<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BODEMKWALITEITSKAART
GEMEENTE ZEEWOLDE

Rapport, excl. bijlagen

Opdrachtgever:
Gemeente Zeewolde

Versie: 2, definitief
Datum: 26 september 2007

Adviesbureau VuurTooren
Projectnr.: 06-004

VUUTTOOTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

INHOUDSOPGAVE
1 INLEIDING seernervsorrenvnorsnteardndenvonnetenen karäosi ääkaavaka akkadi kava aaa aa 4
1:1 ALGEMEEN tedere treerdenie tende inikee aaa es 4
1:2 BELEIDSKADER .........cccsseseeceesseseeeeesesareceesessneaaeseeesvecenaserseeaueeareseneeseareseversustasessersunsares 4
1:4 AVANT EIDING: BA: PROBLEE MS TELLING sers test oenen kerdehatenser nende senserdeleet eeen, 4
2 RANDVOORWAARDEN …nansvisesoorsisseorsoosscanrsonsentevusadenbosan sivdonesaanivausbandsnbdanbasvantrbinastenede 5
2:1 ALGEMBEN cacestpsiscctea tos saxtantcassatesgincasaduagaiad seasch stead deietaataliddtadenstactwete tulad vaandel ee 5
2 DBHINITIE VAN HET BEHEERKSGRBIRD es mndtmalsti s Min Sinderen eee in asbeieenken ok died 5
24 DIEPTETRAJECTEN BÖDEMK WALITEITSKAART ; ccccsciasesvassasacsesesdastessinsssdnutavdivedsuvdisseedes 5
34 FEBESGHOUWEN STOBBEN nn eden venten 6
2.5 OMGANG LUTUM EN ORGANISCH STOR i. civagjesivecstvcasenccatsaiai acavvassqavinivesietiuuirsnioutes 6
2.6 ONDERSCHEIDENDE GEBIEDSKENMERKEN ..........scccosssenereeesessseenceecsevensenseevensnsenecerseees 6
Zl Bademonbousensutenustiwnsitnte eea aaa varaan dd 6
Zh WENGE rna ernie eevee Ain: 7
2403 x, MESO PPLE OPEL ENG OU taa amka da ona da Nd oes Bre 7
3 INDELING IN BODEMKWALITEITSZONES 8
3:1 INDELING TOT VOORLOPIGE DEELGEBIEDEN son taan ssevovssosstecsneccstceveveansseozestsesacetendevenes 8
4 GEGEVENS VOORBEHANDELING 9
4.1 ALGEMEEN veernate raisata eda ier 9
4.2 SBLEGRIE VAN DATA rk arad sre PPE eo ee 2 la a 9
421 -oeleeneve gegevehsihvõtsusuuusulmkummaksaedakmkmasamals 9
ADA” GENNOENTE SEBEVENS …rarnanmaaree ed ead oan arias 9
4.3 BEPALING AANTAL ONDERZOEKSGEGEVENS - AANVULLEND ONDERZOEK … 10
4.4 OMREKENING DETECTIELIMIETEN TOT REKENGEHALTEN........cccccsccessenccceceeeensescsceers 10
4.5 VOORBEHANDELING MENGMONSTERS s:ciccsccsscoavsasedecacs seaceepesinesSaciderasoueanassepontacioeaders 11
4.6 TITS TRA RENE vervent ter Gre ananda 11
4.7 VITAL TIRE VARIARITEN re entend derven eene diane 11
5 BEPALING STATISTISCHE KENGETALLEN venen dede 12
5.1 ALGEN: mement sans tpn pea tad ons baeten A ed AE lead Re 12
Dd BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE GEHALTEN ........cccscccceceeseacsceccesennacaceeseesenacceceesens 12
5:3 MÄRJA TIEGORERTSTEMT J 14,02:s8sisbecsictasthodiactandcbeedtessizs isata laudas a aeta da kaasaja kakaga deet 13
5.4 MINEBALE ORI, PAKTEN BON a a ij ui i a a a a a 14
Sith” AMER E ORE eas Sea aa SS 14

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>VOUrTOOrEN

Sa BON nternet mm ac bcuge avesaty ern nnenestenerdaee
ayy KUMTELIJKENERDELING amore dend te eet
5,6 SAMENVOEGEN VAN VOORLOPIGE DEELGEBIEDEN neons

6 ACHTERGRONDGEHALTEN EN KRITISCHE STOFFEN

6.1 AEEA EN ere BS
6.2 PRESENTATIE ACHTERGRONDGEHALTEN asso oaannernerensenssonrennenwense

8:21 »Bepaling kiiüsehesloljemis ais varaiii si tasa teater
6.3 E ONGEUSIB saiakatted

sshsshestvesenenoens 16

ANA 17

78 ALGEMEEN enmet eeen
72 BGDEME WALITETISE AAR Te ccs cciessiviten esi nn Weessies Gt aes
73 ZONERING VAN DE GEMEENTE ZEEWOLDE ......ccscccccecsessssesenssenscersessersnens
7.4 HERGEBRUIK VAN GROUND) A kukalt

8 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

8.1 ZONE-INDELING EN AANTAL WAARNEMINGEN .........ccssscccesscssesscssesscscsersecseeseccessusceees
8.2 MILIEUHYGIENISCHEEWAITEN sedert A lernt
8.3 PRI BENE IGEN m liiati aata jaa a

Bijlagen: zie afzonderlijk rapport

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Naar aanleiding van de recente aanschaf van GmisXP, met als onderdeel het bodem informatie systeem,
en de recente vulling ervan met alle rapportgegevens heeft de gemeente Zeewolde, via Genetics BV
adviesbureau VuurTooren gevraagd een bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan voor het stedelijk
gebied op te stellen. Adviesbureau VuurTooren is gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van
milieu (met name milieuverontreiniging) en automatisering.

1.2 Beleidskader

De gevolgde procedure bij het maken van de bodemkwaliteitskaart sluit aan op de methoden die
beschreven zijn in de Interim-richtlijn “Opstellen en toepassen bodemkwaliteitskaarten in het kader van
de Vrijstellingsregeling grondverzet” (Ministerie van VROM, 18 juni 1999). Rekening is gehouden met
het Provinciale beleid voor het hergebruik van grond als bodem. Binnenkort wordt het besluit bodem-
kwaliteit van kracht. Waar mogelijk is hierop geanticipeerd. In hoofdstuk 2 wordt hierop ingegaan.

1.3 Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding voor het maken van de bodemkwaliteitskaart is de wens van de gemeente Zeewolde om
gebruik te kunnen maken van de Vrijstellingsregeling grondverzet uit het Bouwstoffenbesluit. De
onderzoeksgegevens worden door de gemeente ook gebruikt als informatiedrager voor de zogenaamde
loketfunctie. De achtergrondgehalten, die bij het maken van de kaart zijn bepaald, worden gebruikt als
referentie voor de aanvragen van bouwvergunningen. De bodemkwaliteitskaart vormt de basis voor het
hergebruik van licht verontreinigde grond volgens deze Vrijstellingsregeling. Eén van de voorwaarden
om van de Vrijstellingsregeling gebruik te mogen maken is dat de gemeente een actuele bodemkwali-
teitskaart dient te hebben. Met het opstellen van deze kaart wordt aan deze voorwaarde voldaan.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

2 RANDVOORWAARDEN

2.1 Algemeen
Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart (BKK) is aangesloten bij de Interim-richtlijn Bodem-
kwaliteitskaarten en de brief van VROM d.d. juni 2002, die nadere uitleg geeft over de interim richtlijn

en het Provinciale beleid.

De gevolgde stappen zijn:
e afbakening van het beheersgebied waarvoor de BKK is opgesteld;
e de diepte waarover de BKK een uitspraak doet;
e stoffen die in de bodemkwaliteitskaart zijn opgenomen:
e de kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden gedefinieerd;
e voorbewerking van de gegevens
e evaluatie van de resultaten
e de statistische kengetallen op basis waarvan de bodemkwaliteitskaart wordt gekarakteriseerd.

e Opstellen en vaststellen van de bodem kwaliteitskaart

In onderstaande paragrafen worden bovengenoemde aspecten besproken.

2.2 Definitie van het beheersgebied

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor het stedelijk gebied van de gemeente Zeewolde. De gemeente
Zeewolde is gelegen in de provincie Flevoland. Aan het stedelijk gebied zijn een aantal gebieden
toegevoegd waar op afzienbare termijn grondverzet kan gaan plaatsvinden, of waar mogelijk tijdelijke
opslag van grond plaats gaat vinden.

Het beheersgebied van de gemeente Zeewolde bestaande uit (grofweg) de bebouwde kom van Zeewolde,
de bestaande industrie in het Trekkersveld en het Horsterpark, het toekomstig industriegebied Forten- en

Vestingveld en tot slot de Polderwijk dat in 3 fasen zal worden bebouwd.

De ligging van het beheersgebied van de gemeente Zeewolde is weergegeven in bijlage 1.

2.3 Dieptetrajecten bodemkwaliteitskaart
Bij het maken van de bodemkwaliteitskaart is aangesloten bij de algemene indeling van de bodem zoals
deze bij verkennende bodemonderzoeken conform de protocollen NVN 5740 en NEN 5740 wordt
gehanteerd:

e bovengrond: circa 0,0-0,5 meter beneden maaiveld (m-mv);

e ondergrond: circa 0,5-2,0 m-mv.

Deze diepte-indeling sluit ook het beste aan op de bodemopbouw. Bovendien heeft deze indeling vanuit

pragmatisch oogpunt de voorkeur vanuit de gemeente.

Ln
1

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

De achterliggende gedachte is dat de bovengrond over het algemeen vaker verontreinigingen bevat dan
de ondergrond, waardoor verschillende achtergrond niveaus te verwachten zijn. Dit is de reden dat voor

zowel de boven- als de ondergrond een aparte bodemkwaliteitskaart is gemaakt.

2.4 Te beschouwen stoffen
In overleg met de gemeente Zeewolde is besloten om bij het maken van de bodem
kwaliteitskaart uit te gaan van de stoffen uit het basispakket van de Interim
richtlijn:
e acht zware metalen: arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink
e PAK (som 10 van VROM);
e EOX

® Minerale olie

2.5 Omgang lutum en organisch stof

Conform de Interim richtlijn zullen de toetsingswaarden van deze stoffen worden gecorrigeerd voor
lutum en organische stof (humus) en worden ze getoetst aan de door het Ministerie van VROM opgestel-
de toetsingsnormen. Hiervoor worden de gegevens gebruikt van de gehalten aan organische stof (humus)
en lutum,

Conform de Handreiking Basisniveau Bodemkwaliteitskaarten worden de gehaltes (inclusief de vooraf

omgerekende detectielimieten) omgerekend naar standaardbodem en vervolgens getoetst.
2.6 Onderscheidende gebiedskenmerken

2.6.1 Bodemopbouw

Voor een overzicht van de bodemvormende eigenschappen wordt naar bijlage 9 verwezen. De
bodemopbouw voor het beheersgebied wordt gekenmerkt door een aantal bodemtypekaarteenheden,
weergegeven in bijlage 2 en tabel 1.

Tabel 1. Voorkomende bodemtypen

Groep Kleur op kaart Godering Materiaal
Humuspodzolgronden Roze Hn21 Zwak lemig fijn zand
Zeekleigronden Groen Mn22Ap Zware zavel met zanddek
Mn25A Zware zavel
MN35A Lichte klei
Mn82Ap klei
Kalkhoudende zandgronden Geel Zn50A Matig fijn zand

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

Het noordelijk en zuidelijk deel van Zeewolde heeft dus een meer zandig karakter. Het westelijk deel

heeft een zavelig tot kleiig karakter.

2.6.2 Geohydrologie

De IJsselmeerpolders hebben een maaiveld dat op circa NAP-Sm ligt. Omdat de polderpeilen laag zijn
wordt het grondwater van alle zijden aangetrokken. Om kwelproblemen in de polders te voorkomen, zijn
deze polders niet tegen het ‘oude land’ aangelegd, maar daarvan gescheiden door een randmeer dat de
kweldruk tegengaat.

2.6.3 Bodemgebruik

Door de gemeente zijn thematische kaarten gemaakt waarin de bebouwingsgeschiedenis is aangegeven.
Binnen de zes aangegeven perioden die de periode 1983 — 2007 omspannen, was 1993 een punt waarop
afscheidbare gebieden te definiëren waren. Omdat in 1993 de NVN5740 is ontwikkeld, en in deze
periode een steeds beter begrip van bodemverontreiniging begon te leven, is de verwachting dat in de
delen van voor 1993 een hogere achtergrondwaarde zal worden aangetroffen dan in de delen van na
1993,

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

3 INDELING IN BODEMKWALITEITSZONES

De indeling in bodemkwaliteitszones (BKZ) is in overleg met gemeente Zeewolde tot stand gekomen op
basis van onderscheidende gebiedskenmerken. De indeling heeft plaatsgevonden op basis van de
ontstaansgeschiedenis, bodemopbouw, de gebruikshistorie, de verwachte bodembelasting en de indeling
in bodemgebruiksfuncties (anticiperend op het Besluit Bodemkwaliteit).

3.1 Indeling tot voorlopige deelgebieden

Op basis van een overlay van de onderscheidende gebiedskenmerken waaronder bodemtype, bebou-
wingsgeschiedenis, bodemfunctie is een voorlopige indeling in deelgebieden ontstaan. Twee kleine
gebiedjes met moestuin, waarvan ook geen bodemonderzoek voorhanden was, zijn bij de aanliggende
wonen-deelgebieden getrokken. In de gemeente ligt aan de oostkant ook een dijk. Voor de dijk geldt een
vrijwaringszone, Er mag hier geen grond worden aan- of afgevoerd. De dijk is op de bodem kwaliteits-
kaart aangegeven.

Een aantal grote wegen zijn op pragmatische wijze bij de functie industrie, wegen en overig groen
getrokken.

De resulterende voorlopige indeling, zie tabel 2, is in bijlage 3 geografisch weergegeven.

Tabel 2. Indeling in voorlopige deelgebieden

Code fFunctie lithologie Jaar gebruikname
1 ‘Dijk Zandkern metkeilaag — |nvt

2A _ [Wonen Zavel < 1993

2B |Wonen Zand < 1993

2C {Wonen Buitendijks, opgespoten |< 1993

2D {Wonen zavel > 1993

3A — |industrie, wegen en overig groen Zavel < 1985

3B _ (Industrie, wegen en overig groen Zavel 1985- 1993

3C _ Industrie, wegen en overig groen Zand 1985 - 1993

3D _ (Industrie, wegen en overig groen Zavel > 1993

3E Industrie, wegen en overig groen Zavel > 2007 (toekomstig Forten en Vestingveld)

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -§-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

4 GEGEVENS VOORBEHANDELING

4.1 Algemeen
Voordat de statistische kengetallen (o.a. de gemiddelde waarde en het 95percentiel) konden worden
bepaald is het gegevensbestand voorbehandeld. Achtereenvolgens zijn de volgende voorbewerkingen
verricht:

e selectie van data;

e gegevens toekennen aan de bodemkwaliteitszones;

e omrekening van bepalingsgrenswaarde (gehalten lager dan de detectielimiet van de analyseappa-

ratuur) tot rekengehalten;
e uitbijter-analyse;
® mengmonster-voorbehandeling;

e bepalen van de ruimtelijke verdeling van de gegevens over het beheersgebied.
4.2 Selectie van data

4.2.1 Selectieve gegevensinvoer

Door Genetics zijn in het voorjaar van 2007 alle bodemonderzoeksrapporten in GmisXP gevoerd. Indien
de rapporten geschikt zijn voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart zijn hiervan de analyse
resultaten specifiek voor de bodemkwaliteitskaart ingevoerd. De ligging van deze ingevoerde onderzoe-
ken is in bijlage 4A aangegeven. De onderzoeken die juist zijn uitgesloten, omdat deze concentraties
bevatten die niet representatief zijn, of waar anderszins sprake is van bijzondere omstandigheden zijn in
bijlage 4B aangegeven.

Bij de invoer zijn geen X- en y-coördinaten van boringen bepaald. Enkel de grenzen van de bodemonder-
zoeken en —locaties zijn ingetekend. Indien een bodemonderzoek twee bodemkwaliteitszones overlapt is
bepaald welke boringen bij welke zone hoort.

4.2.2 Gehanteerde gegevens
De volgende relevante gegevens zijn door Genetics, vanuit GmisXP, aangeleverd:
e ligging onderzoekslocaties;
e concentraties acht zware metalen (in mg/kg d.s.);
e concentratie som-PAK's (in mg/kg d.s.);
e concentratie EOX (in mg/kg d.s.);
e concentratie minerale olie (in mg/kg d.s.);
e percentage organische stof (humus);
® percentage lutum (minerale deeltjes <2 um);
e diepte bovenkant monster;
e diepte onderkant monster;
e monstercode;

e locatienummers;

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -9-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

e projectomschrijvingen;

e onderzoeksrapportgegevens.

Aan de hand van de dieptegegevens zijn de monsters onderverdeeld in twee
bodemlagen:
e bovengrond (gemiddelde diepte van het grondmonster is 0,0-0,5 m -mv);
e ondergrond (gemiddelde diepte van het grondmonster is 0,5-2,0 m -mv).

Van deze voorlopige indeling zijn de statistische kentallen bepaald, nadat enkele uitbijters zijn verwij-
derd. Voor iedere stof is bepaald hoe het gemiddelde van de stof ten opzichte van de Wbb-normen ligt
(zie tabel 3).

Tabel 3. Toetswaarden ten opzichte van Wbb-norm
Toets Waarde
< S-waarde 0
> S-waarde < T-waarde 1
> T-waarde < l-waarde 2
> |-waarde 3

4,3 Bepaling aantal onderzoeksgegevens - aanvullend onderzoek
De Handreiking Basisniveau Bodemkwaliteitskaarten schrijft voor dat voor elke zone minstens tien
waarnemingen beschikbaar moeten zijn per bodemlaag (boven- of ondergrond), waarbij het wenselijk
kan zijn meer waarnemingen te hebben bij hoge variabele waarnemingen. Indien voor een zone aan deze
voorwaarde niet wordt voldaan, worden voor deze zone verder geen achtergrondgehalten berekend en
geldt voor deze zone de Vrijstellingsregeling grondverzet niet. In de Interim-richtlijn Bodemkwaliteits-

kaarten worden niet tien maar twintig waarnemingen vereist

Voor een aantal zones waren te weinig onderzoeksgegevens voorhanden, in met name de ondergrond.
Adviesbureau VuurTooren heeft een advies opgesteld voor aanvullend onderzoek om in iedere zone
voldoende waarnemingen voor iedere stof te krijgen. De aanvullende boringen zijn zo goed mogelijk
ruimtelijk verspreid rekening houdend met de al uitgevoerde onderzoeken Het onderzoek is uitgevoerd in
april/mei 2007.

4,4 Omrekening detectielimieten tot rekengehalten
Detectielimieten zijn in GmisXP ingevoerd als de negatieve waarde van de opgegeven detectielimiet (dus
bijvoorbeeld als *-0,05' mg/kg d.s.).

Om te komen tot rekengehalten zijn, conform de Interim-richtlijn Bodemkwaliteitskaarten, de gehalten

van de detectielimiet vermenigvuldigd met de factor '-0,7' zodat een reëel positief getal ontstaat dat

statistisch gezien de meest waarschijnlijke waarde tussen nul en de detectielimiet weergeeft.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -10-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

4.5 Voorbehandeling mengmonsters

De aangeleverde dataset bevat gegevens van zowel punt- als mengmonsters waarvan coördinaten enkel
op locatieniveau bekend zijn. Omdat zowel de mengmonsters als de puntmonsters afkomstig zijn van
onverdachte locaties is niet gecorrigeerd voor het aantal deelmonsters waaruit de mengmonsters bestaan.

De mengmonsters zijn niet uitgesplitst in puntmonsters.

4.6 Uitbijter-analyse
Uitbijters zijn onwaarschijnlijk hoge gehalten die met redelijke zekerheid niet tot ‘achtergrondgehalten'
kunnen worden gerekend. Dergelijke gehalten zijn meestal veroorzaakt door een duidelijke bron of door
bijvoorbeeld veel puin in het geanalyseerde grondmonster. Het vaststellen van de uitbijters gebeurde op
basis van drie naast elkaar gehanteerde methoden:

e uitbijter analyse op basis van de methode van Grubb (zie statistische bijlage 5)

e handmatig; door de gehalten te rangschikken op grootte. Extreem hoge waarden vallen daarbij op.

e Non-parametrische uitbijtertest met als uitbijtergrens: p75 +1,5*(interkwartielafstand p75-p25)

Daar waar twee methoden de zelfde waarden als uitbijter beschouwen zijn deze verwijderd. In tabel 4

zijn de gehalten van de uitbijters aangegeven.

Tabel 4. Uitbijters (in mg/kg d.s.) per bodemkwaliteitszone

Diepte | Parameter 3A 3B 30
0,0-0,5 | Arseen 110

PAK 10 43

Minerale olie 1400

4.7 Ruimtelijke variabiliteit

Om na te gaan of er binnen de gedefinieerde zones gebieden voorkomen waar enkele stoffen in verhoog-

de gehalten voorkomen, is het gegevensbestand in ArcView ingelezen. Vervolgens zijn de gehalten voor

elke stof nader bekeken. Uit deze visualisatie van de analyseresultaten zijn geen clusters aangetroffen van

verhoogde gehalten die eventueel een andere zone-indeling noodzakelijk maken.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -11-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

5 BEPALING STATISTISCHE KENGETALLEN

5.1 Algemeen
Voor elke bodemkwaliteitszone (BKZ) zijn twee relevante statistische kengetallen berekend. Deze
kengetallen zijn berekend op basis van het voorbehandelde gegevensbestand. Er heeft in dit gegevensbe-
stand geen correctie plaatsgevonden voor lutum en organische stof. De statistische kengetallen zijn:

e het gemiddelde;

e de 95-percentielwaarde.

e standaarddeviatie;

e variatiecoëfficiënt;

Een overzicht van toegepaste statistische technieken is te vinden in de bijlage 5 statistische technieken.

5.2 Berekening van de gemiddelde gehalten

In de Interim-richtlijn Bodemkwaliteitskaarten is er voor gekozen om het gemiddelde gehalte als
achtergrondgehalte te gebruiken. Voor deze benadering is gekozen omdat de resultaten van eventueel uit
te voeren partijbemonsteringen vergeleken worden met het gemiddelde gehalte van een parameter in een
zone waar het hergebruik plaats dient te vinden (de ontvangende bodem). In de Handreiking Basisniveau

Bodemkwaliteitskaarten wordt de meer robuuste mediaan gehanteerd.

De berekening van de gemiddelde waarde is gebeurd op basis van loggetransformeerde waarden. Dit is
gebeurd wegens het lognormale karakter van de verdelingen. De bepaling van het al dan niet lognormaal
verdeeld zijn is gebeurd met de methoden van D’Agostinho en Shapiro & Wilks (zie bijlage 5 statistische
methoden). Na de bepaling van de gemiddelde waarde van de loggetransformeerde waarden is deze

teruggetransformeerd.

De mediaan berekend wordt bepaald door de waarde te bepalen waar 50% van de waarnemingen boven

zit en 50% er onder zit.

Het resultaat van de bepaling van de gemiddelde gehalten en de mediaan staat vermeld in bijlage 6.

4,3 Berekening van de 95-percentielgehalten

In de Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten wordt ingegaan op het gebruik van bodemkwaliteitskaar-
ten bij grondverzet. De 95-percentielgehalten (P95) is hierbij een belangrijk toetsingsmiddel. Dit is de
waarde waarbij 95°% van alle voorbehandelde waarnemingen (analyseresultaten afkomstig van voor

bodemverontreiniging onverdachte locaties) beneden en 5% van alle waarnemingen er boven ligt!.

| In de door adviesbureau VuurTooren gehanteerde berekeningsmethode, kan bij kleine aantallen
waarnemingen en een lognormale verdeling, de P95 in enkele gevallen iets boven de maximale steek-

proefwaarneming liggen.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -12-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

Bij het bepalen van de hergebruikmogelijkheden van grond dient te worden bepaald of'er in een bodem-
kwaliteitszone waaruit grond vrijkomt stoffen aanwezig zijn waarvan de P95 > (S+1)/2. Dit zijn de
zogenaamde kritische stoffen. Uitwisseling van grond tussen twee zones is mogelijk indien de te
ontvangen grond van vergelijkbare of van betere kwaliteit is. Volgens de Interim-richtlijn is er sprake
van vergelijkbare kwaliteit indien geldt dat het gemiddelde gehalte van de kritische stoffen van de toe te
passen grond kleiner is dan 1,2 maal het gemiddelde van diezelfde stof in de ontvangende bodem
toelaatbaar gemiddelde waarde. Het resultaat van de bepaling van de 95-percentielgehalten en de
toelaatbaar gemiddelde waarde staat vermeld in bijlage 6.

5.3 Variatiecoëfficiënt

De variatiecoéfficiént (VC) is een maat voor de ruimtelijke variabiliteit in de gehalten van een stof.
Relatief lage variatiecoëfficiënten (VC<1) duiden op relatief homogene verdelingen over de bodemkwa-
liteitszones. Hoge variatiecoéfficiénten (VC>2) duiden op inhomogeniteit. De variatiecoëfficiënt is het
quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde, Het resultaat van de bepaling van de variatiecoéffi-
ciënten is weergegeven in bijlage 6.

Tabel 5. Minimum aantal waarnemingen op basis van variatiecoëfficiënt en
concentratieniveau.
Variatiecoöfficient gemiddelde <Y:(S*1) gemiddelde >'4(5+1)
<0,5 2 7
0,5-1,0 7 27
1,0-1,5 15 60
1,5-2,0 27 106
> 2,0 60 Maatwerk
Toelichting: uitgaande van 80% nauwkeurigheid bij (<Y(S-4)) en 75% nauwkeurigheid (> (SH)

Op basis van de variatiecoëfficiënt, gewenste nauwkeurigheid is in de Handreiking Achtergrondgehalten
[1 en 2] die voor het IPO is opgesteld tabel 5 opgesteld. Het idee erachter is dat bij een hoge variatiecoëf-
ficiënt meer waarnemingen nodig zijn om met voldoende betrouwbaarheid uitspraken te doen. In de
uiteindelijke versie van de richtlijn is een simplificatie toegepast, door een vast minimum aantal
waarnemingen van 10 te eisen.

In de tabellen in bijlage 6 zijn de benodigde aantallen monsters weergegeven op basis van de IPO-
berekening (een na laatste kolom).

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -13-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

5.4 Minerale olie, PAK en EOX

5.4.1 Minerale olie

Minerale olie wordt in de provincie Flevoland regelmatig van nature verhoogd aangetroffen. De
aangetroffen minerale olie is dan geen gevolg van een verontreinigende activiteit maar wordt veroorzaakt
door de aanwezigheid van humusachtig materiaal in de bodem. Omdat het humusgehalte in de bodem en
daarmee ook het gehalte aan minerale olie sterk varieert is het niet zinvol om in het kader van vergelijk-
bare kwaliteit een achtergrondgehalte voor minerale olie in een bodemkwaliteitszone te definiëren.
Minerale olie is daarom niet gebruikt bij het vergelijken van de kwaliteit van verschillende zones. Dit
sluit aan op de stellingname van zowel de Stuurgroep Bodem van VROM als de Begeleidingscommissie
Bodemkwaliteitskaart

De aanwezigheid van humusachtig materiaal laat zich op basis van het chromatogram goed karakterise-
ren. Daarom dient voor de vergelijking van een partij met de ontvangende bodem in plaats van een
kwantitatieve een kwalitatieve toets op basis van het chromatogram voor Turf (zie bijlage 3: Olieboekje
Alcontrol Biochem juli 2000 pagina 30, Chromatogram Turf) te worden gehanteerd. Indien op basis van
de kwalitatieve toets blijkt dat het om humusachtig materiaal gaat kan een verdere kwantitatieve toets
achterwege blijven.

Uit een analyse tussen het percentage humus in de bodem en de concentratie minerale olie blijkt in
Zeewolde overigens geen verband.

Figuur 6. Samenhang concentratie Minerale olie (in mg/kg d.s.) en het percen-
tage humus in het bodemmonster.

min olie
.

[+ Reekst

He 409, ‘

Ben wie Geer ck ; 2
EE tn SAA :
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

humus

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -14-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

5.4.2 PAK

Naast de aanwezigheid van humusachtig materiaal kan ook de aanwezigheid van PAK's in de bodem een
verstoring van het gemeten gehalte van minerale olie veroorzaken. De aanwezigheid van PAK's is op
basis van het chromatogram van PAK's goed vast te stellen (zie bijlage 4: Olieboekje Alcontrol Biochem
juli 2000, pagina 31 Chromatogram PAK's). Indien uit het chromatogram blijkt dat het verhoogde gehalte
aan minerale olie veroorzaakt wordt door PAK, vervalt de kwantitatieve toetsing voor minerale olie. De

vergelijkbaarheid wordt dan bepaald op basis van een kwantitatieve toetsing voor PAK's.

Uit een analyse tussen de concentraties minerale olie en PAK (som 10 van VROM) blijkt in Zeewolde
geen duidelijk verband (zie figuur 7)

Figuur 7. Samenhang concentratie aan PAK's (som 10 van VROM) en minerale
olie in bodemmonsters.
140 —

120

100

pak

[6] 100 200 300 400 500 600 700
min olie

Uit bijlage 6 blijkt dat met name PAK sterk variërende concentraties vertoond, waardoor in aanvullend
onderzoek met name PAK zeker moet worden geanalyseerd om een betrouwbaarder schatting van de
gemiddelde PAK waarde te krijgen. Omdat de andere stoffen minder variëren is er geen aanleiding tot
een andere deelgebied indeling te komen,

5.4.3 EOX

EOX betreft niet een enkele stof, maar een reeks van stoffen (extraheerbare organische chloorverbindin-
gen). Zowel de Stuurgroep Bodem van VROM als de Begeleidingscommissie Bodemkwaliteitskaart
geven aan dat EOX niet wordt meegenomen bij de toetsing van vergelijkbare kwaliteit [8]. In deze lijn is
het dus niet nodig de stof leidend te laten zijn bij de indeling in bodemkwaliteitszones.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -15-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

5.5 Ruimtelijke verdeling

Voor een betrouwbare uitspraak over de achtergrondgehalten van een bodemkwaliteitszone is het ook
noodzakelijk dat de waarnemingen ruimtelijk gelijkmatig over de bodemkwaliteitszone zijn verdeeld.
Voor een aaneengesloten bodemkwaliteitszone geldt dat de waarnemingen verspreid over die zone zijn
verricht. Een overzicht van de verdeling van de onderzoekslocaties/analysegegevens over het beheersge-
bied is te vinden in bijlage 4. Daaraan is te zien dat de waarnemingen in de deelgebieden voldoende

verspreid over het beheersgebied voorkomen.

5.6 Samenvoegen van voorlopige deelgebieden

Vanuit pragmatisch oogpunt is er de voorkeur voorlopige deelgebieden samen te voegen tot grotere
deelgebieden mits de kwaliteit in de afzonderlijke deelgebieden vergelijkbaar is. Op basis van de F-toets
en de T-toets is onderzocht of er deelgebieden zijn die vergelijkbaar zijn. Minerale olie, PAK en EOX
zijn hierbij zoals bovenstaande onderbouwd, niet gebruikt voor de vergelijkbaarheids analyse.

Uit de analyse blijkt dat met name de aanwezigheid van verhoogde Cadmium en in mindere mate Nikkel
achtergrondwaarden bepalend is voor de samenvoeging van deelgebieden.

De uiteindelijke indeling is onderstaande weergegeven:

Tabel 8. Definitieve deelgebied indeling

Code Naam

1 Dijken

2-1 Wonen op zavel voor 1993, diepte 0,0-0.5 m-mv
2-2 Wonen op zavel voor 1993, diepte 0,5-2.0 m-mv
3-1 Overige gebieden, diepte 0,0-0.5 m-mv

3-2 Overige gebieden, diepte 0,5-2.0 m-

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 - 16-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

6 ACHTERGRONDGEHALTEN EN KRITISCHE STOFFEN

6.1 Algemeen

Na de voorbehandeling van het gegevensbestand en het bepalen van statistische kengetallen kunnen de

achtergrondgehalten worden vastgesteld (achtergrondgehalten zijn gehalten die diffuus verspreid over het

beheersgebied voorkomen). Tevens kunnen de kritische stoffen (95-percentiel overschrijdt '/2 (S+1)) per

bodemkwaliteitszone worden vastgesteld.

6.2 Presentatie achtergrondgehalten
In het voorgaande hoofdstuk zijn de gemiddelde gehalten (en dus de achtergrondgehalten) per stof, per

bodemlaag en per bodemkwaliteitszone bepaald. Toetsing van deze gehalten heeft plaatsgevonden op

basis van gemiddelde percentages organische stof en lutum in de betreffende zone. Aan de hand van het

gemiddelde gehalte zijn de bodemkwaliteitszones gekarakteriseerd. In bijlage 7 staan de resultaten

vermeld van de toetsing.

De aangetroffen stoffen die gemiddeld verhoogd ten opzichte van de S-waarde aanwezig zijn zijn

kenmerkend voor de antropogene invloeden uit het verleden (zie tabel 6). Vanwege de mogelijke relatie

met humusdeeltjes kan van minerale olie en PAK niet met zekerheid worden gesteld dat deze antropo-

geen veroorzaakt zijn.

Tabel 9. Overschrijdingen

Code {Naam Stoffen gem. > S Stoffen p95 > 5
1 Dijken Onbekend Onbekend
2-1 Wonen op zavel voor 1993, diepte 0,0-0.5 m-mv Cadmium Cadmium, Koper
2-2 Wonen op zavel voor 1993, diepte 0,5-2.0 m-mv Nikkel

3-1 Overige gebieden, diepte 0,0-0.5 m-my | Cadmium, Nikkel

3-2 Overige gebieden, diepte 0,5-2.0 m-

Cadmium, Nikkel

Opm. Vanwege de mogelijke relatie met humusdeeltjes kan van minerale olie en PAK niet met zekerheid worden gesteld dat

deze antropogeen veroorzaakt zijn, overschrijdingen zijn daarom niet aangegeven.

6.2.1 Bepaling kritische stoffen

Om te beoordelen of eventueel grondverzet van de ene zone naar de andere zone zonder aanvullende

partijbemonsteringen mogelijk is moet er worden bepaald of er kritische stoffen aanwezig zijn in de zone

waaruit de her te gebruiken grond afkomstig is. Een kritische stof is een stof waarvoor geldt dat de 95-

percentielwaarde de tussenwaarde (=1/2(S+1)) voor die stof overschrijdt. Uit bijlage 7 blijkt dat er geen

kritische stoffen zijn

6.3 Conclusie

Voor Cadmium wordt een overschrijding van de S-waarde in de bovengrond gevonden. Er zijn geen

kritische stoffen.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde

26-9-2007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

7 BODEMKWALITEITSKAART

7.1 Algemeen
In onderstaande paragrafen wordt toegelicht hoe de bodemkwaliteitskaart is gemaakt en hoe de zonering
van de gemeente tot stand is gekomen. Tevens wordt een paragraaf besteed aan hergebruik van grond.

Het hergebruik van grond wordt nader omschreven in het bodembeheersplan.

7.2 Bodemkwaliteitskaart
Met behulp van de vastgestelde achtergrondgehalten en de vergelijking met de streef- en interventie-
waarden is een bodemkwaliteitskaart gemaakt van de boven- en ondergrond voor de gemeente Zeewolde.

Uitgangspunt voor de indeling is tabel 7 en bijlage 7.

Tabel 10. De gehanteerde indelingscriteria voor de achtergrondgehalten

| Beoordeling | Criteria |
Max 3 stoffen > S
Schoon overige stoffen < 5
>= 4 stoffen tussen S en T of
licht verontreinigd >=1 stof groter dan 2S

>=1 stof tussen T en |
matig verontreinigd
>= 1 stof >|
sterk verontreinigd

Toelichting: criteria op basis van gemiddelde waarde oftewel achtergrondwaarde
De bodemkwaliteitskaarten zijn weergegeven in bijlage 8 voor zowel de boven- als de ondergrond.

Uit de toetsing van de mediaan en de gemiddelde gehalten aan bovenstaande tabel blijkt dat de achter-
grondwaarde van zowel de bovengrond als de ondergrond van Zeewolde als schoon kan worden
beoordeeld,

7.3 Zonering van de gemeente Zeewolde

Op basis van berekende achtergrondgehalten en kritische stoffen is de gemeente Zeewolde gezoneerd. De
zonering is door middel van een kleurarcering op de bodemkwaliteitskaart (bijlage 8) aangegeven. Op
deze kaart zijn tevens de relevante kengetallen weergegeven

7.4 Hergebruik van grond

De bodemkwaliteitskaart vormt de basis voor het beleid inzake het hergebruik van licht verontreinigde
grond in het kader van de Vrijstellingregeling Grondverzet.

Hoe moet worden omgegaan met hergebruik van grond binnen de gemeente Zeewolde is beschreven in
het bodembeheersplan. Tevens worden hierin concrete richtlijnen gegeven voor de sturing van licht
verontreinigde grond om te komen tot een optimaal nuttig en milieuhygiënisch verantwoord hergebruik

van licht verontreinigde grond.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -18-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

8 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

8.1 Zone-indeling en aantal waarnemingen
De boven- en ondergrond van de gemeente Zeewolde kan worden ingedeeld in de volgende bodemkwali-

teitszones.

Tabel 11. Indeling in deelgebieden

\Code Naam

r Dijken

2-1 Wonen op zavel voor 1993, diepte 0,0-0.5 m-mv

2-2 Wonen op zavel voor 1993, diepte 0,5-2.0 m-mv

3-1 Overige gebieden, diepte 0,0-0.5 m-mv

3-2 zn Overige gebieden, diepte 0,5-2.0 m-mv a 1%

Deelgebied 1 omvat de dijklichamen, waarvan geen bodemkwaliteitsgegevens bekend zijn. Voor de
overige bodemkwaliteitszones waren na aanvullend bodemonderzoek voldoende waarnemingen beschik-

baar voor het berekenen van de achtergrondgehalten.

8.2 Milieuhygiënische kwaliteit

Met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit kan worden geconcludeerd dat voor Cadmium
overschrijdingen van de S-waarde worden geconstateerd (zie tabel 9). Met betrekking tot de p95 worden
voor cadmium, nikkel en koper overschrijdingen van de S-waarde aangetroffen.

In bijlage 8 staat de bodemkwaliteitskaart met de relevante kengetallen per diepte weergegeven.

8.3 Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om over maximaal 5 jaar de bodemkwaliteitskaart de noodzaak tot actualisatie te
bekijken. Voorafgaande aan de actualisatie dient te worden bekeken of er voldoende nieuwe waarnemin-
gen in de deelgebieden zijn. Conform de Interim Richtlijn bodem kwaliteitskaarten is dit het geval als er
25% meer waarnemingen zijn bijgekomen. Het verdient aanbeveling zonodig enkele aanvullende aselect
genomen mengmonsters te nemen.

Gezien de aanstaande ingang van het Besluit Bodemkwaliteit is het verstandig de stoffen die daarin als
basis pakket worden gehanteerd voortaan te gaan meenemen in de bodemonderzoeken, om zo na verloop
van tijd ook van deze nieuwe stoffen voldoende inzicht in de achtergrondwaarde te hebben.

Door de nieuwe bodemonderzoeksgegevens geregeld, minimaal 2x per jaar, toe te voegen wordt een
actueel bestand gehouden. De kwaliteitsgegevens van de bodem zijn niet eeuwig representatief. Het
verdient aanbeveling enkel gegevens van bodemonderzoeken van minder dan 10 jaar oud, en bijvoorkeur

max, 5 jaar oud, te gebruiken bij een actualisatie.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 -19-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

REFERENTIES

1. Technische werkdocument Achtergrondgehalten in de bodem: schattingsmethode en toepassings-
mogelijkheden TNO & Chemielinco in opdracht van IPO, 1997

2. _ Handreiking Achtergrondgehalten. TNO & Chemielinco in opdracht van IPO, 1998. TNO rapport R
98/283

3, _ Interim richtlijn, opstellen en toepassen bodemkwaliteitskaarten in het kader van de Vrijstellingsre-
geling grondverzet: bijlage 1 van de nota “Grond grondig bekeken”, VROM 1999,

4. Handreiking Basisniveau Bodemkwaliteitskaarten, definitieve versie van 1-10-2003

5. Provincie Flevoland, november 2004: Provinciaal beleid voor het hergebruik van grond als bodem
in de Provincie Flevoland, de Bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 - 20 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BODEMKWALITEITSKAART
GEMEENTE ZEEWOLDE

BIJLAGEN

Rapport

Opdrachtgever:
Gemeente Zeewolde

Versie: 1
Datum: 26 september 2007

VuurTooren
Projectnr.: 06-004

VUUTTOOTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1

Ligging gemeente Zeewolde

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2

Bodemkaart van Nederland
Met onderliggend wegenpatroon

VUUTTOOTEN

(Gemeente Zeewolde)

Ho id eri y d

H

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007 bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

BIJLAGE 3
Deelgebiednamen

met topografie

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007

bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Legend
Wegen
DGB_CODE
JI 1 Dijken
[0] 2A Wonen voor 1993 op zavel
[7 28 Wonen voor 1993 op zand
i=) 2C Wonen voor 1993 buitendijks, opgespoten
EEE 2D Wonen na 1993 op zavel
3A Industrie, wegen voor 1985 op zavel
= 36 Industrie, wegen 1985-1993 op zavel
= 3C Industrie, wegen na 1993 op zand
| 3D Industrie, wegen na 1993 en na 2007 op zavel

Namen van deelgebieden

VUUTTOOTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

BIJLAGE 4

Ligging bodemonderzoeken

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007

bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Ligging bodemonderzoeken

en bijzondere locaties

ten opzichte van de

definitieve bodemkwaliteitszones

ZIEN

KIRSS

s
rf
eam

Le

yet V
\

A A ay A
2 ag k
t sha ' a
Te \ ae a ig thw A
\

de -
‘Legenda \ \ a |
Definitieve bodemkwaliteitszone ee A
Code, naam A a | /

2A Wonen voor 1993 op zavel

= 3 Overige gebieden

=

==" gemeentegrens ae
| WBB- en overige bijzondere locaties N md

==

bes

CO] Bodemonderzoeken Schaal 1:30.000 =
Wegen =
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

BIJLAGE 5

Toegepaste statistische methoden

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007

bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

1 INLEIDING

In deze bijlage statistische methoden zal achtereenvolgens worden ingegaan op de volgende onderdelen:

8 Populatie en Steekproef

‘ Toets op statistische verdeling van gehalten
. Beschrijving van de normaal verdeling

. Beschrijving van de niet normale verdeling
. Uitbijteranalyse

In de beschrijving van de toetsen wordt verwezen naar enkele tabellen. Deze tabellen zijn in de

gerefereerde literatuur opgenomen.

2 POPULATIE EN STEEKPROEF

2.1 Populatie en Steekproef
Een populatie betreft de werkelijke toestand van een variabele. Voorbeeld van een populatie is de

verontreinigingsgraad op ieder punt van een locatie.

Vanwege de kosten is het ondoenlijk om op ieder punt van de locatie de verontreinigingsgraad te
bepalen. Om toch een beeld van de verontreinigingsgraad van een locatie te verkrijgen wordt een
beperkte set van metingen uitgevoerd; de zogenaamde steekproef.

Een steekproef bestaat uit een beperkt aantal waarnemingen van een populatie.

Het doel van de steekproef is om uitspraken te doen over die populatie. Het is daarom van groot belang
dat de steekproef op een zodanige manier tot stand is gekomen dat het representatief is voor de populatie
waarover het een uitspraak moet doen, De steekproef moet aan dezelfde eisen voldoen als de populatie en
er mag geen voorkeur bestaan voor bepaalde monsters boven andere; de steekproef moet random en a-

select genomen zijn.

2.2 Centrale limiet stelling

Uit een steekproef kan een gemiddelde worden bepaald. Uit honderd steekproeven kan honderd keer een
gemiddelde worden bepaald. Als deze honderd gemiddelden worden weergegeven in een histogram dan
blijkt dat deze verdeling een verdeling te zien geeft die de normaalverdeling steeds beter benadert,
naarmate de steekproefomvang, waarvan het gemiddelde is bepaald, toeneemt. Dit fenomeen, welke de
centrale limiet stelling wordt genoemd, treedt ook op als de onderliggende populatie niet normaal is

verdeeld.

06-004 Bodemkwaliteitskaart GemeenteZeewolde 26-9-2007 bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>VUUrTOOrEn

2.3 Beschrijven van de populatie
Voor het beschrijven van de populatie op basis van de gedane steekproef dient te worden bepaald welke
statistische verdeling de populatiegehalten vertoond. Afhankelijk van de verdeling zijn een tweetal

toetsen gangbaar voor het beschrijven van de kerngetallen van de populatie.

3 TOETS OP STATISTISCHE VERDELING VAN GEHALTEN

3.1 Inleiding

Er zijn twee effectieve testen om te bepalen of de steekproef getrokken was uit een normaalverdeelde
populatie, Deze toetsen zijn ontwikkeld door Shapiro en Wilks en door D'Agostino. De keuze voor één
van beide toetsen wordt bepaald door de grootte van de steekproef.

3.2 Shapiro-Wilks toets
Shapiro en Wilks ontwikkelden in 1965 [1] een toets om te bepalen of een steekproef met minder dan 50

waarnemingen getrokken was uit een normaalverdeelde populatie

Hypothese
De populatie is normaal verdeeld.

Berekening
W = Wd [iE aj Onin — XI)

waarin:
n= aantal monsters (n<= 50)
k= n/2 (voor n=even) of
(n-1)-2 (voor n=oneven)
d= j=)" (Xj — Soak met de data gerangschikt zodat x)=... Xfnj
a constante voor de i-de waarde (zie tabel 1)
Acceptatie

Als W > W,, significantie niveau a. Wi, is getabelleerd in tabel 2,

3.3 D’Agostino toets
D’ Agostino ontwikkelde in 1971 [1] een toets om te bepalen of een steekproef met meer dan 50

waarnemingen getrokken was uit een normaalverdeelde populatie

Hypothese
De populatie is normaal verdeeld.

06-004 Bodemkwaliteitskaart GemeenteZeewolde 26-9-2007 bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

Berekening
Y = (D—0.28289479) * (Vn/0.02998598)

waarin:

D= {i-12" [i-Ya(n+1)]x;} / (n’s)

S= E (xj — a /n} met de data gerangschikt zodat x;y =... Xi
n= aantal monsters (n > 50)

x= i-de waarneming

Acceptatie

Verwerp de hypothese dat de gegevens getrokken zijn uit een normaal verdeelde
populatie op significantienVleau a als Y minder is dan de o/2 percentiel of groter is
dan de 1- o/2 percentiel.

3.4 Conclusie

Nadat met behulp van de beschreven toetsen is bepaald of een steekproef getrokken was uit een
normaalverdeelde populatie kan de populatie worden beschreven middels kengetallen. De kengetallen
betreffen enerzijds centrummaten als b.v. het gemiddelde en de mediaan en daarnaast spreidingsmaten
als b.v, de standaarddeviatie.

De normaal verdeelde populatie wordt beschreven met behulp van een parametrische toets welke in
hoofdstuk 3 wordt beschreven. De niet-normaal verdeelde populatie wordt beschreven met behulp van
een niet-parametrische toets welke in hoofdstuk 4 wordt beschreven.

4 BESCHRIJVING VAN DE NORMAAL VERDELING

4.1 Frequentie verdeling

De waarnemingen (van een populatie) kunnen worden weergegeven in een frequentieverdeling. Een
klokvormige freguentieverdeling van de waarnemingen, de zogenaamde Gauss-curve, beschrijft een
populatie met een normale verdeling (zie figuur 1).

De symmetrische Gauss-curve laat zich beschrijven door de functie:

F(x) = 1/(6 V (2m) exp [ - (x- p)?/(2 0°)]
Met: -m<K< 00

- ODS JI < OO

o>0

06-004 Bodemkwaliteitskaart GemeenteZeewolde 26-9-2007 bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>VUUrTDOrEN

De frequentieverdeling is geheel vastgelegd door de twee parameters p en 02, het gemiddelde en de
variant van de verdeling; o heet de standaarddeviatie en 02 heet de variantie. Figuur 1 toont de frequentie
verdeling f(x) met daarbij de cumulatieve functie F(x) van het oppervlak onder f(x). F(x) is gelijk aan de
kans dat een variabele uit een random en a-selecte steekproef een waarde heeft die kleiner of gelijk is aan
de gespecificeerde waarde x. In figuur 1 (A.1.2) is te zien dat het gemiddelde overeenkomt met de 50-

percentiel

Figuur 1 Kenmerken van de normaal verdeling

06

üik

aap

Da

02

oe ee Ge
Be ee eee

RELATIVE FREQUENCY
= =
= in

Een speciale verdeling is de log-normale verdeling. Deze verdeling kenmerkt zich door veel
waarnemingen met een lage waarde (concentratie) en een afname van de frequentie met de hoogte van de
concentratie, Door de (natuurlijke) logaritme van de waarden te nemen (transformatie) blijkt het resultaat

normaal verdeeld te zijn.

Standaard wordt de log waarde van de waarnemingen genomen. De kengetallen van deze logwaarden
worden vergeleken met de loggetransformeerde normen.

06-004 Bodemkwaliteitskaart GemeenteZeewolde 26-9-2007 bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

4.2 Centrummaten
Er zijn verschillende maten bekend die als functie hebben dat ze een centrale waarde schatten. De

belangrijkste centrummaten zijn het rekenkundig gemiddelde en de mediaan.

In milieuonderzoeken wordt veel gerekend met gemiddelde en mediaan. De mediaan wordt als beste
schatter van de centrummaat gezien bij zeer scheve verdelingen, of in het geval er uitbuiters in de

steekproef voorkomen. De mediaan is daar minder gevoelig voor dan het gemiddelde.

4.2.1 Rekenkundig gemiddelde

Het rekenkundig gemiddelde is de som van alle waarnemingen, gedeeld door het aantal waarnemingen.

Het gemiddelde wordt als volgt berekend:
p= UN *Y (xi)

Het gemiddelde is zeer gevoelig voor uitbijters en is geen goed schatting voor de centrummaat in het
geval van een scheve verdeling. In het geval van een symmetrische verdeling zonder uitbijters is het
gemiddelde een belangrijke schatter omdat het een van de twee parameters is waarmee de

normaalverdeling wordt vastgelegd.

4.2.2 Mediaan

De mediaan is de centrale waarde wanneer de waarden gerangschikt zijn van laag naar hoog.
4.3 Spreidingsmaten

4.3.1 Standaarddeviatie

De standaarddeviatie is de maat voor de spreiding rond de gemiddelde waarde en bepaald de vorm van de

verdeling (zie figuur 1). Het is de wortel uit de som van de gekwadrateerde verschillen van de

waarnemingen en het rekenkundig gemiddelde, gedeeld door het aantal waarnemingen:

õ= VE Zx-8)/N)
X;= de waarden van de indVliduele waarnemingen

p= het rekenkundig gemiddelde
N= door het aantal waarnemingen

06-004 Bodemkwaliteitskaart GemeenteZeewolde 26-9-2007 bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

4.3.2 Variatiecoëfficiënt
De standaarddeviatie is afhankelijk van de hoogte van het gemiddelde. Om steekproeven met
verschillende gemiddelden met elkaar te kunnen vergelijken kan het handig zijn de variatiecoëfficiënt te

berekenen. Deze wordt gedefinieerd door:

CV =S/X

waarin

S= standaarddeviatie
x= gemiddelde

4.3.3 Percentielwaarde

De X-percentielwaarde is die waarde waarvoor geldt dat X procent van de waarnemingen kleiner of
gelijk is aan deze waarde. In het geval van de normaalverdeling kan de X-percentielwaarde worden
berekend met behulp van het gemiddelde en de standaarddeviatie.

Het oppervlak onder de curve dat wordt begrensd door x = - © en x =a is dan de A-percentielwaarde.

In figuur 1 is te zien dat het gemiddelde overeenkomt met de 50-percentiel-waarde.

5  UITBIJTER ANALYSE

5.1 Inleiding
Gezien de gevoeligheid van het gemiddelde op het voorkomen van uitbijters in de subdatasets is voor een
aantal kaarteenheden een uitbijter analyse uitgevoerd. Er zijn meerdere goede methodes. Grubb is een
goede en dé methode bij onderzoeken voor de EPA (Amerikaanse Min. Van VROM). De methode heet
ook wel de ESD methode (extreme studentized deviate).

5.2 Grubb’s toets
Principe is om de afwijking van de mogelijke uitbijter (value) als ratio (Z) uit te drukken Indien de
kritische waarde, afhankelijk van het aantal waarnemingen, en de gewenste betrouwbaarheid wordt

overschreden is sprake van een mogelijke uitbijter.

Z = (mean — value) / SD

5.3 Rosner’s toets
Een alternatieve toets is die van Rosner. Rosner ontwikkelde in 1983 een methode om maximaal 10
uitbijters te identificeren in een steekproef. De test is daarbij zodanig opgezet dat het effect van masking

06-004 Bodemkwaliteitskaart GemeenteZeewolde 26-9-2007 bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

wordt geminimaliseerd (masking is het gevolg van uitbijters die dichtbij elkaar liggen en daardoor
minder snel als uitbijters worden herkend)

Aangenomen wordt dat de steekproef is genomen uit een normaalverdeelde populatie en dat de
steekproefgrootte N > 25 waarnemingen.

Hypothese:

Er zijn geen uitbijters.
Berekening: A
1. Verwijder de waarde hoogste waarde x' uit de dataset waarbij i het aantal

malen is dat de procedure is doorlopen (eerste ronde i = 0; geen waarden worden
verwijderd)

2, Bereken het gemiddelde en en de standaarddeviatie s' van de (resteren-
de) dataset.

3. Bereken R;‚, =(|x' - x' gem Drs

4, Toets Rj.) aan A 0:
Rij SA; +1 dan hypothese niet verwerpen.

5. Herhaal procedure totdat of de hypothese wordt verworpen of tot i= 10

6 LITERATUUR STATISTISCH METHODEN

lk Gilbert, R.O. (1987) Statistical methods for environmental pollution monitoring. Van Nostrand
Reinhold Company, New York, 320 pp

06-004 Bodemkwaliteitskaart GemeenteZeewolde 26-9-2007 bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

BIJLAGE 6

Kengetallen voorlopige deelgebiedindeling.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007

bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>6 UEA | eulbed ueJ0oLINNA NEBINGSIIAPY 2007 tau Ly Bep fin

9 Zt LL 0.0 00:66666€ 00'6666666 0E'O SEO 20°0 610 9.0 14240 200 L 0 X03
9 ZL LL 190 00‘0r 05°02 00'L 070 90°0 60'0 80'0 SLO 20°0 0 0 Wos) NOHA OL Md
0 OL LL €10 POELGE GEYL  PIGE 00'Lr 00'8z z0'SE 8.62 LISE 0082 L 0 210 Oje Jou
9 LL LL 120 Ge gro EE LBE LL Oc 00'sg os'é Ooy OL LE 22'08 0003 0 0 quiz
9 ZL LL 990 EL L6L SP LLL og'LE oo'ee os'e ST ee GOBI 0288 007 L 0 PIU
0 OL bb 0+°0 98° L6v LE'SBT 82'82 00'LZ 00°2 ST'9L GSEL ve Te 00°91 0 0 poo]
9 OL LL 00'0 er 6 gep 820 20°0 200 800 200 200 20'0 0 0 XAI
9 ZL LL €s'0 €9'OLL Br LOL EE ZE 009, os'€ EE LL GeG LS‘Zb 00'0L 0 0 Jadoy
9 ZL LL 020 OL'9SE L6'¥2e LZ'€6 00'Or os‘ 80'0E 90'sz ELEG OO'LE 0 0 LUOOJUI
0 OL LL 000 LZOL WLS L20 820 870 vE'0 820 870 820 0 0 winiuped
0 OL LL Lv'0 9E 08 43 3597 00'6L 00'2 EB SL LTEL eze 00'GL 0 0 U29SJB
AW-WZ-G'0 230310 gi Jnvafeuajdara
67 05 Le S0'L 00'66666E 00'6666666 0£'0 OL'L 200 ve'0 820 220 ELO L 0 X03
ZL 18 OL 69'L 00‘0r Os 0e 00'L OE'L €00 270 £70 98'0 200 0 0 (wos) NOMA OL Md
0 OL OL 80'0 zo LPEL Sq’ 182 8p'GL OO'GE 0087 ve 0287 EE ZE 0082 L L S10 s/e JSULU
0 ZL Le zs'0 zeer LE 79E GO'GEL 00'00L OL'9 (3335) OZ eG +996 0029 0 0 yulz
Z ZL OL 69'0 06'002 SLZLL 1453 00°22 os‘ 86'Fl BĲ ZL +997 396 0 0 jpu
0 OL Le 970 6y Ly €O'LLZ 8594 0082 00'2 98°02 BELL Gr 0e OO'LZ 0 0 poo}
0 OL Le 00°0 vr 6 oer 870 20°0 2000 80'0 100 400 20°0 0 0 WD
62 0s Le LOL EE EIL pl'L6 G6'0€ 00°99 058 15°9L L8'EL 65 9E OO LL L 0 Jadoy
0 OL Le 90 Lv 8E EL TEZ 26°96 00'Fr 099 ELSE 1167 LOZS 00'EE 0 0 WOO JUD
0 Zt kz 710 296 els 790 GIL 870 A GO'L gez GLb L L LUNILUPES
0 OL Le 870 L9°8r cb Le ETE OO'LL 00'L ve EL 6E LL ES'9L 002 0 0 ueesJe
AW-WG‘0-0 21021 L INA lesaidaigq
SEZ LUMAN WES)
(Bx/w ur sopseem) be -J018 “Bio “was \enez do 'EBGL 100A USUOMA vz peigebjeag
JA AGO
SJAJSUOLU — SIIJSUOUI SJSJSUOW }UDIO apueem
uawaud}) epÔipou uawoueb = -i J J9009 apleem = a peem apseem apleem opjoppiwoô apJeem a apJeem opJeem s390] seo}
J9JoWe led

Bou jejuee -29 jejuee [ejuee eneueA _apleem- -L -S WNWKEIN  Wnwtuigg Jeeqjeejpol Pieppiweg — (911499/9,J UEeIPpeN jeljusdlag UBBIPIJA

</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>6 ULATBUIDE UudJOO LINNA neaingsalapy 4002 tew LL Bep fa

0 ZL Oe 020 0066666 00'6666566 0£'0 00 2000 LO 60°0 610 200 0 0 X03
L8 00k 6L LIZ 00'0r Oso 00'L Ove 200 Zr'0 Geo BS'L vo | 0 (wos) OMA OL Vd
0 Zt ve 650 311692. 9OZIEL 1697 00:36 00% GE'9E 62'0€ Op'/G OS "LE L L 210 SfesoulL
BL 05 ce ZO'L Or'8ly 61587 €0'€6 00°89 LAN) 15°97 vee €2'6S 00'FL 0 0 2UIZ
SL 0S TE OLL 88'621 EGL SI'LT 00'°£E 200 LOL 86'8 €2'SZ ose | 0 jopilu
el 0S ce ELL £0'8LF SATA +049 00'L2 os'e cB EL 09'LL 33 0L6 0 0 pooj
0 LL ze 250 veg Pep Sz'0 8.0 LOO 800 20'0 ELO 200 0 0 HW
er SL ze ob L ebeel 8162 ESE 00°72 GLI v8'bl MA) AN OSE L 0 Jadoy
gl 05 ce 8L'L 25817 L6S4L 67'E1 00'LZ OS'E 60°81 80'S) Oe vr 05'0L 0 0 WOOJUI
0 FA ce 490 606 (5:44 190 001 200 Lp'0 GEO 20 87'0 L 0 LUNMUPEI
0 FA TE 890 BE Ly og Le 28'LZ 00'SL 00'L 28 119 pl 05°9 0 0 usesle
AW-WZ-G'0 aldeiq gL JIN e fesaidaiq
0 05 79 9L'L 0066666 00/6666666 0£'0 080 200 6.0 9.0 90 200 L 0 XO3
89 001 ze €0'e 00'0r 0S'0z 00'L 008 L0'0 65'0 6r'0 +567 140) L 0 (wos) OMA OL Md
0 OL ee Ero 9L OSVT = EO'LEZL LS" 00'89 00'+FL voege OL Le al Lr 00'SZ L L SHO SJEJSURU
0 Se vg 960 6r 965 ve ‘OSE 86'GLL 00°94 vL'0 90 LE 68'SZ Zv'99 00'8L 0 0 »UIZ
0 Se ce 66'0 OE LLL Op EOL +567 00'sz Oz +829 02'S ze rl OSE 0 0 PIU
0 05 vg PLL 6L vor ZE 697 Spy 00'88 Ov L AAA LOZL Ee ve 004 0 0 pool
0 ZL vg 09'0 016 69% 170 020 100 20°0 900 ZL0 100 0 0 Wy
0 Sz +9 [80 859 ZL €6 29°62 00'9L 020 679 Ors SS OSE 0 0 Jadoy
0 Se v9 180 vo EE LSELZ 60'68 00'S 05€ SO'LT ve LL L6'Ov 0521 0 0 WOOJUI
0 05 +9 £0'L 826 ces 390 SLL 20°0 290 950 LS'L 870 L 0 LUNMUPED
0 Se vg 9/0 66'S 68'GE INZA 00°9L 00'L 89 Or's AHAS oge 0 0 usesle
AW-WS‘Q-0 aldaiq L 4N}02 fespeydaiq
G'5L LUN} Ny we
(Bx/6w ur sap1eem) 6% 1015 610 ‘woe puez do £66L JOOA U3UOAA ge peigebieag
IA AGO
SIBISUOLI — SIIISUOLI SJOJSUOW Ue) opJeem

ueweue} epbipou uawoueB — 145309 apJeem opeen apJeem apseew opjoppiwob opJeem a apJeem apJeem seo: seo:

Bou jejuee -oq jejuee jejuee aieveA OPJEEM-| -L -S WNWXEN  WNWIUIN Jeegjeepo| — PJAPPILISE — (31142919 VEeIPEN (PUSH UBEIPIJA JO JOWE Ie

</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>6 UEA E eulbeg 3100 [InnA neeingselApy 2007 2 LL 6epfua

A ZL SL 190 00'66666E 00/6666666 0E'O €70 400 OL‘O 80'0 GLO 200 0 0 X03
2 LI OL 69'0 00'op 0S'0Z 00°| 02'0 zoo LO 600 070 200 0 0 (wos) NOHA OL Md
0 OL LL Seo 1999. k 21 68G 29 00'SE 00'rL ogee 00'8z €0'rr 00'Se L L Oyo afe JSULU
Zz ZL SL 09'0 66936 O9'ZLZ 7769 00'rL 05€ L0'8 299 GEEL oe's 0 0 »UIZ
0 OL SL LO vr'L6 VEEG ve'SL os'e 017 80'F ove 66'€ os'e 0 0 jodpiiu
0 OL SL 0.0 66'8SE 87 207 LS'/G 016 00'2 +428 871 6:'8 00'2 0 0 pool
09 GZ SL ZE'L vel 81e eco L9'0 +0'0 £L0 LLO ve'o 20'0 L 0 My
0 OL vl ee'0 GLEOL SE'L9 vG'6L 05°£ GIL Oee GLT wp os’e 0 0 1200]
€ LL vL 150 78677 SL SrL 8709 0s‘OL 0s’ 079 9.3 09'6 05°£ 0 0 WOOJYI
0 OL vl €7'0 Zb'i Ee 6r'0 95°0 870 680 ee'0 Gro 870 0 0 LUNKUPEI
Zz db SL 09°0 6L've LL‘9z €0'8L 00's Ovl 6's 15% +0'6 00'2 0 0 usosJe
Aw-wz-s'0 erdaig gL INPolesjordoig
0 OL OL 0r'0 00'66666E 00/6666666 0£'0 07'0 20'0 OL 0 60'0 ame) 4100 0 0 X03
GE os SL 90'L 00'0+ 0s‘0z 00'L 6E z 010 L2'0 65'0 LIL 40 L 0 (wos) NOJA OL Md
L Zt 9L zg'0 EIGIGE  GE'OLZL SU'GZ 0078 00'rL Love ve'Le Le'es 00'SE L L 210 eesou
ve os 9L 0Z'L ZO'LZS = SELLE LE'LOL 00°82 os‘e 0022 EE’ BL LYS OS'LL 0 0 yulz
0 OL OL vr'0 EG'irl 90'98 65'vZ 00'0L os‘e Ops 05+ 941 os’e 0 0 BP
0 OL 9L 970 60'rver _ SB'LGZ z9'69 00'ze 00's v8'6 07'8 SE'rl 00'2 0 0 poo]
0 OL OL 8L'0 658 Opr 920 400 ¥0'0 80'0 200 60'0 20'0 0 0 KAA
ve 05 OL #0'L 6E Lvl £0'r8 1197 0092 G/L gs'9 o's INA 05°€ 0 0 Jadoy
L Zt 9L £5'0 Z8'00E — 20061 BL 61 00'0z os'e 9S'0L 08'8 zool 00'8 0 0 WUOOJUI
0 OL OL AU 676 96% 290 95°0 870 680 ze vr'0 87'0 0 0 LUNILUPEI
0 OL 9L ve'0 ee'er GOTE Gez 00'2 Or'L 9s'9 Lp’ 05'8 Sr'9 0 0 US2SJE
AW-WG'D-9 a}daig | INVA 1 a}daiq
9+L WN} “Was
(6y/Bw ui sepseem) os 4038 510 “Wag syfipusjinqsuajodseido ‘€66 JOOA USUORA oz peigeÔieeg
OA AGO
SJS}sUOW = SJ3ISUOLI SJAISUOUUI UBIO SPJEEM

Us wesu 9} apõipou uauoua6 143200 © PJEEM 8 PEEM © PJPEM SPEEN epjeppiweb SPIEEM 9 opieem 3PJERM S}eo} S]p0]

Bou jejuee -oq jejuee jeuee DEUBA apseen-| -L s WNwxen wnwtui Jeeqjeejo, plappiweg PUSH UEEIPSN jel]uadJeg ueeIPSN JOJALUBJE

SpPlee M[21]U2919d-G6 ap UEA SISEG do “gam Guisjaorpalgabjaag

</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>6 UEA p euibey ueJooj JNNA nesingsaiapy 2007 law |, Bep fa

0 LL 18 bL'0 OO'66666E 00'6656666 0E'O y9'0 10°0 610 90 GEO 0L0 L 0 X03
0 LL 02 210 Opvo 00E L9'L £z'0 z0'0 LLO 600 6L0 200 0 0 (wos) OMA OL Md
0 OL 18 GEO 8E'6r08 6 VIP 67 08 00'02 00'rL 66'6r 99' LP LG'S9 00'se 0 0 219 aje JoUW
0 OL 18 Leo £0'LZB ve 067 pg 66 00'0LL O0'LL 489 LZ'EG 15'98 00'8S 0 0 Uz
0 OL L8 Lp'0 66087 GL VEL 0586 00'6E Ole 97/17 eL ee Z6'LE 00‘Sz 0 0 feppyiu
0 OL L8 Zr 0 ve 6e ET CVE 096 00'6r 00'2 GOE gE‘ BL LULE 00°61 0 0 poo|
0 OL 18 6e'0 vLOL ESG ze'0 vL'0 #00 0) 60'0 9.0 400 0 0 AW
0 OL 18 070 6E OZZ 80'LEL ly 0047 OSE EEGI 8271 ANA OO'EL 0 0 Jadoy
0 OL L8 660 65'90+ 62 957 00'20L 00°2S Oro +686 Gp zE 20'€S 00'vE 0 0 WOO JI
0 OL L8 1720 eer OL 96'0 0s‘0 820 or'o ve'0 870 87'0 0 0 LUNLUPEI
0 OL 18 ee 87'79 SS'iv v87E 00°12 08e 88'GL ET EL OA 00} 0 0 usasJe
AW-WZ-G‘0 aldaiq gL JNWelesleidaiq
0 Se 001 460 00/66666€ 00'56656666 0£'0 160 200 8L 0 SL O 8E'0 400 L 0 X03
LL 00L 68 44 00'0r 0S'0z 00'L 0v'8 L0'0 ve0 02'0 191 OLO L 0 (wos) NONA OL Md
0 OL +6 +70 051047 PIEL 7017 00'16 00'rL GS'tr op GE zeer 00'se L L 910 aje Jour
0 OL 00L 87'0 8+'994 92'S +0'6bL 0082 009 6E LL Lv'6s 2€'98 00'eg 0 0 uz
0 OL +6 0£'0 28° bbe 60'b PL LE'OF 00'EE OL z 4897 LE Te EE EE 0047 0 0 jaspiiu
0 OL O0L 92'0 Gr veg 80‘OLE L2'G8 00°08 Oer +797 187 OE'LE 00'€z 0 0 poo|
0 OL 001 40) ve'OL zes LEO 9L'0 #00 LLO 600 SLO 20°0 0 0 WD
0 OL 001 ee'0 97'76L SEPLL Erge 00'81 os 00'rL 99" LL 18:11 OS ZL 0 0 Jedoy
0 OL 00L ze'0 Leo 6r'G9Z Z9'0LL 00'6r OS€ €0'0r 453 +905 05°9E 0 0 LOOJA
0 SZ 00L 960 60'LL 263 +210 GL'L LLO 4400 180 460 87'0 L 0 LUNLUPEI
0 OL 00L 970 +5'9G Ltr 62'6Z 00°91 0877 Geel OE'LL 20°91 00'ZL 0 0 usasJe
AW-WS‘'0-O dai | JN Pe fesa}daiq
(203 WYN] UBE)
(Bx/Bw ui sapseem) Ws 4018 “B10 “Wed [248Z do °EGGL eu uUsuanA az paigaBjaag
JA Ago
SJDISUOLI slojsuow slajsuow jueIo apJeem

uewoue} apbipou uawoueB — -14309 apseem _apJeem opeen apJeem aplppp:web apJeem a apJeem apJeem S]80] 5190]

Bou jejuee -aq jejuee jejuee DEUBA apseen-| -L s WNWKEN LUNWIUIY) weeqjeejeol pjappiwec 91149919 ueelpayy jaljuascsag ueeIpen JJPUBIE

aplee Mj211U9919d-GG ap UBA sised do “JAM Bulsjeojpaiqabjaaq

</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>VUUTTOOTEN

BIJLAGE 7

Kengetallen definitieve deelgebiedindeling.

06-004 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde 26-9-2007

bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Z UBA | eulbeg uaJoo LINNA neengsel ADy 2002 Inf zz Bep lun

9 Zt LL 020 00'666666 00°6666666 0£'0 Geo 20°0 610 910 ve 200 L 0 xX03
9 ZL LL Ke) 00'0+ 05'07 00'L 070 900 60°0 800 GLO 200 0 0 (wos) WOHA OL Md
0 OL LL £LO VOEISE BEPLIL PI'GE 00'LP 00'8z ZO'SE 8.67 L9'GE 00'8Z L 0 21j0 ofeJouw
9 ZL LL LZ'0 GG’er9 ee 28 LL'SZL 00's9 os'e 09'pp 9 LE 7.08 00'05 0 0 yulz
9 4b LL 990 EL L6L BV LLL 98'L8 00'EE (013 Gee Geel 0288 00°£Z | 0 PDPIIU
0 OL LL 070 98'L6P LE'S8T 88'8 00'LZ 004 ST'9L GG'EL KAA 009 0 0 pool
0 OL LL 00°0 8r'6 88'r 87'0 20°0 20°0 80'0 20°0 200 2070 0 0 Wo
9 ZL LL €s'0 £9'02L 87 LOL EE ze 0091 05'€ EZ'LL se'6 ISL 0001 0 0 Jedoy
9 ZL LL 0/0 OL ‘SCE L6°vee L2'€6 00'9r os‘e 80‘0€ 90'Sz ARS) 00'LE 0 0 WOOJUI
0 OL LL 000 LLOL LG 20 87'0 87'0 ve'0 87'0 87'0 87'0 0 0 LUNILUPEI
0 OL LL Lp'0 ge'0s Ov'se G5'9Z 00'6L 00'2 E6'SL TEL 92'% 00'SL 0 0 usosJe
6'Lz [LUNN] WSE) 02 14015 "610 “wag AW-WZG'0 2)daiG QL JNyoafeija)daig
62 os kz 90'1 00'666566 00'6688566 0£'0 OLL 200 vE0 87'0 210 £L0 | 0 X03
U 28 OL 69'L 00'op 0s‘0z 00'L OE'L €0'0 270 €z'0 98'0 200 0 0 (WOs) WOHA OL Md
0 OL OL 80'0 ZO'LvGL _ G5'L9/ 8+'GL 00'GE 0087 vive 0287 EE ze 00'87 L L aljo ayesauLu
0 Zh LZ 750 ze'ev9 Levee 60'SZL 00'001 0.9 €8'E9 07'EG +986 00'eg 0 0 quiz
Z ZL OL 69'0 06002 6L'2LL 1433 00°42 os'e 86'FL Srl +992 G96 0 0 japiju
0 OL LZ 90 BV Lv €0'247 85°9. 0087 00'2 98'07 BELL Groe 00'LZ 0 0 poor
0 OL LZ 00°0 +v'6 98'r 820 40'0 20'0 80'0 20'0 20°0 20°0 0 0 yy
62 os LZ LO'L EE'EOL vL'Z6 G6'0E 00'99 os‘e Zs‘9L Le’eL 69'9€ 00'LL L 0 Jedoy
0 OL kz 9r'0 Lv'89€ TL ZEZ 16°96 00 os‘9 €L'SE Lee L0'ZG 00°EE 0 0 WOOJUI
0 A LZ 220 296 ELS 790 SLL 870 ge’, SO‘L 877 GL‘) L L WN Rupeo
0 OL LZ 87'0 L9'8p TILE Eo'sz 00'ZL 004 SEL BELL ES'9L 00°Z1 0 0 usesJe
G'ez TWN YN] “Was LE 7401s "Bio “wes AW-WG‘0-0 9}deig L JN} lesjeideiq
(By/Buw ul sepueem) [248Z do 'EGGL J00A USUOM z paigeBjaad
JA Ago
SJSISUOLI SJajsuow SJDISUOLU jual9 8 PEEM

uaweue} apbipou uawoueb -14J209 opleem = Beem opJeem apJeem = apjapprwa6 — apieem 3 opseem apJeem S190] sjoo}

Bou jejuee -9G je]Uee jejuee aHeUeA apseem-| -L Ss WNWDEN WNWIUI) Jeegjeepol pjppptwe) jaljueqsey veeIpen (Pus ISJ WEBIPIJA JOULE

epee Mjaljusc1ed-Gg ap UEA siseg do ‘gon Buisisolpeiqablaaq

</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Z ueazeuibey ue100 LINNA neen gssl py 2002 nf zz Bep lun

0 os Ze AN 00'666566 00'6668666 0£'0 0077 zoo 810 SLO Er'0 800 L 0 XO3
0 00 LSL S6'L 00'0+ 05°07 00'L 00'F L0'0 170 220 v6'0 LAN) 0 0 Wos) WIOMA OL MYd
0 2b 162 090 28'996k HLO /9'6v 00's/L 00'4 1188 LEZE 8049 0o'se L 0 SIJO ajEJAUMU
0 ib LEE 750 L9'989 90'OLt LS'EEL 00'OpL vl 0 60'Zo PL LG 90'96 00'8G 0 0 quiz
0 ZL Zee 450 LZ'16L vO'SLL 1878 00'L8 200 00°92 29'LZ 92' Le 00'sz L 0 jepilu
0 OL zee er'0 O£'9LG G6'667 0878 00°24 ose 7S'0Z OL'ZL 0508 AA) 0 0 poo}
0 ib zee €s'0 92'6 20'S 620 L9'0 LOO LO 600 1:0 20°0 0 0 MIDI
0 Ge Oee 9/0 voeg) 98801 89'7E 00'8/ SLL Goor LE'EL 86'6Z 00°EL 0 0 Jadoy
0 Ll LEE +5°0 08°E9€ LG bL'S6 O0'OLL os‘e [33923 LL'LE 92'8S 00'se 0 0 WOOD
0 GZ Tee z8'0 SL LL 179 820 OL + 200 Zr'0 Geo rack) 87'0 L 0 wipes
0 OL Oee 1440 eeen EL Op 2.87 00°87 00'L 0S'WL 80'el 98'07 00°£L 0 0 uses Je
6 ZZ zwnjnj Was) 66 2401S “Bio “was AU-WZ-G'0 3a}daiq gL 4IN}9 fespaydaigq
0 OL Oer €9'9 00'666666 00'6666666 0£'0 00°22 200 v70 0z'0 Ez 1000 L 0 X03
0 00L 988 20€ 00'0r os‘0z 00'L 00°21 L0'0 750 er'0 197 LO L 0 (wos) WOHA OL MYd
0 OOL 84E 817 19'1x57 — 199871 BVG 00088 00'2 veer Oz'op Z6'ESL 00'SE L L elo ajesaulu
0 JAI gep 690 €z'999 68'/6E TSSTL OO‘OLL v0 28'8S 90'6r £9'96 00'65 0 0 yulz
0 Zt e6e L9'0 08‘eoz 88'8LL 1433 00°28 017 LS'0Z 60°21 80've 00'LZ L 0 PU
0 Zt zer 650 86'Z6r 70'987 90'6/ 00'88 Or'L LS'0Z 60'Z) ze'ze 00'0z 0 0 poo}
0 ZL ver 690 19'6 S6'r 620 09°0 L0'0 0.0 60'0 ZV'0 400 0 0 AADI
0 JAS oer 25'0 OZ‘ LLL Z8'LOL pr ze 00'ee 020 ZEIL Ge'6 20°81 G9'6 0 0 Jado,
0 2b Eer 790 SILE vO'Gez €6'/6 00'04L 00'z ople LZ'9Z +875 OO‘LE 0 0 WOOD
0 Gz vig 98'0 LE'OL os's 690 SLL 20°0 Zr'0 Geo 520 8z'0 L 0 LUNILUPES
0 OL oer 6r'0 os‘os 96'8C zoge 00'0z 00'L OO'LL 916 SG'9L 00'LL 0 0 U2ISJE
0+7 -wnjnj wee) LG :40]5 “Bio "was AW-WG‘0-0 214210 L JIN}2 fespaydaig
(By/5w ui sopseem) uapaigaB 2611340 € paigaBjaag
JA Ago
SJISUOLI sJea}suow SJDISUOLU }usid 9 PJEEM
uauaua) epÔipou uewoueb 144909 SPJEEM = apseem opseem epleem = apjappiwa6 = apyeem 9 epJeem 8 pJeeM 8390] S]30]
Bou jejuee -2g jejuee jejuee aleueA apseen-| -L -S WNWIXE|)  WAWIUIN Jeegjeepoj plreppiwas — (81749919, UeeIPIJA — jAIJU39J94 LEEIDSN Jj e JE

epiee M/91}U9918d-GE ap WBA siseq do ‘dam BuisjeorpergeBieed

</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>