<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Samenvatting beheerplan kades en walbeschoeiingen 2020-2035

Inleiding
Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw heeft van de gemeente Harlingen de opdracht ontvangen
het nu aanwezige beheerplan voor de kades en walbeschoeiingen uit 2015 te actualiseren en te laten
doorlopen tot 2035.

Beleid
Het beleid voor de kades en walbeschoeiingen in het binnenwater van Harlingen is het
kwaliteitsniveau ‘Basis’. Dit kwaliteitsniveau kenmerkt zich door de termen HEEL, BETROUWBAAR,
VEILIG en FUNCTIONEEL. Het doel van de onderhoudsmaatregelen is om tegen zo laag mogelijke
kosten de levensduur van de constructie zo hoog mogelijk te maken, dus SOBER en DOELMATIG

Huidige situatie
De kades en beschoeiingen verkeren in redelijk tot goede staat. De afgelopen jaren zijn een aantal
slechtere houten kades vervangen, zoals bijvoorbeeld langs het Franekereind, Noordijs,
Noordergracht en Oude Turfkade. Daarnaast zijn een aantal beschoeiingen vernieuwd zoals langs het
Harmenspark en in het Harlinger bos.
De komende jaren verdient het zuidelijk deel van Harlingen de nodige aandacht, zoals
de damwanden en beschoeiingen in Groot Ropens en omgeving. Deze zijn ongeveer 25 tot 30 jaar
oud.

Natuurvriendelijke oevers
Het uitgangpunt van een beheerplan is: instandhouding van het areaal, of vervangen door
gelijkwaardig. Bij vervangingen van lichtere oeverconstructies en beschoeiingen zal waar mogelijk
toch gekozen worden voor een andere, meer natuurvriendelijke constructie. Uitbreiding van het
aantal drenkelingen trappen en het realiseren van fups (fauna-uittreed-plaatsen) zijn niet specifiek
beschreven in dit plan maar worden meegenomen met onderhoudswerkzaamheden.

Toelichting
Op basis van het gewenste kwaliteitsniveau zijn de visuele inspecties uitgevoerd. De
onderhoudsmaatregelen zijn op basis van risico’s ingepland. Voor de aanwezige objecten en
constructies in de gemeente Harlingen is de theoretische levensduur aangehouden tenzij dit wordt
tegengesproken door de inspectieresultaten.

Aangenomen levensduur van materialen
• Loofhout ca. 15 jaar
• Tropisch hardhout ca. 30 jaar
• Stalen damwand ca. 60 jaar
• Beton kade ca. 60 jaar
• Metselkade ca. 80 jaar
• IJzerwerken (verzinkt) ca. 60 jaar

Om deze levensduur te behalen is het noodzakelijk om onderhoud te plegen:
Dit onderhoud is te verdelen in 2 soorten;

• Jaarlijks; - Monitoring van de status.
- Schoonhouden van de constructie.
- Verwijderen van over- en doorgroei.
- Herstellen van kleine schades en gebreken.
Hiervoor is een jaarlijkse reservering van € 50.000,--opgenomen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>• Periodiek onderhoud; - 5 tot 7 jaarlijks, de periode is afhankelijk van de kadeconstructie en het
soort onderhoud.
- Herstel metselwerk
- Herstel voegwerk
- Herstellen schades op de waterlijn
- Herstellen schades
- Vervangen delen van de constructie.
Dit onderhoud is meegenomen in het kostenoverzicht per object

De bedragen zoals genoemd in het kostenoverzicht zijn allen gebaseerd op het huidige prijspeil en
deels op kosten gemaakt in het verleden. De onzekerheid van de juistheid van de geschatte bedragen
zal elk jaar groter worden, aangezien de inschatting van te verwachten kosten over 10 – 15 jaar
moeilijk is. De bedragen behorend bij grote investeringen voor vervangen zijn meegenomen in het
kostenoverzicht.

Areaal gemeentelijke kades en walbeschoeiingen
Betonnen kade           262 meter
Hout                   6245 meter
Beschoeiingen          7627 meter
Staal                    90 meter
Metselwerk              792 meter
Totaal                15016 meter

Natuurvriendelijke oevers zijn buiten beschouwing gelaten.

Financiën
Voor de jaarlijks fluctuerende kosten in de beheerplannen worden voorzieningen aangehouden.
Door middel van een jaarlijks gelijkblijvende dotatie aan deze voorzieningen worden deze
fluctuerende kosten geëgaliseerd. De jaarlijkse dotatie dient van een dusdanig niveau te zijn dat de
voorziening altijd positief blijft.
Beheerplan                                       Jaarlijkse dotatie Jaarlijkse dotatie        Verschil
                                                         t/m 2019         vanaf 2020

Damwanden/walbeschoeiingen (zoet)                     € 301.155             € 195.155       - € 106.000
In de doorrekening van het oude beheerplan damwanden/walbeschoeiingen dat tot en met 2019 van
toepassing was, waren niet alle investeringen geactiveerd. Het feit dat dit wel is gedaan in de
doorrekening van het nieuwe beheerplan heeft ertoe geleid dat de noodzakelijke dotatie aan
voorziening lager is geworden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>