<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Project:
Plaats:




                                            R c berekening van een GSE met rabatdelen of buitenbekleding
                                            volgens NEN 1068:2012/C1:2014




Constructie-opbouw           Materiaal                                      Dikte Lambda-decl. R-waarde
                                                                            (mm)    (W/m.K)    (m².K/W)
Binnenblad/beplating         spaanplaat 700 kg/m³                            15,0     0,150        0,10
Dampremmende laag            Vario KM DuplexUV klimaatfolie                   0,1     0,200        0,00
Extra beplating              niet van toepassing
Constructiemethode           stijl-en regelwerk, 450 kg/m³                 184,0         0,130        1,42
Houtpercentage               12,00 %
Isolatie                     Systemroll 1000                               180,0         0,032        5,63
Extra isolatie               niet van toepassing
Luchtspouw                                                                    4,0                     0,04
Dampopen folie/beplating     multiplex/triplex                               22,0        0,150        0,15
Luchtspouw                   Zwak geventileerd                               38,0                     0,16
Rabatdelen/buitenbekleding   rabatdelen                                                               0,04
                             Totale dikte van de constructie:              259,1    mm




R'    =        5,023   m².K/W             Rsi + Rse =       0,17        Rc =         4,50   m².K/W
R"    =        4,770   m².K/W             ßw=               0,02        Uc =         0,21   W/m².K
                                                                        R c bouwbesluit = 4,5




Termical versie 8.0f     (17-11-2016)                                                        Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Project:
Plaats:




                                                       R c berekening van een GSE met rabatdelen of buitenbekleding
                                                       volgens NEN 1068:2012/C1:2014




    Service en contact

    Als u vragen heeft over Termical neem dan contact op met het verkoopkantoor van Isover Nederland:

    Telefoon: 0347 358400
    Fax: 0347 358402
    E-mail: info@isover.nl

    Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:30 tot 17:00 uur

    Documentatie over Isover producten en toepassingen is te vinden op Internet onder www.isover.nl




Disclaimer

De isolatiewaarden die gebruikt worden in dit document zijn conform de geldende regelgeving in Nederland. De berekeningen in dit document
komen overeen met de door Isover genoemde toepassing. Bij afwijkende toepassing en toepassingscondities dient u advies te vragen bij Isover.
Isover behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder verdere voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Isover is een handelsnaam van Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.
Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en statutair gevestigd in Etten-Leur. Wat
betreft adviezen zijn de adviesvoorwaarden, versie 010.01, d.d. 5-3-2010, van toepassing. Zie www.isover.nl.




Termical versie 8.0f            (17-11-2016)                                                                                Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>