<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                  W2N engineers b.v.
                                                                                  Dopheide 2
                                                                                  Postbus 258
                                                                                  9200 AG Drachten

                                                                                  T:   0512 544888
                                                                                  E:   drachten@w2n.nl
                                                                                  W:   www.w2n.nl

                                                                                  B:     NL79 RABO 0369 0496 83
                                                                                  k.v.k. Leeuwarden 59819588




NIEUWBOUW WONING
FAM. H. KRAMER
SCHOTERLANDSEWEG 85
8413 NK OUDEHORNE
AKOESTISCH ONDERZOEK
GELUIDWERING GEVELS




opdrachtgever:                               opgesteld door:   ing. H. Kootstra

Bouwkundig teken- & adviesburo J. de Vries
Stekker 9                                    projectleider:    ing. R. van Althuis MSEng. RC
8411 TS Jubbega                              werknummer:       17-0821

                                             versie:           1
                                             status:           definitief
                                             datum:            10 mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>I NH OU D




1. Inleiding......................................................................................................................................... 2


2. Uitgangspunten ............................................................................................................................ 3


3. Eisen ............................................................................................................................................... 4


4. Bouwkundige voorzieningen ...................................................................................................... 5


5. Berekening van de karakteristieke geluidwering.................................................................... 8


6. Conclusie .................................................................................................................................... 10




Akoestisch rapport                                                  proj. no 17-0821                                                                  pag. 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.   I NL E I D I NG



     W2N engineers b.v. te Drachten heeft een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidwering van de
     gevels ten gevolge van wegverkeerslawaai. De aanvraag van de omgevingsvergunning betreft de bouw
     van een woning op het adres Schoterlandseweg 85 te Oudehorne.


     Het doel van het akoestisch onderzoek is, in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag, te toetsen
     of de gevelopbouw voldoet aan de vereiste geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie.


     De berekening van de geluidwering is gebaseerd op akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting.




     Akoestisch rapport                          proj. no 17-0821                                      pag. 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2.   U I T G A N GS PU N TE N


     In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwerpuitgangspunten die van invloed zijn op de berekening.


     Gebruikte documenten
     Voor de berekening zijn de volgende stukken gebruikt:
         •      Tekening "tekening Bouwkundig teken- & adviesburo J. de Vries", d.d. 31-03-2017.

     Situatie
     De woning wordt gebouwd in de wettelijke geluidszone van de weg "Schoterlandseweg".


     Geluidsbelasting
     De geluidbelasting op de gevel is opgegeven door de gemeente. In de berekening wordt de
     geluidbelasting gehanteerd exclusief de aftrek conform artikel 110 van de wet geluid hinder betreffende
     stiller worden van het verkeer. Door W2N engineers zijn de volgende maatgevende gevelbelastingen
     aangehouden:


     Bron:                Wegverkeer
     Belasting:           Zuidoost gevel:             Begane grond vloer: 57 dB             Verdieping: 58 dB
                          Zuidwest gevel:             Begane grond vloer: 55 dB             Verdieping: 56 dB
                          Noordoost gevel:            Begane grond vloer: 54 dB             Verdieping: 55 dB



     Uitgegaan is van een standaardspectrum voor railverkeerslawaai, verdeeld volgens:

     Octaafband:          125 250 500 1000 2000
                Ci:       -14 -10   -6      -7   -5




     Indeling gebouw m.b.t. berekening
     Voor de woning is de karakteristieke geluidwering van de gevels berekend. Ten behoeve van de
     berekening is iedere verblijfsruimte beschouwd als één afzonderlijk verblijfsgebied. Voor de toetsing gelden
     derhalve de eisen voor een verblijfsgebied. Voor de berekening zijn slechts de maatgevende ruimten
     doorgerekend. De voorzieningen weergegeven bij de maatgevende ruimten dienen ook toegepast te
     worden in de overige ruimten.


     Woonkamer , keuken en Slaapkamer 1 zijn maatgevend.




     Akoestisch rapport                                  proj. no 17-0821                                  pag. 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3.   EISEN


     In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eisen die gesteld worden in het bouwbesluit en de wet
     geluidhinder m.b.t. de geluidwering. Daarnaast wordt kort ingegaan op de gestelde eisen m.b.t. de
     ventilatie capaciteit.


     Eisen bouwbesluit
     In het bouwbesluit wordt een grenswaarde gegeven voor het binnenniveau voor bepaalde
     gebruiksfuncties. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een woonfunctie.


     Eis verblijfsgebieden
              Het toelaatbare binnengeluidsniveau is maximaal 33 dB.
              In gevolge artikel 3.2 volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidswering, GA,k, van de
              uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten minste gelijk te zijn aan: 58 - 33 = 25
              dB. Deze karakteristieke geluidswering dient bepaald te zijn volgens NEN 5077.


     Eis verblijfsruimtes
              Een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte heeft een karakteristieke geluidwering die
              maximaal 2 dB lager ligt dan de karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin die
              verblijfsruimte ligt.


     Ventilatie eis bouwbesluit
     De ventilatiecapaciteit moet minimaal 0,9 dm3/s per m2 verblijfsgebied zijn, met een minimum van 7
     dm3/s per verblijfsruimte.
     Is er een kooktoestel opgesteld in het verblijfsgebied dan moet de capaciteit van dit gebied minimaal
     21 dm3/s bedragen. Tevens moet er minimaal 21 dm3/s rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd.


     Maximaal 50% van de benodigde capaciteit mag van binnen de woning komen.


     Bovendien moet voor een toiletruimte minimaal 7 dm3/s , en voor een badruimte minimaal 14 dm3/s
     worden voorzien zowel voor toevoer als afvoer. Hiervan mag 100% van de benodigde capaciteit van
     binnen de woning komen.


     Eis wet geluidhinder
     In de wet geluidhinder wordt een eis gesteld aan het maximaal toelaatbare binnenniveau in de woning.
              Omdat er hier geen wijziging optreed m.b.t. het bestemmingsplan is deze eis niet van toepassing
              op deze woning.




     Akoestisch rapport                             proj. no 17-0821                                       pag. 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>4.     B OU W K U N DI G E   V O OR Z I E NI N G E N




       In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bouwkundige voorzieningen die de karakteristieke geluidwering van
       de gevel mogelijk maken. Voor zover mogelijk is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte
       gegevens. Alternatieve constructies zijn mogelijk mits de geluidswerende capaciteit minimaal gelijk is.
       Een en ander in overleg met de adviseur.


       Weergegeven isolatiewaarden zijn aangepast aan het spectrum voor wegverkeer. Bij het vergelijken
       van de prestaties m.b.t. de geluid isolatie van producten dient hier rekening mee te worden gehouden.




 4.1   V E NT I L AT I E

       Er wordt mechanisch ventilatievoer en mechanische ventilatieafvoer toegepast. De luchttoevoer van de
       verblijfsruimten wordt gerealiseerd door toevoerroosters in de ruimten.


       De lucht wordt in de keuken, badkamer en het toilet afgezogen door een mechanische ventilatiebox.
       Deze wordt geplaatst op de zolder.


       Met de in dit rapport aangegeven voorzieningen wordt voor de verblijfsruimtes en verblijfsgebieden aan de
       ventilatie eis voldaan.



 4.2   G E VE L D E L E N

       Voor de isolatiewaarde van de dichte geveldelen is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:


       Spouwmuur
       Geïsoleerde spouwmuur met een massa van minimaal 200 kg /m2. RA ≥ 46 dB.


       Hellend dak
       Geïsoleerd sporendak met minerale wol vulling van minimaal 80%. RA ≥ 35 dB.


       HSB gevel (dakkapel)
       Spouwconstructie met minerale wol en zware buitenbekleding op 40mm regels. RA ≥ 37 dB.


       Plat Dak
       Plaatvloer (beton) met thermische isolatie en bitumineuze dakbedekking. RA ≥ 44 dB.




       Akoestisch rapport                              proj. no 17-0821                                   pag. 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4.3   B E GL AZ I N G ,   K OZ I J NE N E N D E U R E N


      Voor de isolatie waarde van de beglazing en deuren zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:


      Beglazing
      In de vaste en draaiende delen is uitgegaan van luchtgevulde dubbele beglazing. RA ≥ 30 dB.
      Bijvoorbeeld beglazing met de volgende opbouw: 4-16-8. De spouwmaat van geluidwerende beglazing
      mag niet meer dan 1 mm afwijken van de voorgeschreven nominale spouwmaat.


      Kozijnen
      De kozijnen bestaan uit hout of dubbelwandig kunststof. Dikte tussen de 50 mm en 70 mm. RA ≥ 33 dB


      Deuren
      Uitgangspunt is het plaatsen van massief houten deuren. Dikte minimaal 38mm. RA ≥ 30 dB




4.4   NAAD-       E N K I E R DI C H T I N G


      Er is uitgegaan van goede enkele kierdichting. Voor de isolatiewaarden van de naad- en kierdichting
      zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.


      Naaddichting
      De naaddichting dient aan de binnenklimaatzijde te worden aangebracht. Om te kunnen spreken van
      goed gedichte naden is toepassing van flexibele of duurzame, elastisch blijvende kitsoorten vereist. Bij
      voorkeur op siliconenbasis. RA ≥ 55 dB.


      Bij naadbreedten groter dan 5 à 6 mm verdient, in verband met de kitdosering, een opencellig kunststof
      schuimband als rugvulling aanbeveling. Men moet erop bedacht zijn dat opencellig schuimband op zich
      niet geluiddicht is. Dit is alleen het geval als het zodanig wordt gebruikt dat het sterk gecomprimeerd is in
      de eindsituatie. Tot ongeveer 25% van de oorspronkelijke dikte. Naden breder dan 20 à 30 mm kunnen niet
      goed worden gedicht en dienen daarom te worden vermeden.


      Bij de kozijnranden (bij de kitvulling / schuimband) een lat aanbrengen. RA ≥ 51 dB.


      Voor de beglazingsranden is een RA waarde van 49 dB aangehouden. Voor de randen van suskasten /
      ventilatie- roosters is een RA waarde van 50 dB aangehouden. Conform de NPR 5272.




      Akoestisch rapport                                  proj. no 17-0821                                  pag. 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Metselwerk van Waalformaat en andere kleine steenformaten moeten vol en zat zijn en aan de
binnenzijde voorzien zijn van een poriëndichtende pleister- of filmlaag met een gips- en / of kalktoeslag. Bij
toepassing van kalkzandsteen lijmblokken moeten de lijmnaden rondom geheel gevuld of aangevuld zijn.


Kierdichting
Goede     enkele     kierdichting   dient   te   worden   toegepast.   Dit   betekent   het   aanbrengen     van
tochtweringsprofielen rondom bewegende delen. Het is noodzakelijk om tweepunts knevelsluitingen aan te
brengen en de tochtwering profielen op de hoekpunten van het raam aan elkaar te lassen.


De bewegende delen moeten zodanig dat de kierdichting profielen voldoende worden ingedrukt
(minimale indrukking 4 mm). RA ≥ 40 dB.


E.e.a. is weergegeven in de detail m.b.t. de kierdichting in bijlage 4.


Kieren tussen dakelementen zijn in de berekening meegenomen.




Akoestisch rapport                                 proj. no 17-0821                                        pag. 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>5.     BEREKENING       V A N DE K A R A K TE R I S TI E K E G E L U I D W E R I N G


       In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bepaling van de karakteristieke geluidwering.


       Bepalingsmethode
       De karakteristieke geluidwering dient bepaald te worden volgens de meetmethode NEN 5077. De
       berekening van de geluidwering volgens NEN-EN 12354-3 heeft tot doel een dergelijke meting na te
       bootsen. Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op
       basis van NEN-EN 12354-3 worden gegeven in de NPR 5272. Er wordt niet afgeweken van de in de norm
       gebruikte symbolen. Een beschrijving van de gebruikte symbolen blijft in deze rapportage afwezig en
       hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2 van NPR 5272.



 5.1   BEREKENING

       In bijlage 5 is de computeruitvoer van de berekening van de gevels bijgevoegd. De berekende resultaten
       zijn weergeven bij “resultaten” in dit hoofdstuk. Het berekende binnenniveau is tevens in de
       computeruitvoer aangegeven. Alle weergegeven gevelvlakken zijn meegenomen in de berekening van
       het binnenniveau.


       Niet alle weergegeven gevelvlakken zijn meegenomen bij de bepaling van de karakteristieke
       geluidwering. De bij de bepaling van de karakteristieke geluidwering van de betreffende verblijfsruimte
       meegenomen gevelvlakken zijn aangegeven met een “X” voor de geluidwering van de betreffende
       gevel.


       De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie wordt bepaald op 0,1 dB nauwkeurig. Het
       resultaat (de karakteristieke geluidwering) wordt afgerond op een geheel getal conform de norm.


       Correctiefactoren
       In de berekening is uitgegaan van de in de richtlijn genoemde correctiefactoren. Hierna wordt kort
       ingegaan op de gehanteerde correctiefactoren.
       Veiligheidsmarge
                De door producenten opgegeven akoestische prestaties worden gecorrigeerd met een
                veiligheidsmarge van 1,5. Dit betreft ook de opgegeven waarden van de suskasten. Deze
                correctie wordt in de berekening opgeteld bij de totale correctie per element (Celement).
       Natuurlijke ventilatievoorzieningen
                Voor ventilatievoorzieningen (natuurlijk) worden de volgende correctietermen gehanteerd:
                Cevaluatie voor het corrigeren van de invloed van de invalsrichting van geluid en Cpositie voor het
                corrigeren van de invloed van de positie in het gevelvlak van kleine gevelelementen. Deze
                correcties wordt in de berekening opgeteld bij de totale correctie per element (Celement). Indien
                Cpositie en Cevaluatie worden toegepast kan de veiligheidsmarge achterwege blijven.



       Akoestisch rapport                                 proj. no 17-0821                                   pag. 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      Gevelcorrectie
                De invloed van de geluidbelastingvariatie wordt gecorrigeerd met behulp van de correctie term
                CL,j . Dit betreft de in mindering gebrachte geluidbelasting voor gevelvlak j.
      Gevelstructuur
                De gevelstructuur is van invloed op de geluidbelasting. Het geluidsniveauverschil door de
                vormgeving van de gevel wordt in de berekening ∆Lfs genoemd.
      Gevelreflecties
                De herleidingsterm Cr heeft betrekking op het gevelvlak, en is in nagenoeg alle gevallen 3 dB.



5.2   R E S U L T A TE N

      In onderstaande tabellen zijn de berekeningsresultaten voor de verblijfsgebieden weergegeven. Tevens is
      het werkelijk berekend binnenniveau weergegeven.


              Verblijfsgebied          Vereiste          Berekende             Vereiste            Berekend
                                    geluidwering        geluidwering        binnenniveau         binnenniveau
                                       GA;k [dB]          GA;k [dB]              [dB]                 [dB]
                Woonkamer                 25                 35                    -                  23,8
                   Keuken                 25                 34                    -                  23,0
               Slaapkamer 1               25                 33                    -                  27,4
                                                                                        Wegverkeerslawaai Tabel 1




      Akoestisch rapport                               proj. no 17-0821                                             pag. 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>6.   C O NC L U S I E



     De vertrekken voldoen volgens de berekeningen aan de geldende eisen van de geluidwering, mits de
     materialen zoals genoemd bij de ontwerpuitgangspunten in dit rapport worden toegepast.




     Akoestisch rapport                        proj. no 17-0821                               pag. 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1

Situatie + gevelbelasting




                            Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2

Plattegrond(en)




                  Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3

Gevelaanzichten




                  Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4

Detailleringen / productinformatie




                                     Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5

Resultaten akoestisch onderzoek
Karakteristieke geluidwering gevel




                                     Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                          BEREKENING GELUIDWERING UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES v6.1
                                                            Volgens NEN 5077 / NPR 5272:2003, c1:2005


       Projectgegevens                                                                        Vertrekgegevens
       project                  :          Woning Oudehorne                                   verblijfsruimte     :               Woonkamer
       projectnummer            :          17-0821                                            verblijfsgebied     :               Begane Grond
       datum                    :          10-mei-17                                          volume              :                        93,1 m³
       berekend door            :          RW                                                 ref. nagalmtijd     :                         0,5 s


       Belasting                                                                              Resultaten
       geluidbelasting          :               58     dB               1                     binnenniveau        :                 23,8        dB        Lb,in,A
       spectrum                 :          wegverkeer (NEN 5077)                              geluidwering        :                 34,2        dB        GA
       -14,0           -10,0    -6,0       -5,0        -7,0                                   kar. geluidwering   :                   35        dB        GA,k


                                                                         GEVELVLAK 1: VOORGEVEL
               CL,j:       1         dB                       ∆Lfs,j:         0          dB                                Crj:        3             dB
                                                                                                                                                                     4
       gevelelement                                                          Si                  Rp,A                 Celement      Rp,A,s,i              τe,i [.10 ]
                                                                                     2
       Metselwerk : 46 dB(A) - MS 2                                          10,35 m             46,1        dB         0,0         47,7        dB             0,2       ##
       Dubbel glas : 4/16/8 mm                                                3,74 m2            30,2        dB         0,0         36,2        dB             2,4       ##
       Kozijn : hout of dubb. kunstst.                                         0,66 m2           33,4        dB         0,0         46,9        dB             0,2       ##
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       ventilatievoorzieningen                                               Lv,i             Dn,e,A,lab,i            Celement      Rp,A,s,i              τe,i [.104] τe,i
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       naden / kieren                                                         Li                 Rs,A,i                             Rs,A,s,i              τe,i [.104]
       Beglaz.rand : Band met of zonder topafdichting                        15,20 m1            54,0        dB                     53,9        dB             0,0       ##
       Kozijn rand : Schuimband met afdeklat                                 12,80 m1            50,7        dB                     51,3        dB             0,1       ##
       -                                                                      0,00 m1              0         dB                        -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
     x Gj   =            36,4   dB                     ΣS =                 14,75   m2                                            Σ τe [.104] =                2,9       ##

                                                                        GEVELVLAK 2: LINKERZIJGEVEL
               CL,j:       3         dB                       ∆Lfs,j:         0          dB                                Crj:        3             dB
                                                                                                                                                                     4
       gevelelement                                                          Si                  Rp,A                 Celement      Rp,A,s,i              τe,i [.10 ]
                                                                                     2
       Metselwerk : 46 dB(A) - MS 2                                          21,27 m             46,1        dB         0,0         46,9        dB             0,2       ##
       Dubbel glas : 4/16/8 mm                                                3,74 m2            30,2        dB         0,0         38,6        dB             1,4       ##
       Kozijn : hout of dubb. kunstst.                                         0,66 m2           33,4        dB         0,0         49,3        dB             0,1       ##
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       ventilatievoorzieningen                                               Lv,i             Dn,e,A,lab,i            Celement      Rp,A,s,i              τe,i [.104] τe,i
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       naden / kieren                                                         Li                 Rs,A,i                             Rs,A,s,i              τe,i [.104]
       Beglaz.rand : Band met of zonder topafdichting                        15,20 m1            54,0        dB                     56,3        dB             0,0       ##
       Kozijn rand : Schuimband met afdeklat                                 12,80 m1            50,7        dB                     53,7        dB             0,0       ##
       -                                                                      0,00 m1              0         dB                        -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
     x Gj   =            38,2   dB                     ΣS =                 25,67   m2                                            Σ τe [.104] =                1,8       ##




NEN 5077 / NPR 5272                                                          W2N engineers b.v.                                                                           1/ 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                          BEREKENING GELUIDWERING UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES v6.1
                                                            Volgens NEN 5077 / NPR 5272:2003, c1:2005


       Projectgegevens                                                                        Vertrekgegevens
       project                  :          Woning Oudehorne                                   verblijfsruimte     :               keuken
       projectnummer            :          17-0821                                            verblijfsgebied     :               Begane Grond
       datum                    :          10-mei-17                                          volume              :                   113,5 m³
       berekend door            :          RW                                                 ref. nagalmtijd     :                        0,5 s


       Belasting                                                                              Resultaten
       geluidbelasting          :               58     dB               1                     binnenniveau        :                 23,0       dB        Lb,in,A
       spectrum                 :          wegverkeer (NEN 5077)                              geluidwering        :                 35,0       dB        GA
       -14,0           -10,0    -6,0       -5,0        -7,0                                   kar. geluidwering   :                   34       dB        GA,k


                                                                        GEVELVLAK 1: VOORGEVEL
               CL,j:       1         dB                       ∆Lfs,j:         0          dB                                Crj:        3            dB
                                                                                                                                                                    4
       gevelelement                                                          Si                  Rp,A                 Celement      Rp,A,s,i             τe,i [.10 ]
                                                                                     2
       Metselwerk : 46 dB(A) - MS 2                                          10,35 m             46,1        dB         0,0         47,7       dB             0,2       ##
       Dubbel glas : 4/16/8 mm                                                3,74 m2            30,2        dB         0,0         36,2       dB             2,4       ##
       Kozijn : hout of dubb. kunstst.                                         0,66 m2           33,4        dB         0,0         46,9       dB             0,2       ##
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       ventilatievoorzieningen                                               Lv,i             Dn,e,A,lab,i            Celement      Rp,A,s,i             τe,i [.104] τe,i
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       naden / kieren                                                         Li                 Rs,A,i                             Rs,A,s,i             τe,i [.104]
       Beglaz.rand : Band met of zonder topafdichting                        15,20 m1            54,0        dB                     53,9       dB             0,0       ##
       Kozijn rand : Schuimband met afdeklat                                 12,80 m1            50,7        dB                     51,3       dB             0,1       ##
       -                                                                      0,00 m1              0         dB                        -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -       dB               -       -
     x Gj   =            37,3   dB                     ΣS =                 14,75   m2                                            Σ τe [.104] =               2,9       ##

                                                                    GEVELVLAK 2: RECHTERZIJGEVEL
               CL,j:       4         dB                       ∆Lfs,j:         0          dB                                Crj:        3            dB
                                                                                                                                                                    4
       gevelelement                                                          Si                  Rp,A                 Celement      Rp,A,s,i             τe,i [.10 ]
                                                                                     2
       Metselwerk : 46 dB(A) - MS 2                                          15,64 m             46,1        dB         0,0         47,4       dB             0,2       ##
       Dubbel glas : 4/16/8 mm                                                4,00 m2            30,2        dB         0,0         37,4       dB             1,8       ##
       Kozijn : hout of dubb. kunstst.                                         0,70 m2           33,4        dB         0,0         48,1       dB             0,2       ##
       Deur : massief hout 27 kg/m2                                            0,50 m2           29,9        dB         0,0         46,1       dB             0,2       ##
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       ventilatievoorzieningen                                               Lv,i             Dn,e,A,lab,i            Celement      Rp,A,s,i             τe,i [.104] τe,i
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -       dB               -       -
       naden / kieren                                                         Li                 Rs,A,i                             Rs,A,s,i             τe,i [.104]
       Beglaz.rand : Band met of zonder topafdichting                        14,80 m1            54,0        dB                     55,5       dB             0,0       ##
       Kozijn rand : Schuimband met afdeklat                                   9,00 m1           50,7        dB                     54,3       dB             0,0       ##
       Kierdichting : klasse 2                                                 8,20 m1           40,3        dB                     44,4       dB             0,4       ##
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -       dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -       dB               -       -
     x Gj   =            38,9   dB                     ΣS =                 20,84   m2                                            Σ τe [.104] =               2,8       ##




NEN 5077 / NPR 5272                                                          W2N engineers b.v.                                                                          1/ 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                          BEREKENING GELUIDWERING UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES v6.1
                                                            Volgens NEN 5077 / NPR 5272:2003, c1:2005


       Projectgegevens                                                                        Vertrekgegevens
       project                  :          Woning Oudehorne                                   verblijfsruimte     :               slaapkamer 1
       projectnummer            :          17-0821                                            verblijfsgebied     :               Verdieping
       datum                    :          10-mei-17                                          volume              :                        52,1 m³
       berekend door            :          RW                                                 ref. nagalmtijd     :                         0,5 s


       Belasting                                                                              Resultaten
       geluidbelasting          :               58     dB               1                     binnenniveau        :                 27,4        dB        Lb,in,A
       spectrum                 :          wegverkeer (NEN 5077)                              geluidwering        :                 30,6        dB        GA
       -14,0           -10,0    -6,0       -5,0        -7,0                                   kar. geluidwering   :                   33        dB        GA,k


                                                                        GEVELVLAK 1: VOORGEVEL
               CL,j:       0         dB                       ∆Lfs,j:         0          dB                                Crj:        3             dB
                                                                                                                                                                     4
       gevelelement                                                          Si                  Rp,A                 Celement      Rp,A,s,i              τe,i [.10 ]
                                                                                     2
       Metselwerk : 46 dB(A) - MS 2                                            6,87 m            46,1        dB         0,0         50,8        dB             0,1       ##
       Paneel : 37 dB(A) - BP 4                                                3,45 m2           37,1        dB         0,0         44,8        dB             0,3       ##
       Hellend dak : 35 dB(A) - DH 5c                                          7,36 m2           35,2        dB         0,0         39,6        dB             1,1       ##
       Dubbel glas : 4/16/8 mm                                                 2,04 m2           30,2        dB         0,0         40,2        dB             1,0       ##
       Kozijn : hout of dubb. kunstst.                                         0,36 m2           33,4        dB         0,0         50,9        dB             0,1       ##
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       ventilatievoorzieningen                                               Lv,i             Dn,e,A,lab,i            Celement      Rp,A,s,i              τe,i [.104] τe,i
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       naden / kieren                                                         Li                 Rs,A,i                             Rs,A,s,i              τe,i [.104]
       Beglaz.rand : Band met of zonder topafdichting                          7,60 m1           54,0        dB                     58,2        dB             0,0       ##
       Kozijn rand : Schuimband met afdeklat                                  8,80 m1            50,7        dB                     54,3        dB             0,0       ##
       Daken : elementen lichter dan 30 kg / m2                              20,70 m1            45,0        dB                     44,9        dB             0,3       ##
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
     x Gj   =            31,5   dB                     ΣS =                 20,08   m2                                            Σ τe [.104] =                2,9       ##

                                                                    GEVELVLAK 2: RECHTERZIJGEVEL
               CL,j:       4         dB                       ∆Lfs,j:         0          dB                                Crj:        3             dB
                                                                                                                                                                     4
       gevelelement                                                          Si                  Rp,A                 Celement      Rp,A,s,i              τe,i [.10 ]
                                                                                     2
       Metselwerk : 46 dB(A) - MS 2                                            6,25 m            46,1        dB         0,0         49,9        dB             0,1       ##
       Hellend dak : 35 dB(A) - DH 5c                                          8,74 m2           35,2        dB         0,0         37,6        dB             1,7       ##
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m2             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       ventilatievoorzieningen                                               Lv,i             Dn,e,A,lab,i            Celement      Rp,A,s,i              τe,i [.104] τe,i
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB         0,0            -        dB               -       -
       naden / kieren                                                         Li                 Rs,A,i                             Rs,A,s,i              τe,i [.104]
       Daken : elementen lichter dan 30 kg / m2                              16,10 m1            45,0        dB                     44,7        dB             0,3       ##
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
       -                                                                       0,00 m1             0         dB                        -        dB               -       -
     x Gj   =            38,1   dB                     ΣS =                 14,99   m2                                            Σ τe [.104] =                2,2       ##




NEN 5077 / NPR 5272                                                          W2N engineers b.v.                                                                           1/ 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>