<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
                                    projectnummer 414107
                                    definitief revisie 00
             Bospad 8 te Bontebok
                                    3 januari 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Inhoudsopgave                                                                          Blz.

1     Inleiding                                                                                 1

2     Vooronderzoek en onderzoeksopzet                                                          2

3     Uitgevoerde werkzaamheden                                                                 4

4     Onderzoeksresultaten                                                                      5
4.1   Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen                                                    5
4.2   Toetsingskader grond en grondwater                                                        5
4.3   Analyseresultaten grond                                                                   6
4.4   Analyseresultaten grondwater                                                              6


5     Samenvatting, conclusies en aanbevelingen                                                 8
5.1   Samenvatting                                                                              8
5.2   Conclusies en aanbevelingen                                                               8



      Bijlagen
      1.      Uitdraai bodeminformatie
      2.      Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen
      3.      Analyseresultaten grondmonsters
      4.      Analyseresultaten grondwatermonsters
      5.      Analysecertificaten grond en grondwater
      6.      Normwaarden grond en grondwater
      7.      Toelichting normwaarden
      8.      Verantwoording uitvoering onderzoek conform eisen van toepassing zijnde
              Beoordelingsrichtlijnen
      9.      Kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties
      10.     Tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Verkennend bodemonderzoek
    Bospad 8 te Bontebok
    projectnummer 414107
    3 januari 2017 revisie 00




1   Inleiding
    In opdracht van de heer Veenstra is door Antea Group in december 2016 een verkennend
    bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een deel van het perceel Bospad 8 te Bontebok.

    De onderzoekslocatie beperkt zich tot het bebouwde erf van het perceel dat kadastraal bekend is
    als gemeente Mildam, sectie J, nummer 161. De oppervlakte van het te onderzoeken terreindeel
    is circa 1.500 m². Op het terrein zijn enkele opstallen aanwezig (recent verbouwd woonhuis, een
    schuur en een afdak/hok). Verder bestaat de onderzoekslocatie uit tuin en verharding met recent
    aangebracht grind.

    Aanleiding en doel
    De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen transactie van en de toekomstige
    nieuwbouw op de locatie.
    Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
    bodem (grond en grondwater).

    Onderzoeksstrategie en kwaliteit
    Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij
    verkennend bodemonderzoek, NEN 2016).

    De verantwoording van de werkzaamheden is opgenomen in bijlage 8. Met betrekking tot de
    kwaliteitsaspecten, de toegepaste methoden en de betrouwbaarheid/garanties van het
    onderzoek wordt verwezen naar bijlage 9.

    In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten
    van het onderzoek beschreven.




                                          Blad 1 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Verkennend bodemonderzoek
    Bospad 8 te Bontebok
    projectnummer 414107
    3 januari 2017 revisie 00




2   Vooronderzoek en onderzoeksopzet
    Bij toepassing van de NEN 5740 wordt een hypothese opgesteld omtrent de aan-/afwezigheid, de
    aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen.

    Ten behoeve van het opstellen van een hypothese voor het onderzoek naar de milieuhygiënische
    kwaliteit van de bodem dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd op basis van de NEN5725
    (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI,
    januari 2009). Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en
    de mate van verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een beperkt vooronderzoek.

    In het kader van dit vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
         -   Bodeminformatiesysteem van de provincie Fryslân (Nazca-i)
         -   Historische kaarten
         -   Gemeente Heerenveen

    Tevens is voorafgaand aan de werkzaamheden een terreininspectie uitgevoerd.

    Gegevens vooronderzoek
    Het gehele perceel Bospad 8 te Bontebok heeft een oppervlakte van 1,278 hectare en is
    kadastraal bekend als gemeente Mildam, sectie J nummer 161. De onderzoekslocatie beperkt
    zich echter tot het bebouwde erf van het perceel met een oppervlakte van circa 1.500 m². De
    coördinaten van de onderzoekslocatie zijn X=198896 en Y=551877.
    Op het terrein zijn enkele opstallen aanwezig (recent verbouwd woonhuis, een schuur en een
    afdak/hok). Verder bestaat de onderzoekslocatie uit tuin en verharding met recent aangebracht
    grind.

    De uitdraai van het bodeminformatiesysteem (Nazca-i) is opgenomen in bijlage 1. De kaart
    hiervan is in onderstaande figuur weergegeven.




    Figuur 1: kaart bodeminformatiesysteem (Nazca-i)




                                                  Blad 2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




Hieruit blijkt dat op het terrein geen bijzonderheden aanwezig zijn. Zo zijn er geen
bodemonderzoeken en eventuele verdachte activiteiten bekend.

Westelijk van de onderzoekslocatie is in 2011 een bodemonderzoek uitgevoerd vanwege
nieuwbouw te plaatse. De onderzoeksresultaten zoals opgenomen in Nazca-i zijn onderstaand
weergegeven; er zijn maximaal licht verhoogde waarden aangetroffen.




De gemeente Heerenveen geeft aan niet over aanvullende informatie te beschikken betreffende
de onderzoekslocatie (buiten hetgeen beschikbaar is in het bodeminformatiesysteem). De
gemeente heeft verschillende archieven geraadpleegd en het volgende hierover gemeld:
1. Bodemdossiers: er zijn eerder geen bodemonderzoeken uitgevoerd (geen gegevens bekend);
2. Tanks: er zijn bij de gemeente geen gegevens bekend over ondergrondse- of bovengrondse
   brandstoftanks;
3. Nazca-I: geen gegevens aangegeven;
4. (bedrijvigheid): geen gegevens bekend.

Tijdens de terreininspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen.

Conclusie vooronderzoek en hypothese
De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige)
bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie.

Met het onderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld. De opzet van
het onderzoek is gebaseerd op de voorschriften van de NEN 5740. Voor de locatie is uitgegaan
van een onverdachte, niet lijnvormige locatie.
In verband met zintuiglijk waargenomen bijzonderheden is één extra grondanalyse ingezet
(aanvullend op de genoemde onderzoeksopzet).




                                        Blad 3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    Verkennend bodemonderzoek
    Bospad 8 te Bontebok
    projectnummer 414107
    3 januari 2017 revisie 00




3   Uitgevoerde werkzaamheden
    Het veldwerk is uitgevoerd op 15 en 22 december 2016 door de heer R. Gerritsen en de heer
    J. Kuit van Antea Group.

    Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de boringen is
    aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld of in
    het opgeboorde materiaal.
    Tijdens de veldwerkzaamheden zijn van de boringen profielbeschrijvingen volgens de NEN 5104
    gemaakt. Deze zijn opgenomen in bijlage 2.

    De verrichte onderzoekswerkzaamheden staan weergegeven in tabel 3.1. De samenstelling van
    de grondmengmonsters is weergegeven in tabel 3.2.

        Tabel 3.1: Verrichte werkzaamheden verkennend bodemonderzoek

        Deelgebied                    Veldwerkzaamheden                                     Laboratoriumonderzoek

                                      Boringen                    Peilbuisnummer            Analyses grond            Analyses grondwater
                                      (diepte in m –mv)           (filter m –mv)

        Onderzoeksterrein erf         1, 2, 3, 5, 7, 8            4 (4,0-5,0)               3x standaardpakket        1x standaardpakket
        Bospad 8 te Bontebok          (0,5 à 0,8)                                           grond                     grondwater
                                      6 (2,0)
    *    standaardpakket grond: zware metalen (9), PCB’s, PAK 10 VROM, minerale olie (GC), organische stof en lutum.
         standaardpakket grondwater: zware metalen (9), vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige gehalogeneerde
         koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC).



        Tabel 3.2: Samenstelling mengmonsters (grond)

        Analyse-            Traject              Deelmonsters                                                Analysepakket
        monster

        MM1 bo              0,00 - 0,50          1 (0,04 - 0,15), 2 (0,00 - 0,50), 3 (0,00 - 0,35),          Standaardpakket incl L & H
                                                 4 (0,00 - 0,50), 5 (0,00 - 0,50)

        MM2 bo              0,00 - 0,30          6 (0,00 - 0,25), 7 (0,00 - 0,30)                            Standaardpakket incl L & H

        MM3 on              0,70 - 1,40          4 (0,90 - 1,40), 6 (0,70 - 1,20)                            Standaardpakket incl L & H


    De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 414107-S1 in bijlage 10.

    De analyses zijn uitgevoerd door het door RvA geaccrediteerde laboratorium van Eurofins B.V. te
    Barneveld.




                                                         Blad 4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      Verkennend bodemonderzoek
      Bospad 8 te Bontebok
      projectnummer 414107
      3 januari 2017 revisie 00




4     Onderzoeksresultaten
4.1   Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen

      De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn
      opgenomen in bijlage 2.

      Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn zintuiglijk plaatselijk enkele bijzonderheden
      aangetroffen (zie tabel 4.1).

       Tabel 4.1 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden
      Boring                 Diepte boring       Traject                 Grondsoort           Waargenomen bijzonderheden
                             (m -mv)             (m -mv)
      1                      0,50                0,04 - 0,15             Zand                 straatzand
      2                      0,50                0,00 - 0,50             Zand                 geroerd
      3                      0,50                0,00 - 0,35             Zand                 geroerd
      4                      5,00                0,00 - 0,80             Zand                 geroerd
      5                      0,50                0,00 - 0,50             Zand                 sporen baksteen, sporen hout, geroerd
      6                      2,00                0,00 - 0,25             Zand                 resten asfalt, geroerd
                                                 0,25 - 0,30                                  volledig baksteen, oude bestrating?
                                                 0,30 - 0,45             Zand                 straatzand
      7                      0,80                0,00 - 0,30             Zand                 resten asfalt, geroerd
      8                      0,60                0,15 - 0,60             Zand                 geroerd



      Er zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal
      aangetroffen. Dit is een indicatieve waarneming aangezien het veldwerk niet conform de norm
      voor asbestonderzoek (NEN 5707) heeft plaatsgevonden.

      De grondwatergegevens zijn weergegeven in tabel 4.2.

        Tabel 4.2 Veldgegevens grondwater

        Peilbuis-        Filterstelling     Grondwaterstand        Zuurgraad          Elektrische geleidbaarheid      Troebelheid
        nummer           (in m –mv)         (in m –mv)             (pH)               (EC) (µS/cm)                    (NTU)

        4                4,00 - 5,00        3,05                   5,9                420                             10,7


      De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een
      natuurlijke situatie.

      In het bemonsterde grondwater is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een
      verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan
      PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische parameters. Dergelijke
      stoffen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde
      troebelheid is daarom niet uitgevoerd.

4.2   Toetsingskader grond en grondwater

      De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn
      weergegeven in bijlage 3 en 4. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 5.




                                                    Blad 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>      Verkennend bodemonderzoek
      Bospad 8 te Bontebok
      projectnummer 414107
      3 januari 2017 revisie 00




      De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de
      Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik
      gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn
      opgenomen in bijlage 6. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 7.

      In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of
      streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij
      gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een
      index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW).
      Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD)
      lager is dan de achtergrondwaarde (= AW) (zie bijlage 7).

4.3   Analyseresultaten grond

      In tabel 4.3 zijn de parameters weergegeven, die de achtergrond- of interventiewaarde
      overschrijden.

        Tabel 4.3: Overschrijdingen grond

        Mengmonster          Traject         Veldwaar-                                      Parameters
                                             nemingen
                                                                    >AW en index <0,5        Index > 0,5 en   >I
                                                                                             <I

        MM1 bo               0,00 - 0,50     sporen baksteen        -                        -                -

        MM2 bo               0,00 - 0,30     Resten asfalt          Minerale olie (0,12)     -                -
                                                                    Zink (0,24)
                                                                    Lood (-)
                                                                    PAK (0,22)

        MM3 on               0,70 - 1,40     -                      -                        -                -
       Verklaring tabel:
       - : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde
       Index weergegeven tussen ()

      In grondmengmonster MM 2 bo zijn licht verhoogde waarden aangetroffen aan minerale olie,
      PAK, zink en lood. Het verhoogde gehalte aan PAK en minerale olie kan naar verwachting worden
      gerelateerd aan de resten asfalt die ter plaatse in de grond aanwezig zijn. Verder zijn er in de
      grondmonsters geen overschrijdingen aan de onderzochte parameters aangetoond.

      De resultaten van het grondonderzoek zijn eveneens indicatief getoetst aan het generieke kader
      van het Besluit bodemkwaliteit. Uit deze toetsing blijkt dat de grond is beoordeeld ‘vrij
      toepasbaar‘ voor MM1 bo en MM3 on en ‘Industrie’ voor MM2 bo (zie toetsingsresultaten in
      bijlage 3).

4.4   Analyseresultaten grondwater

      In tabel 4.4 zijn de parameters weergegeven die de streef- of interventiewaarde overschrijden.




                                                    Blad 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




  Tabel 4.4: Overschrijdingen grondwater

  Grondwater-               Filterstelling                                   Parameters
  Monster                   In m -mv
                                                 >S en index <0,5              Index > 0,5 en < I   >I

  4                         4,00 - 5,00          Koper (0,03)                  -                    -
                                                 Barium (0,24)
                                                 Kwik (0,01)
 Verklaring tabel:
 Index weergegeven ()
 - : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde

In het grondwater zijn enkele zware metalen in licht verhoogde waarden gemeten. Verder zijn er
geen verhoogde waarden gemeten.




                                              Blad 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      Verkennend bodemonderzoek
      Bospad 8 te Bontebok
      projectnummer 414107
      3 januari 2017 revisie 00




5     Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
      In opdracht van de heer Veenstra is door Antea Group in december 2016 een verkennend
      bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een deel van het perceel Bospad 8 te Bontebok.

      De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen transactie van en de toekomstige
      nieuwbouw op de locatie. Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de
      milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).

      Hieronder worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven.

5.1   Samenvatting

      • Zintuiglijk zijn plaatselijk sporen puin en resten asfalt waargenomen. Verder zijn er zintuiglijk
        geen bijzonderheden waargenomen.
      • Er zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal
        aangetroffen (indicatieve waarneming).
      • In grondmengmonster MM 2 bo zijn licht verhoogde waarden aangetroffen aan minerale olie,
        PAK, zink en lood. Het verhoogde gehalte aan PAK en minerale olie kan naar verwachting
        worden gerelateerd aan de resten asfalt die ter plaatse in de grond aanwezig zijn.
        Verder zijn er in de grondmonsters geen overschrijdingen aan de onderzochte parameters
        aangetoond.
      • In het grondwater zijn enkele zware metalen in licht verhoogde waarden gemeten. Verder zijn
        er geen verhoogde waarden gemeten.

5.2   Conclusies en aanbevelingen

      De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat
      de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende interventiewaarden. Er zijn maximaal
      enkele licht verhoogde waarden in de grond en het grondwater gemeten. De resultaten vormen
      geen milieuhygiënische belemmering voor het gebruik van de locatie en de geplande
      werkzaamheden.

      Op basis van een indicatieve toetsing van de grondanalyses aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt
      dat de grond is beoordeeld als ‘Industrie’ voor MM2 bo (resten asfalt aanwezig) en ‘vrij
      toepasbaar‘ voor de overige grondmengmonsters.

      Het bodemonderzoek volgens de NEN5740 doet geen formele uitspraak over de mogelijke
      aanwezigheid van asbest. Hiervoor is de NEN5707 (asbestonderzoek in grond) van toepassing.
      Tijdens het veldwerk zijn echter in de opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen
      waargenomen. Omdat in de grond bovendien (nagenoeg) geen puin is waargenomen wordt de
      kans op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen zeer klein geacht.

      Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en
      analyseresultaten van dit onderzoek.


      Antea Group
      Heerenveen, januari 2017




                                             Blad 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




                            Bijlage 1 Uitdraai bodeminformatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                      Bodeminformatie
414107_Bontebok




Legenda

                    Getoonde informatie in rapportage                                Zorgmaatregel

                    Locatie-ID                                                       Slootdempingen

                    Onderzoek                                                        Locaties (overlap met contour)

                    Verontreinigingscontour                                          Locaties

                    Saneringscontour                                                 Boringen

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 198879    Y 551888 meter




(c) 2011 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 1 van 6 - 13-12-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Toelichting                                                                          3
Beoordeling en advies                                                                3
Disclaimer                                                                           3
Leeswijzer                                                                           3
Samenvatting bodeminformatie                                                         4
Locaties (overlap met contour)                                                       4
Aanvullende bodeminformatie                                                          4
Bijlage:                                                                             5




(c) 2011 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 2 van 6 - 13-12-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Toelichting
Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de
Provincie Fryslân en de Friese gemeenten. Uitzonderingen hierop zijn de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland.
Voor het grondgebied van de Gemeente Leeuwarden is alleen informatie opgenomen over waterbodemverontreiniging.
Voor het grondgebied van de gemeente Smallingerland is alleen (water)bodeminformatie opgenomen welke in het kader
van de Wet bodembescherming (Wbb) is gemeld bij de Provincie Fryslân. Om volledige informatie te krijgen over de
bodemkwaliteit in de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland dient u zich te richten tot deze gemeenten.

Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database en
worden daar ook in onderhouden. Hierbij is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de
locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen
met de betreffende gemeente waarin deze locatie ligt. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de
locatie en eventueel omliggende locaties, dan zal de betreffende gemeente het dossier met eventuele aanvullende
informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een nieuwe rapportage.



Beoordeling en advies
Deze rapportage geeft inzicht of in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming nog acties
ondernomen moeten worden binnen de opgegeven contour. De rapportage geeft antwoorden op de volgende vragen.

Is er bodeminformatie op het opgegeven adres geregistreerd?
Is er bodeminformatie binnen de opgegeven contour bekend?
Zo ja:
Wat is de kans op aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de ernst van de geconstateerde verontreiniging?
Welke vervolg actie is nodig of wordt geadviseerd?
Indien antwoord op deze vragen ontbreekt kunt u zelf aan de hand van eventueel beschikbare informatie van
bodembedreigende activiteiten en onderzoekssamenvattingen een eigen oordeel vormen. Mocht u behoefte hebben aan
een bevestiging van uw oordeel neem dan contact op met de betreffende gemeente.

Nadere informatie over de Wet bodembescherming, de geraadpleegde informatie bronnen en gebruikte termen treft u aan in
de bijlage van dit rapport.



Disclaimer
De bodeminformatie is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten achten zich niet aansprakelijk voor
enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de
provincie en de gemeenten door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.



Leeswijzer
Met het plaatje op bladzijde 1 kunt u in één oogopslag zien wat voor relevante bodeminformatie aanwezig is:
- groen geeft aan dat er onderzoek is uitgevoerd;
- okergeel geeft aan dat er een verontreiniging zit
- bruin geeft aan dat er een sanering heeft plaatsgevonden
- zwart geeft aan de plekken waarop een zorgmaatregel (ook kadastraal geregistreerd) van toepassing is
- oranje lijnen geven de locatiecontour aan; kleine vierkantjes geven aan dat er gegevens over bedrijfsactiviteit aanwezig
zijn
- blauwe lijnen geven de plek aan van slootdempingen of (tram en spoor)traces
- donkergroene punten geven aan waar boringen zijn gezet
- rode driehoekjes geven aan waar tanks zitten of hebben gezeten.
Het lange nummer verwijst naar een locatie-ID waaronder u nadere informatie kunt vinden in deze rapportage.

In het hoofdstuk Samenvatting bodeminformatie is de informatie over locaties, onderzoeken en tanks opgenomen welke
(grafisch) binnen de opgegeven contour vallen.

Voor de gedetailleerde informatie behorende bij een locatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk Aanvullende
bodeminformatie.




(c) 2011 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 3 van 6 - 13-12-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Samenvatting bodeminformatie


Locaties (overlap met contour)
Gegevens niet beschikbaar

Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour)
Gegevens niet beschikbaar

Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks
Gegevens niet beschikbaar


Aanvullende bodeminformatie

Gegevens niet beschikbaar

Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks
Gegevens niet beschikbaar




(c) 2011 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 4 van 6 - 13-12-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage:
1.Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat melding gedaan moet worden aan het bevoegde gezag als men een
bodemverontreiniging groter dan 25m3 of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m3 vermoed. Op zo’n melding
neemt het bevoegd gezag een ‘besluit’ (voorlopige beoordeling van mate van ernst van eventueel uitvoeren van vervolg
onderzoek) of een Wbb-beschikking (ernst en urgentie tot 2006 en daarna ernst en spoedeisendheid). Ook als een sanering
is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport een Wbb-beschikking of ‘besluit’.


Gemeenten en de Wet bodembescherming

In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen
bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de
uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen
niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een
samenvatting van het rapport.


Bevoegd Gezag Wet bodembescherming.

De Provincie Fryslân is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) welke op 1 januari 1995 in
werking is getreden. De gemeente Leeuwarden is bevoegd gezag voor haar eigen grondgebied. Met de invoering van de
Waterwet in 2009 is het Wetterskip Fryslân bevoegd gezag voor de waterbodems (Provincie Fryslân is nog bij hoge
uitzondering bevoegd gezag voor waterbodems).
De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de Provincie Fryslân.
Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij
het Kadaster.


Het Kadaster en de Wet bodembescherming

Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.
Nota Bene: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en
heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.


Bedrijven en de Wet bodembescherming

Bedrijven zijn verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een milieuvergunning. Nieuw
ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De
vervuiler zorgt onverwijld voor de volledige verwijdering van de vervuiling.

De gemeentelijke archieven zijn in 90’er jaren onderzocht op afgegeven milieu- en hinderwetvergunningen sinds begin 1800
betreffende bodembedreigende activiteiten. Ook zijn de Kamer van Koophandel inschrijvingen opgenomen tot 1994. In 2004
zijn dempingen, stortplaatsen en erfverhardingen toegevoegd.
De informatie over deze mogelijke bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van
gericht historisch en/of bodemonderzoek op een locatie. Bij ongeveer 2,5% van alle geïndiceerde locaties met mogelijke
belastende (bedrijfs)activiteiten zal naar verwachting een verontreiniging zijn achter gebleven. Hoe hoger de NSX-score van
de (bedrijfs)activiteit des groter is de kans op aanwezige verontreiniging. Bij een NSX-score lager dan 100 is de kans op
verontreiniging zeer gering. In ieder geval is dan in het kader van de saneringsregeling Wbb geen bodemonderzoek
verplicht. Bij een NSX-score van 100-300 worden locaties aangeduid als 'Potentieel ernstig'. Locaties met een NSX-score
van >300 worden aangeduid als 'Potentieel spoedeisend'.




(c) 2011 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 5 van 6 - 13-12-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Burgers en de Wet bodembescherming

Burgers en de Wet bodembescherming
Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende
situaties zijn:
• Aan- of verkoop van een woning. De verkoper heeft een informatieplicht, de koper een onderzoeksplicht naar informatie
die van invloed is op het nemen van het besluit tot (ver)koop. Bij aan- en verkoop van een perceel is het van belang om de
kwaliteit van de bodem te kennen. Als koper wilt u niet voor ongewenste verrassingen komen te staan en is het van belang
te weten of de locatie geschikt is voor uw plannen.
• Aanvraag bouwvergunning. Indien u een bouwwerk wilt realiseren op uw perceel, dan wordt bij de behandeling van de
bouwaanvraag bij de gemeente gecontroleerd of er bodemonderzoek noodzakelijk is.
Als bodemverontreiniging de bouwplannen of aan- of verkoop belemmert of als er onaanvaardbare risico’s zijn voor mens of
milieu moet de bodemverontreiniging aangepakt worden.



2.Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?
De gegevensbronnen zijn:
1.Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en
waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf
1995).
2.Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3.Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben
kunnen veroorzaken.
4.Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto’s sprake is van slootdempingen,
stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5.Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6.Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van
bouwvergunningen (Bouwbesluit), locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Bouwstoffenbesluit/Besluit bodemkwaliteit)
7.Brandstoftanks welke zijn verwijderd (BOOT/Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van
aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)



3. Toelichting van gebruikte termen
Voor een verklaring van de termen gebruikt in deze rapportage kunt u de Begrippenlijst op de volgende webpagina
gebruiken:

http://www.bodemloket.nl/bodemloket-flex/bodemloket.html




(c) 2011 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 6 van 6 - 13-12-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




       Bijlage 2 Profielbeschrijvingen en zintuiglijke
                                      waarnemingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Projectcode: 414107                            Projectnaam: Bospad 8 Bontebok


     Boring:   1                                                         Boring:   2

                      0    tegel                                                       0        gras
 0                    4                                              0
               1      15
                           Voorgraven                                                           Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                humeus, geen olie-water reactie,
                           Zand, matig fijn, matig siltig, geen
                                                                                   1            grijsbruin, Edelmanboor, geroerd
               2           olie-water reactie, licht cremegeel,
                           Edelmanboor, straatzand
                      50                                                               50
50                         Zand, matig fijn, matig siltig, matig    50
                           humeus, geen olie-water reactie,
                           donker grijsbruin, Edelmanboor




     Boring:   3                                                         Boring:   4

                      0    gras                                                        0        gras
 0                                                                   0
                           Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
               1           humeus, geen olie-water reactie,                                     humeus, geen olie-water reactie,
                           donker bruingrijs, Edelmanboor,                         1            donker grijsbruin, Edelmanboor,
                      35
                           geroerd                                                              geroerd
               2      50
50                         Zand, matig fijn, matig siltig, zwak     50
                           roesthoudend, geen olie-water
                           reactie, lichtbruin, Edelmanboor                        2
                                                                                       80

                                                                                                Zand, matig fijn, matig siltig, geen
                                                                                                olie-water reactie, licht geelbruin,
                                                                   100
                                                                                                Edelmanboor
                                                                                   3



                                                                                       150
                                                                   150
                                                                                   4            Zand, matig fijn, matig siltig, geen
                                                                                       170      olie-water reactie, neutraalbruin,
                                                                                                Edelmanboor
                                                                                   5            Zand, matig fijn, matig siltig, geen
                                                                   200                          olie-water reactie, neutraalgeel,
                                                                                                Edelmanboor

                                                                                   6


                                                                   250
                                                                                       260

                                                                                                Zand, matig grof, matig siltig, matig
                                                                                                grindhoudend, geen olie-water
                                                                                                reactie, grijsgeel, Edelmanboor
                                                                                       300
                                                                   300
                                                                                                Leem, sterk zandig, geen olie-water
                                                                                                reactie, licht groengrijs, Edelmanboor



                                                                   350




                                                                                       400
                                                                   400
                                                                                                Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
                                                                                                grindhoudend, geen olie-water
                                                                                                reactie, grijsgeel, Edelmanboor


                                                                   450
                                                                                       470

                                                                                                Leem, sterk zandig, geen olie-water
                                                                                                reactie, licht grijsgeel, Edelmanboor
                                                                                       500
                                                                   500




                                                                                             Schaal 1: 40
                                                                                                        getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Projectcode: 414107                            Projectnaam: Bospad 8 Bontebok


     Boring:   5                                                         Boring:   6

                      0    braak                                                       0        gras
 0                                                                   0
                           Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                 Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                           humeus, sporen baksteen, sporen                         1            humeus, resten asfalt, zwak
                                                                                       25
               1           hout, geen olie-water reactie,                              30       grindhoudend, geen olie-water
                           zwartgrijs, Edelmanboor, geroerd                                     reactie, donker zwartgrijs, Schep,
                                                                                   2   45
                      50                                                                        geroerd
50                                                                  50
                                                                                   3            Volledig baksteen, neutraalgeel,
                                                                                       65
                                                                                                Schep, oude bestrating?
                                                                                                Zand, matig fijn, matig siltig, geen
                                                                                                olie-water reactie, licht geelbruin,
                                                                                   4            Edelmanboor, straatzand
                                                                   100
                                                                                                Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                                                                                humeus, geen olie-water reactie,
                                                                                                donker zwartgrijs, Edelmanboor,
                                                                                       140      podsol
                                                                   150                          Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                roesthoudend, geen olie-water
                                                                                   5
                                                                                                reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                                Zand, matig fijn, sterk siltig, geen
                                                                                       200
                                                                                                olie-water reactie, licht cremegeel,
                                                                   200                          Edelmanboor




     Boring:   7                                                         Boring:   8

                      0    gras                                                        0        split
 0                                                                   0
                           Zand, matig fijn, matig siltig, matig                       15
                                                                                                Volledig split, donker zwartgrijs, Schep
               1           humeus, resten asfalt, matig
                      30   grindhoudend, geen olie-water                                        Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                           reactie, donker zwartgrijs, Schep,                                   humeus, resten veen, geen olie-water
                                                                                   1            reactie, donker zwartbruin,
               2           geroerd
50                                                                  50                          Edelmanboor, geroerd
                      60   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                        60
                           humeus, geen olie-water reactie,
                      80   grijszwart, Edelmanboor, podsol
                           Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                           roesthoudend, geen olie-water
                           reactie, neutraalbruin, Edelmanboor




                                                                                             Schaal 1: 40
                                                                                                        getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                    klei                               geur
                 Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                   zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                   sterke geur
                                                                                   uiterste geur
                 Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                            olie
                 Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                   geen olie-water reactie
                                                                                   zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                   sterke olie-water reactie
                                                     Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                 Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                   >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                   >1
                                                                                   >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                   >100
                                         leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                         overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                     zwak humeus
                                                                               volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                   bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                   grondwaterstand
                                                                                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                 slib
                 Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                 water
                 Veen, sterk zandig                  sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand


        bentoniet afdichting




        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




           Bijlage 3 Analyseresultaten grondmonsters
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Verkennend bodemonderzoek
 Bospad 8 te Bontebok
 projectnummer 414107
 3 januari 2017 revisie 00




 Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                             MM1 bo                                    MM2 bo                                MM3 on
Certificaatcode                          2016151090                                2016151090                            2016151090
Boring(en)                               1, 2, 3, 4, 5                             6, 7                                  4, 6
Traject (m -mv)                          0,00 - 0,50                               0,00 - 0,30                           0,70 - 1,40
Humus                      % ds          3,5                                       5,8                                   0,70
Lutum                      % ds          2,0                                       2,0                                   2,0
Datum van toetsing                       2-1-2017                                  2-1-2017                              2-1-2017
Monsterconclusie                         Voldoet aan Achtergrondwaarde             Overschrijding Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde
Grondsoort                               Zand                                      Zand                                  Zand
                                           Meetw         GSSD         Index          Meetw          GSSD         Index     Meetw         GSSD         Index
METALEN
Barium [Ba]                mg/kg ds          22                85 (6)                 55             213 (6)               <20            <54 (6)
Cadmium [Cd]               mg/kg ds          <0,2              <0,2        -0,03       0,32            0,47      -0,01      <0,2           <0,2       -0,03
Kobalt [Co]                mg/kg ds          <3                <7          -0,05      <3              <7         -0,05      <3             <7         -0,05
Koper [Cu]                 mg/kg ds          <5                <7          -0,22      10              18         -0,15      <5             <7         -0,22
Kwik [Hg]                  mg/kg ds          <0,05             <0,05          -0      <0,05           <0,05         -0      <0,05          <0,05         -0
Lood [Pb]                  mg/kg ds          17                26          -0,05      35              51             0     <10            <11         -0,08
Molybdeen [Mo]             mg/kg ds          <1,5              <1,1           -0      <1,5            <1,1          -0      <1,5           <1,1          -0
Nikkel [Ni]                mg/kg ds          <4                <8          -0,42       7,2            21,0       -0,22      <4             <8         -0,42
Zink [Zn]                  mg/kg ds          52               119          -0,04     130             281          0,24     <20            <33         -0,18

PAK
Naftaleen                  mg/kg ds          <0,05             <0,04                  <0,05           <0,04                 <0,05           <0,04
Fenanthreen                mg/kg ds           0,078             0,078                  0,49            0,49                 <0,05           <0,04
Anthraceen                 mg/kg ds          <0,05             <0,04                   0,75            0,75                 <0,05           <0,04
Fluorantheen               mg/kg ds           0,22              0,22                   1,7             1,7                  <0,05           <0,04
Benzo(a)anthraceen         mg/kg ds           0,11              0,11                   1,2             1,2                  <0,05           <0,04
Chryseen                   mg/kg ds           0,1               0,1                    1,2             1,2                  <0,05           <0,04
Benzo(k)fluorantheen       mg/kg ds           0,068             0,068                  0,74            0,74                 <0,05           <0,04
Benzo(a)pyreen             mg/kg ds           0,09              0,09                   1,6             1,6                  <0,05           <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen       mg/kg ds           0,084             0,084                  1,3             1,3                  <0,05           <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen   mg/kg ds           0,099             0,099                  1,1             1,1                  <0,05           <0,04
PAK 10 VROM                mg/kg ds                             0,92       -0,02                      10,0       0,22                       <0,35     -0,03

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12    mg/kg ds          <3                 6 (6)                 <3               4 (6)                <3             11 (6)
Minerale olie C12 - C16    mg/kg ds          <5                10 (6)                 <5               6 (6)                <5             18 (6)
Minerale olie C16 - C21    mg/kg ds          <5                10 (6)                 16              28 (6)                <5             18 (6)
Minerale olie C21 - C30    mg/kg ds         <11                22 (6)                160             276 (6)               <11             39 (6)
Minerale olie C30 - C35    mg/kg ds           6,9              19,7 (6)              160             276 (6)                <5             18 (6)
Minerale olie C35 - C40    mg/kg ds          <6                12 (6)                100             172 (6)                <6             21 (6)
Minerale olie C10 - C40    mg/kg ds         <35               <70          -0,02     440             759         0,12      <35           <123         -0,01

PCB`S
PCB (som 7)                mg/kg ds                            <0,014      -0,01                       0,016        -0                      <0,025     0,01

               <           : kleiner dan de detectielimiet
               8,88        : <= Achtergrondwaarde
               <=T         : Kleiner of gelijk aan Tussenwa
               8,88        : <= Interventiewaarde
               8,88        : > Interventiewaarde
               6           : Heeft geen normwaarde
               #           : verhoogde rapportagegrens
               GSSD        : Gestandaardiseerde meetwaarde
               Index       : (GSSD - AW) / (I - AW)

                             - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster                                    MM1 bo                           MM2 bo                        MM3 on
Humus (% ds)                                    3,5                              5,8                           0,70
Lutum (% ds)                                    2,0                              2,0                           2,0
Datum van toetsing                              2-1-2017                         2-1-2017                      2-1-2017
Monster getoetst als                            partij                           partij                        partij
Bodemklasse monster                             Altijd toepasbaar                Niet Toepasbaar > industrie   Altijd toepasbaar
Zintuiglijke bijmengingen                       sporen baksteen, sporen hout,    resten asfalt, geroerd        -
                                                geroerd
Grondsoort                                      Zand                             Zand                          Zand
                                                  Meetw           GSSD            Meetw           GSSD          Meetw              GSSD
METALEN
Barium [Ba]                      mg/kg ds            22               85 (6)        55              213 (6)      <20                <54 (6)
Cadmium [Cd]                     mg/kg ds            <0,2             <0,2           0,32             0,47        <0,2               <0,2
Kobalt [Co]                      mg/kg ds            <3               <7            <3               <7           <3                 <7
Koper [Cu]                       mg/kg ds            <5               <7            10               18           <5                 <7
Kwik [Hg]                        mg/kg ds            <0,05            <0,05         <0,05            <0,05        <0,05              <0,05
Lood [Pb]                        mg/kg ds            17               26            35               51          <10                <11
Molybdeen [Mo]                   mg/kg ds            <1,5             <1,1          <1,5             <1,1         <1,5               <1,1
Nikkel [Ni]                      mg/kg ds            <4               <8             7,2             21,0         <4                 <8
Zink [Zn]                        mg/kg ds            52              119           130              281          <20                <33

PAK
Naftaleen                        mg/kg ds            <0,05             <0,04        <0,05            <0,04        <0,05              <0,04
Fenanthreen                      mg/kg ds             0,078             0,078        0,49             0,49        <0,05              <0,04
Anthraceen                       mg/kg ds            <0,05             <0,04         0,75             0,75        <0,05              <0,04
Fluorantheen                     mg/kg ds             0,22              0,22         1,7              1,7         <0,05              <0,04
Benzo(a)anthraceen               mg/kg ds             0,11              0,11         1,2              1,2         <0,05              <0,04
Chryseen                         mg/kg ds             0,1               0,1          1,2              1,2         <0,05              <0,04
Benzo(k)fluorantheen             mg/kg ds             0,068             0,068        0,74             0,74        <0,05              <0,04
Benzo(a)pyreen                   mg/kg ds             0,09              0,09         1,6              1,6         <0,05              <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen             mg/kg ds             0,084             0,084        1,3              1,3         <0,05              <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen         mg/kg ds             0,099             0,099        1,1              1,1         <0,05              <0,04
PAK 10 VROM                      mg/kg ds                               0,92                         10,0                            <0,35

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12          mg/kg ds           <3                 6 (6)        <3                4 (6)       <3                 11 (6)
Minerale olie C12 - C16          mg/kg ds           <5                10 (6)        <5                6 (6)       <5                 18 (6)
Minerale olie C16 - C21          mg/kg ds           <5                10 (6)        16               28 (6)       <5                 18 (6)
Minerale olie C21 - C30          mg/kg ds          <11                22 (6)       160              276 (6)      <11                 39 (6)
Minerale olie C30 - C35          mg/kg ds            6,9              19,7 (6)     160              276 (6)       <5                 18 (6)
Minerale olie C35 - C40          mg/kg ds           <6                12 (6)       100              172 (6)       <6                 21 (6)
Minerale olie C10 - C40          mg/kg ds          <35               <70           440              759          <35               <123

PCB`S
PCB (som 7)                      mg/kg ds                              <0,014                          0,016                         <0,025


              <             : kleiner dan de detectielimiet
              8,88          : <= Achtergrondwaarde
              8,88          : Wonen
              8,88          : Industrie
              8,88          : Niet toepasbaar > Industrie
              8,88          : Niet toepasbaar > Interventiewaarde
              6             : Heeft geen normwaarde
              #             : verhoogde rapportagegrens
              GSSD          : Gestandaardiseerde meetwaarde

                             - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




                     Bijlage 4 Analyseresultaten grondwatermonsters
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> Verkennend bodemonderzoek
 Bospad 8 te Bontebok
 projectnummer 414107
 3 januari 2017 revisie 00




Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet
Bodembescherming
  Watermonster                                            4-1-1
  Datum                                                   22-12-2016
  Filterdiepte (m -mv)                                    4,00 - 5,00
  Datum van toetsing                                      2-1-2017
  Monsterconclusie                                        Overschrijding Streefwaarde
                                                            Meetw           GSSD         Index

  METALEN
  Barium [Ba]                                    µg/l       190              190          0,24
  Cadmium [Cd]                                   µg/l        <0,2             <0,1       -0,05
  Kobalt [Co]                                    µg/l        <2               <1         -0,24
  Koper [Cu]                                     µg/l        17               17          0,03
  Kwik [Hg]                                      µg/l         0,053            0,053      0,01
  Lood [Pb]                                      µg/l         2,1              2,1       -0,22
  Molybdeen [Mo]                                 µg/l        <2               <1         -0,01
  Nikkel [Ni]                                    µg/l         7,2              7,2       -0,13
  Zink [Zn]                                      µg/l        53               53         -0,02

  AROMATISCHE VERBINDINGEN
  Benzeen                                        µg/l        <0,2             <0,1          -0
  Tolueen                                        µg/l        <0,2             <0,1       -0,01
  Ethylbenzeen                                   µg/l        <0,2             <0,1       -0,03
  Xylenen (som)                                  µg/l                         <0,21          0
  Naftaleen                                      µg/l        <0,02            <0,01          0
  PAK 10 VROM                                    -                            <0,00020(11)

  GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
  1,1-Dichloorpropaan                            µg/l        <0,2             <0,1
  1,2-Dichloorpropaan                            µg/l        <0,2             <0,1
  1,3-Dichloorpropaan                            µg/l        <0,2             <0,1
  Dichloorpropaan                                µg/l                         <0,42         -0
  Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)        µg/l         0,42
  Dichloormethaan                                µg/l        <0,2             <0,1           0
  Trichloormethaan (Chloroform)                  µg/l        <0,2             <0,1       -0,01
  Tetrachloormethaan (Tetra)                     µg/l        <0,1             <0,1        0,01
  Tetrachlooretheen (Per)                        µg/l        <0,1             <0,1           0
  Trichlooretheen (Tri)                          µg/l        <0,2             <0,1       -0,05
  1,1-Dichloorethaan                             µg/l        <0,2             <0,1       -0,01
  1,2-Dichloorethaan                             µg/l        <0,2             <0,1       -0,02
  1,1,1-Trichloorethaan                          µg/l        <0,1             <0,1           0
  1,1,2-Trichloorethaan                          µg/l        <0,1             <0,1           0
  1,1-Dichlooretheen                             µg/l        <0,1             <0,1        0,01
  cis-1,2-Dichlooretheen                         µg/l        <0,1             <0,1
  trans-1,2-Dichlooretheen                       µg/l        <0,1             <0,1
  cis + trans-1,2-Dichlooretheen                 µg/l                         <0,14       0,01
  1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto            µg/l         0,14
  Vinylchloride                                  µg/l        <0,1             <0,1        0,02
  Tribroommethaan (bromoform)                    µg/l        <0,2             <0,1(14)
  CKW (som)                                      µg/l        <1,6

  OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
  Minerale olie C10 - C40                        µg/l       <50              <35         -0,03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




 <          : kleiner dan de detectielimiet
 8,88       : <= Streefwaarde
 8,88       : > Streefwaarde
 >T         : Groter dan Tussenwaarde
 8,88       : > Interventiewaarde
 11         : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14         : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2          : Enkele parameters ontbreken in de som
 6          : Heeft geen normwaarde
 #          : verhoogde rapportagegrens
 GSSD       : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index      : (GSSD - S) / (I - S)

             - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




                            Bijlage 5 Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     Antea Group
     T.a.v. G. van der Laan
     Tolhuisweg 57
     8440 AA HEERENVEEN




     Analysecertificaat
     Datum: 23-Dec-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016151090/1
     Uw project/verslagnummer                        414107
     Uw projectnaam                                  Bospad 8 Bontebok
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            15-Dec-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   414107                                                          Certificaatnummer/Versie            2016151090/1
     Uw projectnaam                             Bospad 8 Bontebok                                               Startdatum                          16-Dec-2016
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     23-Dec-2016/07:23
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                               Robert Gerritsen                                                Pagina                              1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)
     Projectcode                                3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              86.7                        85.1          82.9
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.5                        5.8          <0.7
Q    Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.4                        94.0          99.5
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               <2.0                        <2.0          <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   22                       55            <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                         0.32         <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0                         10           <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0                         7.2          <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   17                       35            <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   52                      130            <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                         16           <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                        160            <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 6.9                       160           <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        100           <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        440            <35
     Chromatogram olie (GC)                                                                                   Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername      Monster nr.
1    MM1 bo (0-50)                                                                                                                    15-Dec-2016              9328423
2    MM2 bo (0-30)                                                                                                                    15-Dec-2016              9328424
3    MM3 on (70-140)                                                                                                                  15-Dec-2016              9328425



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525          en door de overheid van Luxemburg (MEV).                           RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   414107                                                          Certificaatnummer/Versie              2016151090/1
     Uw projectnaam                             Bospad 8 Bontebok                                               Startdatum                            16-Dec-2016
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       23-Dec-2016/07:23
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               Robert Gerritsen                                                Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)
     Projectcode                                3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
                                                                                                                               2)
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                    0.0020               <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                    0.0022               <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                    0.0020               <0.0010
                                                                                                     1)                                       1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0090                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds             0.078                         0.49           <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                          0.75           <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.22                         1.7           <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.11                         1.2           <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.10                         1.2           <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds             0.068                         0.74           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds             0.090                          1.6           <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds             0.084                          1.3           <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds             0.099                          1.1           <0.050
                                                                                                                                              1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.92                         10              0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername     Monster nr.
1    MM1 bo (0-50)                                                                                                                      15-Dec-2016             9328423
2    MM2 bo (0-30)                                                                                                                      15-Dec-2016             9328424
3    MM3 on (70-140)                                                                                                                    15-Dec-2016             9328425



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting                                             Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                               VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                              TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525          en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016151090/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9328423            1                1                                         4           15         0533573177           MM1 bo (0-50)
       9328423            2                1                                         0           50         0533573175
       9328423            3                1                                         0           35         0533573188
       9328423            4                1                                         0           50         0533573180
       9328423            5                1                                         0           50         0533573186

       9328424            6                1                                         0           25         0533573181           MM2 bo (0-30)
       9328424            7                1                                         0           30         0533573162

       9328425            4                3                                         90          140        0533573179           MM3 on (70-140)
       9328425            6                4                                         70          120        0533573153




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016151090/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 2)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016151090/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                  Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9328424
Certificate no.: 2016151090
Sample description.: MM2 bo (0-30)
 V
     10000                                                                                                                 10000
pA




                                                                                                                                     pA
     5000                                                                                                                  5000
                           C10




                                                                                       C30-C35




                                                                                                   C35-C40
                                                                   C16-C21
                                  C10-C12



                                               C12-C16




                                                                                       C21-30




                                                                                                   C40
        0                                                                                                                  0
             0.0   0.2     0.4               0.6             0.8                 1.0      1.2       1.4       1.6    1.8
                                                                    Minutes


     1000                                                                                                                   1000
pA




                                                                                                                                      pA
      500                                                                                                                   500
                                                                                                    C35-C40
                                                                                        C30-C35
                                                                                        C21-30




                                                                                                    C40
                                                                    C16-C21
                                   C10-C12



                                                   C12-C16
                           C10




        0                                                                                                                   0
             0.0   0.2     0.4               0.6             0.8                 1.0       1.2       1.4       1.6    1.8
                                                                     Minutes


      200                                                                                                                      200
                                                                                                    C35-C40
                                                                                                      C40
                                                                                         C30-C35
                                                                                        C21-30




      100                                                                                                                      100
pA




                                                                                                                                          pA
                                                                     C16-C21
                                   C10-C12



                                                   C12-C16
                           C10




        0                                                                                                                      0
             0.0   0.2      0.4              0.6             0.8                 1.0        1.2       1.4      1.6    1.8
                                                                       Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Antea Group
     T.a.v. G. van der Laan
     Tolhuisweg 57
     8440 AA HEERENVEEN




     Analysecertificaat
     Datum: 27-Dec-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016153638/1
     Uw project/verslagnummer                        414107
     Uw projectnaam                                  Bospad 8 Bontebok
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            22-Dec-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   414107                                                          Certificaatnummer/Versie           2016153638/1
     Uw projectnaam                             Bospad 8 Bontebok                                               Startdatum                         22-Dec-2016
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    27-Dec-2016/14:22
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Jaap Kuit                                                       Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)
     Projectcode                                3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L             190
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L                17
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L          0.053
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L              7.2
S    Lood (Pb)                                                            µg/L              2.1
S    Zink (Zn)                                                            µg/L                53

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername           Monster nr.
1    4-1-1 (400-500)                                                                                                             22-Dec-2016                   9336978




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525          en door de overheid van Luxemburg (MEV).                           RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   414107                                                          Certificaatnummer/Versie           2016153638/1
     Uw projectnaam                             Bospad 8 Bontebok                                               Startdatum                         22-Dec-2016
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    27-Dec-2016/14:22
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Jaap Kuit                                                       Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)
     Projectcode                                3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername           Monster nr.
1    4-1-1 (400-500)                                                                                                             22-Dec-2016                   9336978




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                               Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting                                            Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                              VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525          en door de overheid van Luxemburg (MEV).                           RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016153638/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9336978            4                1                                         400         500        0800445417           4-1-1 (400-500)
       9336978            4                2                                         400         500        0680242664
       9336978            4                3                                         400         500        0680242653




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016153638/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016153638/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           LVI-GC-FID                           Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




                            Bijlage 6 Normwaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                 Verkennend bodemonderzoek
                 Bospad 8 te Bontebok
                 projectnummer 414107
                 3 januari 2017 revisie 00




Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg .d.s.)
Stof                                       Achtergrond-   Interventie-   Stof                                        Achtergrond-   Interventie-
                                             waarde         waarde                                                     waarde         waarde
1. Metalen                                                               D. Polychloorbifenylen (PCB's)
Antimoon                                         4,0*         22         PCB’s (som 7)1                                 0,020            1
Arseen                                             20         76         E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen
                                                                 8                                 1
Barium                                              -          -         Monochlooranilinen (som)                        0,20*           50
                                                                                               1
Cadmium                                          0,60         13         Dioxine (som TEQ)                            0,000055*       0,00018
                                                                                                 1
Chroom III                                         55        180         Chloornaftaleen (som)                          0,070*           23
Chroom VI                                           -         78         Dichlooranilinen                                  -            50#
Kobalt                                             15        190         Trichlooranilinen                                 -            10#
                                                                                                                                           #
Koper                                              40        190         Tetrachlooranilinen                               -            30
                                                                                                                                           #
Kwik (anorganisch)                               0,15         36         Pentachlooranilinen                             0,15*          10
Kwik (organisch)                                    -          4         4-chloormethylfenolen                           0,60*          15#
Lood                                               50        530         6. Bestrijdingsmiddelen
Molybdeen                                        1,5*        190         A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen
                                                                                              1
Nikkel                                             35        100         Chloordaan (som)                               0,0020           4
                                                                                     1
Zink                                              140        720         DDT (som)                                        0,20          1,7
Beryllium                                           -         30
                                                                   #     DDE (som)1                                       0,10          2,3
Seleen                                              -        100
                                                                    #    DDD (som)1                                      0,020          34
Tellurium                                           -        600
                                                                    #    Aldrin                                             -          0,32
                                                                                       1
Thallium                                            -         15
                                                                   #     Drins (som)                                     0,015           4
Tin                                               6,5        900
                                                                    #    α-endosulfan                                  0,00090           4
Vanadium                                           80        250
                                                                    #    α-HCH                                          0,0010          17
Zilver                                              -         15
                                                                   #     β-HCH                                          0,0020          1,6
2. Overige organische stoffen                                            γ-HCH (lindaan)                                0,0030          1,2
Cyanide (vrij)
               5
                                                  3,0         20         Heptachloor                                   0,00070           4
                   6                                                     Heptachloorepoxide (som)1                      0,0020           4
Cyanide (complex)                                 5,5         50
                                                                         Hexachloorbutadieen                            0,003*           -
Thiocyanaat                                       6,0         20
                                                                         organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen        0,40           -
3. Aromatische verbindingen
                                                                         (som landbodem)
Benzeen                                          0,20*        1,1
                                                                         C. Organotinbestrijdingsmiddelen
Ethylbenzeen                                     0,20*        110
                                                                         Organotinverbindingen (som)1, 10                0,15           2,5
Tolueen                                          0,20*         32
                                                                         tributyltin (TBT)2, 10                         0,065            -
Xylenen (som)1                                   0,45*         17
                                                                         D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
Styreen (vinylbenzeen)                           0,25*         86
                                                                         MCPA                                           0,55*            4
Fenol                                            0,25          14
                 1                                                       E. Overige bestrijdingsmiddelen
Cresolen (som)                                   0,30*         13
                                                                         Atrazine                                      0,035*          0,71
Dodecylbenzeen                                   0,35*       1000#
                                1, 7                              #      Carbaryl                                       0,15*          0,45
Aromatische oplosmiddelen                        2,5*        200         Carbofuran
                                                                                      13
                                                                                                                       0,017*         0,017
                                                                                                                                            2
                             12                                 #
Dihydroxybenzenen (som)                             -          8         niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen      0,090*            -
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)                      Azinfosmethyl                                 0,0075*          2#
                        1
PAK’s (totaal) (som 10)                           1,5         40         Maneb                                            -             22#
5. Gechloreerde koolwaterstoffen                                         7. Overige stoffen
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)                                          Asbest
                                                                                3
                                                                                                                           0           100
                                                                   2
Monochlooretheen (Vinylchloride)                 0,10*        0,1        Cyclohexanon                                     2,0*         150
Dichloormethaan                                  0,10         3,9        Dimethyl ftalaat11                             0,045*          82
1,1-dichloorethaan                               0,20*         15        Diethyl ftalaat11                              0,045*          53
1,2-dichloorethaan                               0,20*        6,4        Di-isobutyl ftalaat
                                                                                              11
                                                                                                                        0,045*          17
                    2
1,1-dichlooretheen                               0,30*        0,3        Dibutyl ftalaat
                                                                                           11
                                                                                                                        0,070*          36
                            1
1,2-dichlooretheen (som)                         0,30*         1         Butyl benzylftalaat11                          0,070*          48
                          1
Dichloorpropanen (som)                           0,80*         2         Dihexyl ftalaat11                              0,070*         220
Trichloormethaan (chloroform)                    0,25*        5,6        Di(2-ethylhexyl)ftalaat11                      0,045*          60
1,1,1-trichloorethaan                            0,25*         15        Minerale olie
                                                                                         4
                                                                                                                          190          5000
1,1,2-trichloorethaan                            0,3*          10        Pyridine                                        0,15*          11
Trichlooretheen (Tri)                            0,25*        2,5        Tetrahydrofuran                                  0,45           7
Tetrachloormethaan (Tetra)                       0,3*         0,7        Tetrahydrothiofeen                               1,5*          8,8
Tetrachlooretheen (Per)                          0,15         8,8        Tribroommethaan (bromoform)                     0,20*          75
B. Chloorbenzenen                                                        Acrylonitril                                     0,1*         0,1
                                                                                                                                           #

Monochloorbenzeen                                0,2*         15         Butanol                                          2,0*          30#
                          1
Dichloorbenzenen (som)                           2,0*         19         1,2 butylacetaat                                 2,0*         200#
                           1
Trichloorbenzenen (som)                         0,015*        11         Ethylacetaat                                     2,0*          75
                                                                                                                                           #
                                1
Tetrachloorbenzenen (som)                      0,0090*        2,2        Diethyleen glycol                                8,0          270
                                                                                                                                            #

Pentachloorbenzenen                             0,0025        6,7        Ethyleen glycol                                  5,0          100
                                                                                                                                            #

Hexachloorbenzeen                               0,0085         2         Formaldehyde                                     0,1*         0,1#
C. Chloorfenolen                                                         Isopropanol                                      0,75         220#
                              1
Monochloorfenolen (som)                         0,045         5,4        Methanol                                         3,0           30
                                                                                                                                           #
                      1
Dichloorfenolen (som)                            0,20*        22         Methylethylketon                                 2,0*          35
                                                                                                                                           #
                        1
Trichloorfenolen (som)                         0,0030*        22         Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)                 0,20*         100#
                            1
Tetrachloorfenolen (som)                        0,015*        21
Pentachloorfenol                               0,0030*        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>             Verkennend bodemonderzoek
             Bospad 8 te Bontebok
             projectnummer 414107
             3 januari 2017 revisie 00




Toelichting:
 * Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn
    om een betrouwbare P95 af te leiden.
  #
    Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
  1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.

    Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van
    meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.
  2
    De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien
    de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond
    moet tevens het grondwater worden onderzocht.
  3
    Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
  4
    De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld
    benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische
    koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is
    om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.
  5
    Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer
    uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht
    en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).
  6
    Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
    1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex
    gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).
  7
    De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze
    somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen
    vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde
    van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd,
    geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde.
  8
    De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in
    de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een
    antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze
    voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor
    barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.
  9
    Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de
    Regeling bodemkwaliteit.
 10
    De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.
 11
    Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een
    knelpunt.
 12
    Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon
 13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn

    gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader
    worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                 Verkennend bodemonderzoek
                 Bospad 8 te Bontebok
                 projectnummer 414107
                 3 januari 2017 revisie 00




Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)
                                                      7                                                                             7
Stof                                      Streefwaarde         Interventie-   Stof                                      Streefwaarde     Interventie-
                                      Ondiep         Diep        waarde                                                                    waarde
                                   (< 10 m -mv.) (> 10 m -mv.)
1. Metalen                                                                    C. Chloorfenolen5
                                                                                                             1
Antimoon                                  -           0,15*         20        Monochloorfenolen (som)                          0,3           100
                                                                                                       1
Arseen                                   10            7,2          60        Dichloorfenolen (som)                            0,2            30
                                                                                                        1
Barium                                   50            200         625        Trichloorfenolen (som)                          0,03            10
                                                                                                            1
Cadmium                                  0,4          0,06           6        Tetrachloorfenolen (som)                        0,01            10
Chroom                                    1            2,5          30        Pentachloorfenol                                0,04             3
Kobalt                                   20           0,7*         100        D. Polychloorbifenylen (PCB's)
Koper                                    15           1,3*          75        PCB’s (som 7)1                                  0,01*         0,01
Kwik                                    0,05          0,01*         0,3       E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen
                                                                                                              1
Lood                                     15           1,7*          75        Monochlooranilinen (som)                          -            30
                                                                                                       1
Molybdeen                                 5            3,6         300        Chloornaftaleen (som)                             -             6
Nikkel                                   15           2,1*          75        Dichlooranilinen                                  -           100#
Zink                                     65             24         800        Trichlooranilinen                                 -            10#
                                                                       #                                                                        #
Beryllium                                 -           0,05          15        Tetrachlooranilinen                               -            10
                                                                        #                                                                      #
Seleen                                    -           0,07         160        Pentachlooranilinen                               -            1
Tellurium                                 -              –          70#       4-chloormethylfenolen                             -           350#
                                                                      #                            1                                              #
Thallium                                  -             2*          7         Dioxine (som TEQ)                                 -        0,000001
                                                                       #
Tin                                       -           2,2*          50        6. Bestrijdingsmiddelen
                                                                       #
Vanadium                                  -           1,2*          70        A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen
                                                                       #                          1
Zilver                                    -              –          40        Chloordaan (som)                             0,00002*          0,2
                                                                                         1
2. Overige organische stoffen                                                 DDT (som)                                         -             -
                                                                                         1
Chloride                                      100000                 -        DDE (som)                                         -             -
                                                                                          1
Cyanide (vrij)                                    5                1500       DDD (som)                                         -             -
                                                                                                     1
Cyanide (complex)                                10                1500       DDT/DDE/DDD (som)                           0,000004*         0,01
Thiocyanaat                                       -                1500       Aldrin                                      0,000009*           -
3. Aromatische verbindingen                                                   Dieldrin                                      0,0001*           -
 Benzeen                                         0,2                30        Endrin                                       0,00004*           -
                                                                                           1
Ethylbenzeen                                      4                150        Drins (som)                                       -            0,1
 Tolueen                                          7                1000       α-endosulfan                                  0,0002*           5
               1
Xylenen (som)                                    0,2                70        α-HCH                                          0,033            -
Styreen (vinylbenzeen)                            6                300        β-HCH                                          0,008*           -
Fenol                                            0,2              2000        γ-HCH (lindaan)                                0,009*           -
                1                                                                                         1
Cresolen (som)                                   0,2               200        HCH-verbindingen (som)                          0,05            1
                                                                       #
Dodecylbenzeen                                    -               0,02        Heptachloor                                 0,000005*          0,3
                                                                                                              1
Aromatische oplosmiddelen1                        -                150#       Heptachloorepoxide (som)                    0,000005*           3
Catechol (o-dihydroxybenzeen)                    0,2              1250#       C. Organotinbestrijdingsmiddelen
                                                                                                                1
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)                  0,2               600#       Organotinverbindingen (som)              0,00005 - 0,016       0,7
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)                 0,2               800#       D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)5                          MCPA                                            0,02            50
Naftaleen                                       0,01*               70        E. Overige bestrijdingsmiddelen
Fenantreen                                     0,003*                5        Atrazine                                       0,029           150
Antraceen                                     0,0007*                5        Carbaryl                                       0,002            60
Fluorantheen                                   0,003*                1        Carbofuran                                     0,009           100
Chryseen                                       0,003*               0,2       Azinfosmethyl                                  0,0001           2#
Benzo(a)antraceen                             0,0001*               0,5       Maneb                                         0,00005          0,1#
Benzo(a)pyreen                                0,0005*              0,05       7. Overige stoffen
Benzo(k)fluorantheen                          0,0004*              0,05       Cyclohexanon                                     0,5         15000
Indeno(1,2,3cd)pyreen                         0,0004*              0,05       Dimethyl ftalaat                                  -              -
Benzo(ghi)peryleen                            0,0003*              0,05       Diethyl ftalaat                                   -              -
5. Gechloreerde koolwaterstoffen                                              Di-isobutyl ftalaat                               -              -
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)                                               Dibutyl ftalaat                                   -              -
Monochlooretheen (Vinylchloride)                0,01*                5        Butyl benzylftalaat                               -              -
Dichloormethaan                                 0,01*              1000       Dihexyl ftalaat                                   -              -
1,1-dichloorethaan                                7                900        Di(2-ethylhexyl)ftalaat                           -              -
                                                                                               1
1,2-dichloorethaan                                7                400        Ftalaten (som)                                   0,5             5
                                                                                             4
1,1-dichlooretheen                              0,01*               10        Minerale olie                                    50            600
                          1
1,2-dichlooretheen (som)                        0,01*               20        Pyridine                                         0,5            30
                        1
Dichloorpropanen (som)                          0,8*                80        Tetrahydrofuran                                  0,5           300
Trichloormethaan (chloroform)                     6                400        Tetrahydrothiofeen                               0,5          5000
1,1,1-trichloorethaan                           0,01*              300        Tribroommethaan (bromoform)                       -            630
                                                                                                                                                #
1,1,2-trichloorethaan                           0,01*              130        Acrylonitril                                    0,08            5
                                                                                                                                                   #
Trichlooretheen (Tri)                            24                500        Butanol                                           -           5600
                                                                                                                                                   #
Tetrachloormethaan (Tetra)                      0,01*               10        1,2 butylacetaat                                  -           6300
                                                                                                                                                    #
Tetrachlooretheen (Per)                         0,01*               40        Ethylacetaat                                      -          15000
                    5                                                                                                                               #
B. Chloorbenzenen                                                             Diethyleen glycol                                 -          13000
                                                                                                                                                   #
Monochloorbenzeen                                 7                180        Ethyleen glycol                                   -           5500
                                                                                                                                                 #
Dichloorbenzenen (som)1                           3                 50        Formaldehyde                                      -            50
                         1                                                                                                                          #
Trichloorbenzenen (som)                         0,01*               10        Isopropanol                                       -          31000
                            1                                                                                                                       #
Tetrachloorbenzenen (som)                       0,01*              2,5        Methanol                                          -          24000
                                                                                                                                                   #
Pentachloorbenzenen                            0,003*                1        Methylethylketon                                  -           6000
                                                                                                                                                   #
Hexachloorbenzeen                            0,00009*              0,5        Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)                   -           9400
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>         Verkennend bodemonderzoek
         Bospad 8 te Bontebok
         projectnummer 414107
         3 januari 2017 revisie 00




Toelichting:
#
  Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1
  Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.
  Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van
  meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.
4
  De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld
  benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische
  koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische
  differentiatie worden bestudeerd.
5
  Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde,
  optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een
  somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van
  overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof
  uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.
7
  De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G
  onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar
  bijlage G.
9
  Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de
  Regeling bodemkwaliteit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




                            Bijlage 7 Toelichting normwaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




Bijlage 7 Toelichting normwaarden
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun
betekenis ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de
achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur-
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate
kunnen zijn verminderd.
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-verontreiniging, indien de
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver)
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten
organisch stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde
meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden,
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




                            Bijlage 8 Verantwoording
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




                                                              Bijlage 9


                  Kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en strategieën en
                                                 betrouwbaarheid/garanties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




Bijlage 9
Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën
en betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw
aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van
de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat
voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat
gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport
vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies
binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en
externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn
uitgevoerd. De analyseresultaten worden getoetst met BOTOVA-gevalideerde software.

Toepassing grond en asbest
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet.
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform
de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk
in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de
conclusies naar voren. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de
NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, april 2003) te zijn
uitgevoerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Bospad 8 te Bontebok
projectnummer 414107
3 januari 2017 revisie 00




                            Bijlage 10 Tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                   it
                                spl




                                                       car
                                                        por
                                                             t
                                             8
                  7




                                                                  sch
    s
gra                                                     1




                                                                     uur
                                        8




                                            wo
                                                                           els




                                              onh
        6                                                             teg




                                                 uis




                                                                                 bos
                            j                                 2
                       rderi
               e   boe                4
            oud
        5                                                     s
                                                        gra

                                                                                                                 VERKLARING:
                            3
                                                                                                                                                    GRENS ONDERZOEKGEBIED
                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                    BORING MET NUMMER

                                                                                                                                  4                 PEILBUIS MET NUMMER

                                                                                                                 0            5            10         15        20m

                                                                                                                     D0   03-01-2017   DEFINITIEF                                                             A.B.

                                                                                                                     NR    DATUM                               WIJZIGING                                     GET.



                                                                                                                                                                            Tekenaar                        Schaal
                                                                                                              M. Veenstra                                                    A. Bos                         1:500
                                                                                                                                                                            Projectleider                  Formaat
                                                                                                                                                                             G. v/d Laan                             A3
                                                                                                              Bodemonderzoek
                                                                                                              Bospad 8 te Bontebok                                                                     -     IN -
                                                                                                                                                                            Status                         W i j z. n r.
                                                                                                              Situatietekening
                                                                                                                                                                            DEFINITIEF                          D0
                                                                                                                                                                            www.anteagroup.nl

                                                                                            ONDERGROND        Tekeningnummer                                                                          ®
                                                                                       DIGITAAL AANGELEVERD   414107-S1
                                                                                                                                             R:\00410000\00414107\Milieuonderzoek\vrijgave\170103-D0\414107-S1.dwg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                           Over Antea Group

                                           Van stad tot land, van water tot lucht; de
                                           adviseurs en ingenieurs van Antea Group
                                           dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
                                           onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
                                           en wegen, realiseren woonwijken en
                                           waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
                                           bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
                                           assetmanagement en energie. Onder de
                                           naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
                                           allround en onafhankelijk partner voor
                                           bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
                                           zetten we deze expertise ook mondiaal in.
                                           Door hoogwaardige kennis te combineren
                                           met een pragmatische aanpak maken we
                                           oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
                                           Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
                                           Op deze manier anticiperen we op de vragen
                                           van vandaag en de oplossingen van de
                                           toekomst. Al meer dan 60 jaar.




                                           Contactgegevens
                                           Tolhuisweg 57
                                           8443 DV HEERENVEEN
                                           Postbus 24
                                           8440 AA HEERENVEEN
                                           T. (0513) 63 42 65
                                           E. gerben.vanderlaan@anteagroup.com

                                           www.anteagroup.nl




Copyright © 2015
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>