<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                           W2N Groningen b.v.
                                                           Leonard Springerlaan 13
                                                           Groningen

                                                           T:   050 820 0369
                                                           E:   groningen@w2n.nl
                                                           W:   www.w2n.nl




NIEUWBOUW ZORGWONING
SCHTERLANDSEWEG 24
OUDEHORNE
BOUWBESLUIT BEREKENINGEN




opdrachtgever:             opgesteld door:
Zorghuis
                           Projectleider:

                           werknummer:       16-0812
                           versie:           2
                           status:           definitief
                           datum:            9 juli 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>U I T G A NG S P U N T E N EPG- B E R E K E N I N G
P R O J E C T : 16 -08 12
O U D E H O R N E , N I E U W B O UW Z O R G W O N I NG .

Drachten, 9 Juli 2018


W2N Engineers B.V. te Drachten heeft de Energie Prestatie Coëfficiënt bepaald voor de nieuwbouw
van een zorgwoning te Oudehorne.


De berekening van de EnergiePrestatieCoëfficiënt is uitgevoerd conform de in de NEN 7120:2011
"Energieprestatie van gebouwen - bepalingsmethode", gegeven rekenregels. De oppervlakten zijn
bepaald volgens NEN 2580. De berekening is uitgevoerd met behulp van de het rekenprogramma
ENORM van DGMR. Versie 3.61.


Hieronder volgen de uitgangspunten van de diverse technische installaties die gehanteerd zijn om de
eis (woonfunctie = 0.40) te kunnen halen. Tevens is er een conclusie opgesteld.



Uitgangspunten installaties
    •    Elektrische Warmtepomp (bron: grondwater), Stiebel Eltron WPC 04 cool
    •    Verwarming d.m.v. radiatorenverwarming (LT-verwarming).
    •    Warm tapwatervoorziening d.m.v. Elektrische Warmtepomp (bron: buitelucht), Stiebel Eltron
         WPC 04 cool.
    •    Mechanisch ventilatiesysteem Orecon MVS-15 met CO2 sensor.
    •    PV-panelen gericht op het zuiden, 52,38 m² onder een hoek van 46⁰ met een vermogen van
         165 Wp/m² (met gecontroleerde kwaliteitsverklaring toepassingsgebied NEN 7120, ISSO-
         publicatie 82.1 en/of ISSO-publicatie 75.1).
    •    Lineaire koudebruggen doorgerekend.
    •    Infiltratie gebouw (qv10;kar) gerekend met 0,650 dm³/s per m².



Uitkomst EPG
    •    Eptot / Ep;adm;tot;nb x 0,40 = 262542 / 265210 x 0,40 = 0,396 = 0,40 (voldoet).




Conclusie
Op basis van de gehanteerde uitgangspunten zoals hierboven beschreven en berekend, conform de
uitgangspunten omschreven in de Nederlandse praktijkrichtlijn NEN 7120, kan geconcludeerd worden
dat de nieuwbouw zorgwoning, te Oudehorne, voldoet aan de huidige energie prestatienorm.


W2N Engineers B.V.




Energie Prestatie                                  proj. no 16-0812
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Opgave gebruiksfuncties




                                                                                                                                                   d
                                                                                                                                                bie
                                                        ing




                                                                                                                           te




                                                                                                                                                                          d
                                                                                                                                                                       bie
                                                                                                                         ak




                                                                                                                                              ge
                                                      mm




                                                                                               i ng
                                                                         eid




                                                                                                                                                                                       en
                                                                                                                     rvl




                                                                                                                                              ijfs




                                                                                                                                                                    ge
                     r
                   me




                                                                                                                                                                                    on
                                                     ste




                                                                                                                  pe
                                                                                             am
                                                                         nh




                                                                                                                                          rbl




                                                                                                                                                                 te



                                                                                                                                                                                ers
                                                                                                                op
                                                   be




                                                                       ee




                                                                                                                                       ve
                um
                 g




                                                                                           en




                                                                                                                                                              ak
              aa




                                                                                                                                                                              lp
                                                iks




                                                                    iks




                                                                                                             iks




                                                                                                                                    e/




                                                                                                                                                              rvl
                                                                                         eb
             en




                             e




                                                                                                                                                                         n ta
           wl




                                              b ru




                                                                 b ru




                                                                                                           b ru




                                                                                                                                   c ti




                                                                                                                                                            pe
          mt




                          mt




                                                                                      mt
    u




                                                                                                                                fun




                                                                                                                                                                       aa
                                                                                                                                                          op
 bo




                                            ge




                                                               ge




                                                                                                         ge
     ru i




                         ru i




                                                                                    ru i
                                                              NVT

-1      1    wasruimte           overige gebruiksfunctie                   functieruimte                                 functiegebied                 113.80 m2
-1      2    opslag              overige gebruiksfunctie                   functieruimte                                 functiegebied                  37.40 m2
-1      6    kast                gezondheidzorgfunctie                     functieruimte                                 functiegebied                   4.80 m2
-1      7    werkkast            gezondheidzorgfunctie                     functieruimte                                 functiegebied                   2.70 m2
-1      8    trappenhuis         gezondheidzorgfunctie                    verkeersruimte
-1      9    techniek            overige gebruiksfunctie                   functieruimte                                 functiegebied                  15.10 m2
-1      10   gang                overige gebruiksfunctie                  verkeersruimte
-1      11   trappenhuis         overige gebruiksfunctie                  verkeersruimte
-1      12   ruimte 2            overige gebruiksfunctie                   functieruimte                                 functiegebied                  36.80 m2
-1      13   ruimte 1            overige gebruiksfunctie                   functieruimte                                 functiegebied                  21.70 m2
-1      14   ruimte 6            overige gebruiksfunctie                   functieruimte                                 functiegebied                   6.60 m2
-1      15   ruimte 5            overige gebruiksfunctie                   functieruimte                                 functiegebied                  37.40 m2
-1      16   ruimte 4            overige gebruiksfunctie                   functieruimte                                 functiegebied                  24.40 m2
-1      17   ruimte 3            overige gebruiksfunctie                   functieruimte                                 functiegebied                  21.70 m2
                                                                              bouwlaag -1:            389.10 m2

-1       3   behandelruimte      gezondheidzorgfunctie                    verblijfsfunctie                               verblijfsgebied                37.50 m2       2
-1       4   entree              gezondheidzorgfunctie                    verkeersruimte
-1       5   toilet              gezondheidzorgfunctie                     toiletruimte
                                                                              bouwlaag -1:             45.50 m2

1        1   woonkamer                woonfunctie                             verblijfsruimte                            verblijfsgebied               117.00 m2
1        2   keuken                   woonfunctie                             verblijfsruimte                            verblijfsgebied                37.70 m2
1        3   appartement              woonfunctie                             verblijfsruimte                            verblijfsgebied                30.60 m2
1        4   badkamer                 woonfunctie                              badruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Opgave gebruiksfuncties




                                                                                                                                        d
                                                                                                                                     bie
                                                 ing




                                                                                                                te




                                                                                                                                                             d
                                                                                                                                                          bie
                                                                                                              ak




                                                                                                                                   ge
                                               mm




                                                                                    i ng
                                                                  eid




                                                                                                                                                                          en
                                                                                                          rvl




                                                                                                                                   ijfs




                                                                                                                                                       ge
                    r
                  me




                                                                                                                                                                       on
                                              ste




                                                                                                       pe
                                                                                  am
                                                                  nh




                                                                                                                               rbl




                                                                                                                                                    te



                                                                                                                                                                   ers
                                                                                                     op
                                            be




                                                                ee




                                                                                                                            ve
               um
                g




                                                                                en




                                                                                                                                                 ak
             aa




                                                                                                                                                                 lp
                                         iks




                                                             iks




                                                                                                  iks




                                                                                                                         e/




                                                                                                                                                 rvl
                                                                             eb
            en




                            e




                                                                                                                                                            n ta
          wl




                                       b ru




                                                          b ru




                                                                                                b ru




                                                                                                                        c ti




                                                                                                                                               pe
         mt




                         mt




                                                                          mt
    u




                                                                                                                     fun




                                                                                                                                                          aa
                                                                                                                                             op
 bo




                                     ge




                                                        ge




                                                                                              ge
    ru i




                        ru i




                                                                         ru i
                                                       NVT

1       5    appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                            verblijfsgebied               30.60 m2
1       6    badkamer           woonfunctie                          badruimte
1       7    portaal            woonfunctie                        verkeersruimte
1       8    ziekenkamer        woonfunctie                        verblijfsruimte                            verblijfsgebied               40.00 m2
1       9    badkamer           woonfunctie                          badruimte
1       10   gang               woonfunctie                        verkeersruimte
1       11   trappenhuis        woonfunctie                        verkeersruimte
1       12   hal                woonfunctie                        verkeersruimte
1       13   toilet             woonfunctie                         toiletruimte
1       14   werkkast           woonfunctie                         bergruimte
1       15   trappenhuis        woonfunctie                        verkeersruimte
1       16   badkamer           woonfunctie                          badruimte
1       17   appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                            verblijfsgebied               30.60 m2
1       18   badkamer           woonfunctie                          badruimte
1       19   appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                            verblijfsgebied               30.60 m2
1       20   toilet             woonfunctie                         toiletruimte
1       21   entree             woonfunctie                        verkeersruimte
1       22   meterkast          woonfunctie                      technische ruimte
1       23   werkkast           woonfunctie                         bergruimte
1       24   inloopkast         woonfunctie                         bergruimte
1       25   entree             woonfunctie                        verkeersruimte
1       26   portaal            woonfunctie                        verkeersruimte
1       27   toilet             woonfunctie                         toiletruimte
                                                                        bouwlaag 1:        492.50 m2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Opgave gebruiksfuncties




                                                                                                                                     d
                                                                                                                                  bie
                                                 ing




                                                                                                             te




                                                                                                                                                          d
                                                                                                                                                       bie
                                                                                                           ak




                                                                                                                                ge
                                               mm




                                                                                    i ng
                                                                  eid




                                                                                                                                                                       en
                                                                                                       rvl




                                                                                                                                ijfs




                                                                                                                                                    ge
                    r
                  me




                                                                                                                                                                    on
                                              ste




                                                                                                    pe
                                                                                  am
                                                                  nh




                                                                                                                            rbl




                                                                                                                                                 te



                                                                                                                                                                ers
                                                                                                  op
                                            be




                                                                ee




                                                                                                                         ve
               um
                g




                                                                                en




                                                                                                                                              ak
             aa




                                                                                                                                                              lp
                                         iks




                                                             iks




                                                                                               iks




                                                                                                                      e/




                                                                                                                                              rvl
                                                                              eb
            en




                            e




                                                                                                                                                         n ta
          wl




                                       b ru




                                                          b ru




                                                                                             b ru




                                                                                                                     c ti




                                                                                                                                            pe
         mt




                         mt




                                                                           mt
    u




                                                                                                                  fun




                                                                                                                                                       aa
                                                                                                                                          op
 bo




                                     ge




                                                        ge




                                                                                           ge
    ru i




                        ru i




                                                                         ru i
                                                       NVT

2       1    appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               22.70 m2
2       2    badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       3    appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               27.00 m2
2       4    badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       5    appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               27.00 m2
2       6    badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       7    appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               27.00 m2
2       8    badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       9    appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               27.00 m2
2       10   gang               woonfunctie                        verkeersruimte
2       11   trappenhuis        woonfunctie                        verkeersruimte
2       12   badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       13   appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               22.70 m2
2       14   badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       15   appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               22.70 m2
2       16   badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       17   gastenverblijf     woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               13.00 m2
2       18   badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       19   overloop           woonfunctie                        verkeersruimte
2       20   trappenhuis        woonfunctie                        verkeersruimte
2       21   appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               27.00 m2
2       22   badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       23   appartement        woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               27.00 m2
2       24   badkamer           woonfunctie                          badruimte
2       25   gastenverblijf     woonfunctie                        verblijfsruimte                         verblijfsgebied               12.40 m2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Opgave gebruiksfuncties




                                                                                                                                                     d
                                                                                                                                                  bie
                                                               ing




                                                                                                                             te




                                                                                                                                                                            d
                                                                                                                                                                         bie
                                                                                                                           ak




                                                                                                                                                ge
                                                             mm




                                                                                                 i ng
                                                                                eid




                                                                                                                                                                                         en
                                                                                                                       rvl




                                                                                                                                                ijfs




                                                                                                                                                                      ge
                    r
                  me




                                                                                                                                                                                      on
                                                            ste




                                                                                                                    pe
                                                                                               am
                                                                                nh




                                                                                                                                            rbl




                                                                                                                                                                   te



                                                                                                                                                                                  ers
                                                                                                                  op
                                                          be




                                                                              ee




                                                                                                                                         ve
               um
                g




                                                                                             en




                                                                                                                                                                ak
             aa




                                                                                                                                                                                lp
                                                       iks




                                                                           iks




                                                                                                               iks




                                                                                                                                      e/




                                                                                                                                                                rvl
                                                                                          eb
            en




                            e




                                                                                                                                                                           n ta
          wl




                                                     b ru




                                                                        b ru




                                                                                                             b ru




                                                                                                                                     c ti




                                                                                                                                                              pe
         mt




                         mt




                                                                                       mt
    u




                                                                                                                                  fun




                                                                                                                                                                         aa
                                                                                                                                                            op
 bo




                                                   ge




                                                                      ge




                                                                                                           ge
    ru i




                        ru i




                                                                                      ru i
                                                                     NVT

2       26   badkamer                        woonfunctie                          badruimte
2       27   technische ruimte               woonfunctie                       technische ruimte
2       28   kast                            woonfunctie                          bergruimte
2       29   appartement                     woonfunctie                         verblijfsruimte                           verblijfsgebied                22.70 m2
2       30   badkamer                        woonfunctie                          badruimte
2       31   werkkast                        woonfunctie                          bergruimte
                                                                                     bouwlaag 2:        413.60 m2

3       1    appartement                     woonfunctie                         verblijfsruimte                           verblijfsgebied                32.90 m2
3       2    badkamer                        woonfunctie                           badruimte
3       3    trappenhuis                     woonfunctie                         verkeersruimte
3       7    appartement                     woonfunctie                         verblijfsruimte                           verblijfsgebied                32.90 m2
3       8    badkamer                        woonfunctie                           badruimte
3       9    trappenhuis                     woonfunctie                         verkeersruimte
3       10   zolder                          woonfunctie                         verkeersruimte
                                                                                     bouwlaag 3:        174.00 m2

                                controle gezondheidzorgfunctie:                          MIN VG          25.03 m2                            VG           37.50 m2
                                          controle woonfunctie:                          MIN VG         594.06 m2                            VG          661.10 m2
                                controle overige gebruiksfunctie:                        MIN FG         214.01 m2                            FG          322.40 m2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Verblijfsgebied

                   Verblijfsruimte
                                     Ruimte                               Raam
                                                                          Belemmering


                                              merk   Ad     aantal   α           ß          Cb        Cu        Ae
VG1 VR1 woonkamer                              A     1.50     2      20       15           0.79       1.00      2.37
                                               B     3.80     2      20       44           0.67       1.00      5.09
                                               C     1.65     1      20       44           0.67       1.00      1.11
                                                                                      totaal verblijfsruimte:   8.57
                                                                                     totaal verblijfsgebied:    8.57


VG2 VR2 keuken                                 D     2.40     1      20       44           0.67       1.00      1.61
                                               E     0.90     1      20       44           0.67       1.00      0.60
                                                                                      totaal verblijfsruimte:   1.61
                                                                                     totaal verblijfsgebied:    1.61


VG3 VR3 appartement                            B     3.80     1      20       44           0.67       1.00      2.55
                                                                                      totaal verblijfsruimte:   2.55
                                                                                     totaal verblijfsgebied:    2.55


VG4 VR4 ziekenkamer                            A     1.50     1      20       15           0.79       1.00      1.19
                                               B     3.80     1      20       44           0.67       1.00      2.55
                                                                                      totaal verblijfsruimte:   3.73
                                                                                     totaal verblijfsgebied:    3.73


VG5 VR5 appartement                            F     2.10     1      20       31           0.75       1.00      1.58
                                               A     1.50     1      20       15           0.79       1.00      1.19
                                                                                      totaal verblijfsruimte:   2.76
                                                                                     totaal verblijfsgebied:    2.76


VG6 VR6 appartement                            G     4.30     1      20       31           0.75       1.00      3.23
                                                                                      totaal verblijfsruimte:   3.23
                                                                                     totaal verblijfsgebied:    3.23


VG7 VR7 gastenverblijf                         F     2.10     1      20       31           0.75       1.00      1.58
                                                                                      totaal verblijfsruimte:   1.58
                                                                                     totaal verblijfsgebied:    1.58


VG8 VR8 gastenverblijf                         G     4.30     1      20       31           0.75       1.00      3.23
                                                                                      totaal verblijfsruimte:   3.23
                                                                                     totaal verblijfsgebied:    3.23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>VG9 VR9 appartement   H   1.10   4   20   -         0.98       1.00      4.31
                                               totaal verblijfsruimte:   4.31
                                              totaal verblijfsgebied:    4.31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Toetsing verblijfsruimtes
 VR Ruimte                   eis (m2)   glas    tekort
 1   woonkamer                 0.5       8.6      -
 2   keuken                    0.5       1.6      -
 3   appartement               0.5       2.5      -
 4   ziekenkamer               0.5       3.7      -
 5   appartement               0.5       2.8      -
 6   appartement               0.5       3.2      -
 7   gastenverblijf            0.5       1.6      -
 8   gastenverblijf            0.5       3.2      -
 9   appartement               0.5       4.3      -




Toetsing verblijfsgebieden
VG Gebied                    A (m2)     KM*      Ared    eis (%)   eis (m2)   glas   tekort
 1   woonkamer               117.00     31.50   85.50     10%       8.55      8.57     -
 2   keuken                   37.70     21.70   16.00     10%       1.60      1.61     -
 3   appartement              30.60     10.60   20.00     10%       2.00      2.55     -
 4   ziekenkamer              40.00     2.70    37.30     10%       3.73      3.73     -
 5   appartement              22.70             22.70     10%       2.27      2.76     -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>          vertrek    VG                eis   ontwerp                                     omschrijving
                     m2                l/s      l/s
appartement 2vd      32.9   Toevoer   29.7     29.7  Velux Ventil+ M, qv = 5,5 l/s per tuimelvenster

                            Afvoer    29.7     14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm
                                               15.7    mechanische ventilatieafzuiging
badkamer                    Toevoer            14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm

                            Afvoer    14.0     14.0    mechanische ventilatieafzuiging

appartement 1vd      22.7   Toevoer   20.5     20.5    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 20.5 / 20,9 = 0.98 meter

                            Afvoer    20.5     14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm
                                                6.5    mechanische ventilatieafzuiging
badkamer                    Toevoer            14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm

                            Afvoer    14.0     14.0    mechanische ventilatieafzuiging

appartement 1vd      27.0   Toevoer   24.3     24.3    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 24.3 / 20,9 = 1.16 meter

                            Afvoer    24.3     14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm
                                               10.3    mechanische ventilatieafzuiging
badkamer                    Toevoer            14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm

                            Afvoer    14.0     14.0    mechanische ventilatieafzuiging

gastenverblijf 1vd   13.0   Toevoer   11.7     14.0    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 14 / 20,9 = 0.67 meter

                            Afvoer    11.7     14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm

badkamer                    Toevoer            14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm

                            Afvoer    14.0     14.0    mechanische ventilatieafzuiging

gastenverblijf 1vd   12.4   Toevoer   11.2     14.0    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 14 / 20,9 = 0.67 meter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>         vertrek   VG                 eis    ontwerp                                omschrijving
                   m2                 l/s       l/s
                           Afvoer    11.2      14.0  spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm

badkamer                   Toevoer            14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm

                           Afvoer    14.0     14.0    mechanische ventilatieafzuiging

woonkamer bg       117.0   Toevoer   105.3    105.3   vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 105.3 / 20,9 = 5.04 meter

                           Afvoer    105.3    105.3   mechanische ventilatieafzuiging

keuken bg          37.7    Toevoer   34.0     34.0    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 34 / 20,9 = 1.63 meter

                           Afvoer    34.0     34.0    mechanische ventilatieafzuiging

appartement bg     30.6    Toevoer   27.6     27.6    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 27.6 / 20,9 = 1.32 meter

                           Afvoer    27.6     14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm
                                              13.6    mechanische ventilatieafzuiging
badkamer                   Toevoer            14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm

                           Afvoer    14.0     14.0    mechanische ventilatieafzuiging

entree voorhuis            Toevoer    7.0      7.0    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 7 / 20,9 = 0.33 meter

                           Afvoer     7.0      7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm

toilet                     Toevoer             7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm

                           Afvoer     7.0      7.0    mechanische ventilatieafzuiging

entree zorghuis            Toevoer   14.0     14.0    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 14 / 20,9 = 0.67 meter

                           Afvoer    14.0      7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm
                                               7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>           vertrek   VG               eis    ontwerp                                omschrijving
                     m2               l/s       l/s
toilet                      Toevoer            7.0   spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm

                            Afvoer    7.0      7.0    mechanische ventilatieafzuiging

werkkast                    Toevoer            7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm

                            Afvoer    7.0      7.0    mechanische ventilatieafzuiging

ziekenkamer          40.0   Toevoer   36.0    36.0    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 36 / 20,9 = 1.72 meter

                            Afvoer    36.0    15.0    mechanische ventilatieafzuiging
                                              14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm
                                               7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm
badkamer                    Toevoer           14.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 14 *(1200 / 900) = 19 mm

                            Afvoer    14.0    14.0    mechanische ventilatieafzuiging

toilet                      Toevoer            7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm

                            Afvoer    7.0      7.0    mechanische ventilatieafzuiging

wasruimte kd                Toevoer           14.0    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 14 / 20,9 = 0.67 meter

                            Afvoer    14.0    14.0    mechanische ventilatieafzuiging

behandelruimte kd    37.5   Toevoer   33.8    33.8    vent. rooster: Fitstream 21, minimale lengte = 33.8 / 20,9 = 1.62 meter

                            Afvoer    33.8    19.8    mechanische ventilatieafzuiging
                                               7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm
                                               7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm
werkkast                    Toevoer            7.0    spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm

                            Afvoer    7.0      7.0    mechanische ventilatieafzuiging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>         vertrek   VG             eis   ontwerp                                omschrijving
                   m2             l/s      l/s
toilet                  Toevoer           7.0   spleet onder deur, minimale hoogte = 7 *(1200 / 900) = 9 mm

                        Afvoer    7.0     7.0    mechanische ventilatieafzuiging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten EPG berekening

Verwarmde zone:      BG:         alle ruimtes
                     1e VD:      alle ruimtes

ZTA waarde transparante delen:   0.6

Zonwering:                       geen

Ruimte verwarming:               Stiebel Eltron WPC/WPF 04 Cool Elektrische Warmtepomp
                                 (bron: grondwater)

Tapwater:                        Stiebel Eltron WPC/WPF 04 Cool Elektrische Warmtepomp
                                 (bron: grondwater)

Douche-wtw:                      geen

Luchtwarmtepomp:                 geen

Afgiftesysteem:      BG:         LT radiatoren
                     1e VD:      LT - radiatoren

Ventilatie:                      natuurlijke ventilatietoevoer
                                 Mechanische ventilatieafvoer met CO2 sturing
                                 per verblijfsruimte


Zonnepanelen:                    52,38 m² - PV panelen (32 stuks)
                                 opbrengst 165 Wp per m²

Zonnecolector:                   geen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Elektrische Warmtepomp


Elektrische Warmtepomp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>epc.epg                                                                                                            verbouw pand te Oudehorne · E/E = 0.990



Algemene gegevens
Bestandsnaam                                 : epc.epg
Projectomschrijving                          : verbouw pand te Oudehorne
Opdrachtgever                                : -
Projectinformatie                            : zorgwoning


Omschrijving bouwwerk                        : nieuwbouw woning
Soort bouwwerk                               : nieuwbouw
Berekeningstype                              : woongebouw met meerdere woonfuncties
Gebruikte eisentabel                         : Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 januari 2018
Status                                       : Aanvraag omgevingsvergunning


Adres                                        : Oudehorne (Heerenveen)
Jaar van oplevering                          : 2019
Eigendom                                     : huur


Gebouwtype (uitvoeringsvariant)              : flatwoning overig (meerlaags gebouw als geheel)
Hoogte gebouw [m]                            : 11.65
Lengte gebouw [m]                            : 36.80
Breedte gebouw [m]                           : 15.90


Totaal aantal woningen bouwproject           : 16


Overige gebouwgegevens                       : --



Schematisering
Klimatiseringszones
Omschrijving                                       Transport medium    Verwarmings-               Koelsysteem                   Ventilatiesysteem
                                                    warmte koeling     systeem
A - [Klimatiseringszone]                               water n.v.t.    Verwarmingssysteem 1       (geen)                        Ventilatiesysteem 1


Rekenzones
Omschrijving                                       Gebruiksfunctie                                                               Ag [m²]
A.1 - [Rekenzone]                                  woonfunctie in woongebouw                                                     1 125.60
                                                                                                                                –––––---–––          +
                                                                      Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot)         1 125.60             m²


Transmissie
Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - [Rekenzone]
omschrijving scheidingsvlak - begrenzing           oriëntatie              A             Rc          U     hoek         g zonwering    belemmering
                                                                        [m²]       [m²K/W]    [W/m²K]        [°]      [-]

voor - buitenlucht
-gevel                                                 nw              37.80           4.71                  90                        minimaal
-entree pui                                            nw               8.70                      1.59       90     0.60 geen          maximaal
-raam                                                  nw               1.50                      1.59       90     0.60 geen          minimaal
-zijwand dakkapel                                      nw               2.40                      1.60       90     0.00 geen          minimaal

voor kelder - grond
-kelderwand                                            nw              49.50           4.73                  90                        minimaal

achter - buitenlucht
-gevel                                                 zo              28.90           4.71                  90                        minimaal
-entree deur                                           zo               6.30                      1.59       90     0.60 geen          minimaal
-raam                                                  zo              10.50                      1.59       90     0.60 geen          minimaal

ENORM V3.61 · Licentiehouder: w2n                                                                                                      2 Jul 2018, 16:59 · blz. 1 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>epc.epg                                                                                                       verbouw pand te Oudehorne · E/E = 0.990



omschrijving scheidingsvlak - begrenzing             oriëntatie           A           Rc          U   hoek         g zonwering     belemmering
                                                                       [m²]     [m²K/W]    [W/m²K]      [°]      [-]
-deur                                                    zo            2.30                    1.60     90     0.00 geen            minimaal
-zijwand dakkapel                                        zo            2.40                    1.60     90     0.00 geen            minimaal

achter kelder - buitenlucht
-kelderwand                                              zo           42.13         4.73                90                          minimaal
-kelderraam                                              zo            2.77                    1.59     90     0.60 geen            maximaal
-kelderdeur                                              zo            4.60                    1.60     90     0.00 geen            minimaal

links - buitenlucht
-gevel                                                   no           84.94         4.71                90                          minimaal
-raam bgg                                                no           21.20                    1.59     90     0.60   geen          minimaal
-entree deur                                             no           12.00                    1.59     90     0.60   geen          minimaal
-raam vd                                                 no           30.00                    1.59     90     0.60   geen          minimaal
-paneel dakkapel                                         no           18.16                    1.60     90     0.00   geen          minimaal

links kelder - grond
-kelderwand                                              no          108.20         4.73                90                          minimaal
-kelderraam                                              no            2.00                    1.59     90     0.60 geen            maximaal

rechts - buitenlucht
-gevel                                                   zw           75.74         4.71                90                          minimaal
-deur                                                    zw            7.60                    1.59     90     0.60   geen          minimaal
-raam bgg                                                zw           24.80                    1.59     90     0.60   geen          minimaal
-paneel                                                  zw           28.16                    1.60     90     0.00   geen          minimaal
-raam vd                                                 zw           30.00                    1.59     90     0.60   geen          minimaal

rechts kelder - grond
-kelderwand                                              zw          106.90         4.73                90                          minimaal
-kelderraam                                              zw            3.30                    1.59     90     0.60 geen            maximaal

hellend dak voor - buitenlucht
-hellenddak                                              nw           42.75         6.00                57                          minimaal

hellend dak achter - buitenlucht
-hellenddak                                              zo          100.70         6.00                48                          minimaal
-dakraam                                                 zo            1.30                    1.59     48     0.60 handma          minimaal

hellend dak links - buitenlucht
-hellenddak                                              no          286.50         6.00                46                          minimaal
-dakraam                                                 no            8.10                    1.59     46     0.60 handma          minimaal

hellend dak rechts - buitenlucht
-hellenddak                                              zw          286.50         6.00                46                          minimaal
-dakraam                                                 zw            8.10                    1.59     46     0.60 handma          minimaal

platdak - buitenlucht
-plattedak                                               zo            42.75        6.12                90                          minimaal
                                                                   –––––––– +
                                                                    1 529.50

Definitie scheidingsconstructies rekenzone A.1 - [Rekenzone]
grondvlak                       begrenzing                                A           Rc              hoek          z        dikte (dbw)
                                                                       [m²]     [m²K/W]                 [°]       [m]                 [m]

voor kelder - grond
 kelderwand                         gevel staat op vloer: "vloer      49.50         4.73                90        3.30              0.38
                                    kelder"

links kelder - grond


ENORM V3.61 · Licentiehouder: w2n                                                                                                   2 Jul 2018, 16:59 · blz. 2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>epc.epg                                                                                                    verbouw pand te Oudehorne · E/E = 0.990



grondvlak                           begrenzing                            A           Rc           hoek           z     dikte (dbw)
                                                                       [m²]     [m²K/W]              [°]        [m]               [m]
  kelderwand                        gevel staat op vloer: "vloer     108.20         4.73             90        3.30              0.38
                                    kelder"

rechts kelder - grond
 kelderwand                         gevel staat op vloer: "vloer     106.90         4.73             90        3.30              0.38
                                    kelder"
                                                                   –––––––– +
                                                                     264.60

Definitie vloerconstructies rekenzone A.1 - [Rekenzone]
vloer                        begrenzing            boven mv                 A         Rc    Rbw      Rbf    Rcav         z          h        dbw folie
                                                                         [m²]   [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W] [m²K/W]        [m]        [m]         [m]
  vloer kelder                grond                   nee              496.60       3.50       -       -     0.00        -       0.05           - nee
  vloer                       grond                   ja                36.00       3.50       -       -     0.00        -          -        0.38 nee



Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de uitgebreide methode m.b.t. de koudebruggen.

Koudebruggen in rekenzone: A.1 - [Rekenzone]
vloer                                                                                                           perimeter [m]             epsilon [m²/m]
vloer kelder                                                                                                             96.50                                -
vloer                                                                                                                    19.80                                -

scheidingsvlak                        koudebrug                                                                         ℓ [m]                  Psi [W/mK]
voor                                  kozijnen bovendorpel                                                               4.60                         0.100
                                      kozijnen onderdorpel                                                               4.60                         0.100
                                      kozijnen stijlen                                                                   7.60                         0.100
                                      uitwendige hoek                                                                    9.60                         0.150
                                      gevel/dak                                                                          7.00                         0.250
                                      dakvoet                                                                            9.60                         0.250
vloer kelder                          vloerrand rondom                                                                 90.00                         -0.100
voor kelder                           vloer/wand                                                                       15.00                          0.200
                                      uitwendige hoek                                                                    6.00                         0.150
achter                                kozijnen bovendorpel                                                             12.50                          0.100
                                      kozijnen onderdorpel                                                             12.50                          0.100
                                      kozijnen stijlen                                                                 20.90                          0.100
                                      uitwendige hoek                                                                    9.60                         0.150
                                      gevel/dak                                                                          7.00                         0.250
                                      dakvoet                                                                            9.60                         0.250
                                      gevel/balkon                                                                       4.00                         0.250
achter kelder                         kozijnen bovendorpel                                                               7.90                         0.100
                                      kozijnen onderdorpel                                                               7.90                         0.100
                                      kozijnen stijlen                                                                 12.90                          0.100
                                      uitwendige hoek                                                                    6.00                         0.150
                                      vloer/wand                                                                       15.00                          0.200
                                      gevel/balkon                                                                       1.80                         0.250
links                                 kozijnen bovendorpel                                                             51.10                          0.100
                                      kozijnen onderdorpel                                                             51.10                          0.100
                                      kozijnen stijlen                                                                 22.40                          0.100
                                      dakvoet                                                                          35.80                          0.250
links kelder                          kozijnen bovendorpel                                                               3.60                         0.100
                                      kozijnen onderdorpel                                                               3.60                         0.100
                                      kozijnen stijlen                                                                   3.30                         0.100
                                      vloer/wand                                                                       33.40                          0.250
rechts                                kozijnen bovendorpel                                                             52.10                          0.100
                                      kozijnen onderdorpel                                                             52.10                          0.100
                                      kozijnen stijlen                                                                 25.40                          0.100
                                      dakvoet                                                                          35.80                          0.250
rechts kelder                         kozijnen bovendorpel                                                               6.00                         0.100
ENORM V3.61 · Licentiehouder: w2n                                                                                                2 Jul 2018, 16:59 · blz. 3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>epc.epg                                                                                                               verbouw pand te Oudehorne · E/E = 0.990



scheidingsvlak                      koudebrug                                                                                             ℓ [m]                  Psi [W/mK]
                                    kozijnen onderdorpel                                                                                   6.00                         0.100
                                    kozijnen stijlen                                                                                       5.50                         0.100
                                    vloer/wand                                                                                           33.40                          0.250
hellend dak voor                    hoekkeper                                                                                            14.00                          0.100
vloer                               vloerrand                                                                                            17.40                         -0.100
hellend dak achter                  gevek/dak                                                                                            14.00                          0.250
                                    omranding dakramen                                                                                     1.30                         0.200
hellend dak links                   nok                                                                                                  28.50                          0.100
                                    omranding dakkapel                                                                                   64.00                          0.200
                                    omranding dakramen                                                                                   27.60                          0.200
hellend dak rechts                  omranding dakkapel                                                                                   64.00                          0.200
                                    omranding dakramen                                                                                   27.60                          0.200
platdak                             gevek/dak                                                                                            53.60                          0.250


Thermische capaciteit
Rekenzone                                             volgens bijlage H    bouwtype                                     Cm
                                                                                                                     [kJ/K]
A.1 [Rekenzone]                                              nee            traditioneel, gemengd zwaar            506 520
                                                                                                                 ––––––––– +
                                                                                                                   506 520

Infiltratie
      qv10;spec          eigen              hoogte           lengte            breedte   uitvoeringsvariant                            geveltype
     [dm³/s·m²]         waarde                          gebouw [m]
           0.650            ja                11.65           36.80              15.90 meerlaags gebouw als geheel                     standaard gevel


Verwarming
Verwarmingssysteem 1 - Verwarmingssysteem 1
installatiekenmerken                                  type verwarmingssysteem             :   individueel systeem
                                                              temperatuurniveau           :   lt-systeem (lage temperatuur)
                                      gebouwgebonden warmtelevering op afstand            :   nee
                                                          individuele bemetering          :   ja
hulpenergie                                      aantal toestellen met waakvlam           :   0
                                                            hoofdcirculatiepomp           :   aanwezig
                                           met pompschakeling of toerenregeling           :   ja
                                       vermogen van hoofdcirculatiepomp bekend            :   nee
                                                     aanvullende circulatiepomp           :   geen (of niet aanwezig)
stiebel Eltron WPC 04                                               hoofdtype toestel     :   cv verwarming
cool
                                                                    subtype toestel       :   hr-107
                                                                           vermogen       :   0.00 kW
                                                              opwekkingsrendement         :   0.975
                                                                      energiedrager       :   aardgas
hulpenergie toestel                                                         bepaling      :   bijlage C
                                                                 kwaliteitsverklaring     :   Stiebel Eltron WPC/WPF 04 cool + GWS 1 grondwater
                                                                        constante A       :   98.99
                                                                         constante B      :   0.03
                                                                         constante C      :   3.60
                                                                               aantal     :   1
                                                                               Bnom       :   1.30
Afgiftesystemen - Verwarmingssysteem 1
Rekenzone                               afgiftesysteem                    type warmteafgifte                                  tot 8m         >50°C           ηH;em
A.1 [Rekenzone]                        Afgiftesysteem 1                   radiator/convector rc >= 2.5                           ja           nee            1.00




ENORM V3.61 · Licentiehouder: w2n                                                                                                                  2 Jul 2018, 16:59 · blz. 4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>epc.epg                                                                                                                          verbouw pand te Oudehorne · E/E = 0.990



Warm tapwater
Warmtapwatersysteem 1 - Tapwatersysteem 1
installatiekenmerken                                           type tapwatersysteem            :     individueel systeem
                                                                        zonneboiler            :     geen
stiebel Eltron WPC 04 cool                                            type toestel             :     kwaliteitsverklaring
                                                             opwekkingsrendement               :     2.300
                                                                    energiedrager              :     elektriciteit
                                                                 toepassingsklasse             :     aanrecht
douchewarmteterugwinning                                              aanwezig                 :     nee
afgifte                                                  tapsysteem geldt voor                 :     keuken en badkamer
                                                         methode A uitgebreid                  :     nee
                                           inwendige diameter leidingen keuken                 :     <= 10 mm
aangewezen rekenzones                                                 Ag [m²]                      Ag;tapw [m²]
[Rekenzone]                                                             1 126                              1 126


Koeling
Er zijn geen koelsystemen gebruikt in dit project.


Ventilatie
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatiesysteem 1
ventilatiesysteem                                                                    :     C. natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
ventilatiesysteemvariant                                                             :     C.4c - winddrukgestuurd, CO2-sturing op afvoer per verblijfsruimte
toegepaste kwaliteitsverklaring systeem                                              :     Orcon C4a Orcon MVS-15 systeem met één CO2 sensor GG C4a
rekenwaarde fsys                                                                     :     1.09
rekenwaarde freg                                                                     :     0.51
rekenwaarde finf                                                                     :     1.00
geïnstalleerde capaciteit onbekend                                                   :     ja
1a) natuurlijke toevoer van buiten                                                   :     652.85 dm³/s
1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium)                             :     0.00 dm³/s
1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal)                                 :     0.00 dm³/s
1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht                    :     0.00 dm³/s
met toe- en/of afvoerkanaal                                                          :     ja
luchtdichtheidsklasse                                                                :     luka d
maximale ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte                                      :     ja
maximale spuiventilatiecapaciteit bij koudebehoefte                                  :     ja
installatiejaar                                                                      :     0
type warmteterugwinning                                                              :     geen warmteterugwinning
open verbrandingstoestellen qve;Verb;H                                               :     0.00 dm³/s
open verbrandingstoestellen qve;Verb;C                                               :     0.00 dm³/s


Ventilatoren
Ventilatiesysteem                                    Gelijkstroom               Freg;fan                  Pnom       Aantal
                                                                                         [-]                [W]
Ventilatiesysteem 1                                  ja                            0.158                  25.00             12


PV-systemen
PV-systeem                               Apv     helling       oriëntatie   belemmering                      bouwintegratie           type cel                              Spv
                                        [m²]           [°]                                                                                                             [Wp/m²]
PV-systeem 1                           52.38           46           zw      minimaal                          sterk geventileerd      kwaliteitsverklaring               250.00


Zonnecollectoren
Er zijn geen zonnecollectoren ingevoerd.




ENORM V3.61 · Licentiehouder: w2n                                                                                                                    2 Jul 2018, 16:59 · blz. 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>epc.epg                                                                                                   verbouw pand te Oudehorne · E/E = 0.990



Windenergiesystemen
Er zijn geen windenergiesystemen ingevoerd.


Verlichting
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de verlichting.


Resultaten
Primair energiegebruik                                                             [MJ]
Verwarming                                                                      186 703
Warm tapwater                                                                   117 025
Koeling                                                                           9 459
Bevochtiging                                                                          0
Ventilatoren                                                                      3 980
Verlichting                                                                      51 868
Totaal                                                                         369 034
Elektriciteitsproductie gebouwgebonden                                          -42 417
Afgenomen energie                                                              326 617
Geëxporteerde energie                                                                 0
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden                                     -64 075
EPtot                                                                          262 542
EP;adm;tot                                                                      265 210
Specifieke energieprestatie per m²                                                  234
Netto warmtevraag [kWh/m²]                                                           42


                                                                                     [-]
Berekeningstrap                                                                 tweede
EPtot / EP;adm;tot                                                                0.990
EPC                                                                                0.40
EPC-eis volgens het bouwbesluit 2012                                               0.40
Voldoet de EPC aan bouwbesluit 2012                                                   ja

Voorlopige BENG-indicatoren
Energiebehoefte [kWh/m² per jaar]                                                  45.2
Primair energiegebruik [kWh/m² per jaar]                                           52.0
Hernieuwbare energie [%]                                                           32.4


                                                                                   [m²]
Ag;tot                                                                         1 125.60
Averlies                                                                       1 821.35

                                                                                     [-]
Nwoon                                                                             11.00


Informatief
CO2-emissie totaal                                                            14 203.95 kg



Kwaliteitsverklaringen
         type                        fabrikant                         product                            subtype
       1 hulpenergie verwarming      Stiebel Eltron                    WPC/WPF 04 cool + GWS 1            grondwater
       2 warm tapwater               Stiebel Eltron                    WPC 04 cool + GWS 1                grondwater
       3 ventilatie                  Orcon                             C4a Orcon MVS-15 systeem met één   C4a
                                                                       CO2 sensor GG




ENORM V3.61 · Licentiehouder: w2n                                                                                           2 Jul 2018, 16:59 · blz. 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>epc.epg                                                                                                   verbouw pand te Oudehorne · E/E = 0.990



Overzicht opbouw constructies
spouwmuur kopgevel -- spouwmuur (Dikte = 380 mm; Rc = 4.71 m²·K/W)
Binnenspouwblad                     : Kalkzandsteen                                   Dikte = 100 mm
                                                                                      Lambda = 1.100 W/m·K
Isolatie                            : Mupan Ultra XS                                  Dikte = 150 mm
                                                                                      Lambda = 0.032 W/m·K
Extra isolatielaag                  : Niet aanwezig                                   --
Luchtspouw                          : Zwak geventileerd                               Dikte = 30 mm
                                                                                      Rcav = 0.16 m²·K/W (geen reflectie)
Spouwankers                         : RVS-ankers                                      Diameter = 4 mm
                                                                                      Aantal = 4 per m²
                                                                                      Lambda = 15.000 W/m·K
Buitenspouwblad                     : Baksteen                                        Dikte = 100 mm
                                                                                      Lambda = 1.000 W/m·K
Deze opbouw is gekoppeld aan        : gevel (voor); gevel (achter); gevel (links); gevel (rechts)


begane grondvloer -- begane grondvloer (Dikte = -1 mm; Rc = 3.50 m²·K/W)
Vloerconstructie                    : Kanaalplaat                                     Rc = 3.500 m²·K/W
Deze opbouw is gekoppeld aan        : vloer kelder (vloer kelder); vloer (vloer)


platte daken -- platte daken (Dikte = 228 mm; Rc = 6.12 m²·K/W)
Dakconstructie                      : Hout/dakbeschot                                 Dikte = 18 mm
                                                                                      Lambda = 1.300 W/m·K
Dampremmende laag                   :
Isolatie                            : PIR/PUR                                         Dikte = 130 mm
                                                                                      Lambda = 0.026 W/m·K
Extra isolatielaag                  : Niet aanwezig                                   --
Afschot(isolatie)                   : PIR/PUR                                         Dikte = 80 mm
                                                                                      Lambda = 0.026 W/m·K
Afschot                             :
Dakbedekking                        : EPDM                                            --
Deze opbouw is gekoppeld aan        : plattedak (platdak)


U-raam -- U-raam (U = 1.59 W/m²·K; g = 0.60)
Raamkozijn                          : Hout voor dubbel glas                           U = 2.400 W/m²·K
                                                                                      Psi = 0.040 W/m·K
Beglazing                           : HR++ glas                                       U = 1.100 W/m²·K
                                                                                      g = 0.600
Deze opbouw is gekoppeld aan        : entree pui (voor); raam (voor); entree deur (achter); raam (achter); kelderraam (achter kelder); raam bgg
                                      (links); entree deur (links); raam vd (links); kelderraam (links kelder); deur (rechts); raam bgg (rechts);
                                      raam vd (rechts); kelderraam (rechts kelder); dakraam (hellend dak achter); dakraam (hellend dak links);
                                      dakraam (hellend dak rechts)


kelderwand -- ongeventileerde lichte gevel (Dikte = 380 mm; Rc = 4.73 m²·K/W)
Binnenspouwblad                     : Beton                                           Dikte = 200 mm
                                                                                      Lambda = 1.800 W/m·K
Hechtlaag                           : Cement-/lijmlaag                                Dikte = 5 mm
                                                                                      Lambda = 1.000 W/m·K
Isolatie                            : EPS                                             Dikte = 160 mm
                                                                                      Lambda = 0.033 W/m·K
Extra isolatielaag                  : Niet aanwezig                                   --
Wapeningslaag                       : Cement-/lijmlaag                                Dikte = 7 mm
                                                                                      Lambda = 1.000 W/m·K
Bevestigingspluggen                 : Isolatieplug                                    Diameter = 8 mm
                                                                                      Aantal = 4 per m²
                                                                                      Lambda = 0.200 W/m·K
Gevelafwerking                      : Sierpleister                                    Dikte = 8 mm
                                                                                      Lambda = 1.000 W/m·K
Deze opbouw is gekoppeld aan        : kelderwand (voor kelder); kelderwand (achter kelder); kelderwand (links kelder); kelderwand (rechts kelder)

ENORM V3.61 · Licentiehouder: w2n                                                                                           2 Jul 2018, 16:59 · blz. 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>epc.epg                                                                                                verbouw pand te Oudehorne · E/E = 0.990



U-deur en paneel -- U-deur en paneel (U = 1.60 W/m²·K; g = 0.00)
Deurkozijn                          : Houten deurkozijn voor standaard            U = 2.200 W/m²·K
                                      deur/paneel                                 Psi = 0.040 W/m·K
Deur/paneel                         : Standaard deur/paneel                       U = 1.200 W/m²·K
                                                                                  g = 0.000
Deze opbouw is gekoppeld aan        : zijwand dakkapel (voor); deur (achter); zijwand dakkapel (achter); kelderdeur (achter kelder); paneel
                                      dakkapel (links); paneel (rechts)


hellende daken -- hellende daken (Dikte = -1 mm; Rc = 6.00 m²·K/W)
Hellende dakconstructie             : Sandwich dakelement                         Rc = 6.000 m²·K/W
Deze opbouw is gekoppeld aan        : hellenddak (hellend dak voor); hellenddak (hellend dak achter); hellenddak (hellend dak links); hellenddak
                                      (hellend dak rechts)




ENORM V3.61 · Licentiehouder: w2n                                                                                          2 Jul 2018, 16:59 · blz. 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                             nummer         92543/01        Vervangt         --

                             Uitgegeven     01-07-2016      Eerste uitgave   01-07-2016

                             Geldig tot     01-07-2017      Rapportnummer    160602047


                             Verklaring
                             Opwekkingsrendement verwarming en
                             warmtapwaterbereiding
                             t.b.v. de NEN 7120

                            VERKLARING VAN KIWA
                            Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van
                            producten, zoals op deze verklaring vermeld, van


                             Stiebel Eltron Nederland B.V.
                            Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier
                            te leveren producten.
                            Het product is beoordeeld conform NEN 7120.
                            De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor
                            verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in
                            tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.
                            De voor warmtapwaterbereiding gegeven waarden mogen worden gebruikt
                            in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in tabel 19.16 van de NEN 7120.

                              PRODUCTNAAM

                              WPC 04 cool




                           Projectleider                          Productmanager
                           Kiwa Nederland B.V.                    Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.   Stiebel Eltron Nederland B.V.
Wilmersdorf 50        Daviottenweg 36
Postbus 137           5222 BH ‘s-Hertogenbosch
7300 AC APELDOORN     Tel: 073 6230000
Tel. 055 539 33 55    Fax: 073 6231141
Fax 055 539 34 62     E-mail: info@stiebel-eltron.nl
E-mail info@kiwa.nl
                      www.stiebel-eltron.nl
www.kiwa.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Nummer        92543/01

Uitgegeven    01-07-2016

WPC 04 cool

OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;si;hp


 Verwarmingsinstallatie                          Opwekkingsrendement ηH;gen [-]

 Ontwerpaanvoertemperatuur Өsup            Өsup ≤ 35 °C   Өsup ≤ 40 °C       Өsup ≤ 45 °C
 WPC 04 cool (gesloten met brijn               5,07           4,92               4,78
 gevulde bron)

De warmtepomp kan monovalent worden ingezet.
Zoals in de NEN 7120 is aangegeven moet bepaald worden of het vermogen van de warmtepomp voldoende
is om de warmtevraag te dekken.
De bepalingsmethode hiervoor is beschreven in paragraaf 14.6.3 van de NEN 7120.
De bij deze bepalingsmethode te gebruiken waarden voor het nominale vermogen van de warmtepomp, welke
in deze methode het preferente warmteopwekkingstoestel is, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

 Nominaal vermogen preferente                                PH;gen;gpref [kW]
 warmteopwekkingstoestel
 Ontwerpaanvoertemperatuur Өsup                     Өsup≤ 35 °C       35 °C <Өsup ≤ 45 °C
 WPC 04 cool (gesloten brijn met gevulde bron)          4,8                  4,6


In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:
PH;gen;gpref    is het nominale verwarmingsvermogen van het warmteopwekkingstoestel, in kW;
ηH;gen          is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische
                warmtepomp;
θsup            is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van
                ruimteverwarming, in °C.


De gepresenteerde waarden voor opwekkingsrendement ruimteverwarming en nominaal vermogen zijn
tevens geldig voor de solo versie van het toestel:

WPF 04 cool
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Nummer             92543/01        Vervangt        --

Uitgegeven         01-07-2016




WPC 04 cool

OPWEKKINGSRENDEMENT ηw;gen;gi WARMTAPWATERBEREIDING

Dit opwekkingsrendement voor de WPC 04 cool is bepaald voor de tapklasses 4 en 3 volgens de in de NEN
7120 bijlage A gegeven normatieve methode voor “Bepaling Opwekkingsrendement warmtapwatertoestellen”.
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in
tabel 19.16, pagina 278 van de NEN 7120.


                 Warmtebron                    Tapklasse             QW;dis;nren;an [MJ]     w;gen;gi
                                                                                                [--]
                                                Klasse 4               ≥ 14.000 MJ             2,58
  WPC 04 cool (gesloten met brijn
         gevulde bron)                          Klasse 3                 11.500 MJ             2,45




QW;dis;nren;an      is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding in MJ/jaar, bepaald
                    volgens 19.7.2;

ηw;gen;gi           is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het toestel volgens 19.7.3.1.


Bij lagere waarden van de warmtebehoefte QW;dis;nren;an dan van klasse 3 moet het hier opgegeven rendement
ηw;gen;gi met CW;gen worden gecorrigeerd volgens par. 19.7.3 en tabel 19.18. Het resultaat van de
vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond naar een veelvoud van 0,05 volgens 19.7.3.1.

Voor warmtebehoeftes die voor deze warmtepomp tussen de twee genoemde tapklasses liggen mag worden
geïnterpoleerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                             nummer         92547/01        Vervangt         --

                             Uitgegeven     01-07-2016      Eerste uitgave   01-07-2016

                             Geldig tot     01-07-2017      Rapportnummer    160602047


                             Verklaring
                             Opwekkingsrendement verwarming en
                             warmtapwaterbereiding
                             t.b.v. de NEN 7120

                            VERKLARING VAN KIWA
                            Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van
                            producten, zoals op deze verklaring vermeld, van


                             Stiebel Eltron Nederland B.V.
                            Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier
                            te leveren producten.
                            Het product is beoordeeld conform NEN 7120.
                            De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor
                            verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in
                            tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.
                            De voor warmtapwaterbereiding gegeven waarden mogen worden gebruikt
                            in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in tabel 19.16 van de NEN 7120.

                              PRODUCTNAAM

                              WPC 07 cool




                           Projectleider                          Productmanager
                           Kiwa Nederland B.V.                    Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.   Stiebel Eltron Nederland B.V.
Wilmersdorf 50        Daviottenweg 36
Postbus 137           5222 BH ‘s-Hertogenbosch
7300 AC APELDOORN     Tel: 073 6230000
Tel. 055 539 33 55    Fax: 073 6231141
Fax 055 539 34 62     E-mail: info@stiebel-eltron.nl
E-mail info@kiwa.nl
                      www.stiebel-eltron.nl
www.kiwa.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Nummer        92547/01

Uitgegeven    01-07-2016

WPC 07 cool

OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;si;hp


 Verwarmingsinstallatie                          Opwekkingsrendement ηH;gen [-]

 Ontwerpaanvoertemperatuur Өsup            Өsup ≤ 35 °C   Өsup ≤ 40 °C       Өsup ≤ 45 °C
 WPC 07 cool (gesloten met brijn               5,49           5,34               5,19
 gevulde bron)

De warmtepomp kan monovalent worden ingezet.
Zoals in de NEN 7120 is aangegeven moet bepaald worden of het vermogen van de warmtepomp voldoende
is om de warmtevraag te dekken.
De bepalingsmethode hiervoor is beschreven in paragraaf 14.6.3 van de NEN 7120.
De bij deze bepalingsmethode te gebruiken waarden voor het nominale vermogen van de warmtepomp, welke
in deze methode het preferente warmteopwekkingstoestel is, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

 Nominaal vermogen preferente                                PH;gen;gpref [kW]
 warmteopwekkingstoestel
 Ontwerpaanvoertemperatuur Өsup                     Өsup≤ 35 °C       35 °C <Өsup ≤ 45 °C
 WPC 07 cool (gesloten brijn met gevulde bron)          7,6                  7,3


In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:
PH;gen;gpref    is het nominale verwarmingsvermogen van het warmteopwekkingstoestel, in kW;
ηH;gen          is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische
                warmtepomp;
θsup            is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van
                ruimteverwarming, in °C.


De gepresenteerde waarden voor opwekkingsrendement ruimteverwarming en nominaal vermogen zijn
tevens geldig voor de solo versie van het toestel:

WPF 07 cool
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Nummer             92547/01        Vervangt        --

Uitgegeven         01-07-2016




WPC 07 cool

OPWEKKINGSRENDEMENT ηw;gen;gi WARMTAPWATERBEREIDING

Dit opwekkingsrendement voor de WPC 07 cool is bepaald voor de tapklasse 4 volgens de in de NEN 7120
bijlage A gegeven normatieve methode voor “Bepaling Opwekkingsrendement warmtapwatertoestellen”.
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in
tabel 19.16, pagina 278 van de NEN 7120.


                 Warmtebron                    Tapklasse             QW;dis;nren;an [MJ]     w;gen;gi
                                                                                                [--]
  WPC 07 cool (gesloten met brijn               Klasse 4               ≥ 14.000 MJ             2,70
         gevulde bron)



QW;dis;nren;an      is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding in MJ/jaar, bepaald
                    volgens 19.7.2;

ηw;gen;gi           is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het toestel volgens 19.7.3.1.


Bij lagere waarden van de warmtebehoefte QW;dis;nren;an dan van klasse 4 moet het hier opgegeven rendement
ηw;gen;gi met CW;gen worden gecorrigeerd volgens par. 19.7.3 en tabel 19.18. Het resultaat van de
vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond naar een veelvoud van 0,05 volgens 19.7.3.1.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                             nummer         91767/01        Vervangt         --

                             Uitgegeven     11-04-2016      Eerste uitgave   11-04-2016

                             Geldig tot     11-04-2017      Rapportnummer    151100643


                             Verklaring
                             Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie
                             en warmtapwaterbereiding
                             t.b.v. de NEN 7120

                            VERKLARING VAN KIWA
                            Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van
                            producten, zoals op deze verklaring vermeld, van


                             Stiebel Eltron Nederland B.V.
                            Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier
                            te leveren producten.
                            Het product is beoordeeld conform NEN 7120.
                            De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor
                            verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in
                            tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.
                            De voor warmtapwaterbereiding gegeven waarden mogen worden gebruikt
                            in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in tabel 19.16 van de NEN 7120.

                              PRODUCTNAAM

                              WPC 04 cool + GWS 1




                           Projectleider                          Productmanager
                           Kiwa Nederland B.V.                    Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.   Stiebel Eltron Nederland B.V.
Wilmersdorf 50        Daviottenweg 36
Postbus 137           5222 BH ‘s-Hertogenbosch
7300 AC APELDOORN     Tel: 073 6230000
Tel. 055 539 33 55    Fax: 073 6231141
Fax 055 539 34 62     E-mail: info@stiebel-eltron.nl
E-mail info@kiwa.nl
                      www.stiebel-eltron.nl
www.kiwa.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Nummer       91767/01

Uitgegeven   11-04-2016

WPC 04 cool + GWS 1

OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;si;hp


 Verwarmingsinstallatie                         Opwekkingsrendement ηH;gen [-]

 Ontwerpaanvoertemperatuur Өsup          Өsup ≤ 35 °C    Өsup ≤ 40 °C       Өsup ≤ 45 °C
 WPC 04 cool + GWS 1: grondwater             5,91            5,74               5,54

De warmtepomp kan monovalent worden ingezet.
Zoals in de NEN 7120 is aangegeven moet bepaald worden of het vermogen van de warmtepomp voldoende
is om de warmtevraag te dekken.
De bepalingsmethode hiervoor is beschreven in paragraaf 14.6.3 van de NEN 7120.
De bij deze bepalingsmethode te gebruiken waarden voor het nominale vermogen van de warmtepomp, welke
in deze methode het preferente warmteopwekkingstoestel is, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

 Nominaal vermogen preferente                               PH;gen;gpref [kW]
 warmteopwekkingstoestel
 Ontwerpaanvoertemperatuur Өsup                    Өsup≤ 35 °C       35 °C <Өsup ≤ 45 °C
 WPC 04 cool + GWS 1: grondwater                     5,995                  5,857


In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:
PH;gen;gpref    is het nominale verwarmingsvermogen van het warmteopwekkingstoestel, in kW;
ηH;gen          is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische
                warmtepomp;
θsup            is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van
                ruimteverwarming, in °C.


De gepresenteerde waarden voor opwekkingsrendement ruimteverwarming en nominaal vermogen zijn
tevens geldig voor de solo versie van het toestel:

WPF 04 cool + GWS 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Nummer          91767/01             Vervangt           --

Uitgegeven      11-04-2016




WPC 04 cool + GWS 1


HULPENERGIE WH;aux

De hier vermelde waarden voor het berekenen van de hulpenergie W H;aux in MJ/jaar mogen worden gebruikt
in plaats van de default waarden welke kunnen worden berekend volgens de NEN7120.

W H;aux = 3,6 * ( A * N + ( B * EHici * fP,del;ci )/( C * Bnom ))


W H;aux           is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten
                  behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar;
A, B, C           zijn de dimensieloze toestelafhankelijke constanten, voor dit toestel te vinden in de
                  onderstaande tabel;
N                 is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;
EH;ci             is de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie van energiedrager ci ten behoeve van de
                  energiefunctie verwarming, in MJ;
fP;del;ci         is de dimensieloze primaire energiefactor voor afgenomen energie, voor de
                  desbetreffende energiedrager ci (voor elektriciteit fP;del;ci = 2,56);
Bnom              is de nominale belasting van het toestel, in kW.

Voor de warmtepomp WPC 04 cool + GWS 1 gelden de volgende invoer gegevens in bovenstaande
formule:

A = 98.988
B = 0,026619
C = 3,6
Bnom = 1,270


Het hulpenergiegebruik bepaald op basis van deze verklaring betreft alleen het hulpenergie gebruik van de
warmtepomp voor het gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het
hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze
verklaring.

De gepresenteerde waarden voor hulpenergie zijn tevens geldig voor de solo versie van het toestel:

WPF 04 cool + GWS 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Nummer             91767/01        Vervangt        --

Uitgegeven         11-04-2016




WPC 04 cool + GWS 1

OPWEKKINGSRENDEMENT ηw;gen;gi WARMTAPWATERBEREIDING

Dit opwekkingsrendement voor de VWF 88/4 is bepaald voor de tapklasses 4 en 2 volgens de in de NEN
7120 bijlage A gegeven normatieve methode voor “Bepaling Opwekkingsrendement warmtapwatertoestellen”.
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in
tabel 19.16, pagina 278 van de NEN 7120.

Het opwekkingsrendement voor tapwaterbereiding is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica.
Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in de post hulpenergie voor ruimteverwarming.


                 Warmtebron                    Tapklasse             QW;dis;nren;an [MJ]     w;gen;gi
                                                                                                [--]
                                                Klasse 4               ≥ 14.000 MJ             2,60
         WPC 04 cool + GWS 1:
             grondwater                         Klasse 2                ≤ 9.000 MJ             2,28




QW;dis;nren;an      is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding in MJ/jaar, bepaald
                    volgens 19.7.2;

ηw;gen;gi           is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het toestel volgens 19.7.3.1.


Bij lagere waarden van de warmtebehoefte QW;dis;nren;an dan van klasse 2 moet het hier opgegeven rendement
ηw;gen;gi met CW;gen worden gecorrigeerd volgens par. 19.7.3 en tabel 19.18. Het resultaat van de
vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond naar een veelvoud van 0,05 volgens 19.7.3.1.

Voor warmtebehoeftes die voor deze warmtepomp tussen de twee genoemde tapklassen liggen mag worden
geïnterpoleerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Codering:                     20160805GGVNWB
Betreft                       Gecontroleerde Gelijkwaardigheidsverklaring
Toepassing:                   NEN 7120 & ISSO 82.1 NV
Fabrikant:                    Orcon BV
Type:                         C4a Orcon MVS-15 systeem met één CO2 sensor GG, C4a Orcon
                              MVS-15 systeem met één CO2 sensor NGG, C4c Orcon MVS-15
                              systeem met extra CO2 sensoren GG, C4c Orcon MVS-15
                              systeem met extra CO2 sensoren NGG, C4a Orcon Compact-10
                              systeem met één CO2 sensor GG, C4a Orcon Compact-10
                              systeem met één CO2 sensor NGG, C4c Orcon Compact-10
                              systeem met extra CO2 sensoren GG, C4c Orcon Compact-10
                              systeem met extra CO2 sensoren NGG
Ingangsdatum verklaring       26-04-2017
Geldigheidsduur verklaring


                                     Systeemvariant
                                                           fsys           freg         fregfan
Type                                   NEN 8088
C4a Orcon MVS-15 systeem met
één CO2 sensor GG                          C4a             1,09          0,51          0,158
C4a Orcon MVS-15 systeem met
één CO2 sensor NGG                         C4a             1,09          0,57          0,300
C4a Orcon Compact-10 systeem
met één CO2 sensor GG                      C4a             1,09          0,51          0,158
C4a Orcon Compact-10 systeem
met één CO2 sensor NGG                     C4a             1,09          0,57          0,300
C4c Orcon MVS-15 systeem met
extra CO2 sensoren GG                      C4c             1,09          0,49          0,140
C4c Orcon MVS-15 systeem met
extra CO2 sensoren NGG                     C4c             1,09          0,48          0,185
C4c Orcon Compact-10 systeem
met extra CO2 sensoren GG                  C4c             1,09          0,49          0,140
C4c Orcon Compact-10 systeem
met extra CO2 sensoren NGG                 C4c             1,09          0,48          0,185

Waarden uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in
de woning het betreffende ventilatiesysteem is toegepast. Voor de voorwaarden zie de betreffende
verklaring behorend bij het type op de volgende bladzijden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Codering:                     20160805GGVNWB
Betreft                       Gecontroleerde Gelijkwaardigheidsverklaring
Toepassing:                   NEN 7120 & ISSO 82.1 NV
Fabrikant:                    Orcon BV
Type:                         C4a Orcon MVS-15 systeem met één CO2 sensor, C4c Orcon MVS-
                              15 systeem met extra CO2 sensoren, C4a Orcon Compact-10
                              systeem met één CO2 sensor,C4c Orcon Compact-10 systeem met
                              extra CO2 sensoren
Ingangsdatum verklaring       25-03-2016
Geldigheidsduur verklaring    25-04-2017


                                     Systeemvariant        fsys           freg
Type                                   NEN 8088
C4a Orcon MVS-15 systeem met
één CO2 sensor                             C4a             1,09          0,62
C4c Orcon MVS-15 systeem met
extra CO2 sensoren
                                           C4c             1,09          0,49
C4a Orcon Compact-10 systeem
met één CO2 sensor                         C4a             1,09          0,62
C4c Orcon Compact-10 systeem
met extra CO2 sensoren                     C4c             1,09          0,49

Waarden uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in
de woning het betreffende ventilatiesysteem is toegepast. Voor de voorwaarden zie de betreffende
verklaring behorend bij het type op de volgende bladzijden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>