<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Zelfregulerende
ventilatie-unit
Energiebesparend
Comfortverhogend
Renson technology inside
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>     ZZZ 214K
     Zelfregulerende ventilatie-unit


                                                                                            minder tocht en zal de ruimte binnen het stookseizoen minder snel
                                                                                            afgekoeld worden. De ventilatie stroom blijft op een continu niveau
                                                                                            waardoor het stookgedrag veel minder wordt beïnvloed dan bij
                                                                                            handmatig regelbare ventilatie openingen. Om deze reden levert
                                                                                            het nieuwe zelfregulerende ventilatie rooster (ZR rooster) een
                                                                                            reductie op in de EPC berekening.

                                                                                            We onderscheiden 3 natuurlijke ventilatie systemen
                                                                                            C2a: standaard zelfregelende roosters die bij een drukverschil
                                                                                            van 1 Pascal terugregelen
                                                                                            C4a: zelfregelende roosters i.c.m. CO2 sturing op de afvoer
                                                                                            gemeten in de woonkamer
                                                                                            C4c: zelfregelende roosters i.c.m. CO2 sturing op de afvoer
                                                                                            gemeten per verblijfsruimte

                                                                                            Het rooster dient dan een onderdeel te zijn van het complete
                                                                                            woonhuisventilatie systeem en is ontwikkeld in samenwerking met
                                                                                            Renson. Er is een ventilatie unit voor zowel de tuimelvensters (type
                                                                                            GGU en GGL) als uitzettuimelvensters (GPU en GPL)
     De zelfregulerende ventilatie-unit is een ventilatiekap die de
     standaard bovenkap vervangt. De unit zorgt voor een vergrote                           De ventilatie unit is alleen toepasbaar op de nieuwe generatie
     doorlaat van frisse lucht. De zelfregulerende ventilatieopening                        dakramen. Voor bestaande dakramen en ramen die nog niet in de
     (ZR rooster) wordt door winddruk nauwer of zelfs helemaal                              nieuwe generatie worden aangeboden kan de regelbare ventilatie
     gesloten. Door deze winddruk geregelde ventilatie ontstaat er veel                     unit Ventil+ worden geleverd.

                                                                                                                     Dn,e,w (C;Ctr)     Dn (C;Ctr) -      Dn (C;Ctr) -
                                                                                                                          - open          gesloten          gesloten
                                                     Raam     Open positie   Open positie   Correctie-   U-waarde   ventilatieklep dB ventilatieklep dB ventilatieklep dB
                                                    breedte      1 Pa           1 Pa         factor       raam1)      gemeten bij       gemeten bij       gemeten bij         A
                                                     [mm]       [m³/h]          [l/s]         f­reg      [W/m²K]      glastype 70 ­     glastype 50       glastype 70       [cm²]

    Tuimelraam – CK01, CK02,CK04                      550        10,3            2,9          0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)       54
    Tuimelraam – FK04, FK06                           660        17,6            4,9          0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)       69
    Tuimelraam – MK04, MK06, MK08, MK10, MK12         780        25,6            7,1          0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)       78
    Tuimelraam – PK04, PK06, PK08, PK10               940        29,1            8,1          0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)      107
    Tuimelraam – SK01, SK06, SK08, SK10              1140        33,3            9,2          0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)      121
    Tuimelraam – UK04, UK08, UK10                    1340        43,9            12,2         0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)      147
    Uitzetraam – CK04                                 550         10,0           2,8          0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)       56
    Uitzetraam – FK06                                 660        15,0            4,2          0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)       70
    Uitzetraam – MK04, MK06, MK08, MK10               780        20,5            5,7          0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)       80
    Uitzetraam – PK04,PK06, PK08, PK10                940        26,5            7,4          0,85         1,3          29 (0;-1)        32 (-1;-5)         33 (-1;-2)      101
     1) Gemeten bij referentiemaat SK08

     Tabel 2: Nominale ventilatiecapaciteit bij dakramen met zelfregulerende ventilatie unit.
     Het gewogen gemiddelde (op basis van 70% grondgebonden, 30% niet-grondgebonden) ventilatiesysteemafhankelijke
     correctiefactor voor het ZZZ 214K ZR-rooster wordt dan freg=0.85. Deze waarde is gelijk aan de forfaitaire waarde voor
     systeem C.2a. Deze reductie in luchtvolumestroom leidt op basis van de NEN7120 tot een EPC reductie van 0.04.

     Let op:
     • Indien het een geluidbelaste situatie betreft, neem dan contact op met VELUX voor meer informatie over suskasten.
     • Bij montage van de ZZZ 214K is de ruimte beperkt waardoor buitenzonweringen typen MHL niet toegepast kunnen worden.
       U kunt echter wel buitenzonweringen type MSL (zonne-energie) en MML (elektrisch) en alle typen rolluiken toepassen.
     • De GGU / GGL INTEGRA® kunnen niet gecombineerd worden met de zelfregulerende ventilatie unit.

     Ventilatie
     Het Bouwbesluit verwijst voor ventilatie van verblijfsruimten naar NEN norm 1087 en NPR 1088. Op de volgende pagina zijn de
     voorwaarden uit het bouwbesluit in relatie tot ventilatie beschreven.



2    ZELFREGULERENDE VENTILATIE UNIT – ZZZ 214K
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorbeelden
                                                                         Deze verschillende vormen van vettlatie worden ook onderverdeeld in
                                                                         4 gangbare klassen:
Voorbeeld 1:
Een slaapkamer heeft een vloeroppervlakte van 6 m², 6 x 0,9l/s
= 5,4 l/s. Echter volgens het Bouwbesluit moet er minimaal in een
slaapkamer 7 l/s worden geventileerd. De vereiste capaciteit is
dus 7 l/s.

Voorbeeld 2:
Een woonkamer heeft een vloeroppervlak van 28m², 28 x 0,9l/s
= 25,2l/s.                                                               Systeem A: natuurlijke luchttoevoer    Systeem B: mechanische luchttoe-
                                                                         + natuurlijke luchtafvoer              voer + natuurlijke luchtafvoer

Naast de juiste hoeveelheid frisse lucht waaraan moet worden
voldaan is ook de positie van de ventilatie opening beschreven:

• De ventilatieopening dient te zijn geplaatst op een hoogte van
  1800mm, om tocht werking te voorkomen.
• De ventilatieopening dient te zijn geplaatst in een vlak tussen
  45° en 90°, indien de roosters worden geplaatst in een flauwere
  dakhelling dan zal de ventilatieopening eerder lucht afvoeren          Systeem C: natuurlijke luchttoevoer    Systeem D: mechanische luchttoe-
                                                                         + mechanische luchtafvoer              voer + mechanische luchtafvoer
  dan ventilatie toevoeren.
• De ventilatieopening dient naast de stand open en dicht
  regelbaar te zijn binnen de eerste 25% in twee standen met een
  onderling verschil van 10%.                                        Verschillende ventilatiesystemen in Nederland
                                                                     Gecontroleerd ventileren kan op verschillende manieren:
Energie besparen                                                     op volledig natuurlijke wijze, op volledig mechanische
Omwille van onder andere energiebesparende maatregelen is er in      wijze, of via een combinatie van natuurlijke en mechani-
de norm een regeling opgenomen om de ventilatielucht “voor te        sche ventilatie.
verwarmen”. Hiervoor is een overstroomregeling van 50% voor
toegevoegd. Op deze manier kan lucht vanuit een andere               Bij het veel toegepaste ventilatiesysteem C, wordt de
verblijfsruimte worden opgeteld indien minimaal 50% van de           lucht op natuurlijke manier toegevoerd via ventilatieroos-
benodigde capaciteit direct van buiten wordt betrokken. Deze         ters die zich meestal in of rond het raam bevinden. De
regeling is enkel toepasbaar indien er aangetoond kan worden dat     afvoer van de vervuilde lucht gebeurt met behulp van een
de overloop daadwerkelijk de ruimte bereikt.                         centrale ventilator. Deze is vaak in de toilet, badkamer en
                                                                     keuken geplaatst.




Verblijfsgebied
Het soort verblijfsgebied en de grootte van het verblijfsgebied
(minimaal 5m²) beïnvloed de benodigde nominale ventilatie
capaciteit. Als vuistregel geldt dat er 0,9 l/s per m² vloeropper-
vlakte moet worden geventileerd, met een minimum capaciteit als
hieronder gegeven;                                                   Voorbeeld centraal afzuigventiel

De minimale ventilatie per verblijfsgebied is;
Keuken*                   21 l/s                                     Bij natuurlijke ventilatie wordt gebruik gemaakt van de
Woonkamer                 21 l/s                                     natuurlijke druk die ontstaat door temperatuurverschillen
Badkamer*                 14 l/s                                     en windeffecten. Mechanische ventilatie gebruikt één of
Toilet*                    7 l/s                                     meerdere ventilatoren om een luchtstroom door een
Slaap/studeerkamer         7 l/s                                     woning tot stand te brengen.
Was/droogruimte           14 l/s

*Deze ruimten dienen ALTIJD mechanisch te worden geventileerd.




                                                                                          ZELFREGULERENDE VENTILATIE UNIT – ZZZ 214K               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 14
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl




                                                                                              V-NL 563-0314 © 2014 VELUX GROUP. ® VELUX, HET VELUX LOGO, CABRIO, EN INTEGRA ZIJN GEREGISTREERDE MERKNAMEN VAN DE VELUX GROUP. ® IO -HOMECONTROL IS EEN GEREGISTREERDE MERKNAAM. ® PICK &CLICK ! IS EEN HANDELSMERK VAN DE VELUX GROUP.




                            Het is mogelijk zijn dat er vorm-,druk- en/of zetfouten in deze
                            brochure/prijslijst voorkomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>