<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                  70     114    96
V01                              hard houten kozijn
                                 v.v. HR++ beglazing


    o.k. kozijn
    865+
                                                             50
                                                                  o.s.
                                                                                 494
                                                                  100 30       150      214

                  opbouw kelderwand, Rc 4,5 m2 K/W:
                  -metselwerk d=100 mm
                  -luchtspouw
                  -minerale wol d=150 mm
                  -kalkzandsteen d=214mm




                                                                  o.s.

    Peil=0,00
b.k. afgew. vl.




                                                                                                                                               40 70
                                                                                                                                               260
                                                                  o.s.
    -370                                   dpc folie
b.k. kelderw.




                                                                                                              opbouw vloer:
                                                                                                              -cmd-laag d=70mm
                                                                                                              -2x fermacell d=10 mm
                                                                                                              -Polystyreen hardschuim d=20mm
                                                                                                              -breedplaatvloer d=260mm




                  opbouw kelderwand, Rc 3,5 m2 K/W:
                  -i.h.w. gestorte betonwand d=450mm
                  -isolatie roofmate SL-X d=100mm


                                                            100                 450
                                                                         280           170




                                                                                             Werk:       AANPASSINGEN PAND, OUDEHORNE
                                                                                             Tekenaar:                Datum:   16-07-2018   Schaal:    1:10
                                                                                             Formaat:                 Werknummer:
                                                                                                                                                                        .dwg




                                                                                                             A3                             16-0812
                                                                                                                                                              Revisie
                                                       engineers                             Detailnummer:

                                                                                                                   D001
                                                                                                                                                                        FILE:




                                                                                                                                                                 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                            334              114

V02
                                                          houten kozijn v.v. screens




     4.150+
o.k. kozijn


                                                                                                                                   38x235
                        dakopbouw, Rc 6,0 m2 K/W:
                        -dakpannen
                        -panlatten 22x50mm
                        -tengels 22x50 mm
                        -waterkerende dampdoorlatende folie
                        -osb 18mm
                        -sporen 38x235 mm h.o.h. 600 mm +
                        minerale wol d=230 mm
                        -dampdichte folie
                        -groene spaanplaat d=12mm




                                                                                                                                                     1000
                        -gipsvezelplaat d=12,5mm                                                                                   38x235




                                                                                                                         46°
     3.120+
                                                                                             70x170


b.k. afgew. vl.
                                                                                                                                   38x235
                                                                                                                                   38x235




     2.825+
b.k. goot


    o.k. vloer
     2.750+                                     38x286
                  315




                                                                                                                         opbouw vloer:
   opbouw goot:                                                                                                          -cmd-laag d=70mm
   -zetwerk, zink                            900                                       494                               -2x fermacell d=10 mm
   -ruw vuren houten delen 22x100mm                                     100 30       150              214                -Polystyreen hardschuim d=20mm
   -verduurzaamd regelwerk        opbouw kelderwand, Rc 4,5 m2 K/W:                                                      -breedplaatvloer d=260mm
   -plafondplaat                  -metselwerk d=100 mm
                                  -luchtspouw
     2.165+                       -minerale wol d=150mm                 o.s.                                                 beton latei
b.k. kozijn
                                  -kalkzandsteen d=214mm




                              hard houten kozijn
                              v.v. HR++ beglazing



                                                                        70     114     96




                                                                                                        Werk:       AANPASSINGEN PAND, OUDEHORNE
                                                                                                        Tekenaar:                   Datum:   16-07-2018     Schaal:   1:10
                                                                                                        Formaat:                    Werknummer:
                                                                                                                                                                                       .dwg




                                                                                                                        A3                                  16-0812
                                                                                                                                                                             Revisie
                                                         engineers                                      Detailnummer:

                                                                                                                                   D002
                                                                                                                                                                                       FILE:




                                                                                                                                                                                0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>V03

                                                     opbouw dak, Rc 6,0 m2 K/W:
                                                     -bitumineuze dakbedekking
                                                     -PIR isolatie d=140 mm
                                                     -OSB(3) d=18mm
                                                     -balklaag 38x89 mm, h.o.h. 400mm
                                                     -regelwerk d=22 mm
                                                     -gipsvezelplaat d=12,5 mm




     5.720+
b.k. dakrand
                                     370




     5.428+
b.k. kozijn


                                               300




               houten kozijn v.v. screens




                                                                       Werk:       AANPASSINGEN PAND, OUDEHORNE
                                                                       Tekenaar:               Datum:   16-07-2018   Schaal:   1:10
                                                                       Formaat:                Werknummer:
                                                                                                                                                .dwg




                                                                                       A3                            16-0812
                                                                                                                                      Revisie
                                            engineers                  Detailnummer:

                                                                                            D003
                                                                                                                                                FILE:




                                                                                                                                         0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                       dakopbouw, Rc 6,0 m2 K/W:
V04                    -dakpannen
                       -panlatten 22x50mm
                       -tengels 22x50 mm
                       -waterkerende dampdoorlatende folie
                       -osb 18mm
                       -sporen 38x235 mm h.o.h. 600 mm +
                       minerale wol d=230 mm
                       -dampdichte folie
                       -groene spaanplaat d=12mm
                       -gipsvezelplaat d=12,5mm




opbouw dak, Rc 6,0 m2 K/W:
-bitumineuze dakbedekking
-PIR isolatie d=140 mm                                                   knieschot, (niet-dragend)
-OSB(3) d=18mm                                                           -stijl- en regelwerk 38x89 mm
-balklaag 38x89 mm, h.o.h. 400mm                                         -minerale wol 90 mm
-regelwerk d=28 mm                                                       -plaatmateriaal 11 mm
                                                                   46°
-gipsvezelplaat d=12,5 mm                                                -gipsvezelplaat d=12,5 mm

                  6.090+
              b.k. afgew. vl.
                                                             R7




                                                                  opbouw vloer:
                                                                  -cmd-laag d=70mm
                                38




                                                                  -2x fermacell d=10 mm
                                 x2




                                                                  -Polystyreen hardschuim d=20mm
                                     35




                                                                  -breedplaatvloer d=260mm




                                                                      Werk:       AANPASSINGEN PAND, OUDEHORNE
                                                                      Tekenaar:               Datum:   16-07-2018   Schaal:   1:10
                                                                      Formaat:                Werknummer:
                                                                                                                                               .dwg




                                                                                      A3                            16-0812
                                                                                                                                     Revisie
                                                    engineers         Detailnummer:

                                                                                           D004
                                                                                                                                               FILE:




                                                                                                                                        0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                         580
   V05                                                    100 30   150         300


         opbouw kelderwand, Rc 4,5 m2 K/W:
         -metselwerk d=100 mm
         -luchtspouw
         -minerale wol d=140 mm
         -betonwand d=300mm




                          waterdichte laag


                                cellenbeton


                       isolatie harde persing



                                                           o.s.
    2.970-
b.k. afgew. vl.




                                                                                                                                        70
                                                                                                                                       400
                                                                                                                                      570
    o.k. vloer

                                                                                                                               100
    3.440-

                              opbouw keldervloer, Rc 3,5 m2 K/W:
                              -draintegels
                                                                                                 opbouw keldervloer, Rc 3,5 m2 K/W:
                              -rubberen tegeldragers
                                                                                                 -cmd-laag d=70mm
                              -bitumineuze dakbedekking
                                                                                                 -i.h.w.gestort betonvloer d=400mm
                              -isolatie roofmate SL-X d=100mm
                                                                                                 -isolatie roofmate SL-X d=100mm
                              -afschotlaag
                              -i.h.w.gestort betonvloer d=220mm
                              -isolatie roofmate SL-X d=100mm




                                                                                     Werk:       AANPASSINGEN PAND, OUDEHORNE
                                                                                     Tekenaar:                  Datum:   16-07-2018   Schaal:   1:10
                                                                                     Formaat:                   Werknummer:
                                                                                                                                                                 .dwg




                                                                                                     A3                               16-0812
                                                                                                                                                       Revisie
                                                        engineers                    Detailnummer:

                                                                                                             D005
                                                                                                                                                                 FILE:




                                                                                                                                                          0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>V06



                          dakopbouw, Rc 6,0 m2 K/W:
                          -dakpannen
                          -panlatten 22x50mm
                          -tengels 22x50 mm
                          -waterkerende dampdoorlatende folie
                          -osb 18mm
                          -sporen 38x235 mm h.o.h. 600 mm +
                          minerale wol d=230 mm
                          -dampdichte folie
                          -groene spaanplaat d=12mm
                          -gipsvezelplaat d=12,5mm




                                                                                                                                                        1000
                                                                                                                                  46°
                                                                                                  knieschot, (niet-dragend)
                                                                                                  -stijl- en regelwerk 38x89 mm
                                                                                                  -minerale wol 90 mm
                                                                                                  -plaatmateriaal 11 mm
    6.185+
b.k. goot                                                                                         -gipsvezelplaat d=12,5 mm

    6.090+
                                                                                     70x170




b.k. afgew. vl.

                                                                38x286
                              315




                                                                                                                                                        370
                                               400

    o.k. vloer
                      opbouw goot:
    5.720+
                      -zetwerk, zink                                                                           opbouw vloer:
                      -ruw vuren houten delen 22x100mm                                                         -cmd-laag d=70mm
                      -verduurzaamd regelwerk                                                                  -2x fermacell d=10 mm
                      -plafondplaat                                                                            -Polystyreen hardschuim d=20mm
                                                                                                               -breedplaatvloer d=260mm




     opbouw kelderwand, Rc 4,5 m2 K/W:
     -metselwerk d=100 mm
     -luchtspouw
     -minerale wol d=150 mm
     -kalkzandsteen d=214mm

                                                            100 30   150       214

                                                                         494




                                                                                              Werk:       AANPASSINGEN PAND, OUDEHORNE
                                                                                              Tekenaar:                Datum:   16-07-2018   Schaal:   1:10
                                                                                              Formaat:                 Werknummer:
                                                                                                                                                                         .dwg




                                                                                                              A3                             16-0812
                                                                                                                                                               Revisie
                                                         engineers                            Detailnummer:

                                                                                                                    D006
                                                                                                                                                                         FILE:




                                                                                                                                                                  0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>V07


                                                               buva-isostone onderdorpel met neuten
                                                        20




    Peil=0.00
b.k. afgew. vl.




                                                               cementgebonden plaat op
                                                               isolatie 160+15 mm

                                                               DPC folie
o.k. vloer
    -370

                  opbouw vloer:
                  -cmd-laag d=70mm
                  -2x fermacell d=10 mm
                  -Polystyreen hardschuim d=20mm
                  -breedplaatvloer d=260mm




                                                                     opbouw kelderwand, Rc 3,5 m2 K/W:
                                                                     -i.h.w. gestorte betonwand d=450mm
                                                                     -isolatie roofmate SL-X d=100mm




                                                                   Werk:       AANPASSINGEN PAND, OUDEHORNE
                                                                   Tekenaar:               Datum:   16-07-2018   Schaal:   1:10
                                                                   Formaat:                Werknummer:
                                                                                                                                            .dwg




                                                                                   A3                            16-0812
                                                                                                                                  Revisie
                                                   engineers       Detailnummer:

                                                                                        D007
                                                                                                                                            FILE:




                                                                                                                                     0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                        opbouw dak, Rc 6,0 m2 K/W:
V08                                     -bitumineuze dakbedekking
                                        -PIR isolatie d=140 mm
                                        -OSB(3) d=18mm
                                        -balklaag 38x89 mm, h.o.h. 400mm
                                        -regelwerk d=22 mm
                                        -gipsvezelplaat d=12,5 mm

                                   30 mm dilatatie




                   afdichting



                                                            minerale wol




     woningscheidende wand:
     -kalkzandsteen d=300mm



appartement                             300                                       appartement




                                                                 Werk:       AANPASSINGEN PAND, OUDEHORNE
                                                                 Tekenaar:               Datum:   16-07-2018   Schaal:   1:10
                                                                 Formaat:                Werknummer:
                                                                                                                                          .dwg




                                                                                 A3                            16-0812
                                                                                                                                Revisie
                                engineers                        Detailnummer:

                                                                                      D008
                                                                                                                                          FILE:




                                                                                                                                   0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>