<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                              W2N engineers b.v.
                                                              Dopheide 2
                                                              Postbus 258
                                                              9200 AG Drachten

                                                              T:   0512 544888
                                                              E:   drachten@w2n.nl
                                                              W:   www.w2n.nl




VERBOUW PAND
SCHOTERLANDSEWEG 24
OUDEHORNE
CONSTRUCTIEBRIEF




opdrachtgever:        opgesteld door:

                      gecontroleerd door:

Schoterlandseweg 24   projectleider:
Oudehorne             werknummer:           16-0812

                      versie:               1
                      status:               definitief
                      datum:                12 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage A

Overzicht constructie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                              tijd
                                                                                                                                                                                                                                                                                  eli
                                                                                                                                                                                                                                                                                      jke
                                          1                                                                                                                               2                                               3                                                               da
                                                                                                                                                                                                                                                                                            mw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4
                                 2660                                                           12062                                                                                              12000                                                        12062
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1                                                                                                 2                                             3                                                                     4
                                                                                                                                                                                       37294                                                                                                                 1490                                                                                                                         12062                                                                         12000                                                                 12062

                      250 300     2110     300                                                                                                                                             33284                                                                                                   300 750

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 o.s.    regenput
            450 250



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      hwa                                                     hwa                                                       hwa                                                          hwa                                     hwa
    530




A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A                                                                                                                                                                                                                                                          hwa                                  hwa
                                                             w.m.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gt



                                                                                                                                        400   3.040-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         260   110-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bad bad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gt                  gt




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           to
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         be
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       im
                                                    sanibroyeur o.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sanibroyeur o.g.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     hu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sl.                                                              sl.   trapsparing                                                        sl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dc                                   dc




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    sc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    wc                   wc
    15340
    16400
            15000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15340
                                pompput
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                sl.                                                      sl.                                                                                 sl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bad                 dc                                                        dc                                   dc
                                                                         wc                                                   gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      trapsparing
                                220   3.220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      wc                                                                                    gt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gt
                                                                         f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bad     bad                                                                                                                       hwa




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           trapsparing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   wc                                                                                                                    gt                                                                                bestaande fundering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     wc    gt                                                                     gt                 wc      gt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                sl.                                                                                                        handhaven
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                f.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           wc


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                f.                                                                                         f.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   INSTALLATIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   ventilatie conform NEN 1087, zie ventilatie berekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   elektrische installaties conform NEN 1010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        f.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   c.v. installatie conform opg. installateur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   riolering en hemelwaterafvoer conform NEN 3215 en NTR 3216
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        wc
B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       B
            250 450




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   drink- en warmwateraansluitingen conform NEN 1006
    530




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   gasvoorzieningen conform NEN 1078
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      hwa                                                     hwa                                                       hwa                                                          hwa                                     hwa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ø160                                                                        -   meterkast conform NEN 2768
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               o.s.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            o.s.                                                           - diameter aansluiting sanitaire toestellen:
                  tijdelijke damwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                schoonwater lozing op                                                                                                                                                                                                                                                       vuilwater aansluiten op bestaand                               toilet               (wc)        Ø110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     fontein              (f)         Ø50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      wan                                                                           open water vlgs.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                vlgs. voorschriften gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    m                                                                               voorschrift gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gootsteen            (gt)        Ø75
                                                                                                                                                                                                                                                                                              e   da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           vaatwasser           (vw)        Ø75
                                                                                                                                                                                                                                                                                         lijk
                                           kelderbodem                                                                                                                                                                                                                             tijd
                                                                                                                                                                                                                                                                                        e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        begane grond                                                                                                                                                                                                                                                                                                           wastafel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               douche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               wasmachine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (wt)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (dc)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (wm)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ø50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ø50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ø75
                                           kelderbodem d= 400 mm, t.p.v. 'koekoek'220 mm dik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              = overspanningsrichting breedplaatvloer d=260 mm                                                                                                                                                                                                                                                     afvoer condens       (cv)        Ø50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               urinoir              (ur)        Ø50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               standleiding         (sl)        Ø110




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HOUT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   detailberekeningen te vervaardigen door leverancier / aannemer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   werktekeningen en detailberekeningen ter goedkeuring aanleveren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   HSB constructie voorzien van de gebruikelijke verankeringen
                                          1                                                                                                                              2                                                3                                                                                               4                                                                            1                                                                                                 2                                             3                                                                     4                                                                                             -   sterkteklasse:            constructie hout (C24)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gelamineerd hout (GL24h)
                                                                                                12062                                                                                              12000                                                        12062                                                                                                                                                                     12062                                                                         12000                                                                 12062




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   STAAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   uitvoering staalconstructie vlgs. NEN-EN 1090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   staalsoort conform NEN-EN 10025 en NEN-EN 10027
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   staalsoort walsprofielen S235 (tenzij anders aangegeven)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   staalsoort koker- en buisprofielen S275
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   staalsoort THQ- en HQ-profielen S355
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   behandeling van het staal volgens bestek / opdrachtgever
A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               boutkwaliteit (8.8) en ankerkwaliteit (4.6) (tenzij anders aangegeven)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               lassen, bouten, schotten, kop- en voetplaten, etc. vlgs. uitwerking leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   alle te lassen verbindingen, rondom lassen (electrisch)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              sl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -   dubbele hoeklas min. a.=0.6t of 4mm, overige lassen vlgns. detailberekeningen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   ankers van kolommen binnen de wapening plaatsen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          wc
                                                                                                stalenbalk




                                                                                                                                                                     stalenbalk




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   in te storten ankers vlgs. ankerplan leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          dc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -   lijmankers niet toegestaan (tenzij anders aangegeven)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   stelvoeg onder voetplaten van kolommen 30 mm (tenzij anders aangegeven)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -   ondersabelingsmortel, sterkteklasse K40, gietmortel krimparm-expanderend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   detailberekeningen en werktekeningen te vervaardigen door leverancier en




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 trapgat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ter goedkeuring aanleveren bij constructeur
                                                                                                                                        260   3010-                                             bad      bad                                                                                                                                                                                                                                                                 260   5980-                                                                                                                                                                                                                                   -   aangegeven togen van liggers zijn excl. afschot
                                                                                              dc bad                                                                                                                                                           bad dc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -   kipstabiliteit van de liggers wordt verzorgd door de dak- en/of vloerconstructie
                                                                                         wc                                                                                                                                                                                  wc
                                                                               gt                                            gt                                                            gt                  gt                                    gt                                gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -   buis en koker kolommen in de buitenlucht v.v. ontwateringsgaatjes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   tijdens montage te zorgen voor voldoende montageverbanden, etc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               vlgs. uitwerking desbetreffende leverancier
                                                                     bad                                     sl.                   dc                                             dc               sl.               dc                      dc                        sl.                  bad                                                                                                                                                   sl.                                                                                                                                             sl.                                                               vlizotrap                                              -   door derden te leveren onderdelen (trappen, bordessen, hekwerken, etc.)
                                                                                                                        wc                                                                wc                   wc                                         wc




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UITWERKING PREFAB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - uitwerking prefab conform Kiwa/BFBN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    stalenbalk




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           stalenbalk




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15340
    15340




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - onderdelen uitwerken door leverancier conform opgegeven categorie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          wc            dc                                                                                                               dc      wc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - onderdeel:              breedplaat vloeren                                       cat.   4
                                                                                                                             sl.                                                                   sl.                                                                             sl. dc                    gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      systeemvloeren                                           cat.   4
                                                                    dc                                dc                                                                          dc                                 dc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              prefab betonnen wanden                                   cat.   4
                                                                                     wc                                 wc                                                               wc                     wc                     trapsparing                           wc                                                                                                                                                                                                                                                                                       trapsparing                                                                                                                                                                    prefab betonnen trappen                                  cat.   3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gt                                                                                                                 gt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     prefab betonnen trappen en bordessen                     cat.   3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     prefab betonnen balkons, galerijplaten, etc.             cat.   3
                                                                                                bad                                                                                                                                                               bad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                prefab betonnen balken en lateien                        cat.   3
                                                                                                                                                       trapsparing




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           trapsparing
                                                                                                                   gt                                                                      gt bad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    prefab betonnen gevelelementen                           cat.   4
                                                                                    gt                                                                                                                   bad gt                                                               gt
                                                                                                                                                                                                                                 sl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 prefab betonnen kolommen                                 cat.   3
                                                                                                                                                                                                                          dc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     stalen lateien in metselwerk                             cat.   3
                                                                                                                                                                                                                                     wc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HSB dak- en wandelementen                                cat.   4
                                                                                                stalenbalk




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DEKKINGBLOKJES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - keuze aantal dekkingsblokjes: dekking altijd waarborgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - het aantal dekkingblokjes moet ten minste bedragen:
                                                                                                                                                                                                                                gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 per m2 bekisting of werkvloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 per m1 in elk vlak van een balk of kolom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - de dekkingsblokjes mogen niet worden geplaatst:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      op minder dan 500 mm van elkaar op de zelfde staaf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      op minder dan 300 mm van dekkingsblokjes op
B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             nabijgelegen staven




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   I.H.W. GESTORT BETON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   beton vlgs. NEN-EN 206-1 en NEN 8005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   cement CEM III/B 42,5 LH HS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   wapening uitvoeren vlgs. NEN-EN 1992, NEN-EN 10080 en NEN 6008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   kwaliteit betonstaal B500B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   lassen verspringend aanbrengen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -   algemene gegevens:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               eventuele hulpwapening is niet getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               werkvloeren minimaal betonkwaliteit C12/15, milieuklasse X0
                                           eerste verdieping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tweede verdieping en vlieringvloer                                                                                                                                                                                                                                                                                     voor aanvullende eisen zie bestek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               opgave van alle onderstempelingsvoorzieningen dienen door
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               de aannemer te worden aangeleverd
                                                                              = overspanningsrichting breedplaatvloer d=260 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            = overspanningsrichting breedplaatvloer d=260 mm                                                                                                                                                                                                                                                     laslengten en verankeringslengten
                                                                              = overspanningsrichting houtenbalklaag                                                                                                                                                                                                                                                                                                      = overspanningsrichting houten balklaag 38x235 mm, h.o.h. 600 mm, in prefab kap                                                                                                                                                                                                                      (toepassen tenzij er op tekening anders is aangegeven)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               staafdiameter      Ø8     Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               min. laslengte     400    500 600    800     1000 1250 1600 2000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               dekking buitenste                                           positie wapening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               wapening

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               hoogte supportligger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (afstemmen op dekking)
                                          1                                                                                                                              2                                                3                                                                                               4                                                                            1                                                                                                 2                                             3                                                                     4                                                                                                 dekking buitenste                             dekkingsblokjes
                                                                                                12062                                                                                              12000                                                        12062                                                                                                                                                                     12062                                                                         12000                                                                 12062                                                                                                                            wapening

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               constructiedeel         betonkwaliteit     milieuklasse            dekking in mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               betonvloer              -                  boven : -               -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          onder : -               -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               betonwand               -                  binnen : -              -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          buiten : -              -
A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      betonbalk               -                  boven : -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          onder : -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          zijkant : -             -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             betonkolom            -                      rondom : -              -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - opmerkingen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             betondekking op buitenste wapening (opgave in millimeters)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             toeslagen t.g.v. oncontroleerbare vlakken zijn hierin verwerkt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             voor beugels aangegeven in plattegrond geldt: deze komen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             i.p.v. beugels aangegeven in doorsneden balkwapening
                                                                                    knieschot                                                                                                                                                                       knieschot




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FASE STATUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DEFINITIEF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BOUWAANVRAAG




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ONDERDEEL
                                                                                                                                          trapsparing                                                                          trapsparing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CONSTRUCTIEOVERZICHTEN
                                                 knieschot




                                                                                                                                                                                                                                                                                                              knieschot
    15340




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15340




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DATUM               16-07-2018              REVISIE 1                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SCHAAL              1:50 / -                GET.        -       GEZ.   -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FORMAAT             A0+                     OMSCHR.     -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PROJECTLEIDER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CONSTRUCTEUR                                REVISIE 2                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GETEKEND                                    GET.        -       GEZ.   -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GEZIEN                                      OMSCHR.     -




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   WERK WERKNR. BLAD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               U-101
                                                                     knieschot                                                                                                                                                                             knieschot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               16-0812
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AANPASSINGEN PAND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SCHOTERLANDSEWEG 24
B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      OUDEHORNE




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   OPDR. GEVER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ZORGHUIS,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SCHOTERLANDSEWEG 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OUDEHORNE


                                               vliering vloer en kapplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                kapplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DOPHEIDE 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          POSTBUS 258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9200 AG DRACHTEN
                                                                              = overspanningsrichting houten balklaag 38x235 mm, h.o.h. 600 mm, in prefab kap                                                                                                                                                                                                                                           nieuwe sporenkap CLS 38x235 mm h.o.h. 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      T: 0512 544888
                                               nieuwe sporenkap op voorhuis CLS 38x235 mm h.o.h. 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   E: DRACHTEN@W2N.NL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          I: WWW.W2N.NL                                 engineers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage B

Grondonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                     Raadgevend Ingenieursbureau
                                        Wiertsema & Partners B.V.
                                      Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert
                                       Postbus 27, 9356 ZG Tolbert
                                                  Tel.: 0594 51 68 64
                                                  Fax: 0594 51 64 79
                                         E-mail: info@wiertsema.nl
                                       Internet: www.wiertsema.nl




Geotechnisch onderzoek
aan de Schoterlandseweg 24 te Oudehorne




VN-65801-1 | 8 juli 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                   Raadgevend Ingenieursbureau
                                                                                      Wiertsema & Partners B.V.
                                                                                    Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert
                                                                                     Postbus 27, 9356 ZG Tolbert
                                                                                                Tel.: 0594 51 68 64
                                                                                                Fax: 0594 51 64 79
                                                                                       E-mail: info@wiertsema.nl
                                                                                     Internet: www.wiertsema.nl




        Onderwerp:                  nieuwbouw boerderij aan de Schoterlandseweg 24 te Oudehorne
        Projectnummer:              VN-65801-1
        Opdrachtgever:              W2N Engineers b.v.
                                    Postbus 258
                                    9200 AG Drachten
        Datum:                      8 juli 2016




         Versie    Datum                  Omschrijving wijziging
         1         8 juli 2016




         Opgesteld door:
         Handtekening:




         Documentnummer: R44096
         Status:             definitief
         Vrijgegeven door:




Blad 2 van 16                                                      65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                Inhoudsopgave                                                                                                                    blad


         1      Inleiding ............................................................................................................ 4
         1.1    Aanleiding en doel................................................................................................................ 4
         1.2    Kwaliteitswaarborging ......................................................................................................... 4
         1.3    Toelichting ............................................................................................................................ 4
         1.4    Leeswijzer ............................................................................................................................. 4

         2      Sonderingen ...................................................................................................... 4
         2.1    Werkzaamheden sonderen................................................................................................... 4
         2.2    Handboring ........................................................................................................................... 5

         3      Inmeting ............................................................................................................ 5




         Bijlagen:

         1      Situatietekening
         2      Sondeergrafieken D001 t/m DKM003
         3      Boorstaat B001
         4      Tabel X-, Y- en Z-coördinaten




Blad 3 van 16                                                                                     65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                VN-65801-1
                                                                                                     blad 4




         1       Inlei ding


         1. 1   A an l ei d in g en d o el
         In opdracht van W2N Engineers b.v. te Drachten heeft Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema
         & Partners B.V. een geotechnisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouw van een
         boerderij aan de Schoterlandseweg 24 te Oudehorne.

         1. 2   Kwal i tei tswa arb o rg i n g
         Het onderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons milieu-
         managementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van een
         VGM-beheersysteem VCA**.

         1. 3   T o el i ch tin g
         De resultaten van dit geotechnisch onderzoek zijn gebaseerd op de aan ons verstrekte opdracht
         en de in dit rapport beschreven uitgangspunten. De gerapporteerde resultaten van het onderzoek
         mogen alleen worden gehanteerd voor het doel dat in de opdracht is beschreven.

         1. 4   L eeswi j z er
         Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk staan in het tweede hoofdstuk de resultaten van de
         sondeerwerkzaamheden. Tot slot staan in hoofdstuk 3 de resultaten van de inmetingen.

         In de bijlagen zijn de situatietekening, de sondeergrafieken, de boorbeschrijving en de X-, Y- en
         Z-coördinaten opgenomen.


         2       Sonderingen


         2. 1   We rkz aam h ed en so nd eren
         De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 28 juni 2016 met een sondeerwagen en hebben
         bestaan uit:

            2 sonderingen (code ‘D’) tot een diepte van maximaal 9 m- maaiveld;
            1 sondering met meting van de plaatselijke kleef (code ‘DKM’) tot een diepte van maximaal
             7 m- maaiveld.

         Het aantal en de locaties van de sonderingen zijn door de opdrachtgever vastgesteld. De locaties
         van de sonderingen zijn aangegeven op de situatietekening in bijlage 1.

         De sonderingen met code ‘D’ zijn verricht met de elektrische conus. De sondering met code
         ‘DKM’ is verricht met de elektrische kleefmantelconus.




Blad 4 van 16                                                         65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                               VN-65801-1
                                                                                                    blad 5


         In bijlage 2 zijn de verkregen sondeerresultaten grafisch gepresenteerd waarbij de
         conusweerstand uitgezet is tegen de diepte in meters ten opzichte van N.A.P. Op de grafiek met
         de codering ‘DKM’ is tevens de plaatselijke wrijvingsweerstand aangegeven. Bij deze sondering
         is het wrijvingsgetal (plaatselijke wrijvingsweerstand uitgedrukt in % van de conusweerstand)
         opgegeven, hetgeen kenmerkend is voor de diverse grondsoorten. In de sondeergrafieken zijn de
         diepten gecorrigeerd voor de gemeten afwijking van de verticaal.

         De sonderingen zijn uitgevoerd conform de NEN-EN-ISO 22476-1 (klasse 3). Eventuele
         afwijkingen van de verticaal van de sondeerstreng zijn gecontroleerd met behulp van een in de
         conus ingebouwde hellingmeter.

         2. 2   H an d bo ri n g
         Om een beter inzicht te krijgen in de samenstelling van de bovenste lagen en in de hoogte van de
         grondwaterspiegel is er een boring (B001) gemaakt. Het opgeboorde materiaal is in het veld
         geclassificeerd en aan de hand daarvan is het boorprofiel vastgelegd (zie bijlage 3). De locatie
         van de boring is aangegeven op de situatietekening in bijlage 1.


         3       Inmeting

         Met behulp van 06-GPS zijn de Rijksdriehoekscoördinaten (nauwkeurigheid 0,5 m) en de hoogte
         ten opzichte van N.A.P. (nauwkeurigheid 0,05 m) van de onderzoekspunten bepaald. Deze X-, Y-
         en Z-coördinaten staan vermeld in de tabel in bijlage 4.

         Alle gegevens van de inmetingen en waterpassingen genoemd in deze rapportage zijn een
         momentopname en alleen te gebruiken voor het grondonderzoek.




Blad 5 van 16                                                        65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                   Bijlage 1




Blad 6 van 16   65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                          35                                                                       28
                                            33




                                                                               as weg
                                                                                                 waterpeil
                                  29

                                                                                   put




                                                                 g
                                                               we
                                                             se
                                                           nd
                             27                                                                                     a




                                                       r la
                                                                                                                  24


                                                     te
                                                                                                 D001

                                                   ho
                                                 Sc
            25
                                                                                                               DKM003
                                                                                                   24

                                                                                        D002
                                                                     22
                                                                                                        B001




                                       20




                        18




                                                                                      LEGENDA
        b                                                                             D
      16
                                                                                                   Diepsondering
                                                                                      DKM
                                                                                                   Diepsondering met plaatselijke wrijving
                                                                                          B
                                                                                                   Handboring

                                                                                                   Hoogtemeting

   Situatietekening                                                                                 Datum :      09.06.16     Gew:   30.06.16/AE

                                                                                                    Getekend :                Gew:
   Nieuwbouw boerderij aan de Schoterlandseweg 24 te Oudehorne
                                                                                                    Schaal :     1: 1000      Gew:

                                                                                                    Formaat : A4              Gew:


                                                                      Blad : 1-1                    Opdracht: VN-65801-1

                                                                                 0m       10 m                              50 m




Blad 7 van 16                                                                                 65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                   Bijlage 2




Blad 8 van 16   65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      Conusweerstand (q c , MPa)                                                                                α
                                                                                                                                      0                            10                                    20                                     in°
                                                                                                                                 5                                  Maaiveld = 2 . 7 6     m t.o.v. N.A.P.
   α : Afwijking van de verticaal


                                                                                                                                 4


                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                                                                                1.1


                                                                                                                                 2
                                                                                                                                                                                                                                                1.1


                                                                                                                                 1
                                                                                                                                                                                                                                                2.0


                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                2.3


                                                                                                                                 -1
                                                                                                                                                                                                                                                3.5
               Conustype: cylindrisch elektrisch S15CFII.S14421 Conusserienummer:




                                                                                                                                 -2
                                                                                    Diepte in meters ten opzichte van N.A.P.




                                                                                                                                                                                                                                                3.4


                                                                                                                                 -3
                                                                                                                                                                                                                                                3.6


                                                                                                                                                                                                                                        28.11
                                                                                                                                 -4                                                                                                     28.42   3.9


                                                                                                                                 -5                                                                                                     28.11
                                                                                                                                                                                                                                                4.1


                                                                                                                                 -6
                                                                                                                                                                                                                                        28.04   3.9
                                                                                                                                                                                                                                        57.41

                                                                                                                                 -7


                                                                                                                                 -8


                                                                                                                                 -9


                                                                                                                                -10
                                                                                    Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1




                                                                                                                                -11


                                                                                                                                -12


                                                                                                                                -13


                                                                                                                                -14


                                                                                                                                -15
               Klasse: 3




                                                                                                                                -16



        Project: Nieuwbouw boerderij aan de Schoterlandseweg 24
                                                                                                                                                                                                       Sondering:D001
                 te Oudehorne

                                                                                                                                                                                 x=      200831

                                                                                                                                                                                 y=      552394        Opdr.nr: VN- 65801-1

                                                                                                                                                                                 Blad: 1 van 1         Datum: 28-6-2016


Blad 9 van 16                                                                                                                                                                                     65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      Conusweerstand (q c , MPa)                                                                                α
                                                                                                                                      0                            10                                    20                                     in°
                                                                                                                                 5                                  Maaiveld = 2 . 7 3     m t.o.v. N.A.P.
   α : Afwijking van de verticaal


                                                                                                                                 4


                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                                                                                0.2


                                                                                                                                 2
                                                                                                                                                                                                                                                1.1


                                                                                                                                 1
                                                                                                                                                                                                                                                1.3


                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                1.3


                                                                                                                                 -1
                                                                                                                                                                                                                                                1.2
               Conustype: cylindrisch elektrisch S15CFII.S14421 Conusserienummer:




                                                                                                                                 -2
                                                                                    Diepte in meters ten opzichte van N.A.P.




                                                                                                                                                                                                                                                1.6


                                                                                                                                 -3
                                                                                                                                                                                                                                                1.9


                                                                                                                                 -4                                                                                                     28.13
                                                                                                                                                                                                                                                2.0
                                                                                                                                                                                                                                        55.36

                                                                                                                                 -5


                                                                                                                                 -6


                                                                                                                                 -7


                                                                                                                                 -8


                                                                                                                                 -9


                                                                                                                                -10
                                                                                    Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1




                                                                                                                                -11


                                                                                                                                -12


                                                                                                                                -13


                                                                                                                                -14


                                                                                                                                -15
               Klasse: 3




                                                                                                                                -16



        Project: Nieuwbouw boerderij aan de Schoterlandseweg 24
                                                                                                                                                                                                       Sondering:D002
                 te Oudehorne

                                                                                                                                                                                 x=      200823

                                                                                                                                                                                 y=      552372        Opdr.nr: VN- 65801-1

                                                                                                                                                                                 Blad: 1 van 1         Datum: 28-6-2016


Blad 10 van 16                                                                                                                                                                                    65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      Conusweerstand (q c , MPa)                                                                                                 α
                                                                                                                                      0                                   10                                    20                                               in°
                                                                                                                                 5                                         Maaiveld = 2 . 7 4     m t.o.v. N.A.P.
   α : Afwijking van de verticaal


                                                                                                                                 4


                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                                                                                                 0.6


                                                                                                                                 2
                                                                                                                                                                                                                                                                 0.8


                                                                                                                                 1
                                                                                                                                                                                                                                                                 1.8


                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                                 1.4


                                                                                                                                 -1
                                                                                                                                                                                                                                                                 1.3
               Conustype: cylindrisch elektrisch S15CFII.S14421 Conusserienummer:




                                                                                                                                 -2
                                                                                    Diepte in meters ten opzichte van N.A.P.




                                                                                                                                                                                                                                                                 1.1


                                                                                                                                 -3
                                                                                                                                                                                                                                                                 1.1


                                                                                                                                 -4                                                                                                                   28.28
                                                                                                                                                                                                                                                                 1.4
                                                                                                                                                                                                                                                      55.33

                                                                                                                                 -5


                                                                                                                                 -6


                                                                                                                                 -7


                                                                                                                                 -8


                                                                                                                                 -9


                                                                                                                                -10
                                                                                    Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1




                                                                                                                                -11


                                                                                                                                -12


                                                                                                                                -13


                                                                                                                                -14


                                                                                                                                -15
               Klasse: 3




                                                                                                                                -16
                                                                                                                                      0           0.10             0.20         0.30                           12     10     8       6       4      2        0
                                                                                                                                      Wrijvingsweerstand (f s , MPa)                                                                  Wrijvingsgetal (R f , %)

        Project: Nieuwbouw boerderij aan de Schoterlandseweg 24
                                                                                                                                                                                                              Sondering:DKM003
                 te Oudehorne

                                                                                                                                                                                        x=      200842

                                                                                                                                                                                        y=      552380        Opdr.nr: VN- 65801-1

                                                                                                                                                                                        Blad: 1 van 1         Datum: 28-6-2016


Blad 11 van 16                                                                                                                                                                                           65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                    Bijlage 3




Blad 12 van 16   65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                      Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.   Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
                                    GWS d.d. (29-6-2016): N.A.P. + 0,13 m




                           +3
                                                    + 2,83
                                                                            (0,00 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin
                                                    + 2,53
                                                                            (0,30 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker bruin
                                                    + 2,33
                           +2                                               (0,50 - 0,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin-zwart
                                                    + 1,93
                                                    + 1,83                  (0,90 - 1,00) Veen, mineraal arm, donker bruin
    meters t.o.v. N.A.P.




                                                    + 1,63                  (1,00 - 1,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin
                           +1                       + 1,33                  (1,20 - 1,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin-geel
                                                    + 0,83                  (1,50 - 2,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin
                                                                            (2,00 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geel
                           +0                       + 0,13
                                                                            (2,70 - 3,20) Zand, zwak siltig, grijs-bruin
                                                    - 0,37
                                                                            (3,20 - 3,40) Zand, matig fijn, kleiig, licht grijs
                                                    - 0,57
                           -1




                Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)                                    Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1
                                                                              RD
              Nieuwbouw boerderij aan de Schoterlandseweg 24                                                   Oudehorne
                                                                             coördinatensysteem
                                                                                                                                                     VN-65801-1-B001.I00 & 65801-B001_CH01.I00 ...




              Oudehorne                                                      X = 200 836                       Edelmanboring

                                                                             Y = 552 371                       Boormeester:

                                                                                                               Opdrachtnr.: 65801
                                                                             Uitgevoerd:
                                                                             29-6-2016
                                                                                                               Boornummer:
                                                                             Blad 1 van 1                      B001


Blad 13 van 16                                                                                     65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>         NEN 5104 Grondsoorten                    Niet NEN 5104 hoofdbestanddelen
              Hoofdgrondsoort / bijmenging


                       Grind / grindig                           Gesloten verharding

                      Zand / zandig                           Puin

                      Leem / siltig                           Schelpen

                      Klei / kleiig                           Hout

                      Veen / humeus                              Water

                                                                 Overige niet binnen NEN 5104
          Geohydrologische gegevens                              gedefinieerde hoofdbestanddelen
                  Actuele grondwaterstand
                  direct na boren bepaald
                  Gemiddeld Hoogste
                  Grondwaterstand (GHG)

                  Gemiddeld Laagste
                  Grondwaterstand (GLG)

         Monstername                              Aanvullingen
                  Geroerd monster                         Filterzand

                  Ongeroerd monster                       Filtergrind / Aanvulgrind

                                                          Zwelkleikorrels
         Peilbuizen
                                                          Mikolit / Mikolit 00 / Mikolit 300
                  Blinde buis / stijgbuis
                                                          Mikolit B / Bentoniet

                  Filter                                  QSE

                                                          Grond (vrijgekomen / opgeboord)
                  Zandvang
                                                          Aanvulzand
          Hellingmeetbuizen
                                                          Klei

                  Hellingmeetbuis                         Grout


   Legenda boorprofiel met aanvullende gegevens




Blad 14 van 16                                               65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                    Bijlage 4




Blad 15 van 16   65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                         VN-65801-1



                    Tabel X-, Y-, en Z-coördi naten


                                                                Z-coördinaten
        Meetpunt      X-coördinaten   Y-coördinaten
                                                                (N.A.P. +/- m)
        D001          200.831         552.394                      + 2,76
        D002          200.823         552.372                      + 2,73
        DKM003        200.842         552.380                      + 2,74
        B001          200.836         552.371                      + 2,83
        As weg        200.806         552.421                      + 2,39
        Put           200.805         552.410                      + 2,23
        Waterpeil     200.819         552.420                      + 1,34




Blad 16 van 16                                  65801-1 R44096 Geotechnisch onderzoek.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>