<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>omgevingsvergunning

Ruimtelijke onderbouwing Hegedyk 77
Gersloot
Heerenveen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>DATUM           30-11-2022
IMRO IDN        NL.IMRO.0074.OVHegedyk77GE-ON01
PROJECT         Hegedyk 77 Gersloot
PROJECTLEIDER
OPDRACHTGEVER
PROJECTNUMMER   20201878
AUTEUR
STATUS          ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


Ruimtelijke onderbouwing                             5

Hoofdstuk 1       Inleiding                          7
        1.1.      Aanleiding
        1.2.      Ligging van het projectgebied
        1.3.      Geldend bestemmingsplan
        1.4.      Leeswijzer

Hoofdstuk 2       Beschrijving van het project       11
        2.1.      Huidige situatie
        2.2.      Toekomstige situatie

Hoofdstuk 3       Beleidskader                       15
        3.1.      Rijksbeleid
        3.2.      Provinciaal beleid
        3.3.      Gemeentelijk beleid

Hoofdstuk 4       Omgevingsaspecten                  21
        4.1.      Archeologie en cultuurhistorie
        4.2.      Ecologie
        4.3.      Bodemkwaliteit
        4.4.      Luchtkwaliteit
        4.5.      Geluid
        4.6.      Water
        4.7.      Bedrijven- en milieuzonering
        4.8.      Kabels en leidingen
        4.9.      Externe veiligheid
        4.10.     Vormvrije mer-beoordeling

Hoofdstuk 5       Uitvoerbaarheid                    31
        5.1.      Maatschappelijke uitvoerbaarheid
        5.2.      Economische uitvoerbaarheid

Hoofdstuk 6       Conclusie                          33

Bijlagen                                             35



3/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Quickscan ecologie                              37

Bijlage 2   Verkennend bodem en asbestonderzoek mei 20221   55

Bijlage 3   Bodemonderzoek aug 2022                         171

Bijlage 4   Vergunningencheck Watertoets                    265




4/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ruimtelijke onderbouwing




5/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>6/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1            Inleiding

1.1. Aanleiding
De initiatiefnemer wil aan de Hegedyk 77 in Gersloot het perceel herontwikkelen. De herontwikkeling betreft de
sloop van de asbesthoudende schuur en de herbouw van een kleinere modernere schuur, daarnaast wordt het
gebruik van de bedrijfswoning als burgerwoning met kleinschalige bedrijfsmatige en cultuurgronden toegestaan.

De beoogde ontwikkeling is echter niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de
ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken, wordt een omgevingsvergunning voor het
afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. Bij deze aanvraag moet worden onderbouwd dat sprake is van
een goede ruimtelijke ordening. De voorliggende onderbouwing voorziet daarin. De gemeente Heerenveen
heeft aangegeven in principe mee te willen werken aan het project. Tevens wordt tegelijkertijd voor de
realisatie een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd.



1.2. Ligging van het projectgebied
Het projectgebied ligt in het buitengebied van de gemeente Heerenveen op ongeveer 900 meter ten oosten van
het dorp Gersloot. Het projectgebied ligt midden in de Veenpolder en is onderdeel van een kleinschalig lint van
de oude ontginnings-basis (Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot). De regelmatige strokenverkaveling van de
ontginning is in het landschap nog goed te zien.

De figuren 1.1 en 1.2 geven de ligging weer van het projectgebied.




Figuur 1.1: ligging projectgebied (bron: Google Maps)




7/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Figuur 1.2: Luchtfoto locatie (bron: Pdok)



1.3. Geldend bestemmingsplan
De bestemming van het projectgebied is geregeld in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2007', dat is
vastgesteld op 13 mei 2010. Het projectgebied heeft nu de bestemming 'Agrarisch gebied 1'. Bedrijfsgebouwen
moeten binnen het bouwperceel worden gebouwd. De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor de
uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering.
Daarnaast is ter plaatse van de aanduiding 'bouwperceel' ook het wonen ten behoeve van de agrarische
bedrijfsvoering toegestaan en wordt ruimte geboden voor een aan-huis-verbonden beroep, dan wel een
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. In figuur 1.3 is een uitsnede van het huidige bestemmingsplan
opgenomen.




Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2007'

1.3.1 Procedurekeuze
Functiewijziging



8/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Agrarisch naar wonen
Zoals hiervoor beschreven in paragraaf 1.3 geldt voor het projectgebied de bestemming 'Agrarisch gebied 1'.
Binnen deze bestemming is wonen alleen toegestaan in combinatie met agrarische activiteiten. Regulier wonen
is niet toegestaan. Om regulier wonen mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning in wordt op basis van
artikel 2.12, eerste lid onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning
voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening aangevraagd.

Gebruik schuur
De bestaande en nieuwe schuur worden gebruikt voor het hobbymatig stallen van een verzameling tractoren. Op
basis van het geldende bestemmingsplan is het stallen van voer-, vaar en/of vliegtuigen niet toegestaan. Het
gebruik van de schuur is daarmee strijdig met het geldende bestemmingsplan. De nieuwe schuur kan daardoor
niet worden gebruikt voor de betreffende functie op basis van de huidige regeling. Om dit gebruik toch mogelijk
te maken worden eveneens gebruik gemaakt van artikel 2.12, eerste lid onder 3° Wabo.

Realisatie nieuwe schuur (ter vervanging van de kalverstallen)
Onder het overgangsrecht van het geldende bestemmingsplan is er een mogelijkheid om nieuwbouw te plegen.
Dit is bedoeld om oude en slecht onderhouden bouwwerken te vervangen door een kleiner bouwwerk,
waarmee in planologische en landschappelijke zin een winst wordt behaald. Op basis van deze regeling is het
mogelijk om de nieuwe schuur te realiseren.

Procedure
Zoals hiervoor beschreven wordt voor onderhavige ontwikkeling gebruik gemaakt van twee procedures,
namelijk een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en het
overgangsrecht zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan. In overleg met de gemeente Heerenveen is
afgesproken dat gemakshalve, voor de gehele ontwikkeling gebruik wordt gemaakt van artikel 2.12, eerste lid
onder 3° Wabo.

Voor de omgevingsvergunning geldt in dit geval de uitgebreide procedure, waarbij geldt dat gemotiveerd moet
worden dat vanuit een goede ruimtelijke ordening medewerking kan worden verleend. Voor de ruimtelijke
afweging hiervan is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.



1.4. Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in Hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de gewenste
ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan. In Hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten getoetst aan het,
voor het project relevante, beleid op de verschillende niveaus. In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de
omgevingsaspecten. Ten slotte worden in Hoofdstuk 5 de maatschappelijk en economische uitvoerbaarheid van
het project besproken.




9/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>10/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2            Beschrijving van het project

2.1. Huidige situatie
De Hegedyk 77 te Gersloot is het agrarisch perceel van een voormalige kalverhouderij. De agrarische activiteiten
worden al enige jaren niet meer uitgevoerd.

In de huidige situatie staat de woonboerderij aan de wegzijde (figuur 2.1) met daarachter een vijftal
aaneengesloten kalverstallen. Deze verouderde kalverstallen worden momenteel gebruikt voor de opslag van
materiaal, machines en de verzameling 'oude' tractoren. Het materiaal en de machines worden gebruikt voor het
onderhoud van de circa 2 hectare aan omliggende agrarische gronden. De verzameling 'oude' tractoren is een
hobby van de aanvrager. Gezamenlijk hebben de kalverstallen een oppervlak van 1.430 m². Deze stallen zijn sterk
verouderd en voorzien van asbesthoudende dakbedekking.

De Hegedyk is ten hoogte van het projectgebied een 60 km/uur weg. De omgeving wordt over het algemeen
gekenmerkt door agrarisch gebied. Langs de Hegedyk staan een aantal woningen waar kleinschalige bedrijven
zijn toegestaan. Schuin tegenover het projectgebied ligt een perceel met een bedrijfsbestemming. Hier is een
kantoor gevestigd.




Figuur 2.1: Aanzicht projectgebied



2.2. Toekomstige situatie
Met uitzondering van het onderhoud van de aangrenzende gronden vinden binnen het projectgebied geen
agrarische bedrijfsactiviteiten plaats. Op basis van de geldende bestemming is wonen alleen toegestaan in
combinatie met agrarische activiteiten. Om het regulier bewonen van de woning mogelijk te maken wordt
daarom onderhavige vergunning aangevraagd. Met deze aanvraag worden geen aanpassingen aan de woning
voorgesteld en betreft het enkele het toestaan van het regulier bewonen van de voormalige boerderijwoning.

Achter de boerderijwoning staan verouderde kalverstallen. Het behoud van de bestaande stallen is niet
wenselijk, omdat de gebouwen zeer verouderd zijn, te laag zijn en zijn voorzien van asbesthoudende daken. Om
te voorkomen dat verpaupering op het erf ontstaat, doordat dat materiaal en agrarische werktuigen buiten



11/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>worden opgeslagen, worden de bestaande stallen (1.430 m2) vervangen door een nieuwe schuur van 680 m2.
Conform de omgeving van het projectgebied is een compact erf wenselijk. Dit houdt in dat de nieuwe schuur op
maximaal 15 meter achter de boerderijwoning wordt gerealiseerd. Tevens wordt de schuur in vergelijking met
de huidige situatie verkleind met -750 m².

Conform de geldende regeling wordt in de schuur een kantoor van maximaal 50m² ten behoeve van
bedrijvigheid elders gerealiseerd. Daarnaast wordt de nieuwe schuur gebruikt, als werkkamer (bibliotheek),
berging en hobbyruimte (het verzamelen van tractoren). De initiatiefnemer beschikt namelijk over een trekkers
verzameling (21 stuks). Zoals bijvoorbeeld een Ford 2000 dexta, een Lanz D1616 en fendt 304 LS. Voor het behoud
van deze trekkers is het niet wenselijk deze buiten te stallen, daarnaast is dit landschappelijk ook niet gewenst.
Tot slot wordt een deel van de nieuwe schuur gebruikt voor het stallen van materiaal ten behoeve van het
onderhoud van de omliggende gronden. De achterliggende agrarische gronden (kadastraal bekend als,
TLB00-K-2008 en 263) zijn namelijk in bezit van de (schoon)ouders van de initiatiefnemers. Om de omliggende
gronden te onderhouden, worden materiaal en agrarische werktuigen gebruikt. Deze gronden worden vanaf het
projectgebied onderhouden. Op termijn worden de initiatiefnemers eigenaar van deze gronden. De opslag van
materiaal is daarmee wenselijk en noodzakelijk.




Figuur 2.2: Bebouwing projectgebied (bron: D&M Engineers)




12/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Figuur 2.3 Aanzichten beoogde schuur (bron: D&M Engineers)




Figuur 2.4 luchtfoto met kadastrale percelen.



Landschappelijke inpassing
Het projectgebied is een lang en smal perceel wat herkenbaar is voor het polderlandschap. Lange zichtlijnen en
onbebouwde ruimtes bepalen hier het landschapsbeeld. Nieuwe functies mogen niet leiden tot een aantasting
van de landschappelijke kwaliteiten.

Met de beoogde ontwikkeling blijft de vorm van het perceel behouden. De nieuwe schuur wordt gerealiseerd
achter de woning, op de locatie van de bestaande schuur. Daarmee wordt aangesloten bij het bestaande
bebouwingsbeeld. De lintbebouwing langs de Hegedyk wordt door de beoogde ontwikkeling niet verder
verdicht, hierdoor blijven de zichtlijnen naar het achterliggende open landschap behouden. De (bestaande) sloot
achter op het perceel zorgt voor een natuurlijke barrière tussen het (woon)erf en het achtergelegen landelijke
gebied.

Duurzaamheid
De zuidzijde van het dak van de nieuwe schuur wordt voorzien van zonnepanelen. Deze zonnepanelen zorgen in
eerste instantie voor de energievoorziening van de schuur, daarnaast wordt onderzocht of de huidige woning
hier ook gebruik van kan maken, zodat de woning op termijn van het gas af kan.




13/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>14/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3           Beleidskader

3.1. Rijksbeleid

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie
Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) vastgesteld. De NOVI is de
langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.
De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken; te kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te
gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en
beslissingen niet uit te stellen of door te schuiven. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI
centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt
moeten worden. Bij de NOVI hoort een Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe uitvoering wordt gegeven aan de
NOVI.

Binnen de NOVI zijn 8 aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten NOVI-gebied. In een NOVI-gebied krijgt
een aantal concrete vraagstukken extra prioriteit. Dit helpt om grote veranderingen en ruimtelijke opgaven in
een regio beter te realiseren.

Opgaven
Er is in Nederland sprake van een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Deze opgaven kunnen niet apart
van elkaar worden opgelost. Ze moeten in samenhang bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer
ruimte dan beschikbaar is in Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. Op het niveau van nationale
belangen wil het Rijk sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in 4 opgaven:
     Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie.
     De economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden.
     Steden en regio's sterker en leefbaarder maken.
     Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen.

Realiseren opgaven
In de NOVI is een tweetal instrumenten opgenomen om de opgaven te realiseren:
1. De Omgevingsagenda.
Voor Noord Nederland wordt in 2021 een omgevingsagenda opgesteld, waar Regio Noord- Holland onderdeel
van uitmaakt. In de Omgevingsagenda agenderen het Rijk en regio de gezamenlijke vraagstukken en de
gewenste aanpak daarvan. De Omgevingsagenda biedt een basis voor uitvoeringsafspraken en inzet van
programma's en projectbesluiten van Rijk en regio.

2. De NOVI-gebieden.
Een NOVI-gebied is een instrument waarbij Rijk en regio meerdere jaren verbonden zijn aan de gezamenlijke
uitwerking van de verschillende opgaven in het ruimtelijke domein. Vaak wordt voortgebouwd op bestaande
samenwerkingstrajecten. Denk aan een Regio Deal en een verstedelijkingsstrategie.




15/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Conclusie
Gelet op de te realiseren opgaven uit de NOVI kan de conclusie worden getrokken dat de voorgenomen
ontwikkeling wel in overeenstemming is met de NOVI.

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat
een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelijking. Het artikel is op
12 mei 2017 gewijzigd. Deze wijziging is op 1 juli 2017 in werking getreden. Deze regeling houdt in dat de
toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving van
de behoefte aan die ontwikkeling bevat. Indien het ruimtelijk plan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het
bestaand stedelijk gebied, moet er tevens gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk
gebied in die behoefte kan worden voorzien.

3.1.3 Conclusie rijksbeleid
Het project is niet in strijd met het rijksbeleid ten aanzien van de ladder voor duurzame verstedelijking. De
ontwikkeling vindt plaats in het buitengebied van Heerenveen. Met de beoogde ontwikkeling wordt een
(bedrijf)woning als reguliere woning bestemd, er worden geen nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Daarnaast
wordt een bestaande schuur vervangen voor een kleinere schuur. Toetsing aan de Ladder van duurzame
verstedelijking is daarom niet van toepassing.



3.2. Provinciaal beleid
De belangrijkste uitgangspunten van het provinciale beleid zijn vastgelegd in de Verordening Romte Fryslân.
Hierin zijn voor de provinciale belangen regels opgenomen, waar in ruimtelijke plannen rekening mee gehouden
moet worden.

3.2.1 Omgevingsvisie Provincie Fryslân 'De romte diele'
De hoofdambitie van de provincie voor de Friese leefomgeving is brede welvaart in een vitaal, veerkrachtig,
karakteristiek en gezond Fryslân. In de Omgevingsvisie werkt de provincie de provinciale ambities, opgaven,
doelen en werkwijze voor de komende jaren uit. De werkwijze is gestoeld op negen principes:

Inhoudelijke principes
1. zuinig ruimtegebruik;
2. omgevingskwaliteit als ontwerpbasis;
3. koppelen van ambities;
4. gezondheid en veilig;

Samenwerkingsprincipes
1. rolbewust;
2. decentraal wat kan;
3. ja, mits;
4. aansluiting zoeken;
5. sturen op proces, ruimer op inhoud.




16/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Dit is vertaald naar vier urgente opgaven die de provincie wil aanpakken:
1. Fryslân houdt de leefomgeving vitaal, leefbaar en bereikbaar;
2. Fryslân zet de energietransitie met kracht voort;
3. Fryslân wordt klimaatadaptief ingericht;
4. Fryslân versterkt de biodiversiteit.

De opgave Fryslân houdt de leefomgeving vitaal, leefbaar en bereikbaar bestaat onder meer uit het grootschalig
opknappen van bestaande bebouwing en het aanbod aan woningen afstemmen op de bevolking. De provincie
stimuleert dit. Daarnaast zet de provincie in op zorgvuldig ruimtegebruik en gaat inbreiding boven uitbreiding.
Benutting van bestaande locaties en bestaande capaciteit staat voorop. Wanneer in het bestaand gebied niet aan
de behoefte kan worden voldaan, wordt pas naar uitbreiding gekeken. De provincie voert periodiek prognoses
uit naar de behoefte aan woningbouw en ondersteund gemeenten met het toepassen van de Ladder voor
duurzame verstedelijking.

De 'herinrichting' van een voormalig agrarisch perceel past naadloos binnen deze ambitie. Met dit plan wordt
een vervallen bestaande schuur vervangen voor een kleinere moderne schuur. De voormalige boerderij wordt
regulier bewoond, waardoor het toekomstige gebruik van boerderijwoning wordt geborgd.


3.2.2 Verordening Romte Fryslân
Op 18 juni 2014 is de Verordening Romte Fryslân 2014 vastgesteld. In de verordening zijn regels opgenomen die
ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke
plannen. De regels van de verordening staan de bouw van bedrijfsgebouwen op een bedrijfsperceel binnen het
bestaand stedelijk gebied niet in de weg.

Zorgvuldig ruimtegebruik (artikel 1)
De provincie is terughoudend met het toestaan van stedelijke functies in het landelijk gebied. Uitbreidingen
aansluitend op bestaand bebouwd gebied zijn wel (onder voorwaarden) toegestaan. Het projectgebied valt
buiten in landelijk gebied.

Over het algemeen geldt dat in een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied geen bouwmogelijkheden en
gebruiksmogelijkheden worden opgenomen voor nieuwe stedelijke functies. In afwijking (artikel 1.2.1 lid 1)
kunnen in een ruimtelijk plan nieuwe stedelijke functies worden toegestaan wanneer sprake is van hergebruik,
verbouw of vervanging van vrijkomende gebouwen. Hier zijn bedrijven behorende bij milieucategorieën 1, 2 en
3 toegestaan (artikel 1.2.1 lid 2 sub d), mits deze ruimtelijk en functioneel passen in de karakteristiek van de
omgeving.

In het projectgebied is sprake van vervanging van de bestaande bebouwing en een functieverandering. Met dit
verzoek wordt een woonbestemming met ondersteunende agrarische functie mogelijk gemaakt. Door de sloop
van de bestaande kalverstallen en het terugbouwen van een kleinere schuur daalt het aantal vierkante meter
aan bebouwing binnen het projectgebied. Hiermee is sprake van een zorgvuldig ruimtegebruik.




17/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.3. Gemeentelijk beleid

3.3.1 Omgevingsvisie Heerenveen 1.0
Op 8 juli 2021 is de Omgevingsvisie Heerenveen 1.0 vastgesteld. In de visie is beschreven wat voor gemeente
Heerenveen wil zijn in 2040 en wat we daarvoor als gemeente gaan doen tot 2030.

Als gemeente richten we ons daar daarbij op vier speerpunten:
    Heerenveen als centrum voor (top)sport, werk en voorzieningen
    Toekomstbestendige woningen
    Gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen
    Kwaliteit en veerkracht van het landschap

Het projectgebied is onderdeel van het buitengebied van Heerenveen. Voor het buitengebied zijn onder andere
de volgende ambities en algemene uitgangspunten van toepassing:

     Bij ontwikkelingen in het buitengebied zetten we in op het behouden en versterken van de landschappelijke
     kernkwaliteiten.
     In het gebied zetten we in op de ontwikkeling van landbouw met een duurzaam en natuurinclusief
     ontwikkelperspectief.
     Bij uitbreiding van bestaande erven houden we rekening met een zorgvuldige inpassing in het landschap.
     In dit gebied wil de gemeente Heerenveen bestaande erven en benutten. In dit gebied is de gemeente
     Vrijkomende agrarische bedrijven willen we een passende bestemming geven. Daarbij bieden we
     mogelijkheden voor toeristisch-recreatieve functies, kleinschalige vormen van wonen en bedrijvigheid.
     Nieuwe woonerven of agrarische erven in het buitengebied zijn mogelijk wanneer hiermee een bestaand
     (milieu)knelpunt wordt opgelost

Onderhavige ontwikkeling past binnen de ambities van de omgevingsvisie. De ontwikkel locatie betreft een
voormalig agrarisch perceel. Het karakter van het voormalige erf wordt door de sloop van de bestaande schuur
en de realisatie van een nieuwe kleinere schuur ruimtelijke versterkt. Door het toestaan van kleinschalige
nevenactiviteiten krijgt de locatie een nieuwe functie, waarmee het toekomstige gebruik wordt geborgd. Met
het nieuwe gebruik wordt het gebied landschappelijk niet aangetast.


3.3.2 Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020
Het in werking treden van de gewijzigde Woningwet per 1 juli 2015 en ontwikkelingen op de woningmarkt
vormden aanleiding voor het vaststellen van een nieuwe woonvisie. In deze visie 'nieuwe stijl' zijn concrete
prestatieafspraken gemaakt met woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties over de opgaven in de sociale
huursector. in de visie staan 4 thema's centraal:
1. De match tussen vraag en aanbod: naar een optimale woningvoorraad;
2. Goed wonen voor iedereen: betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen;
3. Kwaliteit en Verduurzaming: naar een duurzame woningvoorraad;
4. Wonen, zorg en welzijn: aandacht voor vergrijzing en kwetsbare groepen.



18/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>In de woonvisie is als belangrijke doelstelling geformuleerd: diversiteit en keuzevrijheid in het woningaanbod.
Inzetten op kwaliteit is hierbij een belangrijke strategie om wonen in Heerenveen aantrekkelijk te laten zijn.

In de woonvisie wordt niet specifiek ingegaan op wonen in het buitengebied. Met onderhavige ontwikkeling
wordt geen nieuwe woning gerealiseerd. Met de ontwikkeling neemt de verstedelijking in het buitengebied dan
ook niet toe. Daarmee is de ontwikkeling niet in strijd met het gemeentelijke (en provinciaal) beleid.

3.3.3 Addendum op Woonvisie
Ter aanvulling op de Woonvisie zijn een aantal beleidsregels en een actueel woningbouwprogramma
toegevoegd in een addendum op de Woonvisie. Daarbij is het woonbeleid aangevuld op de volgende punten:

1.   Focus op het centrum van Heerenveen
2.   Focus op inbreiding en verbetering van het bestaande
3.   Focus op toekomstgericht aanbod
4.   Focus op kwaliteit
5.   Focus op het afronden uitbreidingslocaties Jubbega, Nieuwehorne en Tjalleberd
6.   Focus op goede regulering en spreiding van (zorg) doelgroepen

Met onderhavige locatie wordt gebruikt gemaakt van een bestaande boerderij woning. Met dit project is het niet
noodzakelijk een nieuwe woning te realiseren. Tevens wordt door de ontwikkeling de kwaliteit van het
bestaande woonerf verbeterd/ behouden.


3.3.4 Harmonisatiebeleid gemeente Heerenveen
In dit beleid zoekt de gemeente aansluiting bij de provinciale kaders. Dit betekent dat in beginsel hergebruik van
voormalige agrarische opstallen aanvaardbaar moet worden geacht.




Op basis van het harmonisatiebeleid kan een wijziging van ''Agrarisch gebied'' naar ''Wonen'' worden toegestaan,
mits wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden. In dit geval vindt geen opslag - of stalling buiten de
gebouwen plaats. Verder is enkel sprake van een functiewijziging die geen hoge verkeersaantrekkende werking



19/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>heeft. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op gebruiksmogelijkheden van (bestaande) agrarische opstallen. Ook is
geen sprake van een afbreuk aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

3.3.5 Welstandsnota 2016
De welstandsnota 2016 maakt onderscheid in drie kwaliteitsniveaus. Niveau 1 staat voor een regulier
kwaliteitsniveau, niveau 2 voor een licht kwaliteitsniveau en niveau 3 betreft welstandsluw kwaliteitsregime
(alleen excessenregeling).

Het projectgebied valt in het deelgebied Buitengebied. Voor het buitengebied geldt niveau 2 met een licht
kwaliteitsniveau. Het buitengebied van Heerenveen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende
landschapstypen. In het buitengebied is de bebouwing medebepalend voor de beleving en de kwaliteit van het
landschap. Met name de boerderijen zijn vaak karakteristiek. De bebouwing is vaak individueel, vrijstaand met
kenmerkende hoofdvorm en kleurgebruik. Uitgangspunt is dat een (groot) deel van de bebouwing in het
buitengebied vanuit een grotere omgeving zichtbaar is en dus beeldbepalend. Het beleid voor het buitengebied
is gericht op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, met behoud van de karakteristieke waarden.

Geconcludeerd kan worden dat de aanvraag past binnen het gemeentelijk beleid. Met de beoogde ontwikkeling
blijven de landschapswaarden behouden. Daarnaast sluit het project aan op de ontwikkelingen in het
buitengebied, namelijk een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische percelen. Wel blijft het beheer
van het landschap in de groene ruimte plaatsvinden vanaf het perceel, wat ten goede komt aan het behoud van
het landschap.




20/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4            Omgevingsaspecten

4.1. Archeologie en cultuurhistorie

4.1.1 Toetsingskader
Archeologie
Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de
Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de
Omgevingswet, wanneer deze in 2021 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen,
bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op de
datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet,
waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven. Als
dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantreffen van archeologische
resten in bepaalde gebieden, zijn op basis van historisch onderzoek archeologische verwachtingskaarten
opgesteld.

Cultuurhistorie
De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij het opstellen van
plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten
cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee veelal een sturend
onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening.

4.1.2 Toetsing
Archeologie
De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied (FAMKE) geeft inzicht in de te verwachten
archeologische waarden binnen het projectgebied.

Uit deze kaart blijkt dat voor de periode ijzertijd - middeleeuwen het projectgebied in het deelgebied karterend
onderzoek 3 (middeleeuwen) valt. Bij ingrepen groter dan 5.000 m2 is nader onderzoek noodzakelijk. De
beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de grens van 5.000 m2. Nader onderzoek voor deze periode is dan ook
niet noodzakelijk.

Voor de periode steentijd - bronstijd valt het projectgebied in het deelgebied karterend onderzoek 2 (steentijd).
Bij ingrepen groter dan 2.500 m2 is nader onderzoek noodzakelijk. De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de
grens van 2.500 m2. Nader onderzoek voor deze periode is dan ook niet noodzakelijk.

Nader onderzoek naar het aspect archeologie is niet nodig.

Cultuurhistorie


21/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving opgenomen moet
worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. Voor dit
aspect is de Cultuurhistorische Kaart Fryslân (CHK2) van de provincie gebruikt.

Binnen het projectgebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Grenzend aan het
projectgebied loopt De Hegedyk. Deze weg is aangewezen als oorspronkelijke dijk (Veenpolderdijk). De
uiterlijke kenmerken van de dijk: het beloop, de hoogte, het profiel, het gebruikte bouwmateriaal, de
natuurlijke onderdelen en de bekleding van de dijk bieden informatie over het object.

Met onderhavige plan vinden geen ontwikkeling plaats die negatieve effecten hebben op deze dijk en de
cultuurhistorie hiervan.



4.2. Ecologie

4.2.1 Toetsingskader
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van
natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse
Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. In de Wnb wordt een
onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.

4.2.2 Toetsing
Gebiedsbescherming
In de omgeving van het projectgebied is geen sprake van Natura 2000-gebieden. Gezien de aard en de schaal van
de ontwikkeling in het projectgebied, treden geen nadelige effecten op voor NNN- en Natura 2000-gebieden.
Het projectgebied is door de Provincie niet aangewezen als weidevogel leefgebied. Verstoring van weidevogels
is daarom niet aan de orde.

Stikstof
In Nederland staan veel Natura 2000-gebieden onder druk door een overbelasting van stikstofdepositie. Ook
kleinschalige initiatieven kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie en moeten om die reden
daarop worden beoordeeld. Voor kleine plannen waarvan op voorhand (en goed gemotiveerd) kan worden
onderbouwd dat deze - vanwege bijvoorbeeld de grote afstand tot Natura 2000-gebieden - geen negatieve
gevolgen kunnen hebben voor de relevante Natura 2000-gebieden, kan een passende beoordeling van de
stikstofdepositie achterwege blijven. Hiermee geeft het ministerie ruimte voor een kwalitatieve onderbouwing
voor kleine projecten waarvan op voorhand met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen (significant)
negatief effect is op de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Met het voornemen wordt de voormalige boerderij regulier bewoond. Met de ontwikkeling worden geen
nieuwe woningen gerealiseerd. De stikstofdepositie door stoken met gas zal met de onderhavige ontwikkeling
niet wijzigen. Ten opzichte van de huidige situatie neemt de verkeersgeneratie in de richting van het
projectgebied niet toe.
De omliggende gronden worden in de huidige situatie 3x per jaar gemaaid en bemest. 1x per jaar worden de



22/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>sloten gereinigd. Deze activiteiten blijven met de beoogde ontwikkeling gelijk.

Ten aanzien van de realisatie van de nieuwe schuur kan wel extra stikstofdepostie ontstaan. Echter gezien de
kleinschaligheid van deze werkzaamheden en de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied Van Oordt's
Mersken (6 km) kan geconcludeerd worden dat de afstand dusdanig groot is dat geen negatieve effecten zullen
optreden.

Aangezien de stikstofdepositie afkomstig van het projectgebied niet wijzigt ontstaat dus ook geen toename in
stikstofdepositie. Hiermee is aangetoond dat het project, gelet op de instandhoudsdoelstellingen voor de
Natura 2000-gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van de soorten in dat gebied niet
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is
aangewezen. De Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het project niet
in de weg.

Soortenbescherming
Ten aanzien van de soortenbescherming gelden onder andere algemene verboden tot het verwijderen van
groeiplaatsen van beschermde plantensoorten, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van
voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk
verontrusten van een beschermde diersoort. Het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten vormt
een te onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen gaan ontstaan op soorten die beschermd zijn
via de Wet natuurbescherming.

Met de beoogde ontwikkeling wordt de bestaande schuur gesloopt. Voor de sloop van deze schuur is een
quickscan ecologie uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 1.

Naast mogelijke algemene broedvogels zijn er geen beschermde natuurwaardes aangetroffen. Er zijn geen
belemmering vanuit de Wet natuurbescherming indien de mitigerende maatregelen ten aanzien van algemene
broedvogels in acht worden genomen.

Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren en verjagen van broedende vogels. De
werkzaamheden dienen daarom buiten het broedseizoen uit te worden gevoerd.

Voor de ruimtelijke procedure vormt het aspect soortenbescherming geen belemmering.




23/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4.3. Bodemkwaliteit

4.3.1 Toetsingskader
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met
de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de
bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een
saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet
voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden
gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van
bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in
beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd
op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik.

4.3.2 Toetsing
Voor de ontwikkeling binnen het projectgebied hebben bodemonderzoeken plaatsgevonden. Op de locatie is
door MUG Ingenieursbureau in 2021 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (bijlage 2) waaruit bleek dat
de bovengrond ter plaatse van de oever van de noordelijk aangrenzende sloot lokaal sterk verontreinigd is met
PAK. De verontreiniging is waarschijnlijk gerelateerd aan bijmengingen van asfaltresten en/of kolengruis.
Daarnaast is in de bovengrond (0-0,5 m-mv) ter plaatse van de druppelzone onder het dak van de schuren geen
asbest gemeten, echter betrof de meting niet de bovenste 10 cm van de toplaag.

Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek bleek uit het hinderwetarchief een aanvraag van de
bouwvergunning uit 1973 voor de oprichting van de vijf loodsen. In deze aanvraag is een tekening opgenomen
waarin onder de eerste en tweede loods is voorzien in een ondergronds mestopvangsysteem met leidingen naar
een mestkelder tussen de woning en de eerste loods. Onduidelijk is of deze ondergrondse constructie
daadwerkelijk is gerealiseerd.

Op basis van het verkennende bodemonderzoek is een nader (asbest)onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is
opgenomen in bijlage 3.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat op de locatie een historisch geval van ernstige
bodemverontreiniging is geconstateerd. De verontreiniging betreft de sterk met PAK verontreinigde bovengrond
ter plaatse van de oever en aangrenzend onder het asfalt de grondlaag. De verontreinigingen zijn
hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan teerhoudende asfaltresten van onbepaalde herkomst en kolengruis. De
genoemde sterk verontreinigde grondlaag onder het asfalt strekt niet tot aan de loods. Uit het voorgaand
verkennend bodemonderzoek was al naar voren gekomen dat voormalige sliblaag (circa 20 m3) van de met puin
gedempte sloot aan de noordzijde van het perceel sterk verontreinigd is met PAK. Het totale verontreinigde
volume van voornoemd geval van bodemsanering betreft 50 tot 75 m3.

De aangetoonde verontreinigingen betreffen één geval van bodemverontreiniging. Uit de verrichte
Sanscritrisicobeoordeling blijken geen humane, ecologische en verspreidingsrisico’s waarmee het geval
beoordeeld is als niet spoedeisend.



24/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Onder de vloeren van de loodsen zijn geen ondergrondse constructies als mestgoten aangetroffen en de
aanwezigheid van een ondergrondse giertank achter de woning is niet bevestigd. In de zandlaag onder de
betonvloer van de loodsen zijn lichte verhogingen met PAK gemeten en de grond is indicatief beoordeeld als
altijd toepasbaar.

Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de resultaten van het onderzoek geen belemmering vormen voor
de voorgenomen ontwikkeling omdat geen grondverzet is voorzien ter plaatse van de geconstateerde
verontreinigingen.

Indien toch graafwerkzaamheden plaatsvinden ter plaatste van de bodemverontreiniging dient in dat geval een
beschikking aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag. Dit is mogelijk via een (deel)saneringsplanprocedure
of Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Provincie Fryslân is in deze bevoegd gezag. Een toekomstige sanering mag
functiegericht worden uitgevoerd. Voor zover niet in de verontreiniging wordt gegraven, is verder niets
noodzakelijk.

Indien er geen sanerende handelingen worden verricht, dient bij het bevoegd gezag een beschikking ernst en
spoed te worden aangevraagd. Bij een wijziging van de bestemming of het gebruik van de locatie dient dit
eveneens te worden gemeld bij het bevoegd gezag.

Voor de ruimtelijke procedure vormt het aspect bodem geen belemmering.

4.4. Luchtkwaliteit

4.4.1 Toetsingskader
In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, tegen te
gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2)
gehanteerd.

Plannen die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan luchtverontreiniging zijn op grond van het besluit 'niet
in betekenende mate' (NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Een plan voldoet hieraan als het
een toename van minder dan 3% van de grenswaarden tot gevolg heeft. Bij woningbouwplannen van minder dan
1.500 woningen is dit het geval.

4.4.2 Toetsing
Gezien de aard van het project draagt het 'niet in betekenende mate' bij aan (een verslechtering van) de
luchtkwaliteit. Nader onderzoek kan worden uitgesloten.




25/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.5. Geluid

4.5.1 Toetsingskader
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft waar aandacht aan geluidhinder
moet worden besteed. Daarbij onderscheidt de Wgh geluidsgevoelige gebouwen enerzijds en
niet-geluidsgevoelige functies anderzijds. Het uitgangspunt is dat op de gevels van geluidsgevoelige functies
voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan een hogere
grenswaarde worden vastgesteld. Deze hogere waarde is te verlenen tot 63 dB in de bebouwde kom. Wegen
waarvoor de zoneplicht niet geldt, zijn woonerven en wegen waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur
geldt.

4.5.2 Toetsing
De nieuwe schuur wordt niet aangemerkt als een geluidsgevoelige functie. Voor de bestaande woning geldt
ingevolge de Wgh geen onderzoeksplicht. Onderzoek naar de geluidbelasting kan daarmee achterwege blijven.



4.6. Water

4.6.1 Toetsingskader
Een belangrijk onderdeel van de planvorming is de Watertoets. Het doel van de Watertoets is waarborgen dat
waterhuishoudkundige doelstellingen meer expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden
genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten.

Het projectgebied is gelegen in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Het waterschap is verantwoordelijk
voor het watersysteem en het zuiveren van het aangeboden stedelijk afvalwater. De ontwikkeling is op 14
december 2020 aan het waterschap kenbaar gemaakt via de digitale watertoets. Aangezien deze watertoets in
2020 is ingediend, is op 13-09-2022 nogmaals een digitale watertoets ingediend. Hieruit blijkt dat voor dit project
de normale procedure gevolgd moet worden, zie bijlage 4.

4.6.2 Toetsing
Door ruimtelijke ontwikkelingen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een versnelde
afvoer van hemelwater. Het is nodig om deze versnelde afvoer te compenseren om de waterberging in een
gebied in stand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van oppervlakteverharding die wel past binnen het
bestemmingsplan, maar waarvan de grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het verleden niet voor
gecompenseerd is.

Het is verboden zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen indien daarbij meer dan
200 m2 onverharde grond in stedelijk gebied en 1500 m2 in landelijk gebied wordt bebouwd of verhard. Er geldt
een vrijstelling van de vergunningsplicht wanneer wordt voldaan aan de compensatieregels genoemd in dit
wateradvies. De meest voorkomende manier van compenseren is het graven van extra oppervlaktewater. Bij het
graven van extra oppervlaktewater is onderstaande tabel van toepassing. Uiteraard is het toepassen van
alternatieve maatregelen in het plan ook mogelijk. Afhankelijk van de maatregel kunnen andere normen gelden
dan vermeld in de onderstaande tabel. Zie de ‘Leidraad watertoets’ voor meer informatie over compenserende


26/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>maatregelen of neem contact op met Cluster Plannen van Wetterskip Fryslân. Indien er niet wordt
gecompenseerd door extra oppervlaktewater te graven waarbij onderstaande percentages worden gehanteerd
of indien er geen overeenstemming plaatsvindt in de watertoetsprocedure over alternatieve maatregelen dan
dient een watervergunning bij het waterschap te worden gevraagd.




Toelichting tabel
   5% heeft alleen betrekking op de Friese boezem;
   de algemene regels keur zijn in de onderstaande tabel verwerkt;
   maatwerk kan bestaan uit bijvoorbeeld infiltratie of berging van het overtollig hemelwater.

Met de beoogde ontwikkeling wordt een bestaande schuur, van circa 1430 m² vervangen voor een schuur van
circa 680 m². Hierdoor ontstaat een afname in verharding van 750 m². Watercompensatie is daarom niet
noodzakelijk.

Het omgevingsaspect water vormt dan ook geen belemmering voor het project.



4.7. Bedrijven- en milieuzonering

4.7.1 Toetsingskader
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten,
voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt
van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (2009). Een
richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van
bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor het bepalen van de richtafstanden wordt
onderscheidt gemaakt tussen rustige woonomgevingen en gemengde gebieden.

4.7.2 Toetsing
De nieuwe schuur wordt op de locatie van de huidige schuur gebouwd. De afstanden tot andere functies blijft
hiermee gelijk of wordt zelfs groter. De activiteiten waar de schuur voor dient veranderen in de toekomstige
situatie ook niet. Daarnaast wordt een schuur niet aangemerkt als een gevoelige functie.

Met deze aanvraag komt de agrarische functie, die in milieucategorie 3.1 met een grootste richtafstand van 50
meter valt te vervallen. Daar komt een woonfunctie met hobbymatige opslag/stallen voor terug. Het
woon-leefklimaat van de omliggende woningen verslechtert hierdoor niet. Het is zelfs aannemelijk dat het
woon-leefklimaat verbetert.




27/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4.8. Kabels en leidingen

4.8.1 Toetsingskader
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van
elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor ingrepen in de
bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen
van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor
ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de
uitvoering door middel van een KLIC-melding in kaart gebracht.

4.8.2 Toetsing
Er lopen geen relevante kabels en leidingen in of nabij het projectgebied.



4.9. Externe veiligheid

4.9.1 Toetsingskader
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van
gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt gevormd door verschillende besluiten en documenten (Bevi, Bevb,
Bevt). Risico's zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per provincie wordt bijgehouden.

4.9.2 Toetsing
De ontwikkeling voorziet niet in de komst van een risicovolle activiteit richting de omgeving. Daarnaast blijkt dat
in of nabij het projectgebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. Ook valt het projectgebied niet in het
invloedsgebied van routes voor gevaarlijke stoffen of van buisleidingen. Het aspect externe veiligheid vormt dan
ook geen beperkingen en aanvullend onderzoek kan achterwege blijven.



4.10. Vormvrije mer-beoordeling

4.10.1 Toetsingskader
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het
omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze
activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de
drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij onderzocht
dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de
omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden
betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële
(milieu)effecten.

Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe
procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling.
    Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r-beoordelingsbeslissing worden genomen, waarin


28/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het
     project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze
     beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
     Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt, moet de initiatiefnemer een
     aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen. Het
     bevoegd gezag dient binnen zes weken na indienen een m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een
     vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter niet gepubliceerd te worden.

4.10.2 Toetsing
Het project valt niet binnen één van de activiteiten zoals opgenomen in onderdeel C of D van het besluit m.e.r.
Er is geen sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject, daarom is er geen sprake van een m.e.r.
(beoordelings-)plicht. Overigens blijkt uit de beoordeling in de voorgaande paragrafen dat er geen belangrijke
negatieve milieugevolgen zullen optreden.




29/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>30/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5           Uitvoerbaarheid


5.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling voorgelegd aan de
betrokken overlegpartners. De resultaten hieruit worden te zijner tijd in deze paragraaf verwoord. Bij de
gemeenteraad wordt verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken wordt daarna gedurende een periode van zes
weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.
Eenieder wordt op deze wijze in de gelegenheid gesteld om bedenkingen tegen het initiatief kenbaar te maken.

Eventuele zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de besluitvorming omtrent
het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep en hoger
beroep. De voorgenoemde procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project aan.

5.2. Economische uitvoerbaarheid
Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar
is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het project (financiële
haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid
De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen directe financiële bemoeienis
heeft. De initiatiefnemer draagt de kosten voor de bouw van de nieuwe schuur.

Grondexploitatie
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen van
kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Indien er
sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan op te stellen.
Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Dit kan middels een
anterieure overeenkomst.

Voor dit project geldt dat er sprake is van een bouwplan. Het opstellen van een exploitatieplan is niet aan de
orde. Tussen de gemeente en initiatiefnemer en anterieure overeenkomst afgesloten.




31/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>32/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 6           Conclusie
Aanleiding
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning met
toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo, waarmee de omzetting van een agrarisch bouwperceel naar
een woonperceel (conform artikel 12 woondoeleinden v) met een nieuwbouw mogelijkheid voor een stalling
wordt gerealiseerd.

Afweging
Het project past binnen de beleidskaders van het rijk, de provincie en de gemeente. Verder leveren de
omgevingsaspecten en/of sectorale wet- en regelgeving geen belemmeringen op voor realisatie van de
ontwikkeling in het projectgebied. Andersom is er ook nauwelijks sprake van impact van de ontwikkeling op de
omgeving.

Conclusie
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.




33/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>34/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlagen




35/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>36/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Quickscan ecologie




37/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>      Gersloot
s    Hegedyk 77
         QuickScan




    JM ecologie b.v., 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                           QuickScan Gersloot, Hegedyk 77
            Ecologische beoordeling in het kader van de Wet Natuurbescherming


Rapportnummer
R21.044

Status
1.0 (definitief)

Datum
24-03-2021

Opdrachtgever




Auteur


Controle


Voorpagina
Te amoveren stallen

Te citeren als
Oevering, W., 2021. QuickScan Gersloot, Hegedyk 77; Ecologische beoordeling in het kader van de Wet
Natuurbescherming. Rapport R21.044 JM ecologie b.v., Gorredijk.



JM ecologie b.v.
Wetterwille 9
8401 GB Gorredijk




Copyright                   Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
© 2021 JM ecologie b.v.     worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op
                            welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Inhoud
1     Inleiding .............................................................................................................................................................. 2
           Aanleiding ........................................................................................................................................................... 2
           Globale ligging .................................................................................................................................................... 2
           Structuur natuurwetgeving in Nederland ........................................................................................................... 3
           Scope van de QuickScan ..................................................................................................................................... 4
           Werkwijze ........................................................................................................................................................... 5

2     Beschrijving locatie en ingreep ........................................................................................................................... 6
          Locatie ................................................................................................................................................................. 6
          Ingreep ................................................................................................................................................................ 8

3     Resultaten veldbezoek en bureaustudie ............................................................................................................. 9
          Vogels.................................................................................................................................................................. 9
          Vleermuizen ...................................................................................................................................................... 10
          Overige fauna .................................................................................................................................................... 11
          Vaatplanten ...................................................................................................................................................... 11

4     Effecten en gevolgen ..........................................................................................................................................12
           Overzicht beschermde soorten......................................................................................................................... 12
           Effecten op de in het plangebied (mogelijk) aanwezige flora en fauna ........................................................... 12

5     Mitigerende maatregelen ..................................................................................................................................13
           Algemene broedvogels; mitigatie ..................................................................................................................... 13

6     Conclusie............................................................................................................................................................14

Geraadpleegde bronnen ............................................................................................................................................15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>    Durk Minkema
    QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




1   Inleiding
    Aanleiding
    In opdracht van                 verder “opdrachtgever” genoemd, heeft ecologisch adviesbureau JM
    ecologie b.v. een QuickScan uitgevoerd aan de stallen aan de Hegedyk 77 te Gersloot, gemeente
    Heerenveen, provincie Friesland. De opdrachtgever heeft ecologisch adviesbureau JM ecologie b.v.
    gevraagd een QuickScan uit te voeren op het pand om te onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat er
    beschermde soorten of verblijf/broedlocaties van beschermde soorten aanwezig zijn in het kader van de
    Wet natuurbescherming.

    De opdrachtgever is voornemens om een vijftal gekoppelde stallen te amoveren waarna er een
    nieuwbouw stal van 700m2 op deze locatie gerealiseerd wordt. De opdrachtgever wil weten of en zo ja
    welke effecten deze werkzaamheden met zich mee brengen op aanwezige (beschermde) flora en fauna.

    Globale ligging
    Het plangebied is aan de Hegedyk tussen Gersloot en Luxwoude gelegen. De ruime omgeving van het
    plangebied bestaat uit intensief beheerd, agrarisch grasland. De globale ligging van het plangebied is
    weergegeven in afbeelding 1.1.




    Afbeelding 1.1. Globale ligging van het plangebied in Friesland, aangegeven met een rode stip. (Bron achtergrond:
    Esri)




    Datum: 24 maart 2021
    rapport: R21.044, versie 1.0                                                                  blad 2 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Durk Minkema
QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




Structuur natuurwetgeving in Nederland
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet en de
Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van
Natura 2000-gebieden, de bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden.

Naast bescherming vanuit de Wet natuurbescherming, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd
zijn. Dit betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. Na de
decentralisatie (2017) zijn enkele provincies andere namen gaan voeren voor de NNN.

Decentralisatie
Het bevoegd gezag is gedecentraliseerd naar de provincies. Het Rijk behoud echter het bevoegd gezag
en de verantwoordelijkheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor handelingen en
projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, zoals bijvoorbeeld hoofdwegen, spoorwegen,
hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen,
delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij en bijvoorbeeld activiteiten Koninklijk Huis.

Soortbescherming
In de Wet natuurbescherming is soortbescherming opgedeeld in categorieën. Voor elke categorie
gelden verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet
natuurbescherming. Het gaat om de volgende categorieën:
     1. soorten van de Vogelrichtlijn;
     2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit
        Verdrag van Bonn;
     3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen rechtstreeks uit
de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de nationale wetgeving.

Soorten van de Vogelrichtlijn en jaarrond beschermde nesten
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen,
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of nesten
van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit laatste verbod
geldt niet voor een aantal aangewezen vogelsoorten, indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is
op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt. Onder de Vogelrichtlijn
vallen alle van nature in Nederland voorkomende vogelsoorten.

In aanvulling op de Vogelrichtlijn, geldt er voor een aantal vogelsoorten die jaarlijks naar hetzelfde nest
terugkeren een jaarrond bescherming van de nesten. De meeste provincies en het Rijk hanteren de
“Lijst met jaarrond beschermde nesten 2012”. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen jaarrond
beschermde nesten (categorie 1 tot en met 4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5).
Voor deze laatste categorie geldt alleen een jaarrond beschermde status indien ecologisch
zwaarwegende omstandigheden dat rechtvaardigen. In de provincies Overijssel, Flevoland en Limburg
geldt een aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten, waarin een andere categorisering is
aangebracht.




Datum: 24 maart 2021
rapport: R21.044, versie 1.0                                                               blad 3 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Durk Minkema
QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




Soorten van de Habitatrichtlijn
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het wild
levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen,
opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen mogen niet
beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod om planten behorend bij artikel 3.5 te
plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In tegenstelling tot de
Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet opzettelijk verstoord
worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding. Daarbij dient
opgemerkt te worden dat een aantal vogelsoorten ook vallen onder artikel 3.5 en daarom niet verstoord
mogen worden.

Andere soorten
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wet natuurbescherming. Voor
soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden of vangen van dieren en opzettelijk
beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B
geldt een verbod op opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten.
In tegenstelling tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een deel
van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt verschilt per provincie
en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis van ruimtelijke inrichting of
ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.

Indien bij het project-voornemen een of enkele gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden
overtreden, dient gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing,
dan is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaats vindt.
De grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie.

Scope van de QuickScan
Deze QuickScan is opgesteld om de ecologische waarden van het plangebied te bepalen, en de, ten
gevolge van de geplande bestemmingswijziging, eventuele strijdigheden met de Wet
natuurbescherming (Wnb) in kaart te brengen, waaruit een advies zal volgen over hoe te handelen
volgens deze wet.

Er wordt in deze QuickScan niet ingegaan op raakvlakken met de gebiedsbescherming (Natura 2000 en
Natuurnetwerk Nederland) en bescherming Houtopstanden.

Een initiatiefnemer is, vanuit de natuurwetgeving, bij ruimtelijke ingrepen (maar ook maatregelen en
activiteiten) verplicht op de hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden
binnen het plangebied, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. De consequenties van de
beoogde ruimtelijke ingreep zijn getoetst aan de bepalingen van de soortenbescherming uit de Wet
natuurbescherming (Wnb).

De natuur is onvoorspelbaar. Het veldbezoek beschrijft een momentopname. Indien de periode tussen
veldbezoek en de invoer van de geplande verandering in het bestemmingsbesluit meerdere jaren wordt,
dient overwogen te worden een herhaald veldbezoek te laten uitvoeren, hetgeen mogelijk tot gevolg
heeft dat de QuickScan wordt herzien.




Datum: 24 maart 2021
rapport: R21.044, versie 1.0                                                                blad 4 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Durk Minkema
QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




Werkwijze
Bureaustudie
Voorafgaand aan het veldbezoek wordt de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten onderzocht
door het raadplegen van online- en fysieke atlassen en databases, zoals bijvoorbeeld de NDFF. Het doel
van de bureaustudie is het inschatten van de ligging van het projectgebied, de aanwezige habitattypes
en de bekende beschermde soorten, alsmede het verkrijgen van inzicht in de kans dat beschermde
soorten in een projectgebied aanwezig kunnen zijn.

Veldbezoek
Het veldbezoek is afgelegd door ecoloog J. Melis van JM ecologie b.v. op 5 maart 2021. Het bezoek is
uitgevoerd van 9:15 tot 10:15 uur, bij 7⁰C en 1 Bft, op een zonnige dag. Het doel van het veldbezoek is
het inschatten van de aanwezige habitattypes en het verkrijgen van inzicht in het plangebied. Tijdens
het veldbezoek zijn alle schuren en het gebied eromheen bezocht om te bepalen of er beschermde
soorten, sporen van zoogdieren of huismusnesten gevonden konden worden en/of er mestsporen van
vleermuizen te vinden waren.

Maatregel(en) en effecten
De derde stap is de beschrijving van de geplande maatregel en de omstandigheden (planning, methode)
waarin deze uitgevoerd gaat worden. Tezamen met het veldbezoek en de bureaustudie kunnen hieruit
eventuele strijdigheden van de plannen met de betreffende natuurwetgeving opgespoord worden, en
kunnen eventuele kennishiaten benoemd worden. Hieraan worden conclusies verbonden en hieruit zal
duidelijkheid ontstaan over de eventuele noodzaak tot het nemen van vervolgstappen, met als doel de
wijziging conform de huidige Wet natuurbescherming te laten plaatvinden.




Datum: 24 maart 2021
rapport: R21.044, versie 1.0                                                          blad 5 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    Durk Minkema
    QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




2   Beschrijving locatie en ingreep
    Locatie
    Het plangebied is gelegen tussen Gersloot en Luxwoude (afbeelding 2.1). Ten noorden en ten zuiden van
    de te slopen schuren ligt een ander woonperceel. Ten oosten van het plangebied ligt het woonhuis. Op
    de rest van het perceel staan nog enkele bomen. De omgeving van het plangebied bestaat uit intensief
    beheerd agrarisch land met enkele boerderijen.




    Afbeelding 2.1. Begrenzing van het plangebied (rood kader). (Bron achtergrond: Esri)

    Het plangebied zelf bestaat uit vijf gekoppelde schuren, ‘de vijf gezusters’ geheten (afbeelding 2.2 t/m
    2.3). De daken van de schuren bestaan uit asbesthoudende eterniet golfplaten welke op een houten
    skelet leunen (afbeelding 2.4). De muren van de schuren bestaan uit een gemetselde onderrand met
    daarop een opbouw van houten platen en -planken zonder spouw. De oudste- en meest oostelijk
    gelegen schuur heeft een ander houten skelet dan de overige schuren (afbeelding 2.5). Aan de zuidzijde
    staan enkele bomen op de perceelgrens, die gevormd wordt door een smalle watergang (afbeelding
    2.6). Aan de oostzijde staat het woonhuis (afbeelding 2.7).




    Afbeelding 2.2. Meest westelijk gelegen schuur      .   Afbeelding 2.3. Noordzijde van de vijf schuren.




    Datum: 24 maart 2021
    rapport: R21.044, versie 1.0                                                                   blad 6 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Durk Minkema
QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




Afbeelding 2.4. Skeletbouw in de westelijke schuren.   Afbeelding 2.5. Skeletopbouw oostelijke schuur.




Afbeelding 2.6. Bomen en watergang aan de zuidzijde. Afbeelding 2.7. Oostzijde met woonhuis en bomen.




Datum: 24 maart 2021
rapport: R21.044, versie 1.0                                                                 blad 7 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Durk Minkema
QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




Ingreep
De vijf bestaande houten schuren worden volledig gesloopt waarna er een nieuwbouw schuur van 700
m2 op dezelfde locatie gerealiseerd wordt. Deze nieuwe schuur wordt uit sandwich panelen
opgetrokken, met stalen skeletbouw. De watergang wordt niet aangetast en de bomen worden niet
gekapt.

De voorlopige planning gaat uit van de start van de werkzaamheden rond eind 2021.




Datum: 24 maart 2021
rapport: R21.044, versie 1.0                                                        blad 8 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>    Durk Minkema
    QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




3   Resultaten veldbezoek en bureaustudie
    Waargenomen soorten en verwachte soorten (op basis van de aanwezige habitat en de bekende
    verspreiding) worden samengenomen en hun gebruik van het plangebied wordt beschreven. Hierbij ligt
    de nadruk op beschermde soorten, maar er zullen ook algemene en lichter beschermde soorten
    betrokken worden indien waargenomen of van belang voor de ingreep.

    Vogels
    Alle broedgevallen van vogels zijn beschermd. Van 16 vogelsoorten zijn ook de nesten, vaste rust- en
    verblijfplaatsen jaarrond beschermd. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 1 t/m 4 van de
    aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten (2012). Deze soorten zijn: boomvalk, buizerd,
    gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk,
    sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw.

    Daarnaast zijn van 34 vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd als hier een zwaarwegende
    ecologische reden voor is. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 5 van de aangepaste lijst jaarrond
    beschermde vogelnesten (2012). Deze soorten zijn: blauwe reiger, boerenzwaluw, bonte vliegenvanger,
    boomklever, boomkruiper, bosuil, brilduiker, draaihals, eidereend, ekster, gekraagde roodstaart,
    glanskop, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kleine
    bonte specht, kleine vliegenvanger, koolmees, kortsnavelboomkruiper, oeverzwaluw, pimpelmees, raaf,
    ruigpootuil, spreeuw, tapuit, torenvalk, zeearend, zwarte kraai, zwarte mees, zwarte roodstaart en
    zwarte specht. Indien sprake is van een ecologisch zwaar wegende reden voor één of meerdere van deze
    soorten, dan worden deze hieronder behandeld onder ‘Jaarrond beschermd’. Zo niet, dan worden deze
    soorten net als overige broedvogels behandeld onder ‘Algemene broedvogels’.

    Jaarrond beschermd
    In de omgeving van het plangebied kunnen diverse soorten vogels met jaarrond beschermde nesten
    voorkomen. De daken van de schuren binnen het plangebied bieden geen potentieel geschikte
    nestgelegenheden voor huismus en gierzwaluw. Er zijn geen nissen aanwezig waar huismussen tot
    broeden kunnen komen. De binnenzijde van de schuren is onderzocht op (resten van) nesten. Ook is
    gelet op mestsporen van vogels. Deze zijn niet aangetroffen. Voor gierzwaluwen is het karakter van de
    omgeving te open. Wel is het mogelijk dat er huismussen tot broeden komen in het woonhuis. De
    omgeving van circa 75 meter in de nabijheid van de schuren is beoordeeld op de aanwezigheid van
    roofvogelnesten. Deze zijn niet aangetroffen. De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten kan
    uitgesloten worden.

    Algemene broedvogels
    Het is mogelijk dat er soorten als merel tot broeden komen in de bomen rondom of in de bosschages
    tegen de stallen aan, en watervogels kunnen broeden in de watergang.

    Consequenties van de ingreep op algemene broedvogels staan beschreven in paragraaf 4.2.




    Datum: 24 maart 2021
    rapport: R21.044, versie 1.0                                                            blad 9 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Durk Minkema
QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




Vleermuizen
Alle vleermuizen zijn zwaar beschermd (alle in Nederland voorkomende soorten staan vermeld in de
Habitatrichtlijn). Vleermuizen kunnen een plangebied gebruiken als verblijfplaats, vaste vliegroute en/of
foerageergebied.

Verblijfplaatsen kunnen uitgesplitst worden in vier categorieën, te weten kraam-, zomer-, paar- en
winterverblijven. Vleermuizen maken op verschillende manieren en in verschillende seizoenen gebruik
van deze verblijfplaatsen. De eisen die vleermuizen stellen aan hun verblijfplaatsen zijn afhankelijk van
de vleermuissoort en het gebruik van de verblijfplaats. Kraamverblijven worden in het voorjaar en de
vroege zomer gebruikt door grote groepen drachtige vrouwtjes om hun jongen te baren en groot te
brengen. Tegelijkertijd bevinden kleinere groepen mannetjes zich in de zomerverblijfplaatsen. Later in de
zomer en in het najaar verplaatsen de mannetjes zich naar de paarverblijven, waaromheen ze een
territorium bezetten en verdedigen tegen andere mannetjes. Binnen het territorium proberen de
mannetjes langskomende vrouwtjes te lokken naar de paarverblijven, waar vervolgens de paring
plaatsvindt. Het paarseizoen eindigt in de herfst, waarna de vleermuizen de winterverblijven opzoeken
om te overwinteren. Sommige soorten migreren hiervoor over behoorlijke afstanden.

Vleermuizen gebruiken vliegroutes voor dagelijkse verplaatsingen tussen verblijfplaats en
foerageergebieden en in het geval van migrerende soorten, voor de jaarlijkse trek van en naar de
winterverblijven. Meestal maken vleermuizen langdurig gebruik van vaste routes die ze onthouden.
Daarbij worden lijnvormige elementen zoals bomenrijen, dijken en watergangen gebruikt als
vliegrouteondersteuning. Het onderbreken of verwijderen van deze elementen bij een (potentiële)
vliegroute kan een negatief effect hebben op de mogelijkheid van vleermuizen om hun doel te bereiken.

Ten slotte kunnen vleermuizen een plangebied gebruiken als foerageergebied. De vleermuizen komen via
vaste routes naar het foerageergebied om daar in de buurt van bomen en water te jagen op vliegende
insecten. Net zoals vaste vliegroutes die veelvuldig gebruikt worden, maken vleermuizen ook gebruik van
vaste foerageergebieden. Het ongeschikt maken van een foerageergebied door bijvoorbeeld het kappen
of verlichten van bomen of het dempen van waterpartijen, kan tot gevolg hebben dat vleermuizen geen
toegang meer hebben tot voldoende voedsel.

Verblijven
De daken van de schuren bestaan uit een enkele laag golfplaten. Ook de wanden bestaan uit een enkele
laag. Er is geen zolder aanwezig. De schuur is uitgebreid gezocht naar mestsporen van vleermuizen,
maar deze werden niet aangetroffen. Er zijn in de stallen geen mogelijke verblijfplaatsen aanwezig.

Vliegroutes
Er kunnen in de nabijheid, zoals het woonhuis, verblijven van vleermuizen, zoals bijvoorbeeld gewone
dwergvleermuis, aanwezig zijn. Zelfs indien in het woonhuis vleermuizen verblijven vormen de schuren
en de bomen ernaast geen potentieel essentiële vliegrouteondersteuning vanwege de aanwezigheid van
meerdere bomen en bomenrijen.

Foerageergebied
De omgeving van het plangebied is geschikt als foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen.
Aangezien er in de omgeving van het plangebied genoeg minstens even geschikt foerageergebied
aanwezig is, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied aangewezen.




Datum: 24 maart 2021
rapport: R21.044, versie 1.0                                                         blad 10 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Durk Minkema
QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




Overige fauna
In de NDFF is een enkele jaren oude eenmalige waarneming van een dassenpijp in de tuin van een
woonhuis op 75 meter ten zuiden van het plangebied. Er is uitgebreid gezocht naar sporen van das en
steenmarter, maar deze zijn niet aangetroffen. Overige beschermde diersoorten, zoals grondgebonden
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, kreeftachtigen en weekdieren, zijn niet bekend in de wijde
omgeving van het plangebied en worden ook niet verwacht op basis van de aanwezige habitat en de
bekende verspreidingsgegevens.

Vaatplanten
De in Nederland beschermde vaatplanten stellen specifieke eisen aan hun groeiplaats, of komen slechts
beperkt voor in Nederland. De meeste soorten groeien op voedselarme bodems en zijn niet te
verwachten op stikstofrijke of bemeste bodems zoals landbouwgronden en de meeste wegbermen.
Andere beschermde soorten groeien slechts in een specifieke biogeografische regio in Nederland, zoals
in het rivierengebied of in het heuvelland van Zuid Limburg. Gezien de aanwezige habitats binnen het
plangebied in combinatie met de bekende huidige verspreiding van beschermde plantensoorten, kan
uitgesloten worden dat deze soorten aanwezig zijn binnen het plangebied.




Datum: 24 maart 2021
rapport: R21.044, versie 1.0                                                      blad 11 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>    Durk Minkema
    QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




4   Effecten en gevolgen
    Overzicht beschermde soorten
    In dit hoofdstuk wordt de geplande ingreep getoetst aan de aanwezige of verwachte beschermde
    soorten (zie hoofdstuk 3) binnen het plangebied, en de te verwachten risico’s voor deze soorten, bij
    uitvoer van de geplande werkzaamheden. In de Wet natuurbescherming zijn vooral vaste
    verblijfplaatsen (voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de
    functionele leefomgeving die de vaste verblijfplaatsen in stand houdt.

    Voor soorten die niet genoemd worden vanuit de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of Wnb artikel 3.10
    geldt de algemene vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zelfs bij negatieve effecten hoeft geen
    ontheffing te worden aangevraagd. Ditzelfde geldt voor soorten van Wnb artikel 3.10, waarvoor een
    Provinciale vrijstelling is uitgegeven. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht, maar ze worden
    hieronder, ondanks eventueel voorkomen en eventueel te verwachten negatieve effecten, niet
    meegenomen.


           Soortgroep                              Soort(en)                     Bescherming       Aanwezig

                                                                                                Mogelijk in
    Algemene broedvogels Diverse soorten                                          3.1
                                                                                                broedseizoen
    Tabel 4.1. Soort(groep)en van de Wet natuurbescherming waarvoor het effect van de maatregel bepaald moet
    worden.

    Effecten op de in het plangebied (mogelijk) aanwezige flora en fauna
    Algemene broedvogels
    In het plangebied en binnen de verstoringszone hiervan kunnen meerdere algemene broedvogels tot
    broeden komen. Wanneer werkzaamheden in de buurt van in gebruik zijnde nesten worden uitgevoerd,
    heeft dit mogelijk een verstorende werking op de broedende vogels. Dit is in strijd met de
    verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen
    worden zonder dat de in paragraaf 5.1 genoemde vervolgstappen in acht worden genomen.




    Datum: 24 maart 2021
    rapport: R21.044, versie 1.0                                                            blad 12 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>    Durk Minkema
    QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




5   Mitigerende maatregelen
    In dit hoofdstuk worden de vervolgmaatregelen beschreven voor de soorten waarvan in hoofdstuk 4 is
    bepaald dat deze mogelijk een effect bemerken van de geplande ingreep. Deze vervolgmaatregel kan
    bestaan uit het uitvoeren van nader onderzoek om de aanwezigheid te bevestigen of uit te sluiten. Maar
    de vervolgmaatregel kan ook aangeven dat er een aanvraag voor een ontheffing op de
    verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming benodigd is. Er kan ook een lijst met mitigerende
    maatregelen staan aangegeven, waarbij de ingreep uitgevoerd kan worden zonder een ontheffing.
    Indien de ingreep zonder enig nader onderzoek, mitigatie of ontheffingsaanvraag uitgevoerd kan
    worden, wordt dat in dit hoofdstuk vermeld.


        Soortgroep                 Soort(en)     Bescherming        Aanwezig                 Vervolgactie

    Algemene                                                   Mogelijk in
                           Diverse soorten       3.1                             Mitigerende maatregelen
    broedvogels                                                vogelbroedseizoen
    Tabel 5.1. Soort(groep)en van de Wet natuurbescherming waarvoor een vervolgactie benodigd is.

    Algemene broedvogels; mitigatie
    Algemene broedvogels
    Alle inheemse broedvogels zijn tijdens het broeden wettelijk beschermd volgens de Vogelrichtlijn. Als er
    ten tijde van de beoogde start van de werkzaamheden vogels in, of binnen de verstoringszone van het
    plangebied broeden, kunnen de werkzaamheden ter plaatse geen doorgang vinden totdat de jongen zijn
    uitgevlogen. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren en verjagen van
    broedende vogels. Het verdient daarom de aanbeveling om de werkzaamheden buiten het
    broedseizoen uit te voeren. Een wettelijk vastgestelde periode voor het broedseizoen bestaat niet,
    bepalend is of broedgevallen aanwezig zijn. Indicatieve datumgrenzen zijn 15 maart tot 15 juli, maar er
    bestaan, afhankelijk van het weer en de vogelsoort, vele uitzonderingen op deze regel.

    Indien de werkzaamheden starten te midden van het broedseizoen:
          Het plan- en verstoringsgebied dient eerst door een ter zake kundige ecoloog gecontroleerd te
             worden op aanwezigheid van broedvogels;
          Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen het plan- of
             verstoringsgebied, worden door de ter zake kundige ecoloog specifieke maatregelen
             voorgesteld en/of wordt (een deel van) het plangebied niet vrijgegeven en dienen de
             werkzaamheden uitgesteld te worden tot alle nesten, vanuit eigen beweging van de vogels,
             niet meer in gebruik zijn.




    Datum: 24 maart 2021
    rapport: R21.044, versie 1.0                                                              blad 13 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>    Durk Minkema
    QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




6   Conclusie
    De opdrachtgever is voornemens om een vijftal gekoppelde stallen te amoveren waarna er een
    nieuwbouw stal van 700m2 op deze locatie gerealiseerd wordt. De opdrachtgever wil weten of en zo ja
    welke effecten deze werkzaamheden met zich mee brengen op aanwezige (beschermde) flora en fauna.
    De opdrachtgever heeft JM ecologie gevraagd om een QuickScan uit te voeren op deze locatie om te
    onderzoeken of de ingreep een effect heeft op beschermde soorten of verblijfplaatsen van deze soorten
    in het kader van de Wet natuurbescherming.

    Naast mogelijke algemene broedvogels zijn er geen beschermde natuurwaardes aangetroffen. Er zijn
    geen belemmering vanuit de Wet natuurbescherming indien de mitigerende maatregelen ten aanzien
    van algemene broedvogels in acht worden genomen.




    Gorredijk, maart 2021
    JM ecologie b.v.


    Datum: 24 maart 2021
    rapport: R21.044, versie 1.0                                                     blad 14 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>   Durk Minkema
   QuickScan Gersloot, Hegedyk 77




Geraadpleegde bronnen
           Nationale Database Flora- en Fauna (NDFF), geraadpleegd op 9 maart 2021.
           BIJ12, 2017. Kennisdocumenten.
           SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000.
           Netwerk Groene Bureaus & Zoogdiervereniging, 2021. Vleermuisprotocol 2021.




   Datum: 24 maart 2021
   rapport: R21.044, versie 1.0                                                  blad 15 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Verkennend bodem en asbestonderzoek mei 20221




55/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                   Verkennend asbest- en bodemonderzoek ter
                   plaatse van Hegedyk 77 te Gersloot




opdrachtgever                                                 Protocol
datum                        6 mei 2021                         2001
auteur                                                          2002
projectleider                                                   2018
tweedelijnscontroleur
projectnummer                21300069
versie                       1
status                       definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                        projectnummer 21300069
                                                                    6 mei 2021




INHOUDSOPGAVE
1           Inleiding                                          1

2           Vooronderzoek en locatiegegevens                   2
2.1         Algemeen                                            2
2.2         Locatiegegevens en huidig gebruik                   2
2.3         Historische gegevens en bodeminformatie             3
2.4         Locatie-inspectie                                   3
2.5         Conclusie vooronderzoek                             3

3           Uitvoering van het onderzoek                       4
3.1         Onderzoeksstrategie                                 4
3.2         Uitgevoerde werkzaamheden en analyses               4
3.3         Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen            5
3.3.1       Bodemopbouw                                         5
3.3.2       Zintuiglijke waarnemingen                           5
3.4         Veldmetingen grondwater                             6
3.5         Monsterneming en analyses                           6

4           Resultaten                                         8
4.1         Toetsing en terminologie                           8
4.1.1       Grond en grondwater                                8
4.1.2       Asbest                                             9
4.2         Getoetste analyseresultaten grond                  9
4.2.1       Analyseresultaten PFAS in grond                   11
4.3         Getoetste analyseresultaten grondwater            11
4.4         Getoetste analyseresultaten asbest                12

5           Samenvatting, conclusies en aanbevelingen         13



BIJLAGEN
Bijlage 1   Regionale situering
Bijlage 2   Overzichtstekening
Bijlage 3   Boorprofielen
Bijlage 4   Analysecertificaten
Bijlage 5   Toetsingsresultaten
Bijlage 6   Tijdelijk Handelingskader
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                       projectnummer 21300069
                                                                                                                    6 mei 2021
                                                                                                                pagina 1 van 15


1   Inleiding
    In opdracht van de heer D. Minkema heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend asbest- en bodemonderzoek
    uitgevoerd ter plaatse van Hegedyk 77 te Gersloot. De onderzoeklocatie geeft een agrarische bedrijfsbestemming.
    De bebouwing betreft een woning met aan de achterzijde aaneenliggende agrarische opstallen waarvan de dak-
    bedekking asbesthoudend is. De verharding op de locatie bestaat uit asfalt. Ter plaatse van de noordelijke
    perceelsgrens is een demping aanwezig. Het bedrijfsterrein wordt bewoond en is niet meer voor agrarische
    doeleinden in gebruik.

    Aanleiding
    De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de bestemmingsplan-
    wijziging en de geplande sloop van de opstallen en nieuwbouw.

    Doelstelling
    Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en
    grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie en de op het terrein aanwezige demping. Daarnaast wordt de
    bovengrond in de druppelzone aan de buitenzijde van de agrarische opstallen onderzocht op de aanwezigheid van
    asbest.

    Kwaliteit en certificering
    De veldwerkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van het veldwerk en de monsterneming van de grond zijn
    uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000
    en de bijbehorende protocollen 2001, 2002 en 2018. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het
    procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek' en zijn in het bezit van een Kwalibo-
    erkenning (erkende bodemintermediairs).

    MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) de
    eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. MUG Ingenieursbureau heeft
    het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd.

    In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de resultaten te
    verbinden conclusies.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                          projectnummer 21300069
                                                                                                                       6 mei 2021
                                                                                                                   pagina 2 van 15


 2    Vooronderzoek en locatiegegevens
2.1   Algemeen

      Om een juiste hypothese en bijbehorende onderzoeksstrategie te kunnen vaststellen, is er een vooronderzoek
      uitgevoerd. Ten behoeve van het vooronderzoek is informatie verzameld op basis van NEN 5725, oktober 2017.
      Hierbij is de strategie ‘Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodem-
      onderzoek (aanleiding A)’ toegepast.

      Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de locatie, de bodemopbouw en de geohydrologie,
      de verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit, het gebruik en de beïnvloeding van de locatie, de verdachte
      situaties, de activiteiten en ongewone voorvallen. Tevens maakt een terreininspectie deel uit van het voor-
      onderzoek.

      De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is verzameld aan de hand van de volgende bronnen.

      Tabel 2.1 Overzicht geraadpleegde bronnen
       Bron

       Opdrachtgever
       Gemeente Heerenveen
       Landelijke website bodeminformatie (Bodemloket)
       Historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl)
       Luchtfoto’s (Google Earth)
       Het Kadaster




2.2   Locatiegegevens en huidig gebruik

      Het perceel betreft een voormalige bedrijfslocatie met woning en aan de achterzijde aaneenliggende agrarische
      loodsen. De terreinverharding op het perceel bestaat uit asfalt. De onderzoekslocatie staat kadastraal bekend als
      gemeente Tjalleberd, sectie K met nummer 2009. De locatie heeft een oppervlakte van 4500 m2. De X- en Y-
      coördinaten van de locatie zijn: X= 194.351 en Y= 557.503. Afbeelding 1 toont de onderzoeksgrenzen van de locatie.




      Afbeelding 1. Situering van de onderzoekslocatie (bron: Google Maps)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                            projectnummer 21300069
                                                                                                                         6 mei 2021
                                                                                                                     pagina 3 van 15


      Bijlage 1 toont de globale topografische situering van de onderzoekslocatie en bijlage 2 een overzicht van de
      onderzoekslocatie.



2.3   Historische gegevens en bodeminformatie

      Uit de raadpleging van oude (historisch) topografische kaarten en luchtfoto’s (www.topotijdreis.nl) blijkt dat de
      onderzoekslocatie rond 1910 is bebouwd. De locatie is van het noordelijk aangrenzend perceel afgescheiden door
      een sloot. Rond 1980 zijn de agrarische opstallen gebouwd. Deze bestaan uit vijf loodsen waarvan vier aaneen-
      liggend zijn. Op de topografische kaart van 1997 is de sloot aan de noordzijde van het perceel niet meer ingetekend.
      Uit de gegevens van de opdrachtgever blijkt dat de sloot op de noordelijke perceelsgrens begin jaren ’80 is gedempt.

      Uit informatie van de opdrachtgever en het bodeminformatiesysteem van gemeente Heerenveen, blijkt dat ter
      plaatse van de onderzoekslocatie geen eerdere onderzoeken zijn uitgevoerd. Ter plaatse van omliggende percelen
      van de onderzoekslocatie zijn (ondergrondse) opslagtanks geregistreerd maar deze zijn voor de onderhavige
      onderzoekslocatie niet van belang. De locatie heeft momenteel een agrarische bestemming en is als zodanig in
      gebruik (geweest). De bebouwing op de locatie is geïnventariseerd op asbest. Uit dit onderzoek komt naar voren dat
      de dakbedekking van de agrarische opstallen asbesthoudend is en dat in de ramen asbesthoudende kit/stopverf is
      verwerkt. De dakbedekking is verweerd en bij enkele daken mist de dakgoot voor de afvoer van het regenwater.
      Hierdoor is de bovengrond onder de dakrand van de loods (druppelzone) verdacht op de aanwezigheid van asbest

      Op basis van de bodemkwaliteitskaart van gemeente Heerenveen wordt zowel de boven- als ondergrond
      geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde (naar verwachting geen bodemverontreinigingen
      aanwezig). Wat betreft PFAS wordt zowel de boven- als ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie
      geclassificeerd als achtergrondwaarde (voldoet aan landelijke achtergrondwaarden ‘Tijdelijk handelingskader
      PFAS’).


2.4   Locatie-inspectie

      Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. Hierbij zijn op het maaiveld
      geen asbestverdachte materialen waargenomen. Verder zijn zintuiglijk op het maaiveld geen waarnemingen gedaan
      die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.


2.5   Conclusie vooronderzoek

      Op basis van de hiervoor genoemde gegevens wordt vooralsnog geconcludeerd dat op de locatie geen (bedrijfs)-
      activiteiten of calamiteiten hebben plaatsgevonden waardoor de bodem op de locatie verontreinigd kan zijn geraakt.
      Daarnaast wordt niet verwacht dat eventueel milieubelastende activiteiten op aangrenzende percelen van invloed zijn
      geweest op de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.

      Op basis van de voormalige agrarische bedrijfsactiviteiten wordt de locatie wel als verdacht beschouwd op het
      voorkomen van (lichte) verontreinigingen met parameters uit het standaardpakket bodem. Daarnaast wordt de
      onverharde bovengrond onder de dakrand rond de bedrijfsloodsen verdacht op de aanwezigheid van asbest.

      Vooralsnog kan geen uitspraak worden gedaan of de locatie verdacht is op het voorkomen van PFAS (PFOS en
      PFOA). Op basis van de bodemkwaliteitskaart wordt verwacht dat de gehalten PFAS in de bodem voldoen aan de
      landelijke achtergrondwaarden volgens het geactualiseerde ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’. Er zijn geen
      aanwijzingen voor een mogelijke verontreiniging met GenX. GenX is tot op dit moment vooral aangetroffen in de
      directe omgeving van bronnen waar GenX is geproduceerd of is geloosd (bekende bronnen zijn Dordrecht en
      Helmond). In gebieden waar geen directe bron of lozing heeft plaatsgevonden, is daarom geen noodzaak om op
      GenX te onderzoeken (bron: bodemplus.nl).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                projectnummer 21300069
                                                                                                                                             6 mei 2021
                                                                                                                                         pagina 4 van 15


 3    Uitvoering van het onderzoek
3.1   Onderzoeksstrategie

      Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de strategie ‘Verdachte niet lijnvormige locatie met
      een heterogeen verdeelde verontreinigde stof (VED-HE-NL)’ als opgenomen in paragraaf 5.6 van
      NEN 5740:2009+A1:2016.
      Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd conform de strategie ‘Verdachte locatie met diffuse bodembelasting,
      heterogeen verdeeld (VED-HE), zoals opgenomen in paragraaf 6.4.5 van NEN 5707+C2:2017. Beide onderzoeken zijn
      gecombineerd uitgevoerd. Om een volledig beeld van de onderzoekslocatie te krijgen, zijn de gecombineerde
      inspectiegaten/boringen zoveel mogelijk gelijkmatig verspreid.


3.2   Uitgevoerde werkzaamheden en analyses

      Het verrichten van de boringen en het graven van de inspectiegaten is op 29 en 30 maart 2021 uitgevoerd door
      gekwalificeerde monsternemer voor protocol 2001 en 2018 van MUG Ingenieursbureau de heerA.W. Dijk. Tevens
      zijn op 23 april 2021 aanvullende en verifiërende boringen verricht door de gekwalificeerde monsternemer voor
      protocol 2001 van MUG Ingenieursbureau de heer B.O. Roelfzema.

      Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een KLIC-melding verricht ter bepaling van de eventuele ligging van
      kabels en leidingen. Tevens is voorafgaand aan het verrichten van de boringen de onderzoekslocatie visueel
      geïnspecteerd conform NEN 5725 en NEN 5740, aangevuld met een maaiveldinspectie conform NEN 5707. De
      inspectie is uitgevoerd bij voldoende daglicht en droog/helder weer. Op basis van locatie specifieke omstandigheden
      is de inspectie-efficiëntie als goed beschouwd (80-100%).

      In de druppelzone van de loods zijn drie inspectiegaten gegraven met een minimale omvang van circa
      0,30 m x 0,30 m x 0,5 m-mv. Het opgegraven materiaal uit deze gaten is met behulp van een zeef (20 mm)
      beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen (voorbehandeling). Van de gezeefde grond is in het
      veld een mengmonster samengesteld voor asbestanalyses (< 20 mm). Eventuele asbestverdachte materialen
      > 20 mm zijn meegenomen voor een analyse asbest in materiaal.

      Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op
      kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform
      NEN 5104. Tevens is de opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen.
      De opgegraven en opgeboorde grond is bemonsterd per de te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal
      0,5 m. Afhankelijk van de bodemopbouw en de veldwaarnemingen is eventueel een kleiner monstertraject gekozen.
      De onderstaande tabel 3.1 toont een overzicht van alle uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden.

      Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde werkzaamheden en analyses
       Omschrijving          Boringen                     Boringen met           Analyses grond                          Analyses grondwater
                                                          peilbuis

       Demping              3 tot 0,5 m-demping          1 tot 1,5 m-gws        2 x standaardpakket grond               1 x standaardpakket
                                                                                1 x PFAS                                grondwater

                                                                                7 x PAK (10 VROM)
       Rondom de schuren    3 gaten tot 0,5 m-mv         -                      2 x asbest in grond                     1 x standaardpakket
       (druppelzone)        1 boring tot ongeroerde                                                                     grondwater
                            grond
       Overig terrein       14 tot 0,5 m-mv              1 tot 1,5 m-gws        3 x standaardpakket grond               -
                            3 tot 2,0 m-mv

       standaardpakket grond:           zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som)
       standaardpakket grondwater:      zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen
       asbest in grond:                 asbest in grond
       PAK (10 VROM)                    Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              projectnummer 21300069
                                                                                                                                           6 mei 2021
                                                                                                                                       pagina 5 van 15


 3.3    Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

3.3.1   Bodemopbouw

        De boven- en ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. De boven-
        grond is matig tot zwak humeus. Aan de voor- en zuidzijde van het perceel is plaatselijk een veenlaagje in de
        ondergrond (traject 0,7-1,0 m-mv) aangetroffen en aan de zuidzijde van de locatie is plaatselijk een leemlaag in de
        ondergrond waarneembaar (1,5-2,0 m-mv).



3.3.2   Zintuiglijke waarnemingen

        De aangetroffen bijmengingen zijn weergegeven in tabel 3.2. Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en
        de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de boor-profielen die zijn opgenomen als bijlage 3.

        Tabel 3.2 Overzicht aangetroffen bijmengingen en bijzonderheden
        Boring   Traject           Grondsoort    Waargenomen bijzonderheden en bijmengingen
                 (m-mv)

        01       0,00 - 1,00      zand          sporen baksteen, geen olie-waterreactie, geroerd
                 1,00 - 1,30      zand          resten hout, geen olie-waterreactie
                 1,30 - 1,50      zand          sterk slibhoudend, zwakke olie-waterreactie, oude slootbodem
        01A      0,00 - 1,00      zand          resten baksteen, zwak grindhoudend
        02       1,25 - 1,60      zand          sporen hout, geen olie-waterreactie
        06       0,70 - 0,80      zand          boring gestaakt
        06A      0,00 - 0,70      zand          resten baksteen
                 0,70 - 0,80                    volledig baksteen
                 0,80 - 1,30      zand          resten baksteen
        06B      0,25 - 0,60      zand          zwak baksteenhoudend, resten glas
                 0,60 - 1,00      zand          resten baksteen
        07       0,00 - 0,50      zand          sporen baksteen, geen olie-waterreactie, geroerd
                 0,50 - 0,60                    boring gestaakt
        07A      0,00 - 0,50      zand          resten baksteen
                 0,50 - 0,60                    volledig baksteen
                 0,60 - 1,00      zand          resten baksteen
        07B      0,00 - 0,50      zand          resten baksteen
                 0,50 - 1,00      zand          sporen baksteen
        14       0,50 - 0,90      zand          resten baksteen, geen olie-waterreactie, geroerd
                 0,90 - 1,00                    boring gestaakt
        18       0,00 - 0,50      zand          sporen baksteen, geen olie-waterreactie, geroerd
        19       0,00 - 0,50      zand          resten baksteen, resten grind, resten asfalt, geen olie-waterreactie, sterk
                                                geroerd
        19A      0,00 - 0,50      zand          resten grind, resten baksteen, resten asfalt, resten kolengruis
                 0,50 - 0,70      zand          zwak kolengruishoudend, zwak grindhoudend, resten hout
        19B      0,50 - 0,80      zand          sporen kolengruis
        19C      0,00 - 0,80      zand          resten hout
        19D      0,00 - 0,50      zand          zwak grindhoudend, resten baksteen
                 0,50 - 0,90      zand          sporen kolengruis, sporen asfalt, sporen baksteen
        20       0,30 - 0,40                    boring gestaakt
        21       0,00 - 0,30      zand          resten asfalt, resten puin, geen olie-waterreactie
                 0,30 - 0,40                    boring gestaakt
        25       0,70 - 1,00      zand          brokken baksteen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             projectnummer 21300069
                                                                                                                                          6 mei 2021
                                                                                                                                      pagina 6 van 15


      Boring     Traject                 Grondsoort    Waargenomen bijzonderheden en bijmengingen
                 (m-mv)
                 1,00 - 1,20             zand          sterk slibhoudend, zwakke olie-waterreactie, oude slootbodem
      25A        0,50 - 0,70             zand          resten grind, resten hout
                 0,70 - 1,00             zand          zwak slibhoudend
                 1,00 - 1,30             zand          sporen slib
                 1,30 - 1,35                           gestaakt




      Ter plaatse van de demping zijn zowel in de boven- als in de ondergrond bijmengingen met baksteenpuin, hout,
      grind, kolengruis en asfalt waargenomen. De oude slootbodem betrof waarschijnlijk het traject vanaf
      0,7 tot 1,5 m-mv gezien de opgeboorde slib of slibhoudende bijmengingen in dit dieptetraject.

      Aan de achterzijde van het terrein, bij boring 21, zijn resten puin aangetroffen direct aan het maaiveld.

      In geen van de boringen en inspectiegaten is zintuiglijk asbest aangetroffen in het opgeboorde/gegraven materiaal.
      In NEN 5707 is opgenomen dat (puin)bijmengingen als asbestverdacht kan worden gezien rekening houdend met
      het soort puin, de ouderdom, de mate van bijmenging en het historisch gebruik. In onderhavig geval is op basis van
      de aangetroffen bijmengingen in het opgeboorde materiaal geen sprake van verdenkingen op asbest.


3.4   Veldmetingen grondwater

      Op 6 april 2021 is het grondwater volgens protocol 2002 bemonsterd door een gekwalificeerd veld-medewerker van
      MUG Ingenieursbureau, de heer W. Dijk. De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen
      (EC) en de troebelheid (NTU) zijn tijdens de grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de
      veldmetingen zijn opgenomen in de onderstaande tabel 3.3.

      Tabel 3.3 Veldmetingen grondwater
                        Filterstelling          Grondwaterstand                                   Geleidbaarheid      Troebelheid
      Peilbuis                                                             Zuurgraad (pH)
                        (m-mv)                  (m-mv)                                            (µS/cm)             (NTU)
      01-1-1            1,99 - 2,99             0,59                      6,4                     600                 4,18

      02-1-1            2,02 - 3,02             0,62                      6,3                     920                 9,26



      Tijdens het bemonsteren van het grondwater zijn geen afwijkingen geconstateerd. De gemeten waarden komen van
      nature voor in de regio waar de onderzoekslocatie zich bevindt.


3.5   Monsterneming en analyses

      Voor de onderzoekslocatie zijn op basis van de zintuiglijke waarnemingen en conform de gehanteerde onderzoek-
      strategie monsters geselecteerd voor analyse. De meest verdachte bodemlagen zijn ingezet op basis van
      ‘worstcasebenadering’.

      In het veld zijn uit de drie inspectiegaten twee monsters samengesteld en geanalyseerd op asbest in grond.

      Naar aanleiding van de analyseresultaten is een uitsplitsing op PAK uitgevoerd door middel van het separaat
      analyseren van de bovengrond ter plaatse van boring 19 en 21.

      De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn
      uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam te
      Amsterdam. De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven in tabel 3.4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                          projectnummer 21300069
                                                                                                                       6 mei 2021
                                                                                                                   pagina 7 van 15


Tabel 3.4 Overzicht uitgevoerde analyses
Analysemonster          Traject in m-mv    Deelmonsters (m-mv)    Analysepakket

MMO01                   0,00 - 0,50        19 (0,00 - 0,50)       AS3000: Standaardbodem incl. lutum en humus
                                           21 (0,00 - 0,30)
MMO02                   0,00 - 0,50        05 (0,00 - 0,35)       AS3000: Standaardbodem incl. lutum en humus
                                           20 (0,00 - 0,30)
                                           23 (0,00 - 0,50)
                                           24 (0,00 - 0,35)
MMO03                   0,60 - 1,00        02 (0,80 - 1,00)       AS3000: Standaardbodem incl. lutum en humus
                                           03 (0,70 - 1,00)
                                           04 (0,75 - 0,90)
                                           05 (0,60 - 0,80)
PFAS04                  0,00 - 0,50        01 (0,00 - 0,50)       AS3000: Standaardbodem incl. lutum en humus, PFAS (28)
                                           03 (0,00 - 0,50)       Handelingskader
                                           07 (0,00 - 0,50)
                                           14 (0,00 - 0,50)
                                           25 (0,00 - 0,50)
MMD05                   0,00 - 0,50        01 (0,00 - 0,50)       AS3000: Standaardbodem incl lutum en humus
                                           07 (0,00 - 0,50)
MMD06                   1,00 - 1,50        01 (1,30 - 1,50)       AS3000: Standaardbodem incl. lutum en humus
                                           25 (1,00 - 1,20)
MMA07                   0,00 - 0,50        Gat 03 (0,00 - 0,50)   AS3000 : Asbest grond NEN5898 < 17.5 kg
MMA08                   0,00 - 0,50        Gat 01 (0,00 - 0,50)   AS3000 : Asbest grond NEN5898 < 17.5 kg
                                           Gat 02 (0,00 - 0,50)
1A                      0,00 - 0,50        01A (0,00 - 0,50)      AS3000: Droge stof, AS3000: Organische stof (gloeiverlies),
                                                                  AS3000: PAK (10 verbindingen)
7A                      0,00 - 0,50        07A (0,00 - 0,50)      AS3000: Droge stof, AS3000: Organische stof (gloeiverlies),
                                                                  AS3000: PAK (10 verbindingen)
B19-1                   0,00 - 0,50        19 (0,00 - 0,50)       AS3000: Droge stof, AS3000: Organische stof (gloeiverlies),
                                                                  AS3000: PAK (10 verbindingen)
19A                     0,00 - 0,50        19A (0,00 - 0,50)      AS3000: Droge stof, AS3000: Organische stof (gloeiverlies),
                                                                  AS3000: PAK (10 verbindingen)
19B                     0,00 - 0,50        19B (0,00 - 0,50)      AS3000: Droge stof, AS3000: Organische stof (gloeiverlies),
                                                                  AS3000: PAK (10 verbindingen)
19C                     0,00 - 0,50        19C (0,00 - 0,50)      AS3000: Droge stof, AS3000: Organische stof (gloeiverlies),
                                                                  AS3000: PAK (10 verbindingen)
B21-1                   0,00 - 0,30        21 (0,00 - 0,30)       AS3000: Droge stof, AS3000: Organische stof (gloeiverlies),
                                                                  AS3000: PAK (10 verbindingen)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                             projectnummer 21300069
                                                                                                                          6 mei 2021
                                                                                                                      pagina 8 van 15


   4    Resultaten
 4.1    Toetsing en terminologie

4.1.1   Grond en grondwater

        Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming wordt in
        deze rapportage de volgende terminologie gebruikt.

        Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In
        verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de
        bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen.

        Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In
        verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de
        bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen.

        Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de functionele
        eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Volgens
        de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging als meer dan 25 m3 bodem-
        volume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond. Voor grondwater geldt dat
        als in meer dan 100 m3 bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden, er sprake is van een geval van
        ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is in deze gevallen onder andere
        afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de volksgezondheid,
        het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico’s, dan zijn
        saneringsmaatregelen niet spoedeisend.

        Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond zijn de resultaten in deze rapportage
        tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Aangezien er geen partijkeuring conform het
        Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet dezelfde rechten worden
        ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd.

        Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa): de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek bepaald door
        de individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten percentages lutum en
        organisch stof. Hierna zijn deze ‘gestandaardiseerde waarden’ getoetst aan de normwaarden uit de Regeling
        bodemkwaliteit.

        PFAS: Voor PFOS, PFOA en GenX is geen normering opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Met ingang van de
        aanpassing van het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ op 29 november 2019 zijn voorlopige toepassingsnormen
        vastgesteld, die tussentijds op basis van voortschrijdend kennis en onderzoek geactualiseerd zijn op 2 juli 2020.

        Het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en bagger.
        Dat kader zal in de toekomst juridisch worden verankerd via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit.

        Het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ is opgesteld aan de hand van het advies van het RIVM over risicogrenzen voor
        PFOS, PFOA en GenX en heeft het voorzorgbeginsel als uitgangspunt. Medeoverheden, maar ook het bedrijfsleven
        hebben meetdata beschikbaar gesteld zodat versneld tijdelijke landelijke achtergrondwaarden konden worden
        bepaald. Het RIVM heeft op basis van de beschikbare informatie tijdelijke landelijke achtergrondwaarden afgeleid.
        Het RIVM adviseert op dit moment voor alle stoffen uit de PFAS-groep een landelijke achtergrondwaarde van
        1,4 μg/kg ds. Specifiek voor PFOA adviseert het RIVM een landelijke achtergrondwaarde van 1,9 μg/kg ds. Bij deze
        waarden is er volgens het RIVM geen sprake van risico’s voor de gezondheid of overschrijding van effectniveaus voor
        het ecosysteem. Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast. In
        overleg met andere overheden heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze tijdelijke landelijke
        achtergrondwaarden opgenomen in het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’. De toepassingsnormen gebaseerd op de
        landelijke achtergrondwaarden (1,4 μg/kg ds PFAS en 1,9 μg/kg ds voor PFOA) zijn in tabel 4.1 weergegeven (bron:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   projectnummer 21300069
                                                                                                                                                6 mei 2021
                                                                                                                                            pagina 9 van 15


        ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geactualiseerde versie 2 juli 2020). Het
        genoemde tijdelijk handelingskader is opgenomen als bijlage 6.

        Tabel 4.1 Toepassingsnormen voor toepassen van grond op landbodem (in μg/kg ds)

         Grond (μg/kg ds)                                                                   Toepasbaar op land

                                                                                            vrij zowel boven als onder grondwaterniveau*
         PFAS < 1,4                PFOA < 1,9                       PFOS < 1,4
                                                                                            m.u.v. grondwaterbeschermingsgebieden**
                                                                                            wonen en industrie
         1,4 < PFAS < 3            1,9 < PFOA < 7                   1,4 < PFOS < 3          landbouw en natuur als PFAS < lokale
                                                                                            achtergrondwaarde

         PFAS > 3                  PFOA > 7                         PFOS > 3                reiniging of stort

         * Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 m en meer onder het
            maaiveld. Als de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt, wordt de grond geacht boven grondwater-
            niveau te zijn toegepast.
         ** Bij toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is wederom geadviseerd gebruik te maken van grond en baggerspecie van ten minste
            dezelfde kwaliteit als de aanwezige bodemkwaliteit in het desbetreffende gebied.




4.1.2   Asbest

        De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de toetsing van het gehalte
        aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg ds (hergebruiksnorm). Het
        gehalte aan asbest wordt bepaald door de amfibole concentratie (amosiet en crocidoliet) te vermenigvuldigen met
        een factor 10 en deze op te tellen bij de serpentijnconcentratie (chrysotiel).

        Getoetste analyseresultaten grond
        In tabel 4.2 een is een beknopt overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond- en
        interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan de Regeling
        bodemkwaliteit (generieke kader) weergegeven.

        In bijlage 4 zijn de analysecertificaten opgenomen en in bijlage 5 de getoetste analyseresultaten met de
        toetsingswaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               projectnummer 21300069
                                                                                                                                             6 mei 2021
                                                                                                                                        pagina 10 van 15


Tabel 4.2 Getoetste analyseresultaten grondmonsters
Analysemonster            Boringen (m-mv) Bijmenging            > AW (+index)                    > I (+index)           Toetsing Bbk (indicatief)

MMO01                     0,00 - 0,50       resten baksteen,    minerale olie C10 - C40 (0,16)   -                      niet toepasbaar >
(19, 21)                                    resten grind,       zink (0,05)                                             industrie
                                            resten asfalt       lood (0,04)
                                                                PAK 10 VROM (0,57)
MMO02                     0,00 - 0,50       -                   -                                -                      altijd toepasbaar
(05, 20, 23, 24)
MMO03                     0,60 - 1,00       sporen hout         -                                -                      altijd toepasbaar
(02, 03, 04, 05)
MMD05                     0,00 - 0,50       sporen baksteen     minerale olie C10 - C40 (-)      -                      klasse industrie
(01, 07)                                                        PAK 10 VROM (0,5)
MMD06                     1,00 - 1,50       sterk           minerale olie C10 - C40 (0,1)        PAK 10 VROM (1,59)     niet toepasbaar >
(01, 25)                                    slibhoudend,    koper (0,06)                                                interventiewaarde
                                            oude slootbodem zink (0,45)
                                                            lood (0,37)
Uitsplitsing mengmonster boring 19 en 21 (mmo01)

B19-1                     0,00 - 0,50       resten baksteen,    -                                PAK 10 VROM (4,61)     niet toepasbaar >
                                            resten grind,                                                               interventiewaarde
                                            resten asfalt
B21-1                     0,00 - 0,30       resten asfalt,      -                                -                      altijd toepasbaar
                                            resten puin
Heranalyse en afperkende boringen

1A                        0,00 - 0,50       resten baksteen,    PAK 10 VROM (0,03)               -                      klasse wonen
                                            zwak
                                            grindhoudend
7A                        0,00 - 0,50       resten baksteen     PAK 10 VROM (0,16)               -                      klasse industrie
19A                       0,00 - 0,50       resten grind,     -                                  PAK 10 VROM (3,37)     niet toepasbaar >
                                            resten baksteen,                                                            Interventiewaarde
                                            resten asfalt,
                                            resten kolengruis
19B                       0,00 - 0,50       sporen kolengruis PAK 10 VROM (0,04)                 -                      klasse wonen
19C                       0,00 - 0,50       resten hout         PAK 10 VROM (0,13)               -                      klasse wonen
> AW               : overschrijding achtergrondwaarde   (Index > 0,0)        : overschrijding achtergrondwaarde
>I                 : overschrijding interventiewaarde   (Index > 0,5)        : overschrijding voormalige tussenwaarde
Index              : (GSSD-AW)/(I-AW)                   (Index > 1,0)        : overschrijding interventiewaarde


Boring 19, resten asfalt in bovengrond
In mengmonster MMO01 van de bovengrond ter plaatse van de boringen 19 en 21 is PAK (23 mg/kg) aangetroffen
boven de voormalige tussenwaarde (20 mg/kg). De individuele grondmonsters zijn vervolgens afzonderlijk
geanalyseerd op PAK waaruit blijkt dat het PAK gehalte (180 mg/kg ds) in de bovengrond van boring 19 sterk
verhoogd is terwijl ter plaatse van boring 21 het PAK gehalte (0,49 mg/kg) in de bovengrond onder de
achtergrondwaarde ligt.

Het verhoogde gehalte in de bovengrond ter plaatse van boring 19 is te relateren aan de bijmengingen met asfalt
resten. Hierop is de bovengrond ter plaatse van boring 19 opnieuw bemonsterd (boring 19A) voor analyse op PAK.
Wederom is hier de aanwezigheid van resten asfalt in de bovengrond en het hiermee samenhangende sterk
verhoogde PAK gehalte (130 mg/kg) bevestigd.

Vervolgens is de verontreiniging uitgekarteerd door middel van de aanvullende boringen 19B, 19C, 19D en 1A. In de
bovengrond van deze boringen zijn geen asfaltresten aangetroffen. Na analyse blijken overschrijdingen van de
achtergrondwaarde met PAK maar deze blijven beneden de tussenwaarde. Hiermee is de omvang van het sterk
verhoogde PAK gehalte voldoende ingekaderd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     projectnummer 21300069
                                                                                                                                   6 mei 2021
                                                                                                                              pagina 11 van 15


        De bovengrond ter plaatse van boring 1A, 19B en 19C is na indicatieve toetsing volgens de Regeling en het Besluit
        bodemkwaliteit indicatief aangemerkt als kwaliteitsklasse ‘wonen’.

        Demping
        Ter plaatse van de gedempte sloot is PAK aangetroffen boven de voormalige tussenwaarde (MMD05). Omdat er niet
        voldoende monstermateriaal aanwezig was voor heranalyse van de individuele grondmonsters zijn op de locatie van
        deze twee boringen opnieuw boringen verricht. Dit zijn de boringen 1A, 7A en 7B. Uit analyse van bovengrond ter
        plaatse van de boringen 1A en 7A blijken licht verhoogde gehalten aan PAK (2,7 en 7,7 mg/kg respectievelijk). De
        tussenwaarde overschrijding van PAK aanvankelijk gemeten in mengmonster MMD05 is niet reproduceerbaar.

        In de grondlaag van 1,00 - 1,50 m-mv ter plaatse van boring 1 en 25 (MMD06) is een sterk verhoogd gehalte aan PAK
        en licht verhoogde gehalten aan minerale olie, koper, zink en lood aangetoond. De licht tot sterk verhoogde
        gehalten zijn waarschijnlijk te relateren aan de aangetroffen sliblaag (voormalige slootbodem). Volgens de Regeling
        en het Besluit bodemkwaliteit is deze grondlaag indicatief aangemerkt als kwaliteitsklasse ‘niet toepasbaar >
        industrie’. De verwachting is dat de sliblaag in de gehele gedempte sloot aanwezig is.

        Overige terrein
        De bovengrond ter plaatse van de achterzijde van het terrein (MMO02, boringen 5, 20, 21, 23 en 24) is na
        indicatieve toetsing volgens de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit indicatief aangemerkt als kwaliteitsklasse
        ‘altijd toepasbaar’.

        In de ondergrond ter plaatse van boring 2, 3, 4 en 5 (MMO03) is zijn geen verhoogde gehaltes aangetoond. De
        ondergrond ter plaatse van deze boringen wordt na indicatieve toetsing aangemerkt als klasse ‘altijd toepasbaar’.



4.1.3   Analyseresultaten PFAS in grond

        Voor de gehele onderzoekslocatie is één mengmonster van de bovengrond samengesteld voor analyse op PFAS
        (PFOA, PFOS, exclusief GenX). Een overzicht van de analyseresultaten is weergegeven in tabel 4.3. De
        analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4.

        Tabel 4.3 Overzicht analyseresultaten PFOS en PFOA

         Analysemonster                Gehalte som PFOS (µg/kg ds)   Gehalte som PFOA (µg/kg ds)   Gehalte overige PFAS (µg/kg ds)

         PFAS (01, 03, 07, 14, 25)     0,5                           0,4                           < 0,1


        Uit de toetsing aan het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ (geactualiseerde versie van 2 juli 2020) blijkt dat in geen van
        bovengrond mengmonsters ter plaatse van de onderzoekslocatie verhoogde PFAS-gehalten zijn aangetoond boven de
        landelijke achtergrondwaarden (1,4 μg/kg ds PFOA en 1,9 μg/kg ds voor PFOS).

        Op basis van de gemeten PFAS-gehalten wordt de bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie aangemerkt als
        ‘vrij toepasbaar’ voor zowel onder als boven grondwaterniveau.


 4.2    Getoetste analyseresultaten grondwater

        De onderstaande tabel 4.4 geeft een overzicht van de analyseresultaten die zijn getoetst aan de streef- en
        interventie-waarden volgens de Wet bodembescherming. In bijlage 4 zijn de analysecertificaten opgenomen en in
        bijlage 5 de getoetste analyseresultaten met de toetsingswaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    projectnummer 21300069
                                                                                                                                                  6 mei 2021
                                                                                                                                             pagina 12 van 15


      Tabel 4.4 Analyseresultaten grondwatermonsters
       Peilbuis            Filterdiepte                > S (+index)                            > I (+index)
                           (m-mv)
      01-1-1              1,99 - 2,99                  barium (0,12)                       -
      02-1-1              2,02 – 3,02                  zink (0,01)
                                                       barium (0,01)

      >S          : overschrijding streefwaarde                  (Index > 0,0)   : overschrijding streefwaarde
      >I          : overschrijding interventiewaarde             (Index > 0,5)   : overschrijding voormalige tussenwaarde
      Index       : (GSSD-S)/(I-S)                               (Index > 1,0)   : overschrijding interventiewaarde


      In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium en zink gemeten (boven de streefwaarde). Deze
      verhogingen hebben waarschijnlijk naar een natuurlijke achtergrond.


4.3   Getoetste analyseresultaten asbest

      Een overzicht van de analyseresultaten van de asbestanalyses is weergegeven in de volgende tabel 4.5. De analyse-
      certificaten zijn opgenomen als bijlage 4.

      Tabel 4.5 Analyseresultaten verkennend asbestonderzoek – bepaling gehalte in mg/kg ds
      Mengmonster          Inspectiegat                 Verzamelmonster (> 2 cm),                   Grond(meng)monster (< 2 cm),     Totaalgehalte,
                           (traject m-mv)                  gemeten waarde mg                          gemeten waarde mg/kg ds      gewogen# mg/kg ds
                                                       serpentijn            amfibool                serpentijn        amfibool        (afgerond)

      MMA07                Gat 03 (0-0,5)                 n.a.                   n.a.                   n.a.             n.a.            < 0,8

      MMA08                Gat 01 (0-0,5)
                                                          n.a.                   n.a.                   n.a.             n.a.            < 0,4
                           Gat 02 (0-0,5)

      n.a.       niet aangetroffen
      (h) / (nh) hechtgebonden asbest/niet-hechtgebonden asbest
      #          gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool



      Ter plaatse van de opgegraven inspectiegaten is tijdens de uitvoering van het veldwerk geen asbestverdacht
      materiaal in de grove fractie (> 20 mm) aangetroffen. Ook analytisch is in de fijne fractie (< 20 mm) geen asbest
      aangetroffen. De bovengrond ter plaatse van de inspectiegaten wordt op basis van deze resultaten aangemerkt als
      niet-asbesthoudend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                          projectnummer 21300069
                                                                                                                        6 mei 2021
                                                                                                                   pagina 13 van 15


5   Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
    In opdracht van de heer D. Minkema heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend asbest- en bodemonderzoek
    uitgevoerd ter plaatse van Hegedyk 77 te Gersloot.

    Aanleiding
    De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door bestemmingsplanwijziging
    en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden (sloop van de opstallen en nieuwbouw).

    Doelstelling
    Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en
    grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie en de op het terrein aanwezige demping. Daarnaast is de
    bovengrond in de druppelzone aan de buitenzijde van de agrarische opstallen onderzocht op de aanwezigheid van
    asbest.

    Onderzoeksresultaten

    Zintuiglijke waarnemingen
    Ter plaatse van de demping zijn zowel in de boven- als in de ondergrond bijmengingen met baksteenpuin, hout,
    grind, kolengruis en asfalt waargenomen. De oude slootbodem betrof waarschijnlijk het traject vanaf
    0,7 tot 1,5 m-mv gezien de opgeboorde slib of slibhoudende bijmengingen in dit dieptetraject. Aan de achterzijde
    van het terrein, bij boring 21, zijn resten puin aangetroffen direct aan het maaiveld. In geen van de boringen en
    inspectiegaten is zintuiglijk asbest aangetroffen in het opgeboorde/gegraven materiaal.


    Analytisch grond (inclusief PFAS en asbest)
    De bovengrond ter plaatse van boring 19 en 19A is sterk verontreinigd met PAK. Het verhoogde gehalte is te
    relateren aan de bijmengingen met asfalt resten. De verontreiniging is uitgekarteerd door middel van de boringen
    19B, 19C, 19D en 1A. In de bovengrond van deze boringen zijn geen asfaltresten aangetroffen. De gemeten PAK
    gehalten betreffen hier achtergrondwaarde overschrijdingen.

    Demping
    De voormalige slootbodem (1,0 - 1,5 m-mv) is een sterk verontreinigd met PAK. De verontreiniging is te relateren
    aan de aangetroffen sliblaag c.q. bijmengingen met slib. De verwachting is dat de sliblaag in de gehele gedempte
    sloot aanwezig is.

    Overige terrein
    De bovengrond en ondergrond ter plaatse van de voor- en achterzijde van het terrein zijn geen verhogingen boven
    de achtergrondwaarde geconstateerd. Deze grond is indicatief aangemerkt als altijd toepasbaar.

    Analytisch grondwater
    In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium en zink gemeten (boven de streefwaarde).

    Conclusie en aanbevelingen
    Geconcludeerd wordt dat de hypothese aangaande het bodemonderzoek ter plaatse wordt bevestigd. In de bodem
    van de onderzoekslocatie zijn licht tot sterke bodemverontreinigingen aangetoond. De gehalten PFAS in de
    bovengrond voldoen aan de landelijke achtergrondwaarden.

    Naar verwachting betreft de sterk verontreinigde bovengrond ter plaatse van boring 19 een plaatselijke spot. Op
    basis van het veld- en chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bovengrond van boring 19 geen geval
    van ernstige bodemverontreiniging betreft, uitgaande van een dikte van 0,5 m2 en een oppervlakte van 30 m2 (8 m1
    lang en 4 m1 breed) wordt de hoeveelheid sterk met PAK verontreinigde grond is ingeschat op circa 15 m3. In geval
    van grondverzet wordt geadviseerd wordt om deze niet-toepasbare grond af te voeren naar een erkende verwerker.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                      projectnummer 21300069
                                                                                                                    6 mei 2021
                                                                                                               pagina 14 van 15


Op basis van het veld- en chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de voormalige sliblaag geen geval van
ernstige bodemverontreiniging betreft, uitgaande van een dikte van 0,2 m2 en een oppervlakte van 105 m2
(70 m1 lang en 1,5 m1 breed) wordt de hoeveelheid sterk met PAK verontreinigde grond (de voormalige slootbodem)
voorlopig ingeschat op circa 21 m3.

De verontreiniging in de bovengrond en de sliblaag is ontstaan voor 1987, waardoor het geen zorgplicht betreft
volgens de Wet bodembescherming.

Voor het werken met niet toepasbare grond kunnen aanvullende veiligheidsmaatregelen conform CROW 400 van
toepassing zijn. Daarnaast kan inzet van een DLP’er nodig zijn. De aannemer werkt altijd met een V&G-plan en die
dient te worden goedgekeurd door een bevoegd veiligheidskundige.

Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.
Indien de grond elders wordt toegepast, dient toestemming te worden verkregen van het bevoegd gezag en kan
onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit worden gevraagd.

Indien de grond en bouwstoffen elders worden toegepast, dient dit voorafgaand aan de toepassing gemeld te
worden bij het bevoegd gezag via het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).
Ook tijdelijke opslag van de grond in een depot dient hier gemeld te worden. Het bevoegd gezag is veelal de
gemeente waarbinnen de toepassing plaatsvindt of bij toepassing in oppervlaktewater of oevers het desbetreffende
waterschap.

Slotopmerkingen
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten
van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit
van de bodem. Bij graaf- en grondverzetwerkzaamheden dient men rekening te houden met plaatselijk voor-
komende (zintuiglijke) afwijkingen. Ook kan bij het toepassen van de vrijkomende grond- en materiaalstromen een
partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit worden geëist.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                  projectnummer 21300069
                                              6 mei 2021




Bijlage 1   Regionale situering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>559351
558351
557351
556351      192470                                    193470                        194470                     195470




                                                                                                                                                   C:\ONEDRIVE\Dijkstra Groep\21300069 - VBO Hegedyk 77, Gersloot - Milieu Leek - A - Tekeningen\21300069\21300069.aprx
555351




         Service Layer Credits: Open Topo: Esri Nederland, Jan Willem van Aalst -
         www.imergis.nl
                                                                                               0                           1200
                                                                                                                             Meters

                                                                                         AHu   GHo                         13-4-2021
   RD coördinaten centrum:
                                                                                                                                        21300069
   x = 194324E                                                                       Verkennend bodemonderzoek                          1
   y = 557488N                                                                       Hegedyk 77 Gersloot                                1:25000




                                                    ´
                                                                                                                                        A4


                                                                                      Rho Adviseurs Deventer               DEFINITIEF

                                                                                      Situering van de onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                 projectnummer 21300069
                                             6 mei 2021




Bijlage 2   Overzichtstekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                             G 117


                                                                                                                      9A
                                                                                                                  79-7


                                                                                                                                                                          14
                                                                                                   K 255
                                                                                                                                                                          B
                                                                                                                                                          07B
                                                                                                                                                07A

K 1064                                                                                                                         25           B
                                                                                                                                            A         B                                                                                                                 G 141

                                     K 1063
                                                                                                            06A          25A
                                                                                                                               C
                                                                                                                               Q
                                                                                               06B
                                                                                                        Q
                                                                                                        A
                                                                                                                                                                          A
                                                                                                                                                                              17

                                                                                     01A       B       06
                                                                                                                                                           03

                                                                        19C
                                                                                   F
                                                                                   B                                                                   Q
                                                                                                                                           77             13                       16
                                                                  19A
                                                                        Q                                    18                                       A                            A




                                                                                                                                                                                                                                         He
                                                         19B
                                                                B19                                     B




                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                            ed
                                                   19D
                                                         Q                  asfaltverharding                                                                                                         12




                                                                                                                                                                                                                                              yk
                                                   Q                                                                                                                                               A
                                              20
                                              A                                                                                       08
                                                                                                                                            F    02
                                                                                                                                                                10
                                                                                                                                                                          11
                                                                                                                                                                          A                                                                 K 232

                                                                                                                                     A                          A
                   21
                                                                                                                                                      09
                   A
                                                               K 2009                                                                04               A                                                                                                                                          G 142
                                                                                                                                   Q
                                                                                                     Gat 03

                        Gat 01                                                                     K
         05
                       K
         Q
                            Gat 02
                       23
                                                                                                                                    K 266
              22
                   A        K                 24
                                                                                                                                                                     75
                                              A
              A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C:\ONEDRIVE\Dijkstra Groep\21300069 - VBO Hegedyk 77, Gersloot - Milieu Leek - A - Documenten\Tekeningen\21300069\21300069.aprx
                                                                                                                                                                                                                                            K 271




                                                                                               LEGENDA                                                                         0                                                        22
                                                                                                                                                                                                                                         Meters
                                                                                                   A        boring tot ca. 0,5 m -mv
                                                                                                                                                                               Service Layer Credits: Open Topo: Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl

                                                                                                   B        boring tot ca. 1,0 m -mv                                           BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie: Op het gebruik van deze data en services zijn van toepassing de Esri
                                                                                                                                                                               Nederland Terms of Use. U dient hiervan voor gebruik van de data en services kennis te nemen. Zodra u de data of services



                                                                                                   Q        boring tot ca. 2,0 m -mv
                                                                                                                                                                               0        AHu      GHo      Eerste uitgave                                          3-5-2021

                                                                                                   C        boring > ca. 2,5 m -mv
                                                                                                                                                                                                                                                                                         21300069
                                                                                                   K        inspectiegat met nummer                                                Verkennend bodemonderzoek                                                                             2


                                                                                                   F peilbuis met nummer
                                                                                                                                                                                   Hegedyk 77 Gersloot                                                                                   1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                         A3
                                                                                                            Kadstrale perceel + nummer
                                                                                                                                                                                   Rho Adviseurs Deventer
                                                                                                            onderzoeksgrens                                                                                                                                       DEFINITIEF
                                                                                                            asfaltverharding
                                                                                                                                                                                   Overzicht van de onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                            projectnummer 21300069
                                        6 mei 2021




Bijlage 3   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           01                                                         Boring:        01A
   Datum:            29-3-2021                                                  Datum:         23-4-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                   Boormeester:   Otto Roelfzema


                                 -140   gazon                                                              -151   braak
     0                                                                            0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                        humeus, sporen baksteen, geen                                             humeus, resten baksteen, zwak
                     1                  olie-water reactie, neutraalbruin,                     1                  grindhoudend, donker grijsbruin,
                                        Edelmanboor, geroerd                                                      Edelmanboor

    50                                                                           50


                     2                                                                         2

                                 -240                                                                      -251
    100                                                                         100
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                     3                  humeus, resten hout, geen
                                 -270   olie-water reactie, neutraalbruin,
                                        Edelmanboor
                     4
                                 -290   Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
    150
                                        slibhoudend, zwakke olie-water
                                        reactie, neutraal bruinzwart,
                     5                  Edelmanboor, oude slootbodem
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
    200
                                 -340   hout, geen olie-water reactie,
                                        neutraal grijsbruin, Edelmanboor
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
                     6                  hout, geen olie-water reactie,
                                        neutraal cremegrijs, Zuigerboor
    250


                     7


    300

                                 -460




   Boring:           02                                                         Boring:        03
   Datum:            29-3-2021                                                  Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                   Boormeester:   Wim Dijk


                                 -126   gazon                                                              -129   groenstrook
     0                                                                            0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                          humeus, geen olie-water reactie,
                     1                  neutraal geelbruin, Edelmanboor,                       1                  neutraalbruin, Edelmanboor
                                        geroerd
                                 -176
    50                                                                           50
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, resten                  2
                     2                  planten, geen olie-water reactie,                                  -199
                                 -206   neutraal bruinzwart, Edelmanboor                                          Veen, matig zandig, geen
                                                                                               3                  olie-water reactie, neutraal
                     3                  Veen, matig zandig, geen
                                 -226   olie-water reactie, neutraal                                       -229   bruinzwart, Edelmanboor
    100                                                                         100
                                        bruinzwart, Edelmanboor                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                     4
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       roesthoudend, geen olie-water
                                 -251
                                                                                               4                  reactie, licht cremebruin,
                                        roesthoudend, geen olie-water
                                        reactie, licht cremebruin,                                                Edelmanboor
                     5
    150                                 Edelmanboor                             150
                                                                                                           -279
                                 -286
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen                                     Leem, sterk zandig, matig humeus,
                                        hout, geen olie-water reactie,                                            geen olie-water reactie, licht
                                        neutraal geelbruin, Edelmanboor                        5                  bruingrijs, Edelmanboor, beekleem
                     6
                                        Leem, sterk zandig, matig humeus,
                                 -326                                                                      -329
    200                                 geen olie-water reactie, licht          200
                                        grijsbruin, Edelmanboor, beekleem

                     7                  Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
                                        planten, geen olie-water reactie,
                                        licht bruingrijs, Zuigerboor
                                 -376
    250
                                        Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
                                        humeus, geen olie-water reactie,
                     8                  licht grijsbruin, Zuigerboor

                                 -426
    300




Projectnaam:      VBO Hegedyk 77 Gersloot
Projectcode:      21300069
Opdrachtgever:    J.Tromp
                                                                                                                                                         getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           04                                                        Boring:        05
   Datum:            29-3-2021                                                 Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                  Boormeester:   Wim Dijk


                                 -156   groenstrook                                                       -159   braak
     0                                                                           0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                        humeus, geen olie-water reactie,                      1                  olie-water reactie, neutraal
                     1                  neutraalbruin, Edelmanboor                                               grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                          -194

                                                                                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
    50                                                                          50            2
                                                                                                                 humeus, geen olie-water reactie,
                                                                                                          -219
                     2                                                                                           neutraal zwartbruin, Edelmanboor
                                 -231                                                         3
                                                                                                          -239   Veen, matig zandig, geen
                     3           -246
                                        Veen, matig zandig, geen                                                 olie-water reactie, neutraal
                                        olie-water reactie, neutraal                                             bruinzwart, Edelmanboor
    100                                 bruinzwart, Edelmanboor                100
                     4                                                                        4                  Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                 -276   Zand, matig fijn, zwak siltig,                                           roesthoudend, geen olie-water
                                        neutraal grijsbruin, Edelmanboor,                                 -289
                                                                                                                 reactie, neutraal cremebruin,
                                        geroerd                                                                  Edelmanboor
                     5                  Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                     Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
    150                                                                        150
                                        roesthoudend, geen olie-water                         5                  humeus, sporen leem, geen
                                 -326
                                        reactie, neutraal cremebruin,                                            olie-water reactie, neutraal
                                        Edelmanboor                                                              bruingrijs, Edelmanboor
                                        Leem, sterk zandig, zwak humeus,
                     6                                                                        6
                                        geen olie-water reactie, neutraal                                 -359
    200                                 bruingrijs, Edelmanboor                200
                                 -366




   Boring:           06                                                        Boring:        06A
   Datum:            29-3-2021                                                 Datum:         23-4-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                  Boormeester:   Otto Roelfzema


                                 -130   gazon                                                             -123   braak
     0                                                                           0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                         humeus, resten baksteen, donker
                     1                  neutraalbruin, Edelmanboor, geroerd                   1                  grijsbruin, Edelmanboor


    50                                                                          50
                     2                                                                        2
                                 -200                                                                     -193
                                 -210   Edelmanboor, boring gestaakt                                      -203   Volledig baksteen, Edelmanboor
                                                                                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                               100                               humeus, resten baksteen, donker
                                                                                              4                  grijsbruin, Edelmanboor

                                                                                                          -253




   Boring:           06B                                                       Boring:        07
   Datum:            23-4-2021                                                 Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Otto Roelfzema                                            Boormeester:   Wim Dijk


                                 -132   braak                                                             -126   gazon
     0                                                                           0
                                        Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                     1
                                        humeus, donker grijsbruin,                                               humeus, sporen baksteen, geen
                                 -157
                                        Edelmanboor                                           1                  olie-water reactie, neutraalbruin,
                                                                                                                 Edelmanboor, geroerd
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                     2
    50                                  humeus, zwak baksteenhoudend,           50
                                                                                                          -176
                                 -192   resten glas, donker grijsbruin,                                   -186   Edelmanboor, boring gestaakt
                                        Edelmanboor
                     3                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, resten baksteen, donker
                                 -232   grijsbruin, Edelmanboor
    100




Projectnaam:      VBO Hegedyk 77 Gersloot
Projectcode:      21300069
Opdrachtgever:    J.Tromp
                                                                                                                                                        getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           07A                                                      Boring:        07B
   Datum:            23-4-2021                                                Datum:         23-4-2021
   Boormeester:      Otto Roelfzema                                           Boormeester:   Otto Roelfzema


                                 -121   braak                                                            -104   braak
     0                                                                          0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, resten baksteen, donker                                         humeus, resten baksteen, donker
                     1                  grijsbruin, Edelmanboor                              1                  grijsbruin, Edelmanboor

                                 -171                                                                    -154
    50                                                                         50
                                 -181   Volledig baksteen, Edelmanboor                                          Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                humeus, sporen baksteen, donker
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                             2                  grijsbruin, Edelmanboor
                     3                  humeus, resten baksteen, donker
                                        grijsbruin, Edelmanboor
                                 -221                                                                    -204
    100                                                                       100



   Boring:           08                                                       Boring:        09
   Datum:            29-3-2021                                                Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                 Boormeester:   Wim Dijk


                                 -142   gazon                                                            -163   gazon
     0                                                                          0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                        humeus, geen olie-water reactie,
                     1                  neutraalbruin, Edelmanboor                           1                  neutraalbruin, Edelmanboor

                                 -192                                                                    -213
    50                                                                         50



   Boring:           10                                                       Boring:        11
   Datum:            29-3-2021                                                Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                 Boormeester:   Wim Dijk


                                 -164   gazon                                                            -176   gazon
     0                                                                          0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                        humeus, geen olie-water reactie,
                     1                  neutraalbruin, Edelmanboor                           1                  neutraalbruin, Edelmanboor

                                 -214                                                                    -226
    50                                                                         50




Projectnaam:      VBO Hegedyk 77 Gersloot
Projectcode:      21300069
Opdrachtgever:    J.Tromp
                                                                                                                                                      getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           12                                                         Boring:        13
   Datum:            29-3-2021                                                  Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                   Boormeester:   Wim Dijk


                                 -186   gazon                                                              -131   groenstrook
     0                                                                            0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                          humeus, geen olie-water reactie,
                     1                  neutraalbruin, Edelmanboor                             1                  neutraalbruin, Edelmanboor

                                 -236                                                                      -181
    50                                                                           50



   Boring:           14                                                         Boring:        16
   Datum:            29-3-2021                                                  Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                   Boormeester:   Wim Dijk


                                 -94    gazon                                                              -186   gazon
     0                                                                            0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                          humeus, geen olie-water reactie,
                     1                  neutraalbruin, Edelmanboor, geroerd                    1                  neutraal grijsbruin, Edelmanboor

                                 -144                                                                      -236
    50                                                                           50
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
                     2                  baksteen, geen olie-water reactie,
                                        neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
                                 -184   geroerd

    100
                                 -194   Edelmanboor, boring gestaakt



   Boring:           17                                                         Boring:        18
   Datum:            29-3-2021                                                  Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                   Boormeester:   Wim Dijk


                                 -183   gazon                                                              -123   gazon
     0                                                                            0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                          planten, sporen baksteen, geen
                     1                  neutraalbruin, Edelmanboor                             1                  olie-water reactie, neutraal
                                                                                                                  grijsbruin, Edelmanboor, geroerd
                                 -233                                                                      -173
    50                                                                           50
                                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                  humeus, geen olie-water reactie,
                                                                                               2                  neutraalbruin, Edelmanboor

                                                                                                           -223
                                                                                100




Projectnaam:      VBO Hegedyk 77 Gersloot
Projectcode:      21300069
Opdrachtgever:    J.Tromp
                                                                                                                                                          getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           19                                                         Boring:        19A
   Datum:            29-3-2021                                                  Datum:         23-4-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                   Boormeester:   Otto Roelfzema


                                 -149   braak                                                              -152   braak
     0                                                                            0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, resten                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        baksteen, resten grind, resten                                            humeus, resten grind, resten
                     1                  asfalt, geen olie-water reactie,                       1                  baksteen, resten asfalt, resten
                                        neutraal grijsbruin, Schep, sterk                                         kolengruis, donker grijsbruin,
                                 -199
                                        geroerd                                                            -202
                                                                                                                  Edelmanboor
    50                                                                           50
                     2                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                    2                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 -219   humeus, geen olie-water reactie,                                   -222   humeus, zwak kolengruishoudend,
                                        neutraal zwartbruin, Edelmanboor                                          zwak grindhoudend, resten hout,
                     3                                                                         3                  donker grijsbruin, Edelmanboor
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
    100
                                 -249   roesthoudend, neutraal geelbruin,       100
                                                                                                           -252   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                        Edelmanboor, orgineel                                                     neutraal geelbruin, Edelmanboor


   Boring:           19B                                                        Boring:        19C
   Datum:            23-4-2021                                                  Datum:         23-4-2021
   Boormeester:      Otto Roelfzema                                             Boormeester:   Otto Roelfzema


                                 -149   braak                                                              -164   braak
     0                                                                            0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, zwak Boomwortels, donker                                          humeus, resten veen, resten hout,
                     1                  grijsbruin, Edelmanboor                                1                  donker grijsbruin, Edelmanboor

                                 -199
    50                                                                           50
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                     2                  humeus, sporen kolengruis,                             2
                                 -229   donkerzwart, Edelmanboor                                           -244

                                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                            Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                        neutraal geelbruin, Edelmanboor                                           neutraal cremebruin, Edelmanboor
    100                                                                         100
                     3                                                                         3

                                 -279                                                                      -294




   Boring:           19D                                                        Boring:        20
   Datum:            23-4-2021                                                  Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Otto Roelfzema                                             Boormeester:   Wim Dijk


                                 -154   braak                                                              -134   braak
     0                                                                            0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                        humeus, zwak Boomwortels, zwak                         1                  olie-water reactie, neutraal
                     1                  grindhoudend, resten baksteen,                                     -164   geelbruin, Edelmanboor
                                        donker grijsbruin, Edelmanboor                                     -174   Edelmanboor, boring gestaakt
                                 -204
    50
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                     2                  humeus, sporen kolengruis, sporen
                                        asfalt, sporen baksteen, donker
                                 -244   grijsbruin, Edelmanboor

    100                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                     3                  Boomwortels, neutraal geelbruin,
                                        Edelmanboor
                                 -284




Projectnaam:      VBO Hegedyk 77 Gersloot
Projectcode:      21300069
Opdrachtgever:    J.Tromp
                                                                                                                                                        getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           21                                                          Boring:        22
   Datum:            29-3-2021                                                   Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                    Boormeester:   Wim Dijk


                                 -151   braak                                                               -172   braak
     0                                                                             0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, resten                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
                     1                  asfalt, resten puin, geen olie-water                                       planten, geen olie-water reactie,
                                 -181   reactie, neutraal geelbruin,                            1                  neutraal cremebruin, Edelmanboor
                                 -191   Edelmanboor
                                        Edelmanboor, boring gestaakt              50
                                                                                                            -222




   Boring:           23                                                          Boring:        24
   Datum:            29-3-2021                                                   Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                    Boormeester:   Wim Dijk


                                 -151   braak                                                               -180   braak
     0                                                                             0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, resten                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        planten, geen olie-water reactie,                       1                  humeus, geen olie-water reactie,
                     1                  neutraal cremebruin, Edelmanboor                                           neutraal grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                            -215

                                                                                                                   Veen, matig zandig, geen
    50
                                 -201
                                                                                  50            2
                                                                                                                   olie-water reactie, neutraal
                                                                                                            -240
                                                                                                                   bruinzwart, Edelmanboor



   Boring:           25                                                          Boring:        25A
   Datum:            30-3-2021                                                   Datum:         23-4-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                    Boormeester:   Otto Roelfzema


                                 -114   groenstrook                                                         -118   braak
     0                                                                             0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                           humeus, donker grijsbruin,
                     1                  neutraalbruin, Edelmanboor, geroerd                     1                  Edelmanboor

                                                                                                            -168
    50                                                                            50
                     2                                                                          2                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 -184                                                                       -188   humeus, resten grind, resten hout,
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken                                     donker grijsbruin, Edelmanboor
                     3                  baksteen, neutraalbruin,                                3
                                                                                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 -214   Edelmanboor                                                         -218   humeus, zwak slibhoudend,
    100                                                                          100
                     4                  Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk                                       donkerzwart, Edelmanboor
                                 -234   slibhoudend, zwakke olie-water                          4
                                                                                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        reactie, neutraal bruinzwart,                                       -248   humeus, sporen slib, donker
                                                                                                            -253
                     5                  Edelmanboor, oude bodem                                                    grijsbruin, Edelmanboor
                                 -264
    150                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                                        Edelmanboor, gestaakt
                                        olie-water reactie, neutraal
                                        geelbruin, Edelmanboor
                     6
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        roesthoudend, geen olie-water
    200
                                 -314   reactie, neutraal bruingeel,
                                        Edelmanboor
                                        Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
                     7                  humeus, geen olie-water reactie,
                                        neutraal grijsbruin, Edelmanboor
                                 -364
    250




Projectnaam:      VBO Hegedyk 77 Gersloot
Projectcode:      21300069
Opdrachtgever:    J.Tromp
                                                                                                                                                           getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           Gat 01                                                     Boring:        Gat 02
   Datum:            29-3-2021                                                  Datum:         29-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk                                                   Boormeester:   Wim Dijk


                                 -129   braak                                                              -150   braak
     0                                                                            0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                          humeus, geen olie-water reactie,
                     1                  neutraal zwartbruin, Schep,                            1                  neutraal zwartbruin, Schep,
                                        geroerd. 22,6% vocht.                                                     geroerd. 23,6 % vocht.
                                 -179                                                                      -200
    50                                                                           50
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
                                 -199   olie-water reactie, neutraalbruin,                                 -220   veen, geen olie-water reactie,
                                 -209   Edelmanboor                                                               neutraalbruin, Edelmanboor
                                        Veen, matig zandig, geen                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
    100
                                 -229   olie-water reactie, neutraal            100
                                                                                                           -250   roesthoudend, geen olie-water
                                        bruinzwart, Edelmanboor                                                   reactie, neutraal cremebruin,
                                                                                                                  Edelmanboor
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                        roesthoudend, geen olie-water
   Boring:           Gat 03             reactie, neutraal cremebruin,
                                        Edelmanboor
   Datum:            30-3-2021
   Boormeester:      Wim Dijk


                                 -156   braak
     0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                        humeus, resten wortels, geen
                     1           -186   olie-water reactie, neutraalbruin,
                                        Schep, vocht=18,6%

    50
                                 -206   Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
                                        planten, sporen wortels, geen
                                        olie-water reactie, neutraal
                                 -231
                                        bruingrijs, Schep, geroerd.
                     2
                                        vocht=20,4%
                                 -256   Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
    100
                                        planten, geen olie-water reactie,
                                        neutraal geelzwart, Edelmanboor,
                                        geroerd.vocht= 22,6%
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                        roesthoudend, geen olie-water
                                        reactie, neutraal cremebruin,
                                        Edelmanboor, vocht= 25,4%.




Projectnaam:      VBO Hegedyk 77 Gersloot
Projectcode:      21300069
Opdrachtgever:    J.Tromp
                                                                                                                                                          getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                  projectnummer 21300069
                                              6 mei 2021




Bijlage 4   Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Postbus 136
9350AC LEEK




Uw kenmerk              :   21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1170670
Validatieref.           :   1170670_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   YINW-HOVM-AJSF-JKRM
Bijlage(n)              :   5 tabel(len) + 6 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)



                                                                                                              Amsterdam, 8 april 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 1 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170670
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6685833 = MMO01 (0-50)
6685834 = MMO02 (0-50)
6685835 = MMO03 (60-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        29/03/2021                     29/03/2021                      29/03/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        01/04/2021                     01/04/2021                      01/04/2021
Startdatum                                      :                        01/04/2021                     01/04/2021                      01/04/2021
Monstercode                                     :                        6685833                        6685834                         6685835
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       82,8                          82,9                            43,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               6,0                           4,8                            27,3
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1                            <1                              <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                     73                            26                              36
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                    < 0,20                        < 0,20                            0,36
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                    < 3,0                         < 3,0                           < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                     11                           < 5,0                            14
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                    < 0,05                        < 0,05                            0,10
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                     47                            10                              20
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                    < 1,5                         < 1,5                           < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                      7                           <4                                5
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                     78                            33                              45

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                               590                             52                             400

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                     0,18                        < 0,05                          < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                     2,8                         < 0,05                          < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                     2,0                         < 0,05                          < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     3,8                         < 0,05                          < 0,05
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     1,9                         < 0,05                          < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                     2,2                         < 0,05                          < 0,05
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     1,9                         < 0,05                          < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     3,0                         < 0,05                          < 0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     2,5                         < 0,05                          < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     3,1                         < 0,05                          < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                    23                             0,35                            0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                           0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                           0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                           0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005                         0,005                           0,006



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                       Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170670
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6685837 = MMD05 (0-50)
6685838 = MMD06 (100-150)


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        29/03/2021                     29/03/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        01/04/2021                     01/04/2021
Startdatum                                      :                        01/04/2021                     01/04/2021
Monstercode                                     :                        6685837                        6685838
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       81,8                          74,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               4,9                           4,6
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1                            <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                     27                           200
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                    < 0,20                          0,37
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                    < 3,0                         < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                    < 5,0                          26
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                      0,06                          0,06
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                     17                           150
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                    < 1,5                         < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                      6                             5
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                     33                           180

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                                 97                           300

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                          0,14
S fenantreen                     mg/kg ds                                     4,1                           8,8
S anthraceen                     mg/kg ds                                     1,2                           2,0
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     5,8                          16
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     2,2                           8,1
S chryseen                       mg/kg ds                                     2,2                           8,3
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     1,3                           4,9
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     1,7                           6,5
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     1,1                           4,1
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     1,1                           3,9
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                    21                            63

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001                         0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001                         0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005                         0,006



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170670
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6685836 = PFAS04 (0-50)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        29/03/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        01/04/2021
Startdatum                                      :                        01/04/2021
Monstercode                                     :                        6685836
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        83,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                4,8
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                                1,0
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                     22
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                    < 0,20
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                    < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                      5,7
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                      0,06
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                     25
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                    < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                    <4
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                     40

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                                 61

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,33
S anthraceen                     mg/kg ds                                     0,10
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,74
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,31
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,37
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,25
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,31
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,21
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,24
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     2,9

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 4 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170670
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6685836 = PFAS04 (0-50)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        29/03/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        01/04/2021
Startdatum                                      :                        01/04/2021
Monstercode                                     :                        6685836
Uw Matrix                                       :                        Grond
Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Perfluorcarbonzuren:
Q PFBA                            µg/kg ds             < 0,1
Q PFPeA                           µg/kg ds             < 0,1
Q PFHxA                           µg/kg ds             < 0,1
Q PFHpA                           µg/kg ds             < 0,1
Q PFOA lineair                    µg/kg ds               0,3
Q PFOA vertakt                    µg/kg ds             < 0,1
Q PFNA                            µg/kg ds             < 0,1
Q PFDA                            µg/kg ds             < 0,1
Q PFUnDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFDoDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFTrDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFTeDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFHxDA                          µg/kg ds             < 0,1
Q PFODA                           µg/kg ds             < 0,1
Perfluorsulfonzuren:
Q PFBS                                          µg/kg ds                    < 0,1
Q PFPeS                                         µg/kg ds                    < 0,1
Q PFHxS                                         µg/kg ds                    < 0,1
Q PFHpS                                         µg/kg ds                    < 0,1
Q PFOS lineair                                  µg/kg ds                      0,4
Q PFOS vertakt                                  µg/kg ds                      0,1
Q PFDS                                          µg/kg ds                    < 0,1
Perfluorverbindingen - precursors:
Q 4:2 FTS                                       µg/kg ds                    < 0,1
Q 6:2 FTS                                       µg/kg ds                    < 0,1
Q 8:2 FTS                                       µg/kg ds                    < 0,1
Q 10:2 FTS                                      µg/kg ds                    < 0,1
Perfluorverbindingen - overig:
Q MeFOSAA                                       µg/kg ds                    < 0,1
Q MeFOSA                                        µg/kg ds                    < 0,1
Q EtFOSAA                                       µg/kg ds                    < 0,1
Q PFOSA                                         µg/kg ds                    < 0,1
Q 8:2 DiPAP                                     µg/kg ds                    < 0,1
    som PFOA                                    µg/kg ds                      0,4
    som PFOS                                    µg/kg ds                      0,5




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 5 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170670
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.


Uw referentie                         :     MMO03 (60-100)
Monstercode                           :     6685835

Opmerking bij het monster:            -     Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                            elementanalyse beïnvloed hebben.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 1 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 6685833
Uw project                 : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
omschrijving
Uw referentie              : MMO01 (0-50)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              12 %
2)   fractie C19 - C29                34 %
3)   fractie C29 - C35                33 %
4)   fractie C35 -< C40               21 %

minerale olie gehalte: 590 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 2 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 6685834
Uw project                 : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
omschrijving
Uw referentie              : MMO02 (0-50)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              27 %
2)   fractie C19 - C29                28 %
3)   fractie C29 - C35                41 %
4)   fractie C35 -< C40                4%

minerale olie gehalte: 52 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 3 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 6685835
Uw project                 : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
omschrijving
Uw referentie              : MMO03 (60-100)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19               7%
2)   fractie C19 - C29                19 %
3)   fractie C29 - C35                65 %
4)   fractie C35 -< C40                9%

minerale olie gehalte: 400 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 4 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 6685837
Uw project                 : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
omschrijving
Uw referentie              : MMD05 (0-50)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              22 %
2)   fractie C19 - C29                44 %
3)   fractie C29 - C35                30 %
4)   fractie C35 -< C40                5%

minerale olie gehalte: 97 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 5 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 6685838
Uw project                 : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
omschrijving
Uw referentie              : MMD06 (100-150)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              32 %
2)   fractie C19 - C29                45 %
3)   fractie C29 - C35                18 %
4)   fractie C35 -< C40                5%

minerale olie gehalte: 300 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 6 van 6


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 6685836
Uw project                 : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
omschrijving
Uw referentie              : PFAS04 (0-50)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              19 %
2)   fractie C19 - C29                30 %
3)   fractie C29 - C35                45 %
4)   fractie C35 -< C40                6%

minerale olie gehalte: 61 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170670
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6685833           MMO01 (0-50)                                                               19                          0-0.5             3812346AA
                                                                                             21                          0-0.3             3812635AA

6685834           MMO02 (0-50)                                                               20                          0-0.3             3812336AA
                                                                                             05                          0-0.35            3812628AA
                                                                                             23                          0-0.5             3812458AA
                                                                                             24                          0-0.35            3812247AA

6685835           MMO03 (60-100)                                                             02                          0.8-1             3812737AA
                                                                                             03                          0.7-1             3812720AA
                                                                                             04                          0.75-0.9          3812335AA
                                                                                             05                          0.6-0.8           3812477AA

6685837           MMD05 (0-50)                                                               01                          0-0.5             3812748AA
                                                                                             07                          0-0.5             3812474AA

6685838           MMD06 (100-150)                                                            01                          1.3-1.5           3812465AA
                                                                                             25                          1-1.2             3812244AA

6685836           PFAS04 (0-50)                                                              01                          0-0.5             3812748AA
                                                                                             07                          0-0.5             3812474AA
                                                                                             03                          0-0.5             3812741AA
                                                                                             14                          0-0.5             3812340AA
                                                                                             25                          0-0.5             3812632AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170670
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                              Bijlage Omschrijvingen PFAS


PFAS component                      Volledige naam PFAS component

10:2 FTS                            10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS                             4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS                             6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP                           8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS                             8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA                             EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA                              MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA                             MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA                                PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS                                PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA                                PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA                              PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS                                PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA                               PFHpA (perfluorheptaanzuur)
PFHpS                               PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA                               PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA                              PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS                               PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA                                PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair                        PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt                        PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA                               PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair                        PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt                        PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA                               PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA                               PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS                               PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)
PFTeDA                              PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)
PFTrDA                              PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA                              PFUnDA (perfluorundecaanzuur)




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 3 van 3

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170670
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8


In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

PFAS                                                 : Eigen methode




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YINW-HOVM-AJSF-JKRM                                                                                     Ref.: 1170670_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Postbus 136
9350AC LEEK




Uw kenmerk              :   21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1170674
Validatieref.           :   1170674_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   ATAF-GHLR-PPDU-TIWX
Bijlage(n)              :   3 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                             Amsterdam, 7 april 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                         T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                              BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht            CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                    www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170674
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Monstercode                                     : 6685844
Uw referentie                                   : MMA07 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 30/03/2021

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : N.E.
Datum geanalyseerd                         : 07-04-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   11010    g
Droge massa aangeleverde monster           :   8654     g
Percentage droogrest                       :   78,6     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm             8261,8        98,0        12,6      0,15     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm              59,5         0,7        13,5     22,69         0                0,0
 1-2 mm                47,0         0,6        13,5     28,72         0                0,0
 2-4 mm                27,5         0,3        27,5    100,00         0                0,0
 4-8 mm                21,0         0,2        21,0    100,00         0                0,0
 8-20 mm               17,0         0,2        17,0    100,00         0                0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                0,0
 Totaal              8433,8       100,0       105,1                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,3          0,0             0,0             0,2           0,0             0,0            0,2
 1-2 mm                  0,0             0,0             1,1          0,0             0,0             0,6           0,0             0,0            0,6
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 Totaal                 <0,8             0,0             1,4         <0,8             0,0             0,7           0,0             0,0            0,7

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATAF-GHLR-PPDU-TIWX                                                                                     Ref.: 1170674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170674
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Monstercode                                     : 6685845
Uw referentie                                   : MMA08 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 29/03/2021

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.G.
Datum geanalyseerd                         : 07-04-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   27560    g
Droge massa aangeleverde monster           :   23371    g
Percentage droogrest                       :   84,8     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           22510,5         97,5        12,8      0,06     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             136,8         0,6        15,6     11,40         0                0,0
 1-2 mm               124,6         0,5        37,8     30,34         0                0,0
 2-4 mm                49,2         0,2        49,2    100,00         0                0,0
 4-8 mm                75,4         0,3        75,4    100,00         0                0,0
 8-20 mm              166,0         0,7       166,0    100,00         0                0,0
 >20 mm                37,0         0,2        37,0    100,00         0                0,0
 Totaal            23099,5        100,0       393,8                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,3          0,0             0,0             0,1           0,0             0,0            0,1
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,4          0,0             0,0             0,2           0,0             0,0            0,2
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 Totaal                 <0,4             0,0             0,6         <0,4             0,0             0,3           0,0             0,0            0,3

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATAF-GHLR-PPDU-TIWX                                                                                     Ref.: 1170674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170674
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.

Uw referentie                         :     MMA07 (0-50)
Monstercode                           :     6685844

Opmerking bij het monster:            -     De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ATAF-GHLR-PPDU-TIWX                                                                                     Ref.: 1170674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170674
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6685844           MMA07 (0-50)                                                               Gat 03                      0-0.5             1663929MG

6685845           MMA08 (0-50)                                                               Gat 01                      0-0.5             1663932MG
                                                                                             Gat 02                      0-0.5             1663930MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ATAF-GHLR-PPDU-TIWX                                                                                     Ref.: 1170674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1170674
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ATAF-GHLR-PPDU-TIWX                                                                                     Ref.: 1170674_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Postbus 136
9350AC LEEK




Uw kenmerk              :   21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1172211
Validatieref.           :   1172211_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   LULA-MBNH-UBGS-QCRB
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)



                                                                                                              Amsterdam, 9 april 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1172211
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6689536 = 01 (240-340)
6689537 = 02 (240-340)


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        06/04/2021                     06/04/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        06/04/2021                     06/04/2021
Startdatum                                      :                        06/04/2021                     06/04/2021
Monstercode                                     :                        6689536                        6689537
Uw Matrix                                       :                        Grondwater                     Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)                   µg/l                                       120                             55
S cadmium (Cd)                  µg/l                                       < 0,2                          < 0,2
S kobalt (Co)                   µg/l                                       <2                               3,7
S koper (Cu)                    µg/l                                       <2                             <2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)     µg/l                                       < 0,05                         < 0,05
S lood (Pb)                     µg/l                                       <2                             <2
S molybdeen (Mo)                µg/l                                       <2                             <2
S nikkel (Ni)                   µg/l                                       <3                               4,7
S zink (Zn)                     µg/l                                      < 10                             71

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l                                  < 50                           < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S ethylbenzeen                   µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S naftaleen                      µg/l                                       < 0,02                        < 0,02
S o-xyleen                       µg/l                                       < 0,1                         < 0,1
S styreen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S tolueen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S xyleen (som m+p)               µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S som xylenen                    µg/l                                         0,2                           0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,1-dichlooretheen                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S dichloormethaan                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l                                     < 0,2                         < 0,2
S tetrachlooretheen                   µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S tetrachloormethaan                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S trichlooretheen                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S trichloormethaan                    µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S som C+T dichlooretheen              µg/l                                    0,1                           0,1
S som dichloorpropanen                µg/l                                    0,4                           0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)         µg/l                                  < 0,2                         < 0,2



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LULA-MBNH-UBGS-QCRB                                                                                     Ref.: 1172211_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1172211
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LULA-MBNH-UBGS-QCRB                                                                                     Ref.: 1172211_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 1 van 2


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode               : 6689536
Uw project                : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
omschrijving
Uw referentie             : 01 (240-340)
Methode                   : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <50 µg/l




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LULA-MBNH-UBGS-QCRB                                                                                     Ref.: 1172211_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 2 van 2


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode               : 6689537
Uw project                : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
omschrijving
Uw referentie             : 02 (240-340)
Methode                   : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <50 µg/l




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LULA-MBNH-UBGS-QCRB                                                                                     Ref.: 1172211_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1172211
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6689536           01 (240-340)                                                               01                          2.4-3.4           0294910MM
                                                                                             01                          2.4-3.4           0401764YA

6689537           02 (240-340)                                                               02                          2.4-3.4           0332976MM
                                                                                             02                          2.4-3.4           0401791YA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LULA-MBNH-UBGS-QCRB                                                                                     Ref.: 1172211_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1172211
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                    :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                              :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                       :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride                                        :   Conform AS3130 prestatieblad 1




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LULA-MBNH-UBGS-QCRB                                                                                     Ref.: 1172211_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Postbus 136
9350AC LEEK




Uw kenmerk              :   21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1173717
Validatieref.           :   1173717_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   EKGW-LIFY-IKKQ-IAXV
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                           Amsterdam, 13 april 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                         T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                              BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht            CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                    www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1173717
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6693193 = 19 (0-50)
6693194 = 21 (0-30)


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        29/03/2021                     29/03/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        08/04/2021                     08/04/2021
Startdatum                                      :                        08/04/2021                     08/04/2021
Monstercode                                     :                        6693193                        6693194
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        88,8                          88,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                6,0                           2,7
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                    0,80                         < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                   28                            < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                   21                            < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                   37                              0,08
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   18                            < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                   17                              0,07
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   11                            < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   22                              0,07
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   12                            < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   12                            < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                  180                              0,46




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EKGW-LIFY-IKKQ-IAXV                                                                                     Ref.: 1173717_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1173717
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EKGW-LIFY-IKKQ-IAXV                                                                                     Ref.: 1173717_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1173717
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6693193           19 (0-50)                                                                  19                          0-0.5             3812346AA

6693194           21 (0-30)                                                                  21                          0-0.3             3812635AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EKGW-LIFY-IKKQ-IAXV                                                                                     Ref.: 1173717_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1173717
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EKGW-LIFY-IKKQ-IAXV                                                                                     Ref.: 1173717_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hoekstra
Postbus 136
9350AC LEEK




Uw kenmerk              :   21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1181988
Validatieref.           :   1181988_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   DLZO-CYQJ-WNEW-MLND
Bijlage(n)              :   3 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                           Amsterdam, 30 april 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                         T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                              BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht            CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                    www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1181988
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6713914 = 01A(1)
6713915 = 07A(1)
6713916 = 19A(1)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        23/04/2021                     23/04/2021                      23/04/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        26/04/2021                     26/04/2021                      26/04/2021
Startdatum                                      :                        26/04/2021                     26/04/2021                      26/04/2021
Monstercode                                     :                        6713914                        6713915                         6713916
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        82,4                          85,7                            83,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                3,6                           6,9                             7,5
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                            1,0
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,23                          1,0                            23
S anthraceen                     mg/kg ds                                     0,09                          0,35                            8,4
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,74                          2,0                            27
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,26                          0,84                           14
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,35                          0,91                           12
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,24                          0,59                           10
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,29                          0,83                           15
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,23                          0,59                           11
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,19                          0,52                           10
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     2,7                           7,7                           130




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DLZO-CYQJ-WNEW-MLND                                                                                       Ref.: 1181988_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1181988
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6713917 = 19B(1)
6713918 = 19C(1)


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        23/04/2021                     23/04/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        26/04/2021                     26/04/2021
Startdatum                                      :                        26/04/2021                     26/04/2021
Monstercode                                     :                        6713917                        6713918
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        72,1                          64,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               13,3                          17,2
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,15                          0,28
S anthraceen                     mg/kg ds                                     0,22                          0,35
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,73                          2,2
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,42                          1,4
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,51                          1,4
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,43                          1,2
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,56                          1,6
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,48                          1,4
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,40                          1,3
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     3,9                          11




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DLZO-CYQJ-WNEW-MLND                                                                                     Ref.: 1181988_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1181988
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLZO-CYQJ-WNEW-MLND                                                                                     Ref.: 1181988_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1181988
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6713914           01A(1)                                                                     01A                         0-0.5             3811856AA

6713915           07A(1)                                                                     07A                         0-0.5             3811865AA

6713916           19A(1)                                                                     19A                         0-0.5             3785968AA

6713917           19B(1)                                                                     19B                         0-0.5             3785991AA

6713918           19C(1)                                                                     19C                         0-0.5             3785974AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLZO-CYQJ-WNEW-MLND                                                                                     Ref.: 1181988_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1181988
Uw project omschrijving                         : 21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLZO-CYQJ-WNEW-MLND                                                                                     Ref.: 1181988_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                  projectnummer 21300069
                                              6 mei 2021




Bijlage 5   Toetsingsresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Project             21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Certificaten        1170670
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                             Toetsdatum: 8 april 2021 16:25


Monsterreferentie                   6685833
Monsteromschrijving                 MMO01 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel           AW         WO            IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             6.0           10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    82.8           82.8         @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds               73           280          @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds            < 0.2         < 0.20          -               0.6       1.2            4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds              <3           < 7.4          -               15         35            190
koper (Cu)                          mg/kg ds               11            20           -               40         54            190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds           < 0.05         < 0.05          -             0.15       0.83            4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds               47            69          WO               50        210            530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds            < 1.5          < 1.0          -               1.5        88            190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                7            20           -               35         39            100
zink (Zn)                           mg/kg ds               78           170          WO              140        200            720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              590           980          NT              190        190            500

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds             0.18           0.18
fenantreen                          mg/kg ds               2.8           2.8
anthraceen                          mg/kg ds                2              2
fluoranteen                         mg/kg ds               3.8           3.8
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds               1.9           1.9
chryseen                            mg/kg ds               2.2           2.2
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds               1.9           1.9
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds                3              3
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds               2.5           2.5
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds               3.1           3.1

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               23            23          IND              1.5       6.8             40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005      < 0.0082           -             0.02       0.04            0.5

Toetsoordeel monster 6685833:                                                  Niet Toepasbaar > industrie


Monsterreferentie                   6685834
Monsteromschrijving                 MMO02 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel           AW         WO            IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             4.8           10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    82.9           82.9         @




Pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 6

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             26           100           @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds           < 0.2        < 0.21          -             0.6    1.2   4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds            <3           < 7.4          -             15     35    190
koper (Cu)                          mg/kg ds            <5           < 6.6          -             40     54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds          < 0.05        < 0.05          -            0.15   0.83   4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds             10            15           -             50    210    530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds           < 1.5         < 1.0          -             1.5    88    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds            <4             <8           -             35     39    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             33            73           -            140    200    720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             52           110           -            190    190    500

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
chryseen                            mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds          < 0.05      < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds            0.35        < 0.35          -             1.5    6.8    40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 52                            mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 101                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 118                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 138                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 153                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 180                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds           0.005      < 0.010           -            0.02   0.04   0.5

Toetsoordeel monster 6685834:                                                Altijd toepasbaar


Monsterreferentie                   6685835
Monsteromschrijving                 MMO03 (60-100)
Analyse                               Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW     WO     IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)          27.3           10
Lutum                               % (m/m ds)           1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                   43.8          43.8          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             36           140           @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds            0.36          0.29          -             0.6    1.2   4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds            <3           < 7.4          -             15     35    190
koper (Cu)                          mg/kg ds             14            15           -             40     54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds             0.1          0.12          -            0.15   0.83   4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds             20            21           -             50    210    530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds           < 1.5         < 1.0          -             1.5    88    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds              5            15           -             35     39    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             45            65           -            140    200    720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds            400           150           -            190    190    500




Pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 6

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
fenantreen                       mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
anthraceen                       mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
fluoranteen                      mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
benzo(a)antraceen                mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
chryseen                         mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds            < 0.05       < 0.013

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              0.35         < 0.13          -             1.5    6.8    40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                         mg/kg ds           < 0.001     < 0.00026
PCB - 52                         mg/kg ds           < 0.001     < 0.00026
PCB - 101                        mg/kg ds             0.001       0.00037
PCB - 118                        mg/kg ds           < 0.001     < 0.00026
PCB - 138                        mg/kg ds             0.001       0.00037
PCB - 153                        mg/kg ds             0.001       0.00037
PCB - 180                        mg/kg ds           < 0.001     < 0.00026

Sommaties
som PCBs (7)                     mg/kg ds             0.006        0.0021           -            0.02   0.04   0.5

Toetsoordeel monster 6685835:                                                Altijd toepasbaar


Monsterreferentie                6685836
Monsteromschrijving              PFAS04 (0-50)
Analyse                            Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW     WO     IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)              4.8           10
Lutum                            % (m/m ds)              1.0           25

Droogrest
droge stof                       %                     83.1           83.1          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                      mg/kg ds                22            85           @
cadmium (Cd)                     mg/kg ds             < 0.2         < 0.21          -             0.6    1.2   4.3
kobalt (Co)                      mg/kg ds               <3           < 7.4          -             15     35    190
koper (Cu)                       mg/kg ds                5.7           11           -             40     54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)        mg/kg ds              0.06           0.08          -            0.15   0.83   4.8
lood (Pb)                        mg/kg ds                25            37           -             50    210    530
molybdeen (Mo)                   mg/kg ds             < 1.5          < 1.0          -             1.5    88    190
nikkel (Ni)                      mg/kg ds               <4             <8           -             35     39    100
zink (Zn)                        mg/kg ds                40            89           -            140    200    720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)        µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluorpentaanzuur (PFPeA)      µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluorhexaanzuur (PFHxA)       µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluorheptaanzuur (PFHpA)      µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluoroctaanzuur (PFOA) line   µg/kg ds                0.3           0.3          @
perfluoroctaanzuur (PFOA) ver    µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluornonaanzuur (PFNA)        µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluordecaanzuur (PFDeA)       µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluorundecaanzuur (PFUnD      µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluordodecaanzuur (PFDoD      µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluortridecaanzuur (PFTrDA    µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluortetradecaanzuur (PFTe    µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluorhexadecaanzuur (PFHx     µg/kg ds             < 0.1           0.07          @
perfluoroctadecaanzuur (PFOD     µg/kg ds             < 0.1           0.07          @




Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 6

Perfluorsulfonzuren
perfluorbutaansulfonzuur (PFB       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorpentaansulfonzuur (PF       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorhexaansulfonzuur (PF        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluorheptaansulfonzuur(PF        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO       µg/kg ds               0.4           0.4          @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO       µg/kg ds               0.1           0.1          @
perfluordecaansulfonzuur (PFD       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorverbindingen - precursors
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
10:2 fluortelomeer sulfonzuur       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorverbindingen - overig
N-methylperfluoroctaansulfon        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
N-methylperfluoroctaansulfon        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
N-ethylperfluoroctaansulfona        µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
perfluoroctaansulfonamide (PF       µg/kg ds            < 0.1           0.07          @
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diest    µg/kg ds            < 0.1           0.07          @

Perfluorverbindingen - sommaties
som PFOA                            µg/kg ds               0.4          0.37          @
som PFOS                            µg/kg ds               0.5           0.5          @

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds               61           130           -            190    190    500

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds             0.33           0.33
anthraceen                          mg/kg ds               0.1           0.1
fluoranteen                         mg/kg ds             0.74           0.74
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds             0.31           0.31
chryseen                            mg/kg ds             0.37           0.37
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds             0.25           0.25
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds             0.31           0.31
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds             0.21           0.21
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds             0.24           0.24

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               2.9           2.9         WO             1.5    6.8    40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005       < 0.010           -            0.02   0.04   0.5

Toetsoordeel monster 6685836:                                                  Altijd toepasbaar


Monsterreferentie                   6685837
Monsteromschrijving                 MMD05 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW     WO     IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             4.9           10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    81.8           81.8          @




Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 6

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds              27           100           @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds            < 0.2        < 0.21          -            0.6    1.2   4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds             <3           < 7.4          -            15     35    190
koper (Cu)                          mg/kg ds             <5           < 6.6          -            40     54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds             0.06          0.08          -           0.15   0.83   4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds              17            25           -            50    210    530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds            < 1.5         < 1.0          -            1.5    88    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               6            18           -            35     39    100
zink (Zn)                           mg/kg ds              33            73           -           140    200    720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              97           200          IND          190    190    500

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds           < 0.05      < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds              4.1           4.1
anthraceen                          mg/kg ds              1.2           1.2
fluoranteen                         mg/kg ds              5.8           5.8
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              2.2           2.2
chryseen                            mg/kg ds              2.2           2.2
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              1.3           1.3
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              1.7           1.7
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              1.1           1.1
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              1.1           1.1

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              21            21          IND           1.5    6.8    40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005      < 0.010           -           0.02   0.04   0.5

Toetsoordeel monster 6685837:                                                 Klasse industrie


Monsterreferentie                   6685838
Monsteromschrijving                 MMD06 (100-150)
Analyse                               Eenheid    Analyseres.    Gestand.Res. Toetsoordeel        AW     WO     IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            4.6           10
Lutum                               % (m/m ds)            1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    74.2          74.2          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             200           780           @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             0.37          0.57          -            0.6    1.2   4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds             <3           < 7.4          -            15     35    190
koper (Cu)                          mg/kg ds              26            49          WO            40     54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds             0.06          0.08          -           0.15   0.83   4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds             150           230          IND           50    210    530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds            < 1.5         < 1.0          -            1.5    88    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               5            15           -            35     39    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             180           400          IND          140    200    720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             300           650          NT           190    190    500




Pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Pagina 6 van 6

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds                0.14          0.14
fenantreen                       mg/kg ds                 8.8           8.8
anthraceen                       mg/kg ds                  2              2
fluoranteen                      mg/kg ds                 16            16
benzo(a)antraceen                mg/kg ds                 8.1           8.1
chryseen                         mg/kg ds                 8.3           8.3
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds                 4.9           4.9
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds                 6.5           6.5
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds                 4.1           4.1
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds                 3.9           3.9

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds                 63            63         NT>I             1.5              6.8    40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                         mg/kg ds         < 0.001         < 0.0015
PCB - 52                         mg/kg ds         < 0.001         < 0.0015
PCB - 101                        mg/kg ds         < 0.001         < 0.0015
PCB - 118                        mg/kg ds         < 0.001         < 0.0015
PCB - 138                        mg/kg ds               0.001       0.0022
PCB - 153                        mg/kg ds               0.001       0.0022
PCB - 180                        mg/kg ds         < 0.001         < 0.0015

Sommaties
som PCBs (7)                     mg/kg ds               0.006        0.012           -             0.02             0.04   0.5

Toetsoordeel monster 6685838:                                                 Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Monsterreferentie                Som 6685833 + 6685834 + 6685835 + 6685836 + 6685837 + 6685838
Monsteromschrijving              MMO01 (0-50) + MMO02 (0-50) + MMO03 (60-100) + PFAS04 (0-50) + MMD05 (0-50) +
                                 MMD06 (100-150)
Analyse                             Eenheid    Analyseres.      Gestand.Res. Toetsoordeel           AW              WO     IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             8.733           10
Lutum                            % (m/m ds)                1            25

Toetsoordeel monster Som 6685833 + 6685834 + 6685835 +...:                    Geen toetsoordeel mogelijk


Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I              Niet toepasbaar > Interventiewaarde
NT                Niet toepasbaar
-                 <= Achtergrondwaarde
IND               Industrie
WO                Wonen




Pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Project             21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Certificaten        1170670
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                    Toetsdatum: 8 april 2021 16:16


Monsterreferentie                   6685833
Monsteromschrijving                 MMO01 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW          T              I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             6.0           10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    82.8           82.8        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds               73           280         @        190       555            920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds            < 0.2         < 0.20        -         0.6      6.8             13
kobalt (Co)                         mg/kg ds              <3           < 7.4        -         15     102.5            190
koper (Cu)                          mg/kg ds               11            20         -         40       115            190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds           < 0.05         < 0.05        -        0.15   18.075             36
lood (Pb)                           mg/kg ds               47            69      1.4 AW       50       290            530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds            < 1.5          < 1.0        -         1.5    95.75            190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                7            20         -         35      67.5            100
zink (Zn)                           mg/kg ds               78           170      1.2 AW      140       430            720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              590           980      5.2 AW      190      2595           5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds             0.18           0.18
fenantreen                          mg/kg ds               2.8           2.8
anthraceen                          mg/kg ds                2              2
fluoranteen                         mg/kg ds               3.8           3.8
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds               1.9           1.9
chryseen                            mg/kg ds               2.2           2.2
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds               1.9           1.9
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds                3              3
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds               2.5           2.5
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds               3.1           3.1

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               23            23       1.1 T       1.5    20.75             40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0012

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005      < 0.0082         -        0.02     0.51              1

Monsterreferentie                   6685834
Monsteromschrijving                 MMO02 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW          T              I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             4.8           10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    82.9           82.9        @




Pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 6

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             26           100         @        190      555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds           < 0.2        < 0.21        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds            <3           < 7.4        -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds            <5           < 6.6        -         40      115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds          < 0.05        < 0.05        -        0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds             10            15         -         50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds           < 1.5         < 1.0        -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds            <4             <8         -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             33            73         -        140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             52           110         -        190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
chryseen                            mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds          < 0.05      < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds            0.35        < 0.35        -         1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 52                            mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 101                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 118                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 138                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 153                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015
PCB - 180                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0015

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds           0.005      < 0.010         -        0.02     0.51      1

Monsterreferentie                   6685835
Monsteromschrijving                 MMO03 (60-100)
Analyse                               Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)          27.3           10
Lutum                               % (m/m ds)           1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                   43.8          43.8        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             36           140         @        190      555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds            0.36          0.29        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds            <3           < 7.4        -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds             14            15         -         40      115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds             0.1          0.12        -        0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds             20            21         -         50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds           < 1.5         < 1.0        -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds              5            15         -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             45            65         -        140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds            400           150         -        190     2595    5000




Pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 6

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
fenantreen                       mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
anthraceen                       mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
fluoranteen                      mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
benzo(a)antraceen                mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
chryseen                         mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds            < 0.05       < 0.013
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds            < 0.05       < 0.013

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              0.35         < 0.13        -         1.5    20.75    40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                         mg/kg ds           < 0.001     < 0.00026
PCB - 52                         mg/kg ds           < 0.001     < 0.00026
PCB - 101                        mg/kg ds             0.001       0.00037
PCB - 118                        mg/kg ds           < 0.001     < 0.00026
PCB - 138                        mg/kg ds             0.001       0.00037
PCB - 153                        mg/kg ds             0.001       0.00037
PCB - 180                        mg/kg ds           < 0.001     < 0.00026

Sommaties
som PCBs (7)                     mg/kg ds             0.006        0.0021         -        0.02     0.51     1

Monsterreferentie                6685836
Monsteromschrijving              PFAS04 (0-50)
Analyse                            Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T      I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)              4.8           10
Lutum                            % (m/m ds)              1.0           25

Droogrest
droge stof                       %                     83.1           83.1        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                      mg/kg ds                22            85         @        190      555    920
cadmium (Cd)                     mg/kg ds             < 0.2         < 0.21        -         0.6      6.8    13
kobalt (Co)                      mg/kg ds               <3           < 7.4        -         15     102.5   190
koper (Cu)                       mg/kg ds                5.7           11         -         40      115    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)        mg/kg ds              0.06           0.08        -        0.15   18.075    36
lood (Pb)                        mg/kg ds                25            37         -         50      290    530
molybdeen (Mo)                   mg/kg ds             < 1.5          < 1.0        -         1.5    95.75   190
nikkel (Ni)                      mg/kg ds               <4             <8         -         35      67.5   100
zink (Zn)                        mg/kg ds                40            89         -        140      430    720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)        µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluorpentaanzuur (PFPeA)      µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluorhexaanzuur (PFHxA)       µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluorheptaanzuur (PFHpA)      µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluoroctaanzuur (PFOA) line   µg/kg ds                0.3           0.3        @
perfluoroctaanzuur (PFOA) ver    µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluornonaanzuur (PFNA)        µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluordecaanzuur (PFDeA)       µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluorundecaanzuur (PFUnD      µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluordodecaanzuur (PFDoD      µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluortridecaanzuur (PFTrDA    µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluortetradecaanzuur (PFTe    µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluorhexadecaanzuur (PFHx     µg/kg ds             < 0.1           0.07        @
perfluoroctadecaanzuur (PFOD     µg/kg ds             < 0.1           0.07        @




Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 6

Perfluorsulfonzuren
perfluorbutaansulfonzuur (PFB       µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
perfluorpentaansulfonzuur (PF       µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
perfluorhexaansulfonzuur (PF        µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
perfluorheptaansulfonzuur(PF        µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO       µg/kg ds               0.4           0.4        @
perfluoroctaansulfonzuur (PFO       µg/kg ds               0.1           0.1        @
perfluordecaansulfonzuur (PFD       µg/kg ds            < 0.1           0.07        @

Perfluorverbindingen - precursors
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (      µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
10:2 fluortelomeer sulfonzuur       µg/kg ds            < 0.1           0.07        @

Perfluorverbindingen - overig
N-methylperfluoroctaansulfon        µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
N-methylperfluoroctaansulfon        µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
N-ethylperfluoroctaansulfona        µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
perfluoroctaansulfonamide (PF       µg/kg ds            < 0.1           0.07        @
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diest    µg/kg ds            < 0.1           0.07        @

Perfluorverbindingen - sommaties
som PFOA                            µg/kg ds               0.4          0.37        @
som PFOS                            µg/kg ds               0.5           0.5        @

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds               61           130         -        190    2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds             0.33           0.33
anthraceen                          mg/kg ds               0.1           0.1
fluoranteen                         mg/kg ds             0.74           0.74
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds             0.31           0.31
chryseen                            mg/kg ds             0.37           0.37
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds             0.25           0.25
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds             0.31           0.31
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds             0.21           0.21
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds             0.24           0.24

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               2.9           2.9     1.9 AW       1.5   20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0015

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005       < 0.010         -        0.02    0.51      1

Monsterreferentie                   6685837
Monsteromschrijving                 MMD05 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW        T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             4.9           10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    81.8           81.8        @




Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 6

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds              27           100         @        190      555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds            < 0.2        < 0.21        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds             <3           < 7.4        -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds             <5           < 6.6        -         40      115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds             0.06          0.08        -        0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds              17            25         -         50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds            < 1.5         < 1.0        -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               6            18         -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds              33            73         -        140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              97           200      1.0 AW      190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds           < 0.05      < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds              4.1           4.1
anthraceen                          mg/kg ds              1.2           1.2
fluoranteen                         mg/kg ds              5.8           5.8
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              2.2           2.2
chryseen                            mg/kg ds              2.2           2.2
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              1.3           1.3
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              1.7           1.7
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              1.1           1.1
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              1.1           1.1

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              21            21       14 AW       1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.0014

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005      < 0.010         -        0.02     0.51      1

Monsterreferentie                   6685838
Monsteromschrijving                 MMD06 (100-150)
Analyse                               Eenheid    Analyseres.    Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            4.6           10
Lutum                               % (m/m ds)            1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    74.2          74.2        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             200           780         @        190      555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             0.37          0.57        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds             <3           < 7.4        -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds              26            49      1.2 AW       40      115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds             0.06          0.08        -        0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds             150           230      4.5 AW       50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds            < 1.5         < 1.0        -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               5            15         -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             180           400      2.9 AW      140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             300           650      3.4 AW      190     2595    5000




Pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Pagina 6 van 6

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds            0.14           0.14
fenantreen                       mg/kg ds             8.8            8.8
anthraceen                       mg/kg ds               2              2
fluoranteen                      mg/kg ds              16             16
benzo(a)antraceen                mg/kg ds             8.1            8.1
chryseen                         mg/kg ds             8.3            8.3
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds             4.9            4.9
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds             6.5            6.5
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds             4.1            4.1
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds             3.9            3.9

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              63             63        1.6 I                1.5   20.75   40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                         mg/kg ds         < 0.001      < 0.0015
PCB - 52                         mg/kg ds         < 0.001      < 0.0015
PCB - 101                        mg/kg ds         < 0.001      < 0.0015
PCB - 118                        mg/kg ds         < 0.001      < 0.0015
PCB - 138                        mg/kg ds           0.001        0.0022
PCB - 153                        mg/kg ds           0.001        0.0022
PCB - 180                        mg/kg ds         < 0.001      < 0.0015

Sommaties
som PCBs (7)                     mg/kg ds           0.006          0.012          -              0.02       0.51    1

Legenda
@                Geen toetsoordeel mogelijk
xI               > Interventiewaarde
x AW             x maal Achtergrondwaarde
xT               x maal Tussenwaarde
-                <= Achtergrondwaarde
N.B.             De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Project             21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Certificaten        1172211
Toetsing            T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 2.1.0                                                                    Toetsdatum: 15 april 2021 11:05


Monsterreferentie                   6689536
Monsteromschrijving                 01 (240-340)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.          Toetsoordeel          S          T              I

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                         µg/l                  120                 2.4 S          50       337.5           625
cadmium (Cd)                        µg/l                < 0.2                   -           0.4         3.2             6
kobalt (Co)                         µg/l                  <2                    -            20         60            100
koper (Cu)                          µg/l                  <2                    -            15         45             75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)           µg/l               < 0.05                   -          0.05       0.175           0.3
lood (Pb)                           µg/l                  <2                    -            15         45             75
molybdeen (Mo)                      µg/l                  <2                    -             5       152.5           300
nikkel (Ni)                         µg/l                  <3                    -            15         45             75
zink (Zn)                           µg/l                 < 10                   -            65       432.5           800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l                 < 50                   -            50        325            600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l                < 0.2                   -           0.2        15.1            30
ethylbenzeen                        µg/l                < 0.2                   -             4         77            150
naftaleen                           µg/l               < 0.02                   -          0.01      35.005            70
o-xyleen                            µg/l                < 0.1
styreen                             µg/l                < 0.2                   -             6        153            300
tolueen                             µg/l                < 0.2                   -             7       503.5         1000
xyleen (som m+p)                    µg/l                < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l                   0.2                  -           0.2        35.1            70

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan               µg/l                < 0.1                   -          0.01     150.005           300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l                < 0.1                   -          0.01      65.005           130
1,1-dichloorethaan                  µg/l                < 0.2                   -             7       453.5           900
1,1-dichlooretheen                  µg/l                < 0.1                   -          0.01       5.005            10
1,1-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
1,2-dichloorethaan                  µg/l                < 0.2                   -             7       203.5           400
1,2-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                < 0.1
dichloormethaan                     µg/l                < 0.2                   -          0.01     500.005         1000
monochlooretheen (vinylchlori       µg/l                < 0.2                   -          0.01       2.505             5
tetrachlooretheen                   µg/l                < 0.1                   -          0.01      20.005            40
tetrachloormethaan                  µg/l                < 0.1                   -          0.01       5.005            10
trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                < 0.1
trichlooretheen                     µg/l                < 0.2                   -            24        262            500
trichloormethaan                    µg/l                < 0.2                   -             6        203            400

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l                   0.1                  -          0.01      10.005            20
som dichloorpropanen                µg/l                   0.4                  -           0.8        40.4            80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform          µg/l                < 0.2                  @                                      630

Toetsoordeel monster 6689536:                                         Overschrijding Streefwaarde


Monsterreferentie                   6689537
Monsteromschrijving                 02 (240-340)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.          Toetsoordeel          S          T              I




Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                         µg/l                 55                       1.1 S                50      337.5    625
cadmium (Cd)                        µg/l              < 0.2                         -                  0.4       3.2      6
kobalt (Co)                         µg/l                3.7                         -                  20        60     100
koper (Cu)                          µg/l                <2                          -                  15        45      75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)           µg/l             < 0.05                         -              0.05        0.175    0.3
lood (Pb)                           µg/l                <2                          -                  15        45      75
molybdeen (Mo)                      µg/l                <2                          -                   5      152.5    300
nikkel (Ni)                         µg/l                4.7                         -                  15        45      75
zink (Zn)                           µg/l                 71                       1.1 S                65      432.5    800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l               < 50                         -                  50       325     600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l              < 0.2                         -                  0.2      15.1     30
ethylbenzeen                        µg/l              < 0.2                         -                   4        77     150
naftaleen                           µg/l             < 0.02                         -              0.01       35.005     70
o-xyleen                            µg/l              < 0.1
styreen                             µg/l              < 0.2                         -                   6       153     300
tolueen                             µg/l              < 0.2                         -                   7      503.5   1000
xyleen (som m+p)                    µg/l              < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l                0.2                         -                  0.2      35.1     70

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan               µg/l              < 0.1                         -              0.01      150.005    300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l              < 0.1                         -              0.01       65.005    130
1,1-dichloorethaan                  µg/l              < 0.2                         -                   7      453.5    900
1,1-dichlooretheen                  µg/l              < 0.1                         -              0.01        5.005     10
1,1-dichloorpropaan                 µg/l              < 0.2
1,2-dichloorethaan                  µg/l              < 0.2                         -                   7      203.5    400
1,2-dichloorpropaan                 µg/l              < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l              < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen              µg/l              < 0.1
dichloormethaan                     µg/l              < 0.2                         -              0.01      500.005   1000
monochlooretheen (vinylchlori       µg/l              < 0.2                         -              0.01        2.505      5
tetrachlooretheen                   µg/l              < 0.1                         -              0.01       20.005     40
tetrachloormethaan                  µg/l              < 0.1                         -              0.01        5.005     10
trans-1,2-dichlooretheen            µg/l              < 0.1
trichlooretheen                     µg/l              < 0.2                         -                  24       262     500
trichloormethaan                    µg/l              < 0.2                         -                   6       203     400

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l                0.1                         -              0.01       10.005     20
som dichloorpropanen                µg/l                0.4                         -                  0.8      40.4     80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform          µg/l              < 0.2                        @                                    630

Toetsoordeel monster 6689537:                                               Overschrijding Streefwaarde


Legenda
@                  Geen toetsoordeel mogelijk
-                  <= Streefwaarde
xS                 x maal Streefwaarde
N.B.               De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Project             21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Certificaten        1173717
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                             Toetsdatum: 15 april 2021 11:12


Monsterreferentie                6693193
Monsteromschrijving              19 (0-50)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.     Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)              6.0           10
Lutum (H)                        % (m/m ds)             25.0           25

Droogrest
droge stof                       %                      88.8          88.8          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds                0.8           0.8
fenantreen                       mg/kg ds                28            28
anthraceen                       mg/kg ds                21            21
fluoranteen                      mg/kg ds                37            37
benzo(a)antraceen                mg/kg ds                18            18
chryseen                         mg/kg ds                17            17
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds                11            11
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds                22            22
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds                12            12
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds                12            12

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds               180           180         NT>I             1.5             6.8          40

Toetsoordeel monster 6693193:                                                Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Monsterreferentie                6693194
Monsteromschrijving              21 (0-30)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.     Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)              2.7           10
Lutum (H)                        % (m/m ds)             25.0           25

Droogrest
droge stof                       %                       88           88.0          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds               0.08          0.08
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
chryseen                         mg/kg ds               0.07          0.07
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds               0.07          0.07
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds           < 0.05        < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds               0.46          0.46          -              1.5             6.8          40

Toetsoordeel monster 6693194:                                                Altijd toepasbaar


Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I              Niet toepasbaar > Interventiewaarde
-                 <= Achtergrondwaarde
H                 Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)




Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Project             21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Certificaten        1173717
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                            Toetsdatum: 15 april 2021 11:34


Monsterreferentie                6693193
Monsteromschrijving              19 (0-50)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel                AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            6.0             10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0             25

Droogrest
droge stof                       %                    88.8           88.8         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds              0.8            0.8
fenantreen                       mg/kg ds               28             28
anthraceen                       mg/kg ds               21             21
fluoranteen                      mg/kg ds               37             37
benzo(a)antraceen                mg/kg ds               18             18
chryseen                         mg/kg ds               17             17
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds               11             11
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds               22             22
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds               12             12
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds               12             12

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              180            180        4.5 I                1.5    20.75             40

Monsterreferentie                6693194
Monsteromschrijving              21 (0-30)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel                AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            2.7             10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0             25

Droogrest
droge stof                       %                      88           88.0         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds             0.08           0.08
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds             0.07           0.07
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds             0.07           0.07
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds           < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             0.46           0.46          -                  1.5    20.75             40

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
xI                > Interventiewaarde
-                 <= Achtergrondwaarde
N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Project             21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Certificaten        1181988
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                               Toetsdatum: 3 mei 2021 14:21


Monsterreferentie                6713914
Monsteromschrijving              01A(1)
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel    AW       WO            IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           3.6           10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0           25

Droogrest
droge stof                       %                   82.4          82.4         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds            0.23          0.23
anthraceen                       mg/kg ds            0.09          0.09
fluoranteen                      mg/kg ds            0.74          0.74
benzo(a)antraceen                mg/kg ds            0.26          0.26
chryseen                         mg/kg ds            0.35          0.35
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds            0.24          0.24
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds            0.29          0.29
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds            0.23          0.23
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds            0.19          0.19

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             2.7           2.7        WO        1.5      6.8            40

Toetsoordeel monster 6713914:                                             Klasse wonen




Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 5

Monsterreferentie                6713915
Monsteromschrijving              07A(1)
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel        AW    WO    IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           6.9           10
Lutum                            % (m/m ds)         25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                  85.7           85.7          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds         < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds              1              1
anthraceen                       mg/kg ds           0.35           0.35
fluoranteen                      mg/kg ds              2              2
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           0.84           0.84
chryseen                         mg/kg ds           0.91           0.91
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           0.59           0.59
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds           0.83           0.83
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           0.59           0.59
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds           0.52           0.52

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             7.7           7.7         IND          1.5   6.8    40

Toetsoordeel monster 6713915:                                             Klasse industrie




Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 5

Monsterreferentie                6713916
Monsteromschrijving              19A(1)
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO    IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           7.5           10
Lutum                            % (m/m ds)         25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                  83.3           83.3         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds              1              1
fenantreen                       mg/kg ds             23            23
anthraceen                       mg/kg ds             8.4           8.4
fluoranteen                      mg/kg ds             27            27
benzo(a)antraceen                mg/kg ds             14            14
chryseen                         mg/kg ds             12            12
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds             10            10
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds             15            15
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds             11            11
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds             10            10

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            130           130         NT>I             1.5             6.8    40

Toetsoordeel monster 6713916:                                             Niet Toepasbaar > Interventiewaarde




Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 5

Monsterreferentie                6713917
Monsteromschrijving              19B(1)
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel    AW    WO    IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)         13.3            10
Lutum                            % (m/m ds)         25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                  72.1           72.1         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds         < 0.05       < 0.026
fenantreen                       mg/kg ds           0.15           0.11
anthraceen                       mg/kg ds           0.22           0.17
fluoranteen                      mg/kg ds           0.73           0.55
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           0.42           0.32
chryseen                         mg/kg ds           0.51           0.38
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           0.43           0.32
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds           0.56           0.42
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           0.48           0.36
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds             0.4          0.30

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             3.9           3.0        WO        1.5   6.8    40

Toetsoordeel monster 6713917:                                             Klasse wonen




Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 5

Monsterreferentie                6713918
Monsteromschrijving              19C(1)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.     Gestand.Res. Toetsoordeel    AW    WO    IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             17.2           10
Lutum                            % (m/m ds)             25.0           25

Droogrest
droge stof                       %                      64.2          64.2         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05        < 0.020
fenantreen                       mg/kg ds               0.28          0.16
anthraceen                       mg/kg ds               0.35          0.20
fluoranteen                      mg/kg ds                2.2           1.3
benzo(a)antraceen                mg/kg ds                1.4          0.81
chryseen                         mg/kg ds                1.4          0.81
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds                1.2          0.70
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds                1.6          0.93
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds                1.4          0.81
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds                1.3          0.76

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds                11            6.5        WO        1.5   6.8    40

Toetsoordeel monster 6713918:                                                Klasse wonen


Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I              Niet toepasbaar > Interventiewaarde
IND               Industrie
WO                Wonen




Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Project             21300069-VBO Hegedyk 77 Gersloot
Certificaten        1181988
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                              Toetsdatum: 3 mei 2021 14:22


Monsterreferentie                6713914
Monsteromschrijving              01A(1)
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T             I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           3.6           10
Lutum                            % (m/m ds)         25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                  82.4           82.4        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds         < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds           0.23           0.23
anthraceen                       mg/kg ds           0.09           0.09
fluoranteen                      mg/kg ds           0.74           0.74
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           0.26           0.26
chryseen                         mg/kg ds           0.35           0.35
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           0.24           0.24
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds           0.29           0.29
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           0.23           0.23
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds           0.19           0.19

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             2.7           2.7     1.8 AW      1.5    20.75            40




Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 5

Monsterreferentie                6713915
Monsteromschrijving              07A(1)
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW       T     I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           6.9           10
Lutum                            % (m/m ds)         25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                  85.7           85.7        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds         < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds              1              1
anthraceen                       mg/kg ds           0.35           0.35
fluoranteen                      mg/kg ds              2              2
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           0.84           0.84
chryseen                         mg/kg ds           0.91           0.91
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           0.59           0.59
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds           0.83           0.83
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           0.59           0.59
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds           0.52           0.52

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             7.7           7.7     5.1 AW      1.5   20.75   40




Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 5

Monsterreferentie                6713916
Monsteromschrijving              19A(1)
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW       T     I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           7.5           10
Lutum                            % (m/m ds)         25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                  83.3           83.3        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds              1              1
fenantreen                       mg/kg ds             23            23
anthraceen                       mg/kg ds             8.4           8.4
fluoranteen                      mg/kg ds             27            27
benzo(a)antraceen                mg/kg ds             14            14
chryseen                         mg/kg ds             12            12
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds             10            10
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds             15            15
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds             11            11
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds             10            10

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            130           130       3.3 I      1.5   20.75   40




Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 5

Monsterreferentie                6713917
Monsteromschrijving              19B(1)
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW       T     I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)         13.3            10
Lutum                            % (m/m ds)         25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                  72.1           72.1        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds         < 0.05       < 0.026
fenantreen                       mg/kg ds           0.15           0.11
anthraceen                       mg/kg ds           0.22           0.17
fluoranteen                      mg/kg ds           0.73           0.55
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           0.42           0.32
chryseen                         mg/kg ds           0.51           0.38
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           0.43           0.32
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds           0.56           0.42
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           0.48           0.36
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds             0.4          0.30

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             3.9           3.0     2.0 AW      1.5   20.75   40




Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 5

Monsterreferentie                6713918
Monsteromschrijving              19C(1)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel                AW       T     I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           17.2             10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0             25

Droogrest
droge stof                       %                    64.2           64.2         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05       < 0.020
fenantreen                       mg/kg ds             0.28           0.16
anthraceen                       mg/kg ds             0.35           0.20
fluoranteen                      mg/kg ds              2.2            1.3
benzo(a)antraceen                mg/kg ds              1.4           0.81
chryseen                         mg/kg ds              1.4           0.81
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds              1.2           0.70
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds              1.6           0.93
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds              1.4           0.81
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds              1.3           0.76

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds               11            6.5       4.3 AW                1.5   20.75   40

Legenda
xI                > Interventiewaarde
x AW              x maal Achtergrondwaarde
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>                                        projectnummer 21300069
                                                    6 mei 2021




Bijlage 6   Tijdelijk Handelingskader
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre> Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie
                              (Geactualiseerde versie 2 juli 2020)




     1.   Inleiding

Aanleiding
Bij het hergebruik van met PFAS verontreinigde grond en baggerspecie in het kader van projecten in
de grond-, weg- en waterbouw is stagnatie ontstaan omdat de vrijkomende grond en baggerspecie
niet kon worden afgezet. Deze stagnatie leidde tot aanzienlijke maatschappelijke kosten, doordat
baggerwerkzaamheden werden uitgesteld en bijvoorbeeld infrastructurele werken en
woningbouwprojecten vertraging opliepen of stil kwamen te liggen.

Van verschillende kanten is er daarom in 2018 op aangedrongen om, in afwachting van de resultaten
van nog lopende onderzoeken die een definitieve normstelling mogelijk maakt, een voorlopige
oplossing te bieden voor de impasse die is ontstaan. Daarom is, in afwachting van de resultaten van
lopend onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de risico’s daarvan voor mens en
milieu, op grond van de kennis die inmiddels over PFAS was bijeengebracht, op 8 juli 2019 een
tijdelijk handelingskader opgesteld voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit
is opgesteld in overleg met het interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Dit tijdelijk handelingskader gaf een
interpretatie van de zorgplichten op grond van de Wet bodembescherming, de Waterwet en het
Besluit bodemkwaliteit (hierna ook afgekort als: BBK) en kon als zodanig al meteen in de praktijk
worden toegepast. Deze wettelijke zorgplichten houden in dat de toepasser die redelijkerwijs kan
vermoeden dat er nadelige effecten kunnen optreden voor mens en milieu als gevolg van het
toepassen van grond of baggerspecie, de redelijkerwijs mogelijke maatregelen moet nemen om die
effecten te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.

Sinds de vaststelling van de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader (juli 2019) is
het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS voortgezet. Dit heeft in november 2019 tot een eerste
actualisatie van het tijdelijk handelingskader geleid. In juni 2020 zijn wederom nieuwe resultaten
beschikbaar gekomen op basis waarvan het tijdelijk handelingskader voor de tweede keer
geactualiseerd is.
In deze versie van het handelingskader zijn een aantal van de voorlopige toepassingswaarden voor
PFAS in de tabel aangepast, vooruitlopend op de definitieve vaststelling daarvan in de Regeling
bodemkwaliteit. In de brief aan de Kamer van 1 juli 2020 worden de aanpassingen, de keuzes en
(bestuurlijke) afspraken hierbij toegelicht.

Zorgplicht
Dit handelingskader moet worden gezien tegen de achtergrond van het Besluit bodemkwaliteit en
geeft tegen die achtergrond landelijk invulling aan de wettelijke zorgplichten in de Wet
bodembescherming, de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit. Hoewel het tijdelijk
handelingskader geen wettelijke status heeft, is het niet zonder betekenis. Deze landelijke invulling
van de zorgplichten is gebaseerd op een wetenschappelijke onderbouwing. Initiatiefnemers en
bevoegde gezagen blijven zelf verantwoordelijk voor (de controle op) een verantwoorde invulling
van deze zorgplichten. Afwijking van de geadviseerde toepassingswaarden moet altijd goed
gemotiveerd en onderbouwd worden.

In de praktijk wordt de zorgplicht zodanig ingevuld dat grond en baggerspecie met daarin een
(potentieel) schadelijke stof waarvoor in het kader van het Besluit bodemkwaliteit geen
toepassingsnormen zijn opgenomen, niet mogen worden toegepast als daarin concentraties van de
stof boven de zogenaamde bepalingsgrens zijn vastgesteld. Met deze invulling van de wettelijke
zorgplichten wordt een uitwerking gegeven aan het voorzorgbeginsel dat aan het algemene
milieubeleid ten grondslag ligt. Zo lang de gevolgen van een (potentieel) schadelijke stof voor mens
en milieu nog niet bekend zijn, moeten geen onverantwoorde risico’s voor mens en milieu worden
                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>genomen. Daarom mag de bestaande milieukwaliteit niet verder achteruitgaan en moet worden
voorkomen dat de stof zich verder in het milieu verspreidt. Waar dat mogelijk en verantwoord is op
basis van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek, geeft dit tijdelijk handelingskader voor
PFAS een invulling van de zorgplicht die meer ruimte biedt dan de invulling die hieraan in de
praktijk wordt gegeven op basis van de bepalingsgrens.

Gebiedsspecifiek beleid
Het Besluit bodemkwaliteit, dat voor de Regeling bodemkwaliteit de wettelijke grondslag vormt, biedt
de mogelijkheid om op lokaal niveau in een aangewezen bodembeheergebied een gebiedsspecifiek
beleid vast te stellen, waarmee wordt ingespeeld op de lokale en regionale omstandigheden die zich
voordoen bij de ontgraving en afzet van grond en baggerspecie in het gebied. Binnen de
randvoorwaarden die in het Besluit bodemkwaliteit zijn aangegeven, kan een lokale maximale waarde
worden vastgesteld voor toepassing van grond en baggerspecie binnen een aangewezen beheergebied
(hierop wordt ingegaan in paragraaf 5). Als in de Regeling bodemkwaliteit een landelijke
achtergrondwaarde is vastgesteld, geldt deze als een minimum te hanteren waarde.

Voortgang onderzoeken en betekenis voor het handelingskader
In november 2019 zijn na onderzoek een aantal toepassingswaarden verruimd. In juni 2020 zijn een
aantal onderzoeken van het RIVM en Deltares afgerond. Op basis daarvan zijn in deze versie van het
tijdelijk handelingskader wederom een aantal toepassingswaarden verruimd. Het RIVM en Deltares
zetten ondertussen het PFAS-onderzoek voort. Bij de brief aan de Tweede Kamer van 15 april 2020
(Kamerstukken 2019/2020, 35 334 nr. 80) is een overzicht en een tijdlijn van de onderbouwende
onderzoeken opgenomen.

Daarnaast is een intralaboratorium-ringonderzoek afgerond. Hiermee is onderzocht of de verschillende
laboratoria - die PFAS-metingen uitvoeren - vergelijkbare meetresultaten opleveren1. In dit kader was
al eerder een lijst opgesteld voor te analyseren PFAS-verbindingen. Geadviseerd wordt om bij een
onderzoek de te analyseren stoffen op deze lijst te baseren. Dit draagt bij aan het verkrijgen van een
goed landelijk beeld. De lijst staat op de site van RWS Bodemplus2.
Op dit moment wordt ook een onderzoek gestart naar historische PFAS verontreinigingen op basis van
(bedrijfs)activiteiten. Met dit onderzoek wordt een inventarisatie uitgevoerd en een landelijk lijst
opgesteld met (bedrijfs)locaties met een verhoogd risico op bodemverontreiniging met PFAS, waarbij
sprake kan zijn van interventiewaardenoverchrijding. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of een
vervolgonderzoek nodig is. Met een onderzoek kan de omvang, de mate en de risico’s van de PFAS
verontreiniging in beeld worden gebracht en bepaald worden of maatregelen nodig zijn.

Dit tijdelijk handelingskader is een volgende stap op weg naar een definitief handelingskader voor
PFAS, waarmee PFAS wettelijk wordt verankerd in de Regeling bodemkwaliteit. De aangepaste
Regeling bodemkwaliteit zal naar verwachting voorjaar 2021 in werking kunnen treden. Als de
conceptversie van het definitief handelingskader voor de praktijk nog een belangrijke wijziging is voor
het handelingsperspectief kan, in overleg met alle betrokkenen worden besloten om de conceptversie
van het definitief handelingskader als een geactualiseerd tijdelijk handelingskader uit te brengen.
Daarbij zal nadrukkelijk worden meegewogen of een extra tussentijdse bijstelling voor partijen in de
praktijk uitvoerbaar is.

Bij het toepassen van grond of baggerspecie moet zowel rekening worden gehouden met de regels
voor genormeerde stoffen (in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit) als de regels in dit tijdelijk
handelingskader voor PFAS. De verhouding is als volgt: het tijdelijk handelingskader geldt naast de
bestaande regelgeving. Dit betekent dat alle toetsregels uit de Regeling bodemkwaliteit niet


1
  WAGENINGEN EVALUATING PROGRAMMES FOR ANALYTICAL LABORATORIES (2019), Per- and Polyfluoro Alkyl Substances.
 De conclusie van het RIVM op basis van het ringonderzoek is dat de precisie van de laboratoria bij de analyse van PFAS in grond en
sediment bij concentraties in de ordegrootte van de tijdelijke achtergrondwaarden van het geactualiseerde handelingskader PFAS (1
december 2019) in het algemeen goed is. Daarbij is de juistheid (spreiding) van de analyseresultaten vergelijkbaar met de
afwijkingen die voor andere organische stoffen in relatief lage concentraties worden gehaald. Zie brief van de staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15 april 2020 (Kamerstukken
2019/20, 35 334 nr. 80).
2
  https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-
toetsing/faq/welke-pfas-verbindingen-geanalyseerd/
                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>automatisch ook op PFAS van toepassing zijn. Zo wordt bijvoorbeeld de indeling van de bodem, grond
of baggerspecie in een kwaliteitsklasse alleen gebaseerd op genormeerde stoffen. Een indeling van
een partij grond of baggerspecie in een bepaalde kwaliteitsklasse geeft normaliter duidelijkheid over
de toepassingsmogelijkheden. Aanvullend daaraan moet de partij op de aanwezigheid van PFAS en
daarbij passende toepassingsmogelijkheden worden beoordeeld aan de hand van het tijdelijk
handelingskader. Na de omzetting van het tijdelijk handelingskader in de Regeling bodemkwaliteit
(waarbij PFAS dus een genormeerde stof wordt) zal PFAS integraal betrokken worden bij de
beoordeling van de toepassingsmogelijkheden.



     2.   Schets van de PFAS-problematiek

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu
voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen
perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen
die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en
vuil-, vet- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen
en toegepast in allerlei alledaagse producten, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.
Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar
zijn. Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze toxisch zijn. De stoffen PFOS, PFOA en GenX
behoren tot de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een aantal andere stoffen uit de
PFAS-groep staan op de lijst van potentiële ZZS (PZZS).

Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten worden PFAS inmiddels in
Nederland, en breder in Europa, niet alleen bij puntbronnen, maar ook als diffuse verontreiniging in
bodem, grondwater en oppervlaktewater aangetroffen3. Dit wijdverspreide voorkomen van PFAS
was aanleiding om het RIVM te vragen onderzoek te doen naar het voorkomen, de eigenschappen
en de risico’s van PFAS ter onderbouwing van, in eerste instantie, dit tijdelijk handelingskader en
uiteindelijk van toepassingsnormen in de Regeling bodemkwaliteit.

Het overheidsbeleid is erop gericht om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.
De aanwezigheid van ZZS dient zowel aan de “voorkant” (preventie) als aan de “achterkant”
(beheer) aangepakt te worden. Aan de “voorkant” betekent: voorkomen dat er ZZS in het milieu
komen. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen zijn sinds 2018 de afgegeven vergunningen
aan het doorlichten op het gebruik van (p)ZZS in het productieproces, het voorkomen daarvan in
emissies, lozingen en afvalstromen, en toepassing van de best beschikbare technieken om emissies
naar het milieu te minimaliseren. Rijkswaterstaat, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen
zijn sinds 2018 actief aan de slag met de actualisatie van de vergunningen voor ZZS en opkomende
stoffen voor de indirecte en directe lozingen.

Om de decentrale overheden te ondersteunen wordt onderzoek uitgevoerd naar de bronnen van
PFAS4. Deze onderzoeken zullen naar verwachting eind 2020 afgerond worden. Op basis van
informatie over de bronnen kunnen aanvullende maatregelen worden genomen om emissie van
en blootstelling aan PFAS verder te minimaliseren.

 3
   Zie onder andere:
   - Rijkswaterstaat (2014) Perfluoralkylzuren in Nederlands oppervlaktewater 2008-2012;
   - Anna Kärrman et al. (2019) PFASs in the Nordic environment. Screening of Poly- and Perfluoroalkyl Substances
   (PFASs) and Extractable Organic Fluorine (EOF) in the Nordic Environment. Nordic Council of Ministers 2019. ISBN
   978-92-893-6062-3;
   - Renner, R. (2001). Growing concern over perfluorinated chemicals. Environmental Science and Technology, 35, 154A–160A;
   - Renner, R. (2003). Concerns over common perfluorinated surfactant. Environmental Science and Technology, 37, 201A–
     202A;
   - Rayne, S., and Forest, K. (2009). Perfluoroalkyl sulfonic and carboxylic acids: A critical review of
   physicochemical properties, levels and patterns in waters and wastewaters, and treatment methods. Journal of
   Environmental Science and Health, Part A, 44, 1145–1199;
   - Expertisecentrum PFAS (2018) Aanwezigheid PFAS in Nederland. Deelrapport C - Diffuse belasting van PFOS en
   PFOA in de bovengrond. Kenmerk DDT219-1/18-008.244.
 4
   Zie brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
 Generaal van 29 mei 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 28089 nr.135).


                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>     3.   Het huidige toetsingskader

Overeenkomstig het voorzorgbeginsel is bij de invulling van de wettelijke zorgplichten in dit
tijdelijk handelingskader uitgangspunt dat de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het
oppervlaktewater door de toepassing van PFAS-houdende grond en baggerspecie niet mag
verslechteren (stand still), dat verspreiding van deze stoffen via het grondwater moet worden
tegengegaan en dat rekening moet worden gehouden met bijzondere risicosituaties die zich
kunnen voordoen en met belangen die extra bescherming rechtvaardigen, zoals het belang van de
drinkwatervoorziening.
Bij de invulling van de wettelijke zorgplichten in dit tijdelijk handelingskader wordt voorts
zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit.

Bij het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater wordt in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit alleen getoetst aan de bestaande kwaliteit van de (water)bodem waarop de grond of
baggerspecie wordt toegepast. Deze is gericht op stand still.
Bij het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem wordt in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit daarentegen een zogenaamde dubbele toets gehanteerd. Met deze dubbele toets
wordt allereerst weer beoogd te waarborgen dat het toepassen van grond en baggerspecie niet tot
verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit leidt (stand still). Daarnaast wordt daarmee beoogd
dat de bodem (niet on)geschikter wordt voor het vervullen van de beoogde functies (die een
geleidelijke verbetering van de bestaande bodemkwaliteit wenselijk kunnen maken). De dubbele
toets houdt in dat de kwaliteit van de grond of baggerspecie die wordt toegepast, wordt getoetst aan
1) de bestaande kwaliteit van de bodem waarop de grond of baggerspecie wordt toegepast,
ingedeeld in een bodemkwaliteitsklasse, en 2) de bodemfunctie die door de gemeente aan de
landbodem is toegekend op de zogenaamde bodemfunctiekaart, uitgedrukt als bodemfunctieklasse.

Op de bodemfunctiekaart kan onderscheid worden gemaakt tussen “voldoen aan de
achtergrondwaarde”, in de praktijk aangeduid als bodemfunctieklasse “landbouw/natuur”, en de
bodemfunctieklassen “wonen” en “industrie”. Gebieden die niet in de klasse wonen of industrie
zijn ingedeeld, zijn automatisch ingedeeld in de klasse ‘achtergrondwaarde’ (landbouw/natuur). In
zoverre wordt in de praktijk ook gesproken van ingedeelde en niet-ingedeelde gebieden. Ter
begrenzing van de bodemfunctieklassen zijn in bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit voor een
groot aantal verontreinigende stoffen verschillende, oplopende, waarden vastgesteld, die beogen
te waarborgen dat er gegeven de toegekende functies bij het toepassen van grond en
baggerspecie geen risico’s voor mens en milieu kunnen optreden. Voor de bodemfunctieklassen
wonen en industrie worden deze waarden aangeduid als maximale waarden.

Voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur wordt de achtergrondwaarde van de stof die in
Nederland wordt aangetroffen, feitelijk als maximale waarde gehanteerd. Stoffen waarvoor in bijlage
B waarden zijn opgenomen, worden aangeduid als genormeerde stoffen. PFAS worden aangeduid als
ongenormeerde stoffen, omdat daarvoor in bijlage B geen waarden zijn opgenomen. Voor toepassing
van grond en baggerspecie die ongenormeerde stoffen bevatten, gelden alleen de wettelijke
zorgplichten. Zoals gezegd wordt in de praktijk ter invulling daarvan voor (potentieel) schadelijke en
niet van nature voorkomende stoffen overeenkomstig het voorzorgbeginsel de bepalingsgrens
gehanteerd. De bepalingsgrens is niet gebaseerd op een risicobenadering maar wordt gehanteerd uit
het oogpunt van voorzorg omdat er geen beter alternatief beschikbaar is, gegeven de potentiële
schadelijkheid van de stof. Voor ongenormeerde stoffen ontbreekt namelijk in de regel een
risicoanalyse. Als wel de nodige informatie voorhanden is over de risico’s die een stof bij het
toepassen van grond en baggerspecie voor mens en milieu meebrengt, is het niet wenselijk de
bepalingsgrens als harde grens te hanteren, omdat bij de invulling van de zorgplicht rekening moet
worden gehouden met de volledige en actuele beschikbare, zo veel mogelijk wetenschappelijk
onderbouwde, informatie. In het geval van PFAS beoogde dit tijdelijk handelingskader inzicht te
geven wat de consequenties zijn van de thans beschikbare wetenschappelijke informatie voor de
invulling van de wettelijke zorgplichten en met name in hoeverre het nodig is daarbij nog altijd de
bepalingsgrens te hanteren.


                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>De stoffen uit de PFAS-stofgroep behoren tot de ongenormeerde stoffen en zijn daarnaast
(potentieel) schadelijk voor mens en milieu. De metingen die tot dusver zijn verricht, tonen aan dat
PFAS in Nederland veelal boven de bepalingsgrens voorkomen. Dit betekent dat de gehalten van
PFAS in grond en baggerspecie die uit de door de diffuse belasting beïnvloede bodem ontgraven
worden, boven de grens liggen om die grond en baggerspecie met inachtneming van de wettelijke
zorgplichten te kunnen hergebruiken. Op grond van de resultaten die in het kader van het PFAS-
onderzoek al beschikbaar zijn, kan in dit tijdelijk handelingskader voor PFAS een vernieuwd
toetsingskader worden vastgesteld.



     4.   Het vernieuwde toetsingskader

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorlopige toepassingswaarden die in de
onderscheiden situaties waarin grond en baggerspecie worden toegepast, kunnen worden
gehanteerd. Dit zijn voorlopige toepassingswaarden voor het toepassen van grond en baggerspecie,
waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke zorgplichten. Voor een definitieve normstelling
moeten alle resultaten bekend zijn van het onderzoek naar de mobiliteit, uitloging, bio-
accumulatie, het gedrag van PFAS in grondwater en risicogrenzen.

De toepassingswaarden in dit tijdelijk handelingskader zijn gebaseerd op de onderstaande afgeronde
onderzoeken:
1) memo Overzicht van risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX ten behoeve van een tijdelijk
   handelingskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem,
   RIVM, 4 maart 2019;
2) RIVM-rapport 2020-0100. 25 juni 2020. Achtergrondwaarden per- en polyfluoralkylstoffen
   (PFAS) in de Nederlandse landbodem. Hierin is het memo Tijdelijke landelijk
   achtergrondwaarde bodem voor PFOS en PFOA, RIVM van 28 november 2019 verwerkt;
3) Advies voorlopig herverontreinigingsniveau (HVN) PFAS voor waterbodems, Deltares, 28
   november 2019;
4) RIVM-Rapportnummer: 2020-0102. 25 juni 2020. Verschil in uitloging van PFAS uit grond en
   bagger;
5) Memo herverontreinigingsniveau PFAS in bagger uit regionale wateren, Deltares, 19 juni
   2020.

De aangegeven toepassingswaarden kunnen binnen de randvoorwaarden die daarvoor in het
Besluit bodemkwaliteit zijn gegeven, op lokaal of regionaal niveau in een aangewezen
bodembeheergebied worden gespecificeerd als er lokaal aanleiding is om een andere waarde vast
te stellen (zie paragraaf 5 – lokaal beleid).

De nummers in de eerste kolom corresponderen met de nummers van de paragrafen waarin
de toepassingswaarden in het hiernavolgende worden toegelicht.




                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Categorie    Toepassingssituatie                                            Toepassingswaarde
                                                                            (μg/kg d.s.)   (4) (5) (6)


                                      Op de landbodem
4.1          Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau
             Bodemkwaliteitsklasse            Bodemfunctieklasse
             wonen of industrie                  wonen of industrie         PFAS = 3
                                                                            PFOA = 7
             landbouw/natuur                     wonen of industrie         PFAS = 1,4
                                                                            PFOA = 1,9
             Landbouw/natuur, wonen of           landbouw/natuur            PFAS = 1,4
             industrie                                                      PFOA = 1,9
4.2          Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau , als
                                                              (1)
                                                                            PFAS = 3
             bedoeld in artikel 35, onder f, BBK (verspreiden van           PFOA = 7
             baggerspecie op aangrenzend perceel of weilanddepot)
4.3          Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven             PFAS = 3
             grondwaterniveau(1)                                            PFOA = 7
4.4          Grond en baggerspecie toepassen in                             gebiedskwaliteit
             grondwaterbeschermingsgebieden
4.5          Grond en baggerspecie toepassen onder                          PFAS = 1,4
             grondwaterniveau(2), met inbegrip van grootschalige            PFOA = 1,9
             toepassing.
                                    In oppervlaktewater
4.6          Grond toepassen                                                Vervalt, zie
                                                                            categorie 4.8.2,
                                                                            4.9.1 en 4.9.2
4.7          Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam    Toepasbaar, wel
             of aansluitende (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen       meten en toetsen
             oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 35, onder g,   op uitschieters.
             BBK (verspreiden van baggerspecie in zoet of zout
             oppervlaktewater).

4.8.1        Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam    Toepasbaar, wel meten
             in ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd   en toetsen op
             de diepe plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK         uitschieters.

4.8.2       Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe Rijkswater: PFAS = 0,8
            plas(3):                                                                    PFOS = 3,7
                verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende        Anders:  PFAS = 0,8
                 oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 35, onder g,          PFOS = 1,1
                 BBK en
                het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in
                 waterbouwkundige constructies als bedoeld in artikel 35,
                 onder d, BBK.

4.9.1        Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende           PFAS = 0,8
             diepe plassen die in open verbinding staan met een             PFOS = 3,7
             rijkswater (3) (8)

4.9.2        Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen        PFAS = 0,8
             dan bedoeld onder 4.9.(7)(8)                                   PFOS = 1,1




                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Voetnoten bij tabel:
(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten
     hoogste 1 meter onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde
     zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.
(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een
     diepte van 1 meter en meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de
     verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.
(3) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van
     zandwinning, grindwinning of kleiwinning of een dijkdoorbraak.
     Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een
     oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt
     gevoed door oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is voor 90% van het jaar langer
     dan een maand). Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van
     het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders. Onder ‘niet-vrijliggende diepe
     plas’ wordt verstaan: diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe
     plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas voldoet.
(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van
     organische stof minder dan 10% bedraagt.
(5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5).
(6) Met toepassingswaarden voor PFAS wordt bedoeld de waarde voor alle overige PFAS verbindingen, te toetsen
     per stof (dus niet gesommeerd). PFOS en PFOA worden getoetst aan de hand van de sommatie van de
     concentraties lineair en vertakt.
(7) Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de
     tabel worden uitgegaan. In deze gevallen zal het waterschap in overleg met gemeente en provincie een
     uitvoerige afweging moeten maken of deze verondieping gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten
     worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplichten zelf worden bepaald welke kwaliteit grond en
     baggerspecie verantwoord kan worden toegepast.
(8) Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen. Hiervoor is een
     toetsingskader opgenomen in de Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen.



      4.1 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau
Voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de landbodem boven
grondwaterniveau kunnen op de landbodem voor de bodemfunctieklasse industrie of
wonen, alsmede de daarmee corresponderende bodemkwaliteitsklasse industrie,
onderscheidenlijk wonen, de volgende toepassingswaarden worden gehanteerd:
   -voor PFOA: 7 μg/kg d.s.
   -voor andere individuele PFAS: 3 μg/kg d.s.

Bovenstaande weergave van de toepassingswaarden betreft geen wijziging maar een vereenvoudiging
ten opzichte van het tijdelijk handelingskader van november 2019. De waarde voor andere individuele
PFAS (waaronder GenX) is gebaseerd op de waarde voor PFOS.

Van PFOS is bekend dat het één van de meer zorgwekkende PFAS-verbindingen is. Daarom is
overeenkomstig het voorzorgbeginsel voor deze stof gekozen als indicator. Voor de normstelling
voor de bodemfunctieklassen en bodemkwaliteitsklassen wonen en industrie is gekozen om, ook
weer overeenkomstig het voorzorgbeginsel, de risicogrenzen voor landbouw/natuur uit de
rapportage van het RIVM te gebruiken.

Bij de aangegeven waarden is er volgens de huidige inzichten geen sprake van risico’s voor
gezondheid en overschrijding van effectniveaus voor het ecosysteem. Omdat de onderzoeken
naar mobiliteit, gedrag in grondwater en bio-accumulatie nog lopen, is differentiatie van de
toepassingswaarden voor de bodemfunctieklassen en bodemkwaliteitsklassen wonen en industrie
op dit moment nog voorbarig. Hetzelfde geldt voor toepassen onder grondwater. Daarom worden
overeenkomstig het voorzorgbeginsel voor de bodemfunctieklasse industrie voorlopig dezelfde
maximale waarden als toepassingswaarden gehanteerd die ook gelden voor de
bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse wonen. Zo wordt voorkomen dat de problematiek
van PFAS-houdende grond en baggerspecie lopende het onderzoek dat een definitieve
normstelling mogelijk maakt, groter kan worden. Decentrale bevoegde gezagen kunnen hier
binnen de kaders die het Besluit bodemkwaliteit hiervoor aangeeft, in het kader van
gebiedsspecifiek beleid een andere afweging maken en in een aangewezen bodembeheergebied
andere toepassingsnormen vaststellen. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5.

                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur en de daarmee corresponderende
bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur, gelden de achtergrondwaarden als toepassingswaarde5, te
weten:
       -voor PFOA: 1,9 μg/kg d.s.
       -voor andere individuele PFAS: 1,4 μg/kg d.s.

In het RIVM-onderzoek naar landelijke achtergrondwaarden zijn 2 PFAS-verbindingen dusdanig
frequent boven de bepalingsgrens aangetroffen dat daarop de definitieve landelijke
achtergrondwaarden gebaseerd zijn: PFOS 1,4 μg/kg d.s. en PFOA 1,9 μg/kg d.s. De waarde voor
alle andere PFAS is gebaseerd op de laagste waarde van deze twee, in dit geval PFOS.

De aangegeven toepassingswaarden gelden als grond of baggerspecie boven grondwaterniveau
worden toegepast. Voor een aantal specifieke situaties, die als categorieën 4.2, 4.3 en 4.4 zijn
onderscheiden, worden (deels) afwijkende toepassingswaarden gehanteerd. Toepassingen
beneden grondwaterniveau vallen onder categorie 4.5.

In de nu voorliggende versie zijn de toepassingswaarden opgenomen op basis van het RIVM
onderzoek naar landelijke achtergrondwaarden van juni 2020. Deze waarden zijn verhoogd ten
opzichte van het tijdelijk handelingskader van november 2019. Door de zorgvuldige wijze van
kiezen en bemonsteren van de locaties is een dataset van hoge kwaliteit verkregen. Hierdoor
kan de onzekerheidsmarge die in 2019 nog werd gehanteerd worden verkleind naar de
gebruikelijke wijze van het berekenen van een achtergrondwaarde.

Aangeraden wordt om de dubbele toets die in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor
genormeerde stoffen bij toepassen op de landbodem moet worden uitgevoerd, in het kader van de
invulling van de wettelijke zorglichten ook voor PFAS te hanteren. Deze dubbele toets houdt in dat
de strengste van de twee toepassingswaarden voor de bodemkwaliteitsklasse, onderscheidenlijk
bodemfunctieklasse, geldt. Als de bodemfunctieklasse bijvoorbeeld wonen of industrie is, terwijl de
bestaande bodemkwaliteit in de bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur is ingedeeld, moet als
toepassingswaarde de bodemkwaliteitsklasse voor landbouw/natuur worden gehanteerd.

Voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur wordt aangeraden om uit te gaan van de landelijke
achtergrondwaarden. In de oorspronkelijke versie van het Tijdelijk handelingskader werd
overeenkomstig het voorzorgbeginsel ter invulling van de zorgplicht de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg
d.s. gehanteerd om verslechtering te voorkomen. Als de bestaande kwaliteit van de bodem echter al
slechter was, mocht van die waarde worden uitgegaan, mits deze niet hoger was dan de
toepassingswaarde die voor de bodemfunctieklassen en bodemkwaliteitsklassen industrie en wonen
worden gehanteerd. In feite kwam dit er op neer dat daar een lokale achtergrondwaarde werd
gehanteerd als grens voor het toepassen om verslechtering te voorkomen.

Gemeenten en waterbeheerders kunnen er voor kiezen om lokale afwijkende waarden
overeenkomstig de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit via gebiedsspecifiek beleid vast te
stellen (zie paragraaf 5, met name ook over de rol van de achtergrondwaarden uit het tijdelijk
handelingskader).

Het is momenteel nog niet mogelijk om een cumulatieve toepassingswaarde voor PFAS vast te
stellen. Daarom zijn alleen toepassingswaarden voor individuele PFAS aangegeven. Bij het vaststellen
van een cumulatieve toepassingswaarde (bijvoorbeeld een somwaarde) wordt rekening gehouden
met de cumulatie van effecten die door verschillende PFAS worden veroorzaakt. Omdat dit zeer
complex blijkt is hiervoor meer tijd nodig. Daarom is er in dit tijdelijk handelingskader nog
geen cumulatieve toepassingswaarde opgenomen waarin rekening is gehouden met de cumulatie
van effecten die door verschillende PFAS worden veroorzaakt. Het RIVM doet hier nog onderzoek
naar.

5
 De voorlopige achtergrondwaarden voor PFAS kunnen bij afwezigheid van achtergrondwaarden van PFAS in bijlage B bij de
Regeling bodemkwaliteit gebruikt worden voor de afgifte van een fabrikant eigen verklaring op grond van artikel 4.3.7 van de
Regeling bodemkwaliteit.
                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>        4.2 Baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau, als bedoeld in artikel
            35, eerste lid, onder f, BBK
Voor het verspreiden van baggerspecie uit watergangen op aangrenzende percelen of in een
weilanddepot (artikel 35, onder f, BBK) gelden dezelfde toepassingswaarden als voor andere
vormen van toepassen van baggerspecie op de landbodem boven het grondwaterniveau, met dit
verschil dat de waarden ook gelden als de bodem waarop de baggerspecie wordt toegepast is
ingedeeld in de klasse landbouw/natuur. Ook in het laatste geval komt het uitgangspunt van stand-
still namelijk niet in het geding. Omdat de baggerspecie in een watergang daarin door afspoeling
van grond van de aangrenzende terreinen is terechtgekomen, zal de baggerspecie over het
algemeen dezelfde kwaliteit hebben als de landbodem waarop de baggerspecie wordt toegepast.
Daarom is het bij reeds uitgevoerde onderzoeken niet altijd nodig om de kwaliteit van de
baggerspecie te bepalen. Wel wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek
een aantal representatieve metingen te doen om te controleren of er geen sprake is van
onverwacht hoge waarden van PFAS in de baggerspecie. Dit kan duiden op een voor de watergang
niet-representatieve verontreiniging als gevolg van een puntbron. Door het toepassen van
baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn aangetroffen, zal de bestaande bodemkwaliteit
verslechteren. Deze lokaal sterker verontreinigde baggerspecie mag daarom niet worden
toegepast.
Voor onderzoeken naar de kwaliteit van baggerspecie die na 8 juli 2019 (de datum waarop het
tijdelijk handelingskader van kracht werd) zijn uitgevoerd, is het advies om ook op PFAS te
analyseren. Dit is niet nodig als een waterbeheerder - in afstemming met gemeenten en/of
omgevingsdiensten – heeft aangetoond dat de PFAS-gehalten in de baggerspecie in zijn
beheergebied ruimschoots aan de toepassingswaarden voldoen.

Voor het toepassen van baggerspecie uit watergangen op de kant is het in het kader van de dubbele
toets die normaal gesproken voor toepassen op de landbodem geldt, niet nodig om de
bodemkwaliteit vast te stellen. Dit heeft geen toegevoegde waarde omdat de uitkomsten voor het
mogen toepassen geen relevante informatie opleveren. Het uitgangspunt is namelijk dat de
baggerspecie als afgespoelde grond weer op de landbodem kan worden toegepast zonder dat dit tot
verslechtering leidt.

Het voorgaande komt overeen met de huidige praktijk bij het onderhoud van watergangen door
waterschappen waarbij periodiek baggerspecie op de kant wordt gezet. Deze praktijk kan dus
doorgang vinden.



      4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen op de landbodem boven
          grondwaterniveau
Degene die grond of baggerspecie grootschalig toepast heeft in de systematiek van het Besluit
bodemkwaliteit de keuze of hij wil voldoen aan de algemene toepassingsnormen of aan de specifieke
toepassingsnormen voor grootschalig toepassen (artikel 63 BBK). De specifieke toepassingsnormen
voor grootschalig toepassen hebben betrekking op emissies uit de grond of baggerspecie. Daarnaast
gelden voor grootschalig toepassen de toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse industrie.
Voor PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen nog geen toepassingswaarden worden
vastgesteld die uitgaan van optredende emissies.

In lijn met de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit worden voor grootschalig toepassen van
PFAS-houdende grond en baggerspecie op de landbodem bij grootschalig toepassen de
toepassingswaarden voor de bodemfunctieklasse industrie gehanteerd, ook als de bodem is
ingedeeld in de klasse landbouw/natuur. Dit laatste wijkt, overeenkomstig de systematiek van het
Besluit bodemkwaliteit, af van de toepassingsnormen voor categorie 4.1 (toepassen van grond en
baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau).




                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>       4.4 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem in grondwaterbeschermingsgebieden
Door de onduidelijkheden over de mate van verspreiding van PFAS in grond en grondwater kan nog
niet worden aangegeven of toepassingen van grond en bagger tot het niveau van de
achtergrondwaarden voldoende bescherming biedt voor grondwater dat voor de winning van
drinkwater wordt gebruikt. Om deze reden adviseert het RIVM om bij de vaststelling van grond- en
baggerverzet op basis van de tijdelijke achtergrondwaarden een voorbehoud te maken voor
grondwaterbeschermingsgebieden (de gebieden die door de provincies zijn aangewezen als “gebieden
voor de drinkwatervoorziening”). Voor deze gebieden adviseert het RIVM om bij toepassingen aan te
sluiten bij de gebiedskwaliteit, bijvoorbeeld door gebruikmaking van gebiedseigen grond of bagger,
om verslechtering van de grondwaterkwaliteit zoveel mogelijk uit te sluiten (RIVM-rapport 2020-0100.
25 juni 2020). Voor het vaststellen van gebiedskwaliteit kan gebruik worden gemaakt van de regels
die daarover in relatie tot het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid in het Besluit bodemkwaliteit zijn
opgenomen (zie paragraaf 5). Daarbij geldt dat met het oog op het zwaarwegende belang van de
drinkwaterwinning geen onnodige risico’s mogen worden genomen.

Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het
toepassen van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. Dit is 0,1 μg/kg d.s. Het
voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat met het oog op het zwaarwegende belang van de
drinkwaterwinning geen onnodige risico’s worden genomen.



      4.5 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem onder grondwaterniveau
In afwachting van de resultaten van het lopende onderzoek naar het verspreidingsgedrag van PFAS in
grondwater is de toepassingsnorm voor grond en baggerspecie die op de landbodem onder
grondwaterniveau worden toegepast, de landelijke achtergrondwaarde, te weten 1,9 μg/kg d.s. voor
PFOA en 1,4 μg/kg d.s voor andere PFAS.

In de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader was uit voorzorg bij gebrek aan een
achtergrondwaarde de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg d.s aangehouden voor toepassingen onder
grondwaterniveau. Tevens was aangegeven dat bij een bestaande slechtere bodemkwaliteit daarvan
uitgegaan mocht worden. Inmiddels is een achtergrondwaarde beschikbaar gekomen.,Voor het
toepassen van grond of baggerspecie die daaraan niet voldoet, kan gebiedsspecifiek beleid worden
vastgesteld (zie paragraaf 5). In de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit worden geen
beperkingen opgelegd aan toepassingen op de landbodem van grond en baggerspecie als bedoeld in
artikel 35 van dat besluit die voldoen aan de achtergrondwaarden. Het RIVM ziet alleen reden om bij
toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden gebruik te maken van grond en baggerspecie van
ten minste dezelfde kwaliteit als aanwezige bodemkwaliteit.



      4.6 Grond toepassen in oppervlaktewater
Voor het toepassen van grond in oppervlaktewater werd in de eerdere versies van het tijdelijk
handelingskader (juli 2019 en november 2019) als toepassingsgrens de bepalingsgrens van 0,1
μg/kg d.s. gehanteerd. Uit het onderzoek van het RIVM naar het uitlooggedrag van grond en
baggerspecie komt naar voren dat PFAS niet meer uitloogt uit grond dan uit baggerspecie. Waar
eerder de bepalingsgrens werd aangehouden, kan nu veelal van dezelfde toepassingswaarde als voor
baggerspecie worden uitgegaan. Voor een enkele toepassingscategorie zijn er nog verschillen. Dit
komt omdat baggerspecie al deel uitmaakt van een oppervlaktewaterlichaam en grond niet.




                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>      4.7 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of stroomafwaarts
            gelegen aansluitende oppervlakterwaterlichamen (verspreiden)
Het toepassen van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam6 (zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts) of in andere, stroomafwaarts gelegen aansluitende oppervlaktewaterlichamen, in de
vorm van het verspreiden daarvan als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK, leidt, mits het sediment
van nature binnen deze oppervlaktewaterlichamen verspreiden zou worden, niet tot verslechtering
van de bestaande kwaliteit van de waterbodem of van de waterkwaliteit. De baggerspecie zou daar
namelijk ook door natuurlijke erosie en sedimentatie worden heengevoerd. Er worden dan geen
verontreinigingen aan het watersysteem toegevoegd. Omdat in deze situatie het uitgangspunt van
stand-still niet in het geding komt, kan de baggerspecie worden toegepast, ook als sprake is van
grootschalig toepassen. Dit geldt bovendien voor verspreiden in zowel zoet als zout water. In
verband hiermee is het ook niet nodig om altijd de kwaliteit van de baggerspecie te bepalen. Wel
wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek een aantal representatieve
metingen te doen om te controleren of er geen sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in
de baggerspecie. Dit kan duiden op een niet-representatieve verontreiniging, in het bijzonder als
gevolg van een puntbron. Door het toepassen van baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn
aangetroffen, zal de bestaande kwaliteit van de waterbodem en de waterkwaliteit verslechteren.
Deze lokaal sterker verontreinigde baggerspecie mag daarom niet worden toegepast. Voor
onderzoeken naar de kwaliteit van baggerspecie die na 8 juli 2019 (de datum waarop het tijdelijk
handelingskader van kracht werd) zijn uitgevoerd, is het wenselijk om ook op PFAS te analyseren.



       4.8 Baggerspecie en grond toepassen in oppervlaktewaterlichamen (ophogingen en verspreiden)
Bij het toepassen van baggerspecie in oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van grootschalig
toepassen, in ophogingen als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK wordt onderscheid gemaakt tussen
toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (categorie 4.8.1 in de tabel) en toepassen in een
ander oppervlaktewaterlichaam (categorie 4.8.2 in de tabel). Categorie 4.8.2 in de tabel bevat
daarnaast toepassingswaarden voor verspreiden van baggerspecie in situaties waarin dit – anders
dan bij categorie 4.7 – niet gaat om stroomafwaarts gelegen oppervlaktewateren met een natuurlijke
verspreiding van sediment, dat wil zeggen verspreiden van baggerspecie in andere niet-
sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen.

Als de baggerspecie binnen hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts) wordt toegepast waaruit het is vrijgekomen (categorie 4.8.1 in de tabel), kan er
geen verslechtering optreden, omdat de baggerspecie alleen wordt verplaatst. Dergelijke
toepassingen zijn daarom verantwoord. Wel wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren
waterbodemonderzoek een aantal representatieve metingen te doen om te controleren of er geen
sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in de baggerspecie. Dit kan duiden op een niet-
representatieve verontreiniging, in het bijzonder als gevolg van een puntbron. Het toepassen van
baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn aangetroffen, is ongewenst omdat daarmee een
bestaand probleem in stand wordt gehouden.

Voor het in een ander niet sedimentdelend oppervlaktewaterlichaam verspreiden van baggerspecie
of het in een ander oppervlaktewaterlichaam toepassen van grond of baggerspecie (categorie 4.8.2
in de tabel), wordt onderscheid gemaakt naar rijkswateren en regionale wateren. Hierbij geldt voor
grond dezelfde toepassingswaarde als voor baggerspecie. De kwaliteit van de toe te passen grond en
baggerspecie moet daarbij tenminste voldoen aan de toepassingswaarde zoals genoemd in het
tijdelijk handelingskader. Op die manier zorgen we ervoor dat de kwaliteit in deze gebieden niet
achteruit gaat. Uiteraard kunnen met gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale waarden
worden vastgesteld.




 6
  Onder oppervlaktewaterlichaam wordt verstaan een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2 van de kaderrichtlijn
 water, dat krachtens artikel 4.5 of 4.10 van het Waterbesluit is aangewezen in het nationale waterplan of het regionale
 waterplan.


                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>       4.9 Baggerspecie en grond toepassen in diepe plassen
De in categorie 4.9.1 in de tabel genoemde niet vrijliggende diepe plassen zijn diepe plassen die in
open verbinding staan met een rijkswater. Een overzicht van de diepe plassen is terug te vinden op
internet7. Hierin kan baggerspecie worden toegepast die voldoet aan het voorlopige
herverontreinigingsniveau dat door Deltares is afgeleid. Het herverontreinigingsniveau is de
kwaliteit van het sediment dat bij overstroming door de rivier op de uiterwaarden wordt afgezet.
Dit is bepaald door Deltares aan de hand van metingen van het PFAS-gehalte in zwevend stof in
oppervlaktewater. De waterkwaliteit in niet-vrijliggende diepe plassen wordt vooral bepaald door de
kwaliteit van het oppervlaktewater waarmee de diepe plas in verbinding staat. Nu blijkt dat er geen
verschil is in uitlooggedrag tussen baggerspecie en grond, kan voor grond dezelfde waarde als het
voorlopige herverontreinigingsniveau voor baggerspecie worden gehanteerd.

Voor deze plassen gelden de volgende toepassingswaarden voor grond en baggerspecie:
-voor PFOS = 3,7 μg/kg d.s.
-voor andere individuele PFAS = 0,8 μg/kg d.s.

In het THK van november 2019 was voor vrijliggende diepe plassen en diepe plassen in open
verbinding met regionaal water de bepalingsgrens opgenomen. Met gebiedsspecifiek beleid kon
uiteraard een andere waarde worden aangehouden. Het in juli 2020 gepubliceerde onderzoek
naar de achtergrondwaarden van het RIVM brengt scherp in beeld in welke mate PFAS over heel
Nederland verspreid wordt aangetroffen. Deltares is gevraagd om gelijktijdig de kwaliteit van de
baggerspecie in de regionale wateren in beeld te brengen. Ook hieruit blijkt dat PFAS overal in
Nederland wordt aangetroffen in baggerspecie. Er is gemeten op een breed pakket aan PFAS-
stoffen. Op basis van het onderzoek van Deltares zijn in de actualisatie van het THK de volgende
landelijke toepassingswaarden opgenomen voor het toepassen van grond en baggerspecie in de
vrijliggende diepe plassen en diepe plassen die in open verbinding staan met een regionaal water:
         -PFAS = 0,8 μg/kg d.s.
         -PFOS = 1,1 μg/kg d.s.

Voor de afleiding van deze landelijke toepassingswaarde is uitgegaan van de zogenaamde P80 waarde
van de database met metingen in regionale wateren verspreid over heel Nederland. Dit houdt in
dat 80% van alle waarnemingen beneden of gelijk zijn aan de gegeven waarde. Deze waarde is
zodanig laag dat de kans dat hiermee verslechtering zal optreden klein is. In de plassen die reeds
verondiept zijn, is al materiaal met die PFAS-gehalten aanwezig. Deze waarde is daarmee een
eenvoudige, behoedzame en generieke toepassingswaarde. Uiteraard kunnen waterschappen door
middel van gebiedsspecifiek beleid een lokale afwijkende waarde vaststellen die ruimte kan bieden,
maar ook recht doet aan de functies in de omgeving van de plas en het gebruik daarvan.

Verder geldt als voorwaarde dat in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object mag zijn
gelegen als omschreven in de Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen (p. 26). Hiermee
moet worden voorkomen dat de grondwaterkwaliteit voor de drinkwatervoorziening wordt beïnvloed
door de (grote hoeveelheid) baggerspecie die in de diepe plas wordt toegepast. De handreiking
biedt ook een methode om de aanwezigheid van een kwetsbaar object vast te stellen (p. 26).

Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden kan niet van de toepassingswaarde
in de tabel worden uitgegaan. Voor die gevallen zal het bevoegd gezag een uitvoerige afweging
moeten maken of deze verondieping gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten worden
gesteld voordat materiaal kan worden toegepast. In welke mate PFAS-houdend materiaal kan
worden toegepast zal hierin moeten worden meegenomen.




7
    www.rijksoverheid.nl/THK
    www.bodemplus.nl/thk


                                                  12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>        5.   Gebiedsspecifiek beleid

De toepassingsnormen die in de Regeling bodemkwaliteit zijn opgenomen, gelden in beginsel voor
het hele land. Het Besluit bodemkwaliteit biedt echter de mogelijkheid om in het kader van
gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale waarden vast te stellen. Het spreekt vanzelf dat
hieraan specifiek onderzoek aan ten grondslag hoort te liggen en dat de waarden degelijk moeten
worden onderbouwd. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden hieraan eisen gesteld.

Via het vaststellen van minder strenge lokale maximale waarden kan worden afgeweken van het
uitgangspunt van het Besluit bodemkwaliteit dat geen verslechtering van de bestaand
bodemkwaliteit op locatieniveau is toegestaan. Dit houdt in dat de bestaande bodemkwaliteit op
locatieniveau, te weten de locatie waar de grond of baggerspecie wordt toegepast, binnen het gebied
wel kan verslechteren. Omdat tot de lokale maximale waarde alleen grond en baggerspecie mogen
worden toegepast die in het bodembeheergebied zelf zijn ontgraven, is op gebiedsniveau echter
geen sprake van verslechtering. Grond en baggerspecie worden binnen het beheersgebied alleen
verplaatst.

De in dit tijdelijk handelingskader opgenomen achtergrondwaarden kunnen in heel Nederland worden
aangehouden, tenzij is of wordt voorzien in gebiedsspecifiek beleid. Met gebiedsspecifiek beleid kan
lokaal meer ruimte worden geboden, maar kan ook een strengere waarde worden vastgesteld. Tot 1
januari 2021 geldt een versnelde voorbereidingsprocedure voor het vaststellen van besluiten inzake
gebiedsspecifiek beleid voor PFAS8. Daarnaast kan de gemeente of waterbeheerder in verband met
een specifieke lokale of regionale problematiek een andere invulling van de zorgplicht geven, bij
voorkeur in beleidsregels om daaraan voldoende bekendheid te geven.

Bij het stellen van lokale maximale waarden moet wat betreft de achtergrondwaarden de volgende
kanttekening worden gemaakt. In de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit kunnen geen
lokale maximale waarden worden vastgesteld beneden de achtergrondwaarde die in de Regeling
bodemkwaliteit is vastgesteld, ook niet als lokaal lagere waarden zijn gemeten. Dit volgt uit artikel
39 van het Besluit bodemkwaliteit. De voorlopige achtergrondwaarden waarvan in dit tijdelijk
handelingskader sprake is, zijn echter gegeven ter invulling van de zorgplicht en niet in de Regeling
bodemkwaliteit opgenomen. Een eis aan het gebiedsspecifieke beleid is dat de noodzakelijkheid
van lokale maximale waarden, voldoende ondersteund door onderzoek, moet worden aangetoond.

Als de wens bestaat om in het kader van gebiedsspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast te
stellen kan de gemeente, onderscheidenlijk waterbeheerder, een bodembeheergebied aanwijzen
(indien de lokale maximale waarde een verslechtering op de locatie van toepassen toestaat) en een
goede motivering, bij voorkeur in een nota bodembeheer, vaststellen die aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit voldoet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de Risicotoolbox bodem,
onderscheidenlijk de Risicotoolbox waterbodems. Deze zullen worden aangevuld met informatie over
PFAS. Tot die tijd kan bij het vaststellen van lokale maximale waarden boven de risicogrenswaarde
die door het RIVM zijn aangegeven, over de risico’s van de lokale maximale waarden advies worden
ingewonnen bij het RIVM.

Voor het vaststellen van soepeler normen kan aanleiding bestaan als de bestaande bodemkwaliteit
in een gebied slechter is dan de toepassingswaarden die landelijk worden gehanteerd, en de in het
gebied vrijkomende grond en baggerspecie van slechtere kwaliteit hierdoor volgens de landelijke
toepassingswaarden niet mag worden toegepast. Op voorwaarde dat in het aangewezen
bodembeheergebied op gebiedsniveau sprake is van stand-still kunnen de nodige afwegingen
worden gemaakt die vraag en aanbod van grond en baggerspecie binnen het gebied op elkaar
afstemmen teneinde impasses bij het grondverzet en baggerwerkzaamheden te voorkomen.




8
    https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2019/wijziging-besluit-bodemkwaliteit-versneld/
                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>     6.   Invoer en uitvoer van grond en baggerspecie uit en naar andere landen van de EU

PFAS-houdende grond en baggerspecie valt onder de vrijheid van handelsverkeer en mag niet aan
discriminerende belemmeringen worden onderworpen. Wanneer een bedrijf grond wil importeren of
exporteren dient hiervoor op grond van de Europese Verordening voor het Overbrengen van
Afvalstoffen (EVOA) een vergunning te worden aangevraagd dan wel een kennisgeving verricht. De
ILT behandelt deze kennisgeving, beoordeelt of de import van grond voldoet aan de gestelde eisen
en stelt voorwaarden. ILT stelt echter niet vast of PFAS houdend grond concreet wordt toegepast, dit
is aan het lokaal bevoegd gezag. De ILT volgt in het kader van EVOA het advies van het bevoegd
gezag in deze. Daarnaast hoort uit de milieuhygiënische verklaring te blijken of er gecontroleerd is
op PFAS. Mochten er bij grondimport twijfels bestaan dan kan de ILT een lading controleren.
Daarnaast kan de ILT handhaven als de keuring van de grond niet op de juiste manier heeft
plaatsgevonden of als er twijfels over bestaan.



     7.   Storten, reinigen, opslaan en saneren van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Beleidsuitgangspunt is dat zo min mogelijk afvalstoffen mogen worden gestort. Dit houdt in dat
grond en baggerspecie alleen dan gestort mogen worden als de grond of baggerspecie, eventueel
na reiniging, niet nuttig kan worden toegepast in een van de toepassingen die vallen onder artikel
35 van het Besluit bodemkwaliteit. PFAS-houdende grond komt alleen voor storten in aanmerking
als het gehalte aan PFAS (ook na reiniging) hoger is dan de toepassingswaarde. Dit tijdelijk
handelingskader geeft generieke toepassingswaarden voor toepassingen van grond en
baggerspecie. Deze toepassingswaarden hebben daarmee ook invloed op de afvalhiërarchie.
Wanneer geconcludeerd wordt dat toepassing boven een dergelijk waarde in strijd is met de
zorgplicht, is de toepassing immers niet toegestaan en komt de betreffende partij voor stort in
aanmerking.

Wanneer baggerspecie gestort wordt in oppervlaktewater (in een omringd of niet-omringd
baggerdepot) dan heeft die stort daarnaast ook invloed op kwaliteit van de waterbodem. Daarmee
is de wettelijke zorgplicht van artikel 6.8 van de Waterwet – die nader wordt ingevuld door de
toepassingswaarden van dit tijdelijk handelingskader – ook aan de orde.

Storten van grond en baggerspecie op stortplaatsen of in baggerdepots kan niet onbeperkt. Voor
inrichtingen voor het storten van grond of baggerspecie geldt volgens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en – voor dergelijke inrichtingen in oppervlaktewaterlichamen of voor
lozingen uit dergelijke inrichtingen – de Waterwet een vergunningenregime. Naast
bovengenoemde ondergrenzen en zorgplicht zijn het in de eerste plaats de vergunningen zelf, en
het bijbehorende toetsingskader, die bepalen in welke mate stort van PFAS-houdende grond of
baggerspecie is toegestaan. De acceptatiecriteria kunnen daarmee ook per stortplaats of depot
verschillen. Dit tijdelijk handelingskader, dat dient ter invulling van de zorgplichten, treedt dan ook
niet in de afweging die de bevoegde gezagen moeten maken bij het verlenen van dergelijke
vergunningen.

Omringde rijksbaggerdepots
PFAS-houdende baggerspecie waarvoor toepassen geen optie is, dient een andere bestemming te
krijgen. Er kan gekozen worden om bagger tijdelijk op te slaan in een doorgangsdepot om de
baggerspecie te ontwateren en eventueel te behandelen, zodat de baggerspecie vervolgens elders
kan worden hergebruikt. Ook het overeenkomstig dit tijdelijk handelingskader toepassen van
baggerspecie in een weilanddepot op het aangrenzende perceel is een mogelijkheid. Zulke
mogelijkheden zijn echter niet in alle gevallen praktisch haalbaar en zullen wellicht niet in voldoende
mate uitkomst bieden voor de afzet van PFAS-houdende baggerspecie.




                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>De rijksbaggerdepots de Slufter, IJsseloog en Hollandsch Diep kunnen sterk vervuilde baggerspecie
ontvangen die PFAS bevat9. Dit biedt niet enkel ruimte voor Rijkswaterstaat maar ook voor
waterschappen en andere overheden. Voor baggerspecie die niet sterk vervuild is, verschilt thans het
kunnen accepteren van PFAS-houdende baggerspecie per depot.

Wat betreft bovengenoemde ondergrenzen, geldt dat sterk verontreinigde baggerspecie die PFAS
bevat en niet-sterk verontreinigde baggerspecie met een gehalte aan PFAS hoger dan het
herverontreinigingsniveau, doorgaans niet nuttig kunnen worden toegepast en daarom voor storten
in de rijksbaggerdepots in aanmerking komen.

Storten in baggerdepots met open verbinding naar rijkswateren
Naast de omringde rijksbaggerdepots zijn er enkele niet-omringde baggerdepots in rijkswateren.
Deze niet-omringde baggerdepots staan in open verbinding met rijkswater en hebben daarmee
dezelfde fysieke kenmerken als de diepe plassen bedoeld in categorie 4.9.1 van dit tijdelijk
handelingskader. Als baggerspecie wordt gestort in een dergelijk depot, dan is het in ieder geval in
lijn met de zorgplicht van artikel 6.8 Waterwet om baggerspecie te storten met gehalten aan PFAS
die overeenkomen met de toepassingswaarden die zijn beschreven voor categorie 4.9.1 in de tabel.
Die toepassingswaarden geven immers een verantwoorde invulling van de zorgplicht voor diepe
plassen waarvan de fysieke kenmerken overeenkomen met deze niet-omringde baggerdepots.

Storten op landbodems
Als grond of baggerspecie op grond van de aanwezigheid van andere stoffen dan PFAS moeten
worden gestort omdat reiniging geen soelaas biedt, en de gehalten aan PFAS de
toepassingswaarden voor toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau in de tabel niet
overschrijden, dan kan het storten van grond en baggerspecie op een stortplaats op de landbodem
worden toegestaan zonder dat specifieke aanvullende maatregelen hoeven te worden getroffen die
verband houden met de aanwezigheid van PFAS in de grond of baggerspecie. Het is namelijk ook
toegestaan grond en baggerspecie met een PFAS-gehalte beneden de hergebruiksgrens toe te
passen op de landbodem boven grondwaterniveau. Dit geldt ook voor het opslaan van de grond of
baggerspecie.

Storten bij gehalte boven toepassingsnorm
Als de gehalten aan PFAS boven de toepassingsnormen uitkomen, dient zeker te zijn dat de
inrichting waar de PFAS-houdende grond of baggerspecie wordt gestort of opgeslagen zo is ingericht
dat geen emissies naar de omgeving plaatsvinden die in strijd zijn met de zorgplichten. Mocht dat
niet het geval zijn, dan is het noodzakelijk dat aanvullende maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat PFAS in te hoge mate uitspoelen en zich in de omgeving verspreiden. In overleg met
het bevoegd gezag moet worden bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld om
te waarborgen dat er geen overschrijding van de oppervlaktewaternorm(en) plaatsvindt.

Reinigen
Het reinigen van PFAS-houdende grond in verband met de aanwezigheid van andere
verontreinigende stoffen dan PFAS kan worden toegestaan als de gehalten aan PFAS beneden de
toepassingsnormen blijven. Als grond gehalten aan PFAS bevat die boven de toepassingsnormen
uitkomen moet de inrichting een vergunning hebben om de grond te mogen reinigen.
Uit de resultaten van de proefreinigingen blijkt dat reiniging van PFAS-houdende zandgrond in
gehalten boven respectievelijk 60 μg g/kg voor PFOS, 140 μg /kg voor PFOA en 60 μg /kg voor andere
PFAS-verbindingen voorlopig niet mogelijk is. Dit betekent dat partijen met hogere PFAS-gehalten in
aanmerking komen voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. De grenswaarden zijn gebaseerd op
de toepassingswaarden uit het THK PFAS en het maximaal te behalen reinigingsrendement.
Rijkswaterstaat (Bodem+) verleent voor deze partijen vanaf mei 2020 een verklaring van niet-
reinigbaarheid, mits volledig en correct onderzocht. Voor klei- en veengrond die met PFAS
verontreinigd is boven de toepassingswaarden wonen/industrie uit het THK, werden al verklaringen


9
 Zie de brief van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor
Milieu en Wonen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 13 november 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35334, nr. 1).


                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>van niet-reinigbaarheid verleend om te storten10. Tot dit zand gereinigd kan worden, moet het met
vergunning tijdelijk worden opgeslagen. Daarbij moeten maatregelen worden genomen ter beheersing
van de risico’s voor mens en milieu. Hierbij kan gedacht worden aan een (boven en onder)afdichting
van de grond zodat de grond niet kan uitlogen naar de omgeving en het reguleren van emissies (bv
ook naar lucht) in de vergunningen.



        8.   Onderzoek en metingen

Er zijn in 2019 verschillende onderzoeksopdrachten aan het RIVM gegeven om de gevolgen van het
voorkomen van PFAS in het milieu in kaart te brengen en risicogrenzen vast te stellen voor PFAS-
houdende grond en baggerspecie in de verschillende te onderscheiden situaties. De resultaten van het
onderzoek, die tot nu toe, juni 2020, beschikbaar zijn, vormen de grondslag om in deze versie van het
tijdelijk handelingskader een aantal toepassingswaarden aan te passen. Momenteel wordt nog
onderzoek gedaan naar risicogrenzen voor PFAS- houdende grond en baggerspecie en extra onderzoek
naar uitloging naar grondwater en de relatie met de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water. Deze
resultaten kunnen worden betrokken bij verdere besluitvorming. Op basis deze onderzoeken die in
november 2020 worden afgerond, zal het tijdelijk handelingskader mogelijk nogmaals geactualiseerd
worden. Zodoende wordt duidelijkheid gegeven aan de praktijk welke waarden verantwoord gebruikt
kunnen worden, voorafgaand aan de verankering van het tijdelijk handelingskader in de Regeling
bodemkwaliteit.

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit zullen initiatiefnemers tot grondverzet uit binnen– en
buitenland de gehalten aan PFAS in toe te passen grond en baggerspecie moeten vaststellen en
laten vastleggen in een milieuhygiënische verklaring die elke partij moet begeleiden.
Het verdient aanbeveling dat de betrokken overheden, zoals gemeenten, ook zelf het initiatief nemen
om het voorkomen van PFAS op lokaal niveau preciezer in beeld te brengen. Zij hebben deze
informatie namelijk nodig als grondslag voor hun gebiedsspecifieke beleid als zij lokale maximale
waarden willen vaststellen die afwijken van de generieke normen die in de Regeling bodemkwaliteit
worden opgenomen. Een van de vereisten die het Besluit bodemkwaliteit voor dergelijk
gebiedsspecifiek beleid stelt is de vaststelling van een bodemkwaliteitskaart, die een beeld geeft van
het voorkomen van PFAS in een aangewezen bodembeheergebied. Een dergelijke
bodemkwaliteitskaart kan ook dienen als grondslag om op eenvoudige wijze de voor het toepassen
benodigde milieuhygiënische verklaringen te kunnen afgeven en daarmee onderzoekslasten in
individuele gevallen te beperken en vertraging bij het grondverzet te voorkomen.

Net als bij de eerdere aanpassing van november 2019 zal op de website van Bodem-plus de
komende tijd meer informatie over nieuwe ontwikkelingen rond PFAS worden gepubliceerd zodat
alle betrokkenen over de kennis kunnen beschikken om de benodigde acties uit te voeren.
Daarnaast is de helpdesk van Bodem+ zoals gewoonlijk beschikbaar voor praktische vragen.



        9.   Besluit Bodemkwaliteit – definitie toepassen van grond of baggerspecie

In het Besluit bodemkwaliteit wordt gedefinieerd wat er onder toepassen van grond of baggerspecie
wordt verstaan: het aanbrengen, verspreiden en tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie en het
houden van grond en baggerspecie in die toepassing. De vormen van toepassen die volgens het
Besluit bodemkwaliteit zijn toegestaan, zijn limitatief opgesomd in artikel 35 van het besluit. Voor
andere toepassingen biedt het Besluit bodemkwaliteit geen grondslag. Er is dan geen sprake van
nuttig toepassen maar van verwijderen van afvalstoffen waarop hoofdstuk 10 van de Wet
milieubeheer van toepassing is. Met het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie wordt
in dit tijdelijk handelingskader alleen gedoeld op de vormen van toepassen die in artikel 35 zijn
opgesomd. Voor de toepassing van PFAS-houdende grond en baggerspecie is niet alleen de
zorgplicht van belang, waaraan het tijdelijk handelingskader invulling geeft, maar dient
vanzelfsprekend ook te worden voldaan aan alle andere verplichtingen die voor het toepassen

10
     https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2020/verruiming-afzet-verwerking-pfas-houdende-grond/
                                                              16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit, bijvoorbeeld dat geen grotere hoeveelheid grond of
baggerspecie mag worden toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het
functioneren van de toepassing waarin de grond en baggerspecie zijn aangebracht en dat die
toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze zich bevindt en onder de
omstandigheden waar de toepassing plaatsvindt.




                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>projectnummer 21300069
             6 mei 2021
          pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>170/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Bodemonderzoek aug 2022




171/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>                Nader (asbest)bodemonderzoek ter plaatse van
                Hegedyk 77 te Gersloot




opdrachtgever             de heer D. Minkema                   Protocol
datum                     4 augustus 2022                        2001
auteur                    de heer G.J. Hovinga
projectleider             de heer R. Vedder
projectnummer             21300742
status                    definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>                                                      projectnummer 21300742
                                                               4 augustus 2022




INHOUDSOPGAVE
1           Inleiding                                         1

2           Locatiegegevens en voorgaand onderzoek            2
2.1         Locatiegegevens                                   2
2.2         Historische gegevens en bodeminformatie           2
2.3         Verkennend (asbest)bodemonderzoek                 3

3           Uitvoering van het onderzoek                      5
3.1         Onderzoeksstrategie                               5
3.2         Uitgevoerde werkzaamheden en analyses             5
3.3         Zintuiglijke waarnemingen                         5
3.4         Monstersamenstelling en analyses                  6

4           Resultaten                                        8
4.1         Toetsing en terminologie                          8
4.1.1       Grond en grondwater                               8
4.2         Getoetste analyseresultaten grond                 9
4.3         Getoetste analyseresultaten asbest               10
4.4         Omvangsbepaling                                  10

5           Gevalsdefinitie                                 12

6           Conclusies en aanbevelingen                     13


BIJLAGEN
Bijlage 1   Regionale Situering
Bijlage 2   Overzichtstekening
Bijlage 3   Boorprofielen
Bijlage 4   Analysecertificaten
Bijlage 5   Toetsingsresultaten
Bijlage 6   Risicobeoordeling Wbb-geval
Bijlage 7   Foto asfaltkern
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>                                                                                                          projectnummer 21300742
                                                                                                                   4 augustus 2022
                                                                                                                    pagina 1 van 14


1   Inleiding
    In opdracht van de heer D. Minkema heeft MUG Ingenieursbureau een nader (asbest)bodemonderzoek uitgevoerd
    ter plaatse van Hegedyk 77 te Gersloot.

    De bebouwing op de locatie betreft een woning met aan de achterzijde vijf aaneengesloten agrarische opstallen
    waarvan de dakbedekking asbesthoudend is. De verharding op de locatie bestaat uit asfalt. Ter plaatse van de
    noordelijke perceelsgrens is een demping aanwezig. Het bedrijfsterrein wordt bewoond en wordt niet meer voor
    agrarische doeleinden gebruikt.

    De onderzoeklocatie heeft een agrarische bedrijfsbestemming en de eigenaar is voornemens de locatie te
    herontwikkelen tot woonlocatie met een nieuwe loods op de plaats van de oude schuren. Hiervoor is bij
    gemeente Heerenveen een verzoek ingediend voor functieverandering van een agrarische naar een
    woonbestemming.

    Voor de geplande sloop van de schuren en de realisatie van de nieuwe loods zal grondverzet plaatsvinden. Op de
    locatie is door MUG Ingenieursbureau in april 2021 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat
    de bovengrond ter plaatse van de oever van de noordelijk aangrenzende sloot lokaal sterk verontreinigd is met PAK.
    De verontreiniging is waarschijnlijk gerelateerd aan bijmengingen van asfaltresten en/of kolengruis. Daarnaast is in
    de bovengrond (0-0,5 m-mv) ter plaatse van de druppelzone onder het dak van de schuren geen asbest gemeten,
    echter betrof de meting niet de bovenste 10 cm van de toplaag.

    Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek bleek uit het hinderwetarchief een aanvraag van de
    bouwvergunning uit 1973 voor de oprichting van de vijf loodsen. In deze aanvraag is een tekening opgenomen
    waarin onder de eerste en tweede loods is voorzien in een ondergronds mestopvangsysteem met leidingen naar een
    mestkelder tussen de woning en de eerste loods. Onduidelijk is of deze ondergrondse constructie daadwerkelijk is
    gerealiseerd.

    Aanleiding
    De aanleiding voor het nader (asbest)bodemonderzoek wordt gevormd door de resultaten van het verkennend
    bodemonderzoek.

    Doelstelling
    Het doel van het onderzoek is de omvang van de genoemde PAK-verontreiniging te bepalen en de toplaag ter
    plaatse van de druppelzone onder het asbesthoudend dak van de loods te verifiëren op mogelijke contaminatie met
    asbest.

    Kwaliteit en certificering
    De veldwerkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van het veldwerk en de monsterneming van de grond zijn
    uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000
    en de bijbehorende protocollen 2001, 2002 en 2018. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het
    procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek' en zijn in het bezit van een Kwalibo-
    erkenning (erkende bodemintermediairs).

    MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) de
    eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. MUG Ingenieursbureau heeft
    het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd.

    In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de resultaten te
    verbinden conclusies.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>                                                                                                              projectnummer 21300742
                                                                                                                       4 augustus 2022
                                                                                                                        pagina 2 van 14


 2    Locatiegegevens en voorgaand onderzoek
2.1   Locatiegegevens

      Het perceel betreft een voormalige bedrijfslocatie met woning en aan de achterzijde aaneenliggende agrarische
      loodsen. De terreinverharding op het perceel bestaat uit asfalt. De onderzoekslocatie staat kadastraal bekend als
      gemeente Tjalleberd, sectie K met nummer 2009. De locatie heeft een oppervlakte van 4500 m2. De X- en Y-
      coördinaten van de locatie zijn: X= 194.351 en Y= 557.503. Afbeelding 1 toont de onderzoeksgrenzen van de
      locatie. Bijlage 1 toont de globale topografische situering van de onderzoekslocatie en bijlage 2 een overzicht van
      de onderzoekslocatie.




      Afbeelding 1. Situering van de onderzoekslocatie (bron: Google Maps)


2.2   Historische gegevens en bodeminformatie

      De onderzoekslocatie is rond 1910 is bebouwd. De locatie is van het noordelijk aangrenzend perceel deels
      afgescheiden door een sloot. De bebouwing op de locatie bestaat uit een woning met aan de achterzijde een
      losstaande schuur waarachter op enige meters afstand in oostelijke richting nog vier aaneengesloten schuren staan.
      De sloot aangrenzend aan de noordelijke perceelsgrens is gedempt.

      Uit een aanvraag bouwvergunning van 6 mei 1977 blijkt dat de laatste twee schuren aan de oostzijde in- of vanaf
      1977 zijn gebouwd. Dit is gebleken uit informatie van de sinds 1976 op Hegedyk 73 woonachtige buurman die zich
      dit tijdsbestek kon herinneren omdat ze toen een deel van hun uitzicht verloren. Rond deze tijd is ook de eerste
      asfaltverharding aangebracht. De huidige woning was 19 april 1989 in eigendom van de vorige eigenaar de heer
      H. Dijkstra gekomen die volgens de buren een nieuwe asfaltlaag op de oude aan heeft laten brengen, omdat de oude
      verharding in slechte staat verkeerde.

      Voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek van MUG in 2021 is de bodem niet eerder onderzocht. De
      locatie heeft momenteel een agrarische bestemming en is als zodanig in gebruik geweest.

      Op basis van de bodemkwaliteitskaart van gemeente Heerenveen wordt zowel de boven- als ondergrond
      geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde (naar verwachting geen bodemverontreinigingen
      aanwezig). Ten aanzien van PFAS wordt zowel de boven- als ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie
      geclassificeerd als achtergrondwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>                                                                                                            projectnummer 21300742
                                                                                                                     4 augustus 2022
                                                                                                                      pagina 3 van 14


      Aanvraag bouwvergunning 1973 met ondergronds mestopvangsysteem en giertank
      Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek bleek uit het hinderwetarchief een aanvraag van de
      bouwvergunning uit 1973 voor de oprichting van de twee loodsen. In deze aanvraag is een tekening opgenomen
      waarin was voorzien in een ondergronds mestopvangsysteem met leidingen naar een mestkelder. Het ondergrondse
      mestopvangsysteem betrof negen goten onder vloeren van een deel van de huidige woning en de eerste en tweede
      loods met onder de oprit een ondergrondse giertank. Onduidelijk is of deze ondergrondse constructie daadwerkelijk
      was gerealiseerd. De situering van het destijds geplande is weergegeven in figuur 1.




      Figuur 1. Tekening aanvraag bouwvergunning 1973 hinderwetarchief gemeente Heerenveen


2.3   Verkennend (asbest)bodemonderzoek

      Hierna zijn de resultaten samengevat van het verkennend asbest- en bodemonderzoek, MUG Ingenieursbureau b.v.,
      21300069, 6 mei 2021.

      PAK-verontreiniging bovengrond
      De bovengrond ter plaatse van boring 19/19A is tot 0,5 m-mv sterk verontreinigd met PAK. Het verhoogde gehalte is
      te relateren aan de bijmengingen met asfalt resten en/of kolengruis. De verontreiniging is gedeeltelijk afgeperkt
      door middel van de boringen 19B, 19C, 19D en 1A. Het sterk verontreinigde volume is aanvankelijk geschat op circa
      15 m3.

      Demping noordzijde perceel
      Het dempingsmateriaal bestaat uit zand met zwakke bijmengingen van baksteenpuin, hout, grind, kolengruis en
      asfalt. Plaatselijk is een 10 cm dikke laag baksteenpuin aanwezig. De sliblaag van de voormalige slootbodem is nog
      aanwezig variërend in het diepte van 1,0 tot 1,5 m-mv en deze is sterk verontreinigd met PAK. Het sterk
      verontreinigde volume is geschat op circa 21 m3. De verontreinigingen zijn ontstaan voor 1987, waardoor het geen
      zorgplicht betreft volgens de art. 13 Wet bodembescherming.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>                                                                                                     projectnummer 21300742
                                                                                                              4 augustus 2022
                                                                                                               pagina 4 van 14



Druppelzone asbesthoudend dak loodsen
In de bovengrond (0-0,5 m-mv) onder de dakrand aan de oost- en zuidzijde van de loodsen is analytisch geen asbest
geconstateerd.

Overige terrein
In de boven- en ondergrond ter plaatse van de voor- en achterzijde van het terrein zijn geen verhogingen boven de
achtergrondwaarde geconstateerd. De grond is indicatief aangemerkt als altijd toepasbaar.

Grondwater
De grondwaterstand is aanwezig op 0,6 m-mv. Op 10 m afstand van de genoemde PAK-verhogingen in de oever is in
het grondwater een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten (peilbuis 01A, filterstelling 2-3 m-mv).

Een overzicht van de gelokaliseerde verontreinigingen en de situering van een eventuele mestkelder zijn in
onderstaande figuur 2 weergegeven.




Figuur 2. Tekening overzicht onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>                                                                                                            projectnummer 21300742
                                                                                                                     4 augustus 2022
                                                                                                                      pagina 5 van 14


 3    Uitvoering van het onderzoek
3.1   Onderzoeksstrategie

      Het nader bodemonderzoek naar de PAK verontreiniging in de bovengrond is uitgevoerd conform de NTA 5755
      'Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging'.
      Het onderzoek betreft maatwerk en is gericht op de aanwezigheid van PAK in de bovengrond onder de
      asfaltverharding ter plaatse van de oever.

      De druppelzone wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest. De onderzoeksstrategie
      is gebaseerd op de NEN 5707, paragraaf 6.4.4: verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke
      verontreinigingskern (VEP). De toplaag van 0 tot 0,1 m-mv is de verdachte grondlaag.

      Om vast te stellen of de inpandige mestgoten en de genoemde giertank daadwerkelijk zijn gerealiseerd medio jaren
      ’70 van de vorige eeuw zijn inpandig boringen verricht tot 1,0 m-mv en is een grondboring uitgevoerd ter plaatse
      van de locatie van de veronderstelde giertank.


3.2   Uitgevoerde werkzaamheden en analyses

      Het verrichten van de boringen en het graven van de inspectiegaten is uitgevoerd op 23 maart, 5 en 30 juli 2021 en
      op 30 juni 2022 door gekwalificeerde monsternemers voor protocol 2001 en 2018 van MUG Ingenieursbureau de
      heren B.O. Roelfsema, A. Westerhoek en P. Lindeboom.

      Voorafgaand aan het verrichten van de boringen is de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd conform NEN 5725
      en NEN 5740, aangevuld met een maaiveldinspectie conform NEN 5707. De inspectie is uitgevoerd bij voldoende
      daglicht en droog/helder weer. Op basis van locatie specifieke omstandigheden is de inspectie-efficiëntie als goed
      beschouwd (80-100%).

      Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op
      kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform
      NEN 5104. De opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen.
      De opgegraven en opgeboorde grond is bemonsterd per de te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal
      0,5 m. Afhankelijk van de bodemopbouw en de veldwaarnemingen is eventueel een kleiner monstertraject gekozen.

      In de druppelzone van de loods zijn drie inspectiegaten gegraven met een minimale omvang van circa
      0,30 m x 0,30 m x 0,1 m-mv. Het opgegraven materiaal uit deze gaten is met behulp van een zeef (20 mm)
      beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen (voorbehandeling). Van de gezeefde grond is een
      mengmonster samengesteld voor analyse op asbest (< 20 mm).

      Voor het verrichten van de boringen onder het asfalt en onder de inpandige betonvloer zijn in totaal negen
      kernboringen uitgevoerd in het asfalt en negen in de betonvloer.


3.3   Zintuiglijke waarnemingen

      Afwijkingen in de zintuiglijke waarnemingen zijn samengevat in tabel 3.1. De volledige zintuiglijke waarnemingen zijn
      weergegeven in de boorprofielen die zijn opgenomen als bijlage 3.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               projectnummer 21300742
                                                                                                                                        4 augustus 2022
                                                                                                                                         pagina 6 van 14


      Tabel 3.1 Overzicht aangetroffen bijmengingen en bijzonderheden
      Boring               Diepte boring         Traject                Grondsoort           Waargenomen bijzonderheden
                           (m-mv)                (m-mv)
      PAK verontreiniging bovengrond asfaltverharding
      101                  1,50                  0,00 - 0,11                                 volledig asfalt
                                                 0,11 - 0,40            Zand                 zwak puinhoudend
                                                 0,40 - 0,65            Zand                 zwak asfalthoudend, zwakke teergeur
      101A                 1,00                  0,00 - 0,09                                 volledig asfalt
                                                 0,09 - 0,40            Zand                 zwak puinhoudend
                                                 0,40 - 0,60            Zand                 zwak asfalthoudend, zwakke teergeur
      101B                 1,20                  0,00 - 0,09                                 volledig asfalt
                                                 0,09 - 0,40            Zand                 resten puin
                                                 0,40 - 0,60            Zand                 resten asfalt, zwakke teergeur
      Veronderstelde locatie giertank hinderwet 1973
      106                  2,00                  0,00 - 1,45            Zand                 sporen baksteen


      Bij geen van de boringen/inspectiegaten is zintuiglijk asbest in het opgegraven materiaal aangetroffen.

      In het opgeboorde bovengrond ter plaatse van de boringen 101,101Aen 101B zijn in de grondlaag van 0,4 tot
      0,6 m-mv resten asfalt onderscheiden en is passief een teergeur waargenomen. Mogelijk betreft het hier resten
      teerhoudend asfalt.

      De bodemopbouw ter plaatse van de tien inpandige boringen (coderingen 102,102A,102B,102C,103,104,105,200,
      201,202) bestaat tot 0,7 m-mv uit zwak humeus zand op een veenlaag. Er zijn in de loodsen geen mestgoten
      aangetroffen. Ter plaatse van de veronderstelde ondergrondse giertank (boring 106) is geen ondergrondse
      constructie waargenomen.

      Uit de asfaltkernen is op te maken dat het asfalt uit twee lagen bestaat, in de oude onderste asfaltlaag zijn
      bijmengingen met grof grind te onderscheiden terwijl in de bovenste laag bijmengingen van fijn grind
      waarneembaar zijn (zie foto bijlage 7).


3.4   Monstersamenstelling en analyses

      Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en conform de gehanteerde onderzoekstrategieën zijn monsters
      geselecteerd voor analyse.

      De grondmonsters zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door
      de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam te Amsterdam. De samenstelling van
      de mengmonsters is weergegeven in tabel 3.2.

      Tabel 3.2 Overzicht uitgevoerde analyses
      Analyse-         Traject        Deelmonsters                                              Analysepakket
      monster          (m-mv)
      PAK verontreiniging bovengrond asfaltverharding
      101              0,40 - 0,65    101 (0,40 - 0,65)    zwak asfalthoudend, zwakke teergeur Organische stof, PAK (10 verbindingen)
      101A, 102        0,15 - 1,00    101A (0,60 - 1,00)                                       Organische stof, PAK (10 verbindingen)
                                      102 (0,15 - 0,65)
      101A,101C,102    0,07 - 0,57    101A (0,40 - 0,60)   zwak asfalthoudend, zwakke teergeur PAK (10 verbindingen)
                                      101A (0,60 - 1,00)
                                      101C (0,12 - 0,62)
                                      102 (0,15 - 0,65)
      101A-1           0,40 - 0,60    101A (0,40 - 0,60)   zwak asfalthoudend, zwakke teergeur PAK (10 verbindingen)
      101A-2           0,60 - 1,00    101A (0,60 - 1,00)                                       PAK (10 verbindingen)
      101B             0,40 - 0,60    101B (0,40 - 0,60)   resten asfalt, zwakke teergeur      Organische stof, PAK (10 verbindingen)
      101C-1           0,12 - 0,62    101C (0,12 - 0,62)                                       PAK (10 verbindingen)
      203-1            0,10 - 0,60    203 (0,10 - 0,60)                                        PAK (10 verbindingen)
      204-1            0,10 - 0,40    204 (0,10 - 0,40)                                        PAK (10 verbindingen)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>                                                                                    projectnummer 21300742
                                                                                             4 augustus 2022
                                                                                              pagina 7 van 14


Analyse-        Traject        Deelmonsters         Analysepakket
monster         (m-mv)
204-2           0,40 - 0,80    204 (0,40 - 0,80)    Organische stof, PAK (10 verbindingen)
205-1           0,10 - 0,50    205 (0,10 - 0,50)    PAK (10 verbindingen)
Loods
102-2           0,15 - 0,65    102 (0,15 - 0,65)    PAK (10 verbindingen)
102a            0,15 - 0,65    102a (0,15 - 0,65)   Organische stof, PAK (10 verbindingen)
103,104,105     0,07 - 0,57    103 (0,09 - 0,55)    Standaard bodem incl lutum en humus
                               104 (0,07 - 0,57)
                               105 (0,08 - 0,55)
200-1           0,20 - 0,70    200 (0,20 - 0,70)    PAK (10 verbindingen)
201-1           0,20 - 0,70    201 (0,20 - 0,70)    PAK (10 verbindingen)
202-1           0,20 - 0,70    202 (0,20 - 0,70)    PAK (10 verbindingen)
Asbest druppelzone
MMA1            0,00 - 0,10    Gat1 (0,00 - 0,10)   Asbest grond NEN5898 < 17.5kg
                               Gat2 (0,00 - 0,18)
                               Gat3 (0,00 - 0,10)
Nabij boring 21 VBO MUG 2021
MAG4            0,00 - 0,50    Gat4 (0,00 - 0,50)   Asbest grond NEN5898 < 17.5kg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>                                                                                                              projectnummer 21300742
                                                                                                                       4 augustus 2022
                                                                                                                        pagina 8 van 14


   4    Resultaten
 4.1    Toetsing en terminologie

4.1.1   Grond en grondwater

        Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming wordt in
        deze rapportage de volgende terminologie gebruikt.

        Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In
        verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de
        bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen.

        Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de functionele
        eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Volgens
        de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging als meer dan 25 m3 bodem-
        volume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond. Voor grondwater geldt dat
        als in meer dan 100 m3 bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden, er sprake is van een geval van
        ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is in deze gevallen onder andere
        afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de volksgezondheid,
        het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico’s, dan zijn
        saneringsmaatregelen niet spoedeisend.

        Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond zijn de resultaten in deze rapportage
        tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Aangezien er geen partijkeuring conform het
        Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet dezelfde rechten worden
        ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd.

        Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa): de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek bepaald door
        de individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten percentages lutum en
        organisch stof. Hierna zijn deze ‘gestandaardiseerde waarden’ getoetst aan de normwaarden uit de Regeling
        bodemkwaliteit.

        Asbest
        De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de toetsing van het gehalte
        aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg ds (hergebruiksnorm). Het
        gehalte aan asbest wordt bepaald door de amfibole concentratie (amosiet en crocidoliet) te vermenigvuldigen met
        een factor 10 en deze op te tellen bij de serpentijnconcentratie (chrysotiel).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 projectnummer 21300742
                                                                                                                                          4 augustus 2022
                                                                                                                                           pagina 9 van 14


4.2   Getoetste analyseresultaten grond

      Tabel 4.1 geeft een overzicht van de analyseresultaten die zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden
      volgens de Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit (generieke
      kader) weergegeven. In bijlage 4 zijn de analysecertificaten opgenomen en in bijlage 5 de getoetste
      analyseresultaten met de toetsingswaarden.

      Tabel 4.1 Getoetste analyseresultaten grondmonsters
      Analyse-         Traject              Bijmengingen          Analyse         > AW           > I (+index)         BBK-monster-
      monster          (m-mv)                                                     (+index)                            conclusie
      PAK verontreiniging bovengrond slootoever (VBO 2021)
      B19-1 (2021)     0,00 - 0,50          resten baksteen en    PAK             -              PAK (4,61)           niet toepasbaar >
                                            asfalt                                                                    interventiewaarde
      19A (2021)       0,00 - 0,50          resten baksteen,      PAK             -              PAK (3,37)           niet toepasbaar
                                            asfalt, kolengruis
      19B (2021)       0,00 - 0,50          sporen kolengruis     PAK             PAK (0,04)     -                    klasse wonen
      19C (2021)       0,00 - 0,50          resten hout           PAK             PAK (0,13)     -                    klasse wonen
      PAK verontreiniging onder asfaltverharding
      101A, 102*     101A (0,6-1,0)                   -           PAK             -              PAK (3,23)           Niet toepasbaar
                     102 (0,15-0,65)
      101A,101C,102* 101A (0,40 - 0,60)                           PAK                            PAK (6,31)           Niet toepasbaar
                     101A (0,60 - 1,00)
                     101C (0,12 - 0,62)
                     102 (0,15 - 0,65)
      101            0,40 - 0,65            zwak asfalthoudend, PAK               -              PAK (27,94)          Niet toepasbaar
                                            zwakke teergeur
      101A-1           0,40 - 0,60          zwak asfalthoudend, PAK               -              PAK (21,5)           Niet toepasbaar
                                            zwakke teergeur
      101A-2           0,60 - 1,00                     -        PAK               PAK (0,07)     -                    Klasse wonen
      101B             0,40 - 0,60                              PAK               -              PAK (6,22)           Niet toepasbaar
      101C-1           0,12 - 0,62                     -        PAK               PAK (-)        -                    Klasse wonen
      203-1            0,10 - 0,60                              PAK               -              -                    Altijd toepasbaar
      204-1            0,10 - 0,40                              PAK               -              -                    Altijd toepasbaar
      204-2            0,40 - 0,80                              PAK               PAK (0,04)     -                    Klasse wonen
      205-1            0,10 - 0,50                              PAK               -              -                    Altijd toepasbaar
      Loods
      102-2**          0,15 - 0,65                      -           PAK            -               PAK (4,49)          Niet toepasbaar
      102a**           0,15 - 0,65                      -           PAK            -               -                   Altijd toepasbaar
      103,104,105      103 (0,09-0,55)                  -           std pakket     -               -                   Altijd toepasbaar
                       104 (0,07-0,57)
                       105 (0,08-0,55)
      200-1            0,20 - 0,70                                  PAK            -               -                   Altijd toepasbaar
      201-1            0,20 - 0,70                                  PAK            -               -                   Altijd toepasbaar
      202-1            0,20 - 0,70                                  PAK            -               -                   Altijd toepasbaar
      std pakket      : standaardpakket bodem
      > AW            : overschrijding achtergrondwaarde (Index > 0,0)         : overschrijding achtergrondwaarde
      >I              : overschrijding interventiewaarde   (Index > 0,5)       : overschrijding voormalige tussenwaarde
      Index           : (GSSD-AW)/(I-AW)                   (Index > 1,0)       : overschrijding interventiewaarde
      * Van de twee mengmonsters met de coderingen “101A,102” en “101A,101C,102“ zijn respectievelijk individuele grondmonsters
          opnieuw ingezet voor analyse op PAK.
      ** Grondmonster 102 bleek verontreinigd met PAK tot boven de interventiewaarde hetgeen niet strookte met de zintuiglijke
          waarnemingen en de grondlaag (zand). Omdat er geen monstermateriaal meer beschikbaar was is naast het boorpunt opnieuw een
          boring gezet 102A. In het zand van dit grondmonster is geen PAK gemeten. De overschrijding van de interventiewaarde is derhalve
          niet reproduceerbaar.


      Uit de resultaten wordt geconcludeerd dat ter plaatse van oever (boring 19A) de zintuiglijk te onderscheiden
      bovengrond tot 0,5 m-mv en onder het asfalt de grondlaag van 0,4 tot 0,6 m-mv (boringen 101, 101A en 101B) sterk
      verontreinigd is met PAK. De verontreinigingen zijn hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan de aangetroffen
      asfaltresten. De genoemde sterk verontreinigde grondlaag strekt niet tot aan de loods, in zuidelijke richting is de
      verontreiniging in afdoende mate afgeperkt (boringen 101C, 203, 204, 205).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              projectnummer 21300742
                                                                                                                                       4 augustus 2022
                                                                                                                                       pagina 10 van 14


      De herkomst van de asfaltresten is onduidelijk gezien de grondlaag waarin het is aangetroffen. Op basis van de
      beschikbare gegevens kan geen eenduidige uitspraak gedaan worden of de resten al dan niet afkomstig zijn van
      onderste asfaltverhardingslaag. Het asfalt van de verhardingslaag is niet bemonsterd op PAK.

      In de zandlaag onder de betonvloer van de loodsen zijn lichte overschrijdingen met PAK ten opzichte van de
      streefwaarde geconstateerd. Op basis van de resultaten van het grondmengmonster gecodeerd “103,104,105” is
      deze grondlaag indicatief beoordeelt als altijd toepasbaar.


4.3   Getoetste analyseresultaten asbest

      Een overzicht van de analyseresultaten van de asbestanalyses is weergegeven in de volgende tabel 4.2. De analyse-
      certificaten zijn opgenomen als bijlage 4.

      Tabel 4.2 Analyseresultaten asbestonderzoek – bepaling gehalte in mg/kg ds
      (meng)monster Inspectiegat           Verzamelmonster (> 2 cm),       Grond(meng)monster (< 2 cm),    Totaalgehalte,
                    (traject m-mv)         gemeten waarde mg               gemeten waarde mg/kg ds         Gewogen mg/kg ds
                                           Serpentijn    amfibool          serpentijn    amfibool          (afgerond)
      Asbest druppelzone
      MMA1              Gat 1 (0-0,1)      n.a.            n.a.            n.a.            n.a.            < 0,3
                        Gat 2 (0-0,1*)
                        Gat 3 (0-0,1)
      Nabij boring 21, VBO MUG 2021
      MAG4               Gat 4 (0-0,5)     n.a.            n.a.            n.a.            n.a.            < 0,6
      n.a.         niet aangetroffen
      (h) / (nh)   hechtgebonden asbest/niet-hechtgebonden asbest
      #            gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool
      *            bij monsterneming is het monstertraject foutief ingevoerd als traject 0,1- 0,18 m1 ipv de bemonsterde 0-0,1 m1


      In de toplaag van de druppelzone is in de fijne fractie (< 20 mm) analytisch is geen asbest gemeten. Tevens is geen
      asbestverdacht materiaal in de fractie > 20 mm aangetroffen. De toplaag ter plaatse van de inspectiegaten wordt op
      basis van deze resultaten aangemerkt als niet-asbesthoudend.


4.4   Omvangsbepaling

      Op basis van de analyseresultaten is de omvang van de met PAK verontreinigde grond bepaald, dit betreft:
      - de bovengrond ter plaatse van de oever over een oppervlak van 30 m 2 wat met een diepte van 0,5 m-mv
         resulteert in 15 m3.
      - de grondlaag van 0,4 tot 0,6 m-mv onder het asfalt hetgeen met een oppervlakte van 75 m2 resulteert in 15 m3.
         Binnen de verontreinigingscontour is de milieuhygiënische kwaliteit van het zand tussen het asfalt en de sterk
         verontreinigde grondlaag niet vastgesteld (ca. 25 m3). In geval deze laag ook sterk verontreinigd is, dan is het
         bijbehorende volume 40 m2.
      - de sliblaag van de voormalige slootbodem t.p.v. de demping (circa 21 m 3).
      - het totaal verontreinigde volume (slootoever, onder asfalt, demping) komt hiermee op 50 tot 75 m3.

      De verontreinigingscontouren zijn weergegeven op figuur 3 en op de overzichtstekening van bijlage 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>                                                                                                          projectnummer 21300742
                                                                                                                   4 augustus 2022
                                                                                                                   pagina 11 van 14




Figuur 3. Verontreinigingscontouren

Opgemerkt wordt dat aan de oost- en westzijde van de contour van de grondverontreiniging onder het asfalt nog
enige onzekerheid bestaat over hoever de door zou kunnen lopen. In het geval de contour aan beide zijden verder
uitstrekt dan betreft dit een strook van 2 à 2,5 meter breed onder het asfalt in oostelijke en/of westelijke richting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>                                                                                                          projectnummer 21300742
                                                                                                                   4 augustus 2022
                                                                                                                   pagina 12 van 14


5   Gevalsdefinitie
    Gevalsdefinitie
    Het benaderde volume (50 tot 75 m3) van de sterk met PAK verontreinigde grond ter plaatse van de slootoever,
    onder de asfaltverharding en in de voormalige slootbodem overschrijdt het in de Wet bodembescherming gestelde
    volumecriterium van 25 m3 grond boven de interventiewaarde. Derhalve is sprake van een geval van ernstige
    bodemverontreiniging.

    In de Wet bodembescherming is een geval van ernstige bodemverontreiniging gedefinieerd als een: 'Geval van
    ernstige bodemverontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft op grondgebieden
    die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en ruimtelijke
    zin met elkaar samenhangen'. Op basis van dit criterium betreffen de PAK verontreinigingen in de bovengrond ter
    plaatse van de slootoever, onder de asfaltverharding en in de voormalige slootbodem één geval van
    bodemverontreiniging.

    Historische verontreiniging
    Als beschreven in de paragrafen 2.2 (historische gegevens) en 2.3 (resultaten verkennend asbest- en bodemonder-
    zoek) zijn de genoemde verontreinigingen ontstaan voor 1987 zodat sprake is van een historisch geval van bodem-
    verontreiniging. Zorgplicht (artikel 13 van de Wet bodembescherming en artikel 1.1a van de Wet Milieubeheer) is in
    dit geval niet van toepassing.

    Spoedeisendheid
    Conform de ‘Saneringsregeling Wet bodembescherming’ dient bij een geval van bodemverontreiniging de ernst en de
    spoedeisendheid vastgesteld te worden. De spoedeisendheid van de sanering is onder andere afhankelijk van de actuele
    risico’s van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding
    via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico’s, dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend.

    De spoedeisendheid van het geval van ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld door middel van een
    beoordeling van de humane- ecologische- en verspreidingsrisico’s middels het rekenmodel voor het sanerings-
    criterium bodem genaamd Sanscrit. Uit de risicobeoordelingen blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige
    bodemverontreiniging maar de locaties niet met spoed hoeft te worden gesaneerd. De rapportage van de
    risicobeoordeling is bijgevoegd in bijlage 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>                                                                                                         projectnummer 21300742
                                                                                                                  4 augustus 2022
                                                                                                                  pagina 13 van 14


6   Conclusies en aanbevelingen
    In opdracht van de heer D. Minkema heeft MUG Ingenieursbureau een nader (asbest)bodemonderzoek uitgevoerd
    ter plaatse van Hegedyk 77 te Gersloot.

    Aanleiding
    De aanleiding voor het nader (asbest)bodemonderzoek wordt gevormd door de resultaten van het verkennend
    bodemonderzoek.

    Doelstelling
    Het doel van het nader bodemonderzoek is de omvang van de sterk met PAK verontreinigde (boven)grond ter
    plaatse van de slootoever en onder het asfalt vast te stellen en om de toplaag ter plaatse van de druppelzone onder
    het asbesthoudend dak van de loods te verifiëren op mogelijke contaminatie met asbest.

    Resultaten
    Op de locatie is een historisch geval van ernstige bodemverontreiniging geconstateerd. De verontreiniging betreft de
    sterk met PAK verontreinigde, zintuiglijk te onderscheiden, bovengrond (tot 0,5 m-mv) ter plaatse van de oever en
    aangrenzend onder het asfalt de grondlaag van 0,4 tot 0,6 m-mv. De verontreinigingen zijn hoogstwaarschijnlijk
    gerelateerd aan teerhoudende asfaltresten van onbepaalde herkomst en kolengruis. De genoemde sterk
    verontreinigde grondlaag onder het asfalt strekt niet tot aan de loods. De verontreinigingscontour is in afdoende
    mate vastgesteld echter onder het asfalt aan oost- en westzijde kan de verontreinigde grondlaag aan weerzijden
    over een breedte van 2 meter verder reiken dan aangegeven.
    Uit het voorgaand verkennend bodemonderzoek was al naar voren gekomen dat voormalige sliblaag (circa 20 m3)
    van de met puin gedempte sloot aan de noordzijde van het perceel sterk verontreinigd is met PAK.
    Het totale verontreinigde volume van voornoemd geval van bodemsanering betreft 50 tot 75 m3.

    De aangetoonde verontreinigingen betreffen één geval van bodemverontreiniging. Uit de verrichte Sanscrit-
    risicobeoordeling blijken geen humane, ecologische en verspreidingsrisico’s waarmee het geval beoordeeld is als
    niet spoedeisend.

    Onder de vloeren van de loodsen zijn geen ondergrondse constructies als mestgoten aangetroffen en de
    aanwezigheid van een ondergrondse giertank achter de woning is niet bevestigd. In de zandlaag onder de
    betonvloer van de loodsen zijn lichte verhogingen met PAK gemeten en de grond is indicatief beoordeeld als altijd
    toepasbaar.

    De resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling omdat geen
    grondverzet is voorzien ter plaatse van de geconstateerde verontreinigingen.

    Tot slot wordt opgemerkt dat de conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten van
    zowel het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek als het nader bodemonderzoek. Bij eventueel
    grondverzet dient men rekening te houden met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen.

    Aanbevelingen
    Graafwerkzaamheden in sterk verontreinigde grond worden gezien als een sanerende handeling en zijn zonder
    toestemming van het bevoegd gezag niet toegestaan. Hiervoor dient in dat geval een beschikking aangevraagd te
    worden bij het bevoegd gezag. Dit is mogelijk via een (deel)saneringsplanprocedure of Besluit Uniforme Saneringen
    (BUS). Provincie Fryslân is in deze bevoegd gezag. Een toekomstige sanering mag functiegericht worden uitgevoerd.
    Voor zover niet in de verontreiniging wordt gegraven, is verder niets noodzakelijk.

    Indien er geen sanerende handelingen worden verricht, dient bij het bevoegd gezag een beschikking ernst en spoed
    te worden aangevraagd. Bij een wijziging van de bestemming of het gebruik van de locatie dient dit eveneens te
    worden gemeld bij het bevoegd gezag.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>                                                                                                     projectnummer 21300742
                                                                                                              4 augustus 2022
                                                                                                              pagina 14 van 14


Algemeen
Indien grond van de locatie wordt afgevoerd is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Voor
de toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het bevoegd gezag en kan
onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden.

Slotopmerkingen
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten
van dit onderzoek. Bij graaf- en grondverzetwerkzaamheden dient men rekening te houden met plaatselijk
voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. Ook kan bij het toepassen van de vrijkomende grond- en materiaalstromen
een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit worden geëist.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>                                  projectnummer 21300742
                                           4 augustus 2022




Bijlage 1   Regionale Situering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>                                 projectnummer 21300742
                                          4 augustus 2022




Bijlage 2   Overzichtstekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>                            projectnummer 21300742
                                     4 augustus 2022




Bijlage 3   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           19A                                                          Boring:        101
   Datum:            23-4-2021                                                    Datum:         5-7-2021
   Boormeester:      Otto Roelfzema                                               Boormeester:   Ate Westerhoek


                                 -152   braak                                                                -128   asfalt
     0                                                                              0
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                  -139   Volledig asfalt, Kernboor
                                        humeus, resten grind, resten
                                                                                                 1                  Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                        baksteen, resten asfalt, resten
                                                                                                                    humeus, zwak puinhoudend, bruin,
                                        kolengruis, donker grijsbruin,                                       -168
                                                                                                                    Edelmanboor
                                 -202   Edelmanboor
    50                                                                             50            2                  Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                  -193
                                 -222                                                                               humeus, zwak asfalthoudend, geen
                                        humeus, zwak kolengruishoudend,
                                                                                                                    olie-water reactie, zwakke teergeur,
                                        zwak grindhoudend, resten hout,
                                                                                                 3                  bruinzwart, Guts
                                        donker grijsbruin, Edelmanboor
    100
                                 -252
                                                                                  100
                                                                                                             -228   Veen, sterk zandig, geen olie-water
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
                                                                                                                    reactie, bruin, Edelmanboor
                                        geelbruin, Edelmanboor
                                                                                                 4                  Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                                    humeus, geen olie-water reactie,
                                                                                                                    geelbeige, Edelmanboor
                                                                                                             -278
                                                                                  150



   Boring:           101A                                                         Boring:        101B
   Datum:            5-7-2021                                                     Datum:         5-7-2021
   Boormeester:      Ate Westerhoek                                               Boormeester:   Ate Westerhoek


                                 -127   asfalt                                                               -136   asfalt
     0                                                                              0
                                 -136                                                                        -145
                                        Volledig asfalt, Kernboor                                                   Volledig asfalt, Kernboor
                                        Zand, matig fijn, matig siltig, matig                    1                  Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                        humeus, zwak puinhoudend, bruin,                                            humeus, resten puin, bruin,
                                 -167                                                                        -176
                                        Edelmanboor                                                                 Edelmanboor
    50               1                                                             50            2
                                 -187   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                 -196   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                        humeus, zwak asfalthoudend, geen                                            humeus, resten asfalt, geen
                                        olie-water reactie, zwakke teergeur,                                        olie-water reactie, zwakke teergeur,
                     2                  bruinzwart, Guts                                         3                  bruinzwart, Guts

    100
                                 -227   Zand, matig siltig, matig humeus,         100
                                                                                                             -236   Veen, sterk zandig, geen olie-water
                                        geen olie-water reactie, bruin,                                             reactie, bruin, Edelmanboor
                                        Edelmanboor                                                          -256
                                                                                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                    geelbeige, Edelmanboor


   Boring:           101C                                                         Boring:        102
   Datum:            5-7-2021                                                     Datum:         5-7-2021
   Boormeester:      Ate Westerhoek                                               Boormeester:   Ate Westerhoek


                                 -130   asfalt                                                               -123   beton
     0                                                                              0                        -128
                                 -142   Volledig asfalt, Kernboor                                1           -138
                                                                                                                    Volledig beton, Kernboor
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
                                        humeus, geen olie-water reactie,                                            Edelmanboor
                     1                  grijsbeige, Edelmanboor                                  2
                                                                                                                    Zand, matig fijn, matig siltig, matig
    50                                                                             50
                                                                                                                    humeus, bruin, Edelmanboor
                                                                                                             -188

                                                                                                                    Veen, sterk zandig, bruin,
                     2                                                                           3                  Edelmanboor
                                 -230
    100                                                                           100                        -228

                                                                                                 4           -243
                                                                                                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                                                    beigegeel, Edelmanboor




Projectnaam:      Hegedijk 77 Gersloot
Projectcode:      21300742


                                                                                                                                                            getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           102a                                                       Boring:        102b
   Datum:            30-7-2021                                                  Datum:         30-7-2021
   Boormeester:      Otto Roelfzema                                             Boormeester:   Otto Roelfzema


                                 -123   beton                                                              0      asfalt
     0                           -128                                             0
                     1           -138
                                        Volledig beton, Kernboor                                           -10    Kernboor
                                                                                                           -20
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,                                     Volledig baksteen, Kernboor
                                        Edelmanboor
                                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                     2
                                        Zand, matig fijn, matig siltig, matig                  2                  humeus, donker grijsbruin,
    50                                                                           50
                                        humeus, bruin, Edelmanboor                                                Edelmanboor
                                 -188

                                        Veen, sterk zandig, bruin,                             3           -80
                     3                  Edelmanboor
                                                                                               7
                                                                                               4                  Veen, zwak zandig, donkerbruin,
    100                                                                         100
                                                                                                           -100   Edelmanboor
                                 -228

                     4                  Zand, zeer fijn, zwak siltig,                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                 -243                                                          5
                                        beigegeel, Edelmanboor                                                    humeus, donker grijsbruin,
                                                                                                           -130
                                                                                                                  Edelmanboor
                                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, donker
                                                                                150
                                                                                               6                  geelbruin, Zuigerboor

                                                                                               8
                                                                                                           -180




   Boring:           102c                                                       Boring:        102d
   Datum:            30-7-2021                                                  Datum:         30-7-2021
   Boormeester:      Otto Roelfzema                                             Boormeester:   Otto Roelfzema


                                 -123   beton                                                              -123   beton
     0                           -128                                             0                        -128
                     1                  Volledig beton, Kernboor                                                  Volledig beton, Kernboor
                                 -138                                                          1
                                                                                                           -143
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
                                        Edelmanboor                                                               Edelmanboor
                     2                                                                         2
                                        Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                     Zand, matig fijn, matig siltig, matig
    50                                                                           50
                                        humeus, bruin, Edelmanboor                                                humeus, bruin, Edelmanboor
                                 -188                                                                      -188

                                        Veen, sterk zandig, bruin,                                                Veen, sterk zandig, bruin,
                     3                  Edelmanboor                                            3                  Edelmanboor

    100                          -228                                           100                        -228

                     4           -243
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig,                          4           -243
                                                                                                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                        beigegeel, Edelmanboor                                                    beigegeel, Edelmanboor



   Boring:           103                                                        Boring:        104
   Datum:            5-7-2021                                                   Datum:         5-7-2021
   Boormeester:      Ate Westerhoek                                             Boormeester:   Ate Westerhoek


                                 -123   beton                                                              -121   beton
     0                                                                            0                        -128
                                 -132   Volledig beton, Kernboor                                                  Volledig beton, Kernboor
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
                     1                  Edelmanboor                                            1                  Edelmanboor

    50                           -178                                            50
                                        Veen, sterk zandig, bruin,
                                        Edelmanboor                                            2
                     2                                                                                     -206

                                                                                               3                  Veen, sterk zandig, bruin,
    100                          -228                                           100                        -226   Edelmanboor
                     3           -243
                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig,                          4           -241   Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                        beigegeel, Edelmanboor                                                    beigegeel, Edelmanboor




Projectnaam:      Hegedijk 77 Gersloot
Projectcode:      21300742


                                                                                                                                                          getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           105                                                        Boring:        106
   Datum:            5-7-2021                                                   Datum:         5-7-2021
   Boormeester:      Ate Westerhoek                                             Boormeester:   Ate Westerhoek


                                 -114   beton                                                              -115   gras
     0                                                                            0
                                 -122
                                        Volledig beton, Kernboor                                                  Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                                                                                                  humeus, sporen baksteen, bruin,
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,                  1                  Edelmanboor
                     1                  Edelmanboor

    50                           -169                                            50
                                        Veen, sterk zandig, bruin,
                                        Edelmanboor                                            2
                     2

                                 -214
    100                                                                         100
                     3                  Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                 -234   beigegeel, Edelmanboor
                                                                                               3

                                                                                                           -260
                                                                                150                               Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                  geelbeige, Edelmanboor
                                                                                               4

                                                                                                           -315
                                                                                200



   Boring:           200                                                        Boring:        201
   Datum:            30-6-2022                                                  Datum:         30-6-2022
   Boormeester:      Pieter Lindeboom                                           Boormeester:   Pieter Lindeboom


                                 0      beton                                                              0      beton
     0                                                                            0
                                 -13    Machinale Boring                                                   -13    Machinale Boring
                                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                            Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                        donkerbruin, Edelmanboor                                                  donkerbruin, Edelmanboor
                     1                                                                         1
    50                                                                           50

                                 -70                                                                       -70

                                        Veen, sterk zandig, zwak siltig,                                          Veen, sterk zandig, zwak siltig,
                     2                  donker zwartbruin, Edelmanboor                         2                  donker zwartbruin, Edelmanboor
                                 -100                                                                      -100
    100                                                                         100



   Boring:           202                                                        Boring:        203
   Datum:            30-6-2022                                                  Datum:         30-6-2022
   Boormeester:      Pieter Lindeboom                                           Boormeester:   Pieter Lindeboom


                                 0      beton                                                              -118   asfalt
     0                                                                            0
                                 -15
                                        Machinale Boring                                                   -128   Machinale Boring

                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, licht                                      Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                        cremegrijs, Edelmanboor                                                   donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                               1
                     1
    50                                                                           50
                                                                                                           -178
                                 -70                                                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                        Veen, sterk zandig, zwak siltig,                       2                  humeus, resten veen, donkerbruin,
                     2                  donker zwartbruin, Edelmanboor                                            Edelmanboor
                                 -100                                                                      -218
    100                                                                         100




Projectnaam:      Hegedijk 77 Gersloot
Projectcode:      21300742


                                                                                                                                                          getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>   Bijlage: Boorprofielen

   Boring:           204                                                        Boring:        205
   Datum:            30-6-2022                                                  Datum:         30-6-2022
   Boormeester:      Pieter Lindeboom                                           Boormeester:   Pieter Lindeboom


                                 -130   asfalt                                                             -125   asfalt
     0                                                                            0
                                 -140   Machinale Boring                                                   -135   Machinale Boring

                     1                  Zand, matig fijn, zwak siltig,                                            Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                        donkerbruin, Edelmanboor                               1                  donkerbruin, Edelmanboor
                                 -170

    50                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak      50
                     2                  humeus, resten veen, donkerbruin,
                                        Edelmanboor, geroerd
                                 -210                                                          2

                     3                  Veen, sterk zandig, zwak siltig,
    100
                                 -230   donker zwartbruin, Edelmanboor          100
                                                                                                           -225




   Boring:           Gat1                                                       Boring:        Gat2
   Datum:            5-7-2021                                                   Datum:         5-7-2021
   Boormeester:      Ate Westerhoek                                             Boormeester:   Ate Westerhoek


                                 -134   braak                                                              -161   braak
     0                                                                            0
                     1           -144   Zand, matig fijn, matig siltig, matig                              -171   Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                                                                               1
                                        humeus, grijsbeige, Schep                                                 humeus, grijsbeige, Schep


   Boring:           Gat3                                                       Boring:        Gat4
   Datum:            5-7-2021                                                   Datum:         5-7-2021
   Boormeester:      Ate Westerhoek                                             Boormeester:   Ate Westerhoek


                                 -183   braak                                                              -153   braak
     0                                                                            0
                     1           -193   Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                     Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                        humeus, grijsbeige, Schep                                                 humeus, grijsbeige, Schep
                                                                                               1

                                                                                                           -203
                                                                                 50




Projectnaam:      Hegedijk 77 Gersloot
Projectcode:      21300742


                                                                                                                                                          getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                             klei                               geur
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur

          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                            geen olie-water reactie
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig
                                                                            matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie
                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

          Zand, kleiïg                                                      >0
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem
                                                                            >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig
                                                                            >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters

          Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster


                                  overige toevoegingen
                                                                        ongeroerd monster
                                              zwak humeus
veen                                                                    volumering

          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel
          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig


                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>                                  projectnummer 21300742
                                           4 augustus 2022




Bijlage 4   Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Postbus 136
9350AC LEEK




Uw kenmerk              :   21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1216408
Validatieref.           :   1216408_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   EPAE-YUJG-EBZY-RERE
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                              Amsterdam, 12 juli 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1216408
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6799267 = 101A (60-100) 102 (15-65)
6799268 = 101B (40-60)
6799269 = 101 (40-65)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        05/07/2021                     05/07/2021                      05/07/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        06/07/2021                     06/07/2021                      06/07/2021
Startdatum                                      :                        06/07/2021                     06/07/2021                      06/07/2021
Monstercode                                     :                        6799267                        6799268                         6799269
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        75,8                          85,1                            88,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                5,8                           3,8                             1,3
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                    0,35                           2,4                           11
S fenantreen                     mg/kg ds                                   45                             41                            260
S anthraceen                     mg/kg ds                                   13                              8,4                           82
S fluoranteen                    mg/kg ds                                   39                             73                            270
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                    7,4                           30                            120
S chryseen                       mg/kg ds                                    7,8                           24                            110
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                    3,9                           18                             59
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                    4,3                           25                             78
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                    2,6                            9,5                           43
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                    2,6                            9,8                           44
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                  130                            240                           1100




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EPAE-YUJG-EBZY-RERE                                                                                       Ref.: 1216408_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1216408
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPAE-YUJG-EBZY-RERE                                                                                     Ref.: 1216408_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1216408
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6799267           101A (60-100) 102 (15-65)                                                  102                         0.15-0.65         3838661AA
                                                                                             101A                        0.6-1             3838361AA

6799268           101B (40-60)                                                               101B                        0.4-0.6           3838348AA

6799269           101 (40-65)                                                                101                         0.4-0.65          3838647AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPAE-YUJG-EBZY-RERE                                                                                     Ref.: 1216408_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1216408
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPAE-YUJG-EBZY-RERE                                                                                     Ref.: 1216408_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Postbus 136
9350AC LEEK




Uw kenmerk              :   21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1221531
Validatieref.           :   1221531_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   CDHN-RHUE-RWZH-NTRK
Bijlage(n)              :   3 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                              Amsterdam, 16 juli 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1221531
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6811819 = 101A (40-60)
6811820 = 101A (60-100)
6811821 = 101C (12-62)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        05/07/2021                     05/07/2021                      05/07/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        15/07/2021                     15/07/2021                      15/07/2021
Startdatum                                      :                        15/07/2021                     15/07/2021                      15/07/2021
Monstercode                                     :                        6811819                        6811820                         6811821
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                    %                            92,4                          73,5                            81,1
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                    0,32                         < 0,05                          < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                  200                              0,49                            0,19
S anthraceen                     mg/kg ds                                  130                              0,21                            0,16
S fluoranteen                    mg/kg ds                                  320                              1,2                             0,36
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   54                              0,51                            0,11
S chryseen                       mg/kg ds                                   55                              0,65                            0,17
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   22                              0,31                            0,12
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   26                              0,39                            0,15
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   11                              0,23                            0,13
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   11                              0,17                            0,080
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                  830                              4,2                             1,5




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CDHN-RHUE-RWZH-NTRK                                                                                       Ref.: 1221531_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1221531
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6811822 = 102 (15-65)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        05/07/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        15/07/2021
Startdatum                                      :                        15/07/2021
Monstercode                                     :                        6811822
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                    %                            82,8
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                    0,81
S fenantreen                     mg/kg ds                                   76
S anthraceen                     mg/kg ds                                   24
S fluoranteen                    mg/kg ds                                   56
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                    5,6
S chryseen                       mg/kg ds                                    5,9
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                    1,9
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                    2,1
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                    1,2
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                    0,99
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                  170




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CDHN-RHUE-RWZH-NTRK                                                                                     Ref.: 1221531_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1221531
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CDHN-RHUE-RWZH-NTRK                                                                                     Ref.: 1221531_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1221531
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6811819           101A (40-60)                                                               101A                        0.4-0.6           3838357AA

6811820           101A (60-100)                                                              101A                        0.6-1             3838361AA

6811821           101C (12-62)                                                               101C                        0.12-0.62         3838351AA

6811822           102 (15-65)                                                                102                         0.15-0.65         3838661AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CDHN-RHUE-RWZH-NTRK                                                                                     Ref.: 1221531_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1221531
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           : Conform AS3010 prestatieblad 2
PAKs                                                 : Conform AS3010 prestatieblad 6




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CDHN-RHUE-RWZH-NTRK                                                                                     Ref.: 1221531_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Postbus 136
9350AC LEEK




Uw kenmerk              :   21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1223824
Validatieref.           :   1223824_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   FUZN-FIQR-VEOB-HWBC
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)



                                                                                                              Amsterdam, 22 juli 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1223824
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6817529 = 103 (9-55) 104 (7-57) 105 (8-55)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        05/07/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        21/07/2021
Startdatum                                      :                        21/07/2021
Monstercode                                     :                        6817529
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       89,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               0,5
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                  < 20
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                   < 0,20
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                   < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                   < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                   < 0,05
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                  < 10
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                   < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                     5
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                  < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                              < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                   < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                   < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                   < 0,05
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                   < 0,05
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   < 0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FUZN-FIQR-VEOB-HWBC                                                                                     Ref.: 1223824_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1223824
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FUZN-FIQR-VEOB-HWBC                                                                                     Ref.: 1223824_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 1 van 1


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode               : 6817529
Uw project                : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
omschrijving
Uw referentie             : 103 (9-55) 104 (7-57) 105 (8-55)
Methode                   : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FUZN-FIQR-VEOB-HWBC                                                                                     Ref.: 1223824_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1223824
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                              Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen
De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.



Uw referentie                         : 103 (9-55) 104 (7-57) 105 (8-55)
Monstercode                           : 6817529

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil      - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
clean-up):                     afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
PAKs:                        - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
PCBs:                        - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FUZN-FIQR-VEOB-HWBC                                                                                     Ref.: 1223824_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1223824
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6817529           103 (9-55) 104 (7-57) 105 (8-55)                                           103                         0.09-0.55         3838650AA
                                                                                             104                         0.07-0.57         3838644AA
                                                                                             105                         0.08-0.55         3838656AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FUZN-FIQR-VEOB-HWBC                                                                                     Ref.: 1223824_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 3 van 3

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1223824
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FUZN-FIQR-VEOB-HWBC                                                                                     Ref.: 1223824_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Zernikelaan 8
9351VA LEEK




Uw kenmerk              :   21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1228068
Validatieref.           :   1228068_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   RFJY-KEUK-OKBK-ENZF
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                       Amsterdam, 3 augustus 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1228068
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
6828241 = 102a (15-65)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        30/07/2021
Ontvangstdatum opdracht                         :                        30/07/2021
Startdatum                                      :                        30/07/2021
Monstercode                                     :                        6828241
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        81,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                2,6
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                   < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                   < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                   < 0,05
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                   < 0,05
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   < 0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     0,35




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RFJY-KEUK-OKBK-ENZF                                                                                     Ref.: 1228068_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1228068
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RFJY-KEUK-OKBK-ENZF                                                                                     Ref.: 1228068_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1228068
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6828241           102a (15-65)                                                               102a                        0.15-0.65         3837485AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RFJY-KEUK-OKBK-ENZF                                                                                     Ref.: 1228068_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1228068
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RFJY-KEUK-OKBK-ENZF                                                                                     Ref.: 1228068_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Zernikelaan 8
9351VA LEEK




Uw kenmerk              :   21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1377772
Validatieref.           :   1377772_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   BQSC-BHHP-UOAA-HMMC
Bijlage(n)              :   4 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                                   Amsterdam, 8 juli 2022


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 1 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1377772
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
7241376 = 200 (20-70)
7241377 = 201 (20-70)
7241378 = 202 (20-70)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        30/06/2022                     30/06/2022                      30/06/2022
Ontvangstdatum opdracht                         :                        01/07/2022                     01/07/2022                      01/07/2022
Startdatum                                      :                        01/07/2022                     01/07/2022                      01/07/2022
Monstercode                                     :                        7241376                        7241377                         7241378
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                    %                            90,5                          87,6                            87,4
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                   < 0,05                          0,08                          < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                   < 0,05                          0,06                          < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                   < 0,05                          0,07                          < 0,05
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   < 0,05                          0,07                          < 0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     0,35                          0,49                            0,35




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BQSC-BHHP-UOAA-HMMC                                                                                       Ref.: 1377772_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 2 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1377772
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
7241379 = 203 (10-60)
7241380 = 204 (10-40)
7241382 = 205 (10-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        30/06/2022                     30/06/2022                      30/06/2022
Ontvangstdatum opdracht                         :                        01/07/2022                     01/07/2022                      01/07/2022
Startdatum                                      :                        01/07/2022                     01/07/2022                      01/07/2022
Monstercode                                     :                        7241379                        7241380                         7241382
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                    %                            95,2                          86,0                            88,5
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,15                          0,06                            0,09
S anthraceen                     mg/kg ds                                     0,06                        < 0,05                            0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,21                          0,07                            0,15
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                            0,05
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,06                        < 0,05                          < 0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     0,69                          0,41                            0,55




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BQSC-BHHP-UOAA-HMMC                                                                                       Ref.: 1377772_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1377772
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Uw Monsterreferenties
7241381 = 204 (40-80)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        30/06/2022
Ontvangstdatum opdracht                         :                        01/07/2022
Startdatum                                      :                        01/07/2022
Monstercode                                     :                        7241381
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        76,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                6,3
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,48
S anthraceen                     mg/kg ds                                     0,29
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,64
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,22
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,29
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,25
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,32
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,20
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,18
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     2,9




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BQSC-BHHP-UOAA-HMMC                                                                                     Ref.: 1377772_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 4 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1377772
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BQSC-BHHP-UOAA-HMMC                                                                                     Ref.: 1377772_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1377772
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7241376           200 (20-70)                                                                200                         0.2-0.7           4137411AA

7241377           201 (20-70)                                                                201                         0.2-0.7           4136519AA

7241378           202 (20-70)                                                                202                         0.2-0.7           4136516AA

7241379           203 (10-60)                                                                203                         0.1-0.6           4136528AA

7241380           204 (10-40)                                                                204                         0.1-0.4           4136525AA

7241382           205 (10-50)                                                                205                         0.1-0.5           4136520AA

7241381           204 (40-80)                                                                204                         0.4-0.8           4136533AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BQSC-BHHP-UOAA-HMMC                                                                                     Ref.: 1377772_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1377772
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BQSC-BHHP-UOAA-HMMC                                                                                     Ref.: 1377772_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer G. Hovinga
Postbus 136
9350AC LEEK




Uw kenmerk              :   21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Ons kenmerk             :   Project 1216411
Validatieref.           :   1216411_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   JENG-FNLZ-MJJF-ZXZG
Bijlage(n)              :   3 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                              Amsterdam, 13 juli 2021


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1216411
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Monstercode                                     : 6799273
Uw referentie                                   : Gat4 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 05/07/2021

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd                         : 12-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13960    g
Droge massa aangeleverde monster           :   10261    g
Percentage droogrest                       :   73,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm             9303,8        91,9        12,9      0,14     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             134,0         1,3        14,5     10,82         0                0,0
 1-2 mm               218,0         2,2        94,5     43,35         0                0,0
 2-4 mm               215,5         2,1       215,5    100,00         0                0,0
 4-8 mm               147,0         1,5       147,0    100,00         0                0,0
 8-20 mm              110,0         1,1       110,0    100,00         0                0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                0,0
 Totaal            10128,3        100,0       594,4                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,6          0,0             0,0             0,3           0,0             0,0            0,3
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,5          0,0             0,0             0,2           0,0             0,0            0,2
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 Totaal                 <0,6             0,0             1,1         <0,6             0,0             0,5           0,0             0,0            0,5

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JENG-FNLZ-MJJF-ZXZG                                                                                     Ref.: 1216411_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1216411
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.
Monstercode                                     : 6799274
Uw referentie                                   : Gat1 (0-10) Gat2 (0-18) Gat3 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 05/07/2021

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : K.A.
Datum geanalyseerd                         : 13-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   53650    g
Droge massa aangeleverde monster           :   43564    g
Percentage droogrest                       :   81,2     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           43277,4         99,9        12,5      0,03     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm               3,1         0,0         0,3      9,68         0                0,0
 1-2 mm                 3,2         0,0         0,8     25,00         0                0,0
 2-4 mm                 1,8         0,0         1,8    100,00         0                0,0
 4-8 mm                21,9         0,1        21,9    100,00         0                0,0
 8-20 mm               12,7         0,0        12,7    100,00         0                0,0
 >20 mm                 0,1         0,0         0,1    100,00         0                0,0
 Totaal            43320,2        100,0        50,1                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,1           0,0             0,0            0,1
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,3          0,0             0,0             0,1           0,0             0,0            0,1
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 Totaal                 <0,3             0,0             0,4         <0,3             0,0             0,2           0,0             0,0            0,2

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JENG-FNLZ-MJJF-ZXZG                                                                                     Ref.: 1216411_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1216411
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JENG-FNLZ-MJJF-ZXZG                                                                                     Ref.: 1216411_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1216411
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

6799273           Gat4 (0-50)                                                                Gat4                        0-0.5             1672716MG

6799274           Gat1 (0-10) Gat2 (0-18) Gat3 (0-10)                                        Gat1                        0-0.1             1672714MG
                                                                                             Gat2                        0-0.18            1672715MG
                                                                                             Gat3                        0-0.1             1672713MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JENG-FNLZ-MJJF-ZXZG                                                                                     Ref.: 1216411_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1216411
Uw project omschrijving                         : 21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Opdrachtgever                                   : MUG Ingenieursbureau b.v.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JENG-FNLZ-MJJF-ZXZG                                                                                     Ref.: 1216411_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>                                  projectnummer 21300742
                                           4 augustus 2022




Bijlage 5   Toetsingsresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1216408
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                Toetsdatum: 22 juli 2021 13:45


Monsterreferentie                6799267
Monsteromschrijving              101A (60-100) 102 (15-65)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             5.8           10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                    75.8           75.8        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds             0.35           0.35
fenantreen                       mg/kg ds               45            45
anthraceen                       mg/kg ds               13            13
fluoranteen                      mg/kg ds               39            39
benzo(a)antraceen                mg/kg ds               7.4           7.4
chryseen                         mg/kg ds               7.8           7.8
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds               3.9           3.9
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds               4.3           4.3
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds               2.6           2.6
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds               2.6           2.6

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              130           130       3.1 I      1.5    20.75             40

Monsterreferentie                6799268
Monsteromschrijving              101B (40-60)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             3.8           10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                    85.1           85.1        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds               2.4           2.4
fenantreen                       mg/kg ds               41            41
anthraceen                       mg/kg ds               8.4           8.4
fluoranteen                      mg/kg ds               73            73
benzo(a)antraceen                mg/kg ds               30            30
chryseen                         mg/kg ds               24            24
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds               18            18
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds               25            25
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds               9.5           9.5
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds               9.8           9.8

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              240           240       6.0 I      1.5    20.75             40

Monsterreferentie                6799269
Monsteromschrijving              101 (40-65)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             1.3           10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                    88.6           88.6        @




Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds              11             11
fenantreen                       mg/kg ds             260            260
anthraceen                       mg/kg ds              82             82
fluoranteen                      mg/kg ds             270            270
benzo(a)antraceen                mg/kg ds             120            120
chryseen                         mg/kg ds             110            110
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds              59             59
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds              78             78
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds              43             43
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds              44             44

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            1100          1100         27 I                 1.5   20.75   40

Legenda
@                Geen toetsoordeel mogelijk
xI               > Interventiewaarde
N.B.             De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1216408
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                            Toetsdatum: 22 juli 2021 13:46


Monsterreferentie                6799267
Monsteromschrijving              101A (60-100) 102 (15-65)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             5.8           10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                    75.8           75.8         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds             0.35           0.35
fenantreen                       mg/kg ds               45            45
anthraceen                       mg/kg ds               13            13
fluoranteen                      mg/kg ds               39            39
benzo(a)antraceen                mg/kg ds               7.4           7.4
chryseen                         mg/kg ds               7.8           7.8
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds               3.9           3.9
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds               4.3           4.3
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds               2.6           2.6
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds               2.6           2.6

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              130           130         NT>I             1.5             6.8          40

Toetsoordeel monster 6799267:                                               Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Monsterreferentie                6799268
Monsteromschrijving              101B (40-60)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             3.8           10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                    85.1           85.1         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds               2.4           2.4
fenantreen                       mg/kg ds               41            41
anthraceen                       mg/kg ds               8.4           8.4
fluoranteen                      mg/kg ds               73            73
benzo(a)antraceen                mg/kg ds               30            30
chryseen                         mg/kg ds               24            24
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds               18            18
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds               25            25
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds               9.5           9.5
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds               9.8           9.8

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              240           240         NT>I             1.5             6.8          40

Toetsoordeel monster 6799268:                                               Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Monsterreferentie                6799269
Monsteromschrijving              101 (40-65)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             1.3           10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                    88.6           88.6         @




Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds                 11            11
fenantreen                       mg/kg ds                260           260
anthraceen                       mg/kg ds                 82            82
fluoranteen                      mg/kg ds                270           270
benzo(a)antraceen                mg/kg ds                120           120
chryseen                         mg/kg ds                110           110
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds                 59            59
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds                 78            78
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds                 43            43
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds                 44            44

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds               1100          1100         NT>I             1.5             6.8    40

Toetsoordeel monster 6799269:                                                 Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Monsterreferentie                Som 6799267 + 6799268 + 6799269
Monsteromschrijving              101A (60-100) 102 (15-65) + 101B (40-60) + 101 (40-65)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.     Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO    IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             3.633           10
Lutum                            % (m/m ds)               25            25

Droogrest
droge stof                       %                       83.2          83.2         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds                 4.6           4.6
fenantreen                       mg/kg ds                120           120
anthraceen                       mg/kg ds                 34            34
fluoranteen                      mg/kg ds                130           130
benzo(a)antraceen                mg/kg ds                 52            52
chryseen                         mg/kg ds                 47            47
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds                 27            27
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds                 36            36
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds                 18            18
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds                 19            19

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds                490           480         NT>I             1.5             6.8    40

Toetsoordeel monster Som 6799267 + 6799268 + 6799269:                         Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I              Niet toepasbaar > Interventiewaarde




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1221531
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                 Toetsdatum: 22 juli 2021 13:44


Monsterreferentie                6811819
Monsteromschrijving              101A (40-60)
Analyse                            Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)            25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     92.4           92.4        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds              0.32           0.32
fenantreen                       mg/kg ds               200           200
anthraceen                       mg/kg ds               130           130
fluoranteen                      mg/kg ds               320           320
benzo(a)antraceen                mg/kg ds                54            54
chryseen                         mg/kg ds                55            55
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds                22            22
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds                26            26
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds                11            11
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds                11            11

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds               830           830        21 I      1.5    20.75             40

Monsterreferentie                6811820
Monsteromschrijving              101A (60-100)
Analyse                            Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)            25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     73.5           73.5        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds              0.49           0.49
anthraceen                       mg/kg ds              0.21           0.21
fluoranteen                      mg/kg ds                1.2           1.2
benzo(a)antraceen                mg/kg ds              0.51           0.51
chryseen                         mg/kg ds              0.65           0.65
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds              0.31           0.31
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds              0.39           0.39
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds              0.23           0.23
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds              0.17           0.17

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds                4.2           4.2     2.8 AW      1.5    20.75             40

Monsterreferentie                6811821
Monsteromschrijving              101C (12-62)
Analyse                            Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)            25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     81.1           81.1        @




Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 3

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds             0.19           0.19
anthraceen                       mg/kg ds             0.16           0.16
fluoranteen                      mg/kg ds             0.36           0.36
benzo(a)antraceen                mg/kg ds             0.11           0.11
chryseen                         mg/kg ds             0.17           0.17
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds             0.12           0.12
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds             0.15           0.15
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds             0.13           0.13
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds             0.08           0.08

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds               1.5           1.5     1.0 AW         1.5   20.75   40

Monsterreferentie                6811822
Monsteromschrijving              102 (15-65)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel      AW       T     I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                    82.8           82.8        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds             0.81           0.81
fenantreen                       mg/kg ds               76            76
anthraceen                       mg/kg ds               24            24
fluoranteen                      mg/kg ds               56            56
benzo(a)antraceen                mg/kg ds               5.6           5.6
chryseen                         mg/kg ds               5.9           5.9
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds               1.9           1.9
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds               2.1           2.1
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds               1.2           1.2
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds             0.99           0.99

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              170           170       4.4 I         1.5   20.75   40

Monsterreferentie                Som 6811819 + 6811820 + 6811821 + 6811822
Monsteromschrijving              101A (40-60) + 101A (60-100) + 101C (12-62) + 102 (15-65)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel      AW       T     I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             10            10
Lutum                            % (m/m ds)             25            25

Droogrest
droge stof                       %                    82.4           82.4        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds               0.3           0.3
fenantreen                       mg/kg ds               69            69
anthraceen                       mg/kg ds               39            39
fluoranteen                      mg/kg ds               94            94
benzo(a)antraceen                mg/kg ds               15            15
chryseen                         mg/kg ds               15            15
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds               6.1           6.1
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds               7.2           7.2
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds               3.1           3.1
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds               3.1           3.1

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              250           250       6.3 I         1.5   20.75   40

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
xI                > Interventiewaarde
x AW              x maal Achtergrondwaarde

Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 3
N.B.             De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1221531
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                             Toetsdatum: 22 juli 2021 13:44


Monsterreferentie                6811819
Monsteromschrijving              101A (40-60)
Analyse                            Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)            25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     92.4           92.4         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds              0.32           0.32
fenantreen                       mg/kg ds               200           200
anthraceen                       mg/kg ds               130           130
fluoranteen                      mg/kg ds               320           320
benzo(a)antraceen                mg/kg ds                54            54
chryseen                         mg/kg ds                55            55
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds                22            22
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds                26            26
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds                11            11
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds                11            11

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds               830           830         NT>I             1.5             6.8          40

Toetsoordeel monster 6811819:                                                Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Monsterreferentie                6811820
Monsteromschrijving              101A (60-100)
Analyse                            Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)            25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     73.5           73.5         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds              0.49           0.49
anthraceen                       mg/kg ds              0.21           0.21
fluoranteen                      mg/kg ds                1.2           1.2
benzo(a)antraceen                mg/kg ds              0.51           0.51
chryseen                         mg/kg ds              0.65           0.65
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds              0.31           0.31
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds              0.39           0.39
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds              0.23           0.23
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds              0.17           0.17

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds                4.2           4.2        WO               1.5             6.8          40

Toetsoordeel monster 6811820:                                                Klasse wonen


Monsterreferentie                6811821
Monsteromschrijving              101C (12-62)
Analyse                            Eenheid       Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)            25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     81.1           81.1         @




Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds               0.19          0.19
anthraceen                       mg/kg ds               0.16          0.16
fluoranteen                      mg/kg ds               0.36          0.36
benzo(a)antraceen                mg/kg ds               0.11          0.11
chryseen                         mg/kg ds               0.17          0.17
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds               0.12          0.12
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds               0.15          0.15
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds               0.13          0.13
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds               0.08          0.08

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds                1.5           1.5        WO               1.5             6.8    40

Toetsoordeel monster 6811821:                                                Klasse wonen


Monsterreferentie                6811822
Monsteromschrijving              102 (15-65)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.     Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO    IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             10.0           10
Lutum                            % (m/m ds)             25.0           25

Droogrest
droge stof                       %                      82.8          82.8         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds               0.81          0.81
fenantreen                       mg/kg ds                76            76
anthraceen                       mg/kg ds                24            24
fluoranteen                      mg/kg ds                56            56
benzo(a)antraceen                mg/kg ds                5.6           5.6
chryseen                         mg/kg ds                5.9           5.9
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds                1.9           1.9
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds                2.1           2.1
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds                1.2           1.2
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds               0.99          0.99

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds               170           170         NT>I             1.5             6.8    40

Toetsoordeel monster 6811822:                                                Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I              Niet toepasbaar > Interventiewaarde
WO                Wonen




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1223824
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                            Toetsdatum: 22 juli 2021 12:46


Monsterreferentie                   6817529
Monsteromschrijving                 103 (9-55) 104 (7-57) 105 (8-55)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel            AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             0.5              10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0              25

Droogrest
droge stof                          %                     89.1             89.1     @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds              < 20            < 54      @             190          555            920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2           < 0.24     -                 0.6      6.8             13
kobalt (Co)                         mg/kg ds               <3             < 7.4     -                 15     102.5            190
koper (Cu)                          mg/kg ds               <5             < 7.2     -                 40       115            190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds            < 0.05           < 0.05     -             0.15      18.075             36
lood (Pb)                           mg/kg ds              < 10            < 11      -                 50       290            530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5            < 1.0     -                 1.5    95.75            190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                 5              15      -                 35      67.5            100
zink (Zn)                           mg/kg ds              < 20            < 33      -             140          430            720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              < 35           < 120      -             190         2595           5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
chryseen                            mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds            < 0.05          < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              0.35           < 0.35     -                 1.5    20.75             40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 52                            mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 101                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 138                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 153                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 180                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.005          < 0.024     -             0.02        0.51              1

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
-                 <= Achtergrondwaarde
N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1223824
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                             Toetsdatum: 22 juli 2021 12:47


Monsterreferentie                   6817529
Monsteromschrijving                 103 (9-55) 104 (7-57) 105 (8-55)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel            AW        WO            IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             0.5              10
Lutum                               % (m/m ds)             1.0              25

Droogrest
droge stof                          %                     89.1             89.1          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds              < 20            < 54           @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2           < 0.24          -             0.6      1.2            4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds               <3             < 7.4          -             15        35            190
koper (Cu)                          mg/kg ds               <5             < 7.2          -             40        54            190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds            < 0.05           < 0.05          -            0.15     0.83            4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds              < 10            < 11           -             50       210            530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5            < 1.0          -             1.5       88            190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                 5              15           -             35        39            100
zink (Zn)                           mg/kg ds              < 20            < 33           -            140       200            720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              < 35           < 120           -            190       190            500

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
chryseen                            mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds            < 0.05          < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds            < 0.05          < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              0.35           < 0.35          -             1.5      6.8             40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 52                            mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 101                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 138                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 153                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035
PCB - 180                           mg/kg ds           < 0.001         < 0.0035

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.005          < 0.024          -            0.02     0.04            0.5

Toetsoordeel monster 6817529:                                                     Altijd toepasbaar


Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
-                 <= Achtergrondwaarde




Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1228068
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                            Toetsdatum: 4 augustus 2021 16:22


Monsterreferentie                6828241
Monsteromschrijving              102a (15-65)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel               AW         T             I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             2.6            10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0             25

Droogrest
droge stof                       %                    81.4           81.4         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds           < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             0.35         < 0.35          -                  1.5    20.75            40

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
-                 <= Achtergrondwaarde
N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1228068
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                      Toetsdatum: 4 augustus 2021 16:22


Monsterreferentie                6828241
Monsteromschrijving              102a (15-65)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW       WO            IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             2.6           10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                    81.4           81.4          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds           < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             0.35         < 0.35          -            1.5      6.8            40

Toetsoordeel monster 6828241:                                               Altijd toepasbaar


Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
-                 <= Achtergrondwaarde




Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1377772
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                               Toetsdatum: 8 juli 2022 14:32


Monsterreferentie                7241376
Monsteromschrijving              200 (20-70)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                   90.5           90.5        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.35         < 0.35        -        1.5    20.75             40

Monsterreferentie                7241377
Monsteromschrijving              201 (20-70)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                   87.6           87.6        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds            0.08           0.08
anthraceen                       mg/kg ds            0.06           0.06
fluoranteen                      mg/kg ds            0.07           0.07
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds            0.07           0.07
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.49           0.49        -        1.5    20.75             40

Monsterreferentie                7241378
Monsteromschrijving              202 (20-70)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T              I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                   87.4           87.4        @




Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 3

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.35         < 0.35        -        1.5   20.75   40

Monsterreferentie                7241379
Monsteromschrijving              203 (10-60)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW       T     I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                   95.2           95.2        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds            0.15           0.15
anthraceen                       mg/kg ds            0.06           0.06
fluoranteen                      mg/kg ds            0.21           0.21
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds            0.06           0.06
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.69           0.69        -        1.5   20.75   40

Monsterreferentie                7241380
Monsteromschrijving              204 (10-40)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW       T     I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     86           86.0        @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds            0.06           0.06
anthraceen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds            0.07           0.07
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.41           0.41        -        1.5   20.75   40

Monsterreferentie                7241381
Monsteromschrijving              204 (40-80)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW       T     I



Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 3

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            6.3             10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0             25

Droogrest
droge stof                       %                    76.1           76.1         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds             0.48           0.48
anthraceen                       mg/kg ds             0.29           0.29
fluoranteen                      mg/kg ds             0.64           0.64
benzo(a)antraceen                mg/kg ds             0.22           0.22
chryseen                         mg/kg ds             0.29           0.29
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds             0.25           0.25
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds             0.32           0.32
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds              0.2            0.2
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds             0.18           0.18

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              2.9            2.9       1.9 AW                1.5   20.75   40

Monsterreferentie                7241382
Monsteromschrijving              205 (10-50)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel                AW       T     I

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           10.0             10
Lutum                            % (m/m ds)           25.0             25

Droogrest
droge stof                       %                    88.5           88.5         @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds             0.09           0.09
anthraceen                       mg/kg ds             0.05           0.05
fluoranteen                      mg/kg ds             0.15           0.15
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds             0.05           0.05
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds           < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds             0.55           0.55          -                  1.5   20.75   40

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
x AW              x maal Achtergrondwaarde
-                 <= Achtergrondwaarde
N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>Project             21300742-Hegedijk 77 Gersloot
Certificaten        1377772
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                     Toetsdatum: 8 juli 2022 14:32


Monsterreferentie                7241376
Monsteromschrijving              200 (20-70)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW       WO             IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                   90.5           90.5          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.35         < 0.35          -            1.5      6.8             40

Toetsoordeel monster 7241376:                                              Altijd toepasbaar


Monsterreferentie                7241377
Monsteromschrijving              201 (20-70)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW       WO             IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                   87.6           87.6          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds            0.08           0.08
anthraceen                       mg/kg ds            0.06           0.06
fluoranteen                      mg/kg ds            0.07           0.07
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds            0.07           0.07
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.49           0.49          -            1.5      6.8             40

Toetsoordeel monster 7241377:                                              Altijd toepasbaar


Monsterreferentie                7241378
Monsteromschrijving              202 (20-70)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW       WO             IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                   87.4           87.4          @




Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 4

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
anthraceen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.35         < 0.35          -            1.5   6.8    40

Toetsoordeel monster 7241378:                                              Altijd toepasbaar


Monsterreferentie                7241379
Monsteromschrijving              203 (10-60)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW    WO    IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                   95.2           95.2          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds            0.15           0.15
anthraceen                       mg/kg ds            0.06           0.06
fluoranteen                      mg/kg ds            0.21           0.21
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds            0.06           0.06
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.69           0.69          -            1.5   6.8    40

Toetsoordeel monster 7241379:                                              Altijd toepasbaar


Monsterreferentie                7241380
Monsteromschrijving              204 (10-40)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW    WO    IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)          25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     86           86.0          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds            0.06           0.06
anthraceen                       mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fluoranteen                      mg/kg ds            0.07           0.07
benzo(a)antraceen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds            0.41           0.41          -            1.5   6.8    40

Toetsoordeel monster 7241380:                                              Altijd toepasbaar


Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 4
Monsterreferentie                7241381
Monsteromschrijving              204 (40-80)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW            WO      IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)             6.3            10
Lutum                            % (m/m ds)            25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     76.1          76.1          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds              0.48          0.48
anthraceen                       mg/kg ds              0.29          0.29
fluoranteen                      mg/kg ds              0.64          0.64
benzo(a)antraceen                mg/kg ds              0.22          0.22
chryseen                         mg/kg ds              0.29          0.29
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds              0.25          0.25
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds              0.32          0.32
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds               0.2           0.2
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds              0.18          0.18

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds               2.9           2.9         WO             1.5            6.8     40

Toetsoordeel monster 7241381:                                               Klasse wonen


Monsterreferentie                7241382
Monsteromschrijving              205 (10-50)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW            WO      IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            10.0            10
Lutum                            % (m/m ds)            25.0            25

Droogrest
droge stof                       %                     88.5          88.5          @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds              0.09          0.09
anthraceen                       mg/kg ds              0.05          0.05
fluoranteen                      mg/kg ds              0.15          0.15
benzo(a)antraceen                mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
chryseen                         mg/kg ds              0.05          0.05
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds           < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds              0.55          0.55          -             1.5            6.8     40

Toetsoordeel monster 7241382:                                               Altijd toepasbaar


Monsterreferentie                Som 7241376 + 7241377 + 7241378 + 7241379 + 7241380 + 7241381 + 7241382
Monsteromschrijving              200 (20-70) + 201 (20-70) + 202 (20-70) + 203 (10-60) + 204 (10-40) + 204 (40-80) +
                                 205 (10-50)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW            WO      IND

Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)          9.471             10
Lutum                            % (m/m ds)             25             25

Droogrest
droge stof                       %                     87.3          87.3          @




Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 4

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                        mg/kg ds     < 0.035    < 0.035
fenantreen                       mg/kg ds      < 0.13         0.13
anthraceen                       mg/kg ds     < 0.081        0.081
fluoranteen                      mg/kg ds      < 0.17         0.17
benzo(a)antraceen                mg/kg ds     < 0.061        0.061
chryseen                         mg/kg ds     < 0.074        0.074
benzo(k)fluoranteen              mg/kg ds     < 0.066        0.066
benzo(a)pyreen                   mg/kg ds     < 0.084        0.084
benzo(ghi)peryleen               mg/kg ds     < 0.059        0.059
indeno(1,2,3-cd)pyreen           mg/kg ds     < 0.056        0.056

Sommaties
som PAK (10)                     mg/kg ds        0.82         0.82          -            1.5   6.8   40

Toetsoordeel monster Som 7241376 + 7241377 + 7241378 +...:           Altijd toepasbaar


Legenda
@                Geen toetsoordeel mogelijk
-                <= Achtergrondwaarde
WO               Wonen




Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre>                                          projectnummer 21300742
                                                   4 augustus 2022




Bijlage 6   Risicobeoordeling Wbb-geval
</pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre>                                                                                                            V. Sanscrit 2.7.3
Rapportage Sanscrit.nl                                                                                      V. rapport    2.18
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren


Algemeen

Naam dossier:               Hegedyk 77, Gersloot
Code:                       21300742
Beoordelaar:                ghovinga@mug.nl
Datum rapport:              zondag 31 juli 2022
Type bodemgebruik:          toekomstig
Uitgevoerde beoordelingen:

 Stap1: Ernst van de verontreiniging:
 Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:
  - Ernstige bodemverontreiniging




                      Stap2: Standaardbeoordeling         Stap 3: Uitgebreide beoordeling
    Humaan
    Ecologisch
    Verspreiding
       = voltooid       = niet uitgevoerd       = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:




Over Sanscrit

 Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de
 Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.
 Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens ,
 ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s
 wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.

 Uitgangspunten
 De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de
 sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.
 De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:
 ·   een geval van ernstige bodemverontreiniging;
 ·   een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb
     (zorgplicht) van toepassing;
 ·   huidig en voorgenomen gebruik;
 ·   grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld , met uitzondering van asbest;
 ·   alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke
     chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium,
     protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet
     opgenomen in het Sanscrit.

 (Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre>Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten


Per stof


                                                                      Dosis          MTR
 Stof                                                                 [mg/kg lg/d]   [mg/kg lg/d]     Risico-Index
     Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
 Indeno(123cd)pyreen                                                  3,95e-6         5,00e-3             0,00
 Anthraceen                                                           2,10e-4         4,00e-2             0,01
 Benzo(a)anthraceen                                                   6,12e-6         5,00e-3             0,00
 Benzo(a)pyreen                                                       7,35e-6         5,00e-4             0,01
 Chryseen                                                             5,84e-6         5,00e-2             0,00
 Fluorantheen                                                         3,15e-4         5,00e-2             0,01
 Fenanthreen                                                          1,85e-3         4,00e-2             0,05
 Naftaleen                                                            1,19e-2         4,00e-2             0,30
 Benzo(b)fluorantheen                                                 4,62e-6         5,00e-3             0,00
 Benzo(ghi)peryleen                                                   3,93e-6         3,00e-2             0,00

Combinatietoxicologie


 Stofgroep                               Risico-index
  Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
 Carcinogene PAKs                               0,02
 Niet-carcinogene PAKs                             0,35


Hinder - toetsing aan geurdrempels


                                                                  Concentratie binnenlucht          Geurdrempel
 Stof                                                                     [ug/m3]                     [ug/m3]
     Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
  Naftaleen                                                               1,56e2                      8,00e2

Hinder - huidcontact

 Functie                                                   Sprake van huidcontact?
 Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie       Nee


Toelichting:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 260 ======================================================================

<pre>Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute                                   Relatieve bijdrage [%]
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin                         0.00
Dermale opname binnen                                          0.04
Dermale opname buiten                                          0.75
Dermale opname tijdens baden                                   9.92
Ingestie grond                                                 2.45
Inhalatie dampen tijdens douchen                               0.03
Inhalatie van binnenlucht                                     85.53
Inhalatie van buitenlucht                                      0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                                    0.03
Permeatie drinkwater                                           1.26

Benzo(a)anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin                         0.00
Dermale opname binnen                                          1.04
Dermale opname buiten                                         21.98
Dermale opname tijdens baden                                   3.43
Ingestie grond                                                72.06
Inhalatie dampen tijdens douchen                               0.00
Inhalatie van binnenlucht                                      0.22
Inhalatie van buitenlucht                                      0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                                    0.80
Permeatie drinkwater                                           0.48

Benzo(a)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin                         0.00
Dermale opname binnen                                          1.05
Dermale opname buiten                                         22.34
Dermale opname tijdens baden                                   1.74
Ingestie grond                                                73.26
Inhalatie dampen tijdens douchen                               0.00
Inhalatie van binnenlucht                                      0.46
Inhalatie van buitenlucht                                      0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                                    0.82
Permeatie drinkwater                                           0.33

Benzo(b)fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin                         0.00
Dermale opname binnen                                          0.84
Dermale opname buiten                                         17.78
Dermale opname tijdens baden                                  13.81
Ingestie grond                                                58.29
Inhalatie dampen tijdens douchen                               0.00
Inhalatie van binnenlucht                                      5.91
Inhalatie van buitenlucht                                      0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                                    0.65
Permeatie drinkwater                                           2.72

Benzo(ghi)peryleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin                         0.00
Dermale opname binnen                                          1.07
Dermale opname buiten                                         22.79
Dermale opname tijdens baden                                   0.41
Ingestie grond                                                74.74
Inhalatie dampen tijdens douchen                               0.00
Inhalatie van binnenlucht                                      0.04
Inhalatie van buitenlucht                                      0.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 260 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 261 ======================================================================

<pre>Inhalatie van gronddeeltjes              0.83
Permeatie drinkwater                     0.11

Chryseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     1.03
Dermale opname buiten                    21.76
Dermale opname tijdens baden              4.16
Ingestie grond                           71.34
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.37
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes               0.80
Permeatie drinkwater                      0.56

Fenanthreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.01
Dermale opname buiten                     0.11
Dermale opname tijdens baden              1.79
Ingestie grond                            0.37
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.01
Inhalatie van binnenlucht                97.49
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes               0.00
Permeatie drinkwater                      0.22

Fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.04
Dermale opname buiten                     0.88
Dermale opname tijdens baden              0.73
Ingestie grond                            2.87
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                95.37
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes               0.03
Permeatie drinkwater                      0.08

Indeno(123cd)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     1.07
Dermale opname buiten                    22.71
Dermale opname tijdens baden              0.71
Ingestie grond                           74.47
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.02
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes               0.83
Permeatie drinkwater                      0.19

Naftaleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.03
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                99.94
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes               0.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 261 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 262 ======================================================================

<pre> Permeatie drinkwater                                                          0.02




Humane risico's - invoergegevens


                                                      C-totaal [mg/kg]                         C-grondwater [ug/l]
 Stof                                                 Geheel       Bebouwd       Onbebouwd     Bebouwd      Onbebouwd
    Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
 Naftaleen                                                          1,10e1      8,00e-1
 Anthraceen                                                         1,30e2      2,10e1
 Benzo(a)anthraceen                                                 5,40e1      1,80e1
 Benzo(a)pyreen                                                     7,80e1      2,20e1
 Chryseen                                                           1,10e2      1,70e1
 Fluorantheen                                                       3,20e2      3,70e1
 Fenanthreen                                                        2,60e2      2,80e1
 Benzo(b)fluorantheen                                               5,90e1      1,10e1
 Benzo(ghi)peryleen                                                 4,30e1      1,20e1
 Indeno(123cd)pyreen                                                4,40e1      1,20e1

Parameters

                                                   Berekening                   Diepte verontreiniging [m]
 Functie                                           blootstelling lood:   OS [%] t.o.v. kruipruimte      t.o.v. maaiveld
 Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
                                                  Als kind               5,00    0,01                     0,60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 262 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 263 ======================================================================

<pre>Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van
gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.
Ecologisch toetsniveau:        Relatief ongevoelig
Contour          Ingevoerd [m2]         Criterium [m2]   Overschrijding

TD>25%                    35                  50000             Nee

TD>65%                    15                   5000             Nee



Risicobeoordeling verspreiding - standaard

  Onderdeel                                                                                          Uitkomst
  Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het                  Nee
  interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?
  Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden             Nee
  verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?
  Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden               Nee
  verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?
  Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het                 Nee
  interventiewaarden-contour in het grondwater?

Toelichting:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 263 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 264 ======================================================================

<pre>                              projectnummer 21300742
                                       4 augustus 2022




Bijlage 7   Foto asfaltkern
</pre>

====================================================================== Einde pagina 264 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 265 ======================================================================

<pre>                                               projectnummer 21300742
                                                        4 augustus 2022



Foto asfaltkern




Asfaltkern ligt ondersteboven op het asfalt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 265 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 266 ======================================================================

<pre>Bijlage 4   Vergunningencheck Watertoets




265/271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 266 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 267 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

     Res ultaat van de check gedaan op 13-09-2022


     Digitale watertoets
     De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
     aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
     geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .




     VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN
     ANTWOORDEN NODIG:

   1.   Normale procedure

   2.   Advies hoofdwater




     OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE




13-09-2022, 06:27                         P agina 1 van 6                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 267 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 268 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

     VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK


   1.   Gaat het plan uits luitend over de functiewijziging van bes taande bebouwing zonder
        fys ieke aanpas s ing van bebouwing en ruimte?

           nee


   2.   Verwacht je een toename van verharding in het plan?

           nee


   3.   Is er s prake van een toename van lozing van verontreinigd water op het
        oppervlaktewater?

           nee


   4.   Wordt het oppervlaktewaterpeil in het plangebied ook gewijzigd?

           nee


   5.   Wordt er oppervlaktewater gegraven en/of gedempt?

           nee


   6.   Ga je tijdelijk of permanent op de ingetekende locatie grondwater onttrekken?

           nee


   7.   Raak je de laag primaire waterkeringen?

           nee


   8.   Raak je de laag regionale en/of lokale waterkeringen?

           nee


   9.   Raak je de laag hoofdwateren?

           ja


  10.   Raak je de laag rioolwaterpers leidingen?

           nee


  11.   Raak je de laag Grondwaterbes chermings gebied?

           nee

13-09-2022, 06:27                         P agina 2 van 6                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 268 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 269 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

  12.   Raak je de laag Kaderichtlijn water?

           nee


  13.   Raak je de laag vrij voor de boezem?

           nee


  14.   Raak je de laag waterzuiverings object?

           nee




13-09-2022, 06:27                         P agina 3 van 6   https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 269 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 270 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        DETAILS

   1.   Normale procedure

        Voor je plan moet je de normale procedure met advies volgen. We verzoeken je het
        plan kenbaar te maken bij Wetters kip Frys lân via de knop ‘Direct aanvragen’.



        Wat moet ik doen?
        Wij vragen je om het plan bij ons in te dienen. Dit kun je doen via de knop ‘Direct
        aanvragen’ in het overzicht, in te loggen en hiermee de procedure af te ronden.
        Uit de door jou ingevulde gegevens blijkt dat je plan grote invloed heeft op het water
        of de wateras pecten (zoals dijken, gemalen, s tuwen of pers leidingen) in de
        omgeving.
        Onder ‘details ’ van de s amenvatting aanvraag s taat aangegeven waar je per
        onderdeel rekening mee moet houden. Dit moet je verwerken in je ruimtelijk plan of
        bes luit. We nemen contact met je op wanneer er nog een aanvulling nodig is op dit
        wateradvies .
        Daarnaas t moet je in je plan een onderdeel opnemen over de ‘toename
        verharding’. Kijk bij ‘Achtergrondinformatie’ wat wij van je verwachten.



        Waar moet ik op letten?
        Voor s ommige werkzaamheden heb je een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als
        je een s loot wilt dempen, afvalwater wilt lozen op oppervlaktewater of grondwater
        wilt onttrekken. Soms is het doen van een melding voldoende. Via Omgevings loket
        online www.omgevings loket.nl kun je nagaan of je een watervergunning nodig hebt
        of een melding moet doen (vergunningcheck). Je kunt hier ook meteen de
        vergunning aanvragen of de melding doen.



        Achtergrondinformatie
        Watertoets
        De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht wordt bes teed
        aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van
        ruimtelijke plannen werken we met de Leidraad Watertoets . Hierin s taat voor alle
        wateras pecten uitgangs punten oms chreven waar je rekening mee moet houden.
        Ook is er informatie te vinden over de te nemen maatregelen. Je kunt de leidraad
        vinden via deze link: www.wetters kipfrys lan.nl/vergunningen-wetten-en-
        regels /online-watertoets -voor-nieuwe-plannen

        Toename verharding
        Wij willen je verzoeken om in de waterparagraaf de volgende pas s age op te nemen
        over het onderdeel toename verharding. Door ruimtelijke ontwikkelingen neemt de
        hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een vers nelde afvoer van
        hemelwater. Het is nodig om deze vers nelde afvoer te compens eren om de
        waterberging in een gebied in s tand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van

13-09-2022, 06:27                           P agina 4 van 6                       https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 270 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 271 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        oppervlakteverharding die wel pas t binnen het bes temmings plan, maar waarvan de
        grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het verleden niet voor
        gecompens eerd is .
        Het is niet toeges taan zonder watervergunning neers lag vers neld tot afvoer te laten
        komen indien daarbij meer dan 200 m2 onverharde grond in s tedelijk gebied en
        1500 m2 in landelijk gebied wordt bebouwd of verhard. Er geldt een vrijs telling van
        de vergunnings plicht wanneer wordt voldaan aan de compens atieregels genoemd in
        dit wateradvies . De mees t voorkomende manier van compens eren is het graven
        van extra oppervlaktewater. Bij het graven van extra oppervlaktewater hanteren wij
        de volgende compens atienorm:
           Boezem 5%, dit heeft alleen betrekking op de Fries e boezem;
           Polder 10%,
           Vrij afs tromend, alternatieve maatregelen.
        Uiteraard is het toepas s en van alternatieve maatregelen in het plan ook mogelijk.
        Afhankelijk van de maatregel kunnen andere normen gelden dan hier vermeld. Z ie
        de ‘Leidraad watertoets ’ voor meer informatie over compens erende maatregelen of
        neem contact op met ons . Indien er niet wordt gecompens eerd door extra
        oppervlaktewater te graven waarbij bovens taande percentages worden gehanteerd
        of indien er geen overeens temming plaats vindt in de watertoets procedure over
        alternatieve maatregelen dan dient een watervergunning bij het waters chap te
        worden gevraagd.
        Bekijk ook de ‘Leidraad Watertoets ’ voor meer informatie over maatregelen die je
        kunt treffen om te compens eren. Als je niet compens eert dan moet je een
        watervergunning aanvragen voor het s nel afvoeren van regenwater.

        Klimaat
        Om ook in de toekoms t prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten
        s teden en dorpen ingericht worden met het oog op de toekoms t. Z o is het mogelijk
        om het bebouwd gebied beter bes tand te maken tegen hevige regenbuien, periodes
        van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overs troming. Meer
        informatie hierover kun je vinden op ‘De Fries e klimaatatlas ’:
        www.fries eklimaatatlas .nl

        Privacyverklaring
        Nadere informatie over de verwerking van je gegevens en je rechten vind je op
        https ://www.wetters kipfrys lan.nl/over-de-s ite/privacyverklaring




13-09-2022, 06:27                          P agina 5 van 6                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 271 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 272 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        DETAILS

   2.   Advies hoofdwater

        Je raakt een hoofdwater.



        Wat moet ik doen?
        We verzoeken je om het plan bij ons aan te vragen, via de blauwe knop ‘Direct
        aanvragen’ in het overzicht op de vorige pagina



        Waar moet ik op letten?
        Onze hoofdwateren hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoerfunctie en we
        verzoeken je hier rekening mee te houden zie:
        https ://www.wetters kipfrys lan.nl/kaarten/leggerkaart. Aan weers zijden van een
        hoofdwatergang ligt een bes chermings zone 5 meter. De bes chermings zone is nodig
        voor de bereikbaarheid voor beheer en onderhoud aan de hoofdwatergang.
        Werkzaamheden binnen de bes chermings zone van hoofdwatergangen betreffen een
        vergunnings plichtige activiteit https ://www.wetters kipfrys lan.nl/vergunningen-wetten-
        en-regels /vergunning-check-meteen-of-maak-een-afs praak.



        Achtergrondinformatie
        Meer informatie hierover kun je vinden in de Leidraad Watertoets (onder andere
        paragraaf 4.3.1) https ://www.wetters kipfrys lan.nl/documenten/vergunningen-wetten-
        en-regels /leidraad-watertoets _2013.pdf




13-09-2022, 06:27                           P agina 6 van 6                      https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 272 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 273 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 273 =================================================================

<br><br>