<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>notitie    projectnaam
           AERIUS-berekening
           De Hem te Leeuwarden
           datum
                                  1. Inleiding
                                  Leeuwarden groeit de komende jaren en er is vraag naar meer wonin-
                                  gen. Het buurtschap De Hem is het laatste volledig te ontwikkelen buurt-
                                  schap in Zuidlanden-Oost. In de afgelopen jaren zijn de buurtschappen
                                                                                                               2000-gebied, door een bestuursorgaan pas vastgesteld kan worden in-
                                                                                                               dien een passende beoordeling is gemaakt (artikel 2.7 lid 1 Wet natuur-
                                                                                                               bescherming).


           20 maart 2023          Goutum-Súd, Techum, Wiarda en De Klamp gebouwd. Buurtschap Unia              Voor alle Natura 2000-gebieden geldt verder, op basis van artikel 1.11
                                                                                                               van de Wet natuurbescherming, een zorgplicht. Iedereen dient vol-
           projectnummer          is in voorbereiding. In De Hem komen maximaal 395 woningen in ver-
                                                                                                               doende zorg in acht te nemen voor deze gebieden. Dit houdt onder
           P03787                 schillende type en segmenten, variërend van rij- tot vrijstaande wonin-
                                  gen en van dure koop tot sociale huur. Door De Hem op deze wijze te          meer in dat men negatieve gevolgen voor deze gebieden zoveel moge-
           opdrachtgever                                                                                       lijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kun-
                                  ontwikkelen ontstaat er een goed functionerende wijk, die het woning-
           Gemeente Leeuwarden                                                                                 nen worden verwacht. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Wet
                                  aanbod in de gemeente Leeuwarden op krachtige wijze aanvult.
           Opgesteld door         In verband met de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en de aan            natuurbescherming, buiten de zorgplicht, al voldoende instrumenten be-
           TSc                    te vragen vergunningen is het van belang om inzicht te hebben of met         vat om schadelijke handelingen in Natura 2000-gebieden te beperken.
                                  onderhavige ontwikkeling sprake is van stikstofdepositie op nabijgele-       Deze zorgplicht is daarmee primair bedoeld om de eigen verantwoorde-
                                  gen Natura 2000-gebieden.                                                    lijkheid vast te leggen, die een ieder heeft voor een zorgvuldige omgang
                                                                                                               met de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden.


                                  2. Wettelijk kader Natura 2000-gebieden                                      Doorwerking plangebied
                                  Wettelijk kader                                                              Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Groote Wielen’ is gelegen
                                  Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kunnen natuur-         op circa 5,7 kilometer en natura 2000-gebied ‘Alde Feanen’ is gelegen
                                  gebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna,         op circa 6,5 kilometer ten zuidoosten van het projectgebied. De ligging is
                                  door de Minister worden aangewezen ter uitvoering van de Vogelricht-         weergegeven in figuur 1. Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft
                                  lijn- en/of Habitatrichtlijn, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Bij de      dit een extern effect, zoals de depositie van stikstof. Gezien de voorge-
                                  aanwijzing van een Natura 2000-gebied worden voor het gebied in-             nomen ontwikkeling, kan een significante toename aan stikstofdepositie
                                  standhoudingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/of habitats        tijdens de gebruiksfase en de bouwfase op omliggende Natura 2000-ge-
                                  vastgesteld. Conform artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming is       bieden vanwege het planvoornemen niet op voorhand worden uitgeslo-
                                  het verboden om projecten of andere handelingen te realiseren of te          ten. Derhalve is het uitvoeren van een stikstofdepositieberekening beno-
          Industriestraat 94                                                                                   digd.
                                  verrichten die, gelet op deze instandhoudingsdoelstelling van een Na-
          5931 PK Tegelen         tura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats
          +31 (0)77 373 06 01     van soorten kunnen verslechteren, of een significant verstorend effect
          info@bro.nl             kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Ver-
          www.bro.nl              der geldt dat een plan, dat afzonderlijk of in combinatie met andere plan-
                                  nen of projecten, significante gevolgen kan hebben voor een Natura




                                                                                                                                                                                      1/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Figuur 1: Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden




                      AERIUS-berekening De Hem te Leeuwarden   2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>3. AERIUS-berekening                                                       Tabel 1: Invoergegevens bouwfase 2024

Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege
stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-berekening uitgevoerd. In
de bijlagen zijn de door AERIUS gegenereerde rapportages voor de ge-
bruiksfase en bouwfase opgenomen. In het voorliggende document wor-
den de ingevoerde gegevens kort toegelicht.

3.1 Planning

In dit geval wordt een woonwijk gerealiseerd van maximaal 395 wonin-       In deze berekening zijn wij er vanuit gegaan dat in deze bouwfase de          4.2 Bouwfase en gebruiksfase 2025 t/m 2029
gen. Deze woningen wordt niet allemaal in één jaar gebouwd. Hierbij zal    graafmachine en laadschop/shovel als dieselwerktuigen worden uitge-           In de periode 2025 t/m 2029 zal gefaseerd gebouwd gaan worden en
een fasering plaatsvinden. De gemeente Leeuwarden heeft een plan-          voerd. Overige eventueel in te zetten werktuigen (zoals trilplaten of as-     zullen woningen ook al in gebruik worden genomen. De woningen wor-
ning gemaakt. Deze ziet er als volgt uit:                                  faltinstallaties) zullen elektrisch zijn. Voor het vermogen van de werktui-   den allemaal gasloos opgeleverd en zorgen dan ook niet voor een emis-
   2025: realisatie 70 woningen                                           gen en de Stage klasse zijn aannames gedaan. Het brandstofverbruik is         sie aan stikstof. Wel zorgen de woningen voor extra verkeer. In het be-
   2026: realisatie 90 woningen                                           ingeschat op basis van een formule zoals is opgenomen in paragraaf            stemmingsplan (waar deze berekening onderdeel van is) is een bereke-
   2027: realisatie 90 woningen                                           8.4 van het handboek “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calcula-          ning gedaan van de toekomstige verkeersgeneratie. Hieruit volgt dat het
   2028: realisatie 80 woningen                                           tor 2022” (BIJ12, januari 2023). Voor de mobiele werktuigen is een vlak-      totale toekomstige verkeer (van de 395 woningen) maximaal 2.911
   2029: realisatie 65 woningen                                           bron ingevoerd over het gehele terrein. Voor het bouwverkeer is een lijn-     mvt/etmaal zal bedragen. Deze berekening is gedaan op basis van een
Uiteindelijk zullen in 2030 dus alle woningen gebouwd zijn en in gebruik   bron ingevoerd over het gehele terrein die aansluit op de openbare weg        richtprogramma. Op dit moment is nog niet bekend welke woningtypes
zijn genomen. Het in gebruik nemen van de woningen vindt ook gefa-         bij het bestaande kruispunt aan de Wergeasterdyk/Sudertrimdielsdyk.           er per fase/jaar gebouwd gaan worden. De verdeling van het aantal wo-
seerd plaats. In 2026 zullen bijvoorbeeld dus de eerste 70 woningen in     Hier is het verkeer opgegaan in het heersend verkeersbeeld.                   ningen is wel bekend, zie paragraaf 4.1. Op basis van deze verdeling is
gebruik zijn genomen en in 2027 de eerste 160 woningen. Hiervan is                                                                                       de planning in figuur 2 opgesteld. In deze planning is te zien hoeveel
dan ook uitgegaan in dit onderzoek.                                        Uit de berekening blijkt dat er bij deze bouwfase geen rekenresultaten        woningen er per jaar worden gebouwd en hoeveel er dan ook in gebruik
                                                                           hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j.                                                 zijn genomen.
3.2 Bouwfase 2024

De bouwfase van het plan zal dus gefaseerd gaan plaatsvinden. In het
jaar 2025 zullen de eerste woningen gebouwd worden. Voordat dit
plaatsvindt zal in 2024 een groot gedeelte van het terrein bouwrijp ge-
maakt worden. Hierbij zullen voornamelijk graafmachines ingezet wor-
den en een laadschop/shovel. Voor deze fase is daarom een aparte be-
rekening gemaakt. In deze berekening zijn de invoergegevens uit tabel
1 hiernaast aangehouden.

                                                                           Figuur 2: Planning bouwfases en gebruiksfase




                     AERIUS-berekening De Hem te Leeuwarden                                                                                                                                                                       3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Dit is afgezet tegen een verkeersgeneratie per fase/jaar van de wonin-       Tabel 2: Invoergegevens bouwfases 2025 t/m 2029
gen. In de planning is bijvoorbeeld te zien dat er in het jaar 2026 90 wo-
ningen worden gebouwd, maar dat dan ook al verkeer plaatsvindt van
de eerste 70 woningen die in 2025 zijn gebouwd. Bij het verkeer is geen
rekening gehouden met de typering van de woningen. Deze is evenre-
dig berekend aan de hand van het aantal woningen dat die fase zijn op-
geleverd en de totale verkeersgeneratie van de woningen in 2030. Bij
het bepalen van de invoergegevens voor de bouw van de woningen per
fase is gebruik gemaakt van kengetallen. Voor de inzet van (mobiele)
werktuigen is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van mobiele werk-
tuigen bij de bouw van de woningen en de aanleg van de gronden daar
omheen, gebaseerd op navolgende uitgangspunten:
   Hijskraan: 10 uur per woning;
   Graafmachine: 8 uur per woning;
   Betonstorter: 2 uur per woning;
   Vorkheftruck: 4 uur per woning;
   Overige bouwmachines volledig elektrisch.
Daarnaast wordt voor de jaren 2027 t/m 2029 ook uitgegaan van elektri-
sche hijskranen. Deze zijn voor de berekeningen van 2025 en 2026 nog
als dieselwerktuigen ingevoerd. In de loop der jaren wordt echter ver-
wacht dat er steeds meer elektrische werktuigen beschikbaar zullen zijn,
waaronder hijskranen. In tabel 2 hiernaast zijn de invoergegevens per
bouwfase weergegeven. Voor het vermogen van de werktuigen en de
Stage klasse zijn aannames gedaan. Het brandstofverbruik is ingeschat
op basis van een formule zoals is opgenomen in paragraaf 8.4 van het
handboek “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2022”
(BIJ12, januari 2023). Voor de mobiele werktuigen is een vlakbron inge-
voerd over het gehele terrein. Voor het bouwverkeer is een lijnbron inge-
voerd over het gehele terrein die aansluit op de openbare weg bij het
bestaande kruispunt aan de Wergeasterdyk/Sudertrimdielsdyk. Naast de
mobiele werktuigen en het bouwverkeer is voor deze fases dus ook het
verkeer van de gebruiksfase, zoals opgenomen in figuur 2, toegevoegd.
Als lijnbron is voor de gebruiksfase hetzelfde aangehouden als bij de
bouwfase.



                     AERIUS-berekening De Hem te Leeuwarden                                                                    4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Resultaten                                                                calculator. Hierbij is dezelfde lijnbron aangehouden als bij de eerdere
De mobiele werktuigen en het bouwverkeer in het jaar 2025 voor de         berekeningen. Over de lijnbron is het totale verkeer ingevoerd, met
bouw van 70 woningen zorgen voor een emissie van 162,4 kg/jaar NOx        daarnaast worst-case nog 2 middelzware- en twee zware vrachtver-
en 6,7 kg/jaar NH3. Het depositieresultaat bedraagt 0,00 mol/ha/jaar.     keersbewegingen per etmaal.


De mobiele werktuigen en het bouwverkeer in het jaar 2026 voor de         Resultaat
bouw van 90 woningen, samen met het wegverkeer tijdens de gebruiks-       Het ingevoerde verkeer tijdens de gebruiksfase in 2030 zorgen voor
fase van 70 woningen, zorgen voor een emissie van 262,6 kg/jaar NOx       228,5 kg/jaar NOx en 14,6 kg/jaar NH3. Het depositieresultaat bedraagt
en 11,9 kg/jaar NH3. Het depositieresultaat bedraagt 0,00 mol/ha/jaar.    0,00 mol/ha/jaar.


De mobiele werktuigen en het bouwverkeer in het jaar 2027 voor de
bouw van 90 woningen, samen met het wegverkeer tijdens de gebruiks-       4.   Resultaten en conclusie
fase van 160 woningen, zorgen voor een emissie van 226,5 kg/jaar NOx      Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat er bij de verschillende bereke-
en 11,6 kg/jaar NH3. Het depositieresultaat bedraagt 0,00 mol/ha/jaar.    ningen van de bouwfases en gebruiksfases geen rekenresultaten hoger
                                                                          zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve effecten
De mobiele werktuigen en het bouwverkeer in het jaar 2028 voor de         op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden.
bouw van 80 woningen, samen met het wegverkeer tijdens de gebruiks-
fase van 250 woningen, zorgen voor een emissie van 268,0 kg/jaar NOx      Omdat significant negatieve gevolgen zijn uitgesloten, hoeft voor de ont-
en 14,5 kg/jaar NH3. Het depositieresultaat bedraagt 0,00 mol/ha/jaar.    wikkeling geen passende beoordeling opgesteld te worden. Omdat er
                                                                          van het project geen significant negatieve gevolgen te verwachten zijn,
De mobiele werktuigen en het bouwverkeer in het jaar 2029 voor de         geldt ook geen vergunningplicht van de Wet natuurbescherming.
bouw van 65 woningen, samen met het wegverkeer tijdens de gebruiks-
fase van 330 woningen, zorgen voor een emissie van 286,6 kg/jaar NOx
en 16,3 kg/jaar NH3. Het depositieresultaat bedraagt 0,00 mol/ha/jaar.

4.3 Gebruiksfase 2030

In 2030 zullen alle woningen in gebruik zijn genomen. Er vindt dat jaar
geen bouw meer plaats. Om deze reden is er nog een berekening uitge-
voerd voor het jaar 2030 met hierin het totale verkeer van de woningen.
In het bestemmingsplan (waar deze berekening onderdeel van is) is een
berekening gedaan van de toekomstige verkeersgeneratie. Hieruit volgt
dat het totale toekomstige verkeer (van de 395 woningen) maximaal
2.911 mvt/etmaal zal bedragen. Dit verkeer is ingevoerd in de Aerius-




                    AERIUS-berekening De Hem te Leeuwarden                                                                                             5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlagen




           AERIUS-berekening De Hem te Leeuwarden   6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 - Aerius-berekening 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                           BRO
                   Inrichtingslocatie                      Wergeasterdyk,
                                                           - Leeuwarden
                   Activiteit
                   Omschrijving                            De Hem Leeuwarden
                   Toelichting                             Bouwfase (2024) woningbouwplan De Hem Leeuwarden
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                          RtYEZj8HTsHD
                   Datum berekening                        20 maart 2023, 13:45
                   Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                          Rekenjaar              Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                   Bouwfase De Hem Leeuwarden - Beoogd     2024                   12,3 kg/j      308,2 kg/j
                   Resultaten                              Hoogste bijdrage       Hexagon        Gebied
                   Bouwfase De Hem Leeuwarden - Beoogd     -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                   Grootste toename van depositie          -
                   Grootste afname van depositie           -




RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                    2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening



                   Bouwfase De Hem Leeuwarden (Beoogd), rekenjaar 2024

                   Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                    1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   11,6 kg/j 279,3 kg/j
                         Mobiele werktuigen
                    Verkeersnetwerk                                                  0,6 kg/j 29,0 kg/j




RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                     3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening



                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                   500 m

                        Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                        Vogelrichtlijn
                                                                      Grootste toename van depositie
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                   De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening



                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase De Hem
                   Leeuwarden" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                               N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Totaal                  -             -              -               -              -              -




RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                              5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Projectberekening



                   Bouwfase De Hem Leeuwarden, Rekenjaar 2024
                     1    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam                 Mobiele werktuigen                                          NOₓ                        279,3 kg/j
                   Locatie              X:183170,23                                                 NH₃                         11,6 kg/j
                                        Y:576355,3
                   Oppervlakte          32,07 ha
                   Naam                 Stageklasse                             Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue         Stof Emissie
                                                                                                            verbruik
                   Graafmachine         Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,   34600 l/j           2500 u/j 2076 l/j      NOₓ 199,3
                                        SCR: ja                                                                                 kg/j
                                                                                                                           NH₃ 8,3
                                                                                                                                kg/j
                   Laadschop/shovel Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,       13840 l/j           1000 u/j 830 l/j       NOₓ 79,9
                                    SCR: ja                                                                                     kg/j
                                                                                                                           NH₃ 3,3
                                                                                                                                kg/j
                     2    Wegverkeer | Weg
                   Naam                  Bouwverkeer                                                           Links Rechts NOₓ 29,0 kg/j
                   Locatie               X:183295,11 Y:576552,83                            Type scherm        - -          NO₂ 9,1 kg/j
                   Lengte                1.431,42 m                                         Hoogte             - -          NH₃ 0,6 kg/j
                   Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)                 Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting           Beide richtingen
                   Tunnelfactor          1
                   Type hoogteligging    Normaal
                   Weghoogte             0m
                   Verkeer                                    Max. snelheid                          Aantal voertuigen            In file
                   Licht verkeer                              Voorgeschreven factoren                5000 p/jaar                 10,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren                0 p/jaar                     0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                        Voorgeschreven factoren                5000 p/jaar                 10,0 %
                   Busverkeer                                 Voorgeschreven factoren                0 p/jaar                     0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                     2022_20230315_cd85399aac
                   Database versie                   2022_cd85399aac
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                                                6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 - Aerius-berekening 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                           BRO
                   Inrichtingslocatie                      Wergeasterdyk,
                                                           - Leeuwarden
                   Activiteit
                   Omschrijving                            De Hem Leeuwarden
                   Toelichting                             Bouwfase (2024) woningbouwplan De Hem Leeuwarden
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                          RtYEZj8HTsHD
                   Datum berekening                        20 maart 2023, 13:45
                   Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                          Rekenjaar              Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                   Bouwfase De Hem Leeuwarden - Beoogd     2024                   12,3 kg/j      308,2 kg/j
                   Resultaten                              Hoogste bijdrage       Hexagon        Gebied
                   Bouwfase De Hem Leeuwarden - Beoogd     -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                   Grootste toename van depositie          -
                   Grootste afname van depositie           -




RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                    2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening



                   Bouwfase De Hem Leeuwarden (Beoogd), rekenjaar 2024

                   Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                    1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |   11,6 kg/j 279,3 kg/j
                         Mobiele werktuigen
                    Verkeersnetwerk                                                  0,6 kg/j 29,0 kg/j




RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                     3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening



                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                   500 m

                        Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                        Vogelrichtlijn
                                                                      Grootste toename van depositie
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                   De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening



                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase De Hem
                   Leeuwarden" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                               N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Totaal                  -             -              -               -              -              -




RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                              5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Projectberekening



                   Bouwfase De Hem Leeuwarden, Rekenjaar 2024
                     1    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam                 Mobiele werktuigen                                          NOₓ                        279,3 kg/j
                   Locatie              X:183170,23                                                 NH₃                         11,6 kg/j
                                        Y:576355,3
                   Oppervlakte          32,07 ha
                   Naam                 Stageklasse                             Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue         Stof Emissie
                                                                                                            verbruik
                   Graafmachine         Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,   34600 l/j           2500 u/j 2076 l/j      NOₓ 199,3
                                        SCR: ja                                                                                 kg/j
                                                                                                                           NH₃ 8,3
                                                                                                                                kg/j
                   Laadschop/shovel Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,       13840 l/j           1000 u/j 830 l/j       NOₓ 79,9
                                    SCR: ja                                                                                     kg/j
                                                                                                                           NH₃ 3,3
                                                                                                                                kg/j
                     2    Wegverkeer | Weg
                   Naam                  Bouwverkeer                                                           Links Rechts NOₓ 29,0 kg/j
                   Locatie               X:183295,11 Y:576552,83                            Type scherm        - -          NO₂ 9,1 kg/j
                   Lengte                1.431,42 m                                         Hoogte             - -          NH₃ 0,6 kg/j
                   Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)                 Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting           Beide richtingen
                   Tunnelfactor          1
                   Type hoogteligging    Normaal
                   Weghoogte             0m
                   Verkeer                                    Max. snelheid                          Aantal voertuigen            In file
                   Licht verkeer                              Voorgeschreven factoren                5000 p/jaar                 10,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren                0 p/jaar                     0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                        Voorgeschreven factoren                5000 p/jaar                 10,0 %
                   Busverkeer                                 Voorgeschreven factoren                0 p/jaar                     0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                     2022_20230315_cd85399aac
                   Database versie                   2022_cd85399aac
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




RtYEZj8HTsHD (20 maart 2023)                                                                                                                6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 - Aerius-berekening 2026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening




                  Contactgegevens
                  Rechtspersoon                              BRO
                  Inrichtingslocatie                         Wergeasterdyk,
                                                             - Leeuwarden
                  Activiteit
                  Omschrijving                               De Hem Leeuwarden
                  Toelichting                                Bouwfase (2026) woningbouwplan De Hem Leeuwarden
                  Berekening
                  AERIUS kenmerk                             S4ysmWmhozbk
                  Datum berekening                           20 maart 2023, 16:53
                  Rekenconfiguratie                          Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                             Rekenjaar              Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                  Bouwfase 2026 De Hem Leeuwarden - Beoogd   2026                   11,9 kg/j      262,6 kg/j
                  Resultaten                                 Hoogste bijdrage       Hexagon        Gebied
                  Bouwfase 2026 De Hem Leeuwarden - Beoogd   -
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha)      -
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha)       -
                  Grootste toename van depositie             -
                  Grootste afname van depositie              -




S4ysmWmhozbk (20 maart 2023)                                                                                      2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                        Projectberekening



                  Bouwfase 2026 De Hem Leeuwarden (Beoogd), rekenjaar 2026

                  Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                   1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |     8,0 kg/j 191,7 kg/j
                        Mobiele werktuigen
                   3 Wonen en Werken | Woningen | Gebruik woningen                           -          -
                   Verkeersnetwerk                                                   3,9 kg/j 70,9 kg/j




S4ysmWmhozbk (20 maart 2023)                                                                                    3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                            Projectberekening



                  Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                  500 m

                       Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                       Vogelrichtlijn
                                                                     Grootste toename van depositie
                       Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                       Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                  De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


S4ysmWmhozbk (20 maart 2023)                                                                               4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening



                  Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase 2026 De Hem
                  Leeuwarden" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                               Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                               gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                              N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                  Totaal                  -             -              -               -              -              -




S4ysmWmhozbk (20 maart 2023)                                                                                             5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Projectberekening



                  Bouwfase 2026 De Hem Leeuwarden, Rekenjaar 2026
                    1    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                 Mobiele werktuigen                                        NOₓ                          191,7 kg/j
                  Locatie              X:183170,23                                               NH₃                            8,0 kg/j
                                       Y:576355,3
                  Oppervlakte          32,07 ha
                  Naam            Stageklasse                                Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue         Stof Emissie
                                                                                                         verbruik
                  Graafmachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 9965 l/j              720 u/j 598 l/j         NOₓ       57,4
                               ja                                                                                                 kg/j
                                                                                                                        NH₃        2,4
                                                                                                                                  kg/j
                  Betonstorter Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 3517 l/j              180 u/j 211 l/j         NOₓ       19,9
                               ja                                                                                                 kg/j
                                                                                                                        NH₃        0,8
                                                                                                                                  kg/j
                  Hijskraan       Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 17586 l/j          900 u/j 1055 l/j        NOₓ       99,5
                                  ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                        NH₃        4,2
                                                                                                                                  kg/j
                  Vorkheftruck Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: 2417 l/j               360 u/j 145 l/j         NOₓ       14,9
                               ja                                                                                                 kg/j
                                                                                                                        NH₃        0,6
                                                                                                                                  kg/j
                    2    Wegverkeer | Weg
                  Naam                  Bouwverkeer                                                         Links Rechts NOₓ 13,4 kg/j
                  Locatie               X:183295,11 Y:576552,83                          Type scherm        - -          NO₂ 4,3 kg/j
                  Lengte                1.431,42 m                                       Hoogte             - -          NH₃ 0,4 kg/j
                  Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)               Afstand tot de weg - -
                  Rijrichting           Beide richtingen
                  Tunnelfactor          1
                  Type hoogteligging    Normaal
                  Weghoogte             0m
                  Verkeer                                   Max. snelheid                         Aantal voertuigen              In file
                  Licht verkeer                             Voorgeschreven factoren               10000 p/jaar                 10,0 %
                  Middelzwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren               0 p/jaar                      0,0 %
                  Zwaar vrachtverkeer                       Voorgeschreven factoren               2000 p/jaar                  10,0 %
                  Busverkeer                                Voorgeschreven factoren               0 p/jaar                      0,0 %
                    3    Wonen en Werken | Woningen
                  Naam                 Gebruik woningen Uittreedhoogte       1,0 m
                  Locatie              X:183170,23      Warmteinhoud         0,000 MW
                                       Y:576355,3       Spreiding            1m
                  Oppervlakte          32,07 ha
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele variatie Continue Emissie




S4ysmWmhozbk (20 maart 2023)                                                                                                               6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Projectberekening



                    4    Wegverkeer | Weg
                  Naam                 Wegverkeer gebruiksfase 70 woningen                           Links Rechts NOₓ 57,6 kg/j
                  Locatie              X:183295,11 Y:576552,83                    Type scherm        - -          NO₂ 12,7 kg/j
                  Lengte               1.431,42 m                                 Hoogte             - -          NH₃ 3,5 kg/j
                  Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)         Afstand tot de weg - -
                  Rijrichting          Beide richtingen
                  Tunnelfactor         1
                  Type hoogteligging   Normaal
                  Weghoogte            0m
                  Verkeer                               Max. snelheid                      Aantal voertuigen            In file
                  Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren            516 p/etmaal                10,0 %
                  Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren            0 p/etmaal                   0,0 %
                  Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren            0 p/etmaal                   0,0 %
                  Busverkeer                            Voorgeschreven factoren            0 p/etmaal                   0,0 %
                  Disclaimer
                  Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                  kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                  aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                  Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                  is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                  verleend, zijn voorbehouden.
                  Rekenbasis
                  Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                  AERIUS versie                     2022_20230315_cd85399aac
                  Database versie                   2022_cd85399aac
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/




S4ysmWmhozbk (20 maart 2023)                                                                                                      7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 - Aerius-berekening 2027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                              BRO
                    Inrichtingslocatie                         Wergeasterdyk,
                                                               - Leeuwarden
                    Activiteit
                    Omschrijving                               De Hem Leeuwarden
                    Toelichting                                Bouwfase (2027) woningbouwplan De Hem Leeuwarden
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                             RYqgwtekirAS
                    Datum berekening                           20 maart 2023, 20:41
                    Rekenconfiguratie                          Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                             Rekenjaar              Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                    Bouwfase 2027 De Hem Leeuwarden - Beoogd   2027                   11,6 kg/j      226,5 kg/j
                    Resultaten                                 Hoogste bijdrage       Hexagon        Gebied
                    Bouwfase 2027 De Hem Leeuwarden - Beoogd   -
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)      -
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)       -
                    Grootste toename van depositie             -
                    Grootste afname van depositie              -




RYqgwtekirAS (20 maart 2023)                                                                                        2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                          Projectberekening



                    Bouwfase 2027 De Hem Leeuwarden (Beoogd), rekenjaar 2027

                    Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                     1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |     3,8 kg/j 92,1 kg/j
                          Mobiele werktuigen
                     3 Wonen en Werken | Woningen | Gebruik woningen                           -          -
                     Verkeersnetwerk                                                   7,8 kg/j 134,3 kg/j




RYqgwtekirAS (20 maart 2023)                                                                                      3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                              Projectberekening



                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                    500 m

                         Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                         Vogelrichtlijn
                                                                       Grootste toename van depositie
                         Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                         Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                    De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RYqgwtekirAS (20 maart 2023)                                                                                 4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Projectberekening



                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase 2027 De Hem
                    Leeuwarden " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                 Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                 gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                                N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Totaal                  -             -              -               -              -              -




RYqgwtekirAS (20 maart 2023)                                                                                               5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Projectberekening



                    Bouwfase 2027 De Hem Leeuwarden , Rekenjaar 2027
                      1    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                 Mobiele werktuigen                                      NOₓ                          92,1 kg/j
                    Locatie              X:183170,23                                             NH₃                           3,8 kg/j
                                         Y:576355,3
                    Oppervlakte          32,07 ha
                    Naam            Stageklasse                               Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue        Stof Emissie
                                                                                                          verbruik
                    Graafmachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 9965 l/j            720 u/j 598 l/j         NOₓ      57,4
                                 ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                        NH₃       2,4
                                                                                                                                 kg/j
                    Betonstorter Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 3517 l/j            180 u/j 211 l/j         NOₓ      19,9
                                 ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                        NH₃       0,8
                                                                                                                                 kg/j
                    Vorkheftruck Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: 2417 l/j             360 u/j 145 l/j         NOₓ      14,9
                                 ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                        NH₃       0,6
                                                                                                                                 kg/j
                      2    Wegverkeer | Weg
                    Naam                  Bouwverkeer                                                       Links Rechts NOₓ 13,1 kg/j
                    Locatie               X:183295,11 Y:576552,83                        Type scherm        - -          NO₂ 4,3 kg/j
                    Lengte                1.431,42 m                                     Hoogte             - -          NH₃ 0,4 kg/j
                    Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)             Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting           Beide richtingen
                    Tunnelfactor          1
                    Type hoogteligging    Normaal
                    Weghoogte             0m
                    Verkeer                                   Max. snelheid                       Aantal voertuigen            In file
                    Licht verkeer                             Voorgeschreven factoren             10000 p/jaar                10,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                     0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                       Voorgeschreven factoren             2000 p/jaar                 10,0 %
                    Busverkeer                                Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                     0,0 %
                      3    Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Gebruik woningen Uittreedhoogte      1,0 m
                    Locatie              X:183170,23      Warmteinhoud        0,000 MW
                                         Y:576355,3       Spreiding           1m
                    Oppervlakte          32,07 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie




RYqgwtekirAS (20 maart 2023)                                                                                                              6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Projectberekening



                      4    Wegverkeer | Weg
                    Naam                 Wegverkeer gebruiksfase 160 woningen                           Links Rechts NOₓ 121,2 kg/j
                    Locatie              X:183295,11 Y:576552,83                     Type scherm        - - NO₂ 26,8 kg/j
                    Lengte               1.431,42 m                                  Hoogte             - - NH₃ 7,4 kg/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                                Max. snelheid                       Aantal voertuigen            In file
                    Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren             1179 p/etmaal               10,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                   0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                   0,0 %
                    Busverkeer                             Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                   0,0 %
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                     2022_20230315_cd85399aac
                    Database versie                   2022_cd85399aac
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/




RYqgwtekirAS (20 maart 2023)                                                                                                          7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 - Aerius-berekening 2028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                              BRO
                   Inrichtingslocatie                         Wergeasterdyk,
                                                              - Leeuwarden
                   Activiteit
                   Omschrijving                               De Hem Leeuwarden
                   Toelichting                                Bouwfase (2028) woningbouwplan De Hem Leeuwarden
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                             Rh7uF5eQTecT
                   Datum berekening                           20 maart 2023, 20:41
                   Rekenconfiguratie                          Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                             Rekenjaar              Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                   Bouwfase 2028 De Hem Leeuwarden - Beoogd   2028                   14,5 kg/j      268,0 kg/j
                   Resultaten                                 Hoogste bijdrage       Hexagon        Gebied
                   Bouwfase 2028 De Hem Leeuwarden - Beoogd   -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)      -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)       -
                   Grootste toename van depositie             -
                   Grootste afname van depositie              -




Rh7uF5eQTecT (20 maart 2023)                                                                                       2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening



                   Bouwfase 2028 De Hem Leeuwarden (Beoogd), rekenjaar 2028

                   Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                    1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |    3,4 kg/j 81,9 kg/j
                         Mobiele werktuigen
                    3 Wonen en Werken | Woningen | Gebruik woningen                          -          -
                    Verkeersnetwerk                                                 11,2 kg/j 186,1 kg/j




Rh7uF5eQTecT (20 maart 2023)                                                                                     3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening



                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                   500 m

                        Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                        Vogelrichtlijn
                                                                      Grootste toename van depositie
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                   De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


Rh7uF5eQTecT (20 maart 2023)                                                                                4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening



                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase 2028 De Hem
                   Leeuwarden " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                               N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Totaal                  -             -              -               -              -              -




Rh7uF5eQTecT (20 maart 2023)                                                                                              5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Projectberekening



                   Bouwfase 2028 De Hem Leeuwarden , Rekenjaar 2028
                     1    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam                 Mobiele werktuigen                                      NOₓ                          81,9 kg/j
                   Locatie              X:183170,23                                             NH₃                           3,4 kg/j
                                        Y:576355,3
                   Oppervlakte          32,07 ha
                   Naam            Stageklasse                               Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue        Stof Emissie
                                                                                                         verbruik
                   Graafmachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 8858 l/j            640 u/j 531 l/j         NOₓ      51,3
                                ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                       NH₃       2,1
                                                                                                                                kg/j
                   Betonstorter Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 3126 l/j            160 u/j 188 l/j         NOₓ      17,5
                                ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                       NH₃       0,8
                                                                                                                                kg/j
                   Vorkheftruck Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: 2149 l/j             320 u/j 129 l/j         NOₓ      13,2
                                ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                       NH₃       0,5
                                                                                                                                kg/j
                     2    Wegverkeer | Weg
                   Naam                  Bouwverkeer                                                       Links Rechts NOₓ 12,9 kg/j
                   Locatie               X:183295,11 Y:576552,83                        Type scherm        - -          NO₂ 4,2 kg/j
                   Lengte                1.431,42 m                                     Hoogte             - -          NH₃ 0,4 kg/j
                   Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)             Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting           Beide richtingen
                   Tunnelfactor          1
                   Type hoogteligging    Normaal
                   Weghoogte             0m
                   Verkeer                                   Max. snelheid                       Aantal voertuigen            In file
                   Licht verkeer                             Voorgeschreven factoren             10000 p/jaar                10,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                     0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                       Voorgeschreven factoren             2000 p/jaar                 10,0 %
                   Busverkeer                                Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                     0,0 %
                     3    Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 Gebruik woningen Uittreedhoogte      1,0 m
                   Locatie              X:183170,23      Warmteinhoud        0,000 MW
                                        Y:576355,3       Spreiding           1m
                   Oppervlakte          32,07 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie




Rh7uF5eQTecT (20 maart 2023)                                                                                                             6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Projectberekening



                     4    Wegverkeer | Weg
                   Naam                 Wegverkeer gebruiksfase 250 woningen                           Links Rechts NOₓ 173,2 kg/j
                   Locatie              X:183295,11 Y:576552,83                     Type scherm        - - NO₂ 38,3 kg/j
                   Lengte               1.431,42 m                                  Hoogte             - - NH₃ 10,8 kg/j
                   Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting          Beide richtingen
                   Tunnelfactor         1
                   Type hoogteligging   Normaal
                   Weghoogte            0m
                   Verkeer                                Max. snelheid                       Aantal voertuigen            In file
                   Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren             1842 p/etmaal               10,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                   0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                   0,0 %
                   Busverkeer                             Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                   0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                     2022_20230315_cd85399aac
                   Database versie                   2022_cd85399aac
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




Rh7uF5eQTecT (20 maart 2023)                                                                                                         7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 - Aerius-berekening 2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening




                  Contactgegevens
                  Rechtspersoon                              BRO
                  Inrichtingslocatie                         Wergeasterdyk,
                                                             - Leeuwarden
                  Activiteit
                  Omschrijving                               De Hem Leeuwarden
                  Toelichting                                Bouwfase (2029) woningbouwplan De Hem Leeuwarden
                  Berekening
                  AERIUS kenmerk                             RmSXoQUCUVy3
                  Datum berekening                           21 maart 2023, 07:56
                  Rekenconfiguratie                          Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                             Rekenjaar              Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                  Bouwfase 2029 De Hem Leeuwarden - Beoogd   2029                   16,3 kg/j      286,6 kg/j
                  Resultaten                                 Hoogste bijdrage       Hexagon        Gebied
                  Bouwfase 2029 De Hem Leeuwarden - Beoogd   -
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha)      -
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha)       -
                  Grootste toename van depositie             -
                  Grootste afname van depositie              -




RmSXoQUCUVy3 (21 maart 2023)                                                                                      2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                        Projectberekening



                  Bouwfase 2029 De Hem Leeuwarden (Beoogd), rekenjaar 2029

                  Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                   1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |    2,8 kg/j 66,5 kg/j
                        Mobiele werktuigen
                   3 Wonen en Werken | Woningen | Gebruik woningen                          -          -
                   Verkeersnetwerk                                                 13,5 kg/j 220,1 kg/j




RmSXoQUCUVy3 (21 maart 2023)                                                                                    3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                            Projectberekening



                  Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                 500 m

                      Habitatrichtlijn                               Grootste afname van depositie
                      Vogelrichtlijn
                                                                     Grootste toename van depositie
                      Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                      Niet bepaald                                   Hoogste totale depositie
                  De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RmSXoQUCUVy3 (21 maart 2023)                                                                               4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening



                  Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase 2029 De Hem
                  Leeuwarden" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                               Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                               gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                              N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                  Totaal                  -             -              -               -              -              -




RmSXoQUCUVy3 (21 maart 2023)                                                                                             5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening



                  Bouwfase 2029 De Hem Leeuwarden, Rekenjaar 2029
                    1    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                 Mobiele werktuigen                                      NOₓ                          66,5 kg/j
                  Locatie              X:183170,23                                             NH₃                           2,8 kg/j
                                       Y:576355,3
                  Oppervlakte          32,07 ha
                  Naam            Stageklasse                               Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue        Stof Emissie
                                                                                                        verbruik
                  Graafmachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 7197 l/j            520 u/j 432 l/j         NOₓ      41,4
                               ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                      NH₃       1,7
                                                                                                                               kg/j
                  Betonstorter Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: 2540 l/j            130 u/j 152 l/j         NOₓ      14,6
                               ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                      NH₃       0,6
                                                                                                                               kg/j
                  Vorkheftruck Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: 1746 l/j             260 u/j 105 l/j         NOₓ      10,6
                               ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                      NH₃       0,4
                                                                                                                               kg/j
                    2    Wegverkeer | Weg
                  Naam                  Bouwverkeer                                                       Links Rechts NOₓ 12,6 kg/j
                  Locatie               X:183295,11 Y:576552,83                        Type scherm        - -          NO₂ 4,2 kg/j
                  Lengte                1.431,42 m                                     Hoogte             - -          NH₃ 0,4 kg/j
                  Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)             Afstand tot de weg - -
                  Rijrichting           Beide richtingen
                  Tunnelfactor          1
                  Type hoogteligging    Normaal
                  Weghoogte             0m
                  Verkeer                                   Max. snelheid                       Aantal voertuigen            In file
                  Licht verkeer                             Voorgeschreven factoren             10000 p/jaar                10,0 %
                  Middelzwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                     0,0 %
                  Zwaar vrachtverkeer                       Voorgeschreven factoren             2000 p/jaar                 10,0 %
                  Busverkeer                                Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                     0,0 %
                    3    Wonen en Werken | Woningen
                  Naam                 Gebruik woningen Uittreedhoogte      1,0 m
                  Locatie              X:183170,23      Warmteinhoud        0,000 MW
                                       Y:576355,3       Spreiding           1m
                  Oppervlakte          32,07 ha
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele variatie Continue Emissie




RmSXoQUCUVy3 (21 maart 2023)                                                                                                            6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Projectberekening



                    4    Wegverkeer | Weg
                  Naam                 Wegverkeer gebruiksfase 330 woningen                           Links Rechts NOₓ 207,4 kg/j
                  Locatie              X:183295,11 Y:576552,83                     Type scherm        - - NO₂ 45,9 kg/j
                  Lengte               1.431,42 m                                  Hoogte             - - NH₃ 13,2 kg/j
                  Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                  Rijrichting          Beide richtingen
                  Tunnelfactor         1
                  Type hoogteligging   Normaal
                  Weghoogte            0m
                  Verkeer                                Max. snelheid                       Aantal voertuigen            In file
                  Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren             2432 p/etmaal               10,0 %
                  Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                   0,0 %
                  Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                   0,0 %
                  Busverkeer                             Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                   0,0 %
                  Disclaimer
                  Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                  kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                  aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                  Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                  is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                  verleend, zijn voorbehouden.
                  Rekenbasis
                  Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                  AERIUS versie                     2022_20230315_cd85399aac
                  Database versie                   2022_cd85399aac
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/




RmSXoQUCUVy3 (21 maart 2023)                                                                                                        7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 -Aerius-berekening 2030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                                  BRO
                   Inrichtingslocatie                             Wergeasterdyk,
                                                                  - Leeuwarden
                   Activiteit
                   Omschrijving                                   De Hem Leeuwarden
                   Toelichting                                    Gebruiksfase 2030 woningbouwplan De Hem Leeuwarden
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                                 RqYHYzER6aDH
                   Datum berekening                               22 maart 2023, 12:50
                   Rekenconfiguratie                              Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                                 Rekenjaar              Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                   Gebruiksfase 2030 De Hem Leeuwarden - Beoogd   2030                   14,6 kg/j      228,5 kg/j
                   Resultaten                                     Hoogste bijdrage       Hexagon        Gebied
                   Gebruiksfase 2030 De Hem Leeuwarden - Beoogd   -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)          -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)           -
                   Grootste toename van depositie                 -
                   Grootste afname van depositie                  -




RqYHYzER6aDH (22 maart 2023)                                                                                           2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                          Projectberekening



                   Gebruiksfase 2030 De Hem Leeuwarden (Beoogd), rekenjaar 2030

                   Emissiebronnen                                                 Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                    1 Wonen en Werken | Woningen | Gebruik woningen                       -              -
                    Verkeersnetwerk                                              14,6 kg/j     228,5 kg/j




RqYHYzER6aDH (22 maart 2023)                                                                                   3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening



                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                  500 m

                       Habitatrichtlijn                               Grootste afname van depositie
                       Vogelrichtlijn
                                                                      Grootste toename van depositie
                       Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                       Niet bepaald                                   Hoogste totale depositie
                   De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RqYHYzER6aDH (22 maart 2023)                                                                                4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening



                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase 2030 De Hem
                   Leeuwarden" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                               N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Totaal                  -             -              -               -              -              -




RqYHYzER6aDH (22 maart 2023)                                                                                              5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Projectberekening



                   Gebruiksfase 2030 De Hem Leeuwarden, Rekenjaar 2030
                     1    Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 Gebruik woningen Uittreedhoogte   1,0 m
                   Locatie              X:183170,23      Warmteinhoud     0,000 MW
                                        Y:576355,3       Spreiding        1m
                   Oppervlakte          32,07 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                     2    Wegverkeer | Weg
                   Naam                 Wegverkeer gebruiksfase woningen                                Links Rechts NOₓ 228,5 kg/j
                   Locatie              X:183295,11 Y:576552,83                      Type scherm        - - NO₂ 51,3 kg/j
                   Lengte               1.431,42 m                                   Hoogte             - - NH₃ 14,6 kg/j
                   Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)           Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting          Beide richtingen
                   Tunnelfactor         1
                   Type hoogteligging   Normaal
                   Weghoogte            0m
                   Verkeer                                Max. snelheid                        Aantal voertuigen            In file
                   Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren              2911 p/etmaal               10,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren              2 p/etmaal                  10,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren              2 p/etmaal                  10,0 %
                   Busverkeer                             Voorgeschreven factoren              0 p/etmaal                   0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                     2022_20230315_cd85399aac
                   Database versie                   2022_cd85399aac
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




RqYHYzER6aDH (22 maart 2023)                                                                                                          6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>