<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>DE HEER GLAS




HISTORISCH ONDERZOEK

HOUNSDYK 6 TE GOUTUM




25 APRIL 2023




WSP NEDERLAND B.V.   PROJECTNUMMER
ORIONWEG 28          SOL024355
8938 AH LEEUWARDEN
                     DOCUMENTNUMMER
wsp.com              SOL024355 -Definitief- Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum,
                     versie 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON

OPDRACHTGEVER
De heer J. Glas
Hounsdyk 6
9084 BV Goutum

CONTACTPERSOON OPDRACHTGEVER
De heer J. Glas

PROJECTNUMMER OPDRACHTGEVER
-

CONTACTPERSOON WSP NEDERLAND B.V.
De heer N.F.Y. Kalt, BSc
Tel:      06-31043590
Email:    nico.kalt@wsp.com



AUTORISATIE

    PROJECTNUMMER                DOCUMENTNUMMER                                            VERSIE   STATUS
                                 SOL024355 -Definitief- Historisch onderzoek
    SOL024355                                                                              1.0      Definitief
                                 Hounsdyk 6 te Goutum


    OPGESTELD DOOR                         FUNCTIE                         DATUM                    PARAAF

    De heer N.F.Y. Kalt, BSc               Adviseur                        25 april 2023

    GEVERIFIEERD EN AKKOORD                FUNCTIE                         DATUM                    PARAAF
    DOOR

    De heer ing. R.M. Dijkstra             Senior adviseur                 25 april 2023




Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                                                 WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                                               25 april 2023
De heer Glas                                                                                                      pagina 2/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> INHOUDS-                               1
                                        1.1
                                                 INLEIDING
                                                 Aanleiding, doel en opzet van het onderzoek
                                                                                                      4
                                                                                                       4
 OPGAVE                                 1.2      Kwaliteit                                             5

                                        2        VOORONDERZOEK                                        6
                                        2.1      Beschrijving van de locatie                          6
                                        2.2      Bodeminformatie                                       7
                                        2.3      Historische en recente informatie                    8
                                        2.4      Terreininspectie                                     9

                                        3        CONCLUSIES                                         10
                                        3.1      Conclusies                                          10
                                        3.2      Aanbevelingen                                       10

                                        OVERZICHT BIJLAGE(N)
                                        Bijlage 1
                                              — Regionale ligging van de onderzoekslocatie
                                        Bijlage 2
                                              — Situatietekeningen
                                        Bijlage 3
                                              — Profielbeschrijvingen
                                        Bijlage 4
                                              — Foto’s




Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                               WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                             25 april 2023
De heer Glas                                                                                    pagina 3/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1        INLEIDING
In opdracht van de heer Glas heeft WSP Nederland B.V. een historisch onderzoek uitgevoerd in verband met de
voorgenomen herinrichting van het terrein aan de Hounsdyk 6 te Goutum. De ligging van de locatie en de
situatietekening zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2.



1.1      AANLEIDING, DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK
De aanleiding voor dit historisch onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting van de locatie. Op
basis van de aangeleverde plannen zijn de volgende werkzaamheden voorzien ter hoogte van het plangebied:
    1. Sloop van de bestaande loods met asbesthoudende dakplaten.
    2. Realisatie van nieuwbouw ter hoogte van de voormalige loods.
    3. Uitbreiding van het bestaande water met een nieuw te realiseren haven.
    4. Wijziging/realisatie van de verhardingslaag op het terrein.
    5. Aanbrengen van een tweetal bomensingels op het terrein.




Figuur 1: Geplande werkzaamheden (op basis van de aangeleverde plannen)

Het doel van het historisch onderzoek is te achterhalen of er informatie is met betrekking tot de bodemkwaliteit ter
hoogte van de voorgenomen werkzaamheden. Voor de uitvoering van het historisch vooronderzoek is gekeken naar
de beschikbare (bodem)informatie binnen een straal van circa 25 meter afstand.

Op basis van de aangeleverde plannen wordt het gehele terrein aan de Hounsdyk 6 beschouwd op het voorkomen van
een mogelijke bodemverontreiniging.


Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                                           WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                                         25 april 2023
De heer Glas                                                                                                pagina 4/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Het vooronderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725:2017 en NEN 5720:2017. In het kader hiervan zijn de
volgende bronnen geraadpleegd:
    − Gemeente Leeuwarden;
    − Provincie Fryslân;
    − Historisch Centrum Leeuwarden (HCL; https://historischcentrumleeuwarden.nl/);
    − Historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl);
    − Recent kaartmateriaal (Google Earth en Maps).



1.2      KWALITEIT
WSP Nederland B.V. is door Kiwa Nederland B.V. gecertificeerd voor de ISO 9001, ISO 14001 en VCA** en in het kader
van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Verder is WSP Nederland B.V. gecertificeerd voor het
asbestcertificatieschema en de CO2-prestatieladder trede 5.

Disclaimer
Opgemerkt wordt dat een historisch onderzoek een momentopname is. De resultaten van het onderzoek kunnen
minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien na het historisch onderzoek op of nabij de locatie
(bodembedreigende) activiteiten of calamiteiten plaatsvinden, kan de bodemkwaliteit hierdoor worden beïnvloed.




Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                                            WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                                          25 april 2023
De heer Glas                                                                                                 pagina 5/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 VOORONDERZOEK
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een hypothese over de
mogelijke verontreinigingssituatie op de onderzoekslocatie.



2.1      BESCHRIJVING VAN DE LOCATIE
In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen. In figuur 2 is een overzicht van het
beschouwde gebied en de geplande werkzaamheden weergegeven.

Tabel 1: Algemene gegevens
Algemene informatie

Adres onderzoekslocatie                     Hounsdyk 6 te Goutum

Coördinaten (volgens Rijksdriehoeksmeting) X:    183.480                              Y:    576.795

Oppervlakte locatie                         Circa 9.100 m  2


Kadastrale gegevens                         Gemeente Huizum, sectie G, nummer 238 (deels), 2464, 4226 en 4287 (deels)

Huidig gebruik van de locatie               Woonboerderij met loods

Aanwezige verhardingen                      Op het voorterrein is een erfverharding aanwezig bestaande uit beton(platen).
                                            Verder is het terrein grotendeels onverhard.
Archeologische verwachting

IJzertijd-middeleeuwen (FAMKE)              Onderzoek noodzakelijk bij ingrepen groter dan 500 m2 (advies 4)

Steentijd-bronstijd (FAMKE)                 Geen onderzoek noodzakelijk (advies 1)

Zicht op grond                              Archeologie zone 3 (deels); Voor zone 3 geldt dat bij ingrepen dieper dan 0,3 m
                                            -mv en met een oppervlak van meer dan 100 m2 een archeologisch onderzoek
                                            plaats dient te vinden.

                                            Archeologie zone 5; Voor zone 5 geldt dat bij ingrepen dieper dan 0,5 m -mv en
                                            met een oppervlak van meer dan 2.500 m2 een archeologisch onderzoek plaats
                                            dient te vinden.
Bodemkwaliteitskaart

Toepassingskaart                            Achtergrondwaarde (landbouw/natuur)

Ontgravingskaart                            Achtergrondwaarde (landbouw/natuur)


Hergebruik van zoute grond
In de Nota bodembeheer van de gemeente Leeuwarden is opgenomen dat in het westelijk deel van de gemeente in de
ondiepe ondergrond zilte of zoute grond kan worden aangetroffen. Omdat hergebruik van zoute grond niet wenselijk
is, is als uitgangspunt gehanteerd dat een maximale hoeveelheid van 200 mg/kg d.s. chloride aanwezig mag zijn in de
grond alvorens het mag worden hergebruikt elders binnen de bodemkwaliteitskaart

Het onderhavig plangebied valt buiten de contouren van de voormalige Middelsee en de (onder)grond is daarmee
onverdacht op voorkomen van verhoogde gehalten aan chloride. Aanvullend onderzoek naar de chloride gehalten in
de (onder)grond is derhalve niet noodzakelijk.

Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                                                    WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                                                  25 april 2023
De heer Glas                                                                                                         pagina 6/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)
In vrijwel heel Nederland zijn (zeer) licht verhoogde gehalten aan PFAS verbindingen in de grond aanwezig als gevolg
van atmosferische depositie. De stoffengroep PFAS is in de afgelopen jaren door veel gemeenten toegevoegd aan de
bodemkwalitieitskaarten waarmee grondverzet mogelijk is binnen de gemeente zonder aanvullend onderzoek, mits er
geen verdachte (punt)bronnen aanwezig zijn.

De onderhavige onderzoekslocatie is gelegen in een gemeente met een bodemkwaliteitskaart met PFAS. Uit het
verrichte vooronderzoek komt naar voren dat de onderhavige locatie onverdacht is op het voorkomen van verhoogde
gehalten aan PFAS. Aangezien er een bodemkwaliteitskaart aanwezig is waarin PFAS is opgenomen en er geen
verdachte (punt)bronnen aanwezig zijn, is er geen aanvullend onderzoek benodigd naar PFAS bij grondverzet binnen
de gemeente.



2.2 BODEMINFORMATIE
De gemeente Leeuwarden heeft haar bodeminformatie digitaal beschikbaar gesteld via een gemeentelijk bodem-
informatiesysteem (Nazca4u). Uit raadpleging van het bodeminformatiesysteem komt naar voren dat ter hoogte van
het beschouwde gebied en in de directe omgeving (tot 25 meter) meerdere bodemonderzoeken zijn verricht. De
bekende bodeminformatie staat, per verricht onderzoek, in de onderstaande overzichten weergegeven.

De contouren van de beschouwde bodeminformatie staan weergeven in bijlage 2.2.

Uit de overige geraadpleegde informatie komt naar voren dat ter hoogte van de onderzoekslocatie geen eerder gericht
bodemonderzoek bekend is. In de directe omgeving van het terrein (tot 25 meter) zijn enkele bodemonderzoeken
bekend. De beschikbare bodeminformatie is opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 2: Beschikbare bodeminformatie
          SOORT ONDERZOEK                                   ONDERZOEKSBUREAU                  PROJECTNUMMER               DATUM
 NR. 1    Hounsdyk diverse percelen (Nrs. 240, 241, 242, 248, 252, 254, 256, 257, 260, 612, 721 en 2465)
          Verkennend bodemonderzoek percelen                Oranjewoud B.V.                   164960-157460               17 augustus 2006
          aan de Hounsdyk te Goutum
          Tijdens het bodemonderzoek zijn meerdere percelen onderzocht waarvan slechts één perceel (nr. 2465) nabij de onderzoekslocatie is
          gelegen. De onderzoeksresultaten van het nabij gelegen perceel (vak 2) worden hier enkel beschreven.

          Conclusie: Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen in de grond ter
          hoogte van perceel 2465. Uit de analyseresultaten komt naar voren dat in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten zijn
          aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties arseen (van nature verhoogd) en/of minerale olie gemeten. De
          onderzoeksresultaten gaven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek.
 NR. 2    De Polle 18 - 36 te Goutum
          Aanvullend veldwerk bodemkwaliteits-              Oranjewoud B.V.                   10289-03954                 juni 2001
          kaarten in de gemeente Leeuwarden
          Tijdens het bodemonderzoek zijn meerdere percelen onderzocht waarvan slechts één perceel (nr. 3519) nabij de onderzoekslocatie is
          gelegen. De onderzoeksresultaten van het nabij gelegen perceel (nr. 3519) worden hier enkel beschreven.

          Conclusie: Uit de verrichte veldwerkzaamheden volgt dat binnen het deelgebied nummer 3519 plaatselijk een zwakke bijmenging
          met puin wordt aangetroffen in de ondergrond. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond (0,0 tot 0,5 m -mv) geen
          verhoogde gehalten zijn aangetoond. In de ondergrond is een (zeer) licht verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen, vermoedelijk is dit
          deels te wijten aan de aangetroffen bijmenging in de ondergrond. Op basis van de verrichte veldwerkzaamheden is geen aanvullend
          onderzoek verricht.




Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                                                                  WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                                                                25 april 2023
De heer Glas                                                                                                                       pagina 7/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel 1 (vervolg): Beschikbare bodeminformatie
          SOORT ONDERZOEK                                    ONDERZOEKSBUREAU                  PROJECTNUMMER               DATUM
 NR. 3    Percelen nabij Hounsdyk 6 te Goutum
          Bodemonderzoek slipdepot S. Veneman                Oranjewoud B.V.                   16546-96880                 1 april 1997
          Hounsdyk 6 te Goutum
          Conclusie: Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen in de grond. Uit de
          analyseresultaten komt naar voren dat in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. De onderzoeks-
          resultaten gaven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek.
 NR. 4    Nieuwe Wirdumervaart
          Rapportage slibonderzoek Wirdumervaart             Witteveen + Bos                   Lw.45.1./Lw.45.2.           februari 1994
          & Nieuwe Wirdumervaart te Leeuwarden
          Verkennend waterbodemonderzoek ter                 Oranjewoud B.V.                   10269-204505                22 april 2010
          plaatse van de Wirdumervaart, Nieuwe
          Vaart en de Werpstervaart te Leeuwarden
          Tijdens de verrichte waterbodemonderzoeken zijn meerdere watergangen onderzocht. In het onderstaande overzicht wordt de
          relevante (water)bodeminformatie met betrekking tot de onderzoekslocatie beschreven.

          Conclusie: Uit de verrichte veldwerkzaamheden volgt dat ter hoogte van de Hounsdyk 6 zintuiglijk geen afwijkingen zijn
          waargenomen in het aanwezige slib. Uit de analyseresultaten volgt dat de kwaliteit van het slib maximaal licht verontreinigd is
          (klasse 2 slib in 1994 en AW2000-slib in 2010).



2.3 HISTORISCHE EN RECENTE INFORMATIE
Uit beschouwing van het historisch kaartmateriaal afkomstig van www.topotijdreis.nl volgt dat de bebouwing aan de
Hounsdyk 6 vanaf 1930 reeds te onderscheiden is. Op basis van de beschikbare informatie volgt dat de (woon)boerderij
met een beperkt erf zichtbaar is. De locatie blijft vrijwel ongewijzigd tot medio 1960, hierop is een landbouwdam te
onderscheiden. Deze landbouwdam is nog steeds aanwezig op het terrein.

Vanaf 1970 is de loods te onderscheiden op het kaartmateriaal, deze is in eerste instantie kleiner ingetekend. Vanaf
1990 is de loods zichtbaar in de juiste afmetingen. Verder zijn geen noemenswaarde wijzigingen te onderscheiden op
het terrein aan de Hounsdyk 6 te Goutum of in de directe omgeving.




                   1930                                             1970                                            2000




                   2007                                             2013                                            2023



Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                                                                  WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                                                                25 april 2023
De heer Glas                                                                                                                       pagina 8/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Uit de beschouwde (historische) informatie zijn de volgende verdachte activiteiten/punten te onderscheiden:
     − Landbouwdam (vanaf 1960)



2.4 TERREININSPECTIE
Op 24 april 2023 is door de heer N.F.Y. Kalt een terreininspectie uitgevoerd ter hoogte van de onderzoekslocatie. Ter
plaatse van (eventueel) verdachte locaties zijn proefboringen geplaatst (zie bijlage 3 voor de boorbeschrijvingen) en
zijn foto’s gemaakt (zie bijlage 4). In bijlage 2.1 zijn de locaties van de proefboringen en de fotorichtingen
weergegeven.

Uit de informatie van de opdrachtgever volgt dat de dakplaten op de te slopen loods asbesthoudend zijn. Tijdens de
terreininspectie is gelet op de aanwezigheid van dakgoten in het kader van asbest in de druppelzone. Uit de terrein-
inspectie volgt dat de loods is voorzien van dakgoten aan beide zijden van het dak en dat deze dakgoten zijn
aangesloten op de riolering. Uit verdere inspectie blijkt dat de dakgoten (vermoedelijk) even oud zijn als de loods en
naar verwachting direct bij de plaatsing van de loods zijn aangebracht. Verder zijn geen gebreken (scheuren, gaten,
etc.) in de dakgoten waargenomen.

Op basis van het voorgaande is er geen reden om te veronderstellen dat in de druppelzone van de loods verhoogde
gehalten aan asbest voorkomen doordat er sinds de oprichting dakgoten aanwezig waren. De dakgoten wateren tevens
nergens op het maaiveld en de aanwezigheid van een spotverontreiniging met asbest kan hiermee ook worden
uitgesloten.

Tijdens de veldinspectie zijn een tweetal proefboringen verricht. Hiervan is één proefboring gesitueerd in de
aanwezige landbouwdam (proefboring 01) en de andere in het onverdachte terreindeel (proefboring 02). Uit de veld-
werkzaamheden volgt dat in de landbouwdam op een diepte van 0,4 tot 0,5 m -mv bijmengingen met baksteen en hout
zijn waargenomen. Verder zijn in de landbouwdam en ter hoogte van de proefboring in het onverdachte terreindeel
geen bodemvreemde materialen aangetroffen.

Invasieve exoten
Tijdens de terreininspectie is tevens een inventarisatie gedaan op het voorkomen van eventuele invasieve exoten,
zoals de Japanse Duizendknoop. Tijdens het veldbezoek zijn geen bevindingen gedaan die kunnen duiden op het
voorkomen van invasieve exoten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een deel van het onderzoeksgebied recent
was gemaaid.




Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                                             WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                                           25 april 2023
De heer Glas                                                                                                  pagina 9/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3 CONCLUSIES
In opdracht van de heer Glas heeft WSP Nederland B.V. een historisch onderzoek uitgevoerd in verband met de
voorgenomen herinrichting van het terrein aan de Hounsdyk 6 te Goutum. De aanleiding voor dit onderzoek wordt
gevormd door de voorgenomen herinrichting van de locatie.



3.1      CONCLUSIES
Uit de beschouwde bodeminformatie en de verrichte terreininspectie kunnen de volgende zaken worden
geconcludeerd:
— Ter hoogte van landbouwdam (buiten scope werkzaamheden) zijn van 0,4 tot 0,5 m -mv bijmengingen met
     baksteen en hout waargenomen. Verder zijn in de landbouwdam en ter hoogte van het onverdachte terreindeel
     geen bodemvreemde materialen waargenomen in de grond.
— Uit de beschouwde bodeminformatie volgt dat ter hoogte van de onderzoekslocatie geen gerichte bodemonder-
     zoeken bekend zijn. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn bij eerdere bodemonderzoeken
     maximaal licht verhoogde waarden aangetroffen in de water- en landbodem.
— Tijdens de terreininspectie zijn geen invasieve exoten waargenomen.

Uit de beschouwde informatie kan worden geconcludeerd dat het terrein aan de Hounsdyk 6 te Goutum onverdacht is
op het voorkomen van een bodemverontreiniging van betekenis. In de boven- en ondergrond worden, op basis van
onderzoeken op naburige percelen, maximaal licht verhoogde gehalten verwacht en de grond voldoet op basis van de
bodemkwaliteitskaart aan de achtergrondwaarde (Landbouw/natuur).



3.2 AANBEVELINGEN
Op basis van het verrichte historisch onderzoek wordt de uitvoering van een (water)bodemonderzoek niet nood-
zakelijk geacht voor de geplande werkzaamheden zoals weergegeven in figuur 1.

Landbouwdam
Ter hoogte van de landbouwdam zijn bijmengingen met baksteen en hout waargenomen in de ondergrond. Op basis
van bijlage A van de NEN 5725 zijn de waargenomen bijmengingen onverdacht op het voorkomen van asbest. Tevens
zijn geen indicaties aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. De landbouw-
dam is vermoedelijk met gebiedseigen grond aangelegd. Op basis van het voorgaande is geen aanvullend milieu-
hygiënisch onderzoek noodzakelijk in de landbouwdam.

Werkzaamheden in de waterbodem
Uit de beschouwde waterbodeminformatie volgt dat in de watergang nabij de Hounsdyk 6 maximaal licht verhoogde
waarden zijn aangetoond in 1994 en 2010. Op basis van het verrichte waterbodemonderzoek uit 2010 bleek dat het
aanwezige slib voldeed aan de achtergrondwaarde en vrij verspreidbaar was. Door het ontbreken van verdachte
activiteiten langs de waterbodem worden geen hogere waarden in de waterbodem verwacht.

Op basis van de aangeleverde plannen van de opdrachtgever wordt er geen slib/waterbodem afgevoerd en de
uitvoering van een waterbodemonderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. Indien er wel slib/waterbodem
vrijkomt kan deze worden verspreid op een aangrenzend perceel.




Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                                       WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                                     25 april 2023
De heer Glas                                                                                            pagina 10/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)
In vrijwel heel Nederland zijn (zeer) licht verhoogde gehalten aan PFAS-verbindingen in de grond aanwezig als gevolg
van atmosferische depositie. De stoffengroep PFAS is in de afgelopen jaren door veel gemeenten toegevoegd aan de
bodemkwalitieitskaarten waarmee grondverzet mogelijk is binnen de gemeente zonder aanvullend onderzoek, mits er
geen verdachte (punt)bronnen aanwezig zijn. De gemeente Leeuwarden heeft haar bodemkwaliteitskaart aangevuld
met PFAS. Uit het verrichte vooronderzoek komt naar voren dat de onderhavige locatie onverdacht is op het
voorkomen van verhoogde gehalten aan PFAS.

Aangezien er een bodemkwaliteitskaart aanwezig is waarin PFAS is opgenomen en er geen verdachte (punt)bronnen
aanwezig zijn, is er geen aanvullend onderzoek benodigd naar PFAS bij grondverzet binnen de gemeente. Er is echter
geen specifiek beleid opgesteld voor de waterbodem door het Wetterskip Fryslân, bij afvoer van sliblagen of de
waterbodem is er derhalve wel onderzoek benodigd naar PFAS.




Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                                                                          WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                                                                        25 april 2023
De heer Glas                                                                                               pagina 11/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>OVERZICHT BIJLAGE(N)
Bijlage 1
    — Regionale ligging van de onderzoekslocatie
Bijlage 2
    — Situatietekeningen
Bijlage 3
    — Profielbeschrijvingen
Bijlage 4
    — Foto’s




Historisch onderzoek Hounsdyk 6 te Goutum                   WSP
SOL024355, versie 1.0 (Definitief)                 25 april 2023
De heer Glas                                        pagina 12/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>BIJLAGE




1   REGIONALE LIGGING VAN
    DE ONDERZOEKSLOCATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                  Opdrachtgever:
LEGENDA                           De heer Glas
                                  Titel:
      Ligging onderzoekslocatie   Regionale ligging
                                  Kaartblad(en):
                                  06C en 11A
                                  Adres:
                                  Hounsdyk 6 te Goutum

                                  Projectnummer:   SOL024355                        Tekenaar:    N.F.Y. Kalt

                                  Documentnaam:    SOL024355.dwg                    Gezien door: N.F.Y. Kalt

                                  Bijlage:         1                                Datum:       24 april 2023

                                                                                    Formaat:     A4

                                                                                    Schaal:      1: 25.000
                                                               Orionweg 28
                                                               8938 AH
                                                               Leeuwarden
                                                               +3188 910 2000
                                                               www.wsp.com
                                                                                0         250      500         750      1.000     1.250m

                                                                                                Ondergronden zijn afkomstig van het Kadaster
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BIJLAGE




2   SITUATIETEKENINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                      NR. 2
                                                                      De Polle 18-36 te Goutum




NR. 3
Percelen nabij Hounsdyk 6 te Goutum




                                      NR. 4
                                      Nieuwe Wirdumervaart



                                          NR. 1
                                          Hounsdyk diverse percelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BIJLAGE




3   PROFIELBESCHRIJVINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    Pagina 1 / 1



 Boring:        01                                                 Boring:        02
 Datum:         24-4-2023                                          Datum:         24-4-2023



                             0     gras                                                       0     gras
           0                                                                 0
                                   Klei matig zandig, , brokken                                     Klei zwak siltig matig
                                   klei, grijsbruin, Edelmanboor                                    humeus, donker grijsbruin,
                                                                                                    Edelmanboor
                                                                                              20

                                                                                                    Klei zwak siltig, grijsbruin,
                             30
                                                                                                    Edelmanboor
                                   Klei zwak zandig, , brokken
                             40
                                   baksteen, brokken hout,
                                   grijsbruin, Edelmanboor
          50                                                                50
                                   Klei zwak siltig, donker
                                   zwartbruin, Edelmanboor
                             70                                                               70

                                   Klei zwak siltig, groenblauw,                                    Klei zwak siltig, bruinbeige,
                                   Edelmanboor                                                      Edelmanboor



                             100                                                              100
          100                                                               100




Opdrachtgever: De heer Glas
Projectcode:         SOL024335
Projectnaam:         Hounsdyk 6 te Goutum
Schaal               1: 20
                                                                                                                                           getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur

                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig
                                                                                       matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                 Zand, kleiïg                                                          >0
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem
                                                                                       >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig
                                                                                       >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters

                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster


                                             overige toevoegingen
                                                                                   ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
veen                                                                               volumering

                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel
                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig


                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig


peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BIJLAGE




4   FOTO’S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Foto 1   Foto 2




Foto 3   Foto 4




Foto 5   Foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Foto 7    Foto 8




Foto 9    Foto 10




Foto 11   Foto 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>