<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BIJLAGE:   LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPANEELVELDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>HAULERWIJK NOORDWEST

Voorstel landschappelijke inpassing




                                                          Rietoever langs
                                                          sloot als afscher-
                                                          ming


                          Bestaand




                                     Struiken en
                                     enkele bomen
                                     op kavelgrens
                                     als afscher-
                                     ming.




Ligging aan de westelijke rand van Haulerwijk, tussen het bedrij-
venterrein aan de noordzijde, de Praam aan de oostzijde en de
Hoofdweg Boven aan de zuidzijde.




Ligging aan de westelijke rand van Haulerwijk, tussen het bedrijventerrein aan de noordzijde, de
Praam aan de oostzijde en de Hoofdweg Boven aan de zuidzijde.



Kenmerken inpassing                                                                     Geschikte beplanting houtsingel:
• Locatie ligt ingeklemd tussen bebouwing en bosstrook.                                 • zachte berk (Betula pubescens)
• Rietoever langs de sloot aan oost- en noordzijde locatie                              • zomereik (Quercus robur)
   als afscherming omliggende bebouwing.; minimale maat                                 • hazelaar (Corylus avellana)
   voor de oever 5 meter.                                                               • kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
• Afschermende beplanting van in ieder geval heesters en                                • hulst (Ilex aquifolium)
   struiken en evt. enkele bomen aan westzijde ter plaatse                              • inheemse vogelkers (Prunus padus)
   van erf.                                                                             • lijsterbes (Sorbus aucuparia)
• Eventueel hekwerk aan het zicht onttrekken met                                        • boswilg (Salix caprea)
   singelbeplanting.                                                                    • geoorde wilg (Salix aurita)
• Ontsluiting vanaf de Hoofdweg Boven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>OOSTERWOLDE HOUTWAL

Voorstel landschappelijke inpassing




                               Bestaand




                                                                      Versterken be-
                                                                      staande rij struiken
                                   Bestaande
                                   bomenrij.
                                   Sloot voorzien
                                   van rietoever.




                                                                       Bestaand




Ligging aan de Houtwal, aansluitend aan bedrijventerrein Venekoten-zuid.




Kenmerken inpassing                                                                   Geschikte beplanting struiken/heesters:
• Rond de locatie is al veel afschermende beplanting                                  • ruwe berk (Betula pendula)
   aanwezig;                                                                          • zachte berk (Betula pubescens)
• Bossages langs de weg aanvullen tot een dichte                                      • braam (Rubus)
   beplantingsstrook; van heesters en struiken;                                       • Gelderse roos (Viburnum opulus)
• Sloot aan de westzijde voorzien van rietoever met een                               • hazelaar (Corylus avellana)
   minimale breedte van 5 meter;                                                      • zoete kers (Prunus avium)
• Geen aanvullende sloten graven;                                                     • lijsterbes (Sorbus aucuparia)
• Eventueel hekwerk door beplanting aan het zicht                                     • eenstijlige meidoorn (Crataegus mono-
   onttrekken.                                                                           gyna)
                                                                                      • sporkehout (Rhamnus frangula)
                                                                                      • vlier (Sambucus nigra)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>DONKERBROEK

Voorstel landschappelijke inpassing




                                                                   Rij struiken/heesters




                                        Bestaand                                           Nieuwe
                                                                                           houtsingel




Ligging aan de zuidelijke rand van Donkerbroek, ten zuidwesten van de school.




Kenmerken inpassing                                                                  Geschikte beplanting bossages:
• Bestaande houtsingel behouden;                                                     • ruwe berk (Betula pendula)
• Nieuwe houtsingel op perceelsgrens als afscherming en                              • zomereik (Quercus robur)
   versterking landschappelijke structuur;                                           • hazelaar (Corylus avellana)
• Rij heesters en struiken om zicht op achterzijde                                   • braam (Rubus)
   zonnepanelen vanaf noordzijde te beperken;                                        • hondsroos (Rosa canina)
• Eventueel hekwerk door beplanting aan het zicht                                    • sleedoorn (Prunus spinosa)
   onttrekken.                                                                       • eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
                                                                                     • veldesdoorn (Acer campestre)
                                                                                     • lijsterbes (Sorbus aucuparia)
                                                                                     • vlier (Sambucus nigra)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>APPELSCHA (HOOG)

Voorstel landschappelijke inpassing
                                                                                      Geschikte ondergrond EVZ; heischraal
                                                                                      grasland:
                              Rietoever langs                                         • walstro
                              sloot                                                   • valkruid
                                                                                      • zegge
                                                                                      • struikheide
                                       Bestaande
                                       beplanting                                     Geschikte beplanting heesters:
                                                                                      • hazelaar (Corylus avellana)
                                                                                      • Gelderse roos (Viburnum opulus)
                                                                                      • sporkehout (Rhamnus frangula)
                                                                                      • eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
                                                                                      • hulst (Ilex aquifolium)
                              Versterken                                              • veldesdoorn (Acer campestre)
                              randbeplanting                                          • lijsterbes (Sorbus aucuparia)
                                                                                      • zoete kers (Prunus avium)
                                                                                      • brem (Cytisus scoparius)
                                                                                      •
                                                                                      Geschikte bomen:
                                                      Ecologische                     • ruwe berk (Betula pendula)
                                                      verbindingszone                 • zomereik (Quercus robur)
                                                                                      • (jonge) grove den (Pinus sylvestris)




Ligging aan de westkant van de Hildenberg, even ten noorden van de N381
Kenmerken inpassing

De landschapppelijke inpassing van het zonnepaneelveld Appelscha-Hoog gaat uit van 2 denklijnen: het realiseren van een
al in eerdere plannen besproken ecologische verbindingszone (in gewijzigde vorm ivm. andere invulling van het perceel)
en het realiseren van een inpassing die aansluit bij het karakter van het gebied en rekening houdt met de nabijgelegen
recreatiewoningen van de Hildenberg.

•   Accentueren verkavelingsrichting door beplanting op kavelgrenzen te versterken, ook langs Tilgrupsweg;
•   Bestaande beplanting handhaven;
•   Sloot met rietoevers aan de noordzijde, minimale breedte oever 5 meter;
•   Langs de oostzijde en langs de Tilgrupsweg een brede groenstrook (maximaal 25m) met heesters, heide en bestaande
    bomen als ecologische verbindingszone (de bodem moet hiervoor verschraald worden);
•   Langs de westzijde de bestaande afschermende beplanting bij de Hildenberg versterken met een strook met nieuwe bomen
    en heesters (breedte 5m).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>