<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         Onderzoek geluidstechnische
          aspecten bestemmingsplan
      Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68
                te Haulerwijk




Opdrachtgever     BügelHajema Adviseurs B.V.
                  Vaart NZ 50
                  9401 GN Assen
                  contactpersoon de heer P. Gorissen

Uitgevoerd door   Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV
                  Noorderstaete 26 9402 XB Assen
                  Postbus 339         9400 AH Assen
                  telefoon (0592) 340630
                  e-mail naa@naa.nl

Behandeld door    H.H. Wolterman

Datum             28 november 2016

Kenmerk           5466/NAA/hw/fw/2




                    naa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1     Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2     Situatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Beoordeling geluidsniveaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              5
3.1 Gehanteerde toetsingscriteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             5
3.2 Te beoordelen bedrijfssituaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             5
3.3 Beoordelingsplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            6
3.4 Vigerende geluidseisen bestaande inrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     6
3.5 Afweging geluidsgrenswaarden nieuwe woningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          8

4 Uitgevoerde berekeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.2 Geluidsoverdrachtsmodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5 Bedrijfssituatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.1 Bedrijfsactiviteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.2 Inventarisatie en geluidsvermogensbepaling afzonderlijke bronnen . . . . . . . . . 12

6 Vastgestelde geluidsniveaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             14
6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    14
6.2 Maximale geluidsniveaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               15
6.3 Belemmering geluidsuitstraling onderzochte inrichting . . . . . . . . . . . . . . . . .                         15

7     Samenvatting en conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Begrippenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18



Bijlagen

1      Overzicht van de situatie
2      Invoergegevens overdrachtsberekeningen
3      Grafische weergaven overdrachtsmodel
4      Berekende equivalente geluidsniveaus
5      Berekende maximale geluidsniveaus




28 november 2016     5466/NAA/hw/fw/2              naa                                                    Blad 2 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1       Inleiding

In opdracht van BügelHajema Adviseurs B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten
behoeve van het wijzigen van het bestemmingsplan voor woningbouw aan de Slotemaker
de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk.

In de bestaande situatie bevindt zich op de adressen Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68
één twee-onder-een-kapwoning. Deze woningen worden geamoveerd waarna op het
perceel één nieuwe vrijstaande woning zal worden gebouwd. Op het aangrenzende
weideperceel, ten westen van het huidige woonperceel, zal een tweede vrijstaande
woning worden gebouwd. Aangezien de nieuwbouw deels buiten de bestemming ‘Wonen’
komt te liggen, is een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

In de directe omgeving bevindt zich in westelijke richting Landbouwloonbedrijf Spoelman
op het adres Slotemaker de Bruïneweg 64. De nieuwe woning op het westelijke perceel
ligt dan binnen het invloedsgebied van het landbouwloonbedrijf.

Vanwege de plannen voor woningbouw in Haulerwijk dient een akoestisch onderzoek te
worden uitgevoerd waarbij twee aspecten een rol spelen. Het eerste aspect is of de omlig-
gende bedrijfsbestemming niet in de bedrijfsvoering wordt beperkt. Het tweede aspect is
dat afgewogen moet worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor de
nieuwbouw.

De geluidsbelasting en maximale geluidsniveaus die de bestaande inrichting veroorzaakt,
zijn bepaald op basis van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” in combinatie
met de SBI-code conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Op basis hiervan
is een rekenmodel opgesteld waarmee de geluidsoverdracht naar de omgeving wordt
berekenend.

De zeer beperkte indirecte hinder door verkeersbewegingen op de openbare weg van en
naar de inrichting is in het onderhavige onderzoek niet beoordeeld.

Gekozen is, in overleg met de opdrachtgever, voor een zogenaamd “quick scan” onder-
zoek aangezien het bedrijf Spoelman al wordt beperkt in de geluidsruimte door de reeds
aanwezige, nader bijgelegen, woonbebouwing. Uit een bezoek ter plaatse (buitenaf, niet
op de inrichting zelf) en de luchtfoto’s zijn geen nieuwe ontwikkelingen bij Spoelman
waar te nemen.

De geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting zijn vastgesteld
conform de procedures van de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” van
1999, in het vervolg van dit rapport de Handleiding genoemd.

Op bladzijde 18 t/m 20 zijn enkele akoestische begrippen nader toegelicht.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2    naa                                       Blad 3 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2       Situatie

Het plan betreft de bouw van twee vrijstaande woningen op twee verschillende percelen.
Ten westen van het bouwplan is Landbouwloonbedrijf Spoelman gesitueerd. Tussen het
loonbedrijf en de woningen ligt een bestaande woning op nummer 65. Door de gemeente
is aangegeven dat het perceel Slotemaker de Bruïneweg 65 een woonfunctie heeft en
geen bedrijfsmatige functie.

Een overzicht van de ligging van het bouwplan is weergegeven in figuur 1 en bijlage 1.




Figuur 1: Overzicht ligging bouwplan

Het betreffende bouwplan is gesitueerd in het westelijke deel van Haulerwijk, ten zuiden
van de Haulerwijkstervaart. Het plangebied maakt deel uit van de lintbebouwing aan de
Slotemaker de Bruïneweg. In de lintbebouwing bevinden zich zowel woonbestemmingen
als agrarische bedrijven.

Relevant voor de geluidsinvloed op het nieuwbouwplan is het loonbedrijf op het perceel
Slotemaker de Bruïneweg 64. Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gaat
het om de activiteiten “SBI-code 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw,
SBI-code 7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw, het
verrichten van kleine reparatie- en onderhoudswerkzaamheden t.b.v. derden. Landbouw-
loonbedrijf”. Het aantal werkzame personen bedraagt 1.

De VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” geeft voor de inrichtingen met deze
SBI-codes een richtafstand van 50 meter. Op deze afstand tot de terreingrens dient het
geluidsniveau niet meer te bedragen dan 45 dB(A).

In de directe omgeving zijn geen overige inrichtingen gelegen waarvan hinder op het
bouwplan is te verwachten.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2    naa                                     Blad 4 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3       Beoordeling geluidsniveaus
3.1       Gehanteerde toetsingscriteria

In deze paragraaf wordt uiteengezet aan welke waarden de geluidsniveaus veroorzaakt
door de inrichting op de nieuw te bouwen woningen, zijn getoetst. In de volgende
paragrafen van dit hoofdstuk wordt een verdere algemene toelichting gegeven op het
toetsingskader.

De geluidsniveaus zijn beoordeeld op de gevels van een aantal, in de omliggende
omgeving, bestaande woningen als de nieuw te bouwen woningen binnen het bestem-
mingsplan, in de dagperiode op 1.5 meter hoogte en in de avond- en nachtperiode op
5 meter hoogte.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de inrichting aan de
Slotemaker de Bruïneweg 64 (bij maximale geluidsproductie conform de VN-publicatie)
wordt, bij de nieuw te bouwen woningen, in eerste instantie getoetst aan een geluids-
belasting van 45 dB(A) voor de nieuwe woningen gelegen in een rustige woonwijk (zie
ook hoofdstuk 3.5 verderop) en aan 65 dB(A) voor het maximale geluidsniveau.

Tenslotte wordt opgemerkt dat de beoordeling van de situatie uiteindelijk aan het
bevoegd gezag is.

3.2       Te beoordelen bedrijfssituaties

De geluidsniveaus veroorzaakt door activiteiten van een inrichting op de omgeving
worden beoordeeld in drie beoordelingsperioden (etmaalperioden):

- de dagperiode van 07:00 tot 19:00 uur;
- de avondperiode van 19:00 tot 23:00 uur;
- de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur.

De geluidsniveaus worden in de avond- en nachtperiode in principe respectievelijk 5 en
10 dB strenger beoordeeld dan in de dagperiode.

Voor de vaststelling van de geluidssituatie dient primair te worden uitgegaan van de
representatieve bedrijfssituatie: de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt
van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.

Het kan toelaatbaar worden geacht om een hogere grenswaarde te verlenen voor bepaal-
de activiteiten die met een beperkte frequentie plaatsvinden (regelmatige afwijkingen van
de representatieve bedrijfssituatie). In principe wordt daarbij uitgegaan van maximaal
circa één dag-, avond- of nachtperiode per week.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2    naa                                        Blad 5 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verder is het regelmatig geaccepteerd, dat ontheffing wordt verleend om maximaal
twaalfmaal per jaar activiteiten uit te voeren, die meer geluid veroorzaken dan de geluids-
grenzen voor de representatieve bedrijfssituatie. Dit worden incidentele bedrijfssituaties
genoemd. Daarvoor is het uitgangspunt dat het per keer gaat om één aaneengesloten
periode van maximaal een etmaal. Dit wil niet zeggen dat voor deze incidentele situaties
geen limiet gesteld kan worden. Voor zowel de regelmatige afwijkingen van de represen-
tatieve bedrijfssituatie als de incidentele bedrijfssituaties dient het bevoegd gezag een
belangenafweging te maken.

3.3       Beoordelingsplaatsen

De geluidsniveaus worden beoordeeld ter plaatse van de gevels van de (nieuw te
bouwen) woningen. In de regel wordt het geluidsniveau beoordeeld exclusief gevel-
reflectie.

Het geluidsniveau wordt beoordeeld op de plaats waar de hinder kan worden onder-
vonden. Dit betekent voor bijvoorbeeld de standaard eengezinswoningen dat het geluids-
niveau in de dagperiode beoordeeld wordt op begane grondniveau (1.5 meter). In de
avond- en nachtperiode kan dat een hoogte zijn van 5 meter ter bescherming van slaap-
ruimten.

3.4       Vigerende geluidseisen bestaande inrichting

Door de gemeente Ooststellingwerf is op 26 maart 2001 een oprichtingsvergunning
afgegeven. Nadien is er in 2007 een vergunning aangevraagd voor het houden van 500
schapen naast de loonwerk activiteiten. Deze vergunning is in 2008 weer ingetrokken.

Door het inwerking treden van het Besluit landbouw in 2006 valt het bedrijf nu van
rechtswege onder het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”, ofwel het
Activiteitenbesluit. Hierin staan de volgende geluidsvoorschriften welke betrekking
hebben op deze inrichting (alleen de relevante items zijn geciteerd).

Afdeling 2.8. Geluidhinder
Artikel 2.17
1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluids-
niveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestel-
len, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad-
en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting,
geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer
bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2    naa                                       Blad 6 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Tabel 2.17a
                                                  07:00–19:00 uur   19:00–23:00 uur   23:00–07:00 uur

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen        50 dB(A)          45 dB(A)          40 dB(A)

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen   35 dB(A)          30 dB(A)          25 dB(A)

 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen         70 dB(A)          65 dB(A)          60 dB(A)

 LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen    55 dB(A)          50 dB(A)          45 dB(A)


b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale
geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; ....

5. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting waar
uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee
verband houden worden verricht, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in
een glastuinbouwgebied, dat:
a. voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de vast
opgestelde installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen,
genoemd in tabel 2.17e, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17e
                                                  06:00–19:00 uur   19:00–22:00 uur   22:00–06:00 uur

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen        45 dB(A)          40 dB(A)          35 dB(A)

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen   35 dB(A)          30 dB(A)          25 dB(A)


b. voor het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aan-
wezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaam-
heden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke
nabijheid van de inrichting, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel
2.17f, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17f
                                                  06:00–19:00 uur   19:00–22:00 uur   22:00–06:00 uur

 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen         70 dB(A)          65 dB(A)          60 dB(A)

 LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen    55 dB(A)          50 dB(A)          45 dB(A)


c. de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waar-
den niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de
inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid;




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2          naa                                           Blad 7 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Het bevoegde gezag heeft, voor zover bekend, geen nadere eisen afgegeven aan de
inrichting. De geluidsgrenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau kan
worden samengevat als 45 dB(A) geluidsbelasting, ook wel genoemd etmaalwaarde.
Deze grenswaarde is uitsluitend van toepassing op de toetsing gezien vanuit de inrichting
en alleen veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen.

3.5       Afweging geluidsgrenswaarden nieuwe woningen

Een woning is een geluidsgevoelige bestemming, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.
Bij ruimtelijke ordening moet naast het wettelijk kader ter voorkoming van geluidhinder
op grond van de Wet milieubeheer tevens in het kader van een “goede ruimtelijke
ordening” worden gezorgd voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bij de besluit-
vorming omtrent een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning is een goede
belangenafweging volgens artikel 3.4 Algemene wet Bestuursrecht (AWB) een vereiste,
dat is ook conform jurisprudentie.

Het bouwplan is gelegen in het oostelijk deel van Haulerwijk tussen bestaande lint-
bebouwing. Conform de VNG-publicatie kan de omgeving dan aangemerkt worden als
rustige woonwijk. De publicatie zegt over de omgevingstype rustige woonwijk het
volgende: “Een rustige woonwijk is een woonwijk die in ingericht volgens het principe
van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen
andere functies (zoals bedrijven en kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang
naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer”

Bij de afweging rustige woonwijk hoort een geluidsgrenswaarde van 45 dB(A) voor het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 65 dB(A) voor de maximale geluidsniveaus
(piekgeluiden).

Voor de beoordeling wordt alleen gekeken naar de representatieve bedrijfssituatie (de
toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de
betreffende beoordelingsperiode). Incidentele situaties of een regelmatige afwijking van
de representatieve bedrijfssituatie zijn in het onderhavige onderzoek niet beoordeeld.

De beoordeelde situatie is afgeleid van de geluidsvoorschriften van de voormalige
oprichtingsvergunning van 2001. In deze vergunning zijn geen voorschriften opgenomen
voor een afwijkende of incidentele situatie. Verondersteld kan worden dat deze door het
bedrijf destijds niet zijn aangevraagd en dus ook niet zijn verleend. Ook is geen nieuwe
melding gedaan. Het onderhavige onderzoek is gebaseerd op aanwezige dossiers en niet
op een bezoek aan de inrichting ter plaatse, een en ander in overleg met de gemeente.

Het meest nabijgelegen nieuw te bouwen bouwblok is gelegen binnen de kritische richt-
waarde voor geluid (< 50 meter). Binnen deze afstand wordt een akoestisch onderzoek
zeer zeker aanbevolen.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2    naa                                       Blad 8 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4       Uitgevoerde berekeningen
4.1       Inleiding

De berekeningen hebben plaatsgevonden conform de Handleiding. Daarbij zijn de
geluidsniveaus in de omgeving als gevolg van de activiteiten in de inrichting vastgesteld
in twee stappen:

1) het vaststellen van het maximaal mogelijke bronvermogen op basis van het oppervlak-
   te van de terreingrens en 45 dB(A) op de dichtstbijzijnde bestaande woningen (op
   basis van Activiteitenbesluit). Dit is een aanname op basis van de systematiek uit de
   VNG brochure Bedrijven en milieuzonering en niet op basis van werkelijk plaats-
   vindende activiteiten binnen de inrichting;
2) het berekenen van de geluidsoverdracht van deze bronnen naar de omgeving.

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond van het gebied. Deze
digitale ondergrond is afkomstig van de opdrachtgever. Daarnaast is de omgeving
bekeken met behulp van Google Earth (Street View).

In hoofdstuk 5 worden de aangehouden bronvermogens weergegeven. In hoofdstuk 6
worden de resultaten besproken.

4.2       Geluidsoverdrachtsmodel

Met de vastgestelde bronsterkten en de terreingegevens is een driedimensionaal reken-
model opgesteld, waarmee de geluidsoverdracht van de bronnen naar de omgeving kan
worden berekend.

Bij de berekeningen worden de ruimtelijke effecten betrokken zoals geometrische uitbrei-
ding, luchtdemping, bodemdemping, reflecties tegen en afscherming door gebouwen en
schermen of wallen en gemiddelde windrichting en windsnelheid. Per immissiepunt
wordt zo van elke bron het geluidsniveau berekend. De geluidsniveaus van de bronnen op
dat punt worden vervolgens opgeteld.

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het industrielawaaiprogramma
Geomilieu versie 3.11, gebaseerd op methode II.8 uit de Handleiding.

In het model zijn de bedrijfsterreinen, wegen en wateroppervlakken ingevoerd als akoes-
tisch hard. De niet-gedefinieerde gebieden zijn aangehouden als absorberend.

De immissiepunten liggen op de bouwvlakken van zowel de bestaande woningen als de
nieuwe woningen binnen het plan op een hoogte van 1.5 meter (begane grondniveau) en
5.0 meter (verdieping).




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2    naa                                       Blad 9 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 geeft een overzicht van het bestemmingsplan met de omliggende bebouwing.
Bijlage 2 geeft de in het model ingevoerde gegevens van de objecten, de geluidsbronnen,
de immissiepunten en de berekende situaties. Bijlage 3 geeft enkele grafische weergaven
van het rekenmodel.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2   naa                                    Blad 10 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5       Bedrijfssituatie
5.1       Bedrijfsactiviteiten

Het terrein van de inrichting aan de Slotemaker de Bruïneweg 64 wordt bereikt via de
Slotemaker de Bruïneweg. De inrit loopt ten westen van de bedrijfswoning naar het
achterterrein. Het eerste deel van de inrit, gezien vanaf de Slotemaker de Bruïneweg is
voorzien van klinkers, vervolgens is deze onverhard uitgevoerd (voor zover zichtbaar
vanuit Google Earth of Bing Maps).

Het bedrijfsterrein heeft afmetingen van circa 53 x 180 meter, inclusief bedrijfswoning
en omliggend terrein. Binnen de grenzen van de inrichting staan, achter de bedrijfs-
woning, twee (kap)schuren. Achter deze schuren bevindt zich een onverhard achter-
terrein waar mogelijk buitenactiviteiten kunnen plaatsvinden.




Figuur 2: Luchtfoto Landbouwloonbedrijf Spoelman (midden op foto)
Gezien de milieucategorie is de verwachting dat er niet zeer lawaaiige activiteiten plaats
zullen vinden.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2    naa                                       Blad 11 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5.2        Inventarisatie en geluidsvermogensbepaling afzonderlijke bronnen

Voor de geluidsproductie van de activiteiten op het rechthoekige terrein is uitgegaan van
een bronvermogen van circa 55 dB(A). Met een geluidsvermogensniveau van 55 dB(A)
wordt bij de meest nabij gelegen bestaande woning net voldaan aan de grenswaarde van
45 dB(A) conform het Activiteitenbesluit. Deze waarde is dus niet bepaald aan de hand
van de activiteiten maar aan de hand van de maximaal mogelijke geluidsruimte binnen
het Activiteitenbesluit. Volgens de aangeleverde gegevens beschikt de inrichting niet over
een maatwerkvoorschrift waardoor meer geluidsruimte niet mogelijk zou moeten zijn.

Het genoemde totale bronvermogen is in het rekenmodel gemodelleerd als een opper-
vlaktebron over het gehele terrein. Op basis van het bronvermogen wordt in de oostelijke
richting op de bestaande woningen een niveau van circa 45 dB(A) berekend conform het
Activiteitenbesluit. Vanwege het ontbreken van detail gegevens van de activiteiten binnen
de inrichtingsgrens is voor deze aanpak gekozen.

Conform de oprichtingsvergunning van 2001 is rekening gehouden met activiteiten in de
periode van 07:00 tot 20:00 uur (12 uur in de dag- en 1 uur in de avondperiode).

Voor het bepalen van de maximale geluidsniveaus zijn in het rekenmodel meerdere
rijroutes binnen de terreingrens van de inrichting gemodelleerd. Hierbij is rekening
gehouden met een maximale bronsterkte van 93 dB(A) voor het optrekken van personen-
auto’s, 106 dB(A) voor tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens en 105 dB(A)
voor een graafmachine en/of kraan op het achterterrein. Voor het dichtslaan van auto-
portieren is rekening gehouden met een maximaal geluidsniveau van 98 dB(A). Dergelijke
geluidsniveaus zijn afgeleid van soortgelijke inrichtingen elders.

De rijroutes van het verkeer zijn verwerkt tot een voor een transportlijn (rijroute) represen-
tatieve geluidsuitstraling met zogenaamde mobiele bronnen (een rij puntbronnen). De
bedrijfsduurcorrectieterm Cb per puntbron is berekend volgens de formule:

            Cb = -10 x log {(n x l) / (k x v x 1000 x T0 )}

waarbij:
   n :      het aantal voertuigbewegingen per route;
   l :      de rijafstand per voertuig (= totale routelengte);
   k :      het aantal rijpunten (puntbronnen) per route;
   v :      de rijsnelheid in km/uur;
   T0 :     de tijdsduur van de beoordelingsperiode in uren.

Uitgegaan is van een gemiddelde rijsnelheid inclusief manoeuvreren van 10 km/uur voor
de personenauto’s en 5 km/uur voor de overige voertuigen.




28 november 2016    5466/NAA/hw/fw/2           naa                                 Blad 12 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>In tabel 1 worden de aangehouden en gehanteerde geluidsbronnen weergegeven.

Tabel 1: Geluidsbronnen Landbouwloonbedrijf Spoelman
 Bronnrs Omschrijving                                        Bedrijfsduur in       Immissierelevante
                                                         uren:minuten of aantal   bronsterkte per stuk
                                                                                     LWR in dB(A)
                                                          dag    avond    nacht      eq        max

 1        oppervlaktebron op basis Activiteitenbesluit   12:00   1:00       -       55           -
 2        personenauto (aantal bewegingen)                8x       4x       -         -         93
 3        dichtslaan autoportieren                        8x       4x       -         -         98
 4        tractor/landbouwmach. (aantal bewegingen)       10x      6x       -         -        106
 5        graafmachine/kraan op achterterrein             10x      6x       -         -        105



Het onderhavige onderzoek heeft als doel om te beoordelen of een nieuwbouwplan
mogelijk is naast een bestaand bedrijf. Het is niet de bedoeling om het bestaande bedrijf
te toetsen aan zijn vergunning of aan het Activiteitenbesluit bij de bestaande woningen.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2           naa                                          Blad 13 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>6       Vastgestelde geluidsniveaus
6.1         Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Bijlage 4 geeft de berekende equivalente geluidsniveaus op de immissiepunten. De
ligging van de immissiepunten is weergegeven in bijlage 3.

Er is geen sprake van een tonaal, impulsachtig of muziekkarakter van het geluid. Op de
berekende equivalente geluidsniveaus hoeft daarom geen toeslag te worden toegepast.
Tabel 2 vat de vastgestelde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij een representa-
tieve bedrijfssituatie samen. De geluidsniveaus voor de nieuwe woningen zijn getoetst
aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie voor een rustige woonwijk. Voor de bestaande
woningen is getoetst aan de grenswaarde van 45 dB(A) uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 2: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A)
    Immissie-   Ligging immissiepunt                       Berekend LAr,LT in dB(A)
      punt
                                                  dagperiode    avondperiode     nachtperiode
 Bestaande woningen
       01       Slotemaker de Bruïneweg 65           42              38                  -
       02       Slotemaker de Bruïneweg 63           44              40                  -
                Grenswaarde Activiteitenbesluit      45              40                 35

 Nieuwbouwplan
       03       Nieuwbouwwoning zuidgevel            36              35                  -
       04       Nieuwbouwwoning westgevel            35              33                  -
                Richtwaarde stap 2 VNG               45              40                 35



Uit tabel 2 blijkt dat de geluidsruimte zodanig is ingevuld dat bij de bestaande woningen
een geluidsbelasting van ten hoogste 45 dB(A) etmaalwaarde wordt berekend. Verder
blijkt dan dat bij de nieuw te bouwen woning kan worden voldaan aan de richtwaarde
van stap 2 uit de VNG-publicatie. Ruimtelijke inpassing is derhalve zondermeer toelaat-
baar.

Het uiteindelijke oordeel over de toelaatbaarheid is aan het bevoegd gezag.




28 november 2016    5466/NAA/hw/fw/2          naa                                     Blad 14 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>6.2        Maximale geluidsniveaus

De inrichting veroorzaakt maximale geluidsniveaus vanwege het dichtslaan van auto-
portieren en de transportbewegingen over het bedrijfsterrein.

Bijlage 5 geeft de hoogst berekende LAmax waarden. Tabel 3 vat de hoogste maximale
geluidsniveaus samen en toetst deze aan de richt- en grenswaarden.

Tabel 3: Maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A)
  Immissie-    Ligging immissiepunt                            Berekend Lmax in dB(A)
    punt
                                                  dagperiode       avondperiode     nachtperiode
 Bestaande woningen
      01       Slotemaker de Bruïneweg 65            56                 59                 -
      02       Slotemaker de Bruïneweg 63            58                 60                 -
               Grenswaarde Activiteitenbesluit       70                 65                60

 Nieuwbouwplan
      03       Nieuwbouwwoning zuidgevel             50                 59                 -
      04       Nieuwbouwwoning westgevel             51                 55                 -
               Richtwaarde stap 2 VNG                65                 60                55



Bij de bestaande woningen wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) uit het
Activiteitenbesluit.

Bij de nieuw te bouwen woningen wordt ook voldaan aan de richtwaarde van stap 2 uit
de VNG. Zoals eerder aangegeven is de verwachting dat de woningen zondermeer inpas-
baar zijn en een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.

De wegverkeerslawaai berekeningen van de Slotemaker de Bruïneweg en de Norgervaart
zijn weergegeven in de bestemmingsplan rapportage van BügelHajema Adviseurs B.V. Uit
deze rapportage blijkt dat ten aanzien van het wegverkeer ook kan worden voldaan aan
de geldende grenswaarden voor geluid.

6.3        Belemmering geluidsuitstraling onderzochte inrichting

Naast het beoordelen of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de nieuw te
bouwen woningen is ook gekeken in hoeverre de onderzochte inrichting wordt beperkt in
zijn geluidsruimte.

Uit de tabel 2 en 3 uit respectievelijk § 6.1 en 6.2 blijkt dat door de realisatie van de
nieuw te bouwen woningen de inrichting niet wordt beperkt in zijn geluidsruimte.
Immissiepunt 02, Slotemaker de Bruïneweg 63 is hiervoor bepalend. Het langtijd-
gemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau voldoet aan de grens-
waarden uit het Activiteitenbesluit.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2          naa                                        Blad 15 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>7       Samenvatting en conclusies

In opdracht van BügelHajema Adviseurs B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten
behoeve van het wijzigen van het bestemmingsplan voor woningbouw aan de Slotemaker
de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk.

In de bestaande situatie bevindt zich op de adressen Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68
één twee-onder-een-kapwoning. Deze woningen worden geamoveerd waarna op het
perceel één nieuwe vrijstaande woning zal worden gebouwd. Op het aangrenzende
weideperceel, ten westen van het huidige woonperceel, zal een tweede vrijstaande
woning worden gebouwd. Aangezien de nieuwbouw deels buiten de bestemming ‘Wonen’
komt te liggen, is een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

In de directe omgeving bevindt zich in westelijke richting Landbouwloonbedrijf Spoelman
op het adres Slotemaker de Bruïneweg 64. De nieuwe woning op het westelijke perceel
ligt dan binnen het invloedsgebied van het landbouwloonbedrijf.

Vanwege de plannen voor woningbouw in Haulerwijk dient een akoestisch onderzoek te
worden uitgevoerd waarbij twee aspecten een rol spelen. Het eerste aspect is of de omlig-
gende bedrijfsbestemming niet in de bedrijfsvoering wordt beperkt. Het tweede aspect is
dat afgewogen moet worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor de
nieuwbouw.

Voor de afweging van een “goede ruimtelijke ordening” is de meest westelijke nieuw te
bouwen woning beschouwd. Als geluidsgrenswaarde is een geluidsbelasting van
45 dB(A) aangehouden. Deze afweging doet recht aan de ligging van de woning in een
rustige woonwijk conform stap 2, overeenkomstig de VNG-publicatie “Bedrijven en
milieuzonering”. Op basis hiervan kan in het bestemmingsplan een goed woon- en leef-
klimaat worden gewaarborgd.

De bestaande woningen zijn getoetst aan de geluidsgrenswaarde volgens het “Besluit
algemene regels voor inrichting milieubeheer” (beter bekend als het Activiteitenbesluit).
Deze bedraagt 45 dB(A) etmaalwaarde voor agrarische inrichtingen. De inrichting zelf
kan aan deze grenswaarde worden getoetst.

De inrichting is gemodelleerd op basis van de VNG-publicatie in combinatie met de
geldende geluidsgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Op basis hiervan is een bron-
sterkte bepaald waarbij het geluidsniveau bij de dichtstbijzijnde bestaande woning
45 dB(A) bedraagt.

Ten gevolge van de inrichting aan de Slotemaker de Bruïneweg 64 bedraagt het langtijd-
gemiddeld beoordelingsniveau bij de nieuw te bouwen woning ten hoogste 36 dB(A) in
de dag- en 35 dB(A) in de avondperiode. Het maximale geluidsniveau bedraagt ten
hoogte 51 dB(A) in de dag- en 59 dB(A) in de avondperiode. Hiermee wordt voor zowel
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximale geluidsniveau voldaan aan de
richtwaarden conform stap 2 uit de VNG-publicatie.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2    naa                                      Blad 16 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Het perceel aan de Slotemaker de Bruïneweg 64 wordt door de nieuwbouw niet begrensd
in zijn geluidsruimte, aangezien de bestaande woning op nummer 65 bepalend is voor de
geluidsuitstraling in oostelijke richting.

Het uiteindelijke oordeel over de toelaatbaarheid is aan het bevoegd gezag.




28 november 2016   5466/NAA/hw/fw/2   naa                                     Blad 17 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Begrippenlijst


Begrip/terminologie                         Notatie   Omschrijving [herkomst omschrijving]
                                            [eenheid]
95% percentielwaarde van de niveaus         L95          niveau dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende
                                            [dB(A)]      95% van de tijd wordt overschreden [Handreiking]

ALARA                                                    As Low As Reasonably Achievable (een zo lage milieubelasting
                                                         als redelijkerwijs bereikt kan worden) [Wm]

bedrijfsduurcorrectieterm                   Cb           correctieterm die de bedrijfsperiode Tb in rekening brengt dat
                                            [dB]         een bedrijfstoestand duurt tijdens een beoordelingsperiode To
                                                         (dag, avond, nacht): Cb = -10 log Tb/T0 [Handleiding]

bedrijfsperiode                             Tb           tijdsinterval waarin een bepaalde en gespecificeerde bedrijfs-
                                            [uren]       toestand binnen een beoordelingsperiode optreedt [Handleiding]

beoordelingshoogte                          ho           de hoogte van het beoordelingspunt boven het plaatselijk
                                            [m]          maaiveld [Handleiding]

beoordelingsperiode                         T0           tijdsinterval dat relevant is voor de beoordeling van het geluid.
                                            [uren]       Met betrekking tot industrielawaai zijn drie beoordelings-
                                                         perioden gedefinieerd:
                                                         • de dagperiode (07:00 tot 19:00 uur);
                                                         • de avondperiode (19:00 tot 23:00 uur);
                                                         • de nachtperiode (23:00 tot 07:00 uur) [Handleiding]

beoordelingspunt                                         het punt waar het te beoordelen geluidsniveau wordt bepaald
                                                         en getoetst aan eventuele richtwaarden en/of grenswaarden

binnengrenswaarde                                        grenswaarde voor geluid binnen de ruimten van een woning
                                                         die als geluidsgevoelig zijn aangemerkt

bronsterkte                                 LW           geluidsvermogensniveau
                                            [dB/dB(A)]

contour                                                  een lijn die punten met hetzelfde geluidsniveau met elkaar
                                                         verbindt [Handboek]

equivalent geluidsniveau                    Leq,T [dB]   het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van
                                            / LAeq,T     het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode,
                                            [dB(A)]      optredende geluid [Handleiding]

etmaalwaarde                                             met betrekking tot industrielawaai de hoogste van de volgende
                                                         waarden:
                                                         • de waarde over de dagperiode;
                                                         • de waarde over de avondperiode + 5 dB;
                                                         • de waarde over de nachtperiode + 10 dB

geluid                                                   met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen    [Wgh]

geluidsdruk                                 p [Pa]       door geluidsgolven veroorzaakte drukverschillen t.o.v. de
                                                         atmosferische druk

geluids(druk)niveau                         Lp           de gemeten of berekende momentane geluidsdruk uitgedrukt
                                            [dB/dB(A)]   in dB of dB(A) t.o.v. 20 μPa

geluidsbelasting                            Bi           etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
                                            [dB(A)]      [Handleiding]


geluidsgevoelig object                                   woning, school, ziekenhuis of ander gezondheidszorggebouw




28 november 2016         5466/NAA/hw/fw/2             naa                                                   Blad 18 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Begrip/terminologie                        Notatie   Omschrijving [herkomst omschrijving]
                                           [eenheid]
geluidsoverdracht                                       wijze waarop het transport van geluid van bron naar ontvanger
                                                        plaatsvindt

geluidsvermogensniveau                     LW           de door een geluidsbron afgestraalde hoeveelheid geluids-
                                           [dB/dB(A)]   energie uitgedrukt in dB of dB(A) t.o.v. 1 pW

gestandaardiseerd immissieniveau           Li           het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde
                                                        bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een
                                           [dB(A)]      bepaalde plaats wordt vastgesteld [Handleiding]

gevel (uitwendige scheidingsconstructie)                een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of
                                                        gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het
                                                        dak [Handleiding/Handreiking]

gevelreflectie                                          reflectiebijdrage van het geluid tegen de beschouwde gevel

gevelreflectieterm (gevelcorrectieterm)    Cg [dB]      correctieterm voor de gevelreflectie

gezoneerd industrieterrein                              terrein dat een bestemming heeft, die de mogelijkheid van
                                                        vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene
                                                        maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen
                                                        die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken,
                                                        insluit. In de Wet geluidhinder aangeduid als: industrieterrein

grenswaarde                                             op een beoordelingspunt nader te definiëren maximaal toelaat-
                                                        baar geacht niveau (resultaatverplichting)

immissiepunt                                            de plaats waar de geluidsimmissie wordt bepaald

immissierelevante bronsterkte              LWR          het geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige monopool,
                                                        gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in
                                           [dB(A)]      de richting van het immissiepunt dezelfde geluids(druk)-
                                                        niveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron [Handleiding]

impulsachtig geluid                                     geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar
                                                        aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulskarakter.
                                                        De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve
                                                        wijze plaats [Handleiding]

incidentele bedrijfssituatie                            bedrijfstoestand die ten hoogste twaalfmaal per jaar voorkomt.
                                                        Daarbij gaat het per keer om één aaneengesloten periode van
                                                        maximaal een etmaal [Handreiking]

industrieterrein                                        het gebied dat planologisch bestemd is voor industriële doel-
                                                        einden. In de Wet geluidhinder gehanteerd voor een gezoneerd
                                                        industrieterrein

invallend geluidsniveau                                 het geluidsniveau waarmee een gevel wordt aangestraald
                                                        zonder dat hierbij de gevelreflectie wordt betrokken

Langtijdgemiddeld deelbeoordelings-        LAri,LT      equivalent geluidsniveau over een beoordelingsperiode ten
niveau                                                  gevolge van een specifieke bedrijfstoestand, zo nodig
                                           [dB(A)]      gecorrigeerd voor het impulsachtig, tonale of muziekkarakter
                                                        van het geluid [Handleiding]

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau       LAr,LT       energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deel-
                                           [dB(A)]      beoordelingsniveaus over een beoordelingsperiode [Handleiding]

maximaal geluidsniveau                     LAmax        het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand ‘fast’
                                                        en gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm [Handleiding/
                                           [dB(A)]      Handreiking]. Indien beoordeeld volgens IL-HR-13-01 van 1981:
                                                        het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand ‘fast’




28 november 2016        5466/NAA/hw/fw/2             naa                                                  Blad 19 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Begrip/terminologie                        Notatie   Omschrijving [herkomst omschrijving]
                                           [eenheid]
meethoogte                                 hm           de hoogte van het immissiepunt boven het plaatselijk
                                                        maaiveld waarop de microfoon voor de geluidsmetingen zich
                                           [m]          bevindt [Handleiding]

meteocorrectieterm                         Cm           correctieterm voor de gemiddelde meteorologische omstandig-
                                           [dB]         heden [Handleiding]

meteoraam                                               de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en
                                                        stabiele geluidsoverdracht plaatsvindt [Handleiding]

muziekgeluid                                            geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar
                                                        aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter.
                                                        De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve
                                                        wijze plaats [Handleiding]

referentieniveau van het omgevings-                     de hoogste waarde over een beoordelingsperiode van:
geluid                                                  - het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van
                                                           de “niet-omgevingseigen bronnen” (bronnen die naar de
                                                           mening van de bevoegde overheid niet in het gebied thuis-
                                                           horen, niet geaccepteerd worden of slechts tijdelijk aan-
                                                           wezig zijn)
                                                        - het LAeq van zoneringsplichtige wegverkeersbronnen minus
                                                           10 dB. Voor de nachtelijke periode worden alleen wegen in
                                                           rekening gebracht met een intensiteit van meer dan 500
                                                           motorvoertuigen gedurende de nachtperiode [Handreiking]

referentiepunt                                          meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit (door
                                                        extrapolatie) het geluidsniveau op een beoordelingspunt te
                                                        bepalen (kan ook samenvallen met een beoordelingspunt)

representatieve bedrijfssituatie                        toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante
                                                        omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij
                                                        volledige capaciteit in de te beschouwen beoordelingsperiode
                                                        [Handleiding/Handreiking]

richtwaarde                                             op een beoordelingspunt nader te definiëren maximaal toelaat-
                                                        baar geacht niveau (inspanningsverplichting)

stoorgeluid                                             het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt
                                                        door andere geluidsbronnen dan die waarvan het geluids-
                                                        niveau moet worden bepaald [Handleiding]

tonaal geluid                                           geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar
                                                        aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter.
                                                        De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve
                                                        wijze plaats [Handleiding]

woning                                                  gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd
                                                        is; in ruime zin: geluidsgevoelig object [Wgh]


referenties:

Handboek:        Handboek sanering industrielawaai, oktober 1995
Handleiding:     Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999
Handreiking:     Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998
Wgh:             Wet geluidhinder
Wm:              Wet milieubeheer




28 november 2016       5466/NAA/hw/fw/2            naa                                                   Blad 20 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS                                                                                          Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV
31 aug 2016, 13:42




                                                                                                                                 0m                                 50 m


                                                                                                                                                schaal = 1 : 1250

564700




564650




564600




564550




564500




                          219600                                219650                                     219700                                   219750
Industrielawaai - IL, [Bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 Haulerwijk - Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS] , Geomilieu V3.11




   Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                   Overzicht van de situatie



                                                                               
                                                          Bijlage 1                                      Blad 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                          Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     Omschr.                                Groep            X-1              Y-1   DeltaX   DeltaY   NrKids   Hdef.      Maaiveld   Hoogte   Negeer obj.   LwrM2 31   LwrM2 63   LwrM2 125   LwrM2 250
                                                                                                                                1        45 dB(A) bij dichtstbijzijnde woning              219623,37       564653,22        5        5       380   Relatief       0,00     1,50           Ja      30,20      35,20       40,20       44,20




 Bijlage 2

 Blad 1
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                                                                                        31-8-2016 13:47:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                            Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     LwrM2 500   LwrM2 1k   LwrM2 2k   LwrM2 4k   LwrM2 8k   LwrM2 Totaal     Gebied    Cb(D)   Cb(N)
                                                                                                                                1           48,20      49,20      47,20      46,20      44,20          54,93      9522,17    0,00     --




 Bijlage 2

 Blad 2
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                                31-8-2016 13:47:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                 Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     Omschr.   Groep            X-1             Y-1   DeltaX     DeltaY   NrKids   Hdef.      Maaiveld   Hoogte    Gebied
                                                                                                                                1                             219552,84       564683,62       5          5      1563   Relatief       0,00     5,00   39186,21




 Bijlage 2

 Blad 3
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                                                     31-8-2016 13:47:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                              Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     Omschr.                      Groep              X                 Y   Hdef.      Maaiveld   Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Gevel
                                                                                                                                1        Slotemaker de Bruineweg 65              219699,95       564643,93     Relatief       0,00       1,50       5,00        --      Ja
                                                                                                                                2        Slotemaker de Bruineweg 63              219587,97       564537,97     Relatief       0,00       1,50       5,00        --      Ja
                                                                                                                                3        Nieuwbouwwoning ZG                      219718,02       564635,53     Relatief       0,00       1,50       5,00        --     Nee
                                                                                                                                4        Nieuwbouwwoning WG                      219717,01       564646,13     Relatief       0,00       1,50       5,00        --     Nee




 Bijlage 2

 Blad 4
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                                                                  31-8-2016 13:47:46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                               Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     Omschr.    Groep            X-1             Y-1   D. 31   D. 63   D. 125   D. 250   D. 500   D. 1k   D. 2k   D. 4k   D. 8k   Gebied
                                                                                                                                1        Bouwblok              219717,10       564646,40    0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00   0,00    150,74
                                                                                                                                2        Bouwblok              219739,60       564646,18    0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00   0,00    154,02




 Bijlage 2

 Blad 5
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                                                                   31-8-2016 13:47:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                      Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     Omschr.   Groep            X-1             Y-1    Bf                Gebied
                                                                                                                                1                             219867,85       564649,21   0,00           1778,50
                                                                                                                                2                             219578,86       564662,83   0,00           2715,28
                                                                                                                                3                             219580,37       564679,50   0,00           1999,60
                                                                                                                                4                             219774,38       564651,51   0,00            363,24




 Bijlage 2

 Blad 6
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                          31-8-2016 13:47:57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                     Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     Omschr.   Groep            X-1             Y-1   Vormpunten    Hdef.      Maaiveld   Hoogte       Cp   Refl. 500   Gebied
                                                                                                                                1                             219633,59       564621,30            8    Relatief       0,00     4,00   0   dB       0,80    525,36
                                                                                                                                2                             219665,75       564623,92            4    Relatief       0,00     4,00   0   dB       0,80    129,13
                                                                                                                                3                             219663,45       564647,32            8    Relatief       0,00     6,00   0   dB       0,80    145,87
                                                                                                                                4                             219709,69       564636,94            4    Relatief       0,00     2,50   0   dB       0,80     33,13
                                                                                                                                5                             219700,13       564646,33            4    Relatief       0,00     6,50   0   dB       0,80     38,32

                                                                                                                                6                             219700,12       564638,79            4    Relatief       0,00     3,00   0   dB       0,80     22,98
                                                                                                                                7                             219679,89       564629,13            4    Relatief       0,00     4,00   0   dB       0,80    127,88
                                                                                                                                8                             219568,32       564526,12            4    Relatief       0,00     4,00   0   dB       0,80     59,97
                                                                                                                                9                             219578,93       564535,52           12    Relatief       0,00     6,00   0   dB       0,80    143,17
                                                                                                                                10                            219602,36       564690,83           12    Relatief       0,00     6,00   0   dB       0,80    131,97

                                                                                                                                11                            219622,58       564691,55            9    Relatief       0,00     6,00   0   dB       0,80     67,26
                                                                                                                                12                            219638,23       564692,35            8    Relatief       0,00     6,00   0   dB       0,80    200,59
                                                                                                                                13                            219665,78       564692,88            6    Relatief       0,00     6,00   0   dB       0,80    128,19
                                                                                                                                14                            219695,06       564692,71            4    Relatief       0,00     6,00   0   dB       0,80     57,01
                                                                                                                                15                            219716,01       564692,26            4    Relatief       0,00     6,00   0   dB       0,80     56,10




 Bijlage 2
                                                                                                                                16                            219765,18       564646,66            8    Relatief       0,00     4,00   0 dB         0,80     79,33
                                                                                                                                17                            219767,18       564569,22            4    Relatief       0,00     6,00   0 dB         0,80     60,16
                                                                                                                                18                            219749,34       564526,92            8    Relatief       0,00     6,00   0 dB         0,80    118,89





 Blad 7
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                                                         31-8-2016 13:48:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                             Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Rapport:   Lijst van model eigenschappen
                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS

                                                                                                                                Model eigenschap
                                                                                                                                Omschrijving                        Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS
                                                                                                                                Verantwoordelijke                   H.H. Wolterman
                                                                                                                                Rekenmethode                        IL
                                                                                                                                Aangemaakt door                     H.H. Wolterman op 25-7-2016

                                                                                                                                Laatst ingezien door                H.H. Wolterman op 31-8-2016
                                                                                                                                Model aangemaakt met                Geomilieu V3.11
                                                                                                                                Standaard maaiveldhoogte            0
                                                                                                                                Rekenhoogte contouren               5

                                                                                                                                Detailniveau toetspunt resultaten   Bronresultaten
                                                                                                                                Detailniveau resultaten grids       Groepsresultaten
                                                                                                                                Meteorologische correctie           Toepassen standaard, 5,0
                                                                                                                                Standaard bodemfactor               1,0
                                                                                                                                Absorptiestandaarden                HMRI-II.8




 Bijlage 2

 Blad 8
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                 31-8-2016 13:48:18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                 Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     Omschr.                               Groep                             X-1         Y-1         X-n         Y-n    Max.afst.   Aant.puntbr   Hdef.      M-1      M-n    H-1
                                                                                                                                2        Rijroute personenauto - oost          personenauto                 219674,39   564652,05   219666,41   564625,40       2,00            15    Relatief   0,00    0,00   0,75
                                                                                                                                4        Rijroute tractor/landbouwmachine/vw   tractor/landbouwmachine/vw   219637,03   564652,47   219653,82   564585,10       2,00            39    Relatief   0,00    0,00   1,00
                                                                                                                                5        Graafmachine/kraan op achterterrein   graafmachine/kraan           219632,62   564576,98   219631,13   564576,68       2,00            70    Relatief   0,00    0,00   1,00




 Bijlage 2

 Blad 9
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                                                                         31-8-2016 13:48:34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                    Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:   Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
                                                                                                                                Groep:   (hoofdgroep)
                                                                                                                                         Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam       H-n    Lwr 31    Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal   Lengte3D   Gem.snelheid   Aantal(D)   Aantal(N)   Cb(D)   Cb(N)
                                                                                                                                2         0,75     61,00     70,70     78,90     82,00    85,60     87,80    87,10    83,30    79,20       93,06       29,28            10           8          --    38,86     --
                                                                                                                                4         1,00     76,00     85,90     92,40     96,20    96,10    101,90   100,40    94,40    86,80      106,03       77,96             5          10          --    34,77     --
                                                                                                                                5         1,00     67,20     83,00     88,90     98,10   100,00     98,50    95,70    94,00    91,10      105,06      139,52             5          10          --    34,79     --




 Bijlage 2

 Blad 10
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                                                                                 31-8-2016 13:48:34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                              Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     Omschr.                    Groep                     X              Y    Hdef.      Maaiveld   Hoogte              Type    Richt.    Hoek    GeenRefl.   GeenDemping   GeenProces    Lwr 31   Lwr 63
                                                                                                                                3        Dichtslaan autoportieren   personenauto      219667,17       564626,99   Relatief       0,00     0,75   Normale puntbron    0,00    360,00        Nee           Nee          Nee      66,00    75,70




 Bijlage 2

 Blad 11
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                                                                                              31-8-2016 13:48:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                          Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
                                                                                                                                Groep:     (hoofdgroep)
                                                                                                                                           Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                Naam     Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k    Lwr 4k    Lwr 8k   Lwr Totaal   Cb(D)   Cb(N)
                                                                                                                                3         83,90      87,00     90,60    92,80    92,10     88,30     84,20       98,06    36,02     --




 Bijlage 2

 Blad 12
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                                              31-8-2016 13:48:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                  Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

                                                                                                                                Rapport:   Lijst van model eigenschappen
                                                                                                                                Model:     Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax

                                                                                                                                Model eigenschap
                                                                                                                                Omschrijving                        Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
                                                                                                                                Verantwoordelijke                   H.H. Wolterman
                                                                                                                                Rekenmethode                        IL
                                                                                                                                Aangemaakt door                     H.H. Wolterman op 25-7-2016

                                                                                                                                Laatst ingezien door                H.H. Wolterman op 31-8-2016
                                                                                                                                Model aangemaakt met                Geomilieu V3.11
                                                                                                                                Standaard maaiveldhoogte            0
                                                                                                                                Rekenhoogte contouren               5

                                                                                                                                Detailniveau toetspunt resultaten   Bronresultaten
                                                                                                                                Detailniveau resultaten grids       Groepsresultaten
                                                                                                                                Meteorologische correctie           Toepassen standaard, 5,0
                                                                                                                                Standaard bodemfactor               1,0
                                                                                                                                Absorptiestandaarden                HMRI-II.8




 Bijlage 2

 Blad 13
             Invoergegevens overdrachtsberekeningen
                                                      Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                                                                                                Geomilieu V3.11                                                                                      31-8-2016 13:48:49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS                                                                                          Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV
31 aug 2016, 13:51
                                                                                                                                                Oppervlakte bronpunt
                                                                                                                                                Oppervlaktebron
                                                                                                                                                Toetspunt
                                                                                                                                                Bebouwingsgebied
                                                                                                                                                Bodemgebied
                                                                                                                                                Gebouw
564750




                                                                                                                                 0m                                     60 m


                                                                                                                                                 schaal = 1 : 1500



564700




564650
                                                                                                        4
                                                                                             1
                                                                                                         3




564600




                                                     1

564550


               2




564500




                       219600                          219650                           219700                              219750                             219800
Industrielawaai - IL, [Bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 Haulerwijk - Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS] , Geomilieu V3.11




   Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                     Grafische weergaven overdrachtsmodel



                                                                               
                                                          Bijlage 3                                      Blad 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax                                                                                    Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV
31 aug 2016, 13:53
                                                                                                                                             Detail puntbron
                                                                                                                                             Mobiele bron
                                                                                                                                             Puntbron
                                                                                                                                             Toetspunt
                                                                                                                                             Bebouwingsgebied
                                                                                                                                             Bodemgebied
564700                                                                                                                                       Gebouw




                                                                                                                                 0m                                40 m


564675                                                                                                                                        schaal = 1 : 1000




564650
                                                                                                                                                     4
                                                                                                                                      1




                                                                                                       2
                                                                                                                                                      3


                                                                                                   3
564625                                                                          4




564600




564575




564550




                 2                                                                  5



564525




                            219600                  219625                  219650                      219675                    219700                  219725
Industrielawaai - IL, [Bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 Haulerwijk - Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax] , Geomilieu V3.11




   Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                                     Grafische weergaven overdrachtsmodel



                                                                               
                                                          Bijlage 3                                        Blad 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                       Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:           Resultatentabel
Model:             Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             (hoofdgroep)
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Etmaal     Li
1_A         Slotemaker de Bruineweg   65      1,50   42,3    36,3      --     42,3   43,6
1_B         Slotemaker de Bruineweg   65      5,00   44,5    38,5      --     44,5   44,9
2_A         Slotemaker de Bruineweg   63      1,50   43,9    37,8      --     43,9   45,9
2_B         Slotemaker de Bruineweg   63      5,00   46,0    40,0      --     46,0   46,3
3_A         Nieuwbouwwoning ZG                1,50   35,9    29,9      --     35,9   39,1

3_B         Nieuwbouwwoning ZG                5,00   41,0    35,0      --     41,0   42,0
4_A         Nieuwbouwwoning WG                1,50   34,7    28,7      --     34,7   37,6
4_B         Nieuwbouwwoning WG                5,00   38,6    32,6      --     38,6   39,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                           31-8-2016 14:05:29


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                      Berekende equivalente geluidsniveaus



                                                            
                                           Bijlage 4                         Blad 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                     Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:    Resultatentabel
Model:      Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
            LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:      (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    Hoogte    Dag   Avond   Nacht
1_A         Slotemaker de Bruineweg   65      1,50   55,8    55,8      --
1_B         Slotemaker de Bruineweg   65      5,00   58,8    58,8      --
2_A         Slotemaker de Bruineweg   63      1,50   57,9    57,9      --
2_B         Slotemaker de Bruineweg   63      5,00   60,2    60,2      --
3_A         Nieuwbouwwoning ZG                1,50   49,6    49,6      --

3_B         Nieuwbouwwoning ZG                5,00   56,4    56,4      --
4_A         Nieuwbouwwoning WG                1,50   51,4    51,4      --
4_B         Nieuwbouwwoning WG                5,00   54,6    54,6      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                         31-8-2016 14:06:42


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                       Berekende maximale geluidsniveaus



                                                            
                                           Bijlage 5                        Blad 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                    Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:       1_A - Slotemaker de Bruineweg 65
Groep:                               (hoofdgroep)

Naam
Bron    Omschrijving                            Hoogte    Dag   Avond   Nacht
1_A     Slotemaker de Bruineweg 65                1,50   55,8    55,8      --
4       Rijroute tractor/landbouwmachine/vw       1,00   55,8    55,8      --
2       Rijroute personenauto - oost              0,75   53,3    53,3      --
3       Dichtslaan autoportieren                  0,75   51,8    51,8      --
5       Graafmachine/kraan op achterterrein       1,00   41,9    41,9      --
LAmax   (hoofdgroep)                                     55,8    55,8      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                        31-8-2016 14:07:00


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                       Berekende maximale geluidsniveaus



                                                         
                                         Bijlage 5                         Blad 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                    Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:       2_A - Slotemaker de Bruineweg 63
Groep:                               (hoofdgroep)

Naam
Bron    Omschrijving                            Hoogte    Dag   Avond   Nacht
2_A     Slotemaker de Bruineweg 63                1,50   57,9    57,9      --
5       Graafmachine/kraan op achterterrein       1,00   57,9    57,9      --
4       Rijroute tractor/landbouwmachine/vw       1,00   51,2    51,2      --
3       Dichtslaan autoportieren                  0,75   30,2    30,2      --
2       Rijroute personenauto - oost              0,75   25,4    25,4      --
LAmax   (hoofdgroep)                                     57,9    57,9      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                        31-8-2016 14:07:00


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                       Berekende maximale geluidsniveaus



                                                         
                                         Bijlage 5                         Blad 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                  Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:                          Resultatentabel
Model:                            Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:    3_A - Nieuwbouwwoning ZG
Groep:                            (hoofdgroep)

Naam
Bron    Omschrijving                          Hoogte    Dag   Avond   Nacht
3_A     Nieuwbouwwoning ZG                      1,50   49,6    49,6      --
4       Rijroute tractor/landbouwmachine/vw     1,00   49,6    49,6      --
5       Graafmachine/kraan op achterterrein     1,00   49,4    49,4      --
3       Dichtslaan autoportieren                0,75   41,9    41,9      --
2       Rijroute personenauto - oost            0,75   39,7    39,7      --
LAmax   (hoofdgroep)                                   49,6    49,6      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                      31-8-2016 14:07:00


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                     Berekende maximale geluidsniveaus



                                                       
                                      Bijlage 5                          Blad 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                  Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:                          Resultatentabel
Model:                            Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:    4_A - Nieuwbouwwoning WG
Groep:                            (hoofdgroep)

Naam
Bron    Omschrijving                          Hoogte    Dag   Avond   Nacht
4_A     Nieuwbouwwoning WG                      1,50   51,4    51,4      --
4       Rijroute tractor/landbouwmachine/vw     1,00   51,4    51,4      --
2       Rijroute personenauto - oost            0,75   45,9    45,9      --
5       Graafmachine/kraan op achterterrein     1,00   44,7    44,7      --
3       Dichtslaan autoportieren                0,75   41,2    41,2      --
LAmax   (hoofdgroep)                                   51,4    51,4      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                      31-8-2016 14:07:00


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                     Berekende maximale geluidsniveaus



                                                       
                                      Bijlage 5                          Blad 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                    Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:       1_B - Slotemaker de Bruineweg 65
Groep:                               (hoofdgroep)

Naam
Bron    Omschrijving                            Hoogte    Dag   Avond   Nacht
1_B     Slotemaker de Bruineweg 65                5,00   58,8    58,8      --
4       Rijroute tractor/landbouwmachine/vw       1,00   58,8    58,8      --
2       Rijroute personenauto - oost              0,75   54,2    54,2      --
3       Dichtslaan autoportieren                  0,75   54,0    54,0      --
5       Graafmachine/kraan op achterterrein       1,00   53,1    53,1      --
LAmax   (hoofdgroep)                                     58,8    58,8      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                        31-8-2016 14:07:14


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                       Berekende maximale geluidsniveaus



                                                         
                                         Bijlage 5                         Blad 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                    Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:       2_B - Slotemaker de Bruineweg 63
Groep:                               (hoofdgroep)

Naam
Bron    Omschrijving                            Hoogte    Dag   Avond   Nacht
2_B     Slotemaker de Bruineweg 63                5,00   60,2    60,2      --
5       Graafmachine/kraan op achterterrein       1,00   60,2    60,2      --
4       Rijroute tractor/landbouwmachine/vw       1,00   53,6    53,6      --
3       Dichtslaan autoportieren                  0,75   37,9    37,9      --
2       Rijroute personenauto - oost              0,75   33,0    33,0      --
LAmax   (hoofdgroep)                                     60,2    60,2      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                        31-8-2016 14:07:14


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                       Berekende maximale geluidsniveaus



                                                         
                                         Bijlage 5                         Blad 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                  Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:                          Resultatentabel
Model:                            Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:    3_B - Nieuwbouwwoning ZG
Groep:                            (hoofdgroep)

Naam
Bron    Omschrijving                          Hoogte    Dag   Avond   Nacht
3_B     Nieuwbouwwoning ZG                      5,00   56,4    56,4      --
4       Rijroute tractor/landbouwmachine/vw     1,00   56,4    56,4      --
5       Graafmachine/kraan op achterterrein     1,00   52,6    52,6      --
2       Rijroute personenauto - oost            0,75   49,7    49,7      --
3       Dichtslaan autoportieren                0,75   48,6    48,6      --
LAmax   (hoofdgroep)                                   56,4    56,4      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                      31-8-2016 14:07:14


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                     Berekende maximale geluidsniveaus



                                                       
                                      Bijlage 5                          Blad 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                  Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.


Rapport:                          Resultatentabel
Model:                            Loonbedrijf Spoelstra Haulerwijk - RBS Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:    4_B - Nieuwbouwwoning WG
Groep:                            (hoofdgroep)

Naam
Bron    Omschrijving                          Hoogte    Dag   Avond   Nacht
4_B     Nieuwbouwwoning WG                      5,00   54,6    54,6      --
4       Rijroute tractor/landbouwmachine/vw     1,00   54,6    54,6      --
5       Graafmachine/kraan op achterterrein     1,00   51,5    51,5      --
2       Rijroute personenauto - oost            0,75   48,5    48,5      --
3       Dichtslaan autoportieren                0,75   44,1    44,1      --
LAmax   (hoofdgroep)                                   54,6    54,6      --




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11                                                                                      31-8-2016 14:07:14


Onderzoek bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 & 68 te Haulerwijk
                                     Berekende maximale geluidsniveaus



                                                       
                                      Bijlage 5                          Blad 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>