<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Volledige asbestinventarisatie type
     A conform SC-540 van de
 woningen met bijgebouwen aan
Slotemaker de Bruineweg 67 en 68
           te Haulerwijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                         projectnummer 53109416a
                                                                                   10 februari 2016



INHOUDSOPGAVE

Samenvatting                                                                        1

1           Inleiding                                                               2
1.1         Omschrijving van de opdracht                                            2

2           Vooronderzoek                                                           3
2.1         Deskresearch                                                            3
2.2         Onderzoeksplan                                                          3

3           Resultaten                                                              4
3.1         Vooronderzoek                                                           4
3.2         Inspectie                                                               4
3.3         Monsterneming                                                           4
3.4         Analyseresultaten                                                       5
3.5         Bespreking van de resultaten                                            6
3.6         Indeling in risicoklassen bij verwijdering                              7

4           Conclusie en aanbevelingen                                              8




BIJLAGEN

Bijlage 1     Situering van de onderzoekslocatie
Bijlage 2     Situering van de asbesthoudende materialen
Bijlage 3     Deskresearch
Bijlage 4     Overzicht van de asbesthoudende materialen
Bijlage 5     Foto-opnames asbestverdachte materialen
Bijlage 6     Analysecertificaat
Bijlage 7     SMA-rt-uitdraaien
Bijlage 8     Evaluatieformulier
Bijlage 9     Verplichtingen opdrachtgever conform wet- en regelgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                     projectnummer 53109416a
                                                                                                               10 februari 2016
                                                                                                                pagina 1 van 8



Samenvatting
In opdracht van Oenema Infra, Milieu en Sloopwerken B.V. heeft MUG Ingenieursbureau een volledige
asbestinventarisatie type A uitgevoerd van de woningen met bijgebouwen aan
Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk.

De aanleiding tot de asbestinventarisatie type A wordt gevormd door de geplande sloop van de
bouwwerken. Doel van het onderzoek is het lokaliseren en vaststellen van alle direct waarneembare
asbesthoudende materialen aan de hand van een beperkt destructieve inspectie met behulp van
handgereedschap.

Op basis van de te verzamelen gegevens kan duidelijkheid worden verschaft over de risico’s van
asbesthoudende materialen en de kosten van de eventuele verwijdering van deze materialen. Onderstaand
overzicht toont de verschillende aangetroffen asbesthoudende materialen met de bijbehorende risicoklasse
bij verwijdering.

Tabel 0.1 Aangetroffen asbesthoudende materialen met bijbehorende risicoklasse bij verwijdering
Nr.    Asbesthoudende toepassing                 Rk        Nr.     Asbesthoudende toepassing        Rk

1      beplating, los                            1 (bi)    2       golfplaten, geschroefd           2 (bu)

3      beplating, geklemd                        2 (bi)    4       verwarmingstoestel, geklemd      1 (bi)

5      wandbeplating, gespijkerd                 2 (bi)    6       vloerzeil, gelijmd               2 (bi)

7      schoorsteenkap, los                       1 (bu)    8       schoorsteenbuis, geklemd         2 (bu)

Rk:    1 (bi): risicoklasse 1 (binnensanering)            1 (bu): risicoklasse 1 (buitensanering)
       2 (bi): risicoklasse 2 (binnensanering)            2 (bu): risicoklasse 2 (buitensanering)
       3 (bi): risicoklasse 3 (binnensanering)


Ondanks dat tijdens de visuele inspectie beperkt destructief gewerkt kon worden, bestaat altijd een kleine
mogelijkheid dat er nog verborgen materialen aanwezig zijn die tijdens de visuele inspectie niet
geïnspecteerd konden worden. Tijdens de inspectie was de schoorsteen in de woonkamer van de woning
aan nummer 68 beperkt te inspecteren. De schoorsteen op het dak van de woning aan nummer 67 was
ook beperkt te inspecteren. Daarnaast waren de kruipruimtes van de woningen beperkt te inspecteren. Ten
slotte was tijdens de inspectie de hemelwaterput aan de achterzijde van de woning aan nummer 68
beperkt te inspecteren.

Gezien de beperkingen tijdens de inspectie hebben wij een redelijk vermoeden dat er nog verborgen
asbesthoudende materialen kunnen zijn toegepast ter plaatse van de schoorsteen in de woning aan
nummer 68 (schoorsteenbuis), de kruipruimtes (rioleringen) en ter plaatse van de hemelwaterput (riolering)
die nog niet zijn geïdentificeerd. Daarom achten wij een aanvullende asbestinventarisatie (type B)
voorafgaand aan de geplande werkzaamheden ter plaatse van de schoorsteen van woning 68,
kruipruimtes en de hemelwaterput noodzakelijk. De vergunningverlener dient de verplichting tot de
uitvoering van het type B-onderzoek op te nemen in de omgevingsvergunning.

Met de bovengenoemde beperkingen dient voorafgaand aan en tijdens de geplande werkzaamheden
rekening te worden gehouden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                  projectnummer 53109416a
                                                                                                            10 februari 2016
                                                                                                             pagina 2 van 8



 1    Inleiding
      Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen, die zijn
      opgebouwd uit vezels. Vanwege enkele goede eigenschappen zijn deze mineralen in het verleden
      veelvuldig als toevoeging in onder andere bouwmaterialen toegepast. Asbest blijkt echter niet alleen goede
      eigenschappen te hebben. Sinds de jaren ‘70 zijn de schadelijke gevolgen bij inademing van asbestvezels
      algemeen duidelijk geworden. Met name bij het bewerken of verwijderen van asbesthoudende materialen
      bestaat een groot risico op het vrijkomen van schadelijke asbestvezels.

      Om risico's van asbest te minimaliseren, is in het Asbestverwijderingsbesluit een wettelijke basis gelegd
      voor het verwijderen van asbest. Hierin wordt onder andere omschreven dat bij het opruimen van materiaal
      waarin mogelijk asbesthoudende materialen zijn verwerkt, het verplicht is een asbestinventarisatie te laten
      uitvoeren. In het Asbestverwijderingsbesluit zijn tevens eisen vastgelegd met betrekking tot de in te
      schakelen bedrijven voor de asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling.

      Op 1 juni 2008 heeft de SC-540 de eerdere norm voor het inventariseren van asbest (BRL 5052)
      vervangen. Vanaf deze datum dienen alle rapportages tevens voorzien te zijn van een gevalideerde
      risicoklassebepaling. Per ingang van 1 februari 2012 is een nieuwe versie van SC-540 van kracht
      geworden. Uitsluitend Deskundig Inventariseerders Asbest (DIA’s) die in het bezit zijn van een geldig
      SC-560-certificaat zijn bevoegd om asbestinventarisaties type A en type B uit te voeren.

      Asbestinventarisaties worden vaak in fasen uitgevoerd, omdat vanwege gebruik of andere oorzaken niet in
      één gang een allesomvattend onderzoek kan plaatsvinden. In SC-540 wordt onderscheid gemaakt tussen
      drie typen onderzoek. Type A betreft een volledig of onvolledig onderzoek naar direct waarneembaar
      asbest op de gehele onderzoekslocatie met behulp van handgereedschap (niet- of licht destructief
      onderzoek). Deze onderzoeken zijn geschikt als bijlage bij een melding voor sloop of asbestverwijdering.
      Indien hierbij een redelijk vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van niet direct waarneembaar asbest,
      leidt dit tot een aanvullend onderzoek (type B). Een aanvullend onderzoek type B wordt doorgaans in de
      sloopfase uitgevoerd. Het derde type onderzoek, type G, betreft een onderzoek naar de aanwezigheid van
      asbest (type A) aangevuld met een risicobeoordeling met betrekking tot de gebruikssituatie.
      Type G-onderzoeken worden op vrijwillige basis uitgevoerd (bijvoorbeeld voorafgaand aan een
      eigendomstransactie) en zijn niet geschikt voor asbestverwijdering.


1.1   Omschrijving van de opdracht

      In opdracht van Oenema Infra, Milieu en Sloopwerken B.V. heeft MUG Ingenieursbureau een volledige
      asbestinventarisatie type A uitgevoerd van de woningen met bijgebouwen aan
      Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk.

      De aanleiding tot de asbestinventarisatie type A wordt gevormd door de geplande sloop van de
      bouwwerken. Doel van het onderzoek is het lokaliseren en vaststellen van alle direct waarneembare
      asbesthoudende materialen aan de hand van een beperkt destructieve inspectie met behulp van
      handgereedschap.

      MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van)
      de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het onderzoek. MUG Ingenieursbureau
      heeft het onderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd.

      Door en onder leiding van de heer H. Jeuring (SCA 51E-130213-410398) is op 27 januari 2016 het
      veldwerk uitgevoerd conform de in SC-540 gestelde eisen voor type A. Hiermee kan aan de hand van de
      onderhavige rapportage tot drie jaar na autorisatie (10 februari 2016) een sloopmelding worden verricht
      voor verwijdering en/of afscherming van de asbesthoudende materialen. In het onderhavige onderzoek is
      geen onderzoek verricht conform de gestelde eisen voor de typen B en G (volgens SC-540).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                 projectnummer 53109416a
                                                                                                           10 februari 2016
                                                                                                            pagina 3 van 8



 2    Vooronderzoek
      Na het verkrijgen van de opdracht voor het inventariseren van het project is nagegaan welke gegevens
      over de onderzoekslocatie bekend zijn. Op basis van de beschikbare gegevens is een projectteam
      samengesteld en een inspectie- en bemonsteringsplan opgesteld. Het onderhavige hoofdstuk beschrijft de
      voorbereidende werkzaamheden voor de daadwerkelijke inventarisatie.


2.1   Deskresearch

      MUG Ingenieursbureau heeft de opdrachtgever verzocht alle relevante informatie, documenten en
      archieven beschikbaar te stellen waarin de toepassing van asbesthoudende materialen is beschreven.
      Hierop is door de opdrachtgever geen informatie aangeleverd.

      Bijlage 3 toont een compleet overzicht van de deskresearch.


2.2   Onderzoeksplan

      Op basis van de verstrekte opdracht zal de inventarisatie zich richten op alle direct waarneembare
      asbestverdachte materialen. Bij de inspectie wordt gebruikgemaakt van handgereedschap.

      Aan de hand van de verkregen informatie uit deskresearch wordt een inventarisatieplan opgesteld en wordt
      de verwachte asbestvezelconcentratie op de onderzoekslocatie geschat. Op basis van deze schatting
      worden de te treffen veiligheidsmaatregelen vastgesteld. Tijdens de monsterneming wordt gebruikgemaakt
      van de standaard veiligheidsmaatregelen, bestaande uit: adembescherming, wegwerpkleding en
      bronafzuiging.

      Voor de gehele onderzoekslocatie worden de asbestverdachte materialen beschreven en op tekening
      gemarkeerd.

      Van de verschillende aangetroffen asbestverdachte materialen worden monsters genomen. Deze monsters
      worden verpakt in de hiertoe bestemde plastic zakjes, die voorzien zijn van een asbeststicker. Op de
      plastic zakjes worden de monstercodes en het projectnummer vermeld.

      De genomen materiaalmonsters worden ter analyse aangeboden aan een door de Raad van Accreditatie
      (RvA) geaccrediteerd Testlaboratorium. Na monsterneming zal, indien het noodzakelijk is, gebruik worden
      gemaakt van fixatie van de asbestverdachte materialen om verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                projectnummer 53109416a
                                                                                                                          10 februari 2016
                                                                                                                           pagina 4 van 8



 3    Resultaten
3.1   Vooronderzoek

      Op basis van het vooronderzoek zijn er geen aanvullende veiligheidsmaatregelen vastgesteld.


3.2   Inspectie

      De onderzochten bouwwerken aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 zijn gebouwd in 1910. De woningen
      zijn opgebouwd uit metselwerk met houten kozijnen en een dak van hout met dakpannen.

      Tijdens de inspectie van de woningen zijn de volgende asbestverdachte materialen aangetroffen: bitumen
      op het dakbeschot, behang, juten wandbekleding, beplating met stenen motief, golfplaten, geisers van het
      merk Fasto, beplating achter een gaskachel van het merk Etna, kit, wandbeplating met tegelmotief,
      vloerzeil, schoorsteenkap en een schoorsteenbuis.

      Van deze aangetroffen asbestverdachte materialen zijn materiaalmonsters samengesteld.

      Uit het handboek ‘Intechnium’ blijkt dat de aanwezige geisers van het merk Fasto van oorsprong niet zijn
      gefabriceerd met asbesthoudende onderdelen. Op basis hiervan wordt deze toestellen als niet
      asbesthoudend beschouwd in de onderhavige rapportage.

      Uit het handboek ‘Intechnium’ blijkt dat de aanwezige gaskachel van het merk Etna van oorsprong is
      gefabriceerd met asbesthoudende onderdelen. Op basis hiervan wordt dit toestel als asbesthoudend
      beschouwd in de onderhavige rapportage.


3.3   Monsterneming

      De volgende tabel geeft de gegevens van de genomen materiaalmonsters van de aangetroffen
      asbestverdachte materialen weer.

      Tabel 3.1 Overzicht bemonsterde asbestverdachte materialen
      Naam ruimte                         Toepassing           Monster           Type   Omschrijving

      zolder woning 67                    bitumen              mm1               M      bitumen op dakbeschot

      woonkamer woning 67                 behang               mm2               M

                                          jute                 mm3               M      juten wandbekleding

      keuken woning 67                    plaat                mm4               M      beplating met steenmotief

      dak keuken en toilet woning 67      golfplaat            mm5               M

      dak kippenhok                       golfplaat            mm6               M

      woonkamer woning 68                 beplating            mm7               M      beplating achter gaskachel

      keuken woning 68                    behang               mm8               M

                                          beplating            mm9               M      beplating met tegelmotief

      slaapkamer woning 68                vloerzeil            mm10              M

      maaiveld schuur                     schoorsteen          mm11              M      schoorsteenkap

      kippenhok                           kit                  mm12              M

      Type:   M: materiaalmonster, L: luchtmonster, K: kleefmonster, V: veegmonster
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                projectnummer 53109416a
                                                                                                          10 februari 2016
                                                                                                           pagina 5 van 8


      Tijdens de monsterneming is, zoals in het inspectie- en bemonsteringsplan is beschreven, gebruikgemaakt
      van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens is, waar nodig, gebruikgemaakt van
      fixatiemiddelen om emissie van schadelijke vezels bij de bron te voorkomen.

      De materiaalmonsters zijn ter analyse aangeboden aan het door de RvA geaccrediteerde laboratorium
      Stella Analyse B.V. te Woerden.


3.4   Analyseresultaten

      De identificatie heeft plaatsgevonden door middel van optische lichtmicroscopie en is uitgevoerd conform
      NEN 5896, mei 2003. In de volgende tabellen worden de resultaten van de asbestanalyse weergegeven.

      Tabel 3.2 Resultaten materiaalanalyse
                                         Materiaalmonsters

                                             mm1        mm2      mm3       mm4        mm5       mm6

      Chrysotiel (wit asbest)        %       < 0,1      < 0,1    < 0,1     10-15      10-15     10-15

      Amosiet (bruin asbest)         %       < 0,1      < 0,1    < 0,1     2-5        < 0,1     < 0,1

      Crocidoliet (blauw asbest)     %       < 0,1      < 0,1    < 0,1     < 0,1      < 0,1     < 0,1

      Overige asbestsoorten          %       < 0,1      < 0,1    < 0,1     < 0,1      < 0,1     < 0,1

      mm1:      bitumen
      mm2:      behang
      mm3:      jute
      mm4:      plaat
      mm5:      golfplaat
      mm6:      golfplaat



                                         Materiaalmonsters

                                             mm7        mm8      mm9       mm10       mm11      mm12

      Chrysotiel (wit asbest)        %       10-15      < 0,1    2-5       30-60      10-15     < 0,1

      Amosiet (bruin asbest)         %       < 0,1      < 0,1    < 0,1     < 0,1      0,1-2     < 0,1

      Crocidoliet (blauw asbest)     %       < 0,1      < 0,1    < 0,1     < 0,1      < 0,1     < 0,1

      Overige asbestsoorten          %       < 0,1      < 0,1    < 0,1     < 0,1      < 0,1     < 0,1

      mm7:      beplating
      mm8:      behang
      mm9:      beplating
      mm10:     vloerzeil
      mm11:     schoorsteen
      mm12:     kit


      Materiaalmonsters mm1, mm2, mm3, mm8 en mm12 zijn niet asbesthoudend. Materiaalmonsters mm4,
      mm5, mm6, mm7, mm9 en mm11 zijn asbesthoudend en worden aangemerkt als hechtgebonden.
      Materiaalmonster mm10 is asbesthoudend en wordt aangemerkt als niet-hechtgebonden. Het
      analysecertificaat is opgenomen als bijlage 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        projectnummer 53109416a
                                                                                                                                  10 februari 2016
                                                                                                                                   pagina 6 van 8


3.5   Bespreking van de resultaten

      Op basis van de resultaten van het onderzoek kan worden vastgesteld of de geïnventariseerde materialen
      daadwerkelijk asbesthoudende materialen betreffen. De volgende tabel geeft een overzicht weer van de
      resultaten van deze beoordeling.

      Tabel 3.3 Resultaten van de beoordeling
      Naam ruimte            Toepassing                   Bron-    Asb.           T_B     Insp.   Hoeveel-    Risico-   Monster      Foto
                                                          nr.                                     heid        klasse

      zolder woning 67       bitumen op dakbeschot        n.v.t.   Nee            Nee     Ja      80 m²       n.v.t.    mm1 (m)      1 en 2
      en 68

      dak schuur             bitumen op dakbeschot        n.v.t.   Nee            Nee     Ja      32 m²       n.v.t.    mm1 (ref)    -

      woonkamer              behang                       n.v.t.   Nee            Nee     Ja      30 m²       n.v.t.    mm2 (m)      3 t/m 5
      woning 67

                             juten wandbekleding          n.v.t.   Nee            Nee     Ja      30 m²       n.v.t.    mm3 (m)      6

      keuken woning 67       beplating met steenmotief    1        Ja             Nee     Ja      2 m²        1 (bi)    mm4 (m)      7 en 8

                             geiser Fasto                 n.v.t.   Nee            Nee     Ja      1 stuk(s)   n.v.t.    -            -

      dak keuken en          golfplaat                    2        Ja             Nee     Ja      7 m²        2 (bu)    mm5 (m)      9 en 10
      toilet woning 67

      woonkamer              beplating achter kachel      3        Ja             Nee     Ja      2 m²        2 (bi)    mm7 (m)      11 en 12
      woning 68

                             gaskachel Etna               4        Ja             Nee     Ja      1 stuk(s)   1 (bi)    -            13

                             schoorsteen                  -        Onbekend       Ja      Nee     -           -         -            -

      kippenhok              golfplaat                    2        Ja             Nee     Ja      25 m²       2 (bu)    mm6 (m)      14 t/m 16

                             kit                          n.v.t.   Nee            Nee     Ja      3m          n.v.t.    mm12 (m)     17 en 18

      keuken woning 68       geiser Fasto                 n.v.t.   Nee            Nee     Ja      1 stuk(s)   n.v.t.    -            19

                             behang                       n.v.t.   Nee            Nee     Ja      12 m²       n.v.t.    mm8 (m)      20 t/m 22

                             wandbeplating met            5        Ja             Nee     Ja      4 m²        2 (bi)    mm9 (m)      23 en 24
                             tegelmotief

      badkamer woning        wandbeplating met            5        Ja             Nee     Ja      10 m²       2 (bi)    mm9 (ref)    25 en 26
      68                     tegelmotief

      slaapkamer             vloerzeil                    6        Ja             Nee     Ja      6 m²        2 (bi)    mm10 (m)     27
      woning 68

      maaiveld schuur        schoorsteenkap               7        Ja             Nee     Ja      1 stuk(s)   1 (bu)    mm11 (m)     28 en 29

      schuur                 schoorsteenbuis              8        Ja             Nee     Ja      1,5 m       2 (bu)    mm11 (m)     30

      buitenzijde            hemelwaterafvoerput          -        Onbekend       Ja      Nee     -           -         -            -
      woning 68

      Asb.:       vermoeden aanwezigheid asbesthoudend materiaal bevestigd? Ja of Nee
      T_B:        indirect waarneembaar asbest vermoed. Type B-onderzoek geadviseerd
      Insp.:      inspecteerbaarheid van object. Ja: inspecteerbaar, Deel: gedeeltelijk inspecteerbaar en Nee: niet inspecteerbaar
      Monster:    monstercode en type monster. (m): materiaalmonster, (l): luchtmonster, (k): kleefmonster, (v): veegmonster


      In bijlage 4 wordt, per ruimte, een compleet overzicht van het asbesthoudende materiaal gegeven. Hierin
      zijn tevens de staat van het materiaal, de aanwezige hoeveelheid/afmetingen, de bereikbaarheid van het
      materiaal en de wijze van bevestiging opgenomen. Foto’s van de asbestverdachte materialen zijn
      opgenomen in bijlage 5.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                     projectnummer 53109416a
                                                                                                               10 februari 2016
                                                                                                                pagina 7 van 8


3.6   Indeling in risicoklassen bij verwijdering

      Een inventarisatie van asbest is gericht op het vaststellen van de blootstellingsrisico’s bij verwijdering van
      de materialen. Op basis van het Arbobesluit zijn deze blootstellingsrisico’s ingedeeld in drie risicoklassen.
      De uiteindelijke risicoklasse is afhankelijk van de gehanteerde verwijderingsmethode en is in het
      onderhavige onderzoek vastgesteld met het gevalideerde systeem SMA-rt. De uitdraaien uit het
      SMA-rt-systeem zijn opgenomen in bijlage 7.

      Bij verwijdering van de losse beplating met steenmotief (bron 1) is risicoklasse 1 (binnensanering) van
      toepassing omdat deze als één geheel verwijderd kan worden. Verder dient te worden voldaan aan de
      voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai.

      Bij verwijdering van de geschroefde golfplaten (bron 2) is risicoklasse 2 (buitensanering) van toepassing
      als deze verwijderd worden door middel van demontage. Verder dient te worden voldaan aan de
      voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai.

      Bij verwijdering van de geklemde beplating achter de gaskachel (bron 3) is risicoklasse 2 (binnensanering)
      van toepassing omdat deze als één geheel verwijderd na verwijdering van de gaskachel. Verder dient te
      worden voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai.

      Bij verwijdering van het geklemde verwarmingstoestel (bron 4) is risicoklasse 1 (binnensanering) van
      toepassing omdat deze als één geheel verwijderd kan worden. Verder dient te worden voldaan aan de
      voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai.

      Bij verwijdering van de gespijkerde wandbeplating met tegelmotief (bron 5) is risicoklasse 2 (containment)
      van toepassing omdat deze niet als één geheel verwijderd kan worden. Verder dient te worden voldaan
      aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai.

      Bij verwijdering van het gelijmde vloerzeil (bron 6) is risicoklasse 2 (containment) van toepassing als deze
      verwijderd worden door middel van schrapen en/ of schuren. Verder dient te worden voldaan aan de
      voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai.

      Bij verwijdering van de losse schoorsteenkap (bron 7) is risicoklasse 1 (buitensanering) van toepassing
      omdat deze als één geheel verwijderd kan worden. Verder dient te worden voldaan aan de voorwaarden
      die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai.

      Bij verwijdering van de geklemde schoorsteenbuis (bron 8) is risicoklasse 2 (buitensanering) van
      toepassing als deze verwijderd wordt door middel van demontage. Verder dient te worden voldaan aan de
      voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                               projectnummer 53109416a
                                                                                                         10 februari 2016
                                                                                                          pagina 8 van 8



4   Conclusie en aanbevelingen
    Na het uitvoeren van een volledige asbestinventarisatie type A van de woningen met bijgebouwen aan
    Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk blijkt dat de volgende asbesthoudende materialen zijn
    toegepast:
    - bron 1: beplating met steenmotief, los (mm4), risicoklasse 1;
    - bron 2: golfplaten, geschroefd (mm5 en mm6), risicoklasse 2;
    - bron 3: beplating achter gaskachel, geklemd (mm7), risicoklasse 2;
    - bron 4: verwarmingstoestel, geklemd, risicoklasse 1;
    - bron 5: wandbeplating met tegelmotief, gespijkerd (mm9), risicoklasse 2;
    - bron 6: vloerzeil, gelijmd (mm10), risicoklasse 2;
    - bron 7: schoorsteenkap, los (mm11), risicoklasse 1;
    - bron 8: schoorsteenbuis, geklemd (mm11), risicoklasse 2.

    Ondanks dat tijdens de visuele inspectie beperkt destructief gewerkt kon worden, bestaat altijd een kleine
    mogelijkheid dat er nog verborgen materialen aanwezig zijn die tijdens de visuele inspectie niet
    geïnspecteerd konden worden. Tijdens de inspectie was de schoorsteen in de woonkamer van de woning
    aan nummer 68 beperkt te inspecteren. De schoorsteen op het dak van de woning aan nummer 67 was
    ook beperkt te inspecteren. Daarnaast waren de kruipruimtes van de woningen beperkt te inspecteren. Ten
    slotte was tijdens de inspectie de hemelwaterput aan de achterzijde van de woning aan nummer 68
    beperkt te inspecteren.

    Gezien de beperkingen tijdens de inspectie hebben wij een redelijk vermoeden dat er nog verborgen
    asbesthoudende materialen kunnen zijn toegepast ter plaatse van de schoorsteen in de woning aan
    nummer 68 (schoorsteenbuis), de kruipruimtes (rioleringen) en ter plaatse van de hemelwaterput (riolering)
    die nog niet zijn geïdentificeerd. Daarom achten wij een aanvullende asbestinventarisatie (type B)
    voorafgaand aan de geplande werkzaamheden ter plaatse van de schoorsteen van woning 68, de
    kruipruimtes en de hemelwaterput noodzakelijk. De vergunningverlener dient de verplichting tot de
    uitvoering van het type B-onderzoek op te nemen in de omgevingsvergunning.

    Met de bovengenoemde beperkingen dient voorafgaand aan en tijdens de geplande werkzaamheden
    rekening te worden gehouden.

    Werkzaamheden met een hoog risico (klasse 2 en 3) mogen alleen door een SC-530-gecertificeerd
    asbestverwijderingsbedrijf worden uitgevoerd. Is het risico laag (klasse 1), dan kan het asbest ook worden
    opgeruimd door een niet-gecertificeerde aannemer. Deze aannemer is echter wel verplicht personeel in te
    zetten dat voorgelicht en opgeleid is voor het verwijderen van asbest, zoals is opgenomen in artikel 4.45
    van het Arbobesluit. Vanaf 1 januari 2008 dient het verwijderingsbedrijf voor de materialen uit alle
    risicoklassen een Deskundig Asbestverwijderaar in dienst te hebben die in het bezit is van een
    SC-520-persoonscertificaat. Bij de verwijdering is te allen tijde het Asbestverwijderingsbesluit van
    toepassing.

    Wij adviseren u alle asbesthoudende materialen door een SC-530-gecertificeerd (SCA-procescertificaat)
    Deskundig Asbestverwijderingsbedrijf te laten verwijderen.

    MUG Ingenieursbureau heeft het onderzoek met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Bij het aantreffen van
    ‘extra’ asbesthoudende toepassingen kan het evaluatieformulier uit bijlage 8 worden ingevuld en
    verzonden aan MUG Ingenieursbureau. Deze ‘extra’ materialen dienen vóór verwijdering en/of afscherming
    aanvullend geïnventariseerd te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Situering van de
          onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                    567




                                                                                    566




                                                                                    565




                                                                                    564




                                                                                    563




                                                                                    562
218




             219




                                  220




                                                         221




                                                                                222




      Projectnaam :   V.asbestinventarisatie S.de Bruineweg 67 - 68 te Haulerwijk
                      Situering van de onderzoekslocatie
      Projectnummer : 53109416a                Bijlage : 1     Schaal : 1:25000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Situering van de
          asbesthoudende materialen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>0           AHu    MSp    Eerste uitgave                                                             09-02-2016
Wijz.       Get.   Gec.   Omschrijving                                                               Datum
                                                                                                                  Infra
                                                                                                                  Milieu
                                                                                                                  Geo-ICT
                                                                                                                  Archeologie
                                                                                                                  Geo-informatie

 Project:                                                                                                         Zernikelaan 8
                                                                                                                  Postbus 136
                          Volledige asbestinventarisatie type A van de woningen met bijgebouwen                   9350 AC LEEK
                                                                                                                  Tel. (0594) 55 24 20
                          aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te haulerwijk                                      Fax. (0594) 55 24 99

 Opdrachtgever:
                          Oenema Infra, Milieu en Sloopwerken B.V.                                                info@mug.nl


 Onderdeel:                                                                                                       www.mug.nl

                          Situering van de asbesthoudende materialen

                                                                                                                  DEFINITIEF
 Projectnummer:    53109416a               Schaal:   zie tek.   Formaat:   A3   Bijlagenummer:   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Deskresearch
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>DESKRESEARCH


Verrichte inspanningen ten behoeve van de deskresearch

1.   Tekeningen met nummer(s):                Geen

Relevante informatie:




2.   Bestekken met nummer(s):                 Geen

Relevante informatie:




3.   Dossiernummers:                          Geen

Relevante informatie:




4.   Interviews met:                          Geen

Relevante informatie:




5.   Informatie opdrachtgever:                Geen

Relevante informatie:




Conclusie m.b.t. verzamelde informatie

Bouwjaar:                                1910                    Verbouwingen:     onbekend

Aanwezigheid asbest verwacht?            Nee / Ja, namelijk: *




Heeft deskresearch voldoende input verschaft voor het veldwerk?

       Ja *                                Nee *                                       Deels, namelijk *

                     Mogelijke aanvullende acties:                        Mogelijke aanvullende acties:

                     niet nodig                                           niet nodig

* doorhalen indien niet van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Overzicht van de
          asbesthoudende materialen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Overzicht van de asbesthoudende materialen


Keuken woning 67
Naam bron                   Gegevens bron

beplating met steenmotief   Hoofdgroep: decoratie en/of afwerking
(bron 1)                    Aspect: alle imitatie-steenachtige materialen
                            Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                            Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 2 m²
                            Bereikbaarheid: goed bereikbaar
                            Bevestiging: losliggend
                            Hechtgebondenheid: hechtgebonden
                            Type asbest: asbestcement producten
                            Soort asbest: serpentijn
                            Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
                            Oppervlakteconditie: onbeschadigd en niet verweerd
                            Genomen monsters: mm4 (m)
                            Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) 2-5%,
                            Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1%
                            Risicoklasse: 1
                            Verwijderingsmethode: binnensanering




Dak keuken en toilet woning 67
Naam bron                   Gegevens bron

golfplaat                   Hoofdgroep: waterkerende constructies
(bron 2)                    Aspect: golfplaten
                            Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                            Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 7 m²
                            Bereikbaarheid: goed bereikbaar
                            Bevestiging: geschroefd
                            Hechtgebondenheid: hechtgebonden
                            Type asbest: asbestcement golfplaten
                            Soort asbest: serpentijn
                            Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
                            Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd
                            Genomen monsters: mm5 (m)
                            Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%,
                            Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1%
                            Risicoklasse: 2
                            Verwijderingsmethode: buitensanering




Woonkamer woning 68
Naam bron                   Gegevens bron

beplating achte gaskachel   Hoofdgroep: brandwerende constructies
(bron 3)                    Aspect: Beplating achter gaskachel
                            Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                            Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 2 m²
                            Bereikbaarheid: slecht bereikbaar
                            Bevestiging: geklemd
                            Hechtgebondenheid: hechtgebonden
                            Type asbest: brandwerende platen
                            Soort asbest: serpentijn
                            Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
                            Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd
                            Genomen monsters: mm7 (m)
                            Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%,
                            Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1%
                            Risicoklasse: 2
                            Verwijderingsmethode: containment
                            Opmerkingen: verwijdering beplating na verwijdering van gaskachel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Overzicht van de asbesthoudende materialen


Naam bron                       Gegevens bron

gaskachel Etna                  Hoofdgroep: installaties
(bron 4)                        Aspect: verwarmingsinstallaties
                                Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                                Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 1 stuk(s)
                                Bereikbaarheid: goed bereikbaar
                                Bevestiging: geklemd
                                Hechtgebondenheid: niet-hechtgebonden
                                Type asbest: asbestkoord
                                Soort asbest: serpentijn
                                Oppervlaktestructuur: constructief afgesloten
                                Oppervlakteconditie: onbeschadigd en niet verweerd
                                Genomen monsters: geen
                                Analyseresultaten: geen
                                Risicoklasse: 1
                                Verwijderingsmethode: binnensanering




Kippenhok 68
Naam bron                       Gegevens bron

golfplaat                       Hoofdgroep: waterkerende constructies
(bron 2)                        Aspect: golfplaten
                                Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                                Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 25 m²
                                Bereikbaarheid: goed bereikbaar
                                Bevestiging: geschroefd
                                Hechtgebondenheid: hechtgebonden
                                Type asbest: asbestcement golfplaten
                                Soort asbest: serpentijn
                                Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
                                Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd
                                Genomen monsters: mm6 (m)
                                Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%,
                                Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1%
                                Risicoklasse: 2
                                Verwijderingsmethode: buitensanering




Keuken woning 68
Naam bron                       Gegevens bron

wandbeplating met tegelmotief   Hoofdgroep: decoratie en/of afwerking
(bron 5)                        Aspect: alle imitatie-steenachtige materialen
                                Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                                Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 4 m²
                                Bereikbaarheid: goed bereikbaar
                                Bevestiging: gespijkerd
                                Hechtgebondenheid: hechtgebonden
                                Type asbest: asbestcement producten
                                Soort asbest: serpentijn
                                Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
                                Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd
                                Genomen monsters: mm9 (m)
                                Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 2-5%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%, Crocidoliet
                                (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1%
                                Risicoklasse: 2
                                Verwijderingsmethode: containment
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Overzicht van de asbesthoudende materialen


Badkamer woning 68
Naam bron                       Gegevens bron

wandbeplating met tegelmotief   Hoofdgroep: decoratie en/of afwerking
(bron 5)                        Aspect: alle imitatie-steenachtige materialen
                                Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                                Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 10 m²
                                Bereikbaarheid: goed bereikbaar
                                Bevestiging: gespijkerd
                                Hechtgebondenheid: hechtgebonden
                                Type asbest: asbestcement producten
                                Soort asbest: serpentijn
                                Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
                                Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd
                                Genomen monsters: mm9 (ref)
                                Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 2-5%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%, Crocidoliet
                                (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1%
                                Risicoklasse: 2
                                Verwijderingsmethode: containment




Slaapkamer woning 68
Naam bron                       Gegevens bron

vloerzeil                       Hoofdgroep: decoratie en/of afwerking
(bron 6)                        Aspect: vloerbedekking
                                Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                                Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 6 m²
                                Bereikbaarheid: slecht bereikbaar
                                Bevestiging: gelijmd
                                Hechtgebondenheid: hechtgebonden
                                Type asbest: asbestkarton
                                Soort asbest: serpentijn
                                Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
                                Oppervlakteconditie: onbeschadigd en niet verweerd
                                Genomen monsters: mm10 (m)
                                Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 30-60%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%,
                                Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1%
                                Risicoklasse: 2
                                Verwijderingsmethode: containment




Maaiveld schuur
Naam bron                       Gegevens bron

schoorsteenkap                  Hoofdgroep: installaties
(bron 7)                        Aspect: verticaal transport
                                Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                                Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 1 stuk(s)
                                Bereikbaarheid: goed bereikbaar
                                Bevestiging: geklemd
                                Hechtgebondenheid: hechtgebonden
                                Type asbest: asbestcement producten
                                Soort asbest: serpentijn
                                Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
                                Oppervlakteconditie: licht beschadigd en licht verweerd
                                Genomen monsters: mm11 (m)
                                Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) 0,1-2%,
                                Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1%
                                Risicoklasse: 2
                                Verwijderingsmethode: buitensanering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Overzicht van de asbesthoudende materialen


Schuur
Naam bron          Gegevens bron

schoorsteenbuis    Hoofdgroep: installaties
(bron 8)           Aspect: verticaal transport
                   Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee
                   Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 1,5 m
                   Bereikbaarheid: goed bereikbaar
                   Bevestiging: geklemd
                   Hechtgebondenheid: hechtgebonden
                   Type asbest: asbestcement producten
                   Soort asbest: serpentijn
                   Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
                   Oppervlakteconditie: licht beschadigd en licht verweerd
                   Genomen monsters: mm11 (ref)
                   Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) 0,1-2%,
                   Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1%
                   Risicoklasse: 2
                   Verwijderingsmethode: buitensanering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Foto-opnames
          asbestverdachte materialen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Foto 1. Niet-asbesthoudende bitumen op        Foto 2. Niet-asbesthoudende bitumen op
        dakbeschot zolder woning 67 en 68             dakbeschot zolder woning 67 en 68




Foto 3. Niet-asbesthoudend behang woonkamer   Foto 4. Niet-asbesthoudend behang woonkamer
        woning 67                                     woning 67




Foto 5. Niet-asbesthoudend behang woonkamer   Foto 6. Niet-asbesthoudende juten wandbekleding
        woning 67                                     woonkamer woning 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Foto 7. Asbesthoudende beplating met steenmotief   Foto 8. Asbesthoudende beplating met steenmotief
        (bron 1) keuken woning 67                          (bron 1) keuken woning 67




Foto 9. Asbesthoudende golfplaten (bron 2) dak     Foto 10. Asbesthoudende golfplaten (bron 2) dak
        keuken en toilet woning 67                          keuken en toilet woning 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Foto 11. Asbesthoudende beplating achter
         gaskachel (bron 3) woonkamer woning 68




                                                  Foto 12. Asbesthoudende beplating achter
                                                           gaskachel (bron 3) woonkamer woning 68




Foto 13. Asbesthoudende gaskachel Etna (bron 4)   Foto 14. Asbesthoudende golfplaten (bron 2)
         woonkamer woning 68                               kippenhok
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Foto 15. Asbesthoudende golfplaten (bron 2)   Foto 16. Asbesthoudende golfplaten (bron 2)
         kippenhok                                     kippenhok




Foto 17. Niet-asbesthoudend kit kippenhok     Foto 18. Niet-asbesthoudend kit kippenhok
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Foto 19. Niet-asbesthoudende geiser Fasto        Foto 20. Niet-asbesthoudend behang keuken
         keuken woning 68                                 woning 68




Foto 21. Niet-asbesthoudend behang keuken        Foto 22. Niet-asbesthoudend behang keuken
         woning 68                                        woning 68




Foto 23. Asbesthoudende wandbeplating met        Foto 24. Asbesthoudende wandbeplating met
         tegelmotief (bron 5) keuken woning 68            tegelmotief (bron 5) keuken woning 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Foto 25. Asbesthoudende wandbeplating met
         tegelmotief (bron 5) badkamer woning 68   Foto 26. Asbesthoudende wandbeplating met
                                                            tegelmotief (bron 5) badkamer woning 68




Foto 27. Asbesthoudend vloerzeil (bron 6)
         slaapkamer woning 68                      Foto 28. Asbesthoudende schoorsteenkap (bron 7)
                                                            maaiveld schuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Foto 29. Asbesthoudende schoorsteenkap (bron 7)   Foto 30. Asbesthoudende schoorsteenbuis (bron 8)
         maaiveld schuur                                   schuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Analysecertificaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> Stella projectnummer: STL.25853




 Opdrachtgever:                        MUG Ingenieursbureau, Postbus 136, 9350 AC LEEK                                                 Datum aanmelding:                28-01-16
 Ref. Opdrachtgever:                   53109416a                                                                                       Datum analyse:                   29-01-16
 Locatie monsterneming:                Haulerwijk                                                                                      Datum rapportage:                29-01-16 Versie 1
 Monsterneming door:                   Han Jeuring                                                                                     Aantal monsters:                 12




 Analyse conform NEN 5896                                                                                                                              Aantal monsters: 12

 RESULTATEN                                                                                                        Analyse mbv optische microscopie conform NEN 5896
 Monster nummer - omschrijving                                        Type                           Asbest                    Massa %                Binding*            Stella ID
 MM1 - Bitumen                                                        bitumen                        n.a.                      < 0,1                  n.v.t.             99489
 MM2 - Behang                                                         Behang                         n.a.                      < 0,1                  n.v.t.             99490
 MM3 - Juten                                                          Behang                         n.a.                      < 0,1                  n.v.t.             99491
 MM4 - Plaat                                                          plaat                          amosiet                   2-5                    H                  99492
                                                                                                     chrysotiel                10-15
 MM5 - Golfplaat                                                      Golfplaat                      chrysotiel                10-15                  H                  99493
 MM6 - Golfplaat                                                      Golfplaat                      chrysotiel                10-15                  H                  99494
 MM7 - Beplating                                                      plaat                          chrysotiel                10-15                  H                  99495
 MM8 - Behang                                                         Behang                         n.a.                      < 0,1                  n.v.t.             99496
 MM9 - Beplating                                                      plaat                          chrysotiel                2-5                    H                  99497
 MM10 - Vloerzeil                                                     Vloerzeil                      chrysotiel                30-60                  NH                 99498
 MM11 - Schoorsteen                                                   cement                         chrysotiel                10-15                  H                  99499
                                                                                                     amosiet                   0,1-2
 MM12 - Kit                                                           kit                            n.a.                      < 0,1                  n.v.t.             99500
 *Toelichting: H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aangetoond




autorisatie:

Hoofd Laboratorium, dhr. J. Buissant des Amorie

Disclaimer:
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige
onderdelen van de monsterneming. Bij materiaaltype en binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Stella Analyse BV is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden
materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief
kunnen zijn. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid
van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@stellalab.nl ovv het projectnummer. Stella Lab is een handelsnaam van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is een door de Raad voor
Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L591.




                                                                                                                                                                                        1/1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 SMA-rt-uitdraaien
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479110)

MUG Ingenieursbureau                                   SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie
Adres                                                  Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode                                            53109416a
Projectnaam                                            Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode                                               Bron 1
Bronnaam                                               beplating, los




Feiten
Productspecificatie                                    Asbestcement board
Hechtgebondenheid                                      Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest                                     2 m²
Percentage Chrysotiel                                  10 - 15 %
Percentage Amfibool                                    2-5%
Analysecertificaatnummer                               STL.25853

Situatie
Bevestiging                                             Los
Binnen / buiten                                         Binnen
Beschadiging                                            Niet
Verweerdheid                                            Niet

Extra vragen
Vraag:              Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.
Antwoord:           Ja

Verwijdering
Handeling                                               Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse                                            1
Gebruikte versie classificatiemodel                     TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)




Werkplanelementen
Risicoklasse 1 (Vrijstellingsregeling)

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

Dit produkt met handelingen valt onder de huidige wettelijke vrijstellingsregeling. Het ministerie van SZW onderzoekt in hoeverre deze onder de huidige
grenswaarden van kracht kunnen blijven.




(479110)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479114)

MUG Ingenieursbureau                                   SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie
Adres                                                  Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode                                            53109416a
Projectnaam                                            Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode                                               Bron 2
Bronnaam                                               golfplaten, geschroefd




Feiten
Productspecificatie                                    Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid                                      Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest                                     32 m²
Percentage Chrysotiel                                  10 - 15 %
Percentage Amfibool                                    n.v.t.
Analysecertificaatnummer                               STL.25853

Situatie
Bevestiging                                            Geschroefd
Binnen / buiten                                        Buiten
Beschadiging                                           Niet
Verweerdheid                                           Licht

Verwijdering
Handeling                                              Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse                                           2
Gebruikte versie classificatiemodel                    TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)




Werkplanelementen
Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.




(479114)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479115)

MUG Ingenieursbureau                                   SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie
Adres                                                  Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode                                            53109416a
Projectnaam                                            Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode                                               Bron 3
Bronnaam                                               beplating, geklemd




Feiten
Productspecificatie                                    Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid                                      Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest                                     2 m²
Percentage Chrysotiel                                  10 - 15 %
Percentage Amfibool                                    n.v.t.
Analysecertificaatnummer                               STL.25853

Situatie
Bevestiging                                            Geklemd
Binnen / buiten                                        Binnen
Beschadiging                                           Niet
Verweerdheid                                           Licht

Verwijdering
Handeling                                              Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse                                           2
Gebruikte versie classificatiemodel                    TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)




Werkplanelementen
Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.




(479115)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479119)

MUG Ingenieursbureau                                   SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie
Adres                                                  Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode                                            53109416a
Projectnaam                                            Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode                                               Bron 4
Bronnaam                                               verwarmingstoestel, geklemd




Feiten
Productspecificatie                                    Asbestkoord
Hechtgebondenheid                                      Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest                                     1 stuks
Percentage Chrysotiel                                  n.v.t.
Percentage Amfibool                                    n.v.t.
Analysecertificaatnummer                               -

Situatie
Bevestiging                                            Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten                                        Binnen
Beschadiging                                           Niet
Verweerdheid                                           Niet

Extra vragen
Vraag:              De toepassing is afgeschermd en ligt niet open.
Antwoord:           Ja

Verwijdering
Handeling                                              Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse                                           1
Gebruikte versie classificatiemodel                    TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)




Werkplanelementen
Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.




(479119)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479122)

MUG Ingenieursbureau                                   SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie
Adres                                                  Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode                                            53109416a
Projectnaam                                            Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode                                               Bron 5
Bronnaam                                               wandbeplating, gespijkerd




Feiten
Productspecificatie                                    Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid                                      Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest                                     15 m²
Percentage Chrysotiel                                  2-5%
Percentage Amfibool                                    n.v.t.
Analysecertificaatnummer                               STL.25853

Situatie
Bevestiging                                            Gespijkerd
Binnen / buiten                                        Binnen
Beschadiging                                           Niet
Verweerdheid                                           Licht

Verwijdering
Handeling                                              Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse                                           2
Gebruikte versie classificatiemodel                    TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)




Werkplanelementen
Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.




(479122)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479127)

MUG Ingenieursbureau                                   SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie
Adres                                                  Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode                                            53109416a
Projectnaam                                            Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode                                               Bron 6
Bronnaam                                               vloerzeil, gelijmd




Feiten
Productspecificatie                                    Vinylzeil
Hechtgebondenheid                                      Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest                                     6 m²
Percentage Chrysotiel                                  30 - 60 %
Percentage Amfibool                                    n.v.t.
Analysecertificaatnummer                               STL.25853

Situatie
Bevestiging                                            Gelijmd
Binnen / buiten                                        Binnen
Beschadiging                                           Niet
Verweerdheid                                           Niet

Verwijdering
Handeling                                              Schrapen / schuren

Risicoclassificatie
Risicoklasse                                           2
Gebruikte versie classificatiemodel                    TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)




Werkplanelementen
Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.




(479127)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479131)

MUG Ingenieursbureau                                   SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie
Adres                                                  Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode                                            53109416a
Projectnaam                                            Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode                                               Bron 7
Bronnaam                                               schoorsteenkap, los




Feiten
Productspecificatie                                    Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid                                      Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest                                     1 stuks
Percentage Chrysotiel                                  10 - 15 %
Percentage Amfibool                                    0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer                               STL.25853

Situatie
Bevestiging                                            Los
Binnen / buiten                                        Buiten
Beschadiging                                           Licht
Verweerdheid                                           Licht

Extra vragen
Vraag:              Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.
Antwoord:           Ja

Verwijdering
Handeling                                              Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse                                           1
Gebruikte versie classificatiemodel                    TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)




Werkplanelementen
Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.




(479131)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479133)

MUG Ingenieursbureau                                   SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie
Adres                                                  Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode                                            53109416a
Projectnaam                                            Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode                                               Bron 8
Bronnaam                                               schoorsteenbuis, geklemd




Feiten
Productspecificatie                                    Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid                                      Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest                                     1,5 m¹
Percentage Chrysotiel                                  10 - 15 %
Percentage Amfibool                                    0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer                               STL.25853

Situatie
Bevestiging                                            Geklemd
Binnen / buiten                                        Buiten
Beschadiging                                           Licht
Verweerdheid                                           Licht

Extra vragen
Vraag:              Het product maakt deel uit van het ondergronds openbaar gas-, water,- en rioolleidingnet (buiten).
Antwoord:           Nee

Verwijdering
Handeling                                              Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse                                           2
Gebruikte versie classificatiemodel                    TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)




Werkplanelementen
Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.




(479133)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Evaluatieformulier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>1. Asbestinventarisatie type A

Naam inventarisatiebedrijf             MUG Ingenieursbureau b.v.

ASCERT-code                            07-D070013.01

Rapportnummer                          53109416a

Vrijgavedatum                          10 februari 2016


2. Asbestinventarisatie type B

Naam inventarisatiebedrijf

ASCERT-code

Rapportnummer

Vrijgavedatum


3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest

Naam inventarisatiebedrijf

ASCERT-code

Rapportnummer

Vrijgavedatum


Omschrijving onvoorzien asbest

                 Omschrijving                               Plaats                        Hoeveelheid




Asbestverwijderingsbedrijf

Naam inventarisatiebedrijf

ASCERT-code

Naam                                   Handtekening


Verzonden naar     1.             2.                  3.             4.           5.              6.

Door (naam)

Datum

Paraaf

Verzendlijst:      1= AIB type A; 2=AIB type B; 3=AIB Onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 9 Verplichtingen opdrachtgever
          conform wet- en regelgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>