<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>






























 

 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

BRINK 4 

TE OOSTERWOLDE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kwaliteitszorg 

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 

en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 

het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-

form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-

passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  

 

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-

boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 

 

Betrouwbaarheid 

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 

bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, 

waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op 

voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 

Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 

Rapportage verkennend bodemonderzoek 

Brink 4 te Oosterwolde 

  

Opdrachtgever Rho Adviseurs voor leefruimte 

 Keizerstraat 21 

 7411 HD Deventer 

  

Rapportnummer 18258.001 

Versienummer D1 

Status Eindrapportage 

Datum 8 maart 2022 

  

Vestiging Overijssel 

Wilhelm Röntgenstraat 7a 

8013 NE Zwolle 

088 - 5001600 

zwolle@econsultancy.nl 

Opsteller De heer H.W. Looman, BSc 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole De heer ing. R.J.E. Kok 

Paraaf 

 

mailto:zwolle@econsultancy.nl


 

18258.001 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING .................................................................................................................................. 1 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE ................................................................................... 1 

3 MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM ................................................................. 2 

3.1 Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 2 
3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2 
3.3 Toekomstige situatie ......................................................................................................... 3 
3.4 Calamiteiten ...................................................................................................................... 3 
3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 3 
3.6 Aangrenzende terreindelen/percelen ............................................................................... 3 
3.7 Terreininspectie ................................................................................................................ 4 
3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 4 
3.9 Bodemopbouw en geohydrologie ..................................................................................... 4 

4 CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET) 5 

5 VELDWERK ................................................................................................................................ 5 

5.1 Algemeen .......................................................................................................................... 5 
5.2 Grondonderzoek ............................................................................................................... 6 

5.2.1 Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 6 
5.2.2 Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 6 

5.3 Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 6 
5.3.1 Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 6 
5.3.2 Bemonstering ..................................................................................................... 7 

6 LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 7 

6.1 Uitvoering analyses .......................................................................................................... 7 
6.2 Toetsingskader ................................................................................................................. 8 
6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters ...................................................................... 9 
6.4 Interpretatie analyseresultaten ......................................................................................... 9 

7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 10 

 

   

BIJLAGEN: 

 

1.  - Topografische ligging van de locatie 

2a.  - Locatieschets 

2b. - Foto's onderzoekslocatie 

3.  - Boorprofielen 

4a.  - Analysecertificaten 

4b. - Getoetste analyseresultaten Circulaire bodemsanering 

4c. - Getoetste analyseresultaten Regeling bodemkwaliteit (indicatief)  

5a.  - Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

5b. - Toetsingskader Regeling bodemkwaliteit 

6. - Informatie vooronderzoek 

 



 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 1 van 10 

 

1 INLEIDING 

 

Rho Adviseurs voor leefruimte heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een 

verkennend bodemonderzoek op de locatie Brink 4 te Oosterwolde. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging van en de voorge-

nomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast 

te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-

de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de bestemmingsplanwijziging en 

nieuwbouw. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-

bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is 

uitgevoerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002 en de 

daarin gestelde eisen.  

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). De analyseresul-

taten zijn aanvullend indicatief getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond of bagger-

specie op of in de bodem uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 

In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE  

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende 

terreindelen binnen een afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 445 m²) is gelegen aan de Brink 4 te Oosterwolde (zie bijlage 1). De onder-

zoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Oosterwolde (OTW02), sectie A, nummer 6663. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa  

7,5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 215.915,  

Y = 556.655. 

 
 
  



 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 2 van 10 

 

3 MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM 

 

3.1 Geraadpleegde bronnen 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een milieuhygiënisch vooronderzoek 

bodem uitgevoerd op basis van de NEN 5725. In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch 

vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving 

zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekom-

stige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodem-

opbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen. 
 

Tabel 1. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever (contactpersoon: de heer M. van Putten), d.d. 17 januari 2022 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,  

calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Opsterland, Oostellingwerf, Weststellingwerf  (OWE-gemeenten)  

(contactpersoon: de heer A. Heslinga), d.d. 19 januari 2022 (zie bijlage 6) 

Locatiegegevens van internet: 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's 

- Google streetview 

- provinciale bodeminformatie 

- Grondverzetviewer Fryslân 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

- kabels en leidingen 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

www.geosolutions.nl/sites/bkk-fryslan/ 

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door Econsultancy, d.d. 16 februari 2022 

 

3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

In de figuren 1 t/m 6 is een aantal historische topografische kaartjes opgenomen, dat een indruk geeft 

van het gebruik en de ontwikkeling van de locatie en haar omgeving in de periode 1950 - 2019. 
 

 
Figuur 1. ca. 1950 

 
Figuur 2. ca. 1965 

 
Figuur 3. ca. 1975 

 
Figuur 4. ca. 1990 

 
Figuur 5. ca. 2000 

 
Figuur 6. ca. 2019 

 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.dinoloket.nl/


 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 3 van 10 

 

Op basis van historisch kaartmateriaal uit de periode 1950-1975 vallen delen van de weg(en) binnen 

de contouren van de onderzoekslocatie, echter gezien de ongewijzigde ligging van de wegen betreft 

het waarschijnlijk een onjuiste oriëntatie van het historisch kaartmateriaal. Uit historisch kaartmateri-

aal blijkt dat de locatie (minimaal) vanaf de jaren ’50 bebouwd is geweest. Mogelijk is ter plaatse van 

het (noord)oostelijke terreindeel al eerder bebouwing aanwezig geweest, dit is echter niet goed te 

herleiden uit het historisch kaartmateriaal. De onderzoekslocatie is in de huidige situatie bebouwd met 

een (voormalig) winkelpand daterend van 1994 (bron BAG-viewer Kadaster). Het winkelpand is voor-

zien van een betonvloer. In de huidige situatie wordt het pand gebruikt voor opslag van witgoed van 

de naastgelegen Expert winkel. Het buitenterrein aan de zuid- en westzijde van het pand is voorzien 

van een tegelverharding. 

  

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Ooststellingwerf bekend, heeft er op de onder-

zoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks 

plaatsgevonden. 

 

Uit een in 2019 uitgevoerde asbestinventarisatie (Best4best, project 031B19, 22 januari 2019) blijkt 

dat verspreid door het pand asbesthoudende materialen zijn toegepast. Dit betreffen diverse venster-

banken (begane grond en 1e etage), kit ( ramen 1e etage), vlakke plaat (plafond garage), vloerzeil 

(toilet garage) en verwarmings-units. Aanbevolen werd de asbesthoudende toepassingen, vooraf-

gaand aan toekomstige sloop- of renovatiewerkzaamheden, te laten verwijderen door een gecertifi-

ceerd asbestverwijderingsbedrijf. 

 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.  

 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

 

3.3 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens een appartementencomplex op de locatie te realiseren. 

 

3.4 Calamiteiten 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 

Ooststellingwerf blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voor-

gedaan. 

 

3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

3.6 Aangrenzende terreindelen/percelen 

 

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van 

de omliggende terreindelen is als volgt: 

 

 aan de noord(oost)zijde bevindt zich een winkelpand (Expert); 

 aan de westzijde bevindt zich de weg ’t Oost;  

 aan de zuidzijde bevindt zich de Rijweg. 



 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 4 van 10 

 

In de directe omgeving op wat grotere afstand bevinden zich bovendien diverse horecapanden, win-

kels, een gezondheidscentrum en diverse woningen met bijbehorende siertuinen. 

 

Uit de bodemrapportage van de gemeente Ooststellingwerf (zie bijlage 6) blijkt dat op het perceel  

’t Oost 8, circa 25 ten noorden van onderhavige onderzoekslocatie, in het verleden een benzine-

service-station aanwezig zou zijn geweest. Nadere informatie hierover is niet bekend. 

 

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie plaats. 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt niet, dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende 

verontreinigingen zijn te verwachten.  

 

3.7 Terreininspectie 

 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-

terverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in paragraaf 3.2. Het leegstaande winkelpand is voornamelijk in gebruik als opslag 

voor witgoed. 

 

3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 

 

Uit de interactieve bodemkwaliteitskaart via de Grondverzetviewer Fryslân blijkt dat de bovengrond is 

gelegen binnen de uniforme bodemkwaliteitszone “Wonen”. Met betrekking tot de ondergrond is de 

onderzoekslocatie gelegen binnen de uniforme bodemkwaliteitszone “Landbouw/natuur”. Regionaal 

komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 

 

PFAS 

Op 13 december 2021 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het handelingskader (HK) 

voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie geactualiseerd met het vaststellen van 

achtergrondwaarden voor PFAS. PFAS en PFOA zijn stoffen die van nature niet in het milieu voor-

komen. Deze stoffen worden al heel lang gebruikt in industriële en andere processen. Ze worden 

toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. 

De stoffen zijn persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar. 

 

In opdracht van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een “Bodemkwaliteitskaart 

PFAS in Friesland” opgesteld (Anteagroup, project 0457469.100, 23 januari 2020). De 90 percentiel-

waarden vallen binnen de landelijke achtergrondwaarden. 

 

3.9 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland in een niet-gekarteerd gebied. De 

dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een laarpodzolgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkarte-

ring voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, 

behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 



 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 5 van 10 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 6,0 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 

4 CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET) 

 

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem blijkt, dat er geen sprake is van bodembelasting, an-

ders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op 

de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal 

geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor 

natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak 

niet eenduidig is aan te wijzen. 

 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie 

onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV-NL). Bij onver-

dachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 

 

PFAS 

Op basis van het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecies” 

blijkt dat vooralsnog heel Nederland (voornamelijk de bovengrond) als “verdacht” wordt aangemerkt 

met betrekking tot de parametergroep PFAS. Dit betekent echter niet dat alle locaties per definitie 

verdacht zijn op PFAS bóven de toetsnorm.  

 

Uit de reeds bekende gegevens concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie naar verwach-

ting de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op de locatie is. Van atmosferische depositie 

is bekend dat dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehalten in bodem en water kan leiden. Verwacht 

wordt, dat er verspreid over de onderzoekslocatie gelijke gehalten aan PFAS voorkomen. 

 

Indien bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toe-

passing elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onder-

zoek te doen naar PFAS. Op aangeven van de opdrachtgever maakt PFAS geen deel uit van onder-

havig onderzoek. 

 

 

5 VELDWERK 

 

5.1 Algemeen 

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 

die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 

uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat 

de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis In bijlage 3 

zijn de boorprofielen opgenomen. 

 

  



 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 6 van 10 

 

5.2 Grondonderzoek 

 

5.2.1 Uitvoering veldwerk 

 

Het veldwerk is op 16 februari 2022 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer  

A. Bruil. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het 

protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-

zoek". 

 

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 4 boringen geplaatst; 2 boringen tot 1,0 m -mv, 

1 boring tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 2,9 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde 

de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal 

is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over tra-

jecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende 

textuur separaat bemonsterd zijn.  

 

5.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De boven- en/of 

ondergrond is lokaal zwak humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak gleyhoudend en/of zwak grin-

dig. Plaatselijk zijn in de ondergrond leem(houdende)lagen aanwezig. 

 

De ondergrond is plaatselijk zwak tot sterk baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak beton-

houdend en/of zwak aardewerkhoudend. Eén van de boringen is gestaakt op een massieve puinlaag. 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde 

materiaal zijn aangetroffen. 

 
Tabel 2. Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 

 

Boornummer Einddiepte boring  

(cm -mv) 

Traject  

(cm -mv) 

Waargenomen verontreinigingen 

01 290 50-90 zwak baksteenhoudend 

02 200 80-110 zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend 

03 100 (gestaakt) 60-100 sterk baksteenhoudend, zwak betonhoudend, gestaakt op 

massief puin 

04 110 40-60 zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak 

aardewerkhoudend 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-

dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-

stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707+C1:2016/C2:2017 

"Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond" zijn uitgevoerd. De 

uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 

 

5.3 Grondwateronderzoek 

 

5.3.1 Uitvoering veldwerk 

 

Centraal op de onderzoekslocatie (inpandig) is een peilbuis (filterstelling 1,9-2,9 m -mv) geplaatst. De 

filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden 

op 16 februari 2022 is ingeschat.  



 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 7 van 10 

 

5.3.2 Bemonstering 

 

De grondwaterbemonstering is op 24 februari 2022 uitgevoerd door de heer A. Bruil. Deze medewer-

ker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL 

SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 

 

De bemonstering is uitgevoerd conform de NEN 5744:2011. Tabel 3 geeft een overzicht van de peil-

buisgegevens en de resultaten van de veldmetingen. 

 
Tabel 3. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 

 

Peilbuis-

nummer 

Situering peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwaterstand 

 (m -mv) 

Elektrisch Gelei-

dingsvermogen 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Zuurgraad 

(pH) 

01 centraal op onderzoekslocatie 

(inpandig) 

1,9-2,9 1,12 260 11 6,1 

 

 

6 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

6.1 Uitvoering analyses 

 

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 

Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 

laboratorium zijn in totaal 4 grond(meng)monsters samengesteld (1 grondmengmonster van de bo-

vengrond en 3 grond(meng)monsters van de ondergrond). De 4 grond(meng)monsters en het grond-

watermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 

 

-  standaardpakket grond: 

 droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-

lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK) en minerale olie; 

 

-  standaardpakket grondwater: 

 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 

aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale 

olie. 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakket-

ten. 

 
Tabel 4. Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten 

 

Grond(meng)- 

monster 

Traject 

(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (10-50) + 02 (10-50) + 03 (10-60) + 04 (6-40) standaardpakket  bovengrond  

(zintuiglijk schoon) 

MM2 02 (80-110) + 04 (40-60) standaardpakket  ondergrond  

(zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend, 

zwak aardewerkhoudend) 

MM3 MM3 01 (90-140) + 02 (110-160) + 04 (60-110) standaardpakket ondergrond  

(zintuiglijk schoon) 

03-2 03 (60-100) standaardpakket ondergrond  

(sterk baksteenhoudend, zwak betonhoudend) 



 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 8 van 10 

 

6.2 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader 

voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toet-

singstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillen-

de niveaus: 

 

-  achtergrondwaarde: 

 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo-

kale verontreinigingsbronnen; 

 

-  streefwaarde: 

 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 

 

-  tussenwaarde: 

 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van 

grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-

grens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden 

van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 

-  interventiewaarde: 

 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo-

ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-

pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in-

terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven-

tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en 

de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of in-

terventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolg-

onderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 

achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-

gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de vol-

gende terminologie gebruikt: 

 

Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 



 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 9 van 10 

 

De omgerekende gehalten naar gehalten in een standaardbodem zijn tevens indicatief getoetst aan 

de Regeling bodemkwaliteit. Dit opgenomen resultaat geeft een indicatie van de kwaliteit van de 

grond met betrekking tot grondverzet en/of (indien van toepassing) terugsaneerwaarden. Hierbij wordt 

grond ingedeeld in de klassen Achtergrondwaarde, Wonen, Industrie en Niet Toepasbaar. 

 

6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 

 

Tabel 5 geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden. Tevens is het resultaat van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit weerge-

geven. 

 
Tabel 5. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grond(meng)- 

monster 

Traject 

(cm -mv) 

Gehalte > AW 

(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 

(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 

(sterk verontreinigd) 

Indicatieve  
toetsing Rbk (*A) 

MM1 01 (10-50) + 02 (10-50) +  

03 (10-60) + 04 (6-40) 

PCB - - Altijd Toepasbaar (*B) 

MM2 02 (80-110) + 04 (40-60) kwik 

lood 

- - Wonen (*B) 

MM3 01 (90-140) + 02 (110-160) +  

04 (60-110) 

kwik 

lood 

- - Wonen (*B) 

03-2 03 (60-100) - lood - Industrie (*B) 

(*A) De weergegeven indicatieve beoordeling geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem": 

 

AW = toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 

wonen = toepasbaar (functieklasse wonen) 

industrie = toepasbaar (functieklasse industrie) 

NT = niet toepasbaar 

(*B) De indicatieve beoordeling Altijd Toepasbaar is gebaseerd op: 

- Er is geanalyseerd op het standaardpakket 

- Het aantal stoffen dat de achtergrondwaarde overschrijdt <= 2 is 

- De overschrijding(en) niet meer dan twee keer de Achtergrondwaarde betreffen 

- De overschrijdingen lager zijn dan de toetsingsgrens ‘Max. wonen’ 

 

Een partijkeuring (BRL SIKB 1000, protocol 1001) zal echter definitief uitsluitsel kunnen geven of er sprake is van grond klasse AW. 

 

Tabel 6 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 

overschrijden. 

 
Tabel 6. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

 

Grondwater- 

monster 

Situering 

peilbuis 

Concentratie > S 

(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 

(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 

(sterk verontreinigd) 

01-1-1 centraal op onderzoekslocatie 

(inpandig) 

- - - 

 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-

toetste analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering. Bijlage 4c bevat de getoetste analysere-

sultaten aan de Regeling bodemkwaliteit (indicatief). 

 

6.4 Interpretatie analyseresultaten 

 

De zintuiglijk schone bovengrond is licht verontreinigd met PCB en is indicatief aan te merken als een 

klasse AW. De ondergrond is plaatselijk licht tot matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd 

met kwik. De aangetoonde verontreinigingen zijn niet geheel eenduidig aan de zintuiglijk waargeno-

men verontreinigingen te relateren. De ondergrond is indicatief aan te merken als een klasse Wonen 

of Industrie. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond.  



 

Rapport 18258.001 versie D1  Pagina 10 van 10 

 

7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

Rho Adviseurs voor leefruimte heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een 

verkennend bodemonderzoek op de locatie Brink 4 te Oosterwolde. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging van en de voorge-

nomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie 

onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV). Bij onverdachte 

locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De boven- en/of 

ondergrond is lokaal zwak humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak gleyhoudend en/of zwak grin-

dig. Plaatselijk zijn in de ondergrond leem(houdende)lagen aanwezig. De ondergrond is plaatselijk 

zwak tot sterk baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak betonhoudend en/of zwak aarde-

werkhoudend. Eén van de boringen is gestaakt op een massieve puinlaag. Vermoedelijk betreft dit 

restanten van een (oude) fundering.  

 

Er zijn geen aanwijzingen verkregen voor bodembelastende activiteiten met betrekking tot asbest. Er 

is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Slechts plaatselijk zijn eenduidige bijmengingen van 

baksteen waargenomen (zonder dat sprake is (metsel)puin, puingranulaat of bouw- en sloopafval). 

Hierdoor kan op basis van bijlage A uit de NEN 5725 de aanname onverdacht ten aanzien van asbest 

worden gesteld met betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie. 

 

De zintuiglijk schone bovengrond is licht verontreinigd met PCB en is indicatief aan te merken als een 

klasse AW. De ondergrond is plaatselijk licht tot matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd 

met kwik. De aangetoonde verontreinigingen zijn niet geheel eenduidig aan de zintuiglijk waargeno-

men verontreinigingen te relateren. De ondergrond is indicatief aan te merken als een klasse Wonen 

of Industrie. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond. 

 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht, niet lijnvormig" kan worden 

beschouwd wordt, op basis van de lichte tot matige verontreinigingen, verworpen.  

 

Conclusie en advies 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er volgens Econsultancy mogelijk enige milieuhygi-

enische belemmeringen voor de bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

Econsultancy adviseert om een nader onderzoek te laten instellen naar de aard en de omvang van de 

geconstateerde matige verontreiniging met lood in de ondergrond, ter plaatse van boring 03. 

 

Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 

grond en baggerspecie (d.d. 13 december 2021) of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepas-

sing.  

 

 

 

Econsultancy 

Zwolle, 8 maart 2022 



Bijlage 1     Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht




Legenda

Asfalt

Klinker

Beton

Ontgravingsdiepte (m -mv)

Partijhoogte (m +mv)

Opnamerichting foto

Vloeistofdichte vloer

Prefab betonnen vloerplaat

Tegels

Golfplaat (asbest verdacht)

Boom

Bos

Struiken

Gras

Water

Braak

Grind

Onverhard

Puinverharding

Talud

Spoorbaan

Fietspad

Parkeerplaats

Duiker

Voormalige duiker

Trafo

Pomp

Olie/vetafscheider

Mangat

Riool inspectieput

Zinkput

Ontluchting

Vulpunt

Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm

Symbolen:

Bebouwing

Grens onderzoekslocatie

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Beschoeiing

Hekwerk

Spoorlijn

Wandmonster

Lijnen:

Ontgravingsvak

Saneringslocatie

Partij ontgraven grond

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Asfaltverharding

Reparatievak asfalt

Opslagtank (bovengronds)

Opslagtank (bovengronds in lekbak)

Opslagtank (ondergronds)

Struweel

Haag

Polygonen:
Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Peilbuis (diep)

Peilbuis

Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv

Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)

Peilbuis voorgaand onderzoek

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm

Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis

Boring tot 0,5 m -waterbodem

Boring tot 1,0 m -waterbodem

Boringen:

Niet verontreinigd

Gehalte >AW/S-waarde 

Gehalte >T-waarde 

Gehalte >I-waarde

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verontreinigingsgraad onbekend

Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld

Verontreiniging:



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 1.  
 

 
Foto 2.  

 

 



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 3.  
 

 
Foto 4.  

 

 



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 5.  
 

 
Foto 6.  

 

 



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 7.  
 

 
Foto 8.  

 

 



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 9.  
 

 
Foto 10.  

 

 



Bijlage 3 Boorprofielen  
 

 

 



Profielen boringen

Getekend volgens NEN 5104

Boormeester: Andre Bruil

Pagina 1 van 1

Projectcode: 18258.001

Boring: 01
Datum veldwerk: 16-2-2022

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

beton0

Edelmanboor10

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

bruingrijs, Edelmanboor
50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

baksteenhoudend, bruingrijs,

Edelmanboor90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

gleyhoudend, grijsoranje,

Edelmanboor
140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

grindig, matig gleyhoudend,

grijsoranje, Edelmanboor180

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

grindig, grijsbeige, Edelmanboor
200

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

leemhoudend, neutraalgrijs,

Edelmanboor

270

Leem, sterk zandig, donkergrijs,

Edelmanboor
290

Boring: 02
Datum veldwerk: 16-2-2022

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

beton0

Edelmanboor10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

grindig, grijsbeige, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak baksteenhoudend,

zwak kolengruishoudend, donker

bruingrijs, Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsbruin, Edelmanboor160

Zand, zeer fijn, matig siltig,

bruingrijs, Edelmanboor
200

Boring: 03
Datum veldwerk: 16-2-2022

0

50

100

1

2

beton0

Edelmanboor
9

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

beigegrijs, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

grindig, sterk baksteenhoudend,

zwak betonhoudend, grijsbruin,

Edelmanboor, gestaakt op  massief

puin

100

Boring: 04
Datum veldwerk: 16-2-2022

0

50

100

1

2

3

tegel0

Edelmanboor
6

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

grindig, beigegrijs, Edelmanboor40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak baksteenhoudend,

zwak kolengruishoudend, zwak

aardewerkhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

gleyhoudend, oranjebeige,

Edelmanboor

110



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. Herwin Looman
Wilhelm Röntgenstraat 7a
8013 NE  ZWOLLE

Datum: 02-Mar-2022

NETHERLANDS

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Feb-2022

Brink 4 Oosterwolde

18258.001
2022026473/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Brink 4 Oosterwolde

1 2

Andre Bruil

1/2

18258.001

Analysecertificaat

02-Mar-2022/17:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-Feb-2022

2022026473/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Mar-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 94.7% (m/m) 86.6Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 2.5Organische stof

99% (m/m) ds 97Gloeirest

S 2.5% (m/m) ds 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 10Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.23Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 10mg/kg ds 51Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 21Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 8.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (10-60) 04 (6-40)

MM2 02 (80-110) 04 (40-60) 12580500

12580499

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Brink 4 Oosterwolde

1 2

Andre Bruil

2/2

18258.001

Analysecertificaat

02-Mar-2022/17:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-Feb-2022

2022026473/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Mar-2022

A,B,C,D

S
2)

0.0013mg/kg ds <0.0010PCB 138

S
3)

0.0013mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.0064mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (10-60) 04 (6-40)

MM2 02 (80-110) 04 (40-60) 12580500

12580499

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022026473/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12580499 MM1 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (10-60) 04 (6-40)

040539262951 1 6  40 16-Feb-2022

030539262952 1 10  60 16-Feb-2022

020539262957 1 10  50 16-Feb-2022

010539262958 1 10  50 16-Feb-2022

 12580500 MM2 02 (80-110) 04 (40-60)

040539262947 2 40  60 16-Feb-2022

020539262950 3 80  110 16-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022026473/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022026473/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022026473/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12580499

12580500

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Herwin Looman
Wilhelm Röntgenstraat 7a
8013 NE  ZWOLLE

Datum: 07-Mar-2022

NETHERLANDS

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Feb-2022

Brink 4 Oosterwolde

18258.001
2022027348/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Brink 4 Oosterwolde

1 2

Andre Bruil

1/2

18258.001

Analysecertificaat

07-Mar-2022/08:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-Feb-2022

2022027348/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Mar-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 94.7% (m/m) 86.6Droge stof

S <0.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

99% (m/m) ds 99Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 36Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 8.1Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.26Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 8.1Nikkel (Ni)

S 280mg/kg ds 32Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 55Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

03-2 03 (60-100)

MM3 01 (90-140) 02 (110-160) 04 (60-110) 12583557

12583556

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Brink 4 Oosterwolde

1 2

Andre Bruil

2/2

18258.001

Analysecertificaat

07-Mar-2022/08:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-Feb-2022

2022027348/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Mar-2022

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.082mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.15mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.058mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.063mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.052mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.051mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.60mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

03-2 03 (60-100)

MM3 01 (90-140) 02 (110-160) 04 (60-110) 12583557

12583556

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022027348/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12583556 03-2 03 (60-100)

030539262963 2 60  100 16-Feb-2022

 12583557 MM3 01 (90-140) 02 (110-160) 04 (60-110)

040539262955 3 60  110 16-Feb-2022

020539262945 4 110  160 16-Feb-2022

010539262949 3 90  140 16-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022027348/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022027348/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022027348/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12583556

12583557

Extractie PCB/PAK 12583556

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Herwin Looman
Wilhelm Röntgenstraat 7a
8013 NE  ZWOLLE

Datum: 01-Mar-2022

NETHERLANDS

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Feb-2022

Brink 4 Oosterwolde

18258.001
2022030805/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Brink 4 Oosterwolde

1

Andre Bruil

1/2

18258.001

Analysecertificaat

01-Mar-2022/12:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Feb-2022

2022030805/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Mar-2022

A,B,C

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 2.6µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 41µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 12595355

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Brink 4 Oosterwolde

1

Andre Bruil

2/2

18258.001

Analysecertificaat

01-Mar-2022/12:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Feb-2022

2022030805/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Mar-2022

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01-1-1 12595355

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022030805/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12595355 01-1-1

010680589420 1 190  290 24-Feb-2022

010680589421 2 190  290 24-Feb-2022

010801040229 3 190  290 24-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022030805/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022030805/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 
(Circulaire bodemsanering) 



18258.001

Brink 4 Oosterwolde

16-02-2022

Andre Bruil

2022026473

18-02-2022

02-03-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 94,7 94,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds <20 51,06 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2392 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,119 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,84 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 10 15,6 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,4 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0013 0,0065

mg/kg ds 0,0013 0,0065

mg/kg ds 0,001 0,005

mg/kg ds 0,0064 0,032 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12580499

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (10-60) 04 (6-40)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



18258.001

Brink 4 Oosterwolde

16-02-2022

Andre Bruil

2022026473

18-02-2022

02-03-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,5

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 86,6 86,6

% (m/m) ds 2,5 2,5

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds <20 51,06 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2338 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7 - 3 15 103 190

mg/kg ds 10 20 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,23 0,3265 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,84 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 51 78,82 * 10 50 290 530

mg/kg ds 21 48 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,4

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <11 30,8

mg/kg ds 8,3 33,2

mg/kg ds <6,0 16,8

mg/kg ds <35 98 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0049 0,0196 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,05 0,05

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,37 0,365 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12580500

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 02 (80-110) 04 (40-60)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



18258.001

Brink 4 Oosterwolde

16-02-2022

Andre Bruil

2022027348

18-02-2022

07-03-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,6 86,6

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 36 139,5 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8,1 16,76 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,26 0,3735 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 8,1 23,63 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 32 50,37 * 10 50 290 530

mg/kg ds 55 130,5 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12583557

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3 01 (90-140) 02 (110-160) 04 (60-110)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



18258.001

Brink 4 Oosterwolde

16-02-2022

Andre Bruil

2022027348

18-02-2022

07-03-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 94,7 94,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,9 2,9

mg/kg ds <20 48,76 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2377 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,721 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,023 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0495 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,597 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 280 433,5 ** 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,77 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,082 0,082

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,063 0,063

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds 0,051 0,051

mg/kg ds 0,6 0,596 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12583556

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

03-2 03 (60-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



18258.001

Brink 4 Oosterwolde

24-02-2022

Andre Bruil

2022030805

24-02-2022

01-03-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <20 14 - 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 2,6 2,6 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 41 41 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 12595355

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

Legenda

01-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 4c Getoetste analyseresultaten 
(Regeling bodemkwaliteit) (indicatief) 



18258.001

Brink 4 Oosterwolde

16-02-2022

Andre Bruil

2022026473

18-02-2022

02-03-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 94,7 94,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds <20 51,06 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2392 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 7 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7,119 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,84 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 10 15,6 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 32,4 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0013 0,0065

mg/kg ds 0,0013 0,0065

mg/kg ds 0,001 0,005

mg/kg ds 0,0064 0,032 Wonen 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12580499

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM1 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (10-60) 04 (6-40)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



18258.001

Brink 4 Oosterwolde

16-02-2022

Andre Bruil

2022026473

18-02-2022

02-03-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,5

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 86,6 86,6

% (m/m) ds 2,5 2,5

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds <20 51,06 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2338 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 7 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 10 20 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,23 0,3265 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,84 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 51 78,82 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 21 48 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 8,4

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <11 30,8

mg/kg ds 8,3 33,2

mg/kg ds <6,0 16,8

mg/kg ds <35 98 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0049 0,0196 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,05 0,05

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,37 0,365 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12580500

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM2 02 (80-110) 04 (40-60)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



18258.001

Brink 4 Oosterwolde

16-02-2022

Andre Bruil

2022027348

18-02-2022

07-03-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,6 86,6

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 36 139,5 20 920

mg/kg ds <0,20 0,241 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 7,383 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 8,1 16,76 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,26 0,3735 Wonen 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 8,1 23,63 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 32 50,37 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 55 130,5 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12583557

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM3 01 (90-140) 02 (110-160) 04 (60-110)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



18258.001

Brink 4 Oosterwolde

16-02-2022

Andre Bruil

2022027348

18-02-2022

07-03-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 94,7 94,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,9 2,9

mg/kg ds <20 48,76 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2377 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,721 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7,023 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0495 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,597 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 280 433,5 Industrie 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 31,77 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,082 0,082

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,063 0,063

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds 0,051 0,051

mg/kg ds 0,6 0,596 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12583556

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

03-2 03 (60-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5 Toetsingskaders 



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 
chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  
-HCH  
-HCH  
-HCH (lindaan)  

HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

 



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

 

 



Bijlage 5b Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit 
 (grond en baggerspecie) 
 

Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem 
waarop grond of bagger wordt toegepast en voor verspreiden van baggerspecie over het 
aangrenzende perceel (voor standaardbodem, in mg kg/ds).  

 
 
 
 

stofniveau 

Achtergrondwaarden Maximale 
waarden voor 
verspreiden 

van 
baggerspecie 

 

Maximale waarden 
bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 
bodemfunctieklasse 

industrie 
 

Maximale waarden grootschalige 
toepassingen op of in de bodem 

 
 
 

(mg/kg ds) 

over 
aangrenzend 

perceel (2) 
(mg/kg ds) 

Maximale waarden 
kwaliteitsklasse 

wonen 
(mg/kg ds) 

Maximale waarden 
kwaliteitsklasse 

industrie 
(mg/kg ds) 

Maximale 
emissiewaarden 

 
(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 
 
 

(mg/kg ds) 
I. Metalen 

antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (Hg) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 
 

 
4,0 *) 
20 
- 

0,60 
55 
15 
40 

0,15 
50 

1,5 *) 
35 
6,5 
80 

140 

 
 
x 

(*B) 
x en 7,5 

x 
(*B) 

x 
x 
x 

(*B) 
x 
 
 
x 

 
15  
27  
- 

1,2  
62  
35  
54  

0,83  
210  
88  
-  

180  
97  
200 

 
22  
76  
- 

4,3  
180  
190  
190  
4,8  
530  
190  
100  
900  
250  
720 

 
0,070  
0,61  

-  
0,051  
0,17  
0,24  
1,0  

0,49  
15  

0,48  
0,21  
0,093  
1,9  
2,1 

 
9  

42  
- 

4,3  
180  
130  
113  
4,8  
308  
105  
100  
450  
146  
430 

II. Overige anorganische 
stoffen 
chloride 3)  
cyanide (vrij) 4)   
cyanide (complex)  
thiocyanaten (som) 
 

 
 

3,0 
5,5 
6,0 

 

 
 
 
 
 

 
 

3,0 
5,5 
6,0 

 
 

20 
50 
20 

 
- 

nvt 
nvt 
nvt 

 
 

nvt 
nvt 
nvt 

III. Aromatische stoffen 
benzeen  
ethylbenzeen  
tolueen  
xylenen (som)  
styreen (vinylbenzeen 
fenol  
cresolen (som) 
dodecylbenzeen  
aromatische oplosmiddelen 
(som) 6) 
 

 
0,20 *) 
0,20 *) 
0,20 *) 
 0,45 *) 
0,25 *) 
0,25 

0,30 *) 
0,35 *) 
 2,5 *) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
1 

1,25 
1,25 
1,25 
86 

1,25 
5 

0,35 
2,5 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

IV. Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK's) 
naftaleen  
fenantreen  
antraceen  
fluorantheen  
chryseen  
benzo(a)antraceen  
benzo(a)pyreen  
benzo(k)fluorantheen  
indeno(1,2,3cd)pyreen  
benzo(ghi)peryleen  
PAK's totaal (som 10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 

 
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 

nvt  
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
 

nvt 
nvt 
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  

V. Gechloreerde 
koolwaterstoffen 
a. (vluchtige) 
chloorkoolwaterstoffen 
monochlooretheen 
(vinylchloride) 7)  
dichloormethaan  
1,1-dichloorethaan  
1,2-dichloorethaan  
1,1-dichlooretheen 7)  
1,2-dichlooretheen (som)  
dichloorpropanen (som)  
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan  
1,1,2-trichloorethaan  
trichlooretheen (Tri)  
tetrachloormethaan (Tetra 
tetrachlooretheen (Per) 

 
 
 

0,10 *) 
0,10 

0,20 *) 
0,20 *) 
0,30 *) 
0,30 *) 
0,80 *) 
0,25 *) 
0,25 *) 
0,30 *) 
0,25 *) 
0,30 *) 
0,15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,30 
0,25 
0,30 
0,15 

 
 
 

0,1 
3,9 
0,20 

4 
0,30 
0,30 
0,80 

3 
0,25 
0,30 
2,5 
0,7 
4 

 
 
 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
 
 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 b. chloorbenzenen 
monochloorbenzeen  
dichloorbenzenen (som)  
trichloorbenzenen (som)  
tetrachloorbenzenen (som)  
pentachloorbenzeen  
hexachloorbenzeen  
chloorbenzenen (som) 

 
0,20 *) 
2,0 *) 

0,015 *) 
0,0090 *) 
0,0025 
0,0085 

 

 
 
 
 

 
 

 
x 
 

 
0,20 
2,0 

0,015 
0,0090 
0,0025 
0,027 

 

 
5 
5 
5 

2,2 
5 

1,4 
 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 

 c. chloorfenolen 
monochloorfenolen (som) 
dichloorfenolen (som)  
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som)  
pentachloorfenol  
chloorfenolen (som) 

 
0,045 
0,20 *) 

0,0030 *) 
0,015 *) 

0,0030 *) 
- 

 
 

 
 
x 
 
 

 
0,045 
0,20 

0,0030 
1 

1,4 
 

 
5,4 
6 
6 
6 
5 
 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt  
nvt  

 
 

  



Bijlage 5b Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit 
 (grond en baggerspecie) 

 
 
 
 

stofniveau 

Achtergrondwaarden Maximale 
waarden voor 
verspreiden 

van 
baggerspecie 

 

Maximale waarden 
bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 
bodemfunctieklasse 

industrie 
 

Maximale waarden grootschalige 
toepassingen op of in de bodem 

 
 
 

(mg/kg ds) 

over 
aangrenzend 

perceel (2) 
(mg/kg ds) 

Maximale waarden 
kwaliteitsklasse 

wonen 
(mg/kg ds) 

Maximale waarden 
kwaliteitsklasse 

industrie 
(mg/kg ds) 

Maximale 
emissiewaarden 

 
(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 
 
 

(mg/kg ds) 
 d. polychloorbifenylen 

(PCB's) 
PCB 28  
PCB 52  
PCB 101  
PCB 118  
PCB 138  
PCB 153  
PCB 180  
PCB's (som 7)  

 
 
 
 
 
 

 
 

0,020 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,020 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt  
nvt  
nvt 
nvt  
nvt  

 
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  

 e. overige gechloreerde 
koolwaterstoffen 
monochlooranilinen (som)  
pentachlooraniline  
dioxine (som I-TEQ)  
chloornaftaleen (som)  

 
 

0,20 *) 
0,15 *) 

0,000055 *) 
0,070 *) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,20  
0,15 

0,000055 
0,070 

 
 

0,20  
0,15 

0,000055 
10 

 
 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
 

nvt  
nvt 
nvt 
nvt  

VI. Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloor 
bestrijdings- 
middelen chloordaan (som)  
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
isodrin  
telodrin  
drins (som)  
endosulfansulfaat  

-endosulfan  
-HCH  
-HCH  
-HCH (lindaan)  
-HCH  

HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som 
landbodem) 

 
 
 

0,0020 
0,20 
0,10 

0,020 
 
 
 

 
 

 
0,015 

 
0,00090 
0,0010 
0,0020 
0,0030 

 
 

0,00070 
0,0020 
0,003 *) 

 
0,40 

 
 
 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 

 
 
 

0,0020 
0,20 
0,13 
0,84 

 
 
 
 
 
 

0,04 
 

0,00090 
0,0010 
0,0020 

0,04 
 
 

0,00070 
0,0020 

 
 

0,40 

 
 
 

0,0020 
1 

1,3 
34 
 
 
 
 
 
 

4,0 
0,1 

0,00090 
0,5 
0,5 
0,5 

 
0,1 
0,1 

0,0020 
 
 

0,5 

 
 
 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 

 
 
 

nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 

 b. organofosforpesticiden  
azinfos-methyl  

 
0,0075 *) 

 
 
 

 
0,0075 

 
0,0075 

 
nvt 

 
nvt 

 c. organotin 
bestrijdingsmiddelen 
organotin verbindingen (som) 
8) 
tributyltin (TBT) 8)  

 
0,15 

0,065 

 
 
 

 

 
0,5 

0,065 

 
2,5 (9) 
0,065 

 
nvt 
nvt 

 
nvt 
nvt 

 

 d. chloorfenoxy-azijnzuur 
herbiciden 
MCPA  

 
0,55 *) 

 
 

 
0,55 

 
0,55 

 
nvt 

 
nvt 

 e. overige 
bestrijdingsmiddelen 
atrazine  
carbaryl  
carbofuran (7)  
4-chloormethylfenolen (som)  
niet-chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen (som) 

 
0,035 *) 
0,15 *)  
0,017 *)  
0,60 *)  

 
0,090 *) 

 
 
 
 
 
 

 
0,035  
0,15  
0,017  
0,60  

 
0,090 

 
0,5  

0,45  
0,017  
0,60  

 
0,5 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 

VII. Overige stoffen 
asbest 10)  
cyclohexanon  
dimethyl ftalaat 11)  
diethyl ftalaat 11)  
di-isobutylftalaat 11)  
dibutyl ftalaat 11)  
butyl benzylftalaat 11)  
dihexyl ftalaat 11)  
di(2-ethylhexyl)ftalaat 11)  
minerale olie 12) 13)  
pyridine  
tetrahydrofuran  
tetrahydrothiofeen  
tribroommethaan (bromoform)  
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  
 

 
 

2,0 *) 
0,045 *) 
0,045 *) 
0,045 *) 
0,070 *) 
0,070 *) 
0,070 *) 
0,045 *) 

190 
0,15 *) 
0,45 
1,5 *) 
0,20 *) 

5,0 
8,0 

0,1 *) 
0,1 *) 
0,75 
3,0 

2,0 *) 
2,0 *) 
2,0 *) 
0,20 *) 
2,0 *) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
100 
2,0 
9.2 
5,3 
1,3 
5,0 
2,6 
18 
8,3 
190 
0,15  
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
0,1 
0,1 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
100 
150 
60 
5,3 
1,7 
36 
48 
60 
60 

500 
1 
2 

8,8 
0,20 
5,0 
8,0 
0,1 
0,1 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  

 

 
 
 
 



Bijlage 5b Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit 
 (grond en baggerspecie) 
 
 
 
Verklaring en de afkortingen en tekens 
 

1) Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en 
de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. 

2) De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 
0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het 
aangrenzende perceel 
 * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en  
  * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en  
  * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-
berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparamaters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening). Barium, kobalt, 
molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld is 

-
berekening, worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast. 

3) Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak 
oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde. 

4) Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou 
kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch 
Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

5) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt 
verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

6) De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie 
bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens 
individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt 
voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum 
gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie. 

7) De Interventiewaarde van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de 
-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

8) De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9. 
9) De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/kg ds. 
10) Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 100 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het 

Productenbesluit Asbest. 
11) Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12) Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in 

grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te 
worden. 

13) Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds. 
*) Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af 

te leiden. 
(*A) De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium 

tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen op basis 
van de voormalige Interventiewaarde (920 mg/kg d.s. voor droge toepassingen en 625 mg/kg d.s. voor toepassingen in oppervlaktewater). 

(*B) De individuele normen voor metalen voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen worden tijdelijk buitenwerking gesteld, totdat deze metalen zijn 
geïntegreerd in de ms-PAF. 

 



Bijlage 6 Informatie vooronderzoek 



Bodeminformatie
 bodeminformatie Brink 4 Oosterwolde

  

Getoonde informatie in rapportage Zorgmaatregel

25-meter contour Slootdempingen

Locatie-ID Locaties

Onderzoek vlak Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks

Verontreinigingscontour Boringen

Saneringscontour

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 1 van 19 - 19-01-2022



Toelichting
 
Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de
Provincie Fryslân en de Friese gemeenten.
Voor het grondgebied van de gemeente Leeuwarden is alleen informatie opgenomen over waterbodemverontreiniging. Om
volledige informatie te krijgen over de bodemkwaliteit in de gemeente Leeuwarden dient u zich te richten tot deze gemeente.
 
Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database. Hierbij
is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding
van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente waarin deze
locatie ligt. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de locatie en eventueel omliggende locaties, dan
zal de betreffende gemeente het dossier met eventuele aanvullende informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een
nieuwe rapportage.
                   

Beoordeling en advies
 
Deze rapportage geeft inzicht of in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming nog acties
ondernomen moeten worden binnen de opgegeven contour. De rapportage geeft antwoorden op de volgende vragen.
Is er bodeminformatie op het opgegeven adres geregistreerd?
Is er bodeminformatie binnen de opgegeven contour bekend?
Zo ja:
Wat is de kans op aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de ernst van de geconstateerde verontreiniging?
Welke vervolg actie is nodig of wordt geadviseerd?
Indien antwoord op deze vragen ontbreekt kunt u zelf aan de hand van eventueel beschikbare informatie van
bodembedreigende activiteiten en onderzoekssamenvattingen een eigen oordeel vormen. Mocht u behoefte hebben aan
een bevestiging van uw oordeel neem dan contact op met de betreffende gemeente.
 
Nadere informatie over de Wet bodembescherming, de geraadpleegde informatie bronnen en gebruikte termen treft u aan in
de bijlage van dit rapport.
                   

Disclaimer
 
De bodeminformatie is met zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is, onvolledig is of
onjuistheden bevat. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten achten zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die
het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de provincie en de
gemeenten door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.
                   

Leeswijzer
 
Met het plaatje op bladzijde 1 kunt u in één oogopslag zien wat voor relevante bodeminformatie aanwezig is:
- groen geeft aan dat er onderzoek is uitgevoerd;
- okergeel geeft aan dat er een verontreiniging zit
- bruin geeft aan dat er een sanering heeft plaatsgevonden
- zwart geeft aan de plekken waarop een zorgmaatregel (ook kadastraal geregistreerd) van toepassing is
- oranje lijnen geven de locatiecontour aan; kleine vierkantjes geven aan dat er gegevens over bedrijfsactiviteit aanwezig
zijn
- blauwe lijnen geven de plek aan van slootdempingen of (tram en spoor)traces
- donkergroene punten geven aan waar boringen zijn gezet
- rode driehoekjes geven aan waar tanks zitten of hebben gezeten.
Het lange nummer verwijst naar een locatie-ID waaronder u nadere informatie kunt vinden in deze rapportage.
In het hoofdstuk Samenvatting bodeminformatie is de informatie over locaties, onderzoeken en tanks opgenomen welke
(grafisch) binnen de opgegeven contour vallen.
Voor de gedetailleerde informatie behorende bij een locatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk Aanvullende
bodeminformatie.
                   

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 2 van 19 - 19-01-2022



 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 134392 OOSW, 't Oost 6!a 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

134392 OOSW, 't Oost 6!a Uitvoeren historisch onderzoek

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode FR008501504

Straat 't Oost

Huisnummer 6

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8431LJ

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

brandstoffendetailhandel (vloeibaar), NSX 320.2

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Uitvoeren historisch onderzoek

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar)

320,2 onbekend 1927 1973 onbekend

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 3 van 19 - 19-01-2022



b r a n d s t o f f e n d e t a i l h a n d e l  ( v l o e i b a a r ) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Bedrijfsnaam A.J. JAGER

UBI-omschrijving brandstoffendetailhandel (vloeibaar)

UBI-klasse 7

Start activiteit 1927

Einde activiteit 1973

Vermelding uit de bron

Vindplaats KvK Leeuwarden

Dossiernummer 15426

Gegevens niet beschikbaar

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 4 van 19 - 19-01-2022



Informatie van locaties in een straal van 25 meter
rondom de locatie

 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 117220 OOSW, Brink 1 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

117220 OOSW, Brink 1 Potentieel Ernstig, niet urgent, niet
spoedeisend

uitvoeren OO

108946 OOSW, Brink 6 - 24 Potentieel Ernstig, niet urgent, niet
spoedeisend

uitvoeren NO

134336 OOSW, Rijweg 3!a Uitvoeren historisch onderzoek

117362 OOSW, 't Oost 8 potentieel spoed uitvoeren OO

134393 OOSW, 't Oost 12!a voldoende onderzocht

109012 OOSW, Brink 1 niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

108946 Nader onderzoek: 9-7-1993 C-372.40 Ecolyse BV

108946 Indicatief onderzoek: 9-4-1992 C-372.10 Ecolyse BV

109012 Verkennend onderzoek NEN 5740:
1-7-2006

PT-20519 Well-control

109012 Verkennend onderzoek NEN 5740:
29-4-2004

B04K0102 De Straat Milieu-adviseurs bv

109012 Indicatief onderzoek: 8-3-1993 C-576.10 Ecolyse BV

117220 Nader onderzoek: 1-10-1995 R3439232.H01 Tauw

117220 Orienterend bodemonderzoek: 1-2-
1995

R3347257.002 Tauw

Type brandstof Volume Aanwezig Verontreiniging geconstateerd

HBO/Diesel onbekend onbekend

Locatiecode FR008500022

Straat Brink

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 5 van 19 - 19-01-2022



 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 N a d e r  o n d e r z o e k :  1 - 1 0 - 1 9 9 5 

 O r i e n t e r e n d  b o d e m o n d e r z o e k :  1 - 2 - 1 9 9 5 

Huisnummer 1

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8431LD

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf, NSX 475

Beoordeling Wbb Pot. ernstig, niet urgent

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

uitvoeren OO

Gegevens niet beschikbaar

Rapportnummer R3439232.H01

Datum rapport 01-10-1995

Onderzoeksbureau Tauw

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: S
Zint: puin, kool

B-gr: vak2, 3, 5: PAK >I, Pb >T
vak5: Zn >I. vak2,3: Zn >T

O-gr: vak 1, 4 (0,5-1 m-mv): PAK >I. vak1: Cu, Pb >S. vak 4: Pb >S. vak 1, 2 (1-1,5m-
mv): geen PAK-verontr
vak3 (1-1,5*

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500211, Vml. gemeentehuis, AA008500293,
R3439232.H01, 01-10-1995, OOSW, Vml. koperslagerij

Rapportnummer R3347257.002

Datum rapport 01-02-1995

Onderzoeksbureau Tauw

Aanleiding Landsdekkend

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: J
Vml adres Brink 4

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 6 van 19 - 19-01-2022



 H i s t o r i s c h  o n d e r z o e k :  1 - 1 - 1 9 9 1  C o n c e p t 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d r u k k e r i j  ( a l g e m e e n ) 

 d r u k k e r i j  ( a l g e m e e n ) 

Zint: puin, kool, olie, roest, slakken

Bovengr: Pb, Zn >I, Cu >T, min olie >S
b11: PAK >I

Ondergr: Cu, Zn, Pb >I en Hg, Cd >S

Grondw: Cu, Cr, Zn >S

Verspreidingsriciso
*

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500211, Vml. gemeentehuis, AA008500292,
R3347257.002, 01-02-1995, OOSW, Vml. koperslagerij
Archief provincie: FR008500022, R3347257.002/HHH, 01-02-1995, OO ikv vm
bedrijfsterreinen Brink 1 Oosterwolde

Rapportnummer 656

Datum rapport 01-01-1991

Onderzoeksbureau Provincie Fryslân

Aanleiding

Conclusie

Opmerkingen Archief provincie: FR008500022, 656, 01-01-1991, Algemeen registratieformulier

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

drukkerij (algemeen) 141 onbekend 1981 Heden onbekend

drukkerij (algemeen) 141 onbekend 1979 Heden onbekend

metaaloppervlaktebehandelin
gsbedrijf

475 onbekend 1903 1938 onbekend

houtmeubelfabriek 145 onbekend 1969 1983 onbekend

Bedrijfsnaam GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

UBI-omschrijving drukkerij (algemeen)

UBI-klasse 5

Start activiteit 1981

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats OWM Ooststellingwerf

Dossiernummer V5/Oosterwolde

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 7 van 19 - 19-01-2022



 h o u t m e u b e l f a b r i e k 

 m e t a a l o p p e r v l a k t e b e h a n d e l i n g s b e d r i j f 

 108946 OOSW, Brink 6 - 24 

Bedrijfsnaam GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

UBI-omschrijving drukkerij (algemeen)

UBI-klasse 5

Start activiteit 1979

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats Provincie Friesland

Dossiernummer Semi-St/HW/Oostwerf

Bedrijfsnaam RITSKES

UBI-omschrijving houtmeubelfabriek

UBI-klasse 5

Start activiteit 1969

Einde activiteit 1983

Vermelding uit de bron

Vindplaats KvK Leeuwarden

Dossiernummer 28687

Bedrijfsnaam VML.METAALOPP.VLAKTEBEH.BEDR.

UBI-omschrijving metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf

UBI-klasse 7

Start activiteit 1903

Einde activiteit 1938

Vermelding uit de bron

Vindplaats KvK Leeuwarden

Dossiernummer 7719

Locatiecode FR008500357

Straat Brink

Huisnummer 6

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8431LD

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 8 van 19 - 19-01-2022



 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 N a d e r  o n d e r z o e k :  9 - 7 - 1 9 9 3 

 I n d i c a t i e f  o n d e r z o e k :  9 - 4 - 1 9 9 2 

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

Beoordeling Wbb Pot. ernstig, niet urgent

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

uitvoeren NO

Gegevens niet beschikbaar

Rapportnummer C-372.40

Datum rapport 09-07-1993

Onderzoeksbureau Ecolyse BV

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Geschikt:
Vervolg:
Zint: puin

Bovengr: PAK, Pb, Zn >A

Grondw: Cr >A, pb15: 1,1,1,-trichloorethaan >A, pb11/12: tri, per >A

Geen gevaar v volksgez. en milieu
Geen beletsel voor bestemming terrein
Nagaan of in omgeving verdachte act. *

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500112, Vml. Gouden Klok, AA008500121, C-372.40, 09-07
-1993, OOSW, Vml. Gouden Klok

Rapportnummer C-372.10

Datum rapport 09-04-1992

Onderzoeksbureau Ecolyse BV

Aanleiding Bouwvergunning

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: J
Zint: puin

Bovengr: PAK, Pb, Zn >A, benzo(a)pyr >B.

Grondw: Cr, 1,1,1,-trichloorethaan >B

In nader onderzoek ook diepe grondwater analyseren

Originele analyseresultaten ontbreken gedeeltelijk

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500112, Vml. Gouden Klok, AA008500118, C-372.10, 09-04
-1992, OOSW

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 9 van 19 - 19-01-2022



Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 134336 OOSW, Rijweg 3!a 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 w a g e n m a k e r i j 

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode FR008501448

Straat Rijweg

Huisnummer 3

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8431KE

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

carrosseriefabriek, NSX 392.3

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Uitvoeren historisch onderzoek

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

carrosseriefabriek 392,3 onbekend 1922 1952 onbekend

wagenmakerij 95 onbekend 1927 Heden onbekend

wagenmakerij 95 onbekend 1926 Heden onbekend

Bedrijfsnaam HOEK, J. VAN DER

UBI-omschrijving wagenmakerij

UBI-klasse 4

Start activiteit 1927

Einde activiteit Onbekend

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 10 van 19 - 19-01-2022



 c a r r o s s e r i e f a b r i e k 

 w a g e n m a k e r i j 

 117362 OOSW, 't Oost 8 

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA Ooststellingwerf

Dossiernummer V1/1340/100

Bedrijfsnaam J. V.D. HOEK

UBI-omschrijving carrosseriefabriek

UBI-klasse 7

Start activiteit 1922

Einde activiteit 1952

Vermelding uit de bron

Vindplaats KvK Leeuwarden

Dossiernummer 20696

Bedrijfsnaam HOEK, J. VAN DER

UBI-omschrijving wagenmakerij

UBI-klasse 4

Start activiteit 1926

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA Ooststellingwerf

Dossiernummer V1/1339/68

Locatiecode FR008500164

Straat 't Oost

Huisnummer 8

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8431LJ

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

benzine-service-station, NSX 420

Beoordeling Wbb Pot. ernstig, niet urgent

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

uitvoeren OO

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 11 van 19 - 19-01-2022



Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 m o t o r f i e t s e n r e p a r a t i e b e d r i j f 

 a u t o r e p a r a t i e b e d r i j f 

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

benzine-service-station 420 onbekend 1956 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1956 1957 onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1946 Heden onbekend

loodgieters-, fitters- en
sanitairinstallatiebedrijf

0 onbekend Onbekend Heden onbekend

loodgieters-, fitters- en
sanitairinstallatiebedrijf

0 onbekend 1982 Heden onbekend

elektrotechnisch
installatiebedrijf

1 onbekend 1903 Heden onbekend

autoreparatiebedrijf 111 onbekend 1956 1957 onbekend

autoreparatiebedrijf 111 onbekend 1921 1957 onbekend

motorfietsenreparatiebedrijf 111 onbekend 1956 1957 onbekend

brandstoftank (ondergronds) 99,9 onbekend Onbekend Heden onbekend

Bedrijfsnaam KONING, A./SHELL

UBI-omschrijving motorfietsenreparatiebedrijf

UBI-klasse 5

Start activiteit 1956

Einde activiteit 1957

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA Ooststellingwerf

Dossiernummer V1/1349/418

Bedrijfsnaam KONING, A./SHELL

UBI-omschrijving autoreparatiebedrijf

UBI-klasse 5

Start activiteit 1956

Einde activiteit 1957

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA Ooststellingwerf

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 12 van 19 - 19-01-2022



 l o o d g i e t e r s - ,  f i t t e r s -  e n  s a n i t a i r i n s t a l l a t i e b e d r i j f 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

Dossiernummer V1/1349/418

Bedrijfsnaam BAKKER BV

UBI-omschrijving loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf

UBI-klasse 1

Start activiteit 1982

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats OWM Ooststellingwerf

Dossiernummer V5/Oosterwolde

Bedrijfsnaam BAT IMPORTMIJ

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1946

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats Ryksargyf

Dossiernummer DGAHW/Doos103/V/65

Bedrijfsnaam KONING, A./BAT IMPORTMIJ

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1946

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA Ooststellingwerf

Dossiernummer V1/1344/280

Bedrijfsnaam KONING, A./SHELL

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1956

Einde activiteit 1957

Vermelding uit de bron

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 13 van 19 - 19-01-2022



 a u t o r e p a r a t i e b e d r i j f 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 l o o d g i e t e r s - ,  f i t t e r s -  e n  s a n i t a i r i n s t a l l a t i e b e d r i j f 

 e l e k t r o t e c h n i s c h  i n s t a l l a t i e b e d r i j f 

Vindplaats GA Ooststellingwerf

Dossiernummer V1/1349/418

Bedrijfsnaam D. V.D. VELDE

UBI-omschrijving autoreparatiebedrijf

UBI-klasse 5

Start activiteit 1921

Einde activiteit 1957

Vermelding uit de bron

Vindplaats KvK Leeuwarden

Dossiernummer 25024

Bedrijfsnaam KONING, WED A./SHELL

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1956

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats Ryksargyf

Dossiernummer DGAHW/Doos103/V/406

Bedrijfsnaam BAKKER B.V.

UBI-omschrijving loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf

UBI-klasse 1

Start activiteit Onbekend

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU OOSTSTELLINGWERF

Dossiernummer

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving elektrotechnisch installatiebedrijf

UBI-klasse 2

Start activiteit 1903

Einde activiteit Onbekend

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 14 van 19 - 19-01-2022



 b r a n d s t o f t a n k  ( o n d e r g r o n d s ) 

 134393 OOSW, 't Oost 12!a 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

Vermelding uit de bron G

Vindplaats

Dossiernummer

Bedrijfsnaam BAKKER B.V.

UBI-omschrijving brandstoftank (ondergronds)

UBI-klasse 4

Start activiteit Onbekend

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU OOSTSTELLINGWERF

Dossiernummer

Locatiecode FR008501505

Straat 't Oost

Huisnummer 12

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8431LJ

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 15 van 19 - 19-01-2022



109012 OOSW, Brink 1 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0  1 5 - 0 2 - 2 0 1 0 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0 :  2 0 - 1 0 - 2 0 0 6 

Locatiecode FR008500423

Straat Brink

Huisnummer 1

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8431LD

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Rapportnummer VN-51357-1

Datum rapport 15-02-2010

Onderzoeksbureau Wiertsema & Partners

Aanleiding Omgevingsvergunning

Conclusie ZW: Licht puinhoudend
BG: Hg, Pb, Zn, PAK, PCB, min olie >AW
OG: Hg, Pb, Zn, PAK <AW
GW: Ba, Zn >S

Geen belemmering

Opmerkingen

Rapportnummer 164959-166315

Datum rapport 20-10-2006

Onderzoeksbureau Oranjewoud

Aanleiding Onbekend

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: J
Zint: plaatselijk bovengrond licht puinhoudend, verder geen bijzonderh.
Vak I:

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 16 van 19 - 19-01-2022



 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0 :  1 - 7 - 2 0 0 6 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0 :  2 9 - 4 - 2 0 0 4 

BG: Cu, Zn, PAK >S
OG: < S
GW: Cr, Ni > S
Vak II:
BG: < S
OG: < S
GW: < S
Vak III
BG: < S
OG: < S
GW: niet apart*

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500211, Vml. gemeentehuis, AA008500627, 164959-
166315, 20-10-2006, OOSW, bibliotheek

Aantekening Strabis d.d. 4-1-2008
Het terrein is verdacht o.b.v. voormalige aktiviteiten: Smederij, bankwerkerij,
timmerwerkplaats, lasinrichting
Het onderzochte terrein is verdeeld in drie vakken, n.a..v het gebruik:
VakI: Parkeerterrein.. t/m 9
Vak II: Voorterrein. 10 t/m 17 m.u.v. 15
Vak III: Muziekschool. 15, 18 t/m 24
Indikatieve toetsing aan bouwstoffenbesluit:
Vak. BG: categorie 1
De rest: categorie.. schone grond
Het aanvullend onderzoek wordt geadviseerd i.v.m. de PAk in de bovengrond:
uitsplitsen van monsters.

Rapportnummer PT-20519

Datum rapport 01-07-2006

Onderzoeksbureau Well-control

Aanleiding Transactie

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: J
Zint. : geen bijzonderheden
BG: PAK > S
OG: Pb > I, Zn > T, Cu > S
GW: niet onderzocht

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500211, Vml. gemeentehuis, AA008500617, PT-20519, 01-
07-2006, OOSW, voorterrein voorm.gem.huis

Rapportnummer B04K0102

Datum rapport 29-04-2004

Onderzoeksbureau De Straat Milieu-adviseurs bv

Aanleiding Transactie

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: N
Zint: puin

Bovengr: Pn, Zn, PAK, min olie >S

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 17 van 19 - 19-01-2022



 I n d i c a t i e f  o n d e r z o e k :  8 - 3 - 1 9 9 3 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 
117400 brandstoftank (ondergronds)

Ondergr: geen verontr

Grondw: Cr >S gemeten in 1993

Hypothese 'onverdacht' verworpen

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500211, Vml. gemeentehuis, AA008500294, B04K0102, 29-
04-2004, OOSW, Vml. gemeentehuis

Rapportnummer C-576.10

Datum rapport 08-03-1993

Onderzoeksbureau Ecolyse BV

Aanleiding Bouwvergunning

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: S
Zint: teergeur, puinarm

Bovengr: PAK >B

Grondw: Cr >A

Met PAK verontr grond verwijderen. Dan geen bezwaar tegen bestemming terrein

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500211, Vml. gemeentehuis, AA008500291, C-576.10, 08-
03-1993, OOSW, Vml. gemeentehuis

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Naam brandstoftank (ondergronds)

Volume

Type brandstof HBO/Diesel

Tank aanwezig onbekend

Wat is er met de tank gebeurd? onbekend

Bodemverontreiniging
geconstateerd?

onbekend

KIWA-certificaat aanwezig? onbekend

KIWA-certificaat-nummer

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 18 van 19 - 19-01-2022



Bijlage:

1.	Wet bodembescherming
 
De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat een melding moet worden gedaan aan het bevoegde gezag als men
een bodemsanering of andere werkzaamheden in de verontreinigde bodem wil uitvoeren waarbij vermoed wordt dat het een
bodemverontreiniging betreft groter dan 25m3 of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m3. Op zo’n melding neemt
het bevoegd gezag een ‘besluit’. Ook als een sanering is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport
een ‘besluit’.
 
					

Gemeenten en de Wet bodembescherming
 
In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen
bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de
uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen
niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een
samenvatting van het rapport.
					

Bevoegd gezag Wet bodembescherming.
 
De Provincie Fryslân is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De gemeente Leeuwarden is
bevoegd gezag voor haar eigen grondgebied. Met de invoering van de Waterwet in 2009 is het Wetterskip Fryslân bevoegd
gezag voor de waterbodems (Provincie Fryslân is nog bij hoge uitzondering bevoegd gezag voor waterbodems).
De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de Provincie Fryslân.
Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij
het Kadaster.
							

Het Kadaster en de Wet bodembescherming
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.
Nota Bene: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en
heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.
							

Bedrijven en de Wet bodembescherming
 
Bedrijven zijn, in bepaalde gevallen, verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een
omgevingsvergunning (bouw- en/of milieudeel). Nieuw ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient
direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De vervuiler zorgt onverwijld voor in beginsel een volledige verwijdering van
de vervuiling.
							

Burgers en de Wet bodembescherming
 
Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende
situaties zijn:
• Aan- of verkoop van een woning.
• Aanvraag omgevingsvergunning.
Zijn er naar aanleiding van de rapportage vragen betreffende de bodem, neem dan contact op met de gemeente.
							

(c) 2019 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 19 van 19 - 19-01-2022


2.	Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?
 
De gegevensbronnen zijn:
1. Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en
waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf
1995).
2. Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3. Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben
kunnen veroorzaken.
4. Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto’s sprake is van
slootdempingen, stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5. Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6. Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van
omgevingsvergunningen, locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Besluit bodemkwaliteit)
7. Brandstoftanks welke zijn verwijderd (Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van
aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)
					



 

 

Hitzumerweg 1 T  (0517) 452323 E info@best4best.nl BTW nr.  NL854044887B01 
8806 TR Achlum M  06-51328281 I  www.best4best.nl KvK nr.    60753897 

 
 
 

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT 
CONFORM HET 

CERTIFICAAT ASBESTINVENTARISATIES 
 

   
 

 

 

 031B19 

Brink 4 

8431 LD  Oosterwolde 

 

 031B19 

Asbestinventarisatie conform 

Arbeidsomstandighedenregeling 

 
Brink 4 

8431 LD Oosterwolde 

Omschrijving: Inventarisatie winkelpand 

Projectnummer: 031B19 

 
Reikwijdte 

 Gehele bouwwerk of object 
 Gedeelte van bouwwerk of object 
 Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 
 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 

Geschiktheid van dit asbestinventarisatierapport 
 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
 Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 
 Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
 Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 

Risicobeoordeling 
 Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en renovatie 

 (SMART) 
 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991) 

 
Opdrachtgever WoonFriesland 

De heer W. Tiemersma 
Oedsmawei 26 
9001 ZJ Grou 

Opdrachtnemer Best4best B.V. 
Hitzumerweg 1 
8806 TR Achlum 
Tel. 0517-452323 
info@best4best.nl 
Certificaatnummer: 01.D010041.01 

Asbestinventariseerder 
Projectnummer 031B19 
Versie Versie 1.0 
Versiedatum 22-01-2019 
Status Definitief 
Geldigheid 22-01-2022 

 
  



 

 031B19 

Autorisatie    

Projectnummer Versiedatum Status  

 
031B19 
 

 
22-01-2019 

 
Definitief 

 

Opgesteld door: Datum Paraaf 

 

Revisie 

Projectnummer Versiedatum Status Reden revisie Kleur aangepaste tekst 

031B19 22-01-2019 Definitief Niet van toepassing Niet van toepassing 
 

    Rood 

    Groen 

    Blauw 

     

     

 

  

 

 031B19 

Inhoudsopgave 

 

Hoofdstuk Pagina 

1 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 1 

1.1 Inleiding 1 
1.2 Uitvoering inventarisatie 1 
1.3 Algemeen 1 
1.4 Resultaten 2 
1.5 Geschiktheid inventarisatie 2 
1.6 Conclusies en aanbevelingen 2 
1.7 Aanbevelingen aanvullend onderzoek 3 
1.8 Geldigheid en bewaartermijn 3 

2 Inleiding 4 

2.1 Algemeen 4 
2.2 Aanleiding 4 
2.3 Doel 4 

3 Opzet asbestinventarisatie 5 

3.1 Vooronderzoek 5 
3.2 Asbestinventarisatie op locatie 5 
3.3 Monstername en -codering 6 
3.4 Asbest in objecten 6 
3.5 Analyse asbestverdacht materiaal 6 
3.6 Risicoklassebepaling 7 

4 Resultaten 8 

4.1 Vooronderzoek 8 
4.2 Bemonsterde asbestverdachte materialen 8 
4.3 Technische installaties en machines 8 
4.4 Bronbladen 8 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 Tekeningen 
Bijlage 2 Ligging van de onderzoekslocatie 
Bijlage 3 Nader te beoordelen locaties/constructieonderdelen 
Bijlage 4 Foto's onderzoekslocatie 
Bijlage 5 Analysecertificaten 
Bijlage 6 Risicobeoordeling SMART 
Bijlage 7 Certificaat Asbestinventarisaties Bijlage F Verplichtingen opdrachtgever (I) 
Bijlage 8 Algemene voorwaarden Best4best B.V. te Achlum



 

 031B19 
 
 1 / 14 

1 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 

1.1 Inleiding 

In opdracht van WoonFriesland heeft Best4best B.V. op 16 januari 2019 een asbestinventarisatie, 
conform de eisen zoals vermeld in het Procescertificaat Asbestinventarisaties1, uitgevoerd op de 
locatie Brink 4 te Oosterwolde. De inventarisatie is uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen 
renovatie. De reikwijdte van het onderzoek betreft 'Gehele bouwwerk of object'.  

1.2 Uitvoering inventarisatie 

De inventarisatie is uitgevoerd door de heer Hidde Visser. 

1.3 Algemeen 

Dit is een rapportage van een onderzoek van direct waarneembaar asbest conform het Certificaat 
Asbestinventarisaties inclusief risicobeoordeling. Bij dit onderzoek is licht destructief onderzoek 
uitgevoerd, waardoor de gebruikswaarde van het gebouw niet is aangetast. Dit rapport moet, indien 
langer dan drie jaar na de publicatiedatum, voorafgaand aan gebruik worden geactualiseerd. Alleen 
aan het originele rapport kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel 
worden gereproduceerd. 

Een asbestinventarisatierapport dient als basis voor het indienen van een sloopmelding voor het 
geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk. 

De asbestinventarisatie kan beperkt worden tot het te bouwen/op te richten containment en omvat 
ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen visueel 
geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van de eventuele 
transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit. Materialen die wel 
asbestverdacht zijn binnen of buiten het werkgebied dienen beschreven te worden in het 
inventarisatierapport met het advies tot het uit laten voeren van een nader onderzoek. 

 

 

 

Best4best is gecertificeerd als deskundig inventarisatiebedrijf. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform Bijlage XIIIa van Artikel 4.27 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit d.d. 30-11-2016, ook wel de SC-540 
genoemd. De naleving hiervan wordt periodiek getoetst door externe auditors 
van certificerende instellingen. Het certificaat is geregistreerd onder nummer 
01.D010041.01 bij TÜV Nederland QA B.V. 

                                                 
1  Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 (voormalig certificatieschema SC-540) 

 

 031B19 
 
 2 / 14 

1.4 Resultaten 

In de onderstaande tabel zijn alle aangetroffen asbesthoudende toepassingen weergegeven. 

Tabel 1.1 Asbesthoudende toepassingen 
Bron 
Nr. 

Omschrijving 
materiaal 

Locatie Hoeveelheid Monstercode Analyseresultaat Hechtgebondenheid Risico- 
klasse 

01 Vensterbank Begane  
grond en 
etage 

1 x 45 m¹ MM01 10-15 % chrysotiel Ja 2 

02 Kit Eerste etage 1 x 12 stuk(s) MM02 2-5 % chrysotiel Ja 2 of 1 
04 Vlakke plaat Garage 1 x 25 m² MM03 2-5 % chrysotiel Ja 2 
05 Zeil Wc in 

garage 
1 x 1,5 m² MM04 30-60 % chrysotiel Ja 2 

In tabel zijn de beoordeelde asbestverdachte technische installaties en/of machines weergegeven. 
Niet asbestverdachte installaties en/of machines zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Tabel 1.2  Beoordeelde technische installaties en/of machines 
Bron 
Nr. 

Installatie/type Locatie Monstercode Analyseresultaat Hechtgebondenheid Risico- 
klasse 

03 Biddle Uniflow         
(5 stuks) 

Begane grond en etage V01 Asbesthoudend Nee 1 

06 Lift Begane grond V02 Asbestvrij  
Bj 2003 

N.V.T. N.V.T. 

Tijdens de inventarisatie zijn geen asbestverdachte technische installaties waargenomen. 

Als asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen, is conform het asbestcertificatieschema de 
risicoklasse voor de verwijdering vastgesteld. De indeling in risicoklassen is uitgevoerd aan de hand 
van het digitale bepalingsprogramma SMA-rt (http://smart.ascert.nl/). In de SMA-rt uitdraai zijn 
maatregelen beschreven om bij bewerking of verwijdering van het asbesthoudende materiaal 
blootstelling en/of verspreiding van asbest te voorkomen. De SMA-rt risicobeoordelingen zijn in 
bijlage 5 opgenomen. 

1.5 Geschiktheid inventarisatie 

De inventarisatie is geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten. 

1.6 Conclusies en aanbevelingen 

De volgende conclusies en aanbevelingen zijn van toepassing voor onderhavig onderzoek: 

 Tijdens de inventarisatie zijn asbesthoudende materialen aangetroffen met een laag potentieel 
blootstellingsrisico. Een risicobeoordeling conform de NEN 2991 is niet noodzakelijk. 

 Voorafgaand aan toekomstige bouw-/sloop-/renovatiewerkzaamheden dienen de aangetroffen 
asbesthoudende toepassing(en) verwijderd te worden door een gecertificeerd 
asbestverwijderingsbedrijf.  

 Aanbevolen wordt om een beheersplan op te stellen voor het aangetroffen asbest. 
 In het huidige gebruik van de locatie is verwijdering of afscherming van de asbesthoudende 

toepassingen niet direct noodzakelijk.  
 Aanbevolen wordt om de asbesthoudende materialen te markeren. 



 

 031B19 
 
 3 / 14 

1.7 Aanbevelingen aanvullend onderzoek 

De locatie is voldoende onderzocht. Een aanvullend onderzoek wordt derhalve niet nodig geacht. 

1.8 Geldigheid en bewaartermijn 

Dit asbestinventarisatierapport moet, indien langer dan drie jaar na de publicatiedatum, voorafgaand 
aan gebruik worden geactualiseerd. De gegevens van het onderzoek worden ten minste tien jaar na 
ondertekening van het rapport bewaard. 

Ondanks dat de inventarisatie systematisch en door gekwalificeerd personeel is uitgevoerd kan 
Best4best niet garanderen dat er tijdens renovatie, restauratie- of sloopwerkzaamheden geen 
asbesthoudende materialen/producten worden aangetroffen. 

Tot de sloop of sanering mogen de asbesthoudende materialen niet gemanipuleerd, beschadigd of 
bewerkt worden. Verdere voorzorgsmaatregelen, behalve bovenstaande, worden tot de sloop niet 
noodzakelijk geacht. Veelal is het wettelijk verplicht om deze verwijdering van het asbesthoudend 
materiaal voorafgaande aan de sloop te laten plaatsvinden. Veelal is het wettelijk verplicht om deze 
sanering door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te laten uitvoeren. 

Desgewenst kan Best4best een gecertificeerd verwijderingsbedrijf in overleg met de opdrachtgever 
selecteren en de sloop begeleiden. Het is aan te bevelen vanwege het asbest op diverse plaatsen in 
het gebouw, alle asbesthoudende materialen te laten merken voordat sloop zal plaatsvinden. 
Desgevraagd kan Best4best deze markering op de asbesthoudende materialen aanbrengen. 

  

 

 031B19 
 
 4 / 14 

2 Inleiding 

2.1 Algemeen 

In opdracht van WoonFriesland heeft Best4best B.V. op 16 januari 2019 een asbestinventarisatie 
uitgevoerd op de locatie Brink 4 in Oosterwolde. 

De inventarisatie is uitgevoerd door de heer Hidde Visser. De reikwijdte van het onderzoek betreft 
'Gehele bouwwerk of object'.  De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de eisen zoals vermeld 
in het Procescertificaat Asbestinventarisaties. 

Best4Best heeft geen banden met de opdrachtgever, of met belanghebbenden bij de 
asbestinventarisatie, waardoor zich geen strijdigheid met het certificatieschema kan voordoen. 
Best4Best en haar personeel garandeert hierbij geheimhouding van alle gegevens die bij een 
asbestinventarisatie verkregen zijn. Deze gegevens zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever. 

Dit asbestinventarisatierapport moet, indien langer dan drie jaar na de versiedatum, voorafgaand 
aan gebruik worden geactualiseerd. De gegevens van het onderzoek worden ten minste tien jaar na 
ondertekening van het rapport bewaard. De gegevens van de onderzoeken zijn tevens ingevoerd in 
het Landelijk AsbestVolgSysteem (https://www.asbestvolgsysteem.nl en http://www.lavsinfo.nl/). 

Alleen aan het originele asbestinventarisatierapport kunnen rechten worden ontleend. Dit 
asbestinventarisatierapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

2.2 Aanleiding 

De inventarisatie is uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen renovatie. 

2.3 Doel 

Het doel van deze asbestinventarisatie is enerzijds het lokaliseren van de asbesthoudende en 
asbestverdachte materialen en anderzijds het aangeven met welke beschermende maatregelen de 
asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden. De gegevens van de asbestinventarisatie 
kunnen tevens in acht worden genomen met betrekking tot het toekomstige beheer. De gegevens uit 
deze asbestinventarisatie kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een asbestbeheersplan. 

  



 

 031B19 
 
 5 / 14 

3 Opzet asbestinventarisatie 

De asbestinventarisatie is door Best4Best uitgevoerd conform het asbestcertificatieschema. 

3.1 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden door bestudering van de door de opdrachtgever en/of 
gemeente beschikbaar gestelde informatie, zoals (ver)bouwtekeningen, tekeningen van 
procesinstallaties en, indien beschikbaar, voorgaande asbestinventarisaties.  

Tijdens het vooronderzoek zijn indien mogelijk de volgende werkzaamheden verricht: 

 Beschikbare (ver)bouwtekeningen bestudeerd. 
 Beschikbare bestekken bestudeerd. 
 Beschikbare asbestinventarisaties bestudeerd. 
 Kaarten/gegevens geraadpleegd van de Publiekelijke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK); 
 Gegevens geraadpleegd van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 
 Betrokkenen geïnterviewd. 

 
De resultaten van de bovenstaande werkzaamheden zijn weergegeven in hoofdstuk 4. 

3.2 Asbestinventarisatie op locatie 

Tijdens de asbestinventarisatie zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 De ruimten binnen de reikwijdte beoordeeld, waarbij de asbestverdachte materialen visueel zijn 
geïnventariseerd. 

 Monsters genomen van de asbestverdachte materialen. 
 Monsters verzonden naar en geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. 
 De locaties vastgelegd waar asbestverdacht materiaal is aangetroffen (tekeningen, zie bijlage 1,  

 
 
De resultaten van de bovenstaande werkzaamheden zijn weergegeven in hoofdstuk 4. 

Binnen Best4Best is door de jaren heen de benodigde kennis verworven op het gebied van asbest en 
bijbehorende asbestinventarisaties. Tijdens een asbestinventarisatie worden, met name slecht of 
niet direct zichtbare delen van het gebouw of installatie(s), steekproefsgewijs onderzocht. Dit met 
bedoeling om het aanwezige asbest zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Hoewel wij de 
inventarisatiewerkzaamheden door gecertificeerd personeel en met de vereiste zorg laten uitvoeren, 
kan niet uitgesloten worden dat bij eventuele werkzaamheden toch nog enkele asbesthoudende 
elementen aangetroffen worden, die in de asbestinventarisatie niet zijn gedetecteerd. Het niet 
gerapporteerd asbesthoudend element, dient conform artikel 23 van de 
Arbeidsomstandighedenregeling behandeld te worden.  

 

 031B19 
 
 6 / 14 

3.3 Monstername en -codering 

De gegevens uit het vooronderzoek zijn door de Deskundig Inventariseerder Asbest (hierna DIA) 
gebruikt tijdens de asbestinventarisatie. Hierbij zijn van de aangetroffen asbestverdachte materialen 
monsters genomen en geregistreerd. Monstername bestaat uit het afbreken van een klein deel van 
het asbestverdachte materiaal (MM01, MM02, etc.) en/of door het nemen van een kleefmonster van 
asbestverdacht stof (SM01, SM02, etc.).  

omen. Als sprake is van identieke 
materialen, dan wordt in dit rapport als volgt verwezen naar het oorspronkelijk genomen monster: 
Als MM01, Als MM02

materiaalmonster. Van alle visueel herkenbare identieke materialen is minimaal één representatief 
monster per materiaalsoort genomen. De omvang en hoeveelheden van de geconstateerde 
asbestverdachte materialen is bepaald door middel van geschikte meetmiddelen. De maten zijn zo 
nauwkeurig als mogelijk vastgesteld. 

3.4 Asbest in objecten 

Als uit documentatie blijkt waar het asbesthoudende materiaal zich in het object bevindt, welke 
soort asbest is toegepast en wat het percentage asbest is, zijn geen monsters genomen. Deze 
mogelijkheid geldt alleen voor objecten en niet voor bouwwerken, bijvoorbeeld 
verwarmingsinstallaties. Deze informatie kan worden verkregen uit de productgegevens van een 
fabrikant of uit eerdere onderzoeken naar de asbesttoepassingen.  

Als het nemen van een monster niet mogelijk bleek, omdat de asbesthoudende toepassing in het 
object verwerkt is en het nemen van een monster kan leiden tot asbestvezelemissie en de 
risicoklasse door het ontbreken van een percentage asbest niet bepaald kon worden door middel van 
SMART, is het verplicht de toepassing in de hoogste risicoklasse in te delen. 

3.5 Analyse asbestverdacht materiaal 

Het asbestverdachte materiaal is door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht op de 
aanwezigheid van asbest. De materiaalmonsters zijn met behulp van polarisatie-microscopie  
geanalyseerd (NEN 58962),  het type asbest is vastgesteld en de concentratie ingeschat. De 
stofmonsters zijn door een geaccrediteerd laboratorium door middel van Scanning 
Elektronenmicroscopie (SEM) en X-ray micro-analyse (XRMA) onderzocht. Hiermee is de concentratie 
aan asbestvezels vastgesteld. De analyse is uitgevoerd conform NEN 2991 en ISO 16000-273. In 
bijlage 3 zijn de analyseresultaten bijgevoegd. 

                                                 
2 NEN-5896:2003, kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatie microscopie, uitgegeven door het 
Nederlands Normalisatie-instituut. 
3 NEN-ISO 16000-27: NEN-ISO 16000-27:2014, algemene criteria voor bepaling van de neergestreken stofvezels op 
oppervlakken door scanning elektronenmicroscopie. 



 

 031B19 
 
 7 / 14 

3.6 Risicoklassebepaling  

In het Arbeidsomstandighedenbesluit worden drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen 
specifiek veiligheidsregime. Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico 
dat asbestvezels in de ademzone van werknemers komen. Het aantal vrijkomende vezels in de lucht 
tijdens de activiteiten valt in drie afzonderlijke risicoklassen te onderscheiden: 

 Risicoklasse 1: zijn alle bronnen die bij de verwijdering onder de verwachte 
asbestvezelconcentratie van 2.000 vezels/m3 blijven.  

 Risicoklasse 2: zijn alle asbesthoudende producten waar alleen chrysotiel in zit en bij de 
verwijdering een verwachte asbestvezelconcentratie is van meer dan 2.000 vezels/m3.  De 
oude vrijgave conform NEN 2990 is hier geldig, vrijgave mag met Fasecontrast microscopie. 

 Risicoklasse 2A: zijn alle asbesthoudende bronnen waar een amfibool asbest met een 
massapercentage van meer dan 2% in is verwerkt en bij de verwijdering een verwachte 
asbestvezelconcentratie is van meer dan 2.000 vezels/m3. 

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit is aan deze drie risicoklassen (onderstaande 
tabel) een eigen specifiek veiligheidsregime gekoppeld. 

  Tabel 3.1 Risicoklasse indeling voor verwijdering 

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit.4 
1 Licht regime, vergelijkbaar met de oude 

 
Art. 4.44  

2 Standaardregime conform het Certificaat Asbestverwijderaars Art. 4.48 
2A Verzwaard regime conform het Certificaat Asbestverwijderaars, 

 
hechtgebonden amfibool materialen zoals spuitasbest, leiding- 
en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton 

Art. 4.53a 

De risicoklasse van de, tijdens deze asbestinventarisatie aangetroffen, asbesthoudende toepassingen 
is vastgesteld met behulp van het bepalingsprogramma StoffenManager Asbest Risico-

https://smart.ascert.nl/). In bijlage 4 zijn de SMART uitdraaien 
bijgevoegd. 

  

 

 031B19 
 
 8 / 14 

4 Resultaten 

4.1 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan de asbestinventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen. De volgende aanvullende informatie is tijdens ons vooronderzoek naar 
voren gekomen: 

Tabel 4.1 Overige informatie van de locatie 

Locatie gegevens  
Type bouwwerk Winkelpand 
In gebruik Nee 
Bouwjaar 1994 
Functie Winkelpand 
Bouwgeschiedenis De bouwgeschiedenis van het onderzochte object is niet bekend.  
Voorgaande asbestverwijderingen uitgevoerd Niet bekend 

Tijdens het vooronderzoek is door de opdrachtgever aangegeven dat er geen gegevens beschikbaar 
zijn ten behoeve van de onderzoekslocatie.  

4.2 Bemonsterde asbestverdachte materialen 

Tijdens de asbestinventarisatie zijn de volgende asbestverdachte materialen bemonsterd en ter 
analyse verzonden naar het geaccrediteerde laboratorium. 

Tabel 4.2 Monsterkenmerk en analyseresultaat 
Monstercode Certificaat Materiaal Bron Analyseresultaat 

MM01 5864026 Vensterbank 01 10-15 % chrysotiel 
MM02 5864027 Kit 02 2-5 % chrysotiel 
MM03 5864028 Vlakke plaat 04 2-5 % chrysotiel 
MM04 5864029 Zeil 05 30-60 % chrysotiel 

4.3 Technische installaties en machines 

Op locatie zijn de volgende verwarmingsinstallaties en machines aangetroffen (zie tabel 4.5). Met 

http://www.bronnenboek.nl/ is nagegaan of in de installaties asbesthoudende materialen aanwezig 
zijn. Indien de installatie niet bekend is in de bovengenoemde informatiebronnen is contact 
opgenomen met de fabrikant. Om de installatie te kunnen beoordelen conform SMART, dient de 
asbestsoort en het percentage bekend te zijn. Indien dit niet bekend is, dan wordt de 
installatie/machine in de hoogste risicoklasse ingedeeld, te weten risicoklasse 2A. 

Tabel 4.5 Aangetroffen installaties 

Bron 
Nr. 

Installatie/type Locatie Monstercode Analyseresultaat Hechtgebondenheid Risico- 
klasse 

03 Biddle Uniflow   Begane grond en etage V01 Asbesthoudend Nee 1 
06 Lift Begane grond V02 Asbestvrij Nee N.V.T. 

 



 

 031B19 
 
 9 / 14 

4.4 Bronbladen 

In de productbladen wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen asbestverdachte 
toepassingen. 

Bronnummer 01 
Locatie Begane  grond en etage 
Binnen/buiten Binnen 
Omschrijving materiaal Vensterbank 
Hoeveelheid 1 x 45 m¹ 
Productsoort Vensterbank 
Bereikbaarheid Goed 
Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Wijze van bevestiging Gelijmd 
Mate van beschadiging Licht 
Mate van verwering Licht 
Monstercode MM01 
Analysecertificaat 849181 
Analyseresultaat 10-15 % chrysotiel 
Risicoklasse 2 
Verwijdermethode Containment 
Aanpak vervolg Het aangetroffen asbesthoudende materiaal vormt geen 

direct blootstellings-/verspreidingsrisico. 
Verwijderingsurgentie Asbestverwijdering op natuurlijk moment uitvoeren 
Algemene opmerking Er zijn geen bijzonderheden 
  

  

  

  
  

 

 

 031B19 
 
 10 / 14 

Bronnummer 02 
Locatie Eerste etage 
Binnen/buiten Buiten 
Omschrijving materiaal Beglazingskit 
Hoeveelheid 1 x 12 stuk(s) 
Productsoort Kit 
Bereikbaarheid Goed 
Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Wijze van bevestiging Gekit 
Mate van beschadiging Licht 
Mate van verwering Licht 
Monstercode MM02 
Analysecertificaat 849181 
Analyseresultaat 2-5 % chrysotiel 
Risicoklasse 2 of 1 
Verwijdermethode Buitensanering alleen de ramen of Buitensanering complete 

kozijn 
Aanpak vervolg Het aangetroffen asbesthoudende materiaal vormt geen 

direct blootstellings-/verspreidingsrisico. 
Verwijderingsurgentie Asbestverwijdering op natuurlijk moment uitvoeren 
Algemene opmerking Er zijn geen bijzonderheden 
  

  
  

  
  

 

 

  

 

  



 

 031B19 
 
 11 / 14 

Bronnummer 03 
Locatie begane  grond en etage 
Binnen/buiten Binnen 
Omschrijving materiaal Technische installatie, namelijk heater 
Hoeveelheid 1 x 5 stuk(s) 
Productsoort Biddle uniflow 
Bereikbaarheid Goed 
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden 
Wijze van bevestiging Asbesthoudend materiaal geheel omsloten 
Mate van beschadiging Licht 
Mate van verwering Licht 
Monstercode V01 
Analysecertificaat Intechnium 
Analyseresultaat Asbesthoudend 
Risicoklasse 1 
Verwijdermethode Direct verpakken 
Aanpak vervolg Het aangetroffen asbesthoudende materiaal vormt geen 

direct blootstellings-/verspreidingsrisico. 
Verwijderingsurgentie Asbestverwijdering op natuurlijk moment uitvoeren 
Algemene opmerking Geen bijzonderheden 
  

  
  

  
  

  
  

 

  

 

 031B19 
 
 12 / 14 

Bronnummer 04 
Locatie Garage plafond 
Binnen/buiten Binnen 
Omschrijving materiaal Vlakke plaat 
Hoeveelheid 1 x 25 m² 
Productsoort Vlakke plaat 
Bereikbaarheid Goed 
Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Wijze van bevestiging Gespijkerd 
Mate van beschadiging Licht 
Mate van verwering Licht 
Monstercode MM03 
Analysecertificaat 849181 
Analyseresultaat 2-5 % chrysotiel 
Risicoklasse 2 
Verwijdermethode Containment 
Aanpak vervolg Het aangetroffen asbesthoudende materiaal vormt geen 

direct blootstellings-/verspreidingsrisico. 
Verwijderingsurgentie Asbestverwijdering op natuurlijk moment uitvoeren 
Algemene opmerking Er zijn geen bijzonderheden 
  

  
  

  
  

 

 

  

 

  



 

 031B19 
 
 13 / 14 

Bronnummer 05 
Locatie WC in garage 
Binnen/buiten Binnen 
Omschrijving materiaal Zeil in wc 
Hoeveelheid 1 x 1,5 m² 
Productsoort Zeil 
Bereikbaarheid Goed 
Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Wijze van bevestiging Gelijmd 
Mate van beschadiging Licht 
Mate van verwering Licht 
Monstercode MM04 
Analysecertificaat 849181 
Analyseresultaat 30-60 % chrysotiel 
Risicoklasse 2 
Verwijdermethode Containment 
Aanpak vervolg Het aangetroffen asbesthoudende materiaal vormt geen 

direct blootstellings-/verspreidingsrisico. 
Verwijderingsurgentie Asbestverwijdering op natuurlijk moment uitvoeren 
Algemene opmerking Bemonsterde zeil ligt onder, nieuwer niet asbestverdacht, zeil  
  

  
  

  
  

  
  

 

  

 

 031B19 
 
 14 / 14 

Bronnummer 06 
Locatie Begane grond lift 
Binnen/buiten Binnen 
Omschrijving materiaal Technische installatie, namelijk lift 
Hoeveelheid 1 x 1 stuk(s) 
Productsoort Technische installaties 
Bereikbaarheid Goed 
Hechtgebondenheid N.v.t. 
Wijze van bevestiging N.v.t. 
Mate van beschadiging N.v.t. 
Mate van verwering N.v.t. 
Monstercode V02 
Analysecertificaat Intechnium 
Analyseresultaat Geen asbest gezien bouwjaar 2003 
Risicoklasse N.v.t. 
Verwijdermethode N.v.t. 
Aanpak vervolg N.v.t., geen asbest aangetoond. 
Verwijderingsurgentie N.v.t., geen asbest aangetoond 
Algemene opmerking Bouwjaar: 2003 
  

  
  

  
  



 

 031B19 

Bijlagen

 

 031B19 

Bijlage 1 Tekeningen 

 

  



 

 031B19 

Bijlage 2 Ligging van de onderzoekslocatie 

 

  

 

 031B19 

Bijlage 3 Nader te beoordelen locaties/constructieonderdelen 

De locatie is voldoende onderzocht. Een aanvullend onderzoek wordt derhalve niet nodig geacht. 

  



 

 031B19 

Bijlage 4 Foto's onderzoekslocatie 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 031B19 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 031B19 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 031B19 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 031B19 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 031B19 

 
 

 
 

 

  



 

 031B19 

Bijlage 5 Analysecertificaten 

 

 

 031B19 

Bijlage 6 Risicobeoordeling SMART 

 



 

 031B19 

 

 

 031B19 

 



 

 031B19 

 

 

 031B19 

 



 

 031B19 

 

  

 

 031B19 

Bijlage 7 Certificaat Asbestinventarisaties 
                           Bijlage F Verplichtingen opdrachtgever (I) 

Informatief karakter  
 
1. Algemeen  
 
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn 
bouwwerk/object, dat hij in eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij 
die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.  
 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een Gemeentelijke vergunning. Aan de sloopmelding ligt een 
asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een sloopmelding indienen en wordt daarmee de houder, na 
goedkeuring, van de geaccepteerde vergunning? 
 
1) De eigenaar van een bouwwerk; 
2)  Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 
3)  De gebruiker van een bouwwerk. 

Toelichting: 
a) De houder van de geaccepteerde sloopmelding blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de 

rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de 
gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt 
eveneens voor de asbestverwijdering. 

b)  Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de geaccepteerde 
sloopmelding in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.  

 
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de 
asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij 
overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. 
  
De opdrachtgever is degene die: 
1)  De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestinventarisatie; 
2)  De sloopmelding indienen bij de Gemeente, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/verwijderen; 
3)  De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. 

inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 
4)  De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig 
     certificaat voor asbest verwijderen; 
5)  De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 
6)  De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 
7)  De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 
8)  De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.  
 
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, 
doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en geaccepteerde 
sloopmelding) op het werk. 
 
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005  
 
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en geaccepteerde 
sloopmelding) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, 
asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk 
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie.  



 

 031B19 

3. Asbestinventarisatierapport  
 
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb. 704 d.d. 16-12-2005 en Stb. 87 d.d. 20-02-2006 Paragraaf 2  
Asbestinventarisatie. 
 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 61 Staatscourant 
2011 nr. 22513  22 december 2011 
.... beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
 
Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever) 
.... beschikt over een asbestinventarisatierapport.  
 
Art. 5: 
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt 
verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het 
asbestverwijderingsbedrijf).  
 
Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat 
rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er 
gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.   
 
  

 

 031B19 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit d.d. 30-11-2016 
 
 
Artikel 19. Uitvoering asbestinventarisatie  
1. Een asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen 

visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van de eventuele transitroute, 
zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit. 

2. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door de DIA. 
3. Bij de uitvoering van een asbestinventarisatie worden ten minste maatregelen genomen overeenkomstig artikel 17, 

tweede lid, onderdeel c, om verspreiding van asbest te voorkomen. 
4. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat de in te zetten arbeidsmiddelen voorafgaand aan het gebruik door de 

DIA worden gecontroleerd. 
5. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat de DIA de werkzaamheden conform het inventarisatieplan uitvoert. 
6. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat actuele versies van alle werkinstructies, normen, procedures, 

registratieformulieren en referentiegegevens die van belang zijn voor de asbestinventarisatie op de projectlocatie 
aanwezig zijn. 

7. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat relevante waarnemingen en andere bij de asbestinventarisatie 
verkregen gegevens tijdens de inventarisatie worden geregistreerd. 

8. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat elke afwijking van het asbestinventarisatieplan of onregelmatigheid die 
door de DIA zelf wordt opgemerkt of onder zijn aandacht wordt gebracht door de DIA wordt vastgelegd. 

 
Artikel 21. Maatregelen bij het aantreffen van beschadigd asbestverdacht materiaal 
1. Indien het asbestinventarisatiebedrijf beschadigd asbestverdacht materiaal aantreft, worden de volgende aspecten 

beoordeeld en beschreven: 
a. de omvang en mate van beschadiging van het asbestverdacht materiaal; en 
b. de omvang en verspreiding van de visueel waarneembare restanten asbestverdacht materiaal; 

2. Indien uit de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van visueel 
waarneembare restanten niet-hechtgebonden asbestverdacht materiaal binnen een bouwwerk, informeert het 
asbestinventarisatiebedrijf de opdrachtgever hierover en breidt het asbestinventarisatiebedrijf na opdracht door de 
opdrachtgever het asbestinventarisatieonderzoek uit met een inkadering door middel van: 
a. het nemen van representatieve kleefmonsters per ruimte of gebied overeenkomstig de NEN 2991; en 
b. een analyse van deze kleefmonsters overeenkomstig de NEN-ISO 16000-27 door een door de Raad voor Accreditatie 
    voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium, als blijkt dat het beschadigde asbestverdachte materiaal, bedoeld 
    in het eerste lid, onderdeel a, asbesthoudend is. 

3. Indien uit de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat er naast de aanwezigheid van visueel waarneembare 
restanten niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal sprake is van een ernstige verontreiniging die kan leiden tot 
een blootstelling aan asbestvezels in de lucht boven de van toepassing zijnde grenswaarde informeert het 
asbestinventarisatiebedrijf onmiddellijk de opdrachtgever hierover en beveelt het asbestinventarisatiebedrijf de 
opdrachtgever aan om onmiddellijk maatregelen te treffen waaronder het laten uitvoeren van een risicobeoordeling, 
en bij een in gebruik zijnde bouwwerk het op de hoogte stellen van de toezichthoudende overheidsinstelling als blijkt 
dat het beschadigde asbestverdachte materiaal, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, asbesthoudend is. 

4. Bij een mogelijke ernstige verontreiniging door niet hechtgebonden asbestverdachte materialen die kan leiden tot een 
blootstelling aan asbestvezels in de lucht boven de van toepassing zijnde grenswaarde, geschiedt een 
asbestinventarisatie met gebruikmaking van ten minste een volgelaatmasker met aanblaasunit, beschermende kleding 
en veiligheidsschoeisel en met gebruikmaking van een decontaminatie-unit. 

  



 

 031B19 

Bijlage 8 Algemene voorwaarden Best4best B.V. te Achlum 

Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk 
anders is aangegeven.  
 
Opdrachtnemer :  Best4best B.V. te Achlum. 
 
Opdrachtgever :  de wederpartij van opdrachtnemer. 
 
Opdracht          :  de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door 
    de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.  
 
Artikel 2   
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en  

overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 
Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met 
schriftelijke bevestiging. 

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering 
 waarvan derden dienen te worden betrokken. 
3.  Indien een of meerdere van de  bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden 
  blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en 
  opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde 
  bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
  bepaling in acht worden genomen.  
 
Artikel 3  Offertes 
1.  Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever  
 staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht 
 heeft verstrekt. 
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders 
 aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij 
 schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.  
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.  
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer 
 daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 
 opdrachtnemer anders aangeeft. 
5.  Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht 
 tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
6.  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 
Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking 
De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede 
uitvoering van de opdracht. 
 
Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij 
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en  
 vermogen. 
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door 
 derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. 
 Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt 
 behaald.  
3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht 
 voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan. 
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de 

opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 
opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. 

5.  Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die 

 

 031B19 

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht 
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, 
draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  
 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk 
1.  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds  
 besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.  

Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de 
opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot 
meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer 
is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

2.  In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling 
 van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.  
 
Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn 
1.  De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van 
 de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen. 
2.  Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, 

dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever 
opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.  

 
Artikel 8 Tarieven 
1.  Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de 
 hand van een uurtarief.  
2.  Bedragen zijn exclusief BTW. 
3.  Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot 
 verhoging van dit  tarief. 
4.  Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar 

het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de 
inflatie in het voorgaande jaar. 

5.  Opdrachtgever is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is 
gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet 
gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge 
de wet.  

6.  Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar 
maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  

7.  Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is 
opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan 
wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de 
tariefsaanpassing in werking zou treden.  

 
Artikel 9 Betalingsvoorwaarden 
1.  Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer 
 anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
2.  Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen.  

De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het 
moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele 
maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen 

chtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve 
gevolgen van opdrachtnemer. 

3.  Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht 
opschorten totdat betaling is geschiedt.  

4.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

5.  Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in 
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling 
weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige 



 

 031B19 

aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de 
kosten worden voldaan.  

6.  Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten 
laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.  
 

Artikel 10 Afsluiting opdracht 
De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient 
binnen een termijn van 30 dagen na  factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn 
reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.  
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.  
 
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 
1.  Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, 

films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle 
navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen. 

2.  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige 
andere wijze te bezwaren. 

3.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden 
daarvan op de hoogte te stellen. 

4.  De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te 
houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste 
verzoek ter inzage te geven. 

5.  Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht 
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

6.  Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken 
mede terug te nemen.  

 
Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten 
1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch 

uiterlijk binnen drie weken  na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 
opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te 
bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 

2.  Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit 
reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk 
kenbaar te worden gemaakt.  

3.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 
opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.  

 
Artikel 13 Opzegging 
1.  Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. 
2.  Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden 
3.  Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, 

waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot 
dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 

4.  Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever 
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden 

5.  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan 
opdrachtgever in rekening gebracht.  

 
Artikel 14 Opschorting en ontbinding  
1.  Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien: 
 -   Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt. 

 -   Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen 
dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de 
opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 
tekortkoming haar rechtvaardigt. 

 

 031B19 

 -   Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn 
verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

2.  Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien 
aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan 
worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde 
instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

3.  Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet 
en opdracht. 

4.  Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  
 
Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is 

opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van 
gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit 
voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

2.  Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. 
genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de 
kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.  

 
Artikel 16 Aansprakelijkheid 
1.  Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer  

kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk 
voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij 
het uitvoeren van opdrachten.  

2.  Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het  
declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van 
opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

3.  In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes 
maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

4.  In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van 
opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.  

5.  Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie 
maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt. 

 
Artikel 17 Vrijwaringen 
1.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele 

eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden 
gebruikt. 

2.  Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, 
garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.  

 
Artikel 18  Risico-overgang 
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op 
het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van 
opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.  
 
Artikel 19 Overmacht 
1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van  

een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 

3.  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming  
 verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. 



 

 031B19 

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de  partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
 

5.  Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de  
 opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  

zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke 
opdracht.  

 
Artikel 20 Geheimhouding 
1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht 

van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is 
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke 
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich 
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van 
verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet 
gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  

 
Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten 
1.  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en  
 bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet. 
2.  Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de 

uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van 
openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 

3.  Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,  
software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen 
door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken 
mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of 
ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

4.  Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere 
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

 
Artikel 22 Overig  
Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om 
professionals die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al 
dan niet op basis van 
zegge: honderdduizend euro. 
 
Artikel 23 Geschillen 
1.  In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen  
 partijen trachten deze in eerst instantie samen op te lossen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt zal er  
 mediation plaats vinden.  
2.  Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat  
 geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.  
 
Artikel 24 Toepasselijk recht 
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien 
opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 
 
Artikel 25 Wijzigingen 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de 
opdracht.  
 
 
Aldus opgemaakt te Achlum 
 
1 januari 2017 
 



 

 

	Bodeminformatie
	
	Toelichting
	Beoordeling en advies
	Disclaimer
	Leeswijzer

	
	Locaties (overlap met contour)
	Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour)
	Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks
	Aanvullende bodeminformatie
	134392 OOSW, 't Oost 6!a
	Besluiten bij locatie
	Onderzoeken bij locatie
	Gebruiken bij locatie
	Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)
	brandstoffendetailhandel (vloeibaar)



	Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks

	Informatie van locaties in een straal van 25 meter rondom de locatie
	Locaties (overlap met contour)
	Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour)
	Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks
	Aanvullende bodeminformatie
	117220 OOSW, Brink 1
	Besluiten bij locatie
	Onderzoeken bij locatie
	Nader onderzoek: 1-10-1995
	Orienterend bodemonderzoek: 1-2-1995
	Historisch onderzoek: 1-1-1991 Concept

	Gebruiken bij locatie
	Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)
	drukkerij (algemeen)
	drukkerij (algemeen)
	houtmeubelfabriek
	metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf


	108946 OOSW, Brink 6 - 24
	Besluiten bij locatie
	Onderzoeken bij locatie
	Nader onderzoek: 9-7-1993
	Indicatief onderzoek: 9-4-1992

	Gebruiken bij locatie
	Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

	134336 OOSW, Rijweg 3!a
	Besluiten bij locatie
	Onderzoeken bij locatie
	Gebruiken bij locatie
	Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)
	wagenmakerij
	carrosseriefabriek
	wagenmakerij


	117362 OOSW, 't Oost 8
	Besluiten bij locatie
	Onderzoeken bij locatie
	Gebruiken bij locatie
	Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)
	motorfietsenreparatiebedrijf
	autoreparatiebedrijf
	loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf
	benzine-service-station
	benzine-service-station
	benzine-service-station
	autoreparatiebedrijf
	benzine-service-station
	loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf
	elektrotechnisch installatiebedrijf
	brandstoftank (ondergronds)


	134393 OOSW, 't Oost 12!a
	Besluiten bij locatie
	Onderzoeken bij locatie
	Gebruiken bij locatie
	Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

	109012 OOSW, Brink 1
	Besluiten bij locatie
	Onderzoeken bij locatie
	Verkennend onderzoek NEN 5740 15-02-2010
	Verkennend onderzoek NEN 5740: 20-10-2006
	Verkennend onderzoek NEN 5740: 1-7-2006
	Verkennend onderzoek NEN 5740: 29-4-2004
	Indicatief onderzoek: 8-3-1993

	Gebruiken bij locatie
	Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)


	Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks
	117400 brandstoftank (ondergronds)


	Bijlage:
	1.	Wet bodembescherming
	Gemeenten en de Wet bodembescherming
	Bevoegd gezag Wet bodembescherming.
	Het Kadaster en de Wet bodembescherming
	Bedrijven en de Wet bodembescherming
	Burgers en de Wet bodembescherming

	2.	Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>