<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1237
                                                                                                                               1237



                                                                                      10 11                                                                                                                                                                                                                                                             1011




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2                                                        4
                                                                                          644                                                                                                                                                                                                                   4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6 44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5                            5
                                                                             459
                                                                                 A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5
                                                                                                                                  5000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8000
                                                   15 20                                                                                                                                                                                                                                                    15 20
                                      4 59                                                                                                                                                                                                                                                   459
                                                                                                                              15 19                                                                                                                                                                                                                                                                1519
                                                                                                        4 57




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               457




                             BESTAANDE SITUATIE 1:500                                                                                                                                                                                                                      GEWIJZIGDE SITUATIE 1:500

                                                                                                                                                                                                                        134 7                                                                                                                                                                                                                                                                          134 7




                                                                                                                                                                                                                                                                                         123 7
                              1237




             1011                                                                                                                                                                                                                                            1011


                                                                                                                                                                                                                  935                                                                                                                                                                                                                                                                           93 5
                                                                                                                                             1066                                                                                                                          1                                                                                                                                        1066
                                                                                                                                                                                                2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2
                                                                                                                                                                                              41




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            41
                                                                                                                                                                                             0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                          41




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          41




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                          2

                                                                                                                                                                                                                                                                                         1

                                                                                                                                                                                                                                                                                     4

                        6 44                                                                                                                                                                                                     936               2
                                                                                                                                                                                                                                                              2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               936
                                                                                                                                                                                                                                                                    644
                                                                                                                                                                                                                                               4                                 5                          3
                    459 A

                                                                                                                                                                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8000




                                                                                                                                                                                                                                                                           5
                                                         5000




                                                                                                            428                                                                                                                                                                                                                                                                  428


                                                       1519                                                                                                                                                                                                                                                 1519
             1520                                                                                                                                                                                                                                          1520
                                           457




                                                                                                                                                                                                                                                                                                457




      4 59                                                                                            813                                                                                                                                          4 59                                                                                                                    813




                                                                                                                                  426                                                                                                                                                                                                                                                                   426
                                                                                          432




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           432




                                                                                                                                                                                    418                                                                                                                                                                                                                                                                            41 8
                      46 1                              939                                                                                                                                                               1318                                       461                                        939                                                                                                                                                                                     1318
                                                                                                                                         1290                                                                                                                                                                                                                                                                     1290
                                                                                                                                                             422                1407                                                                                                                                                                                                                                                         422               1407
463                                                                                                                                                                                                                                      463
                                                 455




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      455




                                                                                                                                                                                                                                   414                                                                                                                                                                                                                                                                           414
                                                                                    928                                                                                                                    41 6                                                                                                                                      928                                                                                                                                  416
                             990                                                                                  430                                                                                                                                                      990                                                                                                         430
                                                                                                                                      1289                         1409      42 0                                                                                                                                                                                                                         1289                                     1409      420
                                                                He erew eg




                                                                                                                                                424                                                                                                                                                                                                                                                                      424
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hee rew eg




                                                                                                                        992                           1410                                                1408                                                                                                                                                                               992                                      1410                                               1408

                                                                                929                                                                                                                                                                                                                                                               929
                                                                                                434                                                                                                                                                                                                                                                              434


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a
                                                                                                                  430a                                                                                                                                                                                                                                                                 430
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    18058-B0

                                       3                                     1004                                                                                                                                  1382                                                                     3                                                 1004                                                                                                                                               1382                                                                                       datum
                                     45                                                                                                                                                                                                                                                  45
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Strandhotel Midsland aan Zee BV i.o.                                 10-04-2019
       451                                                                                                                                                            39 8                                                                             451                                                                                                                                                                                            39 8
                                                                                                      1293                                                                                          400                                                                                                                                                                    1293                                                                                                   4 00                                 Badhotel Midsland aan Zee                                            schaal


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Midsland aan Zee 459A , 8891 HV                                      1:500/1:1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bladnummer




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tek enaar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BESTAANDE EN GEWIJZIGDE SITUATIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            G. v/d Struik
                             BESTAANDE SITUATIE 1:1000                                                                                                                                                                                                                     GEWIJZIGDE SITUATIE 1:1000                                                                                                                                                                                                                  Van der Struik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bouwkundig Teken-en Adviesburo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dovenetel 7        T: 0570-513529
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M: 06-15167767
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            E: info@vanderstruik.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            www.vanderstruik.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7422 NV Deventer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Renvooi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Binnenwand, lichte scheidingswand nader te bepalen, dik 100 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Saunawand, een en ander volgens leverancier

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Plint, tot 600+. Baksteen 100mm v.v. ca. 20 mm stucmortel

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Binnenwand, prefab beton dik 100 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Binnenwand, prefab beton dik 250 mm (woningscheidende wand)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Isolatie, kingspan kooltherm 8, dik 95 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Gevelsteen, baksteen dik 100 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     waalformaat wildverband, doorgestreken voeg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Hsb gevel, dikte totaal 220 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Opbouw (Rc waarde 6,85 m2K/W):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - 18 mm horizontale gevelbekleding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - 22 mm ventilatielatten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - waterkerende damp open folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - 15 mm OSB plaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - 150 mm stijl- en regelwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Terrasscherm tot 1800+                                                                                                                                    - dampdichte folie / dampdichte laag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           aan 3 zijden, met enkele                                                                                                                                  - 15mm OSB plaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           openingen                                                                                                                                                 - 12.5 mm Rigidur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     een en ander volgens en nader te bepalen door leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Verlaagd plafond, hoogte 2400+ vloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Terras Zeezicht                                                                                                                                               Rc waardenconstructies
                   1                                    2                                                   3                                4                                     5                                                  6                                        7           8         betontegels 500x500mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9                          10                                                   11                                                           Spouwmuur (gevelsteen),                                        Hout skeletbouw gevel,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rc waarde 7,0 m2K/W Opbouw:                                    Rc waarde 6,85 m2K/W Opbouw:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - 100 mm gevelsteen                                            - 220 mm HSB
                                     Terras                                                                                  Terras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - 25 mm luchtspouw                                             - 100 mm prefab beton
                                 Houten vlonder                                                                          Houten vlonder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - 125 mm isolatie Kingspan                                     dikte totaal 320 m
                                                                                              Laag scherm




                                                                                                                                                                                                                                 50000                                                                                                                                                                                                                                               Kooltherm 8
                                5000                                        5000                                  5000                                        5000                                         5000                                        5000                         5000                            5000                              5000                                5000                                                                                       - 200 mm prefab beton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dikte totaal 450 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Begane grondvloer,                                             Dakopbouw,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rc waarde 3,5 m2K/W Opbouw:                                    Rc waarde 7,0 m2K/W Opbouw:
D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - 70 mm cementdekvloer                                         - dakpannen, uitvoering nader te bepalen
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pb                                                                     Pb                                                                                                                      - 200 mm kanaalplaatvloer                                      - panlatten, 22x32 mm (afhankelijk van pantype)
                                                                                                                                                                                       Sauna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - 140 mm EPS isolatie                                          - tengels, 22x32 mm
                                                                       Slapen                                                                        Slapen                                              Slapen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (152 mm ter plaatse oplegging)                                 - dakplaat, dik 206 mm, v.v. isolatie: PIR-isolatie,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     e.e.a. volgens leverancier kanaalplaat                           opbouw volgens leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      onderzijde dakplaat afgewerkt met 9,5 mm gipsplaat
            5000




                            Living                                                                                Living                                                                                                                                                                                                                                                                  Lobby
                                                                                                                                                                                Badkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Algemeen
                            MIVA                                                Badkamer                          MIVA                                                                                                                                                NV.                              NV.                                                   NV.                                                                                                   Entree woning
                                           3                                    (MIVA)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   max. hoogteverschil binnen - buiten 20 mm
                                                                                                                                                              1
                                                            Tech.                                                                                Tech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Natte ruimten:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Garderobe
C                                                                                                                                                                                                                                           Pb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   toilet: tegelwerk plafond hoog
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   badkamer: tegelwerk plafond hoog
                                                  NV.                                                                     NV.                                                                            NV.                                                                                                                                                                                                                             Pb                        aansluiting vloer - wand waterdicht
                       Pb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NV.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               entree
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trap, conform volgens Bouwbesluit 2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hotel / restaurant                                        breed min 800 mm
                                                            Tech.                                                                                Tech.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Restaurant                                                                       Entree
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Schuifdeuren entree:
    15000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bij stroomuitval deuren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Receptie




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   optrede max 210 mm
            5000




                                                                                                                                                                                       Werkkast
                                                                                Badkamer                                                                          Badkamer             Schoonmaak         Linnengoed       Pb                                                                                                                                                                                                            handmatig te openen       aantrede min 185 mm
                                                             Toilet                                                                               Toilet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hoogte leuning 900 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                     Keuken                                                                 80 Personen                                                                                  Pb        Toegang         hoogte traphek 1000 mm
                                                                                                                         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         max. spijlafstand 100 mm
                                          4                                                                                                                                                Koel                Vries
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MIVA-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Toilet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Berging
                                                                                    Sauna                                                                            Sauna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kone Eco Space
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     inw. 1500x1700mm                                              Balkonhek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6 personen

B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    480 kg                                                        hoogte balkonhek 1000 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bar




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hal                                                        Betonklinkers       Noodtrap, conform Bouwbesluit 2012
                            Living                                                                              Living
                                                                                                                                                                                                                                NV.                                                                                                                                                                      Techniek                                                  spil:       staal thermisch verzinkt
                                                                                                                                                                                                                                          Toilet
                                                                                                                                                                                                                                                            Douche                                                                                                                                                                                                 treden:     stalen roostertreden
                            MIVA                                                                                MIVA                                                                           Opslag Drank                                                                                                                                                                                                                                                        leuning:    staal thermisch verzinkt
                                                                                     Slapen                                                                            Slapen                                                                                                                                              NV.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   breed min 800 mm
            5000




                                                              Slapen                                                                               Slapen
                                                                                                                                                                                                                                          Toilet                                                                                                                                                                                                                   optrede max 210 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Toiletten                Toiletten                                                             aantrede min 185 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ontbijt
                                                                                                                                                                                                                  Opslag
                                                                                                                                                                                               Kantoor            Retour                                    Personeelsruimte                                                                                                                                                                                       Windschermen
                                                                                                                                                                                                                                                   Toilet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   staanders: Aluminium grijs gecoat
                                                                                                                                                                                                                           Pb                                                                                                 Pb                                                                                                                                   beglazing: Hardglas
A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Natte ruimten                                              Gebruiksfuncties
                                                                                              Laag scherm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Toiletten en badkamers voorzien van vloer- en              e.e.a. volgens bijlage:
                                         Terras                                                                               Terras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               wandtegels. Wandtegels van vloer tot plafond.              Overzicht gebruiksfuncties : zie rapport van Erik
                                     Houten vlonder                                                                       Houten vlonder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Aansluiting vloer met wand waterdicht.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Terras Zuidzijde
                                                                                                                                                                                                                                                                                   DRS A       betontegels 500x500mm                                                                                                                                               Bouwbesluit rapporten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EPC berekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ventilatieberekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Brandoverslagberekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Terrasscherm tot 1800+                                                                                                                  Beoordeling brandveiligheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           aan 3 zijden, met enkele
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           openingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Installaties afkorting en verklaringen                        Rookproductie en brandbaarheid:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      VR             Ventilatierooster                           - Rookproductie toegepaste materialen volgens NEN-EN13501-01:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Rockwool: Euroklasse A1, onbrandbaar,
                                                                                                                               Schelpenpad                                                                                                                                                                             Schelpenpad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gs             gootsteen, afvoer 40 mm                        S1, geringe rookproductie,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      wt             wastafel, afvoer 40 mm                         D0, geen productie brandende onderdelen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      wc             watercloset, afvoer 110 mm                     Gipsplaten: Euroklasse A2, zeer geringe brandbare component
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Betonklinkers                                                             ft             fontijn, afvoer 40 mm                          S1, geringe rookproductie,
                   BEGANE GROND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       wm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     wasmachine, afvoer 50 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     douche, afvoer 80 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D0, geen productie brandende onderdelen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      stl            standleiding, afvoer 110 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vluchtwegaanduidingen en brandwerende voorzieningen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Bouwconstructie waarover of waaronder een vluchtroute voert is                Materiaaleisen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30minuten brandwerend                                                           Ruimte:                                     Brandvoortplanting:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Hoofddraagconstructie: 90 minuten brandwerend                                                                             Wand - plafond:    Vloer:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Brandvoortplanting gevel voldoet aan klasse B, NEN 6068+C1:2011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Brandmeld- en ontruimingsinstallatie voldoet aan NEN 2535:2009+               Extra bescherme vluchtroute                         B                    Cfl. + S1fl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C1 2010 en NEN2575:2004 + C1:2006, met een rechtstreekse                        Beschermde vluchtroute                              B                    Dfl. + S1fl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   doormelding naar de RAC. PVE van BMI ter goedkeuring voorgelegd                 Gevels tot 2,5m1 boven MV                           B                    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aan de brandweer Fryslan voor uitvoering.                                       Gevels van 2,5-13m1 boven MV                        D                    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Doorvoeringen van kanalen en leidingen e.d. door brandwerende                 Ramen, deuren, kozijnen                             D                    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   scheidingen worden gelijkwaardig aan die brandwerende eis afgewerkt             Overig                                              D                    Dfl. + S1fl.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Brandslanghaspel lengte slang: 30m1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pictogramaanduiding nooduitgang aansluitend op maaiveld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vluchtrichting rechtdoor of naar beneden e.e.a. vlgns NEN1414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vluchtrichting linksaf of rechtsaf e.e.a. vlgns NEN1414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     WBDBO-eis 60 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     WBDBO-eis 30 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deur 30 min WBDBO en zelfsluitend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deur 60 min WBDBO en zelfsluitend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vluchtdeur v.v. paniekbeslag

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NV.        Noodverlichting

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Beschermde vluchtroute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               18058-B1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       datum

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Strandhotel Midsland aan Zee BV i.o.                                 10-04-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       schaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Badhotel Midsland aan Zee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Midsland aan Zee 459A , 8891 HV                                      1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bladnummer




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tek enaar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PLATTEGROND BEGANE GROND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       G. v/d Struik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Van der Struik                   Dovenetel 7        T: 0570-513529   E: info@vanderstruik.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bouwkundig Teken-en Adviesburo   7422 NV Deventer   M: 06-15167767   www.vanderstruik.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Renvooi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Binnenwand, lichte scheidingswand nader te bepalen, dik 100 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Saunawand, een en ander volgens leverancier

                                     1                                             2                                            3                                              4                                                5                                           6                                           7                                            8                                             9                                       10                                        11                                                         Plint, tot 600+. Baksteen 100mm v.v. ca. 20 mm stucmortel
                                                                                                                                                                                                                                                                      50000                                                                                                                                                                                                                                                                                     Binnenwand, prefab beton dik 100 mm
                                                         5000                                        5000                                         5000                                               5000                                          5000                                      5000                                         5000                                            5000                                        5000                                  5000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Binnenwand, prefab beton dik 250 mm (woningscheidende wand)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Isolatie, kingspan kooltherm 8, dik 95 mm
                                                                                                                                                        Hout skeletbouw gevel ,                                                                                                                                                                   Hout skeletbouw gevel ,
                                                                                                                                                        Rc waarde 6,85 m2K/W, Opbouw:                                                                                                                                                             Rc waarde 6,85 m2K/W, Opbouw:                                                                                                                                                                                 Gevelsteen, baksteen dik 100 mm
                                                         Balkon                                Balkon                                                                                                                                              Balkon                               Balkon                                                                                                                                            Balkon                         Balkon
                                                                                                                                                        - 220 mm HSB, volgens leverancier                                                                                                                                                         - 220 mm HSB, volgens leverancier                                                                                                                                                                             waalformaat wildverband, doorgestreken voeg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hsb gevel, dikte totaal 220 mm
D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opbouw (Rc waarde 6,85 m2K/W):
                                                                                                                                                         Balkon                            Balkon                                                                                                                                                Balkon                          Balkon                                                                                                                                                                         - 18 mm horizontale gevelbekleding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 22 mm ventilatielatten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - waterkerende damp open folie
                                                               29                                  27                               2100+                                                                               2100+                            21                                19                               2100+                                                                          2100+                            13                             11                                       WBDBO 30 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 15 mm OSB plaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - isolatie
                                                                                                                                    2600+                                                                               2600+                                                                                               2600+                                                                          2600+                                                                                                    plafond, incl.
        5000




                                                               Living                            Living                                                                                                                                                  Living                          Living                                                                                                                                             Living                      Living                                                                                  - 150 mm stijl- en regelwerk
                                          2600+                                                                        2600+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        draagconstructie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - dampdichte folie / dampdichte laag
                                                                                                                                                        25                                     23                                                                                                                                               17                                   15                                                                                                                             van binnen naar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 15mm OSB plaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    buiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 12.5 mm Rigidur
                                                                                                                                                       Living                                  Living                                                                                                                                          Living                                Living
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                een en ander volgens en nader te bepalen door leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Verlaagd plafond, hoogte 2400+ vloer
C                                        Sauna                             Gard.       Gard.                            Sauna                                                                                                       Sauna                           Gard.       Gard.                           Sauna                                                                                                  Sauna                           Gard.   Gard.                         Sauna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rc waardenconstructies
                                                                                                                                            Badkamer                                                         Badkamer                                                                                                               Badkamer                                                    Badkamer
                                                                                                                                                                       Gard.       Gard.                                                                                                                                                                     Gard.       Gard.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Spouwmuur (gevelsteen),                                       Hout skeletbouw gevel,
                                                  Badkamer
                                                                           Tech.       Tech.
                                                                                                            Badkamer
                                                                                                                                                                       Tech.       Tech.
                                                                                                                                                                                                                                            Badkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                    Tech.       Tech.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Badkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tech.       Tech.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Badkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tech.   Tech.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Badkamer                                                                      Rc waarde 7,0 m2K/W Opbouw:                                   Rc waarde 6,85 m2K/W Opbouw:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 100 mm gevelsteen                                           - 220 mm HSB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 25 mm luchtspouw                                            - 100 mm prefab beton
    15000
     5000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 125 mm isolatie Kingspan                                    dikte totaal 320 m
                                                                                   NV.                                                                                         NV.                                                                                              NV.                                                                                  NV.                                                                      NV.                                                                                                               Kooltherm 8
                                         Pb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 200 mm prefab beton
                                                                           Tech.       Tech.                                                                           Tech.       Tech.                                                                            Tech.       Tech.                                                                        Tech.       Tech.                                                                         Tech.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dikte totaal 450 mm
                                                  Badkamer                                                  Badkamer                                                                                                                        Badkamer                                                 Badkamer                                                                                                                  Badkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Begane grondvloer,                                            Dakopbouw,
                      vluchttrap                                                                                                            Badkamer
                                                                                                                                                                       Gard.       Gard.
                                                                                                                                                                                                             Badkamer                                                                                                               Badkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gard.       Gard.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Badkamer                                                                   NV.                                                                                  Rc waarde 3,5 m2K/W Opbouw:                                   Rc waarde 7,0 m2K/W Opbouw:
                      verdieping         Sauna                             Gard.       Gard.                            Sauna                                                                                                       Sauna                           Gard.       Gard.                           Sauna                                                                                                  Sauna                           Gard.                                                                                                    - 70 mm cementdekvloer                                        - dakpannen, uitvoering nader te bepalen
B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - 200 mm kanaalplaatvloer                                     - panlatten, 22x32 mm (afhankelijk van pantype)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 140 mm EPS isolatie                                         - tengels, 22x32 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (152 mm ter plaatse oplegging)                                - dakplaat, dik 206 mm, v.v. isolatie: PIR-isolatie,
                                                                                                                                                       Living                                  Living                                                                                                                                          Living                                Living                                                                                                                                                                     e.e.a. volgens leverancier kanaalplaat                          opbouw volgens leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Werkkast      Techniek        Hout skeletbouw gevel, verdieping
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rc waarde 6,85 m2K/W, Opbouw:                                                                                         onderzijde dakplaat afgewerkt met 9,5 mm gipsplaat
                                                                                                                                                        24                                     22                                                                                                                                               16                                   14                                                                                                                   - 220 mm HSB, volgens leverancier
        5000




                                         2600+                 Living                            Living                                                                                                                                                  Living                          Living
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Living
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2600+    - 100 mm prefab beton               Algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Entree woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Slapen
                                                               28                                  26                                                                                                                                                    20                                18                                                                                                                                               12                                                                                                max. hoogteverschil binnen - buiten 20 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Natte ruimten:
                                                                                                                                                         Balkon                            Balkon                                                                                                                                                Balkon                          Balkon                                                                                                                                                       toilet: tegelwerk plafond hoog
A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             badkamer: tegelwerk plafond hoog
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aansluiting vloer - wand waterdicht
                                                                                                                                                        Hout skeletbouw
                                                                                                                                                        Hout   skeletbouw gevel
                                                                                                                                                                          gevel ,,                                                                                                                                                                 Hout skeletbouw gevel ,
                                                         Balkon                                Balkon                                                   Rc waarde 6,85 m2K/W, Opbouw:                                                              Balkon                               Balkon                                                     Rc waarde 6,85 m2K/W, Opbouw:                                                          Balkon                         Balkon                                                               Trap, conform volgens Bouwbesluit 2012
                                                                                                                                                        -- 220
                                                                                                                                                           220 mm
                                                                                                                                                               mm HSB,
                                                                                                                                                                   HSB, volgens
                                                                                                                                                                        volgens leverancier
                                                                                                                                                                                leverancier                                                                                                                                                        - 220 mm HSB, volgens leverancier                                                                                                                                                          breed min 800 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              optrede max 210 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aantrede min 185 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DRS A                                                                                                                                                                                                  hoogte leuning 900 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              hoogte traphek 1000 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              max. spijlafstand 100 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Balkonhek

                                     EERSTE VERDIEPING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hoogte balkonhek 1000 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Noodtrap, conform Bouwbesluit 2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              spil:       staal thermisch verzinkt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              treden:     stalen roostertreden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              leuning:    staal thermisch verzinkt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              breed min 800 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              optrede max 210 mm
                                     1                                             2                                            3                                              4                                                5                                           6                                           7                                            8                                             9                                       10                                        11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aantrede min 185 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                      50000                                                                                                                                                                                                                                                                   Windschermen
                                                         5000                                        5000                                         5000                                               5000                                          5000                                      5000                                         5000                                            5000                                        5000                                  5000                                                              staanders: Aluminium grijs gecoat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              beglazing: Hardglas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Natte ruimten                                              Gebruiksfuncties
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Toiletten en badkamers voorzien van vloer- en              e.e.a. volgens bijlage:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wandtegels. Wandtegels van vloer tot plafond.              Overzicht gebruiksfuncties : zie rapport van Erik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aansluiting vloer met wand waterdicht.
    D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bouwbesluit rapporten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              EPC berekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ventilatieberekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Brandoverslagberekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Beoordeling brandveiligheid
               5000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Installaties afkorting en verklaringen                        Rookproductie en brandbaarheid:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VR             Ventilatierooster                           - Rookproductie toegepaste materialen volgens NEN-EN13501-01:
                             900+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          900+                                                                                                Rockwool: Euroklasse A1, onbrandbaar,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gs             gootsteen, afvoer 40 mm                        S1, geringe rookproductie,
                             2100+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2100+                                 wt             wastafel, afvoer 40 mm                         D0, geen productie brandende onderdelen.
                             2600+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2600+                                 wc             watercloset, afvoer 110 mm                     Gipsplaten: Euroklasse A2, zeer geringe brandbare component
    C
                      4037




                                                             Slapen                                Slapen                                              Slapen                                       Slapen                                             Slapen                              Slapen                                              Slapen                                     Slapen                                          Slapen                           Slapen                                                                ft             fontijn, afvoer 40 mm                          S1, geringe rookproductie,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 wm             wasmachine, afvoer 50 mm                       D0, geen productie brandende onderdelen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 d              douche, afvoer 80 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 stl            standleiding, afvoer 110 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vluchtwegaanduidingen en brandwerende voorzieningen:
        15000




                                                                Badkamer                       Badkamer                                                  Badkamer                              Badkamer                                                  Badkamer                       Badkamer                                                Badkamer                             Badkamer                                               Badkamer                   Badkamer
         5000




                                                                Badkamer                       Badkamer                                                  Badkamer                              Badkamer                                                  Badkamer                       Badkamer                                                Badkamer                             Badkamer                                               Badkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Bouwconstructie waarover of waaronder een vluchtroute voert is               Materiaaleisen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Uitloop                                                30minuten brandwerend                                                          Ruimte:                                      Brandvoortplanting:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lift                                                 - Hoofddraagconstructie: 90 minuten brandwerend                                                                             Wand - plafond:    Vloer:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Brandvoortplanting gevel voldoet aan klasse B, NEN 6068+C1:2011
                      4037




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Brandmeld- en ontruimingsinstallatie voldoet aan NEN 2535:2009+              Extra bescherme vluchtroute                            B                     Cfl. + S1fl.
                                                              Slapen                               Slapen                                          Slapen                                           Slapen                                             Slapen                               Slapen                                             Slapen                                     Slapen                                          Slapen                                                                                              C1 2010 en NEN2575:2004 + C1:2006, met een rechtstreekse                       Beschermde vluchtroute                                 B                     Dfl. + S1fl.
    B                        2600+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2600+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              doormelding naar de RAC. PVE van BMI ter goedkeuring voorgelegd                Gevels tot 2,5m1 boven MV                              B                     -
                             2100+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Techniek:                         2100+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - verwarming                                                          aan de brandweer Fryslan voor uitvoering.                                      Gevels van 2,5-13m1 boven MV                           D                     -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - ventilatie                                                          - Doorvoeringen van kanalen en leidingen e.d. door brandwerende                Ramen, deuren, kozijnen                                D                     -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - warmwater
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              scheidingen worden gelijkwaardig aan die brandwerende eis afgewerkt            Overig                                                 D                     Dfl. + S1fl.
                              900+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         900+
               5000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Brandslanghaspel lengte slang: 30m1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pictogramaanduiding nooduitgang aansluitend op maaiveld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vluchtrichting rechtdoor of naar beneden e.e.a. vlgns NEN1414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vluchtrichting linksaf of rechtsaf e.e.a. vlgns NEN1414

    A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           WBDBO-eis 60 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                WBDBO-eis 30 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Deur 30 min WBDBO en zelfsluitend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Deur 60 min WBDBO en zelfsluitend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DRS A                                                                                                                                                                                                                    Vluchtdeur v.v. paniekbeslag

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NV.        Noodverlichting


                                     TWEEDE VERDIEPING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Beschermde vluchtroute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18058-B2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        datum

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Strandhotel Midsland aan Zee BV i.o.                                     10-04-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        schaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Badhotel Midsland aan Zee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Midsland aan Zee 459A , 8891 HV                                          1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   bladnummer




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        tek enaar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PLATTEGRONDEN EERSTE EN TWEEDE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VERDIEPING                                                               G. v/d Struik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Van der Struik                   Dovenetel 7        T: 0570-513529       E: info@vanderstruik.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bouwkundig Teken-en Adviesburo   7422 NV Deventer   M: 06-15167767       www.vanderstruik.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        Renvooi
                                                                                                                                                                          Binnenwand, lichte scheidingswand nader te bepalen, dik 100 mm

                                                                                                                                                                          Saunawand, een en ander volgens leverancier

                                                                                                                                                                          Plint, tot 600+. Baksteen 100mm v.v. ca. 20 mm stucmortel

                                                                                                                                                                          Binnenwand, prefab beton dik 100 mm

                                                                                                                                                                          Binnenwand, prefab beton dik 250 mm (woningscheidende wand)

                                                                                                                                                                          Isolatie, kingspan kooltherm 8, dik 95 mm

                                                                                                                                                                          Gevelsteen, baksteen dik 100 mm
                                                                                                                                                                          waalformaat wildverband, doorgestreken voeg

                                                                                                                                                                          Hsb gevel, dikte totaal 220 mm
                                                                                                                                                                          Opbouw (Rc waarde 6,85 m2K/W):
                                                                                                                                                                          - 18 mm horizontale gevelbekleding
                                                                                                                                                                          - 22 mm ventilatielatten
                                                                                                                                                                          - waterkerende damp open folie
                                                                                                                                                                          - 15 mm OSB plaat
                                                                                                                                                                          - isolatie
                                                                                                                                                                          - 150 mm stijl- en regelwerk
                                                                                                                                                                          - dampdichte folie / dampdichte laag
                                                                                                                                                                          - 15mm OSB plaat
                                                                                                                                                                          - 12.5 mm Rigidur
                                                                                                                                                                          een en ander volgens en nader te bepalen door leverancier
                                                                                                                                                                          Verlaagd plafond, hoogte 2400+ vloer
                                                                                                                                                        Rc waardenconstructies
                                                                                                                                                                          Spouwmuur (gevelsteen),                                      Hout skeletbouw gevel,
                                                                                                                                                                          Rc waarde 7,0 m2K/W Opbouw:                                  Rc waarde 6,85 m2K/W Opbouw:
                                                                                                                                                                          - 100 mm gevelsteen                                          - 220 mm HSB
                                                                                                                                                                          - 25 mm luchtspouw                                           - 100 mm prefab beton
                                                                                                                                                                          - 125 mm isolatie Kingspan                                   dikte totaal 320 m
                                                                                                                                                                          Kooltherm 8
                                                                                                                                                                          - 200 mm prefab beton
                                                                                                                                                                          dikte totaal 450 mm
                                                                                                                                                                          Begane grondvloer,                                           Dakopbouw,
                                                                                                                                                                          Rc waarde 3,5 m2K/W Opbouw:                                  Rc waarde 7,0 m2K/W Opbouw:
                                                                                                                                                                          - 70 mm cementdekvloer                                       - dakpannen, uitvoering nader te bepalen
                                                                                                                                                                          - 200 mm kanaalplaatvloer                                    - panlatten, 22x32 mm (afhankelijk van pantype)
                                                                                                                                                                          - 140 mm EPS isolatie                                        - tengels, 22x32 mm
                                                                                                                                                                          (152 mm ter plaatse oplegging)                               - dakplaat, dik 206 mm, v.v. isolatie: PIR-isolatie,
                                                                                                                                                                          e.e.a. volgens leverancier kanaalplaat                         opbouw volgens leverancier
                                                                                                                                                                                                                                         onderzijde dakplaat afgewerkt met 9,5 mm gipsplaat

                                                                                                                                                        Algemeen
                                                                                                                                                        Entree woning
                                                                                                                                                        max. hoogteverschil binnen - buiten 20 mm
VOORGEVEL                                                                                                   RECHTERZIJGEVEL                             Natte ruimten:
                                                                                                                                                        toilet: tegelwerk plafond hoog
                                                                                                                                                        badkamer: tegelwerk plafond hoog
                                                                                                                                                        aansluiting vloer - wand waterdicht

                                                                                                                                                        Trap, conform volgens Bouwbesluit 2012
                                                                                                                                                        breed min 800 mm
                                                                                                                                                        optrede max 210 mm
                                                                                                                                                        aantrede min 185 mm
                                                                                                                                                        hoogte leuning 900 mm
                                                                                                                                                        hoogte traphek 1000 mm
                                                                                                                                                        max. spijlafstand 100 mm

                                                                                                                                                        Balkonhek
                                                                                                                                                        hoogte balkonhek 1000 mm

                                                                                                                                                        Noodtrap, conform Bouwbesluit 2012
                                                                                                                                                        spil:       staal thermisch verzinkt
                                                                                                                                                        treden:     stalen roostertreden
                                                                                                                                                        leuning:    staal thermisch verzinkt
                                                                                                                                                        breed min 800 mm
                                                                                                                                                        optrede max 210 mm
                                                                                                                                                        aantrede min 185 mm

                                                                                                                                                        Windschermen
                                                                                                                                                        staanders: Aluminium grijs gecoat
                                                                                                                                                        beglazing: Hardglas

                                                                                                                                                        Natte ruimten                                              Gebruiksfuncties
                                                                                                                                                        Toiletten en badkamers voorzien van vloer- en              e.e.a. volgens bijlage:
                                                                                                                                                        wandtegels. Wandtegels van vloer tot plafond.              Overzicht gebruiksfuncties : zie rapport van Erik
                                                                                                                                                        Aansluiting vloer met wand waterdicht.
                                                                                                                                                        Bouwbesluit rapporten
                                                                                                                                                        EPC berekening
                                                                                                                                                        Ventilatieberekening
                                                                                                                                                        Brandoverslagberekening
                                                                                                                                                        Beoordeling brandveiligheid

                                                                                                                                                        Installaties afkorting en verklaringen                        Rookproductie en brandbaarheid:
                                                                                                                                                           VR             Ventilatierooster                           - Rookproductie toegepaste materialen volgens NEN-EN13501-01:
                                                                                                                                                                                                                         Rockwool: Euroklasse A1, onbrandbaar,
                                                                                                                                                           gs             gootsteen, afvoer 40 mm                        S1, geringe rookproductie,
                                                                                                                                                           wt             wastafel, afvoer 40 mm                         D0, geen productie brandende onderdelen.
                                                                                                                                                           wc             watercloset, afvoer 110 mm                     Gipsplaten: Euroklasse A2, zeer geringe brandbare component
                                                                                                                                                           ft             fontijn, afvoer 40 mm                          S1, geringe rookproductie,
                                                                                                                                                           wm             wasmachine, afvoer 50 mm                       D0, geen productie brandende onderdelen.
                                                                                                                                                           d              douche, afvoer 80 mm
                                                                                                                                                           stl            standleiding, afvoer 110 mm

                                                                                                                                                        Vluchtwegaanduidingen en brandwerende voorzieningen:
                                                                                                                                                        - Bouwconstructie waarover of waaronder een vluchtroute voert is              Materiaaleisen:
                                                                                                                                                        30minuten brandwerend                                                         Ruimte:                                            Brandvoortplanting:
                                                                                                                                                        - Hoofddraagconstructie: 90 minuten brandwerend                                                                                  Wand - plafond:     Vloer:
                                                                                                                                                        - Brandvoortplanting gevel voldoet aan klasse B, NEN 6068+C1:2011
                                                                                                                                                        - Brandmeld- en ontruimingsinstallatie voldoet aan NEN 2535:2009+             Extra bescherme vluchtroute                                    B                   Cfl. + S1fl.
                                                                                                                                                        C1 2010 en NEN2575:2004 + C1:2006, met een rechtstreekse                      Beschermde vluchtroute                                         B                   Dfl. + S1fl.
                                                                                                                                                        doormelding naar de RAC. PVE van BMI ter goedkeuring voorgelegd               Gevels tot 2,5m1 boven MV                                      B                   -
                                                                                                                                                        aan de brandweer Fryslan voor uitvoering.                                     Gevels van 2,5-13m1 boven MV                                   D                   -
                                                                                                                                                        - Doorvoeringen van kanalen en leidingen e.d. door brandwerende               Ramen, deuren, kozijnen                                        D                   -
                                                                                                                                                        scheidingen worden gelijkwaardig aan die brandwerende eis afgewerkt           Overig                                                         D                   Dfl. + S1fl.


                                                                                                                                                                          Brandslanghaspel lengte slang: 30m1
  ACHTERGEVEL                                                                                     LINKERZIJGEVEL                                                          Pictogramaanduiding nooduitgang aansluitend op maaiveld
                                                                                                                                                                          Vluchtrichting rechtdoor of naar beneden e.e.a. vlgns NEN1414
                                                                                                                                                                          Vluchtrichting linksaf of rechtsaf e.e.a. vlgns NEN1414
                                                                                                                                                                          WBDBO-eis 60 minuten
                                                                                                                                                                          WBDBO-eis 30 minuten
                                                                                                                                                                          Deur 30 min WBDBO en zelfsluitend
                                                                                                                                                                          Deur 60 min WBDBO en zelfsluitend
                                                                                                                                                          Pb
                                                                                                                                                                          Vluchtdeur v.v. paniekbeslag

                                                                                                                                                               NV.        Noodverlichting

                                                                                                                                                                          Beschermde vluchtroute




                                           A          B           C          D
                                                          15000                                  Dakopbouw
                                               5000       5000        5000                       Opbouw:
                                                                                                 - dakpannen, Rood genuaceerd uitvoering n.t.b.
                                                                                                   verankeren volgens voorschrift
                                                                                                 - panlatten, 22x32 mm (afhankelijk van pantype)
                                                                                                 - tengels, 22x32 mm
       12250 +                                                                                   - dakplaat, dik 206 mm opbouw volgens leverancier
                                                                                                   onderzijde dakplaat afgewerkt met 9,5 mm gipsplaat


                                                                                                 Verdiepingsvloer Opbouw:
                 3250
                         3250




                                   10350 +                                                       - 70 mm cem entdekvloer
                                                                                                 - 200 mm kanaalplaatvloer
                                                                                                   e.e.a. volgens leverancier!
       9000 +
   2100+ vlr                                                                        2100+ vlr    Spouwmuur (gevelsteen)
                 2600
                         2600




                                                                                                 - 100 mm gevelsteen
    900+ vlr                                                                         900+ vlr    - 25 mm luchtspouw
                                                                                                 - 125 mm isolatie Kingspan kooltherm K8
       6400 +                                                                    2e verdieping   - 100 mm prefab beton
                         270




                                                                                                 dikte totaal 350 mm
   2100+ vlr                                                                        2100+ vlr
   1500+ vlr
                 2900




                                                                                    1500+ vlr
                                                                                                 Spouwmuur (ter plaatse plint)
                         2630




                                                                                                 - 20 mm pleisterlaag
                                                                                 1e verdieping   - 100 mm vuil metselwerk
                         270




                                                                                                 - 25 mm luchtspouw
                                                                                                 - 125 mm isolatie Kingspan Kooltherm K8
                                                                                                 - 100 mm prefab beton
                                                                                                 dikte totaal 370 mm
                        3230
                 3500




                                                                                                 Begane grondvloer
                   270




                                                                                                 Opbouw:
       Peil= 0                                                                   begane grond    - 70 mm cementdekvloer
                                -150
                                                                                                 - 200 mm kanaalplaatvloer
                 1110




                                Maaiveld
                                                                                                 - 152 mm EPS isolatie
                         840




       -1110 -                                                                   aanlegdiepte    (140 mm ter plaatse oplegging)
                                                                                                 e.e.a. volgens leverancier kanaalplaat




                                           DOORSNEDE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18058-B3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                            datum

                                                                                                                                                                                                                             Strandhotel Midsland aan Zee BV i.o.                                           12-04-2019
                                                                                                                                                                                                                             Badhotel Midsland aan Zee                                                      schaal


                                                                                                                                                                                                                             Midsland aan Zee 459A , 8891 HV                                                1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bladnumm er




                                                                                                                                                                                                                             GEVELAANZICHTEN EN DOORSNEDE                                                   tekenaar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            G. v/d Struik

                                                                                                                                                                                                                             Van der Struik                      Dov en etel 7          T: 0570 -5 1352 9   E: info@vand erstruik .co m
                                                                                                                                                                                                                             Bouwku ndig Teken-en Adv iesbu ro   742 2 NV D ev en ter   M : 06-1 5167 767   www.v an derstruik.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                  1                                         2                                         3                                          4                                          5                                           6                                      7                                          8                                          9                                               10                                               11

                                                                                                                                                                                                                                       50800                                                                                                                                                                                                                                 2485
                 400                 5000                                     5000                                        5000                                       5000                                       5000                                       5000                                    5000                                       5000                                       5000                                                5000                      400 1685   800
                  800                4200                   800               4200                    800                 4200                   800                 4200                   800                 4200                    800                4200                800                 4200                   800                 4200                   800                 4200                        800                     4200                     800  1685   800
                    HWA                                       HWA                                                                                                                                                                         HWA                                                                                                                                                                          HWA                                              HWA
        400
       800




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  800
D
                                                                                                                                                                                      d
                       Ventilatie kruipruimte d.m.v.            Ventilatie kruipruimte d.m.v.               Ventilatie kruipruimte d.m.v.              Ventilatie kruipruimte d.m.v.              Ventilatie kruipruimte d.m.v.                Ventilatie kruipruimte d.m.v.         Ventilatie kruipruimte d.m.v.              Ventilatie kruipruimte d.m.v.              Ventilatie kruipruimte d.m.v.                      Ventilatie kruipruimte d.m.v.
                       muis en ratwerende ventilatiekoker       muis en ratwerende ventilatiekoker          muis en ratwerende ventilatiekoker         muis en ratwerende ventilatiekoker         muis en ratwerende ventilatiekoker           muis en ratwerende ventilatie         muis en ratwerende ventilatiekoker         muis en ratwerende ventilatiekoker         muis en ratwerende ventilatiekoker                 muis en ratwerende ventilatiekoker




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3600
                                                                                                                                                                                                  wt
       5000




                       Kanaalplaat A200, Rc 3.5                 Kanaalplaat A200, Rc 3.5                    Kanaalplaat A200, Rc 3.5                   Kanaalplaat A200, Rc 3.5                   Kanaalplaat A200, Rc 3.5                     Kanaalplaat A200, Rc 3.5              Kanaalplaat A200, Rc 3.5                   Kanaalplaat A200, Rc 3.5                   Kanaalplaat A200, Rc 3.5                          Kanaalplaat A200, Rc 3.5
                                                                                                                                                                                                   wc
                                                                                              wt
                                                                  stl                                                                                    stl                                                                       wc




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  800
                                                                                                                                                                                  O50
                                                                                 wc             d                                                                                                        O125
C
                                                                              O125         O50                                                          O125
                                                                 O125
                                                                              wc                d                                                                    wc                d
         14200




                                                                                                                                                                                                                                                         gs                                          gs




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5400
                                                                                                                                                                                                                           O125
                                                                  stl                                                                                    stl                                                                                                  O50
    15800
     5000




                                                                                                                                                                 O125                                                                                                     vp                  O50                vp                                                                                                             wc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Aansluiten op bestaand
                                                                                                 wt                                                                                   wt                                                                                                                                                                                                                                                                        gemeente riool O160 mm
                                                                                                                    O125                                                                                                                            O160                                                                                  O160


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O75
                                           os
                                                                           O125
                                                                  wc                                                                                     wc                                                                                                               vp                                     vp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     wt

B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  800
                                                                                                                                                                                                                                                                 O75                                   O75                                                                                                                     O50

                                                                                                                                                                                                                                               wc    d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                wt                                       wt
       5000




                                                                                                                                                                                                                                               wc




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         O125

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ventilatie kruipruimte d.m.v.                     Ventilatie kruipruimte d.m.v.
                       Ventilatie kruipruimte d.m.v.            Ventilatie kruipruimte d.m.v.               Ventilatie kruipruimte d.m.v.              Ventilatie kruipruimte d.m.v.              Ventilatie kruipruimte d.m.v.                Ventilatie kruipruimte d.m.v.         Ventilatie kruipruimte d.m.v.              Ventilatie kruipruimte d.m.v.              muis en ratwerende ventilatiekoker                muis en ratwerende ventilatiekoker
                       muis en ratwerende ventilatiekoker       muis en ratwerende ventilatiekoker          muis en ratwerende ventilatiekoker         muis en ratwerende ventilatiekoker         muis en ratwerende ventilatiekoker           muis en ratwerende ventilatie         muis en ratwerende ventilatiekoker         muis en ratwerende ventilatiekoker
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ur    ur        wc        wc        wc        wc
        800




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  800
A
       400




                   HWA                                       HWA                                                                                                                                                                         HWA                                                                                                                                                                                                                           HWA
                                                                                                                                                                                                                                                                                           O75                                                                        O110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              vetvangput                               Aansluiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aansluiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  opopbestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gemeenteriool
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    riool
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       O110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          O110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mmmm
                      Funderings- rioleringsplan
                   Definitief funderingsplan volgens berekening constructeur!
                   hemelwaterafvoer infiltreren in terrein
                      gs      gootsteen                      afvoer O50 mm
                      wt      wastafel                       afvoer O50 mm
                      wc      watercloset                    afvoer O110 mm
                      ur      urinoir                        afvoer O50 mm
                      ft      fontein                        afvoer O50 mm
                      wm      wasmachine                     afvoer O50 mm
                      d       douche                         afvoer O75 mm
                      stl     standleiding                   afvoer O110 mm
                      vp      vloerput                       afvoer O75 mm
                      bl      beluchting riool




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               18058-B6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       datum

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Strandhotel Midsland aan Zee BV i.o.                                       10-04-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Badhotel Midsland aan Zee                                                  schaal


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Midsland aan Zee 459A , 8891 HV                                            1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bladnummer




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FUNDERINGS- RIOLERINGSPLAN                                                 tekenaar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       G. v/d Struik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Van der Struik                       Dovenetel 7         T: 0570-513529    E: info@vanderstruik.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bouwkundig Teken-en Adviesburo       7422 NV Deventer    M: 06-15167767    www.vanderstruik.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Maaiveld: oplopend van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12000+ naar 15300+ NAP

                                                                                                                                                                                                                                                                           Hekwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PV-panelen




                                                                                                                                                                    Potdekselwerk                                9320+ NAP                                                                                                       Potdekselwerk




                      Zuidgevel 1:100                                                                                                                                                                                                                                    Oostgevel 1:100

                                                                                                18000
                               3635                                       4270                                                 4270                                            4635

                                                                                             beton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dakopbouw:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Staalconstructie
                                                                                                                                                                                                                                           Prefab beton                                                                                                                            - Stalen dakplaten v.b.c.
                                                                                                                                                                                        Stalen kolommen+ligger




                                                                                                                                                                                                                                           keerwand                                                                                                                                - Isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                         PV-panelen
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Afm: 1000x1650mm                                                                          - Bitumineuze dakbedekking
                                                                                                                                                                                                                                                                                         64 stuks
                                                                                                                                                                                        HSB wand




                                                                                                                                                                                                                                                          3000+ P.                                                                                                                  Wandopbouw:
                                                                                                                                                                                                                 Sectionaaldeur 3x2,5 m1




                                                                                                                                                                                                                                                          b.k. dakrand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Underlayment, dik 18mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Staaldak-isolatie-dakbedekking
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Stalen ligger                                             - Dampremmende folie
                                                                                                                                                                                                                                                                 HWA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Staanders volgns opgaaf leverancier
                         Techniekruimte                            Opslag Horeca                                          Rijwielverhuur                            Schoonmaakbedrijf                                                                                                                                                                                               - Isolatie
9000
       8500




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               keerwand
                         tbv hotel                                                                                                                                  Linnenopslag                                                                                                                                                                                                    - Dampopen, vochtkerende folie
                                                                                                                                                                                                                                                                          Stalen kolom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Houten potdekselwerk
                                          Stalen kolommen+ligger




                                                                                                 Stalen kolommen+ligger




                                                                                                                                           Stalen kolommen+ligger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PEIL=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9320+ NAP
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Betonvloer                                       Onderdeel keerwand                       Begane grondvloer
              beton




                                          HSB wand




                                                                                                 HSB wand




                                                                                                                                           HSB wand




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Opbouw:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - dikte 120 mm in het werk gestort, gevlinderd




                                                                                                                                                                                                                                                                         Doorsnede 1:100
                                                                   Sectionaaldeur 2x2,5 m1                                 Dubbele deur



                       Prefab beton
                       keerwand
                                                                   Plattegrond 1:100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Strandhotel Midsland aan Zee BV i.o.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   datum

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12-04-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18058-B5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   schaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Badhotel Midsland aan Zee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Midsland aan Zee 459A , 8891 HV                                      1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bladnummer




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BIJGEBOUW                                                            tekenaar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   G. v/d Struik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Van der Struik                   Dovenetel 7        T: 0570-513529   E: info@vanderstruik.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bouwkundig Teken-en Adviesburo   7422 NV Deventer   M: 06-15167767   www.vanderstruik.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                              A                                                                                                                                                                                                                                                                               A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dakopbouw                                                                                       22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Opbouw:
                          Dakopbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - dakpannen, gebakken dakpan                                                                                 19
                          Opbouw:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6
                                                                                                                  22                                                                                                                                                                                                                                                                                verankeren volgens voorschrift
                          - dakpannen, gebakken dakpan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - panlatten, 22x32 mm (afhankelijk van pantype)                                                     20                10
                            verankeren volgens voorschrift                                                                19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - tengels, 22x32 mm
                          - panlatten, 22x32 mm (afhankelijk van pantype)                                                    6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - dakplaat, dik 206 mm opbouw volgens leverancier
                          - tengels, 22x32 mm                                                                       20           10                                                                                                                                                                                                                                                                 onderzijde dakplaat afgewerkt met 9,5 mm
                          - dakplaat, dik 206 mm opbouw volgens leverancier                                           6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  gipsplaat
                            onderzijde dakplaat afgewerkt met 9,5 mm gipsplaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       34 10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6505 +                                   105

                                 1e verdieping 3500 +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6400 +          2e verdieping
                                                                                                                                        70




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       274
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 375
                                                                                                                                              270




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        235
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         13 22 10 210




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        270
                                                                                                                                        200




3300 +




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  200
    7




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11 12 34
          18 63




                                 goot aluminium
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6130 +

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   h.w.a.
    322
          10 15 20 196




                                                                                                                                      Verdiepingsvloer Opbouw:                                                                                                                                            Kunststof kozijn
                                                                                                                                      - 70 mm cementdekvloer                                                                                                                                                                                                                                             Dakopbouw dakkapel                                                                      Verdiepingsvloer Opbouw:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          eea volgens leverancier
                                                                                                                                      - 200 mm kanaalplaatvloer                                                                                                                                                                                                                                          Opbouw:                                                                                 - 70 mm cementdekvloer
                                                                                          o.s.                                                                                                                                                                                                                                                                   112            68
                                                                                                                                        e.e.a. volgens leverancier!                                                                                                                                                                                                                                      - 2 laagse bitumineuze dakbedekking                                                     - 200 mm kanaalplaatvloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  340              180                                   - dakplaat, dik 235 mm opbouw volgens leverancier                                         e.e.a. volgens leverancier!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - rachelwerk 42x22 h.o.h. 3oo mm
                         18 10                    770                               170             250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - 12,5 mm gipsplaat
                                                                       1218

                                 Spouwmuur (gevelsteen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Detail 3 1 : 10
                                 - 100 mm gevelsteen
                                 - 25 mm luchtspouw
                                 - 125 mm isolatie Kingspan kooltherm K8
                                 - 100 mm metselwerk                                                                                                                                                                                          4500 +
                                                                                                 100 25 125       100
                                 dikte totaal 350 mm
                                                                                                                                                                                                                                                              50




                                                                                                        350                                                                                                                                                                         #120x50
                                                                               Detail 1 1 : 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kunststof kozijn
                                                                                                                                                                                                                                                                                              eea volgens leverancier




                                          Spouwmuur (ter plaatse plint)                                                                   Ventilatie kruipruimte                                                                                                                              Balkonhek
                                                                                                                                          d.m.v. muis-                                                                                                                                        staal / aluminium n.t.b.
                                                                                                                                                                                                                                                              800




                                          - 20 mm pleisterlaag                                                                            en ratwerende ventilatiekoker                                                                                                                       binnenzijde hekwerk v.v.
                                                                                                                                                                                                                                                       1000




                                          - 100 mm vuil metselwerk                                                                                                                                                                                                                            veiligheidsglas ivm opstapbeveiliging
                                          - 25 mm luchtspouw
                                          - 125 mm isolatie Kingspan Kooltherm K8
                                          - 100 mm metselwerk
                                          dikte totaal 370 mm
                                                                                                                                          Begane grondvloer                                                                                                            120                                   2380                                           70     180
                                                                                                                                          Opbouw:
                                                                                                                                          - 70 mm cementdekvloer
                                                                                                                                          - 200 mm kanaalplaatvloer
                                                                                                                                          - 152 mm EPS isolatie
                                                                                                                                          (140 mm ter plaatse oplegging)
                                                                                                                                                                                                                                                              100 50




                                                                                                                                                                                                                                                                                    #120x50
                                                                                                                                          e.e.a. volgens leverancier kanaalplaat
                                           begane grond
                                                                                                                                                                                                                                              3500 +                                                                                                                                                                                          3500 + 1e verdieping
                                                                                                                                                                              70




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  40




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   70
                                                                                                                                                                                                                                                                        #200x100




                                                                                                                                                                                                                                                                                              Prefab beton balkonplaat
                                                                                                                                                                                                                                                       200
                                                                                                                                                                                                                                                              200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11                                              Dakopbouw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  160




                                                                                                                                                                                                                                                                                              e.e.a. volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                270
                                                                                                                                                                              200




                                                                                                                                                                                                                                                                                              constructeur / leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Opbouw:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       volgens constructeur
                                                                 410




                                                                                                                                                                                    410




                                                                                                                                                                                                                                              3300 +                                                                                     3300 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - Bitumineuze dakbedekking
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - 150mm PIR isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       console e.e.a.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Prefab Betonwand,                                        HSB dik 230m m              - Dakplaat, dik 19mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          dikte 200mm                                                                          - Fermacell dik 12.5mm
                                                                                                                                                                              140




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Balklaag v.b.c.
                                                                        -410
                                                                                     o.s.            D.P.C.                                                                                                                                                                             Spouwmuur (gevelsteen)
                                           b.k. fundering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Ruimte tbv spots e.d.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Verdiepingsvloer Opbouw:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Systeemplafond
                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 100 mm gevelsteen                                                                                                  - 70 mm cementdekvloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   zinken kraal
                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 25 mm luchtspouw                3000 +                                                                             - 200 mm kanaalplaatvloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 125 mm isolatie Kingspan kooltherm K8                                                                                e.e.a. volgens leverancier!
                                                          1110




                                                                                                                                                                                                                                                                        Koker #80




                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 100 mm prefab beton                                                                                                - verlaagd plafond n.t.b.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               70
                                                                                                                                                                                                                                                              750




                                                                                                                                                                                                                                                                                        dikte totaal 350 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HWA




                                                                                                                                          Prefab fundatie op staal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Verdiepingsvloer
                                                                                                                                                                                                                                                       850
                                                                                                                                                                              500




                                                                                                                                          e.e.a. volgens berekening                                                                                                                                                                                         70     180                                                                                                                                                                                                                                         Opbouw:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               200
                                                                                                                                          constructeur / leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - 70 mm cem entdekvloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - 200 mm kanaalplaatvloer
                                                                 700




                                                                                                                                                                                    700




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2800 +
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kunststof kozijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                   e.e.a. volgens leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                              eea volgens leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                              50 50




                                                                                                                                                                                                                                                                                    #120x50
                                                                                                                                                                              200




                                                                                                                                                                                                                                              2450 +
                                           aanlegdiepte                -1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Stalen ligger v.b.c.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          90 min. brandvertragend bekleden                 systeemplafond           30min. WBDBO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Detail 4 1 : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  kunststof kozijn
                                                                                      200                     400                         200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  entreepui

                                                                                           Detail 2 1 : 800
                                                                                                         10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aansluitdetail
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Prefab Betonwand - HSB - Platdak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Horizontaal Detail op Assen 1 en 11(gesp.) tpv 1e Verdieping




                                                                                                                                                              Dakopbouw
                                                                                                                                                                                                                                                                         Opbouw plafond:
                                                                                                                                                              Opbouw:
                                                                                                                                                                                                                                                                         - 19 mm underlaymentplaat
                                                                                                                                                              - dakpannen, gebakken dakpan
                                                                                                                                                                                                                                                                         - drukbalk 46x196, h.o.h. 600 mm
                                                                                                                                                                verankeren volgens voorschrift
                                                                                                                                                                                                                                                                           e.e.a. volgens leverancier kap / constructeur
                                                                                                                                                              - panlatten, 22x32 mm (afhankelijk van pantype)
                                                                                                                                                                                                                                                                         - isolatie tegen geluidsoverdracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Balkonscherm
                                                                                                                                                              - tengels, 22x32 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                         - rachelwerk 22x32, h.o.h. 400 mm
                                                                                                                                                              - dakplaat, dik 206 mm opbouw volgens leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         WRC grijs
                                                                                                                                                                onderzijde dakplaat afgewerkt met 12.5 mm                                                                - 2x gipsplaat, dik 12.5 mm (WBDBO 60 min)
                                                                                                                                                              gipsplaat                                                                                                  (aanbrengen volgens richtlijnen leverancier)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PIR isolatie



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dakplaat, 206mm dik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          v.v. PIR isolatie




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gipsplaat 12.5mm                                        gipsplaat 12.5mm                                                                               kunststof kozijn

                                                                                                                                                                                                                                         2x 12.5 mm gipsplaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Hotelkamer                                              Hotelkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Prefab Betonwand, dikte 230/200mm                                                                                30min. WBDBO                                            30min. WBDBO                                   30min. WBDBO                                30min. WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        230                                                                                                                                                     230                                                                                                    230
                                                                                                                                                                                                                  2x 12.5 mm gipsplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                  Prefab Betonwand, dikte 230/200mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Assen 5 en 9
                                                                                                                                                            Aansluitdetail                                                                                                           Aansluitdetail                                                                                                                                                             Aansluitdetail 30min. WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aansluitdetail 30min. WBDBO

                                                                                                                                                            Plafond Tweede Verdieping - Dakconstructie                                                                               Plafond Tweede Verdieping - Prefab Betonwand                                                                                                                               Prefab Betonwand - Dakconstructie                                                                        Prefab Betonwand - Kunststof Kozijn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Detail op de Assen: 2-3-4-6-7-8-10 (tpv 2e Verdieping)                                                   Detail op de Assen: 2-4-6-8-10 (tpv 1e Verdieping)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Assen: 3-7 (tpv 1e Verdieping)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 en 11 gesp.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Badkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Verdiepingsvloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opbouw:
                                                                                                                                                                                                                                                                           Prefab Betonwand, dikte 230/200mm                                                - 70 mm cementdekvloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HSB dik 230mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - 200 mm kanaalplaatvloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        230                   e.e.a. volgens leverancier!                                                                                 Dakplaat, 206mm dik                                                                                                                        Betonwand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dik 200mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          v.v. PIR isolatie




                                                                                                                                                                          Wandcontactdoos                                                                                                                                                                                                                                                                       2x 12.5mm gipsplaat                                      2x 12.5mm gipsplaat                  kunststof kozijn                               Prefab Betonwand, dikte 200mm
                                                                                                                                                                          (indien 2 zijdig, min. 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        vluchtdeur
                                                                                                                                                                          horizontaal gemeten uit elkaar)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                230
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Prefab Betonwand, dikte 230/200mm


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Aansluitdetail 60min. WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aansluitdetail
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Prefab Betonwand - Dakconstructie                                                                        Prefab Betonwand - HSB - Kunststof Kozijn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Detail op de Assen: 5-9 (tpv 1e en 2e Verdieping)                                                        Horizontaal Detail op Assen 1 en 11(gesp.) tpv 1e Verdieping
                                                                                                                                                                                          Detail tpv wandcontactdoos
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aansluitdetail
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kanaalplaatvloer Eerste Verdieping - Prefab Betonwand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18058-B4




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       datum

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Strandhotel Midsland aan Zee BV i.o.                                           10-04-2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Badhotel Midsland aan Zee                                                      schaal


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Midsland aan Zee 459A , 8891 HV                                                1:10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     bladnumm er




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DETAILS                                                                        tekenaar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       G. v/d Struik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Van der Struik                      Dov en etel 7          T: 0570 -5 1352 9   E: info@vand erstruik .co m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bouwku ndig Teken-en Adv iesbu ro   742 2 NV D ev en ter   M : 06-1 5167 767   www.v an derstruik.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                 ERIK | Bouwplancoördinatie
                                                           ten Haveweg 14
                                                       8106 PH Mariënheem

                                                           M: 06-36301360
                                                         E: info@erikplan.nl
                                                             Kvk: 05086088




                           RAPPORTAGE
                              Bouwbesluit 2012




Project:     nieuwbouw hotel-restaurant
Locatie:     Midsland aan Zee
Projectnr:   T18071
Datum:       9 oktober 2018
Versie:      1




                                          1      ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>OPDRACHT
Om aan te tonen dat het nieuw te bouwen hotel-restaurant aan de eisen uit het
Bouwbesluit 2012 voldoet, is door ERIK bouwplancoördinatie een toetsing uitgevoerd en
zijn berekeningen gemaakt. Met de resultaten daarvan wordt aangetoond dat het gebouw
voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid en installaties.

Opdrachtgever:        Strandhotel Midsland aan Zee BV i.o.
                      Reiger 140
                      8103 AV Raalte

Brondocumenten:       tekeningen 18058-B0 t/m B5 d.d. 27-09-2018 van Van der Struik
                      Bouwkundig Teken- en Adviesburo

Auteur:               Tonnie Alferink



ERIK | Bouwplancoördinatie
ten Haveweg 14
8106 PH Mariënheem

M: 06-36301360
E: info@erikplan.nl
www.erikplan.nl




                                                                2
                                                               ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>INHOUD

ALGEMEEN

     Beschrijving bouwplan
     Indeling in gebruiksfuncties
     Wijze van toetsen


TOETSING VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT

     Veiligheid, hoofdstuk 2
     Gezondheid, hoofdstuk 3
     Bruikbaarheid, hoofdstuk 4
     Energiezuinigheid en installaties, hoofdstuk 5 en 6


BIJLAGEN

     Indeling in (sub)brandcompartimenten en aanmerken toegankelijkheidssector
     Oppervlakteberekening volgens NEN 2580
     Indeling in gebruiksfuncties, gebruiksgebied, verblijfsgebied en functiegebied
     Ventilatieberekening volgens NEN 1087
     Stroomschema ventilatievoorzieningen
     Uitgangspunten EPC-berekening
     EPC-berekening volgens NEN 7120
     Kwaliteitsverklaringen indien van toepassing
     Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen, nieuwbouw 2012




                                                                 3
                                                               ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>ALGEMEEN

Beschrijving van het bouwplan
Het plan voorziet in het oprichten van een hotel-restaurant in drie bouwlagen. Het
gebouw wordt gerealiseerd op Terschelling in de duinen van het Noordzeestrand. Het
betreft een rechthoekig volume met een zadeldak en een viertal iets lager gelegen
dwarskappen. Op de beganegrond is het restaurant ondergebracht met daarachter een
viertal logiesverblijven welke tevens geschikt zijn voor mindervaliden. Op de
verdiepingen liggen 19 logiesverblijven steeds verdeeld over de eerste en tweede
verdieping. Vrijstaand wordt verdiept aangelegd in het terrein een gebouw met daarin
opslag- en techniekruimten gebouwd. Op het platte dak hiervan worden de noodzakelijke
PV-panelen geplaatst. Voor verdere informatie over de vormgeving en invulling van de
gebouwen wordt verwezen naar de tekeningen.


Indeling in gebruiksfuncties
Gelet op het voorgenomen gebruik wordt het gebouwdeel met daarin het restaurant
aangemerkt als bijeenkomstfunctie. Het betreft daarbij een bijeenkomstfunctie waarin
tevens maaltijden worden geserveerd en alcohol wordt geschonken. In het kader van het
Bouwbesluit betreft het dan de subgebruiksfunctie “bijeenkomstfunctie voor
alcoholgebruik”. De rest van het gebouw wordt aangemerkt als logiesfunctie. Nu sprake
is van meerdere logiesverblijven welke zijn aangewezen op een gezamenlijke
verkeersroute, is sprake van een logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw. Het gebouw
met daarin de opslag- en techniekruimten wordt aangemerkt als overige gebruiksfunctie.
Voor de indeling in gebruiksfuncties wordt verwezen naar de bijlagen.


Wijze van toetsen
Het bouwplan is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 op een wijze
zoals dat gemiddeld genomen ook door de toetsende instantie tijdens het proces van
vergunningverlening gebeurd. Een aantal beoordelingsaspecten kan alleen door
berekeningen van andere partijen worden onderbouwd. Het betreft hier bijvoorbeeld de
constructieve aspecten. Daarnaast is het voldoen aan de eisen die voortkomen uit de
uitvoeringsnormen voor installaties (riolering, gas, water, elektriciteit e.d.) alleen tijdens
de uitvoering te controleren. Daarop is in deze toetsing niet verder ingegaan. Tot slot zijn
een aantal beoordelingsaspecten niet verder toegelicht zoals bijvoorbeeld de beperking
van straling en de bescherming tegen ratten en muizen. Voor de aspecten die van
toepassing zijn op deze gebruiksfuncties is per afdeling toegelicht op welke wijze aan de
gestelde voorschriften wordt of kan worden voldaan.




                                                                      4
                                                                    ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>TOETSING VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT

Veiligheid, hoofdstuk 2
2.2     Sterkte bij brand
        Vloeren, trappen en hellingbanen waarover of waaronder een vluchtroute
        voert moeten 30 minuten in stand blijven in het geval van brand in een
        subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Met een WBDBO van
        minimaal 30 minuten tussen de verschillende (sub)compartimenten wordt
        hieraan voldaan. Er is sprake van een ligging van (delen van)
        gebruiksfuncties meer dan 5,0 meter boven meetniveau. Gelet hierop geldt
        er voor wat betreft de sterkte van de bouwconstructies bij brand een eis van
        90 minuten.

2.3     Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
        Op verschillende plekken is sprake van aanwezigheid van trap- en
        vloerafscheidingen. De afscheiding langs de vloeren (balkons) moet een
        hoogte hebben van minimaal 1,0 meter; die langs de trappen een hoogte
        van minimaal 0,85 meter. Openingen mogen tot een hoogte van 0,7 meter
        niet breder zijn dan 0,1 meter en er mag geen sprake zijn van
        opstapmogelijkheden tussen 0,2 en 0,7 meter hoogte.

2.5     Trap
        De te plaatsen trappen voldoen aan de voorgeschreven optrede van
        maximaal 0,21 m. en aantrede van minimaal 0,185 m. De vrije hoogte moet
        minimaal 2.1 m. bedragen en de trappen moeten zijn voorzien van ten
        minste één leuning. Alle trappen sluiten aan de bovenzijde aan op een vloer
        met een oppervlakte van in ieder geval 0,8 x 0,8 meter.

2.9     Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
        Uitgangspunt voor alle toe te passen materialen is het voldoen aan
        brandklasse D en rookklasse s2. Voor de bovenzijde van een vloer en trap
        geldt een rookklasse van s1. In het bouwplan is sprake van beschermde
        vluchtroutes waarvoor brandklasse B geldt.

2.10    Beperking van uitbreiding van brand
        Het pand is opgedeeld in 5 brandcompartimenten. Tussen de
        brandcompartimenten geldt een WBDBO van 60 minuten, nu in het gebouw
        een vloer van een gebruiksgebied meer dan 5,0 meter boven meetniveau
        ligt. De oppervlakte van de brandcompartimenten met daarin (delen van) de
        logiesfunctie mag niet groter zijn dan 500 m2; het brandcompartiment met
        daarin de bijeenkomstfunctie niet groter dan 1.000 m2. Aan deze eisen
        wordt voldaan. Er is geen sprake van technische ruimten groter dan 50 m2
        of met verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer
        dan 130 kW. Gelet hierop hoeven de technische ruimten niet in een
        afzonderlijk brandcompartiment te liggen. De leidingschachten liggen buiten
        de brandcompartimenten. Kanalen welke de compartimentsscheiding
        doorbreken moeten worden voorzien van brandkleppen.

2.11    Verdere beperking van uitbreiding van brand, verspreiding van rook
        Het brandcompartiment met daarin het restaurant is tevens een
        subbrandcompartiment. De 23 logiesverblijven zijn ook een afzonderlijk
        subbrandcompartiment en op grond van artikel 2.92 lid 7 en 2.93 lid 7
        tevens een beschermd subbrandcompartiment. Voor de indeling wordt


                                                              5
                                                             ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>          verwezen naar de bijlagen. Tussen de (beschermde)
          subbrandcompartimenten onderling en tussen deze compartimenten en
          andere ruimten binnen het brandcompartiment geldt een WBDBO van
          minimaal 30 minuten.

2.12      Vluchtroutes
          Voor beide gebruiksfuncties geldt een loopafstand van 30 meter tussen een
          punt in een gebruiksgebied en de uitgang van het subbrandcompartiment.
          Binnen deze loopafstand mag geen groter hoogteverschil worden overbrugd
          dan 4,0 meter. Aan deze afstand wordt overal voldaan. Op grond van artikel
          2.104 zouden de verkeersruimten buiten de logiesverblijven een extra
          beschermde vluchtroute zijn, maar overal is sprake van een tweede
          vluchtroute waardoor dit voorschrift niet geldt. Aan de voorwaarden uit
          artikel 2.106 derde lid wordt voldaan. Het voldaan aan deze voorwaarden
          heeft wel tot gevolg dat ruimte 0.01a, 0.20 en 1.01 als een beschermde
          vluchtroute worden aangemerkt.



Gezondheid, hoofdstuk 3
3.2/3.4   Bescherming tegen geluid
          De voorschriften in de afdelingen 3.2 en 3.4 voorzien in het beperken van
          geluidsoverlast in aangrenzende woonfuncties. In dit bouwplan is geen
          sprake van woonfuncties die grenzen aan de te bouwen bijeenkomstfunctie
          en logiesfunctie.

3.5       Wering van vocht
          Op grond van artikel 3.23 moeten de toiletruimten tot een hoogte van 1,2
          meter zodanig worden afgewerkt dat geen sprake is van een te grote
          wateropname. Dit kan door de toepassing van tegelwerk, of door het
          aanbrengen van een andere ‘waterdichte’ afwerking. Voor de badruimten
          geldt dit voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte
          van tenminste 3,0 meter, tot een hoogte van 2,1 meter.

3.6       Luchtverversing
          Voor de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in de bijeenkomstfunctie geldt
          een ventilatie-eis van 4 dm3/s per persoon. Voor de logiesfunctie betreft het
          een eis van 12 dm3/s per persoon. In de logiesfunctie is sprake van een
          natuurlijke toevoer middels ventilatieroosters. Vervuilde lucht wordt
          mechanisch afgevoerd. In het restaurant (de bijeenkomstfunctie) is sprake
          van een mechanische toe- en afvoer (balansventilatie). Voor de plaats en
          capaciteiten van de toe- en afvoervoorzieningen wordt verwezen naar de
          ventilatieberekening met stroomschema in de bijlagen. Bij de plaatsing van
          de afvoer(en) van ventilatie en het aanzuigpunt voor het ventilatiesysteem,
          danwel de ventilatie toevoerroosters moet rekening worden gehouden met
          de verdunningsfactor zoals voorgeschreven in artikel 3.33.

3.7       Spuivoorzieningen
          Voor een bijeenkomstfunctie en voor een logiesfunctie gelden er geen eisen
          met betrekking tot spuivoorzieningen

3.11      Daglicht
          Ook met betrekking tot daglicht gelden er voor de gebruiksfuncties in dit
          gebouw geen eisen.




                                                                 6
                                                               ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bruikbaarheid, hoofdstuk 4
4.1     Verblijfsgebied en verblijfsruimte
        Minimaal 55% van de gebruiksoppervlakte van de beide gebruiksfuncties
        moet in verblijfsgebieden liggen. Gehaald wordt een percentage van 90,3%
        voor de bijeenkomstfunctie en 62,0% voor de logiesfunctie. De
        verblijfsgebieden moeten een voorgeschreven oppervlakte, breedte en
        hoogte hebben. Aan deze gestelde eisen wordt voldaan.

4.2     Toiletruimte
        In de bijeenkomstfunctie moeten minimaal twee toiletruimten aanwezig zijn.
        Voor de logiesfunctie zijn ook minimaal twee toiletruimten nodig. Uit
        afdeling 4.4 volgt dat tevens minimaal één integraal toegankelijke
        toiletruimte aanwezig moet zijn. Hieraan, en aan de daarvoor geldende
        afmetingseisen wordt ruimschoots voldaan.

4.3     Badruimte
        De logiesfunctie moet beschikken over minimaal 1 badruimte zonder dat
        sprake is van minimale afmetingseisen hiervoor. Ieder logiesverblijf beschikt
        over een eigen badruimte. De vier logiesverblijven op de beganegrond
        hebben een integraal toegankelijke badruimte. Aan de afmetingseisen die
        hier (wel) voor gelden wordt voldaan.

4.4     Bereikbaarheid en toegankelijkheid
        Doorgangen naar ruimten in deze gebruiksfuncties moeten een breedte
        hebben van minimaal 0,85 m. en een vrije hoogte van minimaal 2,3 m. Een
        verkeersroute moet een minimale breedte hebben van 0,85 meter en voor
        zover gelegen binnen de toegankelijkheidssector een breedte van minimaal
        1,2 meter. Het gebouw moet zijn voorzien van een toegankelijkheidssector
        waarin minimaal 80% van het in het gebouw aanwezige verblijfsgebied van
        de bijeenkomstfunctie moet zijn gelegen. Daarnaast moeten in de
        toegankelijkheidssector minimaal 5% x 23 = 2 logiesverblijven liggen. Er is
        sprake van 4 logiesverblijven binnen de toegankelijkheidssector. Tevens
        moet in de toegankelijkheidssector minimaal één integraal toegankelijke
        toiletruimte liggen. De toegankelijkheidssector moet rechtstreeks bereikbaar
        zijn vanaf het aansluitende terrein en het hoogteverschil tussen (in dit
        geval) de hoofdtoegang van het gebouw en het aansluitende terrein mag
        niet meer zijn dan 1,0 meter. Een eventueel hoogteverschil moet zijn
        overbrugd door een hellingbaan of lift. De plek en omvang van de
        toegankelijkheidssector is op de tekening in de bijlage aangegeven.




                                                               7
                                                             ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Energiezuinigheid en installaties, hoofdstuk 5 en 6
5.1     Energiezuinigheid
        Het gebouw met daarin een bijeenkomstfunctie en logiesfunctie mag geen
        hoger karakteristiek energiegebruik hebben dat het totale toelaatbare
        energiegebruik. Nu sprake is van meerdere gebruiksfuncties kan dus niet de
        daadwerkelijke EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) worden berekend, maar
        moet worden gecontroleerd of het werkelijke energiegebruik niet hoger is
        dan het toelaatbare. In de bijlage is deze berekening opgenomen. Het dak
        moet een minimale Rc-waarde hebben van 6,0 m2.K/W, de gevels een
        waarde van minimaal 4,5 m2.K/W en de vloer een minimale waarde van 3,5
        m2.K/W.

6.1     Verlichting
        Op grond van artikel 6.3 moet noodverlichting worden aangebracht in het
        restaurant, de gang 0.20 op de beganegrond en de gang 1.01 op de
        verdieping. De noodverlichting moet voldoen aan de voorgeschreven
        verlichtingssterkte.
6.5     Tijdig vaststellen van brand
        De bijeenkomstfunctie heeft een gebruiksoppervlakte kleiner dan 500 m2 en
        hoeft om die reden niet van een brandmeldinstallatie te worden voorzien.
        De logiesfunctie moet wel over een brandmeldinstallatie beschikken met een
        volledige bewaking en doormelding. Als sprake is van een 24-uur bewaking,
        dan kan de doormelding achterwege blijven. De rookmelders zoals benoemd
        in artikel 6.21 maken onderdeel uit van de te ontwerpen
        brandmeldinstallatie.

6.6     Vluchten bij brand
        Nu een brandmeldinstallatie noodzakelijk is, moet tevens een
        ontruimingsalarminstallatie worden aangebracht. Tevens moet een
        ontruimingsplan worden opgesteld. Het gebouw moet zijn voorzien van
        vluchtrouteaanduiding. De aanduidingen in die ruimten welke zijn voorzien
        van noodverlichting moeten verlicht worden uitgevoerd. Alle deuren gelegen
        in een brandscheiding moeten zelfsluitend worden uitgevoerd. Voor de
        brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet een Programma van Eisen
        worden opgesteld welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bevoegd
        gezag.

6.7     Bestrijden van brand
        De logiesfunctie moet zijn voorzien van brandslanghaspels welke zijn
        aangebracht in een vloerdekkend patroon. Voor de bijeenkomstfunctie zijn
        brandslanghaspels niet verplicht. In overleg met het bevoegd gezag wordt
        bepaald of sprake is van een voldoende toereikende bluswatervoorziening.

6.8     Bereikbaarheid voor hulpdiensten
        Het gebouw moet middels een verbindingsweg van voldoende breedte vanaf
        de openbare weg bereikbaar zijn. Bij het gebouw moet sprake zijn van
        zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende
        verbinding naar de bluswatervoorziening kan worden gelegd. Hierover moet
        overleg worden gepleegd met het bevoegd gezag.




                                                             8
                                                           ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BRANDCOMPARTIMENTERING EN
 TOEGANKELIJKHEIDSSECTOR




                       9
                      ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>        Afdeling 4.1


OPPERVLAKTEBEREKENING
      Conform NEN 2580
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                      Oppervlakteberekening
Functieniveau

Gebruiksfuncties, gebruiksoppervlak

                 niveau                logiesfunctie     bijeenkomstfunctie         gemeenschappelijk
         beganegrond                       281,6                359,4                     83,8
         eerste verdieping                 550,2                 0,0                      74,9
  GO
         tweede verdieping                 337,2                 0,0                      16,4
                         Totaal:          1169,0                359,4                    175,1

Gebiedniveau

Gebruiksgebied, verblijfsgebied, functiegebied

                logiesfunctie                                         bijeenkomstfunctie
                ruimte                 opp.                              ruimte                 opp.
 VG-02           0.25                  13,0            VG-01       0.02, 0.10 en 0.11          324,1
 VG-03           0.23                  10,3                                        Totaal:     324,1
 VG-04           0.27                  23,0                    % van gebruiksoppervlak:        90,2%
 VG-05           0.28                  11,5
 VG-06           0.31                  23,0
 VG-07    0.33, 0.34 en 0.35           61,8
 VG-08    0.40, 0.41 en 0.46           61,8
 VG-09           0.16                   5,8
 VG-10           1.03                  19,5
 VG-11           1.06                  15,4
 VG-12           1.09                  19,5
 VG-13           1.11                  12,9
 VG-14           2.01                   8,6
 VG-15           2.04                   8,6
 VG-16           2.07                   8,6
                     Subtotaal:       303,3
    overige verblijfsgebieden:        420,9
                        Totaal:       724,2
    % van gebruiksoppervlak:          62,0%




    Oppervlakteberekening                                                        ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Ruimteniveau
Verblijfsruimte, functieruimte, overige ruimten
Beganegrond




                                                                                                                   technische ruimte




                                                                                                                                                                      onboemde ruimte
                                   maximaal aantal




                                                                                                                                        verkeersruimte
                                                      verblijfsruimte



                                                                        functieruimte



                                                                                        toiletruimte




                                                                                                                                                         bergruimte
                                                                                                       badruimte
                                   personen
  nr.           omschrijving
 0.01     entree hotel/rest.                                                                                                            7,4
 0.01a    entree logies                                                                                                                 8,0
 0.02     restaurant                   80            255,2
 0.03     hal                                                                                                                           4,4
 0.04     MIVA toilet                                                                   4,1
 0.05     berging                                                                                                                                        3,8
 0.06     liftschacht                                                                                              2,6
 0.07     techniek                                                                                                 1,8
 0.08     toiletten                                                                     5,4
 0.08a    toilet                                                                        1,2
 0.08b    toilet                                                                        1,2
 0.08c    toilet                                                                        1,1
 0.09     toiletten                                                                     6,2
 0.09a    toilet                                                                        1,2
 0.10     keuken                         4           47,4
 0.11     personeelsruimte               6           17,5
 0.12     douche                                                                                       2,1
 0.13     toilet                                                                        1,3
 0.14     toilet                                                                        1,3
 0.15     opslag drank                                                                                                                                                20,2
 0.16     kantoor                        2            5,8
 0.17     koel- vriescel                                                                                                                                 6,4
 0.18     werkkast                                                                                                                                       2,6
 0.19     linnengoed                                                                                                                                     3,6
 0.20     gang                                                                                                                          29,8
 0.21     techniek                                                                                                 0,6
 0.22     hal                                                                                                                           10,8
 0.23     slaapkamer                     2           10,3
 0.24     badkamer                                                                                     9,0
 0.25     slaapkamer                     2           13,0
 0.26     toilet                                                                        1,3
 0.27     living                         4           23,0
 0.28     slaapkamer                     2           11,5
 0.29     badkamer                                                                                     6,1
 0.30     hal                                                                                                                           4,0
 0.31     living                         2           23,0
 0.32     techniek                                                                                                 0,6
 0.33     living                         4           37,3
 0.34     slaapkamer                     2           11,1
 0.35     slaapkamer                     2           12,6
 0.36     hal                                                                                                                           7,0
 0.37     toilet                                                                        1,6
 0.38     techniek                                                                                                 0,6
 0.39     badkamer                                                                                     9,0
 0.40     living                         4           37,3
 0.41     slaapkamer                     2           11,1
 0.42     hal                                                                                                                           7,0
 0.43     toilet                                                                        1,6
 0.44     techniek                                                                                                 0,6
 0.45     badkamer                                                                                                                      7,0
 0.46     slaapkamer                2                 12,6                                                                                               16,4
                                 Totaal:             528,7              0,0             27,5           26,2        6,8                  78,0             16,4         20,2
    Oppervlakteberekening                                                                                                              ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Eerste verdieping




                               maximaal aantal




                                                                                                                            verkeersruimte
                                                 verblijfsruimte



                                                                   functieruimte



                                                                                   toiletruimte




                                                                                                              technische




                                                                                                                                             bergruimte


                                                                                                                                                          onboemde
                                                                                                  badruimte
                               personen




                                                                                                              ruimte




                                                                                                                                                          ruimte
   nr.         omschrijving
  1.01   gang                                                                                                               67,7
  1.02   hal                                                                                                                 3,8
  1.03   living                      2           19,5                                                                                                      0,5
  1.04   badkamer                                                                                 6,4
  1.05   hal                                                                                                                2,3
  1.06   living                      2           15,4                                                                                                      2,1
  1.07   badkamer                                                                                 4,2
  1.08   hal                                                                                                                3,8
  1.09   living                      2           19,5                                                                                                      0,5
  1.10   badkamer                                                                                 6,4
  1.11   slaapkamer                  2           12,9
  1.12   techniek                                                                                               6,9
                              Totaal:            67,3              0,0             0,0            17,0          6,9         77,6             0,0           3,1


Tweede verdieping
                               maximaal aantal




                                                                                                                            verkeersruimte
                                                 verblijfsruimte



                                                                   functieruimte



                                                                                   toiletruimte




                                                                                                              technische




                                                                                                                                             bergruimte


                                                                                                                                                          onboemde
                                                                                                  badruimte
                               personen




                                                                                                              ruimte




                                                                                                                                                          ruimte
   nr.         omschrijving
  2.01   slaapkamer                  2           8,6                                                                                                       4,7
  2.02   badkamer                                                                                 1,5
  2.03   toilet                                                                    1,0
  2.04   slaapkamer                  2           8,6                                                                                                       8,0
  2.05   badkamer                                                                                 1,5
  2.06   toilet                                                                    1,0
  2.07   slaapkamer                  2           8,6                                                                                                       4,7
  2.08   badkamer                                                                                 1,5
  2.09   toilet                                                                    1,0
  2.10   techniek                                                                                              14,2
  2.11   trap                                                                                                               1,7
                              Totaal:            25,8              0,0             3,0            4,5          14,2         1,7              0,0           17,4




    Oppervlakteberekening                                                                                                  ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>         Afdeling 3.6


VENTILATIEVOORZIENINGEN
       Conform NEN 1087
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                   Ventilatieberekening
op ruimteniveau


Beganegrond

                                                      vereist                               aanwezig
  ruimte




                      ruimte




                                  aantal
                                  pers.
                                                    toe- afvoer              toevoer                          afvoer
                                           opp.        l/sec      l/sec            hoe ?        l/sec               hoe ?
 0.01        entree hotel/rest.             7,4           -          -               -             -                  -
 0.01        entree logies                  8,0           -       10,0    rooster               10,0     naar lift 0.06
 0.02        restaurant            80      255,2       320,0      330,0   mechanisch en vanaf 330,0      mechanisch, en hal
                                                                          pers.r. 0.11                   0.03
 0.03        hal                            4,4          -        10,0    vanaf rest. 0.02      10,0     naar MIVA toil. 0.04
 0.04        MIVA toilet                    4,1         7,0       10,0    vanaf hal 0.03        10,0     mechanisch
 0.05        berging                        3,8          -         -                 -             -                  -
 0.06        liftschacht                    2,6         8,3       10,0    vanaf entree logies   10,0     mechanisch
                                                                          0.01a
 0.07        techniek                       1,8          -         -                 -             -                  -
 0.08        toiletten                                   -        21,0    mechanisch            21,0     naar toilletten 0.08a,
                                            5,4                                                          0.08b en 0.08c
 0.08a       toilet                         1,2         7,0        7,0    vanaf toiletten 0.08    7,0    mechanisch
 0.08b       toilet                         1,2         7,0        7,0    vanaf toiletten 0.08    7,0    mechanisch
 0.08c       toilet                         1,1         7,0        7,0    vanaf toiletten 0.08    7,0    mechanisch
  0.09       toiletten                                  7,0       21,0    mechanisch              21,0   mechanisch en naar
                                           6,2                                                           toilet 0.09a
 0.09a toilet                              1,2          7,0        7,0 vanaf toiletten 0.09       7,0    mechanisch
  0.10 keuken                       4      47,4        21,0       24,0 mechanisch                 24,0   mechanisch
  0.11 personeelsruimte             6      17,5        24,0       24,0 mechanisch                 24,0   naar douche 0.12 en
                                                                                                         restaurant 0.02
 0.12        douche                         2,1        14,0       14,0    vanaf pers.r 0.11       14,0   mechanisch
 0.13        toilet                         1,3         7,0        7,0    vanaf opslag 0.15       7,0    mechanisch
 0.14        toilet                         1,3         7,0        7,0    vanaf opslag 0.15       7,0    mechanisch
 0.15        opslag drank                  20,2          -        14,0    mechanisch              14,0   naar toiletten 0.13
                                                                                                         en 0.14
 0.16        kantoor                2       5,8        24,0       24,0 rooster                    24,0   mechanisch
 0.17        koel- vriescel                 6,4         -          -             -                 -                  -
 0.18        werkkast                       2,6         -          -             -                 -                  -
 0.19        linnengoed                     3,6         -          -             -                 -                  -
 0.20        gang                          29,8         -          -             -                 -                  -
 0.21        techniek                       0,6         -          -             -                 -                  -
 0.22        hal                           10,8         -         48,0 vanaf slapen 0.23 en       48,0   naar badk. 0.24, toilet
                                                                       0.25                              0.26 en living 0.27
 0.23        slaapkamer             2      10,3        24,0       24,0 rooster                    24,0   naar hal 0.22
 0.24        badkamer                       9,0        14,0       14,0 vanaf hal 0.22             14,0   mechanisch
 0.25        slaapkamer             2      13,0        24,0       24,0 rooster                    24,0   naar hal 0.22
 0.26        toilet                         1,3         7,0       10,0 vanaf hal 0.22             10,0   mechanisch
 0.27        living                 4      23,0        48,0       48,0 rooster en vanaf           48,0   mechanisch
                                                                       hal 0.22
 0.28        slaapkamer             2      11,5        24,0       24,0 rooster                    24,0 naar hal 0.30
 0.29        badkamer                      6,1         14,0       14,0 vanaf hal 0.30             14,0 mechanisch
 0.30        hal                           4,0          -         24,0 vanaf slapen 0.28          24,0 naar badk. 0.29 en
                                                                                                       living 0.31




           Ventilatieberekening                                                                  ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> 0.31        living                 2      23,0      24,0       34,0 rooster en vanaf hal    34,0 mechanisch
                                                                     0.30
 0.32        techniek                       0,6       -          -             -              -            -
 0.33        living                 4      37,3      48,0       48,0 rooster en vanaf hal    48,0 mechanisch
                                                                     0.36
 0.34        slaapkamer             2      11,1      24,0       24,0 rooster                 24,0 naar hal 0.36
 0.35        slaapkamer             2      12,6      24,0       24,0 rooster                 24,0 naar hal 0.36
 0.36        hal                            7,0       -         48,0 vanaf slapen 0.34 en    48,0 naar badk. 0.39, toilet
                                                                     0.35                         0.37 en living 0.33
 0.37        toilet                         1,6       7,0       10,0 vanaf hal 0.36          10,0 mechanisch
 0.38        techniek                       0,6        -         -             -              -                -
 0.39        badkamer                       9,0      14,0       14,0 vanaf hal 0.36          14,0 mechanisch
 0.40        living                 4      37,3      48,0       48,0 rooster en vanaf hal    48,0 mechanisch
                                                                     0.42
 0.41        slaapkamer             2      11,1      24,0       24,0 rooster                 24,0 naar hal 0.42
 0.42        hal                            7,0       -         48,0 vanaf slapen 0.41 en    48,0 naar badk. 0.45, toilet
                                                                     0.46                         0.43 en living 0.40
 0.43        toilet                         1,6       7,0       10,0 vanaf hal 0.42          10,0 mechanisch
 0.44        techniek                       0,6        -         -             -              -                -
 0.45        badkamer                       7,0      14,0       14,0 vanaf hal 0.42          14,0 mechanisch
 0.46        slaapkamer             2      12,6      24,0       24,0 rooster                 24,0 naar hal 0.42


1e verdieping

                                                    vereist                              aanwezig
                      functie
  ruimte




                                  aantal
                                  pers.




                                                  toe- afvoer           toevoer                          afvoer
                                           opp.      l/sec      l/sec         hoe ?          l/sec             hoe ?
 1.01        gang                          67,7         -          -            -               -                -
 1.02        hal                            3,8         -       14,0 vanaf living 1.03       14,0    naar badkamer 1.04
 1.03        living                 2      19,5       24,0      24,0 rooster                 24,0    naar hal 1.02 en
                                                                                                     slapen 2.01
 1.04        badkamer                       6,4      14,0       14,0 vanaf hal 1.02          14,0    mechanisch
 1.05        hal                            2,3       -         14,0 vanaf living 1.06       14,0    naar badkamer 1.07
 1.06        living                 2      15,4      24,0       24,0 rooster                 24,0    naar hal 1.05 en
                                                                                                     slapen 2.04
 1.07        badkamer                       4,2      14,0       14,0 vanaf hal 1.05          14,0    mechanisch
 1.08        hal                            3,8       -         14,0 vanaf living 1.09       14,0    naar badkamer 1.10
 1.09        living                 2      19,5      24,0       48,0 rooster en vanaf        48,0    mechanisch, naar hal
                                                                     slapen 1.11                     1.08 en slapen 2.07
 1.10        badkamer                       6,4      14,0       14,0 vanaf hal 1.08          14,0    mechanisch
 1.11        slaapkamer             2      12,9      24,0       24,0 rooster                 24,0    naar living 1.09
 1.12        techniek                       6,9       -          -              -             -                  -




           Ventilatieberekening                                                             ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>2e verdieping

                      functie                       vereist                               aanwezig
  ruimte




                                  aantal
                                  pers.
                                                  toe- afvoer              toevoer                        afvoer
                                           opp.      l/sec      l/sec            hoe ?        l/sec           hoe ?
 2.01        slaapkamer             2       8,6       24,0      24,0    rooster (dakraam) en 24,0     naar badkamer 2.02
                                                                        vanaf living 1.03
 2.02        badkamer                      1,5         -        24,0    vanaf slapen 2.01     24,0    naar toilet 2.03
 2.03        toilet                        1,0        7,0       24,0    vanaf badkamer 2.02 24,0      mechanisch
 2.04        slaapkamer             2      8,6       24,0       24,0    rooster (dakraam) en 24,0     naar badkamer 2.05
                                                                        vanaf living 1.06
 2.05        badkamer                      1,5         -        24,0    vanaf slapen 2.04     24,0    naar toilet 2.06
 2.06        toilet                        1,0        7,0       24,0    vanaf badkamer 2.05 24,0      mechanisch
 2.07        slaapkamer             2      8,6       24,0       24,0    rooster (dakraam) en 24,0     naar badkamer 2.08
                                                                        vanaf living 1.09
 2.08        badkamer                       1,5                 24,0    vanaf slapen 2.07     24,0    naar toilet 2.09
 2.09        toilet                         1,0       7,0       24,0    vanaf badkamer 2.08 24,0      mechanisch
 2.10        techniek                      14,2        -         -                 -             -                 -
 2.11        trap                           1,7        -         -                 -             -                 -




op verblijfsgebiedniveau

                                                    vereist                              aanwezig
                      functie




                                  aantal
                                  pers.




                                                  toe- afvoer           toevoer                         afvoer
  VG




                                           opp.      l/sec      l/sec       hoe ?             l/sec          hoe ?
  01         bijeenkomst           90       0,0      359,4      368,0 mechanisch              368,0 mechanisch, naar hal
                                                                                                    0.03, en douche 0.12
  02         logies                 2      13,0      24,0       24,0 rooster                   24,0 naar hal 0.22
  03         logies                 2      10,3      24,0       24,0 rooster                   24,0 naar hal 0.22
  04         logies                 4      23,0      48,0       48,0 rooster en vanaf          48,0 mechanisch
                                                                     hal 0.22
  05         logies                 2      11,5      24,0       24,0 rooster                  24,0 naar hal 0.30
                                    2      23,0      24,0       34,0 rooster en vanaf hal     34,0 mechanisch
  06         logies                                                  0.30
  07         logies                 4      61,8      48,0       70,0 mechanisch               70,0 mechanisch en gang
                                                                                                   02
  08         logies                 4      61,8      48,0       14,0 mechanisch               14,0 naar gang 0.2
  09         logies                 2      19,5      24,0       24,0 rooster                  24,0 mechanisch
  10         logies                 2                24,0       24,0 rooster                  24,0 naar hal 1.02 en
                                                                                                   slapen 2.01
                                    2      15,4      24,0       24,0 rooster                  24,0 naar hal 1.05 en
  11         logies                                                                                slapen 2.04
  12         logies                 4      19,5      48,0       48,0 rooster en vanaf         48,0 mechanisch, naar hal
                                                                     slapen 1.11                   1.08 en slapen 2.07
  13         logies                 2      12,9      24,0       24,0 rooster                  24,0 naar living 1.09
  14         logies                 2       8,6      24,0       24,0 rooster (dakraam) en     24,0 naar badkamer 2.02
                                                                     vanaf living 1.03
  15         logies                 2      8,6       24,0       24,0 rooster (dakraam) en     24,0 naar badkamer 2.05
                                                                     vanaf living 1.06
  16         logies                 2      8,6       24,0       24,0 rooster (dakraam) en     24,0 naar badkamer 2.08
                                                                     vanaf living 1.09




           Ventilatieberekening                                                              ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                Afdeling 5.1



BEREKENING ENERGIEPRESTATIECOËFFICIËNT

              Conform NEN 7120




                                 ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>UITGANGSPUNTEN EPC

Algemeen

Rekenprogramma           Enorm 3.61



Bouwkundig

Oriëntatie               Voorgevel noordoost
Gebruiksfunctie          Bijeenkomstfunctie en logiesfunctie
Thermische schil         Gehele gebouw
Rc-waarden (m2.K/W)      Gevel 7,00 en 6,85, vloer 3,50, dak 7,0
U-waarden (W/m2.K)       Glas 1,00, gecombineerd met kozijn 1,30, zta-waarde 0,6, dichte
                         delen 1,4
Zonwering                Nee
Lineaire koudebruggen    Forfaitair
Infiltratiewaarde        Forfaitair (0,420)



Installaties

Verwarming, opwekker     Warmtepomp bodem, kwaliteitsverklaring
Temperatuur              Laag temperatuursysteem
Afgifte hoofdvertrek     Vloerverwarming
Warm tapwater            Warmtepomp bodem, kwaliteitsverklaring
Douche wtw               Nee
Ventilatievariant        D.2b2, mechanische toevoer, mechanische afvoer (restaurant), C.2a,
                         natuurlijke toevoer, mechanische afvoer (hotel)
PV-systeem               64 panelen (104,76 m2), 300 Wp/paneel, oriëntatie zuid, plat dak
                         bijgebouw
Zonneboiler              Nee
Verlichting              7 Watt/m2 (restaurant), 5 Watt/m2 (hotel), veegpulsschakeling




Resultaat

Bijeenkomst- en logiesfunctie              (Ep totaal/Ep toelaatbaar)
Gehele gebouw                              0,857




                                         2                            ERIK bouwplancoördinatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>KW ALITEIT SVERKLARING



OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING
t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Ecoforest
warmtepomp, type ecoGEO 3-12

                                                           RAPPORTNUMMERS:
In opdracht van Ecoforest                                  TNO 2014 R10909
Nederland heeft TNO voor de
functie ruimteverwarming het                               Opwekkingsrendement voor
opwekkingsrendement bepaald                                ruimteverwarming van de Ecoforest
van de warmtepomp Ecoforest.                               ecoGEO 3-12 warmtepomp
Type ecoGEO 3-12 voor gebruik
in de NEN 7120:2011.                                       Mei 2014
De hier gegeven waarden                                    Actualisatie: Maart 2017
mogen worden gebruikt in plaats
                                                           TNO 2017 R10305
van de waarden die in paragraaf
14.6.4.3.1, tabel 14.13 worden                             Opwekkingsrendement voor
gegeven.                                                   verwarming van tapwater van de
Op de volgende pagina is het                               Ecoforest ecoGEO 3-12
opwekkingsrendement van de                                 warmtepomp
warmtepomp weergegeven de
bodem als warmtebron.                                      Maart 2017




                                                           All rights reserved.
                                                           No part of this publication may be reproduced
  FABRIKANT:                      ADRES:
                                                           and/or published by print, photoprint,
  Ecoforest Geotermia S.L.        Eplucon B.V.             microfilm or any other means without the
                                  Marconiweg 24F           previous written consent of TNO. In case this
                                                           report was drafted on instructions, the rights
  LEVERANCIER:                    8071 RA Nunspeet
                                                           and obligations of contracting parties are
  Eplucon B.V.                    T 0341 371030            subject to either the General Terms and
                                                           Conditions for commissions to TNO, or the
                                                           relevant agreement concluded between the
  TYPE:                           www.eplucon.nl
                                                           contracting parties. Submitting the report for
  ecoGEO 3-12                     email: info@eplucon.nl   inspection to parties who have a direct
                                                           interest is permitted.
                                                           © 2017 TNO

Ondertekening:                    Goedgekeurd door:        Alle rechten voorbehouden.
                                                           Niets uit deze uitgave mag worden
                                                           vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
                                                           door middel van druk, foto-kopie, microfilm of
                                                           op welke andere wijze dan ook, zonder
                                                           voorafgaande toestemming van TNO.
                                                           Indien dit rapport in opdracht werd
ir. A.J. Kalkman                  Ing. R.P. van den Berg   uitgebracht, wordt voor de rechten en
Projectleider                     Research Manager         verplichtingen van opdrachtgever en
                                                           opdrachtnemer verwezen naar de Algemene
                                                           Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan
                                                           wel de betreffende terzake tussen de partijen
                                                           gesloten overeenkomst.
                                                           Het ter inzage geven van het TNO-rapport
                                                           aan direct belanghebbenden is toegestaan.
                                                           © 2017 TNO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>KW ALITEITSVERKLAR ING



OPWEKKINGSRENDEMENT                   H,gen   ecoGEO 3-12


  Ontwerpaanvoer-        sup      0              sup              sup              sup

  temperatuur
                           [°C]                 [°C]            [°C]             [°C]


                            Individuele of collectieve elektrische warmtepomp,
                      niet behorend tot warmte-levering door derden, met als bron:

  ecoGEO 3-12        5,75 x csource       5,69 x csource    5,48 x csource   5,29 x csource
    bodem                [°C]                 [°C]              [°C]             [°C]



Waarin:
 sup    :   ontwerpaanvoertemperatuur
csource :   indien van toepassing, correctiefactor voor collectieve warmtebron of regeneratie
            van een individuele bodemwarmtewisselaar, volgens bijlage D van NEN
            7120:2011. Indien dit niet van toepassing is c source = 1,0.

Het resultaat van de vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond naar een
veelvoud van 0,05.

Zoals in de NEN 7120:2011 is aangegeven dient in situaties met meer dan één
opwekkingstoestel de energiefractie van de warmtepomp te worden bepaald. Hiervoor dient
de methodiek van paragraaf 14.6.3 te worden gevolgd:

                                                                                                Deze verklaring is tot stand gekomen door een
  Verwarmingsinstallatie                        Nominaal verwarmingsvermogen preferente         eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
                                                                                                eigenschappen van een exemplaar van een product
                                                    opwekkingstoestel P H;gen;gpref [kW]
                                                                                                of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring
                                                                                                geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
  Voor brijn/water warmtepompen: conditie B0/W45                                                product of van andere uitvoeringen van systemen.
                                                                                                Deze verklaring geeft geen oordeel over de
                                                                                                kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de
  ecoGEO 3-12                                                       6,03                        verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Alle termen en verwijzingen in deze verklaring hebben betrekking op NEN7120:2011.
                                                                                                                     TNO.NL




                                                                                                C O NT A CT
                                                                                                Technical Sciences
                                                                                                Postbus 49
                                                                                                2600 AA Delft

                                                                                                T 088 866 3099
                                                                                                E arie.kalkman@tno.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>VERKLARING CONFO RM N ORM, W ARM TAPW ATER

Dit opwekkingsrendement is bepaald volgens de in NEN 7120:2011, bijlage A gegeven

gegeven waarde mag worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarde gegeven in tabel
9.16, pagina 278 van de NEN 7120:2011. Alle bepalingen zijn uitgevoerd in combinatie met
een geïntegreerde boiler met een inhoud van 165 liter zoals model C3-12.

OPWEKKINGSRENDEMENT                 W;gen;gi   Ecoforest ecoGEO C3-12


                                  Type bron              QW;dis;nren;an           W;gen;gi

                                                              (2)
                                                                                    (-)


                                                          (MJ/jaar)



  ecoGEO C3-12              - bodem (met brijn
                                                                                  2,37
                            gevuld)
                            - bodem (met brijn                                    2,73
                            gevuld) met een
                            hogere bron
                            temperatuur(1)



  ecoGEO B3-12              -                                  -                    -



Waarin:
 QW;dis;nren;an :          is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor
                           warmptapwaterbereiding
                                                                                               Deze verklaring is tot stand gekomen door een
                           bepaald volgens 19.7.2 in MJ/jaar;                                  eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke
   W;gen;gi   :            is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van        eigenschappen van een exemplaar van een product
                                                                                               of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring
                           het toestel volgens 19.7.3.1;                                       geeft geen oordeel over andere exemplaren van een
                                                                                               product of van andere uitvoeringen van systemen.
                                                                                               Deze verklaring geeft geen oordeel over de
                  1)   :   Voor projecten waar een gelijkwaardigheidsverklaring wordt
                                                                                               kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de
                           gebruikt welke betrekking heeft op een bodemwarmtewisselaar         verantwoordelijkheid van de fabrikant.
                           ontworpen voor hogere temperaturen.
                           De hogere bron temperatuur dient te worden aangetoond met
                           berekeningen met het programma EED (Earth Energy Designer) of
                           een gelijkwaardig programma waaruit blijkt dat na een periode van
                           25 jaar de gemiddelde jaarlijkse warmtebron output temperatuur
                                                                                                                    TNO.NL
                           minstens 12oC is, bij een maximaal ontwerptemperatuurverschil
                           van 3.5 K




                  2)       Bij lagere waarden van de warmtebehoefte QW;dis;nren;an moet
                           het hier

                           gecorrigeerd volgens
                           par. 19.7.3 en tabel 19.18;

                                                                                               C O NT A CT
 Het resultaat van de vermenigvuldiging moet naar beneden worden afgerond naar een             Technical Sciences
 veelvoud van 0,05 conf. 19.7.3.1.                                                             Postbus 49
                                                                                               2600 AA Delft
 Deze verklaring is geldig totdat de onderliggende norm wordt gewijzigd of het betreffende
 apparaat wordt aangepast.                                                                     T 088 866 3099
 De fabrikant is verantwoordelijk voor het feit dat apparaten voldoen aan de opgestelde        E arie.kalkman@tno.nl
 verklaring, jaarlijks dient hij een zogenaamde conformiteitsverklaring in te dienen bij
 BCRG.
 Het College is dus van mening dat er geen geldigheidsduur op de verklaring zelf hoeft te
 worden opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>             Afdeling 6.12




Checklist veilig onderhoud op en aan
   gebouwen, nieuwbouw 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                         Ý¸»½µ´·-¬ Ê»·´·¹ ±²¼»®¸±«¼
                                                                                         Þ»±±®¼»´·²¹ ª¿² ¼±±® ¿¿²ª®¿¹»®
                                                                                         ·²¹»ª«´¼» ½¸»½µ´·-¬ ¼±±® ±º
                                                                                         ²¿³»²- ¸»¬ ¾»ª±»¹¼ ¹»¦¿¹ò

                                                                                         Ü» ¬±»¬-»® ¾»±±®¼»»´¬ ©»´µ» ¹»¾±«©-·¬«¿¬·»- ª¿² ¬±»°¿--·²¹
                                                                                         ¦·¶² »² ±º ¸·»®¾·¶ ©»®µ³»¬¸±¼»ø²÷ ¦·¶² ¾»²±»³¼ò Û® µ¿² °»®
                                                                                         ¹»¾±«©¼»»´ ª±±® »»² ½±³¾·²¿¬·» ª¿² ©»®µ³»¬¸±¼»² ¹»µ±¦»²
                                                                                         ©±®¼»²ò Ø»¬ ·²ª«´´»² ª¿² ¹»¹»ª»²- ±ª»® ¿¿²ª®¿¹»® »² ¹»¾±«©

                                                                                         ¬®¿½»®»² ±° ©»´µ ¹»¾±«© ¼»¦» ½¸»½µ´·-¬ ª¿² ¬±»°¿--·²¹ ·-ò




                                                  ÒßÉó¹»¹»ª»²-

                                             Ê±±®²¿¿³                                           ß½¸¬»®²¿¿³
      ß¿²ª®¿¹»®
                                             ¤                                                  ¤ Strandhotel Midsland aan Zee BV i.o.
                                             Ð±-¬½±¼»                           É±±²°´¿¿¬-
                                                 8     1    0      3    A   V   ¤ Raalte
                                             ß¼®»-
      ß¼®»- ª¿² ¸»¬ ¹»¾±«©
                                             ¤ Midsland aan zee 459A
                                             Ð±-¬½±¼»                           É±±²°´¿¿¬-
                                                 8     8    9      1    H   V   ¤ Midsland aan Zee Terschelling
                                             Ù»³»»²¬»                           Í»½¬·»                         Ò®ò
      Õ¿¼¿-¬®¿´» ¹»¹»ª»²- ¹»¾±«©
                                             ¤ Ter Schelling                    ¤E                             ¤ 644

ß²¿´§-» ª¿² ¼» ©·¶¦» ©¿¿®±° ¸»¬ ¹»¾±«© ñ ¹»¾±«©¼»»´ô ©¿¿®±° ¼»¦» ½¸»½µ´·-¬


øÆ± ²±¼·¹ ¿º¦±²¼»®´·¶µ» ¾·¶´¿¹» ¾·¶ª±»¹»² »² ¼»¦» ·² ¼·¬ ª»´¼ ª»®³»´¼»²ò÷

                                                 Regelmatig onderhoud zal gescheiden in de vorm van ramen en kozijnen wassen. Hiertoe zijn de
                                                 meeste ramen en kozijnen op de verdieping van binnenuit bereikbaar. De overige ramen zijn
                                                 bereikbaar met een telescoopstang. Het grote en minder frequent onderhoud als het reinigen van
                                                 goten en schilderwerken zullen geschieden m.b.v. steigerwerk of een hoogwerker



                                             ¤
Ý±²½´«-·»æ



                                             ì    ¶¿         ²»»
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                   ¿          Þ·²²»²µ¿²¬ ¹»¾±«©

É»´µ» -·¬«¿¬·» ·- ª¿² ¬±»°¿--·²¹ ±°
¸»¬ ¹»¾±«©á


     ß¬®·«³                                       ©»´       ì   ²·»¬     ª¿² ¬±»°¿--·²¹
                                              É»´µ» ©»®µ³»¬¸±¼»² ©±®¼»² ¸·»®±° ¬±»¹»°¿-¬á                                  Ê±´¼±»² ¼» ¹»µ±¦»² ©»®µ³»¬¸±¼»² ¿¿² ¼» -¬¿²¼ ¼»® ¬»½¸²·»µ ¹»´»¬
                                              ø¿´´» ª¿² ¬±»°¿--·²¹ ¦·¶²¼» ©»®µ³»¬¸±¼»² ¸·»® ·² ¬» ª«´´»² ¼±±® ¿¿²ª®¿¹»®÷                                                ø¦·» ¬±»´·½¸¬·²¹÷

     Ð»®³¿²»²¬» ©»®µ¾±®¼»--»²                     ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò

     Ê»®®·¶¼¾¿®» ¸¿²¹¾®«¹¹»²                      ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò
     ø±°¹»²±³»² ·² ¼¿µ½±²-¬®«½¬·»÷

     Ù±²¼»´·²-¬¿´´¿¬·»                            ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò

     Î±¾±¬·²-¬¿´´¿¬·»                             ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò

     Ø±±¹©»®µ»®                                   ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò

     Î±´-¬»·¹»®                                   ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò

     Í¿º»-·¬ ö÷                                   ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò

          Ô·½¸¬ ¼» µ»«¦» ¬±» ±º ·²¼·»² »»²
          ¿´¬»®²¿¬·»ª» ©»®µ³»¬¸±¼» ª¿²
          ¬±»°¿--·²¹ ·- ¹»»º ¸·»® ¼¿² »»²
          µ±®¬» ¾»-½¸®·¶ª·²¹ ª¿²ò             ¤


                                                  ©»´       ì   ²·»¬     ª¿² ¬±»°¿--·²¹


     Ø±±¹©»®µ»®                                   ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò

                                                  ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò

     Í¿º»-·¬ ö÷                                   ¶¿            ²»»                                                           ¶¿         ²»»         ²òªò¬ò

          Ô·½¸¬ ¼» µ»«¦» ¬±» ±º ·²¼·»² »»²
          ¿´¬»®²¿¬·»ª» ©»®µ³»¬¸±¼» ª¿²
          ¬±»°¿--·²¹ ·- ¹»»º ¸·»® ¼¿² »»²
          µ±®¬» ¾»-½¸®·¶ª·²¹ ª¿²ò             ¤


     Ì®¿°°»²¸«·¦»²                            ì   ©»´           ²·»¬     ª¿² ¬±»°¿--·²¹


     Ñ°¸¿²¹°«²¬»² ª±±® ©»®µ°´¿¬º±®³-              ¶¿        ì   ²»»                                                           ¶¿         ²»»     ì   ²òªò¬ò

     øÎ±´÷ -¬»·¹»®                                ¶¿        ì   ²»»                                                           ¶¿         ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Ø±±¹©»®µ»®                                   ¶¿        ì   ²»»                                                           ¶¿         ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Í¿º»-·¬ ö÷                                   ¶¿        ì   ²»»                                                           ¶¿         ²»»     ì   ²òªò¬ò

           Ô·½¸¬ ¼» µ»«¦» ¬±» ±º ·²¼·»² »»²
           ¿´¬»®²¿¬·»ª» ©»®µ³»¬¸±¼» ª¿²
           ¬±»°¿--·²¹ ·- ¹»»º ¸·»® ¼¿² »»²
           µ±®¬» ¾»-½¸®·¶ª·²¹ ª¿²ò            ¤
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Ý¸»½µ´·-¬ Ê»·´·¹ ±²¼»®¸±«¼




                                  ¾          Þ«·¬»²µ¿²¬ ¹»ª»´

                                             É»´µ» ©»®µ³»¬¸±¼»² ©±®¼»² ¸·»®±° ¬±»¹»°¿-¬á                                  Ê±´¼±»² ¼» ¹»µ±¦»² ©»®µ³»¬¸±¼»² ¿¿² ¼» -¬¿²¼ ¼»® ¬»½¸²·»µ ¹»´»¬
                                             ø¿´´» ª¿² ¬±»°¿--·²¹ ¦·¶²¼» ©»®µ³»¬¸±¼»² ¸·»® ·² ¬» ª«´´»² ¼±±® ¿¿²ª®¿¹»®÷                                                ø¦·» ¬±»´·½¸¬·²¹÷


     Ù´¿¦»²©¿-¾¿´µ±²                             ¶¿        ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Ê»®®·¶¼¾¿®» ¸¿²¹¾®«¹                        ¶¿        ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Ù»ª»´±²¼»®¸±«¼·²-¬¿´´¿¬·»                   ¶¿        ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Ð»®³¿²»²¬» ¸¿²¹´¿¼¼»® ñ                     ¶¿        ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò
     ³¿-¬·²-¬¿´´¿¬·»

     Ø±±¹©»®µ»®                                  ¶¿        ì   ²»»                                                        ì   ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò

     Î±´-¬»·¹»®                                  ¶¿        ì   ²»»                                                        ì   ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò

     Ø»º-¬»·¹»®                                  ¶¿        ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Í¿º»-·¬ ö÷                                  ¶¿        ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

          Ô·½¸¬ ¼» µ»«¦» ¬±» ±º ·²¼·»² »»²
          ¿´¬»®²¿¬·»ª» ©»®µ³»¬¸±¼» ª¿²
          ¬±»°¿--·²¹ ·- ¹»»º ¸·»® ¼¿² »»²
          µ±®¬» ¾»-½¸®·¶ª·²¹ ª¿²ò            ¤




                                  ½          É»®µ»² ±° »² ¿¿² ¼¿µ
É»´µ» -·¬«¿¬·» ·- ª¿² ¬±»°¿--·²¹ ±°
¸»¬ ¹»¾±«©á


                                                 ©»´       ì   ²·»¬     ª¿² ¬±»°¿--·²¹
     Ù´¿¦»² ¼¿µ

                                                 ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò
     Ð»®³¿²»²¬» ©»®µ¾±®¼»--»²
                                                 ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò
     Ê»®®·¶¼¾¿®» ¾®«¹¹»²
                                                 ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò
     Ù±²¼»´·²-¬¿´´¿¬·»
                                                 ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò
     Î±¾±¬·²-¬¿´´¿¬·»
                                                 ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò
     Ø±±¹©»®µ»®

     Ð»®³¿²»²¬» ¬®¿° ñ                           ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò
     ´¿¼¼»®½±²-¬®«½¬·»-
                                                 ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò
     Ê¿-¬» ¼¿µ®¿²¼ñ¾±®¼»--»²
                                                 ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò

                                                 ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò
     Í¬»·¹»®
                                                 ¶¿            ²»»                                                            ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò
     Í¿º»-·¬ ö÷

          Ô·½¸¬ ¼» µ»«¦» ¬±» ±º ·²¼·»² »»²
          ¿´¬»®²¿¬·»ª» ©»®µ³»¬¸±¼» ª¿²
          ¬±»°¿--·²¹ ·- ¹»»º ¸·»® ¼¿² »»²    ¤
          µ±®¬» ¾»-½¸®·¶ª·²¹ ª¿²ò
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                  ½          É»®µ»² ±° »² ¿¿² ¼¿µ øª»®ª±´¹÷

É»´µ» -·¬«¿¬·» ·- ª¿² ¬±»°¿--·²¹ ±°
¸»¬ ¹»¾±«©á

                                             ì    ©»´          ²·»¬     ª¿² ¬±»°¿--·²¹
     Ø»´´»²¼ ¼¿µ
                                             É»´µ» ©»®µ³»¬¸±¼»² ©±®¼»² ¸·»®±° ¬±»¹»°¿-¬á                                  Ê±´¼±»² ¼» ¹»µ±¦»² ©»®µ³»¬¸±¼»² ¿¿² ¼» -¬¿²¼ ¼»® ¬»½¸²·»µ ¹»´»¬
                                             ø¿´´» ª¿² ¬±»°¿--·²¹ ¦·¶²¼» ©»®µ³»¬¸±¼»² ¸·»® ·² ¬» ª«´´»² ¼±±® ¿¿²ª®¿¹»®÷                                                ø¦·» ¬±»´·½¸¬·²¹÷

     Ð»®³¿²»²¬» ¬®¿°ñ´¿¼¼»®½±²-¬®«½¬·»-
     ·² ½±³¾·²¿¬·» ³»¬ ·²¬»¹®¿¿´
     ª¿´¾»ª»·´·¹·²¹--§-¬»»³                       ¶¿       ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Ð»®³¿²»²¬» ¿¿²¸¿¿µª±±®¦·»²·²¹»²
     ª±±® ²±µ »² ¼¿µ                              ¶¿       ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Ð»®³¿²»²¬» ¼¿µ¬®»¼»² ·² ½±³¾·²¿¬·»
     ³»¬ ·²¬»¹®¿¿´ ª¿´¾»ª»·´·¹·²¹--§¬»»³          ¶¿       ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

                                                  ¶¿       ì   ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Í¬»·¹»®-                                ì    ¶¿           ²»»                                                        ì   ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò

     Ø±±¹©»®µ»®                              ì    ¶¿           ²»»                                                        ì   ¶¿        ²»»         ²òªò¬ò

          Ô·½¸¬ ¼» µ»«¦» ¬±» ±º ·²¼·»² »»²
          ¿´¬»®²¿¬·»ª» ©»®µ³»¬¸±¼» ª¿²
          ¬±»°¿--·²¹ ·- ¹»»º ¸·»® ¼¿² »»²
          µ±®¬» ¾»-½¸®·¶ª·²¹ ª¿²ò            ¤


     Ð´¿¬ ¼¿µ                                     ©»´      ì   ²·»¬     ª¿² ¬±»°¿--·²¹


     Ð»®³¿²»²¬» ¼¿µ®¿²¼¾»ª»·´·¹·²¹                ¶¿           ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

                                                  ¶¿           ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Ð»®³¿²»²¬» ¿¿²¸¿¿µª±±®¦·»²·²¹»²              ¶¿           ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

     Í¬»·¹»®                                      ¶¿           ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

                                                  ¶¿           ²»»                                                            ¶¿        ²»»     ì   ²òªò¬ò

          Ô·½¸¬ ¼» µ»«¦» ¬±» ±º ·²¼·»² »»²
          ¿´¬»®²¿¬·»ª» ©»®µ³»¬¸±¼» ª¿²
          ¬±»°¿--·²¹ ·- ¹»»º ¸·»® ¼¿² »»²
          µ±®¬» ¾»-½¸®·¶ª·²¹ ª¿²ò            ¤


Ü» ª±´¹»²- ¼·¬ º±®³«´·»® ±° ¸»¬ ¹»¾±«©
ª¿² ¬±»°¿--·²¹ ¦·¶²¼» ª±±®¦·»²·²¹»²
ª±±® ª»·´·¹ ±²¼»®¸±«¼ ¦·¶² ¦±¼¿²·¹ ¬»
¾»®»·µ»² »² ¬» ª»®´¿¬»²ô ¼¿¬ ¼¿¿®¾·¶
¹»»² ®·-·½± ±²¬-¬¿¿¬ ª±±® ª¿´¹»ª¿¿®ô
¬» ©¿¬»® ®¿µ»² ±º ª»®¼®·²µ·²¹ò               ì    ¶¿           ²»»



                                             ö÷                                                                                                ¬»½¸²·»µ»² ²·»¬ ³±¹»´·¶µ ¦·¶²ò


                                             Ü» ·²¼·»²»® ª»®µ´¿¿®¬ ¼» ½¸»½µ´·-¬ ª±´´»¼·¹ »² ²¿¿® ©¿¿®¸»·¼ ·²¹»ª«´¼ ¬» ¸»¾¾»² »² ¼¿¬ ¿´´» ·² ¼»¦» ½¸»½µ´·-¬ ª¿²
                                             ¬±»°¿--·²¹ ª»®µ´¿¿®¼» ©»®µ³»¬¸±¼» ª±´¼±»² ¿¿² ¼» -¬¿²¼ ¼»® ¬»½¸²·»µ ¦±¿´- ¿¿²¹»¹»ª»² ·² ¼» ±²¼»®-¬¿¿²¼»
                                             ½±²-·¼»®¿²- ±º ³·²·³¿¿´ »ª»²®»¼·¹ ª»·´·¹¸»·¼ó »² ¹»¦±²¼¸»·¼-²·ª»¿« ¸»¾¾»²ò
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                              Ý¸»½µ´·-¬ Ê»·´·¹ ±²¼»®¸±«¼




Ì±»´·½¸¬·²¹
Ñ²¼»®-¬¿¿²¼» ½±²-·¼»®¿²- »² ¾»¹®·°-±³-½¸®·¶ª·²¹»² »² ¼» ª±±®¹¿¿²¼» ½¸»½µ´·-¬ô ª±®³»² ±° ¹®±²¼ ª¿² ¼» Ó·²·-¬»®·5´»

      »»² ¿¿²ª®¿¹»® ª¿² »»² ±³¹»ª·²¹-ª»®¹«²²·²¹ ª¿²©»¹» ¾±«©¿½¬·ª·¬»·¬»² ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ¸»·¼ ²»»³¬ô ¼¿¬ ¸»¬

      ¸»¬ ª»®¹«²²·²¹ª»®´»²»²¼» ¾»-¬««®-±®¹¿¿² µ¿² ª¿-¬-¬»´´»² ±º ¼» ¿¿²ª®¿¹»® ¸»¬ ª±´¼±»² ¿¿² ¸»¬ ¹»-¬»´¼» ·²




©±®¼»² ¾»±±®¼»»´¼ ±º ¼» ½¸»½µ´·-¬ ½±®®»½¬ ·- ·²¹»ª«´¼ô ¼¿¬ ©·´ ¦»¹¹»²æ ·² ±ª»®»»²-¬»³³·²¹ ³»¬ ¼» µ»²³»®µ»² ª¿² ¸»¬ ¾»¬®»ºó
º»²¼» ¹»¾±«©ò



   ßÚÜÛÔ×ÒÙ                                                                           ö÷
   ß®¬·µ»´
      Û»² ¬» ¾±«©»² ¹»¾±«© ·- ¦±¼¿²·¹ ¼¿¬ ±²¼»®¸±«¼ ¿¿² ¸»¬ ¹»¾±«© ª»·´·¹ µ¿² ©±®¼»² «·¬¹»ª±»®¼ò




   ß®¬·µ»´

      »»² ¬» ¾±«©»² ¹»¾±«© ¼¿¿®ª±±® ª±´¼±»²¼» ¹»¾±«©¹»¾±²¼»² ª»·´·¹¸»·¼-ª±±®¦·»²·²¹»²ò



ö÷ Ø»¬ ¹»-¬»´¼» ·-ô ¦±¿´- «·¬ ¼» ¿º¼»´·²¹-¬·¬»´ ¾´·¶µ¬ô ¿´- ª»®»·-¬» ¿´´»»² ª¿² ¬±»°¿--·²¹ ±° ¹»¾±«©»²ô ²·»«©¾±«©ò Ü«- ²·»¬ ±° ¾±«©ó
   ©»®µ»² ¹»»² ¹»¾±«© ¦·¶²¼» »² »ª»²³·² ±° ¾»-¬¿¿²¼» ¾±«© ±º ª»®¾±«© ¼¿¿®ª¿²ô ©¿¿®±° ¸»¬ ©»´ ¿´- ¿¿²¾»ª»´·²¹ ¬±»°¿-¾¿¿® ·-ò



Ý±²-·¼»®¿²-
Ü» ª±´¹»²¼» ¦¿µ»² ª»®¼·»²»² »¨°´·½·»¬» ¿¿²¼¿½¸¬ ª¿² ¼» ª»®¹«²²·²¹¿¿²ª®¿¹»®ò



©±®¼¬ ¿¿²¹»ª®¿¿¹¼ ª»·´·¹ µ¿² ©±®¼»² ±²¼»®¸±«¼»²ò Ø»¬ ¼©·²¹¬ ±²¬©»®°»®- ª¿² ¹»¾±«©»² ±³ ¿´ ¾·¶ ¸»¬ ±²¬©»®° ²¿
¬» ¼»²µ»² ±ª»® ª»·´·¹ ±²¼»®¸±«¼ »² ·² ¼» ½±²-¬®«½¬·» ¼» ¾»²±¼·¹¼» ª±±®¦·»²·²¹»² ±° ¬» ²»³»²ò

Þ·¶ ¼» ©»®µ³»¬¸±¼»² ¦±¿´- ¼·» ©±®¼»² ¹»²±»³¼ ·² ¸»¬ ¾·¶¹¿¿²¼» º±®³«´·»® ·- «·¬¹»¹¿¿² ª¿² ¼» -¬¿²¼ ¼»® ¬»½¸²·»µ
¦±¿´- ¼»¦» ·- ¾»-½¸®»ª»² ·² ¼·ª»®-» ¼±½«³»²¬»²ò Ü» -¬¿²¼ ¼»® ¬»½¸²·»µ ·- ±²¬´»»²¼ ¿¿²æ

   ¹»ª»´±²¼»®¸±«¼ ø½±²ª»²¿²¬ ·²¹»¬®±µµ»²ô ³¿¿® ·­ ©»´ ·²º±®³¿¬·»º÷




ß½¬«»´» ·²´·½¸¬·²¹»² ¸·»®±ª»® ·- ¬» ª·²¼»² ª·¿ ©©©òª»·´·¹±°¼»¸±±¹¬»ò²´ »² ª·¿ ¼» •Ø¿²¼´»·¼·²¹ Ê»·´·¹ ±²¼»®¸±«¼¾¿®»
¹»¾±«©»² ³¿µ»²ô ©¿¿®ª¿² ¼» ³»»­¬ ¿½¬«»´» ª»®­·» ­¬»»¼­ ª·¿ ª±±®²±»³¼» ©»¾­·¬» ¹®¿¬·­ ·­ ¬» ¼±©²´±¿¼»²ò
ß½¸¬»®·² ¼»¦» Ø¿²¼´»·¼·²¹ ·- »»² ³¿¬®·¨ ¬» ª·²¼»² ³»¬ •Ì»½¸²·-½¸» »² ±®¹¿²·-¿¬±®·-½¸» ®¿²¼ª±±®©¿¿®¼»² ·²¦»¬ ¸«´°ó
³·¼¼»´»²ô ©¿¿®·² °»® ¸«´°³·¼¼»´ ·­ ¿¿²¹»¹»ª»² ³»¬ ©»´µ» ¿­°»½¬»² ©»´ »² ²·»¬ ®»µ»²·²¹ ³±»¬ ©±®¼»² ¹»¸±«¼»²ò

Ü» ¹»²±»³¼» ©»®µ³»¬¸±¼»² ø·² ª±´¹±®¼» ª¿² ¼» ¿®¾»·¼-¸§¹·5²·-½¸» -¬®¿¬»¹·»÷ ¦·¶² »»² ¸¿²¼®»·µ·²¹ ¿¿² ±²¬©»®°»®-ô
°®±¶»½¬±²¬©·µµ»´¿¿®-ô ¿®½¸·¬»½¬»² »¬½ò ±³ ¼» ²·»«© ¬» ±²¬©»®°»² ¹»¾±«©»² ¬» ´¿¬»² ª±´¼±»² ¿¿² ¼» ¿®¾»·¼-ª»·´·¹ó
¸»·¼-»·-»² ¼·» ¿¿² ¸»¬ ±²¼»®¸±«¼ »®ª¿² ©±®¼»² ¹»-¬»´¼ò Ø»¬ -¬¿¿¬ ª»®¹«²²·²¹¿¿²ª®¿¹»®- ¼«- ª®·¶ ±³ ¿´¬»®²¿¬·»ª»
¬»½¸²·-½¸» ±°´±--·²¹»² »² ©»®µ³»¬¸±¼»² ¬» ¹»¾®«·µ»² ³·¬- ¼»¦» ©»®µ²»³»®- ¬·¶¼»²- ±²¼»®¸±«¼-©»®µ¦¿¿³¸»¼»²
¸»¬¦»´º¼» ¾»-½¸»®³·²¹-²·ª»¿« ¾·»¼»²ò Ø»¬ Þ±«©¾»-´«·¬ »·-¬ ¸·»®ª±±® ¹»»² ¿¿²ª«´´»²¼» ¾»±±®¼»´·²¹ ¼±±® »»²

Ü¿¿®¾·¶ ¦¿´ ¼» ¿¿²ª®¿¹»® ª¿² »»² ª»®¹«²²·²¹ ¼±±® ¼» µ»«¦» ª¿² ¼» ¬» ¹»¾®«·µ»² ©»®µ³»¬¸±¼»² »»² ¬±»µ±³-¬·¹
©»®µ¹»ª»® ª¿² ±²¼»®¸±«¼-°»®-±²»»´ ·² -¬¿¿¬ -¬»´´»² ¿´¬·¶¼ ¼» ¿®¾»·¼-¸§¹·5²·-½¸» -¬®¿¬»¹·» ¬» ª±´¹»² ø¦·» ß®¾»·¼-ó
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>¬»½¸²·»µ»² ¿¿²¬±±²¾¿¿® ²·»¬ ³±¹»´·¶µ ¦·¶²ò
Ü» ´¿¼¼»® ·- ¹»»² ¿®¾»·¼-°´¿¿¬- ³¿¿® »»² ¿®¾»·¼-³·¼¼»´ ±³ »®¹»²- ¬» µ±³»²ò É»®µ»² ±° ´¿¼¼»®- ·- ¼¿¿®±³ ·²
°®·²½·°» ²·»¬ ¬±»¹»-¬¿¿²ò Ò¿¿-¬ ¼» -¿º»-·¬ ©±®¼¬ ±±µ ¼» ©¿--¬»»´ ²·»¬ ¿´- »»² ¹»5·¹»²¼» ³»¬¸±¼» ¾»-½¸±«©¼ ¬»²¦·¶
¸»¬ ²·»¬ ¿²¼»®- µ¿²ò øÔ¿¼¼»®-ô -¿º»-·¬ »² ©¿--¬»»´³»¬¸±¼» ¦·¶² ª±±® ¹´¿¦»²©¿--»®- ©»®µ³»¬¸±¼»² ·² ¼» ½¿¬»¹±®·»
¿½½»°¬¿¾»´ ³·¬­ò Ø»¬ ¦·¶² ©»®µ³»¬¸±¼»² ©¿¿®¾·¶ ¼» ®·­·½±­ ª¿² ª¿´¹»ª¿¿® »² ±ª»®³¿¬·¹» º§­·»µ» ¾»´¿­¬·²¹ ¹»©±¹»²
¦·¶² »² ª»®¬¿¿´¼ ¦·¶² ²¿¿® ¾»°»®µ·²¹»² ·² ³¿¨·³¿´» ¹´¿-±³ª¿²¹ ¼¿² ©»´ ©»®µ¸±±¹¬»ò÷

Ñ±µ ¿²µ»®°«²¬»² ±° ¼¿µ»² ¦·¶² ·² °®·²½·°» ¹»»² ¦»´º-¬¿²¼·¹» ª»·´·¹¸»·¼-ª±±®¦·»²·²¹ò ß²µ»®°«²¬»² µ«²²»² »»² ±°´±-ó
-·²¹ ¾·»¼»² ø·² ½±³¾·²¿¬·» ³»¬ ¿²¼»®» ¿®¾»·¼-³·¼¼»´»²÷ ·²¼·»² »® ¹»»² °»®³¿²»²¬» ¼¿µ®¿²¼¾»ª»·´·¹·²¹ ·-ò Ü»¦»
©»®µ³»¬¸±¼»² ¦·¶² ¿´´»»² ¼¿² ¬±»¹»-¬¿¿² ¿´- ¸»¬ ¿¿²¬±±²¾¿¿® ¬»½¸²·-½¸ ²·»¬ ³±¹»´·¶µ ·- ¼» ©»®µ¦¿¿³¸»¼»² ±° »»²
¿²¼»®» ³¿²·»® «·¬ ¬» ª±»®»²ò Ü» ´¿¼¼»®ô ¼» ¿²µ»®°«²¬»² »² ¼» ©¿--¬»»´ ¦·¶² ²·»¬ ¿´- ©»®µ³»¬¸±¼»² ª±´¹»²- ¼» -¬¿²¼
¼»® ¬»½¸²·»µ ±°¹»²±³»²ò

Þ·¶ ¸»¬ ±²¬©»®° ª¿² ¸»¬ ¹»¾±«© ³±»¬ ²¿¿-¬ »»² ª»·´·¹» ©»®µ³»¬¸±¼» ª±±® ±²¼»®¸±«¼ ¬»ª»²- ©±®¼»² ¹»¦±®¹¼ ¼¿¬
¼» ©»®µ°´»µ ª»·´·¹ µ¿² ©±®¼»² ¾»®»·µ¬ò ×² ¸»¬ ¿´¹»³»»² ©±®¼¬ ¸·»®¿¿² ª±´¼¿¿² ¿´- ¼» ¬±»¹¿²¹-©»¹ ¹»»² ®·-·½± ª±±®
ª¿´¹»ª¿¿® øª¿´´»² ª¿² ¸±±¹¬» »²ñ±º ­¬®«·µ»´»²ô º§­·»µ» ¾»´¿­¬·²¹÷ ±°´»ª»®¬ò Ñ±µ ¸»¬ ®·­·½± ª±±® ¬» ©¿¬»® ®¿µ»² ñ
ª»®¼®·²µ·²¹ ¼·»²¬ ¬» ©±®¼»² ¾»±±®¼»»´¼ò
×² ¼» ¿®¬·µ»´¬»µ­¬ ·­ ­°®¿µ» ª¿² ¹»¾±«©¹»¾±²¼»² ª±±®¦·»²·²¹»²ò Î±´­¬»·¹»®ô ¸±±¹©»®µ»®ô ¸»º­¬»·¹»® ø±º ¸»º°´¿¬»¿«÷
»² -¬»·¹»® ¦·¶² ±° ¦·½¸ ²·»¬ ¹»¾±«©¹»¾±²¼»²ô ³¿¿® µ±³»² ¿´´»»² ·² ¿¿²³»®µ·²¹ ¿´- ¸·»®ª±±® »»² ¾®«·µ¾¿®» ±°-¬»´ó

¾®«·µ¾¿¿®ò
Þ·¶ ¸»¬ ±²¬©»®° ª¿² »»² ¹»¾±«© ¦¿´ ®»µ»²·²¹ ³±»¬»² ©±®¼»² ¹»¸±«¼»² ³»¬ ¼» ª»®ª¿²¹¾¿¿®¸»·¼ ª¿² ¹»ª»´¼»´»²
¦±¿´­ ¦±²©»®·²¹»²ô ¹®±¬» ®¿³»² »¬½ò Ê»®ª¿²¹·²¹ ª¿² ¹»ª»´¼»´»²  ¦±©»´ ¾·²²»² ¿´­ ¾«·¬»²  ¦¿´ ±° »»² ª»·´·¹» »²

·²½·¼»²¬»»´ ±²¼»®¸±«¼ô ©¿¿®ª±±® ®»¼»´·¶µ»®©·¶- ¿²¼»®» »·-»² ¹»´¼»² ¼¿² ª±±® °»®·±¼·»µ ±²¼»®¸±«¼ ¦±¿´- ¸»¬ ¹´¿¦»²
©¿--»²ò ×² -±³³·¹» -·¬«¿¬·»- ¦¿´ ª±±® ¼¿¬ ´¿¿¬-¬» ³±¹»´·¶µ ¹»»² ±°´±--·²¹ ¹»¾±¼»² µ«²²»² ©±®¼»²ô ³¿¿® ³±»¬ ©»´
©±®¼»² ¿¿²¹»¹»ª»² ±° ©»´µ» ©·¶¦» ª»·´·¹ ·² ·²½·¼»²¬»»´ ±²¼»®¸±«¼ µ¿² ©±®¼»² ª±±®¦·»²ò
Ü±±® ¼» øª»®°´·½¸¬»÷ ·²ª«´´·²¹ ª¿² ¸»¬ ª®·¶» ª»´¼ ¿¿² ¸»¬ ¾»¹·² ª¿² ¼» ½¸»½µ´·-¬ ·² -¿³»²¸¿²¹ ³»¬ ¼» ¬»µ»²·²¹»² ª¿²
                                                                                                                    ÷
®»µ»²·²¹ ¸±«¼»²¼ ³»¬ ±³¹»ª·²¹-º¿½¬±®»² ¦±¿´- ©¿¬»®ô ¾»°´¿²¬·²¹ô ª»®µ»»®ô »¬½ò Ü»¦» ¿²¿´§-» ³±»¬ «·¬³±²¼»² ·² »»²



ª«´´»²ò

×² ¸»¬ ¿´¹»³»»² ·-ô ¸»¬ ²¿¿®³¿¬» ¼» ½±³°´»¨·¬»·¬ »² ¼·ª»®-·¬»·¬ ª¿² ¸»¬ ¹»¾±«© ¬±»²»»³¬ô ³»»® »² ³»»® ²±±¼¦¿µ»´·¶µ ±³

ª±±®¦·»²·²¹»² ª±±® ª»·´·¹ ±²¼»®¸±«¼ ¬» ¾»-°®»µ»² ¿¿² ¼» ¸¿²¼ ª¿² ¬»µ»²·²¹»² »² »»² ½±²½»°¬ ª¿² ¼» ·²¹»ª«´¼» ½¸»½µ´·-¬ò
Ê»»´ ©»®µ³»¬¸±¼»² ¦·¶² ±° ¦·½¸ ©»´ ¹±»¼ ³¿¿® ·² ¾»°¿¿´¼» ±³-¬¿²¼·¹¸»¼»² ¬±½¸ ²·»¬ ª»·´·¹ ¹»²±»¹ò Ü¿¿®±³ ¼·»²»²

±³¹»ª·²¹-¹»¾±²¼»² -·¬«¿¬·»ò

Ø»¬ ·²¹»ª«´¼» º±®³«´·»® ³¿¿µ¬ ¼»»´ «·¬ ¼¿² ¼» ·²¼·»²·²¹-ª»®»·-¬»²ô ¾»¸±®»²¼ ¾·¶ ¸»¬ ¼±±® ¼» ¿¿²ª®¿¹»® ±²¼»®¬»µ»²¼»
ø¼·¹·¬¿´»÷ ¿¿²ª®¿¿¹º±®³«´·»®ò Ü» ª»®¹«²²·²¹¿¿²ª®¿¹»® ·- ¦»´º ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ ª±±® ¼» ¶«·-¬¸»·¼ ª¿² ¼» ¿º¹»¹»ª»²
ª»®µ´¿®·²¹ ³»¬ ¾»¬®»µµ·²¹ ¬±¬ ¼» ¿¿² ¬» ¾®»²¹»² ¹»¾±«©¹»¾±²¼»² ª±±®¦·»²·²¹»² ¬»² ¾»¸±»ª» ª¿² ¸»¬ ª»·´·¹ ±²¼»®ó
¸±«¼»²ò

Ø»¬ º±®³«´·»® ¼·»²¬ ±° ¸»¬ ³±³»²¬ ª¿² ¿¿²ª®¿¿¹ ª¿² ¼» ª»®¹«²²·²¹ ª±´´»¼·¹ ·²¹»ª«´¼ ¬» ¦·¶² ¾·¶¹»ª±»¹¼ò Ø»¬
±²¬¾®»µ»² ±º ±²ª±´´»¼·¹ ·²¹»ª«´¼ ¦·¶² ª¿² ¼»¦» ª»®µ´¿®·²¹ µ¿² »»² ¹®±²¼ ¦·¶² ±³ ¼» ¿¿²ª®¿¿¹ ¾«·¬»² ¾»¸¿²¼»´·²¹
¬» ­¬»´´»²ô ¬·¶¼·¹» ¿¿²ª«´´·²¹ ª¿² ¼» ¹»¹»ª»²­ ¬» ª®¿¹»² »²  ·²¼·»² ¸»¬ ¾»ª±»¹¼ ¹»¦¿¹ ª¿² ±±®¼»»´ ·­ ¼¿¬ ±²ª±´ó
¼±»²¼» ¿¿²²»³»´·¶µ ·­ ¹»³¿¿µ¬ ¼¿¬ ¸»¬ ¹»¾±«© ª»·´·¹ µ¿² ©±®¼»² ±²¼»®¸±«¼»²  ¼» ª»®¹«²²·²¹ ¬» ©»·¹»®»²ò




   Ü» ¿²¿´§-» µ¿² ¾·¶ ¹®±¬» ½±³°´»¨·¬»·¬ »²ñ±º ¼·ª»®-·¬»·¬ ª¿² ¸»¬ ¹»¾±«© ¿¿²´»·¼·²¹ ¦·¶² ±³ °»® ¹»¾±«©¼»»´ »»² ¿º¦±²¼»®´·¶µ» ½¸»½µ´·-¬ ·²
   ¬» ª«´´»² »² ·² ¬» ¼·»²»²ò
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                         Ý¸»½µ´·-¬ Ê»·´·¹ ±²¼»®¸±«¼




Þ»¹®·°-¾»°¿´·²¹»²
Ø»¬ º±®³«´·»® ¾»ª¿¬ »»² ¿¿²¬¿´ ¾±«©µ«²¼·¹» »² ·²-¬¿´´¿¬·»¬»½¸²·-½¸» ¬»®³»²ô ¼·» ²·»¬ ª±±®µ±³»² ·² ¸»¬ Þ±«©¾»-´«·¬




   Ò®ò Ì»®³                                  Þ»¹®·°-¾»°¿´·²¹
       Ñ²¼»®¸±«¼
                                             ø°»®·±¼·»µ÷ ®»·²·¹»² ª¿² ¹»¾±«©¼»´»² ª»®-¬¿¿² ¿´- ¸»¬ ø·²½·¼»²¬»»´÷ «·¬ª±»®»²
                                             ª¿² ®»°¿®¿¬·»- ±º ª»®ª¿²¹·²¹ò
       ß¬®·«³                                Þ·²²»²®«·³¬» ·² »»² ¹»¾±«© ¼±±®¹¿¿²¼ ±ª»® ³»»® ¼¿² »»² ¾±«©´¿¿¹
                                             øª»®¼·»°·²¹÷ô ¿¿² ³»»®¼»®» ¦·¶¼»² ±³-´±¬»² ¼±±® ¿²¼»®» ®«·³¬»² »² »ª»²¬«»»´
                                             ø»»² ¼»»´ ª¿²÷ »»² ¾«·¬»²¹»ª»´ô ¿º¹»¼»µ¬ ³»¬ »»² ¼¿µô ¼±±®¹¿¿²- ¹»¸»»´ ±º
                                             ¹»¼»»´¬»´·¶µ ¾»-¬¿¿²¼ «·¬ ¹´¿-ò
       Þ·²²»²µ¿²¬ ¹»¾±«©                     Ø·»® ©±®¼»² ¼» ª»®-½¸·´´»²¼» ±²¼»®¼»´»² ¾»¼±»´¼ ©¿¿® ²¿¿® ¹»µ»µ»² ³±»¬



                                             ¹»³¿¿µ¬ ª¿² ¹´¿- ±º »»² ª»®¹»´·¶µ¾¿¿® ø-»³·ó÷¬®¿²-°¿®¿²¬ ³¿¬»®·¿¿´ò
       Ì®¿°°»²¸«·-                           Î«·³¬» ©¿¿®·² »»² ¬®¿° ´·¹¬
       Þ«·¬»²µ¿²¬ ¹»ª»´                      Ü» ¾«·¬»²µ¿²¬ ª¿² ¼» ¹»ª»´ ·- ¸»¬ ®¿¿µª´¿µ ª¿² ¼»¦» -½¸»·¼·²¹-½±²-¬®«½¬·» »² ¼»
                                             ¾«·¬»²®«·³¬» ®±²¼ ¸»¬ ¹»¾±«©ò
       Ù´¿¦»² ¼¿µ                            Ê´¿µ ±º ¸»´´»²¼ ¼¿µ ¼¿¬ ±ª»®©»¹»²¼ ¾»-¬¿¿¬ «·¬ ¹´¿- ±º ¼¿¿®³»» ª»®¹»´·¶µ¾¿¿®
                                             ø-»³·ó÷¬®¿²-°¿®¿²¬ ³¿¬»®·¿¿´ô ³»¬ ·²¾»¹®·° ª¿² ·² ¼¿¬ ¼¿µ ¿¿²©»¦·¹»
                                             ¼¿µ¼±±®¾®»µ·²¹»² ¿´- ª»²¬·´¿¬·»°·¶°»²ô ±²¬ó »² ¾»´«½¸¬·²¹-µ¿²¿´»²ô
                                             ®±±µ¹¿-¿ºª±»®»²ô ª´«½¸¬ó »² ª»²¬·´¿¬·»´«·µ»²ô »¬½ò
       Ø»´´»²¼ ¼¿µ                           Í½¸»·¼·²¹-½±²-¬®«½¬·» ¿¿² ¼» ¾±ª»²µ¿²¬ ª¿² »»² ¹»¾±«© ¬«--»² ¼»
                                             ¾·²²»²®«·³¬» ª¿² »»² ¹»¾±«© »² ¼» ±³®·²¹»²¼» ¾«·¬»²®«·³¬»ô ±²¼»® »»² ¸±»µ



       Ð´¿¬ ¼¿µ                              Í½¸»·¼·²¹-½±²-¬®«½¬·» ¿¿² ¼» ¾±ª»²µ¿²¬ ª¿² »»² ¹»¾±«© ¬«--»² ¼»
                                             ¾·²²»²®«·³¬» ª¿² »»² ¹»¾±«© »² ¼» ±³®·²¹»²¼» ¾«·¬»²®«·³¬»ô ±²¼»® »»² ¸±»µ



       Ð»®³¿²»²¬ ©»®µ¾±®¼»-                  Ë·¬µ®¿¹»²¼ ¼»»´ ª¿² »»² ª´±»® ±º »»² ¦»´º-¬¿²¼·¹ ª´±»®²·ª»¿« ø¿´ ¼¿² ²·»¬
                                             «·¬¹»ª±»®¼ ¿´- ®±±-¬»®ª´±»® ±ò¼ò÷ »² ª±±®¦·»² ª¿² ®¿²¼¾»ª»·´·¹·²¹ò
       øÊ»®®·¶¼¾¿®»÷ ¸¿²¹¾®«¹                Ì·¶¼»´·¶µ ©»®µ°´¿¬º±®³ ø¼¿¬ µ¿² ©±®¼»² ±°¹»¾±«©¼ «·¬ ´±--» ³±¼«´»-÷ ¼¿¬ ¼±±®
                                             ³·¼¼»´ ª¿² µ¿¾»´- ±°¹»¸¿²¹»² ¿¿² ¼¿µ¾¿´µ»² ø¶«µµ»²÷ ±º ¼¿µ©¿¹»²ø-÷ô ¿´ ¼¿²
                                             ²·»¬ ª»®®·¶¼¾¿¿® ´¿²¹- ®¿·´- ±º ¿²¼»®» ¹»´»·¼·²¹ò
       Ù±²¼»´·²-¬¿´´¿¬·» ñ                   Ð»®³¿²»²¬ ©»®µ°´¿¬º±®³ ¬»² ¾»¸±»ª» ª¿² °»®-±²»²ô ¸¿²¹»²¼ ¿¿² µ¿¾»´- »²
       ¹»ª»´±²¼»®¸±«¼-·²-¬¿´´¿¬·»            ª»®®·¶¼¾¿¿® ´¿²¹- ®¿·´- ±º ¿²¼»®» ¹»´»·¼·²¹ò
       Î±¾±¬·²-¬¿´´¿¬·»                      Ê±´¿«¬±³¿¬·-½¸» ñ ¾»-¬««®¾¿®» ®»·²·¹·²¹-³¿½¸·²»ô ©¿¿®³»» ª´¿µµ» ¹»ª»´¼»´»²
                                             µ«²²»² ©±®¼»² ¹»®»·²·¹¼ò
       Ø±±¹©»®µ»®                            Ó±¾·»´» ©»®µ°´»µ ©¿¿®³»» ¸»¬ ³±¹»´·¶µ ·- ±³ ±° ¸±±¹¬» ¬» ©»®µ»²ò
       Î±´-¬»·¹»®                            Ê»®®·¶¼¾¿®» ¼»³±²¬¿¾»´» -¬»´´·²¹
       Í¿º»-·¬                               Ê»®¾»¬»®¼» ¾±±¬-³¿²-¬±»´ ø¿º¼¿¿´¿°°¿®¿¿¬÷ ³»¬ 77² ª»®¿²µ»®·²¹°«²¬ »² 77²
                                             ¸¿²¹µ¿¾»´ »² 77² ª¿²¹µ¿¾»´ò
       Ñ°¸¿²¹°«²¬»² ª±±® ©»®µ°´¿¬º±®³-
       Ð»®³¿²»²¬» ¸¿²¹´¿¼¼»®                 Ñ° ¹»¾±«©³¿¿¬ ¹»³¿¿µ¬» »² ª»®®·¶¼¾¿®» ¸¿²¹´¿¼¼»® ª±±® 77² °»®-±±² ª±±®¦·»²
                                             ª¿² ±°µ´¿°¾¿®» ©»®µ°´¿¬»¿«-ô ¼·» ¿¿² ¼» ¾±ª»²ó »²ñ±º ±²¼»®¦·¶¼» ¾»¬®»¼»²
                                             ©±®¼¬ò
       Ó¿-¬·²-¬¿´´¿¬·»                       Ñ° ¹»¾±«©³¿¿¬ ¹»³¿¿µ¬» »² ª»®®·¶¼¾¿®» ³¿-¬ô ©¿¿®´¿²¹- »»² 77²°»®-±±²-
                                             ©»®µ¾¿µ ±° »² ²»»® ¾»©±¹»² µ¿² ©±®¼»²ò É±®¼¬ ¿¿² ¼» ¾±ª»² »²ñ±º ±²¼»®¦·¶¼»
                                             ¾»¬®»¼»²ò
       Ø»º-¬»·¹»®                            Ì·¶¼»´·¶µ ©»®µ°´¿¬º±®³ ¼¿¬ ª»®¬·½¿¿´ ¾»©±¹»² ©±®¼¬ ´¿²¹- »»² ±º ³»»® ³¿-¬»²ò
       Ù´¿¦»²©¿-¾¿´µ±²                       Ð»®³¿²»²¬ »² ª¿-¬ ¿¿² ¹»¾±«© ¿¿²¹»¾®¿½¸¬ ´±±°¾±®¼»- ª±±® ¸»¬ ±²¼»®¸±«¼»²
                                             ª¿² ¼» ¹»ª»´ø-÷ò
       Ð»®³¿²»²¬» ¬®¿° ñ ´¿¼¼»®½±²-¬®«½¬·»   Ì±»¹¿²¹-©»¹ ·² ½±³¾·²¿¬·» ³»¬ ·²¬»¹®¿¿´ ª¿´¾»ª»·´·¹·²¹--§-¬»»³ò
       ø·² ½±³¾·²¿¬·» ³»¬ ·²¬»¹®¿¿´          øÒÞòæ Ü» ´¿¼¼»® ·- ¹»»² ¿®¾»·¼-°´¿¿¬- ³¿¿® »»² ¿®¾»·¼-³·¼¼»´ ±³ »®¹»²- ¬»
       ª¿´¾»ª»·´·¹·²¹--§-¬»»³÷               µ±³»²ÿ÷
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                            Ý¸»½µ´·-¬ Ê»·´·¹ ±²¼»®¸±«¼




     Ê»®®·¶¼¾¿®» ¾®«¹ñ¸»´´·²¹¾¿¿²              Ê»®®·¶¼¾¿¿® ©»®µ°´¿¬º±®³ ¼¿¬ ª±±®¿´ ¸±®·¦±²¬¿¿´ ±º ±²¼»® »»² ¸»´´·²¹-¸±»µ
                                               ª»®°´¿¿¬-¾¿¿® ·- ª·¿ »»² ®¿·´ ±º ¿²¼»®» ¹»´»·¼·²¹ò
     Ê¿-¬» ¼¿µ®¿²¼ ñ ¾±®¼»-                    Ê¿-¬ ¸»µ©»®µ ±º ¾¿´«-¬®¿¼» ñ ¾±®¼»-ò
     Ì·¶¼»´·¶µ» ¼¿µ®¿²¼¾»ª»·´·¹·²¹             Ü»³±²¬¿¾»´» ª¿´¾»ª»·´·¹·²¹ ø¸»µ©»®µ÷ò
     Ð»®³¿²»²¬» ¿¿²¸¿¿µª±±®¦·»²·²¹             Ê¿-¬ ¼·®»½¬ ¦·½¸¬¾¿¿® ¹»¾±«©¹»¾±²¼»² ¿²µ»®°«²¬ ³»¬ ³±¹»´·¶µ¸»·¼ ¬±¬
     ª±±® ²±µ »² ¼¿µ                           ¿¿²¾®»²¹»² ª¿² ´·¶²»²ô ´¿¼¼»®- ±º ¸»µµ»²
     Ü»³±²¬¿¾»´» ¹±±¬¾»ª»·´·¹·²¹               Ì·¶¼»´·¶µ ¸»µ©»®µ ±° ¸»¬ ¼¿µª´¿µ ¹»µ±°°»´¼ ¿¿² ¼¿¿®ª±±® ¾»-¬»³¼» ¿²µ»®°«²¬»²
                                               ±º ª·¿ ¹±±¬½±²-¬®«½¬·» ¿º-¬»«²»²¼ ±° ¼» ¹»ª»´
     Í¬»·¹»®                                   Í¬¿´»² ½±²-¬®«½¬·»ô ±°¹»¾±«©¼ «·¬ °·¶°»²ô µ±°°»´·²¹»² ±º -§-¬»»³±²¼»®¼»´»²
                                               ¿¿² ¼» ¸¿²¼ ª¿² ¬»µ»²·²¹»² »² ¾»®»µ»²·²¹»²ò
     Ð»®³¿²»²¬» ¼¿µ®¿²¼¾»ª»·´·¹·²¹             Ê¿-¬» ª¿´¾»ª»·´·¹·²¹å ¾±«©µ«²¼·¹» ¾±®-¬©»®·²¹ô ¸»µ©»®µ ±º ¾¿´«-¬®¿¼»
     Î¿·´- ³»¬ ¿¿²µ´·µ³»½¸¿²·-³»               ß²µ»®°«²¬»² ·² ½±³¾·²¿¬·» ³»¬ »»² ´·¶²-§-¬»»³ ¬»² ¾»¸±»ª» ª¿² ·²¼·ª·¼«»´»
                                               ª¿´¾»ª»·´·¹·²¹ò




Ê±±® ¼» ¹®»²-©¿¿®¼» ¬«--»² ¸»´´»²¼ »² °´¿¬ ¼¿µ ©±®¼»² ª»®-½¸·´´»²¼» ©¿¿®¼»² ¹»¸¿²¬»»®¼ò ×² ¼·¬ Ì±»¬-·²¹-µ¿¼»® ¸¿²¬»®»²

ª±±®¦·»²·²¹»²ò
Ü»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ª»®¹¬ »»² ¾®«·µ¾¿®» ¹»¾±«©¹»¾±²¼»² ±°-¬»´°´¿¿¬- ø¦·» ½±²-·¼»®¿²-÷ò
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                           Ontwerpnota - Schriftelijke toelichting op
                           het Ontwerp van de constructies
                           project         : Restaurant, beperkte logiesaccommodatie
                                             te Midsland aan Zee [Terschelling]
                           projectnummer   : 13012

                           opdrachtgever   : Van Wijnen Recreatiebouw bv
                                             te Deventer
                           architect       : Jan van Tellingen architecture &
                                             creative consult te Zeist
                           onderdeel       : Nota van constructief ontwerp




adviseur constructies                      : Jansen Wesselink bv
                                             Raadgevend ingenieursbureau
                                             voor milieu- en bouwtechniek
                                             Zonnedauw 14
                                             Postbus 99
                                             9200 AB Drachten
                                             Tel. 0512-513800
                                             Fax 0512-520965
                                             E-mail info@jansenwesselink.nl

toegepaste voorschriften                   : Eurocodes NEN-EN 1990-serie
                                             inclusief Nationale bijlagen (Nederland)




datum                                      : 14 februari 2014
wijzigingsdatum                            :
constructeur                               : ir. H. Koops
paraaf                                     :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre> PROJECT       :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

 PROJECTNR. : 13012

 DATUM     :       14 februari 2014                                                                  BLAD:    1

INHOUDSOPGAVE

                                                                                                      Blad:
                   INLEIDING                                                                              2
                                    Algemeen
                                    Projectomschrijving
                                    Uitgangspunten
                                    Toegepaste voorschriften en richtlijnen
                   CONSTRUCTIEOPZET                                                                      3
                                    Toegepaste materialen
                                    Stabiliteit
                                    Horizontale draagstuctuur
                                    Vertikale draagstructuur
                                    Fundering
                                    Brandwerendheid
                   BELASTINGAANNAMEN ALGEMEEN                                                            4
                   BELASTINGAANNAMEN                                                                     7
                   OVERZICHT STABILITEITSVOORZIENINGEN                                                  10
                                    Omschrijving stabiliteit                                            12
                   OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE KAP                                                      13
                                    Omschrijving constructie dak                                        14
                   OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE ZOLDER                                                   15
                                    Omschrijving constructie zoldervloer                                16
                   OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE 2de VERDIEPING                                           17
                                    Omschrijving constructie 2de verdiepingsvloer                       18
                   OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE 1ste VERDIEPING                                          19
                                    Omschrijving constructie 1ste verdiepingsvloer                      20
                   OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE BEGANE GROND                                             21
                                    Omschrijving constructie begane grondvloer                          22
                   OVERZICHT (BELASTINGEN OP) FUNDERING                                                 23
                   GEWICHTSBEREKENING                                                                   24
                                                                                     Laatste blad:      27




                   BIJLAGEN            Bladnummer 1 t/m 5
                                       als apart onderdeel toegevoegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                             BLAD:        2

INLEIDING

Algemeen:
Met deze ontwerpnota wordt een toelichting gegeven op het ontwerp van de constructies voor de nieuwbouw van een restaurant
met beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee [Terschelling]. Deze ontwerpnota is opgezet volgens bijlage 3 van het
'Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid' [Editie 2011] (zie bijlage blad 2). In deze ontwerpnota worden de ontwerpuitgangs-
punten van de schematisering van de constructie, de materialisering van de constructieve elementen en de belastingen op de
constructie aangegeven.

Projectomschrijving:
Het project heeft betrekking op nieuwbouw van een restaurant met beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee [Terschelling].
Het gebouw telt 2 verdiepingen met een zolder en een kapconstructie. De kap begint op eerste verdiepingsvloerniveau en loopt
door over de bovenliggende verdiepingen. De begane grondvloer herbergt logies- en horecafuncties. De eerste verdieping biedt
ruimte aan bijeenkomsten, de tweede verdieping wordt voor algemene doeleinden (opslag) gebruikt. De zoldervloer heeft geen
bestemming.

Uitgangspunten:
Op de beoogde bouwlocatie is nog geen grondonderzoek verricht. Uitvoering van het grondonderzoek wordt in een later stadium
door of namens de opdrachtgever opgedragen. Geadviseerd wordt circa acht sonderingen uit te voeren.
Aangezien sonderingen nog niet voorhanden zijn is het niet mogelijk een advies met betrekking tot de fundering uit te brengen.
In deze ontwerpnota beperken wij ons tot het berekenen van (enkele maatgevende) lijn- en puntlasten als gewichtsberekening.
Advies met betrekking tot de wijze, en uitvoering van de fundering volgt na uitvoering van het grondonderzoek.

Tekeningen opdrachtgever:                    werknummer 4471057
                   Tekeningnummer            d.d.                  Omschrijving
                   101                       10 december 2013      Begane grond en doorsnede A-A en B-B
                   102                       10 december 2013      1e en 2e verdieping
                   103                       10 december 2013      Gevels en impressies
                   105                       10 december 2013      Dwarsprofiel duin en principe details

Toegepaste voorschriften en richtlijnen:
                  Eurocode 0
                  NEN-EN 1990+A1/C1:2011/NB:2011                 Grondslagen van het constructief ontwerp
                  Eurocode 1             Belastingen op constructies [gebouwen]:
                  NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011                Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen
                  NEN-EN 1991-1-2+C1:2011/NB:2011                Belastingen bij brand
                  NEN-EN 1991-1-3+C1:2011/NB:2011                Sneeuwbelastingen
                  NEN-EN 1991-1-4+A1/C2:2011/NB:2011             Windbelastingen
                  Eurocode 2             Ontwerp en berekening van betonconstructies
                  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011                Algemene regels en regels voor gebouwen
                  NEN-EN 1992-1-2+C1:2011/NB:2011                Ontwerp en berekening van constructies bij brand
                  Eurocode 3             Ontwerp en berekening van staalconstructies
                  NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011                Algemene regels en regels voor gebouwen
                  NEN-EN 1993-1-2+C2:2011/NB:2011                Ontwerp en berekening van constructies bij brand
                  Eurocode 5             Ontwerp en berekening van houtconstructies
                  NEN-EN 1995-1-1+A1/C1:2011/NB:2011             Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
                  NEN-EN 1995-1-2+C2:2011/NB:2011                Ontwerp en berekening van constructies bij brand
                  Eurocode 6             Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
                  NEN-EN 1996-1-1+C1:2011/NB:2011                Alg. regels voor constr. van gewapend en ongewapend metselwerk
                  NEN-EN 1996-1-2+C1:2011/NB:2011                Ontwerp en berekening van constructies bij brand
                  Eurocode 7             Geotechnisch ontwerp
                  NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008                     Algemene regels
                  NEN 9997-1:2011/C1:2012                        Deel 1: Algemene regels
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>  PROJECT           :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM         :       14 februari 2014                                                                                         BLAD:    3

CONSTRUCTIEOPZET

Toegepaste materialen
                   Staal                     : I, H, U en L-profielen                        S 235
                                               Koker- en buisprofielen                       S 275
                                               Bouten                            Kwaliteit   8.8                     Draad:      gerold
                                               Ankerbouten                       Kwaliteit   4.6                     Draad:      gerold
                        Prefab beton         : Kwaliteit beton                      min.     C35/45
                                               Kwaliteit betonstaal                          B500 A/B
                        In situ beton        : Kwaliteit beton                       min.    C20/25
                                               Kwaliteit betonstaal                          B500 A/B
                        Hout                 : Gezaagd hout                          min.    C18
                                               Gelamineerd hout                      min.    GL 24h
                        Metselwerk           : Gelijmd kalkzandsteen
                                               Druksterkte steen                     min. 15,00                   N/mm²
                                             : Baksteen metselwerk
                                               Druksterkte steen                     min. 15,00                   N/mm²
                                               Druksterkte mortel                    min. 7,50                    N/mm²

Stabiliteit
De stabiliteit van het gebouw wordt verzorgd door de binnenwanden in samenwerking met de schijfwerking van de vloeren en
de kap. Voor stabiliteitsbeschouwing zie blad 10 tot en met 12.

Horizontale draagstructuur
                    Langskap                 : sporenkap met pannendak                       dakhelling   a   =           48 °
                        Dwarskappen          :   sporenkap met pannendak                     dakhelling   b   =           55 °
                        Plat dak             :   houten balklaag met beschot
                        Zoldervloer          :   kanaalplaat                                     onbestemd
                        2de verdieping       :   kanaalplaat                                   logiesfunctie
                        1ste verdieping      :   kanaalplaat                                   logiesfunctie
                        Begane grond         :   kanaalplaat                                         horeca

Vertikale draagstructuur
                    Tot onder 1ste verd.   Stalen liggers en kolommen, deels dragende prefab betonwanden
                    Vanaf 1ste verd.       Dragende prefab betonwanden
                    Dragende gevels      : minimaal 200 mm prefab betonwanden [wandliggers]
                    Bouwmuren            : minimaal 230 mm prefab betonwanden [wandliggers]

Fundering               Aangezien sonderingen nog niet voorhanden zijn is het niet mogelijk een advies met betrekking tot de fundering
                        uit te brengen. Advies met betrekking tot de wijze, en uitvoering van de fundering volgt na uitvoering van het
                        grondonderzoek. Het gebouw valt binnen de criteria van de Geotechnische Categorie 2 volgens artikel 2.1
                        van NEN-EN 1997-1

Brandwerendheid tegen bezwijken
                  Het gebouw is (mede) bedoeld voor overnachting. De minimale brandwerendheidseis op bezwijken van de hoofd-
                  draagconstructie bedraagt hierdoor minimaal 60 minuten. De brandwerendheidseis met betrekking tot bezwijken van
                  de hoofddraagconstructie wordt voor dit gebouw gesteld op 90 minuten. Dit wordt gerealiseerd door middel van het
                  toepassen van brandwerende bekleding en detailtechnische voorzieningen zoals overdimensionering en verhoogde
                  wapeningsafstand.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :     Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :         14 februari 2014                                                                                        BLAD:                4

BELASTINGAANNAMEN ALGEMEEN                                                NEN-EN 1990+A1/C1:2011/NB:2011

Toepassingsgebied                                (Tabel 2.1 NB)
                                                 Ontwerplevensduurklasse                                                               3
                                                 Ontwerplevensduur                                                                    50 jaar
                                                 Gebouwen en andere gewone constructies

Gevolg- en betrouwbaarheidsklasse                (NEN-EN1990 bijlage B)
                                                 Gevolgklasse                       (Tabel B1 NB)                                   CC2
                                                 Logiesgebouw
                                                 Betrouwbaarheidsklasse             (artikel B3.2 (2))                              RC2
                                                 Vermenigvuldigingsfactor voor partiële factoren
                                                                                    (Tabel B3)                 K FI                  1,0

Waarden van de           -factoren               (Tabel A1.1 NB)
                                                 Categorie                Ruimte / Belasting                                   0        1                2
                                                           A              Woon- en verblijfsruimtes                     0,40        0,50              0,30
                                                           B              Kantoorruimtes                                0,50        0,50              0,30
                                                          C               Bijeenkomstruimtes                            0,40        0,70              0,60
                                                          D               Winkelruimtes                                 0,40        0,70              0,60
                                                           E              Opslagruimtes                                 1,00        0,90              0,80
                                                           F              Verkeer 25 kN                                 0,70        0,70              0,60
                                                          G               25 kN < Verkeer 120 kN                        0,70        0,50              0,30
                                                          H               Daken                                         0,00        0,00              0,00
                                                                          Sneeuw                                        0,00        0,20              0,00
                                                                          Wind                                          0,00        0,20              0,00
                                                                          Temperatuur                                   0,00        0,50              0,00

                                                 Reductiefactor    j   in formule 6.10b volgens tabel A1.2(B) van NB
                                                                                                                 j                  0,89
Partiële factoren met betrekking tot blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties
                                             (Tabel A1.2 NB)        Inclusief factor K FI volgens tabel B3 (zie hierboven)
                                                                    Inclusief reductiefactor volgens tabel A1.2(B) van NB
                                                                           G,j                                               Q,i
                                                          ongunstig                     gunstig             overheersend           overig
        Statisch evenwicht (EQU) (Groep A) (conform 6.10)    1,10                          0,90               1,50                  1,50 *      0,i

         Rekenwaarde (STR/GEO) (Groep B) (conform 6.10a)                         1,35      0,90                                     1,50 *      0,i

         Rekenwaarde (STR/GEO) (Groep B) (conform 6.10b)                         1,20      0,90                1,50                 1,50 *      0,i

        Rekenwaarde (STR/GEO) (Groep C) (conform 6.10)                           1,00      1,00                1,30                 1,30 *      0,i


Partiële factoren met betrekking tot bruikbaarheidsgrenstoestanden
                                             (Tabel A1.4)         G,j                                                        Q,i
                                                                 ongunstig              gunstig             overheersend           overig
                               Karakteristiek (conform 6.14 a/b)      1,00                 1,00                  1,00                 0,i

                                     Frequent       (conform 6.15 a/b)           1,00      1,00                        1,1            2,i

                                     Quasi-blijvend (conform 6.16 a/b)           1,00      1,00                        2,1            2,i




Buitengewone belastingen                         Buitengewone belastingen volgens NEN-EN 1991-1-7 met betrekking tot stootbelastingen
                                                 [hfdst 4], en ontploffingen in bouwwerken [hfdst 5] zijn niet van toepassing of niet maatgevend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>  PROJECT          :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM        :       14 februari 2014                                                                                       BLAD:           5

BELASTINGAANNAMEN SNEEUW                                          NEN-EN 1991-1-3+C1:2011/NB:2011

Sneeuwbelasting op de grond                (Hoofdstuk 4)
                                           Karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op de grond                  sk=         0,70 kN/m²
                                           Uitzonderlijke sneeuwval (art 4.3) niet relevant:                 s Ad = s k =      0,70 kN/m²

Sneeuwbelasting op daken                   (Hoofdstuk 5)
                                           Blootstellingscoëfficiënt             (art. 5.2 (7) NB)                 Ce=          1,0
                                           Warmtecoëfficiënt                     (art. 5.2 (8) NB)                 Ct =         1,0
                                           Sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt                                            = conform 5.3
                                                                                                                      i

                                           Sneeuwbelasting                       s =   i   CeCt sk                  s =       0,70 *   i


Waarden van de -factoren                   (paragraaf 5.3)
                                                                 Dak                      Dakhelling           1         s
                       (Figuur 5.2)        Lessenaarsdak         Langskap                         48        0,32      0,22 kN/m²
                                                                 Dwarskappen                      55        0,13      0,09 kN/m²
                       (Figuur 5.3)        Zadeldak              Combinatiewaarden worden niet bepaald; voor onderhavige
                                                                 berekening worden deze vooralsnog als niet maatgevend
                                                                 boven de waarde als bepaald bij Lessenaarsdak aangemerkt.
                                           Plat dak              Plat dak                           0       0,80      0,56 kN/m²
                       (Figuur 5.4)        Sneeuwbelasting aansluitende daken [Sneeuwophoping in kilkeper]
                                                                 Langskap                         48
                                                                 Dwarskappen                      55           2         s
                                           Gemiddelde helling aansluitende daken                  52        1,60      1,12 kN/m²
                       (Figuur 5.4)        Sneeuwbelasting aansluitende daken [Sneeuwophoping op dakkapellen]
                                                                 Langskap                         48
                                                                 Plat dak                           0          2         s
                                           Gemiddelde helling aansluitende daken                  24        4,00      0,90 kN/m²
                       (Figuur 5.7)        Daken grenzend aan hogere bouwwerken [Sneeuwophoping dakkapellen]
                                           Helling aansluitend dak                    48           s=       0,16
                                           Lengte b1 =                  14,00 m
                                           Lengte b2 =                    2,80 m
                                           Hoogte h =                     0,01 m                     w   =         0,80
                                                                                                                          i      s
                                                             Sneeuwophoping                                        0,96        0,67 kN/m²
                                                             Stuiflengte l s =             5,00 m                  0,87        0,61 kN/m²

                                                                                                                          0       1            2
                                  (NEN-EN 1990 Tabel A1.1 NB)          Sneeuw                                      0,00        0,20         0,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>  PROJECT              :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM            :       14 februari 2014                                                                                       BLAD:              6

BELASTINGAANNAMEN WIND                                                  NEN-EN 1991-1-4+A1/C2:2011/NB:2011
                                                 Opmerking:             niet aangegeven factoren (bijv. k l en cdir) hebben waarde 1,0


                                                 Windgebied                            I                 vb,0 =       29,50 m/s     (Tabel NB.1)
                                                 Terreincategorie                      0                 z0 =         0,005 m       (Tabel 4.1 NB)
                                                 Kustgebied                                             zmin =            1m        (Tabel 4.1 NB)


                                                Referentiehoogte ze =           12,25 m                q p(z) =        1,64 kN/m²            (form 4.8)

                                                              q p(z) = (1+7 I v(z))*0,5       vm²(z)
                                                              I v (z) = k l / (co(z) ln (z/z0))        I v (z) =      0,128                  (form 4.7)
                                                              vm(z) = cr(z) co(z) vb                   vm(z) =        37,23 m/s              (form 4.3)
                                                              cr (z) = kr ln(z / z0)                   cr (z) =       1,262                  (form 4.4)
                                                                                            0,07
                                                              kr     = 0,19 * (z0 / 0,05)              kr     =       0,162                  (form 4.5)
                                                              vb     = cprob cdir cseason vb,0         vb     =       29,50 m/s              (form 4.1)

Druk- en wrijvingscoëfficiënten                  Opmerking: Lokale factoren zijn niet benoemd

                                                                                                         c pe,10 we [kN/m²]
Gevels                                           Uitwendig              Winddruk gevel                    0,80          1,31
      Tabel 7.1    NB                                                   Windzuiging gevel                -0,50         -0,82
Plat dak                                         Uitwendig              Winddruk dak                      0,20          0,33
      Tabel 7.2    NB                                                   Windzuiging dak                  -0,70         -1,15
Langskap                   Helling 48°           Uitwendig              Winddruk 48°                      0,65          1,07
      Tabel 7.3a   NB                                                   Windzuiging 48°                  -0,23         -0,38
Dwarskappen                Helling 55°           Uitwendig              Winddruk 55°                      0,68          1,12
      Tabel 7.3a   NB                                                   Windzuiging 55°                  -0,23         -0,38
                                                                                                            c pi wi [kN/m²]
     Artikel 7.2.9 (6)                           Inwendig               Onderdruk                        -0,30         -0,49
                                                                        Overdruk                          0,20          0,33
                                                                                                            c fr wfr [kN/m²]
     Tabel 7.10                                  Wrijving               Wrijving dak                      0,02          0,03
                                                                        Wrijving gevel                    0,01          0,02

                                                                                                               0           1             2
                                         (NEN-EN 1990 Tabel A1.1 NB) Wind                                   0,00       0,20         0,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                          BLAD:

BELASTINGAANNAMEN                                                   NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011

Langskap                 dakhelling:                           48 °                                    gk     qk
                                              sporenkap met pannendak                                0,65   0,00 kN/m²
                                              afwerking                                              0,10        kN/m²
                                                        belasting per m² in dakvlak: pdv;..... =     0,75   0,00 kN/m²
                         Zadeldak                         belasting per m² in grondvlak: p ..... =   1,12   0,22 kN/m²
                         Belastingcategorie volgens tabel blad 4                                 0      1      2
                                              Sneeuw                                         0,00    0,20   0,00

Dwarskappen              dakhelling:                           55 °                                    gk     qk
                                              sporenkap met pannendak                                0,65   0,00 kN/m²
                                              afwerking                                              0,10        kN/m²
                                                        belasting per m² in dakvlak: pdv;..... =     0,75   0,00 kN/m²
                         Zadeldak                         belasting per m² in grondvlak: p ..... =   1,31   0,09 kN/m²
                         Belastingcategorie volgens tabel blad 4                                 0      1      2
                                              Sneeuw                                         0,00    0,20   0,00

Plat dak                                                                                               gk     qk
                                              houten balklaag met beschot                            0,30   1,00 kN/m²
                                              afwerking                                              0,15        kN/m²
                         Sneeuwophoping                                                              0,45   1,00 kN/m²
                         Belastingcategorie volgens tabel blad 4    H                            0      1      2
                                              Daken                                          0,00    0,00   0,00

Zoldervloer                                                                                            gk     qk
                                              kanaalplaat                        [260 mm]            3,80   1,75 kN/m²
                                              afwerking                           [70 mm]            1,40        kN/m²
                                              plafond                                                0,20        kN/m²
                                              lichte scheidingswanden < 1,0 kN/m                            0,50 kN/m²
                                                                                                     5,40   2,25 kN/m²
                         Belastingcategorie volgens tabel blad 4    A                            0      1      2
                                              Woon- en verblijfsruimtes                      0,40    0,50   0,30

2de verdieping                                                                                         gk     qk
                                                  kanaalplaat                          [320 mm]      4,40   1,75 kN/m²
                             niet in controle EQU verschil kanaalplaat en leidingplaat               2,65        kN/m²
                                                  afwerking                             [70 mm]      1,40        kN/m²
                                                  plafond                                            0,20        kN/m²
                                                  lichte scheidingswanden < 1,0 kN/m                        0,50 kN/m²
                                                                                                     8,65   2,25 kN/m²
                         Belastingcategorie volgens tabel blad 4    A                            0      1      2
                                              Woon- en verblijfsruimtes                      0,40    0,50   0,30

Balkons                                                                                                gk     qk
                                              prefab beton                             [200 mm]      5,00   2,50 kN/m²
                                              afwerking                                              0,50        kN/m²
                                                                                                     5,50   2,50 kN/m²
                         Belastingcategorie volgens tabel blad 4    A                            0      1      2
                                              Woon- en verblijfsruimtes                      0,40    0,50   0,30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>  PROJECT              :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM            :       14 februari 2014                                                                            BLAD:

BELASTINGAANNAMEN                                                           NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011

1ste verdieping                                                                                          gk     qk
                                                      kanaalplaat                          [200 mm]    3,00   4,00 kN/m²
                               niet in controle EQU   verschil kanaalplaat en leidingplaat             0,80        kN/m²
                                                      druklaag                              [70 mm]    1,75        kN/m²
                                                      afwerking                             [70 mm]    1,40        kN/m²
                                                      plafond                                          0,20        kN/m²
                                                      lichte scheidingswanden < 1,0 kN/m                      0,50 kN/m²
                                                                                                       7,15   4,50 kN/m²
                           Belastingcategorie volgens tabel blad 4 C                              0       1      2
                                                Bijeenkomstruimtes                            0,40     0,70   0,60

Begane grond                                                                                             gk     qk
                                                      kanaalplaat                        [200 mm]      3,00   1,75 kN/m²
                                                      druklaag                            [70 mm]      1,75        kN/m²
                                                      afwerking                           [70 mm]      1,40        kN/m²
                                                      lichte scheidingswanden < 1,0 kN/m                      0,50 kN/m²
                                                                                                       6,15   2,25 kN/m²
                           Belastingcategorie volgens tabel blad 4    A                           0       1      2
                                                Woon- en verblijfsruimtes                     0,40     0,50   0,30

Beg. gr. horeca                                                                                          gk     qk
                                                      kanaalplaat                        [200 mm]      3,00   5,00 kN/m²
                                                      druklaag                            [70 mm]      1,75        kN/m²
                                                      afwerking                           [70 mm]      1,40        kN/m²
                                                      lichte scheidingswanden < 1,0 kN/m                      0,50 kN/m²
                                                                                                       6,15   5,50 kN/m²
                           Belastingcategorie volgens tabel blad 4 C                              0       1      2
                                                Bijeenkomstruimtes                            0,40     0,70   0,60

Bouwmuur                                                                                                 gk
                                                      230 mm prefab beton                              5,75          kN/m²
                                                                                                       5,75          kN/m²

Dragend blad                                                                                             gk
                                                      200 mm prefab beton                              5,00          kN/m²
                                                                                                       5,00          kN/m²

Stabiliteitswand                                                                                         gk
                                                      200 mm prefab beton                              5,00          kN/m²
                                                                                                       5,00          kN/m²

Buitenblad                                                                                               gk
                                                      100 mm baksteen                                  2,00          kN/m²
                                                                                                       2,00          kN/m²
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                              BLAD:

BELASTINGAANNAMEN                                                  NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011

Houtskeletbouw                                                                                  gk
                                             HSB elementen                                    0,40   kN/m²
                                             afwerking                                        0,10   kN/m²
                                                                                              0,50   kN/m²

Puien                                                                                           gk
                                             puien incl. glas                                 0,50   kN/m²
                                                                                              0,50   kN/m²

Fundering                                                                                       gk
                                             (400*600 mm²) beton                              6,00   kN/m
                                                                                              6,00   kN/m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                               BLAD:   10

OVERZICHT STABILITEITSVOORZIENINGEN                                                    [Schaal 1:200]


Onder zoldervloer:




Onder 2de verdieping:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>  PROJECT           :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM         :       14 februari 2014                                                               BLAD:   11

OVERZICHT STABILITEITSVOORZIENINGEN                                                   [Schaal 1:200]


Onder 1ste verdieping:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                               BLAD:              12

OMSCHRIJVING STABILITEIT

Algemeen
De stabiliteit van het gebouw wordt verzorgd door stabiliteitswanden in combinatie met de schijfwerking van de vloeren.

Langskap en dwarskappen
De stabiliteit van de kappen wordt verzorgd door de kapvorm zelf in combinatie met de schijfwerking van de zolder- en de tweede
verdiepingsvloer.

Zoldervloer
De vloerschijf zorgt voor verdeling van de horizontale belastingen. Voor wind loodrecht op de letterassen (langsgevels) zijn de stabili-
teitswanden in as 3 en 9 geplaatst. Bij wind loodrecht op de cijferassen (kopgevels) wordt de stabiliteit verzorgd door de kappen in
combinatie met de wanden tussen as B en C. De trekband ten behoeve van de schijfwerking wordt verkregen door de vloerwapening
en koppelwapening in de vloeren.

2de Verdieping
De vloerschijf zorgt voor verdeling van de horizontale belastingen. Voor wind loodrecht op de letterassen (langsgevels) zijn de stabili-
teitswanden in as 3 en 9 geplaatst. Bij wind loodrecht op de cijferassen (kopgevels) wordt de stabiliteit verzorgd door de kappen in
combinatie met de wanden tussen as B en C. De trekband ten behoeve van de schijfwerking wordt verkregen door de vloerwapening
en koppelwapening in de vloeren.

1ste Verdieping
De vloerschijf zorgt voor verdeling van de horizontale belastingen. Voor wind loodrecht op de letterassen (langsgevels) zijn de stabili-
teitswanden in as 1, 6 en 11 geplaatst. Bij wind loodrecht op de cijferassen (kopgevels) wordt de stabiliteit verzorgd door de wanden
tussen as B en C. De trekband ten behoeve van de schijfwerking wordt verkregen door de (bijleg-)wapening in de druklaag van de
vloeren.

Fundering
De horizontale en vertikale stabiliteitsbelastingen worden in de fundering opgenomen door palen onder de stabiliserende wand-
elementen. De elementen worden horizontaal en vertikaal aan het balkenrooster verankerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre> PROJECT       :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

 PROJECTNR. : 13012

 DATUM     :       14 februari 2014                                                               BLAD:   13

OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE KAP
                                                                                 [Schaal 1:150]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                             BLAD:         14

OMSCHRIJVING CONSTRUCTIE DAK

Algemeen
De kap wordt opgbouwd als sporenkap met pannendak.


Langskap
De langskap bestaat uit een sporenkap welke de belastingen afdraagt aan de muurplaten op 1ste, 2de en zoldervloerniveau.
De nok van de kap ligt op circa 12250 + Peil, de voet van de kap ligt op circa 3500+ Peil (1ste verdieping). De kap wordt door-
sneden door de dwarskappen en platte daken. Ten behoeve van de schoorstenen op as 2 en 10 worden extra sporen in de
kapconstructie toegepast. Het torentje ter plaatse van as 6 wordt uitgevoerd als HSB opbouwconstructie op de langskap; ook
hier worden extra sporen toegepast.

Dwarskappen
De dwarskappen bestaan uit sporenkappen welke de belastingen afdragen aan de muurplaten op 1ste en 2de verdiepings-
vloerniveau en de kilkepers. De nok van de kap ligt op circa 10350 + Peil, de voet van de kap ligt op circa 3500+ Peil (1ste
verdieping). De kilkepers dragen de belasting af op zoldervloerniveau, op de 2de verdiepingsvloer en op de 1ste verdiepings-
vloer; mogelijkerwijs via een extra steunpunt op 1,0 m+ vloerpeil. In de kil dient sneeuwophoping in rekening te worden gebracht.

Plat dak
De platte daken van de dakkapellen worden opgebouwd uit een houten balklaag met isolatie en (bitumen)dakbedekking.
De belasting uit de platte daken wordt afgedragen aan onderslagen boven de kozijnen op as A en D en, via de kapconstruc-
tie, aan de 2de verdiepingsvloer. Op de platte daken wordt geen rekening gehouden met belasting uit grind, PV panelen o.d.
Op deze daken dient sneeuwophoping in rekening te worden gebracht.


Kopgevels
De kopgevels op as 1 en 11 worden uitgevoerd in 200 mm prefab beton. Deze wanden worden afgewerkt met een HSB
opbouwpakket. De lateien worden geïntegreerd in de prefab betonwanden.

Langsgevels
De gevels op as A en D worden uitgevoerd in HSB gevelelementen danwel kozijnen met onderslagen op kolommen.
De onderslagen dragen de belasting van de platte daken via de kolommen af op de eerste verdiepingsvloer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre> PROJECT       :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

 PROJECTNR. : 13012

 DATUM     :       14 februari 2014                                                               BLAD:   15

OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE ZOLDER                                               [Schaal 1:150]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                         BLAD:             16

OMSCHRIJVING CONSTRUCTIE ZOLDER [9000 + P]

Algemeen
De zoldervloer bestaat uit voorgespannen kanaalplaten op dragende betonwanden.


Vloeren
De 260 mm voorgespannen kanaalplaten overspannen evenwijdig aan de letterassen. De overspanning van de vloeren bedraagt
circa 10 meter. De vloer wordt afgewerkt met een 70 mm dikke cementdekvloer. Ten behoeve van de stabiliteit worden de vloervelden
gekoppeld doormiddel van wapeningsstaven in de kelkvoegen of halfverdiepte sparingen. De kapconstructie draagt ter plaatse van
as B en C op de rand van de vloerplaten. De opgelegde belasting bedraagt 1,75 kN/m² volgens categorie A. Ten behoeve van
eventuele scheidingswanden wordt deze belasting verhoogd met 0,5 kN/m².


Dragende wanden en gevels
De dragende gevelwanden op as 1 en 11 worden uitgevoerd in 200 mm prefab beton. Deze gevels worden afgewerkt met een HSB
opbouwpakket. De dragende wanden op as 3, 5, 7 en 9 worden uitgevoerd in 230 mm prefab beton.
De stabiliteitswand evenwijdig aan de letterassen (tussen as B en C) wordt uitgevoerd als 200 mm prefab betonwand. De liftwanden
worden op eenzelfde manier opgebouwd.
De vloerdragende lateien worden in de prefab betonwanden geïntegreerd.


Niet-dragende wanden en gevels
De 'gevels' op as A en D worden gevormd door de kap. Voor de omschrijving daarvan wordt verwezen naar blad14 van deze
berekening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre> PROJECT        :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

 PROJECTNR. : 13012

 DATUM      :       14 februari 2014                                                               BLAD:   17

OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE 2de VERDIEPING                                        [Schaal 1:150]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                            BLAD:             18

OMSCHRIJVING CONSTRUCTIE 2de VERDIEPING [6400+ P]

Algemeen
De 2de verdiepingsvloer bestaat uit voorgespannen kanaal- of leidingplaten op dragende betonwanden.


Vloeren
De 320 mm voorgespannen kanaal- of leidingplaten overspannen evenwijdig aan de letterassen. De overspanning van de vloeren
bedraagt circa 10 meter. De keuze tussen leidingplaat of kanaalplaat hangt af van de eisen met betrekking tot geluidsisolatie danwel
de wens om de leidingen op te nemen in de constructieve vloer. De vloer wordt afgewerkt met een 70 mm dikke cementdekvloer.
Ten behoeve van de stabiliteit worden de vloervelden gekoppeld doormiddel van wapeningsstaven in de kelkvoegen of halfver-
diepte sparingen. De kapconstructie draagt nabij as B en C op de rand van de vloerplaten.
De opgelegde belasting bedraagt 1,75 kN/m² volgens categorie A. Ten behoeve van eventuele scheidingswanden wordt deze
belasting verhoogd met 0,5 kN/m².

Plat dak
De platte daken van de dakkapellen worden opgebouwd uit een houten balklaag met isolatie en (bitumen)dakbedekking.
De belasting uit de platte daken wordt afgedragen aan onderslagen boven de kozijnen op as A en D en, via de kapconstruc-
tie, aan de 2de verdiepingsvloer. Op de platte daken wordt geen rekening gehouden met belasting uit grind, PV panelen o.d.
Op deze daken dient sneeuwophoping in rekening te worden gebracht.

Balklaag in kap
Ter plaatse van de dwarskappen (tussen as 3-5 en 7-9) bestaat de vloer uit een houten balklaag gehangen in de dwarskap.
Er wordt vanuit gegaan dat deze balklaag niet bereikbaar is en daarom ook niet door een opgelegde belasting wordt belast.


Dragende wanden en gevels
De dragende gevelwanden op as 1 en 11 worden uitgevoerd in 200 mm prefab beton. Deze gevels worden afgewerkt met een HSB
opbouwpakket. De dragende wanden op as 3, 5, 7 en 9 worden uitgevoerd in 230 mm prefab beton. De wanden op as 7 en 9 worden
uitgevoerd als wandligger op vier kolommen op de letterassen. Tussen de kolommen en de wandligger wordt de hoedligger voor de
opvang van de eerste verdiepingsvloer aangebracht. Voor omschrijving van de eerste verdiepingsvloer zie blad 20.
De stabiliteitswand evenwijdig aan de letterassen (tussen as B en C) wordt uitgevoerd als 200 mm prefab betonwand. De liftwanden
worden op eenzelfde manier opgebouwd. De vloerdragende lateien worden in de prefab betonwanden geïntegreerd.

Niet-dragende wanden en gevels
De gevels op as A en D worden uitgevoerd in HSB gevelelementen danwel kozijnen met onderslagen op kolommen.
De onderslagen dragen de belasting van de platte daken via de kolommen af op de eerste verdiepingsvloer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre> PROJECT        :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

 PROJECTNR. : 13012

 DATUM      :       14 februari 2014                                                               BLAD:   19

OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE 1ste VERDIEPING                                       [Schaal 1:150]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                           BLAD:           20

OMSCHRIJVING CONSTRUCTIE 1ste VERDIEPING [3500 +P]

Algemeen
De 1ste verdiepingsvloer bestaat uit voorgespannen leidingplaten op dragende betonwanden en stalen liggers met kolommen.


Vloeren
De 200 mm voorgespannen leidingplaten overspannen evenwijdig aan de letterassen. De overspanning van de vloeren bedraagt
circa 5 meter. Op de vloer wordt een 70 mm dikke druklaag toegepast. De vloer wordt afgewerkt met een 70 mm dikke cementdek-
vloer. Ten behoeve van de stabiliteit wordt in de druklaag extra (trekband-)wapening toegepast. De kapconstructie draagt bij as A
en D op de rand van de vloerplaten. De opbouw van de vloerconstructie is gekozen op basis van de eisen met betrekking tot
geluidsisolatie. De opgelegde belasting bedraagt 4,0 kN/m² volgens categorie C. Ten behoeve van eventuele scheidingswanden
wordt deze belasting verhoogd met 0,5 kN/m².

Plat dak
Aan de gevel op as 11 wordt een entreegedeelte gerealiseerd. Dit deel wordt afgedekt met een plat dak bestaande uit 200 mm
kanaalplaten met 70 mm druklaag. De dakplaten overspannen evenwijdig aan de cijferassen. De overspanning is circa 6 m groot.
Het afschot van het dak wordt gerealiseerd door een specieafschotlaag. Daarop wordt isolatie en dakbedekking toegepast.
Op dit dak dient sneeuwophoping in rekening te worden gebracht.

Loggia's
Langs as A en D zijn tussen as 3-5 en 7-8 loggia's geprojecteerd. De opbouw van deze loggia's is met uitzondering van de af-
werking gelijk aan de vloeropbouw. In plaats van 70 mm cementdekvloer wordt isolatie, dakbedekking en terrastegels toegepast.
De opgelegde vloerbelasting ter plaatse van deze loggia's bedraagt 2,5 kN/m² volgens categorie A, op deze vloer worden geen
lichte scheidingswanden in rekening gebracht.

Balkons
Aan de gevels op as A en D worden tussen de assen 1-3, 5-7 en 9-11 balkons toegepast. Deze balkons bestaan uit een 200 mm
dikke prefab betonplaat welke op as A en D met opleghandjes op de vloer rust. Aan de buitenzijde rust de balkonplaat op een drie-
tal stalen kolommen. De opgelegde vloerbelasting bedraagt 2,5 kN/m² volgens categorie A.


Dragende wanden en gevels
De dragende gevelwanden op as 1 en 11 worden uitgevoerd in 200 mm prefab beton. Deze gevels worden afgewerkt met een
100 mm baksteen metselwerk buitenblad. De dragende wanden op as 2 t/m 6 worden uitgevoerd in 230 mm prefab beton.
Op as 7 t/m 10 worden stalen hoedliggers toegepast. De hoedliggers liggen op een viertal stalen kolommen (in as A t/m D).
Ter plaatse van de gang wordt op as 2 t/m 6 een stalen onderslag toegepast. De onderslagen en hoedliggers worden alleen
belast door de constructie van de eerste verdiepingsvloer. De belastingen uit bovenliggende vloeren wordt door de daar
aanwezige prefab betonnen wandliggers gedragen.
De stabiliteitswanden evenwijdig aan de letterassen (tussen as B en C) worden uitgevoerd als 200 mm prefab betonwand. De
liftwanden worden op eenzelfde manier opgebouwd. De vloerdragende lateien worden in de prefab betonwanden geïntegreerd.

Niet-dragende wanden en gevels
De gevels op as A en D worden uitgevoerd in HSB gevelelementen danwel kozijnen met 100 baksteen metselwerk buitenblad.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre> PROJECT       :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

 PROJECTNR. : 13012

 DATUM     :       14 februari 2014                                                               BLAD:   21

OVERZICHT OPBOUWCONSTRUCTIE BEGANE GROND                                         [Schaal 1:150]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                            BLAD:       22

OMSCHRIJVING CONSTRUCTIE BEGANE GROND

Algemeen
De begane grondvloer bestaat uit voorgespannen kanaalplaten op een balkenrooster of funderingsmetselwerk


Vloeren
De 200 mm voorgespannen geïsoleerde kanaalplaten (Rc = 4,0 m²K/W) overspannen evenwijdig aan de letterassen. De over-
spanning van de vloeren bedraagt circa 5,0 m. Op de vloer wordt een 70 mm dikke druklaag toegepast. De vloer wordt afge-
werkt met een 70 mm dikke cementdekvloer. De prefab betonwanden evenwijdig aan de letterassen worden opgebouwd als
wandliggers. Op de vloer wordt een incidentele belasting van 15 kN/m blijvende belasting (200 mm betonwand van 3,0 m hoog)
in rekening gebracht.
Bij de logiesruimtes geldt een opgelegde belasting van 1,75 kN/m² volgens categorie A. Ten behoeve van lichte scheidingswanden
wordt deze belasting verhoogd met 0,5 kN/m². Bij de horecaruimtes wordt 5,0 kN/m² volgens categorie C in rekening gebracht.
Ook deze belasting wordt, ten behoeve van eventuele scheidingswanden, verhoogd met 0,5 kN/m².


Fundering
Aangezien sonderingen nog niet voorhanden zijn is het niet mogelijk een advies met betrekking tot de fundering uit te brengen.
Advies met betrekking tot de wijze, en uitvoering van de fundering volgt na uitvoering van het grondonderzoek.
Op blad 24 tot en met 27 is voor een aantal plaatsen de gewichtsberekening uitgevoerd. Voor het overzicht zie blad 23.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre> PROJECT        :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

 PROJECTNR. : 13012

 DATUM      :       14 februari 2014                                              BLAD:   23

OVERZICHT (BELASTINGEN OP) FUNDERING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>   PROJECT          :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

   PROJECTNR. : 13012

   DATUM        :       14 februari 2014                                                                                    BLAD:


GEWICHTSBEREKENING                                Opmerking: Om tot de maatgevende opgelegde belasting te komen worden de twee grootste
                                                             waarden van (1- 0,i) Q k,i (rangnummer 1 en 2) opgeteld bij 0,i Q k,i


q of F                  Onderdeel                   g k,j      q k,i         0,i     B         L of H         G k,j        0,i Q k,i       (1-   0,i )
                                                                                                                                                     Q k,i
                                                    [kN/m²]     [kN/m²]              [m]       [m]            [kN/m]      [kN/m]                  [kN/m]
                                                                                                              of [kN]     of [kN]                 of [kN]
lijnlast q1             gevel as A en D
                        Langskap                        1,12       0,22               0,50        2,60            1,5                                     0,3
incidenteel             1ste verdieping                 7,15       4,50    0,40       1,00        0,60            4,3               1,1                   1,6
incidenteel             Balkons                         5,50       2,50    0,40       1,00        0,40            2,2               0,4                   0,6
incidenteel             Begane grond                    6,15       2,25    0,40       1,00        0,60            3,7               0,5                   0,8
circa 50% gat           Buitenblad                      2,00                          0,50        3,50            3,5
                        Houtskeletbouw                  0,50                          1,00        3,50            1,8
circa 50% gat           Puien                           0,50                          0,50        3,50            0,9
                        Fundering                       6,00                          1,00        1,00            6,0
                                                                                                                 23,8               2,0                   2,4
                        Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                             G k,j        23,8
                                                    Opgelegde belasting             (1- 0,1 ) Q k,1 + (1- 0,2 ) Q k,2 +      0,i   Q k,i                  4,5

                        Rekenwaarde                            Groep B             conform 6.10a              1,35*23,8 + 1,5*2 =                    35,1
                                                                                   conform 6.10b             1,2*23,8 + 1,5*4,5 =                    35,2
                        maatgevende lijnlast q1                                                                                                      35,2

lijnlast q2             gevel as A en D
                        Langskap                        1,12       0,22               0,50        2,60            1,5                                     0,3
incidenteel             1ste verdieping                 7,15       4,50    0,40       1,00        0,60            4,3               1,1                   1,6
incidenteel             Balkons                         5,50       2,50    0,40       1,00        0,40            2,2               0,4                   0,6
incidenteel             Beg. gr. horeca                 6,15       5,50    0,40       1,00        0,60            3,7               1,3                   2,0
circa 50% gat           Buitenblad                      2,00                          0,50        3,50            3,5
                        Houtskeletbouw                  0,50                          1,00        3,50            1,8
circa 50% gat           Puien                           0,50                          0,50        3,50            0,9
                        Fundering                       6,00                          1,00        1,00            6,0
                                                                                                                 23,8               2,8                   3,6
                        Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                             G k,j        23,8
                                                    Opgelegde belasting             (1- 0,1 ) Q k,1 + (1- 0,2 ) Q k,2 +      0,i   Q k,i                  6,4

                        Rekenwaarde                            Groep B             conform 6.10a            1,35*23,8 + 1,5*2,8 =                    36,3
                                                                                   conform 6.10b             1,2*23,8 + 1,5*6,4 =                    38,1
                        maatgevende lijnlast q2                                                                                                      38,1

lijnlast q3             middenbalken as 7 t/m 10
                        Beg. gr. horeca                 6,15       5,50    0,40       1,00        5,00           30,8              11,0                  16,5
                        Fundering                       6,00                          1,00        1,00            6,0
                                                                                                                 36,8              11,0                  16,5
                        Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                             G k,j        36,8
                                                    Opgelegde belasting             (1- 0,1 ) Q k,1 + (1- 0,2 ) Q k,2 +      0,i   Q k,i                 27,5

                        Rekenwaarde                            Groep B             conform 6.10a             1,35*36,8 + 1,5*11 =                    66,1
                                                                                   conform 6.10b            1,2*36,8 + 1,5*27,5 =                    85,4
                        maatgevende lijnlast q3                                                                                                      85,4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>  PROJECT         :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM       :       14 februari 2014                                                                                    BLAD:


GEWICHTSBEREKENING                              Opmerking: Om tot de maatgevende opgelegde belasting te komen worden de twee grootste
                                                           waarden van (1- 0,i) Q k,i (rangnummer 1 en 2) opgeteld bij 0,i Q k,i


q of F                Onderdeel                   g k,j      q k,i         0,i     B         L of H         G k,j        0,i Q k,i       (1-   0,i )
                                                                                                                                                   Q k,i
                                                  [kN/m²]     [kN/m²]              [m]       [m]            [kN/m]      [kN/m]                  [kN/m]
                                                                                                            of [kN]     of [kN]                 of [kN]
lijnlast q4           middenbalk as 6 (as 2 en 4 komen hiermee overeen)
                      1ste verdieping               7,15     4,50      0,40         1,00        5,00           35,8               9,0                  13,5
                      Begane grond                  6,15     2,25      0,40         1,00        2,50           15,4               2,3                   3,4
                      Beg. gr. horeca               6,15     5,50      0,40         1,00        2,50           15,4               5,5                   8,3
                      Bouwmuur                      5,75                            1,00        3,00           17,3
                      Fundering                     6,00                            1,00        1,00            6,0
                                                                                                               89,8              16,8                  21,8
                      Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                             G k,j        89,8
                                                  Opgelegde belasting             (1- 0,1 ) Q k,1 + (1- 0,2 ) Q k,2 +      0,i   Q k,i                 38,5

                      Rekenwaarde                            Groep B             conform 6.10a           1,35*89,8 + 1,5*16,8 =                 146,3
                                                                                 conform 6.10b            1,2*89,8 + 1,5*38,5 =                 165,5
                      maatgevende lijnlast q4                                                                                                   165,5

lijnlast q5           middenbalk as 3 en 5
                      1ste verdieping                 7,15       4,50    0,40       1,00        5,00           35,8               9,0                  13,5
                      Begane grond                    6,15       2,25    0,40       1,00        5,00           30,8               4,5                   6,8
gemiddeld             Bouwmuur                        5,75                          1,50        2,50           21,6
                      Fundering                       6,00                          1,00        1,00            6,0
                                                                                                               94,1              13,5                  20,3
                      Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                             G k,j        94,1
                                                  Opgelegde belasting             (1- 0,1 ) Q k,1 + (1- 0,2 ) Q k,2 +      0,i   Q k,i                 33,8

                      Rekenwaarde                            Groep B             conform 6.10a           1,35*94,1 + 1,5*13,5 =                 147,2
                                                                                 conform 6.10b            1,2*94,1 + 1,5*33,8 =                 163,5
                      maatgevende lijnlast q5                                                                                                   163,5
lijnlast q6           middenbalk as 3 en 5
                      2de verdieping                  8,65       2,25    0,40       1,00      10,00            86,5               9,0                  13,5
                      1ste verdieping                 7,15       4,50    0,40       1,00       5,00            35,8               9,0                  13,5
                      Begane grond                    6,15       2,25    0,40       1,00       5,00            30,8               4,5                   6,8
gemiddeld             Bouwmuur                        5,75                          2,50       2,50            35,9
                      Fundering                       6,00                          1,00       1,00             6,0
                                                                                                              194,9              22,5                  27,0
                      Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                             G k,j       194,9
                                                  Opgelegde belasting             (1- 0,1 ) Q k,1 + (1- 0,2 ) Q k,2 +      0,i   Q k,i                 49,5

                      Rekenwaarde                            Groep B             conform 6.10a         1,35*194,9 + 1,5*22,5 =                  296,9
                                                                                 conform 6.10b          1,2*194,9 + 1,5*49,5 =                  308,2
                      maatgevende lijnlast q6                                                                                                   308,2

lijnlast q7           middenbalk as 3 en 5
                      Zoldervloer                     5,40       2,25    0,40       1,00      10,00           54,0                9,0                  13,5
                      2de verdieping                  8,65       2,25    0,40       1,00      10,00           86,5                9,0                  13,5
                      1ste verdieping                 7,15       4,50    0,40       1,00       5,00           35,8                9,0                  13,5
                      Begane grond                    6,15       2,25    0,40       1,00       5,00           30,8                4,5                   6,8
                      Bouwmuur                        5,75                          3,00       2,50           43,1
                      Fundering                       6,00                          1,00       1,00            6,0
                                                                                                             256,1               31,5                  27,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>  PROJECT                :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM              :       14 februari 2014                                                                                         BLAD:


GEWICHTSBEREKENING                                     Opmerking: Om tot de maatgevende opgelegde belasting te komen worden de twee grootste
                                                                  waarden van (1- 0,i) Q k,i (rangnummer 1 en 2) opgeteld bij 0,i Q k,i


q of F                       Onderdeel                   g k,j      q k,i          0,i       B         L of H         G k,j          0,i Q k,i       (1-   0,i )
                                                                                                                                                               Q k,i
                                                         [kN/m²]     [kN/m²]                 [m]       [m]            [kN/m]        [kN/m]                  [kN/m]
                                                                                                                      of [kN]       of [kN]                 of [kN]
lijnlast q7                  Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                                G k,j       256,1
                                                         Opgelegde belasting                (1- 0,1 ) Q k,1 + (1- 0,2 ) Q k,2 +        0,i   Q k,i                 58,5

                             Rekenwaarde                            Groep B                conform 6.10a              1,35*256,1 + 1,5*31,5 =               393,0
                                                                                           conform 6.10b               1,2*256,1 + 1,5*58,5 =               395,1
                             maatgevende lijnlast q7                                                                                                        395,1

lijnlast q8                  randbalk as 1
                             Zoldervloer                     5,40       2,25    0,40          1,00            5,00       27,0                 4,5                   6,8
                             2de verdieping                  8,65       2,25    0,40          1,00            5,00       43,3                 4,5                   6,8
                             1ste verdieping                 7,15       4,50    0,40          1,00            2,50       17,9                 4,5                   6,8
                             Begane grond                    6,15       2,25    0,40          1,00            2,50       15,4                 2,3                   3,4
15% gat; gemiddeld           Dragend blad                    5,00                             0,85            7,75       32,9
                             Buitenblad                      2,00                             0,85            3,50        6,0
gemiddeld                    Houtskeletbouw                  0,50                             1,00            4,25        2,1
15% gat; gemiddeld           Puien                           0,50                             0,15            7,75        0,6
                             Fundering                       6,00                             1,00            1,00        6,0
                                                                                                                        151,1                15,8                  13,5
                             Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                                G k,j       151,1
                                                         Opgelegde belasting                (1- 0,1 ) Q k,1 + (1- 0,2 ) Q k,2 +        0,i   Q k,i                 29,3

                             Rekenwaarde                            Groep B                conform 6.10a              1,35*151,1 + 1,5*15,8 =               227,6
                                                                                           conform 6.10b               1,2*151,1 + 1,5*29,3 =               225,2
                             maatgevende lijnlast q8                                                                                                        227,6

puntlast F1                  as A-7, A-9, D-7 en D-9
                             Langskap                        1,12       0,22                  2,50       10,00              28,0                                    5,6
                             2de verdieping                  8,65       2,25    0,40          1,25       10,00             108,1             11,3                  16,9
                             1ste verdieping                 7,15       4,50    0,40          2,50        5,00              89,4             22,5                  33,8
                             Balkons                         5,50       2,50    0,40          1,30        5,00              35,8              6,5                   9,8
gemiddeld                    Bouwmuur                        5,75                             2,50        4,25              61,1
                             Staal                           0,50                             1,00        2,50               1,3
                                                                                                                           323,6             40,3                  50,6
                             Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                                  G k,j        323,6
                                                         Opgelegde belasting (1-   0,i )   Q k,1 +      0,i   Q k,i                                                90,9

                             Rekenwaarde                            Groep B                conform 6.10a              1,35*323,6 + 1,5*40,3 =               497,3
                                                                                           conform 6.10b               1,2*323,6 + 1,5*90,9 =               524,7
                             maatgevende puntlast F1                                                                                                        524,7

puntlast F2                  as B-7, B-9, C-7 en C-9
                             Langskap                        1,12       0,22                  5,75       10,00              64,4                                   12,9
                             Zoldervloer                     5,40       2,25    0,40          2,50       10,00             135,0             22,5                  33,8
                             2de verdieping                  8,65       2,25    0,40          4,00       10,00             346,0             36,0                  54,0
                             1ste verdieping                 7,15       4,50    0,40          5,75        5,00             205,6             51,8                  77,6
                             Bouwmuur                        5,75                             5,75        4,25             140,5
                             Staal                           0,50                             1,15        5,00               2,9
                                                                                                                           894,4         110,3               131,6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>  PROJECT         :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM       :       14 februari 2014                                                                                        BLAD:


GEWICHTSBEREKENING                             Opmerking: Om tot de maatgevende opgelegde belasting te komen worden de twee grootste
                                                          waarden van (1- 0,i) Q k,i (rangnummer 1 en 2) opgeteld bij 0,i Q k,i


q of F                Onderdeel                   g k,j      q k,i          0,i       B       L of H              G k,j      0,i Q k,i   (1-   0,i )
                                                                                                                                                   Q k,i
                                                  [kN/m²]     [kN/m²]                 [m]     [m]                 [kN/m]    [kN/m]              [kN/m]
                                                                                                                  of [kN]   of [kN]             of [kN]
puntlast F2           Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                                G k,j         894,4
                                                  Opgelegde belasting (1-   0,i )   Q k,1 +    0,i   Q k,i                                       241,9

                      Rekenwaarde                            Groep B                conform 6.10a            1,35*894,4 + 1,5*110,3 =          1372,8
                                                                                    conform 6.10b             1,2*894,4 + 1,5*241,9 =          1436,1
                      maatgevende puntlast F2                                                                                                  1436,1

puntlast F3           as A-8, A-10, D-8 en D-10
                      1ste verdieping                 7,15       4,50   0,40           2,50          5,00           89,4          22,5                 33,8
                      Balkons                         5,50       2,50   0,40           1,30          5,00           35,8           6,5                  9,8
                      Staal                           0,50                             1,00          2,50            1,3
                                                                                                                   126,4          29,0                 43,5
                      Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                                G k,j         126,4
                                                  Opgelegde belasting (1-   0,i )   Q k,1 +    0,i   Q k,i                                             72,5

                      Rekenwaarde                            Groep B                conform 6.10a              1,35*126,4 + 1,5*29 =            214,1
                                                                                    conform 6.10b              1,2*126,4 + 1,5*72,5 =           260,4
                      maatgevende puntlast F3                                                                                                   260,4

puntlast F4           as B-8, B-10, C-8 en C-10
                      1ste verdieping                 7,15       4,50   0,40           5,75          5,00          205,6          51,8                 77,6
                      Staal                           0,50                             1,15          5,00            2,9
                                                                                                                   208,4          51,8                 77,6
                      Karakteristieke waarde      Blijvende belasting                                G k,j         208,4
                                                  Opgelegde belasting (1-   0,i )   Q k,1 +    0,i   Q k,i                                       129,4

                      Rekenwaarde                            Groep B                conform 6.10a             1,35*208,4 + 1,5*51,8 =           359,0
                                                                                    conform 6.10b             1,2*208,4 + 1,5*129,4 =           444,2
                      maatgevende puntlast F4                                                                                                   444,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                           Ontwerpnota - Schriftelijke toelichting op
                           het Ontwerp van de constructies
                           project         : Restaurant, beperkte logiesaccommodatie
                                             te Midsland aan Zee [Terschelling]
                           projectnummer   : 13012

                           opdrachtgever   : Van Wijnen Recreatiebouw bv
                                             te Deventer
                           architect       : Jan van Tellingen architecture &
                                             creative consult te Zeist
                           onderdeel       : Bijlage bij nota van constructief ontwerp




adviseur constructies                      : Jansen Wesselink bv
                                             Raadgevend ingenieursbureau
                                             voor milieu- en bouwtechniek
                                             Zonnedauw 14
                                             Postbus 99
                                             9200 AB Drachten
                                             Tel. 0512-513800
                                             Fax 0512-520965
                                             E-mail info@jansenwesselink.nl

toegepaste voorschriften                   : Eurocodes NEN-EN 1990-serie
                                             inclusief Nationale bijlagen (Nederland)




datum                                      : 14 februari 2014
wijzigingsdatum                            :
constructeur                               : ir. H. Koops
paraaf                                     :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>  PROJECT         :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM       :       14 februari 2014                                              BIJLAGE BLAD:   1

SCHUTBLAD Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid [Editie 2011]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>  PROJECT         :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM       :       14 februari 2014                                              BIJLAGE BLAD:   2

BIJLAGE 3 uit Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid [Editie 2011]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                       BIJLAGE BLAD:         3

VORMFACTOREN GEVELS

Gevel- of nokhoogte:                        h=              12,25 m                       Gebouwdiepte            d=        15,00 m
                                                                                         Gebouwbreedte            b=        50,00 m




Wind loodrecht op breedterichting:                            h/d =        0,82                  l zone A        4,90 m [=e/5]
(als aangegeven)                                                e=        24,50 m                l zone B       10,10 m
                                                                                                 l zone C             m
Windvormfactoren vlgs tabel 7.1 [N.B.]           Zone                          A               B        C           D          E
                         Windvormfactor          c pe,10                   -1,20        -0,80        n.v.t.      0,80       -0,50
                                                 c pe,1                    -1,40        -1,10        n.v.t.      1,00       -0,50
                         Lengte waarover wrijving gerekend dient te worden (zie figuur 7.22)           l fric    n.v.t. m

Wind loodrecht op lengterichting:                             h/b =        0,25                  l zone A        3,00 m [=e/5]
(loodrecht op aangegeven)                                       e=        15,00 m                l zone B       12,00 m
                                                                                                 l zone C       35,00 m
Windvormfactoren vlgs tabel 7.1 [N.B.]           Zone                          A               B        C           D          E
                         Windvormfactor          c pe,10                   -1,20        -0,80        -0,50       0,80       -0,50
                                                 c pe,1                    -1,40        -1,10        -0,50       1,00       -0,50
                         Lengte waarover wrijving gerekend dient te worden (zie figuur 7.22)           l fric      20 m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                              BIJLAGE BLAD:               4

VORMFACTOREN ZADELDAK

Nokhoogte:                                  h =               12,25 m                   Gebouwdiepte (fig. b)             d=       15,00 m
Dakhelling:                                   =                48,00 °                 Gebouwbreedte (fig. b)             b=       50,00 m




Wind loodrecht op nokrichting:                                   e=        24,50 m                 l zone F,G          2,45 m [=e/10]
                                                            b zone F        6,13 m                 l zone H, I         5,05 m
Windvormfactoren vlgs tabel 7.4a [N.B.]                     b zone G       37,75 m                    l zone J         2,45 m
  = 0° (aangegeven als (b))                       Zone                   F [zuiging]       F [druk] G [zuiging]       G [druk] H [zuiging]    H [druk]
                         Windvormfactor           c pe,10                                    0,70                        0,70                   0,62
                                                  c pe,1                                     0,70                        0,70                   0,62

                                                  Zone                             I            J                   [gem loef] [gem loef]    [gem lij]
                         Windvormfactor           c pe,10                    -0,20          -0,30                                    0,65       -0,23
                                                  c pe,1                     -1,00          -1,00                                    0,65       -1,00
                         Lengte waarover wrijving gerekend dient te worden (zie figuur 7.22)               l fric       n.v.t. m

Wind evenwijdig aan nokrichting:                                 e=        15,00 m                l zone F,G            1,50 m [=e/10]
  = 90° (aangegeven als (b))                                b zone F        3,75 m                  l zone H            6,00 m
                                                            b zone G        7,50 m                   l zone I          42,50 m
Windvormfactoren vlgs tabel 7.4b [N.B.]           Zone                          F               G          H                I                  [gem]
                         Windvormfactor           c pe,10                    -1,10          -1,36        -0,88          -0,50                   -0,57
                                                  c pe,1                     -1,50          -2,00        -1,16          -1,00                   -1,04
                         Lengte waarover wrijving gerekend dient te worden (zie figuur 7.22)               l fric          20 m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>  PROJECT            :   Restaurant, beperkte logiesaccommodatie te Midsland aan Zee

  PROJECTNR. : 13012

  DATUM          :       14 februari 2014                                                                              BIJLAGE BLAD:               5

VORMFACTOREN ZADELDAK

Nokhoogte:                                  h =               12,25 m                   Gebouwdiepte (fig. b)             d=       15,00 m
Dakhelling:                                   =                55,00 °                 Gebouwbreedte (fig. b)             b=       50,00 m




Wind loodrecht op nokrichting:                                   e=        24,50 m                 l zone F,G          2,45 m [=e/10]
                                                            b zone F        6,13 m                 l zone H, I         5,05 m
Windvormfactoren vlgs tabel 7.4a [N.B.]                     b zone G       37,75 m                    l zone J         2,45 m
  = 0° (aangegeven als (b))                       Zone                   F [zuiging]       F [druk] G [zuiging]       G [druk] H [zuiging]    H [druk]
                         Windvormfactor           c pe,10                                    0,70                        0,70                   0,67
                                                  c pe,1                                     0,70                        0,70                   0,67

                                                  Zone                             I            J                   [gem loef] [gem loef]    [gem lij]
                         Windvormfactor           c pe,10                    -0,20          -0,30                                    0,68       -0,23
                                                  c pe,1                     -1,00          -1,00                                    0,68       -1,00
                         Lengte waarover wrijving gerekend dient te worden (zie figuur 7.22)               l fric       n.v.t. m

Wind evenwijdig aan nokrichting:                                 e=        15,00 m                l zone F,G            1,50 m [=e/10]
  = 90° (aangegeven als (b))                                b zone F        3,75 m                  l zone H            6,00 m
                                                            b zone G        7,50 m                   l zone I          42,50 m
Windvormfactoren vlgs tabel 7.4b [N.B.]           Zone                          F               G          H                I                  [gem]
                         Windvormfactor           c pe,10                    -1,10          -1,27        -0,83          -0,50                   -0,56
                                                  c pe,1                     -1,50          -2,00        -1,07          -1,00                   -1,03
                         Lengte waarover wrijving gerekend dient te worden (zie figuur 7.22)               l fric          20 m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                  NA   P
    Peil 15.500 +




A                                                             A’




B                                                             B’




                            Strandhotel Midsland aan Zee BV

                            Landschappelijke inpassing




    Datum:          07-03-2019

    Schaal:         1:500

    Projectummer:   554.15.50.01.00

    Versie:         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>