<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>TECHNISCHE RAADSVRAGEN
ONDERWERP:                      RAADBESLUIT AANVULLEND KREDIET
                                HERINRICHTING WINKELSTRATEN
DATUM:                          3 DECEMBER 2024
INGEDIEND DOOR: GEZAMENLIJKE POLITIEKE PARTIJEN
VRAAG
Technische vragen naar aanleiding van het consulterende raadsdebat: 3 december 2024
Onderwerp       Uitwerken aanvullend krediet winkelstraten
   1. Inzicht mbt Inclusie winkelstraten participatie verslag
   2. Inzicht totale kosten en dekking per onderdeel.
   3. Verduidelijking bijdrage GWRP toerekening (1/3)
ANTWOORD:
1. Inzicht mbt Inclusie winkelstraten:
   Zie bijgevoegde overzicht van laatste rondgang met ervaringsdeskundigen.
2. Inzicht in totale kosten en dekking per onderdeel
   Zie bijlage 2 voor de onderbouwing per onderdeel.
3. Verduidelijking bijdrage GWRP en toerekening
   Op pagina 19 paragraaf 6.2.2 Bijlagen GWRP 2019-2024 staat:
   “Ingeval er bij de vervanging verharding boven de riolering ligt worden ook de herstelkosten van
   de verharding over de gehele breedte van de verharding toegerekend aan de riolering”
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>     Bijlage 1 Inclusie
Ronde door de binnenstad met ervaringsdeskundigen om voorlopig ontwerp toe te lichten.
Datum: 23 mei 2023
Locatie: ter plaatse
Aanwezig: ervaringsdeskundigen met een auditieve, visuele en/of bewegingsbeperking
Uitnodiging
Vooraf aan deze bijeenkomst is een presentatie gestuurd met uitleg over de uitgangspunten en het
ontwerp.
Bevindingen
Tijdens de rondgang is opgemerkt dat op kruispunten en bij oversteekplaatsen voor blinden en
slechtzienden niet duidelijk is, waar het voetpad eindigt, en waar de straat is voor fietsers en
bevoorradingsverkeer. De grens tussen voetpad en de straat is wel aangegeven met een grijze
natuurstenen band. Maar deze is niet voelbaar door een hoogteverschil. Slechtzienden kunnen de
grijze natuurstenen band onderscheiden. Er is aan ons gevraagd, of we op de kruispunten en
oversteekplaatsen nog voorzieningen kunnen maken, om het voor de blinden en slechtzienden
toegankelijker te maken. Ook vraag naar het gebruik van verschillende kleuren om onderscheid te
maken tussen rijlopen en wandelpad.
Antwoord
Bovenstaande bevinden zijn verkend met Visio en met het ontwerpbureau.
Het ontwerpbureau heeft onderstaande aanpassingen voorgesteld en in het Voorlopig Ontwerp
(VO) verwerkt.
     1. Bij de kruispunten en oversteekplaatsen worden geleidelijnen en waarschuwingsmarkering
         toegepast, zoals we dat ook elders in de stad doen. De geleidelijn geeft de richting aan bij
         het kruispunt, om over te steken. De noppentegels waarschuwen de mensen, daar waar de
         straat begint en eindigt. De geleidelijn sluit aan op de voelstrook langs de gevel, zodat daar
         de route vervolgt kan worden.
     2. In de winkelstraten waar de straat alleen door voetgangers gebruikt wordt (niet door
         fietsers, maar wel door bevoorradingsverkeer) is ook de voelstrook aanwezig. Bij de
         kruispunten, waar je kunt oversteken naar de andere kant van de straat of naar een
         zijstraat, wordt de voelstrook 30 cm opzij gelegd. Daarmee kun je voelen, dat je er kunt
         oversteken.
Bovenstaande voorgestelde wijzigingen zijn in september 2023 voorgelegd aan de
ervaringsdeskundigen en de participatieraad. Daarnaast heeft Visio het aangepaste VO ook
ontvangen. In oktober 2023 zijn de laatste opmerkingen van Visio verwerkt en is het ontwerp
definitief gemaakt, waarvan Visio op de hoogte is gesteld.
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   Bijlage 2 Kosten en dekking
                        Investeringskosten raadsbesluit 30 juni 2022
Reeds gerealiseerd (Fase1)              Bovengronds Ondergronds                Sub Totaal
Weiersloop, marktstraat, Kruisstraat     € 1.474.383 €    432.526              € 1.906.908
Nog te realiseren (Fase 2)
Gedempte Singel, Oudestraat              € 1.612.517 € 1.380.575               € 2.993.092
Sub totaal                                                                     € 4.900.000
Dekking
REP                                                                            € 2.300.000
GWRP                                                                           € 1.825.235
Binnenstadsfonds                                                               € 310.000
Wegbeheer                                                                      € 100.000
RSP                                                                            € 364.765
                                                                               € 4.900.000
                                        Meerkosten
                                               Complexiteit          Inflatie
Reeds gerealiseerd (Fase1)              Bovengronds Ondergronds                Sub Totaal
Weiersloop, marktstraat, Kruisstraat     €    -13.254 €   428.423 € 311.347 € 726.516
Nog te realiseren (Fase 2)
Gedempte Singel, Oudestraat              €   196.668 €    288.163 € 488.653 € 973.483
                                                      €    900.000 €   800.000
Onvoorzien                                                                     € 500.000
Sub totaal                                                                     € 2.200.000
Dekking
REP                                                                            € 90.000
GWRP                                                                           € 1.400.000
RSP                                                                            € 440.000
Bodem/sanering                                                                 € 20.000
Regio Stedenfonds                                                              € 250.000
                                                                               € 2.200.000
                           Investeringskosten Aanvullende opgave
Aanvullende opdracht (werk met werk) Bovengronds Ondergronds                   Totaal
Oude Molenstraat, Mercuriuspassage € 213.824 € 1.786.176                       € 2.000.000
Dekking
GWRP                                                                           € 1.800.000
Wegbeheer                                                                      € 170.000
Kabels en leidingen                                                            € 30.000
                                                                               € 2.000.000
                                                                                           € 9.100.000
3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>