<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>8.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Formulier vergunaingaanvraag Ministerie van Economische Zaken  . Indienen (in 6-voud) bij:  Wet milieubeheer Ministerie van Economische Zaken,  Directotaat-Generaal voor Marktordening en Enermpe, Directie  Energieproductie    ‚ _ Postbus 20101  (versie 20-05-2003} 2500 EC DenHaag    Dit formutier dient om ervoor te zorgen dat uw vergunningaanvraag voldoet aan alle eisen die de Wet milieubeheer daaraan stelt. Indien  u vragen heeft van technische aard kunt u contact opnemen met het Staatstoezicht op de Mynen te Voorburg   (070) 395 65 00. Indien u vragen heeft van procedurele aard kunt u contact opnemen met de directie Energieproductie van het Ministerie  van Economische Zaken (070) 379 79 99/ 379 70 88. Als de ruimte op het formulier te beperkt is kan worden verwezen naar een  bijlage, die dan ook in 6-voud moet worden ingediend    Inrichting         Locatie Assen    Verzoek om vergunning in gevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor:   DJ Het oprichten en in werking hebben van een inrichting (ex art. 8.1, lid 1, onder a enc, Wm)   ( Het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting (ex art. 8.1, lid 1, onder ben c‚ Wm)   DJ Het veranderen, of het veranderen van de werking, van een inrichting de gehele inrichting omvattend (ex art. 8.4, lid 1, Wm)    Categorie van de inrichting (volgens Inrichtingen en Vergunningenbestuit milieubeheer (vb)  Categorie/categoneén: Bijlage:    11a +21 | |    A Algemene gegevens    A1 Naam aanvrager A2 Adres  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. | Schepersmaat 2, Postbus 28000, 9400 HH ASSEN  A3 Contactpersoon (procedurele aspecten) Telefoon Telefax E-mail    es eon | 0592364052 | mmm    A4 Winningsvergunning (naam)         Drenthe (KB/4/1 1/1968)    A5 Winningsplan goedgekeurd         69 Nee, in voorbereiding (] Ja Het winningsplan is ingediend op 12 april 2006.  A6 Inrichting  Naam locatie Aard van de inrichting    Assen Aardgaswinning    Blok (voorzover het een inrichting betreft binnen de 12 mijlszone)    Coördinaten ° ' „NB ° ' ”  Adres (voorzover het een inrichting betreft op land)  ee  Asserwijk, 9406 XK Assen, gemeente Assen  Kadastraal  Gemeente (svp ook bestuurlijke gemeente aangeven) Sectie Nr's    Assen Q 3141, 3143, 3146, 3149</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Inrichting              Locatie Assen    Tekeningen  Kadastrale tekening (bij voorkeur 1:1000)    nr rev,    Bijlage 3, tek nr. 0619202001 | 0    Schematische weergave inrichting    nr rev.    Appendix 1 tek.nr. 0619202004 | 0    Plattegrondtekening (met aanduiding emissiepunten lucht en water) (bij voorkeur 1:1000)    nr, rev    Bijlage 2, tek.nr. 0619202002 | 0    Situatietekening (bij voorkeur schaal 1:10.000)    nr. rev.    Bijlage 3, tek.nr 0619202001 0    Schema hoofdprocesleidingen (bij voorkeur schaal 1:500)    nr rev.    Bijlage 2, tek.nr. 0619202003 | 0    Schematische weergave proces (met aanduiding emissiepunten lucht en water)  Nr. rev.    Appendix 1, tek.nr. 0619202004 | 0    Bebouwing in onmiddellijke nabijheid van de inrichting  Aard Afstand in m.    Woning van derden | Ca. 160 m (vanaf het hekwerk van de locatie)    A7 Overige vergunningen/kennisgevingen:  Aanvraag Bouwvergunning verplicht (Indien Ja afschrift aanvraag toezenden)         C Nee & va Voor: Aanleg van de productie-unit    Aanvraag vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewater (Mvo) verplicht (Indien Ja afschrift toezenden)  [3 Nee 0 Ja Voor:         Vergunning(en) en meidingen krachtens welke de bestaande inrichting is opgericht en in werking is (indien van toepassing):    (] Nee & Ja    Omschrijving Datum Beschikkings-nummer            Mijnbouwmilieuvergunning (ex lege)</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>         Inrichting    Locatie Assen    A8 Overige regelgeving (Welke besluiten of richtlijnen zijn van loepassing)    Besluit Opslag Ondergrondse Tanks    6&4 Nee CJ) Ja Voor:    Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties    Nee 0 Ja Voor:    Besluit Risico's Zware Ongevallen    (J Nee O Ja Voor    Besluit milieu-effectrapportage 1994   fd Nee 1 Ja Voor: De locatie Assen wordt beschouwd als een uitbreiding en wijziging van reeds bestaande  installaties/iocaties welke valt onder de werking van het MER-besluit 1994 onderdeel D,  Categorie 17(MER-beoordelingsplicht). De satelliet locatie Assen is niet gelegen in een  gevoelig gebied en de locatie is < 5 ha. Conclusie. geen MER noodzakelijk    Lozingenbesluit bodembescherming    Nee 0 Ja Voor:    Gevaarlijke afvalstoffen (Eural)    C) Nee & Ja Voor: Afgewerkte hydraulische olie    CFK-lekdichtheidsbesluit    & Nee 0 Ja Voor:  CPR-richtlijnen CPR-richtlijn-nummer: PGS 15    (J Nee CJ Ja Voor:    Nederlandse Emissie Richtlijn (NER)    0 Nee & Ja Voor: __gijlage 1, deel 2 „hfdst. 6.1    Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB)    OJ Nee & Ja Voor: Bijlage 1, deel 2, hfdst. 6.3    Wet geluidhinder (geluidsgezoneerd)    {J Nee O) Ja Voor: Bijlage 1, deel 2, hfdst. 6.4    Overige    LJ Nee DD Ja Voor:    Coördinatie (ex. art. 14.1 Wm)    &) Nee ( Ja Voor:</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Inrichting    Locatie Assen    B Bijzondere gegevens  B1 Beschrijving van de aard van de inrichting    Gas winning/behandeling Bijlage:  Aardgaswinning Bijlage |  Olie winning/behandeling Bijlage:    nvt. |    82 Activiteiten of processen in de inrichting die van belang kunnen zijn voor nadelige gevolgen voor het milieu    Bijlage    mm    Bijlage 1, deel 2 Hoofdstuk 6    Toegepaste technieken Wijze van Energievoorziening    Activiteiten/processen (pagina) (pagina)                Aardgaswinning Bijlage 1, deel 2 Bijlage 1, deel 2, hfdst. 6.6    B3 Gebruikte grondstoffen/hulpstoffen/bijproducten in relatie tot nadelige gevolgen voor het milieu (geen merknamen, maar    productbeschrijving (bijv. corrosie inhibitor)    Grondstoffen: Kenmerkende gegevens Type opslag Hoeveelheden Opslag Verbruik   CJ] Otie   & Gas Zie WIK, appendix 2 Nvt. Nvt Nvt.  Hoeveelheden   Hulpstoffen: Kenmerkende gegevens Type opslag Opslag Verbruik                                 53 Anticorrosieve vloeistof 20Vdag    300l/dag    Zie WIK, appendix 2 Vultank/moedertank    Zie WIK, appendix 2             3 Methanol/Anticorrosieve  vloeistof (petrol based)    0  O  O    Vultank/moedertank    Bijproducten:  & Condensaat                 Zie WIK, appendix 2 N.v.t.    OO    B4 Maximum capaciteit van de inrichting  Maximum geïnstalleerd vermogen:    verbrandingsmotoren (kW) elektromotoren (kW)   20 kW  Gaswinnings/behandelingscapaciteit (Nm3/dag) Oliewinningscapaciteit (ton/dag)  Productie 495.000 Nm*/dag Nvt</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    Inrichting    Locatie Assen    B5 Bedrijfstijden van de inrichting    De inrichting is 24 uur per dag in bedrijf, behoudens onderhoudswerkzaamheden.    B6 Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf en tijdens boring  Wijze van Maatregelen    Emissie Aard Omvang Duur registreren ter reductie    CI 1 Lucht                                   Bijlage 1, deel 2, hfdst 61    QQ 2 Water Bijlage 1, deel 2, hfdst. 6.2  & 3.Bodem | pijtage 1, deel 2, hfdst. 6.3  & 4.Geluid | Bijtage 1, deel 2, hfdst. 6.4  &) 5.Geur Bijlage 1, deel 2 , hfdst. 6.5    B7 Maatregelen ter voorkoming/beperking van belasting van hel milieu door de inrichting ten gevolge van afvalstoffen    Hoeveelheden Wijze van Afvoer Wijze van  Afvalstoffen Ar. opslag Verwijdering Hergebruik inzamelaar freq./jr. registratie  Bijtage 1.  deel 2,  hfdst 7         B8 Transportbewegingen tijdens normaal bedrijf  tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/week tussen 19.00 en 23.00 uur per tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/week    Bijtage |, deel 2, hfdst. 8    B9 Op dit moment bekende toekomstige ontwikkeling van de inrichting die voor beslissing op de aanvraag van belang is    & nee DD ja, namelijk:    B10 Brandbeveiliging    Bijlage 1, deel 2, hfdst. 10    B11 Externe veiligheid Bijlage:    (Plaatsgebonden) risico contour 10° Bijlage 1, appendix 4    C Te verstrekken gegevens indien van toepassing  C1 Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem    (J nee 0 ja, rapportnummer: d.d.    C2 Aanvullende regels en gegevens lvb hoofdstuk 5 ex par. 1.1 en par. 1.2    B nee U] ja, namelijk:</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    Innenting    Locatie Assen    Maatregelen ter voorkoming of beperking van belasting van het nuheu daar de mrchtng tydens    Proefdraarin Onderhoudswerkzaamheden Ongewone voorvallenksaannte:ten    Zie bijlage | | Zie bylage | Zie bijlage 1    C3 Geluidsprognose-rapport         (J nee i) ya, dd Op verzoek beschikbaar    C4 Is de inrichting gelegen in een mikeubeschermingsgebied/gevoelig gebied (Bijv. Vogel-/Habitatrichtlijn)         DJ nee C] ja Nb Als een dergelijk gebied nabij, afstand:    C5 Is de inrichting aangesloten op een openbaar riool         CJ nee (] ja C1 Rioollozing via zuweringstechnisch werk (] Rioollozing op opperviaktewater    C6 Is een bij de inrichting behorende verlaadkade aanwezig         EJ nee {J ja. namelijk    C7 Is een meerjarenafspraak (MJA) van kracht    (1 nee ja         C8 Is een milleuzorgsysteem operationeel    [] nee ja Gecertificeerd ISO 14001         C9 Zijn maatregelen in kader Bedrijfsmilieuplan van toepassing         & nee C1 sa, bijlage/pagina BMP    jaar:    D Ondertekening                Naam Datum    | del.    Asset Leader Lans,                     [    v    E Bijlagen  Bijlagen Omschrijving         Bijlage 1 Beschrijving van de veranderingen en appendici    Bijlage 2 (tek. nr 0619202002) [Plattegrondtekening incl. hoofdprocesleidingen tijdens productie  Bijlage 3 (tek. nr. 0619202001) |Kadastrale/Situatietekening    6</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1    Beschrijving van de  gaswinningslocatie Assen    vergunningaanvraag Wet milieubeheer  ex artikel 8.1 lid 1 onder a enc</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1    Inhoudsopgave   Deel 1   1 Beschrijving van aard, indeling en uitvoering van de inrichting  1.4 Algemeen   1.2 Algemene bedrijfsgegevens   Deel 2   2 Procesbeschrijving   2.1 Beschrijving van de ondergrondse inrichting   2.2 Gasproductie   2.3 Ondersteunende systemen   2.3.1 Procescontrole   2.3.2 Afblaassysteem   2.3.3 Elektriciteit en verlichting   2.3.4 Injectie-unit voor anticorrosievioeistof en methanol  2.3.5 Hydraulische eenheid   3 Grond- en hulpstoffen   3.1 Grondstoffen   3.2 Hulpstoffen   4 Capaciteit van de inrichting   5 Bedrijfstijden van de inrichting   6 Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf  6.1 Emissies naar de lucht   6.1.1 Emissies naar de lucht tijdens produceren   6.1.2 Continue emissies   6.1.3 incidentele emissies   6.2 Maatregelen ter bescherming van het opperviaktewater  6.3 Bodembescherming   6.3.4 NAM-beleid bodembescherming/NRB   6.3.2 Algemene maatregelen en voorzieningen   6.3.3 Locatiespecifieke maatregelen en voorzieningen  6.4 Geluid   6.5 Geur   6.6 Energie   7 Afvalstoffen   7.4 Vloeibare afvalstoffen   72 Vaste afvalstoffen   8 Transportbewegingen    Wm -vergunmagaanvraag  Locatie Assen   Revisie: 0   Datum: april 2006    pagina 2 van 16    pagina    >    ON NNW N OO U    ono oo O OG    10  10  10  "1  1  u  1    11  12  12    12</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1    9 Toekomstige ontwikkelingen   10 Veiligheid   10 1 Externe veiligheid   10 2 Brandbeveiliging   10.3 Calamiteitenbestrijding   10.4 Procesbeveiliging   10.5 Terreinbeveiliging   11 Afkortingen en definities   Appendices   1 Schematische weergave van het proces  2 WIK-kaarten   3 Geluidscontour 50 dB(A} tijdens productie  4 Risicocontour IR 10° -6/jr tiidens productie    Wm-vergunningaanvraag  Locatie Assen  Revisie: 0    Datum: april 2006    pagina 3 van 16</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    1.1    1.2    Bijlage |    W/m-vergunningaanvraag  tocatie Assen  Revisie: 0    Datum. april 2006    pagina 4 van 16    DEEL 1 ALGEMEEN  Beschrijving van aard, indeling en uitvoering van de inrichting  Algemeen    Voor de gasproductielocatie Assen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), gelegen in  de gemeente Assen, wordt een oprichtingsvergunning aangevraagd in het kader van de Wet  milieubeheer.    De NAM-locatie Assen is bestemd voor het produceren van aardgas uit één productieput. In het  verleden is hiervoor al put ASN-1 geboord maar niet aangesloten. Om optimaal rendement te halen uit  de kleine gasvelden is NAM voornemens om deze put aan te sluiten. Deze put zal gaan produceren uit  het Assen reservoir. Op de locatie Assen, die als satelliet gaat fungeren van de moederlocatie Vries 4,  zal aardgas worden geproduceerd uit eenzelfde gasvoerende aardlaag met vergelijkbare samenstelling  als de nabij gelegen Vries-voorkomens. De behandelingscapaciteit op de locatie Vries 4 behoeft  hiervoor niet te worden uitgebreid.    Onderhavig document betreft Bijlage 1 behorend bij het formulier vergunningaanvraag Wet  milieubeheer. Het betreft een aanvraag op basis van ex. artikel 8.1, lid 1 onder a en c Wet  milieubeheer.    In deze Bijlage worden in Deel 1 de algemene bedrijfsgegevens weergegeven. in Deel 2 wordt het  proces en de ondersteunende systemen beschreven waarna vervolgens de belasting van het milieu  wordt weergeven.    Algemene bedrijfsgegevens    Het aardgas zal worden geproduceerd uit één gasproductieput. Het geproduceerde gas wordt door  middel van een ondergrondse natgastransportleiding onbehandeld afgevoerd naar de  gasbehandelingsinstallatie Vries-4 waar het gas in overeenstemming wordt gebracht met de  specificaties die door de Gasunie Trade & Supply b.v. zijn vastgesteld.    Op het puttenterrein van de locatie Assen is de put, de injectie-unit (IU-1) voor anticorrosievioeistof en  deels de gasproductie-unit gerealiseerd. Op het overig deel van het terrein staat de injectie-unit ((U-2)  voor methanol en anticorrosievloeistof (ACV), het leidingwerk en de waterbakken.    De locatie Assen is gelegen in het gebied van de winningsvergunning “Drenthe” in de gemeente  Assen, provincie Drenthe, op het perceel kadastraal bekend gemeente Assen, sectie O, nummer 3141,  3143, 3146 en 3149.    De locatie is gelegen ten westen van de autosnelweg, de A28. De dichtstbijzijnde woonbebouwing is  gelegen op een afstand van ca. 160 m vanaf het hekwerk van de locatie. De directe omgeving van de  locatie betreft agrarisch gebied. De locatie is bereikbaar via de openbare weg, Asserwijk. De locatie  wordt ontsloten door middel van een separate toegangsweg.</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    2.1    Bylage |    Wrm-vergunningaanvraag  Locale Assen  Revisie. 0    Datum: april 2006    Derl 2 Productie / pagina 5 van 16    DEEL 2 PRODUCEREN  Procesbeschrijving    In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het productieproces. Daarnaast worden de  ondersteunende systemen in het kort beschreven. Indien niet anders is aangegeven, gelden de in deze  beschrijving aangegeven volumina van gassen bij een temperatuur van 0 °C, een druk van 1.013 mbar  en droog.    Beschrijving van de ondergrondse inrichting    De gasput wordt opgebouwd uit een serie casings (metalen verbuizingen) die aan de boorgatwand zijn  bevestigd met cement. Deze verbuizing dient om instorten van de geboorde gang te voorkomen.  Daarnaast wordt voorkomen dat stroming van formatievloeistoffen optreedt tussen verschillende  aardlagen via een verbinding in de boorput. De laatste, diepste verbuizing is geperforeerd ter hoogte  van de gasvoerende laag in het reservoir. Door de perforaties treedt het gas in de productieverbuizing  en wordt in de tubing of stijgbuis naar het oppervlak gebracht. De bovenste verbuizing (conductor) is  extra zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit ook als fundering voor de putafsluiters.    De put is voorzien van twee veiligheidsafsluiters (één bovengronds en één ondergronds) die op elk  gewenst moment op afstand hydraulisch kunnen worden gesloten, automatisch dan wel met de hand  bediend. Eén zogenaamde ondergrondse veiligheidsklep of putafsluiter zit op een diepte van ongeveer  50 tot 100 meter onder de oppervlakte.   Door een kabel worden telemetrie signalen getransporteerd en via hulpleidingen wordt hydraulische  vloeistof voor het bedienen van de afsluiters en hulpstoffen als anticorrosievloeistof en methanol  geïnjecteerd. Onder normale bedrijfsomstandigheden veroorzaken gasputten geen milieubelasting.    In de navolgende figuur wordt een gasput schematisch weergegeven.</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    2.2    Bijlage 1    Wm-vergunnmgaanvraag  Locatie Assen   Revisie 0   Datum: apul 2006    Deel2 _ Productie    pagina 6 van 16                                                       Spudbeus          —". Gmas toe  a    x * Produktiestroom         Verbuzingen    Verhgherdabiep  (uu zurtace salety verver    Vesbanzingen    ‘Stygburs (luteng)    Product packer    Liner met perforaue    Gasproductie    Appendix 1 geeft het gaswinningsproces schematisch weer.   Het aardgas en de reservoirvioeistoffen (water en condensaat), geproduceerd door de op de inrichting  gelegen put wordt door middel van bovengrondse gasproductieleidingen (op de productie-units) via  flexibles naar het inlaadmanifold gevoerd. Vervolgens wordt het “nat” gas door middel van een  ondergrondse gastransportleiding naar de gasbehandelingsinstallatie op de locatie Vries-4 gevoerd.    De put wordt voorzien van de volgende systemen:   « Beveiliging door onder- en bovengrondse putafsluiters. Beide putafsluiters worden hydraulisch  bediend. Om het tweetal afsluiters te kunnen bedienen, is een hydraulische eenheid opgesteld  bestaande uit een tweetal hydraulische oliepompen en een oliereservoir van circa 100 liter.   « _Doodpompaansluiting; een bovengrondse aansluiting voor het in noodgevallen rechtstreeks  doodpompen van de put. Doodpompvloeistof is niet permanent op de inrichting aanwezig, maar  kan binnen enkele uren worden aangevoerd.    Tijdens het in bedrijf stellen van een put en onder extreem koude condities in de winter kan in  bepaalde gedeeltes van de installatie hydraatvorming van water en methaan plaatsvinden.  Hydraatvorming kan leiden tot verstopping van de leidingen Ter voorkoming hiervan vindt injectie van  methanol gecombineerd met anticorrosievloeistof plaats door midde! van een injectie-unit (IU-2). Deze  unit bestaat uit een pomp en een opslagvat met een inhoud van 4 m?. Voor de beschrijving van de unit</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    2.3    2.3.1    2.3.2    3.3    2.3.4    Bijtage 1    Wm-vergunningaanvraag  Locatie Assen  Revisie. 0    Datum: aprit 2006    Deel 2 _ Productie pagina 7 van 16    wordt verwezen naar § 2.3.4. daar deze unit identiek is aan de unit voor injectie van  anticorrosievloeistof. Naast het gebruiken van methanol ter voorkoming van hydraatvorming kan ook  gebruik gemaakt worden van een mobiele elektrische heater (meestal bij een initiële start-up).   De anticorrosievloeistof wordt gebruikt ter bescherming van het gastransportsysteem waaraan de  locatie Assen is gekoppeld.    Ten behoeve van het periodiek reinigen van de natgastransportleiding kan tijdelijk een mobiele  raaginstallatie worden aangesloten.    De hoeveelheid geproduceerd gas wordt continu gemeten en geregistreerd.    Ondersteunende systemen  Procescontrole    De instrumentatie, de beveiligingssystemen en het controlepaneel zijn in één kast geplaatst en  ondergebracht op de productie-unit.    Afblaassysteem    Bij onderhoud kan het noodzakelijk zijn om de installatie drukvrij te maken. Het gas dat daarbij vrijkomt  wordt afgevoerd naar de afblaaspijp die tevens als vloeistofafscheider is uitgevoerd. De in de  vloeistofafscheider opgevangen vloeistoffen lopen af naar de gesloten proceswaterbak die in de unit is  geintegreerd.    Elektriciteit en verlichting    Elektriciteit is benodigd voor o.a. de aandrijving van de opgestelde pompen, als ook voor vertichting,  besturing en beveiliging. De elektriciteit wordt geleverd door het lokale elektriciteitsbedrijf via een  distributiestation dat buiten het hekwerk van de locatie Assen is geplaatst.    Het totaal opgestelde vermogen bedraagt maximaal 20 kW.    De locatie is voorzien van verlichting, die onder normale productieomstandigheden niet ontstoken en  overdag is afgeschakeld.    Injectie-unit voor anticorrosievloeistof en methanol    Voor corrosiebestrijding in de leidingen en de put wordt een mengsel van condensaat en anticorrosie  vloeistof geïnjecteerd. Ter voorkoming van hydraatvorming vindt injectie van methanol gecombineerd  met anticorrosievloeistof plaats.   Voor injectie wordt gebruik gemaakt van de op de locatie aanwezige installatie injectie-units (IU-1 voor  anticorrosievloeistof en IU-2 voor methanol en ACV). Een unit bestaat uit een opslagvat van 4 m* met</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1    2.3.5    3.1    3.2    Wm vergunningaanvraag  Locatie Assen   Revisie: 0   Datum: april 2006    Deel 2 Productie pagina 8 van 16    vulvat van 1m? en een pomp. Het opslagvat betreft een dubbelwandige tank uitgevoerd met  lekdetectie. Deze tank wordt gevuld door een vulvat, een IBC-vat van 1m? welk boven het moedervat  geplaatst wordt en door middel van de zwaartekracht teegstroomt. Voor de vullingsgraad van de tank,  de hoogte van het vloeistofniveau, is een indicator geplaatst. Op het vat is een ontluchting gerealiseerd  middels een pijp met een diameter van 1” en een lengte van ca. 1,5 m. In het ontwerp is bijzondere  aandacht geweest voor het voorkomen van lekkages bij de aansluitingen derhalve wordt gebruik  gemaakt van zogenaamde droge koppelingen.   Het verbruik van de anticorrosievloeistof bedraagt maximaal 20 liter per dag. Het verbruik van  methanol en ACV bedraagt maximaal 300 |    Hydraulische eenheid  Er wordt geen gebruik gemaakt van elektrische regelapparatuur. De aansturing van het proces  geschiedt hydraulisch. De hydraulische eenheid is geïntegreerd in de productie-unit.  Grond- en hulpstoffen  Grondstoffen  De grondstof is het onbehandelde aardgas dat gewonnen wordt uit het in de diepe ondergrond gelegen  gasveld en wordt aangevoerd vanuit de gasput op de locatie Assen. In appendix 2 is de  werkvloerinstructiekaart van gedroogd aardgas toegevoegd.  Hulpstoffen  Op de locatie Assen worden de volgende hulpstoffen gebruikt.  * Methanol  Ter voorkoming van hydraatvorming in de put wordt methanol geïnjecteerd.  e _Anticorrosievloeistof  Injectie van anticorrosievloeistof is nodig ter voorkoming van corrosie van leidingen  In appendix 2 zijn de werkvloerinstructiekaarten van de vloeistoffen opgenomen. Hierbij wordt  opgemerkt dat de stoffen die genoemd worden een merknaamverandering kunnen ondergaan.  Capaciteit van de inrichting  De totale capaciteit van de inrichting bedraagt maximaal 495.000 Nm?/dag.  Bedrijfstijden van de inrichting  De productieput is onder normale omstandigheden continue in bedrijf. Afhankelijk van de gasvraag van    Gasunie of in het geval van onderhoudswerkzaamheden kan de productie tijdelijk worden stilgelegd  Deze productiestops vinden bij voorkeur plaats gedurende de zomermaanden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    6.2    Bijlage 1    Won-verguaningaanvraag  Locatie Assen   Revisie. 0   Oatum. april 2006    Deel 2 Productie pagina 9 van 16    Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf  Emissies naar de lucht  Emissies naar de lucht tijdens produceren    In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de emissies naar de atmosfeer tijdens normale  bedrijfsomstandigheden.    Continue emissies    Onder normale omstandigheden treden geen continue emissies naar de lucht op    Incidentele emissies    De productie-unit is voorzien van een maintenance vent, welke enkel wordt gebruikt als apparatuur  vervangen moet worden. Tijdens het testen en schoonproduceren van de gasproductieput kan het  noodzakelijk zijn dat er gas moet worden verbrand via een mobiele fakkelinstallatie    Maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater    Hemelwaterbak   Onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een schone locatie wordt hemelwater van het  puttenterrein via een gotenstelsel opgevangen in een hemelwaterbak (hoekbak). Deze hoekbak loost  via een waterslot op het oppervlaktewater. Uitgangspunt hierbij is dat lozingen vanuit de  hemelwaterbak op het oppervlaktewater de MTR-waarden zoals genoemd in de Vierde Nota  Waterhuishouding niet zullen overschrijden. Tijdens werkzaamheden op het puttenterrein, waarbij  vervuiling kan ontstaan, wordt de afvoer van de hoekbak afgesloten en wordt de inhoud van de  hoekbak door middel van een tankwagen door een daartoe geëigende be-/verwerker afgevoerd.    Vervuild watertank   Op de productie-unit bevindt zich een gesloten vervuild watertank. In de vuilwatertank worden  kootwaterstoffen en productiewater opgevangen uit het gassysteem. Dit opvangen gebeurt alleen in  geval het gassysteem van druk afgelaten worden. De tank wordt periodiek geleegd met een  vacuümtruck.</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    Bylage 1    6.3    6.3.1    6.3.2    Wm verguaningaanvraag  Locatie Assen  Revisie: 0    Datum. april 2006    Deel 2 Productie pagina 10 van 18    Bodembescherming  NAM-beleid bodembescherming/NRB    Het NAM-beleid ten aanzien van bodembescherming valt binnen het bredere VGWM-beleid en houdt  een actieve benadering in. De daarvoor benodigde elementen zijn verankerd in de bedrijfsprocessen  Daarnaast is de bodembescherming een onderdeel van het convenant ‘Uitvoering milieubeleid olie- en  gaswinningsindustrie' en het daaruit voortvloeiende Bedrijfsmilieuplan.    In termen van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) vallen de  locaties voor de winning en productie van gas onder de bodemrisicocategorieën ‘verwaarloosbaar  bodemrisico' (A) of ‘aanvaardbaar bodemrisico' (A*). Gezien (het behouden van) deze classificatie zijn  er risicobeperkende maatregelen (software) en voorzieningen (hardware) nodig. Deze zijn navolgend  in algemene zin en locatiespecifiek beschreven.    Algemene maatregelen en voorzieningen    Bodembeschermende voorzieningen  Ten behoeve van de instalfatie worden waar nodig bodembeschermende voorzieningen aangebracht.    Bij het ontwerp daarvan wordt gebruik gemaakt van het Beslismodel Bodembescherming  Bedrijfsterreinen (BBB).    Voorafgaande aan de ingebruikname van de bodembeschermende voorzieningen is door beproeving  en inspectie zeker gesteld dat de installatie functioneert conform het ontwerp.    Toezicht en inspectie  Om de productieveiligheid, de milieuveiligheid en het ongestoorde procesverloop zeker te stellen    worden de locaties minstens één keer per week aan een visuele controle onderworpen    De systematische inspectie van navolgende voorzieningen (vloeistofkerende voorzieningen e.d.) vindt  plaats volgens de procedures voor onderhoud en inspectie.    Bodemonderzoek en monitoring  Het onderzoek naar de nulsituatie is onderdeel geweest bij de aanleg van locatie.    De bodemkwaliteit wordt gedurende de levensduur van de locatie periodiek gecontroleerd en bij  sluiting en ontmanteling wordt de kwaliteit vastgesteld en eventueel gevolgd door een sanering. De  monitoring gedurende de levensduur vindt plaats op basis van de principes van de NRB-systematiek.    Incidentenmanagement  Voor classificatie, onderzoek en rapportage van incidenten — waaronder ook bodemincidenten zijn    inbegrepen — wordt binnen de NAM gewerkt volgens een standaard.   In de standaard is het afhandelingsproces van de eerste melding tot de verspreiding van de leerpunten  opgenomen. De opheffing van bodemverontreiniging door een incident vindt plaats onder de regels  van een zorgplichtsanering.</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    6.3.3    6.4    6.5    6.6    Bijlage |    Wen vergunningaanvraag  Locatie Assen   Revisie. 0   Datum: april 2006    Deel 2 Productie pagina 11 van 16    Locatiespecifieke maatregelen en voorzieningen    Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht bodemverontreiniging te  voorkomen. De productie-unit is voorzien van een eigen hemelwater- en olie-opvangvoorziening.  Eventueel gemorste vloeistoffen tijdens operationele- en onderhoudsactiviteiten worden hienn  opgevangen. Deze bak wordt periodiek geleegd met een vacuümtruck.   In de beheersfase voorkomt preventief onderhoud aan de instaltatie emissies naar de bodem.    De anticorrosie- en methanolinjectie-unit zijn ook voorzien van een opvangvoorziening, tevens zijn de  tanks dubbelwandig uitgevoerd. Eventuele lekstoffen worden indien nodig afgevoerd. De pompjes en  slab zijn afgedekt.    De bodem- en grondwaterkwaliteit wordt gecontroleerd door middel van een monitoringsysteem,  bestaande uit peilbuizen die regelmatig bemonsterd worden.    Dit geheel van voorzieningen en maatregelen leidt bij toepassing van de in de NRB opgenomen  Bodemrisico Checklist (BRCL) tot een aanvaardbaar bodemrisico (A*) voor de locatie en een  verwaarloosbaar risico (A) voor de productie-unit.    Geluid    In appendix 3 is de gestileerde 50 dB(A) contour weergegeven. Tijdens de normale bedrijfssituatie,  aardgaswinning met één put wordt deze contour niet overschreden. Ten gevolge van kortstondige  bijzondere werkzaamheden gedurende een korte productietest van de put, kan tijdelijk een verhoogde  geluidsproductie ontstaan. Deze werkzaamheden zullen dan ook bij voorkeur in de dagperiode worden  uitgevoerd.   De locatie is gelegen in een landelijke omgeving, waarbij het geluid van de locatie zal worden  overstemd door het verkeer op de nabijgelegen rijksweg A28.    Geur    Tijdens normale productieomstandigheden wordt buiten de inrichting geen geurhinder verwacht.    Energie    Bij het ontwerp van de installatie is rekening gehouden met een zo laag mogelijk energiegebruik. Op  de locatie wordt uitsluitend elektrische energie toegepast. Deze wordt voornamelijk aangewend voor  de controle van het proces (computersysteem, pompjes voor het hydraulisch systeem en voor de  injectie-units voor methanol en anticorrosievioeistof)    Afvalstoffen    De aard en de hoeveelheid van de afgevoerde afvalstoffen en bijproducten worden centraal  geregistreerd.</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1    7.1    7.2    10    10.1    Wm-vergunningaanvraag  Locatie Assen  Revisie. 0    Datum: april 2006    Deel 2 Productie pagina 12 van 16    Vloeibare afvalstoffen    De in de inrichting vrijkomende vloeibare afvalstoffen zijn hemelwater (incidenteel vervuild) en  afgewerkte olie.    Hemelwater afkomstig van schoon verhard gebied wordt zonder voorafgaande monstername en  analyse op het oppervlaktewater geloosd. Incidenteel vervuild hemelwater uit de waterbakken op het  terrein, alsmede vloeistoffen in de gesloten proceswaterbak op de productie-units worden afgevoerd  door een truck. Afgewerkte hydraulische olie wordt separaat verzameld en afgevoerd naar een daartoe  geëigende be-/verwerkingsinrichting.    Vaste afvalstoffen    Materialen die worden gebruikt voor groot onderhoud en/of die vervangen worden in de installatie zoals  bijvoorbeeld filters, alsmede materialen afkomstig van werkzaamheden zoals poetsdoeken, worden  ingezameld en afgevoerd naar een daartoe geëigende be-/verwerkingsinrichting. Het betreft per jaar  enige tientallen kilogrammen.    Transportbewegingen    De inhoud van de gesloten proceswaterbak wordt door middel van een tankwagen afgevoerd. Het  gemiddelde aantal hiervoor benodigde transportbewegingen bedraagt ongeveer 1* per half jaar. Dit  transport vindt normaliter plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. De aanvoer van methanol en  anticorrosievloeistof vindt wekelijks plaats eveneens tussen 07.00 en 19.00 uur. Daarnaast vindt  incidenteel transport plaats voor de aan- en afvoer van onderhoudsmateriaal.    Toekomstige ontwikkelingen   Mogelijk dat er in de toekomst nog een tweede put ASN-2 op de locatie Assen wordt bijgeboord en  aangesloten.   Veiligheid   Externe veiligheid   De locatie is ingericht en wordt onderhouden conform de daarvoor geldende mijnbouwvoorschriften.   In het kader van de Milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen is een berekening  uitgevoerd met betrekking tot het plaatsgebonden risico bij grote ongevallen.   De 10*/jaar (externe) risicocontour van de locatie Assen met één producerende put is weergegeven in    appendix 4 (tek.nr. 0619202008, rev. 0)    Binnen deze contour zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten vanuit de omgeving  permanent aanwezig.</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>    10.2    10.3    10.4    Bijlage \    Win-vergunningaanvraag  Locatie Assen  Revisie: 0    Datum. april 2006    Deel 2 Produche pagina 13 van 16    Brandbeveiliging    Het ontwerp van de installatie is erop gericht brand en explosies te voorkomen. Dit wordt gerealiseerd  doordat de elektrische installaties zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en  gekenmerkt zijn, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hiertoe zijn  de nodige voorzieningen en beschermingsmiddelen aangebracht, waaronder beveiligings-, meet-,  controte- en signaleringstoestellen alsmede aarders, schakelaars, scheiders en contactdozen. Daarbij  is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van gebruik, de  gebruiksomstandigheden en de te verwachten uitwendige invloeden. In de elektrische installatie zijn  doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe en indirecte  aanraking en te dichte nadering.    Ter verdere voorkoming en bestrijding van brand zijn voldoende passende brandbestrijdingsmiddelen  aanwezig. De niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen zijn gemakkelijk bereikbaar en gemakkelijk  te bedienen.    De aantallen en typen blusmiddelen worden aangegeven op de veiligheidsplattegrondtekening. De  plattegrondtekening zal aanwezig zijn op de locatie Assen.    De put en de productie-unit zijn voorzien van een doodpompaansluiting zodat in geval van blow-out  met behulp van een mobiele pomp vanaf een veilige afstand zware vloeistof de put in kan worden  gepompt zodat de productie van gas door de put wordt gestopt.    Calamiteitenbestrijding    Het brandbestrijdings- en calamiteitenplan wordt in overleg met de plaatselijke brandweer vastgelegd.    Procesbeveiliging  De locatie Assen is een onbemande installatie.    Voor ASN-1 is voor de beveiliging tegen overdruk gekozen voor een High Integrity Pressure Protection  System (HIPPS) in plaats van conventionele beveiligingsmethode met drukventielen.    Door het gebruik van HIPPS kan in geval van processtoringen afblazen en fakkelen van grote  hoeveelheden gas worden voorkomen, waardoor emissies als gevolg van deze processtoringen  aanzienlijk worden beperkt.    De werking van HIPPS berust op het voorkomen van overdruk in gedeeltes van de installatie door zeer  snelle positieve isolatie van de bron die de overdruk veroorzaakt. In elke strategische leiding worden  twee identieke drukbeveiligingen geplaatst. Deze staan in serie en zijn onafhankelijk van elkaar. Een  drukbeveiliging bestaat uit een afsluiter aangestuurd door een zeer betrouwbaar uitgevoerde  drukmeting. Deze zeer snel sluitende HIPPS kleppen (sluitingstijd binnen enkele seconden) treden pas  inwerking, wanneer de druk is opgelopen tot de signaleringsdruk van het systeem. Het ontwerp van de  installatie is zodanig, dat binnen de sluitingstijd van de HIPPS kleppen de druk niet zal oplopen tot de</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    Bijlage \    0.5    Wm-vergunningaanvraag  Lacatie Assen   Revisie 0   Datum. april 2006    Deel 2 Productie pagina 14 van 16 _    maximaal toelaatbare druk (110 % van de ontwerpdruk), doordat de bron die de overdruk veroorzaakt  positief wordt geïsoleerd.    De gasput wordt onder normale bedrijfsomstandigheden door ondergrondse en bovengrondse  hydraulische veiligheidsafsluiters open gehouden.    Indien de installatie afgesloten wordt of wanneer er vooralarmen afgaan, wordt via een semafoon een  code gestuurd naar de dienstdoende operator. Deze meldingen worden ook met behulp van een  datatelemetrie, een draadloos GPRS aan de centrale post (ACC) doorgegeven. Vanuit deze locatie,  die 24 uur per dag bemand is, kan de installatie worden ingestoten.    Terreinbeveiliging    De buitengrens van de locatie is voorzien van een afrastering van minimaal 2,20 meter hoog. De  afrastering is voorzien van vluchtpoorten, die ook als zodanig zijn aangegeven door middel van  herkenningsplaatjes. Deze vluchtpoorten kunnen zonder sleutel alleen van binnen uit worden geopend.  Op het hekwerk is eveneens de richting van de dichtstbijzijnde vluchtweg aangegeven.</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>    11    Bijlage 1    Deel 2    Wm-vergunningaanvraag  Locatie Assen  Revisie: 0    Datum: april 2006    Produclie _pagina 15 van 16    Afkortingen en definities    ACC  ACV  ASN  BBB  BRCL  dB(A)  GPRS  HIPPS  KW  MTR  NAM  NRB  VGWM  WIK    Assen Coördinatie Centrum   Anti Corrosie Vloeistof   Assen   Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen  Bodemrisico checklist   A-gewogen geluidsniveau   General Packet Radio Services   High Integrity Pressure Protection System  Kilo Watt   Maximaal Toelaatbaar Risico  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  Nederlandse Richtlijn Bodembescherming  Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu  Werkvloer Instructie Kaart</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>         + 2  Assen, dd Cl?         arr ete ober hed    Obi pol ZON)    sailed Ter voor tts  bag    Project Engineer    ME ze ere    Area Head Operations Kootstertille</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>    Proces gas  Methanol    Anti-corrosievloeistof                          PO |  | Pa |  | |  ASN-1 PUA  |  |  OE —  | ( ) | Injectie-unit 2  | ‚methanol / ACV  | Pomp Opslagvat |  Le ,  | CEN |  ad | ) Injectie—unit 1, antj— Gas vi  | | Corrosievioeisto transportleiding naar locatie  ‚__Fomp _Opslagvat Vries 4  Produktiemanifold  ala PROCESSCHEMA (OP HOOFDLIJNEN)  wo} ASSEN |  NAM April 2006 ___ Appendix 1                   Tekening nr. 0619202004</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>    AFK. VERKLARING  INJECTIE-UNIT 1  ANTE-CORROSIEVLOEISTOF  INJECTIE-UNIT 2  METHANOL/ACV  GASPRODUCTIE-UNIT 1    1    a    5    _    NE    WATERBAK &    GRONDWATERSTROMINGSRICHTING ZUID-OOST         ELECTRO/INSTRUMENTATIEHUISJE    CALIBRATIEHUISJE    VERKLARING DER TEKENS:    -+—4- Hekwerk  Vluchtroute         DETAIL PU    NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ. B.V.    —_ —- Goot         Maintenance vent    [ Rav. |  —  Geluidsbron an    PLATTEGRONDTEKENING INCL. HOOFDPROCESLEIDINGEN    LOCATIE ASSEN         Peilbuis              Schaal 1 : 1000  Tekening nr. : 0619202002    | Rev.:0 | 70    |  5  :         ———  en TBV VERGUNNINGSAANVRAAG WET MILIEUBEHEER    fe  3  w    </pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>    PRODUCTKAART    Aardgas (gedroogd)    Samenstelling  Nr Component CAS EG Gewichts MAC-/waettelijke grenswaarde  nummer nummer _ procent ppm mgm C H Opmerking  1. Methaan 74-82-8  200-812-7 69-94  2. Ethaan 74-84-0 200-814-8 08-10  3. Propaan 74-98-6 200-827-9 0.1-5  4. Butaan 106-97-B 203-44B-7 01-2 600 1430  5. Pentaan 109-66-0 203-6924 0.1-0.4 600 1800  6. Benzeen 71-43-2  200-753-7 < 0.1 1 3.25 H                        Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)    Verschijningsvorm : gas (drukhouder) Dampspanning le   Dichtheid : 0.768 - 1.009 kg/m? Oplosbaarheid in water : niet (0.024 - 0.061 g/l)  Kookpunt : - 183 °C pH-waarde : niet van toepassing  Smeltpunt : niet van toepassing Kinematische viscositeit De   Vloeipunt niet van toepassing Deeltjesgrootte : niet van toepassing  Vlampunt :<-56 °C Explosiegrens (v/v%) : 4.7 - 16.6 (methaan)  Zelfontbrandingstemperatuur : - Explosiegrens (kg/m?) Le   Relatieve dampdichtheid : 0.6-0.8 (lucht=1) Geleidingsvermogen : slecht   Overige informatie it Log Pow :<28              EG-classificatie product    R-zinnen   12 Zeer licht ontvlambaar.   S-zinnen   9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.   16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.   33 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.    Overige informatie              Opmerking:  Bestelgegevens product Transport Informatie NFPA-code  Bestelnummer: - UN-nummer : 1971   Stofnaam : Aardgas, samengeperst   Wegvervoer (ADR) Zeevervoer (IMDG)   Klasse, cijfer : 2.4F Klasse ‘2.1   Gevaarsetikettering : 3 Paginanummer : 2156   Gevarenkaart + 20G32 EmS : 2-02    GEVI : MFAG : 620  STOFI : Verpakkingsgroep : -    Gevaarsetikettering : 2.1              . . Uitgiftedatum Wijzigingsdatum Publicatiedatum WIK-nummer [| Versie me  edert fi happi  Nederlandse Aardolie Maatschappij 10 februari 1997 | 25 september 2001 11 april 2002 598 § NL    Chemics v1.07 (03 October 2001), Lynx Technologies</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>    WERKVLOERINSTRUCTIEKAART  Aardgas (gedroogd)    Leverancier : Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Activiteit : ENE  Verschijningsvorm : gas (drukhouder) Blootstellingscategorie : [CUE AE eee [Ee    Kleur : Kleurloos Hoofdtoepassing : Aardgasproductie, hoofdproduct  Toegelaten in : ELG, ELE, ELN, ELW, EON, EOW, TWE    Voornaamste risico's   Bij hoge concentraties in slecht geventileerde ruimtes kan  zuurstofverdringing ontstaan, met kans op bewusteloosheid. Zeer  brandgevaarlijk. Reageert met oxiderende stoffen (bijvoorbeeld zuren en  chloor). Draagt bij tot het broeikaseffect.    Zeer licht  ontvlambaar    Preventie Blusmiddelen/Eerste-hulpmaatregelen    Aarden. Niet roken, geen open vuur, vonken of andere BRAND/EXPLOSIE Toevoer sluiten. Indien niet mogelijk en geen gevaar voor   ontstekingsbronnen. Gebruik explosieveilige apparatuur omgeving de gasvlam taten uitbranden, anders blussen   en verlichting. Bewaar de houder beneden 50 °C. met poeder of kooldioxide (CO2). Verwijder, indien   Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of mogelijk, in de nabijheid staande drukhouders, tanks of   exploderen. vaten of koel deze met water vanuit een beschermende  positie.    INADEMEN Frisse lucht en rust, zonodig beademen. Onmiddellijk arts  waarschuwen en indien mogelijk verpakking en/of etiket  en deze kaart tonen.    HUIDCONTACT Bij bevriezingsverschijnselen: spoelen met veel water,  kleding niet uittrekken. Behandel als brandwonden. Bij  klachten arts waarschuwen en indien mogelijk verpakking  en/of etiket en deze kaart tonen.    OOGCONTACT    INSLIKKEN Inslikken is niet waarschijnlijk.    Opslag  Brandveilig. Bij opslag binnen ventileren. Gescheiden van oxidatiemiddelen (bijvoorbeeld zuren en peroxiden). Aarden. Verwijderd houden  van ontstekingsbronnen. Houders niet verhitten of blootstellen aan hoge temperatuur (> 50 °C).    Opruimen gemorst product    Specifieke gevaren : PAS OP: brand/explosiegevaar. Product is zuurstofverdringend. Bij grote morsingen GEVARENZONE  ONTRUIMEN EN DESKUNDIGE WAARSCHUWEN!!!    Persoonlijke bescherming: Bij grote morsingen persoonlijke bescherming in overleg met deskundige bepalen. Draag bij kleinere morsingen  werkkleding.    Opruiming : Bij grote morsingen product in overleg met deskundige opruimen. Indien mogelijk houder en/of toevoer sluiten.                . ; Uitgiftedatum Wijzigingsdatum Publicatiedatum WIK-nummer | Versie  N lie Maat  ederlandse Aardolie Maatschappij 10 februari 1997 | 25 september 2001 | 11 april 2002 598 5    Chemics v1.07 (03 October 2001). Lynx Technologies WIK-methodiek v6 00</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    PRODUCTKAART    Aardgascondensaat Delfzijl (gestabiliseerd)              Samenstelling  Nr Component CAS EG Gewichts MAC-/wettelijke grenswaarde  nummer nummer _ procent ppm mgim? C H Opmerking  1. Aardgascondensaten (petroleum) 64741-47-5 265047-3 75-95  2. Benzeen 71-43-2 200-753-7 2-20 1 3.25 H  3. Tolueen 108-88-3 203-625-9 < 6 40 150  4. Xyleen 1330-20-7 215-535-7 < 4 50 210 H    Opmerking per component:  3. -  4. Blootstelling van zwangere vrouwen aan xyleen dient vermeden te worden.    Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)    Verschijningsvorm : Vioeistof (organisch) Dampspanning :.< 1100 mBar (50 °C)  Dichtheid : 720 - 770 kg/m? Oplosbaarheid in water : 0.5 kg/m? (niet)   Kookpunt 7 >35 °C pH-waarde : niet van toepassing  Smeltpunt : niet van toepassing Kinematische viscositeit : 0.8 - 1 mm?/s   Vloeipunt :<-30 °C Deeltjesgrootte 1 niet van toepassing  Vlampunt "<0 °C Explosiegrens (v/v%) 11-87  Zelfontbrandingstemperatuur : > 200 °C Explosiegrens (kg/m?) De   Relatieve dampdichtheid : 3-4 (lucht=1) Gelsidingsvermogen : > 650 pS/m (slecht)  Overige informatie it Log Pow ‚ 1.9 (niet bioaccumulerend)              EG-classificatie product    R-zinnen   11 Licht ontviambaar.   45 Kan kanker veroorzaken.   48/23/24/25 Vergiftig: gevaar voor emstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en  65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.   67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.   5/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  S-zinnen   53 Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.   16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.   45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).   60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.    Overige informatie              Opmerking:  Bestelgegevens product Transport Informatie NFPA-code  Bestelnummer: - UN-nummer : 1993   Stofnaam : Brandbare vloeistof, n.e.g. (aardgascondensaat)   Wegvervoer (ADR) Zeevervoer (IMDG)   Klasse, cijfer : 3.3b Klasse : 3.2   Gevaarsetikettering : 3 Paginanummer : 3220   Gevarenkaart : 30G30 EmS : 3-07    GEVI : MFAG : 842  STOF! : Verpakkingsgroep : 11    Gevaarsetikettering : 3 + MP                    Nederlandse Aardolie Maatschappij a 2001    Chemics v1.07 (03 October 2001), Lynx Technologies    Wijzigingsdatum Publicatiedatum WIK-nummer | Versie  13 november 2001 10 april 2002 1276 3 NL</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>         WERKVLOERINSTRUCTIEKAART  Aardgascondensaat Delfzijl (gestabiliseerd)    Leverancier : Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Activiteit H Algemeen  Verschijningsvorm : Vloeistof (organisch) ERG TELT Te CR Buiten, contact met product  Kleur : Kleurloos - bruin Hoofdtoepassing : Aardgasproductie, bijproduct  Toegelaten in : ELG    Voornaamste risico's   Kan kanker veroorzaken. Giftig bij inademing, huidcontact en inslikken.  Kan oogirritatie en irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Kan  bij herhaaldelijk contact droge of gebarsten huid veroorzaken.  Brandgevaarlijk. Reageert met oxiderende stoffen (bijvoorbeeld zuren en  chloor). Giftig voor waterorganismen en schadelijk op de lange termijn.    Licht ontvlambaar Vergfug Milieugevaarlijk    Preventie Blusmiddelen/Eerste-hulpmaatregelen    Geen perslucht als drijfgas gebruiken. Aarden. Niet BRAND/EXPLOSIE Poeder, AFFF, schuim of kooldioxide (CO2).  roken, geen open vuur, vonken of andere   ontstekingsbronnen. Gebruik explosieveilige apparatuur   en verlichting. Damp/gas is zwaarder dan lucht en   verspreidt zich over de grond met kans op ontsteking op   afstand.    # Ademhalingsbescherming; filtertype A (bruin) of INADEMEN * Frisse lucht en rust, zonodig beademen. Bij klachten arts  ABEKHg/P3. Boven 100 ppm benzeen onafhankelijke waarschuwen en indien mogelijk verpakking en/of etiket  ademhalingsbescherming gebruiken. en deze kaart tonen.    # vloeistofdichte kleding en handschoenen (viton). HUIDCONTACT  * Kleding natmaken (voorkomen brand). Verontreinigde  kleding uittrekken en huid wassen met veel water en  zeep. Bij klachten arts waarschuwen en indien mogelijk  verpakking en/of etiket en deze kaart tonen.    Gecombineerde oog- en ademhalingsbescherming. OOGCONTACT Spoelen met veel water (eventuele contactlenzen  verwijderen indien mogelijk). Bij klachten arts raadplegen  en indien mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart  tonen.    Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. INSLIKKEN Indien patiënt bij bewustzijn: laat het slachtoffer zijn mond  spoelen en daarna 2 glazen water drinken. GEEN braken  opwekken. Onmiddelijk arts waarschuwen en indien  mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart tonen.    Opslag  Brandveilig. Bij opslag binnen: ventileren over de vloer. Gescheiden van alle producten. Aarden. Verpakking goed gesloten houden.    Opruimen gemorst product  Specifieke gevaren : PAS OP: brand/explosiegevaar. Bij grote morsingen GEVARENZONE ONTRUIMEN EN DESKUNDIGE  WAARSCHUWEN!!!  * persoonlijke bescherming: Bij grote morsingen persoonlijke bescherming in overleg met deskundige bepalen. Draag bij kleinere morsingen  vloeistofdichte kleding, onafhankelijke ademhalingsbescherming en handschoenen (viton) .    . Opruiming : Bij grote morsingen product in overleg met deskundige opruimen. Bij kleine morsingen product opnemen in  absorptiemiddel en verzamelen in vaten/containers. Vaten/containers etiketteren en afvoeren volgens    BAGA/KCA regels.  : Uitgiftedatum Wijzigingsdatum _ | Publicatiedatum _ | WiK-nummer | Versie | D=  Nederlandse Aardolie Maatsch  ederlandse Aardolie Maatschappij 24juni 2001 | 13november2001 | _ 10 april 2002 1276 3 NL    Chemics v1.07 (03 October 2001), Lynx Technologies WIK-methodiek v6.00  # Standaardzin WIK-melhodiek vervangen door eigen lekst.               </pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    PRODUCTKAART    Baker Petrolite CGO85011 (voorheen KG-5011)              Samenstelling  Nr Component CAS EG Gewicht MAC-/wettelijke grenswaarde  nummer nummer  sprocent ppm mgim? C H Opmerking  1. 1,2,4-Trimethylbenzeen 95-63-6 202-436-9 5-10 20 100  2. Alkyl benzeen (C3-5) 64742-94-5 265-198-5 30-60  3. Amine zouten van organische fosfaten - - 10 - 30  4. Naftaleen 91-20-3 202-049-5 < 1 50  5. Fosfaat ester 12645-31-7 235-741-0 10-30  6. 1,3,5-trimethylbenzeen (mesityleen) 108-67-8 - 1-5 20 100    Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)    Verschijningsvorm : Vloeistof (organisch) Dampspanning : 5 mBar   Dichtheid : 885 - 955 kg/m? (bij 16 °C) Oplosbaarheid in water : niet   Kookpunt > 160 °C pH-waarde © ()   Smeltpunt 1 <-35 °C Kinematische viscositeit : 10 mm/s  Vloeipunt : niet van toepassing Deeltjesgrootte : niet van toepassing  Viampunt : >62 °C (Pensky Martens Closed Cup) Explosiegrens (v/v%) le  Zelfontbrandingstemperatuur : - Explosiegrens (kg/m?) Le   Relatieve dampdichtheid _<1 (lucht=1) Geleidingsvermogen : goed   Overige informatie tt Log Pow :>3         EG-classificatie product    R-zinnen   34 Veroorzaakt brandwonden.   37 Irriterend voor de ademhalingswegen.   51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken,   S-zinnen   24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.   26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.   45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).  51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.   57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.   61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.    Overige informatie              Opmerking: de NFPA-code en de transportgegevens zijn niet gecontroleerd, maar rechtstreeks overgenomen van de leverancier!    Transport Informatie NFPA-code  UN-nummer: 3265 Bijtende zure organische vloeistof, n.e.g. (bevat fosfaat ester)   Wegtransport (ADR) Zeetransport (IMDG) Kemler code   Klasse :8 Klasse :8   Classificatiecode =<: C3 EmS : F-A, S-B mn   Verpakkingsgroep : 111 Verpakkingsgroep «II! Bestelnummer    CEFIC gevarenkaart: 80GC3-II+I1I1    ® A    8 8 MP                NAM/SHELL EXPRO Uitgiftedatum Wijzigingsdatum Publicatiedatum WiK-nummer | Versie en  14 februari 2001 | 21 september 2005 | 21 september 2005 1233 13 NL    Chemics v1.20 (28 July 2003), Lynx Technologies</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                         WERKVLOERINSTRUCTIEKAART  Baker Petrolite CGO85011 (voorheen KG-5011)                Leverancier : Baker Petrolite Activiteit H Algemeen  Verschijningsvorm : Vloeistof (organisch) Blootstellingscategorie : EQU CWA! met product  Kleur : Amber Hoofdtoepassing : Corrosie inhibitor / hydraat inhibitor  Toegelaten in : NL-Onshore    Voornaamste risico's   Kan schade (longontsteking) aan de longen veroorzaken na verslikken  en/of braken. Licht schadelijk bij inademing. Veroorzaakt brandwonden.  Irriterend voor de ademhalingswegen. Reageert met oxiderende stoffen  (bijvoorbeeld zuren en chloor). Giftig voor waterorganismen en  schadelijk op de lange termijn.    Biftlend Schadelijk Milieugevaarlijk                                                                 Preventie Blusmiddelen/Eerste-hulpmaatregelen  BRAND/EXPLOSIE Poeder, AFFF, schuim of kooldioxide (CO2).                                       Geen open vuur en niet roken.    Ademhalingsbescherming; filtertype A -P2SL. INADEMEN Frisse lucht, halfzittende houding en rust. Onmiddellijk arts  waarschuwen en indien mogelijk verpakking en/of etiket  en deze kaart tonen.          Vloeistofdichte kleding en handschoenen (butylrubber, HUIDCONTACT _ Spoelen met veel water. Daarna verontreinigde kleding  neopreen of PVC). uittrekken (NIET lostrekken). Opnieuw ongeveer 30  minuten spoelen met veel water en onmiddellijk arts  waarschuwen. Indien mogelijk verpakking en/of etiket en  deze kaart tonen.                                       ©    Gecombineerde oog- en ademhalingsbescherming. OOGCONTACT Minimaal 15 minuten spoelen met zeer veel water  (eventuele contactlenzen verwijderen indien mogelijk).  Onmiddellijk arts waarschuwen en indien mogelijk  verpakking en/of etiket en deze kaart tonen.    ©    Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. INSLIKKEN Indien patiënt bij bewustzijn: laat het slachtoffer zijn mond  spoelen en daarna 2 glazen water drinken. GEEN braken  opwekken. Onmiddelijk arts waarschuwen en indien   mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart tonen.                                          Opslag  Bij opslag binnen ventileren. Gescheiden van oxidatiemiddelen (bijvoorbeeld zuren en peroxiden). Verpakking goed gesloten houden.             Opruimen gemorst product  Specifieke gevaren » PAS OP: voor de gezondheid ZEER schadelijk product.                                      Persoonlijke bescherming : Draag vloeistofdichte kleding, onafhankelijke ademhalingsbescherming en handschoenen (butylrubber,  neopreen of PVC).    Opruiming : Gemorst product opnemen in absorptiemiddel en verzamelen in vaten/containers. Restant wegspoelen met  water (spoelwater niet in riool/opperviakte water laten lopen). Vaten/containers etiketteren en afvoeren    volgens BAGA/KCA regels.   NAWSHELL EXPRO Uitgiftedatum Wijzigingsdatum Publicatiedatum WIK-nummer | Versie em  14 februari 2001 21 september 2005 | 21 september 2005 1233 13 NL   Chemics v1.20 (28 July 2003), Lynx Technologies WIK-methodiek v6.00   & Standaardzin WIK-methodiek vervangen door eigen tekst    </pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>    PRODUCTKAART    Methanol         Samenstelling   Nr Component CAS EG Gewichts MAC-fwattelijke grenswaarde  nummer nummer procent ppm mg/m? C H Opmerking   1. Methanol 67-56-1 200-659-6 - 200 260 H              Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)    Verschijningsvorm : Vioeistof (organisch) Dampspanning : 131 mBar  Dichtheid ‚791 - 792 kg/m? Oplosbaarheid in water : volledig  Kookpunt : 63-65 °C (ASTM D1078) pH-waarde te  Smeltpunt : -97.5 °C (ASTM 097) Kinematische viscositeit De  Vioeipunt : niet van toepassing Deeltjesgrootte te  Vlampunt : 10 °C (Abel) Explosiegrens (v/v%) :6.1- 36.5  Zelfontbrandingstemperatuur : 455 °C (ASTM E659) Explosiegrens (kg/m?) De  Relatieve dampdichtheid De Geleidingsvermogen : goed  Overige informatie If Log Pow D+              EG-classificatie product    R-zinnen   11 Licht ontvlambaar.   23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.   39/23/24/25 Vergiftig: gevaar voor emstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.    S-zinnen  36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.    Overige informatie              Opmerking:  Bestelgegevens product Transport Informatie NFPA-code  Bestelnummer: - UN-nummer > 1230   Stofnaam : Methanot   Wegvervoer (ADR) Zeevervoer (IMDG)   Klasse, cijfer : 3.17b Klasse 13.2   Gevaarsetikettering : 3+6.1 Paginanummer : 3251   Gevarenkaart : 30G36 EmS : 3-06    GEVI : MFAG : 306  STOFI : Verpakkingsgroep : II    Gevaarsetikettering : 3+6.1               , . Uitgiftedatum Wijzigingsdatum Publicatiedatum WIK-nummer | Versie en  h  Nederlandse Aardolie Maatschappij 10 februari 1997 | 7 september 2001 7 juni 2002 607 5 NL    Chemics v1.07 (03 Octaber 2001). Lynx Technologies</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>    WERKVLOERINSTRUCTIEKAART  Methanol    Leverancier : Shell Nederland Chemie B.V. Activiteit H Algemeen   Verschijningsvorm : Vloeistof (organisch) Blootsteliingscategorie : Eise A ele ;  Kleur : Kleurloos Hoofdtoepassing : Oplosmidde}   Toegelaten in : ELG. ELE, ELN, ELW, EON, EOW, TWE-O - onshore/offshore, TEO-A (abandonment)    Voornaamste risico's   Giftig bij inademing, huidcontact en instikken. Kan huid- en oogimitatie en  irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Brandgevaarlijk.  Reageert met oxiderende stoffen (bijvoorbeeld zuren en chloor).    Licht ontvlambaar Vergfug    Preventie Blusmiddelen/Eerste-hulpmaatregelen    Geen perslucht als drijfgas gebruiken. Niet roken, geen BRAND/EXPLOSIE Poeder, alcoholbestendig schuim, sproeiwater of  open vuur, vonken of andere ontstekingsbronnen. kooldioxide (CO2).   Gebruik explosieveilige apparatuur en verlichting.   Damp/gas is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over   de grond met kans op ontsteking op afstand.    Ademhalingsbescherming; filtertype AX (bruin). INADEMEN Frisse lucht en rust, zonodig beademen. Onmiddellijk arts  waarschuwen en indien mogelijk verpakking en/of etiket  en deze kaart tonen.    Vloeistofdichte kleding en handschoenen (butylrubber of HUIDCONTACT Kleding natmaken (voorkomen brand). Verontreinigde   nitritrubber). kleding uittrekken en huid spoelen met veel water.  Onmiddelijk arts waarschuwen en indien mogelijk  verpakking en/of etiket en deze kaart tonen.    Gecombineerde oog- en ademhalingsbescherming. OOGCONTACT Spoelen met veel water (eventuele contactlenzen  verwijderen indien mogelijk). Bij klachten arts raadplegen  en indien mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart  tonen.    Niet sten, drinken of roken tijdens het werk. INSLIKKEN Indien patiënt bij bewustzijn: laat het slachtoffer zijn mond  spoelen en daarna 2 glazen water drinken. GEEN braken  opwekken. Onmiddelijk arts waarschuwen en indien  mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart tonen.    Opslag  Brandveilig. Bij opslag binnen: ventileren over de vloer. Gescheiden van oxidatiemiddelen (bijvoorbeeld zuren en peroxiden). Verpakking  goed gesloten houden.    Opruimen gemorst product  Specifieke gevaren : PAS OP: brand/explosiegevaar. Bij grote morsingen GEVARENZONE ONTRUIMEN EN DESKUNDIGE  WAARSCHUWEN!!!  Persoonlijke bescherming : Bij grote morsingen persoonlijke bescherming in overleg met deskundige bepalen. Draag bij kleinere morsingen  vloeistofdichte kleding, onafhankelijke ademhalingsbescherming en handschoenen (butylrubber of nitrilrubber).    Opruiming : Bij grote morsingen product in overleg met deskundige opruimen. Bij kleine morsingen product opnemen in  absorptiemiddel en verzamelen in vaten/containers. Restant wegspoelen met water (spoelwater niet in  riool/oppervlakte water laten lopen). Vaten/containers etiketteren en afvoeren volgens BAGA/KCA regels.    . Uitgiftedatum Wijzigingsdatum _ | Publicatiedatum _ | WiK-nummer | Versie | fm  rlandse Aardolie Maatsch  Nederlandse Aardolie Maatschappi 10 februari 1997 | 7 september 2001 7 juni 2002 607 5 NL    Chemics v1.07 (03 October 2001). Lynx Technologies Wik-methodiek v6.00             </pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>    \  SS    oD  Ys  LL    SK    SD  WN    Ln  LL6.SW_ a»    S  Us    hee oa \  PIS  2 Se COKE  9 Ss SD \N  YE SSO  KN N ZONEN YS 3    gestileerde 50 dB(A) geluidsbelasting ep GELUIDSCONTOUR  TIJDENS PRODUCTIE  LOCATIE ASSEN  Schaal 1 : 5000  Projection systern: RD Tekening nr.: 0819202  tum: iging Appendix: 3    Lastste wijziging : 0                            </pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>    unr200r    UJ UI Ales    i Ministerie van Economische Zaken    Datum    01 SEP 2006    Kenmerk  ET/EM / 6065809  Onderwerp    Milieuvergunning Assen    Ontwerpbeschikking    Besluit van de Munster van Economische Zaken    1. Onderwerp aanvraag   Op 03-05-2006 1s cen aanvraag ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappt)  B.V. te Assen, om cen vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en  in werking hebben van de gaswinninginrichting Assen, gelegen aan de Asserwijk, te  Assen in de gemeente Assen, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Assen,  Sectie Q, nummers 3141, 3143, 3146 en 3149 in het gebied van de winningsvergunning  Drenthe.    Voor het oprichten en in werking hebben van deze inrichting is ingevolge artikel 8.1,  eerste lid, onder a enc, van de Wet milieubeheer, juncto het Innchtingen- en  vergunningenbesluit milieubeheer, vergunntng vereist.    De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 8.2, derde lid, van de Wet  milieubeheer bevoegd te beslissen op deze aanvraag.    2. Samenhang met andere procedures   Ingevolge de Woningwet moet cen bouwvergunning worden aangevraagd. Verlening van  een bouwvergunning moet worden aangehouden totdat de vergunning ingevolge de Wet  milieubeheer verleend is. Het bevoegd gezag inzake de bouwvergunning is over de  vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer geïnformeerd.    Ingevolge artikel 38 van de Mijnbouwwet moet de beslissing op de aanvraag voor een  vergunning inzake de Wet milieubeheer (milieuvergunning) voor een mijnbouwwerk ten  behoeve van het winnen worden aangehouden totdat de Minister van Economische Zaken  heeft ingestemd met het winningsplan als bedoeld in artikel 34 van de Mijnbouwwet.    Op 14-04-2006 is ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. het verzoek  tot instemming van het winningsplan voor de winning van de aardgasvoorkomen Assen  ingediend. Het conceptbesluit betreffende instemming met het winningsplan wordt</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>    WO ALG Ow20n2    1805930 . .  E TEM! 500930 if Ministerie van Economische Zaken    separaat ter inzage gelegd van 07-09-2006 tot en mel 19-10-2006 op de secretarie van de  gemeente Assen en bij het Informaticeentrum van het Ministerie van Economusche    Zaken.    3. Adviseurs ingevolge de Wet milieubeheer   (artikel 8.7 Wet nulreubeheer juncto artikel 7,3 van het Invichtingen-en vergunningen-  besluit milieubeheer)   - Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen,   - Gedeputeerde Staten van de provmeie Drenthe:   - De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de mijnen).    d. Adviezen naar aanteiding van de aanvraag  Door de mspeeteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aan de  ontwerpbeschikking te verbinden voorschriften. Dit advies is in de ontwerpbeschikking    verwerkt.    5. Beoordeling van de aanvraag   De aanvraag 1s, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.8 van de Wet  milieubeheer, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.   Bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is uitgevoerd  conform hoofdstuk Sa van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (lvB)  en de regeling aanwijzing BBT-documenten.…   Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissie-eisen stook-  installaties (BEES), de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe  veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodem-  beschermung bedrijfsmatige activiteiten (NRB), 1s bij deze bepaling als minimum  criterium gchanteerd.   Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de IPPC.    De gevolgen voor het milieu betreffen de aspecten lucht, oppervlaktewater, bodem- en  grondwater, geluid, geur, energie, en afvalstoffen.   De belasting van het milieu is beschreven in hoofdstuk 6 van de bij de aanvraag  behorende bijlage 1. Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de  belasting van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met  het verbruik van energie.   In hoofdstuk 7 van de bij de aanvraag behorende bijlage zijn aard en omvang van de  afvalstoffen beschreven. Uit de aanvraag blijkt dat op verantwoorde wijze wordt  omgegaan met afvalstoffen.    Het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en  Productie Associatie (NOGEPA) hebben op 11-06-1996 een Meerjarenafspraak  afgesloten over verbetering van de energre-efficiency, als onderdeel van het op</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>    us WY ALG ui d0D    , S065 RO" wae . ‘  ETEM/ 6065807 Ministerie van Economische Zaken         02-06-1995 afgesloten milteuconvenant tussen de NOGEPA en de overheid.  Op 06-12-2001 is cen Ze Meerjarenafspraak ondertekend.    Conclusie  Ik kom dan ook tot de conclusie dat verlemng van de vergunnmg onder de hierna  genoemde voorwaarden niet in strijd 1s met het belang van de bescherming van het    milieu.    6. Beschikking   Gelet op de Wet milieubeheer beslut ik:   L vergunning te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van de mrichtine,  beschreven in de bij de aanvraag behorende bijlage |:   If. de aanvraag en de beschrijvmg van de inrichting deel te laten uitmaken van de  vergunning;   If. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden:    VOORSCHRIFTEN   A. _ Algemeen   |. op de buitengrens van de inrichting, zoals met -+-+-+-+-+-+-+- aangegeven op de  tekening nr. 0619202001 is een van stevig hekwerk vervaardigde afrastering  aangebracht van tenminste 2.20 meter hoog; ten aanzien van elk der toegangen tol  het terrein van de inrichting zijn zodanige voorzieningen getroffen en maatregelen  genomen dat een doeltreffende beveiliging tegen het betreden van dat terrein door  onbevoegden is verkregen; vluchtdeuren in het hekwerk draaien naar buiten open:    2, de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van  onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de werking  van de inrichting onnodig materiaal, eventucle begroeiing wordt kort gehouden:  dood hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt verwijderd; bij het kort  houden van begroeiing of anderszins wordt ter plaatse, waar gevaar voor  explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen apparatuur dan wel gereedschap  gebruikt, dat vonken kan veroorzaken:    3, de buitenverlichting op het terrein van de inrichting Is, ook wat de hoogte daarvan  betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden op dat terrein 0 f  ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt, de lampen branden  uitsluitend voor zover dit voor het op het terrein van de inrichting verrichten van  werkzaamheden of in verband met de bewaking van de inrichting dan wel  anderszins in verband met de veiligheid noodzakelijk is; de verlichting is zodanig  opgesteld en ingericht en de lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderlijke  lichtstraling voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen,</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    weg Alte UGA    cf. EM! 6065809    a    6.    _    Ministerie van Economische Zaken         doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden lekvrij te  doen geschieden: op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden worden verricht  zijn zodamge voorzienmsen getroffen of maatregelen genomen, dat het wegvloeien  van stoffen door opvang of anderszins wordt voorkomen;   de tank voor opslag van methanol en anticorrosie-vloeistof is tegen overvulling    beveiliud:    het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid 6 van de  arbeidsomstandighedenregeling ts, voor zover op de inrichting betrekking hebbend,  in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer opgesteld:    de an het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, ten  minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat van onderhoud  en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende en goed bereikbare  plaatsen;    zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen tijde, indien nodig.  veilig wit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een noodstroomvoorziening):    op de locatte is een noodstop-knop aangebracht;    alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten ts deze door een te houden  inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige controle of  anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, zullen, wanneer  daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan,  onverwijld maatregelen worden genomen ler voorkoming of beperking daarvan,  terwijl de inrichting of het betrokken deel zonodig buiten werking wordt gesteld.  het weer in bedrijf nemen geschiedt niet dan nadat vaststaat dat het mankement  doeltreffend is verholpen;    toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld in  artikel 81 derde lid, juncto artikel 8.13, lid | sub g, van de Wet milieubeheer  worden ten minste vier weken voor de verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan  de inspecteur-generaal der mijnen;    Bodem en oppervlaktewater   binnen zes maanden na voltooiing van de in de aanvraag beschreven installatie  wordt bij de inspecteur-generaal der mijnen cen bodemristco rapportage mgediend  over de resultaten van een Bodemrisicobeoordeling (zoals gedefinieerd in de  Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten), waaruit  blijkt:</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>    OD ALG Aer    ur    FT-EM: 6069R09    toa    6.    Ministerie van Economische Zaken         a.) dat voor het puttenterrein wordt voldaan aan de eisen die leiden tol  bodemmisico categorie A (verwaarloosbaar risico) of A* (aanvaardbaar ristco),   b.) dat ter plaatse van de productie- en mjectie-umits wordt voldaan aan de etsen  die leiden tot bodemisico categorie A (verwaarloosbaar risico),    ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen geplaatst  zoals aangegeven op tekenmg nr. 0619202002,    de vergunninghoudster verzorgt ten munste eenmaal per jaar cen bemonstering en  een analyse van het grondwater:   de analyseresultaten worden ten minste lien jaar bewaard en kunnen te allen tijde  worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag.    bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740; het monstorings-systeem  wordt ingericht en beheerd conform de Nederlandse richtlijn monitoring  bodemkwaliten bedrijfsmatige actviteiten:    het terrein van de inrichting is zodanig aangelegd, ingericht en afgewerkt alsmede  wordt op zodanige wijze onderhouden dat verontreiniging van de bodem of van het  oppervlaktewater wordt voorkomen.    op het terrein terechtgekomen hemelwater kan niet daarbuiten geraken, tenzij het  water geen stof bevat, welke de bodem of het oppervlaktewater kan verontreinigen,    schadelijke of verontremigende stoffen, zoals methanol, condensaat en  formatiewater, mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen dan wel in de  bodem dringen;   verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en naar elders afgevoerd;    de bij het gasbehandelingsproces te gebruiken of vrijkomende stoffen, die de  bodem of het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig op het  terrein opgeslagen, dat geen verontreiniging als bedoeld onder B5. kan optreden:    indien een opvangbak, drainsysteem, verlaadpunt of een dergelijke voorziening lek  is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, wordt de desbetreffende  voorziening op de staat waarin zij verkeert onderzocht en zonodig onverwijld  hersteld;    indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem  dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster onverwijld voor:  a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen;   b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen,    ur</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>         Y TEM 60658U4 Le . ,  if Ministerie van Economische Zaken    u.    opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen van de  inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt;    a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeëndiging, wordt teruggegeven  aan de eigenaar. wordt door een terzake deskundige instelling cen emdsituatie-  onderzoek van de bodem verricht:   b, de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien van de  uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek:   ©. het resultaat van het onder a, bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan de  inspeeteur-generaal der mijnen:    Lucht   de innichting is zodanig ingericht en onderhouden, dat geuroverlast ten gevolge van  lekkuges wordt voorkomen; het gebruik van chemische hulpstoffen, welke buiten  de inrichting geuroverlast veroorzaken, 1s verboden; in leidingen. waardoor  geurverwekkende gassen of vloeistoffen worden getransporteerd, 1s het gebruik van  flensverbindingen zoveel mogelijk vermeden;    alle tanks. procesvaten, pompen, leidingen, afsluters en dergelijke zijn zodanig  geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages worden  voorkomen: elk defect dat vervuiling of geuroverlast kan veroorzaken wordt  onverwijld hersteld;    op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van monsters  van condensaat of andere schadelijke stoffen of verontreinigende dan wel  geurverspreidende vloeistof bevindt, zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het  wegvloeien van een zodanige vloeistof door opvang of anderszins wordt  voorkomen:    drainleidingen en leidingen naar de installatie voor het aflaten van aardgas in de  open lucht zijn zodanig op afschot gelegd, dat zich geen vloeistof m de leidingen  kan verzamelen:    de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 El  installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning:   - gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden nuttig gebruikt; indien dit  niet mogelijk is worden de afgassen middels een (tijdelijke) fakkel verbrand;   - de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages wordt  afgestemd op minimale lekverliezen;   - om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensicve controle  van pompen, compressoren, afsluiters, veiligheidskleppen en andere appendages</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>    IED ALG OG vue    ET:EM/ 6065809    6.    D.    as    Uh Ministerie van Economische Zaken    opgesteld, dit (bedrijfs-)meetprogramma behoeft de goedkeuring van de  inspeeteur-generaal der mijnen:    de continue en meidentele emissies beschreven in de aanvraag worden  geregistreerd in een meet- en registratiesysteem,    Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen  de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen zoveel  mogelijk te voorkomen;    afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden bestendig en  zonodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmatertaal verpakt en worden zo  spoedig mogelijk afgevoerd:    Geluid   de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte  langtiydgemiddelde beoordelingsmveau Lr bedraagt ter plaatse van de  geluidscontour, aangegeven op tekening nr. 0619202006 aldaar op een hoogte van  5 meter boven het maaiveld gemeten, cj. berekend, en beoordeeld volgens de  "Handleiding meten en rekenen industrielawaai” (uitgave 1999), niet meer dan 50  dB(A),    extra lawaai makende met de werking van de inrichting verband houdende  werkzaamheden worden zoveel mogelijk vermeden dan wel uitgevoerd tussen  07.00 uur en 19.00 uur, hierbij blijft het onder El. gestelde onvernunderd van  kracht:    de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus (Lau). gemeten in de meterstand  "fast" overschrijden het onder El. genoemde niveau met niet meer dan 10 dB(A):    de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door  verkeersbewegingen van en naar de inrichting aan de gevel van de dichtstbijzijnde  woning, beoordeeld volgens de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door  het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de wet  milieubeheer d.d. 29 februari 1996”, bedraagt niet meer dan 50 dB(A),    uiterlijk zes maanden na het in gebruik nemen van de gehele inrichting wordt door  of namens de vergunningshoudster door middel van geluidsmetingen en zonodig  berekeningen gecontroleerd of aan het eerder gestelde wordt voldaan; de  geluidsmetingen en berekeningen worden overgelegd aan de inspecteur-generaal  der mijnen;</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>    vei FGDs    “te sAtb    TEM: 6055909 En . .  ET EM: 6055 if Ministerie van Economische Zaken    tnt    6.    G.    tw    Werktuigen   pypleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en tegen  corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat overmatige  spanningen door uitzetting, mkrimmping, temperatuurschommelingen of  verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel van beton- of  staaleonstructies van de inrichting worden voorkomen;    als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het gas of  condensaat voorkomende stoffen of bij het behandelingsproces te gebruiken  hulpstoffen;    slangen voor de verlading van productiewater en condensaat zijn vervaardigd van  materiaal, dat bestand is tegen stoffen als onder F2 bedoeld; zij zijn uitwendig van  een roestvrijstalen bewapening voorzien, dan wel van een andere ten minste    gelijkwaardige constructie:    voor zover pijpleidingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen zijn zij.  ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische invloeden, zoals  aanrijding, niet is uitgesloten, tegen dit gevaar ten genoegen van de inspecteur-  generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk beschermd; onder wegen gelegen  leidingen zijn tegen de belasting door het verkeer bestand:    een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de druk in  een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel van een leiding  indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake is van twee  veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze afsluiters onderling  zodanig gekoppeld, dat wanneer de ene klep ís afgesloten de andere niet gesloten is  of kan worden: de voorzieningen voor het koppelen van de afsluiters zijn zodanig  aangebracht en onderhouden, dat een goede werking daarvan te allen tijde is  verzekerd;    instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat zij  gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes of trap  kunnen worden bediend en verwisseld;    Energie  bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor een zo  hoog mogelijke energie-efficiency;    de vergunninghoudster voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie van  Economische Zaken en de NOGEPA gesloten Meerjarenafspraak (MJA) met de  mijnbouwindustrie zijn vastgelegd;    wo</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>    vr AN eten    Ministerie van keooomische Zaken         : na be@ndigsng, door de vergunaighoudster, 6an de Meerjarenatspraack ALEA    meldt de vergunninghoudster dit binnen 3 maanden aan het bevoemt gezag, Mel    opgaal van redenen van bedineiging van de Meerparenafsprack:    i. Externe veiligheid  de volgens PGS 3 ourtgare 2005) berekende Waarde vin het pliatsgebonden risiea  te  rsmet hoger dan LO" yaar butter de op tekeninag nr OO )U202008 angeren    HESPCOCOn TUT,    De Minister van Eeonomische Zaken.    namens deze:            ld Direcne Energiemark!</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    KENNISGEVING WET MILERU BEEBE ER  De Minister van | conemische Zikep maakt bekend:    Op 03-05-2006 15 ven aanvraag vat vangen van de Nederlandse Aardole Maatsehappu  BV. te Assen. ont cen vergunum ingevolge de Wet nulicubeheer voor het oprichten en  in werking hebben van de gaswinninginrichting Assen, gelesen dan de Asserwijk, te  Assen in de gemeente Assen. op de pereelen Kaclastraal ingedeeld, gemeente Assen,    Sectie QQ. nummers ZLAL, SEHR, BLA en 3140 m het gebied van de Wrrmangsvergunming    Drenthe.  De verzunmnsaur vaag betrelt het oprichten en on Werking hebben van de mrmehtne  De Mintster is voornemens de vevraasde Vergunnitag te verlenen    De ontwerphesechikking en de andere velevante stukken liegen met nea AS  07-09-2006 totdan de termupuas verstreken waarbinnen tegen het beslut beroep kan  worden imeesteld ter zage op de secretarie van de gemee nt Ansen. Noorderstmgel 33 te  Assen   Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens Kuntvoruren en na telcronische afspraak ook    huiten kantooruren (tel. 0592 - 30 60 11).    Toten met [9-10-2006 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot de  ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan:  Ministerie van Economische Zaken  Da ET. Direetie Energiemarkt  var mw £ |  Postbus 20101  2500 KC DEN HAAG    Voor inhehtingen kunt u zich wenden tot mw. ON</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    U7.00.ALG - U6/2007    Ministerie van Economische Zaken         1.2 MRT 2007    Kenmerk    ET/EM/ 6065809    Onderwerp    Milieuvergunning Assen    Beschikking    Besluit van de Mimster van Economische Zaken    1. Onderwerp aanvraag   Op 03-05-2006 is een aanvraag ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij  B.V, te Assen, om een vergunning ingevolge de Wet milteubeheer voor het oprichten en  in werking hebben van de gaswinninginrichting Assen, gelegen aan de Asserwijk, te  Assen in de gemeente Assen, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Assen,  Sectie Q, nummers 3141, 3143, 3146 en 3149 in het gebied van de winningsvergunning  Drenthe.    Voor het oprichten en tn werking hebben van deze inrichting is ingevolge artikel 8,  eerste lid, onder a en c, van de Wet milieubeheer, juncto het Inrichtingen- en  vergunningenbesluit milieubeheer, vergunning vereist.    De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 8.2, derde lid, van de Wet  milieubeheer bevoegd te beslissen op deze aanvraag.    2. Samenhang met andere procedures   Ingevolge de Woningwet moet een bouwvergunning worden aangevraagd. Verlening van  een bouwvergunning moet worden aangehouden totdat de vergunning ingevolge de Wet  milieubeheer verleend is. Het bevoegd gezag inzake de bouwvergunning is over de  vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer geïnformeerd.    Ingevolge artikel 38 van de Mijnbouwwet moet de beslissing op de aanvraag voor een  vergunning inzake de Wet milieubeheer (milieuvergunning) voor een mijnbouwwerk ten  behoeve van het winnen worden aangehouden totdat de Minister van Economische Zaken  heeft ingestemd met het winningsplan als bedoeld in artikel 34 van de Mijnbouwwet.    Op 14-04-2006 is ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. het verzoek  tot instemming van het winningsplan voor de winning van de aardgasvoorkomen Assen  ingediend. Het conceptbesluit betreffende instemming met het winningsplan is separaat</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>    E1-EM/GNG5R0% En ; .  Ministerie van Economische Zaken         ter inzage gelegd van 07-09-2006 tot en met 19-10-2006 op de secretarie van de  gemeente Assen en bij het Informaticcentrum van het Ministerie van Economische   Zaken.   Het besluit betreffende instemming met het winningsplan wordt separaat ter inzage  gelegd van 08-03-2007 tot en met 19-04-2007 op de secretarie van de gemeente Assen en  bij het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken.    3. Adviseurs ingevolge de Wet milieubeheer   (artikel 8.7 Wet milieubeheer juncto artikel 7,3 van het Inrichtingen-en vergunningen-  beslut milieubeheer)   - Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen:   - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;   - De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de mijnen).    4. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag   Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aan de  ontwerpbeschikking te verbinden voorschriften. Dit advies is in de ontwerpbeschikking  verwerkt.    5. Ontwerpbeschikking   Op 01-09-2006 is de ontwerpbeschikking verstuurd naar de aanvrager en de adviseurs.  Op06-09-2006 is een kennisgeving met betrekking tot de ontwerpbeschikking  gepubliceerd in de Staatscourant en in het blad “De Koerier”.   De ontwerpbeschikking heeft van 07-09-2006 tot en met 19-10-2006 ter inzage gelegen  op de secretarie van het gemeentehuis van de gemeente Assen.    6. Adviezen met betrekking tot de ontwerpbeschikking.  Naar aanleiding van de aan de adviseurs toegezonden ontwerpbeschikking zijn géén  adviezen uitgebracht.    7. Zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbeschikking  Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking zijn géén  inspraakreacties of zienswijzen ingediend.    8. Motivering van de beschikking   De aanvraag 1s, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.8 van de Wet  milieubeheer, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.   Bepaling van de beste beschikbare techmieken (BBT) voor de inrichting ts uitgevoerd  conform hoofdstuk Sa van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (IvB)  en de regeling aanwijzing BBT-documenten..   Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissie-eisen stook-  installaties (BEES), de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe    hi</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>    we US eee    EI /EM/6065809 En ‚ .  Ministerie van Economische Zaken         veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodem-  bescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), is bij deze bepaling als minimum  criterium gehanteerd.   Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de IPPC.    De gevolgen voor het milieu betreffen de aspecten lucht, oppervlaktewater, bodem- en  grondwater, geluid, geur, energie, en afvalstoffen.   De belasting van het milieu is beschreven in hoofdstuk 6 van de bij de aanvraag  behorende bijlage |. Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de  belasting van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met  het verbruik van energie.   In hoofdstuk 7 van de bij de aanvraag behorende bijlage zijn aard en omvang van de  afvalstoffen beschreven. Uit de aanvraag blijkt dat op verantwoorde wijze wordt  omgegaan met afvalstoffen.    Het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en  Productie Associatie (NOGEPA) hebben op 11-06-1996 een Meerjarenafspraak  afgesloten over verbetering van de energie-efficiency, als onderdeel van het op  02-06-1995 afgesloten milieuconvenant tussen de NOGEPA en de overheid.   Op 06-12-2001 is een 2e Meerjarenafspraak ondertekend.    Conclusie   Ik kom dan ook tot de conclusie dat verlening van de vergunning onder de hierna  genoemde voorwaarden niet in strijd is met het belang van de bescherming van het  miheu.    9, Beschikking   Gelet op de Wet milteubeheer besluit ik:   I. vergunning te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting,  beschreven in de bij de aanvraag behorende bijlage 1;   II. de aanvraag en de beschrijving van de inrichting deel te laten uitmaken van de  vergunning;   III. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden:    VOORSCHRIFTEN  A. Algemeen  1. op de buitengrens van de inrichting, zoals met -+-+-+-+-+-+-+- aangegeven op de    tekening nr. 0619202001 is een van stevig hekwerk vervaardigde afrastering   aangebracht van tenminste 2.20 meter hoog; ten aanzien van elk der toegangen tot  het terrein van de inrichting zijn zodanige voorzieningen getroffen en maatregelen  genomen dat een doeltreffende beveiliging tegen het betreden van dat terrem door  onbevoegden is verkregen; vluchtdeuren in het hekwerk draaien naar buiten open;</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>    02 O0.ALG - 06/2002    &T/EMiBO65809 Deo, /  if Ministerie van Economische Zaken    ta    6.    de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds mm goede staat van  onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de werking  van de innchting onnodig matenaal; eventuele begroeting wordt kort gehouden;  dood hout. bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt verwijderd; bij het kort  houden van begroeting of anderszins wordt ter plaatse, waar gevaar voor  explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen apparatuur dan wel gereedschap  gebruikt, dat vonken kan veroorzaken;    de buitenverlichting op het terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte daarvan  betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden op dat terrein of  ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de lampen branden  uitsluitend voor zover dit voor het op het terrein van de inrichting verrichten van  werkzaamheden of in verband met de bewaking van de inrichting dan wel  anderszins in verband met de veiligheid noodzakelijk ts; de verlichting 1s zodanig  opgesteld en ingericht en de lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderlijke  lichtstraling voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen;    doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden lekvrij te  doen geschieden; op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden worden verricht  zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen genomen, dat het wegvloeien  van stoffen door opvang of anderszins wordt voorkomen;   de tank voor opslag van methanol en anticorroste-vloeistof is tegen overvulling  beveiligd;    het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de  arbeidsomstandighedenregeling ts, voor zover op de inrichting betrekking hebbend,  in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer opgesteld;    de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, ten  minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat van onderhoud  en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende en goed bereikbare  plaatsen;    zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen tijde, indien nodig,  veiltg uit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een noodstroomvoorziening);    op de locatie is een noodstop-knop aangebracht;  alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te houden    inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige controle of  anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, zullen, wanneer</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>    OVD ALG 06/2007    ET/EM/G0G65809    ws    6    Ministerie van Economische Zaken         daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan,  onverwijld maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking daarvan,  terwijl de richting of het betrokken deel zonod:g buiten werking wordt gesteld;  het weer in bedrijf nemen geschiedt niet dan nadat vaststaat dat het mankement  doeltreffend is verholpen;    toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld in  artikel 8.1 derde lid, juncto artikel 8.13, lid | sub g, van de Wet milieubeheer  worden ten minste vier weken voor de verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan  de inspecteur-generaal der mijnen;    Bodem en oppervlaktewater   binnen zes maanden na voltooiing van de in de aanvraag beschreven installatie   wordt bij de inspecteur-generaal der mijnen een bodemris1co rapportage ingediend   over de resultaten van een Bodemrisicobeoordeling (zoals gedefinieerd in de   Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten), waaruit   blijkt:   a.) dat voor het puttenterrein wordt voldaan aan de eisen die leiden tot  bodemrsico categorie A (verwaarloosbaar risico) of A* (aanvaardbaar risico);   b.) dat ter plaatse van de productie- en injectie-units wordt voldaan aan de eisen  die leiden tot bodemrisico categorie A (verwaarloosbaar risico);    ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen geplaatst  zoals aangegeven op tekening nr. 0619202002;    de vergunninghoudster verzorgt ten minste eenmaal per jaar een bemonstering en  een analyse van het grondwater;   de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te allen tijde  worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag:    bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740; het monitorings-systeem  wordt ingericht en beheerd conform de Nederlandse richtlijn monitoring  bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten;    het terrein van de mrichting is zodanig aangelegd, ingericht en afgewerkt alsmede  wordt op zodanige wijze onderhouden dat verontreiniging van de bodem of van het  oppervlaktewater wordt voorkomen;    op het terrein terechtgekomen hemelwater kan niet daarbuiten geraken, tenzij het  water geen stof bevat, welke de bodem of het oppervlaktewater kan verontreinigen;</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>    DECOALG OR 2003    FT:EM/6065809    DR    Il.    bh    Ministerie van Economische Zaken         schadelijke of verontreinigende stoffen, zoals methanol, condensaat en  formatiewater, mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen dan wel in de  bodem dringen;   verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en naar elders afgevoerd;   de bij het gasbehandelingsproces te gebruiken of vrijkomende stoffen, die de  bodem of het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig op het  terrein opgeslagen, dat geen verontreiniging als bedoeld onder B5. kan optreden;    indien cen opvangbak, drainsysteem, verlaadpunt of een dergelijke voorziening lek  is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, wordt de desbetreffende  voorziemng op de staat waarin zij verkeert onderzocht en zonodig onverwijld  hersteld:    indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem  dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster onverwijld voor:  a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen;   b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;    opgetreden verontreintging van bodem en grondwater wordt ten genoegen van de  inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt;    a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeëindiging, wordt teruggegeven  aan de eigenaar, wordt door een terzake deskundige instelling een eindsituatie-  onderzoek van de bodem verricht;   b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien van de  uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek;   c. het resuìtaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan de  inspecteur-generaal der mijnen;    Lucht   de inrichting is zodanig ingericht en onderhouden, dat geuroverlast ten gevolge van  lekkages wordt voorkomen; het gebruik van chemische hulpstoffen, welke buiten  de inrichting geuroverlast veroorzaken, is verboden; in leidingen, waardoor  geurverwekkende gassen of vloeistoffen worden getransporteerd, is het gebruik van  flensverbindingen zoveel mogelijk vermeden;    alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn zodanig  geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages worden  voorkomen; elk defect dat vervuiling of geuroverlast kan veroorzaken wordt  onverwijld hersteld;    Gi</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>    0200 ALG 062002    ET/EM'6065B0% ; .  ih Ministerie van Economische Zaken    ‘and    Nw    op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van monsters  van condensaat of andere schadelijke stoffen af verontreinigende dan wel  geurverspreidende vloeistof bevindt, zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het  wegvloeien van een zodanige vloeistof door opvang of anderszins wordt  voorkomen;   drainleidingen en leidingen naar de installatie voor het aflaten van aardgas in de  open lucht zijn zodanig op afschot gelegd, dat zich geen vloeistof in de leidingen  kan verzamelen;    de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 E11  Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning:   - gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden nuttig gebruikt; indien dit  niet mogelijk 1s worden de afgassen middels een (tijdelijke) fakkel verbrand;   - de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages wordt  afgestemd op minimale lekverliezen:   - om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensieve controle  van pompen, compressoren, afsluiters, veiligheidskleppen en andere appendages  opgesteld; dit (bedrijfs-)meetprogramma behoeft de goedkeuring van de  inspecteur-generaal der mijnen;    de continue en incidentele emissies beschreven in de aanvraag worden  geregistreerd mm een meet- en registratiesysteem;    Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen  de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen zoveel  mogelijk te voorkomen;    afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden bestendig en  zonodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zo  spoedig mogelijk afgevoerd;    Geluid   de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte  langtijdgemiddelde beoordelingsniveau La, ‚.r bedraagt ter plaatse van de  geluidscontour, aangegeven op tekening nr. 0619202006 aldaar op een hoogte van  5 meter boven het maaiveld gemeten, c.q. berekend, en beoordeeld volgens de  “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” (uitgave 1999), niet meer dan 50)  dB(A);    extra lawaai makende met de werking van de inrichting verband houdende  werkzaamheden worden zoveel mogelijk vermeden dan wel uitgevoerd tussen</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>    62002    02 ALG    ET. EM/6065802 wos . ,  if Ministerie van Economische Zaken    07.00 uur en 19.00 uur, hierbij blijft het onder EL. gestelde onverminderd van  kracht;    de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus (Lamas), gemeten in de meterstand  “fast” overschrijden het onder El. genoemde niveau met niet meer dan 10 dB(A);    de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door  verkeersbewegingen van en naar de inrichting aan de gevel van de dichtstbijzijnde  woning, beoordeeld volgens de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door  het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de wet  milieubeheer d.d. 29 februari 1996”, bedraagt niet meer dan 50 dB(A);    uiterlijk zes maanden na het in gebruik nemen van de gehele inrichting wordt door  of namens de vergunningshoudster door middel van geluidsmetingen en zonodig  berekeningen gecontroleerd of aan het eerder gestelde wordt voldaan; de  geluidsmetingen en berekeningen worden overgelegd aan de inspecteur-generaal  der mijnen;    Werktuigen   pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en tegen  corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat overmatige  spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuurschommelingen of  verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel van beton- of  staalconstructies van de inrichting worden voorkomen;    als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het gas of  condensaat voorkomende stoffen of bij het behandelingsproces te gebruiken  hulpstoffen,    slangen voor de verlading van productiewater en condensaat zijn vervaardigd van  materiaal, dat bestand is tegen stoffen als onder F2 bedoeld; zij zijn uitwendig van  een roestvrijstalen bewapening voorzien, dan wel van een andere ten minste  gelijkwaardige constructie;    voor zover pijpleidingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen zijn zij,  ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische invloeden, zoals  aanrijding, niet is uitgesloten, tegen dit gevaar ten genoegen van de inspecteur-  generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk beschermd: onder wegen gelegen  leidingen zijn tegen de belasting door het verkeer bestand:    een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de druk in  een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel van een leiding</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>    Ils Goar ab SUS    Fre 8u    Ministerie van Economische Zaken         indirect in cen miet afsluitbare verbinding; indien er sprake ts van wee  veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze afslusters onderling  zodamg gekoppeld, dat wanneer de ene klep 1s afgesloten de andere miet gesloten 15  of kan worden: de voorziemngen voor het koppelen van de afsluiters zijn zodanig  aangebracht en onderhouden, dut een goede werking daarvan te allen tyde is  verzekerd:   instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht. dat zij  gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes ot trap  kunnen worden bediend en verwasseld,    Energie  bij het in werking hebben van de mnehung wordt voortdurend gezorgd voor een zo  hoog mogelijke energie-efficiency;    de vergunninghoudster voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie van  Econonusche Zaken en de NOGEPA gesloten Meerjarenatspraak (MJA) met de  mijnbouwindustrie zijn vastgelegd;    na beéindiging, door de vergunninghoudster, van de Meerjarenatspraak (MJA)  meldt de vergunninghoudster dit binnen 3 maanden aan het bevoegd vezay. met  opgaaf van redenen van beëindiging van de Meerjarenafspraak,;    Externe veiligheid   de volgens PGS 3 (uitgave 2005) berekende waarde van het plaatsgebonden risico  is niet hoger dan 10 “%jaar buiten de op tekening nr. 0619202008 zangegeven  risicacontour,    De Minister van Economusche Zaken,          Mijglid Directie Energiemarkt  za</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>    ins. MUO    De UU dar    Ministerre van Economische Zaken    Datums    2 9 AUG 2006    Kenmerk  ET/EM / 6064363    Onder werp    Ontwerpbesluit winningsplan Assen    De Minister van Economische Zaken    Procedure:    van de Nederlandse Aardolie Maatschappij R.V. (NAM) is op 14 april 2006 cen  verzoek ontvangen tot instemming ue: het winningsplan Assen, op grond van artikel  34, derde lid, van de Mijnbouwwet;   het winningsplan betreft het voorkomen Assen gelegen in de gemeente Assen;   op het besluit omtrent instemming met het winningsplan is afdeling 3.4 van de  Algemene wet bestuursrecht van toepassing;   aan het Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en Ondergrond is advies  gevraagd; zij hebben gezamenlijk advies uitgebracht op 02-08-2006. Dit advies is  gebaseerd op het winningsplan en op de rapporten “Marginal Discoveries Study  2005 — EP Europe — Land Asset” en “de Assen development (ASN-1) — ORP4  Submission for Approval Gate”;   aan de Technische commissie bodembeweging is overeenkomstig artikel 35, tweede  lid, van de Mijnbouwwet advies gevraagd;   het ontwerpbesluit is op de in de aanhef vermelde datum aan de aanvrager  toegezonden;   de kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit wordt op 06-09-2006 gepubliceerd in  de Staatscourant en in “De Koerier",   het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken worden m.i.v. 07-09-2006 ter inzage  gelegd op het gemeentehuis van de gemeente Assen en bij het Informatiecentrum van  het Ministerie van Economische Zaken.</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>    Ee olbares GOUD    ELEM) 600435634 se ‘  ” Ministerte van Economische Zaken    Overwegingen:   - Het ingedtende winningsplan Assen voldoet aan de vereiste volledigheid contorm  artikel 35 van de Mijnbouwwet en artikel 24 van het Mijnbouwbesluit:   - NAM verwacht dat na beëindiging van de gaswinning mm 2008 de uiteindelijke  bodemdaling in het diepste punt door de winning uit de tn het winningsplan  beschreven voorkomens niet meer dan 2 cm zal bedragen. SodM en TNO Bouw en  Ondergrond hebben deze opgave geverifieerd en de orde van grootte reëel bevonden.  Deze bodemdaling is zo gering, dat het risico op schade nihil is.   - Aangezien het in het winningsplan beschreven voorkomen nog niet in productie is  genomen, beschouwt NAM het betreffende voorkomen als een voorkomen mm  categorie: C — velden waar geen trillingen zijn geregistreerd. Door SodM en TNO  Bouw en Ondergrond is deze opgave realistisch bevonden;   - NAM heeft in onderdeel C4 t/m C6 van het ingediende winningsplan uiteengezet tot  welke aard van schade de bodembeweging, ten gevolge van gaswinning uit de  beschreven voorkomens, kan leiden en op welke wijze dergelijke schade zal worden  beperkt of vergoed.    Besluit:    Artikel |  Het ingediende winningsplan Assen voor het voorkomen verkrijgt de instemming als  bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet.    Artikel 2   De hoeveelheid te winnen aardgas uit het voorkomen Assen bedraagt mintmaal 30% van  de volumetrische GIIP in het Rotliegend reservoir. Indien zich omstandigheden voordoen,  waardoor de economische winning van de hoeveelheid aardgas, die met het hiervoor  genoemde percentage overeenkomt, niet mogelijk is zal NAM deze omstandigheden  tijdig ten genoegen van de Minister van Economische Zaken moeten aantonen.    Artikel 3   NAM zendt de Minister van Economische Zaken binnen 6 maanden na aanvang van de  winning een herevaluatie van de statische en dynamische GIIP en de hoeveelheid te  winnnen aardgas.    Artikel 4   NAM zendt de Minister van Economische Zaken binnen 6 maanden na aanvang van de  winning een evaluatie van de mogelijke gevolgen van de drukcommunicatie tussen het   Assen en het Norg voorkomen en eventuele nadere voorkomens. Zij geeft daarin aan op  welke wijze dit de winning kan beïnvloeden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>    MEPIS DOLE VAES ZK  5 Tet et    Arbhel 5  len vinde bovengenoemde winning te realiseren, zal NAM ven stde track van de    bestuande put CASN- 1) boren. In dit boorgat zullen passende productestumulerende    maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld irsceen. Inden ditom technische of    economusche redenen met mogelijk rs zal NAM cht tijdig ten genoegen van de Manuster    van Eeonomiseche Zaken aantonen    s-hravenhage.    De Minister van eonomische Zaken.    namens deve:           directeur Energicmarkt</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>    KENNISGEVING MLINBOUW WII    ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht  Winningsplan Assen  De Minister van Economische Zaken maakt bekend:    Op 14 april 2006 heeft de Minister van Econonusche Zaken een aanvraag van de  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen ontvangen, om in overeenstemming  met artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet in te stemmen met het plan voor de  winning van het voorkomen Assen gelegen in de gemeente Assen. Het winningsplan gaat  in op het planmatig beheer van het voorkomen en het risico van schade ten uevalge van  bodembeweging, die door de winning van het voorkomen wordt veroorzaakt.    Het winningsplan, het ontwerpbesluit. het gezamenlijk advies van Staatstoezicht op de  mijnen en TNO Bouw en Ondergrond (met uttzondering van bedrijfsvertrouwelijke  gegevens) liggen met ingang van 07-09-2006 totdat de termijn waarbinnen tegen het  besluit zienswijzen kunnen worden ingebracht is verstreken. ter inzage bij:   de gemeente Assen, Noordersingel 33, te Assen, en   het Intormatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutse-  weg 30 te Den Haag.    Tot en met 19-10-2006 kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerpbesluit  indienen bij:   Ministerie van Kconomische Zaken   t.a.v. directeur Energiemarkt. ALP/L 1102   Postbus 20101   2500 EC Den Haag.    Degene die zienswijzen indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te  maken. Desgevraagd wordt een ieder gedurende zes weken na de dag waarop het  ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, in de gelegenheid gesteld tot een gedachtewisseling  over het ontwerpbesluit, waarbij de vergunningaanvrager, indien deze dit wenst,  aanwezig zal zijn. Daarbij kunnen gemotiveerde zienswijzen mondeling worden  ingebracht.    Voor inlichtingen kunt u zich wenden dn</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>         Formulier aanviaait instemming winningsplal ex artikel 34 lid 1 Mijnbouwwet (Mw)    © juncto artikel 24 Mijnbouwbestuit (Mb)    De           tere peert EE LEIEN ED fee Eaten Fat ep eter A tn .    ee Oy bem se ited yet Peed thane oe a bre    ee TE              ere ere et Hafen Tee vera feet  lodtenen re gesvaud by;   MMirssierie £4 Ecanonusrche Faken   Derecne Eoenpeproduche   Postbus 20101   2509 EC DEN HAAG    Winrungsptan Assen dd be a2 006    nn</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>    Artikel Onderwerp Beschrijving  1)  . Verzoek Gm instenmiag 4007 Winn GS phan PO er deren Pt cet ye deter rte  Assen cetusen Saabs ate wat de en  Heen oy - Saeed  A) Algemene gegevens  AT Hi Naam mdrener Biter dee Meret pb HE  Ad 2i Adres ER:  re as '    Al 4) E-mail    AL Contactpersoon    Af 5) Fax  Al 6) Indiener ste rab dee gi et  re GE ete uta may  : A2) Winnings verqunninggebied(cit) veer eng derd Egter  Dertien ok 4 MEAN ee  Mag otd A21) Voorkomens koolwaterstoffen e Assen  Bu Siel Ba  | Pr . ogo  Mb anna | A2.2) Soort koolwaterstof die wordt to) ate  | gewonnen Phat Q calatsc hh dds  ‘ (ipdrermgeat Rte St ad's  Co ed CAMELS LT dS  ' Dn pmwargerhendent des    ceedendalt    UIt at voorkomen Wardt FoogG um CA ets    yeava Ten    1 .  Ll] SEEING Ss PLA voor meds bestaande WING  (incluswel ¥Oorg ene Ui beerching    Mos. ru. A3) Bestaande of nieuwe winning    [-] wiammgsplan your nieuwe Ann    | Stee ot Ad) Samenloop vergunningen Wet 1 nee   milieubeheer |   | X ja te weken Op chhogovergurliaeg hed  Milieubeheer zal separdaat worden mqedienc         regel rn Reser dh Tired eels    nn</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>    eere re ang et}  LEO TOG! TANT LY         B) Bedrijfs- en productiegegevens    Sty ted B1) Beknopte beschrijving van het winningsplan !    De reder vaar ail micuwe wmmrgsekm voor Assens de toevoeging vaan des verwachite prodtcte: vit beet  Assen voetkemen door mudde! van het aansluiten van de bestaande put AAN ' |    Het voorkemen Assen werd aangetcund met de expiorateput Assen-1 (ASN- 1 ur 1082 De put AGN |  a gepoorm vanaf de iccate Assen en gaat produceren vaa zen nog te aan te legen 2 15m kue  weuwe cypieding die aansluit op de bestaande pyplerdmg naar de gasbehandelngsmstalkate :n Vries-  A Hers de bedoeling dat het voorkomen eind 2008 u producte wordt genamen De verwachting 1s  tet der proauche zal duren tat en met 200?              gemigreerd naar bovenliggende zandsteenlagen in het Rothegend Dit reservoir wordt afgesloten door  het zout van de Zechstein formatie, beide uit het geologische tijdperk Perm.    An Bi 1) Beknopte beschrijving van wijze van winmng door middel van (een) mijnbouwwerk(en) {  Mie dou !  Het onder hoge druk geproduceerde gas van beide voorkomens stroomt teeamen met de gassttomen  van Eleveld (ELV) Vries. | (VRS-1). Vrias-2 (VRS 2) naar de Vries-d (VRS-A) vehandelngsmstallatre  - waar ook het gas van VRS-d en gas van de satelhetiocattes Appelscha (APS) en Norg Zund (NRZ) ‘  worden samengevoegd Deze totale gasstroom wordt gecompnmeerd en middels een Joules Fhampson :  sep op specificatie gebracht voor aflevering aan Gasunie Trade & Supply BV via de Westervesd  WIV) locate  Schematische voorstelling gas evacuatie in het Westerveld system  | |  | | |  |  |  |  \  |  t  |  i  | De praductielocatie van VRS-4 heeft een capaciteit van ongeveerd 45 min Nm’ per dag |  | Mb 24u ta: 82) Geologische beschrijving van voorkomen(s) OO |  | |  Het gas 15 gevormd in de koollagen van het geologische tijdperk Carboon Vervolgens 15 het gas |  |  [    zi    Winningsplan Assen dd 12/94/2005  gsf    </pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>         tt ' ott a wa u van a  i 5  ELY-101  3 ELv-102  m Zj 3  aN |  7 re  ’  - ELV .  7 tag Blew ks a  7 4  5 N a         , | ELEVELO| ELV | em |    North Blocks vn oe mes    i u  Ar ain ame wun arr zE En Sr .  |  |    a. Winmmgeptan Assen dd. 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>              DOM te 53) Overzicht hygging voorkomens, gasputten |  “ hot De '  . |                               Le :  Ò  wf  ELEVELO  con 13 + a .  : SOA meg 7 a  : Daas noe  , EST OMVELE GROL UH  a OM  Sashes Paetirig 6AM UE Ealsting Truate, Stellen Mr  Cents ere trgreet DAS Send vee Pranued Pipeline 7 " Piyraed Troarn jy Statton  Pooagert Popoune Gasume Omers COMM Treating Compression Station    In het navalgend overzicht zijn de bestaande productie locates met dybehorende putten aangegeven    | - ee  | | tecatie ASNT . Producerende Putten  ' voorkomen Assen On | 1 (ASN- 1) '  5 Winningsplan Assen dd 12472606</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>         EEE: ‘ at ait as sy!         “Mn gtd Tet  84) Overzicht boringen in voorkomen(s)    Lan         Er zijn voor het Assen voorkomen geen nieuwe DOLNGEN tj    Wiorunigsnlan Assen dd HAUNRDGE    can)    </pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>    DE el Ba. 1) Schematische voorstelling putverbuizing(en)    5 ASN- 1    wh var bP OEE               COO Sortie aby en AH ET    Tae Indevum hae OEE Pre est ke    ~    co ten ACE T                   Oe Pepe teert cits ~ Sebi ABORT |    Poet Carpet ore STAs. ~T1leun ALLE |    Po Bpodipotiont baer ~S250 m AOE T    ee -_—_— -- Doe  Mb 24 id th =| B4.1) Plaats en wijze waarop koolwaterstoffen in verbuizing treden         De put is 2930 meter diep en verbonden met de gashoudende Rotliegend formatie op een diepte van  : tussen de 2878 en 3425 meter beneden NAP         Mo sho B5) Productieontwikkelings strategie 7    | | Assen   Met de aangetoonde productiecapaciteit van ASN-1 zal de put slechts korte tyd productief zijn Omdat  de put nog met is aangesloten, zal er tijdelijk een mobiele aansluttingsinstallate (KISS-skid) worden  neergezet. die nadat de ASN-1 put 1s uitgeproduceerd kan worden gebruikt op andere locaties Indien  tijdens het produceren van de put duidelijk wordt dat de put meer kan produceren, dan zal de KISS-   | skid langer beschikbaar zijn en zal het winningspercentage verhoogd worden         Het streefwinningspercentage voor het voorkomen Assen ligt op 5%. Hierbij geldt dat het  | winningspercentage zeer laag zal uitvallen in verband met de verwachte vroege waterproductie en  bijzonder slechte kwaliteit (voornamelijk conglomeraten) van het reservarr    Mb 242 | BS.1) Productie file  Het bestaande voorkomen Assen zal geproduceerd worden met maxmale gebruikmaking van de  productiefacilteiten De locatie wordt voor een belangrijk deet op afstand bestuurd De installatie kan  altijd van afstand veilig uitgeschakeld worden Omdat net alle faciliteiten op afstand gestart kunnen  worden, zullen regelmatig bezoeken plaats vinden door operators voor controle en eventuele    | reparaties              | De productie uil het voorkomen Assen zal gebeuren middels de aanwezige compressiefacilteiten op  VRS-4  '    Te Winningsplan Assen dd 12/04/2006    mmm</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>    | Mita cok.  Ni veld  dar,    Mibe rn    Mw 35 hd Tt    B5.2) Reservoir management    Eer vaer mile goutkomens binnen bet Westerveld «pain seldt  .  Viaregelmatge drukmetinaen wordt der rate van de aqwier ondersteurng en deplebe Hepaald  eo) Pe gator hecte wordtyonsiapt qecont oleerd    . Mheen peen 2u GERO EN worden eer watenpaderbe tegen te dal    Assen    Gas produatie mr ARN-1 wordt verwac nt Ziet te gedragen zoals m Vues Zul Loge gorosted zand    laages Kunnen de perforattes m contact brengen met de: waterkalom en lender totde viceqe praduche  yan ‘erate water Fr zat gesteeld WOrden de put co te producemea cat vieristof Gpoouw my de Out en  inde transport pyvlerding golang mugelyk kan worden vocckomien    BS 3) Omvang winning (hoeveelheden per voorkomen/per jaar)    De voorspe egen JOOr ASN-1 zijn gebaseerd op Hen pul testen op an Hogen Afwyjkugen vern det  yoorspelling door anvooraiene omstandigheden van reservoir technische en/of sconomssehe Hud Zijn    ‚mogelijk gewel qua faserng als verwachte hoeveeihed producte De totale heevenlhed te produceren    | B5.4) Duur van de winning (per voorkomen)    qas tat bergen ven geschatte onzekerhentsmarge van AU Ua en + 160%,    Aert vaert odetheert    production er pelbng          kod  i |  3 |  z ‚ \  30  2  3  a  . .  Se  ke  z  A  5 ‘  au:  =  '  vo  Juve zr rus 2    boren    Navolgend overzicht geeft de getalsmatige specificatie van boven getoonde voorspelling 1 min Nm’.    - ' 1: os 1 -  1 Assen ; _ WA | NZ 2008 2009  i Surely produc ue proel _ | n | a ‚ u | 0  Produetreprobed ie uitvoenny Van Assen hookup propt t | 13 \ 3 \ 0 | 0    De verwachte einddatum van de producte in het Vries en Westerveid systeem is eind 2012 volgens de  huidige voorspellingen Verwacht wordt dat het voorkomen in dit winningsplan eerder zal stoppen met   produceren in verband met waterproductie. De onzekerheidsmarge is echter groot, aangezien !  walerproductie moeilijk te voorspellen is         De winning zal worden beeindigd indien de totale kosten van de winning de opbrengsten van de  winning zullen overtreffen dan wel zoveel eerder indien door onvoorziene technische, geologische i  geofysische of andere vorzaak voortzetting van de winning niet plaats kan vinden !    2% Winningspian Assen dd 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>         en oe  evin Den    Un    PerUZIONO?    SMe Cf ad Ud    Mo gata ty    Mb 24nd tk    86) Stoffen dre jaarlijks worden mee geproduceerd    Met oe asproductte worden water en condensaat mee geproduceerd. De geproduchrmgde  raeveriherten water en coudensaat zjn afhankemjk van de ictale gasproductie De hoeveeihenl  veesensaat wordt geren door de Condensdat Gas Kato (CGR) ean hetwater coor de Wiater Gas  Rote CO Navalgend overaicht geett de bybenorende werden van de COR en de WOR voor bel    wobec Ser ASSAA    voorkomen ‚ CGR (mimin m' gas) _ WGR (mmin m gas)  Assan 30 5    Die waarden vaar de WOR stijgen naarmate de druk van het reservow aineemt    B7) Jaarlijks eigengebruik bij winning    Voor egen gebruik wordt er op de locates ASN-1 geen qe dangewengd  B8) Jaarlijks bij winning afgeblazen/afgefakkelde koolwaterstoffen    Per paar wordt op de verschiterde locaties zen volume aan gas afgeblazen dan wel nfgefakkeid Qe  Hieronder vermelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke waarden it het jaar 2004 en dienen als  vubeute gebruikt tee worden voor de komende jaren   s VRS-1 07 min Nm/   © VARGA 170 min Nm!    Het wordt verwacht dal de productie van de put ASN-1 geen merkbare vloed op dt gebruik zal  hevben Op de lecate Assen zal alleen klemme gas noeverlheden van ongeveer 100 Nm* worder  afgeblazen pjdens het tweejaarlijks onderhoud van de KISS produche facilitet en in geval van  noodsiluaties    ‚ BY Jaarlijks bij winning in ‘de ondergrond terug te brengen delfstoffen en andere stoffen    Het vrijkomende productewater ward! uiteindelijk na transport via de injectieput Borgsweer  geïnjecteerd in de diepe ondergrond    „9 Winningsplan Assen dd 12/04/2005    </pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>    C) Gegevens inzake bodembeweging als gevoly van de winning van  koolwaterstoffen.    5 gAlteen um te vallen voor vannmgsphanen voor voorkomens gelegen aan de landzijde van det eeemytszone)    |    Me te C1) Aard van de bodembeweging    vl Bederndanms   Door de wining vaA koulwaterstaffen uit obe- en gesvorrende gesteenteldgen Zal de druk m de ponen  van het gesteente verminderen waardoor compacte van de ale en gasvoerende lagen optreedt Dit  mamtesteert zich aan de oppervlakte im de vorm van bedenntahtuy Z1@ voor een Uuitgebrede  beschijving van het bodemdalingsproces “Bodemuating door Aarduaswinning - NAM: veiden in  Cronmgen Foesland en het Noorden van Drenthe Status Rapport 2005 en Froagnose tat hed pace  HOSA EP 2005 12202238)    fe) bodem tiling  Compacte van de ole en gasvoere nde lagen kan cadernhnge bewegmg bissen gesteentelagen  veroorzaken Dit kan zich soms aan de oppervlakte mandfesteren m de vorm veitt bedemtallingen    sa dot ten | C2) Bodemdalingscontour (uiteindelijk verwachte mate van bodemdaling)    Gebaseer: op beschikbare gegevens over de ondergrona en het productiescerano zoals beschreven |  in sectie B5 3 van dit winn:ngsplan Is een prcgnose voor de bodemdaling ten vevokje van gaswinning  yoor helin dit winmingsplan beschreven voorkomen opaeste'd    "De nog te verwachten bedemgalng door gaswinning wit het in dit winningsplar beschreven voorkomen.  die zal worden bereikt omstreeks het jaar 2008, bedraagd minder dan 2cm Aangezien een dergelijke  }  daling kleiner 1s dan de onzekerheid van de berekening en het ook met mogelijk is een dergetyke kleine |    ‚daling me! voldoende precisie te meten, zijn er In onderstaande figuur Ct geen contouren getoond De  resultaten van de berekeningen worden uiteraard wel meegenomen bij het beschouwen van de  |  |         cumulatieve bodemdaling in dit gebied                                  Fig Ci Noy le verwachten bodemdaling (2006 - 2008) veroorzaakt door de gaspraducte tnt het  | voorkomen Assen (cr)    - Vi)- Winningsplan Assen dd 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>    at    ld    OET    Fyentuele toekomstige merementelt productie door nieuwe putten en/of compressie zou kunnen teder |  tet een ander beeld    Enkele algemene kentallen van de mn dit winningsplan beschreven voorkomen zijn samengevat in tabel  C1 Deze (gemiddelde) kentallen reflecteren een zeer vereenvoudigd model van het voorkomen Hierin  wordt het gasvoerend reservoir beschreven door een elliptische cilinder met een halve lange as Ras  ar een halve korte as R‚‚» en met als hoogte de dikte van het reservoir In de berekeningen die ten  grondslag liggen aan de in dit winningsplan gepresenteerde contourkaarten zjn vanzelfsprekend de  weikeljke reservoir structuur En de invloed van de eventueel aanwezige aquifers meegenomen    BEHOEVOOOZ/    } e 7 1 1  © Assen! - .  “Diepte veld [m 2880 - Tabel C1. Enkele kentalien ter indicatie van dein dit winningsplan  I; epi veld mi) t Ver : beschreven voorkomen  i? Dikte reserunar 155 :  lis  , We (uk 334 “De drukdalmg van het Assan veld tot 2005 15 veroorzaakt door de  (barr] deplate: van het Norg veld  Druk on 2005 Buh?  [bar] ‚  _ Eind druk [bar] 27 |  ‚Reus [em] . 2h |  Rell OB |  1G. [10 bar | EN _    tr En : +e  Mb 24 he va C2.1) Verloop bodemdaling in tijd  Mtb EA ve He  in deze sectie wordt aandacht besteed aan de huidige status en het verwachte verloop in tijd van de  bodemdaling ten gevolge van winning uit het In dit winningsplan beschreven voorkomen gecombmeerd  met de effecten van wining uit naburige gasvelden    De meest recente uitgebreide bodemdalingsmeting in dit gebied heeft plaatsgevonden tn het jaar 2003  ("Waterpassing Noord Nederland 2003”, EP200408383818 en “Bodemdaling Eleveld. analyse   ‚ waterpassing 1972-2003’, EP200504215669). In figuur C2 wordt de in 2003 gemeten daling (sinds de  nulmeting in 1964) weergegeven. Deze metingen geven aan dat de bodemdaling door de gaswinning  uit het in dit winningspian beschreven voorkomen en naburige voorkomens in dit gebied minder dan 2  cm bedroeg.              AALO         fe dats    aas    ts                   Fig. C2 Gemeten bodemdaling in 2003 (cm; contourinterval 2 crm).  : Waterpasmetingen die in 2003 in dit yebied zijn uttgevoerd tonen aan dat de bodemdaling ten gevolge  | van gaswinning in hel betreffende gebied minder dan 2 cm bedroeg         |. _ Oe ee _ |    1 - Winningsplan Assen dd 12/04/2006    mm eee</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>    Bij het opstellen van de proantt: vaar bodemdalse: Zer gaswinning IN cht gebied is uitgesjean van |  hetgeen beschreven Is In rapport ‘Bodemdahnnt dri Aatdgers wing -NAM-velden in Groniugen  Chesiand en het Neorden van Luenthe- Status Rapport 2005 en Prognose tol het jaar 2050  (EP2005 12202238) Dit model van de ondergrand 14 geactualiseerd met de laatste geologische en  reserva techmsche nziekten van het nieuwe vaorkamen zoals beschreven in ditwineingsplan Met dit  verrmmarmde medelis de prognose voor de uitemndel ik te verwachten bodem dakng in dit qebied    uigeventd    De enzekerhe din de urteindebys verwachte bodertdahna wordt bepaakt door de onzekerheden m de 5  by de berekening gebruikle mvoergegevens 21 de betrowewsbaarheid van het gebruikte i  gesteentemechanische made! Het cesuitaat hervanis dat de onzekerhem in de verwachte: '  hodemdanng qennddeld za n 25% bedraagt (bereik 24% tot + 25% van de berekende daling) met   cen minimums van 2 cm    Figen Ca an C4 tonen de totale bademdaiing als yevety van quswinning val Det in Git wamingsplan  beschreven en naburige voorkomens voor respechtvelijk net dat ZU10 en voor de situatie na afloop  van dein ce wamngsptannen beschreven productaprofielen (2040) Eventuelr ontwikkeling «an  neuwe velden mi de buurt van net voorkomen Assen er/of metementele produche door nieuwe putten  en/of toepassen van compressin 15 niet meegenomen m de hudtge prognose en Kan lexten tot cen  ander herd         -. . rere ad                   L .                   | | Fig C3 Bodemdalingprognose voor 2010 (om; conlounnterval 2 cm) van de totale bodemdaling door  | | gaswinning voor het in dit winningsplan beschreven voorkomen ín combinatie met naburige  7 voorkornens         -le- Winningsplan Assen dd 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>    eye  bars    WA 25    |  |  |  |  |  |  |    2EPOZOONNT/T    /  /              Ei C4 Verwachte eindsituatie (2040) van de tolale bodenidaling voor hetin dit winning splan '  beschreven voorkomen in combinatie met naburige voorkomens  i De contourlijnen geven de bodemdahtig inem aan (contounnterval 2 cm)  i    i  i (         a ee __- - -- . wee ee:  Mb 24 td to : C3) Risicoanalyse bodemtrilling  | '  |  De winning van aardolie en/ot aardgas gaat in het algemeen gepaard met een daling van de druk in  ide ondergrond, Dit soort spanningsverandering kan leiden tot plotselinge bewegingen langs  ( bestaande breuken, waardoor een lichte aardbeving plaatsvindt    Sinds het begin van de jaren negentig hebben verschillende instanties, waaronder de overheid.  | kennisinstituten en mijnbouwmaatschappijen, zich gezamenlijk met deze problematiek bezig  gehouden. Bevindingen zijn oa gedocumenteerd in een aantal rapportages zoals “Eindrapport  multidisciplinair onderzoek naar de relatie tussen Gaswinning en Aardbevingen in Noord-Nederland __,  Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen, 1993", “De relatie tussen schade aan gebouwen         en tichte ondiepe aardbevingen In Nederland; TNO Bouw. 1998" en “Seismisch risico in Noord-  Nederland; de Crook et al, KNMI, 1998”.    Momenteel zijn bovengenoemde instanties verenigd in het Technisch Platform Aardbevingen (TPA) |   Hiermee is alle aanwezige kennis op het gebied van aardtrillingen gebundeld en kan deze optimaal |  worden ingezet met gebruikmaking van de meest actuele stand der techniek   ‚In respons op het in het Mijnbouwbesluit gestelde met betrekking tot het uitvoeren van een f1siCO-  analyse omtrent bodemtrillingen als gevolg van winning van olie of gas zijn onder begeleiding van hel |  TPA een aantal studies uitgevoerd, waarvan de bevindingen zijn gedocumenteerd in de volgende |  rapporten; “Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen Wassing et al, TNO-NITG rapporten  03-185-C (2003). 03-186-C (2004), 04-233-C (2004), ‘Seismic hazard due to small shallow induced |  earthquakes; van Eck et al, KNMI 2004” en "Deterministische hazard analyse voor geinduceerde  seismiciteit, van Eijs et al, TNO-NITG rapport 04-171-C. 2004" Tevens ts in dit kader een  _| samenvattend rapport uitgebracht waarin de _resultaten van bovengenoemde studies zijn    13 Winningsolan Assen dd 12/04/2006    nn</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>    sventegreedt msesmsch hazard van geinducearde aardbevingen Infeqcate: van deelstudies NITG  od Jad -O106B / KNML-publicatie 108. 2004)    In Nederland is/wordt uit rum 100 ebe- en gasvelden op het vasteland geproduceerd Boven een  beperkt aantal veklen (cat 26%) zijn bevngen getegstteerd In het kader van de Seigmusch Risico  Analyse zijn de velden opgedeeld in driv categoneen    A Groningen Bergermeer en Roswinkel. waar magnitudes 3.0 en hoger gijn opgetreden  H Andere velden waat kehte aardbevingen met magrtudes Klemer dan vO en opgetreden  G Velden waer geen aardbevingen zijn geregistreerd    | Aangezien het m dt wanmngsplan beschreven vanrkomen nog Met In precduche qenomen 15,  betrell het hier een voorkomen iw categone C    Door het KNMI is aangegeven dal voor dergelijke velden met de huutige wetenschappetijke kennis  nog geen aigemeen seismisch ‘hazard model opgesteld kan worden dat een belrouwbare  seismisch nsico analyse mogelyk zou maken Om het op bass van velden m de categorieen A en  B opgestelde algemene hazard model te verljnen en een gekwantificeerde schatting te kunnen  geven van de kans op een geïnduceerde beving voor velden in categorie C. 1s op ntiatwef en  onder begeleiding van het TPA door TNO-NITG een stuche wtgevoerd naar de fysische en  i geologische parameters cie de gevoelgheid van olie/qusvelden voor hel optrecken van  aardbevingen bepalen Herby zijn veel gegevens gebruikt die via andere winningsplannen  „beschikbaar zijn gekomen Een van de conclusies van deze studie is, dat er twee meetbare  parameters aan te wijzen zijn die aantoenbaar gerelateerd kunnen worden aan de kans on het  optreden van gemduceerde bevingen De eerste parameter (E) s de verhouding tussen de  Young's moduh van ce overturden en het reservor De tweede parameter (B) is ce  breukdichtheid Hierbij moet warden opgemerkt! dat er nooit bevingen geregistreerd dijn u velden  met een drukdeplete van minder dan 72 bar en dat mn dergelijke velden de kuns op een beving  daarom 0% bedraagt Urgaande van deze resultaten is in de onderstaande tabel een overzicht  gegeven van de kans dat er in de toekomst tijdens gaswinning tit het in dit winningsplan  ‚ beschreven voorkomen lichte aardbevingen geïnduceerd zulen worden Aangezien de  gemiddelde drukdaling in het in dit winningsplan beschreven voorkomen naar verwachting minder  ‚ dan 72 bar zal zijn. ts de kans op een beving 0%.    Voorkomen  Assen    Met de voortzetting van de gaswinning en mogelijk verder ondergoek dat in het kader van het TPA  zal worden verricht, zuilen sleeds meer gegevens over de eigenschappen van het voorkomen en  de mate van seismisiteit worden verkregen. Deze informatie zal aanleiding kunnen geven de  risicoanalyse op onderdelen te herzien dan wel op enig onderdeel nader onderzoek uit te voeren                Kans op geïnduceerde bevingen  0%              | zoals beschreven in het meetplan Noord-Nederland. vindt in het gebied boven het in dit    winningsplan beschreven voorkomen continu monitonng van eventuele aardbevingen plaats.  | Deze monitormg wordt uitgevoerd door KNMI met behulp van een daartoe aangetegd netwerk van  seismische registratie apparatuur    MB ZA ld va 1 C4) Omvang en aard van de schade         C 4.1 Algemeen    Bodemdaling door gaswinning manifesteert zich aan de oppervlakte n de vorm van een plate, zeer  gelijkmatige schotel Die veroorzaakt een hellend vlak in het maaiveld, waarvan de gradiënt zeer gering  is. Zoals in figuur C1 Is aangegeven, bedraagt de te verwachten bodemdaling door gaswinning uit het  in dit winningsplan beschreven voorkomen minder dan 2 centimeter   Voor de verwachting van aard en omvang van mogelijke schade door geïnduceerde lichte  aardbevingen wordt gebruik gemaakt van de verschillende rapporten genoemd in onderdeel C3 |    |    C4.2 Schade aan openbare infrastructuur door bodembeweging    Omdat bodemdaling door gaswinning een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft, wordt geen directe   schade aan infrastructuur verwacht. Niet uitgesloten ts echter dat de bodemdaling gevolgen kan  _ hebben voor het normale beheer en hel onderhoud van waterkeringen en waterlopen. Vaor zover dat  ' | beheer onvermiujdelijk te maken meerkosten met zich meebrengt die, in overeenstemming met het              - 14- Winningsplan Assen dd. 12/04/2006    ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>    vee    gesteide in onderdeel CB voor vergeeding in Aaomerking KOMEN dan (ust Op NAM de verplichtina cite  schade overeenkomstig de regels van het burgertijk recht te vergoeden In sommnge gevallen foopt dat  via een hiertoe ingestelde commissie In andere gevallen kunnen afspraken worden gemaakt in  mlateraal verband   In opdracht van de NAM is door ngenieursdureau Tebodin een analyse utgevoerd van het nsmo van  schade door bodertrlhagen voor buisleidingen (‘Anaiyse van Het Hsk van schade doot  vodeminiingen voor buislesdingen, febodm document 1912001, 2004) Unt cht rapport kan  geconcludeerd warden dat de integriteit van ondergrondse leidingen bij aardbevingen ten gevolge van  aswanag net siqnificant wordt aangetast    Le VEEULGOE STORT    C4.3 Schade aan bouwwerken door bodembeweging    Omdat bodemdalmg door gaswinning e€n geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft en de resulterende  vervormng (zoals scheefstand, kromming en horizontale rek) van de bovengrond zeer klem ts, wordt  geen chrecte schade aan bebouwing verwacht Hierby wordt verwezen naar “Studieresultaten  tetreltende ongelijkmatige zakkingen in verband met aardgaswinning in de provincie Groningen een,  uitgave van de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning, maart 198 / |    _De praktijkervaring met gasproductie in Nederland over de afgelopen jaren leert dat by een beperkt  | aantal velden hichte aardbevingen ten gevolge van de gasproductie optreden waarby im de meeste  ‚gevallen geen schade ontstaat Zoals beschreven in de secte C3 wordt de kans dat er in de toekomst  | bij gaswinning uit het in dit winnmgsplan beschreven voorkomen lichte aardbevingen zullen optrecen   nihil geacht    ;  Indien et toch schade zou optreden als gevolg van de gaswinning dan rust op NAM uiteraard de  verplichting die schade overeenkomstig de regels van 1ei burgerlijk recht te vergoeden    C4.4 Schade aan natuur en milieu door bodemdaling    bodemdaling aanzienlijk kleiner dan de jaarlijkse schommelingen in de waterstand (verschil zomer- en  winterpell). De waterhuishouding m het gebied dat wordt beinvloed door bodemdaling ten gevolge van  gaswinning, is in de loop van eeuwen tot stand gekomen en tegenwoordig volledig kunstmatig  geregeld Waterpeilen zijn vastgelegd in peilbesluiten Indien een relatieve styging van het waterpeil  tov het maaiveld de geldende norm dreigt te overschrijden, moet dit worden tegengaan door  aanpassingen in de waterafvoer (compartimentering, versnelde afvoer waterbezwaar) Het waterschap |  is verantwoordelijk voor het waterbeheer ‚n het beheersgebied    |   \   4   |   |   Bij een daling van minder dan 2 cm in gebieden met een kunstmatig peilbeheer Is de mate van    i  In dit relatief kleine dalingsgebied wordt, gelet op het beperkte volume van de schotel en gezien het teit |  | dat de daling aanzienlijk minder is dan de jaarlijkse schommelingen in de waterstand, geen effect van  betekenis op natuur en milieu verwacht    FRG Id 1e | Cój Maatregelen om bodembeweging te voorkomen / te beperken   | |   | Technisch gesproken is injectie van water of CO, in een gasreservoir een haalbare optie ter  (gedeeltelijke) compensatie van bodembeweging. Echter, gezien de te verwachten geringe effecten  door bodembeweging als gevolg van de gasproductie en gelet op bezwaren van economische aard    worden dergelijke maatregelen in het productieproces niet voorzien.              Mb 24 lid 1s | C6) Maatregelen die gevolgen van schade door bodembeweging beperken of voorkomen    overeenkomstig de in het winningsplan aangegeven productieprofielen, vindt meting van de bodem-  beweging plaats volgens een goedgekeurd meetplan en zijn er diverse regelingen opgesteld zoals  hieronder beschreven.    ‚ Omdat gaswinning een geleidelijke en gelijkmatige bodemdaling zal veroorzaken, wordt geen schade  aan bouwwerken verwacht. Indien als gevolg van bodemdaling door gaswinning de waterhuishouding  of andere waterstaatkundige werken in betekenende mate worden beinvloed dan zuilen, in overleg met  de beheerders of onderhoudsplichtigen van die werken, de maatregelen of voorzieningen kunnen  worden getroffen ter beperking of voorkoming van hierut voortvloeiende schade of gevaar. Als mat het  nemen van maatregelen niet alle door gaswinning veroorzaakte schade afdoende kan wurden  voorkomen dan rust op NAM de verplichting die schade overeenkomstig de regels van het burgerlijk |  recht le vergoeden.    Teneinde schade door bodembeweging te beperken of te voorkomen wordt de winning uitgevoerd  |  |         15 - Winningsplan Assen dd 12/04/2006    a</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>    i  Voor mogelijke schade vergurenart door aardbevingen dié: wanten veroorzaakt doot gaswinnmg geldt  een 2oltde verphehtng De prakwykerat ng met gaspraucte m Nederland over de afgelopen jaren  last dat de hehte aardbevieger tan gevalge van gasproducte m de meeste gevallen met leiden toi  senade Leh kan zoals mole Craxi :S gebleken en um secte CH ms beschreven de kans op Schade:  ran bebe on de nabije omgeven van Pet epicentrum van den geruseerde aanmdbüvng nt  sore G WOten u Ges brons een sechadetegekng opjesteid ven sebade veroorzaakt door  aarsberonden als gevalg vali qe ts sensing Vere regelen 15 beschreven in ce fokler Gaswinning en  Lente Aandermgen een gecanennke ungave van de NAM en de orovnums Groningen en Drenthe  et sameewerking met het KNMI INC NITG en het Menistene van Eoonomsche Zaken ,         ber additionaie bescherming en ter verzekenng val net belang van gelugedeerden is een huutdstuk   waarborgfonds mijnbeuwschade” m de Mijnbouwwet apgenomen un rust daarenboven op de   expotant van eee mynbouwwerk een OSIcO aansprakalikhend voor schade dee ontstaat door beweging  yan de podem als gevolg van de exploitahe van dat werk    Ondertekertng  | Gatun 12 cepa ZOO  |  |   1 nn Plan Aanen   br tee Ansel Der iet Lo   Bijlagen   Omschrijving ‚ niet van toepassing    16 Winningsplan Assen da 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>    DQLIEZ  LEZ           ASNOQO—O~ 3140           GEMEENTE ASSEN            +                    + SNOC-2- 282 | + ASNOO-9-3142 +    ASNOO-Q~ 3148 vof                              ASNOC-O-25!    FR ge    ee : Ar  fa wy  ZN   v7            “| ASN00-0Q=-3149         ASNO0--0-1256                                              Lo 8 DN 7  ASNOO—G~ 249 / N 237 “ : ( £ Le  4 Ln v 7 ASN 72728 / :  o . fo Lr L/ ‘ ASNOO-Q~27 31  fi \ 4 Zé - Ln           ASNOO~Q-1402 N                         NA N,  Wa ASNOG--O-3150 -           KADASTRALE/SITUATIE TEKENING  LOCATIE ASSEN    VERGUNNINGSAANVRAAG WET MILIEUBEHEER  Schaal 1 : 1000    Laatste wijziging : 0 Bijlage : 3                                            . con DRÉ ,    SITUATIE SCHAAL 1:10000 (©) Topografische Dienst , Emmen (1998-0016)                    </pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>8.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>    Formulier vergunningaanvraag Ministerie van Economische Zaken  ope indienen (in 7-voud) bij  Wet milieubeheer Mirusterie van Economische Zaken,  Directoraal-Generaal voor Marktordening en Energie, Directie Energieproductie  Postbus 20101    (versie 20-05-2003) 2500 EC DenHaag    Dit formulier dient om ervoor te zorgen dat uw vergunningaanvraag voldoet aan alle eisen die de Wet milieubeheer daaraan stelt. Indien  u vragen heeft van technische aard kunt u contact opnemen met het Staatstoezicht op de Mijnen te Voorburg   (070) 395 65 00. Indien u vragen heeft van procedurele aard kunt u contact opnemen met de directie Energieproductie van het  Ministerie van Economische Zaken (070) 379 79 99/ 379 70 88. Als de ruimte op het formulier te beperkt is kan worden verwezen naar  een bijlage, die dan ook in 7-voud moet worden ingediend.    Inrichting         Vries |    Verzoek om vergunning in gevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor:    CT] Het oprichten en in werking hebben van een inrichting (ex art. 8.1, lid 1, onder a en c‚, Wm)  1 Het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting (ex art. 8.1, lid 1, onder ben c, Wm)  [D Met veranderen, of net veranderen van de werking, van een inrichting de gehele inrichting omvattend (ex art. 8.4, lid 1, Wm)    Categorie van de inrichting (volgens Inrichtingen en Vergunningenbestuit milieubeheer ivb)    Categorie/categorieën: Bijlage:  t.la + 2.1 !    A Algemene gegevens         A1 Naam aanvrager A2 Adres   Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. | Schepersmaat 2, Postbus 28000 9400 HH Assen  A3 Contactpersoon (procedurele aspecten) Telefoon Teletax E-mail   |   nn   Drenthe    A5 Winningsplan goedgekeurd    LT Nee & va Besluit (nr.): ME/EP/UM/4019017 d.d. 17-06-2004    A6 Inrichting  Naam locatie Aard van de inrichting          Aardgaswinning en -behandeling en  elektriciteitsopwekking    Gaswinnings- en gasbehandelingsinstaltatie Vries 1                        Blok (voor zover het een inrichting betreft binnen de 12 mijlszone)    n.v.t. Coördinaten ° ' “NB °    Adres (voor zover het een inrichting betreft op land)  Het Kleuvenveld    Kadastraal    Gemeente (svp ook bestuurlijke gemeente aangeven) Sectie Nr's    Assen (bestuurlijke gemeente Assen) Y 164, 165 en 342    Tekeningen  Kadastrale tekening (bij voorkeur 1:1000)  nr Rev.    Bijlage 3. tekeningnummer 0518933001 revisie 0. d.d. 27-10-2005      </pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>    Inrichting  ee    Vries |    Schematische weergave ondergrondse inrichting (putontwem/verbuizing)  nr. Rev.    Zie bijlage 1, deel 3, hoofdstuk 2 |    Plattegrondtekening (met aanduiding emissiepunten lucht en water) (bij voorkeur 1:1 000)    nr. Rev.  Bijlage 2A1, tekeningnummer 05 18933009 | revisie 0, d.d. 27-10-2005  Bijlage 2A2, tekeningnummer 05 18933002 revisie O, d.d. 27-10-2005    Situatietekening (bij voorkeur schaal 1:10.000)  nr. : Rev.    Bijlage 3, tekeningnummer 05 18933001 | revisie 0, d.d. 27-10-2005    Schema hoofdprocesleidingen (bij voorkeur schaal 1:500)  nr. rev.    Bijlage 2B, tekeningnummer 0518933003 | revisie 0, d.d. 27-10-2005    Schematische weergave proces (met aanduiding emissiepunten lucht en water)  nr. rev.    Appendix !b, tekeningnummer 0518933004 | 0    Bebouwing in onmiddellijke nabijheid van de inrichting  Aard Afstand in m.                    Woonbebouwing 73 m (vanaf hekwerk locatie)         A7 Overige vergunningen/kennisgevingen:  Aanvraag Bouwvergunning verplicht (Indien Ja afschrift aanvraag toezenden)    PJ Nee Ja Voor:    Aanvraag vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) verplicht (indien Ja afschrift toezenden)   DJ Nee 0 Ja Voor:   Vergunning(en) en meldingen krachtens welke de bestaande inrichting is opgericht en in werking is (indien van toepassing):   O Nee B Ja   Omschrijving Datum Beschikkingsnummer  Revisievergunning Li september 1998 E/EOG/MW/98050839  Mededeling (aanpassing tagnummers) 26 januan 2001 n.v.t.         A8 Overige regelgeving (Welke besluiten of richtlijnen zijn van toepassing)  Besluit Opslag Ondergrondse Tanks  { Nee L] Ja Voor:    Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties  DI Nee 0 Ja Voor:    </pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>    Inrichting  En    Vries |    Besluit Risico's Zwarë Ongevallen  CJ Nee O Ja Voor:    Besluit milieu-effectrapportage 1994  DJ Nee O Ja Voor:    Lozingenbesluit bodembescherming  DI Nee OO Ja Voor:    Gevaaniijke alvaistoften (Eural) .    &) Nee OD Ja Voor:   CFK-lekdichtheidsbestuit   Kj Nee OO Ja Voor:   PGS PGS:  POS   [] Nee & va Voor: Opslag hulpstoffen; zie bijlage 1, deel 2 en deel 3, § 6.3 PGS 15    Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) (bijzondere regeling 3.3/E.11)  DI Nee U Ja Voor:    Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB)  ( Nee & Ja Voor: Bodembeschermende voorzieningen: zie biilage 1. deel 2 en deel 3, § 6.3    Wet geluidhinder (geluidsgezoneerd?)  & Nee U Ja Voor:    Overige  TL eeen    DJ Nee 0) Ja Voor:    Coördinatie (ex. art. 14.1 Wm)  6 Nee DD Ja Voor:    B Bijzondere gegevens  Bi Beschrijving van de aard van de inrichting    Gas winning/behandeling Bijlage:  Bijlage |. deel |, hoofdstuk !    Olie winning/behandeling Bijlage:    n.v.t.    B2 Activiteiten of processen in de inrichting die van belang kunnen zijn voor nadelige gevoigen voor het miheu  Bijlage  I    Bijlage |. deel 2 en 3, hoofdstuk 2    Toegepaste technieken Wijze van                  Boren gasput VRS-6 (tijdelijke activiteit)  Produceren, drogen, meten en afvoeren van aardgas en het  opslaan en meten van hierbij afgescheiden lichte ruwe olie  en productiewater alsmede opwekking van elektriciteit.</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>    Inrichting    Vries |         B3 Gebruikte grondstoffen/hutpstoffen/bijproducten in relatie tot nadelige gevolgen voor het milieu (geen merknamen, maar    productbeschrijving (bijv. corrosie inhibitor)  Grondstoffen: Kenmerkende gegevens Type opslag Hoeveelheden Opslag Verbruik              Bijlage 1, deel 3, hoofdstuk 3 | n.v.t.    Hoeveelheden    Huipstoften tijdens boring: Kenmerkende gegevens Type opslag Opslag Verbruik  LC) Zie bijlage 1, deel 2,  [1 $32en$66   Oo   O                         Voor gegevens  betreffende hulpstoffen  zie bijlage 1, deel 2, § 3.2                   0  Bijproducten:  DI Condensaat  TJ Water   (] Zwavel(-verbindingen)  (J Kwik   0                Bijlage 1, deel 3, hoofdstuk 3          B4 Maximum capaciteit van de inrichting   Maximum geïnstalleerd vermogen:   verbrandingsmotoren (KJ) elektromotoren (KW)   Tijdelijk opgestelde dieselaggregaten en dieselmotoren: | 180 kW (ongewijzigd t.o.v. vigerende  totaal opgesteld vermogen per boring 4125 kW vergunning).           Gaswinnings/behandelingscapaciteit (Nm3/dag) Oliewinningscapaciteit (ton/dag)    600.000 m3/dag (bii 0°C en 1013 mbar) | n.v.t.    B5 Bedrijfstijden van de inrichting  Bijlage 1, deel 2 hoofdstuk 5 en deel 3 hoofdstuk 5         B6 Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf  Wijze van Maatregelen    Emissie Aard Omvang Duur registreren ter reductie                                        & ttucht | Biijlage 1, deel 2 § 6.1 en deel 3 § 6.1  & 2Water | Bijlage 1, deel 2 $ 6.2 en deel 38 6.2  &] 3.Bodem | Bijlage |, deel 2 § 6.3 en deel 3 § 6.3  & 4.Geluid | Bijlage 1, deel 2 § 6.4 en deel 3 § 6.4  & 5.Geur Bijlage 1, deel 2 § 6.5 en deel 3 § 6.5         87 Maatregelen ter voorkoming/beperking van belasting van het milieu door de inrichting ten gevolge van afvalstoffen  Hoeveelh Wijze van Afvoer Wijze van    Afvalstoffen eden/jr. opslag Verwijdering Hergebruik inzamelaar freq. fr. registratie            Bijlage |,  deel 2 hoofdstuk 7 en  deel 3 hoofdstuk 7</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>    Inrichting  Ee    Vries |    B8 Transportbewegiagen tijdens normaal bedrijf  tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/week tussen 19.00 en 23.00 vur per dag/week tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/week    Bijlage 1. deel 2 hoofdstuk 8 en  deel 3 hoofdstuk 8    B9 Op dit moment bekende toekomstige ontwikkeling van de inrichting die voor beslissing op de aanvraag van belang is    DJ nee [ ja, namelijk: Bijlage 1. deel 2 hoofdstuk 9 en deel 3 hoofdstuk 9    B10 Brandbeveiliging  Bijlage 1, deel 3 hoofdstuk 10.2  B11 Externe veiligheid Bijlage:    {Plaatsaebonden) risico contour 10° Bijlage 1, deel 2 hoofdstuk 10 en deel 3 § 10.1  Appendix 4a + 4b, tekeningnummers 05 18933007 en 0518933008    C Te verstrekken gegevens indien van toepassing  C1 Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem    DJ nee LC] ja, rapportnummer: d.d.    C2 Aanvullende regels en gegevens lvb hootdstuk 5 ex par. 1.1 en par. 1.2    & nee C] ja, namelijk:    Maatregelen ter voorkoming of beperking van belasting van het milieu door de inrichting tijdens:  Proefdraaien Onderhoudswerkzaamheden Ongewone voorvallen/calamiteiten    Bijlage |. deel 2 en deel 3, § 6.1 | Bijlage 1, deel 2 en deel 3. $ 6.1 Bijtage 1, deel 2en deel 3,8 6.1                          C3 Geluidsprognose-rapport  DJ nee [] ja. rapportnummer: d.d.    CA Is de inrichting gelegen in een milieubeschermingsgebied/gevoelig gebied (Bijv. Vogel-/Habitatrichtlijn).    fd nee [] ja. voor landschap Nb. Als een dergelijk gebied nabij; afstand:    C5 Is de inrichting aangesloten op een openbaar riool  PJ nee OO ja C0 Rioollozing via zuiveringstechnisch werk __[] Riooitozing op oppervlaktewater    C6 Is een bij de inrichting behorende verlaadkade aanwezig    DJ nee 0 ja, namelijk:    C7 Is een meerjarenafspraak (MJA) van kracht    O nee i ja    CB Is een milkeuzorgsysteem operationeel    CO nee Nl ja Gecertiticeerd? ISO 14001    C3 Zijn maatregelen in kader Bedrijfsmilieuplan van toepassing    PI nee U ja. bijlage/pagina BMP jaar:                   D Ondertekening  Naam    B. Asse: Leader Land</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>    Inrichting  a    Vries |  E Bijlagen 7    Bijlagen Omschrijving                            Beschrijving + appendices | t/m 4  Schematische opstelling boorequipement Vries |, tekeningnummer 0518933009, revisie 0  Plattegrondtekening tijdens produceren, tekeningnummer 05 18933002, revisie 0)   Schema hoofdprocesleidingen, tekeningnummer 0518933003, revisie 0  Situatietekening+kadastrale kaart tekeningnummer 0518933001, revisie 0</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1    Beschrijving van de verandering van de  gaswinnings- en gasbehandelingsinstallatie Vries 1    vergunningsaanvraag Wet milieubeheer  artikel 8.1 lid 1, onder ben c</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    INHOUDSOPGAVE  INHOUDSOPGAVE ……… ennen senensnenersersernensensnenvenrsanenssensernnvensesnvenvensensenenneenvensenns 2  DEEL 1 ALGEMEEN … nennen rnernesneneenrerseneereeevernvensersnnrnseenvensensennenvenreenseeveneeend 4  1. BESCHRIJVING VAN AARD, INDELING EN UITVOERING VAN DE INRICHTING … 4  DEEL2 BOREN... eneersernerseravenvensenenseeneesereneneennvenvenneenverserenvenvenveneenvenvensenanense 5  2. PROGESBESCHRIJVING nennen eener oenaeeneeereenvernsennerenensensensenevenennsenneenne 5  21 Algemeen … ….....nnenenennonnnerveneverneernverenersnvernnversveranvenverensennenevensservansereensvennseenvernenenn ser venenn 5  2.2 Beschrijving van de booractiviteiten … onsen eensveneseenserenvenrervereensersnvenersnsers ennn: 5  221 Voorbereidende werkzaamheden … ese onvensersveren ser enncenevervenneneevenvenverenvenn 5  222 Uitvoering van de boring … ee eececcecenceeencencecsacesceeesseecseesesseescacacuensesesssesessceseeessessaeessuees 5  223 Affakkelen en puttest nn nansnnersnnenenrennnvenvenenerennenveneereenenreensenevevseenveven eeen: 6  3. GROND- EN HULPSTOFFEN TIJDENS HET BOREN … nennen ennen enennsvenseenserenen 6  3.1 Algemeen … neren ren ennenenersvennveneesnervennnenvenneennenneesnneennevennvenneunseeneeenvennsenteranvennen 6  3.2 Boorvloeistof … ensen venne envoencenerenvenvensveneeenvensvensvenseeensvenvenenveenvennenneeneeenerensenend 6  3.3 Watergebruik … ene venseneer renee evenverenevernensenenenersnevenennenmenensnnnetersnnesenverseensenrsdennen 7  CAPACITEIT VAN DE INRICHTING veren vensonsersrenvvenseevenseneenvenvenvenneenseene 7  BEDRIJFSTIJDEN TIJDENS HET BOREN … eeens vene ener eneeneenvenvenvenvensveneens 7  BELASTING VAN HET MILIEU TIJDENS HET BOREN nennen vencenevens 8  6.1 Emissies naar de lucht tijdens het boren … nnen nne ve enen evenenerennsensveanvernnsenennseenen 8  6.2 Maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater tijdens het boren … ceeesneeeeeees 8  6.3 Bodembescherming tijdens het boren … … … ….nussensvensersennevensverenseernerenveeneern oseernene 8  6.4 Geluid tijdens het boren ….ensseranes nevensvennvernevenenvensevenneeemnenenseevennennevenveermeeansnvevonns 8  65 Emissies van geur/stof tijdens het boren ennen vvenennerseevenersensnnenenvenenansvevennsenrn 9  6.6 Energie tijdens het boren … nnn ensevensernsenensennvensneresnenennensenesernenvernnnsvensennersorvenneersennsen 9  6.7 _Lichttijdens het boren … …………… ee ecccececsssecessccsenseecssseessacecsesecesscesseesenansecesseaeesesseecenecsenaeenseneas 9  7. AFVALSTOFFEN TIJDENS HET BOREN … nennen ensverseevnnsenseervenvernvensenenerensen 9  TRANSPORTBEWEGINGEN TIJDENS HET BOREN … nennen veen eeenerennen: 10  TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN nn ereeveneennereneeen serene eesvenvenereneeenserene. 10  10. VEILIGHEID TIJDENS HET BOREN … vennen ennvenvenseonvenvenseneenerscenrenntenn 10  10.1 Externe veiligheid. … nennen eennerenevenneerseeeensverseeeansneeneervensverensennvennenneervansvenens 10  10.2 Calamiteitenbestrijding … san vernn neren ennn en nverserenennenseevvennereeene enne varvennsene vennen 10  10.3 Procesbeveiliging … ev vensrenvener onver oveneennnevevennnennmeerenvensvervensensereneesenentensenseeserenn 10  DEEL3 PRODUCEREN a enneseerenersersverseenenveanveneeenevenvenereneevensenrenernenseeenn ven 11  2. PROGESBESCHRIJVING nennen oovenvensoovenseenvencernvennvenveneevencenvennvervenven 11  2.1 _ Algemeen. ……...unnsensssvserrvervensverveerenerensverversenvenensnsnsenserseenenensnevansenrendenenmennervenrsesveesnevenenn 11  2.2 Beschrijving ondergrondse inrichting en gasproductie … see sennere enne renseeennnerserenn 11  GROND- EN HULPSTOFFEN enen veneenenvensersvensenneenneencenvenenvenvenveneenn vennen 13  CAPACITEIT VAN DE INRICHTING nennen vens eereneenenenee vene enavenerenveneenvennven sevens 13  BEDRIJFSTIJDEN VAN DE INRICHTING nennen ene eenvennerenersenennervenverseenserenvenn 13    27 oktober 2005 Pagina 2 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    6. BELASTING VAN HET MILIEU TIJDENS NORMAAL BEDRIJF … … …… nennen enen 13  6.1 Emissies naar de lucht. voenveenveeensernnenvenseerenserenenserennannveereennereevenvernverennenseernnnn 13  6.1.1 Continue emissies … nnee een vereer eneeneeenenenveenn eer seveenneenvenvensenveenmevenvens 13  6.1.2 Incidentele emissies … eren ennen venevennvenvervenveevenvervenveeennverseervennverensenrnne 14  6.1.3 Registratie en beperking van emissies naar de tucht … neen onver neenereerenn 14  6.2 Maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater … ennen ennen 14  6.3 Maatregelen ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging…… nn 14  6.3.1 Algemeen beschermingsniveau …………… ………nesnnsennarennvenevenvensverenannveesensnenenerennvsereenenn 14  6.3.2 Locatiespecitieke maatregelen en voorzieningen … … …… …… ……………n……aveesnee ners enneer verevenen 15  64 Geluid... nennen eneeneerenrennereevenenenveranenvonvsenerenternnenenvennerenenevencvenvenneeevensrennden 16  6.5 Geur... nnen vennencneneeervenverenervenn veen venne ene venveennvennsvenvvensveenservenanvenenvervenverrneensvensenensverneen 16  66 Energie... ….vennevennnenrevereeveevsaneneseennvereennverseneseverevenneeeneenensnenenssesesenveevenneevennnevenveerensens 16  AFVALSTOFFEN/BIJPRODUCTEN enen nenneenr venverenseernsereneersvertensenseernvennvenn 16  TRANSPORTBEWEGINGEN … enen eneen eeeneeenen vererven nee evennenseesseerversseenee 16  TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN nnen enveenvensvensenseneneenversensersenn 16  10. _ VEILIGHEID. nseeneereeevensenenvenvenvenveneenvenvencenteneenureenvenneenerenevevenervenvennrrnvendenen 16  10.1 Externe veiligheid. vennaneve vene enne vornsersnrevennssernnnenreneorevenensensenenentenvensvenvenennsorerenen 16  10.2 Brandbeveiliging … … evens snevensversennervensnsnene veen anenverssersvereaneansenervenverenennennvenene. 17  10.3 Procesbeveiliging … … ……… …… … … ………ernnse vs ners serrsn ner sennn sens venenansenvenennsvereronevenvenveenneeennsereennen 17  10.4 Terreinbeveiliging.…… … … … … …… ……ennseeeersevenevensevenseversansersseerenanensevennanvveveerenevenserennenerenaneerenn 17  Appendices Tek.nr.  Appendix 1a Schematische voorstelling van een boorinstallatie met faciliteiten 0316601001  Appendix 1b Schematische weergave proces Vries 1 0518933004  Appendix 2 Werkvloerinstructiekaarten en productkaarten van: nvt.  Appendix 3a _Geluidscontourkaart Vries 1 tijdens het boren van VRS-6 0518933005  Appendix 3b __Geluidscontourkaart Vries 1 tijdens normale productie 0518933006  Appendix 4a _Risico-contouren locatie Vries 1 tijdens het boren van VRS-6 0518933007  Appendix 4b _— Risico-contouren locatie Vries 1 tijdens normale productie 0518933008  27 oktober 2005 Pagina 3 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    DEEL 1 ALGEMEEN    1, BESCHRIJVING VAN AARD, INDELING EN UITVOERING VAN DE INRICHTING    Deze beschrijving behoort bij de vergunningsaanvraag Wet milieubeheer voor het veranderen  van de gaswinnings- en gasbehandelingsinstallatie Vries 1 (hierna te noemen locatie Vries 1).    De vigerende vergunning in het kader van de Wet milieubeheer voor de locatie Vries 1 is op   11 septernber 1998 verleend door de Minister van Economische Zaken (nummer  E/EOG/MW/98050839). Op 26 januari 2001 is een mededeling gedaan van een verandering van  schriftelijke aard (aanpassing tagnummers).    De inrichting is bestemd voor het produceren, drogen, meten en afvoeren van aardgas alsmede  het opslaan, meten en afvoeren van de hierbij afgescheiden lichte ruwe olie (condensaat) en  productiewater. Tevens worden de restgassen die vrijkomen bij de behandeling van het  geproduceerde aardgas aangewend voor de opwekking van elektriciteit.    Thans wordt op grond van artikel 8.1 lid 1, onder b en c van de Wet milieubeheer vergunning  aangevraagd voor het gedeeltelijk opnieuw boren en testen vanuit de bestaande put Vries-6  (VRS-6), ook wel het uitvoeren van een side track genoemd.    De locatie Vries 1 is gelegen in het gebied van de winningsvergunning “Drenthe”, in de gemeente  Assen, provincie Drenthe, op de percelen kadastraal bekend gemeente Assen sectie Y, nummers  164, 165 en 342.    De locatie is gelegen op een afstand van circa 1 km ten noorden van de plaats Assen. De locatie  is gelegen in een agrarische omgeving. De dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen op een  afstand van circa 73 meter vanaf het hekwerk van de locatie.    De locatie Vries 1 is bereikbaar via een openbare weg, het Kleuvenveld, en is ontsloten door  middel van een toegangsweg.    Bijlage 2A1 (tekeningnummer 0518933009, revisie 0) is een schematische opstelling van het  boorequipement tijdens het boren van de put VRS-6. Op deze tekening zijn de permanente en  tijdelijke installaties weergegeven. In bijlage 2A2 is een plattegrondtekening van de locatie Vries 1  tijdens normale productie opgenomen (tekeningnummer 0518933002, revisie 0). De installatie-  onderdelen in de onderhavige beschrijving zijn terug te vinden op deze tekening. In bijlage 2B is  het schema van de hoofdprocesleidingen tijdens normate productie weergegeven (tekening-  nummer 0518933003, revisie 0). In bijlage 3 (tekeningnummer 0518933001, revisie 0) is de  situering van de locatie aangegeven.    Indien niet anders is aangegeven, gelden de in deze beschrijving aangegeven volumina van  gassen bij een temperatuur van 0°C en een druk van 1.013 mbar.    27 oktober 2005 Pagina 4 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    DEEL 2 BOREN  2. PROCESBESCHRIJVING  2.1 Algemeen    2.2    2.2.1    2.2.2    De werkzaamheden met betrekking tot de booractiviteiten zijn gepland in de loop van 2006. Na  afloop van de boring zal de put worden aangesloten en in productie genomen. Tijdens het  uitvoeren van de boring is het mogelijk dat de rest van de installatie in bedrijf blijft en dat gas  geproduceerd wordt vanuit de put VRS-1.    Beschrijving van de booractiviteiten    Voorbereidende werkzaamheden    Op de plattegrondtekening nummer 0518933009 (bijlage 2A1) is de schematische indeling van  het boorterrein met de opstelling van het boorequipement aangegeven.    Aangezien het hier gaat om het gedeeltelijk opnieuw boren vanuit een bestaand boorgat (side  track), zijn er vrijwel geen aanpassingen nodig aan het bestaande puttenterrein. Milieugoten en  wateropvangbakken voor de opvang en afvoer van hemelwater zijn aanwezig. Ten behoeve van  de fundering van de boorinstallatie wordt zonodig een aantal heipalen aangebracht. Aangezien  het hier gaat om een boring vanuit een bestaande boorkelder en een bestaand boorgat blijft het  heien van een stalen buis van circa 40 m (de stove pipe genaamd) in dit geval achterwege.    De werkzaamheden om de boorlocatie in gereedheid te brengen voor het daadwerkelijke boren  duren 8 tot 10 weken en zullen plaatsvinden in de dagperiode.    Uitvoering van de boring    De boring vindt plaats met behulp van een mobiele en demontabele boorinstallatie. Appendix 1a  geeft een schematische voorstelling van een boorinstallatie met bijbehorende faciliteiten.    De tijdsduur van de boring wordt bij een normaal verloop van het boorproces geschat op circa  2 tot 3 maanden. Gezien de aard van het boorproces zullen er continu (dag en nacht) in deze  periode boorwerkzaamheden plaatsvinden. Na afloop van de boring wordt de boorinstallatie  gedemonteerd en afgevoerd.    Een boorinstallatie bestaat uit een boortoren en de zogenaamde mudplant. In deze mudplant  worden de boorvloeistoffen die tijdens het boren continu in gebruik zijn opgeslagen en behandeld.  De dieselgeneratoren voor de elektriciteitsvoorziening ten tijde van de boring worden tijdelijk op  het puttenterrein opgesteld.    Het boorproces kan als volgt beschreven worden.   Een hydraulisch of elektrisch aangedreven motor boven in de boorinstallatie (top drive) zorgt voor  de aandrijving van de boorbeitel onder in het boorgat. De boorstang bestaat uit een serie aan  elkaar geschroefde holle boorpijpen en is aan de onderkant voorzien van de boorbeitel. Door het  gewicht van de pijpen boort de boorstang zichzelf de grond in. is de lengte van de boorstang  afgeboord, dan stopt het boren en wordt een nieuwe boorpijp aan de top drive geschroefd. Zo  groeit de lengte van de boorstang met de diepte van het geboorde gat.    Tijdens het boren wordt continu een vloeistof (de boorspoeling) door de holte boorstang naar  beneden gepompt. Deze boorspoeling brengt het door de beitel vermalen gesteente tussen de  boorpijp en de boorwand door naar de oppervlakte. Het boorgruis wordt met behulp van  schudzeven, hydrocyclonen en centrifuges uit de boorvloeistof gehaald, in bakken opgevangen  en afgevoerd naar een daartoe geëigende be-/verwerkingsinrichting. De boorvloeistof wordt  vervolgens via een gesloten systeem weer in de boorpijpen gepompt.    Op het boorgat zijn veiligheidsafsluiters aangebracht die op elk gewenst moment, eventueel van  afstand, gesloten kunnen worden.    Om te voorkomen dat het boorgat instort, wordt het boren een aantal keren gestopt om het  boorgat te verbuizen met stalen bekledingsbuizen (ook wel “casing” genoemd). Deze buizen  worden met cement aan de boorgatwand bevestigd.    27 oktober 2005 Pagina 5 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>    2.2.3    3.2    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage !    Er worden verschillende diameters buizen aangebracht. Deze buizen dienen   - te voorkomen dat de putwand tijdens het boren instort;   - sommige aardlagen af te sluiten in verband met migratie van verschillende tormaties onderling  en spoelingverlies of hoge druk;   - te voorkomen dat gas via het boorgat kan ontsnappen;   - voor de montage van de bovengrondse veiligheidsafsluiters en van het productiekruis.    De binnenste verbuizing wordt de productieserie of tubing genoemd. De tubing vormt de   uiteindelijke opvoerserie. De opvoerserie heeft de volgende functies:   - het op een veilige wijze opvoeren van het aardgas naar de oppervlakte;   - bescherming van de bektedingsbuizen tegen corrosie en erosie ter voorkoming van  permanente blootstelling aan hoge drukken;   - het scheppen van een circulatiecircuit om vloeistoffen door afsluitbare openingen te circuleren  ten behoeve van schoonspoelen of veiligheid (het zogenaamde doorpompen van de put).    De diepte van het boorgat en de aard, de dikte en de samenstelling van de aardtagen bepalen de  lengte waarover en het aanta! malen dat er bekledingsbuizen worden aangebracht. Omdat het in   dit geval gaat om een uitbreiding van een bestaand boorgat (side track) is een groot deel van de   verbuizing reeds aanwezig.   Indien van boorbeitel gewisseld moet worden, bijvoorbeeld vanwege slijtage of doordat een beitel  met een kleinere diameter benodigd is, dan wordt de gehele boorstang weer naar boven gehaald  en uit elkaar geschroefd alvorens met een nieuwe beitel verder geboord kan worden.    Tijdens en na het boren wordt apparatuur afgespoeld of schoongespoeld met water uit de  hemelwaterbak (hoekbak). Na afronding van de werkzaamheden en de demontage van de  boorinstallatie wordt het gehele terrein gereinigd.    Affakkelen en puttest    Wanneer de gasvoerende structuur aangeboord is wordt na verloop van tijd een productietest  uitgevoerd. Tijdens dit testen zal het gas in principe naar de productiefaciliteit worden geleid. Ook  dan zijn echter periodes van affakkelen van gas mogelijk, bijvoorbeeld als gevolg van slechte  productiviteit van het reservoir. Het affakkelen tijdens de testperiode zal zoveel mogelijk beperkt  worden tot de dagperiode.    Alvorens met de test te kunnen beginnen wordt de put achtergelaten met ‘completion fluid’ (brine,  ofwel zoutwater oplossing). Op een later tijdstip wordt de put getest. Het doel van het testen van  de put is om inzicht te krijgen in de omvang en productiviteit van de aangetoonde gasvoerende  structuur.    Bij het testen wordt in een tijdelijke installatie (test separator) het gas van de brine afgescheiden  (schoonproduceren), waarna het geproduceerde aardgas door een tijdelijk aanwezige fakkel  wordt verbrand.    De hoeveelheid te produceren gas tijdens het testen is vooraf niet exact te bepalen. Getracht  wordt om de testduur zo kort mogelijk te houden en het testen zoveel mogelijk te beperken tot de  dagperiode. Zodra het mogelijk is wordt het gas naar de gasbehandelingsinstallatie van de locatie  Vries 1 geleid en dus niet meer in de tijdelijke fakkel verbrand.    GROND- EN HULPSTOFFEN TIJDENS HET BOREN    Algemeen    Bij het boren van een put en het cementeren van de verbuizing worden boorspoeling,  boorchemicaliën en cement gebruikt. De soort en hoeveelheden daarvan worden nauwkeurig  afgestemd op formaties en het boorprogramma. Ten tijde van het opstellen van de onderhavige  vergunningsaanvraag kan nog niet exact worden opgegeven welke en hoeveel chemicaliën zullen  worden gebruikt. Dit zal worden opgegeven conform Mijnbouwregeling artikel 8.2.1,1 onder b  (werkprogramma voor boorgaten op land).    Boorvloeistof    De boorvloeistof wordt grotendeels aangemaakt in een spoelingtabriek in Emmen en met  vrachtauto's aangevoerd naar de boorlocatie.    27 oktober 2005 Pagina 6 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>    3.3    Wmi-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage |    De functies van de boorvioeistof zijn onder meer:  - het afvoeren van vermalen (opgeboorde) gesteenten (boorgruis) naar de oppervlakte;    - het afpleisteren van de boorgatwand ter minimalisering van boorvioeistofverliezen naar de  doorboorde formaties;    - het koelen van de boorbeite!:    - het geven van voldoende tegendruk om te voorkomen dat formatiegas of vloeistoffen in het  boorgat stromen;    - het verminderen van wrijving.    Aangezien de boring een uitbreiding betreft van een bestaand boorgat (side track), hoeven alleen  diepere secties te worden geboord. Voor deze diepere boorsecties door zand, klei en zout  formaties wordt om technische redenen een boorvloeistof op oliebasis toegepast.    De vrijkomende boorspoeling vermengd met het boorgruis wordt gerecycled. Hierbij wordt  ongeveer 98 % van de basisolie uit het boorgruis en de afgewerkte boorvloeistof teruggewonnen.  Voor het aanmaken van boorvloeistof dient dus basisolie als hoofdbestanddeel.    Om de boorvloeistof die eigenschappen te geven die het voor de bovengenoemde functies nodig  heeft, worden speciale producten toegevoegd, afhankelijk van de eigenschappen die op dat  bepaalde moment nodig zijn. Deze eigenschappen zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan de  verwachte drukken en de aard en het type van de te doorboren formaties.    Tijdens de voorgenomen boring worden de volgende boorvloeistoffen en -chemicaliën gebruikt  (hoeveelheden indicatief):    - 810m* VCM (Versa Clean Mud); een boorspoeling op oliebasis;  - 250 ton boorchemicalién;   - 300 ton cement;   - 120m’ brine; een zoutwateroplossing.    De circulerende boorvloeistof wordt bovengronds na gebruik door middel van schudzeven,  hydrocyclonen en centrifuges zoveel mogelijk ontdaan van nat of steekvast boorgruis, waarna de  afgescheiden boorvloeistof weer in het actieve systeem wordt teruggebracht. Het afgescheiden  boorgruis wordt naar een gecontroleerde stortplaats afgevoerd.    Bij wijziging van de vloeistofsamenstelling wordt de circulerende oude boorvloeistof afgetapt en  vervangen door het nieuwe type. De oude vloeistof wordt afgevoerd naar de spoelingfabriek om  daar opgewerkt te worden en vervolgens weer opnieuw ingezet te kunnen worden.  Watergebruik    Gemiddeld wordt per boring circa 400 tot 1000 m? water gebruikt ten behoeve van het  boorproces. Dit water wordt in hoofdzaak gebruikt als spoelwater voor het schoonspoelen of  afspuiten van de apparatuur op de locatie of de verharding. In de regel kan dit water worden  verkregen uit de op de locatie aanwezige wateropvangbakken.    CAPACITEIT VAN DE INRICHTING    Niet van toepassing voor het onderdeel boren.    BEDRIJFSTIJDEN TIJDENS HET BOREN    Het boren is een continu proces en zal in totaal circa 2 tot 3 maanden duren.    27 oktober 2005 Pagina 7 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>    6.1    6.2    6.3    6.4    Wm-vergunningsaanvraag Vries +; Bijlage 3    BELASTING VAN HET MILIEU TIJDENS HET BOREN    Emissies naar de lucht tijdens het boren    De emissies naar de lucht worden berekend aan de hand van een dieselverbruik van circa  3-5 m° per dag gedurende de dagen dat de boorinstallatie draait. Er wordt gerekend met diesel  met een zwavelgehalte van 0,005 % (ultrataagzwavelig).    In tabel 1 worden de continue emissies naar de lucht tijdens het boren weergegeven.    Tabel 1: Continue emissies naar de lucht tijdens het boren    kg per m’ diesel kg per dag (max.)    A  KZ  a  ee    Tijdens het testen en schoonproduceren van de gasproductieput kan het noodzakelijk zijn dat er  gas moet worden verbrand via een mobiele fakkelinstallatie.         Maatregelen ter bescherming van het opperviaktewater tijdens het boren    Tijdens werkzaamheden op de boorlocatie worden de afsluiters in de afvoerleidingen van de  waterbakken naar de sloot gesloten en wordt er tijdens de opbouw, boorfase en demontage geen  vloeistof geloosd op het oppervlaktewater. Op de locatie is tijdelijk een waterzuiveringseenheid  aanwezig voor waterhergebruik. Hierdoor wordt de mate van vervuiling gereduceerd. Zodra de  wateropvangbakken vol zijn, wordt het water door middel van een tankwagen afgevoerd naar een  daartoe geëigende be-/verwerkingsinrichting.    Na beëindiging van de werkzaamheden op de boortocatie en nadat het gehele terrein is  schoongemaakt, wordt het hemelwater van de locatie weer via de waterbakken geloosd op het  oppervlaktewater.    Bodembescherming tijdens het boren    Het begin van het boorgat wordt gevormd door een circa 40 meter diep ingeheide stalen buis  (zogenaamde ‘stove pipe’), welke door middel van oliebestendige rubberen afsluitschakels  vloeistofdicht is verbonden met de bodem van de betonnen boorkelder. Hiermee wordt vervuiling  van grond of grondwater voorkomen.    Door de combinatie van de aanwezige vloeistofkerende verharding met afvoergoten en  opvangbakken, werkmethoden tijdens een boor- of testfase alsmede het toegepaste equipement  en het continu visueel inspecteren van de voorzieningen is de bescherming van de bodem tijdens  deze activiteiten geborgd. Na afloop van de boring of testperiode worden het terrein, de goten en  de opvangbakken gereinigd en vindt een visuele eindinspectie plaats van de vloeistofkerende  verharding.    Voor de overige bodembeschermende voorzieningen zie bijlage 1, deel 3, 8 6.3.    Geluid tijdens het boren    Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de boorinstallatie bij een normale werking en  onder representatieve bedrijfsomstandigheden zal niet meer bedragen dan 50 dB(A) op   300 meter van het hart van de boorinstallatie. Dit is inclusief het geluid dat wordt veroorzaakt door  de put VRS-1 die mogelijk tijdens het boren in bedrijf is.    27 oktober 2005 Pagina 8 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>    6.5    6.6    6.7    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    De gestileerde 50 dB(A) geluidsbelastingcontour tijdens het boren is weergegeven in  appendix 3a. Binnen het gebied van deze geluidscontour bevindt zich één woning. Om de  geluidsbelasting bij deze woning te verlagen zal tijdens de boorwerkzaamheden een  geluidsscherm op het terrein geplaatst worden.    Tengevolge van kortstondige bijzondere werkzaamheden zoals het heien van funderingspalen of  gedurende een korte productietest van de put, kan tijdelijk een verhoogde geluidsproductie  ontstaan. Deze werkzaamheden zullen dan ook zoveel mogelijk in de dagperiode worden  uitgevoerd.    Tengevolge van bijvoorbeeld het stoten van boorbuizen kunnen incidenteel piekgeluiden  ontstaan. Het zoveel mogelijk beperken van deze piekgeluiden wordt bereikt door middel van het  vooraf instrueren van het boorpersoneel.    Tijdens de constructie van het boorterrein en de boring zelf zijn geen (hinderlijke) trillingen buiten  de inrichting te verwachten.    Emissies van geur/stof tijdens het boren    Tijdens de boring wordt geen geur- of stofoverlast verwacht. De gebruikte hulpstoffen alsook het  proces zelf geven hiertoe geen aanleiding.    Energie tijdens het boren    Hier wordt een gemiddelde uitrusting van een boorinstallatie aangegeven. Per type installatie kan  dit afwijken.    De boorinstallatie wordt van elektrische energie voorzien door 2 generatoren die door  dieselmotoren met een gezamenlijk vermogen van 1925 kW worden aangedreven. Tijdens het  boorproces wordt daarnaast nog gebruik gemaakt van 5 pompen die door dieselmotoren worden  aangedreven met een gezamenlijk vermogen van 2200 kW. Ten behoeve van de dieselmotoren  is een dieselvoorraad aanwezig van circa 20 mè. Het dieselolieverbruik varieert van 3 tot 5 m° per  dag.    Licht tijdens het boren    De verlichting van de boorinstallatie en overige apparatuur is zodanig dat enerzijds de installaties  veilig kunnen worden bedreven en anderzijds lichthinder naar de omgeving zoveel mogelijk wordt  beperkt.    Lichthinder kan ontstaan door het affakkelen van gas tijdens het testen van de put. Deze hinder  wordt zoveel mogelijk voorkomen door de testperiode zo kort mogelijk te houden en het  geproduceerde gas zoveel mogelijk af te voeren naar een gasbehandelingsinstallatie.    AFVALSTOFFEN TIJDENS HET BOREN    Van de tijdens de boring vrijkomende afvalstoffen wordt een afvalstoffenadministratie  bijgehouden. Tabel 2 geeft een schatting van de te verwachten reststoffen naar soort, naar  hoeveelheid en naar afvoer/verwerking (uitgaande van normale booromstandigheden).    Tabet 2: Overzicht vrijkomende reststoffen tijdens het boren  Reststoffen Afvoer/verwerking Hoofdbestanddelen  Boorgruis oliebasis Erkende verwerker (behandeling, Basisolie, zand, kleisteen,  recycling en deponie) kalk, anhydriet, zout  Hoekbakwater | 1000 | Erkende verwerker/RWZI  Otievervuild afval Erkende verwerker (behandeling, Olie, water, bezinksel  recycling en deponie)  Inhoud sanitaire 15 RWZI! Sanitair afvalwater  opvangbak  Bedrijfsafval In Erkende verwerker Huishoudelijk afval    (stortplaats/verbranding)  27 oktober 2005 Pagina 9 van 17                                                   </pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>    10.    10.1    10.2    10.3    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    Boorvloeistof op oliebasis en brine (calciumchloride of kaliumchloride) worden gerecycled.    TRANSPORTBEWEGINGEN TIJDENS HET BOREN    De aan- en afvoer van benodigd materiee!/materiaal zal plaatsvinden door middel van  wegtransporten via een vooraf vastgestelde route.    Voor de aanvoer van de boorinstallatie met bijbehorende apparatuur zijn circa 60 vrachten nodig  Met het opbouwen van de installatie zijn circa 10 dagen gemoeid.    Tijdens de boring zijn er gemiddeld 3 tot 7 vrachten per dag nodig. Transporten gedurende de  nacht zullen zoveel mogelijk worden vermeden. Voor de afvoer van de boorinstallatie naar elders  zijn weer circa 60 vrachten nodig. Geen van de transporten valt onder de categorie zwaar  vervoer. Het precieze aantal vrachten is onder andere afhankelijk van:    - het type boortoren;   - de diepte van de put;   - de benodigde boorvioeistof;  - de diameter van het boorgat.    TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  Zie deel 3 hoofdstuk 9 van deze bijlage 1.    VEILIGHEID TIJDENS HET BOREN    Externe veiligheid    Externe risico's zijn die risico's welke invloed op de omgeving kunnen hebben. Het externe risico  van een boorgat bestaat uit het ongecontroleerd uitstromen van vloeistof en/of aardgas uit de put,  ook wel een “blow-out” genoemd. Indien het uitstromende gas en vloeistof wordt ontstoken  ontstaat warmtestraling, waarvan de intensiteit afhankelijk is van de afstand tussen de vlam en de  blootgestelde objecten of personen.    in deze vergunningsaanvraag is het ‘risico’ van een blow-out aangegeven als het plaatsgebonden  risico voor derden buiten het instaltatieterrein. Appendix 4a geeft de ligging van de 10°/jaar risico  contour gedurende het boren en de putafwerkingsaktiviteiten weer. Binnen de contour van het  plaatsgebonden risico van 10®/jaar als gevolg van het boren en de afwerking van put VRS-6  bevinden zich geen kwetsbare objecten. De activiteiten vinden in een korte periode (70 dagen)  plaats en de situatie met verhoogd risico is beperkt tot die periode.    Calamiteitenbestrijding    Voor elke boring wordt er een specifiek calamiteitenbestrijdingsp!an opgesteld en dit plan wordt  vooraf doorgesproken met de plaatselijke brandweercommandant. Dit calamiteiten-  bestrijdingsplan is op de locatie aanwezig.    Procesbeveiliging    De toepassing van de juiste boorvloeistof voorkomt uitstroom van gas. Mocht onverhoopt tijdens  het boren met de boorvloeistof gas naar de oppervlakte komen dan wordt dit gas via een vooraf  opgesteld systeem afgeblazen. Verder zijn op de locatie altijd verzwaringsmiddelen aanwezig om,  indien nodig, het soortelijk gewicht van de boorvloeistof te kunnen verhogen bij een onverwacht  hoge formatiedruk tijdens het boren. Tevens zijn diverse veiligheidsafsluiters op de put aanwezig  ter beheersing van het boorproces.    De eventueel producerende put VRS-1 (Xmas tree) wordt voorzien van beschermende  constructies ter voorkoming van mechanische schade. De tlowleiding van de put VRS-1 ligt  ondergronds. Derhalve hoeven hiervoor geen extra maatregelen getroffen te worden.    27 oktober 2005 Pagina 10 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>    2.2    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    DEEL 3 PRODUCEREN  2. PROCESBESCHRIJVING  2.1 Algemeen    Op de locatie Vries 1 wordt zoet aardgas geproduceerd uit de op de locatie gelegen  gasproductieputten.    De gasstroom afkomstig van de putten VRS-1 en VRS-6 wordt gedroogd in de  gasbehandelingsinstallatie waarbij het geproduceerde gas en het meegeproduceerde  water/condensaat van elkaar worden gescheiden. Daarna wordt het gas door middel van een  ondergrondse gastransportleiding via het afsluiterstation Ter Aard afgevoerd naar de  gasbehandelingsinstallatie Vries 4 voor aflevering aan de Gasunie Trade & Supply b.v.    De locatie Vries 1 bestaat uit een puttenterrein en een terrein waar de transportleidingen, het  controlegebouw, de gasbehandelingsinstallatie en andere ondersteunende systemen zijn  opgesteld.    Beschrijving ondergrondse inrichting en gasproductie    Op de locatie Vries 1 zijn twee putten aanwezig, VRS-1 en VRS-6. De putten zijn geboord in de  geologische formaties Ten Boer en Slochteren (Rotliegend).    De put VRS-1 is een verticaal geboorde put, de put VRS-6 is gedevieerd geboord met een  gemiddelde deviatie van 46 graden.    Onderstaand worden de dieptes gegeven in mAH beneden NAP. De gegevens van de put VRS-6  kunnen na uitvoering van de boring veranderen.    Een gasput is opgebouwd uit een serie van metalen verbuizingen die aan de boorgatwand zijn  bevestigd met cement. Deze verbuizing dient om instorten van de geboorde gang te voorkomen.  Daarnaast wordt voorkomen dat stroming van formatievloeistoffen optreedt tussen verschillende  aardlagen. De laatste, diepste verbuizing is geperforeerd ter hoogte van de gasproducerende  faag in het reservoir. Bij de put VRS-1 is dit op een diepte van 3102-3124 mAH -NAP. Bij de  bestaande put VRS-6 is dit op een diepte van 3256-3315 mAH -NAP.   Door de perforaties treedt het gas in de productieverbuizing en wordt het met de zogenaamde  tubing naar het oppervlak gebracht. De bovenste verbuizing (conductor) is extra zwaar uitgevoerd  en dient behalve voor de stabiliteit ook als fundering voor de putafstuiters en ter voorkoming van  contact met de bovenste watervoerende lagen bij de boring.    De lengte van de diepste verbuizing is voor de put VRS-1 circa 3175 mAH -NAP en voor de  bestaande put VRS-6 circa 3424 mAH -NAP.    De X-mas tree is het gedeelte van de bovengrondse putafwerking dat zich tussen de  verbuizingen en de gasproductieleiding bevindt. Het doel van de X-mas tree is de gasstroom uit  de formatie te kunnen afsluiten door middel van een met de hand te bedienen afsluiter of door  middel van de bovengrondse veiligheidsafsluiter (SSV).    De putten zijn voorzien van de volgende systemen:    « beveiliging door onder- en bovengrondse putafsluiters die hydraulisch-, gas- en luchtgestuurd  de put automatisch kunnen insluiten. De ondergrondse veiligheidsklep wordt ook wel “surface  controlled sub surface safety valve” (SCSSV) genoemd. De bovengrondse veiligheidsklep is  de “surface safety valve” (SSV). De ondergrondse putafsluiter van de put VRS-1 bevindt zich  op een diepte van 593 mAH -NAP en voor de put VRS-6 is dit 94 mÂH -NAP.   Om deze afsluiters te kunnen bedienen is een hydraulische eenheid opgesteld bestaande uit  een hydraulische oliepomp en een oliereservoir;    e _doodpompaansluiting; een bovengrondse aansluiting voor het in noodgevallen rechtstreeks  doodpompen van de putten.    Telemetriesignalen, hydraulische vloeistof voor het bedienen van de afsluiters en hulpstoffen als  anti-corrosievloeistof worden door een hulpleiding naar de putmond gevoerd.    27 oktober 2005 Pagina 11 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    In navolgend figuur wordt een schematische weergave van een gasput gegeven.    Spuitkruis  Xmas tree    Produktstroom    AnnulusWeppen    Conductor    Verbuizingen    VailighaidsWep  (sub surface safety valve)    Verbuizingen  Stijgbuis (tubing)  Productie packer    Oner met perforatie         Schematische weergave gasput    Alle geboorde gasputten op land zijn voorzien van een kelder.    Het doel van de kelder is de meest gebruikte hoofd- en werkafsluiters van de X-mas tree op een    werkzame hoogte te houden en eventuele kleine condensaat of anti-corrosievloeistof lekkages op  te vangen.    De bediening van de zich in de putkelder bevindende annulusafsluiters en aansluitings- en  aftapmogelijkheden komt niet dagelijks voor. Men moet hiervoor in de kelder afdalen, tenzij  verlengingsgereedschap wordt gebruikt. Van tijd tot tijd wordt het verzamelde regenwater uit de  kelder weggezogen. De diepte van de kelder bedraagt 2,5 meter.    Het gas en de reservoirvloeistoffen afkomstig uit de gasproductieputten VRS-1 en VRS-6 worden  door middel van ondergrondse gasproductieleidingen via het inlaatmanifold naar de  gasbehandelingsinstallatie getransporteerd.    De hoeveelheid geproduceerd en behandeld aardgas wordt continu gemeten en geregistreerd.    27 oktober 2005 Pagina 12 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>    Wm-vergunningsaanvsaag Vries 1, Bijlage 1    Ten opzichte van de vigerende vergunning uit 1998 en de mededeling uit 2001 zijn er een aantal  wijzigingen opgetreden.    -__De LTS-gasbehandelingseenheid is (tijdelijk) buiten bedrijf en gevuld met stikstof. De LTS-  eenheid blijft aanwezig voor mogelijk gebruik bij toekomstige ontwikkelingen.    -_ Bij de verlaadplaats is een dampretoursysteem geïnstalleerd. Dit systeem voert de emissies  die tijdens de verlading van water/condensaat ontstaan terug van de tankauto naar de  water/condensaatopsiagtanks T-2 en T-3.    - Het waterbadfornuis F-1 zal tiidens productie van gas naar verwachting discontinu gebruikt  worden om tijdens opstarten van de putten en eventueel tijdens de eerste productiemaanden  hydraatvorming in de installatie te voorkomen. Het waterbadfornuis is voorzien van de  verbrandingsluchtventilator K-2 en de watercirculatiepomp P-5. Deze pomp zorgt ervoor dat  ook verderop in de installatie hydraatvorming wordt tegengegaan door warm water door de  installatieonderdelen te pompen. Indien het waterbadfornuis F-1 niet beschikbaar is zal  gebruikt gemaakt worden van een mobiele methanolinjectie-eenheid.    Voor het overige zijn er in het gasbehandelingsproces, de vloeistofbehandeling, de hulpsystemen  en de ondersteunende systemen geen wijzigingen. Deze onderdelen worden hier dan ook verder  niet meer beschreven.    In appendix 1b is het gaswinnings- en gasbehandelingsproces schematisch weergegeven.    GROND- EN HULPSTOFFEN    Betreffende het gebruik van grond- en hulpstoffen zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de  vigerende vergunning.    CAPACITEIT VAN DE INRICHTING    De aardgasproductie- en -behandelingscapaciteit van de installatie bedraagt maximaal  600.000 m° per dag. Deze capaciteit zal ten gevolge van de onderhavige verandering niet  wijzigen. De verwachte water/condensaatproductie is 20 m°/dag. Dit wordt in de  behandelingsinstallatie afgescheiden en opgeslagen in de water/condensaatopslagvaten  T-2 en T-3.    Het totaal opgestelde elektromotorisch vermogen bedraagt circa 180 kW en zal ten gevolge van  de onderhavige verandering niet wijzigen.    BEDRIJFSTIJDEN VAN DE INRICHTING    De inrichting is bij normale productie continu in bedrijf. Afhankelijk van de gasafzet en tijdens  onderhoudswerkzaamheden kan de productie tijdelijk worden stilgelegd. Deze productiestops  vinden bij voorkeur plaats gedurende de zomermaanden.    BELASTING VAN HET MILIEU TIJDENS NORMAAL BEDRIJF  Emissies naar de lucht    Continue emissies    Ten opzichte van de vigerende vergunning zijn er enige wijzigingen opgetreden betreffende de  emissies naar de lucht. De emissies van de LTS-eenheid (de glycolregenerator A-1 en de  proceswaterbak plus afblaas regeneratorkoeler E-5) komen te vervallen, omdat deze eenheid  buiten bedrijf is.    De wijzigingen betreffen een verlaging van de emissies van de fakkel F-2 door het omlaag  brengen van de hoeveelheid spoelgas en een verlaging van de emissies van de  water/condensaatopslagtanks T-2 en T-3. De emissies van de gasmotoren blijven ongewijzigd  ten opzichte van de vigerende vergunning.    In tabel 3 worden de gewijzigde emissies van de fakkel F-2 en de water/condensaatopslagtanks  T-2 en T-3 weergegeven.    27 oktober 2005 Pagina 13 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    Tabel 3: Continue emissies verbrandingsgassen F-2 en ventgassen tanks T-2 en T-3    Rookgas fakkel F-2 Ventgas water/condensaatopslagtanks  T-2en T-3    ON  eee lee    mo/m”o: droog gas, bij 3% O2 en standaardomstandigheden  n; viuchtige organische stoffen inclusief methaan, inclusief BTEX                                                                                6.1.2 Incidentele emissies    Betreffende incidentele emissies is er een wijziging opgetreden ten opzichte van de vigerende  vergunning als gevolg van discontinu gebruik van het waterbadfornuis F-1. Wanneer het fornuis  in gebruik is zal het naar verwachting 1500 m° per dag verbrandingsgas emitteren.    6.1.3 Registratie en beperking van emissies naar de lucht    Ter beperking van de emissies vanuit de tankwagen die ontstaan tijdens de verlading van  water/condensaat vanuit de water/condensaatopslagtanks T-2 en T-3 naar de tankwagen is een  dampretoursysteem aangelegd bij de verlading. Door middel van dit dampretoursysteem worden  de dampen die vrijkomen tijdens de verlading teruggeleid van de tankwagen naar de tanks.    6.2 Maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater    Betreffende de maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater zijn er geen wijzigingen  ten opzichte van de vigerende vergunning.    6.3 Maatregelen ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging    Het NAM-beleid ten aanzien van bodembescherming valt binnen het bredere VGWM-beleid en  houdt een actieve benadering in. De daarvoor benodigde elementen zijn verankerd in de  bedrijfsprocessen. Daarnaast is de bodembescherming een onderdeel van het convenant  ‘uitvoering milieubeleid olie- en gaswinningsindustrie' en het daaruit voortvloeiende  Bedrijfsmilieuplan.    In termen van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB)  vallen de locaties voor de winning en behandeling van olie en gas onder de  bodemrisicocategorieën ‘verwaarloosbaar bodemrisico' (A) of ‘aanvaardbaar bodemrisico' (A*).  Gezien (het behouden van) deze classificatie zijn er risicobeperkende maatregelen en  voorzieningen nodig. Deze zijn onderstaand in algemene zin en locatiespecifiek beschreven.    6.3.1 Algemeen beschermingsniveau    Ten behoeve van de installatie zijn waar nodig bodembeschermende voorzieningen aangebracht.  Bij het ontwerp daarvan wordt gebruik gemaakt van het Beslismodel Bodembescherming  Bedrijfsterreinen (BBB).    Voorafgaande aan de ingebruikname van de bodembeschermende voorzieningen wordt door  middel van beproeving en inspectie zeker gesteld dat de installatie functioneert conform het  ontwerp.    Het begin van het boorgat wordt gevormd door een circa 40 meter diep ingeheide stalen buis (de  zogenaamde ‘stovepijp’). Hiermee wordt vervuiling van grond of grondwater voorkomen.    27 oktober 2005 Pagina 14 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>    6.3.2    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    Door de combinatie van de aan te brengen vloeistofkerende verharding met afvoergoten en  opvangbakken, werkmethoden tijdens een boor- of testfase alsmede de toegepaste apparatuur  en het continu visueel inspecteren van de voorzieningen is de bescherming van de bodem tijdens  deze activiteiten geborgd. Na afloop van de boring of testperiode worden het terrein, de goten en  de opvangbakken gereinigd en vindt een visuele eindinspectie van de vloeistofkerende  verharding plaats.    Om de productieveiligheid, de milieuveiligheid en het ongestoorde procesverloop zeker te stellen  wordt de locatie minstens één keer per week aan een visuele controle onderworpen conform de  daarvoor geldende procedure.    De systematische inspectie van de onderstaande voorzieningen vindt plaats volgens de  procedures voor onderhoud en inspectie.    Het onderzoek naar de nulsituatie is onderdeel van de aanleg van locaties. Voor oudere locaties  zijn veelal geen nuisituaties bekend, maar van deze locaties is de situatie sinds 1992 vastgelegd  in het kader van de BSB-operatie.    De bodemkwaliteit wordt periodiek gecontroleerd. Bij sluiting en ontmanteling wordt de  bodemkwaliteit vastgesteld eventueel gevolgd door een bodemsanering. De monitoring  gedurende de life-cycle vindt plaats op basis van de principes van de NRB-systematiek.    Voor classificatie, onderzoek en rapportage van incidenten -waaronder ook bodemincidenten zijn  begrepen- wordt binnen de NAM gewerkt volgens een interne technische standaard. In deze  standaard is het afhandelingsproces van de eerste melding tot de verspreiding van de leerpunten  opgenomen. De opheffing van bodemverontreiniging door een incident vindt plaats onder de  regels van een “zorgplichtsanering”.    Locatiespecifieke maatregelen en voorzieningen    Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht bodemverontreiniging te  voorkomen.    Op plaatsen waar een verhoogd risico bestaat voor verontreiniging van de bodem zijn speciale  voorzieningen getroffen. Eventueel gemorste vloeistoffen tijdens operationele- en  onderhoudsactiviteiten worden via een gescheiden drainsysteem opgevangen. Hiertoe zijn  vloeistofkerende vloeren of bakken aangelegd onder de betreffende installatieonderdelen.    De aftappen van alle procesvaten, leidingen en dergelijke monden uit in het gesloten  drainsysteem. De vloeistof uit dit systeem wordt verzameld in de gesloten proceswaterbak, die  geen afvoer heeft naar het oppervlaktewater. De inhoud van de proceswaterbak wordt door  middel van de drainpomp P-7 afgevoerd naar de water/condensaatopslagtank T-2.    De anticorrosievloeistofopslagtank T-1 en de water/condensaatopslagtank T-2 zijn geplaatst op  een vloeistofkerende betonnen vloer en omgeven door betonnen keermuren. De  water/condensaatopslagtank T-3 is eveneens geplaatst op een vloeistofkerende betonnen vloer  en omgeven door betonnen keermuren. Het volume van de door deze keermuren omsloten  ruimtes is voldoende om de inhoud van de daarbinnen opgestelde tanks te kunnen bevatten.  Binnen deze door keermuren omsloten ruimtes wordt het hemelwater opgevangen in twee  gestoten drainputten. De inhoud van deze drainputten wordt door middel van de drainpompen  P-1 en P-9 afgevoerd naar de water/condensaatopslagtanks T-2 en T-3.    Ten behoeve van de verlading van hulpstoffen, afvalstoffen en bijproducten is een verlaadplaats  aanwezig die is uitgevoerd met een vloeistofkerende vloer. De op deze vloer opgevangen  vloeistoffen worden naar de proceswaterbak afgevoerd. De hydraulische eenheid is geplaatst  boven een vloeistofkerende vloer met afvoer naar de gestoten proceswaterbak.    De bodem- en grondwaterkwaliteit worden gecontroleerd door middel van een monitorings-  systeem, bestaande uit peilbuizen die regelmatig bemonsterd worden. De peilbuizen en de  stromingsrichting van het ondiepe grondwater zijn aangegeven op de plattegrondtekening (bijlage  2A2).    Dit geheel van voorzieningen en maatregelen leidt bij toepassing van de in de NRB opgenomen  Bodemrisico Checklist (BRCL) tot een emissiescore van maximaal 2. In deze situatie is als boven  omschreven een aantal peilbuizen aangebracht waarmee de grondwaterkwaliteit wordt bewaakt.  Hiermee wordt de emissiescore van 2 teruggebracht naar score 1 waardoor de resterende  risicocategorie A* is.    27 oktober 2005 Pagina 15 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>    6.4    6.5    6.6    10.    10.1    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1, Bijlage 4    Geluid    De locatie Vries 1 is gelegen in een agrarische omgeving. De dichtstbijzijnde woonbebouwing ligt  ten westen van de locatie op een afstand van 73 m vanaf het hekwerk van de locatie.    De etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting en door werkzaamheden aan de  inrichting veroorzaakte geluidsniveau zal voldoen aan de vigerende geluidscontour (Wet  milieubeheervergunning d.d. 11 september 1998, nr. E/EOG/MW/98050839). Deze  geluidscontour is weergegeven in appendix 3b.    Betreffende de geluidsemissie zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vigerende vergunning.    Geur  Betreffende geur zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vigerende vergunning.    Energie  Betreffende energie zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vigerende vergunning.    AFVALSTOFFEN/BIJPRODUCTEN    Betreffende de afvalstoffen en bijproducten zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vigerende  vergunning.    TRANSPORTBEWEGINGEN    Betreffende de transportbewegingen zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vigerende  vergunning.    TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN    Wanneer de putcapaciteit na boring aan de bovenkant van de verwachting ligt, kan er een bypass  over een gedeelte van de membraanbehandelingseenheid worden aangelegd. In de berekende  emissies is hier reeds rekening mee gehouden. De totale capaciteit van de locatie Vries 1 zal  hiermee niet groter worden dan 600.000 Nm*/dag.    De mogelijkheid bestaat tevens dat er in de toekomst nog een extra put vanaf de locatie Vries 1  geboord wordt.    Voor het overige worden voor de nabije toekomst geen verdere veranderingen verwacht op de  locatie Vries 1.    Door drukdaling zal de gasproductie in de toekomst dalen en is het mogelijk dat bepaalde  procesonderdelen overbodig worden.    VEILIGHEID    Externe veiligheid    De locatie is ingericht en wordt onderhouden conform de daarvoor geldende  mijnbouwvoorschriften.    In het kader van het Besluit externe veiligheid van inrichtingen van 27 mei 2004 dient een  beoordeling te worden uitgevoerd van het plaatsgebonden risico bij grote ongevallen, waarbij een  risicogrens van 10° per jaar maximaal toelaatbaar is.    Deze plaatsgebonden 10°/jaar (externe) risicocontour tijdens normale productie van de locatie  Vries 1 is echter niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande situatie en is derhatve niet opnieuw  bepaald. De contour wordt weergegeven in appendix 4b. Binnen deze contour zijn geen  kwetsbare objecten vanuit de omgeving permanent aanwezig.    27 oktober 2005 Pagina 16 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>    10.2    10.3    10.4    Wm-vergunningsaanvraag Vries 1; Bijlage 1    Brandbeveiliging    Het ontwerp van de installatie is er op gericht brand te voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door op  de plaatsen waar nodig het materieel explosieveilig uit te voeren, volgens de hiervoor van  toepassing zijnde NEN-normen.    Er is een voldoende aantal deugdelijke en doelmatige blusmiddelen geplaatst. Deze  brandblusmiddelen zijn zodanig opgesteld dat ze altijd makkelijk en snel bereikbaar blijven. De  aantallen blusmiddelen zijn aangegeven in het locatienoodplan. Dit plan is in overleg met de  plaatselijke brandweer opgesteld en reeds aan de Inspecteur-generaal der mijnen toegezonden.  Een locatieplattegrond van de locatie Vries 1 uit dit plan is beschikbaar in het controlegebouw.    Procesbeveiliging    De locatie Vries 1 is een onbemande installatie. Met behulp van controlekleppen wordt de  installatie geregeld. Onafhankelijk van dit regelsysteem is een beveiligingssysteem geïnstalleerd  welke de installatie naar een veilige situatie brengt in het geval het regelsysteem uitvalt. Er  worden twee veilige situaties onderscheiden:    USD (Unit Shut Down): de locatie wordt ingesloten maar onder druk gehouden.    ESD (Emergency Shut Down): _de installatie wordt op druk ingesloten en daarna in secties  zonodig handmatig van druk afgelaten.    Afhankelijk van de oorzaak van de verstoring van het regelsysteem wordt de installatie naar één  van de beide situaties gebracht.    Teneinde kortstondige tijdelijke elektriciteitsdips op te kunnen vangen en bij mogelijk uitvallen van  de elektrische energie de installatie veilig uit bedrijf te kunnen nemen, is in het controlegebouw  een ononderbroken stroomvoorziening geïnstalleerd, die voor de benodigde elektriciteit zorgt  totdat de gehele installatie drukvrij is gemaakt.    In het controlegebouw is een noodstopknop (ESD=Emergency Shut Down) aangebracht  waarmee de installatie in een noodsituatie in een veilige toestand kan worden gebracht.    Indien de installatie afgesloten wordt of wanneer er vooralarmen afgaan, worden deze meldingen  met behulp van een data-telemetrie-systeem, via de KPN telefoonkabels, doorgegeven aan het  Assen Coördinatie Centrum (ACC) en wordt via een KPN-semafoon een code gestuurd naar de  dienstdoende operator. Vanuit het ACC, dat 24 uur per dag bemand is, kan de installatie volledig  worden ingesloten door het geven van een Centrale Emergency Shut Down (CESD) actie via  deze communicatielijnen.    Terreinbeveiliging    Op de buitengrens van de locatie Vries 1 is een van stevig hekwerk vervaardigde afrastering  aangebracht van tenminste 2,20 meter hoog.    De afrastering is voorzien van vluchtpoorten, die ook als zodanig zijn aangegeven door middel  van herkenningsplaatjes. Deze vluchtpoorten kunnen zonder sleutel alleen van binnen uit worden  geopend.    Op het hekwerk zelf zijn eveneens pictogrammen geplaatst met daarop de richting aangegeven  naar de dichtstbijzijnde vluchtpoort.    Ten aanzien van elk der toegangen tot het terrein zijn zodanige voorzieningen getroffen en  maatregelen genomen dat een doeltreffende beveiliging tegen het betreden van de inrichting door  onbevoegden is verkregen.    Getekend, Naam: EN afd. EPE-P-AO         sioklwhe Loos    Assen, d.d. Functie: Operations support    27 oktober 2005 Pagina 17 van 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>    Win vergunningsaanvraau Vries 1    Appendix 1a    Schematische voorstelling van een boorinstallatie met faciliteiten</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>    KROONBLOK                   oo TEE nd ee  LN NS NI Ae                                   1]  ||  i  =  /          en + irs iT eT}  eee 9    |    VIEZE  Cr HE 0 — HI  AZ te  HE         \  |    ING  u  |  b:  i  )  Va  wy    KIJSBLOK               TL         Able  A    LOR RCT el Led          HAAK    NI    HTI    TOP DRIVE Eg                          Ea +  s ——  ~~ 1                      _ OPBLAG SOORPIJPEN EN  BEKLEOINGSBUIZEN         OPSLAG EN CIRCULATIE    SCHUDZEVEN BOORVLOEISTOF    ij  “a  meme  BEKLEDINGSBUIZEN 7  SOORSTANG —…. ‘    SCHEMATISCHE VOORSTELLING  BOORINSTALLATIE  TGS-4 Tekening nr. 0316601003    Bijlage 1 Appendix 1A  Datum 12-04-2005    BOORBEITEL —..</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>    Win-vergunningsaarwraag Views 1    Appendix 1b    Schematische weergave proces Vries 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>    Membraaneenheid                             S-105 S-1109  Filter  Sh ed peop ton  |  Gasverwarmer | smo |  in |  E-1107 S10 S113 |  VRS-1 2 | Membraaneenheid Filter |  = |  Inlaatkoeler |  E-1101 Hogedruk | Gosverwermer  afscheider | 7  Joule |  Thompson |  E-2A/B klep |  YS  | Gas/gaswarmte- Koude |  | wisselaar Afscheider Via Ter Aard naar Vries 4  { Í  i {  { {  | F-2 — |  FA | Fakkel |  Waterbad | | |  fornuis | | a  ee nn Vv eee = j_|_ —_—  VRS-6 | Á db  V-1 |  | | Verwarmer  | Reiniger E-1117 Gasmotoren  | SS  Hogedruk | | Lagedruk Ia TREADON  afscheider afscheider ||  Te] ts  | ann  | | A Glycolregenerator Regeneratorkoeler  | | | E-5  | 7 | Afblaaspijp  4 A  |  P-6 |  Glycolpomp |  ET -  Glycol  voorraadvat  k = “oe  AA ‚ , Tankauto waterbak  P-2-1/2 Anti-corrosie P-3 Water/  Anti- vioeistof/ Water/condensaat condensaat  corrosie- opslagtank verlaadpomp opslagtank  vloeistof  pompen  | Omscheiing | Gewitdad  LEGENDA: a NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ. B.V.  Wate Gas —-+—_ +--+ SCHEMATISCHE WEERGAVE PROCES  r  Water/Condensaat | LOKATIE VRIES 1  —-+-- Restgas ee ee  ———— .  Vloeistofmengsels Pf TBV VERGUNNINGSAANVRAAG WET MILIEUBEHEER  ~---- Glycol nn  Overigen ee CT EEC 0  Py [tage tappendixief | Rev: 0    </pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>    Win vergunningsaanviaad Vues 4    Appendix 2    Werkvloerinstructiekaarten en productkaarten van:    nvt.</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>    Wm verguurmasaanvraag Vries |    Appendix 3a    Geluidscontourkaart locatie Vries 1    tijdens het boren van VRS-6</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>         </pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>    Wmevergummmgsaarnvraag Vries 4    Appendix 3b    Geluidscontourkaart locatie Vries 1    tijdens normale productie</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>         IT    ay a Tan ens a  ey  5 ne a  >  ns: ms Ze  O\o S  ONMEN ERK)  np CY oe Nosh?  9 69 Noe Oo © ©  BAN ONS, ONe 5°  5 2. OND ONES  3 ONE, 00 5°  NN ne 5e  oS, Seog  VANS ad  Pe EN, LS  7 ZEN „oa m  9 6 “NE  4 °, weg go Öl  8 “ao rooit  zn ® a  4 SBER?  “ 9  | Ê 9  . #coog o  7 ~ Tjee ee  Z olf Balen  Yb H ess 0  Se | JH 1 oooooe  ry i] p  JT \taaaaag  FOR ojpoee es  ni ‘nd Q  B ] : olBSon 9  Ofpocooos  a UG  = = H iu Son Ro  A OF GU AO NO  meee ></pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>    Appendix 4a    Risico-contour locatie Vries 1    tijdens het boren van VRS-6    Win-verguaningsaanviaag Viies |</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>    Wnvergunmmegsaanvraag Vous 4    Appendix 4b    Risico-contour locatie Vries 1    tijdens normale productie</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>    Gewlidgd  27-10-2005    | a i  SS  Lo  ae  trg SS 5  ae some  6.\\  gnoe S  EEN > No o%  ag ON ee gS  Vo We & ©  > >” ote “We Ze  J 5 Ne oo oe  Ne De  ‘ Pe  NO ere fp  Z BPs  po ZN ge  Ze CIE  ©, AC ego Sill  € “90 PQ Olf  ® e  Genee  Soos Sf  ¢ o  , # ooon 9  ; Doo 0  A Wilt 8  { H fi oococs  AS  Ula  NEP opaca 0  ul a B  i Se  E TTE)  HE Do  ' VREE o  joe OT GT ASN         |] < LE DNS,  | S AN J EX, fH  i . ND an NA Ee  JL INS Se ee  ° 6</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>    Won-everquaningsaanvraag Vics |    Bijlage 2A1    Plattegrondtekening met opstelling boorequipement    locatie Vries 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                                 ETANK KLEEDRUIMTE  MUD/PILLTANKS CENTRIFUGE ee   MUDSILO’S \ CENTRIFUGE 1 en KANTOREN   NN BOOROLIETANK / BOS COMMISSIONING   OLIETANK ‚ BOOROLIETANK We ROOKKANTOOR   HOPPER EENHEID ved MENG EENHEID 3 ee ,  BESCHERMING ING VAS 1 / MENG EENHEID 2 i HUISHOUDELUKAFVAL  WOONUNTS GELUID MUD si Sto Ne : MENG EENHEID t NOPSLAG BEWAKING  \ Bos CHEMACS CHEMICAL (2x) — = TARGET UNIT UNIT =|  Hd did —— + + x \ $F + + = tt NN                Ft ——_-&            N SNN [O ]vas-6  Ie SENS On    tS:    a a  PARKEREN           ptt          MQW    SSS  Ft    kn         T  ly  |Z  |B  |  EL  |  |  |  | oe  =  |  |  i  i  1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  L    +  BEZINKTANK/ MUDPOMP 4 EN 5 . : TRAFO  WATERHERGEBRUIK : En GENERATOR 8 GENERATOR  . SCHOONMAAK EENHEIO , SCHOONMAAK EENHEID  OLIETANK 5    KAWECO En GENERATOR  OLIE OPSLAG   OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN OUET  VERGADERR   AFDAK   OPSLAG CONTAINER    NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ. B.V.    SCHEMATISCHE OPSTELLING  BOOREQUIPEMENT VRIES 1  T.B.V. WM VERGUNNINGSAANVRAAG   Schaal 1 : 500    Tekening nr. : 0618033000  tum: Amersfoort Bias Revisie : 0                                  </pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>    Wim verguaninasaanvraag Vries |    Bijlage 2A2    Plattegrondtekening locatie Vries 1    tijdens normale productie</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>    Nederlandse Aardolie Maatschappij BN. Postbus 24000.  9400 HH ASSEN   gs Telofoon (0592) 369111   5 Telelax _ (0592) 362200    Uw ref         501 4001 NAM www.narn nl    Ministene van ische Zaken /  Directie Energi rr  Tav de heer 16 de Oo (    Postbus 20101  2500 EC ‘s-GRAVENHAGE    Onze ref: EP200601206080 Doorkiesnr EN Assen, 12 januari 2006  LSEP-E-L (hw)    Onderwerp: Addendum vergunningaanvraa Wet milieubeheer locatie Vries 1         Geachte heer EN.    Hierbij treft u aan een addendum met bijlagen ten behoeve van de vergunningaanvraag Wet milieu-  beheer voor de locatie Vries 1, bij u ingeschreven onder nummer E/EP/5712893. d.d. 7 november    2005.    De reden dat wij een addendum indienen is dat in tegenstelling tot onze aanvraag recent de capaciteit  van de membraaneenheid op de inrichting Vries 1 - waarschijnlijk door een interne breuk - is  gehalveerd.   Zelfs bij een normaal te verwachten gasstroom kan niet meer over de membraaneenheid worden  geproduceerd. Uit noodzaak moeten wij op korte termijn een bypass om de membranen te installeren  Ten opzichte van onze aanvraag zal de verandering geen negatieve milieutechnische consequenties  met zich meebrengen.    Om deze verandering in te brengen menen wij gebruik te moeten maken van de inspraakperiode  tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking van de onderhavige m'ieuvergunning,  kenmerk E/EP/5726652, zodat deze in de lopende vergunningenprocedure kar: worden meegenomen    Wij vertrouwen erop dat met de onderhavige wijziging in de nog af te geven milieubeschikking van de  inrichting Vries 1 wordt ingestemd.    Inmiddels verblijven wij,    hoogachtend,    Nederlandse Aardolie)Maatschappij B V.                 Afdeling Vergunningen en Grondzaken    Bijlagen (in 6-voud):  - Addendum  - Appendix 1 B, van bijlage 1, Schematische weergave proces, tek nr 0518933004, rev A  - Bijlage 2A2, Plattegrondtekening, nr. 0518933002, rev. A  Bijlage 2B. Schema hoofdprocesieidingen, tek.nr. 0518933003, rev. A    Hodeelapase Artobe Maatse bacon BM eggen eenn te had haniisreqyster van Je AGUNG van Kouphandal en Fahnekan voor Qrenton onder summer 04008864</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>    Addendum Wm-aanvraag, ex art. 8.1,  lid 1 onderaenc  Locatie VRIES 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>    Addendum Wm-aanvraag locate Vries 1    Addendum Wm-aanvraag locatie Vries 1, ingeschreven onder  nummer E/EP/5712893, d.d. 7 november 2005    Deel 3 Produceren  2.2. Beschrijving ondergrondse inrichting en gasproductie    De aanvraag op grond van art. 8.1, lid 1 onder ben c Wet milieubeheer is in hoofdzaak gericht  op het uitvoeren van een sidetrack(boring) vanuit de bestaande put Vres-6 (VRS-6).   Bij een normaal te verwachten gasstroom van VRS-6 kan deze tezamen met de productie van  put VRS-1 over de membraaneenheid van de inrichting Vries 1 produceren. Alleen bij een hoge  putproductie van VRS-6 zou de capaciteit van de membraaneenheid te klein zijn. In dat geval zal  gekozen worden voor een bypass, zodat ook de hogere put capaciteit verwerkt kan worden.   Zo is in deel 3, hoofdstuk 9 van de aanvraag onder “Toekomstige ontwikkelingen” af voorzien in  een bypass van de membraaneenheid.   De weergegeven emissies in de aanvraag zijn al berekend op basis van deze hoge putcapaciteit    Recent is echter, door inwendige breuk, de capaciteit van de membraaneenheid op de inrichting  gehalveerd. Dit houdt in dat zelfs de te verwachten gasstroom bij een normale putcapaciteit niet  meer over de membraaneenheid geproduceerd kan worden. Dit betekent dat wij genoodzaakt  zijn reeds op korte termijn de bypass om de membranen te installeren. Appendix 1b van bijlage 1  van de aanvraag — Schematische weergave proces locatie Vries 1- hebben wij conform  aangepast en bijgesloten als tek.nr. 0518933004, rev. A.    Door deze modificatie zal door de separatoren V-1103 en S-1105 alleen nog het “vrije” water en  condensaat uit de gasstroom worden gehaald en gaat het gas als zogenaamd “nat” gas in de  gastransportleiding naar de gasbehandelingsinstallatie op de locatie Vries 4, waar het verder  wordt behandeld en gedroogd.    Voor de behandeling van de lagedrukgassen is een afweging gemaakt tussen 4 opties.   1) alle lagedrukgassen naar de flare   2) alle lagedrukgassen naar de elektriciteitsgeneratie & minimaal draaien van de  elektriciteitsgeneratie   3) alle lagedrukgassen naar de elektriciteitsgeneratie & 1 van de 2 elektriciteitsgeneratoren  maximaal laten draaien   4) alle lagedrukgassen naar de elektriciteitsgeneratie & beide elektriciteitsgeneratoren  maximaal laten draaien    Optie 1 heeft de hoogste emissies en de hoogste kosten en valt af.   Optie 2 en 3 hebben geringere emissies dan optie 4, omdat on-site elektriciteitsgeneratie iets  minder efficiënt is dan de gemiddelde efficiëntie van elektriciteitsgeneratie in Nederland. Deze  kleine reductie in emissies weegt echter niet op tegen de hogere kosten die voor externe  elektriciteitsgeneratie worden gemaakt. (De relatieve kosten voor deze reductie van emissies  liggen meer dan een factor 5 hoger dan tot nu toe gebruikelijk voor emissiemaatregelen.)    In de uiteindelijk gemaakte keuze 4 zullen de afgassen uit het lagedrukgedeelte (V-3)  onveranderd naar de electriciteitsgeneratie worden afgevoerd. Doordat er voor de  membraanunits geen spoelgas meer benodigd is en er geen gas meer door de membranen  permeéert zal de capaciteit van de electriciteitsgeneratie maar voor een klein gedeelte gevuld  zijn met afgas.    Door middel van gassuppletie uit de hoofdgasstroom kunnen de generatoren op vollast blijven  draaien. De opgewekte elektriciteit wordt ingezet voor eigen gebruik, namelijk voor de  depletiecompressie op de locatie Wildervank.              05-01-2006 Page 2 of 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>    Addenduin Wm- aanvraag locatie Voes |    Door de bypass over de membranen zal nu voor de bescherming van de exportpypleiding tegen  corrosie en hydraten een mix van corrosie-inhibitor en methanol (400 I/d) aan het gas worden  toegevoegd om hydraatvorming in de transportleiding te voorkomen. Hiervoor wordt een skid met  opslagtank en injectiepomp geplaatst.   De werkinstructiekaart van een mix van condensaat met Servo CK-352 is eveneens bijgesloten         Getekend te Assen, Naam Gms EPE-P-AO    f    b- J. F000    d.d. Functie: Hoofd Operaties Area Noord         05-01-2006 Page 2 of 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>         VRS-1    | |    P-2-1/2  Anti-  corrosie—  vloeistof  pompen    LEGENDA:    Proces Gas  Water/Condensaat  Restgas  Vloeistofmengsels  Glycol  Overigen                           „ee    Inlaatkoeler  E-1101    F-1  Waterbad  fornuis    ol] fe    Hogedruk  afscheider    ZD    T-1    Anti-corrosie  vioeistof/  opslagtank    S-1105  Filter    |    Gasverwarmer  E-1107  €  e  >  Hogedruk v  afscheider <q a  Joule  Thompson  E-2A/B klep    LE ee    Gas/gaswarmte- Koude  wisselaar Afscheider  F-2  Fakkel  Lagedruk  afscheider y  V-3  >  7 A  P-6  Glycolpomp    -    Glycol  voorraadvat    ACD  © OO” *    Tankauto    Rs    P-3  Water/condensaat  verlaadpomp         Membraaneenheid  Buiten Werking    | s-noo | >  S-1110 | >    Membraaneenheid  Buiten Werking    S-1113  Filter    | el    Gasverwarmer  E-1111    > > Via Ter Aard naar Vries 4    Anti-corrosie injecti  vioeistof & methanol Domp  Yv opslagtank  ‘ >)  Verwarmer  E-1117    S-1119                          Reiniger Gasmotoren    TREADON    Glycolregenerator Regeneratorkoeler  E-6    Afblaaspijp    a    Gesloten proces—  waterbak            Water/  condensaat  opslagtank                             SCHEMATISCHE WEERGAVE PROCES  LOKATIE VRIES 1  TBV VERGUNNINGSAANVRAAG WET MILIEUBEHEER                              </pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                   : He + -+- + - tr -— + - + dd te ede              + H+                        a  E~1107 we    +  + E-1101  ) ' V-1103 |e  7 J S-1105 4"  n    INJECTIE  EENHEID    S-1110/  S-1109/         fH + + tates + - eS  P-2-1/P-2-2/P-3    bk  Kd  cS  ®  o  ar  <<  RNa  VERKLARING DER TEKENS: 7 oe rer NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ. B.V.  mee Hekwerk Proces gas leidingen membraan ee  Ke ering Eerden pommes eem | | SCHEMA HOOFDPROCESLEIDINGEN  L___j Vioeistofkerende vioer B- _Restges leidingen Dn T.B.V. WM VERGUNNINGSAANVRAAG  mam Goot m- _Vloeistofmengsel leidingen | VRIES 1  ~ een 0 5 10 15 20 25 m 7 NAM Schaal 1 : 500  de: Bessel (1841)    Noot: Installatieonderdelen NIET op schaal.    Oatum: Amersfoort Bijlage : _ ___| Revisie : 0    Bo _ / B  ———_— . | Feta pon A Tekening nr: sass</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>              PRODUCTKAART  Mix van condensaat met Servo CK 352                Samenstelling                                   Nr Component CAS EG Gewicht MAC-fwettelijke grenswaarde  Oe nummer nummer _ sprocent ppm mgim? _C_ H_ Opmerking  4. Aardgascondensaten (petroleum) 64741-47-5 265-047-3 65-85  2. Benzeen 71-43-2 200-753-7 « 15 1 3.25 H  3, Tolueen 108-88-3 203-625-9 < 5 40 150  4. Xyleen 1330-20-7 215-535-7 « 5 50 210 H  5. Cyclohexaan 110-82-7 203-806-2 < 5 250 875  6. Corrosie inhibitor - - < 10    Opmerking per component  4 Blootstelling van zwangere vrouwen aan xyleen dient vermeden te worden                Fysische en chemische eigenschappen (bij 20 °C)    Verschijningsvorm - Vloeistof (organisch) Dampspanning : <« 1100 mBar (50 °C)  Dichtheid : 720 - 800 kg/m? Oplosbaarheid in water : niet   Kookpunt - > 35 °C (condensaat) pH-waarde : niet van toepassing  Smeltpunt » <-30 °C Kinematische viscositeit : 0.8 - 1 mm/s (condensaat)  Vioeipunt - Deeltjesgrootte - niet van toepassing  Vlampunt ‚<0 °C (condensaat) Explosiegrens (v/v%) ‚11-87 (condensaat)  Zelfontbrandingstemperatuur © > 200 °C (condensaat) Explosiegrens (kg/m?) Le   Relatieve dampdichtheid ‚> 1 (lucht=1) Geleidingsvermogen - slecht   Overige informatie D7 Log Pow ‚19                 EG-classificatie product    R-zinnen   48/23/24/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en  65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.   12 Zeer licht ontvlambaar.   38 \rriterend voor de huid.   45 Kan kanker veroorzaken.   50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch mitieu op lange termijn schadelijke effecten  S-zinnen   9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.   16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.                         Overige informatie    Opmerking: de NFPA-code en de transporigegevens zijn niet gecontroleerd, maar rechtstreeks overgenomen van de leverancier!          Transport Informatie NFPA-code  UN-nummer: 1268 Aardolieprodukten, n.e.g., (Aardgascondensaat, dampdruk bij 50° C ten hoogste 110 kPa)   Wegtransport (ADR) Zeetransport (IMDG) Kemler code   Klasse :3 Klasse :3 i   Classificatiecode =<: F1 EmS : F-ES-E   Verpakkingsgroep : 1 Verpakkingsgroep : 1 Bestelnummer    CEFIC gevarenkaart : 30GF1-I+IT    3    3 MP  Opmerking(en)    ADNR classificatie is conform ADR behalve de verzendnaam (stofnaam). Deze luidt: Aardolie producten, n.e.g. met meer dan 10% benzeen,  (Aardgascondensaat) pD50 <= 110 kPa, kookpunt <= 60°C)    et de Chemicaliën Informatie Desk EPE-T-D, telefoon: +31-(0)592-36 2820    Uitgiftedatum Wijzigingsdatum Publicatiedatum WIK-nummer [ Versie  15 oktober 2002 12 januari 2006 1 februari 2006 1486 5    Bij vragen contact opnemen m                                            NAM/SHELL EXPRO    Chemics v1.20 (28 July 2003). Lynx Technologies</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>    WERKVLOERINSTRUCTIEKAART    Mix van condensaat met Servo CK 352         Leverancier : Champion Servo Europe by Activiteit :   Verschijningsvorm : Vioeistof (organisch) Blootstellingscategorie = ZARA ERE EEA vut  Kleur : Kleurloos Hoofdtoepassing : carrosie inhibitor   Toegelaten in : NL-Onshore, Proceschemicalien    Voornaamste risico's    Kan kanker veroorzaken. Giftig bij inademing, huidcontact en inslikken.  Dampen veroorzaken slaperigheid en duizeligheid, blootstelling aan hoge  concentraties kan narcotiserend werken en leiden tot de dood. Irriterend  voor de huid. Kan oogimitalie en irritatie van de ademhalingswegen  veroorzaken Zeer brandgevaarlijk. Reageert mel oxiderende sloffen  (bijvoorbeeld zuren en chloor). Zeer giftig voor waterorganismen en  schadelijk op de lange termijn    Vergiftig Miheugevaartijk  ontvlambaar                                                                                    Blusmiddelen/Eerste-hulpmaatregelen  BRANDIEXPLOSIE Poeder, AFFF, schuim of kooldioxide (CO2). GEEN    Preventie    Geen perslucht als drijfgas gebruiken. Aarden Niet    roken, geen open vuur, vonken of andere WATERSTRAAL gebruiken.  ontstekingsbronnen. Gebruik explosieveilige apparatuur  en verlichting. Damp/gas is zwaarder dan lucht en  verspreidt zich over de grond mel kans op ontsteking op  afstand  B Ademhalingsbescherming: filtertype ABEKHg/P3 INADEMEN # Frisse lucht en rust, zonodig beademen. Bij klachten arts  8 waarschuwen en indien mogelijk verpakking en/of etiket  en deze kaart tonen  4 Vioeistofdichte kleding en handschoenen (viton) HUIDCONTACT * Kleding natmaken (voorkomen brand). Verontreinigde  kleding uittrekken en huid wassen mel veel water en  zeep. Bij klachten arts waarschuwen en indien mogelijk  verpakking en/of etiket en deze kaart tonen.  Gecombineerde oog- en ademhalingsbescherming. OOGCONTACT Spoelen met veel water (evenluele contactlenzen    verwijderen indien mogelijk). Bij klachten arts raadplegen  en indien mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart  tonen.    ©    Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. INSLIKKEN indien patiënt bij bewustzijn: mond laten spoelen. GEEN  braken opwekken. Onmiddelijk arts waarschuwen en  indien mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart  tonen.    Opslag  Brandveilig. Bij opslag binnen: ventileren over de vloer. Gescheiden van alle producten. Aarden. Verwijderd houden van  ontstekingsbronnen. Verpakking goed gestoten houden.    Opruimen gemorst product  Specifieke gevaren : PAS OP: brand/explosiegevaar. Bij grote morsingen GEVARENZONE ONTRUIMEN EN DESKUNDIGE  WAARSCHUWEN!!!    * persoonlijke bescherming: Bij grote morsingen persoonlijke bescherming in overleg met deskundige bepalen. Draag bij kleinere morsingen  vloeistofdichte kleding, onafhankelijke ademhalingsbescherming en handschoenen (viton)    i Opruiming : Bij grote morsingen product in overleg met deskundige opruimen. Bij kleine morsingen product opnemen in  absorptiemiddel en verzamelen in vaten/containers. Vaten/containers etiketteren en afvoeren volgens  BAGA/KCA regels.         Bij vragen contact opnemen met de Chemicaliën Informate Desk EPE-T-D, telefoon: +31-(0)592-38 2820    NAM/SHELL EXPRO Uitgiftedatum Wijzigingsdatum Publicatiedatum WIK-nummer | Versie =  15 oktober 2002 12 januari 2006 1 februari 2006 1486 5 NL    Chemcs vi 20 (28 Ady 2003), Lynx Technologies WikK-methodiek v6 00        </pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>    KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER  De Minister van Economische Zaken maakt bekend:    Aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen. is een beschikking  toegezonden waarbij vergunning krachtens de Wet milieubeheer is verleend voor het  veranderen en in werking hebben van de inrichting Vries 1, gelegen aan het  Kleuvenveld te Taarlo in de gemeente Assen, op de percelen kadastraal bekend gemeente  Assen, Sectie Y, nrs. 164, 165 en 342 in het gebied van Winningsvergunning “Drenthe”.    De beschikking en de andere relevante stukken liggen van 23-02-2006 tot en met  06-04-2006, voor een ieder ter inzage ter inzage op de secretarie van de gemeente Assen,  aan de Noordersingel 33, te Assen.   Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren en na telefonische afspraak ook    buiten kantooruren (tel. EN.    Tot en met 06-04-2006 kan door belanghebbenden bij de Afdeling, bestuursrechtspraak  van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tegen de beschikking beroep  worden ingesteld.    De beschikking wordt op 07-04-2006 van kracnt, behalve in de volgende gevallen:  Indien voor de oprichting tevens een bouwvergunning is vereist en dic vergunning nOg  niet is verleend, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de bouw-  vergunning is verleend.   Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-  rechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet  van kracht voordat op dat verzoek is beslist.    Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot ing. ii</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>    Schepersmaat 2    Naderlandse Aardolie Maatschappij BN. Postbus 28000    Uw ref         9400 HH ASSEN    a Telefoon: (0592) 369111  5) Telefax — (0592) 382200  tse    rep aan NAM wear. narn.nl    ofe rll /   — . { ( jé ú .  Ministerie van Economische Zaken ‘ ‘ /  Directie Energieproductie ON,  Tav de heer NA 1s (es ob  Postbus 20101  2500 EC 's-GRAVENHAGE   Onze ref: EP200601206080 Doorkiesn: AN Assen, _ 12 januar 2006    LSEP-E-L (hw)    Onderwerp: Addendum vergunningaanvraag Wet milieubeheer locatie Vries 1    Geachte heer MA.    Hierbij treft u aan een addendum met bijlagen ten behoeve van de vergunningaanvraag Wet milieu-  beheer voor de locatie Vries 1, bij u ingeschreven onder nummer E/EP/5712893, d.d. 7 november  2005.    De reden dat wij een addendum indienen is dat in tegenstelling tot onze aanvraag recent de capaciteit  van de membraaneenheid op de inrichting Vries 1 - waarschijnlijk door een interne breuk - is  gehalveerd.   Zelfs bij een normaal te verwachten gasstroom kan niet meer over de membraaneenheid worden  geproduceerd. Uit noodzaak moeten wij op korte termijn een bypass om de membranen te installeren.  Ten opzichte van onze aanvraag zal de verandering geen negatieve milieutechnische consequenties  met zich meebrengen.    Om deze verandering in te brengen menen wij gebruik te moeten maken van de inspraakperiode  tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking van de onderhavige milieuvergunning,  kenmerk E/EP/5726652, zodat deze in de lopende vergunningenprocedure kan worden meegenomen.    Wij vertrouwen erop dat met de onderhavige wijziging in de nog af te geven milieubeschikking van de  inrichting Vries 1 wordt ingestemd    Inmiddels verblijven wij,    hoogachtend,    Nederlandse Aardolie)Maatschappij B.V.                 Afdeling Vergunningen en Grondzaken    Bijlagen (in 6-voud).  - Addendum  Appendix 1 B, van oijlage 1, Schematische weergave proces, tek .nr. 0518933004, rev. A  Bijlage 2A2, Plattegrondtekening, nr. 0518933002, rev. A  Bijlage 2B, Schema hoofdprocesleidingen, tek.nr 0518933003, rev A    bake My Ieee OU nacre yen in Bef Bande toge ref van de Kamer van Qooplaade! Cf Fabre voor Ofer tiie sio OBO O4G0HB869</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>    Addendum Wm-aanvraag, ex art. 8.1,  lid 1 onder aenc  Locatie VRIES 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>    Addendum Wm-aanvraag localie Vries |    Addendum Wm-aanvraag locatie Vries 1, ingeschreven onder  nummer E/EP/5712893, d.d. 7 november 2005    Deel 3 Produceren  2.2. Beschrijving ondergrondse inrichting en gasproductie    De aanvraag op grond van art. 8.1, lid 1 onder ben c Wet milieubeheer ís in hoofdzaak gericht  op het uitvoeren van een sidetrack(boring) vanuit de bestaande put Vries-6 (VRS-6).   Bij een normaal te verwachten gasstroom van VRS-6 kan deze tezamen met de productie van  put VRS-1 over de membraaneenheid van de inrichting Vries 1 produceren. Alleen bij een hoge  putproductie van VRS-6 zou de capaciteit van de membraaneenheid te klein zijn. In dat geval zal  gekozen worden voor een bypass, zodat ook de hogere put capaciteit verwerkt kan worden.   Zo is in deel 3, hoofdstuk 9 van de aanvraag onder “Toekomstige ontwikkelingen” al voorzien in  een bypass van de membraaneenheid.   De weergegeven emissies in de aanvraag zijn al berekend op basis van deze hoge putcapaciteit    Recent is echter, door inwendige breuk, de capaciteit van de membraaneenheid op de inrichting  gehalveerd. Dit houdt in dat zelfs de te verwachten gasstroom bij een normale putcapaciteit niet  meer over de membraaneenheid geproduceerd kan worden. Dit betekent dat wij genoodzaakt  zijn reeds op korte termijn de bypass om de membranen te installeren. Appendix 1b van bijlage 1  van de aanvraag — Schematische weergave proces locatie Vries 1- hebben wij conform  aangepast en bijgesloten als tek.nr. 0518933004, rev. A.    Door deze modificatie zal door de separatoren V-1103 en S-1105 alleen nog het “vrije” water en  condensaat uit de gasstroom worden gehaald en gaat het gas als zogenaamd “nat” gas in de  gastransportleiding naar de gasbehandelingsinstallatie op de locatie Vries 4, waar het verder  wordt behandeld en gedroogd.    Voor de behandeling van de lagedrukgassen is een afweging gemaakt tussen 4 opties.   1) alle lagedrukgassen naar de flare   2) alle lagedrukgassen naar de elektriciteitsgeneratie & minimaal draaien van de  elektriciteitsgeneratie   3) alle lagedrukgassen naar de elektriciteitsgeneratie & 1 van de 2 elektriciteitsgeneratoren  maximaal laten draaien   4) alle lagedrukgassen naar de elektriciteitsgeneratie & beide elektriciteitsgeneratoren  maximaal laten draaien    Optie 1 heeft de hoogste emissies en de hoogste kosten en valt af.   Optie 2 en 3 hebben geringere emissies dan optie 4, omdat on-site etektriciteitsgeneratie iets  minder efficiënt is dan de gemiddelde efficiëntie van elektriciteitsgeneratie in Nederland. Deze  kleine reductie in emissies weegt echter niet op tegen de hogere kosten die voor externe  elektriciteitsgeneratie worden gemaakt. (De relatieve kosten voor deze reductie van emissies  liggen meer dan een factor 5 hoger dan tot nu toe gebruikelijk voor emissiemaatregelen.)    In de uiteindelijk gemaakte keuze 4 zullen de afgassen uit het lagedrukgedeelte (V-3)  onveranderd naar de electriciteitsgeneratie worden afgevoerd. Doordat er voor de  membraanunits geen spoelgas meer benodigd is en er geen gas meer door de membranen  permeëert zal de capaciteit van de electriciteitsgeneratie maar voor een klein gedeelte gevuld  zijn met afgas.    Door middel van gassuppletie uit de hoofdgasstroom kunnen de generatoren op vollast blijven    draaien. De opgewekte elektriciteit wordt ingezet voor eigen gebruik, namelijk voor de  depletiecompressie op de locatie Wildervank.    05-01-2006 Page 2 of 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>    Atetearntoant NMepser to mteetitg enten Vrees 1    Door dt bypass over de membranen zal nu voor de bescheanma van de exportpygledmg tegen  corrosia én hydraten een mix van corrasie-inhibitor an methanal (400 id) aan het gas worden  toegevorgd om hydraatvorimung in de transpartleiding 18 voorkomen Hiervoor wordt een skid met  opslagtank en mjectepemp geplaatst   De werkinstructigkaadt van een mix van condensaat met Suva CK-352 Is eveneens bijgesloten              Getekend te Assen, Naam Gm (PE -P-AO    bf 00    dd Functie: Hoofd Operaties Area Noord    05-01-2005 Page 2 nt 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>    Addendum Wm-aanvraag, ex art. 8.1,  lid 1 onder aen c  Locatie VRIES 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>    Addendum Wm-aanvraag locatie Vries 1    Addendum Wm-aanvraag locatie Vries 1, ingeschreven onder         Deel 3 Produceren  2.2. Beschrijving ondergrondse inrichting en gasproductie    De aanvraag op grond van art. 8.1, lid t onder ben c Wet milieubeheer 1s in hoofdzaak gericht  op het uitvoeren van een sidetrack(boring) vanuit de bestaande put Vries-6 (VRS-6).   Bij een normaal te verwachten gasstroom van VRS-6 kan deze tezamen met de productie van  put VRS-1 over de membraaneenheid van de inrichting Vries 1 produceren. Alleen bij een hoge  putproductie van VRS-6 zou de capaciteit van de membraaneenheid te klein zijn. In dat geval! zal  gekozen worden voor een bypass, zodat ook de hogere put capaciteit verwerkt kan worden   Zo is in deel 3, hoofdstuk 9 van de aanvraag onder “Toekomstige ontwikkelingen” al voorzien in  een bypass van de membraaneenheid.   De weergegeven emissies in de aanvraag zijn al berekend op basis van deze hoge putcapaciteit.    Recent is echter, door inwendige breuk, de capaciteit van de membraaneenheid op de inrichting  gehalveerd. Dit houdt in dat zelfs de te verwachten gasstroom bij een normate putcapaciteit niet  meer over de membraaneenheid geproduceerd kan worden. Dit betekent dat wij genoodzaakt  zijn reeds op korte termijn de bypass om de membranen te installeren. Appendix 1b van bijlage 1  van de aanvraag — Schematische weergave proces locatie Vries 1- hebben wij conform  aangepast en bijgesloten als tek.nr. 0518933004, rev. A.    Door deze modificatie zal door de separatoren V-1103 en S-1105 alleen nog het “vrije” water en  condensaat uit de gasstroom worden gehaald en gaat het gas als zogenaamd “nat” gas in de  gastransportleiding naar de gasbehandelingsinstallatie op de locatie Vries 4, waar het verder  wordt behandeld en gedroogd.    Voor de behandeling van de lagedrukgassen is een afweging gemaakt tussen 4 opties.   1) alle lagedrukgassen naar de flare   2) alle tagedrukgassen naar de elektriciteitsgeneratie & minimaal draaien van de  elektriciteitsgeneratie   3) alle lagedrukgassen naar de elektriciteitsgeneratie & 1 van de 2 elektriciteitsgeneratoren  maximaal laten draaien   4) alle lagedrukgassen naar de elektriciteitsgeneratie & beide elektriciteitsgeneratoren  maximaal laten draaien    Optie 1 heeft de hoogste emissies en de hoogste kosten en valt af.   Optie 2 en 3 hebben geringere emissies dan optie 4, omdat on-site elektriciteitsgeneratie iets  minder efficiënt is dan de gemiddelde efficiëntie van elektriciteitsgeneratie in Nederland. Deze  kleine reductie in emissies weegt echter niet op tegen de hogere kosten die voor externe  elektriciteitsgeneratie worden gemaakt. (De relatieve kosten voor deze reductie van emissies  liggen meer dan een factor 5 hoger dan tot nu toe gebruikelijk voor emissiemaatregelen.)    In de uiteindelijk gemaakte keuze 4 zullen de afgassen uit het lagedrukgedeelte (V-3)  onveranderd naar de electriciteitsgeneratie worden afgevoerd. Doordat er voor de  membraanunits geen spoelgas meer benodigd is en er geen gas meer door de membranen  permeéëert zal de capaciteit van de electriciteitsgeneratie maar voor een klein gedeelte gevuld  zijn met afgas.    Door middel van gassuppletie uit de hoofdgasstroom kunnen de generatoren op vollast blijven    draaien. De opgewekte elektriciteit wordt ingezet voor eigen gebruik, namelijk voor de  depletiecompressie op de locatie Wildervank.    05-01-2006 Page 2 of 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>    Ad terefan Gane aanvedadg inate vires |    Door de bypass over de menmwranen Zal nu voor de besehermmg van de exportpijpleiding tegen  corrosie en hydraten een mix van corrosie-intubitgr en methanol (400 Ah aan het gas worden  iam hydraatvormmnd m de transportleiding te voorkomen Hiervoor wordt een skid met    ag         toageveeac  wpslaqiank en wyeckepomp geplaatst  De werninstructenaart van een mix van condensast met Servo CK-352 is eveneens bygestoten         Getekend te Assen, Naam: MS EP E-P-AO    ¢    7  > tere  Ó JF Ree    d.d Functie Hoofd Operaties Area Noord    05-01-2006 Paqe 2 of 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>    „le    Inlaatkoeler  E-1101    F-1  Waterbad  fornuis    of} ee    Hogedruk  afscheider         T-1  Anti-corrosie  pave vioeistof/  corrosie— opslagtank  vloeistof  pompen    LEGENDA:    Proces Gas  Water/Condensaat    Restgas  Vloeistofmengsels  Glycol   ——— Overigen    Membraaneenheid  Buiten Werking    S-1105 | s-1109 | >  Filter —    >| | > CD «  Gasverwarmer samo  E-1107 7   2 Membraaneenheid   = Buiten Werking   3  Hogedruk Yv  afscheider —~« .   Joule  Thompson  E-2A/B klep Den  "a 9 “3  Gas/gaswarmte- Koude    wisselaar Afscheider    F-2  Fakkel    Y    Lagedruk  afscheider Y  V-3  A    Anti-corrosie    >    vloeistof & methanol    opslagtank                    Glycolregenerator  > Iycolreg  >  ~<a A  P-6  Glycolpomp  -  Glycol  voorraadvat  a _ T-2+ T-3 y  7 = —-2+ T-  6 OO * io  Tankaut  ankauto P-3 Water/  Water/condensaat condensaat  verlaadpomp opslagtank    Regeneratorkoeler         >)    Gasverwarmer    S-1113  Filter    a    Via Ter Aard naar Vries 4    2  = Co)  5) Je)  Verwarmer  Reiniger E-1117 Gasmotoren  TREADON           Gesloten proces  waterbak    NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ. B.V.  (NE) SCHEMATISCHE WEERGAVE PROCES    )\ LOKATIE VRIES 1  NAM _ [TBV VERGUNNINGSAANVRAAG WET MILIEUBEHEER    Datum : 27-10 -2005] Tekening nr. : 0518933004  Bijlage: teppendix Bl | Rew: |    Xan    |    i</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>              PRODUCTKAART  Mix van condensaat met Servo CK 352              Samenstelling              Nr Component CAS  nummer  | Aardgascondensaten (petroleum) 64741-47-5  2. Benzeen 71-43-2  3 Tolueen 108-88-3  4 Xyleen 1330-20-7  5, Cyciohexaan 110-82-7  5 Corrosie inhibitor .    Opinerking per component  A Blootstelling van zwangere vrouwen aan xyleen dient vermeden te worden    Fysische en chemische eigenschappen (    Verschijnings vorm : Vloeistof (organisch)    Dichtheid 720 - 800 kg/m?  Kookpunt >35 °C (condensaat)  Smeltpunt <-30 °C   Vloeipunt -   Vlampunt _ «<0 °C (condensaat)    Zelfontbrandingstemperatuur > 200 “C (condensaat)  Relatieve dampdichtheid "> 1 {lucht=1)  Overige informatie a    EG-classificatie product    bij 20 °C)                               MAC-/wettelijke grenswaarde         EG Gewicht  nummer  sprocent ppm  265-047-3 65-85  200-753-/ … 15 1  203-625-9 … 5 40  215-538-7 = 5 50  203-806-2 < 5 250  - < 10             Dampspanning  Oplosbaarheid in water  pH-waarde  Kinematische viscositeit  Oeeltjesgrootte  Explosiegrens (v/v%)  Explosiegrens (kg/m?)    Geleidingsvermogen  Log Pow :    C H Opmerking           < 1100 mBar (50 °C)   niel   niet van toepassing   0.8 - 1 mm?/s (condensaal)  niel van toepassing  1.1-87 (condensaat)  slechl   19             48/23/24/25 Vergiflig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en    R-zinnen   65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  12 Zeer licht ontvlambaar.   38 Irriterend voor de huid.   45 Kan kanker veroorzaken.   50/53   S-zinnen   9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.   16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.                Overige informatie          Opmerking: de NFPA-code en de transporigegevens zijn niet gecontroleerd, maar rechtstreeks overg    Transport Informatie    UN-nummer: 1268 Aardolieprodukten, n.e.9.. (Aardgascondensaal; dampdruk bij 50° C ten hoogste 110 kPa)    Wegtransport (ADR) Zeetransport (IMDG) Kemler code  Klasse 3 Klasse 3  Classificatiecode ° F1 EmS F-E,S-E    Verpakkingsgroep : Il  CEFIC gevarenkaart : 30GF1-1+1 I    3 3 MP  Opmerking(en)    Verpakkingsgroep … Il         enomen van de leverancier!    Zeer vergiftig voor in het water \evende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten    NFPA-code         Bestelnummer    ADNR classificatie is conform ADR behalve de verzendnaam (stofnaam). Deze luidt: Aardolie producten, n.e.g. met meer dan 10% benzeen;    (Aardgascondensaat) pD50 <= 110 kPa, kookpunt <= 60°C)               NAM/SHELL EXPRO    Chamics vl 20 (28 July 2003). Lynx Technologies    Bij vragen contact opnemen mat de Chemicaiiën Informatie Desk EPE-T-D, telefoon +31-(0)592-36 2820.    Uitgiftedatum Wijzigingsdatum Publicatiedatum WIK-nummer | Versie  15 oktober 2002 12 januari 2008 1 februari 2006 1486 5                   </pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>              WERKVLOERINSTRUCTIEKAART  Mix van condensaat met Servo CK 352                                               Leverancier » Champion Servo Europe bv Activiteit Algemeen   Verschijningsvorm : Vloeistof (organisch) Blootsteltingscategorie : |: WREDE ENE Se  Kleur : Kleurloos Hoofdtoepassing : corrosie inhibitor  Toegelaten in : NL-Onshore, Proceschemicaken                                                           Voornaamste risico's    Kan kanker veroorzaken Giftig bij inademing, huidcontact en inslikken  Dampen veroorzaken slaperigheid en duizeligheid. blootstelling aan hoge  concenlraties kan narcotiserend werken en leiden tot de dood. Irriterend  voor de huid. Kan ooguritalie en irritatie van de ademhalingswegen  veroorzaken. Zeer brandgevaarlijk Reageert met oxiderende stoffen  (bijvoorbeeld zuren en chloor) Zeer giftia voor walerorganismen en  schadelijk op de lange termijn                                    Veeg dtig Milsougevaarlijk    antvlambaar    Preventie Blusmiddeten/Eerste-hulpmaatregelen    BRAND/EXPLOSIE Poeder, AFFF, schuim of kooldioxide (CO2). GEEN  WATERSTRAAL gebruiken.                                                 Geen perslucht ats drijfgas gebruiken. Aarden Niet  roken, geen open vuur, vonken of andere  ontstekingsbronnen Gebruik explosieveilige apparatuur  en verlichting. Damp/gas is zwaarder dan lucht en  verspreidt zich over de grond met kans op ontsteking op  afstand.    @    u    Ademhalingsbescherming: filtertype ABEKHg/P3 INADEMEN B Frisse lucht en rusl, zonodig beademen. Bij klachten arts  waarschuwen en indien mogelijk verpakking en/of eliket  en deze kaart lonen.             2                              Vloeistofdichte kleding en handschoenen (vilon). HUIDCONTACT * Kleding natmaken (voorkomen brand). Verantreinigde  kleding uittrekken en huid wassen met veel waler en  zeep. Bij klachten arts waarschuwen en indien mogelijk  verpakking en/of etiket en deze kaart tonen.                         ©    Gecombineerde oog- en ademhalingsbescherming OOGCONTACT Spoelen mel veel water (eventuele contactlenzen  verwijderen indien mogelijk). Bij klachten arts raadplegen  en indien mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart  tonen.                        ©    Niet eten, drinken of roken tijdens het werk INSLIKKEN Indien patiënt bij bewustzijn: mond laten spoelen. GEEN   braken opwekken. Onmiddelijk arts waarschuwen en  indien mogelijk verpakking en/of etiket en deze kaart  tonen.                            Opslag  Brandveilig. Bij opslag binnen: ventileren over de vloer. Gescheiden van alle producten. Aarden. Verwijderd houden van  ontstekingsbronnen. Verpakking goed gesloten houden.                                 Opruimen gemorst product  Specifieke gevaren : PAS OP: brand/explosiegevaar. Bij grote morsingen GEVARENZONE ONTRUIMEN EN DESKUNDIGE  WAARSCHUWEN!!!  # Persoonlijke bescherming: Bij grote morsingen persoonlijke bescherming in overleg met deskundige bepalen. Draag bij kleinere morsingen  vloeistofdichte kleding, onafhankelijke ademhalingsbescherming en handschoenen (vilon) .  : Opruiming : Bij grote morsingen product in overleg met deskundige opruimen. Bij kieine morsingen product opnemen in    absorpliemiddel en verzamelen in vaten/containers. Vaten/containers eliketteren en afvoeren volgens  BAGA/KCA regels.                                               Bij vragen contact opnemen met de Chemicaliën Informatie Desk EPE-T-0, telefoon: +31-(0)592-36 2820    Uitgiftedatum Wijzigingsdatum Publicatiedatum WIK-nummer | Versie =  15 oktober 2002 12 januari 2006 1 februari 2006 1486 5 NL    WIK.methodiak v6 00                                    NAM/SHELL EXPRO    Chemes vt 20 (28 Judy 2003), Lynx Technologies</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>    OR Qe rt    PEPER ASEG SS    Ministerie van Economische Zaken    Gatum    1 G.FER 2005    E/EP/5726652  Onder werp    Milieuvergunning Vries |    Beschikking    Besluit van de Minster van Econonusche Zaken    1. Onderwerp aanvraag   Op 07-11-2005 is een aanvraag ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij  B.V. te Assen, om cen vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen  en in werking hebben van de inrichting Vries |, gelegen aan het Kleuvenveld te Taarlo in  de gemeente Assen, op de percelen kadastraal bekend gemeente Assen, Sectie Y, ars.  164, 165 en 342, in het gebied van Winningsvergunning “Drenthe”.    Voor het veranderen en mm werking hebben van deze inrichting is ingevolge artikel 8.1  eerste lid, onder b en c, van de Wet milicubehcer, juncto het Inrichtingen- en  vergunningenbeslut milteubeheer, vergunning vereist.    De Minister van Economische Zaken 1s ingevolge artikel 8.2, derde lid. van de Wet  milieubeheer bevoegd te beslissen op deze aanvraag.    Door de Minister van Economische Zaken is eerder cen (reviste-) vergunning verleend op  11-11-1998, onder nummer E/EOG/MW/98050839.    2. Samenhang met andere procedures  Er is geen samenhang met andere procedures.    3. Adviseurs ingevolge de Wet milieubeheer   (artikel 8.7 Wet milieubeheer juncto artikel 7.3 van het Inrichtingen-en vergunningen-  besluit milieubeheer)   - Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen:   - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;   - De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de mijnen).</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>    GEEN    EEP'5/2G652 _  Ministerie van Econumische Zaken    +. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag   Door de inspecteur-generaal der mijnen ts advies uitgebracht ten aanzien van de aan de  ontwerpbeschikkimng te verbinden voorschrften.   Dit advies is in de ontwerpbeschikking verwerkt.    5. Ontwerpbeschikking   Op 15-12-2005 is de ontwerpbeschikking verstuurd naar de aanvrager en de adviseurs.  Op 29-12-2005 is een kenmsgeving met betrekking tot de ontwerpbeschikking  gepubliceerd m de Staatscourant en het blad “De Koerier”.   De ontwerpbeschikking heeft van 29-12-2005 tot en met 09-02-2006 ter mzage gelegen  op het gemeentehuis van de gemeente Assen,    6. Adviezen met betrekking tot de ontwerpbeschikking.  Naar aanleiding van de aan de adviseurs toegezonden ontwerpbeschikking zijn géén    adviezen uitgebracht.    7. Zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbeschikking   Op 16-01-2006 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) een addendum  ingediend op de vergunningaanvraag (geregistreerd ET/EM/6003859).   NAM geeft daarin aan dat gebleken is, dat het in de vergunningaanvraag in hoofdstuk 9  “toekomstige ontwikkeling” genoemde mogelijkheid om op termijn eventueel een bypass  om de membraaneenheid te installeren, reeds op korte termijn gerealiseerd dient te  worden, als gevolg van het recent teruglopen van de membraancapaciteit.   De Nederlandse Aardalte Maatschappij B.V. heeft verzocht om deze verandering alsnog  in de lopende vergunningprocedure mee te nemen.   Op 08-02-2006 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B V. (NAM) een correctie  en aanvulling op het addendum ingediend (geregistreerd ET/EM/60 1040469).    8. Overwegingen met betrekking tot de ingediende zienswijze   Het door Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ingediende addendum (inclusief de  correctie/aanvulling daarop) betekent geen fundamentele wijziging van de vergunning-  aanvraag, aangezien het alleen een eerdere implementatie van een al aangekondigde  wijziging betreft.   Mede gezien het feit dat de wijziging geen negatieve milieutechnische consequenties  heeft, acht ik het gerechtvaardigd om het addendum alsnog in de lopende procedure mee  te nemen. Het leidt overigens ook nict tot aanpassing van de vergunning.    hw</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>    LEP 226052 . .  Ministerie van Economische Zaken    9, Motivering van de beschikking  De aanvraag is, met inacheming van het bepaalde in artikel 8.8 van de Wet muilieu-  beheer, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.    Bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de mriehtng 15 wtwevoerd  conform hoofdstuk 5a van het (nrichtingen- en vergunningenbestuit nulieubeheer (vB).  Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissie-eisen slook-  installaties (BEES), de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit exterme  veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodem-  bescherming bedri fsmatige activitetten (NRB), is by deze bepaling als minimum  eriterium gehanteerd.   Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de [PPC  De gevolgen betreffen de aspecten lucht, oppervlaktewater, bodem, geluid, geur, energie,    en afvalstoffen.    De belasting van het milieu tijdens het boren is beschreven in deel 2. hoofdstuk 6 van de  bij de aanvraag behorende bijlage 1. In deel 2, hoofdstuk 7. zijn aard en omvang van de  afvalstoffen beschreven.   De belasting van het milieu tijdens het produceren 1s beschreven in deel 3, hoofdstuk 6  van de bij de aanvraag behorende bijlage |. In deel 3, hoofdstuk 7, zijn aard en omvang  van de afvalstoffen beschreven.   Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting van het  milieu te beperken, dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met het verbruik van  energie en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met afvalstoffen.    Het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Ohe en Gas Exploratie en  Productie Associatie (NOGEPA) hebben op 1 1-06-1996 een Mecrjarenafspraak  afgesloten over verbetering van de energie-efficiency, als onderdeel van het op  02-06-1995 afgesloten milieuconvenant tussen de NOGEPA en de overheid.   Op 06-12-2001 is een 2e Meerjarenafspraak ondertekend.    Boring:   Voor het uitvoeren van een op zichzelf staande boring (een tijdelijke activiteit) is géén  vergunning ingevolge de Wet milieubeheer vereist, maar is sinds 1 januari 2003 een  “Mijnbouwmilieuvergunning” op grond van artikel 40 van de Mijnbouwwet nodig.  Echter in gevallen waarbij een boring op een bestaande inrichting (op grond van de Wet  milieubeheer) wordt uitgevoerd, wordt “de activiteit boren” ondergebracht in de  milieuvergunning (Wm) voor die inrichting en wordt géén separate “Mijnbouwmulieu-  vergunning” verleend.   Met het in werking treden van de Mijnbouwwet is de Regeling “Vergunningen en  concessies delfstoffen Nederlands territoir 1996” komen te vervallen. In deze regeling</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>    ner, Leb”    CEP 5726652 . _ _  Ministerie van Economische Zaken    stonden gelundsvoorschriften voor bormgen. Die voorschrtten zijn overgenomen m deze  vergunning. Additionele voorschriften zijn toegevoegd met betrekking tot piekgeluiden.  Praktijkervaring leert dat de huidige, conform de Stand der Techniek aangepaste boor-  installaties ven seluidsnuveau veroorzaken van 50 dB(A) op een afstand van ca. 300 meter  vanal de boring.   Vanwege de aanwezigheid van cen woning binnen deze straal van 300 meter ts het in dit  geval, zoals m de aanvraag beschreven, noodzakelijk om extra geluidsbeperkende  maatregelen te treffen om aan het maximale geluidsniveau van voorschrift 1V.3 te kunnen  voldoen. Gezien de korte periode van de boring (circa 2,5 maanden) en het teit dat de  boring om veiligheidsredenen 24 uur per dag gecontinueerd dient te worden, acht ik dit  geluidsniveau acceptabel. Gezien de hoge en fluctuerende geluidsbelasting (afhankelijk  van de werkzaamheden) acht ik ter bescherming van de omgeving continue monitoring    noodzakelijk.    In Appendix Ja wordt de geluidsbelastingscontour voor de locatie Vries-l tijdens de  boring gegeven, Dit is in afwijking van de vermelding im bijlage | van de aanvraag. Hier  staat aangegeven dat dit de equivalente geluidsniveaucontour is. Uit navraag bij NAM 1s  gebleken dat dit laatste juist is,    Conclusie  Ik kom dan ook tot de conclusie dat verlening van de vergunning onder de hrerna  genoemde voorwaarden met in strijd 1s met het belang van de bescherming van het    milieu.    10. Beschikking  Gelet op de Wet milieubeheer besluit tk:    L vergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van de  inrichting, beschreven in de bij de aanvraag behorende bijlage |;   Il. de aanvraag en de beschrijving van de mrichting deel te laten uitmaken van de  vergunning;    III. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden:    VOORSCHRIFTEN  0. Algemeen  1. De voorschriften verbonden aan de op 11 september 1998, verleende vergunning    met kenmerk E/EOG/MW/98050839 blijven onveranderd van kracht, met dien  verstande dat de voorschriften B.12, H.1, H.2 en L.l tot en met VIL.l worden    toegevoegd:</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>    BERS 7 An    EH.    td    Ministerie van Economische Zaken    Bodem en oppervlaktewater   binnen zes maanden na voltooring van de mn de aanvraag beschreven uitbreiding  wordt bij de inspecteur-generaal der mijnen een bodemrisico rapportage ingediend  over de resultaten van ven Bodemristcobeoordeling (zoals gedefinieerd in de  Nederlandse Richtlijn Bodembeschernung bedrijfsmatige actviteiten), waaruit  blijkt:   dat wordt voldaan aan de eisen die leiden tot bodemrisico categorie A  (verwaarloosbaar risico} of A* (aanvaardbaar risteo), of,   welke maatregelen op welke termijn zullen worden genomen om te voldoen aan de  etsen die leiden tot bodemrisico categorie A (verwaarloosbaar risice)   of bodemrisico categorie A* (aanvaardbaar ristco); deze maatregelen en termijnen  behoeven de goedkeuring van de inspeeteur-generaal der mijnen:    Externe veiligheid en toekomstige ontwikkelingen  de volgens CPR-IS (uitgave 2000) berekende waarde van het plaatsgebonden risico  is met hoger dan 10°/jaar buiten de op tekening nr. 0518933008 aangegeven risico-    contour;    toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld in  artikel 8.1 derde lid, juncto artikel 8.13, lid | sub g, van de Wet milieubeheer  worden ten minste vier weken voor de verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan  de inspecteur-generaal der mijnen:    VOORSCHRIFTEN t.a.v. tijdelijk aanwezig mobiel mijnbouwwerk (boorinstallatie)    LL  I.    td    Algemeen  tijdens het boren van een boorgat is de producerende put VRS-l en voorzien van    een doelmatige beveiliging tegen aanrijding en vallende objecten;    de buitenverlichting bij het mobiele mijnbouwwerk is, ook wat de hoogte daarvan  betreft, tot het verrichten van de nodige werkzaamheden of ter voorkoming van  gevaar, tot het noodzakelijke beperkt; de lampen branden uitsluitend voor zover het  voor het verrichten van werkzaamheden of m verband met de bewaking dan wel  anderszins in verband met de veiligheid noodzakelijk ts; de verlichting is zodanig  opgesteld en ingericht en de lampen worden zodanig afgeschermd, dat hinderlijke  lichtstraling voor de omgeving wordt voorkomen;    het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de arbeidsomstandig-  hedenregeling is, voor zover betrekking hebbend op het oprichten en (tijdelijk) mn   stand houden van het mobiele mijnbouwwerk, in overleg met de commandant van  de plaatselijke brandweer opgesteld en is tijdens het boren op de locatie aanwezig;</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>    we MS    heared    HI.    Ministerie van Economische Zaken    de m het brandbestrijdinesplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, ten  minste in de beschreven omvang en variëteit. steeds mm goede staat van onderhoud,  voor onmiddellijk gebruik beschikbaar op doeltreffende en goed bereikbare    plaatsen aanwezig;    Lucht   de concentratie stikstoforiden van zuigermotoren voor de opwekking van  elektriciteit wordt zo spoedig mogelijk door een afzonderlijke meting bepaald,  tenzij de concentratie m de voorafgaande periode van drie jaar reeds 1s bepaald;  voor de meting is de REGELING MEETMETHODEN EMISSIE-EISEN  STOOKINSTALLATIES MILIEU-BEHEER B van toepassing; de resultaten van  de meting worden gestuurd aan de inspecteur-generaal der mijnen:    op het mobiele mijnbouwwerk mag geen verbranding van aardgas mn de open lucht  plaatsvinden, behalve indien dit om veiligheidsredenen of voor het testen van een  put noodzakelijk is: gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden middels  een fakkel verbrand;    de fakkel is ontworpen met het oog op optimale afgasverbranding met een  minimum rendement van 99%; minimaal 48 uur voorafgaand aan het affakkelen  wordt een fakkelprogramma ingediend bij de inspecteur-generaal der mynen,  waarin aandacht wordt besteed aan:   - duur van het fakkelen,   - tijdstip waarop het fakkelen plaats zal vinden,   - geluidsbelasting voor omwonenden;   de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen aan het affakkelen ter  bescherming van het milieu en ter voorkoming van geluidsoverlast;    de continue en incidentele emissies die bij de werkzaamheden vrijkomen en de  hoeveelheid verbrand gas/condensaat worden geregistreerd in een meet- en  registratiesysteem,    Bodem en water   het terrein waarop de mobiele boorinstallatie zich bevindt, is zodanig ontworpen,  aangelegd, ingericht en onderhouden dat verontreiniging van de bodem of het  oppervlaktewater wordt voorkomen; bodembeschermende voorzieningen of  maatregelen, dienen te voldoen aan eisen gesteld voor een bodemrisicocategorie A  of A* zoals gedefinieerd in de NRB 2001;</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>    EAT    KEP5 726552    ‘a?    IV.    tu    Ministerie van Economische Zaken    schadelijke of verontreinigende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater  terechtkomen dan wel im de bodem dringen; verontremtgd hemelwater wordt    opgevangen en naar elders afgevoerd;    de bij een boring te gebruiken of vrijkomende stoffen, die de bodem of het  oppervlaktewater kunnen verontreintgen, worden zodanig op het terrem  opgeslagen, dat geen verontremigimg kan optreden:   sanitamr afvalwater, verontreinigd hemelwater en overig bedrijfsafvalwater wordt  opgevangen en afgevoerd naar een externe verwerker:    indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem  dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster onverwijld voor   a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen:   b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen:   gen opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen van  de inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt;    Geluid  tijdens het boren worden geluidsvoorschritten E.l tot en met E.4 van deze  vergunning vervangen door de volgende voorschriften ([V2 t/m IV4):    in dit hoofdstuk gelden de volgende begripsbepalingen:   - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: genuddelde van de afwisselende niveaus  van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode  en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen  industrielawaai”, uitgave 1999;   - piekniveau: maximaal geluidniveau, gemeten in de meterstand “FE” of “Fast”,   - geluidgevoelige bestemming: gebouwen of objecten aangewezen krachtens de  artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;   - geluidniveau: niveau van het ter plaatse optredende geluid, mtgedrukt mn dB(A).  overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie IEC)  opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie nr. 651, witgave 1979;    het equivalente geluidsniveau (Lacq) veroorzaakt door de mobiele boorinstallatie en  de in en met de mobiele boorinstallatie verrichte werkzaamheden en  activiteiten,bedraagt ter plaatse van de geluidscontour, zoals aangegeven op  tekening nr. 0518933005, aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld  gemeten, c.q. berekend, en beoordeeld volgens de “Handleiding meten en rekenen  industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A);   de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus (Lanu,), gemeten in de meterstand  “fast” overschrijden deze genoemde niveaus met niet meer dan 10 dB(A);</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>    sobere daw Jul    ErEP/D 72005?    to    Vi.    VIL.    Ministene van Economische Zaken    de piekntveaus (Loar) Zijn niet van toepassing op het laden en lossen,  transportbewegingen ent pipehandling; deze actviteiten vinden plaats tussen 07:00  en 19:00 uur. tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk 1s;   het eyurvalente geluidsniveau in de woning op een afstand van minder dan 300  meter vanaf de mobiele boorinstallatie bedraagt muximaal 30 dB(A); deze waarde  m de woning geldt niet voorzover de gebruiker van de woning geen toestemming  weeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van gelurdmetingen:  gerevistreerd:    =  =    het gelurd wordt continu gemonitored en    op de inrichung 1s een handboek aanwezi waarin regels zijn gesteld door de  uitvoerder, dan wel m zijn opdracht, ten aanzien van transportbewegingen,  pipehandling en andere geluidsintensieve activiteiten; deze regels zijn gebaseerd op  het zo goed mogelijk beperken van schade aan mulieu en overlast voor derden: de  witvoerder draagt er zorg voor dat cen teder die werkzaam ts op de mobiele  boorinstallatie bekend is met het handboek en de regels naleeft;    Verkeer   tijdens het transport van het boormaterteel van en naar de locatie wordt de vorming  en verspreiding van stof voorkomen; de aan- en afvoerroute voor het boor-  materieel wordt zo nodig in overleg met de gemeente en wegbeheerder vastgesteld:    voor de etmaalwaarde van de verkeersbewegingen van en naar het boorwerk,  beoordeeld volgens de “Circulaire inzake geluidshinder veroorzaakt door het  wegverkeer van en naar de inrichting” (29 februari 1996) geldt een streefwaarde  van 50 dB(A);    Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen   boorgruis wordt in steekvaste vorm afgevoerd m afgesloten container, eventuele  vloeistoffen worden voorafgaand aan transport uit deze containers verwijderd ter  voorkoming van verontreiniging tijdens transport;    Documenten   voor zover zij voor de mobiele boorinstallatie zijn afgegeven, zijn de onderstaande  documenten of een kopie daarvan, gedurende de werkzaamheden op de mobiele  boorinstallatie aanwezig, of, binnen een termijn die wordt gesteld door degene die  toeziet op de naleving van dit besluit voor deze beschikbaar:   a. de resultaten van de meting van stikstofoxiden en de bemonstering van het    grondwater;</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>    VELL.    Blunt bet pet ECON Ei er    By ondertoubscontracten met betrekking tot op de mobrele toormskelbate  aamweciuie istallites:   © cortifeaten of bewipen vane de imatathitic Van tanks. liters en adders   VOO ZIEN EEN,   d onderhoud of keurmgen van op de mobiele boormstallaue stmetee  voorztenansen en mstallates,   ede verbrehendsmtormatebladen, dre behoren bay de op de mobrete beun vasbullane    mamwerre gevaarlijke stelten.    Externe veiligheid  de voluens CPR-TS (uitgave 2000) berekende w aarde van het plaatsgebonden rice  vedurende de boring en Het aly erken van de put ta met hoger dan 10 pan heulen    de op tekemmy ar 05 TRO 3007 aangegeven Doteosontout.    De Minister van Feaneamische Zaken.    namens deve!         ALY -lid Parectie Enereiemarkt</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>              I | mn dt              +—— +         +                   +              + E-not  _) V-1103 +         poten Fe                   +  +  INJECTIE-  EENHEID  S-1110/  + S-1109/  WATERBAK  +         + + tt + + + - +    | + + + == + + + + + + + + + + + + -+ + + iS + + +  P-2-1/P-2-2/P-3                                       &  Kd  a  a  ew  &  a  VERKLARING DER TEKENS: Oroineel NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ. B.V.  dahan Hekwerk wm Proces gas leidingen Bypass membraan een 1-2  stat / Vernarding w_ Weter/Condenans ingen Pan membre conve OE SCHEMA HOOFDPROCESLEIDINGEN  Vloeistofkerende vloer > Reeiges Wiingen _ 5 a3 T.B.V. WM VERGUNNINGSAANVRAAG  wm  Vloeistofmengsel leidingen :  oe VRIES 1  ~ ee mmm mmm Oe Schaal 1 : 500  —- ge leiding mmm vt mmm state mnd Projectie systeam: RD | Datum: 29-10-2005 _ ] Tekening nr.: _ 0518933003    Noot: Installatieonderdelen NIET op schaal. Ellipsoide: Bessel (1841)  _ _ ee _ Datum: Amersfoort Bijlage : a 2B __ Revisie : 0</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                                                          dt itt aS +— +——- + ——_ + ——_ +—_ +  P-2-1/P-2-2/P-3 —-—-         NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ. B.V.    SCHEMA HOOFDPROCESLEIDINGEN  T.B.V. WM VERGUNNINGSAANVRAAG    VERKLARING DER TEKENS:                        </pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                 GEMEENTE ASSEN  + SECTIE Y + +    GEMEENTE ASSEN          7 Afstand tot dichtstbijziinde  4 woonbebouwing 13 moter              ASNOO-Y-34! NN    & + + + +                                              NSSTAAT in ewijz   me A ee  A na KADASTRALE EN SITUATIEKAART  A T.B.V. WM VERGUNNINGSAANVRAAG  Le HL] VRIES 1  CN 7   \ S CE awe Schaal 1: 1000   nd mf De   SITUATIE SCHAAL 1:10000 © Topografische Dienst , Emmen (1998-0016) Oe mmm nnn Alst. tat dichtstbijdinde woonbebouwing |    </pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>    LEGENDA    TRAFO    VAT  CONTAINER OPSLAG MATERIALEN EE { KOLOM  ae  CONTROLEGEBOUW & $ VAT  HYDRAULISCHE OLIE EENHEID z i VERBRAN N  E/\ HUISJE OE    GLYCOLREGENERATOR                       IN- / UITLAATMANIFOLD    POMP    5  +    Lm TRAEDON-TERREIN KOELER / WARMTEWISSELAAR         VERKLARING    | REGENERATORKOELER =|  GASVERWARMER  GASVERWARMER    OLIEOPSLAG 2x1000 L    Ei    :  e  8    Af    KOELERS    ®  HERA  8    Ft    YCOLRE  RWARI   TER  RBRANDINGSLUCHT    GENERATOR  WA RNUIS                1  E17 Mi  DooDrOMPAANSLUTING ptt  INLAATMANIFOLD  + + | K-2__ | VERBRANDINGSLUCHT VENTILATOR |  / 0 a  +—4  C PROCES WATERBAK € a . , ANTI CORROSIE VLOEISTOFPOMP  | [ra pom comose wousrorrow  Lia PS |WATERCROULATEPOMP |  s-mmo/s-n0a/ Ps |avcorome |  110/S--1109/S-1119 P-7 DRAINPOMP  Tu ee  0222 sms [arr |  + ttf t+ ttt APVOERBAK HEMELWATER  ne Dm a o's  J AD P-2-1/P-2-2/P-3 gig @ AFMETINGEN OPSLAGTANKS EN -VATEN | S-m0__[MEMBRAANEENHED |  55 EE | 5 NAAM [OLAMETER (mm HOOGTE/LENGTE (mmi)fNHOUDImi3|  gS 5S AE H-zsoo | e | [samo [ReNGa |  a a r-2 | sco | Hesso | 8 |  += VERLAADPLAATS TANKAUTO'S a2 re | aso | Hes [| ss |  CONTAINER OPSLAG MATERIALEN va} so |= 200 | os |  vz | eo | tes | ws | va |  va | soo | t= 2600  ve | roo | pewo | ws |  COMPRESSORS vas | 70 | Hz | oz |  CONTROLEGEBOUW ve | ws | tes | |  SCHAAL 1:200 va) Cd  v-ras] eo | He 3870  VERKLARING DER TEKENS: (REGIONALE)    Emissiepunt ventgassen niet-continu GRONDWATERSTROMINGSRICHTING  Emissiepunt ventgassen continu OOST/ZUIDOOSTELIJK    Emissiepunt verbrandingegessen continu T.B.V. WM VERGUNNINGSAANVRAAG  0 10 20 30 40 50 m    Velligheid met open sfbiess ESE    VRIES 1    NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ. B.V.  PLATTEGRONDTEKENING    |  |  TTT  HI  rit         Wte sono    Pellbuis (022022, 029000, 029924) Noot: Installatieonderdelen NIET op schaal.</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>    LEGENDA               TRAFO  CONTAINER OPSLAG MATERIALEN 5 fi  CONTROLEGEBOUW 3 5  HYDRAULISCHE OLIE EENHEID ë  E/l HUISJE 8 8                                                               |_\\    ee la Nets >to, TRAEDON-TERREIN              OLIEOPSLAG 2x1000 L.    KOELERS 1101 = | INLAATKOELER    DOODPOMPAANSLUITING - bd — —  INLAATMANIFOLD + +  AFBLAASPUP F2 + >  € + DRAINPOMP  nm ° ANTI CORROSIE VLOEISTOFPOMP  PROCES WATERBAK + | mo OEE  + WATER/CONDENSAAT VERLAADPOMP    INJECTIE- ATERCIRCULATIEPOMP    EENHEID  S-1110/S-n09/S-119    +——+—+    @ ® AFVOERBAK HEMELWATER EMBRAAN EENHEID         eal aR 2/215 zj  ear         +  \  Paup2z/P-s EN AFMETINGEN OPSLAGTANKS EN -VATEN  dE E Bie LTE  |  5 5 3 sys s-me |  5 2 g TA VLOEISTOF OPSLAGTANK  oe VERLAADPLAATS TANKAUTO'S 3%  CONTAINER OPSLAG MATERIALEN WATER/CONDENSAAT OPSLAGTANK  va |  KOUDE-AFSCHEIDER  LAGEDRUKAFSCHEIDER  CONTROLEGEBOUW vs |  SCHAAL 1:200 vee  |___Omecheiving  |  VERCLARNG DER TEXENS: (REGIONALE) eee  wee Hekwerk 11 Emieelepunt verigaasen niet-cordtinu GRONDWATERSTROMINGSRICHTING [A _| prpecs maravean oornena [ow-av-a008 |  (L_] Asten / Verherding u __Emissiepurt ventgessen continu OOST/ZUIDOOSTELIJK TT | PLATTEGRONDTEKENING  (_] vioeiswferende vioer D__ Emissiepunt verbrandingegsseen niet-cortnu pp T.B.V. WM VERGUNNINGSAANVRAAG  55 : ee er an VRIES  DP vacnrous e _ Veiligheid met open afbiese nnen  + “stro pF of Schaal 1 :  022022 roy pp         Peiibute (022022, 029909, 029024} Noot: installatieonderdeien NIET op schaal.</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                         +——+—— +    all bp a  + — +    LOZINGSPUNT  HEMELWATER    Astsh / Verherding    Wre spon         COMPRESSORS    CONTROLEGEBOUW    SCHAAL 1:200    VERLAADPLAATS TANKAUTO'S  CONTAINER OPSLAG MATERIALEN    TRAFO  CONTAINER OPSLAG MATERIALEN  CONTROLEGEBOUW  HYDRAULISCHE OLIE EENHEID   E/l HUISJE    4+—+—+  P-2-1/P-2-2/P-3          LOZINGSPUNT  HEMELWATER    NL eel  MM    TRAEDON-TERREIN    OLIEOPSLAG 2x1000 L                KOELERS  DOODPOMPAANSLUITING  INLAATMANIFOLD  AFBLAASPIJP  PROCES WATERBAK  INJECTIE-  EENHEID  S-1110/S—1109/S-mm19  RC o2oooe  t  +—+—+—+ ++ AFVOERBAK HEMELWATER  git ® ®  3,8   5 a «i §   pe El 3   3 = $v   N   ag   (REGIONALE)  GRONDWATERSTROMINGSRICHTING  OOST/ZUIDOOSTELIJK    0 10 20 30 40 50 m  nnn    Noot: Installatieonderdelen NIET op schaal.    € i -    AFMETINGEN OPSLAGTANKS EN -VATEN  LENGTE (mm) INHOUD(mj|    Ë    4  4    H  L    re  1    He  L    2500  3800  2000  2640    | 3  |  | ose  = | 126 |  200  | ose |  - | 3  |  oe |         re | seo |  rs | sn |  va | so |  va js |  vs | eo |  ve | vo  va | ze |  vo | ws |  val  vers) eo |    He 3870    ih  (1    NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ. B.V.    PLATTEGRONDTEKENING  T.B.V. WM VERGUNNINGSAANVRAAG                      LEGENDA    GLYCOLREGENERATOR  IN- / UITLAATMANIFOLD  POMP    KOELER / WARMTEWISSELAAR         GAS/GAS-WARMTEWISSELAAR  REGENERATORKOELER    FAKKEL  DRAINPOMP    ANTI CO  GLYCOLPO  MEMBRAAN  MEMB  Fl   Wi    iB  |  3  g    A-    te    al  i    4  E-Mt  4    rR    FEE  lik  ik    g  |  i    A/B  1  1  2    |  |  |    P-2-  P-2-  P-3  5    P.    i    RROSIE VLOEISTOFPOMP   RCULATIEPOMP   MP   Pp   EENHEID   RAAN EENHEID   :   = ICONDENSAAT OPSLAGTANK  R/CONDENSAAT VANGER  DRUKAFSCHEIDER    |  |    LUCHT VOORRAAD VAT  GLYCOLVOORRAADVAT  [HOGEDRLKAFSCHEDER    i  |    ATERCI  Yv   EM   EM   LTER   JATER/   ATE!    V-883    FE ee eae  3    i    VRIES 1  Schaal 1 :</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>8.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>    02 00 ALG - 062002    if Ministerie van Economische Zaken    Aan  Gemeente Assen    Postbus 30018   9400 RA Assen   Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)  E/EP / 5714035 diversen   1 4NQv 2005   Onderwerp    Aanbieding vergunningaanvraag Wm: Inrichting Vries-1 (NAM)  Geachte heer/mevrouw,    Van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., te Assen, ontving ik op 07-11-2005 een  verzoek om een vergunning ingevolge artikel 8.1, lid 1, sub b en c van de Wet  milieubeheer, met betrekking tot het veranderen en in werking hebben van inrichting  Vnies-1, gelegen aan Het Kleuvenveld in de gemeente Assen, op de percelen, kadastraal  bekend gemeente Assen, Sectie Y, nummers 164, 165 en 342, in het gebied van  winningsvergunning Drenthe.   Deze aanvraag is ingeschreven onder nummer E/EP/5712893.    Ik doe u hierbij toekomen de vergunningaanvraag en de daarbij gevoegde stukken en  verzoek u deze stukken ter beschikking te houden ten behoeve van de verder te doorlopen  procedure.  Tevens stel ik u hierbij in de gelegenheid om (binnen 4 weken na dagtekening) advies uit  te brengen met betrekking tot deze aanvraag. Ministerie van Economische Zaken  DGE, Dir. Energieproductie  t.a.v. mw. drs. C.H. Krijger, L/112  Postbus 20101, 2500 EC DEN HAAG         mw. drs. C.H. Krijger  directie Energieproductie    Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax   Prinses Beatrixlaan 5 (CTM 379 66 85 (070) 379 63 58  Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 1 7   Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 AH. Krijger   Postbus 20101 Email ezpost@minez    2500 EC ‘s-Gravenhage Website www.mine ‘antwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden    a</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>    0200 ALG - 06/2002          if Ministerie van Economische Zaken           200510277            Do se Assen “4:  vikkeling    Aan   Gemeente Assen  Postbus 30018  9400 RA ASSEN    Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)    15 DEC 2005 E/EP / 5726647    Onderwerp    Aanbieding ontwerpbeschikking Wm: Inrichting Vries 1 (NAM)  Geachte heer/mevrouw,    Op 14-11-2005 heb ik u de aanvraag doen toekomen (brief E/EP/5714035), van de  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V, om een vergunning ingevolge de Wet  milieubeheer met betrekking tot het veranderen en in werking hebben van inrichting  Vries 1, gelegen aan het Kleuvenveld te Taarlo in de gemeente Assen, op de percelen  kadastraal bekend gemeente Assen, Sectie Y, nrs. 164, 165 en 342 in het gebied van  Winningsvergunning “Drenthe”.   Ik doe u hierbij een exemplaar van de ontwerpbeschikking terzake toekomen.    Ik verzoek u om de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken  gedurende de in de kennisgeving genoemde termijn op de secretarie van de gemeente ter  inzage te leggen.   Een kennisgeving (bijlage) betreffende deze ontwerpbeschikking zal op 28-12-2005  worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het blad "De Koerier”.    U kunt binnen zes weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd,  aan de Minister van Economische Zaken eventueel advies uitbrengen met betrekking tot  deze ontwerpbeschikking aan: Ministerie van Economische Zaken   DGE, Directie Energieproductie   .v. mw. drs. C.H. Krijger L/112   Postbus 20101, 2500 EC DEN HAAG                ng. ezger  directie Energieproductie    Bezoekadres Doorkiesnummer Telefax   Prinses Beatrixlaan 5 (070) 379 79 99 (070) 379 63 58  Hoofdkantoor Telefoon (070) 379 89 11 Behandeld door   Bezuidenhoutseweg 30 Telefax (070) 347 40 81 Ing. M. Mezger   Postbus 20101 Email ezpost@minez.nl    2500 EC 's-Gravenhage Website www.minez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>    KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER  De Minister van Economische Zaken maakt bekend:    Op 07-11-2005 is een aanvraag ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij  B.V. te Assen, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen  en in werking hebben van de inrichting Vries 1, gelegen aan het Kleuvenveld te Taarlo in  de gemeente Assen, op de percelen kadastraal bekend gemeente Assen, Sectie Y, nrs.  164, 165 en 342 in het gebied van Winningsvergunning “Drenthe”.    De vergunningaanvraag betreft het veranderen van de vergunning in verband met het  uitvoeren van een side-track-boring vanuit de bestaande boorkelder van put VRS-6.    De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.    De ontwerpbeschikking en de andere relevante stukken liggen met ingang van  29-12-2005 totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan  worden ingesteld ter inzage ter inzage op de secretarie van de gemeente Assen,  Noordersingel 33, te Assen.   Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren en na telefonische afspraak ook  buiten kantooruren (tel. 0592-36 69 11).    Tot en met 09-02-2006 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot de  ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan:  Ministerie van Economische Zaken  DGE, Directie Energieproductie  t.a.v. mw. drs. C.H. Krijger (Ll 12) tel. 070 - 379 66 85  Postbus 20101  2500 EC DEN HAAG    Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. drs. C.H. Krijger, tel. 070 - 379 66 85.</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>    E/EP/5726652  Ministerie van Economische Zaken    Datum    15 DEC 2005    Kenmerk  E/EP / 5726652  Onderwerp    Milieuvergunning Vries 1    Ontwerpbeschikking —    Besluit van de Minister van Economische Zaken    1. Onderwerp aanvraag   Op 07-11-2005 is een aanvraag ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij  B.V. te Assen, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen  en in werking hebben van de inrichting Vries 1, gelegen aan het Kleuvenveld te Taarlo in  de gemeente Assen, op de percelen kadastraal bekend gemeente Assen, Sectie Y, nrs.  164, 165 en 342, tn het gebied van Winningsvergunning “Drenthe”.    Voor het veranderen en in werking hebben van deze inrichting is ingevolge artikel 8.1,  eerste lid, onder ben c, van de Wet milieubeheer, juncto het Inrichtingen- en  vergunningenbesluit milieubeheer, vergunning vereist.    De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 8.2, derde lid, van de Wet  milieubeheer bevoegd te beslissen op deze aanvraag.    Door de Minister van Economische Zaken is eerder een (revisie-) vergunning verleend op  11-11-1998, onder nummer E/EOG/MW/98050839.    2. Samenhang met andere procedures  Er is geen samenhang met andere procedures.    3. Adviseurs ingevolge de Wet milieubeheer   (artikel 8.7 Wet milieubeheer juncto artikel 7.3 van het Inrichtingen-en  vergunningenbesluit milieubeheer)   - Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;   - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;   - De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de mijnen).</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>    Uru ALG De 2002    E/EP/5 726652 Ministerie van Economische Zaken    d. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag   Door de inspecteur-generaal der mitnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aan de  ontwerpbeschikking te verbinden voorschriften. Dit advies is in de ontw. „beschikking  verwerkt.    3. Beoordeling van de aanvraag   De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.8 van de we: milieu:  Esheer, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.   Bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is uitgevoerd  conform hoofdstuk $a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milicuccheer (vB).  tet voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissie-e:: = stuok-  installaties (BEES), de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besiuit externe  veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodem  nescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), is bij deze bepaling als minnmum  criterium gehanteerd.   Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de IPPC.  De gevolgen betreffen de aspecten lucht, oppervlaktewater, bodem, geluid, geur, energie,  en afvalstoffen.    De belasting van het milieu tijdens het boren is beschreven in deel 2, hoofdstuk 6 van de  bij de aanvraag behorende bijlage 1. In deel 2, hoofdstuk 7, zijn aard en omvang van de  afvalstoffen beschreven.   De belasting van het milieu tijdens het produceren is beschreven in deel 3, hoofdstuk 6  vur de bij de aanvraag behorende bijlage |. In deel 3, hoofdstuk 7, zijn aard en onrveng  van de afvalstoffen beschreven.   Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting van het  autieu te beperken, dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met het ve: *rusk van  “nerzie en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met afvalstoffen.    Het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie va  Productie Associatie (NOGEPA) hebben op 11-06-1996 een Meerjarenafspraak  afgesioten over verbetering van de energie-efficiency, als onderdeel van het op  02-06-1995 afgesloten milieuconvenant tussen de NOGEPA en de overneid.   Op 6-12-2001 is een 2e Meerjarenafspraak ondertekend.    Boring:   Voor het uitvoeren van een op zichzelf staande boring (tijdelijke activiteit) is geen  vergunning ingevolge de Wet milieubeheer vereist, maar sinds | januari 2003 is daarvoor  een Mijnbouwmilieuvergunning op grond van artikel 40 van de Mijnbouwwet vereist.  Echter in gevallen waarbij een boring op een bestaande inrichting (op grond van de Wet  milteubeheer) wordt uitgevoerd, wordt de (tijdelijke) activiteit boren ondergebracht in de</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>    Vr Do ALs GCO    E/EP/57 26652 . . .  | Ministerie van Economische Zaken    milieuvergunning (Wm) voor die inrichting en wordt geen separate mijnbouwmilieu-  vergunning verleend.   Met het in werking treden van de Mijnbouwwet is ook de Regeling “Vergunningen en  concessies delfstoffen Nederlands territoir 1996” vervallen. In deze regeling stonden  geluidsvoorschriften voor boringen. Ik heb deze voorschriften overgenomen in deze  vergunning en additionele voorschriften toegevoegd met betrekking tot piekgeluiden.  Deze maximale piekgeluiden zijn ontleend aan de circulaire industrielawaat.  Praktijkervaring leert dat de huidige, conform de Stand der Techniek aangepaste boor-  installaties een geluidsniveau veroorzaken van 50 dB(A) op een afstand van rond de  300 meter vanaf de boring.   Vanwege aanwezigheid van een woning binnen deze straal van 300 meter is het in dit  geval, zoals in de aanvraag beschreven, noodzakelijk om extra geluidsbeperkende  maatregelen te treffen om aan het maximale geluidsniveau van voorschrift IV.3 te kunnen  voldoen. Gezien de korte periode van de boring (circa 2,5 maanden) en het feit dat de  boring om veiligheidsredenen 24 uur per dag gecontinueerd dient te worden, acht ik dit  geluidsniveau acceptabel. Gezien de hoge en fluctuerende geluidsbelasting (afhankelijk  van de werkzaamheden) acht ik ter bescherming van de omgeving continue monitoring  noodzakelijk.    In Appendix 3a wordt de geluidsbelastingscontour voor de locatie Vries-1 tijdens de  boring gegeven. Dit is in afwijking van de vermelding in bijlage | van de aanvraag. Hier  staat aangegeven dat dit de equivalente geluidsniveaucontour is. Uit navraag bij NAM is  gebleken dat dit laatste juist is.    Conclusie   Ik kom dan ook tot de conclusie dat verlenmg van de vergunning onder de hierna  genoemde voorwaarden niet in strijd ts met het belang van de bescherming van het  milieu.    6. Beschikking   Gelet op de Wet milieubeheer besluit ik:   LL vergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van de  inrichting, beschreven in de bij de aanvraag behorende bijlage 1;   Il. de aanvraag en de beschrijving van de inrichting deel te laten uitmaken van de  vergunning;   Ill. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden:</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>    O200 ALG 462002    E/EP/5 726652 { Ministerie van Economische Zaken    VOORSCHRIFTEN    0.  1.    5e    _    he    Algemeen   De voorschriften verbonden aan de op 11 sept .nber 1998, verleende vergunning  met kenmerk E/EOG/MW/98050839 blijven onveranderd van kracht, met dien  verstande dat de voorschriften B.12, H.l, H.2 en 1 tot en met VIT.1 worden  toegevoegd:    Bodem en oppervlaktewater   binnen zes maanden na voltooiing van de in de aanvraag beschreven uitbreiding  wordt bij de inspecteur-generaal der mijnen een bodemrisico rapportage ingediend  over de resultaten van een Bodemnsicobeoordel:r.e (zoals gedefinieerd in de  Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten), waaruit  blijkt:   dat wordt voldaan aan de eisen die leiden tot hodemrisico categorie A  (verwaarluosbaar risico) of A* (aanvaardbaar risico), of:   welke maatregelen op welke termijn zullen worden genomen om te voldoen aan de  eisen die leiden tot bodemrisico categorie A (verwaarloosbaar risico)   of bodemrisico categorie A* (aanvaardbaar risico); deze maatregelen en termijnen  behoeven de goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen;    Externe veiligheid en toekomstige ontwikkelingen   de volgens CPR-18 (uitgave 2000) berekende waarde van het plaatsgebonden risico  is niet hoger dan 10°/jaar buiten de op tekening nr. 0518933008 aangegeven risico-  contour;    toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld in  artikel 8,1 derde lid, juncto artikel 8.13, lid 1 sub 2, van de Wet milieubeheer  worden ten minste vier weken voor de verweserlijking daarvan, medegedeeld aan  de inspecteur-generaal der mijnen;    VOORSCHRIFTEN t.a.v. het tijdelijk aanwezige mobiele mijnbouwwerk  (boorinstallatie)    I.  l.    No    Algemeen  tijdens het boren van een boorgat is de producerende put VRS-l en voorzien van  een doelmatige beveiliging tegen aanrijding en vallende objecten;    de buitenverlichting bij het mobiele mijnbouwwerk is, ook wat de hoogte daarvan  betreft, tot het verrichten van de nodige werkzaamheden of ter voorkoming van  gevaar, tot het noodzakelijke beperkt; de lampen branden uitsluitend voor zover het  voor het verrichten van werkzaamheden of in verband met de bewaking dan wel  anderszins in verband met de veiligheid noodzakelijk 1s; de verlichting is zodanig</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>    UUR ALG VAI    E/EP/5726652    I.    Ww    Ministerie van Economische Zaken    opgesteld en ingericht en de lampen worden zodanig afgeschermd, dat hinderlijke  lichtstraling voor de omgeving wordt voorkomen;    het brandbestrijdingsplan als bedoeld tn artikel 3.9 lid c van de arbeidsomstandig-  hedenregeling is, voor zover betrekking hebbend op het oprichten en (tijdelijk) in   stand houden van het mobiele mijnbouwwerk, in overleg met de commandant van  de plaatselijke brandweer opgesteld en is tijdens het boren op de locatie aanwezig;    de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, ten  minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat van onderhoud,  voor onmiddellijk gebruik beschikbaar op doeltreffende en goed bereikbare  plaatsen aanwezig;    Lucht   de concentratie stikstofoxiden van zuigermotoren voor de opwekking van  elektriciteit wordt zo spoedig mogelijk door een afzonderlijke meting bepaald,  tenzij de concentratie in de voorafgaande periode van drie jaar reeds is bepaald;  voor de meting is de REGELING MEETMETHODEN EMISSIE-EISEN  STOOKINSTALLATIES MILIEU-BEHEER B van toepassing; de resultaten van  de meting worden gestuurd aan de inspecteur-generaal der mijnen:    op het mobiele mijnbouwwerk mag geen verbranding van aardgas in de open lucht  plaatsvinden, behalve indien dit om veiligheidsredenen of voor het testen van een  put noodzakelijk is; gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden middels  een fakkel verbrand;    de fakkel is ontworpen met het oog op optimale afgasverbranding met een  minimum rendement van 99%; minimaal 48 uur voorafgaand aan het affakkelen  wordt een fakkelprogramma ingediend bij de inspecteur-generaal der mijnen,  waarin aandacht wordt besteed aan:   - duur van het fakkelen,   - tijdstip waarop het fakkelen plaats zal vinden,   - geluidsbelasting voor omwonenden;   de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen aan het affakkelen ter  bescherming van het mtlieu en ter voorkoming van geluidsoverlast;    de continue en incidentele emissies die bij de werkzaamheden vrijkomen en de  hoeveelheid verbrand gas/condensaat worden geregistreerd in een meet- en  registratiesysteem;</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>    U7 0) ALG - Ub UG?    E/EP/S 726652 Ministerie van Economische Zaken    HI.    td    IV.    te    Bodem en water   het terrein waarop de mobiele boorinstallatie zich bevindt, is zodanig ontworpen,  aangelegd, ingericht en onderhouden dat verontreiniging van de bodem of het  oppervlaktewater wordt voorkomen; bodembeschermende voorzieningen of  maatregelen, dienen te voldoen aan eisen gesteld voor een bodemrisicocategorie A  of A* zoals gedefinieerd in de NRB 2001;    schadelijke of verontreinigende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater  terechtkomen dan wel in de badem dringen; verontreinigd hemelwater wordt  opgevangen en naar elders afgevoerd;    de bij een boring te gebruiken of vrijkomende stoffen, die de bodem of het  oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig op het terrein  opgeslagen, dat geen verontreiniging kan optreden;    sanitair afvalwater. verontreinigd hemelwater en overig bedrijfsafvalwater wordt  opgevangen en afgevoerd naar een externe verwerker;    indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem  dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster onverwijld voor:  a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen;   b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;   een opgetreden verontresniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen van  de inspecteur-gener aal ster mvnen ongedaan gemaakt;    Geluid  tydens het boren worden 2¢e}u:dsvoorschriften E.1 tot en met E.4 van deze  vergunning vervangen deur de volgende voorschriften (IV2 t/m IV4):    in dit hoofdstuk gelden de veigende hegripsbepalingen:   - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: gemiddelde van de afwisselende niveaus  van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode  en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen  industrielawaai”, uitgave 1999;   - piekniveau: maximaal geluidniveau, gemeten in de meterstand “F” of “Fast”:   - geluidgevoelige bestemming: gebouwen of objecten aangewezen krachtens de  artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;   - geluidniveau: niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A),  overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie IEC)  opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie nr. 651, uitgave 1979:</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>    Meral ORFF    €/EP/57 26652    WN    VL    VIL.    Ministerie van Economische Zaken    het equivalente geluidsniveau (L,.4) veroorzaakt door de mobiele boorinstallatie en  de in en met de mobiele boorinstallatie verrichte werkzaamheden en   activiteiten, bedraagt ter plaatse van de geluidscontour, zoals aangegeven op  tekening nr. 0518933005, aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld  gemeten, c.q. berekend, en beoordeeld volgens de “Handleiding meten en rekenen  industrielawaai” (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A);   de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus (Lamas), gemeten in de meterstand  "fast" overschrijden deze genoemde niveaus met niet meer dan 10 dB(A);   de piekniveaus (Lamas) zijn niet van toepassing op het laden en lossen,  transportbewegingen en pipehandling; deze activiteiten vinden plaats tussen 07:00  en 19:00 uur, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk 1s;   het equivalente geluidsniveau in de woning op een afstand van minder dan 300  meter vanaf de mobiele boorinstallatie bedraagt maximaal 30 dB(A); deze waarde  in de woning geldt niet voorzover de gebruiker van de woning geen toestemming  geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;   het geluid wordt continu gemonitored en geregistreerd;    op de inrichting is een handboek aanwezig waarin regels zijn gesteld door de  uitvoerder, dan wel in zijn opdracht, ten aanzien van transportbewegingen,  pipehandling en andere geluidsintensieve activiteiten; deze regels zijn gebaseerd op  het zo goed mogelijk beperken van schade aan milieu en overlast voor derden; de  uitvoerder draagt er zorg voor dat een ieder die werkzaam is op de mobiele  boorinstallatie bekend is met het handboek en de regels naleeft;    Verkeer   tijdens het transport van het boormaterieel van en naar de locatie wordt de vorming  en verspreiding van stof voorkomen; de aan- en afvoerroute voor het boor-  materieel wordt zo nodig in overleg met de gemeente en wegbeheerder vastgesteld;    voor de etmaalwaarde van de verkeersbewegingen van en naar het boorwerk,  beoordeeld volgens de “Circulaire inzake geluidshinder veroorzaakt door het  wegverkeer van en naar de inrichting” (29 februan 1996) geldt een streefwaarde  van 50 dB(A);    Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen   boorgruis wordt in steekvaste vorm afgevoerd in afgesloten container, eventuele  vloeistoffen worden voorafgaand aan transport uit deze containers verwijderd ter  voorkoming van verontreiniging tijdens transport;    Documenten  voor zover zij voor de mobiele boorinstallatie zijn afgegeven, zijn de onderstaande  documenten of een kopie daarvan, gedurende de werkzaamheden op de mobiele</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>    ALG en    usa    EEP/S 726652 Ministerie van Economische Zaken    VIL.    boorinstallatie aanwezig. of, binnen een termijn die wordt gesteld door degene die  toeziet op de naleving van dit besluit voor deze beschikbaar:   a. de resultaten van de meting van stikstofoxiden en de bemonstering an het  grondwater:   b. onderhoudscontracten met betrekking tot op de mobiele boorinstallate  aanwezige installaties:   c. certficaten of bewijzen van: de installatie van tanks. filters en anucie  voorzieningen:   d. onderhoud of keuringen van op de mobiele boorinstallatie aanwezive  voorzieningen en installaties:   e. de veiligheidsinformatiebladen, die behoren bij de op de mobiele Sorinsiallatie    aanwezige gevaarlijke stoffen:    Externe veiligheid  de volgens CPR-[8 (uitgave 2000) berekende waarde van het plaatsgebonden risico    gedurende de boring en het afwerken van de put is niet hoger dan 10 “/jaar buiten  de op tekening nr. 0518933007 aangegeven risicocontour.    De Minister van Economische Zaken.    namens deze:    mw mt. Y, Peters           MT ind directie Energieproducue</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>    GEMEENTE    ASSEN ig by    4 Ministerie van Economisc    - !  | | DGE, Dir. Energieproductie    Le HAN .  e= CBW po DIENST ONTWIKKELING    he Zaken    Og t.a.v. mevrouw drs. C.H. Krijger, L/112    yk Postbus 20101  2500 EC DEN HAAG         Uw kenmerk: Uw bref van: Ons kenmerk: Assen,    E/EP/5714035 14-10-2005 Ard. BW Tst: 6243 Nr. ONT/2006-00402 Datum: 18 januari 2006    Contactpersoon. de heer EA Verz    Inderwerp: reactie vergunningaanvraag NAM (Vnes-1)    Geachte mevrouw Krijger,    sd: 49 JAN, 2008    Op 14 november 2005 hebben wij van u een exemplaar van de vergunningaanvraag van de Ne-  derlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen ontvangen. Deze aanvraag heeft betrekking op  het veranderen en in werking hebben van de innchting Vries-1, gelegen aan Het Kleuvenveld in  de gemeente Assen, op de percelen, kadastraal bekend gemeente Assen, Sectie Y, nummers  164, 165 en 342.    Naar aanleiding van uw schrijven, van 14 november 2005, delen wij u mee dat wij vooralsnog  geen gebruik zullen maken van de mogelijkheid voor het uitbrengen van advies op deze aan-  vraag. Wel stellen wij het op prijs te zijner tijd de (concept) ontwerpbeschikking ter beoorde-  ling en advisering te ontvangen.    Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u meer informatie?  Neem dan contact op met de heer ing. M.J.H. Bastiaanssen, telefoonnummer 0592-366911,    toestel 6243.    Hoogachtend,  Burgemeester en wethouders van Assen,                hoofd afdelMig Bouwen en    DIENST ONTWIKKELING    Postbus 860, 9400 AW ASSEN  Telefoon (0592) 36 69 11    Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen   Fax (0592) 36 62 31   E-mail: Dienst-Ontwikkeling@assen.nl    Bank: B.N.G. rek.nr 28.50.19.759  tnv. gemeente Assen, dienst Ontw    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>8.4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>8.5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>    Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 18-03-2013    Indeling inrichting (oprichting) [T:\DR\dr_backofficeassen\Facility Management\F.M\Plattegronden locatie Assen  \tekeningen schepersmaat\schepersmaat overzicht10.pdf    Bijlagen op papier    U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.           * Situatieschets van de inrichting en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een  noordpijl)    Gegevens bevoegd gezag    Gemeente Assen  Cluster Vergunningen & Handhaving    Postbus 30018  9400 RA Assen    Bestanden met milieuregels en toelichtingen    Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AlM zijn pdf-bestanden gemaakt met daarin de  milieuregels uit het Activiteitenbesluit en toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende link gaat u naar de  downloadpagina (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downioaden.    Correspondentienummer    Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer  gebruiken?         Correspondentienummer: jas3dkv1vg    Datum en tijdstip melding: 18-03-2013 14:29    Correspondentienummer: jas3dkvivg Pagina 2 van 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>         Te verdieping         Snoep-automaat Ò Kopieerapparaat    ® Koffie-automaat €) Frisdank-aiutamaat</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>    Snoep-automaat  @ Koffie-automaat  © Kopieerapparaat  Frisdank-automaat    Schepersmaat  2e verdiepina                                         a  ait a’ q  L/ EJ Zi  a | = |    =e T  IE, D  in    el ofS a  NY  Ad   LAI Sv                           Pel al  Lf Ld  J                   ei         </pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                 Bouwdeel E    Bouwdeel K    22 Bouwdeel H                      Bouwdeel F           Kelder  © Snoep-automaat    ® koffie-automaat  O Kopieerapparaat  Frisdank-automaat          Bouwdeel u    Schepersmaat</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>    C5</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>    Gemeente Aix. |  APR. 2013    He         \e/   Ci  ESE  gS |    Ly qd  Í pos    YJ    KR   LEN   a  Haring ae ES   LI   bl 5 |  DE lm         | rae IEP            Bouwdeel G    A arty  Ly N by  gl  4 Did  = A} à  i |  eN  ET  y \  a ¢  i    Snoep-automaat    ® Koffie-automaat    © Kopieerapparaat                  Frisdank-automaat    Schepersmaat    1e Verdianinna</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>    AET  NUTT  ~              Bouwdeel K    Bouwdeel H 25         ff Tt  —  Hors |  Se    ime:  ca    [AP em  | |  LL}    TEE eH              Snoep-automaat oe  ® Koffie-automaat  Ò Kopieerapparaat   Frisdank-automaat    Schepersmaat  Begane grond</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>    Dit is een TITEL    Aan deze afdruk kunnen geen rechten worden ontleend (Cluster Geo-Informatie)    Schaal 1:1500    |  0 20 40 25 Maart 2013    </pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>    Dit is een TITEL    S -  =  he ve  B  Ad  &  kas  *  A    Aan deze afdruk kunnen geen rechten worden ontleend (Cluster Geo-Informatie)    Schaal 1:500    ES  0 5 10 15m 25 Maart 2013    </pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>8.6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>    Verdere informatie   Wilt u meer weten over het Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriële regeling en de  voorschriften daaruit die op uw bedrijf van toepassing zijn, raadpleeg dan het E-loket  (http://aim.vrom.nl), Volledigheidshalve zenden wij voor uw cigen administratie een exemplaar  van de melding retour.    Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de heer BN telcfoonnummer 0592- [RR  toestc    Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,    Met vriendelijke groet  Names burgemeester en wethouders          Feamleider Vergunningen en Handhaving,</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>    iN</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    # Gemeente Assen  . o e    Contactpersoon de heer  Toestel (0592) EN    Shell tankstation ‘De Vries’ Bezoekadres Noordersingel 33  Assen  P/a Postbus 24 Uw brief van  8440 AA HEERENVEEN Ons kenmerk 2012-06409  Bijlagen    Datum 12 september 2012  Verzenddatum 12 september 2012    Onderwerp Melding Activiteitenbesluit, industrieweg 46b te Assen.    Geachte heer/mevrouw,    Wij hebben uw melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen  milieubeheer (Activiteitenbesluit) op 23 december 2012 ontvangen. Uw melding is akkoord en  wordt binnenkort bekend gemaakt in het Drenthe Journaal, rubriek Berichten van de Brink, zoals  de Wet milieubeheer verplicht stelt. Hieronder vatten wij uw melding kort samen. Met deze brief  informeren wij u verder over eventuele maatwerkvoorschriften en aanvullende onderzoeken.    Activiteiten  De door u gemelde activiteiten zijn:  - Lozen van grondwater bij ontwatering    Controle Activiteitenbesluit   Uw bedrijf valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit  betekent dat u moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële  regeling die op uw inrichting van toepassing zijn (bijvoorbeeld over geluid, afvalwater, energie  en afval).    Postadres Telefon mal Bark Wilt u bij een reactie op  Postbus 30018, 9400 RA Assen (0592) 366 91 info@assen.nl BNG 285000497 deze brief het kenmerk en de  Stadiuis Fax ~tornet t.n.v. Gemeente Assen datum vermelden?    Noordersingel 33, 9401 JW Assen (0592) 366 595 www.assen.nl</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen            YA i    LMM    Verdere informatie   Wilt u meer weten over het Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriéle regeling en de  voorschriften daaruit die op uw bedrijf van toepassing zijn, raadpleeg dan het E-loket  (http://aim.vrom.nl). Volledigheidshalve zenden wij voor uw eigen administratie een exemplaar  van de melding retour.    Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de heer i, telefoonnummer 0592-    ie.  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.    Met vriendelijke groet  Na emeester en wethouders           rocesmanager Vergunningen en Handhaving,    Postadres Telefoon E-mail Bank , Wilt u bij een reactie op  Postbus 30018, 9400 RA Assen (0592) 366 gn info@assen.nl BNG 285000497 deze brief het kenmerk en de  Stadhuis Fax Internet t.n.v. Gemeente Assen datum vermelden?    Noordersingel 33, 9401 JW Assen (0592) 366 595 www.assen.nl</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>    8.8</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>    An \ keu ‘    GEZ.AAN ,    core ware ds  Ws    GEMEENTE:    ASSENS EN         Uw kenmerk: Uw brief van:    Afd: BW    Contactpersoon:    Onderwerp: actualisatie milieuvergunning         Tst: 6243    DIENST ONTWIKKELING            TEM Nederland B.V. regio Noord    t.a.v. de heer iia  Euroweg 5c  9351 EM LEEK    Ons kenmerk: e    Nr.: ONT/2005-8959 yp    Verz. d.d.:         Assen,    Datum: 4 oktober 2005    g 5 GT. 2005    tankstation Industrieweg 46 te Assen    Geachte heer EN.    Naar aanleiding van een nadere beoordeling van de vergunningvoorschriften, verbonden aan de  bij besluit van 17 oktober 1997, nr. Wm 10/97 verleende milieuvergunning, is gebleken, dat  deze, gelet op de huidige inzichten in de milieubelastende activiteiten, de mogelijkheden om de  belasting terug te dringen en het toegenomen milieubewustzijn, niet meer actueel en toereikend  zijn om het milieu in voldoende mate te beschermen. Het betreft hier onder andere voorschrif-  ten met betrekking tot brandveiligheid en veiligheid. In verband hiermee zijn wij dan ook voor-  nemens over te gaan tot het aanvullen van de voorschriften, verbonden aan bovengenoemde    vergunning.    Op grond van artikel 8.23, lid 1 van de Wet milieubeheer zijn wij bevoegd de beperkingen  waaronder de vergunning is verleend en de voorschriften, die daaraan zijn verbonden te wijzi-  gen, aan te vullen of in te trekken, dan wel alsnog beperkingen aan te brengen of voorschriften  aan de vergunning te verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Wij zijn van  plan gebruik te maken van deze bevoegdheid.    De procedure voor de actualisatie van de vigerende milieuvergunning is geregeld In para-  graaf 3.5.6. van de Algemene wet bestuursrecht. Hierin is onder andere bepaald dat u schrifte-  lijk op de hoogte moet worden gebracht van ons voornemen en in de gelegenheid moet worden  gesteld om uw zienswijze hierover bij ons kenbaar te maken.    DIENST ONTWIKKELING    Postbus 860, 9400 AW ASSEN  Telefoon (0592) 36 69 11    Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen   Fax (0592) 36 62 31   E-mail: Dienst-Ontwikkeling@assen.nl    Bank: B‚N.G. rek.nr. 28.50.19.759  t.n.v. gemeente Assen, dienst Ontw.    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>    Briefnr.: ONT/2005-8959  Vervolgbladnr.: 1    Wij stellen u hierbij dan ook in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van de-  ze brief uw zienswijze met betrekking tot ons voornemen tot het actualiseren van de Wet mili-  eubeheervergunning van 17 oktober 1997 — bij voorkeur schriftelijk — bij ons in te dienen.  Wanneer u er prijs op stelt uw zienswijze mondeling in te brengen dan verzoeken wij u zich  uiterlijk 12 oktober 2005 te wenden tot mevrouw [EE voor het maken van een afspraak.    Zij is telefonisch bereikbaar op nummer nn.  Wij zullen u te zijner tijd informeren over het vervolg van de procedure.    Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u meer informatie?  Neem dan contact op met mevrouw BN voornoemd.    “mn    Hoogachtend,  Burgemeester, en wethouders van Assen,  namens hen      </pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>    \ Nn ( | EL ‚  d DIENST ONTWIKKELING    ©    GEMEENTE    ASSEN         Regionale Brandweer Drenthe    + maf oe . cg    Postbus 402  9400 AK ASSEN         Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: : Assen,    Afd.: BW Tst:6243 _Nr.: ONT/2005-8961 Datum: 4 oktober 2005    Contactpersoon: EN Verz. d.d: 65 OKT. 2005    Onderwerp: adviesaanvraag in verband met actualisatie milieuvergunning  TEM Nederland, regio Noord;  betreft Industrieweg 46 (Shell-tankstation)    Geachte mevrouvl    Bijgaand doen wij u toekomen een ontwerpbesluit betreffende actualisatie van de milieuver-  gunning ten behoeve van het Shell-tankstation, gelegen aan de Industrieweg 46 te Assen.    Actualisatie is noodzakelijk in verband met het van kracht worden van het Besluit externe  veiligheid inrichtingen (BEVI)    Wij verzoeken u eventuele op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van het ontwerpbesluit zo  spoedig mogelijk aan ons te zenden.    Bij voorbaat dank voor uw medewerking.    “Hoogachtend,    hoofd afdelike Bouwen en    DIENST ONTWIKKELING         Postbus 860, 9400 AW ASSEN  Telefoon (0592) 36 69 11    Bezoekersadres   Noordersingel 33, 9401 JW Assen   Fax (0592) 36 62 31   E-mail: Dienst-Ontwikkcling@assen.n:    Bank: B‚N.G. rek.nr 28.50.19.759  tn.v. gemeente Assen. dienst Ontw    Wilt u bij beantwoording datur:  en kenmerk van deze brief vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>                            nn DIENST ONTWIKKELING          7 Tem Nederland B.V, regio Noord  t.a.v. de heer    ARO ae Euroweg 5c  BS a 9351 EM LEEK    | at.  Mines ye er me    Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Assen,    Afd.: BW Tst:6243 _Nr.: ONT/2006-02091 . Datum: 21 maart 2006    | Verz. d.d: 2 1 MAART 2006    Onderwerp: Ontwerpbesluit Shell tankstation, Industrieweg 46 te Assen              Geachte heer EN    Als vervolg op onze brief van 5 oktober 2005, nummer ONT/2005-8959, sturen wij u hierbij  het ontwerpbesluit tot actualiseren van de aan u op 17 oktober 1997 verleende milieuvergun-  ning. Het betreft de Shell tankstation aan de Industrieweg 46 te Assen.    Na beoordeling van de vergunningvoorschriften van de aan u verleende milieuvergunning op  17 oktober 1997 van de inrichting zijn de voorschriften, gelet op de huidige inzichten in de mi-  lieubelastende activiteiten, de mogelijkheden om de belasting terug te dringen en het toegeno-  men milieubewustzijn, niet meer actueel om het milieu in voldoende mate te beschermen.    Het betreft hier voorschriften met betrekking tot (externe) veiligheid. In verband hiermee gaan  wij over tot het aanvullen van de voorschriften behorende bij de vergunning. De inrichting be-  treft een tankstation voor de levering van autobrandstoffen en LPG. Op de locatie bevindt zich  verder nog een shop en autobedrijf.    Het ontwerpbesluit zal op 23 maart 2006 worden gepubliceerd in het Gezinsblad, in de rubriek  “Berichten van de Brink”. Op grond van de artikelen 3:11 en 3:16 lid 1 van de Algemene wet  bestuursrecht kan eenieder gedurende 6 weken na deze publicatie, derhalve tot en met donder-  dag 4 mei 2006, schriftelijk bedenkingen hiertegen bij ons indienen. Degene die schriftelijk  bedenkingen indient, kan hierbij verzoeken dat zijn/haar persoonlijke gegevens niet worden  vermeld.    DIENST ONTWIKKELING    Postbus 860, 9400 AW ASSEN  Telefoon (0592) 36 69 11    Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen   Fax (0592) 36 62 31   E-mail: Dienst-Ontwikkeling@assen.nl    Bank: B.N.G. rek.nr. 28.50.19.759  tn.v. gemeente Assen, dienst Ontw.    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>    Briefnr.: ONT/2006-02091  Vervolgbladnr.: ]    Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Wilt u meer info ic?  Neem dan contact op met de hoo telefoonnummer  De heer Bastiaanssen is alleen bere: aar op woensdag en donderdad    Hoogachtend,             namens hen,    </pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>    GEMEENTE à    ASSN ae” yy    Uw kenmerk: Uw e-mail van:    04-04-2006 Afd: PB-BW IN Nr.: 2006-03145    Onderwerp: toezending stukken behorende  bij de ontwerpmilieuvergunning.    Geachte neer    Rivium Boulevard 156  2909 LK CAPELLE AAN DEN IJSSEL    we be  ZA    STADSBALIE    Shell Nederland Verkoopmaatschappij    Datum: 2 mei 2006.    Verz. d.d: 02-05-2006    Naar aanleiding van uw e-mail van 4 april jongstleden doe ik u de volgende stukken, behorende  bij de ontwerpmilieuvergunning van Shell, Industrieweg 45 te Assen, toekomen:  > rapport van Oranjewoud: Extern veiligheidsonderzoek LPG-tankstation Industrieweg 45    (Shell);    > brandweeradvies milieuvergunning Shell, Industrieweg 45 te Assen.    Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u con-    tact opnemen met de heer  te bereiken op telefoonnumme    Hoogachtend,    Burgemeester en wethouders van Assen,    namens hen,  procesmanager Bouwen en Wonen,    STADSBALIE    Postbus 30018, 9400 RA ASSEN  Telefoon (0592) 36 69 11    Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen  Fax (0592) 36 65 95   E-mail: info@assen.nl    Bank: B‚N.G. rek.nr. 28.50.00.497  of Postbank 832900  t.n.v. gemeente Assen    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>    -  GEZ. AAN    KOPIE    VOOR. yw EEN TE    ASSN by         TEM Nederland BV, regio Noord  t.a.v. de — NN  Euroweg 5c   9351 EM LEEK         Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: / Assen,  Afd:Pb-BW Ts  Nr.: 2006-04963 Datum: 18 juli 2006.    — | Vers dds 18 JULI ZO06 f    Onderwerp: toezending definitief besluit Wet milieubeheer.    Geachte heeft    Ten vervolge op onze brief van 12 maart 2006, ontvangt u hierbij het definitieve besluit tot ac-  tualisatie van de aan u op 17 oktober 1997 verleende milieuvergunning. Het betreft uw bedrijf  aan de Industrieweg 46 te Assen.    De wijziging van de genoemde vergunning betreft het aanvullen van de voorschriften met be-  trekking tot (externe) veiligheid behorende bij de milieuvergunning van 17 oktober 1997.    Tegen dit besluit kan op grond van artikel 20.10 van de Wet milieubeheer beroep worden inge-   steld door:   a. degenen, die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;   b. de adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het  ontwerpbesluit;   c. degenen, die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten  opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;   d. belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te  hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.    STADSBALIE    Postbus 30018, 9400 RA ASSEN  Telefoon (0592) 36 69 11    Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen  Fax (0592) 36 65 95   E-mail: info@assen.nl    Bank: B‚N.G. rek.nr. 28.50.00.497  of Postbank 832900  t.n.v. gemeente Assen    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>    Briefnr.: 2006-04963  Vervolgbladnr.: 1    Het besluit zal 18 juli 2006 worden gepubliceerd in het Gezinsblad, rubriek Berichten van de  Brink en tevens ter inzage worden gelegd in het Stadhuis. Vanaf vrijdag 21 juli 2006 tot en met  donderdag 31 augustus 2006 kan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak  van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.    Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u toch nog vragen  heeft, kunt u op woensdag en vrijdag contact opnemen met de heer i telefoonnum-  mer ,    Hoogachtend,  Burgemeester en wethouders van Assen,  namens hen,    en Wonen,    </pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>    GEZ. AAN mr pe                                KOPIE A Ne HSR  VOOR gp eyeenre ARCHIEF  ASSL Vm 5 z  Jee (TR   Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.  t.a.v. de heer/mevrouw   Postbus 79   2900 AB CAPELLE A/D IJSSEL   Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: y Assen,    Contactpersoon: dhr. P|    Datum: 18 juli 2006.    Afd: Pb-BW IN Nr: 2006-04967  Verz. dd: 18 JULI 2006 5    Onderwerp: Wet milieubeheer/Awb; toezending stukken    besluit actualisatie Shell tankstation,  Industrieweg 46 te Assen.    Geachte heer/mevrouvl    Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:43 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht zenden  wij u hierbij een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om een vergunning op grond  van de Wet milieubeheer van Shell tankstations, Industrieweg 46 te Assen. Tegelijkertijd is een  exemplaar van de kennisgeving bijgevoegd.    Tegen het ontwerpbesluit op grond van de Wet milieubeheer heeft u zienswijzen ingebracht. In  dit besluit worden uw zienswijzen weerlegd.    Indien u het niet eens bent met dit besluit, verwijzen wij u voor een eventuele verdere rechts-  gang naar bijgevoegde bekendmaking.    Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u meer informatie?    Neem dan contact op met de heer De heer J is telefonisch bereikbaar op  EE > telefoonnummer    Hoogachtend,         Burgemeester en wethouders van Assen, STADSBALIE    namens hen,    rocesmana          ou    n Wonen,    Postbus 30018, 9400 RA ASSEN  Telefoon (0592) 36 69 11    Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen  Fax (0592) 36 65 95   E-mail: info@assen.nl    Bank: B.N.G. rek.nr. 28.50.00.497  of Postbank 832900  tn.v, gemeente Assen    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>8.9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>         H:\docs\handhaving\protocollen\meldingrapport</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>    + Gemeente Assen  CONTROLERAPPORT MELDINGEN . 9 .   12 ers.  Bedrijfsgegevens gecontroleerd en .  ingevoerd in MPM4all?                                                      Bedrijfsnaam  Vestigingsadres  Postadres  Postcode en plaats  Telefoon   Datum beoordeling    Shell tankstation “de Vries”  Industrieweg 46 b  Postbus 24   8440 AA Heerenveen                                            | 11-09-2012 (en eerder)    Bezocht / behandeld door CN  [    | SBI nummer 505-1  | Gecorrigeerde klasse 3    | Aanvullende gegevens noodzakelijk?    Reden en Aanleiding van de melding: lozing van grondwater ivm bemaling tbv vervangen ondergrondse tank  HAAKT MELDING AAN BĲ OMGEVINGSVERGUNNING? nb    afstemmen horeca GED ? vt  Type inrichting : 1 B  Binnen geluidszoneerd industrieterrein?    Maatwerkvoorschriften nodig?  Checklist geluid invullen?    Moet inrichting worden opgenomen in zonebeheersmodel 222:  Wat is de normering?    Wat zijn de bedrijfstijden?    Waterschap bevoegd gezag?    [Is er sprake van bouwvergunningplicht en/of strijdigheid best plan (bijv. in geval van functiewijziging)?    nb    Is afstemming met handhaving noodzakelijk? nee           Afstemming jurist ivm afstemming handhavingsactie (gezamenlijke brief):nee    | Melding akkoord? ja |          | Activiteit is reeds uitgevoerd en beeindigd.    DJ Inrichting CJ Anders, nl.</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>    oM</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>8.12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>    21 07666    hvr    >    VROM e MN inspectie    VROM-Inspectie  Regio Noord  Veiligheid en Risico's    Cascadeplein 10    Postbus 30020  9700 RM Groningen   Het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Assen Telefoon 050-5992785  Postbus 122 Fax 050-5992699  9400 AC ASSEN vin@minvrom.nl  www.vrom.nl    Milieucontrole LPG-tankstation Shell-Industrieweg    Datum Kenmerk    27 FEB. 2007 CH/2007.016815/kt    Geacht college,    Op 28 november 2006 heeft de heer I, medewerker van de VROM-Inspectie, een controle  uitgevoerd bij het tankstation Shell-industrieweg gelegen aan de Industrieweg 46-B te Assen. Namens    uw gemeente was de heer bij deze controle aanwezig. Tijdens de controle ter plekke is  gesproken met de heer eigenaar van het tankstation.    Wettelijke kader   De controle heeft plaatsgevonden in het kader van een landelijk onderzoek naar de veiligheid bij LPG-  tankstations. Voornaamste doelstelling van het onderzoek is te bepalen of het bevoegde gezag, veelal de  gemeente, goed toeziet op de naleving van de betreffende wettelijke voorschriften door de LPG-  tankstations. Hierbij worden bedoeld de regels die voortkomen uit de Wet milieubeheer (Wm), zoals het  Besluit LPG-tankstations milieubeheer (hierna: Besluit) en de voorgeschreven Wm-vergunning.    Bevindingen dossieronderzoek en bedrijfsbezoek   Voorafgaand aan de controle heeft een dossieronderzoek van de melding op basis van het Besluit en de  vergunning van het tankstation in het kader van de Wet milieubeheer bij uw gemeente plaatsgevonden. De  vigerende vergunning van het tankstation Shell-industrieweg dateert van 18 juli 2006. Tevens blijkt uit het  dossieronderzoek dat bij de laatste controle van 26 februari 2003 geen overtredingen zijn geconstateerd.    Tijdens de controle, die overigens niet uitputtend was maar zich met name richtte op de  veiligheidsaspecten, is de onderstaande overtreding geconstateerd.    - Bij het tanken LPG dient de medewerker van achter de balie onbelemmerd zicht te hebben op de  LPG-afleverzuil (voorschrift 10.8.5 uit het Besluit). Dit onbelemmerde zicht is niet volledig  gewaarborgd wanneer grotere voertuigen (bestelbusjes etc.) voor het tanken van benzine of diesel  stoppen tussen de LPG-afleverzuil en de positie van de medewerker achter de balie. Het plaatsen  van een camera kan het toezicht in die gevallen mogelijk maken. Dit onbelemmerde toezicht is  noodzakelijk om snel te kunnen ingrijpen bij calamiteiten.    Ministerie van VROM >    staat voor ru mte, wonen, milieu en rijksgebouwen Beteid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>    Conclusie  Tijdens het controlebezoek aan het tankstation Shell-industrieweg is gebleken dat het Besluit LPG-  tankstations milieubeheer op een aspect wordt overtreden.    Verzoek  Ik verzoek u er op toe te zien dat de overtreding op korte termijn ongedaan wordt gemaakt.    Gaarne ontvang ik binnen vier weken na dagtekening van deze brief bericht van u over de wijze waarop  u gevolg hebt gegeven of van plan bent gevolg te gaan geven aan mijn verzoek.    Voor een nadere toelichting op deze brief kunt u contact opnemen met de heer BN van mijn  Inspectie.    De bevindingen van de controle heb ik ook in een brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar van het  tankstation. De brief aan de eigenaar heb ik in afschrift bijgevoegd.    Hoogachtend,         VROM-inspectie CH/2007.016815/kt Pagina 2/2</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>    nh-vi 31-0766    *         VROM © MW Inspectie   VROM-Inspectie  Regio Noord  Velligheid en Risico's  Cascadeplein 10  Postbus 30020  9700 RM Groningen   Tankstation Shell-industrieweg  T.a.v. de heer Telefoon 050-5992785  Industrieweg 46 B Fax 050-5992699  9403 AB ASSEN VIN@ minvrom.nl  wew.vrom.nl    Milleucontrole LPG-tankstation op 28 november 2006    Datum Kenmerk    2 7 FEB. 2007 CH/2007.01681 &i/kt    Geachte heer HE,    Op 28 november 2006 heeft de heer SNN, medewerker van de VROM-Inspectie, een controle  uitgevoerd bij het tankstation Shell-industrieweg gelegen aan de Industrieweg 46-B te Assen. Namens de  gemeente Assen was ook de heer BERN bij deze controle aanwezig. Tijdens de controle was uzelf  aanwezig voor begeleiding en uitleg.    Wettelijke kader   De controle heeft plaatsgevonden in het kader van een landelijk onderzoek naar de veiligheid bij LPG-  tankstations. Voornaamste doelstelling van het onderzoek is te bepalen of het bevoegde gezag, veelal  de gemeente, goed toeziet op de naleving van de betreffende wettelijke voorschriften door de LPG-  tankstations. Hierbij worden bedoeld de regels die voortkomen uit de Wet milieubeheer (Wm), zoals het  Besluit LPG-tankstations milieubeheer (hiema: Besluit) en de voorgeschreven Wm-vergunning.    Bevindingen dossieronderzoek en bedrijfsbezoek   Voorafgaand aan de controle heeft een dossieronderzoek van de melding op basis van het Besluit en de  vergunning van het tankstation in het kader van de Wet milieubeheer bij uw gemeente plaatsgevonden. De  vigerende vergunning van het tankstation Shell-industrieweg dateert van 18 juli 2006. Tevens blijkt uit het  dossieronderzoek dat bij de laatste controle van 26 februari 2003 geen overtredingen zijn geconstateerd.    Tijdens de controle op 28 november 2006, die overigens niet uitputtend was maar met name was gericht  op de veiligheidsaspecten, is de onderstaande overtreding geconstateerd.    Bij het tanken LPG dient de medewerker van achter de balie onbelemmerd zicht te hebben op de LPG-  afleverzuil (voorschrift 10.8.5 uit het Besluit). Dit onbelemmerde zicht is niet volledig gewaarborgd  wanneer grotere voertuigen (bestelbusjes etc.) voor het tanken van benzine of diesel zich opstellen  tussen de LPG-afleverzuil en de positie van de medewerker achter de balie. Het plaatsen van een  camera kan het toezicht in die gevallen verbeteren. Dit onbelemmerde toezicht is noodzakelijk om snel  in te kunnen grijpen bij calamiteiten.    Ministerie van VROM >    staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>    >    Conclusie   Tijdens het controlebezoek aan uw tankstation op 28 november 2006 is gebleken dat het Besluit op een  aspect wordt overtreden. Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat deze controle niet uitputtend  was en dat de controle alleen betrekking had op de veiligheidsaspecten van het LPG-gedeelte van het  tankstation.    Vorenstaande bevindingen heb ik in een brief ter kennis gebracht van het college van burgemeester en  wethouders van de gemeente Assen met het verzoek om handhaving. Dit laat uiteraard onverlet dat u ook  een eigen verantwoordelijkheid hebt om de geconstateerde tekortkoming op korte termijn op te heffen.    Voor eventueel nader gewenste informatie kunt u contact opnemen met de need. mijn  Inspectie.    Een afschrift van deze brief heb ik aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  Assen gezonden.    Hoogachtend,         VROM-inspectie CH/2007.016816//kt Pagina 2/2</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>    Tankstation Exploitatie Maatschappij Nederland B.V. We                                      Regio Noord  eam] Ppraat |  ‘ee bE GEM. ASSEN  Reg.nr. ——i~ | | Postbus 863  Ingekomen d.d. 9400 AW ASSEN  6 FEB 2008  2008/1359 NETHERLANDS  a  | Aidoeningsdatum:\N 7} 8 |  Uw kenmerk: Leek, 4 februari 2008  Afdeling: Noord  Ons kenmerk: Telefoon: (0594) - 7  Telefax: (0594) - 518090    Onderwerp: , 7 lor 7 Postadres: Kapteijnlaan 1 b  Orzetting 4 tankstations naar Retailer in week 10 2008 Kapleinlaan à    Geachte heer/mevrouw    Reeds enige tijd levert uw firma diensten / goederen aan tankstation(s) van TEM Nederland B.V. in regio  Noord    Reorganisatie  TEM Nederland, dochtermaatschappij van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (SNV) ondergaat  op dit moment een reorganisatie. Deze reorganisatie houdt in dat de ecploitatie van TEM stations geleidelijk    zal worden overgedragen aan ca. 65 zelfstandige derde partijen, de zgn ‘Retailers’. Deze Retailers gaan  hiertoe elk afzonderlijk een contract met SNV aan.    Deze overdracht naar de Retailers zal de komende jaren in groepjes van 1 tot 5 stations (afhankelijk van de  stationsgrootte) plaatsvinden. De Retailers dienen zelf relaties en/of contracten met leveranciers aan te  gaan, zonder dat zij dat overigens verplicht zijn.    Overgang van TEM stations op korte terijn    Recentelijk is in het kader van bovenstaande organisatiewijziging een overeenkomst getekend tussen SNV  en de zelfstandige Retailer Rosevink Tankstations b.v. RO18’ die in weeknummer 10 2008 de exploitatie  van de volgende tankstations van TEM Nederland bv zal overnemen:    e _2/29/2008 NL2006 Shell station Smalhorst Rijksweg A28 oz 9411 QQ Beilen   e 2/29/2008 NL2190 Shell station Industrieweg Industrieweg 46 b 9403 AB Assen   e _3/3/2008 NL2501 Shell station Esserberg Rijksstraatweg 14 9752 AD Haren   e 3/4/2008 NL 1613 Shell station de Wijert Ketwich Verschuurlaan 106 9721 SW Groningen</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>    Tankstation Exploitatie Maatschappij Nederland B.V. «Pp  Regio Noord    Wat betekent dit wor U?  Met ingang van de datum waarop de Retailer de exploitatie van TEM overneemt, zullen facturen voor  deze stations niet meer door TEM Nederland worden betaald, behoudens nog te betalen facturen uit de  voorafgaande periode.  Retailer heeft te kennen gegeven graag gebruik te blijven maken van uw diensten voor de betreffende  stations. Indien u hiermee instemt, dient u, indien nodig, met retailer een overeenkomst af te sluiten, bij    voorkeur onder minimaal de huidige voorwaarden. Contact gegevens van Retailer vindt u rechts onder  deze brief.    Facturen kunt u, net als voorheen, richten aan ons administratiekantoor tav Rosevink Tankstations b.v.  R018 Postbus 2206 3500 GE Utrecht echter minimaal gespecificeerd op objectcode station en  stationsnaam.    Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Gaarne ontvangen wij van u schriftelijke of per  E-mail een bevestiging van de opzegging.    Voor evt vragen kunt u zich wenden tot uw TEM contact-persoon.    Met vriendelijk groet,            Directeur    TEM Nederland Regio Noord Correspondentie adres:    PE @ tered. Rosevink Tankstations b.v. RO18  Postbus 52 9620 AB Slochteren    min  KvK 1123261 Groningen</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>8.14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>    Hersteltermijn:   Met u ts afgesproken dat u de overtreding zo snel mogelijk, maar zeker voor } maart 2015, ongedaan  heeft gemaakt. Na de gestelde termijn voeren wij een hercontrole uit. Als tijdens de hercontrole blijkt det  de overtreding niet is opgeheven treden wij bestuursrechtelijk op. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dit  niet noodzakelijk zal zijn.    Wilt u meer informatie over deze brief dan kunt u contact opnemen met mevrouw. U ken: haar  bereiken via ons algemeen telefoonnummer 14 0592 of via infoidiassen.nl.    Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    Met vriendelijke groet,  namens burgemeester en wethouders,  toezichthouder BWO,    </pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>8.15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>8.16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>    A rch a  GEZ/ AA  ARCH NE Er ; KOPE Toon STADSBALIE    - GEMEENTE    ASSL Naw              (TR    Auto Century bv   t.a.v. de hee   Postbus 8022   9702 KA GRONINGEN    Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Assen,  Afd: Pb-BW AN Nr.: 2007-03015 Datum: 23 april 2007    Contactpersoon EN Verz. dd: 2 3 APR. 2007    Onderwerp: controle Wet milieubeheer    Geachte |    Op 18 april 2007 heeft de gemeente, op grond van de Wet milieubeheer, een branchecontrole  uitgevoerd in uw bedrijf aan de Industrieweg 46 te Assen. Deze controle werd uitgevoerd als  onderdeel van de branchegewijze aanpak bij de branche inrichtingen voor motorvoertuigen  door milieuambtenaar Doel van deze controle was om na te gaan of u voldoet aan de  voorschriften van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. Hieronder staat  weergegeven wat er tijdens de controle is geconstateerd en wat wij van u verwachten.    Geconstateerd   e Auto de Vries bv is overgenomen door Auto Century bv.   e Century autoverhuur, gevestigd aan de Industrieweg 44 te Assen, behoort tot de inrichting.   e De inrichting is gewijzigd door het samenvoegen van de bedrijven. Tevens bleek dat de  huidige plattegrond geen juiste weergave gaf van het buitenterrein (artikel 6).   e De vloer van de wasplaatsen zijn niet beoordeeld en goedgekeurd op vloeistofdichtheid  conform de CUR/PBV-aanbeveling 44 (voorschrift 3.2.8).    Wat wij van u verwachten  e Wij verwachten dat u de geconstateerde wijzigingen, binnen 3 maanden na verzending  van deze brief, meldt middels het indienen van een ingevuld meldingsformulier tezamen  met een plattegrondtekening. Op deze plattegrondtekening moet in elk geval de grenzen van  de inrichting alsmede de indeling van de inrichting vermeldt staan.  e Wij verwachten dat de vloer, binnen 3 maanden na verzending van deze brief, is beoor-  deeld en goedgekeurd is conform de CUR/PBV-aanbeveling 44.  STADSBALIE    Postbus 30018, 9400 RA ASSEN  Telefoon (0592) 36 69 11    Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen  Fax (0592) 36 65 95   E-mail: info@assen.nl    Bank: B.N.G. rek.nr. 28.50.00.497  of Postbank 832900  tn.v. gemeente Assen    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>    Briefnr.: 2007-03015  Vervolgbladnr.: 1    Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer AN telefoonnum-    mer    Hoogachtend,   Burgemeester en wethouders van Assen,  namens hen,   medewerker Vergunningen en Handhaving,    </pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>            ed d    ET ers Assen Emmen Groningen  1 :  Auto Verhuur GoMEPNTOASSEN         Century Autolease bv    dr 1    Gemeente Assen cee TT  Afdeling Vergunningen en Handhaving Ss JUL 2007 7  Postbus 30018   9400 RA Assen Reg.nr.    2007/5380  Assen, 16 juli 2007  Betreft: uw brief met kenmerknr: 2007-03015 en         Geachte heer    Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van 11 juli j.l. doen wij u hierbij  dit schrijven toekomen.  In uw brief van 23 april verzoekt u ons om u te voorzien van een   “ plattegrondtekening van ons bedrijfsterrein alsmede een keuringsrapport volgens  CUR/PBV-aanbeveling 44 voor onze wasstraat vloeren.    Voor twee van de drie aangegeven vloeren is het voor ons niet haalbaar om  binnen de door u gestelde termijn certificering te realiseren. Voor één vloer  hebben wij inmiddels opdracht gegeven aan de firma Cimitec te Grootegast  onder projectnummer: CO74054.    Aangezien de vloer voor onze rollover wasstraat geheel vervangen moet worden  is het niet mogelijk dit binnen de door u gestelde termijn van drie maanden te  realiseren. Doordat dit een redelijk ingrijpende verbouwing betreft overwegen wij  ook nieuwbouw. Eén en ander moet echter in overleg met de eigenaar van het  onroerend goed, wij zijn slechts huurder. Deze eigenaar zal ook voorzien in een  correcte plattegrondtekening.    Graag vernemen wij van u wat onze mogelijkheden zijn voor wat betreft de tijd,  van welke informatie wilt u door ons voorzien worden?    Erop vertrouwend u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.    Met vriendelijke groet,  Century Autoverhuur Assen    </pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>    ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN DE LEDEN VAN DE AFDELING AUTOVERHUUR LEDENASSOCIATIE VAN BOVAG .    Begripsomschrijving  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:    voertuig: het voertuig of de andere zack, die het onderwerp is van de huurovereenkomst; 1   huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die a's huurder de huurovereenkomst sluit;   verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;   consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gestoten in de uitoefening  van beroep ol bedrijf;   schade van de    “@ . . ‘  verhuurder: de vermogensschade die verhuurder diréct of indirect lijdt ten gevolge van:    -beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan dic    niet past bij normate slijtage) ol vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdeten daar-  van, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van  vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten;  -met of door het voertuig aan persoon al goed toegebrachi nadeel, waarvoor de verhuurder, de kente  kenhouder of de aansprakel:;kheids-verzekeraar van de auto aansprakeiijk is.   Onder bestuurder: de ieitelijk bestuurder van het voertuig.    Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur   1. De huvrovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zozis op de huurovereenkomst is verme!d of  anderszins schrifte!ijk is overeengekomen. Stechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toege-  staan het voertuig op een tijd-stip getegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval  blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft  ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;   2. Vaststeling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometer-tetter. Indien de kilometertctter  defect raakt, dient dat onmidde!lijk te worden geme!d aan verhuurder.   3. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.    Artike! 2: Verlenging van de huurperiode   Huusder verpiicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huur-  overeenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien vertenging van de huurovereenkomst is over-  eengekomen.    Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode »   Indien het voertuig niel binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met  toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te  nemen. De uit deze overeenkomst voortstoeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het  voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,-  per dag (exclusief BTW} boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij cen gedeelte van een dag a's een dag geldt,  onverminderd de gehoudenhe:d van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met  € 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevo!g is van overmacht.    Artike! 4: Annulering  Annulering van de huurovereer.komst is niet mogeli,k, tenzij schriftelijk een annuteringsregeling is overeengekomen.    Artike! 5: Betaling   1. De schulden van huurder zijn brengschu!den. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpen-  ningen, a!sook betaing van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaz:de bedrag de te betaicn  huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder  verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourncerd dan zodra het voertuig  is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan  zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico nict overschrijdt, vraarna hooguit de  waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt gerctourneerd.   2. Verhuurder is te alien tijde, zowel bij het aangaan van de huur a's bij de eventuele verlenging daarvan. gerechtigd   __ bersngszekerheid of een opdracht tot betating per creditcard van huurder te verlengen. Een derge;;;ke autorisatie is  onherroepesk.   3. Betaiing dent, tenzij anders is overeengckomen, onmidee:.,k na ommckomst van de huurterm:jn te geschieden.  Ingen huurder niet op tijd betanlt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf ce datum van verzuim is huurcer over het  openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbagis verschuic'gd. waarbij een gedeekke van  een maand a's een maand geldt.   4. Indsen huurder ook na sommatie in gebreke bl,;t het verschuldigde bedrag te betaien, is hij daarenbcren gehouden  tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan ae kosten die verhuurder in en buiten rechte  maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag  dan val, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).         Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig  Gedurende de huurperiode zijn ce aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten. bijv. tolgelden en de kosten voor  brandstof, reiniging en parkeren voor rekering van huurder.    Artikel 7: Gebruik van het voertuig   1. Huurder dient op zorgvuldige vrijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig  zijn bestemming wordt gebruikt.   2 Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkc'i,ke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het  ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevocgingen: huurder kan ter zake  geen enkel recht op vergeeding doen gelden.   3. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.   4. Aleen personen die in de huurowereenkomst afs bestuurder - eventucel tevens in de hoedanigheid van huurder - zijn    aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter besehikking te Sic‘len aan een    persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.  5. Huurder dient erop toe te zien dat ai!e bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichame!ijke en geeste!ijke  gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.  6. Het is huurder niet anders dan met schriftei;;ke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig veder te  verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.  7. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.  8. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt. dient kij verhuurder daarvan terstond in kennis te siciien.  9. Het is huurder niet toegestaan lilters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voer-tuig te gebruken voor ri:es of  met het voertuig wedstrijden, snc!heids-, rijveardig-heids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.  10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de tandsgrenzen van Nedertand te brengen, tenzij schrificl:;k anders  Is overeengekomen met verhuurder.  11. Huurder dient a!!e vloe'stoffen en de bandenspanning op het vereiste nivcau te (laten) houden en dient het voertuig  voor regematig onderhoud aan verhuurder aan te bieden,  12. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verpiichting kunnen de schoonmaak-  kosten in rekening vsorden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW)  13. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.  14. In gevat van schade ol defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat  kan Icigen tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersvc.igheid.  15. In geva! van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvlocien, is huurder verplicht  « verhuurder hiervan onmiddcilijk tetefonisch in kennis te stetien;  - de instructies van verhuurder op le volgen;  - de pof:tie ter plaatse te waarschuwen;  - gevraagd en ongevraagd atle intichtingen en a'ie bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuur-  der of aan diens verzekeraar te verstrekken:  - binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangiftetormuter aan verhuurder te overleggen:  - zieh van erkenning van schuld in enigcrler vorm te onthouden:  - het voertuig niet achter te laten zonder het behoor!.,k tegen het risico van beschadiging of vern:scing beschermd te  hebben,  - de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen ee gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging  van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.  16. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit art;ket op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere  gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.              Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade   1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voer-  tuig in onbesehadigde toestand te hebben ontvangen.   2. Huurder is aansprakelijk voor ate schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens  de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.   3. Indien er ecn eigen risieo in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakclijkheid van huurder voor seha-  de per sehadegevat beperkl tot het bedrag van het eigen rieieo, tenzij:   - de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handeten of nataten in strijd met artiket 7;   - de schade is ontstaan ten geve!ge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op  terrein waarvoor het voertuig kennciijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven  dat het betreden op eigen risieo geschiedt;   - de schade is ontstaan mei goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;   - het voertuig aan een derde ìs wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd:   - het sehade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettel;;ke  Aansprake!ijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgestoten geen dekking biedt op grond van overtreding  van enige bepaling uit de po!isvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eer-  ste verzoek van huurder kostetoos worden toegezonden:   - de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/ol de bij het voertuig behorende autosteute's of de bedie-  ning van de atarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoa!s het kentekenbewijs en de grens-    doeumenten) net ate bij verhuurder zijn ingeleverd: 7  - de schade hel gevotg is van de verwezentijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, ‘opstaan. ladth  en lessen van gevaarlijke, ontplofbare, ontviambare, oxyderende of giftige stoffen;   4. Indien krachtens een door verhuurder al dan nict verplicht afgestoten verzekerings-overeenkomst tegen het risico van  cascoschade of tegen het risico van wettelijke aan-sprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan  een derde, taat dat de aanspraketijkheid van de huurder onverlet.   5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risieo van  - maximaal € 1.500,- voor de huurder die consument is;   - maximaal € 5.000,- voor de huurder die niet consument is;   voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met. enig deel van het voertuig dat zich  op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de !ading  dat zieh boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto Is, geldt voornoemd hoog  eigen risieo ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig.  dan wel toegebracht mel enig deel van de lading dat zieh op een hoogte van minder dan êèn meter tachtig boven de  grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertu:g of van de daar bovenuitstekende lading  bevindt, mits aannemelijk is dat de sehade is ontstaan door een aanrijding met dat deet van het voertuig of van de  lading.   6. Indien de sehade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, vordt de omvang daarvan op  voorhand bepaald op het bedrag van de aan de reehtstreeks benadeelde verstrekte schadetoosstellingen, eventucel  vermeerderd met andere schade van de verhuurder.   7. De sehade ten gevolge van de onmoge!i;jkheid het voertuig tijdens de periode van herstc! of vervanging te verhuren,  wordt op voorhand bepaa!d op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd  met de huurprijs per dag. verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.   B. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatrilring van het voertuig voor rekening van verhuurder,  tenzij er sprake is een omstandigheid a's bedoe!d in het derde lid van dit artikel.    Artikel 9: Herstellingen van het voertuig   1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstciingen te betasen. tenzij deze nodig zijn geworden door het tekort-  schieten van de verhuurder in de nakoming van zijn ver-piichting tot het verhelpen van gebreken.   2. Hersteiingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs nict moge; jk is,  dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de*importeur  van het betreffende merk. Huurder dient atvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming  van verhuurder te krijgen.   3 Huurder za! op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ler periodieke keuring of controle aanbieden.    Artikel 10 Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder   1. Tussen partijen kan cen tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvu!dig onderhoud, niet als  gebrek gelden.   2. Verhuurder is sleeh!s gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereen-  komst kende of behoorde te kennen. dit redejkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven  omstandigheden rede!;ker- wijze niet van verhuurder zijn te vergen.   3. In geval van gebreken heeft huurder s:eChts recht op vermindering van de huurprijs a's verhuurder bij het aangaan van  de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.   4. Verhuurder is stech!s aansprake!;jk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de * -  eenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.    Artikel 11: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen   Voor rekening van huurder zijn alie sancties en gevolgen van maatregeten die in verband met het ter besch:kking hebben  c.g. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een detect dat bij   aanvang van de huur reeds aanwezig was.   Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder vsorden opge'egd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste   verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvu!tend de kosten van ineasso in en buiten rechte verschuidigd wordt,  met een minimum van € 25,- (excl. BTW).   tndien verhuurder in verband met enige gedraging of na:aten van huurder, zoa!s ecn verkeersovertreding, informatie aan   autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van  € 10,- (excl. BTW).         Artike! 12: Beslag op hct voertuig   Ingeva! van administratief, civiel- of strafreehic!ik beslag op het voertu'g. bi ft huurder gchouden tot nakoming van de  verplichtingen van de huurovereenkomst. waaronder die tot beta!ing van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig  vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stcken voor ate uit  het beslag voortvloeiende kosten.    Artikel 13: Ontbinding van de huur .   Verhuurder is gerecht'gd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelng of rechterlijke tussenkomst te belindigcn en zich  weer in het bezit van het voertuig te sichen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien  blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verpsichtngen van de huurovereenkomst nict, niet tijdig of  mèt voledig nakomt of zal nakomen, ind:en huurder over!;dt. onder eurc!c'e wordt gestcid, hij surseance van beta.ng  aanvraagt, hij in staat van fa-issement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Sehuldsanering Natuurli,ke Personen  van toepass;ng wordt verklaard, hij zijn woonp!aats of zete! naar het buitentend verplaatst, er besiag op het voertuig wordt  ge!egd. of indien verhuurder tijdens de huuiperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dicn aard z:  ware verhuurder hiervan op de hoegte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zat aie mede  King aan verhuurder verienen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen ste!len.   Verhuurder is riet aansprake!.jk voor schade die het gevo'g is van de ontbinding van de huurovereenkonist.                                   Artike! 14: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen  Huurder is aansprake! voor gedragingen en nciaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebru;kers van het  voertuig. ock inden deze niet de insigmming van huurder hadden.    Artikc! 15: Bemiddelings- en geschillenregeling  1. De bemiddetings- en gesch: senrege-mg is uitsluitend van toepassing bij gcsch.'.cn over de uitlegging of uve  deze BOVAG standaardbeps: lingen ven de afde!ing Autoverhuur Ledenasaociatie van BOVAG.               2. TPC :   ren zich een en geschil voordoet a's omschreven in lid 1 van dit artike!, kan huurger dit geschil binnen d:. ven  na het ontstaan ervan schriftchijk voorleggen aan hel BOVAG Bemiddetingsbureau, Poctbus 1100, 3920 DC te Bunn:  Dit bureau zal in het geschi! bemiddelen en trachten het geschi! in der minne op te lossen. Indien de bem:déc!;iag Geca  resultaat heeft, bericht het bureau dit zo spoedig moge!ijk aan partijen.   3 Geschi'tenreceting  a. Is de in Nd 2 geroemde bemidde!ingspaging niet gez'nagd. of geeft huurder niet de voorkeur aan een bemiddeling  dan kan huurder ket geschil schultet:;‚k aanhangig maken bit de Gesch.'encom.niesie Actoverheur. waarvan het  secretariaat door BOVAG wordt gevoerd (p'a BOVAG. Postbus 1100, 3950 DC te Buns;k}  In het geval dat bemiddeling door het BOVAG-bemidde!ingsbureau heeft pt astsgchad. Gent huurder het geschil binncn  zes yeken na ontvangst van het bericht dat de bemidee;.ng geen resultaat heeft gehad, by de Gcach:tencom:  aanhangig te maken. Indien geen bemiddc!:ng door hct BOVAG-bemidde!ingsburecu heeft plaatsgehad dient huurder  het geschil, uiterlijk drie maanden nadat het is gerezen. bij de Gesch:;eneomr e aanhangig te meken.   b. De Geschillencommissie Autoverhuur doet uitspraak in de vorm van eCn bin advies   c. BOVAG staat ten opzichte van de huurder borg voor de nakoming door de leden ven BOVAG van het door de  Gesehi!encommissie Autoverhuur uitgebrachte bindend advies. Voor deze borgsic:!.ng geïdt cen maximum van  € 1000,- (excl. BTW) per bindend advies. In geve! van taiissement, surseance van beswing of bedrijfsbeëmndiging van  verhuurder, geldt de borgsic!ling stechts dan indien huurder het geschil bij de Gesch: ommissie Autoverhuur aan-  hangig heeft gemaakt voordat van een dergel,ke s:tuatse sprake Is. De borgstening gcidt nimmer voor gevolgschade   d. Plaatsgevonden bemiddeting staat niet in de weg aan een beroep op geschilt-beslechting door de gewone rechter  indien huurder evenwel de zaak aan de Gesch:!encommissie Autoverhuur heeft voorge!egd, hebben partijen nog  siechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschencommiss:e ter niargincie toctsing aan de gevsone rechter voor  te leggen                                                   Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder   1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden daor verhuurder a's verantwoordclijke in de zin van  de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsreg'strasie. Aan de hand van deze verwerking kan  verhuurder uitvoering geven aen artikel 11 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder  optimale service en actuete protuctinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen  Huurder of bestuurder Kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct ma:!ing bij verhuurder ver-  zet aantekenen, dat za! worden gehonoreerd.   2. De gegevens kunren tevens worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de  afdeling Autoverhuur Lederegsociat:e, Postbus 1100, 3380 DC Bunnik verantwoordelijk voor verwerking van deze  gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van huurder of van bestuurder vorden in  ieder gevat opgenomen indien het voertuig niet vordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig  worden gepleegd. er door toedoen of na!aten van huurder of bestuurder herhaatde!ijk schade aan de auto wordt tocge-  braeht en indien de huurprijs nict of niet tijdig wordt votdaan. Bij verantwoorde!ijke kunt u inlichtingen over verwerkte  persoonsgegevens en de duur van de registratie opvragen en schriftelijk in verzet komen.         Artikel 17: Toepasselijk recht   De huurovereenkomst wordt te aften tijde beheerst door Nederlands reeht.   Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere reehter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met  bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op  dit artikel beroept. schrifte.;k kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.    Bunnik, januari 2004</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>    enn an                       KOPIE  Voor  GEMEENTE  bh   Auto Century bv  tav. de heer  Postbus 8022  9702 KA GRONINGEN   Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Assen,   Afd.: Pb-VH Tt: Nr: 2008-00723 Datum: 29 januari 2008.  Contactpersoon: dhr Verz.dd: 29 JAN. 7008 Kk    Inderwerp: controle Wet milieubeheer.    Geachte heer BE    Op 18 april 2007 heeft de gemeente, op grond van de Wet milieubeheer, een branchecontrole  uitgevoerd in uw bedrijf aan de Industrieweg 46 te Assen. Deze controle werd uitgevoerd door  de heer EN medewerker Vergunningen en Handhaving. Doel van deze controle was om  na te gaan of u voldoet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit.    Tijdens deze controle is het volgende geconstateerd:  o de vloer van de wasplaatsen zijn niet beoordeeld en goedgekeurd op vloeistofdichtheid con-  form de CUR/PBV-aanbeveling 44 (voorschrift 3.2.8).    Uit de ontvangen stukken kunnen wij opmaken dat de wasplaats binnen en buiten is gekeurd  conform de CUR/PBV-aanbeveling 44.    Tijdens ons gesprek met de heer NM is er naar voren gekomen dat de rollover wasplaats  word vervangen. Afgesproken is dat, wanneer de rollover wasplaats is gerealiseerd, er een certi-  ficaat CUR/PBV-aanbeveling 44 ten behoeven van de vloer aan ons word overlegd.    Wij gaan er vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u meer informatie? Neem dan    contact op met de heer B telefoonnunnc    Hoogachtend, STADSBALIE   Burgemeester en wethouders van Assen, TTT   h Postbus 30018, 9400 RA ASSEN   namens hen, Telefoon (0592) 36 69 11  medewerker Vergunningen en Handhaving,   Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen   Fax (0592) 36 65 95    E-mail: info@assen.nl    Bank: B‚N.G. rek.nr. 28.50.00.497  of Postbank 832900  t.n.v. gemeente Assen         Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>8.17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 260 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 260 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 261 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 261 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 262 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 262 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 263 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 263 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 264 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 264 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 265 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 265 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 266 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 266 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 267 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 267 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 268 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 268 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 269 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 269 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 270 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 270 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 271 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 271 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 272 ======================================================================

<pre>          STADSBALIE         GEMEENTE \RCHIEF  ASSEN: iy.    TEM Nederland bv  t.a.v. de heer  Kapteijnlaan 1B  9351 VG Leek         Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Assen,    Afd: Pb-BW = Tst: Don: Datum: 5 januari 2007    Contactpersoon: | Verz. dd: . 8 JAN. 2007    Onderwerp: milieucontrole    Geachte heer    Op 19 december 2006 heeft de gemeente, op grond van de Wet milieubeheer, een branchecon-  trole uitgevoerd bij het Shell tankstation aan de Industrieweg 46 te Assen. Deze controle werd  uitgevoerd als onderdeel van de branchegewijze aanpak bij tankstations voor het wegverkeer  door medewerker vergunningverlening en handhaving MEN. Doel ven deze controle  was om na te gaan of u voldoet aan de voorschriften van het Besluit tankstations milieubeheer,  het Besluit LPG tankstations milieubeheer en de vigerende vergunning.   Hieronder kunt u lezen welk voorschrift overtreden wordt.    CONSTATERING   Besluit tankstation milieubeheer   Voorschrift 12.1   Geconstateerd is dat de vlotterbal van de olie- benzine afscheider defect is en dat hierdoor de  installatie niet meer na behoren functioneert.    Voor de constatering stellen wij u in de gelegenheid tot uiterlijk 4 weken na verzending van  deze brief de overtreding alsnog ongedaan te maken.  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer BE telefoonnummer    Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u binnen de gestelde ter-  mijn(en) de overtreding(en) alsnog ongedaan kunt maken.    Hoogachtend, STADSBALIE  Burgemeester en wethouders van Assen, ee   Postbus 30018, 9400 RA ASSEN  namens hen, Telefoon (0592) 36 69 11  Werker neverlening en handhaving,    + » >            Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen  Fax (0592) 36 65 95   E-mail: info@assen.nl    Bank: B‚N.G. rek.nr. 28 50.00.497  of Postbank 832900  tn.v. gemeente Assen    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 272 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 273 ======================================================================

<pre>         AR ‘ Hos    LT STADSBALIE              GEMEENTE jp  ASSER    TEM Nederland bv   t.a.v. de heer  Kapteijnlaan 1B   9351 VG LEEK    Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Assen,    Afd:Pb/BW TN Nr.: 2007-01861 Datum: 13 maart 2007    Contactpersoon: FP Verz. dd: 4 4 fi i007    )nderwerp: controle Wet milieubeheer    Geachte heer A    Op 12 maart 2007 heeft de gemeente, op grond van de Wet milieubeheer, een hercontrole uit-  gevoerd bij het Shell tankstation aan de Industrieweg 46 te Assen. Deze controle werd uitge-  voerd door medewerker vergunningverlening en handhavin nn.    Doel van deze hercontrole was om na te gaan of u de eerder geconstateerde overtreding(en)  ongedaan heeft gemaakt.    Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat de overtreding, u bekend gemaakt bij brief van  5 januari 2007, ongedaan is gemaakt. Er is namelijk een nieuwe vlotterbal voor de olie- benzi-  ne- afscheider gemonteerd.    Wij gaan er vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u meer informatie? Neem dan    contact op met de heer |. telefoonnummer i.    Hoogachtend,   Burgemeester en wethouders van Assen,   namens hen,   medewerker vergunningverlening en handhaving,         STADSBALIE    Postbus 30018, 9400 RA ASSEN  Telefoon (0592) 36 69 11    . .Bezoekersadres:  Noordersingel 33, 9401 JW Assen  Fax (0592) 36 65 95   E-mail: info@assen.nl    Bank: B‚N.G. rek.nr. 28.50.00.497  of Postbank 832900  tn.v. gemeente Assen    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 273 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 274 ======================================================================

<pre>    a Gemeente Assen         ee , Contactpersoon dc heet  Rosevink Tankstations B.V. roeste BEN  t.a.v. de heer i Bezoekadres Noordersingel 33  Postbus 52 Assen  = Uw brief van -  9620 AB SLOCHTEREN Ons kenmerk 2010-07505  Bijlagen -    Datum 03 september 2010    Verzenddatum ) 3 SEP. 2010    Onderwerp: Resultaten mitieucontrole Industrieweg 46a te Assen    Geachte heer    Op 25 augustus jl. hebben wij uw bedrijf aan Industrieweg 46a te Assen gecontroleerd op de milieuregel-  geving. De controle is uitgevoerd door de heer van de afdeling Vergunningen en Handha-  ving. Deze controle is verricht aan de hand van de vigerende milieuvergunning, het Besluit LPG-  tankstations milieubeheer, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  en de bijbehorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ministeriële regeling).    Met deze brief informeren wij u over de resultaten van de controle en de gemaakte afspraken.    Resultaten van de controle.  Tijdens de controle zijn er geen overtredingen geconstateerd.    Meer informatie.  Wilt u meer informatie over het Activiteitenbesluit of over deze brief dan kunt u contact opnemen met de    her MN “icere NM    Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    Hoogachtend,   Burgemeester en wethouders van Assen,  namens hen,   medewerker Vergunningen en Handhaving,          Wiitu bijeen reactie op  Postbus 390°8 34.00 RA Assen i0592) 366 gl nfo@assen nl BNG 28000447 deze brief het kenmerk en de  tn v Gemeente Assen datum vermeiden?  Rimnardarcinaal2. aA: IW Accan iacaoì 266 sat wwwassen.nl</pre>

====================================================================== Einde pagina 274 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 275 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    A         7 7 ’  zeen  lan aid BORE ys  ae  Contctpersoof de heer  Toesta 0592-3640 _— ooo  Rosevink Tankstations BV Bezoekadres Noordersingel 33  Assen  ta.v. de heer mn Uw briefvan -  Postbus 52 Ons kenmerk 2012-07118  9620 AB SLOCHTEREN Bilagen -    Datum 18 oktober 2012    Verzenddatum 1 9 OKT, 2012    Onderwerp:  resultaten milicucontrole, Industrieweg 46a te Assen.    Geachte hee    Op 10 oktober 2012 hebben wij uw bedrijf, gevestigd op het adres Industrieweg 46a te Assen,  gecontroleerd op het naleven van milieuwet- en regelgeving. De controle is uitgevoerd door de heer EM.  MN, vo erkzaam bij het cluster Vergunningen en Handhaving. Met deze brief informeren wij u over de  resultaten van de controlc.    Tijdens de controle zijn geen overtredingen geconstateerd. De controle van 10 oktober 2012 is hierdoor  direct afgerond.    Wij vertrouwen er op dat u er zorg voor draagt dat ook in de toekomst de activiteiten in uw bedrijf op een  correcte en milieuhygiënisch verantwoorde manier plaats laat vinden    Wilt u meer informatie over deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer EN. U kunt  hem bereiken op telefoonnummer: Dn.    Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    Hoogachtend,  Burgemeester en wethouders van Assen,  namens hen,         Wilt u bijeen reactie op  Postbus 30018, 9400 RA Asser fo592) 366.90) info@assen.nl BNG 285000497 deze brief het kenmerk en de  t.n.v. Gemeente Assen datum vermelden?  Noordersinge: 33, 9401 JW Asser (0592) 366595 www.assen.nl</pre>

====================================================================== Einde pagina 275 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 276 ======================================================================

<pre>                               GEMEENTE ASSEN  Frens Mitd.. EU UW.  ~T                ROJEKTREALISATIE B.V.    P.O. Box 525   7300 AM Apeldoom  Kleine Huitersweg 251  7316 MX Apeldoorn  The Netherlands   Tel: +31 55 578 13 50  Fax: +31 55 5/8 13 51  E-mail: info@contrall.nl    Reg.nr.  2013/5357    antennen  eb ore dns er:             rm gm eme  Date pn          Gemeente Assen   College van Burgemeester en Wethouders  Postbus 30018   9400 RA Assen    Onze ref.: HD  Kenmerk: NL2190/2013/1398    Betreft: Verzoek uitstel herkeuring ondergrondse opslagtanks    Geacht College,    Door middel van deze brief willen wij u, namens Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.  (hierna SNV), het volgende verzoeken.    Op het Shell Station Industrieweg aan de Industrieweg 46b te Assen moeten er dit jaar, conform  het Activiteitenbesluit, een aantal ondergrondse opslagtanks gekeurd worden.    Door de extra strenge (aanvullende) eisen die door SNV aan het herkeuren van ondergrondse  opslagtanks worden gesteld ter voorkoming van incidenten, onder andere dat ondergrondse  opslagtanks niet meer fysiek mogen worden betreden, is de keuze uit gecertificeerde  installateurs beperkt. Door deze eisen wordt de gemaakte planning voor de te keuren locaties dit  jaar niet gehaald.    Om te voorkomen dat er keuringen in de winterperiode uitgevoerd moeten gaan worden sturen  wij u deze brief met het verzoek om uitstel voor het uitvoeren van de keuring van de  ondergrondse opslagtanks.    Uiteraard zullen de reguliere jaarlijkse controles die op deze locatie uitgevoerd moeten worden  wel gedaan worden. De resultaten van de jaarlijkse controles kunnen, indien gewenst, aan u  worden toegezonden.    Ter ondersteuning van ons verzoek sturen wij u als bijlage aan deze brief de meest recente  rapporten van de grondwatermonitoring en de kathodische bescherming en water en bezinksel  controle.    Ook sturen wij u een vacutest rapport en een rapport stroomopdrukproef welke eerder dit jaar  zijn uitgevoerd om te bepalen of ondergrondse opslagtanks volgens de eisen van SNV nog in  aanmerking komen voor een keuring of gelijk vervangen moeten worden. Indien uit de vacutest  was gebleken dat er ondergrondse opslagtanks vervangen zouden moeten worden hadden we   de planning voor dit jaar gehaald (de verwachting was 20 tot 30% vervangen). Echter door de  positieve resultaten kunnen de meeste ondergrondse opslagtanks gekeurd worden.    Auedwoo wraa 4e si 'A'q opesljee.ptefoid IIV-DUOD         KvK: 08058410 a Rabobank: 38 33 98 738 = BTW: NL006483616B07 . Intemet: www.contrall.nl</pre>

====================================================================== Einde pagina 276 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 277 ======================================================================

<pre>             rf trAll    PROJEKTREALISATIE B.V.    Uit de meegestuurde gegevens blijkt volgens ons dat de ondergrondse opslagtanks nog in goede  staat zijn en dat het verlenen van uitstel geen nadelige gevolgen voor het milieu of de omgeving    zal hebben.    Bij deze willen wij u dan ook verzoeken om SNV uitstel te verlenen voor het uitvoeren van deze  keuring (of eventueel vervanging) tot en met 30 juni 2014. Uiteraard wordt de keuring wel zo snel  mogelijk uitgevoerd.    Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en zien graag uw berichten  tegemoet.    Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 277 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 278 ======================================================================

<pre>    Cirmmn    GUIEUTECMNISCH ADVIESBUST AYU           BTW nr: NL8015.64.244.B01  K.v.K. Rotterdam 29037909  Fortis Bank 64.15.44.782    Postbank 38.18.87 Shell Station Industrieweg Assen    Industrieweg 465b  N 9403 AB Assen    By mdieleman at 15:54:18, 18-4-2013         Ridderkerk, 17 april 2013    Ons kenmerk : NL2190-13.0945.B01  Betreft : Resultaten regullere monitoring Activiteltenbeslult - Industrieweg 46b te Assen    Geachte heer, mevrouw,    Hierbij ontvangt u een kopie van de briefrapportage van het, in opdracht van Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV,  door RSK-EMN uitgevoerde grondwateronderzoek.    Wij verzoeken u deze resultaten op te nemen in het installatieboek onder het hoofdstuk "Jaarlijkse controles”.  Indien u nog vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekende.    Met vriendelijke groet,           RSK-EMN  Ing,    Bijlage : Kopie briefrapport (kenmerk : NL2190-13.0945.001, d.d. 17-4-2013)    eenen pre enennenaenee   RSK EMN - Pottenbakkerstraat 48 - 2984 AX Ridderkerk Shell Station Industrieweg Assen   Tel: +31 (0) 180 463 330 - Fax: +31 (0) 180 411 141 - E-mail: info@rskgroup.nl NL2190-13.0945.001  reguliere monitoring Activiteitenbesluit</pre>

====================================================================== Einde pagina 278 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 279 ======================================================================

<pre>    ern    MLIEDTECHNISCH ADVIESDURLAD           BTW nr : NL8015.64.244.B01    K.v.K. Rotterdam 29037909  Fortis Bank 64.15.44.782 Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV  Postbank 38.18.87 Afdeling Soil Clean Up Netherlands  Postbus 1222  3000 BE Rotterdam  ta.v. de heer HS  Ridderkerk, 17 april 2013  Ons kenmerk : NL2190-13.0945.001  Betreft : Resultaten reguilere monitoring Activiteltenbesluit - Industrieweg 46b te Assen    Geachte heer B,    Hierbij doen wij u de briefrapportage toekomen van het, in opdracht van Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV,  door RSK-EMN uitgevoerde grondwateronderzoek.    Aanlelding en doelstelling  Aanleiding voor het onderzoek vormt de reguliere monitoring in het kader van het Activiteitenbesluit.    Doel van het grondwateronderzoek is het monitoren van de milieuhygiënische kwaliteit van het freatisch grondwater ter  plaatse van de ondergrondse tank(s) op het brandstofverkooppunt op de in hoofde genoemde locatie. Het onderzoek  richt zich op het voorkomen van de componenten minerale olie, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX), methyt-  tert-butylether (MTBE) en ethyl-tert-butylether (ETBE).    Bemonsteringswerkzaamheden    Het veldwerk is uitgevoerd conform en onder certificaat BRL SIKB 2000, “Veldwerk bij Milieuhygiënisch  oek~-en-het-bijbehorende-VKB protocol 2002-door-RSK-EMN {(certificaatnummer K26319) am    Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform AS3000 door Alcontrol B.V. te Rotterdam. Alcontrol is een  onafhankelijk, door de Raad van Accreditatie erkend, laboratorium (certificaatnummer: L028).   RSK-EMN is een zelfstandig onafhankelijk adviesbureau die geen andere relatie heeft met de opdrachtgever dan  opdrachtnemer — opdrachtgever.    Alle resuitaten en gegevens, inclusief de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV verstrekte gegevens, zijn en  blijven eigendom van de opdrachtgever. Aan het geven van de opdracht voor het uitvoeren van de monitoring kan niet  worden afgeleid dat Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV de aansprakelijkheid aanvaardt voor de hierbij eventuele  geconstateerde bodemverontreiniging.    In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de onderzoekstocatie en de ligging van de monitoringspeilbuls(-zen).    Deze rapportage dient te worden opgenomen in het Installatieboek, onder het hoofdstuk “Jaarlijkse controles”,    mm rt A At  RSK EMN - Pottenbakkerstraat 48 - 2984 AX Ridderkerk Shell Station Industrieweg Assen  Tel: +31 (0) 180 463 330 - Fax: +31 (0) 180 411 141 - E-mail: infogprskgroup.ni NL2190-13.0845.001    reguliere monitoring Activiteitenbestuit</pre>

====================================================================== Einde pagina 279 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 280 ======================================================================

<pre>    Uitvoering    Voorafgaand aan de bemonstering van elke peilbuis is de stijghoogte van het grondwater bepaald en is de peilbuis  voorgepompt. Verder zijn de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) bepaald.   De grondwatermonsters zijn geanalyseerd op minerale olie, BTEX, MTBE en ETBE.   De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2 en samengevat in tabel 1.    Bemonsteringsdatum: 20-3-2013  Betreft peilbuis(-zen): Pb1 (0,5-2,5) en Pb2 (0,5-2,5)  Uitgevoerd door: de heer a    Tabel 1: Analyseresultaten (In ug/l)              Pellbuls Oster. GWS EC pH MO» Benzeen Tolusen Ethyl- Xylenen MTBE ETBE  bern) [Stom] benzeen  Pb1 (0,5-2,5)  20-mt-13 095 979 71 <d <d <d <d <d 0,8 0,74  O2-apr-12 1,35 2764 78 <d <d 0,38 <d <d 1,0 0,84  07-apr-11 1,17 1590 8,8 <d <d <d <d <d <d <d  02-apr-10 0,79 890 8 <d <d <d <d <d 0.2 <d  15-apr-09 1,08 399 8,4 <d <d <d <d <d <d <d  09-08 093 216 8,1 <d <d <d <d <d - -  26-an-07 1,28 398 7,1 <d <d <d <d <d - -  10-apr-06 085 407 5,5 <d <d <d <d <d - -  13-apr-05 095 736 73 <d <d <d <d <d - -  26-apr-04 1,16 421 8,7 <d <d <d <d <d - -  25-met-03 09 1040 64 <d <d <d <d <d - -  O2f#-02 157 1782 6,2 <d <d <d <d <d - -  26-01 1,32 1328 5,9 <d <d <d <d <d - -  Pb2 (0,5-2,5)  20-mt-13 085 1621 8,8 <d <d <d <d <d <d <d  02-apr-12 1,22 1182 78 <d <d 0,28 <d <d 44 2,8  07-apr-11 1,13 2640 71 <d <d <d <d <d <d <d  O2-apr-10 0,8 2600 8,2 <d <d <d <d <d 0.4 <d  15-apr-09 1 863 8,4 <d <d <d <d <d 15 <d  09-apr-08 0,9 569 7,9 <d <d <d <d <d - -  26-21-07 1,28 815 7 <d <d <d <d <d - -  10-apr-06 087 452 5,7 <d <d <d <d <d - -  13-apr-05 0,9 115 7 <d <d <d <d <d - -  26-apr-04 1,1 1580 77 <d <d <d <d <d - -  25-mei-03 088 1455 8,8 <d <d <d <d <d - -  o2fw-02 1,59 962 <d <d <d <d <d - -  26fH-01 1,29 1468 6,7 <d <d <d <d <d - -  Toetsingswaarden (circuieire bodemsanering d.d. 1 eprii 2009) :  M.O. 8 T E x MTBE ETBE  Streefwaarde 50 0,2 7 4 0,2  Tussenwaerde 1/2 (S+1) 325 15 504 77 35  Interventiewaarde 600 30 1000 150 70 15 3 153    <d : <detectielimiet  1) detectiefimiet is 100 ug/l en boven de streefwaarde, I.v.m. de voorbehendeling conform AS3000  2) voor MTBE en ETBE zijn geen steef- en interventiewaarden vastgesteld. De opgegeven waarde betreft een door RiVM geadviseerde risicowaerde         RSK EMN - Pottenbakkerstraat 48 - 2964 AX Ridderkerk Shell Station Industrieweg Assen  Tel: +31 (0) 180 463 330 - Fax: +31 (0) 180 411 141 - E-mail; nfo@rskgroup.nl NL2190-13.0945.001    reguliere monitoring Activkeitenbesiuit</pre>

====================================================================== Einde pagina 280 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 281 ======================================================================

<pre>    Conctuste    In het grondwatermonster van peilbuis Pb1 zijn verhoogde concentraties aan MTBE en ETBE aangetoond welke   de meldingswaarden niet overschrijden. De overige geanalyseerde parameters (minerale olie en BTEX) worden  niet In concentraties boven de detectiegrens aangetoond. On  In het grondwatermonster van peilbuis Pb2 wordt geen van de geanalyseerde parameters minerale olie en BTEX   in concentraties boven de detectiegrens aangetoond. Eveneens wordt geen van de geanalyseerde parameters   MTBE en ETBE boven de detectiegrens aangetoond.    In vergelijking met de resultaten van vorig jaar (RSK-EMN; NL2190-12.0945.001, d.d. 29 juni 2012) wordt de  detectielimiet voor MTBE en ETBE In peilbuis Pb2 niet langer overschreden. Ten aanzien van de overige  meetwaarden hebben zich geen significante wijzigingen in de concentraties voorgedaan.    Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,    Hoogachtend               RSK-EMN  Ing,    Bijlagen:    1. situatietekening  2. analysecertificaten    C.C.  Shell Station Industrieweg Assen    Industrieweg 46b  9403 AB Assen              RSK EMN - Pottenbakkerstraat 48 - 2984 AX Ridderkerk Sheil Station Industrieweg Assen  Tet: +31 (0) 180 463 330 - Fax: +31 (0) 180 411 141 - E-mail: infog@rskgroup.nl NL2190-13.0945.001  reguliere monitoring Activiteitenbesluit</pre>

====================================================================== Einde pagina 281 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 282 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1    RSK EMN - Pottenbakkerstraat 48 - 2984 AX Ridderkerk    Tel: +31 (0) 180 463 330 - Fax: +31 (0) 180 411 141 - E-mail: info@rskgroup.nl Shell Station industreweg Assen    NL2190-13.0945.001</pre>

====================================================================== Einde pagina 282 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 283 ======================================================================

<pre>             verkoopruimte    klinkers    mn ni nt ee en    a  oot                        klinkers    == = “lral overkapping    INDUSTRIE WEG : asfalt    klinkers  woter en air unit   1 ST a) Nenknivenumeter  En  TTT \  t oT ‘o o  lonnen ~ a  geeneen A gras    klinkers    eren t         vangrail    Ktinkers    GV60 - O6LC IN</pre>

====================================================================== Einde pagina 283 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 284 ======================================================================

<pre>    eH  u.  Bijlage 2    Tel: +31 (0) 180 463 330 - Feoc +31 (0) 180 411 141 - E-mail: info@rskgroup.nl  (0) (0) info@rskgroup NL2190-13.0945.001</pre>

====================================================================== Einde pagina 284 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 285 ======================================================================

<pre>    Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam  Tel: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34  www.alcontrol.nl    @ ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.    Analyserapport  E.M.N.  es  Pottenbakkerstraat 48 Blad 1 4  2984 AX RIDDERKERK act van  Uw projectnaam : Industrieweg 46b te Assen  Uw projectnummer : NL2190-130945  ALecontrol rapportnummer : 11874894, versienummer: 1  Rapport-verificatienummer : SVRBQCAU    Rotterdam, 29-03-2013    Geachte heer/mevrouw,    Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project  NL2190-130945. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben  uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en  het project zijn overgenomen in dit analyserapport.    Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door  ALcontrof Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).    Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van ‘2' of hoger  vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen  vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.           Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere  informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u  vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.    Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.    Hoogachtend,         GY ALCONTROL BY. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CHITENIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM IOOEG 17025-2006 ONDER NFL 1. 029 LES 1m  ESE MOREE WERKLAAMNOEN WORDEN UTOEVOURO ONDER DE ALDEMMENE VOORWAARDEN OEDEPONEERD BU DE KAMER VAN ROOPHANOSL EM FABFUEKEM TH ROTTERDAM BESCHRLA/BNG er  KeA LDA</pre>

====================================================================== Einde pagina 285 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 286 ======================================================================

<pre>    @ ALcontro! Laboratories                        E.M.N. Blad 2 van 4  fF Analyserapport  Projectnaam Industrieweg 46b te Assen Orderdatum 21-03-2013  Projectnummer NL2190-130945 Startdatum 21-03-2013  Rapportnummer 11874894 - 1 Rapportagedatum 29-03-2013  Nummer Monstersoort Monsterspecificatie  001 Grondwater PB1-1-1 1  (AS3000)  002 Grondwater PB2-1-1 1  (AS3000)  Analyse Eenheid Q 001 002  VLUCHTIGE AROMATEN  benzeen pol Ss <0.2 <0.2  tolueen por Ss <0.2 <0.2  ethylbenzeen por Ss <0.2 <0.2  o-xyleen pol Ss <0.1 <0.1  p- en m-xyleen poll Ss <02 <0.2  xylenen (0.7 factor) pg Ss 0.21 0.21  totaal BTEX (0.7 factor) pol 06 06  MINERALE OLIE  fractie C10 - C12 poll <25 <25  fractie C12 - C22 pol <25 <25  fractie C22 - C30 pol <25 <25  fractie C30 - C40 ug! <25 <25  totaal olie C10 - C40 pg Ss <100 <100    De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.    Paraaf :  CN ALCONTROS, IV. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORA FORA CONFORM KOMEG 17628: 2066 ONDER zt. 1. 128  TB AL ONZE VERICLAARDHEDE H WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD DE DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRILKEN TE ROTTERDAM HEOCHILVNEG  BAL agp Sommen Me morte aen    @    ASzeoe</pre>

====================================================================== Einde pagina 286 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 287 ======================================================================

<pre>    ALcontrol Laboratories              E.M.N. Blad 3 van 4   a Analyserepport  Projectnaam Industrieweg 46b te Assen Orderdatum 21-03-2013  Projectnummer NL2190-130945 Startdatum 21-03-2013  Rapportnummer 11874894 - 1 Rapportagedatum 29-03-2013  Monster beschrijvingen  001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen    voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.    002 . De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen  voor de analyses dle worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.         Paraaf :  GN ALCONTROK, B.V. 15 GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DEE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CATERIA VOOR TESTLARORATORIA CONFORM IDOAEG 17625:2006 ONCER NR. L. €26 Zax  TES Al OUTE WERKZAAMWEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM MBCHELNNG ©:  HAMDELEREOSTEA: KVK ROTTERDA 24205200    KA LON</pre>

====================================================================== Einde pagina 287 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 288 ======================================================================

<pre>    @ ALcontrol Laboratories                        E.M.N. Blad 4 van 4  Analyserapport   Projectnaam Industrieweg 46b te Assen Orderdatum 21-03-2013   Projectnummer NL2190-130945 Startdatum 21-03-2013   Rapportnummer 11874894 - 1 Rapportagedatum 29-03-2013   Analyse Monstersoort Relatie tot norm   benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1   tolueen Grondwater (AS3000) idem   ethylbenzeen Grondwater (AS3000) idem   o-xyleen Grondwater (AS3000) idem   p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) kdem   xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1   totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5   Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking   001 G8455111 20-03-2013 20-03-2013 ALC236   001 G8455112 20-03-2013 20-03-2013 ALC236   001 G8455114 20-03-2013 20-03-2013 ALC236   002 G8455110 20-03-2013 20-03-2013 ALC236   002 G8455113 20-03-2013 20-03-2013 ALC236   002 G8455115 20-03-2013 20-03-2013 ALC236    Paraaf : a    WN ALCONTROL 6 V. 15 GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITA IM GES TELOE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 17028:2008 ONDER OR. 1 020 LE  En AL ONZE WERKZAAMEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORMMARDEN GEDEFONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHAMOEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM IEICHRLJVEG wy  BALI HANORLSREGISTER. KVK ROTTERDAM 20200706</pre>

====================================================================== Einde pagina 288 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 289 ======================================================================

<pre>    Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam  Tel: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34  www.alcontrol.nl OO    @ ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.    Analyserapport  E.M.N.  Pe  Pottenbakkerstraat 48 Blad 1 4  2984 AX RIDDERKERK ace van  Uw projectnaam : Industrieweg 46b te Assen  Uw projectnummer + NL2190-130945  ALcontrol rapportnummer : 11874895, versienummer: 1  Rapport-venficatienummer : DSZUEC8W    Rotterdam, 26-03-2013    Geachte heer/mevrouw,    Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project  NL2190-130945. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben  uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en  het project zijn overgenomen in dit analyserapport.    Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door  ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).    Dit analyserapport bestaat Inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger  vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen  vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.           Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als unadere  informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten In dit rapport, dan verzoeken wij u   vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.   Wij vertrouwen er op u met deze Informatie van dienst te zijn.    Hoogachtend,    ed         Q ALOONTROL 6.¥. 16 GEACOREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GIS TELDE ORITERIA VOOR TERTLASORATORIA CONPORM FBOMBC 17025 2005 ONDER NK. L 018 La  AL ONTE WIERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMEHE VOORWAARDEN OEOCPONEERD BUI DE KARIKIE VAN KOOPHAEDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM MEBCHRLA/DIG ey    WAL HANOELSREGIS TER: KVK ROTIEROAM 1206208</pre>

====================================================================== Einde pagina 289 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 290 ======================================================================

<pre>    ALcontrol Laboratories                        E.M.N. Blad 2 van 4  En Analyserapport  Projectnaam Industrieweg 46b te Assen Orderdatum 21-03-2013  Projectnummer NL2190-130945 Startdatum 21-03-2013  Rapportnummer 11874895 - 1 Rapportagedatum 26-03-2013  Nummer Monstersoort Monsterspecificatle  001 Grondwater PB1-1-1 1  (AS3000)  002 Grondwater PB2-1-1 1  (AS3000)  Anatyse Eenheid Q 001 002  ethyl(tert)butytether pot s 0.74 <0.2  MTBE Hol s 0.6 <0.3  (methyl(tert)butylether)    De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.    Paraaf :  GN ALCONTROL B.V. Mi GEACCREDITCERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TEBTLARORATORIA CONPORM IBOREG 1702620056 ONDER NAL L 028 LE) 100  KESTER EGER MEDE VORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMEME VOORWAARDEN DEDEPONEERD MS DE NAME. VAN KOOPHANOEL Ut PAMEEKEN TS ROTTERDAM SESCHRIV IHG er</pre>

====================================================================== Einde pagina 290 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 291 ======================================================================

<pre>    ®, ALcontro! Laboratories    E.M.N. Blad 3 van 4   Pe Analyserapport   Projectnaam Industrieweg 46b te Assen Orderdatum 21-03-2013  Projectnummer NL2190-130945 Startdatum 21-03-2013  Rapportnummer 11874895 ~ 1 Rapportagedatum 26-03-2013  Monster beschrijvingen   001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen    voor de analyses die worden gerapporteerd met het “S* kenmerk.    002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen  voor de analyses die worden gerapporteerd met het ”S* kenmerk.         Paraaf :  EN ALCONTROL B.V. 15 GKACCHIOITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CESTERIA VOOR TESTLABORA TORIA CONFORM ISOMEC 11025.3805 ONDER NE. L €29 Ls om  TE Ee UTTGEMOERD ONDER DI ALOUMENE VOORWMARDEH ORDERONCERD BJ OF KAMER VAN KOOPHANDEL EN FAIKIKEN TE ROTTERDAM OCHALNNEO er  ' NANOULAREOS TER: asss A.    AVAL ES</pre>

====================================================================== Einde pagina 291 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 292 ======================================================================

<pre>    © ALcontrol Laboratories              E.M.N. Blad 4 van 4   EN Analyserapport  Projectnaam Industrieweg 46b te Assen Orderdatum 21-03-2013  Projectnummer NL2190-130845 Startdatum 21-03-2013  Rapportnummer 11874895 - 1 Rapportagedatum 26-03-2013  Analyse Monstersoort Relatie tot norm  ethyl(tert)butylether Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1  MTBE (methyktert)butylether) Grondwater (AS3000) Idem  nt  Monster Barcode Aanlevering Monstermame Verpakking  ee OO  001 G8455111 20-03-2013 20-03-2013 ALC236  001 G8455112 20-03-2013 20-03-2013 ALC236  001 G8455114 20-03-2013 20-03-2013 ALC236  002 G8455110 20-03-2013 20-03-2013 ALC236  002 G8455113 20-03-2013 20-03-2013 ALC236  002 G8455115 20-03-2013 20-03-2013 ALC236    Paraaf : a    GN ALCONTROL BV. EE GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE KAAG VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CHITERMA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM MOREG 17925:2008 OMOER UK L 020 LON onee  TESTEN At ONPS WALRXZAASIAEDIEN WORDEN UITGEVOERD OMDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN OLOEPONLERD BL DE NAMES VAN NODPHANOS EM FABRIEAEN TE ROTTERDAM MOGEN AY  KAL DI " ae re</pre>

====================================================================== Einde pagina 292 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 293 ======================================================================

<pre>         Inspectierapport Vandervelde Protection BV  : : Loodstraat 44 2718 RW Zoetermeer  Kathodische bescherming Postbus 887 2700 AR Zoatemneer  Water-Sludge Tel, 079 3611 308  Fax. 079 3611 278  E-mail: viv@vandervelde.ni  Aarding www. vanderveide.nt  Se TOE wonnen  Opdrachtgever: Plaats van de installatie:  JOHNSON CONTROLLS IFM BV, Shell station Industrieweg  AVELINGEN WEST 5 Industrieweg 46 B  9403 AB Assen  4202 MS GORINCHEM    Algemene gegevens  7702190                    2012   KC 102/03  AP08   MGN 1*10KG    NL:2190    15-10-2012         uit (MA) emepHemSim    TE polie” “BN bousjaar MEP. osm oom > Sm WaT aos # conde                      1} 20 {v- power diesel ep 1998 1500 1099 50 pA  P| rc Ss Lel  al mass | ep | some | vase | oe | om mn  wiscontrole | | |  rgowerbanzna | | 1e |  wsconroe | | |  ewroos |e |  |  | |    +          +    ea    0,    —_    5    ee  potentiaaverefiening | |  earde vuunt ||  aampretour ||  ee  ||  |  | |  |    =    =    || ie  ie    ALLA UT ee           49,8  2,24    PE freiing | van | 108    + mode /- niet in ord / nvt niet van toepassing / ntb. niet te bepalen / * tank gekeurd na wettelijke termijn / # keer agressief  _. „water en/of sludge aargetroflen, Na 3e keer is een inwendige inspectie noodzakelijk.  | Opmerkingen                   a 3 2  5 8 wo  a  3    Els    ij  A  mh                  |          Vandervelde Protection BV Bijlagen: Afschrift verzonden aan:  Shell station    LEEN,  RUN,  INSPECT    E  conform het accreditatie-programma van de raad voor acureditatie, RAJ OH</pre>

====================================================================== Einde pagina 293 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 294 ======================================================================

<pre>    VACUTEST RAPPORT __    Standaard stalen ondergrondse tankinstallatie         TANK    (volgens Tanknology methodiek) TECHINISBK  GEADRESSEERDE RAPPORT  nummer stank/ 013/002  TANKTECHNIEK B.V. datum :18 maart 2013  ABBERDAAN 52 bijlage externe rap. KIWA  1046 AA AMSTERDAM  INSPECTIE  Inspecteur 7  Instantie : tanktechniek  datum : 12 maart 2013  criteria : Tanknology  OPDRACHTGEVER PLAATS VAN INRICHTING  Artelia Nederland Shell station  Industrieweg 46b  9403 AB Assen  UW OPDRACHT ONZE GEGEVENS  datum : 4508395513 uitvoerder  kenmerk : vacutest keuring opdrachtnr.    omschrijving : lekdichtheid meten    OMVANG INSTALLATIE         V p diesel    * peen criterium voor afkeur.    TITS frank-nummer  sja  Sie    5    OVERZICHT TABEL So,  BEOORDELINGSRESULTATEN    Rapportversie :1  Extern rapport :KIWA    Aanleiding opdracht: Bijlage(n):  Voorcontrole 15 jaarlijkse keuring, Meetresultaten KIWA stroom opdrukproef    Herstel gebreken    Afschriften  Geen.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 294 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 295 ======================================================================

<pre>                                                                 ANI   TechtNiigt   Meetblad Vacutest   f° ist «0. ALGEMENETÁNKGEGEVENS «toet yp eg   [| Sst~*é‘“‘C CL... TANKi =< TANK2 [|  TANK3 [| TANK4 | TANK5 |   Tanknr.  (Vi2 | Di03 | Di6 TTC |   [Opgeslagen product | euro. | ___Vpower | _ Diesel | _Vpdiesel |   Inhoud (m5) | 50 | | | 0 |  gemeten   Diameter (mm) (inch) |___2500 | ____ 20 |} 20 | __ 20 |   Onderkant tank tot   A   [Producthoogte | | —CsY| t—<‘Cs;CS™SCs~sdrSC   tankmateriaal |} staal | staal staal Staal   Inwendige coating _ [ja | aj ja kr |   compartiment nee |___ Nee _ | ___ nee | Nee |   en fT |P jr |km |   aangesloten   enkel enkel =| enkel | Enkel |   [dubbelwandig | enkel | enkel | enkel} Enkel |   er mn | om |  lekdetectie   Diepte grondwater _|_____900  |__ _9 | __ 9 | ___ 0 ___ |   [meetmethodiek | gemeten |                             VISUELE INSPECTIE . a . a i ..  [N.v.t: niet van toepassing] pc van toepassing] [+: in orde] [- : niet in orde] [? = nog uit te voeren}  be et : __[/= niet beoordeeld]                                 2d1  2.4.2    Peil en/of water verwijder leiding aanwezig.  De peilleiding is voorzien van een afsluitdop.    Is de peilleiding minimaal DN 40 op het laagste punt van de tank aangebracht en de peildop  voorzien van een peilstok/lint.    Nn  a.  wo    De inwendige doorsnede van de ontluchtingsleiding wordt niet belemmerd door  aangebrachte appendages o.i.d. (Dampen kunnen onbelemmerd in en uit treden).             </pre>

====================================================================== Einde pagina 295 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 296 ======================================================================

<pre>    TEGCHNIGES SE Tanknotosy                              _5 |vulleiding  De vulleidingen voorzien van afsluitbare dop |   De vulleidingen voorzien van aardin, |  Vulleidingen beschermd door vulbak |               ing gevoerde geg ey prog  Indien de producten in de twee afzonderlijke tanks nueer als 25 cm verschillen worden de tanks separaat getest  Bij lage tank kan er geen indicatie worden gegeven waar het eventuele lek zich bevindt (alleen lekkage word geconstateerd)                     DICHTHEID EN/OF STERKTE BEPROEVING  . [+: in orde) [ - : niet in orde]  Tankinstallatie  [6.21 | Onderdruktest tank conformtanknology methode CLC  | 62.2 | Spouwindienaanwezigleegmaken | mt    Leidingwerk  Onderdruktest leidingen conform tanknology methode a |    Conclusie dichtheidsbeproeving re in onde) is niet in orde} [?: niet vast te stellen] [ N.v.t ; niet van toepassing) [f                                               </pre>

====================================================================== Einde pagina 296 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 297 ======================================================================

<pre>         foto 3 foto 4    </pre>

====================================================================== Einde pagina 297 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 298 ======================================================================

<pre>    Bevindingen bijrapport : R13074A5-02  Datum : 17 maart 2013  versie B19 SOT Shell (26-02-2013)                                       Vulpunt en aansluiting dampretour nam    Installatie voor licht- en ontvlambare producten is voorzien van een aansluitpunt voor de afvoer van statische   Aardingsweerstand tussen aansluitpunt van de dampretour en de vulmond van de vulleiding kleiner dan 5 ohm.  a  [Manifoldont-enbeluchtingsleidingen    A3, EXTERNE VEILIGHEID VAN DEINSTALLATIE: © EE EE i                     Conclusie: Externe veiligheid van de installatie: =... ER a De  A Sr he Ce ee EE +: ín orde f-: niet in orde’ N ‘ «niet - vl passing ere         EINDE RAPPORTDEEL A.    Pagina 4 van6    a    </pre>

====================================================================== Einde pagina 298 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 299 ======================================================================

<pre>    Bevindingen bij rapport : R13074AS-02  Datum : 17 maart 2013  versie B19 SOT Shell (26-02-2013         A. Deelrapport Tankinspectie  A0. TANKGEGEVENS _                            Oppervlakte gehele installatie tank + leidingen (in m2    <   SE [FE  g   &.   = .  3   aq Be    : . ja/ nee    Installatie voldoende bereikbaar om te beoordelen               Al, CONTROLE WERKING KATHODISCHE BESCHERMING © 0 0 eS rek  Kathodische bescherming    Metaal Elektrolyt Potentiaal bij inschakeling (in -m  Metaal Elektrolyt Potentiaal bij uitschakeling (in -m  stroombehoefte (in pA    7  ‘    on    Doormeten noodzakelijk  TOELICHTING OP RESULTATEN WERKING KATHODISCHE BESCHERMING    Z Sie ,  i eel         De potentialen zijn gemeten t.o.v. een CuCuSo4 referentie meetcel    Conclusie: Werking kathodische bescherming …                    AZ BEPALING CONDITIE BEKLEDING TANKINSTALLATIE. —  Stroomopdrukproef    Metaal Elektrolyt Potentiaal bij inschakeling (in -m  Metaal Elektrolyt Potentiaal bij uitschakeling (in -m  troombehoefte (in pA    pecifieke isolatiewaarde bekleding van de gehele installatie (Ohm / m2  TOELICHTING OP BEPALING CONDITIE BEKLEDING    Conclusie: Conditie bekleding    R  a  A         A3, EXTERNE VEILIGHEID VAN DE INSTALLATIE         Pagina 3 van 6</pre>

====================================================================== Einde pagina 299 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 300 ======================================================================

<pre>    Bevindingen bij rapport : R13074AS-02  Datum : 17 maart 2013  versie B19 SOT Shell (26-02-2013)    BODEMWEERSTANDSMETING  Boring nr. [1 ] [voor 1e t/m 3* tank   SEW op 0,5 meter diepte (Ohm.meter  SEW op 0,9 meter diepte (Ohm.meter    Grondwaterpeil (meter    Boring [1  EW grondmonster 0,5 meter; aangemaakt met demiwater (Ohm.meter  SEW grondmonster 0,9 meter; aangemaakt met demiwater (Ohm.meter)    TOELICHTING              Pagina 2 van 6</pre>

====================================================================== Einde pagina 300 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 301 ======================================================================

<pre>    RAPPORT    Stroomopdrukproef ondergrondse  tankinstallatie    Kiwa Nederland B.V.   Sir Winston Churchilllaan 273  Postbus 70, 2280 AB Rijswijk  Telefoon 070 - 41 44 514  Telefax 070 - 41 44 640         Internet www.lkiwa.com   GEADRESSEERDE RAPPORT   nummer > R13074AS-02  Tanktechniek B.V. datum + 17 maart 2013  Postbus 8801 bijlage(n) 2 deelrapporten  1006 JA AMSTERDAM   INSPECTIE   inspecteur :   datum : 12 maart 2013   criteria : APO8 en KC-103/2  OPDRACHTGEVER PLAATS VAN INRICHTING  Tanktechniek B.V. Shell Station  Postbus 8801 Industrieweg 46B  1006 JA AMSTERDAM 9403 AB ASSEN  UW OPDRACHT ONZE GEGEVENS  datum : 18 februari 2013 opdrachtnr. :130201906  kenmerk ; E-mail de heer accountmgr |  omschrijving : Herkeuring ondergrondse tankinstallatie rapportversie _ :B19 SOT Shell (08-03-2013)    OVERZICHT - TABEL  OMVANG INSTALLATIE    V-Power  Diesel    Ë  N    < | TECHNISCH    ing Bijlage(n):  Beoordeling bekleding tijdens vooronderzoek op 15 jaarlijkse Bodemweerstandmeting  herkeuring Meetresultaten    Afschriften              Van deze rapportage wordt geen afschrift verstuurd.</pre>

====================================================================== Einde pagina 301 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 302 ======================================================================

<pre>    Bevindingen bijrapport : R13074A5-02  Datum : 17 maart 2013  versie B19 SOT Shell -201    B. Deelrapport Tankinspectie    BO. TANKGEGEVENS    Leidingwerk is uitgevoerd Flexwell(zuigleidin    PD    Oppervlakte gehele installatie tank + leidingen (in m2    <  8  low  a  ®  B:  os  aq    Installatie voldoende bereikbaar om te beoordelen         Bi, CONTROLEWERKING KATHODISCHE RESCHTERMING    2 2            wm  B  5  8  p:  3  3  &  2  8  a    4 oO   ©   E   °   )   ”   5   :   4   Z |  g   oO   x   2   eo}   © .  5   :   i   z   oO . +    Metaal Elektrolyt Potentiaal bij inschakeling (in -m  Metaal Elektrolyt Potentiaal bij uitschakeling (in -m  troombehoefte (in pA               Doormeten noodzakelijk                  De potentialen zijn gemeten t.o.v. een CuCuSo4 referentie meetcel |  [Geen opmerkingen. |          ||  58  TT  BK  |    TOELICHTING OP BEPALING CONDITIE BEKLEDING         Pagina 5 van6</pre>

====================================================================== Einde pagina 302 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 303 ======================================================================

<pre>    Bevindingen bij rapport : R13074AS-02  Datum : 17 maart 2013    B3, EXTERNE VEILIGHEID VAN DE INSTALLATIE    Vulpunt en aansluiting dampretour   Installatie voor licht- en ontvlambare producten is voorzien van een aansluitpunt voor de afvoer van statische  elektriciteit.   De overgangsweerstand van de vulmond naar aarde kleiner dan 1000 ohm.         Conclusie: Externe veiligheid van de installatie“: … … -  ae EN Pe +: fn orde] [-: niet in orde    ae    EINDE RAPPORTDEEL B.         Pagina 6 van6</pre>

====================================================================== Einde pagina 303 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 304 ======================================================================

<pre>    a ARCHIEF    Contactpersoon EN  Toestel  Bezoekadres Noordersingel 33  Assen          ContrAll Projektrealisatie B.V.    t.a.v. de heer | Uw brief van  Postbus 525 Ons kenmerk 2013-03774    7300 AM APELDOORN Bijlagen -    Datum 22 JULI 2013  Verzenddatum 22 JUL 1013    Onderwerp:  verzoek uitstel herkeuring ondergrondse brandstoftanks.    Geachte heer    Bij brief verzonden op 17 juli 2013, met kenmerk NL2190/2013/1398, heeft u als gemachtigde namens  Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. een verzoek tot uitstel ingediend, met betrekking tot de 15  jaarlijkse keuring van ondergrondse brandstoftanks van het Shell tankstation, gelegen aan de Industrieweg  46a te Assen. U verzoekt uitstel tot en met 30 juni 2014.    U heeft aangegeven dat de planning met betrekking tot de 15 jaarlijkse keuring niet gehaald wordt omdat  Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. extra strenge (aanvullende) eisen stelt en dat de ondergrondse  tanks volgens deze eisen niet meer fysiek mogen worden betreden. De ondergrondse tanks dienen nu  volgens deze extra eisen van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. met een camera intern  geinspecteerd te worden. U heeft aangegeven dat Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. al in 2011  bezig was met genoemde aanvullende eisen. Er had daarop ingespeeld kunnen worden door vroegtijdig  opdracht te verstrekken aan die bedrijven die camera inspectie kunnen uitvoeren.    Wij kunnen het verzoek tot uitstel met betrekking tot de 15 jaarlijkse keuring van de 4 aanwezige  ondergrondse brandstoftanks niet honoreren daar er dan sprake is van een gedoogsituatie en vorenstaande  geen reden is tot gedogen.    Wij gaan ervanuit dat de 4 ondergrondse brandstoftanks uiterlijk dit jaar de verplichte 15 jaarlijkse  keuring ondergaan.    Meer informatie.  Wilt u meer informatie over deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer    telefoonnummer    Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    Hoogachtend,   Burgemeester en wethouders van Assen,   namens hen,   medewerker Team bouwen, wonen en ondernemers,         Te    . ze a So Wilt u bij een reactie op  Postbus 30018, 9400 RA Assen 14 0592 /(0592) 366 911 info@assen.nl BNG 285000497 deze brief het kenmerk en de   a ' : tr.v, Gemeente Assen datum vermelden?  Noordersingel 33, 9401 JW Asser (0592) 366 595 www.assen.nl</pre>

====================================================================== Einde pagina 304 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 305 ======================================================================

<pre>    Drenthe 8  u B         Assen, Industrieweg 46b,  Shell tankstation    Locatie:</pre>

====================================================================== Einde pagina 305 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 306 ======================================================================

<pre>Inhoudspagina
 1 Inhoudspagina ................................................................................................................................................................
 2 Assen, Industrieweg 46b, Shell tankstation .....................................................................................................................
 2 Samenvatting ..............................................................................................................................................................
 2 Overtredingen .........................................................................................................................................................
 2 Acties ......................................................................................................................................................................
 3 Afleveren brandstof wegverkeer ..................................................................................................................................
 5 Afleveren brandstof wegverkeer - Lozingen .................................................................................................................
 6 Afleverinstallatie ..........................................................................................................................................................
 6 Afvalbeheer ................................................................................................................................................................
 6 Algemene opmerkingen ..............................................................................................................................................
 6 Bodembescherming ....................................................................................................................................................
 6 Bodembescherming - Vloeistofdichte voorziening ........................................................................................................
 7 Gevaarlijke stoffen in verpakking .................................................................................................................................
 7 Gevaarlijke stoffen in verpakking - Afgetapte brandstoffen autowrakken ......................................................................
 8 Gevaarlijke stoffen in verpakking - Gasflessen ............................................................................................................
 8 Gevaarlijke stoffen in verpakking - Gasflessen - Oppervlaktewater ..............................................................................
 8 Gevaarlijke stoffen in verpakking - Leidingen ...............................................................................................................
 8 Gevaarlijke stoffen in verpakking - Verkoopruimte .......................................................................................................
 8 Gevaarlijke stoffen in verpakking - Werkvoorraad ........................................................................................................
 8 Koelinstallatie (H)CFK 3kg tot en met 30kg .................................................................................................................
 9 Koelinstallatie (H)CFK algemeen .................................................................................................................................
 9 Opslaan in ondergrondse tanks ...................................................................................................................................
 9 Opslaan in ondergrondse tanks: keuring en onderhoud ...............................................................................................
 9 Opslaan in ondergrondse tanks: sanering ...................................................................................................................
 10 Opslagtank - Ondergronds - Constructie ...................................................................................................................
 10 Opslagtank - Ondergronds - Financiële zekerheid .....................................................................................................
 10 Opslagtank - Ondergronds - Inspectie, keuring en onderhoud ...................................................................................
 10 Opslagtank - Ondergronds - Sanering .......................................................................................................................
 11 Stookinstallatie ..........................................................................................................................................................
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Pagina 1 van 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 306 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 307 ======================================================================

<pre>Assen, Industrieweg 46b, Shell tankstation
naam Assen, Industrieweg 46a, Shell tankstation, milieucontrole
Aangemaakt door:  
Inspecteur:  
Organisatie: Rosevink Tankstations BV
adres: Postbus 52
postcode: 9620 AB
plaats: Slochteren
Contactpersoon: de heer  
Locatie: Shell tankstation
Adres: Industrieweg 46B
Postcode: 9403 AB
Plaats: Assen
Inspectiedatum: 12 november 2014
Samenvatting
Vragen 86
Overtredingen 0
Acties 0
Opmerkingen 14
Overtredingen
Acties
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Pagina 2 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 307 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 308 ======================================================================

<pre>    Afleveren brandstof wegverkeer    Wordt het temperatuurgevoelig element eenmaal in de twee jaar op goed functioneren gecontroleerd?   artikel 3.21 Activiteitenregeling   Voldoet: Ja   Opmerkingen:   Volgens installatieboek is dit gedaan op 4 juni 2012. De heer BN geeft aan dat de controle wel is uitgevoerd, maar kan het rapport niet tonen  (Opmerking van op 12 november 2014 15:18)    Enkele uren na de controle heeft de heer Jj als nog de keuring van de temperatuurgevoelige elementen gemaild. Hieruit blijkt dat deze op 12  december 2013 is uitgevoerd. Er wordt dus voldaan aan het voorschrift.    (Opmerking van MNN op 25 november 2014 20:52)         is de afstand tot kwetsbare objecten bij een onbemand station meer dan 20 meter?  categorie 5 van Bijlage | van het Bor  Voldoet: N.v.t.    Opmerkingen:  Betreft een bemand station    (Opmerking van MN op 11 november 2014 21:03)    Wordt de inhoud van het installatieboek minimaal 3 jaar bewaard?  artikel 3.22 Activiteitenbestuit  Voldoet: Ja    Bevat het installatieboek de volgende documenten: plattegrond, bewijzen gecertificeerde/geaccrediteerde aanleg vloeistofdichte vloer,  inspectie en resultaten van metingen, uitgevoerde keuringen en controles?   artikel 3,22 Activiteitenbesluit   Voldoet: Ja    Is de tankinstallatie voorzien van een dampretoursysteem Stage-1?  artikel 3.19 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    is de vaste afleverinstallatie uitgevoerd en geïnstalleerd overeenkomstig BRL K903 door een daartoe gecertificeerd bedrijf?  artikel 3.21 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    Ís bij brandstof die metaalhoudende additieven bevat, aangegeven hoeveel metaalhoudende additieven de betrokken brandstof bevat?  artikel 3.21 Activiteitenbestuit  Voldoet: N.v.t.    is het dampretour fase-ll brandveilig uitgevoerd door middel van vlamkerende voorzieningen?  artikel 3.20 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    ts het dampretour fase-ll in een goede staat en vrij van scheuren, gaten en andere gebreken?  artikel 3.20 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    Wordt de motor van een voertuig waaraan brandstof wordt afgeleverd buiten werking gesteld?  {8:82} 9.6 PGS 28:2000 (3-2005)  Voldoet: Ja    Is bij de opstelplaats van een tankend voertuig ten minste één brandblustoestel aanwezig met een blusvermogen van 43A/233B volgens  NEN-EN 3-42  {8:82} 9.3 PGS 28:2000 (3-2005)    Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Pagina 3 van 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 308 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 309 ======================================================================

<pre>    Voldoet: Ja    Wordt het brandblustoestel ten minste éénmaal per jaar door een deskundige op zijn goede werking onderzocht?  voorschrift 9.3 PGS 28  Voldoet: Ja    Vindt het afieveren van lichte olie aan motorvoertuigen plaats via een EU-systeem voor dampretour fase-lI?  artikel 3.20 Activiteitenbestuit  Voldoet: Ja    Heeft het EU-systeem voor dampretour een afvangrendement van damp van lichte olie van 85%?  artikel 3.20 Activiteitenbesluit  Voldoet: Ja    Heeft het EU-systeem voor dampretour een damp/lichte olie-verhouding van ten minste 0,95 en ten hoogste 1,05  artikel 3.20 Activiteitenbesluit  Voldoet: Ja    Is het EU-systeem voor dampretour voorzien van een keurmerk waaruit blijkt dat het is goedgekeurd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020?  artikel 3.20 Activiteitenbestuit  Voldoet: Ja    Wordt het EU-systeem voor dampretour fase zonder automatisch bewakingssysteem ten minste eenmaal per jaar op de goede werking  gecontroleerd?   artikel 3.20 Activiteitenbesluit   Voldoet: Ja         Wordt het EU-systeem voor dampretour fase-ll met een automatisch bewakingssysteem ten minste eenmaal per drie jaar gecontroleerd?  artikel 3.20 Activiteitenbesluit  Voldoet: Ja    Is het automatisch bewakingssysteem in staat om storingen op te sporen?  artikel 3.20 Activiteitenbestuit   Voldoet: N.v.t.   Opmerkingen:   Niet gecontroleerd   (Opmerking van SB op 11 november 2014 21:03)   Is het automatisch bewakingssysteem in staat om storingen te melden?  artikel 3.20 Activiteitenbesiuit   Voldoet: N.v.t.   Opmerkingen:   Niet gecontroleerd   (Opmerking van MN op 11 november 2014 21:03)   Kan het automatische bewakingssyteem de toevoer van lichte olie naar de afieverzuil automatisch stoppen?  artikel 3.20 Activiteitenbesluit   Voldoet: N.v.t.   Opmerkingen:   Niet gecontroleerd   (Opmerking van GE op 11 november 2014 21:03)    Is duidelijk zichtbaar dat een EU-systeem voor dampretour fase-ll aanwezig is?  artikel 3.20 Activiteitenbestuit    Regionale Uttvoeringsdiensi Drenthe Pagina 4 van 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 309 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 310 ======================================================================

<pre>    Voldoet: Ja          Vindt de aflevering van lichte olie uitpandig plaats?  artikel 3.20a Activiteitenbestuit  Voldoet: Ja    Vindt het afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding?  artikel 3.25 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    Is de afmeting van de vloer, gemeten vanaf de afleverzuil, ten minste de lengte van de afleverstang plus één meter?  artikel 3.25 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    Vindt het afleveren van ureum aan motorvoertuigen voor het wegverkeer plaats boven de bodembeschermende voorziening?  artikel 3.25 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Is het installatieboek in de inrichting bewaard of binnen een redelijk termijn beschikbaar gesteld?  artikel 3.22 Activiteitenbestuit  Voldoet: Ja    Afleveren brandstof wegverkeer - Lozingen    Kan het te lozen afvalwater op een doelmatige wijze worden bemonsterd?  artikel 3.23 Activiteitenbestuit  Voldoet: Ja    Bevat het afvalwater dat via een slibvangput en olieafscheider (conform NEN 858-1 en 2) wordt geloosd in enig steekmonster minder dan  200 milligram per liter olie?   artikel 3.23 Activiteitenbestuit   Voldoet: Ja    Opmerkingen:  Niet gecontroleerd  (Opmerking van B op 11 november 2014 21:03)    Laatstde lediging van de OBA is geweest op 8 juli 2013. Hierdoor wordt niet voldaan aan de NEN 858-1 en 2.    (Opmerking van BNN op 12 november 2014 15:33)         Wordt afvalwater afkomstig van de vioeistofdichte voorziening onder de afieverinstallatie door een slibvangput en olieafscheider conform  NEN-EN 858-1 en 2 gevoerd?    Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Pagina 5 van 1t</pre>

====================================================================== Einde pagina 310 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 311 ======================================================================

<pre>    artikel 3.23 Activiteitenbesluit  Voldoet: Ja    Afleverinstallatie -  Is het aflevertoestel voorzien van een bedieningsvoorschrift: "MOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN"?  voorschrift 9.6.1.5 PGS 28   Voldoet: Ja    Is een vulpistool zonder vastzetinrichting zo uitgevoerd dat het pistool in geopende positie niet kan worden vast gezet?  voorschrift 9.6.1.4 PGS 28  Voldoet: Ja    Is de afleverinstallatie uitgevoerd met een automatisch afslagmechanisme?  {8:82} 9.6.1.3 PGS 28:2000 (3-2005)  Voldoet: Ja    Kan de afleverinstallatie zodanig buiten werking worden gesteld, dat onbevoegden haar niet in werking kunnen stellen?  {8:82} 9.6.1.1 PGS 28:2000 (3-2005)  Voldoet: Ja    Zijn de vaste afievertoestellen op een terreingedeelte geplaatst dat ongeveer 0,1 m hoger ligt dan de aansluitende vioeistofdichte  verharding?   {8:82} 6.7 PGS 28:2000 (3-2005)   Voldoet: Ja    Afvalbeheer    is de omgeving in een straal van 25 meter vrij van zwerfvuil (afkomstig van de inrichting)?  artikel 2.13 Activiteitenbesiuit  Voldoet: Ja    Algemene opmerkingen    Gebruik deze vraag voor het maken van algemene opmerkingen.  Voorschrift Algemene opmerkingen  Voldoet: Ja    Opmerkingen:    Binnen de inrichting vindt ook aflevering plaats van LPG. De keuring van de tank is geldig tot december 2016.    (Opmerking van GN op 12 november 2014 15:18)    in    en  5 EE  Hi Mae    " | „NB         Bodembescherming    Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd?   artikel 2.9 Activiteitenbesluit   Voldoet: Ja   Zijn bodembeschermende voorzieningen zodanig ingericht dat gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vioeistoffen effectief  worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd?    artikel 2,4 Activiteiterregeling  Voldoet: Ja    Bodembescherming - Vloeistofdichte voorziening    Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Pagina 6 van 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 311 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 312 ======================================================================

<pre>    Heeft de lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen voldoende  opvangcapaciteit (ten minste 110% van de Inhoud van de grootste verpakkingseenheid en ten minste 10% van de inhoud van alle  opgeslagen stoffen)?   artikel 2.4 Activiteitenregeling   Voldoet: N.v.t.    is de vloeistofdichte voorziening zonder gebreken?  artikel 2.1 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    Wordt de bodembeschermende voorziening jaarlijks gecontroleerd op gebreken?  artikel 2.1 Activiteitenrageling  Voldoet: Ja    Is de vloeistofdichte voorziening de afgelopen 6 jaar goedgekeurd?  artikel 2.1 Activiteitenregeling   Voldoet: Ja   Waarde: 31-08-2017    i    Gee ve         Gevaarlijke stoffen in verpakking    Is de afstand van een opslagvoorziening waarin > 2.500 kg (uitgez. gasflessen ADR 2) gevaarlijke stoffen worden opgeslagen t.o.v. een  woning van derden minimaal 20 meter? (met een brandwerende voorziening 8 meter)   artikel 4.1 Activiteitenbes!uit   Voldoet: N.v.t.    Worden vaste en vloeibare gevaarlijke stoffen in gesloten verpakking boven een bodembeschermende voorziening opgeslagen?  artikel 4,10 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    is de verpakking zodanig dat niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen?  artikel 4.2 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    Is maximaal 10.000 kg gevaarlijke stoffen in het laad- en losgedeelte aanwezig?  artikel 4,7 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Worden verpakte gevaarlijke stoffen die niet binnen 48 uur worden afgeleverd in een opslagruimte opgeslagen bestaand uit drie wanden  van 3 meter hoog en 60 minuten brandwerend?   artikel 4.7 Activiteitenregeling   Voldoet: N.v.t.    Voldoet de voorziening voor de opsiag van gevaarlijke stoffen aan de voorschriften van PGS 15?    artikel 4.3 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    Opmerkingen:    er worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen. De gevaarlijke stoffen die er zijn aanwezig in de winkel.    (Opmerking van MR op 12 november 2014 15:18)    Gevaarlijke stoffen in verpakking - Afgetapte brandstoffen autowrakken    Voldoen de bovengrondse stationaire verpakkingen voor de opslag van afgetapte vloeibare brandstoffen aan de BRL K903?  artikel 4.9a Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Zijn de bovengrondse stationaire verpakkingen inclusief de leidingen en appendages onderhouden en gekeurd conform tabel 4.9a?  artikel 4,9a Activiteitenregeling    Regionale Uttvoeringsdienst Drenthe Pagina 7 van 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 312 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 313 ======================================================================

<pre>Voldoet: N.v.t. 
Voldoen de bovengrondse stationaire verpakkingen aan de voorschriften uit de PGS 30?  
artikel 4.9a Activiteitenregeling  
Voldoet: N.v.t. 
Heeft de ruimte waarin bovengrondse stationaire verpakkingen worden opgeslagen van WBDBO van ten minste 60 minuten?  
artikel 4.9b Activiteitenregeling  
Voldoet: N.v.t. 
Gevaarlijke stoffen in verpakking - Gasflessen
Is de afstand van de in de buitenlucht opgestelde opslag voor meer dan 1.000 liter brandbare gassen in gasflessen t.o.v. woning van
derden ten minste 15 meter? (met een brandwerende voorziening 7,5 meter)?  
artikel 4.1 Activiteitenbesluit  
Voldoet: N.v.t. 
Zijn geen gasflessen aanwezig gevuld met autogas (met uitzondering van wisselreservoirs ten behoeve van interne transportmiddelen)? 
artikel 4.1 Activiteitenbesluit  
Voldoet: N.v.t. 
Gevaarlijke stoffen in verpakking - Gasflessen - Oppervlaktewater
Worden activiteiten waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken boven een opvangvoorziening uitgevoerd, zodat
oppervlaktewater verontreiniging wordt voorkomen?  
artikel 4.10a Activiteitenregeling  
Voldoet: N.v.t. 
Gevaarlijke stoffen in verpakking - Leidingen
Zijn op een verpakking aangesloten leidingen bovengronds aangelegd of in een speciaal aangelegde goot geplaatst?  
artikel 4.9 Activiteitenregeling  
Voldoet: N.v.t. 
Worden de op een verpakking aangesloten leidingen periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid?  
artikel 4.9 Activiteitenregeling  
Voldoet: N.v.t. 
Is de aansluiting op een verpakking met een inhoud van > 200 liter gevaarlijke stoffen, beneden het hoogste vloeistofniveau, voorzien van
een afsluiter?  
artikel 4.9 Activiteitenregeling  
Voldoet: N.v.t. 
Zijn leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de tank kan stromen,
voorzien van een anti-hevel voorziening?  
artikel 4.9 Activiteitenregeling  
Voldoet: N.v.t. 
Zijn de leidingen bestand tegen de te transporteren vloeistof en vloeistofdicht uitgevoerd?  
artikel 4.9 Activiteitenregeling  
Voldoet: N.v.t. 
Gevaarlijke stoffen in verpakking - Verkoopruimte
Voldoet de voorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen in een ruimte voor openbare verkoop aan de PGS 15 of aan de voorschriften
4.3 tot en met 4.5 van de regeling?  
artikel 4.8 Activiteitenregeling  
Voldoet: N.v.t. 
Gevaarlijke stoffen in verpakking - Werkvoorraad
Is de werkvoorraad gevaarlijke of bodembedreigende stoffen opgeslagen in deugdelijke en gesloten verpakking?  
artikel 4.10 Activiteitenregeling  
Voldoet: Ja 
Koelinstallatie (H)CFK 3kg tot en met 30kg
Is er een logboek aanwezig bij een koelinstallatie met een inhoud van 3 kg tot 30 kg gereguleerd koudemiddel?  
artikel 23 Verordening ozonlaag afbrekende stoffen ((EG) Nr. 1005/2009)  
Voldoet: Ja 
Opmerkingen:  
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Pagina 8 van 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 313 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 314 ======================================================================

<pre>    er is een airco aanwezig met 5 kg R410A deze is op 11 februari 2014 possitief gecontroleerd op tekdichtheid, de controle is uitgevoerd door  Johnsson control. Er is tevens een koelcel aanwezig deze heeft 3,1 kg R507 koelmiddel, deze is op 10 maart 2014 gecontroleerd door Carrier.    (Opmerking van NN op 12 november 2014 14:39)    Is de koelinstallatie de laatste 12 maanden gecontroleerd op lekkage?  artikel 23 Verordening ozonlaag afbrekende stoffen ((EG) Nr. 1005/2009)  Voldoet: Ja    is er een goede registratie van de koudemiddelen?    artikel 23 Verordening ozonlaag afbrekende stoffen ((EG) Nr. 1005/2009)  Voldoet: Ja    Koelinstallatie (H)CFK algemeen    is de koelinstallatie met een inhoud van 3 kg of meer gereguleerd koudemiddel gecontroleerd door een gediplomeerd persoon?  artikel 23 Verordening ozonlaag afbrekende stoffen ((EG) Nr. 1005/2009)   Voldoet: Ja   Waarde:    Opslaan in ondergrondse tanks    Is de ondergrondse tank gecontroleerd bij vermoeden op lekkage en slechte staat van onderhoud?  artikel 3.35 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Is een keuring van geschiktheid uitgevoerd bij een ondergrondse tank waarin afgewerkte olie is opgeslagen en een product wisseling heeft  plaatsgevonden?   artikel 3.38 Activiteitenregeling   Voldoet: N.v.t.    Opmerkingen:  Eris geen tank met afgewerkte olie aanwezig.    (Opmerking van MN op 12 november 2014 14:48)    Opslaan in ondergrondse tanks: keuring en onderhoud    Is de ondergrondse tank binnen de daarvoor geldende termijn beoordeeld en goedgekeurd door erkende instelling?  artikel 3.35 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja  Datum: 27-02-2028  5 :         Is het bevoegd gezag geïnformeerd dat de ondergrondse tank is afgekeurd?  artikel 3.35 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Wordt de ondergrondse tanks met afgewerkte olie jaarlijks geleegd?    artikel 3.35 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Opslaan in ondergrondse tanks: sanering  Is de tank verwijderd indien herkeuring niet mogelijk is?    artikel 3.37 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Regionale Urtvoeringsdienst Drenthe Pagina 9 van 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 314 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 315 ======================================================================

<pre>    is bij een afgekeurde tank de vloeistof verwijderd en de opslag beëindigd?  artikel 3.35 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Opslagtank - Ondergronds - Constructie ;  Is een stalen tank uitgevoerd met kathodische bescherming als uit een bodemweerstandsmeting blijkt dat weerstand < 100 ohmmeter is?  artikel 3.34 Activiteitenregeling   Voldoet: Ja    Opmerkingen:    controle is uitgevoerd door Vandervelde Protections op 29 oktober 2014, hiervan is nog geen rapportage ontvangen. Laatste rapportage is van 19  november 2013.    (Opmerking van MN op 2 november 2014 14:48)         Zijn vul- en aftappunten boven een lekbak of een vloeistofdichte voorziening geplaatst?  artikel 3.34 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    Opslagtank - Ondergronds - Financiéle zekerheid    is voor het opsiaan van vioeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse tank een verzekering ter dekking van de  aansprakelijkheid bij verontreiniging van de bodem afgesioten?   artikel 2.24 Actviteitenbesluit   Voldoet: Ja    Is de zekerheid EUR 225.000 per ondergrondse tank of bij meer dan zes ondergrondse tanks totaal EUR 1.361.340,65%  artikel 2.24 Activiteitenbestuit  Voldoet: Ja    Opslagtank - Ondergronds - Inspectie, keuring en onderhoud    Zijn de ondergrondse opslagtank en bijbehorende leidingen en appendages uitgevoerd, geïnstalleerd en gerepareerd conform het Besluit  bodemkwaliteit aangewezen normdocument?   artikel 3.34 Activiteitenregeling   Voldoet: Ja    Wordt, indien de kathodische bescherming niet nodig is, jaarlijks een stroomopdrukproef uitgevoerd?  artikel 3.36 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Wordt de kathodische bescherming van de ondergrondse tank een keer per jaar door erkende instelling gecontroleerd, en indien  noodzakelijk hersteld?   artikel 3.36 Activiteitenregeling   Voldoet: Ja    Is periodieke bodemweerstandsmeting uitgevoerd?    artikel 3.34 Activiteitenregeling  Voldoet: Ja    Opslagtank - Ondergronds - Sanering  Is de ondergrondse tank binnen acht weken na het beëindigen van de opslag door erkende instelling verwijderd?    artikel 3.37 Activiteitenregeling  Voldoet: N.v.t.    Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Pagina 10 van 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 315 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 316 ======================================================================

<pre>Is de tank door een erkende instelling eerst inwendig gereinigd en vervolgens gevuld met inert materiaal?
 
a
rtikel 3.37 Activiteitenregeling
 
V
oldoet: 
J
a 
I
s het verwijderen van de ondergrondse tank conform het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd en is binnen 3 maanden een rapportage aan
h
et bevoegd gezag verstuurd?
 
a
rtikel 3.37 Activiteitenregeling
 
V
oldoet: 
N
.v.t. 
S
tookinstallatie
I
s de stookinstallatie binnen de juiste termijn door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat gekeurd?
 
a
rtikel 3.7m Activiteitenregeling
 
V
oldoet: 
N
.v.t. 
D
atum: 
O
pmerkingen:
 
D
e aanwezige stookinstallatie heeft een vermogen minder dan 100 kW. Er is dus geen sprake van een verplichte vierjaarlijkse inspectie.
(
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Pagina 
11
 van 
11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 316 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 317 ======================================================================

<pre>         </pre>

====================================================================== Einde pagina 317 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 318 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 318 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 319 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 319 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 320 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 320 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 321 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 321 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 322 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 322 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 323 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 323 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 324 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 324 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 325 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 325 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 326 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 326 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 327 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 327 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 328 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 328 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 329 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 329 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 330 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 330 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 331 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 331 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 332 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 332 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 333 ======================================================================

<pre>    4    CONTROLERAPPORT (BRCO)         VOORBEREIDING  MPM4all gegevens geraadpleegd (opslag, wetrelatie ja Onee __[Jn.v.t.  Energieverbruikgegevens vooraf ontvangen (SAM-project ja |_Inee   Interne afstemming    [VOORBEREIDING |    L] Bodem   L] Brandweer   CL] Biz   Xx] BWT/RO  (]Plantoetser/vergunningverlener  L] Overig   CI n.v.t.   [politie   | Waterschap   L] Provincie   L] VROM Inspectie  L] Overig    Externe afstemming         KR 4  >  <  ad    ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS  Aantal overtredingen kernvoorschriften    | Aantal overtredingen kemvoorschriften  Aard activiteiten verkoop en reparatie auto's, wassen  en poetsen auto's  Jestigingsadres Industrieweg 44-46    Postbus 8022  9702 KA kies hier de plaats  0592-852150    Postadres  Postcode en plaats  Telefoonnummer    [Postadres |   [Postcode en plaats Cid   [Telefoonnummer |   MEE (vestigingsmanager   [Bezochtdoor CC“ (sts~‘“‘CSCSC*C*dCWNOC  DS   Categorie indeling gecontroleerd c.q aangepast in MPM4all?    -10) Industrieterrein/buitengebied   -5) Bedrijfsterrein/rand industrieterrein  L (0) Gemengd gebied/rand bedrijventerrein  L] (+5) Stedelijke woongebied    Stap A: Omgevingstype         L] (+10) Rustige woonwijk Score:  Stap B: Aanwezige gevaarlijke CJ (0) 0 - 25  (afval)stoffen/brandbare gassen in kg/l (excl. CL] (+5) 25 - 250  gasolie of 200 | afgewerkte olie) DI (+10) 250 - 1000 =    CJ (+15) 1000 - 5000  L] (+20) 5000 - 10000  L] (+25) 10000 en meer Score: +    Stap C1: Overtreding milieuvoorschriften XI (+5) ja   L] (+10) recidive   L] (-5) nee Score:  Stap C2: Milieugedrag/milieuzorg Dd (-5) positief   0) neutraal   | (+5) negatief Score:    Totale score: +5  Uiteindelijke categorie-indeling 2 (cat. aanpassing bij 2+25 en < -10 punten  Eventuele toelichting    Invoering in MPM4all vereist [ja [nee   1 Bedrijf is vergunningplichtig Soort vergunning + datum U Oprichting”  verlening [] Revisie   LT] Verandering”    PJ Bedrijf valt onder AMVB, namelijk Besluit Inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer    DIL  #  1  AN u  oO    +  w    1                   CL] Bedrijf is in werking zonder/in afwijking ing of AMvB melding (overtreding  L] AMvB melding moet worden ingediend ,   CL] Veranderingsvergunning of art. 8.19 Wm melding moet worden ingediend   L] Voorschriften zijn niet adequaat/actueel   C1 Inrichting valt van rechtswege onder AMvB, namelijk                   </pre>

====================================================================== Einde pagina 333 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 334 ======================================================================

<pre>                             BODEM (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming _    incl. boven - en ondergrondse tanks!   Welke bodemvoorzieningen zijn aanwezig?  Bepaal BRCL paragraaf of vs. AMvB |  Voorziening vereist?  Toelichting voorziening |  Uit te voeren maatregelen  Vereiste certificaat tanks aanwezig?  Zo nee, welke niet? |  Datum aanleg vloeistofdichte vloer(en)  Wordt voor alle bodemvoorzieningen voldaan aan bodemrisico categorie A? ja nee   Indien keuring voorg i ing afgegeven + voorhanden? | |    ja nee  LUCHT Vinden er laswerkzaamheden plaats? DI ja nvt.    Zo ja, aan welke soort materiaal? |LÌ Roestvrij staal  L] Andere ‘verontreinigde’ lasoppervlakken    Soort lasdraad  Beklede elektrode _ _  Us Us  Zo ja, soort afzuiging Puntafzuiging  d Natuurlijke afZuiging  |_| Mechanische afzuiging                                                                                                                           Opmerkingen:    Is de emissie van stoffen in de lucht in strijd met vastgestelde normen? |    Maximale hoeveelheid ||  Frequentie afvoer ||    Opslagvoorziening(en) CPR15-1/PGS  Wordt voldaan aan vereiste bouwkundige voorzieningen? j e    a   Wordt voldaan aan vereiste gedragsvoorschriften? ja e  ja  a                    oO    o    3 |3  oO          Is sprake van onverenigbare combinaties?  Vindt er juiste registratie van gevaarlijke (afval)stoffen plaats?  Opmerkingen:    OOOO          [|  =  o  o                                                                      AFVALPREVENTIE  |Afvalpreventiemaatregelen Dd    CFK BELSUIT (koelinstallaties > 500 Watt  Type koelinstallatie? CO  Koelmiddel >/< 3 kg          Is een instructiekaart aanwezig? ja LO  Is een logboek aanwezig? po jas nee    Onderhoud door: en    STOOKINSTALLATIES    Aard stookinstallatie 1 Po ermogen  SCIOS-keuring uitgevoerd door? |    Opmerkingen: |  |Aard stookinstallatie2 =) |] Cd ermogen KW  |SCIOS-keuring uitgevoerd door? |   Opmerkingen: pd    Wordt bij een stook — of verwarmingsinstallatie met nominale belasting van > 120 kW op Oja Onee    onderwaarde elke 2 jaar een (SCIOS)keuring uitgevoerd?</pre>

====================================================================== Einde pagina 334 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 335 ======================================================================

<pre>         AFVALWATER    : Te  Staat afvalwater paragraaf in de vergunning? . Onee Ban.v.t.         Zo niet, dan moet vergunning geactualiseerd worden.    |Aard bedrijfsafvalwater |  Lozing op |  | Via welke voorzieningen? | ___ |  | Voldoet de voorziening? | ___________lie Onee |  Voorlichting gegeven over olielaag/vetlaag   dikte I.r‚t, handhaving (goede werking 13 [ja (nee   cm)?           Aandachtspunt: Indien nieuw lozingspunt bedrijfsafvalwater aan de orde is (bijv. wasplaats, tankplaats, etc.) altijd    afstemming met CT over capaciteit riool!  [ja Linee_ Ln.v.t.  |Datumafstemming+ Naam |  [Opmerking |  Worden stoffen geloosd die de doelmatige werking riool en/of zuiveringstechnische werk Ti oO   belemmeren? Ja nee   U MJA bedrijf doelgroepenbeleid |  _] Energiegegevens ingevoerd in MPM4all?__ ||  Aard Hoeveelheid Incl, privé Verbruik met name voor:  ia Onee |  |Energiebesparende maatregelen: ||  Vindt registratie van het energieverbruik :  JE maandelijks |  anders TD    OPMERKINGEN (ALGEMEEN    Aan de Industrieweg 44 zit auto century verhuur. Dit behoort tot de century groep echter staat niet op de tekening vermeldt.    TEKORTKOMINGEN EN AFSPRAKEN VOOR BRIEF (voorschriften en termijn noemen    vertredingen:  - De wasplaats is niet gecontroleerd en goedgekeurd conform de CUR/PBV-aanbeveling 44           - De inrichting is veranderd (nr. 44 hoort ook bij inrichting) en de wasplaatsen staan niet op de tekening vermeldt. (artikel 6)_         Verqunningsituatie:  Ter informatie:  Bevestiging per brief?    In MPM inpiannen als vergunning Project!  Meesturen met brief:    L] Meldingsformulier met bijlage checklist geluid</pre>

====================================================================== Einde pagina 335 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 336 ======================================================================

<pre>    CONTROLERAPPORT HERCONTROLES/KLACHTEN/AD HOC CONTROLES    ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsgegevens gecontroleerd en Xi;  ingevoerd in MPM4all? Ja    Bedrijfsnaam auto century assen   Vestigingsadres industrieweg 44- 46   Postadres postbus 8022   Postcode en plaats 9702 KA GRONINGEN kies hier de plaats   Telefoon 0592- 852150   Contactpersoon nl Gesproken met |    datum bezoek/telefonisch 22januari 2008 telefonisch Bezocht / behandeld —  contact door    AARD BEZOEK / MELDING   |_| Eerste hercontrole |_| Sanctie uitvoer (derde hercontrole) |{_] Controle n.a.v. klacht   DJ Extra hercontrole zonder sanctie L] Ad Hoc controle (alleen bij max. 2  (EXCO) aspecten!)   OPMERKINGEN /ACHTERGRONDINFO (altijd voorschriftnhummers noemen + toelichting)  Aangeven of overtreding wel/niet ongedaan is gemaakt en hoe   Nieuw geconstateerde overtredingen (geen termijn, alleen op wijzen als aandachtspunt voor volgende controle):    L] Tweede hercontrole    CONCLUSIE /ADVIES T.B.V. BRIEF Bij handhaving aangeven o.g.v. welk voorschrift  wordt opgetreden  Overtredingen:    keuring wasplaats vloeistofdichtheid vloer CUR/ PBV AANBEVELING 44 (voorschrift 3.2.8)    Vergunningsituatie:    Ter informatie: .   van twee wasplaatsen zijn de pbv certificaten van binnen(zie volgende blz).   de rollover is de vloer in zo'n slechte staat dat aanbevolen is om een nieuwe vloer te laten komen. omdat er  al eerdere ideeen waren om de rollover te veranderen, word dit gelijk allemaal meegenomen. besloten om te  wachten tot deze er is, en dat de vloer dan word gekeurd op zijn vloeistofdichtheid (CUR/ PBV- aanbeveling  44). afgesproken is dat de certificaat aan ons word overhandigd, dit is hun ook schriftelijk medegedeeld.    BRIEF STUREN    L] Inrichting L] Anders, nl.  Aard brief Bedrag + onderbouwing geven!    L] Overtreding verholpen    L] Vooraankondiging dwangsom*  L] Dwangsom aanschrijving?  L] Inning dwangsom    CL] Bestuursdwang toepassen         1. Kopie brief van vooraankondiging sanctiebeschikking (dwangsom of bestuursdwang) via Regio  Politie Drenthe, t.a.v. milieuteam (dhr. MN), Postbus 107, 9400 AC Assen.   2. Kopie brief definitieve sanctiebeschikking naar Openbaar Ministerie, t.a.v. mevr. EE,  Postbus 30004, 9400 RA Assen (In brief CC Openbaar Ministerie).</pre>

====================================================================== Einde pagina 336 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 337 ======================================================================

<pre>8.20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 337 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 338 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 338 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 339 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 339 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 340 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 340 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 341 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 341 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 342 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 342 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 343 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 343 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 344 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 344 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 345 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 345 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 346 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 346 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 347 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 347 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 348 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 348 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 349 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 349 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 350 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 350 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 351 ======================================================================

<pre>    CONTROLERAPPORT (BRCO)         VOORBEREIDING  MPM4all gegevens geraadpleegd (opslag, wetrelatie    bd  Oo  D    @    nee n.v.t.    Energieverbruikgegevens vooraf ontvangen (SAM-project Llja nee  Interne afstemming    LJ Bodem   LJ] Brandweer   LJ Biz   LJ BWT/RO  L]Plantoetser/vergunningverlener  C] Overia   i n.v.t.   [politie   LJ] Waterschap   L] Provincie   CJ VROM Inspectie  L] Overig   DI n.v.t.    ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS  Aantal overtredingen kernvoorschriften    Externe afstemming              | Aantal overtredingen kernvoorschriften sss  met LPG  Vestigingsadres  9351 VG Leek  Postcode en plaats  Telefoonnummer  [Bezochtdoor i t”™~—‘“—;s™C””COC‘“‘(S;(”;”;”;”é‘~dC    [MILIEUSCORE |  Stap A: Omgevingstype         Stap B: Aanwezige gevaarlijke CL] (0) 0 - 25  (afval)stoffen/brandbare gassen in ko/l (excl. LJ (+5) 25 - 250    LJ (+15) 1000 - 5000  L] (+20) 5000 - 10000    Stap C1: Overtreding milieuvoorschriften    Stap C2: Milieugedrag/milieuzorg i (-5) positief  L] (O0) neutraal    CL) (+5) negatief Score: -5  3 (cat. aanpassing bij 2+25 en < -10 punten  (Eventuele toelichting ||    VERGUNNINGSSITUATIE Dija Knee    U Bedrijf is vergunningplichtig Soort vergunning + datum DJ Oprichting”  verlening L] Revisie  Oprichtingsvergunning d.d. L] Verandering”  17-10-1997  Melding art. 8.19 d.d. 17-12-  1997  Ambtshalve wijziging d.d.  18-07-2006  en natuurlijk van rechtswege  Besluit tankstatiopns en  besluit LPG tankstations t'is  een type A tankstation  LL Bedrijf is in werking zonder/in afwijking van vergunning of AMvB melding (overtreding art. 8.1/art. 6 AMvB    L] Voorschriften ziin niet adeauaat/actueel    gasolie of 200 | afgewerkte olie) LJ] (+10) 250 - 1000                      </pre>

====================================================================== Einde pagina 351 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 352 ======================================================================

<pre>         BODEM (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming  NBR van toepassing? :   Soort bodembedreigende activiteit  incl. boven - en ondergrondse tanks!  Welke bodemvoorzieningen zijn aanwezig? PBV Verklaring VV    CIn.v.t.    tankptaats en vulpunt og tanks    Bepaal BRCL paragraaf of vs. AMvB  [Toelichting voorziening.—sS  [Uit te voeren maatregelen [geen |  Zo nee, welke niet? ||   Wordt voor alle bodemvoorzieningen voldaan aan bodemrisico categorie A? DI ja Ll nee    Indien keuring voorgeschreven, is PBV verklaring afgegeven + voorhanden? DI ja Linee  LUCHT Vinden er laswerkzaamheden plaats?  Zo ja, aan welke soort materiaal? |L] Roestvrij staal   L] Andere ‘verontreinigde lasopperviakken   LJ Schone oppervlakken  Verbruik lasdraad kg/jaar (200 kg las toevoegingmateriaal = drempel, bij rvs  Soort lasdraad |_| Massieve draad   L] Gevulde draad   L] Beklede elektrode  Lasdamp afzuiging aanwezig? ja_[] nee  Zo ja, soort afzuiging L] Puntafzuiging   L] Natuurlijke afzuiging   L] Mechanische afzuiging    O    DI nvt.         Opmerkingen:  Is de emissie van stoffen in de lucht in strijd met vastgestelde normen?  AFVALSTOFFEN  Aard afvalstoffen  Maximale hoeveelheid  Frequentie afvoer  Afvoerder  Opmerkingen:  OPSLAG GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN (PGS/CPR15  Opslagvoorziening(en) CPR15-1/PGS L] Losse kast   L] Bouwkundige kast    ja _[] nee    je    DL    OO n.v.t.  restafval, folie en papier/karton, ows obas   rolcontainers   wekelijks, indien nodig   Sita, Lekkerland         d    n.v.t.    L] Vatenpark  (_] Opslaqgebouw    Wordt voldaan aan vereiste bouwkundige voorzieningen? [ja [nee  Wordt voldaan aan vereiste gedragsvoorschriften? [ja LI nee  Is sprake van onverenigbare combinaties? [ja [nee  Vindt er juiste registratie van gevaarlijke (afval)stoffen plaats? Llja Linee    Opmerkingen:    ed  AFVALPREVENTIE KI n.v.t.  Afvalpreventiemaatregelen Ce    a    CL) nvt.  Type koelinstallatie?  Koelmiddel >/< 3 kg [3.7 kg. R22_ |  Is een instructiekaart aanwezig? Kia Cinee UL nv.t  Is een logboek aanwezig?  Onderhoud door:    SS RN eee ee en enn,    DI nvt.  [Aard stookinstallatie 1 YJ _IVermogen KW  [SCIOS-keuring uitgevoerd door? |         [Aard stookinstallatie2 | SS [Vermogen ___KW |  fOpmerkingen: OS  Wordt bij een stook — of verwarmingsinstallatie met nominale belasting van > 120 kW op Oj 0   onderwaarde elke 2 jaar een (SCIOS)keuring uitgevoerd? Ja nee    fOpmerkingen;            </pre>

====================================================================== Einde pagina 352 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 353 ======================================================================

<pre>         AFVALWATER  Staat afvalwater paragraaf in de vergunning? : - .  Zo niet, dan moet vergunning geactualiseerd worden. Mja [nee Dnwv.t.    sanitair, afvalwater afkomstig van vloeistofdichte  verharding/lijnafwatering, obas   gemeentelijk riool   Mia Li nee   Olielaagdikte (altijd olielaag meten! <icm   Voorlichting gegeven over olielaagdikte I.r.t.   handhaving (goede werking 13 cm)?   Aandachtspunt: Indien nieuw lozingspunt be   afstemming met CT over capaciteit riool!   [ja nee Dn.vt.   Oja Lo nee   Opmerking   Worden stoffen geloosd die de doelmatige werking riool en/of zuiveringstechnische werk .  [ja [nee   belemmeren?   Wordt de lozingsnorm overschreden? Llja_ LJnee   ENERGIEVERBRUIK/WATER On.v.t.   L] MJA bedrijf doelgroepenbeleid    L] Energiegegevens ingevoerd in MPM4all?  Aard                             O    ja El nee           drijfsafvalwater aan de orde is (bijv. wasplaats, tankplaats, etc.) altijd    Hoeveelheid Incl. privé Verbruik met name voor:  CLija LJnee  Elektriciteitsverbruik         Vindt registratie van het energieverbruik .   Ee Onee  |Y meendelijks   anders, i.  [Zoja,opwelkedatum——s                Algehele toelichting gegeven op inhoud en doel van het logboek? Lia Xin.v.t.  Olja [nee    n, energi ik, etc.  "eigen"logboek wordt gebruikt,  OPMERKINGEN (ALGEMEEN ,  Op 28 november 2006 heeft de VROM /Inspectie (MEREN) het LPG gedeelte van het tankstation gecontroleerd. Ik was  hierbij aanwezig. Tijdens deze controle zijn er geen overtredingen geconstateerd.  TEKORTKOMINGEN EN AFSPRAKEN VOOR BRIEF (voorschriften en termijn noemen :  Overtredingen:         Besluit tankstation milieubeheer   Voorschrift 12.1   Geconstateerd is dat de vlotterbal van de olie- benzine afscheider defect is en dat hierdoor de installatie niet  meer na behoren functioneert.    Termijn: 4 weken na verzending van de brief.    Vergunningsituatie:    Ter informatie:  Bevestiging per brief? Klia LJ nee  L] kopie brief aan vergunningverlener  In MPM Inplannen als vergunning Project!  L] BRIEF STUREN AAN DE DIRECTIE VAN HET BEDRIJF (niet aan de contactpersoon   DJ BRIEF STUREN AAN CONTACTPERSOON VAN HET BEDRIJF   Meesturen met brief: (| Voorschriftenpakket   LJ] Milieulogboek   L] Meldingsformulier met bijlage checklist geluid</pre>

====================================================================== Einde pagina 353 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 354 ======================================================================

<pre>    CONTROLERAPPORT HERCONTROLES/KLACHTEN/AD HOC CONTROLES    ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsgegevens gecontroleerd en oj  ingevoerd in MPM4all? Ja    Bedrijfsnaam Shell tankstation  Vestigingsadres Industrieweg 46  Postadres TEM Nederland bv Kapteijniaan 1B, 9351 VG Leek  Postcode en plaats 9403 AB Assen  Telefoon 0592-407100  Contactpersoon dhr, Gesproken met BE (manager)  datum bezoek/telefonisch . Bezocht / behandeld   contact 13 februari 2007 door |    AARD BEZOEK / MELDING   DJ Eerste hercontrole L] Sanctie uitvoer (derde hercontrole)  L] Extra hercontrole zonder sanctie L] Ad Hoc controle (alleen bij max. 2  (EXCO) aspecten!)  OPMERKINGEN /ACHTERGRONDINFO (altijd voorschriftnummers noemen + toelichting)  Aangeven of overtreding wel/nlet ongedaan is gemaakt en hoe   Nieuw geconstateerde overtredingen (geen termijn, alleen op wijzen als aandachtspunt voor volgende controle):                                                                                                 LÌ Controle n.a.v. klacht                                                                                      LI Tweede hercontrole          CONCLUSIE /ADVIES T.B.V. BRIEF Bij handhaving aangeven o.g.v. welk voorschrift  wordt opgetreden  Overtredingen;  Besluit tankstation milieubeheerVoorschrift 12.1   obas functioneerd niet omdat vlotterbal deffect is.  Geconstateerd is dat er een nieuwe vlotterbal in bestelling is.  B zal nogmaals contact opnemen met de leverancier.                Planning is door mij aangepast in M+M: extra herco. zonder sactie over 4 weken.    Vergunningsituatie:    Ter informatie:             BRIEF STUREN    CL] Inrichting L] Anders, nl.  Aard brief Bedrag + onderbouwing geven!    CL] Overtreding verholpen    L] Vooraankondiging dwangsom?  C] Dwangsom aanschrijving?  CL] Inning dwangsom    LC] Bestuursdwang toepassen                                          1. Kopie brief van vooraankondiging sanctiebeschikking (dwangsom of bestuursdwang) via Regio  Politie Drenthe, t.a.v. milieuteam (dhr. EN), Postbus 107, 9400 AC Assen.   2. Kopie brief definitieve sanctiebeschikking naar Openbaar Ministerie, t.a.v. mevr, EE,  Postbus 30004, 9400 RA Assen (in brief CC Openbaar Ministerie).</pre>

====================================================================== Einde pagina 354 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 355 ======================================================================

<pre>    CONTROLERAPPORT HERCONTROLES/KLACHTEN/AD HOC CONTROLES    ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsgegevens gecontroleerd en Oj  ingevoerd in MPM4all? Ja    Bedrijfsnaam Shell tankstation   Vestigingsadres Industrieweg 46   Postadres TEM Nederland bv Kapteijniaan 1B, 9351 VG Leek  Postcode en plaats 9403 AB Assen   Telefoon 0592-407100   Contactpersoon dhr, Gesproken met EN (manager)  datum bezoek/telefonisch Bezocht / behandeld   contact 12-03-2007 door |    AARD BEZOEK / MELDING  IX] Eerste hercontrole L] Sanctie uitvoer (derde hercontrole) |L] Controle n.a.v. klacht  L] Extra hercontrole zonder sanctie L] Ad Hoc controle (alleen bij max. 2    (EXCO) aspecten!)  OPMERKINGEN /ACHTERGRONDINFO (altijd voorschriftnummers noemen + toelichting)  Aangeven of overtreding wel/niet ongedaan is gemaakt en hoe  Nieuw geconstateerde overtredingen (geen termijn, alleen op wijzen als aandachtspunt voor volgende controle):    LL] Tweede hercontrole    CONCLUSIE/ADVIES T.B.V. BRIEF Bij handhaving aangeven o.g.v. welk voorschrift  wordt opgetreden    Overtredingen:  Besluit tankstations milieubeheer    Voorschrift 12.1  Overtreding is ongedaan gemeekt: geconstateerd is dat de vlotterbal van de obas is vervangen.    Vergunningsituatie:    Ter informatie:    BRIEF STUREN    L] Inrichting © DJ Anders, nl. corresp. adres  Aard brief Bedrag + onderbouwing geven! :    DJ Overtreding verholpen   L] Vooraankondiging dwangsom*  CL] Dwangsom aanschrijving?   L] Inning dwangsom   LI Bestuursdwang toepassen         1. Kopie brief van vooraankondiging sanctiebeschikking (dwangsom of bestuursdwang) via Regio  Politie Drenthe, t.a.v. milieuteam (dhr. BNN), Postbus 107, 9400 AC Assen.   2. Kopie brief definitieve sanctiebeschikking naar Openbaar Ministerie, t.a.v. mevr, EE,  Postbus 30004, 9400 RA Assen (in brief CC Openbaar Ministerie).</pre>

====================================================================== Einde pagina 355 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 356 ======================================================================

<pre>    CONTROLERAPPORT (BRCO)         Interne afstemming          Externe afstemming    bdja On.v.t.    Aard activiteiten Tankstation voor het wegverkeer  met LPG    festigingsadres Industrieweg 46a  Postadres Rosevink Tankstations B.V. t.a.v.  chr. i, postbus 52  9620 AB Slochteren  9403 AB Assen  .  25-08-2010  -  ja  [MILIEUSCORE |  Stap A: Omgevingstype  L] (0) Gemengd gebied/rand bedrijventerrein  Stap B: Aanwezige gevaarlijke         u Ui  5 5  Ui =  | |  DS]    XJ         (afval)stoffen/brandbare gassen in kg/l (excl.  1asolie of 200 | afgewerkte olie)    Dd (+25) 10000 en meer Score: +25    Stap C1: Overtreding milieuvoorschriften DJ (+5) ja  L| (+10) recidive    |  Stap C2: Milieugedrag/milieuzorg DJ (-5) positief  LJ (0) neutraal    |_| (+5) negatief Score:    -5  Totale score: 20  Uiteindelijke categorie-indeling 3 (cat. aanpassing bij 2+25 en s -10 punten  Eventuele toelichting |    VERGUNNINGSSITUATIE Invoering in MPM4all vereist Olja &nee    L] Bedrijf is vergunningplichtig Soort vergunning + datum OD Oprichting»  verlening CJ Revisie~  oprichtingsvergunning d.d. (] Verandering»  17-10-1997, melding art.    8.19 d.d. 17-12-1997,  ambthalve wijziging d.d. 18-  07-2006, Besluit LPG  Tankstations en  Activiteitenbesluit    __} Bedrijf van onder AMvB, namelijk Besluit kies hier het juiste besluit milieubeheer                    L] Bedrijf is in werking zonder/in afwijking van vergunning of AMvB melding (overtreding art. 8.1/art. 6 AMVB    CL] Inrichting valt onder AMVB, namelijk</pre>

====================================================================== Einde pagina 356 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 357 ======================================================================

<pre>         BODEM (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming  NBR van toepassing? Mia LIn.v.t.    incl. boven - en ondergrondse tanks!  BepaalBRCLparagraafofvs.AMVB |  [Toelichting voorziening——  [Uitte voerenmaatregelen.——i‘iNS  DT ja_D nee  [Zo nee, welke niet? CO  Wordt voor alle bodemvoorzieningen voldaan aan bodemrisico categorie A? CL] ja LJ nee    Indien keuring voorgeschreven, is PBV verklaring afgegeven + voorhanden? [ja Ll] nee   LUCHT Vinden er laswerkzaamheden plaats? DI nvt.  Zo ja, aan welke soort materiaal? |L] Roestvrij staal   L] Andere ‘verontreinigde’ lasoppervlakken   L] Schone oppervlakken   Verbruik lasdraad kg/jaar (200 kg ias toevoegingmateriaal = drempel, bij rvs   Soort lasdraad L] Massieve draad   L] Gevulde draad   LJ Beklede elektrode    Lasdamp afzuiging aanwezig? ja_L] nee  Zo ja, soort afzuiging L] Puntafzuiging  L] Natuurlijke afzuiging    L] Mechanische afzuiging    Opmerkingen:  Is de emissie van stoffen in de lucht in strijd met vastgestelde normen?  AFVALSTOFFEN  Aard afvalstoffen  Maximale hoeveelheid  Frequentie afvoer  Afvoerder    ja__[] nee    eo    DL    nvt.  restafval, folie, papier/karton, ows obas   rolcontainers   wekelijks, Indien nodig    +  mo    Opmerkingen:         OPSLAG GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN (PGS/CPR15  Opslagvoorziening(en) CPR15-1/PGS    x    Losse kast  L] Bouwkundige kast    L] Vatenpark   L] Opslaggebouw  Wordt voldaan aan vereiste bouwkundige voorzieningen?  Wordt voldaan aan vereiste gedragsvoorschriften?   Is sprake van onverenigbare combinaties?    Opmerkingen: Fd    AFVALPREVENTIE [Ed n.v.t. |  Afvalpreventiemaatregelen ee    nvt.  Type koelinstallatie?  Koelmiddel >/< 3 ka  Is een instructiekaart aanwezig? dja [nee (nvt.  Is een goed leesbare kenplaat aanwezig? dja [nee Linv.t.  Is een logboek aanwezig? ja_L] nee   Onderhoud door:    mmm ee ee ee Nee ee ————————————_—_—_—_—_—_—_—_—_—_———    On.vt.  Aard stookinstallatie 1 [Vermogen 100kW |  SCIOS-keuring uitgevoerd door?  Jaarlijks onderhoud  Opmerkingen: el  Aard stookinstallatie 2 JI Vermogen __KW |  SCIOS-keuring uitgevoerd door?  Jaarlijks onderhoud  Opmerkingen: |  Wordt bij een stook — of verwarmingsinstallatie met nominale belasting van > 120 kW op   onderwaarde elke 2 jaar een (SCIOS)keuring uitgevoerd?         Ss  5  a  ee  ®  4  Cc  5  ®  3  a  a  ct.  ®  <  a  5  ®  <  o  o  a  x  ®  o  <  Q  2  3  ®  5  o  o  er  w  | |  o |o lo [a  Oooo  sis |[a [5  ®  ®                   D3    e  e    </pre>

====================================================================== Einde pagina 357 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 358 ======================================================================

<pre>         AFVALWATER    sanitair, afvalwater afkomstig van vloeistofdichte  verharding/lijnafwatering, obas  | Via welke voorzieningen? Joas |  DS a  marginaal cm                marginaal em  handhaving (goede werking 13 cm)? ja UO nee  Aandachtspunt: Indien nieuw lozingspunt bedrijfsafvalwater aan de orde is (bijv. wasplaats, tankplaats, etc.) altiid  ing met CT over capaciteit riool!    afs  Afstemming cluster CT geweest? i ija [Ljnee Onv.t  nm          fstemmin  Datum afstemming + Naam |   Controlevoorziening aanwezig? | ______________________ [je nee |  Opmerking |  Worden stoffen geloosd die de doelmatige werking riool en/of zuiveringstechnische werk Oia CO nee  belemmeren? J    ENERGIEVERBRUIK/WATER  |_| MJA bedrijf doelgroepenbeleid  LJ Energiegegevens ingevoerd in MPM4all?    Cin.v.t.    Aard Hoeveelheid _Incl. privé Verbruik met name voor:  an on nee  Elektriciteitsverbruik  Vindt registratie van het energieverbruik .  OI meandelijks |  anders |    TEKORTKOMINGEN EN AFSPRAKEN VOOR BRIEF (voorschriften en termijn noemen  vertredingen:   Er kon niet aangetoond worden dat de thermische beveiliging van de afleverzuilen eenmaal in de twee jaar worden   gecontroleerd (4.83a barim/3.21.3a rarim).    Verzoeken overtreding ongedaan te maken, uiterlijk binnen een termijn van 4 weken na verzenddatum brief.         Vergunningsituatie:  Ter informatie:    sevestiging per brief? ia nee |  In MPM Inplannen als vergunning Project!  Meesturen met brief:    |_| Meldingsformulier met bijlage checklist geluid</pre>

====================================================================== Einde pagina 358 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 359 ======================================================================

<pre>    Shell tankstation    Locatie:  Shell tankstation  Industrieweg 46b  9403 AB   Assen</pre>

====================================================================== Einde pagina 359 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 360 ======================================================================

<pre>    Inhoudspagina    Inhoudspagina sensoa unsserseense voce seenvenerenvenvenseervenrvenvensvenseenvensenvensunsvonnernensenenvenennevententenveorsantsersensennsensenseenven 1  Shell tankstation … sar annnsersenennenserensenseenntersoonnterseonensverensentssrsennnsrvennnnnveeevennencensunveconnnsenvenennsnsenennoneenennsnvensnnorven 2  Shell tankstation … … …… ……evennnnnssnvenseersenvennennseneer seen snrensverensvnennnenennnourvervevennsnrssereerverennonnnsenvenrderveosnnnsonservenvoonennsnrserven 3  Afleveren brandstof wegverkeer … nn. svseser eren easererveenseereveonnrsernensenreensversvenservrvsensversonnvesnennnnseevennsnevennenrenn 3  Afleveren brandstof wegverkeer - geomembraanbaksysteem … … sss enensvevvensoorveensonverveensoreevennsorsennennensennnevennennn 5  Afleveren brandstof wegverkeer: biobrandstof … ……… … ………….….veense se veene sve veonsvervensoreveensonrvervensonvevensorvevenonarvnenensensnennn 5  Afleverinstallatie ……… enssconnsvrrenurenensensseesonservensrensterrnnseevensesenserensevennenenseevennerevensseensevvensenvensvennnevennsvennennn 5  Afvalbeheer … ovens senso rnennarensenensssevenserrenntersennnesseensnseeeseenstatssrsnttnrsveensevevvenseneventenrveensunwenvennnsvevvensoneveensoreeeenn 5  Bodembeschermende voorzieningen … vens servennne ree vennserevennenevensenreevennoveevensonveevevenssvevensonsenennenrsanenneeenenn 6  Gevaarlijke stoffen in verpakking … esse vessseensveevenoe vene venenseensnrernerevenseenensennsenrennenenenseronnenvensensenssensuerenvennneerensen 6  Koelinstallatie (H)CFK 3kg tot en met 3Okg … nnen ene veur venr vene sennenearsnnernnervenrveerveenvvenrvoerevenvensernser 6  Koelinstallatie (H)CFK algemeen … nonnen nennen ern nerrnorvenenenerreneenseensevnervnnrvensvernsernnvenveenvsenvsoenveenvoenveons 6  Lozingen … se nsenvnnrennversereneeennervenrveneenseennsernsernveermeeenvernseenneernsernsvensveenveensvenvvonsvonsennsvennnvennsennvennveensvennvrenvenneenseend 7  Opslaan in ondergrondse tankS …… sossen sense onoenevensereensrervense rens snenerevenserenserrnnevenseerennersonssvsseneensenvennsecsenseerseeenntn 7  Opslaan in ondergrondse tanks: keuring en onderhoud … eenen nonsn ennn sevens sernnervensrenensensnaerennseenenenvenseesenseensseennnn 7  Opslaan in ondergrondse tanks: sanering … … ss svenrvenorveorservenrevenvenseonseeonseonseonsvensvennvenneenenseenvennsennsvennseservenvensen 8  Opslaan in ondergrondse tanks: verzekering …… evn venssvonveerseonrveorsvensvensvensvonennsenennenenssensvenseenseensenenseenneenvennenen 8    Stookinstallatio ...............ccccccccsssssescecccccsnsssscceceecccsessescesececcescescesececesseeeececeeeeauaessececececeeconseeesescacsseseeeceeseeacassessesseseoesoes 8</pre>

====================================================================== Einde pagina 360 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 361 ======================================================================

<pre>    Shell tankstation    Dossiernummer:    Zaaknummer:   Inspecteur: nn  Organisatie:   adres:   postcode:   plaats:   Contactpersoon: de heer  Locatie: Shell tankstation  Adres: Industrieweg 46b  Postcode: 9403 AB   Plaats: Assen    Inspectiedatum: 10 oktober 2012</pre>

====================================================================== Einde pagina 361 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 362 ======================================================================

<pre>    Shell tankstation    Afleveren brandstof wegverkeer    Kan het te lozen afvalwater op een doelmatige wijze worden bemonsterd?    artikel 3.23 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Is een duidelijke en zichtbare noodstopvoorziening aanwezig?  artikel 3.21 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Wordt het temperatuurgevoelig element eenmaal in de twee jaar op goed functioneren gecontroleerd?  artikel 3.21 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Is de afstand tot kwetsbare objecten bij een onbemand station meer dan 20 meter?  categorie 5, onderdeel C van bijlage Besluit omgevingsrecht (Bor)  Voldoet: Nvt.    Wordt de Inhoud van het Installatleboek minimaal 3 jaar bewaard?  artikel 3.22 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Bevat het installatieboek de volgende documenten: plattegrond, bewijzen gecertificeerde/geaccrediteerde aanleg  vloelstofdichte vloer, Inspectie en resultaten van metingen, uitgevoerde keuringen en controles?   artikel 3.22 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)   Voldoet: Ja    Is de vloeistofdichte vloer aangelegd conform De BRL 2319/2362?  artikel 3.25 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Is de tankinstallatie voorzien van een dampretoursysteem Stage-l?  artikel 3.19 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Voldoet de vaste afleverinstallatie aan de voorschriften 5.8, 6.1.3, 6.5, 6.7, 7.1, 7.7, 9.3, 9.5, 9.6, 9.6.1.1 t/m 9.6.1.5 van PGS  28?   artikel 3.21 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja    Is de vaste afleverinstallatie ultgevoerd en geinstalleerd overeenkomstig BRL K903 door een daartoe gecertificeerd  bedrijf?   artikel 3.21 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja    Is het dampretour fase-ll brandveilig uitgevoerd door middel van vlamkerende voorzieningen?  artikel 3.20 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Is het dampretour fase-Il In een goede staat en vrij van scheuren, gaten en andere gebreken?  artikel 3.20 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Wordt de motor van een voertuig waaraan brandstof wordt afgeleverd buiten werking gesteld?  voorschrift 9.6 PGS 28  Voldoet: Ja    Is voldoende verlichting aanwezig om de benodigde handelingen veilig te kunnen uitvoeren?  voorschrift 9.5 PGS 28  Voldoet: Ja    Is bij de opstelplaats van een tankend voertulg ten minste één brandblustoestel aanwezig met een blusvermogen van  43A/233B volgens NEN-EN 3-4?</pre>

====================================================================== Einde pagina 362 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 363 ======================================================================

<pre>    voorschrift 9.3 PGS 28  Voldoet: Ja    Wordt het brandblustoestel ten minste éénmaal per jaar door een deskundige op zijn goede werking onderzocht?  voorschrift 9.3 PGS 28  Voldoet: Ja    Vindt het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen plaats via een EU-systeem voor dampretour fase-ll?  artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Heeft het EU-systeem voor dampretour een afvangrendement van damp van lichte olle van 85%?    artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Heeft het EU-systeem voor dampretour een damp/lichte olie-verhouding van ten minste 0,95 en ten hoogste 1,05%  artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Is het EU-systeem voor dampretour goedgekeurd volgens NEN-EN-ISO/EC 170202  artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Wordt het EU-systeem voor dampretour fase-Il ten minste eenmaal per jaar op de goede werking gecontroleerd?  artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Wordt het EU-systeem voor dampretour fase-Il met een automatisch bewakingssysteem ten minste eenmaal per drie  jaar gecontroleerd?   artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)   Voldoet: Ja    Is het automatisch bewakingssysteem in staat om storingen op te sporen?  artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Is het automatisch bewakingssysteem In staat om storingen te melden?  artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Kan het automatische bewakingssyteem de toevoer van lichte olie naar de afleverzuil automatisch stoppen?  artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    ‘s duidelijk zichtbaar dat een EU-systeem voor dampretour fase-ll aanwezig is?  artikel 3.20 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Vindt het inpandig afleveren van lichte olie niet plaats”?    artikel 3.20a Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Vindt het afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen plaats boven een vloeistofdichte vloer of  verharding?   artikel 3.25 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja    Is de afmeting van de vloer, gemeten vanaf de afleverzuil, ten minste de lengte van de afleverslang plus één meter?    artikel 3.25 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Vindt het afleveren van ureum aan motorvoertuigen voor het wegverkeer plaats boven de bodembeschermende  voorzlening?   artikel 3.25 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: N.v.t.    Is het installatieboek in de inrichting bewaard of binnen een redelijk termijn beschikbaar gesteld?  artikel 3.22 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)</pre>

====================================================================== Einde pagina 363 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 364 ======================================================================

<pre>    Voldoet: Ja    Afleveren brandstof wegverkeer - geomembraanbaksysteem    Is de inrichting is gelegen binnen de bebouwde kom?  artikel 3.26 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Zijn de afleverzuilen in één rij parallel aan de naastgelegen weg opgesteld?  artikel 3.26 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Vindt het afleveren uitslultend aan de wegzljde of aan de openbare weg plaats?  artikel 3.26 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Afleveren brandstof wegverkeer: biobrandstof    Is blj een doorzet van meer dan 500 kubieke meter Ilchte olie per jaar, ten minste één afleverpunt aanwezig waaraan ten  hoogste 5% ethanol is toegevoegd?   artikel 3.21 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)   Voldoet: Ja    Afleverinstallatie    Is het aflevertoestel voorzien van een bedieningsvoorschrift: "MOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN"?  voorschrift 9.6.1.5 PGS 28 :  Voldoet: Ja    Is een vulpistool zonder vastzetinrichting zo uitgevoerd dat het pistool in geopende positie niet kan worden vast gezet?  voorschrift 9.6.1.4 PGS 28  Voldoet: Ja    Is de afleverinstallatie uitgevoerd met een automatisch afslagmechanisme?  voorschrift 9.6.1.3 PGS 28  Voldoet: Ja    Kan de afleverinstallatie zodanig bulten werking worden gesteld, dat onbevoegden haar niet In werking kunnen stellen?  voorschrift 9.6.1.1 PGS 28  Voldoet: Ja    Is het aflevertoestel op een vloeistofdichte constructie geplaatst?  voorschrift 7.7 PGS 28  Voldoet: Ja    Is aan de vulpistool of aan de afleverslang aangebracht elektrisch materieel explosieveilig uitgevoerd?  voorschrift 7.7 PGS 28  Voldoet: Ja    Is de omkasting van de afleverinstallatie voldoende geventileerd?  voorschrift 7.7 PGS 28  Voldoet: Ja    Zijn de vaste aflevertoestellen op een terreingedeelte geplaatst dat ongeveer 0,1 m hoger ligt dan de aansluitende  vloeistofdichte verharding?   voorschrift 6.7 PGS 28   Voldoet: Ja    Afvalbeheer    Is de omgeving in een straal van 25 meter vrij van zwerfvuil (afkomstig van de inrichting)?  artikel 2,13 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)</pre>

====================================================================== Einde pagina 364 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 365 ======================================================================

<pre>    Voldoet: Ja    Bodembeschermende voorzieningen    Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd”?  artikel 2.9 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Is de vloeistofdichte voorziening zonder gebreken?  artikel 2.1 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Wordt de bodembeschermende voorzlenIng jaarlijks gecontroleerd op gebreken?  artikel 2.1 Regeling algemene regels voor inrichtingen mileubeheer (Activiteitenregeling)    Voldoet: Ja    Is de vloeistofdichte voorziening de afgelopen 6 jaar goedgekeurd?  artikel 2.1 Regeling algemene regels voor inrichtingen mileubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja   Waarde: 31 augustus 2017    Gevaarlijke stoffen in verpakking    Is de verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffen  zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen?   artikel 4.2 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja    Is niet meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen in het laad- en losgedeelte aanwezig, die binnen 48 uur wordt afgeleverd?  artikel 4.7 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Voldoet de voorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen In een ruimte voor openbare verkoop aan de PGS 15 of  aan de voorschriften 4.3 tot en met 4.5 van de regeling?   artikel 4.8 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: N.v.t.    Is de werkvoorraad gevaarlijke of bodembedrelgende stoffen opgeslagen In deugdelijke en gesloten verpakking?  artikel 4.10 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Koelinstallatie (HCFK 3kg tot en met 30kg    Is er een logboek aanwezlg blj een koelinstallatie met een Inhoud van 3 kg tot 30 kg koudemlddel?  artikel 23 Verordening (EG) Nr. 1005/2009 Ozonlaag afbrekende stoffen (Verordening ozonlaag afbrekende stoffen ((EG) Nr. 1005/2009))  Voldoet: Ja    Is de koelinstallatie de laatste 12 maanden gecontroleerd op lekkage?  artikel 23 Verordening (EG) Nr. 1005/2009 Ozonlaag afbrekende stoffen (Verordening ozonlaag afbrekende stoffen ((EG) Nr. 1005/2009))  Voldoet: Ja    Is er een goede registratie van de koudemiddelen?  artikel 23 Verordening (EG) Nr. 1005/2009 Ozonlaag afbrekende stoffen (Verordening ozonlaag afbrekende stoffen ((EG) Nr. 1005/2009))  Voldoet: Ja    Koelinstallatie (H)CFK algemeen    Is de koelinstallatie met een inhoud van 3 kg of meer gereguleerd koudemiddel gecontroleerd door een gediplomeerd  persoon?   artikel 23 Verordening (EG) Nr. 1005/2009 Ozonlaag afbrekende stoffen (Verordening ozonlaag afbrekende stoffen ((EG) Nr. 1005/2009)  Voldoet: Ja   Waarde: 15 maart 2012</pre>

====================================================================== Einde pagina 365 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 366 ======================================================================

<pre>    Lozingen    Bevat het afvalwater dat via een slibvangput en olieafscheider (conform NEN 858-1 en 2) wordt geloosd In enig  steekmonster minder dan 200 milligram per liter olie?   artikel 3.23 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)   Voldoet: Nvt.    Opmerkingen:  Geen controle op de lozingsnormen uitgevoerd.    (Opmerking van BNN op 09 oktober 2012 12:00)    Wordt hemelwater van bodembeschermende verharding door een slibvangput en olieafscheider conform NEN-EN 858-1  en 2 gevoerd?   artikel 3.23 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)   Voldoet: Ja    Opmerkingen:  4 juli 2012 van der Velde riolering    (Opmerking van BENN op 10 oktober 2012 16:50)    Opslaan in ondergrondse tanks    Wordt bij het opslaan van vloeibare brandstof of afgewerkte olie in ondergrondse opslagtanks voldaan aan de  onderdelen 5.5.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.4, 7.4.4,7.4.5,7.5,9.1,9.2,9.5 en 9.7 PGS 28?   artikel 3.38 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja    Zijn de ondergrondse opslagtank en bijbehorende leidingen en appendages uitgevoerd, geïnstalleerd en gerepareerd  conform het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument?   artikel 3.34 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja    Is een stalen tank uitgevoerd met kathodische bescherming als uit een bodemweerstandsmeting blijkt dat weerstand <  100 ohmmeter Is?   artikel 3,34 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja    Is de ondergrondse tank gecontroleerd bij vermoeden op lekkage en slechte staat van onderhoud?  artikel 3.35 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Zijn twee peilopeningen aanwezig bij een tank die langer is dan 10 meter en gelegen is in een  grondwaterbeschermingsgebied?   artikel 3.34 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja    Opslaan in ondergrondse tanks: keuring en onderhoud    Is de ondergrondse tank binnen de daarvoor geldende termijn beoordeeld en goedgekeurd door erkende instelling?  artikel 3.35 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja   Datum: 04-05-2013   Wordt, Indien de kathodische bescherming nlet nodig Is, jaarlijks een stroomopdrukproef uitgevoerd?   artikel 3.36 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: N.v.t.    Wordt de kathodische bescherming van de ondergrondse tank een keer per jaar door erkende instelling gecontroleerd,  en indien noodzakelijk hersteld?   artikel 3.36 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja</pre>

====================================================================== Einde pagina 366 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 367 ======================================================================

<pre>    Wordt de ondergrondse tank jaarlijks gecontroleerd op aanwezigheid van water en bezinksel door een erkende  instelling?   artikel 3.35 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)   Voldoet: Ja    Wordt, Indien de kathodische bescherming niet nodig Is, de bodemweerstandsmeting een keer per 15 jaar uitgevoerd?  artikel 3.36 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voidoet: N.v.t.    Opslaan in ondergrondse tanks: sanering    is de tank door een erkende instelling eerst Inwendig gerelnigd en vervolgens gevuld met inert materiaal?  artikel 3.37 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling)  Voldoet: Ja    Opslaan in ondergrondse tanks: verzekering    Is de zekerheid EUR 225.000 per ondergrondse tank of bij meer dan zes ondergrondse tanks totaal EUR 1.361.340,65?  artikel 2,24 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  Voldoet: Ja    Stookinstallatie    Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn door een erkende Installateur gekeurd?  artikel 4.1 Besluit emissie-eisen Middelgrote stookinstallaties (BEMS)   Voldoet: N.v.t.   Datum:   Opmerkingen:    Het vermogen van de aanwezige stookinstaliatie is minder dan 100 kW, het Bems is derhalve niet van toepassing.    (Opmerking van MEN op o9 oktober 2012 12:00)</pre>

====================================================================== Einde pagina 367 =================================================================

<br><br>