<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>4.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    02.00.ALG - 06/2002    th Ministerie van Economische Zaken    Voor informatie ten aanzien van de ter inzage legging en de mogelijkheid tot het instellen  van beroep verwijs ik naar de bijgevoegde tekst van de kennisgeving.                 Met vriendelijke groet,    Directie Energiemarkt</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Y6ZTPO0000/ LONWOSTLY    Aan    De Minister van Economische Zaken         Postbus 20101   2500 EC Den Haag !   t.a.v. drs. J. C. De Groot, directeur EM   ALP L/112   Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)    7 november 2006 ET/EM/606436 1 TCBB/6091106    Onderwerp    advies instemming winningsplan Assen    |   i   |  Geachte heer De Groot, |  |  | oo:  Op 29 augustus 2006 heeft U het ontwerpbesluit om in te stemmen met het winningsplan  Assen (ET/EM/6064363) voor advies aan de Tcbb voorgelegd. Het door SodM en TNO  Bouw en Ondergrond opgesteld advies (6054628 van 02.08.2006) heeft U bijgevoegd.   Ne   De Tcbb heeft het winningsplan getoetst an het criterium risico van schade tengevolge  van bodembeweging uit de Mijnbouwwet, en het Mijnbouwbesluit. De Tcbb heeft kennis  genomen van het gezamenlijk advies van SodM en TNO en het ontwerpbesluit.  De Tcbb onderscheidt in haar advies de twee componenten die bij bodembeweging zich  voordoen te weten bodemdaling en bodemtrilling.    |    Bodemdaling |    In onderdeel C.2.van het winningsplan wordt op pagina 10 opgemerkt dat de nog te  verwachten bodemdaling door gaswinning uit de in het winningsplan beschreven  voorkomens minder dan 2 centimeter zal bedragen. Deze daling is gebaseerd op de te  winnen hoeveelheid gas, als beschreven in onderdeel B.5.3 van het winningsplan op  pagina 8. |  Deze daling is meegenomen bij het beschóuwen van de cumulatieve bodemdaling in dit    gebied overeenkomstig punt C2.1 op pagina’s 12 en volgende, die geschat wordt op  minder dan 4 cm.. ;    Postadras: Postbus 8, 2270 AA Voorburg    i  \  Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30 Den Haag Telefoon 070 379 70 77    Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    S67TP00000/ LONWOSTLY    - Technische commissie bo    dembeweging    SedM en TNO-NITG geven aan in hun gezamenlijk advies dat deze gegevens juist zijn.   |  In zowel het advies van SodM en TNO als in de ontwerpbeschikking wordt echter van  NAM geëist een grotere hoeveelheid gas: be winnen. Omdat in het advies van SodM en  TNO niet wordt aangegeven wat dit betekent voor de bodemdaling, adviseert de Tcbb dit  alsnog te onderzoeken. Gaarne wordt de Tcbb over de uitkomsten geïnformeerd en  behoudt de Tcbb zich het recht voor op basis hiervan haar advies te herzien.    Gezien de nog te verwachten bodemdaling i is het begrijpelijk dat de beschrijving van de  mogelijke omvang en verwachte aard van de schade door bodemdaling; een beschrijving  van de maatregelen die worden genomen om bodemdaling te voorkomen of te beperken  en een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om schade door  bodemdaling te voorkomen of te beperkeh niet zijn aangetroffen.    Bodemtrilling    Met betrekking tot het bodemtrillingsrisico van de voorkomens waarop het winningsplan  Assen betrekking heeft, heeft de Tcbb kennis genomen van de rapporten van KNMI en  TNO, waaraan het winningsplan in C.3 (pagina 13) refereert. Zoals Sodm en TNO in het  vertrouwelijke deel van hun advies aangegeven is de kans op een geïnduceerde beving  sterk afhankelijk van de uiteindelijke drukdaling, die een direct gerelateerd is aan de  hoeveelheid gas die gewonnen gaat worden.   Omdat het veld gelegen is in een aardbevingsgevoelig gebied heeft de hoeveelheid te  winnen gas en bij behorende drukdaling een grote invloed op de kans op een  geïnduceerde aardbeving. Het TNO-rapport 04-171-C, waamaar zowel het winningsplan  als het advies van Sodm en TNO refereert, geeft aan dat uit de analyse tot nu toe blijkt  dat er bij drukdalingen van minder dan 72 bar geen geinduceerde aardbevingen optreden.  Omdat Nam de mogelijkheid openhoudt meer te gaan winnen en het ontwerpbesluit dit  zelfs als randvoorwaarde oplegt, gaat de Tebb conform het TNO-rapport 04-171-C  vooralsnog uit van een kans van 52% op cen geïnduceerde aardbeving.    f  Van de aardbevingen die in de directe omgeving van dit voorkomen zijn geregistreerd,  bedroeg de grootste magnitude 2,8 op de schaal van Richter.  De Tcbb acht dus de kans aanwezig dat bij een grotere productie van het Assen veld  aardbevingen kunnen optreden in dit voorkomen, die oorzaak kunnen zijn van beperkte  schade. Gezien de risicoaansprakelijkheid, die de mijnonderneming heeft naast de  verplichting tot vergoeden van de opgetreden schade overeenkomstig de regels van het    burgerlijk recht, stelt de Tcbb zich op het standpunt dat het seismisch risico van de    voorkomens, waarop het winningsplan Assen betrekking heeft, aanvaardbaar is.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    YOCLPUUUUUS LUNT Va 1          |  |  Technische commissie \  bodembeweging  |  |  Samenvatting en slotsom |  |  |  De Tcbb ziet op grond van het winningsplan en het ingewonnen advies van SodM en    TNO-NITG onder de bovengenoemde randvoorwaarde m.b.t, de bodemdaling geen  bezwaar om in te s en met het winningsplan Assen.</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    08L9900000/LONWOST.LY    EN et    mo  ve    wae eer om  (Nae    Technische commissie bodembeweging    Aan    De Minister van Economische Zaken   Postbus 20101   2500 EC Den Haag 7  t.a. v. drs. J. C. De Groot, directeur EM   ALP L/ 112    Datum Uw kenmark Ons kenmerk Bijtage(n)    14 februari 2007 ~~ ET/EM/7007503 TC BEY" cooky    Onderwerp    Verzoek aanvullend advies winningsplan Assen    wr    Geachte heer De Groot,    In haar advies m.b.t. het winningsplan Assen van 7 november 2006 (TCBB/6091 106)  heeft de Tcbb aangegeven dat in zowel het advies van SodM en TNO als in de  ontwerpbeschikking van NAM wordt geëist een grotere hoeveelheid gas te winnen  (winningspercentage van 30%) dan NAM zelf heeft voorzien in haar winningsplan  (winningspercentage van 5%). Omdat in het advies van SodM en TNO niet wordt  aangegeven wat dit betekent voor de bodemdaling, heeft de Tcbb geadviseerd dit alsnog “  te onderzoeken. De Tcbb heeft tevens aangegeven over de uitkomsten geinformeerd te  willen worden en heeft zich het recht voorbehouden om op basis hiervan haar advies te  herzien.   . Op 17 januari 2007 heeft de Tcbb het aanvullend advies van SodM en TNO hierover  ontvangen (ET/EM/7007503). Hieruit blijkt dat de geschatte bodemdaling bij een  verhoging van het winningspercentage naar 30% niet zal leiden tot een grotere  bodemdaling dan waarmee in het winningsplan Assen rekening is gehouden.    De Tcbb ziet daarom geen reden haar advies van 24 oktober 2006 m.b.t. het winningsplan  Assen te herzien, .           Postadres Doorkiesnummer Telefax  Postbus 8, 2270 AA Voorburg | RR 6358  Bezoekadres: Bezuidenhout 30 Den Haag Telefoon ©70 379 70 77    Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    02.00,ALG - 06/2002    Uf Ministerie van Economische Zaken    01 MRT 2007    Kenmerk    ET/EM / 7027175    Onderwerp    Besluit winningsplan Assen    De Minister van Economische Zaken    Procedure:   - van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna te noemen NAM) is, op 14  april 2006, een aanvraag ontvangen tot instemming met het winningsplan Assen, op  grond van artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw);   - het winningsplan betreft het voorkomen Assen, gelegen in de gemeente Assen;   -__op het besluit omtrent instemming met het winningsplan is afdeling 3.4 van de  Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing;   -_aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO Bouw en Ondergrond (TNO) is op  27 april 2006 advies gevraagd. Zij hebben gezamenlijk advies uitgebracht op 2  augustus 2006. Onder voorwaarden adviseren zij de minister in te stemmen met het  winningsplan. Aan SodM en TNO is op 6 december 2006 een aanvullend advies  gevraagd. Op 13 december 2006 is dit aanvullend advies uitgebracht.   - de kennisgeving betreffende het ontwerpbesluit is op 6 september 2006 gepubliceerd  in de Staatscourant en in “De Koerier”;   - het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 7 september 2006  ter inzage gelegd op het gemeentehuis van de gemeente Assen en bij het  Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken;   -_het ontwerpbesluit is op 29 augustus 2006 aan de aanvrager toegezonden;   -_aan de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is overeenkomstig artikel 35,  tweede lid, Mbw advies gevraagd, op 29 augustus 2006. De Tcbb concludeert in haar  advies, van 7 november 2006, en haar aanvullend advies van 14 februari 2007 geen  bezwaren te zien voor de Minister in te stemmen met het winningsplan;</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    02.00.ALG - 06/2002    ih Ministerie van Economische Zaken    Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heeft de NAM per brief van 17 oktober 2006,  zienswijzen op het ontwerpbesluit ingebracht.    Overwegingen:    De inhoud van het ontwerpbesluit wordt hierbij als herhaald en ingelast beschouwd,  met inachtneming van het volgende:   Voor zover de NAM in haar zienswijzen heeft betoogd dat de Minister, zo hij al  nadere voorwaarden aan het winningsplan zou willen stellen, deze geen betrekking  mag laten hebben op het planmatig beheer, wordt overwogen dat de Minister hieraan  juist wèl voorschriften mag verbinden, op grond van artikel 36, lid 2, in samenhang  met artikel 36, lid 1, sub a, Mbw. Het advies van SodM en TNO is hiermee in  overeenstemming. Nog daargelaten dat een dergelijk advies naar zijn aard niet  bindend is en de Minister niet ontslaat van het maken van een eigen afweging, wijkt  de Minister materieel in het geheel niet af van het advies, maar volgt hij dit advies  juist op. De adviseurs hebben aangegeven, wanneer het advies in zijn geheel wordt  bezien, dat het winningsplan in lijn is met de principes van planmatig beheer van  voorkomens van delfstoffen (hierna te noemen planmatig beheer), indien aan  bepaalde voorwaarden, die zij in hun advies noemen onder de punten 1 en 2, wordt  voldaan. Deze voorwaarden zijn vervolgens als voorschriften aan het besluit tot  instemming verbonden. Daarenboven heeft de NAM ook zelf in haar zienswijzen  aangegeven dat een opbrengstfactor van 25% tot 30% uit het voorkomen Assen  mogelijk 1s;   Voor zover de NAM in haar zienswijzen heeft betoogd dat de Minister de houder van  een winningsvergunning niet kan verplichten daadwerkelijk tot winning over te gaan  wordt overwogen dat die stelling correct is, in die zin dat de vergunninghouder niet  verplicht is een winningsplan voor een voorkomen in het vergunningsgebied in te  dienen. Indien de vergunninghouder geen winningsplan voor een voorkomen indient,  is de Minister wel bevoegd de vergunning in te trekken op grond van artikel 21, lid 1,  sub b, Mbw (zie bijvoorbeeld Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 26219, nr. 12,  blz. 45 en nr. 15, blz. 29 en 30). Indien de vergunninghouder een winningsplan  indient voor een voorkomen in het vergunningsgebied en de Minister met dat plan  heeft ingestemd, is de vergunninghouder gehouden dat voorkomen overeenkomsti g  dat winningsplan te winnen (vgl. Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, nr. 56,  blz. 25). De Minister kan voorts aan zijn instemming beperkingen en voorschriften  verbinden in het belang van een planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen  (artikel 36, lid 1, onder a en 3, Mbw). Deze beperkingen en voorschriften kunnen,  zoals hierna nader uiteengezet zal worden, mede betrekking op de hoeveelheid uit een  voorkomen te winnen delfstoffen;   Voor zover de NAM in haar zienswijzen heeft betoogd dat het besluit van de Minister  niet mag afwijken van de gedane aanvraag, in die zin dat in het besluit van de  Minister niet een verdergaand winningspercentage mag worden voorgeschreven,  wordt dezerzijds opgemerkt dat de Minister hiertoe, gelet op de systematiek en</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    02.00.ALG - 06/2002    Ui Ministerie van Economische Zaken    strekking van de Mijnbouwwet, in het geval er gewonnen wordt, wèl bevoegd is in  het belang van een planmatig beheer. Immers, onder planmatig beheer wordt, volgens  de Memorie van Toelichting (MvT) op de Mbw (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-  1999, 26219, nr.3, blz. 15), mede verstaan de te winnen hoeveelheid en de mate van  de onttrekking van de delfstoffen in de ondergrond. Op pagina 16 van de MvT wordt  tevens vermeld dat de vergunninghouder hierbij uiteraard niet gehouden zal zijn tot  het (economisch) onmogelijke. In wethistorisch perspectief is dit overigens geheel in  lijn met hetgeen vermeld staat in,de desbetreffende de toelichting op artikel 5.2 bij de  Regeling vergunningen en concessies delfstoffen Nederlands territoir 1996 (Stcrt.  1996,93) betreffende het ontginningsplan, daar waar staat: “het tweede criterium  dient het belang van de staat bij een zo groot mogelijke produktie. Het zou kunnen  zijn, dat door de wijze van winning delfstoffen in de grond achterblijven, die bij een  andere methode wel gewonnen zouden zijn. Indien dit erge vormen aanneemt spreekt  men van roofbouw. (……). De beoordeling van het depletiepatroon en het tijdstip van  aanvang van de winning zal per veld plaatsvinden; bij de beoordeling zal ook het  belang van de concessionaris op een gunstig economisch rendement en een  doelmatige bedrijfsvoering meegewogen worden.” Wederom wordt hierbij verwezen  naar het feit dat de NAM ook zelf in haar zienswijzen aangegeven heeft dat een  opbrengstfactor van 25% tot 30% uit het voorkomen Assen onder bepaalde  omstandigheden mogelijk is;   Voor zover de NAM zich beroept op het proportionaliteitsbeginsel en derhalve  betoogt dat de op haar gelegde bijzondere last (het winningspercentage van 30%) niet  opweegt tegen het algemeen belang (de doelmatige winning in het kader van een  planmatig beheer), dat met die last wordt beoogt, wordt het volgende opgemerkt. De  Minister heeft een grote mate van vrijheid bij de bepaling van wat nodig is in het    algemeen belang, in casu het planmatig beheer. Het winningspercentage van 30    procent is redelijk en wordt ondersteund door de aanvraag en het advies van  SodM/TNO. Mochten zich tijdens de winning nieuwe feiten voordoen die een lager  winningspercentage rechtvaardigen, dan kan de Minister, mits de NAM een en ander  aan de Minister aannemelijk heeft gemaakt, een lager winningspercentage vaststellen.  Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat de NAM alsdan ook een aanvraag  zou kunnen doen tot wijziging van zijn verkregen instemming (artikel 36, derde lid,  Mbw). Voorts wordt overwogen, dat de Minister in de onderhavi ge beschikking de  NAM niet wil verplichten tot het boren van een sidetrack, zoals was opgenomen in  het ontwerpbesluit, zolang echter de NAM maar, in lijn met een planmatig beheer,  een van haar redelijkerwijze te verwachten inspanning verricht tot het winnen van  delfstoffen, tot een percentage van ten minste 30% van het GIP, waarbij, het zij nog  maar eens herhaald, de NAM niet gehouden zal zijn tot het (economisch)  onmogelijke in de hierboven bedoelde zin;   Ten aanzien van bodembeweging wordt tenslotte het vol gende overwogen.   De informatie, die de NAM conform artikel 24, tweede lid, Mbb heeft verstrekt is  beperkt, maar dit staat in dezen de instemming met het winningsplan niet in de weg.</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    02.00.ALG - 06/2002    Uf Ministerie van Economische Zaken    Naar verwachting, op basis van de aanvraag en het advies van SodM/TNO, zal de  schade van eventuele bodembeweging beperkt zijn;   - De NAM rapporteert dat het Seismisch Risico van het voorkomen valt in de categorie  C, — velden waar geen trillingen zijn geregistreerd. SodM en TNO geven in het  vertrouwelijk deel van het advies aan, dat de kans op een geinduceerde beving  afhankelijk is van de drukdaling die direct is gerelateerd aan de hoeveelheid aardgas  die wordt gewonnen. Van de aardbevingen die in de directe omgeving van het  voorkomen Assen zijn geregistreerd bedroeg de grootste magnitude 2,8 op de schaal  van Richter. In het aanvullend advies van SodM en TNO wordt nog gemeld dat de  geschatte bodemdaling aan het eind van de productie bij een winningspercentage van  30 procent kleiner zal zijn dan 1 centimeter;   - Overwogen wordt, conform het advies van de Tcbb, dat het voorkomen kans geeft op  geïnduceerde aardbevingen. De praktijkervaring wijst uit dat er beperkte niet  constructieve schade boven een dergelijk voorkomen kan ontstaan. De Minister  concludeert, in overeenstemming met het advies van de Tcbb, dat het risico op  aardbevingen aanvaardbaar is;   - Uit het aanvullend advies van de Tcbb, van 14 februari 2007, blijkt dat zij, gelet op  het aanvullend advies van SodM en TNO, geen reden ziet haar eerdere advies te  herzien en derhalve geen reden ziet om niet in te stemmen met het winningsplan.  Derhalve concludeert de Minister dat het risico van schade ten gevolge van beweging  van de aardbodem, zoals bedoeld in artikel 36, lid 1, sub b, Mbw aanvaardbaar is.    Gelet op artikel 34, derde en vierde lid en artikel 36, tweede lid Mbw:  Besluit    Artikel 1    Het ingediende winningsplan Assen voor het voorkomen Assen verkrij gt de instemming  als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet.    Artikel 2   Het winningspercentage bedraagt minimaal 30% van de volumetrische GIIP in het  Rotliegend reservoir. Indien de NAM ten genoegen van de Minister van Economische  Zaken aannemelijk maakt dat zich omstandigheden voordoen waardoor de in de eerste  volzin genoemde winning van de hoeveelheid aardgas, die met het hiervoor als laatste  genoemde percentage overeenkomt, redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de Minister van  Economische Zaken dat percentage lager vaststellen.    Artikel 3  De NAM zendt de Minister van Economische Zaken binnen 6 maanden na aanvang van    de winning een herevaluatie van de statische en dynamische GIIP en de hoeveelheid te  winnen aardgas.</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    02.00.ALG - 06/2002    tf Ministerie van Economische Zaken    Artikel 4   De NAM zendt de Minister van Economische Zaken binnen 6 maanden na aanvang van  de winning een evaluatie van de mogelijke gevolgen van de drukcommunicatie tussen het  Assen en het Norg voorkomen en andere belendende voorkomens. Zij geeft daarin aan op  welke wijze dit de winning kan beinvloeden.    Artikel 5   De NAM stelt binnen 6 maanden na aanvang van de winning een nadere rapportage ter  beschikking aan de Minister van Economische Zaken over de verwachte bodemdaling,  bodemtrillingen, omvang en verwachte aard van schade en maatregelen ter voorkoming  of ter beperking van bodemdaling, bodemtrillingen en schade ten gevolge van  bodemdaling en bodemtrillingen zoals bedoeld in artikel 24 van het Mijnbouwbesluit.  ‘s-Gravenhage,    De Minister van Economische Zaken,  namens deze:           . Peters  -lid directie Energiemarkt</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    KENNISGEVING MIJNBOUWWET  ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht    Winningsplan Assen  De Minister van Economische Zaken maakt bekend:    Op 14 april 2006 heeft de Minister van Economische Zaken een aanvraag van de  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen ontvangen, om in overeenstemming  met artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet in te stemmen met het plan voor de  winning van het voorkomen Assen gelegen in de gemeente Assen. Het winningsplan gaat  in op het planmatig beheer van het voorkomen en het risico van schade ten gevolge van  bodembeweging, die door de winning van het voorkomen wordt veroorzaakt. De Minister  van Economische Zaken heeft met het winningsplan ingestemd.    De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken (met uitzondering van de  bedrijfsvertrouwelijke gegevens) liggen met ingang van donderdag 8 maart 2007  gedurende 6 weken ter inzage bij:   de gemeente Assen, Noordersingel 33, te Assen, en   het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutse-  weg 30 te Den Haag.    Tot en met 19 april 2007 kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,   Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tegen het besluit beroep worden ingesteld door:   a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;   b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen  over het ontwerp van het besluit;   c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit  ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;   d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen  te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.    Het besluit treedt op 20 april 2007 in werking, behalve indien gedurende de  beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van  State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Eerst nadat op dat verzoek is  beslist, treedt het besluit in werking.    Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot A</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>         200002 / TONYOSTLY    o    620    Uw ref    Jederlandse Aardolie Maatschappij B.V.    Scnepersnaal 2  Postbus 28006              YON nar ni    AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST  Mimstene van Economische Zaken   Directie Energiemarkt   Postbus 20101   2500 EC DEN HAAG    Onze ref. EP200604214320 Doorkiesn EN Assen, 12 apr 2006  LSEP-E-L(LL)    Onderwerp Verzoek om instemming winningsplan Assen    Excellente,    Bijgaand doen wij u onder verwijzing naar artikel 34, hid 1 van de Mijnbouwwet toekomen een  aanvraag om instemming met betrekking tot het winningsplan Assen in zesvoud.   De aanvraag om instemming heeft betrekking op de toevoeging van de verwachte productie uit het  voorkomen Assen. dat hoog calorisch gas bevat Het voorkomen (5 gelegen binnen het  winningsvergunningsgebied Drenthe (K.B 4/11/1968)    Het voorkomen Assen is in 1982 aangetoond met de exploratieput ASN- 1. die is gesitueerd op de  bestaande locatie Assen. Het gewonnen gas wordt getransporteerd via een deels nieuw aan te leggen  pijpleiding naar de gasbehandelingsinstallate op de locatie Vries-4.   Wij zijn voornemens zo mogelijk eind 2006 het voorkomen Assen in productie te nemen en de  productie zat naar verwachting tot en met 2007 zijn.   Kortheidshatve mogen wij u voor verdere gegevens verwijzen naar de informatie. zoals wij deze heden  in bijgevoegd Formulier aanvraag instemming winningsplan vermeld hebben    Tenslotte kunnen wij u nog berichten dat wanneer het reeds goedgekeurde winningsplan Westerveld  te zijner tijd een wijziging zal ondergaan. wij voornemens zijn u tevens instemming te vragen het  winningsplan Assen te integreren in het winningsplan Westerveld.    Wij vertrouwen er op. dat het nu ingediende winningsplan voor het voorkomen Assen voldoende  informatie bevat. om de benodigde instemming op grond van artikel 34 lid 3 Mijnbouwwet uwerzijds te  verkrijgen. Mocht nader informatie wenselijk zijn dan zijn wij hiertoe gaarne bereid.    Hoogdchtend. :  Nedertandge Aardolie Maatschappij BV    /    Asset Leader Land    Bijlage. Formuker aanvraag instemmung winningspian Assen 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    POZOOHOZ/ TONWOSTLY    GE    Formulier aanvraag instemming winningsplan ex artikel 34 lid 1 Mijnbouwwet (Mw)    juncto artikel 24 Mijnbouwbesluit (Mb)    Dit tormutier dient ervoor om te zorgen dat de aanvraag om instemming voldoet aan de eisen die de Mijnbouwwet en Mijnbouwbeshst    aan bet opsteilen van een winningsplan stelt. Indien de ruimte op hel    indienen in zesvoud bij:   Ministerie van Economische Zaken  Directie Energieproductie   Postbus 20101   2500 EC DEN HAAG    formuher te beperkt is dan kan worden verwezen naar een bylage    Winningspian Assen dd. 12/04/2006</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    Kk) : ;    ;  |  |  |  |         Mw 34 lid 1 == \ Verzoek om instemming voor winningsplan CY een winningspian voor voorkomens in het 0  | Assen | continentaal plat vanaf de 3 zeemijlszone    (4 een winningsplan voor voorkomens in Nederlands  _ terrtoir tot 3 zeemijl    A) Algemene gegevens  _ A1.1) Naam indiener                 | 9400 HH Assen    - ALD Adres         "A1.3) Contactpersoon                 Jomo wo “a1 5) Fax    Mw 22” 7 1.6) Indiener —         | DJs houder van de vergunning  |    / Cis uitvoerder cf artikel 22 Mw            poo “| A2) Winningsvergunninggebied(en) © “| winningsvergunning(en)  | Drenthe (K B. 4/11/1968)    j :    | Mw3aiid 1” 7 42.1) Voorkomens koolwaterstoffen » Assen —  1 Mb 24 td ta :   | Mb24tid1a A22) Soort koolwaterstof die wordt 'C) olie   ‚ gewonnen [=] hoog calorisch gas   ["] Groningen kwaliteit gas  [| taag calorisch gas   ["] zwavelhoudend gas   {"] condensaat              : Uit atle voorkomens wordt hoogcalorisch gas  ‚ gewonnen  rid ifa3 | a3) Bestaande of nieuwe winning UL) “Winningsplan voor reeds bestaande winning —  i ‚(inclusief voorziene uitbreiding)    ‚PJ winningsplan voor nieuwe winning  | Mw 38 Ad) Samenloop vergunningen Wet nee  ‚ milieubeheer    : X ja. te weten. Oprichtingsvergunning Wet  - Milieubeheer zal separaat worden ingediend.    -2- Winningsplan Assen dd. 12/04/2006              }    </pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>         B) Bedrijfs- en productiegegevens    TEPOZONU00S / TONYOSTLY    (Mw 35hd1 | B1) Beknopte beschrijving van het winningspian    Oe reden voor dit nieuwe winningspian voor Assen is de toevoeging van de verwachte productie uit het |  Assen voorkomen door middel van het aansluiten van de bestaande put ASN-1.    Het voorkomen Assen werd aangetoond met de exploratieput Assen-1 (ASN-1) in 1982. De put ASN-1  is geboord vanaf de locatie Assen en gaat produceren via een nog te aan te leggen 21 5m lange   |" nieuwe pijpleiding die aansluit op de bestaande pijpleiding naar de gasbehandelingsinstallatie in Vries-  . 4. Het is de bedoeling, dat het voorkomen eind 2006 in productie wordt genomen De verwachting is   _ dat de productie zal duren tot en met 2007.    | Mw 35 td te B14) Beknopte beschrijving van wijze van winning door middel van (een) mijnbouwwerk(en) |  Wa ic.         ‚ Het onder hoge druk geproduceerde gas van beide voorkomens stroomt tezamen met de gasstromen   : : van Eleveld (ELV), Vies-1 (VRS-1). Vries-2 (VRS-2) naar de Vries-4 (VRS-4) behandelingsinstallatie,  waar ook het gas van VRS-4 en gas van de satellietiocaties Appelscha (APS) en Norg Zuid (NRZ)  worden samengevoegd. Deze totale gasstroom wordt gecomprimeerd en middels een Jouie/Thompson  _ klep op specificatie gebracht voor afievering aan Gasunie Trade & Supply BV via de Westerveld   © (WTV) locatie.    : Schematische voorstelling gas evacuatie in het Westerveld system         De productielocatie van VRS-4 heeft een capaciteit van ongeveerd 4 5 min Nm’ per dag    ‘Mb dad ta 82) Geologische beschrijving van voorkomen(s)    Het gas is gevormd in de koollagen van het geologische tijdperk Carboon. Vervolgens :s het gas  ‚ gemigreerd naar bovenliggende zandsteenlagen in het Rotliegend. Dit reservoir wordt afgesioten door  het zout van de Zechstein formatie, beide uit het geologische tydperk Perm.    „3 Winningsplan Assen dd. 12/04/2006</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    oo ae    “fib 24id 7 | 821) Geologische doorsneda van Assen naar Eleveld  > Mb24id tp |         4  i  3  i  a    SHE rt EEE:    m  c  &  ak  ©  woe    Bn ste avn WD DE                                  me mee NE           ea           mes    pb nek NOE:  FBR SOMES HOMO errs    ELV  Harts Blocks          |          ELV    North Blocks    -4- Winningsplan Assen dd 12/04/2006</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    [ B3) Overzicht ligging voorkomens, gasputten _    “Hw BEI a a  ‘Mb 24 id 1de    4         ZEPOZNGNOZ /TINVOSTLY    é         VRIES                 NORG-ZUID         APPELSCHA a “em           wneer Pipeline NAM BEMI Existing Treating Station BR eit Location  EE Undeveloped Gastietd - ~ Hanned Pipeline ECU LIT Ptanned Treating Station    Prospect ” Pipeline Gasurue/Others COMM Tresting/‘Compression Station                                „5 Winningsplan Assen dd. 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>         : Mb 2d “ TB3.1) Situering mijnbouwwerken situatietekening /eventueel foto's)  : 1deg :    . De productielocatie Assen (ASN) is gelegen in de gemeente Assen (provincie Drenthe)    on anton Mae                |   i   | ;   : ‘ Assen Satelliet   L i werner oe  1  t  i    “Mb 24 hd te f  ‚ B4) Overzicht boringen in voorkomen(s)    - Er zyn voor het Assen voorkomen geen nieuwe bonngen gepland    „6 - Winningsplan Assen dd 12/04/2006</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>              CEPOZ00007 /TONWOSTLY                                                        | Mb 24 lid 19 | 84.1) Schematische voo putverbuizing(en) a  | | ASN- 1  : 3.4” Completion string  28” Conductor ~34 m AHORT  20” Surface casing =595 m AHORT   |  } ; . :  | 13 3/8” Interrnediate casing ~2174 m AHORT |  ĳ | „2989 m AHORT   | 9 5/8” Production casing ~3040 m AHORT    3 5” Completion string ~3116m AHORT    3° Production liner ~3980 m AHORT    |  |    i    Mie 24d Th Bá.1) Plaats en wijze waarop koolwaterstoffen in verbuizing treden    De put is 2930 meter diep en verbonden met de gashoudende Rotliegend formatie op een diepte van  ‘tussen de 2878 en 3425 meter beneden NAP.    aertjan nen vm en              : }   i Mb 3a hd 2 Ba) Broductioontwikkelings strategie wen en er eeen emmen enen ed  Assen  | | Met de aangetoonde productiecapaciteit van ASN-1 zal de put slechts korte tijd productief zijn Omdat |  | | de put nog niet is aangesloten, zal er tijdelijk een mobiele aansluitingsinstallatie (KISS-skid) worden  neergezet. die nadat de ASN-1 put is uitgeproduceerd kan worden gebruikt op andere locaties, Indien _  | tijdens het produceren van de put duidelijk wordt dat de put meer kan produceren. dan zal de KISS-  _ skid langer beschikbaar zijn en zal het winningspercentage verhoogd worden. :  : :  ‚ Het streefwinningspercentage voor het voorkomen Assen ligt op 5%. Hierbij geldt dat het  | ‘ winningspercentage zeer laag zal uitvallen in verband met de verwachte vroege waterproductie en i    | bijzonder slechte kwaliteit (voornamelijk conglomeraten) van het reservoir.           i ETET 88 7) Prodúctie filosofie rn en en 4  ‚ Het bestaande voorkomen Assen zal geproduceerd worden met maximale gebruikmaking van de  ‚ productiefaciliteiten. De locatie wordt voor een belangrijk deel op afstand bestuurd De installatie kan :  altijd van afstand veilig uitgeschakeld worden. Omdat niet alle faciliteiten op afstand gestart kunnen  - worden. zullen regelmatig bezoeken plaats vinden door operators voor controle en eventuele  reparaties :  ‚ De productie uit het voorkomen Assen zal gebeuren middels de aanwezige compressiefacilteiten op  ‚VRS-4 |    -7- Winningsplan Assen dd. 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    © Zoals voor alle voorkomens binnen het Westerveld system geldt:   ‘e Via regelmatige drukmetingen wordt de mate van de aquifer ondersteuning en depletie bepaald.  « De waterproductie wordt constant gecontroleerd   : e Maatregelen zullen genomen worden om waterproductie tegen te gaan    , Assen   Gas productie in ASN-1 wordt verwacht zich te gedragen zoals in Vries-Zuid. Hoge porositeit zand   | laagjes kunnen de perforaties in contact brengen met de waterkolom en leden tot de vroege productie  | van formatie water Er zal gestreefd worden de put zo te produceren dat vloeistof opbouw in de put en  Ein de transport-pijpleiding zolang mogelijk kan worden voorkomen              {Mw 35 fid  ‚ tad i  > Mb 24 lia ta |  {  t         6 ‚ De voorspellingen voor ASN-1 zijn gebaseerd op een put test en op analogen. Afwijkingen van de   : voorspelling door onvoorziene omstandigheden van reservoir technische en/of economische aard zijn   | mogelijk zowel qua fasering als verwachte hoeveelheid productie. De totale hoeveelheid te produceren  ‚ gas ligt binnen een geschatte onzekerheidsmarge van -50 % en +100%.    ‘  i  1  i  i  i  i  1    Assen vourkonien  - productiev oorspelling -    Je:         te         laarlijhse prodas tie (min m3)           ra i  AUG 2007 Zoe Zikr    {aren    } Navolgend overzicht geeft de getalsmatige specificatie van boven getoonde voorspelling ‚n min Nm’            Assen © 2006 77 2007 | 200K | 2000    3  4               uidig productic P tiel - , on - : a Q 0 : 0    ~ Producheprofiel na uitvoering, van Assen hookup project 1 3 ü : 0 i    | Mw3Stia tb! B5.4) Duur van de winning (per voorkomen) —    \ De verwachte einddatum van de productie in het Vries en Westerveld systeem ts eind 2012 volgens de  ‚ huidige voorspellingen, Verwacht wordt dat het voorkomen in dit winningsptan eerder zal stoppen met  ‚ produceren in verband met waterproductie De onzekerheidsmarge ís echter groot. aangezien   : waterproductie moeilijk te voorspellen is    De winning zal worden beëindigd indien de totale kosten van de winning de opbrengsten van de  ‚ winning zullen overtreffen dan wel zoveel eerder indien door onvoorziene technische, geologische,  } geofysische of andere oorzaak voortzetting van de winning niet plaats ken vinden    „8. Winningsplan Assen dd. 12/04/2006</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>    /TONYWOSTLY    [ Mb 241d 1” | 86) Stoffen die jaarlijks worden mee geproduceerd    Met de gasproductie worden water en condensaat mee geproduceerd, De geproduceerde   - hoeveelheden water en condensaat zijn afhankelijk van de totale gasproductie. De hoeveelheid   \ condensaat wordt gegeven door de Condensaat Gas Rato (CGR) en het water door de Water Gas  ‘Ratio (WGR) Navolgend overzicht geeft de bijbehorende waarden van de CGR en de WGR voor het  ‚ voorkomen Assen    pErOZOOOOD    \ voorkomen __ | CGR (m’/min m’ gas)    30.    WGR (m’/min m’ gas).  Assen               De waarden voor de WGR stijgen naarmate de druk van het reservoir afneemt.             ) Jaarlijks eigengebruik bij winning    _ Voor eigen gebruik wordt er op de locaties ASN-1 geen gas aangewend. i  P Mb 24 iid ij Tas) Jaarlijks bij winning afgebiazen/afgefakkelde koolwaterstoffen = On  : |  | ‘ :  : Per jaar wordt op de verschillende locaties een volume aan gas afgeblazen dan wel afgefakkeld. De |  | hieronder vermelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke waarden uit het jaar 2004 en dienen als |  ‚indicatie gebruikt te worden voor de komende jaren. |  _e VRS-1 - 007 min Nm?   « VRS-4 - 1.70 min Nm’    ‚ Het wordt verwacht dat de productie van de put ASN-1 geen merkbare invloed op dit gebruik zal  _ hebben Op de locatie Assen zal alleen kleine gas hoeveelheden van ongeveer 100 Nm” worden |  ‘afgeblazen tijdens het tweejaarlijks onderhoud van de KISS productie faciliteit en in geval van  ‘ noodsituaties    | Mo 24 lid ik” 89) Jaarlijks bij winning in de ondergrond terug te brengen delfstoffen en andere stoffen         | Het vrijkomende productiewater wordt uiteindelijk na transport via de injectieput Borgsweer |  | geïnjecteerd in de diepe ondergrond. i    De ae ee eee en ee en |    -9. Winningspian Assen dd 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    i    “Mw 36 tid 1         €) Gegevens inzake bodembeweging als gevolg v van 1 de winning van    _ koolwaterstoffen.  (Aileen in te vuilen voor winningsplannen voor voorkomens gelegen aan de landzijde van de 3 zeemijtszone).          Ke Aard van de bodembeweging    eZ bodemdaling    | Door de winning van koolwaterstoffen uit olie- en gasvoerende gesteentelagen zal de druk in de ponen  _ van het gesteente verminderen waardoor compactie van de olie- en gasvoerende lagen optreedt Dit    ‚ manifesteert zich aan de oppervlakte in de vorm van bodemdaling Zie voor een uitgebreide    Me 24 ud tm    i         _ beschrijving van het bodemdalingsproces “Bodemdaling door Aardgaswinning -NAM-velden in  ' Groningen. Fresland en het Noorden van Drenthe Status Rapport 2005 en Prognose tot het jaar  2050" (EP200512202238).    f¥ bodemtrilling  Compactie van de olie- en gasvoerende lagen kan onderlinge beweging tussen gesteentelagen    | veroorzaken Dit kan zich soms aan de opperviakte manifesteren in de vorm van bodemtnillingen.         C2) Bodemdalingscontour (uiteindelijk verwachte mate van bodemdaling)         ‚ Gebaseerd op beschikbare gegevens over de ondergrond en het productiescenario zoals beschreven  “m sectie B5 3 van dit winningsplan ís een prognose voor de bodemdafing ten gevolge van gaswinning  | voor het in dit winningsplan beschreven voorkomen opgesteld.    De nog te verwachten bodemdaling door gaswinning uit het m dit winningspian beschreven voorkomen.  ‘die zal worden bereikt omstreeks het jaar 2008, bedraagd minder dan 2 cm. Aangezien een dergelijke   ‚ daling kleiner is dan de onzekerheid van de berekening en het ook niet nog | ís een dergelijke kleine  ‚ daling met voldoende precisie te meten, zijn er in onderstaande figuur C1 geen contouren getoond. De    ‚resultaten van de berekeningen worden uiteraard wel meegenomen bij het beschouwen van de    | cumulatieve bodemdaling in dit gebied    BEAST. esn ER eee: |              varen menner ree ernsancetet da maren „aarde eraann eer vat on meern               Fig. C1 Nog te verwachten bodemdaling (2006 — 2008} veroorzaakt door de gasproductie uit het  voorkomen Assen (cm)    -10- Winningsplan Assen dd 12/04/2006                   </pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>    _| Eventuele toekomstige incrementele productie door nieuwe putten en/of compressie zou kunnen leiden |  ; tot een ander beeld.         GEPOZOOUGE/TONYISTLY    | Enkele algemene kentallen van de in dit winningsplan beschreven voorkomen zijn samengevat in tabel  | C1. Deze (gemiddelde) kentallen reflecteren een zeer vereenvoudigd model van het voorkomen. Hierin  ‘ wordt het gasvoerend reservoir beschreven door een elliptische cilinder met een halve lange as Rinay  ‚en een halve korte as Run en met ais hoogte de dikte van het reservoir. In de berekeningen die ten   ‚ grondslag liggen aan de in dit winningsplan gepresenteerde contourkaarten zijn vanzelfsprekend de  | werkelijke reservoir structuur en de invloed van de eventueel aanwezige aquifers meegenomen |         cnn pa    oe Asset  „Diepte veld{[m} _|__2880         Tabel C1. Enkele kentallen ter indicatie van de in dit winningspfan  beschreven voorkomen.                                              || Diktereservoir | 155  | ii (m  Ì ei” "173377 "De drukdaling van het Assen veld tot 2005 is veroorzaakt door de  {bal ane | depletie van het Norg veld.  ; | Druk in 2005 305” |    Mb 24 tid In j    C2.1)  _ Mb 24 bd 10    | ‚ bodemdaling ten gevolge van winning uit het in dit winningsplan beschreven voorkomen gecombineerd  met de effecten van winning uit naburige gasvelden.    De meest recente uitgebreide bodemdalingsmeting in dit gebied heeft plaatsgevonden ìn het jaar 2003  ‚ (Waterpassing Noord Nederland 2003”. EP200408383818 en “Bodemdaling Eleveld, analyse   ‚ waterpassing 1972-2003”, EP200504215669). In figuur C2 wordt de in 2003 gemeten daling (sinds de  nulmeting in 1964) weergegeven. Deze metingen geven aan dat de bodemdaling door de gaswinning  uit het in dit winningsplan beschreven voorkomen en naburige voorkomens in dit gebied minder dan 2  ‚cm bedroeg.    }  |  j  In deze sectie wordt aandacht besteed aan de huidige status en het verwachte verloop in tijd van de              Fig. C2 Gemeten bodemdaling in 2003 (cm; contourinterval 2 cm)  Waterpasmetingen die ín 2003 in dit gebied zijn uitgevoerd tonen aan dat de bodemdaling ten gevolge  van gaswinning in het betreffende gebied minder dan 2 cm bedroeg.    vrm atest acne tit voo vaneengaan err marne et over ma ween weeen ermee ee    -11- Winningsplan Assen dd. 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>    Bij ‘het ‘opstellen van de prognose voor bodemdaling door gaswinning in dit gebied is uitgegaan van |  _ hetgeen beschreven is in rapport “Bodermdaling door Aardgaswinning -NAM-velden in Groningen. |  ‚ Fnestand en het Noorden van Drenthe— Status Rapport 2005 en Prognose tot het jaar 2050” i  ‚ (EP200512202238). Dit model van de ondergrond is geactualiseerd met de laatste geologische en  ‚ reservoir technische inzichten van het nieuwe voorkomen zoals beschreven in dit winningsplan. Met dit  _ vernieuwde model is de prognose voor de uiteindelyk te verwachten bodemdaling in dit gebied  _uitgevoerd.    _ bij de berekening gebruikte invoergegevens en de betrouwbaarheid van het gebruikte   _ gesteentemechanische model. Het resultaat hiervan 1s dat de onzekerheid in de verwachte   | bodemdaling gemiddeld zo'n 25% bedraagt (bereik: - 25 % tot + 25% van de berekende daling), met  een minimum van 2 cm.    | De onzekerheid ín de uiteindelijk verwachte bodemdaling wordt bepaald door de onzekerheden in de |  i    | Figuren C3 en C4 tonen de totale bodemdaling als gevolg van gaswinning van het in dit winningsplan |  | beschreven en naburige voorkomens voor respectievelijk het jaar 2010 en voor de situatie na afloop   | van de in de winningsplannen beschreven productieprofielen (2040). Eventuele ontwikkeling van   | nieuwe velden in de buurt van het voorkomen Assen en/of incrementele productie door nieuwe putten    _ eniof toepassen van compressie is niet meegenomen in de huidige prognose en kan leiden tot een  _ ander beeld    i  i i  vod    1 C3 Bodemdalingprognose voor 2010 (cm, contourinterval 2 cm) van de totale bodemdaling door |  gaswinning voor het ín dit winningsplan beschreven voorkomen in combinatie met naburige  voorkomens    Winningsplan Assen dd. 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>    {  {  i  i  {  |  !  |  !  i  I    9EbOZ00002/TONWOSTLY           Mo 24 lid 1p                        Fa GREG hg ha sk    beschreven voorkomen ín combinatie met naburige voorkomens.  De contourlijnen geven de bodemdaling in cm aan (contourinterval 2 cm).    |  |  $  i    | C3) Risicoanalyse bodemtrilling    De winning van aardolie en/of aardgas gaat in het algemeen gepaard met een daling van de druk in  ‘de ondergrond. Dit soort spanningsverandering kan leiden tot plotselinge bewegingen langs  | bestaande breuken. waardoor een lichte aardbeving plaatsvindt.    ‚ Sinds het begin van de jaren negentig hebben verschillende instanties, waaronder de overheid.  : kennisinstituten en mynbouwmaatschappijen, zich gezamenlijk met deze problematiek bezig  | gehouden. Bevindingen zijn oa. gedocumenteerd in een aantal rapportages zoals “Eindrapport  multidssciphnair onderzoek naar de relatie tussen Gaswinning en Aardbevingen in Noord-Nederland:  ' Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen, 1993", “De relatie tussen schade aan gebouwen  en lichte ondiepe aardbevingen in Nederland: TNO Bouw. 1998” en “Seismisch risico in Noord-  Nederland: de Crook et al. KNMI, 1998”    Momenteel zijn bovengenoemde instanties verenigd in het Technisch Platform Aardbevingen (TPA)  ‚ Hiermee is alle aanwezige kennis op het gebied van aardtnilingen gebundeld en kan deze optimaal  ‚ worden ingezet met gebruikmakìng van de meest actuele stand der techniek.  ‚In respons op het in het Mijnbouwbesluit gestelde met betrekking tot het uitvoeren van een nsico-  £ analyse omtrent bodemtrillingen als gevolg van winning van olie of gas zijn onder begeleiding van het  TPA een aantal studies uitgevoerd, waarvan de bevindingen zijn gedocumenteerd in de volgende  rapporten: “Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen; Wassing et al, TNO-NITG rapporten  03-185-C (2003), 03-186-C (2004), 04-233-C (2004)". “Seismic hazard due to small shallow induced  , earthquakes, van Eck et al. KNMI 2004” en “Deterministische hazard analyse voor geinduceerde  _ Seismiciteit, van Eijs et al, TNO-NITG rapport 04-171-C. 2004”. Tevens is in dit kader een    - 13. Winningsplan Assen dd 12/04/2006    Fig. C4 Verwachte eindsituatie (2040) van de totale bodemdaling voor het in dil winningsplan         „Samenvattend rapport uitgebracht waarin de resultaten van bovengenoemde _ studies zijn         |  |  |  |</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>    _ geïntegreerd (Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen. Integratie van deelstudies. NITG 7  | 04-244-0106B / KNMI-publicatie 108, 2004).         In Nederland is/wordt uit ruim 100 olie- en gasvelden op het vasteland geproduceerd. Boven een  beperkt aantal velden (ca. 20%) zijn bevingen geregistreerd. In het kader van de Seismisch Risico  i Analyse zijn de velden opgedeeld in drie categorieén:   A. Groningen, Bergermeer en Roswinkel, waar magnitudes 3.0 en hoger zijn opgetreden.  B Andere velden waar lichte aardbevingen met magnitudes kleiner dan 3.0 zijn opgetreden  en Velden waar geen aardbevingen zijn geregistreerd.    Aangezien het in dit winningsplan beschreven voorkomen nog niet in productie genomen is,  ‚ betreft het hier een voorkomen in categorie C.    | | Door het KNMI is aangegeven dat voor dergelijke velden met de huidige wetenschappelijke kennis  ' ‘nog geen algemeen seismisch ‘hazard’ model opgesteld kan worden. dat een betrouwbare  £ seismisch risico analyse mogelijk zou maken. Om het op basis van velden in de categorieën A en  B opgestelde algemene hazard model te verfijnen en een gekwantificeerde schatting te kunnen  geven van de kans op een geïnduceerde beving voor velden in categorie C. is op initiatief en  ‚onder begeleiding van het TPA door TNO-NITG een studie uitgevoerd naar de fysische en |  ‘ geologische parameters die de gevoeligheid van olie/gasvelden voor het optreden van  \ aardbevingen bepalen. Hierbij zijn veel gegevens gebruikt die via andere winningsplannen  _ beschikbaar zijn gekomen. Een van de conclusies van deze studie ís, dat er twee meetbare  ‚ parameters aan te wijzen zijn die aantoonbaar gerelateerd kunnen worden aan de kans op het  ‘optreden van geïnduceerde bevingen De eerste parameter (E) is de verhouding tussen de  "Young's moduli van de overburden en het reservoir De tweede parameter (8) is de  ' breukdichtheid. Hierbij moet worden opgemerkt dat er nooit bevingen geregistreerd zijn in velden  met een drukdepletie van minder dan 72 bar en dat in dergelijke velden de kans op een beving  daarom 0% bedraagt. Uitgaande van deze resultaten js in de onderstaande tabel een overzicht  gegeven van de kans dat er in de toekomst tijdens gaswinning uit het in dit winningsplan  beschreven voorkomen lichte aardbevingen geïnduceerd zulen worden Aangezien de  gemiddelde drukdaling in het in dit winningspian beschteven voorkomen naar verwachting minder  dan 7/2 bar zal zijn, is de kans op een beving 0%.    Voorkomen E B Kans op geinduceerde bevingen  Assen 2,55 1,5 0%    Met de voortzetting van de gaswinning en mogelijk verder onderzoek dat in het kader van het TPA  zal worden verricht. zullen steeds meer gegevens over de eigenschappen van het voorkomen en i  de mate van seismisiteit worden verkregen. Deze informatie zal aanteiding kunnen geven de  , fisicoanalyse op onderdelen te herzien dan wel op enig onderdeel nader onderzoek uit te voeren.              Zoals beschreven in het meetplan Noord-Nederland, vindt in het gebied boven het in dit  wìnningsplan beschreven voorkomen continu monitoring van eventuele aardbevingen plaats. i  Deze monitoring wordt uitgevoerd door KNMI met behulp van een daartoe aangelegd netwerk van  seismische registratie apparatuur.    C 4.1 Algemeen         Bodemdaling door gaswinning manifesteert zich aan de oppervlakte in de vorm van een platte. zeer  gelijkmatige schotel. Die veroorzaakt een heliend vlak in het maaiveld. waarvan de gradiënt zeer gering '  is Zoals in figuur C1 is aangegeven, bedraagt de te verwachten bodemdaling door gaswinning uit het  in dit winningsplan beschreven voorkomen minder dan 2 centimeter. |  Voor de verwachting van aard en omvang van mogelijke schade door geïnduceerde lichte |  aardbevingen wordt gebruik gemaakt van de verschillende rapporten genoemd in onderdeel C3 i    | |    | C4.2 Schade aan openbare infrastructuur door bodembeweging |    | Omdat bodemdaling door gaswinning een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft, wordt geen directe |  {schade aan infrastructuur verwacht Niet uitgesloten is echter dat de bodemdaling gevolgen kan |  : hebben voor het normale beheer en het onderhoud van waterkeringen en waterlopen Voor zover dat |    ‚ beheer onvermijdelijk te maken meerkosten met zich meebrengt die, in overeenstemming met het |    ~ 14- Winningsplan Assen dd 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    Z/TONYOSTLY    boz0000    Le         | Mb 24 eis | C6) Maatregelen die gevolgen van schade door bodembeweging beperken of voorkomen         ~T Gesieide in onderdeel C6. voor vergoeding in aanmerking komen dan rust op NAM de verplichting die |    _ schade overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht te vergoeden. in sommige gevallen loopt dat  via een hiertoe ingestelde commissie. In andere gevallen kunnen afspraken worden gemaakt in :  bilateraal verband.    |  In opdracht van de NAM is door ingenieursbureau Tebodin een analyse uitgevoerd van het risico van |  schade door bodemtrillingen voor buisleidingen (‘Analyse van het risico van schade door |  bodemtrillingen voor buisleidingen, Tebodin document 1912001, 2004"). Uit dit rapport kan |  geconcludeerd worden dat de integriteit van ondergrondse leidingen bij aardbevingen ten gevolge van |  gaswinning niet significant wordt aangetast.    | C4,3 Schade aan bouwwerken door bodembeweging    | Omdat bodemdaling door gaswinning een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft en de resulterende  : vervorming (zoals scheefstand. kromming en horizontale rek) van de bovengrond zeer klein is, wordt ;  ‘geen directe schade aan bebouwing verwacht. Hierbij wordt verwezen naar “Studieresultaten |  etreffende ongelijkmatige zakkingen in verband met aardgaswinning in de provincie Groningen; een |  itgave van de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning, maart 1987".                ‚aantal velden lichte aardbevingen ten gevolge van de gasproductie optreden, waarbij in de meeste  | gevallen geen schade ontstaat. Zoals beschreven in de sectie C3 wordt de kans dat er ín de toekomst  bij gaswinning uit het in dit winningsplan beschreven voorkomen lichte aardbevingen zullen optreden  _ nihil geacht.    |  | De praktijkervaring met gasproductie in Nederland over de afgelopen jaren leert dat bij een beperkt    _ Indien er toch schade zou optreden als gevolg van de gaswinning, dan rust op NAM uiteraard de  . verplichting die schade overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht te vergoeden.    ‘_ C4.4 Schade aan natuur en milieu door bodemdaling   : By een daling van minder dan 2 cm in gebieden met een kunstmatig peilbeheer is de mate van |   | bodemdaling aanzienlijk kleiner dan de jaarlijkse schommelingen in de waterstand (verschil zomer- en   | winterpeil). De waterhuishouding in het gebied dat wordt beïnvloed door bodemdaling ten gevolge van   gaswinning, is in de loop van eeuwen tot stand gekomen en tegenwoordig volledig kunstmatig   geregeld. Waterpeilen zijn vastgelegd in peilbesluiten. Indien een relatieve stijging van het waterpeil í   | tov. het maaiveld de geldende norm dreigt te overschrijden, moet dit worden tegengaan door |  aanpassingen in de waterafvoer (compartimentering, versnelde afvoer waterbezwaar). Het waterschap   is verantwoordelijk voor het waterbeheer ín het beheersgebied.    | |  ‘In dit relatief kleine dalingsgebied wordt, gelet op het beperkte volume van de schotel en gezien het feit |  \ dat de daling aanzienlijk minder is dan de jaarlijkse schommelingen in de waterstand. geen effect van |  : betekenis op natuur en milieu verwacht.   |    C5) Maatregelen om bodembeweging te voorkomen /te beperken    \ Technisch gesproken is injectie van water of CO, in een gasreservoir een haalbare optie ter   | (gedeeltelijke) compensatie van bodembeweging. Echter, gezien de te verwachten geringe effecten  ‚ door bodembeweging als gevolg van de gasproductie en gelet op bezwaren van economische aard  | worden dergelijke maatregelen in het productieproces niet voorzien,    { Teneinde schade door bodembeweging te beperken of te voorkomen wordt de winning uitgevoerd  \ overeenkomstig de in het winningsplan aangegeven productieprofielen, vindt meting van de bodem-    ‚ beweging plaats volgens een goedgekeurd meetplan en zijn er diverse regelingen opgesteld zoals  ‚ hieronder beschreven.    ‚ Omdat gaswinning een geleidelijke en gelijkmatige bodemdaling zal veroorzaken, wordt geen schade  ‚ aan bouwwerken verwacht. Indien als gevolg van bodemdaling door gaswinning de waterhuishouding  _ of andere waterstaatkundige werken in betekenende mate worden beïnvloed dan zullen, in overleg met  ‚de beheerders of onderhoudsplichtigen van die werken, de maatregelen of voorzieningen kunnen  | worden getroffen ter beperking of voorkoming van hieruit voortvioeiende schade of gevaar. Als met het  ‚nemen van maatregelen niet alle door gaswinning veroorzaakte schade afdoende kan worden |  ‘ voorkomen dan rust op NAM de verplichting die schade overeenkomstig de regels van het burgerlijk    | rechtte vergoeden, en en en on    „15 - Winningsplan Assen dd. 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>    Voor mogelijke schade veroorzaakt door aardbevingen die worden veroorzaakt door gaswinning geldt |  Leen zelfde verplichting. De praktijkervaring met gasproductie in Nederland over de afgelopen jaren |  ‚leert dat de lichte aardbevingen ten gevolge van gasproductie m de meeste gevallen niet leiden tot |  i schade. Toch kan. zoals in de praktijk is gebleken en in sectie C3 is beschreven. de kans op schade |  aan bebouwing in de nabije omgeving van het epicentrum van een geïnduceerde aardbeving niet  volledig worden uitgesloten Er is een schaderegeling opgesteld voor schade veroorzaakt door  ‘ aardbevingen als gevolg van gaswinning. Deze regeling is beschreven im de folder "Gaswinning en |  ‚ Lichte Aardbevingen’. een gezamenlijke uitgave van de NAM en de provincies Groningen en Drenthe |  |In samenwerking met het KNMI. TNO-NITG en het Ministerie van Economische Zaken    Ter additionele bescherming en ter verzekering van het beiang van gelaedeerden is een hoofdstuk i  “waarborgfonds mynbouwschade” in de Mijnbouwwet opgenomen en rust daarenboven op de!  exploitant van een mijnbouwwerk een risico aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door beweging |  ‘ van de bodem als gevolg van de exploitatie van dat werk    t Ondertekening    ‚Datum: 12 april 2006         Nan ' Plaats. Assen    Functe Asset Leader Land    ‘ Bijlagen    ‘Omschrijving ‚ met van toepassing |    „16 - Winningsplan Assen dd 12/04/2006    </pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    NV    6ETLYOOO00/LONWOSS    . ee wm Het zeker stellen dat de  | Staatstoezicht op de Mijnen ‘in delfstofwinning op een  | TNO Bouw en Ondergrond „2 maatschappelijk   > verantwoorde wijze    wordt uitgevoerd    Ministerie van Economische Zaken  DG ET Directie Energiemarkt  t.a.v. mevrouw M, Traas   Postbus 20101   2500 EC DEN HAAG    Datum | Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)    13 december 2006 6107756  Contactpersoon : Doorkiesnummer  nn a  Onderwerp    Aanvulling SodM-TNO advies Winningsplan Assen  |    Geachte mevrouw Traas,    Naar aanleiding van uw vraag (e-mail d.d. 6 december 2006) om een aanvulling op het  SodM-TNO advies inzake het winningsplan Assen bericht ik u als volgt.    U vroeg om “een nadere berekening van de bodemdaling bij een recovery factor van ten  minste 30%”.   I  SodM en TNO hebben een inschatting gemaakt van de mogelijke bodemdaling veroorzaakt  door de gaswinning uit het voorkomen Assen, wanneer NAM tot 30% van de originele  gashoeveelheid in het voorkomen zou gaan produceren. Dit vraagt om extra inspanningen  van NAM ten opzichte van het ingediende winningsplan, waarin NAM slechts 3,2% (46  miljoen m’) van de originele gashoeveelheid van 1,44 miljard kubieke meter gaat  produceren.    SodM en TNO hebben de door TNO ontwikkelde bodemdalingssimulator AESubs gebruikt  om de maximale bodemdaling in te schatten. Hierbij is gebruik gemaakt van de  bodemdalingsparameters van het voorkomen zoals in het door NAM ingediende  winningsplan gegeven. Geomechanische eigenschappen van de bovenliggende lagen zijn  dezelfde als bij verificatie van de bodemdaling van b.v. het Vries voorkomen zijn gebruikt.  De parameters van het voorkomen zijn gegeven in Tabel 1.    1  Tabel 1. Gebruikte parameters Assen voorkomen bij RF 30%  Parameters Waarde  Compessibiliteit Cm                                   Drukdaling AP    |  Prinses Beatrixlaan 428 Telefoon (070) 395 65 00    2273XZ VOORBURG _ Telefax (070) 395 65 55 www.sodm.nl   Postbus 8   2270 AA VOORBURG  |    Ministerie van Economische Zaken    Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermeiden</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>    OPTLPO0000/LONWOS*i LW         Pagina 2 van 2  Staatstoezicht op de Mijnen    De geschatte bodemdaling aan het eind van de productie bij een winningspercentage van  30% zal kleiner zijn dan 1 cm.    SodM en TNO hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    Met vriendelijke groeten,  [    de Inspecteur-generaal der Mijnen, hoofd Adviesgroep EZ  Business Unit Geo-Energie    TNO Bouw    </pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>    92.00.ALG - 06/2902    P890500006/TONYISTIY    vA Ministerie van Economische Zaken    Datum    2 9 AUG 2006    Kenmark    ET/EM / 6064363    Onderwerp  Ontwerpbesluit winningsplan Assen    De Minister van Economische Zaken    Procedure:    van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) is op 14 april 2006 een  verzoek ontvangen tot instemming met het winningsplan Assen, op grond van artikel  34, derde lid, van de Mijnbouwwet; :    …… het winningsplan betreft het voorkomen Assen gelegen in de gemeente Assen;    op het besluit omtrent instemming met het winningsplan is afdeling 3.4 van de  Algemene wet bestuursrecht van toepassing;   aan het Staatstoezicht op de mijnen en TNO Bouw en Ondergrond is advies  gevraagd; zij hebben gezamenlijk advies uitgebracht op 02-08-2006. Dit advies is  gebaseerd op het winningsplan en op de rapporten “Marginal Discoveries Study  2005 — EP Europe — Land Asset” en “de Assen development (ASN-1) — ORP4  Submission for Approval Gate”;   aan de Technische commissie bodembeweging is overeenkomstig artikel 35, tweede  lid, van de Mijnbouwwet advies gevraagd;   het ontwerpbesluit is op de in de aanhef vermelde datum aan de aanvrager  toegezonden;   de kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit wordt op 06-09-2006 gepubliceerd in  de Staatscourant en in “De Koerier”;   het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken worden m.i.v. 07-09-2006 ter inzage  gelegd op het gemeentehuis van de gemeente Assen en bij het Informatiecentrum van  het Ministerie van Economische Zaken.                        </pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>    02.00, ALG « 062002    S890S00000/TONYOST.LY    Ministerie van Economische Zaken    ET/EM/ 6064363  th    Overwegingen:   - Het ingediende winningsplan Assen voldoet aan de vereiste volledigheid conform  artikel 35 van de Mijnbouwwet en artikel 24 van het Mijnbouwbesluit;   - NAM verwacht dat na beéindiging van de gaswinning in 2008 de uiteindelijke  bodemdaling in het diepste punt door de winning uit de in het winningsplan  beschreven voorkomens niet meer dan 2 cm za! bedragen. SodM en TNO Bouw en  Ondergrond hebben deze opgave geverifieerd en de orde van grootte reëel bevonden.  Deze bodemdaling is zo gering, dat het risico op schade nihil is;   -  Aangezien het in het winningsplan beschreven voorkomen nog niet in productie is  genomen, beschouwt NAM het betreffende voorkomen als een voorkomen in.  categorie: C — velden waar geen triltingen zijn geregistreerd. Door SodM en TNO  Bouw en Ondergrond is deze opgave realistisch bevonden;   - NAM heeft in onderdeel C4 t/m C6 van het ingediende winningsplan uiteengezet tot  welke aard van schade de bodembeweging, ten gevolge van gaswinning uit de  beschreven voorkomens, kan leiden en op welke wijze dergelijke schade zal worden  beperkt of vergoed.    Besluit:    Artikel 1  Het ingediende winningsplan Assen voor het voorkomen verkrijgt de instemming als  bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet.    Artikel 2   De hoeveelheid te winnen aardgas uit het voorkomen Assen bedraagt minimaal 30% van  de volumetrische GIIP in het Rotliegend reservoir. Indien zich omstandigheden voordoen,  waardoor de economische winning van de hoeveelheid aardgas, die met het hiervoor  genoemde percentage overeenkomt, niet mogelijk is zal NAM deze omstandi gheden  tijdig ten genoegen van de Minister van Economische Zaken moeten aantonen.    Artikel 3   NAM zendt de Minister van Economische Zaken binnen 6 maanden na aanvang van de  Winning een herevaluatie van de statische en dynamische GIIP en de hoeveelheid te  winnnen aardgas.    Artikel 4   NAM zendt de Minister van Economische Zaken binnen 6 maanden na aanvang van de  winning een evaluatie van de mogelijke gevolgen van de drukcommunicatie tussen het  Assen en het Norg voorkomen en eventuele nadere voorkomens. Zij geeft daarin aan op  welke wijze dit de winning kan beïnvloeden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>    02.00 ALG - 06/2002    9890500000/TONWOSILY.                OTTER NEET ten eenn    ¥    ET/EM/ 6064363  ih    Artikel 5    Ministerie van Economische Zaken    Ten einde bovengenoemde winning te realiseren, zal NAM een side track van de  bestaande put (ASN-1) boren. In dit boorgat zulten passende productiestimulerende  maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld fraccen. Indien dit om technische of  economische redenen niet mogelijk is zal NAM dit tijdig ten genoegen van de Minister    van Economische Zaken aantonen.    's-Gravenhage,    De Minister van Economische Zaken,  namens deze: '                drs. #.C. DelGre  diregteur Enprgiemarkt           wo ee    C2]    oy    ol  T    “|         </pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>    09 7000000F/TONUISTLYU    . os @ Het zeker stellen dat de |  Staatstoezicht op de Mijnen ‘gi delfstofwinning op cen ”  TNO Bouw en Ondergrond „& maatschappelijk sp,    . we  > verantwoorde wijze 5,4    t    Wordt uitgevoerd [7    Aan   Ministerie van Economische Zaken  Afdeling ET/EM   t.a.v. de heer   Postbus 20101   2500 EC DEN HAAG    Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)  2 augustus 2006 ET/EM/6030238 6054628   Contactpersoon Doorkiesnummer   Onderwerp    Advies winningsplan Assen    Geachte heer | |    Naar aanleiding van uw brief met bovenvermeld kenmerk betreffende het winningsplan  Assen, ingediend door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 5 december 2005,  berichten wij u het volgende.    Het winningsplan betreft het voorkomen Assen.    Dit advies is gebaseerd op het winningsplan en op twee onderbouwende rapporten:  1) de Marginal Discoveries Study 2005 — EP Europe — Land Asset  (NAM document nummer EP200508205654) en  2) de Assen development (ASN-1 ) — ORP4 Submission for Approval Gate  (NAM document nummer EP200507204127).  Deze studies zijn op verzoek van SodM en TNO door NAM beschikbaar gesteld.    TNO heeft het winningsplan volgens de gebruikelijke methode beoordeeld op volledigheid  en planmatig beheer. Tevens is nagegaan, of de in het plan opgegeven waarde van de nog te  verwachten bodemdaling (minder dan twee centimeter in 2040) en de kans op aardbevingen  realistisch zijn. Het onderhavige advies is door SodM en TNO gezamenlijk opgesteld op  basis van dit onderzoek.    SodM en TNO komen tot de conclusie, dat het winningsplan voldoet aan de vereiste  volledigheid conform artikel 35 van de Mijnbouwwet en artikel 24 van het Mijnbouwbesluit!  Voorts is vastgesteld, dat het winningsplan - op basis van de momenteel beschikbare  gegevens - in lijn is met de principes van planmatig beheer van delfstoffen. De raming van  de nog te verwachten bodemdaling en de kans op aardbevingen zijn realistisch bevonden.    (&    Ministerie van Economische Za    7 4   fy  ke  @  tr  5  Je  @  (2  2  ran  @  a    ken</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>4.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>    Bekendmaking    WATER 5S C HAP    Hunze en Aas    Op grond van de Wet verontreiniging opperviaktewateren is een zogenaamde parapluvergunning  verleend aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) te Assen.   De vergunning is verleend voor de lozingen van hemelwater op oppervlaktewater en voor de lozingen  van grondwater op oppervlaktewater en/of indirect op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)  afkomstig van de volgende NAM-locaties:    t ocatie  Annerveen  Eleveld 1  Gasselternijveen 1  Westerveld  Zuidlaarderveen  Assen 1   Vries 1   Witten1  Blijham-Morige 2  Amsweer  Borgsweer  Delfzijl Tankenpark  ochaapbulten  Roswinkel 1  Roswinkel 3  Roswinkel 4  Hoogezand  Kielwindeweer 1  sappemeer  Noordbroek  Spitsbergen 1  Tusschenklappen  Uiterburen  Zuiderveen   Oude Pekela 1  De Eeker 1  Midwolda   Nieuw Scheemda  Scheemderzwaag 1  Zuiderpolder   De Paauwen  Eemskanaal  Froombosch  Kooipolder  Oudeweg    straat   Tolweg   Fieveld  Gasselternnijveensche Dreef  Weg voor de Binnenvelden  Broekdijk   Asserwijk  Kleuvenveld  Witterbroek  Driepolderweg  Holeweg  Warfumerweg  Zeesluizen   Fam. Bronsweg  Oude Schuttingskanaal OZ  De Zuidelijke Vennen  Veenakkers  Wolfsbargenweg  Kielsterachterweg   De Vosholen  ocheemderstraat  Spitsbergen  Legeweg   Galgenweg  Botjesweg  Raadhuisweg  Kanaalweg   Rijslaan  Hamrikkerweg   Oude Dijksterweg  Zuiderpolder  Eemskanaal  Slochterdiep  Langewijk  Groenedijk   Oude Weg    Plaats  Oud-Annerveen  Eleveld  Gasselternijveenschemond  Amen  Oud-Annerveen  Assen   Assen   Assen   Wedde  Amsweer  Borgsweer  Farmsum  Wagenborgen  Roswinkel  Roswinkel  Roswinkel  Kieiwindeweer  Hoogezand  Sappemeer  Noordbroek  Zuidbroek  Muntendam  Zuidbroek  Noordbroek  Oude Pekela  Scheemda  Midwolda  Nieuw Scheemda  Scheemda  Midwolda  Overschild  Lageland  Froombosch  Froombosch  Siddeburen</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>    CC A  WATERS CH AP    Hunze en Aa's    Overschild ochildweg Overschild  Siddeburen Geerlandweg Siddeburen  Slochteren Eikenlaan Kolham   Tjuchem Oosterzandenweg olddeburen  Zuidlaren Lageweg Zuidlaren  Westerdiep 1 Borgercompagnie Borgercompagnie  Wildervank Woortmansiaan Wildervank    Daarnaast zijn door middel van deze vergunning de geldende Wvo-vergunningen voor de  bovenstaande locaties ingetrokken.    De beschikking en de stukken die daarop betrekking hebben liggen inzage van 17 mei tot en met   2f juni 2007 op werkdagen van 08:30 uur tot 16:00 uur bij het waterschap Hunze en Aa's, Aquapark 5  te Veendam en tijdens kantooruren bij de gemeentehuizen van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen,  Bellingwedde, Delfzijl, Emmen, Hoogezand-Sappemeer. Menterwolde, Pekela, Scheemda,  Slochteren, Tynaarlo en Veendam. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, dient u  van tevoren een afspraak te maken met onderstaande contactpersoon.    Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer staat gedurende de termijn van terinzagelegging  beroep op dit besluit open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor  belanghebbenden.    De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum een verzoek  om voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de  Raad van State. Het gemotiveerde beroepschrift moet, vergezeld van de beschikking waarop het  beroep betrekking heeft en de overige op de terzake betrekking hebbende stukken, worden gezonden  aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,   2500 EA ‘s-Gravenhage. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.    Voor nadere informatie:         Telefoonnu mmer</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    WATERSCHAP    Hunze en Aas  Beschikking Wvo    Datum: Veendam, 8 mei 2007   Nummer: 0672   Onderwerp: Nederlandse Aardolie Maatschappij BV; vergunning op grond van de Wet  verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater afkomstig van diverse NAM-locaties  binnen het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's op oppervlaktewateren en/of via de  riolering indirect op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Gelijktijdig met het verlenen van deze  vergunning wordt een aantal reeds verleende Wvo-vergunningen ingetrokken.    Inhoudsopgave   1. Aanhef   2. Besluit   3. Voorschriften  4. Overwegingen    A 1 Algemeen   4.2 Beschrijving van de aanvraag  4.3 Beleid   4.4 Beoordeling van de aanvraag  45 Overige overwegingen    o Ondertekening  6. Bijlagen  1. Begrippenlijst  2. Bemonstering en analyse  3. Overzicht NAM-locaties waarvan vergunningen worden ingetrokken  4. Overzicht NAM-locaties die onder deze vergunning vallen  2. Overzicht NAM-locaties gelegen in:    a. niet-kwetsbaar gebied  b. kwetsbaar gebied    Beschikking Wvo NAM BV 0672 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>    KCE.    WATERSCHAP    Hunze en Aa's    1 Aanhef    Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 10 november 2006 een aanvraag  ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Schepersmaat 2 te Assen, verder te  noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, lid 1 en 2 van de Wet  verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De vergunninghouder verzoekt tevens om een aantal  reeds verleende vergunningen in te trekken.    De aanvraag betreft het lozen van afvalwater afkomstig van diverse NAM-locaties binnen het  beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's op diverse oppervlaktewateren en/of via de  riolering indirect op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De intrekking van vergunningen heeft  betrekking op die locaties die beschikken over een actuele Wvo-vergunning maar waarvan de  lozingen nu in deze (paraplu)vergunning worden meegenomen.    Met het bedrijf heeft op 13 december 2006 overleg plaatsgevonden naar aanleiding van enkele  omissies in de aanvraag op grond waarvan de aanvraag niet in behandeling kon worden genomen.  Vervolgens is het bedrijf in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan de aanvraag toe  te voegen danwel de aanvraag op de relevante punten te wijzigen. De betreffende aanvullende  gegevens zijn op 19 januari 2007 ontvangen en ingeschreven onder nummer 2007/404. De startdatum  voor de procedure is 10 november 2006. De noodzaak tot het vragen om aanvullende gegevens heeft  de termijn van de procedure opgeschort met 5 weken.    2 Besluit    Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren artikel 1, eerste lid, het Uitvoeringsbesluit van  4 november 1983, Stb 577 (artikel 1, tweede lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) de  Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het dagelijks bestuur van het  waterschap Hunze en Âa's als volgt:    Besluit:    1. De aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV verleende, in bijlage 3 genoemde,  vergunningen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in te trekken, zodra deze  vergunning onherroepelijk is geworden.    2. Aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Schepersmaat 2 te Assen, vergunning te verlenen  voor het lozen van afvalwater op diverse oppervlaktewateren en via de riolering indirect op een  roolwaterzuiveringsinstallatie, afkomstig van de in bijlage 4 genoemde NAM-locaties.    9. De lozingen van mogelijk verontreinigd hemelwater en grondwater op oppervlaktewater. afkomstig  van de NAM-locatie Westerdiep 1 te Borgercompagnie, te weigeren.    ee  Beschikking Wvo NAM BV 0672 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    ce,    WATERSCHAP    Hunze en Aas    4. In afwijking van de aanvraag de lozingen afkomstig van de NAM-locaties Hoogezand, Roswinkel-1  en Roswinkel-3, te beschouwen als lozingen in kwetsbaar gebied.    9. De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning, met inachtneming van het onder 3 en 4  bepaalde.    6. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de doelmatige  werking van de rwzi’s en van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.    3 Voorschriften  Voorschrift 1 Soorten afvalwaterstromen    1. Het op oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de onderstaande  afvalwaterstromen:  a. Gecontroleerd hemelwater  b. Mogelijk verontreinigd hemelwater (AC-water).  c. Grondwater afkomstig van bronneringen.  d. Grondwater afkomstig van grond- en grondwatersaneringen.    2. Het via de riolering, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's, en  Indirect op een rioolwaterzuiveringsinstallatie te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit  grondwater afkomstig van uit te voeren grond- en grondwatersaneringen.    3. Het afvalwater, als bedoeld in lid 1 en 2 mag uitsluitend op oppervlaktewater en/of op de riolering  worden gebracht ter plaatse van de lozingspunten zoals aangegeven op de locatietekeningen van  de gaswinnings- en behandelingsinstallaties in bijlage 8 van de aanvraag.    4. In afwijking van het gestelde in lid f mag vanaf de locatie Westerdiep 1 te Wildervank uitsluitend  gecontroleerd hemelwater op oppervlaktewater worden geloosd.   Voorschrift 2 Lozingseisen   A. Lozing op oppervlaktewater   1. a. De in voorschrift 1, lid 1 sub b bedoelde afvalwaterstroom mag een hoeveelheid van 5 m"/uur    niet overschrijden.    b. De in voorschrift 1, lid 1 sub c en d bedoelde afvalwaterstromen mogen een hoeveelheid van  totaal 60 m°/uur niet overschrijden.    eee  Beschikking Wvo NAM BV 0672 3</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>         Co    _  ATERS CHA  ze en    P    Hu Aa's    2. In het te lozen hemelwater als bedoeld in voorschrift 1, lid 1 sub a en b. gemeten ter plaatse van  het lozingspunt, mogen de lozingsnormen van de in onderstaande tabel genoemde parameters  niet worden overschreden:    parameter lozingsnorm in enig steekmonster  _niet-kwetsbaar : kwetsbaar  gebied” | gebied”    5    pot Pt  Minerale olie    65-9    * Zie bijlage 5    3. In het te lozen grondwater als bedoeld in voorschrift 1, lid 1 sub c, gemeten ter plaatse van de  controlevoorziening als bedoeld in voorschrift 4, mogen de lozingsnormen van de in onderstaande  tabel genoemde parameters niet worden overschreden:    parameter | Eenheid    BTEX         * Zie bijlage 5    Voor ijzer geldt een norm van 5 mg/l, tenzij de achtergrondwaarde voor ijzer in het ontvangende  oppervlaktewater hoger is. In dit geval geldt deze achtergrondwaarde als lozingseis tot een maximum van  25 mg/l.   Voor ijzer geldt een norm van 5 mg/l, tenzij de achtergrondwaarde voor ijzer in het ontvangende  oppervlaktewater hoger is. in dit geval geldt deze achtergrondwaarde als lozingseis tot een maximum van  15 mg/l.   Voor chloride geldt een norm van 200 mg/l, tenzij de achtergrondwaarde voor chloride in het ontvangende  oppervlaktewater hoger is. In dit geval geldt deze achtergrondwaarde als lozingseis tot een maximum van  500 mg/l.   Voor chloride geldt een norm van 100 mg/l, tenzij de achtergrondwaarde voor chloride in het onvangende    oppervlaktewater hoger is. In dit geval geldt deze achtergrondwaarde als lozingseis tot een maximum van  250 mall.    2)    3)    4)    Beschikking Wvo NAM BV 0672 4</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>         4. In het te lozen grondwater als bedoeld in voorschrift 1, lid f sub d, gemeten ter plaatse van de  controlevoorziening als bedoeld in voorschrift 4, mogen de lozingsnormen van de in onderstaande  tabel genoemde parameters niet worden overschreden:    parameter lozingsnorm in enig steekmonster  niet-kwetsbaar kwetsbaar  gebied” gebied”                           gh  a  IJzer  Zuurgrad(pH) | | __ 659 | 65-9 |    * Zie bijlage 5                                                            "Voor Ijzer geldt een norm van 5 mg/l, tenzij de achtergrondwaarde voor ijzer in het ontvangende    oppervlaktewater hoger is. In dit geval geldt deze achtergrondwaarde als lozingseis tot een maximum van  25 mail.   Voor ijzer geldt een norm van 5 mg/l, tenzij de achtergrondwaarde voor ijzer in het ontvangende  opperviaktewater hoger is. In dit geval geldt deze achtergrondwaarde als lozingseis tot een maximum van  15 mg/l.   Voor chloride geldt een norm van 200 mg/l, tenzij de achtergrondwaarde voor chioride in het ontvangende  opperviaktewater hoger is. In dit geval geldt deze achtergrondwaarde als lozingseis tot een maximum van  500 mg/t.   Voor chloride geldt een norm van 100 mg/l, tenzij de achtergrondwaarde voor chloride in het ontvangende    oppervlaktewater hoger is. In dit geval geldt deze achtergrondwaarde als lozingseis tot een maximum van  250 mg/l.    2)    3)    4)    5. In afwijking van het gestelde in lid 3 en 4 mag het ijzergehalte van het op oppervlaktewater te  brengen grondwater, afkomstig van de NAM-locatie Wildervank, ten hoogste 15 mg/l bedragen.  B. Lozing indirect op een rwzi    6. De in voorschrift 1, lid 2 bedoelde afvalwaterstroom mag een hoeveelheid van 15 m°/uur niet  overschrijden.    eee  Beschikking Wvo NAM BV 0672 5</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>    7.    8.    KC    WATERSCHAP    Hunze en Aas    In het te lozen grondwater als bedoeld In voorschrift 1, lid 2, gemeten ter plaatse van de  controlevoorziening als bedoeld in voorschrift 4, mogen de lozingsnormen van de in onderstaande  tabel genoemde parameters niet worden overschreden:    lozingsnorm in enig steekmonster    BIEX_ 40  100  6,5                 g/l  Onopgeloste stof | ___ mA 400 —  Zuurgraad(pH) || HO    In afwijking van het gestelde in lid 5 moet de zuurgraad (pH) van het op de riolering te lozen  afvalwater afkomstig van de NAM-locatie Tjuchem tenminste 5 bedragen.                         Voorschrift 4 Controlevoorzieningen    1.    Het te lozen grondwater als bedoeld in voorschrift 1, lid 1, sub c en d, en lid 2 moet op elk moment  kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het afvalwater via (een) controlevoorziening(en)  worden geleid die geschikt is (zijn) voor bemonsteringsdoeleinden.    De hoeveelheid te lozen grondwater als bedoeld in voorschrift 1, lid 1, sub c en d, en lid 2 moet  door continue debietmeting worden vastgesteld. Daartoe moet het grondwater via een doelmatig  functionerende voorziening voor continue debietmeting worden geleid.    Voorschrift 5 Verplichting tot meten, bemonsteren en analyseren    1.    De hoedanigheid van het te lozen gecontroleerde hemelwater als bedoeld in voorschrift 1, lid 4,  sub a, dient te worden gecontroleerd door analyse van de volgende parameters, gemeten in een  willekeurig genomen steekmonster uit de hemelwateropvangbakken:    Stof/parameter Soort bemonstering =| Bemonsteringsfrequentie                     BTEX  1 x per jaar                      Beschikking Wvo NAM BV 0672 6</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    CC  WATERS CHA P    Hunze en Aas    2. De hoedanigheid van het te lozen mogelijk verontreinigd hemelwater als bedoeld in voorschrift 1,  lid 1, sub b, dient te worden gecontroleerd door analyse van de volgende parameters, gemeten in  een willekeurig genomen steekmonster uit de AC-hemelwaterverzamelbakken:    3. De hoeveelheid en hoedanigheid van het te lozen grondwater als bedoeld in voorschrift 1, lid 1,  sub c, dient te worden gecontroleerd door continue debietmeting en analyse van de volgende  parameters, gemeten In een willekeurig genomen steekmonster ter plaatse van de in voorschrift 4    bedoelde controlevoorziening:   Stof/parameter Soort bemonsterinc Bemonsteringsfrequentie …  1 x per maand”   BTEX x per maand”  | X    per maand”  x per maand”  Xx per maand”  x per maand*  x per maand*  x  x                                                                     * 1° meting binnen 2 dagen na aanvang van de lozing            1  1  1    i  1  1           Der maand”  Der maand”  continue meting          1  1                  4. De hoeveelheid en hoedanigheid van het te lozen grondwater als bedoeld in voorschrift 1, lid 1.  sub d, dient te worden gecontroleerd door continue debietmeting en analyse van de volgende  parameters, gemeten in een willekeurig genomen steekmonster ter plaatse van de in voorschrift 4  bedoelde controlevoorziening:    1 x per maand™  IJzer  1x per maand™    meee  Beschikking Wvo NAM BV 0672 7                                                                                </pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    CC  WATERSCHAP    Hunze en Aa's    *_ voorafgaand aan de maandelijkse bemonsteringscyclus dient het grondwater te worden bemonsterd op de  2’ dag, # dag, 7° dag en de 14° dag na aanvang van de lozing.   **_ voorafgaand aan de maandelijkse bemonsteringscyctus dient het grondwater te worden bemonsterd op de  2° dag na aanvang van de lozing.    5. De hoeveelheid en hoedanigheid van het te lozen grondwater als bedoeld in voorschrift 1, lid 2    dient te worden gecontroleerd door continue debietmeting en analyse van de volgende  parameters, gemeten in een willekeurig genomen steekmonster ter plaatse van de in voorschrift 4    bedoelde controlevoorziening:  Soort bemonstering                       1 x  X                                       steekmonster  1 x per maand**  Zuurgraad | steekmonster | tx permaang™    *_ voorafgaand aan de maandelijkse bemonsteringscyclus dient het grondwater te worden bemonsterd op de  2° dag, 4° dag, 7° dag en de 14° dag na aanvang van de lozing.   voorafgaand aan de maandelijkse bemonsteringscyclus dient het grondwater te worden bemonsterd op de  2° dag na aanvang van de lozing.                     *k    6. Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie of met een geringer  aantal! stoffen/parameters kan worden volstaan, kan het dagelijks bestuur dit op een schriftelijk  verzoek besluiten.    {. De analyses van de in lid 1, 2, 3, 4 en 5 genoemde parameters moeten worden uitgevoerd  conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 van deze vergunning.    8. De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstromen moeten een  keer per kwartaal aan het dagelijks bestuur worden gerapporteerd.    Voorschrift 6 Meldingplicht    1. Ten minste 14 dagen voordat met een lozing van grondwater, als bedoeld in voorschrift 1 lid 1,  sub c en d, en lid 2, een aanvang wordt gemaakt, dient de vergunninghouder het dagelijks bestuur  hiervan in kennis te stellen.    2. De kennisgeving als bedoeld in lid 1 bevat tenminste de volgende gegevens:  a. Naam en adres van de betreffende locatie.  b. Het soort grondwater dat zal worden geloosd.  c. De plaats waarop wordt geloosd (oppervlaktewater of via een rioolstelsel op een rwzi).    Beschikking Wvo NAM BV 0672 8</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>    CC,  WATERSCHAP    Hunze en Aa's    De beheerder van het onder c. bedoelde rioolstelsel en de naam van de rwzi.   De tijdsuur van de lozing.   De begin- en einddatum van de periode waarin de lozing zal gaan plaatsvinden.   De kwaliteit van het te onttrekken grondwater (met analysegegevens).   Het maximale en gemiddelde debiet (in m°/uur) van het te lozen grondwater.   Een beschrijving van de eventueel noodzakelijke zuiveringsinstallatie.   Een overzichtstekening van de locatie met daarop aangegeven de plaats van het lozingspunt  en de controlevoorziening.    soa =0a    a nn    5. Het vaststellen van de achtergrondwaarden voor ijzer en chloride in het ontvangende  oppervlaktewater, zoals bedoeld in voorschrift 2, lid 3 en 4, dient door de vergunninghouder in  overleg met het dagelijks bestuur te worden uitgevoerd.    4. Met de voorgenomen lozing van grondwater mag slechts een aanvang worden gemaakt na  schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur.    Voorschrift 7 Beheer en onderhoud    1. De lozingswerken, de Zuiveringstechnische voorzieningen en de controlevoorzieningen moeten  doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren, met zorg worden bediend en op  elk moment goed en veilig bereikbaar en toegankelijk zijn.    2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van het dagelijks bestuur ter bescherming van de  doelmatige werking van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen op te volgen.    Voorschrift 8 Ongewone voorvallen binnen het bedrijf    1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater en/of  voor de doelmatige werking van de betrokken zuiveringstechnische werken van het dagelijks  bestuur zijn of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele  aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige  beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of de doelmatige werking  van de betrokken zuiveringstechnische werken zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of  ongedaan te maken.    2. Van een in het eerste lid bedoeld ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het   dagelijks bestuur in kennis te stellen (0900-336690). De informatie moet bevatten:   e De oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft  voorgedaan.   e De ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen.   e Andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval  voor het oppervlaktewater en/of de doelmatige werking van de betrokken Zulveringstechnische  werken te kunnen beoordelen.    Beschikking Wvo NAM BV 0672    9</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>    CC,  WATERSCHAP    Hunze en Aa's    e De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te  voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.    3. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na een in het eerste lid bedoeld  ongewoon voorval! moet de vergunninghouder aan het dagelijks bestuur informatie over de  maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich  nogmaals kan voordoen.   4. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden, ten aanzien van de  lozing van afvalwater op de riolering en indirect op de rwzi Delfzijl of Garmerwolde of Eelde, niet  aan de In deze vergunning gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet zal  kunnen worden voldaan dient vergunninghouder, naast het gestelde in lid 1, Zen 3 tevens terstond  de beheerder van de rwzi hiervan in kennis te stellen. Hiertoe dient contact te worden opgenomen  met het districtshoofd van het district Garmerwolde van het waterschap Noorderzijlvest, te bereiken  op telefoonnummer 050-3689820.    >. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden, ten aanzien van de  lozing van afvalwater op de riolering en indirect op de rwzi Emmen, niet aan de in deze vergunning  gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet zal kunnen worden voldaan dient de  vergunninghouder, naast het gestelde in lid 1, 2 en 3 tevens terstond de beheerder van de rwzi  hiervan in kennis te stellen. Hiertoe dient contact te worden opgenomen met het centraal meldpunt  van het waterschap Velt en Vecht, te bereiken op telefoonnummer 0524-592300.    Voorschrift 9 Contactpersoon    Een wijziging van de op het aanvraagformulier vermelde contactpersoon dient schriftelijk binnen één  week te worden gemeld aan het dagelijks bestuur.    a  Beschikking Wvo NAM BV 0672    10</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>    KC,  WATERSCHAP    Hunze en Aa's    4 Overwegingen  41 Algemeen    4.1.1 Bestaand bedrijf   De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (hierna te noemen: NAM) is een bedrijf dat zich bezighoudt  met de winning en behandeling van aardgas. Binnen het beheersgebied van waterschap Hunze en  Aa's beschikt NAM over tientallen Wvo-vergunningen voor diverse afvalwaterlozingen voor een groot  aantal gaswinnings- en behandelingstocaties. Aangezien er sprake is van gelijksoortige lozingen  afkomstig van vergelijkbare locaties heeft NAM, met name uit doelmatigheidsoverwegingen, op   10 november 2006 een aanvraag om één vergunning ingevolge de Wet verontreiniging  opperviaktewateren (Wvo) ingediend voor alle gaswinnings- en behandelingslocaties in het  beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa’s. NAM verzoekt tevens om intrekking van een groot  aantal vigerende vergunningen.    4.1.2 AMvB bedrijf   Ten aanzien van de lozing van grondwater dat afkomstig is van uit te voeren grond- en  grondwatersaneringen zijn die NAM-locaties een bij algemene maatregel van bestuur (besluit van   4 november 1983, Stb.nr. 577, zoals het laatst gewijzigd bij besluit van 26 november 1990, Stb.nr.  598), aangewezen soort van inrichting in de zin van artikel 1, tweede lid van de Wet verontreiniging  oppervlaktewateren (categorie c, bedrijven die afvalstoffen opslaan behandelen of verwerken). Op  grond hiervan is voor de indirecte lozing van afvalwater op de gemeentelijke riolering een  Wvo-vergunning vereist. Daarnaast bestaat er een vergunningplicht op grond van artikel 1, lid 1 voor  de lozingen op oppervlaktewater.    4.1.3 Coördinatie Wm-Wvo  NAM heeft geen aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer Ingediend bij het  Wm-bevoegd gezag. Er is daarom geen gecoördineerde behandeling van de aanvraag.    4.1.4 Milieuzorgsysteem   NAM heeft voor het gehele bedrijf sinds januari 2000 een milieuzorgsysteem dat voldoet aan de norm  ISO 14001 en door een onafhankelijke instelling (KPMG) is gecertificeerd. Hierdoor is verzekerd dat in  de bedrijfsvoering de in de aanvraag beschreven lozingssituaties adequaat worden beheerst en er  een grote mate van zelfcontrole bestaat.    4.2 Beschrijving van de aanvraag    4.2.1 Bedrijfsactiviteiten   Het gas wordt gewonnen uit de productieputten die zich op het puttenterrein bevinden. Vervolgens  wordt het gas ter plaatse of op een andere locatie in een gasbehandelingsinstallatie behandeld. Hier  wordt het gas, de lichte ruwe olie (condensaat) en het productiewater van elkaar gescheiden. De  gasbehandelingsinstallatie bevindt zich op het gasbehandelingsterrein. Het behandelde gas wordt  door middel van het NAM gastransportleidingsysteern aan de Gasunie geleverd.    en:  Beschikking Wvo NAM BV 0672    11</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>          WATERSCHAP    Hunze en Aa's    aat D    De vrijgekomen water- en condensaatstromen worden op de gasbehandelingsinstallatie verzameld en  per pijpleiding (WaCo-leiding) naar een daartoe geéigende be-/verwerkings-installatie vervoerd.    4.2.2 Overzicht afvalwaterstromen  De volgende afvatwaterstromen kunnen worden onderscheiden:  1. Hemelwater  Afhankelijk van de kans op verontreiniging worden vier soorten hemelwater onderscheiden, te  weten:  a. Schoon hemelwater.  b. Gecontroleerd hemelwater.  ce. Mogelijk verontreinigd hemelwater.  d. Verontreinigd hemelwater.    a. Schoon hemelwater   Dit hemelwater is niet verontreinigd als gevolg van bedrijfsactiviteiten en is ondermeer afkomstig  van daken, toegangswegen, parkeergelegenheden, tegelpaden e.d. Dit hemelwater infiltreert  gedeeltelijk in de bodem en wordt deels afgevoerd naar het oppervlaktewater.    b. Gecontroleerd hemetwater   Gecontroleerd hemelwater is afstromend hemelwater, afkomstig van het puttenterrein, waar onder  normale omstandigheden geen verontreinigingen optreden. Dit hemelwater wordt opgevangen in  diverse hemelwaterbakken (zogenaamde hoekbakken) en van daaruit gecontroleerd geloosd op  het oppervlaktewater. Gecontroleerd lozen houdt in dat bij afwijkende situaties, dat wil zeggen als  niet aan de in de aanvraag genoemde interne NAM concentratie-eisen kan worden voldaan en  wanneer er werkzaamheden plaatsvinden op het puttenterrein, de afvoer vanuit de hoekbakken  naar het oppervlaktewater wordt afgestoten. De lozing op oppervlaktewater wordt voortgezet nadat  de eventuele verontreiniging is verwijderd en nadat uit bemonstering en analyse van het  hemelwater in de hoekbakken is gebleken dat aan de interne concentratie-eisen kan worden  voldaan. Bij deze interne concentratie-eisen is rekening gehouden met de locaties die in niet-  kwetsbaar dan wel in kwetsbaar gebied zijn gelegen. Het voorgaande betekent dat het te lozen  hemelwater nog slechts sporen van de bedrijfsspecifieke stoffen monocyclische aromatische  koolwaterstoffen (BTEX), kwik en minerale olie kan bevatten. Eventueel verontreinigd hemelwater  wordt door middel van een vacuümtruck afgezogen en per as afgevoerd naar een geëigende  be-/verwerker. De verontreiniging kan bestaan uit de bedrijfsspecifieke stoffen: monocyclische  aromatische koolwaterstoffen (BTEX), kwik en minerale olie. Deze stoffen komen van nature in  aardgas voor.    c. Mogelijk verontreinigd hemelwater   Op plaatsen waar tijdens het proces of bij werkzaamheden op het gasbehandelingsterrein mogelijk  verontreinigingen kunnen optreden zijn vloeistofkerende vloeren aangebracht. Vloeistoffen  afkomstig van deze vloeren kunnen met het hemelwater worden afgevoerd via het AC- of het CC-  drain systeem.    Beschikking Wvo NAM BV 0672 12</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>    CG  WATERSCHAP    Hunze en Aa's    Onder normale operationele omstandigheden (geen onderhoud of reparaties e.d.), is er geen  verhoogde kans op vervuiling en wordt het hemelwater afgevoerd naar de AC-  hemelwaterverzamelbak. Vanuit deze bak wordt het hemelwater met een debiet van 5 m°/uur  geloosd op het oppervlaktewater. De kwaliteit van dit hemelwater is vergelijkbaar met het  gecontroleerde hemelwater.    d. Verontreinigd hemelwater   Tijdens werkzaamheden waarbij er kans is op vervulling wordt de afvoer naar het AC-systeem  afgesloten en wordt het hemelwater afgevoerd naar het CC-systeem. Vloeistoffen uit  opvangtrechters, onder bijvoorbeeld monsternamepunten, worden eveneens naar het   CC-systeem afgevoerd. Dit afvalwater wordt opgevangen In waterverzamelbakken. Van hieruit  wordt het afvalwater door middel van een vacuümtruck afgezogen en per as afgevoerd naar een  geëigende be-/verwerker. Zodra de werkzaamheden zijn voltooid wordt alles gereinigd. Nadat door  middel van bemonstering is aangetoond dat het terrein weer schoon is (op grond van de interne  NAM concentratie-eisen), wordt de afvoer van het terrein weer aangesloten op het AC-systeem.    2. Grondwater  a. Grondwater afkomstig van bronneringen  Ten behoeve van leidinginspecties, graafwerkzaamheden, renovatie-, bouw- en  sloopwerkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om tijdelijk de grondwaterstand door bronnering te  verlagen. Het ontrokken grondwater kan verhoogde gehalten aan van nature aanwezige stoffen als  barium, chloride en ijzer bevatten. Het debiet bedraagt maximaal  60 m*/uur.    b. Grondwater afkomstig van saneringen   In verband met de sanering van verontreinigde grond en/of grondwater dient dikwijls grondwater te  worden onttrokken. Dit grondwater kan verontreinigd zijn met de bedrijfsspecifieke stoffen:  monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX), kwik en minerale olie. Tevens kan het  ontrokken grondwater verhoogde gehalten aan van nature aanwezige stoffen als barium, chloride  en ijzer bevatten. Indien de aanwezige stoffen de lozingseisen overschrijden zal het grondwater  worden gezuiverd voordat het wordt geloosd. Uitgangspunt is dat het grondwater direct wordt  geloosd op oppervlaktewater gelegen direct nabij de betreffende locatie met een debiet van  maximaal 60 m°{uur. In incidentele gevallen kan de lozing plaatsvinden, via een rioleringsstelsel,  op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). In dit geval bedraagt het debiet maximaal 15 m®/uur  In dit grondwater is het spoelwater van filters en vrachtwagens inbegrepen.    3. Huishoudelijk afvalwater  Huishoudelijk afvalwater is afkomstig van wasbakken, een toilet en een douche. Deze  voorzieningen worden gebruikt door operators. Per week zijn 2 operators gedurende 5 uur  aanwezig. Het afvalwater wordt opgevangen In een holdingtank. Deze holdingtank wordt periodiek  leeggezogen en per as afgevoerd naar een geéigende be-/verwerker. Er vindt geen lozing plaats  van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Er zijn een aantal NAM-locaties waarbij het  huishoudelijk afvalwater niet per as wordt afgevoerd, maar via een rioolstelsel indirect geloosd op  een rioolwaterzuiveringsinstallatie.    En  Beschikking Wvo NAM BV 0672    13</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>    CC ain,  WATERSCHAP    Hunze en Aa's    4. Afwijkende situatie NAM-locaties Tjuchem en Wildervank  Vanaf de NAM-locatie Tjuchem wordt huishoudelijk afvalwater, grondwater en mogelijk  verontreinigd hemelwater indirect geloosd op de rwzi Siddeburen. De zuurgraad (pH) van dit  afvalwater varieert tussen 5,7 en 6,6. De NAM verzoekt om in de vergunning voor de NAM-locatie  Tjuchem op te nemen dat de zuurgraad van het afvalwater ten minste 5 en ten hoogste 9 mag  bedragen. Ten aanzien van de NAM-locatie Wildervank geldt dat in het te lozen grondwater sterke  fluctuaties in het ijzergehalte (Fe) voorkomen. Dit Ijzer is van nature in het grondwater aanwezig.  Uit onderzoek is komen vast te staan dat het grondwater, na beluchting, nauwelijks oxideert  waardoor het te lozen grondwater nagenoeg helder blijft. NAM verzoekt dan ook om in de  vergunning voor de NAM-locatie Wildervank een maximale \zernorm van 15 mg/liter op te nemen.  Een lager ijzergehalte is haalbaar, echter in dat geval dienen chemicaliën te worden gedoseerd  hetgeen NAM niet wenselijk acht.    42.3 Parapluvergunning   Aangezien er sprake is van gelijksoortige lozingen afkomstig van vergelijkbare locaties geeft NAM,  met name uit doelmatigheidsoverwegingen, de voorkeur aan de regulering van deze lozingen in één  vergunning boven het verlenen van een groot aantal vergunningen van dezelfde strekking.   Hiertoe heeft NAM een aanvraag om één vergunning ingevolge de Wet verontreiniging  oppervlaktewateren (Wvo) ingediend voor alle gaswinnings- en behandelingsinstailaties in het  beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's. Een dergelijke vergunning wordt ook wel een  parapluvergunning genoemd.    Een parapluvergunning biedt volgens NAM de volgende voordelen:   e Eenduidige lozingsvoorwaarden voor gelijksoortige lozingen, waarmee de lozingssituatie  inzichtelijker wordt.   e Er ontstaat een overzichtelijker vergunningenbestand.   e Het vergt aanzienlijk minder adrninistratieve lasten dan het aanvragen van separate vergunningen.   e Met name bij nieuwe gevallen van bodemverontreiniging kunnen vrijwel direct de noodzakelijke  maatregelen worden getroffen.   e Het verzekert de continuïteit van de bedrijfsvoering in onverwachte situaties doordat er  bijvoorbeeld geen tijdverlies ontstaat omdat eerst een vergunning moet worden aangevraagd.  Bovendien voorkomt het de afweging voor het bevoegd gezag tot gedogen wanneer een snelle  afhandeling vereist is.   e Hetleidt tot een eenvoudiger wijze van rapportage.   Resumerend stelt NAM vast dat efficiënter kan worden gewerkt zonder dat de milieuhygiënische   belangen in gevaar komen.    Om voldoende rekening te kunnen houden met de diverse functies van het oppervlaktewater in het  beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's heeft NAM, op basis van het Beheersplan  waterschap Hunze en Aa's 2003 - 2007 een onderverdeling gemaakt in oppervlaktewater gelegen in  kwetsbaar en in niet kwetsbaar gebied.    a    Beschikking Wvo NAM BV 0672 14</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>    CO ,  WATERS CHAP    Hunze en Aa's    Niet-kwetsbare gebieden omvatten oppervlaktewater met de volgende (laagwaardige) functies:  e Een algemene functie.   e De functie landbouw.   e De functie landbouw in gaaf landschap.   e Stedelijk water (inclusief bedrijfsterreinen).    Kwetsbare gebieden omvatten opperviaktewater met de volgende (hoogwaardige) functies:  e Water voor landbouw en natuur.   e Water voor natuur (land en water).   e Water voor recreatie.    4.3 Beleid    4.3.1 Beleid algemeen   Het eerste uitgangspunt van het beleid is vermindering van de verontreiniging waarbij voor vrijwel alle  verontreinigende stoffen een emissieaanpak voorop staat. Dit houdt in dat onafhankelijk van de te  bereiken waterkwaliteitsdoelstelling een inspanning moet worden geleverd om verontreiniging van het  oppervlaktewater te voorkomen (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat  onder andere uit meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de  stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken en toetsing  prioritair(e) (gevaarlijke) stoffen uit de Kaderrichtlijn Water), meer aandacht voor een integrale  milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Voor de korte termijn wordt gestreefd naar het  realiseren van de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbare  risiconiveau (MTR).    Als tweede uitgangspunt van het beleid geldt het "stand-still"-beginsel. Dit houdt in dat binnen een  bepaald beheersgebied voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte  lijst, het totaal van de lozingen mag toenemen. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet  significant mag verslechteren.    Bij een lozing van verontreinigende stoffen via een rioolwaterzuiveringsinstailatie vindt eveneens  toetsing aan het criterium doelmatige werking van zuiveringstechnische werken plaats. Bij de  beoordeling van de stand der techniek wordt vooral gekeken naar vergelijkbare bedrijven of de  (internationale) bedrijfstak en naar de in CIW-verband uitgevoerde (bedrijfstak)studies.   Voor de lozing van grondwater afkomstig van saneringen op de riolering is gekeken naar het  Lozingenbesluit Wvo Bodemsanering en proefbronnering en voor de lozing van dit grondwater op  oppervlaktewater naar het CIW-rapport Vrijkomend grondwater bij bodemsaneringen”.   In relatie tot deze aanvraag is ook het kabinetsbeleid relevant. Het kabinet wil namelijk het aantal  regeis voor burgers, bedrijven en organisaties terugbrengen. Dit is een onderdeel van het  Hoofdlijnenakkoord: ‘Meedoen, meer werk. minder regels’ van het tweede kabinet Balkenende.    i:  Beschikking Wvo NAM BV 0672    15</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>    CC ef  WATERSCHAP    Hunze en Aa's    4.3.2 IPPC-richtlijn en BREF   Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe inrichtingen en belangrijke wijzigingen aan bestaande inrichtingen  voldoen aan de Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Voor bestaande  inrichtingen is deze datum gesteld op 31 oktober 2007. De [PPC-richtlijn bepaalt onder andere dat  vergunningen voor de industriële inrichtingen moeten waarborgen dat door die inrichtingen alle  passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, vooral door toepassing  van de Beste Beschikbare Technieken (BBT).    4.3.3 Doelmatige werking rwzi   Bij de vergunningverlening aan inrichtingen met een potentiële invloed op de werking van een  communale rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) wordt op grond van artikel 1, lid 5 van de Wvo, de  doelmatige werking van de rwzi als toetsingscriterium gehanteerd. Het begrip doelmatige werking  houdt in dat de goede werking van een rwzi door de voorgenomen lozing niet mag worden verstoord.  Hieronder moet niet alleen verstoring in technische zin maar ook verstoring van een doelmatige  exploitatie worden verstaan (zo optimaal mogelijke benutting van de beschikbare capaciteit)  Bij verstoring van de doelmatige werking van de rwzi kan onder meer worden gedacht aan:  e Aantasting van of afzetting in zuiveringstechnische werken als gevolg van de lozing.   e Verstoring van het biologische zuiveringsproces als gevolg van de lozing van toxisch afvalwater.  e Onregelmatige lozingen.   e _Lozingen van sterk verdund of eenzijdig voorgezuiverd afvalwater   e _ Stoffen die stank of een andere vorm van overlast kunnen veroorzaken.    *    4.4 Beoordeling van de aanvraag    4.4.1 Verzoek tot parapluvergunning   NAM heeft een aanvraag ingediend voor een parapluvergunning ten behoeve van de lozing van  hemelwater en grondwater afkomstig van bronneringen en saneringen op oppervlaktewater en voor  de lozing van grondwater afkomstig van saneringen op de riolering en indirect op een rwzi. Deze  lozingen zijn vergelijkbaar naar hoeveelheid en hoedanigheid en hebben betrekking op alle  gaswinnings- en behandelingsinstallaties in het beheersgebied van het waterschap.    Wij kunnen instemmen met de door NAM in de aanvraag genoemde argumenten om een  parapluvergunning te verlenen voor dergelijke afvalwaterlozingen, namelijk kort samengevat:  e Meer uniformiteit en betere inzichtelijkheid.   e Overzichtelijker vergunningenbestand.   e Minder administratieve lasten.   e Snelle aanpak.   e Continuïteit van de bedrijfsvoering.   e Eenvoudiger wijze van rapportage.    Daarnaast merken wij nog het volgende op. De lozingen van grondwater lopen uiteen wat betreft  tijdstip en plaats en hebben vaak een spoedeisend karakter. De procedure voor het verlenen van een  vergunning duurt echter een aantal maanden en staat daarmee een snelle aanpak in de weg.    eee    Beschikking Wvo NAM BV 0672 16</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>    CC,  WATERSCHAP    Hunze en Aa's    Op dit moment wordt in een snelle aanpak voorzien door het vrijkomende grondwater per as af te  voeren of een lozing door middel van een gedoogbeschikking te gedogen. Dit zijn milieutechnisch en  procedureel gezien geen optimale middelen. Door deze parap!uvergunning te verlenen, waarin een  meldingsysteem bij nieuwe lozingen van grondwater een essentieel onderdeel vormt, wordt hierin  verbetering gebracht.    In geval van afzonderlijke behandeling van de diverse lozingen dienen jaarlijks 5 - 10 Wvo-  vergunningen van overeenkomstige strekking te worden verleend. Door het verlenen van een  parapluvergunning kunnen deze lozingen op een meer doelmatige wijze worden gereguleerd.  Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan het kabinetsbeleid tot vermindering van de regeldruk voor  burgers, bedrijven en organisaties. De bij de aanvraag gevoegde stukken maken een goede  beoordeling van toekomstige lozingen mogelijk op grond waarvan de lozingsvoorschriften kunnen  worden vastgesteld. Dit laat overigens onverlet dat voor aanvang van de lozingen van grondwater  nadere detailinformatie over de werkelijke lozing dient te worden verschaft. Hiertoe hebben Wij  voorschrift 6 (meldingsplicht) in deze vergunning opgenomen. NAM beschikt sinds 2000 over een  gecertificeerd milieuzorgsysteem op basis van ISO-14001. Hierdoor is verzekerd dat in de  bedrijfsvoering de in de aanvraag beschreven lozingssituaties worden beheerst en er een grote mate  van zelfcontrole ontstaat. Dit wordt bevestigd door de regelmatige contacten met de NAM in de  afgelopen jaren.    Samenvattend stellen wij vast dat, op basis van het hiervoor genoemde, door het verlenen van één  vergunning niet slechts wordt bewerkstelligd dat het waterschap en NAM efficiënter kunnen werken,  maar dat bovendien milieuhygiënische belangen op adequate wijze worden gediend. Bovenal Zijn wij  van mening dat de milieuhygiënische belangen in afdoende mate worden beschermd door tot dit doel,  voor de betreffende afvalwaterstromen, standaardvoorschriften op te nemen in één vergunning.    44.2 Toetsing aan de stand der techniek    Korte beoordeling lozing   De lozing van de verschillende deeistromen is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals  verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om  de lozing te beperken kunnen worden beschouwd als de stand der techniek.   De in deze vergunning opgenomen lozingseisen zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde  beleidsuitgangspunten en komen volledig overeen met de interne NAM concentratie-eisen.   De lozingen/activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het  opperviaktewater en/of een negatieve beïnvloeding van de doelmatige werking van een rwzi mits NAM  zich heudt aan:   e De in de aanvraag beschreven wijze van lozing/uitvoering van activiteiten.   e De aan deze vergunning verbonden voorschriften.    Toetsing aan IPPC  Gaswinnings- gasbehandelingslocaties van NAM zijn geen installaties die onder de werkingssfeer  vallen van de IPPC-richtlijn.    Tree    Beschikking Wvo NAM BV 0672 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>         Beste Beschikbare Technieken (BBT)   Het uitgangspunt van NAM ten aanzien van de lozing van gecontroleerd en mogelijk verontreinigd  hemelwater is om door brongerichte maatregelen te voorkomen dat het te lozen hemelwater  verontreinigd raakt met de bedrijfsspecifieke stoffen, waarvan kwik en BTEX dienen te worden  aangemerkt ais prioritaire stoffen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW). Hiermee  wordt naar onze mening voldaan aan BBT. Om het resultaat van deze aanpak te toetsen is een  meetverplichting (voorschrift 5) in deze vergunning opgenomen.   Ten aanzien van de lozing van grondwater hebben wij voorschrift 6 in deze vergunning opgenomen.  Op grond van dit voorschrift dient NAM gegevens te overleggen aan het dagelijks bestuur met  betrekking tot met name de aard en omvang van het te lozen grondwater. Met de lozing van het  grondwater mag slechts een aanvang worden gemaakt na goedkeuring door het dagelijks bestuur.  Bij de beoordeling van de melding zal worden getoetst of aan de gestelde lozingseisen kan worden  voldaan. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen op  grond van BBT.    44.3 Overig   In bijlage 1 van de aanvraag, overzichtstekening met tekeningnummer 0619289001, is vermeld dat de  locaties Roswinkel 1 en Roswinkel 3 zijn gelegen in niet kwetsbaar gebied. Nadere bestudering leert  echter dat deze locaties zich bevinden in het stroomgebied van de Runde en daarmee in een  kwetsbaar gebied. Dit geldt eveneens voor de nog te realiseren locatie Hoogezand die loost in het  stroomgebied van het Zuidlaardermeer. Met deze afwijking ten opzichte van de aanvraag is in deze  vergunning rekening gehouden.   Door middel van deze aanvraag wordt tevens vergunning gevraagd voor de lozing van hemelwater en  grondwater op oppervlaktewater afkomstig van de locatie Westerdiep 1 te Veendam. Deze lozingen  vinden plaats op een oppervlaktewater waaraan de functie zwemwater is toegekend. Op grond het  Beheersplan waterschap Hunze en Aa's 2003 - 2007 zijn de lozingen van grondwater en mogelijk  verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater niet toegestaan derhalve worden deze lozingen in deze  vergunning geweigerd.    Wij kunnen instemmen met het verzoek van NAM om, in afwijking van de standaardvoorschriften,  specifieke lozingseisen te stellen voor de NAM-locaties Wildervank en Tjuchem ten aanzien van  respectievelijk het ijzergehalte en de zuurgraad in deze vergunning. De lozing van schoon hemelwater  is niet in deze vergunning opgenomen omdat een dergelijke lozing niet vergunningplichtig is op grond  van de Wvo. Dit geldt eveneens voor de lozing van huishoudelijk afvalwater via de riolering op een  rwzi.    NAM verzoekt tot intrekking van de op 12 december 1992 onder nummer 92-25 verleende vergunning  ten behoeve van haar locatie Zuidlaarderveen te Oud-Annerveen. Deze vergunning is echter reeds  ingetrokken met het besluit van 12 februari 1998 onder nummer 97-46, waarmee tevens een nieuwe  vergunning werd verleend. De intrekking van de vergunning met nummer 92-25 is derhalve niet in  deze vergunning opgenomen.    ee  Beschikking Wvo NAM BV 0672 18</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>    CC a    WATERS CH AP    Hunze en Aa's    4.5 Overige overwegingen (procedure)    Overwegingen algemeen   De vergunningprocedure op grond van de Wvo heeft conform het gestelde in de Wet milieubeheer  (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. Wij hebben met onze brief van   4 december (kenmerk: GB 06.6202/06.3704) aan NAM de ontvangst van de aanvraag bevestigd.   Bij brieven van 15 november 2006 hebben wij een exemplaar van de aanvraag om advies verzonden  aan de bij deze procedure betrokken adviseurs. De aanvulling op de aanvraag hebben wij met onze  brieven van 30 januari 2007 verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs. Naar  aanleiding van het toezenden van de aanvraag hebben de gemeenten Bellingwedde en Aa en Hunze  schriftelijk, en de gemeenten Assen en Veendam telefonisch, te kennen gegeven geen aanleiding te  zien tot het uitbrengen van advies. Voor het overige zijn geen reacties ontvangen.    De aanvraag met de bijbehorende stukken en de ontwerpbeschikking hebben, zoals bepaald in de  Awb, van 8 maart tot en met 18 april 2007 op de volgende plaatsen ter inzage gelegen in het:  e Waterschapshuis van het waterschap Hunze en Aa's te Veendam.   e Gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze te Gieten.   e Gemeentehuis van de gemeente Assen te Assen.   e Gemeentehuis van de gemeente Bellingwedde te Wedde.   e Gemeentehuis van de gemeente Delfzijl te Delfzijl.   e Gemeentehuis van de gemeente Emmen te Emmen.   e Gemeentehuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer te Hoogezand.   e Gemeentehuis van de gemeente Menterwolde te Muntendam.   e Gemeentehuis van de gemeente Pekela te Oude Pekela.   e Gemeentehuis van de gemeente Scheemda te Scheemda.   e Gemeentehuis van de gemeente Slochteren te Siochteren.   e Gemeentehuis van de gemeente Tynaarlo te Vries.   e Gemeentehuis van de gemeente Veendam te Veendam.    De datum waarop de aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpbeschikking ter inzage liggen  is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden.    Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht.    Slotoverweging   Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gelet op de te verwachten aard  En omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater en/of  de capaciteit van de betrokken rwzi’s worden deze lozingen onder voorschriften aanvaardbaar geacht  en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.    wa:  Beschikking Wvo NAM BV 0672    19</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>    CC,    WATERSCHAP    Hunze en Aa's    Verzending  Een exemplaar van de ontwerpbeschikking wordt toegezonden aan:    De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, postbus 28000, 9400 HH Assen.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, postbus 93, 9460 AB Gieten.  Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, postbus 860, 9400 AW Assen.  Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2, postbus 93, 9698 AE  Wedde.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, postbus 20000, 9930 PA Delfzijl.  Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, postbus 30001, 7800 RA Emmen.  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, postbus 75, 9500 AB  Hoogezand.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, postbus 2, 9449 ZG Muntendam.  Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela, postbus 2000, 9565 ZM Oude Pekela.  Burgemeester en wethouders van de gemeente Scheemda, postbus 93, 9679ZG Scheemda.  Burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren, postbus 13, 9620 AA Slochteren.  Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA Vries.  Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, postbus 2004, 9840 PA Veendam.  VROM-Inspectie, regio Noord, postbus 30020, 9700 RM Groningen.   RIZA, postbus 17, 8200 AA Lelystad.   Ministerie van Economische Zaken, postbus 20101, 2500 EC Den Haag.   Waterschap Noorderzijlvest, postbus 18, 9700 AA Groningen.   Waterschap Velt en Vecht, postbus 330, 7740 AH Coevorden.    Ondertekening    namens het dagelijks bestuur,         Efica Mosch  Afdelingshoofd Schoon Water    B    eschikking Wvo NAM BV 0672 20</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>    WATERS CHAP    Hunze en Aa's    Bijlage 1, Begripsbepaling    In deze vergunning wordt verstaan onder:    Vergunninghouder: degene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen  of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze  vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo evenals artikel 7, Wvo juncto artike! 8.20 Wm.   Afvaiwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke  stoffen.   Het werk: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing  van afvalwater.   Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater  wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrolemogelijkheid op het gemeenteriool of op  oppervlaktewater.   Meetpunt: een intern controlepunt.   Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi): inrichting voor het biologisch zuiveren van stedelijk  afvalwater.   Zuiveringstechnische voorziening: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd.  Steekmonster: een willekeurig genomen monster.   Debietmeting: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per  tijdseenheid door een doorsnede stroomt.   NEN-voorschriften: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI).  MTR: maximaal toelaatbaar risiconiveau: het niveau waarbij 95 % van het totaal aantal potentieel  aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is.   VR: Verwaarloosbaar Risiconiveau: concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is  van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten  als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een  watersysteem aanwezig kunnen zijn.   Stand-still-beginsel: Binnen het stand-still-beginse! wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-  lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de  aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in  een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in  dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.   BTEX: verzamelnaam voor de stoffen benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen.  Achtergrondwaarde: de gemiddelde concentratie aan ijzer en chloride in het ontvangende  oppervlaktewater.   AC-systeem: “accidentally contaminated” hemelwateropvangsysteem.   CC-systeem: “continuously contaminated” hemelwateropvangsysteem.</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>    es    WATERSCHAP    Hunze en Aa's    Bijlage 2, Analysevoorschriften    De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald conform de  Nederlandse Normvoorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Uitgangspunt is dat  voor elk van de genoemde stoffen wordt gewerkt conform de in de aanvraag vermelde methoden  danwel conform de laatst verschenen NEN-uitgave.    Indien een analyse wordt uitgevoerd in afwijking van de in lid 1 genoemde voorschriften, dient hiervoor  een methode te worden toegepast met vergelijkbare of betere prestatiekenmerken dan de betreffende  NEN-methode.    Een wijziging in een normblad of een nieuw voorschrift worden automatisch van kracht  binnen 6 weken nadat deze door het NEN zijn vastgesteld.    Ten aanzien van de analyse geldt dat in verband met het gestelde in lid 1, de analysemethode  zodanig dient te zijn, dat de rapportagegrens van de analysemethode lager is dan de opgenomen  lozingsnorm.</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>    CC a  WATERS CHAP    Hunze en Aa's    Bijlage 3, Overzicht NAM-locaties waarvan vergunningen worden ingetrokken    NAM-locatie Datum Kenmerk  vergunninc    Aa en Hunze Annerveen Oud-Annerveen 02-09-1999 | 97-68    Aa en Hunze Amen 95-37  Aa en Hunze Oud-Annerveen 97-46  ee  Bellingwedde Wedde 26-09-1995 | 95/12.297/39. MA  Bellingwedde Wedde 98/2812a/9, ZWK  Bellingwedde Blijham-Morige 2 01-02  Delfzijl Amsweer 02-12-2004 | 04-47  04-41  00-09  Delfzijl Wagenborgen 02-83  ee es  Hoogezand-Sappemeer 28-08-1990 | 15.527/35/03, MC  ee  Menterwolde 00-08  Menterwolde 05-10-1993 | 93/17.073/40/1. MA  Menterwolde 98/07100/, ZWK  Menterwolde Spitsbergen 1+2 04-69  Menterwolde 13.645, afd. MZ  Menterwolde | Uiterburen____| Zuidbroek __ | 2804-1998 | 98/6397/18, ZWK  Menterwoide Tusschenklappen __| Muntendam __ | 04-03-1997 97/3.051/10, RMM  Menterwolde Tusschenklappen 99/1.783/6, ZWK  00-03  Menterwolde 04-42   18-01-2005 | 04-62  Po  97/3.435/11, RMM  05-66   Midwolda 97/14.633/12, RMM  05-65  Zuiderpolder 02-84  I  De Paauwen 99/8 232/2/34,RMM  Overschild 02-15   03-49   Kootpolder Froombosch 06-10-2003 | 03-50  02-85  Overschid Y overschild  02-16    Gemeente    <= =  4, CD  2 Ia 2  (D D  z 5  © OG  a a  D ‘D    DNI MW  0 19 16 18 (0  > jr ps (> i>  2 1D | |D |P  2 io |m fa |o  3 (3 i3 (3 (3  a 10/4 la (6  o |o Io fo [mo    n  5  o  =  o  5</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                         Slochteren Kolham |_| 98/49.208/51, 2PG  Slochteren Siddeburen 28-02-2001 | 00-25  Wildervank Wildervank 15-12-1998 | 98/19.207/51,ZPG                                    </pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>    WATERSCHAP    Hunze en Aa's    Bijlage 4, Overzicht NAM-locaties die onder deze vergunning vallen    Gemeente NAM-locatie  Aa en Hunze Tolweg 31 Oud-Annerveen  Aa en Hunze Eleveld 1 Eleveld Eleveld  Aa en Hunze Gasselternyveen 1 Gasselternyveensche Dreef| Gasselterniiveenschemond  Aa en Hunze Westerveld Weg voor de Binnenvelden | Amen  Aa en Hunze Zuidlaarderveen Broekdiik Oud-Annerveen  Assen Assen 1 Assen  Assen Kleuvenveld Assen  Assen Witterbroek Assen  Bellingwedde Blijham-Morige 2 Wedde  Delfzij Amsweer  Delfzij Borgsweer | Wartumerweg ______| Borgsweer  Delfzijl Delfzijl Tankenpark Zeesluizen 10 Farmsum  Delfzijl schaapbulten Wagenborgen  Emmen Roswinkel 1 Oude Schuttingskanaal OZ  Roswinkel 3 De Zuidelijke Vennen  Emmen Roswinkel 4  Hoogezand-Sappemeer Wolfsbargenwec Kielwindeweer  Hoogezand-Sappemeer | Kielwindeweer 1 Kielsterachterwec Hoogezand  Hoogezand-Sappemeer De Vosholen 91 Sappemeer  Menterwolde Noordbroek Scheemderstraat Noordbroek  Menterwolde Spitsbergen1 | Spitsberc Zuidbroek  Menterwolde Tusschenklappen : 7  Menterwolde C C Zuidbroek  Menterwolde Noordbroek  Oude Pekela 1 Oude Pekela  De Eeker 1 Scheemda  Midwolda |Rijslaan | Midwolda  Nieuw Scheemda | Hamrikkerweg Nieuw Scheemda  Scheemderzwaag 1 Oude Dijksterwec Scheemda  Zuiderpolder Zuiderpolder Midwolda    911 [6 CN U  ola lg ie {jo ©  JJ IS IT IJ [ZF A  DIP Pe |» |P oD  © | Io ID OD a  37313343  a jajaja la  Die le 0 [Do    ú)  O  O  =  @  D  5</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>    KC    WATERS CHAP    Hunze en Aa's    Lageland                Slochterdiep  Froombosch C  Groenedijk  Oude Weg  Slochteren Overschild 0  Geerlandweg  Slochteren    Tjuchem Oosterzandenwec    Zuidlaren nD o  Veendam Westerdiep 1 Borgercompaanie Borgercompaanie  Veendam | Wildervank | Woortmanstaan         Slochteren Froombosch    Froombosch  Siddeburen    Siddeburen    Siddeburen    mn a</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>         Bijlage 5, Overzicht NAM-locaties gelegen in:    A. niet-kwetsbaar gebied    Gemeente NAM-locatie Adres Plaats  Aa en Hunze :    Aa en Hunze Gasselternyveen 1 Gasselternyveensche Dreef    Oud-Annerveen  Gasselternijveenschemond    Assen ‘Assent Tasserwijk | Assen  Kleuvenveld Assen  Delfzij Amsweer | Holeweg  Borgsweer _____ | Wartumerweg | Borgsweer  Delfzijl Delfzijl Tankenpark Zeesluizen 10  Delfzijl ochaapbulten Wagenborgen  Emmen Roswinkel 4  Hoogezand-Sappemeer | Kielwindeweer 1 Kielsterachterwec Hoogezand  Hoogezand-Sappemeer | Sappemeer De Vosholen 91 Sappemeer  Menterwolde Noordbroek Scheemderstraat Noordbroek  Menterwolde  Spitsbergen1 | spitsbere Zuidbroek    Menterwolde Tusschenklappen    Menterwolde Uiterburen    Zuidbroek  Zuiderveen Botjeswec Noordbroek    Oude Pekela 1 Oude Pekela    De Eeker Scheemda  Nieuw Scheemda | Hamrikkerweg Nieuw Scheemda    Scheemderzwaag 1 Oude Diiksterwec Scheemda    Zuiderpolder Zuiderpolder Midwolda  De Paauwen  Eemskanaal Slochterdiep Lageland   Froombosch | Langewijk | Froombosch    Oudeweg Oude Wec Siddeburen    Overschild Schidweg |    siddeburen Geerlandwec Siddeburen    Tjuchem Siddeburen    Wildervank Woortmanslaan    Menterwolde    Pekela    1 |  0 lo  5 IT  D ID  D [®  3 13  aa  oO [0    W) Ĳ DI  5 5} |g |s  oO a > |p  = = oO iD  ® D 3 15  = =   D D ala  5 > » |    Veendam</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>    KC)  WATERS CHAP    Hunze en Aa's    B. kwetsbaar gebied    Gemeente NAM-locatie   Aa en Hunze Eleveld 1 Eleveld   Aa en Hunze Westerveld Weg voor de Binnenvelden Amen   Aa en Hunze Zuidlaarderveen Broekdijk Oud-Annerveen  Witten 1 Witterbroek Assen   Blijham-Morige 2 Wedde  Oude Schuttingskanaal OZ   Roswinkel 3 De Zuidelijke Vennen Roswinkel   Hoogezand Wolfsbargenwec Kielwindeweer   Midwolda [Rijslaan | Midwolda    Kooipolder Groenedijk Froombosch  Slochteren    Tynaarlo Zuidlaren 7 7  Veendam Westerdiep 1 Borgercompaanie Borgercompaanie    Bellingwedde    Emmen  Emmen    Hoogezand-Sappemeer    Scheemda    Slochteren</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>4.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>    Wel verbinden wij aan deze instemming de volgende aanwijzingen:    e De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig onze in-  stemming welke gebaseerd is op het ingediende plan van aanpak.   ° Na afloop van de werkzaamheden dient u zo spoedig mogelijk (2 a 3 maan-  den) bij ons een evaluatie rapport in te dienen.   e De volgende activiteiten dienen 3 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering    bij ons te worden gemeld: per e-mail: post@drenthe.nl, of via het formulier  melding start sanering (www. provincie.drenthe.nl/e-loket/).   - start van de saneringswerkzaamheden;   - afwijkingen van het (deel-)saneringsplan,   - tijdstip van eindbemonstering bij de grondsanering    Hebt u nog vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de  telefoonnummer AN pr ojecteider bodemsanering of de  toezichthouder bodemsanering, telefoonnummer    Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van  de dag van verzending, 6 weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet be-  stuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe,  ter attentie van afdeling Bestuur- en Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen.  Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar   http://www. provincie.drenthe. nl/e-loket/bezwaarschriften/               Hoogachtend,    gedeputeerde staten van Drenthe,  namens dezen,          drs. K.H.H. Koch,  manager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving    Bijlage(n):  tk/coll.    Afschrift aan:  - Oranjewoud BV, t.a.v. pd Postbus 24, 8440 AA Heerenveen    - de gemeente Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen    de hee I 9409 7K Assen</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>    de Bi               jofssen    | __.. anne’ atum | Parag  Seb, AW Datum „Paraat os          Pherst/Afd.:    me                   | mo | |  Gemeente Assen Reg.nr. ed —  Tay vgeemer BE  9400 RA Assen et 2012/6205 |                                  Datum: 9 juli 2012  Betreft: Contract besteding NAM gelden    Goch    Recent ontvingen we van u de “Overeenkomst tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (verder NAM) en  de gemeente Assen inzake het project CULTUREEL KWARTIER te Assen”. Dit contract is waarschijnlijk in 2008  door beide partijen getekend, hoewel de ons toegezonden kopie geen handtekening van de gemeente Assen bevat.  Wij verzochten om kopie van dit contract in verband met de besteding van de NAM gelden door de bibliotheek  Assen.    Artikel 1 van het contract formuleert dat de financiéle bijdrage van 2,0 miljoen Euro bedoeld is voor “....., met name  een state of the art informatietechnologie-infrastructuur en de daarvoor te treffen (bouwkundige voorzieningen) in  de gemeentelijke bibliotheek (Bijlage III)” . Bijlage III is niet toegevoegd aan onze kopie en deze bijlage verwijst  naar de voorzieningen in de bibliotheek.    Voor zo ver het financiéle plaatje ons bekend is wordt nu echter maar circa een half miljoen direct geinvesteerd in  spraakmakende digitale vernieuwing. Daarnaast wordt volgens de - in samenspraak door gemeente en bibliotheek  opgestelde - “Meerjarenbegroting 2012-2022” anderhalf miljoen gebruikt voor dekking van exploitatieverlies van de  bibliotheek in de komende 10 jaren.    Bibliotheek Assen is weliswaar geen partij in het bovengenoemd contract tussen NAM en gemeente Assen. Toch wil  ik u erop wijzen dat de financiéle bijdrage naar ons zicht anders wordt besteed dan is afgesproken met de NAM.  Tenzij u kennis heeft van aanvullende of gewijzigde afspraken met de NAM lijkt het mij raadzaam de gewijzigde  besteding alsnog met de NAM vast te leggen?    Uiteraard zal Bibliotheek Assen zich in alle gevallen ten volle inzetten om haar deel van de in Artikel 4 genoemde  tegenprestatie aan de NAM te voldoen.    In de verwachting u hiermee voldoende te hebben ingelicht verblijf ik,  . „Met vriendelijke groet,    Hanneke Veen  Directeur Bibliotheek Assen</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>    Provinciehuis Westerbrink 1, Assen T (295992) 3655 55         Postadrey Postbus 122, 9490 Ac Assen FP (2§g2) 36 97 77  Www wd renthe.nl , ,  provincie Jprenthe  Reg.nr. a  En ERE  2012/6347 ZEER  Aan: ‚ vee  het college van burgemeester en wethouders van Assen nn nt.  Postbus 30018 Oe    9400 RA ASSEN    Assen, 17 juli 2012   Ons kenmerk 2012003180   Uw kenmerk 2012-03127  Onderwerp: Intrekking bezwaarschrift    Geacht college,    Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw brief d.d. 3 juli 2012. Met deze brief trekt u uw ingedien-  de bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 5 april 2012 betreffende wijziging  van het saneringsplan voor de NAM-locatie Vries 1, gemeente Assen, in. Nu er geen bezwaarschrift  meer resteert, is de behandeling van deze zaak beëindigd.    Naar aanleiding van uw opmerking in de brief dat u het bezwaar intrekt onder voorwaarde van het  behoud van het recht om in de vervolgprocedure bezwaar in te dienen, delen wij u het volgende mee.  Tegen het besluit dat wij te zijner tijd nemen op het evaluatieverslag bestaat de mogelijkheid tot het  indienen van dezelfde bezwaren.    Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    Hoogachtend,  Gedeputeerde Staten van Drenthe,  namens deze,         drs. B.F. Potjer  hoofd Bestuur, Communicatie en Concernzaken    Laa. Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving, nn    </pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>4.6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>    Gelet op onze ervaringen met de NAM in het nemen van maatschappelijke verant-  woordelijkheid tot dusverre, hebben wij er dan ook vertrouwen in dat bij toekomstige  (veranderingen in) exploratie- en winningsactiviteiten van de NAM in Drenthe de direct  betrokkenen en andere belanghebbenden in de omgeving tijdig en adequaat geïnfor-  meerd zullen worden.    Hoogachtend,    gedeputeerde staten van Drenthe,              TT secretaris en ‚voorzitter    TA  N         coll.    Afschrift aan:  - het College van Burgemeester en Wethouders van Assen  - het College van Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>         » Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag    college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen  Postbus 30018  9400 RA Assen    Leever di    | meee eke Asser    Reg.nr.  2016/4435    1 Nat 2    ae £BRS    13 oktober 2016 Peren,  verzoek tot het uitbrengen van advies betreffende het winningsplan  Westerveld    Datum  Betreft    Geacht college/bestuur,    Het kabinet heeft naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad  voor Veiligheid (OVV) over de aardbevingsrisco's in Groningen besloten  om alle aanbevelingen van de OVV over te nemen.    Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het OVV rapport richt zich op  de veiligheid van de burgers en de infrastructurele werken. Een ander  belangrijk punt betreft meer aandacht voor het burgerperspectief.    Deze en andere aanbevelingen, hebben tot gevolg dat de Mijnbouwwet op  verschillende onderdelen zal worden gewijzigd. Deze wijzigingen zijn op  26 november 2015 ingediend bij de Tweede Kamer (TK, 2015-2016,  34348) en het wetsvoorstel zal naar verwachting in de eerste helft van  2017 in werking treden. In afwachting van de inwerkingtreding van het  wetsvoorstel, heeft de Minister de Kamer toegezegd zoveel als mogelijk in  de geest van de nieuwe Mijnbouwwet te handelen.    Nieuwe Mijnbouwwet   Het besluit om zoveel als mogelijk in de geest van het wetsvoorstel te  handelen, heeft tot gevolg dat de veiligheid voor omwonenden, gebouwen  en infrastructurele werken getoetst moet worden. Dit houdt in dat de  beoordeling van de gevolgen van aardbevingen niet langer wordt beperkt  tot de “seismische hazard" (seismische dreiging), maar wordt uitgebreid  naar het daadwerkelijke seismische risico (effecten voor omwonenden).  Het gevolg is dat de reeds ingediende (wijzigingen van) winnings- en  opslagptannen door de operator aangevuld moeten worden met een  seismische risicoanalyse (SRA). Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft  hiervoor een leidraad opgesteld. U kunt de leidraad vinden op:    www.nlog.nl/resources/Seismic Risk/Tijdelijke%20Qleidraad%20SRA%20v    1-2.pdf    Ministerie van Economische Zaken    Directoraat-generaal  Energie, Telecom &  Mededinging   Directie Fnergie en Omgeving    Bezoekadres  Bezuidenhoutseweg 73  2594 AC Den Haag    Postadres  Postbus 20401  2500 EK Den Haag    Factuuradres  Postbus 16180  2500 BD Den Haag    Overheidsidentificatienr  0000000100132 14369000    T 070 379 8911 (algemeen)  www rijksoverheid. nl/ez    Behandeld door    | Gen  hhmmm? nez nl    Ons kenmerk  DGETM-EO / 16095939    Uw kenmerk    Bijlage(n)  1    Pagina 1 van 3</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>         Daarnaast vindt het kabinet het van groot belang dat het Directoraat   . : . . -generaal  burgerperspectief in de besluitvorming wordt meegenomen. Om Energie, Telecom &  hieraan tegemoet te komen wordt de uniforme openbare Mededinging  voorbereidingsprocedure in beginsel toegepast bij zowel instemming Directie Energie en Omgewing  met nieuwe winnings- en opslagplannen, als bij de wijziging van deze  plannen. Dit houdt in dat ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd Deer 095939  met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Om verder  invulling te geven aan het burgerperspectief krijgen, naast de huidige  wettelijke adviseurs (SodM, Tcbb en Mijnraad), ook provincies,  gemeenten en waterschappen adviesrecht. Daarnaast vindt er  gedurende de periode van terinzagelegging van het ontwerpbesluit ook  een informatieavond plaats voor belangstellenden.    Verzoek tot advies winningsplan Westerveld   Op 12 september jl. heeft NAM een verzoek tot instemming voor het  aangepaste winningsplan Westerveld ingediend. Het winningsptan is  aangepast naar aanleiding van het eerder uitgebrachte advies van SodM  van eind juni 2016. U vindt het aangepaste winningsplan als bijlage bij  deze brief. Onderdeel van dit winningsplan is een confidentieel document  dat bedrijfsgevoelige gegevens bevat. Het document is daarom niet  openbaar en wij verzoeken hier als zodanig mee om te gaan.    Zoals hier bij procedure is aangegeven ontvangt u -zodra wij dit hebben  ontvangen- per e-mail het advies van SodM en de Tcbb.    Wij verzoeken u om binnen 14 weken na dagtekening van deze brief,  advies uit te brengen ten aanzien van het winningsplan Westerveld.    ecifieke inf tiesessie  Zoals hierboven al is aangegeven, wordt per winningsplan een specifieke  informatiesessie georganiseerd. Voor deze sessie worden de provincie(s),  gemeenten en waterschappen uitgenodigd, die binnen het winnings- of  opslaggebied vallen van het desbetreffende plan.    8 november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur op het provinciehuis Drenthe.  Westerbrink 1 in Assen    Hiervoor is reeds op 7 oktober jl. per mail een uitnodiging verstuurd.    Achtergrond Winnings- en opslagplannen   In een winnings- of opslagplan wordt beschreven hoe er gewonnen of  opgeslagen gaat worden en wat de te verwachte seismische risico's zijn.  De scope is dus de ondergrond en de veiligheid (van omwonenden en  infrastructurele werken).    Procedure   Wanneer de minister van Economische Zaken, in haar hoedanigheid als  bevoegd gezag, van een operator een verzoek tot instemming met een  winnings- of opslagplan ontvangt, wordt het betreffende winnings- of  opslagplan ter advisering voorgelegd aan de betrokken provincie(s),  gemeente(n) en waterschap(pen). De betrokken overheden hebben 14  weken de tijd om advies uit te brengen.    Pagina 2 van 3</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>         Parallel aan het verzoek tot advies aan de betrokken overheden, wordt Directoraat-genaraal  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verzocht om binnen 6 weken advies energie, Telecom &   uit te brengen. Zodra dit advies is ontvangen wordt deze aan de Mededinging  betrokken overheden gestuurd. Pecte Lnergie en Omgeving  Vervolgens wordt het advies van SodM samen met het winningsplan ter Geek osoao  advisering voorgelegd aan de Technische commissie bodembescherming   (Tcbb). De Tcbb heeft 4 weken de tijd om advies uit te brengen. Zodra   het advies is ontvangen, wordt ook deze aan u gestuurd.    2 weken na ontvangst van het advies van SodM. wordt een overleg  georganiseerd, waar de betrokken overheden specifieke vragen kunnen  stellen naar aanleiding van het betreffende winnings- of opstagplan. In  beginsel zullen hierbij ook SodM en de operator aanwezig zijn.    Na ontvangst van de adviezen van de betrokken overheden wordt in  principe binnen 4 weken advies gevraagd aan de Mijnraad. De Mijnraad  ontvangt naast het betreffende winnings- of opslagplan, alle uitgebrachte  adviezen.    Vervolgens zal een ontwerpbesluit worden opgesteld, waarin de adviezen  worden meegewogen. Tijdens de 6 weken durende ter inzage legging van  het ontwerpbesluit, kan een ieder zienswijzen indienen. Ook wordt er een  bewonersavond georganiseerd, waar men vragen kan stellen over het  plan.    Als laatste wordt het definitieve besluit opgesteld. Dit besluit is vatbaar  voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.    Hoogachtend,         mevr. mr. drs. J.H. Brouwer  MT-lid directie Energie en Omgeving    Pagina 3 van 3</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>    |    Ko a    9    Ne    w    NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.    De Minister van Economische Zaken Uw ref. DGETM-EO / 16115980    T.a.v. mr. J.H. Brouwer, plv. Directeur Energiemarkt  Postbus 20401  2500 EK DEN HAAG    Brief ref. EP201609202456    Datum: 9 september 2016    Betreft: Aanbieden gewijzigd Winningsplan Westerveld    Uwe Excellentie,    Op 29 augustus 2016 is de meest recente versie van het winningsplan Westerveld in detail  besproken met medewerkers van Staatstoezicht op de Mijnen en uw ministerie. De  voorgestelde wijzigingen uit dit overleg zijn als bijlage bij deze brief toegevoegd    Gaarne verzoeken wij u de procedure tot instemming met het winningsplan te hervatten.  Voor eventuele vragen of een nadere toelichting verwijs ik graag door naar de heer   van de afdeling Vergunsingen en Omgevingsmanagement. Hij is bereikbaar op  telefoonnummer MEAG per email:    Hoogachtend,  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V         Schepersmoat 2 Postbus 28000 T +31 (0)592 369111  9405 TA Assen 9400 HH Assen BTW NL-801315670.80) www.nam.nl  Nederlandse Aardolie Maatschappij h V is watutoir gever! gd te 's-Gravenhoge - Hondelsregister no 04008869</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>         \    Bijlage: Overzicht van veranderingen aan het Winningspian Westerveld — september 2016    Naar aanleiding van de constructieve gesprekken tussen SodM/EZ en NAM in augustus 2016, zijn  veranderingen aan het Winningsplan Westerveld doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:    1. Informatie per voorkomen, in plaats van gecombineerd Westerveld:  a. Productieprofielen per voorkomen (low-mid-high)  b. Bodemdaling voor een peilmerk in elk voorkomen (figuur C2)    2. Bodemdalingsfiguren  Verduidelijking over bodemdaling veroorzaakt door productie uit voorkomens in dit  winningsplan en andere voorkomens    3. Volledige informatie voor de 3 voorkomens zonder verwachte productie (Zevenhuizen-West,  Assen-Zuid, Witten): behandel de velden bij productieprofielen, bodemdaling, SRA    4. Belangrijkste kleine veranderingen  a. “Hydraulische stimulatie  b. Statische GIP toegevoegd in winningstabel  c. Voorwaarde voor productie toegevoegd in sectie B1  d. Verwijderen van subjectieve kwalificaties of stellingen zonder referentie</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>         @  Sy    NAM    Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.    Aanvraag Instemming Winningsplan  Westerveld</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>    Inleiding    De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) is houder van de winningsvergunning Drenthe |l en Groningen.  Conform de Mijnbouwwet (Mw) dient de winning van kociwaterstoffen te gebeuren overeenkomstig een Winningsplan.  In het Mijnbouwbesluit (Mb) is in artike! 24 aangegeven welke informatie het Winningsplan moet bevatten.    De gasvelden die (via verschillend locaties) produceren naar de locatie Westerveld zijn samengevoegd in het  “Winningsplan Westerveld”. Dit Winningsplan bestaat uit vier onderdelen:  A. Algemene gegevens  B. De bedrijfs- en productiegegevens. Dit onderdeel beschrijft de winningsstrategie, de ondergrondse geologie  van de laag waaruit gewonnen wordt, de aanwazige infrastructuur, de stoffen die worden geproduceerd en  een beschrijving van de toekomstige plannen orr de winning te optimaliseren.  C. Informatie over bodemdaling ten gevolge van de winning.  D. Informatie over bodemtrilling ten gevolge van de winning inclusief mogelijke aardbevingen en maatregelen.    Bijlage 1,2 & 3 geven meer informatie ten ondersteuning van onderdeel C en D.  Bijlage 4 bevat de geologische kaarten.    Onderdeel B1 probeert een algemeen overzicht van de plannen te geven. Technische details worden in verdere  onderdelen beschreven.    Een klein onderdeel van het Winningsplan (onderdeel E) wordt apart toegezonden aan het Ministerie van  Economische Zaken. Dit vertrouwelijke deel bevat bedrijfsgevoelige informatie en kan NAM's concurrentiepositie in    gevaar brengen en is daarom niet openbaar. Het onderdeel E bevat met name informatie over de verwachte  productiekosten en investeringskosten</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>    Formulier aanvraag instemming winningsplan ex a lid 1 Mijnbo Mw,    juncto artikel 24 Mijnbouwbesluit (Mb)    indienen In 6-voud bij:   Ministerie van Economische Zaken  Directie Energieproductie   Postbus 20101   2500 EC DEN HAAG    Artikel 1)                                                 Verzoek om instemming voor een  wijziging/actualisatie van het  winningsplan    |_J een winningsplan voor voorkomens in het  continentaal plat vanaf de 3 zeemijlszone                                                               DJ] een winningsplan voor voorkomens in Nederlands  territoir tot 3 zeemijl   De wijziging/actualisatie bestaat voornamelijk uit een  vernieuwing van de seismische risico analyse en  actualisatie van productie- en bodemdalings-    voorspellingen.  A) Algemene gegevens Oe  A1.1) Naam indiener Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  A1.2) Adres Postbus 28000  9400 HH Assen  A1.6) Indiener bY is houder van de vergunning  (7 is uitvoerder cf artikel 22 Mw  A2) Winningsvergunningsgebled(en) |_| winningsvergunning(en)  - Drenthe li (K.B. 4/11/1968, laatstelijk  gewijzigd d.d. 17 juli 2007 bij beschikking ET-    EM-7075840)  - Groningen (K.B. 30/5/1963)            Westerveld                                                                                             z  ¥  E                                                            Me Oa lid te A2.1) Voorkomens koolwaterstoffen e Assen e Witten  e Assen-Zuid e Witterdiep  e Een e Zevenhuizen  e Eleveld e Zevenhuizen-West  e Vries-Noord  e Vries-Centraal  e Vries-Zuid                        Mb 24 lid 1a olie  hoog calorisch gas    A2.2) Soort koolwaterstof die wordt  (J Groningen kwaliteit gas  O  m    gewonnen    laag calorisch gas  zwavelhoudend gas  (J aardgascondensaat    Uit alle voorkomens wordt hoogcalorisch gas  gewonnen.          A3) Bestaande of nieuwe winning 24 winningsplan voor reeds bestaande winning  awn voorziene uitbreiding)    winningsplan voor nieuwe winning    milieubeheer |_| ja: te weten:    </pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>    Mb 24 lid  ic.d    B) Bedrijfs- en productiegegevens    B1) Beknopte beschrijving van het winningsplan  De redenen voor de actualisatie van het winningsplan voor het Westerveld systeem zijn:    een vernieuwde seismische risico analyse   de stopzetting van productie uit de velden Appelscha, Roden en Norg-Zuid  een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen en  voorziene activiteiten om de productie in stand te houden.    Het winningsplan Westerveld omvat 11 gasvelden (voorkomens):    Gasveld Locatie  Assen ASN  Assen-Zuid WIT  Een NOR-3  Eleveld ELV en WIT  Vries-Noord VRS-4  Vries-Centraal VRS-2  Vries-Zuld VRS-1  Witten WIT  Witterdiep WIT  Zevenhuizen ZVH  Zevenhuizen-West ZVH    Sectie B3 geeft een overzicht van de ligging van de locaties. Alle productie wordt per pijpleiding  getransporteerd naar de behandelingsfocatie VRS-4. Het geproduceerde gas wordt na behandeling  (ontwaterd en op hogere druk gebracht) op de VRS-4 locatie per pijpleiding getransporteerd naar de  locatie Westerveld (WTV) en daar afgeleverd aan GasTerra B.V.    De voorkomens Appelscha, Roden en Norg-Zuid maakten in het verleden ook deel uit van het  winningsplan Westerveld. De productie in deze velden is echter inmiddels gestopt en de putten en  productielocaties zijn veiliggesteld (“gesuspendeerd”). Ook zijn er op dit moment geen actieve  herontwikkelingsplannen. De productie vanuit deze voorkomens wordt derhalve niet meer genoemd in dit  winningsplan. De faciliteiten zijn nog wel onderdeel van het productiesysteem en worden als zodanig wel  vermeld in dit winningsplan. Ook zijn de contouren van deze drie voorkomens aangegeven op de  overzichtskaart. De historische bodemdaling veroorzaakt door deze velden is vanzelfsprekend  meegenomen in sectie C. Bodemdaling.    De nieuwe bodemdalingsprognose gaeft minder bodemdaling aan dan de prognose in het vorige  winningsplan: de verwachte bodemdaling door toekomstige productie uit de velden beschreven in dit  winningsplan is minder dan 2 cm. Ce seismische risicoanalyse laat zien dat de voorkomens in dit  winningsplan in de laagste seismische risicocategorie vallen.    Het winningsplan zal aangepast worden als de bodemdaling of seismische risicoanalyse afwijkt van de  prognose zoals in dit winningsplan beschreven. Als voorzien wordt dat de cumulatieve productie uit een  voorkomen gaat uitkomen boven de prognose van de uiteindelijke cumulatieve productie zoals in dit  winningsplan beschreven, zal dit besproken worden met de regulerende overheden. Eventuele  toekomstige activiteiten op de locaties (b.v. compressie) of in het reservoir (b.v. extra putten) zullen de  gangbare vergunningsprocedures volgen en behoeven geen aanpassing van het winningsplan.    B1.1) Beknopte beschrijving van wijze van winning door middel van (een) mijnbouwwerk(en)    De onbehandelde productie van de verschillende satellietlocaties komt samen op de behandelingslocatie  VRS-4, zoals in de figuur hieronder is aangegeven. Productie van locatie ELV wordt onder lage druk  gewonnen en op de locatie WTV gecomprimeerd om de VRS-4 locatie te kunnen bereiken.    Op de behandelingslocatie VRS-4 werden de met het gas meegeproduceerde vloeistoffen (water en  aardgascondensaat) van het gas gescheiden. Deze vloeistoffen worden vanaf deze locatie afgevoerd.  Het aardgascondensaat wordt uiteindelijk in Delfzijl van het water gescheiden waarna het  aardgascondensaat aan raffinaderije1 wordt geleverd en het water bij Borgsweer in de diepe ondergrond  wordt geïnjecteerd.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>    De resulterende gasstroom wordt op VRS-4 via druk- en temperatuurbehandeling op specificatie gebracht  en naar WTV getransporteerd voor aflevering aan GasTerra B.V.    Schematische voorstelling van de gasstromen    </pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>    B2) Geologische beschrijving van voorkomen(s)    Het gas is gevormd in de koollagen van het geologische tijdperk Carboon. Vervolgens is het gas  gemigreerd naar bovenliggende zandsteenlagen in het Rotliegend. Dit reservoir wordt afgesloten  door een dikke zoutlaag van de Zechstein for natie.    B2.1) Geologische doorsnede van voorkomen(s)    Bijlage 4 bevat voor elk voorkomen een doorsnede en kaart van de Top Rotliegend. De figuren zijn  naar een bijlage verplaatst om de leesbaarhe d van het document te verbeteren.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>    B3) Overzicht ligging voorkomens, gasputten    6°240°E    An en    ROD-2 (Roden-2)    enh |    3  VRS-2 (Vries-2)    *Deze 2 observatieputten zijn geboord in het Norg veld (maakt geen deel uit van dit winningsplan)    </pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>    Mb 24 lid  1d.eg         83.1) Situering mijnbouwwerken situatietekening /eventueel foto    Overzicht mijnbouwlocaties, gesorteerd per gemeente                                                                          Gemeente   Ooststellingwerf  Nee Aa en Hunze Drenthe   Ja Noorderveld   Nee | Noorderveld] Drenthe i   Ee [sa _| Noosderveld_| Drenthe _   |VRS-1 [Nee [Tynaarlo  Nee Tynaarlo Drenthe   [WIV [Nee ___[AaenHunze [Drenthe |   WT [Nee [Assen _____ | Drenthe |   ZVH Nee                        Foto's van mijnbouwlocaties, alfabetisch gesorteerd    Appelscha Satelliet (APS          Assen Satelliet (ASN               </pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>    Eleveld Satelliet (ELV    Norg-3 Satelliet (NOR3    </pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>    Roden-1 satelliet (ROD-1)    hadt    Roden    </pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>    Vries-1 satelliet (VRS-1)    ALP} VRE.    Vries-2 satelliet (VRS-2)    Vries-4 Proc uctie Faciliteit (VRS-4    </pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>    Westerveld Productie Faciliteit (WTV    Witten satelliet (WIT:    </pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>    B4) Overzicht boringen in voorkomen(s)    Het is mogelijk dat er in de toekomst nog één of meerdere putten in de in dit winningsplan genoemde  voorkomens geboord gaan worden. Mogelijke activiteiten worden in sectie B5.2 genoemd.  Eventuele toekomstige activiteiten zullen de gangbare vergunningsprocedures volgen.    B4.1) Schematische voorstelling putverbuizing(en)    </pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>    B4.1) Plaats en wijze waarop koolwaterstoffen In verbuizing treden                        De putten zijn tussen 2700 en 3700 meter (verticaal) diep en verbonden met de gashoudende Rotliegend  formatie op een diepte tussen 2600 en 3250 meter beneden NAP (Normaal Amsterdams Peil) Zie ook B.2.1.             B5) Productieontwikkeling strategie                  In navolgend overzicht wordt de verwachte totale gaswinning per voorkomen gegeven. De “statische GIP”  geeft de hoeveelheid gas die oorspronkelijk in het reservoir aanwezig was. De "Mid Case” en “High Case”  verwijzen naar de voorspellingen zoals beschreven in sectie B5.3.             Assen  -Zuid    Eleveld    Vries-Centraal  Vries-Zuid    Witterdiep    Zevenhuizen    —  Vries-Noord    Zevenhuizen-West         Voor de Assen, Een en Vries-Zuid voorkomens geldt dat het winningspercentage relatief laag uitvalt door  waterproductie en een matige kwaliteit van het reservoir. Voor de voorkomens Zevenhuizen-West, Assen-  Zuid en Witten geven evaluatieresultaten van de boringen aan dat de winbare hoeveelheden gas  waarschijnlijk zeer gering zullen zijn. Er zijn daarom momenteel geen winbare volumes aan deze velden  toegekend in de Mid Case. Ook voor het voorkomen Witterdiep wordt geen verdere productie verwacht in de  Mid Case.                            B5.1) Productie filosofie                 De voorkomens genoemd ín dit winningsplan worden dusdanig geproduceerd dat er optimaal gebruik wordt  gemaakt van de productiefaciliteiten. De locaties ASN, ELV, NOR-3, VRS-4, VRS-1, VRS-2, WIT, ZVH en  WTV worden voor een belangrijk deel op afstard bestuurd. De installaties kunnen altijd van afstand veilig  uitgeschakeld worden. Niet alle faciliteiten kunnen op afstand gestart worden. Er vinden regelmatig bezoeken  plaats door operators voor controle en eventuele reparaties.                                      De productie uit alle voorkomens genoemd in dit winningsplan gebeurt met behulp van compressie op VRS-4  (en tevens op WTV voor het deel van het Eleveld veld dat vanaf de locatie ELV wordt gewonnen). Eventuele  verdere installatie van compressiecapaciteit zal ce gangbare vergunningsprocedures volgen.                    B5.2) Reservoir management    Voor alle voorkomens binnen dit winningsplan geldt dat er via regelmatige drukmetingen in de  productieputten informatie wordt verkregen over de ontwikkeling van drukken in de gasvoorkomens.                 De waterproductie wordt continu gecontroleerd op systeem niveau. Verschillende maatregelen worden  getroffen om waterproductie te minimaliseren.                      Vries voorkomens (Noord/Centraal/Zuid)  Het reservoir gesteente van de voorkomens Vries-Centraal en Vries-Zuid bestaat grotendeels uit  conglomeraten waarvan de productiviteit slecht is in vergelijking met de zandsteen reservoirs. Vries-Noord  heeft meer zandsteen in de gaszone en daardoor een betere productiviteit. De huidige Vries putten  produceren naast gas ook formatiewater. De gasproductie wordt geoptimaliseerd door toepassing van  “continuous foam” installaties (waarbij schuimende zeep onderin de put wordt ingebracht) door                         </pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 gecontroleerde onderbroken productie om de druk onderin de productieputten te doen toenemen en door  waterpreventiemaatregelen. In het Vries-Zuid veld Is eind 2015 een extra productieput geboord (VRS-10) ter  vervanging van de VRS-3C put die in 1994 is geabandonneerd na overmatige waterproductie. Verder wordt  er gestudeerd op de mogelijkheid om op termijn nog putten te boren ten westen en ten oosten van het Vries-  Zuid veld.            Een  Door de lage permeabiliteit zal de productie van de huidige put door middel van productiecycli gebeuren. Dit  betekent dat de putproductie zal worden onderbroken door steeds langer wordende tijdsintervallen.            Eleveld  Dit veld wordt geproduceerd vanaf 2 locaties, ELV (met putten ELV-101 en ELV-102) en WIT (put WIT-5). De  ELV locatie wordt geproduceerd met behulp van bovengrondse compressie van het geproduceerde gas; put  ELV-101 produceert momenteel terwijl de productie van ELV-102 gestopt is. Put WIT-S is begin 2015 in  productie genomen. Deze put is geboord naar het noordelijk deel van het Eleveld voorkomen.            Assen  Het voorkomen Assen laat een snelle afname in productie zien, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door  waterproductie en zoutafzetting in de put. Mogelijkheden tot productieoptimalisatie worden bekeken om het  niveau van de productie uit dit voorkomen te herstellen.            Witterdiep  De reservoirdruk van dit voorkomen wordt regelmatig gecontroleerd. Metingen suggereren dat er een  langzame toestroom van gas naar de put plaatsvindt door slechte communicatie tussen de verschillende  ondergrondse compartimenten van het voorkomen. Mochten verdere drukmetingen uitwijzen dat niet alle  ondergrondse compartimenten van het voorkomen geproduceerd worden dan is het mogelijk dat er in de  toekomst nog een extra put wordt geboord.            Zevenhuizen  Als gevolg van de lage reservoirdruk In de put vindt productie plaats door middel van onderbroken  productiecycli. De reservoirdruk wordt regelmatig gecontroleerd. Het is mogelijk dat er in de toekomst een  nieuwe put naar het westelijk dee! van het Zevenhuizen veld zal worden geboord.          Naast metingen aan de productie van de gasvelden, worden ook metingen gedaan aan de integriteit van de  putten. Beide bronnen van informatie kunnen leiden tot activiteiten waarvoor mogelijk een boorinstallatie  nodig is. Ook het (mechanisch of chemisch) stimuleren van de productie in een klein gedeelte van de putten  behoort tot de mogelijkheden.    Hw 35 lid | 85.3) Omvang winning (hoeveelheden per voorkomen/per jaar)    mb 24 ld De aanvraag om een winningsplan gaat uit van drie productiescenario's (Low, Mid en High Case). Reden    0 hiervoor is dat de productie niet precies op voorhand kan worden ingeschat.    Het lage productiescenario ("Low Case”) gaat uit van de resterende hoeveelheden gas die op basis van  een conservatieve inschatting met de huidige putten geproduceerd kunnen worden. Hiertoe is met behulp  van een “decline curve analysis" (DCA) gekeken naar een trend in de afname van het productieniveau ten  opzichte van de cumulatieve productie, waarbij wordt aangenomen dat de productie ophoudt wanneer de  minimum stroomsnelheid van een put bereikt wordt.    Het midden productiescenario ("Mid Case”) gaat uit van de resterende hoeveelheden gas die op basis van  een gemiddelde inschatting met de huidige putten geproduceerd kunnen worden. Hierin zijn tevens de    verwachte productieprofielen van de onlangs geboorde WIT-5 put en de eind 2015 geboorde put in het  Vries-Zuid veld (VRS-10) meegenomen. Ook is hierin de verwachte bijdrage van verdere “continuous  foam” injecties, productie optimalisatie en ontwateringsactiviteiten in putten in het Vries voorkomen  meegenomen.    Het hoge productiescenario (“High Case”) gaat uit van de resterende hoeveelheden gas die op basis van  een optimistische inschatting met de huidige putten geproduceerd kunnen worden. Hierin zijn tevens de  “high case” productieprofielen van de WIT-5 put en de VRS-10 put meegenomen, alsook een verlengd  gasproductie profiel ten gevolge van optimalisatie en ontwateringsactiviteiten in putten in het Vries  voorkomen.    In geen van deze scenario's zijn bijzondere omstandigheden meegenomen waardoor de productie  bijvoorbeeld voor langere tijd stil zou kunnen komen te liggen.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>    In onderstaande grafiek wordt naast de historische productie van 2003-2015 ook de verwachte productie  weergegeven (Low-Mid-High scenario's) van de nog te verwachten gasproductie uit de voorkomens zoals  omschreven in dit winningsplan.    Winringspien Westerveld  « productie voorspelling -    mm bar ernche bange nhete  ken na  — rad    tage    POPPE OE LOE REE EEE PEPE PEPPER?         Onderstaande tabel geeft de historische jaarlijkse productie uit de voorkomens zoals opgenomen in dit  winningsplan.    De volgende tabel geeft de verwachte totale productie uit de voorkomens zoals opgenomen in dit  winningsplan. De drie eerder genoemde scenario's (Low-Mid-High) geven de onzekerheid aan met  betrekking tot de nog te verwachten hoeveelheden geproduceerd gas.         17</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>    ee    en    dadadada: i    dadadada  edad eaddeenddded   paden aadandead ede:  sds eaddnddnndde adden:    dd    tatie anje |  tay |    B5.4) Duur van de winning (per voorkomen)    De verwachte einddatum van de productie in het Westerveld systeem is volgens de huidige voorspellingen    gesteld op 2023, maar kan uitlopen tot 2028 volgens het hoge productiescenario. Het gedrag van de  bestaande en mogelijke toekomstige putten is moeilijk te voorspellen aangezien het veld bijna leeg is.    Hierdoor is de onzekerheidsmarge met betrekking tot de precieze einddatum van productie aanzienlijk.    De winning zal worden beëindigd indien de totale kosten van de productie de opbrengsten van de    productie zullen overtreffen dan wel zoveel eerder indien door onvoorziene technische of andere oorzaak    voortzetting van de winning niet plaats kan vinden.         18</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>    Mb 24 lid  Ik    B6) Stoffen die jaarlijks worden mee geprcduceerd   Met de gasproductie worden water en aardgascondensaat meegeproduceerd. De geproduceerde  hoeveelheid water en aardgascondensaat is afhankelijk van de totale gasproductie. De hoeveelheid  aardgascondensaat wordt gegeven door de (aardgas-) Condensaat Gas Ratio (CGR) en het water door    de Water Gas Ratio (WGR). Navolgend overzicht geeft bij benadering de waarden van de CGR en de  WGR per voorkomen:    Assen  Assen-Zuid    Vries-Noord  Vries-Centraal  Vrles-Zuid    Witterdiep    Zevenhuizen-West    De waarden voor de WGR stijgen naarmate de druk in het reservoir afneemt.  B7) Jaarlijks elgengebruik bij winning  Voor eigen gebruik wordt op de locatie WTV per jaar ca. 0,02 min Nm3 aangewend.    Op de centrale behandelingslocatie VRS-4 wordt per jaar voor eigen gebruik (incl. fornuis + fakkel  spoelgas + fakkel waakvlam) ca. 0,64 min Nm3 gas aangewend.    B8) Jaarlijks bij winning afgeblazen/afgefakkelde koolwaterstoffen    Het volume koolwaterstoffen dat jaarlijks op de locatie Westerveld (WTV) wordt afgeblazen (ten gevolge  van het afgaan van veiligheidskleppen dan wel onderhoud) is ca. 0,001 min Nm3.    Op de locatie VRS-4 wordt per jaar gemiddeld 0,1 min Nm3 gas afgefakkeld dan wel afgeblazen. Het  volume op VRS-4 Is hoger dan op Westerveld aangezien op de VRS-4 locatie de daadwerkelijke  gasbehandeling plaatsvindt om gas op specificatie te kunnen afleveren, terwijl op WTV slechts  compressie plaatsvindt.    Deze gegevens zijn gebaseerd op de waarden uit de jaren 2011 t/m 2014 en dienen als indicatie gebruikt  te worden voor de latere jaren.    89) Jaarlijks bij winning in de ondergrond terug te brengen delfstoffen en andere stoffen    Het vrijkomende productiewater wordt via een injectieput op de Borgsweer locatie geïnjecteerd in de diepe  ondergrond.         19</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>    nm C) Gegevens inzake bodemdaling als gevolg van de winning van koolwaterstoffen.    C1) Aard van de bodemdaling                                                                                               Door de winning van koolwaterstoffen uit olie- en gasvoerende gesteentelagen zal de druk in de poriën van  het gesteente verminderen waardoor compactie van de olie- en gasvoerende lagen optreedt. Dit  manifesteert zich aan de oppervlakte in de vorm van bodemdaling. Zie voor een uitgebreide beschrijving  van het bodemdalingsproces “Bodemdaling door Aardgaswinning -NAM-velden ín Groningen, Friesland en  het Noorden van Drenthe Status Rapport 2015 en Prognose tot het jaar 2080” (EP201511213444).          C2) Gekalibreerde bodemdaling en bodemdalingprognoses (uiteindelijk verwachte mate van  bodemdaling)            Gekalibreerd bodemdalingsmodel  De meest recente uitgebreide bodemdalingsmeting in dit gebied heeft plaatsgevonden in het jaar 2013  (Meetregister bij de meetplannen Noord Nederland 2014). Deze en alle andere beschikbare metingen uit  het verleden zijn gebruikt om een bodemdalingsmodel te kalibreren. In figuur C1 wordt de in 2013 op de  peilmerken gemeten daling sinds de nulmeting in 1975 weergegeven door punten. De blauwe lijnen geven  de contouren van de gemodelleerde bodemdaling door gaswinning.          Figuur C1: In 2013 gemeten daling in cm op de peilmerken (sinds 1975) en contourlijnen van de  gemodelleerde bodemdaling voor het jaar 2013 ten gevolge van gaswinning uit de in dit winningsplan  beschreven voorkomens én naburige voorkomens.          Om inzicht te verkrijgen over de kwaliteit van het model ten opzichte van historische metingen is boven de  in dit winningsplan genoemde producerende voorkomens een meetpunt geselecteerd waar meerdere  keren in de tijd bodemdaling is gemeten. Figuur C2 toont de resultaten voor deze meetpunten. Tevens  laat dit figuur de nog te verwachten totale bodemdaling zien. Deze totale bodemdaling wordt veroorzaakt  door productie uit het voorkomen zelf en de bodemdaling die wordt veroorzaakt door omliggende  producerende voorkomens. De tijdelijke stijging die te zien is in de modelresultaten voor punten boven  Een en Zevenhuizen wordt veroorzaakt door de injectie van gas in de Norg gasbuffer.           20</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>    errors Een    5    1980 19% 2000 2010 2020 200 2060 2030 1900 1990 2000 2010 F030 20e 2040 2030 $980 1990 2000 3610 2026 200 040 O10    01288029 Vries-Centraal 012708193 Vries-Zuid 01288211    Nen,    oi 2ftoie Eleveld    Figuur C2: Vergelijking van gemeten (groene punten) en voorspelde bodemdaling voor een peilmerk  boven ieder producerend voorkomen genoemd in dit winningsplan. De meetonzekerheid in de metingen  (gekozen als één standaard deviatie) bedraagt 4mm per meetpunt. De blauwe lijn toont de voorspelde  bodemdaling op deze locatie, met de onzekerheid (licht blauwe gebied) op de uiteindelijke bodemdaling.  De minimale onzekerheid voor de voorspelling is +/- 2cm.    Meer informatie over de bodemdalingsmodellering en prognoses is terug te vinden in het rapport  “Bodemdaling door Aardgaswinning -NAM-velden in Groningen, Friesland en het Noorden van Drenthe  status Rapport 2015 en Prognose tot het j EP201511213444)'.         21</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>    Toekomstige bodemdaling    De nog te verwachten bodemdaling door gaswinning uit de voorkomens zoals beschreven in dit  winningsplan is weergegeven in figuur C3°. De nog te verwachten bodemdaling die wordt veroorzaakt door  gasproductie uit de voorkomens in dit winningsplan bedraagt minder dan 2 cm. Aangezien het niet  mogelijk is een dergelijke kleine daling met voldoende precisie te meten, zijn er verder geen figuren getoond  die de toekomstige bodemdaling tonen boven de individuele voorkomens. Indien een significante afwijking  van de bodemdaling plaatsvindt ten opzichte van de huidige voorspelling, zal deze worden beschreven in  een herziening van het winningsplan.    Figuur C3: Nog te verwachten bodemdaling die wordt veroorzaakt door gasproductie uit de voorkomens in  dit winningsplan (2016 — 2023). De omvang van het gasvoerend gedeelte van de reservoirs is in groen  weergegeven, die van het watervoerend gedeelte in blauw. Aangezien de verwachte bodemdaling minder  dan 2cm is, zijn geen contouren getekend.    Figuur C4 toont de totale bodemdaling als gevolg van gaswinning voor het jaar 2025. Figuur C5 toont de  situatie ruim na afloop van de in dit winningsplan beschreven productieprofielen (het jaar 2080).    Het dient benadrukt te worden dat Figuur C4 en C5 de totale bodemdaling geven als gevolg van gaswinning  uit de in dit winningsplan genoemde voorkomens én de omliggende voorkomens (waaronder het Groningen  veld in het noordoosten), waar Figuur C3 de (bijna afwezige) bodemdaling laat zien door de productie van  voorkomens beschreven in dit winningsplan.    Onzekerheid in verwachte bodemdaling    Bijlage 1 in dit winningsplan geeft een overzicht van de kentallen die gebruikt zijn in de berekening van de  bodemdaling. Deze bijlage beschrijft ook de onzekerheidsanalyse voor deze bodemdalingsprognose  resulterend in een maximum en minimum bodemdalingscenario. De analyse laat zien dat ook in het  maximale scenario de verdere bodemdaling als gevolg van gaswinning uit de in dit winningsplan genoemde  voorkomens in de toekomst onder de 2 cm blijft.         2 In het verwachte “Mid Case” productiescenario zullen de voorkomens Assen-Zuid, Witten en Zevenhuizen-West niet  produceren. Mogelijke bodemdaling in het “High case” productiescenario wordt beschreven in de  onzekerheidsanalyse beschreven in Bijlage 1.    22</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>    Figuur C4: Prognose van de totale bodemdaling als gevolg van gaswinning uit de in dit winningsplan  genoemde voorkomens en de omliggende voorkomens voor 2025. De contourlijnen geven de bodemdaling  in cm aan.    Figuur C5: Verwachte eindsituatie (2080) van de totale bodemdaling als gevolg van gaswinning uit de in dit  winningsplan genoemde voorkomens en de omliggende voorkomens. De contourlijnen geven de  bodemdaling in cm aan         23</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>    C3) Omvang en aard van de schade  C3.1 Algemeen    Bodemdaling door gaswinning manifesteert zich aan de opperviakte in de vorm van een platte, zeer gelijkmatige  schotel. Die schotel veroorzaakt een zeer geringe helling van maximaal een paar centimeter over een kilometer  afstand aan het maaiveld. Zoals in figuur C3 is aangegeven, bedraagt de nog te verwachten bodemdaling door  gaswinning uit de in dit winningsplan beschreven voorkomens minder dan 2 cm over een periode van meer dan  10 jaar.    C3.2 Schade aan openbare infrastructuur door bodemdaling    Omdat bodemdaling een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft, wordt geen directe schade aan infrastructuur  verwacht. Niet uitgesloten is echter dat de bodemdaling gevolgen kan hebben voor het normale beheer en het  onderhoud van waterkeringen en waterlopen. Voor zover dat beheer onvermijdelijk te maken meerkosten met  zich meebrengt die, in overeenstemming met het gestelde in onderdeel C5, voor vergoeding in aanmerking  komen dan rust op NAM de verplichting die schade overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht te  vergoeden. In sommige gevallen loopt dat via een hiertoe ingestelde commissie. In andere gevallen kunnen  afspraken worden gemaakt in bilateraal verband met de betreffende waterschappen.    C3.3 Schade aan bouwwerken door bodemdaling    Omdat bodemdaling door gaswinning een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft en de resulterende vervorming  (zoals scheefstand, kromming en horizontale rek) van de bovengrond zeer klein is, wordt geen directe schade  aan bebouwing verwacht. Hierbij wordt verwezen naar “Studieresultaten betreffende ongelijkmatige zakkingen in  verband met aardgaswinning in de provincie Groningen; een uitgave van de Commissie Bodemdaling door  Aardgaswinning; maart 1987”. Meer recente rapporten die mogelijke oorzaken van schade in het gebied rondom  West-Groningen? en Loppersum’ beschrijven bevestigen dit beeld.    C3.4 Schade aan natuur en milieu door bodemdaling    Bij een daling van minder dan 2 cm in gebieden met een kunstmatig peilbeheer is de mate van bodemdaling  aanzienlijk kleiner dan de jaarlijkse schommelingen in de waterstand (verschil zomer- en winterpeil). De  waterhuishouding in het gebied dat wordt beïnvloed door bodemdaling ten gevolge van gaswinning is in de loop  van eeuwen tot stand gekomen en wordt tegenwoordig volledig kunstmatig geregeld. Waterpeilen zijn vastgelegd  in peilbesluiten. Indien een relatieve stijging van het waterpeil t.o.v. het maaiveld de geldende norm dreigt te  overschrijden, zal dit worden tegengegaan door aanpassingen in de waterafvoer (compartimentering, versnelde  afvoer waterbezwaar). Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het beheersgebied. De totale  bodemdaling boven de voorkomens is echter groter dan deze twee centimeter en indien nodig zullen afspraken  worden gemaakt met de betreffende waterschappen om zorg te dragen dat de geldende normen niet worden  overschreden.    C4) Maatregelen om bodemdaling te voorkomen / te beperken    Dit winningsplan beschrijft productie met behulp van al bestaande faciliteiten uit al producerende voorkomens.  De effecten door verdere bodemdaling als gevolg van de nog resterende gasproductie zijn gering. Er worden  daarom geen extra maatregelen voorzien.    C5) Maatregelen die gevolgen van schade door bodemdaling beperken of voorkomen    Zoals beschreven in sectie C3 wordt geen schade aan bouwwerken verwacht. Indien als gevolg van  bodemdaling door gaswinning de waterhuishouding of andere waterstaatkundige werken wel in betekenende  mate worden beïnvloed dan kunnen waterhuishoudkundige maatregelen worden getroffen. Als met het nemen  van maatregelen niet alle door gaswinning veroorzaakte schade afdoende kan worden voorkomen dan rust op  NAM de verplichting die schade overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht te vergoeden.         24</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>    D) Gegevens inzake bodemftrilling als gevolg van de winning van koolwaterstoffen.    D1) Aard van de bodemtriling    Compactie van de olie- en gasvoerende lagen kan onderlinge beweging tussen gesteentelagen veroorzaken. Dit  kan zich soms aan de oppervlakte manifesteren in de vorm van bodemtrillingen. Deze Sectie D beschrijft de  risicoanalyse en mogelijke maatregelen gerelatee-d aan gasproductie beschreven in dit winningsplan.    Om de doorlatendheid van het gashoudende gesteente te vergroten kunnen operators gebruikmaken van de  hydraulische stimulatie of zuurstimulatie. De kans op schadelijke bodembeweging (trilling en daling) die zou  kunnen volgen uit deze operaties wordt als verwaarloosbaar ingeschat. Bijlage 2 geeft hiervoor een  onderbouwing.    D2) Risicoanalyse bodemtrilling    D2.1 Risico voor bodemtriltingen als gevolg van geïnduceerde bevingen door gasproductie   De winning van aardgas gaat gepaard met een daling van de druk in de ondergrond met als gevolg een  verandering van de gesteentespanningen. Deze verandering van spanning kan leiden tot plotselinge  bewegingen langs bestaande breuken, waardoor mogelijk een lichte aardbeving kan plaatsvinden. In Nederland  is/wordt uit ongeveer 140 olie- en gasvelden of het vasteland geproduceerd. Boven ongeveer 20% van de  velden zijn bevingen geregistreerd. Boven 11 velden zijn bevingen geregistreerd die ook duidelijk aan het  oppervlak voelbaar waren (Magnitude meer dan 2,0 op de schaal van Richter).    In tabel D1 is voor de voorkomens in dit winningsplan weergegeven of deze seismisch actief zijn geweest.  Tevens is per voorkomen de beving weergegeven met de grootste magnitude die in dat veld is geregistreerd.  Hieruit blijkt dat alleen bij Eleveld aan het oppervlak duidelijk voelbare bevingen zijn geweest (de laatste in  2014).    Tabel! D1: Overzicht van historische seismicitei: boven de producerende voorkomens ín het Westerveld  winningsplan. Per voorkomen is de beving met de grootste magnitude die ooit boven het betreffende  voorkomen is geregistreerd weergegeven.    oorkomen Historische bevingen Maxlmate gemeten magnitude | locatie |  EE  |  Geelbroek (Zuid    12 Vries (West) |_ 2008  pine | 199 |    ries Centraal  ries Noord    ries Zuid pa    Vries (Zuid  Geelbroek (West  ee    Onderstaande grafieken in figuur D1 geven de observaties aan voor het aantal bevingen en de magnitudes  van de bevingen per voorkomen. De laatste gra“iek laat zien dat de laatste 7 jaar alleen bevingen boven  Eleveld zijn geregistreerd.         25</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>    Aardbevingen geregistreerd In voorkomen Eleveld    |    PERT EREE REESE         ER RRRRREREES PERDEERRR EES    02,5<Ms30   92,0<M<¢2,5   o15<Ms2,0  Ms15    02,5<M 53,0   320<Ms2,5   “15<Ms20  M415    82,5<M 53,0   @2,0<Ms2,5   *1,S<Ms2,0  Ms1,5    Figuur D1: Historische bevingen voor voorkomens in dit EE Vanaf 1996 is het seismische netwerk  voldoende accuraat om ook kleine (niet voelbare bevingen) betrouwbaar te kunnen registreren.         26</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>    | Sinds het begin van de jaren negentig houden verschillende instanties, waaronder de overheid,  kennisinstituten en mijnbouwmaatschappijen, zich gezamenlijk met deze problematiek bezig.°*”* Sinds 2002  zijn bovengenoemde instanties verenigd in het Technisch Platform Aardbevingen (TPA). Hiermee is de  aanwezige kennis op het gebied van aardtrillingen gebundeld en wordt deze kennis optimaal ingezet met  gebruikmaking van de meest actuele stand der techniek. In respons op het in het Mijnbouwbesluit is onder  begeleiding van het TPA een risicoanalyse omtrent bodemtrilingen als gevolg van winning van olie of gas  uitgevoerd" '°!!. Tevens is in dit kader een samenvattend rapport uitgebracht waarin de resultaten van  bovengenoemde studies zijn geïntegreerd *. Deze rapporten zijn gepubliceerd op   d ‚nlog.nln ubsi shtml.    Recent heeft SodM een tijdelijke leidraad voor Seismische Risico Analyse (SRA) gepubliceerd'®. De SRA  voorziet in een analyse van het seismisch risico op basis van veld-specifieke kwantitatieva parameters en geeft  een richtlijn voor maatregelen die passend zijn bij een bepaaide risicocategorie die uit de analyse voigt. De  basis van de analyse en de toepassing van deze leidraad op de Westerveld voorkomens wordt beschreven in  bijlage 3.    Seismische Risico Analyse (SRA) voor de voorkomens in dit winningsplan  Bijlage 3 geeft een uitgebreid overzicht van de waarden van de parameters die gebruikt worden in de formules  zoals gehanteerd in de SRA!“ en hoe deze bepaald zijn.    De voorkomens Assen-Zuid, Witten en Zevenhuizen-West zullen volgens het verwachte “mid case” scenario  niet produceren waardoor er geen drukdaling zal plaatsvinden. Ook in het “high case” productiescenarlo voor  deze voorkomens zal de drukdaling gering zijn, waarmee de kans op seismiciteit voor dit scenario volgens de  DHAIS methodiek “verwaarloosbaar” is. Volgens de SRA zijn verdere analyses in stap 2 voor deze  voorkomens niet nodig.    Voor de voorkomens Eleveld, Assen, Een, Vries-Noord, Vries-Centraal, Vries-Zuid, Witterdiep en Zevenhuizen  binnen het winningsplan Westerveld is het nodig gebleken om de risico matrix te gebruiken (“Stap 2" van de  SRA zoals beschreven in bijlage 3). Voor elke factor die bepaald is voor de onder- en bovengrond wordt een  score gegeven waarbij de som van de scores een positie geeft in de matrix.    « De som van de scores voor “invloedfactoren ondergrond” (genormeerd voor de maximale score) geeft  de positie op de x-as.  « De som van de scores voor “invloedfactoren bovengrond” (genormeerd voor de maximale score) geeft  de positie op de y-as weer.  Details voor de score van elke factor is weergeven in bijlage 3.  Uitkomst van de Seismische Risico Analyse (SRA)    Figuur D2 geeft het resultaat van de SRA analyse voor de voorkomens in dit winningsplan. Uit de SRA analyse  volgt dat alle voorkomens in Categorie | vallen (laagste seismische risicocategorie).         5 Eindrapport muttidisciplinair onderzoek naer de relatie tussen Gaswinning en Aardbevingen in Noord-Nederland;  Begeteidingscommissie Onderzoek Aardbevingen, 1993  5 De relatie tussen schade aan gebouwen en lichte ondiepe aardbevingen In Nedertand; TNO Bouw, 1998  7 Selsmisch risico in Noord-Nederland; de Crook et al, KNMI, 1998  ® Kalibratiestudie schade door aardbevingen” TNO-034-DTM-2008-04435 (2009)  ® seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen; Wassing et al  " TNO-NITG rapporten 03-185-C (2003), 03-186-C (2004), 04-233-C (2004)  Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde selsmiciteit (DHAIS); TNO-rapport R10188, 2012  '? Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen, integratie van deelstudies; TNO/KNM!, TNO 2012 R11139  '$ Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning tijdelijke leidraad voor adressering mbb. 24,1.p,  versie 1.2, SodM, 1 februari 2016    27</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                 invloedsfactor bovengrond                                         0.2 0.4 0.6    0.  2.0  invloedsfactor ondergrond    Figuur D2: Uitkomst van de Seismische Risico Analyse (SRA). Alle voorkomens in dit winningsplan vallen in  risico Categorie |.    0.8 1.0                                                                                                        In sectie D3 en 04 wordt beschreven welke mogelijke risico's en maatregelen gekoppeld zijn aan deze  risicocategorie. In onderdeel DS worden de schade beperkende maatregelen en condities voor eventuele  vergoedingen in geva! van schade uiteengezet.  D3) Omvang en aard van de schade    D3.1 Schade aan openbare infrastructuur door bodemtrillingen            In het verleden is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke schade aan buisleidingen door potentiele  aardbevingen!“ Hierin wordt onder andere geconcludeerd dat mogelijke schade door geïnduceerde  aardbevingen klein zal zijn (zowel in mogelijk aantal als ernst).    D3.2 Schade aan bouwwerken door bodemtrillingen          De praktijkervaring met gasproductie in Nederland over de afgelopen jaren leert dat lichte aardbevingen ten  gevolge van gasproductie in de meeste gevallen niet leiden tot schade. Toch kan de kans op schade aan  bebouwing in de nabije omgeving van het epicentrum van een geïnduceerde aardbeving niet worden uitgesloten.  Hierbij speelt zowel kwetsbaarheid van de bebouwing als de intensiteit van de beving een belangrijke rol. Al in  1998 is voor Noord-Nederland door het KNMI beschreven’ dat de maximaal te verwachten intensiteit bij het  optreden van een dergelijke geïnduceerde aardbeving ongeveer VI-VIl op de Europese Macroseismische Schaal  is. Dat betekent (kwalitatief) dat in het ernstigste geval in de nabijheid van het voorkomen lichte, niet  constructieve schade kan optreden aan meerdere gebouwen en matige schade (lees, scheuren in muren tot  constructieve schade in het uiterste geval) aan enkele gebouwen. Dit laatste wordt bevestigd door de resultaten  van de seismische hazard studie van TNO-NITG'°.In deze studie zijn ook voor de Vries en Eleveld voorkomens    4 Deltares 2010 Schade aan buisleiding door aardbeving  YS Wassing en Dost, 2012, TNO 2012 R11139    28</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>    de resultaten getoond voor de berekeningen van de maximale horizontale pieksnelheden boven en rondom deze  voorkomens. Deze berekeningen bevestigen dat er een kleine kans op schade bestaat door geïnduceerde  bevingen boven of rondom deze voorkomens.    De omvang van het gebied waar mogelijk schade kan optreden wordt bepaald door de magnitude, de diepte en  de duur van de beving en de lokale grondsamenstelling en aard en conditie van de bebouwing. Bij een beving  die krachtig genoeg is om schade te veroorzaken, is het aantal potentiële schadegevallen binnen dit gebied sterk  afhankelijk van de dichtheid van bebouwing, terwijl de mate van schade (geen, lichte, matige) op een bepaalde  afstand van het epicentrum in grote mate wordt bepaald door het type bebouwing, de staat van onderhoud en de  lokale bodemgesteldheid. Deze afhankelijkheid wordt verder beschreven in het TNO rapport’.    De tabel hieronder geeft de historische schademeldingen, gerelateerd aan bevingen in voorkomens genoemd in  dit winningsplan. Voor al deze meldingen betreft het “lichte, niet constructieve schade” die vergoed is (of wordt)  wanneer duidelijk is dat de schade veroorzaakt is door NAM.    Jaar van  schademelding Datum beving Bevend veld Aantal meldingen    ME EC CC   om |B |  ME EN CC  ME CC CC  EC  er [ee    D4) Maatregelen om bodemtrillingen te voorkomen / te beperken    Het KNMI kan met behulp van het huidige monitoringsnetwerk aardbevingen met een magnitude van 1,5 en  groter lokaliseren. De leidraad'®, geeft aan dat voor de voorkomens in risicoklasse | geen additionele  monitoringmaatregelen hoeven te worden getroffen.    Eventuele verdere monitoring zal evenwel in overweging genomen worden. Hierover zal overleg met de  omgeving plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van versnellingsmeters boven de  seismisch actieve voorkomens in dit winningsplan.    D5) Maatregelen die gevolgen van schade door bodemtrillingen beperken of voorkomen    Voor mogelijke schade veroorzaakt door aardbevingen die worden veroorzaakt door gaswinning rust op de NAM  de verplichting deze te vergoeden overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht. Er is een schaderegeling  opgesteld voor schade veroorzaakt door aardbevingen als gevolg van gaswinning en/of opslag. Deze regeling is  beschreven op de website www.namplatform.nl en in de folder “Bodemdaling” (www.nam.nl).    t  Ondertekening Datum: J (5 / / 6  Plaats: Asse    Naam:  Functie: Asset Manager Land         29</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1: Kentalien bodemdaling en onzekerheidsanalyse bodemdaling    Enkele algemene kentallen voor de In dit winningsplan beschreven voorkomens zijn samengevat in Tabel 1.1. Deze  (gemiddelde) kentallen reflecteren een zeer vereenvoudigd model van de voorkomens. De omvang van de  voorkomens worden weergegeven in figuur C3, waarbij in groen het gasvoerend en in blauw het watervoerend  gedeelte is aangegeven van het reservoir dat expliciet wordt gemodelleerd in het reservoir model. Dit reservoirmodel  ligt ten grondslag aan de bodemdalingsberekeningen zoals gepresenteerd in dit winningsplan.    Tabel 1.1: Enkele kentallen ter indicatie van de in dit winningsplan beschreven voorkomens.    Vries- Vdes-Noord  | certaa | ereen |    Diepte veld [m) ”  Gemiddelde dikte reservoir [m | 138 |  Initiële druk [bar 342 |  Druk in 2016 [bar | 80 |  |Eindduk sd ae  Cm [107 bar    PO         1) Eleveld: De drukken in de tabel geven de gemiddelde reservoirdruk weer over de compartimenten.   2) Witterdiep, Assen-Zuid Witten en Zevenhuizen-West: Geen verwachte (verdere) productie in Mid Case   3) Dit betreft de totale dikte van de zandsteenlaag (water- plus gasvoerend gedeelte). Voor het Assen  voorkomen is de dikte van de gaskolom genomen omdat het watervoerend gedeelte van de zandsteenlaag in  drukcommunicatie staat met de Norg UGS die zich op een hogere gemiddelde druk bevindt.    Onzekerheidsanalyse voor de bodemdalingsprognose   Om een inschatting te maken van de onzekerheid over de toekomstige bodemdaling voor de voorkomens in dit  winningsplan is de onzekerheid in de Cm (compressibiliteit) gecombineerd met de verschillende depletiewaarden (DP)  die volgen uit de scenario's voor de productievoorspellingen. De Cm onzekerheid bevat meerdere componenten:  onzekerheid over het compactiegedrag, onzekerheid over de depleterende dikte en onzekerheid over de  compressibiliteit op basis van coreplug metingen. Niet al deze onzekerheden zijn kwantitatief te bepalen en daarom is  er voor een inschatting ervaring uit het verleden gebruikt. Voor een nieuw voorkomen op land wordt deze onzekerheid  geschat op 75% op basis van ervaring uit het verleden. Na één of meerdere bodemdalingsmetingen is meer kennis  beschikbaar gekomen over de combinatie van de depleterende dikte en compressibiliteit waarmee de onzekerheid  geschat wordt op 25%. De onzekerheid voor de DP volgt uit de reservoirmodellen voor de “low-mid-high case”. De  vermenigvuldiging van de Cm met de DP geeft een maat voor de compactie. Wanneer een hoge Cm met een hoge  DP wordt vermenigvuldigd geeft dit een maximum scenario voor de onzekerheid. Een combinatie van lage waarden  geeft een minimum.    ' Voor “diepte veld” is hier de minimale diepte van de top structuurkaart gebruikt    30</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>    De verwachte bodemdaling is doorgerekend met de Geertsma en van Opstal methode'’. Om de impact van de  onzekerheid in de gekozen parameters te berekenen is gebruik gemaakt van Geertsma'®. Geertsma geeft een  eenvoudige formule om de maximale bodemdaling te berekenen voor een cilindrisch compacterend reservoir:    D /r    Ji + 7a    De straal van dit model (effectieve reservoir straal in Tabel 1.2) is dusdanig gekozen dat de verwachte bodemdaling in  het diepte punt overeenkomt met de waarde die word: berekend met het Geertsma en van Opstal model. Na deze  kalibratiestap wordt de bovenstaande formule gebruikt om de onzekerheid voor de bodemdaling te bepalen.    Hmax = 2Cm(1—v) APH { 1-    Waarbij:   D: Diepte veld [m]   H: Depleterende reservoir dikte [m), in deze analyse constant gehouden omdat de onzekerheid over de depleterende  dikte verdisconteerd is in de Cm onzekerheid.   AP: reservoir depletie (huidige druk — eind druk) [bar]   v: Poisson's ratio [-]   R: “effectieve" straal van het veld (m], waarbij de straal wordt gekozen op basis van een vergelijking tussen de  maximale voorspelde bodemdaling boven de verschillende voorkomens zoals berekend met het bodemdalingsmodel  gebaseerd op de werkelijke veldgeometrie.   Cm: Compressibiliteit van het veld [10° bar]    De parameters die gebruikt zijn in deze onzekerheidsanalyse zijn te vinden in Tabel 1.2. Tabel 1.3 toont de  onzekerheden zoals bepaald voor de voorkomens in dit winningsplan.    Tabel 1.2: Parameters voor de bepaling van de bodemdalingsonzekerheid met de Geertsma formule    Nog te  verwachten Depleterende Reservoir | Effectieve  Compressibiliteit drukdaling reservoir diepte reservoir Polsson’s  Voorkomen ä straal (m) ratio    Assen   Assen-Zuld   Een   Eleveld  Vries-Centraal  Vries-Noord ZIE TABEL 1.1  Vries-Zuid   Witten   Witterdiep  Zevenhuizen  Zevenhuizen-West         Geertsma J. and Van Opstal G., “A Numerical Techn que for Predicting Subsidence Above Compacting Reservoirs  Based on the Nucleus of Strain Concept”, Verhandelingen Kon. Ned. Geol. Mijnbouwk. Gen., Vol. 28, pp. 63-78,  1973a.   ® Geertsma, J., A basic theory of subsidence due to reservoir compaction: The homogeneous case, Verh. K. Ned.  Geol. Mijnbouwkd. Genoot., 28, 43 — 62, 1973a.    31</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>    Tabel 1.3: Onzekerheid voor de voorspelde bodemdaling per voorkomen door productie uit het betreffende  voorkomen (2016 tot einde productie)    Te verwachten drukdaling (bar)  Ondergrens    Mid Case Low Case High Case bodemdaling in    productie productie productie | Compressibilitelt Onze  scenarto scenario scenario 20° bar”    Assen   Assen-Zuid* , Geen daling Geen daling  Een <2 <2  Eleveld <2 <2  Vries-Centraal <2 <2  Vries-Noord , <2 <2  Vrles-2u\d R <2 <2    Witten® Geen daling Geen daling  Witterdiep    Zevenhulzen         Zevenhuizen-West®    * De velden Assen-Zuid, Witten en Zevenhuizen-West zullen in het verwachte Mid Case en Low Case scenario nooit produceren waardoor er In  deze scenario's voor deze voorkomens geen bodemdaling zal optreden door productie uit deze voorkomens.    Aquifers (watervoerende lagen)   Mogelijke drukdaling in de aquifers zal leiden tot bodemdaling. Voor de aquifers die behoren tot de voorkomens in dit  winningsplan wordt aangenomen dat ze tijdens de productieperiode voor 50% meedalen met de gasdruk. Dit betekent  dat wanneer de gasdruk met 200 bar is gedaald, de druk in de aangrenzende aquifers met 100 bar is gedaald. Na de  productieperiode wordt aangenomen dat de druk in de aangrenzende aquifers gelijk is aan die in het gasveld.    De verwachting is dat met deze aanname de compactie in de aquifers en daarmee de bodemdaling boven deze  aquifers overschat wordt in de berekeningen. Deze verwachting wordt bevestigd door de vergelijking tussen het model  en de metingen zoals getoond in figuur C1: de gemodelleerde bodemdaling is over het algemeen hoger dan de  gemeten bodemdaling boven de aquifers. Aangezien de aanname over de drukdaling in aquifers al conservatief is, is  er verder geen onzekerheidsanalyse uitgevoerd voor de drukdaling in de aquifers.    32</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>    Bijlage 2: Risico voor bodembeweging als gevolg van reservoirstimulatie    Risico voor bodembeweging als gevolg van zuurstimulatie van het reservoir   De kans op eventuele bodembeweging als gevolg van een kortdurende zuurstimulatie is verwaarloosbaar gezien de  beperkte volumes die gebruikt worden, Dit is een activiteit die met grote regelmaat en wereldwijd in de olie en gas  industrie toegepast wordt en voor zover bekend zijn dergelijke gevolgen nog nooit gerapporteerd.    Risico voor bodembeweging als gevolg van hydraulische stimulatie van het reservoir    Hydraulische stimulatie - Algemeen   Om de gaswinning te bevorderen, of op gang te brengen, zijn werkzaamheden op bestaande locaties mogelijk. Om de  doorlatendheid van het gashoudende gesteente te vergroten gebruiken operators de hydraulische stimulatie-techniek.  Deze techniek wordt al sinds de jaren 50 regelmatig en succesvol toegepast in Nederland. Dankzij gebruik van deze  techniek wordt er meer aardgas uit bestaande en nieuwe gasvelden geproduceerd.   Bij hydraulische stimulatie wordt vloeistof onder hoge druk via de boorput in het gasveld gebracht. Door de hoge druk  ontstaan op gecontroleerde wijze plaatselijk kleine scheuren in het gashoudende gesteente dat zich meestal op een  diepte van ruim drie kilometer bevindt. De vloeistof bestaat uit water (90%), chemicaliën (2%) en kleine keramiek  korrels (8%). De korrels blijven als opvulmiddel in het gesteente achter. Zij houden de gecreëerde scheuren open  zodat het gas gemakkelijker naar de boorput kan stromen. Meer dan de helft van de vloeistof wordt weer  teruggewonnen, de rest blijft achter in het gashoudende gesteente en kan daaruit niet vrijkomen.    Verdere uitleg over de techniek en werkzaamheden op locaties waar gestimuleerd wordt staan beschreven op de  website van NAM (nam.nl). Onder de algemene informatie bevindt zich ook een document “Risico duiding  conventioneel fracken in Nederland” waarin meer achtergrond informatie wordt gegeven.    Analyse van een mogelijk seismische dreiging   De seismische dreiging geassocieerd met hydraulische stimulatie in Nederland wordt als zeer laag ingeschat. In de  afgelopen SQ jaar zijn in Nederland meer dan 220 stimulaties uitgevoerd. Hierbij zijn geen voelbare bevingen  geconstateerd.    Dat de kans op seismiciteit zeer klein is wordt bevestigd in het rapport van Witteveen en Bos (W&B) uit 2013  (Witteveen en Bos, “Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van de opsporing en winning van  schalie- en steenkoolgas In Nederland”, Rapport aan Ministerie EZ, 2013). In dit rapport is een mogelijk verband  tussen hydraulische stimulatie en aardbevingen onderzocht, aan de hand van alle sinds 1986 uitgevoerde stimulaties  in Nederland en de waarnemingen van aardbevingen gedurende die periode. Hierin wordt gesteld dat er geen  duidelijk verband is tussen hydraulische stimulatie en aardbevingen. Van de 94 bestudeerde stimulaties kan er bij  slechts 1 stimulatie een mogelijk verband met een aan het oppervlak niet voelbare beving niet volledig uitgesloten  worden.    Locatie specifieke risico analyse voor hydraulische stimulatie   Zonder een specifiek boorplan (voor nieuwe putten) of, in geval van het stimuleren van een bestaande put, een  specifiek stimulatieplan ís het niet mogelijk om een locatie specifieke risico analyse of duiding te geven. Deze zal  worden vastgelegd in een werkveiligheidsplan dat als onderdeel van een VG aanvraag ingediend zal worden bij elk  gericht boorplan of stimulatieplan.    In die locatie specifieke risico analyse zal ingegaan worden op:  - Status en integriteit van de put  - _ Integriteit van de afdekkende lagen  -__ Hydraulische stimulatie (gebruikte vloeistof samenstelling en —-volumes, afstand van gekarteerde breuken)  -  Injectiedrukken en gevolg voor spanningscondities in het reservoir  - _ Locatie van de put ten opzichte van waterwingebieden en intrekgebieden    33</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>    Bijlage 3: Samenvatting SRA en gebruikte gegevens m.b.t. de SRA voor de  voorkomens in dit winningsplan    Samenvatting SRA    Recent heeft SodM een tijdelijke richtlijn voor Seismische Risico Analyse (SRA) gepubliceerd (methodiek voor  risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning tijdelijke leidraad voor adressering mbb. 24.1.p,  versie 1.2, SodM, 1 februari 2016). De SRA gaat uit van het schema zoals getoond in Figuur 3.1.              Screening Potentieel  Stop 1  oO @&=  Ss  &  =  =    Figuur 3.1: Schematische weergave van de verschillende stappen en risico categorieén (I, Il, Ill) in de seismische  risico inventarisatie (conform SodM, 2016)    Stap 1:  In stap 1 worden alle voorkomens bekeken. De voorkomens die direct in risicocategorie | (zeer laag seismisch  risico) vallen worden gekarakteriseerd doordat ze:   e _Voorkomens zijn die niet seismisch actief zijn geweest.   e _Voorkomens zijn waarvoor de kans laag is dat ze in de toekomst seismisch actief kunnen worden (volgens  de DHAIS “Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit” methodiek) en/of waarvoor op  basis van reservoircompactie of mogelijke breukverplaatsing de waarde voor de mogelijke maximale  bevingsmagnitude (Mmax) laag uitvalt (M < 2,5).   e _Voorkomens die niet meer produceren.    Voorkomens die niet aan deze criteria voldoen schuiven door naar stap 2.    Stap 2:  In deze stap worden alle voorkomens bekeken die  e seismisch actief zijn geweest en  * een hogere toekomstige kans op seismiciteit hebben (volgens de DHAIS methodiek) en waarvoor op basis  van reservoircompactie of mogelijke breukverplaatsing de waarde voor Mmax (“maximale  bevingsmagnitude”) hoger uitvalt dan M=2,5    In stap 2 wordt op basis van een risico matrix benadering het risico van geïnduceerde aardbevingen verder  gekwalificeerd. Figuur 3.2 geeft een schematische weergave van de verschillende factoren die bepalen of een  geïnduceerde beving kan resulteren in een sterke grondbeweging (de “invloedfactoren ondergrond") en de  verschillende factoren die invloed hebben op de grootte van de mogelijke gevolgen (de “invloedfactoren  bovengrond”).</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>         Figuur 3.2: Schematische weergave. van de bedrei ingen en gevolgen van geïnduceerde bevingen en de  verschillende invloedfactoren die daarbij een rol spelen (So M, 2016).    In de risico matrix analyse worden de verschillende factoren zoveel mogelijk kwantitatief geanalyseerd en op basis  van de uitkomst per factor gerankt. Over de scores van de individuele factoren wordt gesommeerd, zodat een  totaalscore voor zowel de invloedfactoren ondergrond als de invioedfactoren bovengrond wordt bepaald. Deze    worden genormaliseerd met het maximaal te behalen aantal punten voor ondergrond cq. bovengrond en in de risico  matrix tegen elkaar uitgezet waarmee kwalitatief een risicocategorie wordt bepaald (zie figuur 3.3).    1  09  08  07 f  06  05  0d  03  0.2    01         Q  0    as 02 03 04 OS 06 OF O8 0. 1  invioedsiactor ondergrond    Figuur 3.3: De risicomatrix. De zwarte lijnen zijn lijnen van gelijk genormaliseerd risico. De verdeling in categorieën is  gedaan op basis van 1/3 en 2/3 van het genormaliseerde risico. (SodM, 2016).    De mogelijke seismische dreiging volgt uit een analyse en score van de volgende invloedfactoren voor de  ondergrond:  e Veld indicator DHAIS. Dit is een methode die beschrijft hoe — per voorkomen - de kans op het mogelijk  optreden van een beving kan worden berekenc aan de hand van ondergrondse kenmerken.  « Realistisch sterkste beving (Mmax).Voor een realistische inschatting van de sterkste beving zijn twee  verschillende benaderingen genomen:  1. een bepaling van de compactie-energie die beschikbaar is in een producerend gasveld en kan leiden tot  een beving en  2. een maat voor de mogelijke bevingsmagnitude als de langste breuk in het producerende veld in zijn  geheel in één keer in beweging zou komer.    35</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>    Methode [1] resulteert doorgaans in lagere waardes voor Mmax dan methode [2]. Dit kan er op duiden dat  de totale hoeveelheid beschikbare energie die tot een beving kan leiden waarschijnlijk niet voldoende is om  de grootste breuken in een veld in één keer in beweging te brengen.   e Ligging van het voorkomen. In de SRA methodiek (SodM, 2016) wordt er een onderscheid gemaakt tussen  velden ten noorden van de lijn Amsterdam-Arnhem en velden ten zuiden van deze lijn. Dit onderscheid is  gemaakt op basis van observaties. Er is nog nooit een aardbeving waargenomen ten zuiden van de lijn  Amsterdam-Arnhem.   « Opslingering: de ondiepe ondergrond kan een opslingering veroorzaken van de seismische golven en wordt  daarom boven het veld gekarakteriseerd. Voor relatief slappe ondergrond (veen, klei) is dit effect groter dan  voor relatief stevige ondergrond (zand)    Het mogelijke gevolg van een beving volgt uit een analyse en score van de invloedfactoren bovengrond:  bevolkingsdichtheid, industrie, speciale gebouwen, vitale infrastructuur en de aanwezigheid van dijken.  e Voor de bepaling van de bevolkingsdichtheid wordt de CBS Statline data gebruikt; hierbij krijgt de categorie  flats/appartementencomplexen extra aandacht in de uiteindelijke score.  e _ Industriële inrichtingen, speciale gebouwen en vitale infrastructuur en dijken worden in kaart gebracht m.b.v.    de risicokaart. (http://www. risicokaart.nl)    De laatst genoemde drie factoren (speciale gebouwen, vitale infrastructuur en de aanwezigheid van dijken) zijn van  invloed op een mogelijk gevolgrisico voor schade en veiligheid. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de  geïnduceerde bevingen kunnen leiden tot een dergelijk gevolgrisico omdat de bevingen te zwak zulten zijn om een  bedreiging te vormen voor deze objecten. Deze gevolgen zijn tot nu toe dan ook nooit waargenomen.    indien uit het voorgaande blijkt dat voorkomens binnen een Winningsplan in risico categorie III vallen gaan deze  door naar Stap 3    Stap 3:   In deze stap worden alleen de voorkomens die in Categorie Il vallen verder bestudeerd. Voor deze voorkomens dient  een Kwantitatieve Risico Analyse uitgevoerd te worden. Van alle bekende voorkomens in Nederland valt alleen het  Groningen gasveld in deze categorie.    Uitwerking SRA voor de voorkomens in dit winningsplan  Stap 1: Inschatten risicopotentieel voor de verschillende voorkomens    De kans op beven van een olie- of gasvoorkomen   In de studie ‘Deterministische Hazard Analyse voor Geïnduceerde Seismiciteit (DHAIS)” is onderzocht welke  eigenschappen (geologische, productietechnische en geomechanische eigenschappen) van de olie- en  gasvoorkomens invloed hebben op het wel of niet optreden van aardbevingen. In 2012 is een update van deze  studie uitgevoerd, waarin alle nieuwe data zijn meegenomen tot mei 2010.   Aan de hand van de volgende parameters van een olie- of gasvoorkomen wordt de kans op beven van dat  voorkomen bepaaid:    - DP/Pini: De ratio van drukval (DP) en initiële druk (Pini) in het reservoir,    - E: de verhouding tussen de Young's moduli (stijfheidsmoduli) van de ‘overburden’ en het    reservoirgesteente;  E = B ardon  Waarbij : Ene serwn    - B: een maat voor de breukdichtheid van het reservoir.    p= breukopperviakte”® _ hh? _ hh? vh  brutogesteentevolume = A-h A    Waarbij. h= De totale breuklengte van de Intra reservoir breuken en de randbreuken van het voorkomen in meters;  h = De maximale dikte van de gaskolom van het voorkomen in meters:  A = De opperviakte van het voorkomen gemeten binnen de GWC dieptecontour (in vierkante meters):    19 TNO-rapport NITG 04-171-C. Van Eijs, 2004. Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit  20 TNO-rapport 2012 R10198. Van Thienen, 2012. Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland.    36</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>    De combinatie van de parameterwaarden geven een kans op beven voor een bepaald voorkomen gedurende de  productietijd.    DP/P „228%    B > 0,86 en 1.015 E < 1,33: P,= 0.102 0.05  OP/P,4<28%    De waarden die zijn gebruikt in de bepaling van de DHAIS kans zijn gegeven in Tabel 3.1.         Tabel 3.1: Invoergegevens voor de bepaling van de DHAIS en de DHAIS kansen    Reservoir  dikte / tnkiëie je Maximale Aantal  gaskolom®* t wasrgenomen aardbevingen    Assen <5 per Jaar 42%  Een <5 per jaar 42%    Eleveld <5 per jaar bevend veld    Vries-  Centraal  Vries-Noord j <5 per jaar bevend veld    <5 per jaar bevend veld    Vries-Zuid <5 per jaar bevend veld  Witterdlep <5 per jaar bevend veld  Zevenhuizen <5 per jaar 19%  Assen-Zuid . J <5 per jaar verwaarloosbaar  Witten . . <5 per jaar . verwaarloosbaar  Zevenhuizen-  West   * De getoonde drukdaling en de DHAIS waarden van de voorkomens Assen-Zuid, Witten en Zevenhuizen-West zijn volgens het High Case  productie scenario. Omdat in het verwachte scenario deze voorkornens niet zullen produceren zal er geen drukdaling plaatsvinden en is de DHAIS  kans voor deze voorkomens in de Mid Case verwaarloosbaar.    * Voor de DHAIS berekening wordt zowel de hoogte van de gaskolom als de totale reservoir dikte beschouwd. Het minimum van deze twee wordt  gekozen voor de berekening van de “B” waarde zoals voorgeschreven door de DHAIS msthodiek.    <5 per jaar , verwaarloosbaar         Realistisch sterkste beving   Naast de kans op beven, wordt ook de waarde voor de realistisch sterkste beving (Mmax) bepaald om tot een  oordeel te komen of een niveau 2 analyse noodzakelijk is. Er worden twee methoden gebruikt om de Mmax waarde  te bepalen: op basis van breukgeometrie en op basis van energiebalans. In de Seismisch Risico Analyse leidraad  worden beide methoden gebruikt. Voor de berekeningen van de Mmax is uitgegaan van de standaardwaarden voor  de “stress drop” en “partitie co@fficiënt” die gegeven zijn in de leidraad (respectievelijk 5 MPa en 0,01). De veld  specifieke waarden die benodigd zijn voor de berekeningen en de uitkomsten voor de Mmax staan vermeld in Tabel  3.2 (behalve voor de voorkomens met verwaarloosbare DHAIS kans, zoals Assen-Zuid, Witten, Zevenhuizen-West).    Tabel 3.2: Invoergegevens voor de bepaling van de Mmax, en de Mmax waarden volgens de twee methoden    Langste  breukiengte Breukhoogte Mmax Mmax  km Poisson's ratio m) energiebalans breukstip    Assen   Een   Eleveld  Vries-Centraal    Vries-Noord  Vries-Zuid  Witterdiep  Zevenhuizen         37</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>    Stap 2: Risico matrix   De voorkomens Assen-Zuid, Witten en Zevenhuizen-West zullen volgens het verwachte “Mid Case” scenario niet  produceren waardoor er geen drukdaling zal plaatsvinden. Ook in het high case productie scenario voor deze  voorkomens zal de drukdaling gering zijn, waarmee de kans op seismiciteit voor dit scenario volgens de DHAIS  methodiek “verwaarloosbaar” is. Volgens de SRA zijn verdere analyses in stap 2 voor deze voorkomens niet nodig.  Voor de voorkomens Eleveld, Assen, Een, Vries-Noord, Vries-Centraal, Vries-Zuid, Witterdiep en Zevenhuizen  binnen het winningsplan Westerveld is het nodig gebleken om de risico matrix te gebruiken (“Stap 2” van de SRA).  Voor elke factor die bepaald is voor de onder- en bovengrond wordt een score gegeven waarbij de som van de  scores een positie geeft in de risico matrix.    In dit deel van de bijlage worden de figuren en tabellen getoond die gebruikt zijn om tot een risicobeoordeling te  komen. Figuur 3.4, 3.5 en 3.6 tonen de situaties voor respectievelijk “Bevolkingsdichtheid”, “Industriële inrichtingen”,  “Speciale gebouwen en vitale infrastructuur” en “Dijken”. Figuur 3.7 toon de kaart van de grondsoorten in de ondiepe  ondergrond kaart om de mate van opslingering te bepalen. Tabel 3.3 A en B toont de evaluatie en scores voor de  invloedfactoren. De risico matrix is afgebeeld in Figuur D2 (sectie D van dit winningsplan).    </pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>    ef te    ts  Figuur 3.4: Overzicht van de bevolkingsdichtheid boven de in dit winningsplan genoemde voorkomens.    ries (-Noord, -Centraal, -Zuid)  rte, + 3 as         39</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>    Figuur 3.5: Overzicht van de industriële inrichtingen (rode punt), ziekenhuizen (groene plus) onderwijsinstellingen  (groene driehoek), tehuizen (groene x) en publieksgebouwen (groene ruit) boven de in dit winningsplan genoemde  voorkomens. De rode cirkels geven de 5 km straal rond voorkomens aan die relevant is voor de SRA.    -         Midctârf.nr ar    Figuur 3.6: Overzicht van de dijken. De rode cirkels geven de 5 km straal rond voorkomens aan die relevant is voor de  SRA.</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>    TT  \    9TO0C-6-         GB Masse ‘special study soils’  CJ kiasse ‘stijve grond’  ER klasse ‘slappe grond’    Figuur 3.7: Overzicht van de grondsoorten in de ondiepe ondergrond om de mate van opslingsring te bepalen    Uit de analyse op basis van bovenstaande figuren volgen de scores voor de verschillende factoren. Deze zijn per  voorkomen inclusief onderbouwing en uitkomst, weergegeven in Tabel 3.3.    41</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>    Tabel 3.3: Kwantitatieve evaluaties (A) en daaruit voortkomende scores (B) voor de invloedfactoren onder- en    bovengrond    Vries-Zuld    Bevend  veld met  M kleiner   dan 4,5    Mo>z 1,5  minder  dan 5  bevingen  per jaar    Boven de  ijn  Amsterdam  - Arnhem    Boven de  (ya  Amsterdam  - Arnhem    Amsterdam  - Arnhem    Boven de  lijn  Amsterdam  - Arnhem    Boven de  jn  Amsterdam  - Arnhem    Boven de  lijn  Amsterdam  - Arnhem    Alle  methodes  3,1-3,5    Boven de  lijn  Amsterdam  - Arnhem    1  methode  3,1-3,5    Boven de  lijn  Amsterdam  - Arnhem    Bevolkingsdichtheld  (aantal Inwoners per    12000 - 2500 en/of  500-1000 met  flats/app.    < 10% slappe  grond    500 - 1000 en/of  250-500 met  flats/app.    < 10% slappe  grond    250 - 500 en/of <250  met flats/app.    < 10% slappe  gerond    250 - 500 en/of <250  met flats/app.    < 10% slappe  grond    < 10% slappe  grond    250 - 500 en/of <250  met flats/app.    1000 - 2500 en/of  500-1000 met  flats/app.    < 10% slappe  grond    1000 - 2500 en/of  500-1000 met  flats/app.    < 10% slappe  grond    500 - 1000 en/of  250-500 met  flats/app.    < 10% slappe  grond    Meerdere  direct boven  het veld    1 boven het  veld en/of  meerdere   binnen 5 km   rond het  veld.    Meerdere  direct boven  het veld    Meerdere  direct boven  het veld    1 boven het  veld en/of  meerdere   binnen S km   tond het  veld.   1 boven het  veld en/of  meerdere   binnen 5 km   rond het  veld.   1 boven het  veld en/of  meerdere   binnen 5 km   rond het  veld.   1 boven het  veld en/of  meerdere   binnen 5 km  rond het   veld.    Speciale gebouwen en  vitale Infrastructuur    1 ziekenhuis en/of  energievoorziening  direct boven het veld of  meerdere binnen 5 km  rond het veld. Meerdere  schoten, tehuizen en/of  publieksgebouwen  direct boven het veld    1 school, tehuis en/of  publieksgebouw boven  het veld of meerdere  binnen 5 km rond het  veld.    1 ziekenhuis en/of  energievoorziening  direct boven het veld of  meerdere binnen 5 km  rond het veld. Meerdere  scholen, tehuizen en/of  publieksgebouwen  direct boven het veld    1 ziekenhuis en/of  energlevoorziening  direct boven het veld of  meerdere binnen 5 km  rond het veld. Meerdere  scholen, tehulzen en/of  publieksgebouwen  direct boven het veld    1 school, tehuis en/of  publieksgebouw boven  het veld of meerdere  binnen 5 ken rond het  veld.    1 school, tehuis en/of  publieksgebouw boven  het veld of meerdere  binnen 5 km rond het  veld.    1 school, tehuis en/of  publieksgebouw boven  het veld of meerdere  binnen S km rond het  veld.    1 school, tehuis en/of  publieksgebouw boven  het veld of meerdere  binnen 5 km rond het  veld.    Primaire  dijken binnen  5 km rond  het veld  en/of  secundaire  dijken boven  het veld    Geen dijken  binnen 5 km  rond het veld    Secundaire  dijken binnen  5 km rond  het veld    Secundalre  dijken binnen  5 km rond  het veld    Secundaire  dijken binnen  5 km rond  het veld    Secundaire  dijken binnen  S km rond  het veld    Secundaire  dijken binnen  5 km rond  het veld    Secundaire  dijken binnen  5 km rond  het veld         42</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>    score Invloedfactoren ondergrond score Invloedfactoren bovengrond |    if                                                                                     Assen                  Een  Eleveld  Vries-Centraal  Vries-Noord  Veles-Zuid  Witterdiep  Zevenhuizen                                              me ew ww  a oe od  Ny NN NM NM NM ON NM  oo 00 00090 090  NW WwW eee Ww  wwww ke & w &  Nw NY NS Ww WwW NW  NNN NN hw OO WwW          43</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>    Bijlage 4: Geologische kaarten voor de voorkomens  Doorsnede Assen voorkomen    «00 800 4200 1600    Vertical exaggeration x3  {All degthe in m TVMAP)    ° = to.  teed  120000    Pvi2_GLEVELD_PF_AMB_340ct14_Poot-Drill.pet    </pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>    Kaart Assen voorkomen  Roo _ nx    a                              45</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>    9%    “00 3080 3000 200 3800 2000 2800    „00 “3080 0 3300 5800 3200 2200 100    N-S Cross section of the Assen-Zuld Fieid    > i  i  i    ,    /    7 1  /    /    ,         Zechetein  Retiagendes  (EBD cwrenpee Gusts  (ER ntevetapes Govt  NAM «=: WHPLA Cow. or. SP 29 TEEDNODONERZ dann Seth Odibaon  10 as 8 8 1980 bend a 208 End =                   U9WOYIOOA pinz-uessy epaussoog</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>    Kaart Assen-Zuid voorkomen    ara    \A                   47</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>    Sv    1380 10 10 « 01e “e =D MP MW NM Ze    NW-SE Cross section of the Een Field         ! 1  1 ‘    USWOYJOOA Uy epeusIood</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>    Kaart Een voorkomen    Groningen  NAM    Project name:   Een _and_ZVH_Feb2012_Mariana_Deterministic.pet  All depths in metres below NAP   Coordinate Projection: RD   Contour interval: 60 m    * Nederlandse Aardolie Mi BV | Project: WIPLA              Drenthe    NAM                  Een   Top Rotliegend  (RO)   |__Author. LandAsset | Date: Aug 2015 |Draw. No.: EP201507215380003 |    49</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>    os    peren  ost oe eis          nr  oo           eee    en ren    ral    cose eae cots    g>    eee    U9WOKIOOA pie A9|J epeussoog</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>    Kaart Eleveld voorkomen                           Drenthe  NAM    J    1  '          Project name:  SLEVELD_FF_AM6_3100t#4 pont Ore ARR Pa ae  Ad depths in metres NAP  Prejection. RD  Contour interval: 20 m ;  6 oo 10000  Am — tn                        Date: Dec 2014 | Draw. No: EP201307200101001    51</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>    es    NW-SE Cross section of the Vries Field    eere  ae a =m mo ao “ 4    ee +  se                  eee ee eee eeen eee  omst os coer:    vos         eren er  oet    oee oo    oes    ea eee eee er en  GES ot         vane ee    SUOWOHIOOA [BEIUGD-SSIA UG PIOON-S9IIA epeusI0og</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>    Kaart Vries-Noord en Vries-Centraal voorkomens         Vries North    1  ‘ so .  Sua  ‘ ‘  / 4    1    yt    is  it    \ Cait    ó  Kl  ha  nd  o   oO  vi  4   >    WL                             53</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>    pied wnos-seuA etn JO UORzeE 88019 ISS - MNN    -SUA 5         5  i  i  { ‘. 8 >  ores: ove: ones: oscs- oes oc oor onse oe: cose: oer ore    U@WOXJOOA PjNZ-se}JA epeussoog</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>    . Kaart Vries-Zuid voorkomen    dvn vang came a wate pv    S    Be    f :  unos ol :  vs    i - «    d&s : DN S  1S 7 jj )  ie P Gi wack ef of \ Ta  .    t t t  Vries-South Field  Tov Rotlileaend  (RO)         NAM aaneen aart wav] Pree aOR] aster: tan aww] ow Fon aon | row he: nnn!</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>    WTAA  1 a ke ed vn 1 kad 7e 2 we 86 a 2 za 0 2 OC a ae  +         SW-NE Cross section of the Witten Field              USWOJ00A USHA EPeUsI00G</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>    Kaart Witten voorkomen         57</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>         wae = = Pd = == ==  nase eee amedee:    onee nen eee ee ee ee    NW-SE Cross section of the Witterdiep Field    eek ae eee eee    W    |  |  |  |    R >    GEE OF ice ane cmt OOF CG GE OB OB BL CML On ont ost oor    USWOYJO0A deypsemI MA opeussoog</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>    Kaart Witterdiep voorkomen    - — - - k - - — 4 =, ~ = Ae  9 \ ‘ LON 8  \, 7 ~ ‘ rn                                          '    GWC 3140 mT /NAP             {GAT 2095 mTVNAP,  ! a                   59</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>    Doorsnede Zevenhuizen & Zevenhuizen-West voorkcmen    a eo B et OE GE GE OL GK UE OL OE OL ME OE OM OO ORL OOR B 0 B ao @& oo ee  an INES 2 2D AR  = EB, ps    ld a 6 3 §    f  weno nie Gi    2 ee  wedaenatnee theme ineneberebhenenbennednenedsernnene td tecnchasaberamreteebeanafene bis         „en Je om Deed  wanbeheer enden bee    ae teen en sedan ate dene b eee ede    a  Vv    <2    \  ee: ant ant ave one: = on oa a ae et ar ar    i :  4 | SPISLy OY -USEMYUSATT PUL ISZINYUVOAST GIJ JO UORGOS 96059 F-M  i    A</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>    co    Kaart Zevenhuizen & Zevenhuizen-West voorkomen    210000 2000 217000 21e  oe    a - =    Hi  HH         =         Sr Zevenhuizen and Zevenhuizen-West  er Top Rotliegend  NAM (RO)    | Nedertendse Aardse MJ DV | Prolect:- WLA | Author Land Aeset | Dale: Sup 2010 | Crew. No: GP201S0821 1114001    61</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>    VERTROUWELIJK  Behoort bij aanvraag om instemming winningsplan Westerveld.              E) Bedrijfs- en productiegegevens  (conform het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur wordt deze Informatie vertrouwelijk  medegedeeld en niet ter inzage gelegd of openbaar gemaakt.)                                      Mb 24 lid | E1) Beschrijving omvang, structuur en samenstelling van koolwaterstoffen    De samenstelling van het te produceren gas is hieronder getabelleerd    Field Name   Reservou   Formation   Condensate Density (Ke/m  Retative Gas Density (srei)  Gas Quality Type  OHV (Mu/Nmd)  wobbe (Mi/Nm3}  Ci (mol)   C2 (mol%)   C3 (mols)   1-4 (mol%)}   n-C4 (mol)   1-C$ {mot}   n-CS (mot%)   n-C6 {moi}   =.C7 (mo! %)   CO2 (mol%)   N2 (moi)                   Mw 35 lid | £2) Investeringen (Capex):    investeringen Winningsplan Westerveld  - Capex -    on    mnnmsngen gee jos Dudijnne euvel                u urvervder inge n (rrepoer: emo)    De investering in 2016 betreft voornamelijk de Vries-10 put, perforatie en aansluiting daarvan    Economische en marktconforme verwachtingspatronen en omstandigheden zullen bij het nemen van  verdere investeringsbeslissingen doorslaggevend zijn. Om die redenen zijn hiervoor alleen de  goedgekeurde investeringen in dit schema opgenomen.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>    VERTROUWELIJK              Mw 35 lid 1e E3) Bedri 7 7 ;  Mb 24 lid 11 ) Bedriffsvoeringkostenijaar (Opex)    De bedrijfsvoeringkosten bestaan uit de kosten die gemaakt worden door het huidige systeem.    ‘Bedrijfsvoeringskost oe en Winningspten Westerveld  - Opex -    200    120    tao    Oe poe pie at  é         0.0    B Be deltwoeringsorten (riijorn eu 0}              ofer  Ondertekening Datum: Y / Gf /6    Plaats: Assen *          Functie: Asset Manager Land         </pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>    PostNL  Port Betaaid    NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.    bsten 28009 9400 HH Assen         WOE Wa EO         BRON VAN ONZE ENERGIE</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>4.8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>    Object Vergoedings Basisbedrag BasisbedradTotaalbedrag Totaalbedrag    Omschrijving opp. (ha) oud nieuw oud nieuw    </pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>    &  ws    NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.    GEMEENTE ASSEN  NOORDERSINGEL 33  9400 RAASSEN    Assen, 01 maart 2017    Onze ref. LSUP/ON Doorkiesnummer: 0592. MN    Overeengekomen vergoeding over de periode maart 2017 - maart 2018.    LS,    Hierbij delen wij u mede dat volgens onderstaande specificatie de volgende vergoeding aan u zal worden  uitbetaald:    Oppervlakte € Bedrag    Overeenkomstnr. Soort Verval- Object  in ha.    Datum datum omschrijving         Het totaalbedrag in euro zal omstreeks de vervaldatum op uw rekeningnummer NL28BNGH0285000497  worden overgemaakt.    Bij eventuele vragen over bovenstaande vergoeding kunt u contact met ons opnemen  door te bellen met 0592    Wilt u een wijziging met betrekking tot het adres, uw bankrekening of in de eigenaarssituatie ruimschoots  voor de vervaldatum schriftelijk doorgeven onder vermelding van het contractnummer?  Dit kan per post naar NAM B.V. tav Postbus 28000, 9400 HH Assen of per email naar    <<    Deze brief is automatisch gegenereerd en derhalve niet ondertekend    Seno sma 2 Postbus «OOC \ 43) 10'S92 36 910° .  GAQS TA Asan 400 Hi, Assen BTW NL802 3156/0 BOI ‚ns FARA van 1    Ani d SA sale Hansi + Mer Get NEBO re gin ova ib bos</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>         io</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>    Reg.nr.    vy 2018/1420    NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij BV.    Gemeente Assen \ =<, ae    a nn nn    9400 RA Assen    Datum: 18 juni 2018    Betreft: Aanbiedingsbrief ‘beving Zuidlaren’: afhandeling ‘oude’ schademelding    Geachte heer    U heeft voor 10 april 2018 een schademelding gedaan bij NAM ot CVW die nog niet afgehandeld is,  dit worden oude’ meldingen genoemd. Het betreft een melding naar aanleiding van de beving van 23  december 2016 in Zuidlaren In navolging van besluiten over Groningen hebben Drentse bestuurders  aan NAM verzocht om ook alle betrokken schademelders bij de genoemde beving vóór 1 juli 2018 een  ruimhartig aanbod te doen voor de afhandeling van hun openstaande ‘oude’ schademeldingen De  cht gewijzigde spelregels hiervoor zijn afgestemd met de bestuurders en afgeleid van de spelregels  voor Groningen    Aanbiedingsbrief  Nadat wij u eerder informeerden over de werkwijze rond uw schademelding. ontvangt u in deze brief  een aanbad voor de afhandeling van uw ‘oude’ schadedossier    Uw schademelding(en)   Voor uw woning / gebouw Is bij NAM het volgende bekend over uw ‘oude’ schademelding   * Uw ‘oude’ schademelding Is geregistreerd onder. 131680   * De gemelde schade is door Witteveen+Bos vastgelegd ‚n expertiserapport.  Inspectierapport ‘Het Grote Veld 2, 9403 TW Assen van 16 november 2017    Aanbod   Ter afronding van uw ‘oude’ schademelding doet NAM u graag het volgende aanbod NAM is bereid  de schade die u vóór 10 april 2018 heeft gemeld aan u te vergoeden, met uitzondering van schades  die volgens de uitspraken van de Arbiter Bodembeweging evident niet voor vergoeding in aanmerking  komen Hiermee geeft NAM uitvoering aan de afspraken die met de Drentse bestuurders zijn gemaakt  over de afhandeling van de ‘oude’ schademeldingen NAM doet geen uitspraak over de vraag of de  schade al dan niet veroorzaakt kan zijn door gaswinning mn de nabije Drentse velden    Concreet houdt dit het volgende in:    ‘Totale vergoeding is als volgt opgebouwd:         Scheparsmac! Z Pestbus 28000 T FFE (MSE? 369711  AOS TA Asser GADO HH Asser ETW NL-B013' 5670 601 we ata    teoger ands Bardohe Moctunngg 6 ¥ os dotutae gever ad tee Gravenhage Mardelueguter ra 24008857</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>    In de bijlage treft u de kostencalculatie aan op basis waarvan het aanbod tot stand is gekomen.    Uitbetaling van de schadevergoeding   Indien u het aanbod accepteert wordt de schadevergoeding binnen 30 dagen overgemaakt op uw  bankrekening. Wij verzoeken u de ondertekende antwoordstrook aan ons terug te sturen, met uw  bankgegevens en een kopie van uw bankpas.    Geeft u de voorkeur aan herstel van de schade door een erkende aannemer? U kunt dit kenbaar  maken op de antwoordstrook. U wordt vervolgens benaderd door CVW om de verdere gang van  zaken met u door te nemen. CVW' is de organisatie die namens NAM opdracht geeft voor de  uitvoering van het schadeherstel aan uw woning / gebouw. De kosten van de herstelwerkzaamheden  komen voor rekening van NAM tot het hiervoor genoemde bedrag.    Opmerkingen bij dit aanbod   * _ Dit aanbod komt in de plaats van de afhandeling van uw schademelding in het kader van de  beving van Zuidlaren van 23 december 2016. Dit aanbod heeft geen gevolgen voor andere door u  geleden schade, zoals waardevermindering van uw gebouw, derving van woongenot of  immateriële schade.   e Eventuele nieuwe schade aan uw woning / gebouw valt niet onder djt áanbod, Nieuwe schade,”  waarvan u meent of vermoedt dat deze is ontstaan door bodembeweging door de Lí  gaswinningsactiviteiten, kunt u melden op de website van NAM. Delinhoudelijke behandelitg yan  uw schademelding zal worden gedaan conform de landelijke onafhankelijke schadeafhandeli  waarvan de komst is aangekondigd door de Minister van Economisthe Zaken en Klimaat , zijn  brief van 30 mei 2018 aan de Tweede Kamer (“Advies Tcbb inzake afhandeling van  mijnbouwschade in Nederland”). Voor u als schademelder voert NAM tot die tijd de administratie  en zodra dat mogelijk is, zullen wij uw melding aan het nieuwe instithut overdragen !   * Indien u het aanbod accepteert, betekent dit dat de afhandeling van uweude-sehademetding: _—  hiermee is afgerond. Een eventueel openstaand aanbod van NAM komt dan te vervallen. oe   » _ U krijgt op basis van dit aanbod een extra toeslag van 25% uitgekeefd dat gebaseerd is ophef’  gecalculeerde herstelbedrag. met een minimum van Euro 200 ,- en den maximum van Euro  4.000,- inclusief BTW Deze toeslag zal op uw rekening worden gesport.    Vervolgstappen   U wordt vriendelijk verzocht om binnen vier weken na dagtekening van deze aanbiedingsbrief aan  te geven of u het aanbod van NAM wel of niet accepteert. U kunt uw besluit kenbaar maken dopr de  antwoordstrook ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren. U kunt hiervoor gebruik mal en  de bijgesloten antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. OO    Stuurt u de antwoordstrook niet binnen vier weken terug? Dan gaan wij ér vanuit dat u het aanbodí  niet accepteert. Het aanbod komt dan te vervallen. |    U hebt na het vervallen van het aanbod de mogelijkheid om uw schaderpelding voor te leggen aan de   Arbiter Bodembeweging of een gelijkwaardige instantie. Dit kan tot 1 september 2018. Meer infprmatie   over de Arbiter vindt u op www.arbiterbodembeweging.nl. Als u het aanbod niet accepteert en ook]   geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw schademelding aan de Arbiter of de gelijkwaardige   instantie voor te leggen, dan zal NAM uw schademelding sluiten. —- - —  Contact   Heeft u vragen? NAM beantwoordt deze graag. U kunt contact opnemen met NAM via   telefoonnummer 0596-205040. Mailen kan natuurlijk ook, via NAM-Grondzaken@shell.com    Met vriendelijke groet,    Nederlandse Aardolie Maatschappij    BRON VAN ONZE ENERGIE</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>    Antwoordstrook “Beving Zuidlaren" bij de aanbiedingsbrief    Schadedossier(s): 131680  Adres: Het Grote Veld 2  PC+woonplaats: 9403 TW Assen    Naam: ners Gemeente Assen    Lj Ja, ik accepteer het aanbod zoals omschreven in deze aanbiedingsbrief. Ik wil het bedrag van    Mijn bankgegevens zijn:    direct ontvangen op mijn bankrekening.         IBAN-rummer. OOOH    Ten name van:    Adres rekeninghouder: … … … … … ee een en eee eee en |    Postcode en plaats: … … … … … a ee    bee ere ee ee ene ee ree en    Ja, ik accepteer het aanbod zoals omschreven in deze aanbiedingsbrief. Ik wil de schade laten  herstellen door een door CVW gecontracteerd bouwbedrijf. Graag ontvang ik aanvulleride informatie    over hoe dit in zijn werk gaat.    1] Nee, ik accepteer het aanbod zoals omschreven in deze aanbiedingsbrief niet.    Ruimte voor opmerkingen         Plaats:    bau [JC] OO OO    handtekening eigena(a)r(en)    Plaats:    eave TO} OO OOO    BRON VAN ONZE ENERGIE</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>    ejsed 'n'ur'p ueejsjeneb ueljejsJeu  joaje|d ‘ysaMBao0a ualja}suay    waMBaoa uayyeuyn    sdh | uejsoysjeejdmnog ouswebie   | uôplso | Ua}SOHHeEWUOOYIS   | uôplso | (inayeyelsul) vesojeipes verejuowIey Ue -ap  isd}1    JOM ULB}Y U9}]SOH LE}S    oyeu  i2e}0 | yuag) jeyuey Butaluyosuwo    LNAWIOVNVAW NILSOXMNOE 8102-90-90 wmeg    SJ n H O89LEL 4U ML C06 491SSOQ         uale|pINZ aneinojed         </pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>    ualINA ‚neyos    ueageyn ‚neyos    ws | “D'd "POM ‘SIBEJAYeYOS UdIBJUOWAY Ua -ap  =   ‚Uil L  us | ‘pa ‘PIM ‘SJEE[SYEUDS UBJB]UOWOY Ud -ap  fle HaonyIH/SaAse|b jaw Uayanye    uaqqesyyin unayos    | wis | ‘pe pom ‘sJeejegeyos veJsJUOUIEY US -AP   we Baonyyjseljnse[b Jew UerJomje   EE  WW?    x ueggenpin sneyos  "(oxe  apeyos jad] ~AALg ‘oul % MLA berde Dou oneu slug yue3  jeejo,|° leeio jeezo ‘yue3         |  a]  mn  an  |  |  ej  |  [J  Z|  le  ze  7  rz  |  fe  |  re  ez  P|  IE  iz  |  T  am  ca  En  |  |    eo BulAllyosSwWoO</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>    er EE er ee oa  ll — - <—f[roftu 7 | —  NT NEN ON NENT SN N NPN    ee  PP  Am  Gm  Pe    tet etote  NPE ADEN ON    apeuos Jad| ML oul    M1 "x9    % MgjBeisdo ‘jou    - -  CN N    |EE}OL    oneu  |eejo}    | wr | veggenpin mneyss  | us “pe 'p'o'm ‘sJeejsjeyIs veISJUOWIEY UI -op  | wi | Baoan y/SayAse|6 jaw Uayanye  RN uaqqesjin anayos  | us | “po pom 'sIeejejeuIs UeIejUOWIeY US -op  uz | Beonunysaeljnse[b jew UaYaMye  Ff we | uaqqesyyin inayos  pf ue | pa :p'om ‘sieeppHeyIs Uasejuowsey UI -ap  ju | Baonyyysaijsei6 jew versomje  ju | uaqqesx}IN ‚neyos  jj ws | pe pom 'sJeejeyeuos UeJejuowssy ue -op  Pf we | Beaoninysaljnseb jew Uayanye  | we | uaqqesyyIn anayos    | | Haonyy/sayAse6 Jow VvaHemge    oe “_e    </pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>    | we ‘pd ‘pom ‘SIEL|AYEUIS UBJaJUOWJOY US -ap  | we Baonyy/SalASe6 jaw Uaxanye  Pf we uaqqesyyin inayos  {we | Baon}iy JowW UaaNye  Pf el | uaqqesyyin inayos  | we | “pe 'p'o'm ‘sJeejojeyos USJSJUOWIEY US -APp  | we | BeonwijseijselÊ vew uayonye  we | uaqqesyin ‚neyos  | Steps  | wke | "p'9 'P'9'M ‘SIBB|SYEUIS UBB] UOWWAY Ud -ap  u | Baonmyseijnseib Jew UAYSMe  Pf} | veggenpin ‚neus  | ee | “p'a “prom ‘SIBRJOYEUDS USJE]UOWAY Ua -ap  pf es SNES  | Baonmiyseinseib Jew uayanye  Le | veggenpin ‚neayos  pO HPS  | we | ‘pa ‘pom ‘SIeejayeyIS Usa}UOWJaY Ua -ap  Pf ly BAA H/SAIASEIG JOW UaxLaMye    "[Oxd  apeuos sad} Lg [ou MIG | oeu slid  % MLg|Geisdo jour yuag] jejuey nl epeyos  jeejoy (ee}0 | (eeIoL "yuag    </pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>    cic  NEN    lef — 7  NL NTN N    fel — Dan fl | — —  NEON ON NENTS N    - =| —  N NTN    | ee  |e  Pe    apeyss Jad} ALg jou!    ML3 'I9Xx9    % MLajbeisdo ‘jou    |EE}OL    oyeu  {EE}O    uaqqemyin inayos  | we | ‘pe pom ‘sieejeyeuyos UIIO]UOWaY Ud -aP  | wij Baonnysarjnsei8 jew versomje  | u | veqgenn ‚neuos  | us pe ‘pom ‘sieejayeyos usJ9jUOWsey US -op)  | | Baonnyseijnsei Jew verJomje  u | weggensin Jneyos  | ue | pe 'p'o'm ‘sIeeJDHEUIS UEISJUOWISY UI -oP  fly | Baonwyseijnse[B jaw Uayanye  Pf we | veqgenin inayos  je jone|d ‘yramBaon ual|ayssoy  ju | zJemBaon versen  | we | ‘pra pom ‘SJeR|axEUIS UdJa]UOWaY Ud -ap  pf | Haonyy/SOyAse|B Jaw uayamye  je | ueqqesyin neyos   6L SPEUIS    ven _ i    </pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>                        ejsed ‘A'w'p uaaysjanab uajaysiay  onjeld ‘s1ombaon uajje)sJeu    eysed ‘A'w'p uearsjenaf Uerjersseuy  WL  pf |    Pf | jonje|d SamBacn ualjaysiay  ju | H1emBeor eend  | ul | FOnteId “sJembeon vereIsJey  je | yamBaon uayyeuyn  | | we ‘p'a ‘p'o'Mm ‘SIBRJAHeUOS UBa}UOWAY Ua -ap  Pf uh Baonyy/Sayase|6 jaw Uayanye  | u ueqqesyIn ‚neyos  | ws ‘pe ‘pom 'sJeejegeyos UaJo}uOWJeY US -9P  | we | yiamsnes  a BaoAly/saljnseIb Jew Vessemse  | u | UdIINA ‚neyos  je | veggenin ‚neyos  |  | ws | ‘pe “(p'o'M ‘SJEBJSHEUOS UBJA]UOWEY Ud -8p  pp ssn  juke | Baonn/sayase|6 Jaw Uaanye    oyeu  % MAg[PeIsco ‘ou! eejoL 3 ms                                                                                                                              jonrerd pembeon Uolls}sJeu    WaMBaon uayyeujIN    ll — [et —  NEON EN NENT N    cpr  NEN                                                                                        =| el — 7 ff  NENT SN N NEN                                                                        = = =| el © 7  ON N NPL NTN N    SZ opeyYIS                                                    apeyos jad} AALg “oul    jEejOL BUIAlsyOSUCO    apeyos    </pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>    | Beonnissorjse[B Jew UerJemje  wi uvaggennin inayos  | ue | ‘p's ‘pom ‘sJeejeHEUIS USISJLUOWISY US -oP  | ue | BeonuyseljnseIb 1ew USYIMJE  jwz | veggenpin ‚neyos  | ue | ‘p'e ‘pom ‘sJeejejeyos UeISILUOWIeY US -oP  | we | Haonyy/saasesh Jaw usyanye  Pf ue uaqqelyyin inayos  | | we | ‘p'd ‘Pom ‘SJRJaXeYOS USaJUOWSY UA -ap)  ae Boon /SalAse|b Jaw uapanye  | ue veqggeutin ‚nauos  ul | \OAYeId ‘Yvembaon ueljersJay    HJAMDa0A USxYeUN    ll e-l — 7  NPE ANT N N    | fe  | P|  | ee  | fe  Pte    €    | | =| —  NEN NEN NEN    g    pt |    ‚U  apeyos jad} AALG jul ; I  122}0) \ yuagl jeyuey    </pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>    A |  „WIL  enn  ma Al/seIjAseIÊ je  — Jew UAHJSMJE  5 i — uaqgesy}In an  Ten  n a JeejejeyIs USI9JUOWIS :  3 — y APEUIS  n “ Baonyyysel EEn  4 Ase jaw UaysaMy  pL e  wh utinn anys  = — uaqqesyyIn or  en  n a JeejejeyIs USJSJUOWIS  7 5 Lp SPEUIS  - “ 6a0n}!4/Sa! ———  a ASEH jaw Uaya  pe Me  ub | _________veinasmeuss  —— — uaqqesyyn ak  = 2 “Mm ‘Slee  - a J@YEYOS USJO]UOWJY U aa  i = PEYIS  Haonyiy/Sel ans  a ASe[H you UayxJOMY  u | e  | _________venna.neuos)  — — uaqqesyyin as  Ed  n a JeejejeyIs USJSJUOWIS  Es 6E SPEUIS  n BaoAyysel ne  a WAse|6 yaw Uaysa  pw ME  et | ___________verma.meuos)  Ee — = ueggenpin mnd  ze pe p'om'sleejsy u  us eygs uala  JUOWJaY US -9 ——  Sr ee    apeyos  Jed  M1g ‘oul Mie  ap pre  | oyeu  lee} me ie  yu_g  lEJUeY  Buiafi  IAWIYDSUIC)    </pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>    Ll | a | |  <  ON    O}jeu  [eejoL    joajerd ‘s-embBaon vagersJeuy  yJamMbBsoa usyyeyyIN   6  ejsed ‘A'ur'p uaa}sjanab uayjay}suay  JOAje|d ‘4JaMBa0A uajja}ssey    yIamMBSoa usyyHeyYIN    Pfu | \onteid ‘yamBaoa uayayssey  Pf ww | yJomBao0n uayyeuyn  Pf wu | jorje|d aMBaoa uayeyssay  juk | 4JaMB30a usyyeuyN  fl lonje|d ‘yiaMBaoa uaraisiey  ju | y4amBao0a uayyeuIN  sr ates  | us | ‘p'e pom ‘sIeeppjeyos verejuowJey US -op  Lj we | sayslardsais amnalu  | ws | puem uesssijebe + UayeWUOOUDS  | u | jOajeyd ‘y2amBeoa uayjaysuay  | eu | yJambaoa usyyeuyin  ee  | ws ‘pa pom ‘SIEBJSYEUOS UBJa]UOWAY Ud -ap  {| Baon/SayASelb Jow Uaxanye  a uaqqesyin ‚nayos  er ere]  na ‘pe ‘pom ‘SIeRJSYEUOS UdJe]UOWIY Ud -ap    ao “_    </pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>    joajetd ‘YIaMBa0a ualja}ssay  a ysamBson uayyeuy}IN  ee ee    UdUd]S omnatu Jew LA[SS}awW JYIIP  usuays uayxyYeuIN    an    Td    €    |_|  | — iT    é    L    [| [|  NTN NP NEN    BuIAfIUIS WO              </pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>                JemBaOA UAE IN          | {| 4    E    49 SPeUIS               ejsed ‘A'w'p uaa}sjeneb uayjaysiay               E    Joaje|d ‘ysaMBao0a uala}suay    4JamMBsoan uayyeuIIN    RTE |  =TeT= =  E    N st Wo @  0 @ o @  U ® U w  D Oo 0 ©  5 oO Q ©  £ 5 £ <  oO 5 oO 3  n yv) y) Yn                       eysed ‘A'w'p ugaysjanab uayaysiau    joaje|d Sy1amBaoa ualjaysuay    1 | tf  =l=l= Tele    Hamborn UverHeuUrn                                                               ejsed A'urp uearsjenab uelrersJey  Joaje|d ‘y1aMB90A ualjaysuay    MJOMBSOn USYYEUIN    | | |    e)sed ‘A'w°p Uealsjene6 uayaysuay    |  =  N         joajesd ‘yiaMBa0n ualjajsuay    yJamBaoa uayyeuyin    —  N    |__|  =  N    €9 apeyos    joaje|d ‘y1amBa0n uayjayssay    yaMBaoa vayyeyyIN    cio  NEN                JOAJe|d “yJembaor usjjersJeu            E    €    yJaMBaoa uayyeyyN                                                      —  ©  ®  0  5  xo  oO  “    jOAje|d ‘yaMBI0 ualaysuay    yJaMBsoa usyyeuLIN    | ulpe jonjeid ‘y1embaor LveIpeIsJeu  jur MJemBaOn UarHeuUrN    en    |  Sle =|    09 SPeUIS         L_ | |  =| =              65 SPEUIS                           M14 (xe    apeuogs Jad] ALG "oul  Bejsdo ‘jou            Buialiyosuo apeyos    JEE}O]    oyeu  % MLA  jeeroj    </pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>    jee | Baonyn/sayasesb jaw Usyanye  Pf yp | uaqqesyyin ‚neyos  REN BaonyysseijseIB jow versenge  je | uaqqesyyIn unayos  x i | Baony/Sayaselb jaw Uayanye    veqgenin inayos    | | |  =T=  aes    =| [SeTere=  .    N    e    co |  N    |_|  =  N    —  N    |  BE    L    ejsed ‘n'urp uearsjens6 UejpersJeu  jonje|d ‘ysamBeon ualjaisiay    y4JIMBS0A uayHeUIN    Pf | Jonje|d ‘yaMBaon ual|a}ss9y  ia YJaMbBSon udsHYeuRIN    | [oss | eysed ‘A'w'p uaajs|anab ualjaysuay  ju | jonyeyd ‘yaMBSon ualjayssay    | EE eysed “A'w'p uaals|aaab ualjaysuay    joaje|d ‘ysaMH30n ual[alsiay  '[oxe  apeyos jad] ALG ‘jou! MLB |I fi Pe  ‘youl . uus) IeJUEY/    afstel | | ft  clots ff =— cleric    FR |  =t=    x  Fm  a  5  8  o  a  0  oS  £    </pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>    | | |  |E    FR)  ETE    nm  |  Ie    | | | | { ft    apeyos jad} ~ALg Jul    M19 “xe    % MLg}6e\sdo ‘oul    | =|  NYP NTN    \eejoL    oyeu  JEEOL    | we | weggenin ‚neuIs  | ee | Haony/sayaselh Jew usyanye    uaqqesyyin inayos    8  Z    9  Haonjy/Saijase|B jaw uayienye    ue Huialuyosuo apeuds    </pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>         ae</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>4.10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>    Aan het College van B en W van de gemeente Assen    Geachte College,    Op 12 november ontvingen wij de “Aankondiging instemmingsbesluit winningsplan  Westerveld”    Onze werkgroep heeft begin 2017 handtekeningen verzameld tegen het voornemen tot  gaswinning onder de wijk Marsdijk. Uit het instemmingsbesluit maken wij op, dat onze  verzoeken: Stopzetting gaswinning, nulmeting, en omgekeerde bewijslast bij schade,  niet zijn gehonoreerd.    Voor de werkgroep is dat reden om in beroep te gaan. Dat maken wij kenbaar met het  persbericht dat wij voor uw informatie bijvoegen.    Wij verzoeken u eveneens in beroep te gaan en daarbij ook die inwoners te  ondersteunen die dezelfde stap willen zetten. Dat kan via een voorbeeldberoepschrift.  Daarmee wordt dezelfde aanpak gevolgd als bij de acties van vorig jaar. Wij geven de  inwoners de gelegenheid adhesie te betuigen aan onze actie door het plaatsen van hun  handtekening.    Om in beroep te kunnen gaan dienen griffierechten te worden betaald. Dat kan voor  inwoners een te hoge drempel zijn op deze stap te zetten. Dat zou dan een vertekend  beeld geven van de mate van onrust.   Wij verzoeken u na te gaan of enige vorm van ondersteuning mogelijk is. In feite geldt    hetzelfde voor onze werkgroep. Haar onafhankelijkheid brengt met zich, dat ook geen  financieringsmiddelen aanwezig zijn.    Met vriendelijke groet,    Namens de mi SGMN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>    PERSBERICHT STOP DE GASWINNING MARSDIJK NU    Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voornemens in te stemmen  met het winningsplan Westerveld. Ter compensatie van het terugdraaien van de  gaskraan in Groningen, moeten de kleine gasvelden meer gas leveren.  Westerveld (Vries-Zuid) wordt helemaal leeggepompt.   Vries-Zuid is de gaslocatie die pal onder de wijk Marsdijk en de dorpen Loon en  Taarloo ligt.    De werkgroep SDGMN is het met dit voornemen oneens, omdat met de zorgen  die leven onder de inwoners niets is gedaan. Zorgen die de inwoners hebben  verwoord in bijna 1000 zienswijzen (bezwaarschriften). Zorgen over  gezondheid, kwaliteit van leven, eventuele schade-afhandeling en waarde van  onroerend goed.   Wij betreuren het dat het ministerie niets heeft geleerd van de vele fouten die bij  de afhandeling van schade in Groningen zijn gemaakt.   Onze wens met betrekking tot de nulmeting en het plaatsen van tiltmeters is niet  gehonoreerd.    Het ministerie wil de ‘omgekeerde bewijslast’ die in het Groninger  winningsgebied wèl geldt, niet voor ons gebied van toepassing verklaren. Wij  moeten ons bij schade nog steeds tot de NAM wenden. We hebben in Groningen  gezien waartoe dit leidt.    De werkgroep Stop De Gaswinning Marsdijk NU gaat tegen dit besluit van het  ministerie van EZK in beroep bij de Raad van State. ledere wijkbewoner die een  brief heeft ontvangen kan in principe ook in beroep gaan. Dit moet wel gebeuren  vóór 27 december 2018 en er moet per bezwaar € 170,00 griffiegeld worden  betaald.   De werkgroep gaat onderzoeken welke juridische mogelijkheden er voor de  groep zijn om in bezwaar te gaan.   Wij kunnen ons voorstellen dat het betalen van € 170,00 voor vele bewoners een  bezwaar is.   Daarom zal er in wijkcentrum ‘De Dissel’ een lijst komen te liggen. Daarop kunt u  uw handtekening zetten om op deze manier adhesie te betuigen aan ons beroep.  Dit kunt u ook doen via onze website www.stopgaswinningmarsdijk.nu.    Samen met de gemeente Assen, andere betrokken gemeenten in Drenthe en de  provincie gaat Stop De Gaswinning Nu onderzoeken hoe er gezamenlijk bezwaar  gemaakt kan worden.    De werkgroep Stop De Gaswinning Marsdijk Nu  November 2018</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>4.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>         Van:    Verzonden: donderdag 15 november 2018 8:43   Aan: Griffier   Onderwerp: Groen licht minister gaswinning in en rond Assen  Categorieën: Categorie Blauw    Geachte Gemeenteraad,    Ik las vanmorgen dat minister Wiebes groen licht heeft gegeven voor gaswinning door de NAM in en rond Assen. In  het kort wil ik van de gemeenteraad Assen weten wat er wordt gedaan aan het leefbaar houden van Assen met in  het achterhoofd houdend de grote gevolgen van gaswinning in Groningen. Complete dorpen zijn onleefbaar  geworden. Ik neem verder aan dat de gemeente Assen in beroep gaat tegen het winningsplan bij de Raad van State.  Graag hoor ik van u.    Met vriendelijke groet,    </pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>    4.12    Reg.nr.  2018/835    NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij BV. =    Gemeente Assen  Tav.  Postbus 30.018    9400 RA Assen  Brief ref.: EP201804201126    Datum: 11 april 2018    Betreft: Informatiebrief inzake afhandeling schademeldingen beving Zuidlaren    Geachte heer/mevrouw    Deze brief ontvangt u omdat u tot de groep inwoners behoort die vóór 10 april 2018 een  schademelding heeft gedaan bij NAM naar aanleiding van de beving bij Emmen van 30  september 2015 of de beving bij Zuidlaren van 23 december 2016.    Uw melding is in opdracht van ons door Witteveen +Bos onderzocht, waarna u een  rapport van dat onderzoek heeft ontvangen. Op basis van dit rapport hebben wij uw  melding afgewezen of nog in behandeling. Voor meldingen tot 10 april 2018 geldt dat  wij u met deze brief graag willen informeren over het vervolg.    Zoals u misschien weet, heeft het kabinet aan NAM gevraagd de zogenoemde ‘oude’  schademeldingen voor Groningen alsnog af te handelen. Het gaat om metdingen van  vóór 31 maart 2017 die te maken hebben met de bevingen in de regio Groningen. Wij  zijn gevraagd die melders vóór 1 jul 2018 een aanbod te doen en daar is NAM mee  akkoord gegaan. Omdat uw melding geen relatie heeft met bevingen in Groningen viel  uw melding buiten deze speciale regeling.    In overleg met de betrokken overheden in Drenthe is alsnog besloten dat uw melding  voor de bevingen van Emmen of Zuidlaren ook een aanbod krijgt en wordt afgehandeld.  Het gaat daarbij om die meldingen die deel uitmaakten van de onderzoeken die in 2016  en 2017 naar aanleiding van de bevingen bij Emmen en Zuidlaren van respectievelijk 30  september 2015 en 23 december 2016 zijn uitgevoerd.    Alle melders uit deze onderzoeken krijgen een aanbod, ongeacht of de schade een  relatie heeft met activiteiten van NAM. Met dit aanbod wil NAM uw dossier afsluiten.    Als uitgangspunt voor de aanpak van de oude schades in Drenthe hanteert NAM de  werkwijze die voor Groningen wordt toegepast. De licht gewijzigde aanpak voor Emmen  en Zuidlaren is in goed overleg met de betrokken instanties in Drenthe vastgesteld.    Binnenkort ontvangt u van NAM een aanbod voor herstel van uw schade en wordt u  gevraagd aan te geven wat u met het aanbod wilt doen. De spelregels voor de verdere  afhandeling kunt u in de bijlage nalezen.    Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de hoofdlijnen van de  afhandeling van ‘oude’ schademeldingen.    Met vriendelijke groet,          Asset-manager Land    Schepersmaat 2 Postbus 28000 T +31 (0)592 36 91 11  9405 TA Assen 9400 HH Assen BTW NL-40131 5670 801 www.noar nl  Nederlandse Aardohe Mootschappij B.V 1 statutair gevestigd te 's-Grovenhage Hondelwegister no 04008869</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>    SPELREGELS VOOR HET AANBOD VAN NAM — Emmen en Zuidlaren  Versie 10 april    Aanleiding — snelle en ruimhartige afhandeling ‘oude’ schademeldingen in Groningen   Kabinet en Groningse bestuurders hebben eind januari afspraken gemaakt over een nieuw Protocol Mijnbouwschade  Groningen. Vanaf 19 maart 2018 kan iedere bewoner met een schademelding die ná 3! maart 2017 is gedaan terecht  bij de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnboinvschade Groningen. Daarmee resteren nog ruim zesduizend  ‘oude’ schademeldingen die vóór 31 maart 2017 zijn gedaan bij NAM of het Centrum Veilig Wonen (CVW) en nog  niet zijn afgehandeld. Het kabinet heeft besloten dat deze schademeldingen onder het oude schadeprotocol worden  afgehandeld. Kabinet en Groningse bestuurders hebben daarom NAM verzocht deze oude schademeldingen af te  ronden en dit op een snelle en ruimhartige wijze te doen. NAM heeft ingestemd met dit verzoek. Vanaf | juli 2018  speelt NAM geen rol meer in de afhandeling van schademeldingen door bevingen in het Groningen gasveld.    Verzoek van EZK en Drenthse bestuurders aan NAM   Bestuurders uit Drenthe hebben via EZK aan NAM verzocht om de ongeveer vijfhonderd schademeldingen naar  aanleiding van de beving in het Emmen gasveld (30 september 2015, hierna “Emmen beving”) en de beving in het  Annerveen gasveld (23 december 2016, hierna “Zuidlaren beving”) op vergelijkbare wijze af te handelen, waarbij  feiten uit eerdere rapportages opnieuw en anders worden gewogen. NAM heeft hierin toegestemd.    Spelregels  Er zijn in totaal ongeveer vijfhonderd schademeldingen gerelateerd aan bovenstaande “Emmen beving” en “Zuidlaren    beving”. Voor deze meldingen worden onderstaande spelregels gehanteerd ten behoeve van een vlotte afhandeling.  Met de spelregels wordt gestreefd naar uniformiteit in de afhandeling van ‘oude’ schademeldingen. Overige regels die  specifiek bepaald zijn voor het Groningen dossier zijn aangepast. Toepassing van deze spelregels geeft schademelders  duidelijkheid over wat men op hoofdlijnen kan verwachten. Voor een klein aantal complexe meldingen zal nog extra    maatwerk in de afwegingen nodig zijn.    SPELREGEL #1 — Afbakening ‘oude’ schademeldingen  De afhandeling door NAM betreft de schademeldingen van vóór 10 aprit 2018, gerelateerd aan de twee voornoemde    bevingen.    SPELREGEL #2 — Antwoordtermijn  a. Het aanbod van NAM geldt voor een periode van 3 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief met daarin    het aanbod van NAM. Schademelders wordt gevraagd om binnen deze termijn te reageren. De schademelder  reageert schriftelijk en kan daarbij akkoord gaan met het aanbod of het afwijzen.    „Als de schademelder het aanbod afwijst vervalt vervolgens het aanbod.  c. Het aanbod vervalt eveneens na het verstrijken van de antwoordtermijn van drie weken, behalve als dit door  omstandigheden (ziekte, verblijf in het buitenland, etc.).tot een uitzonderlijk onredelijke situatie zou leiden    SPELREGEL #3 — Aard van het aanbod van NAM   a. Alle schademelders ontvangen voor 1 juli 2018 een aanbod van NAM waarbij alle geïnventariseerde schades!  worden vergoed, met uitzondering van schades die volgens eerdere beslissingen van de Arbiter Bodembeweging  of een gelijkwaardige instantie evident niet voor vergoeding in aanmerking komen (afgebladderde verf,  waterschade, lekkend dak, etc).   b. Als de schademelder het aanbod afwijst vervalt automatisch het aanbod (conform spelregel 2b). De schademelder  heeft de mogelijkheid om binnen drie weken na het vervallen van het aanbod de schademelding voor te leggen  aan de Árbiter Bodembeweging of een gelijkwaardige instantie. Indien het aanbod niet wordt geaccepteerd en de  schademelding niet tijdig wordt voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging, wordt de schademelding afgesloten.   c. Als de schademelding groter is dan €25.000 (d.w.z. de optelsom van alle gecalculeerde schades) en de  schademelder het aanbod afwijst, dan zal NAM de schademelding voorleggen aan de Arbiter.   d. Indien de schademelding aan de Arbiter wordt voorgelegd, volgt een nieuwe beoordeling en uitspraak van de  Arbiter hierop. Indien deze uitspraak een lager bedrag inhoudt dan het (afgewezen) aanbod van NAM, zal NAM  dit lagere bedrag vergoeden. Indien deze uitspraak een hoger bedrag inhoudt, zal NAM dit hogere bedrag    vergoeden.    | Met alle geinventariseerde schades wordt bedoeld de lijst met schades aan woning en opstallen van schademelders  waarover is gerapporteerd in de Witteveen+Bos onderzoeken, waaronder ook de niet-aardbevingsgerelateerde schades.</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>    SPELREGEL #4 — Geen nieuwe processtappen   Er worden geen nieuwe processtappen gezet in het proces van schadeafhandeling:   a. NAM doet een aanbod op basis van de reeds aanwezige informatie in de vorm van de in het schadedossier  beschikbare schaderapporten.  Het aanbod van NAM zal zijn gebaseerd op bestaande schadeopnames   c._ De calculatie van de schades is of wordt verzorgd door een deskundig bureau of daartoe gekwalificeerde  aannemer, op basis van de in Nederland geldende standaarden.    SPELREGEL #5 — Toestag-regeling voor meldingen van de Emmen en Zuidlaren beving   Ter compensatie van de vertragingen in de schadeafhandeling, zal het aanbod van NAM opgehoogd worden met 25%,  met een minimum van €200 en een maximum van €4.000, naar eigen inzicht te besteden, maar bijvoorbeeld ook als  bijdrage aan verduurzaming/energietransitie van het pand.    SPELREGEL #6 — Uitbetaling   Als de schademelder schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van NAM ontvangt deze binnen 30 dagen een  financiële vergoeding op de eigen bankrekening, tenzij de schademelder de voorkeur geeft aan herstel via het Centrum  Veilig Wonen.    SPELREGEL #7 — Rechter  Schademelders hebben te allen tijde het wettelijk recht om hun schademelding voor te leggen aan de burgerlijke  rechter.    SPELREGEL #8 — Einddatum   Voor schadectaïms tot 10 april 2018 zal de NAM de snelle en ruimhartige regeling voor de oude gevallen hanteren.  Schadectaims van na die datum zullen onder een generiek landelijk protocol worden afgehandeld. Dit generiek  landelijk protocol is thans in voorbereiding. Na invoering daarvan zal NAM ook geen rol meer spelen in  schadeafhandeling gerelateerd aan bevingen in kleine gasvelden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>4.13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen  Ons keamark:2012-03127  Pagina 2 van 2    saneringsdoelstelling is echter niet in het plan van aanpak opgenomen. Onduidelijk is of de  bodemverontreiniging met deze saneringsmaatregelen voldoende verwijderd wordt; de  bodemverontreiniging is immers tot op grotere diepte dan 3 m -mv aangetoond.    Na afloop van de sanering wordt ter plekke een gasleiding aangelegd. Dit betekent ons inziens dat  zodra de gasleiding is aangelegd, een onomkeerbare situatie ontstaat, waardoor de restverontreiniging  niet verder gesaneerd kan worden. Wij verwachten dat door de onvolledige grondsanering meer  grondwaterverontreiniging ontstaat en deze zich verder zal verspreiden op onze percelen. Wij  verwachten dat onze belangen hierdoor in het geding zijn.    Wij verzoeken u daarom de saneringsdoelstelling te heroverwegen en niet eerder een onomkeerbare  situatie te laten ontstaan (ic. de aanleg van de leiding) dan dat met ons overeenstemming is over de  saneringsmaatregelen,    Hoogachtend,  namens burgemeester en wethouders,         H. Tibben  hoofd afdeling Ruimtelijke Plannen</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>4.14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    Beleid > Toelichting voorstel aan B&W  Onderwerp:    Vragen van de PvdA-fractie omtrent de omgekeerde bewijslast gaswinning NAM    Voorstel:  Vragen beantwoorden conform bijgevoegd concept.    Achtergrond:    De PvdA-fractie heeft op 31 januari 2016 vragen gesteld met betrekking tot de omgekeerde bewijslast bij schade    door de gaswinning van de NAM in Assen Noord.    Argumenten:    Kanttekeningen / risico’s:    Financiële toelichting:    Communicatie:    Personeel en Organisatie:    Uitvoering en planning:    Evaluatie:</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>4.15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    Beleid > Toelichting voorstel aan B&W    Onderwerp:  Beantwoording raadsvragen Groen Links: Gaswinning NAM.    Voorstel:  In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen.    Achtergrond:    Gaswinning vanuit de winlocatie bij Baggelhuizen, nadat daar vanaf vorige zomer proefboringen zijn geplaatst.    Argumenten:    Kanttekeningen / risico’s:    Financiële toelichting:    Communicatie:    Personeel en Organisatie:    Uitvoering en planning:    Evaluatie:</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>4.16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>          tar, Gemeente Assen  > Toelichting voorstel aan    Onderwerp:    Subsidieverzoek NAM tot NAM loop         Voorstel:    aan AAC'61 voor de organisatie van de eerste NAM tot NAM loop een subsidie toekennen van € 500.-.         Achtergrond:    Al enige jaren bestond bij atletiekvereniging AAC'61 de wens om een grote loop in Assen te organise-  ren. Toen de vraag van het bestuur van het Méeus-loopcircuit kwam of er ook mogelijkheden voor een  grote loop in Assen is men aan de slag gegaan. Met de hulp van sponsor de NAM is het gelukt om  meteen de eerste keer al een mooi evenement neer te zetten. Er is niet alleen een wedstrijdloop gehou-  den maar ook een loop voor recreanten en eentje voor de jeugd.    Argumenten:    Met het organiseren van deze loop wil AAC'61 de loopsport promoten en vooral ook toegankelijk ma-  ken voor de niet-wedstrijd sporters. Er zijn clinics georganiseerd om ook de jeugd aan het lopen te krij-  gen. De bedoeling is dat dit volgend jaar een vervolg krijgt. Met name het jeugdprogramma past uitste-  kend binnen de kaders van 'Assen Jeugd Sportief’.         Kanttekeningen:  /  Financiële toelichting:    De subsidie kan ten laste worden gebracht van 'Asser Jeugd Sportief’ (7363470).         Communicatie:    AAC'61 wordt middels een brief van uw besluit op de hoogte gesteld         Personeel en organisatie:  /   Uitvoering en planning:   /   Evaluatie:    Het evenement heeft inmiddels plaatsgevonden en is mondeling met de vereniging geëvalueerd.</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>4.17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen              > Voorstel ter besluitvorming aan: Afdelingshoofd Beleid & Projecten    Onderwerp:  voorstel subsidieverlening NAM tot NAM-loop 2009    Voorstel:  1) AAC'6I een subsidie te verlenen van € 1000,- voor de organisatie van de NAM tot NAM-loop voor de  onderdelen | K-run en loopclinics voor de basisscholen.  2) AAC'GI hiervan in kennis te stellen middel bijgaande verleningsbeschikking         Achtergrond:  De NAM tot NAM-loop is een aansprekend loopevenement met meer dan 700 deelnemers waarvan een groot  aantal deelnemers uit de regio en de stad Assen meedoet aan de recreatieloop. De 10 km wedstrijd is de finale  van het MEEÙS loopeircuit. Het evenement vindt voor het derde jaar achtereen plaats. Voor het tweede jaar  wordt ook de jeugd betrokken bij de loop. De vereniging probeert jongeren te trekken d.m.v. clinics te geven op  scholen en ze vervolgens te verleiden om mee te doen aan de 1K (= 1 kilometer hardlopen). De vereniging  probeert hiermee potentiële leden aan de club te binden.    Argumenten:  | a) De organisatie probeert jonge sporters via clinics op scholen te verleiden mee te doen en te binden aan de  vereniging AAC'61. Dat sluit aan op de doelstelling van de Kadernota Sport en Bewegen.   1 b) De NAM tot NAM-loop is een combinatie van een breedtesportevenement en een regionaal  topsportevenement waarmee de stad Assen positief in de publiciteit wordt plaatst.    Kanttekeningen:    Behandeling van de aanvraag vindt buiten de oorspronkelijke termijn plaats omdat een hersteltermijn is gegeven  vanwege een onvolledige aanvraag.    Financiële toelichting:  Dekking uit breeedtesportstimulering (66 30 105)    Communicatie:  nvt    Personeel en Organisatie:  nvt    Uitvoering en planning:  nvt    Fvaluatie:  nvt                   </pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>    el Gemeente Assen    Perels  Stailelszra    Datum:  Eenhecidsmanager’  Progr. Manager:    Opsteller:   Telefoon:   Portef. Houder: Lans :us   Registr.nr.: ( di sb  hj Orn cbc S, 7 I #33    lustemmming verhregen en kopie gezonden aan:  Penbenl Program Meg    Paras? Stattelsm    Ja =] Nee  we SAce  Ja ANey    Openbare beoluitenlijst:  Bekendinakiaes plicht:  O.R:    TUT    By pesluit ia mandaer:  Mandactnu mmr.    Petar tte wan ot ent  [1 Alleen via openbare besluitenlijst  -) Vig lijst ter inzace zeeende stakken  Vie brie? en stakikent zer ievaer    |  |  |  i  4    Nia bries    Vers ulgprucedure:  Prretserenetred tong Ue ode erin”   — Infornicel   — Oprmiërernl   — Hesunwernpend    Afhandelen dor :    Kerpie besduit         Deponeren Paraaf i          | Via versturen un bemelie meat aanbriechinnte nf  |    4.18    Voorstel aan B&W    Oenlarwerpr:  Intrexken bezwaee tegen besluit Lol wijzigin  saneringsplan NAM-incane Vaas | te Assen         Voarstel:  Instemmmnen inet bagevoercde brief azn de Convrissiz:  Rechtsaescherming Pravineje Drenthe         Aghteraroad:    Akkan: Respryken Srna.  Th!    WH    We 4    Wf         Besiui 34    Dau: . .  T    "4    Ld  4  *  a”  7»  <n.  l  hg  ten  n »  33</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    Fysiek >» Toelichting voorstel aan B&W    Onderwerp:  trekken bezwaar tegen besluit tot wijziging saneringsplan NAM-locatie Vries | te Assen.    Vaorstel:    Instemmen met bijgevoegde brief aan de Commissie Rechtsbescherming Provincie Drenthe.    Achtergrond:    Argumenten:    Kanttekeningen / risico’s:    Financiële toelichting:    Conumanicatie:    Personeel en Organisatie:    Ultvoering en planning:         Evaluatic:</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>    Postadres  Postbus 93  & gemeente 9460 AB Gieten    Aa*en Hunze ELTA sen en  mmm    Tel.: 14 0592  www.aaenhunze.nl  gemeente@aaenhunze.nl    Reg.nr.    Volg ons op  ¥ twitter.com/aaenhunze    2015/1835 DO INS facebook.com/aaenhunze    Raadsfractie D66  T.av. de hee = =  — OP    “4    - -MERZONDEN 25 MRT 2015  Onderwerp : Vragen over nieuwe gaswinning Eleveld-Noord. Gieten, 25 maart 2015  No. : 113897 Behandeld door : Uw brief van : 23 maart 2015  Bijlagen 2 oe Doorkiesnummer : Uw kenmerk _: -    Geachte heer Mm    Namens de fractie van D66 heeft u ons college schriftelijke vragen gesteld over de gaswinning uit het  nieuwe gasveld Eleveld-Noord, zoals die volgens de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden  van zaterdag 21 maart jl. nu zou zijn gestart. U verzoekt om mondelinge beantwoording van de  vragen in de komende raadsvergadering. In deze brief geven wij schriftelijk antwoord op de door u  gestelde vragen en hierover kan tijdens de raadsvergadering om nadere inlichtingen worden  gevraagd.    Algemeen   Allereerst merken wij op dat ons college het betreurt dat wij niet rechtstreeks door de NAM zijn  geïnformeerd over de start van de winningsactiviteiten bij Eleveld-Noord, ook al vindt de winning  technisch gezien plaats op grondgebied van de gemeente Assen. Wij hebben eerder benadrukt dat  alleen al vanwege de naamgeving (Eleveld) ook de bevolking in Eleveld en omgeving en ons  gemeentebestuur in het communicatieproces moeten worden meegenomen. In het voortraject is dat  wel gebeurd. Nu die informatieverstrekking niet rechtstreeks heeft plaatsgevonden is er ‘ruis’  ontstaan. Volgens informatie van dorpsbelangen Broekstreek kan niet worden gesproken over  onrust.    Vorig jaar hebben de colleges van provincie, gemeente Assen en Aa en Hunze met de NAM  afgesproken dat tijdige en adequate informatie wordt gegeven aan de bevolking en het bestuur van  provincie en beide gemeenten over nieuwe gaswinningsactiviteiten. De twee proefboringen vanaf  locatie Witten naar twee nieuwe gasvelden vormde concrete aanleiding voor die  communicatieafspraken. In de lijn met die afspraken zijn vorig jaar bijeenkomsten gehouden voor de  bevolking en voor gemeente- en provinciebestuurders over de gaswinningsactiviteiten in het gebied  en de nieuwe proefboringen.    Zoals wij op meerdere momenten met u hebben geconstateerd heeft de NAM met het Rijk een  primaire verantwoordelijk voor wat betreft goede communicatie over gaswinningsactiviteiten naar de  plaatselijke bevolking. Met andere gemeenten in de regio zullen wij dat ook blijven benadrukken.    Hierna gaan wij in op uw vragen, waarbij wij kennisnemen van de in uw brief vermelde  overwegingen.    IBAN rekeningnummer: NL71 BNGH 028.50.79.069</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>    Vragen  1. Heeft de NAM de gemeente Aa en Hunze geïnformeerd over de voorgenomen gaswinning onder  onze gemeente ?    Zoals wij hiervoor hebben aangegeven, zijn wij niet door de NAM geïnformeerd over de uitkomsten  van de proefboring en de voorgenomen gaswinning uit het gasveld Eleveld-Noord. Met u en de  plaatselijke bevolking zijn wij medio vorig jaar geïnformeerd over de twee proefboringen die in het  najaar werden uitgevoerd.    2. Wat gaat het College doen aan informatieverstrekking aan de bewoners van Eleveld en  Ekehaar? Zijn hierover afspraken gemaakt met de NAM en zo niet, wanneer gaat dat gebeuren?    De NAM heeft voorafgaand aan de proefboringen contact opgenomen met dorpsbelangen  Broekstreek. Dorpsbelangen heeft in zijn mededelingenblad de bewoners van Eleveld en omgeving  geïnformeerd over de nieuwe booractiviteiten. Op verzoek van ons college neemt de NAM  rechtstreeks contact op met dorpsbelangen en levert de NAM informatie aan voor de  gemeentepagina in de Schakel van 1 april aanstaande.    3. Wanneer en hoe gaat het College een nulmeting (laten) uitvoeren teneinde discussie achteraf te  voorkomen of schade niet al vóór eventuele bevingen is ontstaan?    In onze brief van 1 juli 2014 hebben wij u aangegeven dat een nulmeting op de bestaande  bebouwing op zijn plaats zou zijn indien op basis van boor- of gaswinningsactiviteiten sprake is van  een zekere schadeverwachting door aardschokken. In het overleg met de NAM is dit punt wel  onderwerp van gesprek.    4. Wat gaat het College doen met het idee om in onze gemeente trillingsmeters te plaatsen? Zijn  hierover contacten geweest met de Rijksuniversiteit Groningen, zo niet wanneer gaat dat  gebeuren?    Ons college is bekend met de discussie over verdichting van het meetnet met trillingsmeters. Wij  achten het reëel dat verdichting van het meetnetwerk kan bijdragen aan verbetering van kennis over  aardschokken in relatie tot gaswinning. Wij willen dit betrekken bij het overleg met de NAM en ook  met de provincie en buurgemeenten Assen en Tynaarlo. In de commissievergadering die voor de  zomer plaatsvindt over het thema aardschokken, kan dit ook aan de orde komen.    Met het voorgaande hebben wij uw vragen zo volledig mogelijk beantwoord. Wij zullen u ook in de  nabije toekomst op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit verband. Een afschrift van deze  brief zullen wij ook ter kennisname sturen aan de NAM, de gemeenten Assen en Tynaarlo en het  college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.   Hoogachtend,    Het college van de gemeente Aa en Hunze,          de heer mr. F. Snoep de heer drs. N.J.P. Lambert  secretaris loco-burgemeester</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>    Reg.nr.  2015/3929         Overeenkomst    Tussen    Gemeente Assen  en    Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV    Overeenkomst Europese aanbesteding Brandstoffen Gemeente Assen en Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>    Ondergetekenden:  |. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Assen ten deze ingevolge artikel 171    Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A. Somsen eenheidsmanager  Uitvoering.    2. Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, hierna te noemen: ‘opdrachtnemer’, rechtsgeldig  vertegenwoordigd doon Sales Manager Commercial Fleet SNV.    In aanmerking nemende dat:             De gemeente Assen gebruikt voornamelijk fossiele motorbrandstoffen voor haar voertuigen. De  brandstoffen worden in hoofdzaak gebruikt door zware voertuigen van de eenheden Uitvoering,  Services en Leefomgeving.    Opdrachtnemer op 2 juni 2015 om 11:22:45 uur een aanbieding heeft gedaan met kenmerk 2015-  29004.    Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst    |l. Op grond van deze overeenkomst wordt aan opdrachtnemer de opdracht verstrekt om op  verzoek van opdrachtgever tegen de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden Europese  aanbesteding brandstoffen.   2. De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst:  Bijlage 1: Nota van Inlichtingen  Bijlage 2: Aanbestedingsdocument voorwaarden Europese aanbesteding brandstoffen.   gemeente Assen   Bijlage 3: Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Assen  Bijlage 4: Inschrijving inclusief de Prijsbijlage D.   3. Ingeval van strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen van deze bijlagen geldt, tenzij  partijen schriftelijk anders overeengekomen, de volgende rangorde:    Bijlage 1: Nota van Inlichtingen   Bijlage 2: Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding brandstoffen gemeente Assen  Bijlage 3: Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Assen   Bijlage 4: Inschrijving inclusief de Prijsbijlage D.    Artikel 2 Duur van de overeenkomst    K see  a    De overeenkomst treedt in werking op 01-08-2015.   2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar (01-08-2017).   3. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst tweemaal schriftelijk worden verlengd  met een periode van 12 maanden.   4. Opzegging of verlenging van de overeenkomst dient te geschieden per aangetekende brief zes  maanden voor de expiratiedatum van de overeenkomst of voor de afloop van het jaar waarmee  de overeenkomst is verlengd.   5. Na verloop van de termijn waarmee de overeenkomst Is verlengd is de overeenkomst van   rechtswege beëindigd.    Paraaf Opdrachtgever Paraaf Opdrachtnemer           SQ Gea A OD DD EER ID EE EER A WRR ME mene ge ee eee eeen en Pagina 2 van 4    Overeenkomst Europese aanbesteding Brandstoffen Gemeente Assen en Shell Nederland Verkoopmaatschappy BY</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>    Artikel 3 Ontbinding overeenkomst  Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een  aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:    a)  b)  c)  d)    e)    opdrachtnemer haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst blijvend niet kan  nakomen;   ten aanzien van de rechtspersoon faillissement of surseance van betaling is aangevraagd;  voorts is de opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden in geval de  opdrachtnemer haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst verwijtbaar niet  naleeft, terwijl geen sprake is van een onmogelijkheid tot nakoming.   een ontbinding vindt niet eerder plaats dan nadat de opdrachtgever opdrachtnemer in gebreke  heeft gesteld en opdrachtnemer na deze ingebrekestelling in verzuim is gebleken.   ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van opdrachtgever om  schadevergoeding te vorderen.    Artikel 4 Betaling    |.  2.    2  JJ.    Inschrijver dient in de prijsbijlage (bijlage D) de prijzen op te geven.   Facturering dient eenmaal per maand digitaal te geschieden via crediteuren@assen.nl onder   vermelding van het zaaknummer inkoop 2015-29004 en contactpersoon   Perceel 1 op de factuur dient minimaal vermeld te worden per ordernummer separaat:   Aantal getankte liters/geleverde hoeveelheid liters per “clustercode”, per brandstof soort in   betreffende maand die wordt gefactureerd   - Geldende GLA per liter per dag dat er getankt is exclusief de BTW   - BTW   - Verrekende korting van de in de voorgaande maand getankte hoeveelheid  brandstof    Let op indien de factuur niet voldoet aan de gestelde eisen word deze niet tn behandeling  genomen.    Artikel 5 Geheimhouding    |.    Opdrachtnemer is verplicht afdoende maatregelen te treffen, om de geheimhouding te  verzekeren van alle kennis en gegevens van Opdrachtgever, waarmede hij zelf, zijn  Personeelsleden of ingeschakelde derden bij de uitvoering van de mantelovereenkomst en/of  Nadere opdrachten in aanraking komen.    2. Opdrachtnemer staat ervoor in, dat zijn Personeel, alsmede ingeschakelde derden, zich  onderwerpen aan de in artikel 2.1 bedoelde geheimhoudingsplicht alsmede aan de door  Opdrachtgever vastgestelde en aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte regelingen ter zake.   3. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in  publicaties of reclame-uitingen van de inhoud van deze mantelovereenkomst melding maken.   Paraaf Opdrachtgever Paraaf Opdrachtnemer            Pagina 3 van 4    Overeenkomst Europese aanbesteding Brandstoffen Gemeente Assen en Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>    Artikel 6 Gewijzigde omstandigheden  Indien zich naar het oordeel van een der partijen gedurende de looptijd van deze overeenkomst  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaven van redelijkheid  en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen  in overleg treden over aanpassing van de overeenkomst en zullen zij te goeder trouw rekening houden  met de redelijke verlangens over en weer.  Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst nieuwe wettelijke voorschriften van Kracht  worden geven partijen hieraan in goed gemeen overleg gevolg.  Artikel 7 Toepasselijk recht; geschillen; bevoegde rechter  1. Op deze overeenkomst zijn de Aanbestedingswet 2012 (AW 2012), en de principes zoals zijn  beschreven in de Gids Proportionaliteit van toepassing.  2. In geval naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel bij de uitvoering daarvan geschillen  ontstaan, zullen partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot een oplossing daarvan  te komen.  3. Geschillen, die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend ter  beslechting kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.    a    Ondertekening    Plaats en datum: Plaats en datum    Opdrachtgever:         emer    Paraaf Opdrachtgever Paraaf Opdgge          mone rcen oe Pagina 4 van 4    Overeenkomst Europese aanbestedmg Brandstoffen Gemeente Assen en Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>         Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV  ne  Postbus 1222    3000 BE ROTTERDAM    Gemeente Assen         é    Jet FL Ar :    Contactpersoon [x  ||  Telefoon 14.0592  Bezoekadres Dr. A.F. Philipsweg 69  Uw brief van -  Uw kenmerk _-  Ons kenmerk 2015-03038  Bijlagen |  Datum 28 juli 2015  Verzenddatum 28 juli 2015    Onderwerp Ondertekende overeenkomst Tussen Gemeente Assen en Shel! Verkoopmaatschappy BV    Geachte mmm    Zoals besproken met BE 2 end ik uv hierby cen ondertekend exemplaar    van de overeenkomst tussen de gemeente Assen en Shell Verkoopmaatschappij retour.    Met vriendelijke groet,  namens burgemeester en wethouders,         F Ligthart  Eenhetdsmanager Bestuur en Management Advisering    Bijlage: Onderekende overeenkomst Tussen Gemeente Assen en Shell Verkoopmaatschappy BV    Postadres Terehaor Zamu  Pastbus 30008, 140 RÀ Assen a 0592 nfoDassen nl  Stadhuss kay icternet    Noorders nge! 53 aaa DW Assen (492) 36 95 www assen mr!    Bath Wit uci een reatie op  NL2EENG "0285900407 deze onaf het kenmerk en de    tnv Gemeerte Assen datum vermeiden”</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>    Overeenkomst    Tussen    Gemeente Assen  en    Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV    Overeenkomst Europese aanbesteding Brandstoffen Gemeente Assen en Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>    Ondergetekenden:    1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Assen ten deze ingevolge artikel 171  Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A. Somsen eenheidsmanager  Uitvoering.    2. Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, hierna te noemen: ‘opdrachtnemer’, rechtsgeldig  vertegenwoordigd door BE Sales Manager Commercial Fleet SNV.    In aanmerking nemende dat:    De gemeente Assen gebruikt voornamelijk fossiele motorbrandstoffen voor haar voertuigen. De  brandstoffen worden in hoofdzaak gebruikt door zware voertuigen van de eenheden Uitvoering,  Services en Leefomgeving.    Opdrachtnemer op 2 juni 2015 om 11:22:45 uur een aanbieding heeft gedaan met kenmerk 2015-  29004.    Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst    1. Op grond van deze overeenkomst wordt aan opdrachtnemer de opdracht verstrekt om op  verzoek van opdrachtgever tegen de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden Europese  aanbesteding brandstoffen.   2. De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst:   Bijlage 1: Nota van Inlichtingen   Bijlage 2: Aanbestedingsdocument voorwaarden Europese aanbesteding brandstoffen.  gemeente Assen   Bijlage 3: Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Assen   Bijlage 4: Inschrijving inclusief de Prijsbijlage D.   3. Ingeval van strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen van deze bijlagen geldt, tenzij  partijen schriftelijk anders overeengekomen, de volgende rangorde:    Bijlage 1: Nota van Inlichtingen   Bijlage 2: Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding brandstoffen gemeente Assen  Bijlage 3: Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Assen   Bijlage 4: Inschrijving inclusief de Prijsbijlage D.    Artikel 2 Duur van de overeenkomst    a"    De overeenkomst treedt in werking op 01-08-2015.   2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar (01-08-2017).   3. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst tweemaal schriftelijk worden verlengd  met een periode van 12 maanden.   4. Opzegging of verlenging van de overeenkomst dient te geschieden per aangetekende brief zes  maanden voor de expiratiedatum van de overeenkomst of voor de afloop van het jaar waarmee  de overeenkomst is verlengd.   5, Na verloop van de termijn waarmee de overeenkomst is verlengd is de overeenkomst van   rechtswege beëindigd.    Paraaf Opdrachtgever Para nemer                ---- iii" Pagina 2 van 4    Overeenkomst Europese aanbesteding Brandstoffen Gemeente Assen en Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>    Artikel 3 Ontbinding overeenkomst  Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een  aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:  a) opdrachtnemer haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst blijvend niet kan  nakomen;  b) ten aanzien van de rechtspersoon faillissement of surseance van betaling is aangevraagd;  c) voorts is de opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden in geval de  opdrachtnemer haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst verwijtbaar niet  naleeft, terwijl geen sprake is van een onmogelijkheid tot nakoming.  d) een ontbinding vindt niet eerder plaats dan nadat de opdrachtgever opdrachtnemer in gebreke  heeft gesteld en opdrachtnemer na deze ingebrekestelling in verzuim is gebleken.  e) ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van opdrachtgever om  schadevergoeding te vorderen.    Artikel 4 Betaling   1. Inschrijver dient in de prijsbijlage (bijlage D) de prijzen op te geven.   2. Facturering dient eenmaal per maand digitaal te geschieden via crediteuren@assen.nl onder  vermelding van het zaaknummer inkoop 2015-29004 en contactpersoon nn   3. Perceel 1 op de factuur dient minimaal vermeld te worden per ordernummer separaat:  Aantal getankte liters/geleverde hoeveelheid liters per “clustercode”, per brandstof soort in  betreffende maand die wordt gefactureerd  - Geldende GLA per liter per dag dat er getankt is exclusief de BTW  - BTW  -_ Verrekende korting van de in de voorgaande maand getankte hoeveelheid    brandstof    Let op indien de factuur niet voldoet aan de gestelde eisen word deze niet in behandeling  genomen.    Artikel 5 Geheimhouding  1. Opdrachtnemer is verplicht afdoende maatregelen te treffen, om de geheimhouding te    verzekeren van alle kennis en gegevens van Opdrachtgever, waarmede hij zelf, zijn  Personeelsleden of ingeschakelde derden bij de uitvoering van de mantelovereenkomst en/of  Nadere opdrachten in aanraking komen.   2. Opdrachtnemer staat ervoor in, dat zijn Personeel, alsmede ingeschakelde derden, zich  onderwerpen aan de in artikel 2.1 bedoelde geheimhoudingsplicht alsmede aan de door  Opdrachtgever vastgestelde en aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte regelingen ter zake.   3. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in  publicaties of reclame-uitingen van de inhoud van deze mantelovereenkomst melding maken.    Paraaf Opdrachtgever Paraaf O, er             en Pagina 3 van 4    Overeenkomst Europese aanbesteding Brandstoffen Gemeente Assen en Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>    Artikel 6 Gewijzigde omstandigheden   Indien zich naar het oordeel van een der partijen gedurende de looptijd van deze overeenkomst  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaven van redelijkheid  en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen  in overleg treden over aanpassing van de overeenkomst en zullen zij te goeder trouw rekening houden  met de redelijke verlangens over en weer.   Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst nieuwe wettelijke voorschriften van kracht  worden geven partijen hieraan in goed gemeen overleg gevolg.    Artikel 7 Toepasselijk recht; geschillen; bevoegde rechter   1. Op deze overeenkomst zijn de Aanbestedingswet 2012 (AW 2012), en de principes zoals zijn  beschreven in de Gids Proportionaliteit van toepassing.   2. In geval naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel bij de uitvoering daarvan geschillen  ontstaan, zullen partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot een oplossing daarvan  te komen.   3. Geschillen, die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend ter  beslechting kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.    Ondertekening    Plaats en datum: becom a + | + ZA v Plaats en datum    /          Paraaf Opdrachtgever Paraaf Opdrachtnemer  vvv ---- ooo Pagina 4 van 4    Overeenkomst Europese aanbesteding Brandstoffen Gemeente Assen en Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>4.22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>    Bij de contractors hebben de maatregelen gevolgen voor ca. 1.800 arbeidsplaatsen. Op dit  moment 1s nog niet duidelijk, waar deze bezuinigingen plaatsvinden. Dientengevolge is ook  nog niet duidelijk in hoeverre Drentse en Asser bedrijven hiervan de dupe worden. Met de  NAM is de afspraak gemaakt. dat nader overleg volgt zodra de NAM haar plannen heeft ge-  coneretiseerd.   4. Op het moment dat de NAM haar plannen heeft witgewerkt gaan wij samen met de provincie  na of gecoördineerde acties om werkgelegenheid in Assen/Drenthe te behouden wenselijk c.q.  noodzakelijk zijn. Ook dan kan pas bepaald worden welke acties adequaat zijn.    ASSEN, 28 oktober 2015    Met vriendelijke groet,  burgemeester en wethouders.                gemeent eseerelar!s    burgemeester    5    M.L.J. Out T. Dijkstra</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    4.23    FC  De leden van de raad . sa  Bezoekadres Noordersingel 33  Uw brief van  Uw kenmerk    Ons kenmerk 2016-03743    Datum 13 oktober 2016  Verzenddatum '} | 0    Onderwerp _Adviesrol gaswinning winningsplan Westerveld    Geachte dames en heren,    Wij hebben vrijdagmiddag 7 oktober een vooraankondiging ontvangen van het ministerie van  Economische zaken omtrent een adviesverzoek voor het winningsplan Westerveld. In dit gebied  bevinden zich ook een aantal gaslocaties binnen de gemeentegrens van Assen waaronder de geplande  winning in Assen Naord.    In een winningsplan wordt beschreven hoe er gewonnen of opgeslagen gaat warden en wat de te  verwachte seismische risico's zijn. De scope van het plan betreft de veiligheid van omwonenden en  het voorkomen van schade aan gebouwen en infrastructurele werken.    Wij krijgen. gerekend vanaf de datum van het formele verzoek, van het ministerie 14 weken de tijd  om advies uit te brengen. Het ministerie gaat op basis van een indicatieve planning nu uit van week  2 in?   2 in 2017.    Na de adviesperiode neemt het ministerie een ontwerpbesluit op het winningsplan die ter inzage  wordt gelegd en waar burgers en overheden een zienswijze op kunnen indienen. Gedurende de  periode van terinzagelegging van het ontwerpbesluit organiseert het ministerie een informatieavond  voor belangstellenden.    Voor het opstellen van het advies trekken we als lokale overheden samen op maken we gebruik van  de ervaringen van het winningsplan Groningen.    Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra wij meer informatie hebben  zullen wij u nader berichten en informeren hoe u wordt betrokken bij het advies.    Met vriendelijke groet,  burgemeester en wethouders, Z    ie          JZ gemeentesecretaris    „    R Stoffelsma, |.s  7 M.L _J. Out |         He eer En B! Gane Wat pe een reaches op           Postuus ware g4un0 RA Assen ig Ss het kenmerk er de         midas sen el Nv 2cBNGoe2ssso043) deze bert    > veen en tu v Germeernte Asser: datum vermeiden”         Naorders regel 33 azc jW Assen VIG) ZEE CGS vena assen 4</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>4.24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>    Doelstelling en algemene uitgangspunten   Ik zou de politie de volgende handvaten mee willen geven. Het overheidsoptreden rondom het  gaswinningsdebat, is gericht op de handhaving van de openbare orde en het voorkomen van  ongeregeldheden. Daarbij is het van essentieel belang dat de diverse partijen in staat worden  gesteld om hun standpunten te kunnen uitdragen; het overheidsoptreden is erop gericht zoveel  mogelijk recht te doen aan de vrijheden en de rechten van de burgers. Het overheidsoptreden  mag geen afbreuk doen aan het vertrouwen van burgers in de overheid. Bij aantasting van  grondrechten kan overheidsoptreden worden overwogen. Het overheidsoptreden is dan gericht  op het voorkomen of beëindigen van (potentieel) onveilige situaties. Het optreden van politie  en bestuur dient duidelijk en consequent te zijn; te allen tijde gericht op de-escalatie. Met  respect voor en ruimte biedend aan de maatschappelijke discussie die speelt rondom de  gaswinning.    Betogingen & acties   Eventuele acties en betogingen met een bovengemiddeld risico, worden besproken in de lokale  gezagsdriehoek. Lokaal wordt in de gezagsdriehoek vastgesteld hoe wordt opgetreden in geval  van blokkades; het hinderen van de doorgang van het verkeer; niet-aangemelde demonstraties  etc.    Als sprake is van ernstige verstoringen van de openbare orde die een onmiddellijke bedreiging  vormen voor de veiligheid van mens en goed, dan kan de Mobiele Eenheid worden ingezet.  Inzet van de ME geschiedt uitsluitend na toestemming van de burgemeester van de betreffende  gemeente via de basisteamchef en na instemming van de Algemeen Commandant van de  SGBO. Ook bij inzet van de ME geldt het uitgangspunt van de-escalatie. Gebruik lange  wapenstok is toegestaan, conform het lopende mandaat en de afspraken die daarover gemaakt  zijn in de lokale gezagsdriehoek van Assen    Bejegeningsprofiel  Het bejegeningsprofiel is gericht op het bevorderen van een veilige situatie, de-escalatie,  leggen van verbinding en optreden daar waar dat nodig is:    e Optreden en handelen op basis van de bovengenoemde beleidsuitgangspunten en   tolerantiegrenzen;   mensen krijgen de gelegenheid zich te uiten zolang het legitiem blijft;   niet laten provoceren;   onpartijdigheid tonen en oog hebben voor de achtergrond van acties;   mensen op feitelijk gedrag en informatie beoordelen;   actief contact leggen en aanspreekbaar zijn;   communiceren met betrokkene(n), omstanders en organisatoren en uitleggen wat je gaat   doen;   e correct zijn in je optreden, niet aarzelen om daadwerkelijk te handelen en bereid zijn  (eventueel) handelen uit te leggen aan betrokkenen.    Met vriendelijke groët, }         _M.L.J. Out</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>