<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> 
 
Nummer: 2006-672  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 6 juli 2006 is van u een aanvraag om een reguliere bouwvergunning ontvangen voor het plaatsen van 
een gaswinningsunit incl. corrosie/methanolinjectie op het perceel Asserwijk. 
Bij verdere correspondentie over dit bouwplan graag bovenstaand nummer vermelden. 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 DIENST ONTWIKKELING  
 
 
Nederlandse Aardolie Mij. Bv,  
Schepersmaat 2  
9405 TA  ASSEN  
Toelichting  
 
1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanvrager van een reguliere bouwvergunning nie t-ontvankelijk verklaren, 
indien niet is voldaan aan het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning inzake de volledigheid en de 
duidelijkheid van de ingediende bescheiden. Een dergelijk besluit tot niet -ontvankelijkverklaring zullen burgemees-
ter en wethouders pas nemen, nadat zij de aanvrager eerst gedurende ten hoogste 4 weken de gelegenheid hebben 
geboden alsnog de ontbrekende gegevens over te leggen. Burgemeester en wethouders zullen een besluit van niet -
ontvankelijkverklaring binnen 4 weken na dat zij dat genomen hebben, aan de aanvrager mededelen.  
 
2. Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag om een reguliere bouwvergunning in het algemeen 
binnen 12 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, resp. de gegevens zijn gecompletee rd. Zij kunnen hun 
beslissing echter  eenmaal met ten hoogste 6 weken verdagen. Dit delen zij dan binnen de eerste termijn van 12 we-
ken schriftelijk mede. Bovendien kunnen burgemeester en wethouders hun beslissing omtrent een aanvraag om een 
reguliere bouw vergunning aanhouden, bijvoorbeeld op grond van het bepaalde in of krachtens de Wet op de Ruim-
telijke Ordening. Indien dit het geval is, wordt een dergelijke aanhouding eveneens schriftelijk medegedeeld.  
 
3. Indien burgemeester en wethouders niet binnen 12 we ken, resp. 18 weken hebben beslist, is de reguliere bouwver-
gunning van rechtswege verleend, tenzij een bijzondere procedure moet worden doorlopen, bijvoorbeeld op grond 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.  
 
De gemeente Assen is verantwoordelijk voor de z orgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over uw recht op inzage, correctie e.d. kunt u verkrijgen via de 
website van de gemeente Assen of telefonisch via het nummer 0592 366911.  BEWIJS VAN ONTVANGST AANVRAAG 
REGULIERE BOUWVERGUNNING  13.1</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>BOUWEN  
 
Aanvragen om bouwvergunning 
 
In de periode van 28 juni 2006 tot en met 6 juli 2006  zijn bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst 
Ontwikkeling, Noordersingel 33 de volgende aanvragen om bouwvergunning ingediend: 
 
Assen 
Asserwijk  het plaatsen van een gaswinningsunit incl. corrosie/methanolinjectie door Nederlandse Aardolie 
Mij. Bv, 
 
Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze 
publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen 
waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd met toelichting bekend worden gemaakt onder de kop 
“Bouwplannen” of “Verleende bouwvergunning etc”. 13.2</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    STADSBALIE  Nederlandse Aardolie Mij. BV,  Schepersmaat 2  9405 TA ASSEN  Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Assen,  Afd: OBW Tst.:6123 Nr: Datum: 8 augustus 2006  Verz. d.d.:    Onderwerp: reguliere bouwaanvraag nr. 2006-672    (bij verdere correspondentie over dit bouwplan dit nummer vermelden)    Geachte heer/mevrouw,    Hierbij delen wij u mee, dat wij de beslissing op uw aanvraag om bouwvergunning, nummer 2006-672, ten  behoeve van het plaatsen van een gaswinningsunit incl. corrosie/methanolinjectie op een perceel gelegen  Asserwijk, gaswinlokatie te Assen. op grond van artikel 52, lid l van de Woningwet hebben aangehouden.    Uw aanvraag moet tevens worden aangemerkt als het oprichten of veranderen van een inrichting waarvoor  een vergunning volgens de Wet milieubeheer (artikel 8.1) is vereist. Omdat aan u nog geen  milieuvergunning is verleend is het op dit moment niet mogelijk ecn besluit te nemen op uw aanvraag om  bouwvergunning.    De aanhouding van de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning duurt totdat de (definitieve)  beschikking op de aanvraag om milieuvergunning is gegeven en is voldaan aan de volgende voorwaarden:  a. tegen de ontwerp-beschikking geen bedenkingen zijn ingebracht;   b. de (definitieve) beschikking niet afwijkt van het eerdere ontwerp.   Zijn er wel bedenkingen ingebracht, dan eindigt de aanhouding met ingang van de dag waarop de  beschikking op grond van artikel 20.3, lid 1 van de Wet milieubeheer van kracht is geworden.    De beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het  indienen van een bezwaarschrift. Indien ingevolge artikel 7:1, eerste lid, onder d, van de Algemene wet  bestuursrecht geen bezwaar kan worden gemaakt, wordt de beschikking van kracht met ingang van de dag  na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift.    STADSBALIE    Pastbus 30018, 9400 AR ASSEN  Teletoon (0592) 36 69 11    Bezoekersadres:   Noordersingel 33, 9401 JW Assen  Fax (0592) 36 6595   E-mail: info@assen.nl    Bank: B.N.G. rek.nr. 28.50.00.497  of Postbank 832900  t.n.v. gemeente Assen.    Wilt u bij beantwoording datum  en kenmerk van deze brief vermelden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Vervolgblad 1 
 
Ons kenmerk: 2006-672 
 
 
Vorenstaande geldt met dien verstande dat er geen verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter 
van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. In dat laatste geval eindigt de 
aanhoudingsverplichting met ingang van de dag nadat op het bedoelde verzoek om voorlopige voorziening 
is beslist. 
 
Tot slot delen wij u volledigheidshalve mee, dat tegen ons besluit tot aanhouding van de beslissing op de 
door u gevraagde bouwvergunning, desgewenst binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van 
deze brief op grond van de Algemene wet bestuursrecht een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift bij ons 
college kan worden ingediend. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met 
medewerker dienst Stadsbalie, afdeling Publieksbalie Bouwen en Wonen. 
  
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Assen, 
namens hen, 
procesmanager Bouwen en Wonen, 
 
 
 
 
G.J.M. Scholtens 
 
 
 
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>BEGELEIDINGSFORMULIER CONCEPT -BRIEF 
 
 
NAAM VAN HET DOCUMENT:        
_____________________________________________________________________________________ 
Concept via :       
Paraaf voor gezien :  
Briefpapier :       
____________________________________________________________________________________ 
Concept d.d. : 8 augustus 2006 
Afd. : OBW 
Steller :  
Toestel :  
Paraaf hoofd afd. :  
____________________________________________________________________________________ 
Origineel : 1 Ont. op Tekstverw. : ................................... 
Archiefex. : 1 Nr. : ................................... 
Afschriften : 2 Par.coll. : ................................... 
 _________ Datum verz. : ................................... 
Totaal : 4 Par. verz. : ................................... 
 
Afschriften aan: 
1. OBW-milieu 
2.  
3.       
4.       
5.       
 
Meezenden: 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
Opmerkingen:       
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>13.4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    Meer informatie   Heeft u vragen over uw aanvraag neem dan gerust contact op met het team Bouwen, Wonen en  Ondernemen, telefoonnummer 0592-366503 of per e-mail: vergunningem@assen.nl   Vergeet niet het registratienummer te vermelden. Dit nummer staat in het onderwerp van deze brief,    Met vriendelijke groet,  namens burgemeester en wethouders,          medewerker integrale vergunningverlening    NB. Deze brief is ook naar de gemachtigde gezonden.  ARCADIS  La.v: de heer MA  Postbus 63  9400 AB Assen</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> 
 
Nummer: 2006-837  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 29 augustus 2006 is van u een aanvraag om een reguliere bouwvergunning ontvangen voor het plaatsen 
van een gaswinningsunit (incl. corrosion inhibitor) op het perceel Witterbroek te Assen. 
Bij verdere correspondentie over dit bouwplan graag bovenstaand nummer vermelden. 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 DIENST ONTWIKKELING  
 
 
Nederlandse Aardolie Mij. Bv,  
 
t.a.v. de heer  
Schepersmaat 2  
9405 TA  ASSEN  
Toelichting  
 
1. Burgemeester en wethouders kun nen de aanvrager van een reguliere bouwvergunning niet -ontvankelijk verklaren, 
indien niet is voldaan aan het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning inzake de volledigheid en de 
duidelijkheid van de ingediende bescheiden. Een dergelijk besluit  tot niet -ontvankelijkverklaring zullen burgemees-
ter en wethouders pas nemen, nadat zij de aanvrager eerst gedurende ten hoogste 4 weken de gelegenheid hebben 
geboden alsnog de ontbrekende gegevens over te leggen. Burgemeester en wethouders zullen een besl uit van niet -
ontvankelijkverklaring binnen 4 weken nadat zij dat genomen hebben, aan de aanvrager mededelen.  
 
2. Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag om een reguliere bouwvergunning in het algemeen 
binnen 12 weken na de dag waarop de aanv raag is ontvangen, resp. de gegevens zijn gecompleteerd. Zij kunnen hun 
beslissing echter  eenmaal met ten hoogste 6 weken verdagen. Dit delen zij dan binnen de eerste termijn van 12 we-
ken schriftelijk mede. Bovendien kunnen burgemeester en wethouders hun beslissing omtrent een aanvraag om een 
reguliere bouwvergunning aanhouden, bijvoorbeeld op grond van het bepaalde in of krachtens de Wet op de Ruim-
telijke Ordening. Indien dit het geval is, wordt een dergelijke aanhouding eveneens schriftelijk medegedeeld.  
 
3. Indien burgemeester en wethouders niet binnen 12 weken, resp. 18 weken hebben beslist, is de reguliere bouwver-
gunning van rechtswege verleend, tenzij een bijzondere procedure moet worden doorlopen, bijvoorbeeld op grond 
van de Wet op de Ruimtelijke Orden ing. 
 
De gemeente Assen is verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over uw recht op inzage, correctie e.d. kunt u verkrijgen via de 
website van de gemeente As sen of telefonisch via het nummer 0592 366911.  BEWIJS VAN ONTVANGST AANVRAAG 
REGULIERE BOUWVERGUNNING  13.5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>BOUWEN  
 
Aanvragen om bouwvergunning 
 
In de periode van 23 augustus tot en met 29 augustus  zijn bij de Stadsbalie, afdeling Bouwen en Wonen, 
Noordersingel 33 de volgende aanvragen om bouwvergunning ingediend: 
 
Assen 
Witterbroek te Assen  het plaatsen van een gaswinningsunit (incl. corrosion inhibitor) door Nederlandse 
Aardolie Mij. Bv, 
 
Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze 
publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen 
waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd met toelichting bekend worden gemaakt onder de kop 
“Bouwplannen” of “Verleende bouwvergunning etc”. 13.6</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> 
 
 
 
 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  
t.a.v.   
Schepersmaat 2  
9405 TA  ASSEN  
 Contactpersoon         
Toestel         
Bezoekadres   Noordersingel 33  
  Assen  
Uw brief van         
Ons kenmerk         
Bijlagen         
   
Datum   24 februari 2009  
Verzenddatum   24 februari 2009  
 
Onderwerp: bewijs van ontvangst  reguliere bouwaanvraag nr. 2009 -324 
 
 
Geachte heer , 
 
Op 17 februari 2009 is van u een aanvraag om een reguliere bouwvergunning ontvangen voor het plaatsen 
van een gaswinningsunit op het perceel Witterbroek. 
Bij verdere correspondentie over dit bouwplan graag bovenstaand nummer vermelden. 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Toelichting  
 
1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanvrager van een reguliere bouwvergunning niet -ontvankelijk verklaren, 
indien niet is voldaan aan het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning inzake de volledigheid en de 
duidelijkheid van de ingediende besc heiden. Een dergelijk besluit tot niet -ontvankelijkverklaring zullen burgemees-
ter en wethouders pas nemen, nadat zij de aanvrager eerst gedurende ten hoogste 4 weken de gelegenheid hebben 
geboden alsnog de ontbrekende gegevens over te leggen. Burgemeester en wethouders zullen een besluit van niet -
ontvankelijkverklaring binnen 4 weken nadat zij dat genomen hebben, aan de aanvrager mededelen.  
 
2. Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag om een reguliere bouwvergunning in het algemeen 
binnen 12 w eken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, resp. de gegevens zijn gecompleteerd. Zij kunnen hun 
beslissing echter  eenmaal met ten hoogste 6 weken verdagen. Dit delen zij dan binnen de eerste termijn van 12 we-
ken schriftelijk mede. Bovendien kunnen bu rgemeester en wethouders hun beslissing omtrent een aanvraag om een 
reguliere bouwvergunning aanhouden, bijvoorbeeld op grond van het bepaalde in of krachtens de Wet op de Ruim-
telijke Ordening. Indien dit het geval is, wordt een dergelijke aanhouding evene ens schriftelijk medegedeeld.  
 
3. Indien burgemeester en wethouders niet binnen 12 weken, resp. 18 weken hebben beslist, is de reguliere bouwver-
gunning van rechtswege verleend, tenzij een bijzondere procedure moet worden doorlopen, bijvoorbeeld op grond 
van d e Wet op de Ruimtelijke Ordening.  
 
De gemeente Assen is verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens op grond van de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over uw recht op inzage, correctie e.d. kunt u verkri jgen via de 
website van de gemeente Assen of telefonisch via het nummer 0592 366911.  13.7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>13.8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    Nummer: 2006-672    Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk:    1,    10.    Binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning moet er zijn gestart met de  bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden dienen in een aaneengesloten periode plaats te vinden en  mogen niet langer dan 26 weken aaneengesloten stilliggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen  Burgemeester en Wethouders op grond van het bepaalde in artikel 59 van de Woningwet de bouwver-    gunning intrekken.    Van de aanvang van de werkzaamheden waaronder mede begrepen ontgraven, heien en grondverbete-  ringwerkzaamheden moet tenminste 3 dagen van tevoren en bij voorkeur schriftelijk kennis worden  gegeven aan uw toezichthouder.    Er mag geen grond, vrijkomend bij graafwerkzaamheden op de bouwlocatie worden afgevoerd (zoge-  heten gesloten grondbalans). Eventueel vrijkomende grond dient op het terrein zelf te worden toege-  past. Indien toch overtollige grond moet worden, dan moet dit naar een daartoe bestemde inrichting,  met een depotonderzoek of ander bodemonderzoek niet ouder dan 2 jaar;    het bouwafval dient op de bouwplaats ten minste te worden gescheiden in de volgende fracties:   a: gevaarlijke afvalstoffen;   b: steenwol, mits meer dan 1 m°/bouwproject;   c: glaswol, mits meer dan 1 m°/bouwproject;   d: overig afval:   Dit afval dient op reguliere wijze te worden afgevoerd naar een daartoe bestemde verwerkingsinrich-  ting;    Alle wapening van de gewapend betonconstructies moet door het bouwtoezicht zijn goedgekeurd  voordat met het betonstorten van het betreffende onderdeel wordt aangevangen. Ten minste l werkdag  voor het storten van het beton dient het bouwtoezicht te worden gewaarschuwd dat de wapening voor  controle gereed ligt.    Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning betrekking  heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij uw toezichthouder gemeld. Vervolgens zal de toe-  zichthouder uw bouwwerk inspecteren en sluiten wij het dossier af.    Na het gereedkomen van uw bouwwerk, waarvoor een bouwvergunning is verleend, is het verboden  dit bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien:   - het bouwwerk niet gereed is gemeld bij de afdeling Bouwen en Wonen   - er niet gebouwd is overeenkomstig de bouwvergunning.    Tijdens de bouw moeten op het bouwterrein op verzoek van uw toezichthouder de bouwvergunning en  de bijbehorende bescheiden ter inzage worden gegeven.    Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wij-  ze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en  in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven  en terreinen en hun gebruikers.    Het terrein waarop gebouwd wordt, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden ver-  richt, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en het aangrenzende open erf of terrein zijn  afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.    Toezichthouder van uw bouwplan is de heer SEE telefoon: n  E-mail adres van uw toezichthouder is EE @ 2ssen.nl</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    Nederlandse Aardolie Maatschappij BM. als Pete 95900    9400 HH ASSEN  @) Telefoon : (0592) 369111    Telefax : (0592) 362200    ISO 14001 NAM www.nam.nl    Behoort bij bestuit van  B en W van us gemeente cs    Gemeente Assen ar _   Afd. Bouw- en woningtoezicht “© 2 1 MAART 2007  Postbus 30018 Ne 5 he   9400 RA ASSEN mens hen,         Procesmanager  vergunningen en handhaving} .         Uw ref: Onze ref: EP200606216485 Doorkiesnr: | Assen, 4 juli 2006  LSEP-E-L (hw)    Onderwerp: Bouwaanvraag gaswinningsunit locatie Assen    Geachte heer, mevrouw,    In het verleden heeft onze maatschappij al naar aardgas geboord vanaf de locatie Assen, gesitueerd  aan de Asserwijk in uw gemeente.   In het kader van het ontwikkelen van marginale aardgasvelden zijn wij voornemens de onderhavige  locatie in Q 4 van dit jaar in productie te nemen.   Hiervoor zal een mobiele gaswinningsunit op het locatieterrein worden gesitueerd. Tevens wordt  hierbij — om corrosie en hydraatvorming tegen te gaan — resp. een kleine anticorrosie- en methanol-  injectieunit geplaatst.   Voorts zal op het locatieterrein een bovengrondse pijpleiding worden aangelegd, die op diverse  plaatsen wordt ondersteund door een betonnen fundatie.    Ten behoeve van de bouwaanvraag voegen wij de navolgende bescheiden in 3-voud bij:    - bouwaanvraagformulier   - tekeningnr. TL-200606214928 civiele lay-out, bestaand en nieuw, blad 1 en 2   -  tekeningnr. TL-200606214924 aanzichten gaswinningsunit en corrosie- en methanol units  -  tekeningnr. TL-200606214926, aanzichten bestaand en nieuw, blad 1 en 2   -  tekeningnr. TS-5609, pijpondersteuningen puttenterrein   -  tekeningnr. 0619513001, d.d. 30 juni 2006, kadastrale situatie    In het kader van de Wet milieubeheer hebben wij een aanvraag voor een oprichtingsvergunning  ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Ten bewijze hiervan hebben wij het bewijs van  ontvangst bijgesloten.   De op te richten productiefaciliteiten vallen binnen de planvoorschriften van het bestemmingsplan en  verzoeken u dan ook spoedig voorzover noodzakelijk een bouwvergunning af te geven.    inmiddels verblijven wij als geadviseerd,    hoogachtend,  Nederla ardolie Maatschappij B.V          Afd. Vergunningen en Grondzaken    Bijlagen: als geadviseerd    Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe onder nummer 04008869.</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>         mann Jake  En iens Deen ee A) een  eden    </pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    Gegevens gemeente    Dossiernummer          komen dd.    3 lab LOK SHANE    - § JULI 2006    “F Gsmcente Assen          1  Vraagt u de vergunning > la  aan namens een rechts- lb  persoon? Vul dan bij la de  naam van de rechts-  persoon in en bij 1b de lc  naam van degene die  vertegenwoordigings- ld  bevoegd is.  Bij een particuliere aan- le  vraag hoeft u 1b dus niet lf  in te vullen  lg  lh  2  2a  Lees in de toelichting >  welke bouwvergunning  u nodig heeft.  In bijlage I ziet u welke  documenten u moet  meesturen  2b  U heeft uw eerdere >  bouwplannen bijvoor- 2  beeld gewijzigd  2d  3  3a  Kijk voor deze informatie 3b  in de koopakte van het >  pand of het perceel of  neem contact op met het  kadaster 3c    Het gaat om de situatie >  op het moment dat u de  bouwvergunning aan-  vraagt                  vrom 01012004/3262    Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij dlenst of afdeling    in voud Bouw- en Woningtoezicht  Behoort hi bectuiteon  Ben W Visi ue Geiten de |    Verzendadres  Gemeente Assen                                              van | Wiet 200 Postbus 30018  9400 RA Assen  Namens bh.    „Process. nar    LL,    andhe vi JJ    bouwvergunning    ederlandse Aardolie Maatschappij B.V.    OREN S  _ Schepersmaat 2    Man (Vrouw    rechtspersoon ne,   det Do,  Correspondentieadres  in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer    _ 9405 TA Assen    Postcode en plaats    Telefoon overdag    Faxnummer Dn  E-malacres Ee:  Bent u O eigenaar ® huurder    O anders, nameliyk    Uw bouwvergunning  Welke bouwvergunning vraagt u aan?  CJ Lichte bouwvergunning  B Reguliere bouwvergunning  TC] Reguliere bouwvergunning fase 1  0 Reguliere bouwvergunning fase 2  > datum afgifte bouwvergunning fase 1  > (registratie\nummer bouwvergunning fase 1  Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?  OO Ja, ga naar 2c Nee, ga naar 3  Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd?  Wat is het (registratielnummer van de eerdere aanvraag  om bouwvergunning?  Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie    Asserwijk    9307 XK Assen    Straat en huisnummer  Postcode en plaats  Kadastrale aanduiding  Assen   Q nr. 3141, 3143, 3146 en 3149    Gemeente  Sectie en nummer  Eigendomssituatie perceel/kavel  OO Erfpacht    O Eigen grond B Huur</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    Gee Em ms    </pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    A    De bouwwerkzaamheden    4a Geef een korte omschrijving van het bouwplan    Tijdelijk bouwwerk zoals >  bedoeld in art. 45, le lid,  van de Woningwet.   Zie ook de toelichting    Gebruik wil zeggen:    het daadwerkelijke > 5a  gebruik van het   bouwwerk. 5b  Zie de toelichting   Zie de toelichting bij > 5c    bezettingsgraadklasse:  streep door wat niet van  toepassing is    5d en 5e alleen invullen > 5d  als er sprake is van  woningen of wooneen-    heden    5e    Je    Het gaat om het geheel [] gedeeltelijk > plaatsen  DO vernieuwen  CO veranderen  CJ oprichten  vergroten    Ruimte voor toelichting:    De gaswinningsunit bestaat uit twee onderdelen, gebouwd op een stalen  constructie, die wordt geplaatst op de aanwezige verharding van het puttenterrein.    4b Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?         OO Nee   Ja > Wat is de beoogde instandhoudingstermijn max. 5 jaar  van het bouwwerk?   Gebruik van het bouwwerk   Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de _gaslokatie         bijbehorende terreinen?    Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende  terreinen na uitvoering van de werkzaamheden?    Geef in de onderstaande tabel de gebruiksfunctie, de bezettingsgraadklasse,  de gebruiksoppervlakte en de vloeroppervlakte, na uitvoering van de werkzaamheden, aan.    Gebruiksfunctie                                                                                                                                                                 | Bezettings- Gebruiks- Vloeroppervlakte  graadklasse oppervlakte m? verblijfsgebied in m*  Wonen pn nn  | Bijeenkomst _ {81 B2 B3 B4 BS | oe  | Cel ‚81 B2 B3 B4 B5 | |  | Gezondheidszorg siez ese es;  Indvovio fz 3 Be)  Kantoor _ Bl B2 B3 B4 B5| be  Logies Bl B2 B3 B4 B5 | ; L 7 _  | Onderwijs Bl B2 B3 B4 B5 |  Sport Bl B2 B3 B4 ssl L  Winkel _ {Bl B2 B3 B4 BS], Eo  Overige gebruiksfuncties B2 B3 B4 B5  Bouwwerk geen gebouw zijnde B2 B3 B4    Voor hoevee! woningen/wooneenheden vraagt u de bouwvergunning aan?    Aantal huurwoningen Aantal huurwooneenheden    Aantal koopwoningen Aantal koopwooneenheden    Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk?  O Ja O Nee</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    6 _ Afmetingen van het bouwwerk  6a Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden?    6a en 6b ook met ‘Ja’ > Ja + Bebouwde opperviakte voor uitvoering van de werkzaamheden a ad m?  beantwoorden bij oprich-   ten van een bouwwerk   (nieuwbouw) D Nee    > Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden 30 om    6b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?                   (U Ja > Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden | m  > Bruto vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden mn _— mm  ® Nee  6c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?  © Ja > Bruto inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden nd m  > Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden m?  Nee  „Materiaal en kleurgebruik  Meer ruimte nodig? > 7a Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik  Stuur een bijlage mee. OO oo oo . Oe  Heeft het bouwwerk | Onderdeel Materiaal | Kleur |  andere bijzondere onder- :  delen of materialen of i Gevels + | |  gaat het om een bouw- | Plint gebouw | | _  3 |  Wu die doninopdelege | Geene | | |  regels in het schema lo Borstweringen | a ;  voegwerk | |  Kozijnen en ramen | |  | Deuren L  en | |  Balkonhekken | _  Dakgoten en boeidelen | a | |  Dakbedekking Lo |  ' Installatie Installatie en ondersteuningen RAL 7032 |  (kiezelgrijs) |  Informeer bij uw > 7b Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester?  gemeente of dit mogelijk O Ja Mi Nee  _8__ Kosten  Zie de toelichting > 8 Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW) ia rn    9 Ultvoeren van de bouwwerkzaamheden  9a Hoe worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd?  O) U huurt een hoofdaannemer in die eindverantwoordelijke is voor de bouwwerkzaamheden    C) U huurt zelf verschillende aannemers in voor de uitvoering van de verschillende  bouwwerkzaamheden    CJ U voert de bouwwerkzaamheden geheel zelf uit    Zie de toelichting > fd Nog niet bekend, ga naar vraag 10</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>         ie Te              Ml he  a PS    == Pik Pl as nn  2 at idl pa En n    Ce oie EE             Er i} - 7  LJN oem. a >  a)         a  me  a Ld C7  te  = _  ; mn mn  EE ee . = a  a nn - = 7 = 7  ad — oe _— B 7 en  st aa m    </pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    9 Vervolg: Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden    Voeg een gewaarmerkte > 9b Gegevens hoofdaannemer  kopie van inschrijving  Naam  KvK bij  Adres  Meer aannemers of > 9c Gegevens onderaannemer  onderaannemers?  Naam  Stuur een bijlage mee.  Stuur voor iedere Adres    onderaannemer een  gewaarmerkte kopie van  de inschrijving van de    Voor welk dee! van de werkzaamheden  wordt de onderaannemer ingeschakeld?    KvK mee  10 Overige vergunningen  Informeer bij de > 10 Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig?  emeente of un . .  gemeen 108 OO Nee & Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de  overige vergunningen  nodig heeft vergunning of een bewijs van de aanvraag mee >    (3 Monumentenvergunning    Vergunning Kernenergiewet    O   Milieuvergunning   O Vergunning Wet ziekenhuisvoorzieningen  TD    Sloopvergunning    11 Machtiging  Heeft u bij een aanvraag > 11 Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?  eerste fase een . . .  7 Nee O Ja, vul dan hier de gegevens van die persoon in    machtiging afgegeven  (aan bijvoorbeeld een Naam en voorletters  architect of bouwonder-    Functie  nemer}? Vul hier dan  opnieuw de gegevens Correspondentieadres  van de gemachtigde in in Nederland    Postcode en plaats    Telefoon overdag    Faxnummer  E-mailadres  12 Handtekening  Als een gemachtigde is > Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat het  aangewezen, moeten gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003.  zowel de aanvrager als  12a Aanvrager  de gemachtigde dit a nanvrag  formulier ondertekenen Datum 3 juli 2006    Handtekening aanvrager    12b Gemachtigde         Datum    Handtekening gemachtigde    Terugsturen van de aanvraag    Stuur de aanvraag inclusief de bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het  formulier staat vermeld. Als er geen adres op het formutier staat vermeld, informeer dan bij uw  gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1  Aanvraag bouwvergunning    Op basis van de documenten >    die u meestuurt, moet de  gemeente kunnen beoordelen  of uw aanvraag voldoet aan  de eisen voor bouwwerken  zoals die zijn vastgelegd in  het Bouwbesluit 2003, de  Woningwet, het bestemmings-  plan en de gemeentelijke  bouwverordening. U moet alle  gegevens en bescheiden die  van toepassing zijn op uw  aanvraag meeleveren met het  aanvraagformulier. De hoofd-  lijn van de constructie of het  constructieprincipe moet dui-  delijk worden uit de gegevens  en bescheiden die u direct  meelevert bij het indienen van  het aanvraagformulier.  Berekeningen en detailtekenin-  gen die betrekking hebben op  de constructies en installaties  mag u later aanleveren (zie  paragraaf 1.5 van het Besluit  indieningsvereisten aanvraag  bouwvergunning voor een  nadere toelichting). Geef op  het aanvraagformulier aan  welke gegevens en beschei-  den u eventueel op een later  tijdstip aanlevert.    Checklist    Kruis hieronder aan welke gegevens en bescheiden u bijvoegt bij de aanvraag en stuur deze lijst mee met  de aanvraag. Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld, bijvoorbeeld een archi  tect of een adviseur. Voorzie de gegevens en bescheiden van het corresponderende nummer uit de linker-  kolom. In de tabel is aangegeven welke gegevens en bescheiden van toepassing kunnen zijn bij een lichte  bouwvergunning of bij een eerste fase of een tweede fase van een reguliere bouwvergunning. Vraagt u de  reguliere vergunning in één keer aan? Dan zijn de gegevens en bescheiden van zowel fase 1 als fase 2  van toepassing. Meer informatie over de indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning vindt u via  www.vrom.nlAvoningwet onder ‘Wetten en regels’ (indieningvereisten voor aanvragen om bouwvergunning).                  Gegevens en bescheiden   Reguliere bouwvergunning fase 2  Reguliere bouwvergunning fase Ì  |             |                                    Overzichtslijst / verklaring digitaal ingediende gegevens en bescheiden  Plattegronden en doorsnedetekeningen    Aanduiding bestemmingen   Afmetingen perceel en situering   Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen  Inrichting parkeervoorzieningen   Indieningsvereisten Agrarische Adviescommissie  Indieningsvereisten toetsing leefmilieuverordening    Belastingen en belastingcombinaties constructie   De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie   Gegevens en bescheiden Wet Bibob   EPC-berekening thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid  Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorptie  Daglichttoetreding   Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht  Brandveiligheid en rookproductie   Brand- en rookcompartimentering   Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen  Noodstroomvoorziening en -verlichting   Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten  tucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen   Riolering en hemelwaterafvoeren   Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten   Drinkwater- en warmwatervoorzieningen   Inbraakwerendheid   Weren van ratten en muizen   Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimten   Opslagplaats afvaistoffen   Opslagplaats gevaarlijke stoffen   Stallingsruimte voor fietsen   Integrate toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten   Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen   Opstelplaats aanrecht, kook-/stooktoestel en warmwatervoorziening  Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten  Hoogteligging vloeren t.o.v. het aansluitende terrein   Draairichting draaiende delen   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats  Brandveiligheidinstaltaties   Bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen  Rapportage bodemgesteldheid   indieningsvereisten experimentele bouw   *Deze gegevens en bescheiden hoeft u niet direct met de aanvraag mee te sturen.  Uw gemeente zal u informeren of en welke gegevens nodig zijn. 5                                                                                       -_    ed    7                              27    7            </pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                 i  df  Den PIN 7 3 - LE A nn NS ee         </pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>               Ins= kere  ische Ates omen d.d.    Ministerie van Econo Msheksbahe         = PRUOOOSALO 1G    Gens vent Assen          Behoort nij besluit van  Ben W van os gence te Assen h2b&    Aan ,  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. van 2 2006 Sy2  Tav. de heer EN etl zu07  Postbus 28000 ere Fen,  9400 HH ASSEN         Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)    0 9 HE: 700R EP200604227668 ET/EM / 6035522 _ -  LSEP-E-L(LL)    Onderwerp    Vergunningaanvraag Wm: Inrichting Assen    BEWIJS VAN ONTVANGST    Geachte heer AN  Hierbij bevestig ik u de ontvangst op 03-05-2006 van uw aanvraag betreffende cen    vergunning ingevolge artikel 8.1, lid 1, sub a en c van de Wet milieubeheer met  betrekking tot het oprichten en in werking hebben van de inrichting Assen.    Ik heb deze aanvraag ingeschreven onder nummer ET/EM/6034831.         Directe Energiemarkt    Besoekaires Poorksesnummer Telefax   Prinses Beatrixlaan EE  hrontdkantoor Talefoon (O70) 379 89 11 Behandeld dour   Beeuidentoutseweag 30 Telefe (O70) 947 46 83 INE |   Postbus 2010] Finan ezpost@eaunez.al    2509 EC [5s Graverbaue Viebsite wevers mina? ni Versorke bij beantwoording van deze bred vas Renmerk te verreden</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>         </pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>13.9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    TOT Ae  !  + ‘ 7  | oe Pog  ody  | wh )  Bi  / an  | i? i,  it  | 4 '  | | |  |  | : |  | a |  Ss  EE  | | | |  4 ue i  | IN |  TN  | J    wee  y  ak  |  ‘ ,  ei  |  |  '              |  | |  {  |  ree eI  |  I es  {  wy  hop 4                   </pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>    Gegevens gemeente    Dossiernummer    2006 -~ Ay    Vraagt u de vergunning >  aan namens een rechts-  persoon? Vul dan bij la de  naam van de rechts-  persoon ín en bij lb de  naam van degene die  vertegenwoordigings-  bevoegd is.   Bij een particuliere aan-  vraag hoeft u lb dus niet  in te vullen    Lees in de toelichting >  welke bouwvergunning   u nodig heeft,   In bijlage l ziet u welke  documenten u moet  meesturen    U heeft uw eerdere >  bouwplannen bijvoor-  beeld gewijzigd    Kijk voor deze informatie   in de koopakte van het >  pand of het perceel of  neem contact op met het  kadaster    Het gaat om de situatie >  op het moment dat u de  bouwvergunning aan-  vraagt                 a    la  lb    lc    ld  le  lf  lg  lh    4    2a    2b    2c  2d    3    3a    3b    3c    vrom 01012004/3262    Datum ontvangst Aanvraag ingediend indienen bij dienst of afdeling    in voud Bouw- en Woningtoezicht    ngekomer d.d.    Pubheksbalie    29 AUS. 2006    Verzendadres  Gemeente Assen  Postbus 30018  9400 RA Assen             4  sb Gemeente Assen  = Behoort bij besluit van    emeente Assen  Aanvraag bouwvergünning    2 1 FEB. 2007    Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.    EN an    Correspondentieadres Schepersmaat 2  in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer    _ 9405 TA Assen    Gegevens van de aanvrager van    Naam en voorletters B Man Vrouw    Vertegenwoordiger    RE {fonen  rechtspersoon wen en V'    Procesmanager Bou              Postcode en plaats  Telefoon overdag  Faxnummer    E-mailadres    En    Bent u ] eigenaar huurder    G.J.M. Scholtens  OQ anders, namelijk  Uw bouwvergunning  Welke bouwvergunning vraagt u aan?  ] Lichte bouwvergunning  NM Reguliere bouwvergunning  0 Reguliere bouwvergunning fase 1  DO Reguliere bouwvergunning fase 2  > datum afgifte bouwvergunning fase 1  > (registratie)nummer bouwvergunning fase 1  Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?  1 Ja, ga naar 2c MW Nee, ga naar 3  Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd?  Wat is het (registratie)nummer van de eerdere aanvraag  om bouwvergunning?  Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie  Witterbroek    9405 TH Assen    Straat en huisnummer  Postcode en plaats   Kadastrale aanduiding  Assen    O nr. 85 en 1017    Gemeente  Sectie en nummer  Eigendomssituatie perceel/kavel  O) Erfpacht    O Eigen grond B Huur</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    LD RO a ge ale ken    aish    … a ib il In Ì  ABe as  ET EN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>    4 De bouwwerkzaamheden    4a Geef een korte omschrijving van het bouwplan    a    Het gaat om het KI geheel C) gedeeltelijk > plaatsen  vernieuwen    veranderen    000    oprichten  DO vergroten    > van een gaswinningsunit(incl. corrosion inhibitor)         Ruimte voor toelichting:    “ De gaswinningsunit bestaat uit twee onderdelen, gebouwd op een stalen  constructie, die wordt geplaatst op de aanwezige verharding van het puttenterrein.    Tijdelijk bouwwerk zoals > 4b Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?  bedoeld in art. 45, le lid,  . O Nee  van de Woningwet.  Zie ook de toelichting Ja + Wat is de beoogde instandhoudingstermijn ‚max. 5 jaar  van het bouwwerk?         as 5 Gebruik van het bouwwerk  Gebruik wil zeggen: —         het daadwerkelijke > 5a Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de - gaswinningslokatie  gebruik van het bijbehorende terreinen?  bouwwerk.    5b Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende i gaswinningslokatie    i fichti . . .  Zie de toelichting terreinen na uitvoering van de werkzaamheden?    Zie de toelichting bij > 5c Geef in de onderstaande tabel de gebruiksfunctie, de bezettingsgraadklasse,         bezettingsgraadklasse: de gebruiksoppervlakte en de vloeroppervlakte, na uitvoering van de werkzaamheden, aan.  streep door wat niet van _ _ _  toepassing is Gebruiksfunctie Bezettings- Gebruiks- Vloeroppervlakte    graadklasse oppervlakte m* verblijfsgebied in m?         Bijeenkomst Bl B2 B3 B4  Cel Bl B2 B3- B4  Gezondheidszorg B1l-B2 B3 B4-  Industrie [Bi B2 83-84  Kantoor Bl 82-B3 B4   |B1 B2 B3-B4  Onderwijs Bl B2 B3 B4-  Sport    Overige gebruiksfuncties                                                           Bouwwerk geen gebouw zijnde    5d en 5e alleen invullen > 5d Voor hoeveel woningen/wooneenheden vraagt u de bouwvergunning aan?  als er sprake is van   woningen of wooneen-  heden Aantal koopwoningen ! Aantal koopwooneenheden |    Aantal huurwoningen L Aantal huurwooneenheden !    be Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk?  O Ja Kl Nee</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>         —_  r:  4  -_-  t                   * .  - I  : oe  ‘  » AD en  - — * - —  : Ì ins  me  7 ie  a En - a nnen a ent |  ne 5 —— = = = — =_—_— —=_— = = '  ed eme mn en a en ande aren zm a ae ee — er ae —- Te  —_ 7 7 ~ Ì . - - ~ zer mmm engen 7 +  - . * or —_ -- ——_ "  *  - - — -  _ - - _ .  - - . - = - po  - Ten ow mi hen ned a.  " -  - . _ . - : : — .  ~ Foo TE ain --e BA 8 FL a oe .  _ 5 me. _*_ = ie - _ - —  —_ 3 7  “ — es - nne en ter mmm - i ard — EE ad -  1 ‘ -  Te 4 —_ - —_ = > - «aa b - -  ‘ = . En — € ae … -_ - - 3  an) ee SP ee Ter i. g- aS ae - pr = se =</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>    6 __ Afmetingen van het bouwwerk    6a Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden?    6a en 6b ook met ‘Ja’ > B Ja + Bebouwde opperviakte voor uitvoering van de werkzaamheden nn m?  beantwoorden bij oprich- > Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden _30m2 wm:  ten van een bouwwerk   (nieuwbouw) OO Nee    6b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?    O Ja + Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden Ze a  > Bruto vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden anne m?  Nee  6c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?  OO Ja > Bruto inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden = = 3— |. mm  > Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden m:  Nee  _2__Materiaal en kteurgebrulk  Meer ruimte nodig? > 7a Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik  Stuur een bijlage mee. Oe oe . - . ‚  Heeft het bouwwerk „Onderdeel = Materiaal |_ Kleur |    andere bijzondere onder- :  . Gevels   delen of materialen of :   gaat het om een bouw- - Plint gebouw   werk dat geen gebouw is?   Vul die dan in op de lege   regels in het schema - Borstweringen    4b    - Gevelbekleding    | Voegwerk    - see ee    Kozijnen en ramen  - Deuren  + Luiken   7 - ; +  Balkonhekken    -- t - zee    Dakgoten en boeidelen |    | Dakbedekking |  Installatie Installatie en ondersteuningen | RAL 7032  | (kiezelgrijs) |  Informeer bij uw > 7b Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester?  gemeente of dit mogelijk 0 Ja B Nee  8 Kosten  Zie de toelichting > 8 Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW) | annen    9 _ Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden  9a Hoe worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd?  CJ) U huurt een hoofdaannemer in die eindverantwoordelijke is voor de bouwwerkzaamheden    CJ U huurt zelf verschillende aannemers in voor de uitvoering van de verschillende  bouwwerkzaamheden    0 U voert de bouwwerkzaamheden geheel zelf uit    Zie de toelichting > hd Nog niet bekend, ga naar vraag 10</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>    een me nn eet. ta  7s ADT ie ï - a ad    mr dim hae er 2                      ee    Car  LA -_  ma a gm dn. . ‚ 8e.  Pe Tae, cos eK NE EEN Eert  ee er = ee  = = neg eae a Teen Er pn enk ay et enn en  Ons ge Ja Là Te em» Ee a inie as    Sadee A me eT Dee a | ae hi    NE 4    4 PT  r    Ni</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>    Voeg een gewaarmerkte >  kopie van inschrijving  KvK bij    Meer aannemers of >  onderaannemers?   Stuur een bijlage mee.  Stuur voor iedere  onderaannemer een  gewaarmerkte kopie van  de inschrijving van de   KvK mee    Informeer bij de >  gemeente of u nog   overige vergunningen   nodig heeft    Heeft u bij een aanvraag >  eerste fase een   machtiging afgegeven   (aan bijvoorbeeld een  architect of bouwonder-  nemer)? Vul hier dan  opnieuw de gegevens   van de gemachtigde in    Als een gemachtigde is >  aangewezen, moeten  zowel de aanvrager als   de gemachtigde dit  formulier ondertekenen    „S__ Vervolg: Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden  9b Gegevens hoofdaannemer  Naam  Adres en  Ic Gegevens onderaannemer  Naam  Adres    Voor welk deel van de werkzaamheden  wordt de onderaannemer ingeschakeld?  „10 Overige vergunningen  10 Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig?   CT) Nee bd Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de  vergunning of een bewijs van de aanvraag mee >  C1 Monumentenvergunning  OJ Vergunning Kernenergiewet  Milieuvergunning  U Vergunning Wet ziekenhuisvoorzieningen    (1 Sloopvergunning    „11 Machtiging  11 Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?  J Nee (3 Ja, vul dan hier de gegevens van die persoon in  Naam en voorletters  Functie    Correspondentieadres  in Nederland    Postcode en plaats  Telefoon overdag  Faxnummer    E-mailadres    12 Handtekening    Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat het  gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003.          12a Aanvrager    Datum 28 augustus 2006  Handtekening aanvrager   12b Gemachtigde  Datum    Handtekening gemachtigde    Terugsturen van de aanvraag    Stuur de aanvraag inclusief de bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het  formulier staat vermeld. Als er geen adres op het formulier staat vermeld, informeer dan bij uw  gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>              ae n _. 0  ee _ 7 el,  - 2 Nr ee ee Dn  ee eee een ee Te ee in en —T See za De ET 2  hd _ 8 -_ _ el al a. _ al al =  a id SER See  5 i  Ö N  a - - oO 7 ee  Tee Pm aa en nd == hg a = = Pa _  a Ú                   =  ed te -  —_ = B En EEE = —_ Eh nin .  7 - er Emad mnl hsl a nad —_ _ =, Ly = —  ei  6  - > as - - -  7  — ~ws- = —F 4  So OR Po eee a =d  EE  al  a a ee SE ae 7 = - n —_— _— a ll a mi —  Se ale ee mm mmm on OT hek nn Ef nge eden eee  cad Paar _ a a  am  - ==  - — _ el a hd mn hd _ hd — J nn == =></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1  Aanvraag bouwvergunning    Op basis van de documenten >    die u meestuurt, moet de  gemeente kunnen beoordelen  of uw aanvraag voldoet aan  de eisen voor bouwwerken  zoals die zijn vastgelegd in  het Bouwbesluit 2003, de  Woningwet, het bestemmings-  plan en de gemeentelijke  bouwverordening. U moet alle  gegevens en bescheiden die  van toepassing zijn op uw  aanvraag meeleveren met het  aanvraagformulier. De hoofd-  lijn van de constructie of het  constructieprincipe moet dui-  delijk worden uit de gegevens  en bescheiden die u direct  meelevert bij het indienen van  het aanvraagformulier.  Berekeningen en detailtekenin-  gen die betrekking hebben op  de constructies en installaties  mag u later aanleveren (zie  paragraaf 1.5 van het Besluit  indieningsvereisten aanvraag  bouwvergunning voor een  nadere toelichting). Geef op  het aanvraagformulier aan  welke gegevens en beschei-  den u eventueel op een later  tijdstip aanlevert.    Checklist    Kruis hieronder aan welke gegevens en bescheiden u bijvoegt bij de aanvraag en stuur deze lijst mee met  de aanvraag. Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld, bijvoorbeeld een archi-  tect of een adviseur. Voorzie de gegevens en bescheiden van het corresponderende nummer uit de linker-  kolom. In de tabel is aangegeven welke gegevens en bescheiden van toepassing kunnen zijn bij een lichte  bouwvergunning of bij een eerste fase of een tweede fase van een reguliere bouwvergunning. Vraagt u de  reguliere vergunning in één keer aan? Dan zijn de gegevens en bescheiden van zowel fase 1 als fase 2  van toepassing. Meer informatie over de indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning vindt u via  www.vrom.nl/woningwet onder ‘Wetten en regels’ (indieningvereisten voor aanvragen om bouwvergunning).               Gegevens en bescheiden  Reguliere bouwvergunning fase 2  Reguliere bouwvergunning fase 1    Kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen e.d.  Overzichtslijst / verklaring digitaal ingediende gegevens en bescheiden  Plattegronden en doorsnedetekeningen   Aanduiding bestemmingen  Afmetingen perceel en situering  Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen  Inrichting parkeervoorzieningen  Indieningsvereisten Agrarische Adviescommissie  Indieningsvereisten toetsing leefmilieuverordening  Geveltekeningen en belendende bebouwing  Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen  Foto's bestaande situatie en omliggende bebouwing  Indieningsvereisten vrijstelling bestemmingsplan   Belastingen en belastingcombinaties constructie   De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie   Gegevens en bescheiden Wet Bibob   EPC-berekening thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid  Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorptie  Daglichttoetreding   Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht    Brandveiligheid en rookproductie    Brand- en rookcompartimentering  Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen  Noodstroomvoorziening en -verlichting    Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen  Riolering en hemelwaterafvoeren   Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten  Drinkwater- en warmwatervoorzieningen    Inbraakwerendheid  Weren van ratten en muizen                       |                                                                     l=    7  8                                                                                                                                                                                                                                                        27              Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen  Opstelplaats aanrecht, kook-/stooktoestel en warmwatervoorziening  Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten    Hoogteligging vloeren t.o.v. het aansluitende terrein  Draairichting draaiende delen    “Deze gegevens en bescheiden hoeft u niet direct met de aanvraag mee te sturen.  Uw gemeente zal u informeren of en welke gegevens nodig zijn.    37              a  “STO</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>    ee EEL - ene    Eh et as a    </pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    Nederlandse Aardolie Maatschappij BM. als Posttius 28000,    9400 HH ASSEN  a Telefoon : (0592) 369111  2 Telefax : (0592) 362200    150 14001 NAM www.nam.nl    Gemeente Assen   afd. Bouw- en woningtoezicht  t.a.v. mevr.   Postbus 30018   9400 RA ASSEN         Uw ref: Onze ref: EP200608214046 — DoorkiéSnr. (0592) EN. bij bASERPvan28 augustus 2006  LSEP-E-L(LL) B en W van de gemeente Assen         Onderwerp: bouwaanvraag gaswinningsunit locatie Witten van 2 | FEB 2007 Meat OY    Geachte mevr AN Namens hen.  RAASF BRUKEN ENNE    In het verleden heeft onze maatschappij al eens naar aardgas Geode  gesitueerd aan het Witterbroek in uw gemeente. Echter zonder succes.  In het kader van het ontwikkelen van marginale aardgasvelden zijn                           boring te verrichten vanaf de locatie Witten. Nadat de put is geboord vb est en bij  een economisch winbare hoeveelheid aardgas zal de put in productie  Niet alleen voor het winnen, maar ook voor het testen zal een mobiel cl. kleine    anticorrosie-unit) moeten worden geplaatst    Voorts zal op het locatieterrein een bovengrondse pijpleiding worden dgngelegd, die op diverse  plaatsen wordt ondersteund door een betonnen fundatie. GJM. Scholtens    Ten behoeve van de bouwaanvraag voegen wij de navolgende bescheiden in 3-voud bij:    - bouwaanvraagformulier   -  tekeningnr. TL-3647401 civiele lay-out, nieuw, blad 2   -  tekeningnr. TL-200606208300 aanzichten gaswinningsunit en corrosie- unit  -  tekeningnr. TL-200606208303, aanzichten bestaand en nieuw, blad 1 en 2   - tekeningnr. TS-5609, pijpondersteuningen puttenterrein   - tekeningnr. EP200608208409001, d.d. 21 augustus 2006, kadastrale situatie    Als milieuvergunning hebben wij de door het Ministerie van Economische Zaken voor het boren en  testen afgegeven Mijnbouwmilieuvergunning voor de locatie Witten bijgevoegd. Dit impliceert dat er  geen aanhouding van de beslissing op aanvraag om bouwvergunning op grond van art. 52, lid 4 van  de Woningwet, hoeft plaats te vinden.   De op te richten faciliteiten vallen binnen de planvoorschriften van het bestemmingsplan en verzoeken  u dan ook spoedig voorzover noodzakelijk een bouwvergunning af te geven.   Inmiddels verblijven wij,   hoogachtend, ie maats)  Nederlandse Aardolie Maats    Afd. Vergunningen en Grondzaken                           Bijlagen: als geadviseerd    Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ingeschreven mn het handelsreg:ster van de Kamer van Koophandet en Fabrieken voor Drenthe onder nummer 04008869</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>13.10</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>    2006-837    BOUWPLAN: het plaatsen van een gaswinningsunit (incl.  corrosion inhibitor)                                NAAM: Nederlandse Aardolie Mij. Bv,                    ADRES: Schepersmaat 2             BOUWPLAATS: Witterbroek te Assen    TL: nn  NR.: BESTEMMINGSPLAN: STATUS:  181 De Haar-West (let op goedgekeurd met uitzondering van …) GOEDGEKEURD                          9405 TA ASSEN                                                       DATUM: 29 au  BEGIN:    ustus 2006  EINDE:                       Categorie: Bm (Mijnbouwkundige doeleinden) Artikel or.: 9 100%-regeling: NEE  Differentievlak:  Beeldkwaliteit:  Beschermd stadsgezicht:  HOOFDGEBOUW:    NEE d.d.            NEE                               Voorbereidingsbesluit:  AAN-en/of BIJGEBOUWEN:                                                                           Bebouwingspercentage: 20% van het = m2 % van oppervlakte van het hoofdgebouw = m2  % van het = m2   Breedte: min. m max. m   Aanbouw aan achtergevel: breedte % en diepte %  Diepte: min. m max. m van de achtergevel van het hoofdgebouw   dus: maximum breedte m maximum diepte m  Goothoogte: min. m max. m   Goothoogte: min m / max m Dakhelling °  Bouwhoogte: min. m max. m                                        Bouwhoogte: min m / max m                                                      Dakhelling: min. max.   Afstand minimaal:  Afstand zijd. perc.gr.: minimaal: m   Stalling: één auto: m2 twee auto’s:  Afstand bouwblokken: minimaal: m    Totaal toegestane maximum oppervlakte:                                                                      Oppervlakte: m2   Totaal aanwezige oppervlakte: m2  Vrijstellingen:   Bijzonderheden:  Bijzonderheden:    Conform:    Strijdigheid:           BOUWVERORDENING: WET MILIEUBEHEER:           Geluid binnen: Geluid buiten:  Berekeningen bij aanvraag ingediend:  Riolering:    Ruimtelijk Overleg:                   Verklaring schone grond:                          WELSTAND:    OPMERKINGEN:</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>    ILSE SII) pp              ma ING    Y Nf UNE Z Wbs RN  Wy Sm  SET TNS  Ss    </pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>    5  D  D  B  5  5  D  2  5  2  5  =)         Artikel 9    Mijnbouwkundige doeleinden  1. Doeleindenomschrijving    De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn   bestemd voor:   - winning van delfstoffen;   - aardgastransportleiding, uitsluitend voorzover de  gronden zijn gelegen binnen een strook van 5 m gemeten  ter weerszijden van de op plankaart als  “aardgastransportleiding” aangegeven lijn.    2. Voorschriften betreffende bebouwing    Maximaal 20 % van de gronden binnen de bestemming mag  worden bebouwd. Er is één gebouw met een maximale  oppervlakte van 30 m? toegestaan waarvan de bouwhoogte niet  meer dan 4 m bedraagt.    De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,  bedraagt maximaal 5 m, met uitzondering van de boorinstallatie  en de vlampijp waarvan de bouwhoogte niet meer dan 20 m    bedraagt.    18</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>    Dienst Stadsbalie, Publieksbalie Bouwen Wonen    yv Postbus 20214, 9400 AR/Ncoragersinge: 3%, 9431 JW Assen  laa. Teiefoon 0592-266911°    Dossiernummer: 2006-837  Omschrijving: het plaatsen van een gaswinningsunit (incl. corrosion inhibitor)  Lokatie: Witterbroek te assen.    Datum inspectie: 12-02-2007    Medewerker:  Bevinding: Controle uitvoering    De tijdelijke gaswinningsunit is reeds geplaatst. De vergunning is nog niet verleend.    Datum inspectie: 25-06-2007    Medewerker:  Bevinding: Eindcontrole    De tijdelijke gaswinningsunit is reeds verwijderd. Wij kunnen het werk als voltooid beschouwen.</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>13.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>    Nummer: 2009-324    Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk:    1.    Binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning moet er zijn gestart met de  bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden dienen in een aaneengesloten periode plaats te vinden en  mogen niet langer dan 26 weken aaneengesloten stilliggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, kun-  nen Burgemeester en Wethouders op grond van het bepaalde in artikel 59 van de Woningwet de  bouwvergunning intrekken.    Van de aanvang van de werkzaamheden waaronder mede begrepen ontgraven, heien en grondverbe-  teringwerkzaamheden moet tenminste 3 dagen van tevoren en bij voorkeur schriftelijk kennis wor-  den gegeven aan uw toezichthouder.    Er mag geen grond, vrijkomend bij graafwerkzaamheden op de bouwlocatie worden afgevoerd (zo-  geheten gesloten grondbalans). Eventueel vrijkomende grond dient op het terrein zelf te worden toe-  gepast. Indien toch overtollige grond moet worden, dan moet dit naar een daartoe bestemde inrich-  ting, met een depotonderzoek of ander bodemonderzoek niet ouder dan 2 jaar;    het bouwafval dient op de bouwplaats ten minste te worden gescheiden in de volgende fracties:  a: gevaarlijke afvalstoffen;   b: steenwol, mits meer dan 1 m°/bouwproject;   c: glaswol, mits meer dan 1 m°/bouwproject;   d: overig afval:   Dit afval dient op reguliere wijze te worden afgevoerd naar een daartoe bestemde verwerkingsin-  richting;    Alle wapening van de gewapend betonconstructies moet door het bouwtoezicht zijn goedgekeurd  voordat met het betonstorten van het betreffende onderdeel wordt aangevangen. Ten minste 1 werk-  dag voor het storten van het beton dient het bouwtoezicht te worden gewaarschuwd dat de wapening  voor controle gereed ligt.    Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning betrekking  heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij uw toezichthouder gemeld. Vervolgens zal de  toezichthouder uw bouwwerk inspecteren en sluiten wij het dossier af.    Na het gereedkomen van uw bouwwerk, waarvoor een bouwvergunning is verleend, is het verboden  dit bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien:   -_het bouwwerk niet gereed is gemeld bij de afdeling Vergunningen en Handhaving   -_ er niet gebouwd is overeenkomstig de bouwvergunning.    Tijdens de bouw moeten op het bouwterrein op verzoek van uw toezichthouder de bouwvergunning  en de bijbehorende bescheiden ter inzage worden gegeven.    Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige  wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de  weg en in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken,  open erven en terreinen en hun gebruikers.    .‚ Het terrein waarop gebouwd wordt, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden    verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en het aangrenzende open erf of ter-  rein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.    Toezichthouder van uw bouwplan is nr EE. -tctoon:    E-mail adres van uw toezichthouder is @assen.nl</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>    Gegevens gemeente    Dossiernummer    Vraagt u de vergunning >  aan namens een rechts-  persoon? Vul dan bij la de  naam van de rechts-  persoon in en bij 1b de  naam van degene die  vertegenwoordigings-  bevoegd is.   Bij een particuliere aan-  vraag hoeft u lb dus niet  in te vullen    Lees inde toelichting >  welke bouwvergunning   u nodig heeft.   In bijlage 1 ziet u welke  documenten u moet  meesturen    U heeft uw eerdere >  bouwplannen bijvoor-  beeld gewijzigd    Kijk voor deze informatie   in de koopakte van het >  pand of het perceel of  neem contact op met het  kadaster    Het gaat om de situatie >  op het moment dat u de  bouwvergunning aan-  vraagt    vrom 01012004/3262    Datum ontvang: by | dd \hanvraag ingediend Indienen bij dienst of afdeling         In voud Bouw- en Woningtoezicht  i. 2079  | Verzendadres  : Gemeente Assen  Postbus 30018  9400 RA Assen  Dose hb tsa  Po eae, . “sey  A b  anvraag bouwvergunning  1 Gegevens van de aanvrager fer Sen,  la Naam en voorletters peij B.V. _ B Man CVrouw  lb Vertegenwoordiger EN on  rechtspersoon  lc Correspondentieadres _Schepersmaat 2 vem sen eee,    ld  le  lf  lg  Ih    an!    2a    2b    2c  2d    3    3a    3b    3c    in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer  „9405 TA ASSEen nen a    [] eigenaar & huurder    Postcode en plaats  Telefoon overdag  Faxnummer  E-mailadres   Bent u    DD anders, namelijk    Uw bouwvergunning  Welke bouwvergunning vraagt u aan?  QO Lichte bouwvergunning  B Reguliere bouwvergunning  {1 Reguliere bouwvergunning fase 1  0] Reguliere bouwvergunning fase 2  > datum afgifte bouwvergunning fase 1  > (registratiejnummer bouwvergunning fase 1  Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?  CJ Ja, ga naar 2c B Nee, ga naar 3  Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd?  Wat is het (registratie)nummer van de eerdere aanvraag  om bouwvergunning?  Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie  Witterbroek    9405 TH Assen    Straat en huisnummer  Postcode en plaats  Kadastrale aanduiding  Assen   O nor. 85 en 1017    Gemeente  Sectie en nummer  Eigendomssituatie perceel/kavel  DD Erfpacht    CJ Eigen grond ( Huur</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>    Tijdelijk bouwwerk zoals >    bedoeld in art. 45, le lid,    van de Woningwet.    Zie ook de toelichting    Gebruik wil zeggen:  het daadwerkelijke  gebruik van het  bouwwerk.   Zie de toelichting    Zie de toelichting bij    bezettingsgraadklasse:  streep door wat niet van    toepassing is    >    >    5d en 5e alleen invullen >    als er sprake is van    woningen of wooneen-    heden    —4__De bouwwerkzaamheden  4a Geef een korte omschrijving van het bouwplan  Het gaat om het WM geheel DT gedeeltelijk > plaatsen  vernieuwen    veranderen    00 O0 ®    oprichten  CT] vergroten  + van    Ruimte voor toelichting:    De gaswinningsunit bestaat uit twee onderdelen, gebouwd op een stalen  constructie, die wordt geplaatst op de aanwezige verharding van het puttenterrein.    4b Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?  ki Nee    O Ja + Wat is de beoogde instandhoudingstermijn  van het bouwwerk?    5 Gebruik van het bouwwerk    5a Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de _gaswinningslokatie    bijbehorende terreinen?    bb Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende _gaswinningslokatie    terreinen na uitvoering van de werkzaamheden?    be Geef in de onderstaande tabe! de gebruiksfunctie, de bezettingsgraadklasse,  de gebruiksoppervlakte en de vloeroppervlakte, na uitvoering van de werkzaamheden, aan.                                                                                                                     ‘Gebruiksfunctie Bezettings- Gebruiks- Vloeroppervlakte  graadklasse oppervlakte m* verblijfsgebied in m*   Wonen   - de -   Bijeenkomst | Bl B2 B3 B4 B5   Cel {er 82 83 B4   Gezondheidszorg _ BE B2 B3 B4   | Industrie _ ‚Bl B2 B3 B4 _   Kantoor ‚Bl B2 B3 B4   Logies {81 B2 B3 B4   Onderwijs 7 Bl B2 B3 B4 _   sport [81 _82 83 B4 - _   Winkel ee Bl B2 B3 B4   Overige gebruiksfuncties Bl B2 B3 B4              Bouwwerk geen gebouw zijnde| Bl B2 B3 B4                        5d Voor hoeveel woningen/wooneenheden vraagt u de bouwvergunning aan?    Aantal huurwoningen Aantal huurwooneenheden ‘    Aantal koopwooneenheden |    Aantal koopwoningen  5e Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk?  O Ja Ki Nee</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>    6aen 6b ook met Ja' >    beantwoorden bij oprich-  ten van een bouwwerk  (nieuwbouw)    Meer ruimte nodig? >  Stuur een bijlage mee.  Heeft het bouwwerk   andere bijzondere onder-  delen of materialen of   gaat het om een bouw-  werk dat geen gebouw is?  Vul die dan in op de lege  regels in het schema    Informeer bij uw >  gemeente of dit mogelijk  is    Zie de toelichting >    Zie de toelichting >    _5__Afmetingen van het bouwwerk  6a Verandert de onbebouwde opperviakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden?  & Ja » Bebouwde oppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden  + Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden  OD Nee  6b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?  O Ja > Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden  > Bruto vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden  ® Nee  6c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?  0 Ja > Bruto inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden 1.  > Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden \  B Nee    7 Materiaal en kleurgebruik    7a Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik    Gevels    . Plint gebouw              . Gevelbekleding         - Borstweringen              Voegwerk         Kozijnen en ramen              + Luiken                        RAL 7032         (kiezelgrijs)    7b Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester?    OO Ja ad Nee    8 Kosten  8 _Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW)    9 _ Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden  9a Hoe worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd?  B U huurt een hoofdaannemer in die eindverantwoordelijke is voor de bouwwerkzaamheden    TJ U huurt zelf verschillende aannemers in voor de uitvoering van de verschillende  bouwwerkzaamheden    CO U voert de bouwwerkzaamheden geheel zelf uit    C] Nog niet bekend, ga naar vraag 10    </pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>    Voeg een gewaarmerkte >  kopie van inschrijving  KvK bij    Meer aannemers of >  onderaannemers?   Stuur een bijlage mee.  Stuur voor iedere  onderaannemer een  gewaarmerkte kopie van  de inschrijving van de   KvK mee    Informeer bij de >  gemeente of u nog   overige vergunningen  nodig heeft    Heeft u bij een aanvraag >  eerste fase een   machtiging afgegeven   (aan bijvoorbeeld een  architect of bouwonder-  nemer)? Vul hier dan  opnieuw de gegevens   van de gemachtigde mn    Als een gemachtigde is >  aangewezen, moeten  zowel de aanvrager als   de gemachtigde dit  formulier ondertekenen    2    Vervolg: Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden    9b Gegevens hoofdaannemer    9c    Naam VOF LOP BV   Adres Amerikaweg 3 9407 TK Assen  Gegevens onderaannemer   Naam   Adres    Voor welk deel van de werkzaamheden  wordt de onderaannemer ingeschakeld?    10 Overige vergunningen    10 Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig?    CL] Nee i Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de    vergunning of een bewijs van de aanvraag mee >         [] Monumentenvergunning  C] Vergunning Kernenergiewet  K] Milieuvergunning    [] Vergunning Wet ziekenhuisvoorzieningen              [] Sloopvergunning    11 Machtiging    1]    Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?  Nee OQ Ja, vul dan hier de gegevens van die persoon in  Naam en voorletters 2    Functie    Correspondentieadres  in Nederland    Postcode en plaats  Telefoon overdag  Faxnummer    E-mailadres    12 Handtekening    12a Aanvrager    12b Gemachtigde    Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat het  gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Beuwbesluit 2003.          Datum 16 februari 2009    Handtekening aanvrager    Datum    Handtekening gemachtigde    Terugsturen van de aanvraag    Stuur de aanvraag inclusief de bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het  formulier staat vermeld. Als er geen adres op het formulier staat vermeld, informeer dan bij uw  gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1  Aanvraag bouwvergunning    Op basis van de documenten >    die u meestuurt, moet de  gemeente kunnen beoordelen  of uw aanvraag voldoet aan  de eisen voor bouwwerken  zoals die zijn vastgelegd in  het Bouwbesluit 2003, de  Woningwet, het bestemmings-  plan en de gemeentelijke  bouwverordening. U moet alle  gegevens en bescheiden die  van toepassing zijn op uw  aanvraag meeleveren met het  aanvraagformulier. De hoofd-  lijn van de constructie of het  constructieprincipe moet dui-  delijk worden uit de gegevens  en bescheiden die u direct  meelevert bij het indienen van  het aanvraagformulier.  Berekeningen en detailtekenin-  gen die betrekking hebben op  de constructies en installaties  mag u later aanleveren (zie  paragraaf 1.5 van het Besluit  indieningsvereisten aanvraag  bouwvergunning voor een  nadere toelichting). Geef op  het aanvraagformulier aan  welke gegevens en beschei-  den u eventueel op een later  tijdstip aanlevert.                           Checklist    Kruis hieronder aan welke gegevens en bescheiden u bijvoegt bij de aanvraag en stuur deze lijst mee met  de aanvraag. Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld, bijvoorbeeld een archi  tect of een adviseur. Voorzie de gegevens en bescheiden van het corresponderende nummer uit de linker-  kolom. In de tabel is aangegeven welke gegevens en bescheiden van toepassing kunnen zijn bij een lichte  bouwvergunning of bij een eerste fase of een tweede fase van een reguliere bouwvergunning. Vraagt u de  reguliere vergunning in één keer aan? Dan zijn de gegevens en bescheiden van zowel fase 1 als fase 2  van toepassing. Meer informatie over de indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning vindt u via  www.vrom.nl/woningwet onder ‘Wetten en regels’ (indieningvereisten voor aanvragen om bouwvergunning).          Gegevens en bescheiden  Reguliere bouwvergunning fase 2  Reguliere bouwvergunning fase 1                                                      Kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen e.d.  Overzichtslijst / verklaring digitaal ingediende gegevens en bescheiden  Plattegronden en doorsnedetekeningen  Aanduiding bestemmingen   Afmetingen perceel en situering   Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen  nrichting parkeervoorzieningen  ndieningsvereisten Agrarische Adviescommissie   Indieningsvereisten toetsing leefmilieuverordening   Geveltekeningen en belendende bebouwing   Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen   Foto's bestaande situatie en omliggende bebouwing  Indieningsvereisten vrijstelling bestemmingsplan   Belastingen en belastingcombinaties constructie   De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie   Gegevens en bescheiden Wet Bibob   EPC-berekening thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid  Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorptie  Daglichttoetreding   Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht  Brandveiligheid en rookproductie   Brand- en rookcompartimentering   Viuchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen  Noodstroomvoorziening en —verlichting   Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten  Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen   Riolering en hemelwaterafvoeren   as-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten   rinkwater- en warmwatervoorzieningen   Inbraakwerendheid   Weren van ratten en muizen   Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimten   Opslagplaats afvalstoffen   Opslagplaats gevaarlijke stoffen   Stallingsruimte voor fietsen   Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten   Trappen, hellingbanen en vioerafscheidingen   Opstelplaats aanrecht, kook-/stooktoestel en warmwatervoorziening  Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten  Hoogteligging vloeren t.o.v. het aansluitende terrein   Draairichting draaiende delen   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats  Brandveiligheidinstallaties   Bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen  Rapportage bodemgesteldheid   indieningsvereisten experimentele bouw   “Deze gegevens en bescheiden hoeft u niet direct met de aanvraag mee te sturen.  Uw gemeente zal u informeren of en welke gegevens nodig zijn.                   7         ajzjejsj=jslsjalsjsje slejsle)              27    os    om am  oo |    37              </pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>    Bijlage 2  Aanvraag bouwvergunning    Documenten elektronisch aanleveren    Wilt u documenten bij uw aanvraag elektronisch aanleveren? Vul dan deze  bijlage in. Het elektronisch aanleveren van gegevens en bescheiden is  alleen mogelijk als de gemeente hiermee akkoord gaat. Vraag dit na bij  uw gemeente. Onderteken de bijlage en stuur die mee met het aanvraag-  formulier.    Voor de bestanden die u aanlevert, gelden de volgende voorwaarden:   - Algemene gegevens, rapportages en berekeningen levert u aan in PDF-, HTML- of  een ander gelijkwaardig formaat.   - Tekeningen levert u aan in DXF-, TSA-, CCD- of een ander gelijkwaardig formaat.   - Als de tekeningen niet los zijn te zien van de berekeningen, levert u de gegevens  aan in TSA-, CCD- of een ander gelijkwaardig formaat.    U kunt alleen gecomprimeerde bestanden meesturen als het om self-extracting bestanden  gaat en als u de bestanden per e-mail aanlevert.    Aanlevering bestanden  Geef in het onderstaande schema aan hoe u de gegevens aanlevert.                                       Hoe levert u de bestanden aan?  CD-rom  O Diskette    1 E-mail, ter attentie van    Handtekening    </pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>    9400 HH ASSEN    Nederlandse Aardolie Maatschappij BM wy Schepersmaat?    Uw ref:    = Telefoon : (0592) 369111  3 Telefax : (0592) 362200  50 14001 NAM www.nam.nl    serena ns 2006-YOS    afd. Bouw- en woningtoezicht |  t.a.v. mevr.  Postbus 30    | ingekomen dd  Vn eet  |  9400 RA ASSEN |  |    Pa    EER Tat    Onze ref. EP200902211430 Doorkiesr EN “Assen, "46 februari 2009  LSEP-E-L(LL)    CoA wees  tat by    vetes Lh ne  a - Do; ayy    Onderwerp: Bouwaanvraag gaswinningsunit locatie Witten    Men OS ((Borce, -  Geachte mevrouw St .  In het kader van het ontwikkelen van marginale aardgasvelden zijn wij voarnemens opnieuw een  boring te verrichten vanaf de locatie Witten gelegen aan het Witterbroek te Witten. Nadat de put is  geboord volgt er een productietest en bij een economisch winbare hoeveelheid dardgas ‘zat de put in)  productie worden genomen.  Niet alleen voor het winnen, maar ook voor het testen zal een mobiele gaswinningsunit (incl. kleine  anticorrosie- en methanol unit) moeten worden geplaatst.    Voorts zal op het locatieterrein een bovengrondse pijpleiding worden aangelegd, die op diverse  plaatsen wordt ondersteund door een betonnen fundatie.    Ten behoeve van de bouwaanvraag voegen wij de navolgende bescheiden in 3-voud bij:    -  bouwaanvraagformulier   -  tekeningnr. TL-200901207832 civiele lay-out, bestaand en nieuw, biad 1 en 2  -  tekeningnr. TL-200 aanzichten gaswinningsunit en corrosie- unit   -  tekeningnr. TL-200606208303, aanzichten bestaand en nieuw, blad 1 en 2   - tekeningnr. TS-5609, pijpondersteuningen puttenterrein   -  tekeningnr. Bouwaanvraag Witten, d.d. 27 januari 2009, kadastrale situatie   - _ Luchtfoto bestaand puttenterrein    In het kader van de Wet milieubeheer hebben wij een aanvraag voor een veranderingsvergunning  ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Ten bewijze hiervan hebben wij de betreffende  brief bijgevoegd.   De op te richten faciliteiten vallen binnen de planvoorschriften van het bestemmingsplan en verzoeken  u dan ook voorzover noodzakelijk een bouwvergunning af te geven.    Inmiddels verblijven wij,            hoogachtend,    Nederlandse Aardolie M aa           Juridische Afdehirg-7_—”  Sectie Ve anime Grondzaken          Bijlagen: als geadviseerd    Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage - Handelsregister no. 04008869</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>              </pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>    . ss Schepersmaat 2  Nederlandse Aardolie Maatschappij BM. als bostbus 28000  5 9400 HH ASSEN  a Telefoon : (0592) 369111  (5) Telefax : (0592) 362200    ISO 14001 NAM www.nam.ni    Ministerie van Economische Zaken   Directie Energiemarkt   t.a.v. de heer ing   Postbus 20101 : a  2500 EC DEN HAAG    WBS reer,    Lw ref Onze ref: EP200902208009 —_Doorkiesnr: (0592) Assen, , 12 februari 2009    Onderwerp: Locatie Witten: Aanvraag verandering  onder ben c.    Geachte heer AN    Op de bestaande locatie Witten, gelegen aan de Witterbroek te Assen zijn wij voornemens een  verandering door te voeren, die verder in detail is uitgewerkt in Bijlage 1 van dit schrijven.         Zo wordt thans vergunning aangevraagd op grond van artikel 8.1 lid 1, onder ben c Wet milieubeheer  voor het plaatsen van een nieuwe boorkelder en het boren van de put Witten 3, alsmede het  aansluiten, inwerking hebben en produceren van de geboorde put.    Het bijgesloten “Formulier vergunningsaanvraag Wet milieubeheer” als ook Bijlage 1 met appendices  is in lijn gebracht met ons voornemen.    De aanvang van de voorbereidende werkzaamheden staan gepland medio 2009.    Wij vertrouwen er op dat u onze vergunningsaanvraag in behandeling zult nemen en verblijven wij.    hoogachtend,  Nederlandse: Aardolie Maatschappij B.V.           Ir.  Asset Leader Land    Bijlagen (in 6-voud): - Formulier vergunningsaanvraag Wet milieubeheer  -__Bijlage 1. Beschrijving van de inrichting Witten met appendices  Bijlage 2A. Plattegrondtekening locatie Witten  Bijlage 2B Schema hoofdprocesleidingen locatie Witten  Bijlage 3 _Situering/kadastrale kaart locatie Witten    Nederlandse Aardohe Maatschappij B.V 15 statutair gevestigd te s-Gravenhage « Handelsreg:ster no 04008859</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>13.12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>         (5-3-2012) Aanbieding beschikking Wabo voor de inrichting Vries 1    kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen  en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>         Kennisgeving beschikking  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie doet de volgende kennisgeving:    Dat aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V, te Assen, een omgevingsvergunning is verleend  voor de activiteiten ‘slopen’ en ‘milieuneutraal veranderen’ ingevolge de Wet algemene bepalingen  omgevingsrecht (Wabo) voor de inrichting Vries 1, gelegen in de gemeente Assen, op het perceel,  kadastraal! bekend gemeente Assen, Sectie Y, nummers 528, 164 en 165.    De omgevingsvergunning betreft het verwijderen van overbodig geraakte installatiedelen. Deze  veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de  geldende omgevingsvergunning is toegestaan.    Voor deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 3.7, Wabo).    Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum  van bekendmaking tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres  bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en  ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Economische Zaken,  Landbouw en Innovatie, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, ALP X/050, 2500 EK  DEN HAAG.   De bekendmaking van dit besluit heeft plaatsgevonden op 1 maart 2012.    Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw.</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>    Voorschriften veilig slopen    Het slopen moet op een veilige manier gebeuren. Daarom verbinden wij een aantal voorschriften aan  uw vergunning, waar u zich aan moet houden. Deze treft u aan in de bijlage(n).    Motivering    Uw aanvraag is getoetst aan artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en  aan de Bouwverordening.    Uw aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling  omgevingsrecht en past binnen de regels. Daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning.    Verplichtingen voor en tijdens de sloop  In bijlage 2 staat een samenvatting van de belangrijkste verplichtingen. De volledige tekst staat in  hoofdstuk 8 van de Bouwverordening. Deze vindt u via www.assen.nl.    OI -oy56 “ME  Het “WC (s bevoe d   Ons is get  1 rordeel "NS 7  lo le Jodsen -    </pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>    Bijlage onderdeel sloop    Verplichtingen voordat u met de sloop begint in het geval er (mogelijk) asbest aanwezig is   Indien u asbest verwijdert, moet u ten minste een week van tevoren melden dat u met de werkzaamheden begint.  Deze melding moet schriftelijk gebeuren. De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen stuurt binnen  twee weken na de sloop het bevoegd gezag een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoelt in  artikel 9, eerste lid van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.    Voordat u begint met het verwijderen van asbest moet u dit schriftelijk melden aan de Arbeidsinspectie,  arbeidsinspectie@minsvw.nl, tel 0800-270000 (gratis). Daarbij moet u aangeven welk (gecertificeerd) bedrijf de  werkzaamheden gaat uitvoeren en het tijdstip waarop de sloop begint.    Verplichtingen tijdens de sloop in het geval er (mogelijk) asbest aanwezig is    lL.    Het slopen van asbest moet u overlaten aan een deskundig bedrijf. Een bedrijf dat SC-530 gecertificeerd  is, acht de gemeente deskundig;    U moet het gecertificeerde bedrijf dat de sloopwerkzaamheden uitvoert een kopie van de  omgevingsvergunning onderdeel sloop geven;    Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen moet (een kopie van) de omgevingsvergunning  onderdeel sloop op de werklocatie aanwezig zijn;    Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar moet u eerst al het aanwezige asbest verwijderen voordat u het  bouwwerk mag slopen. Bij de verwijdering van asbest moeten de best bestaande technieken worden  toegepast om verontreiniging van de omgeving te voorkomen;    Asbest dat vrijkomt bij het slopen (ook met asbest verontreinigd afval) moet u onmiddellijk verzamelen  en luchtdicht (dubbel) verpakt opslaan;    Het luchtdicht verpakte asbest dat niet onmiddellijk kan worden afgevoerd moet worden opgeslagen in  een afgesloten opslagplaats of opslagcontainer;    Luchtdicht verpakkingsmateriaal of containers waarin asbest is opgeslagen moeten op duidelijke wijze  worden voorzien van de aanduidingen die zijn voorgeschreven in het Etiketteringsbesluit asbest  bevattende artikelen (Warenwet) en zodanig worden gereed gemaakt voor de afvoer van het  sloopterrein dat verontreiniging van het milieu met asbest wordt voorkomen;    Asbest moet u binnen twee dagen afvoeren.</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>    +    x    \  xe 4 ae ne ee  „ __ Gegevens bevoegd gezag Gemeente Assen    Omgevingsvergunning         Referentienummer    O8o\) - O{Sb ©    Formulierversie  2011.01    THI                   Datum ontvangst  -lingekomen d.d.~  23 GEC. 201    % Gemeente Assen ~  ©    ’ Aanvraaggegevens    Datum aanvraag: 23 december 2011    Aanvraagnummer  Aanvraagnaam    Uw referentiecode    Ingediend op    Soort procedure  Projectomschrijving    Opmerking  Gefaseerd  Blokkerende onderdelen weglaten    Persoonsgegevens openbaar  maken    Bijlagen die later komen    Bijlagen n.v.t. of al bekend    Bevoegd gezag  Naam:    Bezoekadres:  Postadres:    Telefoonnummer:  Faxnummer:  E-mailadres algemeen:  Website:    Contactpersoon:              Aanvraagnummer: 282774 Gemeente Assen    ’ . ahs ,  Seed … Ee  . J Í    282774    Vries 1 Aanvraag sloopvergunning    23-12-2011    Reguliere procedure    Het verwijderen van overbodig geraakte installatiedelen van  de locatie Vries 1    Het betreft een MIJNBOUWWERK in hoofdzaak  Nee  Nee    Nee    Het sloopveiligheidsplan wordt minimaal 3 weken voor  aanvang van de werkzaamheden ingediend.    Nvt.    Gemeente Assen    Noordersingel 33  9401 JW Assen    Postbus 30018  9400 RA Assen    0592-366911   0592-366595  omgevingsvergunning@assen.nl  www.assen.nl    Afdeling Vergunningen en handhaving    Formulierversie 2011.01 Pagina 1 van 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>         @  Overzicht bijgevoegde modulebladen    Aanvraaggegevens  Aanvragergegevens  Locatie van de werkzaamheden  Werkzaamheden en onderdelen    Slopen en/of asbest verwijderen  * Slopen  Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  * Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding VVm)  Bijlagen    Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 23 december 201 1 Aanvraagnummer: 282774 Gemeente Assen Formulierversie 2011.01 Pagina 2 van 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    Formulierversie  2010.02    1   mmm)  eem ee em rennen f  i    Omgevingsvergunning    Datum aanvraag: 23 december 2011    '- Aanvrager bedrijf _    vt    1 Bedrijf  KvK-vestigingsnummer  Statutaire naam    Handelsnaam    | 2 Contactpersoon    Geslacht    Voorletters  Voorvoegsels  Achternaam    Functie    3 Vestigingsadres bedrijf    Postcode   Huisnummer  Huisnummertoevoeging  Straatnaam    Woonplaats    i 4  Correspondentieadres  Postbus  Postcode    Plaats    “fy    040088690000  Nederlandse Aardolie Maatschappij b.v.  NAM    meen    Man  [] Vrouw    Schepersmaat    ASSEN    28000  9400 HH  ASSEN         i 5 Contactgegevens    Telefoonnummer  Faxnummer    E-mailadres    Aanvraagnummer: 282774 Gemeente Assen    os    NAM-vergunningen-NAM-M een. com    Formulierversie 2010.02    Pagina 1 van 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>    - Gemeente Assen    Formulierversie —_}-    2010.02    1         ..  i  4  y -  EA 1 . !  : Tad : i 1  i SE    Locatie    Kadastraal perceelnummer   Burgerlijke gemeente Assen  Kadastrale gemeente Assen  Kadastrale sectie Y   Kadastraal perceelnummer 528  Bouwplannaam Locatie Vries 1    Gelden de werkzaamheden in deze Ja  aanvraag voor meerdere adressen __[J Nee  of percelen?    Specificatie locatie Perceel gemeente Assen, sectie Y nr 165 en 164    Toelichting op locatie Gaswinnings- en behandelinglocatie    I 2 Eigendomssituatie ‘    Eigendomssituatie van het perceel [L] U bent eigenaar van het perceel  [J U bent erfpachter van het perceel  U bent huurder van het perceel  [] Anders    Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 23 december 2011 Aanvraagnummer: 282774 Gemeente Assen Formulierversie 2010.02 Pagina 1 van 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    . . 7 wi: 7 3  Formulierversie 3 i 9, 5    2010.02- S| op en    Oktober 2010    - versie 0.1    | | 1 Sloopwerkzaamheden    | Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? _    i  i    2 _Sloopwerkzaamheden    Wat wilt u precies gaan doen?    Beschrijf eventueel uitgebreider  wat u wilt gaan doen.    Waarvoor is het (gedeelte van het)  bouwwerk op dit moment in gebruik  of was het als laatste in gebruik?    be  3 „Afval en gevaarlijke stoffen    Om hoeveel m3 sloopafval gaat  het?    Zit er asbest in het te slopen  (gedeelte van het) bouwwerk?    Geef een exacte beschrijving van  de plaatsen waar asbest zit.    Is het (te slopen gedeelte van  het) bouwwerk verontreinigd met  gevaarlijke stoffen?    4 ‘sloopmethode_    Welke methode gebruikt u voor het  slopen?    Geef eventueel een toelichting op   wat u gaat doen als u hierboven   hebt ingevuld: 'Met groot materieel’  of ‘Anders’.    Voert u zelf de  sloopwerkzaamheden uit?    Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 23 december 2011    Aanvraagnummer: 282774 Gemeente Assen    vee  : *    Slopen en/of asbest verwijderen    Hoofdgebouw    [y] Het gehele bouwwerk slopen  LJ Een deel van het bouwwerk slopen  [_] Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen    Het slopen van een controlegebouw, diverse  installatieonderdelen en het fakkel/brandvlamterrein    Gaswinnings- en behandelingsinstallatie    350    [¥] Ja    {] Nee  [_] Onbekend    Zie bijgevoegde asbestinventarisatie rapporten    [] Ja  Nee    0 Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld  met een voorhamer)   Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met  een pneumatische voorhamer)   [] Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een  bulldozer of sloopkogel)   L) Anders    Er zal een hydraulische kraan met knipschaar worden  ingezet    [LJ Ja  Nee    Formulierversie 2010.02-  Oktober 2010 - versie 0.1    Pagina 1 van 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>    Omgevingsvergunning    Vermeldt de naam en het  adres van degene die de  sloopwerkzaamheden uitvoert.    Gaat het om slopen waarvoor op  grond van het bestemmingsplan  een vergunning is vereist?    6 Gemeentespecifieke vragen    wordt het asbet ter verwerking  aangeboden?    Wat zijn de kosten van het  sloopwerk?    Wie is de verantwoordelijke sloper?    Is te verwachten dat het  gedeeltelijk) te slopen bouwwerk  verontreinigd is met gevaarlijk  afval?    Is er onderzoek verricht naar  verontreiniging met gevaarlijk  afval?    Heeft u een sloopveiligheidsplan  bijgevoegd?    —_    Datum aanvraag: 23 december 2011    Slopen in het kader van het bestemmingsplan  ] Weet niet    Bij welk erkend verwerkingsbedrijf    Aanvraagnummer: 282774 Gemeente Assen    Nader te bepalen    nee ae ae a ee eee od    CL] Ja  Nee    nader te bepalen    Nader te bepalen    LJ Ja  Nee    CT] Ja  Nee    [] Ja  Nee    Formulierversie 2010.02-  Oktober 2010 - versie 0.1    Pagina 2 van 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    Milieuneutraal veranderen an    amdenese _}- (voórmalige 8.19 Melding Wm)    il    Omgevingsvergunning    |         Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen  (Milieu)    | 1 _Milieuneutrale wijziging van de (werking \ van de) inrichting {Wabo art 2. 1 lid 1 onder een art 3. 10 lid 3)    Beschrijf de voorgenomen Het slopen en verwijderen van een controlegebouw, diverse    verandering van de inrichting. installatieonderdelen en het fakkel/brandvlamterrein  Beschrijf van welke onderdelen N.v.t    van de vergunning(en) en de  daaraan verbonden beperkingen  en voorschriften wordt afgeweken  en de mate waarin ervan wordt  afgeweken.    Wanneer voert u de voorgenomen 01-05-2012  verandering uit?    Beschrijf waarom de verandering Er wordt geen gasbehandeling meer toegepast  van de inrichting of de werking   daarvan niet leidt tot andere of   grotere nadelige gevolgen voor het   milieu.    Beschrijf waarom het maken   van een milieueffectrapport als  bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet ©  milieubeheer niet verplicht is.    Beschrijf waarom de verandering  niet leidt tot een andere inrichting  dan waarvoor eerder een  vergunning is verleend.         Datum aanvraag: 23 december 2011 Aanvraagnummer: 282774 Gemeente Assen Formulierversie 2010.01 Pagina 1 van 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>    Gemeente Assen    1 f 4 a  t ê "7 as sy  t JN +)  ‘ { \ j  A  Lo ie 5 =  : Ly aan :  yy rr a ’  \ Er ZEN 3  p {    | orversie Jm  200°  Bijlagen    Naam bijlage Datum ingediend Status document         slooptekening Situatietekening 23-12-2011 In behandeling  EP201112213075001    Asbestinventarisatie Type; Asbestinventarisatierapport 23-12-2011 In behandeling  A Essent    anvraag Asbestinventarisatierapport 23-12-2011 In behandeling  Asbestinventarisatie Type  A inst -    Aanvraag sloop HPP Onderzoeksrapport 23-12-2011 In behandeling  VRS1 abandoneren (2) chemische verontreiniging  luchtfoto 35141003 Kleurenfoto's 23-12-2011 In behandeling    In behandeling         Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 23 december 2011 Aanvraagnummer: 282774 Gemeente Assen Formulierversie 2010.02 Pagina 1 van 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>    14-10-2003 VRIES-1    </pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                   NS 8 8  8 8 : 8 N  GEMEENTE A  ASSEN  Ingekomen d.d. |  ASNOO_Y_527 Publieksbalie |  Gemeente ASSEN 23 DEC. 2011 |  Sectie Y wid    / Gemeente Assen  Th.              TE SLOPEN FAKKEL+ FAKKELTERREIN                                                        wid                        . TE SLOPEN DIVERSE INSTALLATIEONDERDELEN  561700 : ASNOO_Y_529    ASNOO_Y_341 Dn, w    ™ ASNOO_Y_174    NEDERLANDSE AARDOLIE MIJ.B.V.    OMGEVINGSVERGUNNING TBV SLOOP  LOCATIE    VRIES-1  Schaal: 1:1,000         Mrininet nana ceive &%</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>    Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A    gebouwen op de NAM-locatie Vries-1    Het Kleuvenveld te Vries         projectnummer : PAG-26569  objectomschrijving : gebouwen NAM locatie, ID (EVA): 460589    projectcoördinator  mevrol    versie : 2.0  opdrachtgever : ingenieursbureau Oranjewoud Schoonebeek  contactpersoon : de heer  datum : 13 januari 2012  ingenieursbureau    “INTRON    MC 1 OESTERBAAI    SCa    certificaatnummer: AO-067/01 registratienummer: 02-D020034.01 Hongkongstraat 5 - 3047 BR Rotterdam / 010 208 84 44  kwaliteitsdocument: B0124r05 21-10-2011    </pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>    A  ingenieursbureau.    OESTERBAAT         Voorwoord    Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A    Deze rapportage is tot stand gekomen naar aanleiding van een door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde  asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 in opdracht van ingenieursbureau Oranjewoud. Het onderzoek  heeft enkel plaatsgevonden in het controlegebouw, in het schakelstation en de hout/staalconstructie (voor het  afdekken van de gaswininstallaties)} op de NAM locatie Vries-1 aan het Kleuvenveld te Vries. De WKK installatie  (Essent) is wel onderzocht tijdens dit onderzoek maar onder projectnummer PAG-26569-002 gerapporteerd. Het  HS gebouw en de mobiele werkplaats zijn niet onderzocht. Voor een overzicht van de onderzochte ruimten zie  Bijlage A.    Deze asbestinventarisatie TYPE A is uitgevoerd conform de    SC-540 en derhalve geschikt voor het aanvragen van een  omgevingsvergunning.         namens ingenieursbureau Oesterbaai b.v:         projectmanager Groningen  Rotterdam, 24 januari 2012    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina |</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>    Lijst van betrokkenen    Opdrachtgever:  naam  adres  postcode en plaats  telefoonnummer    contactpersoon    Projectlocatie:  bouwwerk / bouw- of constructiedeel  adres    plaats    Uitvoerder:  naam  adres  e-mail  telefoonnummer  faxnummer  projectnummer  periode inventarisatie  projectcoördinator  asbestonderzoeker(s)    Laboratoriumwerkzaamheden:    bedrijfsnaam    ingenieursbureau    OESTERBAAI         : ingenieursbureau Oranjewoud Schoonebeek  : Boekweitakker 8   : 7761RB Schoonebeek   : 0524 53 11 90    : gebouwen op de NAN-locatie Vries-1  : Het Kleuvenveld  : Vries    : ingenieursbureau Oesterbaai b.v.   : Hongkongstraat 5, 3047 BR Rotterdam  : info@oesterbaai.nl   is   : 010 — 208 84 33   : PAG-26569   : 14-12-11   : mevrouw    : de heer EN de heer NN    : Fibrecount B.V.         PAG-26569, versie 2.0    gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries    pagina Il    </pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>    ingenieursburead,    OESTERBAAI         Inhoudsopgave  Voorwoord … a neenensenveneeensnnnnnnnenenseenseenensnsenneneensenveneneennannnnennenveerenenenennnnnnnnennnennnnns I  Lijst van betrokkenen … ..…….…assansensnanrannensaacensnnnsnnoaersensnnsnnenansnnnannenanansnnnnnnnnnnanannnnssnnnensenn: ll  Samenvatting … … .....nnnsnsnnsssreerennennnnenennenrenensenennnannnnenrvenvensnsnnnnnnnnennsnensensnennnnennnnsenenevensnnnnnennsen IV  1 Inleiding … nen ennnennnnennnnnenneenennnnnenennnenrseeerennnnnnnnnnennensnnenennnnnnnnnnnsnennennennnnennsannmennene 1  1.1 Ingenieursbureau OesterbDaai ...........cccccccscccecceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseseeeeeeeness 1  1.2 Asbest Algemeen ……………… .......nnnsnenvennenenneeersverenenseernenrrnverevevennnneensnenenenenennneerrneeerseverennnneneven.  2 Onderzoek en resultaten … … ………....nnnennannneenensennnensenenennnnnnensnnnnnartensnnsensensennnnnsersennnnnrenen  2.1 Onderzoeksmethodiek … … ……… nennen venneeeerenennerreeevenseere een sereeeennserveennnerseereennereevennn 2  2.2 Resultaten overleg opdrachtgever / beheerder en deskresearch … eneen vvnnnnnnnenn.  2.3 Resultaten visuele inspectie & monsteranalys®… … ……….……nvennonseneeenenennenneerrneeeevvenennenserenn. 3  3 Beperkingen van de asbestinventarisati® ……...ennnnnnnnnsnnsnansnnnnnnsnennnnnnnenneneenn 17  3.1 Beperkingen asbestinventarisatie algemeen … ennen eenen eeersennveneenennerervennnnveeeeennn 17  3.2 Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid aaneen nennnnnnnnennnnennn 17  3.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnspecteerd aaneen nnnnnseeersereerenenonnsnnsseen. 17  4 Conclusies en aanbevelingen … … …........nunssnrsennssnerensnennennennennenneenrnnanansnnnneneerveneenennnnnnnen 18    Bijlage A. Locaties van aangetroffen toepassingen   Bijlage B. Certificaten van de monsteranalyses   Bijlage C. Evaluatieformulier   Bijlage D. Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving  Bijlage E. Terminologie   Bijlage F. Relevante wetgeving   Bijlage G. Mogelijke asbestverwijderingsmethodieken   Bijlage H. Veiligheid en Gezondheid   Bijlage |. Risicoklasse indeling volgens SMA-rt    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina II!</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Samenvatting    Bij een TYPE A inventarisatie conform de SC-540 worden alle direct waarneembare asbesttoepassingen en  asbestverdachte toepassingen in kaart gebracht. Indien toegestaan en noodzakelijk geacht zijn destructieve  handelingen uitgevoerd om ook niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen. In    tabel 1 staan de aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen en haar kenmerken opgesomd.    Allereerst heeft, voor zover mogelijk, overleg met de opdrachtgever of beheerder plaatsgevonden. Vervolgens  heeft, indien de opdrachtgever bouwtekeningen en bestekken ter inzage heeft gegeven, deskresearch  plaatsgevonden. Hierna is een inspectieplan (projectdossier) opgesteld aan de hand waarvan de visuele inspectie  heeft plaatsgevonden. Tijdens de inspectie is gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Asbestverdachte  toepassingen worden bemonsterd. Indien monstername onmogelijk is wordt aangegeven op welke andere wijze  de asbesthoudendheid is aangetoond.    Voor iedere asbestbron is ten behoeve van de sanering de risicoklasse bepaald met gebruikmaking van  SMA-rt, zoals staat aangegeven in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De risicoklasse is opgenomen in tabel 2.    Indien een materiaal als asbestverdacht is aangemerkt, dan is deze ook in de tabe! opgenomen.    Op de onderzochte locatie zijn asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen aangetroffen.    In de onderstaande tabel is elke aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte toepassing weergegeven.                                    | analyse            jomschrijving | locatie certificaat /         Th hoeveelheid id (B              | |monsternr.  1 / branddeur, toilet, t. controlegebouw, 1 stuks 2011.01924: “[ chrysotiel ( (10-15%)  | 154345 (cement) begane grond (MM1)  pakking, | compressorruimte (+deel 25 stuks 2011.01924: chrysotiel (30-60%)                             | 454354 (karton) buiten), controlegebouw, (MM4)    begane grond    14/ meszekering, controlegebouw en 15 stuks 2011.01924: chrysotiel (30-60%)  | 154360 (karton) schakelstation, begane grond (MM5)   15/ meszekering, | controlegebouw en 15 stuks 2011.01924: chrysotiel (5-10%)   | 194364 (synth materiaal) schakelstation, begane grond (MM6)   Js / onderdelen, controlegebouw, begane grond |8 stuks asbestverdacht   | 15444 0 (onderdeten)   [10 / branddeur, controlegebouw en 16 stuks ‘| asbestverdacht   | 15441 6 | (onderdelen) schakelstation, begane grond    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina IV</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>    ~-    ingenieursbureaù,    OESTERBAAI         '| hoeveelheid (&)*  | monsternr.                     certificaat / analyse                                                             11/ | luchtverhitter diverse ruimtes, | 3 stuks inv.t. asbestverdacht    154420 - controlegebouw, begane grond :         12/ boiler, toilet controlegebouw, 1 stuk ‘| asbestverdacht    | 154427 (onderdelen) begane grond                                     13/ ruimte , laagspanningsruimte {2 stuks n.v.t. asbestverdacht    1154663    onderdelen,  (onderdelen) (met compressors),    | begane grond    tabel 1: aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina V</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         in onderstaande tabel is de risicoklasse weergegeven met de daarbij behorende verwijderingsmethodiek en  eventuele aandachtspunten en opmerkingen voor de verwijdering. Echter dient opgemerkt te worden, dat indien  de aannemer een andere verwijderingsmethodiek gaat hanteren, de risicoklasse kan veranderen. Indien de  aannemer afwijkt van de door SMA-rt voorgeschreven risicoklasse in combinatie met de bijbehorende werkwijze  dient contact te worden opgenomen met ingenieursbureau Oesterbaai b.v. Een gedetailleerde uitieg van de  verschillende verwijderingsmethodieken is beschreven in Bijlage G.                aanbeveling ‘opmerking sanering                                                   verwijdering    En  En  pt  LT  En  pt  Z  ft  Lt    | risico-                       ‚| klasse                         branddeur, direct verpakken geen direct risico, voorafgaand |geen            154345 | (cement) aan sloop saneren.           pakking,  154351 | (karton)    flenzen lossnijden {geen direct risico, voorafgaand | geen    bij uiteinden aan sloop saneren.             meszekering,  154360 | (karton)            direct verpakken geen direct risico, voorafgaand |geen    aan sloop saneren.         meszekering,  154364 | (synth materiaal)          direct verpakken geen direct risico, voorafgaand |geen            aan sloop saneren.           flenzen lossnijden |geen direct risico, voorafgaand {geen    onderdelen,    = © a > wo =|  a ~ ~ ~ ~ ~~ }:  A I  a .  = ;  o    (onderdelen)    +10/ branddeur,  1154416 | (onderdelen)  . 11/ luchtverhitter  :| 154420    112/ boiler,  1154427 | (onderdelen)    bij uiteinden aan sloop saneren.         direct verpakken geen direct risico, voorafgaand {geen  aan sloop saneren.         direct verpakken geen direct risico, voorafgaand |geen            aan sloop saneren.           direct verpakken geen direct risico, voorafgaand |geen  aan sloop saneren.    BEE          13 / direct verpakken    || 154663          onderdelen,           geen direct risico, voorafgaand           LATTE    7    (onderdelen) aan sloop saneren.         tabel 2: risicoklasse voor verwijdering aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina VI</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>    +  ingenieursbureau    OESTERBAAI              Opmerkingen:    e _Op de plattegrond(en) in bijlage A zijn de locaties van de aangetroffen toepassingen en de plaatsen van  foto- en monsternames aangegeven.   e _ *) de hoeveelheden zijn op locatie bij benadering ingeschat en zijn geen bestekshoeveelheden.   e _ Achter asbestverdachte beplating is niet gekeken aangezien deze niet zonder meer gedemonteerd kan  worden.   e Daar het onderzoek een in gebruik zijnde bedrijfsruimte betreft, zijn zo min mogelijk destructieve  handelingen verricht. Niet-direct waarneembare asbesttoepassingen zijn daarom niet in kaart gebracht.  Hierdoor bestaat een redelijk vermoeden dat nog asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die enkel met  behulp van destructieve handelingen zichtbaar worden. Direct voorafgaand aan (totaal)sloop of renovatie    geldt de verplichting tot het uitvoeren van een aanvullende asbestinventarisatie TYPE B.  Uitsluitingen:    In onderstaande tabel zijn een aantal specifieke beperkingen opgenomen welke de onderzoeker ten tijde van de  asbestinventarisatie op de projectlocatie ondervond. Door deze beperkingen heeft hier geen visuele inspectie    plaats kunnen vinden. De algemene beperkingen staan beschreven in hoofdstuk 3.    specifieke beperkingen tijdens de uitgevoerde asbestinventarisatie op de projectlocatie                         ‘|e dak i.v.m. de veiligheid   e _dakrand i.v.m. de veiligheid/voorkomen lekkage  e _ dakbedekking in verband met lekkage   © _grondriolering   Je fundering   ® = spouwmuren   e _ holle ruimte achter de gevelconstructie   e _ kruipruimte i.v.m. de veiligheid   e _ elektrische installaties (schakelborden, motoren)    e _ aansluiting van de buitenkozijnen (stelmateriaal)    niet onderzochte bouwdelen / ruimtes (tevens aangegeven op de plattegrond(en) in bijlage A)    de WKK installatie (gebouw van Essent) is in een ander rapport opgenomen (PAG-26569-002)    het HS-gebouw (Essent) bij het terrein NAM-locatie Vries-1 is niet onderzocht, er zijn geen toegangsrechten voor dit    gebouw.         de mobiele werkplaats is niet onderzocht    tabel 3: beperkingen tijdens het onderzoek    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina VII</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         De niet onderzochte bouwdelen / ruimte(s) dienen middels een aanvullend Type A onderzoek onderzocht te    worden voorafgaand aan het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.    Document revisie:    [rs versie Ie datum nem opmerkingen SSS j    23-12-2011              |   | . 1 24-01-2012 aanpassen voorfoto en extra tekeningen m met  noordpijen invoegen, afmetingen op tekening  | aangeven, extra vermelden welke gebouwen zijn onderzocht, aanpassen verdachte pijl kleur |  .  t         (in tekst) ruimtebenamingen aanpassen.    tabel 4: document revisie    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina VIII    </pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>    *    ingenieursbureau    OESTERBAAI         1 Inleiding    1.1 Ingenieursbureau Oesterbaai    In deze rapportage zijn de voorbereiding, uitvoering en bevindingen van een asbestinventarisatie TYPE A  beschreven. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en gerapporteerd conform de wettelijke eisen, die zijn  vastgelegd in de SC-540. Bedrijven zijn bevoegd tot het vervaardigen van dergelijke rapportages als ze  beschikken over een geldig SC-540 certificaat.    De asbestinventarisatie moet op een deskundige wijze uitgevoerd worden om gezondheidsrisico’s voor de  onderzoeker en de directe omgeving te voorkomen. De medewerkers van ingenieursbureau Oesterbaai gaan  bewust met deze gezondheidsrisico's om en worden alleen uitgevoerd door deskundige, ervaren personen die    minimaal in het bezit zijn van een DTA certificaat.    Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht het niet aan de verwachtingen voldoen of  mochten eventuele vragen of opmerkingen opkomen, dan wordt het ten zeerste gewaardeerd wanneer contact    wordt opgenomen.    1.2 Asbest Algemeen    Asbest is een vezelachtige minerale delfstof die in het verleden zeer veel werd toegepast, voornamelijk in de  bouw. Onbrandbaarheid, grote slijtvastheid, vochtwerendheid en een lage prijs zijn de belangrijkste goede  eigenschappen van asbest.    Asbesthoudende toepassingen zijn altijd composietmaterialen; dat wil zeggen opgebouwd uit meerdere  materialen. Omdat asbestvezels op zich niet samenhangend zijn, is een bindmiddel zoals bijvoorbeeld cement  noodzakelijk. Asbest wordt vrijwel altijd als toeslagmateriaal gebruikt. De levensduur van het zo ontstane  composietmateriaal wordt in de meeste gevallen bepaald door het bindmiddel, want asbest op zichzelf is    onverwoestbaar.  Afnemende bindingswerking wordt eveneens aangeduid als een afname van de hechtgebondenheid van    asbestvezels. Bij een afname van de hechtgebondenheid van het materiaal kan vezelemissie toenemen. Dit kan    gevaar voor de gezondheid opleveren. Een gedetailleerde uitleg hiervan is beschreven in Bijlage H.    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         2 Onderzoek en resultaten    2.1 Onderzoeksmethodiek    Voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie TYPE A wordt systematisch te werk gegaan. Allereerst vindt,  wanneer mogelijk, overleg plaats met de beheerder van de locatie. Daarna vindt deskresearch plaats met behulp  van bouwtekeningen en bestekken, indien aangeleverd door de opdrachtgever, aan de hand waarvan een  inspectieplan wordt opgesteld. Vervolgens wordt de locatie systematisch geïnspecteerd op de aanwezigheid van  direct-waarneembare asbestverdachte materialen, conform het van tevoren opgestelde inspectieplan.    Daar waar veilig mogelijk worden monsters genomen van asbestverdachte materialen. Deze monsters worden ter  analyse aangeboden aan een hiertoe geaccrediteerd laboratorium.    2.2 Resultaten overleg opdrachtgever / contactpersonen en deskresearch                             naam contactpersoon | resultaat at overleg                          | de heer Sa |  ij (ingenieursbureau Oranjewoud) locatie.    tabel 5: resultaten overleg beheerder    [ documentsoor ij documentnaam Inr.                                               jn schema hoofdprocesleidingen, tekeningnummer  0518933003    [resutaten e geen relevante informatie    | tekening  [r resultaten    i  |  7 tekening  |    resultaten                    '  [resutaten  {  {    | 01-01-2000    = 10-05-2001 15-12-2005 |  je geen relevante informatie    overall plotplan “part 2"              e geen relevante informatie                      veiligheidsplattegrond locatie Vries-1,  tekeningnummer 0110973001                  tabel 6: resultaten deskresearch    (*) Indien geen plattegronden zijn aangeleverd is een schematische weergave van de onderzochte locatie opgesteld.    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>    +    ingenieursbureau    OESTERBAAI         2.3 Resultaten visuele inspectie & monsteranalyse    Tijdens de visuele inspectie zijn de asbestverdachte toepassingen in kaart gebracht. Ook is onderzoek verricht  naar een mogelijke secundaire besmetting. Hiermee wordt (restanten) asbestafval bedoeld dat bij een eerder    uitgevoerde asbestsanering is achtergebleven.    Bij de inspectie is gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Om met 100% zekerheid te kunnen stellen dat  een verdacht materiaal asbesthoudend is dient een analyse van een monster van het materiaal door een  deskundig laboratorium uitgevoerd te worden. Indien op andere wijze dan uit een analyseresultaat blijkt dat  sprake is van asbesthoudendheid wordt dat als volgt aangegeven: “intechnium handboek asbest’, “visuele  waarneming” of “materiaalstempel met jaartal”. Indien geen monster wordt genomen doordat monstername  gevaar oplevert voor de inspecteur(s) wordt dat als volgt vermeld: “schoorsteen op dak” of “gevelbeplating op    grote hoogte”.  Een rode pijl is gebruikt voor de asbesthoudende bronnen en een oranje pijl voor de asbestverdachte bronnen    en een blauwe pijl voor de niet asbesthoudende bronnen. Op de plattegronden in bijlage A zijn de locaties van de    aangetroffen bronnen aangegeven.    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 3</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 1: branddeur, (cement) Bron ID (EVA): 154345    eeen                                                   1 Het betreft hier het volledig inpakken van een asbesthoudende deur.    chrysotiel 10-15%; conform analyse laboratorium (PLM)    opmerkingen/bijzonderheden:         De bron betreft een branddeur in het controlegebouw van de toiletruimte. De deur bezit twee asbesthoudende cementplaten    als inlage.         foto: 1: branddeur, (cement)         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 4</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>    .    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 2: afdichting, (stuc) Bron ID (EVA): 154348  certificaat / monster : | 2011.01924: (MM2) (MM3)    locatie : i ies i ion,                   diverse locaties in het controlegebouw en schakelstation, begane grond    hoeveelheid (£)' : | onbekend    hechtgebonden  : | onbeschadigd                              conditie :  bereikbaarheid :         geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)  geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:   De bron betreft afdichtingpasta rondom kabeldoorvoeringen en sparingen in de vloeren van controlegebouw en  schakelstation 1.   - Van de pasta in controlegebouw zijn op diverse locaties in het gebouw materiaalmonsters verzameld en als één  materiaalmonster ter analyse aangeboden onder MM02.   - Van de pasta in schakelstation 1 zijn op diverse locaties in het schakelstation materiaalmonsters verzameld en als één    materiaalmonster ter analyse aangeboden onder MMO3.         foto: 2: afdichting, (stuc)         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 5</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              certificaat / monster : | 2011.01924: (MM4)    hoeveelheid (+)' :  bevestigingsmethode :    bereikbaarheid :    risicoklasse / opmerking : Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen  van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en  verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    verwijderingsmethodiek  :    opmerking sanering : | geen opmerking    B  chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)    opmerkingen/bijzonderheden:              De bron betreft asbesthoudende flenspakkingen in het leidingwerk in de compressorruimte. Tevens zijn een drietal  flenspakkingen van het systeem buiten het controlegebouw aanwezig.    |    KUT.           foto: 3: pakking, (karton)         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 6</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 4: meszekering, (karton) Bron ID (EVA): 154360    certificaat / monster : | 2011.01924: (MM5)  controlegebouw en schakelstation, begane grond                                nn DN DEE  ing [mesmo    Het betreft hier onderdelen waarin asbesthoudend materiaal verwerkt zit. Dit zijn                                     risicoklasse / opmerking  bijvoorbeeld: meszekeringen, cv-ketels, elektromotoren, etc. Het asbesthoudend  materiaal wordt niet bewerkt. Het onderdeel wordt in zijn geheel verwijderd, verpakt en                afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    geen direct risico, voorafgaand aan sloop saneren.  verwijderingsmethodiek : | direct verpakken  opmerking sanering : | geen opmerking    EN [percentage  chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)    opmerkingen/bijzonderheden:            De bron betreft witte meszekeringen van het merk Weber, type KTF, 6A-500V, maatvoering NHOO. Er zijn losse exemplaren  en er zijn exemplaren in schakelkasten aanwezig. De hoeveelheid meszekeringen is een inschatting.         foto: 4: meszekering, (karton)         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 7</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bron 5: meszekering, (synth materiaal) Bron ID (EVA): 154364    : | 2011.01924: (MM6)  controlegebouw en schakelstation, begane grond  hoeveelheid (+)' : | 15 stuks    certificaat / monster    Ec  de CS    risicoklasse / opmerking : | 1 Het betreft hier onderdelen waarin asbesthoudend materiaal verwerkt zit. Dit zijn  bijvoorbeeld: meszekeringen, cv-ketels, elektromotoren, etc. Het asbesthoudend  materiaal wordt niet bewerkt. Het onderdeel wordt in zijn geheel verwijderd, verpakt en  afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    aanbeveling : | geen direct risico, voorafgaand aan sloop saneren.  verwijderingsmethodiek : | direct verpakken  opmerking sanering : | geen opmerking    chrysotiel 5-10%; conform analyse laboratorium (PLM)              opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft zwarte bakkelieten meszekeringen van het merk Holec, type P852-00, zowel 63A-500V als 50A-500V. Er  zijn losse exemplaren en er zijn exemplaren in schakelkasten aanwezig. De hoeveelheid meszekeringen is een inschatting.         foto: 5: meszekering, (synth materiaal)         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 8</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI |         Bron 6: meszekering, (synth materiaal) Bron ID (EVA): 154366    geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)    opmerkingen/bijzonderheden:         De bron betreft zwarte bakkelieten meszekeringen van het merk Holec, type P852-1, 160A-500V. Er zijn losse exemplaren  en er zijn exemplaren in schakelkasten aanwezig. De hoeveelheid meszekeringen is een inschatting.         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 9</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 7: afdichting, (bitumen) Bron ID (EVA): 154402    locatie :| controlegebouw, begane grond                      geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)    opmerkingen/bijzonderheden:                                           n.  n    De bron betreft bitumen afdichting van een luchtsturingsleiding vanaf de controlegebouw naar buiten. Het bitumen bevindt  zichtbaar op de leiding kort boven het maaiveld aan de buitenzijde van het controlegebouw.         foto: 7: afdichting, (bitumen)    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 10</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>    +    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 8: afdichting, (karton) Bron ID (EVA): 154405    2011.01924: (MM9) (MM10)  controlegebouw, begane grond  binding = hechtgebonden  conde |    licht beschadigd  bereikbaarheid :         verwijderingsmethodiek :  opmerking sanering :    geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)  geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft afdichtingskit rondom de metalen luchtroosters (MMO9) en kit rondom muurdoorvoering (MM10) van een  leiding van de gevel van de controlegebouw aan de buitenzijde.           foto: 8: afdichting, (karton)    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 9: onderdelen, (onderdelen) Bron ID (EVA): 154410    ej  i  ne fo    risicoklasse / opmerking : Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen                                  van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en  verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    geen direct risico, voorafgaand aan sloop saneren.  verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : | geen opmerking    asbestverdacht visueel herkend         opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft asbestverdachte afsluiters. Afsluiters van deze type kunnen asbesthoudende onderdelen bevatten zoals  stopbuspakkingen. Wij adviseren u om deze afsluiters als asbesthoudend te beschouwen en te behandelen.           foto: 9: onderdelen, (onderdelen)    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kieuvenveld te Vries pagina 12</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>    ry    ingenieursbureau    OESTERBAAI |         Bron 10: branddeur, (onderdelen) Bron ID (EVA): 154416    eN    Het betreft hier onderdelen waarin asbesthoudend materiaal verwerkt zit. Dit zijn    [binding jen                    risicoklasse / opmerking : | 1           bijvoorbeeld: meszekeringen, cv-ketels, elektromotoren, etc. Het asbesthoudend            materiaal wordt niet bewerkt. Het onderdeel wordt in zijn geheel verwijderd, verpakt en                                      afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    geen direct risico, voorafgaand aan sloop saneren.  verwijderingsmethodiek : | direct verpakken  opmerking sanering : | geen opmerking    asbestverdacht visueel herkend    opmerkingen/bijzonderheden:   De bron betreft 6-tal metalen branddeuren aanwezig in het controlegebouw en schakelstation. In stalen deuren kan  asbesthoudende isolatie of beplating in verwerkt zijn. Wij adviseren u om deze branddeuren van metaal als asbesthoudend  te beschouwen en te behandelen.    foto: 10: branddeur, (onderdelen)          PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 13</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>    °°    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 11: luchtverhitter Bron ID (EVA): 154420    a   eedrg fom   jewaie wae  1    risicoklasse / opmerking                                                    Het betreft hier onderdelen waarin asbesthoudend materiaal verwerkt zit. Dit zijn  bijvoorbeeld: meszekeringen, cv-ketels, elektromotoren, etc. Het asbesthoudend  materiaal wordt niet bewerkt. Het onderdeel wordt in zijn geheel verwijderd, verpakt en  afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    geen direct risico, voorafgaand aan sloop saneren.  verwijderingsmethodiek _: | direct verpakken  opmerking sanering : | geen opmerking    [asbest personage  asbestverdacht visueel herkend    opmerkingen/bijzonderheden:                       De bron betreft asbestverdachte luchtverhitters van het merk Dimplex. Aangezien onderzoek aan een luchtverhitters niet  zonder destructieve handelingen mogelijk is, worden de luchtverhitters als asbesthoudend beschouwd.    foto: 11: luchtverhitter    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 14</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>    ¢    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bron 12: boiler, (onderdelen) Bron ID (EVA): 154427    certificaat / monster ;    hoeveelheid (t)' :  bevestigingsmethode :    bereikbaarheid                risicoktasse / opmerking Het betreft hier onderdelen waarin asbesthoudend materiaal verwerkt zit. Dit zijn                       bijvoorbeeld: meszekeringen, cv-ketels, elektromotoren, etc. Het asbesthoudend  materiaal wordt niet bewerkt. Het onderdeel wordt in zijn geheel verwijderd, verpakt en                 afgevoerd als asbesthoudend materiaal.         verwijderingsmethodiek :    opmerking sanering :    asbestverdacht visueel herkend    opmerkingen/bijzonderheden:            De bron betreft een asbestverdachte boiler in de toiletruimte van het merk Daalderop. Boilers kunnen asbesthoudende  onderdelen bezitten zoals pakking en/of koordafdichtingen. Wij adviseren u om deze boiler als asbesthoudend te  beschouwen en te behandelen.          foto: 12: boiler, (onderdelen)    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 15</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bron 13: onderdelen, (onderdelen) Bron ID (EVA): 154663    | CSCS  |    :| 1 Het compleet verwijderen van de sompressoren  : | voorafgaand aan sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | direct verpakken    asbestverdacht visueel herkend    opmerkingen/bijzonderheden:                             De bron betreft een tweetal compressoren in de laagspanningsruimte.         foto: 13: onderdelen, (onderdelen)         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 16</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>    e    ingenieursbureau    OESTERBAAI         3 Beperkingen van de asbestinventarisatie    3.1 Beperkingen asbestinventarisatie algemeen    Bij elke door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde asbestinventarisatie TYPE A wordt zeer grondig en  systematisch te werk gegaan. Uitermate veel zorg wordt besteed aan het opsporen van alle direct waarneembare  asbesthoudende toepassingen. Door een goede voorbereiding, het inzetten van deskundig en ervaren personeel  en het uitvoeren van de asbestinventarisatie volgens een doordacht plan wordt het over het hoofd zien van  asbesthoudende toepassingen tot een minimum beperkt. Er bestaat echter altijd een kleine kans dat  asbesthoudende toepassingen niet als zodanig opgemerkt worden, mede gelet op het feit dat er meer dan 3500  toepassingen bekend zijn. Het onderzoek betreft een momentopname. Ingenieursbureau Oesterbaai is niet  verantwoordelijk voor wat na de onderzoeksdatum op de onderzoekslocatie veranderd kan zijn. De inventarisatir  en rapportage komen voort uit een inspanningsverplichting, geen resuitaatsverplichting. Indien op de  onderzoekslocatie toch asbestverdacht materiaal wordt gevonden dat niet is beschreven in deze rapportage dient    u dit direct bij het aantreffen kenbaar te maken via het evaluatieformulier wat is opgenomen in Bijlage C.    3.2 Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid    Deze asbestinventarisatie TYPE A is erop gericht alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aan te  geven, hierbij wordt gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Er zijn echter situaties te onderscheiden die   alleen door middel van destructieve handelingen te inspecteren zijn. Voorbeelden zijn; in fundering gestorte  asbestcementleiding of asbestcement stelplaten onder of tussen muren, verborgen of met puin volgestorte  kruipruimtes, et cetera. Het is altijd mogelijk dat verborgen asbesthoudende toepassingen wegens constructieve  ontoegankelijkheid niet opgemerkt kunnen worden. Indien het vermoeden bestaat dat er nog niet direct   waarneembare asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn zullen deze in een later stadium conform een en    asbestinventarisatie TYPE B alsnog in kaart gebracht moeten worden.    3.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnspecteerd    Wanneer de inventarisatie heeft plaatsgevonden in een in gebruik zijnde bedrijfsruimte, zijn zo min mogelijk  destructieve handelingen verricht, zie ook de uitsluitingen in de samenvatting. Dit geldt expliciet ook voor  leidingisolatie, wat betekent dat alle leidingisolatie onder constructieve ontoegankelijkheid valt, met uitzondering”  van plaatsen waar beschadigingen tot op de kern zichtbaar zijn of waar het materiaal is bemonsterd. In koven,  dubbele wanden, schoorstenen en andere locaties die enkel toegankelijk zijn door destructief onderzoek en waar    geen destructief onderzoek heeft plaatsgevonden heeft geen visuele inspectie plaatsgevonden.    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         4 Conclusies en aanbevelingen    Bij de asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 van de bedrijfsruimten op het volgende adres: Het  Kleuvenveld te Vries zijn asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen aangetroffen. Naar aanleiding van  de door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 in opdracht van  ingenieursbureau Oranjewoud is deze rapportage opgestel. Het onderzoek heeft enkel plaatsgevonden in het  controlegebouw, in de schakelstation en de hout/staalconstructie (voor het afdekken van de gaswininstallaties) op  de NAM locatie Vries-1 aan het Kleuvenveld te Vries. De WKK installatie (Essent) is wel onderzocht tijdens dit  onderzoek maar onder projectnummer PAG-26569-002 gerapporteerd. Het HS gebouw en de mobiele werkplaats  zijn niet onderzocht. Voor een overzichtstekening van de onderzochte ruimten zie Bijlage A.    Daar het onderzoek een in gebruik zijnde bedrijfsruimten betreft, zijn zo min mogelijk destructieve handelingen  verricht. Niet-direct waarneembare asbesttoepassingen zijn daarom niet in kaart gebracht. Hierdoor bestaat een  redelijk vermoeden dat nog asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die enkel met behulp van destructieve  handelingen zichtbaar worden. Direct voorafgaand aan (totaal)sloop of renovatie geldt de verplichting tot het    uitvoeren van een aanvullende asbestinventarisatie TYPE B.    In de onderstaande tabel zijn de asbesthoudende en asbestverdachte bronnen opgenomen die geen verhoogd  risico geven op asbestblootstelling. Indien de bronnen niet direct worden verwijderd geldt het advies om ze  duurzaam af te schermen en een asbestbeheersplan op te stellen.                                                                                     : Broniid i omschr omschrijving [10  de {    ‘| branddeur,         locatie    ‘| toilet , controlegebouw,                    (cement) begane grond  | pakking,    | (karton)    laagspanningsruimte (met                    ‚| compressors) (+deel buiten),  controlegebouw,  begane grond    ') meszekering, ‘| controlegebouw en  ‚| (karton)                       ‘} schakelstation,  ‘j begane grond                ‘| meszekering, ‘| controlegebouw en               | (synth materiaal) ‚| schakelstation, saneren    | 9/ :| onderdelen, 4  154410 | (onderdelen) |    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 18                  ‘| begane grond                                         controlegebouw, geen direct risico, voorafgaand aan sloop               | begane grond saneren</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>    *    ingenieursbureau    OESTERBAAI         ‘| aanbeveling    ‘| branddeur, | controlegebouw en ‘| geen direct risico, voorafgaand aan sloop    154416 | (onderdelen) J schakelstation, : 4 saneren    begane grond  | | luchtverhitter diverse ruimtes geen direct risico, voorafgaand aan sloop  i} 154420 |         ‘| controlegebouw, ‘| saneren         ‘| begane grond    1412/ ‘| boiler, ‘| toilet controlegebouw, geen direct risico, voorafgaand aan sloop  \| 154427 ‘| (onderdelen) | begane grond {saneren  113/ onderdelen, | laagspanningsruimte (met ‘| geen direct risico, voorafgaand aan sloop    '| 154663 | (onderdelen) | compressors), ‘| saneren           begane grond    tabel 7: aanbevelingen per aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte bron zonder verhoogd risico    Voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen in risicoklasse 1 geldt het advies dit te laten uitvoeren         door een bedrijf dat in het bezit is van het SC-530 certificaat. Na sanering kan het wettelijk verplicht zijn een  onafhankelijk laboratorium, dat beschikt over een RvA-Testen en een RVA Inspectie accreditatie, een  eindcontrole te laten uitvoeren, teneinde de saneerder te controleren op zijn werkzaamheden en te bepalen of de    gesaneerde ruimte(s) weer veilig kan/kunnen worden betreden.    Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen van asbesthoudende of asbestverdachte   toepassingen dit inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te   worden op actualiteit. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te worden beoordeeld op gevolgen   voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen te worden geregistreerd en te   worden toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaatsvinden. In geval er geen  veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn © en  toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaatsvinden.   Tijdens de sanering kan het verstandig zijn ingenieursbureau Oesterbaai b.v. toezicht te laten houden op het   project (voortgang en veiligheid) en controle te laten uitvoeren op de werkzaamheden. Ook kan ingenieursbureau  Oesterbaai b.v. u ondersteunen in de voorbereiding en aanbesteding van uw project(en).    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 19</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage A. Locaties van aangetroffen toepassingen    In deze bijlage zijn de plattegronden met daarin de aangetroffen toepassingen weergegeven. Tevens zijn de niet  onderzochte bouwdelen / ruimte(s) weergegeven. Indien geen originele plattegronden ter beschikking gesteld  zijn, is een schematische weergave van de onderzochte locatie gemaakt. Deze schematische weergave is niet op    schaal.    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 20</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Si an Era EE    >On B11 (154420), chtverhitr | B2 (154348), afdichting | B11 (154420), luchtverhitter |         Ca. 3m'    Ca. 5,5m'    LEGENDA:   Het Kleuvenveld te Vries,   Schakelstation (E/l huisje)  asbesthoudend object(en)  asbesthoudend oppervlak  asbesthoudend oppervlak  asbesthoudende leiding    nk asbesthoudende standleiding  “355% losse asbestbrokken  A niet asbesthoudend object(en)  B niet asbesthoudend oppervlak  ER niet toegankelijk    BE geen deel van het project    (B=Bron)              PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 22    </pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI                                                      EOF ZIE EEK SEE    B9 (154410), onderdelen    PENNEN    B11 (154420), luchtverhitter [4           88 (154405) afdichting |    BATE IE EEE EE    8  B3 (154351), pakking ne    laagspanningsruimte  VELE AT WENSEN GSP: ng:    B11 (154420), luchtverhitter |    Ca. 5m’    Ca. 10m’    WA Laagspanningsruimte met    compressors                     Toilet    FSG: RCRA ERLE Ti OR OF TAO,  B9 (154410), onderdelen [a    LEGENDA:    Het Kleuvenveld te Vries,  610 (154416), b branddeur Ti:    Controlegebouw    asbesthoudend object(en)  asbesthoudend oppervlak  asbesthoudend oppervlak  asbesthoudende leiding              DA FRET hn ed BOK ENC Be AE VERLE ne ANG le Pijn OE ij    B13 (154663), onderdelen rf B6 (154366), meszekering is    UPR ee Sy on VK ln WEE TE Zé    B4 (154360), meszekering |z  ‘ 5 ae  B7 (164402), afdichting |                           Cb Wy keg RRO asbesthoudende standleiding  B4 (154360), meszekering :  B5 (154364), meszekering         = losse asbestbrokken  niet asbesthoudend object(en)  niet asbesthoudend oppervlak  niet toegankelijk   B geen deel van het project    (B=Bron)              PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 21    </pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI                                                                                                                RENSE rj             ers                          WELT IL EEEN TEA IER DSE KEIEN PE IEN HERT, rele EE FS SMEG SFE ES ELE SOAR NE US Pe a RF Ly RET wi an EU Mi  Hout/staal constructie voor afdekken gaswininstallaties (op het puttenterrein) A Schakelstation Controlegebouw HS gebouw (Essent) WKK installatie (Essent)  Wel onderzocht Wel onderzocht á Niet onderzocht Wel onderzocht zie    Wel onderzocht                  PAG-26569-002                    i | (7 F-VK-2/P-§         INJECTIE-  EENHEID    Mobiele werkplaats    Niet onderzocht  LEGENDA:    Het Kleuvenveld te Vries,    Overzicht van de gebouwen op de  Vries=1 locatie.              PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 23    </pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage F. Relevante wetgeving    Onderstaand is beknopt een lijst van relevante wet- en regelgeving weergegeven.    Relevante wetgeving: status: |  [1] Arbeidsomstandighedenwet    [2] Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbobesluit (implementatie van    wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006  [3] Statische verwijzing van SC-540 in de Arbeidsomstandighedenregeling. Zie normatief                                                                       betreffende Staatscourant, waarvan het nummer is vermeld op www.ascert.nl.    [4] Asbestverwijderingsbesluit 2005. Staatsblad 2005 704  [5] Wijziging beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Staatcourant 7 augustus 2006, nr. 51  [6] Productenbesluit Asbest    [7] Rapport TNO-MEP R 2004/523 Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest    [8] Convenant Ministerie van SZW en Stichting Certificatie Asbest d.d. 8 maart 2006. Staatcourant    7 augustus 2006, nr. 151/pag. 7    [9] SZW schema voor aanwijzing en toezicht certificatie-instelling    [10] Informatieblad Plan van Aanpak Asbestbrand 2006. VROM-inspectie. Beschikbaar op informatief  www.vrom.nl.  [11] Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005; VROM en LOM. Een                                                                       handreiking voor gemeenten. Senter Novem juni 2007.    [13] NEN 2990 Eindcontrole na verwijdering    [18] NEN-EN ISO 17020  [19] NTA Asbest in waterbodems                                  PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 29    </pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>    .    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage E. Terminologie    Onderstaand is een beknopte uitleg van veelgebruikte begrippen opgenomen.    De vezelachtige silicaten actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4), amosiet (Cas-nummer    12172-73-5), anthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5), chrysotiel (Cas-nummer 12001-29- 5),  Asbestanalyse                       crocidoliet (Cas-nummer 12001-28- 4) en tremoliet (Cas-nummer 77536-68-6).  Analyse door een voor de desbetreffende verrichting RvA geaccrediteerd laboratorium (zie                      www.rva.nl) van een materiaal- of luchtmonster op de aanwezigheid, type en                            percentage/concentratie asbest.                   Asbestinventarisatie : | Het systematisch inventariseren van alle asbesthoudende toepassingen in een gebouw,  constructie of object. Een volledige asbestinventarisatie conform de SC-540 kan naar haar             aard resulteren in de onderscheiden asbestinventarisatierapporten type A met zo nodig                  aanvullend type B.    asbestinventarisatie- Rapport, onderscheiden naar type A, type B en type O, waarin het resultaat van de  rapport : | asbestinventarisatie is vastgelegd.    bouwkundige eenheid Een functionele eenheid van een bouwwerk, constructie of object.    Bij een buitensanering worden uitsluitend toepassingen verwijderd die zich aan de  Containment :  voorkomen dat emissie van asbestvezels naar de omgeving optreedt.                        buitenzijde van een gebouw of constructie bevinden.                    De constructie waarmee de te saneren werkplek wordt afgeschermd van de omgeving.  Hierin wordt een wettelijk vastgesteld niveau van onderdruk in stand gehouden om te                  Het uitvoeren van een bureauonderzoek naar de bouwhistorie van het object.    DTA certificaat Een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) is een deskundige met voltooide    Monstername :    Risicoklasse           opleiding “DTA”, gevolgd bij een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid            erkend opleidingsinstituut met afsluitend examen.               Het uit een gedefinieerde partij nemen van steekproeven op een dusdanige wijze dat een                               representatief beeld ontstaat van de eigenschappen van die partij.              indeling van sloop- of andere werkzaamheden met of aan asbest, asbesthoudende  producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in één van de            drie risicoklassen conform het gewijzigde Arbobesluit inzake asbest d.d. 7 juli 2006 (SC-540  tit. 1).  De indeling in risicoklassen is gebaseerd op de hoogte van de blootstelling aan respirabele                     asbestvezels voor werkers en omgeving conform de methodiek zoals beschreven in TNO-  rapport R 2004/523.    Certificatieschema opgesteld door CCvD Asbest en getoetst aan de wet- en regelgeving  door het ministerie van SZW.                        SC-540 :         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 28    </pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              3. Asbestinventarisatierapport  Ontleend aan Asbestve           Paraar. : inventarisati   Art. 3-1-b:   lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) .... beschikt over een  asbestinventarisatierapport.   Art. 3-2-b:   ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus deopdrachtgever) … beschikt over een  asbestinventarisatierapport.   Art. 5   Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een  afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).    Conclusie:   Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:   De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de  opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5  en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).    Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit  Artikel 4.54a. inventarisati  1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van  asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de  resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.  2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten  dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.  3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een  bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld  ikel 4.54, eerste lid, onderdeel! a, b, of d, verricht.   5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld  in artikel 24 van de wet.  Artikel 4.54d. rwijderin  1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en  met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artike} 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een  certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.  3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van  een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze  Minister of een certificerende instelling.  4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het  derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat  is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  5. Voordat wordt begonnen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een  afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artike! 4.54a, eerste lid.  6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld  in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artike!  24 van de wet.   Par. 4 - Bouwwerken   Art. 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een                   sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die  vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sioop uitvoert.         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 27    </pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>    a    ingenieursbureau    OESTERBAAI *              Bijlage D. Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving    1. Algemeen    Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.    Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?  1. De eigenaar van een bouwwerk;   2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;   3. Gebruiker van een bouwwerk.    Toelichting:   1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet  volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt  vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor deasbestverwijdering.   2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede  instantie de asbestverwijderaar.    De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de  eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen  ook logisch is.    De opdrachtgever is degene die:   1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat  voor asbestinventarisatie;   2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot  slopen/ verwijderen;   3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een  laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;   4, De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is  van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;   5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata  en -tijdstippen;   6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;   7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de  eindbeoordeling;   8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.    De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder í, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft  verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.    2. Asbestverwijderingsbesluit 2005  De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn  wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.    De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen  verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a  van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.         PAG-26569, versie 2,0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 26    </pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage C. Evaluatieformulier    In deze bijlage is een evaluatieformulier opgenomen. Mochten extra asbesthoudende toepassingen worden    aangetroffen dient u dit formulier te gebruiken.                                [ingenieursbureau Oesterbaai BV               [ PAG-26569    | vrijgave datum | 24-01-2012 TO |    "2. asbestinventarisatie type B hann — — -                              ; naam inventarisatiebedrijf                      [SCA-code    rapport nummer                   {vrijgave datum              omschrijving onvoorzien asbest                        7                 asbestverwijderaar         ‚ naam asbestverwijderingsbedrijf    | SCA-code 5 | Te    {Naam , 7         7)                        PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 25    </pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>    FIBRECOUNT wicca    ENVIRONMENTAL CONTROL    Analyserapport    Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896    percentage  8541 MMO9 - Kit (rondom vierkante | Kit geenasbest | <0,1%  sparingen)    oo =  buis)    De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn  naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monstername door “klant” kan geen  uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monstername.                                Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het lab van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet  uitgesloten dat de lab bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld    Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en  polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten    analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet  gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.    Rapportage: De heer ==    Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien  twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com ovv het certificaatnummer.    Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400  BANK: Rabobank 1532.73.76 — BIC: RABONL2U — IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 — KVK: 24370016    Niveau 3, bijlage 0860, versie 05, blad 2/2, 5-9 september 2011</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>    FIBRECOUNT yw. MANERA    ENVIRONMENTAL CONTROL    Analyserapport    Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896    Oesterbaai B.V.  tav,  Hongkongstraat 5  3047BR ROTTERDAM    Opdrachtgegevens   ref. Opdrachtgever : PAG-26569 Asbestinventarisatie NAM-Locatie Vries-1  (gebouwen)   locatie monstername : Het Kleuvenveld te Vries   monsterneming door : Ingenieursbureau Oesterbaai   analyse conform : NEN 5896   ontvangst monsters : 16-12-2011   aantal monsters : 10   opdrachtnummer : 2011.01924.1   datum rapportage : 19-12-2011   versie : v1.0   Resultaten                       percentage  8533 MMO1 - Cementplaat (in deur) | Asbest Cement | chrysotiel 10-15% hechtgebonden    8534 MMO02 - Pasta in geen asbest | <0,1% nvt.  controlegebouw  8535 MMO3 - Pasta in Pasta geen asbest | <0,1% nvt.  Schakelstation  8536 MMO4 - Pakking Pakking chrysotiel 30-60% niet  hechtgebonden  8537 MMO05 - Meszekering (Weber) | Pakking chrysotiel 30-60% niet  hechtgebonden  8538 MMO06 - Meszekering (Holec Meszekering chrysotiel 5-10% niet  P852-00 gF-63A, 500V) hechtgebonden  8539 MMO07 - Meszekering (Holec Meszekering geen asbest | <0,1% nvt.  P852-1 gF-160A, 500V)    Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400  BANK: Rabobank 1532.73.76 — BIC: RABONL2U — IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 — KVK: 24370016         Niveau 3, bijlage 0860, versie 05, blad 1/2, 5-9 september 2011</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>    ’  ingenieursbureau    OESTERBAAI ©         Bijlage B. Certificaten van de monsteranalyses    Op de volgende pagina('s) zijn de analyseresultaten van de bemonsterde asbestverdachte toepassingen    weergegeven.    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 24</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage G. Mogelijke asbestverwijderingsmethodieken    Verwijderingsuitbesteding    Het is wettelijk verplicht eerst het asbest te verwijderen uit een te slopen bouwwerk of object en vervolgens pas aan te vangen  met de overige sloopwerkzaamheden. Bedrijven zijn bevoegd om asbest te verwijderen als ze in het bezit zijn van het SC-  530-procescertificaat asbestverwijdering. Voor risicoklasse 1 saneringen geldt dat deze ook onder voorwaarden uitgevoerd  kunnen worden door niet SC-530 gecertificeerde bedrijven. Voor de verwijdering van asbesthoudend materiaal kunnen  diverse (gecertificeerde) verwijderingbedrijven uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.    Verwijderingsmethodieken    Voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen staan diverse technieken ter beschikking. De technieken zijn erop  gericht de verspreiding van asbestvezels naar de omgeving en de gezondheidsrisico's voor de uitvoerders tot een minimum te  beperken. De verwijderingsmethodieken zijn hieronder in vier categorieën opgedeeld:    1. gebruik van een containment:   Bij het gebruik van een containment wordt rond de locatie van de asbestbron een luchtdichte werkruimte gecreëerd. De  luchtafdichting zorgt ervoor dat geen uitstoot van asbestvezels naar de omgeving plaats kan vinden. In de werkruimte wordt  een onderdruk gecreëerd met behulp van een krachtige afzuiginstallatie. Deze installatie bevat een zeer fijn filter dat de  asbestvezels uit de lucht in de werkruimte filtert en schone lucht uitblaast. De lucht in de werkruimte wordt continu ververst.  Na het creëren van de onderdruk kan worden aangevangen met het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen. Dit  gebeurt door personen in speciale beschermende kleding en met ademhalingsbescherming. Als alle asbest verwijderd is,  dient door een onafhankelijk gecertificeerd en RvA geaccrediteerd laboratorium een eindcontrole na asbestverwijdering te  worden uitgevoerd. Pas als het gebied visueel is vrijgegeven én de hoeveelheid gemeten asbestvezels in de lucht onder de  wettelijk bepaalde normering ligt, mag het containment worden afgebroken.    2. gebruik van een glovebag:   Een glovebag, of couveusezak, is een speciale zak die luchtdicht om het asbesthoudend materiaal wordt aangebracht. De zak  heeft voorgevormde handschoenen zodat in de zak gewerkt kan worden zonder dat er uitstoot van asbestvezels naar de  omgeving plaatsvindt. De uitvoerders dragen als voorzorgsmaatregel ook speciale beschermende kleding en  ademhalingsbescherming.    3. buitensanering:   Van een buitensanering is sprake als asbestverwijdering plaatsvindt zonder luchtafdichting in de buitenlucht. Dit is in enkele  gevallen toegestaan, bijvoorbeeld als het asbesthoudende materiaal gedemonteerd kan worden zonder beschadigingen zodat  er geen gevaar voor uitstoot van asbestvezels naar de omgeving bestaat. Hiertoe dient het asbesthoudende materiaal zeer  hard te zijn, een goede hechtgebondenheid te hebben en eenvoudig demontabel te zijn. Uit veiligheids-voorschriften zijn de  uitvoerders verplicht beschermende kleding en ademhalingsbescherming te dragen. Aan het eind van de werkzaamheden  dient een eindcontrole na asbestverwijdering te worden uitgevoerd. Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en  dient te worden uitgevoerd door een inspecteur van een RvA Inspecties erkend laboratorium.    4, direct verpakken:   Direct verpakken kan toegepast worden als het asbesthoudende materiaal bevestigd is aan een makkelijk los te nemen object  of los ligt. Eerst wordt de asbestbron geïmpregneerd met een spray op latexbasis. Het asbesthoudende materiaal wordt in zijn  geheel dubbel verpakt en als asbesthoudend afval afgevoerd.         PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 30</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>    Ld    ingenieursbureau,    OESTERBAAI         Bijlage H. Veiligheid en Gezondheid    Asbest en gezondheidsrisico’s    Asbestvezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid van de mens. De asbestvezels kunnen het menselijk lichaam binnendringen door de mond,  maag en darmkanaal, via de huid en de luchtwegen. Uit onderzoek is gebleken dat asbestvezels die het lichaam zijn binnengedrongen  schadelijke invloeden kunnen hebben. De kans op aan asbestgerelateerde ziektes is echter het grootst bij inademing van asbestvezels.  Voor het menselijk lichaam kan het inademen van asbestvezels gevolgen voor de gezondheid hebben. De afmeting van de asbestvezels  heeft grote invloed op de gezondheidsrisico's. Asbestvezels met een lengte groter dan 5 um, een diameter kleiner dan 3 pm en een lengte /  breedte verhouding groter dan 3 : í zijn de meest schadelijke. Deze vezels zijn door de microscopisch kleine afmetingen voor het blote oog  niet zichtbaar zodat inademen onopgemerkt geschiedt. Een groot deel van de ingeademde schadelijke asbestvezels die in de longen  terechtkomen kunnen niet door de longen afgevoerd worden. Deze vezels blijven in de longen achter en kunnen daar op meerdere manieren  hun schadelijke invloed uitoefenen. Het ziektebeeld openbaart zich niet direct maar komt vaak pas na jaren naar voren.   In het lichaam binnengedrongen schadelijke asbestvezels kunnen drie ziekten tot gevolg hebben: asbestgerelateerde longkanker, asbestose  en mesothelioom. Alle genoemde ziekten kunnen slechts door inademing van vezels ontstaan.    asbestgerelateerde longkanker:   De schadelijke vezels kunnen de longcellen in de longblaasjes beschadigen. Deze beschadigde cellen kunnen het vermenigvuldigingsproces  van de cellen in de war brengen. Er kan een woekering in de longen ontstaan die bekend staat als longkanker. Asbestgerelateerde  longkanker kan door elke soort asbest veroorzaakt worden en kan ook optreden bij een geringe blootstelling aan asbestvezels. De combinatie  van roken en blootstelling aan asbest geeft een veel grotere kans op longkanker dan asbest of roken alleen. In het algemeen is de periode  tussen de blootstelling aan asbest en het ontstaan van longkanker langer dan 10 jaar.    Mesothelioom:   Organen zoals de longen en het hart worden omgeven door een vlies. Dit vlies zit als het ware als een soort zakje om het orgaan heen.  Hierdoor kan het orgaan bewegen zonder te worden gehinderd door andere delen van het lichaam. Asbestvezels die door de longen of  darmen heen zijn gedrongen kunnen cellen van het borst- of buikvlies beschadigen. Door de beschadigde cellen kan een kwaadaardige  woekering ontstaan in deze vliezen.   Mesothelioom kan al ontstaan als men zeer kortstondig aan geringe concentraties asbeststof heeft blootgestaan. Hoe vaker de blootstelling  en hoe groter de vezelconcentraties, hoe groter echter de kans op ontstaan van Mesothelioom is. Mesothelioom kan uitsluitend ontstaan door  blootstelling aan asbestvezels; voornamelijk crocidoliet- en amosietvezels. Tussen de blootstelling aan asbest en het ontstaan van  Mesothelioom kan een periode liggen die varieert van 10 tot 60 jaar. Mesothelioom is ongeneeslijk. Nadat het ziektebeeld is vastgesteld heeft  men nog een levensverwachting van 0,5 tot 2 jaar.    Asbestose:   Asbestose kan ontstaan doordat men heeft blootgestaan aan zeer hoge concentraties asbestvezels. Ten gevolge van grote hoeveelheden  asbest in de longen neemt de longcapaciteit af. Asbestose behoort tot de longziekten. De afname van de longcapaciteit heeft tot gevolg dat  het hart steeds harder moet pompen om de zuurstof naar de rest van het lichaam aan te voeren. Het hart zal op den duur overbelast raken  door onvoldoende capaciteit. Asbestose kan zich 10 tot 30 jaar na de blootstelling aan asbestvezels openbaren en is ongeneeslijk.    Calamiteiten    Voor of tijdens de sloop c.q. verbouwingswerkzaamheden kunnen zich calamiteiten voordoen waarbij grote asbestvezelemissies plaatsvinden.  Bijvoorbeeld door brand of instorting kunnen in het bouwwerk de aanwezige asbestbronnen zodanig beschadigd worden dat er sprake is van  een besmetting. In deze gevallen is het zaak de emissie van asbestvezels naar de omgeving en blootstelling van mensen aan asbestvezels  tot een minimum te beperken. Mensen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en ademhalingsbescherming dienen zo ver mogelijk van  de asbestbron vandaan te blijven. Bij calamiteiten dient men direct contact op te nemen met de volgende instanties: gemeente, politie,  arbeidsinspectie, Arbo-dienst en inspectie milieuhygiëne.    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 31</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage l. Risicoklasse indeling volgens SMA-rt    in deze bijlage is de risicoklasse indeling volgens SMA-rt bijgevoegd.    Van de aangetroffen asbestbron(nen) is de risicoklasse ten behoeve van asbest werkzaamheden aangegeven  conform ‘Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met  betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van asbest’ bekend gemaakt in staatsblad 348  jaargang 2006.    Voor het bepalen van de risicoklasse is gebruik gemaakt van het door het Ministerie van Sociale zaken en  Werkgelegenheid beschikbaar gestelde SMA-rt hulpmiddel zoals terug te vinden is via website  www.asbestinfo.nl. De onderverdeling in risicoklassen in de geraadpleegde literatuur is onderbouwd met  luchtmetingen die voldoen aan de arbo-wetgeving. Daar dit een dynamische systeem is en inzichten onderbouwd    kunnen veranderen is het mogelijk dat de genoemde risicoklasse tussentijds kunnen veranderen.    Risicoklasse 1: LAAG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  art. 4,44: blootstellingsniveau kleiner dan 0,01 vezels/cm®  (kleiner dan 10.000 vezels/m*)    Risicoklasse 2: MIDDEN risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  art. 4.48: blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm®  (10.000 tot 1.000.000 vezels/m’)    Risicoklasse 3: HOOG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest    art. 4.53a: blootstellingsniveau groter dan 1 vezels/cm?  (meer dan 1.000.000 vezels/m*)    PAG-26569, versie 2.0 gebouwen NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 32</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>    SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie    Aangemaakt op 23 december 2011 om 11h31 (43456686)    Ingenieursbureau Oesterbaal B.V.    SCA-code: 02-D020034.01    Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAG-  26569, Gebouwen); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke         bronsituatie.   Identificatie   Projectcode PAG-26569, Gebouwen   Beschrijving Vries-1 locatie Het Kleuvenveld te Vries  Bronnaam Branddeur met cementplaat   Broncode Bron 01   Bronbeschrijving bij toilet   Productspecificatie   Situatie A Gebouw/object sanering professioneel  Binnen / buiten Binnen   Materiaal Asbestcement   Product vlakke plaat   Hechtgebondenheid Hechtgebonden    Soorten en % asbest  Analysecertificaatnr.                   Chrysotiel 10-15%  Fibrecount analysecertificaat: 2011.01924    Productspecificatie Houten deur met asbestcement binnenplaat   Activiteit los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen  Omstandigheden   Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie afs geheel te verwijderen    e Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder breuk of incidentele breuk.    e De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig  zijn.    Materiaaloppervlak m2 (per toepassing) 2.1   Risicoklassen   Risicoklasse handeling 1   Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1    Risicoklasse eindcontrole 1  Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie    Werkplanelementen    Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren    De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met  waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.    Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker    e _ Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest, deze kan bestaan uit een afspoelbare  (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.  ¢ _ Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.    Beschrijving werkmethode algemeen:    e Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.   e Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.   e Hette verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden  afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.   e Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven,   e Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.   e Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking  voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.   e Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een  asbestgevarensticker.   e Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter  (NEN-EN 1822).    Beschrijving eindcontrole:  Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk ‘Visuele Inspectie..”.    (43456686)</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>    a    SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie  % Aangemaakt op 23 december 2011 om 11h31 (43456686)    Ingenleursbureau Oesterbaai B.V.    tieebteg    ent are  SCA-code: 02-D020034.01 Ares    Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAG-  26569, Gebouwen); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke    Ascert         bronsituatie.   Identificatie   Projectcode PAG-26569, Gebouwen   Beschrijving Vries-1 locatie Het Kleuvenveld te Vries  Bronnaam pakkingen   Broncode Bron 03   Bronbeschrijving flenspakkingen   Productspecificatie   Situatie A Gebouw/object sanering professioneel  Binnen / buiten Binnen   Materiaal Pakking   Product flenspakking   Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden    Soorten en % asbest  Analysecertificaatnr.  Productspecificatie  Activiteit    Omstandigheden    ijn   Risicoklassen  Risicoklasse handeling  Protocol handeling  Risicoklasse eindcontrole  Protocol eindcontrole  Werkplanelementen  Afscherming werkgebied    Chrysotiel 30-60%  Fibrecount analysecertificaat: 2011.01924  Pakkingen (inclusief flenzen)    los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen    1   SC-530, risicoklasse 1   1   NEN 2990 module visuele inspectie    Afbakenen / markeren    e De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig    De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met  waarschuwingsborden en afzettingsltinten te geschieden.    Persoonlijke bescherming    Halfgelaatsmasker    e _ Tijdens de werkzaamheden dient beschermende Kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare  (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.  e _ Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.    Beschrijving werkmethode algemeen:  e Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.    e Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.    Hette verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden    afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.    e Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.   e Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.   @ Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking  voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.   e Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een    asbestgevarensticker.    e Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; Indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter    (NEN-EN 1822).    Beschrijving eindcontrole:    Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie …”.    (43456686)</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>         _- _- ae en a    SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie °                   Aangemaakt op 23 december 2011 om 11h31 (43456686) ee  Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. SCA-code: 02-D020034.01 Ashes  Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAG-   26569, Gebouwen]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke Ascert  bronsituatie.   Identificatie   Projectcode PAG-26569, Gebouwen   Beschrijving Vries-1 locatie Het Kleuvenveld te Vries   Bronnaam Meszekeringen   Broncode bron 04 en 05   Bronbeschrijving meszekeringen   Productspecificatie   Situatie A Gebouw/object sanering professioneel   Binnen / buiten Binnen   Materiaal - onbekend -   Product meszekering   Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden   Soorten en % asbest Chrysotiel 30-60% en Chrysotiel 5-10%   Analysecertificaatnr. Fibrecount analysecertificaat: 2011.01924   Productspecificatie Meszekering   Activitelt los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen   Omstandigheden    e De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig  zijn.    Risicoklassen    Risicoklasse handeling 1   Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1  Risicoklasse eindcontrole 1   Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie  Werkplanelementen   Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren    De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met  waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.    Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker    e _ Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest, deze kan bestaan uit een afspoelbare  (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.  e _ Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.    Beschrijving werkmethode algemeen:    e Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.   e Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.   e Hette verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden  afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.   e Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.   e Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.   Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking  voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.   e Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een  asbestgevarensticker.   e Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; Indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter  (NEN-EN 1822).    Beschrijving eindcontrole:  Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk ‘Visuele Inspectie …”,    (43456686)</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>    a .  SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie    © Aangemaakt op 23 december 2011 om 11h31 (43456686) Os,  Ingenieursbureau Oesterbaal B.V. SCA-code: 02-D020034.01 Actes  Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAG-  26569, Gebouwen); het Inventerisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke Ascert  bronsituatie.    Identificatie    Projectcode PAG-26569, Gebouwen   Beschrijving Vries-1 locatie Het Kleuvenveld te Vries  Bronnaam afsluiters   Broncode Bron 09    Bronbeschrijving Afsluiters met mogelijk stopbuspakkingen    Productspecificatie    Situatie A Gebouw/object sanering professioneel   Binnen / buiten Binnen   Materiaal Pakking   Product stopbuspakking   Hechtgebondenheld n.v.t. / onbekend   Soorten en % asbest Asbestverdacht   Analysecertificaatnr. visueel herkend   Productspecificatie Stopbuspakkingen   Activiteit los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen  Omstandigheden    e De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig  rijn.    Risicoklassen   Risicoklasse handeling 1   Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1  Risicoklasse eindcontrole 1   Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie  Werkplanelementen   Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren    De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met  waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.    Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker    e _ Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest, deze kan bestaan uit een afspoelbare  (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.  e _ Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.    Beschrijving werkmethode algemeen:    e Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.   e Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.   e Hette verwijderen materlaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden  afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.   e Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.   e Indien de vloer bestaat uit ruwe of moellijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.   e Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking  voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.   e Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een  asbestgevarensticker.   e Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter  (NEN-EN 1822).    Beschrijving eindcontrole:  Er dient een visuele Inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie”,    (43456686)</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>    ne — — 0         SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie .  Aangemaakt op 23 december 2011 om 11h31 (43456686) way  Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. SCA-code: 02-0020034.01 aes  Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdee! ult van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAG-   26569, Gebouwen); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer gehee! overeenkomt met de werkelijke Ascert  bronsituatie.   Identificatie   Projectcode PAG-26569, Gebouwen   Beschrijving Vries-1 locatie Het Kieuvenveld te Vries   Bronnaam Branddeuren   Broncode Bron 10   Bronbeschrijving Branddeuren (verdacht)   Productspecificatie   Situatie A Gebouw/object sanering professioneel   Binnen / buiten Buiten   Materiaal Isotatiemateriaal   Product isolatie in deuren, panelen en wanden   Hechtgebondenheid n.v.t. / onbekend   Soorten en % asbest Asbestverdacht   Analysecertificaatnr. visueel herkend   Productspecificatie Isolatie in deuren, panelen en wanden   Activiteit los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen   Omstandigheden   Bevestiging Los    e De toepassing (materiaal, object, constructie, Installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig  zijn.  e De toepassing is afgeschermd en ligt niet open.    Risicoklassen   Risicoklasse handeling 1   Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1  Risicoklasse eindcontrole 1   Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie  Werkplanelementen   Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren    De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met  waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.    Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker  e _ Tijdens de werkzaamheden dient beschermende Kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest, deze kan bestaan uit een afspoelbare  (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.  e _ Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.    Beschrijving werkmethode algemeen:    e Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.   e Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.   . Hette verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden  afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.   e Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.   e Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.   e Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking  voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.   e Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een  asbestgevarensticker.   e Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter  (NEN-EN 1822).    Beschrijving eindcontrole:  Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk “Visuele Inspectie …”.    (43456686)</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>    8    SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie    < Aangemaakt op 23 december 2011 om 11h31 (43456686) ‘  Ingenieursbureau Oesterbaai B.V, SCA-code: 02-D020034.01 Aen         Deze risicoctassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAG-  26569, Gebouwen); het Inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke Ascert  bronsituatie.   Identificatie   Projectcode PAG-26569, Gebouwen   Beschrijving Vries-1 locatie Het Kleuvenveld te Vries   Bronnaam onderdelen   Broncode Bron 11, Bron 12 en Bron 13   Bronbeschrijving tuchtverhitters van merk Dimplex, een Boiler en een 2tal compressoren   Productspecificatie   Situatie A Gebouw/object sanering professioneel   Binnen / buiten Binnen   Materiaal Pakking   Product pakking (algemeen)   Hechtgebondenheid n.v.t. / onbekend   Soorten en % asbest asbestverdacht   Analysecertificaatnr. visueel herkend   Productspecificatie Overige pakkingen   Activiteit los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen   Omstandigheden    « De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig  In.    Risicoklassen   Risicoklasse handeling 1   Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1  Risicoklasse eindcontrole 1   Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie  Werkplanelementen   Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren    De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met  waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.    Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker    « _ Tijdens de werkzaamheden dient beschermende Keding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare  (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel og veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.  * _ Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.    Beschrijving werkmethode algemeen:    e Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.   e Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.   e Hette verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden  afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.   e Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.   e Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.   e Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking  voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.   e Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een  asbestgevarensticker.   e Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter  (NEN-EN 1822).    Beschrijving eindcontrole:  Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk ‘Visuele Inspectie …”.    (43456686)</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>    Ingekomen did    Pablielesbalie |    23 DEC. 2011  LY, Gemeente Assen    (aan    Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A    Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1    het Kleuvenveld te Vries         projectnummer : PAG-26569-002  objectomschrijving : bedrijfsruimte, ID (EVA): 460590  projectcoördinator _: mevrouw iy         versie : 1.0  opdrachtgever : ingenieursbureau Oranjewoud Schoonebeek  contactpersoon : de hee  datum :16 december 2011  ingenieursbureau  wT. OESTERBAAI  SCa  certificaatnummer: AO-067/01 registratienummer: 02-D020034.01 Hongkongstraat 5 - 3047 BR Rotterdam / 010 208 84 44    kwaliteitsdocument: B0124r05 21-10-2011</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Voorwoord    Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A    Deze rapportage is tot stand gekomen naar aanleiding van een door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde  asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 in opdracht van ingenieursbureau Oranjewoud. Het onderzoek  heeft betrekking op de WKK gebouw van de Essent op het volgende adres: Het Kleuvenveld te Vries.    Deze asbestinventarisatie TYPE A is uitgevoerd conform de  SC-540 en derhalve geschikt voor het aanvragen van een    omgevingsvergunning.         namens ingenieursbureau Oesterbaai b.v:          S——    projectmanager Asbest & Sloop Groningen    Rotterdam, 20 december 2011         PAG-26569-002, versie 1.0 NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina |  ne</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>    Lijst van betrokkenen    Opdrachtgever:  naam  adres  postcode en plaats  telefoonnummer    contactpersoon    Projectlocatie:  bouwwerk / bouw- of constructiedeel  adres    postcode / plaats    Uitvoerder:  naam  adres  e-mail  telefoonnummer  faxnummer  projectnummer  periode inventarisatie  projectcoördinator  asbestonderzoeker(s)    PAG-26569-002, versie 1.0    NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries    ingenieursbureau    OESTERBAAI         : ingenieursbureau Oranjewoud Schoonebeek  : Boekweitakker 8  : 7161RB Schoonebeek    | on    : NAM-locatie Vries-1    : Het Kleuvenveld         : Vries    : ingenieursbureau Oesterbaai b.v.   : Hongkongstraat 5, 3047 BR Rotterdam  : info@oesterbaai.nl  7   : 010 — 208 84 33   : PAG-26569   : 14 december 2011    : de heer ay    pagina Il</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Inhoudsopgave  Voorwoord ccccceccsseeesesseseneenecasaseesnsucessaesenscensscensessssseessatsessceescecsatsesatecnseassanecscaeeenacesenseenseass I  Lijst van betrokkenen..........ccssccccssseeesssceeesssceessseesecssceesssceesssneeersesecusseususesneesusneersesesenseuasasecees ll  Samenvatting … ns vananvansenensenennenensnnensnensennsensmenennenenersnensevosvenanssannsenssovonnuvanseennsevesveense IV  1 Inleiding nennen oennnenrensennennenvenannnvenennenrenennenenenssenenansennunosennaosvennnnsenensenvverveneeseennonen 1  1.1 Ingenieursbureau Oesterbaai nuno renennnernnereneensenneennvenseensvenseenvenveneeneenneenvenn 1  1.2  Asbest AIGOMOON 200... ec ccccceccssseeesssseesesseeessseecesseeecssssscenseecessecesssecsessecenssceeatersessetseaeesaase 1  2 Onrnderzoek er resultaten .......:cccssssssseccsscessccecsseeesestassesssseesscessacesessesseceesaneseneseseanseueseeas 2  2.1 _Onderzoeksmethodiek … cc eeccecsscessecesssseseeesseccssccssccssecessecesscesescessscensccueveneseaseesaueteaeessace 2  2.2 Resultaten overleg opdrachtgever / beheerder en deskresearch … enen 2  2.3 Resultaten visuele inspecti® … ccc cccccccssscccesssecesceesesseecesssscesseeeessescessseessuavenssececteeeeuseess 2  3 Beperkingen van de asbestinventarisatie ……eennunnssnsvennsornsaerensnserennsen: 3  3.1 Beperkingen asbestinventarisatie algeMeen .............ccccececesssccesscceeescececerececueceeeesersueevsseess 3  3.2 Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid … … enen. 3  3.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnspecteerd … nennen eeennereneenensenenenenrnen. 3  4 Conclusies ern aanbevelingen............ccccscccsssssccssscssssecesssensesscsscessecesesseesasserscecceesessecenens 4    Bijlage A. Plattegronden   Bijlage B. Evaluatieformulier   Bijlage C. Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving  Bijlage D. Terminologie   Bijlage E. Relevante wetgeving   Bijlage F. Mogelijke asbestverwijderingsmethodieken   Bijlage G. Veiligheid en Gezondheid    nn    PAG-26569-002, versie 1.0 NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina Ill  eS</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Samenvatting    Bij een TYPE A inventarisatie conform de SC-540 worden alle direct waarneembare asbesttoepassingen en  asbestverdachte toepassingen in kaart gebracht. Indien toegestaan en noodzakelijk geacht zijn destructieve  handelingen uitgevoerd om ook niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen.    Allereerst heeft, voor zover mogelijk, overleg met de opdrachtgever of beheerder plaatsgevonden. Vervolgens  heeft, indien de opdrachtgever bouwtekeningen en bestekken ter inzage heeft gegeven, deskresearch  plaatsgevonden. Hierna is een inspectieplan (projectdossier) opgesteld aan de hand waarvan de visuele inspectie  heeft plaatsgevonden. Tijdens de inspectie is gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Asbestverdachte  toepassingen worden bemonsterd. Indien monstername onmogelijk is wordt aangegeven op welke andere wijze  de asbesthoudendheid is aangetoond.    Op de onderzochte locatie zijn géén asbestverdachte toepassingen aangetroffen.    Opmerkingen:   e Het gebouw voor de Essent is in 1998 gebouwd ten behoeve van de WKK installaties. Gegevens uit het  veldinspectie blijkt dat alle onderdelen van de Essent WKK installatie allemaal dateren uit 1999. Er zijn  derhalve ook geen verdachte bronnen aangetroffen.   e Daar het onderzoek een in gebruik zijnde gebouw betreft, zijn geendestructieve handelingen verricht. Echter  zijn geen locaties waargenomen waarvan het vermoeden bestaat dat er nog verborgen asbesthoudende  toepassingen aanwezig zijn. Direct voorafgaand aan (totaal)sloop of renovatie geldt niet de verplichting tot  het uitvoeren van een aanvullende asbestinventarisatie TYPE B.    Uitsluitingen:  In onderstaande tabel zijn een aantal specifieke beperkingen opgenomen welke de onderzoeker ten tijde van de    asbestinventarisatie op de projecttocatie ondervond. Door deze beperkingen heeft hier geen visuele inspectie    plaats kunnen vinden. De algemene beperkingen staan beschreven in hoofdstuk 3.    PAG-26569-002, versie 1.0 NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina IV</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              re - cece - En mene enen en neen en    specifieke beperkingen tijdens de uitgevoerde asbestinventarisatie op de projectlocatie                                    „ _daki.v.m. de veiligheid  e _ fundering  Je __ mechanische installaties (kranen, machines, etc)    Je elektrische installaties (schakelborden, motoren)    | niet onderzochte bouwdelen / ruimtes  | e alle bouwdelen / ruimtes waren toegankelijk    tabel 1: beperkingen tijdens het onderzoek    Document revisie:    | versie | datum | opmerkingen  | 1.0 | 20-12-2011 | n.v.t.         tabel 2: document revisie         PAG-26569-002, versie 1.0 NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina V    </pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         1 Inleiding    1.1 Ingenieursbureau Oesterbaai    In deze rapportage zijn de voorbereiding, uitvoering en bevindingen van een asbestinventarisatie TYPE A  beschreven. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en gerapporteerd conform de wettelijke eisen, die zijn  vastgelegd in de SC-540. Bedrijven zijn bevoegd tot het vervaardigen van dergelijke rapportages als ze  beschikken over een geldig SC-540 certificaat.    De asbestinventarisatie moet op een deskundige wijze uitgevoerd worden om gezondheidsrisico's voor de  onderzoeker en de directe omgeving te voorkomen. De medewerkers van ingenieursbureau Oesterbaai gaan  bewust met deze gezondheidsrisico's om en worden alleen uitgevoerd door deskundige, ervaren personen die  minimaal in het bezit zijn van een DTA certificaat.    Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht het niet aan de verwachtingen voldoen of  mochten eventuele vragen of opmerkingen opkomen, dan wordt het ten zeerste gewaardeerd wanneer contact    wordt opgenomen.    1.2 Asbest Algemeen    Asbest is een vezelachtige minerale delfstof die in het verleden zeer veel werd toegepast, voornamelijk in de  bouw. Onbrandbaarheid, grote slijtvastheid, vochtwerendheid en een lage prijs zijn de belangrijkste goede  eigenschappen van asbest.    Asbesthoudende toepassingen zijn altijd composietmaterialen; dat wil zeggen opgebouwd uit meerdere  materialen. Omdat asbestvezels op zich niet samenhangend zijn, is een bindmiddel zoals bijvoorbeeld cement  noodzakelijk. Asbest wordt vrijwel altijd als toeslagmateriaal gebruikt. De levensduur van het zo ontstane  composietmateriaal wordt in de meeste gevallen bepaald door het bindmiddel, want asbest op zichzelf is    onverwoestbaar.  Afnemende bindingswerking wordt eveneens aangeduid als een afname van de hechtgebondenheid van    asbestvezels. Bij een afname van de hechtgebondenheid van het materiaal kan vezelemissie toenemen. Dit kan  gevaar voor de gezondheid opleveren. Een gedetailleerde uitleg hiervan is beschreven in Bijlage G.    PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              2 Onderzoek en resultaten    2.1 Onderzoeksmethodiek    Voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie TYPE A wordt systematisch te werk gegaan. Allereerst vindt,  wanneer mogelijk, overleg plaats met de beheerder van de locatie. Daarna vindt deskresearch plaats met behulp  van bouwtekeningen en bestekken, indien aangeleverd door de opdrachtgever, aan de hand waarvan een  inspectieplan wordt opgesteld. Vervolgens wordt de locatie systematisch geïnspecteerd op de aanwezigheid van  direct-waarneembare asbestverdachte materialen, conform het van tevoren opgestelde inspectieplan.    Daar waar veilig mogelijk worden monsters genomen van asbestverdachte materialen. Deze monsters worden ter    analyse aangeboden aan een hiertoe geaccrediteerd laboratorium.    2.2 Resultaten overleg opdrachtgever / beheerder en deskresearch    | naam beheerder | resultaat overleg  de heer Si de heer GN is bekend met asbesthoudende toepassingen aanwezig op NAM-    | (ingenieursbureau Oranjewoud) jlocaties.                                  tabel 3: resultaten overleg beheerder    [documentsoort resultaten deskresearch    | geen documenten beschikbaar           voorafgaand aan het onderzoek zijn geen documenten verkregen van de opdrachtgever  waar relevante informatie met betrekking tot asbestverdachte danwel asbesthoudende               toepassingen vermeld staan.         tabel 4: resultaten deskresearch    (*) Indien geen plattegronden zijn aangeleverd is een schematische weergave van de onderzochte locatie opgesteld.    2.3 Resultaten visuele inspectie    Tijdens de visuele inspectie zijn de asbestverdachte toepassingen in kaart gebracht. Ook is onderzoek verricht  naar een mogelijke secundaire besmetting. Hiermee wordt (restanten) asbestafval bedoeld dat bij een eerder    uitgevoerde asbestsanering is achtergebleven.    Vervolgens is visueel geïnspecteerd op overige asbestverdachte toepassingen gebruikmakend van licht    handgereedschap.    Tijdens dit onderzoek zijn geen asbestverdachte toepassingen aangetroffen die monstername    noodzakelijk maakten.         PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 2    </pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         3 Beperkingen van de asbestinventarisatie    3.1 Beperkingen asbestinventarisatie algemeen    Bij elke door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde asbestinventarisatie TYPE A wordt zeer grondig en  systematisch te werk gegaan. Uitermate veel zorg wordt besteed aan het opsporen van alle direct waarneembare  asbesthoudende toepassingen. Door een goede voorbereiding, het inzetten van deskundig en ervaren personeel  en het uitvoeren van de asbestinventarisatie volgens een doordacht plan wordt het over het hoofd zien van  asbesthoudende toepassingen tot een minimum beperkt. Er bestaat echter altijd een kleine kans dat  asbesthoudende toepassingen niet als zodanig opgemerkt worden, mede gelet op het feit dat er meer dan 3500  toepassingen bekend zijn. Het onderzoek betreft een momentopname. Ingenieursbureau Oesterbaai is niet  verantwoordelijk voor wat na de onderzoeksdatum op de onderzoekslocatie veranderd kan zijn. De inventarisatie  en rapportage komen voort uit een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Indien op de  onderzoekslocatie toch asbestverdacht materiaal wordt gevonden dat niet is beschreven in deze rapportage dient  u dit direct bij het aantreffen kenbaar te maken via het evaluatieformulier wat is opgenomen in Bijlage B.    3.2 Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid    Deze asbestinventarisatie TYPE A is erop gericht alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aan te  geven, hierbij wordt gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Er zijn echter situaties te onderscheiden die  alleen door middel van destructieve handelingen te inspecteren zijn. Voorbeelden zijn; in fundering gestorte  asbestcementleiding of asbestcement stelplaten onder of tussen muren, verborgen of met puin volgestorte  kruipruimtes, et cetera. Het is altijd mogelijk dat verborgen asbesthoudende toepassingen wegens constructieve  ontoegankelijkheid niet opgemerkt kunnen worden. Indien het vermoeden bestaat dat er nog niet direct  waarneembare asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn zullen deze in een later stadium conform een  asbestinventarisatie TYPE B alsnog in kaart gebracht moeten worden.    3.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnspecteerd    Wanneer de inventarisatie heeft plaatsgevonden in een in gebruik zijnde bedrijfsruimte, zijn zo min mogelijk  destructieve handelingen verricht, zie ook de uitsluitingen in de samenvatting. Dit geldt expliciet ook voor  leidingisolatie, wat betekent dat alle leidingisolatie onder constructieve ontoegankelijkheid valt, met uitzondering  van plaatsen waar beschadigingen tot op de kern zichtbaar zijn of waar het materiaal is bemonsterd. In koven,  dubbele wanden, schoorstenen en andere locaties die enkel toegankelijk zijn door destructief onderzoek en waar    geen destructief onderzoek heeft plaatsgevonden heeft geen visuele inspectie plaatsgevonden.    PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 3</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         4 Conclusies en aanbevelingen    Bij de asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 van de bedrijfsruimte op het volgende adres: Het  Kleuvenveld te Vries zijn géén asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen aangetroffen.    De niet onderzochte bouwdelen / ruimte(s), zoals aangegeven in tabel 1, dienen aanvullend onderzocht te    worden middels een Type A onderzoek voorafgaand aan het uitvoeren van renovatie- of sloopwerkzaamheden.    Daar het onderzoek een in gebruik zijnde bedrijfsruimte betreft, zijn zo min mogelijk destructieve handelingen  verricht. Echter zijn geen locaties waargenomen waarvan het vermoeden bestaat dat er nog verborgen  asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn. Direct voorafgaand aan (totaal)sloop of renovatie geldt niet de  verplichting tot het uitvoeren van een aanvullende asbestinventarisatie TYPE B.         PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 4    </pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage A. Plattegronden    In deze bijlage zijn de plattegronden weergegeven. Indien geen originele plattegronden ter beschikking gesteld  zijn, is een schematische weergave van de onderzochte locatie gemaakt. Deze schematische weergave is niet op    schaal.    PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 5</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    TANNE    ee         LEGENDA:  Het Kleuvenveld te Vries  Essent WKK gebouw   MR asbesthoudend oppervlak    a7 SE niet toegankelijk  BEB geen deel van het project  (6=Bron)         -— eee  PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vrie pagina 6  mm ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage B. Evaluatieformulier    In deze bijlage is een evaluatieformulier opgenomen. Mochten extra asbesthoudende toepassingen worden  aangetroffen dient u dit formulier te gebruiken.    ' 1. asbestinventarisatie typeA    ‚ naam inventarisatiebedrijf    “naam inventarisatiebedrijf    . SCA-code —                        - Naam asbestverwijderingsbedrif =    ; SCA-code —         PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 7</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage C. Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving    1. Algemeen    Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.    Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?  1. De eigenaar van een bouwwerk;   2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;   3. Gebruiker van een bouwwerk.    Toelichting:   1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. ls het niet  volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt  vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor deasbestverwijdering.   2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede  instantie de asbestverwijderaar.    De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de  eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen  ook logisch is.    De opdrachtgever is degene die:   1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat  voor asbestinventarisatie;   2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot  slopen/ verwijderen;   3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een  laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;   4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is  van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;   5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata  en -tijdstippen;   6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;   7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de  eindbeoordeling;   8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.    De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft  verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.    2. Asbestverwijderingsbesluit 2005  De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn  wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.    De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen  verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a  van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.    ee  PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 8  ee eee</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         3. Asbestinventarisatierapport         Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie   Art. 3-1-b:   lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) … beschikt over een  asbestinventarisatierapport.   Art. 3-2-b:   ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus deopdrachtgever) … beschikt over een  asbestinventarisatierapport.   Art. 5   Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een  afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).    Conclusie:   Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:   De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de  opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 tim 5  en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).    Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit  Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie  1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van  asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de  resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.  2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten  dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.  3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een  bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld  in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.  5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld  in artikel 24 van de wet.  Artikel 4.54d. A verwijderin  1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en  met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een  certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.  3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van  een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze  Minister of een certificerende instelling. ‘  4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het  derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat  is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  5. Voordat wordt begonnen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een  afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.  6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld  in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel  24 van de wet.   Par. 4 - Bouwwerken   Art. 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een                                  sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die  vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.    PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 9</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage D. Terminologie    Onderstaand is een beknopte uitleg van veelgebruikte begrippen opgenomen.    Toelichting:    De vezelachtige silicaten actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4), amosiet (Cas-nummer  12172-73-5), anthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5), chrysotiel (Cas-nummer 12001-29- 5),  crocidoliet (Cas-nummer 12001-28- 4) en tremoliet (Cas-nummer 77536-68-6).                                    Asbestanalyse : | Analyse door een voor de desbetreffende verrichting RvA geaccrediteerd laboratorium (zie  www.rva.nl) van een materiaal- of luchtmonster op de aanwezigheid, type en                                                    percentage/concentratie asbest.                                   Asbestinventarisatie Het systematisch inventariseren van alle asbesthoudende toepassingen in een gebouw,  constructie of object. Een volledige asbestinventarisatie conform de SC-540 kan naar haar  aard resulteren in de onderscheiden asbestinventarisatierapporten type A met zo nodig    aanvullend type B.    asbestinventarisatie- Rapport, onderscheiden naar type A, type B en type O, waarin het resultaat van de  rapport asbestinventarisatie is vastgelegd.    bouwkundige eenheid Een functionele eenheid van een bouwwerk, constructie of object.    Bij een buitensanering worden uitsluitend toepassingen verwijderd die zich aan de  Containment :  voorkomen dat emissie van asbestvezels naar de omgeving optreedt.  i :                                 buitenzijde van een gebouw of constructie bevinden.              De constructie waarmee de te saneren werkplek wordt afgeschermd van de omgeving.               Hierin wordt een wettelijk vastgesteld niveau van onderdruk in stand gehouden om te                     Het uitvoeren van een bureauonderzoek naar de bouwhistorie van het object.    DTA certificaat Een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) is een deskundige met voltooide    Risicoklasse           opleiding “DTA”, gevolgd bij een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid           erkend opleidingsinstituut met afsluitend examen.              Het uit een gedefinieerde partij nemen van steekproeven op een dusdanige wijze dat een                    representatief beeld ontstaat van de eigenschappen van die partij.                 Indeting van sloop- of andere werkzaamheden met of aan asbest, asbesthoudende  producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in één van de            drie risicoklassen conform het gewijzigde Arbobesluit inzake asbest d.d. 7 juli 2006 (SC-540  lit. 1).  De indeling in risicoklassen is gebaseerd op de hoogte van de blootstelling aan respirabele                     asbestvezels voor werkers en omgeving conform de methodiek zoals beschreven in TNO-  rapport R 2004/523.    Certificatieschema opgesteld door CCvD Asbest en getoetst aan de wet- en regelgeving  door het ministerie van SZW.                         SC-540 :         PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 10    </pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage E. Relevante wetgeving    Onderstaand is beknopt een lijst van relevante wet- en regelgeving weergegeven.    Relevante wetgeving: status: |  [1] Arbeidsomstandighedenwet    [2] Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbobesluit (implementatie van normatief  wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006 em  [3] Statische verwijzing van SC-540 in de Arbeidsomstandighedenregeling. Zie normatief  betreffende Staatscourant, waarvan het nummer is vermeld op www.ascert.nl. on    [4] Asbestverwijderingsbesluit 2005. Staatsblad 2005 704    [5] Wijziging beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Staatcourant 7 augustus 2006, nr. 51    [6] Productenbesluit Asbest    [7] Rapport TNO-MEP R 2004/523 Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest    [8] Convenant Ministerie van SZW en Stichting Certificatie Asbest d.d. 8 maart 2006. Staatcourant | normatief  7 augustus 2006, nr. 151/pag. 7    [9] SZW schema voor aanwijzing en toezicht certificatie-instelling    [10] Informatieblad Plan van Aanpak Asbestbrand 2006. VROM-inspectie. Beschikbaar op informatief  fon  [11] Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005; VROM en LOM. Een informatief  handreiking voor gemeenten. Senter Novem juni 2007. a  [17] Validatieprotocol indeling risicoklassen bij asbestverwijdering    [18] NEN-EN ISO 17020  [19] NTA Asbest in waterbodems         PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage F. Mogelijke asbestverwijderingsmethodieken    Verwijderingsuitbesteding    Het is wettelijk verplicht eerst het asbest te verwijderen uit een te slopen bouwwerk of object en vervolgens pas aan te vangen  met de overige sloopwerkzaamheden. Bedrijven zijn bevoegd om asbest te verwijderen als ze in het bezit zijn van het SC-  530-procescertificaat asbestverwijdering. Voor risicoklasse 1 saneringen geldt dat deze ook onder voorwaarden uitgevoerd  kunnen worden door niet SC-530 gecertificeerde bedrijven. Voor de verwijdering van asbesthoudend materiaal kunnen  diverse (gecertificeerde) verwijderingbedrijven uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.    Verwijderingsmethodieken    Voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen staan diverse technieken ter beschikking. De technieken zijn erop  gericht de verspreiding van asbestvezels naar de omgeving en de gezondheidsrisico's voor de uitvoerders tot een minimum te  beperken. De verwijderingsmethodieken zijn hieronder in vier categorieën opgedeeld:    1. gebruik van een containment:   Bij het gebruik van een containment wordt rond de locatie van de asbestbron een luchtdichte werkruimte gecreéerd. De  luchtafdichting zorgt ervoor dat geen uitstoot van asbestvezels naar de omgeving plaats kan vinden. In de werkruimte wordt  een onderdruk gecreëerd met behulp van een krachtige afzuiginstallatie. Deze installatie bevat een zeer fijn filter dat de  asbestvezels uit de lucht in de werkruimte filtert en schone lucht uitblaast. De lucht in de werkruimte wordt continu ververst.  Na het creëren van de onderdruk kan worden aangevangen met het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen. Dit  gebeurt door personen in speciale beschermende kleding en met ademhalingsbescherming. Als alle asbest verwijderd is,  dient door een onafhankelijk gecertificeerd en RvA geaccrediteerd laboratorium een eindcontrole na asbestverwijdering te  worden uitgevoerd. Pas als het gebied visueel is vrijgegeven én de hoeveelheid gemeten asbestvezels in de lucht onder de  wettelijk bepaalde normering ligt, mag het containment worden afgebroken.    2. gebruik van een glovebag:   Een glovebag, of couveusezak, is een speciale zak die luchtdicht om het asbesthoudend materiaal wordt aangebracht. De zak  heeft voorgevormde handschoenen zodat in de zak gewerkt kan worden zonder dat er uitstoot van asbestvezels naar de  omgeving plaatsvindt. De uitvoerders dragen als voorzorgsmaatregel ook speciale beschermende kleding en  ademhalingsbescherming.    3. buitensanering:   Van een buitensanering is sprake als asbestverwijdering plaatsvindt zonder luchtafdichting in de buitenlucht. Dit is in enkele  gevallen toegestaan, bijvoorbeeld als het asbesthoudende materiaal gedemonteerd kan worden zonder beschadigingen zodat  er geen gevaar voor uitstoot van asbestvezels naar de omgeving bestaat. Hiertoe dient het asbesthoudende materiaal zeer  hard te zijn, een goede hechtgebondenheid te hebben en eenvoudig demontabel te zijn. Uit veiligheids-voorschriften zijn de  uitvoerders verplicht beschermende kleding en ademhalingsbescherming te dragen. Aan het eind van de werkzaamheden  dient een eindcontrole na asbestverwijdering te worden uitgevoerd. Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en  dient te worden uitgevoerd door een inspecteur van een RvA Inspecties erkend laboratorium.    4. direct verpakken:   Direct verpakken kan toegepast worden als het asbesthoudende materiaal bevestigd is aan een makkelijk los te nemen object  of los ligt. Eerst wordt de asbestbron geïmpregneerd met een spray op latexbasis. Het asbesthoudende materiaal wordt in zijn  geheel dubbel verpakt en als asbesthoudend afval afgevoerd.         PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 12    </pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage G. Veiligheid en Gezondheid    Asbest en gezondheidsrisico’s    Asbestvezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid van de mens. De asbestvezels kunnen het menselijk lichaam binnendringen door de mond,  maag en darmkanaal, via de huid en de luchtwegen. Uit onderzoek is gebleken dat asbestvezels die het lichaam zijn binnengedrongen  schadelijke invloeden kunnen hebben. De kans op aan asbestgerelateerde ziektes is echter het grootst bij inademing van asbestvezels.  Voor het menselijk lichaam kan het inademen van asbestvezels gevolgen voor de gezondheid hebben. De afmeting van de asbestvezels  heeft grote invloed op de gezondheidsrisico's. Asbestvezels met een lengte groter dan 5 um, een diameter kleiner dan 3 um en een lengte /  breedte verhouding groter dan 3 : 1 zijn de meest schadelijke. Deze vezels zijn door de microscopisch kleine afmetingen voor het blote oog  niet zichtbaar zodat inademen onopgemerkt geschiedt. Een groot deel van de ingeademde schadelijke asbestvezels die in de longen  terechtkomen kunnen niet door de longen afgevoerd worden. Deze vezels blijven in de longen achter en kunnen daar op meerdere manieren  hun schadelijke invloed uitoefenen. Het ziektebeeld openbaart zich niet direct maar komt vaak pas na jaren naar voren.   In het lichaam binnengedrongen schadelijke asbestvezels kunnen drie ziekten tot gevolg hebben: asbestgerelateerde longkanker, asbestose  en mesothelioom. Alle genoemde ziekten kunnen slechts door inademing van vezels ontstaan.    asbestgerelateerde longkanker:   De schadelijke vezels kunnen de longcellen in de longblaasjes beschadigen. Deze beschadigde cellen kunnen het vermenigvuldigingsproces  van de cellen in de war brengen. Er kan een woekering in de longen ontstaan die bekend staat als longkanker. Asbestgerelateerde  longkanker kan door elke soort asbest veroorzaakt worden en kan ook optreden bij een geringe blootstelling aan asbestvezels. De combinatie  van roken en blootstelling aan asbest geeft een veel grotere kans op longkanker dan asbest of roken alleen. In het algemeen is de periode  tussen de blootstelling aan asbest en het ontstaan van longkanker langer dan 10 jaar.    Mesothelioom:   Organen zoals de longen en het hart worden omgeven door een vlies. Dit vlies zit als het ware als een soort zakje om het orgaan heen.  Hierdoor kan het orgaan bewegen zonder te worden gehinderd door andere delen van het lichaam. Asbestvezels die door de longen of  darmen heen zijn gedrongen kunnen cellen van het borst- of buikvlies beschadigen. Door de beschadigde cellen kan een kwaadaardige  woekering ontstaan in deze vliezen.   Mesothelioom kan al ontstaan als men zeer kortstondig aan geringe concentraties asbeststof heeft blootgestaan. Hoe vaker de blootstelling  en hoe groter de vezelconcentraties, hoe groter echter de kans op ontstaan van Mesothelioom is. Mesothelioom kan uitsluitend ontstaan door  blootstelling aan asbestvezels; voornamelijk crocidoliet- en amosietvezels. Tussen de blootstelling aan asbest en het ontstaan van  Mesothelioom kan een periode liggen die varieert van 10 tot 60 jaar. Mesothelioom is ongeneeslijk. Nadat het ziektebeeld is vastgesteld heeft  men nog een levensverwachting van 0,5 tot 2 jaar.    Asbestose:   Asbestose kan ontstaan doordat men heeft blootgestaan aan zeer hoge concentraties asbestvezels. Ten gevolge van grote hoeveelheden   asbest in de longen neemt de longcapaciteit af. Asbestose behoort tot de longziekten. De afname van de longcapaciteit heeft tot gevolg dat  het hart steeds harder moet pompen om de zuurstof naar de rest van het lichaam aan te voeren. Het hart zal op den duur overbelast raken  door onvoldoende capaciteit. Asbestose kan zich 10 tot 30 jaar na de blootstelling aan asbestvezels openbaren en is ongeneeslijk.    Calamiteiten    Voor of tijdens de sloop c.q. verbouwingswerkzaamheden kunnen zich calamiteiten voordoen waarbij grote asbestvezelemissies plaatsvinden.  Bijvoorbeeld door brand of instorting kunnen in het bouwwerk de aanwezige asbestbronnen zodanig beschadigd worden dat er sprake is van  een besmetting. In deze gevallen is het zaak de emissie van asbestvezels naar de omgeving en blootstelling van mensen aan asbestvezels  tot een minimum te beperken. Mensen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en ademhalingsbescherming dienen zo ver mogelijk van  de asbestbron vandaan te blijven. Bij calamiteiten dient men direct contact op te nemen met de volgende instanties: gemeente, politie,  arbeidsinspectie, Arbo-dienst en inspectie milieuhygiëne.    PAG-26569-002, versie 1.0 Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 13</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>    Ingekornien o£    Piblreksba ie    23 DEC. 2011    fy. Gemeente Assen    We  Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A    Asbestinventarisatie NAM-locatie Vries-1    het Kleuvenveld te Vries         projectnummer : PAG-26569-001  objectomschrijving : installaties, ID (EVA): 460488    projectcoördinator : mevro         versie : 1.0  opdrachtgever : ingenieursbureau Oranjewoud Schoonebeek  contactpersoon : de heer  datum : 20 december 2011  ingenieursbureau  CT OESTERBAAI  SCa  certificaatnummer: AO-067/01 registratienummer: 02-D020034.01 Hongkongstraat 5 - 3047 BR Rotterdam / 010 208 84 44    kwaliteitsdocument: B0124r05 21-10-2011    --- + +</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Voorwoord    Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A    Deze rapportage is tot stand gekomen naar aanleiding van een door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde  asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 in opdracht van ingenieursbureau Oranjewoud. Het onderzoek  heeft betrekking op de installaties aanwezig op het terrein van NAM-locatie Vries-1 aan Het Kleuvenveld te Vries.    Deze asbestinventarisatie TYPE A is uitgevoerd conform de    SC-540 en derhalve geschikt voor het aanvragen van een  omgevingsvergunning.         namens ingenieursbureau Oesterbaai b.v:         projectmanager Asbest & Sloop Groningen po    Rotterdam, 20 december 2011         PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina |  ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>    Lijst van betrokkenen    Opdrachtgever:  naam  adres  postcode en plaats  telefoonnummer  contactpersoon    Projectlocatie:  bouwwerk / bouw- of constructiedeel  adres    plaats    Uitvoerder:  naam  adres  e-mail  telefoonnummer  faxnummer  projectnummer  periode inventarisatie  projectcoördinator  asbestonderzoeker(s)    Laboratoriumwerkzaamheden:    bedrijfsnaam    PAG-26569-001, versie 1.0    ingenieursbureau    OESTERBAAI         : ingenieursbureau Oranjewoud Schoonebeek  : Boekweitakker 8   : 7761RB Schoonebeek   |   nn    - installaties NAM-locatie Vries-1  : Het Kleuvenveld  : Vries    : ingenieursbureau Oesterbaai b.v.   : Hongkongstraat 5, 3047 BR Rotterdam  : info@oesterbaai.nl   : 010 — 208 84 33   : PAG-26569   : 14 december 2011    : de heer    : Fibrecount B.V.    pagina Il    installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Inhoudsopgave  Voorwoord nnn neenneneneneeeneersenenennenenenensesenensenonevunnteronoennnnerenserenrvennsenserensovennaneennersaeenn |  Lijst Van betrokKenen ............cccccsesceseeeseessseeeessessssacessesssasecsseceseseeseeececessersunsucneasensecsenecsenseaeses Il  Samenvatting … ……….…….ansnevennnsenennesersnnersnnsenvennnsssnnnasevaansversnereesseorenoerensaseerennsseenenosrsnenn IV  1 Inleiding … nnen snnnennnnnneneensnneennenenseennverenensevensovenonnsorsanssveneoosvenoevennasrennenerenensersnneevene 1  1.1 Ingenieursbureau Oesterbaai nennen ennnerenverenenerenenvernnkn eraann. 1  1.2 Asbest Algemeen eececsessssscessecesseccssscesssccseecesssessesenseceseecssevsassussesuevsateseasesesscenseestueesss 1  2 Onderzoek en resultaten … ennn anseseonveronervonsennsenensersnanvenerensnerenerenarennn 2  2.1 Onderzoeksmethodiek … ee eecceeccessesseesssesscesscessecsesesecesecssscessesssesessucvssevsecavevsusstsseeeeaereasas 2  2.2 Resultaten overleg opdrachtgever / beheerder en deskresearch … nnee. 2  2.3 Resultaten visuele inspectie … nennen vennen neen vern neeneeenneeneen anderen verser derne. 2  3 Beperkingen van de asbestinventarisatic ................:cscccsssccssseesecessseussssecceseseeeeseeeetasens 23  3.1 Beperkingen asbestinventarisatie algemeen … nennen eennneenver eneen eenen 23  3.2 Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid … nnen. 23  3.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnspecteerd … enen eneen eenen. 23  4 Conclusies en aanbevelingen … svenn venvenssorernsvensersneeenennnersavenneenndensen 24    Bijlage A. Locaties van aangetroffen toepassingen   Bijlage B. Certificaten van de monsteranalyses   Bijlage C. Evaluatieformulier   Bijlage D. Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving  Bijlage E. Terminologie   Bijlage F. Relevante wetgeving   Bijlage G. Mogelijke asbestverwijderingsmethodieken   Bijlage H. Veiligheid en Gezondheid   Bijlage l. Risicoklasse indeling volgens SMA-rt    ee SSS    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina II  ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Samenvatting    Bij een TYPE A inventarisatie conform de SC-540 worden alle direct waarneembare asbesttoepassingen en  asbestverdachte toepassingen in kaart gebracht. Indien toegestaan en noodzakelijk geacht zijn destructieve  handelingen uitgevoerd om ook niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen. In    tabel 1 staan de aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen en haar kenmerken opgesomd.    Allereerst heeft, voor zover mogelijk, overleg met de opdrachtgever of beheerder plaatsgevonden. Vervolgens  heeft, indien de opdrachtgever bouwtekeningen en bestekken ter inzage heeft gegeven, deskresearch  plaatsgevonden. Hierna is een inspectieplan (projectdossier) opgesteld aan de hand waarvan de visuele inspectie  heeft plaatsgevonden. Tijdens de inspectie is gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Asbestverdachte  toepassingen worden bemonsterd. Indien monstername onmogelijk is wordt aangegeven op welke andere wijze  de asbesthoudendheid is aangetoond.    Voor iedere asbestbron is ten behoeve van de sanering de risicoklasse bepaald met gebruikmaking van  SMA-rt, zoals staat aangegeven in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De risicoklasse is opgenomen in tabel 2.    Indien een materiaal als asbestverdacht is aangemerkt, dan is deze ook in de tabel opgenomen.    Op de onderzochte locatie zijn asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen aangetroffen.    in de onderstaande tabel is elke aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte toepassing weergegeven.    [bronvid omschrijving ‘| locatie                                                 hoeveelheid (+)' | certificaat / analyse                            | monsternr.    [21 Taking, installaties V-13 en V-41 8 stuks 2011.01906: "[chrysotiel (30-6 -60%)  IK 54184 | (karton) (MM2)   [3 / | pakking, installatie F-1, 30 stuks 2011.01906: chrysotiel (30-60%)  115418! 85 | (karton) (MMS)   {5 / pakking, installatie A-1 35 stuks 2011.01906: Tehrysotiel (30- -60%)  | 154204 (karton) (MM5)   |6 / pakking, installatie V-19, glycoltank 1 stuks 2011-01906: chrysotiel (30-60%)  | 154208 (karton) Me)   7/ pakking, installatie V-1, 10 stuks 2011.01906: chrysotiel (30- 60%)  154209 (karton) JMM7)   fe / pakking, installatie T-2, 1 stuks 2011-01906: chrysotiel (30-60%)  1 54212 (karton) aardgascondensaattank (MM8)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina IV</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              hoeveelheid (t)' | certificaat /                       analyse                                                                             monsternr.          installatie T-3,    1 stuks  1 stuks    30 stuks    chrysotiel (30-60%)                     aardgascondensaattank    | installatie reservetank | chrysotiel (30-60%)           | installatie T-2, chrysotiel (5-10%)                         afdichting,  | (kit)              | begane grond                                                        pakking, leidingtracé achter installaties chrysotiel (30-60%)    | (karton)              pakking, asbestverdacht    (karton)         ‘| installatie F-1 1 stuks vit  diverse installaties 40 stuks  diverse installaties 10 stuks nvt.    installatie op fakkelterrein             onderdelen, asbestverdacht             (onderdelen)         onderdelen, asbestverdacht    (onderdelen)                                   pakking,  (karton)    aantal nader te asbestverdacht    bepalen    tabel 1: aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen    In onderstaande tabel is de risicoklasse weergegeven met de daarbij behorende verwijderingsmethodiek en  eventuele aandachtspunten en opmerkingen voor de verwijdering. Echter dient opgemerkt te worden, dat indien  de aannemer een andere verwijderingsmethodiek gaat hanteren, de risicoklasse kan veranderen. Indien de  aannemer afwijkt van de door SMA-rt voorgeschreven risicoklasse in combinatie met de bijbehorende werkwijze  dient contact te worden opgenomen met ingenieursbureau Oesterbaai b.v. Een gedetailleerde uitleg van de  verschillende verwijderingsmethodieken is beschreven in Bijtage G.    opmerking sanering    geen opmerking  bij uiteinden aan revisie of sloop saneren    flenzen lossnijden |geen direct risico, voorafgaand [geen opmerking    154185 - bij uiteinden aan revisie of sloop saneren    flenzen lossnijden {geen direct risico, voorafgaand [geen opmerking  bij uiteinden aan revisie of sloop saneren    flenzen lossnijden {geen direct risico, voorafgaand [geen opmerking  bij uiteinden aan revisie of sloop saneren    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina V         </pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         bron/id -                                                                                  omschrijving risico- | verwijdering aanbeveling opmerking sanering                                                      geen direct risico, voorafgaand                     geen opmerking          ‘| pakking, ‘flenzen lossnijden    ‘| (karton)                bij uiteinden aan revisie of sloop saneren                         [flenzen lossnijden {geen direct risico, voorafgaand .jgeen opmerking    bij uiteinden aan revisie of sloop saneren                     ‘flenzen lossnijden [geen direct risico, voorafgaand [geen opmerking    } bij uiteinden    aan revisie of sloop saneren                    flenzen ltossnijden {geen direct risico, voorafgaand [geen opmerking    bij uiteinden aan revisie of sloop saneren                       | afdichting, toepassing is enkel met    | (kit)    .| buitensanering ‘Igeen direct risico, voorafgaand          aan revisie of sloop saneren sloop te saneren.                       flenzen lossnijden |geen direct risico, voorafgaand |geen opmerking                                                  bij uiteinden aan revisie of sloop saneren                               flenzen lossnijden |geen direct risico, voorafgaand |geen opmerking    bij uiteinden aan revisie of sloop saneren              onderdelen, 1 flenzen lossnijden [geen direct risico, voorafgaand |bij verwijdering dient men             (onderdelen) bij uiteinden aan revisie of sloop saneren rekening te houden dat ook  de flenspakking    asbesthoudend kan zijn.         Verwijderen van afsluiters is                                                     inclusief deze flenzen.                                         . onderdelen, direct verpakken . geen direct risico, voorafgaand | geen opmerking    (onderdelen) aan revisie of sloop saneren                     | pakking, flenzen lossnijden geen opmerking    | (karton)    geen direct risico, voorafgaand          | 154261 bij uiteinden ‘laan revisie of sloop saneren    tabel 2: risicoklasse voor verwijdering aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen    Opmerkingen:    e Op de plattegrond(en) in bijlage A zijn de locaties van de aangetroffen toepassingen en de plaatsen van  foto- en monsternames aangegeven.   e ‘') de hoeveelheden zijn op locatie bij benadering ingeschat en zijn geen bestekshoeveelheden.   e In de plattegrond(en) in bijlage A zijn niet de locaties van niet-asbesthoudende bronnen weergegeven.    _ Bronnen 17 en 18, afsluiters en electromoteren zijn niet opgenomen in plattegrond(en) in bijlage A.   e Daar het onderzoek een in gebruik zijnde installaties betreft, zijn zo min mogelijk destructieve handelingen  verricht. Niet-direct waarneembare asbesttoepassingen zijn daarom niet in kaart gebracht. Hierdoor bestaat  een redelijk vermoeden dat nog asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die enkel met behulp van    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina VI</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              destructieve handelingen zichtbaar worden. Direct voorafgaand aan (totaal)sloop of renovatie geldt de  verplichting tot het uitvoeren van een aanvullende asbestinventarisatie TYPE B.    Uitsluitingen:    In onderstaande tabel zijn een aantal specifieke beperkingen opgenomen welke de onderzoeker ten tijde van de  asbestinventarisatie op de projectlocatie ondervond. Door deze beperkingen heeft hier geen visuele inspectie  plaats kunnen vinden. De algemene beperkingen staan beschreven in hoofdstuk 3.    rose    specifieke be         perkingen tijdens de uitgevoerde asbestinventarisatie op de projectlocatie                             e _ fundering    e _ bovenzijde van T-1, T-2 en T-3 zijn niet betreden i.v.m. veiligheid                e _onder maaiveld aanwezige leidingwerk en installaties    alle flensverbindingen boven 2.5 m1 zijn niet geïnspecteerd i.v.m. veiligheid    | niet onderzochte bouwdelen / ruimtes  |  _ alle bouwdelen / ruimtes waren toegankelijk    tabel 3: beperkingen tijdens het onderzoek    Document revisie:    opmerkingen                  | 1.0 | 20 december 2011 fast         tabel 4: document revisie    gg    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina VII    SE</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         1 Inleiding    1.1 Ingenieursbureau Oesterbaai    In deze rapportage zijn de voorbereiding, uitvoering en bevindingen van een asbestinventarisatie TYPE A  beschreven. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en gerapporteerd conform de wettelijke eisen, die zijn  vastgelegd in de SC-540. Bedrijven zijn bevoegd tot het vervaardigen van dergelijke rapportages als ze  beschikken over een geldig SC-540 certificaat.    De asbestinventarisatie moet op een deskundige wijze uitgevoerd worden om gezondheidsrisico's voor de  onderzoeker en de directe omgeving te voorkomen. De medewerkers van ingenieursbureau Oesterbaai gaan  bewust met deze gezondheidsrisico's om en worden alleen uitgevoerd door deskundige, ervaren personen die    minimaal in het bezit zijn van een DTA certificaat.    Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht het niet aan de verwachtingen voldoen of  mochten eventuele vragen of opmerkingen opkomen, dan wordt het ten zeerste gewaardeerd wanneer contact    wordt opgenomen.    1.2 Asbest Algemeen    Asbest is een vezelachtige minerale delfstof die in het verleden zeer veel werd toegepast, voornamelijk in de  bouw. Onbrandbaarheid, grote slijtvastheid, vochtwerendheid en een lage prijs zijn de belangrijkste goede  eigenschappen van asbest.    Âsbesthoudende toepassingen zijn altijd composietmaterialen; dat wil zeggen opgebouwd uit meerdere  materialen. Omdat asbestvezels op zich niet samenhangend zijn, is een bindmiddel zoals bijvoorbeeld cement  noodzakelijk. Asbest wordt vrijwel altijd als toeslagmateriaal gebruikt. De levensduur van het zo ontstane  composietmateriaal wordt in de meeste gevallen bepaald door het bindmiddel, want asbest op zichzelf is    onverwoestbaar.  Afnemende bindingswerking wordt eveneens aangeduid als een afname van de hechtgebondenheid van    asbestvezels. Bij een afname van de hechtgebondenheid van het materiaal kan vezelemissie toenemen. Dit kan    gevaar voor de gezondheid opleveren. Een gedetailleerde uitleg hiervan is beschreven in Bijlage H.    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         2 Onderzoek en resultaten    2.1 Onderzoeksmethodiek    Voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie TYPE A wordt systematisch te werk gegaan. Allereerst vindt,  wanneer mogelijk, overleg plaats met de beheerder van de locatie. Daarna vindt deskresearch plaats met behulp  van bouwtekeningen en bestekken, indien aangeleverd door de opdrachtgever, aan de hand waarvan een  inspectieplan wordt opgesteld. Vervolgens wordt de locatie systematisch geïnspecteerd op de aanwezigheid van  direct-waarneembare asbestverdachte materialen, conform het van tevoren opgestelde inspectieplan.    Daar waar veilig mogelijk worden monsters genomen van asbestverdachte materialen. Deze monsters worden ter  analyse aangeboden aan een hiertoe geaccrediteerd laboratorium.    2.2 Resultaten overleg opdrachtgever / beheerder en deskresearch    ij de heer         | (Ingenieursbureau Oranjewoud)          [versie          -| documentnaam / nr.            schema a hoofdprocesieidingen, tekeningnummer 27-10-2005  | 051 8933003    | resultaten e geen relevante informatie  [ove overall plotplan “part 2" 01-01-2000 je  | resultaten | e geen relevante informatie    ‚| tekening veiligheidsplattegrond locatie Vries-1, 10-05-2001 15-12-2005  tekeningnummer 0110973001    | resultaten | « geen relevante informatie    tabel 6: resultaten deskresearch          tekening                                       tekening                   (*) Indien geen plattegronden zijn aangeleverd is een schematische weergave van de onderzochte locatie opgesteld.    2.3 Resultaten visuele inspectie & monsteranalyse         PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 2    </pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Tijdens de visuele inspectie zijn de asbestverdachte toepassingen in kaart gebracht. Ook is onderzoek verricht  naar een mogelijke secundaire besmetting. Hiermee wordt (restanten) asbestafval bedoeld dat bij een eerder  uitgevoerde asbestsanering is achtergebleven.    Bij de inspectie is gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Om met 100% zekerheid te kunnen stellen dat  een verdacht materiaal asbesthoudend is dient een analyse van een monster van het materiaal door een  deskundig laboratorium uitgevoerd te worden. Indien op andere wijze dan uit een analyseresultaat blijkt dat  sprake is van asbesthoudendheid wordt dat als volgt aangegeven: “Intechnium handboek asbest’, “visuele  waarneming” of “materiaalstempel met jaartal”. Indien geen monster wordt genomen doordat monstername  gevaar oplevert voor de inspecteur(s) wordt dat als volgt vermeld: “schoorsteen op dak” of “gevelbeplating op    grote hoogte”.  Een rode pijl is gebruikt voor de asbesthoudende en asbestverdachte bronnen en een blauwe pijl voor de niet    asbesthoudende bronnen. Op de plattegronden in bijlage A zijn de tocaties van de aangetroffen bronnen  aangegeven.    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 3</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 1: pakking, (karton) Bron ID (EVA): 154181    bevestigingsmethode : | geklemd                                         bereikbaarheid : | goed    verwijderingsmethodiek :                       opmerking sanering :  percentage    geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft niet asbesthoudende mangatpakking op installatie V-13.         foto: 1: pakking, (karton)    eee  PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 4  ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    2011.01906: (MM2)    locatie = installaties V-13 en V-41                                                                      certificaat / monster    hoeveelheid (t)'    EC [tenets CS    risicoklasse / opmerking Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen           van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en              verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.                   geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : { geen opmerking    chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)                                  opmerkingen/bijzonderheden:    De bron betreft asbesthoudende flenspakkingen op het leidingwerk van de installatie V-13 en V-41.    foto: 2: pakking, (karton)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 5</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bron 3: pakking, (karton) Bron ID (EVA): 154185    certificaat / monster :  hoeveelheid (+)' :    bevestigingsmethode :    bereikbaarheid :    risicoklasse / opmerking                          Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen         van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en                                   verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.            geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : | geen opmerking    chrysotiel 30-60%: conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft asbesthoudende flenspakkingen op het leidingwerk van de installatie F-1.         foto: 3: pakking, (karton)    ee  PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 6  eee Ne</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    certificaat / monster > | 2011-01908: (MM4)                   installatie A-1         hoeveelheid (t)' : | 1 stuks         bevestigingsmethode : | geklemd    risicoklasse    opmerking sanering nvt.                   geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:    De bron betreft niet asbesthoudende mangatpakking op installatie A-1.         foto: 4: pakking, (karton)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 7</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    | Bron 5: pakking, (karton) | Bron iD (EVA): 154204 |    fete [meer                                   certificaat / monster                                                     risicoklasse / opmerking           Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen  van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en                         verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.           aanbeveling geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren    verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : | geen opmerking    EF    chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:    De bron betreft asbesthoudende flenspakkingen op het leidingwerk van de installatie A-1.          foto: 5: pakking, (karton)         PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 8    </pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 6: pakking, (karton) Bron ID (EVA): 154208    certificaat / monster > | 2011-01906: (MM6)  installatie V-19, glycoltank                                   ee  ne Sd    risicoklasse / opmerking : Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen                            van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en                  verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.          geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren    verwijderingsmethodiek : [ flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : | geen opmerking    chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)    opmerkingen/bijzonderheden:                            De bron betreft asbesthoudende mangatpakking op installatie V-19, glycoltank.    -    foto: 6: pakking, (karton)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 9</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 7: pakking, (karton) Bron ID (EVA): 154209    eN  TC                                                                      certificaat / monster    risicoklasse / opmerking Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen           van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en                       verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.                         geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering > | geen opmerking    chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)                  opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft asbesthoudende flenspakkingen op het leidingwerk van de installatie V-1.         foto: 7: pakking, (karton)         PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 10    </pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              2011-01906: (MM8)  locate | installatie T-2, aardgascondensaattank              bereikbaarheid :    risicoklasse / opmerking              Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen                            van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en                   verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : | geen opmerking    chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft asbesthoudende mangatpakking op installatie T-2, aardgascondensaattank.                ZA tf  EI hd  gp eel | 5    7 TY eh - 5  wie           foto: 8: pakking, (karton)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 11</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              certificaat / monster    locatie | installatie T-1, aardgascondensaattank  hoeveelheid (t)’ : | 1 stuks  bevestigingsmethode : | geklemd    2011.01906: (MM9)    bereikbaarheid goed    pen    geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:    De bron betreft niet asbesthoudende mangatpakking op installatie T-1, aardgascondensaattank.         foto: 9: pakking, (karton)    re    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 12  eene</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bron 10: pakking, (karton) Bron ID (EVA): 154216    certificaat / monster : | 2011.01906: (MM10)         locatie : | installatie T-3, aardgascondensaattank         hoeveelheid (t)' : | 1 stuks    bevestigingsmethode : | geklemd         binding : | niet hechtgebonden    licht beschadigd         Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen    van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en    verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.              chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)    opmerkingen/bijzonderheden:    De bron betreft asbesthoudende mangatpakking op installatie T-3, aardgascondensaattank.         foto: 10: pakking, (karton)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 13</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 11: pakking, (karton) Bron ID (EVA): 154218    ee  poring fneenanbnden  licht beschadigd    risicoklasse / opmerking Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen                                                                         van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en                            verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.            geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : | geen opmerking    parent  chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)    opmerkingen/bijzonderheden:                 De bron betreft asbesthoudende mangatpakking op een buiten gebruik zijnde reservetank         foto: 11: pakking, (karton)    ee    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 14  eee</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 12: afdichting, (kit) Bron ID (EVA): 154244    certificaat / monster > | 2011.01906: (MM12)  locatie =| installatie T-2, begane grond                                                              risicoklasse / opmerking 2 Werkzaamheden waarbij de plastische structuur van de asbesthoudende kit wel wordt  aangetast (zoals afbranden of frezen).    aanbeveling : | geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  opmerking sanering : | toepassing is enkel met sloop te saneren.    chrysotiel 5-10%; conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft bitumen afdichtingskit tussen de betonnen fundering en tank T-2.         foto: 12: afdichting, (kit)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 15</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bron 13: afdichting, (kit) Bron ID (EVA): 154247    hoeveelheid (t)' :    bevestigingsmethode :    geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft bitumen afdichtingskit tussen de betonelementen onderling van de milieugoten op het terrein. Exacte  hoeveelheden asbesthoudend materiaal over het gehele terrein is niet bekend.           foto: 13: afdichting, (kit)         PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 16  ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bron 14: pakking, (karton) Bron ID (EVA): 154249    a  geklemd tussen flenzen  [binding |  licht beschadigd    risicoklasse / opmerking : Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen                                                              niet hechtgebonden                            van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en  verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : | geen opmerking         chrysotiel 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM)         opmerkingen/bijzonderheden:    De bron betreft asbesthoudende flenspakkingen op het leidingwerk van met name het leidingtracé achter diverse installaties.    foto: 14: pakking, (karton)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 17</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    | Bron 15: vilt, (papier) | Bron ID (EVA): 154251 |    certificaat / monster : | 2011.01906: (MM15)  locatie | diverse leidingwerken, begane grond                                                                       EC    geen asbest < 0,1% (geen); conform analyse laboratorium (PLM)              opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft vilt tussen de ophangbeugels en het leidingwerk. Toepassing is met name ook achter isolatieschalen van het    leidingwerk weggewerkt. Hierdoor is de exacte hoeveelheid niet te bepalen.          foto: 15: vilt, (papier)    ne  PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 18  ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 16: pakking, (karton) Bron ID (EVA): 154253    le mT                                                    risicoklasse / opmerking : Pakkingmateriaal wordt niet bewerkt. Impregneren van het pakkingmateriaal en aftapen    bereikbaarheid    van de flensverbinding. De flensverbinding wordt vervolgens in zijn geheel verwijderd en    verpakt en afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : | geen opmerking    asbestverdacht visueel herkend         opmerkingen/bijzonderheden:  De bron betreft een asbestverdachte mangat pakking van installatie F-1. Bouwjaar van de installatie in 1973. Alle  flensverbindingen zijn hierdoor als asbestverdacht te beschouwen    De toepassing is op de projectlocatie visueel herkend. Monstername was ten tijde van het onderzoek niet mogelijk door  geringe afstand tussen mangatdeksel en installatie. Wij raden u aan voorafgaand aan sanering van deze toepassing een  monster te laten nemen en te laten analyseren. Dit om met zekerheid vast te stellen of de toepassing asbesthoudend is.         foto: 16: pakking. (karton)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 19</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bron 17: onderdelen, (onderdelen) Bron ID (EVA): 154254    hoeveelheid (+) :  bevestigingsmethode :    bereikbaarheid :    risicoklasse / opmerking                          Het betreft hier onderdelen waarin asbesthoudend materiaal verwerkt zit. Dit zijn         bijvoorbeeld: meszekeringen, cv-ketels, elektromotoren, etc. Het asbesthoudend            materiaal wordt niet bewerkt. Het onderdeel wordt in zijn geheel verwijderd, verpakt en                   afgevoerd als asbesthoudend materiaal.             verwijderingsmethodiek :    opmerking sanering                    bij verwijdering dient men rekening te houden dat ook de flenspakking asbesthoudend kan zijn.           verwijderen van afsluiters is inclusief deze flenzen.    perce    asbestverdacht visueel herkend                  opmerkingen/bijzonderheden:   De bron betreft asbestverdachte afsluiters op diverse installaties waarvan de bouwjaren voor 1994 zijn. Afsluiters van deze  type kunnen asbesthoudende stopbuspakking bezitten. Wij van ingenieursburea Oesterbaai adviseren u om deze aflsuiters  als asbesthoudend te beschouwen en te behandelen.De afsluiters zijn aanwezig op installaties A-1, E-5, V-1, Flare line put,  T-2 en het Manifold.         foto: 17: onderdelen. (onderdelen)         PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries Pagina 20    </pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 18: onderdelen, (onderdelen) Bron ID (EVA): 154257    TE TE  ee  a  EC  a    risicoklasse / opmerking                                                                        Het betreft hier onderdelen waarin asbesthoudend materiaal verwerkt zit. Dit zijn  bijvoorbeeld: meszekeringen, cv-ketels, elektromotoren, etc. Het asbesthoudend    materiaal wordt niet bewerkt. Het onderdeel wordt in zijn geheel verwijderd, verpakt en                    afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | direct verpakken  opmerking sanering : | geen opmerking    asbestverdacht visueel herkend         opmerkingen/bijzonderheden:   De bron betreft asbestverdachte elektromotoren op diverse installaties waarvan de bouwjaren voor 1994 zijn. Electromotoren  kunnen asbesthoudende frictiemateriaal bezitten, met name in de statoren en rotoren. Wij van ingenieursburea Oesterbaai  adviseren u om deze elektromotoren als asbesthoudend te beschouwen en te behandelen.De electromotoren zijn aanwezig    op installaties A-1, F-, Flare line put, Proces-drain en Tankpark.         foto: 18: onderdelen, (onderdelen)    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 21</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    Bron 19: pakking, (karton) Bron ID (EVA): 154261    ee [ave SSCS  een  EC CS  [enaie |    licht beschadigd  risicoklasse / opmerking    1                                                                        Het betreft hier onderdelen waarin asbesthoudend materiaal verwerkt zit. Dit zijn               bijvoorbeeld: meszekeringen, cv-ketels, elektromotoren, etc. Het asbesthoudend            materiaal wordt niet bewerkt. Het onderdeel wordt in zijn geheel! verwijderd, verpakt en                   afgevoerd als asbesthoudend materiaal.    geen direct risico, voorafgaand aan revisie of sloop saneren  verwijderingsmethodiek : | flenzen lossnijden bij uiteinden  opmerking sanering : | geen opmerking    asbestverdacht visueel herkend                                  opmerkingen/bijzonderheden:   De bron betreft asbestverdachte pakkingen tussen alle flensverbindingen en het mangatdeksel van de flare op het  fakkelterrein. De toepassing is op de projectlocatie visueel herkend. Monstername was ten tijde van het onderzoek niet  mogelijk door vele flenzen op hoogte niet bereikbaar. Wij raden u aan voorafgaand aan sanering van deze toepassing een    monster te laten nemen en te laten analyseren. Dit om met zekerheid vast te stellen of de toepassing asbesthoudend is.    foto: 19: pakking, (karton)    eS  PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 22  eee SE    </pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         3 Beperkingen van de asbestinventarisatie    3.1 Beperkingen asbestinventarisatie algemeen    Bij elke door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde asbestinventarisatie TYPE A wordt zeer grondig en  systematisch te werk gegaan. Uitermate veel zorg wordt besteed aan het opsporen van alle direct waarneembare  asbesthoudende toepassingen. Door een goede voorbereiding, het inzetten van deskundig en ervaren personeel  en het uitvoeren van de asbestinventarisatie volgens een doordacht plan wordt het over het hoofd zien van  asbesthoudende toepassingen tot een minimum beperkt. Er bestaat echter altijd een kleine kans dat  asbesthoudende toepassingen niet als zodanig opgemerkt worden, mede gelet op het feit dat er meer dan 3500  toepassingen bekend zijn. Het onderzoek betreft een momentopname. Ingenieursbureau Oesterbaai is niet  verantwoordelijk voor wat na de onderzoeksdatum op de onderzoekslocatie veranderd kan zijn. De inventarisatie  en rapportage komen voort uit een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Indien op de  onderzoekslocatie toch asbestverdacht materiaal wordt gevonden dat niet is beschreven in deze rapportage dient  u dit direct bij het aantreffen kenbaar te maken via het evaluatieformulier wat is opgenomen in Bijlage C.    3.2 Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid    Deze asbestinventarisatie TYPE A is erop gericht alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aan te  geven, hierbij wordt gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Er zijn echter situaties te onderscheiden die  alleen door middel van destructieve handelingen te inspecteren zijn. Voorbeelden zijn; in fundering gestorte  asbestcementleiding of asbestcement stelplaten onder of tussen muren, verborgen of met puin volgestorte  kruipruimtes, et cetera. Het is altijd mogelijk dat verborgen asbesthoudende toepassingen wegens constructieve  ontoegankelijkheid niet opgemerkt kunnen worden. Indien het vermoeden bestaat dat er nog niet direct  waarneembare asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn zullen deze in een later stadium conform een    asbestinventarisatie TYPE B alsnog in kaart gebracht moeten worden.    3.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnspecteerd    Wanneer de inventarisatie heeft plaatsgevonden in een in gebruik zijnde installaties, zijn zo min mogelijk  destructieve handelingen verricht, zie ook de uitsluitingen in de samenvatting. In koven, dubbele wanden,  schoorstenen en andere locaties die enkel toegankelijk zijn door destructief onderzoek en waar geen destructief    onderzoek heeft plaatsgevonden heeft geen visuele inspectie plaatsgevonden.    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 23</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              4 Conclusies en aanbevelingen    Bij de asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 van de installaties aanwezig op het NAM-locatie Vries-1 aan  Het Kleuvenveld te Vries zijn asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen aangetroffen.    De niet onderzochte bouwdelen / ruimte(s), zoals aangegeven in tabel 3, dienen aanvullend onderzocht te    worden middels een Type A onderzoek voorafgaand aan het uitvoeren van renovatie- of sloopwerkzaamheden.    Daar het onderzoek een in gebruik zijnde installaties betreft, zijn zo min mogelijk destructieve handelingen  verricht. Niet-direct waarneembare asbesttoepassingen zijn daarom niet in kaart gebracht. Hierdoor bestaat een  redelijk vermoeden dat nog asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die enkel met behulp van destructieve  handelingen zichtbaar worden. Direct voorafgaand aan (totaal)sloop of renovatie geldt de verplichting tot het  uitvoeren van een aanvullende asbestinventarisatie TYPE B.    Voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen in risicoklasse 2 of 3 geldt de verplichting de  saneringswerkzaamheden uit te laten voeren door een bedrijf dat in het bezit is van het SC-530 certificaat. Voor -  het verwijderen van asbesthoudende toepassingen in risicoklasse 1 geldt het advies dit te laten uitvoeren door         een bedrijf dat in het bezit is van het SC-530 certificaat. Na sanering in risicoklasse 2 of 3 is het wettelijk verplicht  door een onafhankelijk laboratorium, dat beschikt over een RvA-Testen en een RVA Inspectie accreditatie, een  eindcontrole te laten uitvoeren, teneinde de saneerder te controleren op zijn werkzaamheden en te bepalen of de  gesaneerde ruimte(s) weer veilig kan/kunnen worden betreden.    Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen van asbesthoudende of asbestverdachte  toepassingen dit inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te  worden op actualiteit. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te worden beoordeeld op gevolgen  voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen te worden geregistreerd en te  worden toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaatsvinden. In geval er geen  veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn    toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaatsvinden.    Tijdens de sanering kan het verstandig zijn ingenieursbureau Oesterbaai b.v. toezicht te laten houden op het  project (voortgang en veiligheid) en controle te laten uitvoeren op de werkzaamheden. Ook kan ingenieursbureau  Oesterbaai b.v. u ondersteunen in de voorbereiding en aanbesteding van uw project(en).    en    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 24  Ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage A. Locaties van aangetroffen toepassingen    In deze bijlage zijn de plattegronden met daarin de aangetroffen toepassingen weergegeven. Indien geen  originele plattegronden ter beschikking gesteld zijn, is een schematische weergave van de onderzochte locatie    gemaakt. Deze schematische weergave is niet op schaal.    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 25</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI    SE                   Saveur aaan           LEGENDA:   NAM-locatie Vries-1   Het Kleuvenveld te Vries   ED asbesthoudend oppervlak  niet toegankelijk   mm seen deel van het project    (BsBron)              PAG-26569-001, versie 1.0 instataties NAM-locatie Vries-1 Het Kieuvenveid te Vries pagina 26    </pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>         PAG-26569-001, versie 1.0              ing ieursbureau    OESTERBAAI         ese neo    Fakkelterrein    installaties NAM Jocatse Vnes-1 Het Kleuvenveld te Vries         pagina 27         LEGENDA:   NAM-locatie Vries-1   Het Kleuvenveld te Vries   BE asbestnoudend oppervlak  niet toegankelijk    mm geen deel van het project    (B=Bron)</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage B. Certificaten van de monsteranalyses    Op de volgende pagina('s) zijn de analyseresultaten van de bemonsterde asbestverdachte toepassingen  weergegeven.         PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 28    </pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>    ie  Ze    eet  A    oh 2011.01906  FIBR ECOU INT _ TL    Analyserapport    Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896    Oesterbaai B.V.   tav. de heer nr  Hongkongstraat 5  3047BR ROTTERDAM    Opdrachtgegevens   ref. Opdrachtgever : PAG-26569, Oranjewoud, NAM-locatie Vries-1, installaties  locatie monstername : Het Kleuvenveld te Vries  monsterneming door : Ingenieursbureau Oesterbaai  analyse conform : NEN 5896   ontvangst monsters : 16-12-2011   aantal monsters ‚15   opdrachtnummer : 2011.01906.1   datum rapportage > 19-12-2011   versie > v1.0   Resultaten          beschrijving materiaal type massa  percentage  8363 MMO1, mangat pakking, Pakking geen asbest | <0,1% vt.  installatie V-13  ‚vt.                                      hechtgebonden    n  8364 MMO2, flenspakking, Pakking chrysotiel 30-60% niet   installaties V13- + V-41  8365 MMO3, flenspakking, installatie | Pakking chrysotiel 30-60% niet   F-1 hechtgebonden  8366 MMO4, mangat pakking, Pakking geenasbest | <0,1% n   installatie A-1  8367 MMOS5, flenspakking, installatie | Pakking chrysotiel 30-60% niet   A-1 hechtgebonden  8368 MMO6, mangat pakking, Pakking chrysotiel 30-60% niet   installatie V-19 hechtgebonden  8369 MMO7, flenspakking, installatie | Pakking chrysotiel 30-60% niet   V-1 hechtgebonden  8370 MMO08, mangat pakking, Pakking chrysotiel 30-60% niet   installatie T-2 hechtgebonden    Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400  BANK: Rabobank 1532.73.76 — BIC: RABONL2U — IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 — KVK: 24370016                   Niveau 3, bijlage 0860, versie 05, blad 1/2, 5-9 september 2011</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>    ON 2011.01906  FIBRECOUNT = nna    ENVIRONMENTAL CONTROL    Analyserapport    Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896    FBC ID |beschrijving materiaal type massa  percentage  8371 MMO9, mangat pakking, Pakking geen asbest | <0,1% n.v.t.  installatie T-1  8372 MM10, mangat pakking, Pakking chrysotiel 30-60% niet  installatie T-3 hechtgebonden  8373 MM11, mangatpakking, glycol- | Pakking chrysotiel 30-60% niet  /reservetank    hechtgebonden  8374 MM12, afdichtkit op fundatie, Kit chrysotiel 5-10%  installatie T-2    8376 MM14, flenspakking, Pakking chrysotiel 30-60%  leidingwerk divers niet  installatie gebonden    ophangbeugels leidingwerk  De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn  naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monstername door “klant” kan geen  uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monstername.                                                                           hechtgebonden                                       niet  hechtgebonden                               Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het lab van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet  uitgesloten dat de lab bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld    Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en  polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten    analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet  gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.    Rapportage: De heer    Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien  twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@®fi nt.com ovv het certificaatnummer.    Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400  BANK: Rabobank 1532.73.76 — BIC: RABONL2U — IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 — KVK: 24370016    Niveau 3, bijlage 0860, versie 05, blad 2/2, 5-9 september 2011</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage C. Evaluatieformulier    In deze bijlage is een evaluatieformulier opgenomen. Mochten extra asbesthoudende toepassingen worden  aangetroffen dient u dit formulier te gebruiken.    : 1. asbestinventarisatie typeA    ‚rapport nummer  | 20 december 2011                        “naam asbestverwijderingsbedrijf    ‚SCA-code              PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 29</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage D. Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving    1. Algemeen    Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.    Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?  1. De eigenaar van een bouwwerk;   2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;   3. Gebruiker van een bouwwerk.    Toelichting:   1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet  volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt  vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor deasbestverwijdering.   2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede  instantie de asbestverwijderaar.    De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de  eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen  ook logisch is.    De opdrachtgever is degene die:   1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat  voor asbestinventarisatie;   2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot  slopen/ verwijderen;   3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een  laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;   4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is  van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;   5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata  en -tijdstippen;   6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;   7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de  eindbeoordeling;   8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.    De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft  verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.    2. Asbestverwijderingsbesluit 2005  De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn  wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.    De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen  verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a  van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.    eee  PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 30  ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         3. Asbestinventarisatierapport  ntleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 . Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2         Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie   Art. 3-1-b:   lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) … beschikt over een  asbestinventarisatierapport.    Art. 3-2-b:   ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus deopdrachtgever) … beschikt over een  asbestinventarisatierapport.   Art. 5    Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een  afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).    Conclusie:   Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:   De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de  opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 tim 5  en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).    Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit  Artikel 4 54a. Asbestinventarisatie  1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van  asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de  resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.  2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten  dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.  3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een  bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld  in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.  5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld  in artikel 24 van de wet.  Artikel 4 54d. Asbestverwijdering  1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en  met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een  certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.  3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van  een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze  Minister of een certificerende instelling.  4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het  derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat  is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  5. Voordat wordt begonnen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een  afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.  6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld  in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel  24 van de wet.   Par. 4 - Bouwwerken   Art. 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een              sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die  vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 31</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage E. Terminologie    Onderstaand is een beknopte uitleg van veelgebruikte begrippen opgenomen.    De vezelachtige silicaten actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4), amosiet (Cas-nummer    12172-73-5), anthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5), chrysotiel (Cas-nummer 12001-29- 5),  Asbestanalyse                          crocidoliet (Cas-nummer 12001-28- 4) en tremoliet (Cas-nummer 77536-68-6).    Analyse door een voor de desbetreffende verrichting RvA geaccrediteerd laboratorium (zie                              www.rva.nl) van een materiaal- of luchtmonster op de aanwezigheid, type en                                                              percentage/concentratie asbest.                               Asbestinventarisatie Het systematisch inventariseren van alle asbesthoudende toepassingen in een gebouw,  constructie of object. Een volledige asbestinventarisatie conform de SC-540 kan naar haar  aard resulteren in de onderscheiden asbestinventarisatierapporten type A met zo nodig    aanvullend type B.    asbestinventarisatie- Rapport, onderscheiden naar type A, type B en type O, waarin het resultaat van de  rapport asbestinventarisatie is vastgelegd.    bouwkundige eenheid Een functionele eenheid van een bouwwerk, constructie of object.    Bij een buitensanering worden uitsluitend toepassingen verwijderd die zich aan de  Containment :  voorkomen dat emissie van asbestvezels naar de omgeving optreedt.  ifi :                   buitenzijde van een gebouw of constructie bevinden.                    De constructie waarmee de te saneren werkplek wordt afgeschermd van de omgeving.           Hierin wordt een wettelijk vastgesteld niveau van onderdruk in stand gehouden om te                     Het uitvoeren van een bureauonderzoek naar de bouwhistorie van het object.    DTA certificaat Een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) is een deskundige met voltooide    Risicoklasse           opleiding “DTA”, gevolgd bij een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid            erkend opleidingsinstituut met afsluitend examen.              Het uit een gedefinieerde partij nemen van steekproeven op een dusdanige wijze dat een                    representatief beeld ontstaat van de eigenschappen van die partij.                 Indeling van sloop- of andere werkzaamheden met of aan asbest, asbesthoudende  producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in één van de            drie risicoklassen conform het gewijzigde Arbobesluit inzake asbest d.d. 7 juli 2006 (SC-540  lit. 1).    De indeling in risicoklassen is gebaseerd op de hoogte van de blootstelling aan respirabele                     asbestvezels voor werkers en omgeving conform de methodiek zoals beschreven in TNO-  rapport R 2004/523.    Certificatieschema opgesteld door CCvD Asbest en getoetst aan de wet- en regelgeving  door het ministerie van SZW.                        SC-540 :         PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 32    </pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage F. Relevante wetgeving    Onderstaand is beknopt een lijst van relevante wet- en regelgeving weergegeven.    Relevante wetgeving: status: |  [1] Arbeidsomstandighedenwet    [2] Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbobesluit (implementatie van                                           wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006  [3] Statische verwijzing van SC-540 in de Arbeidsomstandighedenregeling. Zie normatief  betreffende Staatscourant, waarvan het nummer is vermeld op www.ascert.nl. me    [5] Wijziging beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Staatcourant 7 augustus 2006, nr. 51    [6] Productenbesluit Asbest    [7] Rapport TNO-MEP R 2004/523 Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest    [8] Convenant Ministerie van SZW en Stichting Certificatie Asbest d.d. 8 maart 2006. Staatcourant | normatief  7 augustus 2006, nr. 151/pag. 7    [9] SZW schema voor aanwijzing en toezicht certificatie-instelling    [10] Informatieblad Plan van Aanpak Asbestbrand 2006. VROM-inspectie. Beschikbaar op informatief  fon   [11] Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005; VROM en LOM. Een informatief   handreiking voor gemeenten. Senter Novem juni 2007. or  [17] Validatieprotocol indeling risicoklassen bij asbestverwijdering    [18] NEN-EN ISO 17020  [19] NTA Asbest in waterbodems                                                                                                                 PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 33</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage G. Mogelijke asbestverwijderingsmethodieken    Verwijderingsuitbesteding    Het is wettelijk verplicht eerst het asbest te verwijderen uit een te slopen bouwwerk of object en vervolgens pas aan te vangen  met de overige sloopwerkzaamheden. Bedrijven zijn bevoegd om asbest te verwijderen als ze in het bezit zijn van het SC-  530-procescertificaat asbestverwijdering. Voor risicoklasse 1 saneringen geldt dat deze ook onder voorwaarden uitgevoerd  kunnen worden door niet SC-530 gecertificeerde bedrijven. Voor de verwijdering van asbesthoudend materiaal kunnen  diverse (gecertificeerde) verwijderingbedrijven uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.    Verwijderingsmethodieken    Voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen staan diverse technieken ter beschikking. De technieken zijn erop  gericht de verspreiding van asbestvezels naar de omgeving en de gezondheidsrisico's voor de uitvoerders tot een minimum te  beperken. De verwijderingsmethodieken zijn hieronder in vier categorieën opgedeeld:    1. gebruik van een containment:   Bij het gebruik van een containment wordt rond de locatie van de asbestbron een luchtdichte werkruimte gecreëerd. De  luchtafdichting zorgt ervoor dat geen uitstoot van asbestvezels naar de omgeving plaats kan vinden. In de werkruimte wordt  een onderdruk gecreëerd met behulp van een krachtige afzuiginstallatie. Deze installatie bevat een zeer fijn filter dat de  asbestvezels uit de lucht in de werkruimte filtert en schone lucht uitblaast. De lucht in de werkruimte wordt continu ververst.  Na het creëren van de onderdruk kan worden aangevangen met het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen. Dit  gebeurt door personen in speciale beschermende kleding en met ademhalingsbescherming. Als alle asbest verwijderd is,  dient door een onafhankelijk gecertificeerd en RvA geaccrediteerd laboratorium een eindcontrole na asbestverwijdering te  worden uitgevoerd. Pas als het gebied visueel is vrijgegeven én de hoeveelheid gemeten asbestvezels in de lucht onder de  wettelijk bepaalde normering ligt, mag het containment worden afgebroken.    2. gebruik van een glovebag:   Een glovebag, of couveusezak, is een speciale zak die luchtdicht om het asbesthoudend materiaal wordt aangebracht. De zak  heeft voorgevormde handschoenen zodat in de zak gewerkt kan worden zonder dat er uitstoot van asbestvezels naar de  omgeving plaatsvindt. De uitvoerders dragen als voorzorgsmaatregel ook speciale beschermende kleding en  ademhalingsbescherming.    3. buitensanering:   Van een buitensanering is sprake als asbestverwijdering plaatsvindt zonder luchtafdichting in de buitenlucht. Dit is in enkele  gevallen toegestaan, bijvoorbeeld als het asbesthoudende materiaal gedemonteerd kan worden zonder beschadigingen zodat  er geen gevaar voor uitstoot van asbestvezels naar de omgeving bestaat. Hiertoe dient het asbesthoudende materiaal zeer  hard te zijn, een goede hechtgebondenheid te hebben en eenvoudig demontabel te zijn. Uit veiligheids-voorschriften zijn de  uitvoerders verplicht beschermende kleding en ademhalingsbescherming te dragen. Aan het eind van de werkzaamheden  dient een eindcontrole na asbestverwijdering te worden uitgevoerd. Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en  dient te worden uitgevoerd door een inspecteur van een RvA Inspecties erkend laboratorium.    4. direct verpakken:   Direct verpakken kan toegepast worden als het asbesthoudende materiaal bevestigd is aan een makkelijk los te nemen object  of los ligt. Eerst wordt de asbestbron geimpregneerd met een spray op latexbasis. Het asbesthoudende materiaal wordt in zijn  geheel dubbel verpakt en als asbesthoudend afval afgevoerd.    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 34  eee ES</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI         Bijlage H. Veiligheid en Gezondheid    Asbest en gezondheidsrisico’s    Asbestvezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid van de mens. De asbestvezels kunnen het menselijk lichaam binnendringen door de mond,  maag en darmkanaal, via de huid en de luchtwegen. Uit onderzoek is gebleken dat asbestvezels die het lichaam zijn binnengedrongen  schadelijke invloeden kunnen hebben. De kans op aan asbestgerelateerde ziektes is echter het grootst bij inademing van asbestvezels.  Voor het menselijk lichaam kan het inademen van asbestvezels gevolgen voor de gezondheid hebben. De afmeting van de asbestvezels  heeft grote invloed op de gezondheidsrisico's. Asbestvezels met een lengte groter dan 5 um, een diameter kleiner dan 3 um en een lengte /  breedte verhouding groter dan 3 : 1 zijn de meest schadelijke. Deze vezels zijn door de microscopisch kleine afmetingen voor het blote oog  niet zichtbaar zodat inademen onopgemerkt geschiedt. Een groot deel van de ingeademde schadelijke asbestvezels die in de longen  terechtkomen kunnen niet door de longen afgevoerd worden. Deze vezels blijven in de longen achter en kunnen daar op meerdere manieren  hun schadelijke invloed uitoefenen. Het ziektebeeld openbaart zich niet direct maar komt vaak pas na jaren naar voren.   In het lichaam binnengedrongen schadelijke asbestvezels kunnen drie ziekten tot gevolg hebben: asbestgerelateerde longkanker, asbestose  en mesothelioom. Alle genoemde ziekten kunnen slechts door inademing van vezels ontstaan.    asbestgerelateerde longkanker:   De schadelijke vezels kunnen de longcellen in de longblaasjes beschadigen. Deze beschadigde cellen kunnen het vermenigvuldigingsproces  van de cellen in de war brengen. Er kan een woekering in de longen ontstaan die bekend staat als longkanker. Asbestgerelateerde  longkanker kan door elke soort asbest veroorzaakt worden en kan ook optreden bij een geringe blootstelling aan asbestvezels. De combinatie  van roken en blootstelling aan asbest geeft een veel grotere kans op longkanker dan asbest of roken alleen. In het algemeen is de periode  tussen de blootstelling aan asbest en het ontstaan van longkanker langer dan 10 jaar.    Mesothelioom:   Organen zoals de longen en het hart worden omgeven door een vlies. Dit vlies zit als het ware als een soort zakje om het orgaan heen.  Hierdoor kan het orgaan bewegen zonder te worden gehinderd door andere delen van het lichaam. Asbestvezels die door de longen of  darmen heen zijn gedrongen kunnen cellen van het borst- of buikvlies beschadigen. Door de beschadigde cellen kan een kwaadaardige  woekering ontstaan in deze vliezen.   Mesothelioom kan al ontstaan als men zeer kortstondig aan geringe concentraties asbeststof heeft blootgestaan. Hoe vaker de blootstelling  en hoe groter de vezelconcentraties, hoe groter echter de kans op ontstaan van Mesothelioom is. Mesothelioom kan uitsluitend ontstaan door  blootstelling aan asbestvezels; voornamelijk crocidoliet- en amosietvezels. Tussen de blootstelling aan asbest en het ontstaan van  Mesothelioom kan een periode liggen die varieert van 10 tot 60 jaar. Mesothelioom is ongeneeslijk. Nadat het ziektebeeld is vastgesteld heeft  men nog een levensverwachting van 0,5 tot 2 jaar.    Asbestose:   Asbestose kan ontstaan doordat men heeft blootgestaan aan zeer hoge concentraties asbestvezels. Ten gevolge van grote hoeveelheden   asbest in de longen neemt de longcapaciteit af. Asbestose behoort tot de longziekten. De afname van de longcapaciteit heeft tot gevolg dat  het hart steeds harder moet pompen om de zuurstof naar de rest van het lichaam aan te voeren. Het hart zal op den duur overbelast raken  door onvoldoende capaciteit. Asbestose kan zich 10 tot 30 jaar na de blootstelling aan asbestvezels openbaren en is ongeneeslijk.    Calamiteiten    Voor of tijdens de sloop c.q. verbouwingswerkzaamheden kunnen zich calamiteiten voordoen waarbij grote asbestvezelemissies plaatsvinden.  Bijvoorbeeld door brand of instorting kunnen in het bouwwerk de aanwezige asbestbronnen zodanig beschadigd worden dat er sprake is van  een besmetting. In deze gevallen is het zaak de emissie van asbestvezels naar de omgeving en blootstelling van mensen aan asbestvezels  tot een minimum te beperken. Mensen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en ademhalingsbescherming dienen zo ver mogelijk van  de asbestbron vandaan te blijven. Bij calamiteiten dient men direct contact op te nemen met de volgende instanties: gemeente, politie,  arbeidsinspectie, Arbo-dienst en inspectie milieuhygiëne.    PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 35</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>    ingenieursbureau    OESTERBAAI              Bijlage |. _Risicoklasse indeling volgens SMA-rt    In deze bijlage is de risicoklasse indeling volgens SMA-rt bijgevoegd.    Van de aangetroffen asbestbron(nen) is de risicoklasse ten behoeve van asbest werkzaamheden aangegeven  conform ‘Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met  betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van asbest’ bekend gemaakt in staatsblad 348  jaargang 2006.    Voor het bepalen van de risicoklasse is gebruik gemaakt van het door het Ministerie van Sociale zaken en  Werkgelegenheid beschikbaar gestelde SMA-rt hulpmiddel zoals terug te vinden is via website   www. asbestinfo.nl. De onderverdeling in risicoklassen in de geraadpleegde literatuur is onderbouwd met  luchtmetingen die voldoen aan de arbo-wetgeving. Daar dit een dynamische systeem is en inzichten onderbouwd  kunnen veranderen is het mogelijk dat de genoemde risicoklasse tussentijds kunnen veranderen.    Risicoklasse 1: LAAG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  art. 4.44: blootstellingsniveau kleiner dan 0,01 vezels/cm?  (kleiner dan 10.000 vezels/m®)    Risicoklasse 2: MIDDEN risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  art. 4.48: blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm?  (10.000 tot 1.000.000 vezels/m*)    Risicoklasse 3: HOOG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  art. 4.53a: blootstellingsniveau groter dan 1 vezels/cm®  (meer dan 1.000.000 vezels/m*)         PAG-26569-001, versie 1.0 installaties NAM-locatie Vries-1 Het Kleuvenveld te Vries pagina 36    </pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>         SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie  Aangemaakt op 20 december 2011 om 11h52 (43233006)    Ingenieursbureau Oesterbaai B.V.    SCA-code: 02-D020034.01    Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAG-  26569, installaties]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke    bronsituatie.    Identificatie  Projectcode  Beschrijving  Bronnaam  Broncode  Bronbeschrijving    Shehong  Cectibeatr  Antie”    Ascert         PAG-26569, installaties   Het Kleuvenveld te Vries   afdichtingen (kit)   Bron 12   afdichtingskit bitumen onderzijde aardgascondensaattank         Productspecificatie  Situatie  Binnen / buiten  Materiaal  Product  Hechtgebondenheid  Soorten en % asbest  Analysecertificaatnr.  Productspecificatie  Activiteit  Omstandigheden  asticiteit  Isicoktassen    Risicoklasse handeling  Protocol handeling    Risicoklasse eindcontrole    Protocol eindcontrole  Werkplanelamenten    Afscherming werkgebied    A Gebouw/object sanering professioneel  Buiten   Bitumen, kit en lijm   bitumen   Hechtgebonden   chrysotiel 5-10%   Fibrecount: 2011.01906   Overige bitumen en kit   afsteken    Plastische structuur aangetast (uitgedroogd, scheuren)    2   SC-530, risicoklasse 2  2   NEN 2990    Afbakenen / markeren    Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).    Persoonlijke bescherming    Afhankelijke adembescherming    e Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.    Beschrijving werkmethode algemeen:    e De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en  omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.    e Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).    e De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).    Baschrijving eindcontrole:    Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele    inspectie.    (43233006)</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>         SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie  Aangemaakt op 20 december 2011 om 11h52 (43233006) Shcrurg    Ingenieursbureau Oesterbaai 8.v.    Cortbicatee    SCA-code: 02-D020034.01 Ashes’    Deze risicociassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020034-PAG-              26569, installaties); het inventarisatiebureau verkiaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke Ascert  bronsituatie.   Identificatie   Projectcode PAG-26569, installaties   Beschrijving Het Kleuvenveld te Vries   Bronnaam onderdelen (afsluiters)   Broncode Bron 17   Bronbeschrijving afsluiters met asbestverdachte stopbuspakking  Productspecificatie   Situatie A Gebouw/object sanering professioneel   Binnen / buiten Buiten   Materiaal Pakking   Product stopbuspakking   Hechtgebondenheid n.v.t. / onbekend   Soorten en % asbest asbestverdacht   Analysecertificaatar. visueel herkend   Productspecificatie Stopbuspakkingen   Activiteit los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen  Omstandigheden   e De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig  zijn.   Risicoklassen   Risicoklasse handeling 1   Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1   Risicokiasse eindcontrole 1    Protocol eindcontrole  Werkplanelementen    Afscherming werkgebied    NEN 2990 module visuele inspectie    Afbakenen / markeren    De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met  waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.    Persoonlijke bescherming    Halfgelaatsmasker    « _ Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare    (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit    choenen en -overall.    wegwerpovers:  « _ Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.    Beschrijving werkmethode algemeen:    e Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.   e Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.   @ Hette verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden  afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.   e Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.   @ Indien de vloer bestaat uit ruwe of moellijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.   « Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesioten verpakking  voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.   e Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een  asbestgevarensticker.   « Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter  (NEN-EN 1822).    Beschrijving eindcontrole:  Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk "Visuele Inspectie”.    (43233006)</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>         SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie         Aangemaakt op 20 december 2011 om 11h52 (43233006) eer   Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. SCA-code: 02-D020034.01 Ashes:   Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierspport (02-D020034-PAG-   26569, installaties); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke Ascert   bronsituatie.   Identificatie   Projectcode PAG-26569, installaties   Beschrijving Het Kleuvenveld te Vries   Bronnaam onderdelen (electromotoren)   Broncode Bron 18   Bronbeschrijving electromotoren asbestverdacht   Productspecificatie   Situatie A Gebouw/object sanering professioneel   Binnen / buiten Buiten   Materiaal Frictiemateriaal   Product frictiemateriaal (algemeen)   Hechtgebondenheid n.v.t. / onbekend   Soorten en % asbest asbestverdacht   Analysecertificaatnr. visueel herkend   Productspecificatie (Elektro)motoren   Activiteit los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen   Omstandigheden   e De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig  in.   „dsicoklassen   Risicoklasse handeling 1   Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1   Risicoklasse eindcontrole 1   Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie   Werkplanelementen   Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren    De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met  waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.    Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker    e _ Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest, deze kan bestaan uit een afspoelbare  (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel coq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.  e _ Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.    Baschrijving werkmethode algemeen:    e Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.   e Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.   e Hette verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden  afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.   e Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.   @ Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.   e Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking  voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.   e Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een  asbestgevarensticker.   e Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter  (NEN-EN 1822).    Beschrijving eindcontrole:  Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk "Visuele Inspectie..”.    (43233006)</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>         SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie              Aangemaakt op 20 december 2011 om 11h52 (43233006) ES  Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. SCA-code: 02-D020034.01 Aches:  Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-0020034-PAG-  26569, Installaties]; het inventarisatiebureau verklaart dat de Invoer geheel overeenkomt met de werkelijke Ascert  bronsituatie.  Identificatie  Projectcode ° PAG-26569, installaties  Beschrijving Het Kleuvenveld te Vries  Bronnaam pakkingen  Broncode „Bron 2,3,5,6,7,8,10,11,14,16en19  Bronbeschrijving mangat- en flenspakkingen (bij sloop)  + ail ==  Productspecificatie  Situatie A Gebouw/object sanering professioneel  Binnen / buiten Buiten  Materiaal, - Pakking  Product * pakking (algemeen)  Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden  Soorten en % asbest chrysotiel 30-60%  Analysecertificaatnr. Fibrecount: 2011.01906  Productspecificatie Overige pakkingen  Activiteit los materiaal of object/constructie/installatie als gehee! verwijderen  Omstandigheden    e De toepassing (materlaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig  zijn.    Risicoklassen   Risicoklasse handeling 1   Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1  Risicoklasse eindcontrole 1   Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie  Werkplanelementen   Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren    De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met  waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.    Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker    « _Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afs poelbare  (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.  « _ Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.    Beschrijving werkmethode algemeen:    e Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.   e Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.   « Hette verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden  afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.   e Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.   e Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.   e Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking  voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.   e Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een  asbestgevarensticker.   e Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter  (NEN-EN 1822).    Beschrijving eindcontrole:  Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk “Visuele Inspectie..".    (43233006)</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>13.13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>    wy Tauw    Datum 30 mei 2008  Ons kenmerk L001-4584318JPR-nva-V01-NL  Pagina 2 van 5    Onderzoeksopzet   De onderzoeksopzet is, voorafgaand aan de werkzaamheden, samen met de opdrachtgever  bepaald. Ten behoeve van het grondwateronderzoek zal het grondwater uit de bestaande  peilbuizen 029930, 111, 005 en 107, na goed doorpompen, bemonsterd worden en worden  geanalyseerd op minerale olie en aromaten (BTEXN).    Voorafgaand aan de bemonsteringswerkzaamheden is door een medewerker van Tauw een  inventarisatie van de aanwezige peilbuizen uitgevoerd. Hierbij is middels een metaaldetector  getracht de peilbuizen, welke in eerder uitgevoerde onderzoeken geplaatst zijn, op te sporen.  De peilbuizen die gevonden zijn, zijn middels GPS ingemeten. De in tabel 1 genoemde   peilbuizen zijn gevonden. Getracht is de diepte van de betreffende peilbuizen vast te stellen.    Tabel 1 Aanwezige peilbuizen    Peilbuisnummer Filter | Gws (cm) Einddiepte (m X-coördinaten Y-coördinaten                   029941 22685 2360995205 561763.6545_  029947 282250 236099.5205 961763.6545 ____…  029944 Sl 250 236099.5205 5617636545  02941 4202360995205 5617636545  107 112 480 236028.8713 561763.1988 _____  108 102 492 2360307808 5617530414  1092495 2360306492 5617419018  Od 498 236042.2723 961733.5648  939902 00 a0 SO 2360415166 961747.0106 ____  029930 AN aT 236036.0600 S61755.4797  U 18 4802360416122 5617570420  029942 1 423 88 236035.8797 $61707.9012  029942 22 250 236035.8717 61707.9012  005 1 99 3,69 236115.7232 561768.3796    De overige peilbuizen die weergegeven zijn op de tekening zijn niet teruggevonden.    Tauw beschikt voor al haar adviesdiensten over een gecertificeerd kwaliteitssysteem waarin  onder meer procedures zijn opgenomen voor beheerste voorbereiding en uitvoering van  opdrachten. Het kwaliteitssysteem is gecertificeerd op basis van de NEN-ISO 9001:2000.   De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een veldploeg van Tauw. Het veldwerk is door  Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. VCA** gecertificeerd. Tevens is Tauw bv lid van de  Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Het veldwerk is uitgevoerd conform het  procescertificaat BRL-SIKB 2000.    Tata</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>    Tauw    Datum 30 mei 2008  Ons kenmerk L001-4584318JPR-nva-VO1-NL  Pagina 3 van 5    De chemische analyses zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde  milieulaboratorium van AL-West te Deventer. De grondwateranalyses zijn uitgevoerd volgens  Accreditatieschema Laboratoriumanalyses 3000, kortweg AS3000. De situering van de  monsterpunten is weergegeven op een situatieschets in bijlage 2.    Veldwerkzaamheden en chemische analyses   Het veldwerk is uitgevoerd op 31 maart en 18 april 2008 en heeft bestaan uit de volgende   werkzaamheden:   e Inventarisatie van de aanwezige peilbuizen   e Het bemonsteren van vier peilbuizen (peilbuizen 005, 107, 111 en 029930) en analyseren  op minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN)    Toetsingskader; Wet bodembescherming   De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de STI-waarden uit de Wet  bodembescherming (Wbb). Dit toetsingskader bestaat uit Streefwaarden, Toetsingswaarden  voor nader onderzoek en Interventiewaarden. De betekenis van de waarden en de wijze van  weergave in de tabellen (grondwater) staan vermeld in het onderstaande overzicht (tabel 1).    Tabel 2 Overzicht toetsingskader Wbb    Concentratieniveau Betekenis Weergave in tabellen  voor een stof    < S-waarde Niet verontreinigd -  (of < detectielimiet)    > S-waarde < T-waarde Licht verontreinigd +  (geen duurzame bodemkwaliteit voor de functionele eigenschappen  van de bodem voor mens, dier en plant)    Als de |-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m? grond of in meer dan  100 m? grondwater (bodemvolume), wordt gesproken van een geval van ernstige  bodemverontreiniging.    De locatiespecifieke toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 3. De analyseresultaten zijn  opgenomen in bijlage 4.</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>    Tauw    Datum 30 mei 2008  Ons kenmerk L001-4584318JPR-nva-V01-NL  Pagina 4 van 5    Kwaliteit van het grondwater  In onderstaande tabel zijn de resultaten van het grondwater weergegeven.    Tabel 3 Analyseresultaten grondwater (Hg/!) en interpretatie    Peilbuis 029930 111 005 107  Filterdiepte (m -mv 3,8 - 4,8         AROMATISCHE VERBINDINGEN    benzeen 31000 +++ 17000 +++ <0,20 - 25 ++  tolueen 7300 +++ 1700 +++  <0,30 - <0,30 -  ethylbenzeen 100 ++ 38 + <0,30 - <0,30 -  xylenen (som) 1600 +++ 410 +++ na. 18 +    POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN    naftaleen 68 ++ 32 + <0,050 - 19 +  OVERIGE STOFFEN eenen enen  minerale olie (C10-C40) 240 + <100 - <100 - 130 +    # PAK(som10) is niet toetsbaar conform de Wbb  n.a. niet aantoonbaar    Bij toetsing aan de streef- en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming blijkt dat in het  grondwater van de peilbuizen 029930, 111 en 107 matig tot sterk verhoogde concentraties aan  benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en/of naftaleen zijn gemeten (boven de tussen- en  interventiewaarden). Verder zijn maximaal licht verhoogde concentraties gemeten (boven de  streefwaarden).    In vergelijking met het actualisatieonderzoek kan gesteld worden dat de concentraties gemeten  in peilbuis 111 sterk zijn gestegen (van beneden streefwaarden tot boven streef-, tussen- en  interventiewaarden). Van de overige gegevens zijn geen gegevens bekend.    Conclusies en aanbevelingen   Resumerend kan worden gesteld dat het onderzochte grondwater op de locatie niet vrij is van  verontreinigingen. Bij toetsing aan de Wet bodembescherming blijkt dat er in het grondwater  matig tot sterk verhoogde waarden aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen  zijn gemeten.    Aanbevolen wordt een actualisatie uit te voeren van de grondwaterverontreiniging en/of een  nader onderzoek uit te voeren om de verontreinigingen met benzeen, tolueen, ethylbenzeen,  xylenen en naftaleen af te perken en de ernst en spoedeisendheid te bepalen.</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>                   Tauw         Datum 30 mei 2008  Ons kenmerk L001-4584318JPR-nva-VO1-NL  Pagina 5 van 5         In algemene zin wordt opgemerkt dat het onderhavige onderzoek een algemeen beeld schetst  van de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater. Bij het uitvoeren van grondverzet dient  men dan ook alert te zijn op mogelijk plaatselijk voorkomende zintuiglijke afwijkingen.           Regionale ligging van de onderzoekslocatie  2. Situering van de monsterpunten   3. Locatiespecifieke toetsingswaarden   4. Analyselijsten    </pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1    Regionale ligging van de onderzoekslocatie    </pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>    Bijlage 2    Situering monsterpunten</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>                    0299813    Fakkel  terrrein                  | eo Jer  ‚ 08 oo! 039902         529  Legenda  ~ ef combinatie boring/peilbuis  Ten mem NAM, locatie    SAL 0 25 50m  Pen a    ~* Opdrachtgever Schaal Status   Project Formaat Projectnummer  Assen, NAM-locatie Messchenveld  Aanvullend bodemonderzoek 4584318    Onderdeel Tekeningnummer  ce { 100  ee ME    Postbus 133  I a u W 7400 AC Deventer  Telefoon (0570) 69 99 1    Fax (0570) 69 96 66                                         Situering monsterpunten                           00803000.DWG    </pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>    Bijlage 3    Locatiespecifieke toetsingswaarden</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>    TTT V3.6.2, 2007    Datum: 07 feb 2008  Lijst: NEN    METALEN  arseen  cadmium  chroom  koper  kwik   lood   nikkel   zink    AROMATEN  benzeen  tolueen  ethylbenzeen  xylenen (som)    PAKs  naftaleen    CHLOOROPLOSMIDDELEN  trichloormethaan (chloroform)  tetrachloormethaan  12-dichloorethaan  111-trichloorethaan  12-dichlooretheen (c&t)  dichioorpropanen  trichlooretheen  tetrachlooretheen    ANDERE GECHLOREERDE KWS  monochioorbenzeen  dichloorbenzenen    OVERIGE  minerale olie    De waarden voor grondwater in ug/L  So: Streefwaarde ondiep grondwater    To: Tussenwaarde ondiep grondwater  lo: Interventiewaarde ondiep grondwater    0,010  6,0  0,010  0,010  0,010  0,80  0,010    7,0  3,0    50    1000    180  50    600    De S-, T- en !-waarden zijn gebaseerd op de circulaire ‘Interventiewaarden Bodemsanering’ van de Staatscourant, d.d. 24    februari 2000, nummer 39    De concentraties van EOX en waterdampvluchtige fenolen gelden als ‘triggerwaarden' en zijn niet toetsbaar conform de    STl-waarden voor grondwater</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>    Bijlage 4    Analyselijsten    </pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>    AGROLAB ~    group              AL-West B.V.    Handelskade 39, 7417 DE Deventer  Postbus 693, 7400 AR Deventer  Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761  e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl    TAUW BV ASSEN    POSTBUS 133  7400 AC DEVENTER    Datum 28.04.2008  Relatienr 35004564  Opdrachinr. 78292  Blad 1 van 2    ANALYSERAPPORT    Opdracht 78292 Water    Opdrachtgever 35004564 TAUW BV ASSEN   Referentie 4584318 Assen, AO NAM-locatie Messchenveld  Opdrachtacceptatie 18.04.08   Monsternemer Opdrachtgever    Geachte heer, mevrouw,    Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij  anders vermeld, uitgevoerd conform de eisen, zoals in AS-SIKB 3000 ‘Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch  bodemonderzoek en de daarbij behorende protocollen, laatste versies. Indien u gegevens wenst over de  meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. Dit rapport mag alleen in zijn  geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlage onderdeel van het rapport. Indien u nog vragen heeft of  aanvullende informatie wenst, verzoeken wijeróm contact op te nemen met Klantenservice. Wij vertrouwen U met  de toegezonden informatie van diensjieZijn.    Met vriendelijke ree s  sen Az                        </pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>    AGROLAB "te    7 group              AL-West B.V.    Handelskade 39, 7417 DE Deventer  Postbus 693, 7400 AR Deventer  Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761  e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl                                                                                                                            Opdracht 78292 Water Blad 2 van 2  Monsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt  521890 Pb 029930 (3,8-4,8) 18.04.2008  521891 Pb 111 (3,8-4,8) 18.04.2008  521892 Pb 005 (2,7-3,7) 18.04.2008  Eenheid 521890 521891 521892  Pb 029930 (3,8-4,8) Pb 111 (3,8-4,8) Pb 005 (2,7-3,7)  Aromaten  Benzeen ug/l 31000 17000 <0,20  Frauen yg/l 7300 1700 <0,30  Ethylbenzeen ug/l 100 38 <0,30  m,p-Xyleen yg/l 850 210 <0,20  o-Xyleen ug/l 740 200 <0,10  Naftaleen ug/l 68 32 <0,050  Som Xylenen ug/l 1600 410 n.a.  Minerale olie  Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/l 240 <100 <100|  Koolwaterstoffractie C10-C12 ug/l 190 49 <20  Koolwaterstoffractie C12-C16 ug/l 39 <20 <20  Koolwaterstoffractie C16-C20 yg/l <10 <10 <10  kootwaterstofrectie C20-C24 ug/l <10 <10 <1 ol  Koolwaterstoffractie C24-C28 yg/l <10 <10 <10  Koolwaterstoffractie C28-C32 ug/l <10 <10 <10  Koolwaterstoffractie C32-C36 yg/l <10 <10 <10  Koolwaterstoffractie C36-C40 gi <10 <10 <40)              Verklaring: "<" of n.a. betekent kleiner dan de rapportagegrens   de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld  matrixeffecten of te weinig monstermateriaal.   ++ Deze handeling is uitgevoerd.    De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie  van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .    Klantenservice   Toegepaste methoden   conform AS3000: Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Naftaleen Som Xylenen Koolwaterstoffractie C10-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12  Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28  Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40    </pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>    Chromatogram for Order No. 78292, Analysis No. 521890, created at 23.04.2008 23:56:46    eee    ir    o>    Yu    09°  PS”    zee    sos    Us fe  es  alg-  Wy:  Zer:    er    50  lec:  get:  we:  asc:  eic-  ee:  SLE:  oo  et  vez  ur  ost:  wer  ot  oot    vee    voo         AGROLAB wl    group    Page 1.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>    AGROLAB wl  group i= =    Chromatogram for Order No. 78292, Analysis No. 521891, created at 23.04.2008 15:21:46                              ©  oD  o  €  0  mn  2  Peg: } m  Oe Co  Lee:  zeg  e  a  2  eG  ©  [  De 6:  Lo  bed  Dt F  sûr L  Le  st  Lob: t  oor I +?  ese: _ r  are: £ E  ere 3  ose i Fa  Lee: — [  Pee: “Tt L  aoe ~ Fo  der: = ©  cet: „Cena £  U [  sgt: =S 0  ore: = LS  zer: L  UT:  o  N  Le  2  L  o  ©  2  ie0-  so'0- 2  8 8 8 8  a = =    Page 2.</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>    AGROLAB wl  group =    Chromatogram for Order No. 78292, Analysis No. 521892, created at 28.04.2008 10:21:50    8.0           104 >  a br  VE | mF Caspar  gee  wy  a  °  wo  tes  Ens  hed  ed  ©  Bb ©  Pe)  t  o  t  6E  0  a  ver  a  €  68E er 7 CsD013  LET  0  N  : e  ‘ N  ‘  '  ' ©  Qo  0  epo o  670 -    200.   150.   00.   50.  0.0    Page 3.</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>         AGROLAB ele         group  AL-West B.V.  Handelskade 39, 7417 DE Deventer  Postbus 693, 7400 AR Deventer  Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761  e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl  TAUW BV ASSEN  POSTBUS 133  7400 AC DEVENTER  Datum 16.05.2008  Relatienr 35004564  Opdrachtnr. 81230    Blad 1 van 2    ANALYSERAPPORT    Opdracht 81230 Water    Opdrachtgever 35004564 TAUW BV ASSEN   Referentie 4584318 Assen, AO NAM-locatie Messchenveld  Opdrachtacceptatie 13.05.08   Monsternemer Opdrachtgever    Geachte heer, mevrouw,    Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij  anders vermeld, uttgevoerd conform de eisen, zoals in AS-SIKB 3000 ‘Laboratoriumanalyses voor milieuhygiénisch  bodemonderzoek en de daarbij behorende protocollen, laatste versies. Indien u gegevens wenst over de  meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. Dit rapport mag alleen in zijn  geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport. Indien u nog vragen heeft of  aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice. Wij vertrouwen U met  de toegezonden informatie van dienst te zijn.    Met vriendelijke groet,    AL-West B.V. Mevr. Nn    Klantenservice         Tr, Dern an IE mn    DAP    5 ME = = DAAPLIBSt</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>    AGROLAB wl    group | -             AL-West B.V.    Handelskade 39, 7417 DE Deventer  Postbus 693, 7400 AR Deventer  Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761  e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl                                                                            Opdracht 81230 Water Blad 2 van 2  Monsternr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt  534759 Pb 107 F(3.8-4.8) 13.05.2008  Eenheid 534759  Pb 107 F(3.8-4.8}  Aromaten  Benzeen ug/l 25  Tolueen ug/l <0,30  | Ethylbenzeen yg/l <0,30  | m,p-Xyleen pof 18  o-Xyleen ug/l 0,12  Naftaleen ug/l 19         Som Xylenen  Minerale olie                                                           Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/l 130   Koolwaterstoffractie C10-C12   Koolwaterstoffractie C12-C16 ug/l 36  | Koolwaterstoffractie C16-C20 g/l <10  | Koolwaterstoffractie C20-C24 ug/l <10  | Koolwaterstoffractie C24-C28 ug/l <10  | Koolwaterstoffractie C28-C32 g/l <10   Koolwaterstoffractie C32-C36 yg/l <10  | Koolwaterstoffractie C36-C40 Holl <10         Verklaring: "<" of n.a. betekent kleiner dan de rapportagegrens  de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld  matrixeffecten of te weinig monstermateriaal.    ++ Deze handeling is uitgevoerd.    De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie  van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit    AL-West B.V. vor NN Te NN    Klantenservice    Toegepaste methoden  conform AS3000: Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Naftaleen Som Xylenen Koolwaterstoffractie C10-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12  Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28    Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40    il werden kin DIR ENTIRE TOE D .  ROFEDTERUNG IEEE ‘  , VROMAESEN hae  DapeLsmase    </pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>    AGROLAB wl    group    Chromatogram for Order No. 81230, Analysis No. 534759, created at 15.05.2008 12:47:03    85    ag:    3.0    75    bos + ———_— Cs Doka    6.0 65 70    5.5    qo    3.0    | Lo         25    See: > cepa  Paz  coe:   . 2    $e0-  ez0-  900 -              Page 1.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>Date : 23-3-2015 21:14:23
F
T
o : "
m
C
S
ubject : advies aanvraag locatie Assen-1
A
ttachm ent : Verzoek_regulier__facultatief_advies_uitgebr_proc.doc;im age001.png;
G
eachte heer   
 
W
ij hebben de door u ingediende gegevens beoordeeld. Voor een goede constructieve beoordeling hebben wij aanvullende gegevens nodig.
 
I
n het bijgevoegde advies kunt u lezen om welke gegevens het gaat.
 
H
opende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
m
et vriendelijke groet,
 
 
 
M
edewerker Bouwen, Wonen & Ondernemen
 
13.14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre> 
  
Ons briefkenmerk:  
 
Geachte heer/ mevrouw , 
 
De ………………………. , heeft op <datum>  op grond van de Wabo een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ingediend voor bouwen en het veranderen en in werking hebben van de 
inrichting de geh ele inrichting omvattend . De aanv raag <omschrijving> , te Assen , gelegen in de 
gemeente  Assen .   
 
De aanvraag betreft <omschrijving>  
 
Procedure  
Deze aanvraag is ingeschreven onder numme r <….> . Voor deze aanvraag geldt de reguliere/  
uitgebreide procedure  van 8 weken/ 6 maanden. De beslissing  van de aanvraag moet uiterlijk 
<datum> aan de aanvrager bekend worden gemaakt.  
 
Regulier advies  
Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, 3e lid, Wabo, juncto artikel 6.1 Bor, ben ik verplicht u in de 
gelegenheid te stellen advies uit te brengen over deze aa nvraag, omdat de activiteit wordt 
uitgevoerd in uw gemeente. Als regulier adviseur wordt u in staat gesteld advies te geven, maar u 
bent dit niet verplicht. Indien volgens u van toepassing, vraag ik u om advies te geven betreffende 
deze aanvraag.  
 
Faculta tief advies  
Met uw gemeente is een dienstverleningsovereenkomst (dvo) gesloten voor het leveren van 
deelbijdragen voor aanvragen om een omgevingsvergunning. Hierbij verzoek ik u om uw 
deelbijdrage voor de activiteit  bouwen van een bouwwerk , volgens het uit voeringsbeleid van de 
productcatalogus behorende bij de dvo. Indien volgens u ook andere activiteiten van toepassing 
zijn, hoor ik dat graag van u.  
 
Ik verzoek u ten behoeve van de financiële afhandeling van deze adviesopdracht het 
offerteformulier, die i k heb geplaatst in het Omgevingsloket onder Documenten, ingevuld en 
ondertekend te retourneren via omgevingsvergunning@minez.nl .  
 
Voor de planning van de procedure verwijs ik u naar de planning die ik heb geplaatst in het 
Omgevingsloket onder Documenten. Indien nodig, bijvoorbeeld vanwege het opvragen van 
aanvullende gegevens, zal ik deze planning aanpassen.  
 
Nieuw f ormat deeladvies  
Omdat de adviezen van de diverse adviseurs voor wat betreft vormgeving en inhoud onderling 
sterk verschillen, is door het mi nisterie een standaard format voor het deeladvies bouwen 
opgesteld dat u hieronder aantreft. Met het format wordt beoogd om de relevante informatie op 
een eenduidige en efficiënte wijze bij de besluitvorming te betrekken. Gebruikmaking van dit 
format is fa cultatief; mocht u er voor kiezen uw advies in een andere vorm op te willen maken, dan 
verzoek ik u daarin wel de in genoemd format gevraagde informatie te verwerken.  
Indien u naar aanleiding van het format opmerkingen of aanbevelingen heeft ontvang ik dez e 
graag.  
 
Uw advies kunt u plaatsen op het Omgevingsloket online bij de aanvraag, onder ‘Documenten’, of 
toezenden via omgevingsvergunning@minez.nl .  </pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre> 
  
Contact  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.  
 
Met v riendelijke groet,  
 
 
 
 
Directie Energiemarkt  
Ministerie van Economische Zaken  
omgevingsvergunning@minez.nl   
–  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre> 
 FORMAT DEELBEOORDELING BOUWEN   
 
Gemeente:  Assen  
Contactpersoon:  
E-mailad res: @assen.nl  
Telefoonnummer contactpersoon:  0592 -  
  
Inrichting:  
 
gaswinningslocatie  
 
 Locatie:  
Gemeente Assen  
Sectie Q, nr. 3141  Naam aanvrager:  
Nederlandse Aardolie 
Maarschappij B.V.  Aanvraagnum mer 
OLO:  1670427  
 
 
 
ACTIVITEIT BOUWEN  
 
Toets Bouwbesluit en bouwverordening        Voldoet        Onvolledig   
 
Aan welke aspecten van het Bouwbesluit en bouwverordening is de aanvraag getoetst ?  
 
Wij kunnen uw aanvraag nog niet goed beoordelen, omdat e r gegevens ontbreken. 
Namelijk:  
 
Constructeur:  
• Sonderingen met voorlopig funderingsadvies;   
 
•  Het stabiliteitsprincipe van de bouw bovenop de plaat, om de stabiliteit skrachten in te kunnen  
    schatten;   
 
 
 
 
 
 
Resultaat toetsing met motivering van de acceptatie of afwijzing:  
 
 
 
 
 
 
Indien van toepassing: datum beoordeling en conclusie van constructeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toets bestemmingsplan               Voldoet        Voldoet niet  
 
Naam vigerend bestemmingsplan:  Buitengebied, herziening art. 30 WRO  
 
Bestem ming van de locatie:  jonge veld - en veenontginningen  
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre> 
 Welke regels van het bestemmingsplan zijn op het bouwplan van toepassing ?  
 
Artikel 7  
 
 
 
 
 
 
Is het bouwplan wel/niet in strijd met het bestemmingsplan ?  
Niet in strijd  
 
 
Motivering:  
 
De betonplaat en fundatiepalen  worden  op dit moment gezien als constructie voor de  toekomstige  
boorinstallatie. De te plaatsen boorinstallatie zal dan opnieuw getoetst worden aan het 
bestemmingsplan.  
 
 
 
 
 
 
Toets aan redelijke eisen van welstand        Voldoet        Voldoet niet  
 
De aanvraag is getoetst door:  
 Naam:  
 
 Datum beoordeling:  
Advies met relevante criteria uit de welstandsnota:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nee, reden:  
 
 
 
 
 
 
 N.v.t.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre> 
 ACTIVITEIT PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK  
Van toepassing:    Ja      Nee 
 
  Er kan  worden afgeweken van het bestemmingsplan,  
Motivering*:  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Motivering op welke grondslag van het bestemmingsplan kan worden afgeweken (binnenplans, artikel 4 
bijlage II Bor, tijdelijke activiteit, uitgebreide procedure met ruimtelijke onderbouwing en  evt. vvgb).  
Vermeld indien van toepassing ander relevant ruimtelijk beleid (beleidsnota voor afwijkingen 
bestemmingsplan, structuurvisies, toekomstig planologisch beleid etc.).  
 
 
  Er kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, wijziging bestemmi ngsplan benodigd.  
Motivering:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanhoudingsgronden  
 
De volgende aanhoudingsgrond(en) is/zijn van toepassing:  
1.  een vastgesteld (ontwerp) bestemmingsplan voor deze locatie.  
Naam bestemmingsplan:  
Datum:  
 
 
 
 
2. Bouwplan in overeenstemming met toe komstige bestemmingsplan ?  
 Ja, aanhouding kan worden doorbroken  
 
 Nee, relevante data:                                                        
    Eventuele termijn van aanhouding  
 
  Niet van toepassing  
 
 
 
 
3. Andere aanhoudingsgrond, namelijk  
 
 
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre> 
  
 
 
 
Overige Toetsen  (indien van toepassing):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beoordeelde documenten:  
 
-  Aanvraagformulier;  
-  Tekening Standaard Prefab boorplaat ; 
-  Tekening fundatie plan;  
-  Luchtfoto;  
-  Situatietekening;  
-  Statische berekening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorschriften (indien van toepas sing):  
 
Toelichting: geef hier aan welke voorschriften zo nodig in de vergunning moeten worden opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruis de bijlagen aan die u meestuurt:  
 Beoordelingsformulier check Bouwbesluit en bouwverordening  
 Advies welstand  
 Advies brandweer  
  
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>    Hr,    Gemeente Assen</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>1Van: mr
.  < @minez.nl>
Verzonden: ma
andag 16 maart 2015 15:54
Aan: Ve
rgunningen
Onderwerp: ve
rzoek om advies aanvraag locatie Assen-1
Bijlagen: 16
70427_1424443799979_Kadastrale_en_situatiekaart.pdf; 1670427_1424443829865
_Standaard_boorplaat_berekening.pdf; 1670427_1424443864451
_Standaard_Prefab_boorplaat.pdf; 1670427_1424443892203
_Standaard_palen_plan_Synergy.pdf; 1670427_1424443916895
_Luchtfoto_Assen-1.pdf; 1670427_1426517041288_aanvraag.pdf
Geachte heer , 
 
Zoals zojuist telefonisch afgesproken stuur ik u de stukken, zodat u de aanvraag planologisch en bouwtechnisch 
kunt toetsen.  
Graag ontvang ik het advies binnen een week, zodat ik de aanvraag verder kan behandelen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
........................................................................  
Directie Energiemarkt 
Directoraat-Generaal voor Energie, Telecom en Mededinging 
Ministerie van Economische Zaken  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag  
........................................................................  
T 070 - 379 7602 
F 070 - 379 7841 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 13.15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre> 
  
Ons briefkenmerk:  
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
De ………………………., heeft op <datum> op grond van de Wabo een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ingediend voor bouwen en het veranderen en in werking hebben van de 
inrichting de gehele inrichting omvattend. De aanvraag <omschrijving>, te Assen, gelegen in de 
gemeente Assen.   
 
De aanvraag betreft <omschrijving> 
 
Procedure  
Deze aanvraag is ingeschreven onder numme r <….> . Voor deze aanvraag geldt dereguliere/ 
uitgebreide procedure van 8 weken/6 maanden. De beslissing van de aanvraag moet uiterlijk 
<datum> aan de aanvrager bekend worden gemaakt. 
 
Regulier advies 
Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, 3e lid, Wabo, juncto artikel 6.1 Bor, ben ik verplicht u in de 
gelegenheid te stellen advies uit te brengen over deze aanvraag, omdat de activiteit wordt 
uitgevoerd in uw gemeente. Als regulier adviseur wordt u in staat gesteld advies te geven, maar u 
bent dit niet verplicht. Indien volgens u van toepassing, vraag ik u om advies te geven betreffende 
deze aanvraag.  
 
Facultatief advies 
Met uw gemeente is een dienstverleningsovereenkomst (dvo) gesloten voor het leveren van 
deelbijdragen voor aanvragen om een omgevingsvergunning. Hierbij verzoek ik u om uw 
deelbijdrage voor de activiteit bouwen van een bouwwerk, volgens het uitvoeringsbeleid van de 
productcatalogus behorende bij de dvo. Indien volgens u ook andere activiteiten van toepassing 
zijn, hoor ik dat graag van u.  
 
Ik verzoek u ten behoeve van de financiële afhandeling van deze adviesopdracht het 
offerteformulier, die ik heb geplaatst in het Omgevingsloket onder Documenten, ingevuld en 
ondertekend te retourneren via omgevingsvergunning@minez.nl .  
 
Voor de planning van de procedure verwijs ik u naar de planning die ik heb geplaatst in het 
Omgevingsloket onder Documenten. Indien nodig, bijvoorbeeld vanwege het opvragen van 
aanvullende gegevens, zal ik deze planning aanpassen.  
 
Nieuw format deeladvies 
Omdat de adviezen van de diverse adviseurs voor wat betreft vormgeving en inhoud onderling 
sterk verschillen, is door het ministerie een standaard format voor het deeladvies bouwen 
opgesteld dat u hieronder aantreft. Met het format wordt beoogd om de relevante informatie op 
een eenduidige en efficiënte wijze bij de besluitvorming te betrekken. Gebruikmaking van dit 
format is facultatief; mocht u er voor kiezen uw advies in een andere vorm op te willen maken, dan 
verzoek ik u daarin wel de in genoemd format gevraagde informatie te verwerken. 
Indien u naar aanleiding van het format opmerkingen of aanbevelingen heeft ontvang ik dez e 
graag.  
 
Uw advies kunt u plaatsen op het Omgevingsloket online bij de aanvraag, onder ‘Documenten’, of 
toezenden via omgevingsvergunning@minez.nl .  13.16</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre> 
  
Contact 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Directie Energiemarkt  
Ministerie van Economische Zaken 
omgevingsvergunning@minez.nl  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre> 
 FORMAT DEELBEOORDELING BOUWEN   
 
Gemeente: Assen 
Contactpersoon:  
E-mailadres: @assen.nl  
Telefoonnummer contactpersoon: 0592-
  
Inrichting:  
 
gaswinningslocatie  
 
 Locatie:  
Gemeente Assen  
Sectie Q, nr. 3141 Naam aanvrager:  
Nederlandse Aardolie 
Maarschappij B.V.  Aanvraagnum mer 
OLO:  1670427  
 
 
 
ACTIVITEIT BOUWEN 
 
Toets Bouwbesluit en bouwverordening        Voldoet        Onvolledig  
 
Aan welke aspecten van het Bouwbesluit en bouwverordening is de aanvraag getoetst ?  
 
Wij kunnen uw aanvraag nog niet goed beoordelen, omdat e r gegevens ontbreken. 
Namelijk:  
 
Constructeur:  
• Sonderingen met voorlopig funderingsadvies;   
 
•  Het stabiliteitsprincipe van de bouw bovenop de plaat, om de stabiliteit skrachten in te kunnen  
    schatten;   
 
 
 
 
 
 
Resultaat toetsing met motivering van de acceptatie of afwijzing:  
 
 
 
 
 
 
Indien van toepassing: datum beoordeling en conclusie van constructeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toets bestemmingsplan               Voldoet        Voldoet niet 
 
Naam vigerend bestemmingsplan:  Buitengebied, herziening art. 30 WRO  
 
Bestem ming van de locatie:  jonge veld - en veenontginningen  
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre> 
 Welke regels van het bestemmingsplan zijn op het bouwplan van toepassing ?  
 
Artikel 7  
 
 
 
 
 
 
Is het bouwplan wel/niet in strijd met het bestemmingsplan ?  
Niet in strijd  
 
 
Motivering:  
 
De betonplaat en fundatiepalen  worden  op dit moment gezien als constructie voor de  toekomstige  
boorinstallatie. De te plaatsen boorinstallatie zal dan opnieuw getoetst worden aan het 
bestemmingsplan.  
 
 
 
 
 
 
Toets aan redelijke eisen van welstand        Voldoet        Voldoet niet 
 
De aanvraag is getoetst door:  
 Naam:  
 
 Datum beoordeling:  
Advies met relevante criteria uit de welstandsnota:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nee, reden:  
 
 
 
 
 
 
 N.v.t.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre> 
 ACTIVITEIT PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK  
Van toepassing:   Ja      Nee 
 
  Er kan  worden afgeweken van het bestemmingsplan,  
Motivering*:  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Motivering op welke grondslag van het bestemmingsplan kan worden afgeweken (binnenplans, artikel 4 
bijlage II Bor, tijdelijke activiteit, uitgebreide procedure met ruimtelijke onderbouwing en  evt. vvgb).  
Vermeld indien van toepassing ander relevant ruimtelijk beleid (beleidsnota voor afwijkingen 
bestemmingsplan, structuurvisies, toekomstig planologisch beleid etc.).  
 
 
  Er kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, wijziging bestemmi ngsplan benodigd.  
Motivering:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanhoudingsgronden 
 
De volgende aanhoudingsgrond(en) is/zijn van toepassing:  
1.  een vastgesteld (ontwerp) bestemmingsplan voor deze locatie.  
Naam bestemmingsplan:  
Datum:  
 
 
 
 
2. Bouwplan in overeenstemming met toe komstige bestemmingsplan ?  
 Ja, aanhouding kan worden doorbroken  
 
 Nee, relevante data:                                                        
    Eventuele termijn van aanhouding  
 
  Niet van toepassing  
 
 
 
 
3. Andere aanhoudingsgrond, namelijk  
 
 
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre> 
  
 
 
 
Overige Toetsen (indien van toepassing): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beoordeelde documenten: 
 
-  Aanvraagformulier;  
-  Tekening Standaard Prefab boorplaat ; 
-  Tekening fundatie plan;  
-  Luchtfoto;  
-  Situatietekening;  
-  Statische berekening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorschriften (indien van toepassing): 
 
Toelichting: geef hier aan welke voorschriften zo nodig in de vergunning moeten worden opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruis de bijlagen aan die u meestuurt: 
 Beoordelingsformulier check Bouwbesluit en bouwverordening  
 Advies welstand 
 Advies brandweer 
  
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>