<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>PlanMER Gemeente Emmen
     Opbrengststudie Windenergie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>PlanMER Gemeente Emmen
Opbrengststudie Windenergie




Door: Helen Pater
Datum: 21 mei 2015


Projectnummer: WIENL15411




Prepared:    Helen Pater                          21/05/2015
Reviewed:    Anthony Crockford                    21/05//2015
Approved:    Anna Ritzen                          26/05/2015
Filename     20150431_REP_GemEmmen_Yield_HLS
Status       Draft


 Version    Author           Date         Remarks/Change
 1.0        HLS              24/04/2015   Draft
 2.0        HLS              20/05/2015   Draft, added information on Phase II
 3.0




© Ecofys 2015 in opdracht van: BügelHajema
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1   Inleiding                     4


2   Windklimaat                   5


3   Windturbine Informatie        7


4   Opbrengstberekening Stap 1    8


5   Opbrengstberekening Stap 2   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Inleiding

Als onderdeel van de planm.e.r. windenergie Gemeente Emmen is een opbrengststudie uitgevoerd
voor 14 mogelijke windparklocaties en 7 alternatieven. Voor elke locatie en alternatief is bepaald wat
de verwachte opbrengst is.


Voor de elektriciteitsopbrengst zijn de locaties met behulp van WAsP 11 en WindPro 2.9 gemodel-
leerd. Met de data van omliggende meteostations (daadwerkelijk gemeten windsnelheid), Pv curves
en locatie specifieke gemodelleerde ruwheidsklassen is vervolgens de te verwachtte elektriciteits-
opbrengst berekend.


Om de aanpak van de planm.e.r. te faciliteren is er in twee stappen gewerkt.
       Stap1: Voor de negen locaties, afkomstig van de belemmeringenkaart Emmen, is de energie-
       opbrengst bepaald
       Stap2: Voor de zeven gecombineerde locaties, de alternatieven, is de energieopbrengst be-
       paald


De onderbouwing van het tot stand komen van de gecombineerde varianten is te lezen in hoofdstuk
xx van het planMER.


De negen locaties en de zeven gecombineerde alternatieven hebben de volgende naamgeving:


               Locatie                            Alternatief

      1        Pottendijk                         Woon- en leef-omgeving 3MW

      2        De Vennen                          Landschap 3MW

      3        Groenedijk                         Opbrengst 5MW

      4        Zwartenberger-weg                  Spreiding 3MW

      5        Berkenrode                         Spreiding 5MW

      6        Noordersloot                       Concentratie 3MW

      7        N34                                Concentratie 5MW

      8        Tuinbouwgebied Klazienaveen

      9        LOFAR
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2      Windklimaat

Het totaal aan beschikbare wind wordt bepaald door het lokale windklimaat, de ruwheid van de om-
geving, landschappelijke hoogtecontouren, eventuele obstakels en luchtdichtheid. In dit hoofdstuk
wordt hier verdere uitleg over gegeven.


Het lokale windklimaat is gebaseerd op de windstatistiek van nabij gelegen KNMI stations: Heino,
Leeuwaarden en Markenesse. De weging van de stations is gebaseerd op ervaring van Ecofys, zoals
bijvoorbeeld met projecten in de nabije omgeving en referentie meetdata op ashoogte. Ecofys komt
uit op een weging van 20% voor Heino, 40% voor Leeuwaarden en 40% voor Markenesse.


De KNMI datasets die gebruikt worden in de berekeningen bestaan uit 10 jaar data, gemeten op 10
meter boven de grond over een periode van 2000 tot 2009. KNMI is verantwoordelijk voor de kwali-
teit en de consistentie van de data en geeft documentatie op de website (www.knmi.nl).


Een kaart van de Corine Land Cover 2000 dataset is gedownload voor het creëren van de lokale ruw-
heidslengtes. Deze kaart is geproduceerd door de European Environmental Agency (EEA) en gemaakt
aan de hand van satellietbeelden. De kaart heeft een resolutie van 200m en is opgedeeld in zomer-
en winterwaardes. De zomerwaardes worden gebruikt voor opbrengstberekeningen, omdat de win-
terwaardes de ruwheid van het land vaak onderschatten. Het is echter lastig om aparte datasets voor
de windsnelheid in de winter en de zomer te maken en exact aan deze ruwheid te relateren. Daarom
wordt de meer conservatieve aanname aangeraden en worden de zomerse waardes van ruwheid
gebruikt.


Landschappelijke hoogtecontouren zijn gemodelleerd op basis van SRTM data op 10m resolutie.


Het is aangenomen dat individuele obstakels geen invloed hebben op het lokale wind klimaat.


De luchtdichtheid is nodig om een goede schatting te maken van de opbrengst in vermogen. In de
huidige berekening is luchtdichtheid gebaseerd op statistische waarde van temperatuur en luchtdruk
van het KNMI station Eelde. De berekende langjarige luchtdruk op ashoogte bedraagt ongeveer 1.234
kg/m³ voor de 3 MW en 1.230 kg/m³ voor de 5 MW windturbines.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De gemiddelde windsnelheid, op locatie, op 100 m ashoogte, is voor deze studie berekend op 7.0 m/s
en op 130 m ashoogte op 7.5 m/s. Dit is vergelijkbaar met het windklimaat zoals in SDE windkaart
voor gemeente Emmen. De locatiespecifieke windroos en Weibull-verdeling op 100m ashoogte in het
zoekgebied “Groenedijk” worden weergegeven in Figuur 1. Deze windroos wordt voor deze studie
representatief geacht voor alle onderzochte zoekgebieden.




                     Figuur 1: Wind klimaat op 100 m ashoogte op de locatie Groenedijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3      Windturbine Informatie

De gebruikte specificaties van de windturbines zijn aangegeven in Tabel 1.




                       Nominaal         Rotor
     Windturbine                                      Ashoogte
                       vermogen       diameter                                     Power curve
     type                                               [m]
                         [MW]            [m]
                                                                             Power curve ECOTECNIA 3000
         3 MW              3             101              100                   Level 0 - - - 07/2009
                                                                                   (EMD database)
                                                                         Power curve GAMESA G128 5000
                                                                       Level 0 - Calculated - 108.5 dB - 04-
         5 MW              5             128              130
                                                                                        2013
                                                                                   (EMD database)

                                Tabel 1: Specificaties van de windturbines
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4      Opbrengstberekening Stap 1

In tabel 2 zijn de resultaten per opstelling weergegeven. Stilstandsverliezen ten gevolge van geluid
en slagschaduw zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten.
Omdat de onzekerheidsanalyse geen onderdeel uitmaakt van deze opdracht wordt enkel de P50 netto
energieproductie gerapporteerd. Het dient echter te worden vermeld dat deze waardes onderhevig
zijn aan een onzekerheid en een aanvullende onzekerheidsanalyse gebruikt kan worden dit in kaart te
brengen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                             Tabel 2: Berekende energieproductie voor de opstellingen
                                    Totaal    Windsnelheid                                                Elektriciteitsop-
                                                                    Zogeffecten      Verliezen totaal                          Vollasturen
                Gebied            vermogen    op ashoogte                                               brengst na verliezen
                                                                       [%]                 [%]                                   (P50)
                                    [MW]         [m/s]                                                       [GWh/jr]

1   Pottendijk (3MW)                 93             7.0                 14%                 21%                 208               2235

1   Pottendijk (5MW)                 95             7.5                 10%                 17%                 265               2793

2   De Vennen (3MW)                  15             7.1                 8%                  14%                 37                2478

3   Groenedijk (3MW)                 30             6.9                 9%                  16%                 70                2330

3   Groenedijk (5MW)                 35             7.5                 6%                  13%                 101               2894

4   Zwartenbergerweg (3MW)           24             7.1                 7%                  14%                 60                2513

4   Zwartenbergerweg (5MW)           25             7.7                 3%                  10%                 78                3113

5   Berkenrode (3MW)                 15             7.1                 8%                  15%                 37                2456

6   Noordersloot (3MW)               15             7.1                 6%                  13%                 38                2563

7   N34 (3MW)                        21             7.0                 9%                  15%                 50                2380

7   N34 (5MW)                        25             7.5                 6%                  13%                 73                2937

    Tuinbouwgebied Klazienaveen
8                                    15             7.0                 7%                  14%                 37                2473
    (3MW)

9   LOFAR (3MW)                      36             7.1                 7%                  14%                 91                2522

9   LOFAR (5MW)                      40             7.7                 5%                  12%                 123               3073
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5      Opbrengstberekening Stap 2

In Tabel 3 zijn de resultaten per opstelling weergegeven. Stilstandsverliezen ten gevolge van geluid en slagschaduw zijn op basis van expert judgement
bepaald en in te totale verliezen meegenomen.
Omdat de onzekerheidsanalyse geen onderdeel uitmaakt van deze opdracht wordt enkel de P50 netto energieproductie gerapporteerd. Het dient echter te
worden vermeld dat deze waardes onderhevig zijn aan een onzekerheid en een aanvullende onzekerheidsanalyse gebruikt kan worden dit in kaart te
brengen.


                                                     Tabel 3: Berekende energieproductie voor de opstellingen


                               To-
                               taal      Windsnel-                                        Elektriciteits-
                                                          Zogeffec       Verliezen                              Vollas-      CO2       SO2       NOx
                               ver-       heid op                                         opbrengst na
            Gebied                                           ten          totaal                                 turen     (ton/jr   (ton/jr   (ton/jr
                               mo-       ashoogte                                           verliezen
                                                            [%]            [%]                                  (P50)         )         )         )
                               gen         [m/s]                                            [GWh/jr]
                              [MW]
    Woon- en leefomgeving
1                               96            7              10%            17%                 225              2346
    (3MW)                                                                                                                 130,725      68        16

2   Landschap (3MW)             96            7              8%             16%                 231              2407      134,211     70        16

3   Opbrengst (5MW)             95           7.6             8%             22%                 251              2639      145,831     76        18

4   Spreiding (3MW)             96            7              7%             14%                 236              2457      137,116     71        17

5   Spreiding (5MW)            100           7.6             4%             15%                 289              2893      167,909     87        21

6   Concentratie (3MW)          96            7              14%            22%                 212              2204      123,172     64        15

7   Concentratie (5MW)          95           7.5             10%            30%                 222              2341      128,982     67        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>ECOFYS Netherlands B.V. | Kanaalweg 15G | 3526 KL Utrecht| T +31 (0)30 662-3300 | F +31 (0)30 662-3301 | E info@ecofys.com | I www.ecofys.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>ECOFYS Netherlands B.V.

Kanaalweg 15G
3526 KL Utrecht

T: +31 (0) 30 662-3300
F: +31 (0) 30 662-3301

E: info@ecofys.com
I: www.ecofys.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>