<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>PlanMER Gemeente Emmen
      Geluidsstudie Windenergie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>PlanMER Gemeente Emmen
Geluidsstudie Windenergie
CONCEPT



Door: Bastiaan van Wijk
Datum: 6 Mei 2015


Projectnummer: WIENL15411



Prepared:        Bastiaan van Wijk                                     22.04.2015
Reviewed:
Approved:        Anna Ritzen                                           21.05.2015
Filename         20150428_REP_BUG_MER_Emmen_geluid_BWi
Pages            44
Status           Draft


 Version          Author                    Date                Remarks/Change
 1.0              BWi                       28/04/2015          Draft for client review. Excluding accumulation (section 2.7)
 2.0              HLS                       20/05/2015          Draft, updated with results step 2
 3.0




© Ecofys 2015 in opdracht van: BügelHajema




ECOFYS Netherlands B.V. | Kanaalweg 15G | 3526 KL Utrecht| T +31 (0)30 662 33 00 | F +31 (0)30 662 33 01 | E info@ecofys.com | I www.ecofys.com
Chamber of Commerce 30161191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1    Inleiding en samenvatting                                                                                                                     1
2    Uitgangspunten                                                                                                                                4
     2.1          Doelstelling                                                                                                                     4
     2.2          Locaties en opstellingen                                                                                                         4
     2.3          Windturbinetype                                                                                                                  5
     2.4          Normstelling                                                                                                                     6
     2.5          Geluidgevoelige objecten                                                                                                         6
     2.6          Cumulatie bestaande windturbines                                                                                                 6
     2.7          Cumulatie met andere bronnen                                                                                                     6


3    Akoestische modellering en berekeningen                                                                                                       7
     3.1          Modelparameters                                                                                                                  7
     3.1.1        Bodemfactoren                                                                                                                    7
     3.1.2        Bebouwing                                                                                                                        7
     3.1.3        Vegetatie                                                                                                                        7
     3.1.4        Windklimaat                                                                                                                      8
     3.1.5        Aantal gehinderden                                                                                                               9


4    Resultaten en conclusie                                                                                                                      11
Appendix A              Geluidcontouren - Stap 1                                                                                                  13
Appendix A              Geluidcontouren - Stap 2                                                                                                  28
Appendix B Bodemmodel                                                                                                                             36
Appendix C Cumulatie Pottendijk                                                                                                                   37




ECOFYS Netherlands B.V. | Kanaalweg 15G | 3526 KL Utrecht| T +31 (0)30 662 33 00 | F +31 (0)30 662 33 01 | E info@ecofys.com | I www.ecofys.com
Chamber of Commerce 30161191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Inleiding en samenvatting
Als onderdeel van de planm.e.r. windenergie Gemeente Emmen is een akoestisch onderzoek
uitgevoerd naar de effecten van 14 mogelijke windparklocaties en 7 alternatieven. Voor elke locatie is
onderzocht wat het aantal geluidsgevoelige objecten is en daarmee wat het aantal gehinderde
personen is, ten gevolge van de geluidsproductie van het windpark.


Om de aanpak van de planm.e.r. te faciliteren is er in twee stappen gewerkt.
       Stap1: Voor de negen locaties, afkomstig van de belemmeringenkaart Emmen, is het aantal
       gehinderden bepaald
       Stap2: Voor de zeven gecombineerde locaties, de alternatieven, is het aantal gehinderden
       bepaald


De onderbouwing van het tot stand komen van de gecombineerde varianten is te lezen in hoofdstuk
xx van het planMER.


De negen locaties en de zeven gecombineerde alternatieven hebben de volgende naamgeving:


                 Locatie                         Alternatief

      1          Pottendijk                      Woon- en leef-omgeving 3MW

      2          De Vennen                       Landschap 3MW

      3          Groenedijk                      Opbrengst 5MW

      4          Zwartenberger-weg               Spreiding 3MW

      5          Berkenrode                      Spreiding 5MW

      6          Noordersloot                    Concentratie 3MW

      7          N34                             Concentratie 5MW

      8          Tuinbouwgebied Klazienaveen

      9          LOFAR




De akoestische modellering is uitgevoerd in Geomilieu V2.40. Afhankelijk van de gekozen opstelling is
gerekend met de geluidsemmissie van een typische 3MW of een 5MW windturbine. De resulterende
geluidscontouren zijn gekoppeld met BAG informatie in een GIS om zo het aantal geluidsgevoelige
objecten (bijv. woningen, ziekenhuizen etc) binnen de contouren >47 dB(A), 47-42 dB(A) en 42-37
dB(A) te tellen. Gebruik makend van een relatie tussen een geluidsdosis en het percentage




WIEN15411                                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>gehinderde personen binnenshuis (zoals vastgesteld door TNO1), is vervolgens een schatting gemaakt
van het totaal aantal gehinderden binnenshuis.


In onderstaande tabel zijn de resultaten van de eerste berekening te zien. Dit geeft het aantal
gehinderden voor de verschillende losse locaties weer.


                                     Tabel 1 – Aantal gehinderden binnenshuis stap 1

                                                         Aantal gehinderden binnenshuis

           Locatie / Opstelling                       3MW                                   5MW

           dB(A) Lden                   42-472              37-42               42-472               37-42

           Pottendijk                     8-19             30-102                24-58              34-117

           De Vennen                      0-0                6-21

           Groenedijk                     1-2                9-31                 8-19              93-320

           Zwartenbergerweg               1-2                2-8                  2-3                 7-25

           Berkenrode                     1-3                3-11

           Noordersloot                   0-1                1-4

           N34                            1-2                1-4                  1-3                 4-13

           Tuinbouwgebied
                                          4-11               3-10
           Klazienaveen

           LOFAR                          0-1                6-19                 4-9                14-49


Voor de 3MW varianten leidt de locatie Pottendijk tot het hoogst aantal gehinderden, zowel in de 37-
42 dB(A) categorie als in de 42-47 dB(A) categorie. Voor de 5MW varianten leidt Groenendijk tot het
hoogst totaal aantal gehinderden in de 37-42 dB(A) categorie, en Pottendijk tot het hoogst aantal
gehinderden in de 42-47 dB(A) categorie.




1
    TNO rapport 2008-D-R1051/B, Hinder door geluid van windturbines
2
    In deze categorie zijn ook enkele woningen meegenomen met een berekende belasting van > 47 dB(A) Lden




WIEN15411                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel zijn de resultaten van de tweede berekening te zien. Dit geeft het aantal
gehinderden voor de verschillende alternatieven weer.


                                     Tabel 2 – Aantal gehinderden binnenshuis stap 2

                                                           Aantal gehinderden binnenshuis

                  Alternatief

                  dB(A) Lden                               42-473                         37-42

                  Woon- en leefomgeving
                                                             2-5                          19-66
                  3MW

                  Landschap 3MW                             7-17                          17-60

                  Opbrengst 5MW                             16-37                        35-122

                  Spreiding 3MW                             7-17                          14-49

                  Spreiding 5MW                             8-19                         35-121

                  Concentratie 3MW                          7-16                         33-112

                  Concentratie 5MW                          25-61                        40-139


Het alternatief Woon- en leefomgeving leidt tot het minst aantal gehinderden. Concentratie 5MW en
Opbrengst 5MW leiden tot het meest aantal gehinderden. De andere alternatieven liggen in het
midden en zijn onderling minimaal onderscheidend.




3
    In deze categorie zijn ook enkele woningen meegenomen met een berekende belasting van > 47 dB(A) Lden




WIEN15411                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2 Uitgangspunten

2.1 Doelstelling

De doelstelling is het bepalen van het aantal ernstig gehinderde personen ten gevolge van
windturbinegeluid. Dit wordt bepaald voor 14 mogelijke windparklocaties. Daarna wordt hetzelfde
uitgevoerd voor de in de planm.e.r. gecombineerde alternatieven.


2.2 Locaties en opstellingen

In de planm.e.r. zijn een negental locaties geïdentificeerd voor het plaatsen van windturbines. Voor
ieder van deze locaties is een opstelling gemaakt, gebruik makend van 3 of 5MW windturbines.
Daarna zijn 9 alternatieven opgesteld welke een combinatie zijn van de verschillende locaties.


                                  Tabel 3 - Locaties en opstellingen stap 1

                      Locatie                      3MW                         5MW

              Pottendijk                             x                          x

              De Vennen                              x

              Groenedijk                             x                          x

              Zwartenbergerweg                       x                          x

              Berkenrode                             x

              Noordersloot                           x

              N34                                    x                          x

              Tuinbouwgebied
                                                     x
              Klazienaveen

              LOFAR                                  x                          x


                                Tabel 4 – Gecombineerde alternatieven stap 2

              Gecombineerde variant

              Woon- en leef-omgeving 3MW

              Landschap 3MW

              Opbrengst 5MW

              Spreiding 3MW

              Spreiding 5MW




WIEN15411                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>             Concentratie 3MW

             Concentratie 5MW




2.3 Windturbinetype

Het akoestische onderzoek is uitgevoerd uitgaande van twee windturbinetypes:


       3MW op 100m ashoogte
       5MW op 135m ashoogte


In lijn met de doelstelling en uitgangspunten van het planMER is gerekend met de geluidsemmissie
van een typisch 3MW en 5MW model. Bij de keuze van een geschikt 3MW “archetype” voor deze
studie is de geluidsemissie van verschillende gangbare 3MW modellen vergeleken (o.a. Enercon
E101-3MW, Alstom 110-3MW, Vestas V112-3.3MW). Gelijkerwijs is de keuze voor een representatief
5MW model gebaseerd op emissies van een aantal +/-5MW modellen (Gamesa G128-4.5/5.0MW,
Enercon E126-7.5MW).


De gekozen archetypes voor 3MW en 5MW zijn de Enercon E101-3MW en de Gamesa G128-4.5MW.
Tabel 5 geeft de geluidsemissie van deze windturbines afkomstig van specificaties van de betreffende
fabrikant.


             Tabel 5 - Geluidsemissie 3MW en 5MW turbine (waardes in italic zijn geëxtrapoleerd)
              Windsnelheid op
                                                              Lw [dB(A)]
              ashoogte [m/s]
                                                  3MW*                       5MW**

              3                                    94.5                        93.0

              4                                    95.5                        99.2

              5                                    96.5                        104.3

              6                                    97.5                        107.3

              7                                    98.5                        107.9

              8                                    101.4                       107.3

              9                                    103.8                       107.3

              10                                   105.4                       107.5

              11 –> 25                             106.0                       107.5



* Brondocumentatie:    SIAS-04-SPL E-101 OM I 3MW Est Rev1_1-eng-eng
** Brondocumentatie: GD098895-en, Rev 04




WIEN15411                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                     Tabel 6 - Relatief geluidsspectrum (waardes in italic zijn geëxtrapoleerd)

 Frequentie [Hz]          31         63       125       250       500       1000      2000        4000    8000

             3MW Ƚ       -30.0      -18.5     -13.2     -6.2      -4.0       -6.5      -12.0      -19.0   -32.0
 LWA
 [dB(A)]
             5MW ȽȽ      -21.8      -15.3     -9.7      -6.9      -5.8       -7.0      -10.5      -18.5   -10.3



Ƚ Brondocumentatie:      E-101 OM I KCE 213121-01.01 Auszug
ȽȽ Brondocumentatie:     E-126 7 58 MW OMI WICO 217SEA13-01


2.4 Normstelling

Windturbines in Nederland vallen sinds 1 januari 2011 onder de geluidregelgeving van het
Activiteitenbesluit. De normstelling hierin stelt dat het jaargemiddelde geluidniveau (Lden) bij
woningen en andere geluidgevoelige objecten ten gevolge van windturbines niet meer mag bedragen
dan 47 dB(A). Daarnaast geldt dat het jaargemiddelde geluidniveau gedurende de nachtperiode
(Lnight) niet meer mag bedragen dan 41 dB(A). De nachtperiode geldt tussen 23:00 en 7:00.


Er is in dit onderzoek niet getoetst aan de normstelling, of bekeken onder welke omstandigheden een
windparkopstelling aan de normstelling kan voldoen.


2.5 Geluidgevoelige objecten

Er is een inventarisatie gemaakt voor geluidsgevoelige objecten in de omgeving van de windturbines
op basis van BAG data. Hierbij is uitgegaan van de type geluidgevoelige objecten beschreven in de
Wet Geluidhinder.


Voor de berekening van het aantal gehinderden zijn enkel objecten met woonfunctie meegenomen.


2.6 Cumulatie bestaande windturbines

Er zijn voor zover bekend geen bestaande windturbines in de omgeving die volgens het
Activiteitenbesluit in de cumulatieberekeningen meegenomen zouden moeten worden.


2.7 Cumulatie met andere bronnen

Voor de opstelling in Pottendijk is gekeken naar geluidscumulatie van de windparkvarianten en het
lawaaisportcentrum Pottendijk. De aanpak en resultaten hiervan zijn beschreven in Appendix C.




WIEN15411                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3      Akoestische modellering en berekeningen
De akoestische modellering is uitgevoerd volgens het Reken- en meetvoorschrift windturbines, dat is
opgenomen in de ministeriële regeling van het Activiteitenbesluit. Voor de berekeningen is gebruik
gemaakt van het softwarepakket Geomilieu 2.40 van DGMR.


3.1 Modelparameters

De berekende geluidimmissie door windturbines ter plaatse van een gevoelig object is afhankelijk van
de bronsterkte en de geluidsoverdracht tussen de windturbine en de ontvanger. In de modellering
worden windturbines voorgesteld als puntbronnen.


3.1.1 Bodemfactoren


De geluidoverdracht wordt gemodelleerd door bodemfactoren toe te kennen aan het gebied tussen de
windturbines en het immissiepunt. Bij de huidige berekeningen is een bodemfactor van 0 (harde
bodem) toegekend aan wegen, verharde erven en gebieden die voornamelijk bestaan uit bebouwing.
Voor gras, vegetatie of andere absorberende ondergronden is een bodemfactor van 1 toegepast. In
een enkel geval is een bodemfactor van 0.7 toegepast voor een gebied dat volgens luchtfoto’s voor
ongeveer 30% bestaat uit bebouwing en voor ongeveer 70% een zachte ondergrond heeft.


De kaarten in Appendix B geven een overzicht van de gebieden die gemodelleerd zijn als harde
bodem of gedeeltelijk harde bodem.


3.1.2 Bebouwing


Bebouwing in de omgeving van de windparken is meegenomen door een reflecterende bodemfactor
toe te kennen aan bebouwde gebieden. Gezien het detailniveau van deze studie is bebouwing niet als
reflecterend of afschermend object gemodelleerd, zoals bedoeld in 3.7 en 3.8 van de
Activiteitenregeling milieubeheer Bijlage 4. Indien reflecties en afscherming in detail zou worden
meegenomen zal het gemodelleerde geluid zich minder gemakkelijk propageren door bebouwde
gebieden, resulterend in een lager aantal woningen binnen de contouren.


3.1.3 Vegetatie


Vegetatie in de omgeving van de windparken is meegenomen door een absorberende bodemfactor
toe te kennen aan de betreffende gebieden. Vegetatie is niet apart als dempingsterm gemodelleerd
zoals bedoeld in 3.9 van de Activiteitenregeling milieubeheer Bijlage 4.


Indien vegetatie in detail zou worden meegenomen zal het modelleerde geluid sterker gedempt
worden, resulterend in een lager aantal woningen, en dus gehinderden, binnen de contouren.




WIEN15411                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.1.4 Windklimaat


Omdat bij de beoordeling van de geluidsemissie wordt gekeken naar Lden en Lnight, dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen het windklimaat tijdens de dag-, avond- en nachtperiode. De
benodigde windsnelheidsverdelingen zijn per periode door het KNMI samengesteld uit langjarige
meet- en modelgegevens. Deze informatie is beschikbaar voor 80 tot 120 m boven het maaiveld op
vaste roosterpunten boven Nederland.


Voor het scenario met 135m ashoogte zijn KNMI windgegevens bij 120m geëxtrapoleerd naar 135m,
gebruik makend van een aangenomen windprofiel op de locatie. Tabel 7 geeft het windklimaat op de
locatie voor een ashoogte van 100m. Tabel 6 geeft het windklimaat op de locatie voor een ashoogte
van 135m.


                        Tabel 7 - Windklimaat op 100m gebruikt in de berekeningen

                     Windsnelheidsklasse [m/s]          Dag       Avond      Nacht

                                   1                    2.0        1.0        1.1
                                   2                    4.2        2.6        2.1
                                   3                    6.7        4.6        3.9
                                   4                    9.2        8.0        6.2
                                   5                    11.0       10.7       8.8
                                   6                    12.3       13.3       14.0
                                   7                    13.3       15.8       17.8
                                   8                    10.8       13.5       14.3
                                   9                    8.9        10.3       10.4
                                   10                   7.1        7.0        7.5
                                   11                   5.1        4.9        4.8
                                   12                   3.1        3.1        3.3
                                   13                   2.4        2.1        2.5
                                   14                   1.6        1.3        1.3
                                   15                   1.0        0.8        0.8
                                   16                   0.7        0.4        0.7
                                   17                   0.3        0.4        0.4
                                   18                   0.2        0.0        0.0
                                   19                   0.1        0.1        0.0
                                   20                   0.0        0.0        0.0
                                   21                   0.0        0.0        0.0
                                   22                   0.0        0.0        0.0
                                   23                   0.0        0.0        0.0
                                   24                   0.0        0.0        0.0
                                   25                   0.0        0.0        0.0




WIEN15411                                          8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                       Tabel 8 - Windklimaat op 135m gebruikt in de berekeningen

                     Windsnelheidsklasse [m/s]         Dag       Avond      Nacht

                                  1                    1.81       0.88       1.01
                                  2                    3.78       2.30       1.84
                                  3                    6.06       3.92       3.40
                                  4                    8.46       7.14       5.44
                                  5                   10.22       9.62       7.19
                                  6                   11.49      12.01      12.31
                                  7                   13.56      15.88      18.20
                                  8                   11.06      14.14      15.17
                                  9                    9.29      11.27      11.19
                                  10                   7.74       7.70       8.46
                                  11                   5.93       5.63       5.38
                                  12                   3.37       3.54       3.61
                                  13                   2.79       2.50       3.13
                                  14                   1.93       1.58       1.58
                                  15                   1.17       1.05       0.84
                                  16                   0.97       0.38       0.90
                                  17                   0.37       0.71       0.71
                                  18                   0.28       0.00       0.00
                                  19                   0.19       0.19       0.00
                                  20                   0.00       0.00       0.00
                                  21                   0.00       0.00       0.00
                                  22                   0.00       0.00       0.00
                                  23                   0.00       0.00       0.00
                                  24                   0.00       0.00       0.00
                                  25                   0.00       0.00       0.00


3.1.5 Aantal gehinderden
De berekening van het aantal gehinderden vindt plaats door de Lden geluidscontouren te combineren
met informatie over woningen en andere geluidsgevoelige objecten in de omgeving. De berekening
omvat de volgende stappen:


   1. Bepaling van de Lden contouren 37 dB(A), 42 dB(A) en 47 dB(A) volgens de voorgeschreven
       berekeningsmethode (Bijlage 4 Activiteitenbesluit en Geomilieu v.2.40)
   2. Bepaling aantal woningen, door middel van een GIS, binnen de schillen 37-42 dB(A), 42-47
       dB(A) en binnen de 47 dB(A) contour
   3. Vermenigvuldiging van het aantal woningen binnen de schil/contour met de factor 2.2 om tot
       het gemiddeld aantal bewoners te komen




WIEN15411                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      4. Vermenigvuldiging van het aantal bewoners met een hinderpercentage, volgend uit de dosis-
           effectrelatie voor windturbinegeluid


TNO heeft op basis van dosis-effectrelaties van windturbinegeluid het te verwachten percentage
gehinderden binnenshuis bepaald4. Het begrip gehinderden betekent hier “personen die in bepaalde
mate een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid ervaren, als
gevolg van een bepaalde blootstelling aan geluid”.


Het percentage is per dB(A) verschillend en is in Tabel 9 weergegeven.


                                             Tabel 9 - Hinderpercentages TNO
                                                                % gehinderden
                                        Lden [dB(A)]
                                                                 binnenshuis
                                               37                     1.90
                                               38                     2.49
                                               39                     3.22
                                               40                     4.12
                                               41                     5.21
                                               42                     6.53
                                               43                     8.08
                                               44                     9.91
                                               45                     12.01
                                               46                     14.42
                                               47                     17.13
                                               48                     20.14
                                               49                     23.46
                                               50                     27.05


De betreffende percentages worden toegepast op het aantal woningen binnen de 37-42 dB(A) en 42-
47 dB(A) categorie. Voor (enkele) woningen met een immissie van meer dan 47 dB(A) zal gerekend
worden met een hinderpercentage van 17.13%. Dit gebeurt op basis van de aanname dat de
uiteindelijke hinder beperkt zal zijn, ofwel door participatie in het windpark ofwel door terugregeling
van de windturbines tot aan de wettelijke norm. Aangezien het hinderpercentage per dB(A)
verschillend is (hoe hoger het Lden niveau, hoe hoger het percentage gehinderden), is er voor een
high case en low case gekozen waarbij de high case het maximaal aantal gehinderden aangeeft en de
low case het minimaal aantal gehinderden.




4
    TNO rapport 2008-D-R1051/B, Hinder door geluid van windturbines




WIEN15411                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                     Tabel 10 - Toegepaste percentages gehinderden

                                 Lden [dB(A)]           % gehinderden binnenshuis

                                       37-42                       1.90 – 6.53
                                       42-47                       6.53 – 17.13
                                       > 47                           17.13



4 Resultaten en conclusie
Op basis van de uitgangspunten en modelparameters is de geluidimmissie van de opstellingen
bepaald op rekenpunten op een hoogte van 4m boven het maaiveld. Appendix A geeft de Lden 47, 42
en 37 dB(A) contouren voor de 14 locaties en de 7 alternatieven.


Door de keuze om bebouwing niet volledig te modelleren is de berekende immissie in bebouwde
gebieden naar verwachting voor een gedeelte overschat. In een vervolgstudie zouden de effecten van
bebouwing in hoger detail meegenomen kunnen worden om zo de berekening van het aantal
gehinderden te verfijnen.


Het aantal gehinderden, volgend uit deze contouren en overige aannames, zijn in Tabel 11
weergegeven.


                                     Tabel 11 - Aantal gehinderden binnenshuis Stap 1

                                                         Aantal gehinderden binnenshuis

           Locatie / Opstelling                      3MW                                    5MW

           dB(A) Lden                   42-475             37-42                  42-472             37-42

           Pottendijk                     8-19             30-102                 24-58             34-117

           De Vennen                      0-0               6-21

           Groenedijk                     1-2               9-31                   8-19             93-320

           Zwartenbergerweg               1-2                2-8                   2-3                7-25

           Berkenrode                     1-3               3-11

           Noordersloot                   0-1                1-4

           N34                            1-2                1-4                   1-3                4-13

           Tuinbouwgebied
                                          4-11              3-10
           Klazienaveen




5
    In deze categorie zijn ook enkele woningen meegenomen met een berekende belasting van > 47 dB(A) Lden




WIEN15411                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>           LOFAR                          0-1               6-19                  4-9                14-49




Voor de 3MW varianten leidt de locatie Pottendijk tot het hoogst aantal gehinderden, zowel in de 37-
42 categorie als in de 42-47 dB(A) categorie. Voor de 5MW varianten leidt Groenendijk tot het hoogst
totaal aantal gehinderden in de optelling binnen de 37-42 contour en Pottendijk binnen de 42-47
dB(A) categorie.


                                     Tabel 12 - Aantal gehinderden binnenshuis Stap 2

                                                           Aantal gehinderden binnenshuis

                  Alternatief

                  dB(A) Lden                               42-476                         37-42

                  Woon- en leefomgeving
                                                             2-5                          19-66
                  3MW

                  Landschap 3MW                             7-17                          17-60

                  Opbrengst 5MW                             16-37                        35-122

                  Spreiding 3MW                             7-17                          14-49

                  Spreiding 5MW                             8-19                         35-121

                  Concentratie 3MW                          7-16                         33-112

                  Concentratie 5MW                          25-61                        40-139


Het alternatief Woon- en leefomgeving leidt tot het minst aantal gehinderden. Concentratie 5MW en
Opbrengst 5MW leiden tot het meest aantal gehinderden. De andere alternatieven liggen in het
midden en zijn onderling minimaal onderscheidend.




6
    In deze categorie zijn ook enkele woningen meegenomen met een berekende belasting van > 47 dB(A) Lden




WIEN15411                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Appendix A Geluidcontouren - Stap 1




WIEN15411              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Pottendijk – 3MW




WIEN15411          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>De Vennen – 3MW




WIEN15411         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Groenedijk – 3MW




WIEN15411          16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Zwartenbergerweg – 3MW




WIEN15411                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Berkenrode – 3MW




WIEN15411          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Noordersloot – 3MW




WIEN15411            19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>N34 – 3MW




WIEN15411   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Tuinbouwgebied Klazienaveen – 3MW




WIEN15411                           21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>LOFAR – 3MW




WIEN15411     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Pottendijk – 5MW




WIEN15411          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Groenedijk – 5MW




WIEN15411          24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Zwartebergseweg – 5MW




WIEN15411               25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>N34 – 5MW




WIEN15411   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>LOFAR – 5MW




WIEN15411     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Appendix A Geluidcontouren - Stap 2




WIEN15411              28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Combinatie Woon- en Leefomgeving 3MW




WIEN15411                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Combinatie Landschap 3MW




WIEN15411                  30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Combinatie Opbrengst 5MW




WIEN15411                  31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Combinatie Spreiding 3MW




WIEN15411                  32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Combinatie Spreiding 5MW




WIEN15411                  33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Combinatie Concentratie 3MW




WIEN15411                     34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Combinatie Concentratie 5MW




WIEN15411                     35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Appendix B Bodemmodel
Onderstaande figuur geeft bodemgebieden weer die in het akoestische model als hard of gedeeltelijk
hard zijn aangemerkt. De 5MW opstellingen zijn ook weergegeven.




WIEN15411                                       36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> Appendix C Cumulatie Pottendijk
 Voor de opstelling in Pottendijk is gekeken naar geluidscumulatie van de windparkvarianten en het
 lawaaisportcentrum Pottendijk. In dit lawaaisportcentrum Pottendijk is een drietal inrichtingen
 gevestigd; een motorcrossterrein, een schietbaan en een kartbaan.


 Lawaaisportcentrum Pottendijk is een gezoneerd industrieterrein, waarvoor geldt dat de
 etmaalwaarde van het langetijdgemiddelde beoordelingsniveau niet meer mag bedragen dan 50
 dB(A) bij omringende geluidsgevoelige objecten. Figuur 1 geeft de etmaalcontour van 50 dB(A).




Figuur 1 – Etmaalcontour van 50 dB(A) welke de maximale geluidsproductie van de bestaande installaties

weergeeft van Lawaaisportcentrum Pottendijk. De rode lijn dient doorgetrokken te worden aan de

rechterzijde van de contour.



 Het Activiteitenbesluit7 schrijft voor hoe om te gaan met cumulatie van overige bronnen, rekening


 7
     Activiteitenregeling milieubeheer, Bijlage 4: Reken- en meetvoorschrift windturbines




 WIEN15411                                                 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>houdend met de dosis-effectrelaties van een specifieke geluidsbron. De resulterende grootheid is Lcum
[dB(A)], en is een maat voor de hinderlijkheid van het gecumuleerde geluid.


Om cumulatie tussen lawaaisportcentrum Pottendijk en de windparkvarianten te berekenen, zijn de
volgende uitganspunten aangehouden:


        Geluid van het lawaaisportcentrum kan worden getypeerd als industriegeluid, met een
         standaard spectrum zoals in Tabel 1 gegeven
        Het gerealiseerde langetijdgemiddelde geluidsniveau, is gelijk aan het toegestane niveau en
         wordt beschreven door de contour in Figuur 2


Tabel 1 – Spectrum industriegeluid

Hz            31.5       63           125     250           500        1000    2000        4000       8000
dB(A)         -25        -20          -15     -11           -7         -6      -8          -9         -11


Resultaten


Op basis van deze uitgangspunten en het overdrachtsmodel zoals in hoofdstuk 3 beschreven is voor
omringende toetspunten de cumulatieve geluidsimissie berekend.


Tabel 2 – Resultaten cumulatie

                                                       3 MW                                5 MW
                       L_IL                 L_WT          L_Cumulatief        L_WT            L_Cumulatief
                       Etmaalwaarde
                       [dB(A)]              Lden [dB(A)]         [dB(A)]      Lden [dB(A)]      [dB(A)]
114200000293803                46.7             47.8                 59.1           51.8            65.5
114200000310907                46.2             43.2                 52.7           47.2            58.2
114200000336189                 50              42.8                 53.8           44.6            55.5
114200000291171                 49              41.6                 52.4           42.5            53.0
114200000341227                49.5              47                  58.3           48.2            60.0
114200000393864                48.7             48.8                 60.8           50.6            63.6
114200000354705                48.1             39.5                 50.6           39.6            50.6
114200000295319                49.6             40.9                 52.3           41.8            52.9
114200000292069                49.5             40.7                 52.1           43.3            54.0
114200000368320                48.5             40.7                 51.5           43.6            53.9

Adresgegevens


ID                     Adres
114200000293803 Weerdinger-Erfscheidenveen 15 Nieuw-Weerdinge
114200000310907 Siepelveenwijk ZZ 44 Nieuw-Weerdinge
114200000336189 Siepelveenwijk ZZ 104 Nieuw-Weerdinge




WIEN15411                                              38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>114200000291171   Verbindingskanaal NZ 13 Roswinkel
114200000341227   Nieuwe Schuttingkanaal WZ 10 Roswinkel
114200000393864   Nieuwe Schuttingkanaal OZ 36 Roswinkel
114200000354705   Kanaal B NZ 67 Emmer-Compascuum
114200000295319   Kanaal B NZ 48 Emmer-Compascuum
114200000292069   Kanaal B NZ 27 Emmer-Compascuum
114200000368320   Kanaal B NZ 15 A Emmer-Compascuum        Opmerking [BvW1]: We kunnen dit
                                                           nog netjes in 1 tabel verwerken,
                                                           het liefst met toetspunten uit
                                                           kaarjte Helen

                                                           Anna: Graag




WIEN15411                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>ECOFYS Netherlands B.V. | Kanaalweg 15G | 3526 KL Utrecht| T +31 (0)30 662 33 00 | F +31 (0)30 662 33 01 | E info@ecofys.com | I www.ecofys.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>ECOFYS Netherlands B.V.

Kanaalweg 15G
3526 KL Utrecht

T: +31 (0) 30 662 33 00
F: +31 (0) 30 662 33 01

E: info@ecofys.com
I: www.ecofys.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>