<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo: Mp.122-011-v1

 Project:                                    Onderzoek afbreken contragewicht Boazbrug te
                                             Meppel.

 Datum:                                      13 april 2023

 Opdrachtgever:                              Gemeente Meppel
 Contactpersoon opdrachtgever:               De heer M. Snijder

 Opdrachtnemer:                              Ingenieursbureau Westenberg B.V.
 Auteur:                                     ing. Peter Dekker

 Gecontroleerd door:                         ing. Rob Mulder

 Betreft:                                    Beschrijving resultaten inspectie Boazbrug.




Overzichtsfoto                                 Locatie


Inleiding
De gemeente Meppel heeft op 8 maart 2023 aan Ingenieursbureau Westenberg B.V. opdracht verstrekt
voor het uitvoeren van een onderzoek naar het afbreken van het contragewicht van de Boazbrug.

Het doel van de opdracht is het achterhalen van de mogelijke oorzaak voor het afbreken van het
contragewicht van de Boazbrug.

Dit realiseren wij door het uitvoeren van een technische inspectie en het verwerken van de gegevens.
Op 16 maart 2023 zijn de inspectiewerkzaamheden uitgevoerd.

Het projectteam voor deze opdracht is als volgt samengesteld:
Projectleider:           ing. Rob Mulder;
Inspecteur(s):           ing. Peter Dekker en ing. Tjerk Visser.
De conclusies en het advies zijn vastgesteld door projectleider Rob Mulder.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Scope
De inspectie is specifiek gericht op de houten bovenbouw van de Boazbrug.

Aanleiding
Op 20 februari 2023 is het contragewicht van de Boazbrug afgebroken. De gemeente Meppel wil
duidelijkheid over hoe dit heeft kunnen gebeuren en heeft Ingenieursbureau Westenberg B.V. opdracht
gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar het afbreken van het contragewicht.

Bureaustudie
Door de opdrachtgever zijn een aantal bestekstekeningen aangeleverd. Op kantoor van de
opdrachtgever is het archiefdossier van de brug door de inspecteurs van Ingenieursbureau Westenberg
doorgenomen en is een gesprek gevoerd met de beheerder van de kunstwerken van de gemeente
Meppel. Bijzonderheden uit de bureaustudie en het gesprek worden hier genoemd.

Het bouwjaar van de brug is 1992. Op de bestekstekeningen wordt als houtsoort azobé genoemd, maar
dit is alleen weergegeven op de bestekstekening met het leuningwerk. In het bestek wordt niet
gesproken over een houtsoort voor de bovenbouw. Op basis van de archiefgegevens is de houtsoort
van de bovenbouw niet met enige zekerheid vast te stellen. In het archief was tevens een offerte
opgenomen voor het aanbrengen van een beschermlaag/afwerklaag op de bovenbouw.

De beheerder gaf aan dat er periodiek een visuele inspectie van de brug plaats heeft gevonden door
een inspectiebureau en hierbij is de bovenbouw altijd met onderhoudsniveau A (goed) beoordeeld.
Enkele jaren geleden is de brug gerenoveerd en hierbij zijn ook de stalen constructie- en
verbindingsdelen in de bovenbouw opnieuw (ter plekke) geconserveerd, waaronder ook de delen die
aansluiten op de balanspriemen. Hierbij is de bovenbouw tevens onder handbereik bekeken door de
schilder.

Resultaten inspectie
In de balanspriemen is op een groot aantal locaties zeer ernstige witrot geconstateerd. Bij de hameipoort
was lokaal sprake van beginnende houtrot, feitelijk niet meer dan normaal bij een brug van circa 30 jaar.
De afmetingen van de bovenbouw zoals aangegeven op de bestekstekingen, zijn gecontroleerd. Er zijn
hierbij geen afwijkingen geconstateerd.




Ernstige witrot in de balanspriem op een groot aantal        De witrot was slechts op enkele kleine plekken aan de
locaties.                                                    buitenzijde van de hameistijlen en de balanspriemen
                                                             zichtbaar.




                                                    Mp.122-011-v1 memorapport onderzoek afbreken contragewicht Boazbrug te Meppel
                                                                                                                   Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Lengtescheuren in de balanspriem en hameipoort            Een stuk hout uit de balanspriem doorgezaagd. De donkere
veroorzaakt door uitdroging van het hout.                 rand aan de buitenkant is zeer waarschijnlijk de
                                                          beschermlaag die in het hout is getrokken.




Lokaal beginnende houtrot in de hameipoort.




                                                 Mp.122-011-v1 memorapport onderzoek afbreken contragewicht Boazbrug te Meppel
                                                                                                                Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Analyse resistograafmetingen
Tijdens de inspectie zijn op acht locaties metingen verricht met de resistograaf. Meting 1 t/m 6 zijn
genomen in de balanspriem en meting 7 en 8 in de hameipoort. Uit deze metingen blijkt dat balanspriem
in een slechte staat verkeert, ongeacht de meetlocatie (veraf of dicht bij de breuklocatie). In de
bovenlaag van de balanspriem is de conditie van het hout duidelijk slechter dan in de onderlaag. De
stijlen van de hameipoort verkeren in een goede staat.

In onderstaande tabel staan de resultaten van de resistograafmetingen:
                                                                        Hoek van
                                                         Afmeting                     Conditie van
    Nr.                 Locatie meting                                   boring*                               Opmerking
                                                           (cm)                        het hout**
                                                                        (graden)
    1     Balanspriem Oost, onder in de balanspriem.      20 x 42           0°           Redelijk      Referentiemeting.
    2     Balanspriem Oost, dicht bij de hameipoort.      20 x 42           0°            Slecht       Van bovenaf geboord.
    3     Balanspriem Oost, midden in de balanspriem.     20 x 42          90°            Matig        Van bovenaf geboord.
    4     Balanspriem West, dicht bij de hameipoort.      20 x 42          90°            Matig        Van bovenaf geboord.
    5     Balanspriem West, dicht bij de hameipoort.      20 x 42           0°            Slecht       Boven in de balanspriem.
    6     Balanspriem West, dicht bij de hameipoort.      20 x 42           0°           Redelijk      Onder in de balanspriem.
    7     Hameistijl West.                                34 x 34           0°            Goed         Referentiemeting.
   8 Hameistijl Oost.                                    34 x 34         0°           Goed
*Bij de hoek van boring, wordt gerekend met een hoek van 0 graden wanneer de boring horizontaal wordt uitgevoerd
**Het resultaat van een resistograafmeting geeft niet direct een conclusie over de conditie van het hout. Het is daarom aan de
inspecteur om de meting naar behoren te interpreteren en een conclusie over de conditie van het hout te geven.

De resistograafmetingen zijn opgenomen in bijlage I. Tevens is in bijlage I een korte toelichting op de
beoordeling van resistograafmetingen gegeven.

Resultaten houtonderzoek
Om zekerheid te krijgen over de houtsoort van de bovenbouw en het aangetroffen aantastingbeeld zijn
enkele stukken hout uit van de bovenbouw voor onderzoek opgestuurd naar SHR1. De stukken hout zijn
uit het breukvlak van de balanspriem gehaald. Uit het onderzoek blijkt dat de houtsoort azobé is en het
aantastingsbeeld betreft witrot. Het onderzoeksrapport met de resultaten zijn terug te vinden in bijlage
II.

Conclusie
De breuk van de balanspriem is veroorzaakt door witrot. Witrot treedt op bij een langdurig hoog
houtvochtgehalte van meer dan 20%. Bij witrot worden bepaalde bestandsdelen van het hout
afgebroken waardoor het hout zijn sterkte verliest. Het vocht dat door de droogtescheuren in het hout
naar binnen is gekomen kon, door de aanwezige beschermlaag op het hout, slecht weer uittreden
waardoor er constant een hoog houtvochtgehalte is ontstaan. In de tijd dat de brug gebouwd is werd
het aanbrengen van een beschermlaag geacht levensduur verlengend te werken maar in de loop der
tijd is gebleken dat dit ook averechts kan werken zoals ook bij de Boazbrug het geval is.


Bijlage I: Mp.122-012-v1 Resistograaf meetresultaten
Bijlage II Mp.122-013-v1 Resultaten houtonderzoek SHR




1   SHR (Stichting Hout Research) is een testinstituut en kenniscentrum voornamelijk gericht op houtonderzoek.




                                                        Mp.122-011-v1 memorapport onderzoek afbreken contragewicht Boazbrug te Meppel
                                                                                                                       Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>     Gemeente Meppel

         Bijlage I

Resistograaf meetresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Toelichting beoordeling resistograaf meetresultaten.

Op de hierna weergegeven meetresultaten is steeds een grafiek te zien die de weerstand (amplitude)
weergeeft die de punt van de dunne houtboor ondervindt tijdens het doorboren van een houten
onderdeel. Deze weerstand wordt procentueel weergegeven op de verticale as. Op de horizontale as is
de boordiepte in centimeters weergegeven.

De weergegeven weerstand is een procentuele weerstand van 0% tot 100%. Dit geeft een indicatieve
staat van het hout weer, welke te vergelijken is met andere houtsoorten of referentie metingen. Uit deze
weerstandswaarde is geen hout sterkteklasse te halen. De meetresultaten van de resistograaf kunnen
niet gebruikt worden voor verdere constructieve (her-)berekeningen.

Bij veel meetresultaten zijn pieken en dalen in de grafiek te zien die elkaar snel volgen. Deze constante,
snel achter elkaar opvolgende, pieken en dalen geven de jaarringen weer van het hout. In het voorjaar
groeit het hout namelijk sneller door betere weersomstandigheden dan in het najaar. Daardoor is het
hout in het najaar vaster en sterker dan in het voorjaar. In de grafiek toont de piek de weerstand in het
najaar en het dal de weerstand in het voorjaar. Samen vormt dat 1 ring. De meetresultaten worden
beoordeeld op het gemiddelde van de pieken en dalen.

Voor het meten wordt er eerst één of meerdere referentiemetingen gedaan in een niet aangetast stuk
hout. De referentie meting geeft weer wat de maximale weerstand van het hout is. Per houtsoort kan de
weerstand verschillen. Enkele hardhoutsoorten hebben een weerstand die boven de 75% is, maar er
zijn soorten die niet hoger dan een weerstand van 25% komen. Het is dus niet zo dat het hout altijd
slecht is wanneer de weerstand lager dan 25% is, dit is erg afhankelijk van de houtsoort. Een meting
die bijvoorbeeld op de waterlijn uitgevoerd wordt kan vergeleken worden met de referentiemeting. Op
deze manier beoordeeld de inspecteur de metingen. Wanneer de houtsoort bekend is, kan er ook
vergeleken worden met eerdere metingen van andere kunstwerken met dezelfde houtsoort. Daardoor
worden de beoordelingen betrouwbaarder.

Tijdens het beoordelen van de metingen houdt de inspecteur ook rekening met de eventuele oplopende
weerstand die tijdens het boren optreedt. Deze weerstand komt door het zaagsel dat in de schacht van
de boring achter blijft (kleefweerstand). Per boring kan deze weerstand verschillen. De hoogte van de
schachtweerstand is pas te zien bij de uittreding. Wanneer de boor door het gehele houten onderdeel
heen is, heeft de punt van de boor geen weerstand meer en zou de weerstand in de grafiek terug moeten
vallen naar 0%. Blijft er echter weerstand over in de grafiek, nadat de boor al door het houten onderdeel
heen is, dan is dit weerstand die de boor in de schacht van de boorgang ondervindt. Door de hoogte
van deze schachtweerstand van de rest van de meetgrafiek af te trekken, is nauwkeurig vast te stellen
wat de gecorrigeerde weerstand was aan de punt van de boornaald.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     Measuring / object data
     Measurement no.:   1            Speed       :   4500 r/min   Diameter :
     ID number      :   MP.122       Needle state:   ---          Level    :
     Drilling depth :   18,73 cm     Tilt        :   -4°          Direction:    Horizontaal
     Date           :   16.03.2023   Offset      :   68 / 429     Species :     Azobé
     Time           :   10:37:41     Avg. curve :    off / off    Location :    Balanspriem Oost
     Feed           :   25 cm/min                                 Name     :    Boazbrug




                                                                                                                                                                              Amplitude [%]
                                                                                                                                                                                      100



                                                                                                                                                                                        80



                                                                                                                                                                                        60



                                                                                                                                                                                        40



                                                                                                                                                                                        20



                                                                                                                                                                                        0
40        38      36       34        32      30        28         26       24        22      20        18       16        14   12    10        8        6        4        2        0
                                                                                     Drilling depth [cm]



     Assessment                                                                                                                     Comment
         From 0,00 cm    to  1,90 cm :    Goed                                                                                      Betreft referentiemeting in de balanspriem aan de
         From 1,90 cm    to  5,30 cm :    Redelijk                                                                                  oostzijde.
         From 5,30 cm    to 16,00 cm :    Goed                                                                                      Onderin de balanspriem.
         From 16,00 cm   to 17,00 cm :    Matig
         From 17,00 cm   to 18,73 cm :    Goed


                                                                       (C) Copyright 2017, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
                                                                                          Measurement01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     Measuring / object data
     Measurement no.:   2            Speed       :       4500 r/min   Diameter :
     ID number      :   MP.122       Needle state:       ---          Level    :
     Drilling depth :   30,16 cm     Tilt        :       0°           Direction:    Verticaal
     Date           :   16.03.2023   Offset      :       66 / 454     Species :     Azobé
     Time           :   10:35:27     Avg. curve :        off / off    Location :    Balanspriem Oost
     Feed           :   25 cm/min                                     Name     :    Boazbrug




                                                                                                                                                                             Amplitude [%]
                                                                                                                                                                                     100



                                                                                                                                                                                       80



                                                                                                                                                                                       60



                                                                                                                                                                                       40



                                                                                                                                                                                       20



                                                                                                                                                                                       0
40        38      36        34       32          30        28         26       24        22      20        18       16        14   12   10    8        6        4        2        0
                                                                                         Drilling depth [cm]



     Assessment                                                                                                                              Comment
         From 0,00 cm to      0,80 cm     :   Goed                                                                                           Betreft meting in de balanspriem aan de
         From 0,80 cm to      5,00 cm     :   Slecht                                                                                         oostzijde, dichtbij de hameipoort.
         From 5,00 cm to     10,30 cm     :   Redelijk                                                                                       Van bovenaf geboord.
         From 10,30 cm to    15,00 cm     :   Matig
         From 15,00 cm to    19,60 cm     :   Redelijk
         From 19,60 cm to    30,16 cm     :   Goed

                                                                           (C) Copyright 2017, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
                                                                                              Measurement02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     Measuring / object data
     Measurement no.:   3            Speed       :       4500 r/min   Diameter :
     ID number      :   MP.122       Needle state:       ---          Level    :
     Drilling depth :   30,15 cm     Tilt        :       -90°         Direction:    Verticaal
     Date           :   16.03.2023   Offset      :       49 / 410     Species :     Azobé
     Time           :   10:40:48     Avg. curve :        off / off    Location :    Balanspriem Oost
     Feed           :   25 cm/min                                     Name     :    Boazbrug




                                                                                                                                                                                Amplitude [%]
                                                                                                                                                                                        100



                                                                                                                                                                                         80



                                                                                                                                                                                         60



                                                                                                                                                                                         40



                                                                                                                                                                                         20



                                                                                                                                                                                         0
40        38      36       34        32          30        28         26       24        22      20        18       16        14   12   10       8        6        4        2        0
                                                                                         Drilling depth [cm]



     Assessment                                                                                                                              Comment
         From 0,00 cm    to  0,60 cm      :   Goed                                                                                           Betreft meting in de balanspriem aan de
         From 0,60 cm    to  6,70 cm      :   Matig                                                                                          oostzijde. Ongeveer in het midden van de
         From 6,70 cm    to 14,00 cm      :   Redelijk                                                                                       balanspriem.
         From 14,00 cm   to 30,15 cm      :   Goed                                                                                           Van bovenaf geboord.



                                                                           (C) Copyright 2017, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
                                                                                              Measurement03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     Measuring / object data
     Measurement no.:   4            Speed       :   4500 r/min   Diameter :
     ID number      :   MP.122       Needle state:   ---          Level    :
     Drilling depth :   20,03 cm     Tilt        :   -90°         Direction:    Verticaal
     Date           :   16.03.2023   Offset      :   48 / 387     Species :     Azobé
     Time           :   11:00:33     Avg. curve :    off / off    Location :    Balanspriem West
     Feed           :   25 cm/min                                 Name     :    Boazbrug




                                                                                                                                                                         Amplitude [%]
                                                                                                                                                                                 100



                                                                                                                                                                                   80



                                                                                                                                                                                   60



                                                                                                                                                                                   40



                                                                                                                                                                                   20



                                                                                                                                                                                   0
40        38      36       34        32      30        28         26       24        22      20        18       16        14   12   10    8        6        4        2        0
                                                                                     Drilling depth [cm]



     Assessment                                                                                                                          Comment
         From 0,00 cm    to  1,00 cm :    Goed                                                                                           Betreft meting in de balanspriem aan de
         From 1,00 cm    to  3,20 cm :    Slecht                                                                                         westzijde, dichtbij de hameipoort.
         From 3,20 cm    to  9,00 cm :    Matig                                                                                          Van bovenaf geboord.
         From 9,00 cm    to 13,30 cm :    Goed
         From 13,30 cm   to 17,20 cm :    Redelijk
         From 17,20 cm   to 20,03 cm :    Goed

                                                                       (C) Copyright 2017, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
                                                                                          Measurement04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     Measuring / object data
     Measurement no.:   5            Speed       :         4500 r/min   Diameter :
     ID number      :   MP.122       Needle state:         ---          Level    :
     Drilling depth :   22,89 cm     Tilt        :         -4°          Direction:    Horizontaal
     Date           :   16.03.2023   Offset      :         65 / 392     Species :     Azobé
     Time           :   11:02:27     Avg. curve :          off / off    Location :    Balanspriem West
     Feed           :   25 cm/min                                       Name     :    Boazbrug




                                                                                                                                                                               Amplitude [%]
                                                                                                                                                                                       100



                                                                                                                                                                                         80



                                                                                                                                                                                         60



                                                                                                                                                                                         40



                                                                                                                                                                                         20



                                                                                                                                                                                         0
40        38      36        34       32           30         28         26       24        22      20        18       16        14   12   10    8        6        4        2        0
                                                                                           Drilling depth [cm]



     Assessment                                                                                                                                Comment
         From 0,00 cm to      1,20 cm     :   Goed                                                                                             Betreft meting in de balanspriem aan de
         From 1,20 cm to      8,10 cm     :   Matig                                                                                            westzijde, dichtbij de hameipoort.
         From 8,10 cm to     15,00 cm     :   Redelijk                                                                                         Bovenin de balanspriem.
         From 15,00 cm to    18,80 cm     :   Slecht
         From 18,80 cm to    20,10 cm     :   Goed
         From 20,10 cm to    22,89 cm     :   Uittreding

                                                                             (C) Copyright 2017, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
                                                                                                Measurement05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     Measuring / object data
     Measurement no.:   6            Speed       :   4500 r/min   Diameter :
     ID number      :   MP.122       Needle state:   ---          Level    :
     Drilling depth :   19,42 cm     Tilt        :   -2°          Direction:    Horizontaal
     Date           :   16.03.2023   Offset      :   65 / 372     Species :     Azobé
     Time           :   11:04:46     Avg. curve :    off / off    Location :    Balanspriem West
     Feed           :   25 cm/min                                 Name     :    Boazbrug




                                                                                                                                                                         Amplitude [%]
                                                                                                                                                                                 100



                                                                                                                                                                                   80



                                                                                                                                                                                   60



                                                                                                                                                                                   40



                                                                                                                                                                                   20



                                                                                                                                                                                   0
40        38      36       34        32      30        28         26       24        22      20        18       16        14   12   10    8        6        4        2        0
                                                                                     Drilling depth [cm]



     Assessment                                                                                                                          Comment
         From 0,00 cm to  0,80 cm : Goed                                                                                                 Betreft meting in de balanspriem aan de
         From 0,80 cm to  4,80 cm : Redelijk                                                                                             westzijde, dichtbij de hameipoort.
         From 4,80 cm to 19,42 cm : Goed                                                                                                 Onderin de balanspriem.




                                                                       (C) Copyright 2017, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
                                                                                          Measurement06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>     Measuring / object data
     Measurement no.:   7            Speed       :   4500 r/min   Diameter :
     ID number      :   MP.122       Needle state:   ---          Level    :
     Drilling depth :   30,16 cm     Tilt        :   +1°          Direction:    Horizontaal
     Date           :   16.03.2023   Offset      :   72 / 479     Species :     Niet onderzocht
     Time           :   11:25:36     Avg. curve :    off / off    Location :    Hameistijl West
     Feed           :   25 cm/min                                 Name     :    Boazbrug




                                                                                                                                                                            Amplitude [%]
                                                                                                                                                                                    100



                                                                                                                                                                                       80



                                                                                                                                                                                       60



                                                                                                                                                                                       40



                                                                                                                                                                                       20



                                                                                                                                                                                       0
40        38      36       34        32      30        28         26       24        22       20       18       16        14   12   10      8         6        4        2         0
                                                                                      Drilling depth [cm]



     Assessment                                                                                                                     Comment
         From 0,00 cm to 30,16 cm : Goed                                                                                            Betreft referentiemeting in de hameistijl aan de
                                                                                                                                    westzijde.




                                                                       (C) Copyright 2017, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
                                                                                          Measurement07
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     Measuring / object data
     Measurement no.:   8            Speed       :   4500 r/min   Diameter :
     ID number      :   MP.122       Needle state:   ---          Level    :
     Drilling depth :   20,93 cm     Tilt        :   -2°          Direction:    Horizontaal
     Date           :   16.03.2023   Offset      :   72 / 540     Species :     Niet bepaald
     Time           :   11:28:34     Avg. curve :    off / off    Location :    Hameistijl Oost
     Feed           :   25 cm/min                                 Name     :    Boazbrug




                                                                                                                                                                       Amplitude [%]
                                                                                                                                                                               100



                                                                                                                                                                                  80



                                                                                                                                                                                  60



                                                                                                                                                                                  40



                                                                                                                                                                                  20



                                                                                                                                                                                  0
40        38      36       34        32      30        28         26       24         22          20   18       16        14   12   10   8       6        4        2         0
                                                                                      Drilling depth [cm]



     Assessment                                                                                                                          Comment
         From 0,00 cm to 20,93 cm : Goed                                                                                                 Betreft meting in de hameistijl aan de
                                                                                                                                         oostzijde.




                                                                       (C) Copyright 2017, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
                                                                                          Measurement08
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      Gemeente Meppel

          Bijlage II

Resultaten houtonderzoek SHR
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                     Nieuwe Kanaal 9e, 6709 PA Wageningen
                                                                                         Postbus 497, 6700 AL Wageningen
                                                                                                         T + 31 317 467366
                                                                                                                 www.shr.nl


 Onderzoeksrapport:             23.0189.003                                                          Datum: 7 april 2023

1. Datum aanlevering:          22 maart 2023

2. Opdrachtgever:              Naam:                             Westenberg

                               Contactpersoon:                   De heer Dekker

                               Adres:                            Westeinde 25

                               Postcode + Woonplaats:            3844 DD Harderwijk

3. Opdracht:                   Vaststellen houtsoort en aantastingsbeeld.

4. Herkomst hout:              Uit een brug.

5. Grootte partij:             3 stukken hout, gedeeltelijk wit afgewerkt en onregelmatig van vorm.

                               Lengte grootste stuk circa 20 cm en plaatselijk circa 6 cm breed en dik, de
                               lengte van de twee kleinere stukken was circa 7 cm en plaatselijk circa 4 cm
6. Afmeting monster:
                               breed en dik.

7. Kleur monster:              Roodbruin en op verrotte stukken bruin tot lichter bruin.

                                                       1: 781 kg/m³ (25% vochtgehalte); 2: 734 kg/m³ (23%
8. Volumieke massa:
                                                       vochtgehalte); 3: 771 kg/m³ (22% vochtgehalte).

9. Geur en/of andere typische zaken:                   Het minder verrotte hout zit vooral aan de buitenzijde.

10. Houtsoort en aantastingstype                       De houtstructuur komt overeen met die van Azobé, de
                                                       aantasting is veroorzaak door witrotschimmels.




Dr R.K.W.M. Klaassen                                             M. Remie
Projectleider                                                    2e auteur

Dit rapport heeft 1 blad. Het is eigendom van de opdrachtgever, die gerechtigd is dit rapport integraal te publiceren.
Gedeeltelijke publicatie, ook door de eigenaar, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van SHR.
SHR is niet verantwoordelijk voor door de opdrachtgever aangeleverde informatie die van invloed kan zijn op de geldigheid van
de resultaten. De door de klant aangeleverde informatie in dit rapport is gespecificeerd.




     Tenzij anders vermeld zijn de werkzaamheden op Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen uitgevoerd                          1/1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>