<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     Bijlage 1
                                                                                                Î                                                                                                                                                                                    ·, ·,
                                                                                               i                                                                                                                                                               /
                                                                                                                                                                                                                                                                /
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ·, \
                                                            B1302                            i
                                                                                              Î                                                                                                                                  M518
                                                                                                                                                                                                                                                          /
                                                                                                                                                                                                                                                              /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ·, \
                                                                                            Î                                                                                                                                                         /                                              ·, \
                                                                                          Î
                                                                                           i
                                                                                                                                                                                                                                                    /
                                                                                                                                                                                                                                                     /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ·, \
                                                                                        Î
                                                                                         i                                                                                                                                                         /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ·,
                                                                                       i
                                                                                       r
                                                                                                                                                                                                                                             /
                                                                                                                                                                                                                                             /                                                                     ·, \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -�


                                                                                   i
                                                                                                                                                                                                                                         /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ·, \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ·, \
                                                                                                                                                                                                                                        /
                                                                                   Î
                                                                               I
                                                                               Î                                                                                                                                                                                                                                                ·,
                           \
                            .\
                                                                              i                                                                                                                                              6                                                       M519
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ·,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ·,

                              \
                               \\                                           i
                                                                             Î
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ·, ·,
                                   .\                                 .   i
                                                                           Î                                                                                                                                                    /                                                                                                                  ·,

                                                                                           /
                                                                                                                                                                                                                               /
                                     \                                I                                                                                                                                                       /                                                    ,-,-•-•-•-·-·-·-•-·-•-·-•-•-•-·-•-\_.
                                        \                             i                                                                                                                                                      /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ·,.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \.
                                                \                    Î                                                                                                                                                                                                                                                                                   \

                                                \                   i
                                                        \          Î
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \
                                                                                                                                                    %
                                                         \                                                                                              .%                                                                                                                                                                                                         . \.\
                                                                  i
                                                              \ !.
                                                                                                                                                             %
                       I                                    \                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . \.
                     _/
                                                                                                                                                                 .%
                                                                                                                                                                      %                                                                                                                                                                                                    '·
              I                                                \/                                                                                                         .%                                                                                                                                                                                                    \.
         /                                                      Î                                                                                                              %
                                                                                                                                                                                   .%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 \

     I                                                         i                                                                                                                        %
    _/                                                        Î                                                                                                                             .%
I                          B1300                                                                                                                                                                 �
                 1                                           i                                                                                                                                       ·,:,.
                                                            Î                                                                                                                                                �-
                 I                                                                                                                                                                                             �
             Î                                             i                               i                                                                                                                       �-                                                                                                  M521
          i                                               Î                                                                                                                                                         �
                                                                                          Î                                                                                                           -�
         i                                               i                               i
         I                                              Î                               Î
    Î                                                                                  i
  Î
   i
                                                I
                                                    Î                                  r
 i                                              Î                      J           I
                                                                      j         Î
Î                                           I
                                                                     J         f.-. ·
                                            Î                                         -
                                       Î
                                        I                           J         r
                                      i                           j.1 Îi
                                     i
                                    /                           j.I Îi
                                   i                          I.I        •i
                       i             •-.                    j_•         I
                      Î                                         •-. -1·
                                                                                                               -.-·,•-.
                                            -1\'.
                                                    -.
                                                                          Jr-._"_· -
                  I                                                                  "-·
              Î                                         B1277
                                                                                                    -,r
                                                                                                          -.


             i
             Î
      i
     Î                                                                                                                    \
    i                                                                                                                      \
   i                                                                                                                           \
  i                                                                                                                            \            B1269
                                                                                                                                   \
 Î                                                                                                                                 \
i                                                                                                                                      \
                                                                                                                                       \\
                                                                                                                                           \
                                                                                                                                               \
                                                                                                                                               \


                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Verklaring

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    r    / 1                  plas/dras natuurlijke aanleg                           3527 m2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :   :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 • • • l                 heesters                                               765 m2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bosplantsoen                                           339m2


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    �

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bomen                                                  12 st.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -■-■-■-■-■
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              hekwerk                                                75 m1


                                                                                                                                                                                                                                                                     AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND
                                                                                                                                                                                                                                         Project


                                                                                                                                                                                                                                         Roskam landen Il Hertme
                                                                                                                                                                                                                                         Onderdeel
                                                                                                                                                                                                                                        G roenplan
                                                                                                                                                                                                                                         Formaat                      Tekenaar                                     Datum                                           Documenttype
                                                                                                                                                                                                                                        A2                            JG                                           15-05-2024                                      Tekening
                                                                                                                                                                                                                                         Schaal                       Bestandsnaam
                                                                                                                                                                                                                                                                      M:\GEOCAD\Data\Projecten\Civieleîechniek\dgn\Planrealisatie\Hertme Il (Roskam Landen)\Roskam Landen Il Hertme.dgn




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                                                                                                                                         1:500
                                                                                                                                                                                                                                        Tekeningnummer
                                                                                                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                                                                                                                         Blad                 ntal
                                                                                                                                                                                                                                                      J;
                                                                                                                                                                                                                                                                                     GEMEENTE BORNE
l
                                                                                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                                                                                         Documentstatus


             ./  t
                                                                                                                                                                                                                        26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GEMEENTE BORNE
                                                                                                                                                                                                                                        Concept
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Roskamlanden – Toelichting


Bosplantsoen
Het bosplantsoen wordt aangeplant in verschoven verband en bestaat uit een mooie gelaagdheid;
kruidlaag, struweel, hout.

Opbouw:




Bos:

In bosplantsoen 6 bomen van de 2e grootte

       o      1x Prunus avium ‘Pater van Mansveld’
       o      1x Prunus avium ‘Inspecteur Lohnis’
       o      2x Appel (Malus domestica ‘Groninger Kroon’)
       o      2x Peer (Pyrus communis)


Mantel:

Aangebracht in verschoven verband 1,5x1,5m

   •      30% lijsterbes (Sorbus aucuparia)
   •      30% eenstijlige meidoorn (crataegus monogyna)
   •      30% krent (Amelanchier lamarcki)

Heesters
2/3 per m2.

   •      Symphoricarpos Snow Blizzard
   •      Stephanandra incisa crispa
   •      Salix elaeagnos
   •      Lonicera pileata
   •      Rubus Betty Ashbunner
   •      Diervilla splendens (geschikt onder bomen)
   •      Cornus sericea kelseyi
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bomen
Aanplant van 6 categorie 2 bomen.

    •   Carpinus betulus
    •   Crataegus persimillis ‘Splendens’
    •   Prunus Avium ‘Plena’
    •   Robinia pseudoacacia
    •   Sorbus aucuparia
    •   Tilia henryana (linde)



Plas / dras

Plas dras zone die tijdelijk onder water kan komen te staan, waar extensief beheer op wordt
toegepast. Er wordt verschralingsbeheer toegepast zodat er ruimte komt in het grasland voor het
vestigen van inheemse bloemplanten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage 2



            Verkennend bodemonderzoek en
            geohydrologisch onderzoek
            Hertmerdwarsweg ong. te Hertme

            In opdracht van: Gemeente Borne
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en
geohydrologisch onderzoek
Hertmerdwarsweg ong. te Hertme
Projectnummer: 2023-0409
Datum: 12 september 2023
Versie 1.0




Erik (H.) Pit                                           Bjorn Franke
Adviseur Bodem                                          Projectleider Bodem (BRL 2000)
e.pit@lycens.nl                                         b.franke@lycens.nl
M 06 823 054 17                                         M 06 194 445 72




 lycens.nl         Oldenzaal           Zwolle                   Groningen
 info@lycens.nl    Deventerstraat 10   Schrevenweg 6            Euvelgunnerweg 25A
 0541 – 570 730    7575EM Oldenzaal    8042 HA Zwolle           9723 CV Groningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inhoud
1    Inleiding.................................................................................................................... 5

2    Vooronderzoek ......................................................................................................... 7
    2.1   Werkwijze ................................................................................................................................................................ 7
    2.2   Locatiegegevens .................................................................................................................................................... 8
    2.3   Historische informatie........................................................................................................................................... 8
    2.4   Geohydrologische gegevens .............................................................................................................................. 10


3    Uitvoering verkennend bodemonderzoek ..............................................................11
    3.1   Hypothese ............................................................................................................................................................. 11
    3.2   Onderzoeksstrategie ........................................................................................................................................... 11
    3.3   Uitvoering veldwerk............................................................................................................................................. 11
    3.4   Zintuigelijke waarnemingen .............................................................................................................................. 11
    3.5   Uitvoering laboratoriumonderzoek .................................................................................................................. 12


4    Resultaten verkennend bodemonderzoek..............................................................14
    4.1   Analyseresultaten grond ..................................................................................................................................... 14
    4.2   Analyseresultaten grondwater........................................................................................................................... 15


5. Uitvoering en resultaten geohydrologisch onderzoek .............................................16
    5.1   Onderzoeksstrategie ........................................................................................................................................... 16
    5.2   Uitvoering veldwerk............................................................................................................................................. 16
    5.3   Resultaten ............................................................................................................................................................. 17


6    Conclusie .................................................................................................................18
    6.1   Resultaten grond ................................................................................................................................................. 18
    6.2   Resultaten grondwater ....................................................................................................................................... 18
    6.3   Resultaten geohydrologisch onderzoek........................................................................................................... 18
    6.4   Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................................................ 19


7    Betrouwbaarheid onderzoek ..................................................................................20




3 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                                                                            >     12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlagen
          Bijlage 1: Locatiekaart
          Bijlage 2: Situatietekening
          Bijlage 3: Boorprofielen
          Bijlage 4: Toetsingstabellen
          Bijlage 5: Analysecertificaten
          Bijlage 6: Definitie achtergrond, streef en interventiewaarden
          Bijlage 7: Meetresultaten k-waarde onderzoek




4 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme   >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
Gemeente Borne heeft Lycens B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van onderhavig verkennend
bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek op de locatie aan de Hertmerdwarsweg ong. te Hertme. Voor
de ligging van deze locatie wordt verwezen naar bijlage 1, de locatiekaart.


De aanleiding voor de onderzoeken wordt gevormd door de geplande planologische procedure, aanvraag
omgevingsvergunning en de geplande herinrichting van de locatie.


Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee
mogelijke verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de
geplande planologische procedure, aanvraag omgevingsvergunning en de geplande herinrichting van de
locatie.


Het doel van het geohydrologisch onderzoek is het bepalen van de waterdoorlatendheid van de bodem op basis
waarvan vastgesteld kan worden of de locatie geschikt is voor de infiltratie van hemelwater.


De onderzoekslocatie, met een oppervlakte van circa 4.850 m2 bevindt zich aan de noordoostzijde van het dorp
Hertme. De situering van de onderzoekslocatie wordt weergegeven in onderstaand figuur. Het voornemen
bestaat om de locatie te herontwikkelen voor nieuwbouw.




Afbeelding. 1.   Situering onderzoekslocatie




5 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme           >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Het verkennend bodemonderzoek is conform de Nederlandse Norm "Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek" (NEN5740) uitgevoerd. Het geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd conform de door
Stichting RIONED opgestelde Leidraad, module C2510.


Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens verklaart Lycens B.V. dat de
onderzoekslocatie geen eigendom is van Lycens B.V. of een aan Lycens B.V. gerelateerd bedrijf.


In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. De opzet van het onderzoek wordt in
hoofdstuk 3 en de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden worden in hoofdstuk 4 beschreven. In
hoofdstuk 5 worden de opzet, verrichtte veldwerkzaamheden en resultaten van het geohydrologisch onderzoek
beschreven. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de resultaten en conclusies van het uitgevoerde onderzoek
weergegeven en worden aanbevelingen geformuleerd.




6 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme            >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2          Vooronderzoek
2.1             Werkwijze
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN5725:2017. Conform deze norm bepaald de aanleiding van het
onderzoek de minimale onderzoekaspecten. In onderstaande tabel zijn deze onderzoekaspecten per aanleiding
weergegeven. In onderhavige situatie is sprake van aanleiding A. (Bodemonderzoek).


Tabel 2.1.1: Onderzoekaspecten in relatie tot aanleiding van het onderzoek
Onderzoekaspecten                                                       Aanleiding tot vooronderzoek




                                                                                                                                                                                                  G: Tijdelijke uitplaatsing
                                                                                                                                                        bodemkwaliteitskaart


                                                                                                                                                                            toepassen van grond
                                                                        A: Bodemonderzoek




                                                                                                              C: Toepassen grond
                                                                                            B: Nul-/eindsituatie




                                                                                                                of baggerspecie


                                                                                                                                   D: Partijkeuring




                                                                                                                                                                          F: Ontgraven of
                                                                                              onderzoek




                                                                                                                                                      E: Opstellen
1   Locatiegegevens             Eigendomssituatie

                                Hoogteligging

2   Bodemopbouw en              Bodemopbouw
    geohydrologie               Antropogene lagen in de bodem
                                Geohydrologie

3   Verwachting t.a.v. de       Geval van ernstige
    bodemkwaliteit              bodemverontreiniging?
                                Kwaliteit o.b.v. Bodemkwaliteitskaart

                                O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken

4   Gebruik en beïnvloeding     Voormalig
    van de locatie, verdachte   Huidig
    situatie, activiteiten,
                                Toekomst
    ongewoon voorval
                                Asbestverdacht?

5   Terreinverkenning

    Optioneel                            Verplicht



Het doel van het vooronderzoek is om op basis van minimaal de verplichte aspecten in tabel 2.1 inzicht te
verkrijgen in de bodemopbouw, het (historische) gebruik van de locatie, de aanwezigheid van potentieel
bodembedreigende activiteiten c.q. situaties en de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.




7 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                                                                                                       >                 12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2           Locatiegegevens
In onderstaande tabel 2.2 zijn de algemene locatiegegevens weergegeven.


Tabel 2.2: Locatiegegevens
Locatie                                      Hertmerdwarsweg ong. te Hertme

Ligging locatie                              Noordoostzijde van het dorp Hertme nabij Borne, Overijssel

Kadastrale gegevens                          Kadastrale gemeente Borne, Sectie M, Nummer 348 (deels)

Oppervlakte onderzoekslocatie                Circa 4.850 m²

Topografische aanduiding (X,Y)               248.732, 482.420

Datum locatie inspectie                      13-07-2023

Naam inspecteur                              N. Ruiter

Algemene waarnemingen inspectie              Geen bijzonderheden

Risicoplaatsen (chemische verontreiniging)   Nee

Risicoplaatsen (asbestverontreiniging)       Nee                                         Druppelzones     Nee

Waargenomen verhardingen                     Onverhard (grasland)

Gebruik locatie:          voormalig          Natuur/ agrarisch gebruik

                          huidig             Agrarisch gebruik

                          toekomstig         Woonhuizen met tuin

Opdrachtgever                                Gemeente Borne

Overige belanghebbenden                      Initiatiefnemers



2.3           Historische informatie
Onderstaand is een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen. Er is van uitgegaan dat de geleverde
informatie juist en volledig is. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die door
derden is verstrekt.


Bron:
•   Gemeente Borne
•   Opdrachtgever: Gemeente Borne
•   Provincie (website bodeminformatie)
•   www.bodemloket.nl
•   https://bagviewer.kadaster.nl
•   www.topotijdreis.nl
•   https://topokaartnederland.nl/
•   https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
•   www.BROloket.nl
•   www.grondwatertools.nl




8 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                     >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Historisch beeldmateriaal
Voor het historisch onderzoek zijn de topografische kaarten van 1890 tot op heden bestudeerd. In onderstaande
afbeeldingen zijn van diverse jaartallen kaartuitsneden weergegeven (opvolgend).




9 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme           >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Uit oude kaarten blijkt dat de locatie al langdurig in gebruik is als natuur of weiland (agrarisch). Bij
herverkaveling zijn mogelijk een tweetal sloten gedempt. Slootdemping als gevolg van herverkaveling zijn
meestal uitgevoerd met (gebiedseigen)grond. De slootdempingen staan daarnaast bij de
gemeente/omgevingsdienst niet als verdacht aangemerkt.


Beschikbare onderzoeksrapporten
Het westelijke deel van de locatie is in 2014 door Envita (kenmerk 204570-10 R01, d.d. 23-10-2014) eerder
onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat in de grond ter plaatse van de onderhavige onderzoekslocatie geen
verhoogde gehalten zijn gemeten. In het grondwater is een matig verhoogde concentratie met nikkel gemeten.
De verhoogde concentratie met nikkel werd toegeschreven als van nature aanwezig in het grondwater. In de
directe omgeving zijn hooguit licht verhoogde gehalten en/of concentraties aangetoond met zware metalen
en/of PAK.


Verder is in de directe omgeving (straal < 25 meter) enkel een vooronderzoek NEN 5725 uitgevoerd door BAS
(kenmerk 20201285_d3RAP, d.d. 16-12-2020). Hierbij zijn ten aanzien van onderhavige locatie geen
bijzonderheden vastgelegd. Hierin werd nog wel een onderzoek vermeld ter plaatse van de Lage Weide
(zuidelijk van onderhavige locatie) van Tebodin uit augustus 2005, dat niet was aangeleverd door de gemeente.
Uit het onderzoek bleek dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd was met arseen en EOX. In de
ondergrond was plaatselijk een lichte verontreiniging met arseen vastgesteld. Het grondwater bleek niet
verontreinigd te zijn.


Conclusie
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn met betrekking tot chemische parameters en asbest geen
verdachte deellocaties te onderscheiden. De locatie wordt als onverdacht beschouwd.



2.4          Geohydrologische gegevens
De bodem ter plaatse van de graaflocatie bestaat tot circa 8 m-mv hoofdzakelijk uit zeer fijne tot matig grof zand
en van circa 8 tot 30 m-mv bestaat de bodem uit siltige kleien met matig fijne zandlagen.


De regionale grondwaterstroming in het watervoerend pakket is noordwestelijk gericht. Lokaal kan de
grondwaterstroming van deze richting afwijken. De locatie ligt niet in het intrekgebied van een
grondwaterwinning of een grondwater beschermingsgebied. Voor zover bekend wordt er op en in de directe
omgeving van de locatie niet op relevante schaal grondwater door bedrijven en particulieren onttrokken.




10 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                   >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3         Uitvoering verkennend bodemonderzoek
3.1              Hypothese
In het kader van de NEN5740 zijn hypotheses gesteld over het karakter van de deellocatie(s) binnen de
onderzoekslocatie. De hypotheses vormen het uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategieën tijdens dit
onderzoek.



3.2              Onderzoeksstrategie
Op basis van de gestelde hypothese worden de deellocaties onderzocht conform de bijbehorende strategie en
met in achtneming van de oppervlaktes. Hieronder wordt op basis van de gestelde hypothese en de
bijbehorende oppervlakte de onderzoeksstrategie weergegeven.


Tabel 3.2: onderzoeksstrategie per deellocaties
Deellocatie        Hypothese                Strategie           Oppervlakte     Peilbuizen      Boringen        Boringen   Gaten
                                                                (m2)                            Diep            Ondiep     30x30x50 cm
Gehele locatie     Onverdacht               ONV-NL              4.850           1               6*              8          0
*    Gelijktijdig met het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek heeft een geohydrologisch onderzoek plaatsgevonden ter vaststelling
     van de infiltratiecapaciteit van de bodem. In het kader van dat onderzoek zijn enkele boringen dieper doorgezet.


De posities van de onderzoekpunten zijn op de tekening in bijlage 2 weergegeven.



3.3              Uitvoering veldwerk
Het veldwerk en de maaiveldinspectie zijn conform tabel 3.2 uitgevoerd op 13 juli 2023 door de heer N. Ruiter
van Lycens B.V..


Het doorpompen van de geplaatste peilbuis heeft plaatsgevonden op 13 juli 2023 en voor bemonstering
conform NEN5744:2011 op 20 juli 2023 door de heer N. Ruiter van Lycens B.V..


De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat (K46918/11) uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000: ‘veldwerk bij
milieuhygiënisch bodemonderzoek’ en de daarbij behorende protocollen.



3.4              Zintuigelijke waarnemingen
Maaiveld
Tijdens de locatie inspectie zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen of overige bijzonderheden
met betrekking tot eventuele bodemverontreiniging waargenomen.


Bodem
Het vrijkomende materiaal is zintuiglijk beoordeeld op samenstelling, geur, kleur en overige bijzonderheden die
duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. De uitgetekende bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.




11 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                                       >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Uit de boorstaten blijkt dat de bodem tot circa 0,3 m-mv bestaat uit zeer fijn humeus zand, van 0,3 tot 1,5 m-mv
uit zeer fijn zand bestaat, van 1,5 tot 2,2 m-mv uit zeer fijn grindig zand bestaat en van 2,2 tot 3,5 uit matig
zandig klei bestaat.


Aan het vrijkomende materiaal zijn tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zintuiglijk, op de
plantenresten bij boring 03 (1,00-1,50 m-mv) na, geen waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke
bodemverontreiniging. De plantenresten zijn mogelijk te herleiden aan een slootdemping.



3.5              Uitvoering laboratoriumonderzoek
Bij de uitvoering van het laboratoriumonderzoek is de gehanteerde onderzoeksstrategie in de NEN5740 als
leidraad gebruikt. Het onderzoek is uitgevoerd door het laboratorium "Eurofins Analytico B.V." te Barneveld dat
geaccrediteerd is volgens de AS3000.


Voor het inschatten van de risico's van eventueel aanwezige verontreinigingen zijn de analyseresultaten
(meetwaarden) van het laboratorium gestandaardiseerd (GSSD) en vervolgens getoetst aan de streef-,
achtergrond- en interventiewaarden bodemsanering (bijlage 6). Het toets resultaat wordt weergegeven als index
en geeft de verhouding weer tussen het gemeten gehalte en de streef-, achtergrond- en interventiewaarden.


Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater zijn mengmonsters van de boven- en
ondergrond en grondwatermonster(s) chemisch-analytisch onderzocht op het standaardpakket.


In de onderstaande tabellen zijn de monstercodering, de mengmonstersamenstelling en het doel van de
grond(meng)monsters en de watermonsters weergegeven. De grondwaterstand kan echter afhankelijk van
seizoen en positie op de locatie variëren.


Tabel 3.5.1: Samenstelling van de (meng)monsters
Deellocatie       Analyse-   Traject         Deelmonsters              Motivatie
                  monster    (m -mv)
Gehele locatie    MM BG 1    0,00 - 0,50     02-1, 03-1, 07-1,         Visueel schone bovengrond
                                             08-1, 09-1, 10-1
                  MM BG 2    0,00 - 0,50     01-1, 04-1, 06-1, 11-1,   Visueel schone bovengrond
                                             12-1, 13-1, 14-1, 15-1
                  M03-4      1,00 - 1,50     03-4                      Plantenrestenhoudende ondergrond
                  MM OG      0,50 - 2,00     01-3, 01-4, 01-5,         Visueel schone ondergrond
                                             02-4, 03-3, 03-5,
                                             04-3, 04-4, 04-5




12 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                     >     12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Tabel 3.5.2: gemeten grondwatergegevens
Deellocatie        Watermonster       Filterdiepte     Grondwater-      Troebelheid       pH              EC               Waargenomen
                                      (m -mv)          stand            (NTU)             (-)             (µS/cm)          bijzonderheden
                                                       (m -mv)
Gehele locatie     01-1-1             1,70 - 2,70      1,10             29,7#             4,5             605              -

>10# :        de gemeten troebelheid is hoger dan 10 NTU. Tijdens monstername is vastgesteld dat het maximale onttrekkingsdebiet 500
              ml/min bedroeg, de verlaging van het waterniveau in de peilbuis niet meer dan 50 centimeter bedroeg en het filterdeel niet belucht
              is. Tevens was tijdens de bemonstering sprake van een constante EGV. Aangezien aan de eisen uit de NEN5744:2011 is voldaan, is
              ondanks de hoger gemeten NTU overgegaan tot bemonstering. De gemeten troebelheid wordt niet van invloed geacht op de
              analyseresultaten.




13 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                                             >    12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4          Resultaten verkennend bodemonderzoek
In bijlage 4 zijn de analyseresultaten getoetst aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De
laboratoriumrapporten zijn opgenomen in bijlage 5.



4.1               Analyseresultaten grond
Tabel 4.1 geeft een volledig overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)-
monsters. Indien er gestandaardiseerde gehalten zijn aangetoond groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens
de meetwaarden vermeld in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Naast de meetwaarde is tevens het
gestandaardiseerde gehalte (GSSD) en de index weergegeven. De niet weergegeven parameters overschrijden
de achtergrondwaarde niet.


Tabel 4.1: Interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)monsters
Deellocatie       Analyse-          Monsterconclusie                         >AW                      Meetwaarde        GSSD           Index
                  monster
Gehele locatie    MM BG 1           Voldoet aan Achtergrondwaarde            Geen parameters verhoogd gemeten                          ≤0
                  MM BG 2           Voldoet aan Achtergrondwaarde            Geen parameters verhoogd gemeten                          ≤0
                  M03-4             Voldoet aan Achtergrondwaarde            Geen parameters verhoogd gemeten                          ≤0
                  MM OG             Voldoet aan Achtergrondwaarde            Geen parameters verhoogd gemeten                          ≤0
  -           :    niet bepaald

  ≤0          :    kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

  ≥0<0,5      :    groter dan de achtergrondwaarde, kleiner dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)

  ≥0,5<1      :    gelijk aan of groter dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)

  ≥1          :    gelijk aan of groter dan de interventiewaarde

  *           :    de normwaarden voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld, met uitzondering van duidelijk antropogene
                   verontreinigingen



Bespreking resultaten
In de boven- en ondergrond zijn geen parameters in een verhoogd gehalte gemeten. De kwaliteit van de
ondergrond waarin plantenresten zijn aangetroffen wijkt niet af van de kwaliteit van de visueel schone
ondergrond.




14 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                                          >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4.2              Analyseresultaten grondwater
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de peilbuisspecificaties en de analyseresultaten van het grondwatermonster.
Indien er concentraties zijn gemeten hoger dan de streefwaarde, dan zijn de betreffende parameters en
concentraties vermeld in microgram per liter (µg/l). Tevens zijn de index en de monsterconclusie weergegeven.


Tabel 4.2: Interpretatie van de analyseresultaten van het grondwatermonster
Deellocatie       Watermonster      Filterdiepte      Monsterconclusie Parameter          Meetwaarde    GSSD   Index
                                    (m -mv)
Gehele locatie    01-1-1            1,70 - 2,70       Overschrijding    Barium            170           170    0,21
                                                      Streefwaarde      Cadmium           0,76          0,76   0,06
                                                                        Nikkel            33            33     0,3
-        :    niet onderzocht
≤0       :    kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>0≤0,5 :      groter dan de streefwaarde, gelijk aan of kleiner dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)
>0,5<1   :    groter dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)
≥1       :    gelijk aan of groter dan de interventiewaarde




Bespreking resultaten
Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt dat licht verhoogde concentraties met barium, cadmium en
nikkel zijn aangetoond. De concentraties zijn dermate laag dat nader onderzoek niet noodzakelijk is. Aangezien
met betrekking tot de aangetoonde verhoogde concentraties geen antropogene bron bekend is en doordat
nikkel tijdens eerder onderzoek ook van nature verhoogd is gemeten, zijn de betreffende parameters
vermoedelijk van nature in een verhoogde concentratie in het grondwater aanwezig.




15 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                             >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5. Uitvoering en resultaten geohydrologisch
onderzoek
5.1              Onderzoeksstrategie
Het onderzoek is er op gericht om ter plaatse van het plangebied de doorlatendheid van de meest
voorkomende bodemlagen in de onverzadigde zone (infiltratiemogelijkheden) te bepalen.



5.2              Uitvoering veldwerk
De metingen voor het geohydrologisch onderzoek zijn uitgevoerd op 19 juli 2023 door de heer N. Ruiter van
Lycens B.V.. De metingen zijn in de onverzadigde zone uitgevoerd.


Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van circa 4.850 m². In totaal zijn in combinatie met het verkennend
bodemonderzoek en het vaststellen van de bodemopbouw zeven boringen verricht tot diepten tussen circa 2,5
en 3,5 m-mv. In vier van deze boringen zijn op wisselende dieptes doorlatendheidsmetingen uitgevoerd in de
onverzadigde zone. De posities van de onderzoekpunten zijn op de tekening in bijlage 2 weergegeven.


In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de boringen welke zijn gebruikt voor het
geohydrologische onderzoek. Daarnaast is aangegeven of de metingen zijn uitgevoerd in verzadigde of
onverzadigde zone en wat het doel van de meting is.


Tabel 5.1: Overzicht boringen gebruikt voor het geohydrologisch onderzoek
Deellocatie        Boornummer   Verzadigde of onverzadigde zone   Motivatie
Gehele locatie     01           Onverzadigd                       Vaststellen k-waarde
                   02           Onverzadigd
                   03           Onverzadigd
                   04           Onverzadigd




16 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme              >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>5.3                Resultaten
De resultaten van het onderzoek worden getoetst aan de classificatie uit het Cultuurtechnisch vademecum,
1988. De classificaties zijn weergegeven in tabel 5.2.


Tabel 5.2: classificaties
K-waarde (m/dag)                                               Classificatie
< 0,01                                                         Zeer slecht doorlatend
0,01 - 0,1                                                     Slecht doorlatend
0,1 – 0,5                                                      Matig doorlatend
0,5 – 1,0                                                      Vrij goed doorlatend
1,0 – 10                                                       Goed doorlatend
>10                                                            Zeer goed doorlatend


In tabel 5.3 is een overzicht weergegeven van de meetresultaten van de doorlatendheidsmetingen. De
meetgegevens en berekeningen van de k-waarde is opgenomen in bijlage 7.


Tabel: 5.3: Overzicht meetresultaten en doorlatendheidsmetingen
Boornummer                  Meting     Diepte boring     Meettraject (m-mv)             K-waarde m/dag
                                       (m-mv)            Van                   Tot
01                          1          3,20              0,00                  1,20     2,18
01                          2          3,20              0,00                  1,20     1,76
Ge m id d e ld e   k-w a a rd e   01                                                    1,97
02                          1          2,50              0,00                  0,80     56,18
02                          2          2,50              0,00                  0,80     34,42
Ge m id d e ld e   k-w a a rd e   02                                                    45,30
03                          1          2,50              0,00                  0,60     6,37
03                          2          2,50              0,00                  0,60     7,35
Ge m id d e ld e   k-w a a rd e   03                                                    6,86
04                          1          2,50              0,00                  0,50     13,40
04                          2          2,50              0,00                  0,50     9,72
Ge m id d e ld e   k-w a a rd e   04                                                    11,56



Bespreking resultaten
Uit de meetresultaten blijkt dat de K-waarde over het algemeen in de categorie tussen 1,0 en 10 m/dag ligt. De
doorlatendheid kan hiermee over het algemeen bestempeld worden als “goed”. Enkel ter plaatse van boring 02
is de K-waarde significant hoger. De gemiddelde K-waarde in deze boring kan bestempeld worden als “zeer
goed”. Een directe verklaring voor de significant hogere K-waarde kan op basis van de bodemopbouw niet
gegeven worden. Geconcludeerd wordt dat de locatie geschikt is voor de infiltratie van hemelwater. Bij het
dimensioneren van infiltratievoorzieningen dient wel rekening gehouden te worden met kleilagen die plaatselijk
(voornamelijk in de diepere ondergrond) voorkomen. Daarnaast is er door de relatief hoge waargenomen
grondwaterstand (1,1 m-mv) beperkte ruimte in de onverzadigde zone voor infiltratie.




17 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme                 >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>6          Conclusie
In opdracht van Gemeente Borne heeft Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek en een geohydrologisch
onderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Hertmerdwarsweg ong. te Hertme.


De aanleiding voor de onderzoeken wordt gevormd door de geplande planologische procedure, aanvraag
omgevingsvergunning en de geplande herinrichting van de locatie.


Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee
mogelijke verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de
geplande planologische procedure, aanvraag omgevingsvergunning en de geplande herinrichting van de
locatie.


Het doel van het geohydrologisch onderzoek is het bepalen van de waterdoorlatendheid van de bodem op basis
waarvan vastgesteld kan worden of de locatie geschikt is voor de infiltratie van hemelwater.


Op grond van de beschikbare gegevens (resultaten vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens
het veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd:



6.1         Resultaten grond
In de grond zijn geen parameters in een verhoogd gehalte gemeten.



6.2         Resultaten grondwater
Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt dat licht verhoogde concentraties met barium, cadmium en
nikkel zijn aangetoond. De concentraties zijn dermate laag dat nader onderzoek niet noodzakelijk is. Op basis
van het uitgevoerde onderzoek is vermoedelijk sprake van natuurlijk verhoogde concentraties.



6.3         Resultaten geohydrologisch onderzoek
Uit de meetresultaten blijkt dat de K-waarde over het algemeen in de categorie tussen 1,0 en 10 m/dag ligt. De
doorlatendheid kan hiermee over het algemeen bestempeld worden als “goed”.




18 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme              >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>6.4         Conclusies en aanbevelingen
De opzet van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.


De gestelde hypothese “Onverdacht“ voor de locatie dient te worden verworpen omdat in het grondwater licht
verhoogde concentraties zijn gemeten met zware metalen. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een
representatief beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de locatie.


Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat ten aanzien van de chemische kwaliteit van de grond en het
grondwater ons inziens geen belemmering tegen de geplande planologische procedure, aanvraag
omgevingsvergunning en de geplande herinrichting van de locatie.


Uit de meetresultaten van het geohydrologisch onderzoek blijkt dat de K-waarde over het algemeen in de
categorie tussen 1,0 en 10 m/dag ligt. De doorlatendheid kan hiermee over het algemeen bestempeld worden
als “goed”. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de locatie geschikt is voor de infiltratie van hemelwater.
Bij het dimensioneren van infiltratievoorzieningen dient wel rekening gehouden te worden met kleilagen die
plaatselijk (voornamelijk in de diepere ondergrond) voorkomen. Daarnaast is er door de relatief hoge
waargenomen grondwaterstand (1,1 m-mv) beperkte ruimte in de onverzadigde zone voor infiltratie.




19 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme               >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>7       Betrouwbaarheid onderzoek
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden. Lycens B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit.


Het onderzoek is geheel conform de genoemde normen in dit rapport uitgevoerd.


Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen, is onderhavig onderzoek gebaseerd op het verrichten
van een beperkt aantal boringen en het nemen en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft
het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn welke
tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende
schade of gevolgen van welke aard ook.


Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding
van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek (bijvoorbeeld
door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders). Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering
van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de
onderzoeksresultaten.




20 Verkennend bodemonderzoek en geohydrologisch onderzoek Hertmerdwarsweg ong. te Hertme               >   12
september 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Locatie kaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                Onderzoekslocatie




Onderdeel      : Locatiekaart
Schaal         : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland)
Projectnummer : 2023-0409
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                           N




                                                                                                                                                                    Zw
                                                41




                                                                                                                                                                      ar
                                                                                                                                                                        tk
                                                                                                                                                                                                            W                             O




                                                                                                                                                                          ot
                                                                                                                                                                            te
                                                                                                                                                                              we
                            35




                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                           Z
                                                                                                                                                                                                          Legenda
                                                                                                                                                                                                                 Boring tot 0,5 m-mv
                                                                                                                                                                                                                 Boring tot 2,5 m-mv
                                                     43                                                                                                                                                          Boring tot 3,5 m-mv
                                                                                                                                                                                                                 Boring met peilbuis


                                                                                                      05

                                                                                                                                                                                                                 Onderzoekslocatie
                                                                                                                                                                                                                 Perceelgrens
                                  33                      45                                                                                                                                                     Bebouwing




                                                                            eg
                                                                         rsw
                                                                                                           01




                                                                       wa
     31




                                                                    erd
                                                                                                                               06
                                                                                                                                                                                                          Kadastraal bekend




                                                                 rtm
                                                                                                                                                                                                          Gemeente:        Borne




                                                               He
                                                                                                                                                                                                          Sectie:          M
                                                                                      14                                                                                                                  Nummer:          348

                                                                                                                15

                                                                                                                                    02

                                                                                                12
                                                                                                                                                               07


                                                                 13                                                  10

                                                                                           04

               19
                                                                                                                                         08


                                 17                                                              11
                                                                                                                          03




13
                                                                                                                               09
                                                                                                                                              Opdrachtgever


          15                               23
                                                                                      30
                                                                                                                                              Gemeente Borne
                                                21                                                                                            Type onderzoek     : Bodem-/geohydrologisch onderzoek   Projectnummer   :    2023-0409
                                                                                                                                                                                                      Bladnummer      :    1/1
                       eg




                                                                                                                                              Locatie            : Hertmerdwarsweg - Zwartkotteweg    Getekend        :    B. Franke
                    rsw




                                                                                                                                                                                                      Formaat         :    A3L
                  wa




                                                                                 28
               erd




                                                                                                                                              Fase               : Definitief                         Schaal          :    1 à 500
            rtm




                                                                                                                                                                                                      0      5        10             15                20   25
          He




                                                                                                                                              Tekening           : Situatietekening

                                                                                                                                              Projectleider      : B. Franke                                                   info@lycens.nl
                                      10                                                                                                                                                                                       T 0541 570 730
                                                                                                                                                                                                                               Copyright © Lycens BV
                                                                                                                                              Uitvoeringsdatum : 13 juli 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 3. Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 3




   Boring: 01                                                              Boring: 02
                             0     weiland                                                       0     weiland
     0                                                                      0
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, matig                                 Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                 1                 humeus, zwak wortelhoudend, sporen                                  humeus, zwak roesthoudend, donker
                                   roest, donkerbruin, Edelmanboor                      1              grijsbruin, Edelmanboor
                             30

                                   Zand zeer fijn, matig siltig, zwak                            40
                 2
                                   roesthoudend, neutraal beigebruin,                   2        50    Zand zeer fijn, matig siltig, sterk
    50                             Edelmanboor                             50
                             60                                                                        roesthoudend, neutraal roestbeige,
                                                                                                       Edelmanboor
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
                                   roest, neutraal witbruin, Edelmanboor                3              Zand zeer fijn, matig siltig, licht
                 3                                                                                     beigegrijs, Edelmanboor

                             100
   100                                                                     100
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
                                   roest, neutraal witbruin, Edelmanboor
                 4                                                                      4


                             150                                                                 150
   150                                                                     150
                                   Zand matig fijn, matig siltig, zwak                                 Zand zeer fijn, matig siltig, licht
                                   grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor                                  beigegrijs, Zuigerboor handmatig
                                   handmatig
                 5


   200                                                                     200




                                                                                                 240

                                                                                                 250   Zand zeer fijn, matig siltig, zwak
   250                                                                     250
                                                                                                       plantenresten houdend, licht
                                                                                                       beigegrijs, Zuigerboor handmatig

                             280

                                   Klei, matig siltig, Edelmanboor
                             300
   300
                                   Zand matig fijn, matig siltig, zwak
                             320   grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor
                                   handmatig



   Boring: 03                                                              Boring: 04
                             0     weiland                                                       0     weiland
     0                                                                      0
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, matig                                 Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                 1                 humeus, zwak roesthoudend, donker                    1              humeus, zwak roesthoudend, donker
                                   grijsbruin, Edelmanboor                                             grijsbruin, Edelmanboor
                             30                                                                  30

                                   Zand zeer fijn, matig siltig, sterk                                 Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
                 2                                                                      2
                             50    roesthoudend, neutraal beigebruin,                            50    roest, neutraal beigebruin,
    50                             Edelmanboor                             50                          Edelmanboor
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, sporen                                Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
                                   roest, neutraal beigebruin,                                         roest, brokken klei, neutraal
                 3                                                                      3
                                   Edelmanboor                                                         beigebruin, Edelmanboor

                             100                                                                 100
   100                                                                     100
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, sporen                                Zand zeer fijn, matig siltig, brokken
                                   plantenresten, neutraalgrijs,                                       klei, neutraalgrijs, Edelmanboor
                                   Edelmanboor
                 4                                                                      4


                             150                                                                 150
   150                                                                     150
                                   Zand zeer fijn, sterk siltig,                                       Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak
                                   neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig                                 grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor
                                                                                                       handmatig
                 5                                                                      5


   200                                                                     200

                             220                                                                 220

                                   Klei, matig siltig, neutraalgrijs,                                  Klei, matig siltig, sporen
                                   Edelmanboor                                                         plantenresten, neutraalgrijs,
                                                                                                       Zuigerboor handmatig
                             250                                                                 250
   250                                                                     250




Projectcode:     2023-0409                                                                  Boormeester:              N. Ruiter
Opdrachtgever:   Gemeente Borne                                                             Projectleider:            B. Franke
Projectnaam:     Hertmerdwarsweg te Hertme                                                  Schaal:                   1: 35


                                                                                                           getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 3




   Boring: 05                                                             Boring: 06
                             0     weiland                                                      0    weiland
     0                                                                     0
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, matig                               Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                 1                 humeus, zwak roesthoudend, donker                   1             humeus, zwak roesthoudend, donker
                                   grijsbruin, Edelmanboor                                           grijsbruin, Edelmanboor
                             30                                                                 30

                                   Zand zeer fijn, matig siltig, sporen                              Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
                 2                                                                     2
                             50    roest, neutraal beigebruin,                                  50   roest, neutraal beigebruin,
    50                             Edelmanboor                            50                         Edelmanboor
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
                                   roest, neutraal beigebruin,
                                   Edelmanboor

                             100
   100
                                   Zand zeer fijn, matig siltig,
                                   neutraalgrijs, Edelmanboor



                             150
   150
                                   Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak
                                   grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor
                                   handmatig



   200

                             220

                                   Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
                                   Edelmanboor
                             250
   250



   Boring: 07                                                             Boring: 08
                             0     weiland                                                      0    weiland
     0                                                                     0
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, matig                               Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                                   humeus, zwak roesthoudend, donker                                 humeus, zwak roesthoudend, donker
                                   grijsbruin, Edelmanboor                             1             grijsbruin, Edelmanboor
                 1
                                                                                                40

                             50                                                                 50   Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
    50                                                                    50
                                                                                                     roest, neutraal beigebruin,
                                                                                                     Edelmanboor

   Boring: 09                                                             Boring: 10
                             0     weiland                                                      0    weiland
     0                                                                     0
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, matig                               Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                                   humeus, zwak roesthoudend, donker                   1             humeus, zwak roesthoudend, donker
                 1                 grijsbruin, Edelmanboor                                           grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                30
                             40                                                                      Zand zeer fijn, matig siltig, sterk
                                                                                       2
                 2           50    Zand zeer fijn, matig siltig, zwak                           50   roesthoudend, neutraal roestbeige,
    50                                                                    50                         Edelmanboor
                                   humeus, matig roesthoudend,
                                   neutraal beigebruin, Edelmanboor

   Boring: 11                                                             Boring: 12
                             0     weiland                                                      0    weiland
     0                                                                     0
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, matig                               Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                                   humeus, zwak roesthoudend, donker                   1             humeus, zwak roesthoudend, donker
                                   grijsbruin, Edelmanboor                                           grijsbruin, Edelmanboor
                 1                                                                              30

                                                                                                     Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                                                                                       2
                             50                                                                 50   roesthoudend, neutraal beigebruin,
    50                                                                    50                         Edelmanboor




Projectcode:     2023-0409                                                                 Boormeester:            N. Ruiter
Opdrachtgever:   Gemeente Borne                                                            Projectleider:          B. Franke
Projectnaam:     Hertmerdwarsweg te Hertme                                                 Schaal:                 1: 35


                                                                                                         getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 3




   Boring: 13                                                             Boring: 14
                             0     weiland                                                      0    weiland
     0                                                                     0
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, matig                               Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                                   humeus, zwak roesthoudend, donker                   1             humeus, zwak roesthoudend, donker
                                   grijsbruin, Edelmanboor                                           grijsbruin, Edelmanboor
                 1                                                                              30

                                                                                                     Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
                                                                                       2
                             50                                                                 50   roest, neutraal beigebruin,
    50                                                                    50                         Edelmanboor
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
                                   roest, neutraal beigebruin,
                                   Edelmanboor



   100
                             110
                             120   Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
                                   Edelmanboor
                                   Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak
                                   grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor
   150                             handmatig




   200

                             220

                                   Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
                                   Zuigerboor handmatig
                             250
   250



   Boring: 15
                             0     weiland
     0
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, matig
                                   humeus, zwak roesthoudend, donker
                 1                 grijsbruin, Edelmanboor

                             40
                 2           50    Zand zeer fijn, matig siltig, sterk
    50
                                   roesthoudend, neutraal roestbeige,
                                   Edelmanboor
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, licht
                                   beigegrijs, Edelmanboor

   100




                             150
   150
                                   Zand zeer fijn, matig siltig, licht
                                   beigegrijs, Zuigerboor handmatig




   200


                             230

                                   Klei, matig zandig, zwak
                                   plantenresten houdend, licht
   250                             beigegrijs, Zuigerboor handmatig




   300




                               0
                             351
   350
                                   Zuigerboor handmatig, gestaakt, klei
                                   werd te droog voor de zuigerboor




Projectcode:     2023-0409                                                                 Boormeester:            N. Ruiter
Opdrachtgever:   Gemeente Borne                                                            Projectleider:          B. Franke
Projectnaam:     Hertmerdwarsweg te Hertme                                                 Schaal:                 1: 35


                                                                                                         getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur

                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig
                                                                                       matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                 Zand, kleiïg                                                          >0
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem
                                                                                       >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig
                                                                                       >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters

                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster


                                             overige toevoegingen
                                                                                   ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
veen                                                                               volumering

                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel
                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig


                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig


peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 4. Toetsingstabellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                            MM BG 1                                   MM BG 2                                    M03-4
Certificaatcode                         2023104336                                2023104336                                 2023104579
Boring(en)                              02, 03, 07, 08, 09, 10                    01, 04, 06, 11, 12, 13, 14, 15             03
Traject (m -mv)                         0,00 - 0,50                               0,00 - 0,50                                1,00 - 1,50
Humus                      % ds         2,90                                      3,40                                       2,50
Lutum                      % ds         2,70                                      2,20                                       2,80
Datum van toetsing                      19-7-2023                                 19-7-2023                                  21-7-2023
Monsterconclusie                        Voldoet aan Achtergrondwaarde             Voldoet aan Achtergrondwaarde              Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                        Meetwaarde          GSSD          Index Meetwaarde             GSSD          Index Meetwaarde            GSSD          Index

METALEN
Barium                     mg/kg ds        <20                <50 (6)                <20                 <53 (6)                <20                <49 (6)
Cadmium                    mg/kg ds         <0,20              <0,23      -0,03       <0,20               <0,23      -0,03       <0,20              <0,23      -0,03
Kobalt                     mg/kg ds         <3,0               <6,9       -0,05       <3,0                <7,2       -0,04       <3,0               <6,8       -0,05
Koper                      mg/kg ds         10                 20         -0,14        9,6                18,8       -0,14       <5,0               <6,9       -0,22
Kwik                       mg/kg ds         <0,050             <0,049        -0        0,061               0,086        -0       <0,050             <0,049        -0
Molybdeen                  mg/kg ds         <1,5               <1,1          -0       <1,5                <1,1          -0       <1,5               <1,1          -0
Nikkel                     mg/kg ds         <4,0               <7,7       -0,42       <4,0                <8,0       -0,41       <4,0               <7,7       -0,42
Lood                       mg/kg ds         15                 23         -0,06       19                  29         -0,04      <10                <11         -0,08
Zink                       mg/kg ds         22                 49         -0,16       25                  57         -0,14      <20                <32         -0,19

PAK
Naftaleen                  mg/kg ds         <0,050             <0,035                 <0,050              <0,035                 <0,050             <0,035
Fenanthreen                mg/kg ds         <0,050             <0,035                 <0,050              <0,035                 <0,050             <0,035
Anthraceen                 mg/kg ds         <0,050             <0,035                 <0,050              <0,035                 <0,050             <0,035
Fluorantheen               mg/kg ds          0,068              0,068                  0,076               0,076                 <0,050             <0,035
Benzo(a)anthraceen         mg/kg ds         <0,050             <0,035                 <0,050              <0,035                 <0,050             <0,035
Chryseen                   mg/kg ds         <0,050             <0,035                 <0,050              <0,035                 <0,050             <0,035
Benzo(k)fluorantheen       mg/kg ds         <0,050             <0,035                 <0,050              <0,035                 <0,050             <0,035
Benzo(a)pyreen             mg/kg ds         <0,050             <0,035                 <0,050              <0,035                 <0,050             <0,035
Benzo(g,h,i)peryleen       mg/kg ds         <0,050             <0,035                 <0,050              <0,035                 <0,050             <0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen   mg/kg ds         <0,050             <0,035                 <0,050              <0,035                 <0,050             <0,035
PAK 10 VROM                mg/kg ds                             0,38      -0,03                            0,39      -0,03                          <0,35      -0,03

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                mg/kg ds                            <0,017        -0                           <0,014     -0,01                          <0,020        -0
PCB 28                     mg/kg ds         <0,0010            <0,0024                <0,0010             <0,0021                <0,0010            <0,0028
PCB 52                     mg/kg ds         <0,0010            <0,0024                <0,0010             <0,0021                <0,0010            <0,0028
PCB 101                    mg/kg ds         <0,0010            <0,0024                <0,0010             <0,0021                <0,0010            <0,0028
PCB 118                    mg/kg ds         <0,0010            <0,0024                <0,0010             <0,0021                <0,0010            <0,0028
PCB 138                    mg/kg ds         <0,0010            <0,0024                <0,0010             <0,0021                <0,0010            <0,0028
PCB 153                    mg/kg ds         <0,0010            <0,0024                <0,0010             <0,0021                <0,0010            <0,0028
PCB 180                    mg/kg ds         <0,0010            <0,0024                <0,0010             <0,0021                <0,0010            <0,0028

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12    mg/kg ds         <3,0                7,2 (6)               <3,0                 6,2 (6)               <3,0                8,4 (6)
Minerale olie C12 - C16    mg/kg ds         <5,0               12,1 (6)               <5,0                10,3 (6)               <5,0               14,0 (6)
Minerale olie C16 - C21    mg/kg ds         <5,0               12,1 (6)               <5,0                10,3 (6)               <5,0               14,0 (6)
Minerale olie C21 - C30    mg/kg ds        <11                 27 (6)                <11                  23 (6)                <11                 31 (6)
Minerale olie C30 - C35    mg/kg ds         <5,0               12,1 (6)                7,4                21,8 (6)               <5,0               14,0 (6)
Minerale olie C35 - C40    mg/kg ds         <6,0               14,5 (6)               <6,0                12,4 (6)               <6,0               16,8 (6)
Minerale olie C10 - C40    mg/kg ds        <35                <84         -0,02      <35                 <72         -0,02      <35                <98         -0,02

OVERIG
Droge stof                 % m/m            88,4               88,4                   88,0                88,0                   83,6               83,6
Lutum                      %                 2,7                                       2,2                                        2,8
Organische stof (humus)    %                 2,9                                       3,4                                        2,5
Gloeirest                  % (m/m) ds       97                                        96                                         97




Projectcode: 2023-0409
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                                           MM OG
Certificaatcode                                        2023104336
Boring(en)                                             01, 01, 01, 02, 03, 03, 04, 04, 04
Traject (m -mv)                                        0,50 - 2,00
Humus                                 % ds             0,70
Lutum                                 % ds             2,70
Datum van toetsing                                     19-7-2023
Monsterconclusie                                       Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                                       Meetwaarde              GSSD          Index

METALEN
Barium                                mg/kg ds             <20                   <50 (6)
Cadmium                               mg/kg ds              <0,20                 <0,24      -0,03
Kobalt                                mg/kg ds              <3,0                  <6,9       -0,05
Koper                                 mg/kg ds              <5,0                  <7,1       -0,22
Kwik                                  mg/kg ds              <0,050                <0,050        -0
Molybdeen                             mg/kg ds              <1,5                  <1,1          -0
Nikkel                                mg/kg ds              <4,0                  <7,7       -0,42
Lood                                  mg/kg ds             <10                   <11         -0,08
Zink                                  mg/kg ds             <20                   <32         -0,19

PAK
Naftaleen                             mg/kg ds              <0,050                <0,035
Fenanthreen                           mg/kg ds              <0,050                <0,035
Anthraceen                            mg/kg ds              <0,050                <0,035
Fluorantheen                          mg/kg ds              <0,050                <0,035
Benzo(a)anthraceen                    mg/kg ds              <0,050                <0,035
Chryseen                              mg/kg ds              <0,050                <0,035
Benzo(k)fluorantheen                  mg/kg ds              <0,050                <0,035
Benzo(a)pyreen                        mg/kg ds              <0,050                <0,035
Benzo(g,h,i)peryleen                  mg/kg ds              <0,050                <0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen              mg/kg ds              <0,050                <0,035
PAK 10 VROM                           mg/kg ds                                    <0,35      -0,03

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                           mg/kg ds                                    <0,025        0
PCB 28                                mg/kg ds              <0,0010               <0,0035
PCB 52                                mg/kg ds              <0,0010               <0,0035
PCB 101                               mg/kg ds              <0,0010               <0,0035
PCB 118                               mg/kg ds              <0,0010               <0,0035
PCB 138                               mg/kg ds              <0,0010               <0,0035
PCB 153                               mg/kg ds              <0,0010               <0,0035
PCB 180                               mg/kg ds              <0,0010               <0,0035

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12               mg/kg ds              <3,0                  10,5 (6)
Minerale olie C12 - C16               mg/kg ds              <5,0                  17,5 (6)
Minerale olie C16 - C21               mg/kg ds              <5,0                  17,5 (6)
Minerale olie C21 - C30               mg/kg ds             <11                    39 (6)
Minerale olie C30 - C35               mg/kg ds              <5,0                  17,5 (6)
Minerale olie C35 - C40               mg/kg ds              <6,0                  21,0 (6)
Minerale olie C10 - C40               mg/kg ds             <35                  <123         -0,01

OVERIG
Droge stof                            % m/m                 84,5                  84,5
Lutum                                 %                      2,7
Organische stof (humus)               %                     <0,7
Gloeirest                             % (m/m) ds           100




----------    : Geen toetsnorm aanwezig
<             : kleiner dan de detectielimiet
8,88          : <= Achtergrondwaarde
<=T           : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88          : <= Interventiewaarde
8,88          : > Interventiewaarde
6             : Heeft geen normwaarde
#             : verhoogde rapportagegrens
GSSD          : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index         : (GSSD - AW) / (I - AW)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Projectcode: 2023-0409
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                               AW       WO       IND        I

METALEN
Cadmium                             mg/kg ds     0,6      1,2      4,3     13
Kobalt                              mg/kg ds    15       35      190      190
Koper                               mg/kg ds    40       54      190      190
Kwik                                mg/kg ds     0,15     0,83     4,8     36
Molybdeen                           mg/kg ds     1,5     88      190      190
Nikkel                              mg/kg ds    35       39      100      100
Lood                                mg/kg ds    50      210      530      530
Zink                                mg/kg ds   140      200      720      720

PAK
PAK 10 VROM                         mg/kg ds     1,5      6,8     40      40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                         mg/kg ds     0,02     0,04     0,5     1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40             mg/kg ds   190      190      500     5000




Projectcode: 2023-0409
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                            01-1-1
Datum                                   20-7-2023
Filterdiepte (m -mv)                    1,70 - 2,70
Datum van toetsing                      16-8-2023
Monsterconclusie                        Overschrijding Streefwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                        Meetwaarde           GSSD                Index

METALEN
Barium                           µg/l       170                170                0,21
Cadmium                          µg/l         0,76               0,76             0,06
Kobalt                           µg/l        15                  15              -0,06
Koper                            µg/l         8,4                 8,4            -0,11
Kwik                             µg/l        <0,050              <0,035          -0,06
Molybdeen                        µg/l        <2,0                <1,4            -0,01
Nikkel                           µg/l        33                  33                0,3
Lood                             µg/l        <2,0                <1,4            -0,23
Zink                             µg/l        22                  22              -0,06

AROMATISCHE VERBINDINGEN
BTEX (som)                       µg/l        <0,90
Benzeen                          µg/l        <0,20               <0,14              -0
Ethylbenzeen                     µg/l        <0,20               <0,14           -0,03
Tolueen                          µg/l        <0,20               <0,14           -0,01
ortho-Xyleen                     µg/l        <0,10               <0,07
Xylenen (som)                    µg/l                            <0,21              0
meta-/para-Xyleen (som)          µg/l        <0,20               <0,14
Styreen (Vinylbenzeen)           µg/l        <0,20               <0,14           -0,02
Som 16 Aromatische               µg/l                            <0,77 (2,14)
oplosmiddelen

PAK
Naftaleen                        µg/l        <0,020              <0,014             0
PAK 10 VROM                      -                               <0,00020 (11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
CKW (som)                        µg/l        <1,6
1,3-Dichloorpropaan              µg/l        <0,20               <0,14
1,1-Dichloorpropaan              µg/l        <0,20               <0,14
Dichloorpropaan                  µg/l                            <0,42              -0
Dichloorpropanen (0,7 som,       µg/l         0,42
1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen   µg/l                            <0,14            0,01
1,1-Dichlooretheen               µg/l        <0,10               <0,07            0,01
cis-1,2-Dichlooretheen           µg/l        <0,10               <0,07
trans-1,2-Dichlooretheen         µg/l        <0,10               <0,07
Dichloormethaan                  µg/l        <0,20               <0,14               0
Trichloormethaan (Chloroform)    µg/l        <0,20               <0,14           -0,01
Tribroommethaan (bromoform)      µg/l        <0,20               <0,14 (14)
1,1-Dichloorethaan               µg/l        <0,20               <0,14           -0,01
1,2-Dichloorethaan               µg/l        <0,20               <0,14           -0,02
1,2-Dichloorpropaan              µg/l        <0,20               <0,14
1,1,1-Trichloorethaan            µg/l        <0,10               <0,07               0
1,1,2-Trichloorethaan            µg/l        <0,10               <0,07               0
Trichlooretheen (Tri)            µg/l        <0,20               <0,14           -0,05
Tetrachlooretheen (Per)          µg/l        <0,10               <0,07               0
Tetrachloormethaan (Tetra)       µg/l        <0,10               <0,07            0,01
Vinylchloride                    µg/l        <0,10               <0,07            0,01

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12          µg/l       <10                  7 (6)
Minerale olie C12 - C16          µg/l       <10                  7 (6)
Minerale olie C16 - C21          µg/l       <10                  7 (6)
Minerale olie C21 - C30          µg/l       <15                 11 (6)
Minerale olie C30 - C35          µg/l       <10                  7 (6)
Minerale olie C35 - C40          µg/l       <10                  7 (6)
Minerale olie C10 - C40          µg/l       <50                <35               -0,03




Projectcode: 2023-0409
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Streefwaarde
8,88         : > Streefwaarde
8,88         : > Interventiewaarde
>T           : Groter dan Tussenwaarde
11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2            : Enkele parameters ontbreken in de som
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - S) / (I - S)

             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                                 S      S Diep     Indicatief      I

METALEN
Barium                                                    µg/l                  50        200                    625
Cadmium                                                   µg/l                   0,4        0,06                   6
Kobalt                                                    µg/l                  20          0,7                  100
Koper                                                     µg/l                  15          1,3                   75
Kwik                                                      µg/l                   0,05       0,01                   0,3
Molybdeen                                                 µg/l                   5          3,6                  300
Nikkel                                                    µg/l                  15          2,1                   75
Lood                                                      µg/l                  15          1,7                   75
Zink                                                      µg/l                  65         24                    800

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                                   µg/l                   0,2                              30
Ethylbenzeen                                              µg/l                   4                               150
Tolueen                                                   µg/l                   7                              1000
Xylenen (som)                                             µg/l                   0,2                              70
Styreen (Vinylbenzeen)                                    µg/l                   6                               300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen                          µg/l                                           150

PAK
Naftaleen                                                 µg/l                   0,01                             70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropaan                                           µg/l                   0,8                              80
cis + trans-1,2-Dichlooretheen                            µg/l                   0,01                             20
1,1-Dichlooretheen                                        µg/l                   0,01                             10
Dichloormethaan                                           µg/l                   0,01                           1000
Trichloormethaan (Chloroform)                             µg/l                   6                               400
Tribroommethaan (bromoform)                               µg/l                                                   630
1,1-Dichloorethaan                                        µg/l                   7                               900
1,2-Dichloorethaan                                        µg/l                   7                               400
1,1,1-Trichloorethaan                                     µg/l                   0,01                            300
1,1,2-Trichloorethaan                                     µg/l                   0,01                            130
Trichlooretheen (Tri)                                     µg/l                  24                               500
Tetrachlooretheen (Per)                                   µg/l                   0,01                             40
Tetrachloormethaan (Tetra)                                µg/l                   0,01                             10
Vinylchloride                                             µg/l                   0,01                              5

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                                   µg/l                  50                               600




Projectcode: 2023-0409
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 5. Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Lycens
     T.a.v. Bjorn Franke
     Deventerstraat 10
     7570 AH OLDENZAAL




     Analysecertificaat
     Datum: 19-Jul-2023




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2023104336/1
     Uw project/verslagnummer                      2023-0409
     Uw projectnaam                                Hertmerdwarsweg te Hertme
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               14-Jul-2023

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2023-0409                                                     Certificaatnummer/Versie             2023104336/1
     Uw   projectnaam                          Hertmerdwarsweg te Hertme                                     Startdatum analyse                   14-Jul-2023
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  19-Jul-2023
     Uw   monsternemer                         N. Ruiter                                                     Rapportagedatum                      19-Jul-2023/07:04
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                  3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 88.4                       88.0                  84.5
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    2.9                       3.4                  <0.7
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      97                       96                  100
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                    2.7                       2.2                   2.7

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                  <20                       <20                   <20
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds               <0.20                    <0.20                    <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                     10                      9.6                  <5.0
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds            <0.050                      0.061                   <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5                       <1.5                  <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                 <4.0                       <4.0                  <4.0
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                     15                       19                  <10
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                     22                       25                  <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                  <11                       <11                   <11
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                 <5.0                        7.4                  <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <6.0                       <6.0                  <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  <35                       <35                   <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 118                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    MM BG 1                                                                                                                 Grond (AS3000)                13748924
2    MM BG 2                                                                                                                 Grond (AS3000)                13748925
3    MM OG                                                                                                                   Grond (AS3000)                13748926



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                      RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2023-0409                                                   Certificaatnummer/Versie                2023104336/1
     Uw   projectnaam                          Hertmerdwarsweg te Hertme                                   Startdatum analyse                      14-Jul-2023
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                     19-Jul-2023
     Uw   monsternemer                         N. Ruiter                                                   Rapportagedatum                         19-Jul-2023/07:04
                                                                                                           Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                           Pagina                                  2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2                  3

S    PCB 138                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
                                                                                                 1)                        1)                 1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0049                   0.0049                    0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Anthraceen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds             0.068                    0.076                   <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Chryseen                                                  mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
                                                                                                                                              1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds               0.38                       0.39                  0.35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM BG 1                                                                                                               Grond (AS3000)                   13748924
2    MM BG 2                                                                                                               Grond (AS3000)                   13748925
3    MM OG                                                                                                                 Grond (AS3000)                   13748926



                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                            TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                       RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023104336/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       13748924                      MM BG 1
       4413406AA                07                 0         50         13-Jul-2023                         1

       4413412AA                02                 0         40         13-Jul-2023                         1

       4413424AA                10                 0         30         13-Jul-2023                         1

       4413311AA                09                 0         40         13-Jul-2023                         1

       4413312AA                08                 0         40         13-Jul-2023                         1

       4413308AA                03                 0         30         13-Jul-2023                         1


       13748925                      MM BG 2
       4413648AA                01                 0         30         13-Jul-2023                         1

       4413414AA                06                 0         30         13-Jul-2023                         1

       4413307AA                15                 0         40         13-Jul-2023                         1

       4413325AA                14                 0         30         13-Jul-2023                         1

       4413305AA                11                 0         50         13-Jul-2023                         1

       4413320AA                12                 0         30         13-Jul-2023                         1

       4413128AA                13                 0         50         13-Jul-2023                         1

       4413416AA                04                 0         30         13-Jul-2023                         1


       13748926                      MM OG
       4413643AA                02                 100       150        13-Jul-2023                         4

       4413411AA                01                 60        100        13-Jul-2023                         3

       4413421AA                01                 100       150        13-Jul-2023                         4

       4413422AA                01                 150       200        13-Jul-2023                         5

       4413314AA                03                 50        100        13-Jul-2023                         3

       4413321AA                03                 150       200        13-Jul-2023                         5

       4413417AA                04                 50        100        13-Jul-2023                         3

       4413423AA                04                 100       150        13-Jul-2023                         4

       4413418AA                04                 150       200        13-Jul-2023                         5




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023104336/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023104336/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Lycens
     T.a.v. Bjorn Franke
     Deventerstraat 10
     7570 AH OLDENZAAL




     Analysecertificaat
     Datum: 20-Jul-2023




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2023104579/1
     Uw project/verslagnummer                      2023-0409
     Uw projectnaam                                Hertmerdwarsweg te Hertme
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               14-Jul-2023

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2023-0409                                                     Certificaatnummer/Versie             2023104579/1
     Uw   projectnaam                          Hertmerdwarsweg te Hertme                                     Startdatum analyse                   17-Jul-2023
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  20-Jul-2023
     Uw   monsternemer                         N. Ruiter                                                     Rapportagedatum                      20-Jul-2023/15:17
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 83.6
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    2.5
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      97
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                    2.8

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                  <20
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds               <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                 <3.0
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                 <5.0
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds            <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                 <4.0
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                  <10
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                  <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                 <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                  <11
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                 <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 118                                                   mg/kg ds        <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    M03-4                                                                                                                   Grond (AS3000)                13749828




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                      RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2023-0409                                                   Certificaatnummer/Versie             2023104579/1
     Uw   projectnaam                          Hertmerdwarsweg te Hertme                                   Startdatum analyse                   17-Jul-2023
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  20-Jul-2023
     Uw   monsternemer                         N. Ruiter                                                   Rapportagedatum                      20-Jul-2023/15:17
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    PCB 138                                                   mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010
                                                                                                 1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds           <0.050
S    Anthraceen                                                mg/kg ds           <0.050
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds           <0.050
S    Chryseen                                                  mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds           <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds           <0.050
                                                                                                 1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds               0.35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    M03-4                                                                                                                 Grond (AS3000)                13749828




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                           Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                         Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                           VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023104579/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       13749828                      M03-4
       4413316AA                03                 100       150        13-Jul-2023                         4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023104579/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023104579/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     Lycens
     T.a.v. Bjorn Franke
     Deventerstraat 10
     7570 AH OLDENZAAL




     Analysecertificaat
     Datum: 25-Jul-2023




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2023107604/1
     Uw project/verslagnummer                      2023-0409
     Uw projectnaam                                Hertmerdwarsweg te Hertme
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               21-Jul-2023

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2023-0409                                                     Certificaatnummer/Versie             2023107604/1
     Uw   projectnaam                          Hertmerdwarsweg te Hertme                                     Startdatum analyse                   21-Jul-2023
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  25-Jul-2023
     Uw   monsternemer                         N. Ruiter                                                     Rapportagedatum                      25-Jul-2023/11:55
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                     µg/L                170
S    Cadmium (Cd)                                                    µg/L               0.76
S    Kobalt (Co)                                                     µg/L                   15
S    Koper (Cu)                                                      µg/L                 8.4
S    Kwik (Hg)                                                       µg/L          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                  µg/L               <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                     µg/L                   33
S    Lood (Pb)                                                       µg/L               <2.0
S    Zink (Zn)                                                       µg/L                   22

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                         µg/L             <0.20
S    Tolueen                                                         µg/L             <0.20
S    Ethylbenzeen                                                    µg/L             <0.20
S    o-Xyleen                                                        µg/L             <0.10
S    m,p-Xyleen                                                      µg/L             <0.20
                                                                                                   1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L               0.21
     BTEX (som)                                                      µg/L             <0.90
S    Naftaleen                                                       µg/L          <0.020
S    Styreen                                                         µg/L             <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                 µg/L             <0.20
S    Trichloormethaan                                                µg/L             <0.20
S    Tetrachloormethaan                                              µg/L             <0.10
S    Trichlooretheen                                                 µg/L             <0.20
S    Tetrachlooretheen                                               µg/L             <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L             <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                  Water (AS3000)                13759771




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                      RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                2023-0409                                                   Certificaatnummer/Versie             2023107604/1
     Uw   projectnaam                          Hertmerdwarsweg te Hertme                                   Startdatum analyse                   21-Jul-2023
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  25-Jul-2023
     Uw   monsternemer                         N. Ruiter                                                   Rapportagedatum                      25-Jul-2023/11:55
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                        µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                  µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10
                                                                                                 1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L             <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                Water (AS3000)                13759771




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                           Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                         Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                           VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023107604/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       13759771                      01-1-1
       0801130869               01                 170       270        20-Jul-2023                         1

       0692256435               01                 170       270        20-Jul-2023                         2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023107604/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023107604/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEXN)                                 W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Styreen                                          W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                        W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                      W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vinylchloride                                    W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                          W0215            GC-FID                            pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 6. Definitie achtergrond, streef en interventiewaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>TOETSINGSCRITERIA

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond-
/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007
(Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)).


Achtergrondwaarde:
Deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer, waarvoor geldt dat geen sprake
is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk
voorkomende verhoogde gehalten in de grond.


Streefwaarde:
Deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van de
bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen.


Interventiewaarde:
Deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of
dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven
deze interventiewaarde is sprake van een sterke (bodem)verontreiniging.


Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien
het aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).


Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming
van een locatie, de bodemopbouw en de historische informatie.


Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).


In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Bijlage 7. Meetresultaten k-waarde onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>K-waarde berekening Hertmerdwarsweg te Hertme

project 2023-0409
datum       19-7-2023


Boring       Meting     Boor     Straal v/d    Bovenkant   Buis lengte   Grondwaterstand   K-waarde
                        diepte     buis         peilbuis
  nr           nr        cm         cm          cm + mv       cm             m -mv         m/24 uur
  01            1        120        3,5            0          120              1,1           2,18
  01            2        120        3,5            0          120              1,1           1,76
  02            1         80        3,5            0           80              1,1          56,18
  02            2         80        3,5            0           80              1,1          34,42
  03            1         60        3,5            0           60              1,1           6,37
  03            2         60        3,5            0           60              1,1           7,35
  04            1         50        3,5            0           50              1,1          13,40
  04            2         50        3,5            0           50              1,1           9,72




formule:                                                                      1,10          16,42


           ht= D - Ht




           Technische doorsnede               Omgekeerde Hooghoudt methode
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>K-waarde berekening Hertmerdwarsweg te Hertme

boring                     01                                  R              3,5        straal boorgat in cm
Meting                      1                                  H              120        diepte van het boorgat + opstelling in cm
project          2023-0409                                     H0              0         hoogte waterkolom start meting in cm
datum            19-7-2023


Grondwaterstand - mv                         1,1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis                             0 [cm + mv]
Diepte boorgat                               120 [cm]
Lengte buis                                  120 [cm]
Meettraject                               0-120 [cm-mv]


    Straal       Diepte         Waterstand       Waterstand        Tijd   Tijdstraject   K-waarde
  schutbuis      meting         onder bkpb       tov bodem     begin
         R           H             H0                   Ht          t       delta t           K
     cm              cm            cm                   cm         sec        sec         m/24 uur
     3,5             120           25,1                 94,9        0          0
     3,5             120            26                  94          2          2            7,06
                                                                                                                                                                            K-waarde curve
     3,5             120           26,6                 93,4        4          2            4,75
     3,5             120           27,5                 92,5        6          2            7,18
                                                                                                                                                16,00

     3,5             120           28,4                 91,6        8          2            7,25                                                14,00
     3,5             120           29,6                 90,4       10          2            9,77                                                12,00




                                                                                                                         K-waarde in m/24 uur
     3,5             120           30,8                 89,2       12          2            9,90                                                10,00
     3,5             120            32                  88         14          2            10,03
                                                                                                                                                 8,00
     3,5             120           33,5                 86,5       16          2            12,73
     3,5             120            35                  85         18          2            12,95
                                                                                                                                                 6,00

     3,5             120           36,5                 83,5       20          2            13,17                                                4,00
     3,5             120            38                  82         22          2            13,41                                                2,00
     3,5             120           39,5                 80,5       24          2            13,65                                                0,00
     3,5             120           40,7                 79,3       26          2            11,10
                                                                                                                                                -2,00 0   100   200   300     400   500            600   700   800       900      1000
     3,5             120           41,9                 78,1       28          2            11,26
     3,5             120           43,1                 76,9       30          2            11,43
     3,5             120            44                  76         32          2            8,69                                                                                                               Tijd in seconden
                                                                                                                                                                                          Reeks1
     3,5             120           45,2                 74,8       34          2            11,75
     3,5             120           46,1                 73,9       36          2            8,93
     3,5             120           47,3                 72,7       38          2            12,07
     3,5             120           48,2                 71,8       40          2            9,18
     3,5             120           49,4                 70,6       42          2            12,42
     3,5             120           50,3                 69,7       44          2            9,45
     3,5             120           50,9                 69,1       46          2            6,37
     3,5             120           51,8                 68,2       48          2            9,65
     3,5             120           52,4                 67,6       50          2            6,51
     3,5             120           53,3                 66,7       52          2            9,86
     3,5             120           54,2                 65,8       54          2            9,99
     3,5             120           54,8                 65,2       56          2            6,74
     3,5             120           55,4                 64,6       58          2            6,80
     3,5             120            56                  64         60          2            6,86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>K-waarde berekening Hertmerdwarsweg te Hertme

boring                     01                                R              3,5        straal boorgat in cm
Meting                      2                                H              120        diepte van het boorgat + opstelling in cm
project          2023-0409                                   H0              0         hoogte waterkolom start meting in cm
datum            19-7-2023


Grondwaterstand - mv                        1,1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis                           0 [cm + mv]
Diepte boorgat                             120 [cm]
Lengte buis                                120 [cm]
Meettraject                               0-120 [cm-mv]


    Straal       Diepte         Waterstand      Waterstand       Tijd   Tijdstraject    K-waarde
  schutbuis      meting         onder bkpb      tov bodem    begin
          R          H             H0                 Ht          t       delta t           K
      cm             cm            cm                 cm         sec        sec         m/24 uur
      3,5            120           25,6               94,4        0          0
      3,5            120           29,2               90,8        2          2            28,82                                                                      K-waarde curve
      3,5            120           30,7               89,3        4          2            12,34
      3,5            120           30,7               89,3        6          2             0,00                                                  35,00
      3,5            120            31                89          8          2             2,49                                                  30,00
      3,5            120           31,6               88,4       10          2             5,01
                                                                                                                                                 25,00
      3,5            120           31,9               88,1       12          2             2,52




                                                                                                                          K-waarde in m/24 uur
      3,5            120           32,5               87,5       14          2             5,06                                                  20,00
      3,5            120           33,4               86,6       16          2             7,65                                                  15,00
      3,5            120            34                86         18          2             5,15
      3,5            120           34,9               85,1       20          2             7,79
                                                                                                                                                 10,00

      3,5            120           35,6               84,4       22          2             6,11                                                   5,00
      3,5            120           36,1               83,9       24          2             4,40
                                                                                                                                                  0,00
      3,5            120            37                83         26          2             7,98                                                          0   200   400      600            800     1000             1200
      3,5            120           37,6               82,4       28          2             5,37                                                  -5,00
      3,5            120           38,5               81,5       30          2             8,12
      3,5            120           39,1               80,9       32          2             5,46                                                                                                  Tijd in seconden
      3,5            120           39,7               80,3       34          2             5,50
                                                                                                                                                                                  Reeks1

      3,5            120           40,3               79,7       36          2             5,54
      3,5            120           40,9               79,1       38          2             5,58
      3,5            120           41,5               78,5       40          2             5,62
      3,5            120           42,1               77,9       42          2             5,67
      3,5            120           42,7               77,3       44          2             5,71
      3,5            120            43                77         46          2             2,87
      3,5            120           43,6               76,4       48          2             5,78
      3,5            120           44,2               75,8       50          2             5,82
      3,5            120           44,5               75,5       52          2             2,93
      3,5            120           45,1               74,9       54          2             5,89
      3,5            120           45,7               74,3       56          2             5,93
      3,5            120            46                74         58          2             2,98
      3,5            120           46,6               73,4       60          2             6,01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>K-waarde berekening Hertmerdwarsweg te Hertme

boring                    02                               R              3,5        straal boorgat in cm
Meting                     1                               H              80         diepte van het boorgat + opstelling in cm
project          2023-0409                                 H0              0         hoogte waterkolom start meting in cm
datum            19-7-2023


Grondwaterstand - mv                      1,1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis                          0 [cm + mv]
Diepte boorgat                            80 [cm]
Lengte buis                               80 [cm]
Meettraject                              0-80 [cm-mv]


    Straal       Diepte        Waterstand     Waterstand       Tijd   Tijdstraject    K-waarde
  schutbuis      meting        onder bkpb      tov bodem   begin
          R          H            H0                Ht          t       delta t           K
      cm             cm           cm                cm         sec        sec         m/24 uur                                                                          K-waarde curve
      3,5            80           20,7              59,3        0          0
      3,5            80           24,3              55,7        2          2            45,90                                               200,00
      3,5            80           27,9              52,1        4          2            48,87                                               180,00
      3,5            80           31,2              48,8        6          2            47,76                                               160,00
      3,5            80           35,1              44,9        8          2            60,63




                                                                                                                     K-waarde in m/24 uur
                                                                                                                                            140,00
      3,5            80           37,5              42,5       10          2            39,89                                               120,00
      3,5            80           39,6              40,4       12          2            36,72
                                                                                                                                            100,00
      3,5            80           41,7              38,3       14          2            38,59
                                                                                                                                             80,00
      3,5            80           43,5              36,5       16          2            34,73
                                                                                                                                             60,00
      3,5            80           45,3              34,7       18          2            36,40
      3,5            80           47,2              32,8       20          2            40,43
                                                                                                                                             40,00

      3,5            80           48,6              31,4       22          2            31,24                                                20,00
      3,5            80           50,2              29,8       24          2            37,36                                                 0,00
      3,5            80           51,3              28,7       26          2            26,80
                                                                                                                                                     0   10   20   30     40   50            60   70   80         90      100
      3,5            80           52,8              27,2       28          2            38,15                                                                                                          Tijd in seconden
      3,5            80            54               26         30          2            31,97                                                                                       Reeks1

      3,5            80           55,2              24,8       32          2            33,38
      3,5            80           56,4              23,6       34          2            34,93
      3,5            80           58,8              21,2       36          2            75,11
      3,5            80           59,7              20,3       38          2            30,21
      3,5            80           60,6              19,4       40          2            31,47
      3,5            80           61,5              18,5       42          2            32,84
      3,5            80           62,5              17,5       44          2            38,24
      3,5            80           63,3              16,7       46          2            32,05
      3,5            80           64,3              15,7       48          2            42,08
      3,5            80           65,1              14,9       50          2            35,44
      3,5            80            66               14         52          2            41,96
      3,5            80           66,9              13,1       54          2            44,43
      3,5            80           67,8              12,2       56          2            47,21
      3,5            80           68,7              11,3       58          2            50,36
      3,5            80           69,6              10,4       60          2            53,96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>K-waarde berekening Hertmerdwarsweg te Hertme

boring                    02                               R              3,5        straal boorgat in cm
Meting                     2                               H              80         diepte van het boorgat + opstelling in cm
project          2023-0409                                 H0              0         hoogte waterkolom start meting in cm
datum            19-7-2023


Grondwaterstand - mv                      1,1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis                          0 [cm + mv]
Diepte boorgat                            80 [cm]
Lengte buis                               80 [cm]
Meettraject                              0-80 [cm-mv]


    Straal       Diepte        Waterstand     Waterstand       Tijd   Tijdstraject    K-waarde
  schutbuis      meting        onder bkpb      tov bodem   begin
          R          H            H0                Ht          t       delta t           K                                                                       K-waarde curve
      cm             cm           cm                cm         sec        sec         m/24 uur
      3,5            80           19,9              60,1        0          0                                                              160,00
      3,5            80           21,4              58,6        2          2            18,54
                                                                                                                                          140,00
      3,5            80           23,5              56,5        4          2            26,75
      3,5            80            26               54          6          2            33,13                                             120,00




                                                                                                                   K-waarde in m/24 uur
      3,5            80           27,7              52,3        8          2            23,39                                             100,00
      3,5            80           29,8              50,2       10          2            29,93
                                                                                                                                           80,00
      3,5            80           31,3              48,7       12          2            22,13
      3,5            80           34,3              45,7       14          2            46,30                                              60,00
      3,5            80           35,5              44,5       16          2            19,34                                              40,00
      3,5            80           36,7              43,3       18          2            19,85
      3,5            80           37,9              42,1       20          2            20,39
                                                                                                                                           20,00

      3,5            80           39,1              40,9       22          2            20,95                                               0,00
      3,5            80           40,3              39,7       24          2            21,55                                                      0   20   40   60   80     100    120   140        160       180
      3,5            80           41,5              38,5       26          2            22,18
                                                                                                                                                                                            Tijd in seconden
      3,5            80           42,7              37,3       28          2            22,86                                                                              Reeks1
      3,5            80           43,6              36,4       30          2            17,61
      3,5            80           44,8              35,2       32          2            24,13
      3,5            80            46               34         34          2            24,93
      3,5            80           46,9              33,1       36          2            19,25
      3,5            80           47,8              32,2       38          2            19,76
      3,5            80           48,7              31,3       40          2            20,29
      3,5            80           49,6              30,4       42          2            20,85
      3,5            80           50,5              29,5       44          2            21,44
      3,5            80           51,4              28,6       46          2            22,07
      3,5            80            52               28         48          2            15,08
      3,5            80           52,9              27,1       50          2            23,20
      3,5            80           54,7              25,3       52          2            48,65
      3,5            80           55,3              24,7       54          2            16,94
      3,5            80           55,8              24,2       56          2            14,41
      3,5            80           56,5              23,5       58          2            20,65
      3,5            80           57,1              22,9       60          2            18,16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>K-waarde berekening Hertmerdwarsweg te Hertme

boring                    03                               R              3,5        straal boorgat in cm
Meting                     1                               H              60         diepte van het boorgat + opstelling in cm
project          2023-0409                                 H0              0         hoogte waterkolom start meting in cm
datum            19-7-2023


Grondwaterstand - mv                      1,1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis                          0 [cm + mv]
Diepte boorgat                            60 [cm]
Lengte buis                               60 [cm]
Meettraject                              0-60 [cm-mv]


    Straal       Diepte        Waterstand     Waterstand       Tijd   Tijdstraject    K-waarde
  schutbuis      meting        onder bkpb      tov bodem   begin
          R          H            H0                Ht          t       delta t           K                                                                          K-waarde curve
      cm             cm           cm                cm         sec        sec         m/24 uur
      3,5            60           6,1               53,9        0          0                                                              120,00
      3,5            60           6,2               53,8        2          2             1,36
      3,5            60           6,8               53,2        4          2             8,20
                                                                                                                                          100,00

      3,5            60           6,8               53,2        6          2             0,00




                                                                                                                   K-waarde in m/24 uur
                                                                                                                                           80,00
      3,5            60           7,3               52,7        8          2             6,90
      3,5            60           7,7               52,3       10          2             5,57                                              60,00
      3,5            60           7,9               52,1       12          2             2,80
                                                                                                                                           40,00
      3,5            60           8,3               51,7       14          2             5,63
      3,5            60           8,9               51,1       16          2             8,52                                              20,00
      3,5            60           9,8               50,2       18          2            12,97
                                                                                                                                            0,00
      3,5            60            10               50         20          2             2,91
                                                                                                                                                   0   100   200   300   400    500     600   700        800       900
      3,5            60            11               49         22          2            14,74                                             -20,00
      3,5            60           11,6              48,4       24          2             8,98
      3,5            60           12,1              47,9       26          2             7,57
                                                                                                                                                                                                Tijd in seconden
      3,5            60           13,1              46,9       28          2            15,36                                                                                  Reeks1
      3,5            60           13,6              46,4       30          2             7,80
      3,5            60           14,3              45,7       32          2            11,06
      3,5            60           14,8              45,2       34          2             8,00
      3,5            60           15,5              44,5       36          2            11,34
      3,5            60           16,1              43,9       38          2             9,86
      3,5            60           16,3              43,7       40          2             3,32
      3,5            60           16,9              43,1       42          2            10,04
      3,5            60           17,5              42,5       44          2            10,17
      3,5            60           18,1              41,9       46          2            10,31
      3,5            60           18,4              41,6       48          2             5,21
      3,5            60           18,7              41,3       50          2             5,24
      3,5            60           19,4              40,6       52          2            12,38
      3,5            60           19,7              40,3       54          2             5,37
      3,5            60           20,3              39,7       56          2            10,85
      3,5            60           20,5              39,5       58          2             3,65
      3,5            60           20,9              39,1       60          2             7,36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>K-waarde berekening Hertmerdwarsweg te Hertme

boring                    03                               R              3,5        straal boorgat in cm
Meting                     2                               H              60         diepte van het boorgat + opstelling in cm
project          2023-0409                                 H0              0         hoogte waterkolom start meting in cm
datum            19-7-2023


Grondwaterstand - mv                      1,1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis                          0 [cm + mv]
Diepte boorgat                            60 [cm]
Lengte buis                               60 [cm]
Meettraject                              0-60 [cm-mv]


    Straal       Diepte        Waterstand     Waterstand       Tijd   Tijdstraject    K-waarde
  schutbuis      meting        onder bkpb      tov bodem   begin
          R          H            H0                Ht          t       delta t           K                                                                        K-waarde curve
      cm             cm           cm                cm         sec        sec         m/24 uur
      3,5            60           6,9               53,1        0          0                                                              120,00
      3,5            60           6,9               53,1        2          2             0,00
      3,5            60           7,2               52,8        4          2             4,14
                                                                                                                                          100,00

      3,5            60           7,2               52,8        6          2             0,00




                                                                                                                   K-waarde in m/24 uur
                                                                                                                                           80,00
      3,5            60           7,2               52,8        8          2             0,00
      3,5            60           7,5               52,5       10          2             4,16                                              60,00
      3,5            60           7,5               52,5       12          2             0,00
                                                                                                                                           40,00
      3,5            60           7,8               52,2       14          2             4,19
      3,5            60           7,8               52,2       16          2             0,00                                              20,00
      3,5            60           7,8               52,2       18          2             0,00
                                                                                                                                            0,00
      3,5            60           7,8               52,2       20          2             0,00
                                                                                                                                                   0   100   200   300    400            500   600          700         800
      3,5            60           8,1               51,9       22          2             4,21                                             -20,00
      3,5            60           8,1               51,9       24          2             0,00
      3,5            60           8,4               51,6       26          2             4,23
                                                                                                                                                                                                     Tijd in seconden
      3,5            60           8,4               51,6       28          2             0,00                                                                                   Reeks1
      3,5            60           8,4               51,6       30          2             0,00
      3,5            60           8,7               51,3       32          2             4,26
      3,5            60            9                51         34          2             4,28
      3,5            60           9,3               50,7       36          2             4,31
      3,5            60           9,6               50,4       38          2             4,33
      3,5            60           9,9               50,1       40          2             4,36
      3,5            60           10,2              49,8       42          2             4,38
      3,5            60           10,5              49,5       44          2             4,41
      3,5            60           10,8              49,2       46          2             4,43
      3,5            60           11,4              48,6       48          2             8,95
      3,5            60           11,7              48,3       50          2             4,51
      3,5            60            12               48         52          2             4,54
      3,5            60           12,6              47,4       54          2             9,16
      3,5            60           12,9              47,1       56          2             4,62
      3,5            60           13,2              46,8       58          2             4,65
      3,5            60           13,5              46,5       60          2             4,68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>K-waarde berekening Hertmerdwarsweg te Hertme

boring                    04                               R              3,5        straal boorgat in cm
Meting                     1                               H              50         diepte van het boorgat + opstelling in cm
project          2023-0409                                 H0              0         hoogte waterkolom start meting in cm
datum            19-7-2023


Grondwaterstand - mv                      1,1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis                          0 [cm + mv]
Diepte boorgat                            50 [cm]
Lengte buis                               50 [cm]
Meettraject                              0-50 [cm-mv]


    Straal       Diepte        Waterstand     Waterstand       Tijd   Tijdstraject    K-waarde
  schutbuis      meting        onder bkpb      tov bodem   begin
          R          H            H0                Ht          t       delta t           K                                                                       K-waarde curve
      cm             cm           cm                cm         sec        sec         m/24 uur
      3,5            50           1,7               48,3        0          0                                                              140,00
      3,5            50           2,1               47,9        2          2             6,06
                                                                                                                                          120,00
      3,5            50           2,6               47,4        4          2             7,64
      3,5            50           3,6               46,4        6          2            15,52                                             100,00




                                                                                                                   K-waarde in m/24 uur
      3,5            50           4,1               45,9        8          2             7,88                                              80,00
      3,5            50           5,4               44,6       10          2            20,89
                                                                                                                                           60,00
      3,5            50           6,5               43,5       12          2            18,14
      3,5            50           7,7               42,3       14          2            20,30                                              40,00
      3,5            50            9                41         16          2            22,62                                              20,00
      3,5            50           9,8               40,2       18          2            14,27
      3,5            50            11               39         20          2            21,92
                                                                                                                                            0,00
                                                                                                                                                   0   50   100   150    200            250   300          350         400
      3,5            50           11,9              38,1       22          2            16,87                                             -20,00
      3,5            50           12,9              37,1       24          2            19,19
      3,5            50           13,4              36,6       26          2             9,78
                                                                                                                                                                                                    Tijd in seconden
      3,5            50           14,4              35,6       28          2            19,95                                                                                  Reeks1
      3,5            50           14,9              35,1       30          2            10,18
      3,5            50           15,8              34,2       32          2            18,67
      3,5            50           16,7              33,3       34          2            19,15
      3,5            50           17,1              32,9       36          2             8,67
      3,5            50           17,9              32,1       38          2            17,64
      3,5            50           18,6              31,4       40          2            15,78
      3,5            50           19,1              30,9       42          2            11,48
      3,5            50           19,7              30,3       44          2            14,01
      3,5            50           20,3              29,7       46          2            14,27
      3,5            50           20,9              29,1       48          2            14,55
      3,5            50           21,3              28,7       50          2             9,86
      3,5            50           21,8              28,2       52          2            12,50
      3,5            50           22,2              27,8       54          2            10,15
      3,5            50           22,7              27,3       56          2            12,89
      3,5            50           23,4              26,6       58          2            18,42
      3,5            50           23,6              26,4       60          2             5,35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>K-waarde berekening Hertmerdwarsweg te Hertme

boring                    04                               R              3,5        straal boorgat in cm
Meting                     2                               H              50         diepte van het boorgat + opstelling in cm
project          2023-0409                                 H0              0         hoogte waterkolom start meting in cm
datum            19-7-2023


Grondwaterstand - mv                      1,1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis                          0 [cm + mv]
Diepte boorgat                            50 [cm]
Lengte buis                               50 [cm]
Meettraject                              0-50 [cm-mv]


    Straal       Diepte        Waterstand     Waterstand       Tijd   Tijdstraject    K-waarde
  schutbuis      meting        onder bkpb      tov bodem   begin
          R          H            H0                Ht          t       delta t           K                                                                    K-waarde curve
      cm             cm           cm                cm         sec        sec         m/24 uur
      3,5            50           1,4               48,6        0          0                                                              120,00
      3,5            50           1,7               48,3        2          2             4,51
      3,5            50           1,7               48,3        4          2             0,00
                                                                                                                                          100,00

      3,5            50            2                48          6          2             4,54




                                                                                                                   K-waarde in m/24 uur
                                                                                                                                           80,00
      3,5            50           2,3               47,7        8          2             4,57
      3,5            50           2,3               47,7       10          2             0,00                                              60,00
      3,5            50           2,3               47,7       12          2             0,00
                                                                                                                                           40,00
      3,5            50           2,6               47,4       14          2             4,60
      3,5            50           2,9               47,1       16          2             4,62                                              20,00
      3,5            50           2,9               47,1       18          2             0,00
                                                                                                                                            0,00
      3,5            50           3,2               46,8       20          2             4,65
                                                                                                                                                   0   100   200      300            400      500             600
      3,5            50           3,5               46,5       22          2             4,68                                             -20,00
      3,5            50           3,8               46,2       24          2             4,71
      3,5            50           4,1               45,9       26          2             4,74
                                                                                                                                                                                           Tijd in seconden
      3,5            50           4,4               45,6       28          2             4,77                                                                               Reeks1
      3,5            50           4,4               45,6       30          2             0,00
      3,5            50           4,7               45,3       32          2             4,80
      3,5            50           5,3               44,7       34          2             9,69
      3,5            50           5,6               44,4       36          2             4,89
      3,5            50           5,9               44,1       38          2             4,92
      3,5            50           6,5               43,5       40          2             9,95
      3,5            50           6,8               43,2       42          2             5,02
      3,5            50           7,4               42,6       44          2            10,15
      3,5            50           7,7               42,3       46          2             5,13
      3,5            50            8                42         48          2             5,16
      3,5            50           8,6               41,4       50          2            10,43
      3,5            50           9,2               40,8       52          2            10,57
      3,5            50           9,5               40,5       54          2             5,34
      3,5            50           10,1              39,9       56          2            10,80
      3,5            50           10,4              39,6       58          2             5,46
      3,5            50           10,7              39,3       60          2             5,50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
                                 Aanvraagformulier

         Normale procedure in Waterschap Vechtstromen

Algemene informatie
Aanvraag gestart     19-07-2023 10:44
Aanvraag ingediend   19-07-2023 10:53
Aanvraagnummer       00014965
Bevoegd gezag        Waterschap Vechtstromen
E-mailadres          b.kamphuis@lycens.nl
Naam aanvraag        Normale procedure


Op basis van onderstaande locatie




19-07-2023 10:53                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                             Aanvraagformulier

Vragen en antwoorden uit de aanvraag
Wat is uw naam?                                      Bouke Kamphuis

Wat is uw emailadres?                                b.kamphuis@lycens.nl

Wat is uw telefoonnummer?                            0626466239

Doet u een aanvraag namens uzelf?                    Nee

Namens wie vraagt u een watertoets aan?              Tim Boswerger

Wat is het emailadres van de initiatiefnemer?        t.boswerger@borne.nl

Wat is het telefoonnummer van de initiatiefnemer?    0641552835

Is er contact geweest met de gemeente?               Ja

Geef hier de naam van de contactpersoon van de       Tim Boswerger
gemeente.

Wat is het emailadres van de contactpersoon?         t.boswerger@borne.nl

Wat is de naam van het plan?                         Roskam Landen fase 2

Geef een korte omschrijving van het plan.            Realisatie 9 wooneenheden Hertme noord met
                                                     bijbehorende infrastructuur en tuinen.

Wat is de toename aan verharding (bestrating en      3200
bebouwing) binnen het plangebied in m2?

Wat is het adres van het plan?                       Hertmerdwarsweg

Wilt u een bijlage toevoegen van het plan?           Ja

Voeg een bijlage toe.                                bestandsnaam: 2023-0409-RO.pdf

Wilt u nog een bijlage toevoegen?                    Nee

Hoeveel wooneenheden gaat u realiseren?              9

Is er in of rondom het plangebied sprake van         Nee
wateroverlast of grondwateroverlast?

In welk type rioolstelsel ligt het plan?             Gemengd stelsel

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in   Nee
ontwikkeling is?




19-07-2023 10:53                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                       Aanvraagformulier

Op basis van de check is onderstaande nodig
1. Normale procedure
Wat moet ik doen?




19-07-2023 10:53                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                           Aanvraagformulier
datum dossiercode


Geachte heer/mevrouw ,


U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets
(www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het
watertoetsproces moet worden doorlopen.


Watertoetsproces:


Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om
het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed
van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het
voorkeursbeleid dat is geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het
waterschap te betrekken bij het plan. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal
worden voorbereid. Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO
adviseur.


Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl

•   gemeente Hardenberg
•   gemeente Losser
•   gemeente Ommen


Frits Huttenhuis f.huttenhuis@vechtstromen.nl

•   gemeente Borne
•   gemeente Coevorden
•   gemeente Hellendoorn
•   gemeente Oldenzaal


Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl

•   gemeente Dinkelland
•   gemeente Enschede
•   gemeente Tubbergen


Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl

•   gemeente Almelo
•   gemeente Rijssen-Holten
•   gemeente Wierden


Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl




19-07-2023 10:53                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                          Aanvraagformulier
•   gemeente Borger-Odoorn
•   gemeente De Wolden
•   gemeente Emmen
•   gemeente Hoogeveen
•   gemeente Midden-Drenthe
•   gemeente Twenterand


Tom Pikkemaat T.pikkemaat@vechtstromen.nl

•   gemeente Berkelland
•   gemeente Haaksbergen
•   gemeente Hengelo
•   gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.


Algemene info: In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving
wordt toegezonden aan de instanties die bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan
kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl.


Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website http://
www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in
dit document.




19-07-2023 10:53                                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Bijlage 4




            Quickscan Flora & Fauna
            Roskam Landen fase 2, Hertme
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Quickscan Flora & Fauna
Roskam Landen fase 2, Hertme
Projectnummer: 2023-0409
Datum: 26-7-2023
Versie 1.0
Opdrachtgever: Gemeente Borne


Jessica Martens                 Ben ten Oever
Adviseur Ecologie               Projectleider Ecologie
j.martens@lycens.nl             b.tenoever@lycens.nl
M 06 820 908 90                 M 06 160 074 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Samenvatting .................................................................................................................. 4

1. Inleiding ..................................................................................................................... 6

2. De ontwikkeling .......................................................................................................... 7
     2.1. Plangebied ............................................................................................................................................................. 7
     2.2. Voorgenomen activiteiten .................................................................................................................................. 8
     2.3. Onderzoeksgebied ............................................................................................................................................... 8


3. Natuurwetgeving en -beleid ..................................................................................... 10
     3.1. Inleiding ................................................................................................................................................................ 10
     3.2. Gebiedsbescherming ......................................................................................................................................... 10
     3.3. Soortenbescherming ......................................................................................................................................... 10
     3.4. Houtopstanden ................................................................................................................................................... 12


4. Gebiedsbescherming ................................................................................................ 13
     4.1. Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschappen ............................................................................ 13
     4.2. Natura 2000.......................................................................................................................................................... 14
     4.3. Slotconclusie ....................................................................................................................................................... 15


5. Soortenbescherming ................................................................................................ 16
     5.1. Hypothese en bureauonderzoek ..................................................................................................................... 16
     5.2. Methode ................................................................................................................................................................ 16
     5.3. Resultaten en wettelijke consequenties ....................................................................................................... 18
     5.4. Slotconclusie ....................................................................................................................................................... 22


6. Houtopstanden ........................................................................................................ 24

7. Conclusie .................................................................................................................. 25

8. Advies en vervolgstappen ......................................................................................... 27

9. Bronnen .................................................................................................................... 28

Bijlagen .......................................................................................................................... 29
     Bijlage 1: Foto s ............................................................................................................................................................. 30
     Bijlage 2: Toelichting Wet natuurbescherming ...................................................................................................... 32




3     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme                                                 26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Er zijn concrete plannen voor de realisatie van negen woningen op een agrarisch perceel aan de noordzijde van
Hertme, gemeente Borne (provincie Overijssel). Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding
van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Lycens B.V. is gevraagd om de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen.


Het onderzoeksgebied is op 3 juli 2023 onderzocht op de (potentiÇle) aanwezigheid van beschermde planten,
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, zoals
foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief
effect hebben op houtopstanden en beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland en
Nationaal landschappen.


Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming
Het onderzoeksgebied ligt buiten gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap behoren.
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap kent geen externe werking. Vanwege
de ligging buiten deze gronden hebben hoeft er niet getoetst te worden aan het NNN en NA ten aanzien van het
provinciaal beleid. Er hoeft dan ook niet getoetst te worden aan provinciaal beleid. Uitvoering van de
voorgenomen activiteiten leidt niet tot consequenties ten aanzien van provinciaal beleid. Een negatief effect van
voorgenomen activiteiten op Natura 2000-gebied kan op basis van de uitgevoerde stikstofberekening uitgesloten
worden. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van
gebiedsbescherming.


Wettelijke consequenties m.b.t. soortenbescherming
De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde planten maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde diersoorten.
Beschermde diersoorten benutten het onderzoeksgebied als foerageergebied en mogelijk bezet een beschermd
grondgebonden zoogdier er een vaste rust- en/of voortplantingsplaats, bezetten amfibieÇn er een
(winter)rustplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen en ongewervelden bezetten geen vaste rust- of
voortplantingsplaats in het onderzoeksgebied en amfibieÇn bezetten er geen voortplantingsplaats.


Van de in het onderzoeksgebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van bezette vogelnesten
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de
voorgenomen activiteiten uit te voeren is september-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridisch
beschouwd wel plaatsvinden tijdens het broedseizoen van vogels mits geen bezette vogelnesten
beschadigd/vernield     worden.   Indien   de   voorgenomen     activiteiten    uitgevoerd   worden   tijdens   de
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet
vogelnest uit te sluiten.




4    Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme         26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Mogelijk komen algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieÇn voor binnen het
onderzoeksgebied. Deze soorten staan op de provinciale vrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen. Er hoeft dan
ook geen ontheffing voor de uitvoering van voorgenomen activiteiten te worden aangevraagd. Aanbevolen wordt
om buiten de kwetsbare periode (augustus-oktober) van de soorten aan het werk te gaan en ÄÄn richting op te
werken zodat de dieren de mogelijkheid hebben om te vluchten.


In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het onderzoeksgebied aanwezige
planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten
en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Door het uitvoeren
van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het onderzoeksgebied als foerageergebied tijdelijk
aangetast. Dit leidt echter niet tot wettelijke consequenties.


Wettelijke consequenties m.b.t. houtopstanden
In het onderzoeksgebied worden geen bomen aangetast. Toetsing aan de Wet natuurbescherming en/of de
gemeentelijke bomenverordening is derhalve niet aan de orde. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt
niet tot wettelijke consequenties in het kader van houtopstanden.




5    Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme         26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
Er zijn concrete plannen voor de realisatie van negen woningen op een agrarisch perceel aan de noordzijde van
Hertme, gemeente Borne (provincie Overijssel). Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding
van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Lycens B.V. is gevraagd om de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen.


In het onderzoeksgebied is gekeken naar de (potentiÇle) aanwezigheid van beschermde planten en dieren en
beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied en
houtopstanden.


Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Overijssel.




    Doel van deze rapportage
    De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als ÄÄn van de verschillende
    (milieu)onderzoeken in het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het
    wijzigen van het bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is
    uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening
    (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat
    opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de
    voorgenomen activiteiten. De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen
    activiteiten altijd van toepassing en het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke
    zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering. Om een goed ecologisch werkprotocol op te
    kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning in uitvoering, in te zetten materieel
    en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.



In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling beschreven. Hier wordt ingegaan op de ligging en beschrijving van het
plangebied, de voorgenomen activiteiten en het vaststellen van het onderzoeksgebied. Hoofdstuk 3 bevat uitleg
van natuurwetgeving en -beleid van voorliggend rapport. Hoofdstuk 4 bevat de uitwerking van
gebiedsbescherming. De uitwerking van soortenbescherming wordt in hoofdstuk 5 beschreven. In hoofdstuk 6
komt de uitwerking van de houtopstanden aan bod. In hoofdstuk 7 komt de conclusie aan de orde. In hoofdstuk
8 wordt het advies en de vervolgstappen beschreven. Voor de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar
hoofdstuk 9. In de bijlage zijn foto s van het onderzoeksgebied en aanvullende informatie te vinden.




6    Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme           26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>2. De ontwikkeling
2.1.     Plangebied
Situering
Het plangebied is gesitueerd aan de Hertmerdwarsweg en Zwartkotteweg te Hertme, gemeente Borne. Het is aan
de grens van de bebouwde kom gelegen waardoor het gebied omgeven wordt door zowel stedelijk als landelijk
gebied. In figuur 2.1 wordt de globale ligging van het plangebied (blauwe marker) weergegeven op een
topografische kaart.




Figuur 2.1: Globale ligging van het plangebied (blauwe marker) (bron: ruimtelijkeplannen.nl)



Beschrijving
Het plangebied bestaat uit een agrarisch perceel van bijna ÄÄn hectare groot. Het perceel bestaat grotendeels uit
Engels raaigras en op de perceelsgrenzen zijn enkele bomen aanwezig, voornamelijk zomereik. Aan enkele eiken
hangen vogelkastjes waarbij op enkele kasten nesten van de eikenprocessierups aanwezig waren. Ten tijde van
het veldbezoek had recent een evenement plaatsgevonden waardoor hekken, linten en fietsen aanwezig waren
op het perceel. Voor een verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 1. In figuur 2.2 wordt de
begrenzing (rode kader) van het plangebied weergegeven.




7      Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme              26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Figuur 2.2: Begrenzing (blauw kader) van het plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl)




2.2.     Voorgenomen activiteiten
Initiatiefnemer is voornemens om negen woningen te bouwen op een agrarisch perceel. Na de realisatie zal
verharding worden aangelegd en mogelijk beplanting. Er wordt geen beplanting gerooid. Een verbeelding van het
wenselijk eindbeeld ontbreekt.


De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
    uitvoeren grondverzet;
    bouwen woningen;
    aanleggen verharding en beplanting.



2.3.     Onderzoeksgebied
Mogelijk effect op beschermde soorten en/of gebieden
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:


Mogelijke tijdelijke invloeden:
    verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de werkzaamheden.


Mogelijke permanente invloeden:




8      Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme              26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>    mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaarrond
    beschermde nesten;
    vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
    aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten.


Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect op het plangebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een negatief
effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het plangebied. Dit wordt invloedsfeer
genoemd. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang van de tijdelijke en/of
permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een beschermde soort verschilt per
soort en/of soortgroep.


In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals
bouwwerkzaamheden.


Vaststellen van het onderzoeksgebied
Om de effecten van de voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het van belang ook buiten
het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan opgaande beplanting, agrarische
percelen en openbare ruimte. Mogelijk nestelen vogels in de opgaande beplanting welke als gevolg van
voorgenomen activiteiten gestoord kunnen worden. Om deze reden wordt alle opgaande beplanting binnen tien
meter rondom het plangebied meegenomen in het onderzoeksgebied.




9    Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme      26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>3. Natuurwetgeving en -beleid
3.1.    Inleiding
Bij een ruimtelijke ontwikkeling worden voorgenomen activiteiten op verschillende aspecten beoordeeld,
namelijk Natura 2000-gebieden, soortbescherming en houtopstanden. Hierbij is de provincie het bevoegd gezag.
Op een aantal terreinen vormt het Rijk echter het bevoegd gezag.



3.2.    Gebiedsbescherming
Natura 2000
Het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante gevolgen
voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel      zonder vergunning    niet toegestaan. Ook het vaststellen
van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het betreffende plan
significante gevolgen kan hebben op Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. ruimtebeslag), dient ook
gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door geluid, licht en
stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen in de voortoets
niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk. In
dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming.


Beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geËntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is daarna
opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Structuurvisie infrastructuur en ruimte
(SVIR). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil zeggen
dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep rechtvaardigen. In dat
geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.


Concrete beleidsregels ten aanzien van het NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel. In Overijssel wordt gesproken van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) en Nationaal landschappen (NA).



3.3.    Soortenbescherming
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten opgenomen
met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende beschermingsregimes
gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:




10     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme         26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Artikel 3.1: Soorten Vogelrichtlijn
1.   Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in
     artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
2.   Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen
     of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
3.   Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;
4.   Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
5.   Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is
     op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.


Artikel 3.5: Soorten Habitatrichtlijn
1.   Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de
     Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk
     verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;
2.   Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
3.   Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen;
4.   Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te
     beschadigen of te vernielen;
5.   Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij
     het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te
     snijden, te ontwortelen of te vernielen.


Artikel 3.10: Andere Soorten
1.   Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
     a.     onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieÇn, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers
            van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
     b.     onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a
            opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of;
     c.     onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun
            natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of
            te vernielen.


Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor eenieder om voldoende
zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.


De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de
zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat eenieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt
voor in het wild levende dieren en planten:




11        Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme         26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>     a.     dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
     b.     indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft
            om die gevolgen te voorkomen, of
     c.     voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan
            maakt.


Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van LNV)
de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld
dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb een ontheffing te worden aangevraagd. Voor vogels
geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat van instandhouding
niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categoriesoorten te werken volgens een goedgekeurde
gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen ontheffing nodig.



3.4.       Houtopstanden
Om het bosareaal in stand te blijven houden zijn regels opgenomen in de Wet Natuurbescherming ten aanzien
van houtopstanden (hoofdstuk 4). Meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod vormen
hierbij de kern. Deze regels zijn in het belang van zowel nationale als internationale natuur-, landschaps- en
milieudoelstellingen. In de Wet wordt een houtopstand gedefinieerd als zelfstandige eenheid van bomen,
boomvormers, struiken, hakhout of griend die:
     a.     een oppervlakte grond beslaat van 10 are of meer, of
     b.     bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.


Indien een houtopstand geheel of gedeeltelijk gerooid wordt, dient de rechthebbende binnen drie jaar dezelfde
grond her te beplanten. Herbeplanting die niet is aangeslagen dient binnen drie jaar vervangen te worden.
Wanneer natuurlijke verjonging geen optie is, moeten boomsoorten die bij de groeiplaats aansluiten worden
geplant.


Zoals beschreven in Artikel 4.1 heeft de Wet natuurbescherming geen betrekking op houtopstanden binnen de bij
besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom, houtopstanden op erven en tuinen,
fruitbomen en windschermen om boomgaarden, naaldbomen die bedoelt zijn als kerstbomen (niet ouder dan
twintig jaar), kweekgoed, ÄÄnrijige beplanting van populier of wilg langs landbouwgronden, wegbeplanting en
langs waterwegen, dunnen van een houtopstand en populieren, wilgen, essen of elzen die bedoelt zijn voor de
productie van houtige biomassa.


Wanneer bomen binnen de bebouwde kom van de Wet Natuurbescherming gekapt zullen worden is de
bomenverordening van de desbetreffende gemeente van kracht. Er zal nagegaan moeten worden wat de
gevolgen zijn en of er een gemeentelijke (omgevings-)vergunning nodig is voor het rooien van de houtopstanden.




12        Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme       26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>4. Gebiedsbescherming
4.1.     Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschappen
Ligging onderzoeksgebied t.o.v. NNN en NA
Het onderzoeksgebied ligt buiten gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap behoren.
Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren liggen op minimaal 330 meter afstand en gronden die tot
Nationaal landschap behoren liggen op minimaal 383 meter afstand van het onderzoeksgebied. In figuur 4.1
wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland (donkergroene en lichtblauwe kleur) en Nationaal landschap
(lichtgroene kleur) in de omgeving van het onderzoeksgebied (blauwe marker) weergegeven.




Figuur 4.1: Ligging onderzoeksgebied (blauwe marker) t.o.v. NNN (donkergroene en lichtblauwe kleur) en NA (lichtgroene kleur)
(bron: ruimtelijkeplannen.nl)



Effectbeoordeling
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap kent geen externe werking. Vanwege
de ligging buiten deze gronden hebben hoeft er niet getoetst te worden aan het NNN en NA ten aanzien van het
provinciaal beleid.




13     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme               26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Consequenties t.a.v. provinciaal beleid
Het onderzoeksgebied ligt buiten gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap behoren.
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap kent geen externe werking. Vanwege
de ligging buiten deze gronden hebben hoeft er niet getoetst te worden aan het NNN en NA ten aanzien van het
provinciaal beleid. Er hoeft dan ook niet getoetst te worden aan provinciaal beleid. Uitvoering van de
voorgenomen activiteiten leidt niet tot consequenties ten aanzien van provinciaal beleid.



4.2.     Natura 2000
Ligging onderzoeksgebied t.o.v. Natura 2000
Het onderzoeksgebied ligt buiten Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer is het meest
nabijgelegen Natura 2000-gebied en ligt op minimaal 7,4 kilometer afstand van het onderzoeksgebied. In figuur
4.2 wordt de ligging van Natura 2000-gebied (okergele kleur) in de omgeving van het onderzoeksgebied (blauwe
marker) weergegeven.




Figuur 4.2: Ligging onderzoeksgebied (blauwe marker) t.o.v. Natura 2000-gebied (okergele kleur) (bron: pdok.nl)



Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten
De uitvoering van fysieke activiteiten in een onderzoeksgebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een onderzoeksgebied. Als gevolg van




14     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme               26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>fysieke werkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, kunstlicht,
visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie.


Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het onderzoeksgebied
en Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura
2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand tussen
het onderzoeksgebied en Natura 2000-gebied is een negatief effect uitgesloten.


Stikstofgevoelige habitattypen
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van stikstofdepositie,
maar het Natura 2000-gebied Lonnekermeer bestaat voor een aanzienlijk deel uit stikstofgevoelige habitattypen.


Beoordeling stikstof: Realisatie- en gebruiksfase
Ten behoeve van de totale ontwikkeling wordt materiaal met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er een
tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de aan- en afvoer van materialen en personeel.
Daarnaast zal als gevolg van het realiseren van negen woning een toename van verkeersbewegingen plaatsvinden
in de gebruiksfase. Gelet op de ligging van het onderzoeksgebied ten opzichte van Natura 2000-gebied, kan een
negatief effect van stikstof op Natura 2000-gebied niet uitgesloten worden. Aan de hand van de uitgevoerde
stikstofberekening blijkt dat als gevolg van onderhavig project gedurende de realisatie- en gebruiksfase geen
sprake is van stikstofdeposities op de omliggende Natura 2000-gebieden hoger dan 0,00 mol/ha/j. Daarom vormt
het aspect stikstof in relatie tot Natura 2000-gebied geen belemmering voor de realisatie en de
vergunningverlening.


Consequenties t.a.v. WNB
Voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebied en leiden daarom niet tot wettelijke consequenties.



4.3.    Slotconclusie
Het onderzoeksgebied ligt buiten gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap behoren.
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap kent geen externe werking. Vanwege
de ligging buiten deze gronden hebben hoeft er niet getoetst te worden aan het NNN en NA ten aanzien van het
provinciaal beleid. Er hoeft dan ook niet getoetst te worden aan provinciaal beleid. Uitvoering van de
voorgenomen activiteiten leidt niet tot consequenties ten aanzien van provinciaal beleid. Een negatief effect van
voorgenomen activiteiten op Natura 2000-gebied kan op basis van de uitgevoerde stikstofberekening uitgesloten
worden. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van
gebiedsbescherming.




15     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme        26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>5. Soortenbescherming
5.1.      Hypothese en bureauonderzoek
Het onderzoeksgebied is voorafgaand het veldbezoek bestudeerd aan de hand van literatuur. De mogelijke
aanwezigheid van beschermde soorten is bepaald aan de hand van de van regionale en landelijke
verspreidingsatlassen, zoals RAVON, SOVON, Zoogdiervereniging en de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF).


De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied mogelijk tot een geschikte groeiplaats voor
(beschermde) plantensoorten en tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende
beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het onderzoeksgebied mogelijk
tot functioneel leefgebied van beschermde en/of algemene flora- en faunasoorten uit onderstaande
soortgroepen:
     amfibieÇn;
     flora;
     grondgebonden zoogdieren;
     ongewervelden;
     vleermuizen;
     vogels.


Reptielen
Het onderzoeksgebied is ongeschikt als leefgebied voor reptielen door het ontbreken van heide, broeihopen, een
goede ontwikkelde strooisellaag, ingerotte boomstobben of vegetatie van zeggen of russen. Tevens geven de
NDFF-verspreidingsgegevens van reptielen (NDFF, 2022) aan dat er in de omgeving van het onderzoeksgebied
geen beschermde soorten voorkomen.


Vissen en kreeftachtigen
Omdat er geen open water (sloten, vijvers, watergangen) in het onderzoeksgebied aanwezig zijn of niet negatief
worden beËnvloed, zijn beschermde vissoorten en kreeftachtigen niet meegenomen in voorliggend onderzoek.
Tevens geven de NDFF-verspreidingsgegevens van vissen en kreeftachtigen (NDFF, 2022) aan dat er in de
omgeving van het onderzoeksgebied geen beschermde soorten voorkomen.



5.2.      Methode
Veldbezoek
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 3 juli 2023 tijdens de daglichtperiode
met geschikte weersomstandigheden bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid
en potentiÇle aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker, zaklamp en zijn de in dit rapport
opgenomen afbeeldingen gemaakt.




16     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme      26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>AmfibieÇn
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieÇn. AmfibieÇn hebben de
winterverblijfplaats verlaten en, afhankelijk van de soort, bezetten amfibieÇn de land- of voortplantingsbiotoop.
AmfibieÇn in landbiotoop zitten overdag ook meestal weggekropen in holen en gaten in de grond of onder
strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen en zijn dan lastig waar te nemen.


Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van
de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieÇn en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het
onderzoeksgebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieÇnsoorten.


Flora
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar de groeiplaats van beschermde planten. In deze tijd van
het jaar bloeien de meeste soorten en is determinatie goed mogelijk. Het onderzoeksgebied is beoordeeld op
potentieel geschikte standplaatsen van planten. Beschermde planten komen hoofdzakelijk voor in de volgende
biotopen: zomen en ruigte, natte of droge storingsmilieu s, extensieve graslanden, akkers, moeras of
pioniermilieus met open en zonnige standplaatsen.


Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren.
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek. Verschillende beschermde grondgebonden
diersoorten hebben zogende zogen in deze tijd van het jaar en veel grondgebonden zoogdieren benutten de
voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de voortplantingsperiode.


Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-,
krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.


Ongewervelden
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar beschermde dagvlinders, libellen en overige
ongewervelden. Ongewervelden komen voor in waterelementen, natuurlijke oevers of plekken met essentiÇle
waardplanten voor beschermde ongewervelden zoals hooilanden, heidevelden en hoogveenmoerassen.


Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken en het voorkomen van essentiÇle waardplanten
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor ongewervelden.


Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiÇle rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen
en gebouwen. De gebouwen en bomen zijn beoordeeld op de geschiktheid als verblijfplaats. Daarbij is gekeken
naar potentiÇle verblijfplaatsen in en aan de gebouwen en bomen.




17      Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme       26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de
landschappelijke karakteristieken van het onderzoeksgebied.


Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat de meeste vogels in deze tijd van het jaar territorium-
indicerend gedrag (zingen/balts) vertonen en veel soorten een bezet nest hebben. Sommige standvogels (dit
zijn vogels die niet wegtrekken in de winter), zoals de huismus, steen- en kerkuil zijn doorgaans het hele jaar
door aanwezig in de buurt van de nest-/rustplaats.


In het onderzoeksgebied is gekeken naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in
het onderzoeksgebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels),
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. De bebouwing is o.a. onderzocht op de aanwezigheid van
huismussennesten. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede
inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.



5.3.      Resultaten en wettelijke consequenties
AmfibieÇn
Verspreiding en functie
Op basis van het veldbezoek, verspreidingsatlassen en NDFF wordt het onderzoeksgebied als functioneel
leefgebied voor verschillende beschermde amfibieÇnsoorten beschouwd, zoals gewone pad, bruine kikker en
kleine watersalamander. Er zijn geen waarnemingen bekend van streng beschermde amfibieÇnsoorten (NDFF,
2023).


Algemeen beschermde amfibieÇnsoorten benutten het onderzoeksgebied mogelijk als foerageergebied en
mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het
onderzoeksgebied. AmfibieÇn kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond. Het
onderzoeksgebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieÇnsoorten als kamsalamander,
rugstreeppad of poelkikker beschouwd. In het onderzoeksgebied zijn geen vennen, poelen of kleine plasjes
aanwezig.


Wettelijke consequenties
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een (winter)rustplaats
beschadigd of vernield. De in het onderzoeksgebied voorkomende amfibieÇn mogen niet gedood worden. Voor
het beschadigen/ vernielen van de rust- en voortplantingsplaats geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen.
Om te voorkomen dat deze dieren (opzettelijk) gedood worden, dienen ze weggejaagd of weggevangen te worden
en elders weer losgelaten te worden. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden,




18       Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme       26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. De functie van het
onderzoeksgebied als foerageergebied neemt mogelijk tijdelijk af, maar dit leidt niet tot wettelijke consequenties.


Conclusie
     Voor de aanwezige amfibieÇn geldt dat deze niet mogen worden gedood. Ze moeten worden weggevangen
     of er dient een ontheffing aangevraagd te worden.


Flora
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Gezien het intensieve beheer werd
dit ook niet verwacht. Daarnaast wordt het onderzoeksgebied op basis van verspreidingsatlassen en NDFF niet
als geschikt beschouwd voor het voorkomen van beschermde plantensoorten (NDFF, 2023).


Wettelijke consequenties
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen beschermde plantensoorten aangetast. Er
hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.


Conclusie
     Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties voor flora.


Grondgebonden zoogdieren
Verspreiding en functie
Op basis van het veldbezoek, verspreidingsatlassen en NDFF wordt het onderzoeksgebied als functioneel
leefgebied voor verschillende beschermde grondgebonden zoogdieren beschouwd. Er zijn geen waarnemingen
bekend van grondgebonden zoogdiersoorten (NDFF, 2023). Grondgebonden zoogdieren die in het
onderzoeksgebied voor kunnen komen zijn bosmuis, huisspitsmuis, steenmarter, haas en konijn.


De voorgenoemde muizensoorten bezetten mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in holen en gaten
in de grond. De steenmarter bezet geen vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het onderzoeksgebied. Er zijn
geen gebruikssporen aangetroffen welke eenvoudig vast te stellen zijn aan de hand van prooiresten en latrines.
Daarnaast ontbreekt dichte vegetatie en wordt het grasland intensief beheerd.


Wettelijke consequenties
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt
mogelijk een vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De in het onderzoeksgebied
voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten mogen niet gedood worden. Voor het beschadigen/vernielen van
de rust- en voortplantingsplaats geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen. Om te voorkomen dat deze
dieren (opzettelijk) gedood worden, dienen ze weggejaagd of weggevangen te worden en elders weer losgelaten
te worden. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een ontheffing van
de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. De functie van het onderzoeksgebied als foerageergebied
neemt mogelijk tijdelijk af, maar dit leidt niet tot wettelijke consequenties.




19      Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme          26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Conclusie
     Voor de aanwezige grondgebonden zoogdieren geldt dat deze niet mogen worden gedood. Ze moeten
     worden weggevangen of er dient een ontheffing aangevraagd te worden.


Ongewervelden
Verspreiding en functie
In het onderzoeksgebied zijn geen beschermde ongewervelden waargenomen en er zijn geen aanwijzingen
gevonden dat het onderzoeksgebied een geschikt habitat vormt voor beschermde ongewervelden. Er zijn
eveneens geen verspreidingsgegevens bekend van beschermde ongewervelden in en nabij het onderzoeksgebied
(NDFF, 2023). Beschermde dagvlinders en libellen zijn voornamelijk gebonden aan specifieke terreintypen zoals
droge- en vochtige heiden, vennen en hoogveen welke voornamelijk in natuurgebieden te vinden zijn. In het
onderzoeksgebied ontbreekt dergelijk habitat en er zijn geen geschikte waardplanten aanwezig van beschermde
ongewervelden.


Wettelijke consequenties
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen beschermde ongewervelden gedood en wordt
geen vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd of vernield. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt
niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het
kader van de Wnb.


Conclusie
     Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties voor ongewervelden.


Vleermuizen
Verspreiding en functie: verblijfplaats
Op basis van het veldbezoek, verspreidingsatlassen en NDFF wordt het onderzoeksgebied als functioneel
leefgebied voor verschillende beschermde vleermuissoorten beschouwd. Er zijn geen waarnemingen bekend van
vleermuissoorten in/nabij het onderzoeksgebied (NDFF, 2023).


Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
vleermuizen een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het onderzoeksgebied bezetten. Zo ontbreekt er
bebouwing binnen het onderzoeksgebied en beschikken de bomen niet over holen in de stam of losse schors.


Verspreiding en functie: foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis van
een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het onderzoeksgebied als een geschikt
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende soorten rond de
beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het onderzoeksgebied
niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.




20     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme        26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Verspreiding en functie: vliegroute
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige elementen
die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij lantaarnpalen
en gevels van woningen. Het onderzoeksgebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig
landschapselement en maakt daarom geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Daarnaast blijft
beplanting behouden.


Wettelijke consequenties
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood, wordt geen vaste
rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield en wordt geen essentieel foerageergebied of vliegroute
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden
om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.


Conclusie
     Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties voor vleermuizen.


Vogels
Verspreiding en functie
Op basis van het veldbezoek, verspreidingsatlassen en NDFF wordt het onderzoeksgebied als functioneel
leefgebied voor verschillende vogelsoorten beschouwd en zijn er waarnemingen bekend van onder andere
torenvalk, steenuil, patrijs en buizerd (NDFF, 2023). Vogelsoorten gebruiken het onderzoeksgebied als
foerageergebied en mogelijk nestelen verschillende vogelsoorten in de beplanting en in vogelkasten.
Vogelsoorten die mogelijk in het onderzoeksgebied nestelen zijn winterkoning, pimpelmees, koolmees, houtduif
en merel.


Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten aangetroffen in het onderzoeksgebied. Aan enkele zomereiken hangen
nestkasten waarvan de ingang bij enkele kasten niet toegankelijk is wegens nesten van de eikenprocessierups.
De patrijs gebruikt het onderzoeksgebied mogelijk als foerageergebied maar wegens het intensieve beheer en het
ontbreken van dichte vegetatie is het ongeschikt als nestlocatie. In het onderzoeksgebied zijn geen aanwijzingen
gevonden dat roofvogels en/of uilen er een vaste rust- of voortplantingsplaats bezetten. Vaste rust- en
voortplantingsplaatsen van roofvogels en uilen zijn doorgaans eenvoudig vast te stellen aan de hand van
schijtsporen, braakballen en ruiveren op de grond onder de zitplaats. Mogelijk wordt het perceel wel als
foerageergebied gebruikt door de steenuil en/of torenvalk. Gezien het relatief kleine oppervlak met de
omliggende agrarische percelen wordt het onderzoeksgebied niet als essentieel foerageergebied beschouwd.
Geadviseerd wordt om enkele maatregelen te nemen om het gebied wel als geschikt foerageergebied te
behouden voor de betreffende soorten. Dit kan door enkele van de volgende maatregelen te realiseren:
     creÇren    van    overhoeken,     kruidenzomen,      ruigten,    struwelen,    takkenrillen,    houtstapels,
     hoogstamboomgaarden;




21     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme        26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>     aanplanten van struiken en bomen die noten of vruchten dragen;
     aanleggen van een poel of vijver met flauwe oevers;
     zorgen voor voldoende zit- en uitkijkposten, bijvoorbeeld door het aanbrengen van paaltjes;
     plaatsen van nestkasten.


Wettelijke consequenties
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd, vernield en/of
verstoord. Van de in het onderzoeksgebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest beschermd,
niet het oude nest of de nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van
een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit
niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het
verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te
worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is september-februari.
Voorgenomen werkzaamheden mogen juridisch beschouwd wel plaatsvinden tijdens het broedseizoen van
vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield worden. Om dit te voorkomen dient dan een
broedvogelscan te worden uitgevoerd. De functie van het onderzoeksgebied als foerageergebied neemt mogelijk
tijdelijk af, maar dit leidt niet tot wettelijke consequenties.


Conclusie
     Uitvoeren voorgenomen activiteiten buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren).


Overige soorten
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten.
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.



5.4.      Slotconclusie
In tabel 5.1 en tabel 5.2 worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.


Tabel 5.1: Samenvatting van de wettelijke consequenties
 Soortgroep           Functie                Beschermde           Verbodsbepalingen                   Aandachtspunt
                                             soorten              (Wet natuurbescherming)
                                             onderzoeksgebied
 AmfibieÇn            Foerageergebied        Diverse soorten      Niet van toepassing; vrijstelling   Geen
                                                                  i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
 AmfibieÇn            (Winter)rustplaats     Diverse soorten      Niet van toepassing; vrijstelling   Geen
                                                                  i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
 AmfibieÇn            Voortplantingsplaats   Niet aanwezig        Niet van toepassing                 Geen
 AmfibieÇn            Doden van dieren       Diverse soorten      Art. 3.10 lid 1a                    Geen dieren doden:
                                                                                                      wegvangen of ontheffing
                                                                                                      aanvragen
 Flora                Standplaats            Niet aanwezig        Niet van toepassing                 Geen
 Grondgebonden        Foerageergebied        Diverse soorten      Niet van toepassing; vrijstelling   Geen
 zoogdieren                                                       i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling




22       Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme              26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre> Grondgebonden               Vaste        rust-        en    Diverse soorten            Niet van toepassing; vrijstelling           Geen
 zoogdieren                  voortplantingsplaats                                       i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
 Grondgebonden               Doden van dieren                Diverse soorten            Art. 3.10 lid 1a                            Geen dieren doden:
 zoogdieren                                                                                                                         wegvangen of ontheffing
                                                                                                                                    aanvragen
 Ongewervelden               Vaste        rust-        en    Niet aanwezig              Niet van toepassing                         Geen
                             voortplantingsplaats
 Ongewervelden               Doden van dieren                Niet aanwezig              Niet van toepassing                         Geen
 Vleermuizen                 Rust-                      of   Niet aanwezig              Niet van toepassing                         Geen
                             voortplantingsplaats
 Vleermuizen                 Essentieel                      Niet aanwezig              Niet van toepassing                         Geen
                             foerageergebied
 Vleermuizen                 Vliegroute                      Niet aanwezig              Niet van toepassing                         Geen
 Vleermuizen                 Doden van dieren                Niet van toepassing        Niet van toepassing                         Geen
 Vogels                      Foerageergebied                 Diverse soorten            Niet   van       toepassing; vrijstelling   Geen
                                                                                        i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
 Vogels                      Bezette    nesten       (niet   Diverse soorten            Art. 3.1 lid 2                              Werken buiten
                             jaarrond beschermd)                                                                                    voortplantingsperiode of
                                                                                                                                    broedvogelscan uitvoeren
 Vogels                      Jaarrond beschermde             Niet aanwezig              Niet van toepassing                         Geen
                             nest- en rustplaats
 Vogels                      Doden van dieren                Diverse soorten            Art. 3.1 lid 1                              Werken buiten
                                                                                                                                    voortplantingsperiode of
                                                                                                                                    broedvogelscan uitvoeren
 Overige     flora-   en     Dieren     en         overige   Niet aanwezig              Niet van toepassing                         Geen
 faunasoorten                functies




Tabel 5.2: Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per soortgroep
 Soortgroep            Vaste     rust     Voort-             Vliegroute        Essentieel       Wettelijke              Nader           Ontheffing vereist
                       plaats/            plantings-         (vleer-           foerageer-       consequenties           onderzoek
                       standplaats        plaats             muizen)           gebied                                   vereist
 AmfibieÇn             Ja                 Nee                n.v.t.            Nee              Ja                      Nee             Nee, tenzij dieren
                                                                                                                                        gedood worden
 Flora                 Nee                n.v.t.             n.v.t.            n.v.t.           Nee                     Nee             Nee
 Grondgebonden         Ja                 Ja                 n.v.t.            Nee              Ja                      Nee             Nee, tenzij dieren
 zoogdieren                                                                                                                             gedood worden
 Ongewervelden         Nee                Nee                n.v.t.            Nee              Nee                     Nee             Nee
 Vleermuizen           Nee                Nee                Nee               Nee              Nee                     Nee             Nee
 Vogels                Nee                Ja                 n.v.t.            Nee              Ja                      Nee             Nee, tenzij vogels
                                                                                                                                        gedood, bezette
                                                                                                                                        nesten verstoord,
                                                                                                                                        beschadigd of vernield
                                                                                                                                        worden




23        Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme                                     26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>6. Houtopstanden
In het onderzoeksgebied worden geen bomen aangetast. Toetsing aan de Wet natuurbescherming en/of de
gemeentelijke bomenverordening is derhalve niet aan de orde. De voorgenomen activiteiten leidt niet tot
wettelijke consequenties in het kader van houtopstanden.




24    Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme   26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>7. Conclusie
Conclusie m.b.t. gebiedsbescherming
Het onderzoeksgebied ligt buiten gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap behoren.
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap kent geen externe werking. Vanwege
de ligging buiten deze gronden hebben hoeft er niet getoetst te worden aan het NNN en NA ten aanzien van het
provinciaal beleid. Er hoeft dan ook niet getoetst te worden aan provinciaal beleid. Voorgenomen activiteiten
leidt niet tot consequenties ten aanzien van provinciaal beleid. Een negatief effect van voorgenomen activiteiten
op Natura 2000-gebied kan op basis van de uitgevoerde stikstofberekening uitgesloten worden. Uitvoering van
de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.


Conclusie m.b.t. soortenbescherming
De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde planten maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde diersoorten.
Beschermde diersoorten benutten het onderzoeksgebied als foerageergebied en mogelijk bezet een beschermd
grondgebonden zoogdier er een vaste rust- en/of voortplantingsplaats, bezetten amfibieÇn er een
(winter)rustplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen en ongewervelden bezetten geen vaste rust- of
voortplantingsplaats in het onderzoeksgebied en amfibieÇn bezetten er geen voortplantingsplaats.


Van de in het onderzoeksgebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van bezette vogelnesten
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de
voorgenomen activiteiten uit te voeren is september-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridisch
beschouwd wel plaatsvinden tijdens het broedseizoen van vogels mits geen bezette vogelnesten
beschadigd/vernield     worden.    Indien   de   voorgenomen     activiteiten   uitgevoerd   worden   tijdens   de
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet
vogelnest uit te sluiten.


Mogelijk komen algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieÇn voor binnen het
onderzoeksgebied. Deze soorten staan op de provinciale vrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen. Er hoeft dan
ook geen ontheffing voor de uitvoering van voorgenomen activiteiten te worden aangevraagd. Aanbevolen wordt
om buiten de kwetsbare periode (augustus-oktober) van de soorten aan het werk te gaan en ÄÄn richting op te
werken zodat de dieren de mogelijkheid hebben om te vluchten.


In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het onderzoeksgebied aanwezige
planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten
en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Door het uitvoeren
van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het onderzoeksgebied als foerageergebied tijdelijk
aangetast. Dit leidt echter niet tot wettelijke consequenties.




25    Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme          26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Conclusie m.b.t. houtopstanden
In het onderzoeksgebied worden geen bomen aangetast. Toetsing aan de Wet natuurbescherming en/of de
gemeentelijke bomenverordening is derhalve niet aan de orde. De voorgenomen activiteiten leidt niet tot
wettelijke consequenties in het kader van houtopstanden.




26    Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme   26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>8. Advies en vervolgstappen
Gebiedsbescherming
     Een negatief effect van voorgenomen activiteiten op Natura 2000-gebied kan op basis van de
     stikstofberekening uitgesloten worden. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke
     consequenties in het kader van gebiedsbescherming.


Soortenbescherming
     De in het onderzoeksgebied voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieÇn staan op de provinciale
     vrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen. Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd;
     Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties voor vleermuizen,
     beschermde plantensoorten en beschermde ongewervelden;
     Voor de aanwezige vogelsoorten geldt dat het uitvoeren van voorgenomen activiteiten buiten de
     broedperiode moet plaatsvinden of er dient een broedvogelscan te worden uitgevoerd;
     Er dient te allen tijde gewerkt te worden conform de Zorgplicht.


Houtopstanden
     Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van
     houtopstanden.




27     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme           26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>9. Bronnen
     AERIUS. (2020). AERIUS-Calculator. Opgehaald van aerius.nl: www.aerius.nl
     Broekhuizen, S., Spoelstra, K., Thissen J.B.M. (2016), Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. -Natuur van
     Nederland 12. Naturalis Biodiversity Centre & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.
     BIJ12 (2017). Kennisdocument. BIJ12, versie 1.0.
     Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (2009). De amfibieÇn en reptielen van Nederland, - Nederlandse fauna 9.
     Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey -Nederland, Leiden.
     Floron (2011). Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora, Knnv Uitgeverij, Utrecht.
     Limpens, H., K. Mostert en W. Bongers (1997). Atlas van de Nederlandse Vleermuizen. Utrecht: KNNV Uitgeverij.
     Ministerie van Economische Zaken (2016). Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Ministerie van
     Economische Zaken, versie 1.3.
     SOVON Vogelonderzoek Nederland (2002). Atlas van de Nederlandse broedvogels, - Nederlandse fauna 5.
     Leiden, Nederland: KNNV Uitgeverij & European invertebrate Survey Nederland.


Soort- en gebiedsinformatie:
     www.eurobats.org
     www.natura2000.nl
     www.nederlandsesoorten.nl
     www.pdok.nl
     www.ravon.nl
     www.ruimtelijkeplannen.nl
     www.sovon.nl
     www.verspreidingsatlas.nl
     www.vogelbescherming.nl
     www.zoogdiervereniging.nl
     Omgevingsverordening


Waarnemingen:
   ndff-ecogrid.nl




28     Quickscan Flora & Fauna Roskam Landen fase 2 te Hertme         26-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Foto s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Toelichting Wet natuurbescherming

Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en een
apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze
beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of onthe邙ng van de
verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en
nationale soorten beschermd.


Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een onthe遄ing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn
voldaan:
    Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing
    voor de handeling mogelijk is.
    Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geeft
    voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid of openbare
    veiligheid.
    Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.


Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een onthe邙ng worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een gedragscode.


Soortenbescherming en het nee, tenzij principe
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel ÄÄn op
ÄÄn aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht op de
bescherming van individuen van soorten.


Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of onthe邙ng verleend kan
worden, wordt afgewogen tegen het e遄ect van de ingreep op het populatieniveau van de soort.


Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden met in
het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke waarde
van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: De zorgplicht houdt in dat eenieder
voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe
leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van
bestuursdwang worden gehandhaafd .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een onthe邙ng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling is
een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van tevoren bepaalde categorie van
gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een bekende en
reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn
voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geËntroduceerd, zoals door middel van een
Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een
ministeriÇle regeling mogelijk.


Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.


Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van soorten
die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en faunawet
nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook onder de Wet
natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode voor goedkeuring
getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.


Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieÇn beschermde soorten:
    Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
    beschermingsregime van de Vogelrichtlijn;
    Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag
    van Bonn;
    Tenslotte is er een beschermingsregime voor andere soorten waaronder soorten vallen die vanuit nationaal
    oogpunt bescherming behoeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Figuur B2.1: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming



Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten weg
te vangen (om doden te voorkomen) en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten
opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.


De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
    De ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van
    het ingerichte of ontwikkelde gebied;
    Het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
    oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Tabel B2.1: Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het
kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd




                                                                                                                                                                                                                 Ministerie LNV
 Nederlandse naam          Wetenschappelijke naam




                                                                                                                                Noord-Brabant

                                                                                                                                                Noord-Holland




                                                                                                                                                                                                 Zuid-Holland
                                                                                             Gelderland

                                                                                                          Groningen
                                                                     Flevoland




                                                                                                                                                                Overijssel
                                                                                 Friesland




                                                                                                                      Limburg




                                                                                                                                                                                       Zeeland
                                                           Drenthe




                                                                                                                                                                             Utrecht




                                                                                                                                                                                                                              RN art.
                                                                                                                                                                                                                (AMvB
 Grondgebonden zoogdieren

 Aardmuis                  Microtus agretis                    x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Bosmuis*                  Apodemus sylvaticus                 x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Bunzing                   Mustena putorius                    x                     x5                      x5           x                                                      x                      x                 x

 Dwergmuis                 Micromys minutes                    x          x           X            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Dwergspitsmuis            Sorex minutus                       x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Egel                      Erinaceus europaeus                 x          x           x            x           x          x            x               x                         x         x            x                 x

 Eekhoorn                  Sciurus vulgaris                                                                              x1

 Gewone bosspitsmuis       Sorex ananeus                       x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Haas                      Lepus europeus                      x          x           x            x         x5           x            x               x              x          x                      x                 x

 Hermelijn                 Mustela erminea                     x                     x5                      x5           x                                                      x                      x                 x

 Huisspitsmuis*            Crocidura russula                   x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Konijn                    Oryctolagus cuniculus               x          x           x            x           x          x            x               x              x          x                      x                 x

 Molmuis                   Arvicola scherman                                                                              x

 Ondergrondse woelmuis     Pitymys subterraneus                x          x           x            x           x          x            x               x                         x         x                              x

 Ree                       Capreolus capreolus                 x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Rosse woelmuis            Clethrionomys glareolus             x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Steenmarter               Martes fiona                                               x                                  x2

 Tweekleurige
                           Sorex coronatus                     x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x                              x
 bosspitsmuis

 Veldmuis*                 Microtus arvalis                    x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Vos                       Vulpes vulpes                       x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Wezel                     Mustela nivalis                     x                     x5                        x          x                                                      x                      x                 x

 Wild zwijn                Sus scrofa                                                                                                  x

 Woelrat                   Arvicola terrestris                 x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 AmfibieÇn en reptielen                                      DR         FL          FR          GD          GR          LB         NB              NH              OV          UT        ZL         ZH           MLNV

 Bruine kikker             Rana temporaria                     x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Gewone pad                Bufo bufo                           x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Hazelworm                 Anguis fragilis                                                                               x3

 Kleine watersalamander    Triturus vulgaris                   x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Levendbarende hagedis     Zootoca vivipara                                                                              x4

 Meerkikker                Pelophylax ridibundus               x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x

 Middelste groene kikker   Pelophylax            klepton
                                                               x          x           x            x           x          x            x               x              x          x         x            x                 x
 / Bastaardkikker          esculentus
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>* voor deze soorten daarnaast algemene vrijstelling in/op gebouwen en bijbehorende erven Wnb 3.10 3e lid

x1 = vrijstelling geldt in de periode maart-april en juli tot en met november

x2 = vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met februari

x3 = vrijstelling geldt in de periode juli, augustus en september

x4 = vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met 15 oktober

x5 = de vrijstelling voor deze soorten wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening 2022.

Opmerking bij Friesland: Er gelden allerlei aanvullende voorschriften aan de vrijstelling mbt doden, vangen, vrijlaten en beschadigen of

vernielen van verblijfplaatsen. In de stukken wordt ook vrijstelling gegeven voor de mol, maar deze is niet beschermd onder de Wnb.

Deze omissie wordt rechtgezet bij de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening 2022.



                            ikv   RO   en   gebruik   van
3.10.2.a / Rnb 3.31.d                                         x         x   x   x     x     x      x     x      x     x     x      x       x
                            gebieden

3.10.2.d                    voorkomen onnodig lijden                                                                  x

                            ikv beheer of onderhoud
3.10.2.e / Rnb 3.31.b                                         x         x   x   x     x     x      x            x     x     x      x       x
                            langbouw of bosbouw

                            ikv beheer of onderhoud
3.10.2.f / Rnb 3.31.a                                         x         x   x   x     x     x      x     x      x     x     x      x       x
                            overig
                            ikv beheer of onderhoud

3.10.2.g                    landsch                           x         x   x   x           x      x            x     x     x      x
                            kwaliteiten bepaald gebied

3.10.2.i / Rnb 3.31.c       Bestendig gebruik                                         x                                     x              x

(geldt alleen voor amfibieÇn) ikv bescherming wilde
                                                                                                                x
flora, fauna en habitats
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Bijlage 5




            Stikstofdepositieberekening
            Roskam Landen fase 2, Hertme
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Stikstofdepositieberekening
Roskam Landen fase 2, Hertme
Projectnummer: 2023-0409
Datum: 25-7-2023
Versie: 1.0
Opdrachtgever: Gemeente Borne


Bouke Kamphuis                                          Justin Hendriks
Adviseur Ruimtelijke Ordening                           Projectleider Ruimtelijke Ordening
b.kamphuis@lycens.nl                                    j.hendriks@lycens.nl
                                                        M 06 578 505 05




Lycens B.V.    Deventerstraat 10   7575 EM Oldenzaal   0541-570730        info@lycens.nl
              Schrevenweg 6        8024 HA Zwolle
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Inleiding ..................................................................................................................... 4
     1.1. Het bouwplan ........................................................................................................................................................ 4
     1.2. Ligging van de projectlocatie............................................................................................................................. 5
     1.3. Relevante Natura 2000-gebieden ...................................................................................................................... 6


2. Motivering input Aerius-calculator ............................................................................. 7
     2.1. Rekeninput beoogde situatie, gebruiksfase ................................................................................................... 7
     2.2. Rekeninput beoogde situatie, realisatiefase .................................................................................................. 8
     2.3. Rekeninput vergund recht .................................................................................................................................. 9


3. Resultaten en conclusie ........................................................................................... 10
     3.1. Rekenresultaat beoogde situatie gebruiksfase ........................................................................................... 10
     3.2. Rekenresultaat beoogde situatie realisatiefase .......................................................................................... 10
     3.3. Conclusie .............................................................................................................................................................. 10


Bijlagen .......................................................................................................................... 11
     Bijlage 1: Algemeen ...................................................................................................................................................... 12
     Bijlage 2: Stikstofgegevensinvoer ............................................................................................................................. 15
     Bijlage 3: Aerius-rekenbestand, gebruiksfase ........................................................................................................ 17
     Bijlage 4: Aerius-rekenbestand, realisatiefase ....................................................................................................... 18




3     Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2 te Hertme                                                 25-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
Initiatiefnemer is voornemens om een agrarisch perceel aan de noordzijde van Hertme te herbestemmen ten
behoeve van woningbouw. Gezien de huidige stikstofproblematiek is het noodzakelijk voorafgaand aan de te
volgen procedures de gevolgen voor de stikstofdepositie in beeld te brengen. Voorliggende rapportage betreft
een onderzoek ‘stikstofdepositie in relatie tot Natura 2000’ die de depositie van het project op de omliggende
Natura 2000-gebieden inzichtelijk maakt. Bij een depositiewaarde kleiner of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar zorgt het
beoogde plan niet voor een significante toename van de stikstofdepositie en worden negatieve effecten
uitgesloten.



1.1.     Het bouwplan
Het bouwplan bestaat uit de realisatie van 9 woningen. Op de meest noordwestelijk gelegen kavel zullen 3
rijwoningen worden gerealiseerd ten behoeve van sociale huur. Op de twee meest zuidwestelijk gelegen kavels
zullen 2 twee-onder-één kap woningen gerealiseerd. Op de overige kavels zullen 4 vrijstaande woningen worden
gerealiseerd. Figuur 1.1 geeft de stedenbouwkundige schets van de beoogde situatie weer. Naar verwachting zal
de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling plaatsvinden in 2024.




Figuur 1.1: Stedenbouwkundige schets beoogde situatie




4      Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2 te Hertme      25-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>1.2.     Ligging van de projectlocatie
De projectlocatie is gelegen aan de Hertmerdwarsweg en staat kadastraal bekend als (kadastrale) gemeente
Borne, sectie M, nummer 348. In figuur 1.2 wordt de ligging van de projectlocatie weergegeven.




Figuur 1.2: Ligging projectlocatie




5      Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2 te Hertme     25-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>1.3.      Relevante Natura 2000-gebieden
Onderstaand zijn de voor het onderhavige project relevante gebieden weergegeven. Daarnaast zijn per gebied de
aanwijzingsdata weergegeven en de afstand tot het projectgebied. In figuur 1.3 zijn deze gebieden geografisch
weergegeven ten opzichte van het projectgebied.
    Lonnekermeer
    •     afstand: 7,25 kilometer;
    •     aanwijzingsdatum: 23 mei 2013 als Habitatrichtlijngebied.
    Lemselermaten
    •     afstand: 7,64 kilometer;
    •     aanwijzingsdatum: 23 mei 2013 als Habitatrichtlijngebied.
    Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
    •     afstand: 10,30 kilometer;
    •     aanwijzingsdatum: 8 mei 2013.
    Springendal & Dal van de Mosbeek
    •     afstand: 11,30 kilometer;
    •     aanwijzingsdatum: 4 juli 2013.




Figuur 1.3: Natura 2000-gebieden in de omgeving




6       Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2 te Hertme    25-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>2. Motivering input Aerius-calculator
2.1.     Rekeninput beoogde situatie, gebruiksfase
Stikstofemissie in de gebruiksfase is afkomstig van het door het toekomstige plan gegenereerde verkeer op het
moment dat de bebouwing in gebruik is genomen en mogelijkerwijs afkomstig uit bebouwing.


Verkeersgeneratie
Om de verkeersgeneratie te berekenen wordt gebruik gemaakt van kencijfers van de CROW-publicatie
‘Toekomstbestendig parkeren (381, december 2018)’. In tabel 2.1 is de verkeersgeneratieberekening
weergegeven.


Tabel 2.1: verkeersgeneratie beoogde situatie, gebruiksfase (motorvoertuigbewegingen per etmaal)
Stedelijkheidsklasse niet stedelijk, rest bebouwde kom
Type woning                        Gem. per eenheid          Aantal eenheden                 Totale generatie
Twee-onder-één kap                            7,8                          2                 15,6
Vrijstaand                                    8,2                          4                 32,8
Sociale huurwoning                            5,6                          3                 16,8
                                                                                    To t a a l 63,6

Naar verwachting wordt 50% van het verkeer in noordelijke richting via de Hertmerdwarsweg op de Oude Postweg
ontsloten en wordt 50% van het verkeer in zuidelijke richting via de Hertmerdwarsweg op de Hertmerweg
ontsloten. Gezien de inrichting van deze wegen als ontsluitingswegen, gaat dit verkeer op deze wegen direct op
in het heersende verkeersbeeld. Conform de NSL-Monitoringstool is geen sprake van congestie.


Emissie bebouwing
De bebouwing wordt niet aangesloten op het gasnetwerk. Hierdoor is geen sprake van emissie van stikstof uit
deze bebouwing.




7      Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2 te Hertme              25-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>2.2.         Rekeninput beoogde situatie, realisatiefase
Verkeersgeneratie
De verkeersaantrekkende werking van de sloop en aanlegfase bestaat uit transport van materialen en personen
(bouwvakkers, sloopwerkers, aannemers, uitvoerders). De realisatiefase, bestaande het bouwrijp maken,
funderingsfase, ruw- en afbouw en terreinafwerking, gaat maximaal 12 maanden in beslag nemen. In dit traject
zijn er rustige periodes waarbij geen personeel aanwezig is en geen materiaal wordt aangevoerd. Daarnaast zijn
er drukke periodes waarbij meer personeel aanwezig is en meer materieel wordt aangevoerd. Er is een inschatting
gemaakt van de verkeersbewegingen die nodig zijn voor dit project. De cijfers zijn echter gemiddelden (maar zijn
ruim aangehouden):
       Transport aan- en afvoer van materiaal: gemiddeld 10 zware vrachtauto’s (20 motorvoertuigbewegingen) per
       dag. Het totale aantal motorvoertuigbewegingen bedraagt daarom 5.200 verspreid over de bouwperiode.
       Transport personeel: 20 auto’s (40 motorvoertuigbewegingen) per werkdag. Het totale aantal
       motorvoertuigbewegingen bedraagt daarom 10.400 verspreid over de bouwperiode.



Dit verkeer wordt in noordelijke richting via de Hertmerdwarsweg op de Oude Postweg ontsloten. Gezien de
inrichting van deze weg als ontsluitingsweg, gaat dit verkeer op deze weg direct op in het heersende
verkeersbeeld. Conform de NSL-Monitoringstool is geen sprake van congestie.


Emissie stationair draaien
Tijdens de realisatiefase is er ook emissie afkomstig van het stationair draaien van motoren van vrachtverkeer
tijdens het laden en lossen. Om de totale emissie van stationair gedraaide uren te berekenen wordt gebruik
gemaakt van kencijfers in bijlage 1 van de BIJ12-publicatie 1. In tabel 2.2 staat een totaaloverzicht van de emissie
weergegeven.


Tabel 2.2: Totale emissie stationair draaien
    Fase                                                                             Emissie NOx (kg/j)         Emissie NH3 (kg/j)
    Stationair draaien zwaar vrachtverkeer 2024                                               8,95                       0,11
                                                    To t a le e m is s ie (kg / j)            8,95                       0,11




1
    https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2023/01/Instructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-2022.pdf




8          Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2 te Hertme                       25-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Emissie materieelinzet
Voor de realisatiefase is materieelinzet noodzakelijk die een emissie van stikstof kent als gevolg van het gebruik
van dieselmotoren. In onderstaande tabellen is het project onderverdeeld in fasen om een zo nauwkeurig
mogelijk, maar ruime, inschatting van de inzet van het materiaal te maken. Hieronder in tabel 2.3 staat een
totaaloverzicht van de emissie, voor nadere uitwerking per fase zie bijlage 2. De emissiewaarden in bijlage 2 zijn
berekend aan de hand van inschatting en ervaring met soortgelijke projecten en de TNO gegevensset “Mobiele
werktuigen – stage klasse emissiefactoren” 2, versie 13-01-2022. Met de invoering van de gegevens in Aerius is de
hoogst gebruikte kW klasse aangehouden.


Er is gebruik gemaakt van de Aerius calculator 2022, versie 26 januari 2023. Het rekenjaar dat is gehanteerd voor
de ontwikkeling is 2024.


Tabel 2.3: Totale emissie
    Fase                                                                              Emissie NOx (kg/j)   Emissie NH3 (kg/j)
    Bouwrijp maken en funderingsfase                                                            9,6                  0,4
    Ruw- en afbouw                                                                             15,0                  0,6
    Terrein afwerken                                                                            6,3                  0,3
                                                     To t a le e m is s ie (kg / j)            30,9                  1,3



2.3.         Rekeninput vergund recht
Omdat in de beoogde situatie, gebruiksfase, geen sprake is van een verhoogde depositie is dit aspect niet
relevant.




2
    https://www.aerius.nl/nl/factsheets/mobiele-werktuigen-stage-klasse-emissiefactoren/13-01-2022




9          Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2 te Hertme                        25-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>3. Resultaten en conclusie
3.1.    Rekenresultaat beoogde situatie gebruiksfase
Uit de rekenresultaten blijkt dat in de ‘beoogde situatie, gebruiksfase’ geen rekenresultaten hoger dan 0,00
mol/ha/j op omliggende Natura 2000-gebieden zijn berekend. Dat betekent dat het onderhavige plan in de
permanente gebruiksfase geen significant negatieve invloed uitoefent op de instandhoudingsdoelstellingen van
omliggende Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van de gebruiksfase zijn geen nadere stappen noodzakelijk. Het
Aerius-rekenbestand is als bijlage meegeleverd.



3.2.    Rekenresultaat beoogde situatie realisatiefase
Uit de rekenresultaten blijkt dat ook in de ‘beoogde situatie, realisatiefase’ geen rekenresultaten hoger dan 0,00
mol/ha/j op omliggende Natura 2000-gebieden zijn berekend. Dat betekent dat het onderhavige plan ook in de
tijdelijke realisatiefase geen significant negatieve invloed uitoefent op de instandhoudingsdoelstellingen van
omliggende natura 2000-gebieden. Ten aanzien van de realisatiefase zijn geen nadere stappen noodzakelijk. Het
Aerius-rekenbestand is als bijlage meegeleverd.



3.3.    Conclusie
Uit de rekenresultaten van de Aerius-calculator is gebleken dat als gevolg van onderhavig project zowel in de
gebruiksfase als in de realisatiefase geen sprake is van stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Stikstofemissie afkomstig van onderhavig project heeft geen significant negatieve
gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden.


Het aspect stikstof in relatie tot Natura 2000 vormt geen belemmering voor de realisatie van het bouwplan en de
verlening van de ‘omgevingsvergunning, activiteit bouwen’. Daarnaast is geen (natuur)vergunning op grond van
de Wet natuurbescherming noodzakelijk omdat geen sprake is van een depositie hoger dan 0,00 mol/ha/j.




10     Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2 te Hertme        25-7-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Algemeen

Bij nieuwe ontwikkelingen moet altijd een beoordeling worden gemaakt tussen de huidige c.q. bestaande situatie
en de beoogde situatie. In het geval van stikstofberekeningen in relatie tot Natura 2000-gebieden wordt de
onderstaande situatie berekend, deze situatie staat nader toegelicht in bijlage 1.
        Beoogde situatie:
        •    gebruiksfase;
        •    realisatiefase;
        Referentie situatie (ook wel vergund recht genoemd, deze berekening wordt uitsluitend uitgevoerd indien in
        de voorgaande berekeningen een hogere stikstofdepositie is berekend dan 0,00 mol/ha/j).


Hieronder volgt een nadere toelichting op de methodiek achter het berekenen van beoogde situatie en de
referentie situatie. Dit is allemaal gedaan conform de Aerius handleidingen, de bijbehorende factsheets en de
meest recente versie van instructie gegevensinvoer voor AERIUS-calculator 3 van Bij12.


Beoogde situatie
In de eerste plaats dient een berekening te worden uitgevoerd van ‘alle’ stikstof emitterende activiteiten in de
beoogde situatie ‘gebruiksfase’. In de beoogde situatie is sprake van emissie van stikstof in de gebruiksfase (op
het moment dat het gebouw in gebruik is genomen). Hierbij is onderscheid te maken tussen verkeersgeneratie
en het feitelijke gebruik van het bouwwerk. Als eerst zal de verkeersgeneratie toegelicht worden. Daarna zal de
gebruiksfase worden toegelicht.


Verkeersgeneratie
Gedurende de gebruiksfase is er mogelijk sprake van stikstofdepositie afkomstig van voertuigbewegingen. De
stikstofemissie wordt gebaseerd op de motorvoertuigbewegingen die door de functies en werkzaamheden in het
projectgebied worden gegenereerd. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om stikstofdioxiden omdat voertuigen een zeer
geringe hoeveelheid ammoniak uitstoten. De verkeersgeneratie die gehanteerd wordt voor de berekeningen
wordt gebaseerd op de CROW-publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren (381, december 2018)’ met indien
aanvullingen op basis van de gemeentelijke norm. De uitstoot van stikstof door de voertuigbewegingen wordt
gedaan aan de hand van de Aerius-database. In deze database zijn emissiefactoren vastgelegd die in de Aerius-
calculator worden gehanteerd. Voor de invoer van de verkeersgeneratie in de Aerius-calculator wordt de
instructie gegevensinvoer voor AERIUS-calculator van Bij12 gehanteerd. Daarin staan de bepalingen voor onder
andere de routing en de opname van verkeer in het heersende verkeersbeeld.




[3]
      https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/01/Instructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-2021.pdf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Gebruiksfase
Naast de verkeersgeneratie is er gedurende de gebruiksfase mogelijk stikstofdepositie afkomstig van bebouwing
veroorzaakt de verbranding van gas voor bijvoorbeeld de verwarming van de gebouwen, het gebruik van het
gasfornuis, etc. Voor standaard functies zoals wonen wordt de Aerius-database gebruikt om de stikstofdepositie
te bepalen. Voor niet standaard functies, waar geen kencijfers voor zijn, wordt gebruik gemaakt van statische
onderzoeken van onder andere de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.
Daarbij moet meegenomen worden dat conform de Elektriciteitswet en Gaswet nieuwbouwwoningen en
nieuwbouw voor kleinverbruikers (met een aansluitcapaciteit tot 40 m³/uur) niet meer standaard aangesloten
mogen worden op het aardgasnetwerk door de gasnetbeheerder. Woningen zijn derhalve in principe aardgas vrij.
Grootverbruikers kunnen nog net als voorheen op het aardgasnet worden aangesloten. Gemeenten kunnen
gebruik maken van een uitzondering op dit verbod door de aansluitplicht voor woningen en kleinverbruikers toch
in stand te houden. Gedurende de gebruiksfase kan er mogelijk ook sprake zijn van ammoniak (NH3) uitstoot
bijvoorbeeld indien het project betrekking heeft op een veehouderij.


Realisatiefase
Naast de verkeersgeneratie is er gedurende de realisatiefase mogelijk stikstofdepositie afkomstig van
verbrandingsmotoren van materieel dat tijdens de realisatiefase wordt ingezet. Voor de input van materieel wordt
het TNO-rapport 2020 R11528 “Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen,
binnenvaart en zeevaart” met bijbehorende TNO gegevensset “Mobiele werktuigen – stage klasse
emissiefactoren” 4, versie 30-11-2021 gehanteerd. Indien elektrisch materieel wordt gebruikt is logischerwijs geen
sprake van de emissie van stikstof.


Referentie situatie
Voor de referentie situatie wordt er onderscheid gemaakt tussen projecten en plannen zoals gedefinieerd wordt
in de Wet natuurbescherming.


Projecten
Initiatiefnemers dienen bij het realiseren van een project in bezit te zijn van een Natuurvergunning, indien er een
toename is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden (>0,00 mol/ha/j). Om een dergelijke vergunning te
verlenen, bepaalt het rekenprogramma Aerius of het effect van het project op een Natura 2000-gebied niet een
toename van stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar bevat. Bij projecten is de referentiesituatie de legale
situatie (in de vorm van een natuurvergunning, toestemming voor de referentiedatum of toestemming in de zin
van Art. 9.4, lid 8, Wnb), ongeacht of die feitelijk is gerealiseerd.




4
    https://www.aerius.nl/nl/factsheets/mobiele-werktuigen-stage-klasse-emissiefactoren/13-01-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Plannen
Voor plannen (bestemmingsplannen) geldt een andere referentiesituatie dan voor projecten. Voor de berekening
bij plannen moet worden uitgegaan van de beoogde situatie ten opzichte van de bestaande legale situatie. Alleen
een eventuele toename ten opzichte van de feitelijk aanwezige planologisch legale (feitelijke) situatie dient te
worden beoordeeld.


Salderen
Indien uit de berekening ‘beoogde situatie’ blijkt dat sprake is van een overschrijding wordt beoordeeld of intern
gesaldeerd kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk om te beoordelen of de huidige functie beschouwd mag
worden als ‘vergund recht’. Daarbij wordt gekeken naar de emissie van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3).
Deze emissie kan afkomstig zijn van verkeersgeneratie, bebouwing en/of bedrijvigheid (denk aan
ammoniakemissie van veehouderijen). Wanneer intern salderen geen optie is, kan gekeken worden naar extern
salderen. Hierbij wordt stikstofemissie van derden aangewend om de emissies bij deze derde partij te laten
afnemen en bij de beoogde ontwikkeling te laten toenemen. In zijn totaliteit dient de emissie te af te nemen (wat
in ieder geval wordt bereikt doordat bij externe saldering 30% wordt afgeroomd).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Stikstofgegevensinvoer

                                                                                           Bouwrijp maken & funderingsfase


                                                                                   Vermogen                                        motor-       Gemiddelde                         Liters     Liters    Cb     Cu      Ca       Cb       Cu
Machine type          Werkzaamheden                  Stageklasse        Bouwjaar      (kW)               Belasting type           efficientie    belasting   Groep   Draaiuren   brandstof   AdBlue    NOX     Nox     Nox     NH3      NH3
                                                                                                                                                                        28
graafmachine          Egaliseren terrein         Stage-IV - kW 75-560     2016       100         Hydrauliek - wisselende inzet     0,9415          37%        D                    292         18      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000
                                                                                                                                                                        28
graafmachine          Graven bouwput             Stage-IV - kW 75-560     2016       100         Hydrauliek - wisselende inzet     0,9415          37%        D                    292         18      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000
                                                                                                                                                                        28
betonstorter          Fundering storten          Stage-IV - kW 75-560     2016       200         Transmissie - wisselende inzet    0,9415          30%        D                    470         28      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000
                                                                                                                                                                        28
betonmixer            Tijdens het storten        Stage-IV - kW 75-560     2016       200           Vaste as - wisselende inzet     0,9415          38%        D                    588         35      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000

                                                                                                                                                                       112         1641        98




                                                                                                   Ruw- en afbouw


                                                                                   Vermogen                                        motor-       Gemiddelde                         Liters     Liters    Cb     Cu      Ca       Cb       Cu
Machine type          Werkzaamheden                  Stageklasse        Bouwjaar      (kW)               Belasting type           efficientie    belasting   Groep   Draaiuren   brandstof   AdBlue    NOX     Nox     Nox     NH3      NH3
                                                                                                                                                                        28
hijskraan             Hijsen kanaalvloerplaten   Stage-IV - kW 75-560     2016       150         Hydrauliek - wisselende inzet     0,9415          37%        D                    430         26      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000
                                                                                                                                                                        28
hijskraan             Hijsen breedvloerplaten    Stage-IV - kW 75-560     2016       150         Hydrauliek - wisselende inzet     0,9415          37%        D                    430         26      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000
                                                                                                                                                                        28
betonstorter          Fundering storten          Stage-IV - kW 75-560     2016       200         Transmissie - wisselende inzet    0,9415          30%        D                    470         28      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000
                                                                                                                                                                        28
betonmixer            Tijdens het storten        Stage-IV - kW 75-560     2016       200           Vaste as - wisselende inzet     0,9415          38%        D                    588         35      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000
                                                                                                                                                                        28
hijskraan             Hijsen dakdelen            Stage-IV - kW 75-560     2016       150         Hydrauliek - wisselende inzet     0,9415          37%        D                    430         26      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000
                                                                                                                                                                        42
cementdekvloermixer   Afstorten vloeren          Stage-IV - kW 56-75      2016        60           Vaste as - wisselende inzet     0,9415          38%        D                    280         17      0,033   0,005   -0,46   0,0002   0,000

                                                                                                                                                                       182         2629       158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Terrein afwerken


                                                                                                         Vermogen                                              motor-       Gemiddelde                           Liters     Liters     Cb     Cu      Ca       Cb       Cu
Machine type                 Werkzaamheden                                Stageklasse        Bouwjaar       (kW)                  Belasting type              efficientie    belasting    Groep    Draaiuren   brandstof   AdBlue     NOX     Nox     Nox     NH3      NH3

graafmachine                 Afwerken terrein                         Stage-IV - kW 75-560     2016          100           Hydrauliek - wisselende inzet        0,9415         37%          D         56          584        35      0,033    0,005   -0,46   0,0002   0,000

manitou_knikmops_verreiker   Aanleg afwerking                         Stage-IV - kW 56-75      2016          60            Hydrauliek - wisselende inzet        0,9415         37%          D         56          362        22      0,033    0,005   -0,46   0,0002   0,000

trilplaten_stampers          Aanstampen afwerking                      Stage-IV - kW 0-56      2016          40             Vaste as - wisselende inzet         0,9415         38%          A         28          130        8        0,02    0,005    0      0,0000   0,000

                                                                                                                                                                                                      140         1076       65



                                                                                                                     Stationair draaien vrachtwagens
                                                                                                                                                                                                                                  Totale uitstoot
                                                                                                                                                       Waarde stationair Nox                                                      Nox stationair      Totale uitstoot NH3
Machine type                    Werkzaamheden                                                           Invoerjaar                  Draaiuren                (g/uur)                     Waarde stationair NH3 (g/uur)                 (kg)             stationair (kg)

vrachtwagens                    Laden en lossen: stationair draaien                                       2024                         126                   71,0118                                0,9054                             8,95                    0,11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Aerius-rekenbestand, gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening




                     Contactgegevens
                     Rechtspersoon                           Lycens b.v.
                     Inrichtingslocatie                      Hertmerdwarsweg,
                                                             7626LX Hertme
                     Activiteit
                     Omschrijving                            Roskam Landen fase 2, Hertme
                     Toelichting                             Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2, Hertme
                     Berekening
                     AERIUS kenmerk                          RTRKGJqgz8fX
                     Datum berekening                        18 juli 2023, 08:58
                     Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                     Totale emissie                          Rekenjaar             Emissie NH₃        Emissie NOₓ
                     Gebruiksfase - Beoogd                   2025                  75,0 g/j           1,2 kg/j
                     Resultaten                              Hoogste bijdrage      Hexagon            Gebied
                     Gebruiksfase - Beoogd                   -
                     Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                     Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                     Grootste toename                        -
                     Grootste afname                         -




RTRKGJqgz8fX (18 juli 2023)                                                                                             2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                                                                           Projectberekening




                     Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2025

                     Emissiebronnen                          Emissie NH₃          Emissie NOₓ

                             Verkeersnetwerk                  75,0 g/j             1,2 kg/j




RTRKGJqgz8fX (18 juli 2023)                                                                     3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening




                     Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                     gebieden.




                                     500 m

                          Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                          Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                          Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                          Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                          projectberekening)
                     De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                     beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RTRKGJqgz8fX (18 juli 2023)                                                                                       4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening




                     Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
                     (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                               N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                     Totaal                -             -              -               -              -              -




RTRKGJqgz8fX (18 juli 2023)                                                                                               5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Projectberekening




                     Gebruiksfase, Rekenjaar 2025
                       1      Wegverkeer | Weg
                     Naam                 Wegverkeer Oude Postweg                                    Links Rechts NOₓ 0,6 kg/j
                     Locatie              X:248728,52 Y:482493,62                 Type scherm        - -          NO₂ 0,1 kg/j
                     Lengte               212,84 m                                Hoogte             - -          NH₃ 33,8 g/j
                     Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)      Afstand tot de weg - -
                     Rijrichting          Beide richtingen
                     Tunnelfactor         1
                     Type hoogteligging   Normaal
                     Weghoogte            0m
                     Verkeer                            Max. snelheid               Aantal voertuigbewegingen          In file
                     Licht verkeer                      Voorgeschreven factoren     31,8 p/etmaal                      0,0 %
                     Middelzwaar vrachtverkeer          Voorgeschreven factoren     0,0 p/etmaal                       0,0 %
                     Zwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren     0,0 p/etmaal                       0,0 %
                     Busverkeer                         Voorgeschreven factoren     0,0 p/etmaal                       0,0 %
                       2      Wegverkeer | Weg
                     Naam                 Wegverkeer Hertmerweg                                      Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j
                     Locatie              X:248650,14 Y:482368,62                 Type scherm        - -          NO₂ 0,1 kg/j
                     Lengte               258,92 m                                Hoogte             - -          NH₃ 41,2 g/j
                     Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)      Afstand tot de weg - -
                     Rijrichting          Beide richtingen
                     Tunnelfactor         1
                     Type hoogteligging   Normaal
                     Weghoogte            0m
                     Verkeer                            Max. snelheid               Aantal voertuigbewegingen          In file
                     Licht verkeer                      Voorgeschreven factoren     31,8 p/etmaal                      0,0 %
                     Middelzwaar vrachtverkeer          Voorgeschreven factoren     0,0 p/etmaal                       0,0 %
                     Zwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren     0,0 p/etmaal                       0,0 %
                     Busverkeer                         Voorgeschreven factoren     0,0 p/etmaal                       0,0 %
                     Disclaimer
                     Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                     kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                     aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                     Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                     is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                     verleend, zijn voorbehouden.
                     Rekenbasis
                     Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                     AERIUS versie                     2022.2_20230704_bb872f8ea4
                     Database versie                   2022.2_bb872f8ea4
                     Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                     https://www.aerius.nl/




RTRKGJqgz8fX (18 juli 2023)                                                                                                      6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Aerius-rekenbestand, realisatiefase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                           Lycens b.v.
                    Inrichtingslocatie                      Hertmerdwarsweg,
                                                            7626LX Hertme
                    Activiteit
                    Omschrijving                            Roskam Landen fase 2, Hertme
                    Toelichting                             Stikstofdepositieberekening Roskam Landen fase 2, Hertme
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                          RRQuC94zCcEM
                    Datum berekening                        18 juli 2023, 08:58
                    Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                          Rekenjaar             Emissie NH₃        Emissie NOₓ
                    Realisatiefase - Beoogd                 2024                  1,5 kg/j           44,1 kg/j
                    Resultaten                              Hoogste bijdrage      Hexagon            Gebied
                    Realisatiefase - Beoogd                 -
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                    Grootste toename                        -
                    Grootste afname                         -




RRQuC94zCcEM (18 juli 2023)                                                                                            2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                    Realisatiefase (Beoogd), rekenjaar 2024

                    Emissiebronnen                                                               Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                      1   Anders... | Anders... | Stationair laden en lossen                       0,1 kg/j     9,0 kg/j
                      3   Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |             0,4 kg/j     9,6 kg/j
                          Bouwrijp maken & funderingsfase
                      4   Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Ruw-        0,6 kg/j    15,0 kg/j
                          en afbouw
                      5   Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Terrein     0,3 kg/j     6,3 kg/j
                          afwerken
                         Verkeersnetwerk                                                          0,1 kg/j     4,3 kg/j




RRQuC94zCcEM (18 juli 2023)                                                                                                  3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Projectberekening




                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                    gebieden.




                                    500 m

                         Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                         Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                         Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                         Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                         projectberekening)
                    De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                    beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RRQuC94zCcEM (18 juli 2023)                                                                                      4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase"
                    (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                               Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                               gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                              N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Totaal                -             -              -               -              -              -




RRQuC94zCcEM (18 juli 2023)                                                                                              5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Projectberekening




                    Realisatiefase, Rekenjaar 2024
                      1       Anders... | Anders...
                    Naam                 Stationair laden en Uittreedhoogte      0,0 m                    NOₓ                           9,0 kg/j
                                         lossen              Warmteinhoud        0,000 MW                 NH₃                           0,1 kg/j
                    Locatie              X:248740,44         Spreiding           0m
                                         Y:482430,91
                    Oppervlakte          0,48 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                      2       Wegverkeer | Weg
                    Naam                  Werkverkeer                                                                 Links Rechts NOₓ 4,3 kg/j
                    Locatie               X:248733,6 Y:482499,78                                   Type scherm        - -          NO₂ 1,3 kg/j
                    Lengte                203,38 m                                                 Hoogte             - -          NH₃ 0,1 kg/j
                    Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)                       Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting           Beide richtingen
                    Tunnelfactor          1
                    Type hoogteligging    Normaal
                    Weghoogte             0m
                    Verkeer                                  Max. snelheid                           Aantal voertuigbewegingen          In file
                    Licht verkeer                            Voorgeschreven factoren                 10.400,0 p/jaar                    0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren                 0,0 p/jaar                         0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                      Voorgeschreven factoren                 5.200,0 p/jaar                     0,0 %
                    Busverkeer                               Voorgeschreven factoren                 0,0 p/jaar                         0,0 %
                      3       Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                 Bouwrijp maken &                                                 NOₓ                           9,6 kg/j
                                         funderingsfase                                                   NH₃                           0,4 kg/j
                    Locatie              X:248741,64
                                         Y:482430,91
                    Oppervlakte          0,48 ha
                    Naam                           Stageklasse                            Brandstof­-       Draaiuren AdBlue     Stof Emissie
                                                                                          verbruik                    verbruik
                    Bouwrijp maken &               Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,        1641 l/j          112 u/j 98 l/j       NOₓ       9,6
                    funderingsfase                 diesel, SCR: ja                                                                        kg/j
                                                                                                                                 NH₃       0,4
                                                                                                                                          kg/j
                      4       Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                 Ruw- en afbouw                                                   NOₓ                          15,0 kg/j
                    Locatie              X:248741,64                                                      NH₃                           0,6 kg/j
                                         Y:482430,91
                    Oppervlakte          0,48 ha
                    Naam             Stageklasse                                     Brandstof­-         Draaiuren AdBlue        Stof Emissie
                                                                                     verbruik                      verbruik
                    Ruw- en          Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,         2629 l/j            182 u/j 158 l/j         NOₓ      15,0
                    afbouw           SCR: ja                                                                                              kg/j
                                                                                                                                 NH₃       0,6
                                                                                                                                          kg/j



RRQuC94zCcEM (18 juli 2023)                                                                                                                        6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Projectberekening



                      5       Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam               Terrein afwerken                                      NOₓ                        6,3 kg/j
                    Locatie            X:248741,64                                           NH₃                        0,3 kg/j
                                       Y:482430,91
                    Oppervlakte        0,48 ha
                    Naam             Stageklasse                               Brandstof­-   Draaiuren AdBlue     Stof Emissie
                                                                               verbruik                verbruik
                    Terrein          Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,   1076 l/j      140 u/j 65 l/j       NOₓ      6,3
                    afwerken         SCR: ja                                                                              kg/j
                                                                                                                  NH₃      0,3
                                                                                                                          kg/j
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                     2022.2_20230704_bb872f8ea4
                    Database versie                   2022.2_bb872f8ea4
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/




RRQuC94zCcEM (18 juli 2023)                                                                                                        7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Bijlage 6




       Geactualiseerd akoestisch onderzoek t.b.v.
       nieuwbouw Hertme




       Inhoud


       Inleiding.............................................................................................................................   1
       Beoordelingskader ...............................................................................................................        1
       Berekeningsmethode en invoergegevens ................................................................................                    1
       Rekenresultaten en conclusie ................................................................................................            2




       Versie               : 0.1 / definitief
       Opsteller            : Herman Aalderink
       Afdeling/Team        : Ruimte en Leefbaarheid / Ruimtelijke Ordening
       Telefoon/mail        : 074-2459657 / h.aalderink@hengelo.nl
       Datum                : 1 maart 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Inleiding
De gemeente Borne voert een ruimtelijke procedure voor het gebied Roskam Landen fase 2 aan de
Hertmerdwarsweg aan de rand van de bebouwde kom in Hertme. In eerste instantie is gebruik
gemaakt van een akoestisch onderzoek uit 2015 waarin de geluidbelasting door verkeer over de
Hertmerdwarsweg in beeld is gebracht. De vraag is opgeworpen of de gehanteerde
verkeersgegevens in dat onderzoek nog wel een representatief beeld geven. Daarom is het
onderzoek herhaald met geactualiseerde verkeersprognoses.

Beoordelingskader
Per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet en is de Wet geluidhinder komen te vervallen. In het
overgangsrecht is geregeld dat een procedure die voor 1 januari 2024 is gestart, moet worden
afgehandeld volgens het toen geldende recht. In dit geval is dat de regelgeving uit de Wet
geluidhinder. Voor de volledigheid wordt ook benoemd hoe de situatie zich verhoudt tot
regelgeving uit de Omgevingswet

Op grond van de Wet geluidhinder geldt langs een weg met één of twee rijstroken een zone van
200 meter. Als binnen deze zone nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (waaronder woningen)
mogelijk worden gemaakt, moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd en moet worden
voldaan aan de geluidgrenswaarden die volgen uit de Wet geluidhinder. De zone en
onderzoeksverplichting gelden niet voor een 30 km-weg. De maximumsnelheid van het deel van de
Hertmerdwarsweg langs de nieuwbouw is 30 km per uur. Hierlangs geldt dus geen wettelijke zone.
De weg gaat over in een 60 km-weg waarlangs wel een zone geldt. Deze zone loopt ook 200 meter
door in het verlengde van dit km-wegvak. Daarom valt de nieuwbouwlocatie binnen de wettelijke
zone van het 60 km wegvak. Hoewel dat wettelijk gezien niet nodig, wordt in dit onderzoek de
gecumuleerde geluidbelasting van beide wegvakken, het 30 km en het 60 km deel, berekend.

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan
instructieregels hoe het geluid van wegen beoordeeld moet worden. Het begrip zone is komen te
vervallen. Er gelden nu geluidaandachtsgebieden langs wegen. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen
een geluidaandachtsgebied moet het geluid van de weg worden berekend. Dat geldt ook voor 30
km-wegen met een verkeersintensiteit van 2000 motorvoertuigen per etmaal of meer. Het Besluit
kwaliteit leefomgeving stelt dat het geluid aanvaard moet zijn. Dat is in ieder geval als het geluid
voldoet aan de zogenoemde standaardwaarde die in het Bkl wordt gedefinieerd.

Berekeningsmethode en invoergegevens
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van Geomilieu, versie V2023.2, een programma dat
geluidberekeningen uitvoert conform de het Reken en meetvoorschrift geluid 2012.

In het model zijn rekenpunten gelegd op de rand van de bestemmingsvlakken voor wonen (zie
figuur 1). Er is gerekend met de verkeersintensiteit en uurverdeling uit het Regionaal
Verkeersmodel zoals weergegeven in onderstaande tabel. Verder is gerekend met de aanwezigheid
van regulier asfalt en met een maximum snelheid van 30 binnen de bebouwde kom en 60 km
buiten de bebouwde kom.




 Tabel 1 Prognose voor de etmaalintensiteit en de uurverdeling per categorie (lichte-,
         middelzware- en zware motorvoertuigen) per etmaalperiode, afkomstig uit Regionaal
         Verkeersmodel Overijssel. Het betreft de verkeersprognose voor 2040 (het
         middenscenario)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten en conclusie




 Figuur 1       Schermafdruk van het Geomilieumodel van het plangebied.
                De gestippelde rode lijn is de Herrmerdwarsweg.
                De getallen betreffen de rekenresultaten op 1,5 meter en 4,5 meter hoogte na
                5 dB aftrek ex. art. 110g Wet geluidhinder

Op grond artikel 110g van de Wet geluidhinder in verbinding met artikel 3.4 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012 moeten de berekende resultaten vóór dat deze worden getoetst aan
de grenswaarden uit de Wet geluidhinder worden verminderd met 5 dB. In de bovenstaande figuur
zijn de rekenresultaten weergegeven met deze aftrek. Het eerste getal is de geluidbelasting op
begane grond niveau; het tweede getal op de geluidbelasting ter hoogte van de eerste verdieping.

De berekende geluidbelasting blijft ruim onder de zogenoemde voorkeursgrenswaarde uit de Wet
geluidhinder van 48 dB. Deze voorkeursgrenswaarde is ook de ambitiewaarde die in de Nota
geluidbeleid van de gemeente Borne wordt aangehouden als ambitiewaarde voor een rustige
woonwijk. De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer vormt dan ook geen belemmering
voor de voorgenomen ontwikkelingen.

Ook op grond van de systematiek van de Omgevingswet is de situatie aanvaardbaar. Het Besluit
kwaliteit leefomgeving stelt dat het geluid op een nieuwe woning in ieder geval aanvaardbaar is als
deze lager is dan de standaardwaarde. De standaardwaarde is in dit geval 53 dB. In de
systematiek van de Omgevingswet bestaat de 5 dB aftrek niet meer; daarom moet voor toetsing
aan de standaardwaarden 5 dB bij de rekenresultaten uit figuur 1 worden opgeteld. Met 5 dB
opgeteld blijft het berekende geluid ruim onder de standaardwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Bijlage 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>•
•
•
•
•




•
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>•
•
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Bijlage 8



            ZIENSWIJZENNOTA
            Ontwerpbestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam
            Landen 2”

            Algemeen
            Het ontwerpbestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam
            Landen 2” en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Roskam Landen, fase 2” hebben met ingang van 21
            december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage gelegen.

            Zienswijzen
            Er zijn in totaal vier zienswijzen ingediend, die uitsluitend betrekking hebben op het
            ontwerpbestemmingsplan. Twee van deze zienswijzen hebben in de aanhef ook wel het
            ontwerpbeeldkwaliteitsplan genoemd, maar bevatten uitsluitend inhoudelijke gronden tegen het
            ontwerpbestemmingsplan. Er zijn dan ook geen zienswijzen ingediend tegen het
            ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Alle zienswijzen zijn ingediend binnen de termijn van zes weken en zijn
            op dit punt ontvankelijk.

            In voorliggende zienswijzennota worden de zienswijzen van de vier Reclamanten tegen het
            ontwerpbestemmingsplan samengevat en beantwoord. Hierbij wordt ook aangegeven of sprake is
            van een actie naar aanleiding van het punt in de zienswijze en, zo ja, wat deze actie behelst. Hiervoor
            wordt gemakshalve per zienswijze verwezen naar de volgende pagina’s in dit document:
            1. Zienswijze 1: pagina 2 t/m 4
            2. Zienswijze 2: pagina 5 t/m 15
            3. Zienswijze 3: pagina 16
            4. Zienswijze 4: pagina 17

            Ambtelijke wijziging
            Naast de aanpassingen die worden verricht naar aanleiding van de zienswijzen, wordt
            volledigheidshalve tevens een tweetal ambtelijke wijzigingen verricht. De voorwaardelijke
            verplichting wordt ter verduidelijking verplaatst van de algemene gebruiksregels (artikel 10.3) naar
            de woonbestemming (artikel 5). Daarnaast wordt het groenplan waarin in de voorwaardelijke
            verplichting wordt verwezen (zie voor dit plan bijlage 1 bij de toelichting en bijlage 2 bij de regels)
            aangepast, waarbij de ‘bomen’ buiten het plangebied ter verduidelijking worden verwijderd. Zoals
            ook al uit de legenda van het groenplan blijkt (deze zijn ingetekend met een andere kleur) vormen
            deze geen onderdeel van de voorwaardelijke verplichting.




                                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>Reclamant 1 (24ink00617)
De zienswijze van Reclamant 1 is gedateerd op 18 januari 2024 en op 22 januari 2024 per mail
binnengekomen bij de gemeente Borne. De zienswijze is daarmee tijdig ingediend.
Ontvankelijkheid: Wij stellen voor de zienswijze ontvankelijk te verklaren.
Zienswijze                                          Beantwoording
1. Ontwatering plangebied                           1. Ontwatering plangebied

Reclamant geeft aan zich zorgen te maken              Het bestemmingsplan legt het juridische kader
omtrent de afwatering van het plangebied.             vast, waarbinnen het voornemen kan worden
Hierover zijn meerdere gesprekken geweest,            uitgewerkt. Het aspect water wordt na de
waarbij afgesproken zou zijn om voorafgaand           bestemmingsplanprocedure conform het
aan de procedure van het bestemmingsplan het          gestelde in paragraaf 4.3 van de toelichting van
waterhuishoudkundig plan met betrokken                het bestemmingsplan nader uitgewerkt, waarbij
omwonenden (waaronder Reclamant) en de                onder meer rekening gehouden wordt met het
Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH)           voorkomen van het afwentelen van
te bespreken.                                         waterhuishoudkundige consequenties van het
                                                      plan op de omgeving en het opvangen van
                                                      hemelwater van afvoerend verhard oppervlakte
                                                      binnen het plangebied. Gesteld in het kader van
                                                      het bestemmingsplan wordt dat op voorhand
                                                      geen belemmeringen worden verwacht voor het
                                                      aspect water. Het aspect water wordt na de
                                                      bestemmingsplanprocedure nader uitgewerkt in
                                                      een nog op te stellen waterhuishoudkundig plan,
                                                      waarbij de gemeente SGH en de betrokken
                                                      omwonenden zal betrekken.


In het ontwerpbestemmingsplan is een                  In het ontwerpbestemmingsplan is inderdaad
afbeelding opgenomen waarin wadi’s zijn               een groenplan opgenomen (bijlage 1 bij de
ingetekend, op de locatie van een bestaande en        toelichting en bijlage 2 bij de toelichting), waarin
voor de waterhuishouding belangrijke sloot.           de door Reclamant genoemde wadi’s (indicatief)
Reclamant gaat niet akkoord met een wadi in           zijn opgenomen. De aanleg van wadi’s zou een
plaats van de afwateringssloot en geeft aan dat       mogelijke maatregel in het
de sloot de ontwaterende functie minimaal             waterhuishoudkundig plan kunnen zijn, echter is
moet blijven behouden. Reclamant verzoekt             dit plan zoals reeds vermeld nog niet opgesteld.
alsnog om een gesprek met omwonenden over             Na de bestemmingsplanprocedure zal, zoals
het waterhuishoudkundig plan, ten einde van           vermeld, een waterhuishoudkundig plan
een goede ontwatering van het plangebied en           worden opgesteld, waarbij de gemeente SGH en
omliggende woonpercelen.                              de betrokken omwonenden zal betrekken. De
                                                      eventuele locatie en dimensionering van wadi’s
                                                      kan dan ook pas bepaald worden bij het
                                                      opstellen van een dergelijk plan. Hierbij wordt
                                                      tevens opgemerkt dat het Waterschap onder
                                                      meer heeft aangegeven dat de
                                                      waterhuishoudkundige consequenties van een
                                                      plan niet op de omgeving afgewenteld mogen
                                                      worden.




                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>                                                       Actie:
                                                       Om onduidelijkheden te voorkomen wordt het
                                                       bestemmingsplan aangepast, waarbij de wadi’s
                                                       die (indicatief) zijn ingetekend in het groenplan
                                                       (bijlage 1 bij de toelichting en bijlage 2 bij de
                                                       regels) worden verwijderd en de tekst hierover
                                                       in paragraaf 2.2.4 van de toelichting eveneens
                                                       wordt aangepast.
2. Toenemende verkeersdruk                             2. Toenemende verkeersdruk

Reclamant stelt dat het akoestisch onderzoek           De Omgevingsdienst Twente heeft het
gedateerd is. Tevens zijn de gegevens waar het         akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai in het
onderzoek op gebaseerd zijn, geen                      kader van het bestemmingsplan in oktober 2023
daadwerkelijke tellingen, maar inschattingen. De       beoordeeld en akkoord bevonden. Dit is echter
conclusie van het onderzoek dat toename van de         niet als zodanig verwerkt in het
verkeersdruk geen extra overlast voor                  bestemmingsplan. Het akoestisch onderzoek is
omwonenden geeft, wordt door Reclamant als             ondanks vorenstaande inmiddels geactualiseerd,
onjuist gezien.                                        waarbij de prognoses uit 2040 uit het Regionaal
                                                       Verkeersmodel Overijssel zijn gebruikt. Het
                                                       onderzoek ziet op de geluidbelasting als gevolg
                                                       van de Hertmerdwarsweg ter plaatse van de
                                                       nieuwe woningen en toont aan dat hierbij geen
                                                       sprake is van belemmeringen voor de nieuwe
                                                       woningen. Een onderzoek naar de
                                                       geluidbelasting als gevolg van de
                                                       Hertmerdwarsweg op de bestaande woningen
                                                       maakt geen onderdeel uit van voorliggend
                                                       bestemmingsplan, aangezien dit een bestaande
                                                       weg betreft (bestaande geluidsbron) en deze
                                                       eveneens geen onderdeel uitmaakt van het
                                                       plangebied in het bestemmingsplan.

Reclamant stelt overlast te ervaren van                Voor zover het gaat om de overlast die
(landbouw)verkeer op de Hertmerdwarsweg dat            Reclamant ervaart als gevolg van de
te hard rijdt. De verkeersdruk zal volgens             verkeersdruk op de bestaande
Reclamant toenemen door de extra woningen              Hertmerdwarsweg, kan (opnieuw) gesteld
die het bestemmingsplan mogelijk maakt.                worden dat het gaat om overlast die ervaren
Reclamant maakt daarom bezwaar tegen het               wordt op een bestaande weg (bestaande
ontbreken van maatregelen in het                       geluidsbron) buiten het plangebied. Alleen al om
ontwerpbestemmingsplan die de verkeersdruk             deze reden, kan het bestemmingsplan hier niet
moeten verminderen.                                    voorzien in eventuele maatregelen. Daarnaast is
                                                       de ervaren overlast geen gevolg van de
                                                       ontwikkeling die voorliggend bestemmingsplan
                                                       mogelijk maakt en wordt opgemerkt dat te hard
                                                       rijden toe te schrijven is aan het gedrag van
                                                       weggebruikers. Een en ander staat dan ook los
                                                       van de ontwikkeling die het bestemmingsplan
                                                       mogelijk maakt.

                                                       Volledigheidshalve wordt gesteld dat met de
                                                       ontsluiting voor de nieuwe woningen de
                                                       verkeerssituatie ter plaatse zal wijzigen,

                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>                                                       waarmee een aanpassing van het gedrag
                                                       bevorderd wordt als gevolg van het ontstaan van
                                                       een gelijkwaardig kruispunt. Dit zal in alle
                                                       waarschijnlijkheid leiden tot een afname van de
                                                       snelheid van het verkeer.

                                                       Actie:
                                                       Het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (in
                                                       bijlage 6 bij de toelichting van het
                                                       bestemmingsplan) wordt vervangen door het
                                                       geactualiseerde akoestisch onderzoek
                                                       wegverkeerslawaai.
3. Ontwikkellocatie versnelde woningbouw               3. Ontwikkellocatie versnelde woningbouw

Reclamant geeft aan dat er twee plannen                Het realiseren van eventuele flexwoningen
tegelijkertijd lopen voor het bestemmen van            binnen het plangebied maakt geen onderdeel uit
dezelfde gronden, namelijk: het inrichten als          van voorliggend bestemmingsplan. Wel wordt
plas/dras zone (voorliggend bestemmingsplan)           hierover iets vermeld in de toelichting, namelijk
en een tijdelijke locatie voor flexwoningen.           in paragraaf 2.2.5. Inmiddels heeft de
Reclamant maakt bezwaar tegen het opnemen              gemeenteraad van Borne op 30 januari 2024
van het mogelijke voornemen om deze gronden            besloten om “de locatie Roskam Landen als
aan te wijzen als ontwikkellocatie voor                ontwikkellocatie voor tijdelijke sociale
flexwoningen. Reclamant verzoekt om het                huurwoningen te schrappen en te onderzoeken
aanwijzen van een tijdelijke locatie voor              of achter het plan Roskam Landen 2, in een
flexwoningen op deze gronden stop te zetten            separate procedure, een aantal van maximaal 5
totdat voorliggend bestemmingsplan definitief is       sociale huurwoningen ruimtelijk inpasbaar is,
vastgesteld door de raad van de gemeente               een en ander in een actief, open proces van
Borne.                                                 communicatie en participatie met de bewoners
                                                       van Hertme”. Zoals door de gemeenteraad is
                                                       besloten zal hiervoor in een separate procedure
                                                       worden doorlopen. Het raadsbesluit heeft dan
                                                       ook geen gevolgen voor voorliggend
                                                       bestemmingsplan.

                                                       Actie:
                                                       Paragraaf 2.2.5 van de toelichting wordt, naar
                                                       aanleiding van het besluit van de gemeenteraad,
                                                       verwijderd uit de toelichting.
Conclusie                                              De zienswijze geeft aanleiding om het
                                                       bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.




                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Reclamant 2 (24ink00845)
De zienswijze van Reclamant 2 is gedateerd op 29 januari 2024 en op 29 januari 2024 per mail
binnengekomen bij de gemeente Borne. De zienswijze is daarmee tijdig ingediend.
Ontvankelijkheid: Wij stellen voor de zienswijze ontvankelijk te verklaren.
Zienswijze                                          Beantwoording
1. Procedureel                                      1. Procedureel

Reclamant is van mening dat het                        Het ontwerpbestemmingsplan is op een juiste
bestemmingsplan verkeerd is gepubliceerd,              wijze gepubliceerd. Daarbij wordt opgemerkt dat
omdat in de publicatie niet expliciet vermeld          in de publicatie tevens een websitelink is
staat dat ook het bestemmingsplan                      opgenomen, op grond waarvan het
Buitengebied partieel wordt herzien. Reclamant         bestemmingsplan en het daarbij behorende
geeft aan dat omwonenden of belanghebbende             plangebied eenvoudig in te zien zijn.
organisaties met de publicatie op het verkeerde        Belanghebbenden raadplegen een plan
been kunnen zijn gezet.                                doorgaans ook niet op basis van het
Reclamant geeft aan dat de omissie alleen              bestemmingsplan dat (partieel) herzien wordt,
hersteld kan worden door het ontwerpplan               maar op basis van de locatie van de ontwikkeling
opnieuw als ontwerp-herziening                         die het plan beoogt mogelijk te maken.
(Omgevingsplan) te publiceren. Reclamant merkt         Dat een en ander niet heeft geleid tot
op dat het hierdoor wel mogelijk is om het plan        onduidelijkheid blijkt overigens ook uit het feit
af te stemmen en in te richten, rekening               dat er een aantal zienswijzen is ingediend,
houdend met de in de zienswijze gemaakte               waaronder door Reclamant. Tot slot wordt
opmerkingen.                                           opgemerkt dat de zienswijze van Reclamant
                                                       onderdeel is van voorliggende procedure en dat
                                                       deze in het kader van deze procedure reeds
                                                       wordt betrokken. Het opnieuw publiceren van
                                                       het ontwerpplan is (hiervoor) dan ook niet
                                                       noodzakelijk.

                                                       Actie:
                                                       Geen.
2. Impact op woonperceel                               2. Impact op woonperceel

Reclamant geeft aan aan de dorpsrand van               Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling
Hertme te wonen en bij de bouw van de woning           bestuursrechtspraak van de Raad van State dat
rekening te hebben gehouden met het vrij               er geen recht bestaat op een blijvend vrij
uitzicht over het buitengebied met agrarische          (ongewijzigd) uitzicht. Dat geldt ook voor het
gronden. Reclamant is van mening dat als gevolg        uitzicht van Reclamant.
van het voornemen de woonlocatie met woning
geheel ingesloten wordt door woonbebouwing,
waardoor het vrije uitzicht geheel verdwijnt (in
plaats van gedeeltelijk conform het eerdere plan
Roskam Landen fase 2).




                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>De impact op dit woonperceel is volgens                De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van
Reclamant, vanwege de ligging en situering,            een bestemmingsplan de beleidsruimte om de
extra groot. Reclamant is van mening dat de            betrokken belangen af te wegen. In Hertme is
aangrenzende zes meter brede groen zone ruim           behoefte aan extra woningen, die - om tot een
onvoldoende is voor het verwachte verlies aan          ruimtelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare
uitzicht en privacy en de toekomstige ingesloten       invulling te komen - niet passen binnen het
ligging van zijn woonlocatie met woning.               hiervoor eerder in bestemmingsplannen
Als compensatie noemt Reclamant daarom het             aangewezen (wijzigings)gebied. Er is dan ook
vergroten van de groene zone van 6 meter naar          een vergroting van dit gebied aan de
minimaal 10 meter. Hiertegen bestaat                   zuidoostzijde noodzakelijk. Bij de vergroting van
stedenbouwkundig-ruimtelijk volgens Reclamant          het gebied is onder meer rekening gehouden
geen bezwaar, maar zou juist sprake zijn van een       met het woonperceel met de woning van
verbetering waarbij op een evenwichtige wijze          Reclamant, namelijk door een groene zone op te
recht wordt gedaan aan alle (ruimtelijke)              nemen en deze planologisch te waarborgen.
belangen. Reclamant is desgewenst in overleg           Hiermee is het woonperceel voldoende
met de gemeente bereid om hier een bijdrage            gescheiden en afgeschermd van de beoogde
aan te leveren.                                        woonpercelen. De gemeente ziet dan ook geen
                                                       reden om deze zone te verbreden. Onduidelijk is
                                                       ook waarom Reclamant van mening is dat een
                                                       breedte van 6 meter onvoldoende zou zijn.

                                                       Actie:
                                                       Geen.
3. Water                                               3. Water

Reclamant maakt zich zorgen over de                    Verwezen wordt naar de beantwoording op punt
waterhuishouding. Reclamant stelt dat de aanleg        1, bij de zienswijze van Reclamant 1.
van twee ingetekende wadi’s aan de
Hertmerdwarsweg als vervanging van de
bermsloot een slecht idee is en verwijst in dat
kader ook naar de geohydrologische situatie in
en om het plangebied.

Er zou volgens Reclamant vooraf aan de
bestemmingsplanprocedure een overleg over de
waterhuishouding plaatsvinden met
omwonenden en de Stichting
Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) , maar dit
is niet gebeurd. Dat is voor Reclamant mede de
reden om in deze zienswijze nogmaals aandacht
te vragen voor dit waterprobleem.

                                                       Actie:
                                                       Om onduidelijkheden te voorkomen wordt het
                                                       bestemmingsplan aangepast, waarbij de wadi’s
                                                       die (indicatief) zijn ingetekend in het groenplan
                                                       (bijlage 1 bij de toelichting en bijlage 2 bij de
                                                       regels) worden verwijderd en de tekst hierover
                                                       in paragraaf 2.2.4 van de toelichting eveneens
                                                       wordt aangepast.



                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>4. Inrichting Hertmerdwarsweg                         4. Inrichting Hertmerdwarsweg

Reclamant stelt dat de inrichting van de              Verwezen wordt naar de beantwoording op punt
Hertmerdwarsweg (30 km/h) ter hoogte van het          2, bij de zienswijze van Reclamant 1.
plangebied niet past bij de functie van de weg
als erfontsluitingsweg waar maar 30 km/h is
toegestaan, waardoor sprake is van een
potentieel conflicterende en niet
samenhangende inrichting van het verkeers- en
woongebied binnen deze 30 km/h-zone.
Reclamant stelt een herinrichtingsvoorstel voor
en geeft aan dat, met een goede (technische)
uitvoering van een mini-aansluitrotonde, ook
geen sprake meer zal zijn van geluidsoverlast
voor omwonenden. De huidige geluidsoverlast is
volgens Reclamant een gevolg van onder andere         Actie:
te snel rijden over de verkeersdrempel.               Geen.
5. Woonbehoefte                                       5. Woonbehoefte

Reclamant trekt het te realiseren                     In paragraaf 3.3.2 van de toelichting (Woonvisie
woningbouwprogramma in twijfel en stelt dat           Borne 2022+) is al toegelicht dat de ontwikkeling
daarmee het belang van de dorpsgemeenschap            die het bestemmingsplan mogelijk maakt,
tekortgedaan wordt. Reclamant stelt voor om           aansluit bij het gemeentelijke woonbeleid. Een
een woningbehoefte-onderzoek uit te voeren,           woningbehoefte-onderzoek is dan ook niet
waarbij de actuele behoefte in zowel                  noodzakelijk.
kwantitatieve als kwalitatieve zin als
uitgangspunt kan dienen voor de omvang en             Aanvullend wordt vermeld dat in de Woonvisie
inrichting van het vast te stellen                    2022+ ook staat dat het uitgangspunt voor
bestemmingsplan.                                      Hertme is dat nieuwe woningen worden
                                                      gerealiseerd voor een specifiek voordoende
                                                      vraag en dat de nieuwe woningbouw
                                                      stedenbouwkundig, architectonisch,
                                                      landschappelijk en qua schaalgrootte past bij het
                                                      dorp. Daarmee wil de gemeente het karakter
                                                      van de dorpen behouden en waar het kan zelfs
                                                      versterken. Ook wordt qua type bebouwing
                                                      vermeld dat het opvalt dat in Hertme nagenoeg
                                                      enkel vrijstaande woningen en twee-onder-één-
                                                      kapwoningen voorkomen. In Hertme zal echter
                                                      ook voor alle doelgroepen worden gebouwd en
                                                      zal dus ook sociale woningbouw worden
                                                      gerealiseerd.

                                                      Met voorliggende ontwikkeling wordt
                                                      bijgedragen aan de behoefte in Hertme, namelijk
                                                      door een mix van verschillende woningtypen toe
                                                      te voegen. Daarbij wordt opgemerkt dat de
                                                      omvang van het plangebied – naast het voorzien
                                                      in de woningbehoefte - van belang is om te
                                                      zorgen voor een passende stedenbouwkundige
                                                      en ruimtelijke opzet van de woningen en de
                                                      inrichting van de openbare ruimte.

                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>                                                        Een en ander in aansluiting op de schaalgrootte
                                                        en het karakter van het dorp.

                                                        Actie:
                                                        De toetsing in paragraaf 3.3.2 van de toelichting
                                                        wordt aangevuld, zodat in het bestemmingsplan
                                                        ook aan het uitgangspunt voor Hertme
                                                        (Woonvisie 2022+, zoals hiervoor verwoord)
                                                        wordt getoetst.
6. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai               6. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Reclamant stelt dat het geluidonderzoek                 Verwezen wordt naar de beantwoording op punt
gedateerd is en dat op basis van                        2, bij de zienswijze van Reclamant 1.
verkeersgegevens uit 2015 niet de in 2023
heersende en de daarna te verwachten                    Hierbij wordt opgemerkt dat de stelling van
geluidsbelasting op de gevels van de woningen           Reclamant dat onderzoeken niet ouder mogen
aan de Hertmerdwarsweg berekend en                      zijn dan 2 jaar overigens feitelijk onjuist is.
vastgesteld worden. Reclamant stelt dat het             Artikel 3.1.1.a van het Besluit ruimtelijke
onderzoek geactualiseerd kan en moet worden             ordening stelt dat bij een bestemmingsplan in
op basis van recente (niet ouder dan 2 jaar)            ieder geval onderzoeken gebruikt mogen
verkeerstelgegevens, omdat onderzoeken niet             worden die niet ouder zijn dan 2 jaar.
ouder mogen zijn dan 2 jaar.

                                                        Actie:
                                                        Het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (in
                                                        de bijlage bij de toelichting in het
                                                        bestemmingsplan) wordt vervangen door het
                                                        geactualiseerde akoestisch onderzoek
                                                        wegverkeerslawaai.
7. Woongebied opschuiven (1/2) en                       7. Woongebied opschuiven (1/2) en
flexwoningen                                            flexwoningen

Reclamant stelt dat het plan in beginsel alle           Bij de beantwoording van punt 5 van deze
kenmerken in zich draagt van ad hoc- of                 zienswijze is al aangegeven dat sprake is van een
eigendomsplanologie. Reclamant verwijst                 woningbouwontwikkeling die aansluit bij de
daarbij naar de achterhaalde woonbehoefte (zie          behoefte van Hertme en stedenbouwkundig en
punt 5) en de eigendomssituatie van het perceel.        ruimtelijk passend is. Dat de gemeente eigenaar
                                                        is van het perceel doet hier niets aan af.

Reclamant stelt tevens dat het de vraag is of een       Bij de beantwoording van punt 2 van deze
verschuiving van het woonwijkje met 4 meter             zienswijze is al aangegeven dat de gemeente van
(want daar gaat het in praktische zin om;               mening is dat de groenstrook van 6 meter breed
vergroten groenzone van 6 meter naar 10                 voldoende is, in tegenstelling tot wat Reclamant
meter) uit stedenbouwkundig-ruimtelijk                  (hernieuwd) stelt. De gemeente ziet dan ook
oogpunt tot een ongewenste invulling leidt en           geen reden om deze zone te verbreden met 4
daarom niet aanvaardbaar is. Dat lijkt volgens          meter extra en de nieuwe woonpercelen
Reclamant niet het geval te zijn, hiervoor noemt        hiervoor met 4 meter op te schuiven. Wel zal de
Reclamant meerdere redenen met betrekking               gemeente de tekst met betrekking tot het
tot het behoud van doorzichten en zichtlijnen.          doorzicht, zoals vermeld in paragraaf 2.2.2 en
                                                        paragraaf 3.2.3 van de toelichting, naar
                                                        aanleiding van de zienswijze ter verduidelijking

                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>                                                       aanpassen, zodat deze beter aansluit op de
                                                       situatie aan de oostzijde van de
                                                       Hertmerdwarsweg. Dit door te vermelden dat er
                                                       een open ruimte zal blijven tussen de
                                                       Zwartkotteweg (ten noorden van plangebied) en
                                                       de beoogde woonbebouwing binnen het
                                                       plangebied, waarbij sprake blijft van een
                                                       doorzicht vanaf de Kerkweg.

Ook stelt Reclamant dat uit de plantoelichting         Verwezen wordt naar de alinea hiervoor en naar
(zie paragraaf 2.2.5) en uit besluitvorming van        de beantwoording op punt 3, bij de zienswijze
het college van B&W en raad blijkt dat het             van Reclamant 1.
voornemen bestaat om binnen de ruime groene
buffer 10 sociale huurwoningen te realiseren.
Dat initiatief staat haaks op de
stedenbouwkundige opzet van het
ontwerpbestemmingsplan, met als uitgangspunt
het behoud van een open ruimte aan de
noordzijde van de beoogde bebouwing, en kan
volgens Reclamant niet worden vastgesteld
zolang de raad geen uitspraak heeft gedaan over
het de mogelijke plaatsving van flexwoningen.

                                                       Actie:
                                                       Paragraaf 2.2.2 en paragraaf 3.2.3 van de
                                                       toelichting worden ter verduidelijking
                                                       aangepast, zodat de tekst beter aansluit op de
                                                       situatie van het plangebied aan de oostzijde van
                                                       de Hertmerdwarsweg. Paragraaf 2.2.5 in de
                                                       toelichting wordt, in lijn met het besluit van de
                                                       gemeenteraad, verwijderd uit de toelichting.
8. Woongebied opschuiven (2/2)                         8. Woongebied opschuiven (2/2)

Reclamant stelt dat bij het opschuiven van het         Zoals gesteld in de beantwoording onder punt 2
woongebiedje met 4 meter richting                      en punt 7 is rekening gehouden met het
Zwartkotteweg er vanaf de woonerven in                 woonperceel met de woning van Reclamant,
planfase 1 geen sprake is van extra verlies aan        namelijk door een groene zone op te nemen en
uitzicht, als het gevolg van de 4 meter brede          ziet de gemeente geen reden om deze zone te
groene rand rond Fase 1 en de bebouwing in de          verbreden met 4 meter en de nieuwe
hoek van Fase 1 ter hoogte van de dorpsentree.         woonpercelen hiervoor met 4 meter op te
                                                       schuiven.

Reclamant stelt dat in het meest zuidelijke deel       Zoals hiervoor gesteld en eveneens in de
van het plangebied, ter hoogte van de woning           beantwoording onder de punten 2 en 7 ziet de
van Reclamant, twee relatief grotere kavels voor       gemeente geen aanleiding voor de verschuiving
vrijstaande woningen zijn voorzien en bestemd.         waar Reclamant aan refereert.
Reclamant gaat er vanuit dat de planopzet en
inrichting met twee vrijstaande woningen op
wat grotere kavels in het zuidelijk deel van het
plangebied naast de woning/woonplek ook bij
de verschuiving niet verandert.


                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>                                                    Actie:
                                                    Geen.
9. Ruimte voor (water-)voorzieningen                9. Ruimte voor (water-)voorzieningen

Reclamant merkt op dat de zorg om de inrichting     Verwezen wordt naar de beantwoording op punt
van het watersysteem, zowel binnen het nieuwe       1, bij de zienswijze van Reclamant 1.
plangebied als daarbuiten, van belang blijft,
mede ingegeven door de huidige situatie met
wateroverlast.
                                                    Actie:
                                                    Geen.
10. Peil                                            10. Peil

Reclamant stelt dat het, gelet op de bestaande      De formulering van het begrip ‘peil’ sluit aan bij
situatie met wateroverlast, belangrijk is dat er    de standaarddefinitie van dit begrip binnen de
geen onnodige hoogteverschillen ontstaan in         gemeente Borne. Vanuit het oogpunt van de
maaiveld, kruinen én peil tussen de woonerven       vergunningverlening heeft een eenduidige
aan de Lage Weide en het plangebied Roskam.         formulering de voorkeur.
Reclamant verzoekt daarom om het begrip peil
in de planregels aanvullend zo te formuleren        Zoals bij de beantwoording van punt 1 van de
worden dat het peil binnen het plangebied niet      zienswijze van Reclamant 1 al is vermeld, zal er
hoger is dan het peil van de 13 woningen aan de     nog een waterhuishoudkundige uitwerking van
Lage Weide, waaronder dus het peil van de           het plan plaatsvinden waarbij rekening wordt
woning van Reclamant.                               gehouden met eventuele verschillen in hoogte
                                                    tussen het plangebied en de directe omgeving
                                                    teneinde wateroverlast te voorkomen.

                                                    Actie:
                                                    Geen.
11. Wijziging planregels/verbeelding                11. Wijziging planregels/verbeelding

Reclamant stelt een aantal wijzigingen van de       De voorstellen van Reclamant zijn bij de
planregels/verbeelding voor. Een aantal             vaststelling in overweging genomen. Onder
begrippen / artikelen is in de ogen van             ‘Actie’ worden de punten vermeld die leiden tot
Reclamant niet van toepassing. Daarnaast doet       wijzigingen (met daarbij de reden van de
Reclamant een aantal voorstellen om zijn            wijziging).
belangen beter te beschermen. Zie voor de
voorgestelde wijzigingen de opsommingen in de       De overige punten, die niet zullen leiden tot
beantwoording hiernaast.                            wijzigingen, worden direct hieronder vermeld
                                                    (met daarbij de reden waarom deze niet
                                                    gewijzigd worden).

                                                    Niet geleid tot wijzigingen:
                                                    - Artikel 3.1:
                                                        Verzoek: de groenbestemming niet mede
                                                        bestemmen voor het genoemde onder b tot
                                                        en met f, onder meer in verband met de
                                                        groene buffer bij de perceelgrens van de
                                                        bestaande woning (zuidzijde).
                                                        Reactie: de (algemene) groenbestemming
                                                        geldt voor alle gronden met deze


                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>     bestemming, waarvan voor een deel –
     waaronder het deel aangrenzend aan de
     perceelsgrens van de bestaande woningen
     (zuidzijde) - tevens een voorwaardelijke
     verplichting geldt. De aanplant en
     instandhouding van de hieraan verbonden
     maatregelen in het kader van groen zijn – los
     van de overige algemene mogelijkheden
     binnen de bestemming –voldoende geborgd.
 -   Artikel 3.2.1 onder b, c en d:
     Verzoek: in verband met het genoemd
     inzake artikel 3.1 het onder b en c
     genoemde te laten vervallen en het onder d
     genoemde te wijzigen naar maximaal 1
     meter.
     Reactie: verwezen wordt naar de reactie
     onder artikel 3.1. Hierbij wordt tevens
     opgemerkt dat Reclamant tevens niet
     onderbouwt op basis van welke ruimtelijke
     argumenten een en ander zou moeten
     vervallen/te wijzigen.
 -   Artikel 3.3:
     Verzoek: geen nadere eisen te stellen aan
     parkeren binnen de groenbestemming,
     aangezien parkeren binnen de bestemming
     niet mogelijk is.
     Reactie: de groenbestemming omvat een
     afwijkingsmogelijkheid voor de realisatie van
     parkeervoorzieningen, waardoor parkeren
     binnen de bestemming wel degelijk mogelijk
     zou kunnen zijn en daarmee de nadere eisen
     eveneens wel degelijk van belang kunnen
     zijn.
 -   Artikel 3.4:
     Verzoek: met name te voorkomen dat
     (delen) van de groenbestemming worden
     gebruikt door of ten dienste van de
     aangrenzende woonpercelen, door in de
     bestemming aanvullende zaken als strijdig
     gebruik op te nemen.
     Reactie: de groenbestemming laat het
     gebruik van gronden ten dienste van de
     woonbestemming niet toe, waardoor dit
     reeds als strijdig aan te merken is. Daarnaast
     zijn op een deel van de gronden met een
     groenbestemming maatregelen voorzien, in
     het kader van een voorwaardelijke
     verplichting. Indien de groenbestemming in
     afwijking van deze voorwaardelijke
     verplichting wordt ingericht, bijvoorbeeld
     ten behoeve van tuin bij een woning, dan zal
     hierdoor eveneens sprake zijn van strijdig

11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>     gebruik.
 -   Artikel 5.2.1, onderdeel f:
     Verzoek: op (in ieder geval) de drie meest
     zuidelijke bouwvlakken binnen de
     woonbestemming het enveloppe-principe
     niet toe te passen, in verband met strijd met
     de stedenbouwkundige opzet ten zuiden van
     het plangebied. Dit omdat de regeling in
     sommige situaties zou kunnen leiden tot een
     ongewenste ruimtelijk-stedenbouwkundige
     uitstraling die niet zou passen in Hertme
     (bijv. een geknikte lessenaarskap met een
     massieve gevel).
     Reactie: met het envelop-principe in
     voorliggend plangebied is aangesloten op de
     geldende regeling binnen de
     woonbestemming uit het moederplan,
     die eveneens voor de omliggende
     (bestaande) bebouwing geldt. Daarnaast is
     er een beeldkwaliteitsplan opgesteld om de
     beeldkwaliteit te bewaken. Hierin is onder
     meer opgenomen dat juist is gekozen voor
     een ingetogen karakter van de woningen,
     hetgeen eveneens is vertaald naar criteria
     die aansturen op een eenvoudige
     hoofdvorm en rustige kleuren zodat er
     weinig contrast ontstaat met de landelijke
     omgeving. Ook staat hierin onder meer dat
     sprake dient te zijn van een zadeldak. De
     ruimtelijk-stedenbouwkundige uitstraling is
     dan ook voldoende en op passende wijze
     geborgd.
 -   Artikel 6:
     Aandachtspunt: de dubbelbestemming voor
     het riool in combinatie van de wadi’s in het
     groenplan.
     Reactie: Verwezen wordt naar de actie op
     punt 1, bij de zienswijze van Reclamant 1.
     Daarnaast wordt opgemerkt dat de
     dubbelbestemming Leiding-riool
     hoofdzakelijk vergunningplichten bevat met
     betrekking tot het beschermen van de
     belangen van het aanwezige riool.
 -   Artikel 7.5 en 12:
     Verzoek: de wijzigingsbevoegdheid in artikel
     7.5 en 12 te laten vervallen, omdat deze
     onder de Omgevingswet niet meer
     toegepast kan worden:
     Reactie: deze artikelen kunnen onder de
     Omgevingswet nog gebruikt worden,
     namelijk in het kader van het verlenen van
     een binnenplanse omgevingsvergunning, en

12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>     kunnen zodoende in stand blijven. Zie
     hiervoor onder meer artikel 22.32 van het
     Omgevingsplan gemeente Borne (tijdelijke
     regelingen, geldend vanaf 1 januari 2024).
 -   Artikel 14.2, onder a:
     Verzoek: ter verduidelijking op te nemen dat
     de “aangrenzende gronden” mede bestemd
     moeten zijn voor parkeren.
     Reactie: met het specifiek per bestemming
     regelen van parkeervoorzieningen is reeds
     voldoende duidelijk op welke
     (aangrenzende) gronden wel en niet
     geparkeerd mag worden.

 Actie:
 - Artikel 1.8:
     Verzoek: begripsomschrijving ‘agrarisch
     bedrijf’ te laten vervallen, aangezien deze
     geen betrekking heeft op de planregels en
     verbeelding.
     Reactie: de begripsomschrijving wordt
     verwijderd.
 - Artikel 3.5:
     Verzoek: de afwijkingsmogelijkheid voor
     parkeren in de groenbestemming te
     schrappen, omdat de groenbestemming (als
     specifieke plandrager en groenfunctie) zich
     hier niet voor leent.
     Reactie: uit de toelichting (zie paragraaf
     2.2.4 en 3.2.3) blijkt dat maatregelen
     worden getroffen voor een groene overgang
     naar het buitengebied. Hierbij is sprake van
     het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.
     Deze maatregelen worden getroffen op een
     deel van de gronden met een
     groenbestemming en zijn juridisch geborgd
     door middel van een voorwaardelijke
     verplichting. Voor een ander deel van de
     groenbestemming geldt dat het gaat om het
     treffen van maatregelen om rekening te
     houden met het woonperceel met de
     woning van Reclamant (aan zuidzijde
     plangebied, betreft geen overgang naar het
     buitengebied), zoals ook vermeld onder punt
     2 van de zienswijze. Deze maatregelen zijn
     eveneens juridisch geborgd door middel van
     de voorwaardelijke verplichting. Voor de
     overige gronden binnen de
     groenbestemming geldt dat hiervoor geen
     specifieke maatregelen gelden. De bedoelde
     afwijkingsbevoegdheid betreft een
     generieke afwijkingsmogelijkheid en kan in

13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>     het kader van deze gronden worden
     behouden. Hierbij wordt volledigheidshalve
     opgemerkt dat in paragraaf 3.2.3 het
     volgende wordt vermeld: ‘Middels het
     specifiek bestemmen van 'Groen' wordt de
     ruimtelijke kwaliteit en de groene overgang
     naar het buitengebied juridisch geborgd.’ In
     lijn met het hiervoor vermelde wordt dit
     voor de volledigheid gewijzigd in ‘Door
     middel van een voorwaardelijke verplichting
     wordt ter plaatse van een deel van de
     gronden met de bestemming ‘Groen’ de
     groene overgang naar het buitengebied,
     conform het Groenplan in bijlage 1, juridisch
     geborgd.’.
 -   Artikel 5.1:
     Verzoek: een begripsomschrijving op te
     nemen ten behoeve van “inwoning”.
     Reactie: er wordt ter verduidelijking en in lijn
     met het moederplan, genaamd
     bestemmingsplan ‘Algemene herziening
     Borne, Hertme, Zenderen’ (2020)), een
     begripsomschrijving opgenomen ten
     behoeve van ‘inwoning’, namelijk:
     woonruimte welke geen eigen toegang heeft
     en welke niet door een
     ander huishouden kan worden bewoond
     zonder daarbij in ieder geval afhankelijk te
     zijn van de volgende wezenlijke
     voorzieningen buiten die woonruimte:
     keuken, badkamer en toilet.
 -   Artikel 9.3:
     Verzoek: het artikel te laten vervallen,
     aangezien geen sprake is van bestaande
     bouwwerken met bijbehorende
     maatvoering.
     Reactie: het artikel wordt verwijderd.
 -   Artikel 10.1:
     Verzoek: het artikel te laten vervallen,
     aangezien het plangebied hier qua inrichting
     en gebruik niet geschikt voor is.
     Reactie: hoewel de verwachting is dat
     binnen het plangebied geen evenementen
     zullen plaatsvinden, worden in aansluiting
     op het moederplan voor de kernen
     evenementen toegestaan (zie hiervoor ook
     de algemene regeling in artikel 48.1 van het
     bestemmingsplan ‘Algemene herziening
     Borne, Hertme, Zenderen’ (2020)). Echter
     wijkt de in het ontwerpbestemmingsplan
     opgenomen regeling af van de algemene
     regeling, zoals opgenomen in het

14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>                 moederplan. Daarom wordt de regeling in
                 lijn met de regeling uit het moederplan
                 aangepast. Hierbij wordt overigens
                 opgemerkt dat op basis van de algemene
                 regeling in het moederplan – waarop zal
                 worden aangesloten – in de directe
                 omgeving van de woning van Reclamant
                 reeds evenementen zijn toegestaan.
             - Artikel 10.2 onder g:
                 Verzoek: de regeling te laten vervallen,
                 aangezien geen sprake is van een klooster,
                 recreatiewoningen, kampeermiddelen,
                 plattelandskamers,
                 plattelandsappartementen en
                 vakantiehuizen.
                 Reactie: de regeling wordt gewijzigd naar
                 (enkel) “een gebruik van gebouwen, niet
                 zijnde een woning, voor permanente
                 bewoning”.
Conclusie    De zienswijze geeft aanleiding om het
             bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.




            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>Reclamant 3 (24ink00784)
De zienswijze van Reclamant 3 is gedateerd op 24 januari 2024 en op 25 januari 2024 per mail
binnengekomen bij de gemeente Borne. De zienswijze is daarmee tijdig ingediend.
Ontvankelijkheid: Wij stellen voor de zienswijze ontvankelijk te verklaren.
1. Waterhuishouding                                 1. Waterhuishouding

Reclamant vindt de onderbouwing van de               Verwezen wordt naar de beantwoording van
waterhuishouding onvoldoende op dit moment           punt 1, bij de zienswijze van Reclamant 1
en stelt dat twee wadi’s een bestaande sloot
niet kunnen vervangen.
                                                     Actie:
                                                     Om onduidelijkheden te voorkomen wordt het
                                                     bestemmingsplan aangepast, waarbij de wadi’s
                                                     die (indicatief) zijn ingetekend in het groenplan
                                                     (bijlage 1 bij de toelichting en bijlage 2 bij de
                                                     regels) worden verwijderd en de tekst hierover
                                                     in paragraaf 2.2.4 van de toelichting eveneens
                                                     wordt aangepast.
2. Benoemen plas/draszone                            2. Benoemen plas/draszone

Reclamant stelt dat de naam onjuist is. Een          Zoals in het groenplan al is opgenomen, gaat het
plas/draszone wordt gebruikt bij natuurbeheer        bij deze zone om een natuurlijk aangelegde
en daar is hier geen sprake van. Verzoekt om         strook die voorkomt dat er een abrupte
wijziging van de benaming naar iets dat duidelijk    overgang naar het buitengebied ontstaat. Bij de
maakt dat dit gebruikt wordt voor de afwatering      zone kan dan ook sprake zijn van een natuurlijke
of voor het afvoeren van overtollig water.           zone, niet alleen van een strook grond bedoeld
                                                     voor afwatering zoals Reclamant stelt.

                                                     Actie:
                                                     Geen.
3. Plas/draszone en bebouwde kom                     3. Plas/draszone en bebouwde kom

Door de plas/draszone op te nemen in dit             In welk bestemmingsplan een (stuk van een)
bestemmingsplan wordt het toegevoegd aan de          perceel gelegen is, is niet bepalend voor de
bebouwde kom en dat is onwenselijk. Verzoekt         vraag of het gelegen is in de bebouwde kom. In
om de zone aan te merken als buitengebied.           voorliggend geval wordt een ontwikkeling
                                                     mogelijk gemaakt en is voor de benaming van
                                                     het hiervoor opgestelde bestemmingsplan
                                                     aangesloten op de benaming van het
                                                     bestemmingsplan voor de kernen. Dit omdat het
                                                     bestemmingsplan hoofdzakelijk een
                                                     (woningbouw)uitbreiding van de kern Hertme
                                                     betreft.

                                                     Actie:
                                                     Geen.
Conclusie                                            De zienswijze geeft aanleiding om het
                                                     bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.




                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (24ink00910)
De zienswijze van Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme is gedateerd op 30 januari 2024 en op 31
januari 2024 per mail binnengekomen bij de gemeente Borne. De zienswijze is daarmee tijdig
ingediend.
Ontvankelijkheid: Wij stellen voor de zienswijze ontvankelijk te verklaren.
1. Waterhuishouding                                 1. Waterhuishouding

Reclamant geeft aan zich zorgen te maken over         Verwezen wordt naar de beantwoording van
de waterhuishoudkundige invulling en geeft aan        punt 1, bij de zienswijze van Reclamant 1
dat eerder afgesproken is dat onder meer het
waterhuishoudkundig plan besproken zou
worden voorafgaand aan de
bestemmingsplanprocedure en dat later is
aangegeven dat dit na de vaststelling van het
bestemmingsplan zou gebeuren.

In een mail is later door Reclamant aangegeven
dat het akkoord is om het waterhuishoudkundig
plan na de vaststelling op te stellen, mits er met
Reclamant èn het Waterschap overeenstemming
bereikt wordt over het plan. Reclamant zou
graag nog een reactie of bevestiging ontvangen.

Reclamant geeft verder aan niet in te kunnen
stemmen met de in het plan opgenomen wadi’s.

                                                      Actie:
                                                      Om onduidelijkheden te voorkomen wordt het
                                                      bestemmingsplan aangepast, waarbij de wadi’s
                                                      die (indicatief) zijn ingetekend in het groenplan
                                                      (bijlage 1 bij de toelichting en bijlage 2 bij de
                                                      regels) worden verwijderd en de tekst hierover
                                                      in paragraaf 2.2.4 van de toelichting eveneens
                                                      wordt aangepast.
Conclusie                                             De zienswijze geeft aanleiding om het
                                                      bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.




                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>