<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Toelichting
Bestemmingsplan
Havengebied-West 2016


Status: Vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Havengebied-West 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave



Toelichting                                                                                                   3
Hoofdstuk 1       Inleiding                                                                                   3
1.1     Aanleiding bestemmingsplan                                                                            3
1.2     Ligging en begrenzing plangebied                                                                      3
1.3     Geldende juridische regelingen                                                                        5
1.4     Wettelijk kader                                                                                       7
1.5     Adviezen, vooroverleg en procedure                                                                    8
Hoofdstuk 2      Planologisch beleidskader                                                                   10
2.1     Ruimtelijk beleid en regels van het Rijk                                                             10
2.2     Ruimtelijk beleid en regels van de provincie Overijssel                                              10
2.3     Gemeentelijk ruimtelijk relevant strategisch beleid                                                  12
Hoofdstuk 3      Gebiedsbeschrijving                                                                         16
3.1     Ruimtelijke structuur                                                                                16
3.2     Functionele structuur                                                                                17
3.3     Verkeersstructuur                                                                                    18
3.4     Waterhuishouding                                                                                     19
3.5     Cultuurhistorie                                                                                      20
Hoofdstuk 4     Gewenste ontwikkeling plangebied                                                             24
4.1     Projecten en nieuwe initiatieven                                                                     24
4.2     Ladder Duurzame Verstedelijking (artikel 3.1.6, 2e lid Bro)                                          25
4.3     Ontwikkelingsperspectief Transportcentrum                                                            26
4.4     Cultuurhistorie in relatie tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen                                     26
4.5     Welstand en beeldkwaliteit                                                                           27
4.6     Duurzaamheid                                                                                         27
Hoofdstuk 5    Omgevingsaspecten                                                                             31
5.1     Milieu                                                                                               31
5.2     Water                                                                                                39
5.3     Natuur                                                                                               41
Hoofdstuk 6      Juridische planopzet                                                                        44
6.1     Algemeen                                                                                             44
6.2     Indeling planregels                                                                                  44
6.3     Beschrijving van het plan                                                                            45
6.4     Handhaving                                                                                           49
Hoofdstuk 7       Economische uitvoerbaarheid                                                                50




  2                                                          bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Toelichting


Hoofdstuk 1                Inleiding


1.1      Aanleiding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” heeft als doel de bestemming van de binnen het plan
gelegen gronden en de bouw- en gebruiksmogelijkheden daarvan vast te leggen.
De wet verplicht dat elke 10 jaar een bestemmingsplan opnieuw wordt vastgesteld. Een bestemmingsplan
dat ouder is dan tien jaar wordt als niet meer actueel beschouwd.
Binnenkort verloopt de termijn van 10 jaar voor het vigerende bestemmingsplan: "Transportcentrum
Twente”.
Het voorliggende bestemmingsplan beoogt voor het plangebied "Havengebied-West 2016" een actuele
planologisch-juridische regeling te geven. Het plan beschermt bestaande waardevolle ruimtelijke structuren
en legt hoofdzakelijk het bestaande gebruik ter plaatse vast. Het bestemmingsplan maakt één nieuwe
ruimtelijke ontwikkeling mogelijk, dit betreft de vergroting van een bestaand bouwvlak. Nieuwe ontwikkelingen
worden alleen mogelijk gemaakt indien de uitwerking van de plannen zodanig concreet is dat met een
redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de realisatie van de betreffende ontwikkeling binnen de
looptijd van het bestemmingsplan (10 jaar) zal plaatsvinden en de economische uitvoerbaarheid van de
ontwikkeling voldoende verzekerd is.




1.2      Ligging en begrenzing plangebied

Het gebied waarop het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” betrekking heeft bestaat uit het
bedrijventerrein Transportcentrum, de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Enschede-West en het meest
westelijke deel van het Twentekanaal.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>afbeelding: overzichtstekening plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Elsbeek en de spoorlijn Enschede-Hengelo in het noorden,
de Elsbeek en Twekkelo in het westen, Twekkelo in het zuiden en de Auke Vleerstraat in het oosten.




afbeelding: situering plangebied binnen Enschede
Het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" ligt aan de westelijke stadsrand van
Enschede. In feite maakt het deel uit van een concentratie van bedrijfsterreinen. Het Transportcentrum word
aan de noordoostzijde begrensd door het Twentekanaal, met daarachter het Kennispark en Twente village
met Go Planet, de Grolsch Veste en Ijsbaan Twente. De zuidoostelijke grens wordt gevormd door de Auke
Vleerstraat. Aan de overzijde van deze weg ligt het bedrijfsterrein Havengebied. Aan de westzijde grenst het
TCT aan het buitengebied van Enschede. De begrenzing van het plangebied is gebaseerd op deze duidelijk
herkenbare grenzen.




  4                                                       bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.3      Geldende juridische regelingen

Voor het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" gelden momenteel 3
bestemmingsplannen. Voor het Transportcentrum geldt nu nog het bestemmingsplan "Transportcentrum
Twente", dit bestemmingsplan is op .... vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede en op ...
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel.




afbeelding: overzichtstekening bestemmingsplan "Transportcentrum Twente"
De RWZI en het Twentekanaal zijn gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan "Kanaalzone", dit
bestemmingsplan is op ... vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede en op ... goedgekeurd door
gedeputeerde staten van Overijssel.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>afbeelding: overzichtstekening bestemmingsplan "Kanaalzone"
Voor de ontsluiting van het Transportcentrum op de Burgemeester Stroinkstraat en de Auke Vleerstraat geldt
momenteel het bestemmingsplan "Auke Vleerstraat fase 2a". Dit bestemmingsplan is op 12 november 2012
vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede en op 4 januari 2013 onherroepelijk in werking getreden.




  6                                                      bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>afbeelding: overzichtstekening bestemmingsplan "Kanaalzone".




1.4      Wettelijk kader

Het wettelijk kader van een bestemmingsplan is de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) en het Besluit
ruimtelijke ordening (hierna Bro).


Wet ruimtelijke ordening (Wro)
De Wro schrijft voor dat de gemeenteraad "voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer
bestemmingsplannen vaststelt, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van
de in dat plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden
gegeven".


Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
In het Bro is geregeld hoe een bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen er uit moeten zien, wat
vastgelegd moet worden en wat meegewogen moet worden (artikelen 3.1.2 t/m 3.1.7 en artikelen 3.2.1 t/m
3.2.4 Bro). In artikel 3.1.6 van het Bro is bepaald dat elk bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting.
In de toelichting moet worden vermeld wat de uitkomsten zijn van onderzoeken over ecologie/flora/fauna, hoe
het is gesteld met de waterhuishouding, of de Wet milieubeheer van toepassing is voor bijvoorbeeld een
Milieu Effect Rapport (MER), of sprake is van archeologische/cultuurhistorische waarden, welke
milieukwaliteitseisen wat betreft lucht, bodem, geluid bij het plan betrokken zijn en welk beleid van gemeente,
provincie en Rijk een rol speelt.
Een bestemmingsplan is daarom een juridisch ruimtelijk beleidsdocument, waarin de bestemming van de
gronden met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde gebruiks- en bouwregels en de daarop aanwezige


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>bebouwing worden vastgelegd, maar waarin ook ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn opgenomen.



Digitalisering
Alle ruimtelijke plannen moeten voor iedereen digitaal beschikbaar en raadpleegbaar zijn. Daarvoor is een
landelijke voorziening in het leven geroepen. Er moet gewerkt worden via landelijk vastgestelde regels (artikel
1.2.1 en 1.2.2 Bro, nader uitgewerkt in de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening).


Kosten
In de wet is bepaald dat de kosten voor het maken van een bestemmingsplan verhaald kunnen worden op de
aanvrager. Die kosten worden vastgesteld in een exploitatieplan, maar ze kunnen ook op een andere wijze
verhaald worden bijvoorbeeld door het sluiten van een overeenkomst (afdeling 6.4 Wro).




1.5      Adviezen, vooroverleg en procedure

Adviezen
Voorafgaand aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan vragen burgemeester en wethouders
aan het binnen het plangebied werkzame erkende wijkorgaan advies uit te brengen over het in voorbereiding
zijnde bestemmingsplan. Dit is geen wettelijke procedurestap maar een binnen de gemeente Enschede
gehanteerde werkwijze die is vastgelegd in de Regeling Wijkorganen 2008 en nader uitgewerkt in de notitie
Wijkorganen en Adviesafspraken.
Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” is geen erkend wijkorgaan
actief. Direct aangrenzend aan het plangebied, ten zuiden en zuidwesten van het Transportcentrum, is het
werkgebied      van   het    erkende   wijkorgaan    Vereniging   Behoud     Twekkelo    gelegen.    Het
ontwerp-bestemmingsplan is ter informatie toegestuurd aan dit erkende wijkorgaan. De Vereniging Behoud
Twekkelo heeft bij schrijven d.d. 26 augustus 2016 laten weten zeer bezorgd te zijn over de mogelijke
gevolgen van de geprojecteerde nieuwbouw op het meest westelijke perceel van het Transportcentrum voor
het woon- en leefklimaat in Twekkelo.


Vooroverleg
In het Bro is voorgeschreven (artikel 3.1.1) dat burgemeester en wethouders voorafgaand aan het in
procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan overleg moeten plegen met de besturen van eventueel
betrokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met die diensten van het Rijk die betrokken
zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het
geding zijn. Van het wettelijke vooroverleg met Rijk en provincie kan in de praktijk in veel gevallen worden
afgezien. De provincie Overijssel en het Rijk hebben beleid vastgesteld, waarin is bepaald dat zij een
bestemmingsplan alleen nog voor vooroverleg willen ontvangen, indien dat bestemmingsplan ontwikkelingen
mogelijk maakt die raken aan bepaalde ruimtelijke belangen van de provincie of het Rijk.


geen wettelijk vooroverleg bestemmingsplan “Havengebied-West 2016”
Het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” maakt geen ontwikkelingen mogelijk waarbij ruimtelijke
belangen van andere gemeenten, het waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel of het Rijk in het
geding zijn. Daarom is voor dit bestemmingsplan afgezien van het plegen van wettelijk vooroverleg. Met het
waterschap Vechtstromen en met Rijkswaterstaat is wel ambtelijk vooroverleg gepleegd, gelet op het feit dat
de RWZI Enschede-West en een deel van de waterschapsbeek de Elsbeek (eigendom waterschap) en een
deel van het Twentekanaal (eigendom Rijkswaterstaat) binnen de grenzen van het plangebied zijn gelegen.
Het ontwerpbestemmingsplan is ter kennisname toegezonden aan de provincie Overijssel, het waterschap
Vechtstromen, Rijkswaterstaat en de Gasunie (beheerder van de in en rondom het plangebied aanwezige
aardgastransportleidingen).




  8                                                           bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Procedure
Vooraankondiging
Burgemeester en wethouders moeten burgers en anderen informeren over het voornemen een
bestemmingsplan voor te bereiden op verzoek van een derde of uit eigen beweging. Dat voornemen wordt
gepubliceerd in het gemeentelijk huis-aan-huisblad en op internet. In Enschede wordt geen gelegenheid
geboden om zienswijzen hieromtrent naar voren te brengen (artikel 1.3.1 Bro).
In dit geval is het voornemen om een nieuw bestemmingsplan genaamd: “Havengebied-West 2016” in
voorbereiding te nemen op 4 februari 2015 gepubliceerd in het gemeentelijk blad “Huis aan Huis" en op de
website van de gemeente Enschede. Op dat moment was het nog de bedoeling om ook de ten westen van de
RWZI gelegen sport- en leisurevoorzieningen ten noorden van het Twentekanaal (ijsbaan Twente, Go Planet
Parc en FC Twente voetbalstadion) mee te nemen in dit nieuwe bestemmingsplan. Daar is in maart 2016 om
praktische redenen van afgezien. Daarom is op 20 april 2016 een nieuwe vooraankondiging voor het
bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" gepubliceerd in de Huis aan Huis.


Terinzagelegging ontwerpplan
In de Wro staat dat op de procedure van een bestemmingsplan de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dit betekent
dat het ontwerp van een bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage moet worden
gelegd. Deze terinzagelegging biedt iedereen de mogelijkheid om gedurende die periode zienswijzen naar
voren te brengen bij de gemeenteraad. Die terinzagelegging wordt gepubliceerd in de Nederlandsche
Staatscourant en in het gemeentelijk blad "Huis aan Huis" en langs “elektronische weg”, dus internet.
De aankondiging van de terinzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan “Havengebied-West 2016” en de
mogelijkheid om tijdens die periode een zienswijze naar voren te brengen zal worden gepubliceerd in "Huis
aan Huis", op de website van de gemeente Enschede en in de Staatscourant.


Zienswijzen
Van de eventueel ingekomen zienswijzen en de gemeentelijke beantwoording daarvan wordt een verslag
gemaakt dat als bijlage bij het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan wordt gevoegd.


Rechtsb escherming
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad staat voor belanghebbenden nog de
mogelijkheid open om bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen tegen
het bestemmingsplan.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2                Planologisch beleidskader

2.1      Ruimtelijk beleid en regels van het Rijk


2.1.1    Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau staat in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De
structuurvisie is sinds maart 2012 van kracht en vormt de kapstok voor bestaand en nieuw rijksbeleid met
ruimtelijke consequenties.
In de SVIR beschrijft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland in de
richting van het jaar 2040. Eén van de kernbegrippen in de SVIR is decentralisatie. Het kabinet wil
beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen dichter bij burgers en bedrijven brengen. Provincies en
gemeenten krijgen letterlijk de ruimte om maatwerk te leveren voor regionale opgaven.
Het kabinet heeft dertien nationale (gelijkwaardige) belangen opgesteld. Dit zijn concrete belangen waarvoor
het Rijk verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.




2.1.2    Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening

De basis van juridische borging van de realisatie van de nationale belangen ligt in het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Bro.
Het Barro is in werking sinds 2011 en bevat onderwerpen die van rijksbelang zijn, zoals defensie, de
ecologische hoofdstructuur, de elektriciteitsvoorziening en toekomstige uitbreiding van het
hoofd(spoor)wegennet. Per onderwerp bevat het Barro regels waaraan bestemmingsplannen moeten
voldoen. Binnen drie jaar moet het onderwerp zijn opgenomen in een bestemmingsplan.




2.1.3    Toetsing bestemmingsplan aan beleid en regels van het Rijk

Het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" heeft mede betrekking op een deel van het Twentekanaal.
Het Twentekanaal is een vaarweg van nationaal belang, die onderdeel uitmaakt van het hoofdnet van wegen,
spoorwegen en vaarwegen als bedoeld in de SVIR. De SVIR bepaalt dat het hoofdnet van wegen,
spoorwegen en vaarwegen in stand gehouden dient te worden om het functioneren van het
mobiliteitssysteem te waarborgen.
Dit rijksbelang is verder uitgewerkt in het Barro, waarin is bepaald dat in bestemmingsplannen langs
hoofdnetvaarwegen een vrijwaringszone dient te worden opgenomen ter bescherming van de functionaliteit
van de vaarweg.




2.2      Ruimtelijk beleid en regels van de provincie Overijssel


2.2.1    Omgevingsvisie Overijssel

Het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel staat vooral in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
die Provinciale Staten van Overijssel op 1 juli 2009 hebben vastgesteld en geactualiseerd bij besluit van 3 juli
2013. De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin de beleidsambities en doelstellingen staan die van
provinciaal belang zijn voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het uitgangspunt is
gericht op het jaar 2030. De visie biedt kaders in de vorm van ontwikkelingsperspectieven voor de groene
omgeving en stedelijke omgeving. Daarbinnen krijgen gemeenten, waterschappen, maatschappelijke
organisaties en andere initiatiefnemers mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren.


  10                                                         bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>De hoofdambitie van de visie is een toekomst vaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag
op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. In het beleid van de provincie staan daarom de zorg
voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid centraal. De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door vooral
in te zetten op het beschermen van bestaande kwaliteiten en deze te verbinden met nieuwe ontwikkelingen.
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving staat voorop, in combinatie met een goed
vestigingsklimaat, een goede woonomgeving en een fraai buitengebied. De essentiële gebiedskenmerken
zijn daarbij het uitgangspunt.
Om deze ambities waar te kunnen maken bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. De filosofie van dit
model is dat de provincie samen met partners een gezamenlijke visie of doel deelt en dat vervolgens elke
partij in de eigen verantwoordelijkheidssfeer in actie komt. Het uitvoeringsmodel heeft drie niveaus: generieke
beleidskeuzes, ontwikkelperspectieven en gebiedskenmerken. Aan de hand van deze niveaus wordt duidelijk
of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en of er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en
hoe de ontwikkeling uitgevoerd kan worden.


Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie
In onderstaande afbeelding staat de “vishaak” van het uitvoeringsmodel en de niveaus daarin toegelicht.




Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit beleid van EU, Rijk of provincie. Het zijn keuzes die bepalen of een
ontwikkeling nodig is of mogelijk. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.
Een voorbeeld van een generieke beleidskeuze is dat gemeenten hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen
moeten afstemmen met hun buurgemeenten, om te voorkomen dat inefficiënte concurrentie tussen
gemeenten ontstaat. Een ander voorbeeld is de 'SER-ladder', die inhoudt dat eerst bestaande bebouwing en
herstructureringsmogelijkheden worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden.


Ontwikkelingsperspectieven
Na de toetsing aan de generieke beleidskeuzes komen de ontwikkelingsperspectieven aan de orde. In de
Omgevingsvisie staan zes ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. De
ontwikkelperspectieven zijn flexibel voor de toekomst en geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen
worden.


Gebiedskenmerken
Tot slot zijn de gebiedskenmerken van belang, die bestaan uit vier lagen (natuurlijke laag, laag van het
agrarisch cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisure-laag). Voor elke laag gelden specifieke
kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>invulling krijgt. Omdat dit bestemmingsplan conserverend van aard is en er met uitzondering van de vergroting
van een bestaand bouwvlak geen sprake is van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, is het niet nodig om nader
in te gaan op de generieke beleidskeuzes, de ontwikkelingsperspectieven en de gebiedskenmerken die van
toepassing zijn op het plangebied.


2.2.2   Omgevingsverordening Overijssel

De hoofdlijnen van de Omgevingsvisie zijn juridisch geborgd in de Omgevingsverordening. Het gaat om de
onderwerpen uit de visie die de provincie zo belangrijk vindt dat deze dwingend worden opgelegd.
In de verordening staan algemene regels op het gebied van de ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, water
en bodem. De verordening als juridisch instrument om de doorwerking van provinciaal beleid af te dwingen,
is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om
provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen. De
Omgevingsverordening geeft regels aan gemeenten die bij het maken van bestemmingsplannen in acht
genomen moeten worden.


2.2.3   Toetsing bestemmingsplan aan beleid en regels van de provincie Overijssel

De in het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkelingen en de
actualisatie van de bestaande planologische regelingen voor de in het bestemmingsplan "Havengebied-West
2016" begrepen gronden valt niet onder een van de in het beleid en re regels van de provincie Overijssel
genoemde provinciale ruimtelijke belangen.


Conclusie:
Gelet op het conserverende karakter van het bestemmingsplan hebben de Omgevingsvisie Overijssel 2009
en de provinciale Omgevingsverordening geen directe doorwerking op de beheerregeling van het plangebied.




2.3     Gemeentelijk ruimtelijk relevant strategisch beleid

Deze paragraaf bevat een korte beschrijving van het algemene ruimtelijke relevante beleid van de gemeente
Enschede. De inhoud van deze toelichting is zodanig opgebouwd dat eerst algemene informatie aan de orde
komt en vervolgens onderwerpen die specifiek aan dit bestemmingsplan zijn toegeschreven. Het sectorale
beleid wordt daarom verderop in deze toelichting behandeld.


2.3.1   Toekomstvisie Enschede 2020 en uitwerkingsvisies

De gemeenteraad heeft op 17 december 2007 de Toekomstvisie Enschede 2020 vastgesteld, waarin de
hoofdlijnen en doelstellingen voor het gemeentelijke beleid tot 2020 staan. Het document geeft richting aan
het beleid, dat nader uitgewerkt wordt in andere beleidsstukken.
De ruimtelijk relevante aspecten van de hoofdlijnen en beleidsdoelstellingen in de Toekomstvisie zijn
uitgewerkt in de Herijking van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie, die op 22 juni 2009 door de gemeenteraad
is vastgesteld. Integraal onderdeel hiervan is een visie op de binnenstad (Binnenstadsvisie) en mobiliteit
(Mobiliteitsvisie). Vervolgens is de inhoud van het document Herijking RO-Visie, binnenstadsvisie inclusief
mobiliteitsvisie is ruimtelijk vertaald in de Structuurvisie Enschede, die in één van de volgende paragrafen aan
de orde komt.




  12                                                         bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.3.2    Stedelijke Koers

Onder de noemer "Stedelijke Koers" heeft de gemeenteraad op 24 september 2012 ingestemd met een
andere koers voor Enschede. Dat was nodig omdat vraag en aanbod in de vastgoedmarkt op het gebied van
wonen, bedrijventerreinen en kantoren flink uit balans zijn. De maatschappij is veranderd. Het aantal
projecten, de ambities en de plannen in Enschede die werden voorbereid en uitgevoerd pasten niet meer bij
de huidige en toekomstige vraag. Om dit terug te brengen naar een realistisch aanbod heeft de
gemeenteraad gekozen voor de plannen en projecten die het meest waardevol zijn voor de toekomst van
Enschede en die de economie van Enschede en de regio zoveel mogelijk stimuleren. De financiële
uitwerking hiervan vond plaats tijdens de behandeling van de Programmabegroting op 12 november 2012.
In Enschede zullen niet alleen minder woningen worden gebouwd, maar ook andere soorten: minder
appartementen en meer woningen met een tuin. De prognose voor de verkoop van grond voor
bedrijventerreinen wordt naar beneden bijgesteld. Voor de kantorensector wordt naast verlagen van het aantal
te bouwen kantoren ook gekeken naar hergebruik van bestaande kantoren, omdat er sprake is van leegstand.


2.3.3    Structuurvisies

De Wro verplicht iedere gemeente om voor het hele grondgebied één of meer structuurvisies vast te stellen
voor een goede ruimtelijke ordening. Een soortgelijke verplichting geldt ook voor de provincies en het Rijk.
In een gemeentelijke structuurvisie staan de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied en
de hoofdzaken van het ruimtelijk beleid. De structuurvisie bevat ook een uitvoeringsparagraaf waarin de raad
aangeeft via welke instrumenten en bevoegdheden de voorgenomen ontwikkeling gerealiseerd zal kunnen
worden.


Structuurvisie Enschede
De gemeenteraad van Enschede heeft op 26 september 2011 de Structuurvisie vastgesteld. Hierin is het
bestaande ruimtelijk beleid uit de hieronder genoemde gemeentelijke nota's opgenomen en met elkaar in
relatie gebracht.
    Groenstructuur Actieplan, bevat de belangrijkste gemeentelijke ambities op het gebied van behouden en
    versterken van parken en groenstructuren;
    Beleidskader kleine windturbines, hierin zijn mogelijke locaties voor kleine windturbines aangewezen;
    Mobiliteitsplan 2004-2015, bevat de gemeentelijke ambities voor de verkeerscirculatie en bereikbaarheid
    van de stad. Hieruit zijn de belangrijkste verkeersprojecten voor auto, openbaar vervoer en fiets in de
    Structuurvisie opgenomen;
    Nieuwe Energie voor Enschede, bevat de gemeentelijke duurzaamheidsambities voor nieuwe
    ontwikkelingen, herstructurering en renovatie. Hierbij staat de reductie van CO2 centraal.
    Gids Buitenkans, bevat op basis van landschapstypologieën en -plekken het kwalitatieve kader voor
    ontwikkelingen in het buitengebied;
    Hotelnota, hierin zijn de ontwikkellocaties voor hotels aangewezen;
    Structuurvisie Luchthaven Twente en omgeving, bevat het ruimtelijke ontwikkelingskader voor de
    herontwikkeling van het terrein van de voormalige militaire vliegbasis Twente;
    Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 2001, bevat belangrijke gemeentelijke ontwikkellocaties en
    infrastructuurprojecten. Hieruit zijn de nog actuele projecten en locaties in de Structuurvisie opgenomen;
    Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie en Binnenstadsvisie 2009, bevat het actuele integrale kader voor
    ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, economie en de ontwikkeling van de binnenstad;
    Ontwikkelingskader       Horeca      2005-2015,     hierin   zijn   de    horecaconcentratiegebieden     en
    horeca-ontwikkellocaties aangewezen.
Met uitzondering van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 2001 zijn de individuele beleidsnota's nog steeds van
kracht omdat deze meer bevatten dan wat is opgenomen in de Structuurvisie.
In de Structuurvisie gaat het om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de toekomst op het gebied van
wonen, groen, economie, verkeer, milieu en gebiedsontwikkeling.
Het doel van de Structuurvisie is het in samenhang presenteren van de hoofdlijnen van sectoraal of
gebiedsgericht beleid. Het gaat om de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid op de lange termijn, zodat er op
projectniveau voldoende flexibiliteit is om in te kunnen spelen op veranderingen.


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De Structuurvisie is continu in ontwikkeling. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en nieuw stedelijk beleid wordt
de Structuurvisie aangevuld of nader uitgewerkt, zodat het een actueel strategisch en integraal kader vormt.


Sectorale en gebiedsgerichte structuurvisies
In aanvulling op de eerder genoemde integrale Structuurvisie, heeft de gemeenteraad van Enschede ook
diverse sectorale structuurvisies en een gebiedsgerichte structuurvisie vastgesteld. Hierin worden specifieke
onderwerpen geregeld.
Woonvisie
Op 12 maart 2012 is de Woonvisie Enschede 2025 vastgesteld. De Woonvisie vormt een nadere uitwerking
van de Structuurvisie, specifiek toegespitst op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien van het
wonen.
Detailhandelsstructuurvisie
Op 23 januari 2012 is de Detailhandelsstructuurvisie Enschede 2012 vastgesteld. In deze sectorale
structuurvisie staan de hoofdlijnen van het gemeentelijk detailhandelsbeleid voor de komende vier jaar. Na
een technische aanpassing in de besluitvorming op 12 november 2012 is dit formeel een structuurvisie zoals
bedoeld in artikel 2.1 van de Wro.
Watervisie
Op 27 mei 2013 is de Watervisie 2013-2025 vastgesteld. Deze sectorale structuurvisie richt zich op het
samen met partners in de waterketen aanpakken van waterknelpunten in Enschede op het gebied van
hemelwateroverlast, grondwateroverlast, grondwaterverontreiniging en waterkwaliteit. De Watervisie heeft
twee sporen, het oplossen van knelpunten en het realiseren van een zestal waterambities.
De op te lossen knelpunten zijn:
    Overbelasting van het rioolstelsel.
    Grondwateroverlast.
    Problemen met waterkwaliteit.


De Enschedese waterambities zijn:
    Daar waar het kan is het regenwater afgekoppeld van het gemengde riool.
    De beleving van de groene en blauwe kwaliteit van Enschede versterken door water zichtbaar te maken.
    Water in de buitenruimte wordt zoveel mogelijk benut voor het opvangen van extreme regenbuien en om
    bij warme perioden de stad te verkoelen.
    De watergerelateerde component van de (woon)lasten blijft beheersbaar.
    Enschedeërs gaan bewuster met water om en zijn meer betrokken bij de watervoorzieningen in de stad.
    De waterpartners zorgen samen voor een goede waterkwaliteit en – kwantiteit in Enschede.


Structuurvisie Cultuurhistorie
Op 8 december 2014 is de Structuurvisie Cultuurhistorie vastgesteld. In deze sectorale structuurvisie staat het
gemeentelijk beleid voor het bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen omgaan met het aanwezige
cultuurhistorisch erfgoed. Daarbij wordt onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan: alle cultuurhistorisch
waardevolle gebouwen, objecten en structuren in de gemeente Enschede, met uitzondering van
gemeenteljike monumenten, rijksmonunumenten en archeologische waarden. Voor monumenten en
archeologische waarden is reeds in afzonderlijke gemeentelijke beleidskaders vastgelegd hoe daarmee
dient te worden omgegaan in het kader van ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.


Structuurvisie Externe Veiligheid
Op 8 december 2014 is de Structuurvisie Externe Veiligheid vastgesteld. In deze sectorale structuurvisie staat
het gemeentelijk beleid met betrekking tot het beheersen van risico's die mensen lopen door de opslag, de
productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij is vastgelegd wat in Enschede nog als
een toelaatbaar risico wordt beschouwd en hoe ongewenste situaties zoveel mogelijk kunnen worden
voorkomen of beperkt. In deze structuurvisie is tevens het beleid voor opslagplaatsen en verkooppunten van



  14                                                        bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>consumentenvuurwerk vastgelegd.


Structuurvisie Geb iedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
Specifiek voor de gebiedsontwikkeling van de voormalige militaire vliegbasis Twenthe heeft de raad op 14
december 2009 de Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. vastgesteld. Op verzoek van
Provinciale Staten van Overijssel en gesteund door de gemeenteraad van Enschede is een onafhankelijke
adviescommissie in het leven geroepen. Deze commissie onderzoekt de kansen voor een duurzaam
economisch sterker Twente en welke rol de voormalige luchthaven Twente daarbij kan spelen.




2.3.4    Toetsing bestemmingsplan aan het gemeentelijk ruimtelijk relevant strategisch beleid

In de strategische beleidsdocumenten Toekomstvisie, Stedelijke Koers en de diverse structuurvisies zijn voor
het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" geen specifieke beleidsdoelstellingen
of ontwikkelingsrichtingen benoemd.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                      15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3               Gebiedsbeschrijving
In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven. Daarbij
zal voornamelijk worden ingegaan op de huidige ruimtelijke structuur met een beschrijving van de ruimtelijke
kenmerken en buurtkarakteristieken. Doel is het aanreiken van een kader waaraan ontwikkelingen in de wijk
of buurt (of, in geval van Boekelo, Lonneker, Usselo of Glanerbrug: het dorp) kunnen worden getoetst. In dit
hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: de ruimtelijke structuur, de functionele structuur, de
verkeersstructuur, de waterhuishouding en cultuurhistorie.


3.1     Ruimtelijke structuur

Het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" heeft een in ruimtelijke zin langgerekte
vorm. De voorzijde van het Transportcentrum bevindt zich aan de Auke Vleerstraat, waar de ontsluiting van het
terrein is gevestigd. De langgerekte vorm van het terrein is bepalend geweest voor de verkavelingsstructuur.
Over het terrein, in hoofdzaak evenwijdig aan het Twentekanaal, loopt een interne ontsluitingsweg. De
bedrijven zijn hoofdzakelijk gesitueerd aan deze weg. Parkeervoorzieningen bevinden zich zowel aan de
ontsluitingsweg als op de bedrjfskavels. Nabij de ontsluiting van het Transportcentrum bevindt zich op het
Transportcentrum een groter parkeerterrein, met name voor vrachtwagens. De aanwezige bebouwing bestaat
voornamelijk uit bedrijfsloodsen met een hoogte van gemiddeld zo'n 10 à 12 meter.




Momenteel is op het terrein van het Transportcentrum, binnen de bestaande structuur, ruim 5 ha onbebouwd
dan wel braakliggend. De faciliteiten voor opslag en distributie voor Hartman B.V die op deze grond stonden,
zijn in 2005 deels ingestort en werden daarna afgebroken. Dit perceel, welke is gesitueerd aan het eind van
de doodlopende ontsluitingsweg, kan beschouwd worden als een afronding van het Transportcentrum. Aan
de noordwestzijde grenst het braakliggende perceel aan het buitengebied. Tussen het buitengebied en het
voormalige Hartmanterrein is een houtwal aanwezig, die dienst doet als groene bufferzone. Teneinde de
overgang naar het buitengebied verder te verzachten is de wal rondom het terrein beplant met struikgewas,
klein loofhout en eiken.




  16                                                       bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Het Transportcentrum grenst aan de noordzijde over de volledige lengte aan het Twentekanaal. Met name
doordat ter plaatse sprake is van een zogenaamde achterkantsituatie is de ruimtelijke kwaliteit niet bijzonder
hoog. Aan de overzijde van het kanaal zijn grootschalige leisure functies aanwezig. Daar waar het plangebied
grenst aan het buitengebied bevindt zich een groenstrook, welke een bufferfunctie heeft tussen het
Transportcentrum en het buitengebied. Aan de westelijke grens van het plangebied, ter hoogte van de
groenstrook, loopt een watergang. Als bijzonder aspect kan nog genoemd worden dat aan de oostgrens van
het plangebied een 4 inch aardgasleiding ligt.
Aan de westzijde grenst het Transportcentrum aan het buitengebied. Het buitengebied ter plaatse, wat de
kenmerken heeft van een typisch Twents landschap, is kleinschalig van aard. Er bevinden zich graslanden
afgewisseld met bomen(rijen) en houtwallen, en verspreide (woon)bebouwing.
Aan de noordoostzijde van het Transportcentrum ligt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Enschede-West. Tussen de RWZI en het twen westen daarvan gelegen Twente Village in het noorden en het
Transportcentrum in het zuiden ligt het Twentekanaal. Het Twentekanaal vormt een ruimtelijke scheiding
tussen het Transportcentrum en het gebied ten noorden daarvan. Dit kanaal heeft ter plaatse een beperkte
functie voor vervoer over water.


3.2      Functionele structuur

Het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" bestaat uit een aan weerszijden van het
Twentekanaal      gelegen      bedrijventerrein. Ten     noorden      van    het    Twentekanaal     ligt   de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede-West. Ten zuiden van het Twentekanaal ligt het Transportcentrum
Twente, een bedrijventerrein voor hoofdzakelijk de transport- en logistieksector. Het gebied Transportcentrum
bestaat vrijwel in zijn geheel uit bedrijfspanden met de daarbij behorende parkeerterreinen en
gebiedsontsluitingswegen.
Het Transportcentrum neemt een bijzondere positie in binnen de aanwezige bedrijfsterreinen in Enschede.
Het is namelijk opgericht en in gebruik als een terrein specifiek voor de transportsector (inclusief op- en
overslag en distributie). Momenteel zijn er circa 18 bedrijven gevestigd. Het merendeel betreft transporteurs.
Verder zijn er ondernemingen aanwezig die zich met hun diensten richten op de transportsector. Daarbij gaat
het bijvoorbeeld om het verhuren en het onderhouden/repareren van trucks. Tot eind 2002 vormden de op het
centrum gevestigde ondernemers een coöperatie. Inmiddels is de coöperatie beëindigd en vervangen door


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>een ondernemersvereniging. De op het centrum gevestigde bedrijven bieden gezamenlijk, maar met behoud
van het eigen gezicht, een compleet pakket van diensten. Op het geheel omheinde terrein, dat bewaakt wordt,
kan men terecht voor: geregeld en ongeregeld vervoer, waaronder zware transporten, op- en overslag,
distributie, vrachtmakelaardij, huur van trucks en trailers en reparatie en onderhoud.
Een bijzondere functie op het Transportcentrum wordt ingenomen door het voormalige dienstencentrum in de
zuidoosthoek van het terrein. Voorheen was hier een regionale douanevestiging aanwezig, die 24 uur per dag
alle documentafhandelingen verrichte. Ook waren hier een vestiging van de belastingdienst, een restaurant,
een aantal zelfstandige kantoren en een regiocentrum van het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR)
gevestigd. Tegenwoordig is van de oorspronkelijke functies alleen het CBR nog gevestigd in het pand. Voor
het overige fungeert het gebouw tegenwoordig als bedrijfsverzamelgebouw, waarin hoofdzakelijk bedrijven
zijn gevestigd die niet of maar in zeer beperkte mate een relatie hebben met de transport- en logistieksector.
Op het grote parkeerterrein voor vrachtwagens is een tankstation aanwezig (geen LPG, gebruik uitsluitend ten
dienste van bedrijven).
Bijzonder aspect is nog het feit dat het Transportcentrum onderdeel uitmaakt van het terrein waarvoor in 1990
een geluidzone vanwege industrielawaai is vastgesteld. Buiten deze zone mag de geluidsbelasting vanwege
bedrijfsactiviteiten op het bedrijfsterrein op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige functies niet
hoger zijn dan 50 decibel.


3.3       Verkeersstructuur

Het Transportcentrum wordt aan de zuidoostzijde ontsloten op de Auke Vleerstraat. Via de Auke Vleerstraat
kan de Westerval worden bereikt, die in directe verbinding staat met de Rijksweg 35. Aan de overzijde van de
Auke Vleerstraat bevindt zich het bedrijfsterrein Havengebied.
In 1985 was de verkeersstructuur aanleiding voor de Kroon om goedkeuring te onthouden aan uitbreiding van
het Transportcentrum, wat toen nog werd aangeduid met de naam Distributiecentrum. Met name ging het
daarbij om de verkeersoverlast die in de wijk Stadsveld werd ondervonden van wijkvreemd verkeer. Sindsdien
is er echter veel veranderd. In 1997 heeft de gemeenteraad de nota 'Verkeersmaatregelen Stadsveld'
vastgesteld. In deze nota worden verkeersmaatregelen beschreven die aan de problematiek van het
wijkvreemde verkeer een eind moeten maken. De daarin beschreven maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd
en uit in 2003 uitgevoerd onderzoek blijkt dat de getroffen maatregelen effectief zijn geweest.
De hoofdwegenstructuur rondom het Transportcentrum is na 1988 ingrijpend veranderd. De belangrijkste
maatregelen worden hieronder kort beschreven:
      In 1991 is de Auke Vleerstraat doorgetrokken tot aan de Westerval. Hierdoor heeft het Transportcentrum
      een uitmuntende aansluiting op de Rijksweg 35 gekregen.
      In de jaren 90 is de Rijksweg 35 gefaseerd doorgetrokken tot aan de Duitse grens. Door de aanleg van
      de Oostweg (1995) en de Zuiderval (1997) beschikt Enschede vandaag de dag over drie rechtstreekse
      aansluitingen op de Rijksweg 35.
      In 2000 is er ten behoeve van de doostroming op de Auke Vleerstraat tevens een tunnel aangelegd onder
      de spoorverbinding Enschede-Hengelo.
      Eind 2001 is de afrijcapaciteit van de Westerval en de doorstroming op de Auke Vleerstraat aanmerkelijk
      verbeterd door de aanleg van een viaduct over de Auke Vleerstraat ter hoogte van de Westerval.
      In 2001 is bovendien de ontsluiting van het Transportcentrum op de Auke Vleerstraat zelf aanmerkelijk
      verbeterd door de aanbrenging van voorsorteervakken op de Auke Vleerstraat en de plaatsing van
      verkeerslichten. Het betreffende kruispunt is hierdoor veiliger geworden, terwijl ook de
      doorstroomcapaciteit op de Auke Vleerstraat is verbeterd.
      In 2012 is de Auke Vleerstraat verdubbeld, waardoor de doorstroomcapaciteit verder is verbeterd.
De bijdrage van het Transportcentrum aan de verkeersdruk op de Auke Vleerstraat is overigens beperkt.
Volgens een in 2002 gehouden verkeerstelling bedraagt de etmaalintensiteit van de Auke Vleerstraat circa
12.000 voertuigen. Uit een in 1998 gehouden verkeerstelling blijkt dat het Transportcentrum Twente hieraan
slechts een bescheiden bijdrage (1400 motorvoertuigen per dag) levert.




  18                                                        bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3.4      Waterhuishouding

In het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" is een gescheiden rioolstelsel
aanwezig. Het vuile water van wc en douche is gescheiden van het schone water van straat en dak. Het
schone water voert af op de Waarbeek en de Broeierdbeek.
De regenwateruitlaten zitten rechtstreeks op de beken, hiertussen is niet voorzien in een retentie om het water
gedoseerd te lozen.




De grondwaterstanden in het gebied staan onder invloed van het kanaalpeil. Het kanaalpeil ligt flink lager dan
het omliggende maaiveld. Hierdoor zijn er geen grondwateroverlastplekken met hoge grondwaterstanden in
het gebied.
De Broeierdbeek tussen de zuivering en het kanaal ontvangt het water van de rioolwaterzuivering. Deze beek
is daarom het hele jaar watervoerend.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>3.5     Cultuurhistorie


3.5.1   Historie en ontstaansgeschiedenis plangebied




afbeelding: Luchtfoto 1942
In 1942 werd de waterzuiveringsinstallatie aangelegd om het afvalwater van Enschede te zuiveren. In 1974
werd de installatie flink uitgebreid. Er kwamen nieuwe bassins en oxidatiebedden, een roostergebouw,
vijzelgemaal, zandvang en een bergingsvijver bij. Het terrein werd daarmee twee keer zo groot.




  20                                                    bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>afbeelding: Luchtfoto 1978
Met de realisatie van het Transportcentrum, toen nog Distributiecentrum geheten, is in de jaren '60 van de 20e
eeuw een begin gemaakt. Vanaf de jaren '90 van de 20e eeuw is het Transportcentrum langzaam maar zeker
verder uitgebreid.




afbeelding: Luchtfoto 1996




3.5.2    Archeologisch erfgoed in het plangebied

In het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" zijn voor zover bekend geen
archeologische vindplaatsen en/of monumenten aanwezig. De RWZI heeft volgens de Archeologische
Verwachtingenkaart van de gemeente Enschede een lage archeologische verwachtingswaarde. Voor het
Transportcentrum zijn volgens de Archeologische Verwachtingenkaart van de gemeente Enschede
grotendeels geen gegevens bekend, alleen het meest westelijke deel van het Transportcentrum heeft een
middelhoge archeologische verwachtingswaarde.


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.5.3    Cultuurhistorisch waardevolle objecten, elementen en structuren in het plangebied

Met uitzondering van het cultuurhistorisch waardevolle pand Lonnekerbrugstraat 175 zijn in het plangebied
van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" geen rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of
anderszins cultuurhistorisch waardevolle objecten, bouwwerken of landschapselementen aanwezig.




afbeelding: cultuurhistorisch waardevol gebouw Lonnekerbrugstraat 175


Lonnekerbrugstraat 175
Beeldbepalend gebouw
Gevels: baksteen
Dakvorm + bedekking: schilddak pannen en schaaldak + bitumen
Kozijnen: staal
Het beeldbepalende hoofdgebouw en werkplaats van de waterzuiveringinstallatie aan de Lonnekerbrugstraat
175 is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden.
Architectuurtechnisch waardevol vanwege de vroeg naoorlogse architectuur, die nog veel stijlkenmerken heeft
van de jaren '30. Cultuurhistorisch waardevol als voorbeeld van een functioneel gebouw bij een
waterzuiveringsinstallatie.
In 1942 werd een waterzuiveringsinstallatie aangelegd om het afvalwater van Enschede te zuiveren. Het
terrein met de installatie wordt omsloten door het Twentekanaal, de spoorlijn Hengelo-Enschede, de Grolsch
Veste en de Auke Vleerstraat. Centraal op het terrein staat het hoofdgebouw. In 1974 werd de installatie flink
uitgebreid. Er kwamen nieuwe bassins en oxidatiebedden, een roostergebouw, vijzelgemaal, zandvang en


  22                                                        bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>een bergingsvijver bij. Het terrein werd daarmee twee keer zo groot.
Het hoofdgebouw is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond over drie bouwlagen. De gevels zijn
gemetseld in gele baksteen. Het pand wordt beëindigd door een met rode pannen gedekt schilddak met op
de hoeken twee gemetselde schoorstenen. De rechthoekige gevelopeningen zijn voorzien van stalen kozijnen
met roedeverdeling. De tweede en derde bouwlaag worden rondom visueel gescheiden door een
geprofileerde lijst met een bloktand eronder met grijze stenen op de hoeken. De voorgevel (o) heeft op de
begane grond een kozijn dat omlijst wordt door geblokt siermetselwerk. Erboven gekruld siermetselwerk, aan
weerszijden van het kozijnen kleine roosters. De eerste verdieping is daar blind.
Achter het hoofdgebouw bevindt zich een eenlaags volume, onder een met bitumen gedekt schaaldak met
een ruime dakoverstek gedragen door steunen. Op de hoeken zitten vierkante trechtervormige vergaarbakken
van de hemelwaterafvoer. De trechters hebben een lichte profilering. De gevels zijn ingedeeld met
vensterpuien met stalen kozijnen en roedeverdeling tussen gemetselde muurdammen. De borstweringen
onder de vensters zijn uitgevoerd in metselwerk met blokmotief en liggen iets terug ten opzichten van de
onderdorpels van de vensters.
De twee bouwvolumes worden verbonden door een laag tussenlid met aan de buitenzijde een trap.
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is niet
bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.


3.5.4    Beschermwaardige bomen

In het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" zijn geen solitaire monumentale en
daarmee beschermwaardige bomen aanwezig. De bomenrij langs de spoorlijn Enschede - Hengelo geldt in
zijn geheel als beschermwaardig boomgebied. Deze bomenrij maakt onderdeel uit van de groenstructuur
langs het spoor die de stad verbindt met het groene buitengebied.
De bescherming van bomen is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op het bij de APV
behorende bomenoverzicht zijn de beschermde bomen en boomgroepen weergegeven, voor het vellen
waarvan in ieder geval een omgevingsvergunning (kapvergunning) op grond van de APV is vereist.
Op het bomenoverzicht zijn niet alle beschermde bomen weergegeven. Ook de gemeentelijke bomen die niet
op het bomenoverzicht zijn weergegeven zijn beschermd op grond van de APV.
Het bij de APV behorende bomenoverzicht is een interactieve bomenkaart die is te raadplegen op de website
van de gemeente Enschede, www.enschede.nl/bomenkaart.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4               Gewenste ontwikkeling plangebied
In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke ontwikkelingen (projecten en nieuwe initiatieven) beschreven die in de
komende tien jaar in het plangebied gerealiseerd zullen worden en waarvoor in dit bestemmingsplan een
passende bestemmingsregeling is opgenomen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een samenvatting gegeven
van het toekomstbeeld voor het plangebied, zoals dat is beschreven in de Structuurvisie en/of andere
ruimtelijk relevante gemeentelijke beleidsnota's.


4.1     Projecten en nieuwe initiatieven

Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” zijn geen grote(re)
(her)ontwikkelingslocaties gelegen. Wel worden in het bestemmingsplan enkele kleinere ontwikkelingen
mogelijk gemaakt, namelijk: de mogelijkheid tot functiewijziging voor het voormalige dienstencentrum op het
Transportcentrum en het vergroten van het bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33, het meest
westelijke perceel op het Transportcentrum, ten behoeve van nieuwbouw van een logistiek- en
distributiecentrum. De genoemde ruimtelijke ontwikkelingen worden in het resterende deel van deze
paragraaf beschreven.


4.1.1   Functieverruiming voormalige dienstencentrum Transportcentrum

Voor het zogeheten 'dienstencentrum' worden de gebruiksmogelijkheden verbreed. Waar het
dienstencentrum voorheen strikt gericht was op het Transportcentrum, moeten in de toekomst ook andere
bedrijventerreinen kunnen worden ondersteund vanuit dit pand. Door het verdwijnen van strikt
transport-gerichte functies in dit gebied, zoals de douane, is het dienstencentrum niet meer geheel in gebruik.
Daarnaast is gebleken dat een dienstverlener die zich voorheen sterk richtte op de transportsector inmiddels
ook activiteiten verricht voor andere sectoren. Uit hoofde van duurzaam ruimtegebruik en het belang van een
goede uitstraling van dit pand, gelegen aan de entree van het gebied, wordt verruiming van de
gebruiksmogelijkheden wenselijk geacht. Daarom wordt de bedrijfsbestemming van dit pand verruimd met
de functies zakelijke dienstverlening en bedrijvigheid ten dienste van andere omliggende bedrijfsterreinen en
-sectoren.


4.1.2   Vergroten bouwvlak perceel Transportcentrum 33

Op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het Transportcentrum, wordt een nieuw
logistiek en distributiecentrum gevestigd dat op termijn aan 250 tot 300 mensen werkgelegenheid gaat
bieden. Voor dit bedrijf is binnen Enschede geen andere geschikte locatie beschikbaar. Het wordt een groot
pand maar de locatie is geen zichtlocatie. De bouw zal in twee fasen plaatsvinden. In de 1e fase wordt een
gebouw van ca. 15.000 m 2 gerealiseerd met o.a. laaddocks, expeditie, vrieshuis en kantoor. Deze 1e fase
past binnen het vigerende bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hiervoor is inmiddels verleend.
De vergroting van het bouwvlak is noodzakelijk voor de 2e fase van het bouwplan. In de 2e fase wordt het
gebouw naar verwachting uitgebreid met een oppervlakte van maximaal ca. 17.000 m 2 voor expeditie,
distributie droge kruidenierswaren en parkeerdek. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer met de
realisatie van de 2e fase zal worden gestart. Parkeren zal plaatsvinden op de dak/verdieping van de expeditie.
Het nieuwe gebouw wordt wel groter maar niet hoger dan de bebouwing van Hartman die voorheen op dit
perceel aanwezig was. De nieuwe bebouwing zal naar verwachting tevens zorgen voor een beperking van de
licht- en geluidsuitstraling vanwege Go Planet Parc en het FC Twente stadion richting Twekkelo. De
aanwezige robuuste groenzone tussen het perceel Transportcentrum 33 en Twekkelo zorgt, net zoals dat
voorheen het geval was met de bebouwing en buitenopslag van Hartman, voor een geleidelijke en
landschappelijk verantwoorde overgang tussen het Transportcentrum en het open landschap van Twekkelo.
De bouwhoogte bedraagt 14 meter aan de voorkant en 11 meter aan de achterkant.
Hemelwater wordt opgevangen op eigen terrein, in een wadi aan de achterkant van het gebouw en vervolgens
afgevoerd op de waterschapsbeek langs het terrein.
Het vergrote bouwvlak is deels binnen de grenzen van gebiedsaanduiding "vrijwaringszone - vaarweg"
gelegen. Op gronden met deze aanduiding mag alleen overeenkomstig de bestemming worden gebouwd


  24                                                        bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>indien Rijkswaterstaat, als beheerder van de vaarweg, daartegen geen bezwaar heeft. Rijkswaterstaat heeft
op 6 juni 2016 laten weten geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen het beoogde bouwplan.


4.2      Ladder Duurzame Verstedelijking (artikel 3.1.6, 2e lid Bro)

Artikel 3.1.6, 2e lid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een stedelijke ontwikkeling
die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden aangetoond dat er sprake is van een
actuele regionale behoefte. Gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van het wetsartikel 3.1.6, 2e lid Bro
moet bij iedere 'stedelijke ontwikkeling', waaronder iedere ontwikkeling van detailhandelsvloeroppervlak,
inzichtelijk worden gemaakt of er, in relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de
desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte moet dan worden afgewogen tegen het bestaande aanbod,
waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is gehouden met het voorkomen van leegstand. Dit wordt de
'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.
Ingevolge de Ladder duurzame verstedelijking moeten nieuwe stedelijke ontwikkelingen gemotiveerd worden
met behulp van drie opeenvolgende stappen:
I.   beschrijven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
II.  indien blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, beschrijven in hoeverre in die behoefte
     binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien, door benutting van
     beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;
III. indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende
     regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties
     die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig
     wordt ontwikkeld.


'stedelijke ontwikkeling'
Onder 'stedelijke ontwikkeling' wordt in het Bro (art. 1.1.1, 1e lid onder i) verstaan: een ruimtelijke ontwikkeling
van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere
stedelijke voorzieningen. Of in een bestemmingsplan sprake is van een of meer stedelijke ontwikkelingen als
bedoeld in het Bro is niet altijd even duidelijk. Dit dient per plan te worden getoetst en gemotiveerd. In de
jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie uitspraken 201310814/1/R1 en
201311211/1/R3, is inmiddels de lijn te ontdekken dat wanneer er sprake is van bestaande bebouwing en
geen toename van het ruimtebeslag, er in dat geval geen sprake is van een 'stedelijke ontwikkeling' als
bedoeld in het Bro. Ook bij nieuwbouw hoeft volgens de jurisprudentie, zie uitspraak 201310222/1/R6, niet
altijd sprake te zijn van een 'stedelijke ontwikkeling' als bedoeld in het Bro. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er
sprake is van een feitelijke capaciteitsafname doordat er minder commercieel vloeroppervlak wordt
teruggebouwd dan er is afgebroken. Ook een op grond van het voorgaande plan reeds mogelijke maar nog
niet gerealiseerde ontwikkeling hoeft niet altijd een 'stedelijke ontwikkeling' als bedoeld in het Bro te zijn. Dit is
onder meer het geval wanneer er geen sprake is van toename maar wel van concentratie van de
bebouwingsmogelijkheden.


'Stedelijke ontwikkeling' en het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016"
In het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" worden geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk
gemaakt die kunnen worden aangemerkt als een 'stedelijke ontwikkeling' als bedoeld in het Bro. De
vergroting van het bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het
Transportcentrum, betekent weliswaar dat bebouwd oppervlak wordt toegevoegd maar dit is op een
bestaande onbebouwde kavel op het bedrijventerrein en leidt niet tot uitbreiding van het bedrijventerrein. Er is
ten opzichte van de planologische mogelijkheden in het huidige bestemmingsplan geen sprake van
toevoeging van nieuwe functies of bedrijfsactiviteiten.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                               25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4.3      Ontwikkelingsperspectief Transportcentrum

Voor bedrijven gericht op transport, op- en overslag en distributie is een goede aansluiting op het
hoofdwegennet van groot belang; een geschikte vestigingslocatie is er dan ook één nabij een
hoofdaansluiting op de Rijksweg 35. Het Transportcentrum voldoet hieraan, dank zij de rechtstreekse
(nieuwe) aansluiting op de lokale Auke Vleerstraat die leidt naar de A35.
Verder geldt dat op het Transportcentrum enkele grote percelen zijn gesitueerd, allemaal in gebruik door
logistieke bedrijven. Deze percelen passen bij de ontwikkelingen in de sector transport en logistiek, waar
steeds vaker gevraagd wordt om grotere kavels. Omdat er op andere terreinen in Enschede niet veel
vergelijkbare percelen beschikbaar zijn en deze bovendien niet geclusterd zijn zoals dat het geval is op het
Transportcentrum is het van belang het profiel van dit terrein ook in de toekomst te blijven richten op transport
en logistiek.




4.4      Cultuurhistorie in relatie tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen


4.4.1    Cultuurhistorische waarden

In de gemeente Enschede is de planologische bescherming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen,
objecten en structuren, niet zijnde rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten, beschermwaardige
bomen of archeologische monumenten, geregeld in de structuurvisie Cultuurhistorie. De basis van het beleid
wordt gevormd door een cultuurhistorische beleidskaart. De cultuurhistorische beleidskaart is een vertaling
van de cultuurhistorische waardenkaart. Op de cultuurhistorische beleidskaart zijn alleen die gebieden en
structuren weergegeven waarvan in de structuurvisie is bepaald dat deze planologisch dienen te worden
beschermd in bestemmingsplannen. Het gaat daarbij om gebieden en structuren die tenminste 50 jaar oud
zijn, dus met bouw- of realisatiejaar 1965 en vroeger. De beleidskaart is in zoverre dan ook dynamisch, in de
toekomst kunnen ook jongere gebieden en structuren met hoge cultuurhistorische attentiewaarde worden
aangewezen als planologisch te beschermen in bestemmingsplannen.
De cultuurhistorische beleidskaart kent 2 beschermingsregimes: 'beschermen' en 'koesteren stad'. Voor de
gebieden die op de Cultuurhistorische beleidskaart zijn weergegeven met de aanduiding 'Koesteren stad'
geldt in het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" dat het geheel of gedeeltelijk slopen dan wel
verbouwen van panden is toegestaan, mits de cultuurhistorische waarde van het pand en/of het ensemble
waarvan het pand onderdeel uitmaakt gerespecteerd wordt. Binnen het plangebied is alleen het pand
Lonnekerbrugstraat 175 op het terrein van de RWZI als 'koesteren stad' aangewezen op de Cultuurhistorische
beleidskaart. Het koesteren van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen wordt in het bestemmingsplan
geregeld met de bouwaanduiding "karakteristiek". Er zijn in het plangebied geen panden of gebieden
aanwezig die op de Cultuurhistorische beleidskaart zijn aangewezen als 'beschermen'.


4.4.2    Archeologische waarden

Op de Archeologische beleidskaart van de gemeente Enschede is het overgrote deel van het plangebied van
het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" vrijgesteld van archeologische bescherming of
onderzoeksplicht. Alleen een groot deel van het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op
het Transportcentrum, heeft op de Archeologische beleidskaart de aanduiding 'Archeologisch
onderzoeksgebied B'. Het gemeentelijk archeologiebeleid bepaalt dat in gebieden met deze aanduiding een
archeologische onderzoeksplicht geldt bij bodemverstorende activiteiten met een verstoringsoppervlak van
meer dan 2500 vierkante meter.
Met de vergroting van het bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33 wordt ter plaatse een
bodemverstoring van ruim meer dan 2500 vierkante meter mogelijk gemaakt, dus archeologisch
(voor)onderzoek is verplicht. Uit het uitgevoerde archeologisch (voor)onderzoek (Bureauonderzoek en
Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Archeologie, Hamaland Advies d.d. 30 mei 2016) blijkt dat
de bodem op het gehele terrein als verstoord kan worden aangemerkt en dat het uitvoeren van archeologisch
vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. Op de Archeologische beleidskaart zal bij de eerstvolgende reguliere
actualisatie voor dit perceel de aanduiding 'Archeologisch onderzoeksgebied B' komen te vervallen. Het is dan


  26                                                          bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>ook niet noodzakelijk om in het bestemmingsplan voor dit perceel nog een archeologische onderzoeksplicht
op te nemen.




4.5      Welstand en beeldkwaliteit

In deze paragraaf wordt globaal beschreven welke (de voornaamste) welstandsidentiteiten en eventuele
beeldkwaliteitplannen in het plangebied van toepassing zijn met de daarbij behorende belangrijkste
uitgangspunten en sturingselementen.
Het terrein van de RWZI heeft in de Welstandsnota de welstandsidentiteit 'Representatieve werklocaties'. Als
belangrijke punten van welstandszorg geldt binnen deze identiteit dat gebouwen op elkaar moeten aansluiten
in architectuur, materiaalgebruik en kleurstelling en dat reclame, bedrijfslogo's en naamsvermeldingen
integraal onderdeel moeten zijn van de architectuur en bijdragen aan de esthetische uitstraling van het terrein.
Het bedrijventerrein Transportcentrum heeft in de Welstandsnota de welstandsidentiteit 'Industriële
complexen, nieuwe industrie'. Als belangrijke punten van welstandszorg geldt binnen deze identiteit dat
gebouwen en constructies eenvoudig maar bewust moeten worden vormgegeven en dat nieuwe industrie
een technische, functionele uitstraling moet hebben, zonder overbodige details en opsmuk.
In de Welstandsnota gelden voor het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" geen
beeldkwaliteitplannen.




4.6      Duurzaamheid

Duurzaamheid is een centraal thema in het gemeentelijk beleid van Enschede. Duurzaam handelen is
daarbij meer dan het ontzien van natuur en milieu. In dat opzicht vraagt duurzaam handelen bijvoorbeeld ook
om een solide financieel beleid. Tot voor kort werd onder de noemer van het duurzaamheidsbeleid vooral
gewerkt aan maatregelen die gericht zijn op het tegengaan van gevolgen voor de klimaatverandering.
Daarmee is niet gezegd dat er voor thema's die op andere plaatsen wel onder het beleidsveld duurzaamheid
worden geschaard, zoals afval, water en bodem, geen aandacht was maar van een breed en samenhangend
duurzaamheidsbeleid was geen sprake. Om daar verandering in te kunnen brengen is het Actieplan
Duurzaamheid opgesteld. Hierin wordt uitgewerkt aan welke doelen onder de noemer van het
duurzaamheidsbeleid actief wordt gewerkt, welke aanpak daarvoor is vereist, welke partijen bij de realisatie
daarvan een rol spelen en welke rol de gemeente daarbij voor zichzelf ziet weggelegd, alsmede de toewijzing
van mensen en middelen om de gestelde doelen te realiseren.


4.6.1    Speerpunten van het duurzaamheidsbeleid

In het Actieplan duurzaamheid, dat op 8 juni 2015 door de gemeenteraad van Enschede is vastgesteld, heeft
de gemeenteraad er voor gekozen om het duurzaamheidsbeleid toe te spitsen op de volgende punten:


Energie                                         Eigen organisatie
Verhogen van het op eigen grondgebied           Zelf het goede voorbeeld geven.
opgewekte aandeel hernieuwbare energie tot
minimaal 12 procent in 2030 en minimaal 27
procent van het voor 2050 voorziene gebruik van
energie.


Biodiversiteit                                 Groene groei
Behoud en versterken van de verscheidenheid Groei van de economie zonder dat dit nadelig is
aan dier- en plantensoorten in de leefomgeving voor klimaat, water,
                                               bodem, grondstoffen en biodiversiteit.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Circulaire economie                                Klimaatadaptatie
Verminderen van de hoeveelheid (rest-)afval        Negatieve gevolgen die gepaard gaan met
door afvalpreventie en het beter scheiden van      klimaatverandering beperken en de kansen die
restafval.                                         de klimaatverandering biedt benutten.


Duurzame mobiliteit                                WEconomy
Verhoging van het aandeel fietsgebruik in het      Bewoners in Enschede dragen in collectief
totaal aantal verplaatsingen, stimuleren van het   verband actief bij aan een of meer van de
gebruik van het openbaar vervoer en stimuleren     duurzame
van het gebruik van elektrische auto's.            doelstellingen.


Aanpak van het duurzaamheidsbeleid
Binnen de voorgestane aanpak van het Actieplan Duurzaamheid staan de begrippen 'duurzame daden',
'duurzame deals' en 'duurzaam doen' centraal.


Duurzame daden
De gedachte hierbij is dat het zichtbaar maken van bestaand duurzaam gedrag de beste manier is om
anderen te inspireren en aan te zetten tot duurzaam handelen. We richten ons daarbij op de groep die in
beginsel bereid is tot duurzaam gedrag.


Duurzame deals
Duurzame deals, oftewel afspraken over duurzaam handelen, zijn een middel om nieuw duurzaam gedrag uit
te lokken. Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, instellingen en groepen inwoners soms
tegen barrières aan. De gemeente wil die belemmeringen wegnemen. Soms kunnen we daar zelf voor
zorgen. In andere gevallen doen we daarvoor een beroep op anderen. De deals maken duidelijk dat
verduurzaming van de samenleving een opgave is die we samen moeten oppakken.


Duurzaam Doen
Zelf het goede voorbeeld geven is binnen de gekozen aanpak een belangrijk uitgangspunt. Verduurzaming
van de eigen organisatie is in dit Actieplan duurzaamheid verder uitgewerkt onder de noemer Duurzaam
Doen.


Voor deze benadering is gekozen, omdat het een positieve benadering is, die anderen inspireert en
stimuleert tot duurzame handelingen (gedrag, het doen van investeringen etc.). Het voordeel van deze aanpak
is bovendien dat het gedrag voor de doelgroep herkenbaar en dichtbij is, de communicatieboodschap
hierdoor aansluit bij de belevingswereld van mensen en de huidige doeners de afzender/ambassadeur zijn
(in plaats van de gemeente). Hierdoor is het een aanpak van de stad, in plaats van de gemeente.


4.6.2   Duurzaamheidsbeleid en het bestemmingsplan

In deze paragraaf wordt aan de hand van het Actieplan Duurzaamheid bekeken in hoeverre het
bestemmingsplan kan bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke duurzaamheidsambities.


Algemeen
Bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling zal, afhankelijk van de opgave en de locatie, bezien moeten worden
welke duurzame energiebronnen aangeboord worden. Dit kan er toe leiden dat in het ene geval ingezet wordt
op een zongerichte verkaveling, terwijl in het andere geval gekoerst wordt op het gebruik van bodem- en/of
windenergie, c.q. aansluiting op het warmtenet. Ook de aanpassing aan de klimaatverandering is in hoge
mate een ruimtelijk vraagstuk. Meer warme zomers en een toenemende kans op extreme weersituaties
vragen bij een verdere ontwikkeling van de stad om het vergroten van afvoer- en absorptievermogen in


  28                                                         bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>stedelijke watersystemen en het voorkomen van 'hitte-eilanden' en hittestress.


Energie:
Voor het realiseren van veel energie besparende maatregelen of voorzieningen in, aan of op gebouwen, zoals
isolatie van vloer, muren of dak, het plaatsen van zonnepanelen of een zonnecollector op het dak, is geen
omgevingsvergunning vereist. Voor warmte-koude opslag en bodemenergiesystemen is de provincie
Overijssel het bevoegd gezag. Voor nieuwbouw geldt dat moet worden voldaan aan de
energieprestatienormen uit het Bouwbesluit. Voor dat soort maatregelen en voorzieningen hoeven in een
bestemmingsplan geen regels te worden opgenomen. Een bestemmingsplan kan wel regels bevatten voor
het realiseren van windturbines of zonnepanelen op maaiveldniveau en andere voorzieningen en
bouwwerken met een mogelijke impact op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. In het
bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" zijn dergelijke regels niet opgenomen, daarvoor is het
plangebied qua inrichting en ruimtegebruik ongeschikt. Voor windturbines gelden strikte voorwaarden waar
aan moet worden voldaan, onder andere ten aanzien van geluid, veiligheid en slagschaduw. In de nabijheid
van vaarwegen geldt doorgaans dat als veiligheidsafstand tussen de vaarweg en de windturbine ca. de halve
rotordiameter moet worden aangehouden. Gelet op de situering, inrichting, ruimtegebruik en de
aanwezigheid van risicovolle inrichtingen op en nabij het Transportcentrum is de realisatie van windturbines
in het plangebied niet zonder meer mogelijk.


Klimaatadaptatie:
Voor het realiseren van relatief eenvoudige klimaatadaptieve maatregelen en voorzieningen als groene
dakbedekking op gebouwen en het in de bodem infiltreren van hemelwater is geen omgevingsvergunning
vereist. Voor dat soort maatregelen en voorzieningen hoeven in een bestemmingsplan geen regels te worden
opgenomen. Een bestemmingsplan kan wel regels bevatten voor het realiseren van voorzieningen voor de
berging van hemelwater, het vrij houden van bebouwing van overloopgebieden, het vrij houden van
bebouwing langs beken of van lage plekken die natuurlijke waterbergingen vormen, het ophogen van gronden
of het realiseren van bouwwerken ter voorkoming van overstromingen en andere voorzieningen en
bouwwerken met een mogelijke impact op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. In het
bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" zijn dergelijke regels niet opgenomen, daarvoor is het
plangebied qua natuurlijke ondergrond, inrichting en ruimtegebruik ongeschikt.


Circulaire economie:
Voor het realiseren van afvalcontainers voor het gescheiden inzamelen van afval en herbruikbare materialen
is geen omgevingsvergunning vereist. Voor dat soort voorzieningen hoeven in een bestemmingsplan geen
regels te worden opgenomen. Een bestemmingsplan kan wel regels bevatten voor het realiseren van
voorzieningen en inrichtingen voor de verwerking van afval. In het bestemmingsplan "Havengebied-West
2016" zijn dergelijke regels niet opgenomen omdat dergelijke bedrijfsactiviteiten niet passen binnen het
profiel 'transport en logistiek' van het bedrijventerrein Transportcentrum. De RWZI is een voorziening en
inrichting voor de verwerking en zuivering van afvalwater en hemelwater en is als zodanig specifiek bestemd.


Biodiversiteit:
Natuurgebieden, bossen, parken en andere structurele, veelal openbaar toegankelijke, groenvoorzieningen
worden in een bestemmingsplan als zodanig bestemd en voorzien van een passende beschermende
gebruiks- en bouwregeling. Daarnaast maakt een bestemmingsplan het in nagenoeg elke bestemming
mogelijk om groenvoorzieningen van ondergeschikte aard te realiseren.


Overige actiepunten:
Voor de overige actiepunten uit het Actieplan Duurzaamheid kan kortheidshalve worden volstaan met de
conclusie dat deze geen ruimtelijke relevantie hebben en als zodanig dus ook niet van invloed zijn op de
kwaliteit van de woon- en leefomgeving.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>4.6.3   Duurzaamheid in het plangebied Havengebied-West

Het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" is overwegend conserverend en maakt alleen een nieuwe
ruimtelijke ontwikkeling mogelijk op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het
Transportcentrum. Zoals in de vorige paragraaf vermeld zijn er diverse mogelijkheden om bij de nieuwbouw
uitvoering te geven aan duurzaamheidsmaatregelen en vormt het bestemmingsplan geen belemmering voor
de uitvoerbaarheid daarvan. Er bestaat geen wettelijke of beleidsmatige grondslag voor het in een
bestemmingsplan verplicht voorschrijven van het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen. De
ontwikkelaar heeft aangegeven dat de nieuwbouw wordt gerealiseerd op basis van het keurmerk voor
duurzame vastgoedontwikkeling 'Breeam Excellent'. Ook de op termijn te realiseren 2e fase van de
nieuwbouw zal te zijner tijd op basis van het keurmerk 'Breeam Excellent' worden gerealiseerd.




  30                                                      bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5                 Omgevingsaspecten
Op grond van artikel 3.1.6 van het Bro wordt in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan
nagegaan of dat plan uitvoerbaar is. In dat kader moet elk bestemmingsplan worden getoetst aan een aantal
omgevingsaspecten. Het vaststellen van een bestemmingsplan kan namelijk gevolgen hebben voor de
belangen van natuur en milieu en voor de waterhuishouding. In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" getoetst aan de belangen van milieu, natuur en
waterhuishouding.


5.1       Milieu

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de milieuaspecten bodemkwaliteit, geluid,
luchtkwaliteit en externe veiligheid. Daarnaast wordt in deze paragraaf verslag gedaan van de uitkomsten van
de bedrijven- en milieu-inventarisatie en de toepassing van milieuzonering.


5.1.1     Milieueffectrapportage

Bij ruimtelijke plannen en besluiten die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het milieu dient te worden
beoordeeld of ten behoeve van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling een milieueffectrapportage moet
worden opgesteld. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om milieubelangen bij verschillende
ruimtelijke procedures een volwaardige plaats bij de besluitvorming te geven. Het wettelijk kader voor de
m.e.r. is hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en het daarbij behorende Besluit milieueffectrapportage
(Besluit m.e.r.). In het Besluit m.e.r. is geregeld voor welke plannen en besluiten daadwerkelijk een
m.e.r.-procedure doorlopen moet worden.
Bij het toetsen van plannen en besluiten aan het Besluit m.e.r. zijn er drie mogelijkheden:
1.    m.e.r.-plicht: voor (onderdelen van) het plan of besluit is het uitvoeren van een m.e.r.-verplicht;
2.    m.e.r.-beoordelingsplicht: voor (onderdelen van) het plan of besluit moet eerst worden beoordeeld of het
      uitvoeren van een m.e.r. verplicht is;
3.    vormvrije m.e.r.-beoordeling: het plan of het besluit omvat een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, maar
      deze activiteit ligt (ruim) beneden de in daarvoor in het Besluit m.e.r. opgenomen indicatieve
      drempelwaarden. Het bevoegd gezag moet dan een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitvoeren om na te gaan
      of die activiteit mogelijk aanzienlijke milieugevolgen zou kunnen hebben. Als uit die vormvrije
      m.e.r.-beoordeling blijkt dat aanzienlijke milieugevolgen op voorhand niet kunnen worden uitgesloten,
      moet er alsnog een verplichte m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd.
Voor activiteiten die niet in het Besluit m.e.r. zijn genoemd, geldt geen m.e.r.-plicht of (vormvrije)
m.e.r.-beoordelingsplicht.


Het Besluit m.e.r. en het plangebied “Havengebied-West 2016”
Het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016" maakt geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk waarop het
Besluit m.e.r. van toepassing is. Een nadere toetsing aan het Besluit m.e.r. kan dan ook achterwege blijven.




5.1.2     Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit algemeen
Bij de toetsing of een bestemmingsplan uitvoerbaar is, moet worden nagegaan of er mogelijk sprake is van
bodemverontreiniging. Bij functiewijzigingen en nieuwe ontwikkelingen dient daarom te worden bekeken of de
bodemkwaliteit past binnen het toekomstige gebruik van de bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen
worden afgestemd. Het bodembeleid in Nederland heeft een hervormingsfase ondergaan. Er is sprake van
een overgang van het saneren van vervuilde bodems naar het duurzaam beheren en bewust gebruiken van
de bodem en de ondergrond. Het beleid richt zich niet uitsluitend meer op het wegnemen van
bodemverontreiniging, maar de nadruk is komen te liggen op creatief, innovatief en integraal beheer en
gebruik van de bodem en ondergrond. Het oude beginsel van niet bouwen op een vervuilde bodem is


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                            31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>hiermee verlaten. Bouwen op een ernstig verontreinigde bodem is onder voorwaarden mogelijk.
Functiegericht en kosteneffectief saneren is dan voldoende. Het uitgangspunt hierbij is dat aanwezige
bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem.


Bodemkwaliteit en het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016"
Het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" is hoofdzakelijk conserverend van aard. Hiermee wordt
bedoeld dat ten aanzien van dit plan overwegend de bestaande situatie is vastgelegd. Voor gebieden die in dit
bestemmingsplan conserverend zijn bestemd, is een onderzoek naar de bodemgesteldheid achterwege
gebleven, omdat de resultaten van een dergelijk onderzoek de (financiële) uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan niet beïnvloeden.
Bodemonderzoek heeft wel plaatsgevonden voor de in dit plan mogelijk gemaakte vergroting van het
bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het Transportcentrum. Uit het
door adviesbureau Kruse uitgevoerde bodemonderzoek ("Rapport Verkennend Bodemonderzoek
Transportcentrum 33 Enschede", projectcode 16011810 d.d. april 2016) blijkt dat in de onder- en bovengrond
plaatselijk licht verhoogde gehalten voorkomen van diverse stoffen en een matig verhoogd gehalte lood. In het
grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde concentraties van enkele metalen aangeteroffen en een matig
verhoogde concentratie barium. Er zijn geen sterk verhoogde gehalten in de grond of het grondwater
aangetroffen. Afhankelijk van het tijdstip, aard en omvang van de realisatie van de nieuwbouw 2e fase, kan het
nodig zijn dat er voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouwen of afvoer van grond van het
perceel, een (nader) bodemonderzoek volgens NTA 5755 verricht dient te worden.


Conclusie bodemkwaliteit
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.




5.1.3   Geluid

In artikel 3.3.1 van het Bro is bepaald dat in een bestemmingsplan moet worden aangegeven waar
geluidgevoelige gebouwen en terreinen zijn gesitueerd ten opzichte van wegen, spoorwegen en
industrieterreinen met een onderzoekszone als bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Wanneer het
bestemmingsplan binnen deze onderzoekszones de realisatie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen of
terreinen mogelijk maakt, moet door middel van een akoestisch onderzoek worden nagegaan of de
geluidsbelasting binnen de wettelijke normen blijft. De geluidsbelasting mag de in de Wgh genoemde
grenswaarden niet overschrijden. Daarbij moet ook de doeltreffendheid worden onderzocht van de in
aanmerking komende maatregelen ter voorkoming van in de toekomst optredende geluidsbelasting van de
geluidgevoelige gebouwen en terreinen.


Wegverkeerslawaai
Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” is de op grond van de Wet
geluidhinder gezoneerde weg Transportcentrum aanwezig. Direct aangrenzend aan het plangebied zijn de op
grond van de Wet geluidhinder gezoneerde wegen Burgemeester Stroinkstraat en Auke Vleerstraat aanwezig.
In het plangebied zijn binnen de onderzoekszones van deze wegen zijn geen geluidgevoelige gebouwen of
terreinen aanwezig. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe geluidgevoelige gebouwen of terreinen
mogelijk.


Railverkeerslawaai
Het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" is gelegen aan de op grond van de Wet
geluidhinder gezoneerde spoorlijn Enschede-Hengelo. In het plangebied zijn binnen de onderzoekszone van
dit baanvak geen geluidgevoelige gebouwen of terreinen aanwezig. Het bestemmingsplan maakt geen
nieuwe geluidgevoelige gebouwen of terreinen mogelijk.




  32                                                        bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Industrielawaai
Binnen de grenzen van het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" zijn de op grond
van de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterreinen Transportcentrum Twente en RWZI Enschede-West
gelegen. Beide terreinen maken onderdeel uit van de geluidszone van het industrieterrein Havengebied /
Usselerhalte. In het plangebied zijn geen bebouwbare gronden gelegen die buiten deze geluidszone zijn
gelegen. Het vergroten van het bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op
het Transportcentrum, heeft geen invloed op het bestemde oppervlak aan gezoneerd industrieterrein. Ten
opzichte van het vigerende bestemmingsplan blijft het bestemde bedrijfsoppervlak gelijk.
Rond het industrieterrein Havengebied / Usselerhalte is een geluidszone voor industrielawaai gelegen. Deze
zone blijft ongewijzigd. De gezamenlijke geluidsbelasting vanwege alle inrichtingen op het industrieterrein
mag niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde op de zonegrens. Daarmee blijft de maximum
toelaatbare geluidsbelasting op geluidgevoelige functies in de omgeving vanwege het industrieterrein
ongewijzigd.


Luchtvaartlawaai
Het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” is deels gelegen binnen de
geluidszone van de voormalige militaire vliegbasis Twenthe. Het betreft het meest westelijke deel van het
Transportcentrum Twente. Binnen het plangebied zijn geen geluidgevoelige functies aanwezig en het
bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” maakt evenals het vigerende bestemmingsplan
"Transportcentrum Twente" geen (nieuwe) geluidsgevoelige functies mogelijk.
Rond het vliegveld Twente geldt nog steeds de ruime 35-Ke geluidszone die op 5 juni 1992 is vastgesteld ten
behoeve van de militaire vluchten op de vliegbasis Twenthe. Formeel moet nog steeds rekening worden
gehouden met deze geluidszone. Inmiddels is echter duidelijk dat vliegveld Twente niet opnieuw een militaire
vliegbasis zal worden. Ook is duidelijk dat de toekomstige geluidszone die hoort bij de in het kader van de
herontwikkeling van het vliegveld Twente mogelijk te maken luchtvaartactiviteiten aanzienlijk kleiner zal zijn
dan de huidige geluidszone. De Ke-contouren worden opgeheven en vervangen bij het nieuwe
luchthavenbesluit voor het vliegveld Twente. Dat besluit wordt eind 2016 verwacht. Het plangebied van het
bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” ligt ruimschoots buiten de nieuwe 48 dB(A) geluidscontour van
het vliegveld Twente.


Conclusie geluid
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aspect geluid geen belemmering vormt
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.




5.1.4    Luchtkwaliteit

Het wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen is geregeld in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wm en onderliggende
algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Luchtkwaliteitseisen vormen geen
belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen indien:
a.   er geen sprake is van feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;
b.   een project, al dan niet per saldo, niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c.   een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
d.   een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal
     Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).


Besluit en Regeling niet in b etekenende mate bijdragen (NIBM)
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Besluit NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage
aan de luchtkwaliteit van het betreffende project niet in betekenende mate is. 'Niet in betekenende mate' is in
het besluit gedefinieerd als 3% van de in de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarden. Daarbij gaat het
uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10, er vindt geen toetsing plaats aan andere in de wet
genoemde luchtverontreinigde stoffen.



bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                          33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>In de Regeling Niet in betekenende mate bijdragen (Regeling NIBM) is een lijst met categorieën en gevallen
van ruimtelijke ontwikkelingen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen waaran de
realisatie in ieder geval niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden
zijn:
    de realisatie van 1.500 woningen met één enkele ontsluitingsweg;
    de realisatie van 3.000 woningen met twee ontsluitingswegen;
    de realisatie van 100.000 m 2 bruto vloeroppervlak kantoorruimte met één enkele ontsluitingsweg.
Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling niet is genoemd in de categorieën van gevallen als bedoeld in de
Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in betekenende mate bijdragen. Aangetoond moet dan worden dat
de bijdrage aan NO2 en PM10 minder is dan de grenswaarde van 3%.


Besluit gevoelige b estemmingen
Het Besluit gevoelige bestemmingen beoogt mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit
aanvullend te beschermen. In het besluit zijn zones opgenomen die voor 'gevoelige bestemmingen' minimaal
dienen te worden aangehouden ten opzichte van rijkswegen en provinciale wegen. Onder 'gevoelige
bestemmingen' worden in het besluit begrepen: scholen, kinderdagverblijven, verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen of klinieken zijn nadrukkelijk geen gevoelige bestemmingen
als bedoeld in dit besluit.
Bij rijkswegen geldt voor gevoelige bestemmingen een zone van 300 meter en bij provinciale wegen geldt een
zone van 50 meter. Indien gevoelige bestemmingen als bedoeld in het besluit binnen deze zones moeten
worden gerealiseerd is een toetsing aan de wettelijke grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen
noodzakelijk.


Luchtkwaliteit en het plangebied “Havengebied-West 2016”
Het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” is hoofdzakelijk conserverend van aard. Hiermee wordt
bedoeld dat ten aanzien van dit plan overwegend de bestaande situatie is vastgelegd. Vaak betekent dit ook
dat de in dit plan geprojecteerde bestemmingen niet wezenlijk afwijken van die in het geldende
bestemmingsplan. Voor gebieden die in dit bestemmingsplan conserverend zijn bestemd, is een onderzoek
naar de luchtkwaliteit achterwege gebleven, omdat de resultaten van een dergelijk onderzoek de (financiële)
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet beïnvloeden.
In de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn gegevens
opgenomen met betrekking tot de huidige en toekomstige luchtkwaliteit in Nederland. Uit de monitoringstool
2015 blijkt dat op het plangebied in alle zichtjaren (2015, 2020 en 2030) aan de grenswaarden voor
luchtkwaliteit wordt voldaan.
Het vergroten van het bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het
Transportcentrum, heeft geen invloed op het bestemde oppervlak aan bedrijfsterrein. Ten opzichte van het
vigerende bestemmingsplan blijft het bestemde bedrijfsoppervlak gelijk. De vergroting van het bouwvlak heeft
dan ook geen gevolgen voor de luchtkwaliteit.


Conclusie luchtkwaliteit
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.




  34                                                        bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>5.1.5    Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van
activiteiten met gevaarlijke stoffen. Ook de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van luchthavens vallen
onder externe veiligheid. De risico's waar burgers aan worden blootgesteld door de aanwezigheid van
risicovolle inrichtingen of transportroutes van gevaarlijke stoffen in hun leefomgeving dienen tot een
aanvaardbaar minimum te worden beperkt. Daarom heeft de overheid regels opgesteld voor inrichtingen,
buisleidingen en transportroutes van gevaarlijke stoffen die onaanvaardbaar grote risico's opleveren voor
personen die zich bevinden in woningen, scholen en bejaardencentra die in de directe omgeving hiervan
liggen. Kort samengevat heeft dit tot gevolg dat er veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden tussen
risicovolle activiteiten en kwetsbare objecten zoals woningen en dergelijke.
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het
plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan een kans van 1 op 1 miljoen (ofwel 10 -6).
Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. De
contour is daarom niet bepalend, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen
een bepaalde afstand (effectafstand) van een risicovolle activiteit ophoudt. Voor het groepsrisico geldt dat de
actuele hoogte van het groepsrisico en de bijdrage aan het groepsrisico van ruimtelijke ontwikkelingen
verantwoord moeten worden.
De wet- en regelgeving met betrekking tot externe veiligheid kan grofweg in twee categorieën worden
ingedeeld: regelgeving met betrekking tot risicovolle activiteiten bij inrichtingen en regelgeving met betrekking
tot het transport van gevaarlijke stoffen.


Risicovolle activiteiten bij inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) zijn het
wettelijk kader voor risicovolle activiteiten bij inrichtingen. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan
“Havengebied-West 2016” of in de directe nabijheid daarvan zijn bedrijven of inrichtingen aanwezig waarop
het Bevi en/of het BRZO van toepassing is.
Binnen het plangebied is dit het bedrijf HST op het perceel Transportcentrum 21-23. Deze vestiging van het
bedrijf valt onder de werking van het Bevi vanwege haar opslag voor verpakte gevaarlijke stoffen van 600 ton.
Voor HST is in het kader van de milieuvergunning een kwantitatieve risico-analyse uitgevoerd, hiervan is
verslag gedaan in het rapport "Risicoanalyse HST" (AVIV, projectnr. 091637, 28 juli 2010). Uit de rapportage
blijkt dat de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen geen plaatsgebonden risico groter dan de grenswaarde
van 10 -6 veroorzaakt. Tevens blijkt dat de inrichting geen groepsrisico veroorzaakt. Er wordt derhalve voldaan
aan de normstelling van het Bevi.
Op relatief korte afstand van het plangebied is Apollo Vredestein aan de Ir. E.L.C. Schiff Sr. Straat 370
gelegen. Het bedrijf valt vanwege haar PGS-opslagen (grondstoffenmagazijn en LPG) onder de werking van
het Bevi. Het bedrijf kent 10 -6 contouren van respectievelijk 50 en 24 meter en invloedsgebieden van
respectievelijk 300 en 190 meter. Deze contouren reiken niet tot het plangebied van het bestemmingsplan
“Havengebied-West 2016" en vormen dus geen belemmering voor bestemmingen en functies in het
plangebied.


Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
Voor het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb) het wettelijk kader. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” of in
de directe nabijheid daarvan zijn de buisleidingen N-569-69, N-569-70 en N-528-75 aanwezig, waarop het
Bevb van toepassing is. Het betreffen een 4 inch, 6 inch en 12 inch hogedruk aardgasleiding met alle drie een
werkdruk van 40 bar. De leidingen kennen geen 10 -6 contour voor het plaatsgebonden risico. De
inventarisatieafstanden van respectievelijk 65, 95 en 140 meter liggen wel binnen het plangebied. Het
bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” maakt geen nieuwe kwetsbare objecten mogelijk en leidt
binnen de inventarisagtieafstanden niet tot een wijziging van het aantal aanwezigen. De consequenties met
betrekking tot het groepsrisico zijn daarmee niet relevant. Van een verantwoording van het groepsrisico kan
dan ook worden afgezien.



bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                          35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Wettelijk advies veiligheidsregio
Het Bevi en het Bevb schrijven voor dat een bestemmingsplan in verband met de verantwoording van het
groepsrisico voor advies moet worden voorgelegd aan de veiligheidsregio, wanneer binnen het plangebied of
in de nabijheid daarvan inrichtingen en/of buisleidingen aanwezig zijn die onder de werking van die besluiten
vallen. De veiligheidsregio Twente heeft bij schrijven van 23 augustus 2016 laten weten dat in en rondom het
plangebied alleen bestaande risicobronnen aanwezig zijn, waarbij de mogelijkheden om maatregelen te
treffen beperkt zijn of de mogelijke maatregelen reeds zijn getroffen. Met betrekking tot de geprojecteerde
nieuwbouw van een logistiek- en distributiecentrum op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke
perceel op het Transportcentrum, adviseert de veiligheidsregio dat het wenselijk is dat het terrein, aan het
eind van een doodlopende weg, in geval van calamiteiten langs twee wegen bereikbaar is voor hulpdiensten.


Transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water
Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of over het water is recentelijk nieuwe wet- en
regelgeving in werking getreden voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water.
De basis van deze nieuwe regelgeving wordt gevormd door het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Het
Basisnet kent 3 vervoersmodaliteiten: Basisnet Water, Basisnet Spoor en Basisnet Weg.


Basisnet Weg
Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” of in de directe nabijheid
daarvan zijn geen wegen aanwezig die in het Basisnet zijn aangewezen als transportroute voor gevaarlijke
stoffen over de weg.


Basisnet Water
Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” of in de directe nabijheid
daarvan is het Twentekanaal aanwezig, dit is een vaarweg die in het Basisnet is aangewezen als
transportroute voor gevaarlijke stoffen over water. Dit kanaal kent geen 10 -6 contour voor het plaatsgebonden
risico en geen invloedsgebied / plasbrandaandachtsgebied.


Basisnet Spoor
Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” of in de directe nabijheid
daarvan is geen spoorweg aanwezig die in het Basisnet is aangewezen als transportroute voor gevaarlijke
stoffen over het spoor.


Gebruik van luchthavens
De aanwezigheid van vliegvelden en grote luchthavens in de omgeving is van belang in het kader van de
externe veiligheid omdat de kans op het neerstorten van vliegtuigen in de buurt van een vliegveld of luchthaven
groter is dan elders. Een luchtvaartongeval is daar dus te voorzien en het is denkbaar dat daarbij
(woon)bebouwing wordt getroffen. Een vliegtuig of helikopter kan overal neerstorten, de gevolgen kunnen dus
in beginsel op elke plek optreden. Het risico is echter het grootst nabij een vliegveld of luchthaven, vooral bij
het opstijgen en landen.
Het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” is hemelsbreed op ca. 5 kilometer van
het (voormalige) vliegveld Twente gelegen. Dit betekent dat de kans op een luchtvaartongeluk in het
plangebied (zeer) klein is.


Conclusie externe veiligheid
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de externe veiligheid geen belemmering
vormt voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.




  36                                                         bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>5.1.6    Milieuhinder van bedrijven en inrichtingen

Bedrijven- en milieuinventarisatie en milieuzonering
In het kader van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” heeft een inventarisatie plaatsgevonden
van bestaande en toekomstige bedrijvigheid in het plangebied, die van invloed kan zijn op het woon- en
leefklimaat in en rondom het plangebied. Er is onderzoek gedaan naar de potentiële milieubelasting van deze
inrichtingen (bedrijven en voorzieningen). De milieubelasting en de bijbehorende hindercontouren worden
bepaald door verschillende ruimtelijk relevante milieuaspecten, zoals geur, stof, geluid en gevaar.
Aan de hand van veld- en dossieronderzoek is met behulp van de in 2009 door de VNG uitgegeven publicatie
“Bedrijven- en milieuzonering" van de aanwezige en toekomstige bedrijven en voorzieningen binnen het
plangebied de milieucategorie bepaald. Tevens is een beknopte beschrijving gemaakt van de
(bedrijfs)activiteiten en worden voor elk bedrijf of voorziening per milieuaspect de aan te houden indicatieve
afstanden tot woningen en andere milieugevoelige bebouwing aangegeven. In voorkomend geval is aan de
hand van nader dossieronderzoek beoordeeld in hoeverre de (bedrijfs)activiteiten in werkelijkheid een
knelpunt opleveren in relatie tot de milieugevoelige functies en bestemmingen in de omgeving en of
eventueel terugschaling naar een lagere milieucategorie mogelijk is. In deze inventarisatie is ook de in het
bestemmingsplan mogelijk gemaakte nieuwbouw van een transport- en distributiecentrum op het perceel
Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het Transportcentrum, meegenomen.


Onderzoeksresultaten b edrijven b innen het plangebied
           adres                    bedrijfsactiviteit         milieucategorie   milieuaspect      richtafstand
   Auke Vleerstraat 140       bedrijfsverzamelgebouw met             1               geluid         10 meter
                                zakelijke dienstverlening
 Lonnekerbrugstraat 175      rioolwaterzuiveringsinstallatie         4.2              geur          300 meter
                               (verwerkingscapaciteit van
                                      275.000 i.e.)
    Transportcentrum 2       transportbedrijf / warehousing          3.2             geluid         100 meter
   Transportcentrum 4A           tankstation zonder LPG              2            geluid / geur     30 meter
    Transportcentrum 5       transportbedrijf / warehousing          3.2             geluid         100 meter
    Transportcentrum 5       gasdrukregel- en meetstation            1           geluid / gevaar      10 m
    Transportcentrum 6       transportbedrijf / warehousing          3.2             geluid         100 meter
    Transportcentrum 8        groente- en fruitgroothandel           3.1             geluid           50 m
    Transportcentrum 8              reparatie- en                    2               geluid           30 m
                             onderhoudsbedrijf voor zware
                                     voertuigen
    Transportcentrum 8               transportbedrijf                3.2             geluid          100 m
   Transportcentrum 8A       gasdrukregel- en meetstation            1           geluid / gevaar      10 m
   Transportcentrum 8C        groothandel en opslagbedrijf           3.1             geluid           50 m
   Transportcentrum 10       transportbedrijf / warehousing          3.2             geluid         100 meter
 Transportcentrum 12-14      transportbedrijf / warehousing          3.2             geluid         100 meter
  Transportcentrum 12A            opslag materiaal en                2               geluid           30 m
                                  machine-onderdelen
   Transportcentrum 13                verhuisbedrijf                 3.2             geluid          100 m
   Transportcentrum 13       gasdrukregel- en meetstation            1           geluid / gevaar      10 m
   Transportcentrum 14       gasdrukregel- en meetstation            1           geluid / gevaar      10 m
   Transportcentrum 16       transportbedrijf / warehousing          3.2             geluid         100 meter


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                          37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>   Transportcentrum 19        transport- en opslagbedrijf            3.2              geluid          100 m
   Transportcentrum 21       gasdrukregel- en meetstation             1          geluid / gevaar       10 m
 Transportcentrum 21-23     transportbedrijf / warehousing           5.1             gevaar         500 meter
                            met opslag gevaarlijke stoffen
                                       600 ton
   Transportcentrum 24       gasdrukregel- en meetstation             1          geluid / gevaar       10 m
   Transportcentrum 24      opslag en distributie van droge          3.1              geluid           50 m
                                  kruidenierswaren
   Transportcentrum 33      opslag en distributie van droge          3.1              geluid           50 m
                                  kruidenierswaren
   Transportcentrum 26        vervoers- en logistiekbedrijf           2               geluid           30 m
   Transportcentrum 28      verhuur van transportmiddelen            3.1              geluid           50 m


De algemene conclusie van de bedrijven- en milieu-inventarisatie is dat de in het plangebied van het
bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” aanwezige bedrijven en voorzieningen geen of zeer geringe
milieuhinder veroorzaken die van invloed is op de wijze van bestemmen van functies op aangrenzende
gronden binnen het plangebied of knelpunten opleveren voor de omgeving buiten het plangebied. Alleen voor
de RWZI en voor de vestiging van HST op het perceel Transportcentrum 23 geldt dat er woningen aanwezig
zijn binnen de aan te houden richtafstand.
Bij de RWZI dient voor het aspect geur een afstand van tenminste 300 meter te worden aangehouden ten
opzichte van woningen en andere geurgevoelige objecten. Op minder dan 100 meter van de RWZI zijn
woningen aanwezig. In het kader van de milieuvergunning is in 2007 geuronderzoek uitgevoerd. Uit dat
onderzoek blijkt dat binnen de feitelijke geurcontour van de RWZI geen bestaande woningen aanwezig zijn.
Binnen de geurcontour is de bouw van nieuwe geurgevoelige objecten niet toegestaan.
Bij de vestiging van HST aan het Transportcentrum 23 dient voor het aspect geluid een afstand van tenmiste
100 meter te worden aangehouden ten opzichte van woningen en andere geluidgevoelige objecten. Op
minder dan 75 meter is een woning aanwezig. De bedrijfsactiviteiten binnen deze categorie 3.1 zone betreft
de opslag van goederen en gevaarlijke stoffen. De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats in
opslagvoorzieningen kleiner dan 10 ton. Deze opslagen worden ingedeeld in categorie 1. De opslag van
overige goederen wordt ingedeeld in categorie 3.1, met een bijbehorende richtafstand van 50 meter tot
woningen en andere milieugevoelige functies. De bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn daarmee passend
binnen de ter plaatse geldende milieucategorie.


Nieuwb ouw transport- en distributiecentrum binnen vergroot bouwvlak Transportcentrum 33
De in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte nieuwbouw van een transport- en distributiecentrum in het
vergrote bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het
Transportcentrum, levert geen belemmering of knelpunt op voor de wijze van bestemmen van functies op
aangrenzende gronden binnen het plangebied of voor de omgeving buiten het plangebied. Het nieuw te
bouwen transport- en distributiecentrum valt onder milieucategorie 3.1, met een bijbehorende richtafstand van
tenminste 50 meter voor het aspect geluid ten opzichte van woningen en andere geluidgevoelige functies. Het
bestemmingsplan staat ter plaatse bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4.1 toe, met een bijbehorende
richtafstand voor het aspect geluid van 200 meter en opzichte van woningen en andere geluidgevoelige
functies. Binnen deze richtafstand zijn geen woningen of andere geluidgevoelige functies aanwezig.


Bedrijven buiten het plangeb ied
Van een uitgebreide inventarisatie van bedrijven buiten het plangebied is afgezien omdat het plangebied van
het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” in zijn geheel uit bedrijventerrein bestaat. In het pangebied
zijn geen woningen of andere milieugevoelige functies aanwezig en het bestemmingsplan maakt deze ook
niet planologisch mogelijk. De aanwezigheid van bedrijven buiten het plangebied levert voor wat betreft de
aspecten geluid, geur en stof geen belemmeringen op voor het gebruik van gronden of de wijze van
bestemmen binnen het plangebied. Buiten het plangebied zijn wel een tweetal bedrijven aanwezig die voor


  38                                                          bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>wat betreft het aspect gevaar mogelijk belemmeringen kunnen opleveren voor het gebruik van gronden of de
wijze van bestemmen binnen het plangebied. Dit betreft de bedrijven Apollo Vredestein en
Handelsmaatschappij Oliko / Avia Weghorst.
Het bedrijf Apollo Vredestein valt voor het aspect gevaar onder de werking van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi), voor een nadere beschouwing van dit bedrijf wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf
5.1.5 (Externe Veiligheid) van deze toelichting.
Het bedrijf Handelsmaatschappij Oliko / Avia Weghorst valt voor het aspect gevaar niet onder de werking van
het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) of het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Binnen de
inrichting van dit bedrijf vinden de volgende risicovolle activiteiten plaats:
      de opslag van diesel en gasolie in bovengrondse, verticale cilindrische opslagtanks met een inhoud van
      meer dan 150 m 3 waarvan de bodem op een fundering rust en opslag plaatsvindt onder atmosferische
      druk;
      de opslag van huisbrandolie en afgewerkte olie in bovengrondse tanks met een inhoud van minder dan
      150 m 3;
      de opslag van petroleum, diesel en gasolie in ondergrondse opslagtanks;
      de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid van minder dan 10 ton;
      het parkeren van tankwagens gevuld met vloeibare brandstoffen (diesel, gasolie en benzine).
De maximum opslagcapaciteit aan aardolieproducten bedraagt 2.450 ton. Vanwege deze maximum
opslagcapaciteit valt het bedrijf niet onder de werking van het BRZO en het Bevi. In 2005 is in het kader van de
aanvraag milieuvergunning voor een wijziging in het produktenpakket een Kwantitatieve risicoanalyse voor het
bedrijf uitgevoerd. De resultaten van deze risicoanalyse zijn vastgelegd in het rapport 'Kwantitatieve
risicoanalyse voor Weghorst-Oliko B.V. / Handelsmaatschappij Oliko B.V., te Enschede, 4 oktober 2005'. Deze
risicoanalyse is nog dekkend voor de huidige bedrijfssituatie. Uit de risicoanalyse blijkt dat er geen sprake is
van overschrijding van de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico en dat er geen sprake is van
groepsrisico. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het bedrijf ook voor wat betreft het
aspect gevaar geen belemmering oplevert voor het gebruik van gronden of de wijze van bestemmen binnen
het plangebied.


Gebiedsgericht geluidbeleid
Het BARIM (Activiteitenbesluit) maakt het mogelijk om gebiedsgericht geluidbeleid voor inrichtingen als
bedoeld in de Wm vast te stellen. De gemeente Enschede heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt bij
de vaststelling van de Geluidnota Enschede 2009-2012. Dit beleid is vastgesteld in april 2009 en in april 2011
op onderdelen gewijzigd en voor onbepaalde tijd verlengd. Het beleid geldt alleen voor nieuwe inrichtingen.
Bij het beleid hoort een gebiedstypenkaart waarop per te onderscheiden gebied, meestal een wijk of buurt,
richtwaarden zijn vastgelegd. Hierdoor is de geluidruimte voor inrichtingen direct duidelijk.
Volgens de gebiedstypenkaart valt het plangebied van het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016"
onder het gebiedstype 'gezoneerd bedrijfsterrein'.


Conclusie milieuhinder bedrijven en inrichtingen
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er uit oogpunt van milieuhinder van bedrijven
en voorzieningen geen belemmering is voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.




5.2       Water

Op grond van artikel 3.1.6 van het Bro wordt in een bestemmingsplan een beschrijving opgenomen van de
wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de waterhuishouding.


Hemelwater
Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid voor de waterhuishouding is dat in bestaand stedelijk gebied
hemelwater zo min mogelijk wordt afgevoerd via de riolering en in het buitengebied hemelwater niet wordt


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>afgevoerd via de riolering. Dit kan in beginsel door hergebruik, het toepassen van groene daken en/of
halfverharding. Bij een toename van verhard oppervlak komt meer hemelwater versneld tot afvoer, hierop is
het oppervlaktewatersysteem niet berekend. Het extra afstromend hemelwater moet op eigen terrein worden
verwerkt. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is, mag het hemelwater vertraagd worden afgevoerd naar een
aanwezige greppel, oppervlaktewater of ander afwateringssysteem in de nabije omgeving. Hiervoor is het
nodig het hemelwater tijdelijk op eigen terrein te bergen, zodat het vertraagd kan worden afgevoerd naar
voorzieningen in de openbare ruimte. De tijdelijke bergingsopgave bedraagt in het bestaand stedelijk gebied
20 millimeter, oftewel 20 liter per vierkante meter verhard oppervlak. In het buitengebied bedraagt de tijdelijke
bergingsopgave 40 millimeter. Vervuiling van hemelwater dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door
geen uitlogende bouwmaterialen te gebruiken.


Afvalwater
Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid voor de waterhuishouding is dat het ontstaan van afvalwater wordt
beperkt. Afvalwater wordt gescheiden van het hemelwater aangeboden en afgevoerd. De gemeente zorgt er
voor dat het afvalwater vanaf de perceelsgrens wordt getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
van het waterschap Vechtstromen. In het buitengebied is niet overal in de openbare ruimte een systeem
aanwezig voor de afvoer van hemelwater. In dat geval moet op eigen terrein een individuele behandeling van
afvalwater (IBA) of helofytenfilter worden ingericht. Dit dient te gebeuren in overleg met het waterschap
Vechtstromen. Uit een doelmatigheidsstudie is gebleken dat drukriolering niet doelmatig is en voor de
particulier veel duurder is dan een IBA. Daarom zal er doorgaans geen drukriolering meer worden aangelegd.
Er is geen provinciale ontheffing van de zorgplicht meer nodig wanneer de gemeente besluit om in het
buitengebied uit doelmatigheidsoverwegingen geen afvalwater in te zamelen.


Oppervlaktewater
Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid voor de waterhuishouding is dat bestaand oppervlaktewater (sloten
en vijvers) gehandhaafd blijven. Eventueel nieuw oppervlaktewater mag geen permanente verlaging van de
grondwaterstand veroorzaken. Het aftoppen van grondwaterstandspieken middels drainage is wel
toegestaan.


Grondwater en ontwatering
Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid voor de waterhuishouding is dat perceeleigenaren zelf
verantwoordelijk zijn voor het grondwater op hun perceel. De gemeente zorgt in voorkomende gevallen in de
openbare ruimte voor passende maatregelen indien er in een gebied sprake is van structureel nadelige
gevolgen door de grondwaterstand en de te treffen maatregelen niet tot de zorg van de provincie of het
waterschap behoren.
De ontwatering van een perceel is afhankelijk van het gebruik van de grond. Ontwatering is het verschil tussen
het peil van de weg of de bebouwing en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).
    Wegen: ontwateringsdiepte van 0,70 meter, waarbij een zandbed met minimale dikte van 0,50 m
    aanwezig moet zijn. Een te hoge grondwaterstand kan opvriezen en opdooi van de fundering van de weg
    veroorzaken.
    Bebouwing: de ontwateringsdiepte van bebouwing hangt af van het type gebouw. Voor woningen of
    gebouwen met een niet-waterdichte kruipruimte die goed toegankelijk moet zijn, dient de ontwatering
    zodanig te zijn dat zich geen grondwater in de kruipruimte bevindt. Als norm wordt vaak gehanteerd dat
    het grondwater tenminste 0,20 m beneden de vloer van de kruipruimte moet staan. Uitgaande van een
    0,50 m hoge kruipruimte en een vloerdikte (woonvloer) van 0,20 m betekent dit een afstand van 0,90 m
    tussen de GHG en de bovenzijde van de vloer. Door kruipruimteloos te bouwen kan de ontwateringsnorm
    onder bepaalde voorwaarden met 0,30 m verminderd worden.
    Groen / onbebouwd en onverhard terrein: voor deze bestemming wordt meestal een ontwateringdiepte
    van 0,50 m –mv geadviseerd. Langdurige te hoge grondwaterstanden beïnvloeden de beworteling
    nadelig.


Afwatering
Om op perceelsniveau te kunnen voorkomen dat afstromend regenwater problemen veroorzaakt gelden de


  40                                                         bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>volgende adviesnormen:
      Het vloerpeil van de bebouwing minimaal 0,20 m boven het dichtstbijzijnde wegpeil leggen.
      Perceel vlak of richting de weg af laten lopen.
      De maaiveldpeilen en vloerpeilen van de verschillende percelen op elkaar afstemmen.


Waterhuishouding en het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016”
Het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” is hoofdzakelijk conserverend van aard. Hiermee wordt
bedoeld dat ten aanzien van dit plan overwegend de bestaande situatie is vastgelegd. Vaak betekent dit ook
dat de in dit plan geprojecteerde bestemmingen niet wezenlijk afwijken van die in het geldende
bestemmingsplan. Voor gebieden die in dit bestemmingsplan conserverend zijn bestemd geldt de huidige
waterhuishoudingssituatie zoals deze is beschreven in paragraaf 3.4 (Waterhuishouding) van deze
toelichting.
Voor de realisatie van nieuwbouw op de in dit plan mogelijk gemaakte vergroting van het bouwvlak op het
perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het Transportcentrum, gelden de hierna
genoemde uitgangspunten en randvoorwaarden voor de waterhuishouding. Hemelwater en afvalwater
worden gescheiden afgevoerd. Hemelwater (dak, straat en terreinverharding) wordt afgevoerd op het
Twentekanaal of op de watergang ten zuiden van het perceel. Afvalwater wordt afgevoerd op de riolering.


Conclusie
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de waterhuishouding geen belemmering
vormt voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.




5.3       Natuur


5.3.1     Wet natuurbescherming, beschermde natuurgebieden

In hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming is de aanwijzing en bescherming van de Europese 'Natura
2000' gebieden en de bijzondere nationale natuurgebieden (toekomstige Natura 2000 gebieden) geregeld.
De Wet natuurbescherming bepaalt dat voor alle Natura 2000 gebieden instandhoudingsdoelstellingen en
een beheerplan moeten worden vastgesteld. De instandhoudingsdoelstellingen hebben betrekking op de
kwaliteit van natuurlijke habitats en de aanwezige habitats van soorten in een Natura 2000 gebied.
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet worden getoetst of de beoogde activiteiten mogelijk significant
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de aangewezen natuurlijke habitats en habitats van soorten in een
Natura 2000 gebied. Indien dat op voorhand niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden
uitgesloten dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd en een plan-milieu effect rapportage
(plan-MER) te worden opgesteld. Wanneer ook op basis van een uitgevoerde passende beoordeling
significant negatieve gevolgen niet met aan voldoende zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen
worden uitgesloten kunnen de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen alleen mogelijk worden gemaakt indien er
redelijkerwijs geen alternatieven aanwezig zijn, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar
belang en de negatieve gevolgen in voldoende mate worden gecompenseerd.


Beschermde natuurgebieden en het plangebied “Havengebied-West 2016”
Het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” is niet gelegen binnen een gebied dat
is aangewezen als Natura 2000 gebied of beschermd natuurmonument of in de nabijheid daarvan. De
dichtstbijzijnde Natura 2000 gebieden "Lonnekermeer" en "Buurserzand en Haaksbergerveen" zijn op
respectievelijk ca. 4 kilometer ten noorden en ca. 7,5 kilometer ten zuiden van het plangebied gelegen. Het
plangebied bestaat uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een bedrijventerrein voor de transport- en
logistieksector.
Het in hoofdzaak conserverende bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” maakt ten opzichte van de nu
geldende bestemmingsplannen geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of bedrijfsactiviteiten in hogere


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                    41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>milieucategorieën mogelijk. De enige nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is de vergroting van een bestaand
bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het Transportcentrum. Deze
ontwikkellocatie is net als de rest van het bedrijventerrein Transportcentrum alleen bereikbaar via de Auke
Vleerstraat.
Gelet op het voorgaande kunnen verslechterende of negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen
voor Natura 2000 gebieden als gevolg van verlies of versnippering van leefgebied, verontreiniging,
stikstofdepositie en verstoring door geluid, licht, menselijke activiteit, verdroging of vernatting op voorhand met
aan voldoende zekerheid grenzende stelligheid worden uitgesloten. Een nadere toetsing aan hoofdstuk 2 van
de Wet natuurbescherming kan daarom achterwege blijven. Het uitvoeren van een voortoets Natura 2000 of
een Passende Beoordeling is niet noodzakelijk.


Conclusie Wet natuurbescherming, hoofdstuk 2 (beschermde natuurgebieden)
Op grond van het voorgaande kan met aan voldoende zekerheid grenzende stelligheid worden geconcludeerd
dat hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming op voorhand geen belemmering vormt voor de
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.


5.3.2    Wet natuurbescherming, beschermde planten- en diersoorten

In hoofdstuk 3 van de Wet naruurbescherming is de aanwijzing en bescherming van planten- en diersoorten
geregeld. Het gaat daarbij niet om de bescherming van individuele planten of dieren maar om waarborgen
om te voorkomen dat het voortbestaan van soorten planten of dieren niet in gevaar komt en dat vaste rust- of
verblijfplaatsen en groeiplaatsen niet opzettelijk worden vernield of verstoord. Hiertoe zijn in deze wet een
aantal verbodsbepalingen opgenomen, zoals het verbod op het opzettelijk doden of verontrusten van dieren of
het verbod op het plukken van planten. Daarbij is het “nee, tenzij” principe het uitgangspunt, er mag geen
schade worden toegebracht aan beschermde dieren of planten tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan en daarbij
zorgvuldig wordt gehandeld.
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet worden getoetst of de beoogde activiteiten mogelijk negatieve gevolgen
kunnen hebben voor in dat gebied voorkomende vaste rust- en verblijfplaatsen van en/of de functionele
leefomgeving van beschermde soorten. Indien noodzakelijk dienen tijdig passende preventieve of
mitigerende maatregelen te worden getroffen dan wel dient het plan te worden aangepast om overtreding van
verbodsbepalingen te kunnen voorkomen en de functionaliteit van het gebied voor de aanwezige beschermde
soorten te kunnen waarborgen. Indien door maatregelen en eventueel planaanpassing negatieve gevolgen
voor eventueel aanwezige beschermde soorten niet of niet volledig kunnen worden voorkomen is een
ontheffing van de betreffende verbodsbepalingen noodzakelijk en dient aannemelijk te worden gemaakt dat
deze redelijkerwijs ook verleend zal kunnen worden.


Beschermde planten- en diersoorten en het plangebied “Havengebied-West 2016”
Het in hoofdzaak conserverende bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” maakt ten opzichte van de nu
geldende bestemmingsplannen geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of bedrijfsactiviteiten in hogere
milieucategorieën mogelijk. De enige nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is de vergroting van een bestaand
bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33, het meest westelijke perceel op het Transportcentrum. In de
Nationale Database Flora en Fauna zijn voor deze locatie geen waarnemingen aanwezig van (strikt)
beschermde soorten.
De ontwikkellocatie is in het recente verleden voor een groot deel bebouwd geweest, deze bebouwing is
enkele jaren geleden echter volledig afgebrand. Op de ontwikkellocatie Transportcentrum 33 zijn geen
waterpartijen, panden of groenstructuren aanwezig. De natuurwaarden zijn laag. De locatie kan daarom niet
worden aangemerkt als een belangrijk onderdeel van de functionele leefomgeving van (strikt) beschermde
soorten. De houtwal / groenstructuur aan de zuid- en westkant van het perceel maakt mogelijk wel onderdeel
uit van de functionele leefomgeving van (strikt)n beschermde soorten. Vleermuizen oriënteren zich namelijk
op opgaande groenstructuren tijdens hun route van en naar hun foerageergebied. Sterke verlichting kan een
negatieve invloed hebben op deze functie. De aanwezige houtwal / groenstructuur is gelegen buiten de
ontwikkellocatie en blijft ongewijzigd gehandhaafd. Het is wenselijk dat de lichtuitstraling op de houtwal /
groenstructuur vanaf het perceel zoveel mogelijk wordt beperkt, om de functionaliteit van de houtwal /
groenstructuur voor vleermuizen te kunnen waarborgen. Daarbij moet echter wel worden opgemerkt dat de
ontwikkellocatie in het uiterste westen van het bedrijventerrein Transportcentrum en daarmee ook aan het


  42                                                          bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>eind van de houtwal / groenstructuur is gelegen. Over de gehele lengte van de houtwal / groenstructuur zijn op
het Transportcentrum bedrijfsgebouwen en inrichtingen aanwezig en vindt naar verwachting dus al een
zekere lichtuitstraling op de houtwal / groenstructuur plaats. Dat maakt dat de functionaliteit van de houtwal /
groenstructuur ter plaatse van de ontwikkellocatie Transportcentrum 33 niet optimaal is voor vleermuizen en
dus naar verwachting niet als belangrijke vliegroute kan worden aangemerkt.
Gelet op het voorgaande kunnen negatieve effecten op vaste rust- of verblijfplaatsen en andere onderdelen
van de functionele leefomgeving van (strikt) beschermde soorten met aan voldoende zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid worden uitgesloten. Een nadere toetsing aan hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming
kan daarom achterwege blijven. Het uitvoeren van een ecologisch onderzoek of het aanvragen van een
ontheffing Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.


Conclusie Wet natuurbescherming, hoofdstuk 3 (beschermde planten- en diersoorten)
Op grond van het voorgaande kan met aan voldoende zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden
geconcludeerd dat hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming op voorhand geen belemmering vormt voor de
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.


5.3.3    Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en
landbouwgebieden met veel natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en
versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit) en beoogt een bijdrage te leveren aan het
realiseren en in stand houden van een (inter-)nationaal vitaal stelsel van natuurgebieden.
De aanwijzing van gebieden als onderdeel van het NNN vindt plaats bij provinciale verordening en dient te
worden vertaald in gemeentelijke ruimtelijke plannen zoals structuurvisies en bestemmingsplannen. Het
NNN kent geen externe werking, tenzij dit bij provinciale verordening als zodanig is bepaald.


Het Natuurnetwerk Nederland en het plangebied “Havengebied-West 2016”
Het plangebied van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” is niet gelegen binnen een gebied dat
onderdeel uitmaakt van het NNN. Direct ten zuiden en westen van het Transportcentrum zijn gronden gelegen
die in de provinciale Omgevingsvisie zijn aangewezen als 'Zone ondernemen met natuur en water buiten de
EHS'. Een verdere toetsing aan het NNN kan daarom achterwege blijven.


Conclusie Natuurnetwerk Nederland
Op grond van het voorgaande kan met aan voldoende zekerheid grenzende stelligheid worden geconcludeerd
dat het NNN geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                         43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 6                Juridische planopzet

6.1       Algemeen

Type bestemmingsplan
De Wro en het Bro maken het mogelijk een bestemmingsplan op verschillende manieren vorm te geven.
Grofweg kan gekozen worden uit de volgende planvormen:
a.    een traditioneel gedetailleerd bestemmingsplan. Een dergelijk plan legt het beoogde gebruik van
      gronden en opstallen en de bebouwingsmogelijkheden van de in het plan opgenomen gronden
      gedetailleerd vast. De methodiek wordt wel ingezet om bestaande situaties te conserveren, maar wordt
      ook gebruikt om beoogde nieuwe ontwikkelingen nauwgezet te sturen;
b.    een globaal bestemmingsplan dat nader moet worden uitgewerkt. In een dergelijk bestemmingsplan
      worden een of meerdere bestemmingen opgenomen, die later moeten worden uitgewerkt. Wordt veelal
      toegepast in gevallen waar de ontwikkeling van een gebied op hoofdlijnen bekend is, maar waar de
      concrete invulling nog moet volgen;
c.    Een globaal eindplan. In deze planvorm wordt het ruimtelijk en functioneel streefbeeld in globale zin
      vastgelegd;
d.    Een mix van bovenstaande planvormen afhankelijk van de specifieke problemen.
Naast dit onderscheid, dat is gebaseerd op de techniek van bestemmen, wordt verschil gemaakt tussen
ontwikkelingsgerichte en beheergerichte bestemmingsplannen. Bij de keuze voor een bepaalde systematiek
van bestemmingsregeling speelt een rol wat met het plan wordt beoogd: beheren of ontwikkelen. Daarnaast
speelt een rol of er in een gebied sprake is van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.


In het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" is gekozen voor een traditioneel gedetailleerd
bestemmingsplan. Hiervoor is gekozen omdat er met uitzondering van de vergroting van het bouwvlak op het
perceel Transpoertcentrum 25 geen sprake is van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De bestaande
planologisch-juridische regeling wordt op deze manier zoveel mogelijk ongewijzigd gecontinueerd.


Wijze van bestemmen
Het uitgangspunt van een bestemmingsplan is om een passende bestemming toe te kennen aan de
gronden in het plangebied. De bestemming bepaalt welke gebruiksdoelen of functies op grond van een
goede ruimtelijke ordening zijn toegestaan.
Bij de keuze voor een bepaalde bestemming is de (gewenste) hoofdfunctie doorslaggevend. Als het ruimtelijk
relevant is of als een bepaalde functie de omgeving beïnvloedt of daar eisen aan stelt, wordt gekozen voor
een specifieke bestemming met eigen regels bouwen en gebruik.
Het is mogelijk om binnen de hoofdgroepen bestemmingen specifieker te maken door bijvoorbeeld
ondergeschikte functies in de bestemmingsomschrijving op te nemen. Voor bijzondere ondergeschikte
functies, die niet onder de algemene bestemmingsomschrijving vallen en niet conflicteren met de
bestemming, wordt gekozen voor een afzonderlijke functieaanduiding.
In paragraaf 6.3 van deze toelichting wordt nader inhoudelijk ingegaan op de wijze van bestemmen waarvoor
in het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" is gekozen.




6.2       Indeling planregels

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de regels en de bijbehorende
verbeelding waarop de diverse bestemmingen zijn aangegeven. De regels en de verbeelding dienen in
samenhang te worden bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:



     44                                                    bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>a.    Hoofdstuk 1   - Inleidende regels;
b.    Hoofdstuk 2   - Bestemmingsregels;
c.    Hoofdstuk 3   - Algemene regels;
d.    Hoofdstuk 4   - Overgangs- en slotregels.


Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied van het
bestemmingsplan “Havengebied-West 2016”. In Artikel 1, Begrippen, zijn definities van de in de regels
gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee wordt een eenduidige interpretatie van de begrippen vastgelegd.
Artikel 2, Wijze van meten, geeft bepalingen over hoe onder meer de hoogtes en de inhoud van gebouwen en
andere bouwwerken gemeten moeten worden en hoe bepaalde eisen betreffende de maatvoering begrepen
moeten worden.


Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Hoofdstuk 2 geeft een omschrijving - de juridische vertaling - van de verschillende in het plangebied
voorkomende en op de verbeelding opgenomen bestemmingen en dubbelbestemmingen. Bij de indeling van
de bestemmingsregels wordt conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012 een
vaste volgorde aangehouden. De regels van een bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:
a.    bestemmingsomschrijving (omschrijving van de toegestane functies en gebruiksdoelen);
b.    bouwregels (regels waaraan de bebouwing dient te voldoen);
c.    nadere eisen (regels op grond waarvan nadere eisen aan bouwwerken en de situering daarvan kunnen
      worden gesteld);
d.    afwijken van de bouwregels (regels op grond waarvan in concrete situaties onder bepaalde voorwaarden
      kan worden afgeweken van de bouwregels);
e.    specifieke gebruiksregels (regels die aangeven welk specifiek gebruik verboden is);
f.    afwijken van de gebruiksregels (regels op grond waarvan in concrete situaties onder bepaalde
      voorwaarden kan worden afgeweken van de gebruiksregels);
g.    omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
      (regels waarbij wordt geregeld wanneer en onder welke omstandigheden een omgevingsvergunning
      voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden noodzakelijk is);
h.    omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (regels waarbij wordt geregeld wanneer en
      onder welke omstandigheden er een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
      noodzakelijk is);
i.    wijzigingsbevoegdheid (regels die aangeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden onderdelen
      van het plan gewijzigd kunnen worden).


Hoofdstuk 3 Algemene regels
Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, bestaande uit de anti-dubbeltelregel, de algemene bouwregels,
algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, algemene afwijkingsregels, algemene
wijzigingsregels, algemene procedureregels en overige regels.


Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
In hoofdstuk 4 zijn regels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor bouwwerken en en het
overgangsrecht voor het gebruik van gronden. Deze artikelen bevatten regels die als doel hebben de
rechtstoestand tijdens de overgang naar een nieuw bestemmingsplan vast te leggen. De "Slotregel" geeft de
naam en citeertitel van het bestemmingsplan aan.




6.3       Beschrijving van het plan

In het bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" zijn aan de gronden in het plangebied de hierna
genoemde bestemmingen, dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen toegekend.


bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                    45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>6.3.1    Bestemmingen


6.3.1.1 Bedrijf - Rioolwaterzuivering
De bestemming "Bedrijf - Rioolwaterzuiveringsinstallatie" is toegekend aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Enschede-West van het waterschap Vechtstromen. Op gronden met deze bestemming mag een
rioolwaterzuiveringsintstallatie aanwezig zijn met een maximum verwerkingscapaciteit van 275.000 inwoners
equivalenten. Er is voor gekozen de rioolwaterzuiveringsinstallatie specifiek te bestemmen overeenkomstig
de toegestane gebruikssituatie en de bedrijfsactiviteiten niet te koppelen aan de op de VNG brochure
'Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009) gebaseerde Lijst van bedrijfstypen in bijlage 1 van de planregels.
De toegestane gebruikssituatie hangt nauw samen met de rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan te
houden geurcontour, waarbinnen de aanwezigheid van woningen en andere geurgevoelige functies niet
gewenst is.
Het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is gelegen binnen de grenzen van het op grond van de Wet
geluidhinder gezoneerde industrrieterrein Havengebied. Om die reden zijn de gronden met deze bestemming
tevens bestemd voor gezoneerd industrieterrein. De rioolwaterzuiveringsinstallatie zelf is geen
geluidzoneringsplichtig bedrijf als bedoeld in de Wet geluidhinder.
Gebouwen dienen te worden gerealiseerd binnen het op de verbeelding weergegeven bouwvlak. De van
toepassing zijnde maximum bouwhoogte voor gebouwen is weergegeven op de verbeelding. De maximum
bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen bedraagt 3 meter. De maximum bouwhoogte voor overige
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming bedraagt 10 meter. Ter bescherming
van de aanwezige cultuurhistorische waarden van het pand Lonnekerbrugstraat 175 is aan dit pand de
bouwaanduiding "karakteristiek" toegekend, met daar aan gekoppeld een omgevingsvergunning voor het
geheel of gedeeltelijk slopen van dit bouwwerk.


6.3.1.2 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG
De bestemming "Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG" is toegekend aan het op het
Transportcentrum aanwezige tankstation zonder LPG. Binnen deze bestemming is ook detailhandel in aan
een tankstation aanverwante en gerelateerde goederen toegestaan.
Gebouwen dienen te worden gerealiseerd binnen het op de verbeelding weergegeven bouwvlak. De van
toepassing zijnde maximum bouwhoogte voor gebouwen is weergegeven op de verbeelding. De maximum
bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen bedraagt 3 meter. De maximum bouwhoogte voor overige
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming bedraagt 7 meter.


6.3.1.3 Bedrijventerrein
De bestemming "Bedrijventerrein" is toegekend aan het bedrijventerrein Transportcentrum. Op gronden met
deze bestemming zijn alleen bedrijfsactiviteiten toegestaan die zijn gericht op transport, logistiek, distributie
en op- en overslag van goederen en bedrijfsactiviteiten ten dienste van of in directe relatie tot transport,
logistiek, distributie en op- en overslag. Het bedrijventerrein is inwaarts gezoneerd, gerekend vanaf de
woningen direct buiten het plangebied aan de Burgemeester Stroinkstraat. Dat betekent dat
bedrijfsactiviteiten in de hogere milieucategorieën alleen op ruime afstand van de woningen zijn toegestaan,
tenzij het gaat om bedrijfsactiviteiten die op basis van maatwerk binnen de van toepassing zijnde richtafstand
tot woningen aanwezig mogen zijn. De toelaatbaarheid van de hiervoor bedoelde transport- en logistiek
gerelateerde bedrijfsactiviteiten binnen de diverse milieuzones op het Transportcentrum is gekoppeld aan de
op de VNG brochure 'Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009) gebaseerde Lijst van bedrijfstypen in bijlage 1
van de planregels.
Het Transportcentrum is gelegen binnen de grenzen van het op grond van de Wet geluidhinder gezoneerde
industrrieterrein Havengebied. Om die reden zijn de gronden met deze bestemming tevens bestemd voor
gezoneerd industrieterrein.
Het maximum bebouwingspercentage per bouwperceel bedraagt 70%. Dit is een verruiming ten opzichte van
het huidige maximum bebouwingspercentage van 50%. Een bebouwingspercentage van 70% komt dichter in
de buurt bij het feitelijke bebouwde oppervlak per bouwperceel en is bovendien een meer realistisch
percentage voor bebouwing op een industrieterrein. Voor de bestaande panden op het Transportcentrum
levert de verruiming van het maximum bebouwingspercentage geen wezenlijke uitbreidingsmogelijkheden


  46                                                          bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>op, op een enkel gebouw na waren al deze bedrijfspanden reeds gerealiseerd op het moment van
inwerkingtreden van het huidige bestemmingsplan "Transportcentrum Twente". Gebouwen en bijbehorende
bouwwerken dienen te worden gerealiseerd binnen het op de verbeelding weergegeven bouwvlak.
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor
het realiseren van gebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak. De van toepassing zijnde
maximum bouwhoogte voor gebouwen en bijbehorende bouwwerken is weergegeven op de verbeelding. De
maximum bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter. De maximum bouwhoogte voor
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming bedraagt 5 meter. Voor
kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten geldt een maximum bouwhoogte van 10 meter.


6.3.1.4 Groen
De bestemming "Groen" is toegekend aan de openbare groenvoorzieningen en houtwallen in het plangebied.
Binnen deze bestemming zijn tevens voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, verblijfsgebied
(o.a. voet- en fietspaden, in- en uitritten) en schouwpaden voor het beheer en onderhoud van vaarwegen en
watergangen toegestaan.
Op gronden met deze bestemming mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde en (openbare)
nutsvoorzieningen worden gebouwd. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximum
bouwhoogte van 5 meter. Voor kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten geldt een maximum bouwhoogte van
10 meter.


6.3.1.5 Verkeer
De bestemming "Verkeer" is toegekend aan de verkeerswegen Auke Vleerstraat, Elysium en
Transportcentrum met de daarbij behorende gronden en voorzieningen in het plangebied.
Op gronden met deze bestemming mogen alleen gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
straatmeubilair en (openbare) nutsvoorzieningen worden gebouwd. Voor gebouwen geldt een maximum
bouwhoogte van 4 meter en een maximum oppervlak van 50 m 2. Voor kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten
geldt een maximum bouwhoogte van 10 meter. Het realiseren van straatmeubilair en bouwwerken voor de
regeling en veiligheid van het verkeer is omgevingsvergunningsvrij.


6.3.1.6 Verkeer - Railverkeer
De bestemming "Verkeer - Railverkeer" is toegekend aan de spoorlijn Enschede3 - Hengelo met de daarbij
behorende gronden en voorzieningen in het plangebied.
Op gronden met deze bestemming mogen alleen gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
straatmeubilair en (openbare) nutsvoorzieningen worden gebouwd. Voor gebouwen geldt een maximum
bouwhoogte van 4 meter en een maximum oppervlak van 50 m 2. Voor kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten
geldt een maximum bouwhoogte van 10 meter. Het realiseren van straatmeubilair en bouwwerken voor de
regeling en veiligheid van het railverkeer is omgevingsvergunningsvrij.


6.3.1.7 Verkeer - Verblijfsgeb ied
De bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" is toegekend aan de Lonnekerbrugstraat met de daarbij
behorende gronden en voorzieningen in het plangebied. De Lonnekerbrugstraat in het plangebied is ingericht
als verblijfsgebied.
Op gronden met deze bestemming mogen alleen gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
straatmeubilair, speelvoorzieningen en (openbare) nutsvoorzieningen worden gebouwd. Voor gebouwen
geldt een maximum bouwhoogte van 4 meter en een maximum oppervlak van 50 m 2. Voor kunstobjecten,
vlaggen- en lichtmasten geldt een maximum bouwhoogte van 10 meter. Het realiseren van straatmeubilair en
bouwwerken voor de regeling en veiligheid van het verkeer is omgevingsvergunningsvrij.


6.3.1.8 Water - Vaarweg
De bestemming "Water - Vaarweg" is toegekend aan het Twentekanaal.
Op gronden met deze bestemming mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximum
bouwhoogte van 5 meter worden gebouwd en zijn ligplaatsen van vaartuigen niet toegestaan.



bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                    47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van de bouw- en gebruiksregels omgevingsvergunningen
verlenen voor het bouwen van aanlegsteigers en het in gebruik nemen van ligplaatsen voor bedrijfsschepen.
Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan
Rijkswaterstaat, de beheerder van de vaarweg.


6.3.2   Dubbelbestemmingen


6.3.2.1 Leiding - Gas
De dubbelbestemming "Leiding - Gas" is toegekend aan de leidingtracés van de binnen het plangebied
aanwezige hogedruk 6 en 12 inch aardgastransportleidingen. Deze dubbelbestemming heeft tot doel de ter
plaatse in de bodem aanwezige hogedruk aardgastransportleidingen te beschermen en te voorkomen dat op
deze gronden bouwwerken gerealiseerd kunnen worden die mogelijk een belemmering vormen voor de
functionaliteit en de veiligheid van de betreffende aardgastransportleidingen.
Op gronden met deze dubbelbestemming mag niet worden gebouwd. Burgemeester en wethouders kunnen
in afijking van de bouwregels omgevingsvergunningen verlenen voor het bouwen van bouwwerken en het
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, ten dienste van de onderliggende bestemming(en). Alvorens
een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de betreffende
leidingbeheerder(s).


6.3.2.2 Waterstaat - Waterlopen
De dubbelbestemming "Waterstaat - Waterlopen" is toegekend aan het tracé van de Elsbeek. Deze
dubbelbestemming heeft tot doel de functionaliteit van de Elsbeek als belangrijk onderdeel van het
waterststeem in Enschede te waarborgen.
Op gronden met deze dubbelbestemming mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een
maximum bouwhoogte van 2 meter worden gebouwd. Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van
de bouwregels omgevingsvergunningen verlenen voor het bouwen van bouwwerken en het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, ten dienste van de onderliggende bestemming(en). Alvorens een
omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan het waterschap
Vechtstromen, de beheerder van de Elsbeek.




6.3.3   Gebiedsaanduidingen


6.3.3.1 Geluidzone - Industrie
De gebiedsaanduiding "geluidzone - industrie" heeft tot doel te voorkomen dat binnen deze zone nieuwe
woningen en andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen worden gerealiseerd. De geluidzone - industrie
vormt een bufferzone tussen het Transportcentrum en de RWZI, gezoneerde industrieterreinen als bedoeld in
de Wet geluidhinder, en eventuele geluidgevoelige functies in de omgeving. Binnen de geluidzone mag de
geluidsuitstraling van de RWZI en van de bedrijven op het Transportcentrum tot maximaal 50 dB(A) bedragen.


6.3.3.2 Milieuzone - Geurzone
De gebiedsaanduiding "milieuzone - geurzone" heeft tot doel te voorkomen dat binnen deze zone rondom de
rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Vechtstromen nieuwe woningen en andere geurgevoelige
bebouwing wordt gerealiseerd. De geurzone vormt een bufferzone tussen de rioolwaterzuiveringsinstallatie
en eventuele geurgevoelige functies in de omgeving.


6.3.3.3 Vrijwaringszone - Vaarweg
De gebiedsaanduiding "vrijwaringszone - vaarweg" heeft tot doel te voorkomen dat de functionaliteit en de
veiligheid van het Twentekanaal als vaarweg voor het scheepvaartverkeer in het geding komt.
Binnen deze vrijwaringszone mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximum
bouwhoogte van 5 meter worden gebouwd. Daarnaast zijn binnen deze vrijwaringszone bepaalde vormen van



  48                                                       bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>gebruik, zoals opslag van goederen en ligplaatsen van vaartuigen, niet toegestaan.
Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bouw- en gebruiksverbod omgevingsvergunningen
verlenen voor het bouwen van overige bouwwerken en/of het gebruik van de gronden ten dienste van de
onderliggende bestemming(en). Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en
wethouders advies aan Rijkswaterstaat, de beheerder van de vaarweg.


6.4      Handhaving

Bestemmingsplannen zijn bindend voor iedereen: burgers, ondernemers en de overheid zelf. Het is een
juridisch kader voor burgers en ondernemers waaruit kan worden afgeleid wat de eigen bouw- en
gebruiksmogelijkheden zijn, maar ook wat de planologische mogelijkheden in juridische zin zijn op percelen
in de directe omgeving. Aan de andere kant kan de gemeentelijke overheid naleving van
bestemmingsplannen afdwingen als er sprake is van gebruik en/of bebouwing die niet in het
bestemmingsplan passen.
In het kader van de bedrijven- en milieuinventarisatie is voorafgaand aan het in procedure brengen van het
bestemmingsplan onderzocht in hoeverre de functies die in het plangebied voorkomen in overeenstemming
zijn met het geldende bestemmingsplan en bij geconstateerde afwijkingen eventueel gelegaliseerd kunnen
worden.




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)                                                   49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 7                Economische uitvoerbaarheid
Het hoofddoel van dit bestemmingsplan is de bestaande situatie juridisch vast te leggen. Het plan heeft, op
enkele kleinere wijzigingen na, hoofdzakelijk een conserverend karakter. Het accent ligt dan ook voornamelijk
op het beheer van de bestaande situatie.
Dat neemt niet weg dat in het voorliggende plan ook een concrete nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk
wordt gemaakt. Het gaat daarbij om het vergroten van het bouwvlak op het perceel Transportcentrum 33, het
meest westelijke perceel op het Transportcentrum, met het oog op nieuwbouw van een opslag- en
distributiecentrum. Het betreft hier een particulier initiatief, waarvan de uitvoering niet afhankelijk is van
financiële bijdragen van de gemeente Enschede. Voor de gemeente zijn aan de plannen van de
initiatiefnemer geen kosten verbonden. Voor het verhaal van de eventuele planontwikkelingskosten en
eventuele fysieke ingrepen in dit gebied wordt een kostenverhaalsovereenkomst met de initiatiefnemer
gesloten.


Geen exploitatieplan noodzakelijk
Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 van de Wro dient de gemeenteraad voor gronden waarop een
bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro is voorgenomen een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het
kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins is
verzekerd.
Gelet op het bovenstaande kan worden gesteld dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd en daarmee de
economische uitvoerbaarheid van het nu voorliggende bestemmingsplan voldoende is aangetoond.
Het vaststellen van een exploitatieplan is dan ook niet noodzakelijk.




  50                                                         bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Colofon

Dit is een uitgave van:
Team Ruimtelijke Plannen
Afdeling Omgeving & Recht
Gemeente Enschede




© Februari 2017, gemeente Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Toelichting
Bestemmingsplan
Havengebied-West 2016


Status: Vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Havengebied-West 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave



Bijlagen toelichting                                                                                3
Bijlage 1     Archeologisch onderzoek nieuwbouw perceel Transporrtcentrum 33                        4
Bijlage 2     Bodemonderzoek nieuwbouw perceel Transportcentrum 33                                  48




  2                                                bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlagen toelichting




bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Archeologisch onderzoek nieuwbouw perceel
T ransporrtcentrum 33




 4                              bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Bureauonderzoek en Inventariserend
Veldonderzoek (verkennende fase)
Archeologie
Uitbreiding Transportcentrum
Enschede, gemeente Enschede




Opdrachtgever
Huuskes b.v.
De heer H.H. Huuskes
Gronausestraat 425
7733 BM Enschede

Projectnummer
161245

Kenmerk
EKU/DIR/HAMA/161245                                Eindredactie/kwaliteitscontrole   Paraaf   Datum
                                                   Drs. E.E.A. van der Kuijl                  30-5-2016




Hamaland Advies Vof, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem, t. 06-51873933
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Project:            BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:            EKU/DIR/HAMA/161245




Colofon

Opdrachtgever               Huuskes b.v., t.a.v. dhr. H. H. Huuskes




                            Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (verkennende fase) Archeologie Uitbreiding
Project
                            Transportcentrum Enschede te Enschede




Projectnummer               161245



                            Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (verkennende fase) Archeologie Uitbreiding
Titel                       Transportcentrum Enschede, gemeente Enschede




Datum en versie             30-5-2016, versie 2.0 (definitief)




Auteurs                     L.D.J. de Rouw MA en drs. E. van der Kuijl - Hamaland Advies


Eindredactie                Drs. E. van der Kuijl – Hamaland Advies




Afbeelding voorzijde:       Satellietfoto van het plangebied (rode kader), Bron: www.bing.com/maps




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                                              2 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>   Project:                 BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
   Kenmerk:                 EKU/DIR/HAMA/161245




Inhoud
   Samenvatting................................................................................................................................... 4
   1.     Inleiding.................................................................................................................................... 6
        1.1       Inleiding en onderzoekskader ......................................................................................... 6
        1.2       Doel en vraagstelling van het onderzoek ........................................................................ 7
        1.3       Werkwijze ....................................................................................................................... 7
        1.4       Beleidskaders ................................................................................................................. 8
        1.5       Administratieve gegevens ............................................................................................... 9
   2      Bureauonderzoek en verwachtingsmodel .............................................................................. 11
        2.1       Landschapsgenese ....................................................................................................... 11
        2.2       Historische ontwikkeling van het plangebied en de directe omgeving .......................... 13
        2.3       Bouwhistorische waarden ............................................................................................. 17
        2.4       Archeologische waarden .............................................................................................. 17
        2.4       Archeologisch verwachtingsmodel ............................................................................... 19
        2.5       Beantwoording onderzoeksvragen ............................................................................... 21
   3      Booronderzoek ....................................................................................................................... 23
        3.1       Methode ........................................................................................................................ 23
        3.2       Resultaten ..................................................................................................................... 23
   4      Conclusie en aanbeveling ...................................................................................................... 25
        4.1       Conclusie ...................................................................................................................... 25
        4.2       Selectieadvies ............................................................................................................... 25
        4.3       Selectiebesluit ............................................................................................................... 25
        4.4       Voorbehoud .................................................................................................................. 26
   Gebruikte literatuur ........................................................................................................................ 27
   BIJLAGEN ..................................................................................................................................... 28




   © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                                                                           3 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Samenvatting
Hamaland Advies heeft in opdracht van Huuskes b.v. een archeologisch bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Transportcentrum 25 te
Enschede, gemeente Enschede. Het plangebied bestaat uit een inmiddels gesloopte loods en
een bijbehorende parkeerplaats. De aanleiding voor het onderzoek betreft een
bestemmingsplanwijziging voor het Logistiek Centrum van Huuskes b.v., waarbij in een deel van
het plangebied nieuwbouw wordt gerealiseerd. De totale oppervlakte van het plangebied
bedraagt ca. 6 ha. Op verzoek van de opdrachtgever is enkel het nieuw te bebouwen deel
onderzocht. Hierdoor bedraagt het onderzoeksgebied ca. 10.300m2. De diepte van de
voorgenomen bodemingreep is niet bekend, maar verwacht wordt dat deze in verband met
vorstvrije fundering minimaal 80cm-mv bedraagt.

Voor het plangebied is er geen bestemmingsplan van toepassing waarin de regels ten aanzien
van archeologie zijn opgenomen. Om deze regels te bepalen heeft de gemeente Enschede een
archeologische beleidsadvieskaart waaruit de waardes vertaald zijn naar een planologische
regeling. Op deze kaart heeft het plangebied de aanduiding ‘onderzoeksgebied B’, dit houdt in dat
archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen die dieper reiken dan 0,5m-mv en
waarvan het grondoppervlak meer dan 500 vierkante meter bedraagt.

De geplande ontwikkeling overschrijdt de vastgestelde ondergrenzen. Ten behoeve van het
nieuw op te stellen bestemmingsplan is een archeologisch onderzoek noodzakelijk om de
archeologische verwachting nader te specificeren en te toetsen. Het door Hamaland Advies
uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek dat is aangevuld met een
inventariserend veldonderzoek middels boringen (verkennende fase) om de intactheid van de
bodemopbouw te toetsen en eventuele vindplaatsen te verkennen.

Conclusie

Het bureauonderzoek toont aan dat voor het plangebied een middelhoge verwachting geldt op
archeologische vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. Voor
de Late Middeleeuwen geldt een lage archeologische verwachting en voor de Nieuwe Tijd geldt
een hoge archeologische verwachting. Dit wordt met name beargumenteerd door de relatief
gunstige landschappelijke situatie, met de mogelijke aanwezigheid van dekzandkoppen op een
grondmorene. Hierop is daarnaast een hoge zwarte enkeerdgrond gelegen.

Het plangebied is echter in hoge mate blootgesteld aan bodemingrepen. Om de intactheid van
het bodemprofiel te toetsen is met de afgesproken om een verkennend booronderzoek uit te
voeren in het noordelijke deel van het plangebied. Tijdens het verkennende booronderzoek is in
geen van de boringen een intact bodemprofiel aangetroffen. Hieruit blijkt dat de oorspronkelijk
aanwezige eerdlaag en veldpodzol met de aanleg en inrichting van het parkeerterrein verloren
zijn gegaan. Tevens is de oorspronkelijke top van het dekzand vergraven. Hierdoor zijn eventuele
archeologische vindplaatsen van voor de Nieuwe Tijd verstoord of verloren gegaan.

Tijdens het onderhavige booronderzoek is in het zuidelijk deel van het plangebied niet geboord
vanwege de aanwezige verhardingen. Op basis van het voorafgaande milieuonderzoek en het
archeologische booronderzoek in het noordelijk deel van het plangebied kan hier toch een
uitspraak over worden gedaan. Uit het milieukundig booronderzoek blijkt dat er sprake is van een
ophoogpakket onder een betonnen fundering, tot een maximum van 1,7 m-mv. Hieronder is
sprake van matig fijn lichtgeel zand of matig zandige leem. Hoewel deze gegevens in het veld
niet door een archeoloog zijn geïnterpreteerd, kan desondanks aangenomen worden dat hier
sprake is van een scherpe overgang van ophoogzand naar de natuurlijke bodem. Tijdens het
onderhavige booronderzoek is aangetoond dat de bodem in het noordelijke plangebied tot 75cm-
mv is verstoord en dat hieronder geen sprake is van een archeologische (cultuur)laag. Hoewel
het maaiveld in het zuidelijk deel van het plangebied ca. 0,5m hoger ligt dan in het noordelijk deel
van het plangebied, kan op basis van de boorgegevens uit het milieukundig booronderzoek
worden aangenomen dat de bodem in het zuidelijke deel van het plangebied dieper is verstoord
dan in het noordelijke deel van het plangebied.




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                            4 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Selectieadvies

Op grond van het ontbreken van concrete aanwijzingen voor een archeologische vindplaats,
adviseren wij om geen vervolgonderzoek in het onderzoeksgebied uit te voeren. Wij adviseren
tevens om de hoge en middelhoge archeologische waarde voor het onderzochte deel van het
plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Enschede bij te stellen naar
laag, met als indicatie ‘verstoord’.

Voor het zuidelijk deel van het plangebied wordt op grond van het milieukundig onderzoek in
combinatie met de resultaten van het onderhavige booronderzoek aangenomen dat dit deel geen
intacte bodem meer bevat. Het advies voor het zuidelijke deel is dan ook om geen
vervolgonderzoek uit te voeren.

Selectiebesluit

Het bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek is op 17-05-2016 getoetst door het
bevoegd gezag, gemeente Enschede, namens diens archeologisch adviseur, drs. J.A.M. Oude
Rengerink. Hierbij is het door Hamaland Advies opgestelde selectieadvies onderschreven. In de
toetsing van het bevoegd gezag zijn verder enkele opmerkingen gemaakt die in deze definitieve
versie zijn verwerkt.

Voorbehoud

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke
meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een
monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze
minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in
Amersfoort en de verantwoordelijk beleidsadviseur archeologie van de Gemeente Enschede.




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                        5 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>      Project:             BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:             EKU/DIR/HAMA/161245




1.    Inleiding

1.1   Inleiding en onderzoekskader

      Hamaland Advies heeft in opdracht van Huuskes b.v. een archeologisch bureauonderzoek en
      inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd voor het plangebied
      Transportcentrum 25 te Enschede, gemeente Enschede (zie Afbeelding 1 en Bijlage 1). Het
      plangebied bestaat uit een inmiddels gesloopte loods en een bijbehorende parkeerplaats. De
      aanleiding voor het onderzoek betreft een bestemmingsplanwijziging voor het Logistiek Centrum
      van Huuskes b.v., waarbij in een deel van het plangebied nieuwbouw wordt gerealiseerd. De
      totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 6 ha. Echter enkel het nieuw te bebouwen
      deel hoeft met behulp van een verkennend booronderzoek te worden onderzocht. Hierdoor
      bedraagt het onderzoeksgebied ca. 10.300m2. De diepte van de voorgenomen bodemingreep is
      niet bekend, maar verwacht wordt dat deze in verband met vorstvrije fundering minimaal 80cm-
      mv bedraagt.

      Voor het plangebied is er geen bestemmingsplan van toepassing waarin de regels ten aanzien
      van archeologie zijn opgenomen. Om deze regels te bepalen heeft de gemeente Enschede een
      archeologische beleidsadvieskaart waaruit de waardes zijn vertaald naar een planologische
      regeling. Op deze kaart heeft het plangebied de aanduiding ‘onderzoeksgebied B’, dit houdt in dat
      archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen die dieper reiken dan 0,5m-mv en
      waarvan het grondoppervlak meer dan 500 vierkante meter bedraagt.1

      De geplande ontwikkeling overschrijdt de vastgestelde ondergrenzen. Ten behoeve van het
      nieuw op te stellen bestemmingsplan is een archeologisch onderzoek noodzakelijk om de
      archeologische verwachting nader te specificeren en te toetsen. Het door Hamaland Advies
      uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek dat is aangevuld met een
      inventariserend veldonderzoek middels boringen (verkennende fase) om de intactheid van de
      bodemopbouw te toetsen en eventuele vindplaatsen te verkennen.

      De resultaten en aanbevelingen zijn op 17-05-2016 getoetst door het bevoegd gezag, de
      Gemeente Enschede (dhr. B. ter Beek) en diens adviseur, de Regioarcheoloog van Twente (drs.
      J.A.M. Oude Rengerink).




      Afbeelding 1: Topografische kaart uit 2015 met het plangebied in het rode kader en het met boringen
      getoetste onderzoeksgebied in het gele kader (Bron: www.topotijdreis.nl).




      1
          Archeologiebeleid gemeente Enschede Bijlage 2.



      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                           6 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>      Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




1.2   Doel en vraagstelling van het onderzoek

      Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten
      archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt
      een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld.

      De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden:
                Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel
                 binnen het plangebied?
                Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en
                 zo ja welke en waar (welke diepte) en in welke vorm?

      Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor
      het plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van
      boringen of proefsleuvenonderzoek nodig zal zijn of niet.
                  Is aanvullend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuvenonderzoek
                   noodzakelijk?

      Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen en aanvullen van het
      verwachtingsmodel, dat gebaseerd is op voorafgaand bureauonderzoek.

      De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden:

                   Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?
                   Wat is de intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied?
                   Zijn, daar waar de bodem intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die
                    kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het
                    onderzoeksgebied? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan?
                   Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q.
                    ophogingslagen)? Zo ja, wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte
                    ervan?
                   Wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan?
                   In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen?
                   Is aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk?


1.3   Werkwijze

      Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
      Archeologie (protocol 4002: Bureauonderzoek, KNA, versie 3.3) en bestaat uit de volgende
      onderdelen:

          1.        Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen
                    consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01);
          2.        Beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2);
          3.        Beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3);
          4.        Beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en
                    aardwetenschappelijk kenmerken (KNA LSO4);
          5.        Het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie
                    (KNA LSO5).

      Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek
      relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken samen
      te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse brontypen en
      aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. De
      gegevens voor het bureauonderzoek zijn ontleend aan:

              Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland;
              Geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal;
              Archeologische Waarden- en Beleidsadvieskaart van de gemeente Enschede;



      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                          7 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>      Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




              Relevante archeologische rapporten en publicaties.


1.4   Beleidskaders

      Rijksbeleid

      In 1992 werd in Valletta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa
      aangesloten landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch
      Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de
      Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet
      heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de
      Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met de invoering van de
      Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te
      liggen op het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de bodem (in
      situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het
      nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het voorbereiden van
      werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een weg, een
      nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor archeologische
      resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden
      aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van
      het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats.
      Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van
      gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale
      rol is toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat
      gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te
      waarborgen.

      Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in
      bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische
      waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een
      omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt waarin de
      archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing
      van archeologische waarden is een archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee de archeologische
      waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van een getrapt systeem van
      onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie een
      bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-O; verkennende fase).

      Provinciaal Beleid

      Het provinciaal beleid van Overijssel t.a.v. cultuurhistorie en archeologische monumentenzorg is
      vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel en bijbehorende Omgevingsverordening.

      De hoofddoelen van het provinciaal archeologisch beleid zijn:

              De archeologische objecten, historisch landschap en gebouwde elementen (cultureel
               erfgoed) zijn de fysieke neerslag van menselijke activiteiten in het verleden. Het beleid
               gericht op het behoud c.q. de bescherming van deze voor Overijssel unieke waarden;
              Bij ontwikkelingen van functies aansluiten bij de waarden van cultureel erfgoed
               (archeologie, historisch landschap, monumenten). Dit betekent dat in een vroeg stadium
               van ruimtelijke planvorming de belangen van de archeologie moeten worden
               meegenomen;
              Het behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem ter plekke (in situ).
              Financiële consequenties zijn in beginsel voor de initiatiefnemer;
              Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als
               behoud in situ onmogelijk blijkt.




      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                          8 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>      Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




      Gemeentelijk beleid

      Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de
      verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Gemeente Enschede
      treedt daarom op als bevoegd gezag. De gemeente beschikt over een archeologische waarden-
      en beleidskaart (2008). Verder zijn de landelijke en provinciale richtlijnen leidend voor het
      opstellen en toetsen van het onderhavig onderzoek.

      Vanuit de gemeente is drs. J.A.M. Oude Rengerink als Regioarcheoloog betrokken bij de toetsing
      van bestemmingsplannen in de gemeente Enschede.


1.5   Administratieve gegevens

      Tabel 1: Gegevens projectgebied

      Datum                                   30-5-2016
      Opdrachtgever                           Huuskes b.v.
      Uitvoerder                              Hamaland Advies
      Bevoegd gezag                           Gemeente Enschede
      Beheer en plaats documentatie           Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
      Provincie                               Overijssel
      Plaats                                  Enschede
      Gemeente                                Enschede
      Toponiem                                Transportcentrum 25
      Kaartblad                               34O
      X, Y-coördinaten                                    X, Y
                                              NW          253.345, 473.258
                                              NO          253.424, 473.335
                                              ZW          253.605, 472.938
                                              ZO          253.741, 473.034
      Centrumcoördinaat                       253.534, 473.149
      Hoogte plangebied                        27,50m +NAP (bron: www.ahn.nl, AHN2)
      CIS code/Archis
                                              3999614100
      onderzoekmeldingsnummer
      Oppervlakte plangebied                  Ca. 60.000 m2
      Oppervlakte onderzoeksgebied            Ca. 10.300 m2

      Huidig grondgebruik                     Geasfalteerd terrein met funderingen van een inmiddels
                                              geamoveerde loods en groenstroken
      Toekomstig grondgebruik                 Nieuwbouw
                                              Wegens bebouwing niet gekarteerd. Op basis van
      Bodemtype                               interpolatie:
                                              zEZ23         Hoge zwarte enkeerdgrond van lemig fijn zand
                                              Wegens bebouwing niet gekarteerd. Op basis van
      Grondwatertrap
                                              interpolatie: VI of Vb
                                              Wegens bebouwing niet gekarteerd. Op basis van
      Geomorfologie
                                              interpolatie:



      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                           9 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




                                        3L2a        Grondmorene met mogelijke welvingen
                                        3K14        Dekzandrug, al dan niet met oud landbouwdek
Periode                                 Laat-Paleolithicum t/m Nieuwe Tijd




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                         10 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>      Project:             BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:             EKU/DIR/HAMA/161245




2     Bureauonderzoek en verwachtingsmodel

                                 2
2.1   Landschapsgenese

      Geologie en Geomorfologie

      De afzettingen in het plangebied zijn ontstaan in de laatste ijstijden, het Saalien en het
      Weichselien. Gedurende het Saalien werd landijs vanuit het noorden opgestuwd in zuidelijke
      richting. Hierbij werden diepe dalen uitgeschuurd en is zowel op de hoogten als in de dalen
      keileem en/of fluvioglaciaal zand afgezet. Ook werden stuwallen opgeworpen. Tijdens het
      Weichselien heeft het ijs ons land niet bereikt. Wel ontstond onder invloed van het zeer koude
      klimaat een kaal en koud landschap, waarin sneeuw-, zand- stofstormen plaatsvonden. Door
      deze stormen werd een zanddek van vrij uniforme samenstelling afgezet.

      In grote delen van Nederland en ook in de omgeving van het plangebied is dekzand afgezet,
      waardoor dekzandwelvingen, -koppen en -ruggen ontstonden. Dergelijke terreinen zijn vanwege
      hun hoge ligging, vaak in combinatie met de aanwezigheid van water, veelal in gebruik genomen
      door de prehistorische mens. De bodem van dergelijke afzettingen is echter arm aan natuurlijke
      grondstoffen. Zodoende was men gedwongen om ook vee te houden, voor de bemesting van het
      land. Vanaf het eind van de Vroege Middeleeuwen vindt er een verandering plaats in het
      agrarisch proces. Om de vruchtbaarheid van de akkers te verhogen werden vanaf dat moment
      plaggen gestoken, welke vervolgens werden vermengd met mest en over de akkers werden
      uitgestrooid. Deze techniek leidde tot het ontstaan van homogene, humushoudende
      bovengronden, die als het humusdek dikker is dan 50 cm, esdekken worden genoemd. Naast
      plaggen werd hiervoor ook graszoden of bosstrooisel voor gebruikt. Indien dik genoeg, kunnen
      deze plaggendekken een conserverende werking hebben op de onderliggende archeologische
      resten.

      Geologisch gezien bestaat het plangebied uit gestuwde afzettingen van fijn tot matig grof zand
      en/of leem uit de glaciale periodes (ijstijden) met daarop door de wind afgezette dekzanden. Het
      plangebied is op de geomorfologische kaart vanwege bebouwing niet getypeerd. Met behulp van
      interpolatie kan echter worden vastgesteld dat het plangebied direct grenzend aan een
      hooggelegen grondmorene met mogelijke welvingen (3L2a) ligt, met daarop een dekzandrug met
      mogelijk oud bouwlanddek (3K14; zie Afbeelding 2).




      Afbeelding 2: Geomorfologische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader (Bron Archis3).




      2
          Berendsen 2005, 2008; Barends et al. 1997.



      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                                 11 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Bodem

Het plangebied is op de bodemkaart vanwege bebouwing niet getypeerd. Met behulp van
interpolatie kan echter vastgesteld worden dat de bodem in het plangebied waarschijnlijk bestaat
uit een hoge zwarte enkeerdgrond van lemig fijn zand (zEZ23; zie Afbeelding 3). Mogelijk is ook
sprake van een veldpodzolgrond van leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21).




Afbeelding 3: Bodemkaart met de situering van het plangebied binnen het rode kader (Bron Archis3).

Grondwater

Het plangebied heeft op basis van interpolatie waarschijnlijk een grondwatertrap van VI of Vb. VI
is een relatief lage grondwatertrap met een Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (G.H.G.) op
40 tot 80 cm-mv en een gemiddelde laagste grondwaterstand (G.L.G.) dat dieper ligt dan 120cm-
mv. Vb is een ook een relatief lage grondwatertrap (G.H.G. 25-40cm-mv, G.L.G. >120cm-mv).

Hoogte

Op de Algemene Hoogtekaart Nederland kent het plangebied een relatief vlak maaiveld van ca.
27,5m +NAP (zie Afbeelding 4). Enkel in het zuiden van het plangebied is het maaiveld iets hoger,
door de daar aanwezige fundaties van een gesloopte loods (zie ook paragraaf 2.2).




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                                12 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>      Project:            BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:            EKU/DIR/HAMA/161245




      Hoogteprofiel noordwest-zuidoost (zwart)




      Afbeelding 4: Het plangebied op de Actuele Hoogtekaart Nederland. Met in rood het plangebied en zwart het
      noordwest-zuidoost georiënteerde hoogteprofiel (Bron:www.ahn.nl).

      Milieu- en geotechnische gegevens

      Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek is door Kruse Milieu op 15 april 2016 een
      verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is een lichte tot matige
      verontreiniging aangetoond, maar deze vormen volgens Kruse Milieu geen belemmering voor de
      nieuwbouwplannen. De bodemopbouw is in het plangebied op basis van boring 101 t/m boring
      139 (zie Bijlage 2) in het noordelijk deel van het plangebied als volgt geïnterpreteerd; het maaiveld
      bestaat uit asfalt, klinkerverharding en stelconplaten. Op een diepte vanaf ca. 30cm-mv tot 70cm-
      mv bevindt zich een puinpakket in de bodem. Hieronder is zand of leem in de bodem aanwezig,
      dat in samenstelling en sortering per boring verschilt.3 In het zuidelijk deel onder de bestaande
      fundering van de loods is sprake van een ophoogpakket (zand) tot 170cm dik. De onderliggende
      bodem bestaande uit zand of leem en is incidenteel geroerd.


2.2   Historische ontwikkeling van het plangebied en de directe omgeving

      Het plangebied is gelegen aan het Twentekanaal, op ca. 2,5km ten noordwesten van de
      historische kern van Enschede. De eerste vermelding van Enschede dateert uit 1118, als
      Aneschedhe en in 1119 als Anneschethe. Vanaf het eind van de 13e eeuw komen de namen
      Enschede, Enscede en Entscede in gebruik. De etymologische betekenis van het woord
      Enschede is niet duidelijk. Het deel anne- wijst mogelijk op ‘aan de’. Verder kan Schede
      ‘scheiding’ betekenen, dat gezien kan worden als een waterscheiding, grens of zelfs een
      heuvelrug. Enschede krijgt in 1325 stadsrechten, maar groeit gedurende Late Middeleeuwen en
      Nieuwe Tijd nauwelijks. Pas als de textielnijverheid op gang komt, in het begin van de 19e eeuw,
      ontwikkelt Enschede zich tot een van de grootste steden van de regio.4 Het direct aan het
      plangebied gelegen Twentekanaal is een relatief jong kanaal, gegraven in het eerste deel van de
      20e eeuw om de infrastructuur, en daarmee de handel in textiel te verbeteren.

      Op de cultuurhistorische atlas van de gemeente Overijssel is het plangebied niet gelegen in een
      terrein met een specifieke cultuurhistorische waarde.5 Ook zijn er in het plangebied geen militair-
      historische waarden te verwachten.6

      Plangebied

      Het plangebied is gelegen in een voormalig heidegebied, dat in het begin van de 20 e eeuw is
      ontgonnen en als landbouwterrein in gebruik is genomen. Door de aanleg van het Twentekanaal
      zijn er ingrijpende veranderingen opgetreden in het plangebied. Hierbij zijn onder andere de
      voormalige verkavelingsgrenzen verdwenen, maar ook is het plangebied braak komen te liggen,
      ten behoeve van de aanleg van het kanaal. Hierbij kunnen mogelijk werkzaamheden hebben
      plaatsgevonden waarbij het bodemprofiel tot zekere mate is aangetast. In de tweede helft van de
      20e eeuw is het plangebied wederom in gebruik als landbouwgebied, tot het in 1992 bouwrijp



      3
          Kienstra 2016, Bijlage II.
      4
          Van Berkel & Samplonius 2006, 128.
      5
          Gisopenbaar.overijssel.nl
      6
          www.ikme.nl



      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                                13 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




wordt gemaakt. Vermeldenswaardig is tevens dat in het plangebied eind jaren ‘80 en begin jaren
’90 een spoorlijn(tje) heeft gelegen. Uiteindelijk is het zuidelijke plangebied in 2006 bebouwd met
een loods, welke in 2010 weer is gesloopt. De details van de historische kaarten met betrekking
tot het plangebied zijn hieronder weergegeven:

         -    Op de Krayenhoff-atlas vanaf 1799 is het plangebied gelegen in een heidegebied
              (zie Afbeelding 5).
         -    Op het minuutplan uit 1811-1832 is het plangebied maar voor een deel gekarteerd.
              Hierbij gaat het om het noordelijke deel, dat ligt op de weg van Twekkelo naar
              Drieve. Verder ligt het plangebied in een terrein met het toponiem ‘Twekker Veld’. Dit
              wijst op een heidegebied. Mogelijk is ook hierom het zuidelijk deel van het terrein
              niet gekarteerd omdat dergelijke terreinen niet in particulier bezit zijn en daarom niet
              in het minuutplan staan opgetekend (zie Afbeelding 6).
         -    Op de topografische kaart uit 1850 is het plangebied globaal gelegen op een terrein
              met wegen in een heidegebied (zie Afbeelding 7)
         -    Op de topografische kaart van 1928 is het heidegebied in het plangebied
              grotendeels ontgonnen en is het plangebied gelegen in een terrein met (heide)bos
              en weide (zie Afbeelding 8).
         -    Op de topografische kaart uit 1936 is het plangebied gelegen in een braakliggend
              terrein, aangrenzend aan het Twente kanaal. Hierbij zijn de verkavelde akkers
              weilanden niet meer zichtbaar (zie Afbeelding 9).
         -    Op de topografische kaart uit 1988 is een spoorlijn zichtbaar in het plangebied (zie
              Afbeelding 10)
         -    Op de topografische kaart uit 1992 is het plangebied bouwrijp gemaakt, ten behoeve
              van de industrie ten zuiden van het plangebied. Hierbij is de spoorlijn verdwenen (zie
              Afbeelding 10).
         -    Op de topografische kaart 2006 is een loods gerealiseerd in het plangebied, die in
              2010 weer is afgebroken. Hierna zijn er op het historisch kaartmateriaal geen
              wijzigingen in het plangebied meer zichtbaar (zie Afbeelding 10).




Afbeelding 5: De globale situering van het plangebied (rode kader) op de Krayenhoff-Atlas (Bron:
www.topotijdreis.nl).




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                             14 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Afbeelding 6: Globale situering van het plangebied (rode kader) in 1811-1832 (Bron: Minuutplan Lonneker,
Overijssel, sectie M, blad 02; beeldbank.cultureelerfgoed.nl).




Afbeelding 7: Topografische kaart uit 1850 met de globale situering van het plangebied in het rode kader
(Bron: www.topotijdreis.nl).




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                               15 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Afbeelding 8: Topografische kaart uit 1928 met de globale situering van het plangebied in het rode kader
(Bron: www.topotijdreis.nl).




Afbeelding 9: Topografische kaart uit 1936 met het plangebied in het rode kader (Bron: www.topotijdreis.nl).




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                                   16 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>      Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




      1988                                                  2006




      1992                                                  2010


      Afbeelding 10: Topografische kaarten uit respectievelijk 1988, 1992, 2006 en 2010 met het plangebied in het
      rode kader (Bron: www.topotijdreis.nl).



2.3   Bouwhistorische waarden

      Uit het cartografisch onderzoek blijkt dat er in het zuidelijke deel van het plangebied tussen 2006
      en 2010 een loods heeft gestaan. De exacte funderingsdiepte hiervan is niet bekend, omdat voor
      dit deel van het plangebied geen bouwdossiers beschikbaar zijn. Op basis van de door de
      opdrachtgever verleende gegevens, het milieukundig onderzoek en de cartografische gegevens
      blijkt dat het noordelijk deel van het plangebied is geasfalteerd op een puinpakket. Daarnaast
      heeft hier eind jaren ’80 en begin jaren ’90 van de vorige eeuw een spoorlijn gelegen.

      Navraag bij de opdrachtgever heeft geen andere informatie over bouwhistorische waarden
      opgeleverd. In het plangebied zijn dan ook geen andere relevante bovengrondse en
      ondergrondse bouwhistorische waarden te verwachten dan al verwoord.


2.4   Archeologische waarden

      Voor het inzien van bekende archeologische waarden in- of in de nabijheid van het plangebied
      wordt normaliter gebruik gemaakt van Archis. Helaas is door de overgang van Archis 2 naar
      Archis 3 de informatie slechts beperkt raadpleegbaar, waardoor voor dit bureauonderzoek ook
      geput is uit informatie in DANS en de archeologische waardenkaart van de gemeente Enschede.

      Uit Archis3 blijkt dat in het plangebied nog niet eerder archeologisch onderzoek heeft
      plaatsgevonden. In de nabijheid van het plangebied zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Uit
      DANS blijkt dat het hierbij twee keer gaat om een bureauonderzoek en karterend booronderzoek,
      uitgevoerd door BAAC in respectievelijk 2008 en 2011, aan het Twentekanaal, op ca. 200 meter



      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                                  17 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Project:             BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:             EKU/DIR/HAMA/161245




ten noordwesten van het plangebied, en rondom de Auke Vleerstraat, op ca. 600 meter ten
zuidoosten van het plangebied (zie Afbeelding 11).

Uit het archeologisch onderzoek uitgevoerd aan het Twentekanaal blijkt dat hierbij een pakket
zand van ca. 3 meter dik is opgebracht, waaronder deels een intacte veldpodzol en deels een
humeuze laag van tenminste 80cm dik is aangetroffen. Er zijn in het plangebied echter geen
archeologische indicatoren aangetroffen, waarop BAAC heeft geadviseerd om in het plangebied
geen vervolgonderzoek uit te voeren.7

Uit het archeologisch onderzoek uitgevoerd rondom de Auke Vleerstraat blijkt dat een deel van
het betreffende plangebied is verstoord. Verder is in een deel van het plangebied (deels) intacte
plaggendekken en podzolprofielen aangetroffen. In het plaggendek zijn vondsten uit de 17e/18e
eeuw aangetroffen. Op basis van de intacte bodems, in combinatie met het archeologische
verwachtingsmodel opgesteld tijdens het bureauonderzoek, waarin voornamelijk een verwachting
voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd was opgesteld, heeft BAAC
aanbevolen om op de locaties met een middelhoge verwachting een proefsleuvenonderzoek uit
te voeren.8 Uit DANS en uit Archis3 zijn geen aanwijzingen dat dit ook daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden.




    BO + IVO-O Twentekanaal




                                       BO + IVO-O Auke Vleerstraat




Afbeelding 11: Archeologische waarden Archis3, aangevuld met informatie uit DANS geprojecteerd op de
topografische kaart (2015) met het plangebied gesitueerd in het rode kader (Bron: Archis3).

Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Enschede ligt het plangebied in een
terrein met zowel een middelhoge als hoge archeologische verwachting (zie Afbeelding 12).
Daarnaast zijn op ca. 400 meter ten (zuid)westen van het plangebied meerdere hoeves gelegen,
die op de waardenkaart van cultuurhistorische waarde zijn voorzien. Verder bevindt zich op ca.
420m ten westen van het plangebied een waarneming van een vindplaats uit de Bronstijd.
Nadere informatie over de context van deze waarneming is niet bekend.




7
    Bergman & Krist 2008, 20.
8
    Kalisvaart 2012, 33



© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                           18 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>      Project:             BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:             EKU/DIR/HAMA/161245




      Afbeelding 12: Uitsnede verwachtingskaart archeologie gemeente Enschede met de situering van het
      plangebied in het rode kader.



2.4   Archeologisch verwachtingsmodel

      Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en
      historische gegevens in en rondom het plangebied kan de archeologische verwachting worden
      bepaald. Voor het plangebied is er geen bestemmingsplan geldig waarin de regels ten aanzien
      van archeologie zijn opgenomen. Om deze regels te bepalen heeft de gemeente Enschede een
      archeologische beleidsadvieskaart waaruit de waardes vertaald zijn naar een planologische
      regeling. Op deze kaart heeft het plangebied de aanduiding ‘onderzoeksgebied B’, dit houdt in dat
      archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen die dieper reiken dan 0,5m-mv en
      waarvan het grondoppervlak meer dan 500 vierkante meter bedraagt (zie Afbeelding 13).9




      9
          Archeologiebeleid gemeente Enschede Bijlage 2.



      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                          19 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Afbeelding 13: Uitsnede beleidskaart archeologie gemeente Enschede met de situering van het plangebied
in het rode kader. Kleurschema: Roze: Onderzoeksgebied B, Oranje: Onderzoeksgebied A, Roze gestipt:
Verstoorde gebieden met een middelhoge of hoge verwachting, Geel: Gebieden met een lage verwachting,
Grijs: Beleid onbekend (Bron: Archeologiebeleid gemeente Enschede).

Het plangebied is gesitueerd op een grondmorene waarop tijdens de laatste ijstijd dekzand is
afgezet. Hierdoor zijn relatief hoge gronden ontstaan, die golden als gunstige bewoningslocatie
voor zowel jagers en verzamelaars als landbouwende samenlevingen. Vanaf de Late
Middeleeuwen wordt het gebied actief ontgonnen, en begint men plaggendekken op te werpen
om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Deze plaggendekken kunnen tot wel ruim 50 cm dik
worden, en hebben daardoor een beschermende werking op de onderliggende archeologische
vindplaatsen, tegenover agrarische ingrepen of (sub)recente verstoringen. Op basis van
extrapolatie is volgens de bodemkaart in het plangebied sprake van een hoge zwarte
enkeerdgrond, met een plaggendek dikker dan 50 cm. Dit betekent dat eventuele archeologische
resten matig tot goed geconserveerd zijn gebleven van latere bodemingrepen.

In de omgeving van het plangebied zijn diverse historische boerderijen bekend. Op basis van de
cartografische gegevens blijkt dat deze boerderijen voornamelijk bouwlanden beheerden ten
westen van het plangebied. In het plangebied zelf is tot in de 19e eeuw nog sprake van een
heidelandschap. Begin 20e eeuw wordt het huidige plangebied ontgonnen. Deze ontginning is
echter van korte duur, wanneer in de jaren ’30 van de vorige eeuw het Twente kanaal wordt
gerealiseerd. Dit heeft grote invloed op het plangebied, aangezien hierbij het historische
cultuurlandschap wordt vernietigd en het plangebied als braakliggend terrein komt te liggen. Het
is echter niet bekend in hoeverre hierbij ook bodemingrepen zijn gepleegd. Op de historische
kaarten is daarnaast zichtbaar dat het zuidelijk deel van het plangebied tussen 2006 en 2010
bebouwd is geweest met een loods. Omdat hiervan de bouwtekeningen ontbreken is niet bekend
in hoeverre de bodem is verstoord. Verder heeft in het noordelijk deel van het plangebied een
spoorlijn gelegen. Hoewel het plangebied een gunstige landschappelijke situatie heeft voor
menselijke bewoning, tonen het cartografisch materiaal en de milieutechnische gegevens aan dat
het plangebied aan ingrijpende veranderingen is blootgesteld. In hoeverre de bodem verstoord is
geraakt, kan op voorhand niet bepaald worden.

Indien er geen noemenswaardige bodemverstoring in het plangebied heeft plaatsgevonden, dan
geldt voor het plangebied vanwege de gunstige hooggelegen landschappelijke situatie een
middelhoge verwachting voor archeologische vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en
met de Vroege Middeleeuwen. Vanaf de Late Middeleeuwen wordt gebruik gemaakt van
kunstmatige ophogingen om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, maar het historisch
kaartmateriaal wijst uit dat dit tot in de 19e eeuw niet het geval is. Op grond hiervan wordt voor
het plangebied een lage verwachting toegekend voor archeologische vindplaatsen uit de Late
Middeleeuwen. In de Nieuwe Tijd is sprake van een weg die door het plangebied is gelegen,




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                             20 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>      Project:              BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:              EKU/DIR/HAMA/161245




      daarnaast wordt het plangebied in deze periode gecultiveerd. Daarom wordt voor de Nieuwe Tijd
      een middelhoge archeologische verwachting toegekend.

      De diepte (stratigrafische ligging) van eventuele vindplaatsen varieert per periode. Aanwezige
      vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd bevinden zich waarschijnlijk onder een
      subrecente ophooglaag, aangelegd tijdens de ontwikkeling van de loods in het zuidelijke deel van
      het terrein of tijdens de aanleg van het Twente-kanaal, in en onder een oude akkerlaag
      (plaggendek), met een oorsprong in de Nieuwe Tijd. Archeologische vindplaatsen ouder dan de
      Late Middeleeuwen bevinden zich in de (verploegde) onderkant van de oude akkerlaag, of in de
      top van de natuurlijke ondergrond. Deze natuurlijke ondergrond, bestaande uit zand of leem,
      bevindt zich naar verwachting op een diepte van ca. 1m-mv.


                                                       10
2.5   Beantwoording onderzoeksvragen

      Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het
      plangebied?

      De bodem is naar verwachting opgebouwd uit een subrecente bouwvoor en een oorspronkelijke
      eerdlaag op het pleistocene dekzand of de gestuwde zand- en leemafzettingen. De
      geomorfologische kaart en bodemkaart tonen aan dat het plangebied waarschijnlijk bestaat uit
      een grondmorene, met hierop plaatselijk dekzandkoppen, met daarop een eerddek. De dikte van
      dit eerddek kan echter op basis van de verzamelde gegevens niet bepaald worden. De natuurlijke
      bodem bevindt zich naar verwachting op een diepte van 1m-mv.

      Het plangebied is in hoge mate blootgesteld aan bodemingrepen. Dit betreft in eerste instantie de
      aanleg van een inmiddels gesloopte loods en parkeerplaats in 2006. Omdat er geen
      bouwtekeningen beschikbaar zijn van de loods is hiervan echter niet bekend op welke wijze en tot
      welke diepte deze is gefundeerd. In tweede instantie kan de aanleg van het Twentekanaal een
      bodemverstoring hebben veroorzaakt. Uit cartografisch onderzoek blijkt dat hierbij het
      oorspronkelijk aanwezige cultuurhistorische landschap verloren is gegaan. In derde instantie kan
      ook de ontginning in het begin van de 20e eeuw een bodemverstoring hebben veroorzaakt. De
      exacte aard en diepte van eventuele verstoringen kan echter op basis van de verzamelde
      gegevens niet worden vastgesteld.

      Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en zo ja, welke en
      waar (welke diepte) en in welke vorm?

      Uit het bureauonderzoek blijkt een middelhoge archeologische verwachting voor de periode Laat-
      Paleolithicum tot en met Vroege Middeleeuwen. Voor de Late Middeleeuwen geldt een lage
      archeologische verwachting en voor de Nieuwe Tijd geldt een middelhoge archeologische
      verwachting.

      Archeologische vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd bevinden zich
      waarschijnlijk direct onder de subrecente bouwvoor en eventuele ophogingen, in of onder de
      oude akkerlaag. Oudere archeologische vindplaatsen bevinden zich direct onder een oude
      akkerlaag, in de top van de natuurlijke ondergrond, het pleistocene dekzand of gestuwde zand-
      en leemafzettingen.

      De gespecificeerde archeologische verwachting is als volgt (zie Tabel 2):




      10
           Zie paragraaf 1.2 Doel en vraagstelling van het



      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                           21 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Project:                BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:                EKU/DIR/HAMA/161245




Tabel 2: Archeologische verwachting en type vindplaats per periode.

                                        Verwachting                                       Verwachte        grondlaag
Periode                                               Verwachte vindplaatstypen           (diepte)
Nieuwe Tijd                             Middelhoog    Verkavelingen,       ontginnings-   In of direct onder de oude
                                                      sporen, karrensporen, verharde      akkerlaag.
                                                      wegen.
Late Middeleeuwen                       Laag          Off-site    structuren      zoals   Onderkant oude akkerlaag
                                                      meilers, schaapskooien ed.
Vroege Middeleeuwen                     Middelhoog    Nederzettingsterreinen, resten      Direct onder de oude
                                                      van              ijzerbewerking,    akkerlaag, in de top van
                                                      begravingen.                        de C-horizont
Romeinse Tijd                           Middelhoog    Nederzettingsterreinen, resten      Direct onder de oude
                                                      van              ijzerbewerking,    akkerlaag, in de top van
                                                      begravingen.                        de C-horizont
Bronstijd - IJzertijd                   Middelhoog    Nederzettingsterreinen,             Direct onder de oude
                                                      urnenvelden,      resten      van   akkerlaag, in de top van
                                                      smeedhaarden, meilers.              de C-horizont
Mesolithicum-Neolithicum                Middelhoog    Nederzettingsterreinen,             Direct onder de oude
                                                      jachtkampen,                        akkerlaag, in de top van
                                                      vuursteenvindplaatsen,              de C-horizont
                                                      haardplaatsen.

Is aanvullend           veldonderzoek   door   middel     van    boringen      en/of      proefsleuvenonderzoek
noodzakelijk?

Ja, op basis van het bureauonderzoek blijkt dat er archeologische waarden in het plangebied
verwacht worden. Deze archeologische waarden kunnen echter zijn verstoord door (sub)recente
verstoringen en agrarische activiteiten. Om de verwachting nader te specificeren en te toetsen is
een archeologisch veldonderzoek noodzakelijk. Daarom wordt op grond van de
onderzoeksresultaten uit het bureauonderzoek geadviseerd om een verkennend booronderzoek
uit te voeren.

Met de opdrachtgever is afgesproken dat enkel in het noordelijk deel van het plangebied boringen
gezet hoeven te worden. Dit betreft een onderzoeksgebied met een grootte van ca. 10.300m2. Bij
een verkennend booronderzoek geldt een hoeveelheid van 6 boringen per hectare, met voor
kleinere plangebieden een minimum van 5 boringen. Voor het onderhavige onderzoeksgebied
(ca. 10.300 m2) wordt daarom aanbevolen om 6 verkennende boringen te zetten. De boringen
dienen verspreid tot 25 cm in de ongeroerde grond worden doorgezet, op deze locatie is dat de
Formatie van Boxtel (dekzand) of Pleistocene gestuwde zand en/of leemafzettingen. Hoewel niet
verplicht zullen de archeologische relevante lagen worden versneden (bij klei) of gezeefd (bij
zand) op een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm, voor controle op archeologische
indicatoren. Archeologische indicatoren kunnen bestaan uit fragmenten aardewerk, houtskool,
bewerkt vuursteen, verbrande leem, slakmateriaal, etc. Indien sprake is van archeologische
indicatoren

Op grond van de onderzoeksresultaten van het booronderzoek zal gemeente Enschede en diens
adviseur, drs. J.A.M. Oude Rengerink, bepalen of vervolgonderzoek (karterend booronderzoek of
proefsleuvonderzoek) noodzakelijk is of niet.




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                                          22 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>      Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




3     Booronderzoek


3.1   Methode

      Op 26 april 2016 zijn op de onderzoekslocatie in totaal 8 grondboringen gezet. Het
      booronderzoek is uitgevoerd door E.E.A. van der Kuijl (senior KNA archeoloog) en L.D.J. de
      Rouw (junior prospector).

      Het booronderzoek was erop gericht om in eerste instantie de mate van intactheid van de bodem
      vast te stellen en de geologische bodemopbouw te toetsen, daarnaast is ook geprobeerd
      archeologische vindplaatsen te verkennen. De locaties van de boringen zijn met GPS ingemeten.
      Omdat het terrein volledig verhard is, kon enkel geboord worden in de reeds tijdens het
      milieukundig onderzoek gegraven boorgaten. Doordat deze gaten met een minikraan zijn
      gegraven, konden de boringen gezet worden zonder hierbij de milieukundige boringen te kruisen
      (zie Afbeelding 14). Hiervoor moesten de na het milieukundig onderzoek dichtgegooide gaten
      deels opnieuw met de hand uitgegraven worden. Deze werkzaamheden zijn verricht door N.E.F.
      van der Kuijl (veldmedewerker).

      In totaal zijn 8 boringen gezet tot minimaal 1m-mv. Hoewel op voorhand is bepaald dat 6
      boringen zouden volstaan, zijn ter controle twee boringen extra gezet langs de onverharde rand
      van het plangebied. Het doel hiervan was de bodemopbouw te kunnen vergelijken met het
      verharde deel van het plangebied. De boringen zijn lithologisch beschreven conform NEN 5104
      (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) en volgens het systeem van bodemclassificatie van De
      Bakker en Schelling. Iedere bodemhorizont is geïnspecteerd op het voorkomen van
      archeologische indicatoren, zoals fragmenten van aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot et
      cetera.


3.2   Resultaten

      Geologie en bodem

      Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 5. De resultaten van de boringen
      (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 6. De hoofdlijn van de bodem kan als volgt
      worden weergegeven (zie Tabel 3).

      Tabel 3: Bodemopbouw ter plaatse (boring 3)

      Diepte (cm – mv)                     Samenstelling                     Interpretatie
      Vanaf maaiveld tot 10 cm             Asfalt                            Oppervlakteverharding
      Tussen 10 cm en 45 cm                Gebroken puin                     Oppervlakteverharding (Ap1)
      Tussen 45 cm en 75 cm                Sterk siltig grijsbruin geroerd   Ap2-horizont: Ophoogpakket
                                           zand.                             (menglaag)
      Tussen 75 cm en 100 cm               Sterk siltig grijs zand           C-horizont: Dekzand


      Interpretatie:

      Alle boringen zijn doorgezet tot tenminste 25 cm in de natuurlijke bodem. Deze bestaat op de
      locatie uit (gestuwd) dekzand en bevindt zich op een globale diepte van 75cm-mv in de
      ondergrond. In geen van de boringen zijn een intacte bodem of archeologische indicatoren
      aangetroffen. Globaal gezien bestaat de bodem uit asfalt, waaronder een pakket gebroken puin is
      aangelegd. Hieronder bevindt zich grijsbruin sterk siltig geroerd zand, dat een ophoogpakket
      betreft. Het ophoogpakket gaat scherp over in de natuurlijk bodem.

      Ter controle en vergelijking van de situatie onder het asfalt zijn twee boringen op een groenstrook
      langs de parkeerplaats gezet. Dit betreft boring 5 en boring 7. Ook deze boringen tonen een
      verstoord bodemprofiel aan. In boring 5 is sprake van drie ophoogpakketten, welke allen puin



      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                           23 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




bevatten, waarbij het diepste ophoogpakket op een diepte van 110cm-mv scherp overgaat in de
natuurlijke bodem. Deze natuurlijke bodem ligt hier dieper omdat de boring direct langs de
zuidelijke gelegen fundering van de loods is gelegen, dat door ophogingen een hoger
maaiveldniveau heeft dan het noordelijke deel van het terrein. In boring 7 is sprake van een zwak
humeuze bouwvoor, waaronder matig siltig oranje-geel zand aanwezig is. Dit betreft een
teruggestorte en dus geroerde B/C-horizont. Hieronder bevindt zich weer een geroerd pakket
waarbij delen van de natuurlijke bodem (dekzand) in de bodemlaag zijn opgenomen.

Conclusie

Tijdens het verkennende booronderzoek is in geen van de boringen een intact bodemprofiel
aangetroffen. Hieruit blijkt dat de oorspronkelijk aanwezige eerdlaag en veldpodzol met de aanleg
en inrichting van het parkeerterrein verloren zijn gegaan. Tevens is de oorspronkelijke top van het
dekzand vergraven. Hierdoor zijn eventuele archeologische vindplaatsen van voor de Nieuwe Tijd
verstoord of verloren gegaan. Vervolgonderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht in het
onderzoeksgebied.

Interpretatie bodemopbouw zuidelijk deel van het plangebied

Tijdens het onderhavige booronderzoek is in het zuidelijk deel van het plangebied niet geboord
vanwege de hier aanwezige verhardingen. Op basis van het voorafgaande milieuonderzoek en
het archeologische booronderzoek kan hier toch een uitspraak over worden gedaan. Uit het
milieukundig booronderzoek blijkt dat er sprake is van een ophoogpakket onder een betonnen
fundering, tot een maximum van 1,7 m-mv (boring 106; zij bijlage 3). Hieronder is sprake van
matig fijn lichtgeel zand of matig zandige leem. Hoewel deze gegevens in het veld niet door een
archeoloog zijn geïnterpreteerd, kan desondanks aangenomen worden dat hier sprake is van een
scherpe overgang van ophoogzand naar de natuurlijke bodem. Tijdens het onderhavige
booronderzoek is aangetoond dat de bodem in het noordelijke plangebied tot 75cm-mv is
verstoord en dat hieronder geen sprake is van een archeologische (cultuur)laag. Hoewel het
maaiveld in het zuidelijke plangebied ca. 0,5m hoger ligt dan in het noordelijke plangebied, kan
op basis van de boorgegevens uit het milieukundig booronderzoek worden aangenomen dat de
bodem in het zuidelijke deel van het plangebied dieper is verstoord dan in het noordelijke deel
van het plangebied. Derhalve wordt aangenomen dat ook het zuidelijke deel geen intacte bodem
meer bevat. Vervolgonderzoek wordt daarom ook in het zuidelijke deel van het plangebied niet
noodzakelijk geacht.




Afbeelding 13: Sfeerfoto genomen vanuit noordelijke richting het zuiden.



© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                          24 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>      Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




4     Conclusie en aanbeveling

4.1   Conclusie

      Het bureauonderzoek toont aan dat voor het plangebied een middelhoge verwachting geldt op
      archeologische vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. Voor
      de Late Middeleeuwen geldt een lage archeologische verwachting en voor de Nieuwe Tijd geldt
      een hoge archeologische verwachting. Dit wordt met name beargumenteerd door de relatief
      gunstige landschappelijke situatie, met de mogelijke aanwezigheid van dekzandkoppen op een
      grondmorene. Hierop is in oorsprong een hoge zwarte enkeerdgrond gevormd als gevolg van
      jarenlange plaggenbemesting vanaf de Late Middeleeuwen of het begin van de Nieuwe Tijd.

      In het plangebied hebben echter diverse bodemingrepen plaatsgevonden ten behoeve van de
      inrichting als parkeerplaats. Om de intactheid van het bodemprofiel te toetsen is met de
      opdrachtgever afgesproken om een verkennend booronderzoek uit te voeren in het noordelijke
      deel van het plangebied. Hieruit blijkt dat dit deel van het plangebied bestaat uit asfalt op
      gebroken puin, met hieronder een ophoogpakket, dat scherp overgaat in de natuurlijke bodem,
      het (gestuwde) dekzand. Het verkennend booronderzoek toont aan dat het oorspronkelijke
      bodemprofiel in zijn geheel vergraven is. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen relevante
      cultuurlagen of archeologische indicatoren aangetroffen.

      Tijdens het onderhavige booronderzoek is in het zuidelijk deel van het plangebied niet geboord.
      Op basis van het voorafgaande milieuonderzoek en het archeologische booronderzoek kan hier
      toch een uitspraak over worden gedaan. Uit het milieukundig booronderzoek blijkt dat er sprake is
      van een ophoogpakket onder een betonnen fundering, tot een maximum van 1,7 m-mv.
      Hieronder is sprake van matig fijn lichtgeel zand of matig zandig leem. Hoewel deze gegevens in
      het veld niet door een archeoloog zijn geïnterpreteerd, kan desondanks aangenomen worden dat
      hier sprake is van een scherpe overgang van ophoogzand naar de natuurlijke bodem. Tijdens het
      onderhavige booronderzoek is aangetoond dat de bodem in het noordelijke plangebied tot 75cm-
      mv is verstoord en dat hieronder geen sprake is van een archeologische (cultuur)laag. Hoewel
      het maaiveld in het zuidelijke plangebied ca. 0,5m hoger ligt dan in het noordelijke plangebied,
      kan op basis van de boorgegevens uit het milieukundig booronderzoek worden aangenomen dat
      de bodem in het zuidelijke deel van het plangebied dieper is verstoord dan in het noordelijke deel
      van het plangebied.


4.2   Selectieadvies

      Op grond van het ontbreken van concrete aanwijzingen voor een archeologische vindplaats,
      adviseren wij om geen vervolgonderzoek in het onderzoeksgebied uit te voeren. Wij adviseren
      tevens om de hoge en middelhoge archeologische waarde voor het onderzochte deel van het
      plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Enschede bij te stellen naar
      laag, met als indicatie ‘verstoord’.

      Voor het zuidelijk deel van het plangebied wordt op grond van het milieukundig onderzoek in
      relatie met het onderhavige booronderzoek aangenomen dat dit deel geen intacte bodem meer
      bevat. Het advies voor het zuidelijke deel is dan ook om geen vervolgonderzoek uit te voeren.


4.3   Selectiebesluit

      Het bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek is op 17-05-2016 getoetst door het
      bevoegd gezag, gemeente Enschede, namens diens archeologisch adviseur, drs. J.A.M. Oude
      Rengerink. Hierbij is het door Hamaland Advies opgestelde selectieadvies onderschreven. In de
      toetsing van het bevoegd gezag zijn verder enkele opmerkingen gemaakt die in deze definitieve
      versie zijn verwerkt.




      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                         25 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>      Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
      Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




4.4   Voorbehoud

      Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies
      erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop
      voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten en aanbevelingen uit dit
      rapport dienen te worden getoetst door het bevoegd gezag, de gemeente Enschede (dhr. B. ter
      Beek) en diens archeologisch adviseur, de Regioarcheoloog van Twente (drs. J.A.M. Oude
      Rengerink).

      Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke
      meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het
      documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van
      opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een
      monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze
      minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in
      Amersfoort en de verantwoordelijk beleidsadviseur archeologie van de Gemeente Enschede.




      © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                       26 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>     Project:           BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
     Kenmerk:           EKU/DIR/HAMA/161245




Gebruikte literatuur
     Bakker, H. de & J. Schelling, 1989; Systeem van bodemclassificatie voor Nederland; de hogere niveaus.
     Wageningen.

     Barends, S., J. Renes, T. Stol, J.C. van Triest, R.J. de Vries & F.J. van Woudenberg, 1997. Het Nederlandse
     landschap, een historisch-geografische benadering. Utrecht: Matrijs (derde druk).

     Berendsen, H.J.A., 2005; Landschappelijk Nederland. De fysisch-geografische regio’s. Assen.

     Berendsen, H.J.A., 2008; De vorming van het land, inleiding in de geologie en de geomorfologie. Assen (Fysische
     geografie van Nederland).

     Bergman, W.A. & J. S. Krist, 2008. Twentekanaal, Woonarkenhaven, Bureaonderzoek en archeologisch
     inventariserend veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport V-08.0093, Deventer.

     Kalisvaart, C.C., 2012. Plangebied Auke Vleerstraat Fase 2a, Bureaonderzoek en Inventariserend veldonderzoek
     (karterende fase), BAAC-rapport V-11.0377, Deventer.

     Geraadpleegde websites:
     zoeken.cultureelerfgoed.nl; voor Archis3; informatie over waarnemingen, vondsten, onderzoeken, monumenten,
     geomorfologie, bodem en grondwaterstand.
     www.gpscoordinaten.nl/ voor RD-coördinaten.
     www.topotijdreis.nl; voor informatie historische kaarten.
     www.ahn.nl; voor informatie hoogte.
     www.dans.easy.nl voor rapporten.
     http://www.dinoloket.nl/ voor informatie over geologische boringen in de omgeving van het plangebied.
     www.google.maps voor luchtfoto en gps-coördinaten.
     www.overijssel.nl voor informatie over landschap, cultuur, archeologie van de provincie Utrecht.
     www.enschede.nl voor gemeentelijke archeologisch beleid en bestemmingsplannen.




     © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                                     27 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>   Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
   Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




BIJLAGEN




   © Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem                                       28 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Bijlage 1: Schetsplan en Luchtfoto Plangebied (Bron: Opdrachtgever)




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Bijlage 2: Boorpunten Milieukundig bodemonderzoek Kruse Milieu (Hartman
2016, bijlage 1)




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Bijlage 3: Boring 106 uit het milieukundig onderzoek (Hartman 2016, bijlage
           2)




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Bijlage 4: Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte
          afkortingen




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Bijlage 5: Boorpuntenkaart. Het onderzoeksgebied in het gele kader.




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




Bijlage 6: Boorlegenda en boorstaten (separaat bijgevoegd)




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Project:          BO en IVO-O Archeologie plangebied Uitbreiding Transport Centrum Enschede
Kenmerk:          EKU/DIR/HAMA/161245




© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Bodemonderzoek nieuwbouw perceel
T ransportcentrum 33




 48                           bestemmingsplan Havengebied-West 2016 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>       RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK
             op basis van NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897
                    Transportcentrum 25 - Enschede




Opdrachtgever:
Huuskes

Locatie:
Transportcentrum 25
7547 RT Enschede

April 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>    Kruse Milieu BV
    Bezoekadres:           Internet:
    Huyerenseweg 33        info@krusegroep.nl
    7678 SC Geesteren      www.krusegroep.nl

    Postadres:             Bankgegevens:
    Postbus 51             ABN AMRO:
    7650 AB Tubbergen      NL34ABNA0501538739

    Tel: 0546 - 63 96 63   KvK: 06068751
    Fax: 0546 - 63 96 62   BTW-nr: NL 8019.25.125.B01




                Rapport Verkennend Bodemonderzoek
             op basis van NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897
                    Transportcentrum 25 - Enschede




 Opdrachtgever:
 Huuskes
 Postbus 6107
 7503 GC Enschede

 Locatie:
 Transportcentrum 25
 7547 RT Enschede

 Projectcode: 16011810

 Rapportagedatum: 15 april 2016

 Auteur: Ing. J.L. Kienstra




Kruse Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>INHOUD

                                                                       Pagina


1           Inleiding                                                    1

2           Locatiegegevens                                              2
    2.1     Beschrijving huidige situatie                                2
    2.2     Historische gegevens                                         2
    2.3     Bodemsamenstelling en geohydrologie                          3

3           Uitvoering bodemonderzoek                                    4
    3.1     Onderzoeksstrategie                                          4
    3.2     Veldwerkzaamheden                                            5
    3.3     Analyses                                                     5
    3.4     Toetsing analyses                                            7
    3.4.1   Toetsing chemische analyses                                  7
    3.4.2   Toetsing asbestanalyses                                      8

4           Resultaten                                                   9
    4.1     Algemeen                                                     9
    4.2     Veldwerkzaamheden                                            9
    4.3     Resultaten van de chemische analyses                        11
    4.4     Bespreking resultaten chemische analyses                    12

5           Samenvatting, conclusies en aanbevelingen                   14

6           Literatuur                                                  16




    Bijlagen

    I       Regionale ligging locatie
            Kadastrale kaart
            Boorplan Tebodin (november 1995)
            Boorplan Tebodin (augustus 1998)
            Boorplannen (noord en zuid) Kruse Milieu BV (april 2016)
    II      Boorstaten
    III     Resultaten en toetsing chemische analyses vaste bodem
    IV      Resultaten en toetsing chemische analyses grondwater
    V       Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen




Kruse Milieu BV                        Project: 16011816
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>1            Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Huuskes op het
terrein aan het Transportcentrum 25 in Enschede door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.

De aanleiding van dit onderzoek is de geplande aankoop van het terrein. In een later stadium
zal een nieuw bedrijfspand worden gerealiseerd. In het kader van de financiële waardering van
het terrein en de aanvraag van de omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd
naar de bodemkwaliteit.

Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de
locatie als onverdacht kan worden beschouwd. De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5740,
"Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek -
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” en NEN 5707, “Bodem -
Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond” en/of NEN 5897,
“Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat”.

De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het
freatisch grondwater.

Het veldwerk is uitgevoerd in maart 2016 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001,
2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.

In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.
Tevens worden de resultaten vergeleken met de wetgeving inzake asbest in bodem en puin,
welke door de ministeries van SZW en I & M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest een
restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.




Kruse Milieu BV                           Project: 16011816                   Pagina 1 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>2            Locatiegegevens

      2.1    Beschrijving huidige situatie

Algemeen
De onderzoekslocatie is gelegen aan het Transportcentrum 25, binnen de bebouwde kom van
Enschede. Het centrale punt binnen het te onderzoeken terrein heeft de RD-coördinaten
x = 253.532 en y = 473.133. Het perceel is kadastraal bekend als: gemeente Lonneker, sectie
T, nummer 1559. Het Transportcentrum, is ten zuidwesten van de onderzoekslocatie gelegen.

Bebouwing en verharding
De onderzoekslocatie vormt het meest noordwestelijke deel van industrieterrein
Transportcentrum. Het terrein is, met uitzondering van een berging, een opslagtank en een
trafohuisje, grotendeels onbebouwd. De betonvloeren van de voormalige bedrijfsbebouwing zijn
nog aanwezig. Het overige terrein is grotendeels verhard met asfalt. Kleine delen van het
terrein zijn verhard met klinkers, Stelconplaten en puingranulaat of zijn in gebruik als
groenstrook.

Onderzoekslocatie
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de aankoop (gevolgd door nieuwbouw
van een bedrijfspand, ter plekke van de voormalige bebouwing) en dient inzicht te geven in de
milieukundige kwaliteit van de bodem ten behoeve van de financiële waardering van het
perceel en de aanvraag van de omgevingsvergunning. De onderzoekslocatie omvat circa
60000 m² (6 hectare). Hiervan is circa 18000 m² verhard met beton (oude vloeren bedrijfspand)
en circa 30000 m² is geasfalteerd. Plaatselijk is het terrein verhard met Stelconplaten, klinkers
en puingranulaat. De onverharde terreindelen zijn in gebruik als groenstrook. De grondwal die
deels rondom het terrein aanwezig is vormt geen onderdeel van de onderzoeksinspanningen.

In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende
situatieschetsen opgenomen:
- Kadastrale kaart;
- Boorplan Tebodin (november 1995);
- Boorplan Tebodin (augustus 1998);
- Boorplannen (noord en zuid) Kruse Milieu BV (april 2016).


      2.2    Historische gegevens

Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de heren H.
Huuskes en F. Hagmolen of Ten Have) en bij de heer F. Deurwaarder van de gemeente
Enschede. De heer P. Haverkort van Kruse Milieu BV heeft de locatie bezocht. De volgende
informatie is verzameld:

- De onderzoekslocatie heeft sinds circa 1998 de huidige (industriële) bestemming. De locatie
  is van 1998 tot en met 2004 in gebruik geweest door Hartman Tuinmeubelen. De locatie
  werd alleen gebruikt voor de opslag van tuinmeubelen. In de periode na 2004 tot 2011 is de
  locatie gebruikt voor stalling van trailers. Sinds 2011 wordt het terrein niet meer actief
  gebruikt. Op topografische kaarten van 1989 tot 1991 is te zien dat langs en door de
  onderzoekslocatie tijdelijk een spoorlijn heeft gelopen (zie afbeelding 1 in bijlage V). De
  trajecten van de spoorlijnen die langs het terrein liepen vormen geen onderdeel van de
  onderzoeklocatie.
- Voor zover bekend is er op het terrein nooit sprake geweest van opslag in tanks van
  chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. De huidige opslagtank op de
  locatie is vermoedelijk gebruikt voor opslag van (blus)water.

Kruse Milieu BV                           Project: 16011816                    Pagina 2 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>- Het te onderzoeken terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of
  (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn.
- Bij het inrichten van het terrein is de bovengrond afgegraven en verwerkt in de grondwal
  rondom het terrein. Onder het asfalt is een fundatielaag aangebracht met puingranulaat.
  Volgens de informatie van de gemeente (website gemeente Enschede) is een gedempte
  beek aanwezig.
  De kwaliteit van het dempingsmateriaal is onbekend. De ligging van deze gedempte beek is
  weergegeven in bijlage V (afbeelding 2).
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie.
- Er zijn eerder bodemonderzoeken uitgevoerd op het terrein of op aangrenzende percelen.

  Verkennend bodemonderzoek, op 3 percelen gelegen aan het Transportcentrum te
  Enschede, Tebodin, rapportnummer 333054 d.d. november 1995
  Grond
  Van de opgeboorde grond zijn in het laboratorium 4 grondmengmonsters samengesteld van
  de bovengrond en 2 grondmengmonsters van de ondergrond. In alle grondmengmonsters
  van de bovengrond is ten opzichte van de streefwaarde een verhoogd gehalte aan koper
  aangetroffen. In grondmengmonster 2 en 3 is een licht verhoogd gehalte aan zink
  aangetroffen. Grondmengmonster 3 en 4 bevat een licht verhoogd gehalte aan cadmium.
  Daarnaast is in grondmengmonster 1 en 3 een zeer lichte overschrijding van de streefwaarde
  voor minerale olie geconstateerd. Van de overige stoffen waarop de grondmengmonsters
  van zowel de boven- als ondergrond zijn geanalyseerd, zijn geen gehaltes aangetroffen die
  de betreffende streefwaarde overschrijden.
  Grondwater
  Het grondwater is aangetroffen op circa 1.40 meter diepte. In het grondwatermonster van
  peilbuis 10 is een licht verhoogd gehalte aan zink aangetroffen. Verder zijn aan de overige
  geanalyseerde stoffen geen gehaltes boven de streefwaarde gevonden.

  Verkennend bodemonderzoek, ter plaatse van het Transportcentrum te Enschede, Tebodin,
  documentnummer 3315001-24543 d.d. augustus 1998
  Grond
  De grond is licht verontreinigd met PAK, minerale olie en enkele zware metalen.
  Grondwater
  Het grondwater is licht verontreinigd met enkele zware metalen. Deze gehaltes werden
  beschouwd als lokale achtergrondwaarden.


      2.3    Bodemsamenstelling en geohydrologie

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale g eohydrologische situatie afgeleid:
- Het maaiveld bevindt zich circa 15 meter boven NAP.
- De locatie ligt tussen het glaciale dal ten westen van Enschede en de stuwwal Oldenzaal.
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat
  behoort tot de formatie van Twente. De deklaag heeft een dikte van ongeveer 20 meter.
  Het doorlatend vermogen bedraagt minder dan 250 m²/dag.
- De grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.0 meter onder het maaiveld. Het freatische
  grondwaterstroming op de locatie zuidwestelijk is.
- Het Twentekanaal (Handelshaven) ligt ten noordoosten van de onderzoekslocatie.




Kruse Milieu BV                          Project: 16011816                    Pagina 3 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>3            Uitvoering bodemonderzoek

      3.1    Onderzoeksstrategie

De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit
van bodem en grond” en NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van
asbest in bodem en partijen grond” en/of NEN 5897, “Monsterneming en analyse van asbest in
onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat”.

Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,
kunnen geen specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen. Bij het plaatsen van de
boringen wordt rekening gehouden met de gedempte beek en de (tijdelijke) spoorlijn die over
het terrein liep.

De hypothese "onverdachte locatie" uit NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 wordt voor de
locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een locatie geen of slechts licht
verhoogde gehalten worden gemeten. In de normen NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 zijn
voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de
bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is
voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van een
omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.

Op verzoek van de opdrachtgever wordt indicatief een asfaltmonster geanalyseerd op PAK
(bepaling teerhoudendheid). De grondwal vormt geen onderdeel van dit onderzoek.

Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de
  zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot
  100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg
  droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden
- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
  natuurlijke achtergrondwaarden.

Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem.
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek.
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% puin is norm NEN 5897 van toepassing,
“Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat”.




Kruse Milieu BV                          Project: 16011816                   Pagina 4 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>      3.2    Veldwerkzaamheden

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit NEN
5740, NEN 5707 en NEN 5897. De onderzoeksstrategieën worden met elkaar gecombineerd.


Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018,
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd.

Op een terreindeel van circa 60000 m² worden in totaal 70 boringen verricht, waarvan 49 tot
0.50 meter en 21 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Ten behoeve van het
asbestonderzoek worden de grondboringen op het terrein tot een diepte van 0.5 meter
vervangen door gaten met een lengte en een breedte van 0.3x0.3 meter (er wordt doorgeboord
tot op de ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus
maaiveld). Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 16 mm en visueel geïnspecteerd
op de aanwezigheid van asbest. De gaten in het beton en asfalt worden met behulp van een
sloophamer gemaakt. De gaten worden met behulp van een minikraan gegraven. De boringen
en gaten worden over het te onderzoeken terreindeel verdeeld. Voor het meten van het
grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters worden 7 diepe boringen
overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis.

Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104.
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.

De monsterpunten worden vanwege eerdere bodemonderzoeken gecodeerd als 101 tot en met
170.


      3.3    Analyses

De chemische analyses worden uitgevoerd door Analytico Eurofins BV te Barneveld, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.
Eventuele asbestmonsters worden onderzocht door ACMAA Asbest BV, een door de Raad
voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze
analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 15 (meng)monsters
samengesteld en er worden zeven grondwatermonster genomen.

De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3.

De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 1 is
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.

Asbestanalyses vinden alleen dan plaats, indien visueel asbestverdacht materiaal in de bodem
wordt waargenomen.




Kruse Milieu BV                         Project: 16011816                  Pagina 5 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Chemisch analysepakket per monster.
 Monster                       Chemisch analysepakket

 Bovengrond (8x)               Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn),
 Ondergrond (7x)               minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en
                               droge stof
 Asfalt (1x)                   Pak en droge stof

 Grondwater (7x)               Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn),
                               minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen
                               en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen
                               standaardpakket), zuurgraad (pH), elektrisch
                               geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting
Algemene opmerkingen
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om
  verstoring van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het
  grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de
  metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats.




Kruse Milieu BV                        Project: 16011816                   Pagina 6 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>      3.4    Toetsing analyses

                   3.4.1 Toetsing chemische analyses

De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad,
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.

De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid
en/of het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden:

achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;

streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;

interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding
wordt gesproken van een sterke verontreiniging.

tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig.

Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters.

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig
BoToVa als volgt aangeduid:
-      concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*      concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**     concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I.
***    concentratie groter dan I.

Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.




Kruse Milieu BV                           Project: 16011816                    Pagina 7 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                  3.4.2 Toetsing asbestanalyses

De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.

De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal
de concentratie amfiboolasbest.

Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd.

Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding.




Kruse Milieu BV                         Project: 16011816                   Pagina 8 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>4            Resultaten

       4.1   Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3. en in paragraaf
4.4. worden de resultaten besproken.


       4.2   Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn in maart 2016 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De veldwerker
is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/06).

Er zijn op 15, 16 en 17 maart 2016 in totaal 70 inspectiegaten gegraven (met behulp van een
sloophamer en een minikraan). 21 gaten zijn met behulp van een Edelmanboor verdiept,
waarvan 7 boringen zijn doorgezet tot maximaal 4.5 meter diepte, ten behoeve van het
plaatsen van de peilbuizen.

De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschetsen van bijlage I.

Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn
weergegeven in bijlage II.

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot 4.7 meter min
maaiveld (m-mv) is overwegend matig fijn zand aangetroffen. In de ondergrond zijn leem-,
veen-, roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde
materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Onder het asfalt,
klinkerverharding en Stelconplaten bevindt zich puingranulaat (circa 0.3 meter dik). Door de
veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld, in
het puingranulaat of in de bodem. Er zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op een
gedempte beek of een spoorlijn.

Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen.
    Boring   Diepte (m-mv) Waarneming

     111          0.15 - 0.5   Sporen baksteen
     124           0 - 1.0     Sporen baksteen
     138           0 - 0.5     Sporen baksteen
     140           0 - 0.5     Sterk puinhoudend (puingranulaat)
     146           0 - 0.5     Matig plastichoudend
     153           0 - 0.5     Matig plastichoudend
     170           0 - 0.4     Sporen plastic

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven. Voor de
exacte bemonsterde trajecten wordt verwezen naar de analyserapporten. De Z- en N-
aanduiding staat voor Zuidelijke terreindeel en Noordelijke terreindeel. Er is een asfaltmonster
geanalyseerd op PAK.
Kruse Milieu BV                             Project: 16011816                Pagina 9 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Samenstelling mengmonsters.
   Meng-                       Monsterpunt                            Traject            Analyse
   monster                                                       (diepte in m -mv)
                                     Mengmonsters bovengrond

   Z - BG I         102, 103, 117, 118, 119, 120 en 121             0.14 - 0.64      Standaard pakket
  Z - BG II         101, 104, 105, 113, 114, 115 en 116             0.14 - 0.65      Standaard pakket
  Z - BG III        106, 107, 108, 109, 110, 111 en 112             0.15 - 0.65      Standaard pakket
                   122, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 135
  Z - BG IV                                                          0.1 - 0.8       Standaard pakket
                                   en 136
  Z - BG V        123, 124, 125, 127, 137, 138, 139 en 140            0 - 0.8        Standaard pakket
  N - BG VI         146, 149, 153, 159, 166, 168 en 170               0 - 0.5        Standaard pakket
                   141, 144, 150, 152, 157, 160, 164, 167
 N - BG VII                                                         0.33 - 0.8       Standaard pakket
                                   en 169
 N - BG VIII        142, 143, 148, 155, 161, 162 en 165              0.3 - 0.6       Standaard pakket

                                     Mengmonsters ondergrond
   Z - OG I                   102, 103 en 104                        0.5 - 2.0       Standaard pakket
  Z - OG II                   101, 105 en 106                        0.5 - 2.0       Standaard pakket
  Z - OG III                  122, 125 en 126                        0.5 - 2.0       Standaard pakket
  Z - OG IV                123, 124, 128 en 134                      0.3 - 1.6       Standaard pakket
  N - OG V                    141, 148 en 149                        0.6 - 2.5       Standaard pakket
  N - OG VI                   142, 146 en 147                        0.6 - 2.0       Standaard pakket
 N - OG VII                   143, 144 en 145                        0.5 - 2.0       Standaard pakket


De boringen 101, 102, 122, 123, 141, 142 en 143 zijn doorgezet tot maximaal 4.7 m-mv.
Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te
kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld
aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is
filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet
in het boorgat gestort om directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest
van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de
peilbuizen grondig doorgepompt.

Op 25 maart 2016 is de peilbuis bemonsterd ten behoeve van het nemen van het
grondwatermonster. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744
plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de
grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt (bemonstering
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan
weergegeven in tabel 4.




Kruse Milieu BV                              Project: 16011816                       Pagina 10 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Weergave gegevens grondwater.
 Peilbuis    Filterstelling     Grondwaterstand           pH (-)      EC      Troebelheid    Toestroming
                (m-mv)              (m-mv)                          (μS/cm)      (NTU)

   101            3.5 - 4.5             3.05               7.3        568        <0.1            Goed
   102            3.7 - 4.7             2.92               7.0        1196       <0.1            Goed
   122            3.5 - 4.5             2.80               7.3        676        <0.1            Goed
   123            3.5 - 4.5             2.85               7.1        804        <0.1            Goed
   141            2.9 - 3.9             2.40               6.8        359         67             Goed
   142            2.9 - 3.9             2.86               7.6        1143       <0.1           Slecht*
   143            2.9 - 3.9             2.80               7.3        1092        65            Slecht *
* niet belucht

De waarde voor de pH wordt als normaal beschouwd. EC-waarden hoger dan 1000 μS/cm
worden licht verhoogd geacht. De troebelheid van het grondwater in peilbuizen 141 en 143 ligt
hoger dan de waarde die als normaal wordt geacht (10 NTU).


      4.3    Resultaten van de chemische analyses

In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, wat betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in individuele
monsters.

De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III en IV. Bij de
toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van
de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef-
en interventiewaarden.

In de bovengrond Z - BG V, N - BG - VI en N - BG VIII, ondergrond Z- OG IV en het
grondwater zijn een aantal (zeer) licht verhoogde concentraties aangetoond, die zijn
weergegeven in tabel 5. In de overige mengmonsters zijn geen verhoogde gehalten gemeten.

Het geanalyseerde asfaltmonster is niet teerhoudend. Het analyserapport is opgenomen in
bijlage III.

Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l).
 Monster                      Component         Gemeten            GSSD       Achtergrond-    Interventie-
                                               concentratie                    waarde1 of       waarde
                                                                              Streefwaarde

 Bovengrond,                  Cadmium              0.55            0.9173 *       0.6              13
 Z - BG V                     Koper                 30             59.02 *         40              190
                              Kwik                 0.12            0.1687 *       0.15             36
                              Zink                  70             155.4 *        140              720
                              PCB                 0.018            0.0800 *       0.02             1.0



Kruse Milieu BV                                   Project: 16011816                      Pagina 11 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l).
    Monster            Component        Gemeten           GSSD       Achtergrond-    Interventie-
                                       concentratie                   waarde1 of       waarde
                                                                     Streefwaarde

    Bovengrond,        Lood                210          312.6 **          50              530
    N - BG VI          Zink                76             160 *          140              720
                       Minerale olie       77           240.6 *          190             5000
                       PCB               0.0069         0.8010 *         0.02             1.0
    Bovengrond,        Cadmium             0.6          1.022 *          0.6              13
    N - BG VIII        Koper                26          52.53 *           40              190
                       Kwik                0.11         0.1563 *         0.15             36
                       Minerale olie        45            225 *          190             5000
                       PCB                0.008         0.3500 *         0.02             1.0
    Ondergrond,
                       PCB               0.0062         0.0310 *         0.02             1.0
    Z - OG IV
    Grondwater,
                       Barium              210            210 *          50               625
    Peilbuis 101
    Grondwater,
                       Barium              150            150 *          50               625
    Peilbuis 102
    Grondwater,
                       Barium              110            110 *          50               625
    Peilbuis 121
    Grondwater,
                       Barium              210            210 *          50               625
    Peilbuis 122
    Grondwater,
                       Barium              83                 83 *       50               625
    Peilbuis 141
    Grondwater,        Barium              340            340 **         50               625
    Peilbuis 142       Molybdeen           20              20 *           5               300
                       Nikkel              30              30 *          15               75
    Grondwater,
                       Barium              160            160 *          50               625
    Peilbuis 143
1
    AW2000


In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt
aangeduid:
-       concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*       concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**      concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I;
***     concentratie groter dan I.


        4.4   Bespreking resultaten chemische analyses

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten.

Bovengrond - Zware metalen
De oorzaak voor de licht verhoogde gehalten wordt gezocht in de waargenomen
bodemvreemde materialen. Aangezien de tussenwaarde van het gehalte lood in mengmonster
N - BG VI wordt overschreden, wordt het uitvoeren van een nader onderzoek geadviseerd.

Kruse Milieu BV                           Project: 16011816                     Pagina 12 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Een nader onderzoek kan inzicht geven in de bron van de verontreiniging, de omvang van de
verontreiniging en de saneringsnoodzaak.

Het matig verhoogde loodgehalte in N - BG VI hoeft geen belemmering te vormen voor het
afgeven van een omgevingsvergunning (ten behoeve de nieuwbouw), omdat de boringen welke
zijn opgenomen in dit mengmonster, niet binnen de nieuwbouwlocatie zijn gelegen. De
monsterpunten, waarvan de monsters zijn opgenomen in N - BG VI, bevinden zich in de
groenstrook rondom de asfaltverharding.

Boven- en ondergrond - PCB
De plaatselijk licht verhoogde PCB-gehalten zijn op basis van de beschikbare gegevens niet
direct verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van
een nader onderzoek niet noodzakelijk.

Grondwater - Barium
De aangetoonde licht tot matig verhoogde bariumgehalten in het grondwater zijn naar onze
mening te wijten aan een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. Er is geen relatie tussen de
voormalige bedrijfsactiviteiten en de aanwezigheid van barium. In de ondergrond zijn
roesthoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in
de bodem. Omdat het matig verhoogde bariumgehalte in het grondwater van peilbuis 142 als
een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde wordt beschouwd, is nader onderzoek niet
noodzakelijk.

Grondwater, peilbuis 142 - Molybdeen en nikkel
De aangetoonde verhoogde metaalgehalten in het grondwater zijn mogelijk te wijten aan
(natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn roesthoudende lagen
waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Aangezien
de tussenwaarden niet worden overschreden is nader onderzoek niet noodzakelijk.




Kruse Milieu BV                         Project: 16011816                  Pagina 13 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>5            Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Algemeen
In opdracht van Huuskes is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op een
terrein ter grootte van circa 60000 m² aan het Transportcentrum 25 te Enschede. De
onderzoekslocatie is momenteel nagenoeg onbebouwd en grotendeels verhard met beton en
asfalt. Aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aankoop van het terrein en in
een later stadium de nieuwbouw van een bedrijfspand. Het terrein is beschouwd als niet
verdacht. Wel is bij het plaatsen van de boringen rekening gehouden met een gedempte beek
en een voormalige (tijdelijke) spoorlijn.


Resultaten veldwerk
In totaal zijn er 70 inspectiegaten geboord of gegraven. In totaal zijn 21 gaten doorgeboord tot
de ondergrond, waarvan er 7 zijn afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem
voornamelijk bestaat uit matig fijn zand. Zintuiglijk zijn plaatselijk bodemvreemde materialen
waargenomen (zie tabel 2). In de puinverharding (puingranulaat) en in de bodem zijn visueel
geen asbestverdachte materialen waargenomen. Er zijn geen waarnemingen gedaan die
duiden op een gedempte beek of een spoorlijn. Het freatische grondwater is aangetroffen op
gemiddeld 2.81 meter min maaiveld.


Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden
geconcludeerd:
- de bovengrond Z - BG I, Z - BG II, Z - BG III, Z- BG, Z - BG IV, N - BG VII is niet
  verontreinigd;
- de bovengrond Z - BG V is licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, zink en PCB;
- de bovengrond N - BG VI is licht verontreinigd met zink, minerale olie en PCB. Het gehalte
  lood is hoger dan de tussenwaarde;
- de bovengrond N - BG VI is licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, minerale olie en
  PCB;
- de ondergrond Z - OG I, Z - OG II, Z - OG III, N- OG V, N - OG VI en N - OG VII is niet
  verontreinigd;
- de ondergrond Z - OG IV is licht verontreinigd met PCB;
- het grondwater uit peilbuis 101 is licht verontreinigd met barium;
- het grondwater uit peilbuis 102 is licht verontreinigd met barium;
- het grondwater uit peilbuis 121 is licht verontreinigd met barium;
- het grondwater uit peilbuis 122 is licht verontreinigd met barium;
- het grondwater uit peilbuis 141 is licht verontreinigd met barium;
- het grondwater uit peilbuis 142 is licht verontreinigd met molybdeen en nikkel en matig
  verontreinigd met barium;
- het grondwater uit peilbuis 143 is licht verontreinigd met barium.


Hypothese
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele
overschrijdingen van de achtergrond-, tussen- en streefwaarden zijn aangetoond.


Conclusies en aanbevelingen
Plaatselijk zijn in de boven- en ondergrond en in het grondwater lichte tot matige
verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt
verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. De tussenwaarde overschrijding van het gehalte lood
in N - BG VI geeft aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren (naar de bron, de omvang,
de ernst en spoedeisendheid van de loodverontreiniging).
Kruse Milieu BV                           Project: 16011816                    Pagina 14 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Het matig verhoogde bariumgehalte in het grondwater van peilbuis 142 geeft geen aanleiding
voor nader onderzoek, omdat dit gehalte wordt beschouwd als een natuurlijk verhoogde
achtergrondwaarde.

Het matig verhoogde loodgehalte in N - BG VI hoeft geen belemmering te vormen voor het
afgeven van een omgevingsvergunning (ten behoeve de nieuwbouw), omdat de boringen welke
zijn opgenomen in dit mengmonster, niet binnen de nieuwbouwlocatie zijn gelegen. De
monsterpunten, waarvan de monsters zijn opgenomen in N - BG VI, bevinden zich in de
groenstrook rondom de asfaltverharding.

Op basis van de waarnemingen in het veld kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet
asbestverdacht is.

Bij de geplande nieuwbouw komt in de toekomst mogelijk grond vrij. Afvoer van de grond dient
te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en de voorschriften van het bevoegd gezag (de
ontvangende gemeente). Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan een indicatieve
toetsing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit worden uitgevoerd. Alle onderzochte
grond, die bij de nieuwbouwwerkzaamheden mogelijk vrij komt (Z - BG I, Z - BG II, Z - BG III,
Z - OG I en Z - OG II), is vrij toepasbaar, aangezien geen verontreinigingen zijn aangetroffen in
de boven- of ondergrond. Met andere woorden: op basis van de indicatieve toetsing in het
kader van het Besluit Bodemkwaliteit gelden er geen beperkingen ten aanzien van het
hergebruik van de grond ter plekke van de nieuwbouwlocatie.

Opgemerkt dient te worden dat voorliggend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de
transactie en de aanvraag van een omgevingsvergunning en dat de bemonstering derhalve niet
geheel voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit. De resultaten van dit bodemonderzoek kunnen
in het licht van het Besluit Bodemkwaliteit door het bevoegd gezag als ‘overig bewijsmateriaal’
worden geaccepteerd. Het is echter niet uitgesloten dat het bevoegd gezag bij grondafvoer eist
dat de grond nogmaals wordt bemonsterd en geanalyseerd volgens de richtlijnen van het
Besluit Bodemkwaliteit.


Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen
nieuwbouwplannen, aangezien de bodem ter plekke van de voorgenomen nieuwbouwlocatie
niet (vaste bodem) of slechts licht (grondwater) verontreinigd is.

De vastgestelde matige loodverontreiniging heeft mogelijk een (geringe) negatieve invloed op
de financiële waardering van het terrein. Nader onderzoek kan hierover meer zekerheid bieden.


Standaard slotopmerkingen
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek
is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende
wet- en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen en/of inspectiegaten verricht.

Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.

Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.
Kruse Milieu BV                           Project: 16011816                    Pagina 15 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>6            Literatuur

Informatie van de gemeente Enschede

www.enschede.nl/ondergrond

Verkennend bodemonderzoek, op 3 percelen gelegen aan het Transportcentrum te Enschede,
Tebodin, rapportnummer 333054 d.d. november 1995

Verkennend bodemonderzoek, ter plaatse van het Transportcentrum te Enschede, Tebodin,
documentnummer 3315001-24543 d.d. augustus 1998

NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen
grond”, NNI Delft, augustus 2015

NEN 5725, “Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend
en nader onderzoek”, NNI Delft, januari 2009

NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,
NNI Delft, januari 2009

NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek -
Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging", NNI Delft, juli 2010

NEN 5897, “Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat” NNI Delft, augustus 2015

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Ministerie van I&M

Topografische kaart, kaartblad 34 F. Topografische Dienst Emmen

Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft

Archief Kruse Milieu BV

www.overijssel.nl, bodem- en wateratlas

www.ahn.nl

www.topotijdreis.nl

www.dinoloket.nl




Kruse Milieu BV                           Project: 16011816               Pagina 16 van 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>                     Bijlage I
              Regionale ligging locatie
                   Kadastrale kaart
        Boorplan Tebodin (november 1995)
         Boorplan Tebodin (augustus 1998)
Boorplannen (noord en zuid) Kruse Milieu BV (april 2016)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>                               Transportcentrum 25
                                   te Enschede




                                                                 Topografische kaart
                Kruse Milieu BV                 Projectnummer: 16011816         Schaal: 1:25000
                                                         Bijlage: I              Kaartblad: 34 F
Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                        um
                                                                                                                                                                       se
                                                                                                                                                                   los
Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                  Uw referentie: pr8_A513




                                                                                                                                                                  Co
                                                                         Br
                                                                                                  623




                                                                            o
                                                                                                                  1620




                                                                           ei
                                                                            er
                                                                                                                1621




                                                                                dp
                                                                                   ad
                                                                                                          1562

                                                                                                                                     1758
                                                                                                                                                      1759


                                     1558


                                                                                                                                                                              84-86-88




    151


                                                                                                                                                       1791



                                                                           1559



                                                                                                                                                                                   1792




                                                                                                                                                                                    C
                                                                                                                                                                                         ol
                                                                                                                                                                                         os
                                                                                                                                                                                           se
                                                                                                                                                                                              u
                                                                                                                                                                                              m
                   180




                                             420A
                                                                                                                                                       25A
                                      167
                                     420

 1-P425

                                                                                                                                                                   1560
                                           292



                                                                                                                                                                                   1481
                                                                                                                                                     Tr




                  234                                                                                                          1680
                                                                                                                                                        a
                                                                                                                                                       ns
                                                                                                                                                         po




                        414
                                                                                                                                                            rtc




                                                                                                                                                                         28
                              291
                                                                                                                                                              en
                                                                                                                                                               tru
                                                                                                                                                                   m




                                                                                                          398

                          410A
                         290                                  396                                   400
                                                                                                       400A

                                    1-P424


                                                                                            397                                              1527
                                                                    0m      25 m                            125 m



             Deze kaart is noordgericht                                                 Schaal 1:2500
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                              Kadastrale gemeente                 LONNEKER
             Voorlopige kadastrale grens                                                Sectie                              T
             Administratieve kadastrale grens                                           Perceel                             1559
             Bebouwing
             Overige topografie                                                         Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 januari 2016                             De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                 eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Huuskes
Transportcentrum 25
7547 RT Enschede
Verkennend bodemonderzoek

NOORD




                                                                                                      gr
                                                                                                         on
                                                                                                           dw
                                                                                              167




                                                                                                             al
                                                   168                                                            166
                                           l
                                        dwa
                                      on
                                 gr




                                                                                                                                                               Tw
                                                                                                                                                                   en
                                                                                                165
                                                                                                                        145




                                                                                                                                                                     te
                                                                                                                                                                          ka
                                                             143
                                                                                                                                      160




                                                                                                                                                                             na
                                 169




                                                                                                                                                                                a   l
                   170
                                         asfalt
                                                             164                                                                161
                                                                                                    162                                                  159

                                       144




                                                                                                                                                                        gr
                                                                                                                                                                           on
                                                                                                                        142                 147




                                                                                                                                                                             dw
                                                            163 gl                                                                                         155
                                                                  ob




                                                                                                                                                                               al
                                                                     al
                                                                       e
                                                                                 lig 157
                                                                                    gi                                                                                       149
                                                                                      ng                   asfalt
                                               gr                                        ge
                                                 on                                                                                                            asfalt
                                                   dw                                      de
                                                     al         146                          m                            148                      158
                                                        (                                           pt
                                                            tra                                        e
                                                               je                                      be
                                                                 ct
                                                                      vm                            156 ek
                                                                                                                                                                              150
                                                                           l.                                                                                                              groen-
                                                                              sp
                                                                                oo                                                                                                         strook       asfalt
                                                                                  r   lijn
                                                                                          )                                   152                 154


                                                                                                                    globale ligging vml. spoorlijn
                                                                                                                                                           151
                                                                                                                    153                                                                                    groen-
                                                                                                                                                                                                           strook
                                                                                                                                                                                beton
                                                                                                                                      141

                                                                                                                                                         zie tekening ZUID




                                                                                                                                                                                            beton




                                                                                                                                                  opslagtank                                             beton



                                                                                                                                                                         0                                50

                                                                                                                                                                          Kruse Milieu BV
 = Onderzoekslocatie                                                                                                                                                      Huyerenseweg 33       Tel: 0546 - 639663
 = Boring tot 0.5 meter diepte                                                                                                                                            7678 SC Geesteren     Fax: 0546 - 639662
                                                                                                                                                                          www.krusegroep.nl
 = Inspectiegat 30x30x50 cm
                                                                                                                                                                          Veldwerker: JH        Tekenaar: JK
 = Boring tot 1.0 meter diepte
 = Boring tot 1.5/2.0 meter diepte                                                                                                                                        Projectcode       : 16011816
                                                                                                                                                                          Schaal            : 1:1000 (A3-formaat)
 = Peilbuis                                                                                                                                                               Datum             : April 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>   Huuskes
   Transportcentrum 25
   7547 RT Enschede
   Verkennend bodemonderzoek

   ZUID




                                            gr
                                               on
                                                 dw
                                                   al
                                   asfalt




                                                                                                         Tw
       zie tekening NOORD                                 groen-




                                                                                                            en




                                                                                                                                                       C
                                                          strook
                                                                          129




                                                                                                                                                        ol
                                                                                                              te
                                                        123




                                                                                                                                                             os
                                                                                                                    ka
                                                             St             asfalt




                                                                                                                                                               se
                                                                                                                         na
            globale ligging gedempte beek                       el
                                                                   co




                                                                                                                                                                  u
                                                                                                                            a
                                                                     np




                                                                                                                                                                     m
                                                                                                                             l
                                                                       la
                                                                 128 ten
                                                                                      127
                                            107                             groen-
                                                                            strook

                                                             108                        groen-
                                                                                        strook
gr




                                          106                                                                  130
   on
     dw
       al




                              beton
                                                                            111
       140
                                          110                         beton                          131Ste                  asfalt
                            109                                                                            lco
                                                                                                              np
                                                                                        112                     la
                                                                                                                  te
                                                                                                                    n
                                                                                                                          126
                                                                    101                                                                 132
                                                  113

                             139
                                                                                                         105

                                  braak                                                                                                133
                                                              114                     115
                                                                                                                                                           134
                                          124                       globale ligging vml. spoorlijn
                                                                                                                                                              puin-
                                                                                                    116                                                     granulaat
                                                                                                                             119
                                                                                104                                                                        trafohuisje
                                                              beton                                                                                                         135
                     opslagtank                                                                                          beton
                                                                                                                                      120
                                                                                                                                                     122                               opslag
                                                                          117                                103

                                                                                                                                      groen-         asfalt
                                                                                                                                      strook
                                                                    138                     118
                                                                                                                   121                         136

                                                                                                                             parkeerplaats
                                                                                                                     braak
                                                                            puin-
                                                                          granulaat               102
                                                                                                                   125
                                                                                                               t
                                                                                                           ulaa
                                                                                            137           n
                                                                                                       gra
                                                                                                                                                     Tra




                                                                                                    i n
                                                                                                  pu
                                                                                                                                                         ns
                                                                                                                                                            po
                                                                                                                                                               rtc
                                                                                                                                                                   en
                                                                                                                                                                     tru
                                                                                                                                                                        m




                                                                                                                                                        0                                   50
     = Onderzoekslocatie
     = Nieuw te bouwen bedrijfspand
                                                                                                                                                           Kruse Milieu BV
     = Voormalig bedrijfspand                                                                                                                              Huyerenseweg 33        Tel: 0546 - 639663
     = Boring tot 0.5 meter diepte                                                                                                                         7678 SC Geesteren      Fax: 0546 - 639662
                                                                                                                                                           www.krusegroep.nl
     = Inspectiegat 30x30x50 cm
                                                                                                                                                           Veldwerker: JH         Tekenaar: JK
     = Boring tot 1.0 meter diepte
     = Boring tot 1.5/2.0 meter diepte                                                                                                                     Projectcode      : 16011816
                                                                                                                                                           Schaal           : 1:1000 (A3-formaat)
     = Peilbuis                                                                                                                                            Datum            : April 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre> Bijlage II
Boorstaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Boring: 141                                                           Boring: 142
                              0     asfalt                                               0     asfalt
  0                                                                     0
                              7                                                          7

                                    uiterst puinhoudend, uiterst                               uiterst puinhoudend, uiterst
                                    zandhoudend, roodbruin,                                    zandhoudend, roodbruin,
                                    puingranulaat, geen asbest                                 puingranulaat, geen asbest

                              40                                                         40

                                    Zand, matig fijn, sporen roest,                            Zand, zeer fijn, zwak siltig,
 50                                 sporen teelaarde, sporen oer,      50           1          zwak humeus, donker grijsbruin
                                    licht geelbeige, geen asbest,
                                    ophoogzand                                           65
                  1
                                                                                               Zand, matig fijn, lichtgrijs


                                                                                    2

100                                                                   100
                                                                                         110

                                                                                               Zand, matig fijn, sporen leem,
                                                                                               licht geelbeige, geen asbest,
                  2                                                                            ophoogzand
                                                                                    3



150                                                                   150




                  3                                                                 4



                              200                                                        200
200                                                                   200
                                    Zand, matig fijn, sporen                                   Zand, matig fijn, lichtgrijs
                                    teelaarde, bruinbeige

                  4



                              250
250                                                                   250
                                    Zand, matig fijn, lichtgeel




                              300
300                                                                   300
                                    Zand, matig fijn, lichtbeige                         310

                                                                                         320
                                                                                               Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                               zwak humeus, matig
                                                                                               plantenhoudend, bruinzwart
                                                                                               Zand, uiterst fijn, sterk siltig,
                                                                                               sporen wortels, bruingrijs
                                                                                         350
350                                                                   350
                                                                                               Zand, zeer fijn, lichtgrijs




                                                                                         390

                              400
400




      Projectcode: 16011816                   Opdrachtgever: Huuskes                    Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Boring: 143                                                             Boring: 144
                              0     asfalt                                                 0     asfalt
  0                                                                       0
                              7                                                            7

                                    uiterst puinhoudend, uiterst                                 uiterst puinhoudend, sterk
                                    zandhoudend, roodbruin,                                      zandhoudend, grijsbruin, geen
                                    puingranulaat, geen asbest                                   asbest, puingranulaat
                              35
                                                                                           40
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                  1                                                                              Zand, matig fijn, sporen
                              50    zwak humeus, sporen oer, licht
 50                                 geelbruin                            50                      teelaarde, licht bruingrijs,
                                                                                      1          ophoogzand, geen asbest
                                    Zand, matig fijn, sporen leem,
                                    licht geelbeige, geen asbest,                          70
                                    ophoogzand
                  2                                                                              Zand, matig fijn, sporen roest,
                                                                                                 licht geelbeige
                                                                                      2


100                                                                     100




                  3                                                                   3



                                                                                           150
150                                                                     150
                                                                                                 Zand, matig fijn, sporen roest,
                                                                                                 licht geelgrijs
                              170

                                    Leem, zwak zandig, sporen                         4
                                    roest, donker geelgrijs
                  4

                                                                                           200
200                                                                     200




250




                              280

                                    Zand, matig fijn, lichtgrijs

                              300
300
                              310
                                    Zand, uiterst fijn, sterk siltig,
                                    matig humeus, matig
                                    plantenhoudend, bruinzwart
                                    Zand, uiterst fijn, sterk siltig,
                                    lichtbruin


                              350
350
                                    Zand, zeer fijn, matig siltig,
                                    sterk roesthoudend, sporen oer,
                              370   licht roodgeel
                                    Zand, matig fijn, sporen
                                    planten, bruingrijs
                              390




      Projectcode: 16011816                    Opdrachtgever: Huuskes                     Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Boring: 145                                                              Boring: 146
                              0     asfalt                                                  0     groenstrook
  0                                                                        0
                              7                                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    uiterst puinhoudend, sterk                                    zwak humeus, sterk grindig,
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                                 uiterst keien, matig
                                    asbest, grof puingranulaat                                    wortelhoudend, matig
                                                                                       1
                                                                                                  plastichoudend, bruinzwart,
                              37                                                                  geen asbest
                                    Zand, matig fijn, sporen
 50               1                 teelaarde, licht bruinbeige,          50
                                                                                            50
                                    geroerd, geen asbest                                          Zand, matig grof, sporen
                              60
                                                                                                  wortels, sporen teelaarde, licht
                                    Zand, matig fijn, lichtgrijs,                                 bruinbeige
                                    ophoogzand
                                                                                       2
                  2


                              100                                                           100
100                                                                      100
                                    Zand, matig grof, licht                                       Zand, matig fijn, sporen roest,
                                    groengrijs, ophoogzand                                        licht geelbeige

                  3                                                                    3



                                                                                            150
150                                                                      150
                              160
                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                  zwak humeus, sporen oer,
                                    Zand, matig fijn, sporen roest,                    4          sporen wortels, donker roodbruin
                                    licht geelbeige
                                                                                            180
                  4
                                                                                                  Zand, matig fijn, sporen roest,
                                                                                       5          licht geelbeige
                              200                                                           200
200                                                                      200



Boring: 147                                                              Boring: 148
                              0     asfalt                                                  0     asfalt
  0                                                                        0
                              7                                                             7

                                    uiterst puinhoudend, sterk                                    uiterst puinhoudend, sterk
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                                 zandhoudend, grijsbruin, geen
                                    asbest, grof puingranulaat                                    asbest, puingranulaat
                                                                                            35
                              37

                                    Zand, matig grof, lichtbeige,                                 Zand, matig fijn, zwak siltig,
                  1                                                                    1          matig teelaardehoudend,
 50
                              50    geen asbest, ophoogzand               50                55    bruinbeige, geen asbest, geroerd
                  2           60    Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                    zwak humeus, donkerbruin,                                     Zand, zeer fijn, sporen
                                                                                       2          teelaarde, licht bruingrijs,
                                    geen asbest
                                                                                            75    ophoogzand
                                    Zand, matig fijn, licht groengrijs
                  3                                                                               Zand, matig fijn, lichtgrijs


100                                                                      100




                  4                                                                    3



                                                                                            150
150                                                                      150
                                                                                                  Zand, zeer fijn, matig
                                                                                                  leemhoudend, geelgrijs, geroerd

                  5                                                                    4



                              200                                                           200
200                                                                      200




      Projectcode: 16011816                    Opdrachtgever: Huuskes                      Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Boring: 149                                                              Boring: 150
                              0     groenstrook                                             0    asfalt
  0                                                                      0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                          7
                                    zwak humeus, sterk grindig,                                  uiterst puinhoudend, sterk
                  1                 bruinzwart, geen asbest                                      zandhoudend, grijsbruin, geen
                                                                                                 asbest, grof puingranulaat
                              30

                                    Zand, matig fijn, sporen                                40
                                    teelaarde, sporen wortels, licht
                  2                 bruinbeige, geen asbest                                      Zand, matig fijn, licht groengrijs
 50                                                                      50
                              60

                                    Zand, matig fijn, licht geelbeige                  1



                  3                                                                         90


100




                              150
150
                                    Zand, zeer fijn, lichtgrijs


                  4



                              200
200



Boring: 151                                                              Boring: 152
                              0     asfalt                                                  0    asfalt
  0                                                                      0
                              7                                                             7

                                    uiterst puinhoudend, sterk                                   uiterst puinhoudend, sterk
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                                zandhoudend, roodbruin, geen
                                    asbest, puingranulaat                                        asbest, puingranulaat
                                                                                            35
                              40
                                                                                                 Zand, matig grof, wit, geen
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                               asbest, ophoogzand
                                                                                       1
 50               1                 sporen leem, lichtbruin, geen        50
                              60    asbest, geroerd                                         60

                              70
                                    Zand, matig grof, lichtbeige,                                Zand, matig fijn, sporen
                                    ophoogzand                                                   teelaarde, sporen roest, licht
                                                                                       2         geelbeige, ophoogzand

                                                                                            90




Boring: 153                                                              Boring: 154
  0
                              0     groenstrook                          0
                                                                                            0    asfalt
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                          7
                                    zwak humeus, sterk grindig,                                  uiterst puinhoudend, sterk
                                    uiterst keien, matig                                         zandhoudend, roodbruin, geen
                                    wortelhoudend, matig                                         asbest, puingranulaat
                  1
                                    plastichoudend, bruinzwart,
                                    geen asbest
                                                                                            40

                              50
                                                                                                 Zand, matig fijn, sporen
 50                                                                      50            1         teelaarde, licht bruinbeige, geen
                              60
                                    Zand, matig grof, sporen                                60   asbest, ophoogzand
                                    wortels, sporen teelaarde, licht
                                    bruinbeige                                                   Zand, uiterst fijn, sterk siltig,
                                                                                                 sporen teelaarde, sporen roest,
                                                                                                 bruingrijs, ophoogzand

                                                                                            90




Boring: 155                                                              Boring: 156
  0
                              0     asfalt                               0
                                                                                            0    asfalt
                              7                                                             7

                                    uiterst puinhoudend, sterk                                   uiterst puinhoudend, sterk
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                                zandhoudend, roodbruin, geen
                                    asbest, grof puingranulaat                                   asbest, puingranulaat

                              37                                                            35

                                    Zand, matig grof, lichtbeige,                                Zand, matig grof, sporen
                  1                                                                              teelaarde, wit, geen asbest,
                              50    geen asbest, ophoogzand
 50                                                                      50            1         ophoogzand
                  2           60    Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                    zwak humeus, donkerbruin,                               65
                                    geen asbest                                        2    70
                                                                                                 Zand, matig fijn, matig
                              80    Zand, matig fijn, licht groengrijs                           teelaardehoudend, bruingrijs,
                                                                                                 ophoogzand
                                                                                            90
                                                                                                 Zand, matig fijn, sporen roest,
                                                                                                 licht geelbeige

      Projectcode: 16011816                    Opdrachtgever: Huuskes                      Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Boring: 157                                                            Boring: 158
                              0     asfalt                                                0    asfalt
  0                                                                    0
                              7                                                           7

                                    uiterst puinhoudend, sterk                                 uiterst puinhoudend, sterk
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                              zandhoudend, grijsbruin, geen
                                    asbest, puingranulaat                                      asbest, grof puingranulaat
                                                                                          35
                              38
                                                                                               Zand, matig grof, sporen
                                    Zand, matig fijn, licht                                    teelaarde, licht bruinbeige, geen
 50                                 groenbeige, ophoogzand, geen       50            1         asbest, ophoogzand
                                    asbest
                  1
                                                                                          65



                              80
                                                                                     2    80
                                                                                          85
                                    Leem, sterk zandig, lichtgroen
                                                                                               Zand, matig fijn, licht groengrijs
                              100                                                              Zand, zeer fijn, matig siltig,
100
                                                                                               sporen teelaarde, donker
                                                                                               bruingrijs, geen asbest

Boring: 159                                                            Boring: 160
                              0     groenstrook                                           0    asfalt
  0                                                                    0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                        7
                                    zwak humeus, sterk grindig,                                uiterst puinhoudend, sterk
                                    bruinzwart, geen asbest                                    zandhoudend, grijsbruin, geen
                  1
                                                                                               asbest, grof puingranulaat
                                                                                          33
                              40                                                               Zand, matig fijn, lichtbeige,
                                    Zand, matig fijn, sporen                                   ophoogzand, geen asbest
                              50                                                     1
 50                                 teelaarde, sporen wortels, licht   50
                                    bruingrijs, geen asbest                               60

                                                                                     2    70
                                                                                               Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                          75   zwak humeus, donkerbruin,
                                                                                               geroerd, geen asbest
                                                                                               Zand, matig fijn, sporen oer,
                                                                                               licht roodgeel, ophoogzand
Boring: 161                                                            Boring: 162
  0
                              0     asfalt                             0
                                                                                          0    asfalt
                              7                                                           7

                                    uiterst puinhoudend, sterk                                 uiterst puinhoudend, sterk
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                              zandhoudend, grijsbruin, geen
                                    asbest, grof puingranulaat                                 asbest, grof puingranulaat
                                                                                          33
                              38
                                                                                               Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                             zwak humeus, donker
                  1                 zwak humeus, donkerbruin,                        1
 50                           55                                       50                      grijsbruin, geen asbest
                                    geen asbest                                           60

                  2                 Zand, matig fijn, lichtgrijs                               Zand, matig fijn, lichtgrijs
                              75                                                          75




Boring: 163                                                            Boring: 164
                              0     asfalt                                                0    asfalt
  0                                                                    0
                              7                                                           7

                                    uiterst puinhoudend, sterk                                 uiterst puinhoudend, sterk
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                              zandhoudend, grijsbruin, geen
                                    asbest, puingranulaat                                      asbest, puingranulaat

                              37
                                                                                          40
                                    Zand, matig fijn, lichtgroen,
                  1                                                                            Zand, matig fijn, sporen
 50
                                    ophoogzand, geen asbest            50                      teelaarde, bruingrijs,
                              57                                                     1         ophoogzand, geen asbest
                  2                 Zand, matig fijn, sporen
                              70    teelaarde, licht bruinbeige                           70
                              75                                                          75
                                    Zand, matig fijn, lichtbeige,                              Zand, matig fijn, lichtgrijs
                                    geroerd                                                    Zand, matig fijn, lichtbeige,
                                                                                          90
                                                                                               geroerd



Boring: 165                                                            Boring: 166
  0
                              0     asfalt                             0
                                                                                          0    groenstrook
                              7                                                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    uiterst puinhoudend, sterk                                 zwak humeus, sterk grindig,
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                              sporen wortels, donker
                                                                                     1         grijsbruin, geen asbest
                                    asbest, grof puingranulaat
                              30

                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                        40
                  1                 zwak humeus, donker
                                    grijsbruin, geroerd, geen asbest                      50
                                                                                               Zand, matig fijn, sporen
 50                           55                                       50                      teelaarde, sporen wortels, licht
                                                                                               bruingrijs, geen asbest
                                    Zand, matig fijn, lichtgrijs,
                              70    ophoogzand




      Projectcode: 16011816                    Opdrachtgever: Huuskes                    Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Boring: 167                                                              Boring: 168
                              0     asfalt                                                  0    groenstrook
  0                                                                      0
                              7                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    uiterst puinhoudend, sterk                                   zwak humeus, zwak grindig,
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                      1         sporen wortels, matig keien,
                                    asbest, grof puingranulaat                                   donkerbruin, geen asbest
                              35                                                            35

                                    Zand, matig fijn, sporen                                     Zand, matig fijn, sporen
                                    teelaarde, bruingrijs, geroerd,                         50   teelaarde, sporen wortels, licht
 50               1                 geen asbest                          50                      bruinbeige, geen asbest

                              70

                                    Zand, matig fijn, lichtbeige,
                                    ophoogzand


                              100
100



Boring: 169                                                              Boring: 170
                              0     asfalt                                                  0    groenstrook
  0                                                                      0
                              7                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    uiterst puinhoudend, sterk                                   zwak humeus, sporen wortels,
                                    zandhoudend, grijsbruin, geen                                sporen keien, sporen leem,
                                                                                       1         sporen plastic, donkerbruin,
                                    asbest, puingranulaat
                              30                                                                 geen asbest
                                    Zand, matig fijn, licht geelbeige,                      40
                                    ophoogzand, geen asbest
                                                                                            50
                                                                                                 Zand, matig fijn, sporen roest,
 50                                                                      50                      licht geelbeige, geen asbest
                  1



                              80

                              90
                                    Zand, matig fijn, lichtgrijs




      Projectcode: 16011816                    Opdrachtgever: Huuskes                      Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Boring: 101                                                           Boring: 102
                              0     beton                                                0     beton
  0                                                                     0

                              15                                                         14

                                    Zand, matig grof, lichtbeige,                              Zand, matig fijn, licht
                                    ophoogzand, geen asbest                                    groenbeige, ophoogzand
                                                                                    1
                  1

 50                                                                    50
                              60

                                    Zand, zeer fijn, lichtgroen
                                                                                    2

                  2


100                                                                   100




                              130
                                                                                    3

                                    Zand, zeer fijn, sporen
                                    teelaarde, bruingrijs
                  3                                                                      150
150                                                                   150
                              160
                                                                                               Zand, matig fijn, lichtgeel
                                    Zand, matig fijn, sporen leem,
                                    licht groengrijs
                                                                                    4
                  4


                              200                                                        200
200                                                                   200
                                    Zand, matig fijn, lichtgrijs                               Zand, matig fijn, lichtgrijs




                                                                                         240

                                                                                               Zand, zeer fijn, matig siltig,
250                                                                   250                      lichtbruin




                                                                                         300
300                                                                   300
                              310                                                        310
                                                                                               Zand, matig fijn, lichtgrijs

                              320
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig,                              Veen, donkerbruin
                                    zwak humeus, bruinzwart                              325

                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig,                              Zand, matig fijn, zwak
                                    sporen teelaarde, bruinbeige                               veenhoudend, matig
                                                                                               teelaardehoudend, bruingrijs
                                                                                         350
350                                                                   350
                                                                                               Zand, matig fijn, lichtbeige

                              370

                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                    lichtbeige


                                                                                         400
400                                                                   400
                                                                                               Zand, matig fijn, lichtgrijs

                              420

                                    Zand, matig fijn, lichtgrijs



                              450
450                                                                   450
                                                                                         460

                                                                                               Zand, zeer fijn, matig siltig,
                                                                                               zwak veenhoudend, bruingrijs
                                                                                         480




      Projectcode: 16011816                    Opdrachtgever: Huuskes                   Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Boring: 103                                                             Boring: 104
                              0     beton                                                  0     beton
  0                                                                       0

                              14                                                           14

                                    Zand, zeer fijn, lichtbeige,                                 Zand, zeer fijn, licht beigegroen,
                                    ophoogzand                                                   ophoogzand, geen asbest
                  1
                                                                                      1

 50                                                                      50




                  2                                                                        80

                                                                                                 Zand, zeer fijn, sporen roest,
                                                                                      2          donker geelgroen
                              100                                                          100
100                                                                     100
                                    Zand, zeer fijn, lichtgroen                                  Zand, matig fijn, lichtgeel

                  3
                                                                                      3

                              140

                                    Zand, matig fijn, lichtbeige
150                                                                     150




                  4                                                                   4



                              200                                                          200
200                                                                     200



Boring: 105                                                             Boring: 106
                              0     beton                                                  0     beton
  0                                                                       0

                              15                                                           15

                                    Zand, matig fijn, lichtbeige,                                Zand, matig grof, zwak grindig,
                                    geen asbest, ophoogzand                                      licht groengrijs, geen asbest,
                                                                                      1          ophoogzand
                  1
                                                                                           50
 50                                                                      50
                                                                                                 Zand, matig fijn, sporen keien,
                                                                                                 lichtgroen, geen asbest,
                                                                                                 ophoogzand

                              80
                                                                                      2

                                    Zand, zeer fijn, sporen leem,
                                    groen
100               2                                                     100
                                                                                           110

                                                                                                 Zand, matig fijn, lichtgrijs,
                              125                                                                ophoogzand
                                    Zand, matig fijn, lichtgrijs
                                                                                      3


150               3                                                     150
                                                                                           160

                                                                                                 Leem, matig zandig, sporen
                                                                                                 roest, geelgrijs
                              180
                                                                                      4
                                    Leem, matig zandig, zwak
                  4                 humeus, donker grijsbruin
                              200                                                          200
200                                                                     200



Boring: 107                                                             Boring: 108
                              0     beton                                                  0     beton
  0                                                                       0

                              15                                                           15

                                    Zand, zeer fijn, licht beigegroen                            Zand, matig fijn, matig
                                                                                                 leemhoudend, licht grijsbeige,
                                                                                      1          geen asbest, ophoogzand
                  1
                                                                                           50
 50                                                                      50
                                                                                                 Zand, zeer fijn, lichtgroen

                              70                                                           70




      Projectcode: 16011816                    Opdrachtgever: Huuskes                     Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Boring: 109                                                            Boring: 110
                             0    beton                                                   0    beton
0                                                                      0

                             15                                                           15

                                  Zand, matig fijn, sporen leem,                               Zand, matig fijn, zwak grindig,
                                  licht groenbeige, geen asbest,                               lichtgroen, geen asbest,
                                  ophoogzand                                                   ophoogzand
                 1                                                                   1

50                                                                     50


                             70                                                           70




Boring: 111                                                            Boring: 112
0
                             0    beton                                0
                                                                                          0    beton

                             15                                                           15

                                  Zand, matig grof, zwak grindig,                              Zand, matig grof, zwak grindig,
                                  matig teelaardehoudend,                                      lichtbeige, geen asbest,
                 1                sporen baksteen, sporen leem,                                ophoogzand
                                  licht bruinbeige, geen asbest,
                                                                                     1
                                  ophoogzand, geroerd
                             50
50                                                                     50
                                  Zand, zeer fijn, sporen leem,
                 2                lichtgroen
                             70                                                           70




Boring: 113                                                            Boring: 114
                             0    beton                                                   0    beton
0                                                                      0

                             15                                                           14

                                  Zand, matig grof, zwak grindig,                              Zand, matig grof, lichtbeige,
                                  lichtbeige, geen asbest,                                     geen asbest, ophoogzand
                                  ophoogzand
                 1                                                                   1

50                                                                     50


                             70                                                           70




Boring: 115                                                            Boring: 116
0
                             0    beton                                0
                                                                                          0    beton

                             14                                                           14

                                  Zand, matig fijn, licht                                      Zand, matig fijn, licht
                                  groenbeige, geen asbest,                                     groenbeige, geen asbest,
                                  ophoogzand                                                   ophoogzand
                 1                                                                   1

50                                                                     50


                             70                                                           70




Boring: 117                                                            Boring: 118
                             0    beton                                                   0    beton
0                                                                      0

                             14                                                           14

                                  Zand, zeer fijn, licht groenbruin,                           Zand, zeer fijn, lichtbeige,
                                  ophoogzand, geen asbest                            1         ophoogzand

                                                                                          40
                 1
                                                                                               Zand, zeer fijn, licht grijsgroen
50                                                                     50


                             70                                                           70




     Projectcode: 16011816                  Opdrachtgever: Huuskes                       Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Boring: 119                                                           Boring: 120
                             0    beton                                                  0     beton
0                                                                       0

                             14                                                          14

                                  Zand, matig fijn, lichtbeige                                 Zand, zeer fijn, licht beigegroen

                 1
                                                                                    1
                             50
50                                                                     50
                             60
                                  Zand, zeer fijn, sporen
                                  teelaarde, licht bruingroen
                             70                                                          70
                                  Zand, zeer fijn, lichtgroen



Boring: 121                                                           Boring: 122
0
                             0    beton                                 0
                                                                                         0     groenstrook
                                                                                               uiterst puinhoudend, uiterst
                             14                                                                zandhoudend, matig
                                                                                               wortelhoudend, bruinrood,
                                  Zand, zeer fijn, licht beigegroen
                                                                                         25    puingranulaat, geen asbest
                                                                                               Zand, matig fijn, lichtbeige
                 1

50                                                                     50           1


                             70




                                                                                         90

                                                                                               Zand, matig fijn, sporen
                                                                      100                      teelaarde, licht bruingroen


                                                                                    2


                                                                                         140

                                                                                               Zand, matig fijn, lichtgrijs
                                                                      150




                                                                                    3




                                                                      200




                                                                                         250
                                                                      250
                                                                                               Zand, matig fijn, licht geelbeige




                                                                                         300
                                                                      300
                                                                                               Zand, zeer fijn, matig siltig,
                                                                                               matig teelaardehoudend,
                                                                                               sporen planten, donker
                                                                                               bruingroen




                                                                      350




                                                                                         400
                                                                      400
                                                                                               Zand, matig fijn, lichtgrijs




                                                                                         450
                                                                      450




     Projectcode: 16011816                  Opdrachtgever: Huuskes                      Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Boring: 123                                                           Boring: 124
                              0     groenstrook                                          0     groenstrook
  0                                                                     0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    zwak humeus, sporen wortels,                               zwak humeus, zwak grindig,
                  1                 donkerbruin, geen asbest                                   sporen wortels, sporen
                                                                                               baksteen, donkerbruin, geen
                                                                                    1
                              30                                                               asbest
                                    Zand, matig fijn, zwak grindig,
                                    lichtbeige, geen asbest
 50                                                                    50
                  2



                              80
                                                                                    2

                                    Zand, matig fijn, donkergrijs

                                                                                         100
100               3                                                   100
                                                                                               Zand, matig fijn, lichtbeige,
                                                                                               ophoogzand
                              120
                                                                                    3
                                    Zand, matig fijn, lichtgrijs

                                                                                         140

                                                                                               Zand, zeer fijn, sporen
150                                                                   150           4          teelaarde, licht bruinbeige
                                                                                         160

                                                                                               Zand, zeer fijn, lichtbeige

                  4
                                                                                    5


                              200                                                        200
200                                                                   200
                                    Zand, matig fijn, sporen roest,
                                    sporen leem, licht geelbeige




250




                              290

                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig,
300                                 zwak humeus, donkerbruin
                              310

                                    Zand, matig fijn, sporen
                                    teelaarde, licht bruinbeige


                              340

                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
350                                 licht roodgeel




400


                              420

                                    Zand, matig fijn, lichtgrijs



                              450
450




      Projectcode: 16011816                    Opdrachtgever: Huuskes                   Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Boring: 125                                                           Boring: 126
                              0     groenstrook                                          0     stelcon
  0                                                                     0
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                    zwak humeus, sporen wortels,                         14
                                    donkerbruin, geen asbest                                   Zand, matig grof, lichtbeige,
                                                                                    1
                                                                                         25
                  1                                                                            ophoogzand
                                                                                               uiterst puinhoudend, uiterst
                                                                                               zandhoudend, roodbruin,
                                                                                         50
                                                                                               puingranulaat, geen asbest
 50                                                                    50
                              60
                                                                                               Zand, matig fijn, matig
                                                                                               leemhoudend, licht bruingrijs
                                    Zand, matig fijn, lichtbeige
                                                                                    2

                  2

                                                                                         100
100                                                                   100
                                                                                               Zand, matig fijn, lichtgrijs
                                                                                    3

                                                                                         130

                                                                                               Zand, matig fijn, sporen leem,
                                                                                               sporen teelaarde, licht bruingrijs
150                                                                   150           4
                  3

                                                                                         170

                              180
                                                                                               Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                               zwak humeus, donker geelbruin
                                    Zand, matig grof, sporen leem,                  5
                  4                 lichtgeel
                              200                                                        200
200                                                                   200



Boring: 127                                                           Boring: 128
                              0     groenstrook                                          0     klinker
  0                                                                     0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                       10
                                    zwak humeus, zwak grindig,
                                    sporen wortels, donkerbruin,                    1    20
                                                                                               Zand, matig grof, lichtgrijs,
                                    geen asbest                                                ophoogzand
                  1
                                                                                               uiterst puinhoudend, uiterst
                                                                                               zandhoudend, roodbruin,
                                                                                               puingranulaat, geen asbest
                              50
 50                                                                    50
                                                                                         60

                                                                                               Zand, matig fijn, sporen leem,
                                                                                               lichtbeige
                                                                                    2


                                                                                         100
                                                                      100



Boring: 129                                                           Boring: 130
                              0     asfalt                                               0     asfalt
  0                                                                     0
                              12                                                         12

                                    uiterst puinhoudend, uiterst                               uiterst puinhoudend, uiterst
                                    zandhoudend, roodbeige,                                    zandhoudend, roodbeige,
                                    puingranulaat, geen asbest                                 puingranulaat, geen asbest
                                                                                         35
                              40
                                                                                               Zand, matig grof, zwak grindig,
                                    Zand, matig grof, zwak grindig,                            sporen leem, licht geelgrijs
 50                                 sporen leem, lichtgrijs            50

                                                                                    1
                  1


                                                                                         85
                              90

                              100
                                    Zand, matig fijn, sporen oer,
100                                 licht roodbeige




      Projectcode: 16011816                   Opdrachtgever: Huuskes                    Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Boring: 131                                                           Boring: 132
                              0     klinker                                              0     klinker
  0                                                                     0
                              10                                                         10

                  1           20
                                    Zand, matig grof, lichtbeige,                   1    20
                                                                                               Zand, matig grof, lichtbeige,
                                    ophoogzand                                                 ophoogzand
                                    uiterst puinhoudend, uiterst                               uiterst puinhoudend, uiterst
                                    zandhoudend, roodbruin,                                    zandhoudend, roodbruin,
                                    puingranulaat, geen asbest                                 puingranulaat, geen asbest
 50                                                                    50

                                                                                         63
                              65

                                    Zand, matig fijn, lichtbeige                               Zand, matig fijn, lichtgeel

                  2                                                                 2


                              100                                                        100
100                                                                   100



Boring: 133                                                           Boring: 134
                              0     klinker                                              0     groenstrook
  0                                                                     0
                              10
                                                                                               sterk puinhoudend, sterk
                  1           15                                                               asfalthoudend, sporen grind,
                                    Zand, matig grof, lichtbeige,                              uiterst zandhoudend, bruinbeige
                                    ophoogzand                                      1
                                    uiterst puinhoudend, uiterst
                                    zandhoudend, roodbruin,                              40
                              45    puingranulaat, geen asbest
                                                                                               Zand, matig fijn, sporen
 50                                 Zand, matig fijn, lichtbeige       50                      teelaarde, licht bruinbeige

                  2
                                                                                    2

                              80




                                                                                         100
                                                                      100



Boring: 135                                                           Boring: 136
  0
                              0     asfalt                              0
                                                                                         0     asfalt

                              11                                                         11

                                    uiterst puinhoudend, uiterst                               uiterst puinhoudend, uiterst
                                    zandhoudend, roodbeige,                                    zandhoudend, roodbeige,
                              27                                                         27
                                    puingranulaat, geen asbest                                 puingranulaat, geen asbest
                                    Zand, matig fijn, zwak grindig,                            Zand, matig fijn, zwak grindig,
                                    sporen leem, licht groengrijs                              sporen leem, licht groengrijs
 50               1                                                    50           1



                              77                                                         77




Boring: 137                                                           Boring: 138
                              0     groenstrook                                          0     groenstrook
  0                                                                     0
                                    uiterst puinhoudend, uiterst                               Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    zandhoudend, roodbruin, geen                               zwak humeus, sporen wortels,
                                    asbest, puingranulaat                                      sporen baksteen, donkerbruin,
                                                                                               geen asbest
                                                                                    1



                              50                                                         50
 50                                                                    50
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                    zwak humeus, sporen leem,
                  1                 donker beigebruin

                              80

                                    Zand, matig fijn, lichtgeel

                              100
100



Boring: 139                                                           Boring: 140
  0
                              0     groenstrook                         0
                                                                                         0     groenstrook
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    zwak humeus, zwak grindig,                                 zwak humeus, zwak grindig,
                                    sporen wortels, donker                                     sporen wortels, sterk
                                    beigebruin, geen asbest                                    puinhoudend, donkerbruin,
                  1                                                                 1
                                                                                               geen asbest, geroerd met
                                                                                               puingranulaat

                              50                                                         50
 50                                                                    50




      Projectcode: 16011816                   Opdrachtgever: Huuskes                    Lokatie: Transportcentrum 25 - Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                    klei                               geur
                 Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                   zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                   sterke geur
                                                                                   uiterste geur
                 Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                            olie
                 Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                   geen olie-water reactie
                                                                                   zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                   sterke olie-water reactie

                                                     Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
zand
                                                                                   >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                   >1
                                                                                   >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                   >100
                                         leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                         overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                     zwak humeus

veen
                 Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                   bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                   grondwaterstand
                                                                                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                 slib
                 Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                 water
                 Veen, sterk zandig                  sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand


        bentoniet afdichting




        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                    Bijlage III
Analyserapporten en toetsingstabellen vaste bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>     Kruse Milieu BV
     T.a.v. Kienstra
     Huyerenseweg 33
     7678 SC GEESTEREN




     Analysecertificaat
     Datum: 23-Mar-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016031667/1
     Uw project/verslagnummer                        16011816
     Uw projectnaam                                  Transportcentrum 25 - Enschede
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            17-Mar-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016031667/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                17-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           23-Mar-2016/17:52
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    1/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4            5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd         Uitgevoerd         Uitgevoerd          Uitgevoerd           Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                     % (m/m)              90.7              92.8               94.5               89.9              88.4
S    Organische stof                                            % (m/m) ds               <0.7              <0.7               <0.7               <0.7              <0.7
Q    Gloeirest                                                  % (m/m) ds               99.3              99.6               99.4               99.4              99.3
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                               % (m/m) ds                4.1                2.2                3.1                3.3               3.9

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                  mg/kg ds               <20                <20                <20                <20               <20
S    Cadmium (Cd)                                                 mg/kg ds           <0.20               <0.20               <0.20              <0.20             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                  mg/kg ds               <3.0              <3.0               <3.0                 3.1               3.9
S    Koper (Cu)                                                   mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0               <5.0                5.3
S    Kwik (Hg)                                                    mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                               mg/kg ds               <1.5              <1.5               <1.5               <1.5              <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                5.2              <4.0               <4.0                 5.7               7.3
S    Lood (Pb)                                                    mg/kg ds               <10                <10                <10                <10               <10
S    Zink (Zn)                                                    mg/kg ds               <20                <20                <20                <20               <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds               <3.0              <3.0               <3.0               <3.0              <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0               <5.0              <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0               <5.0              <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds               <11                <11                <11                <11               <11
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds               <5.0                6.6                5.0              <5.0                6.8
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds               <6.0              <6.0               <6.0               <6.0              <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds               <35                <35                <35                <35               <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010             <0.0010
S    PCB 52                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010             <0.0010
S    PCB 101                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010             <0.0010
S    PCB 118                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername               Monster nr.
1    Z - BG I                                                                                                                   15-Mar-2016                       8949227
2    Z - BG II                                                                                                                  15-Mar-2016                       8949228
3    Z - BG III                                                                                                                 15-Mar-2016                       8949229
4    Z - OG I                                                                                                                   15-Mar-2016                       8949230
5    Z - OG II                                                                                                                  15-Mar-2016                       8949231
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                 TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016031667/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                17-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           23-Mar-2016/17:52
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4               5

S    PCB 138                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010                <0.0010
S    PCB 153                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010                <0.0010
S    PCB 180                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010                <0.0010
                                                                                                 1)                  1)                1)                     1)              1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                     mg/kg ds          0.0049              0.0049             0.0049             0.0049                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Fenanthreen                                                  mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Anthraceen                                                   mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Fluorantheen                                                 mg/kg ds          <0.050              <0.050               0.057            <0.050                <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                           mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Chryseen                                                     mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                         mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                               mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                           mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                         mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
                                                                                                 1)                  1)                                       1)              1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                   mg/kg ds               0.35              0.35               0.37               0.35                 0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername                  Monster nr.
1    Z - BG I                                                                                                                   15-Mar-2016                          8949227
2    Z - BG II                                                                                                                  15-Mar-2016                          8949228
3    Z - BG III                                                                                                                 15-Mar-2016                          8949229
4    Z - OG I                                                                                                                   15-Mar-2016                         8949230
5    Z - OG II                                                                                                                  15-Mar-2016                          8949231
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                           Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                                     Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                                  VA
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                   TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                  RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016031667/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8949227            102              1                                         14          50         0532946440           Z - BG I
       8949227            117              1                                         14          64         0532946240
       8949227            119              1                                         14          50         0532946438
       8949227            120              1                                         14          64         0532946436
       8949227            121              1                                         14          64         0532946437
       8949227            103              1                                         14          50         0532946448
       8949227            118              1                                         14          40         0532946439

       8949228            114              1                                         14          64         0532756674           Z - BG II
       8949228            101              1                                         15          60         0532756671
       8949228            113              1                                         15          65         0532756675
       8949228            116              1                                         14          64         0532946249
       8949228            115              1                                         14          64         0532946251
       8949228            104              1                                         14          64         0532946242
       8949228            105              1                                         15          65         0532946252

       8949229            107              1                                         15          65         0532946497           Z - BG III
       8949229            108              1                                         15          50         0532948015
       8949229            106              1                                         15          50         0532948014
       8949229            110              1                                         15          65         0532948012
       8949229            109              1                                         15          65         0532948017
       8949229            111              1                                         15          50         0532948018
       8949229            112              1                                         15          65         0532948021

       8949230            103              2                                         50          100        0532946434           Z - OG I
       8949230            104              2                                         80          100        0532946246
       8949230            102              2                                         50          100        0532946444
       8949230            104              3                                         100         150        0532946250
       8949230            103              3                                         100         140        0532946446
       8949230            102              3                                         100         150        0532946535
       8949230            104              4                                         150         200        0532946414
       8949230            102              4                                         150         200        0532946443

       8949231            101              2                                         60          110        0532756679           Z - OG II
       8949231            105              2                                         80          125        0532946248
       8949231            106              2                                         50          100        0532948011
       8949231            101              3                                         130         160        0532756680
       8949231            105              3                                         125         175        0532946241
       8949231            106              3                                         110         160        0532948019
       8949231            101              4                                         160         200        0532756681




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016031667/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016031667/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Organische stof (gloeirest)                           W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Lutum (fractie < 2 µm)                                W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10 VROM)                                         W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 16011816
Projectnaam                                                   Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                             15-03-2016
Monsternemer                                                  Jan Hartman
Certificaatnummer                                             2016031667
Startdatum                                                    17-03-2016
Rapportagedatum                                               23-03-2016

Analyse                                                       Eenheid                1               GSSD           Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                4,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     90,7
Organische stof                                % (m/m) ds                                  <0,7         0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  99,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   4,1             4,100
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                     <20          42,97                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   <0,20         0,2335         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                    <3,0          6,004         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                    <5,0          6,752         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0486         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                    <1,5          1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      5,2         12,91         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                     <10          10,61         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                     <20          30,02         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                     <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                    <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                     <35             122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                0,0049           0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                    0,35         0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      8949227          Z - BG I


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 16011816
Projectnaam                                                   Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                             15-03-2016
Monsternemer                                                  Jan Hartman
Certificaatnummer                                             2016031667
Startdatum                                                    17-03-2016
Rapportagedatum                                               23-03-2016

Analyse                                                       Eenheid                2               GSSD           Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                2,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     92,8
Organische stof                                % (m/m) ds                                  <0,7         0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  99,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   2,2             2,200
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                     <20          52,93                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   <0,20         0,2403         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                    <3,0          7,225         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                    <5,0          7,192         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0501         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                    <1,5          1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                    <4,0          8,033         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                     <10          10,98         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                     <20          32,89         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                     <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                      6,6
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                    <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                     <35             122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                0,0049           0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                    0,35         0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      8949228          Z - BG II


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 16011816
Projectnaam                                                   Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                             15-03-2016
Monsternemer                                                  Jan Hartman
Certificaatnummer                                             2016031667
Startdatum                                                    17-03-2016
Rapportagedatum                                               23-03-2016

Analyse                                                       Eenheid                3               GSSD           Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                3,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     94,5
Organische stof                                % (m/m) ds                                  <0,7         0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  99,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   3,1             3,100
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                     <20          47,69                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   <0,20         0,2370         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                    <3,0          6,590         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                    <5,0          6,977         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0494         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                    <1,5          1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                    <4,0          7,481         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                     <10          10,80         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                     <20          31,46         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                     <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                       5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                    <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                     <35             122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                0,0049           0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   0,057         0,0570
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                    0,37         0,3720         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      8949229          Z - BG III


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 16011816
Projectnaam                                                   Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                             15-03-2016
Monsternemer                                                  Jan Hartman
Certificaatnummer                                             2016031667
Startdatum                                                    17-03-2016
Rapportagedatum                                               23-03-2016

Analyse                                                       Eenheid                4               GSSD           Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                3,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     89,9
Organische stof                                % (m/m) ds                                  <0,7         0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  99,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   3,3             3,300
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                     <20          46,67                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   <0,20         0,2363         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                      3,1         9,542         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                    <5,0          6,931         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0492         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                    <1,5          1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      5,7            15         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                     <10          10,76         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                     <20          31,16         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                     <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                    <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                     <35             122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                0,0049           0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                    0,35         0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      8949230          Z - OG I


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 16011816
Projectnaam                                                   Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                             15-03-2016
Monsternemer                                                  Jan Hartman
Certificaatnummer                                             2016031667
Startdatum                                                    17-03-2016
Rapportagedatum                                               23-03-2016

Analyse                                                       Eenheid                5               GSSD           Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                3,9
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     88,4
Organische stof                                % (m/m) ds                                  <0,7         0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  99,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   3,9             3,900
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                     <20          43,84                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   <0,20         0,2342         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                      3,9         11,35         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                      5,3         10,29         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0487         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                    <1,5          1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      7,3         18,38         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                     <10          10,64         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                     <20          30,29         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                    <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                     <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                      6,8
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                    <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                     <35             122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                0,0049           0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                    0,35         0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
5      8949231          Z - OG II


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>     Kruse Milieu BV
     T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
     Huyerenseweg 33
     7678 SC GEESTEREN




     Analysecertificaat
     Datum: 22-Mar-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016031673/1
     Uw project/verslagnummer                        16011816
     Uw projectnaam                                  Transportcentrum 25 - Enschede
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            17-Mar-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016031673/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                17-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           22-Mar-2016/13:10
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    1/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd         Uitgevoerd         Uitgevoerd          Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                     % (m/m)              93.1              88.0               87.6               89.9
S    Organische stof                                            % (m/m) ds               <0.7                2.3              <0.7                 0.8
Q    Gloeirest                                                  % (m/m) ds               99.4              97.5               99.2               99.1
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                               % (m/m) ds                2.1                3.2              <2.0               <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                  mg/kg ds               <20                100                <20                <20
S    Cadmium (Cd)                                                 mg/kg ds           <0.20                 0.55              <0.20              <0.20
S    Kobalt (Co)                                                  mg/kg ds               <3.0              <3.0               <3.0               <3.0
S    Koper (Cu)                                                   mg/kg ds               <5.0                 30              <5.0                 9.8
S    Kwik (Hg)                                                    mg/kg ds          <0.050                 0.12            <0.050             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                               mg/kg ds               <1.5              <1.5               <1.5               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                7.0                5.5                6.6                4.9
S    Lood (Pb)                                                    mg/kg ds               <10                  15               <10                <10
S    Zink (Zn)                                                    mg/kg ds               <20                  70               <20                  25

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds               <3.0              <3.0               <3.0               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0               <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds               <11                  16               <11                <11
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                6.4                 11                6.3                9.0
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds               <6.0              <6.0               <6.0               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds               <35                <35                <35                <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010
S    PCB 52                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010
S    PCB 101                                                      mg/kg ds        <0.0010               0.0022           <0.0010            <0.0010
S    PCB 118                                                      mg/kg ds        <0.0010               0.0014           <0.0010            <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername             Monster nr.
1    Z - BG IV                                                                                                                  15-Mar-2016                     8949256
2    Z - BG V                                                                                                                   15-Mar-2016                     8949257
3    Z - OG III                                                                                                                 15-Mar-2016                     8949258
4    Z - OG IV                                                                                                                  15-Mar-2016                    8949259

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                              TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016031673/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                17-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           22-Mar-2016/13:10
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4

S    PCB 138                                                      mg/kg ds        <0.0010               0.0049           <0.0010              0.0011
S    PCB 153                                                      mg/kg ds        <0.0010               0.0051           <0.0010              0.0013
S    PCB 180                                                      mg/kg ds        <0.0010               0.0034           <0.0010              0.0010
                                                                                                 1)                                    1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                     mg/kg ds          0.0049               0.018             0.0049             0.0062

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Fenanthreen                                                  mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Anthraceen                                                   mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Fluorantheen                                                 mg/kg ds          <0.050               0.085             <0.050             <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                           mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Chryseen                                                     mg/kg ds          <0.050               0.057             <0.050             <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                         mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                               mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                           mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                         mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
                                                                                                 1)                                    1)                     1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                   mg/kg ds               0.35              0.42               0.35               0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername                  Monster nr.
1    Z - BG IV                                                                                                                  15-Mar-2016                          8949256
2    Z - BG V                                                                                                                   15-Mar-2016                          8949257
3    Z - OG III                                                                                                                 15-Mar-2016                          8949258
4    Z - OG IV                                                                                                                  15-Mar-2016                         8949259

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                           Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                                     Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                                  VA
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                   TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                  RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016031673/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8949256            122              1                                         25          75         0532946538           Z - BG IV
       8949256            128              1                                         10          20         0532948007
       8949256            130              1                                         35          85         0532948009
       8949256            132              1                                         10          20         0532756673
       8949256            126              1                                         14          25         0532946405
       8949256            129              1                                         40          90         0532946415
       8949256            136              1                                         27          77         0532946536
       8949256            135              1                                         27          77         0532946537
       8949256            133              2                                         45          80         0532946247

       8949257            125              1                                         0           50         0532946411           Z - BG V
       8949257            127              1                                         0           50         0532948010
       8949257            140              1                                         0           50         0532756678
       8949257            139              1                                         0           50         0532948020
       8949257            124              1                                         0           50         0532756672
       8949257            138              1                                         0           50         0532946243
       8949257            123              1                                         0           30         0532946404
       8949257            137              1                                         50          80         0532946447

       8949258            126              2                                         50          100        0532946409           Z - OG III
       8949258            122              2                                         100         140        0532946530
       8949258            125              2                                         60          110        0532946435
       8949258            126              3                                         100         130        0532946410
       8949258            122              3                                         150         200        0532946533
       8949258            125              3                                         130         180        0532946442
       8949258            126              4                                         130         170        0532946417

       8949259            128              2                                         60          100        0532948008           Z - OG IV
       8949259            123              2                                         30          80         0532946407
       8949259            134              2                                         40          90         0532946406
       8949259            124              3                                         100         140        0532756670
       8949259            123              3                                         80          120        0532946413
       8949259            124              4                                         140         160        0532946245




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016031673/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016031673/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Organische stof (gloeirest)                           W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Lutum (fractie < 2 µm)                                W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10 VROM)                                         W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  16011816
Projectnaam                                                    Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                              15-03-2016
Monsternemer                                                   Jan Hartman
Certificaatnummer                                              2016031673
Startdatum                                                     17-03-2016
Rapportagedatum                                                22-03-2016

Analyse                                                        Eenheid                1              GSSD           Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 2,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      93,1
Organische stof                                % (m/m) ds                                   <0,7        0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   99,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                    2,1            2,100
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      <20         53,58                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    <0,20        0,2406         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     <3,0         7,303         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                     <5,0         7,216         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0502         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5         1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        7         20,25         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      <10         11,00         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      <20         33,05         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                       6,4
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35            122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                 0,0049          0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,35        0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      8949256          Z - BG IV


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  16011816
Projectnaam                                                    Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                              15-03-2016
Monsternemer                                                   Jan Hartman
Certificaatnummer                                              2016031673
Startdatum                                                     17-03-2016
Rapportagedatum                                                22-03-2016

Analyse                                                        Eenheid                2              GSSD           Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              2,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 3,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                       88
Organische stof                                % (m/m) ds                                    2,3            2,300
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   97,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                    3,2            3,200
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      100         337,0                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     0,55        0,9173        *         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     <3,0         6,526        -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       30         59,02        *           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                     0,12        0,1687        *        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5         1,050        -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      5,5         14,58        -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                       15         22,97        -          10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                       70         155,4        *          20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                       16
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                       11
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35            106,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0030
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0030
PCB 101                                        mg/kg ds                                 0,0022          0,0095
PCB 118                                        mg/kg ds                                 0,0014          0,0060
PCB 138                                        mg/kg ds                                 0,0049          0,0213
PCB 153                                        mg/kg ds                                 0,0051          0,0221
PCB 180                                        mg/kg ds                                 0,0034          0,0147
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                  0,018          0,0800        *       0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                    0,085        0,0850
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                    0,057        0,0570
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,42        0,4220         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      8949257          Z - BG V


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  16011816
Projectnaam                                                    Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                              15-03-2016
Monsternemer                                                   Jan Hartman
Certificaatnummer                                              2016031673
Startdatum                                                     17-03-2016
Rapportagedatum                                                22-03-2016

Analyse                                                        Eenheid                3              GSSD           Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      87,6
Organische stof                                % (m/m) ds                                   <0,7        0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   99,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   <2,0            1,400
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      <20         54,25                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    <0,20        0,2410         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     <3,0         7,383         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                     <5,0         7,241         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0502         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5         1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       6,6        19,25         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      <10         11,02         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      <20         33,22         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                       6,3
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35            122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                 0,0049          0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,35        0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      8949258          Z - OG III


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  16011816
Projectnaam                                                    Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                              15-03-2016
Monsternemer                                                   Jan Hartman
Certificaatnummer                                              2016031673
Startdatum                                                     17-03-2016
Rapportagedatum                                                22-03-2016

Analyse                                                        Eenheid                4              GSSD           Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      89,9
Organische stof                                % (m/m) ds                                    0,8        0,8000
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   99,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   <2,0            1,400
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      <20         54,25                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    <0,20        0,2410         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     <3,0         7,383         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       9,8        20,28         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0502         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5         1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       4,9        14,29         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      <10         11,02         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                       25         59,32         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        9
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35            122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                 0,0011          0,0055
PCB 153                                        mg/kg ds                                 0,0013          0,0065
PCB 180                                        mg/kg ds                                  0,001          0,0050
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                 0,0062          0,0310        *       0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,35        0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      8949259          Z - OG IV


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>     Kruse Milieu BV
     T.a.v. Ir. P.N. Haverkort
     Huyerenseweg 33
     7678 SC GEESTEREN




     Analysecertificaat
     Datum: 29-Mar-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016032405/1
     Uw project/verslagnummer                        16011816
     Uw projectnaam                                  Transportcentrum 25 - Enschede
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            18-Mar-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016032405/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                18-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           25-Mar-2016/07:21
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    1/4
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4            5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd         Uitgevoerd         Uitgevoerd          Uitgevoerd           Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
Q    Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler                                Uitgevoerd
     (1kg)
S    Droge stof                                                     % (m/m)              85.7              90.7               90.3               88.3              92.9
S    Organische stof                                            % (m/m) ds                3.2              <0.7                 1.4                1.0             <0.7
Q    Gloeirest                                                  % (m/m) ds               96.6              99.3               98.4               98.8              99.4
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                               % (m/m) ds               <2.0                2.4                2.7                2.3               2.3

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                  mg/kg ds                31                <20                  28               <20               <20
S    Cadmium (Cd)                                                 mg/kg ds               0.29            <0.20                0.60              <0.20             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                  mg/kg ds                4.0              <3.0               <3.0               <3.0              <3.0
S    Koper (Cu)                                                   mg/kg ds                17               <5.0                  26                5.5             <5.0
S    Kwik (Hg)                                                    mg/kg ds           0.078              <0.050                0.11            <0.050             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                               mg/kg ds               <1.5              <1.5               <1.5               <1.5              <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                8.8              <4.0                 5.3                5.3               4.8
S    Lood (Pb)                                                    mg/kg ds               210                <10                  12               <10               <10
S    Zink (Zn)                                                    mg/kg ds                76                <20                  56                 22              <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds               <3.0              <3.0               <3.0               <3.0              <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0               <5.0              <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0               <5.0              <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                26                <11                  21               <11               <11
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                31               <5.0                  13                7.0             <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                17               <6.0               <6.0               <6.0              <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                77                <35                  45               <35               <35
     Chromatogram olie (GC)                                                        Zie bijl.                              Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername               Monster nr.
1    N - BG VI                                                                                                                  16-Mar-2016                       8951674
2    N - BG VII                                                                                                                 16-Mar-2016                       8951675
3    N - BG VIII                                                                                                                16-Mar-2016                       8951676
4    N - OG V                                                                                                                   16-Mar-2016                       8951677
5    N - OG VI                                                                                                                  16-Mar-2016                       8951678
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                 TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016032405/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                18-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           25-Mar-2016/07:21
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    2/4
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4               5

S    PCB 52                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010                <0.0010
S    PCB 101                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010              0.0013           <0.0010                <0.0010
S    PCB 118                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010                <0.0010
S    PCB 138                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010                <0.0010
S    PCB 153                                                      mg/kg ds          0.0027            <0.0010              0.0032           <0.0010                <0.0010
S    PCB 180                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010                <0.0010
                                                                                                                     1)                                       1)              1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                     mg/kg ds          0.0069              0.0049             0.0080             0.0049                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Fenanthreen                                                  mg/kg ds           0.099              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Anthraceen                                                   mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Fluorantheen                                                 mg/kg ds               0.18           <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                           mg/kg ds           0.086              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Chryseen                                                     mg/kg ds               0.11           <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                         mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                               mg/kg ds           0.074              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                           mg/kg ds           0.073              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                         mg/kg ds           0.074              <0.050             <0.050             <0.050                <0.050
                                                                                                                     1)                1)                     1)              1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                   mg/kg ds               0.80              0.35               0.35               0.35                 0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername                  Monster nr.
1    N - BG VI                                                                                                                  16-Mar-2016                          8951674
2    N - BG VII                                                                                                                 16-Mar-2016                          8951675
3    N - BG VIII                                                                                                                16-Mar-2016                          8951676
4    N - OG V                                                                                                                   16-Mar-2016                         8951677
5    N - OG VI                                                                                                                  16-Mar-2016                          8951678
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                   TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                  RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016032405/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                18-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           25-Mar-2016/07:21
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    3/4
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  6

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                     % (m/m)              90.9
S    Organische stof                                            % (m/m) ds               <0.7
Q    Gloeirest                                                  % (m/m) ds               99.3
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                               % (m/m) ds                2.3

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                  mg/kg ds               <20
S    Cadmium (Cd)                                                 mg/kg ds           <0.20
S    Kobalt (Co)                                                  mg/kg ds               <3.0
S    Koper (Cu)                                                   mg/kg ds               <5.0
S    Kwik (Hg)                                                    mg/kg ds          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                               mg/kg ds               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                4.0
S    Lood (Pb)                                                    mg/kg ds               <10
S    Zink (Zn)                                                    mg/kg ds               <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds               <11
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                6.8
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds               <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                       mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 52                                                       mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 101                                                      mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 118                                                      mg/kg ds        <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
6    N - OG VII                                                                                                                 16-Mar-2016                  8951679




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016032405/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                18-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           25-Mar-2016/07:21
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    4/4
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  6

S    PCB 138                                                      mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 153                                                      mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 180                                                      mg/kg ds        <0.0010
                                                                                                 1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                     mg/kg ds          0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds          <0.050
S    Fenanthreen                                                  mg/kg ds          <0.050
S    Anthraceen                                                   mg/kg ds          <0.050
S    Fluorantheen                                                 mg/kg ds          <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                           mg/kg ds          <0.050
S    Chryseen                                                     mg/kg ds          <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                         mg/kg ds          <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                               mg/kg ds          <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                           mg/kg ds          <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                         mg/kg ds          <0.050
                                                                                                 1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                   mg/kg ds               0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
6    N - OG VII                                                                                                                 16-Mar-2016                  8951679




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          PB
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016032405/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/2

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8951674            149              1                                         0           30         0532946218           N - BG VI
       8951674            159              1                                         0           40         0532946211
       8951674            166              1                                         0           40         0532946214
       8951674            168              1                                         0           35         0532946219
       8951674            170              1                                         0           40         0532946262
       8951674            146              1                                         0           50         0532946258
       8951674            153              1                                         0           50         0532946256

       8951675            150              1                                         40          90         0532946222           N - BG VII
       8951675            152              1                                         35          60         0532946508
       8951675            141              1                                         40          90         0532946502
       8951675            160              1                                         33          60         0532946121
       8951675            157              1                                         38          80         0532946293
       8951675            144              1                                         40          70         0532946286
       8951675            164              1                                         40          70         0532946125
       8951675            169              1                                         30          80         0532946122
       8951675            167              1                                         35          70         0532946130

       8951676            162              1                                         33          60         0532946127           N - BG VIII
       8951676            161              1                                         38          55         0532946119
       8951676            165              1                                         30          55         0532946133
       8951676            148              1                                         35          55         0532946294
       8951676            143              1                                         35          50         0532946499
       8951676            142              1                                         40          65         0532946244
       8951676            155              2                                         50          60         0532946210

       8951677            141              2                                         100         150        0532946498           N - OG V
       8951677            149              3                                         60          110        0532946217
       8951677            148              3                                         100         150        0532946288
       8951677            141              3                                         150         200        0532946501
       8951677            149              4                                         150         200        0532946212
       8951677            148              4                                         150         200        0532946289
       8951677            141              4                                         200         250        0532946495

       8951678            146              2                                         50          100        0532946255           N - OG VI
       8951678            142              2                                         65          110        0532946507
       8951678            146              3                                         100         150        0532946263
       8951678            147              3                                         60          100        0532946124
       8951678            142              3                                         110         150        0532946500
       8951678            142              4                                         150         200        0532946496
       8951678            147              4                                         100         150        0532946131
       8951678            147              5                                         150         200        0532946209
Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016032405/1
                                                                                                                                                          Pagina 2/2

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8951679            145              2                                         60          100        0532946128           N - OG VII
       8951679            144              2                                         70          100        0532946126
       8951679            143              2                                         50          100        0532946505
       8951679            143              3                                         100         150        0532946503
       8951679            144              3                                         100         150        0532946129
       8951679            145              3                                         100         150        0532946287
       8951679            145              4                                         160         200        0532946285
       8951679            144              4                                         150         200        0532946284




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016032405/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016032405/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Malen m.b.v. kaakbreker en                            W0101           Voorbehandeling                      Eigen methode
     spleetverdeler (1k
     Organische stof (gloeirest)                           W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Lutum (fractie < 2 µm)                                W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10 VROM)                                         W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>                                                                  Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.:             8951674
Certificate no.:         2016032405
Sample description.:     N - BG VI
                         v
     2000                                                                                                                                                                 2000




                                                                                                                       C30-C35
                                                                                                                       C35-C40
                                                        C10-C12



                                                                   C12-C16


                                                                              C16-C21




                                                                                                        C21-30
     1000                                                                                                                                                                 1000
pA




                                                                                                                                                                                 pA
                                                                                                                                           C40
                                            C10
       0                                                                                                                                                                  0
            0.0   0.2      0.4        0.6         0.8             1.0                   1.2    1.4               1.6                       1.8    2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                              Minutes


     100                                                                                                                                                                  100




      80                                                                                                                                                                  80




                                                                                                                                 C35-C40
      60                                                                                                                                                                  60
pA




                                                                                                                                                                                 pA
                                                                                                        C21-30
      40                                                                                                                                                                  40




                                                                                                                                           C40
                                                                    C12-C16
                                                        C10-C12




                                                                              C16-C21




      20                                                                                                                                                                  20




                                                                                                                       C30-C35
                                            C10




       0                                                                                                                                                                  0

            0.0   0.2      0.4        0.6         0.8             1.0                   1.2     1.4              1.6                        1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                              Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>                                                                   Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.:             8951676
Certificate no.:         2016032405
Sample description.:     N - BG VIII
                          V
     2000                                                                                                                                                                 2000




                                                                                                                        C30-C35
                                                                                                                        C35-C40
                                                         C10-C12




                                                                    C12-C16


                                                                               C16-C21




                                                                                                         C21-30
     1000                                                                                                                                                                 1000
pA




                                                                                                                                                                                 pA
                                                                                                                                            C40
                                             C10
       0                                                                                                                                                                  0
            0.0   0.2      0.4         0.6         0.8             1.0                   1.2    1.4               1.6                       1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                               Minutes


     100                                                                                                                                                                  100




      80                                                                                                                                                                  80




                                                                                                                        C30-C35
      60                                                                                                                                                                  60
pA




                                                                                                                                                                                 pA
                                                                                                         C21-30
      40                                                                                                                                                                  40




                                                                                                                                  C35-C40
                                                         C10-C12




                                                                     C12-C16


                                                                               C16-C21




      20                                                                                                                                                                  20




                                                                                                                                            C40
                                             C10




       0                                                                                                                                                                  0

            0.0   0.2      0.4         0.6         0.8             1.0                   1.2     1.4              1.6                       1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                               Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 16011816
Projectnaam                                                   Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                             16-03-2016
Monsternemer                                                  Jan Hartman
Certificaatnummer                                             2016032405
Startdatum                                                    18-03-2016
Rapportagedatum                                               25-03-2016

Analyse                                                       Eenheid                 1               GSSD           Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                3,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   3,9
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                      85,7
Organische stof                                 % (m/m) ds                                    3,2            3,200
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                   96,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                    3,9            3,900
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                       31         97,07                   20   190     555     920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                    0,29         0,4604         -        0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                        4         11,64         -          3     15    103     190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                       17         31,78         -          5     40    115     190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                   0,078         0,1077         -       0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                    <1,5          1,050         -        1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                      8,8         22,16         -          4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                     210          312,6        **         10     50    290     530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                       76           160         *         20   140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                       26
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                       31
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                       17
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                       77            240,6      *        35    190    2600    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                    Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                               <0,0010           0,0021
PCB 52                                          mg/kg ds                               <0,0010           0,0021
PCB 101                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0021
PCB 118                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0021
PCB 138                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0021
PCB 153                                         mg/kg ds                                0,0027           0,0084
PCB 180                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0021
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                0,0069           0,0215         *      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                   0,099         0,0990
Anthraceen                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                    0,18         0,1800
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                   0,086         0,0860
Chryseen                                        mg/kg ds                                    0,11         0,1100
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                   0,074         0,0740
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                   0,073         0,0730
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                   0,074         0,0740
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                      0,8        0,8010         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      8951674          N - BG VI


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  16011816
Projectnaam                                                    Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                              16-03-2016
Monsternemer                                                   Jan Hartman
Certificaatnummer                                              2016032405
Startdatum                                                     18-03-2016
Rapportagedatum                                                25-03-2016

Analyse                                                        Eenheid                2              GSSD           Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 2,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      90,7
Organische stof                                % (m/m) ds                                   <0,7        0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   99,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                    2,4            2,400
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      <20         51,67                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    <0,20        0,2395         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     <3,0         7,073         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                     <5,0         7,143         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0499         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5         1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                     <4,0         7,903         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      <10         10,94         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      <20         32,56         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35            122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                 0,0049          0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,35        0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      8951675          N - BG VII


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 16011816
Projectnaam                                                   Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                             16-03-2016
Monsternemer                                                  Jan Hartman
Certificaatnummer                                             2016032405
Startdatum                                                    18-03-2016
Rapportagedatum                                               25-03-2016

Analyse                                                       Eenheid                 3               GSSD           Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                1,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   2,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                              Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                      90,3
Organische stof                                 % (m/m) ds                                    1,4            1,400
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                   98,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                    2,7            2,700
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                       28         99,77                   20   190     555     920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                      0,6         1,022         *        0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                     <3,0         6,858         -          3     15    103     190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                       26         52,53         *          5     40    115     190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                     0,11        0,1563         *       0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                     <1,5         1,050         -        1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                      5,3         14,61         -          4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                       12         18,65         -         10     50    290     530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                       56         128,3         -         20   140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                       21
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                       13
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                       45             225       *        35    190    2600    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                    Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 52                                          mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 101                                         mg/kg ds                                0,0013           0,0065
PCB 118                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 138                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB 153                                         mg/kg ds                                0,0032           0,0160
PCB 180                                         mg/kg ds                               <0,0010           0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                 0,008           0,0400         *      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Anthraceen                                      mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Chryseen                                        mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                  <0,050         0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                    0,35         0,3500         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      8951676          N - BG VIII


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  16011816
Projectnaam                                                    Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                              16-03-2016
Monsternemer                                                   Jan Hartman
Certificaatnummer                                              2016032405
Startdatum                                                     18-03-2016
Rapportagedatum                                                25-03-2016

Analyse                                                        Eenheid                4              GSSD           Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 2,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      88,3
Organische stof                                % (m/m) ds                                      1               1
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   98,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                    2,3            2,300
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      <20         52,29                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    <0,20        0,2399         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     <3,0         7,148         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       5,5        11,26         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0500         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5         1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       5,3        15,08         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      <10         10,96         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                       22         51,42         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        7
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35            122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                 0,0049          0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,35        0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      8951677          N - OG V


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  16011816
Projectnaam                                                    Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                              16-03-2016
Monsternemer                                                   Jan Hartman
Certificaatnummer                                              2016032405
Startdatum                                                     18-03-2016
Rapportagedatum                                                25-03-2016

Analyse                                                        Eenheid                5              GSSD           Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 2,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      92,9
Organische stof                                % (m/m) ds                                   <0,7        0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   99,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                    2,3            2,300
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      <20         52,29                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    <0,20        0,2399         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     <3,0         7,148         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                     <5,0         7,167         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0500         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5         1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       4,8        13,66         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      <10         10,96         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      <20         32,72         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35            122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                 0,0049          0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,35        0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
5      8951678          N - OG VI


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  16011816
Projectnaam                                                    Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                              16-03-2016
Monsternemer                                                   Jan Hartman
Certificaatnummer                                              2016032405
Startdatum                                                     18-03-2016
Rapportagedatum                                                25-03-2016

Analyse                                                        Eenheid                6              GSSD           Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 2,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                      90,9
Organische stof                                % (m/m) ds                                   <0,7        0,4900
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                   99,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                    2,3            2,300
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      <20         52,29                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    <0,20        0,2399         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     <3,0         7,148         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                     <5,0         7,167         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0500         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                     <1,5         1,050         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        4         11,38         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      <10         10,96         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      <20         32,72         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                     <3,0
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                     <5,0
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                       6,8
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      <35            122,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                 0,0049          0,0245         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Anthraceen                                     mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Chryseen                                       mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   <0,050        0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     0,35        0,3500         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
6      8951679          N - OG VII


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>     Kruse Milieu BV
     T.a.v. Ir. P.N. Haverkort
     Huyerenseweg 33
     7678 SC GEESTEREN




     Analysecertificaat
     Datum: 31-Mar-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016035437/1
     Uw project/verslagnummer                        16011816
     Uw projectnaam                                  Transportcentrum 25 - Enschede
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            24-Mar-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016035437/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                24-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           31-Mar-2016/13:08
                                                                                                        Bijlage                                   A,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    1/1
     Monstermatrix                              Overig; Asfalt


     Analyse                                                        Eenheid                  1

     Voorbehandeling
Q    Verkleinen brekermolen (cryogeen)                                         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
Q    Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler                                Uitgevoerd
     (1kg)
Q    Droge stof                                                     % (m/m)              99.5

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q    Naftaleen                                                    mg/kg ds               <1.5
Q    Fenanthreen                                                  mg/kg ds               <1.5
Q    Anthraceen                                                   mg/kg ds               <1.5
Q    Fluorantheen                                                 mg/kg ds               <1.5
Q    Benzo(a)anthraceen                                           mg/kg ds               <1.5
Q    Chryseen                                                     mg/kg ds               <1.5
Q    Benzo(k)fluorantheen                                         mg/kg ds               <1.5
Q    Benzo(a)pyreen                                               mg/kg ds               <1.5
Q    Benzo(ghi)peryleen                                           mg/kg ds               <1.5
Q    Indeno(123-cd)pyreen                                         mg/kg ds               <1.5
Q    PAK Totaal VROM (10)                                         mg/kg ds           <15.0




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    Asfaltmonster                                                                                                              24-Mar-2016                  8960828




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          PB
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016035437/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8960828            Asfalt           1                                         0           7          AM14046908           Asfaltmonster




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016035437/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1

     Malen cryogeen, max 250 gram                          W0106           Crushen                              Cf. NVN 7313

     Malen m.b.v. kaakbreker en                            W0101           Voorbehandeling                      Eigen methode
     spleetverdeler (1k
     PAK (10 VROM)                                         W0271           GC-MS                                Eigen methode



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>                   Bijlage IV
Analyserapporten en toetsingstabellen grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>     Kruse Milieu BV
     T.a.v. Ir. P.N. Haverkort
     Huyerenseweg 33
     7678 SC GEESTEREN




     Analysecertificaat
     Datum: 31-Mar-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016035433/1
     Uw project/verslagnummer                        16011816
     Uw projectnaam                                  Transportcentrum 25 - Enschede
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            24-Mar-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016035433/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                24-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           31-Mar-2016/13:09
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    1/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                        µg/L             210                150                110                210
S    Cadmium (Cd)                                                       µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    Kobalt (Co)                                                        µg/L             <2.0              <2.0               <2.0               <2.0
S    Koper (Cu)                                                         µg/L             <2.0                2.5              <2.0                 4.4
S    Kwik (Hg)                                                          µg/L        <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                     µg/L             <2.0              <2.0                 2.2              <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                        µg/L             <3.0              <3.0               <3.0                 9.6
S    Lood (Pb)                                                          µg/L             <2.0              <2.0               <2.0               <2.0
S    Zink (Zn)                                                          µg/L              38                  48                 41               <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                            µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    Tolueen                                                            µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    Ethylbenzeen                                                       µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    o-Xyleen                                                           µg/L         <0.10               <0.10               <0.10              <0.10
S    m,p-Xyleen                                                         µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
                                                                                                 1)                  1)                1)                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                           µg/L             0.21              0.21               0.21               0.21
     BTEX (som)                                                         µg/L         <0.90               <0.90               <0.90              <0.90
S    Naftaleen                                                          µg/L        <0.020              <0.020             <0.020             <0.020
S    Styreen                                                            µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                    µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    Trichloormethaan                                                   µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                 µg/L         <0.10               <0.10               <0.10              <0.10
S    Trichlooretheen                                                    µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                  µg/L         <0.10               <0.10               <0.10              <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10               <0.10               <0.10              <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10               <0.10               <0.10              <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L         <0.10               <0.10               <0.10              <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername                  Monster nr.
1    Grondwater - Peilbuis 101                                                                                                  24-Mar-2016                          8960812
2    Grondwater - Peilbuis 102                                                                                                  24-Mar-2016                          8960813
3    Grondwater - Peilbuis 122                                                                                                  24-Mar-2016                          8960814
4    Grondwater - Peilbuis 123                                                                                                  24-Mar-2016                         8960815

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                   TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                  RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016035433/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                24-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           31-Mar-2016/13:09
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L         <0.10               <0.10               <0.10              <0.10
     CKW (som)                                                          µg/L             <1.6              <1.6               <1.6               <1.6
S    Tribroommethaan                                                    µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    Vinylchloride                                                      µg/L         <0.10               <0.10               <0.10              <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                 µg/L         <0.10               <0.10               <0.10              <0.10
                                                                                                 1)                  1)                1)                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                               µg/L             0.14              0.14               0.14               0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20               <0.20               <0.20              <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                    µg/L             0.42              0.42               0.42               0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                            µg/L             <10                <10                <10                <10
     Minerale olie (C12-C16)                                            µg/L             <10                <10                <10                <10
     Minerale olie (C16-C21)                                            µg/L             <10                <10                <10                <10
     Minerale olie (C21-C30)                                            µg/L             <15                <15                <15                <15
     Minerale olie (C30-C35)                                            µg/L             <10                <10                <10                <10
     Minerale olie (C35-C40)                                            µg/L             <10                <10                <10                <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                     µg/L             <50                <50                <50                <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername                  Monster nr.
1    Grondwater - Peilbuis 101                                                                                                  24-Mar-2016                          8960812
2    Grondwater - Peilbuis 102                                                                                                  24-Mar-2016                          8960813
3    Grondwater - Peilbuis 122                                                                                                  24-Mar-2016                          8960814
4    Grondwater - Peilbuis 123                                                                                                  24-Mar-2016                         8960815

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                           Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                                     Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                                  PB
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                   TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                  RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016035433/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8960812            101              1                                         350         450        0691639925           Grondwater - Peilbuis 101
       8960812            101              2                                         350         450        0800310775

       8960813            102              2                                         370         470        0800310755           Grondwater - Peilbuis 102
       8960813            102              1                                         370         470        0691639921
       8960813                                                                                              0691639921

       8960814            122              2                                         350         450        0800309929           Grondwater - Peilbuis 122
       8960814            122              1                                         350         450        0691639933

       8960815            123              1                                         350         450        0691639941           Grondwater - Peilbuis 123
       8960815            123              2                                         350         450        0800310719
       8960815                                                                                              0691639941




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016035433/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016035433/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS300                                  W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0215           LVI-GC-FID                           Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    16011816
Projectnaam                                                      Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                                24-03-2016
Monsternemer                                                     Jan Hartman
Certificaatnummer                                                2016035433
Startdatum                                                       24-03-2016
Rapportagedatum                                                  31-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                1            GSSD        Oordeel    RG      S       T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          210         210     *         20     50     338   625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                        <0,20      0,1400     -        0,2    0,4     3,2     6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                         <2,0       1,400     -          2     20      60   100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         <2,0       1,400     -          2     15      45    75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050      0,0350     -       0,05   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                         <2,0       1,400     -          2      5     153   300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                         <3,0       2,100     -          3     15      45    75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0       1,400     -          2     15      45    75
Zink (Zn)                                                        µg/L                           38          38     -         10     65     433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2    0,2    15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      4     77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10      0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20      0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21      0,2100      -       0,2    0,2    35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90      0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020      0,0140      -      0,02   0,01     35     70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2   0,01    500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01      5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2     24    262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01    150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10      0,0700
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10      0,0700
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6       1,120
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400                                   630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,2   0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14      0,1400      -       0,2   0,01     10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42      0,4200      -       0,6    0,8    40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                         <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                         <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                         <50           35      -       50     50     325    600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      8960812          Grondwater - Peilbuis 101


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    16011816
Projectnaam                                                      Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                                24-03-2016
Monsternemer                                                     Jan Hartman
Certificaatnummer                                                2016035433
Startdatum                                                       24-03-2016
Rapportagedatum                                                  31-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                2            GSSD        Oordeel    RG      S       T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          150         150     *         20     50     338   625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                        <0,20      0,1400     -        0,2    0,4     3,2     6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                         <2,0       1,400     -          2     20      60   100
Koper (Cu)                                                       µg/L                          2,5         2,5     -          2     15      45    75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050      0,0350     -       0,05   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                         <2,0       1,400     -          2      5     153   300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                         <3,0       2,100     -          3     15      45    75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0       1,400     -          2     15      45    75
Zink (Zn)                                                        µg/L                           48          48     -         10     65     433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2    0,2    15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      4     77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10      0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20      0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21      0,2100      -       0,2    0,2    35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90      0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020      0,0140      -      0,02   0,01     35     70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2   0,01    500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01      5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2     24    262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01    150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10      0,0700
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10      0,0700
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6       1,120
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400                                   630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,2   0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14      0,1400      -       0,2   0,01     10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42      0,4200      -       0,6    0,8    40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                         <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                         <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                         <50           35      -       50     50     325    600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      8960813          Grondwater - Peilbuis 102


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    16011816
Projectnaam                                                      Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                                24-03-2016
Monsternemer                                                     Jan Hartman
Certificaatnummer                                                2016035433
Startdatum                                                       24-03-2016
Rapportagedatum                                                  31-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                3            GSSD        Oordeel    RG      S       T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          110         110     *         20     50     338   625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                        <0,20      0,1400     -        0,2    0,4     3,2     6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                         <2,0       1,400     -          2     20      60   100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         <2,0       1,400     -          2     15      45    75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050      0,0350     -       0,05   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                          2,2       2,200     -          2      5     153   300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                         <3,0       2,100     -          3     15      45    75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0       1,400     -          2     15      45    75
Zink (Zn)                                                        µg/L                           41          41     -         10     65     433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2    0,2    15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      4     77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10      0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20      0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21      0,2100      -       0,2    0,2    35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90      0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020      0,0140      -      0,02   0,01     35     70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2   0,01    500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01      5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2     24    262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01    150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10      0,0700
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10      0,0700
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6       1,120
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400                                   630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,2   0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14      0,1400      -       0,2   0,01     10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42      0,4200      -       0,6    0,8    40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                         <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                         <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                         <50           35      -       50     50     325    600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      8960814          Grondwater - Peilbuis 122


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    16011816
Projectnaam                                                      Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                                24-03-2016
Monsternemer                                                     Jan Hartman
Certificaatnummer                                                2016035433
Startdatum                                                       24-03-2016
Rapportagedatum                                                  31-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                4             GSSD        Oordeel    RG      S       T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          210          210     *         20     50     338   625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                        <0,20       0,1400     -        0,2    0,4     3,2     6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                         <2,0        1,400     -          2     20      60   100
Koper (Cu)                                                       µg/L                           4,4       4,400     -          2     15      45    75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050       0,0350     -       0,05   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                         <2,0        1,400     -          2      5     153   300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                           9,6       9,600     -          3     15      45    75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0        1,400     -          2     15      45    75
Zink (Zn)                                                        µg/L                          <10            7     -         10     65     433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2    0,2    15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      7    504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      4     77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10       0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20       0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21       0,2100      -       0,2    0,2    35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90       0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020       0,0140      -      0,02   0,01     35     70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      6    153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2   0,01    500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      6    203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01      5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2     24    262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01     20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      7    454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      7    204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01    150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01     65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10       0,0700
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10       0,0700
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6        1,120
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20       0,1400                                   630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,2   0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14       0,1400      -       0,2   0,01     10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20       0,1400
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20       0,1400
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20       0,1400
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42       0,4200      -       0,6    0,8    40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                          <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                          <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                          <50           35      -       50     50     325    600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      8960815          Grondwater - Peilbuis 123


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>     Kruse Milieu BV
     T.a.v. Ir. P.N. Haverkort
     Huyerenseweg 33
     7678 SC GEESTEREN




     Analysecertificaat
     Datum: 31-Mar-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016035435/1
     Uw project/verslagnummer                        16011816
     Uw projectnaam                                  Transportcentrum 25 - Enschede
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            24-Mar-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016035435/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                24-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           31-Mar-2016/13:09
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    1/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                        µg/L              83                340                160
S    Cadmium (Cd)                                                       µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Kobalt (Co)                                                        µg/L             <2.0                5.4              <2.0
S    Koper (Cu)                                                         µg/L             <2.0              <2.0               <2.0
S    Kwik (Hg)                                                          µg/L        <0.050              <0.050             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                     µg/L             <2.0                 20                3.2
S    Nikkel (Ni)                                                        µg/L             <3.0                 30                8.3
S    Lood (Pb)                                                          µg/L             <2.0              <2.0               <2.0
S    Zink (Zn)                                                          µg/L              39                  30               <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                            µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Tolueen                                                            µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Ethylbenzeen                                                       µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    o-Xyleen                                                           µg/L         <0.10               <0.10               <0.10
S    m,p-Xyleen                                                         µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
                                                                                                 1)                  1)                1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                           µg/L             0.21              0.21               0.21
     BTEX (som)                                                         µg/L         <0.90               <0.90               <0.90
S    Naftaleen                                                          µg/L        <0.020              <0.020             <0.020
S    Styreen                                                            µg/L         <0.20               <0.20               <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                    µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Trichloormethaan                                                   µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                 µg/L         <0.10               <0.10               <0.10
S    Trichlooretheen                                                    µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                  µg/L         <0.10               <0.10               <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10               <0.10               <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10               <0.10               <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L         <0.10               <0.10               <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    Grondwater - Peilbuis 141                                                                                                  24-Mar-2016                  8960825
2    Grondwater - Peilbuis 142                                                                                                  24-Mar-2016                  8960826
3    Grondwater - Peilbuis 143                                                                                                  24-Mar-2016                  8960827



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16011816                                                Certificaatnummer/Versie                  2016035435/1
     Uw projectnaam                             Transportcentrum 25 - Enschede                          Startdatum                                24-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           31-Mar-2016/13:09
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                               Jan Hartman                                             Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L         <0.10               <0.10               <0.10
     CKW (som)                                                          µg/L             <1.6              <1.6               <1.6
S    Tribroommethaan                                                    µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Vinylchloride                                                      µg/L         <0.10               <0.10               <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                 µg/L         <0.10               <0.10               <0.10
                                                                                                 1)                  1)                1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                               µg/L             0.14              0.14               0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                    µg/L             0.42              0.42               0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                            µg/L             <10                <10                <10
     Minerale olie (C12-C16)                                            µg/L             <10                <10                <10
     Minerale olie (C16-C21)                                            µg/L             <10                <10                <10
     Minerale olie (C21-C30)                                            µg/L             <15                <15                <15
     Minerale olie (C30-C35)                                            µg/L             <10                <10                <10
     Minerale olie (C35-C40)                                            µg/L             <10                <10                <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                     µg/L             <50                <50                <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    Grondwater - Peilbuis 141                                                                                                  24-Mar-2016                  8960825
2    Grondwater - Peilbuis 142                                                                                                  24-Mar-2016                  8960826
3    Grondwater - Peilbuis 143                                                                                                  24-Mar-2016                  8960827



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          PB
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016035435/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8960825            141              1                                         290         390        0691639929           Grondwater - Peilbuis 141
       8960825            141              2                                         290         390        0800310783
       8960825                                                                                              0691639929

       8960826            142              1                                         290         390        0691639924           Grondwater - Peilbuis 142
       8960826            142              2                                         290         390        0800310731
       8960826                                                                                              0691639924

       8960827            143              1                                         290         390        0691639914           Grondwater - Peilbuis 143
       8960827            143              2                                         290         390        0800309954




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016035435/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016035435/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS300                                  W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0215           LVI-GC-FID                           Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    16011816
Projectnaam                                                      Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                                24-03-2016
Monsternemer                                                     Jan Hartman
Certificaatnummer                                                2016035435
Startdatum                                                       24-03-2016
Rapportagedatum                                                  31-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                1            GSSD        Oordeel    RG      S       T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                           83          83     *         20     50     338   625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                        <0,20      0,1400     -        0,2    0,4     3,2     6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                         <2,0       1,400     -          2     20      60   100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         <2,0       1,400     -          2     15      45    75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050      0,0350     -       0,05   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                         <2,0       1,400     -          2      5     153   300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                         <3,0       2,100     -          3     15      45    75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0       1,400     -          2     15      45    75
Zink (Zn)                                                        µg/L                           39          39     -         10     65     433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2    0,2    15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      4     77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10      0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20      0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21      0,2100      -       0,2    0,2    35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90      0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020      0,0140      -      0,02   0,01     35     70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2   0,01    500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01      5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2     24    262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01    150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10      0,0700
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10      0,0700
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6       1,120
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400                                   630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,2   0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14      0,1400      -       0,2   0,01     10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42      0,4200      -       0,6    0,8    40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                         <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                         <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                         <50           35      -       50     50     325    600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      8960825          Grondwater - Peilbuis 141


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    16011816
Projectnaam                                                      Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                                24-03-2016
Monsternemer                                                     Jan Hartman
Certificaatnummer                                                2016035435
Startdatum                                                       24-03-2016
Rapportagedatum                                                  31-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                2            GSSD        Oordeel    RG      S       T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          340         340     **        20     50     338   625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2    0,4     3,2     6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                          5,4       5,400      -         2     20      60   100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         <2,0       1,400      -         2     15      45    75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050      0,0350      -      0,05   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                           20          20      *         2      5     153   300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                           30          30      *         3     15      45    75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0       1,400      -         2     15      45    75
Zink (Zn)                                                        µg/L                           30          30      -        10     65     433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2    0,2    15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      4     77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10      0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20      0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21      0,2100      -       0,2    0,2    35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90      0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020      0,0140      -      0,02   0,01     35     70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2   0,01    500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      6    203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01      5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2     24    262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7    204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01    150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01     65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10      0,0700
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10      0,0700
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6       1,120
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20      0,1400                                   630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,2   0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10      0,0700      -       0,1   0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14      0,1400      -       0,2   0,01     10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20      0,1400
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42      0,4200      -       0,6    0,8    40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                         <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                         <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                         <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                         <50           35      -       50     50     325    600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      8960826          Grondwater - Peilbuis 142


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    16011816
Projectnaam                                                      Transportcentrum 25 - Enschede
Ordernummer
Datum monstername                                                24-03-2016
Monsternemer                                                     Jan Hartman
Certificaatnummer                                                2016035435
Startdatum                                                       24-03-2016
Rapportagedatum                                                  31-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                3             GSSD        Oordeel    RG      S       T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          160          160     *         20     50     338   625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                        <0,20       0,1400     -        0,2    0,4     3,2     6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                         <2,0        1,400     -          2     20      60   100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         <2,0        1,400     -          2     15      45    75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050       0,0350     -       0,05   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                           3,2       3,200     -          2      5     153   300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                           8,3       8,300     -          3     15      45    75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0        1,400     -          2     15      45    75
Zink (Zn)                                                        µg/L                          <10            7     -         10     65     433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2    0,2    15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      7    504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      4     77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10       0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20       0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21       0,2100      -       0,2    0,2    35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90       0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020       0,0140      -      0,02   0,01     35     70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      6    153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2   0,01    500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      6    203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01      5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2     24    262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01     20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      7    454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20       0,1400      -       0,2      7    204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01    150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01     65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10       0,0700
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10       0,0700
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6        1,120
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20       0,1400                                   630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,2   0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10       0,0700      -       0,1   0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14       0,1400      -       0,2   0,01     10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20       0,1400
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20       0,1400
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20       0,1400
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42       0,4200      -       0,6    0,8    40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                          <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                          <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                          <50           35      -       50     50     325    600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      8960827          Grondwater - Peilbuis 143


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>      Bijlage V
Afbeeldingen en foto’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>Tijdelijke spoorlijnen




Gedempte beek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>                      Bijlage VI
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>Termen
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.

Achtergrondwaarden:         De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
                            van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
                            sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

Streefwaarden:              Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
                            duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
                            wordt alleen voor grondwater gebruikt.

Interventiewaarden:         Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
                            van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
                            worden verminderd. Gebruikt symbool: I.

Tussenwaarde:               Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
                            de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).
                            Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
                            concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
                            een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.

Niet verontreinigd:         Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
                            streefwaarde niet.

Zeer licht verontreinigd:   Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef-
                            waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
                            streefwaarde niet.

Licht verontreinigd:        Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
                            achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde
                            niet.

Matig verontreinigd:        Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
                            overschrijdt de interventiewaarde niet.

Sterk verontreinigd:        Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
                            maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.

Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
                          interventiewaarde.

NEN5740:                    Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
                            bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
                            relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een
                            bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Verdachte locatie:          Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
                            informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Nulsituatie:                Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten
                            aanzien van bodemverontreinigende stoffen.

Nader onderzoek:            Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
                            aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>Afkortingen

AMvB          Algemene Maatregel van Bestuur
BG            Bovengrond
BOOT          Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
BSB           Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
BSB           Bouwstoffenbesluit
BTEX          Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
BTEXN         Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
BZV           Biologisch zuurstofverbruik
CZV           Chemisch zuurstofverbruik
EC            Elektrisch geleidingsvermogen
EOCl          Extraheerbare organochloorverbindingen
EOX           Extraheerbare organohalogeenverbindingen
GHG           Gemiddeld hoogste grondwaterstand
GLG           Gemiddeld laagste grondwaterstand
GWS           Actuele grondwaterstand
HBO           Huisbrandolie
HCB           Hexachloorbenzeen
HCH           Hexachloorhexaan
MM            Mengmonster
MVR           Ministeriële Vrijstellingsregeling
NEN           Nederlandse norm
NNI           Nederlands Normalisatie Instituut
NPR           Nederlandse praktijkrichtlijn
NVN           Nederlandse voornorm
OCB           Chloorpesticiden
OG            Ondergrond
OW-test       Olie/water-test
PAK           Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PCB           Polychloorbifenylen
pH            Zuurgraad
SUBAT         Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
VC            Vinylchloride
VNG           Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM          Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VOCl          Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri

As            Arseen
Ba            Barium
Cd            Cadmium
Cr            Chroom
Co            Kobalt
Cu            Koper
Fe            IJzer
Hg            Kwik
Mn            Mangaan
Mo            Molybdeen
Na            Natrium
Ni            Nikkel
Pb            Lood
St            Tin
Zn            Zink
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>Colofon

Dit is een uitgave van:
Team Ruimtelijke Plannen
Afdeling Omgeving & Recht
Gemeente Enschede




© Februari 2017, gemeente Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>