<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Mevrouw N. Jongema                                                                                                   Eektestraat 10-12
Het Sander 25                                                                                                      7575 AP Oldenzaal
                                                                                                                          Postbus 221
7522 AL ENSCHEDE                                                                                                   7570 AE Oldenzaal
                                                                                                                      0541 - 58 55 44

                                                                                                                              geofoxx.nl
                                                                                                                       info@geofoxx.nl
                                                                                                                   Overige vestigingen:
                                                                                                                      Gouda en Tilburg
-/-                                                                                                          NL06 RABO 0124 4585 13
                                                                                                                          kvk 06056452
20201330_a1BRF.docx                                                                                           btw nr. NL818295223B01
Resultaten aanvullend bodemonderzoek
Het Sander 17-19 te Enschede
20201330/MWEN
17 november 2020
De heer M.H. Wennink
m.wennink@geofoxx.nl
06 - 21139281




Geachte mevrouw Jongema,

Hierbij ontvangt u de briefrapportage van het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek
op de locatie Het Sander 17-19 te Enschede.

Aanleiding en doel onderzoek
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de resultaten
uit een voorgaand onderzoek door Tebodin, waarbij in de bovengrond een sterke
verontreiniging met PAK en minerale olie is aangetoond.

Recent heeft Geofoxx op de onderzoekslocatie een verkennend bodem- en asbestonderzoek
uitgevoerd, waarbij de verontreiniging met PAK en minerale olie niet is bevestigd. Aangezien
de boorpunten van het recente onderzoek niet gelijk waren met de boorpunten uit het
onderzoek van 2000 is na overleg met de gemeente Enschede aanvullend onderzoek
uitgevoerd aan de voorzijde van de onderzoekslocatie.

Het onderzoek heeft tot doel om de actuele bodemkwaliteit vast te stellen met betrekking tot
de parameters PAK en minerale olie op de voorzijde van het terrein. Tevens zal de grond, in
verband met de mogelijke afvoer van de grond, worden onderzocht op PFAS.

Voorinformatie en locatiegegevens
De locatie Het Sander 17 staat kadastraal bekend als gemeente Lonneker, sectie B en
nummer 3903. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 550 m² en is deels bebouwd.
Ook is de locatie verhard met klinkers en staan er diverse objecten.

Op het terrein van Het Sander 17 is in het verleden een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd door Tebodin (Verkennend bodemonderzoek ’t Sander 17 te Enschede, Tebodin,
d.d. 29 mei 2000, kenmerk: 3315001). Tijdens het zintuiglijk onderzoek zijn destijds
plaatselijk in de bovengrond bodemvreemde materialen aangetroffen in de vorm van puin en
kolengruis. Deze bodemvreemde materialen bevinden onder de klinkerverharding gelegen aan
de voorzijde van het perceel. Ter plaatse van de twee boringen verricht in respectievelijk de
voormalige spuitcabine en de voormalige opslag zijn geen bodemvreemde materialen
aangetroffen zie afbeelding 2.3. Uit de chemische resultaten bleek dat in de bovengrond een


Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister
onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.
                                                                                                                     1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>sterke verontreiniging met PAK en minerale olie is aangetoond. Opgemerkt dient te worden
dat het grondmonster een mengmonster betreft welke niet individueel is geanalyseerd op PAK
en minerale olie. Hierdoor is geen uitspraak te doen of de verontreiniging plaatselijk of
homogeen over de onderzoekslocatie aanwezig is in gehalten tot boven de interventiewaarde.

In het grondwater is destijds een lichte verontreiniging met zink, chroom, xylenen en naftaleen
aangetoond. Deze concentraties zink en chroom werden als verhoogde
achtergrondconcentraties beschouwd en werden derhalve niet aangemerkt als een
verontreiniging. De herkomst van de licht verhoogde concentraties aromaten was niet bekend.




In oktober 2018 heeft Geofoxx op de zowel Het Sander 17- als 19 een verkennend bodem- en
asbestonderzoek uitgevoerd in het kader van transactie (aankoop) en aanvraag
omgevingsvergunning in verband met de geplande nieuwbouw op Het Sander 17. Op Het
Sander 17 zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie
aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde. De licht aangetoonde verhoogde
gehalten zijn vermoedelijk gerelateerd aan de aanwezigheid van bodemvreemde materialen en
het voormalig gebruik van de locatie. Er is geen bevestiging verkregen van sterk verhoogde
gehalten aan minerale olie en PAK (overeenkomstig het onderzoek uit 2000). In het onderzoek
is gesteld dat geen sprake is van een ‘homogene’ verontreiniging tot boven de
interventiewaarde op locatie. Gezien de gekozen strategie (VED-HE) kan ook worden
aangenomen dat op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging, waardoor nader bodemonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium, koper en naftaleen
aangetoond in een concentratie boven de streefwaarde. Naftaleen is ook in het voorgaande
onderzoek in een licht verhoogde concentratie aangetoond. De exacte herkomst hiervan en de
concentratie koper is niet bekend. De licht verhoogde concentratie aan barium is vermoedelijk
van natuurlijke oorsprong (verhoogde achtergrondconcentratie).

Bij de zintuiglijk inspectie van de gegraven inspectiegaten is asbestverdacht materiaal
aangetoond (1 plaat hechtgebonden chrysostiel asbest in de fractie >20mm). In de fijne
fractie (< 20 mm) is géén asbest aangetoond. Omgerekend is in een gewogen gemiddelde
van 43,26 mg/kg d.s aan asbest aanwezig.




projectnummer            datum
20201330/MWEN            november 2020                                                    2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Aangezien het gehalte asbest kleiner is dan de interventiewaarde gedeeld door een factor 2
(50 mg/kg d.s) geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Het is statistisch aannemelijk dat
de interventiewaarde voor asbest niet zal worden overschreden.

Onderzoekshypothese en –strategie
In overleg met de gemeente Enschede is besloten om op het voorterrein een drietal boringen
te verrichten tot een diepte van 1,0 m -mv. De drie bovengrondmonsters zullen separaat
worden geanalyseerd op zowel minerale olie als PAK. Tevens wordt een mengmonster
samengesteld die wordt geanalyseerd op de parameter PFAS.

Tabel 1: Overzicht uit te voeren werkzaamheden

Locatie             Veldwerk                          Analyses
                    aantal                  diepte    aantal   pakket
                                            (m-mv)
Voorterrein         3x boring               1,0       3x       PAK en minerale olie
onderzoekslocatie                                     1x       PFAS

Veldwerkzaamheden
Het verrichten van de boringen en de bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden op 2
november 2020. De boringen zijn middels een vast punt ingemeten. De veldwerkzaamheden
zijn uitgevoerd door de heer R.B.H. Blokhuis van Geofoxx.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en
kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch
bodem en waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en Vigerend protocol 2001 (Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen). De heer Blokhuis is erkend voor bovengenoemd protocol en is tevens in het
bezit van het certificaat asbestherkenning.

De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen
bodemopbouw), beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch
onderzoek bemonsterd.

Zintuiglijk onderzoek
In de boorstaten (bijlage 2) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein
weergegeven. Bij het zintuiglijk onderzoek zijn bodemvreemde materialen aangetroffen in de
vorm van kolengruis en baksteen. Voor de waargenomen afwijkingen wordt verwezen naar
tabel 2 en bijlage 2.

Tabel 2: Zintuigelijk waargenomen bijzonderheden
Boring       Diepte boring Traject       Grondsoort   Waargenomen bijzonderheden
             (m -mv)       (m -mv)
101          1,00          0,06 - 0,15   Zand         Zwak grindhoudend
                           0,15 - 0,80   Zand         Laagjes zand, sporen kolengruis
                           0,80 - 1,00   Zand         matig roesthoudend
102          1,50          0,20 - 1,20   Zand         Brokken baksteen, sporen kolengruis, laagjes zand
103          1,00          0,10 - 0,65   Zand         Laagjes zand
                           0,65 - 0,85   Zand         Matig roesthoudend
                           0,85 - 1,00   Zand         Zwak roesthoudend

Analyses
Op basis van de verzamelde (veld)informatie heeft een selectie plaatsgevonden van de te
analyseren grondmonsters. Een overzicht van de uitgevoerde analyses is weergegeven in tabel
3.




projectnummer               datum
20201330/MWEN               november 2020                                                        3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Monsterselectie
Analyse-        Traject                Deelmonsters                   Analysepakket
monster         (m -mv)
B101            0,15 - 0,50            101   (0,15   -   0,50)        PAK en minerale olie
B102            0,20 - 0,60            102   (0,20   -   0,60)        PAK en minerale olie
B103            0,10 - 0,60            103   (0,10   -   0,60)        PAK en minerale olie
MM PFAS         0,10 - 0,60            101   (0,15   -   0,50)        PFAS
                                       102   (0,20   -   0,60)
                                       103   (0,10   -   0,60)

Resultaten laboratoriumonderzoek
De chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van SYNLAB Analytics &
Services B.V. te Rotterdam. De analyseresultaten zijn getoetst aan het referentiekader van het
Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr. 16675).
In het Besluit bodemkwaliteit wordt de achtergrondwaarde (AW) voor grond en in de
Circulaire worden de streefwaarde (S) voor grondwater en de interventiewaarde (I) voor grond
en grondwater onderscheiden. De bodemindex geeft de mate van overschrijding weer, waarbij
de achtergrond- en streefwaarde index 0 heeft en de interventiewaarde index 1.

De analyseresultaten van de PFAS-analyses zijn getoetst aan het Tijdelijk Handelingskader
PFAS (Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie
d.d. 8 juli 2019 en de aanvullingen van 29 november 2019 en 2 juli 2020).

In tabel 5 en 6 is een samenvatting van de analyseresultaten van de grondmonsters
opgenomen. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. Een volledig overzicht van de
toetsingsresultaten is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 5: Toetsingsresultaten grond

Analyse-     Traject           > AW (+index)               > 0,5x(AW+I)               > I (+index)
monster      (m -mv)
B101         0,15 - 0,50       PAK (0,14)                  -                          -
B102         0,20 - 0,60       -                           -                          -
B103         0,10 - 0,60       -                           -                          -

Tabel 6: Toetsingsresultaten PFAS

Analyse-         Traject         Gemeten         Gemeten           Overige       Hergebruik (toetsing
monster          (m -mv)         gehalte         gehalte           PFAS          Tijdelijk Handelingskader)1)
                                 PFOA som        PFOS som          (µg/kg ds.)
                                 (µg/kg ds.)     (µg/kg ds.)
MM PFAS          0,10 - 0,60     0,14            0,24              <0,1          Landbouw / natuur

1)
  Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau
in µg/kg d.s;

Interpretatie
Tijdens het zintuiglijk onderzoek zijn in de bodem ter plaatse van boring 101 (traject 0,15 -
0,80 m -mv) en boring 102 (traject 0,2 - 1,2 m -mv) een geroerde bodemlaag aangetroffen
die bodemvreemde bijmengingen bevat in de vorm van sporen kolengruis en brokken
baksteen.

Enkel in het analysemonsters van boring 101 (traject 0,15 - 0,50) overschrijdt het gehalte aan
PAK de achtergrondwaarde. In de overige analysemonsters overschrijden PAK en minerale olie
de achtergrondwaarde niet.

Uit de analyseresultaten van PFAS blijkt dat in de onderzochte laag één of meerdere PFAS-
componenten zijn aangetoond. De gemeten PFAS gehalten in de grond voldoen aan de
bodemkwaliteitsklasse “landbouw / natuur” voor de toepassing op landbodem.


projectnummer                  datum
20201330/MWEN                  november 2020                                                                    4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Conclusie
Op basis van bovenstaande resultaten en de resultaten uit het voorgaande onderzoek uit 2018
kan geconcludeerd worden dat op de onderzoekslocatie geen sprake is van een
verontreiniging tot boven de interventiewaarde en daarmee geen sprake zal zijn van een geval
van ernstige bodemverontreiniging.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Geofoxx



De heer M.H. Wennink BSc.                           De heer ing. M.J. Leverink
Adviseur bodem en hergebruik                        Adviseur bodem




Bijlagen:
1 Situatietekening;
2 Boorstaten;
3 Analyseresultaten;
4 Toetsingstabellen;
5 Foto’s;
6 Onafhankelijkheidsverklaring.




projectnummer             datum
20201330/MWEN             november 2020                                                5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Situatietekening




projectnummer   datum
20201330/MWEN   november 2020   -/-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Legenda

 Boorpunten
            Boring tot 0.5 m-mv

            Boring tot 1 m-mv

            Boring tot 2 m-mv

            Boring met peilbuis

            Gat met boring tot 0,5 m-mv




Overzichtskaart:




 Omschrijving:
 Situatietekening

 Project:
 Het Sander 17-19 te Enschede

 Projectnummer:
 20201330
 Opdrachtgever:
 Mw. Jongema

 Bijlage:   1            Datum:   16-11-2020
 Schaal:                 Tekenaar: MWEN
 Formaat: A3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Boorstaten




projectnummer   datum
20201330/MWEN   november 2020   -/-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Boring:        101                                                       Boring:        102
Datum:         2-11-2020                                                 Datum:         2-11-2020
X:             256561,79                                                 X:             256567,64
Y:             472343,65                                                 Y:             472340,39
Boormeester:   Ronald Blokhuis                                           Boormeester:   Ronald Blokhuis
                                 0     klinker                                                            0     klinker
     0                                                                        0
                                 6                                                                        6

                                 15    Zand, matig grof, matig                                                  Zand, matig grof, matig
                                       siltig, zwak grindhoudend,                                         20    siltig, wit, Edelmanboor
                                       wit, Edelmanboor
                                                                                                                Zand, matig fijn, matig siltig,
                  1 2                  Zand, matig fijn, matig siltig,                                          matig humeus, brokken
                                       matig humeus, laagjes zand,                         1 2                  baksteen, sporen kolengruis,
     50                                sporen kolengruis,                     50                                laagjes zand, geelbruin,
                                       donkerbruin, Edelmanboor                                                 Edelmanboor

                  3 4

                                 80

                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                  5 6                  matig roesthoudend, oranje,                         3 4
                                 100   Edelmanboor
 100                                                                      100


                                                                                                          120

                                                                                                                Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                                licht beigebruin, Edelmanboor
                                                                                           5 6

                                                                                                          150
                                                                          150




Boring:        103
Datum:         2-11-2020
X:             256573,79
Y:             472335,93
Boormeester:   Ronald Blokhuis
                                 0     klinker
     0
                                 6
                                 10
                                       Zand, matig grof, matig
                                       siltig, wit, Edelmanboor
                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                  1 2                  matig humeus, laagjes zand,
                                       donker beigebruin,
     50                                Edelmanboor

                                 65

                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                  3 4                  matig roesthoudend, oranje,
                                 85    Edelmanboor
                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                                 100
 100                                   zwak roesthoudend, licht
                                       geelbruin, Edelmanboor




                                                                                                                                                  getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 20201330                            Projectnaam: Het Sander 17-17 te Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                             klei                               geur
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur

          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                            geen olie-water reactie
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig
                                                                            matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie
                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

          Zand, kleiïg                                                      >0
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem
                                                                            >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig
                                                                            >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters

          Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster


                                  overige toevoegingen
                                                                        ongeroerd monster
                                              zwak humeus
veen                                                                    volumering

          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel
          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig


                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Analyseresultaten




projectnummer   datum
20201330/MWEN   november 2020   -/-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 GEOFOXX Oldenzaal BV
 Mark Wennink
 Postbus 221
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 7
 7570 AE OLDENZAAL




Uw projectnaam                                        : Het Sander 17-17 te Enschede
Uw projectnummer                                      : 20201330
SYNLAB rapportnummer                                  : 13344854, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : 4WH143SI

Rotterdam, 10-11-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20201330. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director



           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>GEOFOXX Oldenzaal BV                                                                                                                                        Blad 2 van 7
Mark Wennink                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Het Sander 17-17 te Enschede                                                                                                Orderdatum      02-11-2020
Projectnummer                   20201330                                                                                                                    Startdatum      02-11-2020
Rapportnummer                   13344854           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 10-11-2020

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    B101 B101 101 (15-50)
002           Grond (AS3000)                    B102 B102 102 (20-60)
003           Grond (AS3000)                    B103 B103 103 (10-60)
004           Grond (AS3000)                    MM PFAS MM PFAS 101 (15-50) 102 (20-60) 103 (10-60)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004



monster voorbehandeling                                 S                        Ja                             Ja                             Ja                             Ja
droge stof                            gew.-%            S                      89.6                           91.5                           89.5                           89.8
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1                             <1                             <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen                           geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        2.5                            0.6                            1.7                            2.5


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S                                             0.04                         <0.01                          <0.01
fenantreen               mg/kgds S                                             0.56                          0.04                          <0.01
antraceen                mg/kgds S                                             0.15                         <0.01                          <0.01
fluoranteen              mg/kgds S                                              1.5                          0.10                          <0.01
benzo(a)antraceen        mg/kgds S                                             0.94                          0.05                          <0.01
chryseen                 mg/kgds S                                             0.79                          0.05                          <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S                                             0.52                          0.03                          <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S                                             0.85                          0.05                          <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S                                             0.72                          0.05                          <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S                                             0.65                          0.04                          <0.01
                                                                                       1)                             1)                             1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S                                             6.72                         0.424                           0.07
(0.7 factor)


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                     6                             <5                             <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20                            <20                            <20


ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)
                                                                                                                                                                                    2)
som PFOA (0.7 factor)  µg/kgds                                                                                                                                             0.21
                                                                                                                                                                                    2)
som PFOS (0.7 factor)  µg/kgds                                                                                                                                             0.31
Adviespakket PFAS 30                                                                                                                                                zie bijlage
componenten




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>GEOFOXX Oldenzaal BV                                                                                                                                      Blad 3 van 7
Mark Wennink                                                          Analyserapport

Projectnaam                   Het Sander 17-17 te Enschede                                                                                                Orderdatum      02-11-2020
Projectnummer                 20201330                                                                                                                    Startdatum      02-11-2020
Rapportnummer                 13344854           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 10-11-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
                              SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>GEOFOXX Oldenzaal BV                                                                                                                                        Blad 4 van 7
Mark Wennink                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Het Sander 17-17 te Enschede                                                                                                Orderdatum      02-11-2020
Projectnummer                   20201330                                                                                                                    Startdatum      02-11-2020
Rapportnummer                   13344854           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 10-11-2020



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


monster voorbehandeling                         Grond (AS3000)                                               Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000
                                                                                                             en conform NEN-EN 16179
droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                             NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en
                                                                                                             gelijkwaardig aan NEN 5754
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
som PFOA (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                               Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor)                           Grond (AS3000)                                               Idem
Adviespakket PFAS 30                            Grond (AS3000)                                               Idem
componenten
Adviespakket PFAS 30                            Grond (AS3000)                                               Analyse uitgevoerd door SYNLAB A&S Sweden (Linköping) (origineel
componenten                                                                                                  rapport is opvraagbaar)

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y8577933                                          02-11-2020                        02-11-2020                         ALC201
002           Y8577918                                          02-11-2020                        02-11-2020                         ALC201
003           Y8577730                                          02-11-2020                        02-11-2020                         ALC201
004           Y8577929                                          02-11-2020                        02-11-2020                         ALC201
004           Y8577926                                          02-11-2020                        02-11-2020                         ALC201
004           Y8577864                                          02-11-2020                        02-11-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>GEOFOXX Oldenzaal BV                                                                                                                                      Blad 5 van 7
Mark Wennink                                                          Analyserapport

Projectnaam                   Het Sander 17-17 te Enschede                                                                                                Orderdatum      02-11-2020
Projectnummer                 20201330                                                                                                                    Startdatum      02-11-2020
Rapportnummer                 13344854           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 10-11-2020


Monsternummer:                                                  001
Monster beschrijvingen                                          B101B101 101 (15-50)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13344854 - 1   Blad 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13344854 - 1   Blad 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Toetsingstabellen




projectnummer   datum
20201330/MWEN   november 2020   -/-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 10-11-2020 - 08:42)




Projectcode                                     20201330                              20201330                20201330
Projectnaam                                     Het Sander 17-17 te                   Het Sander 17-17 te     Het Sander 17-17 te
                                                Enschede                              Enschede                Enschede
Monsteromschrijving                             B101                                  B102                    B103
Monstersoort en bodemtype                       Grond (AS3000)-1                      Grond (AS3000)-2        Grond (AS3000)-3
Monster conclusie                               Overschrijding                        Voldoet aan             Voldoet aan
                                                Achtergrondwaarde                     Achtergrondwaarde       Achtergrondwaarde

Analyse                             Eenheid SR          BT BC         BI               SR     BT    BC   BI   SR    BT     BC   BI
monster voorbehandeling                          Ja              -                     Ja            -         Ja           -
droge stof                            %         89.6 89.6                             91.5 91.5               89.5 89.5
gewicht artefacten                    g          <1                                    <1                      <1
aard van de artefacten                 -        Geen                                  Geen                    Geen
organische stof
(gloeiverlies)                        %         2.5    2.5                            0.6     0.6             1.7   1.7
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kg 0.04 0.04 -                                            <0.010.007     -        <0.010.007    -
fenantreen               mg/kg 0.56 0.56 -                                            0.04 0.04      -        <0.010.007    -
antraceen                mg/kg 0.15 0.15 -                                            <0.010.007     -        <0.010.007    -
fluoranteen              mg/kg 1.5 1.5    -                                           0.10 0.1       -        <0.010.007    -
benzo(a)antraceen        mg/kg 0.94 0.94 -                                            0.05 0.05      -        <0.010.007    -
chryseen                 mg/kg 0.79 0.79 -                                            0.05 0.05      -        <0.010.007    -
benzo(k)fluoranteen      mg/kg 0.52 0.52 -                                            0.03 0.03      -        <0.010.007    -
benzo(a)pyreen           mg/kg 0.85 0.85 -                                            0.05 0.05      -        <0.010.007    -
benzo(ghi)peryleen       mg/kg 0.72 0.72 -                                            0.05 0.05      -        <0.010.007    -
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kg 0.65 0.65 -                                            0.04 0.04      -        <0.010.007    -
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)             mg/kg 6.72 6.72 WO 0.14                                      0.4240.424<=AW-0.03     0.07 0.07 <=AW-0.04
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                     mg/kg        <5     14  --    -                    <5     17.5 --    -     <5   17.5 --    -
fractie C12-C22                     mg/kg        <5     14  --    -                    <5     17.5 --    -     <5   17.5 --    -
fractie C22-C30                     mg/kg         6     24  --    -                    <5     17.5 --    -     <5   17.5 --    -
fractie C30-C40                     mg/kg        <5     14  --    -                    <5     17.5 --    -     <5   17.5 --    -
totaal olie C10 - C40               mg/kg       <20     56 <=AW-0.03                  <20      70 <=AW-0.02   <20    70 <=AW-0.02



Monstercode                   Monsteromschrijving
13344854-001                  B101 B101 101 (15-50)
13344854-002                  B102 B102 102 (20-60)
13344854-003                  B103 B103 103 (10-60)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR       Resultaat op het analyserapport
BT       Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
         gebruikte waarden.
BC       Toetsoordeel
BI       SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

Verklaring toetsingsoordelen
-        Geen toetsoordeel mogelijk
--       Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#        Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW     Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO       Wonen
IN       Industrie
,zp      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I       Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^        Enkele parameters ontbreken in de som
>IND     Groter dan industrie

Kleur informatie
Rood     > Interventiewaarde
Roze     > Industrie
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw >= Achtergrond waarde




Normenblad
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb



Analyse                             Eenheid AW Wo Ind          I

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 mg/kg 1.5 6.8 40 40
factor)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40               mg/kg     190 190 500 5000




*                    Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW                   = Achtergrondwaarden
WO                   = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND                  = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I                    = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Foto’s




projectnummer   datum
20201330/MWEN   november 2020   -/-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Foto 1: Boring 101 tijdens veldwerkwerkzaamheden op d.d. 2 november 2020.




Foto 2: Boring 102 tijdens veldwerkwerkzaamheden op d.d. 2 november 2020.




projectnummer          datum
20201330/MWEN          november 2020                                        -/-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Foto 3: Boring 103 tijdens veldwerkwerkzaamheden op d.d. 2 november 2020.




projectnummer          datum
20201330/MWEN          november 2020                                        -/-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Onafhankelijkheidsverklaring




projectnummer   datum
20201330/MWEN   november 2020             -/-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                  Verklaring onafhankelijkheid uitvoering
                                  veldwerk en/of MKB


Projectnummer:        20201330
Locatie:             Het Sander 17-19 te Enschede
Datum/Data:           01-nov-20




BRL SIKB
                     BRL 2000

                     BRL 6000

Protocollen
                           2001
                           2002
                           2003
                           2018

                           6001
                           6002




Met de ondertekening verklaar ik, dat ik de werkzaamheden onafhankelijk
heb uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB en de daarbij
behorende protocollen.
De opdrachtgever en andere bij de uitvoering van de werkzaamheden
betrokken partijen zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet
uit de eigen organisatie, waardoor de onafhankelijkheid is gewaarborgd.
                                              De veldmedewerker is opgetreden
Naam:                  Handtekening:          in de hoedanigheid van:
                                              Ervaren/geregistreerde veldmedewerker
R. Blokhuis                                   Veldmedewerker in opleiding

                                             Ervaren/geregistreerde veldmedewerker
                                             Veldmedewerker in opleiding

                                             Ervaren/geregistreerde veldmedewerker
                                             Veldmedewerker in opleiding




                             Verklaring onafhankelijkheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>