<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Toelichting
Bestemmingsplan
Weleweg 555-557
Status: Vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Weleweg 555-557</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Bijlagen toelichting                                                           3
Bijlage 1     Inrichtingsplan                                                   4
Bijlage 2     Akoestisch onderzoek                                              6
   2                               bestemmingsplan Welew eg 555-557 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlagen toelichting
bestemmingsplan Welew eg 555-557 (vastgesteld) 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Inrichtingsplan
 4                        bestemmingsplan Welew eg 555-557 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Overzicht beplantingsplan
1: Bloemenstrook 5.5 are
2: Bomenrij
Gewone lijsterbes - Sorbus aucuparia > 3 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 14 meter
3: Bomengroep
Winterlinde - Tilia cordata > 3 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 6 meter
4: Hoogstam fruitboomgaard
Appel, peer, pruim, kers > 9 stuks
Plantmaat 12-14, willekeurige tussenafstand
5: Struweel 5.0 are
Zomereik - Quercus robur > 50 stuks
Zwarte els - Alnus glutinosa > 50 stuks
                                                                                                                    1
                                                                                  Bloemenstrook
Vuilboom - Frangula alnus > 50 stuks
                                                                                  6 meter breed
Grauwe wilg - Salix cinerea > 75 stuks
                                                                                  (biodiversiteit)
Vogelkers - Prunus padus > 50 stuks
Sleedoorn - Prunus spinosa > 75 stuks
Meidoorn - Crateagus monogyna > 75 stuks
Plantmaat 80-100, 2st/3m2, driehoeksverband,                          2
aanplanten in groepen, variërende groottes
6: Hagen - 60 meter
Liguster - Ligustrum ovalifolium > 300 stuks
Plantmaat 80-100, 5st/m1, enkele plantrij                     Gewone lijsterbes                                                   Struweel aanplanten
                                                              (biodiversiteit)                                                    in grasvegetatie
7: Bomenrij
Esdoorn - Acer rubrum 'Karpick' > 3 stuks                                                                                                              5
Plantmaat 14-16, tussenafstand 6 meter
                                                                       Toplaag afgraven
                                                                       t.b.v. verschralen terrein.
                                                                       Maaiveld glooiend aanbrengen
                                                                          Een groep lindebomen
                                                                          (biodiversiteit)
                                                                3
                                                                                                                         Fruitboomgaard
                                                                                                4                        (biodiversiteit)
                                                 Haag    6
                                                   25
                                                                                              Bijgebouw
                                                                                                                                      375
                                                             Nieuwe woning
                                                                                                                                            Weide voor kleinvee
                                                                                  7
                                                  Haag
                                                                                                  Landschapstype: Essenlandschap
                                                                                                                                                      Project
                                                                                                                                                         Inrichtingstekening
                                                                                                                                                      Planlocatie
                                                                                                                                                         Weleweg 555 Enschede
                                                                                             Getekend door
                                                                                                                    Niels Borgerink                   Bezoekadres/Postadres:
                                                                                             Laatste gewijzigd op                                     Ootmarsumsestraat 133 7634 PN Tilligte
                                                                                                                     17-04-2020
                                                                                             Datum
                                                                                                                                                      Contact:
                                                                                                                     08-08-2019                       Telefoon: (0541) 725 005
                                                                                             Paginaformaat                                            Mobiel: (06) - 531 988 54
                                                                                                                      A3 staand                       E-mail: info@borgerinkgroendesign.nl
                                                                                             Schaal
                                                                                                                        1 : 500                       w w w . b o r g e ri n k g r o e n d e sig n . nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Akoestisch onderzoek
 6                             bestemmingsplan Welew eg 555-557 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                        BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING
                                                     Akoestisch onderzoek bouwplan
                                                                woning Weleweg 555
                                                                       te Enschede.
                                                   Adviseur :                 ing. Wim Buijvoets
                                                   Opdrachtgever :            fam. Lutke Holzik
                                                                              Prins Bernhardlaan 42
                                                                              7622 BH Borne
                                                   Contactpersoon :           Gebouwtek, Frans Goering
                                                   Datum :                    6 maart 2020
                                                   Werknummer :               19.056
Hyacinthstraat 101       Telefoon : 0541-532343       mobiel : 06-54763258 Website : www.buijvoets.nl               KvK Enschede : 08094436
7572 BB Oldenzaal        Telefax : 0541-532349        banknr : 1791.38.901      E-mail : info@buijvoets.nl
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd conform de R.V.O.I ’98, incl. wijzigingen en aanvullingen, zoals gedeponeerd ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 12-november 1997 (een samenvatting van hoofdzaken is bij ons kantoor opvraagbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE ____________________________________________ I
1     INLEIDING ____________________________________________ 1
      1.1  Zandwinning Rutbekerveld...............................................................................1
      1.2  Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder .........2
      1.3  Grenswaarden ..................................................................................................3
      1.4  Berekening geluidbelasting ..............................................................................3
2     GELUIDBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI ____________________ 4
      2.1  Verkeerscijfers..................................................................................................4
      2.2  Berekening geluidbelasting ..............................................................................4
      2.3  Cumulatie industrielawaai en wegverkeerslawaai............................................5
BIJLAGEN
                                                                                                                bladzijde
   Woning Weleweg 555 te Enschede                                          pagina i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING
    In opdracht van de fam. Lutke Holzik is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de
    geluidbelasting door industrielawaai en wegverkeerslawaai op de gevels van de te bouwen
    vervangende woning op het perceel aan de Weleweg 555 te Enschede. De bestaande
    woningen Weleweg 555 en 557 worden samengevoegd tot één woning nr 557.
    Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens :
    - tekening met situatie (zie bijlage I)
    - verkeersgegevens van de gemeente Enschede en gegevens A18 van het geluidregister
    - akoestisch onderzoek zandwinning Rutbekerveld nr 20111269-04v6 d.d. 10 juni 2013.
1.1 Zandwinning Rutbekerveld
    Tegenover de Weleweg ligt de zandwinning Rutbekerveld. De vraag is of bij vervangende
    woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat t.g.v. de zandwinning en of de
    woning geen beperking vormt voor de activiteiten van de zandwinning.
    Op 24 april 2013 is een akoestisch onderzoek uitgebracht door adviesbureau Cauberg
    Huygen ten behoeve van herziening van het bestemmingsplan voor de zandwinning.
    Grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid
    Voor de geluidniveaus op woningen in de omgeving vanwege de inrichting gelden op basis
    van het gemeentelijk geluidbeleid richtwaarden behorende bij het omgevingstype
    ‘buitengebied’. Deze bedragen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 45 dB(A)
    etmaalwaarde. Voor maximale geluidniveaus geldt in de dagperiode een richtwaarde van 55
    dB(A) en een grenswaarde van 70 dB(A).
    Omschrijving zandwinning
    De zandwinning vindt plaats op de uitgebreide winplas en vormt tezamen met
    werkzaamheden op het depot en verkeersbewegingen van vrachtwagens de representatieve
    bedrijfssituatie. Voor een uitgebreide uitleg wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek
    van 2013.
    Gelet op de afstand van de activiteiten tot de meest nabijgelegen woningen van derden, is
    trillingshinder niet te verwachten. Evenmin is hinder ten gevolge van laagfrequente geluid te
    verwachten. De nieuwe en de bestaande woningen Weleweg 555 t/m 569 liggen op
    minimaal 65 m uit de rand van het water/zandplas.
    Rekenmodel geluidbelasting
    De geluidbelasting kan worden vastgesteld d.m.v. een rekenmodel volgens de Handleiding
    meten en rekenen industrielawaai, rekening houdend met de geografische gegevens en de
    representatieve bedrijfssituatie. In het rekenmodel behorende bij de aanvraag om de
    vigerende vergunning is door Cauberg Huygen de te projecteren woning gemodelleerd.
    De bedrijfssituatie van het rekenmodel staat beschreven in rapport 20111269-04v6 d.d. 10
    juni 2013. Het bericht met resultaten van Cauberg Huygen d.d. 7-2-20 is opgenomen in
    bijlage I. De resultaten met richtwaarden staan ook in tabel I.
                          Woning Weleweg 555 te Enschede             pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    TABEL I               geluidbelasting [dB(A)] LAr,LT en  LAmax t.g.v. de zandwinning bij Weleweg 555
    punt gevel            LAr,LT dag       LAr,LT avond    LAr,LT nacht     LAmax dag      LAmax avond     LAmax nacht
                          Ho=1.5 m         Ho=5 m          Ho=5 m           Ho=1.5 m       Ho=5 m          Ho=5 m
    N1     achtergevel    36.3             27.6            23.8             39.4           33.1            33.1
    N2     voorgevel      45.2             39.1            35.3             48.3           44.1            44.1
    N3     r-zijgevel     42.4             19.8            16.0             47.2           25.4            25.4
    N4     l-zijgevel     45.0             39.2            35.4             48.2           44.2            44.2
    richtwaarde           45               40              35               55             50              45
    Conclusie
    Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en het maximaal geluidniveau LAmax
    vanwege de vergunde activiteiten van zandwinning Rutbekerveld voldoen aan de
    richtwaarden. Ter plaatse van de nieuwe woning is vanwege de zandwinning sprake van een
    aanvaardbaar woon- en leefklimaat, waarbij de vergunde activiteiten eveneens zijn
    gewaarborgd.
1.2 Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder
    Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van
    een bestemmingsplan of vaststelling van een Wro-procedure een akoestisch onderzoek te
    worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan de gevel van
    de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg/spoorweg en/of industrielawaai wordt
    ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming
    binnen de wettelijke geluidszone van de weg/spoorweg/industrieterrein gesitueerd is. In dit
    geval ligt het bouwvlak binnen de geluidszone van wegen.
    Wegverkeer
    In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een
    wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.
    Wettelijke geluidszones van wegen :
     Aantal rijstroken                               stedelijk gebied               buitenstedelijk gebied
     1 of 2 rijstroken                               200 m                          250 m
     3 of 4 rijstroken                               350 m                          400 m
     5 of meer rijstroken                            350 m                          600 m
    De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.
    Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg
    gerekend en vallen binnen de zone. De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen
    extra aandacht moet worden geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg.
    Binnen een zone moet worden gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent
    dat er bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen
    van (individuele) bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het
    akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in
    een vroeg stadium worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of
    maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig klimaat te creëren.
    De hiervoor genoemde zones gelden niet voor :
     wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
                             Woning Weleweg 555 te Enschede                           pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).
    Het plan ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als
    bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Haaksbergerstraat en de A18. Op de
    Weleweg rijdt alleen bestemmingsverkeer naar de aanliggende percelen, deze weg is voor
    de geluidbelasting niet relevant.
1.3 Grenswaarden
    De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v.
    een weg bedraagt 48 dB.
    Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor een bouwplan een bestemmingsplanwijziging
    noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend tot een hogere grenswaarde
    van maximaal 53 dB in “buitenstedelijk” gebied. Om een hogere grenswaarde aan te kunnen
    vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden :
    - de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare
        gevelbelasting, in dit geval 53 dB (art 83 lid 1 van de Wgh),
    - de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
        van de hogere grenswaarden.
    Geluidbeleid gemeente Enschede
    De gemeente Enschede heeft haar geluidbeleid verankerd in de ‘Geluidnota Enschede’,
    besluit 3 april 2018. De gemeente heeft voor het vaststellen van een hogere waarde geen
    afwijkend beleid ten opzichte van de Wet geluidhinder. In de nota is de beleidsuitspraak
    opgenomen dat de gemeente Enschede voor het vaststellen van een hogere waarde de
    normering uit de Wet geluidhinder volgt. Daaruit volgt dat er bij de overschrijding van de
    voorkeursgrenswaarde enkele criteria gelden om een hogere waarde te kunnen vaststellen:
     Er moet onderzoek gedaan zijn waar uit blijkt dat de hogere waarde noodzakelijk is om
        het plan mogelijk te maken;
     Uit       het   onderzoek       moet      blijken    dat   maatregelen   (bronmaatregelen,
        overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger) om te voldoen aan de
        voorkeursgrenswaarde niet doeltreffend zijn (bezwaren van stedenbouwkundige-,
        verkeerskundige-, vervoerskundige-, landschappelijke – of financiële aard).
    Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
    procedure gevolgd te worden. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch
    onderzoek.
1.4 Berekening geluidbelasting
    De op de woning invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een rekenmodel,
    volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode I of II. In deze
    situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode II.
    Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het
    aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en
    de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande woning).
                         Woning Weleweg 555 te Enschede               pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2   GELUIDBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI
2.1 Verkeerscijfers
    Haaksbergerstraat
    Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van
    de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar
    (2030). De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Enschede voor het
    jaar 2030 zoals opgenomen in bijlage I.
     TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens
     omschrijving                                                 Haaksbergerstraat
     - etmaalintensiteit 2030 werkdag                         weekdag 4800 x 0,91 = 4368
     - dag/avond/nachtuurintensit.%                                  6.6/3.7/0.75
     - perc. lichte motorvoert. D/A/N                              91.3/93.04/93.7
     - perc. middelzw vrachtw. D/A/N                                  4.1/3.28/3
     - perc. zware vrachtw. D/A/N                                    4.6/3.68/3.3
     - wettelijke rijsnelheid km/uur                                      60
     - wegdektype                                                        DAB
    A18
    Sinds 1 juli 2012 zijn rijkswegen voorzien van geluidproductieplafonds (GPP ’s ). De GPP ‘s
    zijn gebaseerd op brongegevens voor het jaar 2008, het “heersende jaar”. Met behulp van
    deze brongegevens is berekend wat het geluidsniveau LDEN op een gevel/referentiepunt is.
    De brongegevens zijn afkomstig van het geluidregister van Rijkswaterstaat zoals in de
    modelgegevens opgenomen. De etmaalintensiteit bedraagt 28.000 mvt/etm, dat is incl. een
    toename van 41% voor de plafondcorrectie van 1.5 dB.
2.2 Berekening geluidbelasting
    Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN op de gevels, dat is de gemiddelde
    geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode.
    De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
    geluidhinder 2012” ex art 110d van de Wet geluidhinder.
    De geluidbelasting is berekend op de gevels waarachter zich verblijfsgebieden bevinden op
    een waarneemhoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld.
    In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V.4.50) zijn schematisch opgenomen :
    - de wegvakken met intensiteiten,
    - de woningen en de gebouwen, objecten en verharde bodemgebieden (algemene
         bodemfactor zacht = 1) en hoogtelijnen
    - waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 m boven de vloer op een hoogte
         van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld
    Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg.
    Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de
    berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd met
                               Woning Weleweg 555 te Enschede                  pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    a) 3 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidsbelasting tgv de weg,
       zonder aftrek art. 110g Wgh, 56 dB bedraagt;
    b) 4 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidsbelasting t.g.v. de weg,
       zonder aftrek art. 110g Wgh, 57 dB bedraagt;
    c) 2 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidsbelasting tgv de weg,
       zonder aftrek art. 110g Wgh, afwijkt van bovengenoemde bedragen;
    d) 5 dB voor overige wegen (Haaksbergerstraat met een snelheid van 60 km/uur)
    e) 0 dB bij bepaling van de geluidwering van de gevel (toepassing art. 3.2 en 3.3
       Bouwbesluit 2012 en art. 111b Wgh).
    Omdat de aftrek voor de A18 afhankelijk is van de uitkomst moet eerst de geluidbelasting
    zonder aftrek worden berekend.
    Voor de rekeninvoergegevens en resultaten wordt verwezen naar de berekening in bijlage I.
    De geluidbelasting LDEN t.g.v. de is maximaal 36 dB waarmee de voorkeursgrenswaarde niet
    wordt overschreden.
    De geluidbelasting LDEN t.g.v. de A18 en Haaksbergerstraat is maximaal 48 respectievelijk
    36 dB waarmee de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. Voor de woning is voor
    het aspect wegverkeerslawaai sprake van een goed woon- en leefklimaat.
2.3 Cumulatie industrielawaai en wegverkeerslawaai
    Cumulatie van industrie- en wegverkeerslawaai wordt bepaald aan de hand van de
    rekenmethode opgenomen in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012.
    Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één
    geluidsbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door
    verschillende geluidsbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde
    voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. Dat is hier niet van
    toepassing.
                                                                           Ing. Wim Buijvoets.
                       Woning Weleweg 555 te Enschede             pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING
           Bijlage I
           Tekening, memo onderzoek zandwinning
           Verkeersgegevens ODT
           Rekenmodellen wegverkeer met resultaten
        Woning Weleweg 555 te Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                           Voorgevel                                                                                                                    Linkergevel                                                                                                                                                                                                                                                        Rechtergevel
                                     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4
                                               1 : 100
                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                        1 : 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Achtergevel                                                                                                        1 : 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 : 100
                                                                                                                                                                                                                  05 Nok
                                                                                                                                                                                                                   +8240                                                                                     Dakconstructie Rc = 6.0 k/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             dakpannen grafietgrijs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             panlatten 22*50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             dakplaten Slimfix = 6.0 k/W
                                                                                                 8560
                                                                        4130                                                                                                                                    04 Zolder                                                                      3 2°
                                                                                                                                                                                                                   +5700
                                                                       4280                                         4280
                                                                                                                                                                                                                                                                               Rachelwerk
                                                                                                                    3600                                                                                                                                                       met gipsplaat
                                                                                                   340                               340
                                         340        1440         100                    2640        100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zinken bakgoot
                                                                                                                                                                                                      02 eerste verdieping
                                                                          4180                      100                                                                                                             +2900
                                                                                                                                                                                                                                                                                             cementdekvloer                                                                                                                                                                 Links-Achter
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Breedplaatvloer                                                                                                                                                              8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Spouwconstructie Rc =5.0 k/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     luchtspouw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Gevelstenen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kingspan kooltherm spouwisolatie
                                                                                                                                             565
                                                                                                                                              340                                                        00 begane grond                                                                                                             Baksteen vuilwerk
                                                                                                                                                                                                                      +0                                                                                                             Pleisterwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                            cementdekvloer
                                                                                                                                             780
                                                                                                                                                                                                                                                    Doorsnede A/A                                                                                                                                Rechts-Achter
                                                                                                                                                                                                                                             11                                                                                                                                            7
                                                              Terras                                                                         430                3100                                                                                 1 : 100
                                                                                                                                             780
                                                                                                                                                                                                                                                                3950                           100                            4010
                                                                                                                                                                                                                                                         3078                     100                 2142           100                2640
                                                                                                                                             545
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               te bouwen
        340    340                                                                                                                                       340                          340     340                                                                                                                                                                       340
                                                                                                                            0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Eventuele
                                                                                                                                             7050
                                                                                                                            Keuken                                                                                                                                                                                                                                                                                                         bijgebouw            375
                                                                                                                                                                                              1700
                                                               0.4
        2720   2720                                            Berging/technischeruimte                                                                                                                                                                  1.2                                                                   1.3
                                                                                                                                                                                                                                                         Slaapkamer                                                            Slaapkamer
                                                                                                                                                                                              100
                                                                                                                                                         3700                                                                                                                                                                                                           3750
        100    100
                                                       0.5
               1050                                    WC
                                                                                                                                                         250                                                                                                                                                                                                            100
               100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              R
                                                                                                                                                                                              5300
        4180                                                                                                                                 2070
                         A/A
                                                 0.1                                                                                                  A/A                                                                                                                                                    1.1
11180          2580   Blad 1/1
                                                 Hal                                                                                                Blad 1/1    11180                 10500                                                                                                                  Overloop                    1.4                                   11180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Badkamer
               100 100                                 0.6
                                                       mk
        100       350
                                                                                                                                                                                              100                                                                                                                                                                       100
                                                                                                                                                         6550
                                                                                                                 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kadastrale gemeente Lonneker
                                                                                                                 Woonkamer                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sectie AK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Perceelnummer 375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Slaapkamer                                                              1800
                                                                                                                                             4480                                                                                                                                                                                                1.7
                                                             0..7                                                                                                                                                                                   1.5
                                                                                                                                                                                                                                                    werkkamer                                                                                    Inloopkast
        3400
                                                             Hobbykamer
                                                                                                                                                                                              3300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kast             1400
        340                                                                                                                                  340                                      340     340                                                                                                                                                                       340                                                                                      Rechts-Voor                                                           Blad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10                                                                             1/1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Schetsontwerp
                                                                                                                                                                                                                             1500+   2600+                                                                                                            2600+   1500+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Fase
                                                                           4080                     100              3780              340
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nieuwbouw woning
                                         340                     3040                      100               4920                      340                                                                                                                       100                     3180                        100                2640                                                                                                                                                       bouwplan                      Weleweg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Locatie                       Enschede
                                                             2440                 100                     5520                                                                                                                                    2222                 66                        3752                          100             1920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fam Lutke Holzik
                                                                                                  8740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opdrachtgever
                                                                                                                                                                                                                                                                                               8060                                                                                                                                                                                                            42 Prins Bernhardlaan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tel 06 53220054                             7622 BH Borne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Projectnr    2019169           get. F.G. 10-10-2019      gew. F.G. 30-10-2019
                                     00 begane grond                                                                                                                                                 01 eerste verdieping                                                                                                                                                                      Links-Voor                                                                                                                     Tel: 074-35 75 833
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bouwtek
                                 5
                                     1 : 50
                                                                                                                                                                                      6
                                                                                                                                                                                                     1 : 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                G      Frans Goering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Heetpasweg 16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7482 CD St.Isidorushoeve
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mobiel: 06 27 01 72 92
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Internet: www.Gbouwtek.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Email: Gbouwtek@gmail.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Van:             Marcel Blankvoort
Aan:             Wim Buijvoets
Cc:              "e.eenkhoorn@roelofsgroep.nl"
Onderwerp:       Zandwinning Rutbekerveld te Enschede, geluidbelasting nieuwe woning Weeleweg
Datum:           vrijdag 7 februari 2020 11:16:40
Bijlagen:        image001.png
                 image003.png
                 image007.png
                 chv2_5d9899d7-8ec0-4c50-a761-120cfea66658.png
Beste Wim,
Bijgaand tref je de rekenresultaten aan.
In het rekenmodel behorende bij de aanvraag om vigerende vergunning is de te projecteren woning gemodelleerd.
De bedrijfssituatie van het rekenmodel staat beschreven in rapport 20111269-04v6 d.d. 10 juni 2013.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr;LT)
Het rekenmodel voorziet in berekening van de deelbijdragen van de activiteiten op het nieuwe depot (dag, avond en nacht) en de bijdragen van acht verschillende locaties van
de zandzuiger (alleen dag).
De hoogste deelbijdragen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode zijn gecumuleerd en aansluitend getoetst aan de richtwaarde van 45 dB(A) in de
dagperiode.
In de avond- en nachtperiode worden uitsluitend activiteiten uitgevoerd op het depot. De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn getoetst aan de richtwaarde van
40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode.
Het model ziet er als volgt uit. De nieuwe woning is omcirkeld aangegeven.
Navolgend zijn de rekenresultaten en de beoordeling weergegeven.
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gehanteerde richtwaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in acht worden genomen.
Maximaal geluidniveau (LAmax)
Met voormeld model en de uitgangspunten van het maximaal geluidniveau volgens rapport 20111269-04v6 d.d. 10 juni 2013, zijn de maximale geluidniveaus berekend en
getoetst aan de richtwaarde van 55 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. Navolgend zijn de rekenresultaten en de beoordeling
weergegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Uit de rekenresultaten blijkt dat de gehanteerde richtwaarden van het maximaal geluidniveau in acht worden genomen.
Conclusie
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau vanwege de vergunde activiteiten van zandwinning Rutbekerveld voldoen aan de richtwaarden.
Ter plaatse van de nieuwe woning is vanwege de zandwinning sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, waarbij de vergunde activiteiten eveneens zijn gewaarborgd.
Met vriendelijke groet,
mr. ing. Marcel Blankvoort
Senior adviseur
Het jaar 2020 staat in het teken van het 45 jarig jubileum van Cauberg Huygen. Al 45 jaar een betrouwbare adviseur voor al uw uitdagingen op het gebied van bouw en milieu.
                     Contactgegevens                                         Cauberg Huygen B.V.
                     Stationsweg 2                                           Postadres:           Hoofdweg 70
                     8011 CZ Zwolle                                                               3067 GH Rotterdam
                     Tel +31621550927                                        Tel algemeen:        +31 88 5152 505
                     marcel.blankvoort@cauberghuygen.nl                      Mail algemeen info@cauberghuygen.nl
Disclaimer link       Op al onze overeenkomsten, tenzij anders overeen te komen, zijn de voorwaarden vanuit de KvK en de
                      recentste DNR2011 van toepassing. De DNR2011 is te downloaden via de volgende link
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Van:     Afdeling Stadsingenieurs & Ontwerp
Aan:     Afdeling Bestemmen & Vergunnen
Datum:   28-02-20
A. Huidige (werkdag-)etmaalintensiteiten
         Straat                   tussen                                            Etm.-int          jaar   Vwet     Vfeit
       1 Haaksbergerstraat        Usselerveenweg - gemeentegrens Haaksbergen            7600         2019   80->60   80->60
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
      10
B. Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage
         Straat                   functie                     aantal     stroken verharding                    %        %       %
                                                             rijbanen   /richting                          daguur   avonduur nachtuur
       1 Haaksbergerstraat        hoofdweg buiten beb. kom        1         1          asfalt                 6,60     3,70    0,75
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
      10
C. Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode
         Straat                                    dag                              avond                             nacht
                                     %lmvt        %mzvt       %zwvt       %lmvt     %mzvt        %zwvt      %lmvt    %mzvt    %zwvt
       1 Haaksbergerstraat           91,30         4,10         4,60      93,04      3,28         3,68       93,70     3,00    3,30
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
      10
D. Groei van het verkeer
         Straat                   Verwachte (werkdag-)etmaalintensiteit
                                                   2030
       1 Haaksbergerstraat                           4800
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
      10
Opmerking: Volgens planning wordt dit jaar gestart met de afwaardering van de Haaksbergerstraat tussen Usselo en de
             de gemeentegrens met Haaksbergen waarbij deze onderdeel uit zal maken van een 60km-zone
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Buijvoets Bouw & Geluidsadvisering

Kopie van eerste model
6 mrt 2020, 08:52

OS PA neilwoeg) ‘ [japolu aysuae ueA aidoy
O091GEe

~ paigac) UEA alsdan] 'ZLOE-AANH — IEEMe|sieaaniayy,
00E IGZ

(p.

ELE

T
ple 4
d

[2743

00899:

0£ 97

été

00229+

</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>rekenparameters
Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     Kopie van eerste model
Model eigenschap
Omschrijving                             Kopie van eerste model
Verantwoordelijke                        Wim
Rekenmethode                             #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door                          Wim op 26-9-2017
Laatst ingezien door                     Wim op 6-3-2020
Model aangemaakt met                     Geomilieu V4.30
Dagperiode                               07:00 - 19:00
Avondperiode                             19:00 - 23:00
Nachtperiode                             23:00 - 07:00
Samengestelde periode                    Lden
Waarde                                   Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                 0
Rekenhoogte contouren                    4
Detailniveau toetspunt resultaten        Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids            Groepsresultaten
Zoekafstand [m]                          --
Max. reflectie afstand tot bron [m]      --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor                    1,00
Zichthoek [grd]                          2
Maximale reflectiediepte                 1
Reflectie in woonwijkschermen            Ja
Geometrische uitbreiding                 Volledige 3D analyse
Luchtdemping                             Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                     0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie                Conform standaard
Waarde voor C0                           3,50
Geomilieu V4.50                                                                            6-3-2020 08:55:10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:   Kopie van eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.                      ISO_H     ISO M.  Hdef.                Type   Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))
16029    0 /   0,000  /  0,000         --         --  Absoluut      Intensiteit  True   0,0       0 W2           --       --       --        --      100      100
16617    0 /   0,000  /  0,000      27,89         --  Absoluut      Intensiteit  True   0,0       0 W2           --       --       --        --      100      100
3646     0 /   0,000  /  0,000      27,89      27,89  Absoluut      Intensiteit  True   0,0       0 W2           --       --       --        --      100      100
32259    0 /   0,000  /  0,000         --         --  Absoluut      Intensiteit  True   0,0       0 W2           --       --       --        --      100      100
35389    0 /   0,000  /  0,000      27,89         --  Absoluut      Intensiteit  True   0,0       0 W2           --       --       --        --      100      100
34143    0 /   0,000 /   0,000         --         --  Absoluut      Intensiteit  True   0,0       0 W2           --       --       --        --      100      100
1      Haaksbergerstraat             0,00      27,60  Eigen waarde    Verdeling False   1,5       0 W0           --       --       --        --       60       60
Geomilieu V4.50                                                                                                                                        6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:   Kopie van eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   V(LV(N))  V(LV(P4))  V(MV(D))  V(MV(A))  V(MV(N))  V(MV(P4))  V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)   %MR(D) %MR(A)
16029       100         --        90        90        90         --        85       85       85        --      14400,00    6,86    2,62    0,90       --       --     --
16617       100         --        90        90        90         --        85       85       85        --      14400,00    6,86    2,62    0,90       --       --     --
3646        100         --        90        90        90         --        85       85       85        --      13600,00    6,62    3,14    1,00       --       --     --
32259       100         --        90        90        90         --        85       85       85        --      13600,00    6,62    3,14    1,00       --       --     --
35389       100         --        90        90        90         --        85       85       85        --      13600,00    6,62    3,14    1,00       --       --     --
34143       100         --        90        90        90         --        85       85       85        --      14400,00    6,86    2,62    0,90       --       --     --
1            60         --        60        60        60         --        60       60       60        --       4368,00    6,60    3,70    0,75       --       --     --
Geomilieu V4.50                                                                                                                                          6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:   Kopie van eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   %MR(N)  %MR(P4)  %LV(D)  %LV(A)  %LV(N)  %LV(P4)  %MV(D)  %MV(A)  %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4)  LV(D)     LV(A)
16029      --       --   85,73   92,35   80,62       --    8,60    5,80   12,40      --   5,67   1,85   6,98      --    --    --    --     -- 846,88    348,42
16617      --       --   85,73   92,35   80,62       --    8,60    5,80   12,40      --   5,67   1,85   6,98      --    --    --    --     -- 846,88    348,42
3646       --       --   84,23   93,24   82,35       --   10,44    5,13   11,03      --   5,33   1,63   6,62      --    --    --    --     -- 758,34    398,17
32259      --       --   84,23   93,24   82,35       --   10,44    5,13   11,03      --   5,33   1,63   6,62      --    --    --    --     -- 758,34    398,17
35389      --       --   84,23   93,24   82,35       --   10,44    5,13   11,03      --   5,33   1,63   6,62      --    --    --    --     -- 758,34    398,17
34143      --       --   85,73   92,35   80,62       --    8,60    5,80   12,40      --   5,67   1,85   6,98      --    --    --    --     -- 846,88    348,42
1          --       --   91,30   93,04   93,70       --    4,10    3,28    3,00      --   4,60   3,68   3,30      --    --    --    --     -- 263,21    150,37
Geomilieu V4.50                                                                                                                                    6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:  Kopie van eerste model
        versie van Gebied - Gebied
Groep:  (hoofdgroep)
        Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam      LV(N)  LV(P4)      MV(D)      MV(A)      MV(N)  MV(P4)      ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k
16029    104,48      --      84,95      21,88      16,07      --      56,01  6,98  9,05     --     86,29      97,50     101,07     104,49    110,47    104,80
16617    104,48      --      84,95      21,88      16,07      --      56,01  6,98  9,05     --     86,29      97,50     101,07     104,49    110,47    104,80
3646     112,00      --      93,99      21,91      15,00      --      47,99  6,96  9,00     --     85,94      97,29     100,85     104,15    110,05    104,41
32259    112,00      --      93,99      21,91      15,00      --      47,99  6,96  9,00     --     85,94      97,29     100,85     104,15    110,05    104,41
35389    112,00      --      93,99      21,91      15,00      --      47,99  6,96  9,00     --     85,94      97,29     100,85     104,15    110,05    104,41
34143    104,48      --      84,95      21,88      16,07      --      56,01  6,98  9,05     --     86,29      97,50     101,07     104,49    110,47    104,80
1         30,70      --      11,82       5,30       0,98      --      13,26  5,95  1,08     --     80,85      88,83      95,01     100,89    106,64    103,06
Geomilieu V4.50                                                                                                                                6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:   Kopie van eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   LE (D) 4k  LE (D) 8k  LE (A) 63  LE (A) 125  LE (A) 250  LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
16029      99,42      90,53      80,21       92,43       95,79       99,29    106,25    100,43     95,03     86,16     78,19      89,28      92,91      96,15    101,64
16617      99,42      90,53      80,21       92,43       95,79       99,29    106,25    100,43     95,03     86,16     78,19      89,28      92,91      96,15    101,64
3646       99,05      90,14      80,54       92,83       96,17       99,72    106,79    100,94     95,54     86,67     78,18      89,29      92,90      96,21    101,86
32259      99,05      90,14      80,54       92,83       96,17       99,72    106,79    100,94     95,54     86,67     78,18      89,29      92,90      96,21    101,86
35389      99,05      90,14      80,54       92,83       96,17       99,72    106,79    100,94     95,54     86,67     78,18      89,29      92,90      96,21    101,86
34143      99,42      90,53      80,21       92,43       95,79       99,29    106,25    100,43     95,03     86,16     78,19      89,28      92,91      96,15    101,64
1          96,28      86,42      77,86       85,81       91,87       97,97    104,00    100,41     93,61     83,57     70,72      78,67      84,67      90,86     97,01
Geomilieu V4.50                                                                                                                                         6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:   Kopie van eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   LE (N) 2k  LE (N) 4k  LE (N) 8k  LE (P4) 63  LE (P4) 125  LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
16029      96,09      90,73      81,82          --           --           --          --         --         --         --         --
16617      96,09      90,73      81,82          --           --           --          --         --         --         --         --
3646       96,26      90,90      81,99          --           --           --          --         --         --         --         --
32259      96,26      90,90      81,99          --           --           --          --         --         --         --         --
35389      96,26      90,90      81,99          --           --           --          --         --         --         --         --
34143      96,09      90,73      81,82          --           --           --          --         --         --         --         --
1          93,42      86,62      76,50          --           --           --          --         --         --         --         --
Geomilieu V4.50                                                                                                                      6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:   Kopie van eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.       Maaiveld  Hdef.          Hoogte A   Hoogte B  Hoogte C  Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
61902  GPP = 60,1       26,81  Eigen waarde       4,00         --        --        --       --       --   Nee
1      achtergevel      26,74  Relatief           1,50       5,00        --        --       --       --    Ja
2      voorgevel        26,73  Relatief           1,50       5,00        --        --       --       --    Ja
3      r-zijgevel       26,74  Relatief           1,50       5,00        --        --       --       --    Ja
4      l-zijgevel       26,73  Relatief           1,50       5,00        --        --       --       --    Ja
Geomilieu V4.50                                                                                               6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:   Kopie van eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.                             Bf
32259  wegdek                            0,50
16029  wegdek                            0,50
34143  wegdek                            0,50
35389  wegdek                            0,50
       water                             0,00
1      Wele                              0,00
1      Haaksbergerstraat -- 8,00m (L/R)  0,00
Geomilieu V4.50                                                                  6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:   Kopie van eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam  Omschr.        Hoogte   Maaiveld  Hdef.         Gebruiksfunctie    Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
1     bouwblok         8,00      27,00  Eigen waarde                   0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
2     best woning      8,00      27,00  Eigen waarde                   0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
3     best woning      8,00      27,00  Eigen waarde                   0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
4     best woning      8,00      27,00  Eigen waarde                   0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
5     best woning      8,00      27,00  Eigen waarde                   0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
                       5,00      26,78  Relatief                       0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
1                      5,00      26,79  Relatief                       0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
2                      5,00      26,82  Relatief                       0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
3                      5,00      26,85  Relatief                       0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
4                      4,00      26,78  Relatief                       0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
5                      3,50      26,81  Relatief                       0 dB   False     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
Geomilieu V4.50                                                                                                                                        6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>modelgegevens
Model:   Kopie van eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam   Omschr.                                   ISO_H
1      hoogtelijn                                27,89
1      hoogtelijn                                   --
1      hoogtelijn                                27,89
16029  hoogtelijn                                   --
16617  hoogtelijn                                27,89
34143  hoogtelijn                                   --
3      hoogtelijn                                27,00
4      hoogtelijn                                27,00
5      hoogtelijn                                26,70
1      Haaksbergerstraat -- 10,00m (Rechts)      27,60
2      Haaksbergerstraat -- 10,00m (Links)       27,60
Geomilieu V4.50                                                                 6-3-2020 08:55:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>resultaat A18 excl aftrek
Rapport:          Resultatentabel
Model:            Kopie van eerste model
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            A-18
Groepsreductie:   Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving  Hoogte   Dag Avond  Nacht  Lden
1_A        achtergevel     1,50    47    43     39    48
1_B        achtergevel     5,00    50    46     41    50
2_A        voorgevel       1,50    44    40     35    44
2_B        voorgevel       5,00    45    41     36    45
3_A        r-zijgevel      1,50    46    43     38    47
3_B        r-zijgevel      5,00    49    46     41    50
4_A        l-zijgevel      1,50    38    34     30    39
4_B        l-zijgevel      5,00    39    35     31    40
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.50                                          6-3-2020 09:00:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>resultaat Haaksbergerstraat excl aftrek
Rapport:          Resultatentabel
Model:            Kopie van eerste model
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            Haaksbergerstraat
Groepsreductie:   Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving  Hoogte   Dag Avond  Nacht  Lden
1_A        achtergevel     1,50    38    35     28    38
1_B        achtergevel     5,00    40    37     30    41
2_A        voorgevel       1,50    35    32     25    35
2_B        voorgevel       5,00    35    33     26    36
3_A        r-zijgevel      1,50    37    34     27    37
3_B        r-zijgevel      5,00    40    37     30    41
4_A        l-zijgevel      1,50    25    22     15    25
4_B        l-zijgevel      5,00    26    23     16    26
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.50                                          6-3-2020 09:01:13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Buijvoets Bouw & Geluidsadvisering

eerste model

6 mrt 2020, 08:57

Kopie van

sting A18 incl 2 dB aftrek op 1.5/4.5 m hoogte

geluidbela

</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Kopie van eerste model Buijvoets Bouw & Geluidsadvisering
6 mrt 2020, 08:58
geluidbelasting Haaksbergerstraat incl 5 dB aftrek op 1.5/4.5 m hoogte

Wegen hant
Toetspunten el
TT Bodemgebieden ZL]
467300 Gebouwen OOo
TT Hoogtelijnen ——
Adrespunten “a
Hulplijnen DN
m periode: Lden
groep: Haaksbergerstraat
Inclusief groepsreducties
MN -- s
- | 40-4508
SS 5 5
A 0-508
SSS 50
l E ce
E ce
Om 30 m
L
467250 376
schaal=1:700
7
/36
467200 \
429
467150 \
61902
427
1 1
251700 251750

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - Kopie van eerste model] , Geomilieu V4 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Colofon
Dit is een uitgave van:
Team Ruimtelijke Plannen
Afdeling Omgeving & Recht
Gemeente Enschede
© November 2020, gemeente Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>