<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Toelichting
Bestemmingsplan
Boeldershoek 2018


Status: Vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Boeldershoek 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave



Bijlagen toelichting                                                                                     3
Bijlage 1     Overzicht bijlagen en onderzoeksrapporten                                                  4
Bijlage 2     Verslag vooroverleg                                                                        5
Bijlage 3     Overzicht van wijzigingen t.o.v. ontwerp bestemmingsplan                                   10
Bijlage 4     Verschillen t.o.v. het op 8 april 2019 vastgestelde bestemmingsplan                        15
Bijlage 5     Notitie t.b.v. vormvrije m.e.r. beoordeling                                                27
Bijlage 6     Historisch onderzoek bodemkwaliteit Twence                                                 40
Bijlage 7     Protocol bodemdaling                                                                      141
Bijlage 8     Akoestisch onderzoek Twence Boeldershoek                                                  144
Bijlage 9     Geur- en Luchtkwaliteitonderzoek Twence B.V. - locatie Boeldershoek                       165
Bijlage 10    Toetsing Wet natuurbescherming Bestemmingsplan Boeldershoek 2018                          340




  2                                                         bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlagen toelichting




bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Overzicht bijlagen en onderzoeksrapporten

Bijlage 1: Overzicht bijlagen en onderzoeksrapportages
Bijlage 2: Verslag vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Bijlage 3: Overzicht van wijzigingen t.o.v. ontwerp bestemmingsplan
Bijlage 4: Verschillen t.o.v. het op 8 april 2019 vastgestelde bestemmingsplan
Bijlage 5: Notitie t.b.v. vormvrije m.e.r. beoordeling
Bijlage 6: Historisch onderzoek bodemkwaliteit Twence
Bijlage 7: Protocol bodemdaling
Bijlage 8: Akoestisch onderzoek Twence Boeldershoek
Bijlage 9: Geur- en Luchtkwaliteitonderzoek Twence B.V. - locatie Boeldershoek
Bijlage 10: Toetsing Wet natuurbescherming Bestemmingsplan Boeldershoek 2018




  4                                                                bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Verslag vooroverleg




bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Verslag vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro



Bestemmingsplan “Boeldershoek 2018”




Gemeente Enschede

Afdeling Bestemmen en Vergunnen
Team Ruimtelijke Plannen
17 augustus 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>VERSLAG VAN DE INGEKOMEN VOOROVERLEGREACTIES OP HET VOORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN “BOELDERSHOEK 2018”


Het voorontwerpbestemmingsplan “Boeldershoek 2018” is 23 maart 2018 voor advies en
commentaar voorgelegd aan de belanghebbende (overheids)instanties en maatschappelijke
organisaties in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening. Op 5 juni 2018 is het bestemmingsplan aanvullend nog voorgelegd aan
het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK).
In dit verslag wordt per organisatie kort de strekking van de ingekomen reactie en de reactie
van de gemeente daarop weergegeven. De ingekomen reacties hebben tot enkele
aanpassingen in het plan geleid. Daarnaast is een aantal ambtelijke wijzigingen doorgevoerd.
Deze zijn samengevat aan het einde van dit verslag.


Gemeente Hengelo
Gemeente Hengelo heeft op 4 april 2018 schriftelijk gereageerd op het voorontwerpplan en
haar reactie mondeling toegelicht.
Zij heeft enkele inhoudelijke vragen gesteld. Dit heeft onder andere geleid tot een
verduidelijking van de regeling ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken buiten het
bouwvlak in relatie tot stortheuvels. Daarnaast zijn enkele redactionele (niet inhoudelijke)
aanpassingen gedaan naar aanleiding van de reactie van gemeente Hengelo.

Provincie Overijssel
De opzet van het bestemmingsplan is op 14 december 2017 met de provincie besproken. De
provincie heeft daarbij gevraagd het plan ten behoeve van vooroverleg bij haar in te dienen,
zodra dit in concept/voorontwerp gereed is. Op 18 april 2018 heeft de provincie schriftelijk
gereageerd op het op 23 maart ingediende voorontwerpplan.
De provincie heeft voorgesteld om de capaciteit van installaties voor het opwerken en de
immobilisatie van bodemassen specifiek op te nemen de planregels, in lijn met capaciteiten
van de andere ‘grote installaties’.
De capaciteit van bodemas-installatie(s) is niet vastgelegd, aangezien deze reeds wordt
beperkt door de capaciteit van de verbrandinginstallatie. Bodemas is één voorbeeld van
nabewerking uit de andere genoemde ‘grote installaties’. Wel is het volgende toegevoegd in
lid 4.1 sub b onder 5: “de nabewerking van stoffen afkomstig uit de onder 1 tot en met 4
bedoelde installaties”. Daarmee is de nabewerking ook meteen gekoppeld aan de
capaciteiten van de specifiek benoemde installaties.

Vereniging Behoud Twekkelo
Vereniging Behoud Twekkelo heeft op 23 april 2018 haar schriftelijk advies gegeven met een
aantal inhoudelijke opmerkingen en vragen. Op het advies is gereageerd door de gemeente
Enschede. Het advies heeft (mede) geleid tot een aantal aanscherpingen in de planregels.
Het betreft onder andere:
    · een verduidelijking van de regeling ten aanzien van de bouwhoogte van
         bouwwerken buiten het bouwvlak in relatie tot stortheuvels (bouwhoogte is incl.
         hoogte stortheuvel zelf);
    · meer expliciet in de regels aangegeven dat bij afwijkingen naar andere soorten
         bedrijvigheid de overige regels van toepassing blijven, waaronder een verbod op
         nieuwe m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten (niet zijnde vormvrije m.e.r.-
         beoordeling).
    · De regeling voor de bestemming ‘Groen’ aangescherpt:
             o bij nieuwe bouwwerken en overige vergunningplichtige werken in deze
                  bestemming is de huidige landschappelijke functie van de groenzone (als
                  groene buffer en afscherming van bouwwerken) meer expliciet geborgd.
             o de standaard maximum bouwhoogte van (bouwwerken ten behoeve van)
                  leidingen is bij recht verlaagd van 10 naar 5m. Incidenteel is een
                  bouwhoogte van max 10 m toegestaan, indien dit noodzakelijk is,
                  bijvoorbeeld in geval van bovengrondse kruising(en) met een weg en de
                  aanleg van verticale expansielus(sen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    ·   Bij regels voor nadere eisen het woord ‘bebouwing’ vervangen door ‘bouwwerken’,
        zodat duidelijker is dat deze gesteld kunnen worden aan alle vergunningplichtige
        bouwwerken (zoals zonneppanelen).
    ·   Algemene wijzigingsbevoegdheid van 20% verwijderd voor bouwhoogtes,
        percentages etc.

Nederlandse Gasunie
Gasunie (leidingbeheerder gasleidingen) heeft op 6 april 2018 schriftelijk gereageerd. Zij
stelde voor om de specifieke gegevens omtrent de druk en diameter van gasleidingen niet op
te nemen op de kaart en in de planregels. Per mail afgestemd met Gasunie dat de gemeente
de voorkeur heeft om de specifieke leidinggegevens wel te behouden. Gasunie is akkoord
met de gegeven toelichting.

TenneT
TenneT (beheerder elektriciteitsnet) heeft op 23 april 2018 schriftelijk gereageerd. TenneT gaf
enkele inhoudelijke opmerkingen waar vervolgens afstemming over is geweest. Dit heeft
geleid tot het opnemen van de beschermingszones van 3 meter aan weerszijden van twee
ondergrondse hoogspanningsleidingen (110kV) en de daarbij behorende planregels. In het
plan Boeldershoek 2009 waren dergelijke zones ook opgenomen, maar destijds met een
breedte van 2,5 meter aan weerszijden.
Daarnaast is de toegestane bouwhoogte van de hoogspanningsleiding (‘bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening’) aangepast naar 66 meter,
zodat deze in overeenstemming is met de huidige hoogte.

Waterschap Vechtstromen
Het voorontwerp is mondeling met het waterschap besproken. Dit heeft niet geleid tot
aanpassingen van het bestemmingsplan.

Rijkswaterstaat
Van Rijkswaterstaat is geen reactie ontvangen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM; valt onder ministerie EZK) heeft per brief van 9 juli
2018 advies uitgebracht over het plan. SodM ziet inhoudelijk geen bezwaren tegen het plan.
Zij stelt daarbij de vraag of het verplichte advies van SodM bij vergunningen in
‘bodemdalingsgebied’ altijd verankerd moet blijven in bestemmingsplannen, onder andere
gezien de voortschrijdende aanpak van (potentieel) instabiele zoutcavernes. In
bestemmingsplan Boeldershoek 2018 wordt de sinds 2009 bestaande aanpak wederom
opgenomen (verplicht advies SodM voor vergunningen in een ruim aangegeven
bodemdalingsgebied o.b.v. vertaling van bodemdalingskaart uit 2009). Het ministerie van
EZK heeft zicht achter het advies van SodM geschaard, zoals schriftelijk bevestigd op 8
augustus 2018.

Ambtelijke wijzigingen
In de periode tussen voorontwerp en – ontwerpplan is een aantal wijzigingen doorgevoerd,
aanvullend op de hiervoor genoemde aanpassingen vanuit de vooroverlegreacties. Het
betreft vooral verbeteringen en aanvullingen in de plantoelichting. De belangrijkste zijn:
    · Afbeelding met gesloopte/wegbestemde woningen opgenomen (afb 4.2).
    · Paragraaf duurzaamheid geactualiseerd (4.5)
    · Meer recente onderzoeken toegevoegd op gebied van geluid en luchtkwaliteit/geur
         (uitgevoerd in het kader van de revisievergunning, verkregen in 2017). Vervolgens
         paragrafen over luchtkwaliteit en geur (5.1.6) en geluid (5.1.5) aangepast n.a.v. deze
         meer recente onderzoeken.
    · Memo over beschermde soorten (flora en fauna) in relatie tot het bestemmingsplan
         toegevoegd als bijlage en paragraaf over beschermde soorten hier op aangepast
         (5.3.2).
    · Paragraaf over bodemdaling toegevoegd (5.1.4) en bodemdalingsprotocol
         toegevoegd als bijlage bij de toelichting.
    · Verslag vooroverleg toegevoegd als bijlage bij plantoelichting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Daarnaast zijn enkele praktische aanpassingen gedaan in de planregels, zonder gevolgen
voor de inhoud. Belangrijkste aanpassing is dat de randvoorwaarden die worden gesteld bij
bevoegdheden voor afwijken en wijzigen van de bestemming en voor het stellen van nadere
eisen, zijn samengebracht in één artikel, onder ‘algemene procedureregels’ (art 16).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Overzicht van wijzigingen t.o.v. ontwerp
bestemmingsplan




 10                                   bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Overzicht van wijzigingen t.o.v. ontwerpplan



Bestemmingsplan “Boeldershoek 2018”




Gemeente Enschede

Afdeling Bestemmen en Vergunnen
Team Ruimtelijke Plannen
21 maart 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN T.O.V. HET ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
“BOELDERSHOEK 2018”



Het bestemmingsplan ‘Boeldershoek 2018’ heeft als ontwerp ter visie gelegen van 20 september 2018
tot en met 31 oktober 2018. Gedurende de inzagetermijn zijn 4 zienswijzen ingediend, waarvan 1
aangevuld op 25 februari 2019. De ingediende zienswijzen geven aanleiding de gemeenteraad voor te
stellen het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd vast te stellen. Daarnaast is het wenselijk
gebleken enkele ambtshalve wijzigingen voor te stellen.
Tot slot is het plan nog beperkt aangepast (t.a.v. bovengrondse buisleidingen) naar aanleiding van
een opmerking van raadsleden tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in de
Stadsdeelcommissie West van 12 maart 2019.

 NB: n.a.v. de tussenuitspraak van de Raad van State d.d. 3 februari 2021 in de beroepszaak
 tegen bestemmingsplan Boeldershoek 2018 is het plan op een aantal punten gewijzigd ten
 opzichte van het op 8 april 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Boeldershoek
 2018.
 De verschillen tussen het op 8 april 2019 vastgestelde bestemmingsplan en het opnieuw
 vast te stellen bestemmingsplan zijn weergegeven in een aparte bijlage bij het
 bestemmingsplan.




Aanpassing planregels:

Lid in vast te stellen   Lid in ontwerp        Aanpassing
bestemmingsplan          bestemmingsplan
1.16, 1.48               n.v.t.                toegevoegde definities i.v.m. aanpassing planregels: ‘bedrijven voor
                                               afval, energie en productie van secundaire en groene grondstoffen’,
                                               ‘milieucategorie’
n.v.t.                   1.24, 1.29, 1.31      Verwijderde definities i.v.m. niet (meer) gebruiken in planregels:
                                               ‘bouwlaag’, ‘categorie als bedoeld in de lijst van bedrijfstypen..’,
                                               ‘dakopbouw’
1.6, 1.59, 1.62          1.6, 1.59, 1.62       Aangepast definities t.b.v. helderheid: ‘afvaldepot’, ‘schermwal’,
                                               ‘stortheuvel’
3.4 sub a onder 1        3.4 sub a onder 1     onjuiste verwijzing hersteld naar art 3.1 onder a
4.1 onder b; 4.6.1       4.1 onder b en c;     Om gevraagde extra duidelijkheid en zekerheid te kunnen geven over te
onder a; 4.6.2 onder     4.6.1. onder a;       verwachten bedrijfsactiviteiten is regeling aangescherpt en verduidelijkt.
c                        bijlage 1 bij         ‘Andere bedrijfsactiviteiten’ (incl ‘nabewerking’) zijn nu alleen mogelijk via
                         planregels            een binnenplanse afwijking (lid 4.6.1 onder a). De mogelijkheid bij recht
                                               (in ontwerp plan lid 4.1 onder c; en ‘nabewerking’ onder b) is komen te
                                               vervallen.
                                               De afwijkingsmogelijkheid is gekoppeld aan een begripsbepaling,
                                               specifiek voor ‘bedrijven voor afval, energie en productie van secundaire
                                               en groene grondstoffen’ (lid 1.16). Dit begrip vervangt (samen met begrip
                                               ‘milieucategorie’; lid 1.48) de lijst van bedrijfstypen die als bijlage 1 aan
                                               het ontwerp plan was gekoppeld.
                                               De mogelijke soorten bedrijfsactiviteiten zijn zo op voorhand duidelijker
                                               en meer afgebakend.
4.1 sub c onder 5,       4.1 sub d onder 7,    Redactie aangescherpt van uitsluiting van buisleidingen waarop het Bevb
6.1 onder e, en 7.1      5.1 onder e, en 6.1   van toepassing is.
onder i                  onder i
n.v.t.                   4.1 sub d onder 1     Regel onzelfstandig kantoor verwijderd i.v.m. dubbeling met lid 4.5 onder
                                               h (in ontwerp plan 4.5 onder f)
4.5 onder j              4.1 sub d onder 2     Nu omschreven als verbod op zelfstandige horeca onder lid 4.5 onder j
n.v.t.                   4.2.5                 Artikel geschrapt. Het standaard overgangsrecht voldoet voor de legaal
                                               bestaande bebouwing.
4.4.1                    4.4.1                 Afwijkingsbevoegdheid geldt ook voor masten. In het ontwerp plan per
                                               abuis enkel opgenomen voor ‘overige bouwwerken, geen gebouw zijnde’.
4.5 onder c en d         n.v.t.                Regels toegevoegd ten aanzien van beplanting op stortheuvels.
4.6.1 onder b            4.6.1 onder b         Afwijkingsmogelijkheid aangepast. Geldt niet voor hellingsgraad van de
                                               taluds van stortheuvels.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5                        n.v.t.               Nieuw artikel ’Bedrijf – gasstation’. N.a.v. zienswijze Gasunie deze regels
                                              voor een bestaand gasdruk meet- en regelstation toegevoegd.
6.2.4 onder a en b       5.2.4 onder a en d   10m bouwhoogte voor beeldende kunst in bestemming ‘groen’
                                              geschrapt. Dit valt nu weer onder de overige bouwwerken waar max 4m
                                              hoogte voor geldt.
6.2.4 onder c            5.2.5 onder b en c   Bovengrondse buisleidingen zijn niet meer bij recht toegestaan.
6.4.1 onder b en c +     n.v.t.               Bovengrondse buisleidingen zijn alleen toegestaan o.b.v. een
6.4.2 onder b                                 binnenplanse afwijking (6.4.1 onder b) onder genoemde
                                              toepassingscriteria (6.4.2).
                                              Daarbij geldt de uitzondering (genoemd in 6.4.1 onder c) dat ter plaatse
                                              van ‘specifieke bouwaanduiding – met lettercode a’ geen bovengrondse
                                              buisleidingen worden gebouwd. De aanduiding ligt in de bestemming
                                              ‘groen’ aan de oostzijde van het plangebied, 300m en verder ten
                                              noorden van de rijksweg.
7.2.3 onder a en c       6.2.3 onder a        Bovengrondse buisleidingen zijn niet meer bij recht toegestaan.
7.4                      n.v.t.               Bovengrondse buisleidingen zijn alleen toegestaan o.b.v. een
                                              binnenplanse afwijking (7.4.1) onder genoemde toepassingscriteria
                                              (7.4.2).
8.1 onder a              n.v.t.               dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ geldt ‘primair’ t.o.v. daarmee
                                              samenvallende bestemmingen. Dit omdat een onderlinge rangorde
                                              benodigd is.
8.3.2 onder a en 8.6     7.3.2 onder a en     woorden ‘hoge druk aardgastransportleiding’ toegevoegd ter verheldering
onder c                  7.6 onder c
9.1 onder b              n.v.t.               dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ geldt ‘secundair’ t.o.v.
                                              dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ en ‘primair’ t.o.v. overige daarmee
                                              samenvallende bestemmingen. Dit omdat een onderlinge rangorde
                                              benodigd is.
15 sub f onder 3         14 sub f onder 3     Algemene afwijkingsbevoegdheid naar 10 meter niet meer van
                                              toepassing verklaard op buisleidingen en daarmee samenhangende
                                              bouwwerken binnen de bestemming ‘groen’.
n.v.t.                   15.1 onder a en b    Wijzigingsbevoegdheden t.a.v. lijst van bedrijfstypen en
                         en 15.2 onder a      toepassingscriteria daarvan geschrapt i.v.m. vervallen van de lijst van
                                              bedrijfstypen (was bijlage 1 bij regels).
18.2                     17.2                 Kleine redactionele aanpassing in regels waterberging
n.v.t.                   Bijlage 1            Deze bijlage is verwijderd, Hier was de lijst van bedrijfstypen opgeno-
                                              men. Deze is vervallen. Zie toelichting op aanpassingen in artikel 4.1.
Bijlage 1                Bijlage 2            Bestemmingsnaam 'Bedrijf - Afval en energie' aangegeven bij
                                              dwarsprofielen i.p.v. 'Bedrijf - Afval en energie - West' en 'Bedrijf - Afval
                                              en energie - Oost'. Woord 'bouwvlak' verwijderd bij dwarsprofielen B, D
                                              en E, aangezien hier geen bouwvlak aanwezig is.




Aanpassing planverbeelding:

           Het maximum bebouwingspercentage van het oostelijk deel van het bouwvlak (ten oosten van
            voormalige Boekeloseweg) is weer teruggebracht naar 50%, net als in bestemmingsplan
            Boeldershoek 2009.
           Bestemming ‘Bedrijf – Gasstation’ toegevoegd ter plaatse van een bestaand gasdruk meet- en
            regelstation.
           Dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ toegevoegd als contour van 4 meter rond
            ‘afsluiterschema’s’ (kleine ‘zijtakjes’) van gasleidingen aan de westzijde van het plangebied
           Zone in de bestemming ‘groen’ aan de oostzijde opgenomen waar bovengrondse
            buisleidingen niet mogen. Hier moeten buisleidingen ondergronds zijn. Dit betreft de
            groenbestemming verder dan 300 meter van rijksweg A35 (grens rijkseigendom).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Aanpassing plantoelichting:

Paragraaf   Aanpassing
Algemeen    Een aantal kleine aanpassingen i.v.m. aangepaste planregels.
1.1         Toevoeging t.a.v. aanleiding bestemmingsplan.
3.1         Onder kopje ‘Inpassing in omgeving: tekst genuanceerd. In de bladdragende periode is er op enkele
            plekken vanuit het gebied ten oosten van het plangebied zicht op het terrein (de stortheuvels). In de
            winterperiode is er meer zicht op de stortheuvels, omdat er overwegend loofbomen in en rond het
            plangebied aanwezig zijn.
            Tevens is de term stortlobben vervangen door stortheuvels.
4.1         Kleine update t.a.v. inmiddels gerealiseerd zonnepark ‘Boeldershoek-West’.
4.2.2       Enkele toevoegingen ten aanzien van het oorspronkelijke ‘beplantingsplan’ en de aanvullende
            planregels t.a.v. de groene inpassing van het terrein (met name oostzijde).
4.2.3       Enkele kleine verduidelijkingen, waaronder duidelijkere en heringedeelde kopjes.
            Nieuwe tekst opgenomen met subkopje ‘Milieuzonering dient alleen nog voor het toestaan van 'andere
            bedrijfsactiviteiten' en 'lijst van bedrijfstypen' vervalt’. Dit i.v.m. aanpassingen regels voor nieuwe
            bedrijvigheid, gekoppeld aan de milieuzonering (artikel 4).
            Kleine toevoeging onder kopje ‘Maximum bouwhoogte 'bouwwerken, geen gebouw zijnde' ten aanzien
            van bovengrondse buisleidingen.
5.1.2       Toevoeging i.v.m. aanpassingen regels voor nieuwe bedrijvigheid, gekoppeld aan de milieuzonering
            (artikel 4). De bedrijvenlijst is vervangen door het begrip ‘bedrijven voor afval, energie en productie van
            secundaire en groene grondstoffen’.
5.1.7       Onder kopje ‘Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen’: beschrijving toegevoegd van een
            Plaatsgebonden risico-contour (PR-contour) rond een deel van een gasleiding in de zuidwestelijke hoek
            van het plangebied.
5.3.1       Redactie conclusie Wet Natuurbescherming aangepast.
6.3.1       Aanpassing in de beschrijving van bestemming ‘Bedrijf - Afval en energie’ i.v.m. aanpassingen in de
            planregels en toevoeging beschrijving nieuwe bestemming ‘Bedrijf – Gasstation’.
6.3.4       Tekst over wijzigen Lijst van bedrijfstypen verwijderd, aangezien Lijst van bedrijfstypen en daarmee
            samenhangende wijzigingsbevoegdheden zijn vervallen.
6.3.6       Paragraaf over milieuzonering aangepast i.v.m. vervangen van bedrijvenlijst door begrip ‘bedrijven voor
            afval, energie en productie van secundaire en groene grondstoffen’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Verschillen t.o.v. het op 8 april 2019 vastgestelde
bestemmingsplan




bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                               Boeldershoek 2018




In dit document zijn de verschillen tussen het op 8 april 2019 vastgestelde bestemmingsplan
Boeldershoek 2018 en het opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (n.a.v.
tussenuitspraak Raad van State d.d. 3 februari 2021) weergegeven.

Alleen de delen van de plantoelichting en planregels waarin wijzigingen zijn aangebracht zijn
opgenomen in dit document. Daarbij geldt het volgende:
    - Groen gearceerde tekst: geheel nieuwe danwel geheel vervangen tekst ten opzichte van het op
        8 april 2019 vastgestelde bestemmingsplan.
    - Overige wijzigingen zijn met ‘wijzigingen bijhouden’ zichtbaar gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Plantoelichting bestemmingsplan Boeldershoek 2018



1.5       Adviezen, vooroverleg en procedure

Procedure
Rechtsbescherming
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad staat voor belanghebbenden nog de
mogelijkheid open om bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen tegen het
bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan is op 8 april 2019 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het
bestemmingsplan is beroep ingesteld. Naar aanleiding van ingediende beroepschriften heeft de Raad van State
op 3 februari 2021 een 'tussenuitspraak' gedaan waarin zij de gemeente vroeg het plan op een aantal punten aan
te passen en opnieuw vast te stellen. Het plan is aangepast op de door de Raad van State gevraagde punten en
opnieuw ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad (een 'herstelbesluit'). De wijzigingen tussen het op 8
april 2019 vastgestelde bestemmingsplan en het opnieuw vast te stellen bestemmingsplan zijn aangegeven in
bijlage 4 bij dit bestemmingsplan.


4.2       Uitgangspunten en ontwikkelmogelijkheden bestemmingsplan


4.2.2     Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing

In het kader van bestemmingsplan Boeldershoek 2009 heeft een uitgebreide studie plaatsgevonden naar de
landschappelijke inpassing van de Boeldershoek. Deze uitgangspunten gelden nog steeds en zijn wederom, voor
zover dat kan, vertaald in het bestemmingsplan. In het navolgende wordt ingegaan op de relevante punten voor
het Enschedese gedeelte. Dit betekent dat het meest noordelijke gedeelte (o.a. de 'kop' van de Boeldershoek)
buiten beschouwing wordt gelaten. De welstandscriteria komen aan bod in paragraaf 4.3.
Aanvullende uitgangspunten Boeldershoek 2009 blijven overeind en aanvullende regels groene
inpassing en hoogte oostzijde stortheuvels
Voor het bestemmingsplan “Boeldershoek 2009” zijn op grond van deze landschappelijke uitgangspunten, de
huidige situatie en de gewenste ontwikkeling van de Boeldershoek aanvullende uitgangspunten geformuleerd
voor de inpassing van het terrein. Deze gelden ook voor bestemmingsplan Boeldershoek 2018. De belangrijkste
uitgangspunten voor het Enschedese gedeelte zijn hierna beschreven. Voor het terrein werd en wordt in beginsel
uitgegaan van het volgende:
    Op de Boeldershoek valt de bebouwing van de AVI het meeste in het zicht. Deze kolos is een markant
     gebouw. Het zicht hierop dient behouden te blijven. Nieuwe (grootschalige) bebouwing moet zoveel mogelijk
     geconcentreerd worden rond de AVI en de oostelijker gelegen compostering. Hiermee komt het industriële
     karakter van de Boeldershoek aan de westzijde te liggen. Een specifieke landschappelijke inpassing is aan
     de westzijde niet vereist en mag bovendien niet te nadrukkelijk aanwezig zijn. De stedenbouwkundige
     uitstraling bepaalt het gezicht van Twence aan de westzijde. Het oostelijke gedeelte van de Boeldershoek
     heeft en houdt een natuurlijker karakter wat meer aansluit op het landschap van Twekkelo. Het bouwvlak
     beslaat daarom alleen het westelijke gedeelte van het plangebied, zowel in het nieuwe bestemmingsplan
     (Boeldershoek 2018) als in bestemmingsplan Boeldershoek 2009.
    Binnen het bouwvlak gold en geldt een maximaal bebouwingspercentage van 60%. Dit sluit aan op het
     industriële karakter van dit deel van het plangebied en op de karakteristiek van industrieterrein
     Twentekanaal. Het meest oostelijk deel van het bouwvlak heeft en houdt een maximaal
     bebouwingspercentage van 50%.
    Een maximale bouwhoogte van 50 meter voor gebouwen. De maximale bouwhoogte van 50 meter sluit aan
     bij de bestaande bouwhoogte van de AVI en wordt mede bepaald door een bouwhoogtebeperking in het
     plangebied door een radar van defensie. Defensie geeft aan dat in verband met de radar tot maximaal 85
     meter +NAP mag worden gebouwd. Omdat het terrein van de Boeldershoek op gemiddeld 22 meter +NAP is
     gelegen, wordt met een bouwhoogte van 50 meter onder de 85 meter +NAP gebleven. Voor schoorstenen
     geldt nog steeds (net als in Boeldershoek 2009) een uitzondering tot een maximale bouwhoogte van 80
     meter. Dat is ook de hoogte van de huidige schoorsteen van de AVI.
    Voor de stort geldt een maximale storthoogte van 40 meter, net als in bestemmingsplan "Boeldershoek
     2009". De toegestane stortcapaciteit (in m3) op de Boeldershoek blijft eveneens gelijk.
    Om te borgen dat het zicht vanuit het oosten en zuiden op de bebouwing voldoende is afgeschermd, zijn in


      2                                                           bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>     bestemmingsplan Boeldershoek 2009 aanduidingen op de verbeelding opgenomen met verplichte
     dwarsprofielen daaraan gekoppeld. Deze zijn wederom opgenomen in bestemmingsplan Boeldershoek
     2018, maar dan in een aan de regels gekoppelde bijlage in plaats van een op de verbeelding weergegeven
     figuur. Wel zijn de dwarsprofielen aangepast in lijn met de wijzigingen in voorliggend plan.
Aanvullend op het laatstgenoemde zijn in bestemmingsplan Boeldershoek 2018 meer voorwaarden voor 'groene
inpassing' van de stortheuvels en het behoud van de functie van de groenzone opgenomen dan in plan
Boeldershoek 2009. Het gaat onder andere om een planregelplanregels ten aanzien van beplanting op de
stortheuvels (in lid 4.5 en 4.6) aan de oostzijde en om regels voor bouwwerken in de bestemming 'groen' (in lid
6.2). Ten aanzien van de exacte manier van afwerking en beplanting aan de buitenzijde van de stortheuvels
bestaat er daarnaast een bestendige overlegstructuur tussen Twence en vertegenwoordigers uit de directe
omgeving. Ook zijn extra regels opgenomen over de hoogte van de oostelijke ‘rand’ van de stortheuvels. De
zichtbare delen bezien vanaf een aantal wegen ten oosten van het plangebied mogen namelijk niet meer
opgehoogd worden (ten noorden van Strootbeekweg; zie bijlage 1 bij regels) danwel opgehoogd worden tot
maximaal 26 meter (ten zuiden van Strootbeekweg). De delen daarachter (bezien vanuit het oosten) mogen
alleen opgehoogd worden als deze niet zichtbaar zijn vanaf deze wegen aan de oostzijde van het plangebied.
Afbeelding 4.1 geeft een visualisatie van het gebruik van zichtlijnen, bouwhoogtes en bebouwingspercentages,
zoals deze in de toelichting van plan Boeldershoek 2009 was opgenomen. De maximale hoogte van stortheuvels
bedraagt in voorliggend plan 35 meter in plaats van de 40 meter zoals die was opgenomen in plan
"Boeldershoek 2009". In onderstaande afbeelding is deze hoogte voor de duidelijkheid dan ook aangepast naar
35 meter (zie paragraaf 4.2.3 onder kopje 'Hoogte stortheuvels' voor toelichting). Ook is de term 'stort/grondwal'
vervangen door 'stortheuvel'.
Aanvullend geldt in voorliggend plan, zoals hiervoor aangegeven, nog dat de zichtbare delen bezien vanaf een
aantal wegen ten oosten van het plangebied niet meer opgehoogd mogen worden danwel slechts opgehoogd
mogen worden tot 26 meter. De vanaf die wegen onzichtbare delen mogen maximaal 35 meter hoog worden. Om
dit principe van zichtlijnen te verduidelijken zijn de dwarsprofielen (A, B en C) in bijlage 1 bij de planregels daar
op aangepast. Dit principe is niet weergegeven in onderstaande visualisatie.




Afbeelding 4.1 Visualisatie gebruik zichtlijnen, bouwhoogtes en bebouwingspercentages


Eindafwerking van stortheuvels en ‘duurzaam stortbeheer’
Het ‘Stortbesluit bodembescherming’ en de ‘Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming’ bepalen samen
onder andere de termijnen voor het aanbrengen van een ‘eindafwerking’ op stortheuvels (stortplaatsen in het
besluit genoemd). Een eindafwerking betekent dat de bovenkant van de stortheuvel waterdicht wordt gemaakt
zodat er geen water in de gestorte afvalstoffen infiltreert (bovenafdichting volgens artikel 4 lid 4 Stortbesluit), dat
daar bovenop een leeflaag (grond) wordt aangebracht en dat de heuvel wordt ingericht op basis van een
landschappelijk inrichtingsplan. De exacte regels daarvoor zijn opgenomen in de ‘Richtlijnen voor dichte
eindafwerking op afval- en reststofbergingen’ (Ministerie van VROM, 1991).
Op basis van lid 14 d onder 2 van de ‘Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming’ is het aanbrengen van
een eindafwerking mogelijk rond 2028 aan de orde voor een groot deel van de stortheuvels op Boeldershoek.
Het betreft de noordoostelijke stortheuvels, ten noorden van de (voormalige) Strootbeekweg (ookwel het
‘hoefijzer’) en ‘lob 3’, aan de westzijde van Boeldershoek. Zie ook bijlage 3 van de Uitvoeringsregeling.
Ten tijde van het opstellen van voorliggend bestemmingsplan staat het nog niet vast of de eindafwerking
daadwerkelijk in 2028 gereed moet zijn. Dat heeft vooral te maken met de kans dat de hiervoor genoemde delen
van Boeldershoek mogelijk in aanmerking komen om het principe van ‘duurzaam stortbeheer’ toe te passen, als
bedoeld in hoofdstuk 5a (‘Experiment duurzaam stortbeheer’) van de ‘Uitvoeringsregeling Stortbesluit
bodembescherming’. Zie voor meer informatie ook: www.duurzaamstortbeheer.nl. Hierover is op dit moment nog
onvoldoende duidelijkheid te geven. Toepassing van duurzaam stortbeheer kan er toe leiden dat uiteindelijk
geheel geen eindafwerking nodig is. Dat is in het algemeen belang, maar ook in het belang van omwonenden en


bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Twence: er zijn geen grootschalige extra werkzaamheden nodig waar omwonenden zicht op zouden hebben,
forse kosten voor de eindafwerking (en ‘eeuwige nazorg’) worden voorkomen en het is positief voor het milieu
(onschadelijk maken van verontreiniging binnen de stortplaats).
De eventuele eindafwerking is volgens de regels in dit bestemmingsplan geen onderdeel van de stortheuvels.
Het project ten behoeve van de eventuele eindafwerking zal in samenspraak met de omgeving plaatsvinden.
Maar om daarnaast vooraf enige formele grip op het proces en de inhoud van de afwerking te borgen (voor
gemeente en omwonenden), is er een vergunningplicht in het bestemmingsplan opgenomen voor de aanleg van
een ‘eindafwerking’ (lid 4.8 onder a sub 6). Een door de gemeente (college van B&W) goedgekeurd
landschappelijk inrichtingsplan, waarbij aantoonbaar afstemming is geweest met omwonenden, is daar een
voorwaarde voor.
Zolang er geen ‘eindafwerking’ is aangebracht op een stortheuvel, gelden daarvoor alle regels van groene
inpassing, hoogte enzovoorts, zoals opgenomen in dit bestemmingsplan (zie hiervoor). Daarmee is zowel voor
als na de eindafwerking een goede inpassing/inrichting geborgd voor de omgeving.


4.2.3    Bedrijvigheid en bebouwing

Maximum bouwhoogte 'bouwwerken, geen gebouw zijnde'
Volgens bestemmingsplan Boeldershoek 2009 mogen 'bouwwerken geen gebouw zijnde' in de gehele
bestemming 'bedrijf' niet hoger dan 4 meter worden gebouwd, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen
(max 6m), en kunstobjecten en masten (max 15m). Dit past niet bij de aard van de werkzaamheden die
plaatsvinden op het terrein. De bedrijfstak is dynamisch. Er dienen zich onder andere telkens nieuwe kansen aan
op gebied van duurzame energie en uitwisseling/hergebruik van grond- en afvalstoffen. Daar is onder andere
regelmatig een silo of buisleiding (tussen bedrijfsonderdelen) nodig, welke hoger is dan 4 meter. Zo is er in 2016
nog een uitgebreide planprocedure (projectafwijkingsbesluit) gevolgd voor de realisatie van een stoomleiding
tussen de AVI en de BEC binnen het plangebied.
Om hier sneller en eenvoudiger op in te kunnen spelen is binnen de bestemming 'Bedrijf - Afval en energie'' de
maximum bouwhoogte van 'overige bouwwerken geen gebouw zijnde' (zoals buisleidingen) vergroot. Daarbij
wordt aangesloten bij de bestaande regeling in de bestemming 'groen' van bestemmingsplan Boeldershoek
2009. In dat plan mogen binnen die bestemming leidingen, palen en masten gebouwd worden tot maximaal 10
meter hoog. In de bestemming "Bedrijf - Afval en energie'' geldt volgens voorliggend bestemmingsplan een
maximum bouwhoogte van 10 meter voor 'overige bouwwerken geen gebouw zijnde' en mag onder
voorwaarden (zoals afscherming/inpassing t.o.v. gebied ten oosten van het plangebied) afgeweken worden naar
hogere bouwhoogtes.. De regels voor bovengrondse buisleidingen in de bestemmingen 'groen' en 'verkeer' zijn in
voorliggend bestemmingsplan aangescherpt. Deze zijn in die bestemmingen alleen toegestaan op basis van een
binnenplanse afwijking. en in een deel van de oostelijke groenzone is ook geen binnenplanse afwijking mogelijk
(lid 6.4.1 onder c).


Afwijking voor hoogte 'overige bouwwerken, geen gebouw zijnde'
Voor 'overige bouwwerken geen gebouw zijnde' in de bestemming "Bedrijf - Afval en energie'' mag onder
voorwaarden afgeweken worden naar hogere bouwhoogtes. De hoogtes voor de afwijkingen sluiten aan bij de
maximaal toegestane hoogtes van gebouwen (binnen bouwvlak; 50m) en stortheuvels (buiten bouwvlak; 35m). In
de oostelijke helft van de bedrijfsbestemming ligt geen bouwvlak en is dus een afwijking tot maximaal 35 meter
mogelijk.
Zoals bepaald in de wijze van meten (artikel 2) wordt de bouwhoogte van bouwwerken op een stortheuvel
gemeten inclusief de hoogte van de stortheuvel ter plaatse. Voorbeeld: als een bouwwerk dat op zichzelf 5 meter
hoog is op een stortheuvel wordt geplaatst die op dat punt 15 meter hoog is, is het bouwwerk volgens dit
bestemmingsplan 20 meter hoog. Voor een bouwwerk dat op zichzelf dus minder dan 10 meter hoog is, is al
gauw een afwijking van het bestemmingsplan nodig zodra deze op een stortheuvel geplaatst wordt.
Voor afwijkingen voor overige bouwwerken gelden diverse voorwaarden. Voor afwijkingen buiten het bouwvlak
zijn, naast de reguliere afwegingscriteria in lid 17.2, specifieke criteria opgenomen. Deze bouwwerken moeten
door een stortheuvel en/of beplanting aan het zicht onttrokken worden bezien vanaf bepaalde wegen ten oosten
van het plangebied of een goede landschappelijke inpassing moet op andere wijze geregeld worden (kan bijv.
door gebruik van natuurlijke materialen of onopvallende kleuren; landschapsdeskundige van gemeente zal daar
dan over adviseren). De reeds aanwezige brede groene bufferzone (bestemming 'groen') aan de zuid- en
oostzijde van het plangebied bevordert een goede inpassing van bouwwerken in bestemming "Bedrijf - Afval en
energie'' sterk.


Hoogte stortheuvels
De maximale hoogte van stortheuvels bedroeg in bestemmingsplan "Boeldershoek 2009" 40 meter. Deze is in


    4                                                               bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>voorliggend plan verlaagd naar 35 meter. Op basis van actuele inzichten is de verwachting namelijk dat een
storthoogte van 40 meter uiteindelijk waarschijnlijk niet bereikt zal worden. Ook geeft deze verlaging richting
omwonenden meer zekerheid over de nog maximaal te verwachten hoogtetoename van de stortheuvels.
Een nog verdere verlaging van de maximale hoogte van een stortheuvel is niet gewenst. Behoud van enige mate
van flexibiliteit is noodzakelijk. De hoogte van 35 meter is passend op basis van de volgende argumenten:
Marge tot maximale hoogte van 35 meter niet groot meer
In het vorige bestemmingsplan (Boeldershoek 2009) werd een wal met een afschermende functie voor
daarachter gelegen afvaldepots/werkzaamheden een 'schermwal' genoemd. Deze schermwallen kunnen
bovenop een stortheuvel aanwezig zijn, maar ze waren volgens de regels geen onderdeel van de stortheuvel en
de daaraan verbonden eisen van maximale hoogte en helling. Het begrip schermwal is niet meer opgenomen in
voorliggend plan. De eventuele bovenste delen van een stortheuvel die een afschermende functie hebben voor
daarachter gelegen afvaldepots zijn nu volgens de regels onderdeel van de stortheuvel. Daarmee tellen deze
delen dus mee in de hoogte van de stortheuvel en ook geldt de maximale helling van 1:3. Deze delen met een
afschermende functie (voorheen de schermwallen) zijn vaak circa 5 meter hoog. Met de wijze van meten in dit
bestemmingsplan komt de huidige totale hoogte van de stortheuvels (in 2021) daarmee op veel plaatsen, ook
aan de oostzijde van het plangebied, al op circa 26 a 27 meter ten opzichte van het peil (ca 47 a 48m +NAP; peil
is ca 21 a 22m +NAP). Op een aantal punten, vooral in het noordelijke deel en meer naar het midden van het
terrein, zijn delen van stortheuvels nog wat hoger (ca 28 a 29m t.o.v. het peil). Daarmee is de marge tot een
maximale hoogte van 35 meter op veel plaatsen niet groot meer.
Maximale hoogte van 35 meter kan in deel van plangebied niet gehaald kan worden.
In voorliggend plan zijn specifieke extra regels opgenomen over de hoogte van de oostelijke 'rand' van de
stortheuvels. De zichtbare delen ten noorden van de (voormalige) Strootbeekweg (zie bijlage 1 voor ligging van
deze lijn) bezien vanaf een aantal wegen ten oosten van het plangebied (tracé Grote Veldweg-Elkemanweg, voor
zover parallel aan de grens van het plangebied) mogen namelijk niet meer opgehoogd worden. Alleen de vanaf
deze wegen onzichtbare delen van de stortheuvels mogen opgehoogd worden. Dat betekent dat de 'zichtlijn'
vanaf deze wegen richting de bovenkant van de oostelijke wal van de stortheuvels bepalend is voor de hoogte
daarachter en dat de bovenzijde van de huidige oostelijke helling met talud 1:3, ten noorden van de
Strootbeekweg, niet hoger mag worden. Dit is verduidelijkt in de dwarsprofielen in bijlage 1 van de regels. Wel is
een afwijking voor ophoging van deze nu zichtbare delen opgenomen voor het geval dat achterliggende delen
van de stortheuvels in het zicht komen als gevolg van zakking van de top van de 1:3 helling. Die ophoging is
geen plicht, want het middel (ophoogwerkzaamheden) kan in dat geval erger zijn dan de kwaal (beperkt zicht op
achterliggende delen van stortheuvels). Dit zal alleen plaatsvinden in overleg met de omgeving.
Ten zuiden van de (voormalige) Strootbeekweg bevindt zich nog een klein stortvak, waar nog geen grote hoogte
is bereikt. Hier geldt dat de delen van stortheuvels die zichtbaar zijn vanaf het tracé Hofdijk-Grote Veldweg (zie
bijlage 1) niet hoger mogen worden dan de heuvels ten noorden van de Strootbeekweg. Concreet betekent dit
dat de bovenste rand van de oostelijke 1:3-helling hier maximaal 26 meter ten opzichte van het peil mag zijn. Zo
ontstaat hier maximaal een vergelijkbaar beeld als aan de oostzijde van de stortheuvels ten noorden van de
(voormalige) Strootbeekweg.
Deze beperkende regels over de hoogte van de oostelijke 'rand' (1:3-helling) van de stortheuvels maken dat in
een groot deel van het plangebied de maximale stortheuvelhoogte van 35 meter niet gehaald kan worden. De
dwarsprofielen A, B en C in bijlage 1 van de regels illustreren dit duidelijk.
Komende jaren sowieso enige groeiruimte nodig vanuit reguliere stortwerkzaamheden
Vanuit de reguliere werkzaamheden is het vrijwel zeker dat de stortheuvels in het plangebied de komende jaren
nog zullen moeten groeien in hoogte. Hoeveel exáct staat nog niet vast. Twence stelt jaarlijks een 'stortplan' op
waarin zij informatie geeft over het storten op korte en lange termijn. Het storten van niet gevaarlijk afval op
Boeldershoek is van beperkte omvang en naar verwachting zal dat zo blijven (dat is ook de trend in Nederland).
Voor 2020 verwachtte Twence niet meer dan 50.000 ton niet gevaarlijk afval te storten. Dat is ongeveer 37.500
m3 per jaar (o.b.v. landelijk afvalbeheerplan is 1 ton afval ca 0,75 m3). Volgens de stortprognose van Twence
leidt het storten de komende 7 jaar in totaal tot een niveaustijging van de stortheuvels van circa 4 a 5 meter.
Vanuit de reguliere stortwerkzaamheden is de komende jaren dus sowieso nog enige groeiruimte nodig ten
opzichte van de huidige aanwezige stortheuvelhoogte. Daarnaast blijft de 'achtervangfunctie' van Boeldershoek
overeind (zie hierna). Zoals hiervoor toegelicht is deze groei in hoogte alleen toegestaan op de delen van de
stortheuvels die niet zichtbaar zijn vanaf een aantal wegen aan de oostzijde van het plangebied.
Rijksbeleid en onvoorziene omstandigheden maken enige flexibiliteit in stortcapaciteit noodzakelijk
Hoe het storten van afval zich de komende jaren exact zal ontwikkelen is geen zaak voor Twence alleen. De
Rijksoverheid heeft hier de regie in. Het Rijksbeleid is te vinden in het landelijk afvalbeheerplan (LAP3). In
paragraaf A4.5.3 en B12.5 van LAP3 staat dat stortplaatsen maatschappelijk onmisbare voorzieningen zijn
(nutsvoorzieningen). Nederland wil zelfvoorzienend zijn en blijven voor het storten. Bestaande, noodzakelijke
capaciteit moet in stand blijven. Als de stortfunctie niet zeker gesteld kan worden treft het Rijk maatregelen om
de situatie te herstellen. Paragraaf B15.4 van LAP3 gaat in meer detail in op de capaciteitsplanning. Daarin geeft



bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>het Rijk o.a. aan dat niet wordt uitgegaan van een krappe capaciteitsplanning. Het kan immers voorkomen dat
voor nuttig toepasbaar of te verbranden afval een al dan niet tijdelijke stagnatie van de nuttige toepassing of de
verbranding optreedt en dat tijdelijke opslag van de betreffende afvalstoffen niet mogelijk is. Voor de opvang van
die afvalstoffen, ook wel achtervang genoemd, moet voldoende stortcapaciteit beschikbaar zijn. Een treffend
voorbeeld is de situatie in Amsterdam in de zomer van 2019. Door wegvallende verbrandingscapaciteit moest
afval naar stortplaatsen in andere regio's worden afgevoerd. De restcapaciteit als geheel is voorlopig voldoende
volgens LAP3. Als blijkt dat er toch een tekort aan stortcapaciteit dreigt te ontstaan, dan wordt o.b.v. LAP3 alleen
uitbreiding van capaciteit toegestaan op bestaande stortplaatsen (zoals Boeldershoek) of worden na sept 1996
gesloten stortplaatsen weer benut. Het Rijksbeleid en de onvoorziene omstandigheden waarop dat beleid
inspeelt maken enige flexibiliteit in de stortcapaciteit op een bestaande stortplaats als Boeldershoek dan ook
noodzakelijk.




    6                                                                bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Planregels

Hoofdstuk 1                  Inleidende regels

Artikel 1           Begrippen

1.32       eindafwerking:
eindafwerking van een (voormalige) stortheuvel als bedoeld in de ‘Richtlijnen voor dichte eindafwerking op afval-
en reststofbergingen’ (Ministerie van VROM, 1991) of diens rechtsopvolger, waarvan een bovenafdichting als
bedoeld in artikel 4 lid 4 van het ‘Stortbesluit bodembescherming’ onderdeel is.


1.58       schermwal:

al dan niet begroeide wal, niet zijnde een verticaal scherm, bedoeld ter visuele afscherming van afvaldepots en
bedrijfsbebouwing en/of ter akoestische afscherming van bedrijfsactiviteiten.



1.61       stortheuvel:

geheel of gedeeltelijk afgedekte heuvel hoofdzakelijk ontstaan door het storten. Hieronder wordt mede verstaan
de bovenste laag van de heuvel die is bedoeld ter afdekking of ter visuele afscherming van het gestorte afval of
afvaldepots en die bestaat uit aarde of daarop gelijkend materiaal, exclusief de eindafwerking.




Artikel 2           Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:


2.4        de hoogte van een stortheuvel of afvaldepot

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een stortheuvel of afvaldepot.


2.8        peil:
a.     voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse
       van de hoofdtoegang;
b.     voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst en niet gelegen op een
       stortheuvel: de hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de
       bouw;
c.     voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, niet gelegen op een stortheuvel: de hoogte van het afgewerkte
       terrein ter plaatse bij voltooiing van de bouw;
d.     voor een of afvaldepot stortheuvel en eventueel daarop geplaatste bebouwing: de hoogte van het
       afgewerkte terrein ter plaatse, niet zijnde een (andere) stortheuvel.



Hoofdstuk 2                  Bestemmingsregels

Artikel 4           Bedrijf - Afval en energie


4.1        Bestemmingsomschrijving
a.     De voor “Bedrijf - Afval en energie” aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten conform het
       bepaalde in dit lid onder b tot en met d.
b.     Op de onder a bedoelde gronden zijn toegestaan:
       1. afvalscheidingsinstallatie(s), tot een totale maximum capaciteit van 180 kton per jaar, uitsluitend binnen


bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>          het 'bouwvlak', zoals aangegeven op de verbeelding;
      2.  afvalverbrandingsinstallatie(s), tot een totale maximum capaciteit van 650 kton per jaar, uitsluitend binnen
          het 'bouwvlak', zoals aangegeven op de verbeelding;
      3. biomassa elektriciteitscentrale(s), tot een totale maximum capaciteit van 220 kton per jaar, uitsluitend
          binnen het 'bouwvlak', zoals aangegeven op de verbeelding;
      4. biovergistingsinstallatie(s) en composteringsinstallatie(s), tot een totale maximum capaciteit van 190 kton
          per jaar, uitsluitend binnen het 'bouwvlak', zoals aangegeven op de verbeelding;
      5. stortheuvels tot een totaalvolume van 7,3 miljoen m3 afval, met bijbehorende schermwallen.
c.    Op de onder a bedoelde gronden zijn voorts toegestaan:
      1. agrarische nevenactiviteiten ten behoeve van terreinbeheer of bedrijfsvoering;
      2. de winning van zout, voor zover daar een concessie voor is uitgegeven, met daarbij behorende
          bouwwerken en voorzieningen;
      3. de opwekking van zonne-energie;
      4. bij de onder a tot en met c genoemde doeleinden behorende bouwwerken, erven, terreinen en
          voorzieningen, alsmede wegen, straten, voet- en fietspaden, water, groenvoorzieningen,
          parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en daarbij behorende bouwwerken, zoals straatmeubilair.
      5. voor zover niet vallend onder nutsvoorzieningen: buisleidingen voor transport van stoom, water en overige
          stoffen, niet zijnde buisleidingen voor gevaarlijke stoffen waarop het Besluit externe veiligheid
          buisleidingen (Bevb) van toepassing is.
d.    Binnen de bestemming Bedrijf - Afval en energie zijn uitgesloten:
      1. risicovolle (bedrijfs-)activiteiten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
      2. nieuwe activiteiten en/of uitbreidingen danwel wijzigingen van activiteiten waarvoor een m.e.r. danwel
          m.e.r.-beoordeling (geen vormvrije m.e.r.-beoordeling zijnde) benodigd is als bedoeld in het Besluit m.e.r.;
      3. nieuwe activiteiten en/of uitbreidingen danwel wijzigingen van activiteiten die leiden tot significant
          negatieve effecten op Natura 2000-gebieden ten opzichte van de effecten van de vergunde situatie zoals
          opgenomen in de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (tegenwoordig Wet
          natuurbescherming) met kenmerk 2015/0324440 (d.d. 21-01-2016) of de geldende opvolger van deze
          vergunning ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan.



4.2        Bouwregels


4.2.1     Algemeen
a. Op de voor 'Bedrijf - Afval en energie' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit
     in overeenstemming is met het bepaalde in lid 4.1 danwel de afwijkingsmogelijkheden ten aanzien van lid 4.1;
b. Ter plaatse van de aanduiding “maximum bebouwingspercentage (%)'' mag het bebouwingspercentage niet
     worden overschreden;
c. Geen bebouwing mag worden opgericht binnen een afstand van 3,5 meter van een niet langs een openbare
     weg of openbaar groen gelegen zijdelingse perceelsgrens en binnen een afstand van 5 meter van een niet
     langs een openbare weg of openbaar groen gelegen achterste perceelsgrens, tenzij het oprichten van
     bebouwing uit het oogpunt van rampenbestrijding geen gevaar oplevert.
d. Nieuwe gebouwen en overige bouwwerken mogen alleen gebouwd worden indien wordt voldaan aan het
     bepaalde in artikel 14.2.1.

4.2.2      Gebouwen
Voor gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. Gebouwen dienen binnen het 'bouwvlak', zoals aangegeven op de verbeelding, te worden gebouwd;
b. Ter plaatse van de aanduiding “maximum bouwhoogte (m)'' mag de aangegeven bouwhoogte van een
    gebouw niet worden overschreden;
c. In afwijking van het bepaalde onder b geldt:
    1. een maximum bouwhoogte van 5 meter voor gebouwen voor agrarische nevenactiviteiten;
    2. een maximum bouwhoogte van 3 meter voor gebouwen voor de winning van zout en geldt;
d. De oppervlakte van een gebouw voor de winning van zout mag niet meer dan 25 m2 bedragen.

4.2.3      Nutsvoorzieningen
Voor het bouwen van nutsvoorzieningen, niet zijnde buisleidingen, gelden de volgende bepalingen:
a. de maximum oppervlakte van een bouwwerk bedraagt 25 m²;
b. de maximum goothoogte van een bouwwerk bedraagt 3 meter;
c. de maximum bouwhoogte van een bouwwerk bedraagt 5 meter.

4.2.4      Bouwwerken, geen gebouwen zijnde



      8                                                               bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 6 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstobjecten (beeldende kunst) en masten mag maximaal 15 meter bedragen;
c. de hoogte van schoorstenen ten behoeve van de bestemming mag maximaal 80 meter bedragen;
d. schoorstenen dienen binnen het 'bouwvlak', zoals aangegeven op de verbeelding, te worden gebouwd;
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 10 meter bedragen.

4.3       Nadere eisen
a.    Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning nadere eisen stellen als bedoeld in
      artikel 12.3.
b.    Aanvullend op het bepaalde onder a kunnen Burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning
      nadere eisen stellen aan de situering en bouwhoogte van een bouwwerk (niet zijnde masten), teneinde te
      waarborgen dat een bouwwerk, door middel van een stortheuvel, een schermwal en/of beplanting aan het
      zicht onttrokken zal zijn van een waarnemer:
      1. op het tracé Hofdijk-Grote Veldweg-Elkemanweg, voor zover dat tracé parallel loopt aan de grens van het
           plangebied; zie bijlage 1;
      2. op het tracé A35-Strootbeekweg-Kwinkelerweg en het gebied ten zuiden van de A35 (De Boekelerhoek
           genoemd); zie bijlage 1.

4.4       Afwijken van de bouwregels


4.4.1     Afwijkingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.4:
   onder b voor het bouwen van masten, hoger dan 15 meter;
   onder e voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, hoger dan 10 meter.

4.4.2     Toepassingscriteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 wordt uitsluitend verleend onder de volgende voorwaarden:
a. de algemene bouwregels volgens artikel 4.2.1 blijven van toepassing;
b. voor bouwwerken binnen het 'bouwvlak', zoals aangegeven op de verbeelding, geldt dat de aangegeven
    bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding “maximum bouwhoogte (m)'' niet mag worden overschreden.
c. voor bouwwerken buiten het 'bouwvlak', zoals aangegeven op de verbeelding, gelden de volgende
    voorwaarden:
    1. deze bouwwerken dienen door een stortheuvel, een schermwal en/of beplanting aan het zicht onttrokken
        te zijn van een waarnemer op het tracé Hofdijk-Grote Veldweg-Elkemanweg, voor zover dat tracé parallel
        loopt aan de grens van het plangebied en op het tracé A35-Strootbeekweg-Kwinkelerweg en het gebied
        ten zuiden van de A35 (De Boekelerhoek); zie bijlage 1;
    2. afwijking van het bepaalde onder 1 is mogelijk mits een goede landschappelijke inpassing op andere wijze
        wordt verzekerd;
    3. de bouwhoogte bedraagt nooit meer dan 4035 meter ten opzichte van het peil.


4.5       Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
a. afvaldepots die niet door middel van een bouwwerk, een stortheuvel en/of beplanting aan het zicht zijn
    onttrokken van een waarnemer op het tracé Hofdijk-Grote Veldweg-Elkemanweg, voor zover dat tracé parallel
    loopt aan de grens van het plangebied, en op het tracé A35-Strootbeekweg-Kwinkelerweg en het gebied ten
    zuiden van de A35 (De Boekelerhoek); zie bijlage 1;
b. stortheuvels die niet voldoen aan de gestelde en verbeelde inrichtingseisen ter plaatse van de dwarsprofielen,
    zoals weergegeven in bijlage 1 bij de regels;
c. storten van afval indien het storten en daartoe in te zetten materieel niet door middel van een stortheuvel en/of
    beplanting aan het zicht is onttrokken van een waarnemer op het tracé Hofdijk-Grote Veldweg-Elkemanweg,
    voor zover dat tracé parallel loopt aan de grens van het plangebied (zie bijlage 1);
d. het verhogen van een stortheuvel ten noorden van de (voormalige) Strootbeekweg (zie bijlage 1) indien de te
    verhogen (delen van) de stortheuvel niet door andere (delen van) stortheuvels aan het zicht zijn onttrokken
    van een waarnemer op het tracé Grote Veldweg-Elkemanweg, voor zover dat tracé parallel loopt aan de grens
    van het plangebied (zie bijlage 1);




bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>e.    het verhogen van een stortheuvel ten zuiden van de (voormalige) Strootbeekweg (zie bijlage 1) tot een hoogte
      van meer dan 26 meter ten opzichte van het peil indien de te verhogen (delen van) de stortheuvel niet door
      andere (delen van) stortheuvels aan het zicht zijn onttrokken van een waarnemer op het tracé Hofdijk-Grote
      Veldweg voor zover dat tracé parallel loopt aan de grens van het plangebied (zie bijlage 1);
f.    delen van stortheuvels die niet zijn beplant danwel niet zijn ingezaaid (mengsel van gras, ruigte en struweel),
      voor zover deze delen van stortheuvels zichtbaar zijn voor een waarnemer op het tracé Hofdijk-Grote Veldweg-
      Elkemanweg en voor zover dat tracé parallel loopt aan de grens van het plangebied (zie bijlage 1);
g.    een hoogte van een stortheuvel van meer dan 35 meter hoog ten opzichte van het peil;
h.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
i.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bewoning;
j.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren;
k.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting
l.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige horeca.



4.6        Voorwaardelijke verplichting

De voor Bedrijf - Afval en energie aangewezen gronden mogen alleen gebruikt worden voor het storten en voor
afvaldepots, indien de delen van de stortheuvels die zichtbaar zijn voor een waarnemer op het tracé Hofdijk-
Grote Veldweg-Elkemanweg en voor zover dat tracé parallel loopt aan de grens van het plangebied (zie bijlage
1), zijn beplant danwel zijn ingezaaid (mengsel van gras, ruigte en struweel) en deze begroeiing in stand blijft,
waarbij geldt dat:
a. deze voorwaardelijke verplichting voor de op het moment van onherroepelijk worden van dit
     bestemmingsplan aanwezige stortheuvels geldt vanaf 12 maanden na onherroepelijk worden van het
     bestemmingsplan;
b. deze voorwaardelijke verplichting geldt voor de na onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan te
     verhogen delen van stortheuvels (inclusief eventuele verhogingen die mogelijk worden gemaakt met
     toepassing van lid 4.7.1 onder c) vanaf 12 maanden na aanvang van de fysieke werkzaamheden die nodig
     zijn voor het verhogen van de stortheuvel.


4.7        Afwijking van de gebruiksregels


4.67.1     Afwijkingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. lid 4.1, onder b en c voor het toestaan van een (andere) bedrijfsactiviteit voor afval en energie en productie
    secundaire en groene grondstoffen, waarbij geldt dat:
    1. ter plaatse van de aanduiding ''bedrijf tot en met categorie 3.2', uitsluitend bedrijfsactiviteiten kunnen
         worden toegestaan die gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving gelijk kunnen
         worden gelijkgesteld met bedrijven in milieucategorie 3.2;
    2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1', uitsluitend bedrijfsactiviteiten kunnen
         worden toegestaan die gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving gelijk kunnen
         worden gelijkgesteld met bedrijven in milieucategorie 4.1;
    3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2', uitsluitend bedrijfsactiviteiten kunnen
         worden toegestaan die gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving gelijk kunnen
         worden gelijkgesteld met bedrijven in milieucategorie 4.2.
b. lid 4.5, onder a en b, met uitzondering van het in bijlage 1 bedoelde maximaal toegestane talud (1:3) en mits
    een goede landschappelijke inpassing (op andere wijze) kan worden verzekerd.
c. Lid 4.5 onder d, voor het verhogen van een stortheuvel met aarde en/of een daarop gelijkend materiaal, ten
    noorden van de (voormalige) Strootbeekweg (zie bijlage 1), om te waarborgen dat achterliggende delen van
    een stortheuvel danwel (de stort van) afval aan het zicht wordt onttrokken van een waarnemer op het tracé
    Grote Veldweg-Elkemanweg, voor zover dat tracé parallel loopt aan de grens van het plangebied (zie bijlage
    1).

4.67.2     Toepassingscriteria
a.    De in lid 4.67.1, onder a bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:
      1. het te vestigen bedrijf/de bedrijfsactiviteit de verzorgingsstructuur binnen en/of buiten het plangebied
          vanuit distributie-planologisch opzicht niet onevenredig zal aantasten en dat door de vestiging van het
          bedrijf de verkeersbelasting en/of de parkeerdruk in de directe omgeving niet onevenredig zal
          toenemen;
      2. de bedrijfsmatige activiteiten vanuit het oogpunt van externe veiligheid en ramp- en –brandbestrijding
          verantwoord zijn te achten.



      10                                                              bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>        3.  de bedrijfsactiviteit voor het overige voldoet aan de in dit artikel 4 gestelde regels, waaronder de
            uitgesloten activiteiten als bedoeld in lid 4.1, onder d.
 b.     De in lid 4.7.1, onder c bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien dit wenselijk blijkt na
        aantoonbare afstemming met omwonenden.


 4.78        Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
 a.     Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of
        werkzaamheden de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te
        laten uitvoeren:
        1. het geheel of gedeeltelijk verwijderen, verlagen of verplaatsen van aanwezige stortheuvels en
             schermwallen, indien en voor zover deel uitmakende van de in bijlage 1 van de regels opgenomen
             profielen (zijde Twekkelo en zuidzijde A35);
        2. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van beplantingen, dienende ter visuele afscherming, indien en
             voor zover deel uitmakende van de in bijlage 1 opgenomen profielen;
        3. het aanbrengen van buisleidingen als bedoeld in artikel 4.1, sub c, onder 5, danwel buisleidingen voor
             transport van stoffen voor algemene nutsdoeleinden.
        4. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning van delfstoffen,
             water en andere bodemschatten;
        5. het veroorzaken van ontploffingen in de grond;
        6. het aanbrengen van een eindafwerking op stortheuvels;
 b.     Het onder a vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:
        1. het normale onderhoud of beheer betreffen;
        2. reeds in uitvoering zijn of mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende
             omgevingsvergunning, op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt.
 c.     De werken of werkzaamheden als bedoeld in sub a, onder 1 en 2, zijn slechts toelaatbaar indien die werken
        of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen,
        bouwwerken aan het zicht onttrokken blijven van een waarnemer op het tracé Hofdijk-Grote Veldweg-
        Elkemanweg, voor zover dat tracé parallel loopt aan de grens van het plangebied, en op het tracé A35-
        Strootbeekweg-Kwinkelerweg en het gebied ten zuiden van de A35 (De Boekelerhoek). Zie bijlage 1.
 d.     Ten behoeve van de beoordeling als bedoeld onder c dient bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor
        het uitvoeren van werken of werkzaamheden een landschappelijk inpassingsplan te worden overgelegd.
 e.     De werken of werkzaamheden als bedoeld in sub a, onder 3, 4 en 5 zijn slechts toelaatbaar indien wordt
        voldaan aan het bepaalde in artikel 14.2.1.
 f.     De werken of werkzaamheden als bedoeld in sub a, onder 6, zijn slechts toelaatbaar indien:
        1. voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een landschappelijk inrichtingsplan wordt overgelegd
             en wordt goedgekeurd door Burgemeester en wethouders;
        2. aantoonbaar afstemming is geweest met omwonenden bij het tot stand brengen van het landschappelijk
             inrichtingsplan als bedoeld onder 1.

 4.89        Wijzigingsbevoegdheid

 Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd het plan te
 wijzigen door het aanpassen van de aanduidingen met betrekking tot milieuzonering (bedoeld in artikel 4.67.1
 onder a) indien en voor zover hiervoor aanleiding bestaat vanwege de resultaten van geactualiseerd onderzoek,
 vanwege het treffen van milieumaatregelen, dan wel vanwege de feitelijke milieusituatie binnen of buiten het
 plangebied.




 Bijlage 1           Omliggende wegen en dwarsprofielen landschappelijke inpassing


In bijlage 1 bij de planregels zijn dwarsprofielen opgenomen. In deze dwarsprofielen is de maximale
hoogte van de stortheuvels eveneens aangepast van 40m naar 35m, in lijn met de aanpassing in lid 4.5
onder g. Ook is het principe van de zichtlijn/hoogtes van vanuit het oosten zichtbare delen van
stortheuvels (lid 4.5 d en e) ter verduidelijking opgenomen in de dwarsprofielen.




 bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)                                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Notitie t.b.v. vormvrije m.e.r. beoordeling




bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Notitie ten behoeve van Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Bestemmingsplan Boeldershoek 2018




                                                   21 maart 2018




                                                                   -1-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1      INLEIDING                                    3
1.1    Initiatiefnemer en het bevoegd gezag         3
1.2    Aanleiding en doel van deze notitie          3
1.3    Inhoud van de notitie                        3

2      DE PLAATS EN DE KENMERKEN VAN HET PROJECT    4
2.1    De plaats van het project                    4
2.2    De kenmerken van het project                 5

3      KENMERKEN VAN DE POTENTIËLE EFFECTEN         7
3.1    Natuur                                       7
3.2    Water en bodem                               8
3.3    Landschap, cultuurhistorie en archeologie    9
3.4    Verkeer                                      9
3.5    Luchtkwaliteit en geur                       9
3.6    Geluid                                      10
3.7    Externe veiligheid                          10
3.8    Gezondheid                                  11
3.9    Duurzaamheid en klimaat                     11
3.10   Sociale aspecten                            11

4      CONCLUSIE                                   12




                                                   -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>1     Inleiding


1.1   Initiatiefnemer en het bevoegd gezag

      Gemeente Enschede treedt op als initiatiefnemer en bevoegd gezag om een besluit te nemen over de
      mogelijke m.e.r.-plicht voor de benodigde bestemmingsplanherziening voor de beoogde ontwikkeling.


1.2   Aanleiding en doel van deze notitie

      De gemeente Enschede is voornemens het bestemmingsplan Boeldershoek 2009 te actualiseren en stelt
      daartoe bestemmingsplan Boeldershoek 2018 op.
      Op basis van de kenmerken van de voorgenomen activiteit geldt een plicht tot een vormvrije m.e.r.-
      beoordeling voor de bestemmingsplanherziening. Deze plicht is onderbouwd in de
      bestemmingsplantoelichting.
      Het doel van voorliggende notitie is om te beschrijven wat de aard en omvang van de ingreep en de aard
      en omvang van de milieueffecten van deze ingreep zijn en of deze zodanig zijn dat een m.e.r.-procedure
      (het opstellen van een MER) nodig is.
      Op basis van voorliggende notitie kan het bevoegd gezag (gemeente Enschede) beoordelen en besluiten
      of zij voor de benodigde bestemmingsplanherziening een m.e.r.-procedure nodig acht.
      Het besluit om al dan niet een volledige m.e.r.-procedure te doorlopen wordt verwerkt in de
      bestemmingsplantoelichting.

1.3   Inhoud van de notitie
      Voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling geldt, evenals voor de ‘gewone’ m.e.r.-beoordeling, dat deze
      inhoudelijk in moet gaan op de criteria zoals genoemd in bijlage III van de Europese richtlijn inzake
      milieueffectbeoordeling (85/337/EEG zoals gewijzigd door de richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG):
           1. de kenmerken van het project: omvang, cumulatie met andere projecten, gebruik van natuurlijke
               hulpbronnen, productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen (m.n.
               door gebruikte stoffen of technologieën);
           2. de plaats van het project (kwetsbaarheid van het omliggende milieu): bestaande grondgebruik,
               rijkdom, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen, opnamevermogen van
               het natuurlijke milieu (met name aandacht voor gebieden als wetlands, reservaten en
               natuurparken, speciale beschermingszones, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en
               landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang);
           3. de kenmerken van de potentiële effecten in samenhang met de kenmerken en plaats van het
               project: het bereik/grootte van het effect (afstand en getroffen bevolking), grensoverschrijdende
               effecten, complexiteit, waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect.
              Het is daarbij gebruikelijk om de effecten van het hele plan/project in beeld te brengen en niet
              alleen de effecten van de onderdelen waarvoor de plicht tot (vormvrije) m.e.r.(-beoordeling) geldt.

      De kenmerken van het project en de plaats van het project (criteria 1 en 2) worden in hoofdstuk 2
      beschreven. De potentiële milieu-/omgevingseffecten worden in hoofdstuk 3 beschreven.
      Op basis daarvan wordt vervolgens in hoofdstuk 4 aangegeven of belangrijke nadelige milieugevolgen uit
      zijn te sluiten.
      Het bevoegd gezag neemt op basis van de inhoud van deze notitie een besluit of er een (volledige)
      m.e.r.(-beoordeling) nodig is.




                                                                                                    -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>2     De plaats en de kenmerken van het project

2.1   De plaats van het project

      In paragaaf 1.2 en hoofdstuk 3 van de bestemmingsplantoelichting is het plangebied en haar omgeving
      beschreven. In onderstaande afbeeldingen is het plangebied weergegeven, in haar wijdere omgeving en
      meer ingezoomd op een luchtfoto.




      Afbeelding 2.1: Ligging plangebied in wijdere omgeving

      Het plangebied ligt in aan Rijksweg A35, tussen bedrijventerrein Twentekanaal (Hengelo) en het
      buitengebied van Twekkelo in.
      Het terrein is in eigendom van en wordt gebruikt door Twence BV. Het gebied is met name in gebruik
      voor de opslag en be- en verwerking van verschillende soorten afval. Het gaat onder andere om
      recycling, scheiding en verbranding van huishoudelijk- en bedrijfsafval, compostering (groen- en GFT) en,
      steeds belangrijker, de winning van duurzame energie (in de vorm van gas, elektriciteit en stoom) en
      (grond)stoffen uit afval. Ook is er een stortplaats aanwezig. Stort van afval vindt tegenwoordig nog
      slechts in beperkte mate plaats. Dit neemt echter wel het grootste deel van het terrein van Twence in
      beslag.




                                                                                                  -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>      Afbeelding 2.2: Begrenzing plangebied


2.2   De kenmerken van het project

      Plan “Boeldershoek 2018” betreft een actualisatie van het Enschedese deel van bestemmingsplan
      "Boeldershoek 2009". Het plan is grotendeels conserverend wat betreft 'grote bedrijfsontwikkelingen'. Dat
      wat vergund is wordt, wanneer nodig, positief bestemd. Nieuwe grote (industriële) ontwikkelingen worden
      over het algemeen niet bij recht mogelijk gemaakt. Voor m.e.r.- of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten
      wordt per geval een separate procedure doorlopen.
      De afval- en energiesector is constant in ontwikkeling. Nieuwe technieken volgen elkaar snel op. Twence
      wil zo snel mogelijk op deze nieuwe technieken kunnen inspelen. Om dit te kunnen doen is zij gebaat bij
      een flexibel bestemmingsplan.
      Het bestemmingsplan geeft op een aantal punten meer flexibiliteit en mogelijkheden voor het optimaal
      benutten van het bestaande terrein, zonder dat de omgeving daar nadelig door wordt beïnvloed. Het gaat
      vooral om praktische aanpassingen en om actualisaties als gevolg van ontwikkelingen in de omgeving,
      zoals het verdwijnen van enkele woningen.
      Voor een volledige beschrijving van de aanpassingen in het plan ten opzichte van plan “Boeldershoek
      2009” wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van de bestemmingsplantoelichting.

      Cumulatie met andere projecten
      In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen projecten waarvan de omgevingseffecten op een
      relevante manier versterkt worden door het plan waarvoor voorliggende notitie is opgesteld.


      Gebruik natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen
      Het plan is hoofdzakelijk conserverend. Het ruimtebeslag blijft gelijk.
      Als gevolg van het nieuwe plan wordt geen bijzonder nieuw beslag op natuurlijke hulpbronnen gelegd en
      vindt geen relevante extra productie van stoffen plaats die leidt tot gevaarlijke of milieubelastende
      (afval)stoffen.

      Verontreiniging en hinder




                                                                                                     -5-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bij het gebruik van het plangebied zijn ten aanzien van verontreiniging/hinder voornamelijk de aspecten
verkeer, geluid en geur/luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten worden nader beschreven in hoofdstuk
3 (kenmerken van de potentiële effecten).

Risico van ongevallen en veiligheid
De beoogde activiteiten in het plangebied, zoals mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan
“Boeldershoek 2018”, zorgen niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden naar
huidig inzicht geen extra gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd.
Externe veiligheid en verkeersveiligheid komen verder aan bod in hoofdstuk 3.




                                                                                            -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>3     Kenmerken van de potentiële effecten

      In dit hoofdstuk worden de potentiële effecten van het project aangegeven. Per (milieu)aspect wordt in
      samenhang met de kenmerken en de locatie van het project bezien of zich bijzondere omstandigheden
      voordoen met betrekking tot potentiële milieueffecten.
      Daarbij gaat het niet alleen de effecten van de onderdelen waarvoor de plicht tot (vormvrije) m.e.r.(-
      beoordeling) geldt, maar om effecten van het plan als geheel.


3.1   Natuur

      In paragraaf 5.3 van de bestemmingsplantoelichting wordt uitvoerig stilgestaan bij de effecten ten aanzien
      van natuur. In het navolgende wordt hier kort op ingegaan.

      Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden
      Het plangebied van het bestemmingsplan is niet gelegen binnen de grenzen dan wel in de nabijheid van
      een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 gebied of bijzonder nationaal natuurgebied. De
      dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden “Lonnekermeer” en “Buurserzand & Haaksbergerveen” zijn op
      respectievelijk circa 5,3 kilometer ten noordoosten en circa 6 kilometer ten zuiden van het plangebied
      gelegen.
      Op deze afstand is er alleen een effect mogelijk van stikstofdepositie. Gezien de conserverende aard van
      het bestemmingsplan vergroot het plan de stikstof-emissiemogelijkheden niet of nauwelijks ten opzichte
      van bestemmingsplan "Boeldershoek 2009".
      Echter, om een significante toename van stikstofdepositie als gevolg van nog niet benutte planologische
      mogelijkheden, die nu opnieuw worden mogelijk gemaakt, met zekerheid uit te sluiten is in het
      bestemmingsplan een directe koppeling gelegd met de geldende Natuurbeschermingswetvergunning van
      Twence. Op deze manier is het uitgesloten dat nieuwe ontwikkelingen zorgen voor significant negatieve
      effecten ten opzichte van de beoordeelde situatie in de Natuurbeschermingswetvergunning.

      Conclusie en mitigerende maatregelen
      Op grond van het voorgaande kan met aan voldoende zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden
      geconcludeerd dat er geen significant negatieve effecten optreden. Mitigerende maatregelen zijn niet
      nodig in het kader van dit bestemmingsplan.

      Wet natuurbescherming: beschermde planten- en diersoorten
      Gelet op het feit dat het bestemmingsplan “Boeldershoek 2018” grotendeels conserverend van aard is
      kan in het kader van dit bestemmingsplan een verdere toetsing aan de Wet natuurbescherming voor wat
      betreft de bescherming van soorten achterwege blijven. Echter, bij concrete nieuwe ontwikkelingen in het
      plangebied is mogelijk wel actualiserend/aanvullend onderzoek nodig.
      Met de in paragraaf 5.3.2 van de bestemmingsplantoelichting beschreven rapporten (met veldonderzoek
      voor hele plangebied in 2013 en actualisatie voor westelijk deel in 2017) ligt er een uitvoerige basis voor
      het inschatten van de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten en eventuele mogelijkheden
      voor mitigerende/compenserende maatregelen wanneer er een concrete ontwikkeling speelt. Afhankelijk
      van de aard, de locatie en het tijdstip van een ontwikkeling, zal aanvullend/actualiserend onderzoek nodig
      zijn, moeten mogelijk maatregelen worden getroffen en is eventueel een ontheffing van
      verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

      Conclusie en mitigerende maatregelen
      Bij concrete ontwikkelingen is er mogelijk aanvullend/actualiserend onderzoek nodig ten opzichte van het
      reeds uitgevoerde onderzoek. Dat is afhankelijk van de aard, de locatie en het tijdstip van een
      ontwikkeling. Eventueel is dan een ontheffing van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming
      noodzakelijk, indien mitigerende maatregelen niet voldoende getroffen kunnen worden..




                                                                                                    -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>      NNN: Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd)
      Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat onderdeel uitmaakt van het NNN.
      De dichtstbijzijnde gronden die onderdeel uitmaken van het NNN grenzen aan de oostzijde aan het
      plangebied. Ook aan de zuidzijde ligt NNN.
      In het oosten van het plangebied is een groene zone gelegen (tevens bestemd als 'groen'). Aan de
      zuidzijde ligt de A35 tussen het NNN en het plangebied. Dit gegeven, samen met het gegeven dat het
      plan grotendeels conserverend is, maakt dat er geen relevante effecten zullen optreden ten aanzien van
      NNN als gevolg van voorliggend bestemmingsplan.

      Conclusie en mitigerende maatregelen
      Er treden geen relevante effecten op ten aanzien van NNN. Mitigerende maatregelen zijn niet nodig

3.2   Water en bodem
      In paragrafen 3.1, 5.1.3 en 5.2 van de bestemmingsplantoelichting wordt uitvoerig stilgestaan bij een
      beschrijving van de aspecten water en bodem. In het navolgende wordt kort ingegaan op de relevante
      effecten.

      Waterkwantiteit
      Het bestemmingsplan “Boeldershoek 2018” is hoofdzakelijk conserverend van aard. Voor het plangebied
      geldt dat de huidige waterhuishoudingssituatie behouden blijft.
      Bij nieuwe ontwikkelingen moet het beleid, zoals beschreven in paragraaf 5.2 van de
      bestemmingsplantoelichting, in acht worden genomen. Specifiek ter voorkoming van het te snel afvoeren
      van water uit het plangebied zijn in artikel 16.2 van de planregels regels opgenomen ten aanzien van het
      bergen, vasthouden en afvoeren van hemelwater.
      Aangezien de regels voor werkzaamheden binnen de keurzone rond de beken (5m vanaf de insteek) zijn
      geborgd in de Keur van het waterschap zijn deze net als in het geldende bestemmingsplan
      “Boeldershoek 2009”, niet opgenomen in het bestemmingsplan. De beken vallen, net als in het geldende
      bestemmingsplan, binnen de bestemming 'Groen'.

      Conclusie en mitigerende maatregelen
      Er treden naar verwachting geen relevante effecten op. Indien er een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt
      moet deze onder andere voldoen aan de bestemmingsplanregels ten aanzien van het bergen,
      vasthouden en afvoeren van hemelwater en aan de regels uit de Keur van het waterschap. Indien nodig
      worden maatregelen getroffen om aan deze regels te voldoen. Dit vormt geen belemmering oor de
      uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

      Bodem- en grondwaterkwaliteit
      In de loop van de jaren zijn er vele onderzoeken uitgevoerd in het plangebied naar de kwaliteit van de
      bodem en het grondwater. Het plangebied behoudt in de basis dezelfde bestemming als in
      bestemmingsplan "Boeldershoek 2009". Daarom is er geen nieuw onderzoek naar de kwaliteit van
      bodem en grondwater uitgevoerd.
      Op basis daarvan is bij concrete ontwikkelingen snel een eerste inzicht te geven in de kwaliteit op
      verschillende delen van het terrein. Zodra er een concrete ontwikkeling plaatsvindt wordt in detail
      gekeken naar de bodem- en grondwaterkwaliteit ter plaatse en de mogelijke invloed van een ingreep op
      de eventuele verspreiding van verontreinigingen.

      Conclusie en mitigerende maatregelen
      De actualisatie van het plan zorgt niet voor grote nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Bij een concrete
      ontwikkeling zal per geval gekeken moeten worden of er gevolgen kunnen zijn voor bodem- en
      grondwaterkwaliteit en hoe deze zijn te voorkomen. Dit is geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van
      het bestemmingsplan.




                                                                                                  -8-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3.3   Landschap, cultuurhistorie en archeologie

      Landschap en cultuurhistorie
      In paragraaf 3.1 van de plantoelichting is de ligging van het plangebied in haar omgeving beschreven en
      hoe het plangebied is (en blijft) ingepast in haar omgeving. Plan Boeldershoek 2018 behoudt de al
      geldende uitgangspunten voor inpassing.
      Het terrein is en blijft ingepast door groene zones aan de randen van het gebied. Met name de inpassing
      richting het kleinschalige landschap van buurtschap Twekkelo (ten oosten/noordoosten van plangebied)
      speelt een belangrijke rol. Met name het oostelijk deel van het terrein is op een
      landschappelijke/natuurlijke wijze ingericht. De stortlobben zijn hier omzoomd door natuurlijk ingericht
      groen dat aansluit op het kleinschalige landschap. Vanuit het oosten is het Twence-terrein (de inrichting
      van Twence binnen Boeldershoek) nauwelijks zichtbaar vanuit de omgeving. Om te borgen dat het zicht
      vanuit het oosten en zuiden op de bebouwing voldoende is afgeschermd, zijn de verplichte
      dwarsprofielen uit bestemmingsplan Boeldershoek 2009 wederom opgenomen in bestemmingsplan
      Boeldershoek 2018.

      Er zijn geen monumenten of overige cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren aanwezig
      binnen het plangebied en de aanwezige waarden in de omgeving worden niet aangetast door de
      (beperkte) nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied.

      Archeologie
      Een archeologisch onderzoek is, gezien de conserverende aard van het plan, niet nodig. Ook bestaat er
      bij ontwikkelingen op basis van het archeologiebeleid voor nagenoeg het gehele plangebied geen
      aanleiding voor een onderzoeksplicht. Wel blijft bij toekomstige ontwikkelingen nog altijd de zogenaamde
      signalerings- en zorgplicht uit de Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet) gelden in geval van
      'toevalsvondsten' van archeologische waarden.

      Conclusie en mitigerende maatregelen
      De mogelijkheden in het plan zorgen niet voor relevante effecten ten opzichte van de referentiesituatie.
      Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.


3.4   Verkeer

      Het grotendeels conserverende plan Boeldershoek 2018 zorgt niet voor relevante veranderingen in de
      verkeersaantrekkende werking of de routes die het verkeer van- en naar het plangebied rijdt ten opzichte
      van de referentiesituatie. Ook ten aanzien van verkeersveiligheid en parkeren treden geen relevante
      effecten op als gevolg van het plan. Er zijn in het kader van het bestemmingsplan geen maatregelen
      nodig om effecten tegen te gaan.

3.5   Luchtkwaliteit en geur

      In paragraaf 5.1.5 van de bestemmingsplantoelichting zijn de aspecten luchtkwaliteit en geur beschreven.
      In het navolgende wordt hier kort op ingegaan.

      Uit eerder uitgevoerde onderzoeken naar de luchtkwaliteit en geur, blijkt dat buiten het plangebied
      ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) uit de
      Wet luchtkwaliteit.
      De maximale geurbelasting als gevolg van de activiteiten van Twence is vastgelegd in de voorschriften
      van de omgevingsvergunning. Twence voldoet op veel punten aan de in de provinciale beleidsregel
      opgenomen richtwaarden en heeft reeds verregaande maatregelen getroffen om geurhinder te
      voorkomen. Indien er klachten zijn ontvangen, was dit het gevolg van incidenten. In het kader van
      bestemmingsplan "Boeldershoek 2009" is door de provincie geconcludeerd dat er sprake is van een
      acceptabel geurhinderniveau.




                                                                                                    -9-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Het bestemmingsplan “Boeldershoek 2018” is hoofdzakelijk conserverend van aard. Ook worden er ook
      geen nieuwe geurgevoelige objecten mogelijk gemaakt. De verschillen ten opzichte van
      bestemmingsplan 'Boeldershoek 2009' en de daarna verleende omgevingsvergunningen zijn niet relevant
      ten aanzien van luchtkwaliteit en geur. Verder leidt de milieuzonering in het plangebied er toe dat op
      voorhand geen nieuwe activiteiten worden verwacht die zorgen voor een onacceptabel hinderniveau in de
      omgeving.
      Bij omgevingsvergunningen voor nieuwe geurproducerende activiteiten zal altijd (cumulatief) aan het
      provinciaal geurbeleid getoetst moeten worden, zodat ook bij toekomstige ontwikkelingen geurgevoelige
      objecten in de omgeving voldoende beschermd zullen zijn.

      Conclusie en mitigerende maatregelen
      De mogelijkheden in het plan zorgen op zichzelf niet voor relevante effecten ten opzichte van de
      referentiesituatie. Bij concrete nieuwe ontwikkelingen met een relevante emissie van geur of
      luchtverontreinigende stoffen zal altijd getoetst moeten worden aan de wetgeving en het provinciaal
      geurbeleid. Indien nodig zullen op dat moment ook mitigerende maatregelen getroffen moeten worden of
      zal de beoogde ontwikkeling anders of elders op het terrein vormgegeven moeten worden.


3.6   Geluid

      Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Boeldershoek 2018” zijn geen geluidgevoelige
      gebouwen of terreinen aanwezig. Het bestemmingsplan voorziet ook niet in de realisatie van
      geluidgevoelige gebouwen of terreinen en bovendien niet in geluidrelevante aanpassingen van
      infrastructuur.
      Binnen de grenzen van het plangebied van het bestemmingsplan "Boeldershoek 2018" is het op grond
      van de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein Boeldershoek gelegen. Binnen de geluidzone rond
      het industrieterrein zijn geluidgevoelige gebouwen en terreinen aanwezig. Het bestemmingsplan voorziet
      niet in de realisatie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen of terreinen binnen de geluidzone en
      bovendien niet in een verruiming van de geluidzone. Voorliggend plan zal niet leiden tot een verhoging
      van de geluidintensiteit in de omgeving van Boeldershoek. Bij concrete nieuwe ontwikkelingen wordt
      getoetst of deze passen in de vergunde 'geluidruimte' van Twence.
      Conclusie en mitigerende maatregelen
      De mogelijkheden in het plan zorgen op zichzelf niet voor relevante effecten ten opzichte van de
      referentiesituatie. Bij concrete nieuwe ontwikkelingen wordt getoetst of deze passen in de vergunde
      'geluidruimte' van Twence, al dan niet na het treffen van mitigerende maatregelen.


3.7   Externe veiligheid
      In paragraaf 5.1.6 van de bestemmingsplantoelichting is het aspect externe veiligheid beschreven. In het
      navolgende wordt kort op de mogelijke effecten van het plan ingegaan.

      Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Boeldershoek 2018” of in de directe nabijheid daarvan
      zijn geen bedrijven of inrichtingen aanwezig waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of
      het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) van toepassing is. Het bestemmingsplan “Boeldershoek
      2018” maakt dergelijke nieuwe activiteiten ook niet mogelijk.

      Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Boeldershoek 2018” of in de directe nabijheid daarvan
      zijn enkele buisleidingen aanwezig waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van
      toepassing is. De leidingen kennen geen contour voor het plaatsgebonden risico (PR). Bovendien worden
      er geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk gemaakt.
      Binnen het invloedsgebied (groepsrisico) van de leidingen vinden als gevolg van bestemmingsplan geen
      wijzigingen plaats met betrekking tot het aantal aanwezigen.
      Wel moet langs een buisleiding ten behoeve van onderhoud een zogenoemde belemmeringenstrook van
      5 meter aan weerszijden van de buisleiding worden bestemd. Een dergelijke zone is opgenomen in
      bestemmingsplan “Boeldershoek 2018”.



                                                                                                  - 10 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>       Tot slot is nog relevant dat de Rijksweg A35 aan de zuidzijde van het plangebied ligt. Deze weg is in het
       Basisnet Weg aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen over de weg. Er bevinden zich in
       het plangebied geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PR-contour van de A35. Bovendien worden
       er geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk gemaakt. Ook is er geen wijziging in het aantal
       aanwezigen in het plangebied als gevolg van voorliggend bestemmingsplan.

       Conclusie en mitigerende maatregelen
       De mogelijkheden in het plan zorgen niet voor relevante effecten ten opzichte van de referentiesituatie.
       Maatregelen zijn in het kader van bestemmingsplan “Boeldershoek 2018” niet nodig.


3.8    Gezondheid
       Het grotendeels conserverende plan zorgt niet voor relevante effecten ten aanzien van gezondheid ten
       opzichte van de referentiesituatie.


3.9    Duurzaamheid en klimaat
       Het bestemmingsplan draagt op indirecte wijze bij aan het realiseren van de gemeentelijke
       duurzaamheidsdoelen. De actualisatie van het bestemmingsplan maakt het voor Twence mogelijk om iets
       efficiënter (met name sneller) relatief kleinschalige aanpassingen aan te brengen in de bedrijfsvoering en
       daarmee ook om efficiënter te werken aan haar duurzaamheids- en energiegerelateerde projecten. Het
       gaat onder andere om het aanleggen van buisleidingen binnen het plangebied tot een hogere hoogte dan
       mogelijk is volgens bestemmingsplan “Boeldershoek 2009”.


3.10   Sociale aspecten
       Het plan zorgt niet voor relevante effecten ten aanzien van sociale aspecten, zoals gedwongen
       verhuizingen of een afname van sociale veiligheid.




                                                                                                    - 11 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>4   Conclusie

    Deze notitie gaat in op de vraag of er bijzondere omstandigheden zijn vanwege de aard van het
    voornemen (bestemmingsplan Boeldershoek 2018), de kenmerken van de omgeving of de impact van het
    voornemen op de omgeving, die aanleiding geven om een m.e.r.-procedure te doorlopen voor het nieuwe
    bestemmingsplan.

    In hoofdstuk 3 zijn de mogelijke effecten van het voornemen beschreven en zijn waar nodig
    mogelijkheden aangegeven om de mogelijke negatieve effecten te mitigeren, compenseren of anderszins
    op te lossen.

    Gezien de conserverende aard van het bestemmingsplan zijn er op voorhand geen mitigerende
    maatregelen nodig, Echter, bij concrete ontwikkelingen kunnen maatregelen nodig zijn om een project op
    een voor de ruimtelijke ordening en het milieu verantwoorde manier uit te kunnen voeren. Daarbij kan
    onder andere worden gedacht aan mitigerende maatregelen ten aanzien van beschermde flora en fauna
    (eventueel ook een ontheffing nodig), geluid en geur. Dit zal vooral aan de orde zijn bij ontwikkelingen die
    niet passen in het bestemmingsplan, zoals een ontwikkeling waarvoor een m.e.r.(-beoordeling) nodig is.
    Als een m.e.r.(-beoordeling) nodig is, zal aparte planprocedure gevolgd moeten worden om die
    ontwikkeling mogelijk te maken.

    Conclusie en te nemen besluit bevoegd gezag
    Met het treffen van de hiervoor beschreven maatregelen zijn er gezien de kenmerken van de potentiële
    effecten van het voornemen in combinatie met de kenmerken/gevoeligheid van de omgeving waarin
    deze optreden, geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten.
    Op basis van de informatie in voorliggende notitie neemt het bevoegd gezag een m.e.r.-
    beoordelingsbesluit waarin zij aangeeft of een volledige m.e.r.-procedure nodig is.




                                                                                                  - 12 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Historisch onderzoek bodemkwaliteit T wence




 40                                 bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>            Historisch onderzoek bodemkwaliteit Twence
             Afvalverwerking en energiebedrijf Boeldershoek te Hengelo




Twence Afvalverwerking B.V.

21 januari 2008
Definitief rapport
9R9123.B0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                 Barbarossastraat 35
                                                                        Postbus 151
                                                                   6500 AD Nijmegen
                                                                 +31 (0)24 328 42 84   Telefoon
                                                                 +31 (0)24 322 47 89   Fax
                                                    info@nijmegen.royalhaskoning.com   E-mail
                                                             www.royalhaskoning.com    Internet
                                                                   Arnhem 09122561     KvK




        Documenttitel    Historisch onderzoek bodemkwaliteit Twence
                         Afvalverwerking en energiebedrijf
                         Boeldershoek te Hengelo
Verkorte documenttitel   Historisch onderzoek bodemkwaliteit
               Status    Definitief rapport
               Datum     21 januari 2008
       Projectnummer     9R9123.B0
       Opdrachtgever     Twence Afvalverwerking B.V.
           Referentie    9R9123.B0/R0002/Nijm




            Auteur(s)    Ing. C.J. Poelarends

      Collegiale toets   Ing. E. de Vries
        Datum/paraaf     ………………….             ………………….
     Vrijgegeven door    Ing. M. Pigge
        Datum/paraaf     ………………….             ………………….
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

                                                                                 Blz.

1       INLEIDING                                                                   1
        1.1            Aanleiding                                                   1
        1.2            Doelstelling                                                 1
        1.3            Leeswijzer                                                   1

2       AANPAK ONDERZOEK                                                            2
        2.1       Inleiding                                                         2
        2.2       Bronnen historisch onderzoek                                      2
        2.3       Beschrijving verontreiniging                                      3

3       RESULTATEN HISTORISCH ONDERZOEK                                             4
        3.1      Terrein Twence                                                     4
        3.2      Stortvakken                                                        4
        3.3      Bodemonderzoeken                                                   4
        3.4      Twente Heideweg locaties                                           5
        3.4.1    HCH-problematiek                                                   5
        3.4.2    Kwikproblematiek                                                   6
        3.5      AKZO Chemie zoutwinning                                            6
        3.6      Asbest                                                             6
        3.7      Geohydrologie                                                      6

4       EVALUATIE ONDERZOEKSRESULATEN                                              8
        4.1        Algemeen                                                        8
        4.2        Grond                                                           8
        4.3        Grondwater                                                      9
        4.4        Evaluatie                                                      10

REFERENTIES                                                                       11


BIJLAGEN:
1. Overzicht onderzoekslocatie
2. Overzicht locatie bodemonderzoeken, stortvakken en HCH-locaties
3. Samenvatting bodemkwaliteit deellocaties
4. Verontreinigingssituatie grond
5. Verontreinigingssituatie grondwater
6. Stroomschema aanpak Twente Heideweg locaties
7. Beschikkingen




Actualisatie bodemkwaliteit                                     9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                       -i-                              20 juli 2007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>1     INLEIDING

      Op de onderzoekslocatie (Boeldershoek) bevindt zich het afvalverwerkings- en
      energiebedrijf Twence Afvalverwerking BV (hierna: Twence). Twence ontvangt afval,
      waarna het afval gescheiden, hergebruikt, gecomposteerd, verbrand of gestort wordt.
      Van de circa 760.000 ton afval die in 2006 aangeleverd werd, is circa 84% omgezet in
      grondstoffen, bouwstoffen en/of energie.

      Twence is een dynamisch bedrijf met oog voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is in het
      voorjaar van 2006 begonnen met de bouw van een Biomassa elektriciteitscentrale
      (BEC) en wordt er tevens gewerkt aan een derde verbrandingslijn (TRIADE).Voor
      situering van de BEC en de Triade wordt verwezen bijlage 1. Bij deze huidige en
      toekomstige ontwikkelingen wordt er een beroep gedaan op de beschikbare ruimte.

      Het terrein waarop Twence haar activiteiten ontplooid heeft een oppervlakte van ruim
      150 hectare. Het terrein is gelegen ten zuidoosten van het industrieterrein Twentekanaal
      te Hengelo. Het grootste gedeelte van de locatie is gelegen in de gemeente Enschede.

      In het verleden zijn vele bodemonderzoeken op het terrein van Twence uitgevoerd,
      inclusief de met HCH verontreinigde ‘Heideweg Locaties’. De voorliggende rapportage
      beschrijft de resultaten van het historisch onderzoek dat door Royal Haskoning is
      uitgevoerd in opdracht van Twence. Het historisch onderzoek is gericht op het in beeld
      brengen van de kwaliteit van de grond en het grondwater op de gehele locatie en de
      bijbehorende risico’s aan te geven.

1.1   Aanleiding

      Aanleiding voor het historisch onderzoek vormt de herziening van het bestemmingsplan.

1.2   Doelstelling

      Het doel van het historisch onderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit door
      middel van het bestuderen van de data uit de beschikbare bodemonderzoeken die zijn
      uitgevoerd op de onderzoekslocatie. Bij toekomstige ruimtelijke ordeningsprojecten kan
      zodoende snel een oordeel worden gevormd over de kwaliteit van grond en grondwater
      en de potentiële risico’s die er zijn met betrekking tot de bodemkwaliteit.

1.3   Leeswijzer

      In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. De resultaten van het
      historisch onderzoek worden gepresenteerd in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in
      hoofdstuk 4 een beknopte evaluatie van de onderzoeksresultaten gegeven.




      Actualisatie bodemkwaliteit                                         9R9123.B0/R0002/Nijm
      Definitief rapport                        -1-                              21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>2     AANPAK ONDERZOEK

2.1   Inleiding

      In het verleden zijn op het terrein van Twence een groot aantal bodemonderzoeken
      uitgevoerd. Veel bodemonderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van het vastleggen van
      de nulsituatie. Verder is bekend dat er in het verleden op de diverse deellocaties binnen
      het onderzoeksgebied stort heeft plaatsgevonden van grond waar HCH- afvalproducten
      in verwerkt zijn. Om een beeld te verkrijgen van de algehele bodemkwaliteit op het
      terrein van Twence is door middel van archiefonderzoek, interviews en een terrein-
      inspectie de reeds bekende informatie verzameld, geëvalueerd en samengevat.

      Het onderzoek bestaat uit het bestuderen van de onderzoeksrapporten die over de
      onderzoekslocatie zijn opgesteld. Een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken is
      opgenomen in de referenties. De resultaten van een eerste globale beoordeling van de
      uitgevoerde onderzoeken zijn in voorliggend rapport samengevat. Zodra er voor een
      bestreffende deellocatie concrete ontwikkelingsplannen zijn, verdient het aanbeveling
      om de bijbehorende onderzoeksrapporten nader in detail te bestuderen.

2.2   Bronnen historisch onderzoek

      Het historisch onderzoek is conform de NVN 5725 uitgevoerd. Op 11, 12 en 14 juni
      2007 heeft een medewerker van Royal Haskoning een bezoek gebracht aan de
      gemeenten Hengelo en Enschede. De provincie Overijssel is bezocht op 9 juli 2007.

      Tijdens het onderzoek zijn vervolgens ook de volgende informatiebronnen
      geraadpleegd:
      • Twence B.V.;
      • Topografisch Dienst Emmen;
      • Google Earth;
      • Kadaster;
      • www.Twekkelo.nl;
      • Waterschap Regge en Dinkel;
      • Ingenieursbureau Tauw;
      • Adviesbureau Enviro;
      • Ingenieursbureau Royal Haskoning.

      De informatie is afkomstig uit:
      • Milieuvergunningen: hinderwet/Wet Milieubeheer;
      • Bouwvergunningen;
      • (Historisch) bodemonderzoeksrapporten op het terrein en in de omgeving;
      • Kaarten met de (historische) terreinindeling;
      • Luchtfoto’s;
      • Gegevens van stortplaatsen;
      • Beschikkingen Wet bodembescherming;
      • Milieu effect rapportages (MER);
      • Locatie ontwikkelingsplannen;
      • Geregistreerde meldingen/calamiteiten.




      Actualisatie bodemkwaliteit                                          9R9123.B0/R0002/Nijm
      Definitief rapport                        -2-                               21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>2.3   Beschrijving verontreiniging

      In onderhavig onderzoek zijn de resultaten uit de diverse bodemonderzoeken getoetst
      aan het vigerend toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. In het toetsingskader
      worden voor milieuschadelijke, dan wel milieuvreemde stoffen drie toetsingsniveaus
      gehanteerd, te weten:
      • De streefwaarde (S) is de concentratie waarbij sprake is van een duurzame
         bodemkwaliteit (schone grond). In verontreinigde bodems is dit de concentratie die
         moet worden bereikt om functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier
         en vegetatie heeft, volledig te herstellen;
      • Indien concentraties worden gemeten die hoger zijn dan het gemiddelde van de
         streefwaarde en de interventiewaarde (in deze rapportage tussenwaarde (T)
         genoemd), is in het algemeen nader onderzoek noodzakelijk;
      • De interventiewaarde (I) geeft de concentratie aan waarboven de functionele
         eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier, ernstig zijn of dreigen
         te worden verminderd. Indien de interventiewaarde wordt overschreden in meer dan
         25 m3 grond of in het grondwater in meer dan 100 m3 bodemvolume, is sprake van
         een geval van ernstige bodemverontreiniging.

      In onderhavig onderzoek zijn de volgende kleuren gebruik voor de verschillende
      verontreinigingsgraden:

                   Geen gegevens bekend (potentieel verontreinigd*)
                   Gehalten kleiner dan streefwaarden
                   Gehalten groter dan streefwaarden
                   Gehalten groter dan tussenwaarden
                   Gehalten groter dan interventiewaarden
      * Potentieel verontreinigd; dat wil zeggen een onvoldoende onderzochte (HCH-) locatie (zie bijlage 3)


      Relevante historische informatie over de onderzoekslocatie is samengevat in hoofdstuk
      3. Op basis van deze historische informatie zijn in totaal 42 deellocaties geselecteerd.
      De bodemkwaliteit van elk van deze deellocaties is apart beschreven in bijlage 3 en
      samengevat in hoofdstuk 4.




      Actualisatie bodemkwaliteit                                                               9R9123.B0/R0002/Nijm
      Definitief rapport                                     -3-                                         21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>3     RESULTATEN HISTORISCH ONDERZOEK

3.1   Terrein Twence

      Vóór 1980 was het terrein in gebruik voor agrarische doeleinden.

      Vanaf 1984 is onder leiding van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Twente
      de onderzoekslocatie geleidelijk in gebruik genomen als stortterrein. Tevens werd er
      een depot voor het opslaan van klein chemisch afval gevestigd (1988). Dit depot is in
      2005 gesloten.

      In de loop van de jaren is het ‘Twence-complex’ flink uitgebreid. Zo werd in 1994 de
      composteerinstallatie voor groente-, fruit- en tuinafval in bedrijf genomen. Waarna in
      1996 een gedeelte van het terrein werd ingericht als grondbank. De grondbank
      bemiddeld in vraag en aanbod van licht verontreinigde grond en slaat verontreinigde
      grond (al dan niet tijdelijk) op. Nadat enkele jaren het afval alleen werd gestort, is in
      1997 de afvalverbrandingsinstallatie in gebruik genomen. Verder zijn de activiteiten
      uitgebreid met de inname van wit en bruingoed (1999 - 2005) en afvalscheiding (2002).
      De bouw van een Biomassa elektriciteitscentrale (BEC) en een derde verbrandingslijn
      (TRIADE) zijn in volle gang (ingebruikname: 2008). In de toekomst is voorzien in een
      externe warmtelevering aan de gemeente Enschede. De huidige begrenzing van het
      Twence-terrein is weergegeven in bijlage 1.

3.2   Stortvakken

      Naast het verwerken van de afvalstroom tot energie en bouwstoffen wordt er tot op
      heden ook nog een gedeelte van het afvalmateriaal gestort. De stortplaats bevindt zich
      op het zuidoostelijke deel van de locatie en is te verdelen in acht stortgebieden te
      weten: de lobben I, II, III, IV en de Slenk. In bijlage 2 zijn de stortvakken in rood
      omkaderd. Lob I is het oudste gedeelte van de stortplaats en deze lob is in gebruik
      vanaf 1986. In 1988 vond uitbreiding plaats met de lob II en in 1993 met lob III. Sinds
      1995 is ook lob IV deels in gebruik en sinds 2000 is de Slenk in gebruik. De onderdelen
      1-D en 1-E van lob 1 zijn sinds 2005 in gebruik. Sinds 2007 is lob IV-1 gedeeltelijk in
      gebruik.

      In bijlage 3 is per stortgebied de bodemkwaliteit beknopt beschreven. Voor een meer
      volledigere beschrijving wordt verwezen naar het rapport: Grondwaterkwaliteit
      Boeldershoek Hengelo, d.d. 2 mei 2007, Tauw, ref: R001-4482791CEH-sbb-V01-NL. Dit
      betreft een verslag van jarenlange monitoring van peilbuizen en drains om en nabij het
      de verschillende stortvakken.

3.3   Bodemonderzoeken

      In het verleden zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie. In
      bijlage 2 zijn deze locaties waar onderzoek is uitgevoerd met blauw omkaderd. In bijlage
      3 zijn de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken per deellocatie samengevat.
      De desbetreffende rapporten zijn afkomstig uit de archieven van Twence, de gemeenten
      Enschede en Hengelo en de Provincie Overijssel. In totaal zijn er veertien deellocaties
      (nummers 1 tot en met 14) te onderscheiden.




      Actualisatie bodemkwaliteit                                           9R9123.B0/R0002/Nijm
      Definitief rapport                         -4-                               21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>        Uit de eerste beoordeling van de bodemonderzoeksrapporten blijkt ondermeer het
        volgende:
            • Ter plaatse van deellocatie 9 (‘Kop van Boeldershoek’) bevind zich een geval
                van ernstige bodemverontreiniging. Grond en grondwater zijn sterk verontreinigd
                met minerale olie;
            • Op het zuidelijke deel van de locatie bevindt zich een voormalige beek die in
                1994 deels is gedempt. Er is geen informatie bekend over de milieuhygiënische
                kwaliteit van het dempingsmateriaal en de voormalige waterbodem. Bij het
                waterschap is informatie opgevraagd over de kwaliteit van de beken in de
                omgeving. Hieruit blijkt dat de waterbodem bestaat uit maximaal klasse 2
                materiaal. Hierbij is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging;
            • Voor diverse locaties geldt dat er nog een verplichting aanwezig is met
                betrekking tot het uitvoeren van bodemonderzoek, dan wel het verrichten c.q.
                verder uitvoeren van saneringsactiviteiten.

3.4     Twente Heideweg locaties

        In de regio Twente bevindt zich op meerdere plaatsen een bodemverontreiniging met
        hexachloorcyclohexaan (HCH). De eerste bodemverontreiniging met deze stof is
        aangetroffen op de Heideweg te Hengelo. De HCH problematiek wordt geclusterd
        aangepakt en vindt plaats onder de naam ‘Twente Heideweg’. Uit het archiefonderzoek
        blijkt dat zich op het terrein van Twence in totaal achttien Twente Heideweg locaties
        bevinden. In bijlage 2 zijn deze locaties met groen gearceerd. In bijlage 3 is per locatie
        de meest actuele situatie van grond en grondwater beschreven en zijn de uitgevoerde
        bodemonderzoeken per locatie vermeld.

3.4.1   HCH-problematiek

        In 1948 startte STORK Chemie (N.V. Stork Chemische Industrie) met de productie van
        HCH. Dit is een mengsel van hexachloorcyclohexaan isomeren. Na 1950 werd bekend
        dat alleen het gamma-isomeer, beter bekent als lindaan, verantwoordelijk was voor de
        insectenbestrijdende werking. Deze gamma-HCH werd uit het mengsel gehaald en
        verkocht. Voor de rest (70%) van het HCH-mengsel (voornamelijk alfa- en beta-HCH)
        was geen toepassing. In 1952 werd de productie van HCH gestopt en in 1954 werd
        STORK chemie door K.N.Z., later AKZO-Zout Chemie, overgenomen. Dit concern kwam
        daarmee ook in het bezit van de “HCH-afvalberg”. Een deel van deze berg (1.500 ton)
        werd aan Philips Duphar verkocht. De rest, ruim 4.000 ton, bleef tot 1974 langs het
        Twentekanaal liggen op het voormalige fabrieksterrein van STORK Chemie in Hengelo.
        Daarna werd de afvalberg afgegraven, voor het grootste deel in vaten verpakt en
        vervolgens naar een Duitse kalimijn bij Kassel vervoerd. Rondom Hengelo zijn tal van
        plaatsen waar de bodem ernstig is verontreinigd met HCH. De puinresten van de
        voormalige lindaanfabriek kunnen een deel van de verontreiniging vormen. Een deel
        van de afvalberg is in de omgeving verspreid doordat het afval is benut als aanvullings-
        materiaal voor diverse in de omgeving voorkomende voormalige zandafgravingen of
        zakkingsgebieden. Tevens is het mogelijk dat een deel van het afval is gestort op
        voormalige vuilnisbelten. Ook heeft verspreiding naar de omgeving plaatsgevonden
        door uitworp van deze stoffen uit de schoorsteen en doordat de wind vrij spel had op de
        afvalberg.




        Actualisatie bodemkwaliteit                                            9R9123.B0/R0002/Nijm
        Definitief rapport                         -5-                                21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>        Na het storten kan de HCH in principe op natuurlijke wijze uit de bodem verdwijnen.
        Afbraakproducten die worden gevormd door biologische afbraak zijn: monochloor-
        benzeen en benzeen. Echter met name de bèta-isomeer van HCH bezit de eigenschap
        zeer persistent te zijn en te accumuleren in onder andere lichaamsvet.

        Het bevoegd gezag heeft voor met HCH verontreinigde locaties een specifiek
        bodemonderzoeksprotocol opgesteld. In bijlage 6 is het stroomschema voor de aanpak
        opgenomen.

3.4.2   Kwikproblematiek

        In de omgeving van Hengelo en Enschede worden ook aanzienlijke kwik-
        verontreinigingen aangetroffen. In het chloor-alki-productieproces van de zoutchemie in
        Hengelo wordt kwik als elektrolyt toegepast. Tijdens het elektrolyseproces wordt
        natriumchloride omgezet in chloor en natronloog. Het is niet uit te sluiten dat de
        gevonden kwikgehalten in de bodem in verband houden met eventuele kwiklozingen.

3.5     AKZO Chemie zoutwinning

        De zoutwinning (chloride) door Akzo Chemie BV in de omgeving van de stortplaats
        beinvloedt het zoutgehalte van het grondwater. Gezien de relatief hoge verplaatsings-
        snelheid van chloriden is de beïnvloeding in het ondiepe grondwater van tijdelijke aard
        er zal naar verloop van tijd een concentratietoename in het diep grondwater optreden. In
        onderhavig onderzoek is dit buiten beschouwing gelaten.

3.6     Asbest

        Uit de beschikbare gegevens blijkt dat er incidenteel onderzoek is uitgevoerd naar de
        aanwezigheid van asbest in de bodem. Op de onderzoekslocatie wordt sporadisch
        asbesthoudend materiaal aangetroffen. In verband met de aanleg van een nieuwe
        gasleiding aan de Oude Hengelosedijk bleek in een mengmonster van het dempings-
        materiaal een asbestgehalte van 99 mg/kg d.s. gemeten te zijn. De interventiewaarde
        en hergebruikswaarde voor asbest in grond is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. Omdat de
        gemeten waarde dicht bij deze interventiewaarde ligt, is besloten een nader onderzoek
        uit te voeren. In het nader onderzoek zijn geen verhoogde concentraties asbesthoudend
        materiaal aangetoond. Op grond van deze resultaten is geconcludeerd dat er in het
        dempingsmateriaal waarschijnlijk plaatselijk verhoogde asbestconcentraties voorkomen.

        Zo is er in 2006 ter plaatse van de nieuwbouw van de Triade een asbestonderzoek
        uitgevoerd naar de puinfundering onder een klinkerbestrating (in een eerder onderzoek
        is hier asbest aangetroffen). Uit de resultaten van het asbestonderzoek uit 2006 blijkt
        dat er echter geen asbesthoudend materiaal is aangetroffen.

3.7     Geohydrologie

        De geohydrologische opbouw van het onderzoeksgebied is in deze paragraaf
        geschematiseerd weergegeven. De vanaf het maaiveld voorkomende jonge (kwartaire)
        afzettingen vormen tezamen één watervoerend pakket, terwijl de daaronder aanwezige
        slecht doorlatende tertiaire afzettingen de hydrologische basis van het systeem vormen.
        In figuur 1 en 2 is de bodemopbouw schematisch weergegeven.



        Actualisatie bodemkwaliteit                                          9R9123.B0/R0002/Nijm
        Definitief rapport                        -6-                              21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Uit de grondwaterkaarten (TNO) blijkt dat het grondwater richting het noordwesten
stroomt.




Figuur 1 schematische doorsnede van het geologisch profiel




Figuur 2 Lokale bodemopbouw




Actualisatie bodemkwaliteit                                         9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                            -7-                         21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>4     EVALUATIE ONDERZOEKSRESULATEN

4.1   Algemeen

      In onderhavig onderzoek is de onderzoekslocatie opgesplitst in een groot aantal
      deellocaties. Per deellocatie is een beeld geschetst van de kwaliteit van grond en
      grondwater (bijlage 3). Hieronder is kort een algemeen beeld gegeven van de
      bodemkwaliteit.

      Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten dient er rekening mee gehouden te
      worden dat diverse bodemonderzoeken gedateerd zijn. Dit kan inhouden dat de destijds
      aangetroffen concentraties niveaus mogelijk niet meer representatief zijn voor de
      huidige situatie. Dit geldt met name voor mobiele verontreinigingen in het grondwater.

4.2   Grond

      Uit de resultaten van het historisch onderzoek blijkt dat de grond op het terrein van
      Twence op verschillende locaties licht tot sterk verontreinigd is. Verspreid over de
      onderzoekslocatie is de grond verontreinigd met hexachloorcyclohexaan (HCH) een
      afvalproduct uit de bestrijdingsmiddelenindustrie. De betreffende verontreinigingen
      reiken tot een diepte van 1 meter tot 5 meter beneden maaiveld. Van de HCH is bekend
      dat de verontreinigingen zeer heterogeen zijn. Aangezien de uitgevoerde onderzoeken
      vaak een indicatief karakter hebben, is de locale omvang van de verontreiniging veelal
      niet bekend. Verder zijn er een aantal potentieel verdachte HCH-locaties, die niet dan
      wel uiterst summier onderzocht zijn. Deze zullen in de toekomst volgens de door
      provincie opgestelde onderzoeksmethodiek moeten worden onderzocht. De aanpak
      voor de HCH-locaties is door de provincie Overijssel verwoord in een stroomschema.
      Hierin staat weergegeven hoe om te gaan met terreinen die (potentieel) verdacht zijn
      voor een HCH- dan wel kwikverontreiniging welke te relateren zijn aan de activiteiten
      van de voormalige fabriek van Stork Chemicals. Het stroomschema is in bijlage 6
      opgenomen.

      In bijlage 4 is een overzichtkaart toegevoegd waarop per deellocatie de
      verontreinigingsgraad is aangegeven. Mochten er in de toekomst werkzaamheden
      worden uitgevoerd, dan is op deze kaart te zien of er rekening moet worden gehouden
      met reeds bekende verontreinigingen wat mogelijk weer gebruiksbeperkingen met zich
      meebrengt dan wel hogere kosten voor verwerking van de verontreinigde grond
      oplevert.

      Door de gemeente Hengelo en Enschede zijn reeds drie verontreinigingssituaties op de
      onderzoekslocatie beschikt. Twee betreffen HCH-locaties en één minerale olie
      verontreiniging.

      Op 24 april 2006 heeft de gemeente Enschede een beschikking afgegeven op de locatie
      Oude Hengelosedijk 100 (in bijlage 3 bekend als: OHD). Ter plaatse van de Oude
      Hengelose Dijk is een geval van ernstige bodemverontreiniging met HCH. Grond: niet
      spoedeisend. Grondwater: sanering dient te starten binnen 4 jaar na afgifte van deze
      beschikking. Dit betekend dat Twence voor 6 juni 2010 een aanvang moet hebben
      gemaakt met de sanering (monitoring) van het grondwater. Alvorens hiermee kan
      worden gestart moet een saneringsplan aan de gemeente zijn overlegd. De


      Actualisatie bodemkwaliteit                                          9R9123.B0/R0002/Nijm
      Definitief rapport                        -8-                               21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>      werkzaamheden mogen niet eerder worden uitgevoerd dan nadat de gemeente
      Enschede goedkeuring heeft verstrekt middels een instemmingsbeschikking.
      Ter plaatse van de BEC is een deelsanering uitgevoerd. Op 7 mei 2007 is er een
      instemming met de uitgevoerde sanering locatie BEC Twence afgegeven. Hierin zijn
      nazorgmaatregelen opgenomen: "Bij de uitvoering van de deelsanering is een
      isolatievariant uitgevoerd. De verontreiniging bevindt zich deels onder de verharding van
      het bedrijfsgebouw en deels onder de aangebrachte leeflaag. In het deelsaneringsplan
      waarmee de gemeente Enschede heeft ingestemd, is aangegeven dat de nazorg zal
      bestaan uit het in stand houden van de huidige situatie waarbij er geen humane
      blootstelling aan de verontreiniging kan plaatsvinden (in stand houden hekwerk). Ten
      overvloede merkt de gemeente op dat handelingen of werkzaamheden in de
      onderhavige bodemverontreiniging niet zijn toegestaan zonder dat hiervoor bij de
      gemeente een saneringsplan is ingediend, waarmee zij hebben ingestemd.

      Ter plaatse van de Kop van Boeldershoek is er een geval van ernstige bodem-
      verontreiniging (minerale olie) aanwezig. In haar beschikking van 4 juni 2007 met het
      kenmerk:163077 stemt de gemeente Hengelo in met het saneringplan. De gemeente
      Hengelo stelt dat op grond van de aangeleverde gegevens op de locatie sprake is van
      een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 Wbb. Ten aanzien
      van de verontreinigde grond geldt de volgende gebruiksbeperking: tot de start van de
      feitelijke sanering moet de locatie op een deugdelijke wijze worden afgesloten opdat het
      betreden van de verontreinigde locatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Tot de start
      van de feitelijke sanering is het verboden om in de bodem te graven.

      In bijlage 7 zijn de volledige Beschikkingen opgenomen.

      Op de onderzoekslocatie is sporadisch asbesthoudend materiaal aangetroffen in
      puinhoudende lagen.

4.3   Grondwater

      Uit het historisch onderzoek blijkt verder dat het grondwater op vrijwel het gehele
      bedrijventerrein verhoogde gehalten aan verontreinigende stoffen bevat. De meest
      ernstige verontreinigingen zijn ontstaan door het stort van met HCH verontreinigde
      grond. Verder is op de Kop van Boeldershoek een geval van ernstige grondwater-
      verontreiniging met minerale olie.

      De stortvakken I tot en met III zijn voorzien van een onderafdichting die bestaat uit een
      folielaag. Tijdens de jaarlijkse monitoringsronde zijn stoffen aangetroffen die vanuit het
      stort uitlogen naar het grondwater. De verspreidingsomvang van stoffen uit het stort
      naar de omgeving zijn in het kader van de jaarlijkse monitoring onderzocht. De
      onderzoeksresultaten zijn te lezen in: Grondwaterkwaliteit Boeldershoek Hengelo, d.d.
      2 mei 2007, Tauw, ref: R001-4482791CEH-sbb-V01-NL. Dit betreft een verslag van
      jarenlange monitoring van peilbuizen en drains om en nabij het stort.

      Lokaal zijn op de onderzoekslocatie sterk verhoogde gehalten aan zware metalen
      aangetoond. Van zware metalen is bekend dat ze van nature in wisselende
      concentraties voorkomen in het grondwater. In dat geval kunnen ze als verhoogde
      achtergrondconcentraties worden beschouwd. Het is echter niet uit te sluiten dat de
      verhoogde gehalten ook (deels) te maken hebben met menselijke handelingen.


      Actualisatie bodemkwaliteit                                            9R9123.B0/R0002/Nijm
      Definitief rapport                         -9-                                21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>      Indien er in de toekomst op de onderzoekslocatie werkzaamheden worden uitgevoerd
      waarbij grondwater wordt verplaatst/vrijkomt zal er rekening met de verontreinigingen
      moeten worden gehouden. In bijlage 5 is een overzicht gegeven van de
      grondwaterkwaliteit op de onderzoekslocatie.


4.4   Evaluatie

      Het rapport is zodanig opgesteld dat zodra er werkzaamheden op een gedeelte van het
      terrein van Twence worden uitgevoerd, er direct een globaal beeld verkregen kan
      worden van de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). Voor meer specifieke
      informatie van de deellocatie zal het vervolgens noodzakelijk zijn de genoemde
      bodemonderzoeken in detail te bestuderen.

      In het algemeen geldt dat er in de grond op een groot aantal deellocaties verhoogde
      concentraties aan verontreinigende stoffen aanwezig zijn. Niet van alle
      verontreinigingen is de omvang voldoende vastgelegd. Dit houdt in dat er voor een
      aantal locaties aanvullend onderzoek noodzakelijk kan zijn en dat bij de verwerking van
      vrijkomende (verontreinigde) grond (graafwerkzaamheden) er extra kosten gemaakt
      moeten worden om deze vrijkomende grond te verwerken.
      Ook wordt niet uitgesloten dat er plaatselijk asbesthoudend materiaal in de bodem
      aanwezig is.

      Indien er in de toekomst op een deellocatie bronneringswerkzaamheden (grondwater-
      onttrekkingen) uitgevoerd gaan worden, dient er rekening gehouden te worden met de
      aanwezigheid van verontreinigd grondwater. Dit in verband met de lozingseisen die van
      toepassing zijn en om te voorkomen dat aanwezige grondwaterverontreinigingen
      verplaatst worden. Hierbij is niet alleen de grondwaterkwaliteit op de betreffende
      deellocatie van belang, maar ook de grondwaterkwaliteit op de aangrenzende percelen.

      Voor een aantal deellocaties geldt dat er in het kader van de Wet bodembescherming
      nog een saneringsplicht en/of onderzoeksplicht aanwezig is (zie bijlage 3).




      Actualisatie bodemkwaliteit                                         9R9123.B0/R0002/Nijm
      Definitief rapport                       - 10 -                            21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>REFERENTIES

•    Grondwaterkwaliteit Boeldershoek Hengelo, d.d. 2 mei 2007, Tauw, ref: R001-4482791CEH-sbb-V01-NL;
•    Wet Milieubeheer, vergunningsaanvraag Boeldershoek, d.d. januari 1995;
•    MER verwerking C2- en C3-afvalstoffen op de afvalverwerkingslocatie Boeldershoek, d.d. november 1995,
     Haskoning, ref: 11756.C0119.A0/R014.SAM/HJ/NN;
•    Verkennend bodemonderzoek uitbreiding opslag secundaire grondstoffen, d.d. 16 juni 2005, Tauw, ref: R001-
     4396341;
•    Nulsituatie bodemonderzoek ter plaatse van tijdelijk ketenpark Boldershoekweg 51 te Hengelo, d.d. 12 juni
     2006, Tebodin,ref: 3415001;
•    Eindsituatie bodemonderzoek KCA-gebouw & Romneyloods Boeldershoek 51 te Hengelo, d.d. 17 februari
     2006, Tebodin, ref: 35521.01;
•    Verkennend bodemonderzoek terrein Boeldershoek Enschede, d.d. 21 juli 1993, De Bondt bv Rijssen, ref:
     93.2720.08;
•    Verkennend bodemonderzoek GFT-compostering Twence, d.d. 25 oktober 2005, Tauw, ref: R001-4396952;
•    Nulsituatie bodemonderzoek Tienbunderweg te Hengelo (Ov.), d.d. 8 januari 2004, Tauw, ref: 4316033;
•    Aanvulling nulsituatieonderzoek Tienbunderweg te Hengelo (Ov.), d.d. 10 december 2004, Tauw, ref:
     4367821;
•    Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van nieuwe verbrandingslijn “Triade” Boldershoekweg 51 te
     Hengelo, d.d. 7 maart 2006, Tebodin, ref: 35521.00;
•    Nulsituatie bodemonderzoek ter plaatse van parkeerplaats en opslag/ ketenpark Boldershoekweg 51 te
     Hengelo, d.d.21 februari 2006, Tebodin, ref:35521.03/04;
•    Indicatief bodemonderzoek op twee potentiële bouwlocaties aan de Boekeloseweg en Zirkoonstraat te
     Hengelo, d.d. januari 1992, Tebodin, ref: BOD24/331126;
•    Rapport verkennend bodemonderzoek locatie Boekeloseweg te Hengelo, d.d. 21 juni 2004, Lankelma
     Geotechniek Almelo b.v., ref: GJB/VN-26499;
•    Verkennend bodemonderzoek volgens NVN 5740-richtlijn Boldershoekweg-Diamanstraat te Hengelo, d.d. juni
     1993, Tauw, ref: R3278212.J01/ANS;
•    Briefrapportage: risico-inventarisatie, d.d. 15 mei 2007, Lankelma, ref: GJB/VN-26499C;
•    Nader bodemonderzoek Boekeloseweg te Hengelo, d.d. 21 september 2004, Lankelma, ref: GJB/VN-26499;
•    Rapport verkennend bodemonderzoek locatie Boekeloseweg te Hengelo, d.d. 21 juni 2004, Lankelma
     Geotechniek Almelo b.v., ref: GJB/VN-26499;
•    Rapportage uitsplitsing HCH, d.d. 14 maart 2006, Tebodin, ref: RKBK/T35521.03/1225;
•    Brief: afsprakenlijst overleg/documenten bodemonderzoek, d.d. 23 maart 2006, Twence afvalverwerking, ref:
     sswart_060323_001;
•    Nader bodemonderzoek Boekeloseweg (Twente Heideweglocatie 53AB) te Hengelo, d.d.8 maart 2001, Tauw,
     R001-3902870WDO-D01-D;
•    Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw BEC bij Twence, d.d. 24 maart 2006, Tauw, ref: R001-4444169DTL;
•    Deelsaneringsplan nieuwbouw BEC Twence te Enschede, d.d. 8 maart 2006, Tauw, ref:R001-4397889GMC-
     nva-V01-NL;
•    Aanvullende opmerkingen deelsaneringsplan BEC Twence, d.d. 11 april 2006, Tauw, ref: N001-4397889GMC-
     V01;
•    Beschikking ernst/spoedeisendheid en instemmen met het deelsaneringsplan Oude Hengelosedijk 100 in
     Enschede. Projectcode: EN/0153/00226, d.d. 24 april 2006, gemeente Enschede, ref: 060010474 BM/be;
•    Instemming met uitgevoerde deelsanering locatie BEC Twence, Oude Hengelosedijk 100 te Enschede, d.d.
     7 mei 2007, gemeente Enschede, ref: 0700002753 BM/be;
•    Bodemonderzoek in verband met de aanleg van een nieuwe gasleiding aan de Oude Hengelosedijk te
     Enschede, d.d. 31 januari 2005, Syncera De Straat B.V., ref: B05K004;
•    Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref: R001-4233220MMK-D01-D;
•    Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d. 18 mei 2000, Tauw, R001-
     3723275JHN-D01-D;


Actualisatie bodemkwaliteit                                                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                                    - 11 -                                     21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>•    Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van bestaande luchtfotografie, d.d. 1985,
     Eurosense B.V.;
•    Nader onderzoek perceel 51, d.d. februari 1989, Tauw, rap: 6047238 Aanvullend nader onderzoek locatie 51,
     V2 50A en Boeldershoek te Hengelo, d.d. november 1989, Tauw, rap: 312074;
•    Saneringsonderzoek locatie 51 te Hengelo en locatie V2 te Enschede, project Heideweg, d.d. maart 1990,
     Tauw, rap: 3126501;
•    Saneringsplan locatie 51 te Hengelo en locatie V2 te Enschede, project Heideweg, d.d. september 1990,
     Tauw, rap: 3101789;
•    Bestek voor grondwerkzaamheden en grondwaterbemaling op locatie 51 en V2, d.d. 1990, Tauw, rap:
     31019797;
•    Aanvullend nader onderzoek locatie 51 en V2 Heideweg, d.d. december 1990, Tauw, rap: 3139409;
•    Calamiteit G.W.Z.I. locatie 51/V2 in week 16, d.d. 1993, Tauw, rap: 3264475;
•    Calamiteit G.W.Z.I. locatie 51/V2 in week 43 d.d. 1993, Tauw, rap: 3264467;
•    Heideweg, grondwatersanering locatie V2 en 51, beheer depot Beckum, d.d. 1993, Tauw, rap: 3250980;
•    Verslag van de bodemsanering- en grondwatersaneringswerkzaamheden locatie 51 en V2. Project Heideweg
     in de gemeenten Hengelo en Enschede, d.d. juli 1993, Tauw, rap: 3157326;
•    Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d. 18 mei 2000, Tauw, R001-
     3723275JHN-D01-D;
•    Actualiserend grondwateronderzoek acht gesaneerde Twente-Heideweglocaties, d.d. maart 2001, rap:
     3854876
•    Nader onderzoek Twentse Heideweglocatie V2, d.d. januari 2002, Tauw, rap: R001-3930122ANH-C01-D;
•    Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref: R001-4233220MMK-D01-D;
•    Verkennend bodemonderzoek Twente-Heideweg locatie TH 41, d.d. 19 december 2003, Verhoeve Milieu, ref:
     advies/VMO/JNI/2607;
•    Nader onderzoek Oude Hengelose Dijk, d.d. 1985, Tauw, rap: 5104235;
•    Saneringsonderzoek Hengelose Dijk, d.d. augustus 1985, Tebodin, ref: 81694;
•    Aanvullend onderzoek drie percelen Heideweg, d.d. juni 1987, Tauw, ref: 5104278;
•    Saneringsonderzoek 3 locaties Heideweg, d.d. januari 1988, Tauw, ref: 5104278;
•    Grondwateronderzoek Oude Hengelose Dijk fase 1, d.d. 1988, Tauw, ref: 6047249;
•    Nader grondwater onderzoek oude Hengelose dijk, juli 1990, Tauw, ref: 3105636;
•    Aanvullend saneringsonderzoek naar grondwaterbeheersing perceel Oude Hengelose Dijk, d.d. juli 1991,
     Tauw, ref: 6047230;
•    Beheersplan, d.d. december 1994, Tauw, ref: 3160971;
•    NOBIS onderzoek Bioremediatie HCH-locaties, d.d. september 1999, Tauw, ref: 3748618;
•    Aanvullend en actualiserend bodemonderzoek TH OHD, d.d. mei 2002, ref: R001-3864766;
•    Saneringsnotitie Twence, Oude Hengelose Dijk te Enschede, d.d. september 2004, Tauw, ref: R001-
     4345551BVO;
•    Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van bestaande luchtfotografie, d.d. 1985,
     Eurosense B.V.;
•    Saneringsonderzoek drie locaties Heideweg/aanvullend onderzoek, d.d. oktober 1987, Tauw, rap: 5104278;
•    Heideweg, bemonstering drie depots oude Hengelose Dijk locatie 51, d.d. 1993, Tauw, rap: 3222365;
•    Calamiteit G.W.Z.I. locatie 51/V2 in week 16, d.d. 1993, Tauw, rap: 3264475;
•    Calamiteit G.W.Z.I. locatie 51/V2 in week 43 d.d. 1993, Tauw, rap: 3264467;
•    Heideweg in de gemeenten Hengelo en Enschede, d.d. juli 1993, Tauw, rap: 3157326;
•    Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d. 18 mei 2000, Tauw, R001-
     3723275JHN-D01-D;
•    Actualiserend grondwateronderzoek acht gesaneerde Twente-Heideweglocaties, d.d. maart 2001, rap:
     3854876;
•    Monsterneming Bouwstoffenbesluit Twence BV te Hengelo, d.d. 18 juni 2001, Tebodin B.V., ref: 3315001/XI;
•    Nader onderzoek Twentse Heideweglocatie 51, d.d. december 2001, Tauw, rap: 3930629;
•    Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref: R001-4233220MMK-D01-D;


Actualisatie bodemkwaliteit                                                               9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                                     - 12 -                                      21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>•    Aanvullend bodemonderzoek Twente Heideweglocatie 50A, d.d. 22 oktober 2001, Tauw, ref: R001-
     3855724ANH-D01-D;
•    Aanvullend bodemonderzoek en saneringsonderzoek Twente Heideweglocatie 50A, d.d. 21 juni 2000, Tauw,
     ref: A001-3855724JHN-D0-D;
•    Nader bodemonderzoek Boekeloseweg (Twente Heideweglocatie 53AB) te Hengelo, d.d.8 maart 2001, Tauw,
     R001-3902870WDO-D01-D;
•    Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref: R001-4233220MMK-D01-D;
•    Saneringsplan locatie 52AB te Hengelo, d.d. november 1988, Tauw, rap: 6047217;
•    Bestek voor grondwerkzaamheden en grondwaterbemaling op locatie 52AB, d.d. januari 1989, Tauw, rap:
     6047219;
•    Verslag van de bodemsanering- en grondwatersaneringswerkzaamheden locatie 52AB. d.d. februari 1991,
     Tauw, rap: 3104168.SO1;
•    Bodem en gewasonderzoek locatie 52AB Twente Heideweg, d.d. 10 februari 1999, Tauw, ref: R3593053.D02;
•    Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d. 18 mei 2000, Tauw, R001-
     3723275JHN-D01-D;
•    Projectvoorstel naar grondwateronderzoek Twente Heideweg 52A te Hengelo (fase 1), Tauw, A001
     3932494ANH-D01-D;
•    Actualiserend grondwateronderzoek acht gesaneerde Twente-Heideweglocaties, d.d. maart 2001, rap:
     3854876 HMM-D02-D;
•    Nader onderzoek Twentse Heideweglocatie 51, d.d. december 2001, Tauw, rap: 3930629;
•    Ontwikkelingsvisie locatie Boeldershoek, d.d. september 2004, DHV, ref:ON-H-20042083;
•    Bodemkundig-hydrologisch en grondmechanisch onderzoek, d.d. februari 1988, Heidemij, ref: 634-43428
•    Afvalverwerkingsterrein Boeldershoek, lob III bodemkundig-hydrologisch en grondmechanisch onderzoek, d.d.
     juli 1993, Heidemij, ref:634/EA93/E425/44334;
•    Asbestonderzoek Boeldershoek te Hengelo, d.d. 27 april 2006, Tauw, ref: R001-4446973WCDO-pla-V01;
•    Biomassa elektriciteitscentrale (BEC), afvalverwerking Boeldershoek, d.d. 6 januari 2005, Haskoning, ref:
     9P7423.ao;
•    Milieupark Twence ‘goede ruimtelijke onderbouwing’, d.d. 14 juni 2006, Haskoning, ref: 9R9123;
•    Aanvraag bouwvergunning dienstgebouw vuilverwerking, d.d. 18 januari 1988, ref: 182;
•    Aanvraag bouwvergunning depot voor klein chemisch afval, d.d. 15 januari 1988, ref: 183;
•    Verkennend bodemonderzoek Twence Afvalverwerking B.V. te Hengelo (OV), d.d. 30 november 2001 Tauw,
     ref: 3985733;
•    Verkennend milieukundig bodemonderzoek stortplaats Boeldershoek, d.d. 23 mei 2005, Enviro, ref: 05.04.117;
•    Nulsituatie bodemonderzoek stortvak LOB IV-1 Boeldershoek te Hengelo, d.d. 15 januari 2007, Grontmij
     Nederland b.v. ref: 130-141-072-07;


Niet aangetroffen bodemonderzoeken:
•    Bodemonderzoek t.b.v. het zuidelijk en westelijk uitbreidingsbeleid, d.d. augustus 1987, Heidemij, ref: 634-
     43386-2.




Actualisatie bodemkwaliteit                                                                9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                                     - 13 -                                       21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                Bijlage 1
                              Overzicht onderzoekslocatie




Actualisatie bodemkwaliteit                 9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                                21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                         Bijlage 2
                              Overzicht locatie bodemonderzoeken,
                                       stortvakken en HCH-locaties




Actualisatie bodemkwaliteit                          9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                                         21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                             Bijlage 3
                              Samenvatting bodemkwaliteit deellocaties




Actualisatie bodemkwaliteit                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                                             21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                Stortvakken




Actualisatie bodemkwaliteit   9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                  21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                       Kadastraal nummer


                        Stortvak Lob I                                           Lonneker L 479, 1761 1762, 1763, 1832


      Huidige gebruik                                                        Stortplaats

    Voormalige gebruik                                                    Bos en agrarisch

    Toelichting locatie                                                           -

    Terrein verharding                                                          Geen

                                            Bovengrond                  Ondergrond                 Grondwater / drains

      Kwaliteit bodem
                                                                                                   Arseen en chroom > I
                                              Onbekend                    Onbekend
                                                                                                  Enkele parameters > S

                                        Het stortvak is aangelegd in 1983. De kwaliteit van de bodem is in die tijd zeer
                                        summier beschreven. Lob I is aangelegd voor het van kracht worden van het
                                        Stortbesluit en daarom bestaat de onderafdichting alleen uit een folielaag. Bij
                                        stortplaatsen zonder onderafdichting wordt in het percolaat vrijwel altijd de stof
                                        tetrahydrofuran aangetroffen. Deze stof is afkomstig uit coatings van
        Toelichting                     verpakkingsmateriaal en wordt gebruikt in lijmen. Tijdens de monitoringsronde in
                                        2006 is deze stof onder en stroomafwaarts van het stort in het grondwater
                                        aangetroffen.
                                        Benedenstrooms zijn in 2004 en 2005 arseen en chroom boven de I-waarde
                                        aangetroffen. Tolueen en minerale olie worden boven de streefwaarde gemeten.


                                             -      Grondwaterkwaliteit Boeldershoek Hengelo, d.d. 2 mei 2007, Tauw,
         Literatuur                                 ref:R001-4482791CEH-sbb-V01-NL




Actualisatie bodemkwaliteit                          Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                               - Stortvakken 1 -                                 21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                         Locatie                                                          Kadastraal nummer

                                                                                 Hengelo K 2438, 2247, 2456, 2457
                     Stortvak Lob II
                                                                             Lonneker L 1826, 1878, 1330, 1333, 1334

     Huidige gebruik                                                         Stortplaats

   Voormalige gebruik                                                         Agrarisch

Toekomstige bestemming                                                      Ongewijzigd

   Terrein verharding                                                           Geen

                                                Bovengrond                     Ondergrond               Grondwater / drains

     Kwaliteit bodem
                                                                                                              Nikkel > I
                                                Onbekend                        Onbekend
                                                                                                            Aromaten > S

                                       Het stortvak is aangelegd in 1983 en in twee fases in gebruik genomen. De kwaliteit
                                       van de bodem is in die tijd zeer summier beschreven. Lob II is aangelegd voor het
                                       van kracht worden van het Stortbesluit en daarom bestaat de onderafdichting alleen
                                       uit een folielaag. Bij stortplaatsen zonder onderafdichting wordt in het percolaat
                                       vrijwel altijd de stof tetrahydrofuran aangetroffen. Deze stof is afkomstig uit coatings
                                       van verpakkingsmateriaal en wordt gebruikt in lijmen. Tijdens de monitoringsronde
                                       in 2006 is deze stof onder en stroomafwaarts van de stort in het grondwater
       Toelichting
                                       aangetroffen.
                                       In ongeveer de helft van de drains worden licht verhoogde gehalten aan aromaten
                                       gemeten (xylenen en benzeen). Benedenstrooms in de peilbuizen zijn geen
                                       verhoogde waarden betreffende deze stoffen aangetroffen.
                                       Het gehalten nikkel in de drains neemt af tot overwegend streefwaarde
                                       overschrijdingen. In de benedenstroomse peilbuizen 9 en 11 zijn interventiewaarden
                                       en tussenwaarde overschrijdingen gemeten.

                                            -    Grondwaterkwaliteit Boeldershoek Hengelo, d.d. 2 mei 2007, Tauw,
                                                 ref:R001-4482791CEH-sbb-V01-NL
        Literatuur                          -    Bodemkundig-hydrologisch en grondmechanisch onderzoek, d.d. februari
                                                 1988, Heidemij, ref: 634-43428




Actualisatie bodemkwaliteit                         Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                              - Stortvakken 2 -                                   21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                           Kadastraal nummer

                         Stortvak Lob III                                                         Lonneker L 1927

      Huidige gebruik                                                        Stortplaats

    Voormalige gebruik                                                        Agrarisch

Toekomstige bestemming                                                      Ongewijzigd

    Terrein verharding                                                          Geen

                                               Bovengrond                   Ondergrond               Grondwater / drains

      Kwaliteit bodem                                                                                      Nikkel > I
                                                Onbekend                     Onbekend                     Aromaten,
                                                                                                   zware metalen, PAK > S
                                        Het stortvak is aangelegd in 1993. In mei 1994 is er een uitgebreid analysepakket
                                        toegepast op tien mengmonster die zijn samengesteld uit telkens zes of zeven
                                        drains. In de drains werd een interventiewaarde overschrijdingen aangetoond voor
                                        Nikkel. Verder zijn streefwaarde overschrijdingen aangetoond voor: cadmium,
                                        chroom, zink en PAK. In enkele mengmonsters waren de gehalten aan beta-HCH
                                        en tolueen verhoogd.
                                        Tijdens de monitoringsronde in 2006 de stof tetrahydrofuran onder en
        Toelichting                     stroomafwaarts van de stort in het grondwater aangetroffen.
                                        Uit de meest recente monitoringsresultaten blijkt dat het gehalte aan nikkel in het
                                        westelijk deel afneemt (kleiner dan streefwaarde). In het oostelijk deel neemt het
                                        toe. In het overzicht is te zien dat plaatselijk de interventiewaarde wordt
                                        overschreden.
                                        Het gehalte aan aromaten blijft stabiel. In enkele drains worden concentraties
                                        boven de streefwaarde aangetroffen. HCH zijn na 1994 niet meer gemeten.




Actualisatie bodemkwaliteit                        Bijlage 3                               9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                            - Stortvakken 3 -                                    21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                              -      Grondwaterkwaliteit Boeldershoek Hengelo, d.d. 2 mei 2007, Tauw,
                                     ref:R001-4482791CEH-sbb-V01-NL
         Literatuur           -      Afvalverwerkingsterrein Boeldershoek, lob III bodemkundig-hydrologisch
                                     en grondmechanisch onderzoek, d.d. juli 1993, Heidemij,
                                     ref:634/EA93/E425/44334




Actualisatie bodemkwaliteit           Bijlage 3                          9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                - Stortvakken 4 -                              21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                           Kadastraal nummer


                         Stortvak Lob IV                                                   Lonneker L 1743, 1745, 1756


      Huidige gebruik                                                        Stortplaats

    Voormalige gebruik                                                 Agrarisch / bosperceel

Toekomstige bestemming                                                      Ongewijzigd

    Terrein verharding                                                         Geen

                                               Bovengrond                     Ondergrond              Grondwater / drains

      Kwaliteit bodem
                                                Onbekend                       Onbekend                     Onbekend



                                        Deze lob is ingericht voor het storten van gevaarlijk afval en bevat de stortvakken
                                        C2 en C3. In het stortvak is onder andere rookgasreinigingsresidu opgeslagen in
                                        ‘big bags’. Sinds begin 2005 is een waterdichte afdichting gerealiseerd voor C2.
                                        Het percolaat uit het vak C3 wordt afgevoerd naar een zuivering. Onder de stort is
                                        een kunstmatige kwelsituatie aangebracht, waardoor grondwater alleen
                                        toestroomt en niet wegstroomt. Het eventueel verontreinigde water uit het stort
                                        wordt volledig afgevoerd naar een zuivering.
        Toelichting

                                        In het stort zelf zijn sterk verhoogde nikkel en cis-1,2-dichloretheen gehalten
                                        gemeten. Dit water gaat rechtstreeks naar de zuivering en komt niet in contact met
                                        de bodem.


                                        Uit de monitoringsgegevens van Tauw (medio 2007) blijkt dat het grondwater in
                                        benedenstroomse peilbuizen (peilbuizen 21 t/m 23) licht verhoogde gehalten aan
                                        chroom, zink en arseen bevatten.




Actualisatie bodemkwaliteit                       Bijlage 3                                9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                            - Stortvakken 5 -                                   21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                              -      Grondwaterkwaliteit Boeldershoek Hengelo, d.d. 2 mei 2007, Tauw,
         Literatuur                  ref:R001-4482791CEH-sbb-V01-NL




Actualisatie bodemkwaliteit           Bijlage 3                         9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                - Stortvakken 6 -                              21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                Locatie                                                    Kadastraal nummer

                                                                                         Lonneker L 1406, 1242 en
                           Stortvak LOB IV-1
                                                                                                 1707 (ged.)

         Huidige gebruik                                                   Stortplaats

       Voormalige gebruik                                            Agrarisch / bosperceel

        Toelichting locatie                                               Ongewijzigd

        Terrein verharding                                                   Geen

                                               Bovengrond                Ondergrond                 Grondwater

         Kwaliteit bodem                                                                          Zware metalen,
                                           Alle parameters < S       Alle parameters < S        vluchtige aromaten
                                                                                                         >S
                                          In 2005 is de bodem op deze deellocatie onderzocht. Aanleiding tot het
                                          laten uitvoeren van het onderzoek is het vaststellen van de nulsituatie voor
                                          ingebruikname van het stortvak. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen
                                          zintuiglijke verontreinigingen waargenomen. In zowel de boven-, als de
                                          ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond (gehalten kleiner
            Toelichting                   dan streefwaarden).
                                          Het grondwater op deze deellocatie bevat licht verhoogde gehalten aan
                                          chroom, koper, cadmium, kwik, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en
                                          naftaleen.
                                          Gezien de lage gehalten is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. Met
                                          bovengenoemde resultaten is de nulsituatie vastgesteld.




Actualisatie bodemkwaliteit                    Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                        - Stortvakken 7 -                                   21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                   -   Nulsituatie bodemonderzoek stortvak LOB IV-1 Boeldershoek te
            Literatuur                 Hengelo, d.d. 15 januari 2007, Grontmij Nederland b.v. ref: 130-
                                       141-072-07




Actualisatie bodemkwaliteit       Bijlage 3                           9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport            - Stortvakken 8 -                                21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                          Kadastraal nummer


                         Stortvak Lob 1-D                                                         Lonneker L 1764


      Huidige gebruik                                                        Stortplaats

    Voormalige gebruik                                                Agrarisch / Braakliggend

Toekomstige bestemming                                                      Ongewijzigd

    Terrein verharding                                                          Geen

                                                 Bovengrond                   Ondergrond               Grondwater / drains

      Kwaliteit bodem
                                                                                                          Cis, nikkel en
                                           Alle parameters < S            Alle parameters < S
                                                                                                           chloride > S



                                        Uit het nulsituatie onderzoek gehouden voor ingebruikname van het stortvak blijkt
                                        dat er geen verhoogde gehalten aan verontreinigende stoffen aanwezig zijn.
                                        Hiermee is de nulsituatie van vastgelegd, hiermee kan worden vastgesteld of de
                                        stortactiviteiten aanleiding heeft gegeven tot additionele bodemverontreiniging.
        Toelichting
                                        Sinds 2005 is dit deel van het stort in gebruik. Er zijn alleen onderzoeksresultaten
                                        van het grondwater bekend van de monitoringsronde uit 2005. Uit de resultaten
                                        blijkt dat er streefwaarde overschrijding zijn betreffende cis-1,2-dichloretheen,
                                        chloride en nikkel. De overige parameters liggen beneden de streefwaarden.



                                             -      Grondwaterkwaliteit Boeldershoek Hengelo, d.d. 2 mei 2007, Tauw,
                                                    ref:R001-4482791CEH-sbb-V01-NL
         Literatuur
                                             -      Verkennend milieukundig bodemonderzoek stortplaats Boeldershoek,
                                                    d.d. 23 mei 2005, Enviro, ref: 05.04.117




Actualisatie bodemkwaliteit                          Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                               - Stortvakken 9 -                                 21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                Locatie                                                           Kadastraal nummer


                                                                                              Lonneker L 1761 (ged.), 479
                           Stortvak Lob 1-E
                                                                                            (ged.), 1783 (ged.) en 1583 (ged.)


      Huidige gebruik                                                         Stortplaats

    Voormalige gebruik                                                 Agrarisch / Braakliggend

     Toelichting locatie                                                      Ongewijzigd

     Terrein verharding                                                          Geen

                                                   Bovengrond                     Ondergrond                 Grondwater

      Kwaliteit bodem
                                                                                                            Cis, nikkel en
                                               Alle parameters < S           Alle parameters < S
                                                                                                             chloride > S



                                          Uit het nulsituatie onderzoek gehouden voor ingebruikname van het stortvak blijkt
                                          dat er geen verhoogde gehalten aan verontreinigende stoffen aanwezig zijn.
                                          Hiermee is de nulsituatie van vastgelegd, hiermee kan worden vastgesteld of de
                                          stortactiviteiten aanleiding heeft gegeven tot additionele bodemverontreiniging.
         Toelichting
                                          Sinds 2005 is dit deel van het stort in gebruik. Er zijn alleen onderzoeksresultaten
                                          van het grondwater bekend van de monitoringsronde uit 2005. Uit de resultaten
                                          blijkt dat er streefwaarde overschrijding zijn betreffende cis-1,2-dichloretheen,
                                          chloride en nikkel. De overige parameters liggen beneden de streefwaarden.



                                               -    Grondwaterkwaliteit Boeldershoek Hengelo, d.d. 2 mei 2007, Tauw,
                                                    ref:R001-4482791CEH-sbb-V01-NL
          Literatuur
                                               -    Verkennend milieukundig bodemonderzoek stortplaats Boeldershoek,
                                                    d.d. 23 mei 2005, Enviro, ref: 05.04.117




Actualisatie bodemkwaliteit                        Bijlage 3                                9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                            - Stortvakken 10 -                                    21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                        Kadastraal nummer


                         Stortvak ‘Slenk’                                                       Lonneker L 1062


      Huidige gebruik                                                      Stortplaats

    Voormalige gebruik                                               Agrarisch / Braakliggend

Toekomstige bestemming                                                     Ongewijzigd

    Terrein verharding                                                        Geen

                                                 Bovengrond                  Ondergrond             Grondwater / drains

      Kwaliteit bodem
                                                 Onbekend                     Onbekend                     Cis > S



                                        Sinds 2000 is de slenk in gebruik. Alleen in één enkele drain is een streefwaarde
                                        overschrijding voor cis aangetoond. De overige parameters liggen beneden de
        Toelichting
                                        streefwaarden. In eerdere metingen zijn geen significante andere waarden
                                        aangetoond.



                                             -     Grondwaterkwaliteit Boeldershoek Hengelo, d.d. 2 mei 2007, Tauw,
         Literatuur                                ref:R001-4482791CEH-sbb-V01-NL




Actualisatie bodemkwaliteit                        Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                           - Stortvakken 11 -                                  21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                              Bodemonderzoeken




Actualisatie bodemkwaliteit        9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                       21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                        Kadastraal nummer


               Opslag secundaire grondstoffen                                                  Lonneker L 1707


      Huidige gebruik                                             Opslag secondaire grondstoffen

    Voormalige gebruik                                                   Grondbank depots

Toekomstige bestemming                                            Opslag secondaire grondstoffen

    Terrein verharding                                                      Onverhard

                                             Bovengrond                   Ondergrond                  Grondwater


      Bodem kwaliteit
                                         Alle parameters < S          Alle parameters < S             Metalen > S
                                        HCH niet aangetoond          HCH niet aangetoond        Overige parameters < S



                                        Het grondwater ter plaatse van deze deellocatie is licht verontreinigd met zware
        Toelichting                     metalen. Na beëindigen van de activiteiten opnieuw een onderzoek laten
                                        uitvoeren.



                                             -       Verkennend bodemonderzoek uitbreiding opslag secundaire
         Literatuur                                  grondstoffen, d.d. 16 juni 2005, Tauw, ref: R001-4396341




Actualisatie bodemkwaliteit                          Bijlage 3                          9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                        - Bodemonderzoeken 1 -                                 21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                Locatie                                                       Kadastraal nummer


                                                                                                Lonneker L 1924
                          Tijdelijk ketenpark


      Huidige gebruik                                                   Tijdelijk ketenpark

    Voormalige gebruik                                                       Grasland

 Toekomstige bestemming                                                     Onbekend

     Terrein verharding                                                     Onbekend

                                              Bovengrond                 Ondergrond                  Grondwater

      Kwaliteit bodem
                                                                                                     Chroom > S
                                           Alle parameters < S       Alle parameters < S
                                                                                               Overige parameters < S



                                          Onderzoek is uitgevoerd voorafgaande aan start ketenpark. Uit de resultaten
                                          van een nulsituatie onderzoek blijkt dat in het grondwater licht verhoogde
         Toelichting                      waarde aan chroom aanwezig is, de grond is niet verontreinigd. Na
                                          beëindigen van de activiteiten dient er opnieuw een onderzoek uitgevoerd te
                                          worden (eindsituatie onderzoek bodem).




                                               -    Nulsituatie bodemonderzoek ter plaatse van tijdelijk ketenpark
          Literatuur                                Boldershoekweg 51 te Hengelo, d.d. 12 juni 2006, Tebodin,ref:
                                                    3415001




Actualisatie bodemkwaliteit                        Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                        - Bodemonderzoeken 2 -                                  21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                             Locatie                                                       Kadastraal nummer


            vml. KCA-gebouw & Romneyloods                                                   Lonneker L 1925


    Huidige gebruik                                                     Bouwterrein

  Voormalige gebruik                             Opslag boxen klein chemisch afval, kantoren en werkplaats

Toekomstige bestemming                                       Nieuwbouw verbrandingslijn ‘Triade’

   Terrein verharding                                                Klinkers en stelcon

                                           Bovengrond                  Ondergrond                    Grondwater


    Kwaliteit bodem
                                 Minerale olie en PAK > S                                            Chroom > S
                                                                    Alle parameters < S
                                 Overige parameters < S                                        Overige parameters < S



                                 Ter plaatse van de onderzochte deellocatie is sprake van lichte verontreinigingen in
                                 grond en het grondwater. In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan minerale
       Toelichting               olie en PAK aangetoond. Het gehalte aan chroom in het grondwater overschrijdt de
                                 streefwaarde.




                                       -     Eindsituatie bodemonderzoek KCA-gebouw & Romneyloods Boeldershoek 51
       Literatuur                            te Hengelo, d.d. 17 februari 2006, Tebodin, ref: 35521.01




   Actualisatie bodemkwaliteit                          Bijlage 3                           9R9123.B0/R0002/Nijm
   Definitief rapport                         - Bodemonderzoeken 3 -                                21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                          Kadastraal nummer


                     Composteer inrichting                                                   Lonneker L 1829 / 1830


    Huidige gebruik                                                Composteerinrichting + biofilter

  Voormalige gebruik                                                       Landbouwgrond

Toekomstige bestemming                                                  Composteerinrichting

   Terrein verharding                                  Vloeistofdicht betonfundering, klinkers en asfalt (deels)

                                                 Bovengrond                Ondergrond                    Grondwater



    Kwaliteit bodem                        Minerale olie > S          Alle parameters < S                Arseen > T
                                        Overige parameters < S              HCH niet             Chroom, zink, tolueen> S
                                         HCH niet aangetoond               aangetoond             Overige parameters < S


                                        Op de onderzoekslocatie zijn twee uitgevoerde bodemonderzoeken bekend. Uit de
                                        resultaten van de onderzoeken blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde
                                        gehalten aan minerale olie zijn aangetoond. In het grondwater ter plaatse is een
                                        matig verhoogd gehalte aan arseen gemeten. Verder is het gehalte aan chroom,
       Toelichting                      zink en tolueen licht verhoogd. De oorzaak van deze verhoogde gehalten is niet
                                        bekend. Gesteld wordt dat de stoffen mogelijk afkomstig zijn van een ernaast
                                        gelegen terrein of van nature in verhoogde gehalten aanwezig zijn. De
                                        verontreiniging met arseen zou officieel nader onderzocht moeten worden, de
                                        omvang is niet bekend.


                                             -     Verkennend bodemonderzoek terrein Boeldershoek Enschede, d.d. 21
                                                   juli 1993, de Bondt bv Rijssen, ref: 93.2720.08
       Literatuur
                                             -     Verkennend bodemonderzoek GFT-compostering Twence, d.d. 25
                                                   oktober 2005, Tauw, ref: R001-4396952




Actualisatie bodemkwaliteit                           Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                           - Bodemonderzoeken 4 -                                   21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                Locatie                                                        Kadastraal nummer


                       locatie ‘Tienbunderweg’                                                Lonneker L 1661 / 1708


    Huidige gebruik                                        Landbouwkundig gebruik, bos en puinopslag

  Voormalige gebruik                                                    Landbouw en bos

Toekomstige bestemming                                                      Onbekend

   Terrein verharding                                                       Onbekend

                                              Bovengrond                   Ondergrond                      Grondwater



    Kwaliteit bodem                                                                                      Chroom, koper,
                                       Cadmium, EOX > S                 Minerale olie > S
                                                                                                            nikkel > I
                                    Overige parameters < S          Overige parameters < S
                                                                                                    Overige parameters < S


                                    Uit de resultaten van het nulsituatie onderzoek blijkt deze deellocatie niet vrij is van
                                    verontreinigingen. In het grondwater zijn sterk verhoogde gehalten aan zware metalen
                                    aangetoond. De omvang van deze verontreiniging is niet bekend.
       Toelichting                  In de grond zijn verhoogde EOX gehalten aangetoond, er zijn geen aanvullende
                                    analyses uitgevoerd om aan te tonen om welke specifieke stof het gaat. De deellocatie
                                    zou potentieel verdacht kunnen zijn voor de aanwezigheid van HCH in de bodem. Het
                                    gehalte aan minerale olie is licht verhoogd.


                                          -     Nulsituatie bodemonderzoek Tienbunderweg te Hengelo (Ov.), d.d. 8 januari
                                                2004, Tauw, ref: 4316033
       Literatuur
                                          -     Aanvulling nulsituatieonderzoek Tienbunderweg te Hengelo (Ov.), d.d. 10
                                                december 2004, Tauw, ref: 4367821



  Actualisatie bodemkwaliteit                          Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
  Definitief rapport                           - Bodemonderzoeken 5 -                                  21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                          Kadastraal nummer


                 Verbrandingslijn “Triade”                                                        Lonneker L 1924


    Huidige gebruik                                                     Verbrandingsinstallatie

  Voormalige gebruik                                                       Landbouwgrond

   Toelichting locatie                                    Locatie valt gedeeltelijk binnen de HCH-locatie I4

Toekomstige bestemming                                                  Verbrandingsinstallatie

   Terrein verharding                                                          Klinkers

                                             Bovengrond                    Ondergrond                    Grondwater

    Kwaliteit bodem                                                    Minerale olie, PAK en          Chroom, koper en
                                         Alle parameters < S                 EOX > S                     naftaleen > S
                                                                      Overige parameters < S        Overige parameters < S


                                        Ter plaatse is sprake van lichte bodemverontreiniging. Het betreft hier een
                                        grondverontreiniging met minerale olie, PAK en EOX. Het verhoogde gehalte aan
                                        EOX kan duiden op de aanwezigheid van HCH, temeer vanwege het feit dat de
                                        deellocatie gedeeltelijk binnen de HCH locatie I4 valt. Opgemerkt dient te worden
       Toelichting
                                        dat dit niet is onderzocht.
                                        Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen en naftaleen. Zware
                                        metalen komen van nature voor in verhoogde gehalten. Voor naftaleen is geen
                                        verklaring gegeven.



                                        -     Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van nieuwe verbrandingslijn
                                              “Triade” Boldershoekweg 51 te Hengelo, d.d. 7 maart 2006, Tebodin, ref:
       Literatuur
                                              35521.00




Actualisatie bodemkwaliteit                            Bijlage 3                               9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                           - Bodemonderzoeken 6 -                                   21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                               Locatie                                                         Kadastraal nummer

                         Tijdelijk ketenpark                                                        2360 / 2362

    Huidige gebruik                               Tijdelijk aannemerspark (keten en opslag) en parkeerplaats

  Voormalige gebruik                                                      Braakliggend


                                         Op het terrein heeft in het verleden vanwege een HCH-verontreiniging (TH V2)
   Toelichting locatie
                                                       in de bodem een bodemsanering plaatsgevonden.


Toekomstige bestemming                                                   Afvalverwerking

   Terrein verharding                                                       Onverhard

                                          Bovengrond                     Ondergrond                        Grondwater

                                                                                                         HCH (som ) > I
    Kwaliteit bodem                          HCH > I                        HCH > S                 Monochloorbenzeen > T
                                            PAK > S                 Overige parameters < S          Chroom, zink, benzeen,
                                   Overige parameters < S                                            Cis, dichloorbenzenen
                                                                                                       (som), xylenen > S
                                  Zowel grond als grondwater zijn locaal sterk verontreinigd. De verontreinigingen zijn nog
                                  niet afgeperkt in zowel verticale als horizontale richting. Het betreft hier relatief kleine
                                  oppervlaktes. De locatie wordt ingericht als tijdelijk ketenpark voor de bouw van de
      Toelichting                 Triade). Vanwege de tijdsdruk is de gemeente akkoord gegaan met afdekken van de
                                  verontreiniging. Na gereedkomen wordt het terrein weer in de huidige staat terug
                                  gebracht. Vervolgens dient er een bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar de
                                  omvang van de verontreiniging en in grond en grondwater.




   Actualisatie bodemkwaliteit                          Bijlage 3                               9R9123.B0/R0002/Nijm
   Definitief rapport                          - Bodemonderzoeken 7 -                                     21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                              -   Rapportage uitsplitsing HCH, d.d. 14 maart 2006, Tebodin, ref:
                                  RKBK/T35521.03/1225

                              -   Brief: afsprakenlijst overleg/documenten bodemonderzoek, d.d. 23 maart
    Literatuur                    2006, Twence afvalverwerking, ref: sswart_060323_001

                              -   Nulsituatie bodemonderzoek ter plaatse van parkeerplaats en opslag/
                                  ketenpark Boldershoekweg 51 te Hengelo, d.d.21 februari 2006, Tebodin,
                                  ref:35521.03/04




Actualisatie bodemkwaliteit                 Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Bodemonderzoeken 8 -                                21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                             Locatie                                                      Kadastraal nummer


                 Kop van Boeldershoek (1/2)                                              Hengelo E 2604 / 2350


    Huidige gebruik                                                      Weiland

  Voormalige gebruik                                      Weiland / woningen / gedempte sloten

   Toelichting locatie                       Locatie valt gedeeltelijk binnen de HCH-locaties 53AB en 52 AB

Toekomstige bestemming                                      KCA & brengdepot (kleine klanten)

   Terrein verharding                                                      geen

                                       Bovengrond                     Ondergrond                     Grondwater

    Kwaliteit bodem                                                                                   Arseen > T
                                          EOX > S                 Alle parameters < S           Chroom, koper, nikkel,
                                                                                                     xylenen > S
                                 Locaal matig puinhoudende grond. Er is geen asbest onderzoek gedaan. Verder is de
                                 locatie als verdacht aan te merken door de het voorkomen van EOX in de bovengrond.
                                 In het verleden zijn in de nabijheid van de locatie HCH-saneringen uitgevoerd. Het
                                 betreft heterogene verontreinigingen, die niet altijd op zijn te merken met een standaard
      Toelichting                verkennend bodemonderzoek.
                                 Gesteld wordt dat de omvang van de grondwaterverontreiniging met arseen formeel
                                 gezien onderzocht moet worden, dan wel dat het een verhoogde
                                 achtergrondconcentratie betreft. Het gehalte aan EOX is mogelijk te herleiden naar de
                                 HCH stort op de locatie (TH 52AB).




   Actualisatie bodemkwaliteit                       Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
   Definitief rapport                        - Bodemonderzoeken 9 -                                 21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                              -   Indicatief bodemonderzoek op twee potentiële bouwlocaties aan de
                                  Boekeloseweg en Zirkoonstraat te Hengelo, d.d. januari 1992, Tebodin, ref:
                                  BOD24/331126

    Literatuur                -   Verkennend bodemonderzoek volgens NVN 5740-richtlijn Boldershoekweg-
                                  Diamanstraat te Hengelo, d.d. juni 1993, Tauw, ref: R3278212.J01/ANS

                              -   Rapport verkennend bodemonderzoek locatie Boekeloseweg te Hengelo, d.d.
                                  21 juni 2004, Lankelma Geotechniek Almelo b.v., ref: GJB/VN-26499




Actualisatie bodemkwaliteit                 Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Bodemonderzoeken 10 -                               21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                     8




                                                                     9




                               Locatie                                                       Kadastraal nummer


                     Kop van Boeldershoek (2/2)                                                  Hengelo E 2604


     Huidige gebruik                                                        Weiland

   Voormalige gebruik                                              Weiland / stort door derden

    Toelichting locatie                                  Locatie valt geheel binnen de HCH-locatie 53AB

Toekomstige bestemming                                            Brengdepot (kleine klanten)

   Terrein verharding                                                        Geen

                                              Bovengrond                     Ondergrond                   Grondwater

     Kwaliteit bodem
                                  Minerale olie, xylenen > I           Minerale olie, xylenen > I      Minerale olie > I

                                  Ter plaatse van deze deellocatie is in de grond en het grondwater een
                                  verontreiniging met minerale olieproducten aangetoond. Geschat is dat voor circa
                                  100 à 200 m3 grond en 600 m3 grondwater de gehalten aan minerale olie producten
                                  de interventiewaarden overschrijden. Er is sprake van een geval van ernstig
        Toelichting
                                  bodemverontreiniging. Uit de risico-inventarisatie blijkt dat er bij het huidige gebruik
                                  geen sprake is van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. De sanering
                                  staat gepland voor 2008, vooralsnog staat de verontreiniging de voorgenomen
                                  herinrichting niet in de weg.


                                         -      Briefrapportage: risico-inventarisatie, d.d. 15 mei 2007, Lankelma, ref:
                                                GJB/VN-26499C
                                         -      Nader bodemonderzoek Boekeloseweg te Hengelo, d.d. 21 september
        Literatuur                              2004, Lankelma, ref: GJB/VN-26499
                                         -      Rapport verkennend bodemonderzoek locatie Boekeloseweg te Hengelo,
                                                d.d. 21 juni 2004, Lankelma Geotechniek Almelo b.v., ref: GJB/VN-26499
                                         -      Nader bodemonderzoek Boekeloseweg (Twente Heideweglocatie 53AB)
                                                te Hengelo, d.d.8 maart 2001, Tauw, R001-3902870WDO-D01-D




Actualisatie bodemkwaliteit                          Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                           - Bodemonderzoeken 11 -                                21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                       Kadastraal nummer

              Biomassa Elektriciteitscentrale (BEC)                                            Lonneker L 1927

        Huidige gebruik                                                 Bouwlocatie BEC

      Voormalige gebruik                                               Stortplaats LOB 3
                                         Tijdens de veldwerkzaamheden bleek de onderzoekslocatie te zijn opgehoogd
       Toelichting locatie
                                                 met categorie 1-grond variërend in dikte van circa 0,3 – 1,0 m
   Toekomstige bestemming                                        Biomassa Elektriciteitscentrale

       Terrein verharding                                                  Onbekend

                                             Bovengrond                   Ondergrond                    Grondwater

        Kwaliteit bodem
                                                                                                   Chroom, zink, xylenen,
                                             Cat. 1 grond              Minerale olie > S
                                                                                                      HCH (som) > S


                                        De bovengrond bestaat uit opgebrachte grond (categorie 1). In de ondergrond
                                        zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. De overige gehalten
                                        zijn beneden de streefwaarde en/of detectielimiet. Het grondwater is licht
                                        verontreinigd. Zink en chroom worden wel vaker in verhoogde gehalten
                                        aangetoond. Wat betreft het voorkomen van xylenen in het grondwater is geen
           Toelichting
                                        verklaring voor gegeven. De HCH gehalten zijn te relateren aan de
                                        naastgelegen Twente Heideweg locatie OHD.


                                        De aangetoonde gehalten hebben geen belemmeringen opgeleverd voor de
                                        benodigde bouwvergunning.


                                             -    Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw BEC bij Twence, d.d. 24
            Literatuur                            maart 2006, Tauw, ref: R001-4444169DTL




Actualisatie bodemkwaliteit                      Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                      - Bodemonderzoeken 12 -                                21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                 Locatie                                                      Kadastraal nummer


                            Deelsanering BEC                                                   Lonneker L 1480


          Huidige gebruik                                               Bouwlocatie BEC

        Voormalige gebruik                                                Braakliggend

         Toelichting locatie                            Locatie valt geheel binnen de HCH-locatie OHD

     Toekomstige bestemming                                      Biomassa Elektriciteitscentrale

         Terrein verharding                                                    Geen

                                                Bovengrond                  Ondergrond                 Grondwater

          Kwaliteit bodem                                                                                  HCH,
                                                                              Afgedekt:
                                                  Leeflaag                                           chloorbenzenen,
                                                                           (HCH, kwik > I )
                                                                                                        benzeen > I

                                           De deellocatie is gelegen binnen de contour van de HCH-locatie Oude
                                           Hengelose Dijk (OHD). Uit de resultaten van uitgevoerde onderzoeken
                                           blijkt dat de bodem sterk verontreinigd is met HCH, Kwik (grond) en HCH,
                                           chloorbenzenen en benzeen (grondwater). Eind 2006 heeft er een
                                           deelsanering plaatsgevonden. Het doel van de deelsanering is het
                                           geschikt maken van een deel van het ernstig verontreinigde terrein in
                                           verband met de voorgenomen nieuwbouw van een biomassa
             Toelichting
                                           elektriciteitscentrale. In totaal is 2044,04 ton verontreinigde grond
                                           ontgraven en afgevoerd. Na afloop van de graafwerkzaamheden is tegen
                                           de wanden en de bodem van de ontgravingput signaaldoek aangebracht
                                           voor een visuele scheiding tussen de verontreinigde grond en het
                                           aanvulzand. Op alle plekken is een leeflaag van minimaal 0,6 meter dikte
                                           gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat voor 6 juni 2010 een aanvang moet
                                           zijn gemaakt met de sanering van het grondwater.




Actualisatie bodemkwaliteit                    Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                     - Bodemonderzoeken 13 -                                 21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                      -   Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw BEC bij Twence,
                                          d.d. 24 maart 2006, Tauw, ref: R001-4444169DTL
                                      -   Deelsaneringsplan nieuwbouw BEC Twence te Enschede, d.d.
                                          8 maart 2006, Tauw, ref:R001-4397889GMC-nva-V01-NL
                                      -   Aanvullende opmerkingen deelsaneringsplan BEC Twence,
                                          d.d. 11 april 2006, Tauw, ref: N001-4397889GMC-V01
              Literatuur              -   Beschikking ernst/spoedeisendheid en instemmen met het
                                          deelsaneringsplan Oude Hengelosedijk 100 in Enschede.
                                          Projectcode: EN/0153/00226, d.d. 24 april 2006, gemeente
                                          Enschede, ref: 060010474 BM/be.
                                      -   Instemming met uitgevoerde deelsanering locatie BEC
                                          Twence, Oude Hengelosedijk 100 te Enschede, d.d. 7 mei
                                          2007, gemeente Enschede, ref: 0700002753 BM/be




Actualisatie bodemkwaliteit          Bijlage 3                        9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport            - Bodemonderzoeken 14 -                        21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                      Kadastraal nummer


                 Gasleiding Oude Hengelose Dijk                                        Lonneker L 1963, 1964 en 1626


      Huidige gebruik                                                Locatie gasleiding

    Voormalige gebruik                                                     Berm

                                    Het tracé van de leidingen bedraagt circa 400 meter en bevindt zich aan de rand
     Toelichting locatie
                                                            van de Twente heideweg locatie OHD

     Terrein verharding                                                    Geen

                                        Bovengrond                 Ondergrond                      Grondwater

                                                                                              HCH-verbindingen > I
                                                                                                   Benzeen > T
      Kwaliteit bodem                     HCH > I             HCH, minerale olie > I
                                                                                             Chroom, zink, xylenen,
                                         Koper > T                  Koper > T
                                                                                                  naftaleen, cis,
                                    Kwik, PAK > S           HCH, nikkel, kwik, PAK, > S
                                                                                              monochloorbenzeen,
                                                                                                chloorfenolen > S


                                   Deellocatie valt binnen de HCH-locatie OHD. In 1994 is de eerste leiding gelegd.
                                   Vanwege de eis om de gasleidingen in een schone sleuf te leggen is besloten alle
                                   verontreinigde grond te plaatse van de sleuf tot 0,5 meter onder de leiding te
                                   ontgraven. In 2005 is vervolgens een nieuwe leiding in het cunnet van de oude
         Toelichting
                                   gelegd.
                                   Zonder toestemming van het bevoegd gezag mogen er geen werkzaamheden
                                   worden verricht in dit geval van ernstige bodemverontreiniging. Op deze
                                   onderzoekslocatie is asbesthoudend materiaal aangetroffen (paragraaf 3.6)




Actualisatie bodemkwaliteit                     Bijlage 3                               9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                      - Bodemonderzoeken 15 -                                21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                               -   Verlegging 18’’ en 12’’ aardgasleiding Boeldershoek te Hengelo
                                   (leidingcode A-508 en N0569-73), d.d. mei 1994, Heidemij advies, ref:
                                   634/EA94/C499/44698
         Literatuur
                               -   Bodemonderzoek in verband met de aanleg van een nieuwe gasleiding
                                   aan de oude Hengelosedijk te Enschede, d.d. 31 januari 2005, Syncera
                                   De Straat B.V., ref: B05K004




Actualisatie bodemkwaliteit          Bijlage 3                           9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport            - Bodemonderzoeken 16 -                            21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                 13




                              Locatie                                                        Kadastraal nummer


                              A.V.I.                                                    Lonneker L 1924, 1926, 1929


 Huidige gebruik                                                 Afval verbranding installatie

Voormalige gebruik                                              Agrarische doeleinden en bos

Toelichting locatie                                                            -

Terrein verharding                                                         Klinkers

                                          Bovengrond                 Ondergrond                      Grondwater

 Kwaliteit bodem
                                                                                                       Zink > I
                                         EOX, chryseen             Parameters < S
                                                                                                 Zware metalen > S

                               Zintuiglijk zijn er tijdens de veldwerkzaamheden geen bijzonderheden waargenomen die kunnen
                               duiden op een eventuele grond en/of grondwaterverontreiniging.
                               Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond verhoogde gehalten aan EOX gemeten zijn.
    Toelichting                Gezien de resultaten van de HCH-analyses wordt dit verhoogde gehalte niet veroorzaakt door
                               de HCH.
                               In het grondwater zijn licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond.
                               Gesteld wordt dat het verhoogde zinkgehalte als achtergrondwaarde beschouwd mag worden.


                                   - Verkennend bodemonderzoek toekomstige locatie AVI-Twente Enschede volgens NVN
     Literatuur
                                    5740-richtlijn, d.d. september 1993, Tauw, ref: R3301230.J01




Actualisatie bodemkwaliteit                         Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                         - Bodemonderzoeken 17 -                                 21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                             Locatie                                                        Kadastraal nummer


             Afvalscheiding installatie (T.A.S.)                                                Lonneker L 1503


    Huidige gebruik                                                Afvalscheiding installatie

  Voormalige gebruik                                                     Braakliggend

   Toelichting locatie                             Locatie is voorheen gebruik voor de overslag van afval

Toekomstige bestemming                                                   Ongewijzigd

                                         Bovengrond                      Ondergrond                       Grondwater

    Kwaliteit bodem
                                  EOX, HCH, minerale olie > S        Alle parameters < S                   Chroom > S



                             In 2001 is voor aanvang van de bouw van de afvalscheiding installatie een bodemonderzoek
                             uitgevoerd. In het veld zijn geen bijzonderheden waargenomen. In het mengmonster van de
      Toelichting            bovengrond zijn de gehalten aan EOX, HCH en minerale olie verhoogd ten opzichte van de
                             streefwaarden. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater is
                             het gehalte aan chroom licht verhoogd ten opzichte van de streefwaarde.



                                     -   Verkennend bodemonderzoek Twence Afvalverwerking B.V. te Hengelo (OV), d.d. 30
       Literatuur
                                         november 2001, Tauw, ref: 3985733




    Actualisatie bodemkwaliteit                        Bijlage 3                                9R9123.B0/R0002/Nijm
    Definitief rapport                         - Bodemonderzoeken 18 -                                 21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                              Twente Heideweg locaties




Actualisatie bodemkwaliteit              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                             21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                         Kadastraal nummer


                              TH I 3                                                            Hengelo E 2360


       Huidige gebruik                                                Tijdelijk Bouwterrein

     Voormalige gebruik                                                   Braakliggend

      Toelichting locatie                          Locatie heeft overlap met deellocatie 7 (tijdelijk ketenpark)

 Toekomstige bestemming                                                    Ongewijzigd

     Terrein verharding                                                       Geen

                                                Bovengrond                    Ondergrond                  Grondwater

       Kwaliteit bodem
                                                Onbekend                       Onbekend                    Onbekend



                                       De provincie stelt dat op deze deellocatie nader bodemonderzoek uitgevoerd
          Toelichting                  moet worden. Met betrekking tot HCH-verontreinigingen dient de ernst, omvang
                                       en urgentie conform de Wbb vastgesteld te worden (zie bijlage 6).



                                            -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                                  R001-4233220MMK-D01-D

                                            -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-,
          Literatuur                              d.d. 18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                            -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                                  bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                       Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 1 -                                 21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                      Kadastraal nummer


                              TH I 4                                                         Lonneker L 1924


       Huidige gebruik                                  Afvalverbrandingsinstallatie, afvalverwerking

     Voormalige gebruik                                                 Braakliggend

  Toekomstige bestemming                                                Ongewijzigd

      Terrein verharding                                                  Verhard

                                               Bovengrond                  Ondergrond                   Grondwater

       Kwaliteit bodem
                                               Onbekend                     Onbekend                    Onbekend



                                       De provincie stelt dat op deze deellocatie nader bodemonderzoek uitgevoerd
          Toelichting                  moet worden. Met betrekking tot HCH-verontreinigingen dient de ernst, omvang
                                       en urgentie conform de Wbb vastgesteld te worden.



                                           -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                                 R001-4233220MMK-D01-D

                                           -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-,
                                                 d.d. 18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D
           Literatuur
                                           -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                                 bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                      Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 2 -                             21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                      Kadastraal nummer


                              TH I 5                                                         Lonneker L 1707


       Huidige gebruik                                        Opslag secondaire grondstoffen

     Voormalige gebruik                                                 Braakliggend

 Toekomstige bestemming                                                 Ongewijzigd

     Terrein verharding                                                     Geen

                                               Bovengrond                  Ondergrond                 Grondwater

       Kwaliteit bodem
                                               Onbekend                     Onbekend                   Onbekend



                                       De provincie stelt dat op deze deellocatie nader bodemonderzoek uitgevoerd
          Toelichting                  moet worden. Met betrekking tot HCH-verontreinigingen dient de ernst, omvang
                                       en urgentie conform de Wbb vastgesteld te worden.



                                           -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                                 R001-4233220MMK-D01-D

                                           -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-,
          Literatuur                             d.d. 18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                           -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                                 bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                      Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 3 -                              21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                      Kadastraal nummer


                              TH I 6                                                   Lonneker L 1707 / 675 (ged.)


       Huidige gebruik                              Deels stortlob, deels opslag secondaire grondstoffen

     Voormalige gebruik                                                  Grondbank

 Toekomstige bestemming                                                 Ongewijzigd

     Terrein verharding                                                     Geen

                                               Bovengrond                  Ondergrond                 Grondwater

       Kwaliteit bodem
                                               Onbekend                     Onbekend                   Onbekend



                                       De provincie stelt dat op deze deellocatie nader bodemonderzoek uitgevoerd
          Toelichting                  moet worden. Met betrekking tot HCH-verontreinigingen dient de ernst, omvang
                                       en urgentie conform de Wbb vastgesteld te worden.



                                           -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                                 R001-4233220MMK-D01-D

                                           -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-,
          Literatuur                             d.d. 18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                           -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                                 bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                      Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 4 -                              21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                   Kadastraal nummer


                              TH V2                                                       Lonneker L 1922


       Huidige gebruik                                           Verkeersbestemming

     Voormalige gebruik                                              Braakliggend

      Toelichting locatie                    Grondsanering uitgevoerd, grondwater nog steeds verontreinigd

     Terrein verharding                                                  Geen

                                            Bovengrond                  Ondergrond                 Grondwater


       Kwaliteit bodem                                                                                HCH > I
                                             Gehalten <                  Gehalten <
                                                                                                Chloorbenzenen >
                                        saneringsdoelstelling       saneringsdoelstelling
                                                                                                  T benzeen > S



                                    Begin 1992 is de grond op de locatie gesaneerd. Hierbij is tot maximaal 3,36
                                    meter beneden maaiveld ontgraven. Er is grond verwijderd tot de
                                    saneringsdoelstelling van 1 mg/kg d.s. HCH-totaal, 0,5 mg/kg d.s. -HCH en 2
                                    mg/kg d.s. kwik aan restconcentratie was bereikt.


                                    Grondwater:
                                    Op deellocatie V2 zijn in het nader bodemonderzoek drie verontreinigings-
          Toelichting               kernen aangetoond met concentraties aan HCH hoger dan de interventie-
                                    waarde. De totale hoeveelheid verontreinigd grondwater boven de interventie-
                                    waarde overschrijdt de 100 m3. Derhalve is er sprake van een geval van
                                    ernstige bodemverontreiniging conform de wetbodembescherming. Op termijn
                                    dient deze verontreiniging te worden gesaneerd. Formeel dient deze urgentie te
                                    worden vastgesteld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat de
                                    grondwaterverontreiniging zich nauwelijks verspreid. Opgemerkt wordt dat de
                                    aangetroffen verontreinigingen beperkingen met zich meebrengt ten aanzien
                                    van werkzaamheden op de locatie waarbij grondwater wordt verplaatst/vrijkomt




Actualisatie bodemkwaliteit                    Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 5 -                           21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                   -    Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                        bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.
                                   -    Nader onderzoek perceel 51, d.d. februari 1989, Tauw, rap: 6047238
                                        Aanvullend nader onderzoek locatie 51, V2 50A en Boeldershoek te
                                        Hengelo, d.d. november 1989, Tauw, rap: 312074
                                   -    Saneringsonderzoek locatie 51 te Hengelo en locatie V2 te Enschede,
                                        project Heideweg, d.d. maart 1990, Tauw, rap: 3126501
                                   -    Saneringsplan locatie 51 te Hengelo en locatie V2 te Enschede,
                                        project Heideweg, d.d. september 1990, Tauw, rap: 3101789
                                   -    Bestek voor grondwerkzaamheden en grondwaterbemaling op locatie
                                        51 en V2, d.d. 1990, Tauw, rap: 31019797
                                   -    Aanvullend nader onderzoek locatie 51 en V2 Heideweg, d.d.
                                        december 1990, Tauw, rap: 3139409
                                   -    Calamiteit G.W.Z.I. locatie 51/V2 in week 16, d.d. 1993, Tauw, rap:
                                        3264475
          Literatuur               -    Calamiteit G.W.Z.I. locatie 51/V2 in week 43 d.d. 1993, Tauw, rap:
                                        3264467
                                   -    Heideweg, grondwatersanering locatie V2 en 51, beheer depot
                                        Beckum, d.d. 1993, Tauw, rap: 3250980
                                   -    Verslag van de bodemsanering- en
                                        grondwatersaneringswerkzaamheden locatie 51 en V2. Project
                                        Heideweg in de gemeenten Hengelo en Enschede, d.d. juli 1993,
                                        Tauw, rap: 3157326
                                   -    Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-,
                                        d.d. 18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D
                                   -    Actualiserend grondwateronderzoek acht gesaneerde Twente-
                                        Heideweglocaties, d.d. maart 2001, rap: 3854876
                                   -    Nader onderzoek Twentse Heideweglocatie V2, d.d. januari 2002,
                                        Tauw, rap: R001-3930122ANH-C01-D
                                   -    Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                        R001-4233220MMK-D01-D
                                   -




Actualisatie bodemkwaliteit             Bijlage 3                           9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport            - Twente Heideweg locaties 6 -                         21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                      Kadastraal nummer

                              TH OHD                                                  Lonneker L 1480, 1555, 1554

        Huidige gebruik                                                   Braakliggend

      Voormalige gebruik                                        Zandwinput / Stortplaats / Weiland
                                              In 1973 heeft de eigenaar destijds de zandgrond vanaf dit perceel laten
                                           ontgraven en verkocht. De ontgravingsput is vervolgens opgevuld met bouw-,
      Toelichting locatie                  sloop- en HCH-afval. Het perceel is in gebruik geweest als weiland, totdat in
                                          1978 verhoogde HCH-gehalten in de melk van de aldaar grazende koeien werd
                                                                          geconstateerd.
  Toekomstige bestemming                        Gedeelte is onderdeel van de BEC (biomassa elektriciteitscentrale)

      Terrein verharding                                                       Geen

                                            Bovengrond            Ondergrond                     Grondwater


       Kwaliteit bodem                                                                       HCH-verbindingen,
                                              HCH > I               HCH > I
                                                                                      monochloorbenzeen, benzeen > I
                                              kwik > S              kwik > S


                                         Op basis van de resultaten van uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat over
                                         de gehele locatie de gehalten aan HCH zijn verhoogd tot boven de interventie-
                                         waarde. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij een
                                         maximale verwachte verontreinigingsdiepte van 4,0 meter beneden maaiveld
                                         wordt geschat dat de omvang van de met HCH verontreinigde grond ongeveer
                                         190.400 m3 bedraagt. Verontreinigingen met kwik tot boven de streefwaarde zijn
          Toelichting                    waargenomen tot een diepte van 3,5 meter beneden maaiveld.
                                         In het grondwater zijn sterk verhoogde concentraties aan HCH, chloorbenzenen
                                         en benzeen aangetroffen. De verontreinigingen zijn aangetroffen tot een diepte
                                         van 8,0 meter beneden maaiveld. Benedenstrooms van de locatie heeft de
                                         verontreinigingspluim een diepte van maximaal 10 meter beneden maaiveld.
                                         Zonder toestemming van het bevoegd gezag mogen er geen werkzaamheden
                                         worden verricht in dit geval van ernstige bodemverontreiniging.



Actualisatie bodemkwaliteit                        Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                      - Twente Heideweg locaties 7 -                           21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                    -   Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                        bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.
                                    -   Nader onderzoek Oude Hengelose Dijk, d.d. 1985, Tauw, rap:
                                        5104235
                                    -   Saneringsonderzoek Hengelose Dijk, d.d. augustus 1985, Tebodin,
                                        ref: 81694
                                    -   Aanvullend onderzoek drie percelen Heideweg, d.d. juni 1987, Tauw,
                                        ref: 5104278
                                    -   Saneringsonderzoek 3 locaties Heideweg, d.d. januari 1988, Tauw,
                                        ref: 5104278
                                    -   Grondwateronderzoek Oude Hengelose Dijk fase 1, d.d. 1988, Tauw,
                                        ref: 6047249
           Literatuur               -   Nader grondwater onderzoek oude Hengelose dijk, juli 1990, Tauw,
                                        ref: 3105636
                                    -   Aanvullend saneringsonderzoek naar grondwaterbeheersing perceel
                                        Oude Hengelose Dijk, d.d. juli 1991, Tauw, ref: 6047230
                                    -   Beheersplan, d.d. december 1994, Tauw, ref: 3160971
                                    -   NOBIS onderzoek Bioremediatie HCH-locaties, d.d. september 1999,
                                        Tauw, ref: 3748618
                                    -   Aanvullend en actualiserend bodemonderzoek TH OHD, d.d. mei
                                        2002, ref: R001-3864766
                                    -   Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d.
                                        18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D
                                    -   Saneringsnotitie Twence, Oude Hengelose Dijk te Enschede, d.d.
                                        september 2004, Tauw, ref: R001-4345551BVO




Actualisatie bodemkwaliteit             Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport            - Twente Heideweg locaties 8 -                          21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                        Kadastraal nummer


                              TH Z33                                                           Lonneker L 1927


    Huidige gebruik                                                        Stortvak 3

  Voormalige gebruik                                                     Braakliggend

   Toelichting locatie                                 Locatie valt gedeeltelijk binnen het stortvak Lob 3

Toekomstige bestemming                                                    Ongewijzigd

   Terrein verharding                                                        Geen

                                            Bovengrond                  Ondergrond                      Grondwater

    Kwaliteit bodem
                                            Onbekend                     Onbekend                        Onbekend



                                 De provincie stelt dat de deellocatie potentieel verdacht is met betrekking tot HCH
                                 verontreinigingen. Indien er in de toekomst activiteiten worden ontplooid op/nabij de
       Toelichting
                                 deze deellocatie, dient er eerst een verkennend Twente Heidewegonderzoek uitgevoerd
                                 te worden.



                                        -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref: R001-
                                              4233220MMK-D01-D

                                        -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d. 18 mei
       Literatuur                             2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                        -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van bestaande
                                              luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                          Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                      - Twente Heideweg locaties 9 -                              21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                      Kadastraal nummer


                              TH BR                                                          Lonneker L 1922


    Huidige gebruik                                                     Parkeerplaats

  Voormalige gebruik                                                     Braakliggend

   Terrein verharding                                                       Geen

                                             Bovengrond                Ondergrond                  Grondwater

    Kwaliteit bodem
                                              Onbekend                  Onbekend                    Onbekend



                                   De provincie stelt dat de deellocatie potentieel verdacht is met betrekking tot HCH
                                   verontreinigingen. Indien er in de toekomst activiteiten worden ontplooid op/nabij de
       Toelichting
                                   deze deellocatie, dient er eerst een verkennend Twente Heidewegonderzoek
                                   uitgevoerd te worden.



                                         -    Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref: R001-
                                              4233220MMK-D01-D

                                         -    Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d. 18
        Literatuur                            mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                         -    Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van bestaande
                                              luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                        Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                      - Twente Heideweg locaties 10 -                          21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                       Kadastraal nummer


                              TH 41                                                           Hengelo K 2247


    Huidige gebruik                                                     Vuilstort / berm

  Voormalige gebruik                                                     Braakliggend

  Terrein verharding                                                         Geen

                                            Bovengrond                  Ondergrond                     Grondwater

    Kwaliteit bodem
                                            Onbekend                     Onbekend                       Onbekend



                                 De provincie stelt dat de deellocatie potentieel verdacht is met betrekking tot HCH
                                 verontreinigingen. Indien er in de toekomst activiteiten worden ontplooid op/nabij deze
       Toelichting
                                 deellocatie, dient er eerst een verkennend Twente Heidewegonderzoek uitgevoerd te
                                 worden.



                                        -     Verkennend bodemonderzoek Twente-Heideweg locatie TH 41, d.d. 19
                                              december 2003, Verhoeve Milieu, ref: advies/VMO/JNI/2607

                                        -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref: R001-
                                              4233220MMK-D01-D
       Literatuur
                                        -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d. 18 mei
                                              2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                        -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van bestaande
                                              luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                          Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                      - Twente Heideweg locaties 11 -                            21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                       Kadastraal nummer


                              TH 44                                                           Lonneker L 1786


    Huidige gebruik                                                         Vuilstort

  Voormalige gebruik                                                      Braakliggend

   Terrein verharding                                                        Geen

                                             Bovengrond                  Ondergrond                    Grondwater

    Kwaliteit bodem
                                             Onbekend                     Onbekend                      Onbekend



                                   De provincie stelt dat de deellocatie potentieel verdacht is met betrekking tot HCH
                                   verontreinigingen. Indien er in de toekomst activiteiten worden ontplooid op/nabij de
       Toelichting
                                   deze deellocatie, dient er eerst een verkennend Twente Heidewegonderzoek
                                   uitgevoerd te worden.




                                         -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref: R001-
                                               4233220MMK-D01-D

                                         -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d. 18
        Literatuur                             mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                         -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van bestaande
                                               luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                         Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                      - Twente Heideweg locaties 12 -                           21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                       Kadastraal nummer


                              TH 45                                                           Lonneker L 1334


       Huidige gebruik                                                     Vuilstort

     Voormalige gebruik                                                  Braakliggend

     Terrein verharding                                                      Geen

                                               Bovengrond                  Ondergrond                  Grondwater

       Kwaliteit bodem
                                               Onbekend                     Onbekend                    Onbekend



                                      De provincie stelt dat de deellocatie potentieel verdacht is met betrekking tot HCH
                                      verontreinigingen. Indien er in de toekomst activiteiten worden ontplooid op/nabij
          Toelichting
                                      de deze deellocatie, dient er eerst een verkennend Twente Heidewegonderzoek
                                      uitgevoerd te worden.




                                           -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                                 R001-4233220MMK-D01-D

                                           -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d.
          Literatuur                             18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                           -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                                 bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                      Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 13 -                             21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                       Kadastraal nummer


                              TH 47                                                            Lonneker L 482


       Huidige gebruik                                                        Bos

     Voormalige gebruik                                                  Braakliggend

     Terrein verharding                                                      Geen

                                               Bovengrond                  Ondergrond                   Grondwater

       Kwaliteit bodem
                                               Onbekend                     Onbekend                    Onbekend



                                      De provincie stelt dat de deellocatie potentieel verdacht is met betrekking tot HCH
                                      verontreinigingen. Indien er in de toekomst activiteiten worden ontplooid op/nabij
          Toelichting
                                      de deze deellocatie, dient er eerst een verkennend Twente Heidewegonderzoek
                                      uitgevoerd te worden.




                                           -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                                 R001-4233220MMK-D01-D

                                           -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d.
          Literatuur                             18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                           -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                                 bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                      Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 14 -                             21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                       Kadastraal nummer


                              TH 48                                                           Lonneker L 1056


       Huidige gebruik                                               Gronddepot / Weiland

     Voormalige gebruik                                                  Braakliggend

     Terrein verharding                                                      Geen

                                               Bovengrond                  Ondergrond                   Grondwater

       Kwaliteit bodem
                                               Onbekend                     Onbekend                    Onbekend



                                      De provincie stelt dat de deellocatie potentieel verdacht is met betrekking tot HCH
                                      verontreinigingen. Indien er in de toekomst activiteiten worden ontplooid op/nabij
          Toelichting
                                      de deze deellocatie, dient er eerst een verkennend Twente Heidewegonderzoek
                                      uitgevoerd te worden.




                                           -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                                 R001-4233220MMK-D01-D

                                           -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d.
          Literatuur                             18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                           -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                                 bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                      Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 15 -                             21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                        Kadastraal nummer


                              TH 50A                                                          Lonneker L 1924


       Huidige gebruik                                            Braakliggend / zuivering

     Voormalige gebruik                                                Braakliggend

     Terrein verharding                                                 Onverhard

                                             Bovengrond                  Ondergrond                   Grondwater
       Kwaliteit bodem
                                              HCH > I                      HCH > S
                                                                                                  HCH en benzeen > S
                                              Kwik > S                     Kwik< S

                                    Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In de
                                    bovengrond zijn over een oppervlak van maximaal 750 m2 sterk verhoogde
                                    gehalten aan HCH aangetoond. Met een risicobeoordeling is vastgesteld dat er
                                    geen actuele risico’s voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding
          Toelichting
                                    zijn. Indien in de toekomst ontwikkelingen op de locatie plaatsvinden waarbij
                                    grondverzet zal plaatsvinden, zal wel rekening moeten worden gehouden met de
                                    geconstateerde verontreinigingen en de gebruiksbeperkingen van de vrijkomende
                                    grond. Het grondwater is licht verontreinigd met HCH en benzeen.


                                         -     Aanvullend nader onderzoek locatie 51, V2 50A en Boeldershoek te
                                               Hengelo, Tauw, d.d. november 1989, ref: 3120074/R0-01
                                         -     Aanvullend bodemonderzoek Twente Heideweglocatie 50A, d.d. 22
                                               oktober 2001, Tauw, ref: R001-3855724ANH-D01-D
                                         -     Aanvullend bodemonderzoek en saneringsonderzoek Twente
                                               Heideweglocatie 50A, d.d. 21 juni 2000, Tauw, ref: A001-3855724JHN-
          Literatuur                           D0-D
                                         -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                               R001-4233220MMK-D01-D
                                         -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d.
                                               18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D
                                         -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                               bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                    Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 16 -                             21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                       Kadastraal nummer


                              TH 50B                                                         Hengelo E 2362


       Huidige gebruik                                              Tijdelijk bouwterrein

     Voormalige gebruik                                                Braakliggend

     Terrein verharding                                                    Geen

                                             Bovengrond                  Ondergrond                   Grondwater

       Kwaliteit bodem
                                             Onbekend                     Onbekend                    Onbekend



                                    De provincie stelt dat de deellocatie potentieel verdacht is met betrekking tot HCH
                                    verontreinigingen. Indien er in de toekomst activiteiten worden ontplooid op/nabij
          Toelichting
                                    de deze deellocatie, dient er eerst een verkennend Twente Heidewegonderzoek
                                    uitgevoerd te worden.




                                         -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                               R001-4233220MMK-D01-D

                                         -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d.
          Literatuur                           18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D

                                         -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                               bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                    Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 17 -                            21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                         Kadastraal nummer


                              TH 51                                                             Lonneker L 2362


       Huidige gebruik                                         V.I.T. (slibverbrandingsinstallatie)

     Voormalige gebruik                                               Braakliggend / stort

      Toelichting locatie                                     Verontreinigd geweest met HCH’s

     Terrein verharding                                                     Klinkers

                                               Bovengrond                   Ondergrond                   Grondwater


       Kwaliteit bodem
                                               Gehalten <                    Gehalten <               Chloorbenzenen en
                                        saneringsdoelstelling         saneringsdoelstelling              benzeen > S


                                      Eind 1991 is de grond op deze deellocatie gesaneerd. De maximale
                                      ontgravingsdiepte is 2,7 meter beneden maaiveld. Bij deze sanering is al het
                                      stortmateriaal verwijderd. Er is grond verwijderd tot de saneringsdoelstelling van 1
                                      mg/kg d.s. HCH-totaal, 0,5 mg/kg d.s. -HCH en 2 mg/kg d.s. kwik aan restgehalte
                                      was bereikt.


                                      Uit de analyseresultaten van het aanvullend grondwateronderzoek uit maart 2001
                                      blijkt dat het grondwater geen verhoogde gehalten aan HCH bevat, wel zijn in een
                                      filter (2,0 – 2,5 meter beneden maaiveld) licht verhoogde concentraties aan
          Toelichting
                                      chloorbenzenen en benzeen aangetoond.


                                      In 2001 is er een partijkeuring uitgevoerd op een partij grond gelegen op deze
                                      deellocatie. In de rapportage staat vermeld dat de partij grond reeds is toegepast
                                      als opvulmateriaal voor een verzakking op de stortlocatie. Het gaat om een partij
                                      van 6.656 ton. Uit de analyseresultaten blijkt dat de gehalten van slechts enkele
                                      parameters de streefwaarde overschrijden. De grond is gekeurd als categorie 1
                                      grond.




Actualisatie bodemkwaliteit                      Bijlage 3                              9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                 - Twente Heideweg locaties 18 -                               21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                    -   Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                        bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.
                                    -   Saneringsonderzoek drie locaties Heideweg/aanvullend onderzoek, d.d.
                                        oktober 1987, Tauw, rap: 5104278
                                    -   Nader onderzoek perceel 51, d.d. februari 1989, Tauw, rap: 6047238
                                        Aanvullend nader onderzoek locatie 51, V2 50A en Boeldershoek te
                                        Hengelo, d.d. november 1989, Tauw, rap: 312074
                                    -   Saneringsonderzoek locatie 51 te Hengelo en locatie V2 te Enschede,
                                        project Heideweg, d.d. maart 1990, Tauw, rap: 3126501
                                    -   Saneringsplan locatie 51 te Hengelo en locatie V2 te Enschede, project
                                        Heideweg, d.d. september 1990, Tauw, rap: 3101789
                                    -   Bestek voor grondwerkzaamheden en grondwaterbemaling op locatie
                                        51 en V2, d.d. 1990, Tauw, rap: 31019797
                                    -   Aanvullend nader onderzoek locatie 51 en V2 Heideweg, d.d. december
                                        1990, Tauw, rap: 3139409
                                    -   Hengelo, locatie 51 Heideweg depot OHD begeleiding Oude Hengelose
                                        Dijk, Tauw, d.d. 1991, rap: 3204197
                                    -   Heideweg, bemonstering drie depots oude Hengelose Dijk locatie 51,
                                        d.d. 1993, Tauw, rap: 3222365
          Literatuur                -   Calamiteit G.W.Z.I. locatie 51/V2 in week 16, d.d. 1993, Tauw, rap:
                                        3264475
                                    -   Calamiteit G.W.Z.I. locatie 51/V2 in week 43 d.d. 1993, Tauw, rap:
                                        3264467
                                    -   Heideweg, grondwatersanering locatie V2 en 51, beheer depot Beckum,
                                        d.d. 1993, Tauw, rap: 3250980
                                    -   Verslag van de bodemsanering- en
                                        grondwatersaneringswerkzaamheden locatie 51 en V2. Project
                                        Heideweg in de gemeenten Hengelo en Enschede, d.d. juli 1993, Tauw,
                                        rap: 3157326
                                    -   Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d.
                                        18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D
                                    -   Actualiserend grondwateronderzoek acht gesaneerde Twente-
                                        Heideweglocaties, d.d. maart 2001, rap: 3854876
                                    -    Monsterneming Bouwstoffenbesluit Twence BV te Hengelo, d.d. 18 juni
                                        2001, Tebodin B.V., ref: 3315001/XI
                                    -   Nader onderzoek Twentse Heideweglocatie 51, d.d. december 2001,
                                        Tauw, rap: 3930629
                                    -   Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                        R001-4233220MMK-D01-D




Actualisatie bodemkwaliteit              Bijlage 3                           9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport            - Twente Heideweg locaties 19 -                        21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                               Locatie                                                       Kadastraal nummer


                              TH 52AB                                                         Hengelo E 2350


       Huidige gebruik                                               Tijdelijk bouwterrein

     Voormalige gebruik                                      Voormalige stort derden c.q. ophoging

 Toekomstige bestemming                                       KCA & brengdepot (kleine klanten)

     Terrein verharding                                                     Geen

                                             Bovengrond                   Ondergrond                  Grondwater

                                                                                                        HCH > T
      Kwaliteit bodem
                                         Gehalten HCH. Kwik <        Gehalten HCH, kwik<              Benzeen en
                                         saneringsdoelstelling       saneringsdoelstelling        monochloorbenzeen >
                                                                                                            S


                                     Begin 1989 is de grond op deze deellocatie gesaneerd. De maximale
                                     ontgravingsdiepte is 2,4 meter beneden maaiveld. Er is grond verwijderd tot de
                                     saneringsdoelstelling van 1 mg/kg d.s. HCH-totaal, 0,5 mg/kg d.s. -HCH en 2
                                     mg/kg d.s. kwik aan restgehalte was bereikt. Na beëindiging van de grondsanering
                                     heeft er nog 11 maanden een grondwatersanering plaatsgevonden. De
                                     beginconcentratie van het influent tijdens de sanering naar de zuivering was 27
                                     ug/l. Na de 11 maanden was de concentratie aan HCH gedaald tot 6 ug/l.
         Toelichting

                                     Uit de analyseresultaten van het aanvullend grondwateronderzoek uit maart 2001
                                     blijkt dat het grondwater (filterdiepte: 2,0 – 3,0 m-mv) matig verhoogde gehalten
                                     aan HCH bevat (groter dan tussenwaarde) en licht verhoogde gehalten aan
                                     benzeen en monochloorbenzenen. In het diepe grondwater (filter 4,0 – 5,0 m-mv)
                                     zijn licht verhoogde gehalten aan benzeen en monochloorbenzenen, HCH zijn niet
                                     aangetoond.




Actualisatie bodemkwaliteit                      Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                  - Twente Heideweg locaties 20 -                             21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                   -    Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                        bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.
                                   -    Saneringsonderzoek drie locaties Heideweg/aanvullend onderzoek, d.d.
                                        oktober 1987, Tauw, rap: 5104278
                                   -    Saneringsonderzoek locatie 52AB te Hengelo en locatie V2 te Enschede,
                                        project Heideweg, d.d.1988, Tauw, rap: 5104278
                                   -    Saneringsplan locatie 52AB te Hengelo, d.d. november 1988, Tauw, rap:
                                        6047217
                                   -    Bestek voor grondwerkzaamheden en grondwaterbemaling op locatie
                                        52AB, d.d. januari 1989, Tauw, rap: 6047219
                                   -    Verslag van de bodemsanering- en
                                        grondwatersaneringswerkzaamheden locatie 52AB. d.d. februari 1991,
          Literatuur
                                        Tauw, rap: 3104168.SO1
                                   -    Bodem en gewasonderzoek locatie 52AB Twente Heideweg, d.d. 10
                                        februari 1999, Tauw, ref: R3593053.D02
                                   -    Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d.
                                        18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D
                                   -    Projectvoorstel naar grondwateronderzoek Twente Heideweg 52A te
                                        Hengelo (fase 1), Tauw, A001 3932494ANH-D01-D
                                   -    Actualiserend grondwateronderzoek acht gesaneerde Twente-
                                        Heideweglocaties, d.d. maart 2001, rap: 3854876 HMM-D02-D
                                   -    Nader onderzoek Twentse Heideweglocatie 51, d.d. december 2001,
                                        Tauw, rap: 3930629
                                   -    Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
                                        R001-4233220MMK-D01-D




Actualisatie bodemkwaliteit              Bijlage 3                           9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport            - Twente Heideweg locaties 21 -                        21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                               Locatie                                                      Kadastraal nummer


                              TH 53AB                                                         Hengelo E 2604


       Huidige gebruik                                                     Weiland

     Voormalige gebruik                                            Braakliggend / weiland

     Terrein verharding                                                     Geen

                                              Bovengrond                   Ondergrond                   Grondwater

       Kwaliteit bodem
                                              Onbekend                      Onbekend                     Onbekend



                                     De provincie stelt dat de deellocatie potentieel verdacht is met betrekking tot HCH
                                     verontreinigingen. Indien er in de toekomst activiteiten worden ontplooid op/nabij
                                     de deze deellocatie, dient er eerst een verkennend Twente Heidewegonderzoek
                                     uitgevoerd te worden.
          Toelichting

                                     In het kader van de olieverontreiniging op het oostelijke deel van deze locatie is er
                                     een nader bodemonderzoek uitgevoerd. De gegevens uit dat bodemonderzoek
                                     zijn opgenomen in deellocatie 9.


                                          -     Nader bodemonderzoek Boekeloseweg (Twente Heideweglocatie
                                                53AB) te Hengelo, d.d.8 maart 2001, Tauw, R001-3902870WDO-D01-D
                                          -     Overzicht Twente-Heideweglocaties, d.d. 25 februari 2003, Tauw, ref:
          Literatuur                            R001-4233220MMK-D01-D
                                          -     Actualisatie inventarisatie project Twente-Heideweg -versie 2000-, d.d.
                                                18 mei 2000, Tauw, R001-3723275JHN-D01-D
                                          -     Inventarisatie HCH-stortplaatsen in Twente door interpretatie van
                                                bestaande luchtfotografie, d.d. 1985, Eurosense B.V.




Actualisatie bodemkwaliteit                     Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                  - Twente Heideweg locaties 22 -                            21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                              Overig object




Actualisatie bodemkwaliteit   9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                  21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>                              Locatie                                                  Kadastraal nummer

                        Ged. gedempte beek                                      Lonneker L 1882 en 538

      Huidige gebruik                                                 Stortplaats

    Voormalige gebruik                                                   Beek

    Toelichting locatie                                     Gedempte vanwege aanleg stort

                                          Bovengrond                   Ondergrond                 Grondwater
      Kwaliteit bodem
                                           Onbekend                     Onbekend                   Onbekend




        Toelichting




                                   De waterlopen rondom de onderzoekslocatie zijn in 2001 onderzocht en waar-
                                   schijnlijk (grotendeels) gebaggerd na 2001. De gegevens moeten dan ook niet als
                                   actueel beschouwd worden, maar geven een indicatie van de waterbodemkwaliteit
                                   zoals deze geweest is en zich mogelijk weer zal ontwikkelen.
                                   De kleuren geven de volgende waterbodemklasses weer:
                                   blauw = klasse 0 / groen = klasse 1 / geel = klasse 2 / oranje = klasse 3




Actualisatie bodemkwaliteit                    Bijlage 3                            9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                        - Overig object 1 -                               21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                              Kwaliteit waterbodem op terrein Twence is naar alle waarschijnlijkheid niet ernstig
                              verontreinigd. Kwaliteit van dempingsmateriaal is niet bekend, potentieel
                              verontreinigd;

         Literatuur           - informatie waterschap Regge en Dinkel




Actualisatie bodemkwaliteit               Bijlage 3                             9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                   - Overig object 2 -                                 21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                                                   Bijlage 4
                              Verontreinigingssituatie grond




Actualisatie bodemkwaliteit                   9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                                  21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                                                          Bijlage 5
                              Verontreinigingssituatie grondwater




Actualisatie bodemkwaliteit                          9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                                         21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>                                                        Bijlage 6
                     Stroomschema aanpak Twente Heideweg locaties




Actualisatie bodemkwaliteit                         9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                                        21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>                                   Bijlage 7
                              Beschikkingen




Actualisatie bodemkwaliteit    9R9123.B0/R0002/Nijm
Definitief rapport                   21 januari 2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>                                                    !
                      "# $                %&        !
         ''                       "                  %         !




    (




    !"                ##$%                               %                      &       %
−                             !                                                                              '
     (&&
−                         % %)                                         &)                   &                        *
             !                                                                      +                  !
     !                                         *              ,$            (&&
−                             %                 !              ,'            (&& -

.                                              )                   )                        &     %
−            &            )       &
−                                         -- "            &     ##/                 !                       01       2
                                                                                                                     1
             )                        1
−                                     '             &    ##3 ! *       )            /3''                              %
     4            -
                  5-
−    6           &                                                                  "   !      &      ##3
      !          % )     78
                          561 /3''                                     %     4               -
                                                                                             5-
−    0             ! &                                                                                                       "
                 &  ##/ !   % )                         78
                                                         561 /3''9                                %    4             -
                                                                                                                     5-

2                      )              %                  )                                       )
&    %
−                !!           1       )                                     "               ##$                78
                                                                                                                561 /3''9
                              %       4            -
                                                   5-

  )* +,                           (        (
.
−   ( &                   &       %        (&& :
−      )                                    ##/ 0              )       ##/ ;, :
−      )               0      1                                &              0                   )    ### ,' :
− 0     :
−   5                                                         ##/ ,     &    ##/ :
−                                                               ";*)   ##/ :

-            .
 !                                         &        %                  3-
                                                                        "               4                  &     ))          %
4 &               5                        &        %                           !            -

.        &    %           % &&        * !" *
                                           )             ##$&                       %                 +(         &   -

                      (
<                                                       &* %                -

<        &*                                                   !!                    &                  &              !
                                          %                                                           -
.    !!                                                        &                     ;##                                 %
               ##  &                                       -.           %           %
     %        !;## ,                           "##        ## , &                                      -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>.       !!                      % &                   )                                                        &                    ;##
                        %                             ,##                     %                                        &                            1
                                                                                                                                            ,
            -                   &         )                                                                             %       !"-/##
                                ,
                    /##                   %                                           &                                          -


                                                                                                                                                            ,
=       !                                                         &                               -2                   )
                    %*                                                                                                                  -
                                                          ,
2               )                             "##                                         %*
                                                      -


6) *% &&                                          !                                                            &
 *                                                                *       -

<                          &                                  % &              !!     >           1       )                                             +
        "           ##$ & *                                    !
1                        &                                                                    ! &                          &*% %)
        &)                                                        )                       )                :
1                               &                         %           ?                                            ! &                      !%
    )                           % %)                      ?                   &       *               %              *
    &                             :
1                               &             !                                                            -

6)                  !                                         &               + &*% %)                     &)
 !                          !                 &                           -


            !                                                         %                                            &)          &!               !

@                                     *                                               !               )        *           *
 !          % &                                                                                       *                             -@
               *                          %           &                           &                            -
.            &) & !                                                                    ! %                     &)                                       %
                                -=        )           *                       %       &)                         %
            -


                * )                  !)                                                               )                         &
        %                                             )               %*                                  * -5              &
            * )              !)                      )                  %                 %                        *&
             &          !      !          &       ##,                                                              &*
%                           % %                               &                   &                                  !          ! -
                                                      &                                                   )
    %                           -                                                     &
    %                           -
    *                                                             !                                        &                +
        %           ?                                                         %           *                            &
                        %                             *&!                         %               !        !
                                                                          *-

2 %                     !                                                                     !
                                     !        A                   +                                   %            8 %              )       &
        %                             &       *&                          -

.       %                       !                                                                                  %
                    &
1                                                                 %               )                                *       %                     :
1                         %                                                               %                )               &
    )                   -.                *           )                                       %                    !&
                                                  !                               %                                 % &
                    -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>2            &                        *!                                    %                           %                                %
             !         *          )    -. *
                                          )                  %                          &                                   !
 & ,-
    3                  &                                     &          &%          !                                       -

2 %                    !
         %                                )            !)                   -

     &                    %                        !      *    %                                !
&                        !                                  ! % &*                                                          &%
%            -.                    (             % !B   C      ! "* )                           ##$&                                 %
                                                    D ## ,8
                                                          ))                                      /                   -

5                      *                                                !               !   "           &       ##/       E(4 2 1
                                              -5            )                                %                        !     %
                           &                   %
1 F "*
     )            ##$                        )                                                  ))                          %
                   &                         )                          !                                               &    %
                               %                            5B      :
1 F "*
     )            ##$                              )         1                      !       )                                   !!
                                                       !                                     &      %
         %                            5B       -

,/ )0             +,                     (
=  *             &*                                %            &           !                               *
 &                                     *       -

     (.
 !                                                                  &       )       *%
"-    !                                            !                                                &
     &                            '(&&-
-         %)                                                 &)                 &                           *          !
                                                                        +                   !                         !
                     *                   ,$(&& -
,- @                                                                                            &)      &!
   @                                         *                                          !        )       *          *               1
                 !       % &                                                                             *                         -@
                                      *                 %   &                               &                         -.         &) 1
     &!                                                 ! %     &)                                                    %
                  -=         )           *              %   &)                                  %                                        -
3- ( *                               %                !       ,'(&&                             %                                )
                  % %                    %         " 8 ",-

0, ,   ,(                             ,
=    %                           &     %                                        .                   % E                     ! &
                                                           (&& -

2 %                    !          &        %                                            %&              !%                       !
                                       =       )            ,3$-2 )   % &&                                *
                             !                                   % !                                                             %
             -.        &      %            %                        &                       !                   !


0 $                                   1''                                           $                       "             2      #"
  '                                                                                                                       3
                  =                   /#3                                                       *
                  =                   /#/                                                       *

 *                       !                                                              &   %
                             *                         &    %           -. !
!                                          )       %                                                -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>+    ) ,
      %   &   %                        !                                            -
2      &*                         *
                                  )                *                       !    *
      )   %                   %    -

,/      /
4 %               &   )   *
− 4                                                                    %   7
                                                                           -(-
   F   &) "; $ #44       :
− 4      )             %   4      -5-                            %   0-
   =          9 $/#"F0 4   :
− E           *    --- %     9-0 %    F                &) $##   ;##$ 4 G   -

)             ( %)

0                         5       %




. %      -4-
           H- -0

        3*)  ##$
6)      "/,#$$


              '
    * ,,
      % &&        )       &                                     & )   %        *&
       &*                                  5   )       F   &) "; $ #44          -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Cluster Bouwen en Milieu
Afdeling Handhaving




Twence B.V.
T.a.v. de heer H. Snijders
Bolderhoekweg 51
7554 RT HENGELO (ov)




Datum                    Uw kenmerk               Uw brieven van         Ons kenmerk                 Telefoon
7 mei 2007               L002-4453942JHN-         4 januari 2007         0700002753 BM/be            053 4815627
                         nva-V01-NL               12 april 2007

Onderwerp                                                                Behandeld door
Instemming met uitgevoerde deelsanering locatie BEC Twence,              Mevr. H. Oude Lenferink
Oude Hengelosedijk 100 te Enschede
Projectnummer EN/0153/00226


Geachte heer Snijders,

Op 5 januari 2007 hebben wij het “Evaluatierapport deelsanering nieuwbouw BEC Twence te Enschede,
d.d. 21 december 2006, projectnr. 4453942, Tauw B.V.” ontvangen. Op 12 april 2007 hebben wij het
‘Basisformulier bodemsanering’ ontvangen, waarmee u ons verzoekt in te stemmen met de uitgevoerde sanering
op de locatie Oude Hengelosedijk 100 in Enschede.

In deze brief berichten wij u dat wij instemmen met de uitgevoerde sanering.
De motivering hiervoor leest u hieronder in deze brief. De zakelijke inhoud van dit besluit zal op 9 mei 2007 in
Huis aan Huis worden gepubliceerd.

Algemeen
In onze beschikking van 24 april 2006, met kenmerk 060010474 BM/nr hebben wij ingestemd met het ingediende
deelsaneringsplan voor bovengenoemde locatie. Op de locatie is sprake van een voormalige stortlocatie waarbij
sterk verhoogde gehalten aan hexachloorcyclohexaan (HCH) en afbraakproducten hiervan in de grond en het
grondwater zijn aangetroffen. De verontreiniging bevindt zich in de grond en het grondwater op de kadastrale
percelen, kadastraal aangeduid als gemeente Lonneker, sectie L, 1480, 1927, 1930, 1932 en 1915.
In de beschikking is aangegeven dat het een ernstig geval van bodemverontreiniging betreft. De
grondwaterverontreiniging is hierbij aangemerkt als spoedeisend. De locatie betreft een Twente-Heideweglocatie.

In het deelsaneringsplan is aangegeven dat een functiegerichte saneringsvariant wordt uitgevoerd op het perceel
kadastraal aangeduid als gemeente Lonneker, sectie L, nummer 1480. Doel hiervan is het geschikt maken van een
deel van het terrein waar de biomassa elektriciteitscentrale (BEC) zal worden gerealiseerd. De locatie wordt daarna
zodanig ingericht dat er geen humane risico’s meer bestaan in relatie tot de achterblijvende verontreinigingen op
de deelsaneringslocatie. De deelsanering bestaat uit het isoleren van de grondverontreiniging onder de bebouwing,
de verharde wegen en de groenstroken. Het oppervlak van het te herontwikkelen terreindeel bedraagt circa
2.200 m². Dit komt overeen met circa 5 % van het totale geval.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer       Bezoekadres:              Algemeen telefoonnummer: 053 4818181
Postbus 173                                    Stadskantoor              Doorkiesnummer: 053 4815607
7500 AD ENSCHEDE                               Hengelosestraat 51        Faxnummer: 053 4815117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: 0700002753 BM/be             Datum: 7 mei 2007                                  Pagina: 2



Saneringsverslag
Op grond van artikel 39c lid 2 Wbb kunnen wij slechts instemmen met het evaluatierapport indien gesaneerd is
overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 38 Wbb.
Dit artikel houdt in dat degene die de bodem saneert de sanering zodanig uitvoert dat:
    a) de bodem tenminste geschikt wordt gemaakt voor de beoogde functie waarbij het risico voor mens,
         plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
    b) het risico van verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
    c) de noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel
         mogelijk wordt beperkt.

De werkzaamheden ten behoeve van de grondsanering zijn uitgevoerd in de periode van 30 oktober tot en met
10 november 2006. De verontreinigde grond is ontgraven. Op het perceel, kadastraal genummerd als 1480, is de
naar verwachting sterk verontreinigde eerste bodemlaag van 0 tot 1 meter beneden maaiveld ontgraven en in
depot 1 gezet. De vrijgekomen grond uit de bodemlaag dieper dan 1 meter beneden maaiveld is in depot 3 gezet.
De ontgraven grond zonder bodemvreemd materiaal is in depot 2 geplaatst. Na het bereiken van de einddieptes
zijn wand- en putbodemmonsters genomen. De wandmonsters genomen op de perceelsgrens van de percelen
1480 en 1927, geven aan dat geen van de gemeten parameters de streefwaarden overschrijden.
De overige wand- en putbodemmonsters zijn op het perceel 1480 genomen en vallen binnen het geval van
verontreiniging met HCH en kwik. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat, daar waar in de ontgravingsput
nog bodemvreemd materiaal is waargenomen, er gehalten aan EOX en HCH’s worden gemeten die de
tussenwaarde en de interventiewaarde overschrijden. Daar waar geen bodemvreemd materiaal is aangetroffen
worden gehalten gemeten tot net boven de geldende streefwaarden.

Na afloop van de graafwerkzaamheden is tegen de wanden en de bodem van de ontgravingput signaaldoek
aangebracht voor een visuele scheiding tussen de verontreinigde grond en het aanvulzand.
De ontgravingput is aangevuld tot het oorspronkelijke maaiveldniveau met zand dat voldoet aan de BGW-2
kwaliteit. Op alle plekken is, volgens de rapportage, minimaal een leeflaag van 0,6 meter dikte gerealiseerd.
In totaal is 2044,04 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd.

Op grond van bovenstaande concluderen wij dat de sanering conform het deelsaneringsplan en de gemelde
wijziging hierop is uitgevoerd en daarmee voldoet aan artikel 38 Wbb.

Besluit
Op grond van artikel 39c lid 2 van de Wet bodembescherming stemmen wij in met het evaluatieverslag van de
uitgevoerde deelsanering van de grondverontreiniging.

Nazorgmaatregelen
Bij het uitvoeren van de deelsanering is een isolatievariant uitgevoerd. De verontreiniging bevindt zich deels
onder de verharding van het bedrijfsgebouw en deels onder de aangebrachte leeflaag. Tijdens de controle van
3 mei 2007 zijn van de locatie foto’s gemaakt. In het deelsaneringsplan, waarmee wij hebben ingestemd, is
aangegeven dat de nazorg zal bestaan uit het in stand houden van de huidige situatie waarbij er geen humane
blootstelling aan de verontreinigingen kan plaatsvinden (in stand houden hekwerk).

Ten overvloede merken wij op dat handelingen of werkzaamheden in de onderhavige bodemverontreiniging niet
zijn toegestaan zonder dat hiervoor bij ons een saneringsplan is ingediend, waarmee wij hebben ingestemd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: 0700002753 BM/be            Datum: 7 mei 2007                                  Pagina: 3




Grondwaterverontreiniging
In onze beschikking van 24 april 2006 is vastgesteld dat met de sanering van de aanwezige
grondwaterverontreiniging binnen 4 jaar na het van kracht worden van de beschikking moet zijn gestart.
Dit betekent dat u voor 6 juni 2010 een aanvang moet hebben gemaakt met de sanering (monitoring) van het
grondwater. Alvorens hiermee kan worden gestart moet een saneringsplan aan ons zijn overgelegd.
De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd dan nadat wij onze goedkeuring hebben verstrekt middels
een instemmingsbeschikking. Als u procedurele vragen heeft over het in te dienen saneringsplan, dan kunt u
hiervoor contact opnemen met de heer A. Haer van de afdeling Vergunningen, telefoonnummer 053 4815539.

Kadastrale registratie
Op grond van artikel 55 van de Wet bodembescherming zenden wij een afschrift van deze beschikking aan de
Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers. In het Kadaster is middels onze beschikking van april 2006
aangegeven dat het perceel, kadastraal aangeduid als, gemeente Lonneker, sectie L, nummer 1480 en 1930 voor
50 % respectievelijk 10 % in aanmerking komen voor registratie op basis van de interventiewaardencontour.

De deelsanering van de grondverontreiniging heeft betrekking gehad op perceel kadastraal aangeduid als,
gemeente Lonneker, sectie L, nummer 1480.

Omdat de deelsanering bestaat uit het isoleren van de grondverontreiniging is er (rest)verontreiniging
achtergebleven. In de bijgevoegde kadastrale kaart is de (rest)verontreinigingscontour van de grond ingetekend.

Bezwaar
Dit besluit ligt met ingang van 9 mei 2007 gedurende zes weken ter inzage bij de balies van de afdeling
Publieksdienstverlening Frontoffice in het stadskantoor, Hengelosestraat 51 te Enschede. Binnen deze termijn
kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar tegen ons besluit indienen bij de Commissie
Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE.
Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
- uw naam en adres
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen is gericht
- de reden waarom u het er niet mee eens bent
- uw handtekening
Indien u een uitgebreide toelichting op het indienen van bezwaar wenst of vragen heeft over dit besluit, kunt u
daarvoor contact opnemen met het Team Rechtsbescherming, via telefoonnummer 053 4818181. U kunt de
uitgebreide toelichting ook verkrijgen in het stadskantoor, een stadsdeelkantoor, alsmede vinden op de website
van de gemeente: www.loket.enschede.nl, het digitale loket van de gemeente.

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk om (hangende de behandeling van het bezwaarschrift) op
grond van artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening te vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.
In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is, dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: 0700002753 BM/be           Datum: 7 mei 2007                             Pagina: 4




Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met
mevrouw H. Oude Lenferink van de afdeling Handhaving.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
namens dezen,



B.M. de Vries,
hoofd afdeling Handhaving




Bijlage:
- kadastrale kaart


In afschrift aan:
- Kadaster Overijssel, t.a.v. de heer C. Scholten, postbus 7005, 8007 HA ZWOLLE
- C. Sessink, vastgoedinformatie, gemeente Enschede
- Tauw B.V., t.a.v. de heer Notkamp, postbus 133, 7400 AC Deventer
- A. Haer, afdeling Vergunningen, gemeente Enschede
- G.Kruse, afdeling Handhaving, gemeente Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Cluster Bouwen en Milieu
Afdeling Vergunningen




Datum                 Uw kenmerk           Uw brief van         Ons kenmerk             Telefoon
24 april 2006         ---                  ---                  060010474 BM/be         053 4815539

Onderwerp                                                                 Behandeld door
Wet bodembescherming. Oude Hengelosedijk 100 in Enschede.                 Dhr. A. Haer
Beschikking ernst/spoedeisendheid en instemmen met het
deelsaneringsplan. Projectcode EN/0153/00226

                                           WET BODEMBESCHERMING
                                                 Beschikking


1. Inleiding.
Op 20 maart 2006 hebben wij een melding op grond van artikel 29, 39 en 40 van de
Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van Twence B.V., Boldershoekweg 51, 7554 RT in Hengelo.
Het betreft een verzoek om vaststelling van de ernst van de bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van
de bodemsanering ter plaatse van de Oude Hengelosedijk 100 in Enschede. Deze percelen staan kadastraal
bekend als gemeente Lonneker, sectie L nummers 1480, 1927, 1930, 1932 en 1915.
De grootte van de onderzoekslocatie is circa 47.600 m2.

Voorts is ons verzocht in te stemmen met het deelsaneringsplan dat ten aanzien van deze bodemverontreiniging
is opgesteld.

De melding ging vergezeld van de volgende rapporten:
-      Bodemsanering project Heideweg gemeente Hengelo/Enschede, Tauw oktober 1985, projectnummer
       51042.35.
-      Aanvullend onderzoek naar Bodem- en grondwaterverontreiniging op de percelen 52, 81 en
       Oude Hengelosedijk van het project Heideweg, Tauw juni 1987 met kenmerk 103-755/WO/ka.
-      Aanvullend veldonderzoek Oude Hengelosedijk te Hengelo, NOBIS onderzoek Bioremediate HCH-
       locaties, Tauw 29 september 1999 met kenmerk R001/374861/JBD/C01/D.
-      Aanvullend en actualiserend bodemonderzoek Twente-Heideweglocatie OHD, Tauw 15 mei 2002 met
       kenmerk: OV/240/0253/201.
-      Deelsaneringsplan nieuwbouw BEC Twence te Enschede, Tauw 8 maart 2006, projectnummer
       4397889.
-      Aanvullende opmerkingen Deelsaneringsplan BEC Twence te Enschede, Tauw 11 april 2006 met
       kenmerk N001-4397889GMC-V01.

2. Procedure.
De melder heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van de verkorte procedure.
Wij kunnen, op grond van artikel 2.1 lid 3 van de Verordening Bodembescherming Enschede, een verkorte
procedure toestaan als wij redelijkerwijs kunnen verwachten dat er buiten de melder geen of slechts een beperkt
aantal belanghebbenden is. In dit geval verwachten wij geen derde belanghebbenden aangezien zowel de
verontreinigingen als de sanering zich beperken tot percelen waarvan de melder eigenaar is.


Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer   Bezoekadres:          Algemeen telefoonnummer: 053 4818181
Postbus 173                                Stadskantoor          Doorkiesnummer: 053 4815539
7500 AD ENSCHEDE                           Hengelosestraat 51    Faxnummer: 053 4815116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: 06F0010474 BM/be             Datum: 24 april 2006                              Pagina: 2



Op de het tot stand komen van deze beschikking is afdeling 4.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht van
toepassing.

3. Overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking.
3.1 Ernst van de verontreiniging
Van een geval van verontreiniging is sprake indien de verontreiniging van de bodem betrekking heeft op
grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische,
organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen (zie artikel 1 van de Wbb).

Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake indien voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten
concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van grond – of sedimentverontreiniging of 100 m³
bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde, zie de Circulaire
Streef – en interventiewaarden bodemsanering van 4 februari 2000 (Stcrt. 24 februari 2000).

Uit de bij de melding verstrekte onderzoeksrapportages is ons gebleken dat er op de voormalige stortlocatie
sprake is van sterk verhoogde gehalten aan hexachloorcyclohexaan (HCH) en afbraakproducten hiervan in de
grond en het grondwater. De verontreiniging is veroorzaakt door het storten van HCH-houdende afvalstoffen in
het verleden. Het totale oppervlak dat is verontreinigd, komt overeen met circa 47.600 m². Uitgaande van een
maximale diepte van 4 meter, is het maximale volume aan grond dat verontreinigd is met gehalten boven de
interventiewaarde 190.400 m³. In het grondwater is plaatselijk tot 5 meter diepte sprake van interventiewaarde
overschrijdingen. Het bodemvolume met verontreinigd grondwater boven de interventiewaarde wordt geschat
op meer dan 6.000 m³.

De afzonderlijk verontreinigingen liggen op dezelfde percelen en zijn veroorzaakt door bedrijfsprocessen die
organisatorisch en technisch met elkaar samenhangen. Vandaar dat zij gerekend worden tot één geval van
bodemverontreiniging.

Conclusie
Op basis van bovenstaande concluderen wij dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging
als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming.

3.2     Risicobeoordeling, spoedeisendheid en saneringstijdstip
Ten aanzien van deze verontreiniging is een risicobeoordeling uitgevoerd volgens de SUS-systematiek, versie
2.2. Hieruit komt naar voren dat ten aanzien van het huidige en voorgenomen gebruik van de locatie er geen
sprake is van actuele humane risico’s. Wel is er sprake van actuele ecologische en verspreidingsrisico’s.

Hierbij wordt opgemerkt dat er op basis van de SUS-berekening modelmatig sprake is van verspreiding met
monochloorbenzeen via het grondwater. Uit uitgevoerd grondwateronderzoek blijkt echter tot nu toe dat er
buiten de voormalige stortlocatie maar in beperkte mate sprake is van grondwaterverontreiniging.

Op basis van de risicobeoordelingen kan geconcludeerd worden dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s die
de sanering spoedeisend maken.

Conclusie
Uit de uitgevoerde risicobeoordelingen blijkt dat de aangetroffen bodemverontreiniging onaanvaardbare
risico’s oplevert. Deze worden veroorzaakt door ecologische risico’s en het verspreidingsrisico via het
grondwater. Omdat er sprake is van onaanvaardbare risico’s stellen wij een saneringstijdstip vast.
Op grond van het gestelde in de Circulaire bodemsanering 2006 dient sanering van het grondwater te starten
binnen 4 jaar na het van kracht worden van deze beschikking. Sanering van de grondverontreiniging die deel
uitmaakt van dit geval van ernstige bodemverontreiniging is, gezien de huidige en toekomstige functie van het
terrein, niet spoedeisend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: 06F0010474 BM/be             Datum: 24 april 2006                               Pagina: 3



3.3 Sanering.
Saneringsdoelstelling
De saneringsdoelstelling dient er volgens artikel 38 van de Wbb primair op gericht te zijn:
• de verontreinigde bodem in ieder geval geschikt te maken voor de gebruiksfunctie;
• het risico van verspreiding van de verontreiniging zoveel mogelijk te beperken, en
• de nazorg en gebruiksbeperkingen, bedoeld in artikel 39d van de Wbb zoveel mogelijk te beperken.

Indien na sanering onder de aangebrachte leeflaag ernstig verontreinigde grond op het bovengenoemde perceel
achterblijft, rust een nazorgverplichting op de saneerder. De nazorgverplichting houdt het volgende in:
• het regelmatig inspecteren van de voorzieningen die ter uitvoering van de sanering zijn aangebracht;
• het instandhouden en onderhouden evenals waar nodig herstellen, verbeteren of vervangen van die
    voorzieningen.

Het doel van de deelsanering is het geschikt maken van een deel van het ernstig verontreinigde terrein in
verband met de voorgenomen nieuwbouw van een biomassa elektriciteitscentrale. Het oppervlak van het te
herontwikkelen terreindeel bedraagt circa 2.200 m². Dit komt overeen met circa 5 % van het totale geval.

Om het doel te bereiken wordt overtollige verontreinigde grond verwijderd ter plaatse van het terreindeel waar
de biomassa elektriciteitscentrale zal worden gerealiseerd. Verder wordt de locatie daarna zo ingericht dat er
geen humane risico’s meer bestaan in relatie tot de achterblijvende verontreinigingen op de
deelsaneringslocatie. De deelsanering bestaat uit het isoleren van de verontreiniging onder de bebouwing, de
verharde wegen en de groenstroken.

Ter plaatse van de bebouwing en de verharde wegen zal er tussen de achterblijvende verontreinigde grond en
de te realiseren bebouwing en verharde wegen, een laag van minimaal 0,5 meter grond van BGW2 kwaliteit
worden aangebracht. Dit geldt ook voor de kabel- en leidingtracés. Ter plaatse van de groenstroken wordt een
laag grond van 0,6 meter aangebracht van BGW2 kwaliteit.

Om een duidelijke scheiding te realiseren tussen de verontreinigde grond in de ondergrond en de daarop aan te
brengen grond van BGW2 kwaliteit, dient hiertussen een signaallaag van geotextiel te worden aangebracht.
De kwaliteit van de putbodem en -wanden zal voordat het geotextiel wordt aangebracht, worden vastgesteld
door bemonstering volgens het VKB-protocol 6001.

Conclusie
De inhoud van het saneringsplan voldoet aan de wettelijk eisen en is conform het beleid van de gemeente
Enschede.

Deelsanering
Indien het belang van de bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet, kunnen wij, in afwijking van de
artikelen 28 en 39, instemmen met een sanering waarbij slechts een gedeelte van de verontreiniging van de
bodem wordt verplaatst of verwijderd.
In dit geval gaat het om de sanering van een deel van de grondverontreiniging. Door deze sanering wordt de
resterende verontreiniging of de bereikbaarheid daarvan niet negatief beïnvloed. Daarom kunnen wij
instemmen met een deelsanering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: 06F0010474 BM/be             Datum: 24 april 2006                              Pagina: 4



4. Beschikking

Op grond van bovenstaande overwegingen en met inachtneming van onderstaande voorschriften besluiten wij
het volgende:

Besluit:
Ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als gemeente Lonneker, sectie L, nummers 1480, 1927,
1930, 1932 en 1915 is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29
van de Wbb. Dit geval van bodemverontreiniging bestaat uit een grond- en een
grondwaterverontreiniging.

Besluit:
Gelet op de ecologische- en verspreidingsrisico’s van de grondwaterverontreiniging die deel uitmaakt
van de deze ernstige bodemverontreiniging is er sprake van zodanige risico’s dat spoedige sanering als
bedoeld in artikel 37 van de Wbb, noodzakelijk is. Sanering van de grondwaterverontreiniging dient te
starten binnen 4 jaar na afgifte van deze beschikking. Sanering van de grondverontreiniging is, gezien de
huidige en toekomstige functie, niet spoedeisend.

Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorwaarde:
 de eigenaar en de gebruiker zijn verplicht een herinrichting of een verandering van gebruik, functie of
   bestemming van de locatie op basis van artikel 37, lid 5, van de Wet bodembescherming direct bij de
   gemeente Enschede te melden.

Besluit
Op grond van artikel 40 van de Wbb stemmen wij in met de deelsanering van de grondverontreiniging
zoals omschreven in het deelsaneringsplan van 8 maart 2006.

Voorschriften:
Met toepassing van dit artikel 39 lid 2 Wbb hebben wij in hoofdstuk 5 van deze beschikking voorschriften aan
onze instemming verbonden.

5. Voorschriften.

5.1 Opslag en aan – en afvoer van grond.
De tijdelijke opslag van verontreinigde grond dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
     Het is niet toegestaan een depot voor de opslag van bij de sanering vrijkomend materiaal in werking te
        hebben na het beëindigen van de sanering.
     Het is niet toegestaan partijen verontreinigde grond van verschillende kwaliteit en samenstelling te
        mengen.
     Partijen verontreinigde grond dienen naar aard, samenstelling en verontreiniging in te onderscheiden
        deelpartijen te worden opgeslagen. Tussen deze deelpartijen dient een afstand van ten minste een meter
        te worden aangehouden of een fysieke scheidingswand te worden aangebracht.
     Tijdelijke depots dienen zodanige voorzieningen te hebben dat er geen verspreiding van
        verontreiniging kan plaatsvinden.
     Eventueel vrijgekomen asbesthoudende grond of bodemmateriaal dat, ook na zeven, niet herbruikbaar
        is op het perceel dient uiterlijk vier werkweken na het vrijkomen afgevoerd te worden naar een erkende
        verwerker.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: 06F0010474 BM/be              Datum: 24 april 2006                              Pagina: 5



5.2 Overige uitvoeringsbepalingen.

Ontgravingsplan.
Omdat op dit moment nog niet precies duidelijk is welke contouren de ontgraving precies zal hebben, dient de
melder minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden ter goedkeuring een plan in te dienen bij de
gemeente Enschede waarin de contouren van de ontgraving worden aangegeven en waarin wordt aangegeven
waar welke hoeveelheden grond worden ontgraven en toegepast.

Voorts geldt:
a. De volgende gegevens dienen ten minste vijf werkdagen voordat met de sanering wordt
   begonnen, te worden gemeld:
     de precieze startdatum van de saneringwerkzaamheden. Deze melding dient gedaan te worden bij de
        afdeling Handhaving van onze dienst met het formulier ‘Kerngegevens D’ dat is bijgevoegd;
     het bedrijf dat de milieukundige begeleiding tijdens de werkzaamheden zal verzorgen;
     de definitieve bestemming van eventueel vrijkomende grond en afvalstoffen.

De saneerder dient de datum van voltooiing van de sanering schriftelijk binnen 5 werkdagen na de datum van
beëindiging van de saneringswerkzaamheden aan de afdeling Handhaving te melden door middel van het
formulier ‘Kerngegevens E’ dat is bijgevoegd.

b. Indien tijdens de werkzaamheden, anders dan die welke gericht zijn op eventuele asbestsanering volgens een
ingediend saneringsplan, de aanwezigheid van asbest boven de gemeentelijke hergebruiknorm wordt
vastgesteld, dient vervolgens een plan van aanpak te worden overgelegd waarin wordt aangegeven hoe met de
met asbestverontreinigde grond zal worden omgegaan. Er mag pas met de saneringswerkzaamheden daarvan
worden gestart, na instemming van de gemeente Enschede met de inhoud van de verstrekte rapportages en het
plan van aanpak.

c. Indien gedurende de sanering blijkt dat een wijziging van een plan van aanpak noodzakelijk is dan dient dit
minimaal twee weken voorafgaand aan de gewijzigde uitvoering schriftelijk te worden gemeld. De gemeente
Enschede dient hiermee te kunnen instemmen. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden gemeld aan de
afdeling Handhaving van onze dienst, Postbus 173, 7500 AD Enschede of via faxnummer 053 4815116.

d. Het bereiken van het diepste punt van een ontgraving dient tenminste een werkdag voordat het punt bereikt
wordt te worden gemeld aan de afdeling Handhaving van onze dienst, telefoonnummer
053 4815858.

e. Daar waar eventueel signaleringslagen (of Geotextiel) aanwezig zijn, dienen deze na verstoring hersteld te
worden.

f. Ter afronding van de sanering vindt, indien van toepassing, eindbemonstering plaats en wordt een
saneringsverslag opgesteld. Zowel eindbemonstering als verslaglegging moeten door een onafhankelijke partij
worden uitgevoerd. Naast de zintuiglijke beoordeling dienen de ontgravingsputten ook chemisch analytisch
uitgekeurd te worden. Chemische analyses moeten worden uitgevoerd door een geaccrediteerd
milieulaboratorium.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: 06F0010474 BM/be             Datum: 24 april 2006                              Pagina: 6



g. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dertien weken na de uitvoering van saneringswerkzaamheden dient het
saneringsverslag in viervoud te worden ingediend.
Dit verslag moet voldoen aan het gestelde in artikel 39c van de Wbb en wat daarover staat vermeld in de
Verordening Bodembescherming Enschede. Het dient vergezeld te gaan van een verzoek om in te stemmen met
de resultaten van de uitgevoerde sanering. Het rapport moet worden gestuurd naar de afdeling Handhaving van
onze dienst. Op grond van artikel 39d Wbb moet er eventueel een nazorgplan worden ingediend. Dit kan
worden ingediend gelijktijdig met evaluatieverslag van een fase van de sanering.
Dit nazorgplan moet worden ingediend bij de afdeling Handhaving van onze dienst en het dient vergezeld te
gaan van een verzoek om instemming met dit nazorgplan.
Opmerking: Als er sprake is van bouwactiviteiten kan niet eerder gebouwd worden dan na instemming met het
saneringsverslag en een eventueel nazorgplan door de gemeente Enschede.

6. Kadastrale registratie

In het kader van de kadastrale registratie zal op grond van artikel 55 van de Wet bodembescherming een
afschrift van de definitieve beschikking worden gezonden aan het Kadaster Overijssel, Postbus 7005,
8007 HA Zwolle. Onder vermelding van een korte aanduiding van de aard van dit besluit komen de volgende
percelen voor de genoemde percentages in aanmerking voor kadastrale registratie door middel van de code
WBD op basis van de interventiewaarden contour:

het perceel met de kadastrale aanduiding gemeente Lonneker, sectie L,
- nummer 1480 voor 50 %;
- nummer 1930 voor 10 %.

7. Inspraak

Deze beschikking met bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 april 2006 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 te Enschede.
Tot en met 7 juni 2006 kunnen belanghebbenden bezwaar tegen ons besluit indienen bij de gemeente Enschede,
de Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA Enschede.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
         a. de naam en het adres van de indiener;
         b. de dagtekening;
         c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
         d. de gronden van het bezwaar.
Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de Gemeente Enschede is geen griffierecht verschuldigd.
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kan men zich wenden tot het team Rechtsbescherming van
de gemeente Enschede, telefoon 053 4818181.
Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk om (hangende de behandeling van het bezwaarschrift) op
grond van artikel 8:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening te vragen bij de
voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage. In dat geval is
griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is, dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk: 06F0010474 BM/be            Datum: 24 april 2006                           Pagina: 7



Onder vermelding van de projectcode kan over deze beschikking nadere informatie worden gevraagd bij de
Gemeente Enschede, afdeling Vergunningen, t.a.v. de heer A. Haer, telefoon 053 4815539.

8. Verzending

Een exemplaar van deze beschikking wordt gezonden aan:

a. Twence bv. t.a.v. de heer H.F.M. Snijders, Boldershoekweg 51, 7554 RT Hengelo;
b. Tauw bv. t.a.v. de heer J.H.Notkamp, Postbus 133, 7400 AC Deventer;
e. Kadaster Overijssel, t.a.v. de heer C.Scholten, Postbus 7005, 8007 HA Zwolle;
f. Gemeente Enschede:
    - afdeling Techniek en Advies t.a.v. de heren M.C. Deurwaarder;
    - afdeling Handhaving, t.a.v. mevrouw H. Oude Lenferink;
    - afdeling Publieksdiensten, Frontoffice.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
namens dezen,



M. Snellenburg,
waarnemend hoofd afdeling Vergunningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Protocol bodemdaling




bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)   141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Protocol: Aanpak gevolgen aan maaiveld door de zoutwinning van Akzo Nobel Salt
(bodemdaling)

In september 2009 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede een
geactualiseerd protocol vastgesteld als procedurerichtlijn bij het verlenen van
omgevingsvergunningen voor bouwen en voor diverse (aanleg)werkzaamheden in het gebied dat te
maken heeft met deze mogelijke bodemdalingen.
Gezien de veranderde terminologie in Wet ruimtelijke ordening en het feit dat de inleidende tekst
was gericht op bestemmingsplan “Boeldershoek 2009”, is voorliggende memo opgesteld. Hierin is
eerst de essentie van de oorspronkelijke inleidende tekst samengevat. Op de veranderde
terminologie van de Wro na, zijn de te doorlopen stappen in het protocol zelf niet aangepast.

Aanleiding
Als gevolg van de zoutwinning door AkzoNobel en de aanwezigheid van zogeheten cavernes als
gevolg daarvan, is er in een gebied rond diverse van deze winningen (vooral de oudere winningen)
kans op bodemdalingen. Enerzijds is het zonder meer afzien van elk nieuw (industrieel)
ontwikkelingspotentieel binnen dit ‘bodemdalingsgebied’ (door AkzoNobel aangegeven op een
bodemdalingskaart) niet gerechtvaardigd, anderzijds is een onbeperkte ontwikkeling evenmin
toelaatbaar.
Om de risico’s van bodemdalingen in relatie tot ontwikkelingen (bouwen diverse andere
werkzaamheden) te beheersen hebben Burgemeester en wethouders van Enschede en Hengelo een
protocol opgesteld als procedurerichtlijn bij het verlenen van omgevingsvergunningen.

Het protocol
Burgemeester en wethouders volgen bij het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in
de bestemmingsplanregels zoals vermeld bij de gebiedsaanduiding ‘Bodemdalingsgebied’ de
volgende procedure:
1. Degene, die binnen deze aanduiding een vergunningplichtig bouwwerk wil bouwen of een in de
    planregels onder ‘bodemdalingsgebied’ bedoeld vergunningplichtig werk wil uitvoeren
    (verzoeker), vraagt bij de gemeente de benodigde omgevingsvergunning aan.
2. De gemeente beoordeelt of zij uit ruimtelijk oogpunt in beginsel bereid is de
    omgevingsvergunning te verlenen.
3. Indien de gemeente in beginsel medewerking wil verlenen aan dit verzoek, gaat de verzoeker de
    geplande levensduur van het werk na (bijvoorbeeld 50 jaar). Vervolgens neemt hij contact op
    met AkzoNobel over de worst-case prognose van de bodemdaling in het betreffende gebied in
    relatie tot de geplande levensduur van de uit te voeren werken. De resultaten van dit contact
    worden schriftelijk vastgelegd in een rapport.
4. De verzoeker verstrekt de gemeente het onder sub 3 genoemde rapport.
5. Nadat de gemeente dit rapport heeft ontvangen, vraagt zij schriftelijk advies aan het
    Staatstoezicht op de Mijnen over de correctheid van de aangeleverde onderbouwing van de te
    verwachten veiligheidsrisico’s als gevolg van bodeminstabiliteit in de tijd voor het perceel (de
    percelen) waar het plan is gepland.
6. Het Staatstoezicht op de Mijnen beoordeelt of het mogelijk is op basis van de beschikbare
    gegevens advies uit brengen of dat het nodig is bij de verzoeker nadere gegevens in te winnen
    aleer advies te kunnen uitbrengen.
7. Het Staatstoezicht op de Mijnen brengt aan de gemeente schriftelijk advies uit; in dit advies
    wordt aangegeven:
    · of de door AkzoNobel opgestelde worst-case prognose sub 3 juist wordt geacht;
    · aan welke aspecten bij de uitvoering van de gewenste werken aandacht moet worden
        besteed.
8. De gemeente zendt het advies sub 7 toe aan de verzoeker en vraagt de verzoeker schriftelijk aan
    te tonen dat de gewenste werken (waarbij vooral ook aandacht voor kwetsbare onderdelen,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>   zoals zakkinggevoelige machines) niet door een mogelijke zakking van de bodem kunnen worden
   geschaad.
9. Zodra aan het gestelde sub 8 is voldaan, neemt de gemeente een beslissing over het starten van
   de wettelijke procedures, nodig om de aangevraagde omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Naast het hiervoor beschreven protocol moet bij het verlenen van de omgevingsvergunning
uiteraard ook rekening worden gehouden met de overige in de planregels opgenomen voorwaarden,
zoals die ten aanzien van bebouwingsgrenzen, bebouwingshoogten en bebouwingspercentages.

Vertaling naar het bestemmingsplan
Op de bestemmingsplanverbeelding is een aanduiding 'overig - bodemdalingsgebied' opgenomen,
gebaseerd op de bodemdalingskaart van AkzoNobel. Binnen dit gebied mogen alleen nieuwe
vergunningplichtige bouwwerken gebouwd worden als advies is ingewonnen bij het Staatstoezicht
op de Mijnen (SodM) over de te verwachten veiligheidsrisico's als gevolg van bodeminstabiliteit in
relatie tot de perceelslocatie en verwachte levensduur van het gebouw. Ditzelfde geldt voor diverse
in de planregels benoemde (aanleg)werkzaamheden.
Het bodemdalingsprotocol is niet 1-op-1 aan de planregels gekoppeld. Deze kan immers verouderen
(bijv door veranderende wetgeving/terminologie) of op onderdelen veranderen (bijv. n.a.v. een
evaluatie). Impliciet is het protocol aan de regels gekoppeld, want het verplichte (onafhankelijke)
advies van SodM is essentieel in het bodemdalingsprotocol. Dit zal ook altijd verplicht blijven in het
protocol. Het advies vormt het 'sluitstuk' van het protocol.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Akoestisch onderzoek T wence Boeldershoek




 144                              bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Akoestisch onderzoek
Twence Boeldershoek
Behorende bij de aanvraag voor omgevingsvergunning (revisie)




Twence

18 januari 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Project                     Akoestisch onderzoek Twence Boeldershoek
Document                    Behorende bij de aanvraag voor omgevingsvergunning (revisie)



Status                      Definitief
Datum                       18 januari 2017
Referentie                  HGL213-2/17-000.732



Opdrachtgever               Twence
Projectcode                 HGL213-2
Projectleider               ir. L.F.C. Steens
Projectdirecteur            mw. ir. E. Bute



Auteur(s)                   ing. M. Andel
Gecontroleerd door          mw. ir. J.L. Dierx
Goedgekeurd door            ir. L.F.C. Steens

Paraaf




Adres                       Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer
                            Stationsweg 5
                            Postbus 3465
                            4800 DL Breda
                            +31 (0)76 523 33 33
                            www.witteveenbos.com
                            KvK 38020751




Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Witteveen+Bos


Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is
vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit
uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE




1     INLEIDING                                         1


2     WETTELIJK KADER                                   2

2.1   Wet geluidhinder                                  2

2.2   Omgevingsvergunning                               2

2.3   Beste beschikbare technieken                      3

2.4   Maximale geluidsniveaus                           3

2.5   Indirecte hinder                                  3


3     UITGANGSPUNTEN                                    4

3.1   Vertrekpunt                                       4

3.2   Activiteiten                                      4
      3.2.1    Afvalenergiecentrale (hierna AEC)        5
      3.2.2    Biomassa elektriciteitscentrale (BEC)    7
      3.2.3    Compostering en vergisting               8
      3.2.4    Afvalscheidingsinstallatie (TAS)        10
      3.2.5    Stortplaats, en tijdelijke opslag       11
      3.2.6    Transport                               12

3.3   Maximale geluidsniveaus                          13


4     BEREKENINGEN EN RESULTATEN                       14

4.1   Akoestisch overdrachtsmodel                      14

4.2   Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau             14

4.3   Maximale geluidsniveaus                          15


5     SAMENVATTING EN CONCLUSIE                        16


      Laatste pagina                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>      Bijlage(n)                                            Aantal pagina's


I     Representatieve bedrijfssituatie                                  21

II    Modelgegevens langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus               62

III   Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus                  18

IV    Maximale geluidsniveaus                                            8

V     Meetrapport SOI/ONFA oktober 2015                                 61

VI    Prognose plaatsing NIR in TAS                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>1
INLEIDING

In nauwe samenspraak met het bevoegd gezag is revisie van de vigerende omgevingsvergunning
(d.d. 5 februari 2009) voor de inrichting op het industrieterrein Twentekanaal aan de Boldershoekweg 51 te
Hengelo aan de orde. Het doel van de revisie is om te komen tot een overzichtelijke bundeling van de
wijzigingen en meldingen die hebben plaatsgevonden sinds 2009. De revisie voorziet niet in nieuwe
omvangrijke wijzigingen van en/of uitbreidingen van activiteiten.

Wel heeft Twence alle activiteiten en bijbehorende geluidsbronnen nauwkeurig beschouwd. De (beperkte)
wijzigingen die hieruit voort zijn gekomen zijn doorgevoerd in de representatieve bedrijfssituatie.
Onderhavig akoestisch onderzoek brengt, in het kader van de aanvraag voor omgevingsvergunning, de
geluidsbelasting ten gevolge van de activiteiten op de inrichting van Twence in beeld.




1 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>2
WETTELIJK KADER


2.1      Wet geluidhinder

De inrichting bevindt zich op het wettelijk gezoneerde industrieterrein ‘Twentekanaal’. Ter plaatse van de
vastgestelde geluidzone (artikel 40 Wet geluidhinder) mag de gecumuleerde geluidbelasting van alle zich op
het industrieterrein bevindende inrichtingen niet meer bedragen dan 50 dB(A). Om dit te bewaken is ter
hoogte van de zone een aantal zonepunten gekozen waarop de geluidsbelasting wordt getoetst. De
zonebeheerder (de gemeente Hengelo) gebruikt voorliggend akoestisch onderzoek voor deze toetsing.

Ook ter hoogte van een aantal binnen de huidige zone gelegen geluidgevoelige objecten zijn toetspunten
neergelegd. Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening geldt voor deze woningen een
streefwaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde.



2.2      Omgevingsvergunning

De locatie van Twence aan de Boldershoekweg 51, ressorteert op dit moment onder de
omgevingsvergunning met referentie 2008/0179435 van 5 februari 2009. Tabel 2.1 toont de
geluidsvoorschriften zoals deze zijn verbonden aan de omgevingsvergunning.



Tabel 2.1 Vergunde waarden Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus


Immissiepunt       Omschrijving                                         LAr,LT per periode in dB(A)

                                                          dag                      avond                          nacht
                                                   (07.00-19.00 uur)         (19.00-23.00 uur)               (23.00-7.00 uur)

                                                 totaal (inclusief     statisch deel        statisch deel             statisch deel
                                                     dynamisch)

142                zonebewakingspunt                         38,9              37,4                   33,5                      32,4

145                zonebewakingspunt                         47,4              43,5                   39,5                      38,7

147                zonebewakingspunt                         49,3              42,8                    38                       37,4

148                zonebewakingspunt                         48,4              44,7                   36,6                      34,7

150                zonebewakingspunt                         46,8              39,3                   31,4                      30,3

152                zonebewakingspunt                         47,7              38,8                   32,1                      30,5

153                zonebewakingspunt                         48,7              41,2                   34,1                      31,4

155                zonebewakingspunt                         49,4              45,1                   36,3                      32,8

156                zonebewakingspunt                         48,4              40,1                   31,0                      29,4

                   MTG034 (woning)                           53,3              39,4                   37,5                      35,9




2 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>In de nieuwe, nu aan te vragen, wordt geen verschil meer gemaakt tussen een dynamisch en statisch deel
van de vergunning en daarmee ook de geluiduitstraling. De aangevraagde geluidsuitstraling en belasting is
gebaseerd op de representatieve bedrijfssituatie die in hoofdstuk 3 is beschreven.



2.3      Beste beschikbare technieken

De inrichting van Twence dient volgens beste beschikbare technieken (BBT) in werking te zijn. Dat betekent
ten aanzien van geluid dat de emissies van geluid voldoen aan BBT en of bij het ontwerp van installaties
rekening is gehouden met de geluidsuitstraling.

Om ervoor te zorgen dat te allen tijde aan BBT wordt voldaan, maakt dit onderdeel uit van inkoop proces en
de keuze van leveranciers. Dit is vastgelegd in de Duurzame inkoop strategie van Twence. Daarin is bepaald
dat zowel bij vervangingsinvestering als bij projecten duurzaamheid onderdeel uitmaakt van de
inkoopcriteria. Er wordt dan een integraal oordeel gemaakt van de milieu effecten, waaronder de
geluidsuitstraling.



2.4      Maximale geluidsniveaus

Voor de maximale geluidsniveaus geldt dat deze volgens de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening vergund mogen worden tot 70/65/60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode bij woningen en andere geluidgevoelige objecten. De maximale geluidsniveaus worden niet
getoetst ter plaatse van de zone en eventuele woningen op het industrieterrein.



2.5      Indirecte hinder

Indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van een inrichting gelegen op een
gezoneerd industrieterrein wordt op basis van jurisprudentie niet getoetst en maakt daarom geen onderdeel
uit van dit onderzoek.




3 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>3
UITGANGSPUNTEN


3.1      Vertrekpunt

In onderstaand hoofdstuk beschrijven we de activiteiten op de inrichting en bespreken wij de
representatieve bedrijfssituatie. De representatieve bedrijfssituatie heeft betrekking op de huidige situatie
van Twence inclusief de wijzigingen die reeds vergund zijn, maar nog niet gerealiseerd. Dit laatste geldt voor
het turbinehuis van de BEC en de stoomleiding tussen AEC en BEC.

Dit betekent dan ook dat in de akoestische situatie en het model niet veel verandert ten opzichte van de
reeds bij het bevoegd gezag bekende situatie. De bronniveaus zijn gebaseerd op de meeste recente
metingen. Voor een groot aantal bronnen betreft dat de metingen die zijn uitgevoerd in 2009 ten behoeve
van het opleveringsrapport, maar voor een aantal bronnen zijn dat meer recentere metingen. Ten behoeve
van het opstellen van dit onderhavige rapport zijn geen nieuwe metingen uitgevoerd; wel is het model in
samenspraak met Twence nauwkeurig gecontroleerd op eventuele nieuwe bronnen, activiteiten die zijn
vervallen, aangepaste werktijden en modellering.



3.2      Activiteiten

Het terrein van Twence is onder te verdelen in een aantal hoofdactiviteiten. Deze activiteiten zijn getoond in
afbeelding 3.1 (gele vlakken) en betreffen:
1 afvalenergiecentrale (AEC);
2 biomassa elektriciteitscentrale (BEC);
3 compostering en vergisting;
4 afvalscheidingsinstallatie (TAS);
5 transporten;
6 stortplaats en tijdelijke opslag.

De grens van de inrichting is globaal weergegeven met de blauwe lijn in afbeelding 3.1.




4 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Afbeelding 3.1 Terreinindeling




3.2.1     Afvalenergiecentrale (hierna AEC)

In de afvalenergiecentrale wordt energie opgewekt met een turbinegenerator die wordt aangedreven door
de stoom, die vrijkomt bij het verbranden van het afval. In het AEC-gebouw zijn 3 verbrandingslijnen (lijn 1, 2
en 3) ondergebracht. Het gebouw bestaat uit een loshal, de stortbunkers, het ketelhuis, de rookgasreiniging,
twee turbinehallen en het slakkenverwerkingsgebouw. Het afval wordt aangevoerd met vrachtwagens en
gestort in de stortbunkers. Middels portaalkranen wordt het afval uit de stortbunkers in vultrechters
gebracht waarmee vervolgens de verbrandingsovens worden gevoed.

De AEC is het gehele etmaal (24 uren) in werking. De meest maatgevende geluidsbronnen voor de emissie
naar de omgeving zijn de gebouwuitstraling via ventilatieroosters, ventilatoren en condensoren. Daarnaast is
de grote condensor (zie afbeelding 3.2) direct ten zuiden van het gebouw (afmetingen 50 bij 20 m) een voor
de geluidsemissie naar de omgeving kenmerkende installatie. De warmte die vrijkomt bij de verbranding
wordt in het ketel uithuis omgezet in stoom waarmee in de turbines elektriciteit wordt opgewekt of
eventueel nuttig wordt gebruikt door het af te voeren naar AkzoNobel of wordt omgezet naar warm water.
Ook dit deel van de installatie is 24 uur per dag in werking.

Onderdeel van de AEC is een slakkenopwerkingsinstallatie. De slakkenverwerking vindt plaats in de dag- en
avondperiode. Voor de bronniveaus van de SOI/ONFA geldt dat deze in oktober 2015 zijn gemeten en dat
de meetresultaten zijn opgenomen in het model. Het meetrapport is opgenomen in bijlage V.

Daarnaast is op het terrein een mobiele installatie voor de immobilisatie van bodemassen in gebruik,
doorgaans gepositioneerd ten zuidoosten van de AEC. Deze installatie is alleen in gebruik indien
geïmmobiliseerde bodemassen kunnen worden afgezet. Deze installaties is dan ook niet altijd aanwezig op
het terrein. De immobilisatie van bodemassen vindt plaats in de dagperiode gedurende 10 uren en in de
nachtperiode gedurende 8 uren.

Aan de noordzijde van het AEC-gebouw vinden containerhandelingen plaats, één handeling met een
container neemt 2 minuten in beslag. In totaal vinden 20 handelingen in de dagperiode plaats.




5 | 16    Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Ten opzichte van de vergunde situatie zijn de volgende relevante wijzigingen aan de orde:
- aan de oostzijde van het AEC-gebouw bevinden zich de stortgasmotoren. Deze motoren zijn niet meer in
   bedrijf en niet meer aanwezig. Het stortgas wordt nu in de biogas WKK motoren van de BEC ingevoerd.
   De bronnen 3000 t/m 3004 en 3008 zijn dan ook verwijderd;
- aan de zuidgevel van het AEC-gebouw is een nieuwe koelinstallatie gerealiseerd (bron 2701). Uit de
   leveranciersgegevens volgt een bronvermogen van 86 dB(A);



Afbeelding 3.2 Condensor AEC lijnen 1 en 2




In tabel I-a in bijlage I is de representatieve bedrijfssituatie van de geluidbronnen van de AEC opgenomen.




6 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>3.2.2    Biomassa elektriciteitscentrale (BEC)

Door de verbranding van biomassa wordt groene energie opgewekt. De BEC bestaat uit een
ontvangsthal/storthal, een ketelhuis met rookgasreiniging, een ruimte met stoomturbine en een
luchtcondensor. De geluidsemissie vindt voor het belangrijkste deel plaats via de gebouwuitstraling. De
verschillende gebouwen zijn voorzien van (ongedempte) luchtroosters. Ook hier zijn de condensoren
(afmetingen van circa 40 (l) bij 15 (b) bij 18 (h) m) een voor de geluidsemissie naar de omgeving
kenmerkende installatie. De bronvermogens in het model zijn gebaseerd op controlemetingen uit 2010. Een
andere kenmerkende installatie is de zeefinstallatie ten noorden van de BEC (afbeelding 3.3). Aan deze
installatie zijn in 2012 geluidsmetingen verricht en verwerkt in akoestisch overdrachtsmodel.

Hierna zijn de akoestische gegevens van de verschillende onderdelen van de BEC besproken, te weten de
ontvangsthal, het ketelhuis met rookgasreiniging, het turbinehuis en buiten opgestelde installaties.

Ontvangsthal/storthal
In de ontvangsthal heerst een gemiddeld geluidniveau van 74 dB(A) in de dag- en avondperiode en 70 dB(A)
in de nachtperiode. Het geluidniveau wordt bepaald door het in werking zijn van de shovel, het rijden van en
storten door vrachtwagens, transportbanden en twee ventilatoren. De ventilatoren bevinden zich in de
noordgevel. Het LWR van de transportband tussen de ontvangsthal en het ketelhuis, waarmee de installatie
wordt gevoed bedraagt 70 dB(A) per strekkende meter (LWR,totaal van 86 dB(A)).

Het rijden van vrachtwagens vindt alleen in de dagperiode plaats. De biomassa wordt gedurende 24 uur/dag
middels shovels op de transportbanden gevoed die vervolgens de verbrandingsketel voeden.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in het rekenmodel de term storthal wordt gebruikt.

Ketelhuis met rookgasreiniging
In het ketelhuis is de turbine redundant, maar blijft behouden voor uitzonderlijke omstandigheden waarin de
turbine in het turbinehuis buiten werking gesteld moet worden. Dit betekent dan ook dat de bronnen die bij
deze installatie horen (gevels en dak van turbineruimte) zijn ‘uitgezet’ in het rekenmodel.

In het ketelhuis zijn installaties ten behoeve van rookgasreiniging gesitueerd. Het gemiddelde binnenniveau
in het ketelhuis bedraagt 80 dB(A), door toepassing van geluidbeperkende maatregelen zoals leidingisolatie,
bekleding van ventilatoren en omkastingen. Als gevolg van de installaties ten behoeve van rookgasreiniging
bedraagt het geluidniveau in dit deel van het gebouw op eerste verdieping 80 dB(A) en voor de
bovengelegen verdiepingen 77 dB(A). De zuigtrekventilator is voorzien van een geluidomkasting. Het
ketelhuis en rookgasreiniging zijn 24 uur per dag in bedrijf.

Turbinehuis
De wanden van de begane grond bestaan uit betonelementen en gelden dan ook als niet relevante
uitstralende geveldelen. De wanden boven de betonelementen bestaan uit gevelbeplating. In de noord- en
oostgevel zijn overheadvouwdeuren aanwezig die onder normale bedrijfsomstandigheden gesloten blijven.
In de westgevel zitten twee ventilatieroosters. In het nieuw te realiseren turbinehuis is sprake van een
geluidniveau van maximaal 85 dB(A). Ook het turbinehuis is 24 uur dag in bedrijf. De akoestische wijzigingen
zoals door ons beschreven in de notitie ‘Optimalisatie van de biomassa-elektriciteitscentrale (BEC)’ van
11 oktober 2016 met referentie HGL213-2/16-016.978) zijn in onderhavig onderzoek overgenomen met
uitzondering van de roosters die niet gedempt zullen worden uitgevoerd.

Buiten opgestelde installaties
Tussen het ketelhuis en het turbinehuis is een zeefinstallatie met opvoerband en twee cyclonen aanwezig.
(zie afbeelding 3.3). Om stoom terug te condenseren naar water voor hergebruik in het proces zijn een
luchtcondensor (bronnummer L1 tot en met L14) en waterkoeler (bronnummer 22a-d) aanwezig.

Tussen de bedrijfsonderdelen AEC (zie hiervoor) en BEC bevindt zich een stoomleiding.




7 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Afbeelding 3.3 Zeefinstallatie BEC




In tabel I-b in bijlage I is de representatieve bedrijfssituatie van de geluidbronnen van de BEC opgenomen.



3.2.3     Compostering en vergisting

Bioconversie bestaat uit compostering en vergisting, deze processen zijn met elkaar verbonden. Op de
inrichting is sprake van gesloten (tunnel) compostering en vergisting:
- in de gesloten compostering wordt gft-afval, groenafval en organisch bedrijfsafval tot compost verwerkt.
     De composteringshal bestaat uit een ontvangsthal, de voor- en nabewerking en de tunnels;
- op het terrein staan twee vergistingsinstallaties namelijk een GFT vergister en een natte vergister. De
     GFT-vergister wordt gevoed met GFT en vaste organische (afval-) stoffen aangevuld met vloeibare
     organische stromen. De natte vergister verwerkt vloeibare organische afvalstoffen die worden ontvangen
     in twee ontvangsttanks. Vanuit deze tanks worden twee geroerde vergistingsreactoren gevoed.

De vergister wordt alleen in de dagperiode gevoed zodat de voedingspompen (Bronnen VP1-4) en de
daarbij horende andere bronnen alleen in de dagperiode gedurende 8 uur in werking zijn.

Bij het composteringsgebouw en de vergistingsinstallatie staat een WKK-installatie. De gasmotoren van de
WKK worden gevoegd met biogas uit de vergistingsinstallaties en stortgas uit de stortplaatsen. Voor het
stortgas en het biogas uit de natte vergister zijn twee ventilatoren aanwezig. De akoestische situatie rond
deze WKK is vanwege de bijgekomen stortgas aanvoer gewijzigd ten opzichte van de eerder vergunde
situatie. Voor het stortgas en de biogas natte vergister zijn 2 kleine ventilatoren gerealiseerd (bronnen 2620
en 2621). Voor het bronvermogen wordt uitgegaan van 76 dB(A). Er zijn ook nog 2 bronnen nooit
gerealiseerd, te weten een wkk en een rookgaskoeler (respectievelijk bronnen 2505 en 2506). Deze zijn
verwijderd uit het model.

De voor de geluidsemissie relevante geluidsbronnen betreffen de gebouwuitstraling, de stortgasonttrekking,
de biogasbenutting met gasmotoren (afbeelding 3.4), de gft-vergister, de natte vergister en de
buitenactiviteiten van de shovels, de verkleiners en de zeven. De activiteiten vinden 24 uur per dag plaats
(behoudens werkzaamheden rond de vergister) waarbij gebruik wordt gemaakt van een drieploegendienst.
In tabel 3.1 is de representatieve bedrijfssituatie weergegeven.




8 | 16    Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Bij de natte vergister zijn drie containers opgesteld. In twee van de containers is een ventilator opgesteld,
maar de geluidemissie is niet-relevant. In de derde container is geen geluidsbron opgesteld.

Aan de noordzijde van het composteringsgebouw zijn twee fakkels geplaatst als noodvoorziening voor de
situatie dat de aanvoer van bio- en stortgas naar de WKK onderbroken is. Twaalf koelmachines (Güntner) zijn
eveneens een noodvoorziening, voor de situatie dat de warmte van de WKK-installatie niet afgevoerd kan
worden. Omdat dit noodvoorzieningen zijn, maken deze geluidbronnen geen deel uit van de representatieve
bedrijfssituatie. In het rekenmodel zijn voor deze geluidbronnen geen bedrijfsuren ingevoerd.

Op het buitenterrein staat één vaste zeefinstallatie en kunnen (twee) mobiele zeefinstallaties opgesteld
staan.



Tabel 3.1 Bedrijfsonderdelen Compostering en vergisting


Omschrijving onderdeel en activiteiten                                        Bedrijfsduur in uren

                                                                      dag                avond             nacht

tunnelcompostering

ventilatoren                                                           12                     4                 8

shovel (4) buiten                                                        4                    0                 0

bewerkingshal (binnen)

installaties+shovel (1)                                                12                     4                 8

ventilator kantoor                                                     12                     4                 8

nacompostering

ventilatoren                                                           12                     4                 8

shovel (2) binnen                                                      10                     2                 0

shovel (3) binnen                                                        0                  0.5                 0

biofilter

ventilatoren                                                           12                     4                 8

invoerbunker GFT buiten

shovel (1) buiten                                                        2                    1                 0

compostopslag buiten

shovel (2) buiten                                                        2                    1                 0

shovel (6) buiten                                                        6                  1.5                 0

vergistingsinstallatie

GFT-vergister                                                          12                     4                 8

natte vergister                                                        12                     4                 8

WKK-installatie

gasmotoren                                                             12                     4                 8




9 | 16      Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Het transport op de buitenopslag bij de bioconversie wordt verricht met behulp van shovels. De totale
bedrijfsduur van shovels bij de onderdelen van bioconversie is 38 uren in de dagperiode en 3,5 uren in de
avondperiode (meerdere shovels aanwezig). De werkzaamheden in de representatieve bedrijfssituatie zijn
onder andere:
- het beladen van de installaties met GFT en ander afval;
- het verplaatsen van materiaal voor de nacompostering en het afzeven van de composteerproducten;
- het verplaatsen van materiaal op het buitenterrein;
- het beladen van een dumper voor de afvoer van bodemassen uit de tunnelhal naar de
   bodemassenopslag bij de BEC.

De transportbewegingen van en naar de verschillende onderdelen van de bioconversie zijn opgenomen in
de routes van de totale inrichting (zie 3.2.6 Transportbewegingen).

In tabel I-c in bijlage I is de representatieve bedrijfssituatie van de geluidbronnen van de compostering en
vergister opgenomen.



Afbeelding 3.4 Beide gasmotoren




3.2.4     Afvalscheidingsinstallatie (TAS)

De afvalscheidingsinstallatie bestaat uit een gebouw met drie delen voor respectievelijk de acceptatie van
materialen (waaronder de opslag van ongesorteerd en voorgesorteerd product), de sorteerinstallatie (waarin
diverse mechanische scheidingstechnieken zijn toegepast) en de opslag van gesorteerd product. De
activiteiten vinden inpandig plaats gedurende 22 uur en de geluidsemissie wordt dan ook bepaald door de
uitstraling van het gebouw.

Een gedeelte van de bedrijfshal is ingericht als ontvangst- en acceptatieruimte. Vanuit deze opslag wordt de
scheidingsinstallatie na grove voorscheiding gevoed. Hierbij wordt het afval voorbewerkt en de grote delen,
zoals hout en metaal, alsmede stoorstoffen (draad, blokken, slierten enzovoort) verwijderd. Vanuit de opslag
wordt het afval in een eerste zeefinstallatie gevoerd. Aansluitend wordt de zeefoverloop mechanisch
gescheiden en verder naar een sorteercabine geleid waar handmatig verschillende worden fracties
gesorteerd. De zeefdoorval wordt direct of via een buffer gescheiden in verschillende fracties die al dan niet
in de sorteercabine worden nagesorteerd. Afhankelijk van de aard van het inkomende afval en beoogde
kwaliteit van de verschillende fracties worden meer of minder scheidingsstappen doorlopen.




10 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Ten noorden van de TAS bevindt zich de waterzuiveringsinstallatie.

Transportbewegingen van- en naar de TAS zijn opgenomen in de routes voor de totale inrichting (zie 3.2.6
Transportbewegingen)

Het binnenniveau van de acceptatiehal en de sorteerloods wordt bepaald door installaties, shovels,
vrachtwagens en een kraan. Het binnenniveau is in oktober 2016 bepaald naar aanleiding van het plaatsen
van een near infrared scheider en compressor (bron 2701). De resultaten van dit rapport zijn opgenomen in
het model; voor de volledigheid is het rapport opgenomen in bijlage VI. Op het dak en in de gevels zijn
ventilatiemonden opgenomen deze zijn voorzien van een ronde kanaaldemper. Hiernaast zijn enkele
condensoren, een ventilator en een luchtbehandelingskast aanwezig.

In tabel I-d c in bijlage I is de representatieve bedrijfssituatie van de geluidbronnen van de TAS opgenomen.



Afbeelding 3.5 Hal sorteerinstallatie




3.2.5     Stortplaats, en tijdelijke opslag

De stortplaats ontvangt gevaarlijk en niet gevaarlijk afval. Op de stortplaats wordt tevens hout en brandbaar
afval tijdelijk opgeslagen. In de houtbank wordt hout bewerkt met behulp van twee shredders; het
geshredderde hout wordt afgevoerd naar de BEC. De geluidrelevante activiteiten vinden voornamelijk
gedurende de gehele dagperiode plaats.

De stortplaats bevat verder locaties waar tijdelijk afval kan worden opgeslagen. Daarbij vinden dezelfde
geluid relevante werkzaamheden plaats als bij het storten, namelijk aan- en afvoer en opbulken.

De stortplaats is aan de oostzijde van het terrein verhoogd tot 40 m, als geluidsreducerende afscherming
voor de woning aan de Grote Veldweg 50.

Uitgegaan is van de inzet van 4 dumpers, 3 kranen en 2 shovels op de stortplaats gedurende de volledige
dagperiode. De machines kunnen ingezet worden op de gehele stortplaats. Onderzocht is op welke locatie
de hoogste geluidbelasting ter plaatse van de geluidzone veroorzaakt. Gebleken is dat dit het geval is op het
meest zuidelijke deel van de stortplaats. Daarom zijn deze machines op deze locatie gemodelleerd
(afbeelding 3.6).




11 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Afbeelding 3.6 Meest zuidelijke stortplaats




In tabel I-e zijn de vaste bedrijfsbronnen van de stortplaats en tijdelijke opslagen opgenomen.



3.2.6     Transport

Op een representatieve dag wordt de inrichting bezocht door 700 vrachtwagens. Tot aan het sorteergebouw
rijden de vrachtwagens over dezelfde route. Hierna wordt de route gesplitst naar de verschillende
hoofdonderdelen zoals getoond in afbeelding 3.1. Daarnaast zijn er nog 2 interne routes waarover eigen
dumpers en tractoren rijden. De genoemde rijroutes zijn een modelmatige benadering van werkelijk
afgelegde rijroutes. Voertuigen kunnen beperkt afwijken van de genoemde routes.

De hoofdroute (route 1) is van de ingang tot de TAS. Hier rijden 700 vrachtwagens per dag. De route splitst
hier in een heen- en terugweg (1a en 1b). Op de terugweg rijden de vrachtwagens namelijk vanaf de
splitsing ten zuidoosten van het TAS gebouw rond het TAS gebouw. Vanaf deze splitsing wordt het verkeer
verder verdeeld over de routes 2, 3 en 4. De aantallen zijn opgenomen in tabel 3.2. Voor de bronvermogens
is uitgegaan van de publicatie ‘geluidvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden’ uit het blad Geluid.
Route 6 zijn de personenwagens op het parkeerterrein.




12 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Tabel 3.2 Aantal transportbewegingen


Bron         Route                                             Aantal bewegingen per periode    Snelheid       Lwr

                                                         dag           avond          nacht    in km/uur   in dB(A)

R1           hoofdroute                                 1.192             75            133          15        102

R1a          hoofdroute heen                                 596          38             67          15        102

R1b          hoofdroute terug                                596          38             67          15        102

R2           AEC                                             802          70            128          10        102

R3           stort oost                                      230           5               5         15        102

R4           stort zuid                                      160           0               0         35        104

R4b          stort zuid over stortterrein                      8           0               0         10        104

R6           personenwagens                                  240          30             30          10         88




Voor de vrachtwagens wordt een gemiddelde weegtijd van 20 seconden aangehouden op de weegbrug,
zowel bij aankomst als vertrek (bronnen 1600 tot en met 1602). Een belangrijke toevoeging is de route naar
de AEC (route 2), deze was niet opgenomen in het onderzoek horende bij de vigerende
omgevingsvergunning. Over deze route rijden 500 vrachtwagens (1.000 bewegingen) op de representatieve
dag.



3.3       Maximale geluidsniveaus

Voor de maximale geluidsniveaus is in een apart model het geluidsvermogen van alle voertuigen, het
plaatsen van containers en shredders verhoogd met 10 dB(A). De hoogste geluidsemissie wordt
geproduceerd in de houtbank door de shredder en bedraagt 127 dB(A).




13 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>4
BEREKENINGEN EN RESULTATEN


4.1       Akoestisch overdrachtsmodel

Als basis is uitgegaan van het meest actuele akoestische rekenmodel. Dit betreft het rekenmodel dat ten
grondslag ligt aan de vigerende omgevingsvergunning inclusief alle wijzigingen tot en met de meest recente
omgevingsvergunning voor de nieuwe turbine van de biomassa-elektriciteitscentrale (BEC) in oktober van
2016. Het model correspondeert aldus met de huidige vergunde representatieve bedrijfssituatie. De
wijzigingen zoals in hoofdstuk 3 besproken zijn in het rekenmodel doorgevoerd. Het model is vervolgens
ingevoegd in het zonemodel zoals dat door de zonebeheerder is verstrekt. Het overdrachtsmodel is
samengesteld met Geomilieu versie 4.01. Buiten de inrichting van Twence zijn geen wijzigingen doorgevoerd
in het overdrachtsmodel. De invoergegevens zijn getoond in bijlage II.

Een aantal gebouwen is gemodelleerd als schermen of als smalle gebouwen. De reden hiervoor is dat de
gebouwen geen 'blokken' met horizontale daken zijn, maar een bijzondere vorm hebben. Het dak bestaat
hierdoor uit meerdere schuine vlakken. Deze zijn niet goed te modelleren in Geomilieu. Omdat er dan geen
gebouw onder een dakbron ligt, is de brontype 'uitstralend dak' niet toepasbaar. Geomilieu wil bij dit
brontype immers de Di bepalen aan de hand van onderliggend gebouw. De in het verleden gekozen wijze
van modellering geeft ons inziens dan ook de meest nauwkeurige resultaten.



4.2       Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Met behulp van het rekenmodel is de geluidsbelasting ter plaatse van de rekenpunten van het aangeleverde
zonemodel berekend. De resultaten zijn opgenomen in tabel 4.1 en in bijlage III. Tabel 4.1 beperkt zich in
verband met de leesbaarheid tot een aantal maatgevende punten. De waarneemhoogte van alle toetspunten
bedraagt 5 m.




14 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Tabel 4.1 Resultaten Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A)


Punt          Omschrijving                                             Geluidsniveau             Geluidsbelasting

                                                                 dag         avond     nacht



57            zonebewakingspunt                                   29            26        25                    35

67            zonebewakingspunt                                   32            28        27                    37

171           zonebewakingspunt                                   32            28        27                    37

159           zonebewakingspunt                                   38            34        34                    44

154           zonebewakingspunt                                   45            29        30                    45

NZ149         zonebewakingspunt nieuwe zone                       47            31        32                    47

NZ147         zonebewakingspunt nieuwe zone                       45            31        32                    45

NZ145         zonebewakingspunt nieuwe zone                       43            33        32                    43

Z138          zonebewakingspunt                                   35            30        29                    39

Z128          zonebewakingspunt                                   29            25        24                    34

MTG38         woning Wethouder Kampstraat 1                       33            29        28                    38

MTG23         woning binnen zone                                  39            35        34                    44




Uit tabel 4.1 blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de zone maximaal 47 dB(A)-etmaalwaarde
bedraagt. Dit treedt op aan de zuidzijde en is toe te schrijven aan de stortactiviteiten. Ter plaatse van de
woningen binnen de zone bedraagt de hoogste geluidsbelasting 44 dB(A). De toetsing op akoestische
inpasbaarheid is uiteraard aan de zonebeheerder.



4.3       Maximale geluidsniveaus

Met een apart model zijn de maximale geluidsniveaus berekend ter plaatse van de woningen. Voor de
modelgegevens en resultaten ter plaatse van alle woningen wordt verwezen naar bijlage IV. Hieruit blijkt dat
de hoogst berekende ‘etmaalwaarde’ 51 dB(A) bedraagt. Dit treedt op ter plaatse van MTG 33 aan de Grote
Veldweg 50. De waarden zijn ruimschoots lager dan de maximaal te vergunnen waarde van 70 dB(A).




15 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>5
SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van Twence heeft Witteveen+Bos voorliggend akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van
de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning (revisie) voor de locatie aan de Boldershoekweg 51 te
Hengelo.

Het doel van de revisie is om te komen tot een overzichtelijke bundeling van de wijzigingen en meldingen
die hebben plaatsgevonden sinds 2009. De revisie voorziet niet in nieuwe omvangrijke wijzigingen en/of
uitbreidingen. Wel heeft Twence alle activiteiten en bijbehorende geluidsbronnen nauwkeurig beschouwd.
De (beperkte) wijzigingen die hieruit voort zijn gekomen zijn doorgevoerd in de representatieve
bedrijfssituatie.

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de zone maximaal 47 dB(A) bedraagt. Ter
plaatse van woningen binnen de zone is dit 44 dB(A). De maximale geluidsniveaus bedragen maximaal
51 dB(A) en voldoen daarmee ruimschoots aan de maximaal vergunbare waarden. De toetsing op
akoestische inpasbaarheid is uiteraard aan de zonebeheerder.




16 | 16   Witteveen+Bos | HGL213-2/17-000.732 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Bijlage 9 Geur- en Luchtkwaliteitonderzoek T wence B.V. -
locatie Boeldershoek




bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)             165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>Geur- en luchtkwaliteitonderzoek
Twence B.V. - locatie Boeldershoek



TWEN16C4, december 2016
Olfasense B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>                   titel:   Geur- en luchtkwaliteitonderzoek Twence B.V. -
                            locatie Boeldershoek

        rapportnummer:      TWEN16C4
       vervangt rapport:    TWEN16C3

            projectcode:    TWEN16C

           trefwoorden:     afvalverwerking, afvalverbranding, compostering,
                            vergisting, stortplaats, geuremissie, fijn stof,
                            stikstofdioxide, stikstofdepositie

         opdrachtgever:     Twence B.V.
                            Postbus 870
                            7550 AW HENGELO
                            Nederland
                            074 2404444 telefoon
                            info@twence.nl

        contactpersoon:     de heer J. Kroon

        opdrachtnemer:      Olfasense B.V.
                            Zekeringstraat 48
                            1014 BT Amsterdam
                            Nederland
                            +31 20 6255104 telefoon
                            nl@olfasense.com

              auteur(s):    drs. Anouk Snik - van den Burg

          goedgekeurd:      voor Olfasense B.V. door




                            drs. F.J.H. Vossen, directeur

                 datum:     21 december 2016

              copyright:    © 2016, Olfasense B.V.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                   pagina 2 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1   Inleiding                                                                                   5

2   Situatiebeschrijving                                                                        6
    2.1 De bedrijfsactiviteiten                                                                 6
    2.2 Geurgevoelige objecten                                                                  7

3   Berekening van de geuremissie                                                               8
    3.1 Vergunde geuremissie                                                                    8
    3.2 Aangevraagde situatie                                                                  11
        3.2.1 Afvalverbrandingsinstallatie (AEC) en biomassa-elektriciteitscentrale (BEC)      11
        3.2.2 Bioconversie                                                                     13
        3.2.3 Afvalscheidingsinstallatie                                                       15
        3.2.4 Stortplaats en tijdelijke opslag                                                 15
        3.2.5 Overzicht                                                                        18

4   Toetsingskader geur                                                                        19
    4.1 Landelijk geurbeleid                                                                   19
    4.2 Gebruikelijke toetsingswaarden                                                         19
    4.3 Geurbeleid provincie Overijssel                                                        20

5   De geurbelasting van de omgeving                                                           22
    5.1 Verspreidingsmodel                                                                     22
    5.2 Invoergegevens                                                                         22
    5.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen                                            25
    5.4 Bespreking van de resultaten                                                           33

6   Stikstofdepositie                                                                          35
    6.1 Achtergrond                                                                            35
    6.2 Resultaten van de verspreidingsberkeningen (AERIUS)                                    35

7   Uitgangspunten voor een luchtkwaliteitstoets                                               36
    7.1 Achtergrond Luchtkwaliteitseisen                                                       36
    7.2 Opzet luchtkwaliteitstoets                                                             37
        7.2.1 Te beschouwen bronnen                                                            37
        7.2.2 Rekenmodel en achtergrondconcentraties                                           37
        7.2.3 Zichtjaren                                                                       37
        7.2.4 Beoordelingspunten                                                               38
    7.3 Grenswaarden volgens de Wet luchtkwaliteit                                             40

8   Toetsing aan de Wet luchtkwaliteit                                                         41
    8.1 Bronnen                                                                                41




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                pagina 3 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>    8.2 Invoergegevens                                                     42
    8.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen                        42

9   Samenvatting en conclusies                                             44

Bijlagen                                                                   46

Bijlage A   Scenariobestand verspreidingsberekeningen                      47

Bijlage B   AERIUS berekening                                              137




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016            pagina 4 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
In opdracht van Twence B.V. is door Olfasense B.V. een geur- en luchtkwaliteitonderzoek
uitgevoerd voor de locatie Boeldershoek in verband met de aanvraag voor een revisievergunning.
Doel van dit onderzoek was het berekenen van de emissies en immissies van geur, fijn stof en
stikstofoxiden voor toetsing aan de daarvoor geldende toetsingskaders. Het rapport is als volgt
opgebouwd:

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van de situatie gegeven. De geuremissie wordt vervolgens
in hoofdstuk 3 berekend. Hoofdstuk 4 gaat in op het toetsingskader voor geur, waarna de
geurbelasting in de omgeving in hoofdstuk 5 wordt gepresenteerd. de berekening van de
stikstofdepositie op omliggende natuurgebieden wordt in hoofdstuk 6 gepresenteerd. In hoofdstuk
7 wordt ingegaan op de uitgangspunten voor een luchtkwaliteittoets, de
verspreidingsberekeningen voor de componenten fijn stof en stikstofdioxide worden vervolgens in
hoofdstuk 8 gepresenteerd. Hoofdstuk 9 besluit met de samenvatting en conclusies.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                             pagina 5 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>2 Situatiebeschrijving
2.1 De bedrijfsactiviteiten

Op locatie Boeldershoek wordt in diverse bedrijfsonderdelen afval verwerkt. Ten behoeve van de
revisievergunning in 2008 is een geur- en luchtkwaliteitonderzoek1 uitgevoerd, in de jaren daarna
zijn diverse wijzigingen aangevraagd en vergund. De diverse rapportages dienen als uitgangspunt
voor het huidige onderzoek.

In onderstaande paragrafen is een korte beschrijving gegeven van de bedrijfsonderdelen. Er zijn
ook bedrijfsonderdelen komen te vervallen of nooit gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het
afvalbrengstation, dat in 2008 nog wel werd beschouwd.

Afvalenergiecentrale (AEC) en biomassa-elektriciteitsinstallatie (BEC)

De afvalenergiecentrale (AEC) bestaat uit drie verbrandingslijnen, waarin huishoudelijk en
bedrijfsafval wordt verbrand. Het afval wordt gelost in de ontvangsthal, de bodemassen die
overblijven na de verbranding worden in de bodemassenbewerkingsinstallatie verwerkt. In de
biomassa-elektriciteitsinstallatie (BEC) wordt afvalhout verbrand.

Bioconversie

In de bioconversie wordt GFT en groenafval verwerkt tot biogas en compost. Ten tijde van het
vorige onderzoek was sprake van een GFT- en groencompostering. Inmiddels is de (uitpandige)
groencompostering komen te vervallen, en is de GFT-compostering uitgebreid met twee
vergistingsinstallaties. Op het buitenterrein wordt nog wel hout geshredderd.

Afvalscheidingsinstallatie (TAS)

De afvalscheidingsinstallatie (TAS) verwerkt bouw- en sloopafval, droog bedrijfsafval en grof
huishoudelijk afval. De scheidingsinstallatie verdeelt het afval in verschillende deelstromen, zoals
metalen, hout, puin, zand en hoogcalorisch afval.

Stortplaats

Afval dat niet geschikt is voor hergebruik en niet kan worden verbrand, wordt gestort. Dit betreft
nog slechts een klein gedeelte van het afval. De stortplaats wordt met name gebruikt voor de
tijdelijke opslag van bijvoorbeeld brandbaar afval. Op de stortplaats zijn bovendien enkele
verwerkingsinstallaties actief (bijvoorbeeld voor immobiliseren van bodemassen en het verkleinen
van afvalhout).




1
    ‘Luchtkwaliteitonderzoek locatie Boeldershoek t.b.v. vergunningaanvraag’, rapportnummer TWEN06F8,
    augustus 2008.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                       pagina 6 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>2.2 Geurgevoelige objecten

Figuur a geeft de ligging van het bedrijf weer. De meest nabij het bedrijf gelegen geurgevoelige
bestemmingen zijn gemarkeerd: T01-T07 betreft de naastgelegen verspreid liggende woningen,
T08-T13 zijn toetspunten gelegen aan de rand van de dichtstbij gelegen woonwijk. Op het
bedrijventerrein ten noordwesten zijn tevens enkele woningen gelegen (T14 en T15).




Figuur a Geurgevoelige objecten in de omgeving van de Boeldershoek




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                               pagina 7 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>3 Berekening van de geuremissie
3.1 Vergunde geuremissie

Voor een vergelijking met de vergunde situatie wordt gebruik gemaakt van de in rapport
TWEN06F8 berekende emissies. Dat rapport diende als bijlage bij de revisievergunning destijds.
Sindsdien zijn nog diverse veranderingen doorgevoerd (zoals realisatie vergistingsinstallaties),
deze hadden echter geen gevolgen voor de geuremissie, de geuremissie bleef in alle gevallen
binnen de in 2008 berekende emissies.

In onderstaande tabellen wordt het overzicht gegeven van de berekende emissies per
bedrijfsonderdeel.

Tabel 1: Overzicht emissiebronnen AEC en BEC in de vergunde situatie

Geurbron                            Emissieduur                   Geuremissie                Bijdrage
                                                        6                   9
                                       [h/jr]       [10 ouE/h]           [10 ouE/jr]           [%]

AEC – ontvangsthal                     8.760                30                  263            8,4%
                     e
AEC – rookgassen 1 lijn                8.760            61,5                    539           17,3%
                     e
AEC – rookgassen 2 lijn                8.760            61,5                    539           17,3%
                     e
AEC – rookgassen 3 lijn                8.760            81,5                    714           22,9%

AEC – bodemassenbewerking in           3.700
bedrijf                                                     60                  222            7,1%

AEC – bodemassenbewerking in           5.060
stilstand                                                   15                  76             2,4%

AEC – bodemassenopslag                 8.760                20                  175            5,6%

AEC – slakkenwaterbassin               8.760                9,5                 83             2,7%

BEC – Storthal                         8.760                4,5                 39             1,3%

BEC - Schoorsteen                      8.760            53,5                    469           15,0%

TOTAAL                                   --                 --              3.119             100%




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                      pagina 8 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Overzicht emissiebronnen Bioconversie in de vergunde situatie

Geurbron                         Emissieduur                    Geuremissie                    Bijdrage

                                       [h/jr]       [106 ouE/h]         [109 ouE/jr]              [%]

GFT - toeslagstoffen                   8.760              1                     9                0,3%

GFT – Biofilter                        8.760             175                  1533               61,8%

GC - Aanvoer en opslag                 8.760             19,1                  172               6,7%

GC - Verkleinen                          188             704                   132               5,3%

GC - Opzetten op composttafel            200             65,5                  13                0,5%

GC - Composteringsproces               8.760             32,5                  285               11,5%

GC - Omzetten – beginfase                333             960                   320               12,9%

GC - Omzetten – middenfase               333             28,5                  10                0,4%

GC - Omzetten – eindfase                 333             15,5                   5                0,2%

GC - Bevochtigen                         250             22,5                   6                0,3%

GC - Zeven                               250             1,5                    1                0,0%

TOTAAL                                   --               --                  2.479              100%




Tabel 3: Berekening geuremissie Afvalscheidingsinstallatie in de vergunde situatie

Bron                         Emissieduur                 Geuremissie                          Bijdrage

                                [h/jr]          [106 ouE/h]          [109 ouE/jr]                [%]

Aanvoer ‘GFT’                   1.800              101                   181                     39%

Bewerking ‘GFT’                 6.883               4                    27                      6%

Opslag ‘GFT’                    8.760               20                   175                     38%

Aanvoer ‘groenafval’             900                29                   26                      6%

Bewerking ‘groenafval’          6.883               1                     4                      1%

Opslag ‘groenafval’             8.760               6                    50                      11%

TOTAAL                                                                   463                    100%




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                         pagina 9 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Overzicht emissiebronnen Stortplaats in de vergunde situatie

Geurbron                                   Geuremissie [10 9 ouE/jr]              Bijdrage

                                       Werkdagen              Continu               [%]

Storten GFT-achtig materiaal                   48                --                 3,3%

Stortfront NGA                             370                  219                40,4%

Stortgas lob 1                                 --                61                 4,2%

Stortgas slenk                                 --                26                 1,8%

Stortgas lob 2                                 --               121                 8,3%

Stortgas lob 3                                 --                36                 2,4%

Stortgas lob 4-NGA                             --               121                 8,3%

TIJDELIJKE OPSLAG OP STORT                 201                   95                20,1%

ZAND-/SLIBSCHEIDING                            1                 --                 0,1%

AFVALBRENGSTATION                              99                47                10,0%

PWZI / HELEOFYTENFILTER                        --                14                 1,0%

TOTAAL                                              1.456                          100%




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                            pagina 10 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>De berekende emissies zijn samengevat in onderstaande tabel, zoals overgenomen uit het eerder
genoemde rapport. Zowel de oorspronkelijke berekening in geureenheden als omgerekend in odour
units is weergegeven (1 ou E/m3 = 2 ge/m3).

Tabel 5: Jaarlijkse geuremissie als gevolg van alle onderdelen van de Locatie
         Boeldershoek in de vergunde situatie

Onderdeel                         Geuremissie                Geuremissie                     Bijdrage
                                       9                         9
                                   [*10 ge/jr]               [*10 ouE/jr]                      [%]

AEC / BEC                             6.238                      3.119                        41 %

Bioconversie                          4.958                      2.479                        33 %

Afvalscheidingsinstallatie             926                        463                          6%

Stortplaats                           2.912                      1.456                        19 %

TOTAAL                               15.034                     7.517                         100%




3.2 Aangevraagde situatie
In onderstaande paragrafen wordt de geuremissie van de diverse bedrijfsonderdelel berekend op
basis van de huidige bedrijfsgegevens en inclusief een aanpassing van de kengetallen (zo nodig).

3.2.1 Afvalverbrandingsinstallatie (AEC) en biomassa-elektriciteitscentrale
      (BEC)
Bij dit bedrijfsonderdeel zijn geen wijzigingen opgetreden. De geuremissiesituatie is daarmee
feitelijk ongewijzigd.

De emissies van de verbrandingsinstallaties zijn destijds afgeleid aan metingen aan lijn 1 en 2,
waar de emissies van lijn 3 en de BEC hiervan zijn afgeleid. De emissie van de overige bronnen
betrof een schatting, de emissie van het slakkenwaterbassin werd berekend gebruik makend van
het emissiekengetal van een voorbezinktank van een RWZI.

In de periode 2009-2011 zijn metingen uitgevoerd aan de AEC-ontvangsthal, de derde lijn en de
BEC2. De metingen lieten zien dat de diffuse emissie uit de ontvangsthal zeer gering is, waardoor
de emissie slechts 0,9 *106 ouE/h bedroeg, in plaats van de eerder veronderstelde emissie van
30 *106 ouE/h. Deze geringe emissie is het gevolg van de onderdruk die in de ontvangsthal wordt
gecreëerd door de afzuiging naar de verbrandingsovens. Door het open karakter van de
ontvangsthal kan er onder gunstige weersomstandigheden of een situatie met verminderde
afzuiging (en daarmee onderdruk) in geval van calamiteiten sprake zijn van een hogere emissie
dan met de metingen vastgesteld. Om hier rekening mee te houden wordt de geuremissie van de
ontvangsthal gesteld op de gemeten waarde van 0,9 *106 ouE/h onder normale omstandigheden,
met een maximale emissie van 30 *106 ouE/h die 20% van het jaar voorkomt.

De emissie gemeten aan de derde lijn bedroeg 118 *106 ouE/h, enigszins hoger dan de
veronderstelde 82 *106 ouE/h. De emissie van de BEC bedroeg 38 *106 ouE/h, en was daarmee
lager dan de eerder berekende 54 *106 ouE/h. Gezien het feit dat de emissie van de 1 e en 2e lijn is



2
    ‘Geuronderzoek Twence B.V. – locatie Boeldershoek’, rapportnummer TWEN11A2, juli 2011.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                     pagina 11 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>bepaald op basis van feitelijke metingen, kan de eerder vastgestelde emissie worden gehandhaafd.
De emissie van de 3 e lijn en de BEC wordt aangepast naar de gemeten waarden.

Voor de bodemassenbewerking en bodemassenopslag is de emissie destijds geschat; in het
onderzoek in 2011 is tijdens een rondgang de emissie van deze bronnen beoordeeld, waarbij werd
geconcludeerd dat de geuremissie in ieder geval niet hoger is dan eerder vastgesteld. Er is geen
reden om de emissie aan te passen. Voor het slakkenwaterbassin zijn vooralsnog geen recentere
gegevens voorhanden.

Op basis van deze wijzigingen kan het overzicht als volgt worden aangepast:

Tabel 6: Berekening geuremissie AEC en BEC

Geurbron                           Emissieduur                  Geuremissie                   Bijdrage
                                                       6                      9
                                      [h/jr]       [*10 ouE/h]         [*10 ouE/jr]             [%]

AEC – ontvangsthal                                                                59             2%
- normale omstandigheden (80%)         7.008           0,9
- piekemissies (20%)                   1.752           30

AEC – rookgassen 1e lijn               8.760           61,6                   539               17%
                    e
AEC – rookgassen 2 lijn                8.760           61,6                   539               17%
                    e
AEC – rookgassen 3 lijn                8.760          117,7               1.031                 33%

AEC – bodemassenbewerking in           3.700
bedrijf                                                60,0                   222                7%

AEC – bodemassenbewerking in           5.060
stilstand                                              15,0                       76             2%

AEC – bodemassenopslag                 8.760           20,0                   175                6%

AEC – slakkenwaterbassin               8.760           9,6                        84             3%

BEC – Storthal                         8.760           4,5                        39             1%

BEC - Schoorsteen                      8.760           38,1                   334               11%

TOTAAL                                  --                 --             3.099                100%




De totale geuremissie is nagenoeg onveranderd, de bijdrage van de ontvangsthal is wel aanzienlijk
verminderd, en het is met name deze lage bron die van belang zal zijn voor de geurbelasting in de
omgeving van dit bedrijfsonderdeel.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                      pagina 12 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>3.2.2 Bioconversie
De meest relevante bron bij dit bedrijfsonderdeel is het biofilter. In dit biofilter worden de afgassen
van de procesonderdelen gereinigd. Er is sprake van het composteren van GFT, daarnaast is er
sprake van een tweetal vergistingsinstallaties. Er wordt op jaarbasis totaal 190 kton (GFT en
overdatummateriaal) ingenomen en verwerkt.

In de afgelopen jaren is de geuremissie als gevolg van het biofilter meerdere malen bepaald . In
onderstaande tabel zijn de resultaten van de metingen samengevat.

Tabel 7: Overzicht resultaten geurmetingen biofilter periode 2009-2011

Datum                                 Debiet                Geurconcentratie              Geuremissie

                                      [m3/h]                    [ouE/m3]                  [*106 ouE/h]

20-09-2009                            75.000                       678                         51

18-03-2010                            57.000                      2.675                        153

15-02-2011                            35.000                       484                         17




Voor de vorige aanvraag werd voor het biofilter uitgegaan van een gereinigde geurconcentratie
van 2.500 ouE/m3 en een afgasdebiet van 70.000 m3/h, waardoor de emissie 175 *106 ouE/h
bedroeg. De metingen hebben uitgewezen dat de geuremissie in alle gevallen lager bleek dan deze
waarde. Op basis van de metingen zal worden uitgegaan van de hoogste gemeten waarde,
afgerond op 150 *106 ouE/h. Dit is enigszins lager dan de eerdere waarde, maar is, gezien de
resultaten van de metingen, een voor het biofilter goed haalbare waarde.

De emissie als gevolg van de toeslagstoffen is berekend aan de hand van kengetallen gemeten aan
weislib. Er is een emissie berekend voor de aanvoer (25 kton op jaarbasis) en opslag (500 m 2). Er
is geen reden om deze emissies aan te passen.

Op het buitenterrein wordt geen groenafval meer gecomposteerd; dat betekent dat een belangrijke
geurbron is komen te vervallen. Wel wordt er zeefoverloop en hout gezeefd en geshredderd. Voor
het shredderen wordt de emissie berekend met behulp van een kengetal voor verkleinen van verse
stammen en stobben met aanhangend groen 3 van 2 *106 ouE/ton (overeenkomstig de shredder op
de stort, zie verder). Met een capaciteit van de shredder van 80 ton/h kan de emissie worden
berekend op 160 *106 ouE/h. De emissieduur bedraagt 400 h/jr.

Voor het zeven is geen kengetal voorhanden, er wordt uitgegaan van het kengetal voor het
nabewerken van compost, waarvoor in de (voormalige) Bijzondere regeling G4 van de NeR een
emissiefactor van 1 *106 ouE/ton werd gegeven. Met een capaciteit van de zeven van 60 ton/h kan
de emissie worden berekend op 60 *106 ouE/h. Er zijn twee zeven, beide met een emissieduur van
2.000 h/jr.

Een bron die niet eerder werd beschouwd is het overdrukventiel van de vergistingsreactor. Hoewel
de emissies zoveel mogelijk worden beperkt, komt het in de praktijk gemiddeld vier maal p er dag
voor dat er circa 500 l biogas wordt geëmitteerd. De geurconcentratie van het biogas zal
vergelijkbaar zijn van dat met stortgas, ofwel met een geurconcentratie van 2 *106 ouE/m3. Dit
betekent een momentane emissie van (2 * 0,5) = 1 *106 ouE. De emissie vindt plaats gedurende



3
    ‘Geuronderzoek Van Vliet Contrans - Meetrapport als aanvulling van het milieu-effektrapport en
    vergunningsaanvraag Wet Milieubeheer’, Olfasense rapportnummer VVCO97B, ir. I.J. Smit, drs. F.J.H. Vossen,
    juni 1997.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                       pagina 13 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>circa 30 seconden, waardoor er, wanneer dit achter elkaar zou plaatsvinden, per uur een emissie
optreden van {(3.600 / 30) * 1} = 120 *106 ouE/h. Dit betreft echter een fluctuerende bron.

Bronnen die binnen een uur afwisselend wel en niet actief zijn, worden ‘fluctuerende’ bronnen
genoemd. In de beschikbare verspreidingsmodellen wordt gerekend met hele uren en de gebruikte
meteorologische gegevens zijn uurgemiddelden. Om een fluctuerende bron zó in het
verspreidingsmodel op te nemen dat de immissiesituatie niet wordt over- of onderschat, moet de
emissie worden omgerekend naar een zogenaamde ‘uurgemiddelde’ emissie 4.

Voor de omrekening van de geuremissie van een fluctuerende bron naar een uurgemiddelde
emissie wordt de volgende formule5 toegepast:

            Euurgemiddeld = Emomentaan   *   f1/2                                                        formule i

waarin:

            Euurgemiddeld         [ouE/h]                                       = uurgemiddelde geuremissie

            Emomentaan [ouE/h]    = momentane geuremissie tijdens de uurfractie f

            f           [-]       = uurfractie waarbinnen de momentane geuremissie Efractie optreedt.

De emissieduur waarin Euurgemiddeld optreedt, wordt gelijk gesteld aan het aantal hele uren waarin
de fluctuerende bron actief is.

De geuremissie als gevolg van het vrijkomen van biogas via het overdrukventiel kan zo worden
berekend op (√30/3.600 * 120) = 11 *106 ouE/h. Deze uurgemiddelde emissie treedt op
gedurende 4 uur per dag, ofwel 1.460 h/jr.

Het overzicht voor de bioconversie wordt dan als volgt:

Tabel 8: Overzicht emissiebronnen bioconversie Locatie Boeldershoek in de
         aangevraagde situatie

Geurbron                                      Emissieduur                    Geuremissie                   Bijdrage
                                                                    6                      9
                                                    [h/jr]     [*10 ouE/h]          [*10 ouE/jr]             [%]

Biofilter                                           8.760           150                1.314                 80%

Aanvoer toeslagstoffen                              2.080          0,25                        0              0%

Opslag toeslagstoffen                               8.760               1                      8              0%

Overdrukventiel biogas                              1.460               11                     16             1%

Shredderen hout/zeefoverloop                         400            160                        64             4%

Zeven hout/zeefoverloop                             4.000               60                 240               15%

TOTAAL                                                --                --             1.643                100%




Door het wegvallen van de groencompostering en de enigszins lagere emissie van het biofilter is
de totale emissie aanzienlijk lager dan in de vergunde situatie.




4
    ‘Toepassing stankconcentratienorm op discontinue en fluctuerende bronnen’, Publicatiereeks lucht nr. 82.
5
    De hier gebruikte notatie wijkt af van die in de Publicatiereeks lucht, de uitkomst van de formule is gelijk.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                                   pagina 14 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>3.2.3 Afvalscheidingsinstallatie
De doorzet en daarmee emissie van de TAS is ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie.

In 2014 (rapport TWEN14A2) werd de emissie van de TAS middels metingen bepaald. De emissie
is het totaal van de emissie via de afzuiging (5,6 *106 ouE/h) en via diffusie (16,2 *106 ouE/h) en
bedroeg totaal 22 *106 ouE/h, lager dan de berekende 30 *106 ouE/h. Die berekende waarde is
gebaseerd op de samenstelling van het te verwerken materiaal, bestaande uit 10% GFT en 5%
groenafval.

De gemeten emissie is niet dusdanig veel lager dan de eerder berekende waarde, waardoor het
verstandig lijkt de berekende emissie te handhaven.

3.2.4 Stortplaats en tijdelijke opslag

3.2.4.1 Storten
Er wordt voornamelijk niet-geurend afval gestort. Het kan echter zo zijn dat er een geurende
lading tussen zit. In de berekeningen zal zekerheidshalve worden verondersteld dat het aandeel
geurend afval is gedaald van circa 40 % tot 10%. Er is dan sprake van het storten van ongeveer
16 kton geurend materiaal op jaarbasis (bij een totaal van 160 kton te storten materiaal). In het
eerdere onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen de geuremissie als gevolg van het geurende
deel, en de geuremissie als gevolg van het totaal (geurend en niet-geurend gemengd). De eerder
afgeleide kengetallen voor het geurende deel, van belang voor het berekenen van de emissie als
gevolg van het lossen van een vracht, zijn niet aangepast en bedraagt voor handelingen:

   handelingen:       0,35 *106 ouE/ton

   opslag:            0,086 *106 ouE/m2/h

Voor het verdelen en het open stortfront is sprake van menging van het geurende en niet -
geurende deel. Er is sprake van een totaal van 10% aan geurend afval, waardoor de kengetallen
voor het geheel aan geurend en niet-geurend afval 10% bedragen van de bovenstaande
kengetallen:

   handelingen:       0,035 *106 ouE/ton

   opslag:            0,009 *106 ouE/m2/h

Er werd eerder een emissie berekend bij een afgedekt stortfront (zeer gering). Het is een veilige
veronderstelling dat bij het weinig geurende afval dat wordt gestort er geen relevante geuremissie
meer optreedt na afdekken van het stortfront.

In de berekeningen is tevens rekening gehouden met de geuremissie als gevolg van diffuus
vrijkomend stortgas. Voor de bestaande stortvakken zijn de emissiegegevens ongewijzigd. Voor
lob 4, het stortvak dat nog in gebruik genomen moet worden, kan worden gesteld dat de
stortgasontwikkeling gering zal zijn door het geringe organische gehalte van dit afval; er zal
daardoor ook naar verwachting geen stortgasonttrekking worden gerealiseerd. In de berekeningen
wordt zekerheidshalve aangenomen dat de emissie 10% bedraagt van de eerder berekende
emissie.

Bij de PWZI is het heleofytenfilter komen te vervallen, de overige bronnen en de bijbehorende
emissies zijn ongewijzigd.

3.2.4.2 Afvalbrengstation
Het afvalbrengstation is nooit opgericht.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                               pagina 15 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>3.2.4.3 Tijdelijke opslag en activiteiten op de stort
Er wordt geen grond/bagger meer verwerkt, deze geurbron is dan ook komen te vervallen.

Er is sprake van de tijdelijke opslag van 200 kton brandbaar afval onder zeil. Geuremissie vindt
plaats als gevolg van handelingen (aanvoer, in depot zetten, afvoer) en de open opslag. Het afval
wordt gebaald of onder een zeil opgeslagen, waardoor er als gevolg van deze opslag geen
geuremissie plaatsvindt. De uitgangspunten zijn verder ongewijzigd, behalve voor de open opslag:
de opslaggrootte is vergroot met 200 m2 in om rekening te houden met tijdelijke schade aan de
afdekking, bijvoorbeeld door stormschade (1.800 wordt 2.000 m2). Daarnaast is de bedrijfstijd
zekerheidshalve verdubbeld naar 1.200 h/jr, omdat de eerdere 600 uur op jaarbasis in de praktijk
wat krap bleek.

Op de stort worden ook bodemassen opgeslagen, totaal 180 kton op jaarbasis. In de eerdere
rapportage is de geuremissie als gevolg van deze stroom bij een doorzet van 100 kton geschat op
20 *106 ouE/h (continu). Dit is een veilige benadering, omdat de geuremissie als gevolg van
bodemassen gering is. Metingen hebben uitgewezen dat de geuremissie alleen kort na het lossen
enige geuremissie tot gevolg heeft, na enige tijd is de geuremissie verwaarloosbaar. Recente
metingen aan de opslag van verse bodemassen 6 liet een emissie zien van 0,0038 *106 ouE/m2/h.
De eerdere aangenomen geuremissie van 20 *106 ouE/h hoort in dat geval bij een relevant
geuremitterend oppervlak van ruim 5.000 m 2. Er is geen reden om bij de hogere doorzet deze
emissie aan te passen.

Bodemassen worden bovendien geïmmobiliseerd. Hiervoor wordt een shredder, een zeef en een
menger ingezet. Er zijn geen kengetallen voorhanden om de emissie van deze handelingen te
berekenen. De geuremissie zal naar verwachting gering zijn, gelet op de relatief lage emissie als
gevolg van de opslag. De ervaring leert dat de emissie van de bodemassen bovendien afneemt na
verloop van tijd. De emissie zal worden berekend aan de hand van de gemeten emissie aan de
opslag, waar verondersteld wordt dat de emissie als gevolg van handelingen een factor 3 hoger is
dan als gevolg van de opslag (overeenkomstig GFT: 1,5 *106 ouE/ton en 0,5 *106 ouE/m2/h). De
emissie als gevolg van handelingen bedraagt zo (0,0038 * 3) = 0,0114 *106 ouE/ton. Rekening
houdend met 3 verwerkingsstappen (shredderen, zeven en mengen) en een capaciteit van 60
ton/h kan de emissie zo worden berekend op (3 * 0,0114 * 60) = 2,1 *106 ouE/h. De installatie is
2.000 h/jr in werking.

Een stroom die eerder niet werd beschouwd is sorteerzeefzand uit de TAS. Dit materiaal is weinig
geurend, de ervaring leert echter dat het afgraven van deze opslag wel waarneembaar is. Recente
metingen aan deze stroom (nog niet openbaar) lieten zien dat de geuremissie varieerde tussen
0,02 en 0,2 *106 ouE/ton. In de berekeningen zal worden uitgegaan van de hoogste waarde van
0,2 *106 ouE/ton. Er wordt jaarlijks maximaal 6.000 ton afgegraven, met een capaciteit van 50
ton/h kan zo een emissie worden berekend van 10 *106 ouE/h gedurende 120 h/jr.

Er wordt op de houtbank hout geshredderd. Er zijn twee shredders aanwezig met een capaciteit
van 60 ton/h bedraagt de emissie 120 *106 ouE/h. De emissieduur van de shredders is
respectievelijk 2.000 en 1.500 h/jr.




6
    ‘Geuronderzoek AVR Rozenburg, voorjaar 2013’, rapportnummer AVRO13A1, juni 2013.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                   pagina 16 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>3.2.4.4 Overzicht emissies stortplaats
In onderstaande tabel is de berekening voor de activiteiten op de stortplaats weergegeven.

Tabel 9: Berekening geuremissies als gevolg van de stortplaats in de aangevraagde
         situatie

Bron                         Verwer-      Geuremit-     Geuremissiekengetal         Emissie    Emissie-
                             kingsca-      terend                                               duur
                             paciteit     oppervlak

                             [ton/h]        [m2]          [106         [106           [106         [h/jr]
                                                        ouE/ton]    ouE/m2/h]        ouE/h]

Storten

Aanvoer geurend afval          144             --         0,35           --           14,6         1.333

Verdelen (handeling)            68             --         0,04           --           2,4          2.340

Open storfront (opslag)         --           500           --          0,009          4,3          2.600

Stortgas uit lob 1             347             --         2,0            --           6,9          8.760

Stortgas uit slenk             148             --         2,0            --           3,0          8.760

Stortgas uit lob 2             690             --         2,0            --           13,8         8.760

Stortgas uit lob 3             203             --         2,0            --           4,1          8.760

Stortgas uit lob 4              69             --         2,0            --           1,4          8.760

Brandbaar afval

Aanvoer                        144             --         0,5            --            72          1.389

In depot zetten                 85             --         0,5            --           42,5         2.353

Opslag open                     --          2.000          --          0,043          85,0         1.200

Afvoer                          85             --         0,5            --           42,5         2.353

AEC-bodemassen

Opslag                          --             --          --            --            20          8.760

Immobilisatie bodemassen      60 x 3           --        0,011           --           2,1          2.000

Sorteerzeefzand

Afvoer sorteerzeefzand          50             --         0,2            --            10           120

Houtbank

Shredderen                      60             --         2,0            --           120          3.500

PWZI

Beluchtingstank                 --           240           --         0,0059          1,4          8.760

Nabezinktank                    --             24          --         0,0047          0,1          8.760



De totale jaarlijkse emissie bedraagt 1.294 *109 ouE/jr ten opzichte van 1.456 *109 ouE/jr in de
vergunde situatie.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                   pagina 17 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>3.2.5 Overzicht
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geuremissie in de vergunde en huidige
situatie.

Tabel 10: Jaarlijkse geuremissie als gevolg van alle onderdelen van de Locatie
        Boeldershoek – vergelijking vergunde en aangevraagde situatie

Onderdeel                                      Vergund                       Huidig
                                                9
                                          [*10 ouE/jr]                    [*109 ouE/jr]

AEC / BEC                                       3.119                         3.099

Bioconversie                                    2.479                         1.643

Afvalscheidingsinstallatie                       463                           463

Stortplaats en tijdelijke opslag                1.456                         1.294

TOTAAL                                          7.517                        6.499




Uit de tabel blijkt dat de geuremissie nu ongeveer 15% lager is dan in 2008 werd berekend. Voor
de omgeving zijn met name de lage bronnen van belang; in 2008 was de bijdrage van deze lage
bronnen aan het totaal 65%, dat is nu afgenomen naar ongeveer 60%.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                            pagina 18 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>4 Toetsingskader geur
4.1 Landelijk geurbeleid

In artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit 7 wordt ingegaan op het toetsingskader voor geur. Het
algemene uitgangspunt is het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geurhinder. Het bevoegd gezag beoordeelt welke mate van geurhinder nog aanvaardbaar is.

In de Handleiding geur8 is uitgewerkt hoe het aanvaardbaar hinderniveau voor geur van
bedrijfsmatige activiteiten anders dan veehouderij kan worden bepaald. Voor bepaalde
bedrijfstakken zijn in het Activiteitenbesluit specifieke geurvoorschriften opgenomen (bijvoorbeeld
voor composteren).

4.2 Gebruikelijke toetsingswaarden

De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour
geeft een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde overschrijdingsfrequentie
(uitgedrukt als percentielwaarde) weer. Bijvoorbeeld: de contour van 1 ouE/m3 als 98-percentiel
vormt de begrenzing van het gebied waarbinnen een geurconcentratie van 1 ouE/m3 méér dan 2%
van de tijd (175 h/jr) wordt overschreden.

Uit de diverse richtlijnen en lokaal beleid blijkt dat de volgende overschrijdingsfrequenties en
geurconcentraties gebruikelijk zijn:

Geurconcentratie
Een geurconcentratie van 1 ouE/m3 is gedefinieerd als de geurconcentratie waarbij van een groep
mensen met een gemiddeld reukvermogen (panel geselecteerd volgens NEN-EN 13725) de helft
van de mensen de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije lucht. Doorgaans liggen de
toetsingswaarden in een bereik van 0,5 tot 5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde.

Doorgaans geldt 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als strengste toetsingswaarde. Deze waarde
wordt vaak op nieuwe inrichtingen van toepassing geacht, voor bestaande inrichtingen wordt in het
algemeen een ruimere grenswaarde toegepast. Van de normering van 0,5 ouE/m3 als 98-
percentielwaarde kan onderbouwd worden afgeweken, bijvoorbeeld op basis van de verwachte
hinderlijkheid van de geur. De hinderlijkheid kan worden gekwantificeerd door middel van
hedonische metingen.

Overschrijdingsfrequentie
Voor continue bronnen wordt doorgaans volstaan met toetsing aan de 98-percentielwaarde.

Kortdurende emissies kunnen leiden tot kortdurende maar hoge immissies. Voor dergelijke
bronnen geeft toetsing aan de 98-percentielwaarde onvoldoende inzicht in de geurbelasting van de
omgeving en is het gebruikelijk om hogere percentielen (99,5-, 99,9- en 99,99-percentiel) in beeld
te brengen. De mate van onzekerheid neemt toe bij hogere percentielwaarden.




7
    http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.3_Artikel2.7a
8
    Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen),
    zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/geur/handleiding-geur/




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                        pagina 19 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>4.3 Geurbeleid provincie Overijssel

Het geurbeleid van de provincie Overijssel is samengevat in het document ‘Beleidsregel
Toetsingskader vergunningverlening Wm’ 9. Het geurbeleid van de provincie Overijssel maakt
onderscheid naar de aard van de geur, die wordt geclassificeerd in zeer hinderlijk, hinderlijk,
minder hinderlijk en niet hinderlijk. De hinderlijkheid van een geur wordt vastgesteld middels
hedonische metingen. Op basis van de hinderlijkheid van de geur (H = -2) worden streef-, richt-
en bovenwaarden gesteld. In principe is de richtwaarde het acceptabele geurhinderniveau. Voor
alle waarden boven de streefwaarde geldt echter dat toepassing van Beste Beschikbare Technieken
(BBT) noodzakelijk is.

In het rapport voor de vigerende vergunning werd afgeleid dat de activiteiten kunnen worden
ingedeeld in de categorie minder hinderlijk. Per bedrijfsonderdeel wordt de afleiding van destijds
opnieuw beschouwd. Daarbij worden alleen de lage bronnen beschouwd, de hoge bronnen
(schoorstenen verbrandingsinstallaties) zijn veel minder relevant voor de belasting in de
omgeving.

AEC en BEC

Voor de AEC en BEC geldt dat aan de lage bronnen weliswaar geurmetingen zijn uitgevoerd, er is
in geen van de metingen (opnieuw) een hedonische waarde bepaald. De hedonische waarde
vastgesteld aan de slakkenopslag bij Attero Wijster (2006) blijft daarmee de aangewezen bron
voor afleiding van de hinderlijkheid, waar deze gemiddeld ongeveer rond 5,7 ou E/m3 werd bereikt,
en daarmee tot de categorie minder hinderlijk kan worden gerekend.

Bioconversie

Bij de bioconversie is het biofilter de meest relevante bron. Er zijn geen nieuwe hedonische
waarden beschikbaar, in het eerdere onderzoek werd op basis van eerdere metingen een
hedonische waarde van H = -2 afgeleid van >50 ouE/m3 (metingen 2007). Daarmee zou dit
bedrijfsonderdeel kunnen worden gerekend tot de categorie niet hinderlijk (>15 ouE/m3).

Afvalscheidingsinstallatie

Aan de TAS is gemeten tijdens verwerking van Droge Ton materiaal, anders dan het grof
huishoudelijk of bedrijfsafval dat daar normaal in wordt verwerkt. De hedonische waarde H = -2
van de afzuiging van de installatie bedroeg 3,9 ou E/m3, aan de opslag van dit Droge Ton materiaal
werd H = -2 vastgesteld op 6 ou E/m3. De gemiddelde hedonische waarde ligt daarmee net lager
dan 5 ouE/m3, waardoor deze bron kan worden gerekend tot de categorie hinderlijk.

Stortplaats

De emissie als gevolg van het onderdeel storten wordt veroorzaakt door de tijdelijke opslag van
brandbaar afval en bodemassen, het diffuus vrijkomen van stortgas en de PWZI. In het vorige
rapport werd dit onderdeel ingedeeld in de categorie hinderlijk aan de hand van metingen
uitgevoerd aan een stortfront. Hoewel de bodemassen wellicht tot de categorie minder hinderlijk
kunnen worden gerekend, omdat H = -2 net boven 5 ouE/m3 ligt, zal H = -2 van de overige
bronnen naar verwachting lager zijn, en zal het storten onveranderd kunnen worden gerekend tot
de categorie hinderlijk.

Op basis van bovenstaande zal uit eventuele berekeningen (gewogen hedonische waarde op basis
van de jaaremissie) blijken dat de activiteiten onveranderd kunnen worden ingedeeld in de
categorie minder hinderlijk.


9
    Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 18 september 2007, kenmerk 2007/0510432.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                   pagina 20 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>Volgens het Overijssels geurbeleid dient daarom het toetsingskader gehanteerd te worden, welke
hieronder in tabel 8 is samengevat. Omdat een aantal bronnen slechts gedurende een beperkt
aantal uren per jaar in bedrijf is, zal niet alleen worden getoetst aan de 98 -percentielwaarden
(geschikt voor het toetsen van continue bronnen) maar ook aan hogere percentielwaarden
(geschikt voor piekemissies).

Tabel 11: Toetsingskader [ouE/m3] voor locatie Boeldershoek te Hengelo volgens het
        geurbeleid van de provincie Overijssel

Percentiel-             Wonen/buitengebied                               Werken
waarde

              streefwaarde   richtwaarde   bovenwaarde   streefwaarde   richtwaarde   bovenwaarde

   98             0,5            1,5            5            1,5            5             15

   99,5            1             3             10             3             10            30

   99,9            2             6             20             6             20            60

   99,99           5             15            50            15             50            150




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                               pagina 21 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>5 De geurbelasting van de omgeving
5.1 Verspreidingsmodel

De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw
Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is Geomilieu V4.10.

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer
op basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een ‘lange termijn’ berekening en de
beschouwde periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens
bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne-
instraling en de temperatuur. Het NNM berekent op verschillende roosterpunten de
immissieconcentratie voor elk afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend
gedurende welk percentage van de jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde
uurgemiddelde immissieconcentratie wordt overschreden. Het resultaat wordt weergegeven in de
vorm van geurcontouren.

5.2 Invoergegevens

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de
emissieduur en omgevingskenmerken.

Tabel 12 geeft een overzicht van de te gebruiken brongegevens voor de aan te vragen situatie.

Tabel 12: Brongegevens voor de verspreidingsberekeningen – aangevraagde situatie

Bronomschrijving                   X             Y       H      Q      Emissie     Emissieduur

                                  [m]           [m]      [m]   [MW]    [ouE/s]        [h/jr]

AEC en BEC

AEC – ontvangsthal              250.635        472.606   30     0
- normaal (80%)                                                          256           7.008
- piekemissies (20%)                                                    8.334          1.752

AEC –1e, 2e en 3e lijn          250.430        472.719   80    21,1    66.891          8.760

AEC – bodemassenbewerking in    250.590        472.740    6     0      16.667          3.700
bedrijf

AEC – bodemassenbewerking in    250.590        472.740    6     0       4.167          5.060
stilstand

AEC – bodemassenopslag          250.641        472.530    4     0       5.556          8.760

AEC – slakkenwaterbassin        250.623        472.554    4     0       2.669          8.760

BEC – Storthal                  250.428        472.543   1,5    0       1.250          8.760

BEC - Schoorsteen               250.518        472.521   80    7,2     10.594          8.760

Bioconversie

Biofilter                       250.785        472.535   1,5    0      41.667          8.760

Aanvoer toeslagstoffen          250.835        472.569    2     0        64            2.080

Opslag toeslagstoffen           250.831        472.569    2     0        267           8.760

Overdrukventiel biogas          250.766        472.519    5     0       3.043          1.200

Shredderen hout/zeefoverloop    250.960        472.478   1,5    0      44.444          400




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                            pagina 22 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>Bronomschrijving                   X             Y       H      Q     Emissie     Emissieduur

                                  [m]           [m]      [m]   [MW]   [ouE/s]        [h/jr]

Zeef 1                          250.956        472.466   1,5    0     16.667         2.000

Zeef 2                          250.953        472.456   1,5    0     16.667         2.000

Afvalscheidingsinstallatie

Aanvoer ‘GFT’                   250.625        472.866    6     0     27.951         1.800

Aanvoer ‘groenafval’            250.663        472.851    6     0      8.186          900

Bewerking                       250.650        472.856    6     0      1.147         6.883

Opslag                          250.635        472.862    6     0      7.139         8.760

Stortplaats

Storten

Aanvoer geurend afval           251.209        472.469   1,5    0      4.061         1.333

Verdelen (handeling)            251.209        472.469   1,5    0      668           2.340

Open storfront (opslag)         251.171        472.435   1,5    0      1.191         2.600

Stortgas uit lob 1              250.800        472.201   1,5    0      1.930         8.760

Stortgas uit slenk              251.360        472.228   1,5    0      820           8.760

Stortgas uit lob 2              251.524        472.699   1,5    0      3.833         8.760

Stortgas uit lob 3              251.725        472.408   1,5    0      1.130         8.760

Stortgas uit lob 4              251.923        472.031   1,5    0      383           8.760

Brandbaar afval

Aanvoer                         251.323        472.419   1,5    0     20.000         1.389

In depot zetten                 251.329        472.418   1,5    0     11.806         2.353

Opslag open                     251.310        472.478   1,5    0     23.611         1.200

Afvoer                          251.335        472.419   1,5    0     11.806         2.353

AEC-bodemassen

Opslag                          251.289        472.400   1,5    0      5.556         8.760

Immobilisatie                   251.278        472.363   1,5    0      570           2.000

Sorteerzeefzand

Afvoer sorteerzeefzand          251.289        472.424   1,5    0      2.778          120

Houtbank

Shredder 1                      251.030        472.122   1,5    0     33.333         2.000

Shredder 2                      251.052        472.121   1,5    0     33.333         1.500

PWZI

PWZI                            250.637        472.879    2     0      447           8.760




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                           pagina 23 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>De overige invoerparameters zijn weergegeven in tabel 13.

Tabel 13: Invoerparameters voor de verspreidingsberekening met het NNM

Meteorologische periode                  1995 - 2004

Ruwheidslengte z0                        0,47 m1)

Immissiegebied                           RDC X: 249.150 – 252.750
                                         RDC Y: 471.200 – 474.950

Roosterafstand                           150 m

Aantal receptorpunten                    615

Receptorhoogte                           1,5 m

1) De ruwheidslengte is bepaald aan de hand van de KNMI ruwheidsfile (op basis van de gridcoördinaten in
Amersfoortse coördinaten).


De uitvoerbestanden van de verspreidingsberekeningen zijn opgenomen in bijlage A.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                     pagina 24 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>5.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen

Onderstaand zijn de contouren weergegeven van de toetswaarden voor zowel de vergunde als de
aangevraagde situatie.




Figuur b Geurcontouren van 1,5, 5 en 15 ouE/m3 als 98-percentielwaarde
als gevolg van Twence B.V. – locatie Boeldershoek te Hengelo in de vergunde situatie




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                         pagina 25 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>Figuur c Geurcontouren van 1,5, 5 en 15 ouE/m3 als 98-percentielwaarde
als gevolg van Twence B.V. – locatie Boeldershoek te Hengelo in de aangevraagde
situatie




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 26 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Figuur d Geurcontouren van 3, 10 en 30 ouE/m3 als 99,5-percentielwaarde
als gevolg van Twence B.V. – locatie Boeldershoek te Hengelo in de vergunde situatie




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                     pagina 27 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Figuur e Geurcontouren van 3, 10 en 30 ouE/m3 als 99,5-percentielwaarde
als gevolg van Twence B.V. – locatie Boeldershoek te Hengelo in de aangevraagde
situatie




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 28 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>Figuur f Geurcontouren van 6, 20 en 60 ouE/m3 als 99,9-percentielwaarde
als gevolg van Twence B.V. – locatie Boeldershoek te Hengelo in de vergunde situatie




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                     pagina 29 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Figuur g Geurcontouren van 6, 20 en 60 ouE/m3 als 99,9-percentielwaarde
als gevolg van Twence B.V. – locatie Boeldershoek te Hengelo in de aangevraagde
situatie




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 30 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>Figuur h Geurcontouren van 15, 50 en 150 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde
als gevolg van Twence B.V. – locatie Boeldershoek te Hengelo in de vergunde situatie




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                     pagina 31 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Figuur i Geurcontouren van 5, 15, 50 en 150 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde
als gevolg van Twence B.V. – locatie Boeldershoek te Hengelo in de aangevraagde
situatie




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 32 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>5.4 Bespreking van de resultaten

De geurbelasting in de vergunde en aangevraagde situatie is onderstaand samengevat, waar de
geurbelasting op de specifieke toetspunten is weergegeven.




Uit de berekeningen blijkt dat de geurbelasting aanzienlijk verminderd is ten opzichte van de
vergunde situatie. Opvallend is de lagere belasting in de hogere percentielwaarden, met name het
gevolg van het vervallen van de groencompostering.

In alle gevallen is de geurbelasting lager dan de bovenwaarde. Ter plaatse van de aaneengesloten
woonbebouwing is de geurbelasting gelegen tussen de streef- en de richtwaarde. Voor de




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                            pagina 33 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>verspreid liggende woningen geldt dat de geurbelasting in de vergunde situatie gelegen is rond de
bovenwaarde, dat is in de aangevraagde situatie aanzienlijk lager.

Ook ter plaatse van de woningen op het industrieterrein kan worden voldaan aan het
toetsingskader voor wonen/buitengebied.

De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn samengevat in onderstaande tabel, waar de
maximale geurbelasting ter plaatse van de geurgevoelige bestemmingen is weergegeven voor de
aangevraagde situatie.

Tabel 14: Maximale geurbelasting (ou E/m3) ter plaatse van geurgevoelige bestemmingen

Percentiel         Streef-    Richt-    Grens-     Woonwijk       Verspreid          Woningen op
                   waarde     waarde    waarde                    liggende         industrieterrein
                                                                  woningen

98-percentiel        0,5        1,5        5           0,9            3,3                 3,9

99,5-percentiel       1          3         10          1,8            6,8                 7,7

99,9-percentiel       2          6         20          3,2           12,1                13,2

99,99-percentiel      5         15         50          5,6           23,2                20,7




Geconcludeerd kan worden dat met de afname van de geurbelasting en het voldoen aan het
toetsingskader, de kans op geurhinder gering te noemen is.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                pagina 34 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>6 Stikstofdepositie
6.1 Achtergrond

De Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat nieuwe of uitbreidingen van bestaande economische
activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op de Natura 2000-gebieden. In veel van deze
gebieden vormt de neerslag van stikstof een grote bedreiging voor stikstofgevoelige natuur.
Daardoor was het lange tijd nauwelijks mogelijk activiteiten te ontplooien waarbij uitstoot van
stikstof plaatsvond. Ook al daalt de neerslag van stikstof op landelijk niveau nog steeds, voor
individuele activiteiten kon vaak niet worden aangetoond dat ze geen negatieve gevolgen hebben
voor de natuur. In 2008 zijn er aanbevelingen gedaan om dit probleem met een programmati sche
benadering op te lossen. Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden.

Op basis van de berekende stikstofdepositie wordt volgens de PAS het resultaat als volgt
beoordeeld: bijdrages van < 0,05 mol N/ha/jaar zijn vrijgesteld (geen melding of vergunning
nodig). Is de bijdrage < 1 mol N/ha/jaar, dan is een melding nodig. Bij een bijdrage van > 1 mol
N/ha/jaar is een vergunning vereist. Dit is begrensd tot maximaal 3 mol N/ha/jaar per inrichting.
In het geval van een wijziging van PAS-Nb-wet vergunde situatie, geldt er altijd een
vergunningplicht. Voor Twence geldt derhalve een vergunningplicht.

De stikstofdepositie wordt berekend met rekenprogramma AERIUS, dat deel uitmaakt van de PAS.

6.2 Resultaten van de verspreidingsberkeningen (AERIUS)

Vanwege de aanpassingen in de regelgeving rond de NBW (PAS) in 2015 is de toen aangevraagde
vergunning verleend op basis van de reële emissies van 2014 en niet op basis de vigerende WABO
vergunning. Daarmee worden de activiteiten op een lager niveau begrensd door de NB-vergunning
dan door de WABO-vergunning. Aanhakend op de WABO revisievergunning wordt een correctie
aangevraagd in de NB-vergunning. Dit betekent dat twee scenario’s zijn doorgerekend, te weten
de situatie zoals berekend ten behoeve van de huidige NB-vergunning en de aangevraagde situatie
volgens de WABO revisievergunning. Er is gebruik gemaakt van het toetsjaar 2017.

De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage B. Uit de berekeningen blijkt dat de
maximale toename 0,73 mol/ha/jr bedraagt. Er is ontwikkelruimte beschikbaar voor deze
toename.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                              pagina 35 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>7 Uitgangspunten voor een luchtkwaliteitstoets
7.1 Achtergrond Luchtkwaliteitseisen

Om de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging voor de gezondheid van de mens te
voorkomen, zijn op Europees niveau grenswaarden gesteld voor enkele componenten, zoals fijn
stof, stikstofoxiden en benzeen. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 (BLK 2005) is een verdere
uitwerking hiervan, waarin de grenswaarden voor de componenten zijn opgenomen. Het BLK is in
2007 echter vervangen door de ‘Wet luchtkwaliteit’; de grenswaarden zijn in deze wet niet
gewijzigd ten opzichte van het BLK. In de wet luchtkwaliteit is opgenomen dat een project
doorgang kan vinden indien aan minimaal één van de volgende eisen wordt voldaan:

     Het project resulteert niet in een overschrijding van de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit.

     Het project leidt – al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.
      Saldering moet plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie heeft
      met het plangebied. Het gaat daarbij ook om plannen die de luchtkwaliteit ter plekke iets
      kunnen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren. Meer informatie over
      projectsaldering is te vinden in de Handreiking ‘Projectsaldering luchtkwaliteit 2007’.

     Het project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging. Hierbij
      wordt het begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als 1% van de jaargemiddelde
      grenswaarde voor NO 2 en PM10. Na verlening van derogatie en de inwerkingtreding van het
      NSL per 1 augustus 2009 is de definitie van NIBM verschoven naar 3% van de grenswaarde,
      wat neerkomt op een toename van maximaal 1,2 µg/m3. In het ‘Besluit niet in betekenende
      mate bijdragen (luchtkwaliteit)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen
      (luchtkwaliteit)’ zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip
      NIBM.

     Een project past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

De grenswaarden in de Wet luchtkwaliteit geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit dat op een
aangegeven tijdstip moet zijn bereikt. In artikel 74 van de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit
2007’ (Rbl 2007)10 wordt aangegeven dat bij het door middel van berekening vaststellen van
concentraties van verontreinigende stoffen in de buitenlucht bij inrichtingen, de concentraties
worden bepaald vanaf de grens van het terrein van de betreffende inrichting.

Bij de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit dient rekening te worden gehouden met de in het
onderzochte gebied aanwezige achtergrondconcentraties. In het voorliggende rapport is gebruik
gemaakt van de achtergrondconcentraties die zijn opgenomen in het Nieuw Nationaal Model. Deze
worden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeleverd door het RIVM.

Gebruikte terminologie: Immissie van stikstofdioxide wordt veroorzaakt door emissies van zowel
stikstofmonoxide (NO) als stikstofdioxide (NO 2), samen stikstofoxiden (NOx) genoemd. In de
atmosfeer vinden chemische reacties plaats waardoor een deel van het NO wordt omgezet in NO 2.
Op emissieniveau zal daarom van stikstofoxiden worden gesproken, op immissieniveau van
stikstofdioxide.


10
     ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’, Ministerie van VROM, nr. LMV 2007.109578;
     ’Wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’, Staatscourant 17 juli 2008, nr. 136 / pag. 26;
     ’Regeling van de Minister van VROM van 8 december 2008, nr. BJZ2008117286 tot wijziging van de Regeling
     beoordeling luchtkwaliteit 2007: toepasbaarheid regels inzake de wijze waarop het kwaliteitniveau wordt
     gemeten of berekend en criteria voor meet- en rekenpunten, Staatscourant 17 december 2008, nr. 2040;
     ’Regeling van de Minister van VROM van 6 maart 2009, nr. BJZ2009015527 tot wijziging van de Regeling
     beoordeling luchtkwaliteit 2007: wijziging artikel 74, Staatscourant 2009 nr. 53, 18 maart 2009.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                       pagina 36 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Zwevende deeltjes (PM 10) zijn gedefinieerd als in de buitenlucht voorkomende stofdeeltjes die een
op grootte selecterende instroomopening passeren met een efficiencygrens van 50 procent bij een
aerodynamische diameter van 10 micrometer. Een andere benaming hiervoor is ‘fijn stof’.

7.2 Opzet luchtkwaliteitstoets

Hoe een luchtkwaliteitstoets dient te worden uitgevoerd is uitgewerkt in de Handreiking Rekenen
aan Luchtkwaliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 11 en Rbl 2007. De werkwijze in
dit rapport sluit dan ook aan bij deze beide documenten.

Enkele belangrijke aspecten voor de luchtkwaliteitstoets worden in onderstaande paragrafen
besproken.

7.2.1 Te beschouwen bronnen
Allereerst dient een inventarisatie gemaakt te worden van de bronnen binnen de inrichting. Echter,
niet alleen de bronnen binnen de inrichting kunnen van belang zijn bij berekening en toetsing van
de immissieconcentraties, ook bronnen buiten de inrichting dienen beschouwd te worden, zoals de
verkeersaantrekkende werking als gevolg van de activiteiten. Wanneer er in de directe omgeving
ook bronnen gelegen zijn, die (nog) niet in de achtergrondconcentraties zijn meegenomen
(bijvoorbeeld nog niet gerealiseerde bronnen), dienen ook deze bronnen bij de berekeningen te
worden betrokken.

Voor verkeersaantrekkende werking geldt dat het verkeer dient te worden beschouwd totdat d it is
opgenomen in het ‘heersende verkeersbeeld’. Daarbij wordt gesteld dat dit de ontsluitingsweg en
de weg waarop de ontsluitingsweg uitkomt betreft. Bij het berekenen van de bijdrage van de
verkeersaantrekkende werking dient rekening te worden gehouden met uitsluitend het verkeer ten
behoeve van de inrichting (dus niet al het bestaande verkeer, dit is al opgenomen in de
achtergrondconcentraties).
Daarnaast geldt dat in de directe omgeving gelegen provinciale en snelwegen ook moeten worden
betrokken bij de berekeningen.

7.2.2 Rekenmodel en achtergrondconcentraties
Voor berekening van immissieconcentraties van de in de Wet luchtkwaliteit genoemde
componenten zijn diverse door het ministerie van IenM goedgekeurde modellen beschikbaar,
waaronder ISL2 en het Nieuw Nationaal Model (NNM). De achtergrondconcentraties kunne n met
alle modellen worden bepaald.

7.2.3 Zichtjaren
De zichtjaren zijn de jaren waarvoor de effecten van het project op de luchtkwaliteit inzichtelijk
worden gemaakt. De keuze voor de zichtjaren is afhankelijk van het doel van het onderzoek. Voor
vergunningaanvragen in het kader van de Wabo wordt tenminste het jaar van realisatie van de
inrichting in beeld gebracht en de jaren waarin aan de grenswaarden moet worden voldaan.
Meestal volstaat het in beeld brengen van het jaar waarin de activiteiten worden gereali seerd,
wanneer kan worden aangetoond dat dan al kan worden voldaan aan de grenswaarden die pas
later in werking treden, ook al omdat de achtergrondconcentraties steeds verder afnemen.




11
     ‘Handreiking Rekenen aan Luchtkwaliteit – Actualisatie 2011’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, juni
     2011.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                             pagina 37 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>7.2.4 Beoordelingspunten
Toetsing van de grenswaarden vindt plaats vanaf de inrichtingsgrenzen, waardoor de
beoordelingspunten worden bepaald vanaf de grens van het terrein. Op de weg worden de
beoordelingspunten bepaald op maximaal 10 meter van de wegrand.

De totale immissieconcentratie op de beoordelingspunten wordt berekend door de lokale bijdrage
van de verschillende bronnen ten gevolge van de inrichting, de heersende achtergrondconcentratie
en de lokale bijdrage door eventueel nabijgelegen bronnen op te tellen. Eventueel kan worden
gecorrigeerd voor dubbeltelling bij snelwegen.

In de wijziging van de Rbl van 17 december 2008 is een verdere uitwerking gegeven aan de
nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit 12, waarin onder andere is uitgewerkt op welke locaties de
luchtkwaliteit behoeft te worden beoordeeld. In principe dient de luchtkwaliteit overal beoordeeld
te worden, met uitzondering van de locaties die vallen onder het zogeheten
toepasbaarheidsbeginsel, wat inhoud dat de luchtkwaliteit niet wordt beoordeeld:

     Op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is;

     Op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de Arbo regels). Dit
      omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen; deze
      worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingscriterium een rol);

     Op de rijbaan van wegen, en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter
      toegang hebben tot de middenberm.

Voor het bepalen van de rekenpunten dient rekening gehouden te worden met het
‘blootstellingscriterium’. Het blootstellingscriterium houdt in, dat de luchtkwaliteit alleen wordt
beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat dan
om een blootstellingsperiode, die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar ,
etmaal, uur) significant is. In onderstaande tabel is de uitwerking overgenomen van dit
blootstellingscriterium.




12
     Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit
     en schonere lucht voor Europa.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                        pagina 38 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>Tabel 15: Overzicht uitwerking blootstellingscriterium

Middelingstijd Op de volgende locaties dient te worden          Op de volgende locaties dient over het
               getoetst aan de grenswaarden:                    algemeen niet te worden getoetst aan de
                                                                grenswaarden:

Jaar           - Alle locaties waar leden van het publiek       - Alle trottoirs (in tegenstelling tot locaties bij
               regelmatig kunnen worden blootgesteld            de gevel) en elke andere locatie waar
               - Bij de gevel van woningen en andere            blootstelling van het publiek naar
               gebouwen bestemd voor wonen, scholen,            verwachting van korte duur is
               ziekenhuizen, bibliotheken, etc.                 - Bij de gevel van gebouwen van inrichtingen
                                                                waar Arbo voorzieningen van toepassing zijn
                                                                en waar leden van het publiek gewoonlijk
                                                                geen toegang hebben

24 uur         - Alle locaties, als bovenstaand, alsmede        - Trottoirs (in tegenstelling tot locaties bij de
(etmaal)       - Tuinen bij woningen en andere gebouwen         gevel) en elke andere locatie waar
               bestemd voor wonen                               blootstelling van het publiek naar
                                                                verwachting van korte duur is

Uur            - Alle locaties, als bovenstaand, alsmede        - Trottoirs waar het publiek naar mag worden
               - Trottoirs (bijvoorbeeld in drukke              aangenomen geen reguliere toegang heeft,
               winkelstraten)                                   zoals de middenberm van wegen
               - Die gedeelten van parkeerterreinen,
               stations voor openbaar vervoer e.d. die niet
               volledig zijn afgesloten en waar de wind vrije
               toegang heeft, en waar het publiek naar
               redelijke verwachting een uur of langer
               verblijft
               - Elke in de buitenlucht gelegen locatie waar
               het publiek naar redelijke verwachting een
               uur of langer verblijft




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                        pagina 39 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>7.3 Grenswaarden volgens de Wet luchtkwaliteit

De grenswaarden in de Wet luchtkwaliteit geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit dat op een
aangegeven tijdstip moet zijn bereikt. De grenswaarden worden onderstaand weergegeven.


Zwevende deeltjes
De Wet luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM 10) per 11 juni
2011:

   40 g/m3 als jaargemiddelde concentratie;

   50 g/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, die 35 keer per jaar mag worden overschreden.

Naast PM10 is in de Wet luchtkwaliteit ook een grenswaarde opgenomen voor de nog kleinere
deeltjes, PM2,5, welke met ingang van 2015 geldt:

   25 g/m3 als jaargemiddelde concentratie.


Stikstofdioxide
De Wet luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarden voor stikstofdioxide (NO 2) per 1 januari
2015:

   40 g/m3 als jaargemiddelde concentratie;

   200 g/m3 als uurgemiddelde concentratie, die 18 keer per jaar mag worden overschreden.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                              pagina 40 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>8 Toetsing aan de Wet luchtkwaliteit
8.1 Bronnen

Voor berekening van de immissieconcentraties stikstofdioxide zijn de uitgangspunten van de
AERIUS berekening als uitgangspunt genomen. In deze bronnen is ook reeds de
verkeersaantrekkende werking beschouwd. De in de nabijheid gelegen wegen zijn ingevoerd met
behulp van de monitoringstool 13.

Voor fijn stof zijn de emissiegegevens als volgt bepaald:

     Voor de in AERIUS ingevoerde bronnen is verondersteld dat de fijn stofemissie 10% is in
      verhouding tot de stikstofoxidenemissie. Dit is een ruime benadering, voor de meeste
      emissiefactor ligt deze verhouding eerder rond 5%.

     Voor overslag en bewerking zijn de emissie berekend met de eerder afgeleide kengetallen. De
      berekeningen zijn onderstaand weergegeven.

Tabel 16: Emissie aan fijn stof (PM10) als gevolg van de overslag

Stuifklasse                       Doorzet per jaar              Emissiefactor            Emissie fijn stof

                                      [ton/jr]               [% jaardoorzet]                 [ton/jr]

S3                                     17.050                    0,00100%                      0,17

S4/S5                                 1.687.950                  0,00005%                      0,84

TOTAAL                               1.705.000                       --                        1,01




Tabel 17: Emissie aan fijn stof (PM10) als gevolg van bewerken van materialen

Mobiele bron                                 Doorzet per jaar        Emissiefactor         Emissie fijn stof

                                                  [ton/jr]            [kg/ton/jr]               [kg/jr]

Shredder(s) bioconversie                          272.000                 0,00027                0,073

Shredder(s) houtbank                              210.000                 0,00027                0,057

Immobilisatie bodemassen                          120.000                 0,00027                0,032

TOTAAL                                               --                     --                  0,163




     Er zijn diverse puntbronnen aanwezig, die eerder reeds werden beschouwd. De emissie van
      deze puntbronnen is ongewijzigd ten opzichte van de eerdere berekeningen.




13
     https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/weggegevens/. Er is gebruik gemaakt van de Rijks-,
     Provinciale en gemeentelijke wegen van de gemeente Hengelo en Enschede voor het jaar 2015. In het model
     is vervolgens een selectie gemaakt van de relevante, omringende wegen.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                        pagina 41 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>8.2 Invoergegevens

De immissieberekeningen voor toetsing aan Wet luchtkwaliteit zijn uitgevoerd met Geomilieu
V4.10, module STACKS. De gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in bijlage A.

Er is geen rekening gehouden met dubbbeltellingcorrectie (worst case benadering).

8.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen

De specifieke immissieconcentraties zijn berekend op dezelfde toetspunten als ook voor geur
relevant werden bevonden, ofwel de dichtstbij gelegen woningen. De resultaten van de
berekeningen zijn onderstaand weergegeven.




Uit de berekeningen blijkt dat op alle toetspunten ruimschoots kan worden voldaan aan de
grenswaarden, zowel voor fijn stof als voor stikstofdioxide. De resultaten zijn in onderstaande
tabel samengevat, waar de maximale berekende immissieconcentraties zijn samengevat.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                               pagina 42 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>Tabel 18: Maximale berekende immissieconcentraties op de toetspunten

                                    Fijn stof                            Stikstofdioxide

                      Jaargemiddelde          Aantal         Jaargemiddelde           Aantal
                        concentratie      overschrijdings-     concentratie       overschrijdings-
                          [µg/m3]              dagen             [µg/m3]               uren

Boeldershoek                20,8                 9                22,0                     0

Grenswaarden WLK             40                 35                40                       18




Zonder verdere berekeningen kan ook worden geconcludeerd dat kan worden voldaan aan de
grenswaarde voor PM2,5 van 25 µg/m3, aangezien de concentratie PM 10 reeds lager is dan deze
waarde.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                               pagina 43 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>9 Samenvatting en conclusies
In opdracht van Twence B.V. is door Olfasense B.V. een geur- en luchtkwaliteitonderzoek
uitgevoerd voor de locatie Boeldershoek in verband met de aanvraag voor een revisievergunning.
Doel van dit onderzoek was het berekenen van de emissies en immissies van geur, fijn stof en
stikstofoxiden voor toetsing aan de daarvoor geldende toetsingskaders.

Geur

De geuremissie is berekend op basis van het geuronderzoek voor de vigerende vergunning,
waarbij deze is aangepast naar gelang de activiteiten of de geuremissiegegevens zijn gewijzigd. In
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geuremissie in de vergunde en aangevraagde
situatie. Uit de tabel blijkt dat de geuremissie nu ongeveer 15% lager is dan in 2007 werd
berekend.

Tabel 19: Jaarlijkse geuremissie als gevolg van alle onderdelen van de Locatie
        Boeldershoek – vergelijking vergunde en aangevraagde situatie

Onderdeel                                      Vergund                        Aangevraagd
                                                 9
                                           [*10 ouE/jr]                       [*109 ouE/jr]

AEC / BEC                                        3.119                            3.099

Compostering                                     2.479                            1.643

Afvalscheidingsinstallatie                        463                              463

Stortplaats                                      1.456                            1.294

TOTAAL                                           7.517                            6.499




De resultaten van de verspreidingsberekeningen (uitgevoerd met Geomilieu module STACKS-G)
zijn samengevat in onderstaande tabel, waar de maximale geurbelasting ter plaatse van de
geurgevoelige bestemmingen is weergegeven voor de aangevraagde situatie.

Tabel 20: Maximale geurbelasting (ou E/m3) ter plaatse van geurgevoelige bestemmingen

Percentiel            Streef-    Richt-   Grens-         Woonwijk   Verspreid         Woningen op
                      waarde     waarde   waarde                    liggende        industrieterrein
                                                                    woningen

98-percentiel            0,5      1,5       5              0,9         3,3                 3,9

99,5-percentiel              1     3        10             1,8         6,8                 7,7

99,9-percentiel              2     6        20             3,2        12,1                13,2

99,99-percentiel             5     15       50             5,6        23,2                20,7




Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurbelasting aanzienlijk afneemt ten opzichte van
de vergunde situatie. De geurbelasting van de verspreid liggende woningen en woningen op het
industrieterrein ligt tussen de richt- en de grenswaarde, de geurbelasting ter plaatse van de
aaneengesloten woonbebouwing ligt net boven de streefwaarde.
Geconcludeerd kan worden dat met de afname van de geurbelasting en het voldoen aan het
toetsingskader, de kans op geurhinder gering te noemen is.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                 pagina 44 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>Stikstofdepositie

In 2015 is een NB-vergunning verkregen. Vanwege de aanpassingen in de regelgeving rond de
NBW (PAS) in 2015 is de toen aangevraagde vergunning verleend op basis van de reële emissies
van 2014 en niet op basis de vigerende WABO vergunning. Daarmee worden de activiteiten op een
lager niveau begrensd door de NB-vergunning dan door de WABO-vergunning. Aanhakend op de
WABO revisievergunning wordt een correctie aangevraagd in de NB-vergunning. De wijzigingen als
gevolg van deze WABO revisievergunning zijn middels een AERIUS berekening in beeld gebracht.
Uit de berekeningen blijkt dat de maximale toename 0,73 mol/ha/jr bedraagt. Op de omringende
natuurgebieden is ontwikkelruimte beschikbaar voor deze toename.

Toetsing Wet luchtkwaliteit

De uitgangspunten van de AERIUS berekeningen dienden als basis voor de immissieberekeningen
van stikstofdioxide en fijn stof, waarbij tevens de omliggende wegen zijn beschouwd. De resultaten
van deze berekeningen (uitgevoerd met Geomilieu module STACKS) zijn samengevat in
onderstaande tabel.

Tabel 21: Maximale berekende immissieconcentraties op de toetspunten

                                    Fijn stof                             Stikstofdioxide

                      Jaargemiddelde          Aantal         Jaargemiddelde            Aantal
                        concentratie      overschrijdings-     concentratie        overschrijdings-
                          [µg/m3]              dagen             [µg/m3]                uren

Boeldershoek                20,8                 9                 22,0                     0

Grenswaarden WLK             40                 35                 40                       18




Zonder verdere berekeningen kan ook worden geconcludeerd dat kan worden voldaan aan de
grenswaarde voor PM2,5 van 25 µg/m3, aangezien de concentratie PM10 reeds lager is dan deze
waarde.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                pagina 45 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>Bijlagen




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 46 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>Bijlage A              Scenariobestand verspreidingsberekeningen
GEUR


               STACKS+ VERSIE 2016.1
                Release 21 september 2016

imodus=            1
n u10=         0
n u102=            0
n u103=            0
n u104=            0




runidentificatie GM-STACKS-GEUR-1995
Stof-identificatie:                            GEUR

start datum/tijd:            21-12-2016 17:02:43
datum/tijd journaal bestand: 21-12-2016 17:03:18

BEREKENINGRESULTATEN


Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald :    250944
473081
De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend!
opgegeven referentiejaar:   1995


Doorgerekende (meteo)periode
   Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h
   Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h
Historische berekeningen

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is                 :   87672


De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie
                                                 met coordinaten:     250944
473081
gem. windsnelheid, neerslagsom




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                      pagina 47 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>sektor(van-tot) uren         %       ws neerslag(mm)        windstil

 1 (-15- 15): 4265.0         4.9      3.1       257.60        0
 2 ( 15- 45): 4878.0         5.6      3.3       243.65        0
 3 ( 45- 75): 7167.0         8.2      3.6       178.80        0
 4 ( 75-105): 5038.0         5.7      3.1       236.50        0
 5 (105-135): 5355.0         6.1      2.9       395.05        0
 6 (135-165): 6143.0         7.0      2.9       556.90        0
 7 (165-195): 9301.0        10.6      3.6       899.89        0
 8 (195-225): 12442.0       14.2      4.3      1267.39        0
 9 (225-255): 11942.0       13.6      4.7      1392.84        0
10 (255-285): 9241.0        10.5      3.9      1288.85        0
11 (285-315): 6604.0         7.5      3.5       890.34        0
12 (315-345): 5296.0         6.0      3.3       488.20        0
gemiddeld/som:     0.0                3.7      8096.02

lengtegraad: :   5.0
breedtegraad: : 52.0
Bodemvochtigheid-index:     1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):              0.20

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)

Aantal receptorpunten                 1
Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.4700
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :                0.0
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]:      0.20904
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:      0.20904
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:     16.48205
   Coordinaten (x,y):        251325,      473369
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh): 1996 11 17      3

Aantal bronnen                   :     38

********* Brongegevens van bron   :    1
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 2] "STORT open, STORT open stortfr..."

X-positie van de bron [m]:            251207
Y-positie van de bron [m]:            472470
kortste zijde oppervlaktebron [m] :      71.0
langste zijde oppervlaktebron [m] :      71.0
Hoogte oppervlaktebron is          :      1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:      0.0
Aantal bedrijfsuren:                                        25883
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                          1191
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                           352




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                            pagina 48 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:           351.846191406 over alle uren (
87672)

********* Brongegevens van bron   :    2
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 3] "STG lob 1, STORT stortgas lob ..."

X-positie van de bron [m]:            251100
Y-positie van de bron [m]:            472310
kortste zijde oppervlaktebron [m] :     218.0
langste zijde oppervlaktebron [m] :     600.0
Hoogte oppervlaktebron is          :      1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:      0.0
Aantal bedrijfsuren:                              87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    2283.123779297 over alle uren (
87672)

********* Brongegevens van bron   :    3
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 4] "STG slenk, STORT stortgas slen..."

X-positie van de bron [m]:            251240
Y-positie van de bron [m]:            472420
kortste zijde oppervlaktebron [m] :     170.0
langste zijde oppervlaktebron [m] :     420.0
Hoogte oppervlaktebron is          :      1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:    100.0
Aantal bedrijfsuren:                              87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    3103.666503906 over alle uren (
87672)

********* Brongegevens van bron   :    4
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 5] "STG lob 2, STORT stortgas lob ..."

X-positie van de bron [m]:            251110
Y-positie van de bron [m]:            472670
kortste zijde oppervlaktebron [m] :     312.0
langste zijde oppervlaktebron [m] :     770.0
Hoogte oppervlaktebron is          :      1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:    162.0
Aantal bedrijfsuren:                              87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    6939.203613281 over alle uren (
87672)

********* Brongegevens van bron   :    5
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 6] "STG lob 3, STORT stortgas lob ..."

X-positie van de bron [m]:                     250545
Y-positie van de bron [m]:                     472380
kortste zijde oppervlaktebron [m] :              176.0
langste zijde oppervlaktebron [m] :              320.0
Hoogte oppervlaktebron is          :               1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:             160.0
Aantal bedrijfsuren:                                     87672




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                          pagina 49 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:        8069.951660156 over alle uren (
87672)

********* Brongegevens van bron   :    6
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 7] "STG lob 4N, STORT stortgas lob..."

X-positie van de bron [m]:            251113
Y-positie van de bron [m]:            471862
kortste zijde oppervlaktebron [m] :     342.3
langste zijde oppervlaktebron [m] :     375.4
Hoogte oppervlaktebron is          :      1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:     96.0
Aantal bedrijfsuren:                              87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    8453.205078125 over alle uren (
87672)

********* Brongegevens van bron   :    7
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 22] "BIOC Biof, BIOCONVERSIE biofil..."

X-positie van de bron [m]:            250780
Y-positie van de bron [m]:            472563
kortste zijde oppervlaktebron [m] :      30.0
langste zijde oppervlaktebron [m] :      50.0
Hoogte oppervlaktebron is          :      1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:     70.0
Aantal bedrijfsuren:                              87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    50147.789062500 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :    8
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 523] "BODEMAS, Bodemassenopslag"

X-positie van de bron [m]:            250658
Y-positie van de bron [m]:            472491
kortste zijde oppervlaktebron [m] :      60.0
langste zijde oppervlaktebron [m] :      60.6
Hoogte oppervlaktebron is          :      4.0
Orientatie oppervlaktebron [graden]:    157.7
Aantal bedrijfsuren:                              87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    55707.468750000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :    9
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 532] "BBA opsl, BRANDBAAR open opsla..."

X-positie van de bron [m]:                     251341
Y-positie van de bron [m]:                     472429
kortste zijde oppervlaktebron [m] :               76.8
langste zijde oppervlaktebron [m] :               86.4
Hoogte oppervlaktebron is          :               1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:             164.6




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                       pagina 50 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>Aantal bedrijfsuren:                              11266
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                23611
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 3034
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    58743.531250000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   10
** OPPERVLAKTEBRON ** [Oppervlaktebron 533] "BODEMAS, Bodemassenopslag op s..."

X-positie van de bron [m]:            251287
Y-positie van de bron [m]:            472360
kortste zijde oppervlaktebron [m] :      66.3
langste zijde oppervlaktebron [m] :      69.7
Hoogte oppervlaktebron is          :      1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:     80.4
Aantal bedrijfsuren:                              87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    64303.210937500 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   11
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 1] "STO-NGA, STORT NGA werkdagen"

X-positie van de bron [m]:            251209
Y-positie van de bron [m]:            472469
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      2.0
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.02000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     2.65835
Temperatuur rookgassen (K)                    :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              13110
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 4061
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  607
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    64910.875000000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   12
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 9] "STORT verd, STORT verdelen"

X-positie van de bron [m]:            251210
Y-positie van de bron [m]:            472469
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      2.0
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.73833
Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                             22791




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                     pagina 51 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                     668
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                     174
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:       65084.640625000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   13
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 12] "PWZI"

X-positie van de bron [m]:            250637
Y-positie van de bron [m]:            472879
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      2.0
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.05002
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.73829
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    65511.921875000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   14
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 23] "Bodemas IN, AVI BEC bodemassen..."

X-positie van de bron [m]:             250590
Y-positie van de bron [m]:             472740
langste zijde gebouw     [m]:        209.4
kortste zijde gebouw     [m]:         96.4
Hoogte van het gebouw    [m]:         30.0
Orientatie gebouw [graden] :         161.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250558
y_coordinaat van gebouw [m]:      472686
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        6.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.40
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.50
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.50000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      4.15490
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.003
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               36516
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  16667
gemiddelde emissie over alle uren:     (ouE/s)                  6942
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     72458.437500000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   15
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 25] "ONTV-PIEK, AVI BEC ontvangstha..."

X-positie van de bron [m]:                     250635
Y-positie van de bron [m]:                     472606




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                      pagina 52 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>langste zijde gebouw     [m]:        209.4
kortste zijde gebouw     [m]:         96.4
Hoogte van het gebouw    [m]:         30.0
Orientatie gebouw [graden] :         161.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250558
y_coordinaat van gebouw [m]:      472686
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:       30.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.04999
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.73834
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               18610
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  8334
gemiddelde emissie over alle uren:     (ouE/s)                 1769
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     74228.656250000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   16
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 27] "AVI 1-3, AVI BEC schoorsteen 1..."

X-positie van de bron [m]:             250428
Y-positie van de bron [m]:             472719
langste zijde gebouw     [m]:        209.4
kortste zijde gebouw     [m]:         96.4
Hoogte van het gebouw    [m]:         30.0
Orientatie gebouw [graden] :         161.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250558
y_coordinaat van gebouw [m]:      472686
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:       80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              4.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):             4.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) : 115.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    14.00313
Temperatuur rookgassen (K)                     :  418.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :   21.329
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    141163.937500000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   17
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 33] "BEC stort, AVI BEC storthal BE..."

X-positie van de bron [m]:                 250428
Y-positie van de bron [m]:                 472543
langste zijde gebouw     [m]:             84.2
kortste zijde gebouw     [m]:             51.9
Hoogte van het gebouw    [m]:             15.0
Orientatie gebouw [graden] :             159.3
x_coordinaat van gebouw [m]:          250434




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 53 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>y_coordinaat van gebouw [m]:      472573
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.20
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.30
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.00300
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.09963
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     142414.765625000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   18
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 34] "BEC, AVI BEC schoorsteen BEC"

X-positie van de bron [m]:             250521
Y-positie van de bron [m]:             472513
langste zijde gebouw     [m]:         71.8
kortste zijde gebouw     [m]:         24.4
Hoogte van het gebouw    [m]:         30.0
Orientatie gebouw [graden] :          69.7
x_coordinaat van gebouw [m]:      250510
y_coordinaat van gebouw [m]:      472555
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:       80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):             2.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :    40.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     19.38417
Temperatuur rookgassen (K)                     :   416.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     7.308
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     153015.781250000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   19
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 38] "BIO los ts, BIOCONVERSIE losse..."

X-positie van de bron [m]:            250835
Y-positie van de bron [m]:            472569
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      2.0
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.04999
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.73833
Temperatuur rookgassen (K)                    :  285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                             21024
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  64
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  15




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 54 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    153031.140625000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   20
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 39] "BIOC os ts, BIOCONVERSIE opsla..."

X-positie van de bron [m]:             250831
Y-positie van de bron [m]:             472569
langste zijde gebouw     [m]:        139.6
kortste zijde gebouw     [m]:         76.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         10.0
Orientatie gebouw [graden] :         159.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250866
y_coordinaat van gebouw [m]:      472507
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        2.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.05002
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.73829
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     153298.312500000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   21
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 40] "TAS a GFT, TAS aanvoer GFT"

X-positie van de bron [m]:             250625
Y-positie van de bron [m]:             472866
langste zijde gebouw     [m]:        161.2
kortste zijde gebouw     [m]:         49.3
Hoogte van het gebouw    [m]:         12.0
Orientatie gebouw [graden] :         159.8
x_coordinaat van gebouw [m]:      250628
y_coordinaat van gebouw [m]:     472836
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        6.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.04999
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.73834
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               17849
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  27951
gemiddelde emissie over alle uren:     (ouE/s)                  5690
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     158992.578125000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   22
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 42] "TAS a Gro, TAS aanvoer Groen"




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 55 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>X-positie van de bron [m]:             250663
Y-positie van de bron [m]:             472851
langste zijde gebouw     [m]:        161.2
kortste zijde gebouw     [m]:         49.3
Hoogte van het gebouw    [m]:         12.0
Orientatie gebouw [graden] :         159.8
x_coordinaat van gebouw [m]:      250628
y_coordinaat van gebouw [m]:      472836
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        6.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.05000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.73840
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                                9012
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  8106
gemiddelde emissie over alle uren:     (ouE/s)                  833
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     159826.359375000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   23
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 44] "TAS bewk, TAS bewerking"

X-positie van de bron [m]:             250650
Y-positie van de bron [m]:             472856
langste zijde gebouw     [m]:        161.2
kortste zijde gebouw     [m]:         49.3
Hoogte van het gebouw    [m]:         12.0
Orientatie gebouw [graden] :         159.8
x_coordinaat van gebouw [m]:      250628
y_coordinaat van gebouw [m]:      472836
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        6.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.05003
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.73830
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               68875
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  1147
gemiddelde emissie over alle uren:     (ouE/s)                  901
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     160728.031250000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   24
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 46] "TAS opslag, TAS opslag"

X-positie van de bron [m]:                     250635
Y-positie van de bron [m]:                     472862




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 56 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>langste zijde gebouw     [m]:        161.2
kortste zijde gebouw     [m]:         49.3
Hoogte van het gebouw    [m]:         12.0
Orientatie gebouw [graden] :         159.8
x_coordinaat van gebouw [m]:      250628
y_coordinaat van gebouw [m]:      472836
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        6.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.05002
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.73829
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     167871.750000000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   25
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 48] "slakwaba, AVI BEC slakkenwater..."

X-positie van de bron [m]:             250623
Y-positie van de bron [m]:             472554
langste zijde gebouw     [m]:        209.4
kortste zijde gebouw     [m]:         96.4
Hoogte van het gebouw    [m]:         30.0
Orientatie gebouw [graden] :         161.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250558
y_coordinaat van gebouw [m]:      472686
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        4.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.05002
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.73829
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               87672
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     170542.515625000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   26
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 490] "Bodemas UI, AVI BEC bodemassen..."

X-positie van de bron [m]:             250590
Y-positie van de bron [m]:             472740
langste zijde gebouw     [m]:       209.4
kortste zijde gebouw     [m]:         96.4
Hoogte van het gebouw    [m]:         30.0
Orientatie gebouw [graden] :        161.5
x_coordinaat van gebouw [m]:     250558
y_coordinaat van gebouw [m]:     472686
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:       6.0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 57 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>Inw. schoorsteendiameter (top):            0.20
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.30
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00500
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.16610
Temperatuur rookgassen (K)                    :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                             50813
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 4167
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 2415
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    172959.234375000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   27
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 522] "ONTV-NORM, AVI BEC ontvangstha..."

X-positie van de bron [m]:             250635
Y-positie van de bron [m]:             472606
langste zijde gebouw     [m]:        209.4
kortste zijde gebouw     [m]:         96.4
Hoogte van het gebouw    [m]:         30.0
Orientatie gebouw [graden] :         161.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250558
y_coordinaat van gebouw [m]:      472686
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:       30.0
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.30
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.05003
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.73830
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               70486
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                   256
gemiddelde emissie over alle uren:     (ouE/s)                  206
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     173165.187500000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   28
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 527] "BIOC vkl, Bioconversie verklei..."

X-positie van de bron [m]:             250960
Y-positie van de bron [m]:             472478
langste zijde gebouw     [m]:        139.6
kortste zijde gebouw     [m]:         76.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         10.0
Orientatie gebouw [graden] :         159.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250866
y_coordinaat van gebouw [m]:      472507
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :    0.00100




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 58 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.13293
Temperatuur rookgassen (K)                    :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               4085
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                44444
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 2071
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    175237.390625000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   29
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 528] "BIOC zvn1, Bioconversie zeven ..."

X-positie van de bron [m]:             250956
Y-positie van de bron [m]:             472466
langste zijde gebouw     [m]:        139.6
kortste zijde gebouw     [m]:         76.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         10.0
Orientatie gebouw [graden] :         159.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250866
y_coordinaat van gebouw [m]:      472507
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.00100
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.13291
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               19584
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 16667
gemiddelde emissie over alle uren:     (ouE/s)                 3723
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     178962.890625000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   30
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 529] "BBA aanv, BRANDBAAR aanvier"

X-positie van de bron [m]:            251323
Y-positie van de bron [m]:            472419
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.00100
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.13293
Temperatuur rookgassen (K)                    :  285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                             13522
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               20000
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                3085




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 59 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   182049.609375000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   31
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 530] "BBA depot, BRANDBAAR in depot ..."

X-positie van de bron [m]:            251329
Y-positie van de bron [m]:            472418
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00100
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.13289
Temperatuur rookgassen (K)                    :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              23418
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 11806
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  3153
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    185205.187500000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   32
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 531] "BBA afv, BRANDBAARafvoer"

X-positie van de bron [m]:            251335
Y-positie van de bron [m]:            472419
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00100
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.13289
Temperatuur rookgassen (K)                    :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              22631
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                11806
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 3048
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    188254.718750000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   33
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 534] "STORT szz, STORT afgraven sort..."

X-positie van de bron [m]:            251289
Y-positie van de bron [m]:            472424
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.00100
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.13292
Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 60 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              1314
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                2778
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  42
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   188296.375000000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   34
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 535] "HOUT vkl1, HOUTBANK verkleinen..."

X-positie van de bron [m]:            251033
Y-positie van de bron [m]:            472122
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.02000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     2.65897
Temperatuur rookgassen (K)                    :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              20021
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 33333
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  7612
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    195913.421875000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   35
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 536] "BIOC zvn2, Bioconversie zeven ..."

X-positie van de bron [m]:             250953
Y-positie van de bron [m]:             472456
langste zijde gebouw     [m]:        139.6
kortste zijde gebouw     [m]:         76.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         10.0
Orientatie gebouw [graden] :         159.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250866
y_coordinaat van gebouw [m]:      472507
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):              0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):             0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren        (Nm3/s) :     0.00100
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :      0.13291
Temperatuur rookgassen (K)                     :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)     :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               19568
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                  16667
gemiddelde emissie over alle uren:     (ouE/s)                  3720
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     199635.890625000 over alle uren
( 87672)

*********   Brongegevens van bron       :      36




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                    pagina 61 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>** PUNTBRON **          [Schoorsteen 537] "STORT imm, STORT immobilisatie..."

X-positie van de bron [m]:            251278
Y-positie van de bron [m]:            472363
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.02000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     2.65895
Temperatuur rookgassen (K)                    :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              19733
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 1830
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  412
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    200048.062500000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron   :   37
** PUNTBRON **      [Schoorsteen 538] "HOUT vkl2, HOUTBANK verkleinen..."

X-positie van de bron [m]:            251052
Y-positie van de bron [m]:            472121
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.02000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     2.65857
Temperatuur rookgassen (K)                    :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              14989
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 33333
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  5699
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    205750.671875000 over alle uren
( 87672)

********* Brongegevens van bron    :   38
** BRON PLUS GEBOUW ** [Schoorsteen 8000] "BIOC bioga, BIOCONVERSIE Overd..."

X-positie van de bron [m]:             250766
Y-positie van de bron [m]:             472519
langste zijde gebouw     [m]:        139.6
kortste zijde gebouw     [m]:         76.0
Hoogte van het gebouw    [m]:         10.0
Orientatie gebouw [graden] :         159.5
x_coordinaat van gebouw [m]:      250866
y_coordinaat van gebouw [m]:      472507
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:       5.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             0.20
Uitw. schoorsteendiameter (top):            0.30
Gem. volumeflux over bedrijfsuren       (Nm3/s) :       0.04999
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :       1.66160




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                      pagina 62 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>Temperatuur rookgassen (K)                    :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              14432
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 3043
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  501
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    206251.921875000 over alle uren
( 87672)


lijst met receptorpunt die ergens een bronafstand van nul gaven:




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 63 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>Fijn stof


               STACKS+ VERSIE 2016.1
                Release 1 juni 2016

imodus=            1
n u10=         0
n u102=            0
n u103=            0
n u104=            0




runidentificatie DGMR rekenbestand-PM10-2017
Stof-identificatie:                   FIJN STOF

start datum/tijd:            12/12/2016 12:13:09 PM
datum/tijd journaal bestand: 12/12/2016 12:14:05 PM

BEREKENINGRESULTATEN


Geen percentielen berekend
Berekening uitgevoerd, ZONDER de nieuwe DEPAC routine!
Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!
PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met    0 voor harmonisatie met CAR

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald :    250177
472940
De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!
geen zeezoutcorrectie toegepast

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie :     1.603
Opgegeven eigen dubbeltellingscorrectie achtergrondconcentraties       0.0000

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten:     250177      472940
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

opgegeven bestand voor verkeersemissies:
C:\Users\SCANNE~1.WAA\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_1\0-0-
13\Emissiefactoren_car
opgegeven bestand voor emissies snelwegen:
2e bestand voor interpolatie emissies snelwegen:
opgegeven bestand voor emissies niet-snelwegen:
C:\Users\SCANNE~1.WAA\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_1\0-0-
13\Emissiefactoren_2017.update2016.txt
2e bestand voor interpolatie emissies niet-snelwegen:
C:\Users\SCANNE~1.WAA\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_1\0-0-
13\Emissiefactoren_2020.update2016.txt
emissie getallen conform update2016
opgegeven fracties vekeer op za en zo:   0.870 0.520 0.330 0.840        0.340   0.160




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                     pagina 64 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>en voor bussen op za en zo:   0.660 0.500
Er is gerekend met weekdag factoren
opgegeven bestand voor verkeersintensiteiten:
C:\Users\SCANNE~1.WAA\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_1\0-0-13\intens.bus.files
file percentages zijn per uur opgegeven in de intensiteiten files

Doorgerekende (meteo)periode
   Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h
   Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar:              2017

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is                        :      87600


De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie
                                                 met coordinaten:     250177
472940
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm) FIJN STOF windstil

 1 (-15- 15): 4259.0         4.9      3.1       255.10   19.03       0
 2 ( 15- 45): 4856.0         5.5      3.3       247.85   19.56       0
 3 ( 45- 75): 7157.0         8.2      3.6       176.90   21.69       0
 4 ( 75-105): 5044.0         5.8      3.1       236.60   25.43       0
 5 (105-135): 5352.0         6.1      2.9       394.95   24.45       0
 6 (135-165): 6143.0         7.0      2.9       556.90   23.41       0
 7 (165-195): 9289.0        10.6      3.6       898.04   20.31       0
 8 (195-225): 12436.0       14.2      4.3      1267.29   19.20       0
 9 (225-255): 11937.0       13.6      4.7      1391.29   18.37       0
10 (255-285): 9238.0        10.5      3.9      1283.75   16.69       0
11 (285-315): 6602.0         7.5      3.5       890.29   15.19       0
12 (315-345): 5287.0         6.0      3.3       488.35   15.73       0
gemiddeld/som: 87600.0                3.7      8087.32    19.6 (zonder zeezoutcorrectie)

lengtegraad: :   5.0
breedtegraad: : 52.0
Bodemvochtigheid-index:     1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):              0.20

Geen percentielen berekend
Aantal receptorpunten                 1
Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.4700
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :                    0.0
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:      19.79391 (excl. zeezoutcorrectie)
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:      19.79391 (excl. zeezoutcorrectie)
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:     162.99709
   Coordinaten (x,y):        251767,      472809
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh): 1997    3 12 19

Aantal bronnen                :        84




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                pagina 65 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>********* Brongegevens van bron   :    1
** LIJNBRON VERKEER ** 1, [Weg 7975] "Route 1" segment[1/3]

X-positie van de bron [m]:            250427
Y-positie van de bron [m]:            473068
lengte lijnbron [m]                      36.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250410.4 473075.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250443.4 473061.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 156.5
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000037
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000037
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000037 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    2
** LIJNBRON VERKEER ** 2, [Weg 7975] "Route 1" segment[2/3]

X-positie van de bron [m]:            250415
Y-positie van de bron [m]:            472973
lengte lijnbron [m]                    185.9
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250387.3 472884.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250443.4 473061.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   72.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000189
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000189
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000225 over alle uren (
87600)

*********   Brongegevens van bron        :     3




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 66 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>** LIJNBRON VERKEER **      3, [Weg 7975] "Route 1" segment[3/3]

X-positie van de bron [m]:            250455
Y-positie van de bron [m]:            472861
lengte lijnbron [m]                    144.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250387.3 472884.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250523.7 472837.9
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 161.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000146
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000146
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000371 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    4
** LIJNBRON VERKEER ** 4, [Weg 7976] "Route 1a" segment[1/2]

X-positie van de bron [m]:            250608
Y-positie van de bron [m]:            472807
lengte lijnbron [m]                    181.6
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250522.3 472837.0
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250694.0 472777.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 160.9
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000092
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000092
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000464 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    5
** LIJNBRON VERKEER ** 5, [Weg 7976] "Route 1a" segment[2/2]




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                       pagina 67 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>X-positie van de bron [m]:            250710
Y-positie van de bron [m]:            472766
lengte lijnbron [m]                      39.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250694.0 472777.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250725.3 472754.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 143.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000020
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000020
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000483 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    6
** LIJNBRON VERKEER ** 6, [Weg 7977] "Route 1b" segment[1/3]

X-positie van de bron [m]:            250537
Y-positie van de bron [m]:            472874
lengte lijnbron [m]                      76.9
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250524.7 472837.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250548.8 472910.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   71.7
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                             87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000039
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000039
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000522 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    7
** LIJNBRON VERKEER ** 7, [Weg 7977] "Route 1b" segment[2/3]




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 68 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>X-positie van de bron [m]:            250634
Y-positie van de bron [m]:            472883
lengte lijnbron [m]                    178.9
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250548.8 472910.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250718.9 472855.5
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 162.0
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000091
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000091
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000613 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    8
** LIJNBRON VERKEER ** 8, [Weg 7977] "Route 1b" segment[3/3]

X-positie van de bron [m]:            250722
Y-positie van de bron [m]:            472806
lengte lijnbron [m]                      98.8
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250718.9 472855.5
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250724.5 472756.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   93.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000050
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000050
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000663 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    9
** LIJNBRON VERKEER ** 9, [Weg 7978] "Route 2" segment[1/5]

X-positie van de bron [m]:                     250726




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 69 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>Y-positie van de bron [m]:            472672
lengte lijnbron [m]                    165.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250724.1 472754.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250727.6 472589.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   91.2
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000120
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000120
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000783 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   10
** LIJNBRON VERKEER ** 10, [Weg 7978] "Route 2" segment[2/5]

X-positie van de bron [m]:            250719
Y-positie van de bron [m]:            472576
lengte lijnbron [m]                      33.3
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250710.0 472561.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250727.6 472589.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                  58.0
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000024
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000024
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000807 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   11
** LIJNBRON VERKEER ** 11, [Weg 7978] "Route 2" segment[3/5]

X-positie van de bron [m]:                     250698
Y-positie van de bron [m]:                     472556




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 70 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>lengte lijnbron [m]                      25.3
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250687.0 472551.0
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250710.0 472561.6
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   24.8
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000018
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000018
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000826 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   12
** LIJNBRON VERKEER ** 12, [Weg 7978] "Route 2" segment[4/5]

X-positie van de bron [m]:            250675
Y-positie van de bron [m]:            472554
lengte lijnbron [m]                      24.4
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250663.2 472556.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250687.0 472551.0
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 167.5
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000018
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000018
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000843 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   13
** LIJNBRON VERKEER ** 13, [Weg 7978] "Route 2" segment[5/5]

X-positie van de bron [m]:                     250615
Y-positie van de bron [m]:                     472576
lengte lijnbron [m]                             103.7




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 71 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250567.0 472595.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250663.2 472556.2
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 158.0
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000075
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000075
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000918 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   14
** LIJNBRON VERKEER ** 14, [Weg 7979] "Route 3" segment[1/8]

X-positie van de bron [m]:            250729
Y-positie van de bron [m]:            472690
lengte lijnbron [m]                    130.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250724.1 472754.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250733.8 472625.1
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   94.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000023
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000023
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000941 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   15
** LIJNBRON VERKEER ** 15, [Weg 7979] "Route 3" segment[2/8]

X-positie van de bron [m]:                     250747
Y-positie van de bron [m]:                     472611
lengte lijnbron [m]                              38.1
breedte lijnbron [m]                              7.0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 72 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250733.8 472625.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250759.4 472596.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 132.2
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000007
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000007
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000948 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   16
** LIJNBRON VERKEER ** 16, [Weg 7979] "Route 3" segment[3/8]

X-positie van de bron [m]:            250776
Y-positie van de bron [m]:            472604
lengte lijnbron [m]                      36.7
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250759.4 472596.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250792.9 472611.9
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   24.1
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000006
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000006
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000954 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   17
** LIJNBRON VERKEER ** 17, [Weg 7979] "Route 3" segment[4/8]

X-positie van de bron [m]:                     250868
Y-positie van de bron [m]:                     472588
lengte lijnbron [m]                             157.4
breedte lijnbron [m]                              7.0
Hoogte lijnbron is                              1.5




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 73 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250792.9 472611.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250942.9 472564.2
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 162.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000027
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000027
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000000982 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   18
** LIJNBRON VERKEER ** 18, [Weg 7979] "Route 3" segment[5/8]

X-positie van de bron [m]:            251006
Y-positie van de bron [m]:            472555
lengte lijnbron [m]                    126.5
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250942.9 472564.2
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251068.2 472546.6
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 172.0
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000022
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000022
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001004 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   19
** LIJNBRON VERKEER ** 19, [Weg 7979] "Route 3" segment[6/8]

X-positie van de bron [m]:            251179
Y-positie van de bron [m]:            472546
lengte lijnbron [m]                    221.5
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251068.2 472546.6




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 74 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251289.7 472544.8
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 179.5
rijsnelheid voor deze weg:              50.0

gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000039
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000039
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001042 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   20
** LIJNBRON VERKEER ** 20, [Weg 7979] "Route 3" segment[7/8]

X-positie van de bron [m]:            251291
Y-positie van de bron [m]:            472516
lengte lijnbron [m]                     57.4
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251289.7 472544.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251291.5 472487.4
schermhoogte:                            0.0

weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   91.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                             87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000010
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000010
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000001052 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   21
** LIJNBRON VERKEER ** 21, [Weg 7979] "Route 3" segment[8/8]

X-positie van de bron [m]:                     251279
Y-positie van de bron [m]:                     472462
lengte lijnbron [m]                              56.0
breedte lijnbron [m]                              7.0
Hoogte lijnbron is                              1.5




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 75 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251266.8 472437.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251291.5 472487.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   63.9
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000010
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000010
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001062 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   22
** LIJNBRON VERKEER ** 22, [Weg 7980] "Route 4" segment[1/7]

X-positie van de bron [m]:            250730
Y-positie van de bron [m]:            472657
lengte lijnbron [m]                    210.5
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250721.2 472762.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250738.4 472552.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   94.7
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000024
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000024
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001086 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   23
** LIJNBRON VERKEER ** 23, [Weg 7980] "Route 4" segment[2/7]

X-positie van de bron [m]:            250731
Y-positie van de bron [m]:            472539
lengte lijnbron [m]                     31.6
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250722.9 472524.8




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 76 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250738.3 472552.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   60.7
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000004
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000004
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001090 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   24
** LIJNBRON VERKEER ** 24, [Weg 7980] "Route 4" segment[3/7]

X-positie van de bron [m]:            250729
Y-positie van de bron [m]:            472388
lengte lijnbron [m]                    273.7
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250722.9 472524.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250734.9 472251.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   92.5
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000032
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000032
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001122 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   25
** LIJNBRON VERKEER ** 25, [Weg 7980] "Route 4" segment[4/7]

X-positie van de bron [m]:            250756
Y-positie van de bron [m]:            472212
lengte lijnbron [m]                     89.2
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250734.9 472251.4
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250776.2 472172.3




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 77 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 117.6
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                             87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000010
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000010
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000001132 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   26
** LIJNBRON VERKEER ** 26, [Weg 7980] "Route 4" segment[5/7]

X-positie van de bron [m]:            250781
Y-positie van de bron [m]:            472103
lengte lijnbron [m]                    138.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250776.2 472172.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250786.5 472034.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   94.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000016
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000016
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001148 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   27
** LIJNBRON VERKEER ** 27, [Weg 7980] "Route 4" segment[6/7]

X-positie van de bron [m]:            250909
Y-positie van de bron [m]:            471890
lengte lijnbron [m]                    379.4
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250786.5 472034.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251032.4 471745.8
schermhoogte:                            0.0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 78 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 130.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000044
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000044
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001192 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   28
** LIJNBRON VERKEER ** 28, [Weg 7980] "Route 4" segment[7/7]

X-positie van de bron [m]:            251086
Y-positie van de bron [m]:            471751
lengte lijnbron [m]                    107.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251032.4 471745.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251139.0 471756.1
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                    5.5
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000012
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000012
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001204 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   29
** LIJNBRON VERKEER ** 29, [Weg 7981] "Route 5" segment[1/1]

X-positie van de bron [m]:            250371
Y-positie van de bron [m]:            472771
lengte lijnbron [m]                    151.0
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250330.7 472834.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250412.0 472707.7
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 79 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 122.6
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag              0
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000009
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000009
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001214 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   30
** LIJNBRON VERKEER ** 30, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[1/6]

X-positie van de bron [m]:            250709
Y-positie van de bron [m]:            472646
lengte lijnbron [m]                      53.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250682.8 472651.4
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250734.5 472639.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 167.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                             87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000012
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000012
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001225 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   31
** LIJNBRON VERKEER ** 31, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[2/6]

X-positie van de bron [m]:            250737
Y-positie van de bron [m]:            472598
lengte lijnbron [m]                     83.1
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250734.5 472639.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250739.4 472556.8
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 80 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   93.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000018
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000018
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001243 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   32
** LIJNBRON VERKEER ** 32, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[3/6]

X-positie van de bron [m]:            250733
Y-positie van de bron [m]:            472538
lengte lijnbron [m]                      39.5
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250725.7 472519.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250739.4 472556.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   69.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000009
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000009
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001252 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   33
** LIJNBRON VERKEER ** 33, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[4/6]

X-positie van de bron [m]:            250731
Y-positie van de bron [m]:            472390
lengte lijnbron [m]                    259.7
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250725.7 472519.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250736.5 472260.3
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 81 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>orientatie van de weg:                   92.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000057
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000056
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001308 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   34
** LIJNBRON VERKEER ** 34, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[5/6]

X-positie van de bron [m]:            250750
Y-positie van de bron [m]:            472232
lengte lijnbron [m]                      62.8
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250736.5 472260.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250763.8 472203.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 115.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000014
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000014
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001322 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   35
** LIJNBRON VERKEER ** 35, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[6/6]

X-positie van de bron [m]:            250901
Y-positie van de bron [m]:            472214
lengte lijnbron [m]                    275.8
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250763.8 472203.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251038.8 472224.2
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   4.3




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 82 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000060
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000060
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001382 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   36
** LIJNBRON VERKEER ** 36, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[1/11]

X-positie van de bron [m]:            250561
Y-positie van de bron [m]:            472474
lengte lijnbron [m]                    356.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250392.6 472532.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250729.0 472415.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 160.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000077
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000077
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001460 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   37
** LIJNBRON VERKEER ** 37, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[2/11]

X-positie van de bron [m]:            250725
Y-positie van de bron [m]:            472472
lengte lijnbron [m]                    112.3
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250721.9 472527.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250729.0 472415.8
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                  93.6
rijsnelheid voor deze weg:              50.0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 83 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000024
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000024
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001484 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   38
** LIJNBRON VERKEER ** 38, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[3/11]

X-positie van de bron [m]:            250730
Y-positie van de bron [m]:            472544
lengte lijnbron [m]                      35.4
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250721.9 472527.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250737.3 472559.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   64.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000008
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000008
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001492 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   39
** LIJNBRON VERKEER ** 39, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[4/11]

X-positie van de bron [m]:            250737
Y-positie van de bron [m]:            472593
lengte lijnbron [m]                     66.1
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250737.3 472625.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250737.3 472559.8
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                  90.0
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 84 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000014
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000014
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001506 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   40
** LIJNBRON VERKEER ** 40, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[5/11]

X-positie van de bron [m]:            250748
Y-positie van de bron [m]:            472610
lengte lijnbron [m]                      39.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250737.3 472625.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250759.7 472594.0
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 125.1
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000008
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000008
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001515 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   41
** LIJNBRON VERKEER ** 41, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[6/11]

X-positie van de bron [m]:            250780
Y-positie van de bron [m]:            472602
lengte lijnbron [m]                      44.5
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250759.7 472594.0
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250801.0 472610.5
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   21.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 85 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000010
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000010
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001524 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   42
** LIJNBRON VERKEER ** 42, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[7/11]

X-positie van de bron [m]:            250871
Y-positie van de bron [m]:            472587
lengte lijnbron [m]                    148.2
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250801.0 472610.5
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250941.4 472563.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 161.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000032
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000032
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001556 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   43
** LIJNBRON VERKEER ** 43, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[8/11]

X-positie van de bron [m]:            251005
Y-positie van de bron [m]:            472556
lengte lijnbron [m]                    128.4
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250941.4 472563.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251068.9 472548.0
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 173.1
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 86 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000028
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000028
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001584 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   44
** LIJNBRON VERKEER ** 44, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[9/11]

X-positie van de bron [m]:            251181
Y-positie van de bron [m]:            472546
lengte lijnbron [m]                    224.3
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251068.9 472547.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251293.2 472544.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 179.1
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000049
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000049
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001633 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   45
** LIJNBRON VERKEER ** 45, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[10/11]

X-positie van de bron [m]:            251293
Y-positie van de bron [m]:            472513
lengte lijnbron [m]                     63.7
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251292.0 472480.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251293.2 472544.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   88.9
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 87 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000014
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000014
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001647 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   46
** LIJNBRON VERKEER ** 46, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[11/11]

X-positie van de bron [m]:            251281
Y-positie van de bron [m]:            472461
lengte lijnbron [m]                      46.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251269.5 472440.5
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251292.0 472480.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   60.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000010
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000010
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001657 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   47
** LIJNBRON VERKEER ** 47, [Weg 7984] "VKA werkin, Verkeersaantrekken..."
segment[1/4]

X-positie van de bron [m]:                     249816
Y-positie van de bron [m]:                     473487

lengte lijnbron [m]                   1404.9
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 249122.3 473598.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250509.3 473375.5
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 170.9
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag       10
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 88 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001533
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001532
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000003189 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   48
** LIJNBRON VERKEER ** 48, [Weg 7984] "VKA werkin, Verkeersaantrekken..."
segment[2/4]

X-positie van de bron [m]:            250493
Y-positie van de bron [m]:            473321
lengte lijnbron [m]                    114.8
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250476.4 473265.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250509.3 473375.5
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   73.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag       10
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000125
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000125
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000003315 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   49
** LIJNBRON VERKEER ** 49, [Weg 7984] "VKA werkin, Verkeersaantrekken..."
segment[3/4]

X-positie van de bron [m]:            250462
Y-positie van de bron [m]:            473246
lengte lijnbron [m]                      48.4
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250448.1 473226.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250476.3 473265.6
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   54.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag       10




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 89 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000053
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000053
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000003367 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   50
** LIJNBRON VERKEER ** 50, [Weg 7984] "VKA werkin, Verkeersaantrekken..."
segment[4/4]

X-positie van de bron [m]:            250388
Y-positie van de bron [m]:            473029
lengte lijnbron [m]                    412.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250328.7 472832.0
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250448.1 473226.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                  73.2
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag       10
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000449
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000449
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000003817 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   51
** OPPERVLAKTEBRON ** 51, [Oppervlaktebron 7985] "OVSL, Overslag"

X-positie van de bron [m]:            251109
Y-positie van de bron [m]:            472274
kortste zijde oppervlaktebron [m] :     572.7
langste zijde oppervlaktebron [m] :     845.4
Hoogte oppervlaktebron is          :      1.5
Orientatie oppervlaktebron [graden]:     81.3
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000032170
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000032165
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000035982 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   52
** PUNTBRON **      52, [Schoorsteen 27] "AEC 1, AEC Schoorsteen lijn 1"




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 90 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre>X-positie van de bron [m]:            250428
Y-positie van de bron [m]:            472719
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):            2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     30.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    14.62480
Temperatuur rookgassen (K)                   :   418.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      9.203
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000220000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000219965
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000255946 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   53
** PUNTBRON **      53, [Schoorsteen 7957] "BEC, Schoorsteen BEC"

X-positie van de bron [m]:            250521
Y-positie van de bron [m]:            472513
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):            2.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     40.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    19.38418
Temperatuur rookgassen (K)                    :   416.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    11.003
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000290300
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000290254
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000546200 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   54
** PUNTBRON **      54, [Schoorsteen 7958] "AEC 2, AEC Schoorsteen lijn 2"

X-positie van de bron [m]:            250428
Y-positie van de bron [m]:            472719
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):            2.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :    30.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   14.62480
Temperatuur rookgassen (K)                    :  418.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    9.203
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren:                             87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000220200
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000220165




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 91 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 260 ======================================================================

<pre>cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000766365 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   55
** PUNTBRON **      55, [Schoorsteen 7959] "AEC 3, AEC Schoorsteen lijn 3"

X-positie van de bron [m]:            250428
Y-positie van de bron [m]:            472719
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             2.80
Uitw. schoorsteendiameter (top):            2.90
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     54.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    13.42791
Temperatuur rookgassen (K)                    :   418.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    18.633
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000390300
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000390238
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001156603 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   56
** PUNTBRON **      56, [Schoorsteen 7960] "NSA1/2, Schoorsteen NSA lijn 1..."

X-positie van de bron [m]:            250442
Y-positie van de bron [m]:            472679
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      10.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Uitw. schoorsteendiameter (top):            0.50
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.79999
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     6.99573
Temperatuur rookgassen (K)                    :   300.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.362
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren:                               1193
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000004170
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000057
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001156659 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   57
** PUNTBRON **      57, [Schoorsteen 7961] "NSA3, Schoorsteen NSA lijn 3"

X-positie van de bron [m]:            250522
Y-positie van de bron [m]:            472748
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      40.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Uitw. schoorsteendiameter (top):            0.50
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.79999
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    6.99576
Temperatuur rookgassen (K)                    :  300.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    0.435




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 92 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 260 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 261 ======================================================================

<pre>**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren:                              1289
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000004170
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000061
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.001156721 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   58
** PUNTBRON **      58, [Schoorsteen 7962] "SGmotor1, Schoorsteen stortgas..."

X-positie van de bron [m]:            250828
Y-positie van de bron [m]:            472570
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     12.0
Inw. schoorsteendiameter (top):            1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      5.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     9.79793
Temperatuur rookgassen (K)                   :    420.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      3.268
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000013900
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000013898
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001170618 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   59
** PUNTBRON **      59, [Schoorsteen 7963] "SGmotor2, Schoorsteen stortgas..."

X-positie van de bron [m]:            250827
Y-positie van de bron [m]:            472592
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      12.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):            1.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      5.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     9.79793
Temperatuur rookgassen (K)                    :   420.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     3.268
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000012600
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000012598
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001183216 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   60
** PUNTBRON **      60, [Schoorsteen 7964] "MACH-1, Machines 1"

X-positie van de bron [m]:            250646
Y-positie van de bron [m]:            472747
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 93 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 261 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 262 ======================================================================

<pre>Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001186026 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   61
** PUNTBRON **      61, [Schoorsteen 7965] "MACH-2, Machines 2"

X-positie van de bron [m]:            251115
Y-positie van de bron [m]:            472662
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001188836 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   62
** PUNTBRON **      62, [Schoorsteen 7966] "MACH-3, Machines 3"

X-positie van de bron [m]:            251359
Y-positie van de bron [m]:            472553
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001191645 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   63
** PUNTBRON **      63, [Schoorsteen 7967] "MACH-4, Machines 4"




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 94 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 262 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 263 ======================================================================

<pre>X-positie van de bron [m]:            251227
Y-positie van de bron [m]:            472451
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001194455 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   64
** PUNTBRON **      64, [Schoorsteen 7968] "MACH-5, Machines 5"

X-positie van de bron [m]:            251285
Y-positie van de bron [m]:            472335
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001197264 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   65
** PUNTBRON **      65, [Schoorsteen 7969] "MACH-6, Machines 6"

X-positie van de bron [m]:            250993
Y-positie van de bron [m]:            472311
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                             87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000002810




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 95 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 263 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 264 ======================================================================

<pre>cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.001200074 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   66
** PUNTBRON **      66, [Schoorsteen 7970] "MACH-7, Machines 7"

X-positie van de bron [m]:            251267
Y-positie van de bron [m]:            472164
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001202883 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   67
** PUNTBRON **      67, [Schoorsteen 7971] "MACH-8, Machines 8"

X-positie van de bron [m]:            251075
Y-positie van de bron [m]:            472127
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001205693 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   68
** PUNTBRON **      68, [Schoorsteen 7972] "MACH-9, Machines 9"

X-positie van de bron [m]:            251281
Y-positie van de bron [m]:            472026
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 96 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 264 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 265 ======================================================================

<pre>**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001208503 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   69
** PUNTBRON **      69, [Schoorsteen 7973] "MACH-10, Machines 10"

X-positie van de bron [m]:            251203
Y-positie van de bron [m]:            471713
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001211312 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   70
** PUNTBRON **      70, [Schoorsteen 7974] "MACH-11, Machines 11"

X-positie van de bron [m]:            250981
Y-positie van de bron [m]:            472483
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002810
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002810
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001214122 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   71
** PUNTBRON **      71, [Schoorsteen 7986] "SHR-BIO, Shredders bioconversi..."

X-positie van de bron [m]:            250984
Y-positie van de bron [m]:            472469
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 97 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 265 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 266 ======================================================================

<pre>Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26571
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              43569
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000004640
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002307
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001216429 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   72
** PUNTBRON **      72, [Schoorsteen 7987] "SHR-HB, Shredders houtbank"

X-positie van de bron [m]:            251049
Y-positie van de bron [m]:            472124
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26573
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              36182
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000004500
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001858
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001218287 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   73
** PUNTBRON **      73, [Schoorsteen 7988] "SHR-IMM, Shredder immobilisati..."

X-positie van de bron [m]:            251284
Y-positie van de bron [m]:            472373
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26581
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              20460
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000004500
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001051
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001219338 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   74
** PUNTBRON **      74, [Schoorsteen 7989] "TAS, Puntbronnen TAS (stofafz ..."




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 98 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 266 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 267 ======================================================================

<pre>X-positie van de bron [m]:            250619
Y-positie van de bron [m]:            472841
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                             87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000083340
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000083327
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001302665 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   75
** PUNTBRON **      75, [Schoorsteen 7990] "SOI, Afzuiging SOI"

X-positie van de bron [m]:            250580
Y-positie van de bron [m]:            472760
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26570
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              49905
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000034720
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000019777
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001322442 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   76
** PUNTBRON **      76, [Schoorsteen 7991] "KETEL, Afzuiging ketel"

X-positie van de bron [m]:            250590
Y-positie van de bron [m]:            472680
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.26585
Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                             16719
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000083330
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000015902




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 99 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 267 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 268 ======================================================================

<pre>cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.001338343 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   77
** PUNTBRON **      77, [Schoorsteen 7992] "Afz BEC, Mobiele afz BEC/lijn3"

X-positie van de bron [m]:            250500
Y-positie van de bron [m]:            472570
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26584
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              17088
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000083330
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000016252
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001354596 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   78
** PUNTBRON **      78, [Schoorsteen 7993] "restst 1/2, Afzuiging reststof..."

X-positie van de bron [m]:            250480
Y-positie van de bron [m]:            472670
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000008890
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000008889
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001363484 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   79
** PUNTBRON **      79, [Schoorsteen 7994] "Kalk 1/2, Kalk/Sobalt opslag 1..."

X-positie van de bron [m]:            250480
Y-positie van de bron [m]:            472670
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.26585
Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 100 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 268 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 269 ======================================================================

<pre>**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              3711
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002780
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000118
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.001363602 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   80
** PUNTBRON **      80, [Schoorsteen 7995] "restst 3, reststoffenopslag Li..."

X-positie van de bron [m]:            250510
Y-positie van de bron [m]:            472730
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000008330
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000008329
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001371930 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   81
** PUNTBRON **      81, [Schoorsteen 7996] "abs l3, absorptiemiddelenopsla..."

X-positie van de bron [m]:            250515
Y-positie van de bron [m]:            472740
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26585
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               3621
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002780
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000115
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001372045 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   82
** PUNTBRON **      82, [Schoorsteen 7997] "BEC stofaf, BEC stofafzuiging"

X-positie van de bron [m]:            250510
Y-positie van de bron [m]:            472520
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 101 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 269 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 270 ======================================================================

<pre>Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000041670
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000041663
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001413709 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   83
** PUNTBRON **      83, [Schoorsteen 7998] "BEC restst, BEC reststoffen"

X-positie van de bron [m]:            250480
Y-positie van de bron [m]:            472530
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000006940
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000006939
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001420648 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   84
** PUNTBRON **      84, [Schoorsteen 7999] "BEC abs, BEC absorptiemiddelen..."

X-positie van de bron [m]:            250490
Y-positie van de bron [m]:            472525
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26586
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                               4536
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002780
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000144
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.001420791 over alle uren (
87600)


lijst met receptorpunt die ergens een bronafstand van nul gaven:




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 102 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 270 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 271 ======================================================================

<pre>Stikstofdioxide



               STACKS+ VERSIE 2016.1
                Release 1 juni 2016

imodus=            1
n u10=         0
n u102=            0
n u103=            0
n u104=            0




runidentificatie DGMR rekenbestand-NO2-2017
Stof-identificatie:                       NO2

start datum/tijd:            12/12/2016 12:12:02 PM
datum/tijd journaal bestand: 12/12/2016 12:12:47 PM

BEREKENINGRESULTATEN


Geen percentielen berekend
Berekening uitgevoerd, ZONDER de nieuwe DEPAC routine!
Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald :    250177
472940
De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie :     1.603
Opgegeven eigen dubbeltellingscorrectie achtergrondconcentraties         0.0000

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten:      250177       472940
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

Er is gerekend met de CAR systematiek (blk_car)
Er is gerekend met optie (blk_car)
opgegeven bestand voor verkeersemissies:
C:\Users\SCANNE~1.WAA\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_1\0-0-
13\Emissiefactoren_car
opgegeven bestand voor emissies snelwegen:
2e bestand voor interpolatie emissies snelwegen:
opgegeven bestand voor emissies niet-snelwegen:
C:\Users\SCANNE~1.WAA\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_1\0-0-
13\Emissiefactoren_2017.update2016.txt
2e bestand voor interpolatie emissies niet-snelwegen:
C:\Users\SCANNE~1.WAA\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_1\0-0-
13\Emissiefactoren_2020.update2016.txt
emissie getallen conform update2016




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                      pagina 103 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 271 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 272 ======================================================================

<pre>opgegeven fracties vekeer op za en zo:   0.870 0.520 0.330 0.840 0.340 0.160
en voor bussen op za en zo:   0.660 0.500
Er is gerekend met weekdag factoren
opgegeven bestand voor verkeersintensiteiten:
C:\Users\SCANNE~1.WAA\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_1\0-0-13\intens.bus.files
file percentages zijn per uur opgegeven in de intensiteiten files

Doorgerekende (meteo)periode
   Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h
   Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar:              2017

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is                       :       87600


De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie
                                                 met coordinaten:     250177
472940
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3   windstil

 1 (-15- 15): 4259.0         4.9      3.1       255.10   11.03   51.32             0
 2 ( 15- 45): 4856.0         5.5      3.3       247.85   12.04   50.67             0
 3 ( 45- 75): 7157.0         8.2      3.6       176.90   13.58   47.92             0
 4 ( 75-105): 5044.0         5.8      3.1       236.60   16.99   41.69             0
 5 (105-135): 5352.0         6.1      2.9       394.95   21.40   34.75             0
 6 (135-165): 6143.0         7.0      2.9       556.90   24.71   27.88             0
 7 (165-195): 9289.0        10.6      3.6       898.04   21.65   31.33             0
 8 (195-225): 12436.0       14.2      4.3      1267.29   18.38   36.07             0
 9 (225-255): 11937.0       13.6      4.7      1391.29   15.48   44.00             0
10 (255-285): 9238.0        10.5      3.9      1283.75   12.63   49.09             0
11 (285-315): 6602.0         7.5      3.5       890.29   10.13   54.24             0
12 (315-345): 5287.0         6.0      3.3       488.35    9.51   53.70             0
gemiddeld/som: 87600.0               3.7       8087.32    16.0    42.6

lengtegraad: :   5.0
breedtegraad: : 52.0
Bodemvochtigheid-index:     1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):              0.20

Geen percentielen berekend
Aantal receptorpunten                 1
Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.4700
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :                       0.0
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:      14.51586
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:     14.51586
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:     71.44040
   Coordinaten (x,y):        251767,      472809
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh): 1997    1 16 18

Aantal bronnen                :        69




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                                pagina 104 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 272 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 273 ======================================================================

<pre>********* Brongegevens van bron   :    1
** LIJNBRON VERKEER ** 1, [Weg 7975] "Route 1" segment[1/3]

X-positie van de bron [m]:            250427
Y-positie van de bron [m]:            473068
lengte lijnbron [m]                      36.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250410.4 473075.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250443.4 473061.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 156.5
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001221
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001221
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000001221 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    2
** LIJNBRON VERKEER ** 2, [Weg 7975] "Route 1" segment[2/3]

X-positie van de bron [m]:            250415
Y-positie van de bron [m]:            472973
lengte lijnbron [m]                    185.9
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250387.3 472884.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250443.4 473061.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   72.4
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000006307
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000006305
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000007526 over alle uren (
87600)




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 105 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 273 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 274 ======================================================================

<pre>********* Brongegevens van bron   :    3
** LIJNBRON VERKEER ** 3, [Weg 7975] "Route 1" segment[3/3]

X-positie van de bron [m]:            250455
Y-positie van de bron [m]:            472861
lengte lijnbron [m]                    144.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250387.3 472884.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250523.7 472837.9
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 161.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000004888
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000004887
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000012414 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    4
** LIJNBRON VERKEER ** 4, [Weg 7976] "Route 1a" segment[1/2]

X-positie van de bron [m]:            250608
Y-positie van de bron [m]:            472807
lengte lijnbron [m]                    181.6
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250522.3 472837.0
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250694.0 472777.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 160.9
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000003082
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000003081
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000015495 over alle uren (
87600)

*********   Brongegevens van bron        :     5




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 106 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 274 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 275 ======================================================================

<pre>** LIJNBRON VERKEER **      5, [Weg 7976] "Route 1a" segment[2/2]

X-positie van de bron [m]:            250710
Y-positie van de bron [m]:            472766
lengte lijnbron [m]                      39.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250694.0 472777.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250725.3 472754.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 143.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000661
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000661
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000016156 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    6
** LIJNBRON VERKEER ** 6, [Weg 7977] "Route 1b" segment[1/3]

X-positie van de bron [m]:            250537
Y-positie van de bron [m]:            472874
lengte lijnbron [m]                      76.9
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250524.7 472837.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250548.8 472910.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                  71.7
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001304
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001304
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000017460 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    7
** LIJNBRON VERKEER ** 7, [Weg 7977] "Route 1b" segment[2/3]




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                        pagina 107 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 275 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 276 ======================================================================

<pre>X-positie van de bron [m]:            250634
Y-positie van de bron [m]:            472883
lengte lijnbron [m]                    178.9
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250548.8 472910.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250718.9 472855.5
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 162.0
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000003035
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000003034
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000020494 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    8
** LIJNBRON VERKEER ** 8, [Weg 7977] "Route 1b" segment[3/3]

X-positie van de bron [m]:            250722
Y-positie van de bron [m]:            472806
lengte lijnbron [m]                      98.8
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250718.9 472855.5
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250724.5 472756.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   93.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            350
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001677
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001676
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000022171 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :    9
** LIJNBRON VERKEER ** 9, [Weg 7978] "Route 2" segment[1/5]




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 108 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 276 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 277 ======================================================================

<pre>X-positie van de bron [m]:            250726
Y-positie van de bron [m]:            472672
lengte lijnbron [m]                    165.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250724.1 472754.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250727.6 472589.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   91.2
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000004001
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000004000
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000026171 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   10
** LIJNBRON VERKEER ** 10, [Weg 7978] "Route 2" segment[2/5]

X-positie van de bron [m]:            250719
Y-positie van de bron [m]:            472576
lengte lijnbron [m]                      33.3
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250710.0 472561.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250727.6 472589.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   58.0
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000807
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000807
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000026977 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   11
** LIJNBRON VERKEER ** 11, [Weg 7978] "Route 2" segment[3/5]

X-positie van de bron [m]:                     250698




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 109 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 277 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 278 ======================================================================

<pre>Y-positie van de bron [m]:            472556
lengte lijnbron [m]                      25.3
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250687.0 472551.0
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250710.0 472561.6
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                  24.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000612
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000612
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000027590 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   12
** LIJNBRON VERKEER ** 12, [Weg 7978] "Route 2" segment[4/5]

X-positie van de bron [m]:            250675
Y-positie van de bron [m]:            472554
lengte lijnbron [m]                      24.4
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250663.2 472556.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250687.0 472551.0
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 167.5
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000591
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000591
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000028181 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   13
** LIJNBRON VERKEER ** 13, [Weg 7978] "Route 2" segment[5/5]

X-positie van de bron [m]:                     250615
Y-positie van de bron [m]:                     472576




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 110 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 278 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 279 ======================================================================

<pre>lengte lijnbron [m]                    103.7
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250567.0 472595.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250663.2 472556.2
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 158.0
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            500
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002514
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002514
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000030695 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   14
** LIJNBRON VERKEER ** 14, [Weg 7979] "Route 3" segment[1/8]

X-positie van de bron [m]:            250729
Y-positie van de bron [m]:            472690
lengte lijnbron [m]                    130.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250724.1 472754.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250733.8 472625.1
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   94.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000757
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000757
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000031451 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   15
** LIJNBRON VERKEER ** 15, [Weg 7979] "Route 3" segment[2/8]

X-positie van de bron [m]:                     250747
Y-positie van de bron [m]:                     472611
lengte lijnbron [m]                              38.1




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 111 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 279 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 280 ======================================================================

<pre>breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250733.8 472625.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250759.4 472596.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 132.2
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000222
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000222
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000031673 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   16
** LIJNBRON VERKEER ** 16, [Weg 7979] "Route 3" segment[3/8]

X-positie van de bron [m]:            250776
Y-positie van de bron [m]:            472604
lengte lijnbron [m]                      36.7
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250759.4 472596.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250792.9 472611.9
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   24.1
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000214
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000214
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000031887 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   17
** LIJNBRON VERKEER ** 17, [Weg 7979] "Route 3" segment[4/8]

X-positie van de bron [m]:                     250868
Y-positie van de bron [m]:                     472588
lengte lijnbron [m]                             157.4
breedte lijnbron [m]                              7.0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 112 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 280 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 281 ======================================================================

<pre>Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250792.9 472611.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250942.9 472564.2
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 162.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000916
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000915
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000032802 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   18
** LIJNBRON VERKEER ** 18, [Weg 7979] "Route 3" segment[5/8]

X-positie van de bron [m]:            251006
Y-positie van de bron [m]:            472555
lengte lijnbron [m]                    126.5
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250942.9 472564.2
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251068.2 472546.6
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 172.0
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000736
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000736
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000033538 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   19
** LIJNBRON VERKEER ** 19, [Weg 7979] "Route 3" segment[6/8]

X-positie van de bron [m]:                     251179
Y-positie van de bron [m]:                     472546
lengte lijnbron [m]                             221.5
breedte lijnbron [m]                              7.0
Hoogte lijnbron is                              1.5




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 113 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 281 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 282 ======================================================================

<pre>x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251068.2 472546.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251289.7 472544.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 179.5
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001288
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001288
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000034826 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   20
** LIJNBRON VERKEER ** 20, [Weg 7979] "Route 3" segment[7/8]

X-positie van de bron [m]:            251291
Y-positie van de bron [m]:            472516
lengte lijnbron [m]                      57.4
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251289.7 472544.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251291.5 472487.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   91.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000334
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000334
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000035160 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   21
** LIJNBRON VERKEER ** 21, [Weg 7979] "Route 3" segment[8/8]

X-positie van de bron [m]:            251279
Y-positie van de bron [m]:            472462
lengte lijnbron [m]                     56.0
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251266.8 472437.1




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 114 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 282 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 283 ======================================================================

<pre>x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251291.5 472487.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   63.9
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            120
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                             87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000326
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000326
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000035486 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   22
** LIJNBRON VERKEER ** 22, [Weg 7980] "Route 4" segment[1/7]

X-positie van de bron [m]:            250730
Y-positie van de bron [m]:            472657
lengte lijnbron [m]                    210.5
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250721.2 472762.1
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250738.4 472552.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   94.7
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000816
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000816
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000036302 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   23
** LIJNBRON VERKEER ** 23, [Weg 7980] "Route 4" segment[2/7]

X-positie van de bron [m]:            250731
Y-positie van de bron [m]:            472539
lengte lijnbron [m]                     31.6
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250722.9 472524.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250738.3 472552.3




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 115 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 283 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 284 ======================================================================

<pre>schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   60.7
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000122
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000122
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000036424 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   24
** LIJNBRON VERKEER ** 24, [Weg 7980] "Route 4" segment[3/7]

X-positie van de bron [m]:            250729
Y-positie van de bron [m]:            472388
lengte lijnbron [m]                    273.7
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250722.9 472524.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250734.9 472251.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   92.5
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001061
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001061
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000037485 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   25
** LIJNBRON VERKEER ** 25, [Weg 7980] "Route 4" segment[4/7]

X-positie van de bron [m]:            250756
Y-positie van de bron [m]:            472212
lengte lijnbron [m]                     89.2
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250734.9 472251.4
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250776.2 472172.3
schermhoogte:                            0.0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 116 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 284 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 285 ======================================================================

<pre>weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 117.6
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000346
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000346
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000037831 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   26
** LIJNBRON VERKEER ** 26, [Weg 7980] "Route 4" segment[5/7]

X-positie van de bron [m]:            250781
Y-positie van de bron [m]:            472103
lengte lijnbron [m]                    138.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250776.2 472172.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250786.5 472034.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   94.3
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000535
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000535
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000038366 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   27
** LIJNBRON VERKEER ** 27, [Weg 7980] "Route 4" segment[6/7]

X-positie van de bron [m]:            250909
Y-positie van de bron [m]:            471890
lengte lijnbron [m]                    379.4
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250786.5 472034.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251032.4 471745.8
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 117 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 285 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 286 ======================================================================

<pre>ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 130.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001471
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001471
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000039837 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   28
** LIJNBRON VERKEER ** 28, [Weg 7980] "Route 4" segment[7/7]

X-positie van de bron [m]:            251086
Y-positie van de bron [m]:            471751
lengte lijnbron [m]                    107.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251032.4 471745.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251139.0 471756.1
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                    5.5
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag             80
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000415
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000415
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000040253 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   29
** LIJNBRON VERKEER ** 29, [Weg 7981] "Route 5" segment[1/1]

X-positie van de bron [m]:            250371
Y-positie van de bron [m]:            472771
lengte lijnbron [m]                    151.0
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250330.7 472834.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250412.0 472707.7
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 118 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 286 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 287 ======================================================================

<pre>bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 122.6
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag              0
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000106
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000106
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000040358 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   30
** LIJNBRON VERKEER ** 30, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[1/6]

X-positie van de bron [m]:            250709
Y-positie van de bron [m]:            472646
lengte lijnbron [m]                      53.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250682.8 472651.4
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250734.5 472639.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 167.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000385
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000385
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000040743 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   31
** LIJNBRON VERKEER ** 31, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[2/6]

X-positie van de bron [m]:            250737
Y-positie van de bron [m]:            472598
lengte lijnbron [m]                     83.1
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250734.5 472639.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250739.4 472556.8
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 119 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 287 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 288 ======================================================================

<pre>orientatie van de weg:                   93.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                             87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000604
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000604
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000041347 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   32
** LIJNBRON VERKEER ** 32, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[3/6]

X-positie van de bron [m]:            250733
Y-positie van de bron [m]:            472538
lengte lijnbron [m]                      39.5
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250725.7 472519.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250739.4 472556.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   69.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000287
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000287
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000041635 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   33
** LIJNBRON VERKEER ** 33, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[4/6]

X-positie van de bron [m]:            250731
Y-positie van de bron [m]:            472390
lengte lijnbron [m]                    259.7
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250725.7 472519.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250736.5 472260.3
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                  92.4




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 120 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 288 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 289 ======================================================================

<pre>rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001888
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001888
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000043523 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   34
** LIJNBRON VERKEER ** 34, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[5/6]

X-positie van de bron [m]:            250750
Y-positie van de bron [m]:            472232
lengte lijnbron [m]                      62.8
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250736.5 472260.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250763.8 472203.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 115.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000457
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000457
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000043979 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   35
** LIJNBRON VERKEER ** 35, [Weg 7982] "Route a, Interne route a" segment[6/6]

X-positie van de bron [m]:            250901
Y-positie van de bron [m]:            472214
lengte lijnbron [m]                    275.8
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250763.8 472203.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251038.8 472224.2
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   4.3
rijsnelheid voor deze weg:              50.0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 121 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 289 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 290 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002006
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002005
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000045985 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   36
** LIJNBRON VERKEER ** 36, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[1/11]

X-positie van de bron [m]:            250561
Y-positie van de bron [m]:            472474
lengte lijnbron [m]                    356.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250392.6 472532.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250729.0 472415.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 160.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000002589
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000002589
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000048574 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   37
** LIJNBRON VERKEER ** 37, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[2/11]

X-positie van de bron [m]:            250725
Y-positie van de bron [m]:            472472
lengte lijnbron [m]                    112.3
breedte lijnbron [m]                     7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250721.9 472527.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250729.0 472415.8
schermhoogte:                            0.0
weghoogte:                               0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                  93.6
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 122 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 290 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 291 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000817
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000817
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000049391 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   38
** LIJNBRON VERKEER ** 38, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[3/11]

X-positie van de bron [m]:            250730
Y-positie van de bron [m]:            472544
lengte lijnbron [m]                      35.4
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250721.9 472527.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250737.3 472559.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   64.3
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                             87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000257
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000257
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000049648 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   39
** LIJNBRON VERKEER ** 39, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[4/11]

X-positie van de bron [m]:            250737
Y-positie van de bron [m]:            472593
lengte lijnbron [m]                      66.1
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250737.3 472625.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250737.3 472559.8
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   90.0
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 123 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 291 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 292 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000481
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000481
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000050128 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   40
** LIJNBRON VERKEER ** 40, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[5/11]

X-positie van de bron [m]:            250748
Y-positie van de bron [m]:            472610
lengte lijnbron [m]                      39.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250737.3 472625.8
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250759.7 472594.0
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 125.1
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000283
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000283
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000050412 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   41
** LIJNBRON VERKEER ** 41, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[6/11]

X-positie van de bron [m]:            250780
Y-positie van de bron [m]:            472602
lengte lijnbron [m]                      44.5
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250759.7 472594.0
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250801.0 472610.5
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   21.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 124 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 292 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 293 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000324
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000323
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000050735 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   42
** LIJNBRON VERKEER ** 42, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[7/11]

X-positie van de bron [m]:            250871
Y-positie van de bron [m]:            472587
lengte lijnbron [m]                    148.2
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250801.0 472610.5
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250941.4 472563.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 161.4
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001078
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001077
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000051813 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   43
** LIJNBRON VERKEER ** 43, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[8/11]

X-positie van de bron [m]:                     251005

Y-positie van de bron [m]:            472556
lengte lijnbron [m]                    128.4
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250941.4 472563.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251068.9 472548.0
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 173.1
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 125 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 293 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 294 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000934
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000934
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000052746 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   44
** LIJNBRON VERKEER ** 44, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[9/11]

X-positie van de bron [m]:            251181
Y-positie van de bron [m]:            472546
lengte lijnbron [m]                    224.3
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251068.9 472547.9
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251293.2 472544.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 179.1
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001631
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001631
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000054377 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   45
** LIJNBRON VERKEER ** 45, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[10/11]

X-positie van de bron [m]:            251293
Y-positie van de bron [m]:            472513
lengte lijnbron [m]                      63.7
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251292.0 472480.7
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251293.2 472544.4
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   88.9
rijsnelheid voor deze weg:              50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 126 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 294 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 295 ======================================================================

<pre>Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000464
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000463
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000054840 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   46
** LIJNBRON VERKEER ** 46, [Weg 7983] "Route b, Interne route b" segment[11/11]

X-positie van de bron [m]:            251281
Y-positie van de bron [m]:            472461
lengte lijnbron [m]                     46.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 251269.5 472440.5
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 251292.0 472480.7
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   60.8
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag             0
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag        0
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            150
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000000334
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000000334
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000055174 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   47
** LIJNBRON VERKEER ** 47, [Weg 7984] "VKA werkin, Verkeersaantrekken..."
segment[1/4]

X-positie van de bron [m]:            249816
Y-positie van de bron [m]:            473487
lengte lijnbron [m]                   1404.9
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 249122.3 473598.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250509.3 473375.5
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                 170.9
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag       10
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 127 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 295 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 296 ======================================================================

<pre>Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000049249
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000049241
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000104415 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   48
** LIJNBRON VERKEER ** 48, [Weg 7984] "VKA werkin, Verkeersaantrekken..."
segment[2/4]

X-positie van de bron [m]:            250493
Y-positie van de bron [m]:            473321
lengte lijnbron [m]                    114.8
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250476.4 473265.6
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250509.3 473375.5
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   73.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag       10
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000004024
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000004023
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000108439 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   49
** LIJNBRON VERKEER ** 49, [Weg 7984] "VKA werkin, Verkeersaantrekken..."
segment[3/4]

X-positie van de bron [m]:            250462
Y-positie van de bron [m]:            473246
lengte lijnbron [m]                      48.4
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250448.1 473226.3
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250476.3 473265.6
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   54.3
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag       10
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 128 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 296 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 297 ======================================================================

<pre>gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000001697
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000001696
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000110135 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   50
** LIJNBRON VERKEER ** 50, [Weg 7984] "VKA werkin, Verkeersaantrekken..."
segment[4/4]

X-positie van de bron [m]:            250388
Y-positie van de bron [m]:            473029
lengte lijnbron [m]                    412.0
breedte lijnbron [m]                      7.0
Hoogte lijnbron is                     1.5
x- en y-coordinaten begin lijnbron: 250328.7 472832.0
x- en y-coordinaten einde lijnbron: 250448.1 473226.3
schermhoogte:                             0.0
weghoogte:                                0.0
ventilatiefactor (0-1) :              0.00
bomenfactor :                         1.00
orientatie van de weg:                   73.2
rijsnelheid voor deze weg:               50.0
gem. intensiteit personenautoos/dag           201
gem. intensiteit middelzwaar verkeer/dag       10
gem. intensiteit zwaar verkeer/dag            700
gem. intensiteit bussen/dag                     0
Aantal bedrijfsuren:                              87599
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000014442
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000014440
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.000124575 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   51
** PUNTBRON **      51, [Schoorsteen 27] "AEC 1, AEC Schoorsteen lijn 1"

X-positie van de bron [m]:            250428
Y-positie van de bron [m]:            472719
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):            2.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     30.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    14.62480
Temperatuur rookgassen (K)                    :   418.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     9.203
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                  :    5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.002202000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.002201648




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 129 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 297 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 298 ======================================================================

<pre>cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.002326223 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   52
** PUNTBRON **      52, [Schoorsteen 7957] "BEC, Schoorsteen BEC"

X-positie van de bron [m]:            250521
Y-positie van de bron [m]:            472513
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):            2.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     40.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    19.38418
Temperatuur rookgassen (K)                    :   416.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    11.003
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                  :    5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.002903000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.002902536
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.005228759 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   53
** PUNTBRON **      53, [Schoorsteen 7958] "AEC 2, AEC Schoorsteen lijn 2"

X-positie van de bron [m]:            250428
Y-positie van de bron [m]:            472719
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             2.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):            2.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     30.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    14.62480
Temperatuur rookgassen (K)                    :   418.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     9.203
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                  :    5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.002202000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.002201648
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.007430407 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   54
** PUNTBRON **      54, [Schoorsteen 7959] "AEC 3, AEC Schoorsteen lijn 3"

X-positie van de bron [m]:            250428
Y-positie van de bron [m]:            472719
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     80.0
Inw. schoorsteendiameter (top):            2.80
Uitw. schoorsteendiameter (top):           2.90
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :   54.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :  13.42791




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 130 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 298 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 299 ======================================================================

<pre>Temperatuur rookgassen (K)                   :    418.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     18.633
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.003903000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.003902376
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011332783 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   55
** PUNTBRON **      55, [Schoorsteen 7960] "NSA1/2, Schoorsteen NSA lijn 1..."

X-positie van de bron [m]:            250442
Y-positie van de bron [m]:            472679
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      10.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Uitw. schoorsteendiameter (top):            0.50
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.80000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     6.99580
Temperatuur rookgassen (K)                    :   300.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.362
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                  :    5.00
Aantal bedrijfsuren:                               1448
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000234000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000003867
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011336651 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   56
** PUNTBRON **      56, [Schoorsteen 7961] "NSA3, Schoorsteen NSA lijn 3"

X-positie van de bron [m]:            250522
Y-positie van de bron [m]:            472748
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      40.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             0.40
Uitw. schoorsteendiameter (top):            0.50
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.79999
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     6.99574
Temperatuur rookgassen (K)                    :   300.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.435
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                  :    5.00
Aantal bedrijfsuren:                               1059
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000836000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000010105
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011346756 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   57
** PUNTBRON **      57, [Schoorsteen 7962] "SGmotor1, Schoorsteen stortgas..."




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 131 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 299 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 300 ======================================================================

<pre>X-positie van de bron [m]:            250828
Y-positie van de bron [m]:            472570
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      12.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):            1.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      5.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     9.79793
Temperatuur rookgassen (K)                    :   420.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     3.268
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                  :    5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000139000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000138978
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011485733 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   58
** PUNTBRON **      58, [Schoorsteen 7963] "SGmotor2, Schoorsteen stortgas..."

X-positie van de bron [m]:            250827
Y-positie van de bron [m]:            472592
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      12.0
Inw. schoorsteendiameter (top):             1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):            1.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      5.00000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     9.79793
Temperatuur rookgassen (K)                    :   420.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     3.268
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                  :    5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000126000
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000125980
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011611713 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   59
** PUNTBRON **      59, [Schoorsteen 7964] "MACH-1, Machines 1"

X-positie van de bron [m]:            250646
Y-positie van de bron [m]:            472747
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :    5.00
Aantal bedrijfsuren:                             87600




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 132 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 300 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 301 ======================================================================

<pre>(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.011639808 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   60
** PUNTBRON **      60, [Schoorsteen 7965] "MACH-2, Machines 2"

X-positie van de bron [m]:            251115
Y-positie van de bron [m]:            472662
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011667904 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   61
** PUNTBRON **      61, [Schoorsteen 7966] "MACH-3, Machines 3"

X-positie van de bron [m]:            251359
Y-positie van de bron [m]:            472553
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011695999 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   62
** PUNTBRON **      62, [Schoorsteen 7967] "MACH-4, Machines 4"

X-positie van de bron [m]:            251227
Y-positie van de bron [m]:            472451
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 133 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 301 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 302 ======================================================================

<pre>Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011724094 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   63
** PUNTBRON **      63, [Schoorsteen 7968] "MACH-5, Machines 5"

X-positie van de bron [m]:            251285
Y-positie van de bron [m]:            472335
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011752189 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   64
** PUNTBRON **      64, [Schoorsteen 7969] "MACH-6, Machines 6"

X-positie van de bron [m]:            250993
Y-positie van de bron [m]:            472311
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011780284 over alle uren (
87600)




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 134 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 302 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 303 ======================================================================

<pre>********* Brongegevens van bron   :   65
** PUNTBRON **      65, [Schoorsteen 7970] "MACH-7, Machines 7"

X-positie van de bron [m]:            251267
Y-positie van de bron [m]:            472164
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011808380 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   66
** PUNTBRON **      66, [Schoorsteen 7971] "MACH-8, Machines 8"

X-positie van de bron [m]:            251075
Y-positie van de bron [m]:            472127
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011836475 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   67
** PUNTBRON **      67, [Schoorsteen 7972] "MACH-9, Machines 9"

X-positie van de bron [m]:            251281
Y-positie van de bron [m]:            472026
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :     0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                   pagina 135 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 303 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 304 ======================================================================

<pre>**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                             87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000028096

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.011864570 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   68
** PUNTBRON **      68, [Schoorsteen 7973] "MACH-10, Machines 10"

X-positie van de bron [m]:            251203
Y-positie van de bron [m]:            471713
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011892665 over alle uren (
87600)

********* Brongegevens van bron   :   69
** PUNTBRON **      69, [Schoorsteen 7974] "MACH-11, Machines 11"

X-positie van de bron [m]:            250981
Y-positie van de bron [m]:            472483
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):            0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) :      0.00200
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :     0.26567
Temperatuur rookgassen (K)                   :    285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :      0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]                 :     5.00
Aantal bedrijfsuren:                              87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)          0.000028100
gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)          0.000028096
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:     0.011920760 over alle uren (
87600)


lijst met receptorpunt die ergens een bronafstand van nul gaven:




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                  pagina 136 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 304 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 305 ======================================================================

<pre>Bijlage B          AERIUS berekening
Onderstaand is de AERIUS berekening opgenomen, zonder de gedetailleerde resultaten per
natuurgebied. De volledige AERIUS rapportage is apart beschikbaar.




Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016                         pagina 137 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 305 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 306 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 138 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 306 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 307 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 139 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 307 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 308 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 140 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 308 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 309 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 141 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 309 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 310 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 142 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 310 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 311 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 143 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 311 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 312 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 144 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 312 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 313 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 145 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 313 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 314 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 146 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 314 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 315 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 147 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 315 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 316 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 148 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 316 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 317 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 149 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 317 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 318 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 150 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 318 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 319 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 151 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 319 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 320 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 152 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 320 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 321 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 153 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 321 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 322 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 154 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 322 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 323 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 155 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 323 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 324 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 156 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 324 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 325 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 157 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 325 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 326 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 158 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 326 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 327 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 159 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 327 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 328 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 160 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 328 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 329 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 161 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 329 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 330 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 162 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 330 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 331 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 163 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 331 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 332 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 164 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 332 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 333 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 165 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 333 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 334 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 166 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 334 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 335 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 167 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 335 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 336 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 168 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 336 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 337 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 169 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 337 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 338 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 170 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 338 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 339 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 171 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 339 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 340 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 172 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 340 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 341 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 173 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 341 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 342 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  TWEN16C4  21 december 2016   pagina 174 van 174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 342 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 343 ======================================================================

<pre>Bijlage 10 T oetsing Wet natuurbescherming Bestemmingsplan
Boeldershoek 2018




 340                               bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 343 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 344 ======================================================================

<pre>Toetsing Wet natuurbescherming
Bestemmingsplan Boeldershoek 2018
Projectnummer:       8866
Datum:               4-6-2018
Opgesteld:           G. Lubbers, adviseur ecologie
Gecontroleerd:       M. Leenen, adviseur ecologie

Inleiding
Ten behoeve van de actualisatie van het Bestemmingsplan Boeldershoek 2009 is een
effectenbeoordeling noodzakelijk in het kader van de Wet natuurbescherming. De
Boeldershoek is een afvalverwerkingslocatie op de grens tussen Enschede en Hengelo. In
2011 zijn voor de Boeldershoek twee bestemmingsplannen vastgesteld; één voor het deel
in Enschede en één voor het Hengelose deel. Beide plannen hebben de naam
‘Boeldershoek 2009’ en hebben een gezamenlijke plantoelichting. Het Enschedese plan
wordt thans geactualiseerd. In deze notitie worden de effecten van het geactualiseerde
bestemmingsplan beoordeeld op beschermde soorten in de Wet natuurbescherming.




 Afbeelding 1. Begrenzing plangebied bestemmingsplan Boeldershoek 2018 (indicatief rood
 omkaderd, bron: Gemeente Enschede 2018).




                                                                                      1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 344 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 345 ======================================================================

<pre>Bestemmingsplan Boelderhoek 2018
In een memo van de gemeente Enschede is de opzet van het nieuwe bestemmingsplan
toegelicht en worden de verschillen benoemd ten opzichte van het bestemmingsplan 2009.
Het plan legt hoofdzakelijk het bestaande gebruik vast en bestaande waardevolle
ruimtelijke structuren en belangen in de omgeving blijven beschermd. Vergunde
afwijkingen van het bestaande plan worden , wanneer nodig, positief bestemd. De
mogelijkheden om nieuwe grote (industriële) ontwikkelingen door te voeren worden in het
plan niet vergroot. Een belangrijk criterium daarbij is en blijft of het m.e.r.- of m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteit betreft. Voor dergelijke activiteiten wordt per geval een
separate procedure doorlopen. Het BP ‘Boeldershoek 2018’ geeft op een aantal punten
meer flexibiliteit en mogelijkheden voor het optimaal benutten van het bestaande terrein,
zonder dat daar de omgeving nadelig door wordt beïnvloed. Het gaat met name om
vereenvoudigingen, praktische aanpassingen en actualisaties als gevolg van
ontwikkelingen in de omgeving. In basis betreft het een voortzetting van datgene dat het
BP ‘Boeldershoek 2009’ nu al mogelijk maakt. Voor de bedrijfsbestemming buiten het
bouwvlak worden in ieder geval geen structurele wijzigingen of ontwikkelingen mogelijk
gemaakt die een effect op aanwezige beschermde soorten zouden kunnen hebben. Voor
de bedrijfsbestemming binnen de begrenzing van het bouwvlak is die kans groter vanwege
de bouwmogelijkheden en de intensievere bedrijvigheid. Daarom is voor dat gebied een
effectenbeoordeling op aanwezige beschermde planten- en diersoorten toegevoegd.




  Afbeelding 2. Bestemmingsplankaart Boeldershoek 2018 (Bron: Gemeente Enschede, mei
  2018). Met een lichtblauwe lijn (linksboven) wordt het bouwvlak begrensd. De paarse kleur
  betreft bedrijfsbestemmingen, de groene kleur de bestemming ‘groen’.




2 van 6   Toetsing Wet natuurbescherming Bestemmingsplan Boeldershoek 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 345 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 346 ======================================================================

<pre>Flora- en faunaonderzoeken
In 2013 is het gebied Twekkelo, waar het plangebied Boeldershoek onderdeel van uit
maakt, uitgebreid onderzocht op de aanwezigheid van beschermde soorten. De resultaten
zijn vastgelegd in het Soortmanagementplan Twekkelo (Lubbers, 2015).
In 2017 is voor een deel van het terrein van Twence een actualiserend onderzoek
uitgevoerd (Lubbers, 2018: afbeelding 3). Het onderzoek heeft zich op basis van de
uitkomsten van het uitgebreide onderzoek uit 2013 gericht op een aantal specifieke
beschermde soorten en soortgroepen, in relatie tot locaties waar de komende jaren
ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien in combinatie met het beschermingsregime van
de soorten en te verwachten effecten.




 Afbeelding 3. Ligging en begrenzing onderzoeksgebied(en) 2017 (rode arcering) en het
 onderzoeksgebied van het Soortmanagementplan in 2013 (zwarte lijn).



Beschermde soorten
Binnen de begrenzing van het bestemmingsplangebied zoals weergegeven in afbeelding
2, komen een aantal in de Wet natuurbescherming beschermde soorten voor. Naast
algemene en licht beschermde soorten als egel, konijn, haas en diverse soorten muizen
gaat het ook om minder algemene en strikter beschermde soorten. Bij het actualiserend
onderzoek in 2017 zijn in het gebied buizerd, boomvalk en oehoe vastgesteld. Van oehoe
is de nestlocatie bekend, van buizerd en boomvalk niet. Duidelijk is wel dat de nestlocaties
van genoemde soorten zich zeker niet binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan 2018
bevinden. Naast broedvogels zijn in het gebied een aantal (strikter beschermde)
vleermuizen vastgesteld. Het gaat om kleine aantallen foeragerende dieren van gewone




                                                                                        3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 346 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 347 ======================================================================

<pre>dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en een onbekende soort van het geslacht
Myotis (zgn. ‘Myotis spec.’). Verblijfplaatsen van deze soorten zijn niet vastgesteld,
belangrijke vliegroutes of foerageergebied evenmin. Van rosse vleermuis worden één of
meerdere verblijfplaatsen vermoed in bomen buiten het bouwvlak, maar binnen het
bestemmingsplangebied.
Genoemd wordt ook de aanwezigheid van de grote weerschijnvlinder, waarvan in juni 2017
een exemplaar is gezien binnen het bouwvlak. Het leefgebied van de soort bestaat uit een
bosrijke omgeving dat op veel plaatsen op de stortlobben buiten het bouwvlak aanwezig
is. Geschikt leefgebied binnen het bouwvlak ontbreekt. De waarneming heeft waarschijnlijk
betrekking gehad op een rondzwervend dier. Net als bij het uitgebreide onderzoek in 2013
is ook in 2017 de steenmarter in het gebied aangetroffen. Verblijfplaatsen van de
steenmarter zijn niet vastgesteld, maar bevinden zich waarschijnlijk buiten het bouwvlak in
de rust en dekking van de ruig begroeide stortlobben. Andere strikt beschermde dier- of
plantensoorten zijn niet vastgesteld en worden hier op basis van het ontbreken van
geschikt leefgebied en het intensieve gebruik van grote delen van het plangebied ook niet
verwacht.


Effectenbeoordeling
Zoals beschreven in voorgaande paragrafen betreft het nieuwe bestemmingsplan 2018
buiten het bouwvlak een voortzetting van het huidige bestemmingsplan (2009).
Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen die een effect kunnen hebben op aanwezige
beschermde soorten kunnen niet zondermeer plaatsvinden en moeten per situatie en
ontwikkeling worden beoordeeld op eventuele effecten.
Relevant zijn eventuele effecten op beschermde soorten binnen de in afbeelding 2
begrensde bouwvlak, inclusief eventuele effecten op beschermde soorten in de directe
omgeving.
Op basis van het actualiserend onderzoek uit 2017 wordt geconcludeerd dat dit gedeelte
van het plangebied, als ook de directe omgeving, geen bijzondere betekenis heeft voor
strikt beschermde en ontheffingsplichtige soorten. Er zijn geen verblijfplaatsen vastgesteld
van vleermuizen of vogelsoorten waarvan de verblijfplaatsen een jaarronde bescherming
geniet. Een aandachtspunt is de mogelijke vestiging van de slechtvalk in de nestkast op
het dak van de afvalverwerkingscentrale. In 2017 heeft in de kast een torenvalk gebroed.
De kast is echter bedoeld voor de slechtvalk, die ook jaarlijks op en rond het terrein van
Twence wordt waargenomen. De slechtvalk behoort tot de groep vogels waarvan het nest
jaarrond beschermd is. Bij negatieve effecten van de nestlocatie bijvoorbeeld door
verstoring, kan een ontheffing noodzakelijk zijn, voordat de werkzaamheden of
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Vooralsnog zijn er echter geen plannen om aan de
huidige situatie iets te wijzigen en is het aanvragen van een ontheffing niet noodzakelijk.

Samengevat wordt geconcludeerd dat het nieuwe bestemmingplan ‘Boeldershoek 2018’
naar verwachting niet leidt tot negatieve effecten op aanwezige beschermde soorten in de
Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming lijkt de uitvoerbaarheid van het
nieuwe bestemmingsplan niet in de weg te staan.




4 van 6   Toetsing Wet natuurbescherming Bestemmingsplan Boeldershoek 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 347 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 348 ======================================================================

<pre>Tot slot
Een bijzonder aandachtspunt in de Wet natuurbescherming is de aanwezigheid van
nestelende en broedende vogels. Het verstoren van nesten en legsels is niet toegestaan
en een ontheffing kan hier niet voor worden verleend. In de praktijk betekent dit dat
verstorende werkzaamheden (zoals sloop, kap etc.) buiten het broedseizoen moeten
worden uitgevoerd, als de vogels klaar zijn met nestelen en het nest zijn functie heeft
verloren. Dit met uitzondering van een kleine groep vogels waarvan het nest een jaarronde
bescherming geniet, omdat de vogels van dit nest het gehele jaar gebruik maken. Voor het
broedseizoen wordt in de wet geen termijn of periode genoemd. Over het algemeen wordt
echter de periode van 1 maart tot 15 juli beschouwd als broedseizoen, waarbij wordt
opgemerkt dat sommige vogelsoorten het gehele jaar door nestelen, dus ook buiten
genoemde periode. Een optie is natuurlijk ook om de ontwikkelingslocatie buiten het
broedseizoen ongeschikt te maken voor broedende vogels, waardoor ook in het
broedseizoen kan worden gewerkt. Wel dient men alert te zijn op typische pionier soorten,
zoals de kleine plevier, die juist wordt aangetrokken door kale, onbegroeide bouwterreinen.




                                                                                    5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 348 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 349 ======================================================================

<pre>Literatuur

Lubbers, G., 2015. Soortmanagementplan Twekkelo – eindrapport. Eelerwoude, Goor.

Lubbers, G., 2018. Actualisatie flora- en faunaonderzoek Twence, locatie Boeldershoek
2017. Eelerwoude, Goor.




6 van 6   Toetsing Wet natuurbescherming Bestemmingsplan Boeldershoek 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 349 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 350 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 350 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 351 ======================================================================

<pre>Colofon

Dit is een uitgave van:
Afdeling Bestemmen
Cluster Omgeving & Recht
Gemeente Enschede




© Augustus 2021, gemeente Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 351 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 352 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 352 =================================================================

<br><br>