<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Toelichting
Bestemmingsplan
Allemansveldweg 150
Status: Vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Allem ansveldweg 150</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Bijlagen toelichting                                                              3
Bijlage 1      Aerius berekening                                                  4
Bijlage 2      Aanlegfase Aerius                                                  33
Bijlage 3      Gebruiksfase Aerius                                                41
   2                               bestemmingsplan Allemansveldweg 150 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlagen toelichting
bestemmingsplan Allemansveldweg 150 (vastgesteld) 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Aerius berekening
 4                          bestemmingsplan Allemansveldweg 150 (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>AERIUS Berekening
Allemansveldweg 150, Enschede
    Februari 2022 Status: Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                  AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                           Definitief
                         AERIUS BEREKENING
              ALLEMANSVELDWEG 150, ENSCHEDE
Auteur:         BJZ.nu
Opdrachtgever   Eeckhof B.V.
Status:         Definitief
Datum:          Februari 2022
                                                                              BJZ.nu  1
                                                       Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                  AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                                                                         Definitief
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 INLEIDING ................................................................................... 3
HOOFDSTUK 2 VOORGENOMEN ONTWIKKELING ....................................................... 4
HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN ........................................................................ 6
  3.1     ALGEMEEN ................................................................................................................................................. 6
  3.2     AANLEGFASE ............................................................................................................................................... 6
  3.3     GEBRUIKSFASE ............................................................................................................................................ 9
HOOFDSTUK 4 RESULTATEN & CONCLUSIE ............................................................ 12
  4.1     AANLEGFASE ............................................................................................................................................. 12
  4.2     GEBRUIKSFASE .......................................................................................................................................... 12
  4.3     CONCLUSIE ............................................................................................................................................... 12
BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING .................................................................... 13
  BIJLAGE 1   REKENRESULTATEN AANLEGFASE ........................................................................................................... 13
  BIJLAGE 2   REKENRESULTATEN GEBRUIKSFASE......................................................................................................... 14
                                                                                                                                                             BJZ.nu    2
                                                                                                                       Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                            AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                        Definitief
HOOFDSTUK 1                 INLEIDING
Aan de Allemansveldweg 150, in het buitengebied van Enschede, bevindt zich een manage. Het voornemen
bestaat om naast de manage een kleinschalig kampeerterrein te realiseren. In totaal biedt het
kamerpeerterrein plek aan 22 standplaatsen.
In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de directe omgeving te zien (indicatief
aangegeven met de rode ster en omlijning).
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op
nabijgelegen Natura 2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg
van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2021. In
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
                                                                                                           BJZ.nu  3
                                                                                  Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                          AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                      Definitief
HOOFDSTUK 2                 VOORGENOMEN ONTWIKKELING
Het voornemen bestaat om bij de bestaande manage aan de Allemansveldweg 150 in het buitengebied van
Enschede een kampeerterrein te realiseren. Op het kampeerterrein bevinden zich 22 standplaatsen voor
campers en/of caravans. Een standplaats heeft een oppervlakte van circa 100 m2. Ten behoeve van het
kampeerterrein wordt in het zuidoosten van het plangebied een sanitair gebouw van circa 80 m2 gerealiseerd.
Ten slotte wordt het kampeerterrein landschappelijk ingepast en een toegangsweg aangelegd.
In afbeelding 2.1 is een luchtfoto van het plangebied weergegeven. In afbeelding 2.2 is een impressie van de
gewenste situatie weergegeven.
                                                                                                        BJZ.nu   4
                                                                                Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                         Definitief
                                            BJZ.nu  5
                     Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                             AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                       Definitief
HOOFDSTUK 3                 UITGANGSPUNTEN
3.1      Algemeen
Het plangebied bevindt zich op circa 1,5 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied,
namelijk het ‘Aamsveen.
3.2      Aanlegfase
3.2.1    Algemeen
Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan
de emissie van stikstof:
     1.  Verkeersgeneratie bouwverkeer;
     2.  Inzet werktuigen;
     3.  Laden en lossen vrachtwagens.
3.2.2    Verkeersgeneratie
De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.
In de AERIUS-berekening is aangenomen dat de aanlegfase 6 weken duurt (30 werkdagen). Er komen 5 lichte
voertuigen per dag zodat er in totaal sprake is van 150 voertuigen en 300 voertuigbewegingen in de gehele
bouwperiode.
Binnen het plangebied komt een sanitair gebouw. Het is niet bekend of dit gebouw geplaatst wordt of ter
plaatste wordt gebouwd. Worst-case is er vanuit gegaan dat het sanitair gebouw binnen het plangebied
gebouwd wordt.
Voor het te realiseren sanitair gebouw wordt naar verwachting een gat gegraven van circa 80 m2 met een
diepte van 1,25 meter. In totaal moet zodoende 100 kubieke meter grond worden afgegraven. Een deel van
het zand zal binnen het plangebied hergebruikt worden bij de fundering en bij de bestrating. Aangenomen
wordt dat de helft van het zand afgevoerd dient te worden. Een zandvrachtwagen heeft een capaciteit van 20
m3. In totaal zijn er dan ook (100:2:20) 3 vrachtwagens benodigd om het overtollige zand af te voeren (3
vrachtwagens; 6 verkeersbewegingen).
Er wordt vanuit gegaan dat voor het sanitair gebouw een funderingsstrook gestort. Hiertoe wordt circa 40 m3
beton gebruikt (worst-case: 80 m2 met een dikte van 0,5 m beton). Het beton dient aangevoerd te worden met
een betonvrachtwagen (laadvermogen van 15 m3, 3 vrachtwagens; 6 bewegingen).
Voor het sanitair gebouw zijn 8 vrachtwagens nodig voor de aanvoer van bouwmaterialen (1 maal grondvloer,
1 maal binnen gevelstenen, 1 maal buiten gevelstenen, 1 maal kap, 1 maal dakbedekking, 1 sanitaire
voorzieningen en 2 maal divers). In totaal gaat het om 16 bewegingen.
Voor het materiaal van de installateurs wordt er vanuit gegaan dat voor het sanitair gebouw twee
middelzware voertuigen benodigd zijn (2 middelzwaar; 4 bewegingen).
Bouwafval wordt afgevoerd in een bouwcontainer. Deze wordt aan het begin van de bouwperiode gebracht (1
vrachtwagen; 2 bewegingen). Aan het eind van de bouwperiode wordt deze opgehaald (1 vrachtwagen; 2
bewegingen).
Ten behoeve van het leggen van grondvloer, kap, dakplaten etc. wordt gebruik gemaakt van een mobiele
hijskraan. Deze doet voor de realisatie van het gebouw het plangebied aan en verlaat het plangebied wanneer
het voornemen is gerealiseerd. De emissie van het rijden van de mobiele hijskraan is gelijk gesteld aan de
emissie van een zwaar vrachtvoertuig (1 vrachtvoertuig; 2 bewegingen).
                                                                                                         BJZ.nu   6
                                                                                  Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                           AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                      Definitief
Voor het aanrijden van de graafmachine wordt uitgegaan van een zwaar voertuig (1 vrachtvoertuigen; 2
bewegingen).
Aangenomen wordt dat de minishovel en de trilplaat gebracht worden door dezelfde vrachtwagen en later
door dezelfde vrachtwagen weer opgehaald worden (2 vrachtwagens; 4 bewegingen).
Ten behoeve van het storten van de funderingsstrook van het sanitair gebouw wordt gebruik gemaakt van een
betonstorter. Dit betreft een separate vrachtwagen (met daarop de storter) die de locatie aandoet tijdens de
betonwerkzaamheden (1 vrachtwagens; 2 bewegingen).
Door middel van grasbetonklinkers zullen er 22 standplaatsen met elk een oppervlakte van circa 100 m2
aangelegd worden. In totaal wordt een oppervlakte van 22*100=2.200 m2 bestraat. Er wordt vanuit gegaan dat
de grasbetonklinkers een afmeting hebben van 0,215 meter bij 0,115 meter met een dikte van 0,10 meter en
een massa van 4,2 kg. Een grasbetonklinker heeft dus een oppervlakte van 0,215*0,115=0,025 m2. Daaruit
volgt dat er 2.200/0,025=88.979 grasbetonklinkers nodig zijn om de standplaatsen aan te leggen. Dit heeft een
massa van 88.979*4,2=373.711 kg, dit is 373,711 ton. Het gemiddelde laadvermogen van een vrachtwagen is
40 ton. Voor het aanleveren van grasbetonklinkers zijn daarom 373,11/40= 10 vrachtwagens benodigd.
Onder de bestrating moet circa 10 cm schoon zand worden aangelegd. Met een verhard oppervlak van 2.200
m² is 220 m³ aan zand nodig. Een vrachtwagen kan gemiddeld 20 m³ zand vervoeren. Voor de zand onder de
bestrating zijn daardoor 11 vrachtwagens (22 bewegingen) benodigd.
Er wordt aangenomen dat 2 vrachtwagens (4 bewegingen) nodig zijn voor het landschappelijk inpassen van het
plangebied en 5 vrachtwagens (10 bewegingen) voor het aanleggen van de overige verharding.
In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat de onderstaande verkeersbewegingen tijdelijk (tijdens de
realisatieperiode) zullen plaatsvinden (per jaar):
  Type verkeer                 Aantal voertuigen                          Aantal verkeersbewegingen (aantal
                                                                          voertuigen x2)
  Licht verkeer                150                                        300
  Middelzwaar verkeer          2                                          4
  Zwaar verkeer                49                                         98
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het plangebied, van uitgegaan dat het bouwverkeer het
plangebied via de Allemansveldweg bereikt en verlaat. Het bouwverkeer zal zich bewegen via de
Allemansveldweg, Het Lappenpad en de Zuid Esmarkerrondweg om zo de rotonde op de Knalhutteweg, de
Broekheurne-ring en de Zuid Esmarkerrondweg te bereiken, waar het verkeer vervolgens opgaat in het
heersende verkeersbeeld.
Gesteld wordt dat het verkeer afkomstig van het plangebied op de genoemde rotonde verdund is tot enkele
procenten van het reeds aanwezige verkeer en dat het verkeer qua rij- en stopgedrag niet meer te
onderscheiden zal zijn van het overige wegverkeer.
De verkeersbewegingen binnen het plangebied zijn gemodelleerd als wegen ‘binnen de bebouwde kom’. Op
deze wijze wordt tevens het manoeuvreren van het verkeer op het terrein van het plangebied gesimuleerd.
3.2.3     Inzet werktuigen
Graafmachine
Voor de fundering van het sanitair gebouw wordt met behulp van een graafmachine een gat gegraven met een
oppervlakte van circa 80 m2 en een diepte van 1,25 meter, in totaal 100 m3. De graafmachine heeft een
bakinhoud van circa 1,5 m3. Zodoende zijn 67 graafbewegingen nodig om het gat te graven. Een enkele
graafbeweging duurt 1,5 minuut. In totaal is de graafmachine zodoende circa 2 uur in werking. Het afgegraven
zand wordt deels binnen het plangebied tijdelijk opgeslagen om daarna gebruikt te worden voor o.a. de
bestrating en/of de fundering. Daarom wordt de totale tijd met de helft vergroot zodoende is de graafmachine
tenminste 4 uur in werking voor het uitgraven van de fundering. Tenslotte wordt de graafmachine op het
einde weer gebruikt om het zand gelijkwaardig over het plangebied te verdelen. Hiervoor wordt circa 2 uur
gerekend voor het verdelen van het zand binnen het plangebied. In totaal komt het aantal uren op 8 uur. Ten
aanzien van de emissiefactor is aansluiting gezocht bij de defaultwaarde uit het rekenprogramma AERIUS
Calculator. Hierbij is gekozen voor een graafmachine met een vermogen van 200 kW vanaf bouwjaar 2014
                                                                                                         BJZ.nu  7
                                                                                  Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                            AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                       Definitief
(Stage IV). Aangezien de graafmachine in een groot deel van het plangebied in werking is, is er voor gekozen
om de graafmachine te modelleren als oppervlaktebron.
Mobiele hijskraan
Ten behoeve van het leggen van de prefab onderdelen van het sanitair gebouw zal er gebruik worden gemaakt
van een mobiele hijskraan. Ingeschat is dat deze 1 werkdag gedurende 8 uur in werking is. Ten aanzien van de
emissiefactor is aansluiting gezocht bij de defaultwaarde uit het rekenprogramma AERIUS Calculator. Hierbij is
gekozen voor een mobiele hijskraan met een vermogen van 200 kW vanaf bouwjaar 2014 (Stage IV). De
hijskraan is gemodelleerd als oppervlaktebron.
Betonstorter
Ten behoeve van het storten van beton wordt er gebruik gemaakt van een betonstorter (4 uur). Ten aanzien
van de emissiefactor is aansluiting gezocht bij de defaultwaarde uit het rekenprogramma AERIUS Calculator.
Hierbij is gekozen voor een betonstorter met een vermogen van 200 kW vanaf bouwjaar 2014 (Stag IV). De
betonstorter is gemodelleerd als oppervlaktebron.
Minishovel
Door machinaal te bestraten kan per uur circa 50 m² aan bestrating worden aangelegd. In totaal zal er een
oppervlakte van circa 3.000 m2 bestraat worden. Dit is 2.200 m2 van de standplaatsen en 800 m2 voor de
toegangsweg en de overig verharding. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2, dus worst-
case wordt er vanuit gegaan dat bijna geheel het plangebied bestraat wordt. Bij 50 m2 per uur, duurt het in
totaal 60 uur om dit oppervlakte te bestraten door een minishovel. Er is voor een minishovel gekozen van 50
kW uit het bouwjaar 2014 (Stage IV). De minishovel is gemodelleerd als oppervlaktebron.
Trilplaat
Om de grond te egaliseren ten behoeve van de bestrating zal er een trilplaat gebruikt worden. Er is vanuit
gegaan dat de trilplaat even veel uren gebruikt zal worden als de mini shovel. De trilplaat wordt aangedreven
door een 2 takt-benzinemotor. De trilplaat is gemodelleerd als oppervlaktebron.
Minigraafmachine
Om de grond te verplaatsen ten behoeve van de bestrating en het aanleggen van leidingen zal er een
minigraafmachine gebruikt worden. Er is vanuit gegaan dat de minigraafmachine even veel uren gebruikt zal
worden als de minishovel. Er is voor een minigraafmachine gekozen van 30 kW uit het bouwjaar 2014 (Stage
IV). De minishovel is gemodelleerd als oppervlaktebron.
Resumé
Hieronder is een overzicht opgenomen, waarin aan de hand van de uitgangspunten de emissie van de
werktuigen is achterhaald. Voor het AdBlue verbruik is 6% van de totale dieselverbruik genomen. Dit is
overeenkomstig de Instructie gegevensinvoer AERIUS 2021, opgesteld door BIJ12. Het AdBlue verbruik geldt
alleen voor machines, die uitgerust zijn met een scr-filter. Voor machines die een vermogen hebben, die
kleiner is dan 56 kW, worden niet uitgerust met een scr-filter. Ook benzine aangedreven werktuigen hebben
geen scr-filter. Voor deze werktuigen is het AdBlue verbruik niet van belang. Het aantal dieselverbruik per uur
is berekend met de formule, die afkomstig is vanuit de dezelfde instructie en vermeld wordt op pagina 42. In
AERIUS kunnen bij het dieselverbruik en AdBlue verbruik geen decimale getallen ingevoerd worden, daarom
zijn alle getalen naar boven afgerond. Hieronder is in een tabel de uitgangspunten weergegeven.
                                                                                                          BJZ.nu  8
                                                                                  Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                     AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                                          Definitief
  Type werktuig            Aantal         Vermogen          Stageklasse      Diesel/benzine        Diesel/benzine      AdBlue
                           uren           (kW)                               verbruik              verbruik totaal     verbruik
                           project                                           (liter/uur)           (liter/j)           6%
                                                                                                                       (liter/j)
  Graafmachine             8              200               IV, 2014-        20                    160                 10
                                                            2018
  Hijskraan                8              200               IV, 2014-        20                    160                 10
                                                            2018
  Betonstorter             4              200               IV, 2014-        20                    80                  5
                                                            2018
  Minishovel               60             50                IV, 2014-        5,5                   330                 n.v.t.
                                                            2018
  Trilplaat                60             10                IV, 2014-        1,5                   90                  n.v.t.
                                                            2018
  Minigraafmachine         60             30                IV, 2014-        3,5                   210                 n.v.t.
                                                            2018
  Totaal                                                                                           1.030               25
3.2.4      Laden en lossen vrachtwagens
Tijdens het laden/lossen van vrachtwagens draait de motor stationair. Hierdoor is het stationair draaien tijdens
het laden en lossen van vrachtwagens een stikstof emitterende bron en dient in de AERIUS-berekening in
ogenschouw genomen te worden. Om de NOx en NH3 emissie te berekenen wordt gebruik gemaakt van de
default-waardes voor zware utiliteitsvoertuigen vanuit AERIUS. Voor het laden/lossen wordt een laad-/lostijd
van 10 minuten per vrachtwagen gehanteerd. Het aan- en afrijden van de mobiele werktuigen valt niet onder
het laden en lossen van de vrachtwagens. Daarom is het aantal vrachtwagens minder dan bij paragraaf 3.2.2
aangegeven zwaar verkeer. Het laden/lossen is gemodelleerd als oppervlakte bron. Bovenstaande
uitgangspunten zijn in onderstaande tabel weergegeven.
  Verkeer             Aantal vrachtwagens per jaar         Laad-/lostijd per                    Laad-/lostijd in uren per jaar
                                                           vrachtwagen in minuten
  Laden/lossen                      2                                    10                                  1/3
  middelzwaar
  verkeer
  Laden/lossen                     44                                    10                                  7,3
  zwaar verkeer
Het aantal uren per jaar is afgerond naar boven, dus naar een uur voor het middelzwaar verkeer en naar acht
uur voor het zwaar verkeer.
3.3        Gebruiksfase
In de berekening voor de gebruiksfase worden de NOx en NH3 emitterende bronnen in kaart gebracht van de
voorgenomen ontwikkeling. Deze emitterende bronnen bestaan in dit geval uit de verkeersgeneratie, het
eventuele gasverbruik van het sanitair gebouw en de emissie afkomstig van het recreatieterrein. Het houden
van de paarden op de manage is al reeds vergund en hoeft niet meegenomen te worden in de berekening.
3.3.1      Sanitair gebouw
Momenteel is nog niet bekend of de sanitair gebouw gasloos wordt gebouwd. Aangenomen wordt de sanitaire
ruimte aangesloten wordt op het gas.
Om de emissie NOx te bepalen ten aanzien van het gasverbruik van het sanitair gebouw, is gebruik gemaakt
van het ECN-rapport uit 2016 1. Hierin worden energiekentallen gegeven voor 24 verschillende gebouwtypen
1
  Sipma, J.M., Nieuwe benchmark energieverbruik utiliteitsgebouwen en industriële sectoren, ECN, 2016
                                                                                                                             BJZ.nu  9
                                                                                                  Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                       AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                                     Definitief
binnen de dienstensector en industriële sectoren in Nederland. De kentallen zijn bepaald via statistische
analyses van daadwerkelijke verbruiksgegevens uit 2013 en betreffen het gas- en elektriciteitsverbruik per
vierkante meter gebruiksoppervlak.
Bij de berekening van de stikstofemissie als gevolg van het gasverbruik zijn de onderstaande uitgangspunten
gebruikt:
     •      Calorische onderwaarde aardgas: 31,65*106 J/m³;
     •      NOx emissie factor nieuwe Cv-ketel: 14 g/GJ 2;
     •      Gasintensiteit sauna/welnesscentrum: 34 m3/m2;
     •      Bruto vloeroppervlak sanitair gebouw (bvo): 80 m2;
Het vorenstaande resulteert in een emissie NOx van 1,21 kg/j 3.
Naast de bovenstaande NOx emissies, zijn de emissiehoogte, spreiding en de warmte-inhoud van invloed op
de rekenresultaten. Conform het rapport ‘Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS’, Tauw, 31 augustus
2018’ is voor de emissiehoogte het volgende aangehouden: hanteer in de modelberekening voor de
uitstoothoogte het verschil tussen het emissiepunt en het maaiveld.
Vanuit wordt gegaan dat het emissiepunt zich bevindt op het hoogste punt van het sanitair gebouw. Vanuit
wordt gegaan dat het sanitair gebouw een bouwhoogte van maximaal 3 meter heeft. In dit geval bedraagt de
uitstoothoogte 3 meter. Voor de warmte-inhoud is aangesloten op de default-waarde vanuit AERIUS voor
recreatie, namelijk 0,000 MW.
3.3.2      Verkeersgeneratie
Het voornemen brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Dit heeft stikstofuitstoot tot
gevolg. Het toenemend aantal verkeersbewegingen als gevolg van het project heeft dan ook invloed op de
AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal verkeersbewegingen te bepalen
is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)’ van het
CROW.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
     •      Verstedelijkingsgraad: sterk stedelijk / gemeente Enschede (Bron: CBS Statline);
     •      Stedelijke zone: buitengebied.
In de publicatie van het CROW is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt hierin een
minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen voor de functies aangegeven. In voorliggend geval is van
het gemiddelde uitgegaan.
Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het
volgende beeld:
  Functie                             Verkeersbewegingen              Aantal                 Totaal aantal
                                      per standplaats per             standplaatsen          verkeersbewegingen per
                                      weekdag (gemiddeld)                                    weekdag (gemiddeld)
  Camping (kampeerterrein)            0,4                             22                     8,8
  Totaal                                                                                     8,8
Volgens het CROW is deze verkeersgeneratie exclusief de verkeersgeneratie van gasten van bezoekers. De
verkeersgeneratie van gasten en bezoekers bedraagt 10% van het totale aantal verkeersbewegingen. Daarom
is de verkeersgeneratie met 10% verhoogd, wat resulteert in een totale verkeersgeneratie van 9,68
verkeersbewegingen per weekdag. Dit is afgerond naar 10 verkeersbewegingen per weekdag.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het plangebied, van uitgegaan dat het verkeer het
plangebied via de Allemansveldweg bereikt en verlaat. Het verkeer zal zich bewegen via de Allemansveldweg,
2
  Kok, H.J.G., Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden, glastuinbouw en huishoudens, TNO, 2014
3
  14*34*80*31,65*10^6*10^-12=1,21
                                                                                                                        BJZ.nu  10
                                                                                                 Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                        AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                                 Definitief
Het Lappenpad en de Zuid Esmarkerrondweg om zo de rotonde op de Knalhutteweg, de Broekheurne-ring en
de Zuid Esmarkerrondweg te bereiken, waar het verkeer vervolgens opgaat in het heersende verkeersbeeld.
Gesteld wordt dat het verkeer afkomstig van het plangebied op de genoemde rotonde verdund is tot enkele
procenten van het reeds aanwezige verkeer en dat het verkeer qua rij- en stopgedrag niet meer te
onderscheiden zal zijn van het overige wegverkeer.
De verkeersbewegingen binnen het plangebied zijn gemodelleerd als wegen ‘binnen de bebouwde kom’. Op
deze wijze wordt tevens het manoeuvreren van het verkeer op het terrein van het plangebied gesimuleerd.
Voor het ophalen van vuilnis wordt rekening gehouden met een vrachtwagen per dag. Dit zijn twee zware
verkeersbewegingen.
3.3.3       Recreatieterrein
De verwachting is dat mensen op de camping hun eten koken op gas, BBQ-en en/of een kampvuur aansteken.
Bij het stoken van gas/hout is sprake van stikstofemissie en deze stikstofemissie dient meegenomen te
worden. Hieronder worden de uitgangspunten uitgewerkt.
Voor het gasverbruik zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
      •     Elk standplaats wordt elke dag van het jaar bezet. Vanuit wordt gegaan dat per standplaats een uur
            per dag sprake is van gasverbruik. Per jaar is dan sprake van 365*22*1=8.030 uur aan gasverbruik;
      •     Vanuit wordt gegaan dat het gasverbruik gemiddeld circa 1,5 kg/h bedraagt;
      •     Er wordt vanuit gegaan dat de gasbranders een low NOx brander hebben. Deze branders hebben een
            emissiefactor van 50-70 mg NOx/Nm3 bij 3% O2. In de berekening is 70 mg NOx/Nm3 aangehouden,
            dit is een worst-case benadering en ook de maximale grenswaarde;
      •     Om te kunnen rekenen met de emissiegrenswaarde is de zuurstof overmaat als volgt gecorrigeerd:
            21/(21-3)=1,16667;
      •     De massadichtheid van gas bedraagt onder standaardomstandigheden 0,833 kg/m3;
      •     1 m3 aardgas zorgt bij het verbranden voor 9 m3 rookgas. 4
Het vorenstaande resulteert in een emissie NOx van 10,02 kg/j 5.
Bij de berekening van de emissie omtrent het gebruik van de BBQ’s en het kampvuur is gebruik gemaakt van
het document: ‘Vernieuwd Emissiemodel Houtkachels’, van de TNO. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten
gebruikt:
      •     Houtverbruik: 5 kg/uur;
      •     Er wordt vanuit gegaan dat gemiddeld 4 uur per dag hout gestookt wordt;
      •     De emissiefactor: 77 g/GJ;
      •     De stookwaarde van hout: 13,6 MJ/kg;
 Op basis van deze uitgangspunten volgt een stikstofemissie van circa 7,65 6 kg/j.
 In totaal bedraagt de stikstofemissie 17,67 kg/j.
Naast de bovenstaande NOx emissies, zijn de emissiehoogte, spreiding en de warmte-inhoud van invloed op
de rekenresultaten. Conform het rapport ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021’ is voor de
emissiehoogte het volgende aangehouden: hanteer in AERIUS voor de uitstoothoogte de hoogte van het
emissiepunt ten opzichte van het maaiveld. De spreiding bedraagt de helft van de uitstoothoogte. Voor de
De uitstoothoogte bedraagt in voorliggend geval 1 meter. Voor de uitstoothoogte is dus 1 meter aangehouden
en voor de spreiding is daarom 0,5 meter aangehouden. Voor de warmte-inhoud is aangesloten op de default-
waarde vanuit AERIUS voor recreatieterrein, namelijk 0,000 MW.
4
  BIJ12, Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021, pagina 27
5
  8.030*1,5/0,883*9*1,16667*70*10^-6=10,02
6
  5*4*365*13,6*10^6*77*10^-12=7,65
                                                                                                                    BJZ.nu  11
                                                                                             Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                           AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                                      Definitief
HOOFDSTUK 4                RESULTATEN & CONCLUSIE
4.1      Aanlegfase
Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de
AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 bijgevoegd.
4.2      Gebruiksfase
Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in bijlage 2 bijgevoegd.
4.3      Conclusie
Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op
Natura 2000-gebieden. Het plan is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.
                                                                                                        BJZ.nu   12
                                                                                 Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                         AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                  Definitief
BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING
Bijlage 1     Rekenresultaten aanlegfase
                                                                                     BJZ.nu  13
                                                              Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                     Projectberekening
                 Contactgegevens
                  Rechtspersoon                         BJZ.nu
                  Inrichtingslocatie                    Allemansveldweg 150,
                                                        7536 PE Enschede
                 Activiteit
                  Omschrijving                          Realisatie kampeerterrein
                  Toelichting                           Realisatie kampeerterrein met 22 standplaatsen
                 Berekening
                  AERIUS kenmerk                        RXRwVY596uFR
                  Datum berekening                      21 februari 2022, 18:19
                  Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                        Rekenjaar          Emissie NH3      Emissie NOx
                  Situatie 1 - Beoogd                   2022                0,1 kg/j         16,3 kg/j
                  Resultaten                            Hoogste depositie Hexagon            Gebied
                  Situatie 1 - Beoogd                   -
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
                  Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                  Grootste afname van depositie         0,00 mol/ha/j
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                         2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                 Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022
                  Emissiebronnen                                                              Emissie Emissie
                                                                                                   NH3 NOx
                    1 Mobiele     werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Inzet
                          werktuigen                                                           0,1 kg/j 13,6 kg/j
                   5 Mobiele     werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Laden
                         en lossen vrachtwagens                                                0,0 kg/j 1,7 kg/j
                   Verkeersnetwerk                                                            0,0 kg/j 1,0 kg/j
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                                3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                     Projectberekening
                 Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                 gebieden.
                                500 m
                        Habitatrichtlijn      Vogelrichtlijn,       Grootste afname van depositie
                                              Habitatrichtlijn
                        Vogelrichtlijn        Niet bepaald          Grootste toename van depositie
                                                                    Hoogste totale depositie
                 De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                      4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                 Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd)
                 incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste        Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd) depositie       (ha gekarteerd) toename     gekarteerd) afname
                                             (mol/ha/jr)                    (mol/ha/jr)                (mol/ha/jr)
                  Totaal         0,00         0,00           0,00            0,00        0,00           0,00
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                                    5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening
                 Situatie 1, Rekenjaar 2022
                    1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                 Naam               Inzet werktuigen                                           NOx                   13,6 kg/j
                                                                                               NH3                   0,1 kg/j
                  Naam              Stageklasse                               BrandstofverbruikDraaiuren AdBlue            Stof Emissie
                                                                                                            verbruik
                  Graafmachine       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,          160 l/j           8 u/j        10 l/j         NOx 0,7
                                     diesel, SCR: ja                                                                            kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Hijskraan          Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,          160 l/j           8 u/j        10 l/j         NOx 0,7
                                     diesel, SCR: ja                                                                            kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Betonstorter       Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, 80 l/j              4 u/j        5 l/j          NOx 0,4
                                     SCR: ja                                                                                    kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Minishovel         Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, 330 l/j             60 u/j                      NOx 6,9
                                     SCR: nee                                                                                   kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Trilplaat          alle werktuigen op benzine, 2takt        90 l/j            undefined                   NOx 0,4
                                                                                                u/j                             kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Minigraafmachine Stage-IV,
                                     SCR: nee
                                                 2014-2018, <= 56 kW, diesel, 210 l/j           60 u/j                      NOx 4,5
                                                                                                                                kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                    5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                 Naam               Laden en lossen                                            NOx                   1,7 kg/j
                                    vrachtwagens                                               NH3                   0,0 kg/j
                  Naam           Stageklasse                                      BrandstofverbruikDraaiuren AdBlue Stof Emissie
                                                                                                                 verbruik
                  Middelzwaar    Middelzware utiliteitsvoertuigen (tot 6L          160 l/j            1 u/j                 NOx 0,1
                  verkeer        cilinderinhoud) op diesel                                                                      kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Zwaar verkeer Zware     utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L
                                 cilinderinhoud) op diesel                         160 l/j            8 u/j                 NOx 1,6
                                                                                                                                kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                                                      6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                       Projectberekening
                 Disclaimer
                 Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                 kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                 aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                 Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                 is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                 verleend, zijn voorbehouden.
                 Rekenbasis
                 Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS versie                     2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6
                 Database versie                   2021.0.4_5a8b67b7c6
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                                7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                       AERIUS Berekening Allemansveldweg 150, Enschede
                                                                                Definitief
Bijlage 2 Rekenresultaten gebruiksfase
                                                                                   BJZ.nu  14
                                                            Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                    Projectberekening
                 Contactgegevens
                 Rechtspersoon                         BJZ.nu
                 Inrichtingslocatie                    Allemansveldweg 150,
                                                       7536 PE Enschede
                 Activiteit
                 Omschrijving                          Realisatie kampeerterrein
                 Toelichting                           Realisatie kampeerterrein met 22 standplaatsen
                 Berekening
                 AERIUS kenmerk                        RkDQPTAGb5yV
                 Datum berekening                      21 februari 2022, 17:54
                 Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                       Rekenjaar          Emissie NH3      Emissie NOx
                 Gebruiksfase - Beoogd                 2022                0,3 kg/j         27,1 kg/j
                  Resultaten                           Hoogste depositie Hexagon            Gebied
                 Gebruiksfase - Beoogd                 -
                 Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
                 Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
                 Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                 Grootste afname van depositie         0,00 mol/ha/j
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                                        2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                    Projectberekening
                 Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2022
                 Emissiebronnen                                    Emissie NH3 Emissie NOx
                   1 Wonen en Werken | Recreatie | Kampeerterrein             -   17,7 kg/j
                   5 Wonen en Werken | Recreatie | Sanitair gebouw            -    1,2 kg/j
                  Verkeersnetwerk                                     0,3 kg/j    8,3 kg/j
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                          3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                     Projectberekening
                 Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                 gebieden.
                                500 m
                       Habitatrichtlijn       Vogelrichtlijn,       Grootste afname van depositie
                                              Habitatrichtlijn
                       Vogelrichtlijn         Niet bepaald          Grootste toename van depositie
                                                                    Hoogste totale depositie
                 De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                                      4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                 Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
                 (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste        Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd) depositie       (ha gekarteerd) toename     gekarteerd) afname
                                             (mol/ha/jr)                    (mol/ha/jr)                (mol/ha/jr)
                  Totaal         0,00         0,00           0,00            0,00        0,00           0,00
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                                                    5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                       Projectberekening
                 Gebruiksfase, Rekenjaar 2022
                   1 Wonen en Werken | Recreatie
                 Naam                 Kampeerterrein Uittreedhoogte  1,0 m         NOx           17,7 kg/j
                 Wijze van ventilatie Niet geforceerd Warmteinhoud   0,000 MW
                 Temporele Variatie Continue Emissie
                   5 Wonen en Werken | Recreatie
                 Naam                 Sanitair gebouw Uittreedhoogte 3,0 m         NOx           1,2 kg/j
                 Locatie              259955, 468470 Warmteinhoud    0,000 MW
                 Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                 Temporele Variatie Continue Emissie
                 Disclaimer
                 Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                 kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                 aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                 Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                 is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                 verleend, zijn voorbehouden.
                 Rekenbasis
                 Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS versie                          2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6
                 Database versie                        2021.0.4_5a8b67b7c6
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                                                6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Aanlegfase Aerius
bestemmingsplan Allemansveldweg 150 (vastgesteld) 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                     Projectberekening
                 Contactgegevens
                  Rechtspersoon                         BJZ.nu
                  Inrichtingslocatie                    Allemansveldweg 150,
                                                        7536 PE Enschede
                 Activiteit
                  Omschrijving                          Realisatie kampeerterrein
                  Toelichting                           Realisatie kampeerterrein met 22 standplaatsen
                 Berekening
                  AERIUS kenmerk                        RXRwVY596uFR
                  Datum berekening                      21 februari 2022, 18:19
                  Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                        Rekenjaar          Emissie NH3      Emissie NOx
                  Situatie 1 - Beoogd                   2022                0,1 kg/j         16,3 kg/j
                  Resultaten                            Hoogste depositie Hexagon            Gebied
                  Situatie 1 - Beoogd                   -
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
                  Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                  Grootste afname van depositie         0,00 mol/ha/j
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                         2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                 Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022
                  Emissiebronnen                                                              Emissie Emissie
                                                                                                   NH3 NOx
                    1 Mobiele     werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Inzet
                          werktuigen                                                           0,1 kg/j 13,6 kg/j
                   5 Mobiele     werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Laden
                         en lossen vrachtwagens                                                0,0 kg/j 1,7 kg/j
                   Verkeersnetwerk                                                            0,0 kg/j 1,0 kg/j
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                                3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                     Projectberekening
                 Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                 gebieden.
                                500 m
                        Habitatrichtlijn      Vogelrichtlijn,       Grootste afname van depositie
                                              Habitatrichtlijn
                        Vogelrichtlijn        Niet bepaald          Grootste toename van depositie
                                                                    Hoogste totale depositie
                 De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                      4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                 Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd)
                 incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste        Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd) depositie       (ha gekarteerd) toename     gekarteerd) afname
                                             (mol/ha/jr)                    (mol/ha/jr)                (mol/ha/jr)
                  Totaal         0,00         0,00           0,00            0,00        0,00           0,00
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                                    5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening
                 Situatie 1, Rekenjaar 2022
                    1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                 Naam               Inzet werktuigen                                           NOx                   13,6 kg/j
                                                                                               NH3                   0,1 kg/j
                  Naam              Stageklasse                               BrandstofverbruikDraaiuren AdBlue            Stof Emissie
                                                                                                            verbruik
                  Graafmachine       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,          160 l/j           8 u/j        10 l/j         NOx 0,7
                                     diesel, SCR: ja                                                                            kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Hijskraan          Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,          160 l/j           8 u/j        10 l/j         NOx 0,7
                                     diesel, SCR: ja                                                                            kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Betonstorter       Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, 80 l/j              4 u/j        5 l/j          NOx 0,4
                                     SCR: ja                                                                                    kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Minishovel         Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, 330 l/j             60 u/j                      NOx 6,9
                                     SCR: nee                                                                                   kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Trilplaat          alle werktuigen op benzine, 2takt        90 l/j            undefined                   NOx 0,4
                                                                                                u/j                             kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Minigraafmachine Stage-IV,
                                     SCR: nee
                                                 2014-2018, <= 56 kW, diesel, 210 l/j           60 u/j                      NOx 4,5
                                                                                                                                kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                    5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                 Naam               Laden en lossen                                            NOx                   1,7 kg/j
                                    vrachtwagens                                               NH3                   0,0 kg/j
                  Naam           Stageklasse                                      BrandstofverbruikDraaiuren AdBlue Stof Emissie
                                                                                                                 verbruik
                  Middelzwaar    Middelzware utiliteitsvoertuigen (tot 6L          160 l/j            1 u/j                 NOx 0,1
                  verkeer        cilinderinhoud) op diesel                                                                      kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
                  Zwaar verkeer Zware     utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L
                                 cilinderinhoud) op diesel                         160 l/j            8 u/j                 NOx 1,6
                                                                                                                                kg/j
                                                                                                                            NH3 0,0
                                                                                                                                kg/j
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                                                      6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                       Projectberekening
                 Disclaimer
                 Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                 kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                 aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                 Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                 is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                 verleend, zijn voorbehouden.
                 Rekenbasis
                 Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS versie                     2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6
                 Database versie                   2021.0.4_5a8b67b7c6
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/
RXRwVY596uFR (21 februari 2022)                                                                                7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Gebruiksfase Aerius
bestemmingsplan Allemansveldweg 150 (vastgesteld) 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                    Projectberekening
                 Contactgegevens
                 Rechtspersoon                         BJZ.nu
                 Inrichtingslocatie                    Allemansveldweg 150,
                                                       7536 PE Enschede
                 Activiteit
                 Omschrijving                          Realisatie kampeerterrein
                 Toelichting                           Realisatie kampeerterrein met 22 standplaatsen
                 Berekening
                 AERIUS kenmerk                        RkDQPTAGb5yV
                 Datum berekening                      21 februari 2022, 17:54
                 Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                       Rekenjaar          Emissie NH3      Emissie NOx
                 Gebruiksfase - Beoogd                 2022                0,3 kg/j         27,1 kg/j
                  Resultaten                           Hoogste depositie Hexagon            Gebied
                 Gebruiksfase - Beoogd                 -
                 Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
                 Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
                 Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                 Grootste afname van depositie         0,00 mol/ha/j
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                                        2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                    Projectberekening
                 Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2022
                 Emissiebronnen                                    Emissie NH3 Emissie NOx
                   1 Wonen en Werken | Recreatie | Kampeerterrein             -   17,7 kg/j
                   5 Wonen en Werken | Recreatie | Sanitair gebouw            -    1,2 kg/j
                  Verkeersnetwerk                                     0,3 kg/j    8,3 kg/j
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                          3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                     Projectberekening
                 Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                 gebieden.
                                500 m
                       Habitatrichtlijn       Vogelrichtlijn,       Grootste afname van depositie
                                              Habitatrichtlijn
                       Vogelrichtlijn         Niet bepaald          Grootste toename van depositie
                                                                    Hoogste totale depositie
                 De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                                      4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                 Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
                 (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste        Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd) depositie       (ha gekarteerd) toename     gekarteerd) afname
                                             (mol/ha/jr)                    (mol/ha/jr)                (mol/ha/jr)
                  Totaal         0,00         0,00           0,00            0,00        0,00           0,00
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                                                    5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                       Projectberekening
                 Gebruiksfase, Rekenjaar 2022
                   1 Wonen en Werken | Recreatie
                 Naam                 Kampeerterrein Uittreedhoogte  1,0 m         NOx           17,7 kg/j
                 Wijze van ventilatie Niet geforceerd Warmteinhoud   0,000 MW
                 Temporele Variatie Continue Emissie
                   5 Wonen en Werken | Recreatie
                 Naam                 Sanitair gebouw Uittreedhoogte 3,0 m         NOx           1,2 kg/j
                 Locatie              259955, 468470 Warmteinhoud    0,000 MW
                 Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                 Temporele Variatie Continue Emissie
                 Disclaimer
                 Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                 kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                 aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                 Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                 is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                 verleend, zijn voorbehouden.
                 Rekenbasis
                 Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS versie                          2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6
                 Database versie                        2021.0.4_5a8b67b7c6
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/
RkDQPTAGb5yV (21 februari 2022)                                                                                6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Colofon
Dit is een uitgave van:
Afdeling Bestemmen
Cluster Omgeving & Recht
Gemeente Enschede
© Januari 2023, gemeente Enschede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>