<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>        RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK
                        conform NEN 5740
                   Kloppenstraat 75 en 77 - Losser
Opdrachtgever:
Ska-pa BV
Locatie:
Kloppenstraat 75 en 77
7591 EB Losser
April 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Kruse Milieu BV
  Adres:                     Internet:
  Huyerenseweg 33            info@krusegroep.nl
  7678 SC Geesteren          www.krusegroep.nl
  Tel: 0546 - 63 96 63
                             Bankgegevens:
  KvK: 06068751              ABN AMRO:
  BTW-nr: NL 8019.25.125.B01 NL34ABNA0501538739
                     Rapport Verkennend Bodemonderzoek
                                     conform NEN 5740
                             Kloppenstraat 75 en 77 - Losser
 Opdrachtgever:
 Ska-pa BV
 Twentepoort Oost 16a
 7609 RG Almelo
 Locatie:
 Kloppenstraat 75 en 77
 7591 EB Losser
 Projectcode: 21013210
 Rapportagedatum: 9 april 2021
 Auteur: Mevr. ing. H. Stevelink
Kruse Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUD
                                                                           Pagina
1          Inleiding                                                         1
2          Locatiegegevens                                                   2
   2.1     Beschrijving huidige situatie                                     2
   2.1     Vooronderzoek                                                     2
   2.2     Bodemsamenstelling en geohydrologie                               3
3          Uitvoering bodemonderzoek                                         4
   3.1     Onderzoeksstrategie                                               4
   3.2     Veldwerkzaamheden                                                 5
   3.3     Analyses                                                          5
   3.4     Toetsing chemische analyses                                       6
   3.5     Toetsing asbestanalyses                                           7
4          Resultaten                                                        8
   4.1     Algemeen                                                          8
   4.2     Veldwerkzaamheden                                                 8
   4.3     Resultaten en toetsing van de chemische analyses                 10
   4.1     Bespreking resultaten chemische analyses                         10
5          Samenvatting, conclusies en aanbevelingen                        12
6          Literatuur en bronvermelding                                     14
   Bijlagen
      I     Regionale ligging locatie
            Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, april 2021
      II Boorstaten
            Legenda boorstaten
      III Resultaten chemische analyses
            Toetsing chemische analyses
      IV Informatie gemeente Losser
      V Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen
Kruse Milieu BV                           Project: 21013210
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1             Inleiding
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ska-pa BV op een
terreindeel aan de Kuilenweg 34 in Bruchterveld door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande aankoop en voorgenomen herontwikkeling van
het terrein. Het bodemonderzoek dient inzicht te geven in de milieukundige kwaliteit van de
bodem ten behoeve van de financiële waardering van het perceel.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis
van norm NEN 5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van het vooronderzoek is gebleken dat op
de onderzoekslocatie een bovengrondse en een ondergrondse tank aanwezig zijn geweest.
Deze locaties worden beschouwd als één verdachte deellocatie. De onderzoekslocatie is
onverdacht voor chemische componenten.
De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN 5725, “Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend
   en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017;
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
   bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,
   NNI Delft, januari 2009;
- NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
   bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,
   NNI Delft, februari 2016.
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het
freatisch grondwater.
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocatie is vast te stellen of de voor-
onderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn
en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectieve-
lijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.
Het veldwerk is uitgevoerd in maart 2021 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en
2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV
financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.
Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
Kruse Milieu BV                             Project: 21013210                    Pagina 1 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2             Locatiegegevens
       2.1    Beschrijving huidige situatie
Algemeen
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Kloppenstraat 75 en 77, binnen de bebouwde kom van
Losser, Het te onderzoeken deel van het terrein heeft de RD-coördinaten x = 265.903 en
y = 475.530 en is kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie N, nummer 4548. De
Kloppenstraat bevindt zich ten westen van de onderzoekslocatie, de Sperwerstraat ten noorden
en de Arendstraat ten zuiden van de onderzoekslocatie.
Bebouwing en verharding
Op het terrein bevinden zich momenteel de St. Martinuskerk, een pastorie en klokkentoren.
Inpandig zijn betonvloeren aanwezig. Het onbebouwde terrein is deels voorzien van tegels en
deels begroeid met gras en struiken.
Onderzoekslocatie
Op het terrein is een ondergrondse HBO-tank van 5.000 liter en een bovengrondse dieseltank
van 3000 liter aanwezig geweest. De voormalige tanklocaties worden als één verdachte
deellocatie onderzocht (deellocatie A).
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de aankoop (gevolgd door herontwikke-
ling) en dient inzicht te geven in de milieukundige kwaliteit van de bodem ten behoeve van de
financiële waardering van het perceel. De onderzoekslocatie is deels bebouwd en verhard
(tegels). De onderzoekslocatie omvat circa 3904 m².
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van Kruse
Milieu BV van april 2021 opgenomen.
       2.1    Vooronderzoek
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, de
makelaar, de gemeente Losser en de Omgevingsdienst Twente. De volgende informatie is
verzameld:
 - De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (maatschappelijke) bestemming. De
    gebouwen dateren van circa 1965. Voordien was het terrein in gebruik voor landbouw-
    kundige doeleinden. Sinds 2016 staan de panden leeg.
 - Op het noordoostelijke deel van de onderzoekslocatie heeft aan de Kloppenstraat 77 een
    ondergrondse HBO-tank van 5000 liter gelegen. Deze is in 1998 gesaneerd door Kruse
    Milieu BV (KIWA-tankcertificaat BR 251). De ondergrondse tank is vervangen door een
    bovengrondse dieseltank van 3000 liter, welke in 2017 is verwijderd door Wubben Noord BV
    (registratienummer 170300500.02). Er zijn ter plekke van beide tanks geen
    verontreinigingen aangetroffen.
    Voor zover bekend is er verder op het terrein nooit sprake geweest van opslag in tanks van
    chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel.
 - Het te onderzoeken terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of
    (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn.
 - Ten westen van de onderzoekslocatie, aan de andere kant van de Klokkenstraat, is een
    stort aanwezig (geweest). Ter plekke zijn in 2017 asbestverdacht materiaal en botresten
    aangetroffen (bron: Omgevingsdienst Twente). Ter plekke is geen bodemonderzoek
    uitgevoerd (bron: Omgevingsdienst Twente).
Kruse Milieu BV                               Project: 21013210                   Pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   Voor zover bekend is het te onderzoeken terreinin het verleden niet opgehoogd en hebben
   er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.
 - Door Kruse Milieu BV zijn op 2 april 2021 in een asbestinventarisatie aan de buitenzijde van
   de kerk diverse asbesthoudende materialen aangetroffen (met projectnummer 21015191).
   Er zijn geen asbestverdachte druppelzones aanwezig; het asbesthoudende dak is voorzien
   van dakgoten. De aangetroffen asbestbronnen leiden niet tot een verdenking voor de
   aanwezigheid van asbest in de bodem op de onderzoekslocatie.
 - Voor zover bekend zijn er geen eerdere bodemonderzoeken uitgevoerd op de locatie of in
   de directe omgeving hiervan.
       2.2    Bodemsamenstelling en geohydrologie
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:
 - Het maaiveld bevindt zich circa 35 meter boven NAP.
 - De locatie bevindt zich enkele kilometers ten oosten van de stuwwal Oldenzaal.
 - De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort
   tot de formatie van Twente. Deze laag is ter plaatse bijna 10 meter dik. Het doorlatend
   vermogen ter plekke van de onderzoekslocatie wordt geschat op ongeveer 200 m²/dag.
 - De grondwaterspiegel bevindt zich circa 2.0 meter onder het maaiveld. Het grondwater
   stroomt in (noord)oostelijke richting met een verhang van 3 tot 4 m/km.
 - Het waterwingebied Enschede-Losser ligt circa 2500 meter ten westen van het te
   onderzoeken terreindeel.
 - Op circa 450 meter ten oosten van de onderzoekslocatie stroomt de Dinkel in noordelijke
   richting.
 - De invloed van het waterwingebied en de Dinkel op het freatische grondwater is bij ons
   bureau niet bekend.
Kruse Milieu BV                            Project: 21013210                     Pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3             Uitvoering bodemonderzoek
       3.1    Onderzoeksstrategie
De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”
  NNI Delft, januari 2009;
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
  grond”, NNI Delft, februari 2016;
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017;
- NEN 5897+C2, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017.
In de norm NEN 4750 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor een
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De
gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de
bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-wijziging of
eigendomsoverdracht.
Te herontwikkelen terrein (3904 m2)
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte
locatie" uit NEN 5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.
Deellocatie A - Voormalige ondergrondse en bovengrondse tanks
Er zijn twee verdachte locaties aan te wijzen. Het betreft de voormalige ondergrondse HBO-
tank van 5000 liter en de voormalige bovengrondse dieseltank van 3000 liter (circa 25 m2) op
het noordoostelijke deel van de onderzoekslocatie. De twee tanklocaties worden als één
verdachte deellocatie onderzocht. De verdachte deellocatie wordt beschouwd als verdacht ten
aanzien van de aanwezigheid van minerale olie in de boven- en ondergrond en van minerale
olie, vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen in het grondwater. De hypothese “verdachte
locatie” uit NEN 5740 wordt gebruikt. De onderzoeksstrategie ter plekke van de bovengrondse
dieseltank is gebaseerd op de NEN 5740, paragraaf 5.3: Onderzoeks-strategie voor een
verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern
(VEP) en ter plekke van de ondergrondse HBO-tank gebaseerd op de NEN 5740, paragraaf
5.4: Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse
opslagtanks (VEP-OO). Omdat de twee tanklocaties als één verdachte deellocatie worden
onderzocht, worden beide strategiën ter plekke gecombineerd; er worden in totaal 4 boringen
verricht.
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem.
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek.
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN
5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017.
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem
Kruse Milieu BV                            Project: 21013210                     Pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de
  zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot
  100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg
  droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden
- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
  natuurlijke achtergrondwaarden.
        3.2     Veldwerkzaamheden
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voorschrif-
ten, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse Milieu
BV is gecertificeerd.
Te herontwikkelen terrein (3904 m2)
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 3904 m² worden in totaal 13 boringen
verricht, waarvan 10 tot 0.50 meter en 3 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er
wordt 1 boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het
meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters.
Deellocatie A - Voormalige (ondergrondse en bovengrondse tanks)
Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank worden 3 boringen verricht tot 1.0 meter
minus maaiveld. Deze boringen worden gecodeerd als boring A1, A4 en A5. Ter plekke van de
voormalige ondergrondse tank wordt 1 boringen tot 0.5 meter minus onderzijde tank verricht
(boring A2). Boring A1 wordt gecombineerd gebruikt. Voor het meten van het grondwaterpeil en
het nemen van grondwatermonsters wordt het grondwateronderzoek gecombineerd. Er wordt
één diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis (PB A1).
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104.
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.
        3.3     Analyses
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze
analyses worden in dit verkennend onderzoek 7 grondmengmonsters (waarvan 5 meng-
monsters van de fijne fractie) samengesteld en er worden 2 grondwatermonsters genomen.
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2.
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 1 is
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.
Kruse Milieu BV                             Project: 21013210                    Pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster
 Monster                  Analysepakket
                                 Te herontwikkelen terrein (3904 m2)
 Bovengrond (2x)          Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie,
 Ondergrond (1x)          PCB, PAK (10), organische stof, lutum en droge stof
 Grondwater (1x)          Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie,
                          vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde
                          koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH),
                          elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting
                     Deellocatie A - Voormalige boven- en ondergrondse tanks
 Bovengrond (1x)
                          Minerale olie, organische stof en droge stof
 Ondergrond (1x)
 Grondwater (1x)          Minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, pH, EC en
                          troebelheid.
Algemene opmerkingen
 - Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring
   van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.
 - De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het
   grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse
   vindt eveneens in het veld plaats.
      3.4     Toetsing chemische analyses
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad,
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden:
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding
wordt gesproken van een sterke verontreiniging.
Kruse Milieu BV                              Project: 21013210                    Pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig.
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters.
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig
BoToVa als volgt aangeduid:
-       concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*       concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**      concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I.
***     concentratie groter dan I.
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 5 maart 2020 door het RIVM afgeleide
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en
GenX in grond en grondwater.
      3.5     Toetsing asbestanalyses
De resultaten van eventuele asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de
concentratie amfiboolasbest.
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd.
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding.
Kruse Milieu BV                             Project: 21013210                    Pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4             Resultaten
       4.1    Algemeen
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyse-
resultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en besproken in paragraaf
4.4.
       4.2    Veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn in maart 2021 uitgevoerd door de heer N. Pepping. De veldwerker
is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaat-nummer K44441/08).
Te herontwikkelen terrein (3904 m2)
Er is op 25 maart 2021, ten behoeve van het plaatsen van de peilbuis, één boring verricht met
behulp van een Edelmanboor en zuigerboor (PB 1). Er zijn geen grondmonsters genomen uit
boring 1 in verband met de conserveringstermijn van enkele te onderzoeken parameters.
Boring 1 is op een later tijdstip opnieuw geplaatst voor het nemen van grondmonsters (1A).
Op 1 april 2021 zijn in totaal 13 boringen verricht, waarvan 3 boringen zijn doorgezet tot circa
2.0 meter minus maaiveld. De boringen 2, 4 en 12 zijn inpandig (in de betonvloer) verricht. Ter
plekke van boring 4 is onder de betonvloer tot circa 0.8 meter diepte een kruipruimte aanwezig.
Deellocatie A - Voormalige ondergrondse en bovengrondse tanks
Er zijn op 25 maart 2021 in totaal 4 boringen verricht met behulp van een Edelmanboor. Boring
A1 is met behulp van een zuigerboor op 3.7 m-mv afgewerkt met een peilbuis (PB A1). Ter
plekke van de voormalige bovengrondse en ondergrondse tank is zintuiglijk geen minerale olie
waargenomen in de grond of in het grondwater (geen oliegeur, geen olie/water-reactie).
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in
bijlage II.
De bodemopbouw bestaat globaal uit matig fijn zand. In de ondergrond zijn roest- en oer-
houdende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door de
veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen in de bodem waargenomen.
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven.
Kruse Milieu BV                            Project: 21013210                      Pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Samenstelling mengmonsters.
     (Meng)monster                 Boringnummer                 Traject (diepte in       Analyse
                                                                     m -mv)
                                    Te herontwikkelen terrein (3904 m2)
           BG I               1A, 5, 8, 9, 10, 11 en 13              0 - 0.5         Standaard pakket
           BG II                           2                        0.8 - 1.2
                                           3                       0.15 - 0.6
                                           4                        0.8 - 1.3
                                                                                     Standaard pakket
                                           6                       0.14 - 0.5
                                           7                        0.2 - 0.5
                                          12                        0.6 - 1.0
            OG                            1A                        1.0 - 1.5
                                          1A                        1.5 - 2.0
                                           2                        1.2 - 1.5
                                                                                     Standaard pakket
                                           2                        1.5 - 2.0
                                           3                        0.8 - 1.3
                                           3                        1.3 - 1.8
                     Deellocatie A - Voormalige ondergrondse en bovengrondse tanks
                                          A1                       0.04 - 0.5
          A - BG                                                                       Minerale olie
                                      A4 en A5                     0.14 - 0.5
                                          A1                        1.3 - 1.8
          A - OG                          A2                        1.2 - 1.5          Minerale olie
                                          A2                        1.5 - 2.0
De boringen 1 en A1 zijn doorgezet tot 3.7 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd
een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat norma-
liter uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte
van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom
het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indring-
ing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het
oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens zijn de peilbuizen doorgepompt.
Op 1 april 2021 zijn de peilbuizen bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform
NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering maxi-
maal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weergege-
ven in tabel 3.
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater.
 Peilbuis      Filterstelling   Grondwaterstand         pH (-)     EC       Troebelheid Toestroming
                   (m-mv)            (m-mv)                      (μS/cm)       (NTU)
    PB 1        2.70 - 3.70           2.15               4.5       230          5.8          Goed
    PB A1       2.70 - 3.70           2.05               5.2       100          9.3          Goed
De waarden voor de pH worden als verlaagd beschouwd. De waarden voor de EC en de
troebelheid worden normaal geacht.
Kruse Milieu BV                                Project: 21013210                        Pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>       4.3    Resultaten en toetsing van de chemische analyses
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de
individuele monsters.
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en orga-
nische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwater-
monsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden.
In de bovengrond (BG II) en in het grondwater (PB 1) zijn zeer licht verhoogde concentraties
aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 4. In de bovengrond (BG I) en in de ondergrond
(OG) zijn geen verhoogde gehalten gemeten.
In de bovengrond (A - BG), de ondergrond (A - OG) en in het grondwater (PB A1) ter plekke
van de voormalige tanks zijn geen verontreinigingen met minerale olie en/of vluchtige aromaten
(BTEX) en/of naftaleen aangetoond.
Tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l).
   Monster                Component        Gemeten            GSSD     Achtergrond-    Interventie-
                                         concentratie                   waarde1 of       waarde
                                                                       Streefwaarde
                                 Te herontwikkelen terrein (3904 m2)
   Bovengrond (BG II)     Zink                 71            154.7 *        140            720
   Peilbuis PB 1          Barium               91              91 *         50             625
1
  AW2000
In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt
aangeduid:
-       concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*       concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**      concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I;
***     concentratie groter dan I.
       4.1    Bespreking resultaten chemische analyses
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn enkele verontreinigingen aangetoond. In deze
paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten.
Te herontwikkelen terrein (3904 m2)
Bovengrond - BG II - Zink
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen niet
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing (en
bewoning). Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is het zeer licht verhoogde gehalte aan
zink niet direct verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het
uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.
Kruse Milieu BV                             Project: 21013210                     Pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Grondwater - PB 1 - Barium
Het zeer licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater is waarschijnlijk te wijten aan een
plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn roest- en oer-
houdende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de
bodem. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader
onderzoek niet noodzakelijk geacht.
Deellocatie A - Voormalige ondergrondse en bovengrondse tanks
De voormalige brandstoftanks (deellocatie A) hebben geen aantoonbare negatieve invloed
gehad op de bodemkwaliteit.
Kruse Milieu BV                            Project: 21013210                      Pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5             Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Algemeen
In opdracht van SKA-pa BV is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op
een terrein aan de Kloppenstraat 75 en 77 te Losser. Het terrein is deels bebouwd en deels
verhard (tegels) en deels begroeid met gras en struiken. De aanleiding van dit onderzoek is de
geplande aankoop en voorgenomen herontwikkeling van het terrein.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis
van norm NEN 5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van het vooronderzoek is gebleken dat op
de onderzoekslocatie een bovengrondse en een ondergrondse tank aanwezig zijn geweest.
Deze locaties worden beschouwd als verdachte deellocaties. De onderzoekslocatie is
onverdacht voor chemische componenten.
Resultaten veldwerk
In totaal zijn er 18 boringen verricht, waarvan er 2 zijn doorgezet tot 3.7 meter diepte. Deze
boringen zijn afgewerkt met peilbuizen. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit matig fijn
zand. In de ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodem-
vreemde materialen waargenomen. Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte
materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. Het freatische grondwater in de
peilbuizen is gemiddeld aangetroffen op 2.10 meter min maaiveld.
Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden
geconcludeerd:
Te herontwikkelen terrein (3904 m2)
 - de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd;
 - de bovengrond (BG II) is zeer licht verontreinigd met zink;
 - de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;
 - het grondwater (PB 1) is zeer licht verontreinigd met barium.
Deellocatie A - Voormalige ondergrondse en bovengrondse tanks
 - de bovengrond ter plekke van de voormalige bovengrondse dieseltank (B - BG) is niet
    verontreinigd met minreale olie;
 - de ondergrond ter plekke van de voormalige ondergrondse HBO-tank (A - OG) is niet
    verontreinigd met minerale olie;
 - het grondwater ter plekke van de ondergrondse en bovengrondse brandstoftanks (PB A1) is
    niet verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en/of naftaleen.
Hypothese
De hypothese "onverdachte locatie" dient formeel te worden verworpen, aangezien er
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.
De hypothese "verdachte locatie" ter plekke van de voormalige tanks kan worden verworpen,
aangezien er geen overschrijdingen van de achtergrond- en/of streefwaarden zijn aangetoond.
Kruse Milieu BV                             Project: 21013210                       Pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Conclusies en aanbevelingen
Te herontwikkelen terrein (3904 m2)
In de bovengrond (BG II) en in het grondwater (PB 1) zijn licht verhoogde concentraties aange-
toond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3
en 4.4. In de bovengrond (BG I) en in de ondergrond (OG) zijn geen verhoogde gehalten
gemeten. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen reden om een
nader onderzoek uit te voeren.
Deellocatie A - Voormalige ondergrondse en bovengrondse tanks
In de bovengrond (A - BG), de ondergrond (A - OG) en in het grondwater (PB A1) ter plekke
van de voormalige tanks zijn geen verontreinigingen met minerale olie en/of vluchtige aromaten
(BTEX) en/of naftaleen aangetoond.
De voormalige tanklocaties (deellocatie A) hebben geen aantoonbare negatieve invloed gehad
op de bodemkwaliteit.
Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de geplande aankoop en de voorgenomen
herontwikkeling, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volks-
gezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidig en mogelijk
toekomstige gebruik (wonen met tuin).
Standaard slotopmerkingen
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet-
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht.
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.
Kruse Milieu BV                          Project: 21013210                      Pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>6             Literatuur en bronvermelding
Informatie van de gemeente Losser
KIWA tanksaneringscertificaat BRL-K902 van de ondergrondse HBO-tank van 5000 liter aan de
Kloppenstraat 77 te Losser, d.d. 24 en 27 februari 1998 met certificaatnummer BR251
Wubben Noord, Tankcertificaat BFL-K902 van de bovengrondse 3000 liter dieseltank aan de
Kloppenstraat 77 in Losser, d.d. 27 maart 2017 met registratienummer 170300500.02
Kruse Milieu BV, rapport asbestinventarisatie Kloppenstraat 75 en 77 in Losser,
d.d. 2 april 2021 met projectnummer 21015191
NEN 5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch
vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017
NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,
NNI Delft, januari 2009
NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,
NNI Delft, februari 2016
NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijen grond”, NNI Delft, december 2017
NEN 5897+C2, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017
De kamerbrief “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie”,
Ministerie van I en W, 8 juli 2019
De kamerbrief “Aanpassing tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie”, Ministerie van I en W, geactualiseerde versie 2 juli 2020
Document “Indicatieve niveaus voor ernstige bodem- en grondwaterverontreinigingen (INEV’s)
voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX, RIVM, 15 januari 2020
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Ministerie van I&M
Topografische kaarten, kaartblad 29 C,Topografische Dienst Kadaster
Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft
Archief Kruse Milieu BV
Bodematlas Overijssel
www.ahn.nl
www.topotijdreis.nl
www.dinoloket.nl
Kruse Milieu BV                          Project: 21013210                      Pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                          Bijlage I
                   Regionale ligging locatie
Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                      Kloppenstraat 75 en 77
                                                                             in Losser
                                                               Topografische kaart
                 Kruse Milieu BV              Projectnummer: 21013210         Schaal: 1:25000
                                                       Bijlage: I              Kaartblad: 29 C
Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          2B             4             6
 Ska-pa B.V.
 Kloppenstraat 75 en 77                                        gras
                                                                                                    at                                  2A
 7581 EB Losser                                                                               erstra
                                                                                     Sp   er w                                 2
 Verkennend bodemonderzoek
                                                                                         groen
                                                                                                                         10
                                                                                 9
                                                                                                                         groen
groen                                                                                                    2                              voormalige bovengrondse tank
                                                                                                                              A1          voormalige ondergrondse tank
                                                                                                                   A4
                                                                                                                    A5           A2
                                                    8   gras
                                                                          1A 1           75                                        11
                                                                                                   12
                                 traat
                         Kloppens
                                              7
                                                                                                                  gras
                                                                      6                                                                                                      1A             3
                                                                                                                          13                             1
                                            gras                                     4
                 groen
                                                                                                         3
                                                   77
                                                                 tuin                                                                                0                                           25
                                                        5
                                                                                                                 aat
        = Onderzoekslocatie                                                                              Arendstr                                   Kruse Milieu BV
                                                                                                                                                    Huyerenseweg 33               Tel: 0546 - 639663
        = Boring tot 0.5 meter diepte                                                                                                               7678 SC Geesteren             www.krusegroep.nl
        = Inspectiegat 30x30x50 cm
                                                                                                                                                    Veldwerker: NP            Tekenaar: JL
        = Boring tot 1.0 meter diepte
        = Boring tot 1.5/2.0 meter diepte                                                                                                           Projectcode          : 21013210
                                                                                                                   26-32                            Schaal               : 1:500 (A4-formaat)
        = Peilbuis                                                                               18-24                                              Datum                : April 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Bijlage II
Boorstaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>       1                  1                                              braak, m aaiveld                               2                                    bet on, m aaiveld
                0                                                                            0                0                                                                  0
                                                 zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak                                                 bet onboor,
                                                 hum eus, donker grijs, zwart , zwak                                                                                             -17
                                                 wort els, edelm an                                                                  zand, m at ig grof, zwak silt ig,
                                                                                                                                   1
                                                                                                                                     neut raal beige, edelm an,
               50                                                                                            50
                                                                                                                                     ophoogzand
                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                                 -80
                                                                                                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
              100                                                                            -100           100                    3 hum eus, donker zwart , edelm an
                                                 zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak
                                                 hum eus, neut raal grijs, bruin,                                                                                                -120
                                                 edelm an                                                                          4
                                                                                                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                     hum eus, donker bruin, edelm an
              150                                                                            -150           150                                                                  -150
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal                                         zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                 beige, oranje, sporen roest , sporen                                              5 beige, grijs, edelm an
                                                 oer, edelm an
              200                                                                                           200                                                                  -200
                                                                                                          t ype g r on d b or in g
                                                                                                        dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1
                                                                                             -240
              250                                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal      boorm eest er N ick p e p p in g
                                                 grijs, edelm an
270
              300
                                                                                                                        3                                     t egel, m aaiveld
                                                                                                              0                                                                  0
              350                                                                                                                  1 ,
                                                                                                                                                                                 -3
370                                                                                          -370                                    zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                                                                                                   2
                                                                                                                                     beige, edelm an, ophoogzand
            t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r                                                             50                                                                  -15
          dat um 2 5 -0 3 -2 0 2 1                                                                                                   zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                   3
    boorm eest er N ick p e p p in g                                                                                                 hum eus, neut raal zwart , bruin,
                                                                                                                                     edelm an
                                                                                                                                                                                 -80
                                                                                                            100
                                                                                                                                   4 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                     hum eus, donker bruin, edelm an
                                                                                                                                                                                 -130
                                                                                                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                        1A                                               braak, m aaiveld                   150
                                                                                                                                   5 beige, grijs, sporen roest , edelm an
                0                                                                            0
                                                 zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak                                                                                             -180
                                       1         hum eus, donker grijs, zwart , zwak
                                                 wort els, edelm an                                       t ype g r on d b or in g
                                                                                                        dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1
               50
                                                                                                  boorm eest er N ick p e p p in g
                                       2
              100                                                                            -100
                                                 zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak
                                                 hum eus, neut raal grijs, bruin,
                                       3
                                                 edelm an                                                              4                                     bet on, m aaiveld
              150                                                                            -150             0                                                                  0
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal                                         bet onboor,
                                                 beige, oranje, sporen roest , sporen                                                                                            -23
                                       4
                                                 oer, edelm an                                                                       , kruipruim t e
              200                                                                            -200            50
            t ype g r on d b or in g
                                                                                                                                                                                 -80
          dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1                                                                                                   zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak
    boorm eest er N ick p e p p in g                                                                        100                      hum eus, neut raal bruin, beige,
                                                                                                                                   1
                                                                                                                                     sporen oer, edelm an
                                                                                                                                                                                 -130
                                                                                                                                   2
                                                                                                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                            150                      hum eus, neut raal bruin, edelm an
                                                                                                                                                                                 -160
                                                                                                          t ype g r on d b or in g
                                                                                                        dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1
                                                                                                  boorm eest er N ick p e p p in g
bodem profielen sch a a l 1 :5 0
               onderzoek              Klop p e n st r a a t 7 5 -7 7 - Losse r
            project code              21013210
  get ekend conform                   N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                        5                                         gras, m aaiveld                        10                                      braak, m aaiveld
              0                                                                   0               0                                                                  0
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                            zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                   1   hum eus, donker bruin, edelm an                                                 1 hum eus, donker bruin, edelm an
             50                                                                   -50            50                                                                  -50
          t ype g r on d b or in g                                                            t ype g r on d b or in g
        dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1                                                            dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1
  boorm eest er N ick p e p p in g                                                    boorm eest er N ick p e p p in g
                       6                                        t egel, m aaiveld                         11                                       gras, m aaiveld
              0                                                                   0               0                                                                  0
                                   1   edelm an, t egel                                                                  zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                  -3                                   1 hum eus, donker bruin, edelm an
                                   2   zand, m at ig grof, kleiig, neut raal
                                       beige, edelm an, ophoogzand
             50                                                                   -14            50                                                                  -50
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
          t ype g r on d b or in g     hum eus, neut raal zwart , edelm an                    t ype g r on d b or in g
        dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1                                                  -50       dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1
  boorm eest er N ick p e p p in g                                                    boorm eest er N ick p e p p in g
                        7                                       t egel, m aaiveld                         12                                     bet on, m aaiveld
              0                                                                   0               0                                                                  0
                                   1   edelm an, t egel                                                                  bet onboor,
                                                                                  -3                                                                                 -15
                                   2   zand, m at ig grof, kleiig, neut raal                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                                                                                       1
                                       beige, edelm an, ophoogzand                                                       beige, edelm an, ophoogzand
             50                                                                   -20            50
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                                                        -60
          t ype g r on d b or in g     hum eus, neut raal zwart , edelm an                                               zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
        dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1                                                                                       2 hum eus, donker zwart , edelm an
                                                                                  -50
  boorm eest er N ick p e p p in g                                                              100                                                                  -100
                                                                                              t ype g r on d b or in g
                                                                                            dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1
                                                                                      boorm eest er N ick p e p p in g
                       8                                          gras, m aaiveld
              0                                                                   0
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                       hum eus, donker bruin, beige,
                                   1
                                       edelm an                                                           13                                       gras, m aaiveld
             50                                                                   -50             0                                                                  0
                                                                                                                         zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
          t ype g r on d b or in g                                                                                     1 hum eus, donker bruin, edelm an
        dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1
  boorm eest er N ick p e p p in g                                                               50                                                                  -50
                                                                                              t ype g r on d b or in g
                                                                                            dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1
                                                                                      boorm eest er N ick p e p p in g
                       9                                        braak, m aaiveld
              0                                                                   0
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                   1   hum eus, donker bruin, beige,
                                       edelm an
             50                                                                   -50
          t ype g r on d b or in g
        dat um 0 1 -0 4 -2 0 2 1
  boorm eest er N ick p e p p in g
bodem profielen sch a a l 1 :5 0
             onderzoek             Klop p e n st r a a t 7 5 -7 7 - Losse r
          project code             21013210
 get ekend conform                 N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>       1               A1                                          t egel, m aaiveld                          A5                                        t egel, m aaiveld
                0                                                                     0                0                                                                  0
                                          ,                                                                                  1 ,
                                                                                      -4                                                                                  -4
                                      1
                                          zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak                                                2 zand, m at ig grof, zwak silt ig,
                                          hum eus, donker grijs, bruin, ow:                                                    neut raal beige, ow: geen, edelm an,
               50                                                                                     50
                                          geen, sporen zand, edelm an                                                          ophoogzand
                                      2                                               -50                                                                                 -14
                                          zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak                                                3 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker grijs, bruin, ow:                                                    hum eus, donker bruin, beige, ow:
              100                         geen, edelm an                                             100                       geen, sporen zand, edelm an
                                      3                                               -80                                                                                 -50
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                   t ype in sp e ct ie g a t   zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, neut raal bruin, ow: geen,                                                  hum eus, neut raal bruin, edelm an
                                                                                                 dat um 2 5 -0 3 -2 0 2 1                                                 -100
                                          edelm an
              150                                                                     -130 boorm eest er N ick p e p p in g
                                      4   zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht
                                          beige, ow: geen, edelm an
                                      5
              200                                                                     -200
                                          zand, m at ig grof, zwak silt ig,
                                          neut raal beige, grijs, ow: geen,
                                          sporen roest , edelm an
              250
270                                                                                   -270
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                          grijs, ow: geen, edelm an
              300
              350
370                                                                                   -370
            t ype in sp e ct ie g a t
          dat um 2 5 -0 3 -2 0 2 1
    boorm eest er N ick p e p p in g
                       A2                                         braak, m aaiveld
                0                                                                     0
                                          ,
                                                                                      -4
                                          zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker grijs, bruin, ow:
               50
                                          geen, sporen zand, edelm an
                                                                                      -50
                                          zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker grijs, bruin, ow:
              100                     1   geen, edelm an
                                                                                      -80
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, neut raal bruin, ow: geen,
                                      2   edelm an
              150                                                                     -120
                                          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                      3
                                          beige, geel, ow: geen, sporen roest ,
                                          edelm an
                                                                                      -150
              200                         zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                          grijs, beige, ow: geen, edelm an
            t ype in sp e ct ie g a t
          dat um 2 5 -0 3 -2 0 2 1                                                    -200
    boorm eest er N ick p e p p in g
                       A4                                          t egel, m aaiveld
                0                                                                     0
                                      1   ,
                                                                                      -4
                                      2   zand, m at ig grof, zwak silt ig,
                                          neut raal beige, ow: geen, edelm an,
               50
                                          ophoogzand
                                                                                      -14
                                      3   zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, donker grijs, bruin, ow:
              100                         geen, sporen zand, edelm an
                                                                                      -50
            t ype in sp e ct ie g a t     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                          hum eus, neut raal bruin, beige,
          dat um 2 5 -0 3 -2 0 2 1
                                          edelm an
    boorm eest er N ick p e p p in g                                                  -100
bodem profielen sch a a l 1 :5 0
               onderzoek              Klop p e n st r a a t 7 5 -7 7 - Losse r
            project code              21013210
  get ekend conform                   N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                      BORIN G                                           OLIE OP W ATER REACTIE
    num m er
                                              bodem m onst er, geroerd
                                                                               Geen       Zwak     Mat ig   St erk Uit erst
              casing
                                              bodem laag
                                                                                GEUR IN TEN ISTEIT
              bent oniet
                                              grondwat erst and t ijdens boren
              filt ergrind                    bodem m onst er, ongeroerd
                                                                               Geen Zeer zwak      Zwak     Mat ig St erk   Zeer st erk
                                              bodem laag
              filt ert raject
              grondwat erst and
             links= cm -m aaiveld
             recht s= cm + NAP
                              GRON D SOORTEN                                    M ATE V AN BIJM EN GIN G
                              GRIND, grindig (G,g)                              zwak - (0-5%)
                              ZAND, zandig (Z,z)                                m at ig - (5-15%)
                              LEEM, silt ig (L,s)                               st erk - (15-50%)
                              KLEI, kleiig (K,k)                                uit erst - (> 50%)
                              VEEN, hum eus (V,h)
                              slib
                              V ERH ARD IN GEN                                  GRAD ATIE Z AN D
                              asfalt , bet on, klinkers, t egels                uf = uit erst fijn (63-105 um )
                              st elconplaat , ondoordringbare laag              zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                                m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                                m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                                zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                                ug = uit erst grof (420-2000 um )
                              OV ERIG                                           GRAD ATIE GRIN D
                              bodem vreem de best andsdelen aanwezig            f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                                m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                                zg = zeer grof (16-63 m m )
                              wat er
                                                                                BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
                                                                                pid = fot o ionisat ie det ect or
                                                                                bv = bodem vocht
                                                                                ow = olie op wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>           Bijlage III
Resultaten chemische analyses
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     Kruse Milieu BV
     T.a.v. Jeroen Lammers
     Huyerenseweg 33
     7678 SC GEESTEREN
     Analysecertificaat
     Datum: 07-Apr-2021
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                       2021054333/1
     Uw project/verslagnummer                       21013210
     Uw projectnaam                                 Kloppenstraat 75-77 - Losser
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           01-Apr-2021
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               21013210                                                      Certificaatnummer/Versie              2021054333/1
      Uw   projectnaam                         Kloppenstraat 75-77 - Losser                                  Startdatum analyse                    01-Apr-2021
      Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                   07-Apr-2021
      Uw   monsternemer                        Nick Pepping                                                  Rapportagedatum                       07-Apr-2021/18:46
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
                                                                                                             Pagina                                1/2
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2                 3
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd               Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               89.3                    89.2                  89.7
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                  3.9                      3.3                 1.2
      Gloeirest                                               % (m/m) ds                    96                      97                  99
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                  2.5                      3.1                 2.5
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                    26                    <20                  <20
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds              <0.20                    <0.20                 <0.20
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                <3.0                    <3.0                  <3.0
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                    11                     9.2                <5.0
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds              0.062                  <0.050                 <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                <1.5                    <1.5                  <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                <4.0                    <4.0                  <4.0
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                    28                      15                 <10
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                    37                      71                  23
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                <3.0                    <3.0                  <3.0
      Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                <5.0                    <5.0                  <5.0
      Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                <5.0                    <5.0                  <5.0
      Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                    15                      14                 <11
      Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                    18                      18                <5.0
      Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                <6.0                    <6.0                  <6.0
                                                                                                 1)                       1)
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                    40                      37                 <35
      Chromatogram olie (GC)                                                      Zie bijl.                 Zie bijl.
     Polychloorbifenylen, PCB
S     PCB 28                                                    mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
S     PCB 52                                                    mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
S     PCB 101                                                   mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     BG I                                                                                                                Grond (AS3000)                     11967729
2     BG II                                                                                                               Grond (AS3000)                     11967730
3     OG                                                                                                                  Grond (AS3000)                     11967731
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               21013210                                                      Certificaatnummer/Versie              2021054333/1
      Uw   projectnaam                         Kloppenstraat 75-77 - Losser                                  Startdatum analyse                    01-Apr-2021
      Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                   07-Apr-2021
      Uw   monsternemer                        Nick Pepping                                                  Rapportagedatum                       07-Apr-2021/18:46
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
                                                                                                             Pagina                                2/2
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2                 3
S     PCB 118                                                   mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
S     PCB 138                                                   mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
S     PCB 153                                                   mg/kg ds           0.0010                  <0.0010                 <0.0010
S     PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
                                                                                                                          2)               2)
S     PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0052                    0.0049                 0.0049
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                    <0.050                 <0.050
S     Fenanthreen                                               mg/kg ds              0.071                  <0.050                 <0.050
S     Anthraceen                                                mg/kg ds           <0.050                    <0.050                 <0.050
S     Fluorantheen                                              mg/kg ds                0.17                 <0.050                 <0.050
S     Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds              0.099                  <0.050                 <0.050
S     Chryseen                                                  mg/kg ds                0.10                 <0.050                 <0.050
S     Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds              0.060                  <0.050                 <0.050
S     Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                0.11                 <0.050                 <0.050
S     Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                0.12                   0.059                <0.050
S     Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                0.11                   0.059                <0.050
                                                                                                                                           2)
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                0.91                    0.40                  0.35
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     BG I                                                                                                                Grond (AS3000)                     11967729
2     BG II                                                                                                               Grond (AS3000)                     11967730
3     OG                                                                                                                  Grond (AS3000)                     11967731
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                               Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021054333/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr           Van    Tot          Uw datum monstername               Monsteromsch./Monstername ID
       11967729                    BG I
        0538644564             1A                 0       50         01-Apr-2021
        0538776356             8                  0       50         01-Apr-2021
        0538776351             9                  0       50         01-Apr-2021
        0538644784             5                  0       50         01-Apr-2021
        0538776354             13                 0       50         01-Apr-2021
        0538776635             11                 0       50         01-Apr-2021
        0538644786             10                 0       50         01-Apr-2021
       11967730                    BG II
        0538776880             4                  80      130        01-Apr-2021
        0538776855             12                 60      100        01-Apr-2021
        0538776877             2                  80      120        01-Apr-2021
        0538776861             3                  15      60         01-Apr-2021
        0538776357             6                  14      50         01-Apr-2021
        0538776359             7                  20      50         01-Apr-2021
       11967731                    OG
        0538644611             1A                 100     150        01-Apr-2021
        0538644637             1A                 150     200        01-Apr-2021
        0538776879             2                  120     150        01-Apr-2021
        0538776874             2                  150     200        01-Apr-2021
        0538644698             3                  80      130        01-Apr-2021
        0538644692             3                  130     180        01-Apr-2021
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021054333/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      Humusachtige verbindingen aangetoond.
      Opmerking 2)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021054333/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Voorbehandeling
      Cryogeen malen                                    W0106            Voorbehandeling                   AS3000
      Bodemkundige analyses
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)                    W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                      W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753
      Metalen
      Barium (Ba)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Minerale olie
      Minerale Olie (C10-C40)                           W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
      Chromatogram MO (GC)                              W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703
      Polychloorbifenylen, PCB
      PCB (7)                                           W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980
      Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
      PAK som AS3000/AP04                               W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
      PAK (10) (VROM)                                   W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                              Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11967729
Certificate no.: 2021054333
Sample description.: BG I
 V
     10000                                                                                                                          10000
              C10
pA   5000                                                                                                                           5000     pA
                                                                                 C21-C30
                                                                                                  C30-C35
                    C10-C12         C12-C16
                                                      C16-C21
                                                      C21                                         C35-C40         C40
        0                                                                                                                           0
             0.4              0.6               0.8             1.0                        1.2              1.4         1.6   1.8
                                                                      Minutes
     1000                                                                                                                           1000
pA    500                                                                                                                           500     pA
                                                                                                 C30-C35
                                                                                C21-C30
                                                      C16-C21
                    C10-C12         C12-C16           C21                                        C35-C40          C40
              C10
        0                                                                                                                           0
             0.4              0.6               0.8             1.0                        1.2              1.4         1.6   1.8
                                                                      Minutes
      200                                                                                                                           200
pA    100                                                                                                                           100     pA
                                                                                                  C30-C35
                                                      C16-C21                   C21-C30
                    C10-C12         C12-C16
                                                                                                 C35-C40
                                                      C21                                                     C40
              C10
        0                                                                                                                           0
             0.4              0.6               0.8             1.0                        1.2              1.4         1.6   1.8
                                                                      Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                    Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11967730
Certificate no.: 2021054333
Sample description.: BG II
 V
     10000                                                                                                                          10000
pA   5000                                                                                                                           5000     pA
              C10
                                                                                                 C30-C35
                    C10-C12         C12-C16         C16-C21                     C21-C30          C35-C40
                                                              C21                                                 C40
        0                                                                                                                           0
             0.4              0.6             0.8                   1.0                   1.2               1.4         1.6   1.8
                                                                          Minutes
     1000                                                                                                                           1000
pA    500                                                                                                                           500     pA
                                                                                                C30-C35
                    C10-C12         C12-C16         C16-C21                    C21-C30          C35-C40
              C10                                             C21                                                 C40
        0                                                                                                                           0
             0.4              0.6             0.8                   1.0                   1.2               1.4         1.6   1.8
                                                                          Minutes
      200                                                                                                                           200
pA    100                                                                                                                           100     pA
                                                                                                  C30-C35
                                                                               C21-C30          C35-C40
                    C10-C12         C12-C16         C16-C21   C21                                             C40
              C10
        0                                                                                                                           0
             0.4              0.6             0.8                   1.0                   1.2               1.4         1.6   1.8
                                                                          Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  21013210
Projectnaam                                                    Kloppenstraat 75-77 - Losser
Datum monstername                                              01-04-2021
Monsternemer                                                   Nick Pepping
Certificaatnummer                                              2021054333
Startdatum                                                     01-04-2021
Rapportagedatum                                                07-04-2021
Analyse                                                        Eenheid                  1           GSSD       Oordeel    RG   AW        T     I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                3.9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   2.5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                       89.3         89.3
Organische stof                                                % (m/m) ds                      3.9         3.9
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                       96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                      2.5         2.5
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                         26      94.82              20  190    555   920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                     <0.20      0.2201     -       0.2   0.6    6.8   13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                      <3.0            7    -         3    15   103   190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                         11      21.02     -         5    40   115   190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                     0.062       0.087     -     0.05  0.15   18.1    36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                      <1.5         1.05    -       1.5   1.5 95.8    190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                      <4.0         7.84    -         4    35  67.5   100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                         28        42.2    -        10    50   290   530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                         37      81.77     -        20  140    430   720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                      <3.0       5.385
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                      <5.0       8.974
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                      <5.0       8.974
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                         15      38.46
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                         18      46.15
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                      <6.0       10.77
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                         40      102.6     -        35  190  2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                    Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                  <0.0010       0.0017
PCB 52                                                         mg/kg ds                  <0.0010       0.0017
PCB 101                                                        mg/kg ds                  <0.0010       0.0017
PCB 118                                                        mg/kg ds                  <0.0010       0.0017
PCB 138                                                        mg/kg ds                  <0.0010       0.0017
PCB 153                                                        mg/kg ds                     0.001      0.0025
PCB 180                                                        mg/kg ds                  <0.0010       0.0017
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                   0.0052       0.0133     -    0.007  0.02   0.51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                   <0.050        0.035
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                     0.071       0.071
Anthraceen                                                     mg/kg ds                   <0.050        0.035
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                      0.17         0.17
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                     0.099       0.099
Chryseen                                                       mg/kg ds                        0.1         0.1
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                      0.06         0.06
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                      0.11         0.11
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                      0.12         0.12
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                      0.11         0.11
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                      0.91         0.91    -     0.35    1.5 20.8     40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     11967729          BG I
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  21013210
Projectnaam                                                    Kloppenstraat 75-77 - Losser
Datum monstername                                              01-04-2021
Monsternemer                                                   Nick Pepping
Certificaatnummer                                              2021054333
Startdatum                                                     01-04-2021
Rapportagedatum                                                07-04-2021
Analyse                                                        Eenheid                  2           GSSD       Oordeel    RG   AW        T     I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                3.3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   3.1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                       89.2         89.2
Organische stof                                                % (m/m) ds                      3.3         3.3
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                       97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                      3.1         3.1
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                       <20       47.69              20  190    555   920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                     <0.20      0.2238     -       0.2   0.6    6.8   13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                      <3.0         6.59    -         3    15   103   190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                        9.2      17.58     -         5    40   115   190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                   <0.050       0.0489     -     0.05  0.15   18.1    36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                      <1.5         1.05    -       1.5   1.5 95.8    190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                      <4.0       7.481     -         4    35  67.5   100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                         15      22.61     -        10    50   290   530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                         71      154.7     *        20  140    430   720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                      <3.0       6.364
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                      <5.0       10.61
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                      <5.0       10.61
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                         14      42.42
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                         18      54.55
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                      <6.0       12.73
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                         37      112.1     -        35  190  2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                    Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                  <0.0010       0.0021
PCB 52                                                         mg/kg ds                  <0.0010       0.0021
PCB 101                                                        mg/kg ds                  <0.0010       0.0021
PCB 118                                                        mg/kg ds                  <0.0010       0.0021
PCB 138                                                        mg/kg ds                  <0.0010       0.0021
PCB 153                                                        mg/kg ds                  <0.0010       0.0021
PCB 180                                                        mg/kg ds                  <0.0010       0.0021
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                   0.0049       0.0148     -    0.007  0.02   0.51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                   <0.050        0.035
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                   <0.050        0.035
Anthraceen                                                     mg/kg ds                   <0.050        0.035
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                   <0.050        0.035
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                   <0.050        0.035
Chryseen                                                       mg/kg ds                   <0.050        0.035
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                   <0.050        0.035
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                   <0.050        0.035
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                     0.059       0.059
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                     0.059       0.059
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                        0.4      0.398     -     0.35    1.5 20.8     40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
2     11967730          BG II
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  21013210
Projectnaam                                                    Kloppenstraat 75-77 - Losser
Datum monstername                                              01-04-2021
Monsternemer                                                   Nick Pepping
Certificaatnummer                                              2021054333
Startdatum                                                     01-04-2021
Rapportagedatum                                                07-04-2021
Analyse                                                        Eenheid                  3          GSSD      Oordeel    RG  AW     T    I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                1.2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   2.5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                       89.7       89.7
Organische stof                                                % (m/m) ds                      1.2       1.2
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                      99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                      2.5       2.5
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                       <20      51.06            20 190   555  920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                     <0.20     0.2392    -      0.2  0.6  6.8   13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                      <3.0          7    -        3   15  103  190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                      <5.0      7.119    -        5   40  115  190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                   <0.050      0.0498    -     0.05 0.15 18.1   36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                      <1.5       1.05    -      1.5  1.5 95.8  190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                      <4.0       7.84    -        4   35 67.5  100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                       <10      10.92    -       10   50  290  530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                        23      53.22    -       20 140   430  720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                      <3.0       10.5
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                      <5.0       17.5
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                      <5.0       17.5
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                       <11       38.5
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                      <5.0       17.5
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                      <6.0         21
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                       <35      122.5    -       35 190  2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                  <0.0010      0.0035
PCB 52                                                         mg/kg ds                  <0.0010      0.0035
PCB 101                                                        mg/kg ds                  <0.0010      0.0035
PCB 118                                                        mg/kg ds                  <0.0010      0.0035
PCB 138                                                        mg/kg ds                  <0.0010      0.0035
PCB 153                                                        mg/kg ds                  <0.0010      0.0035
PCB 180                                                        mg/kg ds                  <0.0010      0.0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                   0.0049      0.0245    -    0.007 0.02 0.51    1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                   <0.050       0.035
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                   <0.050       0.035
Anthraceen                                                     mg/kg ds                   <0.050       0.035
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                   <0.050       0.035
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                   <0.050       0.035
Chryseen                                                       mg/kg ds                   <0.050       0.035
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                   <0.050       0.035
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                   <0.050       0.035
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                   <0.050       0.035
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                   <0.050       0.035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                      0.35       0.35    -     0.35  1.5 20.8   40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
3     11967731          OG
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Kruse Milieu BV
     T.a.v. Jeroen Lammers
     Huyerenseweg 33
     7678 SC GEESTEREN
     Analysecertificaat
     Datum: 31-Mar-2021
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                       2021049754/1
     Uw project/verslagnummer                       21013210
     Uw projectnaam                                 Kloppenstraat 75-77 - Losser
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           25-Mar-2021
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               21013210                                                      Certificaatnummer/Versie              2021049754/1
      Uw   projectnaam                         Kloppenstraat 75-77 - Losser                                  Startdatum analyse                    25-Mar-2021
      Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                   31-Mar-2021
      Uw   monsternemer                        Nick Pepping                                                  Rapportagedatum                       31-Mar-2021/11:40
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
                                                                                                             Pagina                                1/1
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               89.6                    91.0
                                                                                                 1)                       1)
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                  3.0                   <0.7
      Gloeirest                                               % (m/m) ds                    97                      99
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                <3.0                    <3.0
      Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                <5.0                    <5.0
      Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                <5.0                    <5.0
      Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                    11                    <11
      Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                    11                  <5.0
      Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                <6.0                    <6.0
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                 <35                      <35
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     A - BG                                                                                                              Grond (AS3000)                     11952696
2     A - OG                                                                                                              Grond (AS3000)                     11952697
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                               Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021049754/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr           Van    Tot          Uw datum monstername               Monsteromsch./Monstername ID
       11952696                    A - BG
        0538776849             A1                 4       50         25-Mar-2021
        0538644686             A4                 14      50         25-Mar-2021
        0538644653             A5                 14      50         25-Mar-2021
       11952697                    A - OG
        0538776870             A1                 130     180        25-Mar-2021
        0538776873             A2                 120     150        25-Mar-2021
        0538644689             A2                 150     200        25-Mar-2021
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021049754/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021049754/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Voorbehandeling
      Cryogeen malen                                    W0106            Voorbehandeling                   AS3000
      Bodemkundige analyses
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)                    W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754
      Minerale olie
      Minerale Olie (C10-C40)                           W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                21013210
Projectnaam                                                  Kloppenstraat 75-77 - Losser
Datum monstername                                            25-03-2021
Monsternemer                                                 Nick Pepping
Certificaatnummer                                            2021049754
Startdatum                                                   25-03-2021
Rapportagedatum                                              31-03-2021
Analyse                                                      Eenheid                    1          GSSD      Oordeel AW     T    I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 25
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                       89,6         89,6
Organische stof                                              % (m/m) ds                       3            3
Gloeirest                                                    % (m/m) ds                      97
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds                      <3,0            7
Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds                      <5,0        11,67
Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds                      <5,0        11,67
Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                        11        36,67
Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                        11        36,67
Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                      <6,0           14
Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                       <35        81,67    -    190 2600 5000
Legenda
Nr.   Analytico-nr     Monster
1     11952696         A - BG
Eindoordeel:           Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                      kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                      groter dan Achtergrondwaarde
**                     groter dan Tussenwaarde
***                    groter dan Interventiewaarde
GSSD                   Gestandaardiseerd gehalte
AW                     Achtergrondwaarde
T                      Tussenwaarde
I                      Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                21013210
Projectnaam                                                  Kloppenstraat 75-77 - Losser
Datum monstername                                            25-03-2021
Monsternemer                                                 Nick Pepping
Certificaatnummer                                            2021049754
Startdatum                                                   25-03-2021
Rapportagedatum                                              31-03-2021
Analyse                                                      Eenheid                    2          GSSD      Oordeel AW     T    I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 25
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                   % (m/m)                         91           91
Organische stof                                              % (m/m) ds                    <0,7         0,49
Gloeirest                                                    % (m/m) ds                      99
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds                      <3,0         10,5
Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds                      <5,0         17,5
Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds                      <5,0         17,5
Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                       <11         38,5
Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                      <5,0         17,5
Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds                      <6,0           21
Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds                       <35        122,5    -    190 2600 5000
Legenda
Nr.   Analytico-nr     Monster
2     11952697         A - OG
Eindoordeel:           Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                      kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                      groter dan Achtergrondwaarde
**                     groter dan Tussenwaarde
***                    groter dan Interventiewaarde
GSSD                   Gestandaardiseerd gehalte
AW                     Achtergrondwaarde
T                      Tussenwaarde
I                      Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Kruse Milieu BV
     T.a.v. Jeroen Lammers
     Huyerenseweg 33
     7678 SC GEESTEREN
     Analysecertificaat
     Datum: 08-Apr-2021
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                       2021054334/1
     Uw project/verslagnummer                       21013210
     Uw projectnaam                                 Kloppenstraat 75-77 - Losser
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           01-Apr-2021
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               21013210                                                      Certificaatnummer/Versie              2021054334/1
      Uw   projectnaam                         Kloppenstraat 75-77 - Losser                                  Startdatum analyse                    01-Apr-2021
      Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                   08-Apr-2021
      Uw   monsternemer                        Nick Pepping                                                  Rapportagedatum                       08-Apr-2021/08:40
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
                                                                                                             Pagina                                1/2
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2
     Metalen
S     Barium (Ba)                                                      µg/L                 91
S     Cadmium (Cd)                                                     µg/L           <0.20
S     Kobalt (Co)                                                      µg/L             <2.0
S     Koper (Cu)                                                       µg/L             <2.0
S     Kwik (Hg)                                                        µg/L        <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                                   µg/L             <2.0
S     Nikkel (Ni)                                                      µg/L             <3.0
S     Lood (Pb)                                                        µg/L             <2.0
S     Zink (Zn)                                                        µg/L                 51
     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S     Benzeen                                                          µg/L           <0.20                    <0.20
S     Tolueen                                                          µg/L           <0.20                    <0.20
S     Ethylbenzeen                                                     µg/L           <0.20                    <0.20
S     o-Xyleen                                                         µg/L           <0.10                    <0.10
S     m,p-Xyleen                                                       µg/L           <0.20                    <0.20
                                                                                                 1)                       1)
S     Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L             0.21                    0.21
      BTEX (som)                                                       µg/L           <0.90                    <0.90
S     Naftaleen                                                        µg/L        <0.020                    <0.020
S     Styreen                                                          µg/L           <0.20
     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S     Dichloormethaan                                                  µg/L           <0.20
S     Trichloormethaan                                                 µg/L           <0.20
S     Tetrachloormethaan                                               µg/L           <0.10
S     Trichlooretheen                                                  µg/L           <0.20
S     Tetrachlooretheen                                                µg/L           <0.10
S     1,1-Dichloorethaan                                               µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorethaan                                               µg/L           <0.20
S     1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L           <0.10
S     1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L           <0.10
S     cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L           <0.10
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     Peilbuis 1                                                                                                          Water (AS3000)                     11967732
2     Peilbuis A1                                                                                                         Water (AS3000)                     11967733
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               21013210                                                      Certificaatnummer/Versie              2021054334/1
      Uw   projectnaam                         Kloppenstraat 75-77 - Losser                                  Startdatum analyse                    01-Apr-2021
      Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                   08-Apr-2021
      Uw   monsternemer                        Nick Pepping                                                  Rapportagedatum                       08-Apr-2021/08:40
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
                                                                                                             Pagina                                2/2
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2
S     trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L           <0.10
      CKW (som)                                                        µg/L             <1.6
S     Tribroommethaan                                                  µg/L           <0.20
S     Vinylchloride                                                    µg/L           <0.10
S     1,1-Dichlooretheen                                               µg/L           <0.10
                                                                                                 1)
S     1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L             0.14
S     1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L           <0.20
S     1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L           <0.20
S     Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L             0.42
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L              <10                      <10
      Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L              <10                      <10
      Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L              <10                      <10
      Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L              <15                      <15
      Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L              <10                      <10
      Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L              <10                      <10
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L              <50                      <50
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     Peilbuis 1                                                                                                          Water (AS3000)                     11967732
2     Peilbuis A1                                                                                                         Water (AS3000)                     11967733
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                               Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021054334/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr           Van    Tot          Uw datum monstername               Monsteromsch./Monstername ID
       11967732                    Peilbuis 1
        0692061864             1                  270     370        01-Apr-2021
        0800974998             1                  270     370        01-Apr-2021
       11967733                    Peilbuis A1
        0692061867             1                  270     370        01-Apr-2021
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021054334/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021054334/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Metalen
      Barium (Ba)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
      Xylenen som AS3000                                W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Aromaten (BTEXN)                                  W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Styreen                                           W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
      VOCl (11)                                         W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Tribroommethaan (Bromoform)                       W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Vinylchloride                                     W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      1,1-Dichlooretheen                                W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      DiClEtheen som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      1,1-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      1,2-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      1,3-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      DiChlprop. som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Minerale olie
      Minerale olie (C10-C40)                           W0215            GC-FID                            pb 3110-5
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer                                                  21013210
Projectnaam                                                    Kloppenstraat 75-77 - Losser
Datum monstername                                              01-04-2021
Monsternemer                                                   Nick Pepping
Certificaatnummer                                              2021054334
Startdatum                                                     01-04-2021
Rapportagedatum                                                08-04-2021
Analyse                                                        Eenheid                  1          GSSD           Oordeel           RG     S     T    I
Metalen
Barium (Ba)                                                    µg/L                            91         91          *              20   50   338  625
Cadmium (Cd)                                                   µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2  0.4   3.2    6
Kobalt (Co)                                                    µg/L                          <2.0        1.4          -               2   20    60  100
Koper (Cu)                                                     µg/L                          <2.0        1.4          -               2   15    45   75
Kwik (Hg)                                                      µg/L                       <0.050       0.035          -            0.05 0.05 0.175  0.3
Molybdeen (Mo)                                                 µg/L                          <2.0        1.4          -               2    5   153  300
Nikkel (Ni)                                                    µg/L                          <3.0        2.1          -               3   15    45   75
Lood (Pb)                                                      µg/L                          <2.0        1.4          -               2   15    45   75
Zink (Zn)                                                      µg/L                            51         51          -              10   65   433  800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                        µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2  0.2  15.1   30
Tolueen                                                        µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2    7   504 1000
Ethylbenzeen                                                   µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2    4    77  150
o-Xyleen                                                       µg/L                         <0.10       0.07
m,p-Xyleen                                                     µg/L                         <0.20       0.14
Xylenen (som) factor 0,7                                       µg/L                          0.21       0.21          -             0.2  0.2  35.1   70
BTEX (som)                                                     µg/L                         <0.90
Naftaleen                                                      µg/L                       <0.020       0.014          -            0.02 0.01    35   70
Styreen                                                        µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2    6   153  300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2 0.01   500 1000
Trichloormethaan                                               µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2    6   203  400
Tetrachloormethaan                                             µg/L                         <0.10       0.07          -             0.1 0.01     5   10
Trichlooretheen                                                µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2   24   262  500
Tetrachlooretheen                                              µg/L                         <0.10       0.07          -             0.1 0.01    20   40
1,1-Dichloorethaan                                             µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2    7   454  900
1,2-Dichloorethaan                                             µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2    7   204  400
1,1,1-Trichloorethaan                                          µg/L                         <0.10       0.07          -             0.1 0.01   150  300
1,1,2-Trichloorethaan                                          µg/L                         <0.10       0.07          -             0.1 0.01    65  130
cis 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                         <0.10       0.07
trans 1,2-Dichlooretheen                                       µg/L                         <0.10       0.07
CKW (som)                                                      µg/L                          <1.6
Tribroommethaan                                                µg/L                         <0.20       0.14                                        630
Vinylchloride                                                  µg/L                         <0.10       0.07          -             0.2 0.01   2.5    5
1,1-Dichlooretheen                                             µg/L                         <0.10       0.07          -             0.1 0.01     5   10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                           µg/L                          0.14       0.14          -             0.2 0.01    10   20
1,1-Dichloorpropaan                                            µg/L                         <0.20       0.14
1,2-Dichloorpropaan                                            µg/L                         <0.20       0.14
1,3-Dichloorpropaan                                            µg/L                         <0.20       0.14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                µg/L                          0.42       0.42          -             0.6  0.8  40.4   80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        µg/L                           <10          7
Minerale olie (C12-C16)                                        µg/L                           <10          7
Minerale olie (C16-C21)                                        µg/L                           <10          7
Minerale olie (C21-C30)                                        µg/L                           <15       10.5
Minerale olie (C30-C35)                                        µg/L                           <10          7
Minerale olie (C35-C40)                                        µg/L                           <10          7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 µg/L                           <50         35          -              50   50   325  600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                               µg/L                                     0.77 Geen oordeel mogelijk
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     11967732          Peilbuis 1
Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer                                                  21013210
Projectnaam                                                    Kloppenstraat 75-77 - Losser
Datum monstername                                              01-04-2021
Monsternemer                                                   Nick Pepping
Certificaatnummer                                              2021054334
Startdatum                                                     01-04-2021
Rapportagedatum                                                08-04-2021
Analyse                                                        Eenheid                  2          GSSD           Oordeel           RG     S    T    I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                        µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2  0.2 15.1   30
Tolueen                                                        µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2    7 504  1000
Ethylbenzeen                                                   µg/L                         <0.20       0.14          -             0.2    4  77   150
o-Xyleen                                                       µg/L                         <0.10       0.07
m,p-Xyleen                                                     µg/L                         <0.20       0.14
Xylenen (som) factor 0,7                                       µg/L                          0.21       0.21          -             0.2  0.2 35.1   70
BTEX (som)                                                     µg/L                         <0.90
Naftaleen                                                      µg/L                       <0.020       0.014          -            0.02 0.01  35    70
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        µg/L                          <10           7
Minerale olie (C12-C16)                                        µg/L                          <10           7
Minerale olie (C16-C21)                                        µg/L                          <10           7
Minerale olie (C21-C30)                                        µg/L                          <15        10.5
Minerale olie (C30-C35)                                        µg/L                          <10           7
Minerale olie (C35-C40)                                        µg/L                          <10           7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 µg/L                          <50          35          -              50   50 325   600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                               µg/L                                     0.63 Geen oordeel mogelijk
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
2     11967733          Peilbuis A1
Eindoordeel:            Voldoet aan Streefwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>          Bijlage IV
Informatie gemeente Losser
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>

                                               =DDNQXPPHU=
                                               'RFXPHQWQXPPHU

                 ,QIRUPDWLHRPWUHQWEHVWHPPLQJHQJHEUXLNYDQREMHFWHQ
                                   LQGHJHPHHQWH/RVVHU
                                                
$GUHV                 .ORSSHQVWUDDW
3RVWFRGHZRRQSODDWV(%/RVVHU
.DGDVWUDDOEHNHQG VHFWLH1QXPPHU                   




0LOLHX

 ,VHUELMGHJHPHHQWHQHJDWLHYHLQIRUPDWLHEHNHQGRYHUGHERGHPNZDOLWHLW"
    1HHQ

 =LMQHUYRRUPDOLJHEHGULMIVDFWLYLWHLWHQRSKHWSHUFHHO"
    +HWEHWUHIWHHQNHUNJHERXZ

 =LMQHUHHUGHUERGHPRQGHU]RHNHQJHZHHVWRSGHORFDWLHRILQGHGLUHFWHRPJHYLQJ"
    1HHQ

 =LMQRIZDUHQHURQGHUJURQGVHRIERYHQJURQGVHWDQNVDDQZH]LJ"
    -DLQLVHHQ+%2WDQNYDQOLWHUYHUZLMGHUGHQJHUHLQLJGHQLQLVHHQ
    GLHVHOROLHWDQNYDQOLWHUYHUZLMGHUG(ULVJHHQYHURQWUHLQLJLQJDDQJHWURIIHQ

 ,VHUHHQPLOLHXYHUJXQQLQJDDQZH]LJ"
    -D(ULVHHQPHOGLQJRSJURQGYDQGH:HWPLOLHXEHKHHUYDQDDQZH]LJ'H]H
    PHOGLQJPHWELMEHKRUHQGHGRFXPHQWHQ]LMQSHUPDLODDQXWRHJH]RQGHQ

 =LMQHUELMGHJHPHHQWHQRJHYHQWXHOHDQGHUHELM]RQGHUKHGHQRYHUKHWSHUFHHO
    EHNHQG"
    1HHQ

 ,VHULQIRUPDWLHEHNHQGRYHUGHGLUHFWHRPJHYLQJ"
    -DGHEULHIYDQGHSURYLQFLHLVRRNSHUPDLOWRHJH]RQGHQ





</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                      Bijlage V
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Termen
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het
laboratorium bepaald.
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
                       van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
                       sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Streefwaarden:         Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
                       duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
                       wordt alleen voor grondwater gebruikt.
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
                       van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
                       worden verminderd. Gebruikt symbool: I.
Tussenwaarde:          Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
                       de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).
                       Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
                       concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
                       een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren:
Niet verontreinigd:    Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
                       streefwaarde niet.
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef-
                       waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
                       streefwaarde niet.
Licht verontreinigd:   Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
                       Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet.
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
                       overschrijdt de interventiewaarde niet.
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
                       maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
                       interventiewaarde.
NEN5740:               Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
                       bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
                       relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een
                       bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.
Verdachte locatie:     Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
                       informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.
Nulsituatie:           Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van
                       bodemverontreinigende stoffen.
Nader onderzoek:       Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
                       aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Afkortingen
AMvB                  Algemene Maatregel van Bestuur
BG                    Bovengrond
BOOT                  Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
BSB                   Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
BSB                   Bouwstoffenbesluit
BTEX                  Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
BTEXN                 Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
BZV                   Biologisch zuurstofverbruik
CZV                   Chemisch zuurstofverbruik
EC                    Elektrisch geleidingsvermogen
EOCl                  Extraheerbare organochloorverbindingen
EOX                   Extraheerbare organohalogeenverbindingen
GHG                   Gemiddeld hoogste grondwaterstand
GLG                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
GWS                   Actuele grondwaterstand
HBO                   Huisbrandolie
HCB                   Hexachloorbenzeen
HCH                   Hexachloorhexaan
ILT                   Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van I en W Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
MM FF                 Mengmonster fijne fractie
MVR                   Ministeriële Vrijstellingsregeling
NEN                   Nederlandse norm
NNI                   Nederlands Normalisatie Instituut
NPR                   Nederlandse praktijkrichtlijn
NVN                   Nederlandse voornorm
OCB's                 Chloorpesticiden
OG                    Ondergrond
OW-test               Olie/water-test
PAK's                 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PCB's                 Polychloorbifenylen
PFAS                  poly- en perfluor alkyl stoffen
pH                    Zuurgraad
SUBAT                 Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
VC                    Vinylchloride
VNG                   Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM                  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VOCl                  Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
WBB                   Wet Bodembescherming
As                    Arseen
Ba                    Barium
Cd                    Cadmium
Cr                    Chroom
Co                    Kobalt
Cu                    Koper
Fe                    IJzer
Hg                    Kwik
Mn                    Mangaan
Mo                    Molybdeen
Na                    Natrium
Ni                    Nikkel
Pb                    Lood
St                    Tin
Zn                    Zink
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>