<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Mogelijke sloopverhoudingen Schuur voor Schuur-regeling
Optie 1: eenvoudig model (oorspronkelijk voorstel in concept-beleid)
  Oppervlakte extra te bouwen           Bouw / sloopverhouding     Rekenvoorbeeld
  Tot 100 m²                            1:1                        100m2 extra bouwen = 100m 2 slopen
  101 m² - 500 m²                       1:2                        300m2 extra bouwen = 600m 2 slopen
  501 m² en meer                        1:3                        700m2 extra bouwen = 2100m 2
                                                                   slopen
Optie 1a: eenvoudig model met scherpere bouw/sloopverhouding
  Oppervlakte extra te bouwen           Bouw / sloopverhouding     Rekenvoorbeeld
  Tot 100 m²                            1:2                        100m2 extra bouwen = 200m2 slopen
  101 m² - 500 m²                       1:3                        300m2 extra bouwen = 900m2 slopen
  501 m² en meer                        1:4                        700m2 extra bouwen = 2800m2
                                                                   slopen
Optie 2: gestaffeld model (huidig voorstel)
  Oppervlakte extra te bouwen           Bouw / sloopverhouding     Rekenvoorbeeld
  Tot 100 m²                            1:1                        100m2 extra bouwen = 100m 2 slopen
  101 m² - 500 m²                       1:2                        300m2 extra bouwen = 500m 2 slopen
                                                                   (Rekensom:
                                                                   100m2 = 100m2 sloop
                                                                   200m2 = 400m2 sloop
                                                                   Totaal: 500m2)
  501 m² en meer                        1:3                        700m2 extra bouwen = 1500m 2
                                                                   slopen
                                                                   (Rekensom:
                                                                   100m2 = 100m2 sloop
                                                                   400m2 = 800m2 sloop
                                                                   200m2 = 600m2 sloop
                                                                   Totaal: 1500m2)
In dit model vallen de eerste te slopen m2 (tot 100m2) in de laagste categorie waarvoor 1:1 moet
worden gesloopt. De meters 101 tot 500 vallen in de hogere categorie 1:2 en alles daarboven valt in
de categorie 1:3. Opgeteld leidt dit bij grotere oppervlakten tot minder sloop dan in het eenvoudige
model. Voordeel van dit model is dat een bouwplan van 101m2 niet direct tot een sloopeis van 202m2
leidt. Het is in die zin een ‘eerlijker’ model dan het eenvoudige model.
Optie 2a : gestaffeld model met scherpere bouw/sloopverhouding
  Oppervlakte extra te bouwen           Bouw / sloopverhouding     Rekenvoorbeeld
  Tot 100 m²                            1:2                        100m2 extra bouwen = 200m2 slopen
  101 m² - 500 m²                       1:3                        300m2 extra bouwen = 800m2 slopen
                                                                   (Rekensom:
                                                                   100m2 = 200m2 sloop
                                                                   200m2 = 600m2 sloop
                                                                   Totaal: 800m2)
  501 m² en meer                        1:4                        700m2 extra bouwen = 2200m2
                                                                   slopen
                                                                   (Rekensom:
                                                                   100m2 = 200m2 sloop
                                                                   400m2 = 1200m2 sloop
                                                                   200m2 = 800m2 sloop
                                                                   Totaal: 2200m2)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Optie 3: eenvoudig model met onderscheid met/zonder asbest
(model gemeente Dinkelland)
 Oppervlakte       Met           Rekenvoorbeeld  Zonder
 extra te bouwen   asbesthouden                  asbesthoudende
                   de golfplaten                 golfplaten
 Tot 100 m²        1:1           100m2 extra     1:2            100m2 extra
                                 bouwen = 100m2                 bouwen = 200m2
                                 slopen                         slopen
 101 m² - 500 m²   1:2           300m2 extra     1:4            300m2 extra
                                 bouwen = 600m2                 bouwen = 1200m2
                                 slopen                         slopen
 501 m² en meer    1:3           700m2 extra     1:5            700m2 extra
                                 bouwen = 2100m2                bouwen = 3500m2
                                 slopen                         slopen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>