<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>AERIUS-Berekening

Flierefluiter, Raalte




                                                               BJZ.nu
 7 Februari 2023   Status: Definitief   Ruimtelijke Plannen en Advies   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                              AERIUS-BEREKENING
                              FLIEREFLUITER, RAALTE




Opdrachtgever:   De Flierefluiter
Status:          Definitief
Datum:           7 februari 2023
Plannummer:      2021-060




                                                                             BJZ.nu
                                                      Ruimtelijke Plannen en Advies   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1                   INLEIDING .................................................................................. 4
HOOFDSTUK 2                    VOORGENOMEN ONTWIKKELING ..................................................... 5
HOOFDSTUK 3                    UITGANGSPUNTEN ...................................................................... 8
  3.1         Algemeen ............................................................................................................................................... 8
  3.2         Aanlegfase ............................................................................................................................................. 9
  3.3         Gebruiksfase ........................................................................................................................................ 11
  3.4         Intern salderen .................................................................................................................................... 16

HOOFDSTUK 4                    RESULTATEN & CONCLUSIE ...........................................................18
BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING .....................................................................19
  Bijlage 1           Rekenresultaten aanlegfase........................................................................................................ 19
  Bijlage 2           rekenresultaten gebruiksfase ..................................................................................................... 20
  Bijlage 3           Rekenresultaten verschilberekening gebruiksfase ..................................................................... 21




                                                                                                                                                 BJZ.nu
                                                                                                                          Ruimtelijke Plannen en Advies                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                        AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                       Definitief



HOOFDSTUK 1                INLEIDING
Aan de Raarhoeksweg 49, in het buitengebied van de gemeente Raalte is het recreatiebedrijf De Flierefluiter
gevestigd. De Flierefluiter is een recreatiebedrijf voor jong en oud en al sinds 1994-1995 op de huidige locatie
gevestigd. De locatie wordt momenteel gebruikt voor onder andere een speeltuin, kinderboerderij, doolhof en
een minicamping. Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie onderdelen te wijzigen.
In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied (rode ster) ten opzichte van de directe omgeving (rode
omkadering) weergegeven.




Afbeelding 1.1   Ligging van het plangebied (bron: PDOK)

In het kader van het voornemen is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2022. In
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.




                                                                                                         BJZ.nu     4
                                                                                  Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                      AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                   Definitief



HOOFDSTUK 2                 VOORGENOMEN ONTWIKKELING
Initiatiefnemer is voornemens om het gebruik van de locatie De Flierefluiter te herontwikkelen. Concreet het
om de volgende ontwikkelingen:
     •    Doortrekken van de groenstrook;
     •    Realisatie nieuw parkeerterrein;
     •    Realisatie, loods, tuinkamer en kinderboerderij/dierenverblijf;
     •    Realisatie waterpark;
     •    Energieopwekking.
In afbeelding 2.1 is een afbeelding weergegeven van de huidige situatie met nieuwe groenzones.




Afbeelding 2.1    plattegrond huidige situatie met nieuwe groenstroken(bron: Flierefluiter)

Aan de zuidzijde van het terrein ligt een groenstrook (groene streep). Momenteel is deze groenstrook drie
meter breed. Deze groenstrook zal worden verbreed tot 12 meter met daarachter een drie meter breed pad.
Op deze manier wil initiatiefnemer verschillende semi-verharde paden realiseren.
Aan de westzijde van het terrein zal, vanwege het nieuwe parkeerterrein, ook een nieuwe groenstrook worden
aangelegd worden. De huidige groenstroken worden aan de zuid- en westzijde uitgebreid, deze groenstrook zal
10 meter breed worden.
Door de groei van de Flierefluiter zal er meer vraag ontstaan naar parkeerplaatsen. Deze ruimte zal worden
gecreëerd (blauwe stippellijn 2.2) naast ten westen van de huidige parkeerplaatsen (blauwe omkadering 2.1)
circa 5.000 m2. Momenteel is dit agrarische grond en zal ten behoeve van de parkeerplaatsen semi-verhard
worden.
Op het terrein staat een bouwwerk dat nu dienst doet als opslagplaats. Het voornemen bestaat om dit
bouwwerk te voorzien van wanden, zodat deze in zijn geheel wordt omsloten. Dit nieuwe gebouw zal worden
gebruikt als opslag, werkplaats, speelvoorziening en dierenverblijf. In afbeelding 2.2 is dit gebouw met rood
omkaderd.




                                                                                                                      BJZ.nu    5
                                                                                               Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                    AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                      Definitief




Afbeelding 2.2   plattegrond met bouwwerk aangegeven in het rood (bron: Flierefluiter)

Ten noordoosten van het terrein zal een serre-achtige tuinkamer worden gerealiseerd (paars omkaderd 2.2).
De serre wordt gebruikt ten behoeve van de aanwezige horeca. De serre zal circa 300 m2 worden.
In het oosten wordt de nieuwe kinderboerderij gerealiseerd (rode omkadering 2.3). Momenteel is de
kinderboerderij over het hele terrein gesitueerd. Initiatiefnemer wil deze functie centraliseren. Initiatiefnemer
is tevens voornemens om er andere type dieren te houden. Gedacht moet worden aan kleine verschijningen
zoals een mini-ezel, microvarken en mini-koeien. De bestaande huisvesting zal worden uitgebreid met een
nieuw gebouw van circa 300 m2. In afbeelding 2.3 is deze indicatief aangegeven.




Afbeelding 2.3   Plattegrond met nieuwe kinderboerderij (rode omkadering) (bron: Flierefluiter)

Voor het deels overdekte waterpark wordt circa 600 m2 vrijgehouden. Circa 2/3 van het waterpark zal overdekt
worden. De plek van het waterpark is nog niet bekend.




                                                                                                                         BJZ.nu    6
                                                                                                  Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                      AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                   Definitief
Initiatiefnemer is voornemens om drie windmolens te plaatsen op het terrein. De windmolens krijgen een
hoogte van 25 meter. Naast de drie windmolens wil initiatiefnemer tevens zonnepanelen plaatsen. Deze
zonnepanelen zullen worden geplaatst worden op maaiveldhoogte. Er zullen circa 200 zonnepanelen worden
geplaatst. In afbeelding 2.5 is de mogelijke locatie van de windmolens en het kleinschalige zonnepark
weergegeven met een rode omkadering.




Afbeelding 2.4   plattegrond met mogelijke locatie windmolens (bron: Flierefluiter)

In afbeelding 2.5 is de nieuwe inrichting weergegeven.




Afbeelding 2.5   Inrichtingstekening nieuwe situatie (bron: Flierefluiter)




                                                                                                                      BJZ.nu    7
                                                                                               Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                 AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                    Definitief



HOOFDSTUK 3                UITGANGSPUNTEN

3.1       Algemeen

Het plangebied bevindt zich op circa 5,4 kilometer van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-
gebied ‘Boetelerveld’. Daarnaast zijn er acht andere stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in de omgeving. In
afbeelding 3.1 is een kaart weergegeven met de afstand van het plangebied (rode ster) tot de Natura 2000-
gebieden in de regio.


                                   13,4 km




                                                         7,4 km
                                                                                      25,2 km
                         14,7 km




                         9,9 km                                             15,1 km

                                                                  9,7 km
                                             5,4 km




                                                                                      20,6 km




Afbeelding 3.1   Afstand plangebied tot Natura 2000-gebieden (Bron: AERIUS-Calculator)

Om de stikstofdepositie van het voornemen op Natura 2000-gebieden te bepalen zijn twee berekeningen
gemaakt, namelijk: een berekening van de stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase en als gevolg van de
gebruiksfase. Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht.




                                                                                                                       BJZ.nu    8
                                                                                                Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                 AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                Definitief

3.2         Aanlegfase
3.2.1       Algemeen

Binnen de aanlegfase (realisatie voornemen) is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten
(bronnen) die bijdragen aan de emissie van stikstof:
       1.   Verkeersgeneratie sloop- en bouwverkeer van en naar het plangebied;
       2.   Te benutten werktuigen binnen het plangebied.
In de berekening is ervan uit gegaan dat de sloop- en bouwactiviteiten binnen één jaar zullen plaatsvinden.
Doordat de AERIUS-calculator rekent met een stikstofemissie/ -depositie per jaar, zullen alle stikstofbronnen
van de aanlegfase in één (reken)jaar opgenomen.
3.2.2       Verkeersgeneratie bouwverkeer

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.
In de Aerius-berekening is van het volgende aantal verkeersbewegingen ten behoeve van de realisatie van het
voornemen uitgegaan:
    Type verkeer                      Aantal voertuigen                           Aantal verkeersbewegingen (aantal
                                                                                  voertuigen x2)
    Licht verkeer                                      650                                        1.300
    Middelzwaar verkeer                                150                                         300
    Zwaar verkeer                                      100                                         200
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu. 1
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het plangebied, vanuit gegaan dat het bouwverkeer de
locatie bereikt en verlaat via de Hogebroeksweg. Wanneer het verkeer bij de Rondweg-Heino komt het verkeer
samen met het overige wegverkeer, waardoor het rij- en stopgedrag niet meer te onderscheiden is van het
overige wegverkeer. Gesteld wordt dat het verkeer vanaf dit punt verdunt is tot enkele procenten en opgaat in
het heersende verkeersbeeld 2.
De verkeersbewegingen binnen het plangebied zijn gemodelleerd als wegen ‘binnen de bebouwde kom’. Op
deze wijze wordt tevens het manoeuvreren van voertuigen op het terrein van het plangebied gesimuleerd.
3.2.3       Emissie laden en lossen

Tijdens het laden en lossen draait een vrachtwagen stationair. Hierdoor is er sprake van een stikstof
emitterende bron en dient in ogenschouw genomen te worden. De emissiefactoren komen uit de handleiding
‘instructie gegevensinvoer voor AERIUS-calculator 2023’. Aangenomen wordt dat bij middelzwaar verkeer een
vrachtwagen gemiddeld 10 minuten stationair draait. Bij zwaar verkeer bedraagt dit gemiddeld 20 minuten.
In onderstaand tabel is het totaal aantal uren per jaar, de emissiefactoren en de emissie weergegeven.
                                         Rekenjaar   Laad-/lostijd in   Emissiefactor g/uur       Emissie kg/jaar
                                                       uren totaal
                                                                           NOx           NH3         NOx            NH3
    Laden/lossen middelzwaar verkeer       2023              13   69,7208      0,7112       0,6     0,01
    Laden/lossen zwaar verkeer             2023              33   79,0392      0,9072       4,3     0,05
Het stationair draaien is als oppervlaktebron in de AERIUS-Calculator ingevoerd onder ‘anders’ De
bovenstaande emissies zijn gemodelleerd als een oppervlaktebron. Voor de uittreedhoogte en spreiding is 2,5
meter aangehouden.


1 Deze ervaringscijfers zijn gebaseerd op stikstofberekeningen waarbij input is vergaard van vooraanstaande bouw- en
sloopbedrijven, planontwikkelaars en aannemers.
2   Regionaal verkeersmodel Overijssel


                                                                                                                 BJZ.nu      9
                                                                                          Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                               AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                 Definitief
3.2.4      Te benutten werktuigen

Tijdens de realisatie van het voornemen worden binnen het plangebied werktuigen benut. Dergelijke
werktuigen stoten tijdens het gebruik eveneens stikstof uit. Het gaat hierbij om tijdelijke uitstoot, hiervan is na
de realisatie geen sprake meer. Voor het berekenen van het dieselverbruik is de volgende formule
aangehouden:
                                             LBPJ =(0.095* Pmax +0.54)* D
LBPJ staat in de bovengenoemde formule voor literverbruik per jaar. Pmax is het maximale vermogen van het
werktuig en D staat voor het aantal draaiuren. Daarnaast is er rekening gehouden met het gebruik van Ad-Blue.
Ligterink et al 2021 3 constateert dat voor Stage IV en V werktuigen dit 6% van het totale dieselverbruik
bedraagt. Hieronder is een overzicht opgenomen, waarin aan de hand van de uitgangspunten de emissie van
de werktuigen is achterhaald. Het AdBlue verbruik geldt alleen voor machines, die uitgerust zijn met een scr-
filter. Machines die een vermogen hebben, die kleiner is dan 56 kW, worden niet uitgerust met een scr-filter.
Ook benzine aangedreven werktuigen hebben geen scr-filter. Voor deze werktuigen is het AdBlue verbruik niet
van belang. In AERIUS kunnen bij het dieselverbruik en AdBlue verbruik geen decimale getallen ingevoerd
worden, daarom zijn alle getalen naar boven afgerond. Hieronder is in een tabel de uitgangspunten
weergegeven.
In onderstaand tabel zijn de uitgangspunten voor de inzet van de werktuigen voor het plangebied
weergegeven.
    Type werktuig               Aantal       Vermogen          Stage       Diesel/benzine           AdBlue verbruik
                                uren         (kW)              klasse      verbruik totaal          6%
                                plan                                       (liter/j)                (liter/j)
                                            Landschappelijke inpassing
    Graafmachine                    68           60            IV           424                             25
    Shovel                          68           60            IV           424                             25
                      Constructie gebouwen (tuinkamer, wanden plaatsen, kinderboerderij)
    Graafmachine                    24          100            IV           241                             14
    Betonstorter                    12          180            IV           212                             13
    Hoogwerker                      24           70            IV           173                             10
                                               Realisatie waterpark
    Graafmachine                    40          180            IV           706                             42
    Betonstorter                    12          180            IV           212                             13
    Hijskraan                       16          220            IV           343                             21
                             Realisatie duurzame energie (windmolens en zonnepark)
    Heistelling/boorstelling        30           58            IV           182                             11
    Graafmachine                    16          110            IV           176                             11
    Shovel                          42           80            IV           342                             21
    betonstorter                    12          180            IV           212                             13
    Hijskraan                      120          220            IV          2.573                           154
                                               parkeervoorziening
    Trilplaat/stamper               52           10            --       77 L (2-takt)                       --
    shovel                          46           60            IV           287                             17
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu. 4




3Ligterink et al., 2021. ‘AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot
van mobiele werktuigen’. TNO_2021_R12305
4
  Deze ervaringscijfers zijn gebaseerd op stikstofberekeningen waarbij input is vergaard van vooraanstaande bouw- en
sloopbedrijven, planontwikkelaars en aannemers.


                                                                                                                 BJZ.nu       10
                                                                                          Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                       AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                       Definitief

3.3         Gebruiksfase
3.3.1       Algemeen

In de gebruiksfase worden eerst alle mogelijke NOx en NH3 emitterende bronnen geanalyseerd. In voorliggend
geval betreft dit de volgende bronnen:
       •    Gasverbruik bestaande bebouwing;
       •    Houtverbranding speelschuur;
       •    Gasverbruik nieuwe bebouwing;
       •    Gasverbruik bestaande woning
       •    Dieren op de kinderboerderij;
       •    Verwarming zwembad;
       •    Werktuigen die worden ingezet tijdens de gebruiksfase;
       •    Verkeersgeneratie;
       •    Stationair draaien laden/lossen goederen/diensten.
In de rest van deze paragraaf worden de bovenstaande bronnen nader onderzocht en toegelicht.
3.3.2       Gasverbruik bestaande bebouwing

De oude bebouwing is op het gasnet aangesloten, waardoor er sprake is van een NOx emitterende bron.
Initiatiefnemer heeft het gasverbruik van 2019/2020 aangeleverd (zie afbeelding 3.2). In dit gasverbruik zit
tevens het gasverbruik van de eerste bedrijfswoning.
Om het gasverbruik om te zetten naar een NOx emissie in kg/jaar wordt uitgegaan van de onderstaande
gegevens:
       •    Calorische onderwaarde aardgas: 31,65*106 J/m³;
       •    NOx emissie factor Cv-installatie: 14 g/GJ 5;
       •    Totale gasverbruik: 1.496 m3 / jaar
Het vorenstaande resulteert in een emissie NOx van 0,66 kg NOx/j 6.
Naast de bovenstaande NOx emissies, zijn de emissiehoogte en de warmte-inhoud van invloed op de
rekenresultaten. Conform het rapport ‘Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS’, Tauw, 31 augustus
2018’ is voor de emissiehoogte de maximale bouwhoogte aangehouden.
De maximale bouwhoogte bedraagt in voorliggend geval 8 meter. Voor de uitstoothoogte is dus 8 meter
aangehouden.




Afbeelding 3.2         Gasverbruik 2019/2020 (bron: DBG Energie)

Het gasverbruik is in de AERIUS-Calculator ingevoerd als oppervlaktebron.




5
    Kok, H.J.G., Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden, glastuinbouw en huishoudens, TNO, 2014
6
    (14*1496)*(31,65*10^6*10^-12)=0,66


                                                                                                                          BJZ.nu    11
                                                                                                   Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                        AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                         Definitief
3.3.2        Houtverbranding speelschuur

De speelschuur wordt verwarmd middels een pelletkachel. Dit type kachels emitteren NOx, waardoor er in de
berekening rekening gehouden dient te worden met deze emitterende bron. In het document
‘Kennisdocument Houtstook in Nederland 7’ wordt gesteld dat 3.000 pellet kachels gezamenlijk 9 ton NOx/jaar
uitstoten (afbeelding 3.3). Dit komt neer op een NOx emissie van 3 kg/jaar per pellet kachel.
De maximale bouwhoogte bedraagt in voorliggend geval 8 meter. Voor de uitstoothoogte is dus 8 meter
aangehouden.




Afbeelding 3.3         opwekking van warmte en de uitstoot uit houtstook (bron: Kennisdocument Houtstook in Nederland)

De bron is evenals het gasverbruik als oppervlakte bron ingevoerd in de AERIUS-Calculator.
3.2.3        Gasverbruik nieuwe bebouwing

De nieuwe bebouwing wordt gasloos gerealiseerd. Dit wil zeggen dat deze niet op het gasnet wordt
aangesloten. Om deze reden is het plangebied neutraal (zonder emissies) gemodelleerd in de AERIUS-
berekening.
3.2.4        Gasverbruik woning

De nieuwe aanwezige bedrijfswoning is op het gasnet aangesloten. Voor de emissie van deze woning is
aangesloten bij de factsheet ‘ruimtelijke plannen – Emissiefactoren’. In deze factsheet worden kentallen
genoemd voor woningen. In onderliggende situatie is sprake van een vrijstaande nieuwe woning. De NOx
emissie voor dit type woning betreft 3,03 NOx kg/jr.




7   Koppejan, J., de Bree, F. Kennisdocument Houtstook in Nederland. Procede Biomass BV, september 2018


                                                                                                                           BJZ.nu     12
                                                                                                    Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                      AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                                                  Definitief
3.3.5       Dieren – Kinderboerderij

Sinds de oprichting van de Flierefluiter zijn er al dieren op het terrein aanwezig. In aantallen zijn de dieren sinds
2004 flink terug gelopen met 69 dieren in totaal. Het aantal is geslonken om ruimte te creëren voor speciale
kleinere rassen, zoals microvarkens en zeboes. Daarnaast wilde initiatiefnemer het aantal arbeidsuren in de
kinderboerderij verminderen.
Momenteel is er geen centrale plek voor deze dieren, maar lopen deze op verschillende plekken van het
terrein. In de nieuwe situatie is er sprake van een geconcentreerde plek voor de dieren. Alle huidige
dierenverblijven worden dus gecentreerd op één vaste plek.
In de onderstaande tabel zijn het aantal dieren voor de beoogde situatie weergegeven. In de AERIUS-Calculator
zijn vergelijkbare RAV-codes van de diertypes en de aantallen voor het jaar 2021 ingevoerd.
  Type dier                                             Aantal 2021
      • Geiten                                                            10
      • Schapen                                                           10
      • Koeien                                                             2
      • Pony’s                                                             5
      • Varkens                                                            2
      • Kippen en ander pluimvee                                          20
      • Vogels                                                            25
      • konijnen                                                          20
  totaal                                                                  94
De dieren zijn als puntbron in de AERIUS-Calculator ingevoerd. Het is onbekend waar de nieuwe
dierenverblijven worden gerealiseerd, waardoor de dieren zijn ingevoerd als puntbron in het gebied.
3.3.6       Verwarming zwembad

Het nieuwe zwembad (waterpark) wordt verwarmd middels zonne-energie. Daarnaast wordt er een elektrische
pomp geïnstalleerd.
Gelet op vorenstaande is het zwembad geen emitterende bron en is daarom niet meegewogen in de AERIUS-
berekening.
3.3.7       Werktuigen die worden ingezet tijdens de gebruiksfase

In de gebruiksfase worden werktuigen ingezet, denk bijvoorbeeld aan een verticuteermachine of tractor. Welke
werktuigen er exact en hoelang deze gebruikt gaan worden is echter onbekend. Ingeschat wordt dat zij
gezamenlijk in een worst-case scenario 416 uur per jaar in werking zijn. Daarnaast wordt er in de AERIUS-
Calculator onderscheid gemaakt tussen het aantal kW en STAGE-klasse. In voorliggend onderzoek is rekening
gehouden met de volgende zaken:
      •     150 uur, STAGE IV, 56 – 75 kW;
      •     150 uur, STAGE IV, 75 – 130 kW;
      •     116 uur, STAGE IV 130 – 300 kW.
Voor het berekenen van de emissie is de volgende formule aangehouden:
                                                          LBPJ =(0.095* Pmax +0.54)* D
LBPJ staat in de bovengenoemde formule voor literverbruik per jaar. Pmax is het maximale vermogen van het
werktuig en D staat voor het aantal draaiuren. Daarnaast is er rekening gehouden met het gebruik van Ad-Blue.
Ligterink et al 20214 8 constateert dat voor Stage IV en V werktuigen is dit 6% van het totale dieselverbruik. In
de onderstaande tabel zijn de gegevens zoals ingevoerd in de AERIUS-Calculator weergegeven.




8 Ligterink et al., 2021. ‘AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen’.

TNO_2021_R12305



                                                                                                                                           BJZ.nu              13
                                                                                                                    Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                        AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                         Definitief
Categorie       Aantal uren    Max. vermogen         Dieselverbruik   Aantal liter      Emissie (kg/jaar)
                  totaal            (kW)                 totaal       Ad-Blue           NOx           NH3
STAGE IV,          218                60                 1.360             82                   8,7          0,3
STAGE IV           218               100                 2.189            131                 13,0           0,5
STAGE IV           128               200                 2.501            150                 14,2           0,6
Totaal                                                                                        36,0           1,5
Omdat de werktuigen zich over het terrein bewegen is zijn de werktuigen ingevoerd als oppervlaktebron.
3.3.8   Verkeersgeneratie

Voor de ontwikkeling heeft Roelofs een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. In de AERIUS-berekening is
uitgegaan van deze cijfers.
        “Bij 2.500 bezoekers komen 770 auto’s (2.500/3,25 personen per auto) die komen en gaan wat 1.540
        verkeersbewegingen op een dag geeft. Daar komen bij de verkeersbewegingen van het personeel en
        bevoorrading (maximaal 2x per dag), welke op 20 per dag worden ingeschat. Hiermee komt het totaal
        op 1.560 voertuigbewegingen per dag. ”
Uitgegaan wordt dat er voor de bevoorrading (20 bewegingen per dag) sprake is van een verdeling van: 30%
lichtverkeer, 40% middelzwaar verkeer en 30% zwaar verkeer. Op basis hiervan zijn in de berekening de
onderstaande verkeersbewegingen ingevoerd:
    •   1.566 lichte voertuigbewegingen/dag;
    •   8 middelzware voertuigbewegingen/dag;
    •   6 zware voertuigbewegingen/dag.
Verder wordt er in het verkeerskundig onderzoek gesteld dat er per dag (met uitzondering van hoogseizoen)
sprake is van maximaal 8 bussen/touringcars. Omdat niet duidelijk is hoeveel bussen er jaarlijks de locatie
aandoen, is er in het kader van een worst-case scenario gerekend met een extra aantal bussen van 8 per dag. Al
deze bussen zijn gemodelleerd via route 1.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van de Flierefluiter, vanuit gegaan dat het personenverkeer de
Flierefluiter bereikt en verlaat via twee verschillende routes.
Route 1 vertrekt in westelijke richting, richting de Rondweg – Heino. Ter hoogte van deze weg komt het verkeer
van route 1 samen met het overige wegverkeer. Het verkeer van deze route is op dit punt verdund tot enkele
procenten, waardoor het rij- en stopgedrag niet meer te onderscheiden van het overige wegverkeer. Circa 4/5
van alle bezoekers komt via deze route.
Route 2 vertrekt in noordoostelijke richting, richting de Ommerweg. Ter hoogte van de camping
Krieghuusbelten. Komt het verkeer samen met het overige wegverkeer. Het verkeer van deze route is op dit
punt verdund tot enkele procenten, waardoor het rij- en stopgedrag niet meer te onderscheiden van het
overige wegverkeer. Circa 1/5 van alle bezoekers komt via deze route.
De bovenstaande routes zijn gekozen op basis van het Regionaal verkeersmodel Overijssel. Hieruit blijkt dat de
verkeersstromen richting het noordoosten en het zuidoosten enkel bestemmingsverkeer betreft. Het is daarom
aannemelijk dat deze wegen niet of nauwelijks worden gebruik voor bestemmingsverkeer van of naar de
Flierefluiter.
De routes zijn gemodelleerd als lijnbron in de AERIUS-Calculator.
3.3.9   Stationair draaien tijdens laden en lossen

Tijdens het laden en lossen val koelproducten laat een vragen stationair. In totaal komen er 109 lichte
voertuigen, 146 middelzware voertuigen en 110 zware voertuigen om te laden en te lossen. Van deze
vrachtwagens heeft circa 1/3 koele lading. In een worst-case scenario is uitgegaan van een stationair draaien
van 2/3 van alle vrachtwagens. In de berekening is uitgegaan van 3 minuten stationair draaien voor licht
vrachtverkeer, 5 minuten voor middelzwaar vrachtverkeer en 7 minuten stationair draaien voor zwaar verkeer.




                                                                                                            BJZ.nu    14
                                                                                     Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                      AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                                      Definitief
In de AERIUS-berekening is uitgegaan van de onderstaande gegevens:
                                                                 Totaal uren                                     emissie
                    Reken       Aantal        laad/lostijd                             emissiefactor g/uur
    categorie                                                     laden en                                       kg/jaar
                     jaar      vrachten         minuten
                                                                    lossen            NOx        NH3          NOx     NH3
 Lichtverkeer       2024            74              10                 4               4,02       0,1192       0,02 <0,01
 middelzwaar        2024
                                    97               5                  8             69,7208      0,7112       0,6      0,01
 verkeer
 Zwaar verkeer      2024            73               7                  9             79,0392      0,9072       0,7      0,01
 totaal                                                                                                         1,5      0,02
De emissie laden en lossen van vrachtvoertuigen is in de AERIUS-Calculator ingevoerd als oppervlaktebron
anders.
3.3.10 Resultaten

Uit de resultaten van de gebruiksfase blijkt dat er sprake is van een depositie op vijf verschillende Natura 2000-
gebieden van maximaal 0,03 mol/ha/jr. In de onderstaande tabel is een kort overzicht van de resultaten
weergegeven. In bijlage 2 is de gehele AERIUS-berekening weergegeven. In afbeelding 3.4 is het plangebied ten
opzichte van de gebieden met depositie weergegeven.




Afbeelding 3.4   Uitsnede AERIUS resultaten Flierefluiter (bron: AERIUS-Calculator)




                                                                                                                       BJZ.nu      15
                                                                                                Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                           AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                        Definitief


3.4         Intern salderen
3.4.1       Algemeen

In de gebruiksfase is er sprake van een depositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr, namelijk 0,03 mol/ha/jr. Wanneer
er sprake is van een depositie dient te worden vastgesteld of intern salderen tot de mogelijkheid behoort.
Hierbij wordt gekeken naar de referentiesituatie. In onderhavige situatie is er sprake van een plan.
Uit Jurisprudentie blijkt dat wanneer er sprake is van een plan er uitgegaan dient te worden van de huidige
feitelijk aanwezige, planologische legale situatie.
De referentiesituatie is in de rest van deze paragraaf nader toegelicht.
3.4.2       Referentiesituatie
In de referentiesituatie is er sprake van de onderstaande bronnen:
       •    Gasverbruik bestaande bebouwing;
       •    Dieren op de kinderboerderij;
       •    Werktuigen die worden ingezet tijdens de gebruiksfase;
       •    Verkeersgeneratie;
       •    Stationair draaien laden/lossen goederen/diensten;
       •    Landbouwgrond;
Deze bronnen zijn in de AERIUS-calculator ingevoerd en vergeleken met de beoogde situatie.
3.4.3       Gasverbruik bestaande bebouwing

Zoals reeds is aangegeven in 3.3.2 is de reeds aanwezige bebouwing op het gasnet aangesloten. Deze is
vastgesteld op een emissie van 0,66 kg NOx/j 9.
Voor de tweede bedrijfswoning geldt dat er een sprake is van een gasverbruik van 3,03 NOx kg/jr (zie 3.2.4).
3.4.4       Dieren op de kinderboerderij

Het huidig planologisch regime staat meer dieren toe dan momenteel aanwezig zijn. Omdat dit niet de feitelijke
aanwezige situatie betreft, kan niet met de vigerende vergunningen worden gesaldeerd. Wel kan worden
gesaldeerd met de aanwezige dieren, omdat deze legaal en feitelijk aanwezig zijn.
De aanwezige dieren zijn echter over het algemeen ‘speciale’ diersoorten zonder RAV-code. Het betreffen mini
en micro varianten. Om deze dieren toch te invoeren in de AERIUS-Calculator is aangesloten bij de aanwezige
RAV-codes. Dit zijn dezelfde dieren als die in de gebruiksfase zijn ingevoerd en betreffen de onderstaande
dieren:
    Type dier                              Aantal 2021
        • Geiten                                         10
        • Schapen                                        10
        • Koeien                                          2
        • Pony’s                                          5
        • Varkens                                         2
        • Kippen en ander pluimvee                       20
        • Vogels                                         25
        • konijnen                                       20
    totaal                                               94




9
    (14*1496)*(31,65*10^6*10^-12)=0,66


                                                                                                           BJZ.nu    16
                                                                                    Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                         AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                            Definitief
3.4.5     Werktuigen in de gebruiksfase

Ook in de referentiesituatie worden werktuigen ingezet. Hiervoor zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als
in de gebruiksfase.
Categorie     Aantal uren       Max. vermogen       Dieselverbruik     Aantal liter         Emissie (kg/jaar)
                 totaal              (kW)               totaal         Ad-Blue              NOx          NH3
STAGE IV,         218                  60               1.360               82                  8,7           0,3
STAGE IV          218                 100               2.189              131                13,0            0,5
STAGE IV          128                 200               2.501              150                14,2            0,6
3.4.6   Verkeersgeneratie

In 2019 zijn er maximaal 1.600 bezoekers per dag gekomen. Deze bezoekers komen met 493 auto’s (1.600/3,25
personen per auto). Dit resulteert in 986 verkeersbewegingen per etmaal. Daarbovenop komen bij de
verkeersbewegingen van het personeel en bevoorrading (maximaal 2x per dag), welke op 20 per dag worden
ingeschat. Hiermee komt het totaal op 1.560 voertuigbewegingen per dag.
Uitgegaan wordt dat er voor de bevoorrading (20 bewegingen per dag) sprake is van een verdeling van: 30%
lichtverkeer, 40% middelzwaar verkeer en 30% zwaar verkeer. Op basis hiervan zijn in de berekening de
onderstaande verkeersbewegingen ingevoerd:
    •     986 lichte voertuigbewegingen/dag;
    •     8 middelzware voertuigbewegingen/dag;
    •     6 zware voertuigbewegingen/dag.
Voor de verdeling en de routes is aangesloten bij paragraaf 3.3.7.
3.4.7     Stationair draaien laden en lossen
                                                         Totaal uren                                   emissie
                    Reken      Aantal     laad/lostijd                    emissiefactor /uur
    categorie                                             laden en                                     kg/jaar
                     jaar     vrachten      minuten
                                                            lossen      NOx            NH3          NOx     NH3
 Lichtverkeer          2022      74            10              4         4,524          0,2316       <0,1 <0,01
 middelzwaar           2022                                                                           0,7 <0,01
                                 97            5             8           83,4328         0,6124
 verkeer
 Zwaar verkeer         2022      73            7             9           95,094          0,9108       0,9      0,01
 totaal                                                                                               1,6      0,01
3.4.8     Resultaten

Uit de rekenresultaten blijkt dat wanneer de gewenste gebruiksfase met de referentiesituatie wordt vergeleken
er geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jr. Hiermee is er geen sprake van een mogelijk
negatief effect op Natura 2000-gebieden.




                                                                                                             BJZ.nu      17
                                                                                      Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                       AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                                      Definitief

HOOFDSTUK 4               RESULTATEN & CONCLUSIE
Op de hoek van Raarhoeksweg/ Hogebroeksweg ligt het recreatieterrein de Flierefluiter. Initiatiefnemer is
voornemens om de Flierefluiter verder uit te breiden. Om inzichtelijk te maken of deze ontwikkeling zorgt voor
een significant negatief effect op Natura 2000-gebieden is een AERIUS-berekening gemaakt voor de aanleg-
alsook de gebruiksfase.
Uit de rekenresultaten aangaande de aanlegfase is geen sprake van rekenresultaten van hoger dan 0,00
mol/ha/jr. Hiermee is er geen sprake van een mogelijk significant effect op Natura 2000-gebieden.
Uit de rekenresultaten van de gebruiksfase blijkt dat er sprake is van een depositie van 0,03 mol/ha/jr. Hiermee
is niet op voorhand uit te sluiten dat er geen sprake is van een significant negatief effect op Natura 2000-
gebieden aangaande het onderdeel stikstof voor dit plan. Om deze reden is intern salderen toegepast.
Uit de rekenresultaten van de salderingsberekening blijkt dat er in de gebruiksfase van de voorgenomen
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jr.
De voortoets voor het plan voldoet, ten aanzien van de effecten van de stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden aan artikel 2.7, lid 1 van de Wet natuurbescherming.




                                                                                                        BJZ.nu     18
                                                                                 Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                          AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                       Definitief



BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING

Bijlage 1    Rekenresultaten aanlegfase




                                                                          BJZ.nu    19
                                                   Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                           BJZ.nu
                   Inrichtingslocatie                      Raarhoeksweg,
                                                           - Raalte
                   Activiteit
                   Omschrijving                            De Flierefluiter
                   Toelichting                             Aanlegfase flierefluiter
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                          Rvd5mHBacUKa
                   Datum berekening                        07 februari 2023, 08:31
                   Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                          Rekenjaar                 Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                   aanlegfase - Beoogd                     2023                      1,8 kg/j      51,0 kg/j
                   Resultaten                              Hoogste bijdrage       Hexagon          Gebied
                   aanlegfase - Beoogd                     -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                   Grootste toename van depositie          -
                   Grootste afname van depositie           -




Rvd5mHBacUKa (07 februari 2023)                                                                                   2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening



                   aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2023

                   Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                    1 Anders... | Anders... | Emissie laden en lossen                  60,0 g/j     4,9 kg/j
                    4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |     1,6 kg/j    40,9 kg/j
                         Emissie mobiele werktuigen
                    Verkeersnetwerk                                                   0,2 kg/j     5,2 kg/j




Rvd5mHBacUKa (07 februari 2023)                                                                                  3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening



                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                            500 m

                        Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                        Vogelrichtlijn
                                                                      Grootste toename van depositie
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                   De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


Rvd5mHBacUKa (07 februari 2023)                                                                             4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening



                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "aanlegfase" (Beoogd) incl.
                   saldering e/o referentie
                                  Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                  gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                                 N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Totaal                    -             -              -               -              -              -




Rvd5mHBacUKa (07 februari 2023)                                                                                             5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Projectberekening



                   aanlegfase, Rekenjaar 2023
                     1    Anders... | Anders...
                   Naam                 Emissie laden en Uittreedhoogte    0,0 m                  NOₓ                       4,9 kg/j
                                        lossen           Warmteinhoud      0,000 MW               NH₃                       60,0 g/j
                   Locatie              X:216088,32      Spreiding         0m
                                        Y:492703,94
                   Oppervlakte          7,20 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                     2    Wegverkeer | Weg
                   Naam                    Route verkeersgeneratie                                      Links Rechts NOₓ    4,7 kg/j
                   Locatie                 X:214735,26 Y:493679,16           Type scherm                - -          NO₂    1,2 kg/j
                   Lengte                  3.291,77 m                        Hoogte                     - -          NH₃    0,2 kg/j
                   Wegtype                 Buitenweg                         Afstand tot de weg         -       -
                   Rijrichting             Beide richtingen
                   Tunnelfactor            1
                   Type hoogteligging      Normaal
                   Weghoogte               0m
                   Verkeer                                 Max. snelheid                           Aantal voertuigen         In file
                   Licht verkeer                           Voorgeschreven factoren                 1300 p/jaar               0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren                 300 p/jaar                0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                     Voorgeschreven factoren                 200 p/jaar                0,0 %
                   Busverkeer                              Voorgeschreven factoren                 0 p/jaar                  0,0 %
                     3    Wegverkeer | Weg
                   Naam                 Route binnen het projectgebied                                   Links Rechts NOₓ 0,5 kg/j
                   Locatie              X:216034,58 Y:492728,63                       Type scherm        - -          NO₂ 0,1 kg/j
                   Lengte               163,52 m                                      Hoogte             - -          NH₃ 8,9 g/j
                   Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)            Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting          Beide richtingen
                   Tunnelfactor         1
                   Type hoogteligging   Normaal
                   Weghoogte            0m
                   Verkeer                                Max. snelheid                           Aantal voertuigen          In file
                   Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren                 1300 p/jaar               70,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren                 300 p/jaar                70,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren                 200 p/jaar                70,0 %
                   Busverkeer                             Voorgeschreven factoren                 0 p/jaar                   0,0 %




Rvd5mHBacUKa (07 februari 2023)                                                                                                        6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Projectberekening



                     4    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam               Emissie mobiele                                      NOₓ                           40,9 kg/j
                                      werktuigen                                           NH₃                            1,6 kg/j
                   Locatie            X:216088,32
                                      Y:492703,94
                   Oppervlakte        7,20 ha
                   Naam                           Stageklasse                  Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue Stof Emissie
                                                                                                           verbruik
                   Graafmachine                 Stage-IV, 2014-2018, 56-75     424 l/j           68 u/j   25 l/j   NOₓ       2,8
                   (landschappelijke inpassing) kW, diesel, SCR: ja                                                         kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,1
                                                                                                                            kg/j
                   Shovel (landschappelijke       Stage-IV, 2014-2018, 56-75   424 l/j           68 u/j   25 l/j   NOₓ       2,8
                   inpassing)                     kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,1
                                                                                                                            kg/j
                   Graafmachine (constructie      Stage-IV, 2014-2018, 75-560 241 l/j            24 u/j   12 l/j   NOₓ       2,6
                   gebouwen)                      kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃      57,8
                                                                                                                             g/j
                   Betonstorter (constructie      Stage-IV, 2014-2018, 75-560 212 l/j            12 u/j   13 l/j   NOₓ       1,1
                   gebouwen)                      kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃      50,9
                                                                                                                             g/j
                   Hoogwerker(constructie         Stage-IV, 2014-2018, 75-560 173 l/j            24 u/j   10 l/j   NOₓ       1,2
                   gebouwen)                      kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃      41,5
                                                                                                                             g/j
                   Graafmachine (realsiatie       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 706 l/j            40 u/j   42 l/j   NOₓ       4,2
                   waterpark)                     kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,2
                                                                                                                            kg/j
                   Betonstorter(constructie       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 212 l/j            12 u/j   13 l/j   NOₓ       1,1
                   gebouwen)                      kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃      50,9
                                                                                                                             g/j
                   Hijskraan (constructie         Stage-IV, 2014-2018, 75-560 343 l/j            21 u/j   16 l/j   NOₓ       4,1
                   gebouwen)                      kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃      82,3
                                                                                                                             g/j
                   Heistelling boorstelling       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 182 l/j            30 u/j   11 l/j   NOₓ       1,1
                   (duurzame energie)             kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃      43,7
                                                                                                                             g/j
                   graafmachine (duurzame         Stage-IV, 2014-2018, 75-560 176 l/j            16 u/j   11 l/j   NOₓ       0,8
                   energie)                       kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃      42,2
                                                                                                                             g/j
                   betonstorter (duurzame         Stage-IV, 2014-2018, 75-560 212 l/j            12 u/j   13 l/j   NOₓ       1,1
                   energie)                       kW, diesel, SCR: ja                                                       kg/j
                                                                                                                   NH₃      50,9
                                                                                                                             g/j
                   Hijskraan (duurzame energie) Stage-IV, 2014-2018, 75-560 2573 l/j             120 u/j 154 l/j NOₓ        14,7
                                                kW, diesel, SCR: ja                                                         kg/j
                                                                                                                   NH₃       0,6
                                                                                                                            kg/j
Rvd5mHBacUKa (07 februari 2023)                                                                                                      7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Projectberekening



                   Naam                          Stageklasse                  Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue Stof Emissie
                                                                                                          verbruik
                   Trilplaat/stamper             alle werktuigen op benzine, 77 l/j                              NOₓ      0,3
                   (parkeervoorziening)          2takt                                                                   kg/j
                                                                                                                 NH₃      0,0
                                                                                                                         kg/j
                   shovel (parkeervoorziening)   Stage-IV, 2014-2018, 56-75   287 l/j         46 u/j    17 l/j   NOₓ      1,9
                                                 kW, diesel, SCR: ja                                                     kg/j
                                                                                                                 NH₃     68,9
                                                                                                                          g/j
                   Shovel (duurzame energie)     Stage-IV, 2014-2018, 75-560 324 l/j          42 u/j    21 l/j   NOₓ      1,2
                                                 kW, diesel, SCR: ja                                                     kg/j
                                                                                                                 NH₃     77,8
                                                                                                                          g/j
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                     2022_20230126_290cbff6e8
                   Database versie                   2022_290cbff6e8
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




Rvd5mHBacUKa (07 februari 2023)                                                                                                 8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                           AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                        Definitief


Bijlage 2   rekenresultaten gebruiksfase




                                                                           BJZ.nu    20
                                                    Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                     Contactgegevens
                     Rechtspersoon                           BJZ.nu
                     Inrichtingslocatie                      Raarhoeksweg,
                                                             - Raalte
                     Activiteit
                     Omschrijving                            Flierenfluiter
                     Toelichting                             gebruiksfase Flierefluiter
                     Berekening
                     AERIUS kenmerk                          RyZhzLNrLjEa
                     Datum berekening                        07 februari 2023, 09:47
                     Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                     Totale emissie                          Rekenjaar                 Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                     gebruiksfase nieuwe situatie - Beoogd   2024                      101,7 kg/j    446,0 kg/j
                     Resultaten                              Hoogste bijdrage       Hexagon          Gebied
                     gebruiksfase nieuwe situatie - Beoogd   0,03 mol/ha/j          5702822          Vecht- en Beneden-
                                                                                                     Reggegebied
                     Gekarteerd oppervlak met toename (ha)     3.950,32 ha
                     Gekarteerd oppervlak met afname (ha)          0,00 ha
                     Grootste toename van depositie          0,03 mol/ha/j
                     Grootste afname van depositie           0,00 mol/ha/j




RyZhzLNrLjEa (07 februari 2023)                                                                                           2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening



                     gebruiksfase nieuwe situatie (Beoogd), rekenjaar 2024

                     Emissiebronnen                                                      Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                      1 Wonen en Werken | Recreatie | Flierefluiter gasverbruik                  -   0,7 kg/j
                      4 Landbouw | Stalemissies | Totaal aantal dieren kinderboerderij   58,7 kg/j          -
                      5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |      1,5 kg/j 36,0 kg/j
                           Emissie werktuigen in het projectgebied
                      6 Anders... | Anders... | Laden en lossen vrachtwagens              20,0 g/j   1,5 kg/j
                      7 Wonen en Werken | Recreatie | Flierefluiter Houtverbranding              -   3,0 kg/j
                      8 Wonen en Werken | Woningen | Bedrijfswoning                              -   3,0 kg/j
                      Verkeersnetwerk                                                   41,5 kg/j 401,8 kg/j




RyZhzLNrLjEa (07 februari 2023)                                                                                      3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                               Projectberekening



                     Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                  10 km

                          Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                          Vogelrichtlijn
                                                                        Grootste toename van depositie
                          Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                          Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                     De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RyZhzLNrLjEa (07 februari 2023)                                                                               4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Projectberekening



                     Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "gebruiksfase nieuwe situatie"
                     (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                       Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                       gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                                      N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                     Totaal               3.950,32      2.644,32        3.950,32            0,03          0,00            0,00

                     Per gebied        Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                       gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                                      N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                     Vecht- en              615,42      2.475,10          615,42            0,03          0,00            0,00
                     Beneden-
                     Reggegebied
                     (39)
                     Boetelerveld            50,87      2.287,68           50,87            0,02          0,00            0,00
                     (41)
                     Veluwe (57)          2.600,22      2.583,25        2.600,22            0,01          0,00            0,00
                     Sallandse              585,80      2.644,32          585,80            0,01          0,00            0,00
                     Heuvelrug (42)
                     Rijntakken (38)         50,67      2.232,93           50,67            0,01          0,00            0,00
                     Wierdense Veld          47,34      2.218,44           47,34            0,01          0,00            0,00
                     (43)




RyZhzLNrLjEa (07 februari 2023)                                                                                                  5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Projectberekening



                     gebruiksfase nieuwe situatie, Rekenjaar 2024
                       1    Wonen en Werken | Recreatie
                     Naam                 Flierefluiter   Uittreedhoogte    8,0 m                NOₓ                         0,7 kg/j
                                          gasverbruik     Warmteinhoud      0,014 MW
                     Locatie              X:216096,42     Spreiding         4m
                                          Y:492705,15
                     Oppervlakte          5,87 ha
                     Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                     Temporele variatie Continue Emissie
                       2    Wegverkeer | Weg
                     Naam                   Route 1 gebruiksverkeer                                    Links Rechts NOₓ    335,6 kg/j
                     Locatie                X:214735,47 Y:493676,27         Type scherm                - -          NO₂     76,2 kg/j
                     Lengte                 3.277,01 m                      Hoogte                     - -          NH₃     34,7 kg/j
                     Wegtype                Buitenweg                       Afstand tot de weg         -    -
                     Rijrichting            Beide richtingen
                     Tunnelfactor           1
                     Type hoogteligging     Normaal
                     Weghoogte              0m
                     Verkeer                                Max. snelheid                         Aantal voertuigen           In file
                     Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren               1251.8 p/etmaal            0,0 %
                     Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren               7.9 p/etmaal               0,0 %
                     Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren               6 p/etmaal                 0,0 %
                     Busverkeer                             Voorgeschreven factoren               8 p/etmaal                 0,0 %
                       3    Wegverkeer | Weg
                     Naam                   Route 2 gebruiksverkeer                                    Links Rechts NOₓ     66,2 kg/j
                     Locatie                X:216127,87 Y:491747,8          Type scherm                - -          NO₂     15,4 kg/j
                     Lengte                 2.575,18 m                      Hoogte                     - -          NH₃      6,9 kg/j
                     Wegtype                Buitenweg                       Afstand tot de weg         -        -
                     Rijrichting            Beide richtingen
                     Tunnelfactor           1
                     Type hoogteligging     Normaal
                     Weghoogte              0m
                     Verkeer                                Max. snelheid                         Aantal voertuigen           In file
                     Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren               313.2 p/etmaal             0,0 %
                     Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren               2.6 p/etmaal               0,0 %
                     Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren               2 p/etmaal                 0,0 %
                     Busverkeer                             Voorgeschreven factoren               0 p/etmaal                 0,0 %




RyZhzLNrLjEa (07 februari 2023)                                                                                                         6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Projectberekening



                       4       Landbouw | Stalemissies
                     Naam                 Totaal aantal dierenUittreedhoogte      5,0 m              NH₃                           58,7 kg/j
                                          kinderboerderij Warmteinhoud            0,000 MW
                     Locatie              X:216052,12
                                          Y:492743,16
                     Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                     Temporele variatie Dierverblijven
                     Diersoort RAV-code - Omschrijving                            BWL-    Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                  code    dieren      (kg/dier/j)
                                  C2.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 10      NH₃ 0,8            -              8,0 kg/j
                                 (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met
                                  één jaar)
                                  B1.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 10      NH₃ 0,7            -              7,0 kg/j
                                 (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief
                                  lammeren tot 45 kg )
                                  K3.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 5       NH₃ 3,1            -             15,5 kg/j
                                 (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder))
                                  D3.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 2       NH₃ 3              -              6,0 kg/j
                                 (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa
                                  25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa
                                  25 kg tot eerste dekking )
                                  E2.101 - overige huisvestingssystemen           Overig 20      NH₃ 0,1            -              2,0 kg/j
                                 batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en
                                  (groot-) ouderdieren van legrassen)
                                  G1.100 - overig huisvestingssystemen            Overig 25      NH₃ 0,32           -              8,0 kg/j
                                 (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot
                                  24 maanden)
                                  I2.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 20      NH₃ 0,2            -              4,0 kg/j
                                 (Konijnen; vlees- en opfokkonijnen tot
                                  dekleeftijd)
                                  A2.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 2       NH₃ 4,1            -              8,2 kg/j
                                 (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
                       5       Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                     Naam                  Emissie werktuigen                                        NOₓ                           36,0 kg/j
                                           in het projectgebied                                      NH₃                            1,5 kg/j
                     Locatie               X:216153,41
                                           Y:492756,22
                     Lengte                1.077,99 m
                     Naam                Stageklasse                                Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue      Stof Emissie
                                                                                                                verbruik
                     werktuigen 60 Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,           1360 l/j         218 u/j 81 l/j         NOₓ         8,7
                     kW            SCR: ja                                                                                             kg/j
                                                                                                                            NH₃         0,3
                                                                                                                                       kg/j
                     werktuigen 100 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 2189 l/j                 218 u/j 131 l/j        NOₓ        13,1
                     kW             SCR: ja                                                                                            kg/j
                                                                                                                            NH₃         0,5
                                                                                                                                       kg/j
                     Werktuigen 200 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 2501 l/j                 128 u/j 150 l/j        NOₓ        14,2
                     kW             SCR: ja                                                                                            kg/j
                                                                                                                            NH₃         0,6
                                                                                                                                       kg/j

RyZhzLNrLjEa (07 februari 2023)                                                                                                                7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Projectberekening



                       6    Anders... | Anders...
                     Naam                 Laden en lossen Uittreedhoogte   2,5 m      NOₓ                    1,5 kg/j
                                          vrachtwagens Warmteinhoud        0,000 MW   NH₃                    20,0 g/j
                     Locatie              X:216155,92     Spreiding        3m
                                          Y:492732,22
                     Oppervlakte          0,29 ha
                     Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                     Temporele variatie Continue Emissie
                       7    Wonen en Werken | Recreatie
                     Naam                 Flierefluiter   Uittreedhoogte   8,0 m      NOₓ                    3,0 kg/j
                                          Houtverbranding Warmteinhoud     0,014 MW
                     Locatie              X:216096,42     Spreiding        4m
                                          Y:492705,15
                     Oppervlakte          5,87 ha
                     Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                     Temporele variatie Continue Emissie
                       8    Wonen en Werken | Woningen
                     Naam                 Bedrijfswoning Uittreedhoogte    9,0 m      NOₓ                    3,0 kg/j
                     Locatie              X:216247,58     Warmteinhoud     0,000 MW
                                          Y:492607,01
                     Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                     Temporele variatie Continue Emissie
                     Disclaimer
                     Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                     kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                     aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                     Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                     is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                     verleend, zijn voorbehouden.
                     Rekenbasis
                     Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                     AERIUS versie                     2022_20230126_290cbff6e8
                     Database versie                   2022_290cbff6e8
                     Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                     https://www.aerius.nl/




RyZhzLNrLjEa (07 februari 2023)                                                                                         8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                      AERIUS-Berekening Flierefluiter, Raalte
                                                                                   Definitief


Bijlage 3   Rekenresultaten verschilberekening gebruiksfase




                                                                                      BJZ.nu    21
                                                               Ruimtelijke Plannen en Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening




                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                           BJZ.nu
                    Inrichtingslocatie                      Raarhoeksweg,
                                                            - Raalte
                    Activiteit
                    Omschrijving                            Flierenfluiter
                    Toelichting                             gebruiksfase Flierefluiter
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                          RcvNhXpVTGWj
                    Datum berekening                        07 februari 2023, 11:06
                    Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                          Rekenjaar                 Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                    referentiesituatie - Referentie         2022                      87,8 kg/j     323,2 kg/j
                    gebruiksfase nieuwe situatie - Beoogd   2024                      101,7 kg/j    446,0 kg/j
                    Resultaten                              Hoogste bijdrage       Hexagon          Gebied
                    referentiesituatie - Referentie         0,03 mol/ha/j          5702822          Vecht- en Beneden-
                                                                                                    Reggegebied
                    gebruiksfase nieuwe situatie - Beoogd   0,03 mol/ha/j          5702822          Vecht- en Beneden-
                                                                                                    Reggegebied
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                    Grootste toename van depositie          -
                    Grootste afname van depositie           -




RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                          2/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                            Projectberekening



                    referentiesituatie (Referentie), rekenjaar 2022

                    Emissiebronnen                                                      Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                     1 Wonen en Werken | Recreatie | Flierefluiter gasverbruik                  -   0,7 kg/j
                     4 Landbouw | Stalemissies | Totaal aantal dieren kinderboerderij   58,7 kg/j          -
                     5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |      1,5 kg/j 36,0 kg/j
                          Emissie werktuigen in het projectgebied
                     6 Anders... | Anders... | Laden en lossen vrachtwagens              10,0 g/j   1,6 kg/j
                     7 Wonen en Werken | Woningen | Gasverbruik tweede bedrijfswoning           -   3,0 kg/j
                     Verkeersnetwerk                                                   27,6 kg/j 282,0 kg/j




RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                     3/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                            Projectberekening



                    gebruiksfase nieuwe situatie (Beoogd), rekenjaar 2024

                    Emissiebronnen                                                      Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                     1 Wonen en Werken | Recreatie | Flierefluiter gasverbruik                  -   0,7 kg/j
                     4 Landbouw | Stalemissies | Totaal aantal dieren kinderboerderij   58,7 kg/j          -
                     5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |      1,5 kg/j 36,0 kg/j
                          Emissie werktuigen in het projectgebied
                     6 Anders... | Anders... | Laden en lossen vrachtwagens              20,0 g/j   1,5 kg/j
                     7 Wonen en Werken | Recreatie | Flierefluiter Houtverbranding              -   3,0 kg/j
                     8 Wonen en Werken | Woningen | Bedrijfswoning                              -   3,0 kg/j
                     Verkeersnetwerk                                                   41,5 kg/j 401,8 kg/j




RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                     4/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                              Projectberekening



                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                             500 m

                        Habitatrichtlijn                               Grootste afname van depositie
                        Vogelrichtlijn
                                                                       Grootste toename van depositie
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                   Hoogste totale depositie
                    De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                             5/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Projectberekening



                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "gebruiksfase nieuwe situatie"
                    (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                   Berekend (ha     Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                   gekarteerd)      depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                                    N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Totaal                    -               -              -               -              -              -
                    Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de
                    maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan
                    0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"
                    (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de
                    "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.
                    Rijntakken
                    Vecht- en Beneden-Reggegebied
                    Boetelerveld
                    Sallandse Heuvelrug
                    Wierdense Veld
                    Veluwe




RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                                6/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Projectberekening



                    referentiesituatie, Rekenjaar 2022
                      1    Wonen en Werken | Recreatie
                    Naam                 Flierefluiter   Uittreedhoogte    8,0 m                NOₓ                         0,7 kg/j
                                         gasverbruik     Warmteinhoud      0,014 MW
                    Locatie              X:216096,42     Spreiding         4m
                                         Y:492705,15
                    Oppervlakte          5,87 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                      2    Wegverkeer | Weg
                    Naam                   Route 1 gebruiksverkeer                                    Links Rechts NOₓ    233,3 kg/j
                    Locatie                X:214735,47 Y:493676,27         Type scherm                - -          NO₂     52,4 kg/j
                    Lengte                 3.277,01 m                      Hoogte                     - -          NH₃     23,0 kg/j
                    Wegtype                Buitenweg                       Afstand tot de weg         -    -
                    Rijrichting            Beide richtingen
                    Tunnelfactor           1
                    Type hoogteligging     Normaal
                    Weghoogte              0m
                    Verkeer                                Max. snelheid                         Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren               788.6 p/etmaal             0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren               7.9 p/etmaal               0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren               6 p/etmaal                 0,0 %
                    Busverkeer                             Voorgeschreven factoren               0 p/etmaal                 0,0 %
                      3    Wegverkeer | Weg
                    Naam                   Route 2 gebruiksverkeer                                    Links Rechts NOₓ     48,6 kg/j
                    Locatie                X:216127,87 Y:491747,8          Type scherm                - -          NO₂     11,0 kg/j
                    Lengte                 2.575,18 m                      Hoogte                     - -          NH₃      4,6 kg/j
                    Wegtype                Buitenweg                       Afstand tot de weg         -        -
                    Rijrichting            Beide richtingen
                    Tunnelfactor           1
                    Type hoogteligging     Normaal
                    Weghoogte              0m
                    Verkeer                                Max. snelheid                         Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren               197.2 p/etmaal             0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren               2.6 p/etmaal               0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren               2 p/etmaal                 0,0 %
                    Busverkeer                             Voorgeschreven factoren               0 p/etmaal                 0,0 %




RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                                        7/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Projectberekening



                     4        Landbouw | Stalemissies
                    Naam                 Totaal aantal dierenUittreedhoogte     5,0 m              NH₃                           58,7 kg/j
                                         kinderboerderij Warmteinhoud           0,000 MW
                    Locatie              X:216052,12
                                         Y:492743,16
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Dierverblijven
                    Diersoort RAV-code - Omschrijving                           BWL-    Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                code    dieren      (kg/dier/j)
                                C2.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 10      NH₃ 0,8            -              8,0 kg/j
                               (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met
                                één jaar)
                                B1.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 10      NH₃ 0,7            -              7,0 kg/j
                               (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief
                                lammeren tot 45 kg )
                                K3.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 5       NH₃ 3,1            -             15,5 kg/j
                               (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder))
                                D3.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 2       NH₃ 3              -              6,0 kg/j
                               (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa
                                25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa
                                25 kg tot eerste dekking )
                                E2.101 - overige huisvestingssystemen           Overig 20      NH₃ 0,1            -              2,0 kg/j
                               batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en
                                (groot-) ouderdieren van legrassen)
                                G1.100 - overig huisvestingssystemen            Overig 25      NH₃ 0,32           -              8,0 kg/j
                               (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot
                                24 maanden)
                                I2.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 20      NH₃ 0,2            -              4,0 kg/j
                               (Konijnen; vlees- en opfokkonijnen tot
                                dekleeftijd)
                                A2.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 2       NH₃ 4,1            -              8,2 kg/j
                               (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
                     5        Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                 Emissie werktuigen                                        NOₓ                           36,0 kg/j
                                         in het projectgebied                                      NH₃                            1,5 kg/j
                    Locatie              X:216146,22
                                         Y:492723,01
                    Lengte               1.155,63 m
                    Naam               Stageklasse                                Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue      Stof Emissie
                                                                                                              verbruik
                    werktuigen 60 Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,          1360 l/j         218 u/j 81 l/j         NOₓ         8,7
                    kW            SCR: ja                                                                                            kg/j
                                                                                                                          NH₃         0,3
                                                                                                                                     kg/j
                    werktuigen 100 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 2189 l/j                218 u/j 131 l/j        NOₓ        13,1
                    kW             SCR: ja                                                                                           kg/j
                                                                                                                          NH₃         0,5
                                                                                                                                     kg/j
                    Werktuigen 200 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 2501 l/j                128 u/j 150 l/j        NOₓ        14,2
                    kW             SCR: ja                                                                                           kg/j
                                                                                                                          NH₃         0,6
                                                                                                                                     kg/j

RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                                              8/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening



                     6     Anders... | Anders...
                    Naam                 Laden en lossen Uittreedhoogte     2,5 m      NOₓ           1,6 kg/j
                                         vrachtwagens Warmteinhoud          0,000 MW   NH₃           10,0 g/j
                    Locatie              X:216155,92     Spreiding          3m
                                         Y:492732,22
                    Oppervlakte          0,29 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                     7     Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Gasverbruik tweedeUittreedhoogte   8,0 m      NOₓ           3,0 kg/j
                                         bedrijfswoning Warmteinhoud        0,000 MW
                    Locatie              X:216246,25
                                         Y:492606,82
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie




RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                 9/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Projectberekening



                    gebruiksfase nieuwe situatie, Rekenjaar 2024
                      1    Wonen en Werken | Recreatie
                    Naam                 Flierefluiter   Uittreedhoogte    8,0 m                NOₓ                         0,7 kg/j
                                         gasverbruik     Warmteinhoud      0,014 MW
                    Locatie              X:216096,42     Spreiding         4m
                                         Y:492705,15
                    Oppervlakte          5,87 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                      2    Wegverkeer | Weg
                    Naam                   Route 1 gebruiksverkeer                                    Links Rechts NOₓ    335,6 kg/j
                    Locatie                X:214735,47 Y:493676,27         Type scherm                - -          NO₂     76,2 kg/j
                    Lengte                 3.277,01 m                      Hoogte                     - -          NH₃     34,7 kg/j
                    Wegtype                Buitenweg                       Afstand tot de weg         -    -
                    Rijrichting            Beide richtingen
                    Tunnelfactor           1
                    Type hoogteligging     Normaal
                    Weghoogte              0m
                    Verkeer                                Max. snelheid                         Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren               1251.8 p/etmaal            0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren               7.9 p/etmaal               0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren               6 p/etmaal                 0,0 %
                    Busverkeer                             Voorgeschreven factoren               8 p/etmaal                 0,0 %
                      3    Wegverkeer | Weg
                    Naam                   Route 2 gebruiksverkeer                                    Links Rechts NOₓ     66,2 kg/j
                    Locatie                X:216127,87 Y:491747,8          Type scherm                - -          NO₂     15,4 kg/j
                    Lengte                 2.575,18 m                      Hoogte                     - -          NH₃      6,9 kg/j
                    Wegtype                Buitenweg                       Afstand tot de weg         -        -
                    Rijrichting            Beide richtingen
                    Tunnelfactor           1
                    Type hoogteligging     Normaal
                    Weghoogte              0m
                    Verkeer                                Max. snelheid                         Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren               313.2 p/etmaal             0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren               2.6 p/etmaal               0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren               2 p/etmaal                 0,0 %
                    Busverkeer                             Voorgeschreven factoren               0 p/etmaal                 0,0 %




RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                                        10/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Projectberekening



                     4        Landbouw | Stalemissies
                    Naam                 Totaal aantal dierenUittreedhoogte     5,0 m              NH₃                           58,7 kg/j
                                         kinderboerderij Warmteinhoud           0,000 MW
                    Locatie              X:216052,12
                                         Y:492743,16
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Dierverblijven
                    Diersoort RAV-code - Omschrijving                           BWL-    Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                code    dieren      (kg/dier/j)
                                C2.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 10      NH₃ 0,8            -              8,0 kg/j
                               (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met
                                één jaar)
                                B1.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 10      NH₃ 0,7            -              7,0 kg/j
                               (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief
                                lammeren tot 45 kg )
                                K3.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 5       NH₃ 3,1            -             15,5 kg/j
                               (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder))
                                D3.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 2       NH₃ 3              -              6,0 kg/j
                               (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa
                                25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa
                                25 kg tot eerste dekking )
                                E2.101 - overige huisvestingssystemen           Overig 20      NH₃ 0,1            -              2,0 kg/j
                               batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en
                                (groot-) ouderdieren van legrassen)
                                G1.100 - overig huisvestingssystemen            Overig 25      NH₃ 0,32           -              8,0 kg/j
                               (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot
                                24 maanden)
                                I2.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 20      NH₃ 0,2            -              4,0 kg/j
                               (Konijnen; vlees- en opfokkonijnen tot
                                dekleeftijd)
                                A2.100 - overige huisvestingssystemen           Overig 2       NH₃ 4,1            -              8,2 kg/j
                               (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
                     5        Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                 Emissie werktuigen                                        NOₓ                           36,0 kg/j
                                         in het projectgebied                                      NH₃                            1,5 kg/j
                    Locatie              X:216153,41
                                         Y:492756,22
                    Lengte               1.077,99 m
                    Naam               Stageklasse                                Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue      Stof Emissie
                                                                                                              verbruik
                    werktuigen 60 Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,          1360 l/j         218 u/j 81 l/j         NOₓ         8,7
                    kW            SCR: ja                                                                                            kg/j
                                                                                                                          NH₃         0,3
                                                                                                                                     kg/j
                    werktuigen 100 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 2189 l/j                218 u/j 131 l/j        NOₓ        13,1
                    kW             SCR: ja                                                                                           kg/j
                                                                                                                          NH₃         0,5
                                                                                                                                     kg/j
                    Werktuigen 200 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 2501 l/j                128 u/j 150 l/j        NOₓ        14,2
                    kW             SCR: ja                                                                                           kg/j
                                                                                                                          NH₃         0,6
                                                                                                                                     kg/j

RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                                              11/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening



                     6     Anders... | Anders...
                    Naam                 Laden en lossen Uittreedhoogte   2,5 m      NOₓ                    1,5 kg/j
                                         vrachtwagens Warmteinhoud        0,000 MW   NH₃                    20,0 g/j
                    Locatie              X:216155,92     Spreiding        3m
                                         Y:492732,22
                    Oppervlakte          0,29 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                     7     Wonen en Werken | Recreatie
                    Naam                 Flierefluiter   Uittreedhoogte   8,0 m      NOₓ                    3,0 kg/j
                                         Houtverbranding Warmteinhoud     0,014 MW
                    Locatie              X:216096,42     Spreiding        4m
                                         Y:492705,15
                    Oppervlakte          5,87 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                     8     Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Bedrijfswoning Uittreedhoogte    9,0 m      NOₓ                    3,0 kg/j
                    Locatie              X:216247,58     Warmteinhoud     0,000 MW
                                         Y:492607,01
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                     2022_20230126_290cbff6e8
                    Database versie                   2022_290cbff6e8
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/




RcvNhXpVTGWj (07 februari 2023)                                                                                        12/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>