<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Rientjes Raalte BV
Plan van aanpak ontgraving drupzone op de locatie
aan de Schanebroeksweg 11-13 te Luttenberg

Projectnummer: 220721/dh/sh
Datum:         30 juni 2022




Opdrachtgever
Rientjes Raalte BV
Hofmeijersweg 18
8102 PB RAALTE

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV
Postbus 253
8100 AG RAALTE
Tel: 0572-360998
E-mail: info@hunneman-milieu.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

1      INLEIDING............................................................................................................................. 1
2      ACHTERGRONDINFORMATIE ........................................................................................ 2
    2.1       TERREININFORMATIE ......................................................................................................... 2
    2.2       VERONTREINIGINGSSITUATIE ............................................................................................ 2
    2.3       UITGANSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN ....................................................................... 2
3      ONTGRAVINGSWERKZAAMHEDEN ............................................................................. 3
    3.1     VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN............................................................................... 3
       3.1.1   Meldingen ................................................................................................................. 3
       3.1.2   Kabels en leidingen ................................................................................................... 3
       3.1.3   Verwijdering verhardingen ....................................................................................... 3
       3.1.4   Technische beperkingen ............................................................................................ 3
    3.2     ONTGRAVING VASTE BODEM ............................................................................................. 3
       3.2.1   Ontgraving drupzone ................................................................................................ 3
       3.2.2   Verwerking vrijkomende grond ................................................................................. 3
       3.2.3   Aanvullingen ............................................................................................................. 3
4      PLANNING EN VEILIGHEID ............................................................................................. 4
    4.1       PLANNING.......................................................................................................................... 4
    4.2       VEILIGHEID........................................................................................................................ 4
5      UITVOERING, MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE ........................ 5
    5.1       UITVOERING ...................................................................................................................... 5
    5.2       MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING .......................................................................................... 5
    5.3       EVALUATIE ........................................................................................................................ 5


BIJLAGEN:

1              Kadastraal overzicht
2              Relevante gegevens voorgaand onderzoek
3              Berekening veiligheidsklasse

TEKENING:

1-1:         Situatie met ontgravingscontour vaste bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>____________________________________________Hunneman Milieu-Advies________________



1       INLEIDING

In opdracht van Rientjes Raalte BV is in juni 2022, door Hunneman Milieu-Advies Raalte
BV, een plan van aanpak opgesteld voor de ontgraving van de “drupzone” op de locatie aan
de Schanebroeksweg 11-13 te Luttenberg. Voor een kadastraal overzicht van de locatie en
omgeving verwijzen wij naar bijlage 1.

Het plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van het verhoogd aangetoonde gehalte
aan asbest, ter plaatse van de drupzone van het aanwezige asbestdak van de noordelijke stal
op de locatie.

Het doel van de ontgraving is het verwijderen van het verhoogd aangetoonde gehalte aan
asbest tot onder de terugsaneerwaarde.

Het plan van aanpak is opgesteld op basis van de gegevens uit het voorgaand
bodemonderzoek. De belangrijkste gegevens uit de beschikbare informatie zijn opgenomen
in hoofdstuk 2 en in bijlage 2.

In dit plan worden achtereenvolgens beschreven:
•        achtergrondinformatie                                                (hoofdstuk 2);
•        ontgravingswerkzaamheden                                             (hoofdstuk 3);
•        planning en veiligheid                                               (hoofdstuk 4);
•        uitvoering, milieukundige begeleiding en evaluatie                   (hoofdstuk 5).




Plan van aanpak bodemsanering drupzone, Schanebroeksweg 11-13 te Luttenberg                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>____________________________________________Hunneman Milieu-Advies________________


2       ACHTERGRONDINFORMATIE

2.1     Terreininformatie

De locatie is gesitueerd aan de Schanebroeksweg 13 Luttenberg en staat kadastraal bekend
als: gemeente Raalte, sectie O, nummers 1361 en 1360 ged.. De locatie heeft een
oppervlakte van circa 9.900 m2.

Op de locatie zijn twee woonhuizen met diverse agrarische opstallen aanwezig. Diverse
opstallen zijn voorzien van een asbesthoudende dakbedekking. Het maaiveld is deels
voorzien van klinkers en beton. Het overige terrein is in gebruik als tuin. Voor de inrichting
van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1.

2.2     Verontreinigingssituatie

In januari 2022 is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd door Hunneman
Milieu-Advies Raalte BV (kenmerk 210971). De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek
zijn:
    zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan
     bodemvreemde materialen waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen
     asbestverdacht materiaal aangetroffen;
    in de vaste bodem zijn, van de onderzochte NEN-parameters geen verhoogde gehalten
     aangetoond. In het grondwater zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan zware
     metalen aangetoond;
    analytisch is in de “drupzone” binnen RE-01 65 mg/kg d.s. aan gewogen asbest
     aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn binnen RE-01 enkele vrije vezels aangetroffen.
     Het aangetoonde gewogen gehalte aan asbest binnen RE-01 overschrijdt de ½
     interventiewaarde (50 mg/kg d.s.);
    op het overige terrein zijn geen verhoogde gehalten aan asbest aangetoond

De relevante gegevens uit dit bodemonderzoek zijn opgenomen in bijlage 2.

2.3     Uitganspunten en randvoorwaarden

Voor de verwijdering van het verhoogd aangetoonde gehalte aan asbest zijn de volgende
uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd:
   de bodemopbouw en verontreinigingssituatie, zoals beschreven in het voorgaand
    bodemonderzoek (2022);
   de aangetroffen asbest, ter plaatse van de drupzone, betreft geen geval van ernstige
    bodemverontreiniging;
   de sanering dient plaats te vinden voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden en/of
    direct bij het opbreken van de bestrating;
   de Gemeente Raalte/Omgevingsdienst IJsselland is het bevoegd gezag;
   de ontgravingswerkzaamheden worden onder milieukundige begeleiding uitgevoerd;
   het bodemvak onder de drupzone wordt uitgekeurd voor analyse op asbest;
   de terugsaneerwaarde voor asbest bedraagt de ½ interventiewaarde (50 mg/kg d.s.).




Plan van aanpak bodemsanering drupzone, Schanebroeksweg 11-13 te Luttenberg                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>____________________________________________Hunneman Milieu-Advies________________


3          ONTGRAVINGSWERKZAAMHEDEN

3.1        Voorbereidende werkzaamheden

3.1.1 Meldingen
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn de volgende meldingen noodzakelijk:
Tabel 1:            overzicht benodigde meldingen
               activiteit                   melding                         bevoegd gezag
    uitvoeren ontgraving            indienen plan van aanpak   Gem. Raalte/Omgevingsdienst IJsselland
    transport verontreinigde grond VBA- of PmG-ontheffing provincie bestemming grond
    Bovenstaande vergunningen c.q. toestemmingen dienen te worden aangevraagd.

3.1.2 Kabels en leidingen
De aannemer dient minimaal 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een definitieve
KLIC-melding te doen.

3.1.3 Verwijdering verhardingen
Voorafgaand aan de ontgraving wordt de aanwezige klinkerverharding verwijderd.

3.1.4 Technische beperkingen
Naar verwachting kan alle verontreinigde grond worden verwijderd en blijft geen
restverontreiniging achter.

3.2        Ontgraving vaste bodem

3.2.1 Ontgraving drupzone
De grond onder de “drupzone” wordt verwijderd door ontgraving. De ontgraving wordt
over een breedte van circa 1,0 m tot circa 0,2 m-mv ontgraven. De ontgraving wordt in den
droge uitgevoerd. De verwachte ontgravingscontour is weergegeven op tekening 1-1.

3.2.2 Verwerking vrijkomende grond
De vrijkomende met asbesthoudende grond wordt door de aannemer afgevoerd naar een
erkende verwerker van verontreinigde grond. In tabel 2 is een raming weergegeven van de
bij de ontgraving vrijkomende hoeveelheden grond.

Tabel 2:            raming hoeveelheid te ontgraven grond
                            ontgravingsdiepte       oppervlak         traject       te ontgraven grond
          locatie
                                 (m-mv)               (m2)           (m-mv)              (vaste m3)
Schanebroeksweg 13                 0,2                 65            0,0~0,2                13


3.2.3 Aanvullingen
De ontgraving wordt in verband met de voorgenomen herinrichting niet aangevuld.




Plan van aanpak bodemsanering drupzone, Schanebroeksweg 11-13 te Luttenberg                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>____________________________________________Hunneman Milieu-Advies________________


4         PLANNING EN VEILIGHEID

4.1        Planning

De ontgraving van de vaste bodem neemt naar verwachting een 0,5 dag in beslag.

Tabel 3:            planning
                    werkzaamheden                 aantal weken                  jaar
    indienen plan van aanpak                            1                     juli 2022
    voorbereiding                                     1 dag                     2022
    ontgraving                                       0,5 dag                    2022


4.2        Veiligheid

Bij bodemsanering of andere werkzaamheden met verontreinigde grond kunnen stoffen
vrijkomen die een gevaar veroorzaken voor de mensen in de directe omgeving. De
veiligheidsaspecten en preventieve maatregelen voor “Werken met verontreinigde grond
en verontreinigd grondwater” zijn beschreven in het Arbo Informatieblad AI 22 en de
CROW 400. De gevaren die bij werkzaamheden met verontreinigde grond kunnen optreden
zijn:
   blootstelling aan gezondheidsschadelijke stoffen (via ademhalingsorganen, huid of
    mond en spijsverteringskanaal);
   het ontstaan van brand in het algemeen en van een (gaswolk)explosie, in het bijzonder
    door aanwezige ontvlambare stoffen;
   andere gevaren die geen verband houden met de aanwezige verontreiniging.

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW 400 kan worden vastgesteld
in welke veiligheidsklasse de werkzaamheden vallen.

Op basis van het aangetoonde gehalte aan asbest op de locatie is tijdens de ontgraving geen
veiligheidsklasse van toepassing. De daadwerkelijk geldende veiligheidsklassen worden
nader in het veld bepaald. De bepaling van de veiligheidsklasse is opgenomen in bijlage 3.




Plan van aanpak bodemsanering drupzone, Schanebroeksweg 11-13 te Luttenberg               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>____________________________________________Hunneman Milieu-Advies________________


5       UITVOERING, MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE

5.1     Uitvoering

Aangezien het geen geval van bodemverontreiniging betreft, bestaat geen noodzaak om de
saneringswerkzaamheden uit voeren conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 7000
“Uitvoering van (water)bodemsaneringen”.

5.2     Milieukundige begeleiding

De ontgravingswerkzaamheden worden onder milieukundige begeleiding uitgevoerd. Bij
het bereiken van de ontgravingsgrenzen worden deze door een milieukundige beoordeeld.
Waar nodig wordt op aanwijzing van de milieukundige verder gegraven. Bij het bereiken
van de ontgravingsgrenzen worden deze gecontroleerd, door monsters te nemen van de
bodem onder de voormalige drupzones. De controlemonsters worden door een door de RvA
geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd op asbest.

5.3     Evaluatie

Na afronding van de ontgravingswerkzaamheden wordt een beknopt evaluatieverslag
opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag. In het evaluatierapport komen onder meer
de volgende punten aan de orde:
   de uitgevoerde werkzaamheden;
   de uiteindelijke hoeveelheden en bestemming van de afgevoerde grond;
   resultaten van verrichtte metingen en analyses;
   beschrijving van de situatie, ontstaan na ontgraving.




Plan van aanpak bodemsanering drupzone, Schanebroeksweg 11-13 te Luttenberg          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE 1

Kadastraal overzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                       Uw referentie: 210971




                    Deze kaart is noordgericht                    Schaal 1: 1000
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                                  Kadastrale gemeente             Raalte
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                                  Sectie                          O
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                                  Perceel                         1361
                    Bebouwing
                                                                  Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 februari 2022   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers          eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>             BIJLAGE 2

Relevante gegevens voorgaand onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

1     INLEIDING............................................................................................................................. 1
2     VOORONDERZOEK ............................................................................................................ 2
    2.1      ONDERZOEKSAANLEIDING ................................................................................... 2
    2.2      ACHTERGRONDINFORMATIE................................................................................. 2
    2.3      HISTORISCHE INFORMATIE ................................................................................... 3
    2.4      BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ................................................................. 5
    2.5      HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE ............................................................. 5
    2.6      BETROUWBAARHEID ONDERZOEK ........................................................................ 6
3     VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK .................................................................. 7
    3.1      VELDONDERZOEK ................................................................................................. 7
    3.2      LABORATORIUM ONDERZOEK .............................................................................. 8
    3.3      TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN NEN-PARAMETERS................... 8
    3.4      TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN ASBEST ................................... 11
4     INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN ....................................................... 12
    4.1      ASBESTONDERZOEK ........................................................................................... 12
    4.2      VASTE BODEM EN GRONDWATER ....................................................................... 12
    4.3      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................... 13




BIJLAGEN:

1     Kadastraal overzicht
2     Boorbeschrijvingen
3     Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest
4     Monsternemingsplan en -formulier asbest
5     Historische informatie



TEKENING

1-1 Situatie met monsterpunten en peilbuizen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________


3.4          Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest
Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering van 1 juli
2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is
van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat
van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de
bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters
grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of
nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het
verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de
interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de
interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de
betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.
Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid
geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het
nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het
asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk
dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden.
In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest.
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor
bepalend.
Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing
van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij
overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit
onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003) heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs
voor het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit
meer zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100
mg/kg d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s.
en derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’.
Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt
aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.
Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen)
concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als
niet verontreinigd aangemerkt.
Tabel 8:        analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten)
           monstergegevens                            analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.)                            asbesttype
                                           materiaal-    bodem/puin        bodem/puin      gewogen*
                                traject                                                                             soort
Monster       Sleuf/MP                     monster(s)    > 0,5< 20 mm       < 0,5 mm asbestgehalte                            H/NH
                                (m-mv)                                                                              asbest
                                          >20 mm (mg)     in mg/kg ds.     in mg/kg ds. in de bodem
RE-01     1 t/m 3         0,08-0,2             -              65          enkele vezels       65                    S+A        NH
RE-02     4 t/m 6         0,08-0,2             -               <               n.a.            <                     -          -
RE-03     9+10            0,0-0,2              -               <               n.a.            <                     -          -
RE-04     11 t/m 14       0,0-0,2              -               <               n.a.            <                     -          -
RE-05     7+8             0,0-0,2              -               <               n.a.            <                     -          -
RE-06     41+42+44 t/m 47 0,0-0,5              -               <               n.a.            <                     -          -
RE-07     37 t/m 40       0,0-0,5              -               <               n.a.            <                     -          -
RE-08     33 t/m 36+43    0,0-0,5              -               <               n.a.            <                     -          -
RE-09     31+32+48 t/m 51 0,0-0,5              -               <               n.a.            <                     -          -
Toelichting bij tabel:              P: puin                                            < : kleiner bepalingsgrens
n.g.: niet geanalyseerd             -:      niet van toepassing                         n.a.: niet aangetoond
S:      serpentijn-asbest           H:      hechtgebonden asbest                        SL:     sleuf
A:       amfibool                   NH: niet hechtgebonden asbest                       MP: monsterpunt
*: gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal
     (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie
     aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.




Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Schanebroeksweg 13 te Luttenberg                                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE




Uw kenmerk              :   210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Ons kenmerk             :   Project 1303180
Validatieref.           :   1303180_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   NFMZ-HRQR-USTY-CCLP
Bijlage(n)              :   7 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                        Amsterdam, 1 februari 2022


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                         T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                              BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht            CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                    www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1303180
Uw project omschrijving                         : 210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies
Monstercode                                     : 7036294
Uw referentie                                   : Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 8-20
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 25/01/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : N.R.P,
Datum geanalyseerd                         : 31-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   16260    g
Droge massa aangeleverde monster           :   14797    g
Percentage droogrest                       :   91,0     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           13979,1         95,8        13,0      0,09     n.v.t.              n.v.t.
 0,5-1 mm             223,3         1,5        44,9     20,11         1                 1,4
 1-2 mm               249,0         1,7        83,7     33,61         1                 1,8
 2-4 mm                64,8         0,4        64,8    100,00        15              140,8
 4-8 mm                40,9         0,3        40,9    100,00         4              104,6
 8-20 mm               30,2         0,2        30,2    100,00         1             1008,4
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                 0,0
 Totaal            14587,3        100,0       277,5                  22             1257,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   +
 0,5-1 mm                0,2             0,0             1,4           0,2            0,0             1,3           0,0             0,0            0,1
 1-2 mm                  0,2             0,0             1,0           0,2            0,0             0,9           0,0             0,0            0,1
 2-4 mm                  0,7             0,4             1,0           0,3            0,2             0,5           0,3             0,2            0,5
 4-8 mm                  3,4             2,2             4,5           3,2            2,2             4,3           0,2             0,1            0,2
 8-20 mm                  34             22               45            31             21              41           2,4             1,4            3,5
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0           0,0            0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 Totaal                   38             25               53            35             23              48           3,0             1,7            4,4

Aangetroffen type asbest                   : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest         totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                      0,0
        niet hecht                  35                     3,0                      38
     totaal afgerond                35                     3,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 65 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NFMZ-HRQR-USTY-CCLP                                                                                     Ref.: 1303180_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1303180
Uw project omschrijving                         : 210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies
Monstercode                                     : 7036294
Uw referentie                                   : Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 8-20
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 25/01/2022

                                       Asbestonderzoek - productidentificatie

  zeeffractie             materiaal              gebondenheid                 asbestsoort                percentage
    (mm)                                                                                                  (m/m %)
   <0,5 mm                     -                        -                      chrysotiel                     +
                                                                               chrysotiel                  30-60
  0.5-1 mm                  isolatie               niet hecht
                                                                               crocidoliet                   2-5
                                                                               chrysotiel                  30-60
   1-2 mm                   isolatie               niet hecht
                                                                               crocidoliet                   2-5
                                                                               chrysotiel                    2-5
   2-4 mm                vezelbundel               niet hecht
                                                                               crocidoliet                   2-5
                                                                               chrysotiel                  30-60
                            isolatie               niet hecht
   4-8 mm                                                                      crocidoliet                   2-5
                           pakking                 niet hecht                  chrysotiel                  30-60
                                                                               chrysotiel                  30-60
   8-20 mm                  isolatie               niet hecht
                                                                               crocidoliet                   2-5




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NFMZ-HRQR-USTY-CCLP                                                                                     Ref.: 1303180_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1303180
Uw project omschrijving                         : 210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies
Monstercode                                     : 7036295
Uw referentie                                   : Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 8-20
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 25/01/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : A.M.
Datum geanalyseerd                         : 01-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   16440    g
Droge massa aangeleverde monster           :   14484    g
Percentage droogrest                       :   88,1     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           13996,6         98,3        13,0      0,09     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm              36,2         0,3         7,3     20,17         0                0,0
 1-2 mm                91,2         0,6        26,6     29,17         0                0,0
 2-4 mm                28,0         0,2        28,0    100,00         0                0,0
 4-8 mm                33,8         0,2        33,8    100,00         0                0,0
 8-20 mm               24,3         0,2        24,3    100,00         0                0,0
 >20 mm                26,9         0,2        26,9    100,00         0                0,0
 Totaal            14237,0        100,0       159,9                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,1           0,0             0,0            0,1
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,6          0,0             0,0             0,3           0,0             0,0            0,3
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 Totaal                 <0,5             0,0             0,8         <0,5             0,0             0,4           0,0             0,0            0,4

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NFMZ-HRQR-USTY-CCLP                                                                                     Ref.: 1303180_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 4 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1303180
Uw project omschrijving                         : 210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies
Monstercode                                     : 7036296
Uw referentie                                   : Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 25/01/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : A.S.
Datum geanalyseerd                         : 31-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   16060    g
Droge massa aangeleverde monster           :   14261    g
Percentage droogrest                       :   88,8     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           12183,5         86,9        13,2      0,11     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             486,7         3,5        96,9     19,91         0                0,0
 1-2 mm               861,0         6,1       206,4     23,97         0                0,0
 2-4 mm               173,6         1,2       173,6    100,00         0                0,0
 4-8 mm               136,9         1,0       136,9    100,00         0                0,0
 8-20 mm              145,1         1,0       145,1    100,00         0                0,0
 >20 mm                34,7         0,2        34,7    100,00         0                0,0
 Totaal            14021,5        100,0       806,8                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,1           0,0             0,0            0,1
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,8          0,0             0,0             0,4           0,0             0,0            0,4
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 Totaal                 <0,6             0,0             1,1         <0,6             0,0             0,5           0,0             0,0            0,5

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NFMZ-HRQR-USTY-CCLP                                                                                     Ref.: 1303180_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 5 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1303180
Uw project omschrijving                         : 210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies
Monstercode                                     : 7036297
Uw referentie                                   : Ruimtelijke eenheid RE-04, RE-04: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 25/01/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : A.S.
Datum geanalyseerd                         : 31-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   16510    g
Droge massa aangeleverde monster           :   14942    g
Percentage droogrest                       :   90,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           13494,0         92,0        13,2      0,10     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             344,2         2,3        60,4     17,55         0                0,0
 1-2 mm               418,1         2,9        98,1     23,46         0                0,0
 2-4 mm               134,2         0,9       134,2    100,00         0                0,0
 4-8 mm               135,2         0,9       135,2    100,00         0                0,0
 8-20 mm              108,7         0,7       108,7    100,00         0                0,0
 >20 mm                35,7         0,2        35,7    100,00         0                0,0
 Totaal            14670,1        100,0       585,6                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,1           0,0             0,0            0,1
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,8          0,0             0,0             0,4           0,0             0,0            0,4
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 Totaal                 <0,6             0,0             1,1         <0,6             0,0             0,5           0,0             0,0            0,5

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NFMZ-HRQR-USTY-CCLP                                                                                     Ref.: 1303180_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 6 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1303180
Uw project omschrijving                         : 210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies
Monstercode                                     : 7036298
Uw referentie                                   : Ruimtelijke eenheid RE-05, RE-05: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 25/01/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.A.
Datum geanalyseerd                         : 01-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   15490    g
Droge massa aangeleverde monster           :   13105    g
Percentage droogrest                       :   84,6     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           12202,3         94,5        12,7      0,10     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             177,5         1,4        40,5     22,82         0                0,0
 1-2 mm               328,9         2,5        98,5     29,95         0                0,0
 2-4 mm                82,6         0,6        82,6    100,00         0                0,0
 4-8 mm                39,4         0,3        39,4    100,00         0                0,0
 8-20 mm               52,7         0,4        52,7    100,00         0                0,0
 >20 mm                35,0         0,3        35,0    100,00         0                0,0
 Totaal            12918,4        100,0       361,4                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,1           0,0             0,0            0,1
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,7          0,0             0,0             0,3           0,0             0,0            0,3
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0             0,0            0,0
 Totaal                 <0,5             0,0             0,9         <0,5             0,0             0,4           0,0             0,0            0,4

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NFMZ-HRQR-USTY-CCLP                                                                                     Ref.: 1303180_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 7 van 7

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1303180
Uw project omschrijving                         : 210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NFMZ-HRQR-USTY-CCLP                                                                                     Ref.: 1303180_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1303180
Uw project omschrijving                         : 210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7036294           Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 8-20                                     RE-01                       0.08-0.20         1754195MG

7036295           Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 8-20                                     RE-02                       0.08-0.20         1754447MG

7036296           Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-20                                     RE-03                       0.00-0.20         1754196MG

7036297           Ruimtelijke eenheid RE-04, RE-04: 0-20                                     RE-04                       0.00-0.20         1754198MG

7036298           Ruimtelijke eenheid RE-05, RE-05: 0-20                                     RE-05                       0.00-0.20         1754448MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NFMZ-HRQR-USTY-CCLP                                                                                     Ref.: 1303180_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1303180
Uw project omschrijving                         : 210971-NEN/VOA Schanebroeksweg 13 Luttenberg.
Opdrachtgever                                   : Hunneman Milieu-Advies


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NFMZ-HRQR-USTY-CCLP                                                                                     Ref.: 1303180_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>        BIJLAGE 3

Berekening veiligheidsklasse
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bepaling veiligheidsklasse
Datum: 30-06-2022 versie: 3.0
Locatie: Schanebroeksweg 13 Luttenberg
Kadastraalnummer:
Uitvoerende partij: HMA
Op basis van CROW-publicatie 400




Bepaling veiligheidsklasse
Geen veiligheidsklasse van toepassing.


Ingevulde stoffen

 Stof                      Concentratie bodem   Concentratie grondwater   Carcinogeen Mutageen Factor => SRCarbo
                           (mg/kg ds)           (ug/l)

 Asbest mg/kg d.s. g.g. 65                      0                         ja          nee      0.65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>SRC-overschrijdingsanalyse
Datum: 30-06-2022 versie: 3.0
Locatie: Schanebroeksweg 13 Luttenberg
Kadastraalnummer:
Uitvoerende partij: HMA
Op basis van CROW-publicatie 400




! let op: dit tabblad met blootstellingsprofielen maakt alleen gebruik van de ingevoerde niet-vluchtige stoffen, vluchtige stoffen zijn complex en moeten apart van
dit tabblad kritisch beoordeeld worden.

                                                                         Maatgevende stoffen, niet vluchtig

     ! let op: de aangegeven maatgevende stof is de stof met de hoogste SRCarbo overschrijdingsfactor. Blijf ook kritisch bij waarden van andere stoffen, met name bij
                                                                             CM-stoffen.

  Stof                                      Concentratie bodem (mg/kg)                         Concentratie grondwater (ug/l)                  Factor => SRCarbo

  Asbest mg/kg d.s. g.g.                    65                                                 0                                               0.65




 xtoegestane
     De blootstelling is naar verwachting hoger dan de
             dosis. Aanvullende maatregelen zijn
                                                                                SRC-overschrijdingsindex                         Functie                           Profiel
 noodzakelijk.
 !   De blootstelling is naar verwachting lager dan de      De SRC-overschrijdingsindex is gelijk aan het gemeten gehalte        Grondwerker                       1
 toegestane dosis (10-100%). De klasse-maatregelen                       gedeeld door de SRCarbo-waarde.
 strikt volgen.                                                                                                                  Machinist GW W /Sloop/Schipper    3
 ✓ De blootstelling is ruim lager dan de toegestane            Gehalte in grond:          0.65      maal de SRCarbo-waarde
 dosis (<10%). Geen aanvullende maatregelen                                                                                      Bediener kleine                   1
 noodzakelijk.                                                                                                                   funderingsmachine, zonder
                                                                                                                                 cabine
  Activiteit                                     stoflast                    % van de toegestane blootstelling
                                                 mg/m 3                                                                          Uitzetter                         3

                                                                                                                                 Medewerker uitvoering             1
  Het mechanisch zeven van bodem
  met een vochtgehalte kleiner of
                                                    7           !   53             !   45              !   37         !   28     netwerkbedrijven
  gelijk aan 10 % in een                                                                                                         Medewerker storingen              1
  binnensituatie of bij slechte                                                                                                  netwerkbedrijven
  ventilatie
                                                                                                                                 Kabel- en buizenlegger            1
  Het mechanisch zeven van bodem
  met een vochtgehalte groter dan
                                                    4           !   43             !   35              !   27         !   17
                                                                                                                                 Chauffeur/Laden/Lossen/Cabine     2
  10% in een binnensituatie of bij
  slechte ventilatie                                                                                                             Uitvoerder/Veiligheidskundige     4

                                                                                                                                 MKB-er/KVP/DLP                    2
  Het mechanisch zeven van droge
  grond in een buitensituatie
                                                   0.9          !   33             !   24              !   17         ✓7
                                                                                                                                 Veldwerker bodemonderzoek         1
  Graven in droge bouwstoffen                      0.7          !   32             !   24              !   16         ✓6         Sondeerder                        2

  Graven/Ploegen/Storten van grond
  en bouwstoffen
                                                   0.5          !   31             !   23              !   15         ✓6         Baggeraar/dekknecht               1

                                                                                                                                 Dijkwerker/Steenzetter            1
  Het mechanisch zeven van
  aardvochtige grond in een
                                                   0.3          !   31             !   22              !   15         ✓5         Bronbemaler                       1
  buitensituatie
                                                                                                                                 Opperman straatmaker              3
  Graven in aardvochtige bouwstoffen               0.2          !   30             !   22              !   14         ✓5
                                                                                                                                 Straatmaker                       1
                                                              Profiel 1          Profiel 2          Profiel 3      Profiel 4
                                                                                                                                 Cultuurtechnisch medewerker       1
               Omschrijving werkprofielen                   W erknemers,       W erknemers,        W erknemers,   W erknemers,   Funderingswerker                  1
                                                              die actief            die             die GW W -      die enkel
                                                             handmatig          grondroeren         machines        toezicht     Bedieners kleine machines         1
                                                             objecten in          met een            besturen      houden op     zonder cabine
                                                              de bodem           handmatig           (GROOT        het werk of
                                                             vastpakken         hulpmiddel         en/of KLEIN)      leiding     Machinist grote                   3
                                                                               (schep, lans,                          geven      funderingsmachines
                                                                                    etc)
                                                                                                                                 Rioleerder/rioolbuizenlegger      1
                         Ingestie per dag        mg/dag         150                 110                70              20
                                                                                                                                 Rioolreparateur                   1
         Huid-contact-oppervlak per dag          cm 2/dag      12500               6500               4000           1000
                                                                                                                                 Sloper                            3

  Bij deze inschatting wordt ervan uitgegaan dat de maatregelen van de veiligheidsklasse (oranje, rood of zwart)                 Spoorlegger                       2
  worden gevolgd. De blootstellingsparameters zijn conservatief gekozen. Op basis van de inschatting kunnen
  aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn of dienen de maatregelen strikt gehanteerd en/of is strikt toezicht op               Archeoloog                        1
  deze maatregelen noodzakelijk.
                                                                                                                                 NGE Benadering                    1
  Deze profielen en blootstellingsroutes zijn alleen gemaakt voor niet-vluchtige stoffen, omdat bij deze stoffen
  makkelijker te reguleren en standaardiseren is hoeveel blootstelling er is. Vluchtige stoffen zijn qua blootstelling           Agrarier                          2
  afhankelijk van meer factoren en daarom wordt bij deze stoffen nog steeds de interventie en tussenwaarde
  gehanteerd zoals u vanuit CROW 400 al gewend was.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>             TEKENING 1-1

Situatie met ontgravingscontour vaste bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>