<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAW0549


01         HERINRICHTING NOTARISBOS STAPHORST           1


Deel 0 Totstandkoming van de overeenkomst               2
01      AANBESTEDER                                     3
02      PROCEDURE                                       3
03      INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE                  3
04      INSCHRIJVING                                    3
05      INSCHRIJVINGSSTAAT                              3
06      AANBESTEDING                                    3
07      OPDRACHT                                        4


Deel 1 Algemeen                                         5
01       OPDRACHTGEVER                                  6
02       DIRECTIE                                       6
03       LOCATIE                                        6
04       ALGEMENE BESCHRIJVING                          6
05       TIJDSBEPALING                                  6
06       ONDERHOUDSTERMIJN                              6
07       KWALITEITSBORGING                              6
08       GEDRAGSCODE IN HET KADER VAN FLORA EN FAUNA    6


Deel 2.1   Algemene gegevens                            7
01         TEKENINGEN                                   8
02         PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN                    8
03         KWALITEITSBORGING                            8
04         BIJLAGEN                                     8


Deel 2.2   Nadere beschrijving                          9
01         VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT     10
02         KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING              10
03         HOEVEELHEID TER INLICHTING                  10
04         GRENZEN VAN DE SITUERING                    10
1          VOETPADEN                                   11
1010       OPRUIMWERKZAAMHEDEN                         11
1020       GRONDWERKEN                                 12



                        CONCEPT
1030       VERHARDINGEN                                13
1040       TERREININRICHTING                           15
2          FIETSPAD                                    15
2010       OPRUIMWERKZAAMHEDEN                         16
2020       GRONDWERKEN                                 16
2030       VERHARDINGEN                                16
2040       TERREININRICHTING                           17
3          OVERSTEEKPLAATS VAN NESSTRAAT               18
3010       OPRUIMWERKZAAMHEDEN                         18
3020       GRONDWERKEN                                 18
3030       VERHARDINGEN                                19
3040       TERREININRICHTING                           20
3050       WEGAFZETTINGEN                              21
4          ONDERHOUD EN AANPLANT BOS                   21
4010       OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN                     21
4020       TERREININRICHTING                           22
4030       GRONDWERKEN                                 22
4040       GROENVOORZIENINGEN                          22
4050       BEPLANTINGSWERK                             24
5          SPEELTOESTELLEN                             25
5010       GRONDWERKEN                                 25
5020       TOESTELLEN                                  26
5030       VEILIGHEIDSKEURING                          30
8          WERK ALGEMENE AARD                          30
9          STAARTPOSTEN                                32
91         EENMALIGE KOSTEN                            32
95         STELPOSTEN                                  32


Deel 3 Bepalingen                                      33
01      ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF                     34
01 01   ALGEMENE BEPALINGEN                            34
01 02   BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM             35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>RAW0549


01 04     BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING               35
01 05     BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES                  35
01 07     ZEKERHEIDSTELLING                                 36
01 08     BIJDRAGEN                                         36
01 10     VERGUNNINGEN                                      36
01 12     MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER         36
01 13     KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN     36
01 18     BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING               37
01 20     MAATREGELEN IN KADER VAN DE FLORA & FAUNA-WET     37
51        TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN          37
51 02     EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN            37
51 03     INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN          37
51 04     RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN   38
62        TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN         38
62 02     EISEN EN UITVOERING                               38
62 03     INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN         38
01        .....                                             39
01        .....                                             40




                      CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                     Bladnr. 1



          HERINRICHTING NOTARISBOS STAPHORST
          Besteknummer: 00000

          Colofon: Datum: 22 Oktober 2013
                   Status: Definitief



          Opdrachtgever:   Gemeente Staphorst
                           Afdeling Ontwikkeling & Beheer

          Opgesteld door: Gemeente Staphorst
                          Afdeling Ontwikkeling & Beheer




                           CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>RAW0549                                     Bladnr. 2




           0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST




          CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                         Bladnr. 3

PAR



0.01      AANBESTEDER
          Gemeente Staphorst
          Postbus 2
          7950 AA Staphorst
          Telefoon: 0522 467 400
          Fax: 0522 467 500

0.02      PROCEDURE
          De aanbesteding geschiedt volgens de meervoudige onderhandse procedure
          van het Aanbestedingsreglement ARW 2012

0.03      INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE
          Inlichtingen kunnen per e-mail worden verkregen tot woensdag 30 oktober 2013, 12.00 uur bij dhr. B. Boer
          Gemeente Staphorst
          Uw vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar: jb.boer@staphorst.nl
          Hierbij duidelijk het betreffende besteknr. aangeven.
          Bestekhouder zal de nota van inlichtingen en eventuele sta(a)ten van wijziging worden toegezonden.


0.04      INSCHRIJVING
          01 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
          02 Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Eigen verklaring.
          03 Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Verklaring bestuurder omtrent
              rechtmatigheid inschrijving (Model K).

          Bovengenoemde documenten dienen in één envelop te worden gevoegd waarop duidelijk zijn vermeld de naam en
          het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk de bescheiden betrekking hebben.

          03 Eigen Verklaring.
          Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en
          ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.
          De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe
          gedane verzoek.
          Indien er sprake is van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), moet bij de inschrijving van elke



                            CONCEPT
          combinant een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de Eigen Verklaring zijn gevoegd.
          Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten
          van opdrachtverlening.

          04 Onderaanneming
          Een rechtsgeldig ondertekende eigenverklaring welk gedeelte van de opdracht in onderaanneming wordt uitgevoerd.
          De aanbestedende dienst dient schriftelijk goedkeuring te verstrekken inzake de eventuele onderaannemer(s).

          05 Technische bekwaamheid
          De uitvoerende partij dient op het gebied van aanplantwerkzaamheden in het bezit te zijn van een geldig Groenkeur-
          certificaat op basis van BRL Groenvoorziening.

          De uitvoerende werknemer dient op het gebied van kapwerkzaamheden in het bezit te zijn van een geldig certificaat
          European Treeworker.

          06 Veiligheidsbeheerssysteemcertificaat.
          De inschrijver moet in het bezit zijn van een veiligheidsbeheersysteemcertificaat VCA ** dat
          betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die
          daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Een te
          overleggen kopie van een certificaat moet door de inschrijver zijn gedateerd en gewaarmerkt.


0.05      INSCHRIJVINGSSTAAT
          Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06      AANBESTEDING
          De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op woensdag 13 november 2013 om 12.00 uur.
          De inschrijvingsbescheiden kunnen tussen 11.00 uur en 12.00 uur aan de balie van het gemeentehuis worden
          afgeleverd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                       Bladnr. 4

PAR



0.07      OPDRACHT
          Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).
          De beoordeling van de gunningscriteria zal uiterlijk op vrijdag 15 november om 16.00 uur bekend worden gemaakt
          aan de inschrijvende partijen.

          Beoordeling gunninscriteria.

          Opdrachtgever beoordeelt de inschrijvingen op grond van gunningscriteria. Om tot een einscore te komen en
          derhalve de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving te kunnen bepalen, hanteert de
          opdrachtgever 3 gunningscriteria.
          In totaal kunnen inschrijvers 100 punten scoren verdeelt naar prijs en garanties.

          Beoordeling gunningcriteria prijs.
          Inschrijver dient een vaste prijs op te geven voor de gehele opdracht.
          De vaste prijs zal als volgt worden beoordeeld:

          de laagste prijs scoort het maximaal aantal van 50 punten.
          de puntentoekenning voor de overige totaalprijzen is als volgt:

          laagste prijs         x 50 = score prijs
          te beoordelen prijs

          Gunningcriteria kwaliteit
          Inschrijver dient aan te geven voor welke periode garanties worden gehanteerd.
          Deze garanties gelden op de gehele constructie en heeft betrekking op de leverantie van materialen, constructies,
          voorrijkosten, kosten van arbeid, klein materieel en alle andere bijkomende kosten welke nodig zijn voor het
          verhelpen van het mankement.

          Uitgezonderd van garantie zijn:
          - normale slijtage/verkleuring,
          - vandalisme
          - onjuist onderhoud door een ander dan de inschrijver
          - onjuiste montage door een ander dan de inschrijver
          - extreme weersinvloeden.
          - beplantingen


                            CONCEPT
          Beoordeling gunningcriteria garantie civiele werkzaamheden
          De langste garantie periode scoort het maximaal aantal van 20 punten.
          Betreft alle werkzaamheden genoemd onder deel; 1 Voetpaden, 2 Fietspad, 3 Oversteekplaats.

          De puntentoekenning voor de garantie periode is als volgt:
          1 jaar = 0
          5 jaar = 5
          10 jaar = 10
          15 jaar = 20

          Beoordeling gunningcriteria garantie werkzaamheden bos en speeltoestellen
          De langste garantie periode scoort het maximaal aantal van 30 punten.
          Betreft alle werkzaamheden genoemd onder deel; 4 Onderhoud en aanplant bos, 5 Speeltoestellen

          De puntentoekenning voor de garantie periode is als volgt:
          1 jaar = 0
          2 jaar = 5
          3 jaar = 10
          5 jaar = 15
          7 jaar = 22
          10 jaar = 30

          De opdrachtgever behoudt het recht zonder opgaaf van reden de opdracht het zij gedeeltelijk niet te gunnen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>RAW0549                   Bladnr. 5




            1. ALGEMEEN




          CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                       Bladnr. 6

PAR



1.01      OPDRACHTGEVER
          Gemeente Staphorst afdeling Ontwikkeling en Beheer

1.02      DIRECTIE
          De directie zal gevoerd worden door: Gemeente Staphorst afdeling Ontwikkeling en Beheer
          De directie (incl.taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend worden
          gemaakt.

1.03      LOCATIE
          Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Meestersweg en de Ebbinge Wubbenlaan ter hoogte van het Notarisbos
          in Staphorst

1.04      ALGEMENE BESCHRIJVING
          Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
          a. opruimen verhardingen
          b. opruimen van terreininrichtingselementen
          c. rooien bomen
          d. snoeien en rooien onderbeplanting
          e. grondwerken
          f.  aanbrengen van (half)verhardingen
          g. plaatsen terreininrichtingselementen
          h. plaatsen speeltoestellen
          i.  beplantingswerkzaamheden

1.05      TIJDSBEPALING
          Het werk opleveren op vrijdag 22 december 2013 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim
          aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel
          01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

1.06      ONDERHOUDSTERMIJN
          De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6 maand voor de civiele
          werken en 12 maand voor groenvoorzieningen

1.07      KWALITEITSBORGING



                           CONCEPT
          Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
          artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

1.08      GEDRAGSCODE IN HET KADER VAN FLORA EN FAUNA
          Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de gedragscode flora en
          faunawet verlangd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>RAW0549                             Bladnr. 7




            2. BESCHRIJVING

            2.1 ALGEMENE GEGEVENS




          CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                   Bladnr. 8

PAR



01        TEKENINGEN
          1. Uitvoering verhardingen tekeningnr.: 13-01998_ver_02, d.d. 18-10-2013
          2. Uitvoering bos en speeltoestellen tekeningnr.: 13-01998_bos_02, d.d. 18-10-2013
          3. Herinrichting Notarisbos Staphorst noord, basisondergrond, maart 2013

02        PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
          De hoogte zoals aanwezig dienen zo goed als mogelijk gehandhaafd te blijven.
          De terreinhoogten in de basisondergrond zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P.

03        KWALITEITSBORGING
          Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW
          Bepalingen (Standaard 2010), rekening houden met de volgende stoppunten:
          1. Oplevering voetpaden
          2. Oplevering fietspad
          3. Oplevering oversteekplaats
          4. Leveren plantmateriaal
          5    Oplevering onderhoud en aanplant bos
          6 . Oplevering speeltoestellen

04        BIJLAGEN
          De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
          - Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat;
          - Eigen Verklaring;
          - Model K(Verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving);

          De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
          -   Ecologisch onderzoek Notarisbos Staphorst, d.d. 5 juli 2013
          -   Notitie nader ecologisch onderzoek Roekenkolonie Notarisbos Staphorst, d.d. 8 juli 2013
          -   Notitie nader ecologisch onderzoek Vleermuizen Notarisbos Staphorst, , d.d. 19 juli 2013
          -   Boombescherming op bouwlocaties
          -   Principe omleiding




                           CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>RAW0549                              Bladnr. 9




           2.2 NADERE BESCHRIJVING




          CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                    Bladnr. 10

PAR



01        VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
          In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02        KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
          Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
          hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend
          overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

          Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
          verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

          Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
          accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen
          hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
          basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
          verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03        HOEVEELHEID TER INLICHTING
          De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
          deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

          Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
          bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
          wordt gesteld.

          Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
          zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
          wordt gesteld.

          Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
          desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04        GRENZEN VAN DE SITUERING
          De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de



                           CONCEPT
          voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
          binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
          in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                              Bladnr. 11

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                           EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                    OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                              VERPLICHTING      INLICHTING

1                                       VOETPADEN
                                        Conform tek.nr. 13-01998_ver_02

1010                                    Opruimwerkzaamheden

101030 307312                            Opbreken betonstraatstenen.                                m2               47,00 N
                                         Betreft het verwijderen, afvoeren en storten van
                                         betonstraatstenen t.p.v. parkeerplaatsen Meesterweg.
                       3                 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm
                                       7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever m2                                60,00 I
                                         geen waarde te hebben{

101040 307312                            Opbreken betonstraatstenen.                                m2               60,00 N
                                         Betreft het verwijderen, afvoeren en storten van
                                         betonstraatstenen t.p.v. zitplek in het bos.
                       3                 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm
                                       7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever m2                                60,00 I
                                         geen waarde te hebben{

101050 307351                            Opbreken betonbanden.                                      m                30,00 N
                                         Betreft het opbreken en afvoeren van gazonbanden langs
                                         parkeerplaatsen Meesterweg.
                           9             Gazonbanden 150x200 mm
                                       7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever m                                 30,00 I
                                         geen waarde te hebben{

101060 251122                         Verwijderen kolk.                                          st                   1,00 N
                                      Betreft het opnemen van straatkolk ter plaatse van de te
                                      verwijderen parkeerplaatsen Meesterweg.
                   1                  Gietijzeren kolk
                       1              Straatkolk{
                                   2 Constructie: tweedelig
                                    7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever st                                     1,00 I
                                      geen waarde te hebben

101070 252614

                   1
                           9
                                       CONCEPT
                                      Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
                                      Betreft het aanbrengen van een trottoirkolk aan de Meesterweg
                                      T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
                                      Trottoirkolk, klasse B125
                                      Beton/gietijzer combinatie
                                   1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
                                                                                                    st


                                                                                                    st
                                                                                                                      1,00 N


                                                                                                                                        1,00 L


                                    1 Constructie: tweedelig

101090 510111                           Verwijderen bomen.                                            st              1,00 N
                                        Betreft het kappen van boom terplaatse van voetpad
                                        Boomsoort(en):{loofbomen
                       4                Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
                           2            Rooien tot een diepte van ten minste{0,70}m en ontstane
                                        gaten vullen met{cunetzand
                               9        Aftoppen op een stamdiameter van 0,12 m
                                   9    Hoofdstammen met zijtakken tot diameter 0,12 in zijn geheel   st                                1,00 I
                                        behouden t.b.v. speeltoestellen.
                                        Overig vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever
                                        geen waarde te hebben.

101100 510116                     Verwijderen begroeiing.                                             are             0,95 N
                                  Betreft verwijderen van alle begroeiing t.p.v. voetpad
                                  Karakter van de begroeiing:{onderbegroeiing
                   1              Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
                           1      Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
                             9    Hoogte begroeiing: variabel
                               1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,40}m
                                3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
                                  waarde te hebben
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                             Bladnr. 12

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                          EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                    OMSCHRIJVING                        HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                             VERPLICHTING      INLICHTING

101110 610403                          Toepassen stamommanteling.                                    st             10,00 N
                                       Betreft toepassen stamommanteling bij te handhaven bomen
                                       binnen 3 m1 vanaf midden voetpad.
                                       Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het ter
                                       beschikking stellen, aanbrengen, onderhouden,
                                       en na gebruik afvoeren van de ommantelingen.
                   9                   Stamdiameter boom: van 0,3 m tot ca. 0,8 m
                       1               Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
                           1           Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
                                       breedte ca. 75 mm{
                               1       Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
                                       100 mm waarborgen{

1020                                   Grondwerken

102010 220101                          Grond ontgraven uit{cunet voetpad                             m3           121,00 N
                                       Betreft ontgraven zandgrond t.p.v. voetpad.
                                       Grondsoort:{zandgrond                                         m3                             121,00 I
                                       Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
                                       profiel van ontgraving
                   9                   Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
                       1               Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
                           9           Oppervlakte 605 m2
                                   2   Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

102020 220101                         Grond ontgraven uit{cunet voetpad                           m3                15,00 N
                                      Betreft ontgraven en afvoeren van houtsnippers aan de
                                      noordoostzijde van De Berghorst t.p.v. voetpad.
                                      Grondsoort:{houtsnippers                                    m3                                 15,00 I
                                      Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
                                      profiel van ontgraving
                   9                  Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
                       1              Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m
                           9          Oppervlakte 100m2



                                       CONCEPT
                                   2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
                                    9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
                                      geen waarde te hebben

102030 220101                          Grond ontgraven uit{cunet zitplek                               m3           13,50 N
                                       Betreft ontgraven grond t.p.v. aan te brengen klinkerverharding
                                       Grondsoort:{zandgrond
                                       Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch     m3                            13,50 I
                                       profiel van ontgraving
                   9                   Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
                       1               Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
                           9           Oppervlakte 66 m2
                                   2   Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

102040 221131                       Egaliseren.                                                      are             1,90 N
                                    Betreft uitvlakken van taluds t.p.v. cunet voetpad
                   1                Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2                             are                               1,90 I
                               9    Uitvlakken volgens natuurlijk verhang, hellingshoek maximaal
                                    1 op 16
                                 2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m
                                  2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

102050 220201                          Grond vervoeren.                                              m3           134,50 N
                                       Betreft grond vervoeren in terrein
                                       Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 102010 & 102030
                                       Grondsoort:{zandgrond                                         m3                             134,50 I
                                       Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven
                   1                   Vervoeren naar de plaats van verwerking
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                         Bladnr. 13

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                      EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                              OMSCHRIJVING                          HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                         VERPLICHTING      INLICHTING

102060 220301                     Grond verwerken in{terrein                                     m3           121,00 N
                                  Betreft grond vrijgekomen aanvullen in terrein langs het
                                  voetpad, overgebleven grond verwerken in terrein tussen de
                                  Berghorst en bos en langs het voet- en fietspad.
                                  Grondsoort:{zandgrond ontgraven bij bestekspostnr. 102010      m3                             121,00 I
                                  Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
                                  profiel van ontgraving
                   1              Hoogte{0,15}m
                       1          Zonder overhoogte
                           3      Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

102070 220301                     Grond verwerken in{terrein                                     m3             13,50 N
                                  Betreft grond vrijgekomen aanvullen in terrein langs het
                                  voetpad, overgebleven grond verwerken in terrein tussen de
                                  Berghorst en bos en langs het voet- en fietspad.
                                  Grondsoort:{zandgrond ontgraven bij bestekspostnr. 102030      m3                              13,50 I
                                  Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
                                  profiel van ontgraving
                   1              Hoogte{0,15}m
                       1          Zonder overhoogte
                           3      Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

102080 220301                     Grond verwerken in{cunet voetpad                             m3             176,00 N
                                  Betreft leveren en aanbrengen van cunetzand in cunet voetpad
                                  Grondsoort:{cunetzand                                        m3                               176,00 L
                                  Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
                                  profiel van verwerking
                   9              Hoogte 0,30 m, hoogte t.o.v. huidig maaiveld gem. + 0,10 m
                       1          Zonder overhoogte
                           1      Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

102090 220301                     Grond verwerken in{cunet zitplek                               m3             13,50 N
                                  Betreft leveren en aanbrengen van cunetzand in cunet zitplek
                                  Grondsoort:{cunetzand                                          m3                              13,50 L



                               CONCEPT
                                  Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
                                  profiel van verwerking
                   1              Hoogte{0,20}m
                       1          Zonder overhoogte
                           1      Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1030                              Verhardingen

103010 280101                     Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen                m2           642,00 N
                                  verhardingslaag.
                                  Betreft cunetzand aangebracht bij bestekspostnr. 102080 &
                                  102090
                                  Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
                                  verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
                                  water en afwerken.
                   1              Afwerken tot{0,20}m buiten de daarop aan te brengen
                                  verhardingslaag
                       2          Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
                                  is{0,3}m

103020 314781                    Vervoeren bestratingsmateriaal.                                 m2             51,00 N
                                 Betreft het laden vervoeren en lossen van straatbakstenen
                                  Straatbakstenen ter beschikking gesteld op gemeentelijk
                                 depot vervoeren naar plaats van verwerking
                   1             Straatbakstenen{standaard waalformaat, rood
                               1 Vervoeren naar:{zitplek in Notarisbos
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                             Bladnr. 14

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                          EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                   OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                             VERPLICHTING      INLICHTING

103030 314111                   Aanbrengen straatbakstenen.                                          m2             51,00 N
                                Betreft het aanbrengen van straatbakstenen in zitplek.
                                Straatbakstenen ter beschikking gesteld op gemeentelijk
                                depot
                       1        In halfsteensverband
                         2      Op zandbed
                           1    Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
                             9 Straatbaksteen: standaard waalformaat, rood                           m2                              51,00 I
                              5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

103040 314111                 Aanbrengen straatbakstenen.                                            m2             10,00 N
                              Betreft het aanbrengen van straatbakstenen in pad naar
                              zitplek.
                              Straatbakstenen ter beschikking gesteld op gemeentelijk
                              depot
                   2          Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
                     1        In halfsteensverband
                       2      Op zandbed
                         1    Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
                           9 Straatbaksteen: standaard waalformaat, rood                             m2                              10,00 I
                            5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

103050 314113                 Aanbrengen betontegels.                                                m2           505,00 N
                              Leveren en aanbrengen betontegels t.b.v. voetpad
                   2          Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
                     2        In stroomlagen in halfsteensverband
                       2      Op zandbed
                         3    Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN                 st                           5.249,00 L
                              1339){ kleur grijs}
                           3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm{kleur grijs                               st                             734,00 L
                            1 Afstrooien met{brekerzand

103060 314312                          Aanbrengen opsluitbanden van beton.                           m            540,00 N
                                       Betreft leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs



                                       CONCEPT
                                       voetpad
                   2                   Op zandbed
                           4           Profiel 80 x 200 mm{                                          st                             540,00 L

103070 314312                          Aanbrengen opsluitbanden van beton.                           m              26,00 N
                                       Betreft leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs zitplek
                   2                   Op zandbed
                           4           Profiel 80 x 200 mm{, bochtbanden inwendige straal 4,0 m1     st                              34,00 L

103080 314311                          Aanbrengen trottoirbanden van beton.                          m              25,00 N
                                       Betreft leveren en aanbrengen van trottoirbanden langs
                                       voetpad t.p.v. weg
                   2                   Op zandbed
                           6           Profiel 180/200 x 250 mm{                                     st                              25,00 L

103090 314315                          Aanbrengen inritbanden van beton.                             m               5,00 N
                                       Betreft leveren en aanbrengen van inribanden op overgang
                                       weg trottoir t.p.v. uitrit fietspad meestersweg.
                   6                   In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
                                       steunrug van{cementspecie
                       4               Langs de inritbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in     st                              25,00 I
                                       cementspecie aanbrengen
                           9           Inrit-verloopband, 200x150-180/200x250 mm
                               1       Tussenstuk, werkende lengte 1 m{                              st                                3,00 L
                                   1   Eindstuk links, werkende lengte 1 m                           st                                1,00 L
                                       Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m{                         st                                1,00 L
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                             Bladnr. 15

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                          EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                 OMSCHRIJVING                           HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                             VERPLICHTING      INLICHTING

103100 314503                      Herstraten betontegels.                                           m2             20,00 N
                                   Betreft plaatselijk herstraten betontegels op de Boslaan tot
                                   aan de Berkenlaan, exacte locatie op aanwijs directie.
                                   Betreft door worteldruk omhoog gebrachte tegelverharding.
                                   Niet aangegeven op tekening
                   1               Totale breedte tot 1,50 m
                       1           In halfsteensverband
                           2       Onbruikbare betontegels worden geacht voor de
                                   opdrachtgever geen waarde te hebben{
                                9 betontegels 300 x 300 mm
                                    incl. bijleveren tekort komende tegels ter beschikking gesteld   m2                                2,00 I
                                   in gemeentelijk depot
                                 4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

1040                                Terreininrichting

104010 321301                       Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.             st              6,00 N
                                    Betreft leveren en aanbrengen flespaal aan begin en eind van
                                    voetpad aan de Ebbinge Wubbenlaan en de Meestersweg.
                   1                In het maaiveld{
                       1            Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{       st                                6,00 L
                           1        Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
                                  2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

104020 321302                       Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde                   st              2,00 N
                                    bevestigingsmiddelen.
                                    Betreft leveren en aanbrengen van verkeerbord type voetpad
                                    aan begin en eind van voetpad aan de Ebbinge Wubbenlaan
                                    en de Meestersweg.
                                    De borden bevestigen aan:{verkeersbordpalen volgens
                                    bestekspostnr. 104010
                               9    Model G07 voetpad, Ø 60 cm                                       st                                2,00 L
                                 3 Retroflecterend, klasse II{
                                  2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

104030 321302

                                  CONCEPT
                                    Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
                                    bevestigingsmiddelen.
                                    Betreft leveren en aanbrengen van verkeerbord type verboden
                                    voor honden bij elke entree van het bos
                                    De borden bevestigen aan:{verkeersbordpalen volgens
                                    bestekspostnr. 104010
                                                                                                st                   6,00 N




                               9    Model 24 verboden voor honden, Ø 40 cm                      st                                     6,00 L
                                 3 Retroflecterend, klasse II{
                                  2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

104040 322299                       Aanbrengen voetgangerssluis                                      st              2,00 N
                                    Betreft leveren en aanbrengen van geleidehekken in voetpad
                                    aan de Boslaan conform tek. nr. 13-01998_UIT_ver_01,
                                    principe detail 2: voetgangerssluis
                                    In tegel verharding
                                    Type Timberfens model vast, leverancier Velopa o.g.              st                                4,00 L
                                    FSC gecertificeerd hardhout, onbehandeld, reflectiebanden
                                    rood/wit

104050 610399                       Aanbrengen plantsoenafrastering                                m1                9,00 N
                                    Betreft leveren en aanbrengen plantsoenafrastering ter plaatse m1                                  9,00 L
                                    plaatse van geleidehekken
                                    Hoogte 30 cm
                                    Metalen palen Ø 60mm, groen, h.o.h. maximaal 2,50 m1
                                    Bovenbuis Ø 41,5mm, verzinkt en gecoat groen (Ral 6009)

2                                   FIETSPAD
                                    Conform tek.nr. 13-01998_ver_02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                               Bladnr. 16

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                            EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                    OMSCHRIJVING                          HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                               VERPLICHTING      INLICHTING

2010                                   Opruimwerkzaamheden
                                       De benodigde ontheffing voor de Flora- en Faunawet wordt
                                       door de gemeente geregeld

201010 510116                     Verwijderen begroeiing.                                              are             1,55 N
                                  Betreft verwijderen van alle begroeiing t.p.v. fietspad
                                  Karakter van de begroeiing:{onderbegroeiing
                   1              Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
                           1      Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
                             9    Hoogte begroeiing: variabel
                               1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,40}m
                                3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
                                  waarde te hebben

201020 510111                          Verwijderen bomen.                                              st              6,00 N
                                       Betreft het kappen van bomen terplaatse van fietspad
                                       Boomsoort(en):{loofbomen
                       4               Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
                           2           Rooien tot een diepte van ten minste{0,70}m en ontstane
                                       gaten vullen met{cunetzand
                               9       Aftoppen op een stamdiameter van 0,12 m
                                   9   Hoofdstammen met zijtakken tot diameter 0,12 in zijn geheel     st                                6,00 I
                                       behouden t.b.v. speeltoestellen.
                                       Overig vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever
                                       geen waarde te hebben.

201030 610403                          Toepassen stamommanteling.                                      st             10,00 N
                                       Betreft toepassen stamommanteling bij te handhaven bomen
                                       binnen 4 m1 vanaf midden fietspad.
                                       Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het ter
                                       beschikking stellen, aanbrengen, onderhouden,
                                       en na gebruik afvoeren van de ommantelingen.
                   9                   Stamdiameter boom: van 0,3 m tot ca. 0,8 m
                       1               Stam beschermen tot een hoogte van 2 m



                                       CONCEPT
                           1           Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
                                       breedte ca. 75 mm{
                               1       Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
                                       100 mm waarborgen{

2020                                   Grondwerken

202010 220101                          Grond ontgraven uit{cunet fietspad                              m3             50,00 N
                                       Situering in het werk terplaatse van fietspad
                                       Grondsoort:{zandgrond
                                       Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch     m3                              50,00 I
                                       profiel van ontgraving
                   4                   Grondsoorten gescheiden ontgraven
                       1               Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m
                           2           Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,40}m
                                   2   Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

202020 220301                          Grond verwerken in{terrein                                      m3             50,00 N
                                       Betreft grond vrijgekomen verwerken in terrein langs fietspad
                                       Grondsoort:{zandgrond ontgraven bij bestekspostnr. 202010       m3                              50,00 I
                                       Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
                                       profiel van ontgraving
                   1                   Hoogte{0,10}m
                       1               Zonder overhoogte
                                   3   Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

2030                                   Verhardingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                          Bladnr. 17

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                       EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                          VERPLICHTING      INLICHTING

203010 280201                     Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.         m2           310,00 N
                                  Betreft het leveren en aanbrengen van een funderingslaag ter
                                  plaatse van fietspad
                   3              Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,15}m
                       7          Menggranulaat{                                                  ton                             79,00 L
                           3      Sortering{5/40}
                               4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
                                  (s).{bestekspostnr. 202010
                                1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

203020 280202                     Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden             m2           265,00 N
                                  steenmengsel.
                                  Betreft leveren en aabrengen toplaag van hydraulisch
                                  gebonden steenmengsel ter plaatse van fietspad
                   1              Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,08}m
                       9          Materiaal: KoMex kleur geel leverancier Koers, o.g.,            ton                             40,30 L
                           9      Sortering 0-8
                               4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
                                  bestekspostnr. 203010
                                9 Wijze van verdichten conform voorschriften leverancier

203040 314503                     Herstraten betontegels.                                         m2             12,50 N
                                  Betreft herstraten van betontegels ter plaatse van uitgang
                                  fietspad Ebbinge Wubbenlaan
                   1              Totale breedte tot 1,50 m
                       1          In halfsteensverband
                           4      Vrijgekomen, niet te herstraten materialen worden geacht voor
                                  de opdrachtgever geen waarde te hebben{
                               9 Betontegels 300 x 300                                            m2                              12,50 I
                                   incl. bijleveren tekort komende tegels ter beschikking gesteld m2                               1,00 I
                                  in gemeentelijk depot
                                4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

203050 314512                      Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.                   m              16,00 N



                                CONCEPT
                                   Betreft opnieuw stellen betonbanden ter plaatse van uitgang
                                   fietspad Ebbinge Wubbenlaan inclusief banden geleverd
                                   conform bestekspostnr. 203060
                   6               Profiel 120 x 250 mm
                           2       Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever
                                   geen waarde te hebben{

203060 314824                     Leveren rechte opsluitband van beton.                           st              4,00 N
                                  Betreft bijleveren opsluitbanden
                       6          Profiel 120 x 250 mm{
                               1 Werkende lengte 1 m                                              st                                4,00 L
                                1 Leveren op plaats van verwerking

2040                               Terreininrichting

204010 321301                      Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.           st              2,00 N
                                   Betreft leveren en aanbrengen flespaal aan begin en eind van
                                   fietspad aan de Ebbinge Wubbenlaan en de Meestersweg.
                   1               In het maaiveld{
                       1           Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{     st                                2,00 L
                           2       Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
                                 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                       Bladnr. 18

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                    EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                               OMSCHRIJVING                       HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                       VERPLICHTING      INLICHTING

204020 321302                   Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde                  st             4,00 N
                                bevestigingsmiddelen.
                                Betreft leveren en aanbrengen van verkeerbord type fietspad
                                aan begin en eind van fietspad aan de Ebbinge Wubbenlaan
                                en de Meestersweg.
                                De borden bevestigen aan:{verkeersbordpalen volgens
                                bestekspostnr. 104010
                           9    Model G13 onverplicht fietspad, 60x20 cm                       st                                2,00 L
                                Model 24 verboden voor honden, Ø 40 cm                         st                                2,00 L
                             3 Retroflecterend, klasse II{
                              2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

204030 322299                     Aanbrengen fietssluis                                         st             2,00 N
                                  Betreft leveren en aanbrengen van geleidehekken aan begin
                                  en eind van fietspad aan de Ebbinge Wubbenlaan en de
                                  Meestersweg tek. nr. 13-01998_ver_02, principe detail 1:
                                  oversteek van Nesstraat
                                  In verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel.
                                  Type Timberfens model vast o.g.                               st                               4,00 L
                                  FSC gecertificeerd hardhout, onbehandeld, reflectiebanden
                                  rood/wit

204040 610399                     Aanbrengen plantsoenafrastering                                m1           98,00 N
                                  Betreft leveren en aanbrengen plantsoenafrastering ter plaatse m1                            98,00 L
                                  plaatse van geleidehekken.
                                  Hoogte 30 cm
                                  Metalen palen Ø 60mm, groen, h.o.h. maximaal 2,00 m1
                                  Bovenbuis Ø 41,5mm, verzinkt en gecoat groen (Ral 6009)

3                                 OVERSTEEKPLAATS VAN NESSTRAAT
                                  Conform tek.nr. 13-01998_ver_02, principe detail 1,
                                  oversteek van Nesstraat

3010                              Opruimwerkzaamheden

301010 307311


                   3
                       3
                              CONCEPT
                               Opbreken straatbaksteen.
                               Betreft het verwijderen en afvoeren van straatbakstenen op de
                               kruising Adm WG van Nesstraat en Ebbinge Wubbenlaan
                               Totale breedte van 3,0 m en meer
                               Straatbaksteen standaard keiformaat{
                            9 Stenen palletteren
                                                                                             m2               15,00 N




                             2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens          m2                                  6,50 I
                               {bestekpostnr. 303010
                               Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar gemeentelijk    m2                                  8,50 I
                               depot op aanwijs directie

301020 321311                  Verwijderen verkeersborden.                                      st             2,00 N
                               Betreft het verwijderen van verkeerborden gemonteerd aan
                               lantaarnpalen ter hoogte van afslag Ebbinge Wubbenlaan en
                               Burg. v/d Walstraat
                               Verkeersborden type VR07                                         st                               2,00 I
                            1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
                               {304020
                             1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

3020                              Grondwerken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                         Bladnr. 19

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                      EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                               OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                         VERPLICHTING      INLICHTING

302010 220101                     Grond ontgraven uit{cunet                                     m3               2,25 N
                                  Betreft grond ontgraven afrvoeren en afvoeren ten behoeve van
                                  aansluiting weg op fietspad
                                  Grondsoort:{zandgrond
                                  Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraving
                       1          Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
                           1      Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,10}m
                               1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
                                9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen m3                                     2,25 I
                                  waarde te hebben

302020 220301                      Grond verwerken in{cunet                                      m3              2,00 N
                                   Betreft leveren en aanbrengen cunetzand in cunet tussen
                                   voetpad en weg
                                   Grondsoort:{cunetzand                                         m3                                2,00 L
                                   Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van aanbrengen
                   1               Hoogte{0,45}m
                       1           Zonder overhoogte
                               1   Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302030 220301                      Grond verwerken in{cunet tussengeleider                       m3              1,50 N
                                   Betreft leveren en aanbrengen van cunetzand terplaatse van
                                   verhoogde tussengeleider
                                   Grondsoort:{cunetzand                                         m3                                1,50 L
                                   Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
                                   profiel van verwerking
                   1               Hoogte{0,15}m
                       1           Zonder overhoogte
                           1       Kruinbreedte{tot 1,60}m
                               1   Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

302040 280101                      Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen               m2             14,50 N
                                   verhardingslaag.
                                   Betref afwerken cunet aangebracht bij bestekspostnr. 302020



                                   CONCEPT
                                   & 302030
                                   Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
                                   verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
                                   water en afwerken.
                                   Cunetzand
                       2           Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
                                   is{0,40}m

3030                               Verhardingen

303010 314111                 Aanbrengen straatbakstenen.                                  m2                    6,50 N
                              Betreft het aanbrengen van straatbakstenen tussen voetpad en
                              weg
                   1          Totale breedte tot 1,50 m
                     4        In keperverband zonder driehoekstenen
                       2      Op zandbed
                         1    Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
                           9 Straatbaksteen: vrijgekomen bij bestekspostnr. 301010         m2                                      6,50 I
                            5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                          Bladnr. 20

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                       EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                 OMSCHRIJVING                        HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                          VERPLICHTING      INLICHTING

303020 314112                 Aanbrengen betonstraatstenen.                                       m2             10,50 N
                              Betreft het leveren en aanbrengen van betonstraatstenen op
                              de kruising Adm WG van Nesstraat en Ebbinge Wubbenlaan
                              ter hoogte van de tussengeleider
                   9          Breedte 0,10 tot 1,60 m1
                     1        In halfsteensverband
                       2      Op zandbed
                         1    Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
                           3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm                 st                             480,00 L
                              type witte verkeersstenen
                            5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

303030 314311                       Aanbrengen trottoirbanden van beton.                          m              15,00 N
                                    Betreft leveren en aanbrengen banden t.b.v. tussengeleider
                                     conform tek. nr. 13-01998_UIT_ver_01 en doorsnede C-C '
                                    middenberm
                   2                Op zandbed
                       1            Langs de trottoirbanden 1 streklaag van straatbaksteen in
                                    cementspecie aanbrengen
                           9        Profiel 70/200 x 250 x 1000 mm                                st                              12,00 L
                                    Profiel 70/200 x 250 R 1,0                                    st                               8,00 L
                                    Profiel 70/200 x 250 R 5,0                                    st                               4,00 L

303040 314312                       Aanbrengen opsluitbanden van beton.                           m               3,12 N
                                    Betreft leveren en aanbrengen betonbanden t.b.v. fietspad
                   2                Op zandbed
                       1            Langs de opsluitbanden 1 streklaag van straatbaksteen in
                                    cementspecie aanbrengen
                           9        Profiel 15 x 20 cm, R 1,0                                     st                                4,00 L

303050 314702                        Pasmaken van betonbanden.                                    st              2,00 N
                                     Betreft pasmaken van aanwezige betonbanden
                   2                 D.m.v. zagen
                       16            Trottoirband 180/200 x 250 mm



                                   CONCEPT
                                   2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever
                                     geen waarde te hebben{

3040                                Terreininrichting

304010 321301                        Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.         st              2,00 N
                                     Betreft leveren en aanbrengen flespaal bij afslag Adm WG van
                                     Nesstraat aan de Ebbinge Wubbenlaan
                   1                 In het maaiveld{
                       1             Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{   st                                2,00 L
                           3         Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
                                   2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

304020 321302                        Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde               st              2,00 N
                                     bevestigingsmiddelen.
                                     Betreft aanbrengen van verkeerbord type VR07
                                     bij afslag Adm WG van Nesstraat aan de Ebbinge
                                     Wubbenlaan.
                                     De borden bevestigen aan:{verkeersbordpalen volgens
                                     bestekspostnr. 304010
                               9     Model VR07 vrijgekomen bij bestekspostnr. 301020             st                                2,00 I
                                   2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

304030 320111                        Aanbrengen overige markering van wegenverf.                   m2             5,00 N
                                     Betreft leveren en aanbrengen van reflecterende wegenverf ter
                                     hoogte van tussengeleider
                   2                 Vlakken kleiner dan 10 m2
                           9         Op gebakken klinker verharding, type Lotus o.g.
                               1     Wegenverf; hoeveelheid (droog){1,0}kg/m2{
                                   1 Kleur markeringsmateriaal: wit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                          Bladnr. 21

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                      EEN-   HOEVEELHEID        HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                               OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS         TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                         VERPLICHTING       INLICHTING

3050                              Wegafzettingen

305010 620301                   Toepassen omleidingsroutes.                                  EUR                       N
                                Ten behoeve van:
                                Werzaamheden op kruispunt Adm WG van Nesstraat aan de
                                Ebbinge Wubbenlaan.
                                Wijze van omleiden ter keuze aannemer, wijze ter goedkeuring
                                aanbieden aan de directie.
                                Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{SPR05-
                                1309301620, Herinrichting Staphorst Noord: Afsluiting door
                                wegwerk
                   3            Omleidingsroute op enkelbaansweg{
                       1        De route wordt aangegeven door:{pijlborden
                              2 Met materiaal van de aannemer

305020 620103                   Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.                  EUR                         N
                                Ten behoeve van:
                                Afzetten van kruispunt Adm WG van Nesstraat aan de Ebbinge
                                Wubbenlaan.
                   1            Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b
                                figuurnummer{43}
                                gedurende maximaal 3 dagen
                       3        Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
                              2 Met materiaal van de aannemer

4                                 ONDERHOUD EN AANPLANT BOS
                                  Conform tek.nr. 13-01998_UIT_bos_01

4010                              Opruimingswerkzaamheden

401010 610321                   Verwijderen afrastering.                                    m                 290,00 N
                                Betreft verwijderen paal en draad aan rand van bos langs de
                                Ebbinge Wubbenlaan en de Meesterweg
                   1            Houten palen met draad{




                              CONCEPT
                           1    Afstand palen h.o.h. tot 3 m
                             1 Hoogte tot 1,25 m
                              3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever m                                     290,00 I
                                geen waarde te hebben{

401020 610399                     Verwijderen sluisjes                                           st              4,00 N
                                  Betreft verwijderen voetgangerssluisjes aan rand van bos
                                  langs de Ebbinge Wubbenlaan.
                                  Sluisje bestaande uit stalen geleidehekken                     st                                 8,00 I
                                  Hoogte tot 1,25 m
                                  Breedte tot 1,0 m
                                  Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk depot

401030 251199                     Verwijderen putrand met beton                              st                  1,00 N
                                  Betreft verwijderen, afvoeren putrand in bos
                                  Gietijzeren rand met beton
                                  Hoogte ca. 50 cm
                                  Afmeting ca. 50 x 50 cm
                                  Verwijderen tot 40 cm onder maaiveld
                                  Gat vullen met zandgrond uit bos tot maaiveld
                                  Met overhoogte van 10 cm
                                  Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
                                  geen waarde te hebben

401040 322299                     Verwijderen minigoal                                           st              2,00 N
                                  Betreft het verwijderen en afvoeren van minigoals op voormalig
                                  trapveldje
                                  Minigoals staal                                                st                                 2,00 I
                                  Vrijgekomen materialen in gemeentelijk depot plaatsen op
                                  aanwijs directie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                         Bladnr. 22

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                      EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                               OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                         VERPLICHTING      INLICHTING

401050 322299                     Verwijderen stalen buis                                       st               1,00 N
                                  Betreft het verwijderen en afvoeren van verzinktstalenbuis in
                                  bos nabij houten bank
                                  Stalen buis Ø 60 mm                                           st                                 1,00 I
                                  Hoogte boven maaiveld tot 1,0 m
                                  Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
                                  geen waarde te hebben

4020                              Terreininrichting

402010 639999                     Aanbrengen planken voor bank                                   st              1,00 N
                                  Betreft het aanbrengen van nieuwe planken op bestaande
                                  betonvoeten.
                                  Inclusief uitlijnen, herplaatsen fundering.
                                  Bank type BN (Velopa)
                                  Plank FSC hardhout onbehandeld, lengte 2000 mm                 st                                4,00 L
                                  Incl. bijbehorende bevestigingsmaterialen                      st                                4,00 L

402020 639999                     Aanbrengen zitbank                                             st              4,00 N
                                  Betreft leveren en aanbrengen van zitbanken
                                  Locatie op aanwijzen van de directie.
                                  Zitbank: Neo Barcino met arm - en rugleuning, leverancier
                                  Falco o.g.
                                  Afm. (lxbxh): 1800x715x820 mm                                  st                               4,00 L
                                  Voorzien van: 1 betonvoet 30x30x20 cm per poot                 st                              16,00 L
                                  Materiaal: gecoat staal, kleur grey forge
                                  Zitting: FSC hardhout
                                  Plaatsen conform specificatie leverancier

402030 639999                     Aanbrengen prieel                                              st              1,00 N
                                  Betreft vervaardigen en aanbrengen van prieel van geschild
                                  Robiniahout in verharding
                                  Conform detail 1 prieel
                                  Staanders van geschilde Robiniapalen Ø 17-23 cm,               st                              11,00 L



                             CONCEPT
                                  lengte 3,25 m, 1,0 in de grond
                                  Bovenliggers rondom Ø 14-16 cm lengte variabel 0,90 m tot
                                  3,80 m
                                  Middenklos Ø 35 cm x 55 cm voorzien van vlakke zijden t.b.v.
                                  bevestigen dwars liggers
                                  Middenligger Ø 20 cm voorzien van vlak gedeelte in midden
                                                                                                 st

                                                                                                 st

                                                                                                 st
                                                                                                                                 11,00 L

                                                                                                                                   1,00 L

                                                                                                                                   1,00 L
                                  t.b.v. plaatsen klos, lengte ca. 5,50 m
                                  Liggers naar middenklos Ø 15 cm, in werk op maat te zagen      st                                5,00 L
                                  Geheel onderling verbonden d.m.v. RVS draadeinde M14 en of
                                  RVS draadbouten, e.a. ter keuze aannemer.
                                  Verzonken aanbrengen

4030                              Grondwerken

403010 222107                 Frezen.                                                            are             6,20 N
                              Betreft het frezen van grond ter plaatse van beplantings- en
                              zaaiwerkzaamheden
                   1          Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
                       1      Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
                           3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m
                            1 Frezen met de rijrichting mee

4040                              Groenvoorzieningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                             Bladnr. 23

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                          EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                  OMSCHRIJVING                          HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                             VERPLICHTING      INLICHTING

404010 510116                     Verwijderen begroeiing.                                            are             2,05 N
                                  Betreft het verwijderen van onderbegroeiing in het Notarisbos
                                  Locatie op aanwijzen van de directie.
                                  Betreft verwijderen van 100 % van de beplanting in
                                  aangegeven perceel
                                   Karakter van de begroeiing:{bosplantsoen
                   1              Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
                           1      Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
                             4    Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
                               1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,2}m
                                3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
                                  waarde te hebben

404020 510116                     Verwijderen begroeiing.                                        are                 5,80 N
                                  Betreft het verwijderen van onderbegroeiing in het Notarisbos
                                  Locatie op aanwijzen van de directie.
                                  Betreft verwijderen van 100 % van de beplanting in
                                  aangegeven perceel
                                   Karakter van de begroeiing:{bosplantsoen
                   1              Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
                           1      Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
                             9    Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m,{lage beplanting tot 80 cm hoog
                                  behouden
                               1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,2}m
                                9 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr.
                                  502080

404030 510116                     Verwijderen begroeiing.                                        are                 5,90 N
                                  Betreft het verwijderen van onderbegroeiing in het Notarisbos
                                  Locatie op aanwijzen van de directie.
                                  Betreft verwijderen van 70 % van de beplanting in aangegeven
                                  perceel
                                   Karakter van de begroeiing:{bosplantsoen
                   1              Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2



                                   CONCEPT
                           1      Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
                             9    Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m,{lage beplanting tot 80 cm hoog
                                  behouden
                               1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,2}m
                                9 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr.
                                  502080

404040 514273                        Terugzetten beplanting.                                         m2           150,00 N
                                     Betreft het terugzetten van onderbegroeiing in het Notarisbos
                                     Locatie op aanwijzen van de directie.
                                     Niet op tekening opgenomen
                   1                 Betreft: gesloten opgaande beplanting
                       1             Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2
                           3         Hoogte beplanting: tot ca. 5 m
                               1     Terugzetten door 1 stuk per{2}stuks laten staan
                                   1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar 'De
                                     Bouwplaats'

404050 514299                        Snoeien randen bospaden profiel 3,5 m                           m1           317,00 N
                                     Betreft het snoeien van bospadranden
                                     Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting
                                     Takken verwijderen tot 1,20 m uit de kant van het bospad
                                     Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
                                     waarde te hebben
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                         Bladnr. 24

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                      EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                OMSCHRIJVING                        HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                         VERPLICHTING      INLICHTING

404060 514299                      Snoeien randen bospaden profiel 1,5 m                         m1           118,00 N
                                   Betreft het snoeien van bospadranden
                                   Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting
                                   Takken verwijderen tot 0,50 m uit de kant van het bospad
                                   Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
                                   waarde te hebben

404070 514299                      Snoeien randen bospaden profiel 0,7 m                         m1             45,00 N
                                   Betreft het snoeien van bospadranden zodanig dat een pad
                                   ontstaat van 0,7 m breed
                                   Op aanwijzen van de directie.
                                   Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting
                                   Takken verwijderen over een breedte van 0,70 m
                                   Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
                                   waarde te hebben

4050                               Beplantingswerk

405010 511523                      Planten van bosplantsoen.                                     st             80,00 N
                                   Betreft leveren en aanbrengen van bosplantsoen
                                   Locatie op aanwijzen van de directie.
                                   Plantmateriaal:{
                                   Maat 120-160:
                                    30% Sambucus nigra,                                          st                              24,00   L
                                    30% Viburnum opulus,                                         st                              24,00   L
                                    15% Sorbus aucuparia,                                        st                              12,00   L
                                    15% Acer campestre,                                          st                              12,00   L
                                    10% Corylus avellana                                         st                               8,00   L
                                   Gemengd aanbrengen
                                   Grootte per perceel:{
                   1               Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
                       1           In voorbewerkte grond{bestekspostnr. 403010
                               1   Plantverband: wildverband,{100}st/100 m2
                                   Plantverband{driehoeksverband

405020 511524


                   9
                                   CONCEPT
                                   Planten van sierplantsoen.
                                   Betreft leveren en aanbrengen van klimplanten
                                   Bij prieel aangebracht bij 402030
                                   Klimplanten in container C 1,5
                                   Maat 80-100:
                                   5 st Clematis vitalba
                                                                                                 st




                                                                                                 st
                                                                                                                10,00 N




                                                                                                                                   5,00 L
                                   5 st Lonicera periclymenum                                    st                                5,00 L
                                   Inclusief opbinden aan prieel, bindmiddel 3 mm doorsnede en
                                   rekbaar, kleur groen
                       1           Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
                           1       In voorbewerkte grond{bestekspostnr. 403010

405030 511524                      Planten van sierplantsoen.                                    st           100,00 N
                                   Betreft leveren en aanbrengen van sierheesters.
                                   Locatie op aanwijzen van de directie.
                   2               Sierplantsoen/heesters met kluit{
                                   Maat 60-80
                                   40% Rhododendron 'Cataw. Grandifl.',                          st                              40,00 L
                                   40% Rhododendron 'Cataw. Boursault.',                         st                              40,00 L
                                   20% Rhododendron 'Cunningh. White'                            st                              20,00 L
                                   Aanbrengen in groepen van minimaal 5 st per soort
                       1           Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
                           1       In voorbewerkte grond{bestekspostnr. 403010
                               1   Plantverband: wildverband,{100}st/100 m2
                                   Plantverband{driehoeksverband
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                        Bladnr. 25

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                     EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                              OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                        VERPLICHTING      INLICHTING

405040 511201                 Zaaien.                                                     are                   4,20 N
                              Betreft zaaien van kruidenmengsel
                   1          Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
                     1        Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
                       1      Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
                              door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
                              30 mm
                         9    Zaadmengsel: G1 Algemeen bloemrijk graslandmengsel voor
                              alle gronden, leverancier Cruydt-hoeck o.g.
                              Hoeveelheid: Inzaai, 150 gram/100 m2                        gr                                   630,00 L
                           1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
                            1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

405050 511201                     Zaaien.                                                     are               1,50 N
                                  Betreft zaaien gazon langs voetpad
                           1      Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
                                  door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
                                  30 mm
                             2    Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld{R1          kg                                  3,75 L
                                  Hoeveelheid:{2,5}kg/100 m2
                               1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
                                1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

5                                 SPEELTOESTELLEN
                                  Situering conform tek. nr. 13-01998_bos_02
                                  Speeltoestellen dienen te voldoen aan de geldende
                                  wetgeving
                                  Per toestel dient een dossier opgesteld te worden volgens
                                  bestekspostnr. 5030
                                  Dossier bevat o.a.:
                                  - Overzichtsplan
                                  - Tekening van onderdelen
                                  - Berekeningen en certificaten
                                  - Lijst met gevaren



                                CONCEPT
                                  - Lijst met toegepaste NEN normen, voorschriften en overige
                                  specificaties
                                  - Lijst van preventieve voorzieningen
                                  - Gebruiksaanwijzing en andere informatie (inspectie en
                                  onderhoudsplan
                                  - Specificatie van de valhoogte en aanbevolen
                                  bodemmaterialen

5010                              Grondwerken

501010 220101                    Grond ontgraven uit{cunet valondergrond                        m3             14,00 N
                                 Betreft ontgraven grond ten behoeve van valondergrond
                                 Grondsoort:{zandgrond
                                 Hoeveelheidsbepaling:{theoretische profiel van ontgraving
                   9             Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water
                       1         Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m
                              3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
                               9 Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend terrein    m3                              14,00 I
                                 laagdikte max. 0,10 m

501020 220101                    Grond ontgraven uit{cunet zandspeelplek                        m3              6,50 N
                                 Betreft ontgraven grond ten behoeve van zandspeelplek
                                 Grondsoort:{zandgrond
                                 Hoeveelheidsbepaling:{theoretische profiel van ontgraving
                   9             Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water
                       1         Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
                              3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
                               9 Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend terrein    m3                                6,50 I
                                 laagdikte max. 0,15 m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                              Bladnr. 26

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                           EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                                    OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                              VERPLICHTING      INLICHTING

501030 221112                         Grond ontgraven ten behoeve van greppel.                        m               8,25 N
                                      Betreft ontgraven grond ten behoeve van greppel
                                      Conform principe doorsnede B-B greppel
                                      Grondsoort: zandgrond
                       9              Ontgravingshoogte 0,20 tot 0,80 m
                           1          Gemiddelde lengte per greppel{8,50}m
                                   9 Aan weerszijden een strook ter breedte van 1,80 m onder een
                                      helling van 1 : 2,5 afwaterend naar de greppel afwerken
                                    2 Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend terrein     m3                              11,00 I
                                      {laagdikte max. 0,15 m

501040 220302                          Grond verwerken in bekleding.                                  m3             27,60 N
                                       Betreft leveren en aanbrengen valzand
                                       De valondergrond dient te voldoen aan de normen EN 1176-1
                                       en EN 1177, valhoogte van 2,0 m
                                       Grondsoort:{valzand                                            m3                              27,60 L
                                       Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel van
                                       verwerking
                       3               Dikte{0,30}m
                               1       Oppervlakte{92}m2
                                   1   Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

501050 220302                          Grond verwerken in bekleding.                                  m3             10,50 N
                                       Betreft leveren en aanbrengen speelzand in cunet ontgraven
                                       bij bestekspostnr. 501020
                                       Grondsoort:{speelzand, zandbakzand                             m3                              10,50 L
                                       Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel van
                                       verwerking
                       3               Dikte{0,50}m
                               1       Oppervlakte{21}m2
                                   3   Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

501060 220302                          Grond verwerken in bekleding.                                m3                7,25 N
                                       Betreft leveren en aanbrengen speelzand in greppel ontgraven



                                       CONCEPT
                                       bij bestekspostnr. 501030
                                       Conform principe doorsnede B-B greppel tek. nr. 13-01998
                                       _bos_02
                                       Grondsoort:{speelzand, zandbakzand                           m3                                  7,25 L
                                       Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel van
                                       verwerking
                       9               Dikte gem. 0,25 m
                               1       Oppervlakte{29}m2
                                   3   Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

501070 220101                         Grond ontgraven uit{stammenkom                                  m3              5,00 N
                                      Betreft ontgraven grond en profileren grond ten behoeve van
                                      stammenkom.
                                      Conform principe doorsnede A-A stammenkom
                                      Grondsoort:{zandgrond
                                      Hoeveelheidsbepaling:{theoretische profiel van ontgraving
                   9                  Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water
                       1              Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30}m
                                   3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
                                    9 Vrijgekomen grond direct verwerken conform doorsnede.           m3                                5,00 L

5020                                   Toestellen
                                       Bij voorkeur dient hout vrijgekomen bij post 101090 &
                                       201020 gebruikt te worden. De aannemer is echter vrij in het
                                       betrekken van hout van elders.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                        Bladnr. 27

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                     EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                              OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                        VERPLICHTING      INLICHTING

502010 709999                     Vervaardigen klauterboom                                      st              1,00 N
                                  Betreft het plaatsen en geschikt maken van een boom voor
                                  klauterboom.
                                  Boom vrijgekomen uit terrein bij bestekspostnr. 201020        st                                1,00 I
                                  horizontaal aanbrengen op valondergrond aangebracht bij
                                  bestekspostnr. 501040
                                  Diameter hoofdstam minimaal Ø 40 cm
                                  Diameter zijtakken minimaal uitlopend tot Ø 15 cm
                                  Totale lengte 6,5 tot 8,0 m
                                  Totale breedte max. 3,0 m
                                  Hoogte min. 1,20 m max. 1,80
                                  Alle sherpe randen dienen afgerond te worden
                                  afronding min. 3mm
                                  Hout dient een natuurlijke uitstraling te hebben.
                                  Hout waar mogelijk met zijtakken en knoesten.
                                  Object dient te voldoen aan de geldende wetgeving

502020 709999                     Vervaardigen van klimwand                                     st              1,00 N
                                  Leveren en aanbrengen van verticale stammen voor klimwand
                                  Aanbrengen op valondergrond aangebracht bij bestekspostnr.
                                  501040
                                  Staanders van geschilde Robiniapalen Ø 20-25 cm               st                              10,00 L
                                  lengte 3,0 m, voorzien van inkepingen op 40, 80, 120, 160 cm
                                  hoogte.
                                  Op ca. 15 cm vanaf bovenzijde paal dienen de palen van 2
                                  draadeinden met moeren te worden voorzien, deze
                                  kruisgewijs aanbrengen
                                  RVS draadeinde M16
                                  Staanders in rechte rij plaatsen, aan bovenzijde voorzien van
                                  halve Robiniapaal Ø 20-25 cm, lengte 5,70 m                   st                                1,00 L
                                  Totale hoogte toestel 200 cm
                                  Alle sherpe randen dienen afgerond te worden
                                  afronding min. 3mm
                                  Hout dient een natuurlijke uitstraling te hebben.


502030 709999
                             CONCEPT
                                  Object dient te voldoen aan de geldende wetgeving.

                                  Vervaardigen 'Mikado '
                                  Betreft het plaatsen en geschikt maken van boomstammen
                                  voor mikado.
                                  Stammen vrijgekomen uit terrein bij bestekspostnr. 201020
                                                                                                st


                                                                                                st
                                                                                                                1,00 N


                                                                                                                                  5,00 I
                                  Aanbrengen op talud
                                  Stammen horizontaal en kruisgewijs over mekaar
                                  aanbrengen.
                                  Diameter hoofdstammen minimaal Ø 25 cm
                                  Diameter zijtakken minimaal uitlopend tot Ø 15 cm
                                  Lengte per stam 2,5 tot 4,0 m
                                  Totale breedte max. 3,0 m
                                  Hoogte min. 0,30 m max. 1,00 m t.o.v. lokaal maaiveld
                                  Alle sherpe randen dienen afgerond te worden
                                  afronding min. 3mm
                                  Hout dient een natuurlijke uitstraling te hebben.
                                  Hout waar mogelijk met zijtakken en knoesten.
                                  Object dient te voldoen aan de geldende wetgeving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                         Bladnr. 28

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                      EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                               OMSCHRIJVING                         HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                         VERPLICHTING      INLICHTING

502040 709999                     Vervaardigen stammentrap                                       st              1,00 N
                                  Betreft het plaatsen en geschikt maken van stammen voor
                                  stammentrap.
                                  Stammen vrijgekomen uit terrein bij bestekspostnr. 201020      st                                5,00 I
                                  Aanbrengen op talud
                                  Stammen horizontaal in talud aanbrengen.
                                  Diameter hoofdstammen minimaal Ø 20 cm
                                  Hoofdstam ontdaan van zijtakken
                                  Lengte per stam 1,8 tot 2,2 m
                                  Hoogte min. 0,25 m max. 0,40 m t.o.v. lokaal maaiveld
                                  Stammen bevestigen aan palen in de grond min. Ø 8 cm,          st                              10,00 L
                                  minimaal 60 cm in de grond.
                                  Alle sherpe randen dienen afgerond te worden
                                  afronding min. 3mm
                                  Hout dient een natuurlijke uitstraling te hebben.
                                  Hout waar mogelijk met knoesten.
                                  Object dient te voldoen aan de geldende wetgeving.

502050 709999                     Vervaardigen van boomstambrug                                  st              1,00 N
                                  Betreft het plaatsen en geschikt maken van stam voor
                                  boomstambrug
                                  Stam vrijgekomen uit terrein bij bestekspostnr. 201020         st                                1,00 I
                                  Aanbrengen over greppel bestekspostnr. 501030
                                  Diameter hoofdstam minimaal Ø 30 cm
                                  Hoofdstam ontdaan van zijtakken bovenzijde afgevlakt
                                  Lengte 5,0 m
                                  Hoogte bij start en einde max. 0,05 m t.o.v. lokaal maaiveld
                                  Stam bevestigen aan palen in de grond min. Ø 10 cm,            st                                4,00 L
                                  minimaal 60 cm in de grond
                                  Alle sherpe randen dienen afgerond te worden
                                  afronding min. 3mm
                                  Hout dient een natuurlijke uitstraling te hebben.
                                  Hout waar mogelijk met knoesten.
                                  Object dient te voldoen aan de geldende wetgeving.

502070 709999

                             CONCEPT
                                  Vervaardigen 'stammenkring'
                                  Betreft het plaatsen en geschikt maken van boomstammen
                                  voor stammenkring.
                                  Stammen vrijgekomen uit terrein bij bestekspostnr. 201020
                                  Stammen horizontaal aanbrengen
                                                                                                st



                                                                                                st
                                                                                                                 1,00 N



                                                                                                                                  3,00 I
                                  Stammen vertikaal aanbrengen                                  st                               10,00 I
                                  Uiteinden stammen voorzien van 2 draadeinden met moeren,
                                  deze kruisgewijs aanbrengen.
                                  RVS draadeinde M16
                                  Diameter horizontale stammen minimaal Ø 20 cm
                                  Lengte horizontale stam 2,0 tot 2,2 m en bevestigen aan palen
                                  Ø 8 cm, minimaal 60 cm in de grond.
                                  Diameter vertikale stammen minimaal Ø 30 cm
                                  Vertikale stammen hoogte min. 0,30 m max. 0,50 m t.o.v.
                                  lokaal maaiveld.
                                  Vertikale stammen minimaal 0,50 m ingraven
                                  Alle sherpe randen dienen afgerond te worden
                                  afronding min. 3mm
                                  Hout dient een natuurlijke uitstraling te hebben.
                                  Hout waar mogelijk met knoesten.
                                  Object dient te voldoen aan de geldende wetgeving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                       Bladnr. 29

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                    EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                              OMSCHRIJVING                        HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                       VERPLICHTING      INLICHTING

502080 709999                     Samenstellen van houtrillen                                  m1             20,00 N
                                  Betreft aanbrengen van houtril met vrijgekomen hout
                                  Houtril bestaande uit:
                                  Staanders van takhout vrijgekomen uit bestekpostnr. 404020   st                              40,00 I
                                  & 404030 waar mogelijk met zijtakken en knoesten.
                                  Afmetingen: Ø min. 7 cm,
                                  Lengte: 250 cm, h.o.h. max. 150 cm
                                  Hoogte: 150 cm boven maaiveld
                                  Houtril gevuld met tak- en snoeihout, zonder blad            m3                                9,00 I
                                  Hoeveelheidsbepaling: gerekend is met een
                                  vullingspercentage van 70%.
                                  Takkenhout vrijgekomen
                                  Houtsoort ter keuze aannemer,
                                  rondhout, evt. geschild
                                  Diameter var. tussen Ø 2 cm en Ø 10 cm
                                  Lengte: var. tussen 1,5 m en 3,0 m
                                  Met zijtakken en knoesten.
                                  Takken in één richting te leggen.

502090 709999                     Vervaardigen 'stammenkom'                                    st              1,00 V
                                  Betreft het plaatsen en geschikt maken van boomstammen
                                  voor stammenkom
                                  Stammen vrijgekomen uit terrein bij bestekspostnr. 201020    st                                5,00 I
                                  Stammen horizontaal aanbrengen
                                  Diameter stammen min. 0,15 m, max. 0,30 m
                                  Lengte stam 2,0 tot 2,2 m
                                  Stammen voor 1/2 ingraven
                                  Alle sherpe randen dienen afgerond te worden
                                  afronding min. 3mm
                                  Hout dient een natuurlijke uitstraling te hebben.
                                  Hout waar mogelijk met knoesten.

502100 709999                     Vervaardigen 'hindernisstammen'                              st              3,00 N
                                  Betreft het plaatsen en geschikt maken van boomstammen



                             CONCEPT
                                  voor hindernisstammen
                                  Stammen vrijgekomen uit terrein bij bestekspostnr. 201020    st                                3,00 I
                                  Stammen horizontaal aanbrengen
                                  Diameter stammen minimaal Ø 20 cm
                                  Lengte stam 2,0 tot 2,2 m
                                  Stammen vastzetten in de grond aan palen Ø 8 cm, minimaal    st                                6,00 L
                                  60 cm in de grond
                                  Hoogte min. 0,30 m max. 0,50 m t.o.v. lokaal maaiveld
                                  Alle sherpe randen dienen afgerond te worden
                                  afronding min. 3mm
                                  Hout dient een natuurlijke uitstraling te hebben.
                                  Hout waar mogelijk met knoesten.
                                  Object dient te voldoen aan de geldende wetgeving.

502110 709999                     Vervaardigen 'stapstammen'                                   st             20,00 N
                                  Betreft het plaatsen en geschikt maken van boomstammen
                                  voor stapstammen.
                                  Stammen vrijgekomen uit terrein bij bestekspostnr. 201020    st                              20,00 I
                                  Stammen vertikaal aanbrengen
                                  Uiteinden stammen voorzien van 2 draadeinden met moeren,     st                              40,00 L
                                  deze kruisgewijs aanbrengen.
                                  RVS draadeinde M16
                                  Diameter stammen minimaal Ø 20 cm
                                  Vertikale stammen hoogte t.o.v. lokaal maaiveld
                                  7 st hoogte 30 cm
                                  6 st hoogte 50 cm
                                  4 st hoogte 70 cm
                                  3 st hoogte 90 cm
                                  Vertikale stammen minimaal 0,50 m ingraven
                                  Alle sherpe randen dienen afgerond te worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                           Bladnr. 30

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                        EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                               OMSCHRIJVING                           HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                           VERPLICHTING      INLICHTING

                                  afronding min. 3mm
                                  Hout dient een natuurlijke uitstraling te hebben.
                                  Hout waar mogelijk met knoesten.
                                  Object dient te voldoen aan de geldende wetgeving.

502120 709999                     Aanbrengen markering pad                                         st              4,00 N
                                  Betreft het leveren en plaatsen van zitpoef met figuur
                                  Vertikale stam van Robinia hout op kopzijde voorzien van
                                  uitgesneden afbeelding van lieveheersbeestje.                    st                                4,00 L
                                  Artikelnummer 9.1.6.2, leverancier Acacia Robinia o.g.
                                  Voorzien van natuurvriendelijke beitslaag
                                  Stammen vertikaal aanbrengen
                                  Diameter ca. Ø 28 cm, lengte 90 cm
                                  Vertikale stammen 60c m ingraven
                                  Object dient te voldoen aan de geldende wetgeving.

5030                              Veiligheidskeuring

503010 639999                     Leveren van technische dossiers speeltoestellen                  st              8,00 N
                                  Betreft het maken van dossiers voor alle toestellen volgens
                                  bestekspostnr. 5020
                                  Dossiers per toestel benodigd voor veiligheidscertificaat(en)
                                  Dossier dient te voldoen aan door geaccrediteerde
                                  keuringsinstantie geldende eisen.
                                  Dossier bevat o.a.:
                                  - Overzichtsplan
                                  - Tekening van onderdelen
                                  - Berekeningen en certificaten
                                  - Lijst met gevaren
                                  - Lijst met toegepaste NEN normen, voorschriften en overige
                                  specificaties
                                  - Lijst van preventieve voorzieningen
                                  - Gebruiksaanwijzing en andere informatie (inspectie en
                                  onderhoudsplan



                             CONCEPT
                                  - Specificatie van de valhoogte en toegepaste
                                  bodemmaterialen

503020 810199                     Leveren van een veiligheidscertificaat                           st             10,00 N
                                  Betreft het leveren van een certificaat(en) overeenkomstig het
                                  warenwetbesluit attractie en speeltoestellen (WAS)
                                  voor alle toestellen volgens bestekspostnr. 501040 & 5020
                                  Certificaat te leveren inclusief alle
                                  bijbehorende documenten overeenkomstig het WAS                   st                              10,00 L
                                  Certificaat dient opgesteld te zijn door een geaccrediteerde
                                  keuringsinstantie

8                                 WERK ALGEMENE AARD
                                  De hoeveelheden resultaatsverplichting bij t.b.s. werknemer
                                  en / of materieel bedraagt minimaal 8 uur per afroep.
                                  De afroep vindt plaats op de werkdag voor de leverantie.
                                  Het ter beschikking stellen van het materieel is incl. de
                                  bediening van het materieelstuk door een ter zake bevoegd
                                  en deskundig persoon en incl. brandstofkosten.
                                  Tarieven slechts van toepassing indien dit de uitvoering
                                  betreft van werkzaamheden die niet met name in overige
                                  sexties van de overeenkomst zij genoemd.

800010 611101                     Ter beschikking stellen van werknemers.
                                  Betreft: werknemer voor de uitvoering van eenvoudige
                                  werkzaamheden.
                   6              Werknemers{dienen te beschikken over schop en persoonlijk
                                  beschermende middelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                          Bladnr. 31

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                       EEN-   HOEVEELHEID       HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                               OMSCHRIJVING                          HEID   RESULTAATS        TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                          VERPLICHTING      INLICHTING

800020 611101                     Ter beschikking stellen van werknemers.
                                  Betreft: gediplomeerd hovenier voor de uitvoering van diverse
                                  werkzaamheden aan groenvoorzieningen
                   6              Werknemers{dienen te beschikken voor de uitvoering van de
                                  werkzaamheden geschikt handgereed en persoonlijk
                                  beschermende middelen.

800030 611199                     Ter beschikking stellen van stratenmaker.
                                  Betreft: stratenmaker voor de uitvoering van diverse
                                  bestratingswerkzaamheden op diverse locaties.
                                  Stratenmaker dient te beschikken over;
                                  - voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt
                                  handgereedschap;
                                  - trilplaat;
                                  - kruiwagen;
                                  - bandenzaag;
                                  - persoonlijke beschermende middelen

800040 611203                     Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
                                  Betreft graafmachine op rupsen
                   3              Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
                       1
800050 611203                     Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
                                  Betreft graafmachine op banden
                   1              Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
                       1
800060 641110                     Inventariseren fauna, verkennend.                               keer            1,00 N
                                  Betreft het uitvoeren van een verkennend fauna onderzoek
                                  voorafgaand aan de werkzaamheden genoemd in dit bestek.
                                  Situering conform tek.nr. 13-01998_bos_02 & 13-01998_ver_
                                  02
                                  Bosachtig gebied, oppervlakte ca. 151 are

800070 642110                     Inventariseren flora.                                           keer            1,00 N




                             CONCEPT
                                  Betreft het uitvoeren van een verkennend fauna onderzoek
                                  voorafgaand aan de werkzaamheden genoemd in dit bestek.
                                  Situering conform tek.nr. 13-01998_bos_02 & 13-01998_ver_
                                  02
                                  Bosachtig gebied, oppervlakte ca. 151 are
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                     Bladnr. 32

BESTEKS     CATALOGUSNUMMER                                                                   EEN-   HOEVEELHEID      HOEVEELHEID
POST-     HOOFD-     DEFICODE                              OMSCHRIJVING                       HEID   RESULTAATS       TER
NUMMER    CODE      1 2 3 4 5 6                                                                      VERPLICHTING     INLICHTING

9                                 STAARTPOSTEN

91                                EENMALIGE KOSTEN

95                                STELPOSTEN

950000 610501                     Stelpost.                                                   EUR        1.500,00 V
                                  Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
                   1              Door de directie op te dragen kleine leveringen en
                                  werkzaamheden




                             CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>RAW0549                     Bladnr. 33




            3. BEPALINGEN




          CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                       Bladnr. 34

HFD PAR ART LID

01                ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01             ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01          VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

            01    Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december
                  2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
                  Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
                  uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

            02    De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
                  uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
                  De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
                  www.crow.nl/raw.

            03    In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek
                  2010 aan UAV 2012, januari 2013'.

            04    Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te
                  downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

            05    In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd
                  dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
                  Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
                  -    Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,
                       onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
                  -    Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
                       1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden,
                            vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie
                            en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied
                            bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip
                            van de beproeving mogelijk is.
                       2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
                            Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van




                            CONCEPT
                            beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren
                            schriftelijk kennis aan de directie.
                       3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het
                            personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
                            De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van
                            de opdrachtgever.
                       4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport
                            op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een
                            meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.
                            Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de
                            resultaten van de beproeving vast.
                            Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de
                            beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.
                       5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de
                            beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige
                            verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
                            Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien
                            verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor
                            rekening van de aannemer zijn.
                       6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de
                            beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt
                            opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.
                  -    Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
                       Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
                       onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het
                       werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als
                       opgeleverd wordt beschouwd.
                       Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal
                       verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
                       beschouwd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                     Bladnr. 35

HFD PAR ART LID

                  -   Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
                      De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld,
                      hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen
                      werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
                  -   Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
                      Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven,
                      gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na
                      de dag van ingebruikneming.
                  -   Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
                      'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01 02             BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01          BETALING

            02    In aanvulling op paragraaf 40, lid 11 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten
                  behoeve van de eindafrekening binnen veertien dagen na de oplevering c.q. onderhoudstermijn ter
                  beschikking van de directie moet stellen. De eindafrekening wordt door de directie opgesteld.

01 02 03          GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

            01    Binnen een week na de opneming, als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard 2010, verstrekt de directie
                  de door haar opgestelde termijnberekening in drievoud aan de aannemer.

            02    Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de aannemer twee
                  exemplaren.

            03    Eventuele aanbestedingkortingen dienen te worden vermeld in de inschrijvingsstaat bij de éénmalige kosten
                  en worden per termijn naar rato van de verrichte productie opgevoerd.

            04    De aannemer levert wekelijks, uiterlijk dinsdag vóór 12:00 uur na het verstrijken van de desbetreffende week,
                  een productiestaat ter acceptatie in bij de directie.

01 04             BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING




                            CONCEPT
01 04 01          ALGEMEEN

            01    De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing

01 05             BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES

01 05 01          INDIENEN DECLARATIES

            01    De declaratie dient te worden gezonden aan
                  Gemeente Staphorst afdeling Ontwikkeling en Beheer

            02    Onder datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het indicateursstempel, dat door
                  de afdeling Gemeente Staphorst afdeling Ontwikkeling en Beheer


            03    Bij de declaratie dient een exemplaar van de ingevolge artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard 2010
                  opgestelde en aan de aannemer verstrekte termijnberekening te worden gevoegd.

            04    Op de declaraties dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
                  - het projectnummer;
                  - het besteknummer;
                  - de projectomschrijving.

            05    Onder de datum van betaling van de declaratie dient te
                  worden verstaan de datum van afschrijving op het
                  dagafschrift aan de opdrachtgever.

            06    Bij de declaratie dient het origineel van de in artikel
                  01.02.03 lid 03 van de Standaard 2010 bedoelde berekening
                  van de betalingstermijn of indien van toepassing het
                  originele formulier opdracht uit volmacht en/of
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                     Bladnr. 36

HFD PAR ART LID

                  aanvullende opdracht te worden gevoegd.

01 07             ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01          WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

            01    Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard
                  2010 is niet van toepassing.

            02    De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
                  Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
                  binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
                  de aanbesteder gedane verzoek en mag geen einddatum bevatten.

            03    De kosten van de zekerheidsstelling zijn voor rekening van de aannemer

            04    De bankgarantie dient te worden gezonden aan:
                  Gemeente Staphorst
                  Afdeling
                  00000
                  Onder vermelding van "bankgarantie bestek. ******.

            05    In de zekerheidsstelling dient als opdrachtgever te worden opgenomen:
                  Gemeente Staphorst

                  Dagelijks bestuur.

01 08             BIJDRAGEN

01 08 01          BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

            01    Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt
                  verlangd.

01 10             VERGUNNINGEN

01 10 02




01 10 03
            01
                            CONCEPT
                  VERGUNNINGEN ALGEMEEN

                  Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur)
                  - na toestemming van de directie - zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

                  VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN

            01    De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden zorg te dragen voor het verkrijgen van alle voor
                  het werk benodigde ontheffingen, toestemmingen en vergunningen.

01 12             MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01          ALGEMEEN

            01    In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal, indien de aannemer de ter zake van
                  het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt, of de in het bestek gegeven voorschriften
                  niet naleeft, per geval en per dag een korting van € 500,= zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast..

01 12 06          KORTINGEN

            01    Indien niet direct aan het gestelde in artikel 01.12.04 van de Standaard 2010 wordt voldaan, kan per geval en
                  per dag een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast.

01 13             KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                        Bladnr. 37

HFD PAR ART LID



01 13 06          ALGEMEEN

            01    Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
                  in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

            02    Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de
                  directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede
                  waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of
                  een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

01 18             BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02          MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

            01    In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen of sloten om de stam aanbrengen.

            02    Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen of materieel opslaan, geen grondopslag maken,
                  geen vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren conform bijlage Boombescherming_op_bouwlocaties.
                  Indien niet hieraan wordt voldaan, kan per geval en per dag een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro)
                  worden toegepast.

            03    Vóór aanvang van het werk altijd stambescherming aanbrengen.

            04    (Vloei)stoffen zoals olie, cementwater, chemische stoffen, zuren, kalk, asfalt en beton nooit in de kroonprojectie
                  gebruiken van bomen.

            05    Bouw- en opslagketen nooit in de kroonprojectie van bomen plaatsen.

01 20             MAATREGELEN IN KADER VAN DE FLORA & FAUNA-WET

01 20 01          ALGEMENE ZORGPLICHT FLORA EN FAUNA

            01    De aannemer heeft zich te houden aan de gedragscode 'Ruimetelijke Ontwikkeling ' (Stadswerk)

51                TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02

51 02 06

            01
                            CONCEPT
                  EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

                  BESCHERMING BESTAANDE BOMEN

                  In de kroonprojectie van bestaande bomen geen materieel of materiaal opslaan.

51 02 10          VERVOEREN PLANTMATERIAAL

            01    Transporten, in welke vorm ook, over reeds volledig bewerkte gronden alleen na uitdrukkelijke toestemming
                  verrichten. De aangerichte schade zonder verrekening herstellen.

51 02 15          AANBRENGEN BEPLANTING

            01    Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of knikken van de
                  wortels in het plantgat is niet toegestaan.

            02    Indien plantwerkzaamheden door onvoorziene omstandigheden o.a. werkzaamheden van derden, niet in het
                  gewenste plantseizoen kunnen worden uitgevoerd, moeten bedoelde plantwerkzaamheden zonder nadere
                  verrekening in het volgend plantseizoen worden uitgevoerd.

51 02 36          ONDERAANNEMING

            01    Ten behoeve van het plantwerk dient de aannemer een erkend groenaannemer met een geldig certificaat
                  Groenkeur te nemen.

51 03             INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                       Bladnr. 38

HFD PAR ART LID



51 03 04          PLANTMATERIAAL

            01    Het plantmateriaal direct na aankomst verwerken of inkuilen.

            02    De aannemer controleert samen met de directie of het aangevoerde plantmateriaal, wat betreft hoeveelheden,
                  afmetingen en leeftijd, overeenstemt met de gegevens op de geleidebrieven. Bovendien controleert hij of het
                  plantmateriaal niet is beschadigd (mechanisch dan wel door broei, verdroging of vorst).

            03    Vanaf het ogenblik van aanvoer op het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het plantmateriaal. Deze
                  verantwoordelijkheid omvat onder meer: het beschadigen of onbruikbaar worden van het plantmateriaal ten
                  gevolge van een ondoelmatige wijze van lossen, opslag e.d. of andere nalatigheden van de aannemer, zijn
                  werknemers of onderaannemer en het om enige andere reden tenietgaan of zoek raken van het
                  plantmateriaal. Zoekgeraakt of onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden
                  vervangen.

51 03 07          INBOETEN BEPLANTING

            01    Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na
                  15 oktober en voor 15 april verwerken.

51 04             RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 02          GARANTIES

            01    De garantie termijn bedraagt 12 maanden, ingaande op de dag van de oplevering van het gehele werk.

62                TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 02             EISEN EN UITVOERING

62 02 01          ALGEMEEN

            01    De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op en herstel van de wegbebakening
                  en afzettingen, ook na werktijd.

            02



            03
                            CONCEPT
                  In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de
                  politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
                  bijbetaling.

                  Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling
                  binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden
                  verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 03             INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01          ALGEMEEN

            01    In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de
                  aannemer bepaald.

            02    Het werk zodanig uitvoeren dat de bereikbaarheid van de aanliggende woningen en bedrijven te allen tijde
                  gewaarborgd is en waarbij de hulpdiensten tot dichter dan 30 m bij gebouwen kunnen komen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>RAW0549                     Bladnr. 39



          .....
          .....




                  CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>RAW0549                     Bladnr. 1



          .....
          .....




                  CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                          Bladnr. 2


Behoort bij:{.....}

.....

                          INSCHRIJVINGSBILJET


De hierna te noemen inschrijver(s):

A)       {.....}
         gevestigd te:     {....}
         KVK-nummer:       {....}

B)       {.....}
         gevestigd te:     {....}
         KVK-nummer:       {....}

C)       {.....}
         gevestigd te:     {....}
         KVK-nummer:       {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{.....}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....}                                                                                     euro
                                                                                           (bedrag in cijfers)

.....}                                                                                     euro



.....}                       CONCEPT
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
                                                                                           (bedrag in letters)


                                                                                           euro
                                                                                           (bedrag in cijfers)

.....}                                                                                     euro
                                                                                           (bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{Aanbestedingsreglement
Werken 2012}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.


Gedaan op{.....}                        (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A)                                                                                         (handtekening)

         {.....}                                                                           (naam)
         {.....}                                                                           (functie)

B)                                                                                         (handtekening)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>RAW0549                              Bladnr. 3


     {.....}        (naam)
     {.....}        (functie)

C)                  (handtekening)

     {.....}        (naam)
     {.....}        (functie)




               CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                         Bladnr. 1

Behoort bij:{.....}

.....

                          INSCHRIJVINGSSTAAT


Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)      {.....}
        gevestigd te:     {....}

B)      {.....}
        gevestigd te:     {....}

C)      {.....}
        gevestigd te:     {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)




                            CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                            Bladnr. 2


BESTEKS                                                        EEN-   HOEVEELHEID          PRIJS         TOTAAL BEDRAG
POST-                              OMSCHRIJVING                HEID   RESULTAATS           PER EENHEID   IN EURO
NUMMER                                                                VERPLICHTING         IN EURO

1         VOETPADEN

1010      Opruimwerkzaamheden
101030    Opbreken betonstraatstenen.                          m2              47,00   N
101040    Opbreken betonstraatstenen.                          m2              60,00   N
101050    Opbreken betonbanden.                                m               30,00   N
101060    Verwijderen kolk.                                    st               1,00   N
101070    Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.      st               1,00   N
101090    Verwijderen bomen.                                   st               1,00   N
101100    Verwijderen begroeiing.                              are              0,95   N
101110    Toepassen stamommanteling.                           st              10,00   N

1020      Grondwerken
102010    Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven   m3             121,00   N
102020    Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven   m3              15,00   N
102030    Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven   m3              13,50   N
102040    Egaliseren.                                          are              1,90   N
102050    Grond vervoeren.                                     m3             134,50   N
102060    Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.   m3             121,00   N
102070    Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.   m3              13,50   N
102080    Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.   m3             176,00   N
102090    Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.   m3              13,50   N

1030      Verhardingen
103010    Afwerken zandbed.                                    m2             642,00   N
103020    Vervoeren bestratingsmateriaal.                      m2              51,00   N
103030    Aanbrengen straatbakstenen.                          m2              51,00   N
103040    Aanbrengen straatbakstenen.                          m2              10,00   N
103050    Aanbrengen betontegels.                              m2             505,00   N
103060    Aanbrengen opsluitbanden van beton.                  m              540,00   N
103070    Aanbrengen opsluitbanden van beton.                  m               26,00   N
103080    Aanbrengen trottoirbanden van beton.                 m               25,00   N
103090    Aanbrengen inritbanden van beton.                    m                5,00   N




                            CONCEPT
103100    Herstraten betontegels.                              m2              20,00   N

1040      Terreininrichting
104010    Aanbrengen verkeersbordpalen.                        st               6,00   N
104020    Aanbrengen verkeersborden.                           st               2,00   N
104030    Aanbrengen verkeersborden.                           st               6,00   N
104040    Aanbrengen fietssluis                                st               2,00   N
104050    plantsoenafrastering                                 m1               9,00   N

2         FIETSPAD

2010      Opruimwerkzaamheden
201010    Verwijderen begroeiing.                              are              1,55 N
201020    Verwijderen bomen.                                   st               6,00 N
201030    Toepassen stamommanteling.                           st              10,00 N

2020   Grondwerken
202010 Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven      m3              50,00 N
202020 Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.      m3              50,00 N

2030      Verhardingen
203010    Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.               m2             310,00   N
203020    Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.     m2             265,00   N
203040    Herstraten betontegels.                              m2              12,50   N
203050    Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.             m               16,00   N
203060    Leveren rechte opsluitband van beton.                st               4,00   N

2040      Terreininrichting
204010    Aanbrengen verkeersbordpalen.                        st               2,00 N
204020    Aanbrengen verkeersborden.                           st               4,00 N
204030    Aanbrengen fietssluis                                st               2,00 N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                            Bladnr. 3


BESTEKS                                                        EEN-   HOEVEELHEID          PRIJS         TOTAAL BEDRAG
POST-                              OMSCHRIJVING                HEID   RESULTAATS           PER EENHEID   IN EURO
NUMMER                                                                VERPLICHTING         IN EURO

204040 plantsoenafrastering                                    m1              98,00 N

3         OVERSTEEKPLAATS VAN NESSTRAAT

3010   Opruimwerkzaamheden
301010 Opbreken straatbaksteen.                                m2              15,00 N
301020 Verwijderen verkeersborden.                             st               2,00 N

3020      Grondwerken
302010    Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven   m3               2,25   N
302020    Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.   m3               2,00   N
302030    Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.   m3               1,50   N
302040    Afwerken zandbed.                                    m2              14,50   N

3030      Verhardingen
303010    Aanbrengen straatbakstenen.                          m2               6,50   N
303020    Aanbrengen betonstraatstenen.                        m2              10,50   N
303030    Aanbrengen trottoirbanden van beton.                 m               15,00   N
303040    Aanbrengen opsluitbanden van beton.                  m                3,12   N
303050    Pasmaken van betonbanden.                            st               2,00   N

3040      Terreininrichting
304010    Aanbrengen verkeersbordpalen.                        st               2,00 N
304020    Aanbrengen verkeersborden.                           st               2,00 N
304030    Aanbrengen overige markering -wegenverf-.            m2               5,00 N

3050   Wegafzettingen
305010 Toepassen omleidingsroutes.                             EUR                     N
305020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.               EUR                     N

4         ONDERHOUD EN AANPLANT BOS

4010      Opruimingswerkzaamheden
401010    Verwijderen afrastering.                             m              290,00   N
401020
401030
401040
401050

4020
          Verwijderen doelen
                            CONCEPT
          Verwijderen sluisjes
          Verwijderen putrand met metselwerk

          Verwijderen minigoal

          Terreininrichting
                                                               st
                                                               st
                                                               st
                                                               st
                                                                                4,00
                                                                                1,00
                                                                                2,00
                                                                                1,00
                                                                                       N
                                                                                       N
                                                                                       N
                                                                                       N


402010    Aanbrengen planken voor bank                         st               1,00 N
402020    Aanbrengen zitbank Falco Relax met leuning           st               4,00 N
402030    Aanbrengen prieel                                    st               1,00 N

4030   Grondwerken
403010 Frezen.                                                 are              6,20 N

4040      Groenvoorzieningen
404010    Verwijderen begroeiing.                              are              2,05   N
404020    Verwijderen begroeiing.                              are              5,80   N
404030    Verwijderen begroeiing.                              are              5,90   N
404040    Terugzetten beplanting.                              m2             150,00   N
404050    Snoeien rand beplantingsvak.                         m1             317,00   N
404060    Snoeien randen bospaden profiel 1,5 m                m1             118,00   N
404070    Snoeien randen bospaden profiel 0,7 m                m1              45,00   N

4050      Beplantingswerk
405010    Planten van bosplantsoen.                            st              80,00   N
405020    Planten van sierplantsoen.                           st              10,00   N
405030    Planten van sierplantsoen.                           st             100,00   N
405040    Zaaien.                                              are              4,20   N
405050    Zaaien.                                              are              1,50   N

5         SPEELTOESTELLEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                            Bladnr. 4


BESTEKS                                                        EEN-   HOEVEELHEID          PRIJS         TOTAAL BEDRAG
POST-                               OMSCHRIJVING               HEID   RESULTAATS           PER EENHEID   IN EURO
NUMMER                                                                VERPLICHTING         IN EURO

5010      Grondwerken
501010    Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven   m3              14,00   N
501020    Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven   m3               6,50   N
501030    Grond ontgraven t.b.v. greppel.                      m                8,25   N
501040    Grond verwerken in bekleding.                        m3              27,60   N
501050    Grond verwerken in bekleding.                        m3              10,50   N
501060    Grond verwerken in bekleding.                        m3               7,25   N
501070    Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven   m3               5,00   N

5020      Toestellen
502010    Vervaardigen klauterboom                             st               1,00   N
502020    Vervaardigen van klimwand                            st               1,00   N
502030    Vervaardigen klauterboom                             st               1,00   N
502040    Vervaardigen stammentrap                             st               1,00   N
502050    Vervaardigen stammentrap                             st               1,00   N
502070    Vervaardigen 'Mikado '                               st               1,00   N
502080    Samenstellen van natuurlijke houtrillen              m1              20,00   N
502090    Vervaardigen 'stammenkring'                          st               1,00   V
502100    Stammen vertikaal aanbrengen                         st               3,00   N
502110    Vervaardigen 'Mikado '                               st              20,00   N
502120    Vervaardigen 'Mikado '                               st               4,00   N

5030   Veiligheidskeuring
503010 Maken technische tekeningen toestellen                  st               8,00 N
503020 Leveren van een veiligheidscertifikaat                  st              10,00 N

8         WERK ALGEMENE AARD
800010    T.b.s. werknemer.
800020    T.b.s. werknemer.
800030    Ter beschikking stellen van werknemers.
800040    T.b.s. hydraulische graafmachine.
800050    T.b.s. hydraulische graafmachine.
800060    Inventariseren fauna, verkennend.                    keer             1,00 N




                             CONCEPT
800070    Inventariseren flora.                                keer             1,00 N

          SUBTOTAAL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                        Bladnr. 5


BESTEKS                                                      EEN-   HOEVEELHEID        PRIJS         TOTAAL BEDRAG
POST-                                  OMSCHRIJVING          HEID   RESULTAATS         PER EENHEID   IN EURO
NUMMER                                                              VERPLICHTING       IN EURO

          TRANSPORT SUBTOTAAL

9         STAARTPOSTEN

91        EENMALIGE KOSTEN
910010    ..............................
910020    ..............................
910030    ..............................
910040    ..............................
918870    Korting
918880    Overige eenmalige kosten
919990    Totaal eenmalige kosten                            EUR                   N

929990 Uitvoeringskosten                                     EUR                   N

939990 Algemene kosten                                       EUR                   N

949990 Winst en risico                                       EUR                   N

95     STELPOSTEN
950000 Stelpost.                                             EUR          1.500,00 V

96     BIJDRAGEN
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                      EUR                   N

          Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

          Gedaan te

          De                               20..

          De inschrijver(s),




                               CONCEPT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>RAW0549                                                                                                                                                                            Bladnr. 6


Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is
overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of
Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave:                                                                     0 RAW bijdrage                             0 FCO bijdrage
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr.                                                                              Fax nr.
Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats
Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie
Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW                                                              EUR
Afdracht

RAW - bijdrage                                                                       EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)
BTW 21%                                                                              EUR




                                        CONCEPT
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)                                                      EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW)                                                 EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)
Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW
O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het
werk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>