<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Adviesgroep AVIV BV
Langestraat 11
7511 HA Enschede
Notitie           : Verantwoording PAG voor Lidl in Staphorst
Opdrachtgever : BJZ.nu.
                    Contactpersoon W. Bekke
Datum             : 13 oktober 2015
Auteur            : ir. G.A.M. Golbach
Project           : 142688
Inleiding
In het Bevt (Besluit externe veiligheid transportroutes) is voor rijksinfrastructuur het
plasbrandaandachtsgebied (PAG) geïntroduceerd [1]. Het PAG is het gebied tot 30 m
van de weg waarin, bij de realisering van (kwetsbare) objecten, rekening dient te worden
gehouden met de effecten van een plasbrand. De 30 m voor het PAG wordt gemeten
vanaf de buitenste kantstreep (de markering van de begrenzing van de buitenste
rijstrook). In de Regeling basisnet is voor dit gedeelte van de A28 een PAG van 30 m
voorgeschreven [2]. Het hier beoordeelde nieuwbouwplan van een supermarkt van Lidl
aan de Rijksparallelweg 6-8 in Staphorst ligt gedeeltelijk binnen het PAG. Deze notitie
bevat de verantwoording conform art. 10 van het Bevt voor het toestaan van bebouwing
binnen de PAG. Realisatie van de nieuwbouw zal tevens moeten voldoen aan de
aanvullende eisen zoals gesteld in een recente wijziging van de Regeling Bouwbesluit
2012 [3]. Bijlage 1 bevat deze aanvullende eisen.
Plangebied
Figuur 1 toont het plangebied en de begrenzing van het PAG. In figuur 1 is de afstand
van 30 m van het PAG uitgezet vanaf de buitenste kantstreep van de rechter rijstrook.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verantwoording PAG voor Lidl in Staphorst                                             2
Figuur 1.   Plangebied
Redenen voor toestaan van de nieuwbouw
Het geldende bestemmingsplan staat binnen het bouwvlak aan de noordzijde van het
plangebied de vestiging van detailhandel toe. In de huidige situatie is er een gebouw
gerealiseerd voor detail- en groothandel met een oppervlakte van 2380 m 2. Het
bestemmingsplan staat een winkelvloeroppervlakte van 935 m2 toe.
De voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan leidt tot een wat groter bouwvlak. De
te realiseren nieuwbouw met een bebouwd oppervlak van circa 1986 m2 bevindt zich
echter op nagenoeg dezelfde afstand van de weg als de bestaande bebouwing. De
ingang van de winkel is gesitueerd aan de zuidwesthoek op grote afstand van de weg.
Om de formule van Lidl ook in Staphorst optimaal tot zijn recht te laten komen is een
vergroting van de winkelruimte aan de Rijksparallelweg 6-8 noodzakelijk. Enkel door een
vergroting van het winkeloppervlak kan een kwalitatief meer hoogwaardige en ruimere
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verantwoording PAG voor Lidl in Staphorst                                              3
winkel worden gepresenteerd. Op deze wijze kan onder meer de vernieuwde Lidl formule
met bake-off (vers brood) worden toegepast en kan beter worden aangesloten op de
wensen van de consument van deze tijd.
De nieuwbouw leidt weliswaar tot een groter winkeloppervlak, maar de veiligheidssituatie
voor het personeel en winkelend publiek verandert hierdoor niet wezenlijk. De
aanvullende eisen conform de Regeling Bouwbesluit 2012 voor de nieuwbouw zullen de
veiligheidssituatie positief beïnvloeden.
Figuur 2.   Voorlopig ontwerp
Bouwbesluit
De nieuwbouw zal voldoen aan de aanvullende eisen die in de Regeling Bouwbesluit
2012 zijn gesteld met betrekking tot het bouwen in een plasbrandaandachtsgebied. Bij de
aanvraag voor de bouwvergunning zal dit worden gedocumenteerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Verantwoording PAG voor Lidl in Staphorst                                               4
Referenties
 1.   Ministerie IenM         2013    Besluit externe veiligheid transportroutes
                                      Staatsblad, nr. 465
 2.   Ministerie IenM         2014    Regeling basisnet
                                      Staatscourant 28 maart 2014, nr.8242
 3.   Ministerie BZK          2014    Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking
                                      tot het bouwen in veiligheidszones en
                                      plasbrandaandachtsgebieden
                                      Staatscourant 18 februari 2014, nr.4057
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>        Verantwoording PAG voor Lidl in Staphorst                                                 5
Bijlage 1. Voorschriften Regeling bouwbesluit 2012
        Artikel 2.5
        De brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie van een gedeelte van een
        te bouwen bouwwerk dat gelegen is in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied
        is ten minste 60 minuten van buiten naar binnen bepaald volgens NEN 6069, uitgaande
        van de buitenruimte als een brandcompartiment en een buitenbrandkromme volgens
        NEN-EN 13501-2.
        Artikel 2.6
        1. Een in een aan de buitenlucht grenzende zijde van een in een veiligheidszone of plas-
        brandaandachtsgebied gelegen constructieonderdeel van een te bouwen bouwwerk
        voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
        2. In afwijking van het eerste lid voldoet een deur, een raam, een kozijn of een daaraan
        gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN
        13501-1.
        3. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen in ieder
        vlak van de uitwendige scheidingsconstructie met een afmeting van 3 m bij 3 m,
        waarvoor volgens het eerste lid een eis geldt, is die eis niet van toepassing.
        4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.
        Artikel 2.7
        1. Een in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied gelegen dak of een gedeelte
        daarvan van een te bouwen bouwwerk is voorzien van een constructieonderdeel waarvan
        de aan de buitenlucht grenzende zijde voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens
        NEN-EN 13501-1.
        2.Op ten hoogste 5% van de oppervlakte van het in het eerste lid bedoelde
        constructieonderdeel is de eis van het eerste lid niet van toepassing.
        Artikel 2.8
        1.In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een gedeeltelijk in een veiligheidszone
        of plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwwerk is geen in de veiligheidszone of het
        plasbrandaandachtsgebied gelegen doorgang aanwezig waardoor een vluchtroute voert.
        2.In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een geheel in een veiligheidszone of
        plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwwerk is uitsluitend een van de basisnetroute
        afgekeerde doorgang aanwezig waardoor een vluchtroute voert.
        Artikel 2.9
        1.Voor een te bouwen bouwwerk dat gelegen is in een veiligheidszone of
        plasbrandaandachtsgebied zijn de voorschriften van afdeling 2.2 van het besluit van
        overeenkomstige toepassing waarbij wordt uitgegaan van de buitenruimte als een
        subbrandcompartiment of brandcompartiment en een buitenbrandkromme volgens NEN-
        EN 13501-2.
        2.Na het ontstaan van brand in een veiligheidzone of plasbrandaandachtsgebied bezwijkt
        een boven die veiligheidszone of dat plasbrandaandachtsgebied te bouwen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verantwoording PAG voor Lidl in Staphorst                                             6
bouwconstructie niet binnen 90 minuten, bepaald volgens artikel 2.11 van het besluit en
uitgaande van ontwerp brandscenario’s zoals bedoeld in paragraaf 2.2 van NEN-EN
1991-1-2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>