<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                           Sigma Bouw & Milieu
                                          Phileas Foggstraat 153
                                               7825 AW Emmen

                                             Tel. (0591) 65 91 28
                                             Fax (0591) 65 93 25

                                                www.sigma-bm.nl
                                        E-mail info@sigma-bm.nl




Onderwerp:       verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens
                 NEN-5740+A1 Oude Rijksweg achter nr. 464 te Rouveen
Projectnummer:   17-M8118
Opdrachtgever:   BJZ.nu
Datum:           11 augustus 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen




     onderwerp                                   verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-
                                                 5740+A1 Oude Rijksweg achter nr. 464 te Rouveen
     datum                                       11 augustus 2017

     projectnummer                               17-M8118




     in opdracht van                             BJZ.nu
                                                 Twentepoort Oost 16A
                                                 7609 RG Almelo


     uitgevoerd door                             Sigma Bouw & Milieu
                                                 Phileas Foggstraat 153
                                                 7825 AW Emmen
                                                 tel: (0591) 659128
                                                 fax:(0591) 659325


                           Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008,
                           het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische
                           onderzoeken
                           Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
                           procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000
                           protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen”


                           Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
                           procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000
                           protocollen 2001, 2002 en 2018”

                           Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
                           procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg
                           SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met
                           conventionele methoden”




(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000,
protocol 2001 en 2002)

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of
anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu.




augustus 2017                                                                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



INHOUD

1 INLEIDING ...................................................................................................................................... 4
  1.1   Algemeen ............................................................................................................................. 4
  1.2   Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek .......................................... 4
  1.3   Doel van het onderzoek ....................................................................................................... 4
  1.4   Referentiekader van het onderzoek ..................................................................................... 4
  1.5   Opbouw van het rapport....................................................................................................... 5

2 VOORONDERZOEK ...................................................................................................................... 6
  2.1 Basisinformatie .................................................................................................................... 6
  2.2 Keuze type vooronderzoek .................................................................................................. 7
  2.3 Standaard vooronderzoek .................................................................................................... 7
  2.4 Hypothese .......................................................................................................................... 11

3 VELDONDERZOEK...................................................................................................................... 12
  3.1  Uitvoering van het veldonderzoek ...................................................................................... 12
  3.2  Resultaten van het veldonderzoek ..................................................................................... 13

4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK ................................................................................... 15
  4.1   Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek .................................................. 15
  4.2   Toetsingscriteria grond en grondwater .............................................................................. 16
  4.3   Analyseresultaten en interpretatie...................................................................................... 17
  4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond ........................................................................................ 17
  4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater .............................................................................. 19

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ......................................................................................... 21
  Aanbevelingen .............................................................................................................................. 22
  LITERATUURLIJST ...................................................................................................................... 24
COLOFON ......................................................................................................................................... 25


BIJLAGEN
1. Topografisch overzicht incl. oude topografische overzichten
2. Onderzoekslocatie met boorplan (1:500)
3. Boorbeschrijvingen
4. Analysecertificaten SGS BV
5. Onafhankelijkheidsverklaring




augustus 2017                                                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



1     INLEIDING


1.1   Algemeen

In opdracht van BJZ.nu is in juni/juli 2017 door Sigma Bouw & Milieu een
verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd op een deel van de locatie gelegen aan de
Oude Rijksweg achter nr. 464 te Rouveen (gemeente Staphorst).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.

In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken.
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van
deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.

kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.

Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s.

De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.

Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.


1.2   Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met een geplande nieuwbouw van een woning op de
onderzoekslocatie.


1.3   Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast
te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.


1.4   Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek,
onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).

augustus 2017                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



1.5   Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
<0000> vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
 veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).




augustus 2017                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



2     VOORONDERZOEK


Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend,
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).

Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3)
een uitgebreid vooronderzoek.

Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald.


2.1   Basisinformatie

In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven.

tabel 2.1 overzicht basisinformatie
 adres                                                                  Oude Rijksweg achter nr. 464
 plaats                                                                 Rouveen
 gemeente                                                               Staphorst
 topografisch overzicht                                                 Zie bijlage 1
 coördinaten                                                            X = 209,318 Y=514,123
 kadastrale aanduiding                                                  gemeente Staphorst
                                                                        sectie AN nr. 418
                                                                                     2
 oppervlakte onderzoekslocatie (bouwvlak)                               ca. 1.000 m
 toekomstig bodemgebruik                                                woning
 huidig bodemgebruik                                                    weidegrond
 voormalig bodemgebruik                                                 weidegrond/agrarische grond
 ophogingen/dempingen/stortingen                                        niet bekend
 opvullingen en verhardingen
 toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of                      de aanwezigheid van asbesthoudend
 verhardingsmaterialen                                               materiaal in de bestaande bebouwing is
                                                                     niet uit te sluiten (niet onderzocht)
 voorgaand                        ► Oude Rijksweg 464, verkennend bodemonderzoek, d.d. 20-08-2003, ref.
 bodemonderzoek                   IJB Geotechniek BV, 65125
 op de onderzoekslocatie          conclusies:
                                  ●de boven- en ondergrond bevat geen verhoogde gehalten
                                  ●het grondwater bevat een licht verhoogde gehalte chroom

                                  ► Oude Rijksweg 462, verkennend bodemonderzoek i.v.m. inpandige
 voorgaand                        verbouwing, d.d. 16-01-2007, ref. Ecoreest, 061212
 bodemonderzoek                   conclusies:
 in de omgeving                   ●de bovengrond bevat licht verhoogde gehalten koper, EOX en minerale olie
                                  ●de ondergrond bevat geen verhoogde gehalten
                                  ●het grondwater bevat een licht verhoogde gehalte chroom


De onderzoekslocatie is gelegen achter de Oude Rijksweg achter nr. 464 in de lintbebouwing van
Rouveen (gemeente Staphorst).
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.

augustus 2017                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen achter de Oude Rijksweg achter nr. 464
te Rouveen. Op de locatie Oude Rijksweg nr. 464 te Rouveen bevindt zich een bestaande woonboerderij
en garage/berging.

De opdrachtgever is voornemens om ten westen van de bestaande bebouwing de nieuwbouw van een
woning te realiseren.
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, betreft een deel van de weidegrond/grasveld ten westen
van de bestaande bebouwing en het erf van Oude Rijksweg nr. 464 te Staphorst.
De onderhavige onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, is geheel onbebouwd en onverhard.

Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de
nieuw te bouwen woning (bouwblok) zoals weergegeven in bijlage 2.
                                                                                     2
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, heeft een oppervlakte van ca. 1.000 m (zie bijlage 2).

In de directe omgeving bevinden zich woningen en boerderijen aan de rand van de bebouwde kom.
Aan de noordzijde grenst de onderzoekslocatie aan een naastgelegen woonboerderij (Oude Rijksweg
464).
Aan de oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan het erf van Oude Rijksweg 464 en de aangelegen
Oude Rijksweg.
Aan de zuid- en westzijde grenst de onderzoekslocatie aan omliggende agrarische percelen.


2.2   Keuze type vooronderzoek

Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een
geplande nieuwbouw van een woning op de onderzoekslocatie.
Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit geval een standaard
vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd.

2.3   Standaard vooronderzoek

Het standaard vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over vijf onderzoeksaspecten, te
weten: 1) het voormalige bodemgebruik, 2) het huidige bodemgebruik, 3) het toekomstige
bodemgebruik, 4) bodemopbouw en geohydrologie en 5) (financieel-) juridische situatie.

De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever zijn
verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Staphorst (verkregen middels
dossieronderzoek), de bodematlas van de provincie Overijssel (met historisch bodembestand), het
bodemloket, topografische kaarten, Topotijdreis.nl en het handelsbestand van de Kamer van
Koophandel.
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.

voormalige bodemgebruik

bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische kaarten)
 De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen achter de Oude Rijksweg achter nr.
  464 te Staphorst. Op de locatie Oude Rijksweg nr. 464 bevindt zich een bestaande woonboerderij
  en garage/berging.
  De opdrachtgever is voornemens om ten westen van de bestaande bebouwing de nieuwbouw van
  een woning te realiseren.
  De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, betreft een deel van de weidegrond/grasveld ten
  westen van de bestaande bebouwing en het erf van Oude Rijksweg nr. 464 te Staphorst.
  De onderhavige onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, is geheel onbebouwd en onverhard.
  Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de
  nieuw te bouwen woning (bouwblok) zoals weergegeven in bijlage 2.
                                                                                       2
  De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, heeft een oppervlakte van ca. 1.000 m (zie bijlage 2).



augustus 2017                                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



   Op de locatie Oude Rijksweg nr. 464 te Rouveen bevindt zich geruime tijd een (woon)boerderij.
    De bestaande boerderij dateert van 1870, de achtergelegen berging dateert van 2008 (bron:
    kadaster).
    De onderhavige onderzoekslocatie betreft een deel van de weide grond ten westen van de bestaande
    bebouwing. Voor zover bekend hebben op dit deel van de locatie geen activiteiten plaatsgevonden.
   Op basis van oude topografische kaarten vanaf voor 1885 is op de locatie, voor zover te beoordelen,
     geen bebouwing zichtbaar. In latere fasen is bebouwing te herkennen.
   Ten behoeve van de locatie Oude Rijksweg nr. 464 te Rouveen zijn in het verleden de volgende
    bouwvergunningen verleend:
    ►1960, vernieuwen achterhuis
    ►1973, de bouw van een landbouwschuur
    ►1986, het vernieuwen van een geval
    ►1979, (nr. 464A), de bouw van een tweede bedrijfswoning
    ►1994, het verbouwen van de boerderij
    ►1998, de bouw van een tuinhuisje
    ►2007, het vernieuwen van een schuur
    Ten behoeve van de onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, zijn in het verleden geen
    bouwvergunningen verleend.
   Ten behoeve van de locatie Oude Rijksweg nr. 464 te Rouveen zijn de volgende milieuvergunningen
    bekend:
    ►17-12-1991; melding Melkrundveehouderijbedrijven
    ►11-07-1995; milieuvergunning voor een akkerbouwbedrijf met veehouderijbedrijf
    (tijdens een bedrijfscontrole op 07-1996 is geconstateerd dat er op de locatie geen sprake is van een
    bovengrondse brandstoftank, geen werkplaats, geen opslag van bestrijdingsmiddelen en geen
    olieopslag)
    Ten behoeve van de onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, zijn bij de gemeente Staphorst geen
    milieuvergunningen bekend.
   De onderzoekslocatie wordt in het handelsbestand van de Kamer van Koophandel vermeld onder:
    ► R.O. de Boer Holding BV en diverse aanverwante vermeldingen

onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/gemeente/provincie)
 Op het erf van Oude Rijksweg 464, buiten de onderhavige onderzoekslocatie, was in het verleden
  volgens de milieuvergunning uit 1991 een bovengrondse dieselolietank met een inhoud van 1.200
  liter gelegen. De tank was gelegen achter de toenmalige machineberging (ten oosten van het huidige
  bouwvlak).
  Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of
  ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde bouwvlak.

aanwezigheid van asbest                      (bron: opdrachtgever/gemeente)
 Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt voor de locatie Oude Rijksweg nr. 464 te
   Staphorst een gemiddelde tot klein kans op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal.
   Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
   Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen
   informatie bekend.

voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie)
 Op de locatie Oude Rijksweg nr. 464 te Rouveen bevindt zich geruime tijd een (woon)boerderij.
   Op de locatie was in het verleden een agrarisch bedrijf en veehouderijbedrijf met een bovengrondse
   dieselolietank gevestigd.
   De onderhavige onderzoekslocatie betreft een deel van de weide grond ten westen van de bestaande
   bebouwing. Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, geen
   activiteiten plaatsgevonden. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie in het verleden niet eerder
   bebouwd geweest.
 Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie,
   t.p.v. het beoogde bouwvlak.




augustus 2017                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



   Er is geen informatie omtrent evt. andere (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten
    (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde
    bouwvlak.
   Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op de
    onderzoekslocatie.
   In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich woningen, boerderijen en agrarische
    percelen in de lintbebouwing.
    Op de locatie Oude Rijksweg 464 was in het verleden sprake van een melkveehouderijbedrijf met
    bovengrondse dieselolietank (milieuvergunning 07-1994).
    Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad)
    op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal en/of afval:
(bron: opdrachtgever/gemeente)
 Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/sloten t.p.v.
   de onderzoekslocatie, t.p.v. het bouwvlak.
 Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen),
   verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval t.p.v. het beoogde bouwvlak.

ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:            (bron: opdrachtgever)
 geen informatie

archeologische waarden:              (bron:gemeente/provincie)
 De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) van de provincie Overijssel
   een lage verwachting. Voor aanvullende archeologische informatie wordt verwezen naar de
   gemeente.

niet gesprongen explosieven:           (bron:gemeente/provincie)
 In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond
   achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging
   inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming
   en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van
   'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens.
   De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van
   niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt
   verwezen naar de gemeente.


huidige bodemgebruik

huidige bodemgebruik van de locatie:    (bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, betreft een deel van weideperceel/grasveld.

aanwezigheid van asbest:                     (bron:opdrachtgever/terreininspectie)
 Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt voor de locatie Oude Rijksweg nr. 464 te
   Staphorst een gemiddelde tot klein kans op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal.
   Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
   Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen
   informatie bekend.

huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende activiteiten:
(bron:opdrachtgever/gemeente)
 Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats.

    verhardingslagen:                           (bron:opdrachtgever/terreininspectie)
   De onderzoekslocatie is onverhard.



augustus 2017                                                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



toekomstige bodemgebruik

geplande herinrichting/ bouwplannen:                                 (bron:opdrachtgever)
 de nieuwbouw van een woning

geplande bedrijfsactiviteiten:                                       (bron:opdrachtgever)
 niet bekend

geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten:              (bron:opdrachtgever)
 niet bekend



geologie en bodemsamenstelling:
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland;
Hoewel de dikte van de verschillende lagen van plaats tot plaats kan variëren is de volgorde van de
aangetroffen lagen in het onderzoeksgebied constant.
De lithostratigrafie wordt in het onderstaande beschreven.
De bovenste laag, de deklaag, (ca. 0+1 m+NAP) is in het boven Holoceen afgezet. Het holocene pakket
is van plaats tot plaats zeer wisselend van opbouw. In het algemeen komen enkele meters veen en klei
voor, daarnaast kunnen ook fijne zanden deel uitmaken van het pakket. De deklaag behoort tot de
formatie van Twente en heeft een dikte welke varieert van enkele decimeters tot ca. 7 meter.
Onder de deklaag bevindt zich tot een diepte van ca. 20 meter beneden het maaiveld de formatie van
Kreftenheye. Deze formatie bestaat uit fluviatiele afzettingen, grof zand met ingeschakeld leem of veen.
Op een diepte van ca. 25 meter begint de kleiige Eem formatie. Deze formatie bestaat voornamelijk uit
klei of fijne tot grove zanden.

geohydrologie
Voor de beschrijving van de geohydrologie in het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de
Grondwaterkaart van Nederland.
De onderzoekslocatie bevindt zich in een grondwaterstelsel dat behoort tot de Holocene systemen.
De geschematiseerde geohydrologische opbouw is gebaseerd op lithologische-, hydrochemische- en
geofysische gegevens.
De deklaag heeft op diverse plaatsen een slecht doorlatende structuur. De mate van verticale
doorlatendheid, en de dikte van het eerste watervoerend pakket, is van plaats tot plaats wisselend.
De tweede ondoorlatende laag bevindt zich op een diepte van ca. 25 meter beneden het maaiveld.
De stromingsrichting van het freatisch grondwater is moeilijk te bepalen en kan onder andere door open
water beïnvloed worden. In het kader van dit onderzoek is het niet noodzakelijk de stromingsrichting van
het freatisch grondwater nader te bepalen.


(financieel-) juridische situatie
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.

tabel 2.3    financieel/juridische aspecten
 kadastrale gegevens Gemeente Staphorst, sectie AN, nummer 418
 opdrachtgever/          -
 belanghebbende
 rechtspersonen




augustus 2017                                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



2.4   Hypothese

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740+A1 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt.

Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat zich op de locatie
Oude Rijksweg nr. 464 te Rouveen geruime tijd een (woon)boerderij bevindt.
Op de locatie was in het verleden een agrarisch bedrijf en veehouderijbedrijf met een bovengrondse
dieselolietank gevestigd. De dieselolietank stond op het erf, buiten het onderhavige onderzoeksgebied.
De onderhavige onderzoekslocatie betreft een deel van de weide grond ten westen van de bestaande
bebouwing. Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, geen
activiteiten plaatsgevonden. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie in het verleden niet eerder
bebouwd geweest.

Er is voor zover bekend geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen) of
(voormalige) bodembedreigende activiteiten t.p.v. het beoogde bouwvlak (onderzoekslocatie).

De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht"
aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. het beoogde bouwblok
uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1,
strategie voor onverdachte locaties (ONV) (literatuur 1).

In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.

tabel 2.4   gehanteerde onderzoeksstrategie
              mogelijke verontreiniging
(deel)locatie grond              grondwater                   onderzoeksstrategie
bouwvlak      geen               geen                         ONV

Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.
Op basis van voorgaand bodemonderzoek is bekend dat in het gebied verhoogde gehalten nikkel in het
grondwater gemeten kunnen worden.

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel
uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek betreft
geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707 of NEN-5897.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven.
Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707 kan een uitspraak doen over de
evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.




augustus 2017                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



3     VELDONDERZOEK


In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.


3.1   Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
protocollen 2001 en 2002.

Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste
boringen geprojecteerd.

plaatsen van boringen en peilbuis
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft
plaatsgevonden op 21 juni 2017. Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 ruim een
week na plaatsing van de peilbuis op 11 juli 2017 uitgevoerd.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde
veldwerker van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op
de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen).
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.

Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie
Inspectie zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Hierbij wordt opgemerkt dat het maaiveld is begroeid
met gras wat de inspectie heeft belemmerd.

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het -
protocol 2001.
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2.

In totaal zijn, gelijkmatig verdeeld, op de onderzoekslocatie acht boringen geplaatst. Alle boringen zijn
doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Twee boringen zijn doorgezet 2.0 m-mv.
Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering
van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 2.05-3.05 m-mv.

De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.




augustus 2017                                                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.

monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.


3.2   Resultaten van het veldonderzoek

Bodemopbouw
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.

tabel 3.1  lokale bodemopbouw
 bodemlaag             hoofdbestanddeel              Toevoeging                           Kleur
 m-mv
 0.0-0.7               zand                          zwak siltig                          bruin/grijs
 0.7-1.7               veen                                                               donkerbruin
 1.7-3.05              zand                          zwak siltig                          grijs


Veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven.

tabel 3.2    veldwaarnemingen grondwater
 Peilbuis   filtertraject grondwaterstand voorpompen pH               EGV                   troebelheid
            m-mv          m-mv            liter                       geleidingsvermogen (NTU)
                                                                      µS/cm
 1           2.05-3.05       1.53               5             6.15 226                      12.7
In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom
wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende
stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in
het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen




augustus 2017                                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



Zintuiglijke waarnemingen

grond
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn geen bodemvreemde afwijkingen of bijmengingen
waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging.

grondwater
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.

asbest
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld,
hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat het
maaiveld is begroeid met gras wat de inspectie heeft belemmerd.

Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal. De in het opgeboorde monstermateriaal zintuiglijk waargenomen
bodemvreemde bijmengingen zijn beoordeeld als eenduidig definieerbaar (i.c. baksteensporen,
vermoedelijk afkomstig van de bouw van de woning). Conform bijlage E van de NEN-5707 (2015) wordt
baksteenpuin niet als asbestverdacht beschouwd.
Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde monstermateriaal is geen asbestverdacht
materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming).
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman boor
de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner
dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707. Bij het graven van proefgaten of proefsleuven
ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd. Het
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de
bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of
puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd
op basis van NEN-5707 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897 (monsterneming en analyse van
asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707 of NEN 5897.
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707 / NEN-5897 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid
van asbest in de bodem resp. puin.
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek
onderzocht.




augustus 2017                                                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



4     CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK


In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd

Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L086).
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van
VROM.
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.


4.1   Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

grond
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn twee grond(meng)monsters
samengesteld en geanalyseerd.

grondwater
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.

tabel 4.1 Analyse-schema

Monstercode         boringnummer(s)      diepte (m-mv)          zintuiglijke         analysepakket
                                                                waarnemingen

grond
                                                                                              (*)
1 (MM1)             1 t/m 8              0.0-0.5 m-mv           -                    NEN-grond +AS3000
                                                                                              (*)
2 (MM2)             1+2                  1.3-2.0 m-mv           -                    NEN-grond +AS3000
grondwater
                                                                                                      (**)
1 (peilbuis)        1                    2.05-3.05 m-mv         -                    NEN-grondwater
                                                                                     +AS3000
                                                          (1)
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:
* NEN-grond       =    Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
                       PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en
                       lutum;
**NEN-water       =    Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen,
                       vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen,
                       chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen     =    barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink
                       (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten=    Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
                       Styreen (S) (BTEXNS);
PCB               =    Polychloorbifenylen;
PAK               =    Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH               =    Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform         =    Tribroommethaan




augustus 2017                                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



4.2   Toetsingscriteria grond en grondwater

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling
    Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5)
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,
    (Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6)

De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli
2013 van kracht is.
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem”
(humus=10% en lutum=25%).

Generiek toetsingskader
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de
Circulaire bodemsanering.

Achtergrondwaarde (AW-2000):
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.

De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.

De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit.
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.

Tussenwaarde:
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig
geval van bodemverontreiniging.

De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van
aanvullend onderzoek

Interventiewaarde:
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan
      3                3
25 m grond of 100 m grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s).
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek
RIVM).

Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.


augustus 2017                                                                                        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



4.3     Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters,
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de
onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen.

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond

boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)
In tabel 4.2 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.

tabel 4.2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Beoordeling kw aliteit van grond volgens Wbb in het kader van WBB
(BoToVa toetsing T.12 versie 3.0.0 is uitgevoerd op 10 augustus 2017 om 18:35)
Monster ID                                                                        GP17-15206.001                     GP17-15206.002
Klant Ref.                                                                        17-M8118                           17-M8118
Bodemtraject (m-mv)                                                               0.0-0.5                            1.3-2.0
Bodemtype                                                                         Zs1                                Zs1
Zintuiglijke w aarnemingen
BoToVa Monster Conclusie                                                          Voldoet aan AW                     Voldoet aan AW
                                                                                                         MaxBI:0,0                     MaxBI:0,0
Parameter                                       Toetsingsw aarden
Algem een                            Eenheid         AW        TW          IW      BW 1        BTV 1      SGS 1     BW 2       BTV 2   SGS 2
Korrelgroottefractie                         %                                          1,9                             2,5
Droge stof                              % m/m                                           94         --                   82        --
Organisch stof                               %                                          4,3                            0,35
1. Metalen
barium (Ba)                              mg/kg                              –          116         --                   51        --
cadmium (Cd)                             mg/kg       0,6        6,8         13         0,50       ≤AW                  0,24      ≤AW
kobalt (Co)                              mg/kg        15      102,5        190          7,4       ≤AW                   7,0      ≤AW
koper (Cu)                               mg/kg        40       115         190          6,7       ≤AW                   7,1      ≤AW
kw ik (Hg)                               mg/kg      0,15      18,08         36        0,049       ≤AW                 0,050      ≤AW
lood (Pb)                                mg/kg        50       290         530          23        ≤AW                   11       ≤AW
molybdeen (Mo)                           mg/kg       1.5*     95,75        190          1,1       ≤AW                   1,1      ≤AW
nikkel (Ni)                              mg/kg        35       67,5        100          8,2       ≤AW                   7,8      ≤AW
zink (Zn)                                mg/kg       140       430         720         137        ≤AW                   32       ≤AW
4. Polycyclische arom atische koolw aterstoffen (PAK’s)
naftaleen                                mg/kg                               –        0,062                           0,035
fenantreen                               mg/kg                               –         0,16                           0,035
antraceen                                mg/kg                               –        0,035                           0,035
fluorantheen                             mg/kg                               –         0,31                           0,035
chryseen                                 mg/kg                               –         0,15                           0,035
benzo(a)antraceen                        mg/kg                               –         0,11                           0,035
benzo(a)pyreen                           mg/kg                               –         0,18                           0,035
benzo(k)fluorantheen                     mg/kg                               –        0,080                           0,035
indeno(1,2,3cd)pyreen                    mg/kg                               –         0,13                           0,035
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg                               –         0,11                           0,035
PAK’s (som 10)                           mg/kg       1,5      20,75         40          1,3       ≤AW                  0,35      ≤AW
5. Gechloreerde koolw aterstoffen
e. overige gechloreerde koolw aterstoffen
PCB 28                                   ug/kg                                          1,6                             3,5
PCB 52                                   ug/kg                                          1,6                             3,5
PCB 101                                  ug/kg                                          1,6                             3,5
PCB 118                                  ug/kg                                          1,6                             3,5
PCB 138                                  ug/kg                                          1,6                             3,5
PCB 153                                  ug/kg                                          1,6                             3,5
PCB 180                                  ug/kg                                          1,6                             3,5
PCB’s (som 7)                            ug/kg        20       510        1000          11        ≤AW                   25       ≤AW
7. Overige stoffen
minerale olie                            mg/kg       190      2595        5000          51        ≤AW                   70       ≤AW
MonsterID                           Monsterom schrijving
GP17-15206.001                      MM1: MM1, 01: 0-35, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-30, 05: 0-30, 06: 0-30, 07: 0-35, 08: 0-50
GP17-15206.002                      MM2: MM2, 01: 170-200, 02: 130-150, 02: 150-200
Legenda's
AW: Achtergrondw aarde; TW: Tussenw aarde; IW: Interventiew aarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk; ≤AW: <= Achtergrondw aarde
Additionele Info
Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0




augustus 2017                                                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



interpretatie onderzoeksresultaten grond

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1 t/m 8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

ondergrond (1.3-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM2 (boring 1+2) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.




Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).

Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.




augustus 2017                                                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater

In de tabel 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.

tabel 4.3 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Beoordeling kw aliteit van grondw ater volgens Wbb in het kader van WBB
(BoToVa toetsing T.13 versie 2.0.0 is uitgevoerd op 10 augustus 2017 om 18:37)
Monster ID                                                                     GP17-16936.001
Klant Ref.                                                                     17-M8118
Peilbuis (filterstelling)                                                      2.05-3.05
Ec-veld en pH-veld
grondw aterstand
BoToVa Monster Conclusie                                                       Overschrijding SW
                                                                                                              MaxBI:0,2
Parameter                                         Toetsingsw aarden
1. Metalen                             Eenheid       SW           TW           IW     BW 1       BTV 1       SGS 1
barium (Ba)                                  ug/l     50         337,5         625       160        >SW         0,2
cadmium (Cd)                                 ug/l     0,4          3,2           6       0,14       ≤SW
kobalt (Co)                                  ug/l     20           60          100        3,7       ≤SW
koper (Cu)                                   ug/l     15           45           75        2,9       ≤SW
kw ik (Hg)                                   ug/l    0,05        0,175         0,3      0,035       ≤SW
lood (Pb)                                    ug/l     15           45           75        1,4       ≤SW
molybdeen (Mo)                               ug/l      5         152,5         300        1,4       ≤SW
nikkel (Ni)                                  ug/l     15           45           75        11        ≤SW
zink (Zn)                                    ug/l     65         432,5         800        36        ≤SW
3. Arom atische stoffen
benzeen                                      ug/l     0,2         15,1          30       0,14       ≤SW
ethylbenzeen                                 ug/l      4           77          150       0,14       ≤SW
tolueen                                      ug/l      7         503,5        1000       0,14       ≤SW
1,2-xyleen                                   ug/l                                       0,070
som 1,3- en 1,4-xyleen                       ug/l                                        0,14
xylenen (som)                                ug/l     0,2         35,1          70       0,21       ≤SW
styreen (vinylbenzeen)                       ug/l      6          153          300       0,14       ≤SW
isopropylbenzeen (cumeen)                    ug/l                                        0,21        --
aromatische oplosmiddelen (som)              ug/l                             [150]      0,98        --
4. Polycyclische arom atische koolw aterstoffen (PAK’s)
naftaleen                                    ug/l    0,01       35,005          70      0,014       ≤SW
PAK’s (som 10)                           DIMSLS                                  1     0,00020     (para!)
5. Gechloreerde koolw aterstoffen
a. (vluchtige) chloorkoolw aterstoffen
monochlooretheen (vinylchloride)             ug/l    0,01        2,505           5       0,14       ≤SW
dichloormethaan                              ug/l    0,01      500,005        1000       0,14       ≤SW
1,1-dichloorethaan                           ug/l      7         453,5         900       0,14       ≤SW
1,2-dichloorethaan                           ug/l      7         203,5         400       0,14       ≤SW
1,1-dichlooretheen                           ug/l    0,01        5,005          10      0,070       ≤SW
cis-1,2-dichlooretheen                       ug/l                                       0,070
trans-1,2-dichlooretheen                     ug/l                                       0,070
1,2-dichlooretheen (som)                     ug/l    0,01       10,005          20       0,14       ≤SW
1,1-dichloorpropaan                          ug/l                                        0,14
1,2-dichloorpropaan                          ug/l                                        0,14
1,3-dichloorpropaan                          ug/l                                        0,14
dichloorpropanen (som)                       ug/l     0,8         40,4          80       0,42       ≤SW
trichloormethaan (chloroform)                ug/l      6          203          400       0,14       ≤SW
1,1,1-trichloorethaan                        ug/l    0,01      150,005         300      0,070       ≤SW
1,1,2-trichloorethaan                        ug/l    0,01       65,005         130      0,070       ≤SW
trichlooretheen (Tri)                        ug/l     24          262          500       0,14       ≤SW
tetrachloormethaan (Tetra)                   ug/l    0,01        5,005          10      0,070       ≤SW
tetrachlooretheen (Per)                      ug/l    0,01       20,005          40      0,070       ≤SW
7. Overige stoffen
minerale olie                                ug/l     50          325          600        35        ≤SW
tribroommethaan (bromoform)                  ug/l      –          315          630       0,14        --         0,0
MonsterID                             Monsterom schrijving
GP17-16936.001                        1: 1, 01-1: 204-305
Legenda's
SW: Streefw aarde; TW: Tussenw aarde; IW: Interventiew aarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk; >SW: > Streefw aarde; ≤SW: <= Streefw aarde
para!: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
Additionele Info
Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
Als w aarde in kolom IW is afgedrukt met [] dan betreft dit een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging




augustus 2017                                                                                                             19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



interpretatie resultaten grondwater

peilbuis 1 (2.05-3.05 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.

Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) wordt in dit geval niet
overschreden.

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen.
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk
verhoogde achtergrondwaarden.

De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.




Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen,
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.




augustus 2017                                                                                               20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



5     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN


Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan

grond
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal
waargenomen (indicatieve waarneming).

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1 t/m 8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (1.3-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM2 (boring 1+2) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.


grondwater
peilbuis 1 (2.05-3.05 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor uit
milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het instellen van
aanvullend onderzoek.


Toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als
milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt.

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is
van bodemverontreiniging.
De grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat plaatselijk verhoogde gehalten
t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten chemische
verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geven
daardoor naar onze mening geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.

De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde
hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat
er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.

Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de
bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek in grond of puin conform de NEN 5707 resp. NEN 5897
maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan
omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin.
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707 of NEN 5897.

Afwijkingen in de werkzaamheden
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2002.

Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden.



augustus 2017                                                                                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



Aanbevelingen
Indien op de locatie, als gevolg van grondverzet, grond vrijkomt dienen de toepassingsmogelijkheden te
worden vastgesteld aan de hand van het Besluit Bodemkwaliteit (besluit november 2007).
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden conform
de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden vastgesteld na
overleg met de betrokken overheidsinstanties.
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op
basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende
gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier
uitsluitsel over geven.
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.




augustus 2017                                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie gelegen aan
De Oude Rijksweg nr. 464 te Rouveen (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan
alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie
bijlage 2.
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de
bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van niet verkende
bodemlagen, etc.
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen van
asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707
of NEN 5897. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707 / NEN-5897 geeft meer zekerheid over de
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in
het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de
achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters
gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.

T.a.v. historische informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Bouw & Milieu
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan voor de juistheid en
volledigheid van de verzamelde historische informatie.
Indien op de locatie, als gevolg van grondverzet, grond vrijkomt dienen de toepassingsmogelijkheden te
worden vastgesteld aan de hand van het Besluit Bodemkwaliteit (besluit november 2007).

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het
steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, bv. t.g.v. as-, verbrandings-, of afvalgaten.
Het kan op basis van dit onderzoek niet geheel uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging
bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen.
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.




augustus 2017                                                                                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen




LITERATUURLIJST


    1.    Bodemonderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek volgens de Nederlandse
          norm, NEN 5740+A1 (NNI, april 2016).
    2.    Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie).
    3.    Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie),
          grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002 (vigerende
          versie).
    4.    De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKB-
          protocollen 2001 en 2002 (vigerende versie).
    5.    Regeling Bodemkwaliteit” (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of
          www.rwsleefomgeving.nl)
.    6.   Circulaire Bodemsanering (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of
          www.rwsleefomgeving.nl)
    7.    Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
    8.    Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
    9.    Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
          Visserij, 1989.
    10.   Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek,
          NEN 5725, (NNI januari 2009).
    11.   Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011).
    12.   NEN 5707+A1; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen
          grond; uitgifte augustus 2015.




augustus 2017                                                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude Rijksweg achter nr. 464 te
Rouveen



COLOFON

opdrachtgever            :      BJZ.nu
project                  :      verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Oude
                                Rijksweg achter nr. 464 te Rouveen
omvang rapport           :      25 blz.
datum                    :      11 augustus 2017
projectleider            :      ing. A.D.M. van Wuykhuyse




Auteur                        Paraaf     Gecontroleerd door             Paraaf      Datum              Status
Ing. A.D.M. van Wuykhuyse                Ing. M.J.A. van Wuykhuyse                  11 augustus 2017   definitief




augustus 2017                                                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT
  IJij
     B
     ax
      F




                Adviesgroepen:     Sigma Bouw & Milieu
                <0000> Bouw        Phileas Foggstraat 153
                 Milieu           7825 AW Emmen
                                   Tel. (0591) 65 91 28
                                   Fax (0591) 65 93 25

                                   http://www.sigma-bm.nl

                                   email: info@sigma-bm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT
(HISTORISCH)
   IJij
      B
      ax
       F




  1990




  1975




  1960




                Adviesgroepen:     Sigma Bouw & Milieu
                <0000> Bouw        Phileas Foggstraat 153
                 Milieu           7825 AW Emmen
                                   Tel. (0591) 65 91 28
                                   Fax (0591) 65 93 25

                                   http://www.sigma-bm.nl

                                   email: info@sigma-bm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>1940




1910




1885




       Adviesgroepen:   Sigma Bouw & Milieu
        Bouw           Phileas Foggstraat 153
        Milieu         7825 AW Emmen
                        Tel. (0591) 65 91 28
                        Fax (0591) 65 93 25

                        http://www.sigma-bm.nl

                        email: info@sigma-bm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      1
-40

                      01                                                    gras, m aaiveld
            0                                                                                  0
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                      1          bruin, grijs, ow: geen, edelm an
                                                                                               -35
           50
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                 grijs, bruin, ow: geen, edelm an
                                                                                               -70
                                                 veen, st erk zandig, donker bruin, ow:
                                      2          geen, edelm an
          100
105



                                      3
          150
155
                                                                                               -170
                                      4
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                 grijs, ow: geen, edelm an
          200
204




          250




          300
305


        t ype   p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
      dat um    2 1 -0 6 -2 0 1 7
boorm eest er   A. va n W u yk h u yse
            x   2 0 9 3 1 3 .5 9
            y   5 1 4 1 2 6 .5 0



                      02                                                    gras, m aaiveld
            0                                                                                  0
                                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                      1          bruin, grijs, ow: geen, edelm an

           50

                                      2

                                                                                               -90
          100                                    veen, st erk zandig, donker bruin, ow:
                                                 geen, edelm an
                                                                                               -130
                                      3          zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
          150                                    grijs, ow: geen, edelm an

                                      4

          200


        t ype   g r on d b or in g
      dat um    2 1 -0 6 -2 0 1 7
boorm eest er   A. va n W u yk h u yse
            x   2 0 9 3 3 2 .2 1
            y   5 1 4 1 1 9 .1 0




bodem profielen BIJLAGE 3
              onderzoek                     Ou d e Rijk sw e g a ch t e r 4 6 4 t e Rou ve e n
             project code                   1 7 -M 8 1 1 8
                  dat um                    1 1 -0 8 -2 0 1 7
      get ekend conform                     N EN 5 1 0 4
                  pagina                    1 va n 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                    03                                                gras, m aaiveld
           0                                                                             0
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                  1        bruin, grijs, ow: geen, edelm an

          50


        t ype   g r on d b or in g
      dat um    2 1 -0 6 -2 0 1 7
boorm eest er   A. va n W u yk h u yse
            x   2 0 9 3 0 5 .5 7
            y   5 1 4 1 4 5 .2 6



                    04                                                gras, m aaiveld
           0                                                                             0
                                  1
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                           bruin, grijs, ow: geen, edelm an
                                                                                         -30
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
          50                               grijs, bruin, ow: geen, edelm an

        t ype   g r on d b or in g
      dat um    2 1 -0 6 -2 0 1 7
boorm eest er   A. va n W u yk h u yse
            x   2 0 9 2 9 8 .0 8
            y   5 1 4 1 3 2 .3 1



                    05                                                gras, m aaiveld
           0                                                                             0
                                  1
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                           bruin, grijs, ow: geen, edelm an
                                                                                         -30
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
          50                               grijs, bruin, ow: geen, edelm an

        t ype   g r on d b or in g
      dat um    2 1 -0 6 -2 0 1 7
boorm eest er   A. va n W u yk h u yse
            x   2 0 9 3 1 4 .1 9
            y   5 1 4 1 3 7 .7 5



                    06                                                gras, m aaiveld
           0                                                                             0
                                  1
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                           bruin, grijs, ow: geen, edelm an
                                                                                         -30
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
          50                               grijs, bruin, ow: geen, edelm an

        t ype   g r on d b or in g
      dat um    2 1 -0 6 -2 0 1 7
boorm eest er   A. va n W u yk h u yse
            x   2 0 9 3 0 7 .8 2
            y   5 1 4 1 2 2 .8 1




bodem profielen BIJLAGE 3
            onderzoek                    Ou d e Rijk sw e g a ch t e r 4 6 4 t e Rou ve e n
           project code                  1 7 -M 8 1 1 8
                dat um                   1 1 -0 8 -2 0 1 7
    get ekend conform                    N EN 5 1 0 4
                pagina                   2 va n 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                    07                                                gras, m aaiveld
           0                                                                             0
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                  1        bruin, grijs, ow: geen, edelm an
                                                                                         -35
          50
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                           grijs, bruin, ow: geen, edelm an

        t ype   g r on d b or in g
      dat um    2 1 -0 6 -2 0 1 7
boorm eest er   A. va n W u yk h u yse
            x   2 0 9 3 2 8 .2 4
            y   5 1 4 1 3 2 .8 3



                    08                                                gras, m aaiveld
           0                                                                             0
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                  1        bruin, grijs, ow: geen, edelm an

          50


        t ype   g r on d b or in g
      dat um    2 1 -0 6 -2 0 1 7
boorm eest er   A. va n W u yk h u yse
            x   2 0 9 3 1 8 .4 2
            y   5 1 4 1 1 7 .3 1




bodem profielen BIJLAGE 3
            onderzoek                    Ou d e Rijk sw e g a ch t e r 4 6 4 t e Rou ve e n
           project code                  1 7 -M 8 1 1 8
                dat um                   1 1 -0 8 -2 0 1 7
    get ekend conform                    N EN 5 1 0 4
                pagina                   3 va n 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                       BORIN G                                            OLIE OP W ATER REACTIE ( OW )
  num m er


                                               bodem m onst er, geroerd


                                                                                  Geen    Zwak         Mat ig   St erk   Uit erst
             casing
                                               bodem laag



                                                                                  GEUR IN TEN SITEIT ( GI)
             bent oniet
                                               grondwat erst and t ijdens boren



             filt ergrind                      bodem m onst er, ongeroerd

                                                                                  Geen Zeer zwak       Zwak     Mat ig   St erk     Zeer st erk

                                               bodem laag

             filt ert raject

             grondwat erst and




                               GRON D SOORTEN                                     M ATE V AN BIJM EN GIN G

                               Grind, grindig (G,g)                               zwak - (0-5%)


                               Zand, zandig (Z,z)                                 m at ig - (5-15%)


                               Leem , silt ig (L,s)                               st erk - (15-50%)


                               Klei, kleiig (K,k)                                 uit erst - (> 50%)


                               Veen, hum eus (V,h)


                               Slib




                               V ERH ARD IN GEN                                   GRAD ATIE Z AN D

                               Asfalt , bet on, klinkers, t egels                 uf = uit erst fijn (63-105 um )
                               st elconplaat , ondoordringbare laag               zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                                  m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                                  m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                                  zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                                  ug = uit erst grof (420-2000 um )




                               OV ERIG                                            GRAD ATIE GRIN D

                               Bodem vreem de best andsdelen aanwezig             f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                                  m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                                  zg = zeer grof (16-63 m m )
                               Wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                             GP17-15206 R1
                                                                            ANALYSERAPPORT


LABORATORIUM                                                                                          KLANT

Laboratorium manager                  Rudi Herman                                                     Klant                                  Sigma Bouw en Milieu
Laboratorium                          SGS Belgium NV                                                  Adres                                  Phileas Foggstraat 153
                                      Environment, Health and Safety                                                                         7825AW Emmen Nederland
Adres                                 Spoorstraat 12
                                      Postbus 78
                                      4430 AB 's-Gravenpolder
                                                                                                      Contactpersoon                         Dhr. A. van Wuijkhuijse
Telefoon                              +31 (0) 88 214 62 00                                            Telefoon                               06 47032632
Fax                                   +31 (0) 88 214 62 99                                            Fax
Email                                 nl.envi.cs@sgs.com                                              Email                                  alexander@sigma-bm.nl
SGS referentie                        GP17-15206                                                      Project                                Standard Project
Aanvraag Ontvangen                    21-06-2017                                                      Klant Ref                              17-M8118
Gerapporteerd                         11-08-2017

ADDITIONELE OPDRACHT INFO
Klant opdracht omschrijving                               Oude Rijksweg achter 464 te Rouveen


MONSTER IDENTIFICATIE

GP17-15206.001                    MM1: MM1, 01: 0-35, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-30, 05: 0-30, 06: 0-30, 07: 0-35, 08: 0-50
GP17-15206.002                    MM2: MM2, 01: 170-200, 02: 130-150, 02: 150-200

OPMERKINGEN

Dit is een gewijzigd rapport. Met dit rapport worden alle voorgaande rapporten met bovenstaand rapportnummer vervangen en ongeldig verklaard

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,
3140 en 3150.

De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)

De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

Betreffende alle monsters:
R1: orderdescription aangepast op vraag van de klant.




HANDTEKENINGEN




                                                                                                                                                                          ISO17025 (BELAC 005-TEST)




Rudi Herman
Lab Operations Manager

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan
u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de
informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten
aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op
analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.

                                                                    SGS Belgium NV        Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                                          t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com         url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                               Member of the SGS Group
                                                                                               Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 IBAN: BE 87 5701 3412 5594 BIC: CITIBEBX
                                                                                                  Pagina 1 / 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                           GP17-15206 R1
                                                                           ANALYSERAPPORT

                                                                       Monsternummer         GP17-15206.001           GP17-15206.002

                                                                                  Matrix           Grond                    Grond
                                                                  Bemonsteringsdiepte
                                                                      Bemonsterd door             OPDRG                    OPDRG
                                                                  Bemonsteringsdatum            21-06-2017               21-06-2017

                                                                  Bemonsteringsplaats
                                                              Ontvangstdatum Monster            22-06-2017               22-06-2017

Parameter                                                          Eenheid         RG            Resultaat                Resultaat

Analyse conform AS3000            [AS3000]
Q    Analyse conform AS3000                                           -             -                 X                        X

     Beschrijving niet maalbare artefacten                            -             -               N.v.t.                   N.v.t.

     Massa niet maalbare artefacten                                   g             -                 0                        0


Kwik niet vluchtig       als Hg    [Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772] (A)
Q    Kwik                                                          mg/kg ds       0.050            <0.050                   <0.050


Organische stof        [Conform NEN 5754]
     Organische stof                                               gew % ds        0.50              4.3                     <0.50


Metalen       [Conform NEN 6961/NEN 6966 C1] (A)
Q    Barium                                                        mg/kg ds        20                30                       <20

Q    Cadmium                                                       mg/kg ds        0.20              0.32                    <0.20

Q    Cobalt                                                        mg/kg ds        3.0              <3.0                     <3.0

Q    Koper                                                         mg/kg ds        5.0              <5.0                     <5.0

Q    Lood                                                          mg/kg ds        10                15                       <10

Q    Molybdeen                                                     mg/kg ds        1.5              <1.5                     <1.5

Q    Nikkel                                                        mg/kg ds        4.0              <4.0                     <4.0

Q    Zink                                                          mg/kg ds        20                61                       <20


Lutum       [Conform NEN 5753]
     <      2 µm                                                   gew % ds        0.70              1.9                      2.5


Droge stof         [Conform NEN-EN 15934 methode A]
Q    Droge stof                                                     gew %           -                94.3                    81.6


Minerale olie Fracties       [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]
     Fractie C-10 - C-12                                           mg/kg ds        5.0              <5.0                     <5.0

     Fractie C-12 - C-22                                           mg/kg ds        5.0              <5.0                     <5.0

     Fractie C-22 - C-30                                           mg/kg ds        5.0               8.1                     <5.0

     Fractie C-30 - C-40                                           mg/kg ds        5.0               10                      <5.0

Q    Minerale olie (GC)                                            mg/kg ds        20                22                       <20


PAK's       [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.6 (NEN 6971, NEN 6976 en NEN 6977)]
Q    Naftaleen V                                                   mg/kg ds       0.050             0.062                   <0.050

Q    Fenantreen V                                                  mg/kg ds       0.050              0.16                   <0.050

Q    Antraceen V                                                   mg/kg ds       0.050            <0.050                   <0.050

Q    Fluoranteen V                                                 mg/kg ds       0.050              0.31                   <0.050

Q    Benzo[a]antraceen V                                           mg/kg ds       0.050              0.11                   <0.050

Q    Chryseen V                                                    mg/kg ds       0.050              0.15                   <0.050

Q    Benzo[k]fluoranteen V                                         mg/kg ds       0.050             0.080                   <0.050

Q    Benzo[a]pyreen V                                              mg/kg ds       0.050              0.18                   <0.050

Q    Benzo[ghi]peryleen V                                          mg/kg ds       0.050              0.11                   <0.050

Q    Indeno[123cd]pyreen V                                         mg/kg ds       0.050              0.13                   <0.050


PCB's       [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]
Q    PCB nr. 28        (6)                                         mg/kg ds       0.0010           <0.0010                  <0.0010

Q    PCB nr. 52        (6)                                         mg/kg ds       0.0010           <0.0010                  <0.0010

Q    PCB nr.101        (6)                                         mg/kg ds       0.0010           <0.0010                  <0.0010

Q    PCB nr.118                                                    mg/kg ds       0.0010           <0.0010                  <0.0010

Q    PCB nr.138        (6)                                         mg/kg ds       0.0010           <0.0010                  <0.0010


                                                                  SGS Belgium NV         Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                                         t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com         url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                            Member of the SGS Group
                                                                                            Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 IBAN: BE 87 5701 3412 5594 BIC: CITIBEBX
                                                                                               Pagina 2 / 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                     GP17-15206 R1
                                                                    ANALYSERAPPORT

                                                                  Monsternummer      GP17-15206.001           GP17-15206.002

                                                                           Matrix          Grond                    Grond
                                                            Bemonsteringsdiepte
                                                                  Bemonsterd door         OPDRG                    OPDRG
                                                            Bemonsteringsdatum          21-06-2017               21-06-2017

                                                            Bemonsteringsplaats
                                                        Ontvangstdatum Monster          22-06-2017               22-06-2017

Parameter                                                    Eenheid        RG           Resultaat                Resultaat

PCB's   [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8] (continued)
Q   PCB nr.153   (6)                                         mg/kg ds      0.0010          <0.0010                  <0.0010

Q   PCB nr.180   (6)                                         mg/kg ds      0.0010          <0.0010                  <0.0010




                                                            SGS Belgium NV     Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                               t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com         url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                    Member of the SGS Group
                                                                                    Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 IBAN: BE 87 5701 3412 5594 BIC: CITIBEBX
                                                                                      Pagina 3 / 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram

Sample Name : 1715206001                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2017-06\mo-34-0619-136-20170626-075352.raw
Date : 26-06-2017 07:54:04
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 23-06-2017 22:34:44
Start Time : 3.50 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -72.42 mV      High Point : 1448.43 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -72.42 mV       Plot Scale: 1520.9 mV




                                                                                        Response [mV]




                                                                                                               1000




                                                                                                                      1200




                                                                                                                             1400
                                              200




                                                                  400




                                                                                     600




                                                                                                         800
                                  0




                           3.45
             4.0




                    C 10                                                                                                            4.30
                                                                                                                                    4.46
             4.5




                                                                                                                                    4.65
                                                                                                                                    4.73
                                                                                                                                    4.81
                                                                                                                                    4.93
             5.0




                    C 12                                                                                                            5.18
                                                                                                                                    5.30
                                                                                                                                    5.47
             5.5




                    C 14                                                                                                            5.82
             6.0




                                                                                                                                    5.99
                                                                                                                                    6.10
             6.5




                    C 16                                                                                                            6.51
                                                                                                                                    6.64
                                                                                                                                    6.88
             7.0




                    C 18                                                                                                            6.99
                                                                                                                                    7.11
                                                                                                                                    7.24
                                                                                                                                    7.34
                    C 20                                                                                                            7.43
             7.5




                                                                                                                                    7.55
                                                                                                                                    7.70
                                                                                                                                    7.77
                                                                                                                                    7.85
                    C 22
             8.0




                                                                                                                                    7.98
                                                                                                                                    8.18
                    C 24                                                                                                            8.30
                                                                                                                                    8.37
             8.5




                                                                                                                                    8.56
                    C 26                                                                                                            8.74
                                                                                                                                    8.84
                                                                                                                                    8.92
             9.0




                    C 28                                                                                                            9.09
Time [min]




                                                                                                                                    9.26
                    C 30                                                                                                            9.42
             9.5




                    C 32                                                                                                            9.58
                                                                                                                                    9.74
                    C 34                                                                                                            9.89
             10.0




                    C 36                                                                                                            10.17
                                                                                                                                    10.31
             10.5




                                                                                                                                    10.45
                    C 38                                                                                                            10.54
                                                                                                                                    10.61
             11.0




                    C 40                                                                                                            10.97
             11.5




                    C 44                                                                                                            11.92
             12.0




                                                                                                                                    12.29
             12.5




                                                                                                                                    12.69
             13.0
             13.5




                                                                                                                                    13.68
             14.0
             14.5




                                                                                  Pagina 4 / 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram

Sample Name : 1715206002                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2017-06\mo-34-0619-137-20170626-075413.raw
Date : 26-06-2017 07:54:25
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 23-06-2017 22:58:03
Start Time : 3.50 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -87.91 mV      High Point : 1758.28 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -87.91 mV       Plot Scale: 1846.2 mV




                                                                                        Response [mV]




                                                                                                              1000




                                                                                                                     1200




                                                                                                                            1400




                                                                                                                                   1600
                                           200




                                                           400




                                                                           600




                                                                                           800
                           0
             4.0




                                                                                                                                          4.18
                    C 10                                                                                                                  4.30
                                                                                                                                          4.45
             4.5




                                                                                                                                          4.70
                                                                                                                                          4.76
                                                                                                                                          4.82
                                                                                                                                          4.89
             5.0




                    C 12                                                                                                                  5.12
                                                                                                                                          5.18
                                                                                                                                          5.26
                                                                                                                                          5.46
             5.5




                    C 14                                                                                                                  5.81
                                                                                                                                          5.88
                                                                                                                                          5.94
             6.0




                                                                                                                                          6.09
             6.5




                    C 16                                                                                                                  6.49
                                                                                                                                          6.60
                                                                                                                                          6.84
                    C 18                                                                                                                  6.95
             7.0




                                                                                                                                          7.07
                                                                                                                                          7.17
                                                                                                                                          7.27
                                                                                                                                          7.38
                                                                                                                                          7.44
                    C 20
             7.5




                                                                                                                                          7.51
                                                                                                                                          7.57
                                                                                                                                          7.63
                                                                                                                                          7.79
                    C 22                                                                                                                  7.88
                                                                                                                                          7.96
             8.0




                                                                                                                                          8.05
                                                                                                                                          8.18
                    C 24                                                                                                                  8.26
                                                                                                                                          8.34
                                                                                                                                          8.46
             8.5




                                                                                                                                          8.53
                                                                                                                                          8.62
                    C 26                                                                                                                  8.74
                                                                                                                                          8.80
             9.0




                                                                                                                                          8.98
                    C 28                                                                                                                  9.04
                                                                                                                                          9.18
Time [min]




                                                                                                                                          9.30
             9.5




                    C 30                                                                                                                  9.49
                    C 32                                                                                                                  9.60
                                                                                                                                          9.73
                    C 34                                                                                                                  9.90
             10.0




                                                                                                                                          9.97
                                                                                                                                          10.12
                    C 36                                                                                                                  10.25
                                                                                                                                          10.34
             10.5




                    C 38                                                                                                                  10.61
             11.0




                    C 40                                                                                                                  10.98
             11.5
             12.0
             12.5
             13.0
             13.5
             14.0
             14.5




                                                                                  Pagina 5 / 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                            GP17-15206 R1
                                                           ANALYSERAPPORT                                                                                                          BIJLAGE


HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.




                                                    SGS Belgium NV    Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                      t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com         url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                             Member of the SGS Group
                                                                             Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 IBAN: BE 87 5701 3412 5594 BIC: CITIBEBX
                                                                               Pagina 6 / 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                             GP17-16936 R1
                                                                            ANALYSERAPPORT


LABORATORIUM                                                                                          KLANT

Laboratorium manager                  Rudi Herman                                                     Klant                                  Sigma Bouw en Milieu
Laboratorium                          SGS Belgium NV                                                  Adres                                  Phileas Foggstraat 153
                                      Environment, Health and Safety                                                                         7825AW Emmen Nederland
Adres                                 Spoorstraat 12
                                      Postbus 78
                                      4430 AB 's-Gravenpolder
                                                                                                      Contactpersoon                         Dhr. A. van Wuijkhuijse
Telefoon                              +31 (0) 88 214 62 00                                            Telefoon                               06 47032632
Fax                                   +31 (0) 88 214 62 99                                            Fax
Email                                 nl.envi.cs@sgs.com                                              Email                                  alexander@sigma-bm.nl
SGS referentie                        GP17-16936                                                      Project                                Standard Project
Aanvraag Ontvangen                    11-07-2017                                                      Klant Ref                              17-M8118
Gerapporteerd                         11-08-2017

ADDITIONELE OPDRACHT INFO
Klant opdracht omschrijving                               Oude Rijksweg achter 464 te Rouveen


MONSTER IDENTIFICATIE

GP17-16936.001                    1: 1, 01-1: 204-305


OPMERKINGEN

Dit is een gewijzigd rapport. Met dit rapport worden alle voorgaande rapporten met bovenstaand rapportnummer vervangen en ongeldig verklaard

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,
3140 en 3150.

De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)

De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

Betreffende alle monsters:
R1: orderdescription aangepast op vraag van de klant




HANDTEKENINGEN




                                                                                                                                                                          ISO17025 (BELAC 005-TEST)




Rudi Herman
Lab Operations Manager

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan
u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de
informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten
aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op
analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.

                                                                    SGS Belgium NV        Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                                          t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com         url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                               Member of the SGS Group
                                                                                               Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 IBAN: BE 87 5701 3412 5594 BIC: CITIBEBX
                                                                                                  Pagina 1 / 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                 GP17-16936 R1
                                                                                 ANALYSERAPPORT

                                                                           Monsternummer      GP17-16936.001

                                                                                   Matrix       Grondwater
                                                                   Bemonsteringsdiepte
                                                                          Bemonsterd door          OPDRG
                                                                   Bemonsteringsdatum            11-07-2017

                                                                    Bemonsteringsplaats
                                                                Ontvangstdatum Monster           13-07-2017

Parameter                                                           Eenheid         RG            Resultaat

Minerale Olie totaal         [Conservering SIKB3001 Analyse NEN-EN-ISO 9377-2]
       Fractie C-10 - C-12                                                µg/l      13                <13

       Fractie C-12 - C-22                                                µg/l      13                <13

       Fractie C-22 - C-30                                                µg/l      13                <13

       Fractie C-30 - C-40                                                µg/l      13                <13

Q      Totaal C-10 - C-40                                                 µg/l      50                <50


Metalen         [Conform ISO 17294-2] (A)
Q/E Cadmium                                                               µg/l      0.20             <0.20

Q      Cobalt                                                             µg/l      2.0               3.7

Q/E Lood                                                                  µg/l      2.0              <2.0

Q/E Nikkel                                                                µg/l      3.0               11


Metalen         [Conform NEN 6966] (A)
Q      Barium                                                             µg/l      20                160

Q      Koper                                                              µg/l      2.0               2.9

Q      Molybdeen                                                          µg/l      2.0              <2.0

Q      Zink                                                               µg/l      10                36


Kwik      [Conform ISO 12846] (A)
Q      Kwik                                                               µg/l     0.050            <0.050


Vluchtige verbindingen          [Conservering SIKB3001 Analyse AS-3130]
Q      Dichloormethaan                                                    µg/l      0.20             <0.20

Q      1,1-Dichloorethaan                                                 µg/l      0.20             <0.20

Q      1,2-Dichloorethaan                                                 µg/l      0.20             <0.20

Q      1,1-Dichlooretheen                                                 µg/l      0.10             <0.10

Q      cis-1,2-Dichlooretheen                                             µg/l      0.10             <0.10

Q      trans-1,2-Dichlooretheen                                           µg/l      0.10             <0.10

Q      Trichloormethaan                                                   µg/l      0.20             <0.20

Q      1,1,1-Trichloorethaan                                              µg/l      0.10             <0.10

Q      1,1,2-Trichloorethaan                                              µg/l      0.10             <0.10

Q      Tetrachloormethaan                                                 µg/l      0.10             <0.10

Q      Trichlooretheen                                                    µg/l      0.20             <0.20

Q      Tetrachlooretheen                                                  µg/l      0.10             <0.10

Q      Benzeen                                                            µg/l      0.20             <0.20

Q      Ethylbenzeen                                                       µg/l      0.20             <0.20

Q      Styreen                                                            µg/l      0.20             <0.20

Q      Tolueen                                                            µg/l      0.20             <0.20

Q      m- + p-Xylenen                                                     µg/l      0.20             <0.20

Q      o-Xyleen                                                           µg/l      0.10             <0.10

Q      1,1-Dichloorpropaan                                                µg/l      0.20             <0.20

Q      1,2-Dichloorpropaan                                                µg/l      0.20             <0.20

Q      1,3-Dichloorpropaan                                                µg/l      0.20             <0.20

Q      Tribroommethaan (Bromoform)                                        µg/l      0.20             <0.20

Q      Vinylchloride                                                      µg/l      0.20             <0.20

       Cumeen                                                             µg/l      0.30             <0.30

Q      Naftaleen                                                          µg/l     0.020            <0.020




                                                                   SGS Belgium NV         Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                                          t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com         url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                             Member of the SGS Group
                                                                                             Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 IBAN: BE 87 5701 3412 5594 BIC: CITIBEBX
                                                                                                Pagina 2 / 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram

Sample Name : 1716936001                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC14\2017-07\mo-14-0710-155-20170714-070553.raw
Date : 14-07-2017 07:06:08
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 13-07-2017 23:47:01
Start Time : 3.00 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -70.27 mV      High Point : 1405.46 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -70.27 mV       Plot Scale: 1475.7 mV




                                                                                        Response [mV]




                                                                                                                    1000




                                                                                                                           1200




                                                                                                                                  1400
                                               200




                                                                   400




                                                                                       600




                                                                                                              800
                           0




                                                                                                                                         3.46
             3.5




                                                                                                                                         3.57
                                                                                                                                         3.64
                                                                                                                                         3.74
                                                                                                                                         3.91
             4.0




                    C 10                                                                                                                 3.98
                                                                                                                                         4.14
                                                                                                                                         4.22
                                                                                                                                         4.29
                                                                                                                                         4.35
             4.5




                                                                                                                                         4.48
                                                                                                                                         4.56
                                                                                                                                         4.65
                                                                                                                                         4.71
                                                                                                                                         4.78
                                                                                                                                         4.88
                                                                                                                                         4.94
             5.0




                                                                                                                                         5.00
                    C 12                                                                                                                 5.07
                                                                                                                                         5.19
                                                                                                                                         5.26
                                                                                                                                         5.33
                                                                                                                                         5.42
                                                                                                                                         5.48
             5.5




                                                                                                                                         5.54
                                                                                                                                         5.61
                                                                                                                                         5.73
                                                                                                                                         5.80
                    C 14                                                                                                                 5.86
                                                                                                                                         5.94
             6.0




                                                                                                                                         6.03
                                                                                                                                         6.11
                                                                                                                                         6.19
                                                                                                                                         6.24
                                                                                                                                         6.42
             6.5




                    C 16                                                                                                                 6.51
                                                                                                                                         6.57
                                                                                                                                         6.64
                                                                                                                                         6.70
                                                                                                                                         6.79
                                                                                                                                         6.92
             7.0




                    C 18                                                                                                                 6.99
                                                                                                                                         7.05
                                                                                                                                         7.16
                                                                                                                                         7.40
             7.5




                    C 20                                                                                                                 7.50
             8.0
             8.5




                    C 26                                                                                                                 8.77
Time [min]
             9.0
             9.5




                                                                                                                                         9.69
                    C 32                                                                                                                 9.85
             10.0




                                                                                                                                         9.97
                    C 34                                                                                                                 10.13

                    C 36                                                                                                                 10.39
             10.5




                    C 38                                                                                                                 10.81
             11.0




                                                                                                                                         10.98
                    C 40                                                                                                                 11.19
             11.5
             12.0




                    C 44                                                                                                                 12.13
             12.5
             13.0




                                                                                                                                         13.09
             13.5
             14.0
             14.5




                                                                                  Pagina 3 / 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                            GP17-16936 R1
                                                           ANALYSERAPPORT                                                                                                          BIJLAGE


HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.




                                                    SGS Belgium NV    Environment, Health and Safety Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                      t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com         url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                             Member of the SGS Group
                                                                             Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 IBAN: BE 87 5701 3412 5594 BIC: CITIBEBX
                                                                               Pagina 4 / 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:

“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”

“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”

Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).



Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers     Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers




A.D.M. van Wuykhuyse                          ..………………………………………….




……………………………………                                …………………………………………….


Datum: 21-06-2017




Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu                               Datum van uitgifte: 01-03-2013
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1                   Versie: 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>