<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                               Sigma Bouw & Milieu
                                                              Phileas Foggstraat 153
                                                                    7825 AW Emmen
                                                                Tel. (0591) 65 91 28
                                                                Fax (0591) 65 93 25
                                                                    www.sigma-bm.nl
                                                            E-mail info@sigma-bm.nl




               Onderwerp:       verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN
                                5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te Staphorst

               Projectnummer:   20-M9221

               Opdrachtgever:   Vestus Bouwadvies

               Datum:           12 november 2020




november ’20                                                                         0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst


     onderwerp                                   verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN
                                                 5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te Staphorst

     datum                                       12 november 2020



     projectnummer                               20-M9221




     in opdracht van                             Vestus Bouwadvies
                                                 Kleine Oever 2
                                                 7914 BK Meppel


     uitgevoerd door                             Sigma Bouw & Milieu
                                                 Phileas Foggstraat 153
                                                 7825 AW Emmen
                                                 tel: (0591) 659128
                                                 fax:(0591) 659325




                           Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015,
                           het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische
                           onderzoeken

                           Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
                           procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000
                           protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen”



                           Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
                           procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000
                           protocollen 2001, 2002 en 2018”


                           Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
                           procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg
                           SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met
                           conventionele methoden”




(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000,
protocol 2001 en 2002)


Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie,
microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu.




november ’20                                                                                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst


Inhoudsopgave

1     INLEIDING ....................................................................................................................................... 3
    1.1       Algemeen ................................................................................................................................. 3
    1.2       Aanleiding van het bodemonderzoek ...................................................................................... 3
    1.3       Doel van het onderzoek ........................................................................................................... 3
    1.4       Referentiekader van het onderzoek ........................................................................................ 4
    1.5       Opbouw van het rapport .......................................................................................................... 4
2     VOORONDERZOEK ........................................................................................................................ 5
    2.1       Hypothese en onderzoeksstrategie ....................................................................................... 13
3     VELDONDERZOEK ....................................................................................................................... 14
    3.1       Uitvoering van het veldonderzoek ......................................................................................... 14
    3.2       Resultaten van het veldonderzoek ........................................................................................ 15
4     CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK .................................................................................... 17
    4.1       Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek ..................................................... 17
    4.2       Toetsingscriteria .................................................................................................................... 18
    4.3       Analyseresultaten en interpretatie ......................................................................................... 19
      4.3.1      Milieuhygiënische kwaliteit grond ...................................................................................... 19
      4.3.2      Milieuhygiënische kwaliteit grondwater ............................................................................. 21
5     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .......................................................................................... 23
6     LITERTUURLIJST .......................................................................................................................... 27
7     COLOFON ...................................................................................................................................... 28


Bijlagen
1. Topografisch overzicht
1A.Historisch topografisch overzicht
2. Onderzoekslocatie met boorplan (1:500)
3. Beschrijvingen inspectiegaten/boringen/foto’s
4. Analysecertificaten
5. Onafhankelijkheidsverklaring




november ’20                                                                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

1     INLEIDING


1.1    Algemeen

In opdracht van Vestus Bouwadvies is in januari/februari 2020 door Sigma Bouw & Milieu een
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een deel van de
locatie aan de Oude Rijksweg nr. 182b (ged.) te Staphorst (gemeente Staphorst).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.

In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek
is op basis van deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.

kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s.

De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn
de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.

Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken
terrein.


1.2    Aanleiding van het bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de geplande
nieuwbouw van een woning op de onderzoekslocatie.


1.3    Doel van het onderzoek

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.
Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie
heeft geleid tot verontreiniging.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.




november ’20                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

1.4   Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de
onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend
bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).


1.5   Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
• vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
• veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).




november ’20                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

2    VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).

In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd.
Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te
worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 1.

tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek

Onderzoeksaspecten                                                        Aanleiding tot vooronderzoek
                                                                     A     B      C      D      E      F      G
1. Locatiegegevens                                                   0     0
                                             Eigendomssituatie
                                             Hoogteligging                                      ✓
2. Bodemopbouw en geohydrologie
                                             Bodemopbouw             ✓     ✓      ✓      ✓      ✓      ✓
                                             Antropogene lagen in    ✓     ✓      ✓      ✓      ✓      ✓      ✓
                                             de bodem
                                             Geohydrologie           ✓     ✓
3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit
                                             Geval van ernstige      ✓            ✓      ✓      ✓      ✓      ✓
                                             bodemverontreiniging?
                                             Kwaliteit o.b.v. BKK    ✓     0      ✓      ✓      ✓      ✓      ✓
                                             O.b.v. uitgevoerde      ✓     ✓      ✓      ✓      ✓             ✓
                                             bodemonderzoeken
4. Gebruik en beïnvloeding van de                                    ✓     0      ✓      ✓      ✓             ✓
locatie, verdachte situatie, activiteiten,
ongewoon voorval
                                             Voormalig
                                             Huidig                  ✓     ✓             ✓      ✓      ✓
                                             Toekomstig                    ✓             0
                                             Asbestverdacht?         ✓     ✓      ✓      ✓      ✓      ✓      ✓
5. Terreinverkenning
✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te
worden vermeld en gemotiveerd

0 Optioneel




november ’20                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

aanleiding vooronderzoek
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van de
geplande nieuwbouw van en woning op de onderzoekslocatie.
Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform paragraaf 6.2.1 “opstellen
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017).

geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
• informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;
• informatie verstrekt door de gemeente Staphorst (email d.d. 22-01-2020);
• informatie van de bodeminformatiekaart van de Provincie Overijssel;
• www.topotijdreis.nl;
• Kadaster/BAG Viewer;
• grondwaterkaart van Nederland;
• AHN.nl;
• Dinoloket.nl;
• handelsbestand van de Kamer van Koophandel;
• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden .

Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.

locatiegegevens
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven.

tabel 2: overzicht basisinformatie

 Adres                               Oude Rijksweg nr. 182b
 Plaats                              Staphorst
 Gemeente                            Staphorst
 Topografisch overzicht              Zie bijlage 1
 Coördinaten                         X = 209,308 Y= 517,006 (middelpunt)
 Kadastrale aanduiding               Gemeente Staphorst, perceel sectie AG nrs. 3054 (ged.), 3055 (ged.) en 3056
                                     (ged.)
 Eigendomssituatie                   Niet nagegaan.
 Oppervlakte onderzoekslocatie       Ca. 210 m2
 (plangebied)
 Algemene omschrijving               De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen aan de Oude
                                     Rijksweg nr. 182b te Staphorst.
                                     Op de locatie bevindt zich een bestaande schuur/loods.
                                     Rondom het bestaande gebouw bevindt zich aan de oost- en zuidzijde
                                     verharding in de vorm van betonklinkers. Het noordelijk- en westelijk deel is
                                     braakliggend en onderdeel van een dierenweide.
                                     De opdrachtgever is voornemens de bestaande bebouwing af te breken.
                                     Binnen een deel van de bestaande af te breken bebouwing is de nieuwbouw
                                     van een (schuur)woning gepland.
                                     Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het beoogde
                                     plangebied, het terreindeel rondom de bestaande loods, t.p.v. de nieuw te
                                     bouwen (schuur)woning (plangebied zoals weergegeven in figuur 1 en bijlage
                                     2).




november ’20                                                                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst




                                     figuur 1: huidige en toekomstige situatie t.p.v. de onderzoekslocatie

 Bebouwing en bouwjaar               De bestaande loods/schuur dateert van 1960.
 (Kadaster BAG)
 Terreinverharding                   In de bestaande schuur/loods bevindt zich een betonverharding. Het
                                     terreindeel rondom de schuur/loods is deels verhard met klinkers.
 Ondergrondse infrastructuur         Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden.
 Archeologische waarden              De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de
                                     vermelding "onbekend".
 Geplande herinrichting              Nieuwbouw van een (schuur)woning.
 bijzonderheden: -



afbakening onderzoekslocatie
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte perceel
zoals weergegeven in bijlage 2.

bodemgebruik op basis van topografische kaarten
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.

tabel 3: beschrijving bodemgebruik

Omschrijving       Gebruik                                                          Potentieel
                                                                                    bodembedreigende
                                                                                    activiteiten en situaties
Onderzoekslocatie
Historisch (op     Op basis van de topografische kaarten van voor 1955 lijkt        Geen.
basis van          de onderzoekslocatie nog onbebouwd te zijn.
topografische      Op topografische kaarten vanaf 1955 is ter plaatse van de
kaarten,           onderzoekslocatie voor het eerst enige bebouwing
Topotijdreis)      zichtbaar.




november ’20                                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

Huidig          De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel           Geen.
                gelegen aan de Oude Rijksweg nr. 182b te Staphorst.
                Op de locatie bevindt zich een bestaande schuur/loods.
                Rondom het bestaande gebouw bevindt zich aan de oost-
                en zuidzijde verharding in de vorm van betonklinkers. Het
                noordelijk- en westelijk deel is braakliggend en onderdeel
                van een dierenweide.
                Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het
                beoogde plangebied, het terreindeel rondom de bestaande
                loods, t.p.v. de nieuw te bouwen (schuur)woning
                (plangebied zoals weergegeven in figuur 1 en bijlage 2).
Toekomstig      De opdrachtgever is voornemens de bestaande bebouwing           Geen.
                af te breken.
                Binnen een deel van de bestaande af te breken bebouwing
                is de nieuwbouw van een (schuur)woning gepland.
Directe omgeving (<25 m)
Historisch (op  Vanaf rond 1850 is op de topografische kaarten in de            Geen.
basis van       directe omgeving (<25 mtr.) van de onderzoekslocatie voor
topografische   het eerst bebouwing zichtbaar.
kaarten,        In de loop der jaren is deze bebouwing verder uitgebreid.
Topotijdreis)
Huidig en       In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden        Het is op voorhand
toekomstig      zich (bedrijfs)woningen / agrarische percelen.                  onbekend of activiteiten in
                Noordzijde: agrarische percelen;                                de directe omgeving
                Oostzijde: aangrenzend perceel Oude Rijksweg 182a               negatieve invloed hebben
                Zuidzijde: aangrenzende percelen met bebouwing.                 (gehad) op de
                Westzijde: aangrenzend perceel Oude Rijksweg 188a.              bodemkwaliteit t.p.v. de
                                                                                onderhavige
                                                                                onderzoekslocatie.


bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten
In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie.

tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten

Gebruik                                     De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen aan
                                            de Oude Rijksweg nr. 182b te Staphorst.
                                            De locatie is onderverdeeld in drie kadastrale percelen: sectie AG
                                            nummers 3054, 3055 en 3056 (ged.), zie figuur 2.




                                            figuur 2: onderzoeksgebied




november ’20                                                                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst


                                          Op de locatie bevindt zich een bestaande schuur/loods.
                                          Rondom het bestaande gebouw bevindt zich aan de oost- en
                                          zuidzijde verharding in de vorm van betonklinkers. Het noordelijk- en
                                          westelijk deel is braakliggend en onderdeel van een dierenweide.
                                          De schuur/loods wordt momenteel gebruik voor opslag (caravans,
                                          hooi ed.). Achter de schuur staan stenen ed. in opslag.
                                          Voor zover bekend is de schuur/loods in het verleden in gebruik
                                          geweest voor opslag.

                                          De opdrachtgever is voornemens de bestaande bebouwing af te
                                          breken.
                                          Binnen een deel van de bestaande af te breken bebouwing is de
                                          nieuwbouw van een (schuur)woning gepland.
                                          Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het beoogde
                                          plangebied, het terreindeel rondom de bestaande loods, t.p.v. de
                                          nieuw te bouwen (schuur)woning (plangebied zoals weergegeven in
                                          figuur 1 en bijlage 2).

                                          Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige)
                                          potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding
                                          afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.
Bouwvergunning                            Ten behoeve van de bestaande bebouwing is voor zover bekend
                                          een bouwvergunning verleend.
Milieuvergunning                          Ten behoeve van de locatie zijn voor zover bekend geen
                                          milieuvergunningen verleend.
                                          Op de naastgelegen locatie Oude Rijksweg nr. 182 is op 19-09-
                                          1995 is een oprichtingsvergunning verleend voor de uitoefening
                                          van een melkrundveehouderij/jongveehouderij (vergunning is
                                          inmiddels ingetrokken).
Handelsregister                           De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van
                                          Koophandel niet vermeld.
Aanwezigheid brandstoftanks               Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of
                                          voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse
                                          brandstoftanks op de onderzoekslocatie.
                                          Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse
                                          brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de
                                          aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen
                                          informatie.
Aanwezigheid asbest                       Volgens de asbestdakenkaart van de provincie Overijssel is het dak
                                          van de bestaande schuur niet verdacht voor asbest.




                                          Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van
                                          asbest in de bodem t.p.v. het plangebied.
                                          Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is
                                          begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend.
Ophogingen/dempingen/stortingen           Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal
                                          gedempte watergangen/ sloten t.p.v. de onderzoekslocatie (binnen
                                          het onderzochte terreindeel).
                                          Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde
                                          grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval


november ’20                                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

                                          op de onderzoekslocatie.
Niet gesprongen explosieven               Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven
                                          (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond
                                          achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen
                                          explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende
                                          werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en
                                          uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name
                                          aangetroffen ter plaatse van 'strategische doelen' zoals
                                          binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens.
                                          De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het
                                          opsporen en ruimen va niet gesprongen explosieven uit de Tweede
                                          Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de
                                          gemeente.
Calamiteiten                              Er is geen informatie bekend omtrent evt. calamiteiten op de locatie
                                          die geleid kunnen hebben tot het ontstaan van
                                          bodemverontreiniging.
PFAS-verdachtheid                         Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de
                                          bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als
                                          gevolg van puntbronnen.
                                          De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de
                                          onderzoekslocatie t.g.v. puntbronnen wordt gering geacht.
                                          De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen en de waterbodem
                                          zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel
                                          Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als
                                          gevolg van atmosferische depositie.
                                          Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie diffuus
                                          onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX.
Verdachte activiteiten < 25 m             Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving
                                          negatieve invloed hebben(gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de
                                          onderhavige onderzoekslocatie.




november ’20                                                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst



voorgaande bodemonderzoeken
In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de
bodemkwaliteitskaart weergegeven.
tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart

                            voorgaande bodemonderzoeken

 Onderzoekslocatie          Niet bekend.

 Omgeving < 25m             ► Oude Rijksweg 182:
                            Verkennend onderzoek NVN 5740 d.d. 13-01-1999, BME ingenieurs b.v., ref. PS5 / EP
                            / 587.22.037
                            conclusies:
                            Zintuiglijk zijn in de grond en het grondwater geen waarnemingen gedaan, welke op
                            een bodemverontreiniging zou kunnen duiden.
                            Uit de analyseresultaten van de boven- en ondergrond op het onderzochte terrein
                            wordt geconcludeerd, dat met uitzondering van het gemeten gehalte aan minerale olie
                            in de bovengrond geen van de gemeten gehaltes van de onderzochte componenten
                            verhoogd zijn ten opzichte van de streefwaarde. Het gemeten gehalte aan minerale
                            olie benadert de tussenwaarde niet. Uit de analyseresultaten van het grondwater op
                            het onderzochte terrein wordt geconcludeerd, dat met uitzondering van de gemeten
                            gehalte aan chroom en lood geen van de gemeten gehaltes van de onderzochte
                            componenten verhoogd zijn ten opzichte van de streefwaarde. De gemeten gehaltes
                            benaderen niet de tussenwaarde.

                            ► Oude Rijksweg 178:
                            • Verkennend onderzoek NEN 5740 d.d. 24-01-2002, Eco Reest B.V., ref. nr.
                            onbekend
                            • Saneringsplan d.d. 29-04-2002, Eco Reest B.V., ref. nr. onbekend
                            • Saneringsevaluatie d.d. 30-08-2002, Eco Reest B.V., ref. nr. onbekend.
                            Vervolg WBB: voldoende onderzocht.
 Vermoeden van (een         ►Niet bekend.
 geval van ernstige)
 bodemverontreiniging op
 de locatie of een deel
 daarvan
 informatie                 ►De locatie bevindt zich in de zone wonen.
 bodemkwaliteitskaart




november ’20                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl).
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 0-2 m+NAP.
In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven.
tabel 6: geohydrologische opbouw

diepte         beschrijving                                               formatie
m-mv
0-15           middelgrove zanden, weinig zandige klei, fijn zand en      Kreftenheye
               grind en een spoor klei en veen
15-20          zandige klei, weinig fijn, midden en grof zand             Kreftenheye, laagpakket van Zutphen
20-24          middelgrove zanden, weinig zandige klei, fijn zand en      Kreftenheye
               grind en een spoor klei en veen
24-34          middelgrove zanden, weinig zandige klei, fijn zand en      Drente
               grind en een spoor klei
34-40          middelgrove zanden, weinig fijn zand en grind en sporen    Urk
               klei, zandige klei en veen
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit
onderzoek niet vastgesteld.
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.


(financieel-) juridische situatie
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.

tabel 7: financieel/juridische aspecten

kadastrale gegevens           Gemeente Staphorst, perceel sectie AG nrs. 3054 (ged.), 3055 (ged.) en 3056 (ged.)
opdrachtgever/                -
belanghebbende
rechtspersonen

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig
bodemonderzoek.




november ’20                                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

2.1   Hypothese en onderzoeksstrategie

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan
worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan
blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt.

Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek (topografische kaarten) blijkt dat de
onderzoekslocatie aan de Oude Rijksweg nr. 182b te Staphorst voor zover bekend vanaf ca. 1955
bebouwd is met een schuur/loods.
Voor zover bekend is de loods in het verleden gebruikt voor opslag.

Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende
activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de
onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie is vanwege het langdurige gebruik in eerste aanleg als milieuhygiënisch
"verdacht" aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. het plangebied
uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.6
strategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging
(VED-HE-NL), verdachte bovengrond (literatuur 1). De ondergrond en het grondwater is in dit
onderzoek onderzocht volgens de strategie voor een onverdachte locatie, (ONV-NL) paragraaf 5.1 van
de NEN-5740.

Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het terreindeel t.p.v. de nieuw te bouwen
woning (plangebied), zie bijlage 2. Het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw is thans nog voor een
groot deel bebouwd met de af te breken schuur/loods.

In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie

                                       mogelijke verontreiniging
                                       grond                        grondwater         onderzoeksstrategie
(deel)locatie
NEN-5740+A1
onderzoeksgebied (plangebied)          PAK’s, zware metalen,        -                  VED-HE-NL
(ca. 210 m2)                           minerale olie                                   (bovengrond)
                                                                                       ONV-NL
                                                                                       (ondergrond en
                                                                                       grondwater)
Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn
van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit
blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is.
Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond
uitgevoerd.
Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op
de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen
deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek
betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2.
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of
is begraven.
Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin
volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet
chemisch-analytisch zijn onderzocht.


november ’20                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

3     VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.

3.1   Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
protocollen 2001 en 2002.

Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste
boringen geprojecteerd.
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft
plaatsgevonden op 28 januari 2020.
Het bemonsteren van het grondwater is (conform NEN-5740+A1) ruime tijd na plaatsing van de
peilbuis op 13 februari 2020 uitgevoerd

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A.D.M. van Wuykhuyse geregistreerde veldwerker
van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de
internetsite van Bodem+ (https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een
onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.

Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de
locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen.

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 9.

tabel 9: veldwerkprogramma

Onderdeel                      Aantal                 Diepte (m-mv)           Nummers
Onderzoekslocatie (ca. 210   m2)
Boringen                       1                      0.25                    8
                               5                      0.5                     3 t/m 7
                               1                      2.0                     2
Peilbuis                       1                      2.0                     1
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuis zijn geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.




november ’20                                                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.

monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur
11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.


3.2   Resultaten van het veldonderzoek

bodemopbouw
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 10 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.

tabel 10: lokale bodemopbouw

bodemlaag                  hoofdbestanddeel       toevoeging                              kleur
m-mv
0.0-0.2                    zand                   matig fijn                              geel
0.2-0.6                    zand                   matig fijn                              bruin/grijs
0.6-1.2                    zand                   matig fijn                              bruin/geel
1.2-2.0                    zand                   matig fijn                              geel


veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 11.
tabel 11: veldwaarnemingen grondwater

Peilbuis   filtertraject   grondwaterstand    voorpompen       pH    EGV                   troebelheid
           m-mv            m-mv               liter                  geleidingsvermogen    (NTU)
                                                                     µS/cm
1          1.0-2.0         0.46               5                6.3   550                   27.2
In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm).
Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde
meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie
organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen




november ’20                                                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

Zintuiglijke waarnemingen

grond
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.

De afwijkende waarnemingen staan in de onderstaande tabel 12 weergegeven.
tabel 12: afwijkende waarnemingen

boring                              diepte m-mv.                   zintuiglijke waarnemingen

 8                                  0.0-0.1                          volledig beton
 8                                  0.25                             gestaakt op onderliggende verhardingslaag
onder de betonvloer in de bestaande schuur/loods is t.p.v. boring 8 is 0.25 m-mv een handmatig niet te doorboren
verhardingslaag aangetroffen, hierdoor is besloten de resterende boringen uitpandig te plaatsen

grondwater
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.

asbest
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het
maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming).
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman
boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is
kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in
de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond
en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek
uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek
onderzocht.




november ’20                                                                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

4     CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd

Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van Omegam.
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het
ministerie van I&W.
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.

4.1    Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

grond
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.
grondwater
Uit de geplaatste peilbuis een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.

In onderstaande tabel 12 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters,
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.

tabel 12: analyseschema

Monstercode      boringnummer(s)              diepte (m-mv)         zintuiglijke            analysepakket
                                                                    waarnemingen
grond
1 (MM1)          1+3+4+5                      0.0-0.5               -                       NEN-grond(*)+AS3000
2 (MM2)          2+6+7+8                      0.0-0.5               -                       NEN-grond(*)+AS3000
3 (MM3)          1+2                          0.6-2.0               -                       NEN-grond(*)+AS3000
grondwater
1 (peilbuis)     1                            1.0-2.0               -                       NEN-grondwater(**)


verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1)
* NEN-grond         =     Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
                          PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en lutum;
**NEN-water         =     Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen,
                          vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen,
                          chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen       =     barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink
                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten =      Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
                          Styreen (S) (BTEXNS);
PCB                 =     Polychloorbifenylen;
PAK                 =     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH                 =     Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform           =     Tribroommethaan




november ’20                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

4.2   Toetsingscriteria

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling
    Bodemkwaliteit”
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,

De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn
gehanteerd. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is.
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard
bodem” (humus=10% en lutum=25%).
Generiek toetsingskader
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de
Circulaire bodemsanering.
Achtergrondwaarde (AW-2000):
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5:
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende
een indicatiewaarde voor nader onderzoek.
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader
bodemonderzoek in overweging genomen te worden.
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een
ernstig geval van bodemverontreiniging.
Interventiewaarde:
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te
worden verminderd.
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot
sanering. De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en
de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s).
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu
(onderzoek RIVM).
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het
milieu.




november ’20                                                                                       18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

4.3             Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel
worden de onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen.

4.3.1               Milieuhygiënische kwaliteit grond

boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)
In tabel 13 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.

tabel 13: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Project        OPID 19189053#20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Certificaten   995296
Toetsing       T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie    BoToVa        3.0.0                                Toetsdatum: 9 november 2020 12:59

Parameters                                 Toetsing                             Monster      6224948                                 Monster      6224949                                 Monster      6224950
                                                                                MM1, 01: 20-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50        MM2, 02: 0-50, 06: 15-50, 07: 0-50, 08: 10-25        MM3, 01: 60-110, 01: 120-160, 01: 160-200, 02: 120-160, 02: 160-200
                                                                                Max. Bodemindex                           0,006      Max. Bodemindex                           0,231      Max. Bodemindex                         0,004
                                                                                Toetsoordeel               Overschrijding Achtergrondwaarde
                                                                                                                                     Toetsoordeel               Overschrijding Achtergrondwaarde
                                                                                                                                                                                          Toetsoordeel              Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse                       Eenheid      AW         T            I            Ana.Res.     Std.Res.      T.Oordeel B.Index         Ana.Res.     Std.Res.      T.Oordeel B.Index         Ana.Res.     Std.Res.     T.Oordeel B.Index
Lutum/Humus
Organische stof               % (m/m ds)                                        4            10                        0             12           10                        0             0,4          10                         0
Lutum                         % (m/m ds)                                        1            25                        0             1            25                        0             1            25                         0
Droogrest
droge stof                    %                                                 83           83           @            0             65,5         65,5         @            0             81,3         81,3         @             0
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                   mg/kg ds     190        555          920          27           100          @            0             54           210          @            0,027         < 20         < 54         @             0
cadmium (Cd)                  mg/kg ds     0,6        6,8          13           < 0.2        < 0.22       -            0             0,29         0,34         -            0             < 0.2        < 0.24       -             0
kobalt (Co)                   mg/kg ds     15         102,5        190          <3           < 7.4        -            0             <3           < 7.4        -            0             <3           < 7.4        -             0
koper (Cu)                    mg/kg ds     40         115          190          8,4          16           -            0             11           17           -            0             <5           < 7.2        -             0
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds         0,15       18,075       36           0,1          0,14         -            0             0,07         0,09         -            0             < 0.05       < 0.05       -             0
lood (Pb)                     mg/kg ds     50         290          530          28           42           -            0             51           68           1.4 AW(WO)   0,038         < 10         < 11         -             0
molybdeen (Mo)                mg/kg ds     1,5        95,75        190          < 1.5        < 1.0        -            0             < 1.5        < 1.0        -            0             < 1.5        < 1.0        -             0
nikkel (Ni)                   mg/kg ds     35         67,5         100          <4           <8           -            0             4            12           -            0             <4           <8           -             0
zink (Zn)                     mg/kg ds     140        430          720          44           99           -            0             85           160          1.1 AW(WO)   0,034         < 20         < 33         -             0
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
                              mg/kg ds     190        2595         5000         90           220          1.2 AW(IND) 0,006          1600         1300         7.0 AW(NT) 0,231           < 35         < 120        -             0
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                     mg/kg ds                                          < 0.05       < 0.035                   0             < 0.05       < 0.029                   0             < 0.05       < 0.035                    0
fenantreen                    mg/kg ds                                          0,08         0,08                      0             0,06         0,05                      0             < 0.05       < 0.035                    0
anthraceen                    mg/kg ds                                          0,07         0,07                      0             < 0.05       < 0.029                   0             < 0.05       < 0.035                    0
fluoranteen                   mg/kg ds                                          0,25         0,25                      0             0,12         0,1                       0             < 0.05       < 0.035                    0
benzo(a)antraceen             mg/kg ds                                          0,13         0,13                      0             < 0.05       < 0.029                   0             < 0.05       < 0.035                    0
chryseen                      mg/kg ds                                          0,18         0,18                      0             0,08         0,067                     0             < 0.05       < 0.035                    0
benzo(k)fluoranteen           mg/kg ds                                          0,1          0,1                       0             < 0.05       < 0.029                   0             < 0.05       < 0.035                    0
benzo(a)pyreen                mg/kg ds                                          0,13         0,13                      0             < 0.05       < 0.029                   0             < 0.05       < 0.035                    0
benzo(ghi)peryleen            mg/kg ds                                          0,11         0,11                      0             0,08         0,067                     0             < 0.05       < 0.035                    0
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds                                                 0,13         0,13                      0             0,06         0,05                      0             < 0.05       < 0.035                    0
Sommaties
som PAK (10)                  mg/kg ds     1,5        20,75        40           1,2          1,2          -            0             0,58         0,48         -            0             0,35         < 0.35       -             0
Polychloorbifenylen
PCB - 28                      mg/kg ds                                          < 0.001      < 0.0018                  0             < 0.001      < 0.00058                 0             < 0.001      < 0.0035                   0
PCB - 52                      mg/kg ds                                          < 0.001      < 0.0018                  0             < 0.001      < 0.00058                 0             < 0.001      < 0.0035                   0
PCB - 101                     mg/kg ds                                          < 0.001      < 0.0018                  0             < 0.001      < 0.00058                 0             < 0.001      < 0.0035                   0
PCB - 118                     mg/kg ds                                          < 0.001      < 0.0018                  0             < 0.001      < 0.00058                 0             < 0.001      < 0.0035                   0
PCB - 138                     mg/kg ds                                          < 0.001      < 0.0018                  0             0,003        0,0025                    0             < 0.001      < 0.0035                   0
PCB - 153                     mg/kg ds                                          < 0.001      < 0.0018                  0             < 0.001      < 0.00058                 0             < 0.001      < 0.0035                   0
PCB - 180                     mg/kg ds                                          < 0.001      < 0.0018                  0             0,002        0,0017                    0             < 0.001      < 0.0035                   0
Sommaties
som PCBs (7)                  mg/kg ds     0,02       0,51         1            0,005        < 0.012      -            0             0,008        0,0071       -            0             0,005        < 0.024      -             0,004

Legenda
@              Geen toetsoordeel mogelijk
x AW(NT)       x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)
x AW(IND)      x maal Achtergrondwaarde (Industrie)
x AW(WO)       x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
-              <= Achtergrondwaarde
N.B.           De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




november ’20                                                                                                                                                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

interpretatie onderzoeksresultaten grond
In tabel 14 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte
mengmonsters.
tabel 14: samenvatting toetsresultaten per mengmonster

                                                                                          Indicatieve toetsing
Mengmonster       Boringen     Diepte Zintuiglijk >AW                           >T   >I   Bbk*
1 (MM1)           1+3+4+5      0.0-0.5 -          minerale olie                 -    -    Industrie*
2 (MM2)           2+6+7+8      0.0-0.5 -               lood, zink,              -    -    Niet Toepasbaar*
                                                       minerale olie
3 (MM3)           1+2          0.6-2.0 -               -                        -    -    Achtergrondwaarde*

Legenda
>AW               overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5)
>T                overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek,
                  bodemindex >0,5)
>I                overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1)
Bbk               besluit bodemkwaliteit
*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond


bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte minerale olie t.o.v. de
achtergrondwaarde.

Bovengrondmengmonster MM2 bevat een verhoogd gehalte lood, zink (zware metalen) en minerale
olie t.o.v. de achtergrondwaarde.

De verhoogd gemeten gehalten lood, zink en/of minerale olie in de bovengrondmengmonsters MM1
en MM2 zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen niet eenduidig te relateren.

In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of
menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen, PAK’s en /of minerale
olie in de grond gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een
locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.

Zware metalen bezitten veelal een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib-
en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze
concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats
door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen
op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties.

ondergrond (0.6-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.


Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).

Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.



november ’20                                                                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst



4.3.2     Milieuhygiënische kwaliteit grondwater

In tabel 15 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.

tabel 15: gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Project        OPID 19408819#20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Certificaten   1001890
Toetsing       T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie    BoToVa        2.0.0                                   Toetsdatum: 9 november 2020 09:02

Parameters                                Toetsing                              Monster       6242479
                                                                                Pb 1, 02-2: 100-200
                                                                                Max. Bodemindex                       0,026
                                                                                Toetsoordeel             Overschrijding Streefwaarde
Analyse                       Eenheid      S          T            I            Ana.Res.      Std.Res.   T.Oordeel    B.Index
Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                   µg/l         50         337,5        625          53                       1.1 S       0,005
cadmium (Cd)                  µg/l         0,4        3,2          6            < 0.2                    -           0
kobalt (Co)                   µg/l         20         60           100          <2                       -           0
koper (Cu)                    µg/l         15         45           75           6,2                      -           0
Kwik (Hg) (niet vluchtig)     µg/l         0,05       0,175        0,3          < 0.05                   -           0
lood (Pb)                     µg/l         15         45           75           <2                       -           0
molybdeen (Mo)                µg/l         5          152,5        300          <2                       -           0
nikkel (Ni)                   µg/l         15         45           75           <3                       -           0
zink (Zn)                     µg/l         65         432,5        800          13                       -           0
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
                              µg/l         50         325          600          < 50                     -           0
Vluchtige aromaten
benzeen                       µg/l         0,2        15,1         30           < 0.2                    -           0
ethylbenzeen                  µg/l         4          77           150          < 0.2                    -           0
naftaleen                     µg/l         0,01       35,005       70           < 0.02                   -           0
o-xyleen                      µg/l                                              < 0.1                                0
styreen                       µg/l         6          153          300          < 0.2                    -           0
tolueen                       µg/l         7          503,5        1000         < 0.2                    -           0
xyleen (som m+p)              µg/l                                              < 0.2                                0
Sommaties aromaten
som xylenen                   µg/l         0,2        35,1         70           0,2                      -           0
Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan         µg/l         0,01       150,005      300          < 0.1                    -           0
1,1,2-trichloorethaan         µg/l         0,01       65,005       130          < 0.1                    -           0
1,1-dichloorethaan            µg/l         7          453,5        900          < 0.2                    -           0
1,1-dichlooretheen            µg/l         0,01       5,005        10           < 0.1                    -           0,006
1,1-dichloorpropaan           µg/l                                              < 0.2                                0
1,2-dichloorethaan            µg/l         7          203,5        400          < 0.2                    -           0
1,2-dichloorpropaan           µg/l                                              < 0.2                                0
1,3-dichloorpropaan           µg/l                                              < 0.2                                0
cis-1,2-dichlooretheen        µg/l                                              < 0.1                                0
dichloormethaan               µg/l         0,01       500,005      1000         < 0.2                    -           0
monochlooretheen (vinylchloride)
                              µg/l         0,01       2,505        5            < 0.2                    -           0,026
tetrachlooretheen             µg/l         0,01       20,005       40           < 0.1                    -           0,002
tetrachloormethaan            µg/l         0,01       5,005        10           < 0.1                    -           0,006
trans-1,2-dichlooretheen µg/l                                                   < 0.1                                0
trichlooretheen               µg/l         24         262          500          < 0.2                    -           0
trichloormethaan              µg/l         6          203          400          < 0.2                    -           0
Sommaties
som C+T dichlooretheen        µg/l         0,01       10,005       20           0,1                      -           0,007
som dichloorpropanen          µg/l         0,8        40,4         80           0,4                      -           0
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform)   µg/l                                 630          < 0.2                    @           0

Legenda
@              Geen toetsoordeel mogelijk
-              <= Streefwaarde
xS             x maal Streefwaarde
N.B.           De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




november ’20                                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

interpretatie resultaten grondwater
In tabel 16 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte
grondwatermonster.

tabel 16: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster

Grondwatermonster           Diepte filter    Zintuiglijk      >S                    >T         >I

Pb1                         1.0-2.0          -                barium                -          -
Legenda
>S         overschrijding streefwaarde (bodemindex <=0,5)
>T         overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5)
>I         overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1)


peilbuis 1 (1.0-2.0 m-mv)
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater
kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in
Nederland regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder
dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a.
worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen.
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden.
Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van zware metalen in het grondwater ook kan samenhangen
met het vm. gebruik van de locatie.




Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-
dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.




november ’20                                                                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

5    CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

zintuiglijke waarnemingen
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde
afwijkingen of asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming).

Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 17.

tabel 17: samenvatting toetsingsresultaten


                                                                                                   Indicatieve toetsing
Mengmonster         Boringen     Diepte Zintuiglijk >AW of >S                     >T          >I   Bbk*
Grond
1 (MM1)             1+3+4+5      0.0-0.5 -              minerale olie             -           -    Industrie*
2 (MM2)             2+6+7+8      0.0-0.5 -              lood, zink, minerale      -           -    Niet Toepasbaar*
                                                        olie
3 (MM3)             1+2          0.6-2.0 -              -                         -           -    Achtergrondwaarde*
Grondwater
Pb1                 1            1.0-2.0 -              barium                    -           -    n.v.t.
Legenda
>AW / >S       overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde (bodemindex =<0,5)
>T             overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5)
>I             overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1)
*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

grond

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte minerale olie t.o.v. de
achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde
(>0.5) wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze
mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

Bovengrondmengmonster MM2 bevat een verhoogd gehalte lood, zink (zware metalen) en minerale
olie t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de
bodemindex-waarde (>0.5) wordt in deze gevallen niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische
overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Opgemerkt wordt dat deze grond op basis van het gemeten gehalte minerale olie na toetsing aan de
waarden uit het besluit Bodemkwaliteit ter indicatie niet meer toepasbaar is voor hergebruik.

ondergrond (0.6-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

grondwater

peilbuis 1 (1.0-2.0 m-mv)
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5)
wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,
geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.


november ’20                                                                                                            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst



toetsing hypothese
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als
milieuhygiënisch verdacht aangemerkt.

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is
van bodemverontreiniging.
De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevatten enkele stoffen
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde resp. destreefwaarde. Deze licht verhoogde gehalten
overschrijden de tussenwaarde/bodemindex-waarde (>0.5) niet en geven daardoor geen formele
aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde
hypothese “verdacht” wordt aanvaard. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er beïnvloeding
van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.

Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de
bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek in grond of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN
5897+C2 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden
gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin.
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2.




november ’20                                                                                        24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

Aanbevelingen

1●)
In het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging dient de milieuhygiënische kwaliteit van
de bodem zoveel mogelijk aan te sluiten bij het toekomstige bodemgebruik. Ter afstemming wordt
geadviseerd om het onderhavige bodemonderzoek in dit kader voor te leggen aan het bevoegd
gezag.

2●)
In deze fase van het onderzoek is alleen t.p.v. het uitpandige deel van de locatie de milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem onderzocht. Bij verdere ontwikkeling wordt geadviseerd om bv. na sloop de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem t.p.v. het thans bebouwde deel middels enkele boringen te
onderzoeken.

3●)
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model.

Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden
conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden
vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties.

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.

Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld
voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om
onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van
grond.
In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De
in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek
naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt.
hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.

Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond
“achtergrondwaarde”.

Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.




november ’20                                                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie aan de Oude Rijksweg
nr. 182b te Staphorst (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een
uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2.
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de
bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte
terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van
niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.

Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen
van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de
NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-
5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.

T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie
ontbreken.
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door
het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is
aangetroffen/ontdekt.
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele
verontreinigingen
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek
vermeld.




november ’20                                                                                          26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

6    LITERTUURLIJST

    1. Bodemonderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek volgens de Nederlandse norm,
       NEN 5740+A1 (NNI, april 2016).
    2. Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie).
    3. Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie),
       grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002 (vigerende
       versie).
    4. De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKB-
       protocollen 2001 en 2002 (vigerende versie).
    5. Regeling Bodemkwaliteit” (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of
       www.rwsleefomgeving.nl)
    6. Circulaire Bodemsanering (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of
       www.rwsleefomgeving.nl)
    7. Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
    8. Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
    9. Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
        Visserij, 1989.
    10. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek,
        NEN 5725, (oktober 2017).
    11. Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011).
    12. NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
        partijen grond; uitgifte december 2017.




november ’20                                                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oude Rijksweg nr. 182b te
Staphorst

7    COLOFON

opdrachtgever           :      Vestus Bouwadvies
project                 :      Oude Rijksweg nr. 182b te Staphorst
omvang rapport          :      28 blz.
datum                   :      12 november 2020
projectleider           :      ing. A.D.M. van Wuykhuyse




Auteur                       Paraaf     Gecontroleerd door            Paraaf      Datum              Status
Ing. A.D.M. van Wuykhuyse               ing. M.J.A. van Wuykhuyse                 12 november 2020   definitief




november ’20                                                                                          28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT
  IJij
     axB
       F




  2019




                Adviesgroepen:     Sigma Bouw & Milieu
                  Bouw             Phileas Foggstraat 153
                  Milieu           7825 AW Emmen
                                   Tel. (0591) 65 91 28
                                   Fax (0591) 65 93 25

                                   http://www.sigma-bm.nl

                                   email: info@sigma-bm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT
(HISTORISCH)
   IJij
      axB
        F




  2000




  1975




  1950


                Adviesgroepen:     Sigma Bouw & Milieu
                  Bouw             Phileas Foggstraat 153
                  Milieu           7825 AW Emmen
                                   Tel. (0591) 65 91 28
                                   Fax (0591) 65 93 25

                                   http://www.sigma-bm.nl

                                   email: info@sigma-bm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>1925




1890




1840


       Adviesgroepen:   Sigma Bouw & Milieu
         Bouw           Phileas Foggstraat 153
         Milieu         7825 AW Emmen
                        Tel. (0591) 65 91 28
                        Fax (0591) 65 93 25

                        http://www.sigma-bm.nl

                        email: info@sigma-bm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>      Pb 1             01                                               klinker, m aaiveld
               0                                                                              0

                                                                                              -8
                                      1         zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                geel, edelm an
              50                                                                              -20
                                                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                bruin, grijs, edelm an
                                      2                                                       -60
100          100
                                                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                bruin, geel, edelm an
                                                                                              -120
                                                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                      3         geel, edelm an
             150


                                      4

200          200                                                                              -200


         t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
       dat um 2 8 -0 1 -2 0 2 0
 boorm eest er A. va n W u yk h u yse




                       02                                                braak, m aaiveld
               0                                                                              0
                                                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                      1         bruin, grijs, edelm an

              50

                                                                                              -70
                                                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                      2         bruin, edelm an
             100

                                                                                              -120
                                                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                      3         geel, edelm an
             150


                                      4

             200                                                                              -200


         t ype g r on d b or in g
       dat um 2 8 -0 1 -2 0 2 0
 boorm eest er A. va n W u yk h u yse




                       03                                                braak, m aaiveld
               0                                                                              0
                                                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                      1         bruin, grijs, edelm an

              50                                                                              -50


         t ype g r on d b or in g
       dat um 2 8 -0 1 -2 0 2 0
 boorm eest er A. va n W u yk h u yse




bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN
          onderzoek                       Ou d e Rijk sw e g 1 8 2 b t e St a p h or st
         project code                     2 0 -M 9 2 2 1 .
  get ekend conform                       N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                   04                                           braak, m aaiveld
           0                                                                         0
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                1      bruin, grijs, edelm an

          50                                                                         -50


        t ype g r on d b or in g
      dat um 2 8 -0 1 -2 0 2 0
boorm eest er A. va n W u yk h u yse




                   05                                          klinker, m aaiveld
           0                                                                         0

                                                                                     -4
                                1      zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                       geel, edelm an
          50                                                                         -10
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                       bruin, grijs, edelm an
        t ype g r on d b or in g                                                     -50
      dat um 2 8 -0 1 -2 0 2 0
boorm eest er A. va n W u yk h u yse




                   06                                          klinker, m aaiveld
           0                                                                         0

                                                                                     -8
                                1      zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                       geel, edelm an
          50                                                                         -15
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                       bruin, grijs, edelm an
        t ype g r on d b or in g                                                     -50
      dat um 2 8 -0 1 -2 0 2 0
boorm eest er A. va n W u yk h u yse




                    07                                            t uin, m aaiveld
           0                                                                         0
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                1      bruin, grijs, edelm an

          50                                                                         -50


        t ype g r on d b or in g
      dat um 2 8 -0 1 -2 0 2 0
boorm eest er A. va n W u yk h u yse




                   08                                           bet on, m aaiveld
           0                                                                         0
                                       volledig bet on
                                1                                                    -10
                                                                                     -10
                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                       bruin, grijs, edelm an, gest aakt op
        t ype g r on d b or in g       obst ruct ie
      dat um 2 8 -0 1 -2 0 2 0                                                       -25
boorm eest er A. va n W u yk h u yse




bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN
         onderzoek                  Ou d e Rijk sw e g 1 8 2 b t e St a p h or st
        project code                2 0 -M 9 2 2 1 .
 get ekend conform                  N EN 5 1 0 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                        BORIN G                                           OLIE OP W ATER REACTIE
   num m er


                                               bodem m onst er, geroerd


                                                                                  Geen    Zwak         Mat ig   St erk   Uit erst
              casing
                                               bodem laag



                                                                                  GEUR IN TEN ISTEIT
              bent oniet
                                               grondwat erst and t ijdens boren



              filt ergrind                     bodem m onst er, ongeroerd

                                                                                  Geen Zeer zwak       Zwak     Mat ig   St erk     Zeer st erk

                                               bodem laag

              filt ert raject

              grondwat erst and




              links= cm -m aaiveld
              recht s= cm + NAP


                                GRON D SOORTEN                                    M ATE V AN BIJM EN GIN G

                                GRIND, grindig (G,g)                              zwak - (0-5%)


                                ZAND, zandig (Z,z)                                m at ig - (5-15%)


                                LEEM, silt ig (L,s)                               st erk - (15-50%)


                                KLEI, kleiig (K,k)                                uit erst - (> 50%)


                                VEEN, hum eus (V,h)


                                slib




                                V ERH ARD IN GEN                                  GRAD ATIE Z AN D

                                asfalt , bet on, klinkers, t egels                uf = uit erst fijn (63-105 um )
                                st elconplaat , ondoordringbare laag              zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                                  m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                                  m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                                  zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                                  ug = uit erst grof (420-2000 um )




                                OV ERIG                                           GRAD ATIE GRIN D

                                bodem vreem de best andsdelen aanwezig            f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                                  m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                                  zg = zeer grof (16-63 m m )
                                wat er


                                                                                  BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG

                                                                                  pid = fot o ionisat ie det ect or
                                                                                  bv = bodem vocht
                                                                                  ow = olie op wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>onderzoek   onderzoek




onderzoek   onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN




Uw kenmerk              :   20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Ons kenmerk             :   Project 995296
Validatieref.           :   995296_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   WWAL-GUMT-AMRM-LKZV
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)



                                                                                                         Amsterdam, 3 februari 2020


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                                                                BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 995296
Project omschrijving                            : 20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Opdrachtgever                                   : Sigma Bouw en Milieu
Monsterreferenties
6224948 = MM1, 01: 20-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50
6224949 = MM2, 02: 0-50, 06: 15-50, 07: 0-50, 08: 10-25
6224950 = MM3, 01: 60-110, 01: 120-160, 01: 160-200, 02: 120-160, 02: 160-200

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        28/01/2020                     28/01/2020                      28/01/2020
Ontvangstdatum opdracht                         :                        29/01/2020                     29/01/2020                      29/01/2020
Startdatum                                      :                        29/01/2020                     29/01/2020                      29/01/2020
Monstercode                                     :                        6224948                        6224949                         6224950
Matrix                                          :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       83,0                           65,5                           81,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               4,0                           12,0                            0,4
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1                              1,0                           <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                     27                            54                            < 20
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                    < 0,20                          0,29                          < 0,20
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                    < 3,0                         < 3,0                           < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                      8,4                          11                             < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                      0,10                          0,07                          < 0,05
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                     28                            51                            < 10
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                    < 1,5                         < 1,5                           < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                    <4                              4                             <4
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                     44                            85                            < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                                 90                         1600                             < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                          < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,08                          0,06                          < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                     0,07                        < 0,05                          < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,25                          0,12                          < 0,05
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,13                        < 0,05                          < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,18                          0,08                          < 0,05
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,10                        < 0,05                          < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,13                        < 0,05                          < 0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,11                          0,08                          < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,13                          0,06                          < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     1,2                           0,58                            0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001                         0,003                         < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001                         0,002                         < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005                         0,008                           0,005



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WWAL-GUMT-AMRM-LKZV                                                                                        Ref.: 995296_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 995296
Project omschrijving                            : 20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Opdrachtgever                                   : Sigma Bouw en Milieu


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.


Uw referentie                         :     MM2, 02: 0-50, 06: 15-50, 07: 0-50, 08: 10-25
Monstercode                           :     6224949

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                     -             Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWAL-GUMT-AMRM-LKZV                                                                                     Ref.: 995296_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 1 van 2


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                :   6224948
Project omschrijving       :   OPID 19189053#20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Uw referentie              :   MM1, 01: 20-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50
Methode                    :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19               2%
2)   fractie C19 - C29                41 %
3)   fractie C29 - C35                47 %
4)   fractie C35 -< C40               10 %

minerale olie gehalte: 90 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWAL-GUMT-AMRM-LKZV                                                                                     Ref.: 995296_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 2 van 2


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                :   6224949
Project omschrijving       :   OPID 19189053#20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Uw referentie              :   MM2, 02: 0-50, 06: 15-50, 07: 0-50, 08: 10-25
Methode                    :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19               5%
2)   fractie C19 - C29                46 %
3)   fractie C29 - C35                36 %
4)   fractie C35 -< C40               13 %

minerale olie gehalte: 1600 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWAL-GUMT-AMRM-LKZV                                                                                     Ref.: 995296_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 995296
Project omschrijving                            : 20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Opdrachtgever                                   : Sigma Bouw en Milieu


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte             barcode

6224948           MM1, 01: 20-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50                              01                          0.2-0.5            3434121AA
                                                                                             03                          0.0-0.5            3434109AA
                                                                                             04                          0.0-0.5            3434104AA
                                                                                             05                          0.1-0.5            3434106AA

6224949           MM2, 02: 0-50, 06: 15-50, 07: 0-50, 08: 10-25                              02                          0.0-0.5            3434117AA
                                                                                             06                          0.15-0.5           3434120AA
                                                                                             07                          0.0-0.5            3434111AA
                                                                                             08                          0.1-0.25           3434116AA

6224950           MM3, 01: 60-110, 01: 120-160, 01: 160-200, 02:                             01                          0.6-1.1            3434107AA
                  120-160, 02: 160-200                                                       01                          1.2-1.6            3434115AA
                                                                                             01                          1.6-2.0            3434108AA
                                                                                             02                          1.2-1.6            3434114AA
                                                                                             02                          1.6-2.0            3434110AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWAL-GUMT-AMRM-LKZV                                                                                       Ref.: 995296_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 995296
Project omschrijving                            : 20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Opdrachtgever                                   : Sigma Bouw en Milieu


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWAL-GUMT-AMRM-LKZV                                                                                     Ref.: 995296_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN




Uw kenmerk              :   20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Ons kenmerk             :   Project 1001890
Validatieref.           :   1001890_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   TSWV-PQBB-YZZI-DXHS
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                       Amsterdam, 20 februari 2020


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                                                                BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 1001890
Project omschrijving                            : 20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Opdrachtgever                                   : Sigma Bouw en Milieu
Monsterreferenties
6242479 = Pb 1, 02-2: 100-200



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        13/02/2020
Ontvangstdatum opdracht                         :                        13/02/2020
Startdatum                                      :                        14/02/2020
Monstercode                                     :                        6242479
Matrix                                          :                        Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)                   µg/l                                         53
S cadmium (Cd)                  µg/l                                        < 0,2
S kobalt (Co)                   µg/l                                        <2
S koper (Cu)                    µg/l                                          6,2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)     µg/l                                        < 0,05
S lood (Pb)                     µg/l                                        <2
S molybdeen (Mo)                µg/l                                        <2
S nikkel (Ni)                   µg/l                                        <3
S zink (Zn)                     µg/l                                         13

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l                                  < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen                        µg/l                                       < 0,2
S ethylbenzeen                   µg/l                                       < 0,2
S naftaleen                      µg/l                                       < 0,02
S o-xyleen                       µg/l                                       < 0,1
S styreen                        µg/l                                       < 0,2
S tolueen                        µg/l                                       < 0,2
S xyleen (som m+p)               µg/l                                       < 0,2
S som xylenen                    µg/l                                         0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1
S 1,1-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2
S 1,1-dichlooretheen                  µg/l                                  < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                                  < 0,1
S dichloormethaan                     µg/l                                  < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l                                     < 0,2
S tetrachlooretheen                   µg/l                                  < 0,1
S tetrachloormethaan                  µg/l                                  < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                                  < 0,1
S trichlooretheen                     µg/l                                  < 0,2
S trichloormethaan                    µg/l                                  < 0,2
S som C+T dichlooretheen              µg/l                                    0,1
S som dichloorpropanen                µg/l                                    0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)         µg/l                                  < 0,2



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TSWV-PQBB-YZZI-DXHS                                                                                     Ref.: 1001890_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 1001890
Project omschrijving                            : 20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Opdrachtgever                                   : Sigma Bouw en Milieu


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TSWV-PQBB-YZZI-DXHS                                                                                     Ref.: 1001890_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 1001890
Project omschrijving                            : 20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Opdrachtgever                                   : Sigma Bouw en Milieu


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

6242479           Pb 1, 02-2: 100-200                                                        2                           1.0-2.0           0364334YA
                                                                                             2                           1.0-2.0           0800827096




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TSWV-PQBB-YZZI-DXHS                                                                                     Ref.: 1001890_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 1001890
Project omschrijving                            : 20-M9221-Oude Rijksweg 182b te Staph
Opdrachtgever                                   : Sigma Bouw en Milieu


                                Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                    :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                              :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                       :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride                                        :   Conform AS3130 prestatieblad 1




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TSWV-PQBB-YZZI-DXHS                                                                                     Ref.: 1001890_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:

“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”

“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”

Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).



Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers     Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers




A.D.M. van Wuykhuyse                          ..………………………………………….




……………………………………                                …………………………………………….


Datum: 28-01-2020




Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu                               Datum van uitgifte: 01-03-2013
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1                   Versie: 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>