<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         Een boerenhoeve uit de middeleeuwen
         en Nieuwe tijd

         Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
         te Aalten - Industriestraat

         P. van de Geer
Archol




358
                                                           Archol
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Een boerenhoeve uit de middeleeuwen
                                     en Nieuwe tijd
Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

                                 te Aalten - Industriestraat




                                         P. van de Geer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Colofon

Archol Rapport 358
Een boerenhoeve uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd
Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven te Aalten -
Industriestraat


Projectleiding:		           drs. T.A. Goossens


Auteur: 			                 P. van de Geer MA


Met bijdragen van:		        F.J. van Spelde MSc
				
Tekstredactie		             drs. T.A. Goossens


Beeldmateriaal: 		          ing. S. Shek


Opmaak: 		                  A.J. Allen


Druk:				Haveka, Alblasserdam



Autorisatie:		              drs. T.A. Goossens


Handtekening




ISSN 1569-2396



© Archol, Leiden 2017
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
info@archol.nl
Tel. 071 527 33 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave



Samenvatting                                                                                5
		
1       Inleiding                                                                           7
        1.1 Aanleiding en doelstelling                                                      7
        1.2 Onderzoeksgebied                                                               8
        1.3 Onderzoeksopzet en organisatie                                                 8


2       Doel- en vraagstellingen                                                           11
        2.1 Doelstelling                                                                   11
        2.2 Vraagstellingen                                                                11
		          2.2.1 Bodemopbouw en landschap                                                 11
		          2.2.2 Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten                 12
		          2.2.3 Relatie met de Kennisagenda Archeologie Oost Gelderland (hoofdstuk 13)   13
		          2.2.4 Waardebepaling                                                           13
		          2.2.5 Behoudsperspectief                                                       14
		          2.2.6 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen                                      14


3       Methodiek veldwerk                                                                 17
        3.1 Methodiek fysische geografie                                                   17
        3.2 Methodiek opgraving                                                            17


4       Landschappelijk, archeologisch en historisch kader                                 19
        4.1 Fysisch-geografische kenmerken                                                 19
        4.2 Archeologie en historische kader                                               19
        4.3 Gespecificeerde verwachting                                                    21


5       Resultaten                                                                         23
        5.1 Resultaten landschappelijk onderzoek                                           23
		          5.1.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied                             23
        5.2 Sporen en structuren                                                           24
		          5.2.1 Inleiding                                                                24
		          5.2.2 Sporen van een hoeve uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd                  24
		          5.2.3 Overige sporen                                                           31
        5.3 Vondsten                                                                       32
		          5.3.1 Inleiding                                                                32
		          5.3.3 Overige vondsten                                                         33


6       Synthese                                                                           35
        6.1 Conclusie                                                                      35
        6.2 Waardering                                                                     36
        6.3 Advies                                                                         37


Literatuur		                                                                               39
Lijst van figuren                                                                          39
Lijst van tabellen                                                                         39
Bijlage I Sporenlijst                                                                      41
Bijlage II Vondstenlijst                                                                   45
Bijlage III Profielbeschrijvingen                                                          47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                             Aalten-Industriestraat 5


Samenvatting


In de periode van 18-23 januari 2017 heeft Archol in opdracht van de Gemeente Aalten
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Industriestraat te Aalten.
Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de Gemeente Aalten het indu-
strieterrein opnieuw in te richten en hier nieuwe bedrijfspanden te bouwen. Hiertoe
is de bestaande bebouwing eind 2016 gesloopt. Doel van het onderzoek is vast te
stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige
archeologische resten. Het proefsleuvenonderzoek is er op gericht eventuele
vindplaatsen op te sporen en de omvang en waarde ervan in kaart te brengen.


Volgens het Programma van Eisen dienden er 22 werkputten te worden gegraven
van 25 x 4 m, waarmee een dekkingsgraad van 5% wordt bereikt. Vanwege de
aanwezigheid van enkele zones met asbestvervuiling en de ligging van kabels en
leidingen zijn enkele putten al voorafgaand aan het veldwerk verlegd of ingekort.
Ter compensatie van de ingekorte putten is een extra werkput gegraven, zodat de
beoogde vierkante meters gegraven kunnen worden en het dekkingspercentage
behouden blijft. De putten zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak,
onder begeleiding van een archeoloog. Alle sporen zijn ingekrast, gefotografeerd,
ingemeten en beschreven. Vervolgens is een selectie van de sporen gecoupeerd om
de aard en conservering vast te stellen en om vondstmateriaal te verzamelen voor
datering. Op twee plekken is een concentratie archeologische sporen aangetroffen en
is een kleine uitbreiding gegraven om de aard en omvang ervan vast te stellen. Per put
zijn één of twee profielkolommen gedocumenteerd.


Het bodemonderzoek heeft aangetoond dat het gehele plangebied is afgedekt
door een ophogingspakket dat in dikte varieert van enkele centimeters tot meer
dan een meter. Daaronder is in de meeste putten sprake van verstoring van de oude
bodemopbouw: een zogenoemd AC-profiel. In het westen van het plangebied is
de oorspronkelijke bodemopbouw iets beter bewaard: hier is nog sprake van een
BC-horizont en een menglaag van de oorspronkelijke A-, E- en B-horizonten. Toch zijn
juist in het oostelijke, meer verstoorde, terreindeel twee vindplaatsen aangetroffen.
Beide vindplaatsen lijken op basis van het aardewerk in ieder geval uit de late
middeleeuwen te dateren. Op de historische kaarten is in de 19e eeuw geen bebouwing
meer aangeduid, wat doet vermoeden dat de beide vindplaatsen in deze periode weer
verlaten waren. Delen van het terrein zijn rondom de sporen verstoord, maar beide
vindplaatsen lijken toch redelijk goed geconserveerd.


Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied twee behoudens-
waardige vindplaatsen aanwezig zijn. Geadviseerd wordt, indien mogelijk, deze
vindplaatsen in situ te behouden. Het gebied buiten deze zone bevat op basis van
het proefsleuvenonderzoek naar alle waarschijnlijkheid geen behoudenswaardige
archeologische resten. Voor dit deel van het gebied wordt geen verder archeologisch
onderzoek geadviseerd.
Een deel van de voorgenomen bebouwing bevindt zich ter hoogte van vindplaats 2.
Mogelijk worden de behoudenswaardige archeologische resten hier bedreigd. Wanneer
de in dit rapport onderbouwde ondergrens van 23,75 m +NAP wordt overschreden,
wordt geadviseerd om de bouwplannen aan te passen, bijvoorbeeld door te funderen
op palen. Indien aanpassing van de plannen niet mogelijk is, wordt geadviseerd de
vindplaats te behouden door middel van opgraving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>6   Aalten-Industriestraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Aalten-Industriestraat 7




                                         1   Inleiding


                                             1.1 Aanleiding en doelstelling

                                             In de periode van 18-23 januari 2017 heeft Archol in opdracht van de Gemeente Aalten
                                             een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Industriestraat te Aalten
                                             (Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de Gemeente Aalten
                                             het industrieterrein opnieuw in te richten en hier nieuwe bedrijfspanden te bouwen.
                                             Hiertoe is de bestaande bebouwing eind 2016 gesloopt. Het onderzoeksgebied is
                                             volgens de vigerende gemeentelijke Archeologische Maatregelenkaart gelegen in
                                             een gebied met een lage archeologische verwachting. Volgens het gemeentelijk
                                             archeologiebeleid is in dit gebied voor werkzaamheden dieper dan 50 cm en met een
                                             oppervlakte van meer dan 5000 m2 een rapport over de waarde van het te verstoren
                                             terrein vereist. Bureauonderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk archeologische
                                             waarden aanwezig zijn.1 De werkzaamheden die met de herinrichting gepaard
                                             gaan, vormen mogelijk een bedreiging voor eventueel in de ondergrond aanwezige
                                             archeologische waarden. Op grond hiervan is door de bevoegde overheid besloten dat
                                             (verder) onderzoek naar de waarde hiervan noodzakelijk is.


                                             Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot
                                             aantasting van eventueel aanwezige archeologische resten. Het proefsleuvenonder-
                                             zoek is er op gericht eventuele vindplaatsen op te sporen en de omvang en waarde
                                             ervan in kaart te brengen.




Figuur 1.1                                                           235000   236000   237000         238000         239000

Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
                                             439000




                                                                                                                                   439000
                                             438000




                                                                                                                                   438000




                                                                                       $
                                                                                       $
                                             437000




                                                                                                                                   437000




                                                            N
                                             436000




                                                                                                                                   436000




                                                                 0            1000m



                                                      bron:kadaster
                                                                     235000   236000   237000         238000         239000




                                             1 Kremer 2015a.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>8        Aalten-Industriestraat


              236500              236750          237000              237250                   Figuur 1.2
                                                                                               Situatie op en rond het plangebied voor de
                                                                                               sloop.
437750




                                                                                      437750
437500




                                                                                      437500
         N
437250




                                                                                      437250
             0                    250m




              236500              236750          237000              237250




1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, betreft een ca. 43.600 m2 groot terrein net
ten zuiden van de bebouwde kom van Aalten (Figuur 1.2). Het terrein ligt ten zuiden en
oosten van de Industriestraat. In het oosten wordt het terrein begrensd door Plein-Zuid
en in het zuiden door de Eerste Broekdijk. Ten tijdens van het veldonderzoek was de
voormalige bebouwing pas gesloopt en lag het terrein braak. In het verleden was het
terrein in gebruik als industrieterrein. Op het terrein was bebouwing en bestrating
aanwezig. Onder twee panden (5A en 5E) zou een kelder aanwezig zijn geweest.2 De
voorgenomen plannen bestaan uit het herinrichten van het industrieterrein. Hiervoor
zal in eerste instantie het oostelijke deel van het terrein worden ontwikkeld. Onderdeel
van de plannen zijn enkele nieuwe gebouwen. Ook wordt het terrein opnieuw bestraat.


1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 2007 werd deze wet vervangen
door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen
en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het
archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt
verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit
de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een
dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek.
Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle
vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het
bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met
bijbehorende standaardrapportages.




2 Kremer 2015a.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                             Aalten-Industriestraat 9



Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, welke typen
archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht
(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Dit is reeds in 2015 uitgevoerd.
Hieruit kwam naar voren dat er mogelijk archeologische vindplaatsen in het gebied
aanwezig zijn, daarom werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.3 Het IVO dient
ertoe deze vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en
waarde in kaart te brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de
methodes die kan worden toegepast bij een IVO. Het hier gepresenteerde onderzoek
betreft een IVO, karterende en waarderende fase. Na afronding van dit onderzoek
dient de overheid, op basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over
het vervolgtraject. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit
inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het
plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de
initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft
in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.


Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA versie 3.3 en een Programma van Eisen
(PvE) dat is opgesteld door Synthegra.4 Het PvE is goedgekeurd door Omgevingsdienst
Achterhoek, namens het Bevoegd Gezag, de Gemeente Aalten. Het veldwerk vond
plaats van 18-23 januari onder leiding van P. van de Geer (veldwerkleider) en met
medewerking van J. van der Leije en M. Hemminga. De projectleiding was in handen
van T.Goossens. Alle betrokken archeologen zijn Sr. KNA-archeoloog.
In afwijking op het PvE zijn enkele putten verlegd en opgeknipt. In verband met de
aanwezigheid van kabels en leidingen en plaatselijke vervuilingen met asbest was het
niet mogelijk het oorspronkelijk plan uit te voeren. Met het nieuwe plan blijft de in het
PvE voorgeschreven dekking (5%) gehandhaafd. Na afloop van het veldwerk is een
evaluatieverslag opgesteld met daarin een voorstel voor de uitwerking en de opzet
van dit rapport.5 Het evaluatierapport is goedgekeurd door de opdrachtgever en het
bevoegd gezag.




3 Kremer 2015a.
4 Kremer 2015b.
5 Van de Geer 2017.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>10        Aalten-Industriestraat


Soort onderzoek:                               Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)         Tabel 1.1
Projectnaam:                                   Industriestraat te Aalten
                                                                                                Administratieve gegevens.
Archolprojectcode:                             AIS1601
Archis-zaaknummer:                             4028076100


Opdrachtgever:                                 Gemeente Aalten, Dhr. H. Scheffer
Directievoering:                               -
Bevoegd gezag:                                 Gemeente Aalten
Adviseur bevoegd gezag:                        Davy Kastelein (Omgevingsdienst Achterhoek)


Uitvoerder:                                    Archeologisch Onderzoek Leiden bv
Periode van uitvoering veldwerk:               18-23 januari 2017
Rapport gereed:                                Maart 2017
Versie                                         2
Goedkeuring bevoegd gezag                      15 maart 2017

Provincie:                                     Gelderland
Gemeente:                                      Aalten
Plaats:                                        Aalten
Toponiem:                                      Industriestraat
Coördinaten gebied:                            NW 236.753/437.615
                                               NO 237.071/437.631
                                               ZW 236.755/437.467
                                               ZO 237.063/437.525
Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied:         43.601 m2
Huidig grondgebruik:                           Braakliggend terrein


Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie
                                               Gelderland


Geomorfologie:                                 Golvende dekzandvlakte
Bodem:                                         Hoge bruine enkeerdgrond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                  Aalten-Industriestraat 11




2   Doel- en vraagstellingen


    2.1 Doelstelling

    De doelstelling is, conform het PvE het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde
    archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek (conform
    KNA versie 3.3 protocol 4003 inventariserend veldonderzoek).6 Indien het onderzoek
    inderdaad archeologische resten oplevert, dient de archeologische waarde hiervan
    direct aansluitend te worden vastgesteld. Daarnaast is de doelstelling van het
    onderzoek de vaststelling van de archeologische waarde van het terrein c.q. de
    archeologische vindplaats (waardestelling conform KNA versie 3.3 Bijlage IV waarderen
    van vindplaatsen en eisen gesteld in het PvE).


    2.2 Vraagstellingen

    Ter onderbouwing van de doelstelling zijn in het PvE 58 onderzoeksvragen
    opgenomen. Voor de volledigheid worden de vragen hier integraal weergegeven.
    Conform het PvE worden de vragen om herhalingen te voorkomen niet meer
    individueel beantwoord aan het eind van het rapport. Daarom is hier bij de vragen het
    nummer van de paragraaf waarin de vragen worden beantwoord opgenomen.


    2.2.1 Bodemopbouw en landschap

    Beantwoording van deze vragen in paragraaf 5.1.


    1. Hoe is de opbouw van het profiel (lithologische laagopeenvolging en
        bodemhorizonten)?
    2. Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld in de onderscheiden
        archeologische perioden?
    3. Welke hydromorfe kenmerken zijn in het profiel aanwezig (sporen van oxidatie en
        reductie) en op welke diepte(n)?
    4. Welke lagen/bodemhorizonten zijn kalkrijk, kalkarm of kalkloos?
    5. Wat is de grondwaterstand en de grondwatertrap ter plaatse?
    6. Welke lagen/bodemhorizonten bevatten organische resten (plantenresten, dierresten)?
    7. In het kader van waardestellend onderzoek, zijn er, gelet op de lokale lithologie,
        bodems en hydrologie, onverbrande dierlijke en plantaardige resten:
        a. te verwachten?
        b. Zo ja, in welke context(en)?
    8. Zijn er:
        a. Sedimentiefases te onderscheiden in het profiel?
        b. Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan?
        c. Wat is de geschatte datering?
        d. Heeft tussen de onderscheiden fases van sedimentatie bodemvorming plaats
        gevonden?
    9. Is er sprake van processen van bodemvorming, erosie, laterale verplaatsing,
        afdekking?
    10. Is er sprake van processen van vernatting (gley, veenvorming) en/of verdroging
        (eventueel verstuiving?
    11. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?


    6 Kremer 2015b.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>12     Aalten-Industriestraat



2.2.2 Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

Sporen en structuren

Beantwoording van deze vragen in paragraaf 5.2.


12. Is er sprake van loopvlakken, ophogingslagen of cultuurlagen?
13. Welke archeologische lagen zijn in het profiel te onderscheiden en wat is de diepte,
     dikte, textuur en vulling?
14. Welke sporen zijn te onderscheiden en wat is de vorm, diepte, lengte, breedte, textuur,
     kleur, vulling?
15. Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen en wat is hun samenhang?
16. In welke mate zijn:
     a. lagen en sporen op vlakken te koppelen aan lagen in de profielen?
     b. Wat zijn de ingravingsniveaus?
17. Hoe is
     a. de stratigrafie in antropogene zin?
     b. Zijn er meerdere sporenniveau’s aanwezig, m.a.w. moeten er meerdere vlakken
     op verschillende dieptes worden aangelegd en gedocumenteerd om alle periodes
     inzichtelijk te krijgen?
     c. Zo ja op welke diepte bevinden zich deze niveau’s en welke periodes zitten op welke
     niveau’s?
18. Zijn begrenzingen van het sporencomplex vast te stellen?
19. Wat is de aard en/of de functie en conservering van de sporen?
20. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de sporen en spoorniveaus en waarop
     is de datering gebaseerd?
21. Zijn er (delen van) structuren te onderscheiden? Zo ja,
     a. Van welk soort (mogelijke) structuren?
     b. Welke (mogelijke) delen?
     c. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de structuren?
     d. Waarop is/zijn de datering(en) gebaseerd?
     e. Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt bouwmateriaal?
22. Is er sprake van perifere en centrale zones?
23. Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van
     bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten en is dat af te leiden uit
     vondsten of andere sporen?
24. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?
25. Indien graven worden gevonden:
     a. Is sprake van enkele individuele graven of een groter grafveld?
     b. Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van
     gelijktijdige en niet gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?
     c. Welke vorm van begraving is gevolgd (crematie/inhumatie)?
     d. Vondsten en paleo-ecologische resten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                               Aalten-Industriestraat 13



Beantwoording van deze vragen in paragraaf 5.3.


26. Welke mobiele vondsten zijn gedaan?
    a. Om welke materialen, soorten, typen, functies, aantallen, gewichten gaat het en uit
    welke context komen de vondsten?
    b. Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?
27. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie/gesloten context en in welke
    mate gaat het om vondsten zonder context?
28. Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatiegraad en de mate van
    conservering of verwering van vondsten?
29. Wat is de vondstdichtheid (aantal scherven per m2) per vlak, per werkput en in het
    geheel?
30. Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is
    de samenstelling ervan?
31. In welke mate dragen de mobiele vondsten bij aan de datering van lagen, sporen,
    structuren?
32. Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?
33. Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid gewonnen of geproduceerd
    materiaal en importmateriaal?
34. Wat is
    a. de aard en conservering van paleo-ecologische resten?
    b. In welke mate en in welke context worden ze aangetroffen?
    c. Welke betekenis ontlenen zij of kunnen zij geven aan deze context?
    d. In welke mate kunnen ze bijdragen aan de datering van sporen, lagen, structuren?
35. Welke informatie kunnen zij geven over landschap en vegetatie (voorafgaand,
    tijdens en/of na bewoningsfase(n)), voedseleconomie, verwerving en toepassing van
    organisch materiaal e.d.?


2.2.3 Relatie met de Kennisagenda Archeologie Oost Gelderland (hoofd-
      stuk 13)

De vragen 36 t/m 41 met betrekking tot de relatie met de Kennisagenda Archeologie
Oost Gelderland zijn met de beperkte resultaten van dit onderzoek niet te
beantwoorden en worden conform het evaluatieverslag niet verder behandeld.


2.2.4 Waardebepaling

Beantwoording van deze vragen in paragraaf 6.2.


42. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of
    herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?
43. Wat is:
    a. De fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten?
    b. Welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?
44. Wat is:
    a. De inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen resten?
    b. Welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?
45. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor:
    a. Paleo-ecologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek?
    b. Welke methoden zijn het meest kansrijk?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>14     Aalten-Industriestraat



46. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin
     te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen,
     periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde. Maak daartoe
     gebruik van VSO6 (KNA-protocol 4003) en bijlage IV – waarderen van vindplaatsen.
47. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze
     vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke
     kwaliteit daarvan?


2.2.5 Behoudsperspectief

Beantwoording van deze vragen in paragraaf 6.3.


48. Indien het daadwerkelijk om behoudenswaardige resten gaat, welke realistische
     aanpassing van de inrichtingsplannen voor het plangebied zijn mogelijk voor het ter
     plaatse (in situ) behoud van de archeologische resten?
49. Welke planologische beschermingsmaatregelen zouden toegepast moeten worden om
     de in-situ aanwezige archeologische resten duurzaam te behouden?
50. Indien realistische aanpassing van de inrichtingsplannen mogelijk is, welke degrada-
     tiemechanismen (waaronder zetting, veranderingen in het fysisch-chemisch regime
     of grondwaterregime) in sporen en materialen zullen optreden bij een eventuele
     aangepaste inrichting van het terrein, inclusief effecten van het aanbrengen weg-
     en bouwcunetten, afvoer van bouwvoor/ teelaarde, voertuigbewegingen, plaatsen
     damwanden, heien/trillen/boren/pulsen, inrichten groenzones en beekherstel,
     aanbrengen ondergrondse infrastructuur zoals drainagepijpen, riolering, kabels en
     leidingen, toepassen verschillende typen funderingstechnieken?
51. Ná ontwikkeling van de locatie met in-situ behoud, op welke wijze dient de
     conditie (inhoudelijke en fysieke waarde) van het behoudenswaardige deel van het
     bodemarchief ge-monitored te worden?
52. Ná ontwikkeling van de locatie met in-situ behoud en monitoring van de
     archeologische resten: welke (realistische) mitigerende ingrepen kunnen worden
     toegepast bij constatering van een versnelde degradatie van de archeologische
     resten?
53. Is in het plangebied ten aanzien van het in-situ behoud vervolgonderzoek noodzakelijk
     en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?


2.2.6 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

Beantwoording van deze vragen in hoofdstuk 6.


54. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of
     andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de
     eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?
55. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan onderzoeksthema’s uit de
     Kennisagenda Archeologie Oost-Gelderland? In welke mate heeft dit onderzoek in een
     datalacune kunnen voorzien? Hoe is het kennisrendement te omschrijven?
56. In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien
     het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke
     wijze is van het PvE afgeweken?
57. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen
     verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                         Aalten-Industriestraat 15



58. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-
   volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige
   percelen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>16   Aalten-Industriestraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                      Aalten-Industriestraat 17




                                                   3               Methodiek veldwerk


                                                                   3.1 Methodiek fysische geografie

                                                                   Per put zijn één of twee profielkolommen gedocumenteerd. Uitgangspunt hierbij
                                                                   was dat om de 20 m een profielkolom werd gedocumenteerd (Figuur 3.1). De
                                                                   gedocumenteerde profielkolommen bevinden zich, voor zover mogelijk, steeds in
                                                                   elkaars verlengde in de noordelijke putwand. De kolommen zijn gefotografeerd en
                                                                   digitaal beschreven volgens de NEN 5104 norm, in het programma Deborah. De locatie
                                                                   en hoogte van de profielen is vastgelegd in RD (x, y, z) met behulp van een dGPS.


                                                                   3.2 Methodiek opgraving

                                                                   Het onderzoek is uitgevoerd conform het PvE op enkele kleine wijzigingen in het
                                                                   puttenplan na. Volgens PvE dienden er 22 werkputten worden aangelegd van 25 x 4
                                                                   m, waarmee een dekkingsgraad van 5% wordt bereikt. Vanwege de aanwezigheid van
                                                                   enkele zones met asbestvervuiling en de ligging van kabels en leidingen zijn enkele
                                                                   putten al voorafgaand aan het veldwerk verlegd of ingekort. Ter compensatie van de
                                                                   ingekorte putten is een extra werkput gegraven, zodat de beoogde vierkante meters
                                                                   gegraven kunnen worden en het dekkingspercentage behouden blijft. In het veld
                                                                   bleken nog enkele obstakels aanwezig, zoals een gronddepot en eerder onbekende
                                                                   asbestvervuiling, waardoor enkele putten een paar meter zijn verschoven. In de basis is
Figuur 3.1
Puttenkaart met nummers en beschreven                              het plan echter vrijwel ongewijzigd uitgevoerd.
profielen.

                                 236800                                               236900                                                  237000                              237100
437700




                                                                                                                             P36      P35                                                    437700
                                                                                                                                                       P34
                                                                                                                                                           
                                                                 P39                                            P37
                           P41                                                                                                   20                         19
                                                                             P38
                                                                  
                                                                                                            22
                                                                       23
437600




                                                                                                                                                                                             437600




                      
                 P40       24                                                                                                              P33          P32
                                                                                                                  P31                                   
                                                           P28 P27               P30 P29                           
                                                                                                                                              
                                      P26                                                
                                                                                                                                          25       18
                                          
                                                            
                                                                                                                        17
                                                                 15                   16
                                          14                                                                                           P18 P17
                                                                                                     P20                P19                        
                                                                           P22        P21                                                
                                           P24 P23                                                       
                           P25                        
                                                                                     
                                                                                                                  10                           9
                           
                                                                                 11                  21                              P13
                           13                  12                                                                                                   P16         P15
                                                                                                                         P14                                    
                                                                                               P12       P11                                           
                                          P10              P9                                           
                                                                                                                               7                          8
                                                                                                     6
                                                   5
437500




                                                                                                                                                                                             437500




                                                                                                             P2         P1
                                                            P5                  P4         P3
                                               P6                                                                    
                           P7                                                   
                 P8                                                                                                1
         N                 
                                                       3                              2
                       4




             0                                                  100m




                                 236800                                               236900                                                  237000                              237100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>18    Aalten-Industriestraat



De putten zijn aangelegd in de volgorde van de in Figuur 3.1 weergegeven
putnummering met een graafmachine met gladde bak. Onder begeleiding van een
archeoloog is de bovengrond verwijderd en is vervolgens laagsgewijs verdiept tot in de
top van de C-horizont. Alle sporen zijn ingekrast, vervolgens is het vlak gefotografeerd
en ingemeten met een dGPS. De sporen zijn beschreven in een database. Vervolgens
is een selectie van de sporen gecoupeerd om de aard en conservering vast te stellen
en om vondstmateriaal te verzamelen voor datering. Deze sporen zijn gefotografeerd
en getekend. Vondsten zijn per context verzameld of per vak van 5 bij 5 meter indien
afkomstig uit lagen. Alle vondsten zijn verzameld. Er zijn geen monsters genomen.


Op twee plekken zijn archeologische sporen aangetroffen (put 10 en 18) en is een
kleine uitbreiding gegraven om de aard en omvang ervan vast te stellen. In totaal
is daarom nog 94 m2 aan extra proefsleuven aangelegd, bovenop de standaard
proefsleuven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                 Aalten-Industriestraat 19




4   Landschappelijk, archeologisch en historisch kader


    4.1 Fysisch-geografische kenmerken

    In de koudste en droogste perioden van het Weichselien is op grote schaal verstuiving
    opgetreden en werd als gevolg van een bijna vegetatieloos landschap op grote
    schaal dekzand afgezet (Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel).
    Hierbij ontstond een reliëf, gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes,
    afgewisseld met langgerekte ruggen. Hoewel het plangebied op de geomorfolo-
    gische kaart niet is gekarteerd vanwege de aanwezige bebouwing is op basis van
    de omringende eenheden op te maken dat er zich vermoedelijke een golvende
    dekzandvlakte bevindt. In de omgeving van het plangebied bevinden zich diverse
    dekzandkopjes. Gedurende het Holoceen heeft er binnen het plangebied geen
    sedimentatie meer plaatsgevonden en vond er bodemvorming plaats, die vermoedelijk
    resulteerde in een podzolbodem. In deze stabielere fase was er bewoning mogelijk in
    het gebied.


    Op basis van de omringende bodemtypen is tijdens het bureauonderzoek
    geconstateerd dat in het plangebied een hoge bruine enkeerdgrond voorkomt.
    Dit zijn zandgronden met een 60 à 100 cm dik humushoudend dek, opgebracht bij
    bemesting van het land. Bij het daarop volgende booronderzoek werd inderdaad
    een pakket humeus zand in dikte variërend van 30 tot 100 cm aangetroffen dat kan
    worden geïnterpreteerd als het plaggendek behorende tot de enkeerdgrond en/of een
    begraven bouwvoor.7 Bijna overal werd deze laag afgedekt door een ophogingspakket
    van variabele dikte. Van de oorspronkelijke bodemvorming is alleen nog de
    B/C-horizont aangetroffen in enkele boringen.


    4.2 Archeologie en historische kader

    Op basis van eerdere vondsten kan worden gesteld dat de eerste menselijke activiteit
    binnen Aalten stamt uit het einde van de laatste ijstijd, het laat-paleolithicum
    (35.000-8.800 v.Chr).8 Vanaf deze periode is sprake van min of meer onafgebroken
    bewoning binnen het grondgebied van het huidige Aalten. Uit vrijwel alle perioden tot
    en met de Romeinse tijd zijn vondsten bekend uit de gemeente.


    Er is relatief weinig bekend over wat zich in de eerste eeuwen na de Romeinen in
    Aalten en omgeving afspeelde. In het centrum van Aalten zijn urnen gevonden uit de
    6e tot 7e eeuw die onderdeel vormden van een grafveld. De oudste vermelding van
    Aalten is uit 828 n.Chr (oorkonde klooster Werden). Bevolkingstoename uit de 9e en
    10e eeuw zet in de late middeleeuwen (1050-1500 n.Chr) door en Aalten werd in de
    14e eeuw een belangrijke pleisterplaats aan de Koningsweg/Heelweg van Zutphen
    naar Bocholt en van Doesburg naar Bocholt. De boeren die aanvankelijk op de hogere
    dekzandruggen in kleine gehuchten en losse hoeven wonen, nemen steeds vaker de
    minder gunstig gelegen nattere zones in gebruik als gras- en hooiland. Dekzandruggen
    worden jaarlijks bemest met een mengsel van de heideplaggen en schapenmest.


    Door jaar in jaar uit dit mengsel op te brengen, ontstaat in de loop der eeuwen de
    karakteristieke bollende akkers, essen geheten.

    7 Kremer 2015a.
    8 Brugman et al. 2009.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> 20                    Aalten-Industriestraat


                                                                                                                                  Figuur 4.1
Geologische perioden Archeologische perioden                                                                                      Tijdstabel.
  Chronozone                                           Datering                 Tijdperk
                                                         heden
                                                                                C
                                                                 1850




                                              Pleistoceen Holoceen
                                                                                B                            Nieuwe tijd
   Laat                                                          1650
   Subatlanticum                                                                A
                                                                 1500
                                                                                laat
                                                                 1250
                                                1150 na Chr.                    vol
                                                                 1050
                                                                                Ottoons
                                                                 900                                         middeleeuwen
                                                                                Karolingisch




                                                                                                     vroeg
                                                                 725
                                                                                Merovingisch laat
                                                                 525
   Vroeg                                                                        Merovingisch vroeg
                                                                 450
   Subatlanticum                                                                laat
                                                                 270
                                                                                midden                       Romeinse tijd
                                                                 70 na Chr.
                                                               0 15 voor Chr.   vroeg
                                                                                laat
                                                                 250
                                                450 voor Chr.                   midden                       ijzertijd
                                                                 500
                                                                 800            vroeg
                                                                                laat
                                                                 1100
   Subboreaal                                                                   midden                       bronstijd
                                                                 1800
                                                                                vroeg
                                                  Prehistorie
                                                                 2000
                                                                                laat
                                                                 2850                                        neolithicum
                                                3700                            midden
                                                                 4200                                        (nieuwe steentijd)
                                                                                vroeg
   Atlanticum                                                    4900/5300
                                                                                laat
                                                7300             6450                                        mesolithicum
   Boreaal                                                                      midden
                                                8700             7100                                        (midden steentijd)
   Preboreaal                                                                   vroeg
                                                9700             8800
                               Late Dryas
                                                11050
       Glaciaal




                               Allerød
        Laat




                                                11500
                               Vroege Dryas                                                   laat
                                                12000            12000
                               Bølling
                                                12500                           jong B
                               Vroegste Dryas                    18000
                                                13500
                Laat




                                                                                jong A
Pleniglaciaal




                               Denekamp
Weichselien




                                                30500
                                                                 35000
                Vroeg Midden




                               Hengelo
                                                60000
                               Moershoofd
                                                                                                             paleolithicum
                                                71000                                                        (oude steentijd)
                               Odderade
       Glaciaal




                                                                                midden
        Vroeg




                               Brørup

                                                114000
   Eemien
                                                126000
   Saalien II
                                                236000
   Oostermeer
                                                241000           300000
   Saalien I
                                                322000
   Belvedere/Holsteinien
                                                336000
   Glaciaal x                                                                   oud
                                                384000
   Holsteinien
                                                416000
   Elsterien
                                                463000




In het bureauonderzoek is de historische situatie van het gebied beschreven aan de
hand van enkele historische kaarten.9 Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw
is te zien dat het plangebied is verkaveld maar niet is bebouwd. Uit de gegevens van
de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) behorende bij het minuutplan blijkt dat
de percelen in gebruik waren als bouwland of moestuin. Op de kaart uit 1830-1850
is centraal in het plangebied bebouwing te zien, voor de rest bestaat het plangebied
uit agrarische grond. Op de kaart uit circa 1893 is te zien dat de spoorlijn Winterswijk-
Doetinchem is aangelegd. Het stationsgebouw bevindt zich deels in de oostelijke rand
zone van het plangebied. Voor de rest is het plangebied in gebruik als landbouwgrond.




9 Kremer 2015a.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                          Aalten-Industriestraat 21



4.3 Gespecificeerde verwachting

In het kader van het bureauonderzoek is de volgende archeologische verwachting
opgesteld:10
De natuurlijke veldpodzolgrond is in het overgrote deel van het plangebied verstoord.
Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen
en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van
de oorspronkelijke podzolgrond. Aangezien dit deel van de bodem is verstoord, zijn
eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen naar verwachting verloren gegaan. De
verwachting voor vuursteenvindplaatsen kan daarom op laag worden gesteld.


Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen
uit fragmenten aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen.
Deze sporen kunnen tot in de C-horizont reiken en zijn, gezien de beperkte verstorings-
diepte van de ondergrond mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek zijn geen
archeologische resten of indicatoren aangetroffen, maar dit betekent niet dat er geen
vindplaats binnen het plangebied aanwezig kan zijn. Daarom blijft een middelhoge
verwachting om archeologische waarden uit de perioden neolithicum tot en met
de vroege middeleeuwen aan te treffen binnen het plangebied bestaan. De lage
archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor nederzettingssporen uit de
late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd blijft op grond van de resultaten van het
veldonderzoek eveneens bestaan.


De verwachting van archeologisch resten uit de prehistorie en vroege middeleeuwen
wordt niet concreet onderbouwd, maar is vermoedelijk gebaseerd op een algemene
verwachting op basis van de geomorfologische ondergrond: een golvende
dekzandvlakte. Opmerkelijk is dat een lage verwachting voor archeologische resten
uit de late middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd wordt verondersteld, terwijl in
het bureauonderzoek wel de op historisch kaartmateriaal aangeduide bebouwing
(centraal) binnen het plangebied wordt gesignaleerd.




10 Kremer 2015a, 25.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22   Aalten-Industriestraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Aalten-Industriestraat 23




                                         5   Resultaten


                                             5.1 Resultaten landschappelijk onderzoek

                                             5.1.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied

                                             In totaal zijn 41 profielkolommen gedocumenteerd (Figuur 3.1, zie ook Bijlage III).
                                             Hiermee is een goed beeld verkregen van de bodemopbouw in het plangebied. Het
                                             gehele plangebied is afgedekt door een ophogingspakket van zwak siltig, matig fijn
                                             bouwzand (S4000). Dit pakket varieert in dikte van enkele centimeters tot meer dan
                                             een meter. Daaronder is in de meeste profielen sprake van een verstoorde oude bodem
                                             met AC-profiel: een recente bouwvoor (S5000) die direct op de C-horizont ligt (S5030)
                                             (Tabel 5.1).


                                             In het westen van het plangebied is de oorspronkelijke bodemopbouw iets beter
                                             bewaard. In put 12, 13, 15 en 23 is sprake van een (restant) van een BC-horizont en
                                             werd in veel gevallen een menglaag aangetroffen, waarin zich nog duidelijk herkenbaar
                                             materiaal van de oorspronkelijke A-, E- en B-horizonten in bevond (Figuur 5.1). In put
                                             3, 4 en 15 bevond zich tussen de bouwvoor en de C-horizont nog een oudere akkerlaag
                                             die al enige tijd niet meer bewerkt was. Het gaat om een pakket donkergrijsbruin
                                             matig fijn, zwak siltig zand dat kan worden geïnterpreteerd als een plaggen- of esdek
                                             (Figuur 5.2).


                                             De oorspronkelijke maaiveldhoogte is door de ophoging met een plaggendek en het
                                             gedeeltelijk vergraven van het gebied niet meer te reconstrueren.

Tabel 5.1                                    laagnummer      beschrijving
Tijdens het veldonderzoek onderscheide       S4000           Ophogingslaag
lagen.
                                             S5000           Bouwvoor
                                             S5010           Plaggendek/oude akkerlaag/esdek
                                             S5020           A/C menglaag
                                             S5030           C-horizont




Figuur 5.1
Detailopname van profiel 27 in put 15 met
resten van de E- en B-horizonten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>24     Aalten-Industriestraat


                                                                                           Figuur 5.2
                                                                                           Profiel 6 in put 3 met daarin een restant van
                                                                                           een oude akkerlaag.




5.2 Sporen en structuren

5.2.1 Inleiding

In totaal zin 104 sporen aangetroffen (Figuur 5.3; zie ook bijlage I). Een groot deel
betreft recente of natuurlijke sporen. Op slechts twee locaties zijn concentraties van
archeologische sporen aangetroffen: ter hoogte van put 10/21 en ter hoogte van put
18/25. Beide spoorclusters zijn als vindplaats gedefinieerd en worden in paragraaf 5.2.2
behandeld. Verspreid over het terrein zijn verder oude greppels of sloten aangetroffen
die worden beschreven in paragraaf 5.2.3.


5.2.2 Sporen van een hoeve uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

Vindplaats 1
Ter hoogte van de putten 10 en 21 zijn vier paalkuilen, een smalle greppel en een sloot
aangetroffen (Figuur 5.4). Tussen de sporen bevonden zich nog enkele natuurlijke
en recente verstoringen. De sporen bevinden zich direct onder een ca. 0,95 m dikke
ophogingslaag op ca. 23,65 m +NAP. De paalsporen (sporen 35, 36, 69 en 70) bestaan
uit donker grijs tot donker zwartgrijs homogeen en iets humushoudend, zwak siltig,
zand. Spoor 35 en 36 zijn gecoupeerd en blijken nog respectievelijk 21 en 36 cm diep
te zijn (Figuur 5.5 en Figuur 5.6). Spoor 36 bevatte naast enkele houtskoolspikkels en
brokjes B-horizont ook nog enkele fragmenten aardewerk. Drie van de sporen liggen
duidelijke op één lijn. Parallel hier aan bevindt zich op 4 m afstand een ca. 1 m brede
greppel (S68). De greppel is opgevuld met donker grijsbruin, humushoudend, zwak
siltig, zand.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Figuur 5.3
Allesporenkaart (met spoortypen).
                                    236800                     236850                 236900                      236950                      237000                                237050




                                                                                                                                    20                          19
                                                                                                        22
                                                                        23
                        24




 437600
                                                                                                                                                                                        437600




                                                                                                                                         25         18
                                                                                                                           17
                                                                                  16
                                                                 15
                                             14




                                                                                                                                               9




 437550
                                                                                                                                                                                        437550




                                                                                                             10
                                                                             11                    21
                                                  12
                        13



                                                                                                                                    7                       8
                                                                                               6
                                                       5




 437500
                                                                                                                                                                                        437500




                                                                                                                                                         Legenda
                                                                                                                                                           greppel
                                                                                                                  1                                        paalkuil
                                                                                                                                                           kuil
                                                           3                      2
                                                                                                                                                           bodemverbeteringskuil
                                                                                                                                                    N      natuurlijke verstoring
                 4
                                                                                                                                                           ophogingslaag
                                                                                                                                                           Uitbraaksleuf
                                                                                                                                                           recent verstoring
                                                                                                                                                           sloot
                                                                                                                                0             25m
                                                                                                                                                           C-horizont




 437450
                                                                                                                                                                                        437450




                                    236800                     236850                 236900                      236950                      237000                                237050
                                                                                                                                                                                                 Aalten-Industriestraat 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>26       Aalten-Industriestraat


                    236910                                   236920                                236930
437560




                                                                                                                                437560
                                                                                                                       S34

                                                                            S37



                                                      S70
                                                                                          S35
437550




                                                                                                                                437550
                                                                      S69          S36


                                                                                                              put 10



                 Legenda                                   S71
                    greppel
         N          paalkuil                                                      S68
                    natuurlijke verstoring
                    recent verstoring                                 put 21
                    sloot
437540




                                                                                                                                437540
             0                                       10m




                    236910                                   236920                                236930



                                                                                                Figuur 5.4
                                                                                                Sporenkaart van vindplaats 1.


De op een lijn liggende sporen 35, 36, 69 lijken onderdeel uit te maken van een
structuur. Het is aannemelijk dat het laatste spoor (S70) hier ook toe gerekend kan
worden. Gezien de parallelle oriëntatie van de greppel is ook dit spoor 68 te relateren
aan de paalkuilen. Of de greppel daadwerkelijk tot de structuur behoort, is niet te
zeggen.


In spoor 36 zijn enkele scherven aardewerk aangetroffen. De datering hiervan plaatst
de structuur in de late middeleeuwen, of meer precies in de tweede helft van de 14e
eeuw. De locatie van de sporen lijkt overeen te komen met de plek waar een gebouw
afgebeeld zou staan op de historische kaart van 1830-1850 (Nettekening), althans
volgens het bureauonderzoek. Op dezelfde locatie is ten tijde van de productie van
de Kadastrale Minuut echter geen bebouwing aangegeven (zie ook Figuur 5.12). Het
gebouw op de kaart zou daarmee (als de Kadastrale Minuut volledig en correct is) uit
het begin van de 19e eeuw dateren. Deze datering komt niet overeen met de datering
op basis van het aardewerk. Een nadere bestudering van de Nettekening uit 1830-1850
laat echter zien dat het betreffende perceel bij nader inzien niet bebouwd is, maar een
ander landgebruik kent dan de omliggende percelen (Figuur 5.7). Uit de OAT behorend
bij de Kadastrale Minuut blijkt dat het betreffende perceel in gebruik is als Tuin, terwijl
alle omliggende percelen in gebruik zijn als Bouwland. De betreffende structuur
dateert daarmee dus op zijn vroegst uit de tweede helft van de 14e eeuw en is reeds
verdwenen in de het begin van de 19e eeuw (ca. 1450-1800 n.Chr.).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                         Aalten-Industriestraat 27


Figuur 5.5
Coupefoto van spoor 35 (vindplaats 1).




Figuur 5.6
Coupefoto van spoor 36 (vindplaats 1).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>28       Aalten-Industriestraat


              236600              236800              237000               237200                Figuur 5.7
                                                                                                 Nettekening van ca. 1830-1850 met daarop
                                                                                                 het als tuin in gebruik zijnde perceel dat voor
437800




                                                                                        437800
                                                                                                 bebouwing is aangezien.
437600




                                                                                        437600
         N
437400




                                                                                        437400
             0                             250m




              236600              236800              237000               237200




Vindplaats 2
Ter hoogte van de putten 18 en 25 is een tweede cluster sporen aangetroffen (Figuur
5.8). Hier zijn zes paalkuilen, een greppel, enkele ‘bodemverbeteringskuilen’ en een
opgebrachte (ophogings-)laag gevonden. Aan de oostzijde van put 18 bevinden de
sporen zich op ca. 1,15 m -Mv (23,65 m +NAP), direct onder een verstoorde laag.
De ophogingslaag in het westen van de put bevindt zich op ca. 1,4 m -Mv (23,75 m
+NAP) onder een recent opgebracht pakket. De paalsporen (56-60 en 86) zijn donker
grijsbruin tot donker bruingrijs van kleur; soms homogeen, soms meer gevlekt. De
vulling bestaat uit zwak siltig, humushoudend zand. Twee sporen zijn gecoupeerd:
spoor 57 en 59 (Figuur 5.9 en Figuur 5.10). Deze sporen blijken nog respectievelijk 16 en
25 cm diep.


De sporen 56-59 lijken spoor 61 te flankeren. Dit spoor was in het vlak ca. 10 bij 15
m groot in het profiel ca. 50 cm diep. In werkelijkheid zal het spoor nog iets groter
zijn. Richting het zuiden is de begrenzing duidelijk: hier komen de lagen omhoog en
precies daarnaast is een greppel aangesneden (Figuur 5.11; S87). Richting het westen
is de begrenzing iets onduidelijker. De lagen komen geleidelijk omhoog, maar niet zo
duidelijk als richting het zuiden. Bovendien bevinden zich tot vlak boven het sporenvlak
verstoringen met recente bakstenen, wat het vaststellen van de omvang bemoeilijkt.
Het spoor bestaat uit tenminste twee vullingen: bovenin bevindt zich een donker-
bruingrijze, homogene, zwak siltige, zeer humusrijke laag zand. Daaronder ligt een
pakket bruingrijs, zwak siltig, humushoudend, zand met een grof gevlekt karakter en
enkele leembrokken. Het is niet duidelijk hoe dit spoor moet worden geïnterpreteerd.
Het lijkt te gaan om een bewuste ophoging of invulling, wellicht een verhoogde vloer
of vulling van een potstal.


Twee paalsporen (S60 en S86) doorsnijden de ophogingslaag. In combinatie met de
overige paalsporen en de greppel lijkt het geheel onderdeel uit te maken van één
structuur, mogelijke een boerderij (hoeve) of stalgebouw. In put 18 bevinden zich ook
nog enkele bodemverbeteringskuilen (S54). Of deze deel uitmaken van hetzelfde
complex of uit een andere periode dateren, is niet te zeggen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Aalten-Industriestraat 29


                 236990                                237000                          237010
437590




                                                                                                                               437590
                                                           S59
                                                                 S58

                                                                 S57
                                                                       S56                         S54

                                                                             S55
                                                 S60


                                               S61
437580




                                                                                                                               437580
                                                                                           Legenda
                                                                                                                           N
                                         S86                                                    greppel
                                                                                                paalkuil
                                                                                                bodemverbeteringskuil
                                                                                                ophogingslaag
                                                                                                recent verstoring


                                                                                   0                                     10m




                 236990                                237000                          237010




Figuur 5.8
Sporenkaart van vindplaats 2.




Figuur 5.9
Coupefoto van spoor 57 (vindplaats 2).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>30    Aalten-Industriestraat


                                                                                         Figuur 5.10
                                                                                         Coupefoto van spoor 59 (vindplaats 2).




                                                                                         Figuur 5.11
                                                                                         Zuidelijke begrenzing van spoor 61 in het
                                                                                         profiel met net na de jalon de greppel (S87).




In spoor 59 en 60 zijn een stuk dierlijk bot en een baksteenfragment gevonden. Uit de
ophogingslaag komen meerdere baksteen- en dakpanfragmenten. Het aardewerk uit
de laag dateert de structuur in de 14e eeuw en daarmee is deze vindplaats min of meer
gelijktijdig gedateerd met vindplaats 1. Een oudere voorganger of jongere nieuwbouw
van het gebouw kan niet worden uitgesloten. Geprojecteerd op de Kadastrale Minuut
van 1811-1832 blijkt het gebouw precies langs een weg uit deze periode te liggen
(Figuur 5.12). Ook is de greppel precies haaks op de weg georiënteerd. Het gebouw zelf
is echter niet afgebeeld, wat het waarschijnlijk maakt dat het gebouw in het begin van
de 19e eeuw inmiddels was verdwenen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Aalten-Industriestraat 31


                       236800                                      236900                                         237000




                                                                                                    20                          19
                                                                                     22
 437600




                                                                                                                                                        437600
                                                       23
                  24


                                                                                                             25        18
                                                                                               17
                                                                  16
                                14                15


                                                                                          10                       9
                                                             11                 21
                  13                 12


                                                                                                         7                  8
                                                                            6
                                          5
 437500




                                                                                                                                                        437500
                                                                                                                                                    N
                                                                                                                                     Legenda
                                              3                                           1                                            greppels
                                                             2
                                                                                                                                       sloten
             4

                                                                                                                            0                     50m



                       236800                                      236900                                         237000




Figuur 5.12
Sporenkaart met greppels en sloten gepro-
jecteerd op de Kadastrale Minuut van Aalten,
Gelderland, sectie I, blad 04 (ca. 1811-1832).         5.2.3 Overige sporen

                                                       Buiten de sporen van vindplaats 1 en 2 bestaan de meeste sporen binnen het
                                                       plangebied uit recente en natuurlijke verstoringen. Wel zijn nog enkele oude greppels
                                                       en/of sloten aangetroffen. Deze sporen verschillen van de eerder bij vindplaats 1
                                                       en 2 aangetroffen greppels doordat zij doorgaans veel breder zijn, namelijk ca. 3-4
                                                       meter. Daarnaast kan het verloop ervan vaak ook over meerdere putten worden
                                                       gevolgd. Deze sporen houden doorgaans verband met de verkaveling van een gebied.
                                                       Om die reden zijn de sporen geplot op de Kadastrale Minuut (Figuur 5.12). Deze
                                                       kaart, opgetekend in de periode tussen 1811 en 1832, was de eerste kaart waarbij
                                                       landsdekkend alle eigendomsgrenzen werden vastgelegd.


                                                       In Figuur 5.12 is te zien dat vrijwel al deze sporen overeenkomen met eigendomsgren-
                                                       zen uit het begin van de 19e eeuw. Waar dit niet zo is, liggen zij vaak in het verlengde
                                                       van andere grenzen of staan hier haaks op. Aangenomen mag worden dat deze sporen
                                                       ook tot dezelfde periode behoren. De kaart geeft namelijk vooral juridische grenzen
                                                       weer en veel topografische elementen werden niet aangeduid.11 Duidelijk te zien is dat
                                                       de ter hoogte van vindplaats 1 en 2 in deze periode geen bebouwing (meer) aanwezig
                                                       is. Het is echter aannemelijk dat (een deel van) het verkavelingspatroon al aanwezig
                                                       is geweest ten tijde van het gebruik van vindplaats 1 en 2. In de vorige paragraaf is de
                                                       overeenkomst in oriëntatie tussen de op de kaart afgebeelde weg en de sporen van
                                                       vindplaats 2 al genoemd.




                                                       11 Kruizinga & Van Doornmalen 1997.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>32       Aalten-Industriestraat



5.3 Vondsten

5.3.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 42 vondsten aangetroffen en gedocumenteerd
(Tabel 5.2). Hiervan zijn 17 stuks afkomstig uit grondsporen en 25 vondsten uit lagen,
waarvan een groot deel uit spoor 61. Het merendeel van de vondsten komt dus uit
een gesloten context. Alle vondsten zijn verwerkt: naar categorie gesplitst, geteld
en gewogen. Hiermee beschikken we over de exacte aantallen vondsten per materi-
aalcategorie en per context. Het aardewerk is gedetermineerd met de bedoeling de
vindplaatsen te dateren. De overige vondsten zijn niet nader uitgewerkt en worden
alleen kort toegelicht.

                                      sporen            lagen               totaal           Tabel 5.2
materiaal    vondstcategorie      aantal   gewicht aantal   gewicht     aantal   gewicht     Overzicht van de vondsten per categorie en
                                                                                             context (gewicht in grammen).
Keramiek     Baksteen                 1        214      7    1500,3         8     1714,3
Keramiek     Dakpan                                     7       322,3       7        322,3
Keramiek     Gedraaid Aardewerk       4         2,6     7        133       11        135,6
Metaal       Metaalslak                                 1        11,5       1         11,5
Organisch    Bot onbepaald            4        85,6                         4         85,6
Steen        Steen onbepaald          8        43,7     3    1812,4        11     1856,1
Totaal                               17      345,9    25    3779,5         42    4125,4




5.3.2 Aardewerk en bouwkeramiek



F.J. van Spelde


Bij het onderzoek zijn 26 stuks (bouw)keramiek verzameld, onder te verdelen in bak-
steenfragmenten (8 stuks), dakpanfragmenten (11 stuks) en gebruiksaardewerk (7
stuks). Twee vondstnummers bevatten kogelpotfragmenten die te plaatsen zijn in de
volle of late middeleeuwen, vóór 1400 n.Chr. (Tabel 5.3). Eén van de vondstnummers
met kogelpotaardewerk bevat echter ook een fragment roodbakkend aardewerk met
loodglazuur, wat te plaatsen is in de late middeleeuwen of Nieuwe tijd. Daarnaast is
een stukje steengoed verzameld dat ook uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd (na
1300 n.Chr) dateert, en een fragment porselein dat waarschijnlijk subrecent is (1800
n.Chr - heden).


Het aardewerk uit vindplaats 1 (v.2) omvat kogelpotaardewerk dat vóór 1400 n.Chr
gedateerd wordt, maar ook het fragment roodbakkend aardewerk met loodglazuur. Dit
materiaal komt pas voor na ca. 1350 n.Chr. Op basis hiervan is de vindplaats voorlopig
aan het eind van de 14e eeuw te plaatsen.


Het aardewerk van vindplaats 2 (v.5, 6 en 7) is voornamelijk afkomstig uit de
ophogingslaag. Het betreft onder meer een steengoedfragment uit de late
middeleeuwen of Nieuwe tijd (na 1300 n.Chr). Uit dezelfde context komt echter
ook een fragment van een kogelpot met een lange, naar boven staande rand met
dekselgeul dat van vóór 1400 n.Chr dateert. Hiermee ligt een datering van het complex
in de 14e eeuw het meest voor de hand.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Aalten-Industriestraat 33


vnr subnr spoor     soort rand   wand bodem    totaal   baksel      versiering    conditie   datering   opmerking
2    1      36      kog   0      2      0      2                                             <1400
2    2      36      r     0      1      0      1                                             >1350
3    1      49      ep    0      0      1      1                                             >1775
5    1      61      bks   0      5      0      5        bruin hv
5    2      61      bks   0      2      0      2        oranje hv
5    3      61      kog   1      1      0      2                                  verweerd <1400        lange, naar boven staande rand met dekselgeul
5    4      61      dkp   0      7      0      7        oranje
6    1      60      bks   0      1      0      1        oranje hv
7    1      61      dkp   0      4      0      4        oranje
7    2      61      s2    0      1      0      1                    zoutglazuur              >1300


Tabel 5.3
Determinatie van het aangetroffen
(bouw)keramiek (kog = kogelpot; r = rood
aardewerk; ep = Europees porselein; bks =
baksteen; dkp = dakpan; s2 = steengoed
                                            5.3.3 Overige vondsten
met een laag glazuur en/of engobe).
                                            Uit vindplaats 2 zijn nog enkele fragmenten steen en een botfragment afkomstig. De
                                            meeste stenen lijken slechts kiezels te zijn. Eén groter fragment van meer dan 1,8 kg
                                            uit spoor 61 zou als werktuig kunnen hebben gediend. Buiten de vindplaatsen, in put 3,
                                            is een fragment metaalslak aangetroffen in de oude bouwvoor of het plaggendek. Dit
                                            fragment is mogelijk onderdeel van het overige (bouw)puin dat in de bouwvoor werd
                                            aangetroffen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>34   Aalten-Industriestraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                  Aalten-Industriestraat 35




6   Synthese


    6.1 Conclusie

    Het bodemonderzoek heeft aangetoond dat het gehele plangebied is afgedekt door
    een ophogingspakket dat in dikte varieert van enkele centimeters tot meer dan een
    meter. Daaronder is in de meeste profielen sprake van een verstoorde oude bodem
    met kenmerkend AC-profiel. In het westen van het plangebied is de oorspronkelijke
    bodemopbouw iets beter bewaard en is sprake van een van een BC-horizont en
    een menglaag van de oorspronkelijke A-, E- en B-horizonten. Toch zijn juist in het
    oostelijke, meer verstoorde, terreindeel twee vindplaatsen aangetroffen. Hoewel
    in eerste instantie op basis van het bureauonderzoek gedacht werd dat het om
    bewoning zou kunnen gaan uit de Nieuwe tijd lijken beide vindplaatsen op basis van
    het aardewerk in ieder geval uit de late middeleeuwen te dateren. Op de historische
    kaarten is in de 19e eeuw geen bebouwing meer aangeduid, wat doet vermoeden dat
    beide vindplaatsen in deze periode weer verlaten waren.


    Gezien het feit dat beide vindplaatsen maar iets meer dan 50 meter uit elkaar liggen
    is mogelijk sprake van één samenhangend geheel (één grotere vindplaats), ondanks
    dat het oostelijk deel van put 10 leeg lijkt te zijn. Dit vermoeden wordt nog versterkt
    doordat het vondstmateriaal uit beide vindplaatsen tot dezelfde periode mag
    worden gerekend. De sporen van zowel vindplaats 1 als 2 dateren uit de periode late
    middeleeuwen - Nieuwe tijd (ca. 1300-1800 n.Chr) met een vroegste datering in de 14e
    eeuw. Delen van het terrein zijn rondom de sporen verstoord, maar beide vindplaatsen
    lijken toch redelijk goed geconserveerd. Hoewel sprake is van AC-profielen lijken zij
    niet al te diep onthoofd te zijn. In de profielen van put 18 zijn zelfs nog restanten
    van de B- of BC-horizont te zien. De gecoupeerde sporen zijn nog tot zeker 36 cm
    diep en de laag in vindplaats 2 is nog zeker 50 cm diep. Ook is in de sporen nog
    vondstmateriaal (in situ) aanwezig.


    Gezien de beperkte spoordichtheid binnen beide vindplaatsen is het lastig de
    vindplaatsen te begrenzen. Vindplaats 2 wordt mogelijk begrensd door het pad of
    de weg die hier ten oosten van aanwezig lijkt te zijn geweest (Figuur 6.1). Verdere
    begrenzing kan alleen op basis van de lege omliggende putten gebeuren. Hetzelfde
    geldt voor vindplaats 1. Omdat het vermoeden bestaat dat de aangetroffen percele-
    ringsgreppels of -sloten een zekere relatie hebben tot de vindplaatsen ligt het voor de
    hand de vindplaatsgrenzen van vindplaats 1 en 2 in het zuiden en westen te leggen bij
    deze sporen.


    Het aantreffen van twee vindplaatsen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd sluit
    niet aan op in het bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting. Hierin
    werd juist uitgegaan van een lage archeologische verwachting voor nederzettingsspo-
    ren uit de late middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd en hoge verwachting op resten
    uit vroegere perioden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>36       Aalten-Industriestraat


                            236900                                                               237000
437600




                                                                                                                                                 437600
                                                                                       Vindplaats 2
                                     Vindplaats 1




                                          6




                                                                                                           Legenda
437500




                                                                                                                                                 437500
                                                                                                                                            N
                                                                                                                plangebied
                                                                                                                vermoede loop greppels
                                                                                                                grenzen vindplaats
                                                                                                                verwachte loop weg/pad
                                                                                                                bouwplan

                                                                                                               0                     25m



                            236900                                                               237000




                                                                                                      Figuur 6.1
                                                                                                      Schematische interpretatie van de vindplaat-
                                                                                                      sen met een projectie van de nieuwbouw-
6.2 Waardering                                                                                        plannen.

De waardering van de archeologische waarden (de vindplaats) binnen het onderzoeks-
gebied vindt plaats op basis van de door de KNA onderscheiden criteria van beleving,
fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. Vindplaatsen worden allereerst beoordeeld
op hun belevingswaarde, waarna er naar de fysieke kwaliteit gekeken wordt. De
behoudenswaardigheid van de vindplaats hangt in principe af van deze twee criteria.
Als een vindplaats 5 of 6 punten scoort voor de fysieke kwaliteit wordt zij in principe
als behoudenswaardig aangemerkt. Bij een lagere score wordt er gekeken naar de
inhoudelijke kwaliteit, zodat vindplaatsen van inhoudelijk belang, doch van geringe
fysieke kwaliteit, toch behouden blijven.12 Bij een score van 7 of meer punten op het
criterium inhoudelijk kwaliteit wordt de vindplaats behoudenswaardig geacht. Omdat
beide vindplaatsen dezelfde kenmerken vertonen en het sterke vermoeden bestaat
dat het feitelijke één vindplaats betreft, is ervoor gekozen beide vindplaatsen als één
geheel te waarderen.


12 Als de behoudenswaardigheid al in dit stadium positief is vastgesteld wordt toch een score
    voor inhoudelijke kwaliteit bepaald om de ensemblewaarde en representativiteit vast te
    stellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Aalten-Industriestraat 37



                                               Op de twee criteria voor de belevingswaarde wordt niet gescoord. Het criterium
                                               schoonheid is doorgaans alleen van toepassing op zichtbare monumenten en ook herin-
                                               neringswaarde is niet van toepassing op de huidige vindplaats.


                                               De gaafheid van de vindplaats scoort hoog. Er zijn enkele relatief goed bewaarde
                                               grondsporen aangetroffen die binnen een redelijk stabiele natuurlijke omgeving liggen.
                                               Bovendien is er een sterke ruimtelijke relatie tussen de mobilia en de grondsporen.
                                               Wat betreft de conservering scoort de vindplaats gemiddeld. Het materiaal is goed
                                               geconserveerd, ook een deel van het anorganisch materiaal. Het aangetroffen
                                               vondstmateriaal is vooralsnog echter fragmentarisch.


                                               Op basis van bovenstaande is de vindplaats reeds behoudenswaardig. Voor de
                                               volledigheid wordt ook kort ingegaan op de inhoudelijke kwaliteit. De vindplaats scoort
                                               hoog met betrekking tot de zeldzaamheid. Samenhangend hiermee is ook sprake
                                               van een hoge informatiewaarde. De archeologische resten hebben betrekking tot
                                               het kennisthema “Het ontstaan van het hoevenlandschap”. Een letterlijk en figuurlijk
                                               karakteristiek van Oost-Gelderland wordt gevormd door het hoevenlandschap dat
                                               tot op heden beeldbepalend is. Veel is nog onbekend over de tijdsdiepte van oude
                                               boerenerven. Zo moet er meer aandacht zijn voor het historische boerderijbouw, in het
                                               bijzonder naar de missing link tussen de jongste archeologisch bekende boerderijen (ca.
                                               13e eeuw), en de oudste bestaande boerderijen (ca. 17e eeuw). Dit thema wordt in de
                                               Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) specifiek genoemd en is goeddeels
                                               verweven met het thema (vroege) dorpsvorming (paragraaf 11.3).13 Met betrekking tot
                                               de ensemblewaarde scoort de vindplaats gemiddeld. Het invullen van de kennislacunes
                                               omtrent het ontstaan van het hoevenlandschap zal vooral moeten gebeuren door
                                               het in samenhang bestuderen van verschillende vindplaatsen. De vindplaats scoort
                                               laag wat betreft representativiteit. Er lijkt vooralsnog geen sprake van een bijzonder
                                               representatieve vindplaats voor een regio of periode.


                                               Uit bovenstaande waardering van de afzonderlijke criteria met betrekking tot zowel de
                                               fysieke als de inhoudelijke kwaliteit kan de vindplaats op grond van beide waarden als
                                               behoudenswaardig worden aangemerkt (zie ook Tabel 6.1).

Tabel 6.1                                      Waarden                  Criteria                    Scores
Waardering vindplaats 1 en 2 conform de KNA.                                                 Hoog   Midden Laag
                                               Beleving                 Schoonheid                               -
                                                                        Herinneringswaarde                       -
                                               Fysieke kwaliteit        Gaafheid                3
                                                                        Conservering                         2
                                               Inhoudelijke kwaliteit   Zeldzaamheid            3
                                                                        Informatiewaarde        3
                                                                        Ensemblewaarde                       2
                                                                        Representativiteit                       1


                                               6.3 Advies

                                               Uit de resultaten van het hier gepresenteerde proefsleuvenonderzoek blijkt dat in
                                               het plangebied twee behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig zijn. Geadviseerd
                                               wordt, indien mogelijk, deze vindplaatsen in situ te behouden. Dit betreft de blauw
                                               gearceerde zone in Figuur 6.1. Dat betekent concreet dat binnen deze zone geen graaf-
                                               werkzaamheden zouden mogen plaatsvinden die dieper gaan dan 23,75 m +NAP (>


                                               13 Kremer 2015b.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>38     Aalten-Industriestraat



0,95 m -Mv). Het gebied buiten deze zone bevat op basis van het proefsleuvenonder-
zoek naar alle waarschijnlijkheid geen behoudenswaardige archeologische resten. Voor
dit deel van het gebied wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.


In Figuur 6.1 is tevens het bouwplan (in grijs) onder de gedefinieerde vindplaatsen
afgebeeld. Hieruit blijkt dat een deel van de voorgenomen bebouwing zich ter hoogte
van vindplaats 2 bevindt. Mogelijk worden de hier aanwezige behoudenswaardige
archeologische resten bedreigd. Wanneer hier de voornoemde grens van 23,75 m
+NAP wordt overschreden, dan wordt geadviseerd om de bouwplannen aan te
passen, bijvoorbeeld door te funderen op palen. Indien aanpassing van de plannen niet
mogelijk is, wordt geadviseerd de vindplaats te behouden door middel van opgraving
(ex situ).


Het bovenstaande betreft een selectieadvies dat is opgesteld op basis van strikt
inhoudelijk archeologische argumenten. Het selectieadvies dient te worden voorgelegd
aan de bevoegde overheid, die uiteindelijk een selectiebesluit moet nemen. Het
selectiebesluit en de te nemen maatregel (vervolgonderzoek of vrijgeven) is
voorbehouden aan de bevoegde overheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                             Aalten-Industriestraat 39



Literatuur

Brugman, B.A., E. Eimermann, R.M.v. Heeringen, J.J.W.d. Moor, R. Schrijvers & B.
Quadflieg 2009, Cultuurhistorische inventarisatie, waarden-, verwachtingen- en maat-
regelenkaart als basis voor het archeologiebeleid van de gemeente Aalten, Amersfoort
(Vestigia-rapport V652).
Geer, P. van de 2017, Inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-p). Aalten -
Industriestraat. Evaluatierapport, Leiden.
Kremer, H. 2015a, Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennend
booronderzoek Industriestraat te Aalten, gemeente Aalten (Synthegra rapport S150090),
Leusden.
Kremer, H. 2015b, Programma van Eisen Inventariserend veldonderzoek proefsleuven
(IVO-P). Industriestraat te Aalten. Gemeente Aalten (Synthegra PvE S150106), Leusden.
Kruizinga, P. & S.E.M. van Doornmalen 1997, De kadastrale kaart, 1812-1990,
Broncommentaren 3, 75-111.



Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
Figuur 1.2 Situatie op en rond het plangebied voor de sloop.
Figuur 3.1 Puttenkaart met nummers en beschreven profielen.
Figuur 4.1 Tijdstabel.
Figuur 5.1 Detailopname van profiel 27 in put 23 met resten van de E- en B-horizonten.
Figuur 5.2 Profiel 6 in put 3 met daarin een restant van een oude akkerlaag.
Figuur 5.3 Allesporenkaart (met spoortypen).
Figuur 5.4 Sporenkaart van vindplaats 1.
Figuur 5.5 Coupefoto van spoor 35 (vindplaats 1).
Figuur 5.6 Coupefoto van spoor 36 (vindplaats 1).
Figuur 5.7 Nettekening van ca. 1830-1850 met daarop het als tuin in gebruik zijnde
perceel dat voor bebouwing is aangezien.
Figuur 5.8 Sporenkaart van vindplaats 2.
Figuur 5.9 Coupefoto van spoor 57 (vindplaats 2).
Figuur 5.10 Coupefoto van spoor 59 (vindplaats 2).
Figuur 5.11 Zuidelijke begrenzing van spoor 61 in het profiel met net na de jalon de
greppel (S87).
Figuur 5.12 Sporenkaart met greppels en sloten geprojecteerd op de Kadastrale Minuut
van Aalten, Gelderland, sectie I, blad 04 (ca. 1811-1832).
Figuur 6.1 Schematische interpretatie van de vindplaatsen met een projectie van de
nieuwbouwplannen.



Lijst van tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.
Tabel 5.1 Tijdens het veldonderzoek onderscheidde lagen.
Tabel 5.2 Overzicht van de vondsten per categorie en context (gewicht in grammen).
Tabel 5.3 Determinatie van het aangetroffen (bouw)keramiek (kog = kogelpot; r = rood
aardewerk; ep = Europees porselein; bks = baksteen; dkp = dakpan; s2 = steengoed
met een laag glazuur en/of engobe).
Tabel 6.1 Waardering vindplaats 1 en 2 conform de KNA.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>40   Aalten-Industriestraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                           Aalten-Industriestraat 41



Bijlage I Sporenlijst



put   vlak   spoor   omschrijving                          diepte opmerking
1     1      1       recente verstoring
1     1      2       kuil
1     1      3       sloot
1     1      4       recente verstoring
1     1      5       sloot                                         verstikte grond; randzone sloot?
1     1      5030    Moedermateriaal
2     1      6       recente verstoring
2     1      7       sloot
2     1      8       greppel                                       greppel?
2     1      9       muuruitbraak                                  ffundering me brokken beton
2     1      10      recente verstoring                            oude sloot met puin?
2     1      5030    Moedermateriaal
3     1      888     natuurlijke verstoring
3     1      999     recente verstoring
3     1      5000    bouwvoor
3     1      5010    esdek
3     1      5020    Vegetatiehorizont                             A/C menglaag
3     1      5030    Moedermateriaal
4     1      11      greppel                                  36
4     1      888     natuurlijke verstoring
4     1      999     recente verstoring
4     1      5030    Moedermateriaal
5     1      888     natuurlijke verstoring
5     1      999     recente verstoring
5     1      5030    Moedermateriaal
6     1      12      sloot
6     1      13      natuurlijke verstoring                   24
6     1      14      natuurlijke verstoring
6     1      15      recente verstoring
6     1      16      recente verstoring
6     1      17      sloot
6     1      888     natuurlijke verstoring
6     1      5030    Moedermateriaal
7     1      18      recente verstoring
7     1      19      recente verstoring
7     1      20      greppel                                  30 komvormig
7     1      21      paalkuil: grondspoor kuil voor paal       6 vlakvormig
7     1      22      recente verstoring
7     1      23      kuil
7     1      24      kuil                                     14 vlakvormig
7     1      25      sloot
7     1      999     recente verstoring
7     1      5030    Moedermateriaal
8     1      26      recente verstoring
8     1      27      recente verstoring
8     1      28      recente verstoring
8     1      5030    Moedermateriaal
9     1      29      recente verstoring                            vee grote stukken puin
9     1      30      greppel
9     1      31      greppel                                  38
9     1      32      recente verstoring
9     1      33      sloot
9     1      5030    Moedermateriaal
10    1      34      sloot
10    1      35      paalkuil: grondspoor kuil voor paal      21
10    1      36      paalkuil: grondspoor kuil voor paal      36
10    1      37      recente verstoring
10    1      4000    recente verstoring                            recente ophogingslaag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>42    Aalten-Industriestraat


put   vlak   spoor   omschrijving                          diepte opmerking
10    1      5030    Moedermateriaal
11    1      38      sloot
11    1      39      recente verstoring
11    1      5030    Moedermateriaal
12    1      888     natuurlijke verstoring
12    1      5030    Moedermateriaal
13    1      40      recente verstoring
13    1      41      greppel                                       mogelijk BVK
13    1      42      kuil                                     25
13    1      5030    Moedermateriaal
14    1      888     natuurlijke verstoring
14    1      5030    Moedermateriaal
15    1      43      recente verstoring
15    1      44      recente verstoring
15    1      45      recente verstoring
15    1      46      recente verstoring
15    1      47      recente verstoring
15    1      888     natuurlijke verstoring
15    1      999
15    1      5030    Moedermateriaal
16    1      48      recente verstoring                            rand van asbestzone
16    1      49      paalkuil: grondspoor kuil voor paal      22
16    1      50      recente verstoring                            met stukken pvc buis, bks en betonbrokken
16    1      51      recente verstoring
16    1      88      natuurlijke verstoring
16    1      888     natuurlijke verstoring
16    1      5030    Moedermateriaal
17    1      52      recente verstoring
17    1      53      greppel
17    1      999     recente verstoring
17    1      5030    Moedermateriaal
18    1      54      bodemverbeteringskuil
18    1      55      recente verstoring
18    1      56      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
18    1      57      paalkuil: grondspoor kuil voor paal      16
18    1      58      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
18    1      59      paalkuil: grondspoor kuil voor paal      25
18    1      60      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
18    1      61      ophogingslaag                            50
18    1      5030    Moedermateriaal
19    1      62      recente verstoring
19    1      63      sloot                                         sloot?
19    1      5030    Moedermateriaal
20    1      64      greppel
20    1      65      muuruitbraak
20    1      66      muuruitbraak
20    1      67      kuil
20    1      5030    Moedermateriaal
21    1      68      greppel
21    1      69      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
21    1      70      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
21    1      71      recente verstoring
21    1      888     natuurlijke verstoring
21    1      5030    Moedermateriaal
22    1      72      recente verstoring                            tot minimaal 1,7 m -mv
23    1      73      recente verstoring
23    1      74      recente verstoring
23    1      75      recente verstoring
23    1      76      bodemverbeteringskuil
23    1      77      bodemverbeteringskuil
23    1      78      bodemverbeteringskuil
23    1      79      bodemverbeteringskuil
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                            Aalten-Industriestraat 43


put   vlak   spoor   omschrijving                          diepte opmerking
23    1      5030    Moedermateriaal
24    1      80      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
24    1      81      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
24    1      82      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
24    1      83      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
24    1      84      kuil
24    1      85      sloot                                         sloot?
24    1      5030    Moedermateriaal
25    1      61      ophogingslaag                            50
25    1      86      paalkuil: grondspoor kuil voor paal
25    1      87      greppel
25    1      5030    Moedermateriaal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>44   Aalten-Industriestraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                  Aalten-Industriestraat 45



Bijlage II Vondstenlijst



vondstnummer   omschrijving         aantal   gewicht put   vlak    vak   spoor   vulling
1MSL           Metaalslak               1       11,5 3     1       3     5010
2SXX           Steen onbepaald          2         6 10     1             36      1
2AWG           Gedraaid Aardewerk       3         6 10     1             36      1
3SXX           Steen onbepaald          6       37,7 16    1             49      1
3AWG           Gedraaid Aardewerk       1        2,6 16    1             49      1
4BOT           Bot onbepaald            4       85,6 18    1             59
5BKS           Baksteen                 7     1500,3 18    1             61
5DKP           Dakpan                   7      322,3 18    1             61
5AWG           Gedraaid Aardewerk       2       14,6 18    1             61
5SXX           Steen onbepaald          3     1812,4 18    1             61
6BKS           Baksteen                 1       214 18     1             60
7AWG           Gedraaid Aardewerk       5      118,4 18    1             61      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>46   Aalten-Industriestraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Aalten-Industriestraat 47



Bijlage III Profielbeschrijvingen



kolomprofiel: AIS01-1
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.959, Y: 437.493, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,62, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,62 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
                             Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             105 cm -Mv / 23,57 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             130 cm -Mv / 23,32 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig grof
                             Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

                             140 cm -Mv / 23,22 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont

                             Einde kolomprofiel op 160 cm -Mv / 23,02 m +


kolomprofiel: AIS01-2
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.935, Y: 437.492, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,73, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,73 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
                             Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             145 cm -Mv / 23,28 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergroengrijs, matig grof
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             175 cm -Mv / 22,98 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, groengrijs, matig grof
                             Bodemkundig: volledig gereduceerd

                             Einde kolomprofiel op 215 cm -Mv / 22,58 m +




kolomprofiel: AIS01-3
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.904, Y: 437.490, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,57, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,57 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
                             Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             120 cm -Mv / 23,37 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             150 cm -Mv / 23,07 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele zandlagen, matig grof
                             Bodemkundig: volledig gereduceerd

                             Einde kolomprofiel op 180 cm -Mv / 22,77 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> 48      Aalten-Industriestraat




kolomprofiel: AIS01-4
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.882, Y: 437.488, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,75, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,75 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig grof
                             Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             95 cm -Mv / 23,80 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             130 cm -Mv / 23,45 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, matig grof
                             Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 155 cm -Mv / 23,20 m +


kolomprofiel: AIS01-5
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.844, Y: 437.490, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,38, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,38 m +
                             Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             30 cm -Mv / 24,08 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: esdek

                             45 cm -Mv / 23,93 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag

                             65 cm -Mv / 23,73 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

                             90 cm -Mv / 23,48 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 100 cm -Mv / 23,38 m +


kolomprofiel: AIS01-6
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.821, Y: 437.487, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,46, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,46 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             20 cm -Mv / 24,26 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             35 cm -Mv / 24,11 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: esdek
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool

                             55 cm -Mv / 23,91 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool

                             70 cm -Mv / 23,76 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: menglaag

                             85 cm -Mv / 23,61 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 23,36 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            Aalten-Industriestraat 49




kolomprofiel: AIS01-7
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.786, Y: 437.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,56, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,56 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             40 cm -Mv / 24,16 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             60 cm -Mv / 23,96 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, Fe-concreties, interpretatie: esdek
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool

                             80 cm -Mv / 23,76 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool

                             100 cm -Mv / 23,56 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjegeel, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                              Einde kolomprofiel op 125 cm -Mv / 23,31 m +


kolomprofiel: AIS01-8
beschrijver: PG, datum: 18-1-2017, X: 236.764, Y: 437.479, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,47, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,47 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             40 cm -Mv / 24,07 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             80 cm -Mv / 23,67 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             95 cm -Mv / 23,52 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             115 cm -Mv / 23,32 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

                              Einde kolomprofiel op 135 cm -Mv / 23,12 m +


kolomprofiel: AIS01-9
beschrijver: JL, datum: 18-1-2017, X: 236.839, Y: 437.517, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,43, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,43 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             70 cm -Mv / 23,73 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, blauwgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord

                             105 cm -Mv / 23,38 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
                             Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

                              Einde kolomprofiel op 123 cm -Mv / 23,20 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> 50      Aalten-Industriestraat




kolomprofiel: AIS01-10
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.815, Y: 437.516, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,41, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,41 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             65 cm -Mv / 23,76 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool

                             90 cm -Mv / 23,51 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 125 cm -Mv / 23,16 m +


kolomprofiel: AIS01-11
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.930, Y: 437.524, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,70, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,70 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
                             Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             80 cm -Mv / 23,90 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             110 cm -Mv / 23,60 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 150 cm -Mv / 23,20 m +


kolomprofiel: AIS01-12
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.912, Y: 437.523, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,69, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,69 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
                             Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             75 cm -Mv / 23,94 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             105 cm -Mv / 23,64 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             130 cm -Mv / 23,39 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 145 cm -Mv / 23,24 m +


kolomprofiel: AIS01-13
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.981, Y: 437.532, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,42, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,42 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             50 cm -Mv / 23,92 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             65 cm -Mv / 23,77 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 100 cm -Mv / 23,42 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Aalten-Industriestraat 51




kolomprofiel: AIS01-14
beschrijver: MH, datum: 19-1-2017, X: 236.964, Y: 437.527, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,70, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,70 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, los (alleen zand en veen), matig grof
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             76 cm -Mv / 23,94 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             90 cm -Mv / 23,80 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, normaal (alleen zand en veen), matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 120 cm -Mv / 23,50 m +


kolomprofiel: AIS01-15
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 237.030, Y: 437.531, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,37, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,37 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             60 cm -Mv / 23,77 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             80 cm -Mv / 23,57 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool

                             95 cm -Mv / 23,42 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 125 cm -Mv / 23,12 m +


kolomprofiel: AIS01-16
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 237.012, Y: 437.529, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,16, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,16 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             70 cm -Mv / 23,46 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool

                             85 cm -Mv / 23,31 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, zeer grof
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

                             110 cm -Mv / 23,06 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof
                             Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

                             Einde kolomprofiel op 115 cm -Mv / 23,01 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre> 52      Aalten-Industriestraat




kolomprofiel: AIS01-17
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 237.005, Y: 437.559, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,34, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,34 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             30 cm -Mv / 24,04 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             80 cm -Mv / 23,54 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

                             130 cm -Mv / 23,04 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

                             Einde kolomprofiel op 140 cm -Mv / 22,94 m +


kolomprofiel: AIS01-18
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.989, Y: 437.558, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,68, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,68 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             20 cm -Mv / 24,48 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             75 cm -Mv / 23,93 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 105 cm -Mv / 23,63 m +


kolomprofiel: AIS01-19
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.961, Y: 437.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,66, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,66 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             75 cm -Mv / 23,91 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 23,56 m +




kolomprofiel: AIS01-20
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.925, Y: 437.553, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,58, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,58 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             95 cm -Mv / 23,63 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 130 cm -Mv / 23,28 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Aalten-Industriestraat 53




kolomprofiel: AIS01-21
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.895, Y: 437.551, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,80, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,80 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             130 cm -Mv / 23,50 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 145 cm -Mv / 23,35 m +




kolomprofiel: AIS01-22
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.873, Y: 437.550, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,65, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,65 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             55 cm -Mv / 24,10 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             100 cm -Mv / 23,65 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 135 cm -Mv / 23,30 m +



kolomprofiel: AIS01-23
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.832, Y: 437.547, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,47, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,47 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             48 cm -Mv / 23,99 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: AB-horizont, interpretatie: bouwvoor

                             80 cm -Mv / 23,67 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: BC-horizont, Fe-concreties

                             90 cm -Mv / 23,57 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

                             Einde kolomprofiel op 120 cm -Mv / 23,27 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>54       Aalten-Industriestraat




kolomprofiel: AIS01-24
beschrijver: PG, datum: 19-1-2017, X: 236.818, Y: 437.546, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,50, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,50 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             20 cm -Mv / 24,30 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, zeer grof
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             24 cm -Mv / 24,26 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             43 cm -Mv / 24,07 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn
                             Bodemkundig: AB-horizont

                             68 cm -Mv / 23,82 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: menglaag

                             77 cm -Mv / 23,73 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
                             Bodemkundig: BC-horizont, Fe-concreties

                             84 cm -Mv / 23,66 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

                             Einde kolomprofiel op 104 cm -Mv / 23,46 m +


kolomprofiel: AIS01-25
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.785, Y: 437.544, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,38, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,38 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             70 cm -Mv / 23,68 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool

                             85 cm -Mv / 23,53 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: BC-horizont

                             95 cm -Mv / 23,43 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 120 cm -Mv / 23,18 m +


kolomprofiel: AIS01-26
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.811, Y: 437.575, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,42, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,42 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             30 cm -Mv / 24,12 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor

                             60 cm -Mv / 23,82 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 23,32 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Aalten-Industriestraat 55




kolomprofiel: AIS01-27
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.860, Y: 437.579, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,65, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,65 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             60 cm -Mv / 24,05 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             70 cm -Mv / 23,95 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: esdek
                             Archeologie: spikkels houtskool

                             85 cm -Mv / 23,80 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: verploegd tot in B-horizont, interpretatie: menglaag

                             105 cm -Mv / 23,60 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

                             120 cm -Mv / 23,45 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 140 cm -Mv / 23,25 m +


kolomprofiel: AIS01-28
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.843, Y: 437.578, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,67, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,67 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             60 cm -Mv / 24,07 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: veel spikkels houtskool

                             85 cm -Mv / 23,82 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranje, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 110 cm -Mv / 23,57 m +


kolomprofiel: AIS01-29
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.902, Y: 437.582, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,75, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,75 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             60 cm -Mv / 24,15 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             90 cm -Mv / 23,85 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
                             Archeologie: spikkels houtskool

                             110 cm -Mv / 23,65 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 135 cm -Mv / 23,40 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>56       Aalten-Industriestraat




kolomprofiel: AIS01-30
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.886, Y: 437.581, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,67, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,67 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             75 cm -Mv / 23,92 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             95 cm -Mv / 23,72 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, interpretatie: menglaag
                             Archeologie: spikkels houtskool

                             115 cm -Mv / 23,52 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 150 cm -Mv / 23,17 m +


kolomprofiel: AIS01-31
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.946, Y: 437.585, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,78, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,78 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord
                             Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             90 cm -Mv / 23,88 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 0 cm -Mv / 24,78 m +


kolomprofiel: AIS01-32
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 237.017, Y: 437.590, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,78, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,78 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord
                             Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             115 cm -Mv / 23,63 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 135 cm -Mv / 23,43 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Aalten-Industriestraat 57




kolomprofiel: AIS01-33
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.995, Y: 437.589, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 25,14, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 25,14 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord

                             80 cm -Mv / 24,34 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             115 cm -Mv / 23,99 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergeelbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             140 cm -Mv / 23,74 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
                             Archeologie: interpretatie: spoor

                             150 cm -Mv / 23,64 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
                             Archeologie: interpretatie: spoor

                             155 cm -Mv / 23,59 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             160 cm -Mv / 23,54 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer grof
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 175 cm -Mv / 23,39 m +


kolomprofiel: AIS01-34
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 237.020, Y: 437.620, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 25,10, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 25,10 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord

                             65 cm -Mv / 24,45 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor

                             95 cm -Mv / 24,15 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 125 cm -Mv / 23,85 m +



kolomprofiel: AIS01-35
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.985, Y: 437.622, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,91, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,91 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord

                             75 cm -Mv / 24,16 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 95 cm -Mv / 23,96 m +




kolomprofiel: AIS01-36
beschrijver: PG, datum: 20-1-2017, X: 236.966, Y: 437.621, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,97, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,97 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord

                             75 cm -Mv / 24,22 m +
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

                             Einde kolomprofiel op 105 cm -Mv / 23,92 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre> 58      Aalten-Industriestraat




kolomprofiel: AIS01-37
beschrijver: JL, datum: 23-1-2017, X: 236.939, Y: 437.614, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 25,04, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 25,04 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord
                             Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             90 cm -Mv / 24,14 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord
                             Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

                             136 cm -Mv / 23,68 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont

                              Einde kolomprofiel op 155 cm -Mv / 23,49 m +


kolomprofiel: AIS01-38
beschrijver: MH, datum: 23-1-2017, X: 236.876, Y: 437.609, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,61, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,61 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, los (alleen zand en veen), matig grof
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord

                             70 cm -Mv / 23,91 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, los (alleen zand en veen), matig grof
                             Bodemkundig: interpretatie: verstoord

                             85 cm -Mv / 23,76 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, geeloranje, compact (alleen zand en veen), matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                              Einde kolomprofiel op 100 cm -Mv / 23,61 m +


kolomprofiel: AIS01-39
beschrijver: JL, datum: 23-1-2017, X: 236.852, Y: 437.611, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,55, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,55 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

                             45 cm -Mv / 24,10 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
                             Bodemkundig: AB-horizont, interpretatie: bouwvoor

                             74 cm -Mv / 23,81 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: menglaag

                             85 cm -Mv / 23,70 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
                             Bodemkundig: EB-horizont

                             100 cm -Mv / 23,55 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont

                              Einde kolomprofiel op 126 cm -Mv / 23,29 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Aalten-Industriestraat 59




kolomprofiel: AIS01-40
beschrijver: JL, datum: 23-1-2017, X: 236.770, Y: 437.602, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,31, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,31 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             16 cm -Mv / 24,15 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             73 cm -Mv / 23,58 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: menglaag

                             90 cm -Mv / 23,41 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig grof
                             Bodemkundig: C-horizont, Fe-concreties

                              Einde kolomprofiel op 102 cm -Mv / 23,29 m +


kolomprofiel: AIS01-41
beschrijver: JL, datum: 23-1-2017, X: 236.785, Y: 437.607, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 24,48, provincie: Gelderland, gemeente: Aalten, opdrachtgever:
Gemeente Aalten, uitvoerder: Archol BV


                             0 cm -Mv / 24,48 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             72 cm -Mv / 23,76 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
                             Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: bouwvoor
                             Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

                             118 cm -Mv / 23,30 m +
                             Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
                             Bodemkundig: interpretatie: menglaag

                             125 cm -Mv / 23,23 m +
                             Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                             Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn
                             Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

                              Einde kolomprofiel op 144 cm -Mv / 23,04 m +
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>60   Aalten-Industriestraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>