<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> AH.2017.0070.03.R001


Akoestisch Onderzoek
   CWV Barlo e.o.


       definitief
      18 juli 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                              AH.2017.0070.03.R001
                                                                 Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




Bedrijfsgegevens
Opdrachtgever      Van Westreenen



Contactpersoon


Project            CWV Barlo e.o. te Aalten
Betreft            Loonbedrijf CWV Barlo, akoestisch onderzoek bestaande en toekomstige
                   situatie
Uw kenmerk         -

Rapport            AH.2017.0070.03.R001
Datum              18 juli 2018
Versie             003
Status             definitief

Uitgevoerd door    Adviesbureau de Haan B.V.
                   Van Pallandtstraat 9-11
                   6814 GM Arnhem
                   Postbus 153
                   6800 AD Arnhem

Informatie



Auteur



Verantwoordelijk



2e lezer/secr.     SA|BR
                                                                                                       k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                  Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                           Inhoud

                                                           1. Inleiding                                                                        4

                                                           2. Situatie                                                                         5
                                                           2.1 Omgeving                                                                        5
                                                           2.2 Plan aanpassing bedrijfsterrein                                                 5

                                                           3. Beoordelingskader                                                                7
                                                           3.1 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering                                      7
                                                           3.2 Gebiedsgericht geluidsbeleid                                                    9

                                                           4. Bedrijfssituatie                                                                10
                                                           4.1 Bedrijfsvoering                                                                10
                                                           4.2 Geluidsbronnen                                                                 14

                                                           5. Uitgangspunten                                                                  16
                                                           5.1 Algemeen                                                                       16
                                                           5.2 Meting geluidsniveau                                                           16
                                                           5.3 Rekenmodel                                                                     16

                                                           6. Rekenresultaten                                                                 18
                                                           6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau                                           18
                                                           6.2 Maximale geluidsniveau                                                         19
                                                           6.3 Indirecte hinder                                                               20

                                                           7. Maatregelen                                                                     21

                                                           8. Conclusie                                                                       22


                                                           Bijlagen
                                                           Bijlage 1          Geluidsbronnen en rekenmodel
                                                           Bijlage 2          Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus
                                                           Bijlage 3          Rekenresultaten maximale geluidsniveaus
                                                           Bijlage 4          Rekenresultaten indirecte hinder
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                           Bijlage 5          Akoestisch onderzoek bureau Appel




                                                                                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                      AH.2017.0070.03.R001
                                                                         Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




1. Inleiding

In opdracht van Van Westreenen Adviseurs heeft Adviesbureau de Haan B.V. een akoestisch
onderzoek uitgevoerd voor Coöperatieve Werktuigenvereniging Barlo en omstreken (hierna: CWV
Barlo) gevestigd aan de Lichtenvoordsestraatweg 91 te Aalten.

CWV Barlo heeft een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd in verband met de gewenste
uitbreiding van de bestaande werktuigberging van het bedrijf en de opstelplaats voor machines.
De uitbreiding past niet binnen het bestaande bouwblok, waardoor het bestemmingsplan moet
worden gewijzigd. Het plan valt onder het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015” wat op
21 maart 2017 is vastgesteld, maar waar de Raad van State uiteindelijk niet haar goedkeuring aan
heeft verleend. Reden voor de Raad van State om goedkeuring aan het plan te onthouden is onder
meer omdat het milieuaspect geluid voor het bedrijf CWV Barlo nader moet worden onderzocht.
Het bedrijf valt sinds 1 januari 2013 onder het Activiteitenbesluit. In 2013 is door ingenieursbureau
Appel een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat onderdeel uit maakte van de ruimtelijke procedure
voor het bestemmingsplan van 2013 (kenmerk: 11.278, datum: juni 2013).

De beoogde uitbreiding van de werktuigberging kan door de vrije indeelbaarheid van het bouwblok
vanuit akoestisch oogpunt gezien zowel positief als negatief uitpakken voor de omwonenden.
De gemeente Aalten heeft daarom aangegeven dat uit een vergelijking tussen de huidige en de
toekomstige bedrijfssituatie moet blijken of de akoestische situatie van de woning
Lichtenvoordsestraatweg 93 verbetert. Daarnaast mag de akoestische situatie ter plaatse van de
andere geluidsgevoelige bestemmingen niet verslechteren.

Doel
Het akoestisch onderzoek moet inzichtelijk maken wat de geluidsbelasting op de omgeving is.
Hierbij hebben wij een vergelijking gemaakt tussen de huidige en toekomstige situatie. Het
optredende geluidsniveau hebben wij voor de toekomstige situatie ook beoordeeld op basis van de
geluidsnormen die van toepassing zijn.




                                                                                                               k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                             AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                                Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                           2. Situatie

                                                           2.1 Omgeving
                                                           Het loonwerkbedrijf CSV Barlo bestaat sinds 1948 en ligt aan de Lichtenvoordsestraatweg 91 in
                                                           Barlo (gemeente Aalten). De omgeving van het bedrijf is te typeren als een landelijk gebied met
                                                           agrarisch karakter. De dichtstbijgelegen woningen van derden zijn Lichtenvoordsestraatweg 93 en
                                                           102.




                                                              figuur 1: ligging CWV Barlo in de omgeving. De nabijgelegen woningen van derden zijn tevens aangegeven


                                                           2.2 Plan aanpassing bedrijfsterrein
                                                           CWV Barlo wil op het noordelijke deel van haar terrein een extra bedrijfshal plaatsen voor het stallen
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                           van werktuigen. Het aantal en type voertuigen blijft gelijk ten opzichte van de huidige situatie.
                                                           De voertuigen worden in de toekomstige situatie alleen deels op een andere plek (in de nieuwe hal)
                                                           gestald. De hal zorgt voor afscherming van het geluid voor de woningen die ten noorden van het
                                                           bedrijf liggen. In figuur 2 is de toekomstige indeling van het bedrijfsterrein weergegeven.




                                                                                                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                              AH.2017.0070.03.R001
                                                                                 Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




    figuur 2: plattegrond CWV Barlo toekomstige situatie (Bron: opdrachtgever)




                                                                                                                       k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                  AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                     Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                           3. Beoordelingskader

                                                           Het geluid van CWV Barlo is beoordeeld op basis van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering
                                                           en het geluidsbeleid van de gemeente Aalten. Daarnaast heeft de gemeente Aalten aangegeven het
                                                           verschil tussen de huidige en toekomstige situatie inzichtelijk te maken.

                                                           3.1 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering
                                                           Voor het wijzigen van een bestemmingsplan, moet voor de verschillende milieuaspecten worden
                                                           vastgesteld of functies geen onevenredig negatief effect op elkaar hebben. Daarvoor wordt met
                                                           behulp van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering bepaald voor welke milieuaspecten het
                                                           plan inpasbaar is en welke onderdelen nader moeten worden onderzocht. Het onderzoek naar de
                                                           invloed van de diverse functies in relatie tot de omgeving bestaat uit de invloed die het plan heeft op
                                                           de omgeving en het effect van de omgeving op de milieugevoelige bestemmingen die met het plan
                                                           worden gerealiseerd.

                                                           Omgevingstype
                                                           De beoordeling van de invloed van de milieufuncties is afhankelijk van het omgevingstype. In de
                                                           VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering wordt een onderscheid gemaakt tussen een rustig
                                                           omgevingstype (rustige woonwijken en buitengebied) en een gemengd gebied. In dit onderzoek
                                                           wordt uitgegaan van een gemengd gebied, omdat in de omgeving sprake is van menging van
                                                           verschillende bedrijven en woningen en de ligging van de provinciale weg (N313), die bijna langs het
                                                           bedrijf ligt (zie onderstaand figuur).




                                                                                                                        CWV Barlo


                                                                                                                     N 313
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                              figuur 3: plankaart omgeving CWV Barlo




                                                                                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                    AH.2017.0070.03.R001
                                                                       Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




Stappenplan
In bijlage 5 van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering wordt een stappenplan omschreven
om het milieuaspect geluid te beoordelen. In stap 1 wordt onderzocht of geluidsgevoelige
bestemmingen binnen de richtafstand liggen.

Toets Stap 1
In stap 1 van het stappenplan wordt getoetst of voldaan wordt aan de richtafstand. Wanneer er niet
aan de richtafstanden wordt voldaan, dient de volgende stap uit het stappenplan te worden
doorlopen en onderzocht te worden of na realisatie van het plan sprake is van een acceptabel
akoestisch woon- en leefklimaat.

Richtafstanden
In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering wordt de onderzoekplicht vastgesteld op basis van
richtafstanden. De richtafstand geeft per milieuaspect aan binnen welke straal van milieugevoelige
functies er nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Voor beide omgevingstypen gelden
verschillende afstanden. De richtafstanden zijn niet bindend, maar geven een goede indicatie voor
de inpasbaarheid van verschillende functies.

De richtafstand voor CWV Barlo is 30 meter voor een gemengd gebied voor het aspect geluid (SBI-
2008: 016-1) Binnen 30 meter vanaf de grens van het terrein liggen woningen, waardoor nader
onderzoek nodig is.

Toets stap 2
In stap 2 worden streefwaarden voor de geluidseffecten geformuleerd. Voor het gebiedstype
‘gemengd gebied’ gelden de volgende streefwaarden:
• 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr;LT).
• 70 dB(A) maximaal (LAmax, piekgeluiden).
• 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (LAeq).

Toets Stap 3
Indien stap 2 niet toereikend is kan afgeweken worden van de bovengenoemde waarden tot
onderstaande waarden:
• 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.
• 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer.
• 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Het bevoegd gezag dient op basis van het geluidsbeleid te motiveren waarom deze geluidsbelasting
                                                                                                             k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




voor de betreffende situatie acceptabel wordt geacht. Hierbij moet ook gekeken worden naar
cumulatie met de reeds aanwezige geluidsbronnen.

Toets Stap 4
Bij een hogere geluidsbelasting dan aangegeven in stap 3 dient het bevoegd gezag de
geluidseffecten grondig te onderzoeken, te onderbouwen en te motiveren, waarbij ook de cumulatie
van geluid betrokken moet worden.




8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                  AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                     Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                           3.2 Gebiedsgericht geluidsbeleid
                                                           De gemeente Aalten heeft gebiedsgericht geluidbeleid vastgesteld voor het beoordelen van het
                                                           geluidsniveau (LAr,LT). In het geluidbeleid staat dat agrarische activiteiten behoren te worden gezien
                                                           als gebiedseigen geluid en dat nieuwe ontwikkelingen moeten worden getoetst aan het BBT-
                                                           beginsel.
                                                           Tevens is in het beleid opgenomen dat de grenswaarde in beginsel ten hoogste 5 dB(A) hoger ligt
                                                           dan de richtwaarde en dat bestaande rechten dienen te worden gerespecteerd.

                                                           Vanuit het geluidbeleid dienen nieuwe agrarische inrichtingen in agrarische gebieden te voldoen aan
                                                           de streefwaarde (Bi) van 40 dB(A) en een grenswaarde van 45 dB(A) (etmaalwaarde). Bestaande
                                                           inrichtingen behouden daarentegen hun rechten, wat zowel geldt voor inrichtingen met een
                                                           omgevingsvergunning als voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen. Voor solitaire
                                                           grote inrichtingen in het buitengebied, waar CWV Barlo toe behoort, wordt ernaar gestreefd de
                                                           inrichting niet meer geluid te laten produceren, dan conform de geluidsnormen uit het
                                                           Activiteitenbesluit ten aanzien van geluid is toegestaan. De gemeente heeft in het beleid geen
                                                           grenswaarden gesteld voor het maximale geluidsniveau (piekgeluiden, LAmax).
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                                                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                            AH.2017.0070.03.R001
                                                                               Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




4. Bedrijfssituatie

4.1 Bedrijfsvoering
CWV Barlo houdt zich met name bezig met loonwerk: het ten dienste stellen van materieel en
personeel aan bedrijven van derden. Het merendeel van de werkzaamheden vindt buiten het terrein
van de inrichting plaats. Op het terrein wordt vooral materieel gestald en onderhouden.

CWV Barlo heeft een representatieve en incidentele bedrijfssituatie. In dit hoofdstuk wordt van beide
situaties een omschrijving gegeven. Niet genoemde geluidsbronnen en activiteiten zijn niet relevant
voor de berekening van de geluidsbelasting voor dit onderzoek.

In dit onderzoek maken wij een vergelijking tussen de huidige en toekomstige situatie. Het verschil
tussen de huidige en toekomstige bedrijfssituatie, is de positie waar de voertuigen worden geplaatst,
vanwege de bouw van de nieuwe hal. Daarnaast wordt in het verlengde van de hal een
geluidsscherm geplaatst (hoogte 2,75 meter), waarmee rekening is gehouden in dit akoestisch
onderzoek (zie figuur 5).
De aantallen voertuigen en bedrijfsvoering zijn voor de huidige en toekomstige bedrijfssituatie
identiek. Onderstaande beschrijving van de bedrijfssituatie is daarom op zowel de huidige als
toekomstige bedrijfssituatie van toepassing.

Het verschil tussen de huidige en toekomstige situatie is de hal die op de noordzijde van het terrein
wordt gerealiseerd. Door het plaatsen van de hal wordt een deel van de voertuigen op een andere
locatie gestald, waardoor ook rijroute 1 verandert. In de huidige situatie staan de voertuigen gestald
in twee hallen (D/E en F). In de toekomstige bedrijfssituatie staat een deel van de voertuigen in de
nieuwe hal.
In figuur 4 hebben wij in een plattegrond de rijroutes opgenomen voor zowel de huidige als
toekomstige bedrijfssituatie.



                Toekomstige situatie                                  Huidige situatie


                                                                                                                     k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




     figuur 4: rijroutes bij CWV Barlo huidige- en toekomstige situatie




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                        Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                           4.1.1 De representatieve bedrijfssituatie (RBS)
                                                           De representatieve bedrijfssituatie betreft de maatgevende bedrijfssituatie die op meer dan 12 dagen
                                                           per jaar kan voorkomen en waarvan de activiteiten niet vallen onder afwijkende dan wel incidentele
                                                           bedrijfssituaties. De indeling van het bedrijf staat voor de toekomstige situatie op een plattegrond in
                                                           figuur 5.




                                                                                                                                     Geluidsscherm




                                                                           Opslagvakken                     Toekomstige gebouwen
                                                                                            Gebouw F

                                                                                                                                        Weegbrug


                                                                                                Wasplaats
                                                                                                                            Gebouw C

                                                                                                        Gebouw D/E




                                                              figuur 5: plattegrond inrichting met het geluidscherm (h=2,75 meter)


                                                           Stationaire bronnen
                                                           • In gebouw C worden voertuigen en materieel onderhouden. Hier vinden
                                                              onderhoudswerkzaamheden plaats, alsmede kleinschalige metaalbewerkingen als lassen, slijpen,
                                                              solderen, boren enzovoorts. Het geluidsniveau in het nagalmveld van de hal hebben wij door
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                              meting vastgesteld. In de hal wordt in de dagperiode 8 uur gewerkt. Relevante geluidsemissie kan
                                                              optreden via de ramen aan de zuidzijde van het gebouw en via de drie overheaddeuren. De twee
                                                              overheaddeuren aan de voorzijden zijn een half uur per dag geopend voor het doorlaten van
                                                              materieel en goederen. De rest van de dag zijn de deuren gesloten. De werkplaats heeft een
                                                              centrale afzuiging, die ook 8 uur in werking is.
                                                           • In gebouw D staat een compressor. De compressor is voor de geluidsemissie akoestisch niet
                                                              relevant vanwege het relatief geringe geluidvermogensniveau en de inpandige opstelling.
                                                           • Bij de wasplaats is een hogedrukreiniger aanwezig, die netto 4 uur in de dagperiode in bedrijf is
                                                              om onder andere materieel en voertuigen schoon te spuiten.




                                                                                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                      AH.2017.0070.03.R001
                                                                         Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




Transportbewegingen en laden/lossen
• CWV Barlo is een loonbedrijf, dat op het terrein vooral materieel stalt dat elders voor
   werkzaamheden wordt ingezet. De stalling fungeert daarbij als thuisbasis. De inzet van het
   materieel verschilt per dag, per opdracht, per klant en is daarbij ook sterk seizoensafhankelijk. De
   representatieve dag, zoals die wordt gedefinieerd in de Handreiking industrielawaai en
   Vergunningverlening, omvat bij dergelijke bedrijven een maatgevende en sterk bovengemiddelde
   dag, waarbij in principe alle voertuigen worden ingezet. Het uitgangspunt is hierbij een dag, die
   voor de geluidsemissie dekkend is voor de drukste tijden in het seizoen. Omdat deze tijden op
   meer dan 12 dagen per jaar kunnen voorkomen zijn de activiteiten als de representatieve
   bedrijfssituatie beschouwd.
• Het bedrijf beschikt over 21 tractoren die ’s ochtends na 6.00 uur vertrekken en voor 19.00 uur
   weer terug zijn. 2 tractoren komen na 19.00 uur aan en 4 tractoren in de nachtperiode terug. 10
   tractoren werken dicht in de buurt of bij kleinere opdrachten en komen in de dagperiode ook terug
   voor onder andere het halen/brengen van goederen. De tractoren draaien niet stationair op het
   terrein om op te warmen, voordat deze vertrekken.
• Het bedrijf beschikt over 4 shovels, 3 zelfrijdende hakselaars, 2 zelfrijdende maaidorsers, 3
   zelfrijdende mestinjecteurs en 4 zelfrijdende kranen. Dit materieel vertrekt na 06.00 uur van het
   terrein en komt voor 19.00 uur weer terug.
• Het bedrijf beschikt daarnaast over twee wegschaven, een bulldozer, een drainagemachine, een
   compressor, een minikraan, een hamermolen en trilplaten. Dit zijn machines of rupsvoertuigen die
   niet zelfrijdend zijn en die op een aanhanger of dieplader achter een tractor worden vervoerd.
   Deze rijbewegingen zijn opgenomen in die van de tractoren. Het merendeel van het materieel
   blijft op de aanhanger staan, enkele kunnen voor het transport de aanhanger op of af worden
   gereden. Voor het akoestisch onderzoek is het op- en afrijden van de drainagemachine qua
   geluidvermogensniveau en locatie maatgevend als aanvullende activiteit op de
   tractorbewegingen. Dit vindt plaats gedurende vijf minuten in de dagperiode. Mocht deze machine
   ’s ochtends voor 06.00 uur moeten vertrekken, dan wordt deze de dag ervoor reeds op de
   aanhanger klaargezet als BBT-voorziening (in de dagperiode).
• Het bedrijf beschikt over een zelfrijdende voermengwagen (Trioliet) die bij bedrijven in de buurt
   ingezet wordt. De voermengwagen wordt in de dagperiode ingezet, waarbij deze de inrichting
   tweemaal verlaat en weer terugkomt.
• Op het terrein rijdt een vorkheftruck rond voor diverse werkzaamheden, waaronder het laden en
   lossen, het verplaatsen en sorteren van goederen. Deze vorkheftruck rijdt gedurende 2 uur in de
   dagperiode op het verharde terreingedeelte.
• Rijbewegingen voor het tanken van voertuigen zijn verdisconteerd in de rijroutes. Het tanken is
   akoestisch niet relevant.
• Per dag rijden 5 personenauto’s of bestelbussen over het terrein. Deze kunnen zowel ’s ochtends
                                                                                                               k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




   voor 06.00 uur als na 06.00 uur weg rijden. Een deel van de voertuigen komt voor 19.00 uur terug
   en een ander deel na 19.00 uur.
• Op een representatieve dag komt één vrachtwagen voor diverse doeleinden op het terrein. Dit zijn
   onder andere de aanvoer van zand of dieselolie, de afvoer van afvalstoffen
   (waaronder groenafval) en de aan/afvoer van diverse materialen/goederen zoals kalk (in de
   bulksilo, maximaal 10 keer per jaar, lossen gedurende 25 minuten) en hulpstoffen die slechts
   enkele keren per jaar voorkomen. Het merendeel wordt geladen en/of gelost bij de sorteervakken
   op het westelijke terreingedeelte. De materialen/goederen worden op de compressor van de
   vrachtwagen (kalk), zwaartekracht, met de vorkheftruck of handmatig gelost. Als maatgevende
   activiteit is het lossen van een wagen met zand bepalend voor de (maximale) geluidsniveaus,
   evenals het beladen van een wagen voor groenafval met een kraan. Bij het lossen van een
   zandwagen treedt een maximaal geluidsniveau op vanwege het stoten van de laadklep.


12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                  AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                     Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                             Bij het beladen van een wagen voor de afvoer van groenafval is een kraan gedurende circa 25
                                                             minuten actief.
                                                           • In de representatieve dag- en avondperiode rijden 20 personenauto’s het terrein op- en af naar de
                                                             sorteervakken voor het halen van kleinere partijen zand of het brengen van kleinere partijen
                                                             (groen)afval. Tevens rijden in totaal respectievelijk 20 en 10 personenauto’s naar en van de
                                                             parkeerplaats aan de overkant van de openbare weg en de parkeerplaats op het
                                                             inrichtingsterrein.
                                                           • Op het terrein is een weegbrug aanwezig, die voornamelijk wordt gebruikt voor het wegen van
                                                             vrachtwagens met zand, groenafval en puin. Tevens wordt de weegbrug gebruikt door derden, die
                                                             alleen komen wegen zonder het terrein op te rijden. De route over de weegbrug is een extra route
                                                             waarbij in de dagperiode een aantal wagens worden gewogen en in de nachtperiode 1 wagen.
                                                             Elke wagen staat 30 seconden op de weegbrug stil met stationair draaiende motor.

                                                           4.1.2 De incidentele bedrijfssituatie (IBS)
                                                           De incidentele bedrijfssituatie bestaat uit alle onderdelen uit de RBS met een aantal aanvullende
                                                           activiteiten. De IBS vindt in totaal op niet meer dan 12 dagen per jaar plaats. De onderstaande
                                                           activiteiten kunnen in de incidentele bedrijfssituatie plaatsvinden:
                                                           • 2 maal per jaar vertrekken ’s ochtends voor 06.00 uur 2 mestinjecteurs die ‘s avonds na 19.00 uur
                                                              weer terugkeren in de avond- of nachtperiode.
                                                           • Gedurende maximaal 4 dagen per jaar maken in de nachtperiode 6 vrachtwagens gebruik van de
                                                              weegbrug. Elke wagen staat 30 seconden op de weegbrug stil met stationair draaiende motor.
                                                           • Maximaal 6 maal per jaar vertrekken in de dagperiode 2 hakseltreinen. Daarbij keert 1 hakseltrein
                                                              terug in de avondperiode en 1 in de nachtperiode.

                                                           4.1.3    Beste beschikbare technieken (BBT)
                                                           De Wet milieubeheer stelt dat een bedrijf toepassing moet geven aan de Beste Beschikbare
                                                           Technieken (BBT). Dit betekent dat het bedrijf de best beschikbare techniek toepast als die technisch
                                                           en economisch haalbaar zijn en in redelijkheid verlangd kunnen worden in relatie tot de bedrijfstak.
                                                           Onder beste beschikbare technieken kan onder andere worden verstaan een optimalisatie van de
                                                           lay-out van het bedrijf, de bedrijfsvoering en toe te passen installaties. Wanneer het bevoegd gezag
                                                           met de geluidsvoorschriften aansluit op de situatie met de beste beschikbare technieken wordt de
                                                           belasting van het milieu zoveel mogelijk voorkomen.

                                                           Transport, intern transport, laden en lossen
                                                           CWV Barlo heeft slechts beperkte invloed op de geluidsemissie van de vrachtwagens, omdat dit
                                                           vrachtwagens van derden betreft. Het geluidsbronvermogen van de eigen tractoren, de shovels en
                                                           het zelfrijdende materieel is conform de huidige stand der techniek. Aan de geluidsbronnen zelf
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                           kunnen geen redelijke voorzieningen in het kader van de BBT worden getroffen.

                                                           In de bedrijfsvoering is het mogelijk om het niet-zelfrijdend materieel (zoals de rupsvoertuigen die op
                                                           een aanhanger/dieplader worden vervoerd) alleen overdag een aanhanger op of af te laten rijden.
                                                           Hiermee wordt vermeden dat in de stillere avond- en nachtperioden het doorgaans luidruchtige
                                                           materieel moet manoeuvreren. De bedrijfsvoering is tevens afgestemd op het zoveel mogelijk
                                                           beperken van het rijden voor 6.00 uur. In het (zaai- en oogst) seizoen is dit vanwege onder andere
                                                           de weersomstandigheden en de eis van boeren om op die dagen vroeg op de locaties elders te
                                                           beginnen, niet structureel mogelijk zonder de aard en kernactiviteiten van het (loon)bedrijf aan te
                                                           tasten.




                                                                                                                                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                          AH.2017.0070.03.R001
                                                                             Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




Locaties
Afscherming kan zorgen voor het verminderen van de geluidsoverdracht naar de omgeving. Het
realiseren van de nieuwe machineberging F en G schermt een deel van de activiteiten binnen de
inrichting richting de omliggende woningen af. Daarnaast is er de mogelijkheid om de gevel van de
machineberging G door te trekken richting de openbare weg. Met deze aanvullende afscherming is in
dit onderzoek rekening gehouden. Verder worden activiteiten ten noorden van de gebouwen F en G
in de nabijheid van de woning nummer 93 vermeden in het kader van BBT (indeling
bedrijfsactiviteiten op het terrein). De sorteervakken liggen zo ver mogelijk bij de woningen uit de
buurt. De transportbewegingen vinden voor een groot deel plaats tussen de gebouwen C/D/E en F/G
waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de afschermende werking van deze gebouwen. Er
zijn geen alternatieven mogelijk voor de locatie van de inrit met een zinvol effect voor de omliggende
woningen.

4.2 Geluidsbronnen
In onderstaande tabel staan alle relevante geluidsbronnen van CWV Barlo. In bijlage 1 zijn de
geluidsbronnen uit het rekenmodel opgenomen. De aantallen en het bronvermogen zijn voor de
huidige situatie hetzelfde als voor de toekomstige situatie.

tabel 1: geluidsbronvermogens in de bedrijfssituaties bij CWV Barlo
 Bron                                  Bronnumme   Lwr       Lwmax     Bedrijfsduur per etmaalperiode
                                       r           [dB(A)]   [dB(A)]
                                                                       Dag              Avond           Nacht
                                                                       06:00-19:00      19:00-22:00     22:00-06:00
 Stationaire bronnen
 Representatieve bedrijfssituatie
 Gebouw C: overheaddeur open (2x)      091-092     76        -         30 min.          -               -
 Gebouw C: overheaddeur dicht (3x)     093-095     60        -         7,5/8 uur        -               -
 Ramen werkplaats                      090         50        -         8 uur            -               -
 Hogedrukreiniger                      002         101       106       4 uur            -               -
 Manoeuvreren drainagemachine          003         110       115       5 minuten        -               -
 Vorkheftruck                          096         97        112       2 uur            -               -
 Vrachtwagen storten zand              004         103       108       4 minuten        -               -
 Kraan beladen wagen                   005         105       110       24 min.          -               -
 Stationair draaiende motor weegbrug   006         93        -         15 minuten       -               30 seconden
 Incidentele bedrijfssituatie
 Stationair draaiende motor weegbrug   007         93        -         --               --              3 minuten

 Mobiele bronnen
 Representatieve bedrijfssituatie      Routenr.                        Aankomst/        Aankomst/       Aankomst/
                                                                                                                      k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                                       vertrek          vertrek         vertrek
 Tractoren wegrijden/terugkomen        1/2         104       109       31/31            1/1             2/2
 Shovels wegrijden/terugkomen          1/2         97        102       4/4              -               -
 Hakselaars wegrijden/terugkomen       1/2         107       112       3/3              -               -
 Maaidorsers wegrijden/terugkomen      1/2         104       109       2/2              -               -
 Mestinjecteurs wegrijden/terugkomen   1/2         104       109       3/3              -               -
 Kranen wegrijden/terugkomen           1/2         97        102       4/4              -               -
 Categorie bestelbus/personenauto      1/2         85        89        4/6              2/3             2/3
 Vrachtwagens zand/groenafval          3           102       107       2/2              -               -
 Personenauto’s achterterrein          3           89        94        20/20            -               -
 Personenauto’s parkeerplaatsen        4           89        94        10/10            5/5             -
 Personenauto’s parkeerplaatsen        5           89        94        10/10            5/5             -
 Vrachtwagen weegbrug                  6           102       -         10/10            -               1/1




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                        Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                            Voermengwagen                         1/2        105        110       2/2              -               -
                                                            Incidentele bedrijfssituatie (+RBS)
                                                            Hakseltrein: hakselaar                1/2        107        112       2/-              -/1             -/1
                                                            Hakseltrein: tractoren                1/2        104        109       4/-              -/2             -/2
                                                            Hakseltrein: shovel                   1/2        103        108       2/-              -/1             -/1
                                                            Mestinjecteurs wegrijden/terugkomen   2          104        109       -                2/-             -/2
                                                            Vrachtwagen weegbrug                  6          102        -         -                -               6/6


                                                           De gemiddelde rijsnelheid op het bedrijfsterrein is 5 km/uur. Het manoeuvreren van de voertuigen is
                                                           verdisconteerd in de rijsnelheid. Voor de berekening van het maximale geluidsniveau (piekgeluiden) is een
                                                           toeslag van 5 dB op het bronvermogen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau toegepast.
                                                           De rijbeweging van het grote materieel is maatgevend voor piekgeluiden.
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                                                                                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                   AH.2017.0070.03.R001
                                                                      Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




5. Uitgangspunten

5.1 Algemeen
Als uitgangspunt voor het onderzoek zijn de volgende gegevens gebruikt:
• Milieutekening van de inrichting met kenmerk ‘wm-cwv1a’ van 28 november 2016.
• Voorgaand akoestisch onderzoek met kenmerk AH.2017.0070.02.R003 van Adviesbureau de
   Haan.
• Akoestisch onderzoek bureau Appel dat is uitgevoerd voor de wijziging van het bestemmingsplan
   (kenmerk: 11.278, datum: juni 2013).
• Gegevens van de metingen die zijn uitgevoerd op 20-02-2018.
• Bronvermogens van de overige bronnen zijn gebaseerd op het voorgaand akoestisch onderzoek.

5.2 Meting geluidsniveau
Een medewerker van Adviesbureau de Haan B.V. heeft de bestaande locatie van het bedrijf op
20 februari 2018 bezocht voor het uitvoeren van geluidsmetingen. Op basis van deze metingen is het
geluidsniveau van de volgende onderdelen bepaald:
• Binnenniveau van de werkplaats.
• Mobiele bronnen die over het terrein rijden.
• Werkzaamheden met de hogedrukreiniger.

Voor de metingen is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:
• Geluidsmeter B&K 2260. Precisie geluidsmeter (klasse 1) en analyser Brüel en Kjær type 2260,
  met tertsbandfilter, serienummer 1853851.
• Microfoon Brüel en Kjær type 4189 met serienummer 1858245.
• IJkbron Brüel en Kjær type 4231 met serienummer 1883496.

De niveaus zijn gemeten in tertsen en vervolgens omgerekend naar octaven. De emissiemetingen
hebben wij verricht conform de ‘Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999’. De uitwerking
van de metingen kunt u vinden in bijlage 1 (zie bijlage 1.16).

Tijdens de metingen was geen sprake van een relevant stoorgeluidsniveau. De metingen zijn
derhalve niet gecorrigeerd voor stoorgeluid.

De metingen zijn uitgevoerd op een afstand van de bron van minder dan 50 meter. De
meteocondities zijn daarmee niet van invloed op de metingen. Ten tijde van de metingen was het
zonnig weer met beperkte bewolking en beperkte windsnelheid (max 3 beaufort).
                                                                                                            k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




5.3 Rekenmodel
De modellering heeft plaatsgevonden volgens methode II van de “Handleiding meten en rekenen
Industrielawaai1999”. Het model is gemaakt met het programma Geomilieu V4.30 van DGMR.

Bodemmodel
De standaard bodemfactor van het rekenmodel is akoestisch absorberend, Bf=1. Akoestisch
reflecterende gebieden, zoals erfverhardingen en wegen, zijn afzonderlijk ingevoerd.




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                   Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                           Bronnen
                                                           De bronvermogens zijn voor een aantal bronnen bepaald op basis van de meetgegevens. Voor de
                                                           bronnen die niet gemeten konden worden is uitgegaan van de gegevens uit het voorgaande
                                                           akoestische onderzoek. Rijbewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd als mobiele bron.
                                                           De heftruck is ingevoerd als lijnbron. De uitstraling van de werkplaats is als uitstralende gevel
                                                           ingevoerd. De overige activiteiten zijn gemodelleerd met puntbronnen.

                                                           Het enige gebouw dat een relevante geluidsuitstraling heeft, is de werkplaats (gebouw C). Hiervan
                                                           hebben wij het binnenniveau met een meting vastgesteld. De geluidsuitstraling hebben wij
                                                           vervolgens berekend door de relevante geveldelen. Dit zijn drie overheaddeuren en de ramen aan de
                                                           noordzijde van het gebouw. De ramen bestaan uit enkel glas met een dikte van 6 mm.

                                                           Rekenpunten
                                                           De rekenpunten liggen voor de gevels van de nabijgelegen woningen op 1,5 meter (woonkamer)
                                                           boven het plaatselijke maaiveld voor beoordeling in de dagperiode en op 5 meter (slaapkamer) voor
                                                           de avond- en nachtperiode. Bij de berekening zijn eventuele reflecties tegen een direct achter het
                                                           meetpunt gelegen gevel buiten beschouwing gelaten. De ligging van de beoordelingspunten is
                                                           weergegeven in bijlage 1.

                                                           Correcties
                                                           De correctieterm voor de bedrijfsduur brengt in rekening dat de bron slechts gedurende een
                                                           bepaalde tijd binnen de beoordelingsperiode (dag-, avond- of nachtperiode) in werking is. De
                                                           benodigde gegevens voor het berekenen van de bedrijfsduurcorrectie staan per bron en periode
                                                           vermeld bij de brongegevens in tabel 1. Er is geen sprake van muziekgeluid, tonaal geluid of
                                                           impulsachtig geluid.

                                                           Indirecte hinder
                                                           De geluidhinder van het wegverkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) wordt bepaald door
                                                           het berekenen van het wegverkeerslawaai ten gevolge van voertuigen op de openbare weg. Het
                                                           uitgangspunt is dat de helft van de voertuigen op de openbare weg richting het noorden rijdt, en de
                                                           helft naar het zuiden. De gemiddelde rijsnelheid op de openbare weg van de voertuigen in de
                                                           nabijheid van de te beoordelen maatgevende woningen is 30 km/uur.
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                                                                                                                                   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                          AH.2017.0070.03.R001
                                                                                             Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




6. Rekenresultaten

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
In onderstaande tabel staan de resultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor
zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituatie. In het overzicht staat een vergelijking
tussen de huidige en toekomstige situatie. Daarnaast worden de resultaten voor de toekomstige
situatie getoetst aan de geluidsnormen uit het geluidsbeleid.

tabel 2: rekenresultaten alle bronnen (LArLT) op maatgevende punten
 Punt      Locatie                                             LAr,LT in dB(A) gedurende de dag-, avond-, nachtperiode
                                                              Huidige situatie    Toekomst situatie    Toe-/afname (+/-)
 Representatieve bedrijfssituatie
 001b     Lichtenvoordsestraatweg 89                              37/29/28               37/29/28                   -/-/-
 002b     Lichtenvoordsestraatweg 93                              44/38/36               40/33/32                 -4/-5/-4
 003      Lichtenvoordsestraatweg 100                             33/24/23               33/24/23                   -/-/-
 004      Lichtenvoordsestraatweg 100a                            41/33/32               41/33/32                   -/-/-
 005b     Lichtenvoordsestraatweg 102                             48/38/37               48/38/37                   -/-/-
 006      Referentiepunt                                          39/26/25               37/23/22                 -2/-3/-3
          Lichtenvoordsestraatweg 93a-b
 Incidentele bedrijfssituatie
 001b     Lichtenvoordsestraatweg 89                              37/34/34               37/34/34                   -/-/-
 002b     Lichtenvoordsestraatweg 93                              45/44/41               40/39/36                 -5/-5/-5
 003      Lichtenvoordsestraatweg 100                             34/30/28               34/30/28                   -/-/-
 004      Lichtenvoordsestraatweg 100a                            41/38/37               42/38/38                 +1/-/+1
 005b     Lichtenvoordsestraatweg 102                             48/44/42               48/44/41                  -/-/-1
 006      Referentiepunt Lichtenvoordsestraatweg                  39/32/29               38/28/25                 -1/-4/-4
          93a-b
De resultaten staan in de tabel voor de dagperiode op 1,5 hoogte en voor de avond- en nachtperiode op 5,0 meter hoogte.


Uit de resultaten volgt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de woning
Lichtenvoordsestraatweg 93 in de toekomstige situatie 4 a 5 dB lager is in vergelijking met de huidige
situatie. Dit geldt voor zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituatie voor de dag-
avond- en nachtperiode. De verlaging van het geluidsniveau wordt veroorzaakt door de
afschermende werking van de nieuwe hal en het geluidsscherm dat naast de hal wordt geplaatst.
Daarnaast neemt het langtijdgemiddeld boordelingsniveau ook op de toetspunt 006 met 1 tot 4 dB af.
In de incidentele bedrijfssituatie neemt het niveau met (afgerond) 1 dB toe in de dag- of nachtperiode
op toetspunt 004.

Daarnaast voldoet het geluidsniveau LAr,LT in de representatieve bedrijfssituatie op de woning
Lichtenvoordsestraatweg 93 aan de grenswaarden uit het geluidsbeleid van de gemeente van 45
dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode. De
                                                                                                                                   k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




grenswaarden uit het geluidsbeleid worden in de toekomstige situatie alleen met 3 dB in de dag- en 2
dB in de nachtperiode overschreden op de woning Lichtenvoordsestraatweg 102. De gemeente heeft
in het eerdere onderzoek dat is uitgevoerd voor de wijziging van het bestemmingsplan door bureau
Appel, een maximale overschrijding van 4 dB voor de RBS als aanvaardbaar beschouwd. Aangezien
de maximale overschrijding 2 tot 3 dB is en het geluidsniveau ten opzichte van de huidige situatie
voor de woning Lichtenvoordsestraatweg 102 afneemt, kunnen de berekende niveaus als
aanvaardbaar worden beschouwd. Vanwege de berekende overschrijding zijn in hoofdstuk 7
maatregelen onderzocht.




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                                        Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                           In de incidentele bedrijfssituatie is sprake van een overschrijding van de grenswaarden conform het
                                                           gemeentelijk geluidbeleid op de woningen Lichtenvoordsestraatweg 93 en 102. Voor de woning 93 is
                                                           de incidentele bedrijfssituatie vergelijkbaar met de RBS. Het LAr,LT is aanzienlijk lager als in de
                                                           huidige situatie. Voor woning 102 blijft het LAr,LT min of meer gelijk aan de bestaande situatie, al is er
                                                           sprake van een reductie met 1 dB in de nachtperiode. Voor de incidentele bedrijfssituatie heeft het
                                                           bevoegd gezag de mogelijkheid een aangepaste normstelling te verlenen. Per saldo is ook in de
                                                           incidentele bedrijfssituatie sprake van een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie.

                                                           6.2 Maximale geluidsniveau
                                                           In onderstaande tabel staan de resultaten voor het maximale geluidsniveau voor zowel de
                                                           representatieve als incidentele bedrijfssituatie. In het overzicht staat een vergelijking tussen de
                                                           huidige en toekomstige situatie. Daarnaast worden de resultaten voor de toekomstige situatie
                                                           getoetst aan de geluidsnormen uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.

                                                           tabel 3: rekenresultaten LAmax op maatgevende punten
                                                            Punt     Locatie                                        LAmax in dB(A) gedurende de dag-, avond-, nachtperiode
                                                                                                               Huidige situatie        Toekomst situatie        Toe-/afname (+/-)
                                                            Representatieve bedrijfssituatie
                                                            001b    Lichtenvoordsestraatweg 89                      58/59/60                   58/59/60                       -/-/-
                                                            002b    Lichtenvoordsestraatweg 93                      62/64/64                   57/63/63                     -5/-1/-1
                                                            003     Lichtenvoordsestraatweg 100                     55/55/55                   55/55/55                       -/-/-
                                                            004     Lichtenvoordsestraatweg 100a                    60/61/63                   60/61/63                       -/-/-
                                                            005b    Lichtenvoordsestraatweg 102                     66/65/65                   66/65/65                       -/-/-
                                                            006     Referentiepunt                                  60/53/53
                                                                    Lichtenvoordsestraatweg 93a-b
                                                            Incidentele bedrijfssituatie
                                                            001b    Lichtenvoordsestraatweg 89                      58/61/61                   58/61/61                        -/-/-
                                                            002b    Lichtenvoordsestraatweg 93                      62/65/65                   59/65/65                       -3/-/-
                                                            003     Lichtenvoordsestraatweg 100                     55/57/57                   55/57/57                        -/-/-
                                                            004     Lichtenvoordsestraatweg 100a                    60/63/63                   59/63/63                       -1/-/-
                                                            005b    Lichtenvoordsestraatweg 102                     66/67/67                   66/65/65                      -/-2/-2
                                                            006     Referentiepunt                                  60/53/53                   59/53/53                       -1/-/-
                                                                    Lichtenvoordsestraatweg 93a-b
                                                           De resultaten staan in de tabel voor de dagperiode op 1,5 hoogte en voor de avond- en nachtperiode op 5,0 meter hoogte.


                                                           Uit de resultaten volgt dat de piekgeluiden op de woning Lichtenvoordsestraatweg 93 met 5 dB voor
                                                           de representatieve en met 3 dB voor de incidentele bedrijfssituatie afnemen op de laagste verdieping
                                                           (beoordelingshoogte voor de dagperiode).
                                                           De piekgeluiden nemen voor de avond- en nachtperiode mety 1 dB af ten opzichte van de huidige
                                                           situatie, omdat deze op 5,0 meter hoogte worden beoordeeld. De piekgeluiden worden op 5,0 meter
                                                           hoogte (eerste verdieping) minder afgeschermd door de nieuwe hal of het geluidsscherm en nemen
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                           daardoor minder af in vergelijking met de huidige situatie. Voor de overige woningen blijft het LAmax
                                                           gelijk of neemt iets af (max. 2dB). Per saldo geeft de toekomstige situatie een verbetering ten
                                                           opzichte van de bestaande situatie

                                                           In de toekomstige situatie wordt de streefwaarde uit de VNG-publicatie van 60 dB(A) voor
                                                           piekgeluiden in de nachtperiode voor drie woningen in de representatieve bedrijfssituatie
                                                           overschreden. De piekgeluiden worden veroorzaakt door aankomend en vertrekkend materieel dat
                                                           over de in- en uitrit rijdt. De hoogste overschrijding van 5 dB is berekend voor
                                                           Lichtenvoordsestraatweg 102. De gemeente Aalten heeft de mogelijkheid om met maximaal 5 dB af
                                                           te wijken van de streefwaarde voor piekgeluiden. De berekende piekgeluiden zijn daardoor als
                                                           aanvaardbaar te beschouwen.




                                                                                                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                           AH.2017.0070.03.R001
                                                                                              Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




6.3 Indirecte hinder
In onderstaande tabel staan de rekenresultaten voor de indirecte hinder voor zowel de
representatieve als incidentele bedrijfssituatie. In het overzicht staat een vergelijking tussen de
huidige en toekomstige situatie.

tabel 4: rekenresultaten indirecte hinder (LAeq) op maatgevende punten
 Punt     Locatie                                       LAeq in dB(A) gedurende de dag-/avond-. nachtperiode
                                                  Huidige situatie        Toekomst situatie        Toe-/afname (+/-)
 Representatieve bedrijfssituatie
 001a Lichtenvoordsestraatweg 89                      48/38/37                     48/38/37                        -/-/-
 002a Lichtenvoordsestraatweg 93                      45/36/35                     45/36/35                        -/-/-
 004     Lichtenvoordsestraatweg 100a                 38/32/30                     38/32/30                        -/-/-
 005b Lichtenvoordsestraatweg 102                     42/33/32                     42/33/32                        -/-/-
 Incidentele bedrijfssituatie
 001a Lichtenvoordsestraatweg 89                      48/46/44                     48/46/44                        -/-/-
 002a Lichtenvoordsestraatweg 93                      46/43/41                     46/43/41                        -/-/-
 004     Lichtenvoordsestraatweg 100a                 39/39/37                     39/39/37                        -/-/-
 005b Lichtenvoordsestraatweg 102                     43/40/38                     43/40/38                        -/-/-
De resultaten staan in de tabel voor de dagperiode op 1,5 hoogte en voor de avond- en nachtperiode op 5.0 meter hoogte.


Uit de resultaten blijkt dat het geluid vanwege de indirecte hinder niet wijzigt als gevolg van de
aanpassing van de terreinindeling. Dit komt doordat de nieuwe hal en het scherm de weg niet
afschermen ten opzichte van de woningen.

De geluidsbelasting voldoet voor de representatieve bedrijfssituatie aan de richtwaarde van 50 dB(A)
in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. In de incidentele
bedrijfssituatie wordt de richtwaarde voor de avondperiode op één woning overschreden
(Lichtenvoordsestraatweg 89) en in de nachtperiode op 2 woningen Lichtenvoordsestraatweg 89 en
93). Aangezien deze situatie maximaal 12 keer per jaar voorkomt en niet wijzigt ten opzichte van de
bestaande vergunde situatie, is deze kleine overschrijding als aanvaardbaar te beschouwen.




                                                                                                                                    k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                  Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                           7. Maatregelen

                                                           Om het geluidsniveau voor de woning aan de Lichtenvoordsestraatweg 93 zoveel mogelijk te
                                                           verlagen, plaatst CWV Baarlo de nieuwe hal tussen het bedrijfsterrein en de woning en wordt een
                                                           extra geluidsscherm naast de nieuwe hal gerealiseerd. Met dit scherm (zie figuur 5) is in het
                                                           onderzoek rekening gehouden. Uit de resultaten blijkt dat door het plaatsen van de hal en het
                                                           scherm, het geluidsniveau voor alle woningen aan de noordzijde afneemt.

                                                           Verder volgt uit de berekeningen dat de streefwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
                                                           LAr,LT en het maximale geluidsniveau LAmax wordt overschreden. De berekende niveaus voldoen wel
                                                           aan de maximaal toelaatbare waarde, waardoor de gemeente Aalten deze als aanvaardbaar kan
                                                           beschouwen. Aangezien de niveaus wel hoger zijn dan de streefwaarden, hebben wij onderzocht of
                                                           het geluidsniveau kan worden verlaagd met maatregelen.

                                                           Bronmaatregel
                                                           Het bedrijf voldoet al aan de BBT-eisen. Het machinepark voldoet aan de stand der techniek en
                                                           wordt ook regelmatig vervangen. Enigste oude machine op het terrein is de dieselheftruck. Uit
                                                           metingen aan het bronvermogen blijkt deze echter vrij stil. Het bronvermogen is vergelijkbaar met
                                                           een LPG-heftruck. Voor het aspect geluid voldoet deze dieselheftruck daarmee aan de stand der
                                                           techniek.
                                                           Daarom zullen bronmaatregelen niet of nauwelijks het geluidsniveau verlagen. Op organisatorisch
                                                           vlak is te overwegen om minder werk- en voertuigen te laten rijden gedurende de dag- en
                                                           nachtperiode, maar dit vormt een rechtstreekse beperking van de kernactiviteiten van het bedrijf.
                                                           Voor het bedrijf is dit feitelijk geen optie.

                                                           Schermmaatregelen
                                                           In het akoestisch onderzoek dat is opgesteld voor de melding Activiteitenbesluit (kenmerk:
                                                           AH.2017.0070.00.R003), is het effect van het plaatsen van extra geluidsschermen onderzocht.
                                                           Uit deze analyse bleek dat het geluid met extra schermen onvoldoende kan worden verlaagd, om
                                                           aan de streefwaarde te voldoen. In dit onderzoek hebben wij daarom het plaatsen van extra
                                                           geluidsschermen niet nader beschouwd.

                                                           Binnenniveau
                                                           In het eerder uitgevoerde onderzoek door bureau Appel is vastgesteld dat het binnenniveau voor de
                                                           woningen Lichtenvoordsestraatweg 93 en100a en 102 voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.
                                                           Ondanks de hogere niveaus op de gevel worden de grenswaarden voor het binnenniveau voor het
                                                           langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT of het maximale geluidsniveau LAmax niet overschreden.
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                                                                                                                                  21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                        AH.2017.0070.03.R001
                                                                           Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




8. Conclusie

In opdracht van Van Westreenen heeft Adviesbureau de Haan B.V. een akoestisch onderzoek
uitgevoerd voor Coöperatieve Werktuigenvereniging Barlo en omstreken, gevestigd aan de
Lichtenvoordsestraatweg 91 in Aalten. CWV Barlo heeft een wijziging van het bestemmingsplan
aangevraagd in verband met de gewenste uitbreiding van de bestaande werktuigberging van het
bedrijf en de opstelplaats voor machines. De uitbreiding past niet binnen het bestaande bouwblok,
waardoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT
Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de
woning Lichtenvoordsestraatweg 93 in de toekomstige situatie 4 tot 5 dB lager is in vergelijking met
de huidige situatie. Dit geldt voor zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituatie voor de
dag- avond- en nachtperiode. De verlaging van het geluidsniveau wordt veroorzaakt door de
afschermende werking van de nieuwe hal en het geluidsscherm.

Daarnaast voldoet het geluidsniveau LAr,LT in de representatieve bedrijfssituatie voor de woning
Lichtenvoordsestraatweg 93 aan de grenswaarden uit het geluidsbeleid van 45 dB(A) in de
dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode. De grenswaarden uit het
geluidsbeleid worden in de toekomstige situatie alleen in de dag- en nachtperiode overschreden op
de woning Lichtenvoordsestraatweg 102. Het binnenniveau voldoet echter wel aan de normstelling.
Deze beperkte overschrijding is daarmee als aanvaardbaar te beschouwen.

Per saldo geeft de toekomstige situatie een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie.

Maximale geluidsniveau LAmax
Uit de rekenresultaten volgt dat de piekgeluiden op de woning Lichtenvoordsestraatweg 93 met 5 dB
voor de representatieve en met 3 dB voor de incidentele bedrijfssituatie afnemen op de laagste
verdieping (beoordelingshoogte dagperiode). De piekgeluiden zijn voor de avond- en nachtperiode
blijven gelijk voor de incidentele bedrijfssituatie, maar nemen met 1 dB af voor de representatieve
bedrijfssituatie. Dit heeft te maken met de beoordelingshoogte op 5,0 meter hoogte voor de avond-
en nachtperiode. Op deze hoogte heeft het geluidscherm geen effect (h=2,75 meter), ook vanwege
de afstand tot de rijroute.

In de toekomstige situatie wordt de streefwaarde voor piekgeluiden van 60 dB(A) in de nachtperiode
voor drie woningen in de representatieve bedrijfssituatie overschreden (Lichtenvoordsestraatweg 93,
100a en 102). De optredende maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door bestaande reeds
                                                                                                                 k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




vergunde activiteiten, waarbij het LAmax gelijk blijft en maximaal 65 dB(A) bedraagt. Maatregelen om
de overschrijding weg te nemen zijn niet goed mogelijk daar de betreffende woningen in een rechte
zichtlijn met de inrit van het bedrijf liggen, waardoor afscherming niet mogelijk is. Het materieel van
het bedrijf is modern en voldoet aan de stand der techniek. Daar het bestaande reeds vergunde
activiteiten betreffen, die in het verleden vergunbaar zijn geacht, kan de gemeente Aalten besluiten
in het kader van bestaand recht dit wederom te overwegen. Daarbij in acht nemende dat het
onderdeel uit maakt van de kernactiviteiten van het bedrijf.




22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                AH.2017.0070.03.R001
                                                                                                                                   Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




                                                           Verkeersaantrekkende werking
                                                           De grenswaarden voor de verkeersaantrekkende werking van CWV Barlo worden niet overschreden.
                                                           Het niveau wijzigt in de toekomstige situatie niet ten opzichte van de huidige situatie.

                                                           Afsluitend
                                                           Uit de beoordeling blijkt dat het geluidsniveau bij de woningen aan de noordzijde afneemt ten
                                                           opzichte van de huidige situatie, door de realisatie van de nieuwe bedrijfshal en het geluidsscherm.
                                                           De berekende niveaus voor de toekomstige situatie, voldoen aan de gestelde kaders door de
                                                           gemeente Aalten, waarmee deze activiteiten aanvaardbaar mogen worden geacht. De plannen van
                                                           CWV Barlo voldoen voor het aspect akoestiek aan de eisen die de gemeente Aalten heeft gesteld
                                                           voor een goede ruimtelijke ordening.




                                                           ing. D.J. (Dennis) Sanders
                                                           Adviesbureau de Haan B.V.
k:\doc\ah\2017\007003\ah2017007003r001v3.docx 18-07-2018




                                                                                                                                                                   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                        AH.2017.0070.03.R001
                                           Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




Bijlage 1

Titel       Geluidsbronnen en rekenmodel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                    Bijlage 1.1
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                     Figuur bronnen toekomstige situatie
                                                                                                                                  Lijnbronnen
                                                                                                                                  Mobiele bron
                                                                                                                                  Puntbronnen
                                                                                                                                  Uitstralende gevels
                                                                                                                                  Gebouwen
                                                                                                                                  Schermen
442600
                                                                                                                                  Bedrijven




                                                                                                                                       0m                                  50 m


                                                                                                                                                    schaal = 1 : 1343




                                                                                                                                07
                                                                                                                                 64
                                                                                                                                 5
                                                                                                                                 4
                                                                                                                                 2
                                                                                                                                 3 1
                                                                                                                                   9
                                                                                                                                   3
                                                                                                                                   7
                                                                                                                                   6
                                                                                                                                   2
                                                                                                                                   0
                                                                                                                                   8
                                   003
442500
                              005

                                            004


                                                                                                          0 324           136
                                                                                                                       8208
                                                                                                          000740041249
                                                                                                                     504
                                                                                                                                                 054
                                                                                                                                 5
                                                                                                                                05
                                                                                                                                        006
                                                                                                                                        007
                                                                                                                                       05
                                                                                                                                        66
                                                                       002
                                                                                                                                          8
                                                                                                         095
                                                                                                                                 094



                                              096                                 92
                                                                                670
                                                                                  3
                                                                                  7
                                                                                  1
                                                                                  5
                                                                               05
                                                                                2
                                                                                3
                                                                                4
                                                                                                                                   109



                                                               052
                                                               053
                                                                                                                       001
                                                                                                                       090
                                                                                                                                    2
                                                                                                                                    3




442400
                                                                                                                                                            07
                                                                                                                                                             63
                                                                                                                                                             5
                                                                                                                                                             4
                                                                                                                                                             2
                                                                                                                                                             3 2
                                                                                                                                                               0
                                                                                                                                                               4
                                                                                                                                                               5
                                                                                                                                                               9
                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                               7
                                                                                                                                                               1




442300




                                                           237900                                                           238000
Industrielawaai - IL, [Onderzoek 2018 fase 03 - RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie] , Geomilieu V4.30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                           Bijlage 1.2
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                      Lijst puntbronnen toekomstige situatie

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                         X               Y   Maaiveld   Hoogte   Hdef.                            Richt.     Hoek   Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500    Lwr 1k
001      Afzuiginstallatie lassen                237990.97       442423.77       5.00     0.50   Relatief aan onderliggend item     0.00   360.00    31.00    56.80     71.40     75.60     75.40     78.00
002      Hogedrukreiniger                        237911.07       442442.02       0.00     1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    45.70    60.60     79.50     86.90     90.30     95.70
003      Manoeuvreren drainagemachine            237863.51       442507.06       0.00     1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    57.50    84.50     90.00     96.50    102.40    107.90
004      Vrachtwagen storten zand                237876.30       442480.78       0.00     1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    71.30    78.80     78.30     87.60     95.90     98.40
005      Kraan beladen wagen                     237857.44       442493.09       0.00     1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    64.50    86.00     90.20     93.10     94.70    101.40

006      Stationair draaiende motor weegbrug     238010.15       442449.28      0.00      1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    61.70    62.30     73.20     78.20     84.30     88.50
007      Stationair draaiende motor weegbrug     238010.15       442449.28      0.00      1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    61.70    62.30     73.20     78.20     84.30     88.50




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                        6-4-2018 11:11:33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                     Bijlage 1.2
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                Lijst puntbronnen toekomstige situatie

Model:    RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lwr 2k   Lwr 4k    Lwr 8k   Lwr Totaal   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   GeenRefl.   GeenDemping                 Type   Groep
001       75.80    72.80     65.20        83.20   11.14      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   Vaste installaties
002       96.10    94.40     91.40       101.33    5.12      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   Vaste installaties
003      103.10    95.20     87.30       110.38   21.95      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   01 - RBS
004       98.20    91.70     84.80       102.99   22.88      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   01 - RBS
005       99.80    96.90     84.70       105.44   15.05      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   01 - RBS

006       87.70    85.20     77.30       93.10    17.16      --   30.00         Nee          Nee    Normale puntbron     01 - RBS
007       87.70    85.20     77.30       93.10       --      --   22.04         Nee          Nee    Normale puntbron     03 - IBS




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                  6-4-2018 11:11:33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                     Bijlage 1.3
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                            Lijst mobiele bronnen toekomstige situatie

Model:        RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:        (hoofdgroep)
              Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                                   X-1               Y-1   ISO M.   ISO_H   Hdef.            Lengte   Gem.snelheid   Aant.puntbr   Aantal(D)   Aantal(A)   Aantal(N)     Lwr 31
020      01 - Tractoren wegrijden/terugkomen                 238009.02         442466.61     0.00    1.00   Eigen   waarde    47.99              5            10          31           1           2      57.91
021      02 - Tractoren wegrijden/terugkomen                 238009.02         442466.61     0.00    1.00   Eigen   waarde   183.47              5            37          31           1           2      57.91
022      01iv - Tractoren totaal                             238017.35         442452.66     0.00    1.00   Eigen   waarde   150.29             30            31          31           1           2      57.91
023      02iv - Tractoren totaal                             238017.66         442452.79     0.00    1.00   Eigen   waarde   150.00             30            31          31           1           2      57.91
024      01 - Shovels wegrijden/terugkomen                   238009.02         442466.61     0.00    1.00   Eigen   waarde    49.42              5            10           4          --          --      45.80

025      02 -     Shovels wegrijden/terugkomen               238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          4           --           --     45.80
026      01iv     - Shovels totaal                           238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.29             30            31          4           --           --     45.80
027      02iv     - Shovels totaal                           238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.00             30            31          4           --           --     45.80
028      01 -     Hakselaars wegrijden/terugkomen            238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    49.14              5            10          3           --           --     54.80
029      02 -     Hakselaars wegrijden/terugkomen            238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          3           --           --     54.80

030      01iv     - Hakselaars totaal                        238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.29             30            31          3           --           --     54.80
031      02iv     - Hakselaars totaal                        238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.00             30            31          3           --           --     54.80
032      01 -     Maaidorsers wegrijden/terugkomen           238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    48.33              5            10          2           --           --     58.10
033      02 -     Maaidorsers wegrijden/terugkomen           238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          2           --           --     58.10
034      01iv     - Maaidorsers totaal                       238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.29             30            31          2           --           --     58.10

035      02iv     - Maaidorsers totaal                       238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.00             30            31          2           --           --     58.10
036      01 -     Mestinjecteurs wegrijden/terugkomen        238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    35.29              5             8          3           --           --     53.20
037      02 -     Mestinjecteurs wegrijden/terugkomen        238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          3           --           --     53.20
038      01iv     - Mestinjecteurs totaal                    238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.29             30            31          3           --           --     53.20
039      02iv     - Mestinjecteurs totaal                    238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.00             30            31          3           --           --     53.20

040      01 -     Kranen wegrijden/terugkomen                238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    50.28              5            11          4           --           --     49.40
041      02 -     Kranen wegrijden/terugkomen                238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          4           --           --     49.40
042      01iv     - Kranen totaal                            238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.29             30            31          4           --           --     49.40
043      02iv     - Kranen totaal                            238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.00             30            31          4           --           --     49.40
044      01 -     Categorie bestelbus/personenauto           238009.02         442466.61     0.00   0.80    Eigen   waarde    48.74              5            10          4            2            2     66.30

045      02 -     Categorie bestelbus/personenauto           238009.02         442466.61     0.00   0.80    Eigen   waarde   183.47              5            37          6            3            3     66.30
046      01iv     - Bestelbus/personenauto totaal            238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.29             30            31         45           10            5     66.30
047      02iv     - Bestelbus/personenauto totaal            238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.00             30            31         45           15           --     66.30
048      01 -     Hakseltrein: haskelaars                    238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    46.74              5            10          2            1            1     54.80
049      01 -     Hakseltrein: tractoren                     238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    54.79              5            11          2            1            1     57.91

050      02   -   Hakseltrein: tractoren                     238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          2            1            1     67.10
051      01   -   Hakseltrein: shovel                        238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    46.52              5            10          2            1            1     67.50
052      03   -   Vrachtwagens zand/groenafval               238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   225.92              5            46          4           --           --     66.10
053      03   -   Personenauto's achterterrein               238009.02         442466.61     0.00   0.80    Eigen   waarde   225.92              5            46         40           --           --     62.00
054      04   -   Personenauto's parkeerplaatsen             238019.64         442454.14     0.00   0.80    Eigen   waarde    14.59              5             3         20           10           --     62.00

055      05 -     Personenauto's parkeerplaatsen             238009.02         442466.61     0.00   0.80    Eigen   waarde    18.62              5             4         20           10           --     62.00
056      06 -     Vrachtwagen weegbrug                       238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    37.50              5             8         10           --            1     66.10
057      01iv     - Vrachtwagens totaal                      238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.29             30            31         12           --            1     66.10
058      02iv     - Vrachtwagens totaal                      238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.00             30            31         12           --            1     66.10
059      01iv     - Tractoren totaal                         238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.29             30            31          4            2            2     57.91

060      02iv - Tractoren totaal                             238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen waarde     150.00             30            31          4            2            2     57.91
061      01iv - Shovels totaal                               238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen waarde     150.29             30            31          2            1            1     45.80
062      02iv - Shovels totaal                               238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen waarde     150.00             30            31          2            1            1     45.80


Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                  6-4-2018 11:12:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                              Bijlage 1.3
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                     Lijst mobiele bronnen toekomstige situatie

Model:    RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal   Groep
020       69.78     84.47     87.92     99.50   101.28    98.54    91.52    83.64       105.06   01 - RBS
021       69.78     84.47     87.92     99.50   101.28    98.54    91.52    83.64       105.06   01 - RBS
022       69.78     84.47     87.92     99.50   101.28    98.54    91.52    83.64       105.06   01 - RBS iv
023       69.78     84.47     87.92     99.50   101.28    98.54    91.52    83.64       105.06   01 - RBS iv
024       71.10     83.60     85.60     87.60    92.40    91.90    87.10    75.10        97.00   01 - RBS

025       71.10     83.60     85.60     87.60    92.40    91.90   87.10     75.10       97.00    01   -   RBS
026       71.10     83.60     85.60     87.60    92.40    91.90   87.10     75.10       97.00    01   -   RBS iv
027       71.10     83.60     85.60     87.60    92.40    91.90   87.10     75.10       97.00    01   -   RBS iv
028       75.10     92.40     94.30    101.00   102.40   100.30   94.70     84.20      106.84    01   -   RBS
029       75.10     92.40     94.30    101.00   102.40   100.30   94.70     84.20      106.84    01   -   RBS

030       75.10     92.40     94.30    101.00   102.40   100.30   94.70     84.20      106.84    01   -   RBS iv
031       75.10     92.40     94.30    101.00   102.40   100.30   94.70     84.20      106.84    01   -   RBS iv
032       81.90     84.10     88.90     97.10   100.00    97.40   89.80     76.80      103.58    01   -   RBS
033       81.90     84.10     88.90     97.10   100.00    97.40   89.80     76.80      103.58    01   -   RBS
034       81.90     84.10     88.90     97.10   100.00    97.40   89.80     76.80      103.58    01   -   RBS iv

035       81.90     84.10     88.90     97.10   100.00    97.40   89.80     76.80      103.58    01   -   RBS iv
036       70.90     84.10     92.20    101.40    97.60    96.80   89.10     79.00      104.34    01   -   RBS
037       70.90     84.10     92.20    101.40    97.60    96.80   89.10     79.00      104.34    01   -   RBS
038       70.90     84.10     92.20    101.40    97.60    96.80   89.10     79.00      104.34    01   -   RBS iv
039       70.90     84.10     92.20    101.40    97.60    96.80   89.10     79.00      104.34    01   -   RBS iv

040       74.30     82.70     87.70     91.30    91.20    90.50   82.90     76.10       96.84    01   -   RBS
041       74.30     82.70     87.70     91.30    91.20    90.50   82.90     76.10       96.84    01   -   RBS
042       74.30     82.70     87.70     91.30    91.20    90.50   82.90     76.10       96.84    01   -   RBS iv
043       74.30     82.70     87.70     91.30    91.20    90.50   82.90     76.10       96.84    01   -   RBS iv
044       73.30     68.60     71.70     73.70    76.10    80.50   78.50     73.50       85.01    01   -   RBS

045       73.30     68.60     71.70     73.70    76.10    80.50   78.50     73.50       85.01    01   -   RBS
046       73.30     68.60     71.70     73.70    76.10    80.50   78.50     73.50       85.01    01   -   RBS iv
047       73.30     68.60     71.70     73.70    76.10    80.50   78.50     73.50       85.01    01   -   RBS iv
048       75.10     92.40     94.30    101.00   102.40   100.30   94.70     84.20      106.84    03   -   IBS
049       69.78     84.47     87.92     99.50   101.28    98.54   91.52     83.64      105.06    03   -   IBS

050       78.70     86.00     90.20     94.10    97.60    99.30   96.70     87.50      103.73    03   -   IBS
051       97.60     93.90     91.30     92.60    96.90    94.60   89.00     77.90      103.01    03   -   IBS
052       78.30     90.50     90.40     96.40    97.20    94.80   90.00     80.30      102.05    01   -   RBS
053       69.00     76.00     78.00     81.00    84.00    84.00   78.00     71.00       89.12    01   -   RBS
054       69.00     76.00     78.00     81.00    84.00    84.00   78.00     71.00       89.12    01   -   RBS

055       69.00     76.00     78.00     81.00    84.00    84.00   78.00     71.00       89.12    01   -   RBS
056       78.30     90.50     90.40     96.40    97.20    94.80   90.00     80.30      102.05    01   -   RBS
057       78.30     90.50     90.40     96.40    97.20    94.80   90.00     80.30      102.05    01   -   RBS iv
058       78.30     90.50     90.40     96.40    97.20    94.80   90.00     80.30      102.05    01   -   RBS iv
059       69.78     84.47     87.92     99.50   101.28    98.54   91.52     83.64      105.06    03   -   IBS iv

060       69.78     84.47     87.92     99.50   101.28    98.54   91.52     83.64      105.06    03 - IBS iv
061       71.10     83.60     85.60     87.60    92.40    91.90   87.10     75.10       97.00    03 - IBS iv
062       71.10     83.60     85.60     87.60    92.40    91.90   87.10     75.10       97.00    03 - IBS iv


Geomilieu V4.30                                                                                                                           6-4-2018 11:12:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                  Bijlage 1.3
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                         Lijst mobiele bronnen toekomstige situatie

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                                X-1               Y-1   ISO M.   ISO_H   Hdef.            Lengte   Gem.snelheid   Aant.puntbr   Aantal(D)   Aantal(A)   Aantal(N)     Lwr 31
063      01iv - Hakselaars totaal                         238017.35         442452.66     0.00    1.00   Eigen   waarde   150.29             30            31           2           1           1      54.80
064      02iv - Hakselaars totaal                         238017.66         442452.79     0.00    1.00   Eigen   waarde   150.00             30            31           2           1           1      54.80
065      02 - Mestinjecteurs wegrijden/terugkomen         238009.02         442466.61     0.00    1.00   Eigen   waarde   183.47              5            37          --           2           2      53.20
066      01iv - Mestinjecteurs totaal                     238017.35         442452.66     0.00    1.00   Eigen   waarde   150.29             30            31          --           2           2      53.20
067      02iv - Mestinjecteurs totaal                     238017.66         442452.79     0.00    1.00   Eigen   waarde   150.00             30            31          --           2           2      53.20

068      06 -   Vrachtwagen weegbrug                      238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    37.50              5             8          --          --            6     66.10
069      01iv   - Vrachtwagens totaal                     238017.35         442452.66     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.29             30            31          --          --            6     66.10
070      02iv   - Vrachtwagens totaal                     238017.66         442452.79     0.00   1.00    Eigen   waarde   150.00             30            31          --          --            6     66.10
071      01 -   Voerwagen Trioliet wegrijden/terugkomen   238008.84         442466.69     0.00   1.00    Eigen   waarde    57.65              5            12           2          --           --     64.50
072      02 -   Voerwagen Trioliet wegrijden/terugkomen   238009.33         442466.69     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37           2          --           --     64.50

073      02iv - Voermengwagen                             238017.71         442452.85     0.00   1.00    Eigen waarde     150.00             30            31          2           --           --     64.50
074      01iv - Voermengwagen                             238017.40         442452.72     0.00   1.00    Eigen waarde     150.29             30            31          2           --           --     64.50




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                               6-4-2018 11:12:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                              Bijlage 1.3
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                     Lijst mobiele bronnen toekomstige situatie

Model:    RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal   Groep
063       75.10     92.40     94.30    101.00   102.40   100.30    94.70    84.20       106.84   03 - IBS     iv
064       75.10     92.40     94.30    101.00   102.40   100.30    94.70    84.20       106.84   03 - IBS     iv
065       70.90     84.10     92.20    101.40    97.60    96.80    89.10    79.00       104.34   03 - IBS
066       70.90     84.10     92.20    101.40    97.60    96.80    89.10    79.00       104.34   03 - IBS     iv
067       70.90     84.10     92.20    101.40    97.60    96.80    89.10    79.00       104.34   03 - IBS     iv

068       78.30     90.50     90.40     96.40    97.20    94.80   90.00     80.30      102.05    03   -   IBS
069       78.30     90.50     90.40     96.40    97.20    94.80   90.00     80.30      102.05    03   -   IBS iv
070       78.30     90.50     90.40     96.40    97.20    94.80   90.00     80.30      102.05    03   -   IBS iv
071       86.00     90.20     93.10     94.70   101.40    99.80   96.90     84.70      105.44    01   -   RBS
072       86.00     90.20     93.10     94.70   101.40    99.80   96.90     84.70      105.44    01   -   RBS

073       86.00     90.20     93.10     94.70   101.40    99.80   96.90     84.70      105.44    01 - RBS iv
074       86.00     90.20     93.10     94.70   101.40    99.80   96.90     84.70      105.44    01 - RBS iv




Geomilieu V4.30                                                                                                                           6-4-2018 11:12:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                            Bijlage 1.4
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                      Lijst gevelbronnen toekomstige situatie

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                 ISO_H   ISO M.   Hdef.      BinBui   Cdifuus   TypeLw    Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   Hoogte   DeltaL   DeltaH   Lp 31   Lp 63   Lp 125   Lp 250   Lp 500    Lp 1k      Lp 2k     Lp 4k
090      Ramen werkplaats         1.50     0.00   Relatief       Ja         5     False    2.11      --      --      3.0      1.0      1.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50    72.60      77.20     77.00
091      Open deur                0.00     0.00   Relatief       Ja         5     False   14.15      --      --      4.5      1.0      1.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50    72.60      77.20     77.00
092      Open deur                0.00     0.00   Relatief       Ja         5     False   14.15      --      --      4.5      1.0      1.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50    72.60      77.20     77.00
093      Gesloten deur            0.00     0.00   Relatief       Ja         5     False    2.39      --      --      4.5      1.0      1.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50    72.60      77.20     77.00
094      Gesloten deur            0.00     0.00   Relatief       Ja         5     False    2.39      --      --      4.5      1.0      1.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50    72.60      77.20     77.00

095      Gesloten deur           0.00      0.00   Relatief      Ja          5    False     2.11     --      --       4.5      1.0      1.0   24.90   37.80    51.80   59.20     67.50    72.60      77.20     77.00




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                         6-4-2018 11:13:32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                                      Bijlage 1.4
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                                Lijst gevelbronnen toekomstige situatie

Model:   RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lp 8k    Isolatie 31    Isolatie 63   Isolatie 125   Isolatie 250   Isolatie 500   Isolatie 1k   Isolatie 2k   Isolatie 4k   Isolatie 8k   LwM2 31   LwM2 63   LwM2 125   LwM2 250    LwM2 500    LwM2 1k    LwM2 2k
090      71.10          11.00          16.00          21.00          25.00          28.00         31.00         27.00         27.00         27.00      8.90     16.80      25.80      29.20       34.50      36.60      45.20
091      71.10           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00          0.00          0.00          0.00          0.00     19.90     32.80      46.80      54.20       62.50      67.60      72.20
092      71.10           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00          0.00          0.00          0.00          0.00     19.90     32.80      46.80      54.20       62.50      67.60      72.20
093      71.10           0.00           2.00           4.00           8.00          12.00         14.00         16.00         18.00         25.00     19.90     30.80      42.80      46.20       50.50      53.60      56.20
094      71.10           0.00           2.00           4.00           8.00          12.00         14.00         16.00         18.00         25.00     19.90     30.80      42.80      46.20       50.50      53.60      56.20

095      71.10           0.00           2.00           4.00           8.00         12.00         14.00         16.00         18.00         25.00      19.90     30.80      42.80     46.20        50.50      53.60      56.20




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                   6-4-2018 11:13:32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                      Bijlage 1.4
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                Lijst gevelbronnen toekomstige situatie

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     LwM2 4k   LwM2 8k   Lw 31    Lw 63   Lw 125   Lw 250    Lw 500    Lw 1k   Lw 2k   Lw 4k   Lw 8k   Red 31   Red 63   Red 125   Red 250   Red 500   Red 1k   Red 2k   Red 4k    Red 8k
090        45.00     39.10   25.78    33.68    42.68    46.08     51.38    53.48   62.08   61.88   55.98     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00      0.00
091        72.00     66.10   33.36    46.26    60.26    67.66     75.96    81.06   85.66   85.46   79.56     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00      0.00
092        72.00     66.10   33.21    46.11    60.11    67.51     75.81    80.91   85.51   85.31   79.41     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00      0.00
093        54.00     41.10   33.23    44.13    56.13    59.53     63.83    66.93   69.53   67.33   54.43     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00      0.00
094        54.00     41.10   33.36    44.26    56.26    59.66     63.96    67.06   69.66   67.46   54.56     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00      0.00

095        54.00     41.10   33.34    44.24    56.24     59.64    63.94    67.04   69.64   67.44   54.54    0.00      0.00     0.00       0.00      0.00    0.00      0.00     0.00      0.00




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                   6-4-2018 11:13:32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                 Bijlage 1.5
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                     Lijnbron toekomstige situatie

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                X-1             Y-1     ISO M.       H-1   Hdef.      Lengte   Vormpunten   TypeLw    Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k     Lwr 8k
096      Vorkheftruck     238009.17       442437.89       0.00      1.00   Relatief   307.05           18      True    67.70    71.70     81.40     86.30     90.70    91.40    93.10    82.90      73.80




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                             6-4-2018 11:14:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                         Bijlage 1.5
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                             Lijnbron toekomstige situatie

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lwr Totaal   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   Groep
096           97.32    8.13      --      --   01 - RBS




Geomilieu V4.30                                                                     6-4-2018 11:14:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                       Bijlage 1.6
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                Figuur bronnen huidige situatie
                                                                                                     Lijnbronnen
                                                                                                     Mobiele bron
                                                                                                     Puntbronnen
                                                                                                     Uitstralende gevels
                                                                                                     Gebouwen
                                                                                                     Schermen
442600
                                                                                                     Bedrijven




                                                                                                         0m                                   50 m


                                                                                                                       schaal = 1 : 1292




442500




442400




442300



                                                             237900                                  238000
Industrielawaai - IL, [Onderzoek 2018 fase 03 - RBS-IBS LAr,LT huidige situatie] , Geomilieu V4.30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                           Bijlage 1.7
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                                  Lijst puntbronnen LA max

Model:     RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                         X               Y   Maaiveld   Hoogte   Hdef.                            Richt.     Hoek   Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k
001      Afzuiginstallatie lassen                237990.97       442423.77       5.00     0.00   Relatief aan onderliggend item     0.00   360.00    31.00    56.80     71.40     75.60     75.40    78.00
002      Hogedrukreiniger                        237911.07       442442.02       0.00     1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    50.70    65.60     84.50     91.90     95.30   100.70
003      Kraan beladen wagen                     237857.44       442493.09       0.00     1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    69.50    91.00     95.20     98.10     99.70   106.40
004      Vrachtwagen storten zand                237876.30       442480.78       0.00     1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    76.30    83.80     83.30     92.60    100.90   103.40
005      Manoeuvreren drainagemachine            237863.51       442507.06       0.00     1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    62.50    89.50     95.00    101.50    107.40   112.90

006      Stationair draaiende motor weegbrug     238010.15       442449.28      0.00      1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    61.70    62.30     73.20     78.20     84.30     88.50
007      Stationair draaiende motor weegbrug     238010.15       442449.28      0.00      1.00   Eigen waarde                       0.00   360.00    61.70    62.30     73.20     78.20     84.30     88.50




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                       6-4-2018 11:32:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                               Bijlage 1.7
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                      Lijst puntbronnen LA max

Model:    RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lwr 2k   Lwr 4k    Lwr 8k   Lwr Totaal   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   GeenRefl.   GeenDemping                 Type   Groep
001       75.80    72.80     65.20        83.20   11.14      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   01 - RBS
002      101.10    99.40     96.40       106.33    5.12      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   01 - RBS
003      104.80   101.90     89.70       110.44   15.05      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   01 - RBS
004      103.20    96.70     89.80       107.99   22.88      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   01 - RBS
005      108.10   100.20     92.30       115.38   21.95      --      --         Nee           Nee   Normale   puntbron   01 - RBS

006       87.70    85.20     77.30       93.10    17.16      --   30.00         Nee          Nee    Normale puntbron     01 - RBS
007       87.70    85.20     77.30       93.10       --      --   22.04         Nee          Nee    Normale puntbron     03 - IBS




Geomilieu V4.30                                                                                                                           6-4-2018 11:32:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                    Bijlage 1.8
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                       Lijst mobiele bronnen LA max

Model:        RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
Groep:        (hoofdgroep)
              Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                                   X-1               Y-1   ISO M.   ISO_H   Hdef.            Lengte   Gem.snelheid   Aant.puntbr   Aantal(D)   Aantal(A)   Aantal(N)    Lwr 31
020      06 - Vrachtwagen weegbrug                           238009.02         442466.61     0.00    1.00   Eigen   waarde    37.50              5             8          --          --           6     71.10
021      02 - Mestinjecteurs wegrijden/terugkomen            238009.02         442466.61     0.00    1.00   Eigen   waarde   183.47              5            37          --           2           2     58.20
022      01 - Hakseltrein: haskelaars                        238009.02         442466.61     0.00    1.00   Eigen   waarde    46.74              5            10           2           1           1     59.80
023      01 - Hakseltrein: tractoren                         238009.02         442466.61     0.00    1.00   Eigen   waarde    54.79              5            11           2           1           1     62.91
024      02 - Hakseltrein: tractoren                         238009.02         442466.61     0.00    1.00   Eigen   waarde   183.47              5            37           2           1           1     72.10

025      01   -   Hakseltrein: shovel                        238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    46.52              5            10          2           1            1     72.50
026      01   -   Tractoren wegrijden/terugkomen             238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    47.99              5            10         31           1            2     62.91
027      04   -   Personenauto's parkeerplaatsen             238019.64         442454.14     0.00   0.80    Eigen   waarde    14.59              5             3         20          10           --     67.00
028      06   -   Vrachtwagen weegbrug                       238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    37.50              5             8         10          --            1     71.10
029      05   -   Personenauto's parkeerplaatsen             238009.01         442466.60     0.00   0.80    Eigen   waarde    18.61              5             4         20          10           --     67.00

030      02   -   Tractoren wegrijden/terugkomen             238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37         31           1            2     62.91
031      03   -   Personenauto's achterterrein               238009.02         442466.61     0.00   0.80    Eigen   waarde   225.92              5            46         40          --           --     67.00
032      03   -   Vrachtwagens zand/groenafval               238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   225.92              5            46          4          --           --     71.10
033      01   -   Shovels wegrijden/terugkomen               238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    49.42              5            10          4          --           --     50.80
034      02   -   Shovels wegrijden/terugkomen               238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          4          --           --     50.80

035      01   -   Hakselaars wegrijden/terugkomen            238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    49.14              5            10          3          --           --     59.80
036      02   -   Hakselaars wegrijden/terugkomen            238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          3          --           --     59.80
037      01   -   Maaidorsers wegrijden/terugkomen           238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    48.33              5            10          2          --           --     63.10
038      02   -   Maaidorsers wegrijden/terugkomen           238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          2          --           --     63.10
039      01   -   Mestinjecteurs wegrijden/terugkomen        238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    35.29              5             8          3          --           --     58.20

040      02   -   Mestinjecteurs wegrijden/terugkomen        238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          3          --           --     58.20
041      01   -   Kranen wegrijden/terugkomen                238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde    50.28              5            11          4          --           --     54.40
042      02   -   Kranen wegrijden/terugkomen                238009.02         442466.61     0.00   1.00    Eigen   waarde   183.47              5            37          4          --           --     54.40
043      01   -   Categorie bestelbus/personenauto           238009.02         442466.61     0.00   0.80    Eigen   waarde    48.74              5            10          4           2            2     71.30
044      02   -   Categorie bestelbus/personenauto           238009.02         442466.61     0.00   0.80    Eigen   waarde   183.47              5            37          6           3            3     71.30

045      02 - Voerwagen Trioliet wegrijden/terugkomen        238009.33         442466.69     0.00   1.00    Eigen waarde     183.47              5            37          2          --           --     69.50
046      01 - Voerwagen Trioliet wegrijden/terugkomen        238008.84         442466.69     0.00   1.00    Eigen waarde      57.65              5            12          2          --           --     69.50




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                 6-4-2018 11:28:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                               Bijlage 1.8
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                  Lijst mobiele bronnen LA max

Model:    RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal   Groep
020       83.30     95.50     95.40    101.40   102.20    99.80    95.00    85.30       107.05   03 - IBS
021       75.90     89.10     97.20    106.40   102.60   101.80    94.10    84.00       109.34   03 - IBS
022       80.10     97.40     99.30    106.00   107.40   105.30    99.70    89.20       111.84   03 - IBS
023       74.78     89.47     92.92    104.50   106.28   103.54    96.52    88.64       110.06   03 - IBS
024       83.70     91.00     95.20     99.10   102.60   104.30   101.70    92.50       108.73   03 - IBS

025      102.60     98.90     96.30     97.60   101.90    99.60    94.00    82.90      108.01    03   -   IBS
026       74.78     89.47     92.92    104.50   106.28   103.54    96.52    88.64      110.06    01   -   RBS
027       74.00     81.00     83.00     86.00    89.00    89.00    83.00    76.00       94.12    01   -   RBS
028       83.30     95.50     95.40    101.40   102.20    99.80    95.00    85.30      107.05    01   -   RBS
029       74.00     81.00     83.00     86.00    89.00    89.00    83.00    76.00       94.12    01   -   RBS

030       74.78     89.47     92.92    104.50   106.28   103.54    96.52    88.64      110.06    01   -   RBS
031       74.00     81.00     83.00     86.00    89.00    89.00    83.00    76.00       94.12    01   -   RBS
032       83.30     95.50     95.40    101.40   102.20    99.80    95.00    85.30      107.05    01   -   RBS
033       76.10     88.60     90.60     92.60    97.40    96.90    92.10    80.10      102.00    01   -   RBS
034       76.10     88.60     90.60     92.60    97.40    96.90    92.10    80.10      102.00    01   -   RBS

035       80.10     97.40     99.30    106.00   107.40   105.30    99.70    89.20      111.84    01   -   RBS
036       80.10     97.40     99.30    106.00   107.40   105.30    99.70    89.20      111.84    01   -   RBS
037       86.90     89.10     93.90    102.10   105.00   102.40    94.80    81.80      108.58    01   -   RBS
038       86.90     89.10     93.90    102.10   105.00   102.40    94.80    81.80      108.58    01   -   RBS
039       75.90     89.10     97.20    106.40   102.60   101.80    94.10    84.00      109.34    01   -   RBS

040       75.90     89.10     97.20    106.40   102.60   101.80    94.10    84.00      109.34    01   -   RBS
041       79.30     87.70     92.70     96.30    96.20    95.50    87.90    81.10      101.84    01   -   RBS
042       79.30     87.70     92.70     96.30    96.20    95.50    87.90    81.10      101.84    01   -   RBS
043       78.30     73.60     76.70     78.70    81.10    85.50    83.50    78.50       90.01    01   -   RBS
044       78.30     73.60     76.70     78.70    81.10    85.50    83.50    78.50       90.01    01   -   RBS

045       91.00     95.20     98.10     99.70   106.40   104.80   101.90    89.70      110.44    01 - RBS
046       91.00     95.20     98.10     99.70   106.40   104.80   101.90    89.70      110.44    01 - RBS




Geomilieu V4.30                                                                                                            6-4-2018 11:28:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                            Bijlage1.9
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                                  Lijst gevelbronnen LA max

Model:     RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                 ISO_H   ISO M.   Hdef.      BinBui   Cdifuus   TypeLw    Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   Hoogte   DeltaL   DeltaH   Lp 31   Lp 63   Lp 125   Lp 250   Lp 500   Lp 1k      Lp 2k      Lp 4k
090      Ramen werkplaats         1.50     0.00   Relatief       Ja         5     False    2.11      --      --      3.0      1.0      1.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50   72.60      77.20      77.00
091      Open deur                0.00     0.00   Relatief       Ja         5     False   14.15      --      --      4.5      5.0      5.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50   72.60      77.20      77.00
092      Open deur                0.00     0.00   Relatief       Ja         5     False   14.15      --      --      4.5      5.0      5.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50   72.60      77.20      77.00
093      Gesloten deur            0.00     0.00   Relatief       Ja         5     False    2.39      --      --      4.5      5.0      5.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50   72.60      77.20      77.00
094      Gesloten deur            0.00     0.00   Relatief       Ja         5     False    2.39      --      --      4.5      5.0      5.0   24.90   37.80    51.80    59.20    67.50   72.60      77.20      77.00

095      Gesloten deur           0.00      0.00   Relatief      Ja          5    False     2.11     --      --       4.5      5.0      5.0   24.90   37.80    51.80   59.20     67.50   72.60      77.20      77.00




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                        6-4-2018 11:30:36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                                     Bijlage1.9
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                                           Lijst gevelbronnen LA max

Model:   RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lp 8k    Isolatie 31    Isolatie 63   Isolatie 125   Isolatie 250   Isolatie 500   Isolatie 1k   Isolatie 2k   Isolatie 4k   Isolatie 8k   LwM2 31   LwM2 63   LwM2 125   LwM2 250   LwM2 500   LwM2 1k    LwM2 2k
090      71.10          11.00          16.00          21.00          25.00          28.00         31.00         27.00         27.00         27.00      8.90     16.80      25.80      29.20      34.50     36.60      45.20
091      71.10           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00          0.00          0.00          0.00          0.00     19.90     32.80      46.80      54.20      62.50     67.60      72.20
092      71.10           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00          0.00          0.00          0.00          0.00     19.90     32.80      46.80      54.20      62.50     67.60      72.20
093      71.10           0.00           2.00           4.00           8.00          12.00         14.00         16.00         18.00         25.00     19.90     30.80      42.80      46.20      50.50     53.60      56.20
094      71.10           0.00           2.00           4.00           8.00          12.00         14.00         16.00         18.00         25.00     19.90     30.80      42.80      46.20      50.50     53.60      56.20

095      71.10           0.00           2.00           4.00           8.00         12.00         14.00         16.00         18.00         25.00      19.90     30.80      42.80     46.20      50.50      53.60      56.20




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                 6-4-2018 11:30:36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                     Bijlage1.9
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                           Lijst gevelbronnen LA max

Model:     RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     LwM2 4k   LwM2 8k   Lw 31    Lw 63   Lw 125   Lw 250    Lw 500    Lw 1k   Lw 2k   Lw 4k   Lw 8k   Red 31   Red 63   Red 125   Red 250   Red 500   Red 1k   Red 2k   Red 4k   Red 8k
090        45.00     39.10   25.78    33.68    42.68    46.08     51.38    53.48   62.08   61.88   55.98     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
091        72.00     66.10   33.36    46.26    60.26    67.66     75.96    81.06   85.66   85.46   79.56     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
092        72.00     66.10   33.21    46.11    60.11    67.51     75.81    80.91   85.51   85.31   79.41     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
093        54.00     41.10   33.23    44.13    56.13    59.53     63.83    66.93   69.53   67.33   54.43     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
094        54.00     41.10   33.36    44.26    56.26    59.66     63.96    67.06   69.66   67.46   54.56     0.00     0.00      0.00      0.00      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00

095        54.00     41.10   33.34    44.24    56.24     59.64    63.94    67.04   69.64   67.44   54.54    0.00      0.00     0.00       0.00      0.00    0.00      0.00     0.00     0.00




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                 6-4-2018 11:30:36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                              Bijlage 1.10
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                               Lijnbron LA max

Model:     RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                X-1             Y-1     ISO M.       H-1   Hdef.      Lengte   Vormpunten   TypeLw    Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k
096      Vorkheftruck     238009.17       442437.89       0.00      1.00   Relatief   307.05           18      True    72.70    76.70     86.40     91.30     95.70    96.40    98.10    87.90    78.80




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                            6-4-2018 11:28:46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                              Bijlage 1.10
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                               Lijnbron LA max

Model:     RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lwr Totaal   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   Groep
096          102.32    8.13      --      --   01 - RBS




Geomilieu V4.30                                                            6-4-2018 11:28:46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                    Bijlage 1.11
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                  Figuur modeleigenschappen
                                                                                                                   Toetspunten
                                                                                                                   Bodemgebieden
                                                                                                                   Gebouwen
                                                                                                                   Schermen
                                                                                                                   Bedrijven




                                                                                                                        0m                                    90 m


                                                                                                                                   schaal = 1 : 2054

                                                      006
442600




            104                                                                                           002d
                                                                                                            002a
                                                                                                         002c
                                                                                                           002b
                                                                                                                               005a
                                                                                                                               005
                                                                                                                                 005c
                                                                                                                                005b




                                                                                                                                                       004


442400




                                                                                                                             001b
                                                                                                                               001a

                                              103



                                                                                                                                                       003




442200




                                    237800                                                                     238000
Industrielawaai - IL, [Onderzoek 2018 fase 03 - RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie] , Geomilieu V4.30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                 Bijlage 1.12
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                 Lijst toetspunten

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                 X               Y   Maaiveld     Hdef.            Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
001a     Lichtenvoordseweg   089         238025.95       442369.43       0.00     Eigen waarde         1.50       5.00         --         --         --         --      Ja
001b     Lichtenvoordseweg   089         238015.26       442372.11       0.00     Eigen waarde         1.50       5.00         --         --         --         --      Ja
002a     Lichtenvoordseweg   093         237976.31       442534.73       0.00     Eigen waarde         1.50       5.00         --         --         --         --      Ja
002b     Lichtenvoordseweg   093         237973.94       442527.68       0.00     Eigen waarde         1.50       5.00         --         --         --         --      Ja
002c     Lichtenvoordseweg   093         237966.48       442533.09       0.00     Relatief             1.50       4.50         --         --         --         --      Ja

002d     Lichtenvoordseweg 093           237969.89       442538.02         0.00   Relatief             1.50       4.50        --         --         --          --     Ja
005a     Lichtenvoordsestraatweg 102     238028.26       442513.61         0.00   Relatief             1.50       5.00        --         --         --          --     Ja
005b     Lichtenvoordsestraatweg 102     238029.65       442507.26         0.00   Relatief             1.50       5.00        --         --         --          --     Ja
005c     Lichtenvoordsestraatweg 102     238034.33       442508.50         0.00   Relatief             1.50       5.00        --         --         --          --     Ja
003      Lichtenvoordseweg 100           238074.86       442316.15         0.00   Eigen waarde         1.50       5.00        --         --         --          --     Ja

004      Lichtenvoordseweg 100a          238073.17       442425.28         0.00   Eigen   waarde       1.50       5.00        --         --         --          --     Ja
005      Lichtenvoordseweg 102           238027.09       442509.95         0.00   Eigen   waarde       1.50       5.00        --         --         --          --     Ja
006      Woning derden                   237831.43       442605.49         0.00   Eigen   waarde       1.50       5.00        --         --         --          --     Ja
103      Z - 100 m. van inrichting       237815.37       442348.20         0.00   Eigen   waarde       1.50       5.00        --         --         --          --    Nee
104      W - 100 m. van inrichting       237746.94       442538.07         0.00   Eigen   waarde       1.50       5.00        --         --         --          --    Nee




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                              6-4-2018 11:34:59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                  Bijlage 1.13
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                               Lijst bodemgebieden

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                              X-1            Y-1     Bf
0001     Lichtenvoordseweg   091/091a   238009.92      442472.87   0.00
0002     Lichtenvoordseweg   091/091a   238016.52      442464.67   0.00
1001     Lichtenvoordseweg   089        238033.59      442382.20   0.00
1002     Lichtenvoordseweg   089        237994.97      442528.31   0.00
1011     Lichtenvoordseweg   100a       238025.42      442430.74   0.00

1021     Lichtenvoordseweg 102          238042.81      442522.50   0.00
1031     Woning derden                  237824.30      442600.79   0.00
2000     Lichtenvoordseweg              237974.88      442623.29   0.00




Geomilieu V4.30                                                               6-4-2018 11:35:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                                                               Bijlage 1.14
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                                                                 Lijst gebouwen

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                            X-1               Y-1   Maaiveld   Hoogte   Hdef.            Refl. 31   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k
                                                      237982.55         442479.28       0.00     5.00   Relatief             0.20       0.20        0.20        0.20        0.20       0.20       0.20       0.20
0001     Lichtenvoordseweg   091/091a   (B)           237980.95         442433.54       0.00     5.00   Eigen waarde         0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80       0.80       0.80
0002     Lichtenvoordseweg   091/091a   (C/D/E)       237915.79         442420.31       0.00     5.00   Eigen waarde         0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80       0.80       0.80
0003     Lichtenvoordseweg   091/091a   (F)           237871.23         442471.38       0.00     5.00   Eigen waarde         0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80       0.80       0.80
0004     Lichtenvoordseweg   091/091a   (J)           237829.36         442466.40       0.00     1.00   Eigen waarde         0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80       0.80       0.80

0005     Lichtenvoordseweg   091/091a (K; weegbrug)   238006.36         442457.58      0.00      0.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
0006     Lichtenvoordseweg   091/091a (G)             237922.60         442485.28      0.00      5.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1001     Lichtenvoordseweg   089                      238015.37         442352.27      0.00      3.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1002     Lichtenvoordseweg   089                      238006.30         442349.11      0.00      3.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1003     Lichtenvoordseweg   089                      237998.66         442367.32      0.00      3.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80

1004     Lichtenvoordseweg   089                      238024.52         442374.45      0.00      6.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1011     Lichtenvoordseweg   093                      237967.57         442520.90      0.00      3.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1012     Lichtenvoordseweg   093                      237974.11         442539.77      0.00      6.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1021     Lichtenvoordseweg   100                      238081.79         442320.70      0.00      6.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1031     Lichtenvoordseweg   100a                     238095.76         442378.74      0.00      3.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80

1032     Lichtenvoordseweg   100a                     238066.63         442398.87      0.00      3.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1033     Lichtenvoordseweg   100a                     238084.05         442431.73      0.00      6.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1034     Lichtenvoordseweg   100a                     238111.00         442346.35      0.00      3.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1041     Lichtenvoordseweg   102                      238038.87         442509.74      0.00      6.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1042     Lichtenvoordseweg   102                      238055.17         442525.69      0.00      3.00   Eigen   waarde      0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80

1043     Lichtenvoordseweg 102                        238044.88         442522.30      0.00      3.00   Eigen waarde        0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1044     Lichtenvoordseweg 102                        238046.25         442517.10      0.00      3.00   Eigen waarde        0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80
1051     Woning derden                                237834.92         442612.31      0.00      6.00   Eigen waarde        0.80       0.80        0.80        0.80        0.80       0.80        0.80       0.80




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                             6-4-2018 11:36:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                           Bijlage 1.14
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                             Lijst gebouwen

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Refl. 8k       Cp   Groep
             0.20   0   dB
0001         0.80   0   dB
0002         0.80   0   dB
0003         0.80   0   dB
0004         0.80   0   dB

0005         0.80   0   dB
0006         0.80   0   dB
1001         0.80   0   dB
1002         0.80   0   dB
1003         0.80   0   dB

1004         0.80   0   dB
1011         0.80   0   dB
1012         0.80   0   dB
1021         0.80   0   dB
1031         0.80   0   dB

1032         0.80   0   dB
1033         0.80   0   dB
1034         0.80   0   dB
1041         0.80   0   dB
1042         0.80   0   dB

1043         0.80   0 dB
1044         0.80   0 dB
1051         0.80   0 dB




Geomilieu V4.30                                                         6-4-2018 11:36:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                                                                   Bijlage 1.15
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                                                                                                      Lijst schermen

Model:     RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Omschr.                                      X-1             Y-1   ISO M.   ISO_H   Hdef.            Refl.L 1k   Refl.R 1k       Cp   Lengte   Groep
                                                237976.09       442499.30     0.00    2.75   Relatief              0.80        0.80   0   dB    20.68
0001     Lichtenvoordseweg   091/091a (B)       238000.43       442446.56     0.00    7.00   Eigen waarde          0.00        0.00   2   dB    22.20
0002     Lichtenvoordseweg   091/091a (C/D/E)   238002.44       442433.33     0.00    6.50   Eigen waarde          0.00        0.00   2   dB    87.05
0003     Lichtenvoordseweg   091/091a (G)       237981.61       442482.95     0.00    9.70   Eigen waarde          0.00        0.00   2   dB   109.64
1001     Lichtenvoordseweg   089                237995.63       442366.67     0.00    5.00   Eigen waarde          0.00        0.00   2   dB    10.24

1002     Lichtenvoordseweg   089                238012.13       442351.44     0.00   5.00    Eigen   waarde       0.00        0.00    2   dB    15.03
1003     Lichtenvoordseweg   089                238004.29       442348.55     0.00   5.00    Eigen   waarde       0.00        0.00    2   dB     9.71
1011     Lichtenvoordseweg   093                237954.73       442510.14     0.00   4.50    Eigen   waarde       0.00        0.00    2   dB    16.00
1021     Lichtenvoordseweg   100a               238060.49       442397.33     0.00   5.00    Eigen   waarde       0.00        0.00    2   dB    63.58
1022     Lichtenvoordseweg   100a               238098.44       442330.70     0.00   5.00    Eigen   waarde       0.00        0.00    2   dB    56.64

1031     Lichtenvoordseweg 102                  238040.28       442521.75     0.00   5.00    Eigen waarde         0.00        0.00    2 dB      24.98




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                 6-4-2018 11:38:48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>AH.207.0070.03.R002                                                                                   Bijlage 1.16
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                            Gegevens geluidsmetingen


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   Claas Arion 919 stationair
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:16
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,50
Meetafstand    [m]   :   7,00
Meethoogte     [m]   :   1,80

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     34,1    47,3    49,6    57,5    59,8    66,3    67,0    63,0    46,3    71,1
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     56,0    69,2    75,5    83,4    85,7    92,2    92,9    88,9    72,2    97,0


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   John Deere 6920 stationair
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:16
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,50
Meetafstand    [m]   :   7,00
Meethoogte     [m]   :   1,80

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     29,4    42,4    52,3    58,8    72,1    72,4    65,6    59,1    50,1    75,9
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     51,3    64,3    78,2    84,7    98,0    98,3    91,5    85,0    76,0   101,8


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   John Deere 6520 rijdend met tankwagen
MeetDatum            :   21-2-2018
Meetduur             :   00:00:15
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,50
Meetafstand    [m]   :   8,00
Meethoogte     [m]   :   1,80

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     28,2    47,9    58,2    60,0    76,3    77,4    72,1    63,6    53,3    80,7
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     51,3    71,0    85,3    87,1   103,4   104,5    99,2    90,7    80,4   107,8




Source Explorer V2.20                                                                              18-7-2018 9:31:49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>AH.207.0070.03.R002                                                                                   Bijlage 1.16
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                            Gegevens geluidsmetingen


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   Mestwagen rijdend
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:13
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,80
Meetafstand    [m]   :   8,50
Meethoogte     [m]   :   2,00

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     29,6    47,3    56,5    64,6    73,8    70,0    69,2    61,5    51,4    76,7
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     53,2    70,9    84,1    92,2   101,4    97,6    96,8    89,1    79,0   104,3


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   Achteruitrijsignalering John Deere
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:31
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,80
Meetafstand    [m]   :   6,00
Meethoogte     [m]   :   2,00

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     43,6    44,0    52,8    58,4    71,4    69,2    79,3    73,9    47,8    81,2
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     64,2    64,6    77,4    83,0    96,0    93,8   103,9    98,5    72,4   105,8


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   John Deere 6170 rijdend met tankwagen
MeetDatum            :   21-2-2018
Meetduur             :   00:00:13
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,80
Meetafstand    [m]   :   8,50
Meethoogte     [m]   :   2,00

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     26,3    44,3    55,8    61,4    67,2    70,7    72,0    66,1    59,5    76,0
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     49,9    67,9    83,4    89,0    94,8    98,3    99,6    93,7    87,1   103,6




Source Explorer V2.20                                                                              18-7-2018 9:31:49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>AH.207.0070.03.R002                                                                                   Bijlage 1.16
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                            Gegevens geluidsmetingen


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   Afspuiten tractor hoge drukspuit
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:16
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,50
Meetafstand    [m]   :   8,00
Meethoogte     [m]   :   1,80

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,6    37,5    52,4    59,8    63,2    68,6    69,0    67,3    64,3    74,2
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     45,7    60,6    79,5    86,9    90,3    95,7    96,1    94,4    91,4   101,3


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   Shovel Volvo L70 rijdend
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:15
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,80
Meetafstand    [m]   :   8,00
Meethoogte     [m]   :   2,00

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,7    48,0    56,5    58,5    60,5    65,3    64,8    60,0    48,0    69,9
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     45,8    71,1    83,6    85,6    87,6    92,4    91,9    87,1    75,1    97,0


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   John Deere 6125 rijdend
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:13
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,50
Meetafstand    [m]   :   8,00
Meethoogte     [m]   :   2,00

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     39,0    46,8    57,4    60,3    65,5    70,2    68,9    61,6    51,4    74,0
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     62,1    69,9    84,5    87,4    92,6    97,3    96,0    88,7    78,5   101,0




Source Explorer V2.20                                                                              18-7-2018 9:31:49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>AH.207.0070.03.R002                                                                                   Bijlage 1.16
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                            Gegevens geluidsmetingen


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   Kraan Liebherr 914L rijdend
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:18
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,80
Meetafstand    [m]   :   8,50
Meethoogte     [m]   :   2,00

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     25,8    50,7    55,1    60,1    63,7    63,6    62,9    55,3    48,5    69,3
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     49,4    74,3    82,7    87,7    91,3    91,2    90,5    82,9    76,1    96,8


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   Hakselaar John Deere 7450L rijdend
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:15
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   2,00
Meetafstand    [m]   :   8,50
Meethoogte     [m]   :   2,00

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     31,2    51,5    64,8    66,7    73,4    74,8    72,7    67,1    56,6    79,2
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6    29,6
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     54,8    75,1    92,4    94,3   101,0   102,4   100,3    94,7    84,2   106,8


II2 GECONCENTREERDE BRON
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Werktuigen
Bronnaam             :   Dieselheftruck TCM rijdend
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:00:14
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --
Alu conform          :   HMRI-II.8
Bronhoogte     [m]   :   1,50
Meetafstand    [m]   :   8,00
Meethoogte     [m]   :   1,80

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     44,6    48,6    54,3    59,2    63,6    64,3    66,0    55,8    46,7    70,3
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
DGeo          [dB] :     29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1    29,1
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     67,7    71,7    81,4    86,3    90,7    91,4    93,1    82,9    73,8    97,3




Source Explorer V2.20                                                                              18-7-2018 9:31:49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>AH.207.0070.03.R002                                                                                   Bijlage 1.16
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                            Gegevens geluidsmetingen


HANDMATIGE INVOER
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Binnenniveau
Bronnaam             :   Binnenniveau werkplaats
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:05:58
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     24,9    37,8    51,8    59,2    67,5    72,6    77,2    77,0    71,1    81,5
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --


HANDMATIGE INVOER
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel            :   Binnenniveau
Bronnaam             :   Binnenniveau hal compressor
MeetDatum            :   20-2-2018
Meetduur             :   00:01:01
Type geluid          :   Continu
Temperatuur   [°C]   :   --
Windsnelheid [m/s]   :   --
Hoek windricht [°]   :   --
RV             [%]   :   --

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     36,3    39,3    55,6    61,2    67,8    73,8    74,8    69,6    68,6    78,9
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      --




Source Explorer V2.20                                                                              18-7-2018 9:31:49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                AH.2017.0070.03.R001
                                                   Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




Bijlage 2

Titel       Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                        Bijlage 2.1
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten RBS toekomstige bedrijfssituatie

Rapport:           Resultatentabel
Model:             RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             01 - RBS
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   35.6    24.3    23.4
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   38.3    26.9    26.3
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   37.0    25.7    24.9
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   40.2    28.7    28.0
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   32.8    22.4    21.0

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   38.0   27.9     26.5
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   39.7   26.3     25.0
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   44.3   33.0     31.7
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   39.6   22.9     21.7
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   42.5   27.8     26.5

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   36.2   15.0     13.6
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   38.0   16.6     15.2
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   33.4   22.1     20.8
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   35.7   24.2     23.0
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   41.4   30.1     29.0

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   45.3   33.3     32.2
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   46.3   35.1     33.8
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   49.0   38.1     36.8
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   36.0   19.9     18.4
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   37.3   23.7     22.3

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   47.5   36.5     35.2
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   48.9   38.0     36.7
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   47.2   36.2     34.9
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   48.3   37.4     36.1
006_A       Woning derden                       1.50   37.4   20.7     19.3

006_B       Woning derden                       5.00   39.4   22.8     21.5
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   42.8   27.4     26.0
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   45.1   30.0     28.7
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   37.7   23.7     22.4
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   39.8   26.0     24.7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                       6-4-2018 11:42:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                        Bijlage 2.2
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten IBS toekomstige bedrijfssituatie

Rapport:           Resultatentabel
Model:             RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             03 - IBS
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   35.8    29.2    29.6
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   38.5    31.9    32.6
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   37.3    30.9    30.8
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   40.4    33.9    34.0
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   33.1    28.0    26.0

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   38.4   33.5     31.6
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   39.9   32.6     29.7
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   44.6   38.7     36.3
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   39.7   29.8     27.0
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   42.7   34.2     31.3

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   36.3   21.4     18.3
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   38.0   23.5     20.4
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   33.6   27.7     26.1
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   35.9   29.7     28.1
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   41.7   35.3     34.6

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   45.5   38.4     37.8
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   46.6   40.6     38.2
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   49.3   43.6     41.3
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   36.2   27.3     24.2
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   37.6   31.0     28.0

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   47.8   42.0     39.7
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   49.2   43.6     41.3
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   47.5   41.7     39.4
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   48.6   42.9     40.7
006_A       Woning derden                       1.50   37.5   25.9     22.8

006_B       Woning derden                       5.00   39.5   28.2     25.1
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   42.8   32.4     29.3
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   45.1   35.2     32.1
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   37.7   28.7     25.6
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   39.9   31.3     28.2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                      6-4-2018 11:42:44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                    Bijlage 2.3
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten RBS huidige bedrijfssituatie

Rapport:           Resultatentabel
Model:             RBS-IBS LAr,LT huidige situatie
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             01 - RBS
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   35.6    24.2    23.4
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   38.3    26.9    26.3
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   36.9    25.6    24.8
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   40.1    28.6    27.9
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   35.7    25.5    24.2

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   38.5   28.3     27.0
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   44.5   33.4     32.1
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   48.9   37.8     36.5
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   42.5   30.0     28.7
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   47.8   35.9     34.6

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   35.9   15.7     14.3
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   37.6   18.5     17.1
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   33.2   22.0     20.7
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   35.5   24.0     22.8
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   40.9   29.4     28.3

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   45.0   32.7     31.7
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   46.8   35.7     34.4
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   49.4   38.5     37.2
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   36.1   20.9     19.5
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   37.6   24.6     23.3

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   48.1   37.1     35.9
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   49.3   38.5     37.2
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   47.8   36.8     35.6
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   48.7   37.8     36.6
006_A       Woning derden                       1.50   39.2   24.5     23.2

006_B       Woning derden                       5.00   41.4   26.5     25.1
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   42.8   27.5     26.2
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   45.1   30.1     28.8
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   38.1   24.3     22.9
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   40.5   26.9     25.5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                  6-4-2018 11:44:49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                    Bijlage 2.4
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten IBS huidige bedrijfssituatie

Rapport:           Resultatentabel
Model:             RBS-IBS LAr,LT huidige situatie
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             03 - IBS
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   35.8    29.2    29.6
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   38.5    31.9    32.6
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   37.2    30.9    30.8
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   40.4    33.9    34.0
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   36.1    31.6    29.5

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   39.0   34.5     32.3
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   44.8   39.4     36.5
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   49.2   43.6     40.6
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   42.8   36.4     33.4
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   48.0   41.8     38.6

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   36.0   23.9     20.4
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   37.8   27.0     23.5
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   33.5   27.6     26.0
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   35.7   29.5     27.9
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   41.2   34.5     34.2

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   45.1   37.7     37.5
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   47.1   41.4     38.8
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   49.7   44.1     41.7
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   36.4   28.8     25.5
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   38.0   32.1     29.0

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   48.4   42.8     40.4
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   49.6   44.1     41.7
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   48.1   42.5     40.0
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   49.0   43.5     41.1
006_A       Woning derden                       1.50   39.4   30.3     27.3

006_B       Woning derden                       5.00   41.5   32.2     29.1
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   42.9   32.8     29.7
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   45.2   35.5     32.3
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   38.2   29.6     26.5
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   40.6   32.3     29.2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                  6-4-2018 11:45:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                               AH.2017.0070.03.R001
                                                  Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




Bijlage 3

Titel       Rekenresultaten maximale geluidsniveaus
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                              Bijlage 3.1
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten RBS LAmax toekomstige bedrijfssituatie

Rapport:    Resultatentabel
Model:      RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
            LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:      01 - RBS

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   57.2    55.4    55.4
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   60.1    58.4    58.6
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   57.6    56.0    56.2
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   60.7    59.0    59.5
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   54.3    52.6    52.6

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   60.2   58.5     58.5
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   57.0   55.2     55.2
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   64.7   63.1     63.1
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   57.3   53.5     53.5
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   62.6   61.0     61.0

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   56.9   41.5     41.5
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   58.6   43.4     43.4
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   54.8   53.1     53.1
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   56.6   54.9     54.9
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   59.5   57.6     59.5

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   63.0   61.2     62.8
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   64.0   62.3     62.3
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   66.8   65.1     65.1
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   54.0   45.9     45.9
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   54.2   49.7     49.7

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   65.7   64.0     64.0
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   67.0   65.3     65.3
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   65.1   63.4     63.4
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   66.2   64.5     64.5
006_A       Woning derden                       1.50   59.2   50.4     50.4

006_B       Woning derden                       5.00   61.3   52.7     52.7
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   55.9   54.1     54.1
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   58.5   56.8     56.8
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   55.8   53.1     53.1
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   57.7   55.7     55.7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                             6-4-2018 11:49:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                              Bijlage 3.2
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten IBS LAmax toekomstige bedrijfssituatie

Rapport:    Resultatentabel
Model:      RBS-IBS LAmax toekomstige situatie
            LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:      03 - IBS

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   57.2    57.2    57.2
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   60.1    60.1    60.1
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   57.7    57.7    57.7
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   60.7    60.7    60.7
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   55.5    55.5    55.5

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   60.2   60.2     60.2
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   59.1   59.1     59.1
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   64.8   64.8     64.8
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   58.7   58.7     58.7
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   62.6   62.6     62.6

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   56.9   48.6     48.6
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   58.6   51.9     51.9
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   55.1   55.1     55.1
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   56.6   56.6     56.6
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   59.5   59.4     59.5

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   63.0   63.0     63.0
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   64.1   64.1     64.1
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   66.9   66.9     66.9
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   54.8   54.8     54.8
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   57.7   57.7     57.7

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   65.8   65.8     65.8
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   67.0   67.0     67.0
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   65.2   65.2     65.2
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   66.2   66.2     66.2
006_A       Woning derden                       1.50   59.2   50.4     50.4

006_B       Woning derden                       5.00   61.3   52.7     52.7
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   55.9   54.1     54.1
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   58.5   56.8     56.8
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   55.8   53.1     53.1
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   57.7   55.7     55.7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                             6-4-2018 11:50:39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                          Bijlage 3.3
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten RBS LAmax huidige bedrijfssituatie

Rapport:    Resultatentabel
Model:      RBS-IBS LAmax huidige situatie
            LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:      01 - RBS

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   57.2    55.4    55.4
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   60.1    58.4    58.6
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   57.7    56.0    56.2
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   60.7    59.0    59.5
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   57.5    55.7    55.7

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   60.3   58.6     58.6
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   61.8   60.0     60.0
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   65.2   63.5     63.5
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   60.5   58.7     58.7
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   63.4   61.6     61.6

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   57.4   40.3     40.3
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   59.1   43.3     43.3
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   54.8   53.1     53.1
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   56.6   54.9     54.9
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   59.5   57.6     59.5

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   63.0   61.2     62.8
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   64.0   62.3     62.3
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   66.8   65.1     65.1
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   54.4   50.2     50.2
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   54.8   50.1     50.1

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   65.8   64.0     64.0
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   67.0   65.3     65.3
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   65.2   63.4     63.4
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   66.2   64.5     64.5
006_A       Woning derden                       1.50   60.1   50.7     50.7

006_B       Woning derden                       5.00   62.4   52.8     52.8
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   55.9   54.1     54.1
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   58.5   56.8     56.8
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   57.2   53.1     53.1
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   59.5   55.7     55.7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                         6-4-2018 11:52:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                          Bijlage 3.4
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten IBS LAmax huidige bedrijfssituatie

Rapport:    Resultatentabel
Model:      RBS-IBS LAmax huidige situatie
            LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:      03 - IBS

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   57.2    57.2    57.2
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   60.1    60.1    60.1
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   57.7    57.7    57.7
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   60.7    60.7    60.7
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   58.2    58.2    58.2

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   60.5   60.5     60.5
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   62.2   62.2     62.2
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   65.2   65.2     65.2
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   60.7   60.7     60.7
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   63.4   63.3     63.3

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   57.4   50.3     50.3
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   59.1   53.0     53.0
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   55.2   55.2     55.2
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   56.6   56.6     56.6
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   59.5   59.4     59.5

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   63.0   63.0     63.0
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   64.1   64.1     64.1
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   66.9   66.9     66.9
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   55.1   55.1     55.1
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   57.7   57.7     57.7

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   65.8   65.8     65.8
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   67.0   67.0     67.0
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   65.2   65.2     65.2
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   66.2   66.2     66.2
006_A       Woning derden                       1.50   60.1   52.1     52.1

006_B       Woning derden                       5.00   62.4   52.8     52.8
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   55.9   54.1     54.1
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   58.5   56.8     56.8
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   57.2   53.1     53.1
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   59.5   55.7     55.7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                         6-4-2018 11:52:54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                            AH.2017.0070.03.R001
                                               Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




Bijlage 4

Titel       Rekenresultaten indirecte hinder
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                         Bijlage 4.1
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten RBS indirecte hinder toekomstige bedrijfssituatie

Rapport:           Resultatentabel
Model:             RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             01 - RBS iv
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   47.8    38.0    36.9
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   48.3    38.5    37.4
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   42.5    32.7    31.7
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   43.4    33.6    32.6
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   45.0    35.0    34.3

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   45.9   35.9     35.2
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   42.9   32.8     32.1
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   43.6   33.6     32.9
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   27.7   17.9     16.9
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   28.2   18.6     17.5

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   39.7   29.7     28.9
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   40.8   30.8     30.1
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   42.4   32.7     31.6
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   43.3   33.5     32.5
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   38.2   28.4     27.4

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   41.4   31.5     30.5
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   43.8   33.9     33.1
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   45.1   35.1     34.4
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   39.7   29.7     28.9
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   41.1   31.1     30.4

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   42.1   32.1     31.3
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   42.8   32.8     32.0
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   41.2   31.3     30.5
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   41.7   31.7     30.9
006_A       Woning derden                       1.50   24.1   14.3     13.3

006_B       Woning derden                       5.00   25.8   15.9     15.0
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   22.6   13.2     11.7
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   24.6   14.9     13.8
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   20.2   10.6      9.5
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   22.0   12.2     11.2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                                       6-4-2018 11:43:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                         Bijlage 4.2
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten IBS indirecte hinder toekomstige bedrijfssituatie

Rapport:           Resultatentabel
Model:             RBS-IBS LAr,LT toekomstige situatie
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             03 - IBS iv
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   39.5    44.3    42.0
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   40.0    44.9    42.6
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   34.3    39.1    36.8
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   35.1    40.0    37.7
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   36.7    41.5    39.2

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   37.6   42.5     40.2
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   34.6   39.4     37.1
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   35.4   40.2     37.9
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   19.3   24.2     22.0
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   19.8   24.7     22.7

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   31.4   36.1     33.9
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   32.5   37.3     35.1
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   34.2   38.9     36.7
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   35.0   39.9     37.6
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   29.9   34.7     32.4

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   33.1   37.9     35.6
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   35.6   40.3     38.0
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   36.8   41.7     39.4
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   31.4   36.1     33.8
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   32.8   37.6     35.3

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   33.8   38.6     36.3
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   34.5   39.4     37.1
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   33.0   37.7     35.5
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   33.4   38.3     36.0
006_A       Woning derden                       1.50   15.7   20.4     18.2

006_B       Woning derden                       5.00   17.5   22.2     19.9
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   14.2   18.9     16.7
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   16.3   21.1     18.9
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   11.8   16.5     14.4
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   13.7   18.4     16.2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                                       6-4-2018 11:43:57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                     Bijlage 4.3
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten RBS indirecte hinder huidige bedrijfssituatie

Rapport:           Resultatentabel
Model:             RBS-IBS LAr,LT huidige situatie
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             01 - RBS iv
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   47.8    38.0    36.9
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   48.3    38.5    37.4
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   42.5    32.7    31.7
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   43.4    33.6    32.6
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   45.1    35.1    34.3

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   45.9   35.9     35.1
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   43.1   33.0     32.3
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   43.5   33.5     32.8
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   29.1   19.3     18.3
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   28.2   18.5     17.4

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   39.7   29.7     28.9
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   40.8   30.8     30.1
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   42.4   32.7     31.6
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   43.3   33.5     32.5
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   38.2   28.4     27.4

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   41.4   31.5     30.5
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   43.7   33.7     33.0
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   45.0   35.0     34.2
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   39.7   29.7     28.9
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   41.1   31.1     30.3

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   42.0   32.0     31.2
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   42.6   32.6     31.8
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   41.1   31.1     30.3
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   41.5   31.5     30.7
006_A       Woning derden                       1.50   25.0   15.2     14.2

006_B       Woning derden                       5.00   26.8   16.9     16.1
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   23.0   13.5     12.1
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   25.2   15.4     14.3
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   21.5   11.8     10.7
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   23.3   13.5     12.6




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                                   6-4-2018 11:46:18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>AH.2017.0070.03.R001                                                                                                     Bijlage 4.4
Akoestisch onderzoek CWV Barlo                                                Resultaten IBS indirecte hinder huidige bedrijfssituatie

Rapport:           Resultatentabel
Model:             RBS-IBS LAr,LT huidige situatie
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             03 - IBS iv
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                      Hoogte    Dag   Avond   Nacht
001a_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   39.5    44.3    42.0
001a_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   40.0    44.9    42.6
001b_A      Lichtenvoordseweg    089            1.50   34.3    39.1    36.8
001b_B      Lichtenvoordseweg    089            5.00   35.1    40.0    37.7
002a_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   36.8    41.5    39.3

002a_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   37.6   42.4     40.2
002b_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   34.8   39.6     37.3
002b_B      Lichtenvoordseweg    093            5.00   35.2   40.1     37.8
002c_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   20.8   25.7     23.5
002c_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   19.7   24.7     22.7

002d_A      Lichtenvoordseweg    093            1.50   31.4   36.1     33.9
002d_B      Lichtenvoordseweg    093            4.50   32.5   37.3     35.1
003_A       Lichtenvoordseweg    100            1.50   34.2   38.9     36.7
003_B       Lichtenvoordseweg    100            5.00   35.0   39.9     37.6
004_A       Lichtenvoordseweg    100a           1.50   29.9   34.6     32.4

004_B       Lichtenvoordseweg 100a              5.00   33.1   37.9     35.6
005_A       Lichtenvoordseweg 102               1.50   35.4   40.2     37.9
005_B       Lichtenvoordseweg 102               5.00   36.7   41.5     39.2
005a_A      Lichtenvoordsestraatweg 102         1.50   31.4   36.1     33.8
005a_B      Lichtenvoordsestraatweg 102         5.00   32.8   37.6     35.3

005b_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   33.7   38.5     36.2
005b_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   34.3   39.2     36.9
005c_A      Lichtenvoordsestraatweg     102     1.50   32.8   37.6     35.3
005c_B      Lichtenvoordsestraatweg     102     5.00   33.2   38.1     35.8
006_A       Woning derden                       1.50   16.6   21.2     19.1

006_B       Woning derden                       5.00   18.5   23.3     21.0
103_A       Z - 100 m. van   inrichting         1.50   14.6   19.3     17.1
103_B       Z - 100 m. van   inrichting         5.00   16.8   21.6     19.3
104_A       W - 100 m. van   inrichting         1.50   13.1   17.8     15.6
104_B       W - 100 m. van   inrichting         5.00   15.0   19.8     17.5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                                   6-4-2018 11:46:53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                             AH.2017.0070.03.R001
                                                Akoestisch Onderzoek CWV Barlo e.o.




Bijlage 5

Titel       Akoestisch onderzoek bureau Appel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>AKOESTISCH ONDERZOEK BINNENNIVEAU, ONDERDEEL VAN ONDERZOEK 11.278 UITGEVOERD
DOOR INGENIEURSBUREAU APPEL

Er is sprake van 1 woning waarvoor de grenswaarde van 45 dB(A) en 35 dB(A) in respectievelijk de
dag- en nachtperiode ten gevolge van de equivalente niveaus wordt overschreden. Ook is er sprake
van hogere piekniveaus dan 60 dB(A) in de nachtperiode.


Lichtenvoordsestraatweg 102
De woning aan de Lichtenvoordsestraatweg 102 stond op het moment van opname te koop en was
niet bewoond maar wel gemeubileerd. In overleg met de makelaar is in deze woning een onderzoek
naar de geluidwering uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 7. In tabel 5.1 en
5.2 zijn de resulterende binnenniveaus in de woning weergegeven.


Tabel 5.1 | Binnenniveau ten gevolge van LAr;LT in de incidentele bedrijfssituatie

  Ruimte               GA               Li - geluidbelasting                         Lp - binnenniveau
                                 Dag          Avond          Nacht          Dag           Avond          Nacht
  Woonkamer                                                                  27             24
  - Voorgevel         29,5       47,6          44,8             -           18,1           15,3            -
  - Zijgevel          22,9       49,0          46,3             -           26,1           23,4            -
  Eetkamer                                                                   30             28
  - Zijgevel          18,4       48,6          45,9             -           30,2           27,5
  Keuken                                                                     14             11
  - Voorgevel         34,8       47,6          44,8             -           12,8           10,0
  - Zijgevel          29,2       36,7          30,2             -           7,5             1,0
  Slaapkamer 1                                                                              24            21
  - Voorgevel         26,1         -           47,4            44,5           -            21,3          18,4
  - Zijgevel          26,4         -           47,4            44,6           -            21,0          18,2
  Slaapkamer 2                                                                              21            18
  - Zijgevel          25,9         -           46,8            43,9           -            20,9          18,0
  Slaapkamer 3                                                                              8             6
  - Zijgevel          25,9         -           33,4            31,8           -             7,5           5,9


Uit tabel 5.1 blijkt dat de grenswaarden van 35, 30 en 25 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode
in zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituatie niet worden overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Tabel 5.2 | Binnenniveau ten gevolge van LAmax in de incidentele bedrijfssituatie

  Ruimte               GA               Li - geluidbelasting                         Lp - binnenniveau
                                 Dag          Avond          Nacht          Dag           Avond          Nacht
  Woonkamer                                                                  47             45
  - Voorgevel         29,5       67,4          65,6             -           37,9           36,1            -
  - Zijgevel          22,9       69,5          67,4             -           46,6           44,5            -
  Eetkamer                                                                   51             48
  - Zijgevel          18,4       69,1          66,8             -           50,7           48,4            -
  Keuken                                                                     36             31
  - Voorgevel         34,8       67,4          65,6                         32,6           30,8            -
  - Zijgevel          29,2       62,4          52,4                         33,2           23,2            -
  Slaapkamer 1                                                                              45            45
  - Voorgevel         26,1         -           67,9            67,9           -            41,8          41,8
  - Zijgevel          26,4         -           68,2            68,2           -            41,8          41,8
  Slaapkamer 2                                                                              42            42
  - Zijgevel          25,9         -           67,4            67,4           -            41,5          41,5
  Slaapkamer 3                                                                              30            30
  - Zijgevel          25,9         -           56,3            56,4           -            30,4          30,5


Uit tabel 5.2 blijkt dat de grenswaarden van 55, 50 en 45 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode
in zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituatie niet worden overschreden.


Lichtenvoordsestraatweg 93
Ook voor de woning aan de Lichtenvoordsestraatweg 93 is een onderzoek naar het binnenniveau
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 7. In tabel 5.3 en 5.4 zijn de resulterende
binnenniveaus in de woning weergegeven.


Tabel 5.3 | Binnenniveau ten gevolge van LAr;LT in de incidentele bedrijfssituatie

  Ruimte               GA               Li - geluidbelasting                         Lp - binnenniveau
                                 Dag          Avond          Nacht          Dag           Avond          Nacht
  Slaapkamer 1                                                                             <20           <20
  - Voorgevel         43,7         -           32,1            29,5           -            <20           <20
  - Zijgevel          36,0         -           35,5            33,0           -            <20           <20
  Keuken                                                                    <20            <20
  - Achtergevel       20,4       39,5          31,5             -           <20            <20             -
  Eetkamer                                                                  <20            <20
  - Achtergevel       29,9       39,5          31,5             -           <20            <20             -
  - Zijgevel          33,3       35,6          24,8             -           <20            <20             -
  Zitkamer                                                                  <20            <20
  - Voorgevel         35,4       35,0          32,1             -           <20            <20             -
  - Zijgevel          26,3       35,6          24,8             -           <20            <20             -
  Slaapkamer 2                                                                             <20           <20
  - Voorgevel         27,7         -           37,1            35,0           -            <20           <20
  - Zijgevel          34,6         -           42,2            39,4           -            <20           <20
  Slaapkamer 3                                                                             <20           <20
  - Achtergevel       26,3         -           35,1            32,8           -            <20           <20
  - Zijgevel          35,7         -           26,5            24,2           -            <20           <20
  Slaapkamer 4                                                                             <20           <20
  - Voorgevel         25,7         -           37,1            35,0           -            <20           <20
  - Zijgevel          36,4          -          26,5            24,2           -            <20           <20


Uit tabel 5.3 blijkt dat de grenswaarden van 35, 30 en 25 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode
in zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituatie niet worden overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Tabel 5.4 | Binnenniveau ten gevolge van LAmax in de incidentele bedrijfssituatie

  Ruimte              GA                Li - geluidbelasting                        Lp - binnenniveau
                                 Dag          Avond         Nacht          Dag           Avond          Nacht
  Slaapkamer 1                                                                             27            27
  - Voorgevel        43,7          -           59,1            59,1          -            15,4          15,4
  - Zijgevel         36,0          -           63,1            63,1          -            27,1          27,1
  Keuken                                                                    50             38
  - Achtergevel      20,4        70,0          58,6             -          49,6           38,2            -
  Eetkamer                                                                  40             29
  - Achtergevel      29,9        70,0          58,6             -          40,1           28,7            -
  - Zijgevel         33,3        58,5          46,7             -          25,2           13,4            -
  Zitkamer                                                                  33             25
  - Voorgevel        35,4        59,2          59,1             -          23,8           23,7            -
  - Zijgevel         26,3        58,5          46,7             -          32,2           20,4            -
  Slaapkamer 2                                                                             36            36
  - Voorgevel        27,7          -           61,6            61,6          -            33,9          33,9
  - Zijgevel         34,6          -           66,0            66,0          -            31,4          31,4
  Slaapkamer 3                                                                             34            34
  - Achtergevel      26,3          -           59,8            59,8          -            33,5          33,5
  - Zijgevel         35,7          -           50,1            50,1          -            14,4          14,4
  Slaapkamer 4                                                                             36            36
  - Voorgevel        25,7          -           61,6            61,6          -            35,9          35,9
  - Zijgevel         36,4          -           50,1            50,1          -            13,7          13,7


Uit tabel 5.4 blijkt dat de grenswaarden van 55, 50 en 45 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode
in zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituatie niet worden overschreden.


Lichtenvoordsestraatweg 100a
Voor de woning aan de Lichtenvoordsestraatweg 100a wordt ten aanzien van de equivalente
geluidniveaus voldaan aan de richtwaarden (avond- en nachtperiode) en de grenswaarde
(dagperiode). Voor wat betreft de piekniveaus is er sprake van een overschrijding van de
grenswaarde in de nachtperiode. Deze wordt veroorzaakt door 1 vrachtwagen die dan van de
weegbrug gebruik maakt. De overige geluidbronnen veroorzaken piekniveaus beneden de
grenswaarde. De grenswaarde van het toelaatbaar binnenniveau wordt op basis van de standaard
geluiwering niet overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7 REKENRESULTATEN GELUIDWERING




Rapport: 11.278 rapp05 CWV Barlo 201305.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels   Buro Appel                           (c) dirActivity-software BV 2012
                                                              pg: 1
project            11.278, Lichtenvoordsestraatweg 75
Projectdatum       29-10-2012
Opdrachtgever      CWV Barlo
Uitgevoerd door    KBA

gebouw             Lichtenvoordsestraatweg 102
Rekenmethode       GGG-97                                    totaal    125     250    500    1000   2000

Spectrum           buitengeluid                         Ci            -14.0   -10.0   -6.0   -5.0   -7.0

Uitgevoerd door    KBa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels           Buro Appel                                                                                           (c) dirActivity-software BV 2012
                                                                                                                                      pg: 2

verblijfsgebied        Begane grond                                                                                                totaal   125    250    500    1000   2000

Geluidbelasting             49       dB
Opgegeven als                                 Letmaal
Su,tot                     46.9      m2       (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GA;k                       23.3      dB

GA;k, vereist                        dB


Woonkamer
Su,ruimte                  22.5      m2
GA;k                       24.5      dB

GA;k, vereist                        dB



Voorgevel
Su,gevel                   11.1      m2                                                                                     Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                 30.9      dB

Gvldeel         Afm.       Cat.nr.        Msoort       Materiaal                                            GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand             6.08 m2   mw51c          wand         Steen. spouwmuur 400 kg/m2                           53.8       0    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn           2.04 m2   ko37           kozijn       Kozijn K3                                            42.5     1.5    RA      36.6    31.0   34.0   34.0   39.0   44.0

glas             2.28 m2   gd28a          glas         4/12/5 mm                                            34.9       0    RA      27.9    21.0   21.0   28.0   36.0   38.0

glas             0.66 m2   ge27a          glas         4 mm                                                 39.4       0    RA      27.1    19.0   23.0   27.0   30.0   32.0

kierterm        11.06 m2   kt35a          kierterm     kierterm 35 dB(A) nader te detailleren               35.1       0    RA      35.0    35.0   35.0   35.0   35.0   35.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing


Zijgevel
Su,gevel                   11.5      m2                                                                                     Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                 25.6      dB

Gvldeel         Afm.       Cat.nr.        Msoort       Materiaal                                            GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand             9.82 m2   mw51c          wand         Steen. spouwmuur 400 kg/m2                           51.7       0    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn           0.58 m2   ko37           kozijn       Kozijn K3                                            48.0     1.5    RA      36.6    31.0   34.0   34.0   39.0   44.0

glas             0.82 m2   gd28a          glas         4/12/5 mm                                            39.3       0    RA      27.9    21.0   21.0   28.0   36.0   38.0

glas             0.26 m2   ge27a          glas         4 mm                                                 43.5       0    RA      27.1    19.0   23.0   27.0   30.0   32.0

kierterm        11.48 m2   kt35a          kierterm     kierterm 35 dB(A) nader te detailleren               34.9       0    RA      35.0    35.0   35.0   35.0   35.0   35.0

rooster          0.70 m    sbu24          rooster      BUVALUX iso 23.11.K100                               26.4       --   DneA    24.4    25.4   24.3   22.2   23.3   30.6

                                                      Csk1     handinvoer                                                   Csk1     0.0
                                                      H:           -- m         D:             --   m                       Csk2            0.0    0.0    0.0     0.0    0.0
                                                      Csk2     handinvoer
                                                      Dv           -- m         Dh             --   m
                                                      RqA:     -4.6
                                                      Qv:      12.7    dm3/s    debiet:       8.9   dm3/s

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Eetkamer
Su,ruimte                  11.2      m2
GA;k                       19.8      dB

GA;k, vereist                        dB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels           Buro Appel                                                                                    (c) dirActivity-software BV 2012
                                                                                                                               pg: 3
Zijgevel
Su,gevel                   11.2      m2                                                                              Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                 19.8      dB

Gvldeel         Afm.       Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                       GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand             8.09 m2   mw51c          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2                      49.5       0    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn           0.88 m2   ko37           kozijn     Kozijn K3                                       43.1     1.5    RA      36.6    31.0   34.0   34.0   39.0   44.0

glas             1.73 m2   gd28a          glas       4/12/5 mm                                       33.0       0    RA      27.9    21.0   21.0   28.0   36.0   38.0

glas             0.50 m2   ge27a          glas       4 mm                                            37.6       0    RA      27.1    19.0   23.0   27.0   30.0   32.0

kierterm        11.20 m2   kt35a          kierterm   kierterm 35 dB(A) nader te detailleren          32.0       0    RA      35.0    35.0   35.0   35.0   35.0   35.0

rooster          1.40 m    sbu24          rooster    BUVALUX iso 23.11.K100                          20.4       --   DneA    24.4    25.4   24.3   22.2   23.3   30.6

                                                     Csk1   handinvoer                                               Csk1     0.0
                                                     H:         -- m        D:          --   m                       Csk2            0.0    0.0    0.0     0.0    0.0
                                                     Csk2   handinvoer
                                                     Dv         -- m        Dh          --   m
                                                     RqA:    -4.6
                                                     Qv:     12.7   dm3/s   debiet:   17.8   dm3/s

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Keuken
Su,ruimte                  13.2      m2
GA;k                       28.3      dB

GA;k, vereist                        dB



Voorgevel
Su,gevel                      2      m2                                                                              Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                 35.0      dB

Gvldeel         Afm.       Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                       GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand             0.80 m2   mw51c          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2                      60.3       0    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn           0.43 m2   ko37           kozijn     Kozijn K3                                       47.0     1.5    RA      36.6    31.0   34.0   34.0   39.0   44.0

glas             0.59 m2   gd28a          glas       4/12/5 mm                                       38.4       0    RA      27.9    21.0   21.0   28.0   36.0   38.0

glas             0.19 m2   ge27a          glas       4 mm                                            42.6       0    RA      27.1    19.0   23.0   27.0   30.0   32.0

kierterm         2.00 m2   kt35a          kierterm   kierterm 35 dB(A) nader te detailleren          40.2       0    RA      35.0    35.0   35.0   35.0   35.0   35.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing


Zijgevel
Su,gevel                   11.2      m2                                                                              Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                 29.4      dB

Gvldeel         Afm.       Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                       GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand             8.09 m2   mw51c          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2                      50.2       0    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn           0.88 m2   ko37           kozijn     Kozijn K3                                       43.8     1.5    RA      36.6    31.0   34.0   34.0   39.0   44.0

glas             1.73 m2   gd28a          glas       4/12/5 mm                                       33.7       0    RA      27.9    21.0   21.0   28.0   36.0   38.0

glas             0.50 m2   ge27a          glas       4 mm                                            38.3       0    RA      27.1    19.0   23.0   27.0   30.0   32.0

kierterm        11.20 m2   kt35a          kierterm   kierterm 35 dB(A) nader te detailleren          32.7       0    RA      35.0    35.0   35.0   35.0   35.0   35.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels            Buro Appel                                                                             (c) dirActivity-software BV 2012
                                                                                                                         pg: 4

verblijfsgebied         1e Verdieping                                                                                 totaal   125    250    500    1000   2000

Geluidbelasting              55       dB
Opgegeven als                                  Letmaal
Su,tot                      36.7      m2       (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GA;k                        26.0      dB

GA;k, vereist                         dB


Slaapkamer 1
Su,ruimte                   18.3      m2
GA;k                        25.9      dB

GA;k, vereist                         dB



Voorgevel
Su,gevel                     8.7      m2                                                                         Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  28.8      dB

Gvldeel      Afm.           Cat.nr.        Msoort       Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

wand              5.14 m2   mw51c          wand         Steen. spouwmuur 400 kg/m2               53.6       0    RA    51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            1.98 m2   ko37           kozijn       Kozijn K3                                41.8     1.5    RA    36.6    31.0   34.0   34.0   39.0   44.0

glas              1.63 m2   gd28a          glas         4/12/5 mm                                35.4       0    RA    27.9    21.0   21.0   28.0   36.0   38.0

kierterm          8.74 m2   kt30a          kierterm     kierterm 30 dB(A) nader te detailleren   30.2       0    RA    30.0    30.0   30.0   30.0   30.0   30.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing


Zijgevel
Su,gevel                     9.5      m2                                                                         Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  29.1      dB

Gvldeel      Afm.           Cat.nr.        Msoort       Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

wand              6.87 m2   mw51c          wand         Steen. spouwmuur 400 kg/m2               52.4       0    RA    51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            1.98 m2   ko37           kozijn       Kozijn K3                                41.8     1.5    RA    36.6    31.0   34.0   34.0   39.0   44.0

glas              0.70 m2   gd28a          glas         4/12/5 mm                                39.1       0    RA    27.9    21.0   21.0   28.0   36.0   38.0

kierterm          9.55 m2   kt30a          kierterm     kierterm 30 dB(A) nader te detailleren   29.8       0    RA    30.0    30.0   30.0   30.0   30.0   30.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 2
Su,ruimte                    9.2      m2
GA;k                        26.0      dB

GA;k, vereist                         dB



Zijgevel
Su,gevel                     9.2      m2                                                                         Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  26.0      dB

Gvldeel      Afm.           Cat.nr.        Msoort       Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

wand              7.01 m2   mw51c          wand         Steen. spouwmuur 400 kg/m2               49.3       0    RA    51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            0.84 m2   ko37           kozijn       Kozijn K3                                42.5     1.5    RA    36.6    31.0   34.0   34.0   39.0   44.0

glas              1.35 m2   gd28a          glas         4/12/5 mm                                33.2       0    RA    27.9    21.0   21.0   28.0   36.0   38.0

kierterm          9.20 m2   kt30a          kierterm     kierterm 30 dB(A) nader te detailleren   27.0       0    RA    30.0    30.0   30.0   30.0   30.0   30.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 3
Su,ruimte                    9.2      m2
GA;k                        26.0      dB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels           Buro Appel                                                                           (c) dirActivity-software BV 2012
                                                                                                                      pg: 5
GA;k, vereist                        dB



Zijgevel
Su,gevel                    9.2      m2                                                                       Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                 26.0      dB

Gvldeel         Afm.       Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

wand             7.01 m2   mw51c          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2               49.3       0    RA    51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn           0.84 m2   ko37           kozijn     Kozijn K3                                42.5     1.5    RA    36.6    31.0   34.0   34.0   39.0   44.0

glas             1.35 m2   gd28a          glas       4/12/5 mm                                33.2       0    RA    27.9    21.0   21.0   28.0   36.0   38.0

kierterm         9.20 m2   kt30a          kierterm   kierterm 30 dB(A) nader te detailleren   27.0       0    RA    30.0    30.0   30.0   30.0   30.0   30.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels   Buro Appel                           (c) dirActivity-software BV 2012
                                                              pg: 6
project            11.278, Lichtenvoordsestraatweg 75
Projectdatum       29-10-2012
Opdrachtgever      CWV Barlo
Uitgevoerd door    KBA

gebouw             Lichtenvoordsestraatweg 93
Rekenmethode       GGG-97                                    totaal    125     250    500    1000   2000

Spectrum           wegverkeer                           Ci            -14.0   -10.0   -6.0   -5.0   -7.0

Uitgevoerd door
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels            Buro Appel                                                                             (c) dirActivity-software BV 2012
                                                                                                                         pg: 7

verblijfsgebied         Begane grond                                                                                  totaal   125    250    500    1000   2000

Geluidbelasting              43       dB
Opgegeven als                                  LAeq
Su,tot                      69.4      m2       (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GA;k                        25.8      dB

GA;k, vereist               20.0      dB


Eetkamer
Su,ruimte                   15.3      m2
GA;k                        28.3      dB

GA;k, vereist               20.0      dB



Achtergevel
Su,gevel                     7.4      m2                                                                         Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  29.9      dB

Gvldeel         Afm.        Cat.nr.        Msoort       Materiaal                              GA;k,p     Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

wand              2.51 m2   mw51b          wand         Steen. spouwmuur 400 kg/m2               54.4     1.5    RA    51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            2.43 m2   ko33b          kozijn       Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof 50-70
                                                                                                 38.4mm     0    RA    33.4    26.0   28.0   34.0   36.0   40.0

glas              2.49 m2   gs27e          glas         SGG Climalit Acoustic 25/32 A            30.8     1.5    RA    27.4    23.3   19.4   27.5   40.9   39.3

kierterm          7.43 m2   kt45a          kierterm     kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   45.1       0    RA    45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing


Zijgevel rechts
Su,gevel                     7.8      m2                                                                         Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  33.3      dB

Gvldeel         Afm.        Cat.nr.        Msoort       Materiaal                              GA;k,p     Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

wand              6.04 m2   mw51b          wand         Steen. spouwmuur 400 kg/m2               50.6     1.5    RA    51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            0.63 m2   ko33b          kozijn       Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof 50-70
                                                                                                 44.2mm     0    RA    33.4    26.0   28.0   34.0   36.0   40.0

glas              1.16 m2   gs27e          glas         SGG Climalit Acoustic 25/32 A            34.1     1.5    RA    27.4    23.3   19.4   27.5   40.9   39.3

kierterm          7.83 m2   kt45a          kierterm     kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   44.9       0    RA    45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Keuken
Su,ruimte                    9.4      m2
GA;k                        20.4      dB

GA;k, vereist               20.0      dB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels            Buro Appel                                                                                    (c) dirActivity-software BV 2012
                                                                                                                                pg: 8
Achtergevel
Su,gevel                     9.4      m2                                                                              Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  20.4      dB

Gvldeel          Afm.       Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                       GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand              6.40 m2   mw51b          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2               48.3            1.5    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            1.81 m2   ko33b          kozijn     Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof 50-70
                                                                                               37.6mm            0    RA      33.4    26.0   28.0   34.0   36.0   40.0

glas              1.24 m2   gs27e          glas       SGG Climalit Acoustic 25/32 A            31.7            1.5    RA      27.4    23.3   19.4   27.5   40.9   39.3

kierterm          9.45 m2   kt45a          kierterm   kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   42.0              0    RA      45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

rooster           1.70 m    sdu26d         rooster    DucoFit 50 'ZR'                          20.8              --   DneA    26.4    26.8   29.1   23.6   26.0   29.9

                                                      Csk1   handinvoer                                               Csk1     0.0
                                                      H:         -- m        D:          --   m                       Csk2            0.0    0.0    0.0     0.0    0.0
                                                      Csk2   handinvoer
                                                      Dv         -- m        Dh          --   m
                                                      RqA:    -1.0
                                                      Qv:     18.3   dm3/s   debiet:   31.1   dm3/s

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 1
Su,ruimte                   18.8      m2
GA;k                        35.4      dB

GA;k, vereist               20.0      dB



Voorgevel
Su,gevel                     9.5      m2                                                                              Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  43.7      dB

Gvldeel          Afm.       Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                       GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand              9.47 m2 mw51b            wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2                      49.6     1.5    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kierterm          9.47 m2 kt45a            kierterm   kierterm 45 dB(A) nader te detailleren          45.0       0    RA      45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing


Zijgevel links
Su,gevel                     9.3      m2                                                                              Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  36.0      dB

Gvldeel          Afm.       Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                       GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand              8.19 m2   mw51b          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2               50.2            1.5    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            0.44 m2   ko33b          kozijn     Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof 50-70
                                                                                               46.7mm            0    RA      33.4    26.0   28.0   34.0   36.0   40.0

glas              0.68 m2   gs27e          glas       SGG Climalit Acoustic 25/32 A            37.3            1.5    RA      27.4    23.3   19.4   27.5   40.9   39.3

kierterm          9.31 m2   kt45a          kierterm   kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   45.0              0    RA      45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Zitkamer
Su,ruimte                   25.9      m2
GA;k                        25.8      dB

GA;k, vereist               20.0      dB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels         Buro Appel                                                                                    (c) dirActivity-software BV 2012
                                                                                                                             pg: 9
Voorgevel
Su,gevel                 10.8      m2                                                                              Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel               35.4      dB

Gvldeel      Afm.        Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                       GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand           9.01 m2   mw51b          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2               51.2            1.5    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn         0.63 m2   ko33b          kozijn     Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof 50-70
                                                                                            46.5mm            0    RA      33.4    26.0   28.0   34.0   36.0   40.0

glas           1.16 m2   gs27e          glas       SGG Climalit Acoustic 25/32 A            36.4            1.5    RA      27.4    23.3   19.4   27.5   40.9   39.3

kierterm      10.80 m2   kt45a          kierterm   kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   45.8              0    RA      45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing


Zijgevel rechts
Su,gevel                 15.1      m2                                                                              Cl               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel               26.3      dB

Gvldeel      Afm.        Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                       GA;k,p   Cvlg          totaal   125    250    500    1000   2000

wand          11.54 m2   mw51b          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2               50.1            1.5    RA      51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn         1.26 m2   ko33b          kozijn     Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof 50-70
                                                                                            43.5mm            0    RA      33.4    26.0   28.0   34.0   36.0   40.0

glas           2.32 m2   gs27e          glas       SGG Climalit Acoustic 25/32 A            33.4            1.5    RA      27.4    23.3   19.4   27.5   40.9   39.3

kierterm      15.12 m2   kt45a          kierterm   kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   44.3              0    RA      45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

rooster        1.00 m    sdu26d         rooster    DucoFit 50 'ZR'                          27.5              --   DneA    26.4    26.8   29.1   23.6   26.0   29.9

                                                   Csk1   handinvoer                                               Csk1     0.0
                                                   H:         -- m        D:          --   m                       Csk2            0.0    0.0    0.0     0.0    0.0
                                                   Csk2   handinvoer
                                                   Dv         -- m        Dh          --   m
                                                   RqA:    -1.0
                                                   Qv:     18.3   dm3/s   debiet:   18.3   dm3/s

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels            Buro Appel                                                                               (c) dirActivity-software BV 2012
                                                                                                                           pg: 10

verblijfsgebied         1e Verdieping                                                                                   totaal   125    250    500    1000   2000

Geluidbelasting              50       dB
Opgegeven als                                    LAeq
Su,tot                      64.8      m2         (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GA;k                        26.1      dB

GA;k, vereist               20.0      dB


Slaapkamer 2
Su,ruimte                   27.1      m2
GA;k                        26.9      dB

GA;k, vereist               20.0      dB



V oorgevel
Su,gevel                     10       m2                                                                           Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  27.7      dB

Gvldeel          Afm.       Cat.nr.        Msoort         Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

dak              10.00 m2 dul28a           dak            Unilin sandwich PUR 2 x 12 mm            27.7     1.5    RA    27.9    23.0   20.0   29.0   35.0   49.0

kierterm         10.00 m2 kt45a            kierterm       kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   46.3       0    RA    45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing


Zijgevel links
Su,gevel                    17.1      m2                                                                           Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  34.6      dB

Gvldeel          Afm.       Cat.nr.        Msoort         Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

wand             14.71 m2   mw51b          wand           Steen. spouwmuur 400 kg/m2               49.3     1.5    RA    51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            1.03 m2   ko33b          kozijn         Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof 50-70
                                                                                                   44.6mm     0    RA    33.4    26.0   28.0   34.0   36.0   40.0

glas              1.36 m2   gs27e          glas           SGG Climalit Acoustic 25/32 A            35.9     1.5    RA    27.4    23.3   19.4   27.5   40.9   39.3

kierterm         17.10 m2   kt45a          kierterm       kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   44.0       0    RA    45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 3
Su,ruimte                   17.3      m2
GA;k                        25.8      dB

GA;k, vereist               20.0      dB



Achtergevel
Su,gevel                     8.8      m2                                                                           Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  26.3      dB

Gvldeel          Afm.       Cat.nr.        Msoort         Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

dak               8.75 m2 dul28a           dak            Unilin sandwich PUR 2 x 12 mm            26.4     1.5    RA    27.9    23.0   20.0   29.0   35.0   49.0

kierterm          8.75 m2 kt45a            kierterm       kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   45.0       0    RA    45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>BOA Geluidwering Gevels            Buro Appel                                                                           (c) dirActivity-software BV 2012
                                                                                                                       pg: 11
Zijgevel rechts
Su,gevel                     8.6      m2                                                                       Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  35.7      dB

Gvldeel      Afm.           Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

wand              7.36 m2   mw51b          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2               50.3     1.5    RA    51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            0.52 m2   ko33b          kozijn     Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof 50-70
                                                                                               45.6mm     0    RA    33.4    26.0   28.0   34.0   36.0   40.0

glas              0.68 m2   gs27e          glas       SGG Climalit Acoustic 25/32 A            36.9     1.5    RA    27.4    23.3   19.4   27.5   40.9   39.3

kierterm          8.55 m2   kt45a          kierterm   kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   45.1       0    RA    45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Slaapkamer 4
Su,ruimte                   20.4      m2
GA;k                        25.4      dB

GA;k, vereist               20.0      dB



Voorgevel
Su,gevel                    11.8      m2                                                                       Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  25.7      dB

Gvldeel      Afm.           Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

dak           11.80 m2 dul28a              dak        Unilin sandwich PUR 2 x 12 mm            25.8     1.5    RA    27.9    23.0   20.0   29.0   35.0   49.0

kierterm      11.80 m2 kt45a               kierterm   kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   44.4       0    RA    45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing


Zijgevel rechts
Su,gevel                     8.6      m2                                                                       Cl             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

GA;k,gevel                  36.4      dB

Gvldeel      Afm.           Cat.nr.        Msoort     Materiaal                                GA;k,p   Cvlg        totaal   125    250    500    1000   2000

wand              7.36 m2   mw51b          wand       Steen. spouwmuur 400 kg/m2               51.0     1.5    RA    51.1    41.0   46.0   52.0   59.0   64.0

kozijn            0.52 m2   ko33b          kozijn     Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof 50-70
                                                                                               46.4mm     0    RA    33.4    26.0   28.0   34.0   36.0   40.0

glas              0.68 m2   gs27e          glas       SGG Climalit Acoustic 25/32 A            37.6     1.5    RA    27.4    23.3   19.4   27.5   40.9   39.3

kierterm          8.55 m2   kt45a          kierterm   kierterm 45 dB(A) nader te detailleren   45.8       0    RA    45.0    45.0   45.0   45.0   45.0   45.0

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>