<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Schuur is afgelopen jaren volledig ingestort en uit                                                                     - De gehele nieuwbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het vigerende
                                                                                                                                                                                                                                                                                             veilgheidsredenen grotendeels opgeruimd, niet te herstellen                                                               bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Zijgevel achterhuis is er niet.                                                                                         - Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de
                                                                                                                                           Schuur is afgelopen jaren volledig ingestort en uit                                                                                                                                                                                                                         van toepassing zijnde NEN-normen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Alle dragende konstruktieonderdelen volgens tekening en berekening
                                                                                                                                           veilgheidsredenen grotendeels opgeruimd, niet te herstellen.                                                                                                                                                                                                                konstrukteur en betreffende fabrikant/ leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Alle constructies regen-, en vochtwerend uitvoeren met rook- en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       brandveilige materialen, conform goedgekeurde berekeningen en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tekeningen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein <=20mm, volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bouwbesluit art. 4.6.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       dienen een weerstandklasse voor inbraakwerendheid te bezitten van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tenminste (SKG-klasse zwaar) bepaald overeenkomstig NEN 5096 en te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       voldoen aan politikeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       inbraakwerend. Dit is tevens van toepassing op een inwendige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       scheidingsconstructie tussen een woning en een niet in de woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gelegen ruimte.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       wordt een zelfregulerend rooster toegepast, zie hiervoor berekening
 luiken met originele lamellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         adviseur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Alle beglazingen in de uitwendige scheidingsconstructie uit voeren in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       isolerende dubbele beglazing met een warmtedoorgangscoefficient van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       >= 4,2 W/m2K, volgens bouwbesluit afd. 5.1., art. 5.3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (beg.grondvloer, buitenmuren en dakconstructie) met een Rc-waarde van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       >=3,5 m2K/W (bij bestaand) conform bouwbesluit afd. 5.1. en art. 5.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Geluidwering (Ilu en Ico) scheidingsconstructies tussen in een woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gelegen verblijfsruimten min. 20 DB(A), conform bouwbesluit art. 3.12.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Geluidwering woningscheidende constructies gelegen aan verblijfsruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5dB(A), conform bouwbesluit art. 3.18.
                                  hoofdopzet: kozijnen zijn weer hersteld naar origineel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Er is een niet ioniserende brand (rook) melder (art. 2.146) op een
                                                                                                                                                                                                                                           aangepast conform laatste aanvraag, voorhuis buitenzijde en constructie
                                  Voorgevel huidig                  aangepast conform laatste aanvraag, voorhuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       voorziening voor electriciteit, welke voldote aan de primaire producteisen
                                                                    buitenzijde en constructie reeds herstelt                                                                                                 Rechterzijgevel huidig reeds herstelt                                                                                                                                                                    volgens NEN 2555, in elke verkeersruimte aanwezig. De brandmelder is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       voorzien van een goedkeuringsvignet van keuringsinstituut
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Consumentenproducten. Indien een verblijfsruimte slechte bereikbaar is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       vanuit een andereruimte dan een verkeersruimte dient er in deze ruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       een brandmelder aanwezig te zijn.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Als Peil=0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       betonvloer begane grond.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min. van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in f spleet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       onder de deur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Luchtverversing winkelruimte 4dm3/ s per persoon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Alle buitenkozijen, - ramen, - en deuren voorzien van isolatieglas (HR++)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       conform EPC-berekening (vooralsnog U-waarde = 1,2 W/m2K(glas)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conformdetails politiekeurmerk)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tenzij anders vermeld.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Alle hardhout moet voorzien zijn vanFSC-keurmerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Dilateren volgens opgaaf konstruteur en leverancier.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - H.w.a. aantal en afmeting conform advies installateur/ constructeur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Statische berekeningen volgens berekening en tekening,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       constructieadviesbureau ing. F. Wiggers bv.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ramen beggr.met roede




           Schuur is afgelopen jaren volledig ingestort en uit
veilgheidsredenen grotendeels opgeruimd, niet te herstellen                                                                                Achterhuis in zeer slechte staat, dak grotendeels ingestort.                        Achterhuis in zeer slechte staat, dak grotendeels ingestort.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aangepast conform laatste aanvraag, voorhuis
                               Zijgevel achterhuis is er niet.                                                    Achtergevel huidig       Gebinten te herstellen, buitengevel en kap opnieuw optrekken                        Gebinten te herstellen, buitengevel en kap opnieuw optrekken                              Linkerzijgevel huidig buitenzijde en constructie reeds herstelt
                                                        proberen achtergevel te
                                                        handhaven bij herstelwerk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     opmerkingen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presenta es
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     e.d. blijven eigendom van de maker en mogen zonder
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     verveelvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     strijd met de Auteurswet 1912 en Beneluxwet.



                            zijgevel zoveel uit verband en
                            slecht dat opnieuw zal worden
                            opgemetseld indien mogelijk
                            met bestaande stenen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Alle maatvoering en hoogtes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      definitief in het werk te controleren
                                                                                                                                 stal (niet meer
                                                                                DEEL                                               in gebruik)                                                                                                                                                                                                                                                                        Verbouw woonboerderij opdracht:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hoge Heurnseweg 11, Aalten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      opdrachtgever:                                            fam. Hesseling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hoge Heurnseweg 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7095 CH Aalten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tel. 06 - 21292122



                                                          gebintwerk, richten en
                                                          herstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  architect:                      Architectenbureau Vincenth Schreurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sta onsstraat 35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7122 AS Aalten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          tel. 0543-475964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       mail: architect@vincenthschreurs.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  www,vincenthschreurs.nl


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Overzicht bestaand                                              bouwdeel:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      begane grond bestaand 1-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      verdieping bestaand 1-100
                                                                                                                     bijkeuken                                                                                                                                                                                                                                                                                        voorgevel bestaand 1-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      rechterzijgevel bestaand 1-100
                                                                                                       douche                                                                                                                                                                                                                                                                                                         achtergevel bestaand 1-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      linkerzijgevel betsaand 1-100

                                                                                          bestaande
                                                                                          deur




                                                      toilet
                                                                                                                 koken                      Schuur is afgelopen jaren volledig ingestort en uit                                                                                                          Schuur is afgelopen jaren volledig ingestort en uit
                                                                    bijkeuken
                             slapen/                                                                                                        veilgheidsredenen grotendeels opgeruimd, niet te                                                                                                             veilgheidsredenen grotendeels opgeruimd, niet te
                                                                                          entree
                             opkamer                                                                                                        herstellen                                                                                                                                                   herstellen                                                                                                   Schetsontwerp                                                         fase:

                                                                                                                                            Zijgevel achterhuis is er niet.                                                                                                                              Zijgevel achterhuis is er niet.
                                                                                   880

                                                                                                                                                                                                                                                                slapen                                                                                                                                                formaat:                                                    A1 (841x594)
                                                                                                                                                                                                                                         overloop                                                                                                                                                                     schaal:                                                            1-100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      datum:                                                       29-01-2020
                                                                                         P=0
                                                                                                      bestaand

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gewijzigd:

                                 kastruimte


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       architect:
                                                                     wonen                 gang


                                   baden
                                                                                                                                   aangepast conform laatste aanvraag, voorhuis buitenzijde, en constructie                                                                                                                                                                                                           Architectenbureau
                                                                                                                                   reeds herstelt, indeling aangepast conform laatste aanvraag                               opslag/
                                                                                                                                                    = slopen van metselwerk, vloer
                                                                                                                                                    en kozijnen etc.
                                                                                                                                                                                                                             berging                            slapen
                                                                                                                                                                                                                                                                                           voorhuis buitenzijde, en constructie reeds herstelt, conform laatste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vincenth Schreurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      werknr:                                                       tekeningnr:
                                                                                                                    eten                                                                                                                                                                   aanvraag. Indeling op verdieping omgewijzigd m.u.v. trap (is verwijderd)

                                                                                                                                 Begane grond bestaand                                                                                                                                     Verdieping bestaand                                                                                                        1917 SO-001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>