<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Renvooi tekeningen                                                     Renvooi regelgeving
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Algemeen                                                               1. Algemene bepalingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - De gehele nieuwbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              vigerende bouwbesluit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            opbouw buitenmuur:                              - Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - gevelmetselwerk                                 betonvloer begane grond.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - luchtspouw 40mm                               - Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - isolatie 140mm PIR                            - Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - dragend binnenblad CLT100mm                     tenzij anders vermeld.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dragende wand, dikte vlgns constructeur         - Dilateren volgens opgave leverancier.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            gestorte betonvloer met vorstrand (fundering)   2. (Brand)veiligheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Brandveiligheid:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            buitengevelisolatie                             - Er is een niet-ioniserende brand(rook)melder (art.2.146) op een
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              voorziening voor de electriciteit, welke voldoet aan de primaire
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            lichte scheidingswand                             producteisen volgens NEN 2555, in elke verkeersruimte aanwezig.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Als een verblijfsruimte slechts bereikbaar is vanuit een andere ruimte
                                                                                    2.321                                                                                                                                 10.500                                                                                                                                                                             2.950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dan een verkeersruimte dient er in die ruimte een brandmelder te zijn.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ventilatierooster, capaciteit conform           - Op basis van het criterium van bezwijken bezit de hoofddraag-

                                                                        221         2.100               114                             3.456                             100                        1.400 100                                                                                                     5.216                                                     114                       2.730         220                                                          techniek (mv-unit en boiler-                                                                                                                                                                                                                                                                                       vtr                    ventilatieberekening                              constructie een eis in aantal minuten zoals gevraagd in de NEN6069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              of de NEN 6072 en conform rapport en tekeningen constructeur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  warmtepomp) op het hoge platte dak                                                                                                                                                                                              zonnepanelen conform epc-eis komen                                                                        enkelzijdig gelaagd glas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Brandwerende wanden lopen tot o.k. van vloer of dakconstructie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  van de nieuwbouw onder dak                                                                                                                                                                                                      op dak van naastliggende schoppe                                                                                                                            of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer.




                                                                                                                                                                                         B1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 B1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dubbelzijdig gelaagd glas
                                                                                                                                bestaande achtergevel tijdens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bestaand, boven douche                                                                                                                                                                                                          (westzijde)                                                                                                                                               Veiligheid:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B
                                                                                                                                bouw goed stutten, herstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bestaande deuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Brandweer                                                                (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve
                                                                                                                                waar nodig, conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3
                                                                              bestaande deuren                                                                                                                                                                                                                                                                                  herstellen als bestaand
                                                                                                                                bestaande detaillering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BRM                  brandmelder, conform bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel
                                                                              herstellen als bestaand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         overlegd aan de gemeente.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Statische berekeningen CLT volgens berekening - tekening
                                     10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            60 min. brandscheiding                            Constructieadviesbureau Geuijen, Dinxperlo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      60 min. WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Statische berekeningen beton, SEM Oost-Nederland
                                                200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            200
                                                                hwa o110                                                                                                                                                                               bestaande deuren                                                                                                                                                              hwa o110                          hwa o110                                                                                                                                                                                                                                                                                              hwa o110                                       60 min. WBDBO, zelfsluitende deur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning
                                                                                                                                                                                                                                                       herstellen als bestaand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        60 min. WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dienen een weerstandklasse voor inbraakwerendheid te bezitten van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tenminste (SKG klasse zwaar) overeenkomstig NEN 5096 en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3.330                                                                                                             7.170                                                                                                                                                                       Installatie                                                              voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten
                                     2.560




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.560

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings
                                                2.360




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.361
                                                                                                                 - tussenruimte 'koud'                    200-P                                                                               50-P                                                                                                         0.14         200-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 mv            Afzuigpunt mechanische ventilatie plafond         constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
                                                                                                                 - geen gangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  640                                                      4.860                                                                                                            260                          1.310 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              mv            Afzuigpunt mechanische ventilatie wand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief,      doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            e.e.a. conform berekeningen en tekening
                                                                                                                                Merk-K                                                                    Merk-J                                                                                                                                Merk-H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      installateur                                    3. Gezondheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wordt een WTW- installatie toegepast, zie berekening bijlage.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Afkortingen en toelichting




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    100
                                                                                                                                                                                                 930
                                                114




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            114
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    balustrade 1000+                                                                                                                                                                                        - Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       balustrade 1000+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mk            meterkast netto 350x750mm                                  spleet onder de deur.
                                                                                                        vtr                                                                                                                                                                                                                                        gebintstijlen opnieuw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  richten                 vtr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        vtr           ventilatierooster                                        - Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekening.
                                                       bestaande gevel op                                                                                                                                 Peil=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.5                                                                                                                                                                                                    rga.ck        roogasafvoer en verbrandingslucht-                       - De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.693
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         'open werkplek'




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ---           toevoer t.b.v. combi-ketel                                 aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de
                                                    dezelfde wijze opnieuw
                                                                        220         2.100               114           1.056                             2.500                                        1.400 100                                                                                     3.900                                                       1.316 114                               2.730         220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H1                                                                                                                                                             mv            mechanische ventilatie wand/ plafond                       vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde wateropname die




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Merk-G
                                                              opmetselen.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               vtr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     hwa           hemelwaterafvoer met bladvanger!!                          gemiddeld < 0.01 kg/(m².s1/2) is en nergens > 0,2 kg/(m².s1/2).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Merk-S-E                                                                         Merk-S-D                                                                                                                                                      stl           standleiding                                               Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0.6
                                                3.160




                                                                                                                                                  0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ostl          ontluchting standleiding                                   minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.
                                                                                                        Merk-L




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. Bruikbaarheid
                                                                                                                                            werken                                                                                                                                                                 koken - eten                                                                     licht naar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=20mm, volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    binnen                                                                                                                                                                                                                               wandopbouw bui-bi:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (Rc> 6.3 m2 K/W)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BB art. 4.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Gevels voldoen aan de eis voor Karakteristieke geluidwering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - houten gevelbekleding 22mm                                                                                                                                                                                                                     uitwendige scheidingsconstructie. Vereiste GA;K -33dB ≥ 20dB
                                                                                                                                                                                         CLT-wand 100mm




                                                                                                                                                                                                                         CLT-wand 100mm
                                                                                                                        1.056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - luchtspouw- rachels 38mm                                                                                                                                                                                                                    conform NEN 5077 en rekenmethode in NPR 5272 en GGG97
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - PIR isolatie 120mm                                                                                                                                                                                                                - Geluidwering (Ilu en Ico) scheidingsconstructies tussen in een woning
                                                                                                                                        CLT-wand 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - CLT 100mm                                                                                                                                                                                                                   gelegen verblijfsruimten min. 32 dB(A), conform BB art. 3.17a.

                                                                                                                                                                                                                                                                          exacte positie nieuwbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   optie: - 12mm gipsplaat                                                                                                                                                                                                                - Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Merk-S-F
                                                100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - stucwerk                                                                                                                                                                                                                 850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Velux

                                                          A
                                                                                                                     afwerking ruimte 0.10:
                                                                                                                     plafond: CLT (gelakt)
                                                                                                                                                                douche
                                                                                                                                                                                                                                                                          volume in het werk te                                                                                                                                                              A    A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Velux
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  940x1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          940x1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Energiezuinigheid en milieu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 deze zone voorzien




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.210




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.170
                                                                                                                                                                                                                                                                          bepalen
                                                                                                                     wanden: stuc-tegelwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een
                                                                                                                     verdiepinghoog                                                                                                                     apparatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.4                                                                                                                                                                                                                                                                             Rc-waarde van >=7,5 (gevels) >= 7,8(daken) en >=5,0 (vloeren)
                                                                                                                     vloer: gevlinderd beton,
                                                                                                                                                                         mv                                                                                                                                                                                                                      van glas in het dak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Merk-S-C
                                                                                                        Merk-M




                                                                                                                     voorzien van coating 2x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hobbyruimte
                                                2.450




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Alle buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR+++)
                                                                                                                                                 0.10                                                          0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            conform EPC berekening (vooralsnog U-waarde = 0.6 W/m2K/glas)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     houten kolommen en
Verbouw bestaand tot nieuwe woning




                                                                                                                                            baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6. Installatie




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    balustrade 1000+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     muurplaten conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     voorstel constructeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              van toepassing zijnde NEN-normen.
                                                        bestaande deuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Definitieve vent. berekeningen- en tekeningen worden uitgevoerd door
                                                             herstellen als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           buiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecalien uitvoeren volgens
                                                                 bestaand
                                                100




                                                                                                        vtr                                                                                                                                                    mv                                                       CLT-wand 100mm                                                                                                                                                                                                                                              mv                                                                                                                                                                                                                                                                                        NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur
                                                                                      0.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.14




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Merk-F




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    100
                                                                                                        Merk-N
                                     13.620




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13.620




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13.619
                                                                                                                                                                                                                                                                          standleidingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              afwerking ruimte 1.3:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kleur- en materiaalomschrijving
                                                                                                                                                                                         CLT-deur 60mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       standleidingen                                                                                                                                                                                 plafond: CLT (gelakt)
                                                                                                                                                                                                                  mv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  wanden: stuc-tegelwerk
                                                                                                                                                                                                                                              WM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    mv
                                                                                                                                                                              930x2600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      verdiepinghoog
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Velux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Gevels en dakranden                 metselwerk (rollaag) d. grijs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      vloer: tegelwerk




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.600
                                                                                                                                                                                                                                                                                DEEL=LOFT                                                                                                                                                                                         940x1400                                                                                                                                   1.3                                                                                                                                                                                                                                            Gevels accenten                     gevelisolatie wit/ l.grijs
                                                                                                   930
                                                                                                                                                                                                                                              Droger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kozijnen, ramen en deuren:          aluminium, geanodiseerd, zwart/ brons
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dakrand(horizontaal)                zinken kraal/ alum., blank
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      880x2600                                                                                                                                                                                                                                                              Dakbedekking:                       leien lichtgrijs of zwart zink zwart/ aluminum
                                                                                                                                                                                                            BRM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BRM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hemelwaterafvoer:                   zink, blank
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            open
                                                                                                        vtr




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Merk-S-G
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              vtr




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           haard
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.1                                                                                    1.2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    880x2600
                                                5.250




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Velux




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.850
                                                                                                                                                 0.11                                                          0.7                                                                                                  0.5                                                                                                                                                                                                                gang                                                                                       slapen o.g.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Merk-S-B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          940x1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            opmerkingen:

                                                                                    200-P                                                   slapen                                           bijkeuken                                                                                                             wonen                                                                                     200-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. blijven eigendom



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Merk-E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            verveelvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1912 en Beneluxwet.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 300
                                                                                                        Merk-P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            opdracht:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     340                      1.100                   100                                                    3.660                                                                        260                            757                           654
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Peil=0                                                                                                                                                                             Velux

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ver- nieuwbouw woonhuis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  940x1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              vtr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Aalten-de Heurne
                                                                                                                                                                                                                                          930x2600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gebintstijlen opnieuw
                                                                                                                                                                                                                       CLT-deur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  richten                 vtr
                                                                                                                                                                                                                       60mm




                                                                                                                                                gebintstijlen opnieuw
                                                100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tekeningnaam:
                                                                                                                                                               richten

                                                        A1                                                                              CLT-wand 100mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CLT-wand 100mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A1   A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A1                                                               Plattegronden




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Merk-S-H
                                                                                                                                                             mv                                                                                           bergruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Merk-D
                                                                                                                                                                                         830x2600




                                                                                                                                                  0.3                                                                                                                                                                                                                  BRM
                                                                                                                                                                                                                          930x2600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            onderdelen:
                                                                                                                                                                                                                                           CLT-deur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    950
                                                950




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            950
                                                                                                                                                                                                                                                          onder trap                                                                                                                                                                                                                                      Velux
                                                                                                                                                                              0.2
                                                                                                                                                                                                                                           60mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          940x1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DOWN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DOWN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20O x 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20O x 183

                                                                                                                                            toilet




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       19A x 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19A x 210

                                                                                                                                                                                                                                                            0.4                                                                                                                       930
                                              100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               20


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               18


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               15


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          260
                                                                                                        Merk-Q




                                                                                                                                                  930x2600
                                                                                                                                                                                                          Peil=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Merk-C
                                                1.196




                                                                                                                                                                              0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Merk-S-A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.036
                                                                                                                                                                                                hoogteverschil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              WM              Droger
                                                                                                                                                                                                                                                                                DOWN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DOWN
                                                                hwa o110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             hwa o110                          hwa o110                                                                                                                                                                                                                                                                                              hwa o110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14O x 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14O x 183
                                                                                                                                                                                                bi-bui max.20mm
                                                                                                                                                               entree
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13A x 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13A x 220


                                                                                       mogelijkheid
                                                                                       om af te sluiten                                                                                                      930                                                                       4                           mv         0.13                                    930
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               mogelijkheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               om af te sluiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  balustrade 1000+
                                                                                                                                                                                                                                                                                           1


                                                                                                                                                                                                                                                                                               2


                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11
                                                                                                                                                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                                                                                                                                                     4O x 200
                                                                                                                                                                                                                                                                     3A x 220




                                                                                                                        Merk-R
                                                100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     12


                                                                                                                                                                                                          Merk-A                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Merk-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            formaat:                                                                1091x594
                                                                                                                                                                vtr                                                                                                                    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14                                                                                                                                                                                     schaal:                                                                      1-50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            datum:                                                                 08-10-2020




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            balustrade 1000+




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   balustrade 1000+
                                                                                                                                                                                                                                                                     DOWN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            gewijzigd:
                                                                                                                                                0.12                                                                                                                                                                                                                                                                   mogelijkheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UP


                                                                                                                                                                                                              naar te verhuren B&B kamers                                                                                                                                                                              om af te sluiten                                                                                                                                                                                                                                                   loopbrug
                                                                                                                                                                                                              (toekomst) op verdieping (voorhuis)                                                                                                                                                                                                                                                                                      vide
                                     2.700




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.700




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.700
                                                                                           2.490




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.490
                                                2.700




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.700




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             P=0
                                                                                                              'verbindingsgang' ontmoeten                                                                                                                                                          BRM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3330+
                                                                                     mogelijkheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BESTAANDE CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fase:
                                                                                     om af te sluiten                                                                                                                                                                                                                                                                                               VERPLAATSEN


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        980
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NAAR BIJKEUKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Definitief Ontwerp (DO)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            opdrachtgever:                                                                 locatie:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            210
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           980                                                                                                                                                                              Dhr. C. Hesseling                              Hoge Heurnseweg 11 7095 CH
                                                                                                                                                                                                                   BIJKEUKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Hoge Heurnseweg 11                                        Aalten- de Heurne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7095 CH Aalten - de Heurne



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Stationsstraat 35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7122 AS Aalten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Telefoon +31(0)543 47 59 64


                                                                                                                             BEGANE GROND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       EERSTE VERDIEPING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mobiel +31(0)651 04 01 04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Website: www.vincenthschreurs.nl



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Architectenbureau

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vincenth Schreurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            werknr:                                                                    tekeningnr:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1917                                       DO-200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>