<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Renvooi regelgeving
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1. Algemene bepalingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - De gehele nieuwbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           vigerende bouwbesluit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte
                                                                                                                                                                                       nieuwe lichtstraat, eenvoudig glas op de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         nieuwe lichtstraat, eenvoudig glas op de                                                                                                                                                                                                                           betonvloer begane grond.
                                                                                                                                                                                       sporen van de kap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      sporen van de kap                                                                                                                                                                                                                          - Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tenzij anders vermeld.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
                                                                                                                                                                                                                                                bestaand dak en constructie volledig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bestaand dak en constructie volledig                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Dilateren volgens opgave leverancier.
                                                                                                                                                                                                                                                herstellen als bestaand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           herstellen als bestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2. (Brand)veiligheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Brandveiligheid:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Er is een niet-ioniserende brand(rook)melder (art.2.146) op een
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bestaand dak en constructie volledig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           voorziening voor de electriciteit, welke voldoet aan de primaire
                                                                                                                                                                                                                                                      nieuwe lichtstraat, eenvoudig glas op de                                                                                                                                                              herstellen als bestaand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        producteisen volgens NEN 2555, in elke verkeersruimte aanwezig.
                                                                                                                                                                                                                                                      sporen van de kap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Als een verblijfsruimte slechts bereikbaar is vanuit een andere ruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dan een verkeersruimte dient er in die ruimte een brandmelder te zijn.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Op basis van het criterium van bezwijken bezit de hoofddraag-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Achtergevel conserveren, slechte stukken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       constructie een eis in aantal minuten zoals gevraagd in de NEN6069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            opnieuw metselen met bestaande stenen                                                                                                                                                                                                                                        nieuwe Velux dakramen 940x1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    of de NEN 6072 en conform rapport en tekeningen constructeur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Brandwerende wanden lopen tot o.k. van vloer of dakconstructie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Veiligheid:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties
                                                                                                                                                                                                                             vtr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           overlegd aan de gemeente.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Statische berekeningen CLT volgens berekening - tekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Constructieadviesbureau Geuijen, Dinxperlo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Peil=0                          Peil=0                                                                                                                                                                                                                                                  Peil=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Statische berekeningen beton, SEM Oost-Nederland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dienen een weerstandklasse voor inbraakwerendheid te bezitten van
                                                                                                                                                                                  hwa                                                                                                                                   hwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hwa                                                                                                                                                                                                          hwa                                                                                                                                                                                                        tenminste (SKG klasse zwaar) overeenkomstig NEN 5096 en
                                                                                                                                                                                 nieuw metselen met                                                                                                                             nieuw metselen met                                                                                                                               nieuw metselen met                            bestaande gietijzeren ramen                                                                                   nieuw metselen met                                                                       nieuw metselen met                                                          bestaande gietijzeren ramen                                                                                                                                                                                                                              voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten
              RECHTERZIJGEVEL BOERDERIJ GEWIJZIGD (WEST)                                                                                                                         bestaande stenen als huidige                                                                                                                   bestaande stenen als huidige               ACHTERGEVEL BOERDERIJ GEWIJZIGD (ZUID)                                                        bestaande stenen als huidige                          en opgeklampte deuren                                                                                 bestaande stenen als huidige                                                             bestaande stenen als huidige                                                        en opgeklampte deuren                                                 LINKERZIJGEVEL BOERDERIJ GEWIJZIGD (OOST)                                                                                                                                          inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings
                                                                                                                                                                                 (verband)                                                                                                                                      (verband)                                                                                                                                                  (verband)                           herstellen/ vernieuwen als                                                                                              (verband)                                                                                (verband)                                                         herstellen/ vernieuwen als                                                                                                                                                                                                                               constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bestaand                                                                                                                                                                                                                                                                           bestaand                                                                                                                                                                                                                                               - Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van
                                                                                                                                                 def. inmeten in het werk                                                                                                                                                                               def. inmeten in het werk                                                                                                                                       def. inmeten in het werk                                                                                                                                                                                                                           def. inmeten in het werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.
                                                                                                                                                  ca. 6450+                                                                                                                                                                                             ca. 6450+                                                                                                                                                      ca. 6450+                                                                                                                                                                                                                                          ca. 6450+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3. Gezondheid
                                                                                                                                                                                                                                          vtr           vtr                                                                                                                                                                                      vtr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aanduiding gebruiksfunctie:                                                                                             Renvooi tekeningen                                                                             - Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           wordt een WTW- installatie toegepast, zie berekening bijlage.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  WOONFUNCTIE                                                                                                             Algemeen                                                                                       - Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           spleet onder de deur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  gebruiksgebieden
                                                                                                                                                 def. inmeten in het werk                                                                                                                                                                               def. inmeten in het werk                                                                                                                                       def. inmeten in het werk                                                                                V4                                                                                                                                         def. inmeten in het werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 opbouw buitenmuur:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - gevelmetselwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekening.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft
                                                                                                                                                  ca.3690+                                                                                                                                                                                              ca.3690+                                                                                                                                                       ca.3690+                                                                                                                                                                                                                                           ca.3690+                                                                nr.   omschrijving:                          gebruiksopp.   verblijfsgebied                                                                                    - luchtspouw 40mm                                         aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - isolatie 140mm PIR                                      vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde wateropname die
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    V3                                                                                                                                                                                                            Begane grond                                      132,5m2                                                                                                      - dragend binnenblad CLT100mm                             gemiddeld < 0.01 kg/(m².s1/2) is en nergens > 0,2 kg/(m².s1/2).
                                                                                                                                                                                                                                    vtr                                                                                                  vtr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.1 verkeersruimte                                                     -                                                                                                                                                 minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dragende wand, dikte vlgns constructeur
                                                     vtr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 vtr                                                                           vtr                         vtr                                                                                                                                                            0.2 meterruimte                                                        -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.3 toiletruimte                                                       -                                                                                                                                               4. Bruikbaarheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.4 bergruimte                                                         -                                                                                       gestorte betonvloer met vorstrand (fundering)           - Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=20mm, volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H1                                                                                                                                                                                                                                                                                         0.5 verblijfsruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.6 verblijfsruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22,4 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31,9 m2                                                                                       buitengevelisolatie                                       BB art. 4.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.7 bergruimte                                                         -                                                                                                                                               - Gevels voldoen aan de eis voor Karakteristieke geluidwering
                                                                                                                                                  Peil =0                                                                                                                                                                                               Peil =0                                                                                                                                                        Peil =0                                                                                                                                                                                                                                            Peil =0                                                                 0.8 verkeersruimte                                                     -                                                                                                                                                 uitwendige scheidingsconstructie. Vereiste GA;K -33dB ≥ 20dB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 lichte scheidingswand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.9 verblijfsruimte                                              15,7 m2                                                                                                                                                 conform NEN 5077 en rekenmethode in NPR 5272 en GGG97
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.10 badruimte                                                         -                                                                                                                                               - Geluidwering (Ilu en Ico) scheidingsconstructies tussen in een woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.11 verblijfsruimte                                             17,9 m2                                                                                                                                                 gelegen verblijfsruimten min. 32 dB(A), conform BB art. 3.17a.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ventilatierooster, capaciteit conform                   - Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.12 buitenruimte                                                      -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          vtr                                    ventilatieberekening                                      850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -
                                                                         V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0.13 bergruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.14 buitenruimte                                                      -                                                                                                                                               5. Energiezuinigheid en milieu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 enkelzijdig gelaagd glas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage
                                                 VOORGEVEL WONING NIEUW ( NOORD)                                                                                                                                                    RECHTERZIJGEVEL WONING NIEUW (WEST)                                                                                                                                                      ACHTERGEVEL WONING NIEUW (ZUID)                                                                                                                                                           LINKERZIJGEVEL WONING NIEUW (OOST)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dubbelzijdig gelaagd glas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Verdieping                                         45,6m2                                                                                                                                                                Rc-waarde van >=7,5 (gevels) >= 7,8(daken) en >=5,0 (vloeren)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               techniek (mv-unit en boiler-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               warmtepomp) op het hoge platte dak                                                                      zonnepanelen conform epc-eis komen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.1   verkeersruimte                                                   -                                                                                                                                               - Alle buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas (HR+++)
                                                                                                    B1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   B1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               van de nieuwbouw onder dak                                                                              op dak van naastliggende schoppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.2   verblijfsruimte                                            11,5 m2                                                Brandweer                                                                                        conform EPC berekening (vooralsnog U-waarde = 0.6 W/m2K/glas)
                                                                                                                                                 B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bestaand, boven douche                                                                                  (westzijde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.3   badruimte                                                        -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.4   verblijfsruimte                                            20,3 m2                                                  BRM                                  brandmelder, conform bouwbesluit                        6. Installatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.5   buitenruimte                                                     -                                                                                                                                               - Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit en de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 60 min. brandscheiding                                    van toepassing zijnde NEN-normen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Totaal                                           178,1 m2       119,7 m2                                                 60 min. WBDBO
                                          hwa o110                                                                                                                                                                       hwa o110                                                                                             hwa o110                                                                                                                                                                  hwa o110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Definitieve vent. berekeningen- en tekeningen worden uitgevoerd door
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088, BB afd. 3.10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (verblijfsgebied is min. 55% van 178,1 m2 (gebruiksopp. van                                                                                                    60 min. WBDBO, zelfsluitende deur                       - De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecalien uitvoeren volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 min. WBDBO
                                                                                             200-P                         50-P                                                0.14      200-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    de gebruiksfunctie) = 97,9m2, aanwezig is 119,7 m2, dus                                                                                                                                                                  NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/ constructeur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  voldoet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Installatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kleur- en materiaalomschrijving
                                                                                                             930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         balustrade 1000+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mv             Afzuigpunt mechanische ventilatie plafond




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             balustrade 1000+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             wandopbouw bui-bi:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dakopbouw bui-bi (Rc= > 6.2 m2 K/W):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - bitumineuze dakbedekking                                                                                    def. inmeten in het werk                                                                                                                                                                                                                                                                   Gevels en dakranden                 metselwerk (rollaag) d. grijs
                                                                                                             Peil=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.5   'open werkplek'                                                                                                                                                                    (Rc> 6.3 m2 K/W)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 120mm PIR isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ca. 6450+                                                                                                                                                                                                           mv             Afzuigpunt mechanische ventilatie wand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - houten gevelbekleding 22mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - CLT 80mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gevels accenten                     gevelisolatie wit/ l.grijs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - luchtspouw- rachels 38mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - PIR min. isolatie 120mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - CLT 100mm                                                                                                                                                                                                                   gebruiksoppervlakte                       verblijfsruimte                                                                                                      N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief,            Kozijnen, ramen en deuren:          aluminium, geanodiseerd, zwart/ brons
                                                                                     0.9                                                                 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             optie: - 12mm gipsplaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 e.e.a. conform berekeningen en tekening                 dakrand(horizontaal)                zinken kraal/ alum., blank
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - stucwerk

                                                                                    werken                                                              koken - eten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             installateur                                            Dakbedekking:                       leien lichtgrijs of zwart zink zwart/ aluminum
                                                                                   15,66 m2                                                             31,87 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hemelwaterafvoer:                   zink, blank
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Afkortingen en toelichting
Verbouw bestaand tot nieuwe woning




                                                                                                                                                                                                                                                                                   Verbouw bestaand tot nieuwe woning




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                opbouw vloer:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dakopbouw bui-bi (Rc= > 6.2                                    - cementdekvloer 70mm


                                     A                                                                                                                                                                                                    A                                                                              A                                                                                       20,27 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A                                                                                                                                                                                                                                                          def. inmeten in het werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m2 K/W):                                                       - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - bitumineuze dakbedekking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               mk                            meterkast netto 350x750mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 2x60mm EPS isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ca.3690+
                                                                                              douche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                V3                               - 120mm PIR isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - CLT 180mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - CLT 180mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               vtr                           ventilatierooster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 rga.ck                        roogasafvoer en verbrandingslucht-                               opmerkingen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     hobbyruimte                                                                                                                                                                                                                                           bestaande gebintligger                                                                                                                                                                                                                                                                         ---                           toevoer t.b.v. combi-ketel                                       Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. blijven eigendom
                                                                                     0.10                            0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          mv                            mechanische ventilatie wand/ plafond
                                                                                    baden




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             balustrade 1000+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         verveelvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hwa                           hemelwaterafvoer met bladvanger!!                                1912 en Beneluxwet.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          stl                           standleiding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ostl                          ontluchting standleiding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.14                 0.10                                                 0.8                                                     0.6                                                  0.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                            opdracht:
                                                           0.14                                                                                                                                        0.14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                opbouw vloer (Rc> 5.7 m2K/W):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - cementdekvloer 100mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ver- nieuwbouw woonhuis
                                                                                                                           WM




                                                                                                                                          DEEL=LOFT                                                                                                                                                                                                                                                                          1.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 2x60mm PIR isolatie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Peil =0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aalten-de Heurne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - folie
                                                                   930
                                                                                                                           Droger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - betonvloer met vorstrand                                                                                                                                                                                                                                           DPL00F 01023G0000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (dikte vlgns constr.)                                                                                                                                                                               DPL00F 01024G0000




                                                                                                                   BRM                                                                                                                                                                                                                                                                           BRM
                                                                                                                                                                                open
                                                                                                                                                                               haard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tekeningnaam:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.1                          1.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14a




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         OVERZICHTBLAD
                                                                                     0.11                            0.7                                 0.5                                                                                                                                                                                                                                 gang                             slapen o.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14A




                                                           200-P                    slapen                   bijkeuken                                wonen                                             200-P                                                                                                                                                                                                               11,53 m2
                                                                                   17,90 m2                                                         22,39 m2
                                                                                                                                                 Peil=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DOORSNEDE A-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DPL00F 00519G0000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         onderdelen:

                                                                                               11


                                     A1                                                                                                                                                                                                   A1
                                                                                                                                                                                                                                                    N                                                                   A1                                                                                                                                                                                         A1
                                                                                     0.3                                            bergruimte                                          BRM


                                                                                    toilet
                                                                                                       0.2                          onder trap
                                                                                                                                      0.4                                                        930
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         bestaand gezamenlijk
                                                                                                             Peil=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bijgebouw ongewijzigd
                                                                                                       0.1                                                     WM     Droger
                                          hwa o110                                                                                                                                                                       hwa o110                                                                                             hwa o110                                                                                                                                                                  hwa o110
                                                                                              entree                                                           0.13                                                                                                                                                                                                                      balustrade 1000+
                                                                                                                    930                                                                930


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24 zonnepanelen
                                                                                    0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PP                                                                                      formaat:                                                              1041x594
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Strook gipsplaat in kap voor 60 min. WBDBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PP
                                                                                                                                                               P=0                                                                                                                                                                                                                  Alternatief: middels brandoverslagberekening             3330+                                                                                                 eerste 1,5 meter dak na brandmuur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   brandwerend bekleden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         schaal:                                                           1-100 \ 1-1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aantonen dat dit niet nodig is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      datum:                                                               08-10-2020
                                                                         'verbindingsgang' ontmoeten                                              BRM



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  dakopbouw bui-bi (Rc= > 6.2 m2 K/W):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           def. inmeten in het werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bestaand achterhuis te                                                                                                                                                           gewijzigd:                                                           23-12-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         verbouwen tot tweede                                                                                                                            bestaand ingestorte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - bitumineuze dakbedekking
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             60 min. WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11A?



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - 120mm PIR isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ca. 6450+                                                                                            PP
                                                                                                                                                                      980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         60 min. WBDBO                                                                                   - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - CLT 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                    PP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       woning                                                                                                                            bijgebouw verder
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         slopen en opruimen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                opbouw vloer (Rc> 5.7 m2K/W):                                                                                                                                                                                   11
                                                                                                    B1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   B1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  wandopbouw bui-bi:            - houten terrasdelen op dragers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Rc> 6.3 m2 K/W)            - bitumineuze dakbedekking                     buitengevel en dakranddetail als                                                                                                                                                                                                                          fase:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 2x60mm PIR isolatie                          bestaand herstellen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bestaand voorhuis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - houten gevelbekleding 22mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - folie



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Definitief Ontwerp (DO)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - luchtspouw- rachels 38mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.2         opbouw vloer:                          1.3              1.4                    - PIR isolatie 120mm           - CLT 180mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - cementdekvloer 70mm                                                                  - CLT 100mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           def. inmeten in het werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        balustrade CLT o.g. 1000+vl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - 2x60mm EPS isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              optie: - 12mm gipsplaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - stucwerk           1.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ca.3690+                                                                                                              DPL00F 02267G0000



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ongewijzigd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DPL00F 02399G0000
bestaand (ongewijzigd)




                                                                                                                                                                                                                                                                                   bestaand (ongewijzigd)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       loopbrug:                                                                                  - CLT 180mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            gang                                                                                                       CLT of houten balklaag met




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hog
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       delen volgend constructeur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         opdrachtgever:                                                                 locatie:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bestaande gebintligger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dhr. C. Hesseling                              Hoge Heurnseweg 11 7095 CH
                                                                                                                                                        P=0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 e He
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hoge Heurnseweg 11                                        Aalten- de Heurne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  60 min. WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7095 CH Aalten - de Heurne




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     urns
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0.12                                   0.13               0.4                                         0.5                                                        0.6                                                                0.14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  opbouw vloer (Rc> 5.7 m2K/W):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - cementdekvloer 100mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ewe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - 2x60mm PIR isolatie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Peil =0                                                            - folie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - betonvloer met vorstrand                                                                                                                                               Peil =0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Stationsstraat 35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (dikte vlgns constr.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7122 AS Aalten




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       halfverharding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Telefoon +31(0)543 47 59 64
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mobiel +31(0)651 04 01 04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Website: www.vincenthschreurs.nl



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Architectenbureau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DOORSNEDE B-B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Vincenth Schreurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         werknr:                                                                    tekeningnr:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1917                                       DO-001
                                                                                                                                                 B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B




                                                Begane grond nieuw                                           Gebruiksoppervlakte NIEUW: 132,54 m
                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gebruiksoppervlakte NIEUW: 45,64 m2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>