<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Renvooi regelgeving
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1. Algemene bepalingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - De gehele verbouw uitvoeren conform eisen gesteld in het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     vigerende bouwbesluit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Als Peil= 0 wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     betonvloer begane grond.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Aluminium lekdorpels voorzien van kopschotten en anti-dreun.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform politiekeurmerk)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tenzij anders vermeld.




                                                                                                            C




                                                                                                                                 D




                                                                                                                                                                                                                                                                                               C




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Alle hardhout moet voorzien zijn van FSC keurmerk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Dilateren volgens opgave leverancier.
                                                                                                                                                                                                          9.110                                                                            12.480                                               4.470
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2. (Brand)veiligheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Brandveiligheid:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Voor alle bouwbesluiteisen verwijzen we voor dit onderdeel naar de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     rapportage van RBG masterplan brandveiliggheid die integreel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     onderdeel uitmaakt van tekeningen en indiening aanvraag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     omgevingsvergunning.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Veiligheid:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Gegevens en bescheiden m.b.t belastingen en belastingcombinaties
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (sterkte en stabiliteit) en de grenstoestand van alle constructieve
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     delen van het bouwwerk worden uiterlijk binnen een termijn van 3

                                                            B                                                                                            B                                                 B                                                                                                                                                                                   B     weken voor de start van de uitvoering van het betreffende onderdeel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     overlegd aan de gemeente.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Statische berekeningen volgens berekening - tekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     constructieadviesbureau ing F. Wiggers BV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-




                                                                                                                                                                        8.181




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8.080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mk                                                                                 onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie van een woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dienen een weerstandklasse voor inbraakwerendheid te bezitten van
                                                                               bestaande kelder/                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tenminste (SKG klasse zwaar) overeenkomstig NEN 5096 en
                                                                               opslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                voldoen aan politiekeurmerk "veilig wonen", tenminste 3 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     inbraakwerend. Tevens van toepassing op inwendige scheidings
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     constructie tussen een woning en een niet in woning gelegen ruimte.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       P=0                                                                         - Alle buitenkozijnen met binnenbeglazing (conform detail
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     politiekeurmerk) tenzij anders vermeld.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Balustrades min. 1000mm + vloerpeil. Volgens art. 2.15t/m2.18 BB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Alle kozijnen met openingen onder de 850mm worden voorzien van
                                                                                                                                                                                                                                               hier geen doorgang naar de kelder
                                                                                                                                                                                                                                                 Toegang kelder via buitendeur     handhaven authentieke ronde                                                                                       doorvalbeveiliging tot 1000mm+ vl.
                                                                                                                                                                                                                                                        in de Oostgevel!           opening en sokkel preekstoel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3. Gezondheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Ventilatie conform NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10 er




                                                                                                                                                                                               350




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     is hier sprake van verbouw en derhalve wordt gebruik gemaakt van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mogelijkheid rechtensverkregen niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Luchtverversing in meterruimte volgens NEN 1087, capaciteit min.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     van2dm3/s per m3 inhoud van de meterruimte, d.m.v. roosters in of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     spleet onder de deur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Daglichtberekening en spuivoorziening volgens BB-berekeningen en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tekeningen van S&W Consultancy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - De scheidingsconstructie van de toiletruimte en de badruimte heeft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     vloer van die ruimte (volgens NEN 2778) bepaalde wateropname die
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gemiddeld < 0.01 kg/(m².s1/2) is en nergens > 0,2 kg/(m².s1/2).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ter plaatse van bad of een douche is dit over een lengte van ten-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4. Bruikbaarheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Hoogteverschil t.p.v. tenminste één toegangsdeur van de woning of
                                                                                                                                                                                 350                                                                                                                                                                                    350                          woongebouw ten opzichte van aansluitend terrein<=20mm, volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                           30.000                                                                                                    BB art. 4.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Vrije doorgang alle deuren, behoudens deur meterkast, minimaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     850x2300mm volgens art.4.11 BB tenzij anders aangegeven.




                                                                                                                                                                        13.480




                                                                                                                                                                                                 12.780




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  13.480
                                   A                                                                                                                 A       A                                                                                                                                                                                                                             A       5. Energiezuinigheid en milieu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Isolatiewaarden en kierdichting conform EPC-rapportage is n.v.t.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie met een
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rc-waarde van e.e.a. >= eis in BB afd. 5.1 en art. 5.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Alle nieuwe buitenkozijnen, -ramen, - en deuren met isolatieglas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (HR++)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6. Installatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Alle electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     en de van toepassing zijnde NEN-normen.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20.910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Definitieve vent. berekeningen- en tekeningen worden uitgevoerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     door installateur volgens NEN1087 laatste uitgave, NPR1088,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BB afd. 3.10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - De afvoer van afvalwater, hemelwater en fecalien uitvoeren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     volgens NEN1006, laatste uitgave, conform tekening installateur/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     constructeur

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kleur- en materiaalomschrijving




                                                                                                                                                                                               350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Gevels bestaand:                        baksteen, ongewijzigd
                                                                                                                                                                                                                                                                                           P=0                                                                                                      Gevels beg. grond nieuw:                baksteen, rood-bruin en stucwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kozijn-deur en ramen nieuw              hout, veelal achter stalen frame,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (zie ook details):                      kleur als bestaand rood-bruin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ramen nieuw in oud:                     koud staalprofiel, rood-bruin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dakranden oud:                          ongewijzigd




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.290
                                                                                                                                                                        4.300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dakrand nieuw:                          zetwerk trim, grijs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dakbedekking bestaand:                  leien, ongewijzigd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dakbedekking nieuw platdak:             EPDM, lichtgrijs
                                                                                                                                                                                                          470                            450                                                                                              350             350                                       Hemelwaterafvoer:                       zink, blank
                                                                                                                                                                                                                        3.730                                                              12.780                                                3.820


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Renvooi tekeningen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Materialen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             bestaande metselwerk buitengevel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.840
                                                                                                                                                                        3.830
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             bestaande metselwerk binnenwand


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              N                                              geisoleerde HSB wand, dikte vlgns constructeur




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       350
                                       FUNDERING BESTAAND                                                                                                    BEGANE GROND BESTAAND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             lichte scheidingswand




                                                                                                                                                                        1.890




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.890
                                                                                                      32.881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gestorte gewapend betonvloer met vorstrand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (fundering)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ventilatie
                                                                                                                                                                                       4.310                         4.300                             3.425                                6.630                                 3.425           4.170         4.440                               MV                       Afzuigpunt mechanische ventilatie
                                                                                                            C




                                                                                                                                 D




                                                                                                                                                                                                                                                                                               C




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       D
                                                                                                                                                                                                                                                                                           30.700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    v                        ventilatie toevoer


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   os                        ventilatie overstroomvoorziening

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             N.B de aangegeven mv-punten zijn indicatief,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             e.e.a. conform berekeningen en tekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             installateur



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             zelfsluitende deur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vereisten omtrent de uitvoering van de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             zelfsluitende deuren; zie rapportage RBG
                                                                                                            C




                                                                                                                                 D




                                                                                                                                                                                                                                                                                               C




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             rapportnr. 120.096r01




                                                            B                                                                                            B                                                 B                                                                                                                                                                                   B


                                                                                                                   BEST: 4250+




                                                                              BEST: 4900+            BEST: 5950+         BEST: 4900+

                                                                                                                                                                                                                                                                                    bestaand orgel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alle maten in het werk te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   controleren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   opmerkingen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Aan derden ter hand gestelde tekeningen, ontwerp, presentaties e.d. blijven eigendom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   van de maker en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker niet worden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   verveelvoudigd of voor andere doeleinden worden gebruikt in strijd met de Auteurswet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1912 en Beneluxwet.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   opdracht:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Verbouw Oosterkerk, Aalten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   tot zorgwoningen
                                   A                                                                                                                 A       A                                                                                                                                                                                                                             A       tekeningnaam:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Plattegronden Bestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   onderdelen:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   formaat:                                                                       A0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   schaal:                                                                     1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   datum:                                                                 23-12-2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gewijzigd:


                                                                BEST: 4250+                                                            BEST: 4250+                                                                                                                                                                                                                                                 fase:
                                                                                                                                                                                                                  bestaand, naar toren
                                                                                                                                                                                                                  met ladder




                                                                                                   BA
                                                                                                     LK
                                                                                                       ON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Definitief Ontwerp (DO)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Locatie                                                              in opdracht van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Oosterkerkstraat 1                                         Bouwbedrijf Klomps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7121 AJ                                                        Meniststraat 2
                                   1E VERDIEPING BESTAAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          gemeente Aalten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7091 ZZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dinxperlo


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA


                                                                                                                                                             2E VERDIEPING BESTAAND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Stationsstraat 35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7122 AS Aalten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Telefoon +31(0)543 47 59 64
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mobiel +31(0)651 04 01 04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   E-mail: architect@vincenthschreurs.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Website: www.vincenthschreurs.nl



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Architectenbureau

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vincenth Schreurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   werknr:                                                                    tekeningnr:
                                                                                                            C




                                                                                                                                 D




                                                                                                                                                                                                                                                                                               C




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       D




GSPublisherVersion 904.63.63.100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2001                                       DO-201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>