<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1729                                                                                                                               Locis Adviseurs BV
                                                                                                                  Aanvraag omgevingsvergunning
  - 1729
  vrijstaand                                                                                                                               0,24
Algemene gegevens
projectomschrijving                                                            1729
variant                                                                        vrijstaand
straat / huisnummer / toevoeging                                               Bosweg
postcode / plaats                                                              7121KP Aalten
eigendom                                                                       Koop
bouwjaar                                                                       2020
renovatiejaar
categorie                                                                      Energieprestatie Woningbouw
woningtype                                                                     vrijstaande woning
aantal woningbouw-eenheden in berekening                                       1
aantal woningen van dit type in het project
totaal aantal woningen in het project
gebruiksfunctie                                                                woonfunctie
datum                                                                          23-07-2020
opmerkingen
Indeling gebouw
  Eigenschappen rekenzones
 type rekenzone                        omschrijving                  interne warmtecapaciteit                                      Ag [m²]
 verwarmde zone                        gehele woning                 traditioneel, gemengd zwaar                                   117,20
Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H                                     nee
Infiltratie
meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec                                         ja
lengte van het gebouw                                                          12,70 m
breedte van het gebouw                                                         9,30 m
hoogte van het gebouw                                                          7,73 m
  Eigenschappen infiltratie
 rekenzone                       positie            dak en/of geveltype                         qv;10;spec [dm³/s per m²]
 gehele woning                   nvt                hellend dak                                 0,40 (meetwaarde)
Open verbrandingstoestellen
Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.
Uniec v2.2.16.1                                                     Pagina 1/6                                            Printdatum: 23-7-2020 16:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1729                                                                                                              Locis Adviseurs BV
Bouwkundige transmissiegegevens
  Transmissiegegevens rekenzone gehele woning
 constructie       A [m²]    Rc [m²K/W]       U [W/m²K] ggl [-]   zonwering beschaduwing                             toelichting
 beganegrond - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 108,9 m²
 begangerond       108,90    3,50
 voorgevel - buitenlucht, NW - 42,9 m² - 90°
 gevel             34,01     4,50                                           minimale belem.
 merk A deur       2,48                       1,10      0,50      nee       volledige belem.
 merk B            3,60                       1,10      0,60      nee       minimale belem.                          2 stuks
 merk K            1,40                       1,10      0,60      nee       minimale belem.
 merk L            1,40                       1,10      0,60      nee       minimale belem.
 rechterzijgevel - buitenlucht, ZW - 46,4 m² - 90°
 gevel             36,44     4,50                                           minimale belem.
 merk C            7,20                       1,10      0,60      nee       minimale belem.                          2 stuks
 merk M            2,80                       1,10      0,60      nee       constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0          2 stuks
 achtergevel - buitenlucht, ZO - 42,9 m² - 90°
 gevel             24,95     4,50                                           minimale belem.
 merk D            3,10                       1,10      0,60      nee       minimale belem.                          2 stuks
 merk E deur       4,80                       1,10      0,50      nee       minimale belem.
 merk E raam       3,36                       1,10      0,60      nee       minimale belem.
 merk F            2,48                       1,10      0,50      nee       minimale belem.
 merk P            2,80                       1,10      0,60      nee       minimale belem.
 merk Q            1,40                       1,10      0,60      nee       minimale belem.
 linkerzijgevel - buitenlucht, NO - 46,4 m² - 90°
 gevel             38,04     4,50                                           minimale belem.
 merk G            1,40                       1,10      0,60      nee       minimale belem.
 merk H            1,40                       1,10      0,60      nee       minimale belem.
 merk J            2,80                       1,10      0,60      nee       minimale belem.
 merk M            2,80                       1,10      0,60      nee       constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0          2 stuks
 dak voorgevel - buitenlucht, NW - 72,7 m² - 45°
 dak               69,89     6,00                                           minimale belem.
 merk N            2,76                       1,30      0,65      nee       minimale belem.                          3 stuks
 dak rechterzijgevel - buitenlucht, ZW - 4,3 m² - 50°
 dak               4,26      6,00                                           minimale belem.
 dak achtergevel - buitenlucht, ZO - 57,0 m² - 45°
 dak               55,16     6,00                                           minimale belem.
 merk N            1,84                       1,30      0,65      nee       minimale belem.                          2 stuks
 dak linkerzijgevel - buitenlucht, ZW - 4,3 m² - 50°
 dak               4,26      6,00                                           minimale belem.
 zijwang dakkapel - buitenlucht, ZW - 3,3 m² - 90°
 gevel             3,26      4,50                                           minimale belem.
 zijwang dakkapel - buitenlucht, NO - 3,3 m² - 90°
 gevel             3,26      4,50                                           minimale belem.
Uniec v2.2.16.1                                               Pagina 2/6                                 Printdatum: 23-7-2020 16:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>172                                                                                                                                Locis Adviseurs BV
  Transmissiegegevens rekenzone gehele woning
 constructie       A [m²]     Rc [m²K/W]        U [W/m²K]       ggl [-]    zonwering        beschaduwing                               toelichting
 dak achtergevel - buitenlucht, ZO - 12,3 m² - 26°
 dak               12,31      6,00                                                          minimale belem.
De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit paragraaf 5.1.3. van NEN 1068.
Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)
beganegrond - vloer op/boven mv; boven kruipruimte
hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h)                                        0,02 m
omtrek van het vloerveld (P)                                                     43,69 m
grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v)               0,32 m
gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo)                0,80 m
kruipruimteventilatie (ε)                                                        0,0012 m²/m¹
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw)                   4,50 m²K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o)                 4,50 m²K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf)                             3,50 m²K/W
grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o)          0,38 m
Verwarming- en warmtapwatersystemen
verwarming/warmtapwater 1
Opwekking
type opwekker                                                                    combi-warmtepomp
bron warmtepomp                                                                  buitenlucht
toestel - warmtepomp                                                             Nefit EnviLine A/W Split 9.0 TS-S / T-S / E-S inclusief boiler
ontwerpaanvoertemperatuur                                                        θsup ≤ 30°
energiefractie warmtepomp                                                        1,000
aantal warmtepompen                                                              1
type bijverwarming                                                               elektrisch element
bijstooktoestel geïntegreerd                                                     ja
transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT)                             183 W/K
warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an)                                     30.376 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an)               30.376 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an)             8.628 MJ
opwekkingsrendement verwarming - warmtepomp (ηH;gen)                             4,950
opwekkingsrendement warmtapwater - warmtepomp (ηW;gen)                           1,400
opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen)                                     1,000
Kenmerken afgiftesysteem verwarming
  Type warmteafgifte (in woonkamer)
 type warmteafgifte                                                     positie                        hoogte    Rc                θem;avg     ηH;em
 vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering                  buitenvloer of buitenwand      <8m       ≥ 2,5 m²K/W       n.v.t.      1,00
regeling warmteafgifte aanwezig                                                  ja
Uniec v2.2.16.1                                                       Pagina 3/6                                          Printdatum: 23-7-2020 16:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1729                                                                                                                           Locis Adviseurs BV
afgifterendement (ηH;em)                                                     1,000
Kenmerken distributiesysteem verwarming
buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig                                   nee
verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte                nee
distributierendement (ηH;dis)                                                1,000
Kenmerken tapwatersysteem
aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem                            1
warmtapwatersysteem ten behoeve van                                          keuken en badruimte
gemiddelde leidinglengte naar badruimte                                      4-6 m
gemiddelde leidinglengte naar aanrecht                                       2-4 m
inwendige diameter leiding naar aanrecht                                     ≤ 10 mm
afgifterendement warmtapwater (ηW;em)                                        0,876
Douchewarmteterugwinning
douchewarmteterugwinning                                                     nee
Zonneboiler
zonneboiler                                                                  nee
Hulpenergie verwarming
hoofdcirculatiepomp aanwezig                                                 ja
hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling                                ja
aanvullende circulatiepomp aanwezig                                          nee
Aangesloten rekenzones
gehele woning
Ventilatie
ventilatie 1
ventilatiesysteem                                                            C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
systeemvariant                                                               Buva VAS Q Picto + Buva Streamroosters
luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)                 1,09 (forfaitair conform systeemvariant C.2a NEN 8088-1)
correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)            0,83 (forfaitair conform systeemvariant C.2a NEN 8088-1)
Kenmerken ventilatiesysteem
werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend                         nee
warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s)                          nee
luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen                                      LUKA B
Passieve koeling
max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte             ja
max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte                   ja
Kenmerken ventilatoren
totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units                    13,00 W (1 units)
reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,364
Uniec v2.2.16.1                                                   Pagina 4/6                                          Printdatum: 23-7-2020 16:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1729                                                                                                               Locis Adviseurs BV
totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units             4,732 W
Aangesloten rekenzones
gehele woning
Zonnestroom
zonnestroom 1
piekvermogen (Wp) per m²                                               330 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1
 Zonnestroom eigenschappen
 RFPV             APV [m²]                oriëntatie       helling [°]              beschaduwing
 0,85             9,80                    ZW               22                       minimale belemmering
Uniec v2.2.16.1                                            Pagina 5/6                                     Printdatum: 23-7-2020 16:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1729                                                                                                                  Locis Adviseurs BV
Resultaten
  Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie
 verwarming (excl. hulpenergie)                           EH;P                            15.710 MJ
   hulpenergie                                                                             2.206 MJ
 warmtapwater (excl. hulpenergie)                         EW;P                            15.776 MJ
   hulpenergie                                                                                  0 MJ
 koeling (excl. hulpenergie)                              EC;P                                  0 MJ
   hulpenergie                                                                                  0 MJ
 zomercomfort                                             ESC;P                            8.620 MJ
 ventilatoren                                             EV;P                                382 MJ
 verlichting                                              EL;P                             5.401 MJ
 geëxporteerde elektriciteit                              EP;exp;el                             0 MJ
 op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    EP;pr;us;el                     27.703 MJ
 in het gebied opgewekte elektriciteit                    EP;pr;dei;el                          0 MJ
  Oppervlakten
 totale gebruiksoppervlakte                               Ag;tot                          117,20 m²
 totale verliesoppervlakte                                Als                             411,89 m²
  Elektriciteitsgebruik
 gebouwgebonden installaties                                                               5.219 kWh
 niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)                                                 3.285 kWh
 op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit                                     3.006 kWh
 geëxporteerde electriciteit                                                                    0 kWh
 TOTAAL                                                                                    5.498 kWh
  CO2-emissie
 CO2-emissie                                              mco2                             1.250 kg
  Energieprestatie
 specifieke energieprestatie                              EP                                  174 MJ/m²
 karakteristiek energiegebruik                            EPtot                           20.392 MJ
 toelaatbaar karakteristiek energiegebruik                EP;adm;tot;nb                   35.351 MJ
 energieprestatiecoëfficiënt                              EPC                              0,231 -
 energieprestatiecoëfficiënt                              EPC                                0,24 -
Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.
Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
Uniec v2.2.16.1                                                Pagina 6/6                                    Printdatum: 23-7-2020 16:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>