<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>—
(geanonimiseerd)                            versie 2                        6 September 2024
 Waterdamp,                     dat vrijkomt bij verbranding van waterstof
                                     veroorzaakt meer opwarming.
                                              CO2: not guilty
 l
 (geano im se rd)  (geanonimiseerd)
    Door uitstoot van
    broeikasgassen kan
    de aarde minder
    warmte kwijt
    Hierdoor wordt                  De atmosfeer  kan meer
    de aarde warmer
                                    waterdamp   opnemen
    Instraling zon
    e                                                      Deaanvoervanwarme __ Daardoor zit er meer
    n                                                      luchtzorgtnulokaalvoor _ waterdamp in de atmosfeer.
                                                           meer verdamping.          Dit versterkt de opwarming.
 Een belangrijke oorzaak van de aardse opwarming is de grote hoeveelheid
 waterdamp in de atmosfeer, stelt het KNMI.                      Deze waterdamp        werkt als
 een broeikasgas.
 Waterdamp is het meest voorkomende                        broeikasgas in de atmosfeer, zowel
 qua gewicht als qua volume.
 Waterdamp            is voor 90%               als broeikasgas verantwoordelijk voor de
 opwarming          van de lucht.
                                                                                    Pagina    1 van  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>(geanonimiseerd)
—                                versie 2                               6 September 2024
 Warme    lucht   kan  meer    vocht    bevatten     dan    koude   Ilucht.
 De hoeveelheid waterdamp, die de lucht kan bevatten neemt met 7% toe
 bij elke graad temperatuurstijging.
 In onderstaande      figuur is aangegeven          hoe groot de verschillen in gehaltes
 van waterdamp (uitgedrukt in grammen water per m lucht) in onze
 atmosfeer kunnen zijn bij verschillende lucht temperaturen.
                                            580 g/m3
                        Temperatuurverschillen
                        in het  Nederlandse     klimaat
                                                                               ‘6 g9/m3
                                                                                    4117 9/m
    De gehaltes   aan waterdamp         in onze lucht      kunnen    +/- een factor 6 à 8 verschillen.
 Bij het ontbreken      van waterdamp         in de lucht is het kleine beetje CO2
 (0,042% ) nauwelijks in staat om de warmte                   na het ondergaan      van de Zon
 vast te houden. Het praktische voorbeeld doet zich voor in de woestijn (de
 lucht bevat nauwelijks waterdamp, maar wel CO2), waar het overdag zo'n
 45°C kan zijn en de temperatuur ’s avonds al vlot onder 0°C kan worden.
 Het vasthouden van warmte werkt dus niet door de afwezigheid van vocht
 in de atmosfeer en de aanwezigheid van CO2 heeft ook geen effect.
 Vergeleken     met andere      broeikasgassen        blijft waterdamp      slechts kort in de
 atmosfeer    voordat     het  condenseert.
 Een CO2 molecuul verblijft gemiddeld               100 jaar in de atmosfeer.
 Als de lucht verzadigd is met vocht zal het overschot aan waterdamp
 condenseren en binnen een week uitregenen.
 Warmere     lucht  kan    meer   vocht    vasthouden.
 De toename van waterdamp              in de atmosfeer draagt dus op die manier bij
 aan nog meer opwarming:
                       het versterkt het broeikasgaseffect.
                                                                                Pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>e
(geanonimiseerd) e 2                                              6 September 2024
 Van de 33° C temperatuurverhoging van de troposfeer in het verre
 verleden als gevolg van het broeikaseffect komt ruwweg 21° C voor
 rekening van waterdamp. Daarmee heeft de gemiddelde aardtemperatuur
 een leefbaar niveau van gemiddeld           15°C bereikt.
 De hoeveelheid waterdamp in het klimaatsysteem wordt vooral gestuurd
 door de oppervlaktemperatuur van de oceanen en de luchttemperatuur.
 Dit staat ook bekend als de wet van Clausius-Clapeyron.
 De relatieve vochtigheid is de verhouding van de hoeveelheid waterdamp
 (in procenten)      die de lucht bevat tot zou kunnen        bevatten   bij die
 temperatuur.
 Een waarde van 100% wijst op een maximale aanwezige hoeveelheid
 waterdamp. De lucht is dan verzadigd.
                               max.vochtgehalte lucht
             9Hz0lm
                                                   al ó
                    35  30 25 20  15 10 5  0 5  10  15 20 25 W  O   W  &
                                                                Temp °C
 Hierboven een grafiek met de zgn. dauwpunt lijn, die voor elke
 temperatuur het maximale gehalte aan waterdamp aangeeft.
 Stel we hebben een hoeveelheid lucht met een temperatuur van 30°C en
 een vochtgehalte van 10 g/m3. Koel die lucht af tot ongeveer 11°C en de
 relatieve vochtigheid wordt 100%.
 Koel ietsje verder af en er ontstaat nevel (condens).
 In deze grafiek zijn ook de gegevens van 30 augustus 2024                  ingebracht:
                                                                            Pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>—
(geanonimiseerd)                              versie 2                                    6 September 2024
                            Temperatuur              Rel vochtigheid            Dauwpunt                   Zie grafiek
                                    °C                        in %                    in 9C
 Minimum                           12,9                       43                         0,35                   A
 Maximum                           22,8                       98                       22,23                     B
 De grote verschillen per dag in relatieve vochtigheid                                    betekenen dus ook
 grote verschillen                 in de broeikaswerking              door waterdamp.
 Overdag met zonneschijn vindt het grootste broeikaseffect door
 waterdamp plaats (de atmosfeer bevat veel waterdamp).
 Als het '’s avonds of ’s nachts warm blijft is het de bewolking die de
 warmte           uitstraling verhindert.
 Bij een heldere hemel                    kan het flink afkoelen.
 Het zonlicht, dat de Aarde beschijnt bestaat uit golflengtes tussen
 0,4 en 0,8 um. Deze warmte wordt door de Aarde geabsorbeerd en
 vervolgens over een breed golflengte gebied uitgestraald.
 De opstijgende warmte passeert verschillende gassen, zoals waterdamp,
 kooldioxide             en   methaan.
 In onderstaande                  afbeelding       is het absorptievermogen                 per gas aan-
 gegeven. Dit zijn de donkergrijze vlakken.
 Duidelijk zichtbaar is dat waterdamp (H20) over een breed spectrum                                                veel
 warmtestraling absorbeert, terwijl CO2 voornamelijk bij 15 um                                             sterk
 absorbeert.
                 Atmospheric Absorption Bands
              02               1            4            10    15
         100:
 Perc nt
           78      [Zontieht|
          ox
                                                                                 Straling is het uitzenden van
           2             2                                                       energie als golven.
           5                                                                     Golflengte (wavelength) is
           2                                                                     de  afstand  tussen  twee
           I
           £                4                 _         I    _    Sgpemaoe —| | peken
                                                                                 De golflengte   wordt
          ö                                                                      uitgedrukt in micrometer     =
          3r                         5                                            um (mhu) =
          B                                                                      1 miljoenste meter.
              02                1              4          10  15             70
                                        Wavelength (um)
                                                                                                       Pagina 4 van     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>(geanonimiseerd)
e                                versie 2                           6 September 2024
 Men    heeft met infraroodmeters de IR-golflengte van              15 um gemeten      bij
 het uittreden van de aardse bodem en met behulp van satellieten is 15 um
 bij het intreden van de ruimte gemeten.
 Feldman et al (Nature 2015) constateerden dat het overgrote deel van
 deze 15 um bij het intreden van de ruimte niet meer werd teruggevonden.
 De metingen vonden plaats bij een atmosferisch CO2 gehalte van 380
 ppm. Het huidige CO2 gehalte is nu 423 ppm.
 (423 ppm = parts per million = 0,042 %).
 Dat betekent dus, dat de gemiddelde             hoeveelheid     15 um straling vanuit de
 Aarde al praktisch geheel is geabsorbeerd             door 380 ppm      CO2 en dat dus
 meer CO2 nauwelijks effect meer heeft.
 Omdat de band rond 15 um vrijwel verzadigd is, zal een stijgend CO2
 gehalte slechts een kleine stijging van absorptie veroorzaken in de smalle
 banden van 2,6 en 4,2 um.
                                    Waterdamp producenten
 Het is onvoorstelbaar hoeveel          waterdamp      er in onze atmosfeer wordt
 ingebracht. Al eerder is er vermeld, dat de hoeveelheid ingebrachte
 waterdamp binnen een week verdwijnt, maar van de andere kant elk uur
 van de dag weer wordt aangevuld.
 Ik geef u onderstaand de bronnen en wat bijbehorende                   hoeveelheden:
      e    Verdamping     uit oceanen, zeeën, rivieren, meren,          kanalen, geisers,
           bossen   en regen. Geen      idee hoeveel,     maar wel veel;
      e    Verbranding    van fossiele aardolie.
           De samenstelling van ruwe olie of crude verschilt per soort, maar
           kan  meer   dan   honderd    verschillende    soorten   koolwaterstoffen
           bevatten: De algemene chemische formule is:
           CnH2n+2, waarbij n kan variëren tussen 1 en 20.
           Een  voorbeeld    bij een   component     n=10:
         2 Ci10 H22 + 31 O2 mmm 20 CO2 + 22 H2O
         Verbranding van 1 kg aardolie geeft: 1/284 x 396 = 1,4 kg water.
         Wereldwijd aardolie verbruik per dag in 2023:              2,2 miljoen vaten.
          1 vat bevat 159 olie = 159 x 0,85 = 135 kg.
         Per dag is dit: 135 x 2200.000 = 297.000.000 kg.
         Per dag komt er dus minstens 297.000.000 x 1,4 =
         415 miljoen       kg waterdamp        vrij.
                                                                             Pagina 5 van  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>(geanonimiseerd)
e                         versie 2                            6 September 2024
      De hoeveelheid    CO2  die bij het verbranden       van 297.000.000       kg
      aardolie per dag vrijkomt:
      1/284 x 880 x 297.000.000        = 920,7 miljoen        kg.
    e  Verbranding van aardgas.
       Wereldwijd   aardgasverbruik     per dag   in 2023:     112.235.900    m:.
       1 M3 gas weegt 0,829 kg. Per dag: 93.043.561 kg.
       CH4 + 202 EES}         CO: + 2H20
       Verbranding van 1kg aardgas geeft 1/16 x 36 = 2,25 kg water.
       Per dag komt er dus: 2,25 x 93.043.561           =
       209 miljoen kg waterdamp vrij.
       De hoeveelheid CO2 die bij het verbranden van 93.043.561               kg
       aardgas per dag vrijkomt:
       1/16 x 44 x 93.043.561 = 255 miljoen kg.
    e  Bij het dagelijks verbruik van aardolie en aardgas komt er
       624 miljoen   kg H20-damp     en 1175    miljoen    kg CO2 vrij.
    e  Transpireren en uitademen van mensen.
       De vochtopname door de mens vindt plaats met vloeibaar water,
       Gemiddeld is dit 2,5 liter.
       Het afscheiden van water vindt plaats via urineren en transpireren.
       Bij het uitademen gebeurt dit met waterdamp.
       De mens ademt per dag 800 ml = 0,8 kg waterdamp uit.
       De mens ademt per dag       12.000 liter lucht in met een vochtgehalte
       van 2%, dit is 240 kg.
       De mens voegt dus per dag door uitademen             0,8 kg aan waterdamp
       toe,
       Het aantal mensen in 2024: 7 miljard.
       Door het totaal aantal mensen komt er per dag              0,8 x 7 miljard =
       5,6 miljard kg waterdamp vrij.
       In een koude omgeving zal deze waterdamp snel condenseren.
       Onbekend is de hoeveelheid waterdamp die hiervan nog in de
       atmosfeer achterblijft en dus als broeikasgas bijdraagt aan de
       aardse opwarming.
       Ik verwacht, dat dit een verwaarloosbaar effect heeft.
                                                                       Pagina  6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>(geanonimiseerd)
E                                versie 2                         6 September 2024
          De hoeveelheid     CO2     die alle mensen     per dag   uitademen      is
          7 miljard kg.
          Deze CO2 ontstaat door vertering van plantaardig en/of dierlijk
          voedsel binnen het menselijk lichaam. Planten hebben voor hun
          groei CO2 uit de atmosfeer hiervoor gebruikt. De menselijke longen
          brengen deze CO2 weer terug in de atmosfeer en dat betekent, dat
          er geen sprake is van een atmosferische CO2 toename door de
          menselijke    uitademing.
          Datzelfde geldt voor zoogdieren die plantaardig of dierlijk voedsel
          eten.
  De hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer is 0,042%, terwijl waterdamp,                       in
  zijn verschillende vormen, varieert van 0% tot 4% van de atmosfeer.
  Het grootste deel van het broeikaseffect wordt veroorzaakt door
  waterdamp      als gevolg van de overvloedige aanwezigheid             ervan in de
  atmosfeer.    Water is goed     voor ongeveer 90%        van het broeikaseffect.
                                      Meer CO2 veroorzaakt
                                     nauwelijks opwarming
  Enkele   wetenschappers     aan      het woord:
  De Amerikaanse         natuurkundige         prof. dr. William     Happer
  Een verdubbeling van de CO2-concentratie in de lucht heeft maar een
  miniem effect heeft op de aardse opwarming.
  Natuurwetenschapper            prof. dr. William van Wijngaarden
  Toenemende       concentraties    van    CO2  in de atmosfeer   zullen   slechts    een
  minimaal effect hebben op stijgende temperaturen en extremer weer,
  omdat het broeikasgas al ‘verzadigd’ is.
  Dr. ir. Frans van den       Beemt       (fysicus):
  Zelfs een verdubbeling van het CO2 gehalte in onze atmosfeer heeft geen
  effect op de opwarming       of afkoeling van de Aarde.
  Prof. dr. Hermann        Harde      (Helmut Schmidt        University, Hamburg):
  Over de afgelopen eeuw        is de gemiddelde temperatuurverhoging                van de
                                                                             Pagina    7 van  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>(geanonimiseerd)
e                            versie 2                        6 September 2024
 Aarde onder invloed van CO2 met 0,39C toegenomen. Aangezien slechts
 ongeveer 15% van de wereldwijde CO2-toename van antropogene
 (menselijke) oorsprong is, blijft slechts 15% van 0,3°C, d.w.z. minder dan
 0,05°C over, wat kan worden       toegeschreven    aan de mens.
 Em. prof. dr. Wim      Witteman
 De absorptie van thermische       emissie  uit de Aarde door CO2 vindt plaats
 op golflengten rond 15,5 en 4,3 micron. De absorptie is beperkt tot smalle
 frequentiegebieden. Ongeveer minder dan 10% van de infraroodflux die
 binnen de absorptiebanden van CO2 valt, zal worden geabsorbeerd.
 Wijlen prof. Freeman        Dyson
 De voordelen van extra CO2 wegen op tegen de eventuele negatieve
 effecten. In veel opzichten is het verhoogde kooldioxide in de atmosfeer
 gunstig en dat het de biologische groei, landbouwopbrengsten en de
 kwaliteit van de bossen verhoogt.
 Prof.dr.ir. Guus    Berkhout en wijlen prof.dr.ir. Dick Thoenes
 Het bewijs van de onjuistheid van de IPCC-klimaatmodellen:
             Voorspellingen versus metingen
             Afwijking ten opzichte von gemiddelde temperotuur
                  (geanonimiseerd)
                                                                                en verschil van
                                                                                 5°Ct.o.v.   1975
          Gepubliceerd door prof dr.ir. Dick Thoenes en prof.dr.ir. Guus Berkhout
                                                                      Pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>N
(geanonimiseerd) versie 2                                                                          6 September 2024
  Geoloog                         prof. dr. David          Archibald
       CaiDtnemcogrsph 2On0eatmru
                                                                            Heating Effect of CO2
                                                                            per 20 ppm     increment
                                             Bij de huidige concentratie van 423 ppm heeft elke
                                             100 ppm CO? verhoging slechts een temperatuurstijging
                                             van 0,1° C tot gevolg.                                                Level 2024 =423
                                                                                               Opwarming
                                                                               ï                 1,2%C
                                    °                            Level during
                                  0.81]                          lce Ages                  InvloedCO::0,23°C       |Doubling
                                                                                                                         k       of f the
                                  ge         Plant growth                          Pre-ihdustrial                  pre-industrial levn]l
                                                                                                                                      (geanoimserd)
                                                                                         evel
                                                      (geano im se rd)
                                  041                                                                _Level   in    2010
                                                                                                           \
                                        20  60      100        140       180   220   260   300    340    380   420     460   500        540
                                                      Atmospheric            Concentration   of Carbon    Dioxide in ppm
                                                        Kostprijs en veiligheid van
                                                                       waterstof:
                                                       Aardgas verdient voorkeur.
 Aardgasleidingen                              gebruiken               voor waterstof.
  Waterstof heeft zulke afwijkende fysische en chemische eigenschappen
  vergeleken met aardgas (dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan) dat dit
  grote gevolgen heeft voor de veiligheid, de hoeveelheid energie die kan
  worden                        vervoerd,   het klimaat en de kosten.
                                      De waterstofvlam               is bijna kleurloos en het is dus slecht
  zichtbaar en dat kan risico's met zich meebrengen.
  Waterstofmoleculen                            zijn kleiner en waterstofgas is explosiever dan
  aardgas.
                                                                                                             Pagina    9 van  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>(geanonimiseerd)
e                                    versie 2                       6 September 2024
 Aardgasleidingen         zijn van staal gemaakt.      Het waterstofmolecuul      is het
 kleinste molecuul dat er bestaat en kan daardoor het staal binnendringen.
 Daar zorgt het voor haarscheurtjes die optreden door langdurige
 wisselende belasting (vermoeiing) en die daardoor sneller groeien.
 Er is een omvangrijke studie gemaakt: HyWay 27, die onder de
 coördinatie     van    het    ministerie   van Economische   Zaken    en Klimaat
 (tegenwoordig Klimaat en Groene Groei) is uitgevoerd.
 Het onderzoek in HyWay 27 toont aan dat het bestaande aardgasnet veilig
 kan worden       ingezet voor het transport van waterstof.
 Leverancier      de Gasunie        conformeert   zich aan de  resultaten  van   dit
 onderzoek.
 De  reactie   van    dr.   ir. Friso  Sikkema:
 Waterstof is chemisch gezien een nachtmerrie om mee te werken. Het
 dringt door in metalen, waardoor ze broos worden (dus je hebt speciale
 legeringen nodig), het is erg moeilijk te comprimeren                (met een zeer lage
 dichtheid) en het is explosief in een bijna belachelijk bereik van
 concentraties.
 Ik zou nooit een centrale verwarming in huis willen hebben,                 gevoed door
 waterstof - veel te gevaarlijk.
 Laten we hopen dat er in de EU naar serieuze scheikundigen en
 natuurkundigen          wordt geluisterd.
 In de jaren ’70 ben ik bedrijfsleider geweest van een bedrijf in de Botlek
 waar plantaardige oliën, met waterstofgas en nikkel als katalysator,
 werden gehard tot vetten met een smeltpunt 36-38°C.
 Dit gebeurde       in autoclaven met een inhoud van 12.000 liter onder een
 druk   van  2 bar.
 Bij AKZO chemie, de overbuurman, werd via elektrolyse groene waterstof
 geproduceerd en via een ondergrondse pijpleiding naar ons bedrijf
 getransporteerd.         Superstrenge veiligheidsmaatregelen waren een must!
 Elektriciteitscentrales op waterstof.
 Groene waterstof wordt door elektrolyse uit water gemaakt en hiervoor is
 elektriciteit nodig. Rendement 75%. Vervolgens wordt dit waterstof in
 centrales gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het rendement hiervan is
 55%.    Totale    rendement:         40%.
 Dat betekent, dat we per kilowattuur eindverbruik minimaal dubbel zo
 duur uit zijn dan bij gebruik van aardgas.
 Vrijkomende waterdamp bij gebruik van aardgas en waterstofgas
 voor verwarming en motorisch transport.
 CHa   + 202    -->   2H20      + CO2.
                                                                           Pagina    10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>(geanonimiseerd)
e                             versie 2                            6 September 2024
 Er is 3x zoveel waterstof nodig voor dezelfde energie opbrengst:
 3x2H2    +  302 --> 3x2H20.
 Bij de verbranding    van aardgas        komt CO2 vrij, maar dat heeft nauwelijks
 als broeikasgas nog effect.
 Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij.
 Daar staat tegenover dat bij de verbranding van de driemaal zo grote
 hoeveelheid waterstof 3x zoveel waterdamp              vrijkomt en waterdamp       is een
 sterk broeikasgas.
 Dit geldt voor de onderste regionen van de troposfeer.
 Grote passagiersvliegtuigen vliegen in de stratosfeer bij temperaturen                van
 -50°C. Als deze vliegtuigen op waterstof zouden gaan vliegen om CO2
 uitstoot te vermijden dan komt er veel meer waterdamp vrij welke
 uiteindelijk condenseert tot kleine ijskristallen en daarmee het zonlicht
 reflecteren en dat kan tot een ongecontroleerde aardse afkoeling leiden.
 Conclusie:
 Vanwege de milieu vervuiling door fossiele brandstoffen (kolen, hout en
 olie) is het verstandig om hiermee op termijn te stoppen.
 Maar haastige spoed is zelden goed en dus moet er een stappenplan zijn
 waarbij de fossiele afbouw        in overeenstemming       is met de opbouw van
 kerncentrales.
 Belangrijk is om te stoppen met het niet werkende Green Deal miljarden
 project, waardoor veel geld vrijkomt om overheidstekorten te dekken.
 Twee miljoen Nederlanders hebben acute financiële zorgen,
 aldus WNL (2 september 2024).
 De EU begroting voor Green           Deal is 0,6 biljoen Euro.
 Dus:
 Stoppen met het beleid van een netto nul CO2 in 2050;
 Vermindering in gebruik van kolen, biomassa en olie;
 Energie opwekking met kerncentrales;
 Aardgas blijven gebruiken;
 Stoppen met windturbines;
 Stoppen     met ondergrondse opslag van CO2;
 Geen    dure nutteloze CO2 stofzuiger
      e
 (geanonimiseerd)E E m              E       r      e
 groeigeld-voor-nederlandse-co2-stofzuiger);
 Stoppen     met CO2 heffingen;
 Intensief onderzoek     naar   de   echte   waarheid   betreffende   de  invloed  van
 CO2 en H20 als broeikasgas.
 Nederland heeft minstens 15 kerncentrales (80 jaar operatief) nodig om te
 kunnen stoppen met fossiele brandstoffen en windturbines (over 20 à 25
                                                                         Pagina  11 van  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>(geanonimiseerd)
e                              versie 2                       6 September 2024
 jaar zijn ze aan vervanging toe).
 Een zeer groot probleem is nog niet opgelost:
 Hoe afstand te doen van olie bij het onmisbare gebruik van benzine,
 kerosine, smeerolie, kunststoffen,      etc.
 Kernenergie is een must, maar is nog niet zonder (milieu)technische
 problemen
 * Kernafval;
 * Waar de kerncentrales te plaatsen;
 * Enorm veel vrijkomende waterdamp           uit koeltorens:
 Bron:   Shutterstock
 Tot slot:
 Er bestaan twee grote verschillen van mening          over de belangrijkste
 oorzaak van de aardse opwarming:
                                        en/of
 Een    oorzaak    is absoluut zeker:
                                                                     Pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>_
(geanonimiseerd) versie 2
  (geanonimiseerd)
                             (geano im se rd)
                                                      (geanonimiseerd)
                                                                                                                 6 September 2024
                                               12
                                                            UAH   Satellite-Based
                                                 i          Temperature of the
                                               1
   C(A'fTDed9rvp1)a-ogtm2.u0
                                               08       Global Lower Atmosphere
                                               05               (Version 6.0)
                                               04
                                               02
                                               00
                                              02
                                              04
                                              06                                              Running,centered
                                                                                              13-month average
                                              08
 T.o.v. het 30 jaar gemiddelde van 1991 tot 2020 is de aardse temperatuur
 in de afgelopen twee jaar met maar liefst 0,8°C gestegen.
 Onderstaande                                              grafiek geeft een beeld van het aantal zonnevlekken                      op de
 Zon.                                          Het aantal    zonnevlekken         is een maat    voor     de   activiteit van   de  Zon.
 Hoe                                          meer,    hoe actiever.
                                                                                            5 september 2024
 De Zonnecyclus van Schwabe is de elfjarige periode van
 zonneactiviteit, waarin het aantal zonnevlekken op de Zon varieert.
 Zie onderstaande                                               figuur.
 De zonneactiviteit is na een periode van rust de afgelopen 3 jaren weer
 toegenomen en zal naar verwachting in 2025 een nieuw maximum hebben
 bereikt binnen de 11-jarige cyclus.
                                                                                                                         Pagina   13 van  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>(geanonimiseerd)
e                          versie 2                        6 September 2024
     ISES Sunspot Number: 2001 - 2024
 moE         L    !    !      L     L    L      88       96
     2002  2004 2006 2008  2010   2012 2014   2016  2018 2020  2022     204     206   202
 Het aantal zonnevlekken    is vanaf 2023   iets sterker toegenomen         met een
 daling eind 2023 maar vanaf 2024 nog veel sterker is toegenomen.
 Er zijn steeds meer indicaties dat de Zon een aanzienlijke invloed heeft op
 het klimaat. De Aarde neemt steeds meer energie uit zonnestraling op dan
 dat ze aan warmtestraling kwijtraakt. De snelheid waarmee de Aarde
 opwarmt is in de afgelopen twintig jaar daardoor meer dan verdubbeld.
 Ik mag hopen, dat dit artikel ertoe mag bijdragen, dat er een
 onafhankelijk en neutraal wetenschappelijk onderzoek volgt naar de echte
 veroorzakers van de klimaatverandering en er dus adequate en
 werkende maatregelen kunnen worden genomen.
 Het moet toch nu duidelijk zijn, dat CO2 niet de schuldige                 is!
                     (geanonimise rd)
                                                                    Pagina    14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>