<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11

Onderzoek effect op
Natura 2000-gebieden voor
bestemmingsplan

Status       definitief
Versie       001
Rapport      M.2019.1208.01.R001
Datum        21 november 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




Colofon
Opdrachtgever             Gemeente Arnhem
                          Postbus 5465
                          6802 EL Arnhem

Contactpersoon            De heer B. Lagerberg
opdrachtgever

Project                   Stikstofdepositie nieuwbouwplannen gemeente Arnhem
Betreft                   Schuytgraaf Veld 6-11
Uw kenmerk                -

Rapport                   M.2019.1208.01.R001
Datum                     21 november 2019
Versie                    001
Status                    definitief

Uitgevoerd door           DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
                          Van Pallandtstraat 9-11
                          6814 GM Arnhem
                          Postbus 153
                          6800 AD Arnhem

Contactpersoon            H.D. (Herman) Jager MSc
                          088 346 78 21
                          hja@dgmr.nl

Auteur                    D. (Dennis) Kempen
                          088 346 78 86
                          dke@dgmr.nl

Projectadviseur           ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
                          088 346 78 00
                          ks@dgmr.nl

2e lezer/secr.            HJA/PZW                                              k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                       Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




                                                       Inhoud

                                                       1. Inleiding                                                   4

                                                       2. Situatie                                                    5
                                                       2.1 Omgeving                                                   5
                                                       2.2 Plan Veld 6-11                                             5

                                                       3. Beoordelingskader                                           6
                                                       3.1 Wet natuurbescherming                                      6
                                                       3.2 Programma Aanpak Stikstof (PAS)                            6
                                                       3.3 Adviescollege stikstofproblematiek                         6

                                                       4. Uitgangspunten                                              7
                                                       4.1 Gebruiksfase                                               7
                                                       4.2 Bouwfase                                                   7
                                                       4.3 Rekenmethode                                               8
                                                       4.4 Invoergegevens                                             8

                                                       5. Resultaten                                                 10
                                                       5.1 Gebruiksfase                                              10
                                                       5.2 Bouwfase                                                  10

                                                       6. Conclusie                                                  11


                                                       Bijlagen
                                                       Bijlage 1              Bepaling emissie
                                                       Bijlage 2              Invoergegevens en modeleigenschappen
                                                       Bijlage 3              Resultaten
k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




                                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




1. Inleiding

De Gemeente Arnhem is van plan om in de wijk Schuytgraaf in Arnhem 421 woningen te realiseren.
Schuytgraaf is een nieuwbouwplan en ligt aan de zuidwestzijde van Arnhem. Dit onderzoek richt
zich op de uitwerking van plandeel Veld 6-11.

Het nieuwbouwplan kan leiden tot stikstofdepositie op de natuurgebieden in de omgeving.
In opdracht van de Gemeente Arnhem voert DGMR daarom een onderzoek naar de depositie van
stikstof uit.

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden
gebruikt. In dit onderzoek beoordelen wij daarom of het plan een relevant effect heeft op de
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plan. Hierbij betrekken wij ook het
rapport van het Adviescollege stikstofdepositie, dat in september 2019 is gepubliceerd.

De berekening is uitgevoerd met het DGMR-softwarepakket Geomilieu, waarin de rekenmodule
Stacks-D is opgenomen. In dit onderzoek beschouwen wij zowel de bouw- als gebruiksfase.




                                                                                                    k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                       Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




                                                       2. Situatie

                                                       2.1 Omgeving
                                                       De planlocatie Veld 6-11 ligt in de wijk Schuytgraaf aan de zuidwestzijde van Arnhem.
                                                       Veld 6-11 ligt tussen het spoor (oostzijde) en de Minervasingel (westzijde). De dichtstbijzijnde
                                                       stikstofgevoelige natuurgebieden zijn de Veluwe en de Rijntakken. De Veluwe ligt van beide
                                                       gebieden het dichtst bij de planlocatie, op ongeveer 2 kilometer afstand. Dit gebied is voor deze
                                                       planlocatie maatgevend voor de beoordeling van de stikstofdepositie. Op onderstaande kaart is de
                                                       ligging van de planlocatie ten opzichte van Arnhem en de twee natuurgebieden weergegeven.




                                                          figuur 1: plattegrond ligging planlocatie en relevante natuurgebieden


                                                       2.2 Plan Veld 6-11
k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




                                                       Veld 6-11 bestaat uit de realisatie van 421 woningen verdeeld over 117 appartementen,
                                                       34 twee-onder-een-kapwoningen en 270 rij- en hoekwoningen. Een deel van het plangebied wordt
                                                       ingevuld met sociale huurwoningen. Het totale plangebied krijgt één aansluiting op de
                                                       Minervasingel. Binnen het plangebied worden diverse wegen aangelegd voor het verkeer van en
                                                       naar de woningen. De bouwtijd is geraamd op zes jaar en start op zijn vroegst in 2020.




                                                                                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




3. Beoordelingskader

3.1 Wet natuurbescherming
De bescherming van belangrijke natuurgebieden is verankerd in de Wet natuurbescherming.
Hieronder vallen de volgende gebieden:
• Natura 2000-gebieden.
• Beschermde natuurmonumenten.
• Gebieden die de minister aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere verplichtingen.

Voor de Natura 2000-gebieden die vallen onder de Wet natuurbescherming zijn
aanwijzingsbesluiten opgesteld. In deze aanwijzingsbesluiten staan de exacte begrenzing van het
gebied weergegeven, voor welke soorten en habitatten het betreffende gebied is aangewezen
(de gekwalificeerde soorten en habitatten) en welke instandhoudingsdoelstellingen er gelden voor
deze soorten en habitatten.

Voor projecten en ‘andere handelingen’ (binnen en buiten Natura 2000-gebieden) waarvan niet op
voorhand zeker is dat ze geen gevaar voor de instandhoudingsdoelstellingen vormen, geldt een
vergunningplicht. Eén van de belangrijkste knelpunten voor vergunningverlening van de
Wet natuurbescherming vormt het aspect stikstofdepositie (NO x en NH3). De depositie van stikstof
vormt voor Nederland één van de belangrijkste belemmeringen om de Europese doelstellingen te
halen.

3.2 Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het
huidige Programma Aanpak Stikstof niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden
gebruikt. Hierdoor mist op dit moment een eenduidig toetsingskader, waardoor
toestemmingsverlening in het kader van de Wet natuurbescherming moeilijk is. Wanneer geen
sprake is van een relevante stikstofdepositie, is ook geen vergunning Wet natuurbescherming
nodig.

3.3 Adviescollege stikstofproblematiek
In september 2019 heeft het Adviescollege stikstofproblematiek een eerste advies [1] uitgebracht
over het oplossen van de problemen die vanwege stikstofdepositie in Nederland zijn ontstaan.
In het advies geeft het college aan dat zij voorlopig geen nieuwe drempelwaarde willen instellen
of ontwikkelingsruimte van natuurgebieden willen uitgeven. Het adviescollege gaat ervan uit dat
bedrijven en planmakers bronmaatregelen nemen om negatieve effecten op natuurgebieden te
voorkomen en/of beperken.
                                                                                                                             k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




Alle plannen en projecten moeten voor een ontwikkeling daarom aantonen dat zij geen relevant
effect op de natuurgebieden veroorzaken om toestemming van het bevoegd gezag voor het plan of
project te krijgen. Het adviescollege stikstofdepositie geeft daarbij in het advies aan dat hiervoor
gebruik kan worden gemaakt van saldering van de depositie op basis van de bestaande of vergunde
situatie.

Beoordeling relevante depositie
In dit onderzoek beoordelen wij of vanwege het plan een relevante stikstofdepositie ontstaat.
In het onderzoek beschouwen wij 0,00 mol/ha/jaar als de grenswaarde voor een relevante
depositie. De grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar is op dit moment in Nederland algemeen
geaccepteerd om te beschouwen of een plan een relevante bijdrage op een natuurgebied heeft.

[1]
      Adviescollege stikstofproblematiek (2019), Niet alles kan, eerste advies van het adviescollege stikstofproblematiek.
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                       Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




                                                       4. Uitgangspunten

                                                       In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten voor het onderzoek beschreven. In bijlage 1 is een
                                                       volledige uitwerking van alle bronnen opgenomen.

                                                       4.1 Gebruiksfase
                                                       Alle nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij gerealiseerd. De installaties van de nieuw te bouwen
                                                       woningen veroorzaken daarom geen emissie van stikstof. Voor de berekening van de
                                                       stikstofdepositie in de toekomstige situatie zijn daarom alleen de vervoersbewegingen van en naar
                                                       de woningen relevant.

                                                       De vervoerbewegingen zijn berekend op basis van kengetallen uit de CROW-publicatie 381
                                                       ‘Toekomstbestendig parkeren’. Wij hebben de verkeersgeneratie die op basis van de
                                                       CROW-publicatie is gemaakt, gecorrigeerd voor het autogebruik binnen het plan Schuytgraaf.
                                                       De gemeente Arnhem heeft voor Schuytgraaf aangepaste parkeernormen vastgesteld omdat in deze
                                                       woonwijk het autogebruik lager is dan gemiddeld. De verkeersgeneratie die op basis van de
                                                       CROW-publicatie is berekend, hebben wij daarom op basis van deze aangepaste parkeernormen
                                                       omgerekend naar het aantal vervoersbewegingen dat representatief is voor het autogebruik binnen
                                                       Schuytgraaf.

                                                       In tabel 1 staat een overzicht van deze verkeersbewegingen voor plandeel Veld 6-11 in de
                                                       toekomstige situatie.

                                                       tabel 1: gegevens toekomstige situatie Veld 6-11
                                                        Onderdeel                                             Aantal bewegingen per etmaal
                                                        Vervoersbewegingen (appartementen koop)                           186
                                                        Vervoersbewegingen (appartementen huur)                           179
                                                        Vervoersbewegingen (2/1 kappers koop)                             225
                                                        Vervoersbewegingen (rijtjeswoning koop)                           636
                                                        Vervoersbewegingen (rijtjeswoning huur)                           635
                                                        Totaal                                                           1.862


                                                       4.2 Bouwfase
                                                       De gegevens voor de bouwfase zijn in overleg met de gemeente vastgesteld. Hiervoor is een
                                                       schatting van het in te zetten materieel gemaakt, op basis van vergelijkbare projecten.

                                                       De bouw duurt naar verwachting zes jaar. Voor de bouwfase hebben wij daarom de depositie
                                                       berekend op basis van de gemiddelde emissie van de bouwactiviteiten verdeeld over zes jaar.
                                                       In tabel 2 staat een overzicht van de schatting van de werktuigen die benodigd zijn voor de
k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




                                                       realisatie van het plan. Daarbij hebben wij de stageklasse aangegeven en de emissie die de
                                                       werktuigen veroorzaken.

                                                       tabel 2: materieelinzet bouwfase
                                                        Materieel                                Aantal uur   Stageklasse        Emissie (kg)    Emissie (kg)
                                                                                                bouwperiode                        Totaal       Gemiddeld p/j
                                                        Graafmachine                              2000 uur        IV                 60              10
                                                        Shovel                                    600 uur         IV                30.2             5.0
                                                        Boor/heistelling                          700 uur         IV                 36              6.0
                                                        Pomp                                      200 uur         IV                 9.7             1.6
                                                        Spieringkraan                             3500 uur        IV               163.8            27.3
                                                        Minikraan                                 1000 uur        IV                12.5             2.1
                                                        Verreiker                                 600 uur         IV                10.3             1.7
                                                        Totaal                                                                     322.5            53.8



                                                                                                                                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




Naast de hierboven beschreven werktuigen rijden tijdens de bouw ook vrachtwagens en lichte
motorvoertuigen (bestelwagens en personenwagens) van en naar het terrein. In tabel 3 staat een
schatting van het totaal aantal vervoersbewegingen tijdens de bouwfase.

tabel 3: aantal voertuigbewegingen bouwfase
    Materieel                             Aantal vervoersbewegingen totaal   Aantal vervoersbewegingen p/j
    Lichte motorvoertuigen                            25.000                             4.167
    Zware motorvoertuigen                              1.600                              267


4.3 Rekenmethode
De berekening van de stikstofdepositie is uitgevoerd met het DGMR-softwarepakket Stacks-D in
Geomilieu V5.2. Deze rekenmethode is geschikt voor het berekenen van deposities en is een
afgeleide van het STACKS+ model.

De depositie is berekend op de dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in de
omgeving van het plangebied. De bijdrage wordt bepaald in mol per hectare per jaar.
Hierbij wordt vastgesteld wat de immissiewaarde is van stoffen die bijdragen aan de
stikstofdepositie.

Bij de berekening is gebruikgemaakt van standaard invoergegevens met betrekking tot de
meteorologische gegevens. Deze zijn centraal zijn vastgesteld. De terreinruwheid wordt door de
software bepaald op basis van het modelgebied. De rekenpunten hebben wij geplaatst op de
randen van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In het model hebben wij de
bodemgebieden ingevoerd per Natura 2000-gebied

De verwachting is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Schuytgraaf Veld 6-11
halverwege 2020 vaststelt. Daarna volgt de omgevingsvergunningprocedure. Dat betekent dat op
zijn vroegst eind 2020/begin 2021 pas met de bouw kan worden gestart. De gemiddelde bouwtijd
van een woning is één jaar. Daarna moet de woning nog gebruiksklaar worden gemaakt. Op zijn
vroegst worden de eerste woningen dus begin 2022 in gebruik genomen. In 2026-2027 zijn alle
woningen binnen Veld 6-11 volledig in gebruik. In het onderzoek hebben wij daarom voor de
berekening van de stikstofdepositie de volgende peiljaren toegepast:
• Gebruiksfase: peiljaar 2022.
• Bouwfase: peiljaar 2020.

4.4 Invoergegevens

Wegverkeer
De rijbewegingen van de personenwagens en vrachtwagens zijn als wegen gemodelleerd.
                                                                                                             k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




Stacks-D berekent hierbij de emissie op basis van de lengte van de gemodelleerde route, de
intensiteit en de gemiddelde snelheid. In de gebruiksfase is in het model een gemiddelde
rijsnelheid van 30 km/uur aangehouden. In de bouwfase is hiervoor 15 km/h aangehouden voor het
verkeer binnen het plangebied.

De verkeersaantrekkende werking is gemodelleerd tot het punt dat de voertuigen zijn opgenomen
in het heersende verkeersbeeld. In het onderzoek gaan wij ervan uit dat de voertuigen vanaf de
aansluiting op de Minervasingel zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De Minervasingel
is een weg met een hoge verkeersintensiteit, waardoor de voertuigen uit Veld 6-11 op deze weg
niet meer zijn te onderscheiden van het overige verkeer.



8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                       Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




                                                       Werktuigen
                                                       De emissie van de werktuigen is op basis van de leeftijd (stageklasse) en het vermogen berekend.
                                                       Het is aannemelijk dat ieder werktuig op meerdere plekken binnen de planlocatie gebruikt wordt.
                                                       Om dit in het model mee te nemen, is ieder werktuig zes keer gemodelleerd als puntbron.
                                                       Deze bronnen zijn evenredig verdeeld over het plangebied. De emissie is in het model gecorrigeerd
                                                       voor de verdeling van de bouwtijd over zes jaar, door middel van de aanpassing van de
                                                       bedrijfsduur.

                                                       De berekening van de emissie is opgenomen in bijlage 1. Daarnaast is een volledig overzicht van de
                                                       itemeigenschappen toegevoegd in bijlage 2.
k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




                                                                                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




5. Resultaten

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de berekende stikstofdepositie. In bijlage 3 staat een
uitdraai van de resultaten uit Stacks-D.

5.1 Gebruiksfase
Uit de berekening van de gebruiksfase volgt dat het plan geen relevante bijdrage heeft op de
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De berekende depositie voldoet aan de afgeronde
grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar.

5.2 Bouwfase
Uit de berekening van de bouwfase volgt dat het plan geen relevante bijdrage heeft op de
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De berekende depositie voldoet aan de afgeronde
grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar.




                                                                                                  k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                       Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




                                                       6. Conclusie

                                                       De Gemeente Arnhem is van plan om in de wijk Schuytgraaf in Arnhem 421 woningen te realiseren.
                                                       Schuytgraaf is een nieuwbouwplan en ligt aan de zuidwestzijde van Arnhem. Dit onderzoek richt
                                                       zich op de uitwerking van plandeel Veld 6-11.

                                                       Het nieuwbouwplan kan leiden tot stikstofdepositie op de natuurgebieden in de omgeving.
                                                       In opdracht van de Gemeente Arnhem voert DGMR daarom een onderzoek naar de depositie van
                                                       stikstof uit.

                                                       Uit de berekening volgt dat het plan zowel in de gebruiks- als in de bouwfase geen relevante
                                                       bijdrage heeft op de stikstofgevoelige natura 2000-gebieden in de omgeving. De berekende
                                                       depositie voldoet voor beide situaties aan de afgeronde grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar.




                                                       ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
                                                       DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
k:\doc\m\2019\120801\m2019120801r001.docx 21-11-2019




                                                                                                                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




Bijlage 1

 Titel                             Bepaling emissie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                                                                          Bijlage 1
Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11                                                                                      Uitgangspunten


Bouwfase
Graafmachine
Aantal uur actief                                             2000 uur                                    Hoogte                   3
motorvermogen                                                  125 kW

gemiddelde belasting motorvermogen                             60% t.o.v. totaal motorvermogen
emissie NOx                                                    0,4 g/KWh              Stage IV
emissie NOx                                             0,00000833 kg/s                                             60,0 kg/jaar
Bron: www.dieselnet.com norm voor nonroad diesel engines


Shovel
Aantal uur actief                                              600 uur                                    Hoogte                   3
motorvermogen                                                  210 kW


gemiddelde belasting motorvermogen                             60% t.o.v. totaal motorvermogen
emissie NOx                                                    0,4 g/KWh             Stage IV
emissie NOx                                             0,00001400 kg/s                                             30,2 kg/jaar
Bron: www.dieselnet.com norm voor nonroad diesel engines


Boor/heistelling
Aantal uur actief                                              700 uur                                    Hoogte                   3
motorvermogen                                                  165 kW


gemiddelde belasting motorvermogen                             78% t.o.v. totaal motorvermogen
emissie NOx                                                    0,4 g/KWh             Stage IV
emissie NOx                                             0,00001430 kg/s                                             36,0 kg/jaar
Bron: www.dieselnet.com norm voor nonroad diesel engines


Pomp
Aantal uur actief                                              200 uur                                    Hoogte                   3
motorvermogen                                                  155 kW


gemiddelde belasting motorvermogen                             78% t.o.v. totaal motorvermogen
emissie NOx                                                    0,4 g/KWh             Stage IV
emissie NOx                                             0,00001343 kg/s                                              9,7 kg/jaar
Bron: www.dieselnet.com norm voor nonroad diesel engines

Spieringkraan
Aantal uur actief                                             3500 uur                                    Hoogte                   3
motorvermogen                                                  150 kW


gemiddelde belasting motorvermogen                             78% t.o.v. totaal motorvermogen
emissie NOx                                                    0,4 g/KWh             Stage IV
emissie NOx                                             0,00001300 kg/s                                            163,8 kg/jaar
Bron: www.dieselnet.com norm voor nonroad diesel engines


Minikraan
Aantal uur actief                                             1000 uur                                    Hoogte                   3
motorvermogen                                                   40 kW


gemiddelde belasting motorvermogen                             78% t.o.v. totaal motorvermogen
emissie NOx                                                    0,4 g/KWh             Stage IV
emissie NOx                                             0,00000347 kg/s                                             12,5 kg/jaar
Bron: www.dieselnet.com norm voor nonroad diesel engines


Verreiker
Aantal uur actief                                              600 uur                                    Hoogte                   3
motorvermogen                                                   55 kW


gemiddelde belasting motorvermogen                             78% t.o.v. totaal motorvermogen
emissie NOx                                                    0,4 g/KWh             Stage IV
emissie NOx                                             0,00000477 kg/s                                             10,3 kg/jaar
Bron: www.dieselnet.com norm voor nonroad diesel engines


Emissie totaal                                                                                                     322,5 kg/jaar
Emissie per jaar (6 jaar)                                                                                           53,8 kg/jaar


Voertuigen                             Totaal aantal voertuigen         Aantal
                                                                    voertuigen per
                                                                         jaar
Zwaar vrachtverkeer                              1600                       267
Lichte motorvoertuigen                          25000                      4167




Gebruiksfase totaal

Vervoersbewegingen gebruiksfase
Onderdeel                                       Aantal                    Kengetal   Verkeersbewegingen
Toekomstige situatie
Appartement koop                                  47                        4,0                 186
Appartement huur                                  70                        2,6                 179
2 onder 1 kap                                     34                        6,6                 225
Rijtjeswoning koop                                108                       5,9                 636
Rijtjeswoning huur                                162                       3,9                 635
                                                  421                                       1862,4
Omgeving sterk stedelijk rest bebouwde kom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




Bijlage 2

 Titel                             Invoergegevens en modeleigenschappen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                                                                                                            Bijlage 2
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                                                                                                     Lijst puntbronnen

Model:      Veld 6-11 Schuytgraaf - Bouwfase
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

   ItemID   Naam           Omschr.            Hoogte   Int.diam.   Ext.diam.    Emis NOx    Emis PM10     Flux   Gas temp   Warmte   %NO2   Geb.bron   Bedr. uren
  155492    003 Mat.       Graafmachine         3,00       0,20         0,30   0,00000833   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        55,56
  155499    003-1 Mat.     Graafmachine         3,00       0,20         0,30   0,00000833   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        55,56
  155528    003-2 Mat.     Graafmachine         3,00       0,20         0,30   0,00000833   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        55,56
  155513    003-3 Mat.     Graafmachine         3,00       0,20         0,30   0,00000833   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        55,56
  155521    003-4 Mat.     Graafmachine         3,00       0,20         0,30   0,00000833   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        55,56

  155506    003-5 Mat.     Graafmachine         3,00       0,20         0,30   0,00000833   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        55,56
  155493    004 Mat.       Shovel               3,00       0,20         0,30   0,00001400   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67
  155500    004-1 Mat.     Shovel               3,00       0,20         0,30   0,00001400   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67
  155507    004-2 Mat.     Shovel               3,00       0,20         0,30   0,00001400   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67
  155514    004-3 Mat.     Shovel               3,00       0,20         0,30   0,00001400   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67

  155522    004-4 Mat.     Shovel               3,00       0,20         0,30   0,00001400   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67
  155529    004-5 Mat.     Shovel               3,00       0,20         0,30   0,00001400   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67
  155494    005 Mat.       Boor/Heistelling     3,00       0,20         0,30   0,00001430   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        19,44
  155501    005-1 Mat.     Boor/Heistelling     3,00       0,20         0,30   0,00001430   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        19,44
  155523    005-2 Mat.     Boor/Heistelling     3,00       0,20         0,30   0,00001430   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        19,44

  155515    005-3 Mat.     Boor/Heistelling     3,00       0,20         0,30   0,00001430   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        19,44
  155508    005-4 Mat.     Boor/Heistelling     3,00       0,20         0,30   0,00001430   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        19,44
  155530    005-5 Mat.     Boor/Heistelling     3,00       0,20         0,30   0,00001430   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        19,44
  155495    006 Mat.       Pomp                 3,00       0,20         0,30   0,00001343   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee         5,56
  155502    006-1 Mat.     Pomp                 3,00       0,20         0,30   0,00001343   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee         5,56

  155509    006-2 Mat.     Pomp                 3,00       0,20         0,30   0,00001343   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee         5,56
  155516    006-3 Mat.     Pomp                 3,00       0,20         0,30   0,00001343   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee         5,56
  155524    006-4 Mat.     Pomp                 3,00       0,20         0,30   0,00001343   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee         5,56
  155531    006-5 Mat.     Pomp                 3,00       0,20         0,30   0,00001343   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee         5,56
  155496    007 Mat.       Spieringkraan        3,00       0,20         0,30   0,00001300   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        97,22

  155503    007-1   Mat.   Spieringkraan        3,00       0,20         0,30   0,00001300   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        97,22
  155532    007-2   Mat.   Spieringkraan        3,00       0,20         0,30   0,00001300   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        97,22
  155517    007-3   Mat.   Spieringkraan        3,00       0,20         0,30   0,00001300   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        97,22
  155525    007-4   Mat.   Spieringkraan        3,00       0,20         0,30   0,00001300   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        97,22
  155510    007-5   Mat.   Spieringkraan        3,00       0,20         0,30   0,00001300   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        97,22

  155497    008 Mat.       Minikraan            3,00       0,20         0,30   0,00000347   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        27,78
  155504    008-1 Mat.     Minikraan            3,00       0,20         0,30   0,00000347   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        27,78


Geomilieu V5.20                                                                                                                                                     20-11-2019 15:49:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                                                                                                         Bijlage 2
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                                                                                                  Lijst puntbronnen

Model:      Veld 6-11 Schuytgraaf - Bouwfase
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

   ItemID   Naam           Omschr.         Hoogte   Int.diam.   Ext.diam.    Emis NOx    Emis PM10     Flux   Gas temp   Warmte   %NO2   Geb.bron   Bedr. uren
  155533    008-2 Mat.     Minikraan         3,00        0,20        0,30   0,00000347   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        27,78
  155518    008-3 Mat.     Minikraan         3,00        0,20        0,30   0,00000347   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        27,78
  155526    008-4 Mat.     Minikraan         3,00        0,20        0,30   0,00000347   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        27,78
  155511    008-5 Mat.     Minikraan         3,00        0,20        0,30   0,00000347   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        27,78
  155498    009 Mat.       Verreiker         3,00        0,20        0,30   0,00000477   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67

  155505    009-1   Mat.   Verreiker         3,00        0,20        0,30   0,00000477   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67
  155527    009-2   Mat.   Verreiker         3,00        0,20        0,30   0,00000477   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67
  155519    009-3   Mat.   Verreiker         3,00        0,20        0,30   0,00000477   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67
  155512    009-4   Mat.   Verreiker         3,00        0,20        0,30   0,00000477   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67
  155534    009-5   Mat.   Verreiker         3,00        0,20        0,30   0,00000477   0,00000000   0,100      285,0    0,000   5,00       Nee        16,67




Geomilieu V5.20                                                                                                                                                  20-11-2019 15:49:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                                                                                                                                                      Bijlage 2
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                                                                                                                                                     Lijst wegen

Model:      Veld 6-11 Schuytgraaf - Bouwfase
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

   ItemID   Naam         Omschr.                         Lengte    Wegtype   V    Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)   %Bus(D)
  155520    01 Verkeer   Verkeer binnen bouwplan         1204,26   Normaal   15           6,10      8,33         --        --    94,00       --       --       --       --       --     6,00       --       --        --
  155490    01 Verkeer   Verkeer binnen bouwplan          801,42   Normaal   15           6,10      8,33         --        --    94,00       --       --       --       --       --     6,00       --       --        --
  155470    02           VAW Bouwplan                      51,19   Normaal   30          24,30      8,33         --        --    94,00       --       --       --       --       --     6,00       --       --        --




Geomilieu V5.20                                                                                                                                                                                            20-11-2019 15:54:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                   Bijlage 2
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                  Lijst wegen

Model:      Veld 6-11 Schuytgraaf - Bouwfase
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

   ItemID   %Bus(A)   %Bus(N)   Groep
  155520         --        --   --
  155490         --        --   --
  155470         --        --   --




Geomilieu V5.20                                                            20-11-2019 15:54:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                                                                                                                                                          Bijlage 2
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                                                                                                                                                         Lijst wegen

Model:      Veld 6-11 Schuytgraaf - Gebruiksfase
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

   ItemID   Naam    Omschr.                           Lengte   Wegtype     V    Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)    %Bus(D)   %Bus(A)
  155461    1       Wegverkeer   plan   veld   6-11   169,62   Normaal     30         914,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155472    2       Wegverkeer   plan   veld   6-11   161,53   Normaal     30         401,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155464    3       Wegverkeer   plan   veld   6-11   101,64   Normaal     30         324,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155473    4       Wegverkeer   plan   veld   6-11    96,28   Normaal     30          92,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155476    5       Wegverkeer   plan   veld   6-11    93,57   Normaal     30          58,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --

  155478    6       Wegverkeer   plan   veld   6-11    91,95   Normaal     30          56,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155481    7       Wegverkeer   plan   veld   6-11    70,83   Normaal     30          43,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155485    8       Wegverkeer   plan   veld   6-11    50,07   Normaal     30          93,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155463    9       Wegverkeer   plan   veld   6-11   286,96   Normaal     30         154,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155486    10      Wegverkeer   plan   veld   6-11    68,30   Normaal     30          61,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --

  155487    11      Wegverkeer   plan   veld   6-11    31,19   Normaal     30          31,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155469    12      Wegverkeer   plan   veld   6-11    90,80   Normaal     30          53,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155467    13      Wegverkeer   plan   veld   6-11    49,54   Normaal     30          25,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155465    14      Wegverkeer   plan   veld   6-11   219,10   Normaal     30          81,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155462    15      Wegverkeer   plan   veld   6-11   106,75   Normaal     30         113,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --

  155460    16      Wegverkeer   plan   veld   6-11   194,76   Normaal     30         324,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155471    17      Wegverkeer   plan   veld   6-11   157,44   Normaal     30         401,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155468    18      Wegverkeer   plan   veld   6-11    75,07   Normaal     30          23,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155466    19      Wegverkeer   plan   veld   6-11    77,42   Normaal     30          46,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155475    20      Wegverkeer   plan   veld   6-11    51,78   Normaal     30         251,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --

  155479    21      Wegverkeer   plan   veld   6-11    52,62   Normaal     30         170,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155480    22      Wegverkeer   plan   veld   6-11    75,40   Normaal     30         137,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155483    23      Wegverkeer   plan   veld   6-11    85,03   Normaal     30          93,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155484    24      Wegverkeer   plan   veld   6-11    84,74   Normaal     30          93,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155482    25      Wegverkeer   plan   veld   6-11    74,24   Normaal     30         137,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --

  155477    26      Wegverkeer plan veld 6-11          51,05   Normaal     30         170,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155474    27      Wegverkeer plan veld 6-11          53,32   Normaal     30         251,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --
  155470    28      Wegverkeer plan veld 6-11          49,68   Normaal     30        1827,00      7,00      2,60      0,70    100,00   100,00   100,00       --       --       --       --       --       --         --        --




Geomilieu V5.20                                                                                                                                                                                                20-11-2019 15:53:34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                   Bijlage 2
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                  Lijst wegen

Model:      Veld 6-11 Schuytgraaf - Gebruiksfase
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-D

   ItemID   %Bus(N)    Groep
  155461          --   --
  155472          --   --
  155464          --   --
  155473          --   --
  155476          --   --

  155478          --   --
  155481          --   --
  155485          --   --
  155463          --   --
  155486          --   --

  155487          --   --
  155469          --   --
  155467          --   --
  155465          --   --
  155462          --   --

  155460          --   --
  155471          --   --
  155468          --   --
  155466          --   --
  155475          --   --

  155479          --   --
  155480          --   --
  155483          --   --
  155484          --   --
  155482          --   --

  155477          --   --
  155474          --   --
  155470          --   --




Geomilieu V5.20                                                            20-11-2019 15:53:34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie Schuytgraaf Veld 6-11




Bijlage 3

 Titel                             Resultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                                                         Bijlage 3
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                                               Resultaten bouwfase

Rapport:                   Stikstof depositie
Model:                     Veld 6-11 Schuytgraaf - Bouwfase
Resultaten voor model:     Veld 6-11 Schuytgraaf - Bouwfase
Referentiejaar:            2020

Toetspunt   Omschrijving   Type           NO2 [mol/ha/jaar]   NH3 [mol/ha/jaar]   Stikstof dep. [mol/ha/jaar]
001         Rijntakken     Gras / heide              0,0016              0,0000                       0,0016
003         Veluwe         Loofbos                   0,0026              0,0000                       0,0026
005         Veluwe         Water                     0,0013              0,0001                       0,0014
006         Rijntakken     Gras / heide              0,0011              0,0000                       0,0012
006         Rijntakken     Gras / heide              0,0005              0,0000                       0,0005

007         Rijntakken     Water                     0,0002              0,0000                       0,0002
002         Veluwe         Loofbos                   0,0021              0,0000                       0,0022
004         Veluwe         Loofbos                   0,0026              0,0001                       0,0026




Geomilieu V5.20                                                                                                 21-11-2019 09:46:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                                                           Bijlage 3
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                                               Resultaten gebruiksfase

Rapport:                   Stikstof depositie
Model:                     Veld 6-11 Schuytgraaf - Gebruiksfase
Resultaten voor model:     Veld 6-11 Schuytgraaf - Gebruiksfase
Referentiejaar:            2022

Toetspunt   Omschrijving   Type           NO2 [mol/ha/jaar]   NH3 [mol/ha/jaar]   Stikstof dep. [mol/ha/jaar]
001         Rijntakken     Gras / heide              0,0013              0,0008                       0,0021
003         Veluwe         Loofbos                   0,0018              0,0024                       0,0042
005         Veluwe         Water                     0,0008              0,0040                       0,0048
006         Rijntakken     Gras / heide              0,0013              0,0009                       0,0022
006         Rijntakken     Gras / heide              0,0008              0,0002                       0,0010

007         Rijntakken     Water                     0,0007              0,0004                       0,0010
002         Veluwe         Loofbos                   0,0018              0,0017                       0,0034
004         Veluwe         Loofbos                   0,0018              0,0025                       0,0044




Geomilieu V5.20                                                                                                    21-11-2019 10:01:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                                                         Bijlage 3
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                                               Resultaten bouwfase

Rapport:                   Stikstof depositie
Model:                     Veld 6-11 Schuytgraaf - Bouwfase
Resultaten voor model:     Veld 6-11 Schuytgraaf - Bouwfase
Referentiejaar:            2020

Toetspunt   Omschrijving   Type           NO2 [mol/ha/jaar]   NH3 [mol/ha/jaar]   Stikstof dep. [mol/ha/jaar]
001         Rijntakken     Gras / heide                0,00                0,00                         0,00
003         Veluwe         Loofbos                     0,00                0,00                         0,00
005         Veluwe         Water                       0,00                0,00                         0,00
006         Rijntakken     Gras / heide                0,00                0,00                         0,00
006         Rijntakken     Gras / heide                0,00                0,00                         0,00

007         Rijntakken     Water                       0,00                0,00                         0,00
002         Veluwe         Loofbos                     0,00                0,00                         0,00
004         Veluwe         Loofbos                     0,00                0,00                         0,00




Geomilieu V5.20                                                                                                 21-11-2019 10:02:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>M.2019.1208.01.R001                                                                                                           Bijlage 3
Onderzoek stikstofdepositie Veld 6-11 Schuytgraaf                                                               Resultaten gebruiksfase

Rapport:                   Stikstof depositie
Model:                     Veld 6-11 Schuytgraaf - Gebruiksfase
Resultaten voor model:     Veld 6-11 Schuytgraaf - Gebruiksfase
Referentiejaar:            2022

Toetspunt   Omschrijving   Type           NO2 [mol/ha/jaar]   NH3 [mol/ha/jaar]   Stikstof dep. [mol/ha/jaar]
001         Rijntakken     Gras / heide                0,00                0,00                         0,00
003         Veluwe         Loofbos                     0,00                0,00                         0,00
005         Veluwe         Water                       0,00                0,00                         0,00
006         Rijntakken     Gras / heide                0,00                0,00                         0,00
006         Rijntakken     Gras / heide                0,00                0,00                         0,00

007         Rijntakken     Water                       0,00                0,00                         0,00
002         Veluwe         Loofbos                     0,00                0,00                         0,00
004         Veluwe         Loofbos                     0,00                0,00                         0,00




Geomilieu V5.20                                                                                                    21-11-2019 10:02:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>