<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem
Documentnummer:      M.2023.0395.00.R001 (SA|BDI)
Datum:               15 november 2023
Contactpersoon:      H.D. (Herman) Jager MSc | hja@dgmr.nl | t 088 - 3467 821
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon                                                                    Inhoud
 Opdrachtgever                     Gemeente Arnhem                         1. Inleiding                             3
                                                                           2. Beoordelingskader geluid evenementen  4
 Contactpersoon opdrachtgever Mevr. S. Wilmsen
                                   E: saskia.wilmsen@arnhem.nl             3. Uitgangspunten                        5
                                                                           4. Resultaten                            7
 Project                           Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem 4.1. Markt                               8
 Betreft                           Akoestisch onderzoek evenementen        4.2. Audrey Hepburnplein                 9
 Uw kenmerk                        -                                       4.3. Trans                              10
                                                                           4.4. Korenmarkt                         11
 Rapport                           M.2023.0395.00.R001                     4.5. Jansplaats                         12
                                                                           4.6. Jansplein                          13
 Datum                             15 november 2023                        4.7. Gele Rijders Plein                 14
 Versie                            002                                     4.8. Rijnkade                           15
                                                                           4.9. Musispark                          16
 Status                            definitief                              4.10. Angerenstein                      17
                                                                           4.11. Park Presikhaaf                   18
 Uitgevoerd door                   DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.  4.12. Hoogte 80                         20
                                   Weerdjesstraat 70                       4.13. Sonsbeek Ronde weide              21
                                                                           4.14. Sonsbeek Grote vijver             22
                                   6811 JE Arnhem                          4.15. Sonsbeek Witte villa              23
                                   Postbus 153                             4.16. Elden (brink)                     25
                                                                           4.17. Immerloo Park                     26
                                   6800 AD Arnhem
 Contactpersoon                    H.D. (Herman) Jager MSc
                                   088 346 78 21
                                   hja@dgmr.nl
 Auteur                            H.D. (Herman) Jager MSc
                                   088 346 78 21
                                   hja@dgmr.nl
 Projectadviseur                   ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
                                   088 346 78 00
                                   ks@dgmr.nl
 2e lezer/secr.                    SA|BDI
 ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
 DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
2|   Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> 1.Inleiding
De gemeente Arnhem heeft het voornemen om
locatieprofielen op te stellen om evenementen te
gaan regelen. In de locatieprofielen wordt onder
andere de maximaal toegestane geluidsbelasting
voor evenementen vastgelegd. Om inzichtelijk te
kunnen maken welke geluidsniveaus vanwege de
evenementen in de omgeving ontstaan, voert
DGMR een akoestisch onderzoek uit. Dit
onderzoek is opgesteld voor de onderbouwing van
evenementen in het omgevingsplan.
De gemeente Arnhem wil op verschillende
locaties het organiseren van evenementen
mogelijk maken. Hiervoor heeft de gemeente
bepaald welk type evenementen per locatie
kunnen worden gehouden. Dit onderzoek maakt
inzichtelijk welke geluidsbelasting bij de
woningen in de omgeving optreedt en welk
geluidsniveau bij een evenement mogelijk is.
Voor de locatie Stadsblokken is een afzonderlijk
onderzoek opgesteld.
Voor het maken van de berekening zijn varianten
vastgesteld. In overleg met de gemeente zijn voor
deze varianten uitgangspunten bepaald, met
kenmerken die representatief zijn voor de
beoogde evenementen. De geluidsbelasting van
de evenementen beoordelen wij op basis van het
evenementenbeleid van de gemeente Arnhem.
In het eerste deel van het rapport staan de
situatie en het beoordelingskader. Vervolgens zijn
de uitgangspunten van het onderzoek beschreven.
Daarna volgen de resultaten.
3|    Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> 2. Beoordelingskader geluid evenementen
Beoordelingskader gemeente Arnhem                Beoordeling mogelijkheid organiseren
In het evenementenbeleid heeft de gemeente       evenement
Arnhem geluidsnormen en eindtijden voor          Voor iedere locatie hebben wij per variant
evenementen bepaald. De gemeente past de         berekend wat het maximaal mogelijke
volgende grenswaarden voor het Leq toe voor het  geluidsniveau is bij het Front of House, zonder
beoordelen van een muziekevenement:              een overschrijding bij een geluidsgevoelige
• Geluidsnorm Front of House: 102 dB(A)          bestemming te veroorzaken. Op basis van dit
• Geluidsnorm gevel woningen: 80 dB(A)           niveau is beoordeeld of het mogelijk is om het
• Geluidsnorm gevel woningen:                    beoogde evenement op de locatie met voldoende
   • Categorie B: 90 dB(C)                       beleving te organiseren. Om een evenement te
   • Categorie C: 100 dB(C)                      kunnen organiseren moeten de volgende
• Eindtijd: 00.00 uur                            geluidsniveaus (Leq) bij het Front of House
                                                 ongeveer mogelijk zijn:
In dit onderzoek is het geluidsniveau voor alle  • Variant 1: 95-98 dB(A)
evenementen beoordeeld op basis van de           • Variant 2: 85-95 dB(A)
grenswaarden van 80 dB(A) en 100 dB(C).          • Variant 3:
                                                    • Muziekoptreden: 85-95 dB(A)
                                                    • Overige activiteiten: 60-85 dB(A)
                                                 Bij variant 2 is het benodigde geluidsniveau
                                                 afhankelijk van het soort optreden. Voor een
                                                 rustig spelende band met een klein publieksvlak is
                                                 een geluidsniveau van 85 dB(A) op 25 meter
                                                 afstand voldoende. Voor bijvoorbeeld een
                                                 optreden van een DJ voor jongeren op een plein
                                                 in de binnenstad, is een geluidsniveau van
                                                 ongeveer 95 dB(A) gewenst, om voldoende
                                                 beleving te creëren.
 4|    Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> 3. Uitgangspunten
Varianten
De geluidsbelasting (Leq) is inzichtelijk gemaakt   Variant 5: Kermis
                                                                                                           tabel 1: kenmerken varianten onderzoek evenementen
op basis van vijf varianten. De varianten die in    Op verschillende locaties kan een kermis worden         Variant     Klasse     Lengte           Soort       Spectrum       Podium     Installatie     Maximaal
het onderzoek worden beschouwd, zijn                georganiseerd. Bij een kermis is het muziekgeluid bij               beleid  publieksvlak    evenement                                              geluidsniveau
                                                                                                                                                                                                        op 25 m van
representatief voor het geluidsniveau dat           de attracties maatgevend voor het geluid dat in de                                                                                                 podium dB(A)
maximaal kan ontstaan als gevolg van het type       omgeving ontstaat.
evenementen die op een locatie worden                                                                                                                                          Afstand
toegestaan.                                         In de tabel hiernaast staat een overzicht van de                                              Muziek-                       tussen    Line-array
                                                                                                                                  50 - 120
                                                                                                            1            B/C                     optreden         House       speakers:       met           102
                                                    onderzochte varianten. Op de volgende pagina staat                             meter            groot                     15 meter    subwoofer
Variant 1: Muziekoptreden groot                     een uitleg over de verschillende speakers die
Variant 1 bestaat uit een muziekevenement met       worden toegepast bij de berekening van de
                                                                                                                                                                               Afstand
één of meerdere grote podia. Deze optredens         varianten.                                                                                    Muziek-
                                                                                                                                                                  Dance/        tussen
                                                                                                                                                                                          Line-array
kunnen bestaan uit een band op een podium of                                                                2            B/C     < 50 meter      optreden                                     met            95
                                                                                                                                                                  House       speakers:
                                                                                                                                                    klein                     10 meter    subwoofer
een DJ. Grote muziekoptredens kunnen vanwege       Richtafstand variant 3: Evenementen
het ruimtebeslag alleen op grote pleinen en in      Voor optredens en activiteiten met conventionele
                                                                                                                                                                               Afstand
parken worden georganiseerd.                        speakers (variant 3) is een maximaal toegestaan                                               Overige                       tussen
                                                    niveau berekend met een benodigde afstand tot de        3            A/B        N.v.t      activiteit met      Pop/      speakers: 5  Conventio-
                                                                                                                                                                                                             95
                                                    woning, waarmee altijd wordt voldaan aan de                                                   versterk        dance        meter/    nele speakers
Variant 2: Muziekoptreden met beperkte                                                                                                         muziekgeluid                  losstaande
geluidsuitstraling                                  grenswaarde. Het niveau is berekend op basis van de                                                                       speakers
In vergelijking met een muziekoptreden met een      volgende grenswaarden:                                                                        Overige
groot podium, kent variant 2 een lagere geluids-    •Evenement 12 dagen per jaar: 80 dB(A)                                                      activiteiten
uitstraling dan variant 1. Dit kunnen ook           •Evenementen overige dagen: 50 dB(A)                    4             0         N.v.t.         zonder           --            --           --            --
                                                                                                                                                 versterkt
optredens zijn van een band op een podium of                                                                                                   muziekgeluid
een DJ. Deze optredens kunnen ook voorkomen         Beoordeling geluid objecten                             5            A/B        N.v.t.         Kermis         Dance           --           --            --
op de kleinere pleinen in de binnenstad.            Het geluid is berekend met toetspunten op de
                                                    geluidsgevoelige bestemmingen waar mensen             • Variant 2 muziekoptreden klein: Voor het optreden van een rustig spelende band, of een DJ met een
Variant 3: Overige evenementen met                  overnachten, zoals woningen en zorginstellingen,         klein podium, gaan wij uit van het dance spectrum. Als op een locatie geen variant 1 evenementen
conventionele speakers                              met slaapplekken. Onderwijslocaties zijn voor de         mogelijk zijn, dan wordt voor variant 2 het house spectrum gebruikt.
Naast luidruchtige muziekevenementen met grote      beoordeling buiten beschouwing gelaten, omdat         • Variant 3 Overige evenementen met conventionele speakers: Het geluid van evenementen met
muziekinstallaties (variant 1 en variant 2) kunnen  deze op evenementdagen vaak niet geopend zijn.           conventionele speakers wordt berekend op basis van het popmuziek spectrum. Dit spectrum is
verschillende activiteiten met conventionele                                                                 representatief voor een optreden van een orkest, een optreden van een band of DJ met conventionele
speakers worden georganiseerd waarbij muziek-      Muziekspectrum                                            speakers of een andere activiteit met beperkt versterkt (muziek)geluid. Als op een locatie geen variant
                                                   Voor muziekevenementen is het gebruikelijk om
geluid wordt afgespeeld dat duidelijk hoorbaar is                                                            1 of 2 evenementen mogelijk zijn, dan wordt voor variant 3 het dance spectrum gebruikt.
                                                   het muziekgeluid te berekenen op basis van
in de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn een                                                              • Variant 5 kermis: Voor een kermis is het dance spectrum representatief voor de berekening van het
                                                   standaard muziekspectra. De muziekspectra die
sportwedstrijd, een optreden van een band of DJ                                                              geluidsniveau.
                                                   in de tabel hiernaast zijn weergegeven, zijn
met conventionele speakers, een braderie met
                                                   bepaald door de Nederlandse Stichting
muziek, optreden van een orkest of een                                                                     tabel 2: correctiewaarden muziekspectrum per octaafband
                                                   Geluidshinder. De spectra zijn vastgesteld per           Omschrijving                                       Octaafbandmiddenfrequentie in Hertz
foodfestival.
                                                   muzieksoort. Op basis van meetgegevens van
                                                   diverse evenementen, hebben wij voor iedere                                             63      125        250        500         1k       2k        4k
Variant 4: Overige activiteiten
                                                   variant één of twee representatieve spectra
Naast de hierboven beschreven varianten kunnen
                                                   bepaald:                                                 Ultra bas spectrum              -6       -5        -8        -10         -11      -11        -9
ook andere activiteiten voorkomen zonder
                                                   • Variant 1 muziekoptreden groot: Het house
versterkt muziekgeluid. Voorbeelden hiervan zijn:                                                           Housespectrum                  -13       -8        -8         -7          -7       -9       -10
                                                       spectrum is representatief voor het berekenen
een sportwedstrijd, een markt, spelactiviteiten of
                                                       van het geluid van een muziekoptreden. Dit           Dance spectrum                 -20      -11        -8         -5          -6       -8       -12
andere bijeenkomsten. Het geluid van deze
                                                       geldt zowel voor dance-evenementen, als voor
overige activiteiten wordt niet met een                                                                     Popmuziek spectrum             -27      -14        -9         -6          -5       -6       -10
                                                       festivals waar bands optreden. De gemeente
berekening inzichtelijk gemaakt, omdat hierbij
                                                       staat het op geen enkele locatie toe, om
geen geluid ontstaat dat relevante hinder voor de
                                                       evenementen te organiseren met muziekgeluid
omgeving veroorzaakt.
                                                       dat overeenkomt met het ultra bas spectrum.
 5|   Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> 3. Uitgangspunten
Locaties                                          Modellering
In onderstaande tabel staat een overzicht van de  De gegevens van de speakers zijn gebaseerd op      Bij de modellering van de bronnen maken wij een          Subwoofers zijn boxen die de lage tonen in de
onderzochte evenementlocaties. Voor               data van representatieve evenementen. Deze         onderscheid tussen evenementen met muziek-               muziek ondersteunen. Het bronvermogen van de
evenementen die te typeren zijn als variant 3, is kenmerken zijn naar omvang vergelijkbaar met de    optredens (variant 1 en 2) en optredens en               subwoofers wordt daarom alleen ingevoerd voor de
geen berekening gemaakt, als ook variant 1 of 2   varianten die op de verschillende locaties in      activiteiten waarbij conventionele speakers worden       63 en 125 Hz frequentiebanden en is gelijk aan de
evenementen op een locatie worden                 Arnhem kunnen voorkomen.                           toegepast (variant 3).                                   bijdrage van de speakers. Voor alle subwoofers
georganiseerd. Voor variant 3 evenementen zijn                                                                                                                houden wij een hoogte aan van 1,0 meter. In het
vaste grenswaarden vastgesteld. Voor de locaties  De muziekinstallaties die zijn toegepast in het    Evenement variant 1 en 2                                 onderzoek gaan wij ervan uit dat alle subwoofers in
waar geen type 1 of 2 evenementen worden          onderzoek, voldoen aan de BBT-eisen voor           Bij veel evenementen worden line-arrays gebruikt.        een cardioïde opstelling worden geplaatst.
georganiseerd, is het effect van variant 3        evenementen. Voor het bepalen van de BBT-eisen     Deze speakers kunnen het geluid zowel horizontaal        De reductie naar de achterzijde is bij deze
evenementen wel met een berekening                sluit de gemeente Arnhem aan bij het onderzoek     als verticaal sturen naar het publieksvlak (zie          positionering 15 dB.
inzichtelijk gemaakt.                             en de richtlijnen die de gemeente Amsterdam        onderstaande afbeelding). Wij passen in het model
                                                  heeft laten opstellen. Uit dit onderzoek volgt dat handmatig een correctie toe, omdat de verticale          Evenement variant 3
Voor iedere situatie is zowel het dB(A) als dB(C) met name de horizontale en verticale               richtwerking niet in het rekenmodel is in te voeren.     Voor een variant 3 evenement is het geluidsniveau
niveau (Leq) berekend. Evenementen worden         richtwerking van speakers van belang zijn, om het  De verticale richtwerking is in het rekenmodel als       op basis van conventionele speakers berekend. Deze
alleen in de dag-/avondperiode georganiseerd.     geluid naar de omgeving te beperken. Daarnaast     reductie ingevoerd bij de voorzijde van de               speakers zijn niet horizontaal en verticaal te
                                                  worden gevlogen subs niet toegestaan, omdat        luidsprekers. In het onderzoek gaan wij uit van een      richten op het publieksvlak en hebben geen aparte
                                                  deze zorgen voor een hogere geluidsverspreiding.   gemiddelde verticale richtwerking van een line-          subwoofer voor de ondersteuning van lagere tonen.
                                                                                                     array die wij op basis van geluidsmetingen hebben        Wij passen de volgende uitgangspunten toe voor
 tabel 3: onderzochte locaties en varianten                                                          vastgesteld. Uit een analyse van meetgegevens van        deze speakers:
  Locatie                                          Varianten                                         diverse evenementen op recreatieterrein De Groene        • De geluidemissie van de speakers is naar de
                                                                                                     Ster in Leeuwarden, is gebleken dat line-array              achterzijde en naar de zijkanten lager, in
  Centrum                                                                                            speakers een gemiddelde verticale richtwerking van          vergelijking met de voorzijde. Het verschil
  Markt                                            1/2/3                                             4 dB hebben. Verder zijn de volgende uitgangs-              tussen het bronvermogen van de voor- en
  Audrey Hepburnplein                              3                                                 punten toegepast voor de muziekinstallaties:                achterzijde van de speakers is 10 dB.
  Trans                                            1/2/3                                             • Het verschil tussen het bronvermogen van de            • De openingshoek van de speakers is 160 graden
  Korenmarkt                                       2/3 (2 podium opstellingen)
                                                                                                        voor- en achterzijde van de speakers is 10 dB.           aan de voorzijde en 200 graden aan de
  Jansplaats                                       2/3
                                                                                                     • De openingshoek van de speakers is 110 graden             achterzijde.
  Jansplein                                        2/3                                                  aan de voorzijde en 250 graden aan de achter-
  Gele Rijders Plein                               2/3                                                  zijde.                                                Kermis variant 5
                                                                                                     • Voor variant 2 evenementen gaan wij uit van een        De uitgangspunten van de kermis zijn bepaald op
  Centrum Zuidoost                                                                                      bronhoogte van de speakers van 2 meter. Voor          basis van een akoestisch onderzoek van Technum
  Rijnkade (Airborne)                              2/3                                                  variant 1 houden wij een hoogte van 6 meter           naar kermissen en carnavalstoeten. De geluids-
  Musispark                                        2/3 (2 podium opstellingen)                          aan.                                                  belasting van de kermis op De Brink in Elden hebben
  Roermondsplein                                   Niet onderzocht                                   • Voor ieder podium gaan wij uit van twee (line-         wij bepaald op basis van een kermis met de omvang
                                                                                                        array) speakers en twee subwoofers.                   van ongeveer 20 attracties. Het totale equivalente
  Arnhem Oost                                                                                                                                                 bronvermogen van de attracties op de kermis is
  Winkelcentrum Presikhaaf                         Niet onderzocht (kermis)
                                                                                                                                                              111 dB(A).
  Park Angerenstein                                2/3
  Park Presikhaaf                                  1/2/3 (2 podium opstellingen)
  Hoogte 80                                        3
  Sonsbeek
  Sonsbeek Ronde Weide                             1/2/3
  Sonsbeek Grote Vijver                            3
  Sonsbeek Witte Villa                             1/2/3 (3 podium opstellingen)
  Arnhem Zuid
  Elden (brink)                                    2/3/5
  Immerloo Park                                    2/3
                                                                                                     figuur 1: speaker line-array                    figuur 2: subwoofer           figuur 3 : conventionele speakers
6|      Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> 4. Resultaten totaal alle evenementlocaties
                                                 tabel 4: overzicht resultaten onderzochte locaties
In de tabel hiernaast staan de resultaten van     Locatie
                                                                                       Niveau FOH dB(A)/dB(C) variant 1 Niveau FOH dB(A)/dB(C) variant 2/3
alle onderzochte locaties waar de gemeente
Arnhem het organiseren van evenementen            Centrum
mogelijk wil maken. In het overzicht staat        1.   Markt                                        89/106                            81/102
per variant aangegeven welk geluidsniveau         2. Audrey Hepburnplein                               --                             79/90
(Leq) bij het Front of House mogelijk is,
                                                  3. Trans                                          87/104                            88/100
zonder de grenswaarde van 80 dB(A) of 100
                                                                                                                                    P1: 85/102
dB(C) uit het evenementenbeleid van de            4. Korenmarkt                                        --
                                                                                                                                    P2: 79/94
gemeente Arnhem te overschrijden. Op de           5. Jansplaats                                        --                             77/93
hierna volgende pagina’s zijn de resultaten       6. Jansplein                                         --                             85/102
per locatie uitgewerkt.
                                                  7. Gele Rijdersplein                                 --                             83/102
Voor alle evenementen is een vergelijking
gemaakt tussen de berekende geluidsniveaus        Centrum Zuidoost
bij het Front of House en meetgegevens van        8. Rijnkade                                          --                            101/118
vergelijkbare muziekoptredens. Met deze                                                                                             P1: 92/110
                                                  9. Musispark                                         --
                                                                                                                                    P2: 94/111
referentie-gegevens is beoordeeld of het
mogelijk is om de beoogde evenementen met
                                                  Arnhem Oost
voldoende beleving voor bezoekers te kunnen
                                                  10. Angerenstein                                     --                             94/113
organiseren.
                                                                                                  P1: 102/121                      P1: 102/115
                                                  11. Park Presikhaaf
                                                                                                  P2: 103/122                      P2: 106/119
                                                  12. Hoogte 80                                        --                          78-85/91-98
                                                  Sonsbeek
                                                  13. Sonsbeek Ronde Weide                          106/125                          109/122
                                                  14. Sonsbeek Grote Vijver                            --                             98/11
                                                                                                  P1: 100/118                      P1: 103/116
                                                  15. Sonsbeek Witte Villa                        P2: 101/118                      P2: 104/115
                                                                                                  P3: 96/114                        P3: 99/113
                                                  Arnhem Zuid
                                                                                                                                   V2: 86/103
                                                  16. Elden (brink)                                    --
                                                                                                                                       K: --
                                                  17. Immerloo Park                                    --                                --
 7|    Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4.1 Resultaten Markt
 Resultaten
 Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende
 geluidsniveaus (Leq) in dB(A) en dB(C) bij het Front of
 House en op de maatgevende hoogte van de gevels
 van de woningen weergegeven. Op het linker figuur
 staan de resultaten voor variant 1. Op de rechter
 afbeelding staan de berekende geluidsniveaus voor
 variant 2.
 Uit de resultaten volgt dat het op deze locatie
 beperkt mogelijk is om een groot muziekevenement
 (variant 1) met voldoende beleving voor bezoekers
 met toepassing van de grenswaarde van 80 dB(A) te
 kunnen organiseren, omdat de afstand tot de
 woningen beperkt is. Bij variant 1 is een geluidsniveau
 bij het Front of House mogelijk van maximaal 89
 dB(A), zonder de grenswaarde van 80 dB(A) bij de
 woningen te overschrijden. Dit is 6 dB lager dan het
 minimum van 95 dB(A) om een groot
 muziekevenement met voldoende beleving voor
 bezoekers te kunnen organiseren. Het maximaal
 mogelijke geluidsniveau is voor een kleiner
 muziekoptreden (variant 2) 91 dB(A). Dit niveau lijkt
 wel hoog genoeg om een muziek-optreden met een
 lager niveau met voldoende beleving te organiseren.
                                                             figuur 4: resultaten dB(A)/dB(C) variant 1        figuur 5: resultaten dB(A)/dB(C) variant 2
 tabel 5: resultaten geluidsniveau variant 1 en 2
                                Spectrum                       Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                   dB(A)                      dB(C)
   Variant 1                    House                           89 (95-98*)                    106
   Variant 2                    Dance                           91 (85-95*)                    102
 * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
 Rood: Geluidsniveau is te laag om evenement met voldoende beleving voor bezoekers te kunnen organiseren
 Oranje: Het is twijfelachtig of het mogelijk is om een evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
 Groen: Geluidsniveau is hoog genoeg om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
8|   Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.2 Resultaten Audrey Hepburnplein
 Resultaten
 Op de afbeelding hiernaast staan de berekende
 geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
 House en op de gevels van de woningen in de
 omgeving weergegeven. Voor het Audrey Hepburn-
 plein is het geluidsniveau berekend op basis van
 variant 3. Deze variant is representatief voor kleine
 muziekoptredens en andere activiteiten met
 conventionele speakers.
 Uit de resultaten volgt dat het op deze locatie
 beperkt mogelijk is om een muziekoptreden met
 voldoende beleving voor bezoekers op het plein te
 kunnen organiseren, omdat de afstand tot de
 woningen beperkt is. Bij het Front of House is een
 geluidsniveau mogelijk van maximaal 79 dB(A),
 zonder de grenswaarde van 80 dB(A) bij de woningen
 te overschrijden. Dit is 6 dB lager dan het minimum
 van 85 dB(A) om een muziekoptreden met een
 beperkt geluidsniveau met voldoende beleving voor
 bezoekers te kunnen organiseren. Overige
 activiteiten met versterkt muziek- en stemgeluid,
 zoals sport en spel en markten, zijn wel mogelijk op
 deze locatie.
                                                           figuur 6: resultaten dB(A)/dB(C) variant 3
   tabel 6: resultaten geluidsniveau variant 3
                                  Spectrum                    Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                  dB(A)                     dB(C)
    Variant 3                     Dance                        79 (85-95*)                    90
   * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren * Voorgestelde grenswaarde voor organisatie evenementen o.b.v. uitkomsten berekening
9|   Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4.3 Resultaten Trans
  Resultaten
  Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of House
  en op de maatgevende hoogte van de gevels van de
  woningen weergegeven. Op het linker figuur staan de
  resultaten voor variant 1. Op de rechter afbeelding
  staan de berekende geluidsniveaus voor variant 2.
  Uit de resultaten volgt dat het op deze locatie beperkt
  mogelijk is om een groot muziekevenement (variant 1)
  met voldoende beleving voor bezoekers op de Trans te
  kunnen organiseren, omdat de afstand tot de woningen
  beperkt is. Bij variant 1 is een geluidsniveau bij het
  Front of House mogelijk van maximaal 87 dB(A),
  zonder de grenswaarde van 80 dB(A) bij de woningen
  te overschrijden. Dit is 8 dB lager dan het minimum
  van 95 dB(A) om een groot muziekevenement met
  voldoende beleving voor bezoekers te kunnen
  organiseren. Het maximaal mogelijke geluidsniveau is
  voor een kleiner muziekoptreden (variant 2) 88 dB(A).
  Dit niveau is hoog genoeg om een muziekoptreden met
  een beperkt niveau met voldoende beleving te
  organiseren.
                                                            figuur 7: resultaten dB(A)/dB(C) variant 1        figuur 8: resultaten dB(A)/dB(C) variant 2
    tabel 7: resultaten geluidsniveau variant 1 en 2
                                    Spectrum                   Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                   dB(A)                     dB(C)
     Variant 1                      House                       87 (95-98*)                    104
     Variant 2                      Dance                       88 (85-95*)                    100
    * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
10 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.4 Resultaten Korenmarkt
  Resultaten
  Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
  House en op de maatgevende hoogte van de gevels
  van de woningen weergegeven. Op het linker figuur
  staan de resultaten voor locatie 1. Op de rechter
  afbeelding staan de berekende geluidsniveaus voor
  locatie 2. Voor de Korenmarkt is het geluidsniveau
  voor beide locaties berekend op basis van variant 2.
  Uit de resultaten volgt dat het op deze locatie
  beperkt mogelijk is om een muziekoptreden met
  voldoende beleving voor bezoekers te kunnen
  organiseren, omdat de afstand tot de woningen klein
  is. Bij locatie 1 is een geluidsniveau bij het Front of
  House mogelijk van maximaal 85 dB(A), zonder de
  grenswaarde van 80 dB(A) bij de woningen te
  overschrijden. Bij locatie 2 is een maximaal
  geluidsniveau mogelijk van 79 dB(A). Dit is 6 dB
  lager dan het minimum van 85 dB(A) om een
  muziekoptreden met een beperkt geluidsniveau met
  voldoende beleving voor bezoekers te kunnen
  organiseren.
                                                            figuur 9: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 1        figuur 10: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 2
    tabel 8: resultaten geluidsniveau locatie 1 en 2
                                         Spectrum              Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                   dB(A)                      dB(C)
      Locatie 1 variant 2                Dance                  85 (85-95*)                    102
      Locatie 2 variant 2                Dance                  79 (85-95*)                     94
    * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
11 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.5 Resultaten Jansplaats
  Resultaten
  Op de afbeelding hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
  House en op de gevels van de woningen in de
  omgeving weergegeven. Voor de Jansplaats is het
  geluidsniveau berekend op basis van variant 2. Deze
  variant is representatief voor muziekoptredens met
  een beperkte omvang.
  Uit de resultaten volgt dat het op deze locatie
  beperkt mogelijk is om een muziekoptreden met
  voldoende beleving voor bezoekers op het plein te
  kunnen organiseren, omdat de afstand tot de
  woningen klein is. Bij het Front of House is een
  geluidsniveau mogelijk van maximaal 77 dB(A),
  zonder de grenswaarde van 80 dB(A) bij de woningen
  te overschrijden. Dit is 8 dB lager dan het minimum
  van 85 dB(A) om een muziekoptreden met een
  beperkt geluidsniveau met voldoende beleving voor
  bezoekers te kunnen organiseren.
                                                           figuur 11: resultaten dB(A)/dB(C) variant 2
    tabel 9: resultaten geluidsniveau variant 2
                                   Spectrum                   Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                  dB(A)                      dB(C)
     Variant 2                     Dance                       77 (85-95*)                     93
   * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
12 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.6 Resultaten Jansplein
  Resultaten
  Op de afbeelding hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
  House en op de gevels van de woningen in de
  omgeving weergegeven. Voor het Jansplein is het
  geluidsniveau berekend op basis van variant 2. Deze
  variant is representatief voor muziekoptredens met
  een beperkte omvang.
  Uit de resultaten volgt dat het op deze locatie
  beperkt mogelijk is om een muziekoptreden met
  voldoende beleving voor bezoekers op het plein te
  kunnen organiseren, omdat de afstand tot de
  woningen klein is. Bij het Front of House is een
  geluidsniveau mogelijk van maximaal 85 dB(A),
  zonder de grenswaarde van 80 dB(A) bij de woningen
  te overschrijden. Dit is gelijk aan het minimum van
  85 dB(A) om een muziekoptreden met een beperkt
  geluidsniveau met voldoende beleving voor
  bezoekers te kunnen organiseren.
                                                           figuur 12: resultaten dB(A)/dB(C) variant 2
   tabel 10: resultaten geluidsniveau variant 2
                                   Spectrum                   Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                  dB(A)                      dB(C)
    Variant 2                      Dance                      85 (85-95*)                     102
   * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
13 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.7 Resultaten Gele Rijders Plein
  Resultaten
  Op de afbeelding hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
  House en op de gevels van de woningen in de
  omgeving weergegeven. Voor het Gele Rijders Plein
  is het geluidsniveau berekend op basis van variant 2.
  Deze variant is representatief voor muziekoptredens
  met een beperkte omvang.
  Uit de resultaten volgt dat het beperkt mogelijk is
  om een muziekoptreden met voldoende beleving
  voor bezoekers op het plein te kunnen organiseren,
  omdat de afstand tot de woningen klein is. Bij het
  Front of House is een geluidsniveau mogelijk van
  maximaal 83 dB(A), zonder de grenswaarde van
  80 dB(A) bij de woningen te overschrijden. Dit is
  2 dB lager dan het minimum van 85 dB(A) om een
  muziekoptreden met een beperkt geluidsniveau met
  voldoende beleving voor bezoekers te kunnen
  organiseren.
                                                            figuur 13: resultaten dB(A)/dB(C) variant 2
    tabel 11: resultaten geluidsniveau variant 2
                                 Spectrum                     Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                  dB(A)                      dB(C)
     Variant 2                   Dance                         83 (85-95*)                    102
   * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
14 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.8 Resultaten Rijnkade (optreden Airborne herdenking)
  Resultaten
  Op de afbeelding hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
  House en op de gevels van de woningen in de
  omgeving weergegeven. Voor het optreden tijdens de
  Aiborne herdenking bij de Rijnkade is het geluids-
  niveau berekend op basis van variant 2. Deze variant
  is representatief voor muziekoptredens met een
  beperkte omvang.
  Uit de resultaten volgt dat het mogelijk is om een
  muziekoptreden met voldoende beleving voor
  bezoekers op het drijvende podium bij de Rijnkade te
  kunnen organiseren. Bij het Front of House is een
  geluidsniveau mogelijk van maximaal 101 dB(A),
  zonder de grenswaarde van 100 dB(C) bij de woningen
  te overschrijden. Dit is 6 dB hoger dan het maximum
  van 95 dB(A) om een muziekoptreden met een
  beperkt geluidsniveau met voldoende beleving voor
  bezoekers te kunnen organiseren.
  .
                                                           figuur 14: resultaten dB(A)/dB(C) variant 2
  tabel 12: resultaten geluidsniveau variant 2
                                 Spectrum                   Niveau FOH                 Niveau FOH
                                                                dB(A)                       dB(C)
    Variant 2                    Dance                      101 (85-95*)                     118
  * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
15 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4.9 Resultaten Musispark
  Resultaten
  Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
  House en op de maatgevende hoogte van de gevels
  van de woningen weergegeven. Op het linker figuur
  staan de resultaten voor locatie 1. Op de rechter
  afbeelding staan de berekende geluidsniveaus voor
  locatie 2. Voor het Musispark is het geluidsniveau
  voor beide locaties berekend op basis van variant 2.
  Uit de resultaten volgt dat het op beide locaties
  mogelijk is om een muziekoptreden met voldoende
  beleving voor bezoekers te kunnen organiseren.
  Bij locatie 1 is een geluidsniveau bij het Front of
  House mogelijk van maximaal 92 dB(A), zonder de
  grenswaarde van 80 dB(A)/100 dB(C) bij de woningen
  te overschrijden. Bij locatie 2 is een maximaal
  geluidsniveau mogelijk van 94 dB(A). Dit is in
  overeenstemming met het verwachte niveau om een
  muziekoptreden van enige omvang met voldoende
  beleving voor bezoekers te kunnen organiseren.
                                                            figuur 15: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 1       figuur 16: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 2
    tabel 13: geluidsniveau variant 2
                                        Spectrum               Niveau FOH                Niveau FOH
    : resultaten geluidsniveau locatie 1 en 2                      dB(A)                     dB(C)
     Locatie 1 variant 2                Dance                   92 (85-95*)                    110
     Locatie 2 variant 2                Dance                   94 (85-95*)                    111
    * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
16 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4.10 Resultaten Park Angerenstein
  Resultaten
  Op de afbeelding hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
  House en op de gevels van de woningen in de
  omgeving weergegeven. Voor het Park Angerenstein
  is het geluidsniveau berekend op basis van variant 2.
  Deze variant is representatief voor muziekoptredens
  met een beperkte omvang.
  Uit de resultaten volgt dat het mogelijk is om een
  muziekoptreden met voldoende beleving voor
  bezoekers in het park te kunnen organiseren. Bij het
  Front of House is een geluidsniveau mogelijk van
  maximaal 94 dB(A), zonder de grenswaarde van
  100 dB(C) bij de woningen te overschrijden. Dit is
  1 dB lager dan het maximum van 95 dB(A), om een
  muziekoptreden (variant 2) met voldoende beleving
  voor bezoekers te kunnen organiseren.
                                                            figuur 17: resultaten dB(A)/dB(C) variant 2
    tabel 14: resultaten geluidsniveau variant 2
                                  Spectrum                     Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                   dB(A)                      dB(C)
      Variant 2                   Dance                         94 (85-95*)                    113
    * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
17 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4.11a Resultaten Park Presikhaaf (1)
  Resultaten
  Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
  House en op de maatgevende hoogte van de gevels
  van de woningen weergegeven. Op het bovenste
  figuur staan de resultaten voor variant 1. Op de
  onderste afbeelding staan de berekende
  geluidsniveaus voor variant 2.
  Bij de beoordeling van het geluidsniveau van Park
  Presikhaaf zijn de onderwijsinstellingen buiten
  beschouwing gelaten. De scholen die in het park
  staan, zijn over het algemeen zelf initiatiefnemer
  van de activiteiten of zijn gesloten op momenten
  dat evenementen worden georganiseerd.
  Op de volgende pagina staan de resultaten voor de
  tweede podiumlocatie in Park Presikhaaf. Ook staat
  op deze pagina een toelichting op alle resultaten.
                                                         figuur 18: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 1 variant 1
                                                                                                             figuur 19: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 1 variant 2
18 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.11b Resultaten Park Presikhaaf (2)
 Resultaten
 Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende geluidsniveaus
 in dB(A) en dB(C) bij het Front of House en op de maatgevende
 hoogte van de gevels van de woningen voor locatie 2
 weergegeven. Op het linker figuur staan de resultaten voor
 variant 1. Op de rechter afbeelding staan de berekende
 geluidsniveaus voor variant 2.
 Uit de resultaten volgt dat het op beide podium locaties mogelijk
 is om een groot muziekevenement (variant 1) met voldoende
 beleving voor bezoekers te kunnen organiseren. Bij variant 1 is
 een geluidsniveau bij het Front of House mogelijk van maximaal
 102/103 dB(A), zonder de grenswaarde van 80 dB(A)/100 dB(C)
 bij de woningen te overschrijden. Dit is 4/5 dB hoger dan het
 maximum van 98 dB(A) om een groot muziekevenement met
 voldoende beleving voor bezoekers te kunnen organiseren.
 Het maximaal mogelijke geluidsniveau is voor een kleiner
 muziekoptreden (variant 2) 102/106 dB(A). Dit is 7/11 dB hoger
 dan het maximum van 95 dB(A) om een muziekoptreden met een
 beperkte omvang met voldoende beleving voor bezoekers te
 organiseren.                                                        figuur 20: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 2 variant 1
                                                                                                                           figuur 21: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 2 variant 2
  tabel 15: resultaten geluidsniveau variant 1 en 2
                                    Spectrum                     Niveau FOH              Niveau FOH
                                                                    dB(A)                    dB(C)
    Locatie 1 variant 1             House                        102 (95-98*)                 121
    Locatie 1 variant 2             Dance                        102 (85-95*)                 115
    Locatie 2 variant 1             House                        103 (95-98*)                 122
    Locatie 2 variant 2             Dance                        106 (85-95*)                 119
    * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
19 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>4.12 Resultaten Hoogte 80
  Resultaten
  Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende geluids-
  niveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of House en op de
  gevels van de woningen in de omgeving weergegeven. Voor
  Hoogte80 is een berekening gemaakt op basis van het
  Hoogte80 festival, dat al jaren op deze locatie wordt
  georganiseerd. Het geluidsniveau is berekend op basis van
  variant 3, omdat op het Hoogte80 festival uitsluitend
  conventionele speakers worden gebruikt.
  Uit de resultaten volgt dat het mogelijk is om het huidige
  festival met voldoende beleving voor bezoekers op Hoogte80
  te kunnen organiseren. Bij het Front of House van de podia op
  het oostelijke deel van het terrein is een geluidsniveau
  mogelijk van 82 tot 85 dB(A), zonder de grenswaarde van
  80 dB(A) bij de woningen te overschrijden. Dit is passend voor
  het gewenste geluidsniveau van het evenement, omdat op het
  Hoogte 80 festival uitsluitend podia of luidsprekers staan met
  een klein publieksvlak.
  Voor enkele podia aan de westzijde van het terrein is een
                                                                   figuur 22: resultaten dB(A)/dB(C) zonder maatregelen
  verlaging van het geluidsniveau nodig of andere opstelling van
  de luidsprekers, omdat deze dichtbij of richting woningen
  staan gericht. Uit de plattegrond van het evenement is niet
  exact te herleiden of het aangepaste geluidsniveau passend is
  voor deze podia. Uit de resultaten valt verder af te leiden dat
  een goed onderzochte podiumopstelling belangrijk is om de
  hinder te beperken.
                                                                                                                        figuur 23: resultaten dB(A)/dB(C) met maatregelen
  tabel 16: resultaten geluidsniveau Hoogte 80
                                 Spectrum                         Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                      dB(A)                      dB(C)
    Hoogte 80                    Dance                                78-85                      91-98
 * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
20 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4.13 Resultaten Ronde weide Sonsbeekpark
  Resultaten
  Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of House
  en op de maatgevende hoogte van de gevels van de
  woningen weergegeven. Op het linker figuur staan de
  resultaten voor variant 1. Op de rechter afbeelding de
  berekende geluidsniveaus voor variant 2.
  Uit de resultaten volgt dat het mogelijk is om zowel
  kleine (variant 2) als grote (variant 1) muziek-
  evenementen met voldoende beleving voor bezoekers
  op de Ronde weide te kunnen organiseren. De afstand
  tot de woningen is relatief groot. Bij variant 1 is een
  geluidsniveau bij het Front of House mogelijk van
  maximaal 106 dB(A), zonder de grenswaarde van
  100 dB(C) bij de woningen te overschrijden. Dit is
  11 dB hoger dan het minimum van 95 dB(A) om een
  groot muziekevenement met voldoende beleving voor
  bezoekers te kunnen organiseren. Het maximaal
  mogelijke geluidsniveau is voor een kleiner muziek-
  optreden (variant 2) 109 dB(A).
                                                            figuur 24: resultaten dB(A)/dB(C) variant 1
                                                                                                              figuur 25: resultaten dB(A)/dB(C) variant 2
   tabel 17: resultaten geluidsniveau variant 1 en 2
                                    Spectrum                   Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                   dB(A)                     dB(C)
     Variant 1                      House                      106 (95-98*)                    125
     Variant 2                      Dance                      109 (85-95*)                    122
    * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
21 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>4.14 Resultaten Grote vijver Sonsbeekpark
  Resultaten
  Op de afbeelding hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of
  House en op de gevels van de woningen in de
  omgeving weergegeven. Voor de locatie Grote Vijver
  in het Sonsbeekpark is het geluidsniveau berekend
  op basis van variant 3. Deze variant is representatief
  voor kleine muziekoptredens en andere activiteiten
  met conventionele speakers.
  Uit de resultaten volgt dat het mogelijk is om een
  muziekoptreden met voldoende beleving voor
  bezoekers op de locatie Grote Vijver te kunnen
  organiseren. Bij het Front of House is een geluids-
  niveau mogelijk van maximaal 98 dB(A), zonder de
  grenswaarde van 80 dB(A) bij de woningen te
  overschrijden. Dit is 3 dB hoger dan het maximum
  van 95 dB(A) om een muziekoptreden voor variant
  2/3 met voldoende beleving voor bezoekers te
  kunnen organiseren.
                                                            figuur 26: resultaten dB(A)/dB(C) variant 3
    tabel 18: resultaten geluidsniveau variant 3
                                  Spectrum                     Niveau FOH                Niveau FOH
                                                                   dB(A)                      dB(C)
      Variant 3                   Dance                         98 (85-95*)                    111
    * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
22 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4.15a Resultaten Witte villa Sonsbeekpark (1)
  Resultaten
  Op de afbeeldingen hiernaast staan de
  berekende geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij
  het Front of House en op de maatgevende
  hoogte van de gevels van de woningen
  weergegeven. Op de bovenste twee figuren
  staan de resultaten voor locatie 1. Op de
  onderste twee afbeeldingen zijn de berekende
  geluidsniveaus voor locatie 2 weergegeven.
  Op de volgende pagina staan de uitkomsten
  voor locatie 3.
  Uit de resultaten volgt dat het mogelijk is om
  zowel kleine (variant 2) als grote (variant 1)
  muziekevenementen met voldoende beleving
  voor bezoekers op podium locatie 1 en 2 te
  kunnen organiseren. Bij variant 1 is een
  geluidsniveau bij het Front of House mogelijk
  van maximaal 100/101 dB(A), zonder de grens-
  waarde van 100 dB(C) bij de woningen te                                                                              figuur 27: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 1 variant 2
  overschrijden. Dit is 5/6 dB hoger dan het
  minimum van 95 dB(A) om een groot muziek-
  evenement met voldoende beleving voor
  bezoekers te kunnen organiseren.
  Het maximaal mogelijke geluidsniveau is voor
  een kleiner muziekoptreden (variant 2)
  103/104 dB(A).
                                                 figuur 28: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 1 variant 1
                                                                                                                                                    figuur 29: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 2 variant 2
                                                                           figuur 30: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 2 variant 1
23 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.15b Resultaten Witte villa Sonsbeekpark (2)
 Resultaten
 Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende geluidsniveaus in
 dB(A) en dB(C) bij het Front of House en op de maatgevende hoogte
 van de gevels van de woningen voor locatie 3 weergegeven.
 Uit de resultaten volgt dat het mogelijk is om zowel kleine (variant
 2) als grote (variant 1) muziekevenementen met voldoende beleving
 voor bezoekers op podium locatie 3 te kunnen organiseren.
 Bij variant 1 is een geluidsniveau bij het Front of House mogelijk van
 maximaal 96 dB(A), zonder de grenswaarde van 100 dB(C) bij de
 woningen te overschrijden. Dit is 1 dB hoger dan het minimum van
 95 dB(A) om een groot muziekevenement met voldoende beleving
 voor bezoekers te kunnen organiseren. Het maximaal mogelijke
 geluidsniveau is voor een kleiner muziekoptreden (variant 2)
 99 dB(A).
                                                                          figuur 31: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 3 variant 1
 tabel 19: resultaten geluidsniveau locatie 1 t/m 3 variant 1 en 2
                                                                                                                                figuur 32: resultaten dB(A)/dB(C) locatie 3 variant 2
                                    Spectrum                     Niveau FOH               Niveau FOH
                                                                      dB(A)                   dB(C)
   Locatie 1 Variant 1              House                        100 (95-98*)                   118
   Locatie 1 Variant 2              Dance                        103 (85-95*)                   116
   Locatie 2 Variant 1              House                        101 (95-98*)                   118
   Locatie 2 Variant 2              Dance                        104 (85-95*)                   115
   Locatie 3 Variant 1              House                         96 (95-98*)                   114
   Locatie 3 Variant 2              Dance                         99 (85-95*)                   113
  * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
24 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4.16 Resultaten De Brink Elden
  Resultaten
  Op de afbeeldingen hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) bij het Front of House
  en op de maatgevende hoogte van de gevels van de
  woningen weergegeven. Op het linker figuur staan de
  resultaten voor de kermis. Op de rechter afbeelding
  staan de berekende geluidsniveaus voor variant 2.
  Uit de resultaten volgt dat het alleen met aangepaste
  geluidsniveaus mogelijk is om een muziekoptreden met
  voldoende beleving voor bezoekers op het plein te
  kunnen organiseren, vanwege de kleine afstand tot de
  woningen. Bij het Front of House is een geluidsniveau
  mogelijk van maximaal 86 dB(A), zonder de
  grenswaarde van 80 dB(A) bij de woningen te
  overschrijden. Dit is 1 dB hoger dan het minimum van
  85 dB(A) om een muziek-optreden met een beperkt
  geluidsniveau met voldoende beleving voor bezoekers
  te kunnen organiseren. Uit de resultaten volgt dat het
  mogelijk is om de kermist te laten plaatsvinden op De
  Brink. Het hoogste berekende geluidsniveau is 73
  dB(A)/85 dB(C) op de maatgevende woning.
                                                             figuur 33: resultaten dB(A)/dB(C) kermis         figuur 34: resultaten dB(A)/dB(C) variant 2
    tabel 20: resultaten geluidsniveau variant 1 en 2
                                   Spectrum                       Niveau                     Niveau
                                                              maatgevende               maatgevende
                                                              woning dB(A)              woning dB(C)
      Kermis                       Dance                             73                         85
                                   Spectrum                Niveau FOH dB(A) Niveau FOH dB(C)
      Variant 2                    Dance                        86 (85-95*)                    103
    * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
25 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4.17 Resultaten Immerloo Park
  Resultaten
  Op de afbeelding hiernaast staan de berekende
  geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) op de gevels van de
  woningen in de omgeving weergegeven. Voor het
  Immerloo Park is een berekening gemaakt op basis
  van het kinderfeest dat afgelopen jaren op deze
  locatie is georganiseerd. Het geluidsniveau is
  vastgesteld met brongegevens van vergelijkbare
  kinderattracties op een kermis.
  Uit de resultaten volgt dat het mogelijk is om het
  kinderfeest volgens de opzet van de afgelopen jaren
  in het Immerloo Park te organiseren. Het hoogste
  berekende geluidsniveau is 65 dB(A)/ 78 dB(C) op de
  maatgevende woningen. Dit is 15/22 dB lager dan de
  grenswaarde van 80 dB(A)/100 dB(C).
                                                           figuur 35: resultaten dB(A)/dB(C) kinderevenement
   tabel 21: resultaten geluidsniveau kinderevenement
                                  Spectrum                       Niveau                     Niveau
                                                             maatgevende               maatgevende
                                                             woning dB(A)              woning dB(C)
     Kinderevenement              Dance                             65                         78
   * Geluidsniveau dat minimaal mogelijk moet zijn om evenement met voldoende beleving te kunnen organiseren
26 | Akoestisch onderzoek evenementen Arnhem | M.2023.0395.00.R001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>