<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                gemeente                                    Ing~omen stukken
                               Barneveld                                    Raad    1 6 DEC 2014
                                                                            Nr.          Î)-l5.
             Raadhuisplein 2
                  Postbus 63
         3770 AB Barneveld
Telefoon             140342                                    leden van de gemeenteraad
Fax           (0342) 495 376
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet   www.barneveld.nl




                               Geachte raadsleden,

                     Datum:

         25 NOV 2014           5 juli 2013 vond een aardgaslekkage plaats in de omgeving van de Groen van Prinste-
                               rerlaan in Barneveld. Dit incident werd opgeschaald naar GRIP 1.
               Ons kenmerk

            (?t32oC\           Van ieder GRIP incident wordt door de Veiligheidsregio   een evaluatie gemaakt.
                   Afdelirrd
                       BMO     De evaluatie van dit incident kwam pas deze maand beschikbaar. De reorganisatie van
                               de brandweer en het grote aantal GRIP incidenten in de regio waren de reden voor
            Behandeld door:    deze vertraging. De evaluatie treft u hierbij aan.
                 Dirk Klein
                               De evaluatie van het aardgasincident op 3 april 2014 (opgeschaald naar GRIP 2) heeft
          Doorkiesnummer:      u enige tijd geleden ontvangen. In deze evaluatie heb ik aangegeven met Liander in
            (0342) 495 873
                               gesprek te gaan over deze beide incidenten. Deze gesprekken hebben plaatsgevon-
                               den, een verslag hiervan treft u hierbij aan.
                      email:
      d.klein@barneveld.nl

                Onderwerp:
  evaluatie GRIP 1 Gaslek-
                      kage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Evaluatie
GRIP1 Gaslekkage        Barneveld
5 juli 2013


Inleiding
Op 5 juli 2013 vond er een aardgaslekkage plaats in de omgeving van de Groen van Prinstererlaan in
Barneveld.
Bij het incident is GRIP1 afgekondigd en de parate diensten en andere organisaties hebben het
incident conform deze incidentbestrijdingsprocedure bestreden. Op basis van de bestuurlijk
vastgestelde evaluatiesystematiek wordt ieder GRIP1- en GRIP2 incident geëvalueerd in de regio
Gelderland-M idden.

Een dag na het incident is door de afdeling Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden een verkorte
schriftelijke evaluatie opgestart. Daarbij zijn de CoPl-leden en de calamiteitencoördinator, als
vertegenwoordiger van de meldkamer, benaderd en gevraagd een schriftelijk verslag in te leveren. Op
basis van de verslagen, de LCMS-beelden en de meldkamerbeelden is voorliggend evaluatieverslag
opgemaakt.



Het incident
Alarmering en opschaling
Om 12:40 komt er bij de meldkamer (politietafel) een melding binnen. Er wordt gemeld dat er
'gaslucht' in de omgeving van de Groen van Prinstererlaan waarneembaar is. De melder heeft nog
geen idee waar het vandaan komt. Wel is men in de omgeving bezig met graafwerkzaamheden.
Ondertussen is een BOA ter plaatse gegaan die aangeeft een sterke gaslucht waar te nemen. Later
komt er een melding binnen dat er daadwerkelijk een gaslekkage is. Het gaat om een grote
gaslekkage met veel woningen en ondernemers in de omgeving. De omgeving is slecht bereikbaar
door de werkzaamheden in het gebied.
De OvD-B is snel ter plaatse en omdat er veel gas vrij komt wordt na een kort overleg met de
bevelvoerder opgeschaald naar GRIP 1.
Er worden rondt de 100 bewoners in het gebied ontruimd. Liander is ook ter plaatse en het blijkt om
een iets complexere situatie te gaan dan wat vaak het geval is. Het dichten van de lekkage wordt
bemoeilijkt omdat het om een T-splitsing gaat. Uiteindelijk is het Liander gelukt om de lekkage te
dichten.
Om 15:01 uur is het lek gedicht en om 15:08 wordt het gebied vrijgegeven behalve de C1000
(supermarkt). Na nog ongeveer drie kwartier wordt deze ook vrijgegeven. De wegafzettingen worden
om 15:15 opgeheven. Omstreeks 15:41 uur wordt er afgeschaald naar GRIP O.




                                                  sohreuder Brood
                                                  en Banket BV
                                                     II


                                            Natuurwinkel




                                                       C1000   .
                           .•   ~~I~salon       Nieuwe Mark!   I!!:




                        ,. ~~~~~é
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Er is door de meldkamer, volgens procedure, gewerkt met LCMS en daarom wordt er een incident
gestart. Door het verkeerd uitvoeren en koppelen vanuit GMS ontstaan er twee incidenten voor deze
melding.
Ook wordt er een aanrijroute bepaald voor de hulpverleningsvoertuigen. Deze aanrijroute wordt alleen
niet aangehouden waardoor men benedenwinds aankomt. Het CoPI vestigt zich aan de Nieuwe Markt
in Barneveld.

Leiding en coördinatie
De CoPI overleggen vinden plaats in de COHo De CoPI overleggen, in totaal4, worden voorgezeten
door de Leider CoPI en er wordt gewerkt met een agenda conform CoPloverleg. De verslaglegging
en de beeldvorming worden verwerkt in LCMS. De afstemming met Liander wordt gedurende het
incident als prettig ervaren.

Opvang & Voorzien in primaire levensbehoeften
De Groen van Prinstererstraat bestaat uit appartementen en winkels. Omdat het gas blijft hangen zijn
de omliggende appartementen, supermarkt en groenteboer ontruimd. De aangewezen opvanglocatie
voor deze de is 'Veluwehal'. Afgesproken wordt dat daar een ambulance eenheid en een politie
eenheid is.

Communicatie en voorlichting
Er was één voorlichter (brandweer) bij het incident aanwezig en deze trad op als CoPI-voorlichter. De
voorlichter voert namens alle hulpdiensten het woord.
De CoPI-voorlichter heeft de pers te woord gestaan. Daarnaast is er twitter (@brandweerGM) ingezet
(zie bijlage) en is er een persbericht opgesteld.
De burgemeester is bij de opvanglocatie op bezoek geweest. Daar heeft hij ook de pers kort te woord
gestaan. De burgermeester heeft, tijdens deze verklaring, operationele informatie vrijgegeven.
Afgesproken was dat het vrijgeven van operationele informatie door de CoPi-voorlichter gedaan zou
worden.

Publieke gezondheidszorg
Tijdens het incident zijn er geen slachtoffers gevallen. Nadat de gaslekkage gedicht is heeft de
brandweer nametingen verricht in de omliggende panden. Tijdens de metingen zijn er geen explosie
grenzen overschreden. Daarna mochten de omwonenden weer terug keren naar huis. Bij terugkeer
van het personeel van de supermarkt werden er twee personen onwel. Na controle bleek dit de
overgang van warm naar koud (airco) te zijn plus daarbij de bijkomende spanningen.

Overig
Voor de bewoners die niet thuis zijn is er een brief bezorgd met een incident beschrijving en instructie
hoe te handelen als e.e.a. thuis niet goed is met de gashuishouding.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Conclusies en leerpunten
     Voertuigen reden niet volgens vastgestelde aanrijroute en kwamen benedenwinds uit.
     De OVD-B wordt niet standaard gealarmeerd bij een gaslekkage. Dit zou standaard wel
     moeten.
     In het CoPI is er behoefte aan nieuwe luchtfoto's in LCMS.
     Informatiemanager en Plotter CoPi direct naar het incident laten rijden. Dit scheelt tijd en
     zorgt ervoor dat men niet eerst naar Arnhem Noord hoeft te rijden waardoor CoPI sneller
     operationeel is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                    Liander


Het GRIP 2 incident (gaslekkage Nicolaas Beetsstraat) in Barneveld op 3 april 2014 is geëvalueerd.              In
deze evaluatie heeft de burgemeester          van Barneveld aangegeven in gesprek te willen met Liander.
Dit gesprek heeft op 25 augustus 2014 plaatsgevonden.

In dit gesprek werd een toelichting        gegeven op de netbeheerderstaken       en het "Kwaliteits-   en
Capaciteitsdocument        Gas". In het gesprek kwamen de volgende vragen naar voren:

       1.   Wat doet Liander aan preventie?
       2.   Komen er meer storingen voor in gemeente Barneveld dan in omliggende gemeentes?

Ad1.        Liander verricht normaliter    lx per 5 jaar gasmetingen in de netten. Daar waar verhoogd
            risico wordt ingeschat/vastgesteld    doen we dit lx per 2 of 3 jaar afhankelijk van de situatie.
            In Barneveld is geen verhoogd risico vastgesteld, zie hieronder. De laatste gasmeting die we
            gedaan hebben in Barneveld was in 2012.

            verder zijn tekeningen van het rioleringsstelsel   van de gemeente vergeleken met de ligging
            van de gasleidingen van Liander in dit gebied. Dit om risico's te kunnen inventariseren.         Daar
            waar de gemeente reconstructies      gaat uitvoeren in de toekomst,     zal iom Liander gekeken
            kunnen worden of en zo ja, welke gasleidingen mogelijk vervangen kunnen worden in 1
            arbeidsgang.

Ad2.        Zie hieronder de rapportage.



Gemeente Barneveld. Analyse van
storingen HD LD.
In dit document wordt een vergelijking gegeven tussen het aantal storingen aan hoofdleidingen                in de
gemeente Barneveld en het aantal storingen aan hoofdleidingen            in de overige regio's waar Liander
de netbeheerder       is. Voor de vergelijking zijn de storingen vanaf 2006 tot en met mei 2014
geanalyseerd en relatief gemaakt ten opzichte van het aantal kilometers            hoofdleiding   per materiaal.
De analyse is gedaan op storingen die gerelateerd         zijn aan de kwaliteit van het net. Storingen
veroorzaakt     door derden (zoals graafwerk) zijn in deze analyse niet mee genomen.

Geconcludeerd       kan worden dat, zowel voor hoge druk als voor lagedruk leidingen, het aantal
storingen aan hoofdleidingen       in de gemeente Barneveld lager ligt dan in de overige regio's.

Op pagina twee worden het aantal storingen per materiaal per kilometer weergegeven, opgedeeld
naar hogedruk en lagedruk. Het hogedruknet           bestaat uit het 4 en 8 bar net, het lagedruknet     bestaat
uit het 30 en 100 mbar net. Op pagina drie zijn de brongegevens weergegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Conclusie: Aantal storingen aan hoofdleidingen in de gemeente Barneveld ligt lager
dan in andere regio's. (Albert Hendriks 3-10-2014)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>          E 0,7 -,-------------------------------------
     ..>::
     ~GI
          ~ 0,6 -t-------
     .;:

      ~
      ii
      1:       0,5 +----
          '"
          '"
               0,4 +----


                                                                                            • Barneveld
               0,3 +----
                                                                                            • Overige regio's
               0,2 +-----



               0,1




                   °     Nodulair                         PE     Staal        Totaal
                         gietijzer


Figuur 1 Hogedruk,                            aantal storingen    per materiaal   per km.

               6
   E
  ..>::
 ......
   c
   GI
   bi)         5
   c
  0;:
   0
  t;

  ...c
 i'ii          4

   '"'"
               3


               2                                                                               • Barneveld
                                                                                               • Overige
               1




               °




Figuur 2 Laqedruk,                           aantal storingen    per materiaal    per km
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Netgegevens:



    Tabel1 hogedruk, aantal kilometer per materiaal
          --    - -       - ~---~--------~--~-                                   --            --             -- -       -                     -    - ~-~
    Aantal km                   AC             Grijs              Hard PVC            Nodulair                   PE               Slagvast         Staal
                                             gietijzer                                gietijzer                                     PVC
    Gemeente                                     25                   60                  2                      33                 295              69
    Barneveld
    Overige                     371             1969                3452                 549                   3541                16023           2667
    regio's
    Tabel 2 lagedruk, aantal kilometer                    per materiaal


    Storingsgegevens.



    Tabel3 hogedruk, aantal storingen per materiaal
         -------      -        - -                        -   -    - ----                                -          -                          ------
                                AC             Grijs              Hard PVC            Nodulair                      PE            Slagvast         Staal
                                             gietijzer                                gietijzer                                     PVC
    Gemeente                                     73                   19                  2                         12               47              31
    Barneveld
    Overige                     732            9947                 1306                1331                    1379               3920            1484
    regio's
    Tabel 4 lagedruk, aantal storingen per materiaal




    Tabel 5 hogedruk,                aantal storingen per materiaal per kilometer
-          -   --          -                          -   ----- --          --                      _-   --     -        --   -               --_-------
                               AC              Grijs              Hard PVC            Nodulair                      PE            Slagvast          Staal
                                             gietijzer                                gietijzer                                     PVC
Gemeente                                        3,0                  0,3                 0,8                     0,4                 0,2             0,4
    Barneveld
Overige                        2,0              5,1                  0,4                 2,4                     0,4                 0,2             0,6
regio's
Tabel 6 lagedruk,                    aantal storingen per materiaal per kilometer




Tot slot:

    Liander zal de komende maanden tijdens een themabijeenkomst                                               'crisismanagement'           informatie
geven over bovenstaande.                     Ook zal Liander in 2015 meedraaien met een crisisoefening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>