<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>TOETS WET LUCHTKWALITEIT TWILMIJ TE STROE
Luchtkwaliteitonderzoek in het kader van een vergunningaanvraag Wabo
Rapportnummer:           BL2014.7133.02-V03
                         8 augustus 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>TOETS WET LUCHTKWALITEIT TWILMIJ TE STROE
Luchtkwaliteitonderzoek in het kader van een vergunningaanvraag Wabo
Rapportnummer:           BL2014.7133.02-V03
                         8 augustus 2014
                          Nude 54 – 6702 DN Wageningen
                     telefoon 0317 466699 – fax 0317 426111
               email info@buroblauw.nl – internet www.buroblauw.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                             Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                                               8 augustus 2014
                                                                                                  Pagina 2 van 13
INHOUDSOPGAVE
1   INLEIDING ......................................................................................................3
2.  WETTELIJK KADER ...........................................................................................4
3.  LIGGING VAN DE INRICHTING ...........................................................................6
4.  EMISSIESCHATTINGEN .....................................................................................7
5.  RESULTATEN BIJDRAGE FIJN STOF EN STIKSTOFDIOXIDE ....................................8
A.  SCENARIOBESTAND DEPOSITIEBEREKING STACKS ..............................................9
VERANTWOORDING .............................................................................................. 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                              Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                           8 augustus 2014
                                                                             Pagina 3 van 13
    1       INLEIDING
Buro Blauw heeft in opdracht van DPA Cauberg Huygen berekeningen uitgevoerd in het
kader van een toetsing van de luchtkwaliteit voor een aanvraag van een vergunning voor
de inrichting van Twilmij te Stroe. Twilmij is producent van premixen voor de
diervoederindustrie. De aanvraag is een uitbreiding van de capaciteit van 80.000 ton per
jaar.
In het kader van de beoordeling van de luchtkwaliteit dient te worden onderzocht wat de
de invloed is op de bijdrage aan de heersende achtergrondconcentraties voor fijn stof en
stikstofdioxide.
In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 de ligging van de inrichting gegeven.
In hoofdstuk 3 wordt de emissieschatting gegeven. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de
resultaten van de depositieberekeningen gepresenteerd. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5
de conclusie van het onderzoek gegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                          Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                                           8 augustus 2014
                                                                                              Pagina 4 van 13
2.      WETTELIJK KADER
De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om voor diverse luchtverontreinigende
stoffen voorstellen te formuleren van grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter
bescherming van mens en milieu. Het beleid richt zich nadrukkelijk op de bescherming
van het leefmilieu en het verbeteren van dit leefmilieu. In Nederland is dit vertaald naar
de ‘Wet luchtkwaliteit’ welke sinds 15 november 2007 van kracht is. Deze wet vervangt
het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’. De kern van de ‘Wet luchtkwaliteit’ bestaat uit de
(Europese) luchtkwaliteitseisen.
Daarnaast voorziet de wet in de planmatige aanpak voor Nederland om de Europese
luchtkwaliteitseisen te halen: Het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL bevat afspraken om op nationaal, provinciaal en regionaal
de gestelde eisen te halen. Daarbij is rekening gehouden met gewenste en geplande
ruimtelijke ontwikkelingen. De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in
algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen (MR) die
gelijktijdig met de ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking treden.
Het zijn met name de stoffen PM10 en NO2 die in Nederland zorgen voor overschrijdingen
van de grenswaarden. Uit epidemiologische studies blijkt dat het wonen nabij
(snel)wegen nadelig is voor de gezondheid1. Er bestaat een direct gezondheidseffect aan
de longen als gevolg van blootstelling aan te hoge concentraties PM10 en NO 2.
De grenswaarde per 1 januari 2010 (zonder derogatie) voor de jaargemiddelde NO 2
concentratie bedraagt 40 g/m3. De grenswaarde bij drukke (snel)wegen als
uurgemiddelde die 18 keer per jaar mag worden overschreden in 2010 bedraagt 200
g/m3. [Staatsblad 414, Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, voorschrift 2.1, 2.2 en 2.3].
De grenswaarde (zonder derogatie) voor de jaargemiddelde PM10 concentratie bedraagt
40 g/m3. De grenswaarde als 24-uursgemiddelde die 35 keer per jaar mag worden
overschreden bedraagt 50 g/m3 [Staatsblad 414, Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer,
voorschrift 4.1].
Het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) is opgenomen in een AMvB (Besluit NIBM)
en een MR (Regeling NIBM). Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een
toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3% van de grenswaarde. Dit
begrip maakt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk in overschrijdingssituaties. Elk project
dat NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit kan uitgevoerd worden.
Binnen gestelde omvanggrenzen is geen toetsing aan de grenswaarden van de
luchtkwaliteit noodzakelijk.
Wel blijven de begrippen goede ruimtelijke ordening en blootstelling van kwetsbare
groepen van belang. In de Regeling NIBM is een lijst opgenomen met categorieën van
gevallen die NIBM bijdragen, zoals bijvoorbeeld bepaalde kantoorlocaties,
landbouwinrichtingen en spoorwegemplacementen.
1
        Jansen, N.A.H., Brunekreef, B., Hoek, G., Keuken, M., 2002. Verkeersgerelateerde luchtverontreiniging
en gezondheid, een kennisoverzicht. Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit van Utrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                              Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                           8 augustus 2014
                                                                             Pagina 5 van 13
Tevens is met de ‘Wet luchtkwaliteit’ de vernieuwde regeling ‘Projectsaldering
luchtkwaliteit 2007’ van kracht. Saldering is de mogelijkheid om ruimtelijke plannen uit
te voeren die in betekenende mate (IBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging en
zorgen voor overschrijding van de grenswaarden voor PM10 en stikstofdioxide en niet in
NSL zijn opgenomen. Het gaat daarbij ook om plannen die de luchtkwaliteit ter plekke
iets kunnen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren. Saldering
moet plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie heeft met het
plangebied.
In het algemeen geldt dat in gebieden waar de gestelde grenswaarden voor NO 2 en PM10
niet worden overschreden, plannen kunnen doorgaan. In gebieden waar de grenswaarde
voor NO2 of PM10 wel wordt overschreden, kan een project toch doorgaan indien de
plannen geen effecten hebben op de luchtkwaliteit ten opzichte van voorgaande jaren.
Een project kan doorgang vinden als:
    - Grenswaarden niet worden overschreden;
    - De luchtkwaliteit verbetert door het nemen van onlosmakelijk met het project
        verbonden maatregelen;
    - De luchtkwaliteit niet in betekenende mate (NIBM) verslechtert;
    - Projectsaldering wordt toegepast.
Op vrijdag 19 december 2008 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit
20072 (RBL) in werking getreden. Met de wijziging wordt het ‘toepasbaarheidbeginsel’
geïntroduceerd. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen
toegepast moeten worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. De
belangrijkste gevolgen van de gewijzigde RBL zijn:
    -   Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang
        heeft en waar geen bewoning is.
    -   Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen (hier gelden de ARBO
        regels). Dit omvat mede de bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke
        plaatsen; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde
        blootstellingscriterium een rol).
    -   Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen
2
  Staatscourant. Nr 245, pag 40 [en digitaal nr 2040]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                           Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                         8 augustus 2014
                                                                           Pagina 6 van 13
3.      LIGGING VAN DE INRICHTING
Twilmij is gelegen aan de Houtbeekweg 4 te Stroe. Het bedrijf ligt aan de noordzijde van
het dorp aan de rand van de aaneengesloten woonbebouwing.
Figuur 2.1. Ligging van de inrichting Twilmij
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                             8 augustus 2014
                                                                                Pagina 7 van 13
4.      EMISSIESCHATTINGEN
Ten behoeve van de aanvraag veranderingsvergunning is een luchtkwaliteitonderzoek
uitgevoerd, in dit onderzoek is de gehele inrichting betrokken. Dit luchtkwaliteitonderzoek
is als basis gebruikt voor de emissieschatting NOx.
In dit hoofdstuk worden de emissieschattingen van de aangevraagde situatie gegeven.
Verkeersbewegingen
Voor de inschatting van de verkeersbewegingen is uitgegaan van dagelijks 55
vrachtwagens, 40 bestelwagens en 120 personenwagens. Tijdens de aanwezigheid op het
terrein wordt verondersteld dat de snelheid van het verkeer overeenkomt met de laagste
snelheidsklasse uit de EURO-classificering, stagnerend stadsverkeer met een snelheid van
10 km/uur. Geschat wordt dat het verkeer op het terrein een afstand van maximaal 0,2
km afleggen per etmaal, inclusief eventuele rangeerbewegingen. Daarnaast is 0,3 km op
de openbare weg in de berekening opgenomen. Er is aangenomen dat het verkeer daarna
is opgenomen in het reguliere verkeersbeeld.
Voor de emissieschatting is uitgegaan van de huidig geldende emissienormen van nieuw
materieel. Hierbij is opgemerkt dat ingezette materieel niet hoeft te voldoen aan deze
normen. De NOx uitstoot binnen de bebouwde kom voor:
    - 11,93 g/km/voertuig zwaar verkeer (EURO6, gewichtsklasse: middelzwaar),
    - 0,48 g/km/voertuig bestelauto’s (EURO5, gewichtsklasse: licht)
    - 0,37 g/km/voertuig personenvervoer (EURO5, gewichtsklasse: alle).
De totale emissie is berekend via de som van de betreffende emissiefactor, het aantal
voertuigen per dag, de geschatte totale afgelegde afstand en het aantal dagen per jaar.
Voor het zwaar verkeer is uitgegaan van een gecorrigeerde afstand van 0,9 km per dag.
De correctie heeft plaats voor het stationair draaien van het zware verkeer. Voor de
bestelwagens en personenauto’s is uitgegaan van 0,5 kilometer per dag. De geschatte
NOx emissie van de inrichting ten gevolge van de verkeersbewegingen is 194 kilogram
per jaar.
Gasverbruik
Op de inrichting wordt gas verstookt ten behoeve van de CV-installatie. Het gasverbruik
bedraagt volgens opgave 17.626 m03/jr. Voor de schatting van de NOx emissie is gebruik
gemaakt van de stookwaarde van gas van 31,65 MJ/m3 en is uitgegaan van de emissie-eis
van 20 g/GJ. De geschatte NOx emissie van de inrichting als gevolg van gasverbruik door
de CV-installatie bedraagt 18 kg/jr.
De totale geschatte emissie stikstofoxiden van de inrichting Twilmij bedraagt 212 kilogram
NOx per jaar.
De totale geschatte fijn stof emissie, fractie PM10 is worst case veronderstelt gebaseerd op
110 kilometer per etmaal uitgaande van 0,118 g/km voor zwaar verkeer. Per jaar komt dit
overeen met 4 kg/jaar. De emissiefactor is de factor voor buitenwegen door zwaar verkeer.
De factoren zijn door ministerie Infrastructuur en Milieu vastgesteld en gepubliceerd op 15
maart 2014.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                               Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                            8 augustus 2014
                                                                              Pagina 8 van 13
5.      RESULTATEN BIJDRAGE FIJN STOF EN STIKSTOFDIOXIDE
De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM)
waarbij gebruik gemaakt is van het softwarepakket KEMA STACKS, release 2014. Voor de
invoer zijn de gegevens uit het vorige hoofdstuk gebruikt. De berekeningen zijn
uitgevoerd over de periode 1995 t/m 2004. Voor de berekeningen is het opgegeven
referentie jaar 2014.
In de bijlage worden de invoergegevens van het model gegeven. De emissieduur van
beide bronnen is circa 5.000 uur per jaar. De werkzaamheden op het bedrijf vinden
plaats van maandag tot en met zaterdag, 6 dagen in de week. Dit is echter geen
standaardmogelijkheid in het model Stacks.
Uit de berekening volgt dat de bijdrage aan fijn stof kleiner is dan 0,1 µg/m3. Dit
betekent dat de bijdrage niet in betekenende mate is. De heersende
achtergrondconcentratie voor fijn stof bedraagt ter hoogte van de inrichting
jaargemiddeld 21,8 µg/m3. Er is geen overschrijding van de geldende jaargemiddelde
grenswaarde van 40 µg/m3.
Er is eveneens geen toename van het aantal dagen overschrijding van de
etmaalgemiddelde concentratie van 50 µg/m3 vastgesteld. De heersende achtergrond
bedraagt overigens 11 dagen overschrijding van de etmaalgemiddelde concentratie-eis
van 50 µg/m3. Er zijn maximaal 35 dagen overschrijding toegestaan.
Uit de berekening volgt verder dat de bijdrage aan stikstofdioxide kleiner is dan 0,1
µg/m3. Dit betekent dat de bijdrage voor stikstofdioxide zogenaamd niet in betekenende
mate is. De heersende achtergrondconcentratie voor stikstofdioxide bedraagt
jaargemiddeld 21 µg/m3. Er is geen overschrijding van de geldende jaargemiddelde
grenswaarde van 40 µg/m3.
Geconcludeerd is dat er voldaan aan de gestelde grenswaarden voor fijn stof en voor
stikstofdioxide.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                            Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                         8 augustus 2014
                                                                           Pagina 9 van 13
    A. SCENARIOBESTAND DEPOSITIEBEREKING STACKS
         STACKS+ VERSIE 2014.1
          Release 28 april 2014
Stof-identificatie:            FIJN STOF
start datum/tijd:        2-7-2014 15:13:48
datum/tijd journaal bestand: 2-7-2014 15:14:56
BEREKENINGRESULTATEN
Geen percentielen berekend
Berekening uitgevoerd, MET de nieuwe DEPAC routine!
Landgebruik type (voor depositie:
Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 175500 466500
De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks141\input\emis.dat
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!
pm10 concentraties en overschrijdingsdagen zijn verminderd met de zeezoutbijdrage per
receptorpunt
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie : 1.401
Opgegeven eigen dubbeltellingscorrectie achtergrondconcentraties    0.0000
Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten:         175500    466500
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
Doorgerekende (meteo)periode
  Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h
  Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar:    2014
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is             :   87600
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie
                                  met coordinaten:    175500 466500
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren    %     ws neerslag(mm) FIJN STOF
 1 (-15- 15): 4358.0 5.0      3.4 267.80 21.76
 2 ( 15- 45): 4814.0 5.5      3.6 142.40 23.41
 3 ( 45- 75): 7272.0 8.3      4.0 169.10 25.72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                           Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                        8 augustus 2014
                                                                         Pagina 10 van 13
 4 ( 75-105): 5452.0 6.2       3.4 200.15 29.82
 5 (105-135): 5329.0 6.1        3.2 361.80 29.10
 6 (135-165): 6317.0 7.2        3.3 580.30 26.79
 7 (165-195): 9053.0 10.3       4.1 1167.80 23.61
 8 (195-225): 12066.0 13.8       4.7 2226.73 22.21
 9 (225-255): 11281.0 12.9       5.5 1681.16 21.40
10 (255-285): 9019.0 10.3        4.6 1126.34 19.95
11 (285-315): 6896.0 7.9        4.1 852.99 18.21
12 (315-345): 5743.0 6.6        3.7 418.45 18.59
gemiddeld/som: 87600.0           4.2 9195.02 23.0 (zonder zeezoutcorrectie)
lengtegraad: : 5.0
breedtegraad: : 52.0
Bodemvochtigheid-index:      1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):      0.20
Geen percentielen berekend
Aantal receptorpunten            361
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.2699
Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt
Hoogte berekende concentraties [m]:       1.5
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:       21.84088 (excl. zeezoutcorrectie)
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:     23.75383 (excl. zeezoutcorrectie)
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 191.16072
  Coordinaten (x,y):       174651,    465150
  Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 1996 1 1 1
Aantal bronnen          :     1
********* Brongegevens van bron       :   1
** PUNTBRON **         Stofemissie
X-positie van de bron [m]:         175995
Y-positie van de bron [m]:         466703
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      23.0
Inw. schoorsteendiameter (top):          0.77
Uitw. schoorsteendiameter (top):         0.80
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s) : 5.50000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 12.24822
Temperatuur rookgassen (K)                : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :        0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                    44336
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)       0.000000200
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s)         0.000000101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                            Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                         8 augustus 2014
                                                                          Pagina 11 van 13
          STACKS+ VERSIE 2014.1
           Release 28 april 2014
Stof-identificatie:                NO2
start datum/tijd:         6-8-2014 9:56:27
datum/tijd journaal bestand: 6-8-2014 9:56:32
BEREKENINGRESULTATEN
Geen percentielen berekend
Berekening uitgevoerd, MET de nieuwe DEPAC routine!
Landgebruik type (voor depositie: grass
Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 116500 498500
De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks141\input\emis.dat
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie : 1.401
Opgegeven eigen dubbeltellingscorrectie achtergrondconcentraties    0.0000
Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten:         116500    498500
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
Doorgerekende (meteo)periode
   Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h
   Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2014
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is              :  87600
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-
lokatie
                                   met coordinaten:   116500 498500
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren    %      ws neerslag(mm)     NO2 O3
 1  (-15- 15):  4657.0 5.3     3.9 360.25 12.62 55.05
 2  ( 15- 45):  4851.0 5.5     4.2 223.75 12.76 57.16
 3  ( 45- 75):  7330.0 8.4     4.4 241.90 16.69 49.22
 4  ( 75-105):   6046.0 6.9     3.9 224.30 22.22 36.83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                              Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                           8 augustus 2014
                                                                            Pagina 12 van 13
 5 (105-135): 5064.0 5.8        3.6   390.25 27.62 29.97
 6 (135-165): 6738.0 7.7        3.8   572.75 29.27 25.29
 7 (165-195): 8745.0 10.0       4.6   1076.49 27.90 27.74
 8 (195-225): 11766.0 13.4       5.2  2010.92 22.00 36.28
 9 (225-255): 9889.0 11.3       6.6   1583.86 14.36 51.95
10 (255-285): 8997.0 10.3        5.4   967.09 12.62 56.30
11 (285-315): 7184.0 8.2        4.7    888.49 9.75 62.06
12 (315-345): 6333.0 7.2        4.2    654.94 10.25 61.47
gemiddeld/som: 87600.0          4.7   9195.00 18.4 45.3
lengtegraad: : 5.0
breedtegraad: : 52.0
Bodemvochtigheid-index:      1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):       0.20
Geen percentielen berekend
Aantal receptorpunten             8
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.2699
Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt
Hoogte berekende concentraties [m]:        1.5
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:          21.41668
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:       21.48410
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 107.63972
  Coordinaten (x,y):      115987,       497870
  Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 1997 1 15 16
Aantal bronnen          :     1
********* Brongegevens van bron : 1
** PUNTBRON **         verkeer + gasverbruik
X-positie van de bron [m]:          175995
Y-positie van de bron [m]:          466703
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:        23.0
Inw. schoorsteendiameter (top):           0.77
Uitw. schoorsteendiameter (top):          0.80
Gem. volumeflux over bedrijfsuren       (Nm3/s) : 5.50000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 12.24822
Temperatuur rookgassen (K)                 : 283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :          0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
NO2 fraktie in het rookgas [%]             :    5.00
Aantal bedrijfsuren:                     44336
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000007870
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s)           0.000003983
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                   Rapportnr. BL2014.7133.02-V03
                                                                                     8 augustus 2014
                                                                                      Pagina 13 van 13
VERANTWOORDING
 Rapporttitel       TOETS WET LUCHTKWALITEIT TWILMIJ TE STROE
 Subtitel           Luchtkwaliteitonderzoek in het kader van een vergunningaanvraag Wabo
 Rapportnummer      BL2014.7133.02-V03
                    Deze versie vervangt eventueel eerder uitgebrachte versies in zijn geheel
 Trefwoorden
 Opdrachtgever      DPA Cauberg Huygen
 Adres
 Contactpersoon     Rosalie Geerlings
 Uitvoerder(s)      Frits van Arkel
 Auteur             Ir F.Th. van Arkel
 Functie auteur     Onderzoek en Advies
 Paraaf auteur
 Controleur         J.W.M. Peters
 Functie controleur Onderzoek en Advies
 Paraaf controleur
 Datum              8 augustus 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>           Nude 54 – 6702 DN Wageningen
      telefoon 0317 466699 – fax 0317 426111
email info@buroblauw.nl – internet www.buroblauw.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>